DOUE-L-1976-80051
Europeo
Comunidades Europeas
Reglamento
19760223
409/1976

Reglamento (CEE) nº 409/76 de la Comisión, de 23 de febrero de 1976, por el que se establecen los métodos comunitarios para la determinación del grado de humedad del tabaco crudo.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
19760226
50
L
8
10
/doue/1976/050/L00008-00010.pdf
L
N
N
N
L
Normas de calidad
Plantas
Tabaco
CITA
Reglamento 1727/70, de 25 de agosto
CITA
Reglamento 1726/70, de 25 de agosto
REGLAMENTO ( CEE ) N º 409/76 DE LA COMISION
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea ,
Visto el Reglamento ( CEE ) n º 727/70 del Consejo , de 21 de abril de 1970 , por el que se establece una organización común de mercados en el sector del tabaco crudo (1) , modificado en último lugar por el Acta de adhesión (2) y , en particular , el párrafo primero del apartado 3 de su artículo 3 y el apartado 4 de su artículo 7 ,
Considerando que el Reglamento ( CEE ) n º 1727/70 de la Comisión , de 25 de agosto de 1970 , relativo a las modalidades de intervención en el sector del tabaco crudo (3) , modificado en último lugar por el Reglamento ( CEE ) n º 408/76 (4) , fija el grado de humedad que debe tomarse en consideración para la determinación del peso neto del tabaco en hoja y del tabaco embalado ;
Considerando que el Reglamento ( CEE ) n º 1726/70 de la Comisión , de 25 de agosto de 1970 , relativo a las modalidades de concesión de la prima para el tabaco en hoja (5) , modificado en último lugar por el Reglamento ( CEE ) n º 408/76 , se refiere a estos mismos grados de humedad para la determinación del peso neto del tabaco para el que se solicite una prima ;
Considerando que , a fin de garantizar una aplicación uniforme de la regulación de la organización común de mercados del tabaco , el Reglamento ( CEE ) n º 1726/70 estipula , en el apartado 1 de su artículo 1 bis , que la Comisión establecerá uno o varios métodos comunitarios para determinar el grado de humedad del tabaco crudo ;
Considerando que dos de los métodos que hasta ahora han sido sometidos a un estudio científico comunitario presentan calidades muy aproximadas y proporcionan resultados válidos comparables ; que es conveniente , por consiguiente , tener en cuenta , sin prejuzgar la futura adopción de otros métodos que sean sometidos a estudios semejantes y den resultados comparables ;
Considerando que las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión del tabaco crudo ,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :
Artículo 1
1 . La determinación del grado de humedad del tabaco que se tendrá en cuenta para el establecimiento del peso neto mencionado en el artículo 11 del Reglamento ( CEE ) n º 1726/70 y en el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento ( CEE ) n º 1727/70 y que se fija en el Anexo IV de este último Reglamento se efectuará de acuerdo con uno de los métodos definidos en el
Anexo I del presente Reglamento .
2 . Se establece en el Anexo II la descripción de la toma de muestras previa y necesaria para la utilización de dichos métodos .
Artículo 2
Las presentes disposiciones se aplicarán por primera vez a la cosecha 1976 .
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro .
Hecho en Bruselas , el 23 de febrero de 1976 .
Por la Comisión
P. J. LARDINOIS
Miembro de la Comisión
(1) DO n º L 94 de 28 . 4 . 1970 , p. 1 .
(2) DO n º L 73 de 27 . 3 . 1972 , p. 14 .
(3) DO n º L 191 de 27 . 8 . 1970 , p. 5 .
(4) DO n º L 50 de 26 . 2 . 1976 , p. 6 .
(5) DO n º L 191 de 27 . 8 . 1970 , p. 1 .
ANEXO I
METODOS COMUNITARIOS PARA LA DETERMINACION DEL GRADO DE HUMEDAD DEL TABACO CRUDO
A . Procedimiento Beaudesson
1 . Aparatos
Estufa Beaudesson EM 10
Secador eléctrico de aire caliente en el que el aire atraviesa la muestra que debe secarse por convección forzada mediante un ventilador ad hoc . El grado de humedad se determina por pesada antes y después del curado , estando gratuada la balanza de resorte de modo que la indicación dada para la masa de 10 gramos sobre la que se opera corresponda directamente al valor en % del grado de humedad .
2 . Modo de operar
Se pesa una dosis de 10 gramos en una copa pequeña de fondo perforado y se coloca en la columna de curado , donde se mantiene mediante una abrazadera . Se pone en marcha la estufa durante cinco minutos , tiempo en el que el aire caliente provoca el curado de la muestra a una temperatura cercana a los 100 grados Celsius .
Al cabo de los cinco minutos , un mecanismo de relojería detiene el proceso . Se observa la temperatura alcanzada por el aire al finalizar el curado en un termómetro incorporado . Se pesa la muestra ; su humedad viene dada directamente y , si procede , se corrige en algunas décimas de % en más o en menos , según la temperatura observada y de acuerdo con un baremo situado en el aparato .
B . Procedimiento Brabender
1 . Aparatos
Estufa Brabender
Secador eléctrico constituido por un núcleo cilíndrico termoregulado y ventilado por convección forzada , en el que se colocan simultáneamente diez copas pequeñas metálicas con 10 gramos de tabaco cada una . Las copas se colocan en un platillo giratorio con diez posiciones que permite , gracias a un volante de maniobra central , llevar sucesivamente , después del curado ,
cada una de las copas a un punto de pesada incluido en el aparato ; un sistema de palanca permite colocar sucesivamente las copas sobre el fiel de una balanza incorporada sin tener que sacar las muestras del núcleo . La balanza posee un indicador óptico y proporciona una lectura directa del grado de humedad . El aparato lleva una segunda balanza que se utiliza únicamente para preparar las dosis iniciales .
2 . Modo de operar
Regulación del termómetro a 110 grados Celsius .
Calentamiento previo del núcleo , como mínimo durante 15 minutos .
Preparación por pesada de diez dosis de 10 gramos cada una .
Colocación de las dosis en la estufa .
Curado durante 50 minutos .
Lectura de los pesos para determinar el grado de humedad bruto .
ANEXO II
Toma de muestras
Para la toma de muestras del tabaco en hoja , con el fin de determinar su grado de humedad , se procederá del modo siguiente .
1 . Estratificación del lote
Extraer de cada uno de los paquetes un número de hojas proporcional a su peso respectivo . El número de hojas debe ser suficiente para representar correctamente el paquete .
Debe extraerse un número igual de hojas del borde , del centro y del medio .
2 . Homogeneización
Se mezclan todas las hojas extraídas en un saco de plástico y se procede al picado de algunos kilogramos ( longitud de corte de 0,4 a 2 milímetros ) .
3 . Toma de submuestras
Después del picado , mezclar con mucho cuidado el tabaco picado y extraer una muestra representativa .
4 . Medidas
Las medidas deben efectuarse sobre la totalidad de la muestra reducida , cuidando de que :
- no se produzcan variaciones de humedad ( recipiente o saco estanco ) ,
- no se produzca la destrucción de la homogeneidad por decantación ( desechos ) .