DOUE-L-1984-80418
Europeo
Comunidades Europeas
Reglamento
19840726
2159/1984

Reglamento (CEE) nº 2159/84 de la Comisión, de 26 de julio de 1984, por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1908/84 por el que se establecen los métodos de referencia para la determinación de la calidad de los cereales.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
19840727
197
L
18
20
/doue/1984/197/L00018-00020.pdf
L
19840730
N
N
N
L
Cebada
Centeno
Cereales
Maíz
Normas de calidad
Sorgo
Trigo
Aplicable desde el 1 de agosto de 1984.
AÑADE
un Guion al art. 1 y sustituye el Anexo del Reglamento 1908/84, de 4 de julio
REGLAMENTO ( CEE ) N º 2159/84 DE LA COMISION
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea ,
Visto el Reglamento ( CEE ) n º 2727/75 del Consejo de 29 de octubre de 1975 , por el que se establece una organización común de mercados en el sector de los cereales (1) , modificado en último lugar por el Reglamento ( CEE ) n º 1018/84 (2) , y , en particular , el apartado 2 de su artículo 3 ,
Visto el Reglamento ( CEE ) n º 2731/75 del Consejo de 29 de octubre de 1975 por el que se establecen las calidades tipo del trigo blando , el centeno , la cebada , el maíz , el sorgo y el trigo duro (3) , modificado en último lugar por el Reglamento ( CEE ) n º 1028/64 (4) y , en particular , su artículo 6 ,
Considerando que el Reglamento ( CEE ) n º 1569/77 de la Comisión de 11 de julio de 1977 por el que se fijan los procedimientos y condiciones para que los organismos de intervención se hagan cargo de los cereales (5) , modificado en último lugar por el Reglamento ( CEE ) n º 2096/84 (6) , ha definido la calidad mínima de los cereales para que los organismos de intervención se hagan cargo de los mismos ; que prevé , para el sorgo , un contenido máximo de taninos como criterio de calidad ; que procede , por consiguiente , modificar el Reglamento ( CEE ) n º 1908/84 de la Comisión (7) integrando en el mismo el método de referencia para la determinación de los taninos en el sorgo ;
Considerando que las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales ,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO :
Artículo 1
Se modifica el Reglamento ( CEE ) n º 1908/84 de la forma siguiente :
1 . En el artículo 1 se añade el tercer guión siguiente :
« - El método de referencia para la determinación de los taninos del sorgo será el mencionado en el Anexo III . »
2 . El Anexo del presente Reglamento se añade como Anexo III .
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas .
Será aplicable a partir del 1 de agosto de 1984 .
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro .
Hecho en Bruselas , el 26 de julio de 1984 .
Por la Comisión
Poul DALSAGER
Miembro de la Comisión
(1) DO n º L 281 de 1 . 11 . 1985 , p. 1 .
(2) DO n º L 107 de 19 . 4 . 1984 , p. 1 .
(3) DO n º L 281 de 1 . 11 . 1975 , p. 22 .
(4) DO n º L 107 de 19 . 4 . 1984 , p. 17 .
(5) DO n º L 174 de 14 . 7 . 1977 , p. 15 .
(6) DO n º L 193 de 21 . 7 . 1984 , p. 20 .
(7) DO n º L 178 de 5 . 7 . 1984 , p. 22 .
ANEXO
« ANEXO III
METODO DE REFERENCIA PARA LA DETERMINACION DE LOS TANINOS DEL SORGO
1 . PRINCIPIO
Extracción de los taninos por dimetilformamida con agitación . Después de centrifugación , adición de citrato de amonio y hierro ( III ) y de amoníaco a una parte alícuota de lo que sobrenade y medición espectrométrica de la absorbencia de la solución así obtenida , a 525 nm .
Determinación del contenido de taninos utilizando una curva de calibrado preparada a partir de ácido tánico .
2 . OBJETO Y CAMPO DE APLICACION
Este método global de determinación se aplica a las semillas de sorgo .
3 . EQUIPO
Material corriente de laboratorio y , en particular :
3.1 . Triturador mecánico que permita obtener partículas que pasen en su totalidad a través del tamiz ( 3.2 ) .
3.2 . Tamíz , de 1 mm de abertura de malla .
3.3 . Centrifugadora que permita obtener una aceleración centrífuga de 3 000 g ( 3 000 x 9,81 m.s-² ) .
3.4 . Tubos para centrifugar , de una capacidad de 50 ml aproximadamente , cerrados herméticamente .
3.5 . Agitador mecánico con movimiento de vaivén o agitador mecánico .
3.6 . Agitador que produzca un torbellino .
3.7 . Espectrómetro , equipado con cubetas de 10 mm de grosor , que permita efectuar mediciones a 525 nm .
3.8 . Pipetas , de 1,5 y 20 ml , clase A .
3.9 . Pipetas graduadas , de 5 ml y 10 ml , clase A .
3.10 . Tubos de ensayo , 140 x 14 mn .
3.11 . Frascos aforados , de 100 ml .
3.12 . Balanza analítica .
4 . REACTIVOS
Todos los reactivos utilizados deben ser de calidad analítica . El agua que se utilice deberá ser destilada o de pureza por lo menos equivalente .
4.1 . Acido tánico , solución a 2 g/l .
Debido a que el ácido tánico tiene una determinada influencia sobre la curva de contraste , se recomienda , por consiguiente , utilizar ácido tánico Merck referencia 773 , para permitir una comparación de los resultados entre laboratorios .
Esta solución se conserva una semana .
4.2 . Amoníaco , solución a 8,0 g/l de NH3 .
4.3 . Dimetilformamida , solución a 75 % ( V/V ) .
En un frasco aforado de 100 ml , introducir 75 ml de dimetilformamida . Diluir con agua , dejar enfriar y completar hasta la marca de referencia .
4.4 . Citrato de amonio y de hierro ( III ) con un 28 % de hierro , solución en 3,5 g/l , preparada veinticuatro horas antes de su empleo .
5 . PROCEDIMIENTO
5.1 . Preparación de la muestra para ensayo
Eliminar de la muestra para laboratorio las materias extrañas al sorgo ,
después moler la prueba en el triturador mecánico ( 3.1 ) para reducirla a partículas que pasen en su totalidad a través de un tamiz de 1 mm de abertura de malla ( 3.2 ) . Homogeneizar perfectamente .
5.2 . Contenido de agua de la muestra para ensayo
Determinar el contenido de agua de la muestra para ensayo .
5.3 . Muestra
Introducir en un tubo para centrifugar ( 3.4 ) 1 g de muestra para ensayo ( 5.1 ) aproximadamente pesado con una precisión de 1 mg .
5.4 . Determinación
5.4.1 . Verter en el tubo para centrifugar , con la pipeta ( 3.8 ) , 20 ml de la solución de dimetilformamida ( 4.3 ) . Tapar el tubo herméticamente y agitarlo durante 60 ± 1 min con el agitador ( 3.5 ) . A continuación centrifugar durante 10 min con una aceleración de 3 000 g .
5.4.2 . Extraer , con una pipeta ( 3.8 ) , 1 ml del líquido sobrenadante ( 5.4.1 ) e introducirlo en un tubo de ensayo ( 3.10 ) . Añadir sucesivamente con la pipeta : 6 ml de agua y 1 ml de la solución de amoníaco ( 4.2 ) , después agitar durante algunos segundos con el agitador ( 3.6 ) .
5.4.3 . Extraer , con una pipeta ( 3.8 ) , 1 ml del líquido sobrenadante ( 5.4.1 ) e introducirlo en un tubo de ensayo ( 3.10 ) . Añadir sucesivamente con la pipeta : 5 ml de agua , 1 ml de la solución de citrato de amonio y hierro ( III ) ( 4.4 ) , agitar durante algunos segundos con el agitador ( 3.6 ) , después añadir con la pipeta 1 ml de la solución de amoníaco ( 4.2 ) y agitar de nuevo durante algunos segundos con el agitador ( 3.6 ) .
5.4.4 . Transvasar las soluciones obtenidas en 5.4.2 y 5.4.3 a las cubetas de medida y medir las absorvencias en el espectómetro ( 3.7 ) , a 525 nm , con relación al agua 10 ± 1 min después del final de las operaciones de 5.4.2 y 5.4.3 . El resultado será la diferencia de las absorvencias .
5.5 . Número de determinaciones
Efectuar dos determinaciones sobre dos muestras procedentes de la misma muestra por ensayo .
5.6 . Elaboración de la curva de calibrado
Advertencia : la gama de calibrado debe rehacerse diariamente .
5.6.1 . Preparar 6 frascos aforados de 20 ml ( 3.11 ) e introducir con la pipeta ( 3.9 ) 0 , 1 , 2 , 3 , 4 y 5 ml de la solución de ácido tánico ( 4.1 ) respectivamente . Completar hasta la marca de referencia con la solución de dimetilformamida ( 4.3 ) . La gama de calibrado así obtenida será de 0 , 0,1 , 0,2 , 0,3 , 0,4 y 0,5 mg/ml .
5.6.2 . Introducir , con la pipeta , en los tubos de ensayo ( 3.10 ) 1 ml de cada una de estas soluciones y añadir , con la pipeta ( 3.8 ) , sucesivamente : 5 ml de agua , 1 ml de solución de citrato de amonio y hierro ( III ) ( 4.4 ) , agitar durante algunos segundos con un agitador ( 3.6 ) después añadir 1 ml de solución de amoníaco ( 4.2 ) y agitar de nuevo durante algunos segundos con el agitador ( 3.6 ) .
Transvasar las soluciones así obtenidas a las cubetas de medida y medir después 10 ± 1 min las absorbencias en el espectrómetro , a 525 nm , con relación al agua .
5.6.3 . Trazar la curva de calibrado llevando a las ordenadas los valores de absorbencia y a las abscisas las concentraciones correspondientes de ácido
tánico de la gama de contraste ( 5.6.1 ) , en miligramos por milímetro .
Nota : Esta recta no pasa por el origen y no debe efectuarse ninguna corrección del cero .
6 . EXPRESION DE LOS RESULTADOS
El contenido en taninos , expresado en porcentaje en masa de ácido tánico respecto de la materia seca , será igual a :
( 2 · C ) /m · 100/ ( 100 - H )
donde :
C es la concentración en ácido tánico , en miligramos por milímetro , de la solución de ensayo , leída en la curva de calibrado ( 5.6.3 ) ,
m es la masa , en gramos , de la muestra ( 5.3 ) ,
H es el contenido , en agua de la muestra para ensayo , en porcentaje en masa ( 5.2 ) . »