DOUE-L-1985-80162
Europeo
Comunidades Europeas
Directiva
19850131
146/1985

Directiva de la Comisión, de 31 de enero de 1985, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 73/362/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las medidas materializadas de longitud.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
19850223
54
L
29
33
/doue/1985/054/L00029-00033.pdf
L
S
20061031
N
S
L
http://data.europa.eu/eli/dir/1985/146/spa
Armonización de legislaciones
Comercialización
Marcas
Normas de calidad
Pesas y medidas
Esta norma se entiende implícitamente derogada por la Directiva 2004/22, de 31 de marzo DOUE-L-2004-80947.
MODIFICA
el Anexo de la Directiva 73/362, de 19 de noviembre
CITA
Directiva 83/575, de 26 de octubre
CITA
Directiva 71/316, de 26 de julio
( 85/146/CEE )
LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea ,
Vista la Directiva 71/316/CEE del Consejo , de 26 de julio de 1971 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las disposiciones comunes a los instrumentos de medición y a los métodos de control metrológico (1) , modificada en último lugar por la Directiva 83/575/CEE (2) y , en particular , su artículo 17 ,
Considerando que es necesario modificar la Directiva 73/362/CEE del Consejo (3) , modificada por la Directiva 78/629/CEE (4) , teniendo en cuenta la evolución técnica que ha tenido lugar en este campo ;
Considerando que la Directiva-marco 71/316/CEE se ha adoptado al progreso técnico realizado en la fabricación de los instrumentos de medición y permite , por lo tanto , controles estadísticos para la primera comprobación CEE según las modalidades establecidas en las directivas particulares ; que , por lo tanto , deben introducirse algunas añadiduras en el Anexo de la Directiva específica 73/362/CEE para precisar las modalidades de esos controles ;
Considerando que conviene especificar mejor las condiciones para conceder la aprobación CEE de modelo y la primera comprobación CEE relativas a las medidas materializadas de longitud ;
Considerando que las disposiciones de la presente Directiva concuerdan con el dictamen del Comité para la adaptación al progreso técnico de las directivas tendentes a la eliminación de los obstáculos técnicos en los intercambios comerciales dentro del sector de los instrumentos de medición ,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :
Artículo 1
En el Anexo de la Directiva 73/362/CEE :
1 ) los textos que figuran en los números 2.1 , 7 , 7.1 , 7.4 y 8 se modificarán conforme a los números correspondientes del Anexo de la presente
Directiva ;
2 ) se añadirán los puntos 10 , 11 y 12 del Anexo de la presente Directiva .
Artículo 2
Los Estados miembros aplicarán , el 1 de enero de 1986 , las disposiciones legales , reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva e informarán de ello inmediatamente a la Comisión .
Artículo 3
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros .
Hecho en Bruselas , el 31 de enero de 1985 .
Por la Comisión
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) DO n º L 202 de 6 . 9 . 1971 , p. 1 .
(2) DO n º L 332 de 28 . 11 . 1983 , p. 43 .
(3) DO n º L 335 de 5 . 12 . 1983 , p. 56 .
(4) DO n º L 206 de 29 . 7 . 1978 , p. 8 .
ANEXO
2.1 . durante un uso normal a temperaturas que se desvíen 8 ° C de más o de menos de la temperatura de referencia , las variaciones de longitud no sean superiores a los errores máximos tolerados ;
7 . Errores máximos tolerados
Las medidas de longitud establecidas en la presente Directiva se dividirán , según su grado de precisión , en tres clases designadas con los índices I , II y III .
7.1 . El error máximo tolerado , positivo o negativo ,
a ) sobre la longitud nominal ,
b ) sobre cualquier otra distancia comprendida entre dos señales cualesquiera no consecutivas
se expresará en milímetros , en función de la longitud considerada , por la fórmula a + bL , en la que :
- L es el valor de la longitud considerada redondeada hasta el número entero de metros en exceso ,
- a y b son coeficientes fijados para cada clase de precisión en el cuadro siguiente :
Clase de precisión a b
I 0,1 0,1
II 0,3 0,2
III 0,6 0,4
7.4 . El error máximo tolerado en servicio será igual al doble del error máximo tolerado en la primera comprobación CEE .
8 . Marcas de primera comprobación CEE
8.1 . Deberá establecerse un emplazamiento cerca del comienzo de la propia medida de longitud o en un dispositivo complementario inamovible que permita la colocación de marcas de primera comprobación CEE .
8.2 . Dichas marcas deberán colocarse en conformidad con las disposiciones del número 3.1 del Anexo II de la Directiva 71/316/CEE del Consejo , de 26 de julio de 1971 , modificada en último lugar por la Directiva 83/575/CEE del Consejo , de 25 de octubre de 1983 .
8.3 . Sin embargo , no obstante lo dispuesto en ese número 3.1 , la marca de primera comprobación CEE podrá consistir en una letra minúscula « e » dentro de un hexágono . En tal caso , la letra « e » contendrá , en la mitad superior , la letra o letras mayúscula(s) que identifiquen al Estado miembro en que se realizó la primera comprobación CEE , y en la mitad inferior las dos últimas cifras del año de comprobación . Puede verse un ejemplo de esta marca en el número 12 .
8.4 . La elección de una u otra forma de marca se deja al criterio del servicio competente en la primera comprobación CEE .
10 . Aprobación CEE de modelo y primera comprobación CEE
La aprobación CEE de modelo y la primera comprobación CEE de las medidas materializadas de longitud se efectuarán de acuerdo con el procedimiento de la Directiva 71/316/CEE .
10.1 . Examen de aprobación CEE de modelo
El examen incluirá , además del estudio de los documentos , un control de conformidad del modelo presentado con las disposiciones contenidas en los números 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ( con excepción del número 6.4 ) , 7 , 8 y 9 .
10.2 . Controles de primera comprobación CEE
10.2.1 . Los controles de primera comprobación CEE se efectuarán bien con todas las medidas de longitud presentadas bien con los lotes de medidas , conforme al número 11 .
10.2.2 . Los controles de primera comprobación CEE consistirán en un examen visual de la conformidad de la medida de longitud con el modelo aprobado , sobre todo en relación con las disposiciones contenidas en los números 3.6 , 4.1 y 4.3 .
10.2.3 . Además , habrá de comprobarse que la medida de longitud respete los errores máximos tolerados en la longitud nominal , teniendo en cuenta , en su caso , el número 9.5 .
10.2.4 . Por otra parte , en cinco lugares diferentes , distribuídos al azar en la medida de longitud , se examinará :
- la distancia comprendida entre dos señales de la escala no consecutivas ,
- la longitud del intervalo ,
- la diferencia entre las longitudes de dos intervalos consecutivos ,
para comprobar su conformidad con las disposiciones de los números 7.1 b ) , 7.2.1 y 7.2.2 , teniendo en cuenta , en su caso , los números 7.3 y 9.3 .
Si los resultados del examen lo justificaren , el servicio competente podrá reducir o aumentar el número de controles .
10.2.5 . El conjunto de los controles antes citados se realizará en las condiciones de referencia especificadas en el número 7.5 .
11 . Control estadístico aplicado como modalidad de primera comprobación CEE
Cuando las medidas de longitud se fabriquen en serie y el responsable de su presentación a la primera comprobación CEE declare que ya han sido controladas adecuadamente , los lotes así presentados se someterán , a petición suya , a un control estadístico por atributos en las condiciones indicadas a continuación .
11.1 Generalidades
11.1.1 . Lote
Los lotes estarán constituidos por medidas de longitud que reúnan las
características siguientes :
- ser de un mismo modelo ,
- pertenecer a una misma clase de precisión ,
- estar fabricados por el mismo procedimiento .
El tamaño del lote será el número de medidas de longitud que contenga . El tamaño del lote presentado a la primera comprobación CEE será , como máximo , de 10 000 medidas .
11.1.2 . Muestra
Una muestra estará constituida por medidas de longitud tomadas al azar de un lote . El número de medidas de longitud de la muestra se denominará tamaño de la muestra .
11.1.3 . Control estadístico por atributos
El control estadístico por atributos es un control para el cual las medidas de longitud de la muestra se clasifican de defectuosas o no defectuosas de acuerdo con las indicaciones de la presente Directiva .
11.1.4 . Nivel de calidad límite ( LQ 5 )
El nivel de calidad límite es el nivel de calidad del lote presentado que , en un plan de muestreo , corresponde a una probabilidad de aceptación del 5 % .
11.1.5 . Nivel de calidad normal ( SQL )
El nivel de calidad normal es el nivel de calidad del lote presentado que , en un plan de muestreo , corresponde a una probabilidad de aceptación del 95 % .
11.1.6 . Número de aceptación
En un control estadístico por atributos , el número de aceptación es el número más alto de medidas defectuosas encontradas en la muestra controlada y que , de alcanzarse , seguiría suponiendo la aceptación del lote .
11.1.7 . Número de rechazo
En un control estadístico por atributos , el número de rechazo es el número más bajo de medidas defectuosas encontradas en la muestra controlada y que , de sobrepasarse , supondría el rechazo del lote .
11.1.8 . Plan de muestreo simple
El número de medidas individuales controladas deberá ser igual al tamaño de la muestra dado por el plan . Si el número de medidas defectuosas encontradas en la muestra fuere inferior o igual al número de aceptación el lote deberá aceptarse . Si el número de medidas defectuosas fuere superior o igual al número de rechazo , el lote deberá rechazarse .
11.1.9 . Plan de muestreo doble
El número de medidas de control deberá ser igual al tamaño de la primera muestra dado por el plan . Si el número de medidas defectuosas encontradas en la primera muestra fuere inferior o igual al primer número de aceptación , el lote deberá aceptarse . Si el número de medidas defectuosas encontradas en la primera muestra fuere igual o superior al primer número de rechazo , el lote deberá rechazarse . Si el número de medidas defectuosas encontradas en la primera muestra estuviere comprendido entre el primer número de aceptación y el primer número de rechazo , se deberá controlar una segunda muestra , cuyo tamaño será dado por el plan . Deberán acumularse los números de las medidas defectuosas encontradas en la primera y en la segunda muestra
. Si el número acumulado de medidas defectuosas fuere inferior o igual al segundo número de aceptación , el lote deberá aceptarse . Si el número acumulado de medidas defectuosas fuere superior o igual al segundo número de rechazo , el lote deberá rechazarse .
11.2 . Procedimientos de control
Deberá utilizarse uno de los dos métodos de control descritos a continuación , según prefiera el servicio competente .
El primero , denominado en adelante método « A » , implica esquemas de presentación única , mientras que el segundo denominado método « B » , implica un esquema con presentaciones múltiples .
El control realizado consistirá en contar el número de medidas defectuosas en la muestra tomada .
11.2.1 . Cuando se lija el método « A » , el servicio competente aplicará para la aceptación o rechazo del lote presentado , un plan de muestreo caracterizado por :
- un valor del nivel de calidad normal ( SQL ) comprendido entre el 0,40 % y el 0,90 % ,
- un valor del nivel de calidad límite ( LQ5 ) comprendido entre el 4,0 % y el 6,5 % .
A título de ejemplos , pueden verse los planes de muestreo siguientes .
Planes de muestreo simples :
Tamaño de la muestra Número de aceptación Número de rechazo LQ5 SQL
a 80 1 2 5,8 0,44
b 125 2 3 5,0 0,65
Planes de muestreo dobles :
Muestra Números LQ5 SQL
Tamaño Tamaño acumulado de aceptación de rechazo
a 1 ª muestra 50 50 0 2 5,8 0,44
2 ª muestra 50 100 1 2 5,8 0,44
b 1 ª muestra 80 80 0 3 5,0 0,65
2 ª muestra 80 160 3 4 5,0 0,65
Cuando se rechace un lote , el servicio competente efectuará un control al 100 % de dicho lote o adoptará las medidas necesarias para que el lote rechazado no se comercialice en el estado en que se encuentra .
11.2.2 . Cuando se utilice el método B , el servicio competente aplicará , para la aceptación o el rechazo del lote presentado , los planes de muestreo en conformidad con el cuadro siguiente .
Planes de muestreo
Orden de presentación Tamaño Número de aceptación Número de rechazo
1 70 0 1
2 85 0 1
3 105 0 1
4 120 0 1
Tras la aceptación de un lote , el lote que se presente a continuación deberá inspeccionarse a partir de la presentación de orden 1 .
Tras el rechazo de un lote , el servicio competente adoptará las medidas necesarias para que el lote rechazado no se comercialice en esas condiciones y el responsable de presentar las medidas para la primera comprobación CEE
podrá presentar bien el mismo lote , bien otro lote . El lote se someterá entonces a un control del orden de presentación inmediatamente superior . No obstante , si después de un control del orden de presentación 4 , no se aceptare el lote , el servicio competente deberá efectuar una inspección del 100 % de dicho lote .
11.3 . Consecuencias de los rechazos repetidos de lotes
Cuando se den rechazados de lotes frecuentes , el servicio competente podrá suspender el control estadístico . Si , una vez advertido el beneficiario de la aprobación CEE de modelo , no se observare ninguna mejoría en el nivel de calidad , se podrá recurrir al procedimiento de renovación de la aprobación CEE de modelo , de acuerdo con las disposiciones del artículo 7 de la Directiva 71/316/CEE .
12 . Ejemplo de la marca de primera comprobación CEE contemplada en el número 8.3 : ver D.O.