DOUE-L-1994-81857
Europeo
Comunidades Europeas
Directiva
19941121
55/1994

Directiva 94/55/CE del Consejo, de 21 de noviembre de 1994, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros con respecto al transporte de mercancías peligrosas por carretera.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
19941212
319
L
7
13
/doue/1994/319/L00007-00013.pdf
L
19950101
S
20090630
N
S
L
http://data.europa.eu/eli/dir/1994/55/spa
Armonización de legislaciones
Mercancías peligrosas
Transportes por carretera
Transportes terrestres
Cumplimiento a más tardar el 1 de enero de 1997.
publicados Anejos a y B en DOCE L 275, de 28 de octubre de 1996.
Publicadas modificaciones de los Anejos a y B en DOCE L 251, de 15 de septiembre de 1997. el texto de Dichas modificaciones se Incorpora a la Directiva.
el texto de Dichos Anejos, se incorporan a la Directiva.
DEROGA
a partir del 1 de enero de 1997, Directiva 89/684, de 21 de diciembre
SE DEROGA
con efectos de 30 de junio de 2009, por Directiva 2008/68, de 24 de septiembre
SE MODIFICA
los anexos a y B, por Directiva 2004/111, de 9 de diciembre
SE MODIFICA
los anexos A, B y C, por Directiva 2003/28, de 7 de abril
SE MODIFICA
el art. 6.4, por Decisión 2002/886, de 7 de noviembre
SE MODIFICA
los arts. 1, 5, 6, 8, 9 y el anexo, por Directiva 2000/61, de 10 de octubre
SE MODIFICA
los anexos a y B, por Directiva 99/47, de 21 de mayo
SE MODIFICA
los Anexos a y B, por Directiva 96/86, de 13 de diciembre
SE SUSTITUYE
los anexos a y B, por Directiva 2006/89, de 3 de noviembre
SE SUSTITUYE
los anexos a y B, por Directiva 2001/7, de 29 de enero
SE TRANSPONE
, por Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo
SE TRANSPONE
, por el Real Decreto 2115/1998, de 2 de octubre
EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en partieular, su
artíeulo 75,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),
De conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 189 C del
Tratado (3),
(1) Considerando que con el paso de los años ha aumentado sensiblemente el
transporte nacional e internacional de mercancías peligrosas por carretera,
lo que supone un mayor riesgo de accidentes;
(2) Considerando que todos los Estados miembros (con excepción de Irlanda)
son Partes contratantes en el Acuerdo europeo relativo al transporte
internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), cuyo ámbito
geográfico se extiende más allá de la Comunidad, que establece normas
uniformes para la seguridad en el transporte internacional de mercancías
peligrosas por carretera; que, por consiguiente, conviene que se amplíe el
ámbito de aplicaeión de dichas normas al tráfico nacional para armonizar en
toda la Comunidad las condiciones del transporte de mercancías peligrosas
por carretera;
(3) Considerando que no existe una legislación comunitaria que abarque todas
las medidas nécesarias para garantizar la seguridad en el transporte de
mercancías peligrosas, y que las medidas nacionales al respecto varían de un
Estado miembro a otro; que estas divergencias suponen un obstáculo para la
libre prestación de servicios de transporte y para la libre circulación de
vehículos y equipos de transporte; que, con el fin de vencer este obstáculo,
deben instaurarse unas condiciones uniformes, aplicables a todo el
transporte intracomunitario en toda la Comunidad;
(4) Considerando que una acción de este tipo resulta más apropiada a escala
comunitaria con el fin de garantizar la coherencia con el resto de la
legislación comunitaria, un grado suficiente de armonización que facilite la
libre circulación de mercancías y servicios, y un alto nivel de seguridad en
el transporte nacional e internacional;
(5) Considerando que las disposiciones de la presente Directiva no se oponen
al compromiso de la Comunidad y sus Estados miembros de luchar por conseguir
en el futuro la armomzación de los sistemas de clasificación de materias
peligrosas, compromiso recogido en el capítulo 19 del Programa 21 de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
celebrada en Río de Janeiro el mes de junio de 1992;
(6) Considerando que no existe una legislación comunitaria específica que
regule las condiciones de seguridad del transporte de agentes biológicos y
microorganismos modificados genéticamente, regulados por las Directivas
90/219/CEE (4), 90/220/CEE (5) y 90/679/CEE (6) del Consejo;
(7) Considerando que las disposiciones de la presente Directiva tienen en
cuenta otras políticas comunitarias en los ámbitos de la seguridad de los
trabajadores, la fabricación de vehículos y la protección del medio
ambiente;
(8) Considerando que los Estados miembros siguen teniendo libertad para
regular cualquier operación de transporte de mercancías peligrosas realizada
en su territorio por un vehículo no incluido en el ámbito de aplicación de
la presente Directiva, con independencia del lugar de matriculación del
mismo;
(9) Considerando que las disposiciones de la presente Directiva deberían
permitir a los Estados miembros aplicar en su territorio normativas
específicas sobre el tráfico por carretera para el transporte de mercancías
peligrosas;
(10) Considerando que las disposiciones de la presente Directiva deberían
permitir a los Estados miembros mantener sus requisitos de garantía de la
calidad en lo que respecta a determinadas operaciones de transporte
nacionales hasta que la Comisión presente al Consejo un informe al respecto;
(11) Considerando que las disposiciones del ADR autorizan la celebración de
acuerdos que establezcan excepciones al ADR y que gran número de estos
acuerdos negociados bilateralmente entre los Estados miembros crea
distorsiones a la libre prestación de servicios de transporte de mercancías
peligrosas; que la inclusión de las disposiciones necesarias en los Anexos
de la presente Directiva hará innecesarias dichas excepciones; que es
necesario establecer un período transitorio durante el cual los Estados
miembros puedan seguir aplicando los acuerdos existentes;
(12) Considerando que es preciso introducir en la legislación comunitaria
disposiciones del ADR, incluidos los requisitos referentes a los vehículos
que transportan mercancías peligrosas; que, en este contexto, deben
establecerse períodos transitorios para que los Estados miembros puedan
cubrir determinadas disposiciones nacionales específicas existentes sobre
requisitos de fabricación de vehículos matriculados en su territorio;
(13) Considerando que los procedimientos de información existentes en el
ámbito de las propuestas legislativas nacionales relacionadas con este tema
deben utilizarse para aumentar la transparencia de todos los operadores
económicos;
(14) Considerando que, en lo que se refiere al transporte nacional, los
Estados miembros deberán conservar el derecho de aplicar normas que reflejen
las Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al Transporte de
Mercancías Peligrosas, en la medida en que el ADR no esté todavía armonizado
con estas normas que facilitarían el transporte intermodal de mercancías
peligrosas;
(15) Considerando que los Estados miembros deben tener el derecho de regular
o prohibir el transporte de determinadas mercancías peligrosas en su
territorio, pero únicamente por motivos que no estén relacionados con la
seguridad del transporte; que en este contexto los Estados miembros pueden
conservar el derecho de imponer para ciertos transportes de materias muy
peligrosas el uso de vía férrea o navegable, o bien el uso de envases muy
específicos;
(16) Considerando que, para los fines de la presente Directiva, los Estados
miembros deben tener la posibilidad de aplicar medidas más rigurosas o más
flexibles a determinadas operaciones de transporte efectuadas en su
territorio por vehículos matriculados en dicho territorio;
(17) Considerando que la armonización de condiciones debería tener en cuenta
las circunstancias nacionales específicas y que, por lo tanto, la presente
Directiva debe permitir la suficiente flexibilidad ofreciendo a los Estados
miembros la posibilidad de establecer determinadas excepciones; que la
aplicación de los nuevos descubrimientos de la técnica y la industria no
deberían ser obstaculizados y a tal fin deberían establecerse excepciones
temporales;
(18) Considerando que los vehículos matriculados en países terceros deben
tener la posibilidad de realizar transportes internacionales en el
territorio de un Estado miembro siempre que cumplan las disposiciones del
ADR;
(19) Considerando que debe ser posible adaptar rápidamente la presente
Directiva a los avances técnicos a fin de tener en cuenta las nuevas
disposiciones que se establezcan en el ADR y decidir sobre la aplicación y
ejecución de medidas de urgencia en caso de accidentes o de incidentes y,
que para este fin debería crearse un Comité y establecerse un procedimiento
para la estrecha cooperación entre los Estados miembros y la Comisión a
través de dicho Comité;
(20) Considerando que los Anexos de la presente Dlrectiva contienen
disposiciones que contemplan la formación profesional de determinados
conductores de vehículos dedicados al transporte de mercancías peligrosas
por carretera y que, por consiguiente, debe derogarse la Directiva
89/684/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre la formación
profesional de los conductores de vehículos que transporten mercancías
peligrosas por carretera (7),
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
CAPITULO I
Ambito de aplicación, definiciones y disposiciones generales
Artículo 1
1. La presente Directiva se aplicará al transporte de mercancías peligrosas
por carretera efectuado en el interior de los Estados miembros o entre
Estados miembros.
No se aplicará al transporte de mercancías peligrosas realizado por
vehículos que pertenezcan a las Fuerzas Armadas o se encuentren bajo
responsabilidad de las mismas.
2. No obstante, las disposiciones de la presente Directiva no reducirán en
nada el derecho de los Estados miembros de fijar, respetando la legislación
comunitaria, los requisitos para:
a) los transportes nacionales e internacionales de mercancías peligrosas
realizados en su territorio por vehículos no incluidos en el ámbito de
aplicación de la presente Directiva;
b) las normas de circulación específicas del transporte nacional e
internacional de mercancías peligrosas;
c) la garantía de calidad de las empresas, según las normas ISO 9001 y 9002,
cuando efectúen transportes nacionales:
i) de materias y objetos explosivos de la clase 1, cuando la cantidad de
materia explosiva contenida supere, por unidad de transporte,
- 1 000 kg para la división 1.1, o
- 3 000 kg para la división 1.2, o
- 5 000 kg para las divisiones 1.3 y 1.5,
ii) en cisternas o en contenedores cisterna de una capacidad total superior
a 3 000 litros de las materias muy peligrosas indicadas a continuación:
- Materias de la clase 2
- gases clasificados en las letras at) bt) b) ct) c)
- gases licuados fuertemente refrigerados de 7° b) y 8° b)
- Materias de las clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8
- que no figuren en las letras b) o c) de dichas clases
- o que figuren pero con un código de peligro de tres o más siglas
significativas (excluido el cero),
iii) de los bultos de clase 7 (materias radiactivas) siguientes: bultos de
materias fisibles, bultos de tipo B (U), bultos de tipo B (M).
El ámbito de aplicación de las disposiciones nacionales relativas a estas
exigencias no podrá ampliarse.
Las citadas disposiciones dejarán de aplicarse si se hacen obligatorias
medidas análogas en virtud de disposiciones comunitarias.
Antes del 31 de diciembre de 1998, la Comisión presentará al Consejo un
informe de evaluación de los aspectos relativos a la seguridad contemplados
en la presente letra c), acompañado de la correspondiente propuesta de
prórroga o derogación de la misma.
Artículo 2
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
- «ADR», el Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de
mercancías peligrosas por carretera, celebrado en Ginebra el 30 de
septiembre de 1957, con sus modificaciones;
- «vehículo», todo vehículo de motor destinado a ser utilizado en carretera,
esté completo o incompleto, que tenga por lo menos cuatro ruedas y alcance
una velocidad máxima de diseño superior a 25 km/h y sus remolques, a
excepción de los vehículos que circulan sobre raíles, los tractores
forestales y agrícolas y toda maquinaria móvil;
- «mercancías peligrosas», aquellas materias y objetos cuyo transporte por
carretera está prohibido o autorizado exclusivamente bajo determinadas
condiciones que figuran en los Anexos A y B de la presente Directiva;
- «transporte», toda operación de transporte por carretera realizada total o
parcialmente en vías públicas situadas en el territorio de un Estado miembro
por un vehículo, incluidas las actividades de carga y descarga de las
mercancías contempladas en los Anexos A y B, sin perjuicio del régimen
previsto por las legislaciones de los Estados miembros en lo que respecta a
la responsabilidad derivada de dichas operaciones.
No se incluyen en esta definición los transportes efectuados completamente
dentro del perímetro de un terreno cerrado.
Artículo 3
1. No se aceptarán para el transporte por carretera las mercancías
peligrosas cuyo transporte esté prohibido por los Anexos A y B de la
presente Directiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.
2. Sin perjuicio de las demás disposiciones de la presente Directiva, el
transporte de las demás mercancías peligrosas que figuran en el Anexo A
estará autorizado siempre que cumpla las condiciones establecidas en los
Anexos A y B, en particular las relativas a:
a) el envasado y etiquetado de las mercancías en cuestión;
b) la construcción, equipo y buen funcionamiento del vehículo que transporte
dichas mercancías.
CAPITUIO II
Excepciones, limitaciones y exenciones
Artículo 4
Cada Estado miembro podrá, únicamente para las operaciones de transporte
nacional realizado con vehículos matriculados en su territorio, mantener las
disposiciones existentes en la legislación nacional relativa al transporte
de mercancías peligrosas por carretera que sean compatibles con las
Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al Transporte de Mercancías
Peligrosas, hasta que se efectúe la revisión de los Anexos A y B para
recoger las citadas recomendaciones. Los Estados miembros deberán informar
de ello a la Comisión.
Artículo 5
1. Sin perjuicio de otra legislación comunitaria, en particular de la
relativa al acceso al mercado, cada Estado miembro conservará el derecho de
regular o prohibir, únicamente por motivos no relacionados con la seguridad
en el transporte tales como, en particular, razones relativas a la seguridad
nacional o a la protección del medio ambiente, el transporte en su
territorio de determinadas mercancías peligrosas.
2. Cualquier disposición aplicada por un Estado miembro a los vehículos
dedicados a operaciones de transporte internacional a través de su
territorio y autorizada por el marginal 10 599 del Anexo B, deberá ser de
ámbito limitado localmente, se aplicará tanto al transporte nacional como al
internacional y no implicará discriminación alguna.
3. a) Los Estados miembros podrán aplicar medidas más rigurosas al
transporte realizado por vehículos matriculados en su territorio o puestos
en circulación en el mismo, excepto en lo que atañe a su fabricación.
b) No obstante, los Estados miembros podrán mantener sus disposiciones
nacionales específicas relativas al centro de gravedad de los vehículos
cisterna matriculados en su territorio hasta la modificación, en su caso,
del marginal 211 128 que figura en el Anexo B, hasta el 31 de diciembre de
1998 a más tardar.
4. Si un Estado miembro considera que las disposiciones aplicables en
materia de seguridad resultan insuficientes en caso de accidente o incidente
para limitar los peligros inherentes al transporte, y si es urgente tomar
medidas, notificará a la Comisión, en la fase de proyecto, las medidas que
tiene intención de adoptar. La Comisión, actuando con arreglo al
procedimiento contemplado en el artículo 9, decidirá si procede autorizar la
aplicación de dichas medidas y determinará su duración.
5. Los Estados miembros podrán mantener las disposiciones nacionales
aplicables el 31 de diciembre de 1996, en lo que se refiere a:
- los transportes de materias de la clase 1.1;
- los transportes de gases tóxicos inestables o inflamables de la clase 2;
- los transportes de materias que contengan dioxinas o furanos;
- o los transportes en cisternas o contenedores cisterna de más de 3 000
litros de materias líquidas de las clases 3, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 y 8 que no
figuren en las letras b) ni c) de dichas clases.
Tales disposiciones sólo podrán afectar a:
- la prohibición de efectuar dichos transportes por carretera cuando sea
posible efectuarlos por vía férrea o navegable;
- la obligación de seguir determinados itinerarios preferentes;
- o cualquier otra disposición relativa a los envases de materias que
contengan dioxinas o furanos.
Estas disposiciones no podrán ampliarse ni hacerse más estrictas. Los
Estados miembros comunicarán dichas disposiciones nacionales a la Comisión,
que informará a los demás Estados miembros.
Artículo 6
1. Los Estados miembros podrán autorizar el transporte por carretera en su
territorio de las mercancías peligrosas clasificadas, envasadas y
etiquetadas con arreglo a los requisitos internacionales del transporte
marítimo o aéreo, siempre que la operación de transporte incluya un traslado
por mar o por aire.
2. Las disposiciones de los Anexos A y B referentes a la utilización de
lenguas en el marcado o en la documentación pertinente no se aplicarán a los
transportes limitados al territorio de un único Estado miembro. Los Estados
miembros podrán autorizar el uso de otras lenguas que no sean las
establecidas en los Anexos para los transportes dentro de su territorio.
3. Los Estados miembros podrán autorizar en su territorio la utilización de
vehículos fabricados antes del 1 de enero de 1997 que no sean conformes a
las disposiciones de la misma, pero hayan sido fabricados con arreglo a los
requisitos establecidos en la legislación nacional vigente hasta el 31 de
diciembre de 1996, siempre que el mantenimiento de los vehículos sea
satisfactorio con arreglo a los niveles de seguridad correspondientes.
4. Los Estados miembros podrán mantener, hasta el 31 de diciembre de 1998 a
más tardar, sus disposiciones nacionales vigentes el 31 de diciembre de 1996
en lo que se refiere a la construcción, utilización y condiciones de
transporte de los recipientes nuevos, con arreglo al marginal 2 212 del
Anexo A, y de las cisternas nuevas que no sean conformes a las disposiciones
de los Anexos A y B, hasta que se incluyan en dichos Anexos las referencias
de adecuación a las normas de construcción y utilización de recipientes y
cisternas, con el mismo grado de obligatoriedad de las demás disposiciones
de la presente Directiva. Los recipientes y cisternas fabricados antes del 1
de enero de 1999 cuyo mantenimiento sea satisfactorio con arreglo a los
niveles de seguridad correspondientes, podrán seguir utilizándose en las
condiciones originales.
5. Los Estados miembros podrán mantener disposiciones nacionales distintas
de las previstas en los Anexos A y B en lo relativo a la temperatura de
referencia para el transporte en el territorio nacional de gases licuados y
de mezclas de gases licuados hasta que se incorporen a las normas europeas
disposiciones relativas a las temperaturas de referencia apropiadas para las
zonas climáticas designadas, y que se añadan en los Anexos A y B referencias
a estas normas.
6. Los Estados miembros podrán autorizar el uso, para el transporte en su
territorio, de envases fabricados y no certificados de acuerdo con las
disposiciones del ADR antes del 1 de enero de 1997, siempre que en el envase
figure la fecha de fabricación y puedan superar los correspondientes ensayos
de conformidad con los requisitos de la legislación nacional vigente hasta
el 31 de diciembre de 1996, y a condición de que todos esos envases
mantengan los niveles de seguridad pertinentes (incluidos los ensayos y la
inspección cuando proceda) con arreglo al siguiente sistema: grandes
recipientes metálicos para granel y bidones de metal con más de 50 litros de
capacidad, por un período máximo de 15 años a partir de la fecha de
fabricación; otros envases de metal y los envases de plástico, por un
período máximo de 5 años a partir de la fecha de fabricación, pero no
después del 31 de diciembre de 1998.
7. Los Estados miembros podrán autorizar hasta el 31 de diciembre de 1998 el
transporte en su territorio de determinadas mercancías peligrosas envasadas
antes del 1 de enero de 1997, a condición de que estas mercancías estén
clasificadas, envasadas y etiquetadas de conformidad con los requisitos
fijados por la legislación nacional vigente antes del 1 de enero de 1997.
8. Para las operaciones de transporte efectuadas en su territorio por
vehículos matriculados en su territorio, los Estados miemblos podrán
mantener las disposiciones de la legislación nacional vigente el 31 de
diciembre de 1996 relativa al código de emergencia que debe figurar en lugar
del número de identificación de peligro establecido en el Anexo B.
9. Los Estados miembros podrán mantener, previa consulta a la Comisión,
disposiciones menos rigurosas que las establecidas en los Anexos A y B para
el transporte en su territorio de pequeñas cantidades de determinadas
mercancías peligrosas, con excepción de las sustancias de mediana y alta
radioactividad.
10. A condición de no comprometer la seguridad, los Estados miembros podrán
conceder excepciones temporales a los Anexos A y B con el fin de poder
proceder en su territorio a los ensayos encaminados a modificar las
disposiciones de dichos Anexos para adaptarlos a los avances técnicos e
industriales. Se informará al respecto a la Comisión, que transmitirá dicha
información a los Estados miembros.
Las excepciones temporales, convenidas entre las autoridades competentes de
los Estados miembros sobre la base de los marginales 2 010 y 10 602 de los
Anexos A y B, deberán adoptar la forma de un acuerdo multilateral propuesto
a las autoridades competentes de todos los Estados miembros por la autoridad
que tome la iniciativa del acuerdo. Se informará al respecto a la Comisión.
Las excepciones previstas en los párrafos primero y segundo del presente
apartado deberán aplicarse sin discriminación por motivos de nacionalidad o
lugar de establecimiento del expedidor, del transportista o del
destinatario, tendrán una duración máxima de cinco años y no serán
renovables.
11. Los Estados miembros podrán autorizar en su territorio bien transportes
ad boc de mercancías peligrosas, bien transportes prohibidos por los Anexos
A y B, o bien transportes realizados en condiciones diferentes de las
establecidas en los Anexos A y B.
12. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 y hasta el 31 de diciembre de
1998 a más tardar, los Estados miembros podrán aplicar los acuerdos vigentes
celebrados con otros Estados miembros, tal y como lo autoriza el ADR, sin
discriminación por motivos de nacionalidad o lugar de establecimiento del
expedidor, del transportista o del destinatario. Las demás excepciones
autorizadas con arreglo a los marginales 2 010 y 10 602 de los Anexos A y B
deberán cumplir los requisitos del apartado 10.
Artículo 7
Sin perjuicio de las disposiciones nacionales o comunitarias relativas al
acceso al mercado, los vehículos matriculados o admitidos a la circulación
en países terceros podrán realizar transportes internacionales de mercancías
peligrosas en la Comunidad, siempre que dichos transportes cumplan las
disposiciones del ADR.
CAPITULO III
Disposiciones finales
Artículo 8
Todas las enmiendas necesarias para la adaptación de los Anexos a los
avances científicos y técnicos en los ámbitos cubiertos por la presente
Directiva con objeto de tener en cuenta las modificaciones de los Anexos del
ADR, deberán adoptarse con arreglo al procedimiento establecido en el
artículo 9.
Artículo 9
1. La Comisión estará asistida por un Comité para el transporte de
mercancías peligrosas, en adelante denominado «Comité», que estará compuesto
por representantes de los Estados miembros y presidido por un representante
de la Comisión.
2. El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de
medidas que deberán adoptarse. El Comité emitirá un dictamen sobre dicho
proyecto dentro de un plazo que el presidente podrá determinar en función de
la urgencia de la cuestión de que se trate. El dictamen se emitirá por la
mayoría prevista en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado para adoptar
aquellas decisiones que el Consejo debe tomar a propuesta de la Comisión.
Con motivo de la votación en el Comité, los votos de los representantes de
los Estados miembros se ponderarán de la manera definida en el artículo
anteriormente citado. El presidente no tomará parte en la votación.
3. a) La Comisión adoptará las medidas contempladas cuando sean conformes al
dictamen del Comité.
b) Cuando las medidas contempladas no sean conformes al dictamen del Comité,
o a falta de dictamen, la Comisión presentará inmediatamente al Consejo una
propuesta relativa a las medidas que deberán adoptarse. El Consejo se
pronunciará por mayoría cualificada.
Si el Consejo no se hubiere pronunciado a la expiración de un plazo de tres
meses a partir de la presentación de la propuesta, la Comisión adoptará las
medidas propuestas.
Artículo 10
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo
establecido en la presente Directiva, antes del 1 de enero de 1997.
Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán
una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha
referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las
modalidades de la mencionada referencia.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la
presente Directiva.
Artículo 11
1. Quedará derogada a partir del 1 de enero de 1997 la Directiva 89/684/CEE.
2. Los certificados provisionales expedidos por los Estados miembros con
arreglo al apartado 2 del artículo 4 de dicha Directiva para transportes
nacionales sólo serán válidos hasta el 31 de diciembre de 1996. Los
certificados expedidos con arreglo al apartado 4 del artículo 4 de dicha
Directiva podrán seguir empleándose hasta que expire su período de validez,
pero no después del 1 de julio de 1997 en el caso de las mercancías
peligrosas transportadas en cisternas y para los transportes de explosivos,
y del 1 de enero de 2000 a más tardar para los transportes de otras
mercancías peligrosas.
Artículo 12
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 21 de noviembre de 1994.
Por el Consejo
El Presidente
M. WISSMANN
(1) DO nº C 17 de 20. 1. 1994, p. 6.
(2) DO nº C 195 de 18. 7. 1994, p. 15.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 3 de mayo de 1994 (DO nº C 205 de 25.
7. 1994, p. 54), posición común del Consejo de 19 de septiembre de 1994 (DO
nº C 301 de 27. 10. 1994, p. 25) y Decisión del Parlamento Europeo de 17 de
noviembre de 1994 (no publicada aún en el Diario Oficial).
(4) DO nº L 117 de 8. 5. 1990, p. 1.
(5) DO nº L 117 de 8. 5. 1990, p. 15.
(6) DO nº L 374 de 31. 12. 1990, p 1.
(7) DO nº L 398 de 30. 12. 1989, p. 33.
ANEXO A
Marginales 2 000-3 999 del Anexo A del Acuerdo europeo referente al
transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) en
vigor a partir del 1 de enero de 1995, en el entendimiento de que los
términos «Parte contratante» se sustituirán por «Estado miembro».
NB: Las diferentes versiones en las lenguas oficiales de la Comunidad se
publicarán en cuanto se haya elaborado un texto codificado y se hayan
efectuado las traducciones.
ANEXO B
Marginales 10 000-260 000 del Anexo B del Acuerdo europeo referente al
transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) en
vigor a partir del 1 de enero de 1995, en el entendimiento de que los
términos «Parte contratante» se sustituirán por «Estado miembro».
NB: Las diferentes versiones en las lenguas oficiales de la Comunidad se
publicarán en cuanto se haya elaborado un texto codificado y se hayan
efectuado las traducciones.
PRIMERA PARTE
DEFINICIONES Y DISPOSICIONES GENERALES
- Definiciones
2000 (1) A los efectos del presente anejo, se entiende por:
- «autoridad competente», el organismo que se designe como tal por el Gobierno en cada país y en cada caso particular;
- «bultos frágiles», los que contengan recipientes frágiles (es decir, de vidrio, porcelana, gres o materias similares) no colocados dentro de un embalaje de paredes macizas que los envuelvan por completo protegiéndoles eficazmente contra los choques (véase también marginal 2001 (7);
«gases», los gases y vapores;
«materias peligrosas», cuando la expresión se emplee sola las materias y objetos designados como materias y objetos de esta Directiva;
«transporte a granel», el transporte de una materia sólida sin envase ni embalaje;
- «RID», el Reglamento referente al transporte internacional por ferrocarril de mercancías peligrosas [Anejo I del Apéndice B (reglas uniformes referentes al Contrato de Transporte Internacional por Ferrocarril de Mercancías (CIM) del COTIF (Convenio relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarriles.
(2) A los efectos del presente anejo, las cisternas (véase la definición en el anejo B), no se considerarán siempre como recipientes, dado que el término «recipiente» se toma en sentido restrictivo. Las normas y disposiciones sobre recipientes no serán aplicables a las cisternas fijas, a las baterías de recipientes, a las cisternas desmontables ni a los contenedores-cisterna, sino en el caso que así se estableciere explícitamente.
(3) El término «Carga completa» designa toda carga proveniente de un solo
expedidor, a quien queda reservado el empleo exclusivo de un vehículo o de un gran contenedor (container) y para quién se efectúan todas las operaciones de carga y descarga, conforme a las instrucciones del expedidor o del destinatario.
(4) Por apartado «II.e.p.» (no especificado en otra parte) en el sentido de esta Directiva se entenderá un apartado colectivo en el cual podrán ser incluidos materias, mezclas, disoluciones u objetos:
a) que no estén expresamente mencionados en los apartados de la enumeración de las materias, y
b) que tengan propiedades químicas, físicas y/o peligrosas que correspondan a la clase, al apartado, a la letra y a la denominación del epígrafe «II.e.p.»
(5) Los residuos son las materias, disoluciones, mezclas u objetos que no pueden ser utilizados tal cual, pero que son transportados para ser retirados, depositados en un vertedero o eliminados por incineración o por otro método.
2001 (1) Las unidades de medida (1) siguientes se aplicarán en el presente anejo y en el Anejo B:
--------------------------------------------------------------------------
|Tamaño |Unidad SI(2) |Unidad |Relación entre las |
| | | suplementaria | unidades |
| | | admitida | |
--------------------------------------------------------------------------
|Longitud |III (metro) | | |
--------------------------------------------------------------------------
|Superficie |m2 (metro | | |
| | cuadrado) | | |
--------------------------------------------------------------------------
|Volumen |m3 (metro |l (3) (litro) |1 l = 10E-3 m3 |
| | cúbico) | | |
--------------------------------------------------------------------------
|Tiempo |s (segundo) |min (minuto) |1 min = 60 s |
--------------------------------------------------------------------------
| | |(hora) |1 h = 3600 s |
--------------------------------------------------------------------------
| | |(día) |1 d = 86400 s |
--------------------------------------------------------------------------
|Masa |kg (kilogramo) |g (gramo) |1 g = 10E-3 kg |
--------------------------------------------------------------------------
| | |(tonelada) |1 t= 10E3 kg |
-------------------------------------------------------------------------- | | | | | --------------------------------------------------------------------------
|Masa |Kg/m3 |kg/l |1 kg/l=10E3 kg/m3 |
|volumétrica | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|Temperatura |K (kelvin) |°C (grado |0ºC = 273,15 K |
| | | Celsius) | |
--------------------------------------------------------------------------
|Diferencia de |K (kelvin) |°C (grado |1ºC = 1 K |
|temperatura | | Celsius) | |
--------------------------------------------------------------------------
|Fuerza |N (newton) | |1N= 1 kg m/s2 |
--------------------------------------------------------------------------
|Presión |Pa (Pascal) |(bar) |1 bar= 10E5 Pa |
--------------------------------------------------------------------------
| | | |1 Pa= 1 N/m2 |
--------------------------------------------------------------------------
|Tensión |N/m2 |N/mm2 |1 N/mm2 = i MPa |
--------------------------------------------------------------------------
|Trabajo |J (julio) |kWh (kilovatio |1 kWh = 3,6 MJ |
| | | hora) | |
--------------------------------------------------------------------------
|Energía |J (julio) | |1 J = 1 N III = 1 W |
| | | | s |
--------------------------------------------------------------------------
|Cantidad de |J (julio) |eV |1 eV = 0,1602 10-8 |
|calor | | (electrón-volti| J |
| | | o) | |
--------------------------------------------------------------------------
|Potencia |W (vatio) |- |l W= l J/s= l N m/s |
--------------------------------------------------------------------------
|Viscosidad |m2/s |mm2/s |1 mm2/s= 10E -6 |
|cinemática | | | m2/s |
--------------------------------------------------------------------------
|Vistosidad |Pa s |mPa s |1 mPa.s= 10-3 Pa · |
|dinámica | | | s |
--------------------------------------------------------------------------
|Actividad (4) |Bq (bocquerel) | | |
--------------------------------------------------------------------------
|Equivalente de |Sv (sievert) | | |
|dosis (5) | | | |
--------------------------------------------------------------------------
(i) Los siguientes valores redondeados se aplican en la conversión de las unidades utilizadas hasta ahora en estas unidades de medida:
Fuerza
1 kgf = 9,807 N
1 N = 0,102 kgf
Tensión
1 kg/mm2 = 9,807 N/mm2
1 N/mm2 = 0,102 kg/mm2
Presión
1 Pa =1 N/mm2= 10-5 bar = 1,02x10-5 kg/cm2 = 0,75x10-2 torr
1 bar = 105 Pa = 1,02 kg/cm2 = 750 torr
1 kg/cm2 = 9,807 104 Pa = 0,9807 bar = 736 torr
1 torr = 1,33 102 Pa = 1,33 10-3 bar = 1,36 10-3 kg/cm2
Trabajo, Energía, Cantidad de calor
1 J = 1 Nm = 0,278 10 - kWh = 0,102 kgm = 0,239 10-3 kcal
1 kWh = 3,6 106 ~= 367 103 kgm ~ 860 kcal
1 kgm = 9,807 J = 2,72 10 - kWh = 2,34 10-3 kcal
1 kcal = 4,19 103 ~= 1,16 10-3 kWh = 427 kgm
Potencia
1 W = 0,102 kgm/s = 0,86 kcal/h
1 kgm/s = 9,807 W = 8,43 kcal/h
1 kcal/h = 1,16 W - 0,119 kgm/s
Viscosidad cinemática
1 m2/s = 104 St (Stokes)
1 St = 10 - m2/s
Viscosidad dinámica
1 Pa 5 = 1 Ns/m2 = 10 P (poise) = 0,102 kgs/m2
1 P =0,1 Pa ~=0,1 Ns/m2 = 1,02
10-2 kg~s/m2
1 kgs/m2 = 9,807 Pa s = 9,807 Ns/m2 = 98,07 P
(2) El Sistema Internacional de unidades (SI) es el resultado de las decisiones de la Conferencia general de pesas y medidas. (Dirección: Pavillon de Breteuil, Parc St-Cloud, F-92 310 Sevres).
(3) La abreviatura «L» para litro también está autorizada en lugar de la abreviatura «l» cuando se utilice máquina de escribir.
(4) A título de información, la actividad podrá también indicarse entre paréntesis en Ci (curios) (relación entre las unidades: 1 Ci = 3,7 10E10 Bq). Podrán indicarse valores redondeados en lugar de la fórmula de conversión.
(5) A título de información, el equivalente de dosis podrá también indicarse entre paréntesis en rem (relación entre las unidades: 1 rem - 0,01 Sv).
Los múltiplos y submúltiplos decimales de una unidad pueden formarse por medio de prefijos o símbolos siguientes, colocados delante del nombre o delante del símbolo de la unidad:
----------------------------------------------------------------------
|Factor | |Prefijo |Símbolo |
----------------------------------------------------------------------
|1000000000000000000=10E18 |trillón |exa |E |
----------------------------------------------------------------------
|1000000000000000=10E15 |mil billón |peta |P |
----------------------------------------------------------------------
|1000000000000=10E12 |billón |tera |T |
----------------------------------------------------------------------
|1000000000=10E9 |mil millones |giga |G |
----------------------------------------------------------------------
|1000000=10E6 |millón |mega |M |
----------------------------------------------------------------------
|1000=10E3 |mil |kilo |k |
----------------------------------------------------------------------
|100=10E2 |cien |hecto |h |
----------------------------------------------------------------------
|10=10E-1 |diez |deca |da |
----------------------------------------------------------------------
|0,1=10-l |décima |deci |d |
----------------------------------------------------------------------
|0,01=10E-2 |centésima |centi |c |
----------------------------------------------------------------------
|0,001=10E-3 |milésima |mili |m |
----------------------------------------------------------------------
|0,000001=10E-6 |millonésima |micro |u |
----------------------------------------------------------------------
|0,000000001=10E-9 |mil millonésima |nano |n |
----------------------------------------------------------------------
|0,000000000001=10E-12 |billonésima |pico |P |
----------------------------------------------------------------------
|0,000000000000001=10E-15 |mil billonésima |femto |f |
----------------------------------------------------------------------
|0,000000000000000001=10E-18 |trillonésima |arto |a |
----------------------------------------------------------------------
(2) Cuando se utiliza la palabra «peso» en el presente Anejo y en el Anejo B, se trata de masa.
(3) Cuando se menciona el peso de los bultos en el presente Anejo y en el Anejo B se trata, salvo indicación contraria, del peso bruto. No se incluirá en los pesos brutos el peso de los contenedores y de las cisternas utilizados para el transporte de las mercancías.
(4) El signo «%» en el presente Anejo y en el Anejo B, salvo indicación contraria explícita, representa:
a) para las mezclas de materias sólidas o líquidas, así como para las soluciones y para las materias sólidas mojadas por un liquido; La parte del peso indicado en porcentaje con relación al peso total de la mezcla, de la solución o de la materia mojada;
b) para las mezclas de gases comprimidos: La parte de volumen indicada en porcentaje con relación al volumen total de la mezcla gaseosa; para las mezclas de gases licuados así como de gases disueltos bajo presión: la parte del peso indicado en porcentaje con relación al peso total de la mezcla.
(5) Las presiones de todo tipo referentes a los recipientes (por ejemplo, presión de prueba, presión interior, presión de abertura de las válvulas de seguridad) se indicarán siempre como presión manométrica
(exceso de presión con relación a la presión atmosférica); por el contrario, la tensión de vapor se expresará siempre como presión absoluta.
(6) Cuando, en el presente Anejo y en el Anejo B, se prevea un grado de llenado para los recipientes o cisternas, éste hará siempre referencia a una temperatura de las materias de 15 ºC cuando no se indique otra temperatura.
(7) Los recipientes frágiles que estén sujetos, ya sea solos o en grupos, con interposición de materiales amortiguadores dentro de un recipiente resistente, no se considerarán como recipientes frágiles siempre que el recipiente resistente sea estanco y concebido de tal forma que en caso de rotura o de fuga en los recipientes frágiles el contenido no se pueda derramar fuera del recipiente resistente y que la resistencia mecánica de
este último no se debilite por corrosión durante el transporte.
(8) Hasta la introducción integral de las unidades SI en los textos de la Directiva, se autorizará la conversión aproximativa siguiente:
1 kg/mm2 = 10 N/mm2
1 kg/cm2 = 1 bar.
Disposiciones generales
2002 (1) El presente anejo indica las mercancías peligrosas que se excluyen del transporte internacional por carretera y las admitidas con ciertas condiciones.
Clasifica las mercancías peligrosas en clases limitativas y clases no limitativas. Entre las mercancías peligrosas incluidas en la categoría de clases limitativas (clases 1, 2, y 7), las enumeradas en las cláusulas concernientes a estas clases (marginales 2101, 2201 y 2701) no serán admitidas para su transporte, sino bajo las condiciones previstas en dichas cláusulas, excluyéndose del transporte las demás. Algunas de las mercancías peligrosas que figuran en el grupo de las clases no limitativas (clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 8 y 9) están excluidas del transporte por notas insertas en las cláusulas relativas a las diversas clases; entre las restantes mercancías a que se hace referencia en el grupo de las clases no limitativas, en las que se mencionan en las cláusulas relativas a estas clases (marginales 2301, 2401, 2431, 2471, 2501,
2551, 2601, 2651, 2801 y 2901) se las admitirá para su transporte sólo bajo las condiciones previstas en estas cláusulas; las no mencionadas o definidas bajo una de las rúbricas colectivas no se considerarán como mercancías peligrosas a los efectos del presente Acuerdo y serán admitidas para su transporte sin condiciones especiales.
(2) Las clases del presente anejo son las siguientes:
----------------------------------------------------------------
|Clase 1 |Materias y objetos |Clase limitativa |
| | explosivos | |
----------------------------------------------------------------
|Clase 2 |Gases comprimidos, |Clase limitativa |
| | licuados o disueltos a | |
| | presión | |
----------------------------------------------------------------
|Clase 3 |Materias líquidas |Clase no limitativa |
| | inflamables | |
----------------------------------------------------------------
|Clase 4.1 |Materias sólidas |Clase no limitativa |
| | inflamables | |
----------------------------------------------------------------
|Clase 4.2 |Materias susceptibles de |Clase no limitativa |
| | inflamación espontánea | |
----------------------------------------------------------------
|Clase 4.3 |Materias que, al contacto |Clase no limitativa |
| | con el agua, desprenden | |
| | gases inflamables | |
----------------------------------------------------------------
|Clase 5.1 |Materias comburentes |Clase no limitativa |
----------------------------------------------------------------
|Clase 5.2 |Peróxidos orgánicos |Clase no limitativa |
----------------------------------------------------------------
|Clase 6.1 |Materias tóxicas |Clase no limitativa |
----------------------------------------------------------------
|Clase 6.2 |Materias infecciosas |Clase no limitativa |
----------------------------------------------------------------
|Clase 7 |Materias radiactivas |Clase limitativa |
----------------------------------------------------------------
|Clase 8 |Materias corrosivas |Ciase no limitativa |
----------------------------------------------------------------
|Clase 9 |Materias y objetos |Clase no limitativa |
| | peligrosos diversos | |
----------------------------------------------------------------
(3) Toda operación de transporte de mercancías regido por el presente anejo deberá ir acompañada de los dos documentos siguientes:
a) una carta de porte en la que se consignen al menos los datos siguientes (para la clase 7, ver también el marginal 2709):
- la designación de las mercancías, incluido el número de identificación de la materia (si es que existe) (1);
- la clase (1);
- el apartado de la enumeración, así como la letra, en su caso (1)
- las iniciales ADR o RID (1)
- el número y la descripción de los bultos o de los GRG;
- la cantidad total de mercancías peligrosas (en volumen o en peso bruto o en peso neto y, además, en el caso de las materias y objetos explosivos de la clase 1, en peso neto total de materias explosivas contenidas).
Nota: 1. Esta información no es necesaria en el caso de los embalajes, contenedores, o cisternas vacías sin limpiar.
2. En el caso de aplicación del marginal 10 011 las cantidades de mercancías peligrosas transportadas por unidad de transporte deben indicarse en peso bruto;
- el nombre y la dirección del expedidor;
- el nombre y la dirección del (de los) destinatarios; declaración de conformidad con las disposiciones de cualquier acuerdo particular.
El documento que contenga los datos anteriores podrá ser el requerido por otras disposiciones en vigor para otro modo de transporte. El expedidor comunicará por escrito estos datos al transportista.
Los datos que se han de especificar en la carta de porte se redactarán en una lengua oficial del país expedidor y, además, si ésta no fuera el inglés, francés o alemán, en inglés, francés o alemán, a no ser que las tarifas internacionales de transporte por carretera, si existieren, o los acuerdos concertados entre los países interesados en el transporte dispongan otra cosa.
(i) Estas precisiones y otras informaciones figuran en la sección 2B «Datos en la carta de porte» de cada clase o en las fichas de la clase 7.
2002 b) Las instrucciones para caso de accidente (ver marginal 10 385 en el anejo B), (salvo las exenciones establecidas en el marginal 10 011).
(4) Cuando, por causa de la cuantía de la carga, no se pueda cargar la totalidad de un envío en una sola unidad de transporte, se extenderán, al menos, tantas careas de porte distintas o bien caneas copias de la carta única como unidades de transporte lo lleven. Además, en todos los casos, se extenderán cartas de porte distintas para los envíos o parte de un envío que no se puedan cargar colectivamente en un mismo vehículo por razón de las prohibiciones que figuran en el Anejo B.
(5) Se podrán emplear embalajes exteriores suplementarios además de los preceptuados en el presente Anejo, siempre que no contravinieron el espíritu de las disposiciones de este Anejo para los embalajes exteriores. Si se utilizan tales embalajes suplementarios, las inscripciones y etiquetas prescritas se deben fijar sobre dichos embalajes
(6) Cuando el embalaje en común de varias materias peligrosas, común a ellas o a otras mercancías, estuviere autorizado en virtud de las disposiciones de la sección A.3 de las normas aplicables a las diferentes clases, los envases interiores que contengan materias peligrosas diferentes se deberán separar cuidadosa y eficazmente unos de otros en los embalajes colectivos' si son susceptibles de producirse como consecuencia de la avería o la destrucción de envases interiores reacciones peligrosas, tales como producción peligrosa de calor, combustión, formación de mezclas sensibles al rozamiento o al choque, desprendimiento de gases inflamables o tóxicos. En particular, cuando se utilicen recipientes frágiles, y muy especialmente, cuando estos recipientes contengan líquidos, importa evitar el riesgo de mezclas peligrosas y, a tal efecto, es necesario tomar toda clase de medidas adecuadas, tales como: empleo de materiales de relleno apropiados en cantidad suficiente, sujeción de los recipientes en un segundo embalaje resistente, subdivisión del embalaje colectivo en varios compartimentos. Para el embalaje en común de la Clase 7, véase el apéndice A.7, marginal 3711.
(7) Si se realiza un embalaje en común, las disposiciones del presente Anejo referentes a los datos mencionados en la carea de porte se aplicarán para cada una de las materias peligrosas con denominaciones diferentes contenidas en el baleo colector y este bulto colector deberá llevar todas las inscripciones y etiquetas de peligro previstas en el presente Anejo para las materias peligrosas que contenga.
(8) Las siguientes disposiciones serán aplicables a las materias, disoluciones y mezclas (cales como preparados y residuos (1) que no sean expresamente mencionadas en las enumeraciones de materias de las diferentes clases:
Nota: 1. Las disoluciones y mezclas comprenderán dos componentes o más. Estos componentes podrán ser, bien materias de la Directiva, bien materias que no estén sujetas a las prescripciones de la Directiva.
- 2. Las disoluciones y mezclas que comprendan uno o más componentes de una clase limitativa sólo serán admitidos al transporte si estos componentes son expresamente citados en la enumeración de las materias de la clase limitativa.
3. Las soluciones y mezclas cuya actividad específica sobrepase 70 kBq/kg (2 nCi/g) serán materias de la clase 7 [véase marginal 2700 1)
a) Una solución o una mezcla que contengan una materia peligrosa expresamente indicada en esta
Directiva, así como una o varias materias no peligrosas, deberá considerarse como materia peligrosa expresamente indicada a menos que:
1. La solución o la mezcla no esté específicamente enumerada en otra parte de la Directiva, 0
2. no se deduzca expresamente de las indicaciones dadas en el apartado aplicable a dicha materia peligrosa que sea únicamente aplicable a la materia pura o técnicamente pura, 0
3. la clase, el estado físico o el grupo de embalaje (leerá) de la disolución o la mezcla sean diferentes a los de la materia peligrosa.
Para tales soluciones y mezclas será preciso entonces añadir las palabras «en solución» o «en mezcla» en la denominación en la carea de porte, a fines de precisión en la designación, como por ejemplo
«acetona en solución».
Si la clase, el estado físico o el grupo de embalaje difieren de los de la materia pura, la solución o la mezcla deberán clasificarse en un epígrafe II.e.p. apropiada, de conformidad con el grado de peligro.
b) Las materias que tengan varios tipos de peligrosidad así como las soluciones y mezclas en las que varios componentes estén sometidos a esta Directiva deberán ser clasificados según sus características de peligro con un apartado o una letra de la clase pertinente. Esta clasificación según las características de peligro se efectuará de la forma siguiente:
1.1 Las características físicas, químicas y las propiedades fisiológicas se deberán determinar por medida o por cálculo, y se procederá a la clasificación según los criterios propios de las diferentes clases.
1.2 Si esta determinación no fuese posible sin ocasionar costes o prestaciones desproporcionadas
(por ejemplo, para determinados residuos)' las soluciones y mezclas deberán ser clasificadas en la clase preponderante.
2. Si una materia presenta varios tipos de peligro o si una mezcla o disolución tiene varios componentes de las clases o de los grupos de materias citados a continuación, se deberá clasificar en la clase o en el grupo de materias del peligro preponderante.
2.1 Si no existe ningún peligro preponderante, la clasificación se hará en el orden preponderante siguiente:
- materias y objetos de la clase 1
- materias y objetos de la clase 2
- materias autorreactivas, materias pertenecientes a las materias autorreactivas y materias explosivas en estado no explosivo (materias explosivas humidificadas o flegmatizadas) de la clase 4.1
- materias pirofóricas de la clase 4.2
- materias de la clase 5.2
- materias de la clase 6.1 o de la clase 3 que, de conformidad con su toxicidad por inhalación deberán clasificarse en la letra a) de los diferentes apartados, a excepción de las materias, soluciones y mezclas
(tales como preparaciones y residuos) que satisfagan los criterios de clasificación de la clase 8 y que presenten una toxicidad por inhalación de polvos y brumas (CL50) que correspondan al grupo a) pero cuya toxicidad por ingestión o absorción cutánea no corresponda más que al grupo c) o que presente un grado de toxicidad menos elevado. Dichas materias, soluciones y mezclas (tales como las reparaciones y residuos) deberán clasificarse en la clase 8
- materias infecciosas de la clase 6.2
2.2 Si algunos tipos de peligro pertenecen a varias clases o grupos de materias no mencionadas en
2.1, las materias, mezclas o disoluciones se deberán clasificar en la clase o grupo de materias del peligro preponderante.
2.3 Si no hay ningún peligro preponderante la materia, disolución o mezcla se clasificará de la manera siguiente:
2.3.1 La inclusión en una clase se hará en función de los diferentes tipos de peligro o de los diferentes componentes, teniendo en cuenta el cuadro que se incluye más adelante. Para las clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 y 9 habrá que tener en cuenta el grado de peligro designado por las letras a), b) o c) de los diferentes apartados -ver los marginales 2300 (3), 2400 (3), 2430 (3), 2470 (3), 2500
(3), 2600 (1), 2800 (1) y 29004.
Nota: Ejemplo de utilización del cuadro.
Descripción de la mezcla
Mezcla compuesta por un líquido inflamable de la clase 3 clasificado en la letra c) de un apartado, de una materia tóxica de la clase 6.1 clasificada en la letra b) de un apartado y de una materia corrosiva de la clase 8 clasificada en la letra a) de un apartado.
Procedimiento
La intersección de la línea 3c) y de la columna 6.1b) da 6.1b). La intersección de la línea 6.1b) y de la columna 8a) da 8a). La mezcla debe por tanto clasificarse en la clase 8, en la letra a) de una apartado apropiado.
2.3.2 Clasificación en un epígrafe II.e.p. de un apartado de la clase determinada según el procedimiento del subpárrafo 2.3.1 en función de las características de peligro de los diferentes componentes de la disolución o de la mezcla. La clasificación en un epígrafe II.e.p. general sólo será admitida cuando una clasificación en un epígrafe II.e.p. específico no sea posible.
Nota: Ejemplos para clasificación de mezclas y soluciones en las clases y en los apartados:
Una solución de fenol de la clase 6.1, 14° b), en benceno de la clase 3 3° b) deberá clasificarse en la clase 3, letra b); esta solución deberá ser clasificada en el aparrado 1992 liquido inflamable, tóxico, II.e.p. en la clase 3 del 19° b) a causa de la toxicidad del fenol.
Una mezcla sólida de arseniato de sodio de la clase 6.1, 51° b) y de hidróxido de sodio de la clase 8, 41° b) deberá clasificarse en el apartado 1557 compuesto sólido de arsénico, II.e.p. en la clase 6.1, en 51° b).
Una solución de naftalina bruta o refinada de la clase 4.1, 6° c) en
gasolina de la clase 3, 3°
b) deberá clasificarse en el apartado 3295 hidrocarburos liquidas, II.e.p. en la clase 3, en 3°
b).
Una mezcla de hidrocarburos de la clase 3,31° c) y de difenilos policlorados (PCB) de la clase
9, 2° b) deberá clasificarse en el apartado 2315 difenilos policlorados (PCB) en la clase 9, en
2° b).
Una mezcla de propilemina de la clase 3, 12°, y de difeniles policlorados (PCB) de la clase 9, 2° b) se clasificará en el apartado 1921 propilenimina en la clase 3, en 12°.
(9) El expedidor, ya sea en la carta de porte, o en una declaración aparte, incorporada en este documento o combinada con éste, deberá certificar que la materia presentada se admite al transporte por carretera según las disposiciones de la Directiva, y que su estado, su acondicionamiento, y, en su caso, el envase, el gran recipiente para objetos a granel o el contenedor-cisterna, así como el etiquetado están conformes a las prescripciones de esta Directiva. Además, si varias mercancías peligrosas se embalan en un mismo embalaje colectivo o en un mismo contenedor, el expedidor tendrá que declarar que este embalaje en común no está prohibido.
(10) Quedará prohibido el transporte de una materia no radiactiva [véase definición de las materias radiactivas en el marginal 2700 (1), que entre dentro de un epígrafe colectivo de una clase cualquiera si, además estuviese recogida en el título de una clase limitativa en la que no esté enumerada.
(11) Una materia no radiactiva Véase definición de las materias radiactivas en el marginal 2700 (1), y que no figure enumerada expresamente dentro de una clase, pero que entre en dos o más epígrafes colectivos de clases diferentes, quedará sometida a las condiciones de transporte previstas:
a) en la clase limitativa, si una de las clases de que se trate fuese limitativa;
b) en la clase correspondiente al peligro predominante que ofrezca la materia durante el transporte, si ninguna de dichas clases fuere limitativa.
(12) Una materia radiactiva cuya actividad especifica sobrepase 70 kBq/kg (2 nCi/g) y que: a) cumpla los criterios de transporte de la ficha 1, clase 7 y
b) presente propiedades peligrosas incluidas en el epígrafe de una o varias clases, deberá excluirse del transporte si, además, está incluida en el epígrafe de una clase limitativa en la cual no es mencionada.
(13) Una materia radiactiva cuya actividad específica sobrepase 70 kBq/kg (2 nCi/g) y que: a) cumpla los criterios de transporte de la ficha 1, clase 7 y b) presente propiedades peligrosas incluidas en el epígrafe de una o varias otras clases, deberá, además de cumplir los criterios de la ficha 1 de la clase 7, someterse a las condiciones de transporte descritas:
i) en la clase limitativa, si una de las clases a que se refiere es una clase limitativa y si la materia en ii) en la clase correspondiente al peligro predominante de la materia durante el transporte, si ninguna de las clases a que se refiere es limitativa.
(14) Se considerarán como contaminantes del medio ambiente acuático en el
sentido de esta Directiva las materias, soluciones y mezclas (tales como preparados y residuos) que no puedan clasificarse en las clases 1 a 8, o en los apartados 1° a 8°, 13° y 14° de la clase 9, pero que puedan clasificarse en los apartados 11° y 12° de la clase 9 basándose en métodos y criterios de prueba, de conformidad con el Apéndice A.3, sección G, marginales 3390 a 3396.
Las soluciones y mezclas (tales como preparaciones y residuos) para los cuales no haya disponibles valores para su clasificación de conformidad con los criterios de clasificación, se considerarán como contaminantes del medio ambiente acuático si la CL50 (I) calculado según la fórmula:
CLso =CLso del contaminante x 100/ porcentaje de contaminante (en masa) sea igual o inferior a:
a) 1 mg/1, ó
b) 10 mg/1, según que el contaminante no sea rápidamente degradable o que, siendo degradable, su log Pow 2 3,0.
Nota: Para las materias de las clases 1 a 8 y de la clase 9, 1° a 8°, 13° y 14° que sean contaminantes del medio ambiente acuático, según los criterios del Apéndice A.3, sección G, marginales 3390 a 3396, no será aplicable ninguna condición de transporte suplementaria.
2003 (1) El presente anejo contiene para cada clase, excepto para la clase 7:
a) La enumeración de las materias peligrosas que Integran la clase y, en su caso, en forma marginal numerado «a», las exenciones a las disposiciones de la Directiva previstas para algunas de estas materias cuando se ajustan a ciertas condiciones; b) Disposiciones subdivididas de la forma siguiente:
A. Bultos.
1. Condiciones generales de envasado y embalaje.
2. Condiciones individuales de embalaje de las materias y los objetos.
3. Embalaje en común.
4. Inscripciones y etiquetas de peligro sobre los bultos. B. Datos de la carta de porte. C. Envases vacíos. D. (En su caso) Otras disposiciones o normas.
(2) Las disposiciones sobre: expediciones a granel, en contenedor y en cisterna, modo de envío y restricciones de expedición, prohibiciones de carga en común, - material de transporte, figuran en el anejo B y en sus apéndices, los cuales contienen también todas las demás disposiciones útiles particulares al transporte por carretera. (1) Según la definición del marginal 3396.
(3) Las condiciones de transporte aplicables a la clase 7 están contenidas en fichas que comprenden los epígrafes siguientes:
1. Materias,
2. Embalaje/bultos,
3. Intensidad de radiación máxima de los bultos,
4. Contaminación sobre los bultos, vehículos, contenedores, cisternas y sobreembalajes.
5. Descontaminación y utilización de los vehículos y de sus equipos y elementos,
6. Embalaje en común,
7. Carga en común,
- 8. Señalización y etiquetas de peligro sobre los bultos, contenedores, cisternas y sobreembalajes.
9. Etiquetas de peligro sobre los vehículos que no sean vehículos-cisterna,
10. Cartas de porte,
11. Almacenamiento y recorrido,
12. Transporte de los bultos, contenedores, cisternas y sobreembalajes.
13. Otras disposiciones.
(4) Los apéndices al presente anejo contienen:
Apéndice A.1: las condiciones de estabilidad y de seguridad concernientes a las materias explosivas, a las mezclas nitradas de celulosa, las materias autorreactivas y a los peróxidos orgánicos, así como el glosario de las denominaciones del marginal 2101;
Apéndice A.2: las disposiciones relativas a la naturaleza de los recipientes en aleaciones de aluminio para ciertos gases de la clase 2, así como las disposiciones referentes a los materiales y la construcción de recipientes, destinados al transporte de los gases licuados fuertemente refrigerados de la clase 2, así como las disposiciones relativas a las pruebas sobre los aerosoles y cartuchos de gas a presión de los apartados 10° y 11° de la clase 2;
Apéndice A.3: los ensayos relativos a las materias líquidas inflamables de las clases 3, 6.1 y 8; (ensayo para determinar el punto de inflamación, el contenido de peróxido, la combustibilidad, el ensayo para determinar la fluidez); los ensayos relativos a las materias sólidas inflamables de la clase 4.1; los ensayos relativos a las materias sujetas a inflamación espontánea de la clase 4.2; el ensayo relativo a las materias de la clase 4.3 que, en contacto con el agua, desprendan gases inflamables; el ensayo relativo a las materias sólidas comburentes de la
- clase 5.1; los ensayos para determinar la ecotoxicidad, la persistencia y la bioacumulación de materias en el medio ambiente acuático con vistas a su clasificación en la clase 9;
Apéndice A.4: reservado.
Apéndice A.5: las condiciones generales de envases y embalaje, los tipos de envases y embalajes, las exigencias relativas a los envases y las disposiciones relativas a las pruebas sobre los envases y embalajes;
Apéndice A6: las condiciones generales de utilización de los grandes recipientes para granel (GRG), tipos de GRG, requisitos relativos a la construcción de los GRG y disposiciones relativas a los ensayos sobre los GRG.
Apéndice A.7: las disposiciones relativas a las materias radiactivas de la clase 7;
Apéndice A.8: reservado.
Apéndice A.9; las disposiciones relativas a las etiquetas de peligro y explicación de figuras.
2004
2005 Cuando se apliquen las disposiciones referentes a transportes «por carga completa», las autoridades competentes podrán exigir que el vehículo o el gran contenedor utilizado para este transporte sea cargado en un solo
lugar y descargado en un solo lugar. 2006 (1) Cuando el vehículo que efectúe un transporte sometido a las disposiciones de la Directiva realice parte de su trayecto en forma distinta a la de tracción por carretera le serán aplicables exclusivamente los reglamentos nacionales e internacionales que regulen ese modo de transporte de mercancías peligrosas, durante dicha parte del trayecto.
(2) En el caso de que un transporte sometido a las disposiciones de esta Directiva estuviese igualmente sujeto en todo o en parte de su recorrido, por carretera, a las disposiciones de un convenio internacional que regule el transporte de mercancías peligrosas mediante un modo de transporte distinto del transporte por carretera en virtud de cláusulas de dicho convenio que extienda el alcance del mismo a ciertos servicios de automóviles, las disposiciones de este convenio internacional se aplicarán sobre este recorrido en concurrencia con las disposiciones de la dicha Directiva que no sean incompatibles con aquellas; las restantes cláusulas de la Directiva no se aplicarán en dicho recorrido.
2007 Los bultos, comprendidos los grandes recipientes para granel (GRG), que no respondan enteramente a las prescripciones de envase y embalaje en común y de etiquetado de esta Directiva, pero que cumplan las disposiciones para los transportes marítimos o aéreos(l) de mercancías peligrosas, se admiten a los transportes que precedan o sucedan a un recorrido marítimo o aéreo con las condiciones siguientes:
a) los bultos o los GRG, si no están etiquetados de conformidad con la Directiva, deberán estarlo conforme a las disposiciones del transporte marítimo o aéreo (I);
b) las disposiciones para el transporte marítimo o aéreo (i) serán aplicables al embala le en común en un bulto;
c) además de las indicaciones prescritas por la Directiva, la carta de porte llevará la indicación «Transporte con arreglo al marginal 2007 del ADR».
2008-2009
2010 Con el fin de proceder a las pruebas necesarias a fin de enmendar las disposiciones del presente Anejo para adaptarlas a la evolución de las técnicas y de la industria, las autoridades competentes de los Estados
Miembros podrán acordar entre ellas directamente la autorización de determinados transportes en sus territorios con derogación temporal del presente Anejo. El periodo de validez de la derogación temporal será de cinco años como máximo a partir de la fecha de su entrada en vigor. La derogación temporal expirará automáticamente a partir de la fecha de entrada en vigor de una enmienda correspondiente que modifique el presente anejo.
2011.-2099
(I) Estas disposiciones se encuentran en el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) publicado por la Organización Marítima Internacional, Londres, y en las Instrucciones Técnicas para la
Seguridad en el Transporte Aéreo de Mercancías Peligrosas de la Organización de Aviación Civil Internacional,
Montreal.
ENUMERACION DE LAS MATERIAS Y DISPOSICIONES PARTICULARES
DE LAS DIVERSAS CLASES
CLASE 1
MATERIAS Y OBJETOS EXPLOSIVOS
1. Enumeración de las materias y objetos
2100 (1) De entre las materias y objetos que figuran en el epígrafe de la Clase 1, sólo se admitirán al transporte los enumerados en el marginal 2101, o incluidos en un apartado en II.e.p. del marginal 2101.
Estas materias y objetos sólo se admitirán al transporte a reserva de las condiciones previstas en los marginales 2100 (2) a 2116, en el Apéndice A1 y en el Anexo B y serán en adelante materias y objetos de esta Directiva.
(2) Se entiende por materias y objetos de la Clase 1:
(a) Materias explosivas: materias sólidas o líquidas (o mezclas de materias) que por reacción química puedan emitir gases a temperatura, presión y velocidad ta los que puedan originar daños para su entorno.
- Materias pirotécnicas: materias o mezclas de materias destinadas a producir efecto calorífico, luminoso, sonoro, gaseoso o fumígeno, o una combinación de estos efectos, como consecuencia de reacciones químicas exotérmicas autosostenidas no detonantes.
Nota: 1. Las materias explosivas de sensibilidad excesiva o que puedan reaccionar espontáneamente no serán admitidas al transporte.
2. Las materias que en sí mismas no sean materias explosivas, pero que puedan formar mezclas explosivas de gas, vapores o polvos, no son materias de la Clase 1.
3. Quedan igualmente excluidas las materias explosivas humectadas en agua o alcohol cuyo contenido en agua o alcohol sobrepase los valores límites indicados en el marginal
2101 y aquellas que contengan plastificantes estas materias explosivas deben incluirse en la Clase 4.1 (marginal 2401, 21° 22° y 24°)-, así como las materias explosivas que, en función de su riesgo principal' deban incluirse en la Clase 5.2.
(b) Objetos explosivos: objetos que contengan una o varias materias explosivas y/o materias pirotécnicas.
Nota: Los artefactos que contengan materias explosivas y/o materias pirotécnicas en cantidad tan pequeña o de tal naturaleza que su iniciación o cebado por inadvertencia accidente durante el transporte no implique ninguna manifestación exterior en el artefacto que pudiera traducirse en proyecciones, incendio, desprendimiento de humo, calor o fuerte ruido, no están sometidas a las disposiciones de la Clase 1.
(c) Materias y objetos no mencionados en el a) ni en b) fabricados con objeto de producir un efecto práctico por explosión o con fines pirotécnicos.
(3) Las materias y objetos explosivos deberán ser incluidos en una de las denominaciones del marginal 2101 de conformidad con los métodos de ensayo para la determinación de las propiedades explosivas y de conformidad con los procedimientos de clasificación indicados en el Apéndice A.1, y deberán cumplir las condiciones asociadas a dicha denominación o deberán estar incluidas en un apartado II.e.p. del marginal 210l, de conformidad con estos métodos de ensayo y con estos procedimientos de clasificación.
La inclusión de materias y objetos no expresamente citados en un apartado
II.e.p. deberá efectuarse por la autoridad competente del país de origen.
2100 Las materias y objetos que se incluyan en un apartado II.e.p. sólo podrán transportarse previo acuerdo de la autoridad competente del país de origen y en las condiciones fijadas por ésta.
El acuerdo deberá expedirse por escrito.
(4) Las materias y objetos de la Clase 1, con excepción de los embalajes vacíos sin limpiar del 51°, deberán incluirse en una división según el párrafo ( ) dicho marginal y en un grupo de compatibilidad según el párrafo (7) del mismo.
La división deberá establecerse sobre la base de los resultados de los ensayos descritos en el Apéndice A.1 utilizando las definiciones del párrafo (6).
El grupo de compatibilidad deberá determinarse de acuerdo con las definiciones del párrafo (7).
El código de clasificación se compondrá del número correspondiente a la división y de la letra del grupo de compatibilidad.
(5) Las materias y objetos de la Clase 1 se incluirán en el grupo de embalaje II. (Véase Apéndice A.5).
(c) Definición de las divisiones:
1.1 Materias y objetos que presentan un riesgo de explosión en peso. (Se entiende por explosión en peso la que afecta de manera prácticamente instantánea a casi toda la carga).
1.2 Materias y objetos que presentan un riesgo de proyección sin riesgo de explosión en peso.
1.3 Materias y objetos que presentan un riesgo de incendio con ligero riesgo de efectos de llama o de proyección, o de ambos efectos, pero sin riesgo de explosión en peso:
(a) cuya combustión dé lugar a una radiación térmica considerable, o
(b) que arden unos a continuación de otros con efectos mínimos de llama o de proyección, o de ambos efectos.
1.4 Materias y objetos que sólo presentan un pequeño riesgo de explosión en caso de ignición o cebado durante el transporte. Los efectos se limitan esencialmente a los bultos y normalmente no dan lugar a la proyección de fragmentos de tamaño apreciable ni a grandes distancias. Un incendio exterior no debe implicar la explosión prácticamente instantánea de la casi totalidad del contenido de los bultos.
1.5 Materias muy poco sensibles que presentan un riesgo de explosión en peso, con una sensibilidad tal, que en condiciones normales de transporte, haya muy poca probabilidad de cebado o de que su combustión se transforme en detonación. Se exige como mínimo que no exploten cuando se las someta al ensayo de resistencia al fuego exterior.
1.6 Objetos extremadamente poco sensibles que no supongan riesgo de explosión en masa. Dichos objetos no contendrán más que materias detonantes extremadamente poco sensibles y que presenten una probabilidad despreciable de encebamiento o de propagación accidental.
Nota: El riesgo vinculado a los objetos de la división 1.6 queda limitado a la explosión de un objeto único.
(7) Definición de los grupos de compatibilidad de materias y objetos:
A Materia explosiva primaria.
B Objeto que contenga una materia explosiva primaria y que tenga menos de dos dispositivos de seguridad eficaces. Ciertos objetos, tales como los detonadores de minas (para voladura), los conjuntos de detonadores de minas (para voladura) y los cebos de percusión quedan incluidos, aunque no contengan explosivos primarios.
C Materia explosiva propulsora u otra materia explosiva deflagrante, u objeto que contenga tal materia explosiva.
D Materia explosiva secundaria detonante o pólvora negra, u objeto que contenga una materia explosiva secundaria detonante, en cualquier caso sin medios de cebado ni carga propulsora, u objeto que contenga una materia explosiva primaria y que tenga al menos dos dispositivos de seguridad eficaces.
E Objeto que contenga una materia explosiva secundaria detonante, sin medios de cebado, con carga propulsora (excepto las cargas que contengan un liquido o gel inflamable o liquidas hiperbólicos).
2100 F Objeto que contenga una materia explosiva secundaria detonante, con sus propios medios de cebado, con carga propulsora (excepto las cargas que contengan un líquido o gel inflamable o líquidos hipergólicos) o sin carga propulsora.
G Materia pirotécnica u objeto que contenga una materia pirotécnica, o bien objeto que contenga a la vez una materia explosiva y una composición iluminante' incendiaria, lacrimógena o fumígena (excepto los objetos activados por el agua o que contengan fósforo blanco, fosfuros, materias pirotécnicas, líquido o gel inflamable o líquidos hiperbólicos).
H Objeto que contenga una materia explosiva y además fósforo blanco.
J Objeto que contenga una materia explosiva y además un líquido o gel inflamable.
K Objeto que contenga una materia explosiva y además un agente químico tóxico.
L Materia explosiva u objeto que contenga una materia explosiva y que presente un riesgo particular
(por ejemplo, en razón de su hidroactividad o de la presencia de líquidos hipergólicos, fosfuros o materias pirofóricas) y que exija el aislamiento de cada tipo.
N Objetos que no contengan más que materias detonantes extremadamente poco sensibles.
5 Materia u objeto embalado o concebido de forma que todo efecto peligroso debido a un funcionamiento accidental quede circunscrito al embalaje, a menos que éste haya sido deteriorado por el fuego, en cuyo caso todos los efectos de la onda expansiva o de las proyecciones deben ser lo suficientemente reducidos como para no entorpecer ni impedir la lucha contra incendios ni la adopción de otras medidas de emergencia en las inmediaciones de los bultos.
Nota: 1. Cada materia u objeto contenido en un embalaje especificado sólo podrá ser incluido en un único grupo de compatibilidad. Dado que el criterio aplicable al grupo de compatibilidad 5 es empírico, la inclusión en este grupo queda forzosamente vinculada a los ensayos para la asignación de un
código de clasificación.
2. Los objetos de los grupos de compatibilidad D y E podrán estar equipados o ser embalados conjuntamente con sus medios de cebado, siempre y cuando estos medios estén provistos de al menos dos dispositivos de seguridad eficaces destinados a impedir una explosión en caso de funcionamiento accidental del cebo. Estos bultos deberán ser incluidos en los grupos de compatibilidad D ó E.
3. Los objetos de los grupos de compatibilidad D ó E podrán ser embalados conjuntamente con sus medios de cebado, aunque éstos no tengan dos dispositivos de seguridad eficaces (es decir, sistemas de cebado incluidos en el grupo de compatibilidad B), siempre que cumplan las disposiciones del marginal 2104 (6) Estos bultos deberán ser incluidos en los grupos de compatibilidad D ó E.
4. Los objetos podrán estar equipados o ser embalados conjuntamente con sus propios medios de cebado, siempre y cuando éstos no puedan funcionar en condiciones normales de transporte.
5. Los objetos de los grupos de compatibilidad C, D y E podrán ser embalados conjuntamente.
Los bultos así obtenidos deberán ser incluidos en el grupo de compatibilidad E.
(8) Las materias del grupo de compatibilidad A y los objetos del grupo de compatibilidad K, según el apartado (7) de este marginal, no serán admitidos al transporte.
- (9) De acuerdo con las disposiciones de esta clase, y como derogación del marginal 3510 (3) del Apéndice A.5, el término abulto» comprende, igualmente, un objeto no embalado, en la medida en que este objeto esté admitido al transporte sin embalaje.
2101 Las materias y objetos de la Clase 1 admitidos al transporte se enumeran a continuación en el Cuadro 1.
Las materias y objetos explosivos enumerados en el marginal 3170 sólo podrán ser incluidos en las diferentes denominaciones del marginal 2101 si sus propiedades, su composición, construcción y uso previsto corresponden a una de las descripciones contenidas en el Apéndice A.1.
18 ~Diario Oficial de las Comunidades Europeas 28. 10. 96
CUADRO 1
Enumeración de las materias y objetos
---------------------------------------------------------------------
|Apartado |Número de identificación y denominación de la materia |
| | o del objeto (1) |
---------------------------------------------------------------------
|1° |Objetos clasificados 1.1 B |
---------------------------------------------------------------------
| |0029 Detonadores no eléctricos para voladuras |
---------------------------------------------------------------------
| |0030 Detonadores eléctricos para voladuras |
---------------------------------------------------------------------
| |0073 Detonadores para municiones |
---------------------------------------------------------------------
| |0106 Espoletas detonantes |
---------------------------------------------------------------------
| | 0225 Petardos multiplicadores (cartuchos |
| | multiplicadores) con detonador |
---------------------------------------------------------------------
| |0360 Conjuntos de detonadores no eléctricos (para |
| | voladuras) |
---------------------------------------------------------------------
| |0377 Cebos del tip de cápsula |
---------------------------------------------------------------------
| |0461 Componentes de cadenas de explosivos, II.e.p. (2) |
---------------------------------------------------------------------
|2° |Materias clasificadas 1.1 C |
---------------------------------------------------------------------
| |0160 Pólvora sin humo |
---------------------------------------------------------------------
| | 0433 Galleta de pólvora humedecida con un mínimo del |
| | 17% en masa de alcohol |
---------------------------------------------------------------------
| | 0474 Materias explosivas, II.e.p. (2) |
---------------------------------------------------------------------
| |0497 Propulsante, líquido |
| | Nota: A menos que se pueda demostrar por los |
| | correspondientes ensayos que no sea más sensible en |
| | estado congelado que en estado líquido, el propulsante |
| | deberá permanecer en estado líquido en condiciones |
| | normales de transporte y no congelarse a temperaturas |
| | superiores - 15° |
---------------------------------------------------------------------
| |0498 Propulsante, sólido |
---------------------------------------------------------------------
|3º |Objetos clasificados |
---------------------------------------------------------------------
| | 0271 Cargas para motores de cohete |
---------------------------------------------------------------------
| |0279 Cargas propulsoras de artillería |
---------------------------------------------------------------------
| |0280 Motores de cohete |
---------------------------------------------------------------------
| |0326 Cartuchos para armas sin bala |
---------------------------------------------------------------------
| |0462 Objetos explosivos, II.e.p.(2) |
---------------------------------------------------------------------
|4° |Materias clasificadas 1.1 D |
---------------------------------------------------------------------
| |0004 Picrato amónico seco o humedecido con menos del |
| | l0% en masa de agua |
---------------------------------------------------------------------
| | 0027 Pólvora negra en forma de granos o de polvo |
---------------------------------------------------------------------
| |0028 Pólvora negra comprimida o pólvora negra en |
| | comprimidos |
---------------------------------------------------------------------
| |0072 Ciclotrimetilentrinitramina (ciclonita: RDX: |
| | hexógeno)humedecida con un mínimo del 15%, en masa, de |
| | agua |
---------------------------------------------------------------------
| |0075 Dinitrato de dietilenglicol desensibilizado con |
| | un mínimo del 15%, en masa, de flemador no volátil |
| | insoluble en agua |
---------------------------------------------------------------------
| |0076 Dinitrofenol seco o humedecido con menos del 15%, |
| | en masa, de agua |
---------------------------------------------------------------------
| |0078 Dinitrorresorcinol dinitrarresorcina seco o |
| | humedecido con menos del 15% (en masa), de agua |
---------------------------------------------------------------------
| | 0079 Hexanitrodifenilamina (dipricrilamina, hexilo) |
---------------------------------------------------------------------
| | 0081 Explosivos para voladuras tipo A |
| | Nota: Las materias con un contenido en ésteres nítricos|
| | líquidos superior al 40% deberán cumplir el ensayo de |
| | exudación especificado en el Apéndice A.1, marg. 3101 |
| | (4) |
---------------------------------------------------------------------
| |0082 Explosivos para voladuras tipo B |
---------------------------------------------------------------------
| |0083 Explosivos para voladuras tipo C |
---------------------------------------------------------------------
| |0084 Explosivos para voladuras tipo D |
---------------------------------------------------------------------
| |0118 Hexolita (hexolita) seca o humedecida con menos |
| | de l5%,en masa, de agua |
---------------------------------------------------------------------
| |0133 Hexanitrato de manital (nitromanita) humedecido |
| | con un mínimo del 40%, en masa de agua (o de una mezcla|
| | de alcohol y agua) |
---------------------------------------------------------------------
| |0143 Nitroglicerina desensibilizada con un mínimo del |
| | 40%, en masa de flemador no volátil insoluble en agua |
---------------------------------------------------------------------
| |0144 Nitroglicerina en solución alcohólica con más del |
| | 1% pero no más del 10% de nitroglicerina |
| | Nota: Las soluciones alcohólicas de 3046 nitroglicerina|
| | con una concentración de más de 1% y de un máximo del |
| | 5% de nitroglicerina, transportadas en unas condiciones|
| | particulares de embalaje, materias de clase 3, (ver |
| | marginal 2301) |
---------------------------------------------------------------------
| |0146 Nitroalmidón seco o humedecido con menos del |
| | 20%,en masa,de agua |
---------------------------------------------------------------------
| |0147 Nitrourea |
---------------------------------------------------------------------
| |0150 Tetranitrato de pentaeritrita (tetranitrato de |
| | pentaeritritol pentrita, PETN), humedecido con un |
| | mínimo del 15% en masa, de agua, o desensibilizada con |
| | un mínimo del 15% en masa, de flemador |
---------------------------------------------------------------------
| |0151 Pentolita seca o humedecida con menos del 15%, en |
| | masa de agua |
---------------------------------------------------------------------
| |0153 Trinitrounilina (picramida) |
---------------------------------------------------------------------
| |0154 Trinitrofenol (ácido picrico), seco o humedecido |
| | con menos del 30% en masa, de agua |
---------------------------------------------------------------------
| |0155 Trinitroclorobenceno (cloruro de picrilo) |
---------------------------------------------------------------------
| |0207 Tetranitrounilina |
---------------------------------------------------------------------
| |0208 Trinitro fenilmetilnitamina (tetrilo) |
---------------------------------------------------------------------
| |0209 Trinitrotolueno (tolita, TNT), seco o humedecido |
| | con menos del 30% en masa, de agua |
---------------------------------------------------------------------
| |0213 Trinitrounisol |
---------------------------------------------------------------------
| |0214 Trinitrobenceno seco o humedecido con menos del |
| | 30%, en masa, de agua |
---------------------------------------------------------------------
| |0215 Acido trinitrobenzoico seco o humedecido con |
| | menos de 30%, en masa, de agua |
---------------------------------------------------------------------
| |0216 Trinitro-m-cresol |
---------------------------------------------------------------------
| |0217 Trinitronaftaleno |
---------------------------------------------------------------------
| |0218 Trinitrofenetol |
---------------------------------------------------------------------
| |0219 Trinitrorresorcinol (trinitrorresorcina: ácido |
| | estifínico) seco o humedecido con menos del 20%, en |
| | masa, de agua (o de una mezcla de alcohol y agua) |
---------------------------------------------------------------------
| |0220 Nitrato de urea seco o humedecido con menos del |
| | 20%, en masa, de agua |
---------------------------------------------------------------------
| |0222 Nitrato amónico con más del 0,2% de materias |
| | combustibles, incluyendo cualquier sustancia orgánica |
| | expresada en equivalente de carbono, con exclusión de |
| | cualquier otra sustancia añadida |
---------------------------------------------------------------------
| |0223 Abonos a base de nitrato amónico que tengan una |
| | sensibilidad superior a la del nitrato amónico que |
| | contenga 0,2% de materia combustible (comprendidas las |
| | materias orgánicas expresadas en equivalente de |
| | carbono) con exclusión de cualquier otra materia |
---------------------------------------------------------------------
| |0226 Ciclotetrametilen-tetranitramina (octógeno, HMX), |
| | humedecida con un mínimo del 15%, en masa, de agua |
---------------------------------------------------------------------
| |0241 Explosivos para voladuras, tipo E |
---------------------------------------------------------------------
| |0266 Octolita (octol) seca o humedecida con menos del |
| | 15%, en masa de agua |
---------------------------------------------------------------------
| |0282 Nitroguanidina (guanita) seca o humedecida con |
| | menos del 20%, en masa, de agua |
---------------------------------------------------------------------
| |0340 Nitrocelulosa, seca o humedecida con menos del |
| | 25%, en masa, de agua (o de alcohol) |
---------------------------------------------------------------------
| |0341 Nitrocelulosa, no modificada o plastificada con |
| | menos del 18% en masa, de plastificante |
---------------------------------------------------------------------
| |0385 5-Nitrobenzotriazol |
---------------------------------------------------------------------
| |0386 Acido Trinitrobencenosulfónico |
---------------------------------------------------------------------
| |0387 Trinitrofluorenona |
---------------------------------------------------------------------
| |0388 Mezclas de trinitrotolueno (tolita, TNT) y |
| | trinitrobenceno o mezclas de trinitrotolueno (tolita, |
| | TNT) y hexanitroestilbeno |
---------------------------------------------------------------------
| |0389 Mezclas de trinitrotolueno (tolita, TNT) con |
| | trinitrobenceno y hexonitroestilbeno |
---------------------------------------------------------------------
| |0390 Tritonal |
---------------------------------------------------------------------
| |0391 Mezclas de Ciclotrimetilentrintramina (ciclonita, |
| | hexógeno RDX) y ciclotetrametilentetramina(octógeno, |
| | HMX), humedecidas con un mínimo del 15%, en masa, de |
| | agua, o mezclas de ciclotrimetilen-trini-tramina |
| | hexógeno, ciclonita, RDX) en mezcla con ciclotetra- |
| | metilen-tetramina(HMX, octógeno), desensibilizados con |
| | un 10% como mínimo, en masa, de flemador |
---------------------------------------------------------------------
| |0392 Hexanitroestilbeno |
---------------------------------------------------------------------
| |0393 Hexotonal |
---------------------------------------------------------------------
| |0394 Trinitrorresorcinol (trinitrorresorcina: ácido |
| | estifínico) - humedecido con un mínimo del 20%, en |
| | masa, de agua (o de una mezcla de alcohol y agua) |
---------------------------------------------------------------------
| |0401 Sulfuro de dipicrilo seco o humedecido con menos |
| | del l0%, en masa, de agua |
---------------------------------------------------------------------
| |0402 Perclorato amónico |
| | Nota: La clasificación de esta materia depende de los |
| | resultados de los ensayos según Apéndice A. 1. En |
| | función de la granulometría y del embalaje de la |
| | materia, ver también clase 5.1 [marg. 2501, 12°b)] |
---------------------------------------------------------------------
| |0411 Tetranitrato de pentaeritrita: (Tetranitrato de |
| | pentaeritriol TNPE) con un mínimo del 7%, en masa, de |
| | cera |
---------------------------------------------------------------------
| |0475 Materias explosivas, II.e.p. (2) |
---------------------------------------------------------------------
| |0483 Ciclotrimetrilentrinitramina (cirlonita, RDX, |
| | hexógeno) desensibilizada |
---------------------------------------------------------------------
| |0484 Ciclotetrametilentetranitramina (octógeno, HMX), |
| | desensibilizada |
---------------------------------------------------------------------
| |0489 Dinitroglicolurilo (DINGU) |
---------------------------------------------------------------------
| |0490 Oxinitrotriazol (ONTA) |
---------------------------------------------------------------------
| |0496 Octonal |
---------------------------------------------------------------------
|5º | |
---------------------------------------------------------------------
| |Objetos clasificados |
---------------------------------------------------------------------
| |0034 Bombas con carga xplosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0038 Bombas de iluminación para fotografía |
---------------------------------------------------------------------
| |0042 Petardos multiplicadores (cartuchos |
| | multiplicadores) sin detonador |
---------------------------------------------------------------------
| |0043 Cargas dispersoras |
---------------------------------------------------------------------
| |0048 Cargas de demolición |
---------------------------------------------------------------------
| |0056 Cargas de profundidad. |
---------------------------------------------------------------------
| |0059 Cargas huecas para usos civiles sin detonador |
---------------------------------------------------------------------
| |0060 Cargas explosivas para petardos multiplicadores |
---------------------------------------------------------------------
| |0065 Tecla detonante flexible |
---------------------------------------------------------------------
| |0099 Cartuchos de agrietamiento explosivos, sin |
| | detonador, para pozos de petróleo |
---------------------------------------------------------------------
| |0124 Dispositivos portadores de cargas huecas, |
| | cargados, para perforación de pozos de petróleo, sin |
| | detonador |
---------------------------------------------------------------------
| |0137 Minas con carga explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0168 Proyectiles con carga explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0221 Cabezas de combate para torpedos con carga |
| | explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0284 Granadas de mano o de fusil, con carga explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0286 Cabezas de combate para cohetes, con carga |
| | explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0288 Mecha detonante perfilada |
---------------------------------------------------------------------
| |0290 Mecha detonante con envoltura metálica |
---------------------------------------------------------------------
| |0374 Cargas explosivas para sondeos |
---------------------------------------------------------------------
| |0408 Espoletas detonantes con dispositivos de |
| | protección |
---------------------------------------------------------------------
| |0442 Cargas explosivas para usos civiles, sin |
| | detonador |
---------------------------------------------------------------------
| |0451 Torpedos con carga explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0457 Cargas explosivas con aglutinante plástico |
---------------------------------------------------------------------
| |0463 Objetos explosivos, II.e.p. (2) |
---------------------------------------------------------------------
|6° | |
---------------------------------------------------------------------
| |Objetos clasificados |
---------------------------------------------------------------------
| |0006 Cartuchos para armas, c II carga explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0181 Cohetes con carga explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0329 Torpedos, con carga explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0464 Objetos explosilJos, II.e.p. (2) |
---------------------------------------------------------------------
|7º |Objetos clasificados |
---------------------------------------------------------------------
| |0005 Cartuchos para armas, con carga explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0033 Bombas con carga explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0037 Bombas de iluminación para fotografía |
---------------------------------------------------------------------
| |0136 Minas con carga explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0167 Proyectiles con carga explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0180 Cohetes con carga explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0292 Granadas de mano o de fusil, con carga explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0296 Cargas explosivas para sondeos |
---------------------------------------------------------------------
| |0330 Torpedo, con carga explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0369 Cabeza de combate para cohetes, con carga |
| | explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0465 Objetos explosivos, II.e.p. (7) |
---------------------------------------------------------------------
|8° |Materias clasificadas |
---------------------------------------------------------------------
| |0094 Pólvora de destellos |
---------------------------------------------------------------------
| |0476 Materias explosivas, II.e.p.(2) |
---------------------------------------------------------------------
|9° |Objetos clasificados |
---------------------------------------------------------------------
| |0049 Cartuchos fulgurantes |
---------------------------------------------------------------------
| |0121 Inflamadores |
---------------------------------------------------------------------
| |0192 Petardos de señales para ferrocarriles |
---------------------------------------------------------------------
| |0194 Señales de socorro para barco excepto las |
| | activadas por el agua |
---------------------------------------------------------------------
| |0196 Señales fumígenas |
---------------------------------------------------------------------
| |0333 Artificios de pirotecnia |
---------------------------------------------------------------------
| |0418 Bengalas de superficie |
---------------------------------------------------------------------
| |0420 Bengalas aéreas |
---------------------------------------------------------------------
| |0428 Objetos pirotécnicos para uso técnico |
---------------------------------------------------------------------
|10° |Objetos clasificados |
---------------------------------------------------------------------
| |0397 Cohetes de combustible líquido con carga |
| | explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0399 Bombas que contienen un líquido inflamable, con |
| | carga explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0449 Torpedos con combustible líquido, con o sin carga |
| | explosiva |
---------------------------------------------------------------------
|11° |Objetos clasificados |
---------------------------------------------------------------------
| |0357 Sustancias explosivas, II.e.p.() |
---------------------------------------------------------------------
|12° |Objetos clasificados |
---------------------------------------------------------------------
| |0354 Objetos explosivos, II.e.p. (2) |
---------------------------------------------------------------------
|13° |Objetos clasificados |
---------------------------------------------------------------------
| |0107 Espoletas detonantes |
---------------------------------------------------------------------
| |0268 Petardos multiplicadores (cartuchos |
| | multiplicadores) con detonador |
---------------------------------------------------------------------
| |0364 Detonadores para municiones |
---------------------------------------------------------------------
| |0382 Componentes de cadenas de explosivos, II.e.p. (2) |
---------------------------------------------------------------------
|14° |Materias clasificadas |
| | (Reservado) |
---------------------------------------------------------------------
|15° |Materias clasificadas |
---------------------------------------------------------------------
| |0281 Motores de cohete |
---------------------------------------------------------------------
| |0328 Cartuchos para armas, con proyectil inerte |
---------------------------------------------------------------------
| |0381 Cartuchos de accionamiento |
---------------------------------------------------------------------
| |0413 Cartuchos para armas, sin bala |
---------------------------------------------------------------------
| |0414 Cargas propulsoras de artillería |
---------------------------------------------------------------------
| |0415 Cargas para motores de cohete |
---------------------------------------------------------------------
| |0436 Cohetes con carga expulsara |
---------------------------------------------------------------------
| |0466 Objetos explosivos, II.e.p. (2) |
---------------------------------------------------------------------
|16° |Materias clasificadas |
| | (Reservado) |
---------------------------------------------------------------------
|17° |Objetos clasificados |
---------------------------------------------------------------------
| |0035 Bombas con carga xplosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0102 Mecha detonante con envoltura metálica |
---------------------------------------------------------------------
| |0138 Minas con carga explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0169 Proyectiles con carga explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0283 Petardos multiplicadores (cartuchos |
| | multiplicadores) sin detonador |
---------------------------------------------------------------------
| |0285 Granadas de mano o de fusil,con carga explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0287 Cabezas de combate para cohetes, con carga |
| | explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0346 Proyectiles con carga dispersora o carga |
| | expulsora |
---------------------------------------------------------------------
| |0375 Cargas explosiva para sondeos |
---------------------------------------------------------------------
| |0409 Espoletas detonantes con dispositivos de |
| | protección |
---------------------------------------------------------------------
| |0439 Cargas huecas para usos civiles, sin detonador |
---------------------------------------------------------------------
| |0443 Cargas explosivas para usos civiles, sin |
| | detonador |
---------------------------------------------------------------------
| |0458 Cargas explosivas con aglutinante plástico |
---------------------------------------------------------------------
| |0467 Objetos explosivos, II.e.p. (2) |
---------------------------------------------------------------------
|18° |Objetos clasificados |
---------------------------------------------------------------------
| | 0182 Cohetes con carga explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0321 Cartuchos para armas, con carga explosiva |
| | (proyectiles con carga propulsora) |
---------------------------------------------------------------------
| |0468 Objetos explosivos, II.e.p. (2) |
---------------------------------------------------------------------
|19° |Objetos clasificados |
---------------------------------------------------------------------
| |0007 Cartuchos para armas, con carga explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0204 Cargas explosivas para sondeos |
---------------------------------------------------------------------
| |0291 Bombas con carga explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0293 Granadas de mano o de fusil, con carga explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0294 Minas con carga explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0295 Cohetes con carga explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0324 Proyectiles con carga explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| | 0426 Proyectiles con carga dispersora o carga |
| | expulsora |
---------------------------------------------------------------------
| | 0469 Objetos explosivos, II.e.p.(2) |
---------------------------------------------------------------------
|20° |Materias clasificadas 1.2G |
| | (Reservado) |
---------------------------------------------------------------------
|21° |Objetos clasificados |
---------------------------------------------------------------------
| |0009 Municiones incendiarias con o sin carga |
| | dispersora, carga expulsora o carga propulsora |
---------------------------------------------------------------------
| |0015 Municiones fumígenas con sin cargo dispersora, |
| | carga expulsora o carga propulsora |
---------------------------------------------------------------------
| |0018 Municiones lacrimógenas con carga dispersora, |
| | carga expulsora o carga propulsora |
---------------------------------------------------------------------
| | 0039 Bomba de iluminación para fotografía |
---------------------------------------------------------------------
| |0171 Municiones iluminantes con sin carga dispersora, |
| | carga expulsora o carga propulsora |
---------------------------------------------------------------------
| |0238 Cohetes lanzacabos |
---------------------------------------------------------------------
| |0313 Señales fumígenas |
---------------------------------------------------------------------
| |0314 Inflamadores |
---------------------------------------------------------------------
| |0334 Artificios de pirotecnia |
---------------------------------------------------------------------
| |0372 Granadas de ejercicios de mano o de fusil |
---------------------------------------------------------------------
| |0419 Bengalas de superficie |
---------------------------------------------------------------------
| |0421 Bengalas aéreas |
---------------------------------------------------------------------
| |042 Objetos pirotécnicos para usos técnicos |
---------------------------------------------------------------------
| |0434 Proyectiles con carga dispersora o carga |
| | expulsora |
---------------------------------------------------------------------
|22° |Objetos clasificados |
---------------------------------------------------------------------
| |0243 Municiones incendiarias de fósforo blanco, con |
| | carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora |
---------------------------------------------------------------------
| |0245 Municiones fumígenas de fósforo blanco (excepto |
| | las activadas por el agua), con carga dispersora, carga|
| | expulsora o carga propulsora |
---------------------------------------------------------------------
|23° |Objetos clasificados |
---------------------------------------------------------------------
| |0395 Motores de cohete, de combustible líquido |
---------------------------------------------------------------------
| |0398 Cohetes de combustible líquido con carga |
| | expiosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0400 Bombas que contienen un líquido inflamable, con |
| | carga explosiva |
---------------------------------------------------------------------
|24° |Materias clasificadas 1.2 L |
---------------------------------------------------------------------
| |0358 Sustancias explosivas, II.e.p.(2) |
---------------------------------------------------------------------
|25° |Objetos clasificados |
---------------------------------------------------------------------
| |0248 Dispositivos activados por el agua, con carga |
| | dispersora o carga expulsora o carga propulsora |
---------------------------------------------------------------------
| |0322 Motores de cohete que contengan líquidos |
| | hipergólicos, con o sin carga propulsora |
---------------------------------------------------------------------
| |0355 Objetos explosivos, II.e.p.(2) |
---------------------------------------------------------------------
| |0380 Objetos pirofóricos |
---------------------------------------------------------------------
|26° |Materias clasificadas 1.3 C |
---------------------------------------------------------------------
| |0077 Dinitrofenolatos de metales alcalinos, secos o |
| | humedecidos con menos del 15%, en masa, de agua |
---------------------------------------------------------------------
| |0132 Sales metálicas deflagrantes de derivados |
| | nitrados aromáticos, II.e.p. (2) |
---------------------------------------------------------------------
| |0158 Sales potásicas de derivados nitrados aromáticos, |
| | explosivas |
---------------------------------------------------------------------
| |0159 Galleta de pólvora humedecida con un mínimo del |
| | 25%, en masa, de agua |
---------------------------------------------------------------------
| |0161 Pólvora sin humo |
---------------------------------------------------------------------
| |0203 Sales sódicas de derivados nitrados aromáticos, |
| | II.e.p. (2) Explosivos |
---------------------------------------------------------------------
| |0234 Dinitro-o-cresolato sódico seco o humedecido con |
| | menos del 15%, en masa, de agua |
---------------------------------------------------------------------
| |0235 Picramato sódico seco o humedecido con menos del |
| | 20%, en masa, de agua |
---------------------------------------------------------------------
| |0236 Picramato de circonio seco o humedecido con menos |
| | del 2%,en masa, de agua |
---------------------------------------------------------------------
| |0342 Nitrocelulosa humedecida con un mínimo del 25%, |
| | en masa, de alcohol |
| | Nota: Para la nitrocelulosa con un contenido mínimo del|
| | 25%, en masa, de alcohol, y un máximo del 12,6%, en |
| | masa, de nitrógeno, en relación con la nitrocelulosa, |
| | transportada en condiciones especiales de embalaje, ver|
| | Clase 41 (marg. 2401, 7°) |
---------------------------------------------------------------------
| |0343 Nitrocelulosa plastificada con un mínimo del 18%, |
| | en masa, de plastificante |
| | Nota: Para la nitrocelulosa en mezcla con un contenido |
| | de nitrógeno que no exceda del 12,6% (en relación con |
| | la masa seca) con plastificante, transportada en |
| | condiciones especiales de embalaje, ver clase 4.1 E, |
| | marginal 2401, 24°a)] |
---------------------------------------------------------------------
| |0406 Dinitrosobenceno |
---------------------------------------------------------------------
| |0477 Materias explosivas, II.e.p. (2) |
---------------------------------------------------------------------
| |0495 Propulsante, líquido |
| | Nota: A menos que se pueda demostrar por los |
| | correspondientes ensayos que no sea más sensible en |
| | estado congelado que en estado líquido, el propulsante |
| | deberá permanecer en estado líquido en condiciones |
| | normales de estado líquido en condiciones normales de |
| | transporte y no congelarse a temperaturas superiores a |
| | -15°C |
---------------------------------------------------------------------
| |0499 Propulsante, sólido |
---------------------------------------------------------------------
|27° |Objetos clasificados |
---------------------------------------------------------------------
| |0183 Cohetes con cabeza inerte |
---------------------------------------------------------------------
| |0186 Motores de cohete |
---------------------------------------------------------------------
| |0242 Cargas propulsoras de artillería |
---------------------------------------------------------------------
| |0272 Cargas para motores de cohete |
---------------------------------------------------------------------
| |0275 Cartuchos de accionamiento |
---------------------------------------------------------------------
| |0277 Cartuchos de perforación de pozos de petróleo |
---------------------------------------------------------------------
| |0327 Cartuchos para armas, sin bala (o cartuchos para |
| | armas de pequeño calibre, sin bala) |
---------------------------------------------------------------------
| |0417 Cartuchos para armas, con proyectil inerte o |
| | cartuchos para armas de pequeño calibre |
---------------------------------------------------------------------
| |0437 Cohetes con carga expulsora |
---------------------------------------------------------------------
| |0447 Vainas combustibles vacías, sin cebo |
---------------------------------------------------------------------
| |0470 Objetos explosivos, II.e. p. (2) |
---------------------------------------------------------------------
|28° |Objetos clasificados |
| | (Reservado) |
---------------------------------------------------------------------
|29° |Objetos clasificados |
---------------------------------------------------------------------
| |0305 Pólvora de destellos (fotopólvora) |
---------------------------------------------------------------------
| |0478 Materias explosivas, II.e.p.(2) |
---------------------------------------------------------------------
|30° |Objetos clasificados |
---------------------------------------------------------------------
| |0010 Municiones incendiarias con o sin carga |
| | dispersora, carga expulsora o carga propulsora |
---------------------------------------------------------------------
| |0016 Municiones fumígenas con o sin carga dispersora, |
| | carga expulsora o carga propulsora |
---------------------------------------------------------------------
| |0019 Municiones lacrimógenas con carga dispersora, |
| | carga expulsora o carga propulsora |
---------------------------------------------------------------------
| | 0050 Cartuchos fulgurantes |
---------------------------------------------------------------------
| |0054 Cartuchos de señales |
---------------------------------------------------------------------
| |0092 Bengalas de superficie |
---------------------------------------------------------------------
| |0093 Bengalas aéreas |
---------------------------------------------------------------------
| |0101 Mecha instantánea no detonante (mecha rápida) |
---------------------------------------------------------------------
| |0195 Señales de socorro para barcos |
---------------------------------------------------------------------
| |0212 Trazadores para municiones |
---------------------------------------------------------------------
| |0240 Cohetes lanzacabos |
---------------------------------------------------------------------
| |0254 Municiones iluminizantes con o sin carga |
| | dispersora, carga expulsora o carga propulsora |
---------------------------------------------------------------------
| | 0299 Bombas de iluminación para fotografía |
---------------------------------------------------------------------
| |0315 Inflamadores |
---------------------------------------------------------------------
| |0316 Espoletas de ignición |
---------------------------------------------------------------------
| |0318 Granadas de ejercicios, de mano o de fusil |
---------------------------------------------------------------------
| |0319 Cebos tubulares |
---------------------------------------------------------------------
| |0335 Artificios de pirotecnia |
---------------------------------------------------------------------
| |0424 Proyectiles inertes con trazador |
---------------------------------------------------------------------
| |0430 Objetos pirotécnicos para usos técnicos |
---------------------------------------------------------------------
| |0487 Señales fumígenas |
---------------------------------------------------------------------
| |0488 Municiones de ejercicios |
---------------------------------------------------------------------
| |0492 Petardos de señales para ferrocarril |
---------------------------------------------------------------------
|31° |Objetos clasificados |
---------------------------------------------------------------------
| |0244 Municiones incendiarias de fósforo blanco con |
| | carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora |
---------------------------------------------------------------------
| |0246 Municiones fumígenas de fósforo blanco con carga |
| | dispersora, carga expulsora o carga propusora |
---------------------------------------------------------------------
|32° |Objetos clasificados |
---------------------------------------------------------------------
| |0247 Municiones incendiarias en forma de líquido o de |
| | gel, con carga dispersora, carga expulsora o carga |
| | propulsora |
---------------------------------------------------------------------
| |0396 Motores de cohete, de combustible líquido |
---------------------------------------------------------------------
| |0450 Torpedos con combustible líquido, con cabeza |
| | inerte |
---------------------------------------------------------------------
|33º |Materias clasificadas |
---------------------------------------------------------------------
| |0359 Sustancias explosivas, II.e.p. (2) |
---------------------------------------------------------------------
|34° |Objetos clasificados |
---------------------------------------------------------------------
| |0249 Dispositivos activados por el agua, con carga |
| | dispersora o carga expulsora o carga propulsora |
---------------------------------------------------------------------
| |0250 Motores de cohete que contengan líquidas |
| | hipergólicos, con o sin carga propulsora |
---------------------------------------------------------------------
| |0356 Objetos explosivo, II e.p.(2) |
---------------------------------------------------------------------
|35° |Objetos clasificados |
---------------------------------------------------------------------
| |0255 Detonadores eléctricos para voladuras |
---------------------------------------------------------------------
| |0257 Espoletas detonantes |
---------------------------------------------------------------------
| |0267 Detonadores no eléctricos para voladuras |
---------------------------------------------------------------------
| |0350 Objetos explosivos, II.e.p.(2) |
---------------------------------------------------------------------
| |0361 Conjuntos de detonadores no eléctricos para |
| | voladuras |
---------------------------------------------------------------------
| |0365 Detonadores para municiónes |
---------------------------------------------------------------------
| |0378 Cebos del tipo de cápsula |
---------------------------------------------------------------------
| |0383 Componentes de cadenas de explosivos, II.e.p.(2) |
---------------------------------------------------------------------
|36° |Materias clasificados |
---------------------------------------------------------------------
| |0407 Acido tetrazol-1-acético |
---------------------------------------------------------------------
| |0448 Acido 5-mercaptotetrazol-1- acético |
---------------------------------------------------------------------
| |0479 Materias explosivas, II.e.p.(2) |
---------------------------------------------------------------------
|37º |Objetos clasificados |
---------------------------------------------------------------------
| |0276 Cartuchos de accionamiento |
---------------------------------------------------------------------
| |0278 Cartuchos de perforación de pozos de petróleo |
---------------------------------------------------------------------
| |0338 Cartuchos para armas, sin bala o cartuchos de |
| | fogueo para armas de pequeño calibre |
---------------------------------------------------------------------
| |0339 Cartuchos para armas, con proyectil inerte o |
| | cartuchos para armas de pequeño calibre |
---------------------------------------------------------------------
| |0351 Objetos explosivos, II.e.p.(2) |
---------------------------------------------------------------------
| |0379 Cartuchos vacíos con fulminnte |
---------------------------------------------------------------------
| |0438 Cohetes con carga expulsora |
---------------------------------------------------------------------
| |0446 Vainas combustibles vacías, sin cebo |
---------------------------------------------------------------------
| |0491 Cargas propulsoras |
---------------------------------------------------------------------
|38° |Materias clasificadas 1.4D |
---------------------------------------------------------------------
| |0480 Materias explosivas, II.e.p.(2) |
---------------------------------------------------------------------
|39° |Objetos clasificados |
---------------------------------------------------------------------
| |0104 Mecha detonante de efecto reducido con envoltura |
| | metálica |
---------------------------------------------------------------------
| |0237 Mecha detonante perfilada |
---------------------------------------------------------------------
| |0289 Mecha detonante flexible |
---------------------------------------------------------------------
| |0344 Proyectiles con carga explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0347 Proyectiles con carga dispersora o carga |
| | expulsora |
---------------------------------------------------------------------
| |0352 Objetos explosivos, II.e.p. (2) |
---------------------------------------------------------------------
| |0370 Cabezas de combate para cohetes con carga |
| | dispersora o carga expulsora |
---------------------------------------------------------------------
| |0410 Espoletas detonantes con dispositivos de |
| | protección |
---------------------------------------------------------------------
| |0440 Cargas huecas para usos civiles, sin detonador |
---------------------------------------------------------------------
| |0444 Cargas explosivas para usos civiles, sin |
| | detonador |
---------------------------------------------------------------------
| |0459 Cargas explosivas con aglutinante plástico |
---------------------------------------------------------------------
| |0494 Dispositivos portadores de cargas huecas para |
| | perforación de pozos de petróleo sin detonador |
---------------------------------------------------------------------
|40° |Objetos clasificados |
---------------------------------------------------------------------
| |0412 Cartuchos para armas con carga explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0471 Objetos explosivas, II.e.p.(2) |
---------------------------------------------------------------------
|41° |Objetos clasificados |
---------------------------------------------------------------------
| |0348 Cartuchos para armas, con carga explosiva. |
---------------------------------------------------------------------
| |0371 Cabezas de combate para cohetes, con carga |
| | dispersora o carga expulsora |
---------------------------------------------------------------------
| |0427 Proyectiles, con carga dispersora o carga |
| | expulsora |
---------------------------------------------------------------------
| |0472 Objetos explosivos, II.e.p. (2) |
---------------------------------------------------------------------
|42° |Materias clasificadas |
---------------------------------------------------------------------
| |0485 Materias explosivas, II.e.p. (2) |
---------------------------------------------------------------------
|43° |Objetos clasificados |
---------------------------------------------------------------------
| |0066 Mecha de combustión rápida |
---------------------------------------------------------------------
| |0103 Mecha de ignición, tubular, con envoltura |
| | metálica |
---------------------------------------------------------------------
| |0191 Artificios manuales de pirotecnia para señales |
---------------------------------------------------------------------
| |0197 Señales fumígenas |
---------------------------------------------------------------------
| |0297 Municiones iluminantes con o sin carga |
| | dispersora, carga expulsora o carga propulsora |
---------------------------------------------------------------------
| |0300 Municiones incendiarias con o sin carga |
| | dispersora, carga expulsora o carga propulsora |
---------------------------------------------------------------------
| |0301 Municiones lacrimógenas con carga dispersora |
| | carga expulsora o carga propulsora |
---------------------------------------------------------------------
| |0303 Municiones fumígenas con o sin carga dispersora, |
| | carga expulsora o carga propulsora |
---------------------------------------------------------------------
| |0306 Trazadores para municiones |
---------------------------------------------------------------------
| |0312 Cartuchos de señales |
---------------------------------------------------------------------
| |0317 Espoletas de ignición |
---------------------------------------------------------------------
| |0320 Cebos tubulares |
---------------------------------------------------------------------
| |0325 Inflamadores |
---------------------------------------------------------------------
| |0336 Artificios de pirotecnia |
---------------------------------------------------------------------
| |0353 Objetos explosivos, II.e.p. (2) |
---------------------------------------------------------------------
| |0362 Municiones de ejercicios |
---------------------------------------------------------------------
| |0363 Municiones de prueba |
---------------------------------------------------------------------
| |0403 Bengalas aéreas |
---------------------------------------------------------------------
| |0425 Proyectiles inertes con trazador |
---------------------------------------------------------------------
| |0431 Objetos pirotécnicos para usos técnicos |
---------------------------------------------------------------------
| |0435 Proyectiles con carga dispersora o carga |
| | expulsora |
---------------------------------------------------------------------
| |0452 Granadas de ejercicios de mano o de fusil |
---------------------------------------------------------------------
| |0453 Cohetes lanzacabos |
---------------------------------------------------------------------
| |0493 Petardos de señales para ferrocarriles |
---------------------------------------------------------------------
|44º |Materias clasificadas |
| | (Reservado) |
---------------------------------------------------------------------
|45º |Objetos clasificados (Reservado) |
---------------------------------------------------------------------
|46° |Materias clasificadas |
---------------------------------------------------------------------
| |0481 Materias explosivas, II.e.p.(2) |
---------------------------------------------------------------------
|47° |Objetos clasificados |
---------------------------------------------------------------------
| |0012 Cartuchos para armas o cartuchos para armas de |
| | pequeño calibre |
---------------------------------------------------------------------
| |0014 Cartuchos para armas, sin bala o cartuchos para |
| | armas de pequeño calibre sin bala |
---------------------------------------------------------------------
| |0044 Cebos del tipo de cápsula |
---------------------------------------------------------------------
| |0055 Cartuchos vacíos con fulminantes |
---------------------------------------------------------------------
| |0070 Cizallas cortacables con carga explosiva |
---------------------------------------------------------------------
| |0105 Mecha de seguridad (mecha lenta o mecha Bickford) |
---------------------------------------------------------------------
| |0110 Granadas de ejercicios, de mano o de fusil |
---------------------------------------------------------------------
| |0131 Encendedores para mechas de seguridad |
---------------------------------------------------------------------
| |0173 Cargas explosivas de separación |
---------------------------------------------------------------------
| |0174 Remaches explosivos |
---------------------------------------------------------------------
| |0193 Petardos de señales para ferrocarriles |
---------------------------------------------------------------------
| |0323 Cartuchos de accionamiento |
---------------------------------------------------------------------
| |0337 Artificios de pirotecnia |
---------------------------------------------------------------------
| |0345 Proyectiles inertes con trazador |
---------------------------------------------------------------------
| |0349 Objetos explosivos, II.e.p. (2) |
---------------------------------------------------------------------
| |0366 Detonadores para municiona |
---------------------------------------------------------------------
| |0367 Espoletas detonantes |
---------------------------------------------------------------------
| |0368 Espoletas de ignición |
---------------------------------------------------------------------
| |0373 Artificios manuales de pirotecnia para señales |
---------------------------------------------------------------------
| |0376 Cebos tubulares |
---------------------------------------------------------------------
| |0384 Componentes de cadenas de explosivos, II.e.p. (2) |
---------------------------------------------------------------------
| |0404 Bengalas aéreas |
---------------------------------------------------------------------
| |0405 Cartuchos de señales |
---------------------------------------------------------------------
| |0432 Objetos pirotécnicos para usos técnicos |
---------------------------------------------------------------------
| |0441 Cargas huecas para usos civiles, sin detonador |
---------------------------------------------------------------------
| |0445 Cargas explosivas para usos civiles, sin |
| | detonador |
---------------------------------------------------------------------
| |0454 Inflamadores |
---------------------------------------------------------------------
| |0455 Detonadores no eléctricos para voladuras |
---------------------------------------------------------------------
| |0456 Detonadores eléctricos para voladuras |
---------------------------------------------------------------------
| |0460 Cargas explosivas con aglutinante plástico |
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------
|Código de |Método de embalaje |Condiciones particulares |
|clasificación | [ver marg. 2103 | de embalaje |
|según marg 2100 | (6)] | [ver marg. 2103 (7)] |
|(6) y (7) | | |
-------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|1.1 B |E 105 |21, 22, 24 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 B |E 104 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 B |E 128 |23, 36 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 B |E 137 |38, 56 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 B |E 108 |23 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 B |E 105 A | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 B |E 142 |41 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 B |E 103 | |
-------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|1.1 C |E 22 |8,9, 10 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 C |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 C |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 C |E 159 a) |58 |
| | E 159 b) | 59 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 C |E 22 |8,9,10 |
-------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|1.1 C |E 158 |8,10 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 C |E 119 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 C |E 146 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 C |E 112 |13 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 C |E 103 | |
-------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 2 |1 2 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 4 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |ES | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 6 a) | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 2 |1, 2 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 2 |1, 2 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 11 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 8 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 8 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 10 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 11 |1 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1D |E13 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 14 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 17 |47 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1D |E19 |7 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 2 |1 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 6 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 13 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 2 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 2 |1,2 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 2 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 2 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 11 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 26 |53 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 2 |1 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 2 |1 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1D |E 1 |1 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 2 |1, 2 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 2 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 2 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 2 |1, 2 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1D |E2 |1 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 1 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 1 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 6 a) | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 8 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 13 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 18 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 2 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 2 |1, 2 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 2 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 2 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 2 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 2 |1 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 6 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 11 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 13 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 24 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1D |E2 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 2 |1 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 22 a) |11 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 6 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 6 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 2 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 2 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 13 | |
-------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|1.1 D | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 106 |49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 106 |49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 107 a) |57 |
| | E 107 b) | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 109 |28 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 117 |57 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 106 |49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 120 |30, 31 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 122 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 124 |33 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 134 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 140 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 106 |49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 106 |49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 106 |49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 138 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 106 |49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 121 |32, 57 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 125 |34 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 153 |46 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 137 |38 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 156 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 146 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 D |E 157 | |
--------------------------------------------------------------------
|l 1.1 D |E 103 | |
-------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|1.1 E l | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 E |E 112 |13 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 E |E 146 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 E |E 146 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 E |E103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 F | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 F | E112 |13 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 F |E 106 |49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 F |E 106 |49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 F |E 106 |49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 F |E 106 |49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 F |E 146 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1F |E138 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 F | E 153 |46 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 F | E 146 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 F |E 106 |49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 F |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 G | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 G |E 20 |55 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 G | E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 G | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 G | E 115 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 G |E 139 |28 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 G | E 151 |43, 44, 45 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 G |E 150 |12 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 G |E 150 |12 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 G | E 129 |37 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 G |E 133 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 G |E 133 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 G |E 109 |28 |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 J | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 J | E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 J | E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1 1 J |E 146 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 L | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 L |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 L | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.1 L |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 B |l | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 B |E 137 |38,56 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 B |E 108 |23 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 B |E 128 |23, 36 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 B |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 C | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 C | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 C |E 146 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 C |E 112 |13 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 C |E 114 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 C |E 112 |13 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 C |E 119 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 C |E 158 |8,10 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 C |E 146 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 C |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 D | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 D | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 D |E 106 |49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 D |E 125 |34 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 D |E 106 |49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 D |E 106 |49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 D |E 107 a) |57 |
| | E 107 b) | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 D |E 138 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 D |E 106 |49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 D |E106 |49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 D |E 153 |46 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 D |E 187 1 |38 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 D |E 120 |30,31 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 D |E 156 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 D |E 157 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 D |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2E | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 E |E 146 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 E |E 112 |13 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 E |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 F | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 F |E 112 |13 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 F |E 153 |46 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 F |E 106 |49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2F |E 138 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 F |E 106 |49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 F |E 146 |1 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 F |E 106 |49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 F |E106 |49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2F |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 G | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 G | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 G |E 102 |13, 48, 49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 G |E 102 |13, 48, 49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 G |E 102 |13, 48, 49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 G |E 106 |49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 G |E 102 |13, 48,49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 G |E 147 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 G |E 150 |12 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 G |E 139 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 G |E 130 |37 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2G |E 138 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 G |E 133 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 G |E 133 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 G |E 109 |28 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 G |E106 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 H | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 H |E 102 |13, 48, 49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 H |E 102 |13,48, 49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 J | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 J |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 J |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 J |E 103 | |
-------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|1.2 L |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 L | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 L |E 123 |35, 49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 L |E 149 |42, 50 |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 L |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.2 L |E 103 | |
-------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|1.3 C |E2 |1,2 |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 C |E 2 |1, 2 |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 C |E 21 |2 |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 C |E 19 |7 |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 C |E 22 |8, 9, 10 |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 C |E 21 |2 |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 C |E 2 |1, 2 |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 C |E 2 |1, 2 |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 C |E2 |1, 2 |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 C |E15 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 C |E 15 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 C |E 25 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 C |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 C |E 159 a) |58 |
| | E 159 b) | 59 |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 C |E 22 |8, 9, 10 |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 C | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 C |E 146 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 C |E 146 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 C |E 119 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 C |E 158 |8,10 |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 C |E 114 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 C |E 113 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 C |E 112 |13 |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 C |E 112 |13 |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 C |E 146 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 C |E 126 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 C |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 F | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 G | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 G |E 20 |55 |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 G |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 G | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 G |E 102 |13, 48, 49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 G |E 102 |13,48,49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 G |E 102 |13, 48, 49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 G |E 115 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 G |E 115 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 G |E 133 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 G |E 133 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 G |E 135 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 G |E 150 |12 |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 G |E 156 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 G |E 147 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 G |E 102 |13, 48, 49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 G |E 106 |49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 G |E 139 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 G |E 137 |38 |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 G |E138 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 G |E 143 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 G |E 130 |37 |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 G |E 106 |49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 G |E 134 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 G |E 150 |12 |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 G |E 102 |13, 48,49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.3G |E 151 |43, 44, 45 |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 H | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 H |E 102 |13, 48, 49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 H |E 102 |13, 48, 49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 J | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 J |E 102 |13, 48, 49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 J |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 J |E 146 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 L | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 L |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 L | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 L |E 123 |35, 49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 L |E 149 |42, 50 |
--------------------------------------------------------------------
|1.3 L |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 B | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 B |E 104 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 B |E 137 |38 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 B |E 105 |21, 22, 24 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 B |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 B |E 105 A | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 B |E 128 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 B |E 142 |41 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4B |E103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 C | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 C |E 25 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 C |E 25 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 C |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 C | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 C |E 114 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 C |E 113 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 C |E 112 |13 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 C |E 112 |13 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4C |E103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 C |E 116 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 C |E 146 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 C |E 116 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 C |E 158 |8,10 |
-------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|1.4 D |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 D | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 D |E 125 |34 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 D |E 121 |32, 57 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 D |E 124 |33 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 D |E 106 |49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 D |E 106 |49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 D |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 D |E 106 |49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 D |E 137 |38 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4D |E120 |30,31 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 D |E 156 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 D |E 157 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 D |E 140 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 E | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 E |E 112 |13 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 E |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 F | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 F |E 112 |13 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 F |E 106 |49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 F |E 106 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 F |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 G | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 G |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 G | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 G |E 126 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4G |E 135 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 G |E 150 |12 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 G |E 150 |12 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 G |E 102 |13, 48, 49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 G |E 102 |13, 48, 49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 G |E 102 |13, 48, 49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 G |E 102 |13, 48, 49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 G |E 156 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 G |E 115 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 G |E 137 |38 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 G |E 143 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 G |E 141 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 G |E 130 |37 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 G |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 G |E 102 |13, 48, 49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 G |E 102 |13, 48, 49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 G |E 133 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 G |E 106 |49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 G |E 134 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 G |E 106 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4G |E 138 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 G |E 147 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 G |E 151 |43, 44, 45 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 L | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 L | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 | | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 |E 112 |13 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 |E 112 |13 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 |E 142 |41 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 |E 116 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 |E 127 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 |E 136 |32, 49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 |E 138 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 |E 141 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 |E 145 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 |E 145 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 |E 151 |43, 44, 45 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 |E 114 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 |E 106 |49 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 |E 128 |23, 36 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 |E 137 |38 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 |E 137 |38 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 |E 150 |12 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 |E 143 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 |E 103 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 |E 133 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 |E 115 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 |E 134 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 |E 120 |30, 31 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 |E 156 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 |E 141 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 |E 105 |21, 22, 24 |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 |E 104 | |
--------------------------------------------------------------------
|1.4 5 |E 157 | |
--------------------------------------------------------------------
(1) Los números de identificación proceden de las recomendaciones de las
Naciones Unidas.
(2) Transporte que sólo podrá efectuarse con el previo acuerdo de la autoridad competente, cer marginal 2100 (3).
2101 Embalaje
(cont.)
-------------------------------------------------------------------
|Apartado |Número de identificación de |Código de |
| | la materia | clasificación |
| | o del objeto |según marg. |
| | | 2100 (6) y (7) |
-------------------------------------------------------------------
|1 |2 |3 |
------------------------------------------------------------------- | | | | -------------------------------------------------------------------
|48° |Materias clasificadas 1.5 D | |
-------------------------------------------------------------------
| |0331Explosivos para | 1.5 D |
| | voladuras, tipoB | |
-------------------------------------------------------------------
| |0332 Explosivos para | 1.5 D |
| | voladuras, tipo E | |
-------------------------------------------------------------------
| |0482 Materias explosivas muy |1.5 D |
| | poco sensibles,(5ubstancias | |
| | EMI), II.e.p.) (2) | |
-------------------------------------------------------------------
|49° |Objetos clasificados 1.5 D | |
-------------------------------------------------------------------
| |(Reservado) |1.5 D |
-------------------------------------------------------------------
|50° |Objetos clasificados 1.6 N | |
-------------------------------------------------------------------
| |0486 Objetos explosivos, | |
| | extremadamente insensibles | |
-------------------------------------------------------------------
| |(objetos EEI) |1.6 N |
-------------------------------------------------------------------
|51° |Envases y embalajes vacíos, | |
| | sin limpiar | |
------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
|Embalaje |
-------------------------------------------------------------------
|Método de embalaje |Condiciones particulares |
|(ver marg. 2103 (6)) | de embalaje (ver marg. 2103) |
| | (7)) |
-------------------------------------------------------------------
|4 |5 |
------------------------------------------------------------------- | | | ------------------------------------------------------------------- | | | -------------------------------------------------------------------
| E 8/9 | |
-------------------------------------------------------------------
| E 12 | |
-------------------------------------------------------------------
|E 103 | |
------------------------------------------------------------------- | | | ------------------------------------------------------------------- | | | ------------------------------------------------------------------- | | | ------------------------------------------------------------------- | | | -------------------------------------------------------------------
|E 106 |49 |
------------------------------------------------------------------- | | | -------------------------------------------------------------------
|(1) Los números de identificación proceden de las |
|recomendaciones de las Naciones Unidas. |
-------------------------------------------------------------------
|(2) Transporte que sólo podrá efectuarse con el previo acuerdo |
|de la autoridad competente, ver marginal 2100 (3). |
-------------------------------------------------------------------
2. Condiciones de transporte
A. Bultos
1. Condiciones generales de envasado y embalaje
2102 (1) Los embalajes exteriores deberán cumplir las disposiciones del Apéndice A.5.
(2) De acuerdo con lo dispuesto en los marginales 2100 (5) y 3511 (2), las materias y objetos de la Clase 1 deberán utilizar embalajes de los Grupos de embalaje II ó I, marcados con las letras «Y» ó «X».
(3) Para las partes de los embalajes que están en contacto directo con el contenido serán aplicables las disposiciones del marginal 3500 (2).
(4) Los clavos, grapas y otros elementos de cierre metálicos sin revestimiento protector, no deberán penetrar en el interior del embalaje exterior, a menos que el embalaje interior, proteja de forma eficaz las materias y objetos explosivos contra el contacto con el metal.
(5) El dispositivo de cierre de los recipientes que contengan explosivos líquidos deberá tener doble estanqueidad.
(6) Los embalajes interiores, los materiales de relleno y acabamiento, así como la colocación de las materias u objetos explosivos en los bultos,
deberán ser tales, que durante el transporte no pueda producirse en el interior del bulto ningún desplazamiento peligroso.
(7) Cuando haya riesgo de que pueda producirse en algún recipiente una presión interna considerable, dicho recipiente deberá construirse de tal forma, que no pueda haber detonación como consecuencia de un aumento de la presión interna debido a causas internas o externas.
(8) Los materiales de relleno se adaptarán a las características de los contenidos; en particular, deberán ser absorbentes cuando los contenidos sean líquidos o puedan dar lugar a exudaciones líquidas.
2. Condiciones particulares de envasado y embalaje.
2103 (1) Las materias y objetos deberán envasarse como indica el marginal 2101, cuadro 1, columnas 4 y 5, y como queda detallado en los apartados (6), cuadro 2, y (7), cuadro 3,
(2) Si el cuerpo de los bidones de acero estuviera ensamblado con un doble gradado, deberán tomarse medidas para evitar que puedan introducirse materias explosivas en el intersticio de las juntas. El dispositivo de cierre de los bidones de acero o de aluminio deberá tener juntas adecuadas. Si el dispositivo de cierre incluye un fileteado, no deberá poder introducirse en el mismo ningún resto de materia explosiva.
(3) Si se utilizan para el embalaje de materias explosivas cajas provistas de forro metálico, dichas cajas forro y las paredes o el fondo de la caja.
(4) Los aros de los toneles de madera destinados al transporte de materias explosivas deberán ser de madera dura. cantidades tales que una descarga pueda ocasionar el encebamiento o el encendido de las materias y objetos explosivos embalados.
(6) CUADRO 2
Métodos de embalaje
Nota: Por lo que respecta a los métodos de envasado y embalaje que deberán utilizarse para las diferentes materias y objetos, ver marginal 2101, cuadro, 1, columna 4.
----------------------------------------------------------------------
|Método |Embalaje/envase |Embalaje/envase exterior |
| | interior | |
----------------------------------------------------------------------
|E 1 |a) |No son necesarios |Sacos |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de papel, multihojas, resistente |
| | | | al agua (5M2) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de materia textil, no tamizantes |
| | | | (5L2) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de materia textil, |
| | | | resistentes al agua (5L3) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de tejido plástico, no tamizantes |
| | | | (5H2) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de tejido plástico, resistente al |
| | | | agua (5H3) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de película de plástico (5H4) |
----------------------------------------------------------------------
| |b) |Sacos |Toneles |
----------------------------------------------------------------------
| | |de papel Kraft |de madera natural de tapa móvil |
| | | | (2C2) |
----------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |Cajas |
----------------------------------------------------------------------
| | |Láminas |de madera natural, de usos |
| | | | generales (4C1) |
----------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de contrachapado (4D) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado de madera (4F) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |Bidones |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de acero, con tapa móvil (1A2) |
---------------------------------------------------------------------- | | | | | ----------------------------------------------------------------------
|E 2 | |Recipientes |Toneles |
----------------------------------------------------------------------
| | |de metal |de madera natural, de tapa móvil |
| | | | (2C2) |
----------------------------------------------------------------------
| | |de papel | |
----------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |Cajas |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de cartón (4G) |
----------------------------------------------------------------------
| | |Láminas |de madera natural, de usos |
| | | | generales (4C1) |
----------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de contrachapado (4D) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado de madera (4F) |
----------------------------------------------------------------------
| | |Sacos | |
----------------------------------------------------------------------
| | |de papel múltiple |Bidones |
----------------------------------------------------------------------
| | |resistentes al agua, |de cartón (1 G) |
----------------------------------------------------------------------
| | |de tejido plástico |de acero, de tapa móvil (1A2) |
---------------------------------------------------------------------- | | | | | ----------------------------------------------------------------------
| | | |Nota: Además, para el número 0219 |
| | | | del 4º (Trinitrorresorcinol), |
| | | | bidones de plástico de tapa |
| | | | móvil(lH2). |
----------------------------------------------------------------------
2103
(Cont.)
-----------------------------------------------------------------------
|E4 |a) |Recipientes |Toneles |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de madera natural, de tapa móvil |
| | | | (2C2) |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de metal | |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |Cajas |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de papel | |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de cartón (4G) |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de materia textil |de madera natural, con paneles no |
| | | cauchutada | tamizantes (4C2) |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (4D) |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado de madera (4F) |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de madera natural, ordinaria |
| | | | (4C1) |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de acero (4A) |
-----------------------------------------------------------------------
| |b) |No necesarios |Bidones |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio, de tapa móvil |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |(1B2) de cartón |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |( 1 G) de acero, de tapa móvil, |
| | | | no tamizantes(lA2) |
-----------------------------------------------------------------------
|E 5 | |Sacos |Cajas |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de cartón (4G) |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de madera natural, con paneles no |
| | | | tamizantes (4C2) |
-----------------------------------------------------------------------
| | |Hojas |de contrachapado (4D) |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de papel Kraft |de aglomerado de madera (4F) |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de papel parafinado | |
-----------------------------------------------------------------------
|E 6 |a) |Materias humedecidas |Toneles |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de madera natural, de tapa móvil |
| | | | (2C2) |
-----------------------------------------------------------------------
| | |1) Sacos | |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |Cajas |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de materia textil |de cartón (4G) |
| | | cauchutada | |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de madera natural, de usos |
| | | | generales (4C1) |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (4D) |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado de madera (4F) |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |Bidones |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de acero, de tapa móvil (1A2) |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de cartón (1G) |
-----------------------------------------------------------------------
| | |2) Sacos |Toneles |
-----------------------------------------------------------------------
| | | de caucho |de madera natural, de tapa móvil |
| | | | (2C2) |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de materia textil | |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |Bidones |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de materia textil | |
| | | cauchutada | |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de acero, de tapa móvil (1A2) |
-----------------------------------------------------------------------
| | |Intermedios para a), | de cartón (1G) |
| | | 2): | |
-----------------------------------------------------------------------
| | |Sacos | |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de caucho | |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de materia textil | |
| | | cauchutada | |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de plástico | |
-----------------------------------------------------------------------
| |b) | Materias | |
| | | desensibilizadas | |
----------------------------------------------------------------------- | | | | | -----------------------------------------------------------------------
| | |Las mismas disposiciones que para las materias |
| | | humedecidas, salvo que cualquier caja de cartón puede ser|
| | | utilizada como envase, y cualquier saco de materia textil|
| | | como embalaje intermedio. |
----------------------------------------------------------------------- | | | | | -----------------------------------------------------------------------
|E 8 | |Recipientes |Toneles |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de materia |de madera natural, de tapa móvil |
| | | impermeable al | (2C2) |
-----------------------------------------------------------------------
| | |agua |Cajas |
-----------------------------------------------------------------------
| | |Láminas |de cartón (4G) |
-----------------------------------------------------------------------
| | |Impermeables al agua |de contrachapado (4D) |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado de madera (4F) |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de madera natural, ordinarias |
| | | | (4C1) |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de acero (4A) |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio (4B) |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de plástico rígido (4H2) |
-----------------------------------------------------------------------
2103
(cont.)
-----------------------------------------------------------------------
|E 8 | | |Bidones |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de cartón (1G) |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de acero, de tapa móvil (1A2) |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio, de tapa móvil (1B2) |
-----------------------------------------------------------------------
|E 9 | |Sacos, resistentes |Sacos |
| | | al aceite | |
-----------------------------------------------------------------------
| | |Láminas |de papel, multihojas, resistentes |
| | | | al agua (5M2) |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de materia textil, no |
| | | | tamizantes-(5L2) |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de plástico | |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de materia textil, resistentes al |
| | | | agua (5L3) |
-----------------------------------------------------------------------
| | |Cajas |de tejido plástico, sin forro ni |
| | | | revestimientos interiores |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de metal |(5H 1 ) |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de tejido plástico, resistentes |
| | | | al agua (5H3) |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de tejido plástico, no tamizantes |
| | | | (5H2) |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de película de plástico (5H4) |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |Nota: Si se utilizan sacos de |
| | | | tejido plástico (5H2) o (5H3) o |
| | | | sacos de película de plástico |
| | | | (5H4), no es necesario |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |envase Interior. |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |Cajas |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de cartón (4G) |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de madera natural, de usos |
| | | | generales (4C1) |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (4D) |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado de madera (4F) |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |Bidones |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de cartón (1G) |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de acero, de tapa móvil (1A2) |
----------------------------------------------------------------------- | | | | | -----------------------------------------------------------------------
|E 10 | |Sacos |Toneles |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de papel parafinado |de madera natural, de tapa móvil |
| | | | (2C2) |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de plástico | |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de materia textil |Cajas |
| | | cauchutada | |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de madera natural de usos |
| | | | generales (4C1) |
-----------------------------------------------------------------------
| | |Laminas |de contrachapado (4D) |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de papel parafinado de aglomerado |
| | | | de madera (4F) |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de plástico | |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de materia textil | |
| | | cauchutada | |
----------------------------------------------------------------------- | | | | | -----------------------------------------------------------------------
|E 11 | |Sacos |Toneles |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de papel parafinado de madera |
| | | | natural, de tapa móvil (2C2) |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de plástico | |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de materia textil |Cajas |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de materia textil |de cartón (4G) |
| | | cauchutada | |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de madera natural, usos generales |
| | | | (4C1) |
----------------------------------------------------------------------- | | | | | -----------------------------------------------------------------------
| | |Láminas |de contrachapado (4D) |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de papel parafinado |de aglomerado de madera (4F) |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de plástico | |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |Bidones |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de materia textil | |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de materia textil |de cartón (1G) |
| | | cauchutada | |
-----------------------------------------------------------------------
|E 12 | |Sacos, |Sacos |
-----------------------------------------------------------------------
| | |resistentes al |de papel, multihojas, resistentes |
| | | aceite | al agua (5M2) |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de tejido plástico, no tamizantes |
| | | | (5H2) |
-----------------------------------------------------------------------
| | |Láminas | |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de tejido plástico, sin forro ni |
| | | | revestimientos interiores (5H1) |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de plástico | |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de tejido de plástico, |
| | | | resistentes al agua (5H3) |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de película de plástico (5H4) |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de materia textil, no tamizantes |
| | | | (5L2) |
-----------------------------------------------------------------------
| | | |de materia textil, resistente al |
| | | | agua (5L3) |
-----------------------------------------------------------------------
2103
(cont.)
----------------------------------------------------------------------
|E 12 | | |Cajas |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de cartón (4G) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (4 D) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado de madera (4F) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de acero (4A) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio (4B) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de plástico, rígido (4H2) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |Bidones |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de cartón (1G) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de acero, de tapa móvil (1A2) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio, de tapa móvil (1B2) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |Nota:Si se utiliza un saco de |
| | | |plástico (5 H 2) o (5 H 3) o un |
| | | |saco de película de plástico (5 H |
| | | |4) no es necesario envase interior.|
----------------------------------------------------------------------
|E 13 |a) |Materias |Toneles |
| | | humedecidas | |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de madera natural, de tapa móvil |
| | | |(2 C 2) |
----------------------------------------------------------------------
| | |Sacos | |
----------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |Cajas |
----------------------------------------------------------------------
| | |de tejido |de cartón (4 G) |
| | | plástico | |
----------------------------------------------------------------------
| | |de papel, |de madera natural, de usos |
| | | múltiple, | generales (4C1) |
| | | resistente | |
----------------------------------------------------------------------
| | |al agua |de contrachapado (4 D) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado de madera (4F) |
----------------------------------------------------------------------
| | |Láminas |Bidones |
----------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de cartón (IG) |
----------------------------------------------------------------------
| |b) |Materias secas |Toneles |
----------------------------------------------------------------------
| | | |Sacos de madera natural, de tapa |
| | | |móvil (2 C 2) |
----------------------------------------------------------------------
| | |de papel |Cajas |
----------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de cartón (4G) |
----------------------------------------------------------------------
| | |de papel |de madera natural, de usos |
| | | múltiple, | generales (4C1) |
| | | resistente, | |
----------------------------------------------------------------------
| | |al agua |de contrachapado (4D) |
----------------------------------------------------------------------
| | |Cajas |de aglomerado de madera (4F) |
----------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |Bidones |
----------------------------------------------------------------------
| | |Láminas |de cartón (1G) |
----------------------------------------------------------------------
| | |de plástico | |
----------------------------------------------------------------------
|E 14 | |Sacos |Toneles |
----------------------------------------------------------------------
| | |de caucho |de madera natural, de tapa móvil |
| | | |(2 C 2) |
----------------------------------------------------------------------
| | |de materia textil | |
----------------------------------------------------------------------
| | |de materia textil |Bidones |
| | | cauchutada | |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de acero, de tapa móvil (1 A 2) |
----------------------------------------------------------------------
| | |Intermedios | |
----------------------------------------------------------------------
| | |Sacos | |
----------------------------------------------------------------------
| | |de caucho | |
----------------------------------------------------------------------
| | |de materia textil | |
| | | cauchutada | |
---------------------------------------------------------------------- | | | | | ----------------------------------------------------------------------
|E 15 |a) |No son necesarios |Bidones |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de acero, de tapa móvil (1 A 2) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio, de tapa móvil (1B2) |
----------------------------------------------------------------------
| |b) |Sacos |Toneles |
----------------------------------------------------------------------
| | |de papel |de madera natural, de tapa móvil |
| | | impermeabilizado | (2C2) |
----------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |Cajas |
----------------------------------------------------------------------
| | |de materia textil | |
| | | cauchutada | |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de cartón (4G) |
----------------------------------------------------------------------
| | |Láminas |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
----------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de contrachapado (4 D) |
----------------------------------------------------------------------
| | |de materia textil |de aglomerado de madera (4F) |
| | | recauchutada | |
----------------------------------------------------------------------
| | | |Bidones |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de cartón ( 1 G) |
----------------------------------------------------------------------
2103 Método Embalaje/envase interior Embalaje/envase exterior (Cont.)
---------------------------------------------------------------------
|E 17 | |Cajas |Cajas |
---------------------------------------------------------------------
| | |de metal |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (4D) |
---------------------------------------------------------------------
| | |Recipientes |de aglomerado de madera (4F) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de vidrio | |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico | |
---------------------------------------------------------------------
|E 18 | |Sacos |Toneles |
---------------------------------------------------------------------
| | |de papel |de madera natural, de tapa móvil |
| | | |(2C2) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico | |
---------------------------------------------------------------------
| | | |Cajas |
---------------------------------------------------------------------
| | |Láminas |de cartón (4G) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de madera natural, ordinarias |
| | | |(4C1) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (4D) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de madera reconstituida (4F) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |Bidones |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de cartón (1G) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (1D) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de acero, con tapa móvil (1A2) |
---------------------------------------------------------------------
|E 19 |a) |No son necesarios |Bidones |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio, de tapa móvil (1B2) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de acero, de tapa móvil (1A2) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de plástico, de tapa móvil (1H2) |
---------------------------------------------------------------------
| |b) |Sacos |Toneles |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de madera natural, de tapa móvil |
| | | |(2C2) |
---------------------------------------------------------------------
| | |Láminas |Cajas |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (4D) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado de madera (4F) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |Bidones |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de cartón (1G) |
---------------------------------------------------------------------
|E 20 | |Recipientes |Cajas |
---------------------------------------------------------------------
| | |de metal |de cartón (4G) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de madera |de acero (4A) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de aluminio (4B) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de plástico rígido (4H2) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (4D) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado de madera (4F) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |Bidones |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de cartón (1G) |
---------------------------------------------------------------------
|E 21 | |Cajas |Cajas |
---------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de madera natural, de paneles no |
| | | |tamizantes (4C2) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (4D) |
---------------------------------------------------------------------
| | |Cajas |de aglomerado de madera (4F) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de metal | |
---------------------------------------------------------------------
| | |Recipientes | |
---------------------------------------------------------------------
| | |de papel | |
| | | impermeabilizado | |
| | | de plástico, que | |
| | | no pueden producir| |
| | | electricidad | |
| | | estática por | |
| | | efecto de las | |
| | | materias que | |
| | | contengan | |
---------------------------------------------------------------------
2103
(cont.)
---------------------------------------------------------------------
|E22 |a) |Sacos |Toneles |
---------------------------------------------------------------------
| | |de papel Kraft |de madera natural, de tapa móvil |
| | | |(2C2) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico | |
---------------------------------------------------------------------
| | |de materia textil |Cajas |
---------------------------------------------------------------------
| | |de materia textil |de cartón (4G) |
| | | cauchutada | |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (4D) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado de madera (4F) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de madera natural, de paneles no |
| | | |tamizantes (4C2) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de acero (4A) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |Bidones |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de cartón (1G) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (1D) |
---------------------------------------------------------------------
| |b) |Recipientes |Cajas |
---------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de cartón (4G) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de metal |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de madera natural, de paneles no |
| | | |tamizantes (4C2) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (4D) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de madera reconstituida (4F) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de acero (4A) |
---------------------------------------------------------------------
| |c) |No son necesarios |Bidones |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de cartón (1G) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (1D) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de acero, de tapa móvil (1A2) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |Jerricanes |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de acero con tapa fija (3A1) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de acero, con tapa móvil (3A2) |
--------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------
|E 24 |a) |Sacos cajas | |
---------------------------------------------------------------------
| | |de caucho |de cartón (4G) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de materia textil | |
| | | cauchutada | |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico | |
---------------------------------------------------------------------
| |b) |Sacos |Bidones |
---------------------------------------------------------------------
| | |de caucho |de acero, de tapa móvil (1A2) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de materia textil | |
| | | cauchutada | |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico | |
---------------------------------------------------------------------
| | |Intermedios para | |
| | | b) | |
---------------------------------------------------------------------
| | |Sacos | |
---------------------------------------------------------------------
| | |de caucho | |
---------------------------------------------------------------------
| | |de materia textil | |
| | | cauchutada | |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico | |
--------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------
|E25 | |Sacos |Bidones |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de cartón (1G) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de acero, de tapa móvil (1A2) |
--------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------
|E 26 | |Recipientes |Toneles |
---------------------------------------------------------------------
| | |de metal |de madera natural, de tapa móvil |
| | | |(2C2) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de papel |
---------------------------------------------------------------------
| | |Láminas |Cajas |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de cartón (4G) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (4D) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado de madera (4F) |
---------------------------------------------------------------------
2103
(cont.)
----------------------------------------------------------------------
|E26 | |Sacos |Bidones |
----------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de cartón (1G) |
----------------------------------------------------------------------
| | |de papel |Sacos |
----------------------------------------------------------------------
| | |de papel |de tejido plástico, no tamizantes |
| | | múltiple, | (5H2) |
| | | resistente al agua| |
---------------------------------------------------------------------- | | | | | ----------------------------------------------------------------------
|E 102 | |Según lo |Cajas |
| | | especificado por | |
| | | la | |
----------------------------------------------------------------------
| | |autoridad |de cartón (4G) |
| | | competente, del | |
| | | país | |
----------------------------------------------------------------------
| | |de origen |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |con forro interior de |
| | | |contrachapado (4D) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado de madera(4F) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de acero(4A) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio (4B) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de plástico expandido (4H1) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de plástico rígido (4H2) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |Bidones |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de cartón (1G) |
----------------------------------------------------------------------
| | |· |de acero, de tapa móvil (1A2) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio de tape móvil (1B2) |
---------------------------------------------------------------------- | | | | | ----------------------------------------------------------------------
|E 103 | |Según lo especificado por la autoridad competente del |
| | | país de origen. |
---------------------------------------------------------------------- | | | | | ----------------------------------------------------------------------
|E 104 | |Recipientes |Cajas |
----------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de cartón (4G) |
----------------------------------------------------------------------
| | |de metal |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
----------------------------------------------------------------------
| | |de papel |de contrachapado (4D) |
----------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de aglomerado de madera (4F) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de acero (4A) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio (4B) |
---------------------------------------------------------------------- | | | | | ----------------------------------------------------------------------
|E 105 | |Recipientes |Cajas |
----------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de cartón (4G) |
----------------------------------------------------------------------
| | |de metal |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
----------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de contrachapado (4D) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado de madera (4F) |
----------------------------------------------------------------------
| | |Intermedios: |de acero (4A) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio (4B) |
----------------------------------------------------------------------
| | |Cajas | |
----------------------------------------------------------------------
| | |de cartón | |
----------------------------------------------------------------------
| | |de madera | |
---------------------------------------------------------------------- | | | | | ----------------------------------------------------------------------
|E 105A | |Sacos |Cajas |
----------------------------------------------------------------------
| | |de papel |de cartón (4G) |
----------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
----------------------------------------------------------------------
| | |· |de contrachapado (4D) |
----------------------------------------------------------------------
| | |Cajas |de aglomerado de madera (4F) |
----------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de acero (4A) |
----------------------------------------------------------------------
| | |Recipientes |de aluminio (4B) |
----------------------------------------------------------------------
| | |de cartón | |
---------------------------------------------------------------------- | | | | | ----------------------------------------------------------------------
|E 106 | |No son necesarios |Cajas |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (4D) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado de madera (4F) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de acero (4A) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio (4B) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de plástico rígido (4H2) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |Bidones |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de acero de tapa móvil (1A2) |
----------------------------------------------------------------------
2103
(cont.)
--------------------------------------------------------------------
|E 107 |a) |Multiplicadores en forma de productos acabados, |
| | | constituidos por recipientes cerrados de metal, |
| | | plástico o cartón, que contengan un explosivo |
| | | detonante, o por un explosivo detonante con un |
| | | aglutinante plástico |
--------------------------------------------------------------------
| | |No son |Cajas |
| | | necesarios | |
--------------------------------------------------------------------
| | | |de cartón (4 G) |
--------------------------------------------------------------------
| | | |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
--------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (4D) |
--------------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado de madera (4F) |
--------------------------------------------------------------------
| | | |de acero (4A) |
--------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio (4B) |
--------------------------------------------------------------------
| |b) |Multiplicadores fundidos o prensados, en tubos o |
| | | cápsulas no cerrados en los extremos. |
--------------------------------------------------------------------
| | |Recipientes |Cajas |
--------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de cartón (4 G) |
--------------------------------------------------------------------
| | |de metal |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
--------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de contrachapado (4 D) |
--------------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado de madera (4F) |
--------------------------------------------------------------------
| | |Láminas |de acero (4 A) |
--------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de aluminio (4B) |
--------------------------------------------------------------------
| | |de papel | |
-------------------------------------------------------------------- | | | | | --------------------------------------------------------------------
|E 108 | |Tabiques |Cajas |
| | | divisorios en el | |
--------------------------------------------------------------------
| | |Embalaje |de madera natural, de usos |
| | | exterior | generales (4C1) |
--------------------------------------------------------------------
| | | |de acero (4 A) |
--------------------------------------------------------------------
| | |Recipientes |de contrachapado (4D) |
--------------------------------------------------------------------
| | |de metal |de aglomerado de madera (4F) |
--------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de aluminio (4B) |
--------------------------------------------------------------------
| | |de madera | |
-------------------------------------------------------------------- | | | | | --------------------------------------------------------------------
|E 109 | |Recipientes |Cajas |
--------------------------------------------------------------------
| | |de metal |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
--------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de acero (4A) |
--------------------------------------------------------------------
| | |de madera |de contrachapado (4 D) |
--------------------------------------------------------------------
| | |de papel |de aglomerado de madera (4F) |
--------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de aluminio (4B) |
-------------------------------------------------------------------- | | | | | --------------------------------------------------------------------
|E 112 | |No son |Cajas |
| | | necesarios | |
--------------------------------------------------------------------
| | | |de cartón (4 G) |
--------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (4 D) |
--------------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado de madera (4F) |
--------------------------------------------------------------------
| | | |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
--------------------------------------------------------------------
| | | |de acero (4A) |
--------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio (4B) |
--------------------------------------------------------------------
| | | |de plástico rígido (4H2) |
--------------------------------------------------------------------
| | | |Bidones |
--------------------------------------------------------------------
| | | |de acero, de tapa móvil (1 A 2) |
-------------------------------------------------------------------- | | | | | --------------------------------------------------------------------
|E 113 | |Recipientes |Cajas |
--------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de cartón (4 G) |
--------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
--------------------------------------------------------------------
| | |de metal |de contrachapado (4D) |
--------------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado de madera (4F) |
--------------------------------------------------------------------
| | | |de madera natural, de paneles |
| | | |estancos a las materias |
--------------------------------------------------------------------
| | | |pulverulentas (4C2) |
--------------------------------------------------------------------
| | | |de acero (4 A) |
--------------------------------------------------------------------
2103
(cont.)
----------------------------------------------------------------------
|E 114 | |Recipientes |Cajas |
----------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de cartón (4G) |
----------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de contrachapado (4D) |
----------------------------------------------------------------------
| | |de madera |de aglomerado de madera (4F) |
----------------------------------------------------------------------
| | |de metal |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de madera natural, de paneles |
| | | |estancos a los pulverulentos (4C2) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de acero (4A) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio (4B) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |Bidones |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de acero, de tapa móvil (1A2) |
---------------------------------------------------------------------- | | | | | ----------------------------------------------------------------------
|E 115 | |Recipientes |Cajas |
----------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de cartón (4G) |
----------------------------------------------------------------------
| | |de metal |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
----------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de contrachapado (4D) |
----------------------------------------------------------------------
| | |de madera |de aglomerado de madera (4F) |
----------------------------------------------------------------------
| | |Nota: Para los |de acero (4A) |
| | | objetos del 43°, | |
----------------------------------------------------------------------
| | |n° 0312 y 47°, |de aluminio (4B) |
| | | n° 0405, | |
----------------------------------------------------------------------
| | |podrán utilzarse |de plástico expandido(4H1) |
| | | también | |
----------------------------------------------------------------------
| | |recipientes de |de plástico rígido (4H2) |
| | | papel Kraft | |
---------------------------------------------------------------------- | | | | | ----------------------------------------------------------------------
|E 116 | |Tabiques |Cajas |
| | | divisorios en el | |
----------------------------------------------------------------------
| | |embalaje |de cartón (4G) |
| | | exterior | |
----------------------------------------------------------------------
| | |Cajas |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
----------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de contrachapado (4D) |
----------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de aglomerado de madera (4F) |
----------------------------------------------------------------------
| | |de madera |de acero (4A) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio (4B) |
----------------------------------------------------------------------
| | |Nota: Para los | |
| | | pequeños objetos | |
----------------------------------------------------------------------
| | |pueden también | |
| | | utilizarse | |
----------------------------------------------------------------------
| | |sacos de | |
| | | plástico o de | |
----------------------------------------------------------------------
| | |materia textil. | |
---------------------------------------------------------------------- | | | | | ----------------------------------------------------------------------
|E 117 | |No son |Cajas |
| | | necesarios | |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de cartón (4G) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de madera natural' de usos |
| | | |generales (4C1) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (4D) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado de madera (4F) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de acero (4A) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio (4B) |
---------------------------------------------------------------------- | | | | | ----------------------------------------------------------------------
|E 119 | |No son |Cajas |
| | | necesarios | |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de cartón (4G) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de madera natural, con paneles no |
| | | |tamizantes (4C2) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (4D) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de acero (4A) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio (4B) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de plástico rígido (4H2) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |Bidones |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de acero, de tapa móvil (IA2) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminios de tapa móvil (1B2) |
----------------------------------------------------------------------
| | | |Nota: Para las cargas con |
| | | |envoltura podrán también utilizarse|
----------------------------------------------------------------------
| | | |cajas de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1). |
----------------------------------------------------------------------
2103
(cont.)
---------------------------------------------------------------------
|E 120 | |Tabiques |Cajas |
| | | divisorios en el | |
---------------------------------------------------------------------
| | |Embalaje |de cartón (4G) |
| | | exterior | |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
---------------------------------------------------------------------
| | |Tubos |de contrachapado (4D) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de cartón o de |de aglomerado de madera (4F) |
| | | otro material | |
---------------------------------------------------------------------
| | |equivalente | |
--------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------
|E 121 | |No son |Cajas |
| | | necesarios | |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de cartón (4G) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (4D) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado de madera (4F) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de acero (4A) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio (4B) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |Bidones |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de acero de tapa móvil (1A2) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio, de tapa móvil (1B2) |
--------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------
|E 122 | |Cajas |Cajas |
---------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de cartón (4 G) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de metal |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de contrachapado (4D) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de madera |de aglomerado de madera (4F) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de acero (4A) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio (4B) |
--------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------
|E 123 | |Tabiques de |Cajas |
| | | separación en el | |
---------------------------------------------------------------------
| | |embalaje |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) con forro metálico|
---------------------------------------------------------------------
| | |Recipientes |de contrachapado (4D) con forro |
| | | |metálico |
---------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de aglomerado (4F) con forro |
| | | |metálico |
---------------------------------------------------------------------
| | |de metal |de acero (4A) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de aluminio (4B) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de plástico expandido (4H1) |
--------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------
|E 124 | |Bobinas |Cajas |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de cartón (4G) |
---------------------------------------------------------------------
| | |Recipientes |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de metal |de contrachapado (4D) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado de madera (4F) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio (4B) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |Bidones |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de cartón (1G) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de acero, de tapa móvil (1A2) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio, de tapa móvil (IBA) |
--------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------
|E 125 | |Sacos |Cajas |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de cartón (4G) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
---------------------------------------------------------------------
| | |Bobinas |de contrachapado (4D) |
---------------------------------------------------------------------
| | |Laminas |de aglomerado de madera (4F) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de papel Kraft |de acero (4A) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de aluminio (4B) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |Bidones |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de acero, de tapa móvil (1A2) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio, de tapa móvil (1B2) |
---------------------------------------------------------------------
2103
(cont.)
---------------------------------------------------------------------
|E 126 | |Bobinas |Cajas |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de cartón (4G) |
---------------------------------------------------------------------
| | |Recipientes |de madera natural de usos |
| | | |generales (4C1) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de contrachapado (ID) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado de madera (4F) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de acero (4A) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio (4B) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |Bidones |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de acero de tapa móvil (1A2) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio de tapa móvil (1B2) |
--------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------
|E 127 | |Recipientes |Cajas |
---------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de cartón (4G) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de metal |de madera natural de usos |
| | | |generales (4C1) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de contrachapado (4D) |
| | | (4C1) | |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado de madera (4F) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de acero (4A) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio (4B) |
--------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------
|E 128 | |Cajas con |Cajas |
| | | tabiques | |
| | | divisorios | |
---------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de cartón (4G) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de madera natural de usos |
| | | |generales (4C1) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de madera |de acero (4A) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (4D) |
---------------------------------------------------------------------
| | |Bateas con |de aglomerado de madera (4F) |
| | |tabiques divisorio| |
---------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de aluminio (4B) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico | |
---------------------------------------------------------------------
| | |de madera | |
---------------------------------------------------------------------
| | |Cajas | |
---------------------------------------------------------------------
| | |de metal con | |
| | | tabiques | |
| | | divisorios | |
--------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------
|E 129 | |Recipientes |Cajas |
---------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de cartón (4G) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de madera natural de usos |
| | | |generales (4C1) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (4D) |
---------------------------------------------------------------------
| | |Láminas |de aglomerado de madera (4F) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de papel | |
---------------------------------------------------------------------
| | | |Bidones |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de cartón (1G) |
--------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------
|E 130 | |Recipientes |Cajas |
---------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de cartón (4G) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de madera natural) de usos |
| | | |generales (4C1) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de metal |de contrachapado (4D ) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado de madera (4F) |
---------------------------------------------------------------------
| | |Láminas |de acero (4A) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de papel |de aluminio (4B) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de plástico expandido (4H1) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |Bidones |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de cartón (1G) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de plástico con tapa móvil (1H2) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de acero de tapa móvil (1A2) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio de tapa móvil (1B2) |
---------------------------------------------------------------------
2103
(cont.)
---------------------------------------------------------------------
|E 133 | |Tabiques |Cajas |
| | | divisorios en el | |
---------------------------------------------------------------------
| | |embalaje |de cartón (4G) |
| | | exterior | |
---------------------------------------------------------------------
| | |de contrachapado | |
| | | (4D) | |
---------------------------------------------------------------------
| | |Recipientes |de aglomerado de madera (4F) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de metal |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de acero (4 A) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de aluminio (4B) |
---------------------------------------------------------------------
| | |Láminas |de plástico expandido (4H 1 ) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de papel Kraft |de plástico rígido (4H2) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |Bidones |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de cartón (1G) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de plástico, de tapa móvil (1H2) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de acero de tapa móvil (1A2) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio de tapa móvil (1B2) |
--------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------
|E 134 | |Recipientes |Cajas |
---------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de cartón (4 G) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de metal |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de contrachapado (4 D) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de madera |de aglomerado de madera (4F) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de acero (4 A) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio (4B) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |Bidones |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de acero de tapa móvil (1A2) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio de tapa móvil (1B2) |
--------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------
|E 135 | |Sacos |Cajas |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de cartón (4 G) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
---------------------------------------------------------------------
| | |Bobinas |de contrachapado (4D) |
---------------------------------------------------------------------
| | |Láminas |de aglomerado de madera (4F) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de papel Kraft | |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico | |
--------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------
|E 136 | |No son |Cajas |
| | | necesarios | |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de cartón (4G) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (4 D) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado de madera (4F) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de acero (4A) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio (4B) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de plástico rígido (4H2) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |Bidones |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de cartón (1G) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de acero de tapa móvil (1A2) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio, de tapa móvil (1B2) |
--------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------
|E 137 | |Tabiques |Cajas |
| | | divisorios en el | |
---------------------------------------------------------------------
| | |embalaje |de cartón (4G) |
| | | exterior | |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
---------------------------------------------------------------------
| | |Recipientes |de contrachapado (4D) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de aglomerado de madera (4F) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de metal |de acero (4A) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de aluminio (4B) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de madera |de plástico rígido (4H2) |
---------------------------------------------------------------------
| | |Bateas |Bidones |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de acero de tapa móvil (1A2) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de madera | |
---------------------------------------------------------------------
2103
(cont.)
-----------------------------------------------------------------
|E 138 | |Según lo |Cajas |
| | | especificado por | |
| | | la autoridad | |
-----------------------------------------------------------------
| | |competente del |de madera natural, de usos |
| | | país de origen | generales (4C1) |
-----------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (4D) |
-----------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado de madera (4F) |
-----------------------------------------------------------------
| | | |de acero (4A) |
-----------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio (4B) |
-----------------------------------------------------------------
| | | |de plástico rígido (4H2) |
----------------------------------------------------------------- | | | | | -----------------------------------------------------------------
|E 139 | |Recipientes |Cajas |
-----------------------------------------------------------------
| | |de metal |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
-----------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de contrachapado (4D) |
-----------------------------------------------------------------
| | |de madera |de aglomerado de madera (4F) |
-----------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de acero (4A) |
-----------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio (4B) |
-----------------------------------------------------------------
| | | |Bidones |
-----------------------------------------------------------------
| | | |de acero de tapa móvil (1A2) |
----------------------------------------------------------------- | | | | | -----------------------------------------------------------------
|E 140 | |Sacos |Cajas |
| | | resistentes al | |
| | | agua | |
-----------------------------------------------------------------
| | | |de cartón (4G) |
-----------------------------------------------------------------
| | | |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
-----------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (4D) |
-----------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado de madera (4F) |
-----------------------------------------------------------------
| | | |de acero (4A) |
-----------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio (4B) |
----------------------------------------------------------------- | | | | | -----------------------------------------------------------------
|E 141 | |Recipientes |Cajas |
-----------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de cartón (4G) |
-----------------------------------------------------------------
| | |de metal |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
-----------------------------------------------------------------
| | |de madera |de contrachapado (4D) |
-----------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado de madera (4F) |
-----------------------------------------------------------------
| | |Láminas |de acero (4A) |
-----------------------------------------------------------------
| | |de papel |de aluminio (4B) |
-----------------------------------------------------------------
| | |Bateas | |
-----------------------------------------------------------------
| | |de plástico | |
----------------------------------------------------------------- | | | | | -----------------------------------------------------------------
|E 142 | |Cajas |Cajas |
-----------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de cartón (4G) |
-----------------------------------------------------------------
| | |de metal |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
-----------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de contrachapado (4D) |
-----------------------------------------------------------------
| | |de madera |de aglomerado de madera (4F) |
-----------------------------------------------------------------
| | | |de acero (4A) |
-----------------------------------------------------------------
| | |Cajas |de aluminio (4B) |
-----------------------------------------------------------------
| | |de metal | |
-----------------------------------------------------------------
| | |Bateas | |
-----------------------------------------------------------------
| | |de cartón | |
-----------------------------------------------------------------
| | |de plástico | |
-----------------------------------------------------------------
| | |Intermedios: | |
-----------------------------------------------------------------
| | |(No son | |
| | | necesarios con | |
| | | las cajas | |
| | | interiores, pero | |
| | | obligatorios con | |
| | | las bateas) | |
-----------------------------------------------------------------
| | |Cajas | |
-----------------------------------------------------------------
| | |de cartón | |
-----------------------------------------------------------------
2103
(cont.)
---------------------------------------------------------------------
|E 143 | |Cajas |Cajas |
---------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de metal |de contrachapado (4D) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de madera |de aglomerado de madera (4F) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de acero (4A) |
---------------------------------------------------------------------
| | |Tubos |de aluminio (4B) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de cartón | |
---------------------------------------------------------------------
| | |Bateas | |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico | |
--------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------
|E 145 | |Recipientes |Cajas |
---------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de cartón (4G) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de madera |de contrachapado (4D) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de aglomerado |de madera (4F) |
---------------------------------------------------------------------
| | |Nota: Para los |de acero (4A) |
| | | objetos del 47°, | |
---------------------------------------------------------------------
| | |n°0174, podrán |de aluminio (4B) |
| | | utilizarse | |
---------------------------------------------------------------------
| | |también | |
| | | recipientes de | |
---------------------------------------------------------------------
| | |metal | |
--------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------
|E 146 | |No son |Según lo especificado por la |
| | | necesarios | autoridad competente del país de |
| | | |origen |
--------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------
|E 147 | |Recipientes |Cajas |
---------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de cartón (4G) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de metal |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (4D) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado de madera (4F) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |Bidones |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de cartón (1G) |
--------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------
|E 149 | |Como especifique |Cajas |
| | | la autoridad | |
---------------------------------------------------------------------
| | |competente del |de madera natural, de usos |
| | | país de origen | generales (4C1) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (4D) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado (4F) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de plástico rígido (4H2) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de acero (4A) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio (4B) |
--------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------
|E 150 | |Cajas |Cajas |
---------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de cartón (4G) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de metal |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (4D) |
---------------------------------------------------------------------
| | |Recipientes |de aglomerado de madera (4F) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de metal |de acero (4A) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de aluminio (4B) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de plástico expandido (4H1) |
---------------------------------------------------------------------
| | |Láminas |de plástico rígido (4H2) |
---------------------------------------------------------------------
| | |de papel Kraft | |
---------------------------------------------------------------------
| | | |Bidones |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de cartón (1G) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de acero, de tapa móvil (1A2) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio, de tapa móvil (1B2) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de plástico, de tapa móvil (1H2) |
---------------------------------------------------------------------
2103
(cont.)
-------------------------------------------------------------------
|E 151 | |Recipientes |Cajas |
-------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de cartón (4G) |
-------------------------------------------------------------------
| | |de metal |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
-------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de contrachapado (4D) |
-------------------------------------------------------------------
| | |de madera |de aglomerado de madera (4F) |
-------------------------------------------------------------------
| | | |de acero (4A) |
-------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio (4B) |
-------------------------------------------------------------------
| | | |Bidones |
-------------------------------------------------------------------
| | | |de cartón (1G) |
------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------
|E 153 | |Láminas |Cajas |
-------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de madera natural, de usos |
| | | ondulado | generales (4C1) |
-------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (4D) |
-------------------------------------------------------------------
| | |Tubos |de aglomerado de madera (4F) |
-------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de acero (4A) |
-------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio (4B) |
-------------------------------------------------------------------
| | |Intermedios: | |
-------------------------------------------------------------------
| | |Recipientes | |
-------------------------------------------------------------------
| | |de cartón | |
-------------------------------------------------------------------
| | |de metal | |
-------------------------------------------------------------------
| | |de plástico | |
------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------
|E 156 | |Tabiques |Cajas |
| | | divisorios en el | |
-------------------------------------------------------------------
| | |Embalaje |de cartón (4G) |
| | | exterior | |
-------------------------------------------------------------------
| | | |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
-------------------------------------------------------------------
| | |Sacos |de contrachapado (4D) |
-------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de aglomerado de madera (4F) |
-------------------------------------------------------------------
| | |Cajas |de acero (4A) |
-------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de aluminio (4B) |
-------------------------------------------------------------------
| | |Tubos | |
-------------------------------------------------------------------
| | |de cartón | |
-------------------------------------------------------------------
| | |de plástico | |
-------------------------------------------------------------------
| | |de metal | |
------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------
|E 157 | |No son |Cajas |
| | | necesarios | |
-------------------------------------------------------------------
| | | |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
-------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (4D) |
-------------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado de madera (4F) |
-------------------------------------------------------------------
| | | |de acero (4A) |
-------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio (4B) |
------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------
|E 158 |a) |Sacos |Cajas |
-------------------------------------------------------------------
| | |de papel kraft |de cartón (4G) |
-------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de madera natural, de usos |
| | | |generales de (4C1) |
-------------------------------------------------------------------
| | |de materia |de madera natural, con paneles |
| | | textil | estancos a los pulverulentos |
-------------------------------------------------------------------
| | |de materia |(4C2) |
| | | textil | |
| | | recauchutada | |
-------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (4D) |
-------------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado (4F) |
-------------------------------------------------------------------
| | | |de plástico rígido (4H2) |
-------------------------------------------------------------------
| | | |Bidones |
-------------------------------------------------------------------
| | | |de acero, con tapa móvil (1A2) |
-------------------------------------------------------------------
| | | |de cartón (1G) |
-------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (1D) |
-------------------------------------------------------------------
| |b) |Recipientes |Cajas |
-------------------------------------------------------------------
| | |de cartón |de cartón (4G) |
-------------------------------------------------------------------
| | |de metal |de madera natural de usos |
| | | |generales (4C1) |
-------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de madera natural, con paneles |
| | | |estancos a los pulverulentos |
-------------------------------------------------------------------
| | | |(4C2) |
-------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (4D) |
-------------------------------------------------------------------
| | | |de aglomerado (4F) |
-------------------------------------------------------------------
| | | |de plástico rígido (4H2) |
-------------------------------------------------------------------
2103
(cont.)
---------------------------------------------------------------------
|E 158 |c) | |Embalajes compuestos recipientes |
| | | |de plástico en una caja de |
---------------------------------------------------------------------
| | | |plástico rígido (6HH2) |
--------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------
|E 159 |a) |Recipientes |Cajas |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de madera natural, de usos |
| | | |generales (4C1) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de contrachapado (4D) |
---------------------------------------------------------------------
| | |Intermedios: |de aglomerado de madera (4F) |
--------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------
| | |Sacos | |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico en | |
| | | recipientes de | |
---------------------------------------------------------------------
| | |metal | |
---------------------------------------------------------------------
| |b) |Recipientes |Bidones |
---------------------------------------------------------------------
| | |de plástico |de acero, de tapa móvil (1A2) |
---------------------------------------------------------------------
| | | |de aluminio, de tapa móvil (1B2) |
---------------------------------------------------------------------
| | |Intermedios: | |
---------------------------------------------------------------------
| | |Bidones | |
---------------------------------------------------------------------
| | |de metal | |
--------------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------------
(7) CUADRO 3
Condiciones particulares de envasado y embalaje
Nota: Por lo que se refiere a las Condiciones particulares de envasado y embalaje aplicables a las diferentes materias y objetos, ver marg. 2101, cuadro 1, columna 5.
-----------------------------------------------------------------------
|Núm. |Condiciones |
-----------------------------------------------------------------------
|1 |Las materias solubles en agua deberán ir envasadas en |
| | recipientes estancos al agua. |
-----------------------------------------------------------------------
|2 |Los envases y embalajes deberán estar exentos de plomo. |
-----------------------------------------------------------------------
|7 |Los bidones de metal deberán construirse de manera que no |
| | pueda producirse una explosión por un aumento de la presión |
| | interior debido a causas internas o externas. |
-----------------------------------------------------------------------
|8 |El interior de los embalajes metálicos deberá estar |
| | galvanizado, pintado o protegido de cualquier otra forma. El |
| | acero desnudo no deberá entrar en contacto directo con el |
| | polvo propulsivo. |
-----------------------------------------------------------------------
|9 |Los bidones y jerricanes de acero deberán construirse de |
| | manera que no presenten cavidades ni hendiduras o grietas en |
| | las que la materia pueda quedar retenida o pinzada. |
-----------------------------------------------------------------------
|10 |Los recipientes de metal deberán construirse de manera que |
| | sea reducido el riesgo de explosión por un aumento de la |
| | presión interior debido a causas internas o externas. |
-----------------------------------------------------------------------
|11 |Los envases deberán cerrar herméticamente. |
-----------------------------------------------------------------------
|12 |Las cajas exteriores de madera natural deberán tener un |
| | forro de hojalata con tapa que cierre herméticamente. |
-----------------------------------------------------------------------
|13 |Los extremos abiertos de los envases deberán llevar tapones |
| | acolchados; en caso contrario, deberá estar acolchado el |
| | embalaje exterior. |
-----------------------------------------------------------------------
|21 |Cada embalaje intermedio no deberá contener más de 10 |
| | envases. |
-----------------------------------------------------------------------
|22 |Los envases interiores o embalajes intermedios deberán |
| | quedar separados del embalaje exterior por un espacio mínimo |
| | de 25 mm; a tal fin, se utilizarán cuñas o material de |
| | relleno como el serrín. |
-----------------------------------------------------------------------
|23 |Los envases interiores deberán quedar separados del embalaje |
| | exterior por un espacio mínimo de 25 mm ocupado por un |
| | material de relleno como el serrín o la viruta de madera. |
-----------------------------------------------------------------------
|24 |En los envases metálicos, los objetos deberán inmovilizarse |
| | por sus dos extremos con material de relleno. |
-----------------------------------------------------------------------
2103
(cont.)
-----------------------------------------------------------------------
|Núm. |Condiciones |
-----------------------------------------------------------------------
|28 |Los envases interiores metálicos deberán estar acolchados |
| | con material de relleno. |
-----------------------------------------------------------------------
|30 |Las cargas huecas deberán ir embaladas de modo que se evite |
| | el contacto entre ellas. |
-----------------------------------------------------------------------
|31 |Las cavidades cónicas de las cargas huecas deberán colocarse |
| | cara a cara, por pares o por grupos, para reducir al mínimo |
| | el efecto de chorro de la carga hueca, en caso de iniciación |
| | accidental. |
-----------------------------------------------------------------------
|32 |Los extremos de los objetos deberán estar sellados, en caso |
| | contrario será obligatoria la utilización de un embalaje |
| | interior de plástico. |
-----------------------------------------------------------------------
|33 |Los extremos del cordón detonante deberán estar sellados y |
| | sólidamente sujetos. |
-----------------------------------------------------------------------
|34 |Los extremos del cordón detonante deberán estar sellados. |
| | Los espacios vacías deberán contener un material de relleno. |
-----------------------------------------------------------------------
|35 |Los embalajes/envases deberán estar cerrados herméticamente |
| | para impedir que entre agua. |
-----------------------------------------------------------------------
|36 |Los objetos deberán estar sujetos con material de relleno |
| | para impedir cualquier contacto entre ellos. |
-----------------------------------------------------------------------
|37 |Las toberas de los cohetes (artificios de pirotecnia) |
| | deberán estar obturadas y los medios de encendido totalmente |
| | protegidos. |
-----------------------------------------------------------------------
|38 |Las espoletas deberán estar separadas unas de otras en el |
| | envase interior. |
-----------------------------------------------------------------------
|41 |Los cebos deberán embalarse con cajas de fieltro, de papel o |
| | de plástico que amortig en los choques, para impedir que se |
| | propaguen al embalaje exterior. |
-----------------------------------------------------------------------
|42 |Los embalajes/envases exteriores de plástico deberán estar |
| | reforzados con metal en las esquinas y en las aristas. |
-----------------------------------------------------------------------
|43 |Los objetos deberán estar separados, por ejemplo con un |
| | material de relleno, para evitar el contacto entre ellos y |
| | con el fondo, las paredes y la tapa del embalaje exterior. |
-----------------------------------------------------------------------
|44 |Cuando los objetos estén contenidos en cargadores para |
| | aparatos automáticos, los cargadores podrán reemplazar al |
| | envase interior, siempre que contengan suficiente relleno. |
-----------------------------------------------------------------------
|45 |Los envases inrriores de hojalata deberán estar precintados. |
-----------------------------------------------------------------------
|46 |Los objetos deberán estar embalados individualmente en |
| | láminas de cartón ondulado o colocados en tubos de cartón. |
-----------------------------------------------------------------------
|47 |Deberá intercalarse un material de relleno absorbente. |
-----------------------------------------------------------------------
|48 |Los objetos de gran tamaño sin carga propulsora o medios de |
| | encendido o de cebado podrán transportarse sin embalaje. |
-----------------------------------------------------------------------
|49 |Los objetos de gran tamaño sin sus medios de cebado, o con |
| | sus medios de cebado que contengan al menos dos dispositivos |
| | de seguridad eficaz, podrán transportarse sin |
| | embalaje/envase. |
-----------------------------------------------------------------------
|5O |Los objetos de grandes dimensiones sin sus medios de |
| | encendido podrán transportarse sin embalaje/envase. |
-----------------------------------------------------------------------
|51 |Los objetos de gran tamaño podrán transportarse sin |
| | embalaje. |
-----------------------------------------------------------------------
|53 |Los sacos de tejido plástico, no tamizantes (5H2) podrán |
| | utilizarse ú nicamente para el TNT seco en escamas o |
| | granulado y para un peso máximo neto por bulto de 30 kg. |
-----------------------------------------------------------------------
|55 |Cada envase interior no deberá contener más de 5O g de |
| | materia. |
-----------------------------------------------------------------------
|56 |Las cajas de cartón (4G) no deberán ser utilizadas como |
| | embalaje exterior. |
-----------------------------------------------------------------------
|57 |Un forro o un revestimiento interior son obligatorios para |
| | los embalajes exteriores de metal (por ejemplo 4A, 4B, 1A2, |
| | 1B2), a menos de que estén previstas otras medidas, tales |
| | como la utilización de un envase interior o materiales de |
| | relleno para proteger la materia explosiva del contacto con |
| | el embalaje exterior de metal en Condiciones normales de |
| | transporte. |
-----------------------------------------------------------------------
2103
(cont.)
-----------------------------------------------------------------------
|Núm. |Condiciones |
-----------------------------------------------------------------------
|58 |Los recipientes de plástico deberán estar cerrados por |
| | cápsulas y tapones a rosca. No deberán tener más de 5 litros |
| | de capacidad cada uno. Cada recipiente deberá estar contenido|
| | en un envase intermedio. Cada saco de plástico deberá estar |
| | rodeado por todos sus lados de al menos 5O mm de material de |
| | relleno incombustible y absorbente. Los recipientes metálicos|
| | también deberán ser colocados en el embalaje exterior con |
| | interposición de materiales amortiguadores en todas las |
| | direcciones. La masa neta de propulsante deberá quedar |
| | limitada a 30 kg por bulto. |
-----------------------------------------------------------------------
|59 |El bidón intermedio deberá estar rodeado por todas sus |
| | partes de al menos 5O mm de un material de relleno |
| | incombustible y absorbente. Un embalaje compuesto formado por|
| | un recipiente de plástico en un bidón metálico podrá |
| | utilizarse en lugar del envase interior y del envase |
| | intermedio. El volumen neto de propulsante no deberá |
| | sobrepasar 120 litros por bulto. |
-----------------------------------------------------------------------
3. Embalaje en común
2104 (1) Las materias y objetos con el mismo número de identificación podrán embalarse en común, con Excepción del grupo de compatibilidad L y de las materias y objetos clasificados en un apartado II.e.p.
(2) Salvo Condiciones particulares en contrario especificadas más adelante, las materias y objetos con números de identificación diferentes no podrán embalarse en común.
(3) Las materias y objetos de la Clase 1 no podrán embalarse en común con materias de las otras clases o con mercancías que no estén sometidas a la
normativa de esta Directiva.
(4) Los objetos de los grupos de compatibilidad C, D y E podrán embalarse en común.
(5) Los objetos de los grupos de compatibilidad D ó E podrán embalarse en común con sus propios medios de cebado, siempre que estos medios vayan provistos como mínimo de dos dispositivos de seguridad eficaces que impidan la explosión del objeto en caso de funcionamiento accidental de dichos medios de cebado.
(6) Los objetos de los grupos de compatibilidad D ó E podrán embalarse en común con sus propios medios de cebado que no tengan dos dispositivos de seguridad eficaces (es decir, medios de cebado pertenecientes al grupo de compatibilidad B) siempre que, a juicio de la autoridad competente del país de origen, el funcionamiento accidental de los medios de cebado no pueda dar lugar, en Condiciones normales de transporte, a la explosión de un objeto.
(7) Las materias y objetos del grupo de compatibilidad L no podrán embalarse en común con otro tipo de materia o de objeto de este grupo de compatibilidad.
(8) Los objetos podrán embalarse en común con sus propios medios de encendido siempre que dichos medios no puedan ponerse en funcionamiento en Condiciones normales de transporte.
(9) Las mercancías de los números de identificación mencionados en el Cuadro 4 podrán embalarse en un mismo bulto, en las Condiciones indicadas.
(10) En los casos de embalaje en común, deberá tenerse en cuenta la posible modificación de la clasificación de los bultos según el marginal 2100.
(11) Por lo que respecta a la designación de la mercancía en la carta de porte de las materias y objetos de la Clase 1 embalados en común, ver marginal 2110.
2104 CUADRO 4
(cont.)
Condiciones especiales de embalaje en común [ver marginal 2104 (9)]
---------------------------------------------------------------------------
| |Apartado |2 |4 |9 |21 |26 |27 |30 |
---------------------------------------------------------------------------
| | |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
---------------------------------------------------------------------------
|Apartado |Número de |1 |0 |0 |1 |3 |4 |2 |3 |4 |1 |1 |0 |
| | identif. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
| | |6 |2 |2 |9 |3 |2 |3 |3 |2 |6 |8 |5 |
---------------------------------------------------------------------------
| | |0 |7 |8 |4 |3 |8 |8 |4 |9 |1 |6 |4 |
--------------------------------------------------------------------------- | | ---------------------------------------------------------------------------
|2 |1060 | |B |B | | | | | | |B | | |
---------------------------------------------------------------------------
|4 |0027 |B | |B | | | | | | |B | | |
---------------------------------------------------------------------------
| |0028 |B |B | | | | | | | |B | | |
---------------------------------------------------------------------------
| |0194 | | | | | |B |B | |B | |B |B |
---------------------------------------------------------------------------
|9 |0333 | | | | | | | |A | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
| |0428 | | | |B | | |B | |B | |B |B |
---------------------------------------------------------------------------
| |0238 | | | |B | |B | | |B | |B |B |
---------------------------------------------------------------------------
|21 |0334 | | | | |A | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
| |0429 | | | |B | |B |B | | | |B |B |
---------------------------------------------------------------------------
|26 |2161 |B |B |B | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
|27 |0186 | | | |B | |B |B | |B | | |B |
---------------------------------------------------------------------------
| |0054 | | | |B | |B |B | |B | |B | |
---------------------------------------------------------------------------
| |0195 | | | |B | |B |B | |B | |B |B |
---------------------------------------------------------------------------
|30 |0240 | | | |B | |B |B | |B | |B |B |
---------------------------------------------------------------------------
| |0335 | | | | |A | | |A | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
| |0430 | | | |B | |B |B | |B | |B |B |
---------------------------------------------------------------------------
| |0191 | | | |B | |B |B | |B | |B |B |
---------------------------------------------------------------------------
| |0197 | | | |B | |B |B | |B | |B |B |
---------------------------------------------------------------------------
|43 |0312 | | | |B | |B |B | |B | |B |B |
---------------------------------------------------------------------------
| |0336 | | | | |A | | |A | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
| |0431 | | | |B | |B |B | |B | |B |B |
---------------------------------------------------------------------------
| |0012 | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
| |0014 | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
| |4400 |B |B |B | | | | | | |B | | |
---------------------------------------------------------------------------
|47 |0337 | | | | |A | | |A | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
| |0373 | | | |B | |B |B | |B | |B |B |
---------------------------------------------------------------------------
| |0405 | | | |B | |B |B | |B | |B |B |
---------------------------------------------------------------------------
| |0432 | | | |B | |B |B | |B | |B |B |
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
|30 |43 |47 |
----------------------------------------------------------------------
|0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
----------------------------------------------------------------------
|1 |2 |3 |4 |1 |1 |3 |3 |4 |0 |0 |0 |3 |3 |4 |4 |
----------------------------------------------------------------------
|9 |4 |3 |3 |9 |9 |1 |3 |3 |1 |1 |4 |3 |7 |0 |3 |
----------------------------------------------------------------------
|5 |0 |5 |0 |1 |7 |2 |6 |1 |2 |4 |4 |7 |3 |5 |2 |
---------------------------------------------------------------------- | | ----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | |B | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | |B | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | |B | | | | |
----------------------------------------------------------------------
|B |B | |B |B |B |B | |B | | | | |B |B |B |
----------------------------------------------------------------------
| | |A | | | | |A | | | | |A | | | |
----------------------------------------------------------------------
|B |B | |B |B |B |B | |B | | | | |B |B |B |
----------------------------------------------------------------------
|B |B | |B |B |B |B | |B | | | | |B |B |B |
----------------------------------------------------------------------
| | |A | | | | |A | | | | |A | | | |
----------------------------------------------------------------------
|B |B | |B |B |B |B | | | | | | |B |B |B |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | |B | | | | |
----------------------------------------------------------------------
|B |B | |B |B |B |B | |B | | | | |B |B |B |
----------------------------------------------------------------------
|B |B | |B |B |B |B | |B | | | | |B |B |B |
----------------------------------------------------------------------
| |B | |B |B |B |B | |B | | | | |B |B |B |
----------------------------------------------------------------------
| | | |B |B |B |B | |B | | | | |B |B |B |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | |A | | | |
----------------------------------------------------------------------
|B |B | | |B |B |B | |B | | | | |B |B |B |
----------------------------------------------------------------------
|B |B | |B | |B |B | |B | | | | |B |B |B |
----------------------------------------------------------------------
|B |B | |B |B | |B | |B | | | | |B |B |B |
----------------------------------------------------------------------
|B |B | |B |B |B | | |B | | | | |B |B |B |
----------------------------------------------------------------------
| | |A | | | | | | | | | |A | | | |
----------------------------------------------------------------------
|B |B | |B |B |B |B | | | | | | |B |B |B |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | |A | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | |A | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
| | |A | | | | |A | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
|B |B | |B |B |B |B | |B | | | | | |B |B |
----------------------------------------------------------------------
|B |B | |B |B |B |B | |B | | | | |B | |B |
----------------------------------------------------------------------
|B |B | |B |B |B |B | |B | | | | |B |B | |
----------------------------------------------------------------------
|Explicaciones del Cuadro 4: |
---------------------------------------------------------------------- | | ----------------------------------------------------------------------
|A: Las materias y objetos de estos números de identificación |
|pueden reunirse en un mismo bulto sin limitación especial de peso. |
----------------------------------------------------------------------
|B: Las materias y objetos de estos números de identificación |
|pueden reunirse en un mismo bulto hasta un peso total de materia |
|explosiva de 50 Kgs. |
----------------------------------------------------------------------
4. Inscripciones y etiquetas de peligro sobre los bultos (Ver Apéndice A.9)
Inscripciones
2105 (1) Los bultos deberán llevar el número de identificación y una de las denominaciones de la materia o del objeto en bastardilla en la columna 2 del Cuadro 1 del marginal 2101.
Para las materias y objetos clasificados en un apartado II.e.p., así como para los demás objetos de los 25° y 34°, deberá completarse la designación del apartado II.e.p. con la designación técnica de la mercancía.
Para las materias del 4°, números 0081,0082,0083,0084 y 0241, y para las materias del 48°, números 0331 y 0332, además del tipo de explosivo, deberá indicarse el nombre comercial del mismo. Para las demás materias y objetos,
será optativo añadir el nombre comercial o técnico. La inscripción será' bien legible o indeleble y estará redactada en una lengua oficial del país de origen y además, si esta lengua no es inglés, francés o alemán, en inglés, francés o en alemán, a menos que acuerdos hechos entre los países interesados, si existiesen, no dispusieran otra cosa.
Etiquetas de peligro
(2) Los bultos que contengan materias y objetos del 1° al 34°, deberán llevar una etiqueta conforme al modelo n° 1. En la parte inferior de la etiqueta se indicará el código de clasificación según la columna 3 del Cuadro 1 del marginal 2101.
Los bultos que contengan materias y objetos del 35° al 47°, deberán llevar una etiqueta conforme al modelo n° 1.4, y los bultos que contengan materias del 48° y objetos del 49°, deberán llevar una etiqueta conforme al modelo n° 1.5 y los objetos del 50° deberán ir provistos de una etiqueta conforme al modelo n° 1.6. En la parte inferior de la etiqueta deberá indicarse el grupo de compatibilidad según la columna 3 del Cuadro 1 del marginal 2101.
(3) Los bultos que contengan materias y objetos del:
4°, núms. 0076 y 0143,
21°, n° 0018
26° n° 0077
30° n° 0019 y del 43°, n° 0301, deberán llevar, además, una etiqueta conforme al modelo n° 6.1.
Los bultos que contengan objetos de los:
21°, núms. 0015 y 0018,
30°, núms. 0016 y 0019, y del 43°,n°0301,yO303 deberán llevar, además, una etiqueta conforme al modelo n° 8.
2106
2109
B. Datos de la carta de porte
2110 (1) En la carta de porte, la designación de la mercancía deberá ajustarse a uno de los números de identificación y a una de las denominaciones en bastardilla en la columna 2 del Cuadro 1 del marginal 2101.
Las materias y objetos clasificados en un apartado II.e.p., así como para los demás objetos de los 25° y 34°, deberá completarse la designación del apartado II.e.p. con la designación técnica de la mercancía. La designación de la mercancía deberá ir seguida de la indicación del código de clasificación y de la cifra de Enumeración (marginal 2101, Cuadro 1, columnas 3 y 1), completada por el peso neto en kg de materia Explosiva, y por las siglas «ADR» (o «RID») (por ejemplo: 0160 Pólvora sin humo, l.lC, 2°, 4 600 kg.(ADR).
(2) Cuando se trate de materias del 4°, núms. 0081, 0082, 0083, 0084 y 0241 y de materias del 48°, núms. 0331 y 0332, deberá indicarse el nombre comercial del explosivo además del tipo mismo. Para las demás materias y objetos, es optativo añadir el nombre comercial o técnico.
(3) Para los cargamentos completos, la carta de porte deberá llevar la indicación del número de bultos, de la masa en kg de cada bulto, así como de la masa total neta en kg de materia explosiva.
(4) En caso de embalaje en común de dos mercancías diferentes, la designación de la mercancía en la carta de porte deberá indicar los números de identificación y las denominaciones en bastardilla en la columna 2 del Cuadro 1 del marginal 2101, de ambas materias o de ambos objetos. Si, según el marginal
2104, se agrupan más de dos mercancías diferentes en un mismo bulto, la carta de porte deberá consignar En la designación de las mercancías, los números de identificación de todas las materias y objetos contenidos en dicho bulto, bajo la forma «Mercancías de los números....»
(5) Para el transporte de materias y objetos clasificados en un apartado II.e.p. deberá adjuntarse con la carta de porte una copia de la conformidad con las Condiciones de transporte extendida por la autoridad competente con las Condiciones de transporte. Deberá estar redactada en una lengua oficial del país de partida y, además, si ésta no fuera inglés, francés o alemán, en inglés, francés o alemán, a no ser que los acuerdos, en caso de existir éstos, concertados entre los países interesados en el transporte dispongan otra cosa.
2111
2114
C. Envases y embalajes vacíos
2115 (1) Los envases y embalajes vacíos, no limpios, del 51° deberán estar bien cerrados y presentar las mismas garantías de estanqueidad que si estuvieran llenos.
(2) Los envases y embalajes vacíos, no limpios, del 51° deberán llevar las mismas etiquetas de peligro que si estuvieran llenos.
(3) La designación en la carta de porte deberá ser la siguiente: «Envases/embalajes vacíos 1, 51°, (ADR)»
D. Disposiciones especiales
2116 Las materias y objetos de la Clase 1 que pertenezcan a las Fuerzas Armadas de un Estado Miembro, embaladas con anterioridad al 1 de Enero de 1990 de conformidad con la normativa del ADR vigente en ese momento, podrán ser transportadas con posterioridad al 1 de Enero de 1990, a condición de que los envases/embalajes estén intactos y que sean declarados en la carta de porte como mercancías militares envasadas/embaladas antes del 1 de Enero de 1990.
Deberán respetarse las restantes disposiciones aplicables a partir del 1 de Enero de 1990 a esta Clase.
2117
2199
CLASE 2
GASES COMPRIMIDOS, LICUADOS O DISUELTOS A PRESION
1. Enumeración de las materias
2200 (1)Entre las materias y objetos incluidos en el titulo de la clase y, sólo se admitirán al transporte los enumerados en el marginal 2201, sin perjuicio de lo previsto en las prescripciones del presente Anejo y en las disposiciones del Anejo B. Estas materias y objetos admitidos al transporte bajo ciertas Condiciones se denominarán materias y objeto de esta Directiva.
(2) Se considerarán materias de la clase 2, las materias que tienen una
temperatura crítica inferior a 50 °C ó, a 50 °C, una tensión de vapor superior a 300 kPa (3 bar).
Nota: Para clasificar las disoluciones y mezclas (tales como preparaciones y residuos) que contengan uno o varios componentes enumerados en el marginal 2201, ver igualmente el marginal 2002 (8).
(3) Las materias y objetos de la clase 2 se dividen así:
A. Gases comprimidos cuya temperatura crítica es inferior a -10 °C.
B. Gases licuados cuya temperatura crítica es igual o superior a -10 °C.
a) Gases licuados que tienen una temperatura critica igual o superior a 70 °C,
b) Gases licuados que tienen una temperatura crítica igual o superior a -10 °C, pero inferior a 70 °C.
C. Gases licuados fuertemente refrigerados.
D. Gases disueltos a presión.
E. Aerosoles y cartuchos de gas a presión.
F. Gases sometidos a prescripciones particulares.
G. Recipientes vacíos y cisternas vacías.
De acuerdo con sus propiedades químicas, las materias y objetos de la clase 2 se subdividen así:
a) no inflamables,
at) no inflamables, tóxicos,
b) inflamables
bt) inflamables, tóxicos,
c) químicamente inestables,
ct) químicamente inestables, tóxicos.
Salvo indicación en contrario, las materias químicamente inestables se considerarán como inflamables.
Los gases corrosivos o comburentes así como los objetos cargados con tales gases se designarán con la palabra «corrosivo» o «comburente» entre paréntesis.
(4) Las materias de la clase 2 que se enumeran entre los gases químicamente inestables no se admitirán al transporte si no se han tomado las medidas necesarias para impedir su descomposición, su dismutación y su polimerización peligrosas durante el transporte. Con este fin, hay que poner un especial cuidado en que los recipientes no contengan substancias que puedan favorecer esas reacciones.
A. Gases comprimidos
2201 (véase también el marginal 2201a, en a). Para los gases de los apartados 1° a) y b) y 2° a), encerrados en aerosoles o cartuchos para gases a presión, véanse los apartado 10° y 11°]
Se considerarán como gases comprimidos, a los efectos de esta Directiva, los gases cuya temperatura crítica sea inferior a -10 °C.
1° Gases puros y gases técnicamente puros
a) No inflamables
El argón, el nitrógeno, el helio, el criptón, el neón, el oxigeno (comburente) y el tetrafluormetano (R 14).
at) No inflamables, tóxicos
El flúor (comburente), el fluoruro bórico, el tetrafluoruro de silicio
(corrosivo) y el trifluoruro de nitrógeno.
b) Inflamables
El deuterio, el hidrógeno y el metano.
bt) Inflamables tóxicos
El monóxido de carbono.
ct) Químicamente inestables, tóxicos
El monóxido de nitrógeno NO (óxido nítrico) (no inflamable).
2° Mezclas de gases
a)No inflamab1es
Las mezclas de dos o más de dos de los gases siguientes: gases raros (que contengan como máximo un 10% en volumen de xenón), nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, hasta un 30% en volumen; las mezclas no inflamables de dos o más de dos de los gases siguientes: hidrógeno, metano, nitrógeno, gases raros (que contengan como máximo un 10% en volumen de xenón) hasta un 30% en volumen de dióxido de carbono; el nitrógeno que contenga hasta un 6% en volumen de etileno; el aire.
Nota: Las mezclas que contengan más del 25% (volumen) de oxígeno se consideran como comburentes.
b) Inflamables
Las mezclas que tengan un 90% o más en volumen de metano con hidrocarburos de los apartados 3° b) y 5°b); las mezclas inflamables de dos o más de dos, de los gases siguientes: hidrógeno, metano, nitrógeno, gases raros (que contengan hasta un 10% en volumen de xenón), hasta un 30% en volumen de dióxido de carbono; el gas natural; las mezclas que tengan como máximo un 10% de volumen de xilano con uno o varios de los gases siguientes: hidrógeno, nitrógeno, argón, helio, criptón, neón, deuterio y metano.
bt) Inflamables, tóxicos
El gas ciudad; las mezclas de hidrógeno con un 10% como máximo en volumen de seleniuro de hidrógeno o de fosfina o germano o con un 15% como máximo en volumen de arsina; las mezclas de nitrógeno o de gases raros (que contengan hasta un 10% en volumen de xenón) con un 10% como máximo en volumen de seleniuro de hidrógeno o de fosfina o de germano o con un 15% como máximo en volumen de arsina; el gas de agua; el gas de síntesis (por ejemplo, según el proceso Fischer-Tropsch); las mezclas de monóxido de carbono con hidrógeno o con metano.
ct) Químicamente inestables, tóxicos
Las mezclas de hidrógeno con un 10% como máximo de diborano; las mezclas de nitrógeno o de gases raros (que contengan hasta un 10% en volumen de xenón) con un 10% en volumen de diborano.
B. Gases licuados
[(véase marginal 2201a en b) y e). En lo concerniente a los gases de los apartados 3° a 6° encerrados en aerosoles o cartuchos para gases a presión, véanse los apartados 10° y 11°]
Se considerarán como gases licuados, a los efectos de esta Directiva, los gases cuya temperatura crítica sea igual o superior a -10 °C.
a. Gases licuados con una temperatura crítica igual o superior a 70 °C
3° Gases puros y gases técnicamente puros
a) No inflamables
El cloropentafluoretano (R ll5), el 1,2,2,2-cloro-1 tetrafluoruro-etano (R 124), el octafluorobuteno-2 (R 1318), el octafluoropropano, el tetrafluor-1,1,1,2 etano (R 134 a), el diclorodifluormetano (R 12), el dicloromonofluormetano (R 21), el dicloro-1, 2-tetrafluoro-1,1,2,2 etano (R114), el 1,1,1,2-tetrafluoro-etano (R 134 a), el monoclorodifluormetano (R 22), el monoclorodifluormonobromometano (R 12 B1), el monocloro-1 trifluor-2,2,2 etano (R 133 a), el octofluorciclobutano (RC 318).
at) No inflamables, tóxicos
El amoniaco, el bromuro de hidrógeno (corrosivo), el bromuro de metilo, el cloro (corrosivo), el cloruro bórico (corrosivo), el cloruro de nitrosilo (corrosivo), el dióxido de nitrógeno NO2 (peróxido de nitrógeno, tetróxido de nitrógeno N2O4) (comburente), el dióxido de azufre, el fluoruro de sulfurilo, la hexafluoracetona, el hexafluorpropeno (R 1216), el hexafluoruro de tungsteno, el oxicloruro de carbono /(fosgeno) (corrosivo), el trifluoruro de cloro (corrosivo).
b) Inflamables
El butano, el buteno-1, el cis-buteno-2, el trans-buteno-2, el ciclopropano, el 1,1-difluoretano (R 152 a), el diflúor-1,1 monocloro-1 etano (R142 b), el 2,2-dimetil-propano, el isobutano, el isobuteno, el metilsilano, el óxido de metilo, el propano, el propano, el triflúor-1,1,1 etano.
bt) Inflamables, tóxicos
La arsina, el cloruro de etilo, el cloruro de metilo, el diclorosilano, la dimetilamina, el dimetilsilano, la etilamina, el mercaptan metílico, la metilamina, el seleniuro de hidrógeno, el sulfuro de carbonilo (corrosivo), el sulfuro de hidrógeno, la trimetilamina, el trimetilsilano.
c) Quimicamente inestables
El butadieno-1,2, el butadieno-1,3, el cloruro de vinilo, estabilizado.
Nota: En los recipientes que contengan butadieno-1,2, la concentración de oxígeno en la fase gaseosa no debe exceder los 50 ml/m3.
ct) Químicamente inestables, tóxicos
El bromuro de vinilo, el cloruro de cianógeno (no inflamable) (corrosivo), el cianógeno, el óxido de etileno, el óxido de metilo y de vinilo, el trifluorcloroetileno (R1113), el yoduro de hidrógeno anhidro (no inflamable) (corrosivo).
Nota: Para designar los hidrocarburos halogenados se admiten también los nombres comerciales tales como: Algofren, Arcton, Edifrén, Flugene, Forane, Freón, Fresane, Frigén, Isceón, Kaltrón, seguidos del número de identificación de la materia sin la letra R.
4° Mezclas de gases
a) No inflamables
Las mezclas de materias enumeradas en el apartado 3° a) con o sin el hexafluorpropeno del apartado 3° at), que como:
La mezcla F1, tiene a 70 °C una tensión de vapor que no sobrepase 1,3 MPa (13 bar) y a 50 °C una densidad no inferior a aquélla del dicloromonofluormetano (1,30);
La mezcla F2, tiene a 70°C una tensión de vapor no superior a 1,9 MPa (19 bar) y una densidad a 50 °C no inferior a la del diclorodifluormetano (1,21);
La mezcla F3, tiene a 70 °C una tensión de vapor no superior a 3 MPa (30 bar) y una densidad a 50° C no inferior a la del monoclorodifluormetano (1,09).
Nota: 1. El tricloromonofluormetano (R 11), el triclorotrifluoretano (R 113) y el monocloro-trifluoretano (R 133) no son gases licuados a los efectos de esta Directiva y, por lo tanto, no están sometidos a las disposiciones de la Directiva. Sin embargo, pueden entrar en la composición de las mezclas F 1 a F 3.
2. Véase la Nota del apartado 3°.
La mezcla azeotrópica de diclorodifluormetano (R 12) y de difluoretano 1,1 (R 152 a), llamada R 500; la mezcla azeotrópica de cloropentafluoretano (R 115) y de monoclorodifluormetano (R 22), llamada R 502; la mezcla del 19% a 21% en peso de diclorodifluormetano (R 12) y de 79% a 81% en peso de (monoclorodifluormonobromometano (R 12 Bel.)
at) No inflamables, tóxicos
Las mezclas de bromuro de metilo y de cloropicrina que tengan a 50 °C, una tensión de vapor superior a 300 kPa (3 bar); las mezclas de diclorodifluormetano y de óxido de etileno que contengan un máximo del 12% (peso) de óxido de etileno.
b) Inflamables
Las mezclas de hidrocarburos enumerados en el apartado 3° b) y de etano y de etileno del apartado 5° b) que, como:
La mezcla A, tiene a 70 °C una tensión de vapor no superior a 1,1 MPa (11 bar) y una densidad a 50 °C no inferior a 0,525;
La mezcla A 0, tiene a 70°C una tensión de vapor no superior a 1,6 MPa (16 bar) y una densidad a 50 °C no inferior a 0,495;
La mezcla A 1, tiene a 70°C una tensión de vapor no superior a 2,1 MPa (21 bar) y una densidad a 50 °C no inferior a 0,485;
La mezcla B, tiene a 70 °C una tensión de vapor no superior a 2,6 MPa (26 bar) y una densidad a 50 °C no inferior a 0,450;
La mezcla C, tiene a 70º una tensión de vapor no superior a 3,1 MPa (31 bar) y una densidad a 50°C no inferior a 0,440.
Nota: Para las mezclas precedentes, se admitirán los siguientes nombres comerciales:
Denominación en 4º b) Nombre comercial
Mezcla A, mezcla A O Butano
Mezcla C Propano
Las mezclas de hidrocarburos de los apartados 3° b) y 5° b) que contengan metano.
bt) Inflamables tóxicos
Las mezclas de dos o más de dos de los siguientes gases: monometilsilano, dimetilsilano, trimetilsilano; el cloruro de metilo y el cloruro de metileno en mezclas que tengan a 50 °C una tensión de vapor superior a 300 kPa (3 bar); las mezclas de cloruro de metilo y de cloropicrina y las mezclas de bromuro de metilo y bromuro de etileno que tengan ambas a 50°C una tensión de vapor superior a 300 kPa (3 bar).
c) Químicamente inestables
Las mezclas de butadieno-1,3 y de hidrocarburos del 3° b) que a 70 °C tengan
una tensión de vapor que no pase de 1,1 MPa (11 bar) y una densidad a 50°C no inferior a 0,525; el propadieno con 1% a 4% de metilacotileno estabilizado;
Las mezclas de metilacotileno y de propadieno con los hidrocarburos del 3°b) que, como la mezcla P1, contiene hasta un 63% en volumen de metilacetileno y propadieno, hasta un 24% en volumen de propano y propeno, el porcentaje de hidrocarburos saturados en C4 es por lo menos del 14% en volumen;
La mezcla P2, contiene hasta un 48% en volumen de metilacetileno y propadieno, hasta un 50% en volumen de propano y propano y el porcentaje de hidrocarburos saturados en C4 es por lo menos del 5% en volumen.
ct) Químicamente inestables, tóxicos
El óxido de etileno que contenga como máximo un 10% (peso) de dióxido de carbono; el óxido de etileno que contenga como máximo un 50% (peso) de formiato de metilo, con nitrógeno hasta una presión total máxima de 1 MPa (10 bar) a 50 °C; el óxido de etileno con nitrógeno hasta una presión total de 1 MPa (10 bar) a 50 °C.
b. Gases licuados con una temperatura critica igual o superior a -lo °C, pero inferior a 70 °C
5° Gases puros y gases técnicamente puros
a) No inflamables
El bromotrifluormetano (R 13 B 1), el clorotrifluormetano (R 13), el dióxido de carbono, el hemióxido de nitrógeno N2O comburente (óxido nitroso, protóxido de nitrógenos, el hexafluoretano (R 116), el hexafluoruro de azufre, el pentafluoretano (R 125), el trifluormetano (R 23), el xenón.
Para el dióxido de carbono, véase también marginal 2201 a), apartado c).
Nota: 1. El hemióxido de nitrógeno no se admite para su transporte si no tiene un grado de pureza mínima del 99%.
2. Véase la nota del apartado 3°.
at) No inflamables, tóxicos
El cloruro de hidrógeno (corrosivo)
b) Inflamables
El etano, el etileno, el silano.
bt) Inflamables, tóxicos
El germano, la fosfina.
c) Químicamente inestables
El 1,1-difluoretileno, el fluoruro de vinilo.
ct) Químicamente inestables, tóxicos
El diborano.
2201 6° Mezclas de gases
a) No inflamables
El dióxido de carbono que contenga de 1% a 10% en peso de nitrógeno, de oxigeno, de aire o de gases raros; la mezcla azeotrópica de clorotrifluormetano (R 13) y de trifluormetano (R 23), llamada R 503.
Nota: El dióxido de carbono que contenga menos de 1% en peso de nitrógeno, de Oxigeno, de aire o de gases raros es una materia del apartado 5º a).
c) Químicamente inestables
El dióxido de carbono que contenga hasta un 35% en peso de óxido de etileno.
ct) Químicamente inestables, tóxicos
El óxido de etileno que contenga más del 10% y hasta un 50% en peso de óxido de carbono.
C. Gases licuados fuertemente refrigerados
7° Gases puros y gases técnicamente puros
a) No inflamables
El argón, el nitrógeno, el dióxido de carbono, el helio, el hemióxido de nitrógeno NAO comburente (óxido nitroso, protóxido de nitrógeno), el criptón, el neón, el oxigeno
(comburente), el xenón.
b) Inflamables
El etano, el etileno, el hidrógeno, el metano.
8° Mezclas de gases
a) No inflamables
El aire, las mezclas de materias del apartado 7° a).
Nota: Las mezclas del 8° a) que contengan más del 32% (peso) de hemióxido de nitrógeno, el aire y las mezclas que contengan más del 20% (peso) de oxígeno (peso) se consideran como comburentes.
b) Inflamables
Las mezclas de materias del apartado 7° b), el gas natural, el etileno al 71,5% (volumen) como mínimo en mezcla con un máximo del 22,5% (volumen) de acetileno y un máximo del 6% (volumen) de propileno.
D. Gases disueltos a presión
9° Gases puros y gases técnicamente puros
at) No inflamables, tóxicos
El amoniaco disuelto en agua con más del 35% y como máximo 40% (en peso) de amoniaco,
El amoniaco disuelto en agua con más del 40% y como máximo 50% (peso) de amoniaco.
Nota: 2672 amoniaco en solución acuosa de densidad comprendida entre 0,880 y 0,957 a
15 °C, conteniendo más del 10% pero no más del 35% de amoniaco, es materia de la clase 8 (ver marginal 2801, 43° c)).
c) Quimicamente inestables
El acetileno disuelto en un disolvente (por ejemplo, la acetona) absorbido por materias porosas.
E. Aerosoles y cartuchos de gas a presión
[véase también el marginal 2201a en d)]
Nota:
1. Los aerosoles para gases a presión son recipientes utilizables una sóla vez, provistos de una válvula de salida o de un dispositivo de dispersión, que contiene a presión un gas o una mezcla de gases enumerados en el marginal 2208 o que encierran un materia activa (insecticida, cosmética, etc.) juntamente con un gas o una mezcla de gases que sirva como agente de propulsión.
2. Los cartuchos de gas a presión son recipientes que pueden utilizarse no más de una vez, que contienen un gas o una mezcla de los gases enumerados en el marginal 2208 (2) y (3) (por ejemplo, butano para cocinas de camping, gases frigoríficos, etc); pero no equipados con válvulas de salida.
3. Se entiende por materias inflamables:
i) Los gases (agentes de dispersión en los aerosoles a presión, contenido de los cartuchos), cuyas mezclas con el aire puedan inflamarse y que tienen un límite inferior y un límite superior de inflamabilidad;
ii)Las materias líquidas (materias activas de los aerosoles a presión) de la clase 3.
4. Se entiende por químicamente inestable un contenido que, sin medidas particulares, se descompone o se polimeriza de forma peligrosa a una temperatura inferior o igual a 70 °C.
10° Aerosoles de gas a presión
a) No inflamables
Con contenido no inflamable.
at) No inflamables, tóxicos
Con contenido no inflamable, tóxico.
b) Inflamables
1. Con un máximo de 45% (en peso) de materias inflamables.
2. Con más del 45% (en peso) de materias inflamables.
bt) Inflamables, tóxicos
1. Con contenido tóxico y un máximo del 45% (en peso) de materias inflamables.
2. Con contenido tóxico y más del 45% (en peso) de materias inflamables.
c) Químicamente inestables
Con contenido químicamente inestable.
ct) Quimicamente inestables, tóxicos
Con contenido químicamente inestable, tóxico.
11° Cartuchos de gas a presión
a) No inflamables
Con contenido no inflamable.
at) No inflamables, tóxicos
Con contenido no inflamable, tóxico.
b) Inflamables
Con contenido inflamable.
bt) Inflamables, tóxicos
Con contenido inflamable, tóxico.
c) Químicamente inestables
Con contenido químicamente inestable.
ct) Químicamente inestables, tóxicos
Con contenido químicamente inestable, tóxico.
F. Gases sometidos a prescripciones particulares
12° Mezclas diversas de gases
Las mezclas que contengan gases enumerados en los demás apartados de la presente clase, así como las mezclas de uno o de varios gases enumerados en los demás apartados de la presente clase con uno o unos vapores de materias que no estén excluidos del transporte por la Directiva, a condición de que, durante el transporte:
1. La mezcla permanezca completamente en forma gaseosa;
2. Se excluya cualquier posibilidad de reacción peligrosa.
13º Gases de ensayo
Los gases y las mezclas de gases que no estén enumeradas en los demás apartados de la presente clase y que no se utilicen más que para ensayos de laboratorio, a condición de que, durante el transporte:
1. El gas o la mezcla de gases permanezca completamente en forma gaseosa;
2. Se excluya cualquier posibilidad de reacción peligrosa.
G. Recipientes vacíos y cisternas vacías
14° Los recipientes vacíos, los vehículos de cisternas vacias y los contenedores cisternas vacíos sin limpiar, que hayan contenido materias de la clase 2.
Nota: Se consideran como recipientes vacíos o cisternas vacias, sin limpiar, los que después de haber sido vaciados de las materias de la clase 2, conservan todavía pequeñas cantidades de residuos.
2201a No estarán sujetos a las prescripciones o a las disposiciones relativas a la presente clase, indicadas en este Anejo o en el Anejo B, los gases y objetos, destinados al transporte, según las prescripciones siguientes:
a) Los gases comprimidos que no son ni inflamables, ni tóxicos, ni corrosivos, y cuya presión en el recipiente llevada a la temperatura de 15 °C, no sobrepase 200 kPa (2 bar): esto es igualmente aplicable para las mezclas de gases que no contengan más de un 2% de elementos inflamables.
b) Los gases licuados en cantidades no superiores a 60 litros o en cantidades inferiores a 5 litros con 25 g de hidrógeno, como máximo, contenidos en aparatos frigoríficos (refrigeradores, congeladores, etc.) y necesarios para su funcionamiento. Estos aparatos frigoríficos deberán estar protegidos y cargados de manera que se impida el deterioro del circuito frigorífico.
c) El dióxido de carbono y el hemióxido de nitrógeno (N2O) del 5° a), en cápsulas metálicas («sodors», «sparks», cápsulas de crema), si el dióxido de carbono y el hemióxido de nitrógeno en estado gaseoso no contienen más de un 0,5% de aire y si las cápsulas no contienen más de 25 g de dióxido de carbono o 25 g de hemióxido de nitrógeno ni más de 0,75 g de dióxido de carbono o de hemióxido de nitrógeno por 1 cm3 de capacidad.
d) Los objetos de los apartados 10° y 11°, con una capacidad no superior a 50 cm3; cada bulto de estos objetos no pesará más de 10 kg.
e) Los gases de petróleo licuados contenidos en los depósitos de los vehículos movidos por motores y sólidamente fijados a los vehículos. La válvula de servicio que se encuentra entre el depósito y el motor debe estar cerrada; el contacto eléctrico debe estar cortado.
2. Disposiciones
A. Bultos
1. Condiciones generales de envase y embalaje
2202 (1) Los materiales de que están constituidos los recipientes y cierres no deberán ser atacables por el contenido ni formar con éste combinaciones nocivas o peligrosas.
Nota: Se tendrá cuidado, de una parte, en el momento del llenado de los recipientes, de que no se introduzca en éstos humedad alguna, y, por otra parte, tras las pruebas de presión hidráulica (véase marginal 2216), efectuadas con agua o con soluciones acuosas, de secar por completo los
recipientes.
(2) Los envases y embalajes, incluidos los cierres, serán en todas sus partes, suficientemente sólidos y fuertes como para que no puedan aflojarse o dañarse en ruta, debiendo responder con seguridad a las exigencias normales del transporte. Cuando se preceptúen los embalajes exteriores, los recipientes irán firmemente sujetos a aquellos. Salvo disposiciones contrarias en el capítulo «Envases y embalajes para una sola materia para objetos de la misma especie», los envases interiores pueden ir dentro de los embalajes de expedición, sea solos, sea en grupos.
(3) Los recipientes metálicos destinados al transporte de los gases de los apartados 1° al 6° y 9° no deberán contener más que el gas para el que hubieren sido probados y cuyo nombre se hubiese inscrito en el recipiente (véase marginal 2218 (1) a).
Se han concedido derogaciones:
1. Para los recipientes metálicos probados para una de las materias de los apartados 3° a) o 4° a), el bromotrifluormetano, el clorotrifluormetano o el trifluormetano del 5° a). Estos recipientes se pueden llenar con otra materia de estos apartados, a condición de que la presión mínima de prueba prescrita para esta materia no sea superior a la presión de prueba del recipiente y que el nombre de esta materia y su peso admisible estén inscritos sobre el recipiente.
2. Para los recipientes metálicos probados para los hidrocarburos de los apartados 3° b) ó 4° b). Estos recipientes podrán igualmente llenarse con otro hidrocarburo, a condición de que la presión mínima de prueba prescrita para esta materia no sea superior a la presión de prueba del recipiente y que el nombre de esta materia y su peso de carga máxima admisible estén inscritos sobre el recipiente.
Para 1. y 2. véanse también marginales 2215, 2218 (1) a) y 2220 (1) a (3).
(4) En principio se admitirá un cambio en lo referente a la utilización a que se destina un recipiente, siempre que las reglamentaciones nacionales no se opongan a ello. Sin embargo, será necesario la aprobación de la autoridad competente y la sustitución de las indicaciones antiguas por otras referentes al nuevo servicio.
2. Envases y embalajes para una sola materia o para los objetos de la misma especie
Nota: Para el dióxido de carbono y el hemióxido de nitrógeno del 7° a), las mezclas que contengan dióxido de carbono y hemióxido de nitrógeno del 8° a) y los gases de los 7° b) y 8° b), ver Anexo B, marginal 21 105.
a) Naturaleza de los recipientes
(1) Los recipientes destinados al transporte de los gases de los apartados 1° a 6°, 9°, 12° y 13° quedarán de tal manera cerrados que se evite todo escape de gases.
(2) Estos recipientes serán de acero al carbono o de aleaciones de acero (aceros especiales).
Sin embargo, podrán utilizarse:
a) Recipientes de cobre para:
1. Los gases comprimidos de los apartados 1° a), b) y bt), y 2° a) y b), cuya presión de carga referida a una temperatura de 15 °C no sobrepase 2 MPa
(20 bar);
2. Los gases licuados del 3° a), el dióxido de azufre del 3° at), el óxido de metilo del 3° b), el cloruro de etilo y el cloruro de metilo del 3° bt), el cloruro de vinilo del 3° c), el bromuro de vinilo del 3° ct), las mezclas F1, F2 y F3 del 4° a), el óxido de etileno que contenga un máximo de 10% (peso) de dióxido de carbono del 4°ct);
b) Recipientes de aleaciones de aluminio (véase Apéndice A.2) para:
1. Los gases comprimidos del 1° a), b) y bt), el monóxido de nitrógeno NO (óxido nítrico) del 1° ct) y los gases comprimidos del 2° a), b) y bt);
2. Los gases licuados del 3° a), el dióxido de azufre del 3° at), los gases licuados del 3° b), con exclusión del metilsilano, el mercaptan metílico y seleniuro de hidrógeno del 3° bt), el óxido de etileno del 3° ct); los gases licuados del 4° a) y b), el óxido de etileno que contenga un máximo de 10% (peso) de dióxido de carbono del 4° ct); los gases licuados del 5° a) y b) y 6°a) y c). El dióxido de azufre del 3° at) y las materias de los 3°a) y 4°a) deberán estar secos.
3. El acetileno disuelto del 9° c).
Todos los gases destinados a ser transportados en recipientes de aleaciones de aluminio estarán exentos de impurezas alcalinas.
2204 (1) Los recipientes para el acetileno disuelto del 9° c) se llenarán por entero de una materia porosa, de un tipo aprobado por la autoridad competente, distribuida uniformemente, que:
a) No ataque a los recipientes y no forme combinaciones nocivas o peligrosas ni con el acetileno ni con el disolvente;
b) No se desmorone, ni siquiera tras su uso prolongado o bajo el efecto de sacudidas, a una temperatura de hasta 60 °C;
c) Sea capaz de impedir la propagación de una descomposición del acetileno en la masa.
(2) El disolvente no deberá atacar los recipientes.
2205
(1) Los gases licuados siguientes se podrán también transportar en tubos de vidrio de pared gruesa, a condición de que las cantidades de materias en cada tubo y el grado de llenado de los mismos no supere las cifras abajo indicadas:
------------------------------------------------------------------------------
|Naturaleza de los gases |Cantidad |Grado de llenado |
| | de | del tubo |
| | materia | |
------------------------------------------------------------------------------
|Dióxido de carbono, hemióxido de | | |
|nitrógeno N2O [5° | | |
------------------------------------------------------------------------------
|a)), etileno, etano [5° b)] |3 g |1/2 de la capacidad |
------------------------------------------------------------------------------
|Amoniaco, cloro, bromuro de metilo (3° | | |
|at)], Ciclo | | |
------------------------------------------------------------------------------
|propano [3° b)), Cloruro de etilo [3° |20 g |2/3 de la capacidad |
|bt)] | | |
------------------------------------------------------------------------------
|Dióxido de azufre, oxicloruro de carbono |100 g |3/4 de la capacidad |
|[3° at)] | | |
------------------------------------------------------------------------------
(2) Los tubos de vidrio se sellarán a la llama y se sujetarán por separado, interponiendo tierra de infusorios que forme un amortiguador, en cápsulas de chapa cerradas, que se colocarán en un cajón de madera o en otro embalaje de expedición con una resistencia suficiente (véase también marginal 2222).
(3) Para el dióxido de azufre del 3° at) se admiten igualmente robustos «sifones» de vidrio que contengan, como máximo, 1,5 kg de materia, y en los que no se llene más del 88% de su capacidad. Los sifones quedarán sujetados, interponiendo o tierra de infusorios, o serrín de madera, o carbonato cálcico en polvo, o una mezcla de los dos últimos, de madera resistente o en otro embalaje de expedición con una resistencia suficiente. Un bulto no debe pesar más de 100 kg Si pesase más de 30 kg irá provisto de agarraderos.
2206
(1) Los gases de los apartados 3° a), 3° b) con exclusión del metilsilano, 3° bt) con exclusión de la arsina, del diclorosilano, del dimetilsilano, del seleniuro de hidrógeno y del trimetilsilano- 3° c), 3° ct) con exclusión del cloruro de cianógeno y las mezclas de los apartados 4° a) y 4° b), se podrán contener en tubos de vidrio de gran espesor de pared y en tubos metálicos de pared gruesa de un metal admitido por el marginal 2203 (2), a condición de que el peso de líquido no exceda, por litro de capacidad, ni del peso máximo del contenido indicado en el marginal 2220, ni de l50 g por tubo. Los tubos deben estar exentos de defectos que puedan debilitar su resistencia, en particular, para los tubos de vidrio, las tensiones internas deberán haber sido atenuadas de modo conveniente y el espesor de sus paredes no podrá ser inferior a 2 mm. La estanqueidad del sistema de cierre de los tubos debe ser garantizada mediante un dispositivo complementario (precinto, ligadura, tapón corona, cápsula, etc.), adecuado para impedir todo aflojamiento en el sistema de cierre durante el transporte. Los tubos se sujetarán con interposición de materiales amortiguadores, en cojitas de madera o cartón, con un número tal de tubos por cojita que el peso del líquido contenido en cada una de ellas no sobrepase los 600 g. Estas cojitas se colocarán dentro de cajas de madera o en otro embalaje de expedición con una resistencia suficiente; cuando el peso del líquido contenido en una caja supere los 5 kg. se forrará el interior de ésta con un revestimiento de chapas metálicas unidas por soldadura blanda.
(2) Un bulto no debe pesar más de 75 kg.
2207
(1) Los gases del 7° y 8° se envasarán en recipientes metálicos cerrados provistos de un aislante tal que no puedan cubrirse de rocío o de escarcha. Estos recipientes deberán llevar válvulas de seguridad.
(2) Los gases del 7° a) con exclusión del dióxido de carbono y 8° a) con exclusión de las mezclas conteniendo dióxido de carbono-, pueden también envasarse en recipientes que no estén cerrados herméticamente y que son:
a) en recipientes de vidrio de doble pared, con camisa al vacío y rodeados
de material aislante y absorbente; estos recipientes se protegerán por cestas de alambre y se colocarán en cajas metálicas, o
b) en recipientes metálicos, protegidos contra la transmisión del calor de tal manera que no puedan cubrirse de rocío o escarcha; la capacidad de estos recipientes no sobrepasará los 100 litros.
(3) Las cajas de metal según (2), a), y los recipientes según (2) b),irán provistos de agarraderos. Las aberturas de los recipientes según (2) a) y b), estarán provistas de dispositivos que permitan el escape de gases, impidiendo la proyección de líquido, y fijados de tal forma que no puedan caer. En el caso de oxígeno de 7° a), y de las mezclas que contengan oxigeno del 8° a), estos dispositivos así como las materias aislantes y absorbentes de los recipientes según (2) a), deberán ser de materiales incombustibles.
2208
(1) Los aerosoles mediante gas a presión del 10° y los cartuchos de gas a presión (11°) cumplirán los siguientes requisitos:
a) Los aerosoles a presión que no contengan más que un gas o una mezcla de gases y los cartuchos de gases a presión se construirán de metal. Se exceptúan los cartuchos de gas a presión en materias plásticas de una capacidad máxima de 100 ml para el butano. Los restantes aerosoles se construirán de metal, materia plástica o vidrio. Los recipientes metálicos cuyo diámetro exterior sea superior a 40 mm tendrán un fondo cóncavo;
b) Los recipientes de materias susceptibles de romperse en trozos menudos, tales como el vidrio o ciertas materias plásticas, deberán ser envueltos en un dispositivo protector (tela metálica de malla cerrada, capa elástica de materia plástica, etc.), para evitar la dispersión de fragmentos en caso de explosión. Se exceptúan los recipientes con una capacidad no superior a 150 cm3 y cuya presión interior a 20 °C sea inferior a 0,15 MPa (1,5 bar);
c) La capacidad de los recipientes metálicos no sobrepasará los 1 000 cm3; la de los recipientes de plástico o de vidrio no excederá de 500 cm3;
d) Cada modelo de recipiente habrá superado, antes de su puesta en servicio, una prueba de presión hidráulica efectuada según el Apéndice A.2, marginal 3291. La presión interior a aplicar (presión de prueba) debe ser una vez y media la presión interior a 50°C, con una presión mínima de 1 MPa (10 bar);
e) Las válvulas de salida de los aerosoles y sus dispositivos de dispersión deberán garantizar el cierre estanco de los aerosoles y estar protegidos contra cualquier apertura fortuita. No se admitirán las válvulas y dispositivos de dispersión que cierren sólo por acción de la presión interior.
(2) Se admitirán como agentes de dispersión o componentes de estos agentes o gases de llenado para los aerosoles los gases siguientes: los gases de los apartados 1° a) y b), 2° a) y b), 3° a) y b) con exclusión del metilsilano- ~ el cloruro de etilo del 3° bt), el butadieno-1,3 del 3° c), el trifluorcloroetileno del 3° Ct), los gases de los apartados 4° a), b) y 4 c), los gases de los apartados 5° a) y b) con la exclusión del silano, los gases del 5° c), 6° a) y c).
(3) Se admiten como gases de llenado para los cartuchos todos los gases enumerados en (2) y, además los gases siguientes: el bromuro de metilo del 3° at); la dimetilamina; la etilamina; el mercaptán metílico, la metilamina
y la trimeltilamina del 3° bt); el bromuro de vinilo, el óxido de etileno; el óxido de metilo y de vinilo del 3° ct); el óxido de etileno conteniendo un máximo de 10% en peso de dióxido de carbono, del 4°, ct).
2209
(1) La presión interior de los aerosoles y los cartuchos de gas a presión a 50 °C no sobrepasará los 2/3 de la presión de prueba del recipiente, ni será superior a 1,2 MPa (12 bar).
(2) Los aerosoles y cartuchos de gas se llenarán de forma que a 50°C, la fase líquida no sobrepase el
95% de su capacidad. La capacidad de los aerosoles es el volumen disponible cuando están cerrados y provistos del pie de la válvula, de la válvula y del tubo de sumersión.
(3) Todos los aerosoles y cartuchos de gas a presión superarán una prueba de estanquidad según el Apéndice A.2, marginal 3292.
2210
(1) Los aerosoles y cartuchos de gas a presión se colocarán en cajones de madera o en sólidas cajas de cartón o metal: los aerosoles de vidrio o plástico susceptibles de romperse en trozos menudos irán separados unos de otros por hojas intercaladas de cartón u otro material apropiado.
(2) Un bulto no debe pesar más de 50 kg si se trata de cajas de cartón, y no más de 75 kg si se trata de otros embalajes.
(3) En el caso de transporte por cargamento completo de aerosoles contenidos en recipientes metálicos, éstos últimos podrán igualmente embalarse de la manera siguiente: los aerosoles deberán estar agrupados en unidades sobre bandejas y mantenidos en posición con ayuda de una cubierta de plástico apropiada; estas unidades se deben apilar y sujetar de forma apropiada sobre paletas.
b) Condiciones relativas a los recipientes metálicos
(Estas condiciones no son aplicables a los tubos metálicos mencionados en el marginal 2206, ni a los recipientes del marginal 2207 (2) b), ni a los aerosoles y cartuchos metálicos mencionados en el marginal 2208.)
1. Construcción y equipo (véase también marginal 2238)
2211
(1) La tensión del metal en el punto de solicitación más intensa del recipiente a la presión de prueba (marginales 2215, 2219 y 2220) no debe sobrepasar los 3/4 del mínimo garantizado del límite de elasticidad aparente Re. Se entiende por límite de elasticidad aparente la tensión que haya producido un alargarmiento permanente del 2 por mil (es decir del 0,2%) o, para los aceros austeníticos, del 1% de la longitud entre marcas de la probeta.
Nota: Para las chapas, el eje de las probetas de tracción debe ser perpendicular a la dirección del laminado. El alargamiento a la ruptura (1 = 5d) se mide por medio de probeta de sección circular, cuya distancia entre marcas 1 es igual a 5 veces el diámetro d; en caso de emplear probetas de sección rectangular, la distancia entre marcas debe ser calculada por la fórmula 1 = 5,65 VF0, designa la sección inicial de la probeta.
(2)
a) Los recipientes de acero cuya presión de prueba sea superior a 6 MPa (60
bar) deberán ser sin juntas o soldados. Para los recipientes soldados, se deberán emplear aceros (al carbono o aleados) que puedan soldarse con toda garantía.
b) Los recipientes cuya presión de prueba no supere los 6 MPa (60 bar) deberán, o bien ajustarse a las disposiciones de a) arriba indicadas, o ser remachados o sometidos a soldadura dura, siempre que el constructor garantice la buena ejecución del roblonado o de la soldadura dura y que la autoridad competente lo haya aprobado.
(3) Los recipientes de aleación de aluminio serán sin juntas o soldados.
(4) Los recipientes soldados no se admitirán si no a condición de que el constructor garantice la buena ejecución de la soldadura y que la autoridad competente del país de origen lo haya aprobado.
2212
(1) Se distinguen los siguientes tipos de recipientes:
a) Las botellas con capacidad no superior a los l50 litros;
b) Los recipientes con capacidad de 100 litros o más [excluyendo las botellas indicadas en a)] y que no sobrepasen los 1000 litros (por ejemplo, recipientes cilíndricos provistos de aros de rodamiento y recipientes sobre patines) con exclusión de los recipientes según e);
c) Las cisternas (véase Anejo B);
d) Los conjuntos, llamados «bloques de botellas», según el párrafo (1) a) interconectadas por una tubería colectara y sólidamente ensambladas por armadura metálica;
e) Los recipientes de conformidad con el marginal 2207 con una capacidad no superior a los 1 000 litros.
(2)
a) Cuando, según las disposiciones nacionales, las botellas indicadas en (1) a) deban llevar un dispositivo que impida la rodadura, este dispositivo no formará bloque con el sombrerete protector (marginal 2213 (2)).
b) Los recipientes según el párrafo (1) b) aptos para rodar irán provistos de aros de rodamiento o tener otra protección que evite los daños debidos al rodamiento (por ejemplo, por proyección de un metal resistente a la corrosión en la superficie exterior de los recipientes). Los recipientes según los párrafos (1) b) y (1) c) que no sean aptos para ser rodados, deberán tener dispositivos (patines, anillos, bridas) que garanticen el que puedan ser manipulados con seguridad con medios mecánicos, debiendo estar instalados de forma que no debiliten la resistencia ni provoquen tensiones inadmisibles en la pared del recipiente.
c) Los bloques de botella, según el párrafo (1) d) llevarán elementos que garanticen su segura manipulación. El tubo colector y la llave general deberán hallarse en el interior del armazón y filados de tal manera que queden protegidos contra todo daño.
(3)
a) Con exclusión de los gases de los apartados 7° y 8°, los gases de la clase 2 podrán transportarse en botellas conforme al párrafo (1) a).
Nota: Para las limitaciones eventuales de la capacidad de las botellas para ciertos gases, véase marginal 2219.
b) Con exclusión del flúor y del tetrafluoruro de silicio del 1° at) y del
trifluoruro de nitrógeno, del octofluorobuteno-2 (R 1318) y del octafluoropropano 3° a), del monóxido de nitrógeno (NO) del 1° ct), de las mezclas de hidrógeno con un máximo de 10% en volumen de seleniuro de hidrógeno o de fosfina o de germano, o con un máximo del 15% en volumen de arsina; de las mezclas de nitrógeno o de gases raros (conteniendo un máximo de 10% en volumen de xenón) con un máximo de 10% en volumen de seleniuro de hidrógeno o de fosfina o de germano, o con un máximo del 15% en volumen de arsina del 2° bt); de las mezclas de hidrógeno con un máximo del 10% en volumen de diborano; de las mezclas de nitrógeno o gases raros (conteniendo como máximo 10% en volumen de xenón) con un máximo de 10% en volumen de diborano del 2° ct) del trifluoruro de nitrógeno; del octafluorobuteno-2 (R 1318) y del octafluoropropano, del 3° a); del cloruro de boro, del cloruro de nitrosilo, del fluoruro de sulfurilo, hexafluoracetona, de hexafluoruro de tungsteno y del trifluoruro de cloro del 3°at); del dimetil-2,2 propano y del metilsilano del 3° b); de la arsina, del diclorosilano, del dimetilsilano, del seleniuro de hidrógeno, del sulfuro de carbonilo y del trimetilsilano del 3° bt); propadieno estabilizado del 3° c), del cloruro de cianógeno, del cianógeno, del yoduro de hidrógeno anhidro, y del óxido de etileno del 3° ct); de las mezclas de metilsilano del 4° bt), del propadieno con 1% a 4% de metilacetileno estabilizado del 4° c); del óxido de etileno que contengan como máximo 50% (peso) de formiato de metilo del 4° ct); del hemióxido de nitrógeno del 5° a); del silano del 5° b); de las materias del 5° bt), 5° ct), 7°, 8°, 12° y 13°, los gases de la clase 2 podrán ser transportados en recipientes según (1) b)
c) Con exclusión del tetrafluoruro de silicio del 1° at) y del trifluoruro de nitrógeno del octofluorobuteno-2 (R 1318) y del octofluoropropano 3° a), del monóxido de nitrógeno del 1° ct); de las mezclas de hidrógeno con un 10%, como máximo, en volumen de seleniuro de hidrógeno o de fosfina o de germano o con un 15%, como máximo, en volumen de arsina; de las mezclas de nitrógeno o de gases raros (conteniendo un 10%, como máximo, en volumen de xenón) con un 10%, como máximo, en volumen de seleniuro de hidrógeno o de fosfina o de germano o con un 15%, como máximo, en volumen de arsina del 2° bt); de las mezclas de hidrógeno con un 10% como máximo, en volumen de diborano; de las mezclas de nitrógeno o de gases raros (conteniendo, como máximo, un 10% de volumen de xenón) con un 10% como máximo, en volumen de diborano del 2° ct), del trifluoruro de nitrógeno del octaluorbuteno-2 (R 1318) y del octafluoropropano 3° a); del cloruro de boro, del cloruro de nitrosilo, del fluoruro de sulfurilo, de la hexafluoracetona, del hexafluoruro de tungsteno y del trifluoruro del cloro del 3° at), del dimetil-2,2 propano y del metilsilano del 3° b); de la arsina, del diclorosilano, del dimetilsilano, del seleniuro de hidrógeno; del sulfuro de carbonilo, del sulfuro de carbonilo y del trimetílsilano del 3° bt); del propadieno estabilizado del 3° c); del cloruro de cianógeno, del cianógeno, del yoduro de hidrógeno anhidro, y del óxido de etileno, del 3° ct); de las mezclas de metilsilanos del 4° bt); de las materias de los apartados 4° c) y 4° ct); del hemióxido de nitrógeno del 5° a); del silano del 5° b); de las materias de los apartados 5° bt), 5° ct), 7° y 8°, 12° y 13°, los gases de la clase 2 pueden transportarse en bloques de botellas según (1) d). Las
botellas de un bloque de botellas no deben contener más que un solo y mismo gas comprimido, licuado o disuelto a presión. Cada botella de un bloque de botellas para el flúor de 1° at) y el acetileno~disuelto del 9° c), deben estar dotadas de un grifo. Las botellas de un bloque de botellas para acetileno no deben contener más que la misma materia porosa (marginal 2204).
d) Para los recipientes según (1) e), ver marginal 2207.
2213
(1) Las aberturas para el llenado y el vaciado de los recipientes irán provistas de válvulas de asiento o de aguja. Sin embargo se podrán admitir válvulas de otros tipos, si ofrecen garantías de seguridad equivalentes y si están aprobadas por la autoridad competente del país de origen.
No obstante, cualquiera que fuere el tipo de válvula adoptado, su sistema de fijación deberá ser fuerte y de tal índole que la comprobación de su buen estado pueda ser efectuado fácilmente antes de cada llenado.
Los recipientes y cisternas conforme al marginal 2212 (1) b) y c) a efectos de llenado y vaciado irán provistos solamente de dos aberturas como máximo, además de una eventual boca de hombre, la cual deberá ser obturada por un cierre seguro y del orificio necesario para la purga de residuos Sin embargo, para los recipientes de una capacidad igual o superior a 100 litros, destinados al transporte de acetileno disuelto [9° c)), el número de aberturas previstas para el llenado y vaciado podrá ser superior a dos. Asimismo, los recipientes y cisternas según el marginal 2212 (1) b) y c), destinados al transporte de las materias de los apartados 3° b) y 4° b), podrán llevar otras aberturas, destinadas principalmente a comprobar el nivel de líquido y la presión manométrica.
(2) Las válvulas estarán eficazmente protegidas por sombreretes o por casquillos fijos. Los sombreretes estarán dotados de agujeros de sección suficiente para evacuar los gases en caso de fuga de las válvulas. Estos sombreretes o casquillos deberán ofrecer una protección suficiente de la válvula en caso de caída de la botella y en el caso de transporte y apilamiento. Las válvulas colocadas dentro del cuello de los recipientes y protegidas por un tapón metálico roscado, así como los recipientes que se transporten embalados en cajas protectoras, no precisarán sombrerete. Las válvulas de bloques de botellas no precisarán sombrerete protector.
(3) Los recipientes que contengan flúor del 1° at)trifluoruro de cloro del 3° at), o cloruro de cianógeno del 3° ct), estarán dotados de sombreretes de acero, sean o no transportados embalados en cajas protectoras. Estos sombreretes no tendrán abertura e irán provistos durante el transporte de una junta que asegure la estanqueidad para el gas, y que sea de una materia no atacable por el contenido del recipiente.
2214
(1) Si se trata de recipientes que contengan flúor o fluoruro de boro del 1° at), trifluoruro de cloro o amoniaco licuado del 3° at) o amoniaco disuelto en agua del 9° at); cloruro de nitrosilo del 3° at); dimetilamina, etilamina, metilamina, o erimetilamina del 3° bt); no se admitirán válvulas de cobre o de otro metal que puedan ser atacados por estos gases.
(2) Queda prohibido emplear aquellas materias que contengan grasa o aceite para asegurar la estanquidad en las juntas o el mantenimiento de los
dispositivos de cierre en los recipientes que se utilicen para el oxígeno del 1° a), del flúor del 1° at), las mezclas con oxígeno del 2° a), el dióxido de nitrógeno y el trifluoruro de cloro del 3° at), el hemióxido de nitrógeno del 5° a) y las mezclas del 12° conteniendo más de un 10% en volumen de oxígeno.
(3) Para la construcción de recipientes incluidos en el marginal 2207 (1), además se aplicarán las prescripciones siguientes:
a) Los materiales y la construcción de recipientes deben estar de acuerdo con las prescripciones del Apéndice A.2, en B, marginales 3250 al 3254. En el momento de la primera prueba, hay que establecer para cada recipiente todas las características mecanicotecnológicas del material utilizado; en lo concerniente a la resiliencia y el coeficiente de plegado, véase el Apéndice A.2, en B, marginales 3265 a 3285.
b) Los recipientes deben estar dotados de una válvula de seguridad que debe poder abrirse a la presión de servicio indicada en el recipiente. Las válvulas estarán construidas de forma que funcionen perfectamente incluso a su temperatura más baja de servicio. Se deberá establecer y controlar la seguridad de su funcionamiento a la temperatura más baja mediante ensayo de cada válvula o de una muestra de válvulas de un mismo tipo de construcción.
c) Las aberturas y válvulas de seguridad de los recipientes se disonarán de manera que impidan al líquido salir al exterior.
d) Los dispositivos de cierre estarán garantizados contra su abertura por personas no cualificadas.
e) Los recipientes que puedan cargarse según su contenido en volumen, deben estar dotados de algún indicador de nivel.
f) Los recipientes serán calorifugados. La protección calorífugo deberá estar garantizada contra los choques por medio de una envolvente metálica continua. Si el espacio entre el recipiente y la envolvente metálica está vacío de aire (aislamiento al vacío), la envolvente de protección se calculará de manera que soporte sin deformación una presión externa mínima de 100 kPa (1 bar). Si la envolvente se cierra de manera hermética a los gases (por ejemplo en caso de aislamiento al vacío) un dispositivo deberá garantizar que no se produzca ninguna presión peligrosa en la cámara de aislamiento en caso de insuficiencia de estanqueidad del depósito o de sus armaduras. El dispositivo deberá impedir la entrada de humedad en el aislamiento.
(4) Si se trata de recipientes conteniendo mezclas P1 o P2 del apartado 4° c), etileno en mezcla con acetileno y propileno del 8° b) y del acetileno disuelto del 9° c), las partes metálicas de los dispositivos de cierre en contacto con el contenido, no contendrán más del 70% de cobre. Los recipientes para el acetileno disuelto del 9° c) podrán también tener válvulas de retención para acoplamiento con brida.
(5) Los recipientes que contengan oxígeno del 1° a) ó 7° a) fijados en peceras, quedarán admitidos igualmente si están provistos de dispositivos que permitan un escape gradual del oxígeno.
2. Prueba oficial de los recipientes (para los recipientes en aleaciones de aluminio, véase también Apéndice A.2)
2215
(1) Los recipientes metálicos se someterán a pruebas iniciales y periódicas bajo control de un experto aprobado por la autoridad competente. La naturaleza de estas pruebas está especificada en los marginales
2216 y2217.
(2) A fin de asegurar que las disposiciones de los marginales 2204 y 2221 (2), sean cumplidas, las pruebas de los recipientes destinados a contener acetileno disuelto del 9° c) abarcarán además un examen de la naturaleza de la substancia porosa y de la cantidad de disolvente.
2216
(1) La primera prueba sobre recipientes nuevos o aún no empleados comprenderá:
A. Para un muestreo suficiente de recipientes:
a) La prueba del material de construcción que abarcará al menos el límite elástico aparente, la resistencia a la tracción y el alargamiento a la rotura; los valores obtenidos en tales pruebas se ajustarán a las disposiciones nacionales;
b) La medición del espesor de la pared en el punto más débil y el cálculo de la tensión;
c) La verificación sobre la homogeneidad del material para cada serie de fabricación, así como el examen del estado interior y exterior de los recipientes;
B. Para todos los recipientes:
d) La prueba de presión hidráulica de conformidad con las disposiciones de los marginales 2219 al 2221;
Nota: Previa conformidad del experto autorizado por el organismo competente, la prueba de presión hidráulica podrá sustituirse por una prueba con un gas cuando esta operación no presente riesgo. e) El examen de las inscripciones sobre los recipientes (véase marginal 2218);
C. Además, para los recipientes destinados al transporte de acetileno disuelto del 9° c):
f) Un examen según las reglamentaciones nacionales.
(2) Los recipientes soportarán una presión de prueba sin experimentar deformación permanente ni mostrar fisuras.
(3) Serán repetidos en los exámenes periódicos:
La prueba de presión hidráulica, el control sobre el estado interior y exterior de los recipientes (por ejemplo, mediante pesada, un examen interior, controles del espesor de las paredes), la verificación del equipo y de las inscripciones, y en su caso, la comprobación de la calidad del material mediante ensayos adecuados.
Nota: Previa conformidad del experto autorizado por el organismo competente, la prueba de presión hidráulica podrá sustituirse por un método equivalente mediante ultrasonidos.
Los exámenes periódicos se llevarán a efecto:
a) Cada dos años, para los recipientes destinados al transporte de gases de los apartados 1° at), 1° ct); el gas ciudad del 2° bt); los gases del apartado 3° at), con exclusión del amoníaco, del bromuro de metilo y del hexafluoropropeno; el cloruro de cianógeno del apartado 3° ct); y las materias del apartado 5 at);
b) Cada cinco años para los recipientes destinados al transporte de otros gases comprimidos y licuados, sin perjuicio de las disposiciones previstas en el apartado c), así como para los recipientes destinados al transporte de amoniaco disuelto a presión del 9° at);
c) Cada diez años para los recipientes destinados al transporte de los gases del 1° a), con exclusión del oxígeno; las mezclas de nitrógeno con gases raros del 2° a); los gases del 3° a) y b), con exclusión del diflúor-1,1 etano, del diflúor-1,1 monocloro-1 etano, del metilsilano, del óxido de metilo y del triflúor-1,1,1 etano; y las mezclas de gases del 4° a) y del 4° b), cuando los recipientes no sean de una capacidad superior a 150 litros y que el país de origen no prescriba un plazo más corto.
d) Para los recipientes destinados al transporte de acetileno disuelto del 9° c), se aplicará el marginal 2217 (1) y para los recipientes según el marginal 2207 (1), se aplicará el marginal 2217 (2).
2217
(1) El estado exterior (efectos de corrosión, deformaciones), así como el estado de la materia porosa (disgregación, laminación) de los recipientes destinados al transporte de acetileno disuelto del 9° c), se examinará cada 5 anos. Se debe proceder a muestreos cortando, si se juzgase necesario, un número conveniente de recipientes e inspeccionando el interior en lo referente a corrosión y a las modificaciones experimentadas en los materiales de construcción y en la materia porosa.
(2) Los recipientes según el marginal 2207 (1) se someterán cada cinco años a un control del estado exterior y a una prueba de estanqueidad. La prueba de estanqueidad se efectuará con el gas contenido en el recipiente o con un gas inerte a una presión de 200 kPa (2 bar). El control se realizará, por manómetro o por medida del vacío. La protección calorífugo no se quitará. Durante la realización de ensayo de ocho horas, la presión no deberá descender. Se tendrán en cuenta las modificaciones resultantes de la naturaleza del gas de ensayo y de las variaciones de temperatura.
(3) Las botellas definidas en el marginal 2212 (1) a) podrán ser transportadas para ser sometidas a (prueba después de la expiración de los plazos señalados para la prueba periódica prevista en el marginal 2215.
3. Marcas sobre los recipientes
2218
(1) Los recipientes metálicos llevarán en caracteres duraderos, claramente legibles, las inscripciones siguientes:
a) Uno de los nombres del gas o de mezclas de gases con todas sus letras tal como queda indicado en el marginal 2201, 1° al 9°, la denominación o marca del fabricante o propietario, así como el número de recipiente véase también marginal 2202(3). Para los hidrocarburos halogenados de los apartados 1° a),3° a),3° at),3° b),3° ct),4° a),5° a) y 6° a) es admitida igualmente la letra R seguida del número de identificación de la materia;
b) La tara del recipiente sin sus piezas accesorias;
c) Además, para los recipientes- destinados a gases licuados, la tara del recipiente incluye las piezas accesorias tales como grifos, tapones metálicos, etc., exceptuando las caperuzas de protección;
Nota para b) y c): Estas indicaciones de peso, si no están ya grabadas,
deberán serlo en la próxima prueba periódica.
d) El valor de la presión de prueba (véase marginales 2219 a 2221) y la fecha (mes y año) de la última prueba experimentada (véase marginales 2216 y 2217~;
e) El contraste del experto que llevó a efecto las pruebas e inspecciones; además de esto:
f) Para los gases o mezclas de gases comprimidos (1°, 2°, 12° y 13°~: el valor máximo de la presión de carga a 15 °C autorizada para el recipiente de que se trata (véase marginal 22191;
g) Para el fluoruro de boro del 1° at), los gases licuados del 3° al 6° y para el amoniaco disuelto en agua del 9° at): la carga máxima admisible así como la capacidad; para los gases fuertemente refrigerados de los apartados 7° y 8°: la capacidad;
h) Para el acetileno disuelto en un disolvente del 9° c): el valor de la presión de carga autorizada Véase marginal 2221 (214; el peso del recipiente vacío, incluyendo el peso de las piezas accesorias, de la materia porosa y del disolvente;
i) Para las mezclas de gases del apartado 12° y para los gases de ensayo del 13°, las palabras «mezclas de gases», y «gas de ensayo», respectivamente, deben estar grabadas sobre el recipiente como denominación de carga. La designación exacta del contenido debe indicarse de forma duradera durante el transporte;
k) Para los recipientes metálicos que, según el marginal 2202 (3), están admitidos para el transporte de diferentes gases (recipientes de utilización múltiple), la designación exacta del contenido debe estar indicada de forma duradera durante el transporte.
(2) Las inscripciones se grabarán, o bien sobre una parte reforzada del recipiente, o bien sobre un cerquillo, o sobre una placa de señalización, que se filará de manera inamovible en el recipiente. Además, se puede indicar el nombre de la materia mediante una inscripción pintada o cualquier otro procedimiento equivalente, adherente y claramente visible sobre el recipiente. c. Presión de prueba, llenado y limitación de la capacidad de los recipientes (véase también marginales 2238, 211 180, 211 184 y 212 180).
2219
(1) Para los recipientes destinados al transporte de los gases comprimidos de los apartados 1°, 2° y 12°, la presión interior (presión de prueba) que haya de aplicarse para la prueba de presión hidráulica será igual o superior a una vez y media el valor de la presión de llenado a 15 °C indicada en el recipiente, pero no será inferior a 1 MPa (10 bar).
(2) Para los recipientes que sirvan para transportar las materias del apartado 1° a)- con excepción del tetrafluormetano- del deuterio y del hidrógeno del apartado 1° b) y de los gases del apartado 2° a), la presión de llenado referida a una temperatura de 15 °C no deberá sobrepasar los 30 MPa (300 bar). Para las cisternas, la presión de llenado referida a una temperatura de 15 °C, no deberá sobrepasar los 25 Mpa (250 bar).
Para los recipientes y cisternas utilizadas para el transporte de los restantes gases de los apartados 1° y 2°, la presión de llenado referida a una temperatura de 1 °C, no sobrepasará los 20 MPa (200 bar).
(3) Para los recipientes destinados al transporte de flúor del 1° at) la presión interior (presión de (prueba) que haya de aplicarse para la prueba hidráulica será igual a 20 MPa (200 bar) y la presión de llenado no superará los 2,8 MPa (28 bar) a la temperatura de 15°C; además, ningún recipiente podrá contener más de 5 kg de flúor.
Para los recipientes destinados al transporte de fluoruro de boro del 1° at), la presión hidráulica a aplicar en el momento de la prueba (presión de prueba) será de 30 MPa (300 bar) y en este caso, el peso máximo del contenido por litro de capacidad no superará 0,86 kg. o 22,5 MPa (225 bar) y, en este caso, el peso máximo del contenido por litro de capacidad no superará 0,715 kg.
(4) Para los recipientes destinados al transporte de monóxido de nitrógeno NO del 1° ct), la capacidad está limitada a 50 litros; la presión hidráulica a aplicar en el momento de la prueba (presión de prueba) debe ser de 20 MPa (200 bar), la presión de carga a 15 °C no debe superar los 5 MPa (50 bar).
(5) Para los recipientes destinados al transporte de mezclas de hidrógeno con un máximo del 10% en volumen de seleniuro de hidrógeno o de fosfina o de germano, o con un máximo del 15% en volumen de arsina; de mezclas de nitrógeno o gases raros (conteniendo un máximo del 10% en volumen de xenón) con un máximo del 10% en volumen de seleniuro de hidrógeno o de fosfina o de germano, o con un máximo de 15% en volumen de arsina del 2° bt), de mezclas de hidrógeno con un máximo del 10% en volumen de diborano y de mezclas de nitrógeno o de gases raros (conteniendo un máximo de 10% en volumen de xenón), con un máximo de 10% en volumen de diborano, del 2° Ct), la capacidad se limita a 50 litros; la presión hidráulica que se debe aplicar (presión de prueba) deberá ser como mínimo de 20 Mpa (200 bar), la presión de carga a 15 °C no deberá superar los 5 MPa (5O bar).
(6) Para los recipientes según el marginal 2207 (1) destinados al transporte de gases de los apartados 7° b) y 8° b), el grado de llenado deberá quedar por debajo de un valor que, cuando el contenido alcance la temperatura a la cual la tensión de vapor iguale la presión de apertura de las válvulas, el volumen del líquido alcance el 95% de la capacidad del recipiente a esta temperatura. Los recipientes destinados al transporte de gases de los apartados 7° a) y 8° a) podrán ser llenados hasta el 98% a la temperatura de carga y a la presión de carga. Para el transporte de oxígeno del 7° a) debe impedirse toda fuga de la fase líquida.
(7) Cuando el acetileno disuelto del 9° c) se transporta en recipientes según marginal 2212 (1) b), la capacidad de los recipientes no debe sobrepasar los 150 litros.
(8) La capacidad de los recipientes destinados al transporte de mezclas de gases del apartado 12° no puede ser superior a 50 litros. La presión de la mezcla no debe sobrepasar los 15 MPa (150 bar) a 15 °C.
(9) La capacidad de los recipientes destinados al transporte de gases de ensayo del apartado 13° no debe superar los 50 litros. La presión de llenado a 15 °C no debe sobrepasar el 7% de la presión de prueba del recipiente.
(10) Para el hexafluoruro de tungsteno del 3° at), la capacidad de los recipientes está limitada a 60 litros.
La capacidad de los recipientes para el tetrafluoruro de silicio del 1° at),
el cloruro de boro, el cloruro de nitrosilo y el fluoruro de sulfurilo del 3° at), el metilsilano del 3° b); la arsina, el diclorosilano, el dimeltilsilano, el seleniuro de hidrógeno, el trimetilsilano del 3° bt); el cloruro de cianógeno y el cianógeno del 3° ct), las mezclas de metilsilano del 4° bt); el óxido de etileno que contenga como máximo 50% (peso) de formiato de metilo del 4° ct); el silano del 5° b); las materias del 5° bt) y 5° ct), está limitada a 5O litros.
(11) Para los recipientes destinados al trifluoruro de cloro del 3° at), la capacidad está limitada a 40 litros. Después de su llenado, un recipiente de trifluoruro de cloro del 3° at) deberá almacenarse, antes de su transporte, durante 7 días, como mínimo, para asegurarse de su estanqueidad.
2220
(1) Para los recipientes destinados al transporte de los gases licuados del apartado 3° al 6° y para los que son destinados al transporte de los gases disueltos a presión del apartado 9°, la presión hidráulica que haya de aplicarse para la prueba (presión de prueba) deberá ser de 1 MPa (10 bar) como mínimo.
(2) Para los gases licuados de los apartados 3° y 4°, se deberá observar los valores indicados a continuación para la presión hidráulica que haya de aplicarse a los recipientes en el momento de efectuar la prueba (presión de prueba), así como para el grado de llenado máximo admisible:
-----------------------------------------------------------------------------
| Designación de la materia | Apartado | Presión |Peso máximo |
| | | mínima | del |
| | | de | contenido |
| | | prueba | por litro |
| | | | de capacidad |
| | | | (en kg.) |
-----------------------------------------------------------------------------
|Cloropentafluoretano (R 115) |3º a) |2,5 |1,06 |
-----------------------------------------------------------------------------
|1-cloro-1,2,2,2-tetraflúoro-etano |3º a) |1,2 |1,20 |
|(R 124) | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
|Octafluorobuteno-2 (R 1318) |3º a) |1,2 |1,34 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Octafluorpropano |3° a) |2,5 |1,09 |
-----------------------------------------------------------------------------
|1,1,1,2-tetraflúoro-etano (R 134a) |3° a) |2,2 |1,04 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Diclorodifluormetano (R 12) |3º a) |1,8 |1,lS |
-----------------------------------------------------------------------------
|Dicloromonofluormetano (R 21) |3° a) |1 |1,23 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Dicloro 1,2-tetrafluor-1,1,2,2-etano |3º a) |1 |1,30 |
|(R 114) | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
|Monoclorodifluormetano (R 22) |3º a) |2,9 |1,03 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Monoclorodifluormonobromo-metano |3º a) |1 |1,61 |
|(R 12 B 1) | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
|Monocloro-1 triflúor-2,2,2-etano |3º a) |1 |1,18 |
|(R 133 a) | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
|Octafluorciclobutano (RC 318) |Jo a) |1,1 |1,34 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Amoniaco |3° at) |3,3 |0,53 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Bromuro de hidrógeno |3° at) |6 |1,54 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Bromuro de metilo |3° at) |1 |1,51 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Cloro |3° at) |2,2 |1,25 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Cloruro de nitrosilo |3° at) |1,3 |1,10 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Dióxido denitrógeno NO2 |3º ar) |1 |1,30 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Dióxido de azufre |3° at) |1,4 |1,23 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Fluoruro de sulfurilo |3° at) |5 |1,10 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Hexafluorpropeno (R 1216) |3° at) |2,2 |1,11 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Hexafluoroacetona |3° at) |2,2 |1,08 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Hexafluoruro de tungsteno |3° at) |1 |2,70 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Oxicloruro de carbono |3° at) |2 |1,23 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Tricloruro de boro |3° at) |1 |1,19 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Trifluoruro de cloro |3° at) |3 |1,40 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Butano |3° b) |1 |0,51 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Buteno-1 |3º b) |1 |0,53 |
-----------------------------------------------------------------------------
|cis-Buteno-2 |3° b) |1 |0,55 |
-----------------------------------------------------------------------------
|trans-Buteno-2 |3° b) |1 |0,54 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Ciclopropano |3° b) |2 |0,53 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Diflúor-1,1 etano (R 152 a) |3º b) |1,8 |0,79 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Diflúor-1,1 monocloro-1-etano |3° b) |1 |0,99 |
|(R142b) | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
|2,2-Dimetil-propano |3° b) |1,0 |0,53 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Isobutano |3° b) |1 |0,49 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Isobuteno |3° b) |1 |0,52 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Metilsilano |3° b) |22,5 |0,39 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Oxido de metilo |3° b) |1,8 |0,58 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Propano |3° b) |2,5 |0,42 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Propeno |3° b) |3 |0,43 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Triflúor-l,l,l etano |3° b) |3,5 |0,75 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Arsina |3° bt) |4,2 |1,10 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Cloruro de etilo |3°bt) |1 |0,80 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Cloruro de metilo |3° bt) |1,7 |0,81 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Diclorosilano |3° bt) |1 |0,90 |
-----------------------------------------------------------------------------
|(1) 1. Las presiones de prueba prescritas serán como mínimo iguales a |
|las tensiones de vapor de los liquidas a 70 °C, disminuidos en 100 kPa (1 |
|bar), siendo sin embargo la presión de prueba mínima exigida de 1 MPa (10 |
|bar). |
-----------------------------------------------------------------------------
|2. Teniendo en cuenta el alto grado de toxicidad del oxicloruro de |
|carbono del 3° at), y del cloruro de cianógeno del 3° ct), la presión |
|mínima de prueba para estos gases quedará fijada en 2 MPa (20 bar). |
-----------------------------------------------------------------------------
|3. Los valores máximos previstos para el grado de llenado en kg/litro se |
|han determinado según la siguiente relación: peso máximo del contenido por |
|litro de capacidad = 0,95 x la densidad de la fase liquida a 50 °C, no |
|debiendo desaparecer, además, la fase de vapor por debajo de 60 °C. |
-----------------------------------------------------------------------------
2220
(cont.)
------------------------------------------------------------------
| Designación de la materia | Apartado | Presión |Peso |
| | | mínima | máximo |
| | | de |del |
| | | prueba | contenido|
| | | |por |
| | | | litro |
| | | |de |
| | | | capacidad|
------------------------------------------------------------------
|Dimetilamina |3° bt) |1 |0,59 |
------------------------------------------------------------------
|Dimetilsilano |3° bt) |22,5 |0,39 |
------------------------------------------------------------------
|Etilamina |3° bt) |1 |0,61 |
------------------------------------------------------------------
|Mercaptán metílico |3° bt) |1 |0,78 |
------------------------------------------------------------------
|Metilamina |3° bt) |1,3 |0,58 |
------------------------------------------------------------------
|Seleniuro de hidrógeno |3° bt) |3,1 |1,60 |
------------------------------------------------------------------
|Sulfuro de hidrógeno |3° bt) |5,5 |0,67 |
------------------------------------------------------------------
|Sulfuro decarbonilo |3°bt) |2,6 |0,84 |
------------------------------------------------------------------
|Trimetilamina |3°bt) |1 |0,56 |
------------------------------------------------------------------
|Trimetilsilano |3° bt) |22,5 |0,39 |
------------------------------------------------------------------
|Butadieno-1,2 |3° c) |1 |0,59 |
------------------------------------------------------------------
|Butadieno-1,3 |3° c) |1 |0,55 |
------------------------------------------------------------------
|Cloruro de vinilo |3° c) |1,2 |0,81 |
------------------------------------------------------------------
|Propadieno estabilizado |3° c) |2,2 |0,50 |
------------------------------------------------------------------
|Bromuro de vinilo |3° ct) |1 |1,37 |
------------------------------------------------------------------
|Cloruro de cianógeno |3° ct) |2 |1,03 |
------------------------------------------------------------------
|Cianógeno |3° ct) |10 |0,70 |
------------------------------------------------------------------
|Oxido de etileno |3° Ct) |1 |0,78 |
------------------------------------------------------------------
|Oxido de metilo y de vinilo |3° Ct) |1 |0,67 |
------------------------------------------------------------------
|Trifluorcloretileno (R 1113) |3° Ct) |1,9 |1,13 |
------------------------------------------------------------------
|Yoduro de hidrógeno anhidro |3° ct) |2,3 |2,25 |
------------------------------------------------------------------
|Mezcla F 1 |4° a) |1,2 |1,23 |
------------------------------------------------------------------
|Mezcla F 2 |4° a) |1,8 |1,15 |
------------------------------------------------------------------
|Mezcla F3 |4° a) |2,9 |1,03 |
------------------------------------------------------------------
|Mezcla de gases R 500 |4° a) |2,2 |1,01 |
------------------------------------------------------------------
|Mezcla de gases R 502 |4° a) |3,1 |1,05 |
------------------------------------------------------------------
|Mezcla de 19% a 21% (peso) de | | | |
|diclorodifluormetano (R 12) y | | | |
------------------------------------------------------------------
|de 79% a 81% (peso) de | | | |
|monoclorodifluormonobromo-metano| | | |
------------------------------------------------------------------
|(R 12B 1) |4º a) |1,2 |1,50 |
------------------------------------------------------------------
|Mezcla de bromuro de metilo y |4° at) |1 |1,51 |
|de cloropricrina | | | |
------------------------------------------------------------------
|Mezclas de | | | |
|diclorodifluorometano y de | | | |
|dióxido de etileno que | | | |
------------------------------------------------------------------
|contengan como máximo 12% (en |4° at) |1,8 |1,09 |
|peso) de óxido de etileno | | | |
------------------------------------------------------------------
|Mezcla A (nombra comercial: |do b) |1 |0,50 |
|butano) | | | |
------------------------------------------------------------------
|Mezcla A o (nombre comercial: |do b) |1,5 |0,47 |
|butano) | | | |
------------------------------------------------------------------
|Mezcla A 1 |4° b) |2 |0,46 |
------------------------------------------------------------------
|Mezcla B |4° b) |2,5 |0,43 |
------------------------------------------------------------------
|Mezcla C (nombra comercial: |4° b) |3 |0,42 |
|propano) | | | |
------------------------------------------------------------------
|Mezclas de hidrocarburos que |4° b) |22,5 |0,187 |
|contengan metano | | | |
------------------------------------------------------------------
| |30 |0,244 | |
------------------------------------------------------------------
|Mezclas demetilsilanos |4°bt) |22,5 |0,39 |
------------------------------------------------------------------
|Mezclas de cloruro de metilo y |4° br) |1,7 |0,81 |
|de cloruro de metileno | | | |
------------------------------------------------------------------
|Mezclas de cloruro de metilo y |4° bt) |1,7 |0,81 |
|de clorpicrina | | | |
------------------------------------------------------------------
|Mezclas de bromuro de metilo y |4° bt) |1 |1,51 |
|de bromuro de etileno | | | |
------------------------------------------------------------------
|Mezcla de butadieno-1,3 y de |4° c) |1 |0,50 |
|hidrocarburos del 3° b) | | | |
------------------------------------------------------------------
|Mezcla de | | | |
|metilacetileno/propadieno e | | | |
|hidrocarburos del 3° b): | | | |
------------------------------------------------------------------
|Mezcla P 1 |4° c) |3 |0,49 |
------------------------------------------------------------------
|Mezcla P 2 |4° c) |2,4 |0,47 |
------------------------------------------------------------------
|Propadieno con 1% a 4% de |4° c) |2,2 |0,50 |
|metilacetileno, estabilizado | | | |
------------------------------------------------------------------
|Oxido de etileno que contenga | | | |
|como máximo 10% (peso) de | | | |
------------------------------------------------------------------
|dióxidode carbono |4° ct) |2, |0,73 |
------------------------------------------------------------------
|Oxido de etileno que contenga | | | |
|como máximo 50% (peso) de | | | |
------------------------------------------------------------------
|formiato de metilo con | | | |
|nitrógeno hasta una presión | | | |
|total máxima | | | |
------------------------------------------------------------------
|de 1 MPa (10 bar), a 50°C |4° ct) |2,5 |0,80 |
------------------------------------------------------------------
|Oxido de etileno con nitrógeno | | | |
|hasta una presión total de 1 MPa| | | |
------------------------------------------------------------------
|(10 bar), a 50°C |4° ct) |1,5 |0,78 |
------------------------------------------------------------------
(3)Para los recipientes destinados a contener gases licuados de los apartados 5° y 6°, el grado de llenado será establecido de manera tal que la presión interior a 65 °C no sobrepase la presión de prueba de los recipientes. Se deberán cumplir los valores siguientes
-------------------------------------------------------------
|Designación de la |Apartado|Presión |Peso máximo |
|materia | | mínima de| del contenido|
| | | prueba | por litro de |
| | | Mpa | capacidad (en|
| | | | kg) |
------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------
|Bromotrifluormetano (R |5º a) |4,2 |1,13 |
|13 B1) | | | |
-------------------------------------------------------------
| | |12 |1,44 |
-------------------------------------------------------------
| | |25 |1,60 |
-------------------------------------------------------------
|Clorotrifluormetano (R |5o a) |10 |0,83 |
|13) | | | |
-------------------------------------------------------------
| |12 |0,90 | |
-------------------------------------------------------------
| | |19 |1,04 |
-------------------------------------------------------------
| | |25 |1,10 |
-------------------------------------------------------------
|Dióxidodecarbono |5° a) |19 |0,66 |
-------------------------------------------------------------
| | |25 |0,75 |
-------------------------------------------------------------
|Hemióxido de nitrógeno |5° a) |18 |0,68 |
|N2O | | | |
-------------------------------------------------------------
| | |22,5 |0,74 |
-------------------------------------------------------------
| | |25 |0,75 |
-------------------------------------------------------------
|Hexafluoretano (R 116) |5º a) |20 |1,10 |
-------------------------------------------------------------
|Hexafluoruro de azufre |5° a) |7 |1,04 |
-------------------------------------------------------------
| | |14 |1,33 |
-------------------------------------------------------------
| | |16 |1,37 |
-------------------------------------------------------------
|Pentafluoretano (R |5º a) |3,6 |0,95 |
|I25) | | | |
-------------------------------------------------------------
|Trifluormetano (R 23) |5º a) |19 |0,87 |
-------------------------------------------------------------
| | |25 |0,95 |
-------------------------------------------------------------
|Xenón |5° a) |13 |1,24 |
-------------------------------------------------------------
|Cloruro de hidrógeno |5° at) |10 |0,30 |
-------------------------------------------------------------
| | |12 |0,56 |
-------------------------------------------------------------
| | |15 |0,67 |
-------------------------------------------------------------
| | |20 |0,74 |
-------------------------------------------------------------
|Etano |5° b) |9,5 |0,25 |
-------------------------------------------------------------
| | |12 |0,29 |
-------------------------------------------------------------
| | |30 |0,39 |
-------------------------------------------------------------
|Etileno |5° b) |22,5 |0,34 |
-------------------------------------------------------------
| | |30 |0,37 |
-------------------------------------------------------------
|Silano |5° b) |22,5 |0,32 |
-------------------------------------------------------------
| | |25 |0,41 |
-------------------------------------------------------------
|Germano |5° bt) |25 |1,02 |
-------------------------------------------------------------
|Fosfina |5° bt) |22,5 |0,30 |
-------------------------------------------------------------
| | |25 |0,51 |
-------------------------------------------------------------
|Diflúor-l,1 etileno |5° c) |25 |0,77 |
-------------------------------------------------------------
|Fluoruro de vinilo |5° c) |25 |0,64 |
-------------------------------------------------------------
|Diborano |5° ct) |25 |0,072 |
------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
| Designación dela materia |Apartado|Presión |(Comp.) |Peso maximo |
| | | mínima |(% peso)| del |
| | | de | | contenido |
| | | prueba | | por litro |
| | | (Mpa) | | de capacidad|
| | | | | (en kg) |
| | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
|Dióxido de carbono que |6° a) |19 |l |0,64 |
|contenga de 1% a 10% | | | | |
|(peso) de nitrógeno, | | | | |
|oxigeno, aire o gasas | | | | |
|raros | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | |19 |1 a 10 |0,48 |
---------------------------------------------------------------------
| | |25 |1 |0,73 |
---------------------------------------------------------------------
| | |25 |1 a 10 |0,59 |
---------------------------------------------------------------------
2220.
(cont.)
------------------------------------------------------------------------
| Designacion dela materia |Apartado|Presión | |Peso máximo |
| | | mínima | | del |
| | | de |(Comp.)| contenido |
| | | prueba |(% peso| por litro |
| | |(MPa) | | de |
| | | | | capacidad |
| | | | | (en kg.) |
------------------------------------------------------------------------
|Mezcla de gases R 503 |6° a) |3,1 | |0,11 |
------------------------------------------------------------------------
| | |4,2 | |0,20 |
------------------------------------------------------------------------
| | |10 | |0,66 |
------------------------------------------------------------------------
|Dióxido de carbono que |6° c) |19 | |0,66 |
|contenga como máximo 35% | | | | |
|(peso) de óxido de etileno | | | | |
------------------------------------------------------------------------
| | |25 | |0,75 |
------------------------------------------------------------------------
|Oxido de etileno que |6° ct) |19 | |0,66 |
|contenga más del 10% | | | | |
------------------------------------------------------------------------
|y menos del 50% (peso) de |25 | |0,75 | |
|dióxido de carbono | | | | |
------------------------------------------------------------------------ | | | | | | ------------------------------------------------------------------------
(4) Queda permitido utilizar, para las materias del apartado 5°, con exclusión del cloruro de hidrógeno del 5° at), del germano, de la fosfina del 5° bt) y del diborano del 5° ct)- y del apartado 6°, recipientes probados a una presión inferior a la indicada en (3) para la materia de que se trate. Sin embargo, la cantidad de materia por recipiente no sobrepasará la que produciría a 65 °C una presión, en el interior del recipiente, igual
a la presión de prueba. En estos casos, la carga máxima admisible debe fijarse por el experto autorizado por la autoridad competente.
2221 (1) En lo que respecta a los gases disueltos a presión del apartado 9°, se deberá observar los valores indicados a continuación para la presión hidraúlica que haya de aplicarse a los recipientes en el momento de efectuar la prueba (presión de prueba), asé como para el grado de llenado máximo admisible:
-----------------------------------------------------------------------------
| Designación de la materia | Apartado|Presión | Peso maximo del |
| | | mínima de | contenido por |
| | | prueba | litro de |
| | | (MPa) | capacidad |
| | | | (en kg.) |
-----------------------------------------------------------------------------
|Amoniaco disuelto a presión, en | | | |
|agua | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
|con más de 35% y máximo de 40% |9° at) |1 |0,80 |
|(peso) de amoniaco | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
|con más de 40% y máximo de 50% |9° at) |1,2 |0,77 |
|(peso) amoniaco | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
|Acetileno disuelto |9° c) |6 |véase en (2) |
-----------------------------------------------------------------------------
(2) Para el acetileno disuelto del 9° c), una vez conseguido el equilibrio referido a 15 °C, la presión de carga de las botellas no debe sobrepasar del valor fijado por la autoridad competente para la masa porosa y que debe estar grabado sobre la botella. Las cantidades de disolvente y de acetileno también deben corresponder a los valores fijados en la aprobación.
3. Embalaje en común
2222
(1) Las materias de la presente clase, con exclusión de las de los apartados 7°y 8°, pueden agruparse en un mismo bulto, cuando estén contenidas:
a) En recipientes metálicos a presión de un volumen inferior a 10 litros;
b) En tubos de cristal de pared gruesa o en «sifones» de vidrio según los marginales 2205 y 2206, a condición de que estos recipientes frágiles estén sujetos conforme a las disposiciones del marginal 2001 (71. Los materiales amortiguadores de relleno serán adecuados a las propiedades del contenido. Los embalajes interiores se colocarán en un embalaje exterior en el cual estarán eficazmente separados entre sí.
2222
(2) Los objetos de los apartados 10° y 11° pueden estar agrupados en un mismo bulto cumpliendo las condiciones prescritas en el marginal 2210.
(3) Además, las materias embaladas según los marginales 2205 y 2206 pueden estar agrupadas en un mismo bulto a reserva de las condiciones especiales siguientes:
(4) Un bulto conforme a las condiciones de (1) y (3) no debe pesar más de
100 kg. ni más de 75 kg si contiene recipientes frágiles.
Condiciones especiales:
-------------------------------------------------------------------------
|Apart.| |Cantidad máxima | |
| | | | | -------------------------------------------------------------------------
| |Designación de la |por |por |Disposiciones |
| | materia | recipiente | bulto| especiales |
-------------------------------------------------------------------------
| |Gases embalados | | | |
| | según marginal 2205:| | | |
-------------------------------------------------------------------------
| |Todos los gases | | |El cloro [3° at)] no |
| | enumerados en ese | | | debe embalarse |
| |marginal | | |colectivamente con |
| | | | | el dióxido de azufre |
| | | | | f3° at) |
-------------------------------------------------------------------------
|a) |Gases no inflamables |En las | |No deben ser |
| | | | | embalados colectiva- |
| | |cantidades | |mente con las |
| | | | | materias de las |
| | | | | clases |
-------------------------------------------------------------------------
|at) |Gases no |en el |6 kg |1, 3, 4.2, 5.2 y 7. |
| | inflamables, tóxicos| marginal | | |
| | | 2205 | | |
| | | | | | -------------------------------------------------------------------------
|b) |Gases inflamables | | |No deben embalarse |
| | | | | colectivamente |
| | | | |con las materias de |
| | | | | las clases 1, 3,4.1, |
| | | | |4.2, 4.3, 5.1, 5.2, |
| | | | | 7 y 8. |
-------------------------------------------------------------------------
| |Gases embalados | | | |
| | según marginal | | | |
| |2206: | | | |
-------------------------------------------------------------------------
| |Todos los gases | | | |
| | enumerados en este | | | |
| |marginal, con | | | |
| | exclusión del amo- | | | |
| |niaco y del | | | |
| | ciclopropano | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|a) |Gases no inflamables | | |No deben embalarse |
| | | | | colectivamente |
| | | | |con las materias de |
| | | | | las clases 1, 3,4.2, |
-------------------------------------------------------------------------
|at) |Gases no |150 g |6 kg |5.2 y 7 |
| | inflamables, tóxicos| | | |
-------------------------------------------------------------------------
|b) |Gases inflamables | | |No deben embalarse |
| | | | | colectivamente |
| | | | |con las materias de |
| | | | | las clases 1, 3, 4.1,|
-------------------------------------------------------------------------
|bt) |Gases inflamables, | | |4.2, 4.3, 5.1, 5.2 y |
| | tóxicos | | | 7 |
-------------------------------------------------------------------------
|c) |Gases químicamente | | | |
| | inestables | | | |
-------------------------------------------------------------------------
| ct) | Gases químicamente | | | |
| | inestables, tóxicos | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|3° |Amoniaco | | | |
|at) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|3° |Ciclopropano |20 g |6 kg | |
|b) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
4. Inscripciones y etiquetas en los bultos (véase apéndice A.9)
Inscripciones
2223
(1) Todo bulto que contenga recipientes de los gases de los apartados 1° al )°, 12° y 13°, o cartuchos para gases a presión del 11°, llevará de manera visible e indeleble la indicación de su contenido completada con la expresión «clase 2».
Estas inscripciones estarán redactadas en la lengua oficial del Estado Miembro de origen, y además, si dicha lengua no fuera el inglés, francés o alemán, en inglés, francés o alemán a menos que los acuerdos concertados, si existen, entre los Estados Miembros interesados en el transporte, no dispongan otra cosa.
Esta disposición no debe cumplimentarse cuando los recipientes y sus inscripciones sean bien visibles.
(2) Los bultos que contengan aerosoles del apartado 10°, llevarán bien visible y con caracteres indelebles, la inscripción «AEROSOL».
(3) En caso de expedición por carga completa, las indicaciones que figuran en (1) no son indispensables.
Etiquetas de peligro
2224 Nota: Se entiende por bulto cualquier embalaje que contenga recipientes, aerosoles o cartuchos de gas a presión, asé como cualquier
recipiente sin embalaje exterior.
(1) Los bultos que contengan materias y objetos de la clase 2 distintos de los mencionados en el párrafo (2) del cuadro 2 y en el párrafo (3) de este marginal llevarán las etiquetas indicadas a continuación:
CUADRO 1
---------------------------------------------------
|Materias y objetos |Etiqueta del modelo n° |
--------------------------------------------------- | | | ---------------------------------------------------
|Enumerados en a) |2 |
---------------------------------------------------
|Enumerados en at) |6.1 |
---------------------------------------------------
|Enumerados en b) |3 |
---------------------------------------------------
|Enumerados en br) |6.1 + 3 |
---------------------------------------------------
|Enumerados en c) |3 |
---------------------------------------------------
|Enumerados en ce) |6.1 + 3 |
---------------------------------------------------
2) Los bultos que contengan materias y objetos mencionados en el carado 2 que sigue llevarán las etiquetas siguientes:
CUADRO 2
Etiqueta del modelo n°
-------------------------------------------------------
|Apartados |Designación de las materias |Modelos n° |
| | y oblatos | |
-------------------------------------------------------
|1° a) |Oxígeno |2+05 |
-------------------------------------------------------
|1° at) |Flúor |6.1 + 05 |
-------------------------------------------------------
|1° at) |Tetrafluoruro de silicio |6.1 + 8 |
-------------------------------------------------------
|1° ct) |Monóxido de nitrógeno |6.1 |
-------------------------------------------------------
|2° a) |Mezclas con más del 25% |2 + 05 |
| | (volumen) de oxígeno | |
-------------------------------------------------------
|3° at) |Bromuro de hidrógeno, cloro, | |
| | cloruro de boro, cloruro de | |
-------------------------------------------------------
| |nitrosilo, fosgeno, |6.1 + 8 |
| | trifluoruro de cloro | |
-------------------------------------------------------
|3° at) |Dióxido de nitrógeno |6.1 + 05 |
-------------------------------------------------------
|3° bt) |Sulfuro de carbonilo |3 + 6.1 + |
| | | 8 |
-------------------------------------------------------
|3° ct) |Cloruro de cianógeno, yoduro |6.1 + 8 |
| | de hidrógeno anhidro | |
-------------------------------------------------------
|5° a) |Hemióxido de nitrógeno |2 + 05 |
-------------------------------------------------------
|5° at) |Cloruro de hidrógeno |6.1 + 8 |
-------------------------------------------------------
|7° a) |Oxígeno, hemióxido de |2 + 05 |
| | nitrógeno | |
-------------------------------------------------------
|8° a) |Aire y mezclas que contengan |de |
| | más del 20% (peso) | oxigeno, |
-------------------------------------------------------
| |mezclas que contengan más | |
| | del 32% (peso) | |
-------------------------------------------------------
| |de hemióxido de nitrógeno |2 + 05 |
-------------------------------------------------------
|10° a) |Aerosoles de gas a presión |ninguna |
-------------------------------------------------------
|10° b)1 |Aerosoles de gas a presión |ninguna |
-------------------------------------------------------
|10° bt)1 |Aerosoles de gas a presión |6.1 |
-------------------------------------------------------
(3) Los bultos que contengan materias de los apartados 12° y 13° llevarán, de conformidad con la peligrosidad de las materias: una etiqueta conforme al modelo n° 3 para los gases inflamables, una etiqueta conforme al modelo n° 6.1 para los gases tóxicos, etiquetas conforme a los modelos núms. 6.1 y 8 para los gases corrosivos, etiquetas conforme a los modelos núms. 2 y 05 para los gases comburentes, etiquetas conforme a los modelos núms. 6.1 y 3 para los gases inflamables y tóxicos, etiquetas conforme a los modelos núms. 3, 6.1 y 8 para los gases inflamables y corrosivos, una etiqueta conforme al modelo n° 2 para los gases que no sean ni inflamables, ni tóxicos, ni corrosivos, ni comburentes, etiquetas conforme a los modelos núms. 6.1 y 05 para las mezclas que contengan flúor y las que contengan dióxido de nitrógeno.
(4) Los bultos que contengan recipientes de materiales susceptibles de romperse en trozos menudos, talos como el vidrio o ciertas materias plásticas, llevarán una etiqueta conforme al modelo n° 12.
(5) Todo bulto conteniendo gases de los apartados 7° y 8° será provisto? en dos caras laterales opuestas, de etiquetas conforme al modelo n° 11 y, si las materias contenidas fueran en envases de vidrio [marginal 2207 (2) a)l, llevarán además otra etiqueta conforme al modelo n° 12.
(6) En las botellas de gas, las etiquetas podrán colocarse sobre la ojiva de
la botella y, en consecuencia podrán ser de dimensiones reducidas, a condición de que queden bien visibles.
2225
B. Datos en la carta de porte
2226
(1) La designación de la mercancía en la carta de porte debe ser:
a) Para los gases puros y gases técnicamente puros de los apartados 1°, 3°, 5°, 7° y 9°, así como para los aerosoles del apartado 10°y cartuchos para gases a presión del apartado 11°: una de las denominaciones en bastardilla en el marginal 2201;
b) Para las mezclas de gases de los apartados 2°, 4°, 6°, 8°, 12° y 13°: «mezclas de gases». Esta denominación debe completarse con la indicación de la composición de la mezcla de gases % en volumen, o % en peso. Los componentes inferiores al 1% no se indicarán. Para las mezclas de gases de los apartados 2° a), b) y bt); 4° a), b) y c) y ct); 6° a), 8° a) y b) se admiten igualmente las denominaciones o nombres comerciales en bastardilla en el marginal 2201, sin indicación de la composición. Para las mezclas A, Ao y C del apartado 4° b) transportadas en cisternas o en contenedores cisterna, los nombres utilizados en el comercio citados en la Nota sólo podrán utilizarse de forma complementaria.
Estas denominaciones deben e ir seguidas de la indicación de la clase, del no, del apartado, completado, si es necesario, de la letra y de la sigla «ADR», (o RID) Lpor ejemplo, 2, 5° at), ADRI.
(2) Para las cisternas que contengan gases de los apartados 7° a) y 8° a) - con exclusión del dióxido de carbono y del hemióxido de nitrógeno- la carta de porte llevará la mención siguiente: «El depósito se halla en comunicación permanente con la atmósfera».
(3) Para el transporte de botellas según el marginal 2212 (1) a) en las condiciones del marginal 2217 (3) deberá hacerse la siguiente indicación en la carta de porte: «Transporte con arreglo al marginal 2217 (3)».
2227-2236
C. Embalajes vacíos
2237
(1) Los recipientes y las cisternas del 14° estarán cerrados de la misma manera que si estuvieran llenos.
(2) Los recipientes vacias, sin limpiar, del apartado 14° deberán llevar las mismas etiquetas de peligro que si estuviesen llenos.
(3) La designación en la carta de porte deberá ser conforme a una de las denominaciones que figuran en el 14° (por ejemplo: «Recipiente vacío, sin limpiar, 2, 14°, ADR)». Esta designación debe ser completada por la indicación: «Ultima mercancía cargada» así como por la denominación y apartado de la última mercancía cargada [por ejemplo: «Ultima mercancía cargada: cloro 3° ató».
(4) Los recipientes del 14° definidos en el 2212 (1) a), b) y d) podrán también ser transportados después de la expiración del plazo fijado para la prueba periódica prevista en el 2215 para ser sometidos a la prueba.
D. Disposiciones transitorias
2238 Las disposiciones transitorias que figuran a continuación son
aplicables a los recipientes para gases comprimidos, licuados o disueltos a presión:
a) Los recipientes que estén en servicio, a reserva de las excepciones siguientes, se admitirán tanto tiempo como lo permitan las prescripciones nacionales, del Estado Miembro en las que ha tenido lugar las pruebas según el marginal 2216 y que sean observados los plazos prescritos para los exámenes periódicos según los marginales 2216 (3) y 2217;
b) Para los recipientes que hayan sido fabricados bajo la norma anterior (tensión admisible 2/3 del límite elástico en lugar de 3/4) no está permitido aumentar la presión de prueba, ni la presión de llenado Ever marginal 2211 (1~;
c) Medidas transitorias para las cisternas (véase marginal 211 180 y 211 1841;
d) Medidas transitorias para los contenedores-cisternas, véase marginal 212 180.
2239-2299
CLASE 3
MATERIAS LIQUIDAS INFLAMABLES
1. Enumeración de las materias
2300
(1) De entre las materias y mezclas inflamables a que se refiere el título de la clase 3, las que se enumeran en el marginal 2301 o que están incluidas en un epígrafe colectivo de dicho marginal, así como los objetos que contengan tales materias (o mezclas), quedan sometidos a las condiciones previstas en los marginales 2300 (2) a 2322, a las disposiciones del presente anejo y a las del Anejo B y, por tanto, se convierten en materias de esta Directiva.
Nota: Para las cantidades de materias mencionadas en el marginal 2301 que no estén sometidas a las disposiciones previstas para esta clase, bien en el presente anejo o en el Anejo B, véase el marginal 2301a.
(2) El título de la clase 3 cubre las materias y los objetos que contengan materias de esta clase, que se encuentren en estado líquido a una temperatura máxima de 20 °C, o, en el caso de las materias viscosas para las que no sea posible determinar un punto de fusión específico, sean muy viscosas según los criterios del ensayo de penetrómetro (ver Apéndice A.3, marginal 3310), o sean líquidos según el método de ensayo ASTMD 4359-90, tengan, a 50 °C, una tensión de vapor de 300 kPa (3 bar) como máximo, tengan un punto de inflamación máximo de 61 °C.
El título de la clase 3 incluirá igualmente las materias líquidas inflamables y las materias sólidas en estado fundido cuyo punto de inflamación sea superior a 61 °C y que sean entregadas al transporte o transportadas en caliente a una temperatura igual o superior a su punto de inflamación.
Se excluyen las materias no tóxicas y no corrosivas que tengan un punto de inflamación superior a 35 °C que, en las condiciones de ensayo definidas no entrañe la combustión (ver Apéndice A.3, marginal 3304; si dichas materias, sin embargo, son transportadas en caliente a temperaturas iguales o superiores a su punto de inflamación, serán materias de la presente clase.
Igualmente se excluyen las materias líquidas inflamables que, a causa de sus propiedades peligrosas suplementarias, se enumeran o se asimilan en otras clases. El punto de inflamación deberá determinarse como se indica en el Apéndice A.3, marginales 3300 a 3302.
Nota:
1. Para el combustible para motores diesel o aceite mineral para calefacción, (ligero), de número de identificación 1202, con un punto de inflamación superior a 61 °C, véase, sin embargo, la nota al 31° c) del marginal 2301.
2. Para las materias que tengan un punto de inflamación superior a 61 °C, transportadas o entregadas al transporte en caliente a una temperatura igual o superior a su punto de inflamación, véase, no obstante, el marginal 2301, 61° c).
(3) Las materias y objetos de la clase 3 se subdividen del modo siguiente:
A. Materias con un punto de inflamación inferior a 23 °C, no tóxicas, no corrosivas;
B. Materias con un punto de inflamación inferior a 23 °C, tóxicas;
C. Materias con un punto de inflamación inferior a 23 °C, corrosivas;
D. Materias con un punto de inflamación inferior a 23 °C, tóxicas y corrosivas, así como los objetos que contengan talos materias;
E. Materias con un punto de inflamación de 23 °C a 61 °C, valores límites comprendidos, que puedan presentar un grado menor de toxicidad o de corrosividad;
F. Materias y preparados que sirvan de plaguicidas con un punto de inflamación inferior a 23 °C;
G. Materias con un punto de inflamación superior a 61 °C, transportadas o entregadas al transporte en caliente a una temperatura igual o superior a su punto de inflamación;
H. Embalajes vacíos.
Las materias y objetos de la clase 3, con excepción de las materias y objetos de los apartados 6°, 12°, 13° y 28°, que están clasificados en los diferentes apartados del marginal 2301, deben asignarse a uno de los siguientes grupos, designados por las letras a), b) y c), según su grado de peligrosidad: letra a) materias muy peligrosas: materias líquidas inflamables con un punto de ebullición a los 35 °C como máximo, y materias líquidas inflamables con un punto de inflamación inferior a los 23 °C que o bien son muy tóxicas, según los criterios del marginal 2600, o muy corrosivas, según los criterios del marginal 2800; letra b) materias peligrosas: materias líquidas inflamables con un punto de inflamación inferior a los 23 °C y que no estén clasificadas en la letra a), con excepción de las materias del marginal 2301, 5º c); letra c) materias que presenten un grado menor de peligrosidad: materias líquidas inflamables con un punto de inflamación de 23 a 61 °C, comprendidos los valores límites, así como las materias del marginal 2301, 5° c).
(4) Cuando materias de la clase 3 pasen a categorías de peligro distintas de aquellas a las que pertenecían las materias citadas en primer lugar en el marginal 2301, debido a la presencia de aditivos, dichas mezclas o soluciones deberán clasificarse en los apartados o en las letras a que
pertenezcan en función de su peligro real.
Nota: Para clasificar las soluciones y mezclas (tales como preparaciones y residuos), véase igualmente el marginal 2002 (8).
(5) Sobre la base de los criterios del párrafo (2) y de los procedimientos de ensayo del Apéndice A.3, marginales 3300 a 3302, 3304 y 3310, se podrá igualmente determinar si la naturaleza de una solución o de una mezcla expresamente mencionada o que contenga una materia expresamente designada es tal, que dicha solución o mezcla no quedan sometidas a las disposiciones de esta clase.
(6) Ciertas materias líquidas muy tóxicas, inflamables, con un punto de inflamación inferior a los 23 °C, son materias de la clase 6.1 (marginal 2601, 1° a 10°).
(7) Las materias de la clase 3 susceptibles de formar peróxidos con facilidad (como ocurre con los éteres o ciertas materias heterocíclicas oxigenadas), sólo deben entregarse para su transporte cuando su contenido de peróxido no exceda de 0,3%, calculado en peróxido de hidrógeno (H202). El contenido de peróxido deberá determinarse según se indica en el Apéndice A.3, marginal 3303.
(8) Las materias químicamente inestables de la clase 3 sólo deben entregarse para su transporte una vez adoptadas las medidas necesarias para impedir su descomposición o su polimerización peligrosas durante el mismo. Con este fin, conviene cuidar en especial que los recipientes no contengan sustancias que puedan favorecer dichas reacciones.
A. Materias cuyo punto de Inflamación es inferior a 23ºC, no tóxicas y no corrosivas
2301 1° Las materias, soluciones y mezclas (tales como preparaciones y residuos) cuya tensión de vapor a 50 °C sea superior a 175 kPa (1,75 bar):
a) 1089 acetaldehido (etanol), 1108 pentano-1 (n-amileno), 1144 crotonileno (butino-2), 1243 formiato de metilo, 1265 pentanos, líquidos (isopentano), 1267 petróleo bruto, 1303 cloruro de vinelideno, estabilizado (1-dicloroetileno estabilizado), 1308 circonio en suspensión en un liquido inflamable, 1863 combustible para motores de turbina de aviación, 2371 isapentanos, 2389 furano, 2456 2-cloropropeno, 2459 2-metilbuteno-1, 2561 3-metilbuteno-1 (isomileno-1) (isopropilerileno), 2749 tetrametilisano, 1268 destilados del petróleo, n.e.p. o 1268 productos del petróleo, n.e.p., 3295 hidrocarburos líquidos, n.e.p., 1993 liquido inflamable, n.e.p.
2° Las materias, soluciones y mezclas (tales corno preparaciones y residuos) cuya tensión de vapor a 50 °C sea superior a 110 kPa (1,10 bar), pero inferior o igual a 17S kPa (1,75 bar):
a) 1155 éter dietilico (eter etílico), 1167 éter vinílico estabilizado, 1218 isapreno estabilizado, 1267 petróleo bruto, 1280 óxido de propileno estabilizado, 1302 éter etilivinilico estabilizado, 1308 circonio en suspensión en un liquido inflamable, 1863 combustible para motores de turbina de aviación, 2356 2-cloropropano, 2363 etilmercaptano, 1268 destilados del petróleo, n.e.p. o 1268 productos del petróleo, n.e.p., 3295 hidrocarburos líquidos, n.e.p., 1993 liquido inflamable, n.e.p.
b) 1164 sulfuro de metilo, 1234 metilal (dimetoximetano), 1265 pentanos, líquidos (n-pentano), 1267 petróleo bruto, 1278 1-cloropropano (cloruro de
propilo), 1308 circonio en suspensión en un liquido inflamable, 1863 combustible para motores de turbina de aviación, 2246 ciclopenteno, 2460 2-metilbuteno-2, 2612 éter metiltropilico, 1224 cetonas, n.e.p., 1987 alcoholes inflamables, n.e.p., 1989 aldeFidos inflamables, n.e.p., 1268 destilados del petróleo, n.e.p. o 1268 productos del petróleo, n.e.p., 3295 hidrocarburos líquidos, n.e.p., 1993 liquido inflamable, n.e.p.
3° Las materias, soluciones y mezclas (tales como preparaciones y residuos) cuya tensión de vapor a 50 °C no sea superior a los 110 kPa (1,10 bar):
b') 1203 gasolina para motores de automóviles, 1267 petróleo bruto, 1863 combustible para motores de turbina de aviación, 1268 destilados del petróleo, n.e.p., o 1268 productos del petróleo, n.e.p.
Nota: Aunque la gasolina, bajo ciertas condiciones climáticas, pueda tener una tensión de vapor a 50 °C superior a 110 kPa (1,10 bar), sin exceder de lSO kPa (ESO bar), deberá quedar clasificada en este apartado.
Hidrocarburos:
1114 benceno, 1136 destilados de alquitrán de hulla, 1145 cicloFexano, 1146 ciclopentano, 1175 etilbenceno, 1206 heptanos, 1208 hexanos, 1216 isooctenos, 1262 octanos, 1288 aceite de esquisto, 1294 tolueno, 1300 sucedáneo de trementina (white spirit), 1307 xilenos (o-xileno, dimetilLencenos), 2050 compuestos isoméricos del diisobutileno, 2057 tripropileno, 2241 cicloFeptano, 2242 cicloFepteno, 2251 diciclohepteno-(2.2.1)-2,5 estabilizado o 2251 norbornadieno-2,5 estabilizado, 2256 cicloFexeno, 2263 dimetilcicloFexanos, 2278 n-hepteno, 2287 isoFepteno, 2288 isoFexenos, 2296 metilcicloFexano, 2298 metilciclopentano, 2309 octadienos, 2358 ciclooctatetraeno, 2370 1-hexano, 2457 2,3-dimetilbutano, 2458 hexadieno, 2461 metilpentadieno, 3295 hidrocarburos liquidas, n.e.p.;
2301 Materias halogenadas:
1107clorurosdeumilo,11261-bromobutano(bromuroden-butilo),1127clorobutanos (cloruros de butilo), 1150 1,2-dicloroetileno, 1279 1,2-dicloropropano (dicloruro de propileno), 2047 dicloropropenos, 2338 benzotrifluoruro, 2339 2-bromobutano, 2340 eter 2-bromoetiletilico, 2342 bromometilpropanos, 2343 2-bromopentano, 2344 bromopropanos, 2345 3-bromopropino, 2362 1,1-diclorotano (cloruro de etilideno), 2387 fluobenceno, 2388 fluotoluenos, 2390 2-yodobutano, 2391 yodometilpropanos, 2554 cloruro de metilalilo;
Alcoholes:
1105 alcoholes amílicos, 1120 butanoles, 1148 diacetona-alcoLol, técnico, 1170 etanol (alcohol etílico) o 1170 etanol (alcoLol etílico) en solución acuosa con un contenido superior al 70% de alcohol en volumen, 1219 isopropanol (alcohol isopropílico), 1274 n-propanol (alcoLol propilico normal), 3065 bebidas alcohólicas con un contenido superior al 70% en volumen de alcohol, 1987 alcoholes inflamables, II.e. p.;
Nota: Las bebidas alcohólicas con un contenido superior al 24% y el 70% como máximo en volumen de alcohol, son materias del 31° c).
Eteres:
1088 acetal (1-dietoxietano), 1159 éter isopropilico, 1165 dioxano, 1166 dioxolano, 1179 éter etilbutilico, 1304 éter isobutilvinílico estabilizado, 2056 tetrabidroturano, 2252 1,2-dimetiletano, 2301 2-metilfurano, 2350 éter
butilmetílico, 2352 éter butilvinilico estabilizado, 2373 dietoximetano, 2374 3,3-dietoxipropeno, 2376 2,3-dibidropirano, 2377 1,1-dimetoxietano, 2384 éter n-propilico, 2398 metil-terc-butiléter, 2536 metiltetrabidroturano, 2615 etil propiléter, 2707 dimetildioxano, 3022 óxido de butileno-1,2 estabilizado, 3271 éteres, n.e.p.;
Aldehídos:
1129 butiraldebido, 1178 2-etilbutiraldehído, 1275 propionaldehido, 2045 isobutiraldehido (aldehído isobutírico), 2058 valerilaldebido, 2367 2-metilualerilaldebido, 1989 aldehidos inflamables, n.e.p.;
Cetonas:
1090 acetona, 1156 dietilcetona, 1193 metiletilcetona (etilmetilcetona), 1245 metilisobutilcetona, 1246 metilisopropenilcetona estabilizada, 1249 metilpropilcetona, 1251 metilvinilcetona, 2346 butanodiona (diacetilo), 2397 3-metilbutanona-2, 1224 cetonas, II.e. p.;
Esteres:
1123 acetatos de butilo, 1128 formiato de n-butilo, 1161 carbonato de metilo, 1173 acetato de etilo, 1176 borato de etilo, 1190 formiato de etilo, 1195 propionato de etilo, 1213 acetato de isobutilo, 1220 acetato de isopropilo, 1231 acetato de metilo, 1237 butirato de metilo, 1247 metacrilato de metilo monómero, estabilizado, 1248 propionato de metilo, 1276 acetato de n-propilo, 1281 formiatos de propilo, 1301 acetato de vinilo, estabilizado, 1862 crotonato de etilo, 1917 acrilato de etilo, estabilizado, 1919 acrilato de metilo, estabilizado, 2277 metacrilato de etilo, 2385 isobutirato de etilo, 2393 formiato de isobutilo, 2394 propionato de isobutilo, 2400 isoualerianato de metilo, 2403 acetato de isopropenilo, 2406 isobutirato de isopropilo, 2409 propionato de isopropilo, 2416 borato de trimetilo, 2616 borato de triisopropilo, 2838 butirato de vinilo, estabilizado, 3272 ésteres, n.e.p.;
Materias que contengan azufre:
1111 mercaptanos amílicos, 2347 butilmercaptanos, 2375 sulfuro de dietilo, 2381 disulfuro de dimetilo, 2402 propanotioles (mercaptanos propílicos), 2412 tetrabidrotiofeno (tiolano), 2414 tiofeno, 2436 ácido tioacético;
Materias que contengan nitrógeno:
1113 nitritos de amilo, 1222 nitrato de isopropilo, 1261 nitrometano, 1282 piridina, 1648 acetonitrilo (cianuro de metilo), 1865 nitrato de n-propilo, 2351 nitritos de butilo, 2372 bis (dimetilamino) 1,2-dietano (tetrametiletilentiamina), 2410 tetrabidropiridinas, 1, 2, 3, 6.
Otras materias, mezclas y preparaciones inflamables con un contenido de líquidos inflamables:
1091 aceites de acetona, 120i aceite de fusel, 1293 tinturas medicinales, 1308 circonio en suspensión en un liquido inflamable, 2380 dimetildietoxisilano, 1993 liquido inflamable, n.e.p.
Nota: Para las materias, preparaciones y mezclas viscosas, véase 5°.
2301 4° Soluciones de nitrocelulosa en mezclas de materias de los apartados 1° a 3° con un contenido superior al 20% y el 55% como máximo de nitrocelulosa, con un contenido en nitrógeno que no exceda del 12,ó% (masa seca):
a) 2059 nitrocelulosa en solución, inflamable;
b) 2059 nitrocelulosa en solución, inflamable;
Nota:
1. Las mezclas que tienen un punto de inflamación inferior a 23 °C conteniendo más del 55% de nitrocelulosa, cualquiera que sea su contenido en nitrógeno, o conteniendo el 55% como máximo de nitrocelulosa con un contenido en nitrógeno superior a 12,6% (masa seca) son materias de la clase 1 (véase marginal 2101, 4°, número de identificación 0340 ó 26°, número de identificación 0342) o de la clase 4.1 (véase marginal 2401, 24°C.
2. Las materias con un contenido del 20% como máximo de nitrocelulosa, con un contenido en nitrógeno que no exceda de 12,6% (masa seca), son materias del apartado 5°.
5° Mezclas y preparaciones, líquidas o viscosas, comprendidas las materias que contengan 20% como máximo de nitrocelulosa con un contenido en nitrógeno que no exceda del 12,6% (masa seca):
a) que tengan un punto de ebullición o iniciación de ebullición de 35 °C como máximo, si no están clasificadas en c):
1133 adhesivos, 1139 soluciones para revestimientos, 1169 extractos aromáticos liquidos, 1197 extractos saporiferos liquidos, 1210 tinta de imprenta, 1263 pinturas (incluye pintura, laca, esmalte, colorante, goma laca, barniz, betún, encáustico, apresto líquido y base liquida para lacas), o 1263 productos para pintura (incluye compuestos disolventes o reductores de pintura), 1266 productos de perfumería, 1286 aceite de colofonia, 1287 soluciones de cancho, 1866 resina, soluciones de;
b) que tengan un punto de ebullición o iniciación de ebullición superior a 35 °C, si no están clasificadas en c):
1133 adhesivos, 1139 soluciones para revestimientos, 1169 extractos aromáticos liquidos, 1197 extractos saporiferos liquidos, 1210 tinta de imprenta, 1263 pinturas (incluye pintura, laca, esmalte, colorante, goma laca, barniz, betún, encáustico, apresto líquido y base líquida para lacas), o 1263 productos para pintura (incluye compuestos disolventes o reductores de pintura), 1266 productos de perfumería, 1286 aceite de colofonia, 1287 soluciones de cancho, 1306 productos para la conservación de la madera, liquidos, 1866 resina, soluciones de, 1999 alquitranes liquidos, incluso los aglomerantes para carreteras y los asfaltos rebajados, 3269 bolsa de resina poliestérica;
c) 1133 adhesivos, 1139 soluciones para revestimientos, 1169 extractos aromáticos liquidos, 1197extractos saporiferos liquidos, 1210 tinta de imprenta, 1263 pinturas (incluye pintura, laca, esmalte, colorante, goma laca, barniz, betún, encáustico, apresto líquido y base líquida para lacas), o 1263 productos para pintura (incluye compuestos disolventes o reductores de pintura), 1266 productos de perfumería, 1286 aceite de colofonia, 1287 soluciones de cancho, 1306 productos para la conservación de la madera, líquidos, 1866 resina, soluciones de, 1999 alquitranes líquidos, incluso los aglomerantes para carreteras y los asfaltos rebajados, 3269. bolsa de resina poliestérica, 1993 liquidos inflamables, n.e.p.
La clasificación de estas mezclas y preparaciones en la letra c) sólo se admitirá a condición de que:
1. la altura de la capa separada de disolvente sea inferior al 3% de la
altura total de la muestra en la prueba de separación del disolvente (1) y
(1) Prueba de separación del disolvente: Esta prueba deberá hacerse a 23 OC en una probeta graduada de 100 mi provista de un tapón, que tenga una altura toral de aproximadamente 25 cm y de un diámetro interior uniforme de unos 3 cm en la sección calibrada. Se agita la sustancia para obtener una consistencia uniforme y se vierte en la probeta hasta la señal de 100 ml. Se pone el tapón y se deja reposar durante 24 horas. Después se mide la altura de la capa superior separada y se calcula el porcentaje de la altura de esta capa en relación con la altura total de la muestra.
2. la viscosidad (1) y el punto de inflamación sean conformes al siguiente cuadro:
(cont.)
-----------------------------------------------------------------------
|Viscosidad cinemática |Tiempo de vaciado t | |
-----------------------------------------------------------------------
|extrapolada |según ISO 2431:1984 |Punto de |
| | | inflamación|
----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
|(para un coeficiente de |en s |con |en ºC |
|cizallamiento próximo a | | boquilla de | |
|0) | | salida | |
------------------------------------------------------------------
|mm2/s a 23 ºC | |de un | |
| | | diámetro en | |
| | | mm | |
------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------
|20 < y < ó = ó 80 |20 < t < ó = 60 |4 |Superior a 17 |
---------------------------------------------------------------------------
|80 < y < ó = 135 |60 < t < ó = 100|4 |Superior a 10 |
---------------------------------------------------------------------------
|135 < y < ó = 220 |20 < t < ó = 32 |6 |Superior a 5 |
---------------------------------------------------------------------------
|220 < y < ó = 300 |32 < t < ó = 44 |6 |Superior a - 1 |
---------------------------------------------------------------------------
|300 < y < ó = ó 700 |44 < t < ó = 100|6 |Superior a- 5 |
---------------------------------------------------------------------------
|700 < y |100 < t |6 |- 5 e inferior |
---------------------------------------------------------------------------
Nota: 1. Las mezclas con un contenido superior al 20% y un máximo del 55% de nitrocelulosa con un contenido en nitrógeno que no exceda del 12,6% (masa seca), son materias del apartado 4°.
Las mezclas que tienen un punto de inflamación inferior a 23 °C: y que contengan más del 55% de nitrocelulosa, cualquiera que sea el contenido en nitrógeno; o que contengan el 55% como máximo de nitrocelulosa con un contenido en nitrógeno superior a 12,6% (masa seca); son materias de la clase 1 (véase marginal 2101, 4°, número de identificación 0340 ó apartado
26°, número de identificación 0342) o de la clase 4.1 (véase marginal 2401, 24°).
2. No podrá ser transportada ninguna materia de la Directiva expresamente designada en otros epígrafes con el apartado 1263 Pintura o 1263 Productos para pintura. Las materias transportadas bajo esos epígrafes podrán contener hasta el 20% de nitrocelulosa, a condición de que la misma no contenga más del 12,6% (masa seca) de nitrógeno.
3. 3269 bolsa de resina poliestérica, son compuestos de dos componentes: un producto de base [Clase 3, grupo b) o c)] y un activador (peróxido orgánico), cada uno de ellos embalado separadamente en un envase interior. El peróxido orgánico deberá ser de los tipos D, E o F sin que necesite regulación de temperatura y quedará limitado a una cantidad de 125 mi de líquido y 500 g de sólido, por envase interior. Los componentes podrán colocarse en el mismo embalaje exterior, a condición de que no reaccionen peligrosamente entre sí en caso de fugas.
6° 3064 nitroglicerina en solución alcohólica con un mínimo del 1% pero sin exceder del 5% de nitroglicerina.
Nota: Para estas materias se pueden aplicar condiciones particulares de embalaje (véase marginal 2303); véase, además, la clase 1, marginal 2101, 4°, número de identificación 0144.
7° b) 1204 nitroglicerina en solución alcohólica con un 1% como máximo de nitroglicerina.
B. Materias tóxicas cuyo punto de inflamación sea inferior a 23 °C
Nota: 1. Las materias tóxicas que tengan un punto de inflamación igual o superior a 23 °C, así como ciertas materias mencionadas anteriormente en el marginal 2601, 1° a 10°, son materias de la clase 6.1.
2. Respecto a los criterios de toxicidad, véase el marginal 2600.
(i) Determinación de la viscosidad: Cuando la materia de que se trate no sea newtoniana o el método de determinación de la viscosidad mediante copa viscométrica sea inadecuado, habrá de utilizarse un viscosímetro con coeficiente de cizallamiento variable para determinar el coeficiente de viscosidad dinámica de la materia a 23 °C, correspondiente a distintos coeficientes de cizallamiento, y después relacionar los valores obtenidos con los coeficientes de cizallamiento y extrapolarlos para un coeficiente de cizallamiento 0. El valor de viscosidad dinámica así obtenido, dividido por la masa volumétrica, da la viscosidad cinemática aparente para un coeficiente de cizallamiento próximo a 0.
2301
11° -Los nitrilos e isonitrilos (isocianidos):
a) 1093 acrilonitrilo, estabilizado, 3079 metacrilonitrilo, estabilizado, 3273 nitrilos inflamables, tóxicos, n.e.p.; b} 2284 isobutironitrilo, 2378 dimetilaminoncetonitrilo, 2404 propionitrilo, 2411 butironitrilo, 3273 nitrilos inflamables, tóxicos, n.e.p.
12° 1921 propilenimina estabilizada
Nota: Para estas materias se aplicarán condiciones particulares de embalaje (véase marginal 2304).
13° 2481 isocianato de etilo
Nota: Para estas materias se aplicarán condiciones particulares de embalaje
(véase marginal 2304).
14° Otros isocianatos:
a) 2483 isocianato de isopropilo, 2605 isocianato de metoximetilo;
b) 2486 isocianato de isobutilo, 2478 isocianatos inflamables, tóxicos, n.e.p. o 2478 isocianatos en solución, inflamables, tóxicos, n.e.p.
Nota: Las soluciones de isocianato con un punto de inflamación superior a 23 °C son materias de la clase 6.1 (ver marginal 2601, 18° ó 19°).
15° Otras materias nitrogenadas: a) 1194 nitrito de etilo en solución.
16° Las materias orgánicas halogenadas: a) 1099 bromuro de alilo, 1110 cloruro de alilo, 1991 cloropreno, estabilizado; b) 1184 dicloruro de etileno (dicloro-1,2 etano), 2354 éter clorometiletilico.
17° Las materias orgánicas oxigenadas:
a) 2336 formiato de alilo, 2983 óxido de etileno y óxido de propileno en mezcla, con un contenido máximo del 30% de óxido de etileno, 1986 alcoholes inflamables, tóxicos, n.e.p., 1988 aldehídos inflamables, tóxicos, n.e.p.;
b) 1230 metanos, 2333 acetato de alilo, 2335 alil etil éter, 2360 éter dialilico, 2396 metilacroleina, estabilizada, 2622 gliciduldeFido, 1986 alcoholes inflamables, tóxicos, n.e.p., 1988 aldeFidos inflamables, tóxicos, n.e.p.
18° Las materias orgánicas que contengan azufre: a) 1131 disulfuro de carbono (sulfuro de carbono);
b) 1228 mercaptanos liquidas, inflamables, tóxicos, n.e.p. o 1228 mezcla de mercaptanos, liquida, inflamable, tóxica, n.e.p.
19° Las materias, soluciones y mezclas (tales como preparaciones y residuos), con un punto de inflamación inferior a 23 °C, tóxicas, que no puedan ser clasificadas en otros epígrafes colectivos:
a) 1992 líquido inflamable, tóxico, n.e.p.;
b) 2603 cicloFeptatrieno, 3248 medicamento liquido, inflamable, tóxico, II.e. p., 1992 liquido inflamable, tóxico, n.e.p.
Nota: Los productos farmacéuticos preparados para su empleo, por ejemplo los cosméticos, y los medicamentos que hayan sido fabricados y colocados en embalajes destinados a la venta al detalle o distribuidos para uso personal o familiar' que serán, en otro caso, materias del 19° b), no quedarán sometidos a las disposiciones de la Directiva.
C. Materias corrosivas cuyo punto de inflamación es inferior a 23 °C
Nota: 1. Las materias corrosivas que tengan un punto de inflamación igual o superior a 23 °C, son materias de la clase 8 (véase marginal 2801).
2. Ciertas materias líquidas inflamables corrosivas con un punto de inflamación inferior a 23 °C y un punto de ebullición superior a 35 °C son materias de la clase 8 (véase marginal 2800(7)a)).
3. Para los criterios de corrosividad, véase marginal 2800.
21° Clorosilanos:
a) 1250 metiltriclorosilano, 1305 viniltriclorosilano, estabilizado;
b) 1162 dimetildiclorosilano, 1196 etiltriclorosilano, 1298 trimetilclorosilano, 2985 clorosilanos inflamables, corrosivos, n.e.p.
Nota: Los clorosilanos que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables, son materias de la clase 4.3 (Véase marginal 2471,1° a)).
22° Las aminas y sus soluciones:
a) 1221 isopropilamina, 1297 trimetilamina en disolución acuosa, con un contenido del 30 al 50% (masa) de trimetilamina, 2733 aminas inflamables, corrosivas, II.e. p. o 2733 poliaminas inflamables, corrosivas, n.e.p.;
b) 1106 amilaminas (n-amilamina, tert-amilamina), 1125 n-butilamina, 1154 dietilamina, 1158 diisopropilamina, 1160 dimetilamina en disolución acuosa, 1214 isobutilamina, 1235 metilamina en disolución acuosa, 1277 propilamina, 1296 trietilamina, 1297 trimetilamina en solución acuosa con un contenido máximo del 30% (masa) de trimetilamina, 2266 dimetil-N-propilamina, 2270 etilamina en solución acuosa con un contenido mínimo del 50% y un 70% como máximo (masa) de etilamina, 2379 1,3-dimetilbutilamina, 2383 dipropilamina, 2945 N-metilbutilamina, 2733 aminas inflamables, corrosivas, n.e.p. o 2733 poliaminas inflamables, corrosivas, n.e.p.
Nota: La dimetilamina, la erilamina, la metilamina y la trimetilamina anhidras son materias de la clase 2 (véase marginal 2201, 3° bt)).
23° Otras materias que contengan nitrógeno:
b) 1922 pirrolidina, 2386 1-etilpiteridina, 2399 1-metilpiperidina, 2401 piperidina, 2493 hexametilenimina, 2535 4-metilmorfolina (N-metilmorfolina).
24° Las soluciones de alcoholatos:
b) 1289 metilato de sodio en solución alcohólica, 3274 alcoholatos en solución alcohólica, n.e.p.
25° Otras materias corrosivas halogenadas:
b) 1717 cloruro de acetilo, 1723 induro de alilo, 1815 cloruro de propionilo, 2353 cloruro de butirilo, 2395 cloruro de isobutirilo.
26° Las materias, soluciones y mezclas (tales como preparaciones y residuos), con un punto de inflamación inferior a 23 °C, muy corrosivas, corrosivas o que presenten un grado menor de corrosividad y que no puedan clasificarse en otro epígrafe colectivo:
a) 2924 líquido inflamable, corrosivo, n.e.p.;
b) 2924 liquido inflamable, corrosivo, n.e.p.
D. Materias tóxicas y corrosivas, con un punto de inflamación inferior a 23 °C, asé como los objetos que contienen tales materias
27° a) 3286 liquido inflamable, tóxico, corrosivo, n.e.p.
b) 2359 dialilamina, 3286 líquido inflamable, tóxico, corrosivo, n.e.p.
28° 3165 depósito de combustible de grupo motor de circuito hidráulico de aeronave (que contiene una mezcla de hidracina anhidra y de monometilhidracina).
Nota: Se aplicarán condiciones particulares de embalaje para dichos depósitos (véase marginal 2309.
E. Materias con un punto de inflamación de 23 °C a 61 °C (valores limites incluidos), que puedan presentar un grado menor de toxicidad o de corrosividad
Nota: Las soluciones y mezclas homogéneas no tóxicas y no corrosivas que tengan un punto de inflamación igual o superior a 23 °C (materias viscosas, tales como pinturas y barnices, con exclusión de las materias que contengan más del 20% de nitrocelulosa) embaladas en recipientes de capacidad inferior a 450 litros, quedarán sometidas únicamente a las disposiciones del marginal 2314 si en la prueba de separación del disolvente según la nota a pie de página 1 del apartado 5°, la altura de la capa separada de disolvente es
inferior al 3% de la altura total, y si las materias a 23 °C tienen, en la copa viscosimétrica, según ISO 2431:1984, con una boquilla de salida de 6 mm de diámetro, un tiempo de vaciado:
a) de al menos 60 segundos, o
b) de al menos 40 segundos y no contengan más del 60% de materias de la clase 3.
31° Las materias, soluciones y mezclas (tales como preparaciones y residuos) con un punto de inflamación de 23 °C a 61 °C (valores límites incluidos), que no presenten un grado menor de toxicidad ni de corrosividad;
c) 1202 combustible para motores diesel o 1202 gasóleo o 1202 aceite mineral para caldeo (ligero), 1223 queroseno, 1267 petróleo bruto, 1863 combustible para motores de turbina de aviación, 1268 destilados de petróleo, n.e.p. o 1268 productos del petróleo, n.e.p.
Nota: Derogando lo dispuesto en el marginal 2300 (2), el combustible para motores diesel, el gasóleo y el aceite mineral para caldeo, (ligero), con un punto de inflamación superior a 61 °C, se considerarán materias del 31° c), número de identificación 1202.
Los hidrocarburos:
1136 destilados de alquitrán de hulla' 1147 decabidronaftaleno (decalina), 1288 aceite de esquisto, 1299 trementina, 1300 sucedáneo de trementina (ahite spirit), 1307 xilenos (m-xilenoj p-xileno; dimetilLenceno), 1918 isopropilbenceno (carmeno), 1920 nonanos, 1999 alquitranes liquidas, -incluso los aglomerantes para carreteras y los asfaltos rebajados, 2046 cimenos (o-, m-, p-) (metilisopropilbenceno), 2048 diciclopentadieno, 2049 dietilbencenos (o-, m-, p-), 2052 dipenteno (limoneno), 2055 estireno monómero estabilizado (vinilbenceno monómero estabilizado), 2057 triproopileno (trimero del propilenoJ, 2247 n-decano, 2286 pentametilLeptano (isododecano), 2303 isapropenilbenceno, 2324 triisobutileno, 2325 1,3,5-trimetilbenceno (mesitileno), 2330 undecano, 2364 n-propilbenceno, 2368 alfa-pineno, 2520 ciclooctadienos, 2541 terpinoleno, 2618 viniltoluenos estabilizados (o-, m-, p-), 2709 butilbencenos, 2850 tetrapopileno (tetrámero del propileno), 2319 hidrocarburos terpénicos, n.e.p., 3295 hidrocarburos liquidas, n.e.p.;
Las materias halogenadas:
1134 cloroFenceno (cloruro de fenilo), 1152 dicloropentanos, 2047 dicloropropenos, 2234 fluoruros de clorobencilidina (o-, m-, p-), 2238 clorotoluenos (o-, m-, p-), 2341 1-bromo-3metilbutano, 2392 iodopropanos, 2514 bromoFenceno, 2711 dibromobenceno;
Los alcoholes:
1105 alcoholes amílicos, 1120 butanoles, 1148 diacetona-alcohol, químicamente puro, 1170 etanol en disolución (alcohol etílico en disolución) con un contenido mayor del 24% y un 70% como máximo en volumen de alcohol, 1171 éter monoetilico del etilenglicol (etoxi-2 etanol), 1188 éter monometilico del etilenglicol (metoxi-2 etanol), 1212 isobutanol (alcohol isobutílico), 1274 n-propanol (alcohol propilico normal), 2053 alcohol metilamilico (metilisobutilcarbinol), 2244 ciclopentanol, 2275 2-etilbutanol, 2282 hexanoles, 2560 2-metilpentanol, 2614 alcohol metalilico, 2617 metilciclohexanoles inflamables, 2686 dietilaminoetanol,
3065 bebidas alcohólicas con un contenido mayor del 24% y un máximo del 70% en volumen de alcohol, 30921-metoxi-2- propanol, 1987 alcoholes inflamables, n.e. p.;
Nota: 1. Las soluciones acuosas de alcohol etílico y las bebidas alcohólicas con un contenido máximo del 24% en volumen de alcohol, no estarán sujetas a las disposiciones de esta Directiva.
2. Las bebidas alcohólicas con un contenido mayor del 24% y un máximo del 70% en volumen de alcohol, no quedarán sometidas a las disposiciones de la Directiva más que en el caso de que se transporten en recipientes con un contenido superior a 250 litros, en vehículos cisterna, en contenedores cisternao en cisternas desmontables.
2301
Los éteres:
1149 éteres butilicos, 1153 éter dietilico del etilenglicol (1,2-dietoxietano), 2219 éter alilglicidilico, 2222 anisal (éter metilfenílico), 2707 dimetildioxanos, 2752 1,2-etoxi-3-etoxipropano, 3271 éteres, n.e.p.;
Los aldehídos:
1191 aldehídos octilicos (etilhexaldehídos) (2-etilhexaldehído), 1199 furfural (furfuraldehído), 1207 hexaldehido, 1264 paraldehido, 2498 1,2,3,ó-tetrahidrobenzaldehido, 2607 dímero de la acroleína, estabilizado, 3056 n-heptaldehído, 1989 aldehídos inflamables, n.e. p.;
Las cetonas:
1110 n-amilmetilcetona, 1157 diisobutilcetona, 1229 óxido de mesitilo, 1915 cicloFexanona, 2245 ciclopentanona, 2271 etilamilcetona, 2293 4-metoxi-4-metil-2-pentanona, 2297 metilcicloFexanona, 2302 5-metil-2-hexanona, 2310 4-pentanodiona (acetilacetona), 2621 acetilmetilcarbinol, 2710 dipropilcetona, 1224 cetonas, n.e.p.;
Los ésteres:
1104 acetatos de amilo, 1109 formiatos de amilo, 1123 acetatos de betilo, 1172 acetato del éter monoetilico de etilenglicol (acetato de etoxi-2 arilo), 1177 acetato de etilbutilo, 1180 butirato de etilo, 1189 acetato del éter monometilico del etilenglicol, 1192 lactato de etilo, 1233 acetato de metilamila, 1292 silicato de tetraetilo, 1914 propionato de n-butilo, 2227 metacrilato de n-butilo, estabilizado, 2243 acetato de ciclohexilo, 2283 metacrilato de isobutilo, estabilizado, 2323 fosfito trietilico, 2329 fosfito trimetilico, 2348 acrilato de n-butilo, estabilizado, 2366 carbonato de etilo (carbonato de dietilo), 2405 butirato de isapropilo, 2413 ortotitanato de propilo, 2524 ortoformiato de etilo, 2527 acrilato de isobutilo, estabilizado, 2528 isobutirato de isobutilo, 2616 borato de triisopropilo, 2620 butiratos de amilo, 2708 butoxilo (3-metoxi-1-acetoxibutano), 2933
2-cloropropionato de metilo, 2934 2-cloropropionato de isopropilo, 2935 2cloropropionato de etilo, 2947 cloroacetato de isopropilo, 3272 ésteres, n.e.p.;
Las materias nitrogenadas:
1112 nitratos de amilo, 2054 morfolina, 2265 N,N-dimetilformamida, 2313 picolinas
(metilpiridinas), 2332 acetaldoxima, 2351 nitritos de butilo, 2608 nitropropanos, 2840 butiraldoxima, 2842 nitroetano, 2906 triisocianatoisocianurato del diisocianato de isoforona en solución al 70% (masa), 2943 tetrabidrofurturilamina;
Las materias con un contenido de azufre:
3054 ciclohexilimercaptano.
Las demás materias, mezclas y preparaciones inflamables, con un contenido de líquidos inflamables:
1130 aceite de alcanfor, 1133 adhesi2'os, 1139 disoluciones para revestimientos, 1169 extractos aromáticos liquidos, 1--197 extractos saporiferos líquidos, 1201 aceite de fusel, 1210 tinta de imprenta, 1263 pinturas (incluye pintura, laca, esmal~e, colorante, goma laca, barniz, betún, encáustico, apresto líquido y base líquida para lacas), o 1263 productos para la pintura (incluye compuestos disolventes o reductores de pintura), 1266 productos de perfumería, 1272 aceite de pino, 1286 aceite de colofonia, 1287 solución de cancho, 1293 tinturas medicinales, 1306 productos para la conservación de la madera, líquidos, 1308 circonio en suspensión en un líquido inflamable, 1866 resina, disoluciones de, 3269 bolsa de resina poliestérica, 1993 líquido inflamable, n.e.p.;
Nota: 1. Las mezclas con un contenido mayor del 20% pero que no exceda del 55% de nitrocelulosa, con un contenido en nitrógeno que no exceda del 12,6% (masa seca), son materias del 34° c).
2. En lo que se refiere a las bolsas de resina poliestérica de número de identificación 3269, véase la Nota 3 al final del 5°.
32° Las materias, soluciones y mezclas (tales como preparaciones y residuos) con un punto de inflamación comprendido entre 23 °C y 61 °C, ambos incluidos, que presenten un grado menor de toxicidad:
c) 2841 di-n-amilamina; 1228 mercaptanos liquidos, inflamables, tóxicos, n.e.p. o 1228 mezcla de mercaptanos, liquidos, inflamables, tóxicos, 1986 alcoholes inflamables tóxicos, n.e.p., 1988 aldeFidos inflamables, tóxicos, n.e.p., 2478 isocianatos inflamables, tóxicos, n.e.p. o 2478 isocianatos en solución, inflamables, tóxicos, n.e.p., 3248 medicamento líquido, inflamable, tóxico, n.e.p., 1992 liquido inflamable, tóxico, n.e.p.
Nota: Los productos farmacéuticos preparados para su empleo, por ejemplo los cosméricos y medicamentos que hayan sido fabricados y colocados en embalajes destinados a la venta al detalle o a su distribución para uso personal o familiar, que serían en otro caso materias del 32° c), no quedarán sometidos a las disposiciones de la Directiva.
33º Las materias, soluciones y mezclas (tales como preparaciones y residuos) con un punto de inflamación comprendido entre 23 °C y 61 °C (valores límites incluidos), que presenten un grado menor de corrosividad:
c) 1106 amilamina (seco-amilamina), 1198 formaldehido en solución, inflamable, 1289 metilato sódico en solución alcohólica, 1297 trimetilamina en solución acuosa con un contenido no superior al 30% (masa) de trimetilamina, 2260 tripropilamina, 2276 2-etilhexilamina, 2361 diisobutilamina, 2526 furfurilamina, 2529 ácido isobutírico, 2530 anhídrido isobutirico, 2610 trialilamina, 2684 dietilaminopropilamina, 2733 aminas inflamables, corrosivas, n.e.p. o 2733 poliaminas inflamables, corrosivas,
n.e.p., 2924 liquido inflamable, n.e.p.
34° Las soluciones nitrocelulósicas en mezclas de materias del 31° c), con un contenido superior al 20% pero sin exceder del 55% de nitrocelulosa, con un contenido en nitrógeno que no exceda del 12,6% (masa seca):
c) 2059 nitrocelulosa en solución inflamable.
Nota: Las mezclas con más del 55% de nitrocelulosa, cualquiera que sea su contenido en nitrógeno, ó con el 55%, como máximo, de nitrocelulosa con un contenido en nitrógeno superior al 12,6% (masa seca) son materias de la clase 1 (véase marginal 2101, 4°, número de identificación 0340 ó 26°, número de identificación 0342) o de la clase 4.1 (véase marginal 2401, 24°).
F. Materias y preparaciones que sirvan de plaguicidas con un punto de inflamación inferior 23 °C
Nota: 1. Las materias y preparaciones que sirvan de plagu~cidas, líquidas, inflamables, que sean muy tóxicas, tóxicas o que presenten un grado menor de toxicidad y cuyo punto de inflamación sea de 23 °C o más, son materias de la clase 6.1 (véase marginal 2601, 71° a 87°).
2. Las materias y preparaciones que sirvan de plaguicidas se distribuyen en cuadros con los apartados 41° a 57° del modo siguiente:
- materias y preparaciones muy tóxicas;
- materias y preparaciones tóxicas; mate-rías y preparaciones que presenten un grado menor de toxicidad.
3. La clasificación de los apartados 41° al 57° en «muy tóxicas», «tóxicas» y «que presenten un grado menor de toxicidad», de todas las materias activas y de sus preparaciones que sirvan como plaguicidas, se hará según el marginal 2600 (3).
4. Si se conoce solamente el DLsub50 de la materia activa y no el de cada preparación de dicha materia activa, la clasificación de las preparaciones en los apartados 41° a 57°, en «muy tóxicas», «tóxicas» y «que presenten un grado menor de toxicidad», podrá hacerse con ayuda de los cuadros siguientes, los apartados dados en las columnas que corresponden al coeficiente de la materia activaplaguicida en las preparaciones.
5. Para toda materia que no haya sido expresamente designada en la lista, de la que se conozca solamente el DLsub50 de la materia activa y no el DLsub50 de las diversas preparaciones, la clasificación de una preparación podrá determinarse partiendo del cuadro del marginal 2600 (3) con ayuda de una DLso obtenido multiplicando la DLsub50 de la materia activa por 100/X, siendo X el coeficiente de la materia activa en masa, según la siguiente fórmula:
DLsub50 de la preparación = DLsub50 de la materia activa x 100 / % de materia activa en massa
6. La clasificación según las Notas 4 y 5 anteriores no deberá utilizarse cuando existan aditivos en las preparaciones, que influyan en la toxicidad de la materia activa o cuando varias materias activas estén presentes en una preparación. En dicho caso, la clasificación deberá hacerse según la DLsub50 de la preparación de que se trate siguiendo los criterios del marginal 2600 (3). Si la DLsub50 no es conocida, deberá hacerse la clasificación en los apartados 41° a 57° como «muy tóxicas».
2301 41° 2784 plaguicida a base de organofósforo, liquido, inflamable,
tóxico, con un puneo de inflamación inferior a 23 °C,
a) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición no exceda de 35 °C y/o sea muy tóxico;
b) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición exceda de 35 °C y sea tóxico o presente un grado menor de toxicidad; tales como:
---------------------------------------------------------------
| | | |Que |
| | | | presenten |
| |Muy |Tóxico |un grado |
| | tóxico | | menor |
| | | |de toxicidad |
--------------------------------------------------------------- | |% |% |% | ---------------------------------------------------------------
|Azinfos-etilo | |100-»25 |25-2 |
---------------------------------------------------------------
|Azinfos-metilo | |100-»10 |10-1 |
---------------------------------------------------------------
|Bromofos-etilo | |- |100-14 |
---------------------------------------------------------------
|Carbofenotión |100-»20 |20-2 | |
---------------------------------------------------------------
|Cianotos |100-S5 | | |
---------------------------------------------------------------
|Clorfenuinfos | |100-»20 |20-2 |
---------------------------------------------------------------
|Clormefos | |100-»15 |15-1 |
---------------------------------------------------------------
|Clorpirifos | | |100-10 |
---------------------------------------------------------------
|Clortiofos | |100-»15 |15-1 |
---------------------------------------------------------------
|Crotoxifos | | |100-15 |
---------------------------------------------------------------
|Crupamat | | |100-90 |
---------------------------------------------------------------
|DEF | | |100-40 |
---------------------------------------------------------------
|Demefión |100-»0 | | |
---------------------------------------------------------------
|Demetón |100-»30 |30-»3 |3-»0 |
---------------------------------------------------------------
|Demetón-O-(Sistox) |100-»34 |34-»3,4 |3,4-0,34 |
---------------------------------------------------------------
|Demetón-O-metil | |- |100-35 |
---------------------------------------------------------------
|Demetón-5-metil | |100-»80 |80-10 |
---------------------------------------------------------------
|Demetón-5-metil-sulf | |100-»74 |74-7,4 |
|óxido | | | |
---------------------------------------------------------------
|Dialifos |- |100-»10 |100-1 |
---------------------------------------------------------------
|Diazinon | |- |100-15 |
---------------------------------------------------------------
|Diclofentión | |- |100-54 |
---------------------------------------------------------------
|Diclorvos |- |100-»35 |35-7 |
---------------------------------------------------------------
|Dicrotofos | |100-»25 |25-2 |
---------------------------------------------------------------
|Dimefox |100-»20 |20-»2 |2-»0 |
---------------------------------------------------------------
|Dimetoato | | |100-29 |
---------------------------------------------------------------
|Dioxatión | |100-»40 |4-4 |
---------------------------------------------------------------
|Disulfotón |100-»40 |40-»4 |4-»0 |
---------------------------------------------------------------
|Edifenfos | | |100-30 |
---------------------------------------------------------------
|Endotión | |100-»45 |45-4 |
---------------------------------------------------------------
|EPN |100-»62 |62-»12,5 |12,5-2,5 |
---------------------------------------------------------------
|Etión |- |100-»25 |25-2 |
---------------------------------------------------------------
|Etoato-metil | | |100-25 |
---------------------------------------------------------------
|Etoprofos |100-»65 |65-» 13 |13-2 |
---------------------------------------------------------------
|Fenaminfos |100-»40 |40-»4 |4-»0 |
---------------------------------------------------------------
|Fenitrotión | |- |100-48 |
---------------------------------------------------------------
|Fenkaptón | | |100-10 |
---------------------------------------------------------------
|Fensulfotión |100-»40 | |4-»0 |
---------------------------------------------------------------
|Fentión | |. |100-38 |
---------------------------------------------------------------
|Fentauto |- | |100-70 |
---------------------------------------------------------------
|Fonofos |100-»60 |60-»6 |6-0,5 |
---------------------------------------------------------------
|Forato |100-»20 |20-»2 |2-»0 |
---------------------------------------------------------------
|Formatión | |- |100-65 |
---------------------------------------------------------------
|Fosalón | | |1100-24 |
---------------------------------------------------------------
|Fosfamidón | | |34-3 |
---------------------------------------------------------------
|Fosfolán | |100-»15 |l5-1 |
---------------------------------------------------------------
|Fosmet | |100-»34 |100-18 |
---------------------------------------------------------------
|Heptenofos | |- |100-19 |
---------------------------------------------------------------
|Iprobenfos | | |100-95 |
---------------------------------------------------------------
|Isofensos | |100-»60 |60- 6 |
---------------------------------------------------------------
|Isotioato |- |- |100-25 |
---------------------------------------------------------------
|Isoxatión | | |100-20 |
---------------------------------------------------------------
|Mefosfolán |100-»25 |25-»5 |5-0,5 |
---------------------------------------------------------------
|Mercabam | |100-»30 |30-3 |
---------------------------------------------------------------
|Metamidofos | |100-»l5 |15-1,5 |
---------------------------------------------------------------
2301
(cont.)
--------------------------------------------------------
|Metidatión |- |100-»40 |40-4 |
--------------------------------------------------------
|Metiltritión | |- |100-19 |
--------------------------------------------------------
|Mevinfos |100-» 60 |60-»5 |5-0,5 |
--------------------------------------------------------
|Monocrotofos | |100-»25 |25-2,5 |
--------------------------------------------------------
|Naled |- | |100-50 |
--------------------------------------------------------
|Ometouto |- | |100-10 |
--------------------------------------------------------
|Oxidemetón-metil |- |100-»93 |93-9 |
--------------------------------------------------------
|Oxidisulfotón |100-»70 |70-»5 |5-0,5 |
--------------------------------------------------------
|Paraoxón |100-»35 |35-»3 |3-0,35 |
--------------------------------------------------------
|Paratión |100-»40 |40-»4 |4-0,4 |
--------------------------------------------------------
|Paratión-metil | |100-»12 |12-1,2 |
--------------------------------------------------------
|Pirazofos |- | |100-45 |
--------------------------------------------------------
|Pirazoxón |100-»80 |80-»8 |8-0,5 |
--------------------------------------------------------
|Pirimifos-etil | |100-»75 |100-28 |
--------------------------------------------------------
|Propafos |- | |75-15 |
--------------------------------------------------------
|Protonto |- |100-»15 |15-1 |
--------------------------------------------------------
|Quinalfos |- |100-»52 |52-5 |
--------------------------------------------------------
|Salitión | | |100-25 |
--------------------------------------------------------
|Scradán | |100-»18 |18-3,6 |
--------------------------------------------------------
|Sulfotep | |100-»10 |10-1 |
--------------------------------------------------------
|Sulprofos | | |100-18 |
--------------------------------------------------------
|Temefos | | |100-90 |
--------------------------------------------------------
|TEPP |100-»10 |10-»0 | |
--------------------------------------------------------
|Terbufos |100-» 15 |15-»3 |3-0,74 |
--------------------------------------------------------
|Tiametón | |100-»50 |50-5 |
--------------------------------------------------------
|Tionazina |100-»70 |70-»5 |5-0,5 |
--------------------------------------------------------
|Triamifos | |100-»20 |20-1 |
--------------------------------------------------------
|Triazofos |- | |100-13 |
--------------------------------------------------------
|Triclorfón | |100-23 | |
--------------------------------------------------------
|Tricloronato | |100-»30 |30-3 |
--------------------------------------------------------
|Vamídotión | |- |100-10 |
--------------------------------------------------------
42° 2762 plaguicida orgánico clorado, liquido, inflamable, tóxico, con un punto de inflamación inferior a 23 °C
a) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición no exceda de 35 °C
y/o sea muy tóxico;
b) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición exceda de 35 °C y sea tóxico o presente un grado menor de toxicidad.
Tales como:
---------------------------------------------------------------
| |Muy tóxico |Tóxico |Que presenten |
| | | | un grado menor|
| | | | de toxicidad |
--------------------------------------------------------------- | |% |% |% | --------------------------------------------------------------- | | | | | ---------------------------------------------------------------
|Aldrina | |100-»75 |75-7 |
---------------------------------------------------------------
|Alidocloro | |- |100-35 |
---------------------------------------------------------------
|Camfecloro | |- |100-15 |
---------------------------------------------------------------
|Clordano | |- |100-55 |
---------------------------------------------------------------
|Clordimeformo |- | |100-50 |
---------------------------------------------------------------
|Clordimeformo, | |- |100-70 |
|clorhidrato de | | | |
---------------------------------------------------------------
|Clorofacinón |- | |1-0,4 |
---------------------------------------------------------------
|Crimidina |100-»40 |40-»4 |2-»0 |
---------------------------------------------------------------
|DDT |100-»25 |25-»2 |100-20 |
---------------------------------------------------------------
|Dibromo-1,2, |- | |100-34 |
|cloro-3 propano | | | |
---------------------------------------------------------------
|Dieldrina | |100-»75 |75-7 |
---------------------------------------------------------------
|Endosulfán | |100-»80 |80-8 |
---------------------------------------------------------------
|Endrina |100-»60 |60-»6 |6-0,5 |
---------------------------------------------------------------
|Heptacloro | |100-»80 |80-8 |
---------------------------------------------------------------
|Isobenceno |100-»60 |10-»2 |2-0,4 |
---------------------------------------------------------------
|Isodrina | |100-»14 |14-1 |
---------------------------------------------------------------
|Lindano (HCH) | | |100-15 |
---------------------------------------------------------------
|Mirex | |- |100-60 |
---------------------------------------------------------------
|Pentaclorofenol | |100-»4 |54-5 |
---------------------------------------------------------------
2301 43° 2766 plaguicida de radical fenoxi, líquido, inflamable, tóxico, con un punto de inflamación inferior a 23 °C,
a) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición no exceda de 35 °C y/o sea muy tóxico;
b) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición exceda de 35 °C y sea tóxico o presente un grado menor de toxicidad.
Tales como:
---------------------------------------------------------------
| |Muy tóxico |Tóxico |Que presenten |
| | | | un grado menor|
| | | | de toxicidad |
--------------------------------------------------------------- | |% |% |% | ---------------------------------------------------------------
|2,4-D | |- |100-75 |
---------------------------------------------------------------
|24-DB | |- |100-40 |
---------------------------------------------------------------
|2,4,5-T | | |100-60 |
---------------------------------------------------------------
|Triadimefón | | |100-70 |
---------------------------------------------------------------
44° 2758 plaguicida a base de carbamato, liquido, inflamable, tóxico, con un punto de inflamación inferior a 23 °C,
a) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición no exceda de 35 °C y/o sea muy tóxico;
b) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición exceda de 35 °C y sea tóxico o presente un grado menor de toxicidad.
Tales como:
---------------------------------------------------------------
| |Muy tóxico |Tóxico |Que presenten |
| | | | un grado menor|
| | | | de toxicidad |
--------------------------------------------------------------- | |% |% |% | --------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
|Aldicarbo |100-»15 |l5-»1 |1-»0 |
---------------------------------------------------------
|Aminocarbo | |100-»60 |60-6 |
---------------------------------------------------------
|Bendiocarbo | |100-»65 |65-5 |
---------------------------------------------------------
|Benfuracarbo | | |100-20 |
---------------------------------------------------------
|Butocarboxin | |- |100-30 |
---------------------------------------------------------
|Carbaril | | |100-10 |
---------------------------------------------------------
|Carboturano |- |100-»10 |10-1 |
---------------------------------------------------------
|Cartap HC1 | | |100-40 |
---------------------------------------------------------
|Dialato | |- |100-75 |
---------------------------------------------------------
|Dimetán | |- |100-24 |
---------------------------------------------------------
|Dimetilán | |100-»50 |50-5 |
---------------------------------------------------------
|Diexacarbo | |- |100-10 |
---------------------------------------------------------
|Formetanato | |100-»40 |40-4 |
---------------------------------------------------------
|(solano | |100-»20 |20-2 |
---------------------------------------------------------
|Iso procarbo | | |100-35 |
---------------------------------------------------------
|Mercapto-dimetur | |100-»70 |70-7 |
---------------------------------------------------------
|Me¿asulfocarbo |- | |100-20 |
---------------------------------------------------------
|Metomil |- |100-»34 |34-3 |
---------------------------------------------------------
|Mexacarbuto | |100-»28 |28-2 |
---------------------------------------------------------
|Mobamo |- | |100-14 |
---------------------------------------------------------
|Oxamil | |100-»10 |10-1 |
---------------------------------------------------------
|Pirimicarb | | |100-29 |
---------------------------------------------------------
|Promecarbo | | |100-14 |
---------------------------------------------------------
|Promurit (Muritán) |100-»5,6 |5,6-»0, |0,56-»0 |
| | | 56 | |
---------------------------------------------------------
|Propoxur | |- |100-18 |
---------------------------------------------------------
45° 2778 plaguicida a base de mercurio, liquido, inflamable, tóxico, con un punto de inflamación inferior a 23 °C,
a) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición no exceda de 35 OC
y/o sea muy tóxico;
b) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición exceda de 35 °C y sea tóxico o que presente un grado menor de toxicidad;
Tales como:
---------------------------------------------------------------
| |Muy tóxico |Tóxico |Que presenten |
| | | | un grado menor|
| | | | de toxicidad |
--------------------------------------------------------------- | |% |% |% | ---------------------------------------------------------------
|Acetato |- |100-»60 |60-6 |
|fenilmercúrico (PMA) | | | |
---------------------------------------------------------------
|Cloruro mercúrico |- |100-»70 |70-7 |
---------------------------------------------------------------
|Cloruro mercúrico | |100-»40 |40-4 |
|de metoxietilo | | | |
---------------------------------------------------------------
|Oxido mercúrico |- |100-»35 |35-3 |
---------------------------------------------------------------
|Pirocatequina | |100-»60 |60-6 |
|fenilmercúrica (PMB) | | | |
---------------------------------------------------------------
46° 2787 plaguicida a base de órganoestaño, liquido, inflamable, tóxico, con un punto de inflamación inferior a 23 °C,
a) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición no exceda de 35 °C y/o sea muy tóxico;
b) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición exceda de 35 °C y sea tóxico o que presente menor de toxicidad;
Tales como:
---------------------------------------------------------------
| |Muy tóxico |Tóxico |Que presenten |
| | | | un grado menor|
| | | | de toxicidad |
--------------------------------------------------------------- | |% |% |% | ---------------------------------------------------------------
|Acetato de fentina | | |100-35 |
---------------------------------------------------------------
|Cihexatina | | |100-25 |
---------------------------------------------------------------
|Hidróxido de | |- |100-20 |
|fentina | | | |
---------------------------------------------------------------
47° 3024 plaguicida a base de cumarina, liquido, inflamable, tóxico, con un punto de inflamación inferior a 23 °C
a) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición no exceda de 35 °C
y/o sea muy tóxico;
b) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición exceda de 35 °C y sea tóxico o que presente menor de toxicidad;
Tales como:
---------------------------------------------------------------
| |Muy tóxico |Tóxico |Que presenten |
| | | | un grado menor|
| | | | de toxicidad |
--------------------------------------------------------------- | |% |% |% | ---------------------------------------------------------------
|Brodifacum |100-»5 |5-»0,5 |0,5-0,05 |
---------------------------------------------------------------
|Cumacloro | | |100-10 |
---------------------------------------------------------------
|Cumafurilo |- |- |100-80 |
---------------------------------------------------------------
|Cumafus | |100-»30 |30-3 |
---------------------------------------------------------------
|Cumatetralil | |100-»34 |34-3,4 |
|(Racumin) | | | |
---------------------------------------------------------------
|Dicumarol | | |100-10 |
---------------------------------------------------------------
|Difenacum |100-»35 |35-»3,5 |3,5-0,35 |
---------------------------------------------------------------
|Warfarina y sus |100-»60 |60-»6 |6-0,6 |
|sales | | | |
---------------------------------------------------------------
48° 2782 plaguicida a base de dipiridilo, liquido, inflamable, tóxico, con un punto de inflamación inferior a 23 °C
a) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición no exceda de 35 °C y/o sea muy tóxico;
b) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición exceda de 35 °C y sea tóxico o que presente un grado menor de toxicidad;
tales como:
------------------------------------------------------------------
| |Muy tóxico |Tóxico |Que presenten |
| | | | un grado menor|
| | | | de toxicidad |
------------------------------------------------------------------ | |% |% |% | ------------------------------------------------------------------
|Diquat | | |100-45 |
------------------------------------------------------------------
|Paraquat | |100-»40 |40-8 |
------------------------------------------------------------------
49° 2760 plaguicida arsenical, líquido, inflamable, tóxico, con un punto de
inflamación inferior a 23 °C,
a) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición no exceda de 35 °C y/o sea muy tóxico;
b) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición exceda de 35 °C y sea tóxico o que presente un grado menor de toxicidad;
Tales como:
------------------------------------------------------------------
| |Muy tóxico |Tóxico |Que presenten |
| | | | un grado menor|
| | | | de toxicidad |
------------------------------------------------------------------ | |% |% |% | ------------------------------------------------------------------
|Trióxido de arsénico | |100-»40 |40-4 |
------------------------------------------------------------------
|Arseniato cálcico |- |100-»40 |40-4 |
------------------------------------------------------------------
|Arsenito sódico | |100-»20 |20-2 |
------------------------------------------------------------------
50° 2776 plaguicida a base de cobre, liquido, inflamable, tóxico, con un punto de inflamación inferior a 23°C,
a) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición no exceda de 35 °C y/o sea muy tóxico;
b) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición exceda de 35 °C y sea tóxico o que presente un grado menor de toxicidad;
Tales como:
------------------------------------------------------------------
| |Muy tóxico |Tóxico |Que presenten |
| | | | un grado menor|
| | | | de toxicidad |
------------------------------------------------------------------ | |% |% |% | ------------------------------------------------------------------
|Sulfato de cobre | | |100-20 |
------------------------------------------------------------------
51° 2780 plaguicida a base de nitrofenoles sustituidos, liquido, inflamable, tóxico, con un punto de inflamación inferior a 23 °C,
a) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición no exceda de 35 °C y/o sea muy tóxico;
b) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición exceda de 35 °C y sea tóxico o que presente un grado menor de toxicidad;
tales como:
------------------------------------------------------------------
| |Muy tóxico |Tóxico |Que presenten |
| | | | un grado menor|
| | | | de toxicidad |
------------------------------------------------------------------ | |% |% |% | ------------------------------------------------------------------
|Binapacril |- | |100-25 |
------------------------------------------------------------------
|Dinobutón | | |100-10 |
------------------------------------------------------------------
|Dinosebo |- |100-»40 |40-8 |
------------------------------------------------------------------
|Dinosebo, acetato de | | |100-10 |
------------------------------------------------------------------
|Dinoterbo | |100-»50 |50-5 |
------------------------------------------------------------------
|Dinoterbo, acetato de | |100-»50 |50-5 |
------------------------------------------------------------------
|DNOC | |100-»50 |50-5 |
------------------------------------------------------------------
|Medinoterbo | |100-»80 |80-8 |
------------------------------------------------------------------
52° 2764 plaguicida a base de triacina, liquido, inflamable, tóxico, con un punto de inflamación inferior a 23 °C,
a) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición no exceda de 35 °C y/o sea muy tóxico;
b) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición exceda de 35 °C y sea tóxico o que presente un grado menor de toxicidad;
Tales como:
------------------------------------------------------------------
| |Muy tóxico |Tóxico |Que presenten |
| | | | un grado menor|
| | | | de toxicidad |
------------------------------------------------------------------ | |% |% |% | ------------------------------------------------------------------
|Cianacina |-- |-- |100-35 |
------------------------------------------------------------------
|Termubetón |-- |-- |100-95 |
------------------------------------------------------------------
53° 2770 plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, inflamable, tóxico, con un punto de inflamación inferior a 23 °C,
a) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición no exceda de 35 °C y/o sea muy tóxico;
b) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición exceda de 35 °C y sea tóxico que presente un grado menor de toxicidad; tales como:
------------------------------------------------------------------
| |Muy tóxico |Tóxico |Que presenten |
| | | | un grado menor|
| | | | de toxicidad |
------------------------------------------------------------------ | |% |% |% | ------------------------------------------------------------------
|Tricamba | | |100-60 |
------------------------------------------------------------------
54° 2774 plaguicida a base de derivados de la talimida, liquido, inflamable, tóxico, con un punto de inflamación inferior a 23 °C,
a) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición no exceda de 35 °C y/o sea muy tóxicos
b) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición exceda de 35 °C y sea tóxico o que presente un grado menor de toxicidad;
tales como:
(1) Ningún plaguicida figura actualmente en este apartado.
55° 2768 plaguicida a base de fenilurea, liquido, inflamable, tóxico, con un punto de inflamación inferior a 23 °C
a) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición no exceda de 35 °C y/o sea muy tóxico;
b) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición exceda de 35 °C y sea tóxico o que presente un grado menor de toxicidad; tales como:
(1) Ningún plaguicida figura actualmente en este apartado.
56° 2772 plaguicida a base de ditiocarbamato, liquido, inflamable, tóxico, con un punto de inflamación inferior a 23 °C,
a) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición no exceda de 35 °C y/o sea muy tóxico;
b) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición exceda de 35 °C y sea tóxico o que presente un grado menor de toxicidad; tales como:
------------------------------------------------------------------
| |Muy tóxico |Tóxico |Que presenten |
| | | | un grado menor|
| | | | de toxicidad |
------------------------------------------------------------------ | |% |% |% | ------------------------------------------------------------------
|metam-sodio | | |100-35 |
------------------------------------------------------------------
57° 3021 plaguicida, inflamable, tóxico, n.e. p., con un punto de inflamación inferior a 23 °C,
a) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición no exceda de 35 °C y/o sea muy tóxico;
b) cuyo punto de ebullición o iniciación de ebullición exceda de 35 °C y sea tóxico o que presente un grado menor de toxicidad;
Combinaciones organonitrogenadas, tales como:
------------------------------------------------------------------
| |Muy tóxico |Tóxico |Que presenten |
| | | | un grado menor|
| | | | de toxicidad |
------------------------------------------------------------------ | |% |% |% | ------------------------------------------------------------------
|Benquinox |- |- |100-20 |
------------------------------------------------------------------
|Quinometionato- |- | |100-50 |
------------------------------------------------------------------
|Cicloheximida |100-»40 |40-»4 |4-»0 |
------------------------------------------------------------------
|Drazoxolón |- | |100-2 5 |
------------------------------------------------------------------
Acaloides, tales como:
------------------------------------------------------------------
| |Muy tóxico |Tóxico |Que presenten |
| | | | un grado menor|
| | | | de toxicidad |
------------------------------------------------------------------ | |% |% |% | ------------------------------------------------------------------
|Nicotina, preparados a | |100-»25 |25-5 |
|base de | | | |
------------------------------------------------------------------
|Estricnina |100-»20 |20-»0 | |
------------------------------------------------------------------ | | | | | ------------------------------------------------------------------
Otras combinaciones organometálicas, tales como:
(1) Ningún plaguicida figura actualmente en este apartado.
Combinaciones inorgánicas del flúor, tales como:
------------------------------------------------------------------
| |Muy tóxico |Tóxico |Que presenten |
| | | | un grado menor|
| | | | de toxicidad |
------------------------------------------------------------------ | |% |% |% | ------------------------------------------------------------------ | | | | | ------------------------------------------------------------------
|Fluorosilicato de bario | | |100-35 |
------------------------------------------------------------------
|Fluorosilicato de sodio | | |100-25 |
------------------------------------------------------------------
Combinaciones inorgánicas del talio, tales como:
------------------------------------------------------------------
| |Muy tóxico |Tóxico |Que presenten |
| | | | un grado menor|
| | | | de toxicidad |
------------------------------------------------------------------ | |% |% |% | ------------------------------------------------------------------
|Sulfato de talio | |100-»30 |30-3 |
------------------------------------------------------------------
Otros plaguicidas, tales como:
------------------------------------------------------------------
| |Muy tóxico |Tóxico |Que presenten |
| | | | un grado menor|
| | | | de toxicidad |
------------------------------------------------------------------ | |% |% |% | ------------------------------------------------------------------
|ANTU |100-»40 |40-»4 |4-0,8 |
------------------------------------------------------------------
|Blasticidina-5-3 | | |100-10 |
------------------------------------------------------------------
|Bromoxinilo |- | |100-38 |
------------------------------------------------------------------
|Dazomet | | |100-60 |
------------------------------------------------------------------
|Difacinona |100-»25 |25-»3 |3-0,2 |
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------
| |Muy tóxico |Tóxico |Que presenten |
| | | | un grado menor|
| | | | de toxicidad |
------------------------------------------------------------------ | |% |% |% | ------------------------------------------------------------------
|Difenzoquat | | |100-90 |
------------------------------------------------------------------
|Dimexano | |- |100-48 |
------------------------------------------------------------------
|Endotal-sodico |- |100-»75 |75-7 |
------------------------------------------------------------------
|Fenaminosulfo | |100-»50 |50-10 |
------------------------------------------------------------------
|Fenpropatrina | | |100-10 |
------------------------------------------------------------------
|Fluoracatamida | |100-»25 |25-2,5 |
------------------------------------------------------------------
|Imazalil |- |- |100-64 |
------------------------------------------------------------------
|Ioxinilo | | |100-20 |
------------------------------------------------------------------
|Kelevan |- | |100-48 |
------------------------------------------------------------------
|Norbormida |100-»88 |88-»8,8 |8,8-0,8 |
------------------------------------------------------------------
|Pindona y sales de | | |100-55 |
|pindona | | | |
------------------------------------------------------------------
|Rotenona | | |100-25 |
------------------------------------------------------------------
Piretrinoides, tales como:
------------------------------------------------------------------
| |Muy tóxico |Tóxico |Que presenten |
| | | | un grado menor|
| | | | de toxicidad |
------------------------------------------------------------------ | |% |% |% | ------------------------------------------------------------------
|Cipermetrina | |- |100-32 |
------------------------------------------------------------------
G. Materias cayo punto de inflamación sea superior a 61 °C, transportadas o entregadas para el transporte a temperatura elevada, igual o superior a su punto de inflamación
61° c) 3256 liquido transportado a temperatura elevada, inflamables, n.e. p., con un punto de inflamación superior a 61 °C, a una temperatura igual o superior al punto de inflamación.
H. Envases vacíos
71° Envases vacíos, comprendidos los grandes recipientes para granel (GRG) vacíos, vehiculos-cisterna vacíos, cisternas desmontables vacías y contenedores-cisterna vacíos, sin limpiar, que hayan contenido materias de la clase 3.
2301a No estarán sujetas a las disposiciones previstas para esta clase en el presente anexo y en el Anexo B:
(1) Las materias de los apartados 1° a 5°, 21° a 26°, 31° a 34° y las materias que presenten un grado menor de toxicidad de los apartados 41° a 57°, transportadas de conformidad con las siguientes disposiciones:
a) las materias clasificadas en a) de cada apartado, hasta 500 ml por envase interior y hasta 1 litro por bulto;
b) las materias clasificadas en b) de cada apartado con excepción del 5° b) y las bebidas alcohólicas del 3° b) hasta 3 litros por envase interior y hasta 12 litros por bulto;
c) las bebidas alcohólicas del 3° b) hasta 5 litros por envase interior;
d) las materias clasificadas en el 5° b), hasta 5 litros por envase interior y hasta 20 litros por bulto;
e) las materias clasificadas en c) de cada apartado, hasta 5 litros por envase interior y hasta 45 litros por bulto.
Estas cantidades de materias deberán transportarse en embalajes combinados que cumplan al menos las condiciones del marginal 3538.
Se respetarán las «Condiciones generales de embalaje» del marginal 3500 (1), (2), así como (5) a (7).
Nota: Para las mezclas homogéneas que contengan agua, las cantidades citadas solamente se referirán a las materias de la presente clase contenidas en estas mezclas.
(2) Las bebidas alcohólicas del apartado 31° c) en envases de una capacidad máxima de 250 litros.
(3) El carburante contenido en los depósitos de los medios de transporte y que sirvan a su propulsión o al funcionamiento de sus equipos especializados
(por ejemplo, frigoríficos). La llave de paso situada entre el motor y el depósito de las motocicletas y en los ciclomotores con depósitos que contengan carburante, deberá estar cerrada durante el transporte; además, estas motocicletas y ciclomotores se cargarán en posición vertical asegurados contra toda caída.
2. Disposiciones
A. Bultos
1. Condiciones generales de envase y embalaje
2302 (1) Los envases y embalajes deberán satisfacer las condiciones del Apéndice A.5, a menos que se hayan previsto condiciones especiales para el envase y embalaje de ciertas materias en los marginales 2303 a 2309.
(2) Los grandes recipientes para granel (GRG) deberán satisfacer las condiciones del Apéndice A.6.
(3) Deberán ser utilizados, según las disposiciones de los marginales 2300 (3) y 3511 (2) o 3611 (2): envases y embalajes del grupo de embalaje I, marcados con la letra «X» para las materias muy peligrosas clasificadas en a) de cada apartado, envases y embalajes de los grupos de embalaje II o I, marcados con las letras «Y» o «X», o de los grandes recipientes para granel (GRG) del grupo de embalaje II, marcados por la letra «Y», para las materias peligrosas clasificadas en b) de cada apartado, envases y embalajes de los grupos de embalaje III, II o I, marcados con las letras «Z», «Y» o «X», o en los grandes recipientes para granel (GRG) del grupo de embalaje III o II, marcados con las letras «Z» o «Y», para las materias que presenten un grado de peligrosidad menor, clasificadas en c) de cada apartado.
Nota: Para el transporte de las materias de la clase 3 en vehículos-cisterna, cisternas desmontables o contenedores-cisterna, véase Anexo B.
2. Condiciones particulares de envase y embalaje
2303 La nitroglicerina en solución alcohólica, del apartado 6°, deberá ser embalada en cajas de metal de un contenido máximo de 1 litro cada una, asimismo éstas se embalarán en una caja de madera que contenga como máximo 5 litros de solución. Las cajas de metal deberán estar enteramente rodeadas de materias absorbentes que formen un amortiguamiento. Las cajas de madera deberán estar enteramente forradas con materias apropiadas impermeables al agua y a la nitroglicerina.
Los bultos de este tipo deberán satisfacer los requisitos de ensayos para los embalajes combinados según el Apéndice A.5, destinados al grupo de embalaje II.
2304 (1) La propileneimina del 12° se envasará:
a) en recipientes de acero de un espesor suficiente, y deberán cerrarse con un tapón de madera o un tapón de rosca estancos, tanto al líquido como al vapor, por medio de una junta apropiada. Los recipientes serán inicial y periódicamente probados y como mínimo, cada 5 años, a una presión mínima de 0,3 MPa (3 bar) (presión manométrica), según los marginales 2215 (1) y 2216. Cada recipiente será sujetado, con interposición de materias absorbentes que formen un amortiguamiento, dentro de un embalaje protector metálico, sólido y estanco. Este embalaje protector se cerrará herméticamente y su cierre se asegurará contra cualquier apertura intempestiva. El peso máximo del
contenido no deberá sobrepasar los 0,67 kg por litro de capacidad. Un bulto no deberá pesar más de 75 kg. A excepción de los que sean expedidos por carga completa, los bultos que pesen más de 30 kg irán previstos de agarraderos; o
b) en recipientes de acero de un espesor suficiente, que deberán cerrarse con un tapón de madera o un tapón protector de rosca o un dispositivo equivalente, estancos tanto al líquido como al vapor. Los recipientes serán inicial y periódicamente probados, y como mínimo cada 5 años, a una presión mínima de 1 MPa (10 bar) (presión manométrica), según los marginales 2215 (1) y 2216. El peso máximo del contenido no deberá sobrepasar 0,67 kg por litro de capacidad. Un bulto no deberá pesar más de 75 kg;
c) Los recipientes de conformidad con a) y b) deberán llevar en caracteres bien legibles y duraderos:
el nombre del fabricante o la marca de fabricación y el número del recipiente;
la indicación «propileneimina»;
la tara del recipiente y el peso máximo admisible del recipiente lleno;
la fecha (mes, año) del ensayo inicial y del último ensayo periódico sufrido;
el contraste del perito que haya procedido a los ensayos y a los exámenes.
(2) El isocianato de etilo del 13° deberá ser envasado:
a) en recipientes herméticamente cerrados, de aluminio puro, de una capacidad máxima de 1 litro, y sólo se podrán llenar hasta el 90 % de su capacidad. Diez como máximo de estos recipientes deberán ir sujetos en una caja de madera con materias acolchantes apropiadas. Este bulto deberá satisfacer las exigencias de prueba para los embalajes combinados, según el marginal 3538, para el grupo de embalaje I, y no deberá pesar más de 30 kg; o
b) en recipientes de aluminio puro cuyas paredes tengan un espesor mínimo de 5 mm, o de acero inoxidable. Los recipientes deberán estar enteramente soldados y serán inicial y periódicamente probados, como mínimo cada cinco años, a una presión mínima de 0,5 MPa (5 bar) (presión manométrica) según los marginales 2215 (1) y 22-16. Deberán estar cerrados de forma estanca por medio de dos cierres superpuestos, uno de ellos roscado o fijado de manera equivalente. El grado de llenado no deberá sobrepasar el 90 % ;
Los bidones que pesen más de 100 kg estarán provistos de aros o de nervios de rodadura;
c) Los recipientes según b) deberán llevar en caracteres bien legibles y duraderos: el nombre del fabricante o la marca de fabricación y el número de recipiente; la indicación «isocianato de etilo»; la tara del recipiente y el peso máximo del recipiente lleno; la fecha (mes, año) del ensayo inicial y del último ensayo periódico sufrido; -el contraste del perito que haya procedido a los ensayos y a las pruebas.
2305 Las materias clasificadas en a) de los diferentes apartados se envasarán:
a) en bidones de acero con la tapa superior fila, según el marginal 3520, o
b) en bidones de aluminio con la tapa superior fija, según el marginal 3521, o
c) en cañetes (jerricanes) de acero con tapa fila, según el marginal 3522, o
d) en bidones de plástico con la tapa superior fija, de una capacidad máxima de 60 litros, y en cañetes (jerricanes) de plástico, de tapa fija, según el marginal 3526, o
e) en envases compuestos (plástico) según el marginal 3537, o
f) en embalajes combinados con envases interiores de vidrio, plástico o metal, según el marginal 3538.
2306 (1) Las materias clasificadas en b) de los diferentes apartados, se envasarán:
a) en bidones de acero, según el marginal 3520, o
b) en bidones de aluminio, según el marginal 3521, o
c) en cañetes (jerricanes) de acero, según el marginal 3522, o
d) en bidones o en cañetes (jerricanes) de plástico, según el marginal 3526, o
e) en envases compuestos (plástico), según el marginal 3537, o
f) en embalajes combinados, según el marginal 3538.
Nota 1 para a), b), c) y d): El nitrometano del 3° b) sólo podrá ser transportado en envases con tapa móvil.
Nota 2 para a), b), c) y d): Se podrán aplicar condiciones simplificadas a los bidones y cañetes (jerricanes) de tapa móvil, para materias viscosas que tengan a 23°C una viscosidad superior a 200 mm2/s (véanse marginales 3512, 3553, 3554 y 3560).
(2) Las materias clasificadas en b) de los apartados 3°, 15°, 17°, 22°, 24° y 25° y las materias que presenten un grado menor de toxicidad, clasificadas en b) en los apartados 41° a 57°, podrán, además, ir envasadas en envases compuestos (vidrio, porcelana o gres), según el marginal 3539.
(3) Las materias clasificadas en b) de los diferentes apartados, con excepción del nitrometano del 3° b), que tengan una presión de vapor a 50°C que no sobrepase 110 kPa (l,lO bar) podrán, además, ser embaladas en grandes recipientes para granel (GRG) metálicos según el marginal 3622, o en grandes recipientes para granel (GRG) de plástico rígido, según el marginal 3624, o en grandes recipientes para granel (GRG) compuestos con un recipiente interior de plástico rígido, según el marginal 3625.
2307 (1) Las materias clasificadas en c) de los diferentes apartados se envasarán:
a) en bidones de acero, según el marginal 3520, o
b) en bidones de aluminio, según el marginal 3521, 0
c) en cañetes (jerricanes) de acero, según el marginal 3522, o
d) en bidones o en cañetes (jerricanes) de plástico, según el marginal 3526, 0
e) en envases compuestos (plástico), según el marginal 3537, o
f) en embalajes combinados, según el marginal 3538, o
g) en envases compuestos (vidrio, porcelana o gres), según el marginal 3539.
Nota para a), b), c) y d) Se podrán aplicar condiciones simplificadas a los bidones y cañetes (jerricanes) de tapa móvil destinados a contener materias viscosas que, a 23 °C, tengan una viscosidad superior a 200 mm2/s (véanse marginales 3512, 3553, 3554 y 3560).
(2) Las materias clasificadas en c) de los diferentes apartados podrán, además, ser embaladas en grandes recipientes para granel (GRG) metálicos, según el marginal 3622, o en grandes recipientes para granel (GRG) de plástico rígido, según el marginal 3624, o en grandes recipientes para granel (GRG) compuestos, con un recipiente interior de plástico rígido, según el marginal 3625.
2308 (1) El alcohol etílico, así como sus soluciones acuosas y las bebidas alcohólicas de los apartados 3° b) y 31° c) se podrán también envasar en toneles de madera con tapa de madera, según el marginal 3524.
(2) Las bebidas alcohólicas con un contenido superior al 24 % de alcohol y un 70 % como máximo de volumen, cuando sean objeto de un transporte relacionado con el proceso de su fabricación, podrán ser transportadas en toneles de madera con un contenido que no sobrepase los 500 litros, y que no sean conformes a las disposiciones del Apéndice A.5, en las condiciones siguientes:
a) Los toneles deberán ser verificados y calzados antes de ser llenados;
b) Deberá preverse un margen de llenado suficiente (al menos del 3 % ) para la dilatación del líquido;
c) Durante el transporte, las canillas de los toneles deberán estar dirigidas hacia arriba;
d) Los toneles deberán ser transportados en contenedores que respondan a lo dispuesto en el Convenio internacional sobre la seguridad de los contenedores (CSC) (1) tal como ha sido modificado. Cada tonel deberá estar colocado en una cuna especial y estar calzado con ayuda de medios apropiados, con el fin de que no pueda desplazarse de ningún modo durante el transporte.
(3) Las materias de los apartados 3° b),4° b), 5° b), 5° c), 31° c), 32° c), 33° c), 34° c) y las materias que presenten un grado menor de toxicidad, clasificadas en b) de los apareados 41° a 57°, podrán, además, ser envasadas en envases metálicos ligeros, según el marginal 3540. Se podrán aplicar condiciones simplificadas a los envases metálicos ligeros de tapa móvil destinados a contener materias viscosas que, a 23 °C, tengan una viscosidad superior a 200 mm2/s, así como para las materias del 5° c) (véanse marginales 3512, 3552
a 3554).
Nota: El nitrometano del 3° b) no deberá ser transportado en envases de tapa móvil.
(4) Las materias siguientes: 1133 adhesivos, 1210 tinta de imprenta, 1263 pintura, 1263 productos para pintura, 1866 resina, soluciones de y 3269 bolsa de resina poliestérica del 5° b), 5° c) y 31° c), podrán ser transportadas en cantidad que no sobrepase 5 litros en envases metálicos o de plástico que sólo cumplan las disposiciones del marginal 3500 (1), (2) y (5) a (7), si los envases están sujetos en paletas por abrazaderas, con fundas retráctiles o estirables o por cualquier otro método apropiado, o si dichos envases constituyen envases interiores del embalaje combinados con un peso bruto total máximo de 40 kg. La indicación en la carta de porte deberá ser conforme al marginal 2314 (1) y (3).
2309 Los depósitos de combustible para motores de circuito hidráulico de
aeronave del 28° se admitirán, siempre que respondan a una de las condiciones siguientes:
a) El depósito deberá estar constituido de una envoltura presurizada de tubos de aluminio de fondo soldado. El combustible deberá estar contenido en un recinto de aluminio soldado con un volumen interno máximo de 46 litros. La envoltura exterior deberá tener una presión manométrica mínima de cálculo de 1 275 kPa y una presión manométrica mínima de ruptura de 2 755 kPa. La estanqueidad de cada envoltura deberá ser verificada durante su fabricación y antes de su expedición. Deberá ser cuidadosamente embalado un conjunto interior completo en un material de calado incombustible, tal como la vermiculita en el interior de un sólido recipiente exterior de metal herméticamente cerrado, de manera que proteja eficazmente todos los racores. La cantidad máxima de combustible por depósito y por bulto será de 42 litros.
b) El depósito deberá estar constituido por un recinto de aluminio presurizado. El carburante deberá estar contenido en un compartimento interior herméticamente cerrado por soldadura y que esté dotado con una vejiga de elastómero con un volumen interno máximo de 46 litros. El recinto bajo presión deberá tener una presión manométrica mínima de cálculo de 2 860 kPa y una presión manométrica mínima de ruptura de 5 170 kPa. La estanqueidad de cada recinto deberá ser controlada en el curso de la fabricación y antes de su expedición. El conjunto interior completo deberá estar cuidadosamente embalado en un material de calado incombustible, tal como el de la verniculita, en un sólido recipiente exterior de metal herméticamente cerrado, de manera que proteja eficazmente todos los rincones. La
cantidad máxima de combustible por depósito y por bulto será de 42 litros.
2310 Los recipientes o los grandes recipientes para granel (GRG) que contengan preparaciones de los apartados 31° c), 32° c) y 33° c), que desprendan pequeñas cantidades de dióxido de carbono y/o nitrógeno, irán provistos de un venteo, según el marginal 3500 (8) o 3601 (6), respectivamente.
3. Embalaje en común
2311 (1) Las materias que pertenezcan al mismo apartado se podrán reunir en un embalaje combinado, según el marginal 3538.
(2) Las materias u objetos de esta clase, en cantidades que no sobrepasen los 5 litros, por envase interior, podrán ir reunidas entre sí y/o con mercancías que no estén sometidas a las disposiciones de esta Directiva, en un embalaje combinado según el marginal 3538, si no reaccionan peligrosamente entre ellas.
(3) Las materias de los aparrados 6°, 7°, 12° y 13° no deberán ir reunidas en un mismo bulto con otras mercancías.
(1) Convenio internacional sobre la seguridad de los contenedores (CSC) (Ginebra, 1972), tal como ha quedado modificado y publicado por la Organización Marítima Internacional, 4, Albert Embankment, London SEl 7SR.
(4) Las materias clasificadas en a) de los diferentes apartados no deberán ir embaladas en común con materias y objetos de las clases 1, 5.2 (con exclusión de los endurecedores y sistemas de compuestos múltiples) y 7.
(5) Salvo disposiciones particulares en contrario, las materias clasificadas en a) de los diferentes apartados, en cantidades que no sobrepasen los 0,5 litros por envase interior y 1 litro por bulto, y las materias clasificadas en b) o c) de los diferentes apartados, en cantidades que no sobrepasen los 5 litros por envase interior, podrán ir reunidas en un embalaje combinado, según el marginal 3538, con materias u objetos de las demás clases, siempre que el embalaje en común sea igualmente admitido para las materias y objetos de dichas clases, y/o con mercancías que no estén sometidas a las disposiciones de esta Directiva, si no reaccionan peligrosamente entre ellas.
(6) Se considerarán como reacciones peligrosas:
a) una combustión y/o un desprendimiento de calor considerable;
b) la emanación de gases inflamables y/o tóxicos;
c) la formación de materias líquidas corrosivas;
d) la formación de materias inestables.
(7) El embalaje en común de una materia de carácter ácido con una materia de carácter básico en un bulto, no se admitirá si ambas materias van envasadas en recipientes frágiles.
(8) Deberán ser observadas las disposiciones de los marginales 2001 (7), 2002 (6) y (7) y 2302.
(9) Un bulto no deberá pesar más de 100 kg cuando se utilicen cajas de madera o de cartón.
4. Inscripciones y etiquetas de peligro en los bultos (ver Apéndice A.9)
Inscripciones
2312 (1) Cada bulto deberá llevar de manera clara y duradera el número de identificación de la mercancía que se indique en la carta de porte, precedido de las letras «UN».
Etiquetas de peligro
(2) Los bultos que contengan materias de la clase 3 irán provistos de una etiqueta conforme al modelo n° 3.
(3) Los bultos que contengan materias de los apartados 11° a 19°, 32° y 41° a 57° irán, además, provistos de una etiqueta conforme al modelo n° 6.1.
(4) Los bultos que contengan materias de los apartados 21° a 26° y 33° irán, además, provistos de una etiqueta conforme al modelo n° 8.
(5) Los bultos que contengan materias de los apartados 27° y 28° irán, además, provistos de una etiqueta conforme al modelo 6.1 y una etiqueta conforme al modelo n° 8.
(6) Los bultos que contengan envases frágiles que no sean visibles desde el exterior, irán, además, previstos de una etiqueta conforme al modelo n° 12, sobre sus dos caras laterales opuestas.
(7) Los bultos que contengan envases cuyos cierres no sean visibles desde el exterior, así como los bultos que contengan envases provistos de respiraderos o los envases previstos de respiraderos sin embalaje exterior, irán, además, previstos de una etiqueta conforme al modelo n° 11 sobre sus dos caras laterales opuestas.
2313
B. Datos en la carta de porte
2314 (1) La designación de la mercancía en la carta de porte deberá ser
conforme a uno de los números de identificación y a una de las denominaciones en bastardilla en el marginal 2301.
Cuando no figure expresamente el nombre de la materia, pero corresponda a un epígrafe n.e.p., o a otro epígrafe colectivo, la designación de la mercancía deberá ir dada por un número de identificación, la denominación del epígrafe n.e.p., o del epígrafe colectivo, seguido de la denominación química o técnica (1) de la materia.
La designación de la mercancía deberá ir seguida de la indicación de la clase, del n° del apartado, complementado, si fuere necesario, por la letra y la sigla «ADR» (o «RID») (por ejemplo: «3, 1° a), ADR»).
Para las materias y preparaciones de los apartados 41° a 57°, esta denominación será dada por el componente más peligroso, tanto de la parte constituida por el plaguicida (2) como de la parte constituida por el líquido inflamable (por ejemplo «Paratión en hexano»).
Para el transporte de residuos [véase marginal 2000 (5)), la designación de la mercancía deberá ser:
«Residuo, contiene ...», el (los) componentes que haya(n) servido para determinar la clasificación del residuo según el marginal 2002 (8), deberá(n) ser registrado(s) con su(s) denominación(es) química(s), por ejemplo «Residuo, contiene 1230 metanol, 3, 17° b)».
Para el transporte de disoluciones o de mezclas (tales como preparaciones y residuos) que contengan varios componentes sujetos a la Directiva, no será necesario, en general, citar más de dos componentes que representen un papel determinante para el peligro o los peligros que caracterizan las disoluciones y las mezclas.
Para el transporte de soluciones o mezclas que no contengan más que un solo componente sometido a la Directiva, las palabras «en solución» o «en mezcla» deberán ser incorporadas en la denominación de la carta de porte (ver marginal 2002 (8)).
Cuando una solución o mezcla que contenga una materia anteriormente citada no esté sometida a las condiciones de esta clase según el marginal 2300 (5), el expedidor tiene derecho a indicar en la carta de porte «Mercancía no sometida a la clase 3».
(2) Para los envíos efectuados según la nota sub E del marginal 2301, el expedidor deberá indicar en la carta de porte: «Transporte con arreglo a la nota sub E del marginal 2301».
(3) Para los envíos efectuados según el marginal 2308 (4), el expedidor deberá indicar en la carta de porte: «Transporte con arreglo al marginal 2308 (4)».
2315-2321
C. Envases vacíos
2322 (1) Los envases vacíos, comprendidos los grandes recipientes para granel (GRG) vacíos, sin limpiar, del apartado 71°, deberán ir cerrados de la misma forma y presentar las mismas garantías de estanqueidad que si estuvieran llenos.
(2) Los envases vacíos, comprendidos los grandes recipientes para granel (GRG) vacíos, sin limpiar, del apartado 71°, deberán ir provistos de las mismas etiquetas de peligro que si estuvieran llenos.
(3) La designación en la carta de porte deberá corresponder a las denominaciones en bastardilla en el apartado 71°, por ejemplo: «Envase vacío, 3, 71°, ADR».
(1) La denominación técnica deberá ser la corrientemente empleada en los manuales periódicos y textos científicos y técnicos. Las denominaciones comerciales no deberán utilizarse a estos fines.
(2) Para la designación de la parte plaguicida, habrá de utilizarse el nombre según la norma ISO R.1750:1981 (ver marginal 2601) siempre que figure.
En el caso de los vehículos cisterna vacíos, cisternas desmontables vacías, contenedores cisterna vacíos, sin limpiar, dicha designación habrá de ser completada por la indicación «Ultima mercancía cargada», seguida por la denominación y el apartado de la última mercancía cargada, por ejemplo: «Ultima mercancía cargada 1089 acetaldehído, 1° a)».
2323-2324
D. Medidas transitorias
2325 Las materias de la clase 3 podrán ser transportadas hasta el 30 de junio de 1995 según las disposiciones de la clase 3 aplicables hasta el 31 de diciembre de 1994. La carta de porte deberá llevar en ese caso la indicación «Transporte según el ADR aplicable antes del 1° de enero de 1995».
2326-2399
CLASE 4.1
MATERIAS SOLIDAS INFLAMABLES
1. Enumeración de las materias
2400 (1) De entre las materias y objetos a que se refiere el título de la clase 4.1, los que se enumeran en el marginal 2401 o que entran dentro de un apartado colectivo de este marginal estarán sometidos a las condiciones previstas en los marginales 2400 (2) a 2422 y a las prescripciones del presente Anexo y del Anexo B, y serán en adelante materias y objetos de esta Directiva.
Nota: Para las cantidades de materias mencionadas en el marginal 2401 que no estén sometidas a las disposiciones previstas para esta clase, bien en el presente Anexo, bien en el Anexo B, véase marginal 2401a.
(2) El título de la Clase 4.1 incluye las materias u objetos que tienen un punto de fusión superior a los 20 °C o son pastosos, según los criterios de la prueba del penetrómetro (véase Apéndice A.3, marginal 3310),o que no son líquidos según el método de ensayo ASTM D 4359-90 o que son líquidos autorreactivos. Dentro de la Clase 4.1 se incluyen: las materias y objetos sólidos fácilmente inflamables y los que se inflaman bajo el efecto de una proyección de chispas o que pueden causar un incendio por efecto del frotamiento; las materias autorreactivas que puedan sufrir (a temperaturas normales o elevadas) una descomposición fuertemente exotérmica causada por temperaturas de transporte excesivamente elevadas o por contacto con impurezas; las materias relacionadas con materias autorreactivas, que se distinguen de estas últimas por tener un punto de descomposición exotérmica superior a 75 °C, y que pueden experimentar una descomposición fuertemente exotérmica y pueden, en ciertos envases/embalajes, responder a los criterios
relativos a las materias explosivas de la Clase 1; las materias explosivas que son humedecidas con suficiente agua o alcohol, o que contienen suficiente plastificante o flegmatizante para que sus propiedades explosivas queden neutralizadas. Nota: 1. Las materias autorreactivas y los preparados de materias autorreactivas no se consideran materias autorreactivas de la Clase 4.1 si: son explosivas según los criterios de la Clase 1; son materias comburentes según el procedimiento de clasificación de la Clase 5.1; son peróxidos orgánicos según los criterios de la Clase 5.2; su temperatura de descomposición es inferior a 300 J/g; su temperatura de descomposición autoacelerada TDAA es superior a 75 °C para un bulto de 50 kg; las pruebas han demostrado que están exentas, en tanto que materias del tipo G (véase Apéndice A.1, marginal 3104 (2) (g)).
2. La temperatura de descomposición puede ser determinada utilizando cualquier método
internacionalmente reconocido, p. ej., el análisis calorimétrico diferencial y la calorimetría adiabática.
3. La temperatura de descomposición autoacelerada (TDAA) es la temperatura más baja a la que una materia colocada en el tipo de envase/embalaje utilizado durante el transporte puede sufrir una descomposición exotérmica. Los requisitos para la determinación de esta temperatura figuran en el Apéndice A.1, marginal 3103.
Nota: Para determinar el estado pastoso a 35 °C se puede aplicar la prueba del penetrometro (véase Apéndice A.3. marginal 3310).
(3) Las materias y objetos de la Clase 4.1 se subdividen como sigue:
A. Materias y objetos orgánicos inflamables sólidos
B. Materias y objetos inorgánicos inflamables sólidos
C. Materias explosivas en estado no explosivo
D. Materias relacionadas con materias autorreactivas
E. Materias autorreactivas que no requieren regulación de temperatura
F. Materias autorreactivas que requieren regulación de temperatura
G. Envases/embalajes vacíos.
Las materias y objetos de la clase 4.1 clasificadas en los diferentes apartados del marginal 2401, con excepción de las materias de los apartados 5° y 15°, deberán clasificarse en uno de los grupos siguientes, designados por las letras a), b) y c), según su grado de peligrosidad:
a) muy peligrosas,
b) peligrosas
c) las que presenten un grado de peligrosidad menor.
Toda materia sólida, normalmente humedecida, que, si estuviese en estado seco, seria clasificada entre los explosivos, será incluida en el grupo a) de los diferentes apartados.
Las materias autorreactivas se clasificarán en el grupo b) de los diferentes apartados.
Las materias relacionadas con materias autorreactivas han sido incluidas en las letras b) o c).
(4) La inclusión de las materias y objetos no expresamente nombradas en los apartados 3° a 8° del marginal 2401, así como en los diferentes grupos dentro de estos apartados, podrá hacerse sobre la base de la experiencia o
sobre la base de los resultados del procedimiento de prueba según el Apéndice A.3, marginales 3320 y 3321. La inclusión en los apartados 11° a 14°, 16° y 17°, así como en los diferentes grupos dentro de estos apartados, se hará sobre la base de los resultados del procedimiento de prueba según el Apéndice A.3, marginales 3320 y 3321; deberá tenerse también en cuenta la experiencia cuando pueda llevar a una clasificación más severa.
(5) Cuando las materias y objetos no expresamente nombrados estén incluidos en los apartados del marginal 2401 sobre la base de los procedimientos de prueba según el Apéndice A.3, marginales 3320 y 3321, serán aplicables los criterios siguientes:
a) Las materias en forma de polvo, granuladas o pastosas fácilmente inflamables de los apartados 1°, 4°, 6° a 8°, 11°, 12°, 14°, 16° y 17° deberán ser incluidas en la clase 4.1 cuando puedan inflamarse fácilmente con motivo de un breve contacto con una fuente de inflamación (por ejemplo una cerilla encendida), o cuando la llama en caso de inflamación se propague rápidamente, el tiempo de combustión sea inferior a 45 segundos para una distancia medida de 100 mm o la velocidad de combustión superior a 2,2 mm/s.
b) Los polvos de metales o los polvos de aleaciones de metales del apartado 13° deberán incluirse en la clase 4.1 cuando puedan inflamarse al contacto con una llama y la reacción se propague en menos de 10 minutos sobre toda la muestra.
(6) Cuando las materias y objetos no expresamente nombrados estén incluidos en los grupos de apartados del marginal 2401 sobre la base de los procedimientos de prueba según el Apéndice A.3, marginales 3320 y 3321, serán aplicables los criterios siguientes:
a) Las materias sólidas inflamables de los apartados 4°, 6° a 8°, 11°, 12°, 14°, 16° y 17° que, durante la prueba, tengan un tiempo de combustión inferior a 45 segundos para una distancia medida de 100 mm deberán ser clasificadas:
i) Si la llama penetra en la zona humedecida, deberán incluirse en el grupo b), ii) Si la llama es detenida por la zona humedecida, en 4 minutos, deberán incluirse en el grupo c).
b) Los polvos de metales y los polvos de aleaciones de metales del apartado 13° en los cuales, durante la prueba, la reacción
i) se propague sobre toda la muestra en 5 minutos o menos, deberá incluirse en el grupo b),
ii) se propague sobre toda la muestra en más de 5 minutos, deberá incluirse en el grupo c).
(7) Cuando las materias de la clase 4.1, al añadírseles otras materias, pasen a otras categorías de peligrosidad que aquellas a las que pertenecían las materias del marginal 2401, las mezclas resultantes deberán clasificarse en los apartados o las letras a los cuales pertenezcan sobre la base de su peligrosidad real.
Nota: Para clasificar las soluciones y mezclas (tales como preparados y residuos), véase también el marginal 2002 (8).
(8) Cuando las materias y objetos estén expresamente nombradas bajo varias letras de un mismo apartado del marginal 2401, la letra pertinente podrá determinarse sobre la base de los resultados del procedimiento de prueba
según el Apéndice A.3, marginales 3320 y 3321 y según los criterios del párrafo (6).
(9) Sobre la base del procedimiento de prueba según el Apéndice A.3, marginales 3320 y 3321, y según los criterios del párrafo (6), podrá también determinarse si la naturaleza de una materia expresamente mencionada es tal que esta materia no está sometida a las condiciones de dicha clase (véase marginal 2414).
(10) Las materias químicamente inestables de la clase 4.1 sólo deberán entregarse para el transporte cuando hayan sido tomadas todas las medidas necesarias para impedir su descomposición o su polimerización peligrosas para el curso del transporte. A tal fin, deberá tenerse especial cuidado de que los recipientes no contengan sustancias que puedan favorecer estas reacciones.
(11) Las materias sólidas inflamables comburentes que estén incluidas en el número de identificación 3097 de las Recomendaciones de la ONU no se admitirán para el transporte (sin embargo, véase el marginal 2002 (8) b), nota a pie de página 1/ en el cuadro del parágrafo 23.1).
Materias autorreactivas
(12) La descomposición de materias autorreactivas puede iniciarse por el calor, el contacto con impurezas catalíticas (p. ej., ácidos, compuestos de metales pesados, bases), por fricción o por impacto.
La velocidad de descomposición se incrementa con la temperatura y varía dependiendo de la materia. La descomposición puede provocar, en particular cuando no se produce ignición, el desprendimiento de gases o vapores tóxicos. Para ciertas materias autorreactivas, la temperatura debe ser controlada. Algunas materias autorreactivas pueden descomponerse produciendo una explosión, en particular si se encuentran en confinamiento. Esta característica puede modificarse mediante la adición de diluyentes o mediante el uso de envases apropiados. Algunas materias autorreactivas arden con gran fuerza. Son materias autorreactivas, por ejemplo, algunos compuestos de los tipos enumerados a continuación:
- compuestos azoicos alifáticos (-C-N=N-C-);
- azidas orgánicas (-C-N3);
- sales diazoicas (-CN2+Z-);
- compuestos N-nitrosados (-N-N-O), sulfohidrazidas aromáticas (-SO2-NH-NH2).
Esta lista no es exhaustiva, y a veces pueden tener propiedades similares materias que presentan otros grupos reactivos y ciertas mezclas de materias.
(13) Las materias autorreactivas se dividen en siete grupos según su grado de peligrosidad. Los principios que se han de aplicar a la clasificación de las materias no enumeradas en el marginal 2401 se exponen en el Apéndice A.1, marginal 3104. Las materias autorreactivas varían desde el tipo A, que no se acepta para el transporte en el envase en el que ha sido sometido a las pruebas, hasta el tipo G, que no está sujeto a lo dispuesto para las materias autorreactivas de la Clase 4.1 (véase el marginal 2414 (5)). La clasificación de las materias autorreactivas de los tipos B a F va directamente en función de la cantidad máxima permitida en un envase/embalaje.
(14) No se permitirá el transporte de las siguientes materias autorreactivas:
-materias autorreactivas del tipo A [véase Apéndice A.1, marginal 3104 (2) a)];
(15) Las materias autorreactivas y los preparados de materias autorreactivas enumeradas en el marginal 2401 se incluyen en los epígrafes 31° al 50°, números de identificación 3221 al 3240.
Las clasificaciones de las materias comprendidas desde el apartado 31° hasta el 50° están basadas en la materia técnicamente pura (excepto donde se especifica una concentración inferior al 100 % ). Para otras concentraciones, la materia puede ser clasificada de otra manera siguiendo los procedimientos indicados en el Apéndice A.1, marginal 3104.
En los epígrafes colectivos se especifica:
- los tipos de materias autorreactivas B a F, véase párrafo (13);
- el estado físico (líquido/sólido); y
- la regulación de temperatura (cuando se requiere), véase párrafo (20).
(16) La clasificación de las materias autorreactivas o de los preparados de materias autorreactivas no enumeradas en el marginal 2401 y su inclusión en un epígrafe colectivo se hará por la autoridad competente del país de origen.
(17) Se pueden añadir activadores, tales como compuestos de cinc, a algunas materias autorreactivas para alterar su capacidad de reacción. Dependiendo del tipo y de la concentración del activador, esto puede tener como resultado un descenso de la estabilidad térmica y un cambio en las propiedades explosivas. Si se altera alguna de estas propiedades, se valorará el nuevo preparado según el procedimiento de clasificación.
(18) Las muestras de materias autorreactivas o de preparados de materias autorreactivas no enumerados en el marginal 2401, de las que no se tienen los resultados completos de las pruebas y que tienen que ser trasladadas para más pruebas o evaluaciones, se asignarán a uno de los epígrafes propios de las materias autorreactivas del tipo C, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
- que los datos disponibles indiquen que la muestra no es más peligrosa que una materia autorreactiva del tipo B;
- que la muestra esté embalada según el método de embalaje OP2A o OP2B, y la cantidad por vehículo esté limitada a 10 kg;
- que los datos disponibles indiquen que la temperatura de regulación, si la hubiera, es lo suficientemente baja como para prevenir cualquier descomposición peligrosa y lo suficientemente alta como para prevenir cualquier separación de fase peligrosa.
(19) Con el fin de garantizar la seguridad durante el transporte, las materias autorreactivas se insensibilizan en muchos casos utilizando un diluyente. Cuando se estipula el porcentaje de una materia, éste se refiere al porcentaje por masa, redondeado hacia el número entero más cercano. Si se utiliza un diluyente, la materia autorreactiva será analizada en presencia del diluyente, en la concentración y en la forma utilizadas durante el transporte. No se utilizarán diluyentes que puedan permitir que una materia autorreactiva se concentre hasta un grado peligroso en caso de fuga de un
envase. Todo diluyente que se utilice deberá ser compatible con la materia autorreactiva. A este respecto, son diluyentes compatibles aquellos sólidos o líquidos que no tienen ningún efecto negativo sobre la estabilidad térmica y sobre el grado de peligrosidad de la materia autorreactiva. Los diluyentes liquidas en preparados que requieren regulación de temperatura (véase párrafo (20)) deberán tener un punto de ebullición de al menos 60 °C y un punto de inflamación no inferior a 5 °C. El punto de ebullición del líquido deberá ser, al menos, de 50 °C más alto que la temperatura de regulación de la materia autorreactiva.
(20) La temperatura de regulación es la temperatura máxima a la que se puede transportar con seguridad una materia autorreactiva. Se presupone que la temperatura del entorno inmediato de un bulto sólo sobrepasa los 55 °C en el curso del transporte durante un tiempo relativamente corto en un período de 24 horas. En caso de sobrepasarse la temperatura de regulación, puede ser necesario llevar a cabo procedimientos de emergencia. La temperatura critica es la temperatura a la que se deberán llevar a cabo tales procedimientos. La temperatura crítica y de regulación están calculadas a partir de la TDAA (véase Cuadro 1). Se determinará la TDAA para decidir si una materia deberá estar sujeta a regulación de temperatura durante el transporte. Las disposiciones para la determinación de la TDAA figuran en el Apéndice A.1, marginal 3103.
CUADRO 1
Cálculo de las temperaturas critica y de regulación
TDAA (20 °C o menos; más de 20 °C, hasta 35 °C; más de 35 °C)
Temperatura de regulación (20 °C por debajo de la TDAA; 15 °C por debajo de la TDAA; 10 °C por debajo de la TDAA)
Temperatura critica (10 °C por debajo de la TDAA ; 10 °C por debajo de la TDAA ;5 °C por debajo de la TDAA)
Las materias autorreactivas con una TDAA no superior a 55 °C estarán sujetas a regulación de temperatura durante el transporte. Para los casos en los que son aplicables, se enumeran las temperaturas critica y de regulación en el marginal 2401. La temperatura real durante el transporte puede ser más baja que la temperatura de regulación, pero se debe elegir de manera que se evite una separación peligrosa de fases.
A. Materias y objetos orgánicos inflamables sólidos
2401 .
1° Las materias procedentes del tratamiento del caucho, en forma inflamable, tales como:
b) 1345 desechos de cancho,o1345 recortes de caucho, en forma de polvo o granos.
2° Los objetos inflamables en forma comercial:
c) 1331 fósforos distintos de los «de seguridad», 1944 fósforos de seguridad (con rascador, en cartones o cajas), 1945 fósforos de cera con vástago de algodón con cera (vasta), 2254 fósforos resistentes al viento, 2623 yescas sólidas, impregnadas de un líquido inflamable.
3° Los objetos con base de nitrocelulosa débilmente nitrada:
c) 1324 películas de soporte nitrocelulósico, revestidas de gelatina, 2000 celuloide (en bloques, barras, hojas, tubos, etc.), 1353 fibras impregnadas
de nitrocelulosa débilmente nitrada, n.e.p. o bien 1353 tejidos impregnados de nitrocelulosa débilmente nitrada, n.e.p.
Nota: 2006 plásticos a base de nitrocelulosa, inflamables espontáneamente, n.e.p., así como 2002 desechos de celuloide, son materias de la clase 4.2 (véase marginal 2431, 4°).
4° c) 3175 sólidos o mezclas de sólidos que contengan liquido inflamable y que tengan un punto de inflamación hasta 100 °C (como preparados y desechos), n.e.p.
5° Las materias orgánicas inflamables en estado fundido:
2304 naftaleno fundido,
3176 sólido orgánico inflamable fundido, n.e.p.
Nota: 1334 naftaleno sólido es una materia del 6°.
6° Las materias orgánicas sólidas inflamables, no tóxicas y no corrosivas, y las mezclas de materias orgánicas sólidas inflamables no tóxicas y no corrosivas (como preparados y desechos) que no puedan ser clasificadas en otros apartados colectivos:
b) 1325 sólido orgánico inflamable, n.e.p.;
c) 1312 borneol, 1325 sólido orgánico inflamable, n.e. p., 1328 hexametilenotetramina, 1332 metaldehído, 1334 naftaleno bruto o 1334 naftaleno refinado, 2213 paraformaldehído, 2538 nitronaftaleno, 2717 alcanfor sintético;
Nota: 2304 naftaleno fundido es una materia del 5°.
7° Las materias orgánicas sólidas inflamables, tóxicas y las mezclas de materias orgánicas sólidas inflamables, tóxicas (como preparados y desechos) que no puedan ser clasificadas en otros apartados colectivas:
b) 2926 sólido orgánico inflamable, tóxico, n.e.p.;
c) 2926 sólido orgánico inflamable, tóxico, n.e.p.
Nota: Para los criterios de toxicidad, véase el marginal 2600 (3).
8° Las materias orgánicas sólidas inflamables, corrosivas, y las mezclas de materias orgánicas sólidas inflamables, corrosivas (como preparados y desechos) que no puedan ser clasificadas en otros apartados colectivos:
b) 2925 sólido orgánico inflamable, corrosivo, n.e.p.;
c) 2925 sólido orgánico inflamable, corrosivo, n.e.p.
Nota: Para los criterios de corrosividad, véase el marginal 2800 (3).
B. Materias y objetos inorgánicos inflamables sólidos
11° Las materias no metálicas inorgánicas en forma inflamable:
b) 1339 heptasulfuro de fósforo (P4S7) que no contenga fósforo blanco o amarillo, 1341 sesquisulfuro de fósforo (P4S3) que no contenga fósforo blanco o amarillo, 1343 trisulfuro de fósforo (P4S6) que no contenga fósforo blanco o amarillo, 2989 fosfito de plomo dibásico, 3178 sólido inorgánico inflamable, n.e.p.;
Nota: Los sulfuros de fósforo que no contengan fósforo blanco o amarillo no se admiten al
transporte.
c) 1338 fósforo, rojo, amorfo, 1350 azufre (incluida la flor de azufre), 2687 nitrito de diciclohexilamo nio, 2989 fosfito de plomo dibásico, 3178 sólido inflamable inorgánico, n.e.p.
Nota: 2448 azufre fundido es una materia del 15°.
12° Las sales metálicas inflamables de combinaciones orgánicas:
b) 3181 sales metálicas de compuestos orgánicos, inflamables, n.e.p.;
c) 1313 resinato cálcico, 1314 resinato cálcico, fundido y solidificado, 1318 resinato de cobalto, precipitado, 1330 resinato de manganeso, 2001 naftenatos de cobalto en polvo, 2714 resinato de zinc, 2715 resinato alumínico, 3181 sales metálicas de compuestos orgánicos, inflamables, n.e.p.;
13° Los metales y las aleaciones de metales en polvo o en otra forma inflamable:
Nota:
1. Los metales y las aleaciones de metales en polvo o en otra forma inflamable que puedan inflamarse espontáneamente, son materias de la clase 4.2 (véase marginal 2431, 12°).
2. Los metales y las aleaciones de metales en polvo o en otra forma inflamable que, en contacto con el agua, desprendan gases inflamables, son materias de la clase 4.3 (véase marginal 2471, 11° a 15°).
b) 1309 aluminio en polvo recubierto, 1323 ferrocerio, 1326 hafnio en polvo humedecido con un mínimo del 25 % (peso) de agua, 1333 cerio, en placas, lingotes o barras, 1352 titanio en polvo humedecido con un mínimo del 25 % (peso) de agua, 1358 circonio en polvo humedecido con un mínimo del 25 % (peso) de agua. 3089 polvos metálicos inflamables, n.e.p.;
2401 Nota: 1. Los polvos de hafnio, de titanio y de circonio deberán contener un exceso de agua aparente.
2. Los polvos de hafnio, de titanio y de circonio, humedecidos, producidos mecánicamente con una granulometría de 53 um o más, o producidos químicamente, con una granulometría de 840 Cm o más, no están sometidos a las prescripciones de esta Directiva.
c) 1309 aluminio en polvo, recubierto, 1346 silicio en polvo amorfo, 1869 magnesio o 1869 aleaciones de - magnesio, en recortes, gránulos o tiras, 2858 circonio seco, en forma de alambre enrollado, de láminas metálicas, o de tiras (de un grosor inferior a 254 Cm, pero como mínimo 18 Am), 2878 esponja de titanio, en gránulos o 2878 esponja de titanio, en polvo, 3089 polvos metálicos inflamables, n.e.p.
Nota: 1. Las aleaciones de magnesio que contengan como máximo un 50% de magnesio no están sometidos a las prescripciones de esta Directiva.
2. El polvo de silicio bajo alguna otra forma no está sometido a las prescripciones de esta Directiva.
3. 2009 circonio, seco, en láminas, tiras o alambre enrollado, de un grosor inferior a 18 micrones, es una materia de la clase 4.2 [véase marginal 2431, 12° c)). El circonio, seco, en láminas, tiras o alambre enrollado, con un grosor de 254 micrones o más, no está sometido a las prescripciones de esta Directiva.
14° Los hidruros de metales inflamables
b) 1437 hidruro de circonio, 1871 hidruro de titanio, 3182 hidruros metálicos inflamables, n.e.p.
c) 3182 hidruros metálicos inflamables, n.e.p.
Nota:
1. Los hidruros de metales que, en contacto con el agua, desprenden gases
inflamables, son materias de la clase 4.3 (véase marginal 2471, 16°).
2. 2870 borohidruro alumínico o 2870 borohidruro alumínico en dispositivos es una materia de la clase 4.2 (véase marginal 2431, 17° a)).
15° La materia inorgánica inflamable en estado fundido siguiente:
2448 azufre fundido.
Nota: 1. 1350 azufre (en estado sólido) es una materia del 11° c).
2. Las demás materias inorgánicas inflamables en estado fundido no se admiten para el transporte.
16° Las materias inorgánicas sólidas inflamables, tóxicas, y las mezclas de materias inorgánicas sólidas inflamables, tóxicas (tales como preparados y desechos) que no puedan ser clasificadas en otros apartados colectivos.
b) 1868 decaborano, 3179 sólido inflamable, tóxico, inorgánico, n.e.p. c) 3179 sólido inflamable, tóxico, inorgánico, n.e.p.
Nota: Para los criterios de toxicidad, ver marginal 2600 (3).
17° Las materias inorgánicas sólidas inflamables, corrosivas, y las mezclas de materias inorgánicas sólidas inflamables, corrosivas (como preparados y desechos) que no puedan ser clasificadas en otros apartados colectivos:
b) 3180 sólido inflamable, corrosivo inorgánico, n.e.p. c) 3180 sólido inflamable, corrosivo inorgánico n.e.p. Nota: Para los criterios de corrosividad, véase el marginal 2800 (3).
C. Materias explosivas en estado no explosivo
Nota: 1. Las materias explosionables en estado no explosivo distintas de las enumeradas en los apartados 21° a 25° no se admiten al transporte como materias de la clase 4.1.
2. Para las materias de los apartados 21° a 26° (véase marginal 2404) son aplicables disposiciones de envase/embalaje especiales.
21° Las materias explosionables mojadas siguientes:
a) 1310 picrato amónico humedecido con un mínimo del 10 % (peso) de agua, 1322 dinitrorresorcinol humedecido con un mínimo del 15 % (peso) de agua, 1336 nitroguanidina humedecido con un mínimo del 20 % (peso) de agua, 1337 nitroalmidón humedecido con un mínimo del 20 % (peso) de agua, 1344 trinitrofenol humedecido con un mínimo del 30 % (peso) de agua, 1347 picrato de plata humedecido con un mínimo del 30 % (peso) de agua, 1349 picramato de sodio humedecido con un mínimo del 20 % (peso) de agua, 1354 trinitrobenceno humedecido con un mínimo del 30 % (peso) de agua, 1355 ácido
trinitrobenzoico humedecido con un mínimo del 30 % (peso) de agua,-1356 trinitrotolueno (bolita, TNT) humedecido con un mínimo del 30% (peso) de agua, 1357 nitrato de urea humedecido con un mínimo del 20 % (peso) de agua, 1517 picramato de circonio humedecido con un mínimo del 20 % (peso) de agua, 2852 sulfuro de dipicrilo humedecido con un mínimo del 10 % (peso) de agua.
22° Las materias explosionables mojadas, tóxicas, siguientes:
a) 1320 dinitrofenol humedecido con un mínimo del 15 % (peso) de agua, 1321 dinitrofenolatos humedecidos con un mínimo del 15 % (peso) de agua, 1348 dinitro-o-cresolato sódico humedecido con un mínimo del 15 % (peso) de agua.
Nota para los puntos 21° y 22°: 1. Las materias explosionables cuyo contenido de agua sea inferior a los valores límites indicados son materias de la clase 1.
2. El agua deberá estar repartida de manera homogénea sobre el conjunto de
la materia explosionable. Durante el transporte no deberá producirse ninguna separación de la mezcla que impida el efecto de inercia.
3. Las materias explosionables moladas no deberán poder detonarse por la acción de un detonador normalizado(1) ni explotar en peso por el efecto de un reforzador potente.
23° La materia explosionable inerte siguiente:
b) 2907 mezclas de dinitrato de isosorbida con un mínimo del 60 % de lactosa, manosa, almidón o fosfato ácido de calcio, o con otros flegmatizantes, siempre que este flegmatizante tenga propiedades inertizantes al menos igual de eficaces.
24° Las mezclas nitradas de celulosa siguientes:
a) 2555 nitrocelulosa con un mínimo del 25 % (peso) de agua, 2556 nitrocelulosa con un mínimo del 25 % (peso) de alcohol y un contenido en nitrógeno que no sobrepase el 12,6 % (peso seco), 2557 nitrocelulosa con un máximo del 12,6 %, en masa seca, de nitrógeno con o sin plastificante, con o sin pigmento.
Nota: 1. 2556 nitrocelulosa con un mínimo del 25 % (peso) de alcohol, o 2557 nitrocelulosa con un contenido máximo de nitrógeno del 12,6 % (peso seco) deben ser envasados en recipientes construidos de modo que se evite cualquier explosión debida al aumento de la presión interna.
2. Las mezclas de nitrocelulosa cuyos contenidos en alcohol o plastificante sean inferiores a los valores límites son materias de la clase 1 (ver marginal 2101, 4° y 26°).
25° La azida tóxica siguiente:
a) 1571 azida de bario humedecida con un mínimo del SO % (peso) de agua.
Nota: La azida de bario cuyo contenido en agua sea inferior al valor límite indicado está excluida del transporte.
D. Materias relacionadas con las materias autorreactivas
26° Las siguientes materias están relacionadas con las materias autorreactivas:
b) 3242 azodicarbonamida
c) 2956 5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-xileno (almizcle xileno) 3251 mononitrato-5-de isosorbida
(1) Ver recomendaciones de la ONU relativas al transporte de mercancías peligrosas, pruebas y criterios, primera parte, Apéndice 1, ST/SG/AC. 10/1 1 /Rev. 1 .
2401 Nota: 1. Se pueden exigir condiciones especiales de embalaje para las materias del apartado 26° (véase marginal 2404 (3)) .
2. No están sujetos a lo dispuesto en la Directiva el mononitrato-5-de isosorbida o los preparados de esta materia que, mediante la realización de la serie 2 de pruebas del procedimiento de clasificación de la Clase 1 (véase Apéndice A.1, marginal 3101(1)), hayan demostrado ser demasiado poco sensibles para su inclusión en la Clase 1.
E. Materias autorreactivas que no requieren regulación de temperatura
31° (b) 3221 liquido de reacción espontánea tipo B (1).
32° (b) 3222 sólido de reacción espontánea tipo B, como:
--------------------------------------------------------
| | |Método de |
| | | embalaje |
--------------------------------------------------------
|Materia |Concentración |(véase |
| | (%) | marg. |
| | | 2405) |
--------------------------------------------------------
|2-diazo-1-naftol- |100 |OP5B |
|4-sulfonilcloruro | | |
--------------------------------------------------------
|2-diazo-1-naftol- |100 |OP5B |
|5-sulfonilcloruro | | |
--------------------------------------------------------
33° b) 3223 liquido de reacción espontánea tipo C, como:
-------------------------------------------------------
| |Método de embalaje |
-------------------------------------------------------
|Materia |(véase marg. 2405) |
-------------------------------------------------------
|liquido de reacción |OP2A |
|espontánea, muestra de (1) | |
-------------------------------------------------------
|(1) Véase marginal 2400 (18). |
-------------------------------------------------------
34° b) 3224 sólido de reacción espontánea tipo C, como
----------------------------------------------------------
| | |Método |
| | |de |
| | |embalaje|
----------------------------------------------------------
|Materia |Concentración |(véase |
| | (%) |marg. |
| | |2405) |
----------------------------------------------------------
|N,N' -dinitroso-N,N' | | |
|-dimetilereftalamida | | |
---------------------------------------------------------- | | | | ----------------------------------------------------------
|en pasta |72 |OP6B |
---------------------------------------------------------- | | | | ----------------------------------------------------------
|N,N'- |82 |OP6B |
|dinitrosopentametilenotetramina | | |
|(1) | | |
----------------------------------------------------------
|sólido de reacción espontánea, | |OP2B |
|muestra de (2) | | |
----------------------------------------------------------
|(1) Con un diluyente compatible que tenga un punto de |
|ebullición no inferior a 150 °C. |
----------------------------------------------------------
|(2) Véase marginal 2400 (18). |
----------------------------------------------------------
35° b) 3225 liquido de reacción espontánea tipo D
(1)
36° b) 3226 sólido de reacción espontánea tipo D, como:
--------------------------------------------------------------------------
| | |Método |
| | | de |
| | | embalaje|
--------------------------------------------------------------------------
|Materia |Concentración |(véase |
| | (%) | marg. |
| | | 2405) |
--------------------------------------------------------------------------
|1,1'-azodi-(hexahidrobenzonitrilo) |100 |OP7B |
--------------------------------------------------------------------------
|1,3-disulfonilhidracida del benceno, en |52 |OP7B |
|pasta | | |
--------------------------------------------------------------------------
|sulfohidrazida del benceno |100 |OP7B |
--------------------------------------------------------------------------
|cloruro de 4- (bencil(etil)amino) | | |
|-3-ethoxiben- | | |
--------------------------------------------------------------------------
|cenodiazonio zinc |100 |OP7B |
--------------------------------------------------------------------------
|cloruro de 3-cloro- 4- | | |
|dietilaminobencenodiazo- | | |
--------------------------------------------------------------------------
|nio zinc |100 |OP7B |
--------------------------------------------------------------------------
|difenilóxido- 4,4'-disulfonilhidrazida |100 |OP7B |
--------------------------------------------------------------------------
|cloruro de 4-dipropilaminobencenodiazonio | | |
--------------------------------------------------------------------------
|zinc |100 |OP7B |
--------------------------------------------------------------------------
|4-metilbencenosulfonilhidracida |100 |OP7B |
--------------------------------------------------------------------------
|2-diazo-1-naftol-4-sulfonato de sodio |100 |OP7B |
--------------------------------------------------------------------------
|2-diazo-1-naftol-5-sulfonato de sodio |100 |OP7B |
--------------------------------------------------------------------------
(1) Actualmente no se incluye en este apartado ninguna materia
autorreactiva.
2401 37° b) 3227 líquido reacción espontánea tipo E (1)
38° b) 3228 sólido de reacción espontánea tipo E (1)
39° b) 3229 liquido de reacción espontánea tipo F (1)
40° b) 3230 sólido de reacción espontánea tipo F (1)
F. Materias autorreactivas que requieren regulación de temperatura
Nota: Las materias comprendidas en los apartados del 41° al 50° son materias autorreactivas que se descomponen fácilmente a temperaturas normales y se transportarán, por lo tanto, exclusivamente bajo las condiciones de una regulación de temperatura adecuada. Para estas materias autorreactivas, la temperatura máxima durante el transporte no excederá de la temperatura de regulación indicada.
41° b) 3231 liquido de reacción espontánea tipo B, con temperatura regulada, como (1)
42° b) 3232 sólido de reacción espontánea tipo B, con temperatura regulada, como:
---------------------------------------------------------------
| | |Método de |
| | | embalaje |
---------------------------------------------------------------
|Materia |Concentración ( % ) |(véase marg. |
| | | 2405) |
---------------------------------------------------------------
|Solución de |< 100 |OP5B |
|azodicarbonamida tipo B | | |
|(1) | | |
---------------------------------------------------------------
(1) Para las soluciones de azodicarbonamida que responden a los criterios del Apéndice A.1, marginal 3104(2)b), las temperaturas crítica y de regulación se determinarán mediante el procedimiento indicado en el marginal 2400(20).
43° b) 3233 líquidos de reacción espontánea tipo C, con temperatura regulada, como:
-------------------------------------------------------------------
|Materia |Método de embalaje(véase marg. |
| |2405) |
-------------------------------------------------------------------
|Muestra de liquido de reacción | |
|espontánea, con temperatura | |
| regulada (1) |OP2A |
-------------------------------------------------------------------
|(1) Véase marginal 2400 (18). |
-------------------------------------------------------------------
44° b) 3234 sólido de reacción espontánea tipo C, con temperatura regulada, como:
-------------------------------------------------------------------------------
|Materia |(Concent.)|Método de |Temperatura |Temperatura |
| | | embalaje | de | crítica |
| | | | regulación | |
-------------------------------------------------------------------------------
| | (%) |(véase |(ºC) |(ºC) |
| | | marginal | | |
| | | 2405) | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|solución de |< 100 |OP6B | | |
|azodicarbonamida tipo C (1)| | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|2,2'-azodi(isobutironitrilo|100 |OP6B |+ 40 |+ 45 |
| | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
|tetrafluororato de | | | | |
|3-metil-4(pirrolidinil-1) | | | | |
|benceno- diazonio | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|tetrafluorborato |95 |OP6B |+ 45 |+ 50 |
-------------------------------------------------------------------------------
|sólido de reacción | | | | |
|espontánea, muestra con | | | | |
|temperatura | | | | |
| regulada (2) | |OP2B | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|nitrato de tetramina |100 |OP6B |+30 |+35 |
|paladio (II) | | | | |
------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
|(1) Soluciones de azodicarbonamida que cumplen los criterios del Apéndice |
|A.1, marginal 3104 |
-------------------------------------------------------------------------------
|(2)c). Las temperaturas critica y de regulación se determinarán por el |
|procedimiento indicado en el marginal 2400 (20). (2) Véase marginal 2400 |
|(18). |
-------------------------------------------------------------------------------
45° b) 3235 liquido de reacción espontánea tipo D, con temperatura regulada, como:
-------------------------------------------------------------------------------
|Materia |(Concent.)|Método de |Temperatura |Temperatura |
| | | embalaje | de | crítica |
| | | | regulación | |
-------------------------------------------------------------------------------
| | (%) |(véase |(ºC) |(ºC) |
| | | marginal | | |
| | | 2405) | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|2,2-azodi(etil |100 |OP7A |+ 20 |+ 25 |
|2-metilpropionato) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
(l) Actualmente no se incluye en este apartado ninguna materia autorreactiva.
46° b) 3236 sólido autorreactivo del tipo D, con regulación de temperatura tal como:
-------------------------------------------------------------------------------
|Materia |(Concent.)|Método de |Temperatura |Temperatura |
| | | embalaje | de | crítica |
| | | | regulación | |
-------------------------------------------------------------------------------
| | (%) |(véase |(ºC) |(ºC) |
| | | marginal | | |
| | | 2405) | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|Solución de |< 100 |OP7B | | |
|azodicarbonamída tipo D (1)| | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|2,2-azodi(2,4-di-metil-4- |100 |OP7B |- 5 |+ 5 |
|metoxivalero-nitrilo) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|2,2 -azodi |100 |OP7B |+ 10 |+ 15 |
|(2,4-dimetilvaleronitrilo) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|2,2 |100 |OP7B |+ 35 |+ 40 |
|-azodi(2-metilbutironitrilo| | | | |
|) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
|Cloruro de | | | | |
|4-(benzil(metil)amino) - | | | | |
|3- etoxibenzeno | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|diazonio zinc |100 |OP7B |+ 40 |+ 45 |
-------------------------------------------------------------------------------
|Cloruro de 2,5 dietoxi- | | | | |
|4- morfolinobencenodiazonio| | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|zinc |67-100 |OP7B |+ 35 |+ 40 |
-------------------------------------------------------------------------------
|Cloruro de 2,5 dietoxi-4- | | | | |
|morfolinobencenodiazanio | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|zinc . |66 |OP7B |+ 40 |+ 45 |
-------------------------------------------------------------------------------
|2,5 dietoxi-4- | | | | |
|morfolinobencenodiazonio | | | | |
|tetrafluoro- | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|borato |100 |OP7B |+ 30 |+ 35 |
-------------------------------------------------------------------------------
|Cloruro de 2,5-dietoxi-4- |67 |OP7B |+ 40 |+ 45 |
|(fenilsulfonil) | | | | |
|bencenodiazonio | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|Cloruro de |79 |OP7B |+ 40 |+ 45 |
|2,5-dimetoxi-4- | | | | |
|(4-metilfenil sulfonil)- | | | | |
|bencenodiazonio zinc | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|Cloruro de 4-dimetilamino | | | | |
|-6 - (2-di-metilaminoetoxi)|- | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|toluen-2-diazonio zinc |100 |OP7B |+ 40 |+ 45 |
-------------------------------------------------------------------------------
|Cloruro de | | | | |
|2-(2-hidroxietoxi) | | | | |
| -1-(pirrolidin-1-il)-) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|benceno-4- diazonio zinc |100 |OP7B |+ 45 |+ 50 |
-------------------------------------------------------------------------------
|Cloruro de |100 |OP7B |+ 40 |+ 45 |
|3-(2-hidroxietoxi) | | | | |
|-4-pirrolidin -1- il - | | | | |
|bencenodiazonio zinc - | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|N-formil-2- |100 |OP7B |+45 |+50 |
|(nitrometileno)1,3- | | | | |
|perhidrotianiza | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|Cloruro de 2-(N,N- | | | | |
|etoxicarbonilfenil- | | | | |
|amino)-3- | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|metoxi-4-(N-metil-N- | | | | |
|ciclohexilamino) | | | | |
|-bencenodia- | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|zonio zinc |63-92 |OP7B |+40 |+45 |
-------------------------------------------------------------------------------
|Cloruro de 2-(N,N- | | | | |
|etoxícarbonilfenil- | | | | |
|amino)-3- | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|metoxi-4-(N-metil-N- |62 |OP7B |+ 35 |+40 |
|ciclohexilamino )-benceno | | | | |
|dia zonio zinc | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|Sulfato de 2-(N,N- | | | | |
|metilaminoetilcarbonil) | | | | |
|-4- (3,4- | | | | |
|dimetilfenilsulfonil) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|bencenodiazonio hidrógeno |96 |OP7B |+ 45 |+ 50 |
-------------------------------------------------------------------------------
|4-nitrosofenol |100 |OP7B |+ 35 |+ 40 |
------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
|(1) Soluciones de azodicarbonamida que cumplen los criterios del Apéndice |
|A.1, marginal 3104 (2)c). Las temperaturas crítica y de regulación se |
|determinarán por el procedimiento indicado en el marginal 2400 (20). |
-------------------------------------------------------------------------------
47° b) 3237 líquido de reacción espontánea tipo E, con temperatura regulada
(1)
48° b) 3238 sólido de reacción espontánea tipo E, con temperatura regulada (1)
49° b) 3239 liquido de reacción espontánea tipo F, con temperatura regulada
(1)
50° b) 3239 liquido de reacción espontánea tipo F, con temperatura regulada
(1)
G. Envases vacíos
51° Los envases/embalajes vacíos, incluidos los grandes recipientes para granel (GRG) vacíos, los vehículos cisterna vacíos, las cisternas desmontables vacías y los contenedores cisterna vacíos, así como los vehículos para granel vacíos y los pequeños contenedores para granel vacíos, sin limpiar, que hayan contenido materias de la clase 4.1.
(1) Actualmente no se incluye en este apartado ninguna materia autorreactiva.
2401a No están sometidas a las prescripciones previstas para esta clase en el presente anexo y en el anexo B las materias de los 1° a 4°, 6° y 11° a 14° transportadas de conformidad con las disposiciones siguientes:
a) Las materias clasificadas en la letra b) de cada apartado, hasta 3 kg por envase y hasta 12 kg por bulto;
b) Las materias clasificadas en c) de cada apartado, hasta 6 kg por envase y hasta 24 kg por bulto.
Estas cantidades de materias deberán transportarse en embalajes combinados que cumplan al menos las condiciones del marginal 3538.
Deberán respetarse las «Condiciones generales de envase y embalaje» del marginal 3500 (1) y (2), así como (5) a (7).
2. Disposiciones
A. Bultos
1. Condiciones generales de envase y embalaje
2402 (1) Los envases y embalajes cumplirán las condiciones del Apéndice A.5, a menos que para el embalaje de algunas materias estén previstas condiciones especiales en los marginales 2403 a 2405 y 2408.
Los grandes recipientes para granel (GRG) cumplirán las condiciones del Apéndice A.6.
(2) Según las disposiciones contenidas en los marginales 2400 (3) y 3511 (2), así como 3611 (2), deberán utilizarse envases/embalajes del grupo de embalaje I, marcados mediante la letra «X» para las materias muy peligrosas clasificadas en a) de cada apartado, envases/embalajes de los grupos de embalaje II ó I, marcados mediante la letra «Y» o bien «X», o grandes recipientes para granel (GRG) del grupo de embalaje II, marcados mediante la letra «Y» para las materias peligrosas clasificadas en b) de cada apartado, envases/embalajes de los grupos de embalaje III, II ó I, marcados mediante la letra «Z», «Y» o «X», o grandes recipientes para granel (GRG) de los grupos de embalaje III ó II, marcados mediante la letra «Z» o «Y» para las materias que presenten un grado de peligrosidad menor clasificadas en c) de cada apartado.
Nota: Para el transporte de materias de la clase 4.1 en vehículos cisterna, cisternas desmontables y contenedores cisterna, así como para el transporte a granel, véase anejo B.
2. Condiciones individuales de envase y embalaje
2403 Las materias del 5° y el azufre fundido del 15° sólo deberán transportarse en vehículos-cisterna y cisternas desmontables (véase Apéndice B.1.a)o en contenedores-cisterna (véase Apéndice B.1.b).
2404 (1) Las materias de los apartados 21°,22°,23° y 25° deberán envasarse/embalarse:
a) en bidones de contrachapado según el marginal 3523, de cartón según el marginal 3525, o de plástico según el marginal 3526, en cada caso con uno o varios sacos interiores estancos a la humedad, o bien
b) en embalajes combinados según el marginal 3538 con envases interiores estancos a la humedad. Sin embargo, no están admitidos los envases interiores o los embalajes exteriores de metal.
Los envases/embalajes deberán estar diseñados de manera que el contenido de agua o el contenido de flegmatizante, añadido con el fin de hacer inerte la materia, no pueda bajar durante el transporte.
(2) Las materias del 24° deberán ir envasadas/embaladas:
a) en bidones de acero con tapa móvil según el marginal 3520, o
b) en bidones de aluminio con tapa móvil según el marginal 3521, o
c) en jerricanes de acero con tapa móvil según el marginal 3522, o
d) en bidones de contrachapado según el marginal 3523, o
e) en bidones de cartón según el marginal 3525, o
f) en cajas de cartón según el marginal 3530, o
g) en cajas de acero o de aluminio, según el marginal 3532, o
h) en embalajes combinados según el marginal 3538; sin embargo, no estará autorizado ningún envase interioroembalaje exterior de metal.
Los recipientes de metal deberán estar construidos y cerrados de modo que cedan cuando la presión interior alcance un valor como máximo igual a 300 kPa (3 bar).
2555 la nitrocelulosa con un mínimo del 25 % (peso) de agua podrá además ser envasada en bidones y jerricanes de plástico según el marginal 3526.
Cuando 2557 nitrocelulosa en mezcla con un contenido de nitrógeno que no
sobrepase el 12,6 % (peso seco) con o sin plastificante con o sin pigmento sea envasada en recipientes de metal, deberá utilizarse un saco interior de papel multihoja.
Cuando 2555 nitrocelulosa con un mínimo del 25 % (peso) de agua ó 2556 nitrocelulosa con un mínimo del 25 % (peso) de alcohol sea envasada en bidones de contrachapado, en bidones de cartón o en cajas de cartón, deberá utilizarse un saco interior estanco a la humedad, un forro de lámina de plástico o bien un revestimiento interior de plástico.
Todos los envases/embalajes deberán estar diseñados de manera que el contenido de agua, alcohol o flegmatizante no pueda bajar durante el transporte.
(3) a) Las materias del 26° deberán ir envasadas en bidones de cartón según el marginal 3525 con un revestimiento de plástico o una capa interior igual de eficaz. Cada bulto no deberá pesar más de 50 kg.
b) La 3242 azodicarbonamida del 26° b) se podrá envasar asimismo en los envases interiores
siguientes:
una bolsa de plástico individual colocada dentro de una caja de cartón, con un contenido máximo de 50 kgs, o
botellas, jarras, bolsas o cajas de plástico, con un contenido máximo de 5 kg cada una, dentro de un embalaje exterior consistente en una caja de cartón o un bidón de cartón, con un contenido máximo de 25 kg.
2405 (1) Las materias de los apartados 31° al 50° se envasarán/embalarán utilizando los métodos de envase/embalaje enumerados en el Cuadro 2, y designados del OP1A al OP8A para los líquidos, y del OP1B al OP8B para los sólidos. Se envasarán las materias y objetos como se indica en el marginal 2401 y como se expone con detalle en los Cuadros 2 (A) y 2 (B). Se puede utilizar un método de envase/embalaje correspondiente a un tamaño de bulto más pequeño (es decir, con un número de OP más bajo), pero no se deberá utilizar un método de envase/embalaje correspondiente a un tamaño de bulto más grande (es decir, con un número de OP más alto). No se utilizarán envases de metal que responden a los criterios de prueba para el grupo I de embalaje. Para los embalajes combinados, los materiales amortiguadores no serán fácilmente inflamables y no deberán provocar descomposición de la materia autorreactiva si se produce una filtración.
(2) Los bultos que llevan una etiqueta según el modelo n° 01 del marginal 2412 (4) cumplirán las disposiciones del marginal 2102 (4) y (6).
(3) Para las materias autorreactivas o las soluciones de materias autorreactivas no enumeradas en el marginal 2401, se utilizará el siguiente procedimiento para asignarle el método de embalaje apropiado:
a) Materias autorreactivas tipo B:
Se les asignará el método de embalaje OP5A u OP5B a las materias y objetos que cumplan los requisitos del Apéndice A.1, marginal 3104(2)b) en uno de los envases indicados. Si la materia autorreactiva sólo puede cumplir estos requisitos en un envase más pequeño que los enumerados para el método de embalaje OP5A u OP5B (es decir, uno de los envases enumerados para los métodos del OP1A al OP4Aodel OP1B al OP4B), se le asignará el método de embalaje correspondiente con número de OP más bajo.
b) Materias autorreactivas tipo C:
Se les asignará el método de embalaje OP6A u OP6B si cumplen los requisitos del Apéndice A.1, marginal 3104(2)c) en uno de los envases indicados. Si la materia autorreactiva sólo puede responder a estos criterios en un envase más pequeño que los enumerados para el método de embalaje OP6A u OP6B, se le asignará el método de embalaje correspondiente con número de OP más bajo.
c) Materias autorreactivas tipo D: Deberá utilizarse el método de embalaje OP7A u OP7B.
d) Materias autorreactivas tipo E: Deberá utilizarse el método de embalaje OP8A u OP8B.
e) Materias autorreactivas tipo F: Deberá utilizarse el método de embalaje OP8A u OP8B.
(4) Las materias de los apartados 39°b), 40°b), 49°b) ó 50°b) pueden transportarse en GRG en las condiciones fijadas por la autoridad competente del país de origen, cuando, sobre la base de los resultados de las pruebas, la autoridad competente del país de origen considere que este transporte se puede efectuar con seguridad. Las pruebas incluirán las que sean necesarias:
-para probar que la materia autorreactiva cumple los criterios de clasificación dados en el Apéndice A.1, marginal 3104(2)f);
-para probar la compatibilidad con todos los materiales que normalmente estén en contacto con la materia durante el transporte; para determinar, cuando sean aplicables, la temperatura de regulación y la temperatura crítica relacionadas con el transporte de la materia en GRG en función de la TDAA; para fijar, cuando sean aplicables, los dispositivos de descompresión de emergencia; y para determinar si son necesarios otros requisitos especiales.
(5) Para evitar una ruptura explosiva de los GRG metálicos o compuestos con envoltura metálica completa, se diseñarán dispositivos de descompresión de urgencia para evacuar todos los productos de descomposición emanados por inmersión completa en el fuego durante al menos una hora (densidad de flujo térmico: 110 kW/m2) o resultantes de una descomposición autoacelerada.
(6) Los recipientes y los GRG que contengan materias de los apartados 31°b), 33°b), 35°b), 37°b), 39°b), 41°b), 43°b), 45°b), 47°b)o49°b), que desprendan pequeñas cantidades de gases, deben estar provistos de un respiradero, conforme al marginal 3500(8) y al marginal 3601(6).
CUADRO 2 (A)
Lista de envases/embalajes para líquidos de reacción espontánea y cantidad máxima o peso neto máximo por bulto
(ver marginal 2405)
-----------------------------------------------------------
| |Código |Cantidad máxima o peso |
| | de envase| neto por bulto (1) |
| | /embalaje| |
-----------------------------------------------------------
|Tipo y material |(ver |OP1A |OP2A |OP3A |
| | marginal | (2) | (2) | (2) |
| | 3514) | | | |
-----------------------------------------------------------
|Bidón de acero |lA1 |* |* * |* |
-----------------------------------------------------------
|Bidón de acero (3) |1A2 |*. |* |* |
-----------------------------------------------------------
|Bidón de aluminio |lB1 |*, |* |* |
-----------------------------------------------------------
|Bidón de cartón (3) |1G |0,5 |0,5/10k |5 kg |
| | |kg |g | |
-----------------------------------------------------------
|Bidón de plástico |lH1 |0,5 l |0,5 l |5 l |
-----------------------------------------------------------
|Cuñete (jerricane) |3H1 |0,5 l |0,5 l |5 l |
|de plástico | | | | |
-----------------------------------------------------------
|Caja de madera |4CI |0,5kg |0,5/10k |5kg |
|natural(3) | | |g | |
-----------------------------------------------------------
|Caja de |4D |0,5kg |0,5/l0k |5kg |
|contrachapado(3) | | |g | |
-----------------------------------------------------------
|Caja de cartón (3) |4G |0,5 |0,5/10 |5 kg |
| | |kg |kg | |
----------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------
|Cantidad máxima o peso neto por bulto (1) |
-----------------------------------------------------------
|OP4A (2) |OP5A (2) |OP6A (2) |OP7A |OP8A |
-----------------------------------------------------------
|* |* |* |60 l |225 l |
-----------------------------------------------------------
|* |* |* |50 kg |200 kg |
-----------------------------------------------------------
|* |* |* |60 l |225 l |
-----------------------------------------------------------
|5/25 kg |25 kg |50 kg |50 kg |200 kg |
-----------------------------------------------------------
|5 l |30 l |60 l |60 l |225 l |
-----------------------------------------------------------
|5 l |30 l |60 l |60 l |60 l |
-----------------------------------------------------------
|5/25kg |25kg |50Kg |50kg |l00kg |
-----------------------------------------------------------
|.5/25kg |25kg |50kg |50kg |l00kg |
-----------------------------------------------------------
|5/25 kg |25 kg |50 kg |50 kg |100 kg |
----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
| |Código |Cantidad máxima o peso |
| | de | neto por bulto |
| | envase/ | |
| | embalaje | |
------------------------------------------------------------
|Tipo y material |(ver |OP1A |OP2A |OP3A |
| | marginal | (2) | (2) | (2) |
| | 3514) | | | |
------------------------------------------------------------
|Recipiente de | | | | |
|plástico con bidón | | | | |
|exterior de acero |6HA1 |* |* |* |
------------------------------------------------------------
|Recipiente de | | | | |
|plástico con bidón | | | | |
|exterior de aluminio |6HB1 |* |* |* |
------------------------------------------------------------
|Recipiente de | | | | |
|plástico con bidón | | | | |
|exterior de cartón |6HG1 |0,5 l |0,5 l |5 l |
------------------------------------------------------------
|Recipiente de | | | | |
|plástico con caja - | | | | |
|exterior de cartón |6HG2 |0,5 l |0,5 l |5 l |
------------------------------------------------------------
|Recipiente de | | | | |
|plástico con bidón | | | | |
|exterior de plástico |6HH1 |0,5 l |0,5 l |5 l |
------------------------------------------------------------
|Recipiente de | | | | |
|plástico con caja | | | | |
|exterior de plástico |6HH2 |0,5 l |0,5 l |5 l |
|rígido | | | | |
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------
|Cantidad máxima o peso neto por bulto (1) |
------------------------------------------------------------
|OP4A |OP5A |OP6A |OP7A |OP8A |
|(2) | (2) | (2) | | |
------------------------------------------------------------ | | | | | | ------------------------------------------------------------
|* |* |* |60 l |225 l |
------------------------------------------------------------ | | | | | | ------------------------------------------------------------
|* |* |* |60 L |225 L |
------------------------------------------------------------ | | | | | | ------------------------------------------------------------
|5 l |30 l |60 l |60 l |225 l |
------------------------------------------------------------ | | | | | | ------------------------------------------------------------
|5 l |30 l |60 l |60 l |60 l |
------------------------------------------------------------ | | | | | | ------------------------------------------------------------
|5 l |30 l |60 |60 l |225 l |
------------------------------------------------------------ | | | | | | ------------------------------------------------------------
|5 l |30 |60 l |60 l |60 l |
------------------------------------------------------------
No admitido para los líquidos de reacción espontánea tipos B y C.
(1) Si se dan dos valores, el primero indica el peso neto máximo por embalaje interior y el segundo el peso neto máximo del bulto completo.
(2) Para embalajes combinados que contengan un líquido de reacción espontánea tipo B o C, se utilizarán como envases interiores únicamente botellas de plástico, jarras de plástico, botellas de cristal o ampollas de cristal. No obstante, se utilizarán recipientes de cristal como recipientes interiores solamente para los métodos de embalaje OP1A y OP2A.
(3) Sólo admitidos como elementos de un embalaje combinado. Los envases interiores serán de un tipo apropiado para los líquidos.
CUADRO 2 (B)
Lista de envases/embalajes para sólidos de reacción espontánea y cantidad máxima o peso neto por bulto
(ver marginal 2405)
--------------------------------------------------------
|Tipo y |Código |Cantidad máxima o peso neto |
|material | de | por bulto |
| | envase/| |
| |embalaje| |
| | | | --------------------------------------------------------
| |(ver |OP1B |OP2B |OP3 |OP4B |
| |marginal| (2) | (2) (3)| B | (2) |
| | l 3514)| | | (2) | |
--------------------------------------------------------
|Bidón de |1A2 |* |* |* |* |
|acero | | | | | |
--------------------------------------------------------
|Bidón de |1B2 |* |* |* |* |
|aluminio | | | | | |
--------------------------------------------------------
|Bidón de |1G |0,5 |0,5/l0k |5 |5/25 |
|cartón (3) | | kg | g | kg | kg |
--------------------------------------------------------
|Bidón de |1H2 |0,5 |0,5/l0k |5kg |5/25kg |
|plástico | | kg | g | | |
--------------------------------------------------------
|Caja de |4CI |0,5 |0,5/10 |5 |5/25 |
|madera natural | | kg | kg | kg | kg |
|(4) | | | | | |
--------------------------------------------------------
|Caja de |4D |0,5 |0,5/10 |5 |5/25 |
|contrachapado | | kg | kg | kg | kg |
|(4) | | | | | |
--------------------------------------------------------
|Caja de |4G |0,5 |0,5/10 |5 |5/25 |
|cartón (4) | | kg | kg | kg | kg |
--------------------------------------------------------
|Recipiente de | | | | | |
|plástico con | | | | | |
|bidón | | | | | |
|exterior de |6HA1 |* |* |* |* |
|acero | | | | | |
--------------------------------------------------------
|Recipiente de | | | | | |
|plástico con | | | | | |
|bidón | | | | | |
|exterior de |6HB1 |* |* |* |* |
|aluminio | | | | | |
--------------------------------------------------------
|Recipiente de | | | | | |
|plástico con | | | | | |
|bidón | | | | | |
|exterior de |6HG1 |0,5 |0,5 kg |5 |5 kg |
|cartón | | kg | | kg | |
--------------------------------------------------------
|Recipiente de | | | | | |
|plástico con | | | | | |
|caja | | | | | |
|exterior de |6HG2 |0,5 |0,5 kg |5 |5 kg |
|cartón | | kg | | kg | |
--------------------------------------------------------
|Recipiente de | | | | | |
|plástico con | | | | | |
|bidón | | | | | |
|exterior de |6HH1 |0,5 |0,5 kg |5 |5 kg |
|plástico | | kg | | kg | |
--------------------------------------------------------
|Recipiente de | | | | | |
|plástico con | | | | | |
|caja | | | | | |
|exterior de |6HH2 |0,5 |0,5 kg |5 |5 kg |
|plástico rígido| | kg | | kg | |
--------------------------------------------------------
|Cantidad máxima o peso neto por bulto (1) |
| | -------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
|OP5B (2) |OP6B (2) |OP7B |OP8B |
--------------------------------------------------------
|* |* |50 kg |200 kg |
--------------------------------------------------------
|* |* |50 kg |200 kg |
--------------------------------------------------------
|25 kg |50 kg |50 kg |200 kg |
--------------------------------------------------------
|25kg |50kg |50kg |200 kg |
--------------------------------------------------------
|25 kg |50 kg |50 kg |l00 kg |
--------------------------------------------------------
|25 kg |50 kg |50 kg |100 kg |
--------------------------------------------------------
|25 kg |50 kg |50 kg |100 kg |
-------------------------------------------------------- | | | | | --------------------------------------------------------
|* |* |50 kg |200 kg |
-------------------------------------------------------- | | | | | --------------------------------------------------------
|* |* |50 kg |200 kg |
-------------------------------------------------------- | | | | | --------------------------------------------------------
|25 kg |50 kg |50 kg |200 kg |
-------------------------------------------------------- | | | | | --------------------------------------------------------
|25 kg |50 kg |50 kg |75 kg |
-------------------------------------------------------- | | | | | --------------------------------------------------------
|25 kg |50 kg |50 kg |200 kg |
-------------------------------------------------------- | | | | | --------------------------------------------------------
|25 kg |50 kg |50 kg |75 kg |
--------------------------------------------------------
* No admitido para los sólidos de reacción espontánea tipos B y C.
(1) Si se dan dos valores, el primero indica el peso neto máximo por envase interior y el segundo el peso neto máximo del bulto completo.
(2) Para embalajes combinados que contengan un sólido de reacción espontánea tipo B o C, se utilizarán únicamente envases no metálicos. No obstante, se utilizarán recipientes de cristal como envases interiores solamente para los métodos de embalaje OP1B y OP2B.
(3) Si se utilizan compartimentos interiores ignífugos, el peso neto máximo del bulto completo podrá ser de 25 kg.
(4) Los embalajes se admiten como elementos de un embalaje combinado; los envases interiores deberán ser de un tipo adecuado para las materias que se van a transportar.
2406 (1) Las materias clasificadas en b) de los apartados 1° a 17° deberán ir embaladas:
a) en bidones de acero según el marginal 3520, o
b) en bidones de aluminio según el marginal 3521, o
c) en jerricanes de acero según el marginal 3522, o
d) en bidones, jerricanes de plástico según el marginal 3526, o
e) en envases compuestos (de plástico) según el marginal 3537, o
f) en embalajes combinados según el marginal 3538, o
g) en envases compuestos (vidrio, porcelana, gres) según el marginal 3539,o
h) en grandes recipientes para granel (GRG) metálicos según el marginal 3622.
(2) Las materias clasificadas en b) de los apartados 1° a 17°, que tengan un punto de fusión superior a 45 °C, o que sean pastosas según los criterios de la prueba de penetrómetro (véase Apéndice A.3, marginal 3310), o que no sean líquidos según el método de prueba ASTM D 4359-90, podrán además ir embaladas:
a) en bidones de contrachapado según el marginal 3523 o de cartón según el marginal 3525, si es necesario con uno o varios sacos interiores estancos a los pulverulentos, o
b) en cajas de acero o de aluminio según el marginal 3532, de madera natural según el marginal 3527, de contrachapado según el marginal 3528, de aglomerado de madera según el marginal 3529, de cartón según el marginal 3530 o de plástico según el marginal 3531, si es necesario con uno o varios sacos interiores estancos a los pulverulentos, o
c) en sacos estancos a los pulverulentos, de materia textil según el marginal 3533, de tejido de plástico según el marginal 3534, de lámina de plástico según el marginal 3535 o de papel según el marginal 3536, a condición de que se trate de una carga completa o de sacos cargados sobre paletas.
(3) Las materias clasificadas en b) de los apartados 1°, 6°, 7°, 8°, 12°, 13°, 16° y 17° podrán además ir embaladas:
a) en grandes recipientes para granel (GRG) de plástico rígido según el marginal 3624, o
b) en grandes recipientes para granel (GRG) compuestos con recipiente interior de plástico según el marginal 3625, a excepción de los tipos 11 HZ2 y 31HZ2.
(4) Las materias clasificadas en b) de los apartados 1°, 6°, 12° y 13° que
tengan un punto de fusión superior a 45 °C, o que sean pastosas según los criterios de la prueba del penetrómetro, (véase Apéndice A.3, marginal 3310), o que no sean líquidos según el método de prueba ASTM D 4359-90, podrán, además, ir embalados:
a) en grandes recipientes para granel (GRG) de cartón según el marginal 3626, 0
b) en grandes recipientes para granel (GRG) de madera según el marginal 3627.
(5) Las materias clasificadas en b) de los apartados 1°, 6° y 12°, que tengan un punto de fusión superior a 45 °C, o que sean pastosas según los criterios de la prueba del penetrómetro (véase Apéndice A.3, marginal 3310), o que no sean líquidos según el método de prueba ASTM D 4359-90, podrán además ir embaladas en grandes recipientes para granel (GRG) flexibles según el marginal 3623, a excepción de los tipos 13H1, 13L1 y 13M1, a condición de que se trate de cargas completas o de grandes recipientes para granel (GRG) flexibles cargados sobre paletas.
2407 (1) Las materias clasificadas en c) de los apartados 1° a 17° deberán ir embaladas:
a) en bidones de acero según el marginal 3520, o
b) en bidones de aluminio según el marginal 3521, o
c) en jerricanes de acero según el marginal 3522, o
d) en bidones y jerricanes de plástico según el marginal 3526, o
e) en envases compuestos (de plástico) según el marginal 3537,o
f) en embalajes combinados según el marginal 3538, o
g) en envases compuestos (vidrio, porcelana, gres), según el marginal 3539, o
h) en envases metálicos ligeros según el marginal 3540, o
i) en grandes recipientes para granel (GRG) metálicos según el marginal 3622, o
i) en grandes recipientes para granel (GRG) de plástico rígido según el marginal 3624, o
k) en grandes recipientes para granel (GRG) compuestos con recipiente interior de plástico según el marginal 3625, a excepción de los tipos llHZ2 y 31HZ2.
(2) Las materias clasificadas en c) de los apartados 1° a 17° que tengan un punto de fusión superior a 45 °C, o que sean pastosas según los criterios de la prueba de penetrómetro (ver Apéndice A.3, marginal 3310), o que no sean líquidos según el método de prueba ASTM D 4359-90, podrán además ir embaladas:
a) en bidones de contrachapado según el marginal 3523 o de cartón según el marginal 3525, si es necesario con uno o varios sacos interiores estancos a los pulverulentos, o
b) en cajas de acero o de aluminio según el marginal 3532, de madera natural según el marginal 3527, de contrachapado según el marginal 3528, de aglomerado de madera según el marginal 3529, de cartón según el marginal 3530 o de plástico según el marginal 3531, si es necesario con uno o varios sacos interiores estancos a los pulverulentos, o
c) en sacos estancos a los pulverulentos, de textil según el marginal 3533,
de tejido de plástico según el marginal 3534, de lámina de plástico según el marginal 3535 o de papel según el marginal 3536.
(3) Las materias clasificadas en c) de los apartados 6°, 11° a 14°, 16° y 17° que tengan un punto de fusión superior a 45 °C, o que sean pastosas según los criterios de la prueba de penetrómetro (ver Apéndice A.3, marginal 3310), o que no sean líquidos según el método de prueba ASTM D 4359-90, podrán además ir embaladas:
a) en grandes recipientes para granel (GRG) flexibles según el marginal 3623, a excepción de los tipos 13H1, 13L1 y 13M1, o
b) en grandes recipientes para granel (GRG) de cartón según el marginal 3626,o
c) en grandes recipientes para granel (GRG) de madera según el marginal 3627, o
d) en grandes recipientes para granel (GRG) compuestos con recipiente interior de plástico del tipo llHZ2 según el marginal 3625.
2408 El celuloide en hojas del 3° c) podrá además cargarse sin ser embalado en paletas envueltas en una lámina de plástico y aseguradas con los medios apropiados, por ejemplo, mediante bandas de acero, como cargamento completo en vehículos cubiertos. Cada paleta no deberá pesar más de 1 000 kg.
2409-2410
3. Embalaje en común
2411 (1) Las materias incluidas en un mismo apartado podrán reunirse en un embalaje combinado según el marginal 3538.
(2) Las materias de los apartados 21° a 26° y 31° a 50° no deberán reunirse en el mismo bulto con otras mercancías.
(3) A excepción de las materias mencionadas en el párrafo (2) y a falta de otras condiciones según lo previsto en el párrafo (7), las materias de diferentes apartados de la clase 4.1, en cantidad que no sobrepase los 5 kg por recipiente, podrán reunirse en un embalaje combinado según el marginal 3538 con materias u- objetos de las otras clases siempre que el embalaje en común esté igualmente admitido para las materias y objetos de estas clases y/o con mercancías que no estén sometidas a las prescripciones de la Directiva, siempre que no puedan producirse reacciones peligrosas entre ellas.
(4) Se consideran reacciones peligrosas:
a) una combustión y/o un desprendimiento de calor considerable;
b) la emanación de gases inflamables y/o tóxicos;
c) la formación de materias líquidas corrosivas;
d) la formación de materias inestables.
(5) Deberán observarse las prescripciones de los marginales 2001 (7), 2002 (6) y (7) y 2402.
(6) Cada bulto no deberá pesar más de 100 kg en caso de utilización de cajas de madera o de cartón.
(7) Las materias clasificadas en b) o c) de los apartados 1° a 5° y 11° a 14° no deberán embalarse en común con materias de la clase 5.1 clasificadas en a) o b) de los diferentes apartados del marginal 2501.
4. Inscripciones y etiquetas de peligro sobre los bultos (véase Apéndice A.9)
Inscripciones
2412 (1) Cada bulto deberá llevar inscrito de forma clara y duradera el número de identificación de la mercancía que se deberá indicar en la carta de porte, precedido de las letras «UN».
Etiquetas de peligro
(2) Los bultos que contengan materias de la clase 4.1 llevarán una etiqueta conforme al modelo n° 4.1.
(3) Además, los bultos que contengan materias de los apartados 7°, 16°, 22° y 25° llevarán una etiqueta conforme al modelo n° 6.1, los que contengan materias de los apartados 8° y 17° una etiqueta conforme al modelo n° 8.
(4) Los bultos que contengan materias de los apartados 31°, 32°, 41° y 42° llevarán además una etiqueta conforme al modelo n° 01, a no ser que la autoridad competente haya permitido que se dispense de esta etiqueta para el tipo de recipiente probado, siempre que los resultados hayan demostrado que la materia autorreactiva contenida en tal envase no presenta comportamiento explosivo [véase marginal 2414(4)).
(5) Los bultos que contengan recipientes frágiles no visibles desde el exterior llevarán en dos caras laterales opuestas una etiqueta conforme al modelo n° 12
(6) Los bultos que contengan líquidos en envases cuyos cierres no sean visibles desde el exterior, los bultos que contengan envases con ventilación, o los envases con ventilación sin embalaje exterior llevarán además en dos lados opuestos una etiqueta conforme al modelo n° 11.
2413
B. Datos en la carta de porte
2414 (1) La designación de la mercancía en la carta de porte deberá ser conforme con uno de los números de identificación y con una de las denominaciones en bastardilla en el marginal 2401.
Cuando la materia no esté indicada especialmente, pero esté incluida en un epígrafe n.e.p. o un epígrafe colectivo, la designación de la mercancía deberá componerse del número de identificación, de la denominación del apartado n.e.p. o epígrafe colectivo, seguida de la denominación química o técnica (1)
La designación de la mercancía deberá ir seguida de la indicación de la clase, del apartado de la enumeración, completado, en su caso' por la letra, y de las siglas <.ADR (o RID)», por ejemplo: «4.1, 6° b), ADR».
Para el transporte de residuos (véase marginal 2000 (5)), la designación de la mercancía deberá ser:
«Residuo, contiene ...», el o los componentes que hayan determinado la clasificación del residuo según el marginal 2002 (8) deberán estar indicados bajo su o sus denominaciones químicas' por ejemplo «Residuo, tierra que contiene tolueno, 4.1,4° c) ADR».
Cuando se transporten soluciones y mezclas (tales como preparados y residuos) que contengan varios componentes sometidos a esta Directiva, en general no será necesario indicar más de dos componentes que tengan un papel determinante para el o los peligros que caractericen a las soluciones y mezclas.
Cuando una materia expresamente designada no esté sometida a las condiciones
de esta clase según el marginal 2400 (9), el expedidor tendrá el derecho de mencionar en la carta de porte:
«Mercancía no sometida a la clase 4.1».
(2) Cuando las materias se transporten en las condiciones definidas por la autoridad competente (véase marginales 2400(16) y 2405(4)), se incluirá en la carta de porte la siguiente indicación:
«Transporte según el marginal 2414 (2)».
(3) Cuando se transporte una muestra de una materia autorreactiva según los marginales 2400(18) y 2405(6), se incluirá en la carta de porte la siguiente indicación:
«Transporte según el marginal 2414 (3)».
(4) Cuando, previa autorización de la autoridad competente según el marginal 2412(4), no se requiera una etiqueta conforme al modelo n° 01 se incluirá la siguiente indicación en la carta de porte:
«No se requiere la etiqueta de peligro conforme al modelo n° 01».
(5) Cuando se transporten materias autorreactivas del tipo G (véase Apéndice A.1, marginal 3104(2)g)] se podrá incluir la siguiente indicación en la carta de porte:
«No se trata de una materia autorreactiva de la Clase 4.1.»
(6) Para materias autorreactivas que requieren regulación de temperatura durante el transporte, se incluirá la siguiente indicación en la carta de porte:
- «Temperatura de regulación: °C Temperatura crítica: °C».
(7) Para las soluciones y mezclas que sólo contengan un componente sujeto a las prescripciones de la Directiva, las palabras «en solución»o«en mezcla» deberán incorporarse a la denominación en la carta de porte (ver marginal 2002(8)a)).
(8) Cuando una materia sólida se transporte en estado fundido, la designación de la mercancía deberá completarse con la indicación «fundido», salvo que ya figure en la denominación.
(1) La denominación técnica indicada deberá ser la habitualmente empleada en manuales' periódicos y textos científicos y técnicos. Los nombres comerciales no deberán utilizarse a tal fin.
2415-2421
C. Envases vacíos
2422 (1) Los envases vacíos, incluidos los grandes recipientes para granel (GRG) vacíos, sin limpiar, del apartado 51°, a excepción de los del párrafo (2), deberán estar cerrados de la misma manera y presentar las mismas garantías de estanqueidad que si estuvieran llenos.
(2) Los envases vacíos, incluidos los grandes recipientes para granel (GRG) flexibles vacíos, sin limpiar, del 51°, en cuyo exterior queden adheridos desechos del contenido anterior, deberán transportarse en embalajes estancos.
(3) Los envases vacíos, incluidos los grandes recipientes para granel (GRG) vacíos, sin limpiar, que hayan contenido materias humedecidas con agua del apartado 13° b) o materias de los apartados 21° a 25°, sólo se admitirán al transporte cuando los desechos de las materias estén envasados de manera que no pueda disminuir el contenido en agua o en otros flegmatizantes añadidos a
las materias para hacerlas inertes. Los envases vacíos, sin limpiar, que hayan contenido materias de los apartados 31° a 50°, sólo se admitirán al transporte cuando se hayan tomado medidas para excluir una descomposición espontánea peligrosa.
(4) Los envases vacíos, incluidos los grandes recipientes para granel (GRG) vacíos, sin limpiar, del 51°, y los envases según el párrafo (2), deberán llevar las mismas etiquetas de peligro que si estuvieran llenos.
(5) La designación en la carta de porte deberá ser conforme con una de las denominaciones en bastardilla en el apartado 51°, por ejemplo:«Envase vacío, 4.1, 51°, ADR».
En el caso de vehículos cisterna vacíos, de cisternas desmontables vacías, de contenedores cisterna vacíos y de pequeños contenedores vacíos, sin limpiar, esta designación deberá ir completada por la indicación «Ultima mercancía cargada», así como por la denominación y el apartado de la última mercancía cargada, por ejemplo: «Ultima mercancía cargada: 2304 naftaleno fundido, 5°».
2423-2424
D. Medidas transitorias
2425 Las materias y objetos de la clase 4.1 podrán transportarse hasta el 30 de junio de l995 según las prescripciones de la clase 4.1 aplicables hasta el 31 de diciembre de 1994. La carta de porte deberá en estos casos llevar la indicación siguiente: «Transporte en virtud del ADR aplicable antes del 1. de enero de 1995»
2426-2429
CLASE 4.2
MATERIAS QUE PUEDEN EXPERIMENTAR INFLAMACION EXPONTANEA
1. Enumeración de las materias
2430 (1) Entre las materias y objetos incluidos en el título de la clase 4.2, aquellas que estén enumeradas en el marginal 2431 o incluidas en un apartado colectivo de este marginal estarán sometidas a las condiciones previstas en los marginales 2430 (2) a 2452 y a las prescripciones del presente Anexo y del Anexo B y serán en adelante materias y objetos de esta Directiva.
(2) El título de la clase 4.2 incluye:
- las materias, incluidas las mezclas y soluciones (líquidas o sólidas), que en contacto con el aire, aun en pequeñas cantidades, se inflamen en un período de cinco minutos. Son denominadas materias que pueden experimentar inflamación espontánea (materias pirofóricas);
- las materias y objetos, incluidas las mezclas y soluciones que puedan calentarse en contacto con el aire, sin aporte de energía. Estas materias únicamente pueden inflamarse en gran cantidad (varios kilogramos) y después de un largo período de tiempo (horas o días). Son denominadas materias susceptibles de autocalentamiento.
(3) Las materias y objetos de la clase 4.2 se subdividen como sigue:
A. Materias orgánicas espontáneamente inflamables.
B. Materias inorgánicas espontáneamente inflamables.
C. Combinaciones órganometálicas espontáneamente inflamables.
D. Envases vacíos.
Las materias y objetos de la clase 4.2 incluidas en los diferentes apartados del marginal 2431 deberán clasificarse dentro de uno de los grupos siguientes designados por las letras a), b) y c), según su grado de peligrosidad:
a) espontáneamente inflamable (pirofórico),
b) susceptible de autocalentamiento,
c) poco susceptible de autocalentamiento.
(4) La inclusión de las materias y objetos no expresamente mencionados en los apartados 3° a 5°, 12°, 15°, 16°, 31° y 32° del marginal 2431, así como dentro de estos apartados en los diferentes grupos, podrá hacerse sobre la base de la experiencia o sobre la base de los resultados del procedimiento de ensayo según Apéndice A.3, marginales 3330 a 3333. La inclusión en los apartados 6° a 10°, 14°, 17° a 21° y 33°, así como dentro de estos apartados en los diferentes grupos, se hará sobre la base de los resultados del procedimiento de ensayo según el Apéndice A.3, marginales 3330 a 3333; deberá tenerse en cuenta también la experiencia cuando conduzca a una clasificación más severa.
(5) Cuando las materias y objetos no expresamente mencionados se incluyan en los apartados del marginal 2431 sobre la base de los procedimientos de ensayo según el Apéndice A.3, marginales 3330 a 3333, serán aplicables los siguientes criterios:
a) Las materias sólidas espontáneamente inflamables (pirofóricas) deberán incluirse en la clase 4.2 cuando se inflamen al caer desde una altura de un metro o en los 5 minutos que siguen;
b) Las materias líquidas espontáneamente inflamables (pirofóricas) deberán incluirse en la clase 4.2 cuando:
i) al ser vertidas sobre un soporte inerte, se inflamen en el período de 5 minutos, o bien ii) en caso de resultado negativo del ensayo según i), al ser vertida sobre un papel filtro seco, cortado (filtro Whatman n° 3), lo inflamen o carbonicen en el período de 5 minutos;
c) Las materias en las cuales, para una muestra cúbica de 10 cm de lado, a 140 °C de temperatura de ensayo, en un período de 24 horas, se observe una inflamación espontánea o un aumento de la temperatura hasta más de 200 °C, deberán incluirse en la clase 4.2. Este criterio se basa en la temperatura de inflamación espontánea del carbón vegetal, que es de SO °C para una muestra cúbica de 27 m3. Las materias que tengan una temperatura de inflamación espontánea superior a SO °C para un volumen de 27 m3 no deberán incluirse en la clase 4.2.
(6) Cuando las materias y objetos no expresamente mencionados estén incluidos en los grupos de los apartados del marginal 2431 sobre la base de procedimientos de ensayo según el Apéndice A.3, marginales 3330 a 3333, serán aplicables los criterios siguientes:
a) Las materias espontáneamente inflamables (pirofóricas) deberán incluirse en el grupo a);
b) Las materias y objetos susceptibles de autocalentamiento en los cuales, para una muestra cúbica de 2,5 cm de lado, a 140 °C de temperatura de ensayo' en un período de 24 horas, se observe una inflamación espontánea o un aumento de la temperatura hasta más de 200 °C, deberán incluirse en el
grupo b);
c) Las materias poco susceptibles de autocalentamiento en las cuales, para una muestra cúbica de 2,5 cm de lado, no se observen los fenómenos citados en el punto b) en las condiciones indicadas, pero que en una muestra cúbica de 10 cm de lado, a 140 °C de temperatura de ensayo, en un período de 24 horas, se observe una inflamación espontánea o un aumento de la temperatura hasta más de 200 °C, deberán incluirse en el grupo c).
(7) Cuando las materias de la clase 4.2, debido a habérseles añadido otras materias, pasen a otras categorías de peligrosidad que aquellas a las que pertenecen las materias del marginal 2431, estas mezclas deberán clasificarse en los apartados o las letras que les corresponden sobre la base de su peligrosidad real.
Nota: Para clasificar las disoluciones y mezclas (tales como preparados y desechos), véase también el marginal 2002 (8).
(8) Cuando las materias y objetos estén expresamente mencionadas en varias letras de un mismo apartado del marginal 2431, la letra pertinente podrá determinarse sobre la base de los resultados del procedimiento de ensayo según el Apéndice A.3, marginales 3330 a 3333 y sobre la base de los criterios del párrafo (6).
(9) Sobre la base del procedimiento de ensayo según el Apéndice A.3, marginales 3330 a 3333 y de los criterios del párrafo (6) podrá también determinarse si la naturaleza de una materia expresamente mencionada es tal que la materia no esté sometida a las condiciones de esta clase (véase marginal 2444).
(10) Se consideran como materias sólidas, en el sentido de lo dispuesto por las prescripciones de envasado/embalaje de los marginales 2435 (2), 2436 (2) y 2437 (3) y (4), las materias y mezclas de materias que tengan un punto de fusión superior a 45 °C.
(11) Las materias sólidas susceptibles de autocalentamiento, comburentes, incluidas en el número de identificación 3127 de las Recomendaciones de la ONU relativas al transporte de mercancías peligrosas no se admiten al transporte (no obstante, véase marginal 2002 (8) b), nota a pie de página 1 en el cuadro del parágrafo 2.3.1).
A. Las materias orgánicas espontáneamente inflamables
2431 1° El carbón, en polvo, granos o trozos:
b) 1361 carbón ó 1361 negro de carbón de origen animal o vegetal;
c) 1361 carbón o 1361 negro de carbón de origen animal o vegetal, 1362 carbón activado.
Nota:
1. El carbón activado con vapor de agua y el negro de carbón no activado, de origen mineral, no están sometidos a las prescripciones de la Directiva.
2. El carbón no activado de origen mineral y las granallas de carbón en estado no susceptible de autocalentamiento, no están sometidos a las prescripciones de la Directiva.
2° Las materias animales y vegetales:
b) 1374 harina de pescado (desechos de pescado) no estabilizada;
c) 1363 copra, 1386 torta oleaginosa que contengan más del 1,5% en peso de aceite y que tenga un máximo del 11% en peso de humedad' 2217 torta
oleaginosa que contenga como máximo 1,5% en peso de aceite y que tenga un máximo del 11% en peso de humedad.
3° Las fibras, tejidos y productos similares de la producción industrial:
c) 1364 desechos grasientos de algodón, 1365 algodón húmedo, 1379 papel tratado con aceites no saturados, incompletamente seco (incluido el papel carbón), 1373 fibras de origen animal o vegetal o sintético, impregnadas de aceite, n.e.p., o 1373 tejidos de origen animal o vegetal o sintético, impregnados de aceite, n.e.p.
4° Las materias a base de celulosa débilmente nitrada:
c) 2002 celuloide, desechos de, 2006 plásticos a base de nitrocelulosa, susceptibles de autocalentamiento, n.e.p.
Nota: 1353 fibras o tejidos impregnados de nitrocelulosa débilmente nitrada, no susceptibles de autocalentamiento, y 2000 celuloide son objetos de la clase 4.1 (véase marginal 2401, 3° c)).
5° Las materias orgánicas sólidas espontáneamente inflamables, no tóxicas y no corrosivas, y las mezclas de materias orgánicas sólidas espontáneamente inflamables no tóxicas y no corrosivas (tales como preparados y desechos) que no puedan clasificarse en otros apartados colectivos:
a) 2846 sólido pirofórico orgánico, n.e.p.;
b) 1369 p-nitrosodimetilanilina, 2940 9-fosfabiciclononanos (fosfinas de ciclooctadieno), 3088 sustancias sólidas orgánicas susceptibles de autocalentamiento, n.e.p.;
c) 3088 sustancias sólidas orgánicas susceptibles de autocalentamiento, n.e.p.
6° Las materias orgánicas líquidas espontáneamente inflamables, no tóxicas y no corrosivas, y las disoluciones de materias orgánicas espontáneamente inflamables, no tóxicas y no corrosivas (tales como preparados y desechos) que no puedan ser clasificadas en otros apartados colectivos:
a) 2845 líquidos pirofóricos orgánicos, n.e.p.;
Nota: Para estas materias serán aplicables condiciones especiales de envasado/embalaje (véase marginal 2433).
b) 3183 líquidos orgánicos susceptibles de autocalentamiento, n.e.p.; c) 3183 líquidos orgánicos susceptibles de autocalentamiento, n.e.p.
7° Las materias orgánicas sólidas espontáneamente inflamables, tóxicas y las mezclas de materias orgánicas sólidas espontáneamente inflamables, tóxicas (tales como preparados y desechos) que no puedan ser clasificadas en otros apartados colectivos:
b) 3128 sustancias sólidas orgánicas susceptibles de autocalentamiento, tóxicas, n.e.p.; c) 3128 sustancias sólidas orgánicas susceptibles de autocalentamiento, tóxicas, n.e.p. Nota: Para los criterios de toxicidad, ver marginal 2600 (3).
8° Las materias orgánicas líquidas espontáneamente inflamables, tóxicas y las disoluciones de materias orgánicas espontáneamente inflamables, tóxicas, (tales como preparados y desechos) que no puedan ser clasificadas en otros epígrafes colectivos:
b) 3184 líquidos orgánicos susceptibles de autocalentamiento, tóxicos, II.e. p.; c) 3184 líquidos orgánicos susceptibles de autocalentamiento, tóxicos, n.e.p. Nota: Para los criterios de toxicidad, ver marginal 2600 (3).
9° Las materias orgánicas sólidas espontáneamente inflamables, corrosivas, y las mezclas de materias orgánicas sólidas espontáneamente inflamables, corrosivas (tales como preparados y desechos) que no puedan ser clasificadas en otros apartados colectivos:
b) 3126 sólidos orgánicos susceptibles de autocalentamiento, corrosivos, n.e.p.; c) 3126 sólidos orgánicos susceptibles de autocalentamiento, corrosivos, n.e.p. Nota: Para los criterios de corrosividad, ver marginal 2800 (3).
10° Las materias orgánicas líquidas espontáneamente inflamables' corrosivas' y las disoluciones de materias orgánicas espontáneamente inflamables, corrosivas, (tales como preparados y desechos) que no puedan ser clasificadas en otros apartados colectivos:
b) 3185 líquidos orgánicos susceptibles de autocalentamiento, corrosivos, n.e.p.; c) 3185 líquidos orgánicos susceptibles de autocalentamiento, corrosivos, n.e.p. Nota: Para los criterios de corrosividad, ver marginal 2800 (3).
B. Materias inorgánicas espontáneamente inflamables
11° El fósforo:
a) 1381 fósforo blanco o amarillo seco o 1381 fósforo blanco o amarillo bajo agua o 1381 fósforo blanco o amarillo en solución.
Nota: 2447 fósforo blanco o amarillo fundido es una materia del 22°.
12° Los metales y las aleaciones de metales en forma de polvo, granalla o gránulos o en otra forma espontáneamente inflamable:
a) 1854 bario, aleaciones pirofóricas de, 1855 calcio pirofórico o 1855 calcio, aleaciones pirofóricas de, 2008 circonio en polvo 2545 hafnio en polvo seco, 2546 titanio en polvo seco, 2881 catalizador metálico seco, 1383 metales pirofóricos, n.e.p. o 1383 metal pirofórico n.e.p. o aleaciones pirofóricas, n.e.p.;
b) 1378 catalizador metálico humedecido con un exceso visible de líquido, 2008 circonio en polvo seco, 2545 hafnio en polvo seco, 2546 titanio en polvo seco, 2881 catalizador metálico seco, 3189 polvos metálicos susceptibles de autocalentamiento, II.e. p.;
Nota ad a) y b): Los números de identificación 1378 y 2881 sólo incluyen los catalizadores metálicos a base de níquel, cobalto, cobre, manganeso o de sus combinaciones.
c) 1932 circonio, desechos de, 2008 circonio en polvo seco, 2009 circonio seco, en láminas, tiras o alambre (de un espesor inferior a 18 um)*, 2545 hafnio en polvo seco, 2546 titanio en polvo seco, 2793 recortes, virutas, torneaduras o raspaduras de metales ferrosos en una forma susceptible de calentamiento espontáneo, 2881 catalizador metálico seco, 3189 polvos metálicos susceptibles de autocalentamiento, n.e.p.
Nota:
1. 2858 productos acabados de circonio con un espesor de 18 um* o más son materias de la clase 4.1 (véase marginal 2401, 13° c)).
2. 1326 hafnio en polvo, 1352 titanio en polvo o 1358 circonio en polvo, humedecidos con un mínimo del 25% de agua, son materias de la clase 4.1 (véase marginal 2401, 13°).
3. La granalla y el polvo de metales no tóxicos en forma no espontáneamente
inflamable pero que, al contacto con el agua, desprenden gases inflamables, son materias de la clase 4.3 (véase marginal 2471, 13°).
13° Los sulfuros, hidrogenosulfuros y ditionitos en estado inflamable espontáneamente:
b) 1382 sulfuro potásico anhidro o 1382 sulfuro potásico con menos del 30% de agua de cristalización, 1384 ditionito sódico (hidrosulfito sódico), 1385 sulfuro sódico anhidro o 1385 sulfuro sódico con menos del 30% de agua de cristalización, 1923 ditionito cálcico (hidrosulfito cálcico), 1929 ditionito potásico (hidrosulfito potásico), 2318 hidrosulfuro sódico con menos del 25% de agua de cristalización;
Nota: 1847 sulfuro potásico hidratado con un 30% como mínimo de agua de cristalización, 1849 sulfuro sódico hidratado con un 30% como mínimo de agua de cristalización y 2949 hidrogenosulfuro sódico con un 25% como mínimo de agua de cristalización, son materias de la clase 8 (ver marginal 2801, 45° b)1).
c) 3174 disulfuro de titanio.
14° Las sales metálicas y los alcoholatos, no tóxicos y no corrosivos, en estado espontáneamente inflamable:
b) 3205 alcoholatos de metales alcalino-térreos, n.e.p.; c) 3205 alcoholatos de metales alcalino-térreos, n.e.p.
15° Las sales metálicas y los alcoholatos, corrosivos, en estado espontáneamente inflamable: a) 2441 tricloruro de titanio pirofórico o 2441 tricloruro de titanio pirofórico, en mezcla;
Nota: 2869 tricloruro de titanio en mezcla, no Pirofórico, es materia de la clase 8 (vease marginal 2801, 11° b) o c].
b) 1431 metilato sódico, 3206 alcoholatos de metales alcalinos, n.e.p.; c) 3206 alcoholatos de metales alcalinos, n.e.p.;
16° Las materias inorgánicas sólidas espontáneamente inflamables, no tóxicas y no corrosivas, y las mezclas de materias inorgánicas sólidas espontáneamente inflamables, no tóxicas y no corrosivas, (tales como preparados y desechos) que no pueden ser clasificadas en otros epígrafes colectivos:
a) 3200 materias sólidas pirofóricas inorgánicas, II.e. p.;
b) 2004 diamida magnésica, 3190 materias sólidas inorgánicas susceptibles de autocalentamiento, n.e.p.;
c) 1376 óxido de hierro agotado o 1376 hierro esponjoso agotado procedentes de la purificación del gas ciudad, 2210 maneb (etileno bis 1,2-ditiocarbamato de manganeso) o 2210 preparados de maneb con un mínimo del 60% de maneb, 3190 materias sólidas inorgánicas susceptibles de autocalentamiento, n.e.p.
Nota: 2968 maneb o 2968 preparados de maneb, estabilizados contra el calentamiento espontáneo y que, al contacto con el agua, desprendan gases inflamables, son materias de la clase 4.3 (véase marginal 2471, 20° c)).
17° Las materias inorgánicas líquidas espontáneamente inflamables, no tóxicas y no corrosivas, y las soluciones de materias inorgánicas espontáneamente inflamables, no tóxicas y no corrosivas, (tales como preparados y desechos) que no pueden ser clasificadas en otros apartados colectivos:
a) 2870 borohidruro aluminico o 2870 borohidruro aluminico en dispositivos, 3194 materias liquidas inorgánicas pirofóricas, n.e.p.;
Nota:
1. A estas materias serán aplicables condiciones particulares (véase marginal 2433).
2. Los demás hidruros de metales en forma inflamable son materias de la clase 4.1 (ver marginal 2401, 14°).
3. Los hidruros de metales que en contacto con el agua desprendan gases inflamables son materias de la clase 4.3 (véase marginal 2471, 16°).
b) 3186 materias líquidas inorgánicas susceptibles de autocalentamiento, n.e.p.;
c) 3186 materias liquidas inorgánicas susceptibles de autocalentamiento, n.e.p.
18° Las materias inorgánicas sólidas espontáneamente inflamables, tóxicas, y las mezclas de materias inorgánicas sólidas espontáneamente inflamables, tóxicas, (tales como preparados y desechos) que no pueden ser clasificadas en otros apartados colectivos:
b) 3191 materias sólidas inorgánicas, tóxicas, susceptibles de autocalentamiento, n.e.p.;
c) 3191 materias sólidas inorgánicas, tóxicas, susceptibles de autocalentamiento, n.e.p.
Nota: Para }os criterios de toxicidad, ver marginal 2600 (3).
19° Las materias inorgánicas líquidas espontáneamente inflamables, tóxicas, y las disoluciones de materias inorgánicas espontáneamente inflamables, tóxicas, (tales como preparados y desechos) que no pueden ser clasificadas en otros apartados colectivos:
a) 1380 pentaborano;
Nota: Para esta materia serán aplicables condiciones especiales de embalaje (véase marginal 2433).
b)3187 materias liquidas inorgánicas, tóxicas, susceptibles de autocalentamiento, n.e.p.;
c) 3187 materias liquidas inorgánicas, tóxicas, susceptibles de autocalentamiento, n.e.p.
Nota: Para los criterios de toxicidad, ver marginal 2600 (3).
20° Las materias inorgánicas sólidas espontáneamente inflamables, corrosivas, y las mezclas de materias inorgánicas sólidas espontáneamente inflamables, corrosivas, (tales como preparados y desechos) que no pueden ser clasificadas en otros apartados colectivos:
b) 3192 materias sólidas inorgánicas, corrosivas, susceptibles de autocalentamiento, n.e.p.,
c) 3192 materias sólidas inorgánicas, corrosivas, susceptibles de autocalentamiento, n.e.p.
Nota: Para los criterios de corrosividad, ver marginal 2800 (3).
21° Las materias inorgánicas liquidas espontáneamente inflamables, corrosivas, y las disoluciones de materias inorgánicas espontáneamente inflamables, corrosivas, (tales como preparados y desechos) que no pueden ser clasificadas en otros apartados colectivos:
b) 3188 materias liquidas inorgánicas, corrosivas, susceptibles de
autocalentamiento, n.e.p.;
c) 3188 materias liquidas inorgánicas, corrosivas, susceptibles de autocalentamiento, n.e.p.
Nota: Para los criterios de corrosividad, ver marginal 2800 (3).
22° 2447 fósforo blanco o amarillo fundido.
C. Combinaciones organometálicas espontáneamente inflamables
Nota:
1. Las combinaciones organometálicas así como sus soluciones que no sean espontáneamente inflamables, pero que al contacto con el agua desprendan gases inflamables, son materias de la clase 4.3 (véase marginal 2471, 3°).
2. Las soluciones inflamables que contengan combinaciones organometálicas que no sean espontáneamente inflamables y que, al contacto con el agua, no desprendan gases inflamables, son materias de la clase 3.
3. Para las materias de los apartados 31° a 33° serán aplicables condiciones especiales de envasado/embalaje (véase marginal 2433).
31° Los alquilos de metales y los arilos de metales espontáneamente inflamables:
a) 1366 dietilzinc, 1370 dimetilzinc, 2005 difenilmagnesio, 2445 alquilos de litio, 3051 alquilos de aluminio, 3053 alquilos de magnesio, 2003 alquilos de metales, n.e.p. o 2003 arilos de metales n.e.p.
32° Las demás combinaciones organometálicas espontáneamente inflamables:
a) 3052 halaros de alquilos de aluminio, 3076 hidruros de alquilos de aluminio, 3049 halaros de alquilos de metales n.e.p. o 3049 halaros de arilos de metales n.e.p., 3050 hidruros de alquilos de metales n.e.p. o 3050 hidruros de arilos de metales n.e.p.
33° Las combinaciones organometálicas espontáneamente inflamables:
a) 3203 compuestos organometálicos pirofóricos, n.e.p.
D. Envases vacíos
41° Los envases vacíos, incluidos los grandes recipientes para granel (GRG) vacíos, los vehiculos-cisterna vacíos, las cisternas desmontables vacías y los contenedores-cisterna vacíos, así como los vehículos para granel vacíos y los pequeños contenedores para gráneles vacíos, sin limpiar, que hayan contenido materias de la clase 4.2.
Nota: Los envases vacíos, incluidos los grandes recipientes para granel (GRG) vacíos, vehículos-cisterna vacíos, cisternas desmontables vacías, contenedores-cisterna vacíos y pequeños contenedores vacíos, sin limpiar, que hayan contenido materias del 4° c), número de identificación 2002, del 12° c), n°s de identificación 1932, 2009 y 2793, así como del 16° c), n° de identificación 1376, no están sometidos a las prescripciones de esta Directiva.
2. Disposiciones
A. Bultos
1. Condiciones generales de envasado y embalaje
2432 (1) Los envases y embalajes deberán cumplir los requisitos indicados en el Apéndice A.5, salvo que el marginal 2433 disponga condiciones especiales para el envasado/embalaje de algunas materias.
Los grandes recipientes para granel (GRG) deberán cumplir lo dispuesto en el Apéndice A.6.
(2) Con excepción de los envases/embalajes mencionados en el marginal 2436 (2) a), b) y (3), así como en el marginal 2437 (3) a), b), (4) y (5), los envases (interiores) deberán ir cerrados herméticamente.
(3) Deberán utilizarse, según lo dispuesto en los marginales 2430 (3) y 3511 (2), así como 3611 (2):
- envases o embalajes del grupo de embalaje I, marcados mediante la letra «X», para las materias espontáneamente inflamables (pirofóricas) clasificadas en la letra a) de cada apartado,
- envases o embalajes de los grupos de embalaje II o I, marcados mediante la letra «Y» o «X», o bien grandes recipientes para granel (GRG) del grupo de embalaje II, marcados mediante la letra «Y», para las materias susceptibles de autocalentamiento clasificadas en la letra b) de cada aparrado,
2432 envases o embalajes de los grupos de embalaje III, II o I, marcados mediante la letra «Z», «Y» o «X», o bien grandes recipientes para granel (GRG) de los grupos de embalaje III o II, marcados mediante la letra «Z» o «Y», para las materias poco susceptibles de autocalentamiento clasificadas en la leerá c) de cada apartado.
Nota: Para el transporte de materias de la clase 4.2 en vehículos cisterna, cisternas desmontables y contenedores cisterna, así como para el transporte a granel, véase Anexo B.
2. Condiciones individuales de envasado y embalaje
2433 (1) Las materias líquidas pirofóricas de los apartados 6° a), 17° a), con exclusión del borohidruro alumínico contenido en dispositivos, 19° a) y 31° a 33° deberán ser envasadas en recipientes de metal que cierren herméticamente, que no puedan ser atacados por el contenido, y que tengan una capacidad de 450 litros como máximo. Los recipientes deberán superar la prueba inicial y las pruebas periódicas cada cinco años a una présión de al menos 1 MPa (10 bar) (presión manométrica). Los recipientes se llenarán hasta el 90% como máximo de su capacidad; sin embargo, a una temperatura media del líquido de 50 °C, deberá quedar todavía un margen de llenado de al menos un 5%. Durante el transporte el líquido permanecerá bajo una capa de gas inerte que tenga una presión manométrica de al menos 50 kPa (0,5 bar).
Los recipientes deberán llevar una placa con las indicaciones siguientes fijadas de manera duradera: indicación de la materia o materias (1) admitidas al transporte, tara (2) del recipiente incluyendo las piezas accesorias, presión- de prueba (2) (presión manométrica),
- fecha (mes, año) de la última prueba,
- contraste del experto que haya realizado la prueba,
- capacidad (2) del recipiente,
- peso máximo admisible de llenado (2).
(2) Estas materias podrán además ir envasadas en embalajes combinados según el marginal 3538 con un envase interior de cristal y un embalaje exterior de acero o de aluminio según el marginal 3532. Los recipientes serán llenados hasta el 90% como máximo de su capacidad. Cada bulto sólo deberá contener un único envase interior. Estos embalajes combinados deberán ser conformes con un tipo de construcción que haya sido probado y autorizado según el Apéndice A.5 para el grupo de embalaje I.
2434 El fósforo del apartado 22° únicamente deberá transportarse en
vehículos cisterna y cisternas desmontables
(véase Apéndice B.1.a) o en contenedores cisterna (véase Apéndice B.1.b).
2435 (1) Las materias clasificadas en a) de los apartados 5°, 12°, 15° y 16° deberán ir envasadas:
a) en bidones de acero con tapa fila según el marginal 3520, o
b) en bidones de aluminio con tapa fija según el marginal 3521, o
c) en jerricanes de acero con tapa fija según el marginal 3522, o
d) en bidones de plástico con tapa fija y una capacidad máxima de 60 litros y en jerricanes de plástico con tapa fija según el marginal 3526, o
e) en envases compuestos (de plástico)- según el marginal 3537,o
f) en embalajes combinados con envases interiores de cristal, plástico o metal según el marginal 3538.
(1) El nombre podrá sustituirse por una designación genérica que agrupe las materias de índole parecida y compatibles también con las características del recipiente.
(2) Añadir cada vez las unidades de medida después de los valores numéricos.
2435(2) Las materias sólidas en el sentido del marginal 2430 (10) podrán además ir envasadas en bidones de tapa móvil de acero según el marginal 3520, de aluminio según el marginal 3521, de plástico según el marginal 3526 o en jerricanes con tapa móvil de acero según el marginal 3522 o de plástico según el marginal 3526.
(3) El fósforo blanco o amarillo del 11° a) deberá ir envasado:
a) en bidones de acero con tapa fija según el marginal 3520, o
b) en jerricanes de acero con tapa fija según el marginal 3522, o
c) en embalajes combinados según el marginal 3538 con envases interiores de metal.
(4) El borohidruro aluminico contenido en dispositivos del 17° a) deberá ir envasado:
a) en bidones de acero con tapa móvil según el marginal 3520, o
b) en bidones de aluminio con tapa móvil según el marginal 3521, o
c) en bidones de plástico con tapa móvil según el marginal 3526, o
d) en cajas de acero o de aluminio según el marginal 3532.
2436 (1) Las materias clasificadas en la letra b) de los diferentes apartados deberán ir envasadas:
a) en bidones de acero según el marginal 3520, o
b) en bidones de aluminio según el marginal 3521, o
c) en jerricanes de acero según el marginal 3522, o
d) en bidones y en jerricanes de plástico según el marginal 3526, o
e) en envases compuestos (de plástico) según el marginal 3537, o
f) en embalajes combinados según el marginal 3538, o
g) en envases compuestos (de vidrio, porcelana o gres) según el marginal 3539, o
h) en grandes recipientes para granel (GRG) metálicos según el marginal 3622, o
i) en grandes recipientes para granel (GRG) de plástico rígido según el marginal 3624, o
¡) en grandes recipientes para granel (GRG) compuestos con recipiente interior de plástico según el marginal 3625, a excepción de los tipos llHZ2
y 31HZ2.
(2) Las materias sólidas en el sentido del marginal 2430 (10) podrán además ir envasadas:
a) en bidones de contrachapado según el marginal 3523 o de cartón según el marginal 3525, si es necesario con uno o varios sacos interiores estancos a los pulverulentos, o
b) en sacos de lámina de plástico según el marginal 3535, a condición de que se trate de un cargamento completo o de sacos cargados sobre paletas.
(3) La harina de pescado del 2° b) podrá además ir envasada en grandes recipientes para granel (GRG) flexibles según el marginal 3623, con excepción de los tipos 13H1, 13L1 y 13M1, a condición de que se trate de un cargamento completo o de grandes recipientes para granel (GRG) flexibles cargados sobre paletas.
2437 (1) Las materias clasificadas en la letra c) de los diferentes apartados deberán ir envasadas:
a) en bidones de acero según el marginal 3520, o
b) en bidones de aluminio según el marginal 3521 o
c) en jerricanes de acero según el marginal 3522, o
d) en bidones y jerricanes de plástico según el marginal 3526, o
e) en envases compuestos (de plástico) según el marginal 3537, o
f) en embalajes combinados según el marginal 3538, o
g) en envases compuestos (de vidrio, porcelana o gres) según el marginal 3539, o
h) en envases metálicos ligeros según el marginal 3540.
Nota: Los envases de metal para las materias del 4° deberán estar construidos y cerrados de forma que puedan ceder a una presión interna de 300 kPa (3 bar) como máximo.
(2) Con excepción de las materias del 4°, las materias podrán además ir envasadas:
a) en grandes recipientes para granel (GRG) metálicos según el marginal 3622, o
b) en grandes recipientes para granel (GRG) de plástico rígido según el marginal 3624, o
c) en grandes recipientes para granel (GRG) compuestos con recipiente interior de plástico según el marginal 3625, con excepción de los tipos llHZ2 y 31HZ2.
(3) Las materias sólidas en el sentido de lo dispuesto en el marginal 2430 (10) podrán además ir envasadas:
a) en bidones de contrachapado según el marginal 3523, o de cartón según el marginal 3525, si es necesario con uno o varios sacos interiores no tamizantes, o
b) en sacos de lámina de plástico según el marginal 3535.
(4) Con excepción de las materias del 4°, las materias sólidas en el sentido del marginal 2430 (10) podrán además ir envasadas en grandes recipientes para granel (GRG) flexibles según el marginal 3623, con excepción de los tipos 13H1, 13L1 y 13M1.
(5) Las materias de los apartados 2° c) y 3° c) podrán además ir envasadas en envases no probados que sólo se someterán a las prescripciones del
marginal 3500 (1), (2) y (5) a (7). Los desechos de algodón con un contenido en aceite inferior a 5% en peso y el algodón del 3° c) podrán también transportarse en balas atadas sólidamente.
2438 (1) Los orificios de los recipientes para el transporte de materias líquidas que tengan una viscosidad, a 23 °C, inferior a 200 mm2/s, con excepción de las ampollas de vidrio y las botellas a presión, deberán ir cerrados de manera estanca por medio de dos dispositivos en serie, uno de los cuales deberá ir enroscado o fijado de manera equivalente.
Nota: Para los grandes recipientes para granel (GRG), ver, no obstante, el marginal 3621 (8).
(2) Los bidones de acero según el marginal 3520 que contengan catalizadores metálicos humedecidos del 12° b) deberán ir provistos de un respiradero según el marginal 3500 (8).
2439-2440
3. Embalaje en común
2441 (1) Las materias incluidas en un mismo apartado podrán agruparse en un embalaje combinado según el marginal 3538.
(2) Las materias de los apartados 6° a), 11°, 17° a), 19° a) y 31° a 33° no deberán embalarse en común con materias y objetos de otros apartados de la clase 4.2, con materias y objetos de otras clases ni con mercancías que no estén sometidas a las prescripciones de esta Directiva.
(3) Con excepción de las materias mencionadas en el párrafo (2), las materias de la clase 4.2, en cantidad que no supere, por recipiente, tres litros para las materias líquidas y/o seis kilos para las materias sólidas, podrán reunirse en un embalaje combinado según el marginal 3538, con materias y objetos de otras clases siempre que el embalaje en común esté también admitido para las materias y objetos de estas clases y/o con mercancías que no estén sometidas a las prescripciones de esta Directiva, siempre que no reaccionen de forma peligrosa entre sí.
El peso neto por bulto para las materias de esta clase clasificadas en el grupo a) no deberá ser superior a 3 kg para los sólidos/3 litros para los líquidos.
(4) Se consideran reacciones peligrosas:
a) una combustión y/o un desprendimiento de calor considerable;
b) la emanación de gases inflamables y/o tóxicos;
c) la formación de materias líquidas corrosivas;
d) la formación de materias inestables.
(5) Deberán observarse las prescripciones de los marginales 2001(7), 2002(6) y (7) y 2432.
(6) Un bulto no deberá pesar más de 100 kg en caso de utilización de cajas de madera o de cartón.
4. Inscripciones y etiquetas de peligro en los bultos (ver Apéndice A.9)
Inscripciones
2442 (1) Cada bulto deberá llevar de forma clara y duradera el número de identificación de la mercancía que se deberá indicar en la carta de porte, precedido de las letras «UN».
Etiquetas de peligro
(2) Los bultos que contengan materias de la clase 4.2 llevarán una etiqueta
conforme al modelo n° 4.2.
(3) Los bultos que contengan materias del apartado 17° a), maneb o preparados de maneb del 16° c), así como materias de los 31° a 33°, llevarán además una etiqueta conforme al modelo nº 4.3.
(4) Los bultos que contengan materias de los 7°, 8°, 11°, 18° y 19° llevarán además una etiqueta conforme al modelo n° 6.1.
(5) Los bultos que contengan materias de los apartados 9°, 10°, 15°, 20° y 21° llevarán además una etiqueta conforme al modelo n° 8.
(6) Los bultos que contengan recipientes frágiles no visibles desde el exterior llevarán sobre dos caras laterales opuestas una etiqueta conforme al modelo n" 12.
(7) Los bultos que contengan materias líquidas en recipientes cuyos cierres no sean visibles desde el exterior, los bultos que contengan recipientes con respiraderos o los recipientes con respiraderos sin embalaje exterior, así como los bultos que contengan fósforo bajo agua del 11° a), llevarán sobre dos caras laterales opuestas una etiqueta conforme al modelo n° 11.
2443
B. Datos en la carta de porte
2444 La designación de la mercancía en la carta de porte deberá ser conforme con uno de los números de identificación y una de las denominaciones en bastardilla en el marginal 2431.
Cuando la materia no esté expresamente indicada, pero esté incluida en un apartado n.e.p., la designación de la mercancía deberá componerse del número de identificación, de la denominación del apartado n.e.p., seguida de la denominación química o técnica
La designación de la mercancía deberá ir seguida de la indicación de la clase, del apartado de la enumeración, completado en su caso por la letra, y de la sigla «ADR» (o «RID»), por ejemplo «4.2, 13° b), ADR».
Para el transporte de desechos [véase marginal 2000 (5)] la designación de la mercancía deberá ser la siguiente: «Residuo, contiene....» y el o los componentes que hayan determinado la clasificación del residuo según el marginal 2002 (8) deberán ir inscritos bajo su denominación química, por ejemplo
«Residuo, contiene 1381 fósforo blanco bajo agua, 4.2, 11° a), ADR».
Cuando se transporten soluciones y mezclas (tales como preparados y residuos) que contengan varios componentes sometidos a la Directiva, no será en general necesario mencionar más de dos componentes que tengan un papel determinante para el o los peligros que caractericen a las soluciones y mezclas.
Cuando una materia expresamente citada no esté sometida a las condiciones de esta clase según el marginal 2430 (9), el expedidor tendrá el derecho de mencionar en la carta de porte: «Mercancía no incluida en la clase 4.2».
Para las soluciones y mezclas que sólo contengan un único componente sometido a la Directiva, las palabras «en solución» o «en mezcla» deberán incorporarse a la denominación de la carta de porte (véase marginal 2002 (8) a)).
Cuando una materia sólida se transporte en estado fundido, la designación de la mercancía deberá completarse con la indicación «fundido», a menos que
figure ya en la denominación.
2445-2451
G. Envases vacíos
2452 (1) Los envases vacíos, incluidos los grandes recipientes para granel (GRG) vacías, sin limpiar, del 41°, se cerrarán de la misma forma y presentarán las mismas garantías de estanqueidad que si estuviesen llenos.
(2) Los envases vacíos, incluidos los grandes recipientes para granel (GRG) vacíos, sin limpiar, del 41°, deberán ir provistos de las mismas etiquetas de peligro que si estuviesen llenos.
(3) La designación en la carta de porte será conforme con una de las denominaciones en bastardilla en el 41°, por ejemplo: «Envase vacío, 4.2, 41°, ADR».
En el caso de los vehículos cisterna vacíos, de las cisternas desmontables vacías, de los contenedores cisterna vacíos y de los pequeños contenedores vacíos, sin limpiar, esta designación deberá ir completada con la indicación «Ultima mercancía cargada», así como por la denominación y el apartado de la última mercancía cargada, por ejemplo: «Ultima mercancía cargada: 1381 fósforo blanco, seco, 11° a)».
2453-2469
(1) La denominación técnica indicada deberá ser la empleada habitualmente en los manuales, publicaciones periódicas y textos científicos técnicos. Los nombres comerciales no deberán utilizarse a tal fin.
CLASE 4.3
MATERIAS QUE EN CONTACTO CON EL AGUA DESPRENDEN GASES INFLAMABLES
1. Enumeración de las materias
2470 (1) Entre las materias a que se refiere el título de la clase-4.3, las enumeradas en el marginal 2471 o que se incluyen en un apartado colectivo de este marginal están sometidas a las condiciones previstas en los marginales 2470 (2) a 2492 y a las prescripciones del presente Anejo y del Anejo B, y serán en adelante materias de esta Directiva.
Nota: Para las cantidades de materias mencionadas en el marginal 2471 que no están sometidas a las disposiciones previstas para esta clase, en el presente Anejo o en el Anejo B, véase marginal 2471a.
(2) El título de la clase 4.3 abarca las materias que, por reacción con el agua, desprenden gases inflamables que pueden formar mezclas explosivas con el aire.
Nota: El término «hidrorreactivo» utilizado en los apartados n.e.p. del marginal 2471 designa una materia que en contacto con el agua desprende gases inflamables.
(3) Las materias de la clase 4.3 se subdividen como sigue:
A. Materias orgánicas, combinaciones organometálicas y materias en disolventes orgánicos que en contacto con el agua desprenden gases inflamables.
B. Materias inorgánicas que en contacto con el agua desprenden gases inflamables.
C. Envases vacíos.
Las materias de la clase 4.3 clasificadas en los diferentes apartados del marginal 2471 deben incluirse en uno de los grupos siguientes, designados
por las letras a), b) y c), según su grado de peligrosidad: a) muy peligrosas, b) peligrosas, c) que presentan un grado menor de peligrosidad.
(4) La inclusión de las materias no expresamente mencionadas en los apartados 1°, 3°, 11°, 13°, 14°, 16° y 20° a 25° del marginal 2471, así como, dentro de estos apartados, en los diversos grupos, se hará sobre la base de los resultados del procedimiento de prueba según el Apéndice A.3, marginales 3340 y 3341; también deberá tenerse en cuenta la experiencia cuando pueda conducir a una clasificación más rigurosa.
(5) Cuando las materias no expresamente mencionadas se clasifiquen sobre la base del procedimiento de prueba según el Apéndice A.3, marginales 3340 y 3341, serán aplicables los criterios siguientes: una materia deberá incluirse en la ciase 4.3:
a) cuando el gas desprendido se inflame espontáneamente en el curso de una fase cualquiera de la prueba, o bien
b) cuando se registre una pérdida de gas inflamable igual o superior a 1 litro por kilogramo de materia por cada hora.
(6) Cuando las materias no expresamente mencionadas se clasifiquen en los grupos de los apartados del marginal 2471 sobre la base del procedimiento de prueba según el apéndice A.3, marginales 3340 y 3341, serán aplicables los criterios siguientes:
Será incluida:
a) en el grupo a): toda materia que reaccione vivamente con el agua a la temperatura ambiente desprendiendo de manera general un gas susceptible de inflamarse espontáneamente, o que reaccione fácilmente con el agua a la temperatura ambiente, con- una fuerza tal que la pérdida de gas inflamable desprendida en un minuto cualquiera, en el curso de la prueba, sea igual o superior a 10 litros por kilogramo de materia.
2470 b) en el grupo b): toda materia que reaccione fácilmente con el agua a la temperatura ambiente desprendiendo un gas inflamable con una pérdida máxima por hora igual o superior a 20 litros por kilogramo de materia, y que no responda a los criterios del grupo a).
c) en el grupo c): toda materia que reaccione lentamente con el agua a la temperatura ambiente desprendiendo un gas inflamable con una pérdida máxima por hora igual o superior a 1 litro por kilogramo de materia, y que no responda a los criterios de los grupos a) o b).
(7) Cuando las materias de la clase 4.3, como consecuencia de añadírsele otras materias, pasen a otras categorías de peligrosidad que aquellas a las que pertenecen las materias del marginal 2471, estas mezclas deberán clasificarse en los apartados o las letras a las cuales pertenecen sobre la base de su peligrosidad real.
Nota: Para clasificar las disoluciones y mezclas (tales como preparados y desechos) véase también el marginal 2002 (8).
(8) Cuando algunas materias se mencionen expresamente en varias letras de un mismo apartado del marginal 2471, la letra pertinente podrá ser determinada sobre la base de los resultados del procedimiento de prueba según el Apéndice A.3, marginales 3340 y 3341, y los criterios del párrafo (6).
(9) Sobre la base del procedimiento de prueba según el Apéndice A.3, marginales 3340 y 3341 y los criterios del párrafo (6), podrá igualmente
determinarse si la índole de una materia expresamente mencionada es tal que dicha materia no está sometida a las condiciones de esta clase (ver marginal 2484).
(10) Se consideran como materias sólidas, en el sentido de las disposiciones relativas al envasado/embalaje de los marginales 2474 (2), 2475 (3) y 2476 (2), las materias y mezclas de materias que tengan un punto de fusión superior a 45 °C.
(11) Las materias sólidas hidrorreactivas inflamables incluidas en el número de identificación 3132, las materias sólidas hidrorreactivas comburentes incluidas en el número de identificación 3133 y las materias sólidas hidrorreactivas susceptibles de autocalentamiento incluidas en el número de identificación 3135 de las Recomendaciones de la ONU relativas al transporte de mercancías peligrosas no se admiten al transporte (ver sin embargo marginal 2002 (8) b), nota a pie de página (1) en el cuadro del párrafo 2.3.1).
A. Materias orgánicas, combinaciones organometálicas y materias en disolventes orgánicos que en contacto con el agua desprendan gases inflamables
2471 1° Los clorosilanos:
a) 1183 etildiclorosilano, 1242 metildiclorosilano, 1295 triclorosilano (silicocloroformo), 2988 clorosilanos, que reaccionan con el agua, inflamables, corrosivos n.e.p.
Nota:
1. Para estas materias son aplicables las prescripciones especiales de envasado/embalaje (véase marginal 2473 (1)).
2. Los clorosilanos con un punto de inflamación inferior a 23 °C que en contacto con el agua no desprendan gases inflamables son materias de la clase 3 (véase marginal 2301, 21° a)).
3. Los clorosilanos con un punto de inflamación igual o superior a 23 °C que en contacto con el agua no desprendan gases inflamables son materias de la clase 8 (véase marginal 2801, 37º).
2° El complejo de trifluoruro de boro siguiente: a) 2965 dimetileterato de trifluoruro de boro.
3° Las combinaciones organometálicas y sus disoluciones:
a) 1928 bromuro de metilmagnesio en el éter etílico, 3207 compuestos organometálicos que reaccionan con el agua, inflamable n.e.p. o 3207 disoluciones de compuestos organometálicos que reaccionan con el agua, inflamable n.e.p. o 3207 dispersiones de compuestos organometálicos, hidrorreactivos, inflamables, n.e.p.;
Nota: Para estas materias son aplicables disposiciones especiales de envasado/embalaje (véase marginal 2473(2))
2471 b) 3207 compuestos organometálicos que reaccionan con el agua, inflamable, II.e. p. o disoluciones de compuestos organometálicos que reaccionan con el agua, inflamable n.e.p. o 3207 dispersiones de compuestos organometálicos, hidrorreactivos, inflamables, n.e.p.;
c) 3207 compuestos organometálicos que reaccionan con el agua, inflamable II.e. p. o 3207 disoluciones de compuestos organometálicos que reaccionan con el agua, inflamable n.e.p. o 3207 dispersiones de compuestos
organometálicos, hidrorreactivos, inflamables, n.e.p.
Nota: 1. Las combinaciones organometálicas y sus disoluciones que sean espontáneamente inflamables son materias de la clase 4.2 (véase marginal 2431, 31° a 33°).
2. Las disoluciones inflamables con combinaciones organometálicas en concentración que en contacto con el agua no desprendan gases inflamables en cantidad peligrosa ni sean espontáneamente inflamables son materias de la clase 3.
B. Materias inorgánicas que en contacto con el agua desprenden gases inflamables
Nota: 1. El término «morales alcalinos» comprende los elementos litio, sodio, potasio, rubidio y cesio.
2. El término «metales alcalino-térreos» comprende los elementos magnesio, calcio, estroncio y bario.
11° Los metales alcalinos, alcalino-térreos así como sus aleaciones y combinaciones metálicas:
a) 1389 amalgama de metales alcalinos, 1391 dispersión de metales alcalinos o 1391 dispersión de metales alcalino-térreos, 1392 amalgama de metales alcalino-térreos, 1407 cesio, 1415 litio, 1420 aleaciones de potasio metálico, 1422 aleaciones de potasio y sodio, 1423 rubido, 1428 sodio, 2257 potasio, 1421 aleación liquida de metales alcalinos, n.e.p.;
b) 1393 aleación de metales alcalino-térreos, n.e.p., 1400 bario, 1401 calcio,
c) 2950 gránulos de magnesio recubiertos, de una granulometria de al menos 149 um*.
Nota:
1. Los metales alcalino-térreos y las aleaciones de metales alcalino-térreos en forma pirofórico son materias de la clase 4.2 (ver marginal 2431, 12°).
2. 1869 magnesio o 1869 aleaciones de magnesio con más del 50% de magnesio como gránulos, tiras, recortes, son materias de la clase 4.1 (ver marginal 2401, 13° c)].
3. 1418 magnesio en polvo y 1418 aleaciones de magnesio en polvo son materias del 14º.
12° Las aleaciones de silicio y los siliciuros de morales:
b) 1405 siliciuros de calcio, 1417 litiosilicio, 2624 siliciuro de magnesio, 2830 litioferrosilicio (siliciuro de ferro-litio);
c) 1405 siliciuro cálcico, 2844 calciomanganesosilicio.
Nota: Para las materias incluidas en c) véase igualmente marginal 2471a.
13° Los demás metales, aleaciones y mezclas de metales, no tóxicos, que en contacto con el agua desprendan gases inflamables:
a) 3208 materias metálicas hidrorreactivas, n.e.p.;
b) 1396 aluminio en polvo, no recubierto, 3078 cerio, copos o polvo abrasivo, 3170 subproductos del tratamiento de aluminio, 3208 materias metálicas hidrorreactivas, n.e.p.;
c) 1398 aluminiosilicio en polvo, no recubierto, 1435 zinc, cenizas de, 3170 subproductos del tratamiento de aluminio, 3208 materias metálicas hidrorreactivas, n.e.p.
Nota: 1. La granalla y el polvo de metales en estado pirofórico son materias
de la clase 4.2 (ver marginal 2431, 12°).
2. El aluminiosilicio en polvo, recubierto, no está sometido a las prescripciones de la Directiva.
3. 1333 cerio en placas, barras o lingotes es una materia de la clase 4.1 [véase marginal 2401, 13° b)].
14° Los metales y las aleaciones de metales en forma de polvo o en otra forma que, en contacto con el agua, desprendan gases inflamables y tengan también propiedades de autocalentamiento:
a) 1436 zinc en polvo o 1436 zinc en granalla, 3209 materias metálicas hidrorreactivas, susceptibles de autocalentamiento, II.e. p.
b) 1418 magnesio en polvo o 1418 magnesio en polvo, aleaciones de, 1436 zinc en polvo o 1436 zinc en granalla, 3209 materias metálicas hidrorreactivas, susceptibles de autocalentamiento, n.e.p.;
c) 1436 zinc en polvo o 1436 zinc en granalla, 3209 materias metálicas hidrorreactivas, susceptibles de autocalentamiento, n.e.p.
Nota: 1. Los metales y las aleaciones de metales en estado pirofórico son materias de la clase 4.2 (ver marginal 2431, 12°).
2. Los metales y las aleaciones de metales que, en contacto con el agua, no desprendan gases inflamables, no sean pirofóricos o susceptibles de autocalentamiento, pero sí fácilmente inflamables, son materias de la clase 4.1 (ver marginal 2401, 13°).
15° Los metales y las aleaciones de metales, tóxicos:
b) 1395 aluminioferrosilicio en polvo;
c) 1408 ferrosilicio con el 30% en peso o más, pero menos del 90% en peso de silicio.
Nota: El ferrosilicio con menos del 30% en peso o el 90% o más en peso de silicio no está sometido a las prescripciones de la Directiva.
16° Los hidruros de metales:
a) 1404 hidruro cálcico, 1410 hidruro de litio y aluminio, 1411 hidruro de litio y aluminio en eter, 1413 borohidruro de litio, 1414 hidruro de litio, 1426 borohidruro sódico, 1427 hidruro sódico, 1870 borohidruro potásico, 2010 hidruro magnésico, 2463 hidruro aluminico, 1409 hidruros metálicos hidrorreactivos, n.e.p.;
b) 2805 hidruro de litio, fundido, sólido, 2835 hidruro sódico aluminico, 1409 hidruros metálicos hidrorreactivos, n.e.p.
Nota: 1. 1871 hidruro de titanio y 1437 hidruro de circonio son materias de la clase 4.1 (ver marginal 2401, 14°).
2. 2870 borohidruro de aluminio es una materia de la clase 4.2 (ver marginal 2431, 17° a)).
17° Los carburos metálicos y los nitratos metálicos: a) 2806 nitruro de litio; - b) 1394 carburo alumínico, 1402 carburo cálcico.
18° Los fosfuros metálicos, tóxicos.
a) 1360 fosfuro cálcico, 1397 fosfuro aluminico, 1419 fosfuro de magnesio y aluminio, 1432 fosfuro sódico, 1433 fosfuros estánnicos, 1714 fosfuro de zinc, 2011 fosfuro magnésico, 2012 fosfuro potásico, 2013 fosfuro de estroncio.
Nota: 1. Las combinaciones de fósforo con metales pesados, tales como el hierro, el cobre, etc., no están sometidas a las prescripciones de la
Directiva.
2. 3048 pesticidas al fosfuro alumínico con aditivos para retardar la emisión de gases tóxicos inflamables son materias de la Clase 6.1 (ver marginal 2601, 43° a) 1
19° Las amidas de metales y las cianamidas de metales:
b) 1390 metales alcalinos, amidas de;
c) 1403 cianamida cálcica con más del 0,1% en peso de carburo cálcico.
Nota: 1. La cianamida cálcica con un contenido máximo del 0,1% en peso de carburo de calcio no está sometida a las prescripciones de la Directiva.
2. 2004 diamida magnésica es una materia de la clase 4.2 (ver marginal 2431, 16° b)).
20° Las materias y las mezclas inorgánicas (tales como preparados y desechos) que en contacto con el agua desprendan gases inflamables, sólidas, no tóxicas y no corrosivas, que no puedan ser clasificadas en otro epígrafe colectivo:
a) 2813 sustancias sólidas hidrorreactivas, n.e.p.;
b) 1340 pentasulfuro de fósforo (P2S5) que no contenga fósforo amarillo y blanco, 2813 sustancias sólidas hidrorreactivas, n.e.p.;
Nota: El pentasulfuro de fósforo que no esté exento de fósforo blanco y amarillo no se admite al transporte.
c) 2968 maneb (etileno bis 1,2-ditiocarbamato de manganeso) estabilizado contra el calentamiento espontáneo o 2968 preparados de maneb, estabilizados contra el calentamiento espontáneo, 2813 sustancias sólidas hidrorreactivas, n.e.p.
Nota: 2210 maneb o 2210 preparados de maneb en forma susceptible de autocalentamiento son materias de la clase 4.2 (ver marginal 2431, 16° c)), sin embargo, ver también marginal 2471a bajo la letra c).
21° Las materias inorgánicas y las soluciones de materias inorgánicas (tales como preparados y desechos) que en contacto con el agua desprendan gases inflamables, líquidas, no tóxicas y no corrosivas, que no puedan clasificarse en otro apartado colectivo:
a) 3148 sustancias líquidas hidrorreactivas, n.e.p.;
Nota: Para esta materia son aplicables prescripciones especiales de envasado/embalaje (ver marginal 2473 (2).
b) 3148 sustancias liquidas hidrorreactivas, n.e.p.;
c) 3148 sustancias liquidas hidrorreactivas, n.e.p.
22° Las materias y mezclas inorgánicas (tales como preparados y desechos) que en contacto con el agua desprendan gases inflamables, sólidas, tóxicas, que no puedan clasificarse en otro apartado colectivo:
a) 3134 sustancias sólidas hidrorreactivas, tóxicas, n.e.p.;
b) 3134 sustancias sólidas hidrorreactivas, tóxicas, n.e.p.;
c) 3134 sustancias sólidas hidrorreactivas, tóxicas, n.e.p.
Nota: Para los criterios de toxicidad, ver marginal 2600 (3).
23° Las materias inorgánicas y las soluciones de materias inorgánicas (tales como preparados y desechos) que en contacto con el agua desprendan gases inflamables, liquidas, tóxicas, que no puedan clasificarse en otro apartado colectivo:
a) 3130 sustancias liquidas hidrorreactivas, tóxicas, n.e.p.;
Nota: Para esta materia serán aplicables prescripciones especiales de envasado/embalaje (ver marginal 2473 (2).
b) 3130 sustancias liquidas hidrorreactivas, tóxicas, n.e.p.;
c) 3130 sustancias liquidas hidrorreactivas, tóxicas, n.e.p.
Nota: Para los criterios de toxicidad, ver marginal 2600 (3).
24° Las materias y mezclas inorgánicas (tales como preparados y desechos) que en contacto con el agua desprendan gases inflamables, sólidas, corrosivas, que no puedan clasificarse en otro apartado colectivo:
a) 3131 sustancias sólidas hidrorreactivas, corrosivas, n.e.p.;
b) 3131 sustancias sólidas hidrorreactivas, corrosivas, II.e. p.;
c) 3131 sustancias sólidas hidrorreactivas, corrosivas, n.e.p.
Nota: Para los criterios de corrosividad, ver marginal 2800 (3).
25° Las materias inorgánicas y las soluciones de materias inorgánicas (tales como preparados y desechos) que en contacto con el agua desprendan gases inflamables, líquidas, corrosivas, que no puedan clasificarse en otro apartado colectivo:
a) 3129 sustancias liquidas hidrorreactivas, corrosivas, n.e.p.;
Nota: Para esta materia serán aplicables prescripciones especiales de envasado/embalaje (ver marginal 2473 (2).
b) 3129 sustancias liquidas hidrorreactivas, corrosivas, n.e.p.;
c) 3129 sustancias liquidas hidrorreactivas, corrosivas, n.e.p.
Nota: Para los criterios de corrosividad, ver marginal 2800 (3).
C. Envases vacíos
31° Los envases vacíos, incluidos los grandes recipientes para granel (GRG) vacíos, los vehículos-cisterna vacíos, las cisternas desmontables vacías y los contenedores-cisterna vacíos así como los vehículos para granel vacíos y los pequeños contenedores para granel vacíos, sin limpiar, que hayan contenido materias de la clase 4.3.
2471a No están sometidas a las prescripciones relativas a la presente clase en el presente Anejo y en el Anejo B las materias de los diferentes apartados transportadas de conformidad con las disposiciones siguientes:
a) Las materias clasificadas en a) de cada apartado no se incluyen en este marginal;
b) Las materias clasificadas en b) de cada apartado: materias líquidas: 500 ml como máximo por envase interior; aluminio en polvo del 13°b): 1 kg como máximo por envase interior; otras materias sólidas: 500 g como máximo por envase interior;
c) Las materias clasificadas en c) de cada apartado: materias líquidas: 1 litro como máximo por envase interior; materias sólidas: 1 kg como máximo por envase interior.
Estas cantidades de materias deberán transportarse en embalajes combinados que cumplan al menos los requisitos incluidos en el marginal 3538. Cada bulto no deberá pesar más de 30 kg.
Deberán observarse las «Condiciones generales de los envases y embalajes» del marginal 3500 (1), (2) y (5) a (7).
2. Disposiciones
A. Bultos
1. Condiciones generales de envase y embalaje
2472 (1) Los envases y embalajes deberán cumplir las condiciones del Apéndice A.5, salvo que en el marginal 2473 estén previstas condiciones especiales para el envasado/embalaje de algunas materias.
Los grandes recipientes para granel (GRG) deberán cumplir los requisitos del Apéndice A.6.
(2) Los envases y embalajes deberán estar cerrados herméticamente de manera que se impida la penetración de humedad y cualquier pérdida del contenido. No deberán llevar respiraderos según lo dispuesto en el marginal 3500 (8) ó 3601 (6).
(3) Según lo dispuesto en los marginales 2470 (3) y 3511(2), así como 3611(2), deberán utilizarse: envases y embalajes del grupo de embalaje I, marcados mediante la letra «X», para las materias muy peligrosas clasificadas en a) de cada apartado, envases y embalajes del grupo de embalaje II o I, marcados mediante la letra «Y» o «X», o bien grandes
recipientes para granel (GRG) del grupo de embalaje II, marcados mediante la letra «Y», para las materias peligrosas clasificadas en b) de cada apartado, envases y embalajes del grupo de embalaje III, II o I, marcados mediante la letra «Z», «Y» o «X», o grandes recipientes para granel (GRG) del grupo de embalaje III o II, marcados mediante la letra «Z» o «Y», para las materias que presenten un grado de peligrosidad menor clasificadas en c) de cada apartado.
Nota: Para el transporte de materias de la clase 4.3 en vehículos cisterna, cisternas desmontables y contenedores cisterna, así como para el transporte a granel, véase Anejo B.
2. Condiciones particulares de envasado/embalaje
2473 (1) Los clorosilanos del 1° a) se envasarán en recipientes de acero resistentes a la corrosión y que tengan una capacidad de 450 litros como máximo. Los recipientes deberán superar la prueba inicial y las pruebas periódicas cada cinco años a una presión de al menos 0,4 MPa (4 bar) (presión manométrica). El dispositivo de cierre de los recipientes estará protegido por una cubierta. El peso máximo admisible de llenado por litro de capacidad no deberá sobrepasar 1,14 kg para el triclorosilano, 0,93 kg para el etildiclorosilano y 0,95 kg para el metildiclorosilano, si el llenado se hace sobre la base del peso; si se hace mediante control volumétrico, el grado de llenado no excederá del 85%. Además, los recipientes deberán llevar una placa con las indicaciones siguientes fijadas de manera duradera:
- clorosilanos, clase 4.3,
- denominación del o de los clorosilanos admitidos, tara (1) del recipiente, incluidas las piezas accesorias,
- presión de prueba (1) (presión manométrica)
- fecha (mes, año) de la última prueba, contraste del experto que haya realizado la prueba, capacidad (1) del recipiente,
- peso máximo admisible de llenado (1) para cada materia admitida.
(2) Las materias de los apartados 3° a), 21° a), 23° a) y 25° a) deberán ir envasadas en recipientes de metal que cierren de forma hermética, que no sean atacados por el contenido y que tengan una capacidad de 450 litros como máximo. Los recipientes deberán superar la prueba inicial y las pruebas periódicas cada cinco años a una presión de al menos 1 MPa (10 bar) (presión
manométrica).
Los recipientes se llenarán hasta el 90% como máximo de su capacidad; sin embargo, a una temperatura media del líquido de SO °C deberá quedar un margen de llenado de al menos un 5%. Durante el transporte, el líquido permanecerá bajo una capa de gas inerte, con una presión manométrica de al menos 50 kPa (O,5 bar). Los recipientes deberán llevar una placa con las indicaciones siguientes fijadas de manera duradera:
- indicación de la materia o de las materias (2) admitidas al transporte,
- tara (l) del recipiente, incluidas las piezas accesorias,
- presión de prueba (1) (presión manométrica),
- fecha (mes, año) de la última prueba,
- contraste del experto que haya efectuado la prueba,
- capacidad (1) del recipiente,
- peso máximo admisible de llenado (1)
(3) Las materias a que se refiere el párrafo (2) podrán además ser embaladas en embalajes combinados según el marginal 3538 con un envase interior de vidrio y un embalaje exterior de acero o de aluminio según el marginal 3532.
(1) Añadir cada vez las unidades de medida después de los valores numéricos.
(2) El nombre puede ser sustituido por una designación genérica que agrupe materias de índole similar e igualmente compatibles con las características del recipiente.
2473 Los recipientes se llenarán hasta el 90% como máximo de su capacidad. Un bulto sólo deberá contener un único envase interior. Estos embalajes combinados deberán ser conformes con un tipo de construcción que haya sido probado y autorizado según el Apéndice A.5 para el grupo de embalaje I.
2474 (1) Las materias clasificadas en a) de los apartados 2°,11°,13°,14°,16° a 18°,20°,22° y 24° deberán ser envasadas:
a) en bidones de acero con tapa fila según el marginal 3520, o
b) en bidones de aluminio con tapa fija según el marginal 3521, o
c) en jerricanes de acero con tapa fija según el marginal 3522, o
d) en bidones de plástico con tapa fija con una capacidad máxima de 60 litros y en jerricanes de plástico con tapa fija según el marginal 3526, o
e) en envases compuestos (de plástico) según el marginal 3537, o
f) en embalajes combinados con envases interiores de vidrio, plástico o metal según el marginal 3538.
(2) Las materias sólidas en el sentido del marginal 2470 (10) podrán también ser envasadas:
a) en bidones de acero con tapa móvil según el marginal 3520, de aluminio según el marginal 3521, de plástico según el marginal 3526 o en jerricanes con tapa móvil de acero según el marginal 3522 o de plástico según el marginal 3526, o
b) en embalajes combinados según el marginal 3538 con uno o varios sacos interiores no tamizantes.
2475 (1) Las materias clasificadas en b) de los diferentes apartados deberán envasarse:
a) en bidones de acero con tapa fija según el marginal 3520, o
b) en bidones de aluminio según el marginal 3521, o
c) en jerricanes de acero según el marginal 3522, o
d) en bidones y jerricanes de plástico según el marginal 3526, o
e) en envases compuestos (de plástico) según el marginal 3537, o
f) en embalajes combinados según el marginal 3538, o
g) en envases compuestos (vidrio, porcelana, gres) según el marginal 3539.
(2) Las materias de los apartados 12° a 17° y 20° podrán además envasarse:
a) en grandes recipientes para granel (GRG) metálicos según el marginal 3622, o
b) en grandes recipientes para granel (GRG) de plástico rígido según el marginal 3624, o
c) en grandes recipientes para granel (GRG) compuestos con recipiente interior de plástico según el marginal 3625, con excepción de los tipos llHZ2 y 31HZ2.
(3) Las materias sólidas en el sentido del marginal 2470 (10) podrán además envasarse:
a) en bidones de contrachapado según el marginal 3523 o de cartón según el marginal 3525, si es necesario con uno o varios sacos interiores no tamizantes, o
b) en sacos de lámina de plástico según el marginal 3535, a condición de que se trate de un cargamento completo o de sacos cargados sobre paletas.
2476 (1) Las materias clasificadas en c) de los diferentes apartados deberán envasarse:
a) en bidones de acero según el marginal 3520, o
b) en bidones de aluminio según el marginal 3521, o
c) en jerricanes de acero según el marginal 3522, o
d) en bidones y jerricanes de plástico según el marginal 3526, o
e) en envases compuestos (de plástico) según el marginal 3537, o
f) en embalajes combinados según el marginal 3538, o
g) en envases compuestos (vidrio, porcelana, gres) según el marginal 3539, o
h) en envases metálicos ligeros según el marginal 3540, o
i) en grandes recipientes para granel (GRG) metálicos según el marginal 3622, o
j) en grandes recipientes para granel (GRG) de plástico rígido según el marginal 3624, o
k) en grandes recipientes para granel (GRG) compuestos con recipiente interior de plástico según el marginal 3625, con excepción de los tipos llHZ2 y 31HZ2.
(2) Las materias sólidas en el sentido del marginal 2470 (10) podrán además envasarse:
a) en bidones de contrachapado según el marginal 3523 o de cartón según el marginal 3525, si es necesario con uno o varios sacos interiores no tamizantes, o
b) en sacos de lámina de plástico según el marginal 3535.
c) en grandes recipientes para granel (GRG) flexibles según el marginal 3623, con excepción de los tipos 13H1, 13L1 y 13M1.
Nota: Las materias del 15° c) podrán igualmente ir en envases/embalajes que no estén sometidos al marginal 3500 (1), (2) y (5) a (7) y además podrán ir embaladas en GRG del tipo 13H1.
2477 Las aberturas de los recipientes para las materias del 23° deberán ir
cerradas de manera estanca mediante dos dispositivos en serie, de los cuales uno debe ir roscado o fijado de manera equivalente.
Nota. No obstante, para lo relativo los grandes recipientes para granel (GRG), véase marginal 3621 (8).
2478-2480
3. Embalaje en común
2481 (1) Las materias incluidas en un mismo apartado pueden agruparse en un embalaje combinado según el marginal 3538.
(2) Las materias mencionadas en a) de los diferentes apartados no pueden embalarse en común con materias de los diferentes apartados de la clase 4.3, con materias y objetos de las otras clases ni con mercancías que no estén sometidas a lo dispuesto en esta Directiva.
(3) Con excepción de las materias mencionadas en el párrafo (2), las materias de los diferentes apartados de la clase 4.3, en cantidad no superior a los 3 litros para las materias liquidas y/o 6 kg para las materias sólidas, por recipiente, podrán agruparse en un embalaje combinado según el marginal 3538 con materias de otras clases siempre que el embalaje en común esté igualmente admitido para las materias y objetos de estas clases y/o con mercancías que no estén sometidas a lo dispuesto en esta Directiva, en el caso de que no se produzcan reacciones peligrosas entre ellas.
(4) Se consideran reacciones peligrosas:
a) una combustión y/o un desprendimiento de calor considerable;
b) la emanación de gases inflamables y/o tóxicos;
c) la formación de materias líquidas corrosivas;
d) la formación de materias inestables.
(5) Deberán observarse las prescripciones contenidas en los marginales 2001 (7), 2002 (6) y (7) y 2472.
(6) Un bulto no deberá pesar más de 100 kg en caso de utilizarse cajas de madera o de cartón.
4. Inscripciones y etiquetas de peligro en los bultos (ver Apéndice A.9)
Inscripciones
2482 (1) Cada bulto deberá llevar de manera clara y duradera el número de identificación de la mercancía que se deberá indicar en la carta de porte, precedido de las letras «UN».
Etiquetas de peligro
(2) Los bultos que contengan materias de la clase 4.3 llevarán una etiqueta conforme al modelo n° 4.3.
(3) Los bultos que contengan materias de los apartados 1° y 2° llevarán además una etiqueta conforme al modelo n° 3 y una etiqueta conforme al modelo n° 8.
(4) Los bultos que contengan materias del 3° e hidruro de litio y aluminio en eter del 16° a) llevarán además una etiqueta conforme al modelo n° 3.
(5) Los bultos que contengan materias del 14° llevarán además una etiqueta conforme al modelo n° 4.2.
(6) Los bultos que contengan materias de los apartados 15°, 18°, 22° y 23° llevarán además una etiqueta conforme al modelo n° 6.1.
(7) Los bultos que contengan materias de los apartados 24° y 25° llevarán
además una etiqueta conforme al modelo n° 8.
(8) Los bultos que contengan recipientes frágiles no visibles desde el exterior llevarán además sobre dos caras laterales opuestas una etiqueta conforme al modelo n° 12.
(9) Los bultos que contengan materias líquidas en recipientes cuyos cierres no sean visibles desde el exterior llevarán sobre dos caras laterales opuestas una etiqueta conforme al modelo n° 11.
2483
B. Datos en la carta de porte
2484 La designación de la mercancía en la carta de porte deberá corresponder a uno de los números de identificación y a una de las denominaciones en bastardilla en el marginal 2471.
Cuando la materia no se indique expresamente, pero esté incluida en un apartado n.e.p., la designación de la mercancía deberá corresponder al número de identificación, de la denominación del apartado n.e.p., seguida de la denominación química o técnica (1)
(1) La denominación técnica indicada deberá ser la habitualmente empleada en los manuales, publicaciones periódicas y textos científicos y técnicos. Los nombres comerciales no deberán utilizarse para tal fin.
2484 La designación de la mercancía deberá ir seguida de la indicación de la clase, del apartado, de la enumeración completada, si ha lugar, por la letra y la sigla «ADR» /o «RID»), por ejemplo «4.3, 1° a), ADR».
Para el transporte de residuos (ver marginal 2000(5)), la designación de la mercancía deberá ser: «Residuo, contiene....», el (los) componentes) que hayan determinado la clasificación del residuo según el marginal 2002 (8) deberán ir inscritos en su/sus denominación(es) química(s), por ejemplo «Residuo, contiene 1428 sodio, 4.3, 11° a) ADR».
Cuando se transporten soluciones y mezclas (tales como preparados y residuos) que contengan varios componentes sometidos a esta Directiva, en general no será necesario mencionar más de dos componentes que tengan un papel determinante para el o los grados de peligrosidad que caracterizan a las soluciones y mezclas.
Cuando una materia expresamente mencionada no esté sometida a las condiciones de esta clase según el marginal 2470 (9), el expedidor tendrá el derecho de indicar en la carta de porte: «Mercancía no sometida a la clase 4.3».
Para las soluciones y mezclas que sólo contengan un componente sometido a esta Directiva, las palabras «en solución» o «en mezcla» deberán incorporarse a la denominación en la carta de porte (véase marginal 2002 (8) a)).
Cuando una materia sólida se transporte en estado fundido, la designación de la mercancía deberá completarse con la indicación «fundido», a menos que figure ya en la denominación.
2485-2491
C. Envases vacíos
2492 (1) Los envases vacíos, incluidos los grandes recipientes para granel (GRG) vacíos, sin limpiar, del 31°, deberán ir cerrados de la misma manera y presentar las mismas garantías de estanqueidad que si estuvieran llenos.
(2) Los envases vacíos, incluidos los grandes recipientes para granel (GRG) vacíos, sin limpiar, del 31°, deberán llevar las mismas etiquetas de peligro que si estuvieran llenos.
(3) La designación en la carta de porte deberá corresponder a una de las denominaciones en bastardilla en el 31°, por ejemplo: «Envase vacío, 4.3, 31°, ADR».
En el caso de vehículos cisterna vacíos, de cisternas desmontables vacías, y contenedores cisternas vacío y de pequeños contenedores vacíos, sin limpiar, esta designación deberá ir completada por la indicación «Ultima mercancía cargada», así como por la denominación y el apartado de la última mercancía cargada, por ejemplo: «Ultima mercancía cargada: 1295 triclorosilano, 1° a)».
2493-2499
CLASE 5.1
MATERIAS COMBURENTES
1. Enumeración de las materias
2500 (1) Entre las materias comprendidas en el título de la clase 5.1, las enumeradas en el marginal 2501 o incluidas en un apartado colectivo de este marginal están sujetas a las condiciones previstas en los marginales 2500 (2) a 2522 y a las prescripciones del presente Anejo y del Anejo B, y serán en adelante materias de esta Directiva.
Nota: Para las cantidades de materias mencionadas en el marginal 2501 que no estén sujetas a las disposiciones previstas para esta clase, bien en el presente anejo, bien en el Anejo B, ver marginal 2501a.
(2) El título de la clase 5.1 incluye las materias que, sin ser siempre combustibles ellas mismas, pueden, por lo general al desprender oxígeno, provocar o favorecer la combustión de otras materias.
(3) Las materias de la clase 5.1 se subdividen como sigue:
A. Materias comburentes líquidas y sus soluciones acuosas.
B. Materias comburentes sólidas y sus soluciones acuosas.
C. Envases vacíos.
Las materias de la clase 5.1 (distintas de las de los apartados 5° y 20°) incluidas en los diferentes apartados del marginal 2501 deben clasificarse incluidas en uno de los grupos siguientes designados por la letra a), b) o c) según su grado de peligrosidad:
a) materias muy comburentes,
b) materias comburentes,
c) materias poco comburentes.
(4) Las materias comburentes sólidas no expresamente mencionadas pueden ser incluidas en la clase 5.1, sea en función de la experiencia, sea de conformidad con el método de ensayo, el modo operativo y los criterios presentes en el Apéndice A.3, marginales 3350 y 3351. En caso de divergencia entre los resultados de las pruebas y la experiencia adquirida, el juicio basado en esta última deberá prevalecer sobre los resultados de las pruebas. Las materias comburentes liquidas no expresamente mencionadas se incluirán en la clase 5.1 sobre la base de la experiencia.
(5) Cuando las materias no expresamente mencionadas se clasifiquen en los apartados del marginal 2501 según los métodos de ensayo del Apéndice A.3,
marginales 3350 y 3351, será aplicable el criterio siguiente:
Una materia deberá clasificarse en la clase 5.1 si, en alguna de las concentraciones probadas, la duración media de combustión del serrín (media establecida sobre los tres ensayos) es inferior o igual a la duración media de combustión de la mezcla serrín/persulfato de amonio.
(6) Cuando las materias no expresamente mencionadas se incluyan en los grupos de los apartados del marginal 2501 en función de métodos de ensayos contenidos en el Apéndice A.3, marginales 3350 y 3351, serán aplicables los criterios siguientes:
- Una materia deberá incluirse en el grupo a) si, en alguna de las concentraciones probadas, presenta una duración de combustión inferior a la que tenga bromato potásico.
- Una materia deberá incluirse en el grupo b) si, en alguna de las concentraciones probadas, presenta una duración de combustión igual o inferior a la que tenga perclorato potásico y los criterios del grupo a) no se cumplen.
- Una materia deberá incluirse en el grupo c) si, en alguna de las concentraciones probadas, presenta una duración de combustión igual o inferior a la que tenga persulfato amónico y los criterios de los grupos a) o b) no se cumplen.
(7) Cuando las materias de la clase 5.1, debido a añadírseles otras materias, pasen a otras categorías de peligrosidad que aquellas a las que pertenecen las materias mencionadas expresamente en el marginal 2501, estas mezclas o disoluciones deberán incluirse en los apartados o las letras a las cuales pertenecen en función de su grado de peligrosidad real.
Nota: Para clasificar las disoluciones y mezclas (tales como preparados y desechos), ver también el marginal 2002(8).
(8) Cuando las materias estén expresamente mencionadas en varias letras de un mismo apartado del marginal 2501, la letra pertinente podrá determinarse en función de los resultados del procedimiento de ensayo según el Apéndice A.3, marginales 3350 y 3351, y los criterios del párrafo (6).
(9) En función del procedimiento de ensayos según el Apéndice A.3, marginales 3350 y 3351, y de los criterios del párrafo (6), podrá también determinarse si la índole de una materia expresamente mencionada es tal que dicha materia no está sometida a las condiciones de esta clase (ver marginal 2514).
(10) Se consideran materias sólidas, en el sentido de las prescripciones de envasado/embalaje de los marginales 2506 (2), 2507 (2) y 2508 (2), las materias y mezclas de materias que tengan un punto de fusión superior a 45 °C.
(11) Las materias químicamente inestables de la clase 5.1 sólo deberán transportarse si se han tomado las medidas necesarias para impedir su descomposición o su polimerización peligrosas en el curso del transporte. A tal fin, será preciso en particular cuidar de que los recipientes no contengan sustancias que puedan favorecer estas reacciones.
(12) Las materias sólidas comburentes, susceptibles de autocalentamiento, incluidas en el número de identificación 3100, las materias sólidas comburentes, hidrorreactivas, incluidas en el número de identificación 3121
y las materias sólidas comburentes, inflamables, incluidas en el número de identificación 3137 de las Recomendaciones de la ONU relativas al transporte de mercancías peligrosas no se admiten al transporte (sin embargo, veáse marginal 2002 (8) b), nota a pie de página 1/ en el cuadro del párrafo 2.3.1).
A. Materias comburentes liquidas y sus soluciones acuosas
2501 1° El peróxido de hidrógeno y sus soluciones o las mezclas de peróxido de hidrógeno con otro líquido en solución acuosa:
a) 2015 peróxido de hidrógeno estabilizado o 2015 peróxido de hidrógeno en solución acuosa estabilizada con más del 60% de peróxido de hidrógeno;
Nota
1. Para estas materias son aplicables disposiciones especiales de envasado/embalaje (ver marginal 2503)
2. El peróxido de hidrógeno no estabilizado o el peróxido de hidrógeno en solución acuosa no estabilizada con más del 60% de peróxido de hidrógeno no se admite al transporte.
b) 2014 peróxido de hidrógeno en solución acuosa con un mínimo del 20% y un máximo del 60%, de peróxido de hidrógeno (estabilizado según las necesidades)' 3149 peróxido de hidrógeno y ácido peroxiacético en mezcla con ácidos, agua y un máximo del 5 % de ácido peroxiacético, estabilizado;
Nota: Esta mezcla de peróxido de hidrógeno y de ácido peroxiacético (n° 3149) no deberá, durante los ensayos de laboratorio(1), ni detonar en hueco, ni deflagrar, y no deberá tener ninguna reacción al calentamiento en espacio cerrado, ni ninguna potencia explosiva. La preparación debe ser térmicamente estable (temperatura de descomposición autoacelerada 60 °C o más para un bulto de 50 kg.) y que tenga como diluyente de desensibilización una materia líquida compatible con el ácido peroxiacético. Las preparaciones que no cumplan estos criterios deberán considerarse como materias de la clase 5.2, ver Apéndice A.1, marginal 3104(2) g).
c) 2984 peróxido de hidrógeno en solución acuosa con un mínimo del 8%, pero menos del 20%, de peróxido de hidrógeno (estabilizada según sea necesario).
Nota: El peróxido de hidrógeno en solución acuosa con menos del 8% de peróxido de hidrógeno no está sometido a las prescripciones de la Directiva.
2 ° El tetranitrometano:
a) 1510 tetranitrometano.
Nota: El tetranitrometano no exento de impurezas combustibles no se admite al transporte.
(1) Ver Recomendaciones de la ONU relativas al transporte de mercancías peligrosas, parágrafo 11.336.
3° El ácido perclórico en solución:
a) 1873 ácido perclórico en solución acuosa con más del 50% (peso), pero como máximo el 72%, de ácido.
Nota:
1. Las soluciones de ácido perclórico con más del 72% (peso) de ácido o las mezclas de ácido perclórico con cualquier líquido que no sea agua no se admiten al transporte.
2. 1802 ácido perclórico con un contenido máximo del 50% (peso) de ácido en solución acuosa es materia de la clase 8 (ver marginal 2801, 4°b)).
4° El ácido clórico en solución:
b) 2626 ácido clórico en solución acuosa con 10% de ácido clórico como máximo.
Nota: El ácido clórico en solución con más del 10% de ácido clórico o las mezclas de ácido clórico con cualquier líquido que no sea agua no se admiten al transporte.
5° Los compuestos halogenados de flúor siguientes:
1745 pentafluoruro de bromo, 1746 trifluoruro de bromo, 2495 pentafluoruro de yodo.
Nota:
1. Para estas materias son aplicables disposiciones especiales de envasado/embalaje (ver marginal 2504).
2. Los demás compuestos halogenados de flúor no se admiten al transporte como materias de la clase 5.1.
B. Materias comburentes sólidas y sus soluciones acuosas
11° Los cloratos y mezclas de cloratos con boratos o cloruros higroscópicos (tales como el cloruro magnésico o el cloruro cálcico):
b) 1452 clorato cálcico, 1458 mezcla de clorato y borato, 1459 clorato y cloruro magnésico en mezcla, 1485 clorato potásico, 1495 clorato sódico, 1506 clorato de estroncio, 1513 clorato de zinc, 2427 clorato de potasio en solución acuosa, 2428 clorato sódico en solución acuosa, 2429 clorato cálcico en solución acuosa, 2721 clorato de cobre, 2723 clorato magnésico, 1461 cloratos inorgánicos, n.e.p.,3210 cloratos inorgánicos en solución acuosa, n.e.p.
Nota:
1. Ver también el apartado 29°.
2. El clorato de amonio y las mezclas de un clorato con una sal de amonio no se admiten al transporte.
12° El perclorato amónico:
b) 1442 perclorato amónico.
Nota: La clasificación de esta materia depende de los resultado de las pruebas indicadas en el Apéndice A.1. Según la granulometría y el envasado/embalaje de esta materia, ver también clase 1 (marginal 2101, 4°, n° 0402).
13° Los percloratos (con excepción del perclorato amónico, ver 12°):
b) 1455 perclorato cálcico, 1475 perclorato magnésico, 1489 perclorato potásico, 1502 perclorato sódico, 1508 perclorato de estroncio, 1481 percloratos inorgánicos, n.e.p., 3211 percloratos inorgánicos en solución acuosa, n.e.p.
Nota: Ver también el apartado 29°.
14° Los cloritos
b) 1453 clorita cálcico, 1496 clorita de sodio, 1462 cloritas inorgánicos, n.e.p.
Nota:
1. 1908 clorita en solución es materia de la clase 8 (ver marginal 2801, 61°b) o c)).
2. El clorita amónico y las mezclas de un clorita con una sal de amonio no se admiten al transporte.
15° Los hipocloritos:
b) 1471 hipoclorito de litio seco o 1471 mezclas de hipoclorito de litio en mezcla, o 1748 hipoclorito cálcico seco, o 1748 mezcla de hipoclorito de cálcico seco con más del 39% de cloro activo (8,8% de oxígeno activo), 2880 hipoclorito cálcico hidratado, o 2880 hipoclorito cálcico hidratado en mezcla con al menos un 5,5% pero como máximo un 10% de agua, 3212 hipocloritos inorgánicos, n.e.p.;
c) 2208 hipoclorito cálcico seco en mezcla con más del 10% pero como máximo un 39% de cloro activo.
Nota:
1. El hipoclorito cálcico seco en mezclas con un máximo del 10% de cloro activo no está sometido a las prescripciones de la Directiva.
2. 1791 soluciones de hipocloritos son materias de la clase 8 (ver marginal 2801, 61°b) o c)).
3. Las mezclas de un hipoclorito con una sal de amonio no están admitidas al transporte.
4. Ver también el apartado 29°.
16° Los bromatos:
b) 1473 bromato magnésico, 1484 bromato potásico, 1494 bromato sódico, 1450 bromatos inorgánicos, n.e.p., 3213 bromatos inorgánicos en solución acuosa, n.e.p.;
c) 2469 bromato de zinc, 3213 bromatos inorgánicos en solución acuosa, n.e.p.
Nota:
1. El bromato amónico y las mezclas de un bromato con una sal de amonio no están admitidas al transporte.
2. Ver también el apartado 29°.
17° Los permanganatos:
b) 1456 permanganato cálcico, 1490 permanganato potásico, 1503 permanganato sódico, 1515 permanganato de zinc, 1482 permanganatos inorgánicos, n.e.p., 3214 permanganatos inorgánicos en solución acuosa, n.e.p.
Nota:
1. El permanganato amónico y las mezclas de un permanganato con una sal de amonio no están admitidos al transporte.
2. Ver también el apartado 29°.
18° Los persulfatos:
c) 1444 persulfato amónico, 1492 persulfato potásico, 1505 persulfato sódico, 3215 persulfatos inorgánicos, n.e.p., 3216 persulfatos inorgánicos en solución acuosa, n.e.p.
19° Los percarbonatos:
c) 2467 percarbonatos sódicos, 3217 percarbonatos inorgánicos, n.e.p.
Nota: El carbonato sódico peroxihidratado no está sometido a las prescripciones de la Directiva.
20° Las soluciones de nitrato amónico:
2426 nitrato amónico líquido, solución concentrada caliente a más del 80% pero como máximo al 93%, a condición de que:
1. el pH medido de una solución acuosa al 10% de la materia transportada esté incluido entre 5 y 7;
2. la solución no contenga más del 0,2% de materia combustible o de compuestos de cloro en cantidades tales que el contenido de cloro sobrepase el 0,02%.
Nota: Las soluciones acuosas de nitrato amónico cuya concentración no exceda del 80% no están sometidas a las prescripciones de la Directiva.
21° El nitrato amónico y los abonos que contengan nitrato amónico (1)
c) 1942 nitrato amónico con un máximo del 0,2% de materias combustibles (incluyendo las materias orgánicas expresadas en equivalentes de carbono), con exclusión de cualquier otra materia,
2067 abonos a base de nitrato amónico, tipo A1: mezclas homogéneas y estables de nitrato amónico con sustancias inorgánicas y químicamente inertes al nitrato amónico, con un mínimo del 90% de nitrato amónico y un máximo del 0,2% de materias combustibles (incluyendo cualquier sustancia orgánica expresada en equivalente de carbono), o mezclas con más del 70% pero menos del 90% de nitrato amónico y un máximo del 0,4%, en total de materias combustibles,
2068 abanos a base de nitrato amónico, tipo A2: mezclas homogéneas y estables de nitrato amónico con carbonato cálcico y/o dolomita, con más del 80%, pero menos del 90%, de nitrato amónico y un máximo del 0,4%, en total, de materias combustibles,
2069 abonos a base de nitrato amónico, tipo A3: mezclas homogéneas y estables de nitrato amónico y de sulfato amónico con más del 45%, pero no más del 70%, de nitrato amónico, y un máximo del 0,4%, en total, de materias combustibles,
2070 abonos a base de nitrato amónico, tipo A4: mezclas homogéneas y estables del tipo nitrógeno/fosfato o nitrógeno/potasa, o fertilizantes completos del tipo nitrógeno/fosfato/potasa, con más del 70%, pero menos del 90%, de nitrato amónico y un máximo del 0,4%, en total, de materias combustibles,
Nota:
1. El nitrato amónico con más del 0,2% de materias combustibles (incluyendo cualquier materia orgánica expresada en equivalente de carbono) no se admite al transporte, salvo que entre en la composición de una materia o de un objeto de la clase 1.
2. Para determinar el- contenido en nitrato amónico, todos los iones de nitrato con un equivalente molecular de iones de amonio en la mezcla deberán ser calculados como nitrato amónico.
3. Los abonos con un contenido de nitrato amónico o de materias combustibles superior a los valores indicados sólo se admiten al transporte en las condiciones previstas para la clase 1. Ver también nota 5.
4. Los abonos con un contenido en nitrato amónico inferior a los valores límites indicados no están sujetos a las prescripciones de la Directiva.
5. Los abonos con nitrato amónico, mezclas homogéneas y estables del tipo nitrógeno/fosfato o nitrógeno/potasa o fertilizantes completos del tipo nitrógeno/fosfato/potasa, cuyo excedente molecular de nitrato en relación con los iones de amonio (expresado en nitrato potásico) no sea superior al 10%, no están sujetos a las prescripciones de la Directiva siempre que:
a) su contenido en nitrato amónico sea como máximo igual al 70% y su
contenido global en materias combustibles como máximo igual al 0,4%, 0
b) su contenido en nitrato amónico sea como máximo igual al 45% sin limitación de su contenido en materias combustibles.
(1) Los abonos que contengan nitrato amónico y que estén incluidos en el número de identificación 2071 de las Recomendaciones de la ONU relativas al transporte de mercancías peligrosas no están sometidos a las prescripciones de la Directiva. Los abonos que contengan nitrato amónico y que estén incluidos en el número de identificación 2072 de la Recomendaciones de la ONU relativas al transporte de mercancías peligrosas no están admitidos al transporte.
22° Los nitratos (con excepción de las materias de los apartados 20°, 21° y 29°):
b) 1493 nitratos de plata, 1514 nitrato de zinc, 1477 nitratos inorgánicos, n.e.p., 3218 nitratos inorgánicos en solución acuosa, n.e.p.;
c) 1438 nitrato aluminico, 1451 nitrato de cesio, 1454 nitrato cálcico, 1465 nitrato de didimio, 1466 nitrato férrico III, 1467 nitrato de guanidina, 1474 nitrato magnésico, 1486 nitrato potásico, 1498 nitrato sódico, 1499 mezclas de nitrato sódico y nitrato potásico, 1507 nitrato de estroncio, 2720 nitrato crómico, 2722 nitrato de litio, 2724 nitrato de manganeso, 2725 nitrato de níquel, 2728 nitrato de circonio, 1477 nitratos inorgánicos, n.e.p., 3218 nitratos inorgánicos en solución acuosa, n.e.p.
Nota:
1. 1625 nitrato de mercurio II, 1627 nitrato de mercurio I y 2727 nitrato de talio son materias de la clase 6.1 (ver marginal 2601, 52° b) y 58° b)). 2976 nitrato de torio sólido, 2980 nitrato de uranilo hexahidratado en solución y 2981 nitrato de uranilo sólido son materias de la clase 7 (ver marginal 2704, fichas 5,6, 9, 10, 11 y 13).
2. La calidad comercial de los abonos con nitrato cálcico constituida esencialmente por una doble sal (nitrato cálcico y nitrato amónico) y con el 10% como máximo de nitrato amónico y al menos el 12% -de agua de cristalización, no está sujeta a las prescripciones de la Directiva.
23° Los nitritos:
b) 1488 nitrito potásico, 1512 nitrito de zinc y amonio, 2627 nitritos inorgánicos, n.e.p., 3219 nitritos inorgánicos en solución acuosa, n.e.p.;
c) 1500 nitrito de sodio, 2726 nitrito de níquel, 3219 nitritos inorgánicos en solución acuosa, n.e.p.
Nota:
1. El nitrito amónico y las mezclas de un nitrito inorgánico con una sal de amonio no se admiten al transporte.
2. El nitrito de zinc y amonio no se admite al transporte por vía marítima.
24° Las mezclas de nitratos y de nitritos de los 22° y 23°:
b) 1487 mezclas de nitrato potásico y nitrito sádico.
Nota: Las mezclas con una sal de amonio no se admiten al transporte.
25° Los peróxidos y superóxidos:
a) 1491 peróxido potásico, 1504 peróxido sódico,2466 superóxido potásico, 2547 superóxido sódico:
b) 1457 peróxido cálcico, 1472 peróxido de litio, 1476 peróxido magnésico, 1509 peróxido de estroncio, 1516 peróxido de zinc,1483 peróxidos
inorgánicos, n.e.p.
Nota: Ver también el apartado 29°.
26° Los ácidos cloroisocianúricos y sus sales:
b) 2465 ácido dicloroisocianúrico seco o 2465 sales del ácido dicloroisocianúrico, 2468 ácido tricloroisocianúrico seco.
Nota: La sal de sodio deshidratado del ácido dicloroisocianúrico no está sujeta a las prescripciones de la Directiva.
27° Las materias comburentes sólidas, no tóxicas y no corrosivas, y las mezclas de estas materias (tales como preparados y desechos) que no puedan clasificarse en otros apartados colectivos:
a) 1479 sólido comburente, n.e.p.;
b) 1439 dicromato amónico, 3247 peroxoborato de sodio anhidro, 1479 sólido comburente, n.e.p.;
c) 1479 sólido comburente, n.e.p.
28º Las soluciones acuosas de materias comburentes sólidas, no tóxicas y no corrosivas, y de mezclas de estas materias (tales como preparados y desechos) que no puedan ser clasificadas en otros apartados colectivos:
b) 3139 liquido comburente, II.e. p.;
c) 3139 liquido comburente, n.e.p.
29° Las materias comburentes sólidas, tóxicas, y las mezclas de estas materias (tales como preparados y desechos) que no puedan ser clasificadas en otros aparrados colectivos:
a) 3087 sólido comburente, tóxico, II.e. p.;
b) 1445 clorato bárico, 1446 nitrato bárico, 1447 perclorato bárico, 1448 permanganato bárico, 1449 peróxido bárico, 1469 nitrato de plomo, 1470 perclorato de plomo, 2464 nitrato de berilio, 2573 clorato de talio, 2719 bromato bárico, 2741 hipoclorito bárico con más del 22% de cloro activo, 3087 sólido comburente, tóxico, n.e.p.;
c) 1872 dióxido de plomo, 3087 sólido comburente, tóxico, n.e.p.
Nota: Para los criterios de toxicidad, ver marginal 2600(3).
30° Las soluciones acuosas de materias comburentes sólidas, tóxicas, y de mezclas de estas materias (tales como preparados y desechos) que no puedan ser clasificadas en otros apartados colectivos:
a) 3099 liquido comburente, tóxico, n.e.p.; b) 3099 liquido comburente, tóxico, n.e.p.;
c) 3099 liquido comburente, tóxico, n.e.p.
Nota: Para los criterios de corrosividad, ver marginal 2600(3).
31° Las materias comburentes sólidas, corrosivas, y las mezclas de estas materias (como preparaciones y desechos) que no puedan ser clasificadas en otros apartados colectivos:
a) 3085 sólido comburente, corrosivo, II.e. p.;
b) 1463 trióxido de cromo anhidro (ácido crómico sólido), 3085 sólido comburente, corrosivo, n.e.p.;
c) 1511 urea-peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), 3085 sólido comburente, corrosivo, n.e.p.
Nota:
1. Para los criterios de toxicidad, ver marginal 2800(3).
2. 1755 soluciones de ácido crómico son materias de la clase 8 [ver marginal
2801, 17°b) o c)].
32° Las soluciones acuosas de materias comburentes sólidas, corrosivas, y de mezclas de estas materias (tales como preparados y desechos) que no puedan ser clasificadas en otros aparrados colectivos:
a) 3098 liquido comburente corrosivo, n.e.p.;
b) 3098 liquido comburente corrosivo, n.e.p.;
c) 3098 liquido comburente corrosivo, n.e.p.
Nota: Para los criterios de corrosividad, ver 2800(3).
C. Envases vacíos
Nota: Los envases vacíos que tengan adheridos en su exterior desechos del contenido precedente no se admiten al transporte.
41° Los envases vacíos, incluidos los grandes recipientes para granel (GRG) vacíos, los vehículos cisterna vacios, las cisternas desmontables vacías' y los contenedores cisterna vacíos, sin limpiar, así como los vehículos para granel vaciís y los pequeños contenedores para granel vacíos, sin limpiar, que hayan contenido materias de la clase 5.1.
2501a No están sujetas A las prescripciones previstas para esta clase en el presente Anejo y en el Anejo B las materias de los diferentes apartados transportadas de conformidad con las disposiciones siguientes:
a) Este marginal no se refiere a las materias clasificadas en a) de cada apartado;
b) Las materias clasificadas en b) de cada apartado: materias líquidas: 500 mi como máximo por envase; materias sólidas: 500 g como máximo por envase;
c) Las materias clasificadas en c) de cada apartado: materias líquidas: 1 litro como máximo por envase; materias sólidas: 1 kg como máximo por envase.
Estas cantidades de materias deberán transportarse en embalajes combinados que respondan como mínimo a las condiciones establecidas en el marginal 3538. Un bulto no deberá pesar más de 30 kg.
Deberán observarse las «Condiciones generales de envasado/embalaje» del marginal 3500 (1), (2) y (5) a (7).
2. Disposiciones
A. Bultos
1. Condiciones generales de envase y embalaje
2502 (1) Los envases y embalajes deberán satisfacer las condiciones del Apéndice A.5, salvo que estén previstas condiciones especiales para el envase y el embalaje de algunas materias en los marginales 2503 y 2504.
(2) Los grandes recipientes para granel (GRG) deberán cumplir las condiciones del Apéndice A.6.
(3) Según lo dispuesto en los marginales 2500 (3) y 3511 (2), así como 3611 (2), deberán utilizarse:
- envases y embalajes del grupo de embalaje I, marcados mediante la letra «X», para materias muy comburentes clasificadas en a) de cada apartado;
- envases y embalajes de los grupos de embalaje II o I, marcados mediante la letra «Y» o «X», o GRG del grupo de embalaje II, marcados mediante la letra «Y» para las materias comburentes clasificadas en b) de cada apartado;
- envases y embalajes de los grupos de embalaje III, II o I, marcados mediante la letra «Z», «Y» o «X», o GRG de los grupos de embalaje III o II, marcados mediante la letra «Z» o «Y», para las materias poco comburentes
clasificadas en c) de cada apartado.
Nota: Para el transporte de materias de la clase 5.1 en vehículos cisterna, cisternas desmontables contenedores cisterna, así como para el transporte a granel de materias sólidas de esta clase, ver
Anejo B.
2. Condiciones individuales de envase y embalaje
2503 (1) Las materias del 1°a) se envasarán como sigue:
a) en bidones con tapa fila de aluminio con una pureza mínima del 99,5%, según el marginal 3521, o en bidones con tapa fija de acero especial no susceptible de provocar la descomposición del peróxido de hidrógeno, según el marginal 3520; o
b) en embalajes combinados según el marginal 3538 con envases interiores de vidrio, plástico o metales no susceptibles de provocar la descomposición del peróxido de hidrógeno. Un envase interior de vidrio o plástico deberá tener una capacidad máxima de 21, y un envase interior de metal con una capacidad máxima de 5 1.
Los envases llevarán un respiradero según el marginal 3500. Deberán ser conformes con un tipo de construcción probado y autorizado según el Apéndice A.5 para el grupo de embalaje I.
(2) Los envases se llenarán sólo hasta el 90% como máximo de su capacidad.
(3) Un bulto no deberá pesar más de 125 kg.
2504 Las materias del 5° deberán transportarse en botellas con una capacidad máxima de 150 l o en recipientes con una capacidad máxima de 1000 l (por ejemplo recipientes cilíndricos con aros de rodadura o recipientes esféricos), de acero al carbono o de una aleación de acero adecuada.
a) Los recipientes deberán satisfacer las prescripciones pertinentes de la clase 2 (Ver marginales 2211, 2213 (1) y (2)). Los recipientes deberán estar diseñados para una presión de cálculo de al menos 2,1 Mpa (21 bar) (presión manométrica). El espesor de pared de los recipientes no deberá, sin embargo, ser inferior a 3 mm. Antes de ser utilizados por primera vez, los recipientes deberán ser sometidos a una prueba de presión hidráulica a una presión mínima de 1 MPa (10 bar) (presión manométrica). Esta prueba se efectuará de nuevo cada 8 años e irá acompañada de una inspección del interior de los recipientes y de una comprobación de las piezas accesorias. Los recipientes deberán además ser examinados cada 2 años por lo que respecta a la corrosión mediante un dispositivo de medida adecuado (por ejemplo ultrasonidos) y para comprobar el estado de las piezas accesorias. Las disposiciones pertinentes de la clase 2 son aplicables a estas pruebas e inspección (ver marginales 2215 y 2216;
b) Los recipientes se llenarán únicamente al 92% como máximo de su capacidad;
c) En los recipientes deberán figurar las inscripciones siguientes en caracteres legibles y permanentes: el nombre del constructor o la marca de fábrica y el número del recipiente; la designación de la materia según el marginal 2501, 5 °; la tara del recipiente y el peso máximo admisible del recipiente una vez lleno; la fecha (mes, año) de la prueba inicial y de la última prueba periódica; el contraste del experto que haya procedido a las pruebas y a las inspecciones.
2505 Las soluciones de nitrato amónico del 20° deberán transportarse tan sólo en vehículos cisterna y cisternas desmontables (ver Apéndice B.1 a) o en contenedores cisterna (ver Apéndice B.1 b).
2506 (1) Las materias clasificadas en a) de los diferentes apartados del marginal 2501, distintas de las del
1° a) deberán envasarse:
a) en bidones de acero con tapas fila según el marginal 3520; o
b) en bidones de aluminio con tapa fija según el marginal 3521; o
c) en jerricanes de acero con tapa fila según el marginal 3522; o bien
d) en bidones de plástico con tapa fila con una capacidad máxima de 60 l o en jerricanes de plástico con tapa fija según el marginal 3526; o bien
e) envases compuestos (de plástico) según el marginal 3537; o bien
f) en embalajes combinados con envases de vidrio, plástico o metal, según el marginal 3538.
(2) El ácido perclórico del 3° a) podrá también envasarse en embalajes compuestos (vidrio) según el marginal 3539.
(3) Las materias sólidas en el sentido del marginal 2500 (10) podrán también envasarse:
a) en bidones con tapa móvil de acero (según el marginal 3520), de aluminio (según el marginal 3521), de contrachapado (según el marginal 3523), de cartón (según el marginal 3525) o de plástico (según el marginal 3526), o en jerricanes con tapa móvil de acero (según el marginal 3522), o de plástico (según el marginal 3526), en caso necesario con uno o varios sacos interiores estancos a los pulverulentos; o bien
b) en embalajes combinados según el marginal 3538, con uno o varios sacos interiores estancos a los pulverulentos.
2507 (1) Las materias clasificadas en b) de los diferentes aparrados del marginal 2501 deberán envasarse:
a) en bidones de acero según el marginal 3520; o
b) en bidones de aluminio según el marginal 3521; o
c) en jerricanes de acero según el marginal 3522; o
d) en bidones o jerricanes de plástico según el marginal 3526; o
e) en envases compuestos (de plástico) según el marginal 3537; o
f) en embalajes combinados según el marginal 3538; o
g) en envases compuestos (vidrio, porcelana o gres) según el marginal 3539; o
h) en grandes recipientes para granel (GRG) metálicos según el marginal 3622; 0
i) en grandes recipientes para granel (GRG) de plástico rígido según el marginal 3624; o
j) en grandes recipientes para granel (GRG) compuestos con un recipiente interior de plástico según el marginal 3625, con excepción de los tipos llHZ2 y 31HZ2.
Nota para a), b), cJ y dJ: Se aplicarán condiciones simplificadas a los bidones y a los jerricanes con tapa móvil para las materias viscosas que tengan a 23 ºC una viscosidad superior a 200 mm2/s, así como para las materias sólidas (ver marginales 3512, 3553,3554 y 3560).
(2) Las materias sólidas en el sentido del marginal 2500 (10) podrán también
envasarse:
a) en bidones de contrachapado según el marginal 3523 o de cartón según el marginal 3525, si fuera necesario con uno o varios sacos interiores no tamizantes; o
b) en sacos no tamizantes, de materia textil según el marginal 3533, de tejido de plástico según el marginal 3534, o de lámina de plástico según el marginal 3535 o en papel resistente al agua según el marginal 3536, a condición de que se trate de un cargamento completo o de sacos sujetos sobre paletas; o
c) en grandes recipientes para granel (GRG) flexibles según el marginal 3623, con excepción de los tipos 13H1, 13L1, 13M1, a condición de que se trate de un cargamento completo.
2508 (1) Las materias clasificadas en c) de los diferentes apartados del marginal 2501 deberán envasarse:
a) en bidones de acero según el marginal 3520; o
b) en bidones de aluminio según el marginal 3521; o
c) en jerricanes de acero según el marginal 3522; o
d) en bidones o jerricanes de plástico según el marginal 3526; o
e) en envases compuestos (de plástico) según el marginal 3537; o
f) en embalajes combinados según el marginal 3538; o
g) en envases compuestos (vidrio, porcelana o gres) según el marginal 3539; o
h) en envases metálicos ligeros según el marginal 3540; o
i) en grandes recipientes para granel (GRG) metálicos según el marginal 3622; o
j) en grandes recipientes para granel (GRG) de plástico rígido según el marginal 3624; o
k) en grandes recipientes para granel (GRG) compuestos con recipiente interior de plástico según el marginal 3625, con excepción de los tipos llHZ2 y 31HZ2.
Nota para a), b), c), d) y h): Serán aplicables condiciones simplificadas a los bidones, jerricanes y envases metálicos ligeros con tapa móvil para las materias viscosas que tengan a 23 °C una viscosidad superior a 200 mm2/s, así como para las materias sólidas (ver marginales 3512, 3552 a 3554 y 3560).
(2) Las materias sólidas en el sentido del marginal 2500 (10) podrán además envasarse:
a) en bidones de contrachapado según el marginal 3523, o de cartón según el marginal 3525, si fuera necesario con uno o varios sacos interiores no tamizantes; o bien
b) en sacos no tamizantes, de textil según el marginal 3533, de tejido de plástico según el marginal 3534, de lámina de plástico según el marginal 3535, y en sacos de papel resistente al agua según el marginal 3536; o bien
c) en grandes recipientes para granel (GRG) flexibles según el marginal 3623, con excepción de los tipos 13H1, 13L1 y 13M1; las materias de los apartados 21° y 22 °c) podrán sin embargo envasarse en todos los tipos de GRG flexibles según el marginal 3623.
2509 Los envases, embalajes o los grandes recipientes para granel (GRG) que
contengan materias de los 1° b) o 1° c) deberán llevar un respiradero según el marginal 3500~8) o 3601 respectivamente.
2510
3. Embalaje en común
2511 (1) Las materias incluidas en un mismo apartado podrán agruparse en un embalaje combinado según el marginal 3538.
(2) Las materias de los diferentes apartados de la clase 5.1, en cantidad que no sobrepase, por recipiente, 3 litros para las materias líquidas y/o 5 kg para las materias sólidas, podrán agruparse entre sí y/o con mercancías que no estén sujetas a las prescripciones de la Directiva, en un embalaje combinado según el marginal 3538, en caso de que no puedan reaccionar peligrosamente entre sí.
(3) Salvo que en el párrafo (7) estén previstas condiciones especiales en contrario, las materias de la clase 5.1, en cantidad que no sobrepase, por recipiente, 3 litros para las materias líquidas y/o 5 kg para las materias sólidas, podrán agruparse en un embalaje combinado según el marginal 3538 con materias u objetos de otras clases siempre que el embalaje en común esté igualmente admitido para las materias objetos de estas clases y/o con mercancías que no estén sujetas a las prescripciones de la Directiva, en caso de que no puedan reaccionar de forma peligrosa entre sí.
(4) Se consideran reacciones peligrosas:
a) una combustión y/o un desprendimiento de calor considerable;
b) la emanación de gases inflamables y/o tóxicos;
c) la formación de materias líquidas corrosivas;
d) la formación de materias inestables.
(5) Deberán observarse las prescripciones de los marginales 2001(7), 2002(6) y (7) y 2502.
(6) Un bulto no deberá pesar más de 100 kg en caso de utilización de cajas de madera o de cartón.
(7) El embalaje en común no está autorizado para materias de los 1° a), 2°, 4°, 5°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16° b), 17°, 25° y 27° a 32°, y para las materias clasificadas en a) de los otros apartados; sin embargo, para el ácido perclórico que contenga más del 50% de ácido puro del 3°a), está autorizado el embalaje en común con el ácido perclórico del 4°b) del marginal 2801 de la clase 8.
4. Inscripciones y etiquetas de peligro en los bultos (ver Apéndice A.9)
Inscripciones
2512 (1) Cada bulto deberá llevar de manera clara y duradera el número de identificación de la mercancía que se deberá indicar en la carta de porte, precedido de las letras «UN».
Etiquetas de peligro
(2) Los bultos que contengan materias de la clase 5.1 llevarán una etiqueta conforme al modelo n° 5.1.
(3) Los bultos que contengan materias de los 2°, 5°, 29° o 30° llevarán además una etiqueta conforme al modelo n° 6.1. Los bultos que contengan materias de los 1° a), 1° b), 3° a), 5°, 31° o 32° llevarán además una etiqueta conforme al modelo n° 8.
(4) Los bultos que contengan recipientes frágiles no visibles desde el
exterior llevarán sobre dos caras opuestas una etiqueta conforme al modelo n° 12.
(5) Los bultos que contengan materias líquidas en recipientes cuyos cierres no sean visibles desde el exterior, así como los bultos que contengan recipientes que lleven respiraderos o los recipientes con respiraderos y sin embalaje exterior, llevarán sobre dos caras laterales opuestas una etiqueta conforme al modelo n° 11.
2513
B. Datos en la carta de porte
2514 La designación de la mercancía en la carta de porte deberá ser conforme con uno de los números de identificación y una de las denominaciones en bastardilla en el marginal 2501.
Cuando la materia no se indique expresamente, pero esté incluida en un apartado II.e.p., la designación de la mercancía deberá comprender el número de identificación, la denominación del apartado II.e.p., seguida de la denominación química o técnica.
La designación de la mercancía deberá ir seguida de la indicación de la clase, del apartado, de la enumeración, completado en su caso por la letra y las siglas «ADR» (o «RID»), por ejemplo: «5.1, 11° b), ADR».
Para el transporte de residuos (ver marginal 2000 (5), la designación de la mercancía deberá ser: «Residuo contiene....», y el (los) componente(s) que hayan determinado la clasificación de los residuos según el marginal 2002 (8) deberán ir inscritos bajo su o sus denominaciones químicas, por ejemplo «Residuo, contiene 1513 clorato de zinc, 5.1, 11° b), ADR».
Cuando se transporten soluciones y mezclas (tales como preparados y residuos) que contengan varios componentes sometidos a esta Directiva, en general no será necesario mencionar más de dos componentes que tengan un papel determinante para el o los grados de peligrosidad que caractericen las soluciones y mezclas.
(1) La denominación técnica indicada deberá ser la habitualmente empleada en los manuales, publicaciones periódicas, y textos científicos y técnicos. Los nombres comerciales no deben utilizarse para este fin.
2514 Cuando una materia expresamente mencionada no esté sujeta a las condiciones de esta clase según el marginal 2500, el expedidor tendrá el derecho de indicar en la carta de porte: «Mercancía no sometida a la clase 5.1».
Para las soluciones y mezclas que sólo contengan un componente sometido a esta Directiva, las palabras «en solución» o «en mezcla» deberán incorporarse a la denominación en la carta de porte [véase marginal 2002 (8) a)).
Cuando una materia sólida se transporte en estado fundido, la designación de la mercancía deberá completarse con la indicación «fundido», a menos que figure ya en la denominación.
2515-2521
C. Envases vacíos
2522 (1) Los envases vacíos, incluidos los grandes recipientes para granel (GRG) vacíos, sin limpiar, del 41° deberán ir cerrados de la misma manera y presentar las mismas garantías de estanqueidad que si estuvieran llenos.
(2) Los envases vacíos, incluidos los grandes recipientes para granel (GRG) vacíos, sin limpiar, del 41° deberán llevar las mismas etiquetas de peligro que si estuvieran llenos.
(3) La designación en la carta de porte deberá ser conforme con una de las denominaciones en bastardilla en el 41°, por ejemplo: «Envase vacío, 5.1, 41°, ADR».
En el caso de los vehículos cisterna vacíos, de las cisternas desmontables vacías, de los contenedores-cisterna vacíos y de los pequeños contenedores para granel vacíos, sin limpiar, esta designación deberá completarse mediante la indicación «Ultima mercancía cargada», así como con la denominación y el apartado de la última mercancía cargada, por ejemplo: «Ultima mercancía cargada: 2015 peróxido de hidrógeno 1° a)».
2523-2549
CLASE 5.2
PEROXIDOS ORGANICOS
1. Enumeración de las materias
2550 (1) Entre las materias y objetos a que se refiere el título de la clase 5.2, solamente los enumerados en el marginal 2551 o que se incluyen en un apartado colectivo de este marginal están sujetos a las condiciones previstas en los marginales 2550~4) a 2567, a las prescripciones del presente Anejo y a las disposiciones del
Anejo B y son en adelante materias y objetos de esta Directiva.
Nota: Para clasificar las soluciones y mezclas (tales como preparados y desechos), ver también marginal 2008.
No se consideran materias de la clase 5.2 los peróxidos orgánicos y los preparados de peróxidos orgánicos: que contengan un 1,0% como máximo de oxígeno activo en los peróxidos orgánicos, y un 1,0% como máximo de peróxido de hidrógeno; que contengan un 0,5% como máximo de oxígeno activo en los peróxidos orgánicos, y más del 1,0%, pero el 7,0% como máximo, de peróxido de hidrógeno; o bien cuando los ensayos hayan demostrado que son del tipo G (ver párrafo (6).
Nota: El contenido en oxígeno activo (%) de un preparado de peróxido orgánico viene dado por la fórmula 16 x E (ni x Ci/mi), donde: ni = número de grupos peroxi por molécula de peróxido orgánico i;
Ci = concentración (% en peso) de peróxido orgánico i; mi = peso molecular del peróxido orgánico i.
(1) Para las cantidades de materias mencionadas en el marginal 2551 que no están sujetas a las prescripciones previstas para esta clase en este Anejo o en el Anejo B, ver marginal 2551a.
(3) Los peróxidos orgánicos siguientes no se admiten al transporte en las condiciones de la clase 5.2:
- los peróxidos orgánicos del tipo A (ver Apéndice A.1, marginal 3106(2)a)).
Definición
(4) La clase 5.2 se refiere a las materias orgánicas que contienen la estructura bivalente -0-0- y pueden ser consideradas como derivados del peróxido de hidrógeno, en el cual uno o dos de los átomos de hidrógeno son sustituidos por radicales orgánicos.
Propiedades
(5) Los peróxidos orgánicos son materias térmicamente inestables que están sujetas a la descomposición exotérmica a temperaturas normales o elevadas. La descomposición puede producirse bajo el efecto del calor, del contacto con impurezas (por ejemplo ácidos, compuestos de metales pesados, aminas), del frotamiento o del choque. El índice de descomposición aumenta con la temperatura y varía según la formulación del peróxido orgánico. La descomposición puede entrañar un desprendimiento de vapores o de gases inflamables o nocivos. Algunos peróxidos orgánicos pueden sufrir una descomposición explosiva, sobre todo en condiciones de confinamiento. Esta característica puede ser modificada añadiendo diluyentes o empleando envases apropiados. Numerosos peróxidos orgánicos arden violentamente. Debe evitarse el contacto de los peróxidos orgánicos con los ojos. Algunos peróxidos orgánicos provocan lesiones graves en la córnea, incluso después de un contacto breve, o son corrosivos para la piel.
Clasificación de los peróxidos orgánicos
(6) Los peróxidos orgánicos se clasifican en siete tipos según el grado de peligrosidad que presenten.
Los principios aplicables a la clasificación de las materias no enumeradas en el marginal 2551 se presentan en el Apéndice A.1, marginal 3106. Los tipos de peróxido orgánico varían entre el tipo A, que no se admite al transporte en el embalaje en el que haya sido sometido a los ensayos, y el tipo G, que no está sujeto a las prescripciones de la clase 5.2 Ver marginal 2561 (5). La clasificación de los tipos B a F va en función de la cantidad máxima admisible en un embalaje.
(7) Los peróxidos orgánicos y los preparados de peróxidos orgánicos enumerados en el marginal 2551 están incluidos en los apartados colectivos:
1° a 20°, números de identificación 3101 a 3120.
Los apartados colectivos precisan: el tipo (B a F) del peróxido orgánico, ver el párrafo(6);
- el estado físico (líquido/sólido), ver marginal 2553 (1), y
- la regulación de temperatura en su caso, ver párrafos (16) a (19).
Las mezclas de estos preparados podrán asimilarse al tipo de peróxido orgánico más peligroso que entre en su composición y transportarse en las condiciones previstas para este tipo. Sin embargo, como dos componentes estables pueden formar una mezcla menos estable al calor, será necesario determinar la temperatura de descomposición autoacelerada de la mezcla y, en caso necesario, la temperatura de regulación y la temperatura crítica calculadas a partir de la TDAA, de conformidad con lo dispuesto en el marginal 2550 (17).
(8) La autoridad competente del País de origen deberá llevar a cabo la clasificación de los peróxidos orgánicos, de los preparados o de las mezclas de peróxidos orgánicos que no están enumerados en el marginal 2551, y su inclusión en un apartado colectivo.
(9) Las muestras de peróxidos orgánicos o de preparados de peróxidos orgánicos no enumerados en el marginal 2551, para los cuales no se disponga de datos de ensayos completos y que deben transportarse para proceder a ensayos o evaluaciones suplementarias, deberán incluirse en una de los apartados relativos al peróxido orgánico del tipo C, a condición de que:
según los datos disponibles, la muestra no sea más peligrosa que el peróxido orgánico del tipo B; la muestra vaya embalada de conformidad con los métodos de embalaje OP2A u OP2B, y la cantidad por unidad de transporte se limite a 10 kg; según los datos disponibles, la temperatura de regulación, en su caso, sea lo suficientemente baja para impedir cualquier descomposición peligrosa y lo suficientemente elevada para impedir cualquier separación peligrosa de las fases.
Desensibilización de los peróxidos orgánicos
(10) Para garantizar la seguridad durante el transporte de los peróxidos orgánicos, con frecuencia se los desensibiliza añadiéndoles materias orgánicas líquidas o sólidas, materias inorgánicas sólidas o agua.
Cuando está estipulado un determinado porcentaje de materia, se trata del porcentaje en peso, redondeado a la unidad más próxima. En general, la desensibilización debe ser tal que en caso de fuga el peróxido orgánico no pueda concentrarse en una medida peligrosa.
(11) A menos que se indique otra cosa para una preparación determinada de peróxido orgánico, se aplicarán las definiciones siguientes a los diluyentes utilizados para la desensibilización:
Los diluyentes del tipo A son líquidos orgánicos compatibles con el peróxido orgánico y que tienen un punto de ebullición de al menos 150 °C. Los diluyentes del tipo A pueden utilizarse para desensibilizar todos los peróxidos orgánicos.
Los diluyentes del tipo B son líquidos orgánicos compatibles con el peróxido orgánico y que tienen un punto de ebullición inferior a 150 °C pero al menos igual a 60 °C, y un punto de inflamación de 5 °C como mínimo.
Los diluyentes del tipo B sólo pueden utilizarse para desensibilizar los peróxidos orgánicos que requieren una regulación de la temperatura. El punto de ebullición del líquido debe ser como mínimo 50 °C más alto que la temperatura de regulación del peróxido orgánico de que se trate.
(12) Se podrán añadir diluyentes distintos de los tipos A y B a los preparados de peróxidos orgánicos según lo enumerado en el marginal 2551, a condición de que sean compatibles y de no cambiar la clasificación.
(13) El agua sólo puede utilizarse para desensibilizar los peróxidos orgánicos que figuran en el marginal 2551 o en la decisión de la autoridad competente según el párrafo (8) anterior, con la indicación «con agua» o «dispersión estable en agua». Las muestras y los preparados de peróxidos orgánicos que no estén enumerados en el marginal 2551 podrán también desensibilizarse con agua, a condición de que sean conformes con las disposiciones del párrafo (9) anterior.
(14) Pueden utilizarse materias sólidas orgánicas e inorgánicas para desensibilizar los peróxidos orgánicos, a condición de que sean compatibles.
(15) Por materias compatibles líquidas o sólidas se entiende aquellas que no alteran ni la estabilidad térmica ni el tipo de peligrosidad del preparado.
Regulación de la temperatura
(16) Algunos peróxidos orgánicos sólo pueden transportarse en condiciones de regulación de temperatura. La temperatura de regulación es la temperatura máxima a que puede transportarse sin riesgos el peróxido orgánico. Se parte de la hipótesis de que la temperatura en la proximidad inmediata del bulto
durante el transporte sólo sobrepasará los 55 °C durante un tiempo relativamente corto cada
24 horas. En caso de fallo del sistema de regulación' podrá ser necesario aplicar procedimientos de urgencia. La temperatura de emergencia es la temperatura a la cual estos procedimientos deben ser puestos en funcionamiento.
(17) La temperatura de regulación y la temperatura de emergencia se calculan (ver cuadro 1) a partir de la temperatura de descomposición autoacelerada (TDAA), que es la temperatura más baja a la que puede producirse la descomposición autoacelerada de una materia en el envase/embalaje tal como se utiliza durante el transporte. La TDAA debe determinarse con el fin de decidir si una materia debe ser sometida a regulación de temperatura durante el transporte. Las prescripciones relativas a la determinación de la TDAA se encuentran en el Apéndice A.1, marginal 3105.
CUADRO1
Determinación de la temperatura de regulación y de la temperatura de emergencia
--------------------------------------------------------
|TDDA |Temperatura de |Temperatura de |
| | regulación | emergencia |
--------------------------------------------------------
|inferior o igual |TDAA menos 20 |TDAA menos 10 |
|a 20 °C | °C | °C |
--------------------------------------------------------
|superior a 20 °C |TDAA menos 15 |TDAA menos 10 |
|e inferior o igual | °C | °C |
|a 35 °C | | |
--------------------------------------------------------
|superior a 35 °C |TDAA menos 10 |TDAA menos 5 °C |
| | °C | |
--------------------------------------------------------
(18) Los siguientes peróxidos orgánicos están sometidos a regulación de temperatura durante el transporte: los peróxidos orgánicos de los tipos B y C que tengan una TDAA 50 °C; los peróxidos orgánicos del tipo D que manifiesten un efecto violento o medio al calentarse en el confinamiento y que tengan una TDAA < 50 °C, o que manifiesten un efecto débil o nulo al calentarse en confinamiento y que tengan una TDAA < 45 °C; y los peróxidos orgánicos de los tipos E y F que tengan una TDAA < 45 °C.
Nota: Las prescripciones para determinar los efectos del calentamiento en confinamiento se encuentran en el Apéndice A.1, marginal 3105.
(19) La temperatura de regulación así como la temperatura de emergencia, en su caso, están enumeradas en el marginal 2551. La temperatura real de transporte podrá ser inferior a la temperatura de regulación, pero debe ser fijada de forma que se evite una separación peligrosa de fases.
2551 A. Peróxidos orgánicos para los cuales no se requiere regulación de temperatura.
1° b) 3101 Peróxido orgánico de tipo B, líquido, tal como:
--------------------------------------------------------------
| | |Diluyente |
--------------------------------------------------------------
| |Concentración |tipo A |
| | | | --------------------------------------------------------------
|Materia |(%) |(%) |
--------------------------------------------------------------
|1,1-Bis(terc-butilperoxi) |81-100 | |
|-ciclohexano | | |
--------------------------------------------------------------
|1,1 -Bis(terc-butilperoxi) | | |
|-3,3,5-trimetil- | | |
--------------------------------------------------------------
|ciclohexano |58-100 | |
--------------------------------------------------------------
|Peroxincatato deterc-butilo |53-77 |» ó = 23 |
--------------------------------------------------------------
|Peróxido(s) de |< ó =52 |» ó = 48 |
|metiletilacetona(1) | | |
--------------------------------------------------------------
|3,5,5-Trimetil-peroxihexanoato |< ó = 100 | |
|de terc-amilo | | |
-------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
|Método de |Etiqueta |
|envasado/ embalaje |suplementaria |
---------------------------------------------
|(ver marg 2554) |(ver marg. 2559) |
---------------------------------------------
|OP5A |01 |
--------------------------------------------- | | | ---------------------------------------------
|OP5A |01 |
---------------------------------------------
|OP5A |01 |
---------------------------------------------
|OP5A |01,8 |
---------------------------------------------
|OP5A |01 |
---------------------------------------------
|(1) Oxigeno activo» 10%. |
---------------------------------------------
2°b) 3102 Peróxido orgánico de tipo B, sólido, tal como:
------------------------------------------------------------------------
| |(Concentr.)|Sólido |Agua |Método de |Etiqueta |
| | | inerte | | envase/ | suplement.|
| | | | |embalaje | |
------------------------------------------------------------------------
|Materia |(%) |(%) |(%) |(ver |(ver |
| | | | |marginal |marginal |
| | | | |554) |559) |
------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------
|Acido-3 |58-8 |» ó | |OP1B |01 |
|cloro-peroxibencoico | 6 | = 14 | | | |
--------------------------------------------------------------
|2,2-Bis (hidroperoxi) |< ó |» ó | |OP5B |01 |
|propano | = 27| = 73 | | | |
--------------------------------------------------------------
|2,5-Dimetil-bis |83-1 | | |OP5B |01 |
|fbencoilperoxi)-bexano | 00 | | | | |
--------------------------------------------------------------
|3,3,6,6,9,9-Hexametil-1,2, | | | | | |
|4,5 tetraoxo | | | | | |
--------------------------------------------------------------
|ciclononano |53-1 | | |OP4B |01 |
| | 00 | | | | |
--------------------------------------------------------------
|Monoperoximuleato de |53-1 | | |OP5B |01 |
|terc-butilo | 00 | | | | |
--------------------------------------------------------------
|Monoperoxiftalato de |< ó | | |OP5B |01 |
|terc-butilo | = 10| | | | |
--------------------------------------------------------------
|Peróxido de bis (cloro-4 |< ó | |» ó |OP5B |01 |
|benzoilo) | = 77| | = 23 | | |
--------------------------------------------------------------
|Peróxido de bis |< ó | |» ó |OP5B |01 |
|(2,4-dicloro-benzoilo) | = 77| | = 23 | | |
--------------------------------------------------------------
|Peróxido de dibenzoilo |52-1 |< ó | |OP2B |01 |
| | 00 | = 48 | | | |
--------------------------------------------------------------
|Peróxido de dibenzoilo |78-9 | |» ó |OP4B |01 |
| | 4 | | = 6 | | |
--------------------------------------------------------------
|Peróxido de disuccinilo |73-1 | | |OP4B |01 |
|(1) | 00 | | | | |
--------------------------------------------------------------
|Peroxidicarbonato de |86-1 | | |OP5B |01 |
|bisfenoxi-2 etilo) | 00 | | | | |
--------------------------------------------------------------
(1) La adición de agua supone una reducción de la estabilidad térmica.
2551 3°-b) 3103 Peróxido orgánico de tipo C, liquido, tal como:
(cont.)
------------------------------------------------------------
| |Concentración |Sólido |
| | | inerte |
------------------------------------------------------------
|Materia |(%) |(%) |
------------------------------------------------------------
|2,2-Bis(terc-butilperoxi) |< = 52 |» = 48 |
|-butano | | |
------------------------------------------------------------
|3,3-Bis(terc-butilperoxi) |78-100 | |
|-butirato de etilo | | |
------------------------------------------------------------
|1,1-Bis(terc-butilperoxi) |53-80 |» = 20 |
|-ciclohexano | | |
------------------------------------------------------------
|4,4-Bis(terc-butilperoxi) |53-100 | |
|-valerato de n-butilo | | |
------------------------------------------------------------
|Carbonato de isopropilo y de |< = 77 |» = 23 |
|peroxi-terc-butilo | | |
------------------------------------------------------------
|2,5-Dimetil-2,5-bis | | |
|(terc-butiloperoxi) | | |
------------------------------------------------------------
|3-hexino |53-100 | |
------------------------------------------------------------
|Hidroperóxido de terc-butilo |73-90 | |
------------------------------------------------------------
|Hidroperóxido de terc-butilo + | | |
|peróxido de | | |
------------------------------------------------------------
|di-terc-butilo |< = 82+» = 9 | |
------------------------------------------------------------
|Monoperoximaleato de |< = 52 |» = 48 |
|terc-butilo | | |
------------------------------------------------------------
|Peroxiacetato deterc-butilo |< = 52 |» = 48 |
------------------------------------------------------------
|Peroxibenzoato deterc-butilo |78-100 |< = 22 |
------------------------------------------------------------
|Peróxido orgánico liquido, | | |
|muestra de (1) | | |
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------
|Agua |Método de |Etiqueta |
| | envase/ | suplement. |
| | embalaje | |
---------------------------------------
|(%) |(ver marginal |(ver marg. |
| | 2554) | 2559) |
---------------------------------------
| |OP6A | |
---------------------------------------
| |OP5A | |
---------------------------------------
| |OP5A | |
---------------------------------------
| |OP5A | |
---------------------------------------
| |OP5A | |
--------------------------------------- | | | | ---------------------------------------
| |OP5A | |
---------------------------------------
|» = 10 |OP5A |8 |
--------------------------------------- | | | | ---------------------------------------
|» = 7 |OP5A |8 |
---------------------------------------
| |OP6A |8 |
---------------------------------------
| |OP6A | |
---------------------------------------
| |OP5A | |
---------------------------------------
| |OP2A | |
---------------------------------------
|(1) Ver marginal 2550.(9) |
---------------------------------------
4° b) 3104 Peróxido orgánico de tipo C, sólido, tal como:
--------------------------------------------------
| |Concentración |
--------------------------------------------------
|Materia |(%) |
--------------------------------------------------
|2,5-Dimetil-bis(benzoilperoxi) |< = 82 |
|-hexano | |
--------------------------------------------------
|2,5-Dimetil-2,5(dihidroperoxi) |< = 82 |
|-hexano | |
--------------------------------------------------
|Peróxido(s) de cilohexanona |< = 91 |
--------------------------------------------------
|Peróxido de dibenzoilo |< = 77 |
--------------------------------------------------
|Peróxido orgánico sólido, | |
|muestra de (1) | |
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
|Agua |Método de envase/ |Etiqueta suplement. |
| | embalaje | |
-------------------------------------------------------
|(%) |(ver marginal |(ver marg. 2559) |
| | 2554) | |
-------------------------------------------------------
|» = 18 |OP5B | |
-------------------------------------------------------
|» = 18 |OP6B | |
-------------------------------------------------------
|» = 9 |OP6B |8 |
-------------------------------------------------------
|» = 23 |OP6B | |
-------------------------------------------------------
| |OP2B | |
-------------------------------------------------------
|(1) Ver marginal 2550 (9). |
-------------------------------------------------------
5° b) 3105 Peróxido orgánico de tipo D, liquido, tal como:
---------------------------------------------------------------
| Materia |Concentración|Diluyente |
| | (%) |sólido (%) |
--------------------------------------------------------------- | | | | ---------------------------------------------------------------
|Acido peroxiacético, tipo D, |< ó = 43 | |
|estabilizado(1) | | |
---------------------------------------------------------------
|3,3-Bis(terc-amilperoxi) - |< ó = 67 |» ó = 33 |
|butirato de etilo | | |
---------------------------------------------------------------
|3,3-Bis(terc-butilperoxi) |< ó = 77 |» ó = 23 |
|-butirato de etilo | | |
---------------------------------------------------------------
|1,1-Bis(terc-butilperoxi |< ó = 52 |» ó = 48 |
|)-ciclohexano | | |
---------------------------------------------------------------
|2,2-Bis (terc-butilperoxi)- |< ó = 52 |» ó = 48 |
|propano | | |
---------------------------------------------------------------
|2,5-Dimetil-2,5 bis |53-100 | |
|(terc-butiloperoxi)-hexano | | |
---------------------------------------------------------------
|2,5-Dimetil-2,5 bis (3,5,5- |< ó = 77 |» ó = 23 |
|trimetil-hexanoil peroxi) hexano | | |
---------------------------------------------------------------
|Diperoxiftalato deterc-butilo |43-51 |» ó = 48 |
---------------------------------------------------------------
|3,3,6,6,9,9-Hexametil-1,2,4,5 |< ó = 52 |» ó = 48 |
|-tetraoxo ciclononano | | |
---------------------------------------------------------------
|Hidroperóxido de terc-butilo (2) |< ó = 80 |» ó = 20 |
---------------------------------------------------------------
|Hidroperóxido de p-mentilo |56-100 | |
---------------------------------------------------------------
|Hidroperóxido de pinanilo |56-100 | |
---------------------------------------------------------------
|Hidroperóxido de tetrametil- |< ó = 100 | |
|1,1,3,3 butilo | | |
--------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
|Agua |Método de envase/ |Etiqueta suplement. |
| | embalaje | |
---------------------------------------------------------------
|(%) |(ver marginal 2554) |(ver marginal 2559) |
--------------------------------------------------------------- | | | | ---------------------------------------------------------------
| |OP7A |8 |
---------------------------------------------------------------
| |OP7A | |
---------------------------------------------------------------
| |OP7A | |
---------------------------------------------------------------
| |OP7A | |
---------------------------------------------------------------
| |OP7A | |
---------------------------------------------------------------
| |OP7A | |
---------------------------------------------------------------
| |OP7A | |
---------------------------------------------------------------
| |OP7A | |
---------------------------------------------------------------
| |OP7A | |
---------------------------------------------------------------
| |OP7A |8 |
---------------------------------------------------------------
| |OP7A |8 |
---------------------------------------------------------------
| |OP7A |8 |
---------------------------------------------------------------
| |OP7A | |
---------------------------------------------------------------
2551
(cont.)
-----------------------------------------------
| Materia |(Concent.)|Diluyente |
| | (%) |sólido |
| | | (%) | -----------------------------------------------
|Peroxibenzoato de |< ó = 96 |» ó = 4 |
|terc-amilo | | |
-----------------------------------------------
|Peroxibenzoato de |53-77 |» ó =23 |
|terc-butilo | | |
-----------------------------------------------
|Peroxicrotonato |< ó = 77 |» ó =23 |
|deterc-butilo | | |
-----------------------------------------------
|Peróxido |< ó = 42 |» ó =48 |
|deacetilacetona(3) | | |
-----------------------------------------------
|Peróxido de benzoilo |< ó = 45 |» ó =55 |
|y de acetilo | | |
-----------------------------------------------
|Peróxido |< ó = 100 | |
|deterc-butilcumeno | | |
-----------------------------------------------
|Peróxido de |< ó = 72 |» ó =28 |
|ciclohexanona(4) | | |
-----------------------------------------------
|Peróxido(s) de |< ó = 45 |» ó =55 |
|metiletilcetona(5) | | |
-----------------------------------------------
|Peróxido(s) de metil |< ó = 62 |» ó =19 |
|isobutilcetona(6) | | |
-----------------------------------------------
|Peroxidietilacetato | | |
|de tert-butilo + | | |
|Peroxibenzoato | | |
|de tert-butilo |< ó = 33 |» ó =33 |
| | + < ó = 33| |
-----------------------------------------------
|3,5,5-Trimetil - |< ó = 100 | |
|peroxihexanoato de | | |
|tert-butilo | | |
----------------------------------------------- ----------------------------------------------
|Agua |Método de |Etiqueta |
| | envase/ embalaj| suplement. |
----------------------------------------------
|(%) |(ver marginal |(ver marginal |
| | 2554) | 2559) |
----------------------------------------------
| |OP7A | |
----------------------------------------------
| |OP7A | |
----------------------------------------------
| |OP7A | |
----------------------------------------------
|» ó = 8 |OP7A | |
----------------------------------------------
| |OP7A | |
----------------------------------------------
| |OP7A | |
----------------------------------------------
| |OP7A | |
----------------------------------------------
| |OP7A | |
----------------------------------------------
| |OP7A | |
---------------------------------------------- | | | | ----------------------------------------------
| |OP7A | |
----------------------------------------------
| |OP7A | |
---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
|(1) Mezclas de ácido peroxiacético, de peróxido de hidrógeno, de |
|agua y de ácidos que responden a los criterios del |
---------------------------------------------------------------------
|Apéndice A1, marginal 3104 (2)d). |
---------------------------------------------------------------------
|(2) El diluyente puede sustituirse por peróxido de terc-butilo. |
---------------------------------------------------------------------
|(3) Oxígeno activo menor ó igual al 4,7%. |
---------------------------------------------------------------------
|(4) Oxígeno activo menor o igual al 9%. |
---------------------------------------------------------------------
|(5) Oxígeno activo menor o igual al 10%. |
---------------------------------------------------------------------
|(6) Con 19% de metilisobutilacetona además del diluyente de tipo |
|A. |
---------------------------------------------------------------------
6° b) 3106 Peróxido orgánico de tipo D, sólido, tal como:
--------------------------------------------------------------------
|Materia |Concentració|Diluyente|Sólido |
| | | tipo A | inerte |
| | | | | --------------------------------------------------------------------
|Acido cloro-3 peroxibenzoico |< ó = 57 | |» ó = 3 |
--------------------------------------------------------------------
|Bis(terc-butilperoxi) 3,3 |< ó =52 | |» ó = 48 |
|butirato de etilo | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Bis(terc-butilperoxi) -1,1 |< ó = 42 |» ó = |» ó = 45 |
|ciclohexano | | 13 | |
--------------------------------------------------------------------
|Bic(terc-butilperoxi)2 |43-100 | |» ó = 57 |
|-isopropil benceno(s) | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Bis(terc-butilperoxi) - 2,2 |< ó = 42 |» ó = |» ó = 45 |
|propano | | 13 | |
--------------------------------------------------------------------
|Bis(terc-butilperoxi) - 1,1 |< ó = 57 | |» ó = 43 |
|trimetil-3,3,5 ciclohexano | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Bis(Terc-butilperoxi) - 4,4 |< ó = 52 | |» ó = 48 |
|valerato de n-butilo | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Bis(di-terc-butilperoxi-4,4 | | | |
|ciclohexil)-2,2 propano | | | |
| |< ó = 42 | |» ó = 58 |
--------------------------------------------------------------------
|ter-Butil peroxicarbonato de |< ó = 100 | | |
|estearilo | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Dimetil-2,5 bis (benzoil |< ó = 82 | |» ó = 18 |
|-peroxi)-2,5 hexano | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Dimetil-2,5 bis (terc- |< ó = 52 | |» ó = 48 |
|butilperoxi)-2,5 hexano | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Dimetil-2,5 bis(terc- |< ó = 52 | |» ó = 48 |
|butilperoxi)-2,5 hexino-3 | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Diperoxiftalato de |< ó = 52 | | |
|terc-butilo(1) en pasta | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Etil-2 peroxihexanoato de | | | |
|terc-butilo + Bis | | | |
--------------------------------------------------------------------
|(terc-butilperoxi)-2,2 butano |< ó = 12 + |» ó = |» ó = 60 |
| | < ó = 14 | 14 | |
--------------------------------------------------------------------
|Hexametil-3,3,6,6,9,9, | | | |
|tetraoxo-1,2,4,5 ciclo | | | |
--------------------------------------------------------------------
|nonano: |< ó = 52 | |» ó = 48 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidroperóxido de |< ó = | | |
|tetrahidronaftilo | 100OP7B | | |
--------------------------------------------------------------------
|Peroxibenzoato de terc-butilo |< ó = 52 | |» ó = 48 |
--------------------------------------------------------------------
|Peróxido de acetilacetona (1), |< ó = 52 | | |
|en pasta | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Peróxido de bis(cloro-4 |< ó = 52 | | |
|benzoilo) en pasta | | | |
-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- | | | ----------------------------------------------
|Agua |Método de envase/ |
| | enbalaje |
----------------------------------------------
|(%) |(ver marg. 2554) |
----------------------------------------------
|» ó = 40 |OP7B |
----------------------------------------------
| |OP7B |
----------------------------------------------
| |OP7B |
----------------------------------------------
| |OP7B |
----------------------------------------------
| |OP7B |
----------------------------------------------
| |OP7B |
----------------------------------------------
| |OP7B |
---------------------------------------------- | | | ----------------------------------------------
|OP7B | |
----------------------------------------------
| |OP7B |
----------------------------------------------
| |OP7B |
----------------------------------------------
| |OP7B |
----------------------------------------------
| |OP7B |
----------------------------------------------
| |OP7B |
---------------------------------------------- | | | ----------------------------------------------
| |OP7B |
---------------------------------------------- | | | ---------------------------------------------- | | | ----------------------------------------------
| |OP7B |
---------------------------------------------- | | | ----------------------------------------------
| |OP7B |
----------------------------------------------
| |OP7B |
----------------------------------------------
| |OP7B |
----------------------------------------------
2551
(cont.)
-----------------------------------------------------------------------
|Materia |Concentr.|Diluyente |Sólido |Agua |Método |
| | (%) | tipo A(%) | inerte | (%) | de |
| | | | (%) | | envase/ |
| | | | | | embalaje|
| | | | | |(ver |
| | | | | | marg. |
| | | | | | 2554) |
-----------------------------------------------------------------------
|Peróxido de | | | | | |
|bis(dicloro-2,4 | | | | | |
|benzoilo) (1) en | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|pasta con aceite |< ó = 52 | | | |OP7B |
|de silicona | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|Peróxido de |< ó = | | | |OP7B |
|bis(hidroxi-1 | 100 | | | | |
|ciclohexilo) | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|Peróxidos de |< ó = 72 | | | |OP7B |
|ciclohexanona (1) | | | | | |
|(2) en pasta | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|Peróxido de |< ó = 62 | |» ó = |» ó = |OP7B |
|dibenzoilo | | | 28 | 10 | |
-----------------------------------------------------------------------
|Peróxido de |53-62 | | | |OP7B |
|dibenzoilo (1) en | | | | | |
|pasta | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|Peróxido de |36-52 | |» ó = | |OP7B |
|dibenzoilo | | | 48 | | |
-----------------------------------------------------------------------
|Peróxido de |< ó = | | | |OP7B |
|dilauroilo | 100 | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|Peróxido de |< ó = | | | |OP7B |
|fenilftalida y de | 100 | | | | |
|tert-butilo | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|Peroxidicarbonato |< ó = 85 | | |» ó = |OP7B |
|de bis(fenoxi-2 | | | | 15 | |
|etilo) | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|Peróxidicarbonato |< ó = 87 | |» ó = | |OP7B |
|de ºCtodecilo | | | 13 | | |
-----------------------------------------------------------------------
|(1) Con diluyente de tipo A, con o sin agua. |
-----------------------------------------------------------------------
|(2) Oxígeno activo menor o igual al 9%. |
-----------------------------------------------------------------------
7° b) 3107 Peróxido orgánico de tipo E, liquido, tal como:
-------------------------------------------------
| |Concen- |Diluyente |
| | tración | tipo A |
-------------------------------------------------
|Materia |(%) |(%) |
-------------------------------------------------
|Acido peroxiacético, |< ó = 43 | |
|tipo E, estabilizado (1)| | |
-------------------------------------------------
|Bis(terc-butilperoxi) |< ó = 27 |» ó = 36 |
|-1,1 ciclohexano(2) | | |
-------------------------------------------------
|Bis(Terc-butilperoxi) |< ó = 57 |» ó = 43 |
|-1,1 trimetil- 3,5,5 | | |
|ciclohexano | | |
-------------------------------------------------
|Diperoxiftalato de |< ó = 42 |» ó = 58 |
|terc-butilo | | |
-------------------------------------------------
|Hidroperóxido de |< ó = 88 |» ó = 6 |
|terc-amilo | | |
-------------------------------------------------
|Peróxido de |< ó = 100 | |
|di-terc-amilo | | |
-------------------------------------------------
|Peróxido de |< ó = 100 | |
|di-terc-butilo | | |
-------------------------------------------------
|Peróxidos de |< ó = 40 |» ó = 60 |
|metiletilcetona (3) | | |
------------------------------------------------- -------------------------------------------------
|Agua |Método de envase/ |Etiqueta |
| | embalaje | suplementaria|
-------------------------------------------------
|(%) |(ver marg. 2554) |(ver marg. |
| | | 2559) |
-------------------------------------------------
| |OP8A |8 |
-------------------------------------------------
| |OP8A | |
-------------------------------------------------
| |OP8A | |
-------------------------------------------------
| |OP8A | |
-------------------------------------------------
|» ó = 6 |OP8A | |
-------------------------------------------------
| |OP8A | |
-------------------------------------------------
| |OP8A | |
-------------------------------------------------
| |OP8A | |
-------------------------------------------------
|(1) Mezclas de ácido peroxiacético, de |
|peróxido de hidrógeno, de agua y de ácidos que |
|respondan a los criterios del |
-------------------------------------------------
|Apéndice A1, marginal 3106(2)e). |
-------------------------------------------------
|(2) Con 36% de etilbenzeno además del |
|diluyente tipo A. |
-------------------------------------------------
|(3) Oxigeno activo menor ó igual al 8,2%. |
-------------------------------------------------
8° b) 3108 Peróxido orgánico de tipo E, sólido, tal como:
----------------------------------------------------------------------
| | |Método de envase/ |
|Materia |Concentración (%) |embalaje (ver marg. |
| | |554 |
----------------------------------------------------------------------
|Monoperoximuleato de |< ó = 42 |OP8B |
|terc-butilo (1) en | | |
|pasta | | |
----------------------------------------------------------------------
|Peróxido de |< ó = 52 |OP8B |
|dibenzoilo (1) en | | |
|pasta | | |
---------------------------------------------------------------------- | | | | ----------------------------------------------------------------------
|(1) Con diluyente de tipo A, con o sin agua. |
----------------------------------------------------------------------
2551 9° b)3109 Peróxido orgánico de tipo E, liquido, tal como:
--------------------------------------------------------------------------
|Materia |Concen- |Diluyente |Agua |Método |Etiqueta |
| | tración | tipo A | | de | suplement |
| | | | | envase/ | |
| | | | | embalaje | |
--------------------------------------------------------------------------
| |(%) |(%) |(%) |(ver |ver |
| | | | | marg. | marg. |
| | | | | 2554) | 2559) |
--------------------------------------------------------------------------
|Acidoperoxiacé |< ó = 43 | | |OP8A |8 |
|tico,tipoF,estab| | | | | |
|ilizado(1) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|Hidroperóxido |< ó = 72 |» ó = 28 | |OP8A |8 |
|detert-butilo | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|Hidroperóxido |80-90 |» ó = 10 | |OP8A |8 |
|de cumilo | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|Hidroperóxido |< ó = 80 |» ó = 20 | |OP8A | |
|de cumilo | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|Hidroperóxido |< ó = 72 |» ó = 28 | |OP8A |8 |
|de | | | | | |
|isopropilcumilo | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|Hidroperóxido |< ó = 55 |ó =»45 | |OP8A | |
|de p-mentilo | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|Hidroperóxido |< ó = 55 |» ó = 45 | |OP8A | |
|de pinanilo | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|Peróxido de | | | | | |
|dilauroilo en | | | | | |
|dispersión | | | | | |
|estable en | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|agua |< ó = 42 | | |OP8A | |
--------------------------------------------------------------------------
|(1) Mezclas de ácido peroxiacético, de peróxido de hidrógeno, de agua |
|y de ácidos que respondan a los criterios del Apéndice A1, marginal |
|3106(2)fl. |
--------------------------------------------------------------------------
10° b) 3110 Peróxido orgánico de tipo F, sólido, tal como:
-----------------------------------------------------------------------
| |Concentra-|Solido |Método de envase/ |
| | ción | inerte | embalaje |
-----------------------------------------------------------------------
|Materia |(%) |(%) |(ver marg 2554) |
-----------------------------------------------------------------------
|Peróxido de dicumilo |43-100 |< ó = 57 |OP8B |
-----------------------------------------------------------------------
B. Peróxidos orgánicos para los cuales se requiere regulación de temperatura
Nota: Las materias de los 11° y 20° son los peróxidos orgánicos que se descomponen fácilmente a las temperaturas normales y por consiguiente sólo deben transportarse en condiciones de refrigeración adecuada. Para estos peróxidos orgánicos la temperatura máxima durante el transporte no debe sobrepasar la temperatura de regulación indicada.
11° b) 3111 Peróxido orgánico de tipo B, liquido, con regulación de temperatura, tal como:
-----------------------------------------------------------
|Materia |Concen- |Diluyente |Método de envase/ |
| | tración| tipo B | embalaje |
-----------------------------------------------------------
| |(%) |(%) |(ver marg. 2554) |
-----------------------------------------------------------
|Peroxibutirato |53-77 |» ó = 23 |OP5A |
|deterc-butilo | | | |
-----------------------------------------------------------
|Peróxido de |33-52 |» ó = 48 |OP5A |
|diisobutirilo | | | |
----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ | | | | ------------------------------------------------------------------
|Temperatura de |Temperarura de |Etiqueta suplement. |
|regulación | emergencia | |
------------------------------------------------------------------
|(ºC) |(ºC) |( ver marg. 2559) |
------------------------------------------------------------------
|+ 15 |+20 |01 |
------------------------------------------------------------------
|-20 |-10 |01 |
------------------------------------------------------------------
12° b) 3112 Peróxido orgánico de tipo B, sólido, con regulación de temperatura, tal como:
----------------------------------------------------------------
|Materia |Concen- |Agua |Método de |
| | tración | | envase/ |
| | | | embalaje |
----------------------------------------------------------------
| |(%) |(%) |(ver marg. |
| | | | 2554) |
----------------------------------------------------------------
|Peróxido de acetilo y | | | |
|ciclohexano | | | |
----------------------------------------------------------------
|sulfonilo |< ó = 82 |» ó = 12 |OP4B |
----------------------------------------------------------------
|Peroxidicarbonato de |< ó = 87 |» ó = 13 |OP5B |
|dibencilo | | | |
----------------------------------------------------------------
|Peroxidicarbonato de |92-100 | |OP5B |
|diciclohexilo | | | |
----------------------------------------------------------------
|Peroxidicarbonato de |53-100 | |OP2B |
|diisopropilo | | | |
----------------------------------------------------------------
|Peróxido de bis |< ó = 87 |» ó = 13 |OP5B |
|(metil-2-benzoilo) | | | |
---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
|Temperatura de |Temperarura de |Etiqueta suplement. |
|regulación | emergencia | |
-------------------------------------------------------------------
|(ºC) |(ºC) |( ver marg. 2559) |
------------------------------------------------------------------- | | | | -------------------------------------------------------------------
|-10 |0 |01 |
-------------------------------------------------------------------
|+25 |+30 |01 |
-------------------------------------------------------------------
|+5 |+ 10 |01 |
-------------------------------------------------------------------
|-15 |-5 |01 |
-------------------------------------------------------------------
|+30 |+35 |01 |
-------------------------------------------------------------------
2551 13° b) 3113 Peróxido orgánico de tipo C, liquido, con regulación de temperatura, tal como:
(cont.)
----------------------------------------------------------------
|Materia |(Concent.)|Diluyente |
| | | | ----------------------------------------------------------------
| | |Tipo A |Tipo B |
---------------------------------------------------------------- | |(%) |(%) |(%) | ----------------------------------------------------------------
|Etil 2 peroxihexanoato de |53-100 | | |
|terc-butilo | | | |
----------------------------------------------------------------
|Peroxidicarbonato de |53-100 | | |
|bissec-butilo) | | | |
----------------------------------------------------------------
|Peroxidicarbonato de |78-100 | | |
|etil-2 hexilo | | | |
----------------------------------------------------------------
|Peroxidicarbonato de |< ó = 100 | | |
|di-n-propilo | | | |
----------------------------------------------------------------
|Peroxidietilacetato de |< ó = 100 | | |
|terc-butilo | | | |
----------------------------------------------------------------
|Peroxipivalato de |< ó = 77 | |» ó = 23 |
|terc-amilo | | | |
----------------------------------------------------------------
|Peroxipivalato |68-77 |» ó = 23 | |
|deterc-butilo | | | |
----------------------------------------------------------------
|Peróxido orgánico con | | | |
|regulación de tem- | | | |
----------------------------------------------------------------
|peratura, muestra de (1) | | | |
---------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
|Método de |Temperatura |Temperatura |
|envase/ | | |
|embalaje | de | |
|(ver marg. |regulación (ºC) |crítica (ºC) |
|2554) | | |
-----------------------------------------------------
|OP6A |+ 20 |+ 25 |
-----------------------------------------------------
|OP4A |-20 |-10 |
-----------------------------------------------------
|OP5A |-20 |-10 |
-----------------------------------------------------
|OP4A |-25 |-15 |
-----------------------------------------------------
|OP5A |+20 |+25 |
-----------------------------------------------------
|OP5A |+ 10 |+ 15 |
-----------------------------------------------------
|OP5A |0 |+ 10 |
----------------------------------------------------- | | | | -----------------------------------------------------
|OP2A | | |
-----------------------------------------------------
|(1) Ver marginal 2550 (9). |
-----------------------------------------------------
14° b) 3114 Peróxido orgánico de tipo C, sólido, con regulación de temperatura, tal como:
------------------------------------------------------------
|Materia |Concen- |Agua |
| | tración | |
------------------------------------------------------------ | |(%) |(%) | ------------------------------------------------------------
|Peróxido de didecanoilo |< ó = 100 | |
------------------------------------------------------------
|Peróxido de noctanoilo |< ó = 100 | |
------------------------------------------------------------
|Peróxidicarbonato |< ó = 100 | |
|debistert-butil-4-ciclohexilo) | | |
------------------------------------------------------------
|Peróxidicarbonato dedicirlohexilo |< ó = 91 |» ó = 9 |
------------------------------------------------------------
|Peróxido orgánico sólido, con | | |
|regulación de tem- | | |
------------------------------------------------------------
|peratura, muestra de (1) | | |
------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------
|Método de envase/ |Temperatura de |Temperatura |
|embalaje | regulación | crítica |
----------------------------------------------------------
|(ver marg. 2554) |(ºC) |(ºC) |
----------------------------------------------------------
|OP6B |+ 15 |+20 |
----------------------------------------------------------
|OP5B |+ 10 |+ 15 |
----------------------------------------------------------
|OP6B |+30 |+35 |
----------------------------------------------------------
|OP3B |+ 5 |+ 10 |
---------------------------------------------------------- | | | | ----------------------------------------------------------
|OP2B | | |
----------------------------------------------------------
|(1) ver marginal 2550 (9). |
----------------------------------------------------------
15° b) 3115 Peróxido orgánico de tipo D, liquido con regulación de temperatura, tal como:
-------------------------------------------------------------------
| | |Diluyente |
-------------------------------------------------------------------
|Materia |Concen- |tipo A |tipo B |
| |tración | | |
------------------------------------------------------------------- | |(%) |(%) |(%) | -------------------------------------------------------------------
|Dimetil-2,5 bis(etil-2 | | | |
|hexanoilperoxi)-2,5 | | | |
-------------------------------------------------------------------
|hexano |< 100 | | |
-------------------------------------------------------------------
|Etil-2peroxibexonoatode |< 100 | | |
|terc-amilo | | | |
-------------------------------------------------------------------
|Etil-2 peroxihexanoato de |< 31+ | | |
|terc-butilo + bis | | | |
-------------------------------------------------------------------
|(terc-butilperoxi)-2,2 butano |< 36 | |» ó = 33 |
-------------------------------------------------------------------
|Etil-2 peroxihexanoato de | | | |
|tetrametil 1,1,3,3 | | | |
-------------------------------------------------------------------
|butilo |< ó = | | |
| |100 | | |
-------------------------------------------------------------------
|Peróxido de acetilo y de |< ó = 32 | |» ó = 68 |
|ciclohexano sulfonilo | | | |
-------------------------------------------------------------------
|Peróxido de |< ó = 82 | |» ó = 18 |
|bis(trimetil-3,5,5-hexanoilo) | | | |
-------------------------------------------------------------------
|Peróxido de |< ó = 57 | |» ó = 26 |
|diacetona-alcohol() | | | |
-------------------------------------------------------------------
|Peróxido de diacetilo (2) |< ó = 27 | |» ó = 73 |
-------------------------------------------------------------------
|Peróxido de diisobutirilo |< ó = 32 | |» ó = 68 |
-------------------------------------------------------------------
|Peróxido(s)de metil |< ó = 67 | |» ó = 33 |
|ciclohexanona | | | |
-------------------------------------------------------------------
|Peroxidicarbonato de di-II bu |28-52 | |» ó = 48 |
|tilo | | | |
-------------------------------------------------------------------
|Peroxidicarbonato de |< ó = 52 | |» ó = 48 |
|bis(sec-butilo) | | | |
-------------------------------------------------------------------
|Peroxidicarbonato de etilo -2 |< ó = 77 | | |
|hexilo | | | |
-------------------------------------------------------------------
|Peroxidicarbonato de etilo |< ó = 27 | |» ó = 73 |
------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- | | | | | | -----------------------------------------------------------------
| |Método |Témperatura |Témperatura |Etiqueta |
|Agua |de envase/ | de | |suplement. |
| | embalaje | regulación | emergencia | |
|(%) |(ver marg. |(ºC) |(ºC) |(ver |
| | 2554) | | | marg. |
| | | | | 2559) |
----------------------------------------------------------------- | | | | | | -----------------------------------------------------------------
| |OP7A | |+20 |+25 |
-----------------------------------------------------------------
| |OP7A | |+20 |+25 |
----------------------------------------------------------------- | | | | | | -----------------------------------------------------------------
| |OP7A | |+35 |+40 |
----------------------------------------------------------------- | | | | | | -----------------------------------------------------------------
| |OP7A |+20 |+25 | |
-----------------------------------------------------------------
| |OP7A |-10 |0 | |
-----------------------------------------------------------------
| |OP7A |0 |+10 | |
-----------------------------------------------------------------
|» ó = 8 |OP7A |+30 |+35 | |
-----------------------------------------------------------------
| |OP7A |+ 20 |+ 25 |8 |
-----------------------------------------------------------------
| |OP7A |-20 |-10 | |
-----------------------------------------------------------------
| |OP7A |+35 |+40 | |
-----------------------------------------------------------------
| |O P7 A |-15 |-5 | |
-----------------------------------------------------------------
| |OP7A |-15 |-5 | |
-----------------------------------------------------------------
| |OP7A |-15 |-5 | |
-----------------------------------------------------------------
| |OP7A |-10 |0 | |
-----------------------------------------------------------------
2551
(cont.)
-------------------------------------------------------------------
| | |Diluyente |
-------------------------------------------------------------------
|Materia |Concen- |tipo A |tipo B |
| |tración | | |
------------------------------------------------------------------- | |(%) |(%) |(%) | -------------------------------------------------------------------
|Peroxidicarbonato de |< ó = 52 | |» ó = 48 |
|diisopropilo | | | |
-------------------------------------------------------------------
|Peroxidicarbonato de |< ó = ó | | |
|diisotridecilo | = 100 | | |
-------------------------------------------------------------------
|Peroxiisobutirato de |< ó = 52 | |» ó = 48 |
|terc-butilo | | | |
-------------------------------------------------------------------
|Peroxineodecanoatodeterc-amil |< ó = 77 | |» ó = 23 |
|o | | | |
-------------------------------------------------------------------
|Peroxineodecanoato de |8-100 | | |
|terc-butilo | | | |
-------------------------------------------------------------------
|Peroxineodecanoato de |< ó = 77 | |» ó = 23 |
|terc-butilo | | | |
-------------------------------------------------------------------
|Peroxineodecanoato de cumilo |< ó = 77 | |» ó = 23 |
-------------------------------------------------------------------
|Peroxipivalato de terc |< ó = 67 | |» ó = 33 |
|-butilo | | | |
-------------------------------------------------------------------
|Peroxipivalato de cumilo |< ó = 77 | |» ó = 23 |
-------------------------------------------------------------------
|Peroxi-2 fenoxiacetato de | | | |
|trimetil-2,4,4 | | | |
-------------------------------------------------------------------
|pentilo |< ó = 37 | |» ó = 63 |
------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------
| |Método |Témperatura |Témperatura |Etiqueta |
|Agua |de envase/ | de | de |suplement. |
| | embalaje | regulación | emergencia | |
|(%) |(ver marg. |(ºC) |(ºC) |(ver marg. |
| | 2554) | | | 2559) |
-------------------------------------------------------------------
| |OP7A |-10 |0 | |
-------------------------------------------------------------------
| |OP7A |-10 |0 | |
-------------------------------------------------------------------
| |OP7A |+ 15 |+ 20 | |
-------------------------------------------------------------------
| |OP7A |0 |+10 | |
-------------------------------------------------------------------
| |OP7A |- 5 |+ 5 | |
-------------------------------------------------------------------
| |OP7A |0 |+10 | |
-------------------------------------------------------------------
| |OP7A |-10 |0 | |
-------------------------------------------------------------------
| |OP7A |0 |+10 | |
-------------------------------------------------------------------
| |OP7A |- 5 |+ 5 | |
------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------
| |OP7A |-10 |0 | |
-------------------------------------------------------------------
|(1) Con un contenido de peróxido de hidrógeno menor ó igual al |
|9%; oxígeno activo menor ó igual al 10%. |
-------------------------------------------------------------------
|(2) Unicamente autorizado en envase no metálico. |
-------------------------------------------------------------------
16° b) 3116 Peróxido orgánico de tipo D, sólido, con regulación de
temperatura, tal como:
----------------------------------------------------------------
| |Concentra-|Sólido |Agua |
|Materia |ción |inerte | |
| |(%) |(%) |(%) | ----------------------------------------------------------------
|Acidodiperoxiazelaico |< ó = 27 |» ó = 73 | |
----------------------------------------------------------------
|Acido |14-42 |» ó = 58 | |
|diperoxidodecanodioico | | | |
----------------------------------------------------------------
|Peróxido de bis-3,3,5- | | | |
|(trimetil- | | | |
----------------------------------------------------------------
|dioxolanno- 1,2 ilo- 3)(1) |< ó = 52 | | |
|en pasta | | | |
----------------------------------------------------------------
|Peróxido de di-n-nonanoilo |< ó = 100 | | |
----------------------------------------------------------------
|Peróxido de disuicinilo |< ó = 72 | |» ó = 28 |
----------------------------------------------------------------
|Peroxidicarbonato |< ó = 100 | | |
|de-cetilo | | | |
----------------------------------------------------------------
|Peroxidicarbonato de |< ó = 100 | | |
|dimiristilo | | | |
---------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
|Método de |Temperatura |Temperatura |
|envase/ | de | de |
|embalaje |regulación |emergencia |
------------------------------------------
|(ver |(ºC) |(ºC) |
|marg. 2554)| | |
------------------------------------------
|OP7B |+35 |+40 |
------------------------------------------
|OP7B |+ 40 |+ 45 |
------------------------------------------ | | | | ------------------------------------------
|OP7B. |+30 |+ 35 |
------------------------------------------
|OP7B |0 |+ 10 |
------------------------------------------
|OP7B |+ 10 |+ 15 |
------------------------------------------
|OP7B |+20 |+25 |
------------------------------------------
|OP7B |+ 20 |+25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------------
|(1) Con diluyente de tipo A, con o sin agua |
------------------------------------------------
17° b) 3117 Peróxido orgánico de tipo E, liquido, con regulación de temperatura, tal como:
-------------------------------------------------------------
| |Concentra- |Diluyente tipo B |
|Materia |ción | |
| |(%) |(%) | -------------------------------------------------------------
|2-Etil-peroxihexanoato |< ó = 52 |» ó = 48 |
|derterc-butilo | | |
-------------------------------------------------------------
|Peróxido de dipropionilo |< ó = 27 |» ó = 73 |
-------------------------------------------------------------
|Peroxidicarbonato |< ó = 27 |» ó = 73 |
|dedi-n-butilo | | |
-------------------------------------------------------------
|Peroxidicarbonato de | | |
|etil-2 hexilo en | | |
-------------------------------------------------------------
|dispersión estable en |< ó = 42 | |
|agua | | |
------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
|Método |Temperatura |Temperatura de |
|de envase/| de | |
|embalaje |regulación |emergencia |
------------------------------------------
|(ver |(ºC) |(ºC) |
|marg. | | |
|2554) | | |
------------------------------------------
|OP8A |+20 |+25 |
------------------------------------------
|OP8A |+ 15 |+20 |
------------------------------------------
|OP8A |-10 |0 |
------------------------------------------ | | | | ------------------------------------------
|OP8A |- 15 |- 5 |
------------------------------------------
18° b) 3118 Peróxido orgánico de tipo E, sólido, con regulación de temperatura, tal como:
----------------------------------------------------------------------
|Materia |Concen- |Método de |Temperatura |Temperatura |
| | tración | envase/ | de | de |
| | | embalaje | regulación | emergencia |
| |(%) |(ver marg. |(ºC) |(ºC) |
| | | 2554) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Peroxidicarbona | | | | |
|to de | | | | |
|2-etilhexilo en | | | | |
----------------------------------------------------------------------
|dispersión |< ó = 42 |OP8A |- 15 |- 5 |
|estable en el | | | | |
|agua (helada) | | | | |
----------------------------------------------------------------------
19° b) 3119 Peróxido orgánico de tipo F, liquido con regulación de temperatura, tal como:
----------------------------------------------------------------------
|Materia |Concen- |Método de |Temperatura |Temperatura |
| | tración | envase/ | de | de |
| | | embalaje | regulación | emergencia |
| |(%) |(ver marg. |(ºC) |(ºC) |
| | | 2554) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Peroxidicarbona | | | | |
|to bis | | | | |
|(tert-butil- | | | | |
|4-ciclo- | | | | |
----------------------------------------------------------------------
|hexilo) en |< ó = 42 |OP8A |+ 30 |+ 35 |
|dispersión | | | | |
|estable en el | | | | |
|agua | | | | |
----------------------------------------------------------------------
|Peroxidicarbona | | | | |
|to de cetilo en | | | | |
|dispersión esta- | | | | |
----------------------------------------------------------------------
|ble en el agua |< ó = 42 |OP8A |+30 |+35 |
----------------------------------------------------------------------
|Peroxidicarbona | | | | |
|to de dimiristilo| | | | |
|en dispersión | | | | |
----------------------------------------------------------------------
|estable en el |< ó = 42 |OP8A |+ 20 |+ 25 |
|agua | | | | |
----------------------------------------------------------------------
20° b) 3120 Peróxido orgánico de tipo F, sólido, con regulación de
temperatura, tal como:
Ningún peróxido orgánico existente está incluido actualmente en este apartado.
C. Envases vacíos
31° Los envases vados, incluidos los grandes recipientes para granel (GRG) vacíos, los vehículos-cisterna vacíos, las cisuras desmontables vacías y los contenedores-cisterna Vacíos, sin limpiar y que hayan contenido materias de la clase 5.2.
2551a Los que necesiten pasar pruebas, ser sometidos a reparaciones, o los demás objetos que contengan pequeñas cantidades de las materias indicadas a continuación no están sujetos a las disposiciones de esta clase previstas en el presente anejo o en el Anejo B, en la medida en que respondan a las condiciones siguientes:
(a) materias líquidas de los 1°, 3°, 5°, 7° o 9°: 25 mi como máximo por envase; ib) materias sólidas de los 2°, 4°, 6°, 8° o 10°: 100 g como máximo por envase;
Estas cantidades de materias deben transportarse en embalajes combinados que respondan como mínimo a las condiciones del marginal 3538. El peso bruto total del bulto no debe sobrepasar los 30 kg.
Estas cantidades de materias pueden ser embaladas conjuntamente con otros objetos o materias, a condición de que no reaccionen peligrosamente unas con otras en caso de fuga.
Se consideran reacciones peligrosas:
a) una combustión y/o un desprendimiento de calor considerable;
b) la emanación de gases inflamables y/o tóxicos;
c) la formación de materias líquidas corrosivas;
d) la formación de materias inestables.
Deberán respetarse las «Condiciones generales de los envases y embalajes» del marginal 3500(1), (2) y (5) a (7).
2. Disposiciones
A. Bultos
1. Condiciones generales de envase y embalaje
2552 (1) Los envases y embalajes deben cumplir lo dispuesto en el Apéndice A.5 y estar construidos de manera que ninguno de los materiales que entren en contacto con el contenido pueda producir un efecto peligroso sobre dicho contenido. El índice de llenado no deberá sobrepasar el 93%. Para los embalajes combinados, las materias de relleno amortiguadoras-deberán ser difícilmente inflamables y no deberán provocar la descomposición del peróxido orgánico en caso de fuga.
(2) Los grandes recipientes para granel (GRG) deberán cumplir las condiciones del Apéndice A.6.
(3) Deberán utilizarse para las materias y objetos, según las disposiciones del marginal 3511 (2) o 3611 (2): envases y embalajes de los grupos de embalaje II o I, marcados mediante la letra «Y» o «X», o bien grandes recipientes para granel (GRG) del grupo de embalaje II marcados mediante la letra «Y». Sin embargo, no podrán utilizarse envases metálicos del grupo de embalaje I.
Nota: Para el transporte de materias de la clase 5.2 en vehículos-cisterna,
cisternas desmontables y contenedores-cisterna, ver Anejo B.
2. Condiciones especiales de encasado y embalaje para algunos objetos y materias
2553 (1) Los métodos de embalaje para las materias de la clase 5.2 están enumerados en el cuadro 2; llevan la designación OP1A a OP8A para las materias líquidas y OP1B a OP8B para las materias sólidas. Las materias viscosas cuyo tiempo de flujo, medido a 20°C con la copela DIN con quemador de 4 mm, sobrepase 10 min. (lo que equivale a un tiempo de derrame de más de 690 s a 20 °C con la copela Ford n° 4, o a más de 2,66 x 10-3 m2/s) deberán considerarse como materias sólidas.
(2) Las materias y objetos deberán embalarse según las indicaciones del marginal 2551, cuyos detalles se precisan en los cuadros 2A) y 2B). Podrá utilizarse un método de embalaje para un bulto de tamaño más pequeño (es decir, de un número OP inferior); sin embargo, esta disposición no es válida para un método de embalaje para un bulto de tamaño más grande (es decir, de un número OP superior).
(3) Los bultos que lleven una etiqueta conforme al modelo n° 01 deberán cumplir las disposiciones del marginal 2102 (4) y (óó.
(4) Los recipientes y los GRG que contengan materias de los 1°b), 3°b), 5°b), 7°b), 9°b), 11°b), 13°b), 15°b), 17°b) o 19°b), que desprendan pequeñas cantidades de gas, deberán llevar un respiradero, de conformidad con el marginal 3500 (8) o el marginal 3601 (6).
2554 (1) Para los peróxidos orgánicos o los preparados de peróxidos orgánicos que no estén enumerados en el marginal 2551, el método de embalaje adecuado deberá elegirse según el procedimiento siguiente:
a) Peróxidos orgánicos de tipo B:
El método de embalaje OP5A o OP5B deberá aplicarse a las materias y objetos, a condición de que estos respondan a los criterios del Apéndice A.1, marginal 3104 (2) b) en uno de los embalajes indicados. Si el peróxido orgánico sólo puede cumplir estos criterios en un embalaje menos grande que los enumerados para el método de embalaje OP5A o OP5B (es decir, en uno de los embalajes enumerados para OP1A a OP4A o bien OP1B a OP4B), deberá utilizarse el método de embalaje correspondiente al número OP inferior.
b) Peróxidos orgánicos de tipo C:
El método de embalaje OP6A o OP6B deberá aplicarse a las materias y objetos a condición de que éstos respondan a los criterios establecidos en el Apéndice A.1, marginal 3104 (2) c) en uno de los embalajes indicados. Si el peróxido orgánico sólo puede satisfacer estos criterios en un embalaje menos grande que los enumerados para el método de embalaje OP6A o OP6B, deberá utilizarse el método de embalaje correspondiente al número OP inferior.
c) Peróxidos orgánicos de tipo D:
Deberá utilizarse el método de embalaje OP7A o OP7B.
d) Peróxidos orgánicos de tipo E:
Deberá utilizarse el método de embalaje OP8A o OP8B.
e) Peróxidos orgánicos de tipo F:
Deberá utilizarse el método de embalaje OP8A o OP8B.
CUADRO 2 (A)
Lista de envases/embalajes para los peróxidos orgánicos liquidas
------------------------------------------------------------------------------
| |Código |Cantidad máxima o masa máxima por bulto (1) |
| | de | |
| | envase/| |
------------------------------------------------------------------------------
|Tipo y |embalaje| | | | | | | | |
|material | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
| |(ver |OP1A |OP2A |OP3A |OP4A |OP5A |OP6A |OP7A |OP8A |
| |marginal| (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | | |
| | 3514) | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|Bidón de |lA1 |* |* |* |* |* |* |60 l |225 l |
|acero | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|Bidón de |1A2 |* |* |* |* |* |* |50kg |200 kg|
|acero (3) | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|Bidón de |lB1 |* |* |* |* |* |* |60 l |225 l |
|aluminio | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|Bidón de |1G |0,5 |0,5/ |5kg |5/25 |25kg |50kg |50kg |200 kg|
|camón (3) | | kg | 10kg| | kg | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|Bidón de |lH1 |0,5 l |0,5 l|5 l |5 l |30 l |60 l |60 l |225 l |
|plástico | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|Cañete de |3H1 |0,5 l |0,5 l|5 l |5 l |30 l |60 l |60 1 |60 1 |
|plástico | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|Caja de |461 |O,5kg |0,5/ |5kg |5/25kg|25kg |50 kg |50kg |l00kg |
|madera(3) | | | lOkg| | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|Caja de |4D |0,5 kg|0,5/ |5 kg |5/25kg|25 kg |50kg |50kg |l00kg |
|contrachapad| | | lOkg| | | | | | |
| (3) | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|Caja de |4G |0,5 kg|0,5/ | 5 kg |5/25kg|25kg |50kg |50kg |l00kg |
|cartón (3) | | |10 kg| | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|Recipiente | | | | | | | | | |
|de plástico | | | | | | | | | |
|con bidón | | | | | | | | | |
|exterior |6HA1 |* |* |* |* |* |* |60 l |225 l |
|de acero | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|Recipiente | | | | | | | | | |
|de plástico | | | | | | | | | |
|con bidón | | | | | | | | | |
|exterior |6HB1 |* |* |* |* |* |* |60 1 |225 l |
|de aluminio | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|Recipiente | | | | | | | | | |
|de plástico | | | | | | | | | |
|con bidón | | | | | | | | | |
|exterior |6HG1 |0,5 l |0,5 l|5 l |5 l |30 l |60 l |60 l |225 l |
|de cartón | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|Recipiente | | | | | | | | | |
|de plástico | | | | | | | | | |
|con caja | | | | | | | | | |
|exterior |6HG2 |0,5 l |0,5 l| 5 l |5 l |30 l |60 l |60 l |60 l |
|de cartón | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|Recipiente | | | | | | | | | |
|de plástico | | | | | | | | | |
|con bidón | | | | | | | | | |
|exterior |6HH1 |0,5 l |0,5 l|5 l |5 l |30 l |60 l |60 l |225 l |
|de plástico | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|Recipiente | | | | | | | | | |
|de plástico | | | | | | | | | |
|con caja | | | | | | | | | |
|exterior |6HH2 |0,5 l |0,5 l|5 l |5 l |30 l |60 l |60 l |60 l |
|de plástico | | | | | | | | | |
|rígido | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|*= No admitido para los peróxidos orgánicos de los tipos B y C |
------------------------------------------------------------------------------
|(1) Cuando se den dos cifras, la primera indica el peso de materia por |
|envase interior, la segunda el peso total de materia por bulto |
|completo. |
------------------------------------------------------------------------------
|(2) En general, para los embalajes combinados que contengan peróxidos |
|orgánicos de tipo B o C, sólo están autorizados las botellas |
|de plástico, los tarros de plástico, las botellas de vidrio o ampollas de |
|vidrio como envases interiores. Sin embargo, los recipientes |
|de vidrio sólo pueden ser utilizados como envases interiores para los |
|métodos de embalaje OPTA y OP2A. |
------------------------------------------------------------------------------
|(3) Estos envases/embalajes sólo están admitidos como elemento de un |
|embalaje combinado; los envases interiores deben ser de un |
|tipo adecuado para los líquidos. |
------------------------------------------------------------------------------
CUADRO 2 (B)
Lista de envases/embalajes para los peróxidos orgánicos sólidos
------------------------------------------------------------------------------
| |Código |Masa neta máxima por bulto |
| | de | |
| | envase/| |
------------------------------------------------------------------------------
|Tipo y |embalaje| | | | | | | | |
|material | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
| |(ver |OP1A |OP2A |OP3A |OP4A |OP5A |OP6A |OP7A |OP8A |
| |marginal| (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | | |
| | 3514)| | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|Bidón de |1A2 |* |* |* |* |* |* |50 kg|200 kg|
|acero | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|Bidón de |1B2 |* |* |* |* |* |* |50 kg|200 kg|
|aluminio | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|Bidón de |1G |0,5kg |0,5/ |5kg |5/25kg|25kg |50kg |50kg |200 kg|
|cartón | | | lOkg| | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|Bidón de |1H2 |0,5kg |0,5/ |5kg |5/25 |25kg |50kg |50kg |200 |
|plástico | | | lOkg| | kg | | | | kg |
------------------------------------------------------------------------------
|Caja de |4C1 |0,5 |0,5/ |5 kg |5/25 |25 |50 |50 |100 |
|madera (4) | | kg | 10kg| | kg | kg | kg | kg | kg |
------------------------------------------------------------------------------
|Caja de |4D |0,5 |0,5/ |5 kg |5/25 |25 |50 |50 |100 |
|contra | | kg | 10kg| | kg | kg | kg | kg | kg |
|chapado (4) | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|Caja de |4G |0,5 |0,5/ | 5 kg |5/25 |25 |50 | 50 kg|100 kg|
|cartón (4) | | kg | 10kg| | kg | kg | kg | | |
------------------------------------------------------------------------------
|Recipiente | | | | | | | | | |
|de plástico | | | | | | | | | |
|con bidón | | | | | | | | | |
|exterior |6HA1 |* |* |* |* |* |* |50 |200 |
|de acero | | | | | | | | kg | kg |
------------------------------------------------------------------------------
|Recipiente | | | | | | | | | |
|de plástico | | | | | | | | | |
|con bidón | | | | | | | | | |
|exterior |6HB1 |* |* |* |* |* |* |50 |200 |
|de aluminio | | | | | | | | kg | kg |
------------------------------------------------------------------------------
|Recipiente | | | | | | | | | |
|de plástico | | | | | | | | | |
|con bidón | | | | | | | | | |
|exterior |6HG1 |0,5 |0,5 |5 kg |5 kg |25 |50 |50 |200 |
|de cartón | | kg | kg | | | kg | kg | kg | kg |
------------------------------------------------------------------------------
|Recipiente | | | | | | | | | |
|de plástico | | | | | | | | | |
|con caja | | | | | | | | | |
|exterior |6HG2 |0,5 |0,5 |5 kg |5 kg |25 |50 |50 |75 |
|de cartón | | kg | kg | | | kg | kg | kg | kg |
------------------------------------------------------------------------------
|Recipiente | | | | | | | | | |
|de plástico | | | | | | | | | |
|con bidón | | | | | | | | | |
|exterior |6HH1 |0,5 |0,5 |5 kg |5 kg |25 |50 |50 |200 |
|de plástico | | kg | kg | | | kg | kg | kg | kg |
------------------------------------------------------------------------------
|Recipiente | | | | | | | | | |
|de plástico | | | | | | | | | |
|con caja | | | | | | | | | |
|exterior |6HH2 |0,5 |0,5 |5 kg |5 kg |25 |50 |50 |75 |
|de plástico | | kg | kg | | | kg | kg | kg | kg |
|rgido | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|*= No admitido para los peróxidos orgánicos de los tipos B y C. |
------------------------------------------------------------------------------
|(1) Cuando se den dos cifras, la primera indica el pcso de materia por |
|envase interior, la segunda el peso total de materia por baleo. |
------------------------------------------------------------------------------
|(2) En general, para los embalajes combinados que contengan peróxidos |
|orgánicos de ipo B o C, sólo se admiten los envases no |
|metálicos. Sin embargo, los recipientes de vidrio sólo pueden ser |
|utilizads:,s como envases interiores para los métodos de embalaje |
------------------------------------------------------------------------------
|OP1B y OP2B. |
------------------------------------------------------------------------------
|(3) Si se utilizan tabiques interiores ignífugos' el peso máximo de |
|materia por baleo podrá elevarse a 25 kg. |
------------------------------------------------------------------------------
|(4) Estos envases/embalajes solamente se admiten como elementos de un |
|embalaje combinado; los envases interiores deben ser de un tipo adecuado |
|para las materias que se van a transportar. |
------------------------------------------------------------------------------
2555 (1) Las materias de los apartados 9°b), 10°b), 19°b) y 20°b) del marginal 2551 podrán transportarse en grandes recipientes para granel (GRG) según las condiciones previstas por la autoridad competente del país de origen si ésta considera, basándose en los resultados de las pruebas, que podrá hacerse sin riesgo un transporte semejante. Las pruebas deberán permitir, entre otras cosas:
- demostrar que el peróxido orgánico satisface los principios de clasificación prescritos en el Apéndice A. 1, marginal 3106 (2) f); demostrar la compatibilidad con todos los materiales que normalmente entren en contacto con la materia en el curso del transporte;
- determinar, en su caso, la temperatura de regulación y la temperatura de emergencia que se apliquen al transporte de la materia en el GRG previsto, en función de la TDAA; construir los dispositivos de descompresión de urgencia, en su caso; y
- determinar si son necesarias prescripciones especiales.
(2) Los siguientes peróxidos orgánicos de tipo F podrán transportarse en grandes recipientes para granel (GRG) del tipo indicado, sin responder a las condiciones especificadas en el párrafo (1):
------------------------------------------------------------------
| |Tipo de |Capacidad |Temperatur|Temperatura |
|Materia |GRG |máxima | de |de |
| | |(litros) |regulación|emergencia |
| | | | | | ------------------------------------------------------------------ | | | | | | ------------------------------------------------------------------
|3109 Peróxido | | | | |
|orgánico de tipo F,| | | | |
|líquido | | | | |
------------------------------------------------------------------
|Peróxido de | | | | |
|dilauroílo, al 42% | | | | |
|como máximo, en | | | | |
------------------------------------------------------------------
|dispersión |31HA1 |1 000 | | |
|estable en el agua | | | | |
------------------------------------------------------------------
|3119 Peróxido | | | | |
|orgánico de tipo F,| | | | |
|líquido, con | | | | |
|temperatura | | | | |
------------------------------------------------------------------
|de regulación | | | | |
------------------------------------------------------------------
|Peroxidicarbonato | | | | |
|de bis(4-terc- | | | | |
|butilciclohexilo), | | | | |
------------------------------------------------------------------
|al 42% como | | | | |
|máximo, en | | | | |
|dispersión estable | | | | |
|en el | | | | |
|agua |31HA1 |1000 |+30 °C |+35 °C |
------------------------------------------------------------------
|Peroxidicarbonato | | | | |
|de dicetilo, al | | | | |
|42%, como | | | | |
|máximo, en |31HA1 |1 000 |+ 30 °C |+ 35 °C |
|dispersión estable | | | | |
|en el agua | | | | |
------------------------------------------------------------------
|Peroxidicarbonato | | | | |
|de dimiristilo, al | | | | |
|42% como | | | | |
|máximo, en |31HA1 |1000 |+ 15 °C |+ 25 °C |
|dispersión estable | | | | |
|en el agua | | | | |
------------------------------------------------------------------
(3) Para evitar una ruptura explosiva de los grandes recipientes para granel (GRG) metálicos o compuestos con envoltura metálica de paredes compactas, los dispositivos de urgencia deberán estar concebidos para evacuar todos los productos de descomposición y vapores desprendidos durante una inmersión en las llamas durante un período mínimo de una hora (densidad de flujo térmico: 110 kW/m2) o por la descomposición autoacelerada.
2556-2557
3. Embalaje en común
2558 Las materias de la clase 5.2 no deberán reunirse en un mismo bulto con materias y objetos de otras clases, ni con mercancías que no estén sujetas a las prescripciones de esta Directiva.
4. Inscripciones y etiquetas de peligro sobre los bultos (ver Apéndice A.9)
Inscripciones
2559 (1) Cada bulto debe llevar de modo claro y duradero el número de identificación de la mercancía a indicar en el documento de transporte, precedido por las letras «UN».
Etiquetas de peligro
(2) Los bultos que contengan materias de la clase 5.2 deberán llevar una etiqueta conforme al modelo n° 5.2.
(3) Los bultos que contengan peróxidos orgánicos de los 1°, 2°, 11° y 12° deberán además llevar una etiqueta conforme al modelo n° 01, salvo que la autoridad competente haya concedido dispensa para el tipo de embalaje probado porque los resultados hayan demostrado que el peróxido orgánico contenido en un embalaje semejante no manifiesta ningún comportamiento explosivo Ver marginal 2561 (4~.
(4) Si una materia es muy corrosiva o corrosiva según los criterios de la clase 8 Ever marginal 28001, los bultos deberán llevar una etiqueta conforme al modelo n° 8, cuando así esté indicado en el marginal 2551 (etiquetado suplementario) o así esté prescrito en las condiciones de transporte autorizadas iver marginal 2550 (8).
(5) Los bultos que contengan recipientes frágiles no visibles desde el exterior, deberán llevar sobre dos caras laterales opuestas una etiqueta conforme al modelo n° 12.
2559 (c) Los bultos que contengan materias líquidas en envases cuyos cierres no sean visibles desde el exterior, así como los bultos que contengan envases con respiraderos o envases con respiraderos pero sin embalaje exterior, llevarán sobre dos caras laterales opuestas una etiqueta conforme al modelo n° 11.
2560
B. Datos especiales en la carta de porte
2561 (1) La designación de la mercancía en la carta de porte deberá ser conforme con uno de los números de identificación y con el apartado colectivo correspondiente en bastardilla en el marginal 2551, seguido de la denominación química de la materia entre paréntesis.
Esta designación deberá ir seguida de la indicación de la clase, del apartado completado si ha lugar mediante la letra y la sigla «ADR» (o «RID»), por ejemplo: «3108, peróxido orgánico de tipo E, sólido (peróxido de dibenzoilo), 5.2, 8° b), ADRAL.
Para el transporte de residuos Ver marginal 2000 (5)l, la designación de la mercancía deberá ser la siguiente: «Residuo, contiene....», y los componentes que hayan determinado la clasificación del desecho según el marginal 2002 (8) deberán estar inscritos con sus denominaciones químicas, por ejemplo:
«Residuo, contiene 3107 peróxido orgánico de tipo E, líquido (ácido peroxiacético), 5.2, 7° b), ADR». En general, no será necesario mencionar más de dos componentes que tengan un papel determinante para los riesgos que caractericen el residuo.
(2) Cuando el transporte de materias y objetos se efectúe en las condiciones fijadas por la autoridad competente (ver marginales 2550 (8), 2555 (1), 211.511 y 212 511), en la carta de porte deberá incluirse la indicación siguiente:
«Transporte efectuado según el marginal 2561 (2)»
Deberá adjuntarse con la carta de porte un ejemplar de la decisión de la autoridad competente con las condiciones de transporte.
- (3) Cuando se transporte según el marginal 2550 (9) una muestra de un peróxido orgánico, deberá incluirse en la carta de porte la indicación siguiente:
«Transporte efectuado según el marginal 2561 (3)»
(4) Cuando la autoridad competente haya autorizada una dispensa de la etiqueta conforme al modelo n° 01 según el marginal 2559 (2), deberá indicarse en la carta de porte la mención siguiente:
«La etiqueta de peligro conforme al modelo n° 01 no es necesaria»
(5) Cuando se transporten peróxidos orgánicos de tipo G [ver Apéndice A.1, marginal 3104 (2) g)] podrá incluirse en la carta de porte la indicación siguiente:
«Materia no sujeta a la clase 5.2»
(6) Para los peróxidos orgánicos sometidos a temperatura de regulación, deberán incluirse en la carta de porte los elementos siguientes:
«Temperatura de regulación:.... °C»
«Temperatura de emergencia:.... °C»
2562-2566
C. Envases vacíos
2567 (1) Los envases vacíos, incluidos los grandes recipientes para granel (GRG) vacias, sin limpiar, del 31°, deberán ir cerrados de la misma manera y presentar las mismas garantías de estanqueidad que si estuvieran llenos.
(2) Los envases vacíos, incluidos los grandes recipientes para granel (GRG) vacíos, sin limpiar, del 31° deberán llevar las mismas etiquetas de peligro que si estuviesen llenos.
(3) La designación en la carta de porte deberá ser conforme con una de las denominaciones en bastardilla en el 31°, por ejemplo: «Envases vacíos, 5.2, 31°, ADR». Para los vehículos cisterna vacíos, las cisternas desmontables vacías y los contenedores cisterna vacíos, sin limpiar, esta designación deberá ir completada mediante la indicación siguiente: «Ultima mercancía cargada», así como la denominación química y el apartado de la última mercancía cargada, por ejemplo: «Ultima mercancía cargada: 3109 peróxido orgánico de tipo F, líquido, (hidroperóxido de terc-butilo), 9° b)».
2568-2599
CLASE 6.1
MATERIAS TOXICAS
1. Enumeración de las materias
2600 (1) De entre las materias y objetos a que se refiere el título de la clase 6.1, aquellos que aparecen enumerados en el marginal 2601 ó que están comprendidos en un epígrafe colectivo de dicho marginal quedan sujetos a las disposiciones previstas en los marginales 2600 (2) a 2622, a las prescripciones del presente anejo y a las disposiciones del anejo B, considerándose, por tanto, materias y objetos de esta Directiva.
Nota: En cuanto a las cantidades de materias citadas en el marginal 2601 que no se hallen sometidas a las disposiciones previstas para esta clase, ni en el presente anejo ni en el anejo B, véase el marginal 2601 a.
(2) El título de la clase 6.1 cubre las materias tóxicas de las que por experiencia se sabe, o bien cabe admitir, en base a experimentos realizados sobre animales- y en cantidades relativamente pequeñas y por una acción única o de corta duración, que pueden dañar a la salud del ser humano o causar su muertes por inhalación, absorción cutánea o ingestión.
Las materias de la clase 6.1 se subdividen como sigue:
A. Materias muy tóxicas por inhalación, con un punto de inflamación inferior a 23°C, y que no pertenezcan a la clase 3.
B. Materias orgánicas con un punto de inflamación igual o superior a 23 °C, o materias orgánicas no inflamables.
C. Compuestos organometálicos y carbonilos.
D. Materias inorgánicas que, al contacto con el agua al igual que con la humedad ambiental, con soluciones acuosas o con ácidos, puedan desprender gases tóxicos y otras materias tóxicas hidrorreactivas aló.
E. Las demás materias inorgánicas y las sales metálicas de las materias orgánicas.
F. Materias y preparaciones que se usen como plaguicidas.
G. Materias destinadas a laboratorios y a experimentación, así como a la fabricación de productos farmacéuticos, siempre y cuando no aparezcan enumeradas en otros apartados de esta clase.
H. Envases vacíos.
(3) Las materias de la clase 6.1, exceptuadas aquellas que figuran en los apartados 1° a 5°, que aparecen clasificadas en los diferentes apartados del marginal 2601, se atribuirán a uno de los siguientes grupos designados mediante las letras a), b) y c), según su grado de peligrosidad:
a) materias muy tóxicas,
b) materias tóxicas, c) materias que presenten un grado menor de toxicidad.
(1) El término «hidrorreactivo» indica una materia que en contacto con el agua desprende gases inflamables.
Las materias, mezclas y soluciones no mencionadas expresamente, así como los plaguicidas de los apartados 71° a 87°, se deberán clasificar bajo un apartado adecuado y una letra, obedeciendo ello a los criterios siguientes:
1. Para enjuiciar el grado de toxicidad se habrán de tener en cuenta los efectos comprobados en el ser humano en determinados casos de intoxicación accidental, así como las propiedades particulares de tal o cual materia, a saber: estado líquido, alta volatilidad, propiedades particulares de absorción cutánea, efectos biológicos especiales.
2. A falta de observaciones sobre el ser humano, el grado de toxicidad se fijará recurriendo a las informaciones disponibles obtenidas en ensayos sobre animales, conforme al cuadro siguiente:
---------------------------------------------------------------------
| |Subdivisión |Toxicidad |Toxicidad |Toxicidad |
| | en grupos | por | por | por |
| | | ingestión | absorción | inhalación |
| | | | cutánea | CL50 |
---------------------------------------------------------------------
| |en los |DL50 |DL50 |Polvos y |
| | apartados | (mg/kg) | (mg/kg) | nieblas |
| | | | | (mg/l) |
---------------------------------------------------------------------
|muy |a) |< ó = 5 |< ó = 40 |< ó = 0,5 |
|tóxicas | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|tóxicas |b) |» 5-50 |» 40-200 |» 0,5-2 |
---------------------------------------------------------------------
|que |c) (1) |materias |200-1 000 |»2-10 |
|presenten un| | sólidas: | | |
---------------------------------------------------------------------
|menor | |» 50-200 | | |
|grado de | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|toxicidad | |materias | | |
| | | líquidas: | | |
---------------------------------------------------------------------
| | |» 50-500 | | |
---------------------------------------------------------------------
|(1) Las materias lacrimógenas se deberán incluir en el grupo b), |
|aún cuando los datos relativos a su toxicidad se correspondan con |
|los criterios del grupo c). |
---------------------------------------------------------------------
2.1. Cuando una materia presente diversos grados de toxicidad en relación con dos o más modos de exposición, será la toxicidad más elevada la que determine la clasificación.
2.2. Las materias que se correspondan con los criterios de la clase 8 y cuya toxicidad por inhalación de polvos y nieblas (CLsub50) pertenezca al grupo a), sólo deberán ser adscritas a la clase 6.1 cuando simultáneamente la toxicidad por ingestión o absorción cutánea corresponda, al menos, al grupo a) o al b). En caso contrario, la materia será atribuida, si fuere necesario, a la clase 8 (véase nota a pie de página del marginal 2800).
Valor DLsub50 para la toxicidad aguda por ingestión
2.3. Es la dosis de materia administrada que tenga las mayores probabilidades de causar la muerte, en un plazo en 14 días, a la mitad de un grupo de ratas jóvenes albinas adultas, machos y hembras. El número de animales sometidos a esta prueba habrá de ser suficiente para que los resultados sean estadísticamente significativos y conformes a las buenas prácticas farmacológicas. El resultado se expresa en mg por kg de peso del cuerpo.
Valor DLsub50 para la toxicidad aguda por absorción cutánea
2.4. Es la dosis de materia administrada por contacto continuo, a lo largo de 24 horas, con la piel desnuda de conejos albinos que tenga las mayores probabilidades de causar la muerte, en un plazo de 14 días, a la mitad de los animales del grupo. El número de animales sometidos a esta prueba habrá de ser suficiente para que el resultado sea estadísticamente significativo y conforme con las buenas prácticas farmacológicas. El resultado se expresa en mg por kg de peso del cuerpo.
Valor CLsub50 para la toxicidad aguda por inhalación.
2.5. Es la concentración de vapor, niebla o polvo administrada por inhalación continua durante una hora a un grupo de ratas jóvenes albinas adultas, machos y hembras, que tenga la mayores probabilidades de causar la muerte, en un plazo de 14 días, a la mitad de los animales del grupo. Si la materia se administra a los animales en forma de polvo o niebla, más del 90% de las partículas a las que se expone a los animales en el curso de la prueba deberán tener un diámetro igual o inferior a 10 Cm, a condición de que no sea inverosímil suponer que un ser humano pueda verse expuesto a tales concentraciones durante el transporte. El resultado se expresa en mg por litro de aire, tratándose de polvos y nieblas, y en ml por m3 de aire (ppm), tratándose de vapores.
2.6. Estos criterios de toxicidad por inhalación de polvos y nieblas se basan en los datos relativos a Clsub50 correspondientes a una exposición de una hora y tales informaciones deberán utilizarse cuando estén disponibles. No obstante, cuando solamente estén. disponibles los datos relativos a la CLsub50 que correspondan a una exposición de 4 horas, los valores correspondientes podrán multiplicarse por cuatro, y el resudado sustituirse al criterio anterior, es decir, que el valor cuadruplicado de la CLsub50 (4 horas) se considera equivalente al valor de la CLsub50 (1 hora).
Toxicidad por inhalación de vapores
3. Los líquidos que desprendan vapores tóxicos deberán clasificarse en los grupos siguientes, representarlo la letra V la concentración (en ml/m3 de aire) de vapor (volatilidad) saturada en el aire a 20 ºC y a la presión atmosférica normal:
------------------------------------------------------------------------
| |Subdivisión en grupos | |
| |en los apartados | |
------------------------------------------------------------------------
|muy tóxicas |a) |si V2> ó = 10 CL50 |
| | |y CL50 < ó = 1 000 |
| | |ml/m3 |
------------------------------------------------------------------------
|tóxicas |b) |si V> o = CL50 y CL50 <|
| | | ó =3 000 ml/m3 y no |
| | | se cumplan |
| | |los criterios para a) |
------------------------------------------------------------------------
|con un menor |c) |si V> ó = 1/5 CL50 y |
| | |L50 < ó = 5 000 ml/m3 |
| | | no se |
|grado de toxicidad | |cumplan los criterios |
| | |para a) y b) |
------------------------------------------------------------------------
Estos criterios de toxicidad por inhalación de vapores están basados en los datos relativos a la CLsub50 para una exposición de una hora y, siempre que estén disponibles, tales informaciones deberán utilizarse.
No obstante, cuando solamente se disponga de datos relativos a la CLsub50 para una exposición de 4 horas a los vapores, los valores correspondientes podrán ser multiplicados por dos y el resultado sustituido según los criterios ya expresados; es decir, que el doble valor de la CLsub50 (4 horas) está considerado como equivalente al valor de la CLsub50 (1 hora).
¹
(Figura 1)
Toxicidad por inhalación de vapores
Líneas de separación de los grupos de embalaje
En esta figura, los criterios están representados gráficamente, con el fin de facilitar la clasificación. No obstante, dadas las aproximaciones inherentes al uso de gráficos, deberán comprobarse mediante criterios numéricos las materias que se presenten en proximidad o coincidiendo justamente con las líneas de separación.
Mezclas de liquidas
4. Las mezclas de líquidos tóxicos por inhalación deberán ser asignadas a los grupos que correspondan según las indicaciones que se dan a continuación:
4.1. Si se conoce la CLsub50 de cada una de las materias tóxicas que forman parte de la mezcla, el grupo se podrá determinar del modo siguiente:
a) Cálculo de la CLsub50 de la mezcla:
CLsub50 (mezcla) = 1/Sum(fsubj/CLsub50i)
siendo fi = fracción molar de componente i de la mezcla, y
CLsub50j = concentración letal media del componente i, en ml/m3.
b) Cálculo de la volatilidad de cada componente de la mezcla:
Vi=Pj x (10exp6 / 101,3) ml/m3
donde
Pi = presión parcial del componente i, en kPa, a 20 °C y a presión atmosférica normal.
c) Cálculo de la relación de la volatilidad en la CLsub50:
R= Sum(j=1 a n) (Vi / LCsub50i)
d) Los valores obtenidos para la CL50 (mezcla) y para R sirven entonces para determinar el grupo de la mezcla:
Grupo a) R >=10 y CLsub50 (mezcla) <= 1000 ml/m3.
Grupo b) R >= y CLsub50 (mezcla) <= 3000 ml/m3 y siempre que la mezcla no responda a los criterios del grupo a).
Grupo c) R >= 1/5 y CLsub50 (mezcla) <= 5000 ml/m3 y siempre que la mezcla no se ciña a los criterios del grupo a) o del grupo b).
4.2. Si no es conocida la CL50 de los componentes tóxicos, la mezcla se podrá adscribir a un grupo determinado en virtud de los ensayos simplificados de umbrales de toxicidad que se expresan a continuación. En este caso, será el grupo más restrictivo el que se deba determinar y el que se utilice para el transporte de la mezcla.
4.3. Una mezcla sólo se adscribirá al grupo a) cuando responda a los dos criterios siguientes:
i) Una muestra de la mezcla líquida será vaporizada y diluida con aire, de modo que se obtenga una atmósfera de ensayo de 1000 ml/m3 de mezcla vaporizada en el aire. Se expondrá a diez ratas albinas (cinco machos y cinco hembras) durante una hora a esa atmósfera, observándolas a continuación durante 14 dias. Si durante ese periodo de observación mueren por lo menos cinco de los animales, se considerará que la CLsub50 de la mezcla es igual o inferior a 1000 ml/m3.
ii) Una muestra del vapor en equilibrio con la mezcla líquida será diluida con 9 volúmenes iguales de aire, de modo que se forme una atmósfera de ensayo. Se expondrá a diez ratas albinas (cinco machos y cinco hembras) durante una hora a esa atmósfera, observándolas a continuación a lo largo de 14 días. Si durante ese período de observación mueren por lo menos cinco de los animales, se considerará que la mezcla tiene una volatilidad igual o superior a 10 veces la CL50 de la mezcla.
4.4. Una mezcla sólo se adscribirá al grupo b) cuando responda a dos de los criterios que se expresan a continuación y si no satisface los requisitos del grupo a):
i) Una muestra de la mezcla líquida se vaporizará y diluirá con aire, de modo que se obtenga una atmósfera de ensayo de 3 000 ml/m3 de mezcla vaporizada en el aire. Se expondrá a diez ratas albinas (cinco machos y cinco hembras) durante una hora a la atmósfera de ensayo, observándolas a continuación durante 14 días. Si en el curso de ese período de observación mueren por lo menos cinco de los animales, se considerará que la CLsub50 de la mezcla es igual o inferior a 3 000 ml/m3.
ii) Una muestra del vapor en equilibrio con la mezcla líquida será utilizada
para constituir una atmósfera de ensayo. Se expondrá a diez ratas albinas (cinco machos y cinco hembras) durante una hora a la atmósfera de ensayo, observándolas a continuación a lo largo de 14 días. Si durante ese período de observación mueren por lo menos cinco de los animales, se considerará que la mezcla tiene una volatilidad igual o superior a la CLsub50 de la mezcla.
4.5. Una mezcla sólo se adscribirá al grupo c) cuando responda a dos de los criterios que se expresan a continuación y si no satisface los requisitos del grupo a) o del grupo b):
i) Una muestra de la mezcla líquida se vaporizará y diluirá con aire, de modo que se obtenga una atmósfera de ensayo de 5 000 ml/m3 de mezcla vaporizada en el aire Se expondrá a diez ratas albinas (cinco machos y cinco hembras) durante una hora a la atmósfera de ensayo, observándolas a continuación durante 14 días. Si en el curso de ese período de observación mueren por lo menos cinco de los animales, se considerará que la CL50 de la mezcla es igual o inferior a 5 000 ml/m3.
ii) Se medirá la concentración de vapor (volatilidad) de la mezcla líquida, y si resulta igual o superior a 1000 ml/m3, se considerará que la mezcla tiene una volatilidad igual o superior a 1/5 de la CL50 de la mezcla.
(4) Cuando las materias de la clase 6.1, a consecuencia de aditivos, pasen a integrarse en categorías de peligro distintas de aquellas a las que pertenecen las materias expresamente citadas en el marginal 2601, talos materias o soluciones se clasificarán en los apartados y grupos a que pertenezcan en base a su peligro real.
Nota: Para clasificar las soluciones y mezclas talos como las preparaciones y los residuos, véase asimismo el marginal 2002 (8).
(5) En base a los criterios del párrafo (3), se podrá igualmente determinar si la naturaleza de una solución o una mezcla expresamente designada o que contengan una materia expresamente designada es tal, que la solución o mezcla en cuestión no quedan sometidas a las prescripciones de esta clase.
(6) Las materias líquidas inflamables tóxicas por inhalación cuyo punto de inflamación sea inferior a 23 °C' excluidas las-materias de los apartados 1° a 10° son materias de la clase 3 (vésase marginal 2301 de (1) a (9)).
(7) Las materias líquidas inflamables que presenten un grado menor de toxicidad, exceptuadas las materias y preparaciones que se usen como plaguicidas, y cuyo punto de inflamación esté comprendido entre los 23 °C y los 61 °C, valores límites incluidos, son materias de la clase 3 (véase marginal 2301).
(8) Las materias susceptibles de autocalentamiento que presenten un grado menor de toxicidad son materias de la clase 4.2 (véase marginal 2431).
(9) Las materias hidrorreactivas que presenten un grado menor de toxicidad son materias de la clase 4.3 (véase marginal 2471).
(10) Las materias comburentes que presenten un grado menor de toxicidad son materias de la clase 5.1 (véase marginal 2501).
(11) Las materias que presenten un grado menor de toxicidad y un grado menor de corrosividad serán materias de la clase 8 (véase marginal 2801).
(12) Las materias químicamente inestables de la clase 6.l sólo se deberán entregar al transporte Sl se han adoptado las medidas necesarias para impedir su descomposición o polimerización peligrosas durante el transporte.
Con este fin, se evitará en particular que los envases contengan materias que puedan favorecer tales reacciones.
(13) Se considerarán como materias sólidas, en el sentido de las prescripciones de envase de los marginales 2606 (2), 2607 (4) y 2608 (3), aquellas materias y mezclas de materias que tengan un punto de fusión superior a 45 °C.
(14) El punto de inflamación al que a continuación se hace referencia, se determinará según se indica en el apéndice A.3.
A. Materias muy tóxicas por inhalación, con punto de inflamación inferior a 23 °C y que no sean materias de la clase 3
2601 1° El cianuro de hidrógeno estabilizado:
1051 cianuro de hidrógeno estabilizado, con menos del 3% de agua, 1614 cianuro de hidrógeno estabilizado, con menos del 3% de agua y absorbido en una materia porosa inerte.
Nota: 1. Se aplicarán condiciones particulares de envase a esta materia [véase marginal 2603 (1).
2. El cianuro de hidrógeno anhidro que no responda a estas condiciones no se admitirá al transporte.
3. El cianuro de hidrógeno con menos del 3% de agua será estable cuando su valor pH sea de 2,5 +- 0,5 y el líquido aparezca claro e incoloro.
2° Las soluciones de cianuro de hidrógeno:
1613 cianuro de hidrógeno en solución acuosa (ácido cianh.idrico), que contenga, como máximo, un 20% de cianuro de hidrógeno, 3294 cianuro de hidrógeno en solución alcohólica, que contenga, como máximo, un 45% de cianuro de hidrógeno.
Nota: 1. Se aplicarán condiciones particulares de envasado a estas materias (véase marginal 2603 (2).
2. Las soluciones de cianuro de hidrógeno que no respondan a estas condiciones no se admitirán al transporte.
3° Los metales carbonilos siguientes:
1259 niqueltetracarbonilo, 1994 hierropentacarbonilo.
Nota: 1. Se aplicarán condiciones particulares de envasado a estas materias (véase marginal 2604).
2. Los demás metales carbonilos que tengan un punto de inflamación inferior a 23 °C no se admitirán al transporte.
4° 1185 etilenimina (aziridinaJ estabilizada.
Nota: Se aplicarán condiciones particulares de envasado a esta materia Véase marginal 2605 (1).
5° 2480 isocianato de metilo.
Nota: Se aplicarán condiciones particulares de envasado a esta materia (véase marginal 2605 (2);.
6° Los demás isocianatos con un punto de inflamación inferior a 23 °C, tales como: a) 2482 isocianato de n-propilo, 2484 isocianato de tertibutilo, 2485 isocianato de n-butilo.
7° Las materias nitrogenadas:
a) 1. 1163 dimetilhidracina asimétrica, 1244 metilhidracina;
2. 2334 alilamina, 2382 dimetilhidracina simétrica.
8° Las materias oxigenadas:
a) 1092 acroleína estabilizada, 1098 alcohol alilico, 1143 aldehido protónico (crotonaldehido) estabilizado, 2606 ortosilicato de metilo (tetrametoxisilano).
9° Las materias halogenadas:
a) 1239 éter metílico monoclorado:
10° Las materias halógenadas corrosivas:
a) 1182 cloroiormiato de etilo, 1238 cloroformiato de metilo, 2407 clorotormiato de isopropilo, 2438 cloruro de trimetilacetilo (cloruro de piraloílo).
B. Materias orgánicas que tengan un punto de inflamación igual o superior a
23 °C o materias orgánicas no inflamables
Nota: Las materias y preparaciones orgánicas que se utilicen como plaguicidas serán marerias de los apartados 71° a 78° y 81° a 87°.
11° Las materias nitrogenadas con un punto de inflamación entre los 23 °C y los 61 °C, valores límite incluidos, tales como:
a) 3275 nitrilos tóxicos, inflamables, n.e.p.;
b) 2668 cloroacetonitrilo, 3073 viniltiridinas estabilizadas, 3275 nitrilos tóxicos, inflamables, n.e.p.
12° Las materias nitrogenadas con un punto de inflamación superior a 61 °C, tales como: a) 1541 cianhidrina de acetona estabilizada, 3276 nitrilos tóxicos, n.e.p.;
b) 1547 anilina, 1577 clorodinitrobenzol, 1578 cloronitrobencenos, 1590 dicloranilinas, 1596 dinitranilinas, 1597 dinitrobencenos, 1598 dinitro-o-cresol, 1599 dinitrofenol en solución, 1650 betanaftilamina, 1652 naftilurea, 1661 nitranilinas (o-, m-, p-), 1622 nitrobenceno, 1664 nitrotoluenos (o-, m-, p-), 1665 nitroxilenos (o-, m-, p-), 1708 toluidinas, 1711 xilidinas, 1843 dinitro-o-cresolato amónico, 1885 bencidina, 2018 clorounilinas sólidas, 2019 clorounilinas liquidas, 2038 dinitrotoluenos, 2224 benzanitrilo, 2253 N, N-dimetilamilina, 2306 fluoruros de nitrobenzolidina, 2307 fluoruro de 3-nitro-4-clorobenzilidina, 2522 metacrilato de dimetilaminoetilo, 2572 fenilhidracina, 2647 mulonitrilo, 2671 aminopiridinas (o-, m-, p-,) 2673 2-amino-4clorofenol, 2690 N, nbutilimiduzol, 2738 N-butilanilina, 2754 N-etiltoluidinas, 2822 2cloropiridina, 3276 nitrilos tóxicos, n.e.p.,
c) 1548 clorhidrato de anilina, 1599 dinitrofenol en solución, 1663 nitrofenoles (o-, m-, p-), 1673 fenilendiaminas, 1709 m-toluilendiamina, 2074 acrilamida, 2077 alfa-naftilamina, 2205 adiponitrilo, 2272 N-etilanilina, 2273 2-etilanilina, 2274 N-etil-N-benzilanilina, 2294 N-metilanilina, 2300 2-metil-5-etilpriridina, 2311 fenetidinas, 2431 amisidinas, 2432 N, N-dietilanilina, 2446 nitrocresoles, 2470 fenilacatonitrilo liquido (cianuro de benzilo), 2512 aminofenoles (o-, m-, p-),2651 4,4 diaminodifenilmetano, 2656 quinioleina, 2660 mononitrololuidinas, 2666 cianoacetato de etilo, 2713 acridina, 2730 nitranisol, 2732 nitrobromobenceno, 2753 N-etilbenciltoluidinas, 2873 dibultilaminoetanol, 2941 fluoranilinas, 2942 2-tripluorometilanilina, 2946 2-amino-5dietilaminopentano, 3276 nitrilos tóxicos, n.e.p.
Nota: Los isocianatos que tengan un punto de inflamación superior a 61 °C son materias del apartado 19°.
13° Las materias oxigenadas que tengan un punto de inflamación entre los 23 °C y los 61 °C, valores limite incluidos:
a) 2521 diceteno estabilizado.
14° Las materias oxigenadas que tengan un punto de inflamación superior a 61 °C:
b) 1594 sulfato de dietilo, 1671 fenol sólido, 2261 xilenoles, 2587 benzoquirlorza, 2669 clorocresoles, 2821 fenol en solución, 2839 aldol (beta-hidroxibutiraldehído);
c) 2369 éter monobutilico del etilenglicol, 2525 oxalato de etilo, 2609 borato de trialilo, 2662 hidroquinona, 2716 butinediol-1,4, 2821 fenol en solución, 2874 alcohol furfurilico, 2876 resorcinol, 2937 alcohol alfa metilbencilico, 2938 benzoato de metilo.
15° Los hidrocarburos halogenados:
a) 1605 dibromurode etileno (dibrometano simétrico), 1647 bromuro de metilo y dibromuro de etileno en mezcla liquida, 2646 hexaclorociclopentadieno;
Nota: Las mezclas de dibromuro de etileno (diErometano simétrico) con bromuro de metilo que, a 50 ºC, tengan una tensión de vapor superior a 300 kPa (3 bar) serán materias de la clase 2 [véase marginal 2201, 4°bt)].
b) 1669 pentacloretano, 1701 bromuro de xililo, 1702 tetracloretano (eetracloruro de acetileno), 1846 tetracloruro de carbono, 1886 cloruro de bencilideno, 1891 bromuro de etilo, 2322 triclorobuteno, 2644 yoduro de metilo, 2653 yoduro de bencilo;
c) 1591 o-diclorobenceno, 1593 diclorometano (cloruro de metileno), 1710 tricloroetileno, 1887 bromoclorometano, 1888 cloroformo, 1897 tetracloroetileno (percloroctileno), 2279 hexaclorobutadieno, 2321 triclorobencenos liquidas, 2504 tetrabromoetano (tetrabromuro de acetileno), 2515 bromoformo, 2516 tetrabromuro de carbono, 2664 dibromometano, 2688 1-bromo-3cloropropano, 2729 hexaclorobenceno, 2831 1, 1, 1-tricloroetano, 2872 dibromocloropropanos.
Nota: Las mezclas de cloruro de metilo con diclorometano (cloruro de merileno) que, a 50 ºC, tengan una tensión de vapor superior a 300 kPa (3 bar) son materias de la clase 2 [véase marginal 2201, 4° bt)].
16° Las demás materias halogenadas que tengan un punto de inflamación entre los 23° y los 61 ºC, valores límites incluidos:
a) 1135 monoclorLidrina del glicol (clorhidrina etilénica), 2558 epibromobidrina;
b) 1181 cloroacetato de etilo, 1569 bromoacetona, 1603 bromoacetato de etilo; 1916 éter 2, 2-diclorodietilico, 2023 epiclorohidrina, 2295 cloroacetato de metilo, 2589 cloroacetato de vinilo, 2611 1 -cloro-2-propanol.
17° Las demás materias halogenadas que tengan un punto de inflamación superior a 61 °C:
a) 1580 cloropicrina, 1670 mercaptano metílico perclorado, 1672 cloruro de fenilcarbilamina, 1694 cianuro de bromobencilo, 2232 2-cloroetanol (aldehído cloroacético), 2628 fluoacetato de potasio, 2629 fluoacetato de sodio, 2642 ácido fluoroacétatico, 1583 cloropicrina en mezcla, II.e.p., 1610 liquido halogenado irritante, n.e.p.;
Nota: Las mezclas de cloropicrina con bromuro de metilo o cloruro de metilo
que, a 50°C, tengan una tensión de vapor superior a 300 kPa (3 bar), son materias de la clase 2 ivéase marginal 2201, 4° at) ó 4°br)].
b) 1695 cloroacetona estabilizada, 1697 cloroncetofenona (cloruro de fenacilo), 2075 cloral anhidro estabilizado, 2490 eter dicloroisoprapilico, 2552 hidrato de hexafluoracetona, 2567 pentaclorofenato de sodio, 2643 bromoacetato de metilo, 2645 bromuro de fenacilo (omegabromoacotatofenona), 2648 1,2-dibromo-3-butanona, 2649 1,3-dicloroacetona, 2650 1,1-dicloro1-nitroetano, 2750 1, 3-dicloro-2-propanol (alfadiclorhidrina), 2948 3-trifluorometilanilina, 3155 pentaclorofenol, 1583 cloropicrina en mezcla, n.e.p., 1610 líquido halogenado irritante, n.e.p.;
c) 1579 clorhidrato de 4-cloro-toluidinia, 2020 clorofenoles sólidos, 2021 clorofenoles líquidos, 2233 clorounisidinas, 2235 cloruros de clorobencilo, 2237 cloronitranilinas, 2239 clorotoluidinas, 2299 dicloracetato de metilo, 2433 cloronitrotoluenos, 2533 tricloracetato de metilo, 2659 cloroacetato de sodio, 2661 hexacloroacétona, 2689 alfa-monoclorhidrina del glicerol, 2747 cloroformiato de terc-butilciclohexilo, 2849 3-cloro-1--propanol, 3241 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, 1583 cloropicrina en mezcla, n.e.p., 1610 liquido halogenado irritante, n.e.p.
Nota: Los cloroformiatos que tengan propiedades corrosivas preponderantes, son materias de la clase 8 (véase marginal 2801, 64°).
18° Los isocianatos que tengan un punto de inflamación entre los 23°C y los 61°C, valores límite incluidos:
b) 2285 fluoruros de iso cianato benzilidina, 2487 iso cianato de fenilo, 2488 isocianato de ciclohexilo, 3080 isocianatos tóxicos inflamables, n.e.p., ó 3080 isocianato tóxico, inflamable, en solución, n.e.p.
Nota: Las soluciones de estos isocianatos que tengan un punto de inflamación inferior a 23 ºC son materias de la clase 3 [véase marginal 2301 14°b)].
19° Los que tengan un punto de inflamación superior a 61 °C, tales como:
b) 2078 diisocianato de toluileno y las mezclas isómeras, 2236 isocianato de 3-cloro-4-metilfenilo, 2250 isocianatos de diclorofenilo, 2281 diisocianato de hexametileno, 2206 isocianatos tóxicos n.e.p., o 2206 isocianato tóxico en solución, n.e.p.;
Nota: 1. Las soluciones de estos isocianatos que tengan un punto de inflamación inferior a 23 °C, son materias de la clase 3 (véase marginal 230l, 14°).
2. Las soluciones de estos isoeianatos que tengan un punto de inflamación entre los 23 °C y los 61 °C, valores límite incluidos, son materias del apartado 18° b).
c) 2290 diisocianato de isoforona (isocianato de 3-isocianatometil-3, 5, 5-trimetilcielohexilo), 2328 diisocianato de trimetilhexametileno y las mezclas isómeras, 2489 diisocianato de 4,4difenilmetano, 2206 isocianatos tóxicos, n.e.p., ó 2206 isocianato tóxico en solución, n.e.p.
20° Las materias que contengan azufre con un punto de inflamación entre los 23 °C y 150 61 °C, valores límite incluidos: a) 2337 fenilmercaptano (tiofenol);
b) 1545 isotiocianato de alilo estabilizado, 2477 isotiocianato de metilo, 3023 terc-ostilmercaptano 3071 mercaptanos líquidos tóxicos, inflamables, n.e.p. o 3071 mercaptanos en mezclas líquidas, tóxicas, inflamable, n.e.p.;
21° Las materias que contengan azufre con un punto de inflamación superior a 61 °C, talos como:
b) 1651 naftiltiourea, 2474 tiofosgeno, 2936 ácido tioláctico, 2966 tioglicol mercaptoctanal);
c) 2785 3-metiltiopropanal (4-tiopentanal) (3-metilmercaptanopropionaldehído).
22° Las materias que contengan fósforo con un punto de inflamación entre los 23 °C y los 61 °C, valores límites incluidos: a) 3279 compuesto organosfosforoso tóxico, inflamable, n.e.p.; b) 3279 compuesto organofosforoso tóxico, inflamable, n.e.p.
23° Las materias que contengan fósforo con un punto de inflamación superior a los 61 °C, tales como: a) 3278 compuesto organofosforoso tóxico, n.e.p.;
b) 1611 tetrafosfato de hexaetilo, 1704 dfitiopiroposfuto de tetraetilo, 2501 óxido de tri(1-aziridimil) fosfina en solución, 2574 fosfato de tricresilo con más del 3% de isómero orto, 3278 compuesto organofosforoso tóxico, n.e.p.;
c) 2501 óxido de tri(1-aziridimil) fosfina en solución, 3278 compuesto organofosforoso tóxico, n.e.p.
24° Las materias orgánicas tóxicas transportadas en estado fundido, tales como:
b) 1. 1600 dinitrotoluenos fundidos, 2312 fenol fundido;
2. 3250 ácido cloroacético fundido.
25° Las materias orgánicas y los objetos que contengan talos materias, así como las soluciones y mezclas de materias orgánicas (tales como prepraciones y residuos) que no puedan clasificarse en otros epígrafes colectivos:
a) 1601 desinfectante sólido, tóxico, n.e.p., 1602 colorante liquido, tóxico, n.e.p., o 1602 materia intermedia liquida para colorantes, tóxica, n.e.p., 1693 materia utilizada para producir gases lacrimógenos, liquida o sólida, n.e.p., 3142 desinfectante liquido, tóxico, n.e.p., 3143 colorante sólido, tóxico, n.e.p., o 3143 materia intermedia sólida para colorante, tóxica, n.e.p., 2811 liquido orgánico tóxico, n.e.p., 2811 sólido orgánico tóxico, n.e.p.;
Nota: El 2, 3, 7, 8-tetraelorodibenzo-p-dioxina (TCDD), en concentraciones consideradas como muy tóxicas según los criterios del marginal 2600 (3), no se admitirá al transporte.
2601
b) 2016 municiones tóxicas no explosivas, sin carga dispersora ni carga expulsora, sin cebo, 1601 desinfectante sólido, tóxico, n.e.p.; 1602 colorante líquido, tóxico, n.e.p., ó 1602 materia intermedia líquida para colorante, tóxica, n.e.p., 1693 materia utilizada para producir gases lacrimógenos, liquida o sólida, n.e.p., 3142 desinfectante líquido, tóxico, n.e.p., 3143 colorante sólido, tóxico, n.e.p., ó 3143 materia intermedia sólida para colorante, tóxica, n.e.p., 2810 líquido orgánico tóxico, n.e.p., 2811 sólido orgánico tóxico, n.e.p.;
c) 2518 1, 5, 9-ciclododecatrieno, 2667 butiltoluenos, 1601 desinfectante sólido, tóxico, n.e.p., 1602 colorante líquido tóxico, n.e.p., o 1602 materia intermedia liquida para colorante, tóxica, n.e.p., 3142 desinfectante líquido, tóxico, n.e.p., 3143 colorante sólido, tóxico,
n.e.p., ó 3143 materia intermedia sólida para colorante, tóxica, n.e.p., 2810 líquido orgánico tóxico, n.e.p., 2811 sólido orgánico tóxico, n.e.p.,
26° Las materias orgánicas tóxicas inflamables y los objetos que contengan materias tales, así como las soluciones y mezclas de materias orgánicas tóxicas inflamables (tales como preparaciones y residuos), que no puedan clasificarse en otros epígrafes colectivos, tales como:
a)
1. 2929 líquido orgánico tóxico, inflamable, n.e.p.;
2. 2930 sólido orgánico tóxico, inflamable, n.e.p.
Nota: El éter diclorodimetílico simétrico, número de identificación 2249, no se admitirá al transporte.
b)
1. 2929 líquido orgánico tóxico, inflamable, n.e.p.;
2. 1700 velas lacrimógenas, 2930 sólido orgánico tóxico, inflamable, n.e.p.;
27° Las materias orgánicas tóxicas corrosivas y los objetos que contengan tales materias, así como las soluciones y mezclas de materias orgánicas tóxicas corrosivas (tales como preparaciones y residuos:
a) 1595 sulfato de dimetilo, 1752 cloruro de cloroacetilo, 1889 bromuro de cinógeno, 3246 cloruro de metanosulfonilo, 2927 líquido orgánico tóxico, corrosivo, n.e.p., 2928 sólido orgánico tóxico, corrosivo, n.e.p.;
b) 1737 bromuro de bencilo, 1738 cloruro de bencilo, 1750 ácido cloroacético en solución, 1751 ácido cloroacético sólido, 2017 municiones lacrimógenas no explosivas, sin carga dispersora ni carga expulsara, sin cebo, 2022 ácido cresilico, 2076 creosotes (o-, m-, p-), 2267 cloruro de dimetiltiofosforilo, 2745 cloroformiato de clorometilo, 2746 cloroformiato de fenilo, 2748 cloroformiato de 2-etilhexilo, 3277 cloroformiatos, tóxicos, corrosivos, n.e.p., 2927 líquido orgánico tóxico, corrosivo, n.e.p., 2928 sólido orgánico tóxico, corrosivo, n.e.p.
Nota: Los cloroformiatos que tengan propiedades corrosivas preponderantes, son materias de la clase 8 (véase marginal 2801, 64°).
28° Los cloroformiatos tóxicos corrosivos inflamables, tales como:
a) 1722 cloroformiato de alilo, 2740 cloroformiato de n-propilo;
b) 2743 cloroformiato de n-butilo, 2744 cloroformiato de ciclobutilo, 2742 cloroformiatos tóxicos, corrosivos, inflamables, n.e.p.
Nota: Los cloroformiatos que tengan propiedades corrosivas preponderantes, son materias de la clase 8 (véase marginal 2801, 64°).
C. Compuestos organometálicos y carbonilos
Nota:
1. Los compuestos organometálicos tóxicos que se utilicen como plaguicidas, son materias de los apartados 75° y 76°.
2. Los compuestos organometálicos espontáneamente inflamables son materias de la clase 4.2 (véase marginal 2431, 31° a 33°).
3. Los compuestos organometálicos, hidrorreactivos, inflamables son materias de la clase 4.3 (véase marginal 2471, 3°).
31° Los compuestos orgánicos del plomo:
a) 1649 mezcla antidetonante para combustibles de motores (plomo-tetractilo, plomo-tetrametilo).
32° Los compuestos orgánicos del estaño:
a) 2788 compuesto orgánico líquido del estaño, n.e.p., 3146 compuesto orgánico sólido del estaño, n.e.p.;
b) 2788 compuesto orgánico líquido del estaño, n.e.p.; 3146 compuesto orgánico sólido del estaño, n.e.p.;
c) 2788 compuesto orgánico líquido del estaño, n.e.p.; 3146 compuesto orgánico sólido del estaño, n.e.p.
33° Los compuestos orgánicos del mercurio: a) 2026 compuesto fenilmercúrico, II. e. p.;
b) 1674 acetato de fenilmercurio, 1894 hidróxido de fenilmercurio, 1895 nitrato de fenilmercurio, 2026 compuesto fenilmercúrico, n.e.p.; c) 2026 compuesto fenilmercúrico, n.e.p.
34° Los compuestos orgánicos del arsénico:
a) 1698 difenilaminocloroarsina, 1699 difenilcloroarsina, 1892 etildicloroarsina, 3280 compuesto orgánico del arsénico, n.e.p.; b) 3280 compuesto orgánico del arsénico, n.e.p.; c) 2473 arsanilato sódico, 3280 compuesto orgánico del arsénico, n.e.p.
35° Los demás compuestos organometálicos: a) 3282 compuesto organometálico tóxico, n.e.p.; b) 3282 compuesto organometálico tóxico, n.e.p.; c) 3282 compuesto organometálico tóxico, n.e.p.
36° Los carbonilos: a) 3281 carbonilos metálicos, n.e.p.; b) 3281 carbonilos metálicos, n.e.p.; c) 3281 carbonilos metálicos, n.e.p.
D. Materias inorgánicas que, al contacto con el agua (e igualmente con la humedad ambiental), soluciones acuosas o ácidos, puedan desprender gases tóxicos y otras materias tóxicas hidrorreactivas
41° Los cianuros inorgánicos:
a) 1565 cianuro bórico, 1575 cianuro cálcico, 1626 cianuro de mercurio y potasio, 1680 cianuro potásico, 1689 cianuro sódico, 1713 cianuro de zinc, 2316 cuprocianuro sódico sólido, 2317 cuprocianuro sódico en solución, 1588 cianuros inorgánicos, sólidos, n.e.p., 1935 cianuro en solución, n.e.p.;
b) 1587 cianuro de cobre, 1620 cianuro de plomo, 1636 cianuro de mercurio, 1642 oxicianuro de mercurio desensibilizados 1653 cianuro de níquel, 1679 cuprocianuro potásico, 1684 cianuro de plata, 1588 cianuros inorgánicos, sólidos, n.e.p., 1935 cianuro en solución, n.e.p.;
c) 1588 Cianuros inorgánicos, sólidos, n.e.p., 1935 cianuro en solución, n.e.p.
Nota:
1. Los ferricianuros, los ferrocianuros y los sulfocianuros alcalinos y de amonio no estarán sometidos a las disposiciones de la Directiva.
2. Las soluciones de cianuros inorgánicos con un contenido total en iones de cianuro superior al 30%, se clasificarán en la letra a), mientras que aquellas cuyo contenido total en iones de cianuro quede comprendido entre el 3% y el 30% se clasificarán en la letra b) y las de contenido en iones de cianuro entre el 0,3% y el 3% quedarán clasificadas en la letra c).
42° Los nitruros:
b) 1687 azida sódica.
Nota:
1. 1571 la azida de bario humedecida es una materia de la clase 4.1 (véase marginal 2401,
25º).
2. La azida de bario, en estado seco, o con menos de un 50% de agua o alcoholes, no será admitida al transporte.
43° Las preparaciones de fosfuros que contengan aditivos destinados a retrasar el desprendimiento de gases tóxicos inflamables, tales como:
a) 3048 plaguicida a base de fosfuro de aluminio.
Nota: 1. Estas preparaciones sólo se admitirán al transporte en el caso de que contengan aditivos adecuados para retrasar el desprendimiento de gases tóxicos inflamables.
2. 1397 el fosfuro alumínico, 2011 el fosfuro magnésico, 1714 el fosfuro de zinc, 1432 el fosfuro sódico, 1360 el fosfuro cálcico y 2013 el fosfuro de estroncio, son materias de la clase 4.3 (véase marginal 2471, 18°).
44° Las demás materias tóxicas hidrorreactivas:
a) 3123 líquido tóxico, hidrorreactivo, n.e.p., 3125 sólido tóxico, hidrorreactivo, n.e.p.;
b) 3123 líquido tóxico, hidrorreactivo, n.e.p., 3125 sólido tóxico, hidrorreactivo, n.e.p.
Nota: El término <hidrorreactivo> designa a cualquier materia que, al contacto con el agua, desprende gases inflamables.
E. Las demás materias inorgánicas y las sales metálicas de las materias orgánicas
51° El arsénico y sus compuestos, tales como:
a) 1553 ácido arsénico líquido, 1560 tricloruro de arsénico, 1556 compuesto líquido de arsénico, n.e.p. (arseniatos, arsenitos y sulfuros de arsénico), 1557 compuestos sólido del arsénico, n.e.p. (arseniatos, arsenitos y sulfuros de arsénico);
b) 1546 arseniato amónico, 1554 ácido arsénico sólido, 1555 bromuro de arsénico, 1558 arsénico, 1559 pentóxido de arsénico, 1561 bióxido de arsénico, 1562 polvo arseniacal, 1572 ácido cacodilico, 1573 arseniato cálcico, 1574 arseniato cálcico y arsenito cálcico en mezcla sólida, 1585 acetoarsenito de cobre, 1586 arsenito de cobre, 1606 arseniato férrico III, 1607 arsenito férrico II, 1608 arseniato ferroso II, 1617 arseniato de plomo, 1618 arsenitos de plomo, 1621 púrpura de Londres, 1622 arseniato magnético, 1623 arseniato mercúrico II, 1677 arseniato potásico, 1678 arsenito potásico, 1683 arsenito de plata, 1685 arseniato sódico, 1686 arsenito sódico en solución acuosa, 1688 cacodilato sódico, 1691 arsenito de estroncio, 1712 arseniato de zinc ó 1712 arsenito de zinc ó 1712 arseniato de zinc y arsenito de zinc en mezcla, 2027 arsenito sódico sólido, 1556 compuesto líquido de arsénico, II.e. p. (arseniatos, arsenitos y sulfuros de arsénico), 1557 compuesto sólido de arsénico, n.e.p. (arseniatos, arsenitos y sulfuros de arsénicos
c) 1686 arsenito sódico en solución acuosa, 1556 compuesto líquido de arsénico, n.e.p. (arseniatos, arsenitos y sulfuros de arsénico), 1557 compuesto sólido de arsénico, n.e.p. (arseniatos, arsenitos y sulfuros de arsénico).
Nota. Las materias y preparaciones que, conteniendo arsénico, se utilicen como plaguicidas, son materias del apartado 79°.
52° Los compuestos del mercurio, tales como:
a) 2024 compuesto líquido de mercurio, n.e.p., 2025 compuesto sólido de mercurio, n.e.p.;
b) 1624 cloruro de mercurio 11, 1625 nitrato de mercurio 11, 1627 nitrato de mercurio 1; 1629 acetato de mercurio, 1630 cloruro de mercurio y amonio, 1631 benzoato de mercurio, 1634 bromuros de mercurio, 1637 gluconato de mercurio, 1638 yoduro de mercurio, 1639 nucleinato de mercurio, 1640 oleato de mercurio, 1641 óxido de mercurio, 1643 yoduro doble de mercurio y potasio, 1644 salicilato de mercurio, 1645 sulfato de mercurio II, 1646 tiocianato de mercurio, 2024 compuesto líquido de mercurio, n.e.p., 2025 compuesto sólido de mercurio, n.e.p.;
c) 2024 compuesto líquido de mercurio, n.e.p., 2025 compuesto sólido de mercurio, n.e.p.
Nota:
1. Las materias y preparaciones que, conteniendo mercurio, se utilizan como plaguicidas, son materias del apartado 75°.
2. El cloruro mercurioso I (calomelano) es una materia de la clase 9 (véase marginal 2901,
12°, c)). El cinabrio no está sometido a las disposiciones de la Directiva.
3. Los fulminatos de mercurio no serán admitidos al transporte.
53° Los compuestos de talio:
b) 1707 compuesto de talio, n.e.p.
Nota:
1. Las materias y preparaciones que, conteniendo talio, se utilicen como plaguicidas, son materias del apartado 87°.
2. 2727 el nitrato de talio es una materia del apartado 68°.
54° El berilio y sus compuestos: b) 1. 1567 berilio en polvo; 2. 1566 compuesto de berilio, n.e.p.;
c) 1566 compuesto de berilio, n.e.p.
Nota: 2464 el nitrato de berilio es una materia de la clase 5.1 (véase marginal 2501, 29°, b)).
55° El selenio y sus compuestos:
a) 2630 seleniatos ó 2630 selenitas; 3283 compuesto de selenio, II.e. p.;
b) 2657 disulfuro de selenio, 3283 compuesto de selenio, II.e. p.;
c) 2658 selenio en polvo, 3283 compuesto de selenio, n.e.p.
Nota: 1905 el ácido selénico es una materia de la clase 8 (véase marginal 2801, 16°, a)).
56° Los compuestos del osmio: a) 2471 tetróxido de osmio.
57° Los compuestos de telurio: b) 3284 compuesto del teluro, n.e.p.; c) 3284 compuesto del teluro, n.e.p.
58° Los compuestos del vanadio:
b) 2859 metavanadato amónico, 2861 polivanadato amónico, 2862 pentóxido de vanadio en forma no fundida, 2863 vanadato doble de amonio y sodio, 2864 metavanadato potásico, 2931 sulfato de vanadilo, 3285 compuesto de vanadio, n.e.p.;
c) 3285 compuesto de vanadio, n.e.p.
Nota:
1. 2443 el oxicloruro de vanadio, 2444 el tetracloruro de vanadio y 2475 el tricoloruro de vanadio, son materias de la clase 8 (véase marginal 2801,
apartados 11° y 12°).
2. El pentóxido de vanadio, fundido y solidificado, no está sometido a las disposiciones de la Directiva.
59° El antimonio y sus compuestos, tales como:
c) 1550 lactato de antimonio 1551 tartrato de antimonio y potasio, 2871 antimonio en polvo, 1549 compuesto inorgánico sólido de antimonio, II.e. p., 3141 compuesto inorgánico líquido de antimonio, n.e.p.
Nota:
1. 1730 el pentafluoruro de antimonio líquido, 1731 el pentafluoruro de antimonio en solución, 1733 el tricloruro de antimonio y 1732 el pentafluoruro de antimonio, son materias de la clase 8 (véase marginal 2801, apartados 10°, 11° y 12°).
2. Los óxidos de antimonio, así como el sulfuro de antimonio, cuyo contenido de arsénico no excede del 0,5% en relación con el peso total, no estarán sometidos a las disposiciones de la Directiva.
60° Los compuestos del bario:
b) 1564 compuesto de bario, n.e.p.;
c) 1884 óxido de bario, 1564 compuesto de bario, n.e.p.
Nota: 1. 1445 el clorato de bario, 1446 el nitrato de bario, 1447 el perclorato de bario, 1448 el
permanganato de bario y 1449 el peróxido de bario, son materias de la clase 5.1 (véase marginal 2501, 29°).
2. 1571 la azida de bario humedecida es una materia de la clase 4.1 (véase marginal 2401, 25°)
3. El estearato de bario, el sulfato de bario y el titanato de bario no están sometidos a las disposiciones de la Directiva.
61° Los compuestos de cadmio, tales como: a) 2570 compuesto de cadmio;
b) 2570 compuesto de cadmio;
c) 2570 compuesto de cadmio;
Nota: Los pigmentos de cadmio, tales como los sulfuros de cadmio, los sulfoselenuros de cadmio y las sales de cadmio de ácido grasos superiores (por ejemplo, el esterato de cadmio), no están sometidos a las disposiciones de la Directiva.
62° Los compuestos de plomo:
c) 1616 acetato de plomo, 2291 compuesto soluble de plomo, n.e.p.
Nota:
1. 1469 el nitrato de plomo y 1470 el perclorato de plomo son materias de la clase 5.1 (véase marginal 2501, 29°).
2. Las sales de plomo y los pigmentos de plomo que, mezclados al 1 por 1 000 con ácido clorhídrico 0,07 M y agitados durante una hora a 23 °C + 2 °C, sólo sean solubles como máximo un 5%, no estarán sometidos a las disposiciones de la Directiva.
63° Los fluoruros solubles en agua, tales como:
c) 1690 el fluoruro sódico, 1812 el fluoruro potásico, 2505 fluoruro amónico.
Nota; Los fluoruros corrosivos son materias de la clase 8 (véase marginal 2801, apartados 6° a 10°)
64° Los fluorosilicatos:
c) 2655 fluorosilicato potásico, 2674 fluorosilicato sódico, 2853 fluorosilicato magnésico, 2854 fluorosilicato amónico, 2855 fluorosilicato de zinc, 2856 fluorosilicatos, n.e.p.
65° Las materias inorgánicas, así como las soluciones y mezclas de materias inorgánicas tales como preparaciones y residuos), que no puedan clasificarse en otros epígrafes colectivos, tales como:
a) 3287 líquido inorgánico tóxico, n.e.p., 3288 sólido inorgánico tóxico, II.e. p.;
b) 3243 sólidos que contienen líquido tóxico, n.e.p., 3287 líquido inorgánico tóxico, n.e.p., 3288 sólido inorgánico tóxico, II.e. p.;
Nota: Las mezclas de materias sólidas que no están sometidas a las disposiciones de la Directiva, así como las de líquidos tóxicos, podrán ser transportadas con el número de identificación 3243, sin que los criterios de clasificación de la clase 6.1 les sean aplicados en principio, a condición de que no se haga visible ningún líquido excedente en el momento de carga de la mercancía o de cierre del envase o de la unidad de transporte. Cada envase deberá corresponder a un tipo de construcción que haya superado con éxito la prueba de estanqueidad correspondiente al grupo de embalaje II. Este número no se deberá utilizar para las materias sólidas que contengan un líquido clasificado en la letra a).
c) 3293 hidrazina en solución acuosa, con un 37% (masa) como máximo, de hidrazina, 3287 líquido inorgánico tóxico, n.e.p., 3288 sólido inorgánico tóxico, n.e.p.
Nota: 2030 el hidrato de hidrazina y 2030 la hidrazina en solución acuosa, con un 37% como mínimo y un 64% (masa), como máximo, de hidrazina, son materias de la clase 8 (véase marginal 2801, 44°, b)).
66° Las materias tóxicas que experimenta calentamiento espontáneo, tales como: a) 3124 sólido tóxico que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.p.; b) 3124 sólido tóxico que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.p.
67° Las materias tóxicas corrosivas, tales como:
a) 3289 líquido inorgánico tóxico, corrosivo, n.e.p., 3290 sólido inorgánico tóxico, corrosivo, n.e.p.;
b) 3289 líquido inorgánico tóxico, corrosivo, n.e.p., 3290 sólido inorgánico tóxico, corrosivo, n.e.p.
68° Las materias tóxicas comburentes, tales como: a) 3086 sólido tóxico, comburente, n.e.p., 3122 líquido tóxico, comburente, n.e.p.;
b) 2727 nitrato de talio, 3086 sólido tóxico, comburente, n.e.p., 3122 líquido tóxico, comburente, n.e.p.
F. Materias y preparaciones que se utilicen como plaguicidas
Nota: 1. Las materias y preparaciones que se utilicen como plaguicidas, líquidas, inflamables, que sean muy tóxicas, tóxicas, o que presenten un grado menor de toxicidad y que tengan un punto de inflamación inferior a 23 °C, son materias de la clase 3 (véase marginal 2301, apartados 41° a 57°).
2. a) Los objetos impregnados de materias y preparaciones que se utilicen como plaguicidas de los apartados 71° a 87°, tales como los platos de cartón, las tiras de papel, las bolas de algodón (en rama), las placas de plástico, etc., en envolturas herméticamente cerradas al aire, no están
sujetas a las disposiciones de la Directiva.
b) Las materias tales como cebos y granos, que hayan sido impregnadas de materias y preparaciones que se utilicen como plaguicidas, de los apartados 71° a 87° u otras materias de la clase 6.1, se deberán clasificar con arreglo a su toxicidad (véase marginal 2600 (3) y Nota 3 siguiente).
71° a 87°: Se presentan estos epígrafes en forma de cuadro en el que las materias y preparaciones que se utilizan como plaguicidas aparecen repartidas entre los grupos designados por medio de las letras a), b) y c):
a) las materias y preparaciones muy tóxicas,
b) las materias y preparaciones que presentan un menor grado de toxicidad.
c) las materias y preparaciones que presentan un menor grado de toxicidad.
Nota: 1. La clasificación en los apartados 71° a 87°, a), b) y c), de todas las materias activas y de sus preparaciones que se utilicen como plaguicidas se hará de acuerdo con el marginal 2600 (3).
2. En caso de conocerse sólo el valor DL50 de la materia activa y no el de cada preparación de tal materia activa, la clasificación de las preparaciones de los apartados 71° a 87°, a), b), o c), podrá hacerse mediante los siguientes cuadros, donde las cifras indicadas en las columnas a), b) c) de los apartados 71° al 87° corresponden a los porcentajes de la materia activo-plaguicida en las preparaciones.
3. Los siguientes cuadros tienen como objetivo indicar la gama de plaguicidas y sus preparaciones correspondientes con los diversos grupos en función de la concentración de sustancia activa. Si se conoce la DL50 de la preparación y si el grupo determinado al aplicar los criterios del marginal 2600 no corresponden al grupo indicado en los cuadros siguientes según la concentración de la materia activa en la preparación, tendrá la preponderancia el grupo determinado al aplicar los criterios del marginal 2600 (3).
4. Para toda materia que no esté expresamente indicada en la lista de la que solamente se conoce el valor DL50 de la materia activa y no el valor DL50 de las diversas preparaciones, la clasificación de una preparación se podrá determinar a partir del cuadro del marginal 2600 con ayuda de un valor DL50 obtenido multiplicando el valor DL50 de la materia activa por 100/X siendo X el porcentaje de la materia activa en peso, según la siguiente fórmula:
Valor DLsub50 de la preparación = valor DLsub50 de la materia activa x 100 / % de materia activa en peso
5. La clasificación con arreglo a las Notas 2, 3 y 4 anteriores no deberá ser utilizada cuando las preparaciones contengan aditivos que influyan en la toxicidad de la materia activa o cuando en una misma preparación están presentes varias materias activas. En estos casos, la clasificación se hará según los valores DL50 de la preparación de que se trate, según los criterios del marginal 2600 Si el valor DL50 se desconoce, la clasificación se hará en la letra a) de los apartados 71° a 87°.
71° 2783 plaguicida organofosforado sólido, tóxico, 3017 plaguicida organofosforado líquido, tóxico, inflamable, de punto de inflamación igual o superior a 23 °C, 3018 plaguicida organofosforado líquido, tóxico, tales como:
-------------------------------------------------------------------------------
| |71° a) |71° b) |71° c) |
-------------------------------------------------------------------------------
| |% |% |Sólido % |Líquido % |
-------------------------------------------------------------------------------
|Azinfos-etilo | |100-> 25 |25-6 |25-2 |
-------------------------------------------------------------------------------
|Azinfos-metilo | |100-> 10 |10-2 |10-1 |
-------------------------------------------------------------------------------
|Bromofos-etilo | |100-35 |100-14 | |
-------------------------------------------------------------------------------
|Carbofenotión | |100-> 20 |20-5 |20-2 |
-------------------------------------------------------------------------------
|Clorfenvinfos | |100-> 20 |20-5 |20-2 |
-------------------------------------------------------------------------------
|Clormefos | |100-> 15 |15-3 |15-1 |
-------------------------------------------------------------------------------
|Clorpirifos | | |100-40 |100-10 |
-------------------------------------------------------------------------------
|Clortiofos | |100-> 15 |15-4 |15-1 |
-------------------------------------------------------------------------------
|Crotoxifos | |100-35 |100-15 | |
-------------------------------------------------------------------------------
|Crufomat | | |100-90 | |
-------------------------------------------------------------------------------
|Cianofos | |100-55 |100-55 | |
-------------------------------------------------------------------------------
|DEF | | |100-40 | |
-------------------------------------------------------------------------------
|Demefión |100-> 0 | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|Demetón |100-> 30 |30-> 3 |3-0,5 |3->0 |
-------------------------------------------------------------------------------
|Demetón-O (sistox) |100-> 34 |34-> 3,4 |3,4-0,85 |3,4-0,34 |
-------------------------------------------------------------------------------
|Demetón-O-metil | |100-90 |100-35 | |
-------------------------------------------------------------------------------
|Demetón-5-metil | |100-> 80 |80-30 |80-10 |
-------------------------------------------------------------------------------
|Demetón-5-metil-sulfóxido | |100-> 74 |74-18,5 |74-7,4 |
-------------------------------------------------------------------------------
|Dialifos | |100-> 10 |10-2,5 |10-1 |
-------------------------------------------------------------------------------
|Diacinan | |100-38 |100-15 | |
-------------------------------------------------------------------------------
|Diclorfentión | | |100-54 | |
-------------------------------------------------------------------------------
|Diclorvos | |100-> 35 |35-7 |35-7 |
-------------------------------------------------------------------------------
|Dicrototos | |100-> 25 |25-6 |25-2 |
-------------------------------------------------------------------------------
|Dimefox |100> 20 |20-> 2 |2-0,5 |2-> 0 |
-------------------------------------------------------------------------------
|Dimetoato | | |100-73 |100-29 |
-------------------------------------------------------------------------------
|Dioxatión | |100-> 40 |40-10 |40-4 |
-------------------------------------------------------------------------------
|Disulfotón |100-> 40 |40-> 4 |4-1 |4-> 0 |
-------------------------------------------------------------------------------
|Edifenfos | | |100-75 |100-30 |
-------------------------------------------------------------------------------
|Endotión | |100-> 45 |45-10 |45-4 |
-------------------------------------------------------------------------------
|EPN |100-> 62 |62-> 12,5 |12,5-2,5 |12,5-2,5 |
-------------------------------------------------------------------------------
|Etión | |100-> 25 |25-5 |25-2 |
-------------------------------------------------------------------------------
2601
(cont. )
------------------------------------------------------------------
|Etoato-metil | | |100-60 |100-25 |
------------------------------------------------------------------
|Etoprofos |100-> 65 |65-> 13 |13-2 |13-2 |
------------------------------------------------------------------
|Fenaminfos |100->40 |40-> 4 |4-1 |4-> 0 |
------------------------------------------------------------------
|Fenitrotión | | | |100-48 |
------------------------------------------------------------------
|Fenkaptón | | |100-25 |100-10 |
------------------------------------------------------------------
|Fensulfotión |100-> 40 |40-> 4 |4-1 |4-> 0 |
------------------------------------------------------------------
|Fentión | | |100-95 |100-38 |
------------------------------------------------------------------
|Fentoato | | |100-70 |100-70 |
------------------------------------------------------------------
|Fonofos |100-> 60 |60-> 6 |6-1 |6-0,5 |
------------------------------------------------------------------
|Forato |100-> 20 |20-> 2 |2-0,5 |2-> 0 |
------------------------------------------------------------------
|Formotión | | | |100-65 |
------------------------------------------------------------------
|Fosalón | | |100-60 |100-24 |
------------------------------------------------------------------
|Fosfamidón | |100-> 34 |34-8 |34-3 |
------------------------------------------------------------------
|Fosfolán | |100-> 15 |15-4 |15-1 |
------------------------------------------------------------------
|Fosmet | | |100-45 |100-18 |
------------------------------------------------------------------
|Heptenofos | | |100-48 |100-19 |
------------------------------------------------------------------
|Iprobenfos | | | |100-95 |
------------------------------------------------------------------
|Isofenfos | |100-> 60 |60-15 |60-6 |
------------------------------------------------------------------
|Isotioato | | |100-25 |100-25 |
------------------------------------------------------------------
|Isoxatión | | |100-55 |100-20 |
------------------------------------------------------------------
|Mecarbam | |100-> 30 |30-7 |30-3 |
------------------------------------------------------------------
|Mefosfolán |100-> 25 |25-> 5 |5-0,5 |5-0,5 |
------------------------------------------------------------------
|Metamídofos | |100-> 15 |15-3 |15-1,5 |
------------------------------------------------------------------
|Metidatión | |100-> 40 |40-10 |40-4 |
------------------------------------------------------------------
|Metiltritión | | |100-49 |100-19 |
------------------------------------------------------------------
|Mevinfos |100-> 60 |60-> 5 |5-1 |5-0,5 |
------------------------------------------------------------------
|Monocrotofos | |100-> 25 |25-7 |25-2,5 |
------------------------------------------------------------------
|Naled | | | |100-50 |
------------------------------------------------------------------
|Ometoato | | |100-25 |100-10 |
------------------------------------------------------------------
|Oximedón-metil | |100-> 93 |93-23 |93-9 |
------------------------------------------------------------------
|Oxidisulfotón |100->70 |70-> 5 |5-> 1,5 |5-0,5 |
------------------------------------------------------------------
|Paraosón |100-> 35 |35-> 3 |3-0,9 |3-0,35 |
------------------------------------------------------------------
|Paratión |100-> 40 |40-> 4 |4-1 |4-0,4 |
------------------------------------------------------------------
|Paratión-metil | |100-> 12 |12-3 |12-1,2 |
------------------------------------------------------------------
|Pirazofos | | | |100-45 |
------------------------------------------------------------------
|Pyrazoxón |100-> 80 |80-> 8 |8-2 |8-0,5 |
------------------------------------------------------------------
|Pirimifos-etil | | |100-70 |100-28 |
------------------------------------------------------------------
|Propafos | |100-> 75 |75-15 |75-15 |
------------------------------------------------------------------
|Protoato | |100-> 15 |15-4 |15-1 |
------------------------------------------------------------------
|Quinalfos | |100-> 52 |52-13 |52-5 |
------------------------------------------------------------------
|Salitión | | |100-60 |100-25 |
------------------------------------------------------------------
|Scradán | |100-> 18 |18-9 |18-3,6 |
------------------------------------------------------------------
|Sulfotep | |100-> 10 |10-2 |10-1 |
------------------------------------------------------------------
|Sulfprofos | | |100-45 |100-18 |
------------------------------------------------------------------
|Temefos | | |100-90 |100-90 |
------------------------------------------------------------------
|TEPP |100->10 |10->0 | | |
------------------------------------------------------------------
|Terbufos |100-> 15 |15-> 3 |3-0,74 |3-0,74 |
------------------------------------------------------------------
|Tiometón | |100-> 50 |50-10 |50-5 |
------------------------------------------------------------------
|Tionazina |100-> 70 |70-> 5 |5-1 |5-0,5 |
------------------------------------------------------------------
|Triamifos | |100-> 20 |20-5 |20-1 |
------------------------------------------------------------------
|Triazofos | | |100-33 |100-13 |
------------------------------------------------------------------
|Triclorfón | | |100-70 |100-23 |
------------------------------------------------------------------
|Tricloronato | |100-> 30 |30-8 |30-3 |
------------------------------------------------------------------
|Vamidotión | | |100-30 |100-10 |
------------------------------------------------------------------ | | | | | | ------------------------------------------------------------------
72° 2761 plaguicida orgánico clorado sólido, tóxico, 2995 plaguicida orgánico clorado líquido, tóxico inflamable, con un punto de inflamación igual o superior a 23 °C,
2996 plaguicida orgánico clorado líquido, tóxico, tales como:
-----------------------------------------------------------------------
| |72° a) |72° b) |72° c) |
-----------------------------------------------------------------------
| |% |% |Sólido % |Líquido |
-----------------------------------------------------------------------
|Aldrina | |100-> 75 |75-19 |75-7 |
-----------------------------------------------------------------------
|Alidocloro | | |100-35 |100-35 |
-----------------------------------------------------------------------
|Camfecloro | |100-40 |100-15 | |
-----------------------------------------------------------------------
|Clordano | | | |100-55 |
-----------------------------------------------------------------------
|Clordimeformo | | | |100-50 |
-----------------------------------------------------------------------
|Clordimeformo | | | |100-70 |
|clorhidrato de | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|Clorofacinona |100-> 40 |40-> 4 |4-1 |1-0,4 |
-----------------------------------------------------------------------
|Crimidina |100-> 25 |25-> 2 |2-0,5 |2-> 0 |
-----------------------------------------------------------------------
|DDT | | |100-55 |100-20 |
-----------------------------------------------------------------------
|1,2-dibromo-3- | | |100-85 |100-34 |
|cloropropano | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|Dieldrina | |100-> 75 |75-19 |75-7 |
-----------------------------------------------------------------------
|Endosulfán | |100-> 80 |80-20 |80-8 |
-----------------------------------------------------------------------
|Endrina |100-> 60 |60-> 6 |6-1 |6-0,5 |
-----------------------------------------------------------------------
|Heptacloro | |100-> 80 |80-20 |80-8 |
-----------------------------------------------------------------------
|Isobenceno |100-> 10 |10-> 2 |2-0,4 |2-0,4 |
-----------------------------------------------------------------------
|Isodrina | |100-> 14 |14-3 |14-1 |
-----------------------------------------------------------------------
|Lindano (y HCH) | | |100-44 |100-15 |
-----------------------------------------------------------------------
|Mirex | | | |100-60 |
-----------------------------------------------------------------------
|Pentaclorofenol | |100-> 54 |54-13 |54-5 |
-----------------------------------------------------------------------
73° 2765 plaguicida de radical fenoxi, sólido, tóxico, 2999 plaguicida de radical fenoxi, líquido, tóxico, inflamable, de punto de inflamación igual o superior a 23 °C, 3000 plaguicida de radical fenoxi, líquido, tóxico, tales como:
----------------------------------------------------------
| |73° |73° b) |73° c) |
| | a) | | |
----------------------------------------------------------
| |% |% |Sólido % |Líquido % |
----------------------------------------------------------
|2,4-D | | | |100-75 |
----------------------------------------------------------
|2,4-DB | | | |100-40 |
----------------------------------------------------------
|2,4,5-T | | | |100-60 |
----------------------------------------------------------
|Triadimefón | | | |100-70 |
----------------------------------------------------------
74° 2757 plaguicida a base de carbamatos, sólido, tóxico, 2991 plaguicida a base de carbamatos, líquido, tóxico, inflamable, de punto de inflamación igual o superior a 23 °C, 2992 plaguicida a base de carbamatos, líquido, tóxico, tales como:
------------------------------------------------------------------
| |74° a) |74° b) |74° c) |
------------------------------------------------------------------
| |% |% |Sólido % |Líquido |
------------------------------------------------------------------
|Aldicarbo |100-> 15 |15-> 1 |1-> 0 |1-> 0 |
------------------------------------------------------------------
|Aminocarbo | |100-> 60 |60-15 |60-6 |
------------------------------------------------------------------
|Bendiocarbo | |100-> 65 |65-15 |65-5 |
------------------------------------------------------------------
|Benfuracarbo | | |100-55 |100-20 |
------------------------------------------------------------------
2601
(cont.)
-------------------------------------------------------------------
| |74° a) |74° b) |74° c) |
-------------------------------------------------------------------
| |% |% |Sólido % |Líquido% |
-------------------------------------------------------------------
|Butoxocarboxim | | |100-75 |100-30 |
-------------------------------------------------------------------
|Carbaril | | |100-30 |100-10 |
-------------------------------------------------------------------
|Carbofurano | |100-> 10 |10-2 |10-1 |
-------------------------------------------------------------------
|Cartap-HC1 | | |100-40 |100-40 |
-------------------------------------------------------------------
|Dialato | | | |100-75 |
-------------------------------------------------------------------
|Dimetán | | |100-60 |100-24 |
-------------------------------------------------------------------
|Dimetilán | |100-> 50 |50-12 |50-5 |
-------------------------------------------------------------------
|Dioxacarbo | | |100-30 |100-10 |
-------------------------------------------------------------------
|Formetanato | |100-> 40 |40-10 |40-4 |
-------------------------------------------------------------------
|Isolano | |100-> 20 |20-5 |20-2 |
-------------------------------------------------------------------
|Isoprocarbo | | |100-85 |100-35 |
-------------------------------------------------------------------
|Mercaptodimetur | |100-> 70 |70-17 |70-7 |
-------------------------------------------------------------------
|Metasulfocarbo | | |100-55 |100-20 |
-------------------------------------------------------------------
|Metomil | |100-> 34 |34-8 |34-3 |
-------------------------------------------------------------------
|Mexacarbato | |100-> 28 |28-7 |28-2 |
-------------------------------------------------------------------
|Mobamo | | |100-35 |100-14 |
-------------------------------------------------------------------
|Oxamil | |100-> 10 |10-2,5 |10-1 |
-------------------------------------------------------------------
|Pirimicarbo | | |100-73 |100-29 |
-------------------------------------------------------------------
|Promecarbo | | |100-35 |100-14 |
-------------------------------------------------------------------
|Promurit |100->5,6 |5,6->0,56 |0,56-0,14 |0,56->0 |
|(Muritán) | | | | |
-------------------------------------------------------------------
|Propoxur | | |100-45 |100-18 |
-------------------------------------------------------------------
75° 2777 plaguicida a base de mercurio sólido, tóxico, 3011 plaguicida a base de mercurio líquido, tóxico, inflamable, de punto de inflamación igual o superior a 23 °C, 3012 plaguicida a base de mercurio líquido, tóxico, tales como:
-------------------------------------------------------------------
| |75° a) |75° b) |75° c) |
-------------------------------------------------------------------
| |% |% |Sólido % |Líquido % |
-------------------------------------------------------------------
|Acetato | |100-> 60 |60-15 |60-6 |
|fenilmercúrico | | | | |
|(PMA) | | | | |
-------------------------------------------------------------------
|Cloruro | |100-> 70 |70-17 |70-7 |
|mercúrico | | | | |
-------------------------------------------------------------------
|Cloruro | |100-> 40 |40-10 |40-4 |
|mercúrico de | | | | |
|metoxietilo | | | | |
-------------------------------------------------------------------
|Oxido de | |100-> 35 |35-8 |35-3 |
|mercurio | | | | |
-------------------------------------------------------------------
|Pirocatequina | | | | |
|de fenilmercurio | | | | |
-------------------------------------------------------------------
|(PMB) | |100-> 60 |60-15 |60-6 |
-------------------------------------------------------------------
76° 2786 plaguicida a base de organoestaño sólido, tóxico, 3019 plaguicida a base de organoestaño líquido, tóxico, inflamable, de punto de inflamación igual o superior a 23 °C, 3020 plaguicida a base de organoestaño líquido, tóxico, tales como:
-------------------------------------------------------------------
| |76° a) |76° b) |76°c) |
-------------------------------------------------------------------
| |% |% |Sólido % |Líquido % |
-------------------------------------------------------------------
|Acetato de | | |100-62 |100-25 |
|fentina | | | | |
-------------------------------------------------------------------
|Cihexatina | | |100-95 |100-35 |
-------------------------------------------------------------------
|Hidróxido de | | |100-54 |100-20 |
|fentina | | | | |
-------------------------------------------------------------------
77° 3025 plaguicida a base de derivados de la cumarina, líquido, tóxico, inflamable, de punto de inflamación igual o superior a 23 °C, 3026 plaguicida a base de derivados de la cumarina, líquido, tóxico, 3027 plaguicida a base de derivados de la cumarina, sólido, tóxico, tales como:
---------------------------------------------------------------------
| |77° a) |77° b) |77°c) |
---------------------------------------------------------------------
| |% |% |Sólido % |Líquido % |
---------------------------------------------------------------------
|Brodifacum |100-> 5 |5-> 0,5 |0,5-0,13 |0,5-0,05 |
---------------------------------------------------------------------
|Cumacloro | | |100-25 |100-10 |
---------------------------------------------------------------------
|Cumafurilo | | | |100-80 |
---------------------------------------------------------------------
|Cumafos | |100-> 30 |30-8 |30-3 |
---------------------------------------------------------------------
|Cumatetralil | |100-> 34 |34-8,5 |34-3,4 |
|(Racumin) | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|Dicumarol | | |100-25 |100-10 |
---------------------------------------------------------------------
|Difenacum | |100-> 35 |35-> 3,5 |3,5-0,9 |
---------------------------------------------------------------------
|Warfarina y sus |100-> 60 |60-> 6 |6-1,5 |6-0,6 |
|sales | | | | |
---------------------------------------------------------------------
78° 2781 plaguicida a base de dipiridilo, sólido, tóxico, 3015 plaguicida a base de dipiridilo, líquido, tóxico, inflamable, de punto de inflamación igual o superior a 23 °C,
3016 plaguicida a base de dipiridilo, líquido, tóxico, tales como:
--------------------------------------------------------------------
| |78° a) |78° b) |78° c) |
--------------------------------------------------------------------
| |% |% |Sólido % |Líquido % |
--------------------------------------------------------------------
|Diquat | | | |100-45 |
--------------------------------------------------------------------
|Paraquat | |100-> 40 |40-8 |40-8 |
--------------------------------------------------------------------
79° 2759 plaguicida arsenical sólido, tóxico, 2993 plaguicida arsenical líquido, tóxico, inflamable, de punto de inflamación igual o superior a 23 °C, 2994 plaguicida arsenical líquido, tóxico, tales como:
----------------------------------------------------------------------
| |79° a) |79° b) |79° c) | |
----------------------------------------------------------------------
| |% |% |Sólido % |Líquido % |
----------------------------------------------------------------------
|Anhídrido arsenioso | |100-> 40 |40-10 |40-4 |
----------------------------------------------------------------------
|Arseniato de calcio | |100-> 40 |40-10 |40-4 |
----------------------------------------------------------------------
|Arsenito de sodio | |100-> 20 |20-5 |20-2 |
----------------------------------------------------------------------
80° 2775 plaguicida a base de cobre, sólido, tóxico, 3009 plaguicida a base de cobre, líquido, tóxico, inflamable, de punto de inflamación igual o superior a 23 °C, 3010 plaguicida a base de cobre, líquido, tóxico, tales como:
---------------------------------------------------------------------
| |80° a) |80° b) |80° c) |
---------------------------------------------------------------------
| |% |% |Sólido % |Líquido % |
---------------------------------------------------------------------
|Sulfato de | | |100-50 |100-20 |
|cobre | | | | |
---------------------------------------------------------------------
81° 2779 plaguicida a base de nitrofenoles sustituidos, sólido, tóxico, 3013 plaguicida a base de nitrofenoles sustituidos, líquido, tóxico, inflamable, de punto de inflamación igual o superior a 23 °C, 3014 plaguicida a base de nitrofenoles sustituidos, líquido, tóxico, tales como:
-----------------------------------------------------------------------
| |81° a) |81º b) |81º c) |
-----------------------------------------------------------------------
| |% |% |Sólido % |Líquido % |
-----------------------------------------------------------------------
|Binapacrilo | | |100-65 |100-25 |
-----------------------------------------------------------------------
|Dinobutón | | |100-25 |100-10 |
-----------------------------------------------------------------------
|Dinosebo | |100-> 40 |40-8 |40-8 |
-----------------------------------------------------------------------
|Dinosebo, acetato de | | |100-30 |100-10 |
-----------------------------------------------------------------------
|Dinoterbo | |100-> 50 |50-10 |50-5 |
-----------------------------------------------------------------------
|Dinoterbo,acetato de | |100-> 50 |50-12 |50-5 |
-----------------------------------------------------------------------
|DNOC | |100-> 50 |50-12 |50-5 |
-----------------------------------------------------------------------
|Medinoterbo | |100-> 80 |80-20 |80-8 |
-----------------------------------------------------------------------
82° 2763 plaguicida a base de triazina, sólido, tóxico, 2997 plaguicida a base de triazina, líquido, tóxico e inflamable de punto de inflamación igual o superior a 23 °C,
2998 plaguicida a base de triazina, líquido, tóxico, tales como:
------------------------------------------------------------
| |82° a) |82° b) |82°c) |
------------------------------------------------------------
| |% |% |Sólido |Líquido |
| | | | % | % | ------------------------------------------------------------
|Cianacina | | |100-90 |100-35 |
------------------------------------------------------------
|Terbumetón | | | |100-95 |
------------------------------------------------------------
83° 2769 plaguicida a base de derivados benzoicos sólido, tóxico, 3003 plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, tóxico, inflamable, de punto de inflamación igual o superior a 23 °C, 3004 plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, tóxico, tales como:
--------------------------------------------------------------------
| |83° a) |83° b) |83°c) |
--------------------------------------------------------------------
| |% |% |Sólido % |Líquido % |
--------------------------------------------------------------------
|Tricamba | | | |100-60 |
--------------------------------------------------------------------
84° 2773 plaguicida a base de derivados de la ftalimida, sólido, tóxico, 3007 plaguicida a base de derivados de la ftalimida líquido, tóxico, inflamable, de punto de inflamación igual o superior a 23 °C, 3008 plaguicida a base de derivados de la ftalimida líquido tóxico, tales como:
------------------------------------------------------------------
| |84° a) |84° b) |84° c) |
------------------------------------------------------------------
| |% |% |Sólido % |Líquido% |
------------------------------------------------------------------
|....(1) |.... |.... |.... |.... |
|. | | . | | | ------------------------------------------------------------------
(1) En la actualidad, ningún plaguicida figura con este número.
85° 2767 plaguicida a base de fenilurea, sólido, tóxico, 3001 plaguicida a base de fenilurea, líquido, tóxico, inflamables, de punto de inflamación igual o superior a 23 °C,
3002 plaguicida a base de fenilurea, líquido, tóxico, tales como:
--------------------------------------------------------------------
| |85° a) |85° b) |85° c) |
--------------------------------------------------------------------
| |% |% |Sólido % |Líquido % |
--------------------------------------------------------------------
|....(1) |.... |.... |.... |.... |
|. | | . | | | --------------------------------------------------------------------
(1) En la actualidad, ningún plaguicida figura con este número.
86° 2771 plaguicida a base de ditiocarbamato, sólido, tóxico, 3005 plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, tóxico, inflamable, de punto de inflamación igual o superior a 23 °C, 3006 plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, tóxico, tales como:
---------------------------------------------------------------------
| |86° a) |86° b) |86° c) |
---------------------------------------------------------------------
| |% |% |Sólido % |Líquido % |
---------------------------------------------------------------------
|Metam-sodio | | |100-85 |100-35 |
---------------------------------------------------------------------
87° Los plaguicidas que no pueden ser clasificados en los apartados 71° a 86°, tales como:
2588 plaguicida sólido, tóxico, n.e.p.,
2902 plaguicida líquido, tóxico, n.e.p.,
2903 plaguicida líquido, tóxico, inflamable, de punto de inflamación igual o superior a 23 °C, n.e. p., tales como: los compuestos organonitrogenados
---------------------------------------------------------------------
| |87° a) |87° b) |87° c) |
---------------------------------------------------------------------
| |% |% |Sólido % |Líquido % |
---------------------------------------------------------------------
|Benquinox | | |100-50 |100-20 |
---------------------------------------------------------------------
|Quinometionato | |100-50 |100-50 | |
---------------------------------------------------------------------
|Cicloheximida |100->40 |40-> 4 |4-1 |4-> 0 |
---------------------------------------------------------------------
|Drazoxolón | | |100-63 |100-25 |
---------------------------------------------------------------------
los alcaloides
---------------------------------------------------------------------
| |87° a) |87° b) |87° c) |
---------------------------------------------------------------------
| |% |% |Sólido % |Líquido % |
---------------------------------------------------------------------
|Nicotina, | |100-> 25 |25-5 |25-5 |
|preparación de | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|Estricnina | | |100-> 20 |20-> 0 |
---------------------------------------------------------------------
2601 los demás compuestos organometálicos
--------------------------------------------------------------
| |87° a) |87° b) |87° c) |
--------------------------------------------------------------
| |% |% |Sólido % |Líquido%
-------------------------------------------------------------- | | | | | | --------------------------------------------------------------
|(1).... |.. |.... |.... |.... |
|. | | . | | | --------------------------------------------------------------
(1) En la actualidad, ningún plaguicida figura con este número.
los compuestos inorgánicos del flúor
---------------------------------------------------------------------
| |87° a) |87° b) |87° c) |
---------------------------------------------------------------------
| |% |% |Sólido % |Líquido % |
---------------------------------------------------------------------
|Fluorosilicato de | | |100-88 |100-35 |
|bario | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|Fluorosilicato de | | |100-62 |100-25 |
|sodio | | | | |
---------------------------------------------------------------------
los compuestos inorgánicos del talio
--------------------------------------------------------------------
| |87° a) |87° b) |87°c) |
--------------------------------------------------------------------
| |% |% |Sólido % |Líquido% |
--------------------------------------------------------------------
|Sulfato de talio | |100-> 30 |30-8 |30-3 |
--------------------------------------------------------------------
los demás plaguicidas
----------------------------------------------------------------------
| |87° a) |87° b) |87° c) |
----------------------------------------------------------------------
| |% |% |Sólido % |Líquido % |
----------------------------------------------------------------------
|ANTU |100-> 40 |40-> 4 |4-1 |4-0,8 |
----------------------------------------------------------------------
|Blasticidina-5-3 | | |100-25 |100-10 |
----------------------------------------------------------------------
|Bromoxinilo | | |100-95 |100-38 |
----------------------------------------------------------------------
|Dazomet | | | |100-60 |
----------------------------------------------------------------------
|Difacinona |100-> 25 |25-> 3 |3-0,7 |3-0,2 |
----------------------------------------------------------------------
|Difenzoquat | | | |100-90 |
----------------------------------------------------------------------
|Dimexano | | | |100-48 |
----------------------------------------------------------------------
|Endotal-sódico | |100-> 75 |75-19 |75-7 |
----------------------------------------------------------------------
|Fenaminosulfo | |100-> 50 |50-10 |50-10 |
----------------------------------------------------------------------
|Fenpropatrina | | |100-30 |100-10 |
----------------------------------------------------------------------
|Fluoracetamida | |100-> 25 |5-6,7 |25-2,5 |
----------------------------------------------------------------------
|Imazalil | | | |100-64 |
----------------------------------------------------------------------
|Ioxinil | | |100-80 |100-20 |
----------------------------------------------------------------------
|Kelevan | | | |100-48 |
----------------------------------------------------------------------
|Norbormida |100-> 88 |88-> 8,8 |8,8-2,2 |8,8-0,8 |
----------------------------------------------------------------------
|Pindona y sus sales | | | |100-55 |
----------------------------------------------------------------------
|Rotenona | | |100-65 |100-25 |
----------------------------------------------------------------------
2601 los piretrinoidos
--------------------------------------------------------------------
| |87°a) |87° b) |87°c) |
--------------------------------------------------------------------
| |% |% |Sólido % |Líquido % |
--------------------------------------------------------------------
|Cipermetrina | | |100-80 |100-32 |
--------------------------------------------------------------------
Nota: Los plaguicidas a base de fosfuro de aluminio son materias pertenecientes al apartado 43°, a).
G. Materias activas lates como las destinadas a labora torios y a
experimentación, así como a la fabricación de productos farmacéuticos, siempre que no están enumeradas en otros epígrafes de esta clase
90° Las materias activas, tales como:
a') 1570 brucina, 1692 estricnina ó 1692 sales de estricnina, 1544 alcaloides sólidos, n.e.p., ó 1544 sales de alcaloides sólidos, n.e.p., 1655 compuesto sólido de nicotina, n.e.p., ó 1655 preparado sólido a base de nicotina, n.e.p., 3140 alcaloides líquidos, n.e.p., o 3140 sales de alcaloides líquidos, n.e.p., 3144 compuesto líquido de nicotina, n.e.p., o 3144 preparado líquido a base de nicotina, n.e.p., 3172 toxinas extraídas de organismos vivos, n.e.p.,
b) 1654-nicotina, 1656 clorhidrato de nicotina ó 1656 clorhidrato de nicotina en solución, 1657 salicilato de nicotina, 1658 sulfato de nicotina sólido ó sulfato de nicotina en solución, 1659 tartrato de nicotina,
1544 alcaloides sólidos, n.e.p., ó 1544 sales de alcaloides sólidos, n.e.p., 1655 compuesto sólido de nicotina, n.e.p., ó
1655 preparado sólido a base de nicotina, n.e.p.,
1851 medicamento líquido, tóxico, n.e.p.,
3140 alcaloides líquidos, n.e.p., ó 3140 sales de alcaloides líquidos, n.e.p., 3144 compuesto líquido de nicotina, n.e.p., ó
3144 preparado líquido de nicotina, n.e.p.,
3172 toxinas extraídas de organismos vivos, n.e.p.,
3249 medicamento sólido, tóxico, n.e.p.;
c) 1544 alcaloides sólidos, n.e.p., ó 1544 sales de alcaloides sólidos, n.e.p.,
1655 compuesto sólido de nicotina, n.e.p., ó 1655 preparado sólido de nicotina, n.e.p., 1851 medicamento líquido, tóxico, n.e.p.,
3140 alcaloides líquidos, n.e.p., o 3140 sales de alcaloides líquidos, n.e.p.,
3144 compuesto líquido de nicotina, n.e.p., o 3144 preparado líquido de nicotina, n.e.p.,
3172 toxinas extraídas de organismos vivos, n.e.p.,
3249 medicamento sólido, tóxico, n.e.p.
Nota: 1. Las materias activas, así como las trituraciones o mezclas de las materias del apartado 90° con otras materias, se clasificarán de acuerdo con su toxicidad [véase marginal 2600 (3)].
2. Los productos farmacéuticos preparados para su empleo, por ejemplo, los cosméticos y los medicamentos fabricados y colocados en embalajes destinados a la venta al por menor o a la distribución para uso personal o familiar, que, en otras circunstancias serian materias del apartado 90°, no estarán sujetos a las disposiciones de la Directiva.
3. Las materias y preparaciones que contengan alcaloides o nicotina que se utilicen como plaguicidas, son materias del apartado 87°.
H. Envases vacíos
Nota: Los envases vacios en cuyo exterior quedasen aún adheridos residuos de su contenido anterior, no serán admitidos al transporte.
91° Los envases vacíos, incluidos los grandes recipientes para granel (GRG) vacios, vehiculos cisterna vacíos, cisternas desmontables vacías, contenedores cisterna vacios, vehículos para transporte a granel vacios y
contenedores para transporte a granel vacios, sin limpiar, que hubieran contenido materias de la clase 6.1.
2601a No estarán sujetas a las disposiciones previstas para esta clase en el presente anejo y en el anejo B, las materias clasificadas en b) ó c) de los apartados 11°, 12°, 14° a 28°, 32° a 36°, 41°, 42°, 44°, 51° a 55°, 57° a 68°, 71° a 87° y 90°, transportadas de conformidad con las siguientes disposiciones:
a) materias clasificadas en la letra b) de cada apartado: materias liquidas hasta 500 ml por envase interior y hasta 2 litros por bulto; materias sólidas hasta 1 kg por envase interior y hasta 4 kg por bulto;
b) Las materias clasificadas en c) de cada apartado: materias líquidas hasta 3 litros por envase interior y hasta 12 litros por bulto; materias sólidas hasta 6 kg por envase interior y hasta 24 kg por bulto.
Estas cantidades de materias se transportarán en embalajes combinados, que satisfagan, cuando menos, los requisitos del marginal 3538.
Se respetarán las condiciones generales de envase y embalaje del marginal 3500 (1) y (2), así como del (5) a (7).
2. Disposiciones
A. Bultos
1. Condiciones generales de envase y embalaje
2602 (1) Los envases satisfarán las condiciones del apéndice A.5, a no ser que estén previstas condiciones particulares para el embalaje de ciertas materias en los marginales 2603 a 2608.
(2) Los grandes recipientes para granel (GRG) deberán satisfacer las condiciones del apéndice A.6.
(3) Se utilizarán, de acuerdo con las disposiciones de los marginales 2600 (3) y 3511 (2) o 3611 (2): envases del grupo de embalaje I, marcados con la letra <X>, para las materias muy tóxicas clasificadas en la letra a) de cada apartado,
- envases de los grupos de embalaje II ó I, marcados con las letras <Y>, o <X>, o GRG del grupo de embalaje II marcados con la letra <Y> para las materias tóxicas clasificadas en la letra b) de cada apartado,
- envases de los grupos de embalaje III, II o I, marcados con las letras <Z>, <Y> o <X>, o en grandes recipientes para granel (GRG) de los grupos de embalaje III o II, marcados con la letra <-Z> o <Y>, para las materias que presenten un grado menor de toxicidad clasificadas en la letra c) de cada apartado.
Nota: Para el transporte de materias de la clase 6.1 en vehículos cisterna, cisternas desmontables y contenedores cisternas, así como para el transporte a granel de materias sólidas de dicha clase, véase anejo B.
2. Condiciones individuales de envase y embalaje
2603 (1) El cianuro de hidrógeno estabilizado del apartado 1° se envasará:
a) cuando esté enteramente absorbido por una materia inerte porosa, en recipientes metálicos sólidos de 7,5 l de capacidad como máximo, colocados en cajas de madera de tal manera que no puedan entrar en contacto entre si. Este embalaje combinado deberá satisfacer las siguientes condiciones:
1. los recipientes deberán ser probados a una presión mínima de 0,6 MPa (6 bar) (presión manométrica);
2. los recipientes deberán estar completamente llenos de la materia porosa, que no deberá hundirse ni formar huecos peligrosos, incluso después de una utilización prolongada y en caso de sacudidas, y ello a una temperatura de hasta 50 °C. La fecha de llenado se indicará de manera duradera en la tapa de cada recipiente;
3. el embalaje combinado deberá ser ensayado y aprobado de conformidad con el apéndice A.5 para el grupo de embalaje I. Un bulto pesará a lo sumo 120 kg.
b) cuando se halle en estado líquido, pero sin ser absorbido por una materia porosa, en botellas a presión de acero al carbono, que cumplirán las condiciones siguientes:
1. las botellas a presión, antes de ser utilizadas por primera vez, se someterán a una prueba de presión hidráulica, a una presión mínima de 10 MPa (100 bar) (presión manométrica). La prueba se repetirá cada dos años, debiendo ir acompañada de un minucioso examen del interior del recipiente, así como de una comprobación de su tara;
2. las botellas a presión satisfarán las disposiciones relativas a la clase 2 (véanse marginales 2211, 2212 (1) a), 2213, 2215 y 2218);
3. el peso máximo del contenido no deberá exceder de 0,55 kg por litro de capacidad.
(2) Las soluciones de ácido cianhídrico del apartado 2° se envasarán en ampollas de vidrio, precintadas a la llama, con un contenido máximo de 50 g, o en botellas de vidrio, que cierren de manera hermética y cuya capacidad máxima sea de 250 g.
Las ampollas y botellas se transportarán en embalajes combinados, que satisfarán las condiciones siguientes:
a) las ampollas y botellas se sujetarán con interposición de materiales absorbentes amortiguadores, en embalajes exteriores estancos de acero o aluminio; un bulto pesará, a lo sumo, 15 kg; o bien
b) las ampollas y botellas se sujetarán, con interposición de materiales absorbentes amortiguadores, en cajas de madera con revestimiento interior estanco de hojalata; un bulto pesará, a lo sumo, 75 kg.
Los embalajes combinados mencionados en a) y b) serán sometidos a ensayo y aprobados de conformidad con el apéndice A.5, para el grupo de embalaje I.
2604 El ferropentacarbonilo y el niqueltetracarbonilo del apartado 3° se envasarán y embalarán como sigue:
(1) en botellas de aluminio puro soldadas sin juntas, de 1 litro de capacidad como máximo y con un espesor de pared de al menos 1 mm, que serán probadas a una presión mínima de 1 MPa (10 bar) (presión manométrica). Se cerrarán las botellas por medio de un tapón a rosca de metal y de una junta inerte, el tapón a rosca deberá ser roscado sólidamente en el cuello de la botella y asegurado de tal modo que no pueda aflojarse en condiciones normales de transporte.
Como máximo cuatro de estas botellas de aluminio se sujetarán en un embalaje exterior de madera o cartón, con interposición de materiales de relleno no inflamables y absorbentes. Este tipo de embalaje combinado deberá corresponder a un tipo de construcción probada y admitida para el grupo de embalaje I de conformidad con el apéndice A.5. Un bulto no pesará más de 10
kg;
(2) en recipientes metálicos provistos de dispositivos de cierre perfectamente estancos que estarán, si fuera preciso, asegurados contra las averías mecánicas por caperuzas de protección. Los recipientes de acero de una capacidad que no exceda de 150 litros, tendrán un espesor mínimo de pared de 3 mm, los recipientes más grandes y los fabricados con otros materiales deberán tener un espesor mínimo de pared que- garantice la resistencia mecánica correspondiente. La capacidad máxima admitida de los recipientes será de 250 litros. El peso máximo del contenido no excederá de 1 kg por litro de capacidad.
Los recipientes, antes de ser utilizados por primera vez serán sometidos a una prueba de presión hidráulica, a una presión mínima de 1 MPa (10 bar) (presión manométrica). La prueba de presión se repetirá cada cinco años e incluirá un examen minucioso del interior del recipiente, así como una comprobación de su tara. Los recipientes de metal llevarán, en caracteres muy legibles y duraderos, las siguientes inscripciones:
a) la denominación de la materia con todas sus letras (en casos de utilización alternativa, podrán figurar una al lado de la otra las dos materias);
b) el nombre del propietario del recipiente;
c) la tara del recipiente, incluyendo las piezas accesorias tales como válvulas, tapas de protección, etc.;
d) la fecha (mes, año) de la prueba inicial y de la última prueba sufrida, así como el contraste del experto que haya procedido a las pruebas;
e) el peso máximo admisible del contenido del recipiente, en kg;
f) la presión interior (presión de prueba) que deba aplicarse durante la prueba de presión hidráulica.
2605 (1)
a) La etilenimina estabilizada del apartado 4° se envasará en recipientes de acero de espesor suficiente, que estarán cerrados por medio de una canilla o un tapón a rosca y serán estancos tanto con respecto al líquido como al vapor por medio de una junta inerte. Los recipientes serán inicial y periódicamente probados, y como mínimo cada 5 años, a una presión mínima de 0,3 MPa (3 bar) (presión manométrica), conforme a los marginales 2215 (1) y 2216.
Cada recipiente se sujetará con interposición de materiales absorbentes amortiguadores en un envase protector metálico, sólido y estanco. Este embalaje protector deberá estar cerrado herméticamente, debiendo estar asegurado el cierre contra cualquier apertura intempestiva. El peso máximo del contenido no deberá exceder de 0,67 kg por litro de capacidad.
Un bulto no deberá pesar más de 75 kg. A excepción de aquellos que sean expedidos por cargamento completo, los bultos de peso superior a 30 kg irán provistos de medios de enganche.
b) La etilenimina estabilizada del apartado 4° se podrá envasar además en recipientes de acero de espesor suficiente, que estarán cerrados mediante una canilla o un tapón protector a rosca, o bien mediante dispositivo equivalente, y serán estancos tanto con respecto a los líquidos como al vapor. Los recipientes serán inicial y periódicamente probados y como mínimo
cada 5 años, a una presión mínima de 1 MPa (10 bar) (presión manométrica), según los marginales 2215 (1) y 2216. El peso máximo del contenido no deberá exceder de 0,67 kg por litro de capacidad. Un bulto no deberá pesar más de 75 kg.
c) Los recipientes clasificados en a) y b) indicarán, en caracteres bien legibles y duraderos: el nombre del fabricante o la marca de fábrica y el número del recipiente; la indicación <etilenimina>;
-la tara del recipiente y el peso máximo admisible del recipiente lleno;
- la fecha (mes, año) de la prueba inicial y de la última prueba periódica a que haya sido sometido;
- el contraste del experto que haya procedido a las pruebas y a las comprobaciones.
(2) El isocianato de metilo del apartado 5° se envasará como sigue:
a) En recipientes herméticamente cerrados, en aluminio puro, con capacidad máxima de 1 litro que sólo habrá de llenarse hasta un 90% de su capacidad. Diez de tales recipientes, como máximo, se sujetarán en una caja de madera con materiales de relleno adecuados. Un bulto de este tipo deberá cumplir los requisitos de prueba para embalajes combinados previstos por el marginal 3538 para el grupo de embalaje I y no deberá pesar más de 30 kg.; o bien
b) en recipientes de aluminio puro, con un espesor de pared de al menos 5 mm, o de acero inoxidable. Los recipientes deberán estar enteramente soldados, se probarán inicial y periódicamente, y cada 5 años como mínimo, a una presión mínima de 0,5 MPa (5 bar) (presión manométrica), según lo dispuesto en los marginales 2215 (1) y 2216. Deberán estar cerrados herméticamente por medio de dos cierres superpuestos, uno de ellos a rosca o fijado de manera equivalente. El grado de llenado no deberá exceder del 90%.
Los bidones que pesen más de 100 kg irán provistos de aros de rodadura o de nervaduras de refuerzo.
c) Los recipientes clasificados en b) indicarán en caracteres bien legibles y duraderos: el nombre del fabricante o la marca de fábrica y el número de recipiente; la indicación <isocianato de metilo>; la tara del recipiente y el peso máximo admisible del recipiente lleno; la fecha (mes, año) de la prueba inicial y de la última prueba a que se haya sometido; el contraste del experto que haya procedido a las pruebas y a las comprobaciones.
2606 (1) Las materias clasificadas en a) de los diversos apartados se envasarán:
a) en bidones de acero con la tapa superior fija, según el marginal 3520, o
b) en bidones de aluminio con la tapa superior fija, según el marginal 3521, o
c) en cañetes (jerricanes) de acero con tapa superior fija, según el marginal 3522, o
d) en bidones de plástico, de tapa fila, de una capacidad máxima de 60 litros, o en cañetes (jerricanes) de plástico, de tapa fija, según el marginal 3526, o
e) en envases compuestos (material plástico), según el marginal 3537, o
f) en embalajes combinados con envases interiores de vidrio, plástico o metal, según el marginal 3538.
(2) Las materias sólidas en el sentido del marginal 2600 (13) podrán también
envasarse:
a) en bidones con tapa móvil, de acero, según el marginal 3520; de aluminio, según el marginal 3521; de contrachapado, según el marginal 3523; de cartón, según el marginal 3525; o de plástico, según el marginal 3526; o en cañetes (jerricanes) de tapa superior móvil, de acero, según el marginal 3522; o de plástico, según el marginal 3526, si fuera necesario con uno o varios sacos interiores no tamizantes, o b) en embalajes combinados, según el marginal 3538, con uno o varios sacos interiores no tamizantes.
(3) El cianuro sódico del apartado 41° a) se podrá envasar, además, en grandes recipientes para granel (GRG) metálicos, según el marginal 3622 o en grandes recipientes para granel (GRG) de madera, con revestimiento interior estanco a los pulverulentos, según el marginal 3627, a condición de que se trate de un cargamento completo.
2607 (1) Las materias clasificadas en b) de los diferentes apartados se envasarán:
a) en bidones de acero, según el marginal 3520, o
b) en bidones de aluminio, según el marginal 3521, o
c) en cañetes (jerricanes) de acero, según el marginal 3522, o
d) en bidones o en cañetes (jerricanes) de plástico, según el marginal 3526, o
e) en embalajes compuestos (plástico), según el marginal 3537, o
f) en embalajes combinados, según el marginal 3538.
Nota para a), b), c), y d): Son aplicables condiciones simplificadas a los bidones y cañetes (jerricanes) de tapa móvil, destinados a contener materias viscosas que, a 23 °C, tengan una viscosidad superior a 200 mm2/s, así como las materias sólidas (véase marginales 3512,3553,3554 y 3560).
(2) Las materias clasificadas en b) de los diferentes apartados cuya presión de vapor a 50 °C no exceda de 110 kPa (1,10 bar), podrán, además, ser envasados en grandes recipientes para granel (GRG) metálicos, según el marginal 3622, o en grandes recipientes para granel (GRG) de plástico rígido, según el marginal 3624, o en grandes recipientes para granel (GRG) compuestos, con un recipiente interior de plástico rígido, según el marginal 3625.
(3) Las materias clasificadas en 15° b) se podrán envasar, además, en envases compuestos (de vidrio, porcelana o gres), según el marginal 3539.
(4) Las materias sólidas en el sentido del marginal 2600 (13) se podrán envasar, además:
a) en bidones de tapa móvil, de contrachapado, según el marginal 3523, o de cartón, según el marginal 3525, si fuera necesario con uno o varios sacos interiores no tamizantes, o
b) en sacos resistentes al agua, de material textil, según el marginal 3533; en tejido de plástico, según el marginal 3534, en lámina de plástico, según el marginal 3535; o en sacos de papel resistentes al agua según el marginal 3536, a condición de que se trate de un cargamento completo o de sacos sujetos en paletas; o
c) en grandes recipientes para granel (GRG) compuestos, con un recipiente interior de plástico flexible, según el marginal 3625; en grandes recipientes para granel (GRG) de cartón, según el marginal 3626, o de
madera, según el marginal 3627; o
d) en grandes recipientes para granel (GRG) flexibles, según el marginal 3623, a excepción de los grandes recipientes para granel (GRG) de los tipos 13H1, 13L1 y 13M1, a condición de que se trate de un cargamento completo o de grandes recipientes para granel (GRG) flexibles, cargados en paletas.
2608 (1) Las materias clasificadas en c) de los diferentes aparrados se envasarán:
a) en bidones de acero, según el marginal 3520, o
b) en bidones de aluminio, según el marginal 3521, o c) en cañetes (jerricanes) de acero, según el marginal 3522, o d) en bidones y cañetes (jerricanes) de plástico, según el marginal 3526, o e) en envases compuestos (de plástico), según el marginal 3537, o f) en embalajes combinados, según el marginal 3538, o g) en envases compuestos (de vidrio, porcelana o gres), según el marginal 3539, o h) en envases metálicos ligeros, según el marginal 3540.
Nota para a),b), c), d) y h): Se pueden aplicar condiciones simplificadas a los bidones, cañetes (jerricanes) y embalajes metálicos ligeros de tapa móvil destinados a contener materias viscosas que, a 23 °C, tengan una viscosidad superior a 200 mm2/s y para los destinados a contener materias sólidas (véanse marginales 3512, 3552 a 3554 y 3560).
(2) Las materias clasificadas en la letra c) de los diferentes apartados, que teniendo una presión de vapor a 50 °C no sobrepasen 110 kPa (1'10 bar) podrán también ser envasados en grandes recipientes a granel (GRG) metálicos, según el marginal 3622 en grandes recipientes para granel (GRG) de plástico rígido, según el marginal 3624, o en grandes recipientes para granel (GRG) compuestos, con un recipiente interior de plástico rígido, según el marginal 3625.
(3) Las materias sólidas en el sentido del marginal 2600 (13) podrán ser envasadas, además:
a) en bidones de tapa superior móvil, de contrachapado, según el marginal 3523; o de cartón, según el marginal 3525; si fuera necesario con uno o varios sacos interiores no tamizantes, o
b) en sacos resistentes al agua, de material textil, según el marginal 3533, de tejido plástico, según el marginal 3534, en lámina de plástico, según el marginal 3535, y en sacos de papel resistentes al agua, según el marginal 3536, o
c) en grandes recipientes para granel (GRG) flexibles, según el marginal 3623, a excepción de los grandes recipientes para granel (GRG) de los tipos 13H1, 13L1 y 13M1, o en grandes recipientes para granel
(GRG) compuestos, con un recipiente interior de plástico flexible, según el marginal 3625, en grandes recipientes para granel (GRG) de cartón, según el marginal 3626, o de madera, según el marginal 3627.
2609-2610
3. Embalaje en común
2611 (1) Las materias incluidas en un mismo apartado podrán agruparse en un embalaje combinado según el marginal 3538.
(2) Las materias de los diferentes apartados de la clase 6.1, en cantidades que no excedan, por envase interior, de 3 litros para las materias liquidas
y/o de 5 kg para las materias sólidas, podrán reunirse entre si y/o con mercancías no sujetas a las disposiciones de esta Directiva en un embalaje combinado conforme al marginal 3538, a menos que reaccionen peligrosamente entre si.
(3) Las materias de los apartados 1°, 3°, 4° y 5° no se reunirán en un mismo bulto con otras mercancías.
(4) Las materias del apartado 2° y las materias clasificadas en la letra a) de los diferentes apartados no deberán envasarse en común con materias y objetos de las clases 1, 5,2 y 7.
(5) Salvo disposiciones particulares en contrario, las materias del apartado 2° y las materias líquidas clasificadas en la letra a) de los diferentes apartados, en cantidades que no excedan de 0,5 litros por envase interior y 1 litro por bulto, y las materias clasificadas en las letras b) o c) de los diferentes apartados en cantidades, no excedan, por envase interior, de 3 litros para las materias líquidas y/o 5 kg para las materias sólidas, podrán reunirse en un embalaje combinado, según el marginal 3538, con materias y objetos de las otras clases, siempre que el embalaje en común sea igualmente admitido para las materias u objetos de dichas clases, y/o con mercancías que no estén sometidas a las disposiciones de la Directiva, si no reaccionan peligrosamente entre si.
(6) Se considerarán reacciones peligrosas:
a) una combustión y/o una considerable producción de calor;
b) la emanación de gases inflamables y/o tóxicos;
c) la formación de materias líquidas corrosivas;
d) la formación de materias inestables.
(7) El embalaje en común de una materia de carácter ácido con otra de carácter básico en un mismo bulto no se admitirá si ambas materias estuvieran embaladas en envases frágiles.
(8) Deberán observarse las disposiciones de los marginales 2001 (7), 2002 (6) y (7) y 2602.
(9) Un bulto no deberá pesar más de 100 kg en caso de utilizarse cajas de madera o de cartón.
4. Inscripciones y etiquetas de peligro en los bultos. (Véase apéndice A.9)
Inscripciones
2612 (1) Cada bulto deberá llevar de una manera clara y duradera el número de identificación de la mercancía que se haya de indicar en la carta de porte, precedido de las letras <UN>.
Etiquetas de peligro
(2) Los bultos que contengan materias u objetos de esta clase irán provistos de una etiqueta conforme al modelo n° 6.1.
(3) Los bultos que entregan materias de los apartados 1° a 6°, 7° a) 2., 8°, 9°, 11°, 13°, 16°, 18°, 20°, 22° y 26° a) 1. y b) 1. irán, además, provistos de una etiqueta conforme al modelo n° 3.
(4) Los bultos que contengan plaguicidas inflamables con un punto de inflamación igual o superior a 23° C, de los apartados 71° a 87°, irán, además, provistos de una etiqueta conforme al modelo n° 3.
(5) Los bultos que contengan materiales de los apartados 7° a) 1., 10° y 28° irán, además, provistos de una etiqueta conforme a los modelos nºs 3 y 8.
(6) Los bultos que contengan materias de los apartados 26° a) 2. y b) 2. y 54° b) 1. irán, además, provistos de una etiqueta conforme al modelo n° 4.1.
(7) Los bultos que contengan materias del apartado 66° irán, además, provistos de una etiqueta conforme al modelo n° 4.2.
(8) Los bultos que contengan materias del aparrado 44° irán, además, provistos de una etiqueta conforme al modelo n° 4.3.
(9) Los bultos que contengan materias del apartado 68° irán, además, provistos de una etiqueta conforme al modelo n° 05.
(10) Los bultos que contengan materias de los apartados 24° b) 2., 27° y 67° irán, además, provistos de una etiqueta conforme al modelo n° 8.
(11) Los bultos que contengan recipientes frágiles no visibles desde el exterior irán, además, provistos en dos caras laterales opuestas, de una etiqueta conforme al modelo n° 12.
(12) Los bultos que contengan materias líquidas encerradas en recipientes cuyos cierres no sean visibles desde el exterior, así como los bultos que contengan recipientes provistos de respiraderos o los recipientes provistos de respiraderos sin embalaje exterior, irán, además, provistos, en dos caras laterales opuestas, de una etiqueta conforme al modelo n° 11.
2613
B. Datos en la carta de porte
2614 La designación de la mercancía en la carta de porte corresponderá a uno de los números de identificación y a una de las denominaciones en bastardilla del marginal 2601.
Cuando no esté expresamente indicada la denominación de la materia, pero esté asignada a un epígrafe n.e.p. u a otro epígrafe colectivo, la designación de la mercancía se compondrá del número de identificación la denominación del epígrafe n.e.p. o del epígrafe colectivo seguido de la denominación química o técnica (1) de la materia.
(1) La denominación técnica indicada deberá ser la utilizada habitualmente en los manuales periódicos y en los textos científicos y técnicos. Las denominaciones comerciales no deberán utilizarse a estos fines. En cuanto a la denominación de los plaguicidas habrá de inscribirse el nombre según la norma ISO 1750: 1981, siempre que allí figure.
La designación de la mercancía deberá ir seguida de la indicación de la clase, el apartado de la enumeración, completada en su caso mediante la letra y las siglas <ADR> (o <RID>), por ejemplo: <6.1, 11° a), ADR>.
Para el transporte de residuos (cf. marginal 2000 (5)), la designación de la mercancía deberá ser: <Residuo, contiene....>, el(los) componente(s) que han servido para determinar la clasificación del residuo según el marginal 2002 (8) deberá(n) ser registrado(s) con su denominación química, por ejemplo: <Residuo; contiene 2570 compuestos de cadmio, 6.1, 61° c), ADR>.
Para el transporte de soluciones o mezclas (tales como preparaciones y residuos) que contengan varios componentes sometidos a esta Directiva, por lo general no será preciso indicar más de dos componentes que representen un papel determinante con respecto al (los.) peligro(s) que caractericen las soluciones y mezclas.
Para el transporte de soluciones o mezclas que sólo contengan un componente sometido a esta Directiva, deberán incluirse las palabras <en solución> o
<en mezcla> en la denominación en la carta de porte (véase marginal 2002 (8)).
Cuando una materia sólida sea entregada para su transporte en estado fundido, se completará la designación de la mercancía añadiéndole la indicación <fundido>, a no ser que tal indicación figure ya en la denominación.
Cuando una solución o mezcla que contengan una materia cuyo nombre expresamente indicado no esté sometido a las condiciones de esta clase según el marginal 2600 (5), el expedidor tendrá derecho a indicar en la carta de porte: <Mercancía no sometida a la clase 6.1>.
2615-2621
C. Envases vacíos
2622 (1) Si los envases vacíos, sin limpiar, del apartado 91° son sacos o GRG flexibles, se colocarán en cajas o sacos impermeabilizados, que eviten toda pérdida de materias.
(2) Los otros envases vacíos, comprendidos los grandes recipientes para granel (GRG), vacíos, sin limpiar, del apartado 91° irán cerrados de la misma forma y ofrecerán las mismas garantías de estanqueidad que si estuvieran llenos.
(3) Los envases vacíos, comprendidos los grandes recipientes para granel (GRG), vacios, sin limpiar, del apartado 91°, llevarán las mismas etiquetas de peligro que si estuvieran llenos.
(4) La designación en la carta de porte se ajustará a una de las denominaciones en bastardilla en el apartado 91°, por ejemplo: <Envase vacío, 6.1, 91°, ADR>.
En el caso de vehículos cisterna vacíos, cisternas desmontables vacíos, contenedores cisterna vacíos, así como de vehículos para transportes a granel vacíos y contenedores para transportes a granel vacíos, sin limpiar, esta designación se completará indicando <Ultima mercancía cargada>, así como la denominación y el apartado de la última mercancía cargada, por ejemplo: <Ultima mercancía cargada: 2312 fenol fundido, 24° b)>.
2623-2624
D. Medidas transitorias
2625 Las materias de la clase 6.1 podrán ser transportadas hasta el 30 de junio de 1995 según las disposiciones de la clase 6.1, aplicables hasta el 31 de diciembre de 1994. En ese caso, la carta de porte deberá indicar:
<Transporte según el ADR aplicable con anterioridad al 1 de enero de 1995>.
2626-2649
CLASE 6.2
MATERIAS INFECCIOSAS
1. Enumeración de las materias
2650 (1) Entre las materias incluidas en el título de la clase 6.2, las enumeradas en el marginal 2651 o las comprendidas en un epígrafe colectivo de este marginal quedan sometidas a las condiciones previstas en los marginales 2650 (2) a 2675, las disposiciones del presente anejo y las disposiciones del anejo B, y son materias de esta Directiva.
(2) La clase 6.2 comprende las materias que contienen microorganismos viables, cuales son, entre otros, bacterias, virus, rickettsias, parásitos y
hongos, asimismo en forma de microorganismos recombinantes, híbridos o mutantes, de los que se sabe o hay buenas razones para creer que causan enfermedad a animales o seres humanos. Tales materias estarán sometidas a las disposiciones de la presente clase, siempre que, en caso de exposición, puedan transmitir alguna enfermedad al ser humano o a los animales.
Nota: 1. Los microorganismos y los organismos modificados genéticamente, los productos biológicos, las muestras de diagnóstico y los animales vivos infectados deberán ser tomados en cuenta a efectos de clasificación en esta clase.
2. Las toxinas tóxicas de origen vegetal, animal o bacteriano que no contengan ninguna materia ni ningún organismo infeccioso o que no estén contenidas en materias u organismos infecciosos, serán consideradas de la clase 6.1 (véase marginal 2601, apartado 90°, número de identificación:
3172).
(3) Las materias de la clase 6.2 se subdividen de la manera siguiente:
A. Materias infecciosas con un potencial de riesgo elevado
B. Otras materias infecciosas
C. Envases vacíos.
Las materias de los apartados 3° y 4° del marginal 2651 quedarán asignadas al grupo designado mediante la letra b) en base al grado de peligrosidad respectivo:
b) materias peligrosas.
(4) Las materias no expresamente designadas en los apartados 1°, 2° y 3° del marginal 2651 se habrán de clasificar, según el estado actual de los conocimientos científicos, en los grupos de riesgo que siguen (2):
i) El grupo de riesgo IV (riesgo individual elevado, riesgo colectivo elevado) cubre los microorganismos que pueden provocar enfermedades graves en el ser humano o los animales, y que representen un riesgo de propagación elevado y contra los cuales no existen, en general, ninguna profilaxis ni tratamiento eficaces;
ii) El grupo de riesgo III (riesgo individual elevado, riesgo colectivo pequeño) cubre los microorganismos que pueden provocar enfermedades graves en el ser humano o los animales y que representen un riesgo de propagación elevada, pero contra los cuales existen, por lo general, profilaxis o tratamiento eficaces;
iii) El grupo de riesgo II (riesgo individual moderado, riesgo colectivo limitado) cubre los microorganismos que pueden provocar enfermedades en el ser humano o los animales, pero que apenas presentan peligro de propagación, existiendo, en general, profilaxis o tratamiento eficaces contra los mismos;
iv) El grupo de riesgo I (riesgos individual y colectivo pequeños) cubre los microorganismos que no representen apenas posibilidades de causar enfermedades al ser humano o a los animales.
Nota: 1. Los microorganismos del grupo de riesgo I no son materias infecciosas en el sentido de esta clase.
2. Los microorganismos o los organismos genéticamente modificados son microorganismos y organismos en los que el material genético ha sido modificado voluntariamente por métodos técnicos o por medios no existentes en la naturaleza.
3. Los microorganismos genéticamente modificados que son infecciosos en el sentido de la presente clase son materias de los apartados 1°, 2° y 3°. Sin embargo, no podrán ser materias del apartado 4°. Los microorganismos genéricamente modificados que no sean infecciosos en el sentido de la presente clase, podrán ser materias de la clase 9 (véase marginal 2901, apartado 13°, número de identificación 3245).
4. Los organismos genéticamente modificados de los que se sabe o se supone que son peligrosos para el ser humano o los animales deberán ser transportados de conformidad con las condiciones especificadas por la autoridad competente del país de origen.
(5) Se considerarán materias sólidas en el sentido de las disposiciones sobre embalaje de los marginales 2654 y 2655, las materias y mezclas de materias que no contengan un líquido en estado libre a temperatura inferior a los 45 °C.
(6) Por <productos biológicos> se entenderá: productos biológicos para uso humano o veterinario, fabricados conforme a las disposiciones de las autoridades nacionales de sanidad y puestos en circulación, si fuera necesario, con autorización especial o la aprobación de estas autoridades, o productos biológicos, que se transportan antes de haber recibido la aprobación antedicha, con fines de investigación o de puesta a punto, o productos acabados destinados al tratamiento experimental en seres humanos o en animales y fabricados conforme a las disposiciones de las autoridades nacionales de sanidad.
Se incluyen también los productos biológicos no acabados, preparados conforme a métodos establecidos por las instituciones gubernamentales especializadas.
Por <muestras de diagnósticos> se entenderá cualquier materia humana o animal, comprendidos, aunque no exhaustivamente, las excreciones, secreciones, la sangre y sus componentes, los tejidos y líquidos relativos a los tejidos orgánicos transportados con fines de diagnóstico o investigación, quedando excluidos, sin embargo, los animales vivos infectados.
Nota: <Los productos biológicos> y <las muestras de diagnóstico> no se considerarán materias de esta clase cuando se sepa que no contienen materias infecciosas.
(7) Los animales vertebrados o invertebrados vivos no deberán ser utilizados para expedir agentes infecciosos, a menos que no haya otra manera de transportar éstos.
Tales animales irán embalados, designados y señalizados y se transportarán según los reglamentos que correspondan para el transporte de animales (2).
(8) Cuando se transporten materias de esta clase, podrá ser necesario mantener una temperatura determinada.
A. Materias infecciosas con un potencial de riesgo elevado
2651 1° 2814 Materia infecciosa para el ser humano,
2900 Materia infecciosa para los animales únicamente.
Nota: 1. Las materias que, conforme al marginal 2650 (4), están asignadas al grupo de riesgo IV deberán ser clasificadas en este apartado.
2. Se aplicarán condiciones particulares de embalaje a estas materias
(véanse marginales 2653 y 2654).
2° 2814 Materia infecciosa para el ser humano,
2900 Materia infecciosa para los animales únicamente.
Nota: 1. Las materias que, conforme al marginal 2650 (4), estén asignados al grupo de riesgo III deberán ser clasificadas en este apartado.
2. Se aplicarán condiciones particulares de embalaje a estas materias (véanse marginales 2653 y 2654).
B. Otras materias infecciosas
3° b) 2814 Materia infecciosa para el ser humano,
2900 Materia infecciosa para los animales únicamente.
Nota: Las materias que, conforme al marginal 2650 (4), estén asignadas al grupo de riesgo II deberán ser clasificadas en este apartado.
4° b) 3921 Desechos clínicos, no especificados, n.e.p.
Nota: 1. Los desechos no especificados resultantes de un tratamiento médico/veterinario administrado a los seres humanos o a animales, o de la investigación biológica y que sólo representan una pequeña posibilidad de contener materias de esta clase, deberán ser clasificados en este apartado.
2. Los desechos que pueden ser especificados se clasificarán en los apartados 1°, 2° ó 3°.
3. Los desechos clínicos o de la investigación biológica esterilizados que hayan contenido materias infecciosas no estarán sometidos a las disposiciones de esta clase.
C Envases vacíos
11° Envases vacíos, comprendidos los grandes recipientes para granel (GRG) vacios, los vehiculos cisterna vacios, cisternas desmontables vacias y los contenedores cisterna vacíos sin limpiar, que hayan contenido materias de la clase 6.2 (véase marginal 2672).
2. Disposiciones
A. Bultos
1. Condiciones generales de envase y embalaje
2652 (1) Los envases deberán satisfacer las condiciones del apéndice A.5, a no ser que se hayan previsto en los marginales 2653 y 2654 condiciones particulares para el envase y embalaje de ciertas materias.
(2) Los grandes recipientes para granel (GRG) deberán satisfacer las condiciones del apéndice A.6.
(3) Deberán utilizarse, conforme a las disposiciones de los marginales 2650 (3) y 3511 (2) o 3611 (2); embalajes de los grupos de embalaje II ó I, marcados con las letras <Y> o <X>, o grandes recipientes para granel (GRG) del grupo de embalaje II, marcados con la letra <Y>, para las materias peligrosas clasificadas en la letra b) de cada apartado. ·
Nota: Para el transporte de materias de la clase 6.2 en vehículos cisterna, cisternas desmontables o contenedores cisterna, véase anejo B.
2. Condiciones particulares de envase y embalaje
2653 (1) Los envases para las materias de los apartados 1° y 2° comprenderán los elementos esenciales siguientes:
a) Un envase interior, que incluirá. un recipiente primario, estanco;
- un embalaje secundario, estanco;
- material absorbente colocado entre el recipiente primario y el embalaje
secundario. Cuando en el interior de un único embalaje secundario se coloquen varios recipientes primarios, éstos deberán ir envueltos individualmente con el fin de evitar cualquier contacto entre sí. Deberá utilizarse material absorbente, por ejemplo, algodón hidrófilo, en cantidad suficiente para que resulte absorbida la totalidad del contenido de los recipientes primarios.
Cualquiera que sea la temperatura prevista durante el transporte, el recipiente primario o el embalaje secundario deberán poder resistir, sin que se produzcan fugas, una presión interna que dé lugar a una diferencia de presión mínima de 95 kPa (0,95 bar) y a temperaturas de - 40 °C a + 55 °C.
Nota: Los envases interiores que contengan materias infecciosas no deberán colocarse en embalajes exteriores que contengan otros tipos de mercancías.
b) Un embalaje exterior suficientemente resistente, en función de su capacidad, su peso y el uso al cual está destinado, cuya dimensión exterior mínima no sea inferior a 10 cm.
(2) Los envases previsto en (1) deberán ser probados según las prescripciones del marginal 2654; el tipo de construcción del envase deberá ser aprobado por la autoridad competente. Cada envase fabricado en base al tipo de construcción autorizado se marcará según dispone el marginal 3512.
Pruebas para los envases conforme al marginal 2653
2654 (1) En el caso de envases que no sean los previstos para el transporte de animales y organismos vivos, deberán prepararse muestras de cada uno de los envases para las pruebas según lo dispuesto en (2). Posteriormente se someterán a las pruebas descritas en (3) a (5). Si lo exige la naturaleza del envase, se autorizarán una preparación y unas pruebas equivalentes, a condición de que se pueda demostrar que son, al menos, de la misma eficacia.
(2) Convendría preparar muestras de cada envase como si fuera para un transporte, excepto en el caso de que la materia de llenado deba ser sustituida por agua o, cuando esté especificado un acondicionamiento a -18 °C, por una mezcla de agua y anticongelante. Todo recipiente primario Evéase marginal 2653 (1)
a)] deberá ser llenado hasta el 98% de su capacidad.
(3) Los envases preparados para el transporte deberán ser sometidos a las pruebas indicadas en el cuadro, en el que van clasificados los envases a fines de las pruebas, en función de los tipos de material.
Para los embalajes exteriores, los epígrafes del cuadro remiten
- al cartón o a materiales análogos, cuyas características pueden verse rápidamente afectados por la humedad;
- a los plásticos, que corren el riesgo de tornarse frágiles a baja temperatura;
- a otros materiales, tales como los metales, cuyas características no se vean afectados por la humedad o la temperatura.
Cuando un recipiente primario y un embalaje secundario (véase marginal 2653 (1) a)] que constituyan un envase interior estén fabricados con materiales diferentes, será el material del recipiente primario el que determine la prueba apropiada. Cuando un recipiente primario esté constituido por dos materiales, será el material más susceptible de ser dañado el que determine el tipo de prueba apropiada.
CUADRO
----------------------------------------------------------------------------
|Material |Pruebas requeridas |
----------------------------------------------------------------------------
|Embalaje |Envase interior |Según (3), letra | |
----------------------------------------------------------------------------
| | |Otro | |Otro | | | | |según |
| | | | | | | | | |(4) |
----------------------------------------------------------------------------
|Cartón |Plás- |mate- |Plás- |mate- |a) |b) |c) |d) | |
| |tico | rial |tico | rial | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
|X | | |X | | |X |X |si se |X |
----------------------------------------------------------------------------
|X | | | |X | |X | |utiliza |X |
----------------------------------------------------------------------------
| |X | |X | | | |X |nieve |X |
----------------------------------------------------------------------------
| |X | | |X | | |X |carbó- |X |
| | | | | | | | |nica | |
----------------------------------------------------------------------------
| | |X |X | | | |X | |X |
----------------------------------------------------------------------------
| | |X | |X |X | | | |X |
----------------------------------------------------------------------------
2654 a) Se tomarán muestras para someterlas a una prueba de caída libre sobre una superficie rígida, no elástica, plana y horizontal, desde una altura de 9 III. Caso de tener forma de caja, se dejarán caer sucesivamente a cinco de ellas:
-una, de plano, sobre su fondo,
-otra, de plano, sobre su parte superior,
-otra, de plano, sobre un lado largo,
-otra, de plano, sobre un lado corto,
-otra sobre una esquina.
Si tienen forma de bidón, se dejará caer sucesivamente a tres de ellas:
-una, en diagonal, sobre el borde superior' estando situado el centro de gravedad directamente por encima del punto de impacto,
-una, en diagonal, sobre el borde inferior,
-una, horizontal, sobre el costado.
Después de la serie de caídas indicada, no debe haber fugas del o de los recipientes primarios que deben seguir protegidos por un material absorbente dentro del embalaje secundario.
b) Las muestras se sumergirán por completo en agua durante 5 minutos como mínimo, dejándolas escurrir luego durante 30 minutos, como máximo, a 23 °C y a 50% +- 2% de humedad relativa, antes de someterlas a la prueba descrita en la letra a).
c) Las muestras deberán ser acondicionadas en una atmósfera a -18 °C, o menos, durante 24 horas como mínimo y se someterán a la prueba descrita en
la letra a) en los 15 minutos siguientes a su retirada de dicha atmósfera. Si las muestras contienen nieve carbónica, la duración del acondicionamiento se podrá reducir a 4 horas.
d) Cuando se suponga que el envase contiene nieve carbónica, convendrá realizar una prueba más de las que aparecen especificadas en las letras a), b) o c). Las muestras se depositarán de tal modo que la nieve carbónica se disipe por completo, sometiéndolas posteriormente a la prueba descrita en la letra a).
(4) Los envases cuyo peso bruto sea inferior o igual a 7 kg se someterán a las pruebas descritas en la letra a) que sigue, mientras que los que tengan un peso bruto superior a 7 kg serán probados con arreglo a lo dispuesto en la letra b) siguiente:
a) Deberán ser colocadas las muestras sobre una superficie plana y dura. Una barra cilíndrica de acero, de un peso de 7 kg como mínimo y un diámetro que no exceda de 38 mm, cuya extremidad de impacto tenga un radio de 6 mm como máximo, se dejará caer en caída libre vertical desde una altura de 1 m, medida desde la extremidad del impacto hasta el área de impacto de la muestra. Se colocará una muestra sobre su base y una segunda muestra en posición perpendicular a la posición utilizada en el caso de la primera. En cada caso se dejará caer la barra de acero apuntando al recipiente primario. A consecuencia de cada impacto, la perforación del embalaje secundario será aceptable con tal que no se produzcan fugas que provengan del (de los) recipiente(s) primario(s).
b) Las muestras deberán caer sobre el extremo de una barra de acero cilíndrica, que deberá estar dispuesta verticalmente sobre una superficie plana y dura. Su diámetro será de 38 mm y en la extremidad superior, su radio no excederá de 6 mm. La barra de acero sobresaldrá de la superficie marcando una distancia cuando menos igual a la que separa al (a los) recipiente(s) primario(s) de la superficie externa del embalaje exterior y en cualquier caso de 200 mm como mínimo. Se dejará caer una muestra en caída libre vertical desde la altura de 1 m, medida desde el punto más alto de la barra de acero. Se dejará caer una segunda muestra desde la misma altura en sentido perpendicular a la posición utilizada para la primera. En cada caso, la posición del bulto deberá ser tal que la barra de acero perfore el (los) recipiente(s) primario(s). A continuación de cada impacto, la perforación del embalaje secundario será aceptable con tal que no se produzcan fugas a través de (de los) recipiente(s) primario(s).
(5) A reserva de que se obtenga un nivel de características equivalentes, serán autorizadas las modificaciones siguientes de los recipientes primarios colocados en un embalaje secundario sin necesidad de someter a más pruebas el bulto completo.
Podrán utilizarse recipientes primarios de dimensiones equivalentes o inferiores a las de los recipientes primarios ya probados, siempre y cuando:
a) los recipientes primarios tengan una configuración análoga a la de los recipientes primarios probados (por ejemplo; que tengan la misma forma, redonda, rectangular);
b) el material de construcción de los recipientes primarios (vidrio, plástico, metal, etc.) ofrezca a las fuerzas de impacto y apilamiento una
resistencia igual o superior a la de los recipientes primarios probados inicialmente;
c) los recipientes primarios tengan aberturas de dimensiones iguales o inferiores y que sus cierres sean de concepción idéntica (por ejemplo, tapón roscado, tapa encajada);
d) se utilice un material de relleno suplementario en cantidad suficiente para colmar los espacios vacíos y evitar cualquier movimiento significativo de los recipientes primarios;
e) los recipientes primarios estén orientados de la misma manera en el embalaje secundario que en el bulto probado.
2655 (1) Las materias clasificadas en la letra b) de los apartados 3° y 4° se envasarán:
a) en bidones de acero, según el marginal 3520; o
b) en bidones de aluminio, según el marginal 3521; o
c) en cañetes (jerricanes) de acero, según el marginal 3522; o
d) en bidones o cañetes (jerricanes) de plástico, según el marginal 3526; o
e) en envases compuestos (de material plástico) según el marginal 3537; o
f) en embalajes combinados según el marginal 3538; o
g) en envases compuestos (de vidrio, porcelana o gres), según el marginal 3539; o
h) en GRG metálicos, según el marginal 3622; o
i) en GRG de plástico rígido, según el marginal 3624; o
j) en GRG compuestos, con recipientes interiores de plástico según el marginal 3625, a excepción de los GRG de los tipos llHZ2 y 31HZ2.
(2) Las materias sólidas en el sentido del marginal 2650 (5) se podrán también envasar en bidones de contrachapado según el marginal 3523 o en bidones de cartón según el marginal 3525, si fuese necesario con uno o varios sacos interiores estancos al agua.
2656 Los productos biológicos y muestras de diagnósticos de los apartados 1° a 3°, en los que haya una pequeña probabilidad de que existan materias infecciosas, por ejemplo, en el caso de pruebas corrientes de diagnóstico precoz o de un diagnóstico inicial, deberán satisfacer todas las disposiciones sobre embalaje de esta clase, a no ser que se respeten las condiciones siguientes:
(1) que los recipientes primarios no contengan más de 50 ml de productos biológicos o de 100 ml de muestras de diagnóstico;
(2) que el embalaje exterior no contenga más de:
50 ml de productos biológicos, si se utilizan recipientes primarios frágiles; o
100 ml de productos biológicos, si se utilizan recipientes primarios que no sean frágiles; o
500 ml de muestras de diagnóstico;
(3) que los recipientes primarios sean estancos; y
(4) que el embalaje sea conforme a las disposiciones de esta clase; no hará falta, sin embargo, someterlo a pruebas.
2657 Cuando se transporten materias de esta clase inmersas en nitrógeno líquido muy refrigerado, los envases interiores deberán ser conformes a las disposiciones correspondientes a esta clase y los recipientes para el
nitrógeno a las de la clase 2.
2658 (1) Las aberturas de los recipientes primarios utilizados para las materias líquidas de los apartados 1° y 2° deberán ir cerradas de manera estanca por medio de dos dispositivos colocados en serie, uno de los cuales estará roscado o sujeto de manera equivalente.
(2) Los recipientes utilizados para las materias de los apartados 3° y 4° que desprendan gases y que se transporten a temperatura ambiente superior a 15 °C deberán llevar una tapa provista de un respiradero estanco a los agentes patógenos, que estará protegido contra las acciones mecánicas externas.
En el caso de los recipientes reutilizables, el filtro del respiradero deberá ser reemplazado antes del llenado.
(3) Los envases de material plástico o de cartón destinados al transporte de los residuos del apartado
4° deberán ser resistentes y además, cuando los residuos contengan objetos puntiagudos, ofrecer resistencia a la perforación.
(4) El cierre de los envases para las materias del apartado 4° estará fabricado de suerte que quede herméticamente cerrado después del llenado y deberá estar diseñado de modo que resulte perfectamente visible cualquier apertura ulterior.
2659-2660
3. Embalaje en común
2661 (1) Las materias a que se refiere el mismo apartado se podrán reunir en un embalaje combinado según el marginal 3538.
(2) Las materias de los apartados 1°, 2° y 3° podrán ser reunidas en un embalaje combinado según el marginal 3538 si el bulto ha sido probado y autorizado según las disposiciones aplicables a las materias de los apartados 1° y 2°.
(3) Las materias de la clase 6.2 no deberán ser embaladas en común con materias y objetos de otras clases, ni con mercancías que no estén sometidas a las disposiciones de esta Directiva. Ello no será aplicable a los productos biológicos y a las muestras de diagnóstico embaladas según el marginal 2656 ni tampoco a las materias añadidas para refrigerar, por ejemplo, el hielo, la nieve carbónica o el nitrógeno líquido muy refrigerado.
(4) Las disposiciones de los marginales 2001 (7), 2002 (6) y (7) y 2652 deberán ser observadas.
(5) Los bultos no deberán pesar más de 100 kg en caso de utilización de cajas de madera o de cartón.
4. Inscripciones y etiquetas de peligro en los bultos (Véase el apéndice A.9)
Inscripciones
2662 (1) Cada bulto deberá indicar de manera clara y duradera el número de identificación de la mercancía que haya de indicarse en la carta de porte, precedido de las letras <UN>.
Etiquetas de peligro
(2) Los bultos que contengan materias de esta clase irán provistos de una etiqueta conforme al modelo n° 6.2.
(3) Los bultos que contengan materias de esta clase, transportadas inmersas en nitrógeno líquido muy refrigerado irán, además, provistos de una etiqueta conforme al modelo n° 2.
(4) Los bultos que contengan materias de los apartados 3° y 4°, contenidas en recipientes frágiles no visibles desde el exterior, irán provistos, además, en dos caras laterales opuestas, de una etiqueta conforme al modelo n° 12.
(5) Los bultos que contengan materias líquidas del apartado 3, contenidas en recipientes cuyos cierres no sean visibles desde el exterior, así como los bultos que contengan recipientes provistos de respiraderos y los recipientes provistos de respiraderos sin embalaje exterior irán, además, provistos en dos caras laterales opuestas, de una etiqueta conforme al modelo n° 11.
2663
B. Datos en la carta de porte
2664 La designación de la mercancía en la carta de porte deberá hacerse conforme a uno de los números de identificación y a una de las denominaciones en bastardilla en el marginal 2651, seguidos de la denominación biológica de la materia (1), cuando se trate de las materias de los apartados 1° a 3°.
Cuando se trate de una materia infecciosa genéticamente modificada, podrá añadirse: «microorganismos genéticamente modificados».
En cuanto a los productos biológicos y las muestras de diagnóstico que son entregados al transporte en las condiciones del marginal 2656, la designación de la mercancía deberá ser la siguiente: «Producto biológico/muestra de diagnóstico; contiene....», debiendo indicarse la materia infecciosa que hubiere determinado la clasificación en los apartados 1°, 2° ó 3°.
La designación de la mercancía deberá ir seguida de la indicación de la clase, y el apartado de la enumeración, completada en su caso con la letra y la sigla «ADR» (o «RID») (por ejemplo: «6.2, 3° b), ADR».
En cuanto al transporte de residuos (véase el marginal 2000 (5)), la designación de la mercancía deberá ser: «Residuo; contiene....», debiéndose indicar el (los) componente(s) que haya(n) determinado la clasificación del residuo según el marginal 2002 (8) bajo su(s) denominaeión(es) química(s) o biológica(s) por ejemplo: «Residuo; contiene 2814 materia infecciosa para el ser humano, virus de Marburgo, 6.2, 2°, ADR».
En el caso de transporte de disoluciones o mezclas (tales como preparaciones y residuos) que contengan diversos componentes sometidos a esta Directiva, por lo general no será necesario señalar más de dos componentes que representen un papel determinante con respecto al(los) peligro(s) que caracterizan a las disoluciones y mezclas.
En cuanto a los residuos del apareado 4°, la designación en bastardilla será suficiente: «3291 Residuo clínico no especificado, n.e.p., 6.2, 4° b), ADR».
Para el transporte de materias fácilmente perecederas, deberá ofrecerse información apropiada, por ejemplo: «Refrigerar a + 2°/+ 4 °C», o bien «Transpórtese en estado congelado» o «No congelar».
2665-2671
C. Envases vacíos
2672 (1) Los envases vacíos, comprendidos los GRG vacíos, sin limpiar, del aparrado 11°, deberán ir cerrados de la misma manera y presentar las mismas garantías de estanqueidad que si estuviesen llenos.
(2) Los envases vacíos, comprendidos los GRG vacíos, sin limpiar, del apartado 11°, deberán ir provistos de las mismas etiquetas de peligro que si estuviesen llenos.
(3) La designación de la mercancía en la carta de porte deberá ser conforme a una de las denominaciones en bastardilla en el apartado 11°, por ejemplo, «Envases vacíos, 6.2, 11°, ADR». En el caso de vehículos cisterna vacíos, cisternas desmontables vacías y contenedores cisterna vacíos, sin limpiar, esta designación deberá completarse con la indicación «Ultima mercancía cargada», así como con la denominación y el apartado de la última mercancía cargada (por ejemplo: «Ultima mercancía cargada: 2900 Materia infecciosa para los animales, 3° b)»).
2673
(1) La denominación biológica que se indique deberá ser la empleada corrientemente en manuales, publicaciones periódicas y textos científicos. No se utilizará con este fin ningún tipo de denominación comercial.
D. Otras disposiciones
2674 Las demás disposiciones relativas a las materias de esta clase que queden exentas por razones distintas a las relacionadas con la seguridad, no se verán afectadas (por ejemplo, las relativas a importación y exportación, comercialización o eliminación, protección de los trabajadores, servicios veterinarios).
E. Medidas transitorias
2675 Las materias de la clase 6.2 podrán ser transportados hasta el 31 de diciembre de 1995 según las disposiciones de la clase 6.2 aplicables hasta el 31 de diciembre de 1994. La carta de porte deberá indicar en tales casos: «Transporte según el ADR aplicable con anterioridad al 1 de enero de 1995».
2676-2699
CLASE 7
MATERIAS RADIACTIVAS
2700 (1) Ambito de aplicación
a) Entre las materias cuya actividad específica sobrepase los 70 kBq/kg (2 nCi/g), y los objetos que contengan dichas materias, se admitirán únicamente al transporte los que se enumeran en el marginal 2701 o los que estén incluidos en un apartado n.e.p. de este marginal, a reserva de las condiciones previstas en las fichas correspondientes del marginal 2704 y en el Apéndice A.7 (marginales 3700 a 3799)
b) Las materias y objetos señalados en a) se denominan materias y objetos de esta Directiva.
Nota: No estarán sometidos a las disposiciones de esta Directiva los estimuladores cardiacos que contengan materias radiactivas implantados mediante operación quirúrgica en el organismo de un enfermo y los productos farmacéuticos radiactivos administrados a un enfermo durante un tratamiento médico.
(2) Definiciones y explicaciones
A1 en A2
1. Por A1 se entiende la actividad máxima de materias radiactivas en forma especial autorizada en un bulto del tipo A. Por A2 se entiende la actividad máxima de materias radiactivas, distintas de las materias radiactivas en forma especial, autorizada en un bulto del tipo A (véase Apéndice A.7, cuadro 1)
Emisores alfa de baja toxicidad
2. Por emisores alfa de baja toxicidad se entiende el uranio natural, uranio empobrecido, torio natural; uranio 235 o uranio 238, torio 232, torio 228 y torio 230 cuando estén contenidos en minerales o en concentrados físicos o químicos; los radionucléidos cuyo período sea inferior a diez días.
Aprobación/autorización
3. Por aprobación/autorización multilateral se entiende la aprobación dada rento por la autoridad competente del país origen del modelo o de las expediciones como por la de cada uno de los países a través de cuyo territorio deba ser transportado el envío.
4. Por aprobación unilateral se enciende la que debe ser otorgada a un modelo únicamente por la autoridad competente del país de origen de dicho modelo.
Contenedor
5. Los contenedores para el transporte de materias de esta clase deberán tener el carácter de receptáculos permanentes, rígidos y suficientemente resistentes para ser utilizados repetidamente. Podrán utilizarse como embalaje si se respetan las disposiciones aplicables, y podrán igualmente ser utilizados para cumplir las funciones de sobreembalaje.
Envoltura de confinamiento
6. Por envoltura de confinamiento se entiende el conjunto de los elementos del embalaje que, según las especificaciones del diseñador, tienden a asegurar la retención de la materia radiactiva durante el transporte.
Contaminación
7. Por contaminación se entiende la presencia, en una superficie, de sustancias radiactivas en cantidades que sobrepasen 0,4 Bq/cm2 (10-5 u Ci/cm2) para los emisores beta, gamma y alfa de baja toxicidad, o bien 0,04 Bq/cm2 (10-6 micra Ci/cm2) para los demás emisores alfa.
Por contaminación no transitoria se entiende la contaminación distinta de la transitoria.
Por contaminación transitoria se entiende aquella que puede ser eliminada de una superficie mediante operaciones normales de manipulación.
Modelo
8. Por modelo se entiende la descripción de una materia radiactiva de forma especial, de un bulto o de un embalaje que permita identificar el artículo con precisión. La descripción puede comprender especificaciones, planos, informes de conformidad con las disposiciones reglamentarias y otros documentos pertinentes.
Uso exclusivo
9. Por uso exclusivo se entiende la utilización por un solo expedidor de vehículos o grandes contenedores que tengan una longitud mínima de 6 metros, para la cual todas las operaciones iniciales, intermedias y finales de carga y descarga se hagan de conformidad con las instrucciones del expedidor o del
destinatario.
Materia fisionable
10. Por materia fisionable se entiende el uranio 233, el uranio 235, el plutonio 238, el plutonio 239 o el plutonio 241, o cualquier combinación de estos radionucleidos. No entran en esta definición el uranio natural y el uranio empobrecido no irradiados, así como el uranio natural y el uranio empobrecido que únicamente hayan sido irradiados en reactores térmicos.
Materias de baja actividad específica
11. Por materias de baja actividad específica ((LSA) (BAE)] se entiende las materias radiactivas que por su naturaleza tienen una actividad específica limitada, o las materias radiactivas para las cuales se aplican límites de actividad específica media estimada. No se tienen en cuenta los materiales exteriores de protección que rodean las materias LSA (BAE) para determinar la actividad específica media estimada.
Las materias LSA (BAE) se dividen en tres grupos:
a) LSA-I (BAE-I)
i) Minerales que contienen radionucleidos naturales (por ejemplo uranio y torio) y concentrados de uranio o de torio extraídos de dichos minerales; ii) Uranio natural o uranio empobrecido o torio natural sólidos no irradiados, o sus compuestos o mezclas sólidas o líquidas; o iii) Materias radiactivas distintas de las materias fisionables, para las cuales es ilimitado el valor de A2.
b) LSA-II (BAE-II)
i) Agua con una concentración máxima de tritio de 0,8 TBq/l (20 Ci/l); o bien ii) Otras materias en las cuales la actividad está repartida en el conjunto de la materia y la actividad específica media estimada no sobrepasa 10-4 A2/g para los sólidos y los gases y 10-s A2/g para los líquidos.
c) LSA-III (BAE-III)
Sólidos (por ejemplo residuos acondicionados o materiales activados) en los cuales:
i) Las materias radiactivas están repartidas en todo el sólido o el conjunto de objetos sólidos, o están esencialmente repartidas de modo uniforme en un aglomerado sólido (como el hormigón, el asfalto, la cerámica, etc); ii) Las materias radiactivas son relativamente insolubles, o están incorporadas a una matriz relativamente insoluble, de modo que aun en caso de pérdida del embalaje, la pérdida de materia radiactiva por bulto por el hecho de la lixiviación no sobrepasaría 0,1 A2 si el bulto permaneciera en el agua durante siete días; y iii) La actividad específica media estimada del sólido con exclusión del material de protección no sobrepase 2 x 10-3 A2/g.
Presión de utilización normal máxima
12. Por presión de utilización normal máxima se entenderá la presión máxima por encima de la presión atmosférica al nivel medio del mar, que se alcanzaría en el interior de la envoltura de confinamiento durante un año en las condiciones de temperatura y de irradiación solar correspondientes a las condiciones ambientales durante el transporte en ausencia de descompresión, de refrigeración externa mediante un sistema auxiliar o de control operacional durante el transporte.
Sobreembalaje
13. Por sobreembalaje se entiende un continente, tal como una caja o un saco, que no necesita cumplir las disposiciones relativas a los contenedores, y que se utiliza por un solo expedidor para agrupar en una sola unidad de manipulación un envío de dos o más bultos, con el fin de facilitar la manipulación, la estiba y la expedición. El sobreembalaje no es idéntico al embalaje exterior tal como está definido en el marginal 3510.
Bultos
14. Por bultos se entiende el embalaje y su contenido radiactivo tal como se presentan en el momento del transporte. Las normas de resistencia aplicadas a los bultos y a los embalajes, por lo que se refiere a la conservación de la integridad del confinamiento y de la protección dependen de la cantidad y de la naturaleza de la materia radiactiva transportada.
Las normas de resistencia aplicadas a los bultos son más o menos rigurosas según el riesgo que presenten las condiciones de transporte, que a estos efectos se clasifican como sigue:
- condiciones que deberían ser las propias de los transportes de rutina (sin incidentes), condiciones de transporte que prevean incidentes menores, y condiciones accidentales durante el transporte.
Las normas de resistencia comprenden disposiciones de concepción y ensayos. Cada bulto está clasificado como sigue:
a) Un bulto exceptuado es un embalaje que contiene materias radiactivas (ver cuadro V del Apéndice A7), diseñado para cumplir las disposiciones generales aplicables a todos los embalajes y bultos (ver marginal 3732).
b) I. Un bulto industrial del tipo 1 1((IP-1) (BI-1] es un embalaje, una cisterna o un contenedor que contiene materias LSA (BAE) o SCO (OCS) (ver definiciones 11 y 22), diseñado para cumplir las disposiciones generales aplicables a todos los embalajes y bultos (ver marginal 3732) y además a las disposiciones especiales (ver marginal 3733).
2700 II. Un bulto industrial del tipo 2 ((IP-2) (BI-2)] es un embalaje, una cisterna o un contenedor que contiene materias LSA (BAE) o SCO (OCS) (ver definiciones 11 y 22), diseñado para cumplir las disposiciones generales aplicables a todos los embalajes y bultos (ver marginal 3732) y, además, las disposiciones particulares siguientes:
i) para los bultos, ver marginal 3734;
ii) para las cisternas, ver marginal 3736, así como los Apéndices B.1a y B.lb;
iii) para los contenedores, ver marginal 3736.
III. Un bulto industrial del tipo 3 ((IP-3) (BI-3)] es un embalaje, una cisterna o un contenedor que contiene materias LSA (BAE) o SCO (OCS) (ver las definiciones 11 y 22), diseñado para cumplir las disposiciones generales aplicables a todos los embalajes y bultos (ver marginal 3732) y, además, las disposiciones especiales siguientes:
i) para los bultos, ver marginal 3735;
ii) para las cisternas, ver marginal 3736, así como los Apéndice B.la y B.lb;
iii) para los contenedores, ver marginal 3736.
c) Un bulto del tipo A es un embalaje, una cisterna o un contenedor con una actividad máxima A1 si se trata de materias radiactivas de forma especial o
A2 en caso contrario, diseñado para cumplir las disposiciones generales aplicables a todos los embalajes y bultos (ver marginal 3732) y las disposiciones especiales enunciadas en el marginal 3737, según convenga.
d) Un bulto del tipo B es un embalaje, una cisterna o un contenedor con una actividad que puede sobrepasar A1 si se trata de materias radiactivas en forma especial o A2 en caso contrario, diseñado para cumplir las disposiciones generales aplicables a todos los embalajes y bultos (ver marginal 3732) y las disposiciones particulares enunciadas en los marginales 3737, 3738-3740, según convenga.
Embalaje
15. Por embalaje se entiende el conjunto de los elementos necesarios para guardar por completo el contenido radiactivo. El embalaje puede, en particular, comprender uno o varios recipientes, materias absorbentes, elementos estructurales que aseguren la separación, un blindaje contra la radiación y dispositivos de llenado y vaciado, de aireación, de descompresión, refrigeración, amortiguación de golpes mecánicos, manipulación, fijación, aislamiento térmico y equipos de servicio integrados. El embalaje podrá consistir en una caja, un bidón o un recipiente similar, o podrá ser igualmente un contenedor o una cisterna de conformidad con la definición 14 que antecede.
Garantía de calidad
16. Por garantía de calidad se entenderá un programa sistemático de controles y de inspecciones aplicado por toda organización o todo organismo que participe en el transporte de materias radiactivas y tendente a garantizar de modo adecuado que las normas de seguridad prescritas en el Apéndice A.7 se respetan en la práctica.
Intensidad de radiación
17. Por intensidad de radiación se entenderá la correspondiente tasa de dosis equivalente expresado en milisievert (milirem) por hora
Contenido radiactivo
18. Por contenido radiactivo se entenderá la materia radiactiva así como todos los sólidos, líquidos o gases contaminados que se encuentren contenidos dentro del embalaje.
(1) A titulo de información, la intensidad de radiación puede además indicarse entre paréntesis en milirems/h. Si bien es cierto que el milisievert o el milirem no son unidades convenientes en todos los casos para medir las exposiciones a las radiaciones, por razones prácticas se utilizan estas unidades con exclusión de cualquier otra.
Autorización especial
19. Por autorización/acuerdo especial se entenderá las disposiciones, aprobadas por la autoridad competente, en virtud de las cuales podrá transportarse un envío que no cumpla todas las normas aplicables de las fichas 5-12 del marginal 2704. Para los envíos de este tipo será necesario una autorización multilateral.
Materia radiactiva en forma especial
20. Por materia radiactiva en forma especial se entenderá, o bien una materia radiactiva sólida no susceptible de dispersión, o bien una cápsula sellada que contenga una materia radiactiva (ver marginal 3731).
Actividad específica
21. Por actividad específica se entenderá la actividad de un radionucleido por unidad de peso de este radionucleido. La actividad específica de una materia en la que la distribución de los radionucleidos es esencialmente uniforme, es la actividad por unidad de peso de la materia.
Objeto contaminado superficialmente
22. Por objeto contaminado superficialmente [(SCO) (OCS)] se entiende un objeto sólido que por sí mismo no es radiactivo, pero en cuyas superficies se encuentra repartida una materia radiactiva. Los SCO (OCS) están clasificados en dos grupos:
a) SCO-I (OCS-I): objeto sólido sobre el cual:
i) para la superficie accesible, la media de contaminación transitoria sobre 300 cm2 (o sobre el área de la superficie si es inferior a 300 cm2) no sobrepasa 4 Bq/cm2 (10-4 micra Ci/cm2) para los emisores bota, gama y alfa de baja toxicidad o bien 0,4 Bq/cm2 (10-5 micra Ci/cm2) para todos los demás emisores alfa; y
ii) para la superficie accesible, la media de contaminación no transitoria sobre 300 cm2 (o sobre el área de la superficie si es inferior a 300 cm2) no sobrepasa 4 x 104 Bq/cm2 (1 micra Ci/cm2) para los emisores beta, gama y alfa de baja toxicidad o 4 x 103 Bq/cm2 (0,1 micra Ci/cm2) para todos los demás emisores alfa; y
iii) para la superficie inaccesible, la media de contaminación transitoria añadida a la contaminación no transitoria sobre 300 cm2 (o sobre el área de la superficie si es inferior a 300 cm2) no sobrepasa 4 x 104 Bq/cm2 (1 micra Ci/cm2) para los emisores beta, gama y alfa de baja toxicidad o 4 x 103 Bq/cm2 (0,1 Ci/cm2) para todos los demás emisores alfa.
b) SCO-II (OCS-II): objeto sólido sobre el cual la contaminación no transitoria o la contaminación transitoria sobre la superficie sobrepasa los límites aplicables especificados para un SCO-I (OCS-I) en el apartado anterior a) y sobre el cual:
i) para la superficie accesible, la media de contaminación transitoria sobre 300 cm2 (o sobre el área de la superficie si es inferior a 300 cm2) no sobrepasa 400 Bq/cm2 (10-2 micra Ci/cm2) para los emisores beta, gama y alfa de baja toxicidad o bien 40 Bq/cm2 (10-3 micra Ci/cm2) para todos los demás emisores alfa; y
ii) para la superficie accesible, la media de contaminación no transitoria sobre 300 cm2 (o sobre el área de la superficie si es inferior a 300 cm2) no sobrepasa 8 x 105 Bq/cm2 (20 micra Ci/cm2) para los emisores beta, gama y alfa de baja toxicidad o bien 8 x 104 Bq/cm2 (2 micra Ci/cm2) para todos los demás emisores-alfa; y
iii) para la superficie inaccesible, la media de contaminación transitoria añadida a la contaminación no transitoria sobre 300 cm2 (o sobre el área de la superficie si es inferior a 300 cm2) no sobrepasa 8 x 105 Bq/cm2 (20 micra Ci/cm2) para los emisores beta, gama y alfa de baja toxicidad o bien 8 x 104 Bq/cm2 (2 micra Ci/cm2) para todos los demás emisores alfa.
Indice de transporte
23. Por índice de transporte (IT) se entiende un número único adjudicado a un bulto, un sobreembalaje, una cisterna o un contenedor, o a una materia
LSA-I (BAE-I) o SCO-I (OCS-I) no embalada, que sirve a la vez para asegurar la prevención del riesgo de criticidad y para limitar la exposición a las radiaciones (ver marginal 3715). Sirve igualmente para fijar los límites para el contenido de algunos bultos, sobreembalaje, cisternas y contenedores; para determinar las categorías de etiquetado; para determinar si se impone el transporte según la modalidad de uso exclusivo; para fijar las disposiciones relativas a la separación durante el almacenamiento en tránsito, para definir las restricciones relativas a la carga en común de los bultos durante el transporte por acuerdo especial y durante el almacenamiento en tránsito, y para fijar el número autorizado de bultos en un contenedor o en un vehículo (ver capítulo II del Apéndice A.7).
2700 Torio no irradiado
24. Por torio no irradiado se entiende el torio que no contiene más de 10 elevado a -7 gramos de uranio-233 por gramo de torio-232.
Uranio no irradiado
25. Por uranio no irradiado se entiende el uranio que no contiene más de 10 elevado a -6 gramos de plutonio por gramo de uranio-235 ni más de 9 MBq (0,20 mCi) de productos de fisión por gramo de uranio-235.
Uranio natural, uranio empobrecido, uranio enriquecido
26. Por uranio natural se entiende el uranio aislado químicamente y en el cual los isótopos se hallan en la misma proporción que en el estado natural (aproximadamente 99,28% en peso de uranio-238 y 0,72% en peso de uranio-235. Por uranio empobrecido se entiende el uranio que contiene un porcentaje en peso de uranio-235 inferior al del uranio natural. Por uranio enriquecido se entiende el uranio que contiene un porcentaje en peso de uranio-235 superior al del uranio natural. En todos los casos, el uranio-234 se halla presente en muy escasa proporción.
2701 (1) Enumeración de materias:
--------------------------------------------------------------------
|Número de identificación (1) y denominación de la |Ficha |
|materia o del objeto | |
-------------------------------------------------------------------- | | | --------------------------------------------------------------------
|2910 Materias radiactivas, bulto exceptuado | |
-------------------------------------------------------------------- | | | --------------------------------------------------------------------
|-Aparatos u objetos manufacturados |2 |
--------------------------------------------------------------------
|-Cantidad limitada de materias |1 |
--------------------------------------------------------------------
|-Objetos manufacturados en uranio natural, o en uranio |3 |
|empobrecido o torio natural | |
--------------------------------------------------------------------
|-Embalaje vacío |4 |
-------------------------------------------------------------------- | | | --------------------------------------------------------------------
|2912 Materias radiactivas de baja actividad especifica | |
|(LSA), n.e.p. | |
-------------------------------------------------------------------- | | | --------------------------------------------------------------------
|-LSA-I(BAE-I) |5 |
--------------------------------------------------------------------
|-LSA-II(BAE-II) |6 |
--------------------------------------------------------------------
|-LSA-III(BAE-III) |7 |
--------------------------------------------------------------------
|-mediante acuerdo especial |13 |
-------------------------------------------------------------------- | | | --------------------------------------------------------------------
|2913 Materias radiactivas, objetos contaminados | |
|superficialmente (SCO) | |
-------------------------------------------------------------------- | | | --------------------------------------------------------------------
|-SCO-I(OCS-I) y SCO-II(OCS-II) |8 |
--------------------------------------------------------------------
|-mediante acuerdo especial |13 |
-------------------------------------------------------------------- | | | -------------------------------------------------------------------- | | | --------------------------------------------------------------------
|2918 Materias radiactivas fisionables, n.e.p. | |
-------------------------------------------------------------------- | | | --------------------------------------------------------------------
|-en bultos del tipo l-F, del tipo A-F, del tipo B(U)F |12 |
|o del tipo B(M)F | |
--------------------------------------------------------------------
|-mediante acuerdo especial |13 |
-------------------------------------------------------------------- | | | --------------------------------------------------------------------
|2975 Torio metálico pirofórico | |
-------------------------------------------------------------------- | | | --------------------------------------------------------------------
|-en bultos del tipo A |9 |
--------------------------------------------------------------------
|-en bultos del tipo B(U) |10 |
--------------------------------------------------------------------
|-en bultos del tipo B(M) |11 |
--------------------------------------------------------------------
|-mediante acuerdo especial |13 |
-------------------------------------------------------------------- | | | --------------------------------------------------------------------
|2976 Nitrato de torio sólido | |
-------------------------------------------------------------------- | | | --------------------------------------------------------------------
|-LSA-I(BAE-I) |5 |
--------------------------------------------------------------------
|-LSA-II(BAE-II) |6 |
--------------------------------------------------------------------
|-en bultos del tipo A |9 |
--------------------------------------------------------------------
|-en bultos del tipo B(U) |10 |
--------------------------------------------------------------------
|-en bultos del tipo B(M) |11 |
--------------------------------------------------------------------
|-mediante acuerdo especial |13 |
-------------------------------------------------------------------- | | | --------------------------------------------------------------------
|2977 Hexafluoruro de uranio fisionable con un contenido | |
|de urani-235 superior al 1% | |
-------------------------------------------------------------------- | | | --------------------------------------------------------------------
|-en bultos convenidos |12 |
--------------------------------------------------------------------
|-mediante acuerdo especial |13 |
--------------------------------------------------------------------
2701
(cont. )
--------------------------------------------------------------------
|2978 Hexafluoruro de uranio, fisionable exceptuado o no | |
|fisionable | |
-------------------------------------------------------------------- | | | --------------------------------------------------------------------
|-LSA-I(BAE-I) |5 |
--------------------------------------------------------------------
|-LSA-II(BAE-II) |6 |
--------------------------------------------------------------------
|-mediante acuerdo especia |13 |
-------------------------------------------------------------------- | | | -------------------------------------------------------------------- | | | --------------------------------------------------------------------
|2979 Uranio metálico pirofórico | |
-------------------------------------------------------------------- | | | --------------------------------------------------------------------
|-en bultos del tipo A |9 |
--------------------------------------------------------------------
|-en bultos del tipo B(U) |10 |
--------------------------------------------------------------------
|-en bultos del tipo B(M) |11 |
--------------------------------------------------------------------
|-mediante acuerdo especial |13 |
-------------------------------------------------------------------- | | | --------------------------------------------------------------------
|2980 Nitrato de uranilo en solución hexahidratada | |
-------------------------------------------------------------------- | | | --------------------------------------------------------------------
|-LSA-I(BAE-I) |5 |
--------------------------------------------------------------------
|-LSA-II(BAE-II) |6 |
--------------------------------------------------------------------
|-en bultos del tipo A |9 |
--------------------------------------------------------------------
|-en bultos del tipo B(U) |10 |
--------------------------------------------------------------------
|-en bultos del tipo B(M) |11 |
--------------------------------------------------------------------
|-mediante acuerdo especial |13 |
-------------------------------------------------------------------- | | | -------------------------------------------------------------------- | | | --------------------------------------------------------------------
|2982 Materias n.e.p. | |
-------------------------------------------------------------------- | | | --------------------------------------------------------------------
|-en bultos del tipo A |9 |
--------------------------------------------------------------------
|-en bultos del tipo B(U) |10 |
--------------------------------------------------------------------
|-en bultos del tipo B(M) |11 |
--------------------------------------------------------------------
|-mediante acuerdo especial |13 |
-------------------------------------------------------------------- | | | --------------------------------------------------------------------
|(1) Estos números están extraídos de las Recomendaciones de las |
|Naciones Unidas relativas al transporte de materias peligrosas. |
--------------------------------------------------------------------
(2) Las materias y artículos de esta clase contienen radionucleidos citados en el capítulo I del apéndice A.7 (marginales 3700 y 3701).
(3) La lista enumerada a continuación indica las diferentes fichas tomadas del marginal 2704:
1. Cantidades limitadas de materias radiactivas en bultos exceptuados.
2. Aparatos u objetos manufacturados en bultos exceptuados.
3. Objetos manufacturados en uranio natural, uranio empobrecido o torio natural, como bultos exceptuados.
4. Embalajes vacíos, como bultos exceptuados.
5. Materias de baja actividad específica I ((LSA-I) (BAE-I)).
6. Materias de baja actividad específica II ((LSA-II) (BAE-II)).
7. Materias de baja actividad específica III ((LSA-III) (BAE-III)).
8. Objetos contaminados en superficie ((SCO-I y SCO-II) (OCS-I y OCS-II)).
9. Materias radiactivas en bultos del tipo A.
10. Materias radiactivas en bultos del tipo B(U).
11. Materias radiactivas en bultos del tipo B(M).
12. Materias fisionables.
13. Materias radioactivas transportadas según acuerdo especial.
(4) Las disposiciones referidas a los diferentes tipos de envíos, de acuerdo con el marginal 2003 (3), están contenidas en 13 epígrafes:
i) Las disposiciones comunes a las fichas 1 a 4 están resumidas en el marginal 2702;
ii) Las disposiciones comunes a las fichas 5 a 13 están resumidas en el marginal 2703.
Disposiciones comunes para las fichas I a 4 del marginal 2704
2702 1. Materias
Ver la ficha adecuada
2. Embalaje/bultos
Ver la ficha adecuada
3. Intensidad máxima de radiación de los bultos
5uSv/h (0,5 mrem/h) en cualquier punto de la superficie exterior de los bultos
4. Contaminación sobre los bultos, vehículos, contenedores, cisternas y sobreembalajes
La contaminación transitoria sobre todas las superficies exteriores y, además, sobre las superficies internas de los vehículos, contenedores, cisternas y sobreembalajes utilizados para el transporte de los bultos exceptuados deberá mantenerse a un nivel lo más bajo posible y no deberá sobrepasar los límites siguientes:
a) emisores beta/gama/alfa de baja toxicidad: 0,4 Bq/cm2 (10-5 micra Ci/cm2);
b) todos los demás emisores alfa: 0,04 Bq/cm2 (10-6 micra Ci/cm2).
5. Descontaminación y utilización de los vehículos y de sus equipos y elementos
Los vehículos, sus equipos y elementos que hayan sido contaminados deberán ser descontaminados lo antes posible, y, en todos los casos, antes de volver a utilizarlos, a un nivel que no sobrepase:
a) para la contaminación transitoria:
0,4 Bq/cm2 (10-5 micra Ci/cm2) para los emisores bota, gama y alfa de baja toxicidad, y
0,04 Bq/cm2 (10-6 micra Ci/cm2) para todos los demás emisores alfa;
b) un nivel de radiación en la superficie de 5 uSv/h (0,5 mrem/h) debido a la contaminación no transitoria.
6. Embalaje en común
Ninguna disposición
7. Carga en común
Ninguna disposición
8. Señalización y etiquetas de peligro sobre los bultos, contenedores, cisternas y sobreembalajes
Ver la ficha adecuada
9. Etiquetas de peligro sobre los vehículos distintos de los vehículos cisterna
Ver la ficha adecuada
10. Cartas de porte
Ver la ficha adecuada
11. Almacenamiento en tránsito y expedición
Ninguna disposición
12. Transporte de bultos, contenedores, cisternas y sobreembalajes
Ninguna disposición
13. Otras disposiciones
a) Disposiciones relativas a los accidentes, ver marginales 2710 y 3712.
b) Bultos dañados o que presenten fugas, ver marginal 3712.
c) Control de la contaminación, ver marginal 3712
d) Garantía de calidad, ver marginal 3766.
e) Envíos no susceptibles de entrega, ver marginal 2715.
Disposiciones comunes para las fichas 5 a 13 del marginal 2704
2703 1. Materias
Ver la ficha adecuada
2. Embalaje/bultos
Ver la ficha adecuada
3. Intensidad máxima de radiación
a) Las intensidades de radiación para los bultos y los sobreembalajes no transportados en uso exclusivo no deberán sobrepasar:
i) 2mSv/h (200 mrem/h) en cualquier punto de la superficie exterior, y ii) 0,1 mSv/h (10 mrem/h) a un metro de esta superficie.
b) Las intensidades de radiación en la superficie de los bultos y sobreembalajes transportados en uso exclusivo podrán sobrepasar 2 mSv/h, (200 mrem/h), pero en ningún caso 10 mSv/h (1 000 mrem/h), si:
i) durante el transporte el vehículo estará equipado con un medio de separación que impida el acceso a la carga a las personas no autorizadas, y
ii) el bulto o el sobreembalaje son estibados de forma que mantengan su posición dentro del recinto de seguridad durante un transporte de rutina, y iii) no se efectúen operaciones de carga o de descarga entre el comienzo y el fin de la expedición.
4. Contaminación sobre los bultos, vehículos, contenedores, cisternas y sobreembalajes
La contaminación transitoria sobre todas las superficies exteriores y, además, sobre las superficies internas de los vehículos, contenedores, cisternas y sobreembalajes utilizados para el transporte de los bultos deberá mantenerse en el nivel más bajo posible y no deberá sobrepasar los límites siguientes:
a) emisores beta/gama/alfa de baja toxicidad: 0,4 Bq/cm2 (10-5,uCi/cm2) para los envíos que comprendan también bultos exceptuados y/o mercancías no radiactivas;
4 Bq/cm2 (10-4 micra Ci/cm2) para codos los demás envíos;
b) otros emisores alfa:
0,04 Bq/cm2 (10-6 micra Ci/cm2) para los envíos que comprendan también bultos exceptuados y/o mercancías no radiactivas;
0,4 Bq/cm2 (10-5 micra Ci/cm2) para todos los demás envíos.
5. Descontaminación y utilización de los vehículos y de sus equipos y elementos
Los vehículos, sus equipos y elementos que hayan sido contaminados por encima de los límites fijados en el párrafo 4, o cuya intensidad de radiación de superficie sobrepase 5 uSv/h (0,5 mrem/h) deberán ser descontaminados lo antes posible y en todos los casos antes de volver a ser utilizados, a un nivel que no exceda:
a) para la contaminación transitoria, los límites indicados en el apartado 4. anterior;
b) un nivel de radiación en la superficie de 5 uSv/h (0,5 mrem/h) debido a la contaminación no transitoria.
6. Embalaje en común
Ver marginal 3711
7. Carga en común
a) Los bultos que lleven una etiqueta de conformidad con los modelos N°s 7A, 7B o 7C no deberán cargarse en el mismo vehículo con los bultos que lleven una etiqueta de conformidad con los modelos N°s 1, 1.4, 1.5, 1.6 ó 01.
b) Quedan autorizadas las demás cargas en común. Sin embargo, si el envío se hace según la modalidad de uso exclusivo, deberá organizarlo el expedidor.
8. Señalización y etiquetas de peligro sobre los bultos, contenedores, cisternas y sobreembalaje
Las disposiciones siguientes se aplicarán a los bultos, contenedores, cisternas y sobreembalajes que no contengan materia fisionable.
Para los bultos que contengan materia fisionable, y para los contenedores y sobreembalajes que contengan bultos con materia fisionable, ver también la ficha 12.
a) Bultos y sobreembalajes que no sean contenedores y cisternas.
i) Estos bultos y sobreembalajes deberán, según la categoría (ver marginal 3718), ir provistos de etiquetas de conformidad con el modelo n° 7A, 7B ó 7C
y completadas de acuerdo con el marginal 2706 Las etiquetas deberán ir colocadas sobre dos lados opuestos de los bultos y sobreembalajes.
ii) Cada etiqueta deberá indicar la actividad máxima de los contenidos radiactivos durante el transporte.
iii) Cada etiqueta amarilla deberá indicar el índice de transporte el bulto o del sobreembalaje.
iv) Para las materias de ciertos números de identificación de conformidad con el marginal 2701
(1) deberán colocarse además las etiquetas suplementarias siguientes:
2975 Torio metálico pirofórico modelo n° 4.2
2979 Uranio metálico pirofórico modelo n° 4.2
2976 Nitrato de torio sólido modelo nº 05
2981 Nitrato de uranilo sólido modelo nº 05
2977 Hexafluoruro de uranio fisionable con más del 1% de uranio-235 modelo n° 8
2978 Hexafluoruro de uranio fisionable exceptuado o no fisionable modelo n° 8
2980 Nitrato de uranilo hexahidratado en solución modelo n° 8
v) Los bultos con un peso bruto superior a 50 kg deberán llevar en el exterior, de manera legible y duradera, la indicación de su peso bruto autorizado.
vi) Cada bulto, con excepción de los contenedores, cisternas y sobreembalajes, debe llevar de forma clara y duradera el número de identificación de la mercancía a indicar en la carta de porte, precedido de las letras «UN».
vii) Toda etiqueta sin relación con el contenido deberá retirarse o recubrirse.
b) Contenedores, incluso utilizados como sobreembalajes, y cisternas
i) Estos contenedores y cisternas, según la categoría (ver marginal 3718), deberán ir provistos de etiquetas de conformidad con el modelo 7A, 7B ó 7C y completados según el marginal 2706 (3).
Las cisternas, así como los grandes contenedores que contengan bultos, con exclusión de los bultos exceptuados, deberán además ir provistos de etiquetas de conformidad con el modelo n° 7D.
En lugar de utilizar etiquetas de conformidad con los modelos 7A, 7B o 7C con la etiqueta del modelo n° 7D, estará permitido también utilizar etiquetas mayores conforme a los modelos 7A, 7B o 7C con las dimensiones del modelo n° 7D.
Las etiquetas deberán ir colocadas sobre los cuatro lados de los contenedores y contenedores cisterna o sobre los dos lados y la parte trasera de los vehículos-cisterna.
ii) Para las materias de ciertos números de identificación de conformidad con el marginal 2707
(1) deberán colocarse las etiquetas suplementarias siguientes:
2975 Torio metálico pirofórico modelo nº 42
2979 Uranio metálico pirofórico modelo nº 42
2976 Nitrato de torio sólido modelo nº 05
2981 Nitrato de uranilo sólido modelo nº 05
2977 Hexafluoruro de uranio fisionable con más del 1% de uranio-235 modelo n° 8
2978 Hexafluoruro de uranio fisionable exceptuado o no fisionable modelo n° 8
2980 Nitrato de uranilo hexahidratado en solución modelo n° 8
iii) Los vehículos-cisterna, los contenedores-cisterna y los contenedores para transporte a granel serán marcados de conformidad con el marginal 10 500 y el Apéndice B.5.
iv) Excepto para las cargas en común, en cada etiqueta deberá figurar la actividad máxima del contenido radiactivo del contenedor o del sobrcembalaje durante el transporte, totalizado para todo el contenido. Para las cargas en común, ver el marginal 2706
v) En cada etiqueta amarilla deberá figurar el índice de transporte del contenedor o del sobreembalaje.
vi) En los contenedores y cisternas deberá figurar marcado en el exterior de forma clara y duradera su peso bruto autorizado.
vii) Cualquier señalización y etiqueta de peligro sin relación con el contenido deberá retirarse o recubrirse.
9. Etiquetas de peligro sobre los vehículos distintos de los vehículos cisterna
a)
i) Para las expediciones de materia radiactiva embalada o no embalada, se colocarán etiquetas de conformidad con el modelo nº 7D de forma vertical sobre las dos paredes laterales y sobre la pared trasera de la unidad de transporte.
ii) Para las materias de algunos números de identificación según el marginal 2701
(1) deberán colocarse además las etiquetas suplementarias siguientes:
2975 Torio metálico pirofórico modelo nº 42
2979 Uranio metálico pirofórico modelo nº 42
2976 Nitrato de torio sólido modelo nº 05
2981 Nitrato de uranilo sólido modelo nº 05
2977 Hexafluoruro de uranio fisionable con más del 1% de uranio-235 modelo n° 8
2978 Hexafluoruro de uranio fisionable exceptuado o no fisionable modelo n° 8
2980 Nitrato de uranilo hexahidratado en solución modelo n° 8
b) Cualquier etiqueta de peligro sin relación con el contenido deberá retirarse o recubrirse.
10. Cartas de porte
Ver la ficha adecuada
11. Almacenamiento en tránsito y expedición
a) Durante el almacenamiento en tránsito se requerirá una separación de las otras mercancías peligrosas, de las personas y de las placas y películas fotográficas no reveladas:
i) para la separación de las otras mercancías peligrosas, ver las disposiciones del titulo 7;
ii) para la separación de las personas, de los bultos etiquetados «FOTO» y
para los sacos postales, ver el marginal 2711 para lo referente a los paneles de separación.
b) Limitación del índice de transporte total en el almacenamiento en tránsito excepto para LSA-I (BAE-I):
i) El número de bultos, de sobreembalajes, de cisternas y de contenedores, de categoría II-amarilla y de categoría III-amarilla, almacenados en un mismo lugar, deberá limitarse de manera que la suma total de los índices de transporte en todo grupo individual de tales bultos, sobreembalajes, cisternas o contenedores no exceda de 50. Estos grupos deberán almacenarse de manera que mantengan entre ellos una distancia mínima de 6 metros.
ii) Cuando el índice de transporte de un bulto, un sobreembalaje, una cisterna o un contenedor único exceda de 50, o cuando el índice de transporte total de un vehículo exceda de 50, el almacenamiento deberá efectuarse de manera que mantengan una distancia mínima de 6 metros respecto de los otros bultos, sobreembalajes, cisternas, contenedores u otros vehículos que transporten materias radiactivas.
12. Transporte de los bultos, contenedores, cisternas y sobreembalajes
1) Ver cada ficha específica;
2) a) Durante el transporte, las materias deberán estar separadas de las otras materias peligrosas, de las personas y de las placas y películas fotográficas no reveladas: i) para la separación de las demás mercancías peligrosas, ver las disposiciones del título 7; ii) para la separación de las personas, de los bultos etiquetados «FOTO» y de los sacos postales, ver el marginal 2711 para los paneles de separación.
b) Limitación del índice de transporte total durante el transporte, excepto para LSA I (BAE-I): El número total de bultos, sobreembalajes, cisternas y contenedores sobre un vehículo único deberá limitarse de manera que la suma de los índices de transporte no exceda de 50. Para las expediciones según la modalidad de uso exclusivo, no se aplicará este límite, ver marginal 3711
c) Todo bulto o sobreembalaje que tenga un índice de transporte superior a 10 sólo podrá transportarse según la modalidad de uso exclusivo.
d) Nivel máximo de radiación para los vehículos:
i) 2 mSv/h (200 mrem/h) en la superficie de los vehículos; ii) 0,1 mSv/h (10 mrem/h) a 2 III de la superficie de los vehículos; iii) 0,02 mSv/h (2 mrem/h) en todo lugar normalmente ocupado de un vehículo, si no se utilizan dispositivos individuales de control radiológico.
13. Otras disposiciones
a) Determinación del índice de transporte, ver marginal 3715
b) Disposiciones relativas a los accidentes, ver los marginales 2710, 3712 y 10 385.
c) Bultos dañados o que presenten fugas, ver marginal 3712.
d) Controles de contaminación, ver marginal 3712
e) Garantía de calidad, ver marginal 3766.
f) Envíos no susceptibles de entrega, ver marginal 2715.
g) Equipo y operaciones de transporte, ver Anexo B, primera parte y marginal 71 000 y siguientes.
2704 Ficha 1
Materias radiactivas en cantidades limitadas, en bultos exceptuados
Nota: 1. Una materia radiactiva en cantidad tal que pueda presentar un riesgo radiológico muy limitado podrá transportarse en bultos exceptuados.
2. Para las propiedades peligrosas adicionales, ver también las prescripciones de los marginales 2002 (12) y (13), así como 3770.
1. Materias
2910 Materias radiactivas, bultos exceptuados, cantidad limitada de materia
a) Materias radiactivas no fisionables en cantidades que no excedan de los límites indicados en el cuadro 1.
b) Materias fisionables cuya actividad no exceda de los límites indicados en el cuadro 1 y que, además, cumplan, por lo que se refiere a las cantidades, forma y embalaje, las condiciones establecidas en el marginal 3741 del Apéndice A.7, que les permitan ser clasificadas como bultos de materia radiactiva no fisionable.
CUADRO 1
Limites de actividad, expresados en valores A1 o A2 para los bultos exceptuados que contengan una materia radioactivo (1) y (2)
-----------------------------------------------------------------------------
|Naturaleza del contenido |Límites por bulto |
----------------------------------------------------------------------------- | | -----------------------------------------------------------------------------
|Sólidos | |
-----------------------------------------------------------------------------
|-Forma especial |10 elvado a -3 Al |
-----------------------------------------------------------------------------
|-Otras formas |10 elvado a -3 A2 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Líquidos |10 elvado a -4 A2 |
-----------------------------------------------------------------------------
|Gas | |
-----------------------------------------------------------------------------
|-Tritio |2 x 10 elvado a -2 A2 |
-----------------------------------------------------------------------------
|-Forma especial |10 elvado a -3 Al |
-----------------------------------------------------------------------------
|-Otras formas |10 elvado a -3 A2 |
-----------------------------------------------------------------------------
|(1) Para valores específicos de Al y A2, ver el cuadro I del marginal |
|3700 del Apéndice A.7. |
-----------------------------------------------------------------------------
|(2) Para las mezclas de radionucleidos, los métodos para determinar Al y |
|A2 vienen dados en el marginal 3701 (3) del Apéndice A.7. |
-----------------------------------------------------------------------------
2. Embalaje/bultos
Las materias radiactivas, en cantidades limitadas, podrán transportarse en embalajes, cisternas y contenedores, siempre que:
a) El embalaje cumpla las prescripciones generales para todos los embalajes y bultos señalados en el marginal 3732 del Apéndice A.7 y, además, para las
cisternas, los Apéndices B.1a y B.1b
b) Los bultos que contengan una materia fisionable deberán cumplir al menos una de las condiciones específicas del marginal 3741 del Apéndice A.7.
c) En particular, el bulto deberá estar diseñado de manera que en el curso de un transporte de rutina no pueda haber fugas del contenido radiactivo. Las materias radiactivas no deberán ser transportadas a granel.
3. Intensidad máxima de radiación
Ver marginal 2702.
4. Contaminación sobre los bultos, vehículos, contenedores, cisternas y sobreembalajes
Ver marginal 2702.
5. Descontaminación y utilización de los vehículos y de sus equipos y elementos
Ver marginal 2702.
6. Embalaje en común
Ninguna disposición.
7. Carga en común
Ninguna disposición.
8. Señalización y etiquetas de peligro sobre los bultos, contenedores, cisternas y sobreembalajes
a) Bultos
i) Señalización: Ver el marginal 2702.
Etiquetado: Ninguna disposición.
ii) El embalaje deberá llevar la indicación «Radiactivo» sobre una superficie interior, como advertencia, en el momento de la apertura del bulto, de la presencia de materia radiactiva.
b) Contenedores
Ninguna disposición.
c) Cisternas
Ver Apéndice B.1a o B.1b, marginal 211 760 ó 212 760 y Apéndice B.5.
d) Sobreembalajes
Ninguna disposición
9. Etiquetas de peligro sobre los vehículos que no sean vehículos cisternas
Ninguna disposición
10. Cartas de porte
En la carta de porte deberá consignarse la designación: <2910, materia radiactiva, bulto exceptuado, materia en cantidad limitada, 7, ficha 1, ADR (o RID)».
11. Almacenamiento en tránsito y expedición
Ninguna disposición
12. Transporte de los bultos, contenedores, cisternas y sobreembalaje
Ninguna disposición
13. Otras disposiciones
Ver marginal 2702.
Ficha 2
Aparatos u objetos manufacturados en baltos exceptuados
Nota:
1. Las cantidades especificadas de materia radiactiva que vayan incorporadas
a un aparato o un objeto manufacturado, o formen un compuesto con él, y que presenten un riesgo radiológico muy limitado, podrán transportarse en bultos exceptuados.
2. Para las propiedades peligrosas adicionales ver también las prescripciones del marginal 3770.
1. Materias
2910 Materias radiactivas, bulto exceptuado, aparatos u objetos manufacturados
a) Los aparatos y objetos manufacturados tales como relojes, tubos o instrumentos electrónicos que lleven incorporadas materias radiactivas, cuya actividad no exceda de los límites por unidad o por bulto indicados en las columnas 2 y 3 del cuadro 2, siempre que el nivel de radiación a 10 cm de la superficie exterior de algún aparato u objeto no embalado no exceda de 0,1 mSv/h (10 mrem/h).
b) Los aparatos y objetos manufacturados a los cuales vayan incorporadas materias fisionables cuya actividad no exceda de los límites indicados en el cuadro 2 y que, además, cumplan, por lo que respecta a las cantidades, Forma y embalaje, las condiciones indicadas en el marginal 3741 del Apéndice A.7, que les permitan ser reglamentados como bultos de materia radiactiva no fisionable, siempre que el nivel de radiación a 10 cm de la superficie exterior de todo aparato u objeto no embalado no exceda de 0,1 mSv/h (10 mrem/h).
2. Embalaje/bultos
a) El embalaje deberá cumplir las prescripciones generales para todos los embalajes y bultos indicadas en el marginal 3732 del Apéndice A.7.
b) Los bultos que contengan una materia fisionable deberán cumplir al menos una de las condiciones especificadas en el marginal 3741 del Apéndice A.7. c) Los instrumentos y objetos manufacturados deberán ir embalados de Forma segura. d) No está autorizado el transporte de materias radiactivas no embaladas.
2704 CUADRO 2
Límites de actividad, expresados en valores Al o A2 para los bultos exceptuados que contengan aparatos u objetos (1) (2)
-------------------------------------------------------------------------
|Naturaleza del |Límites por artículo |Límites por bulto |
|contenido | | |
-------------------------------------------------------------------------
|Sólidos | | |
-------------------------------------------------------------------------
|-Forma especial |10 elevado a -2 A1 |A1 |
-------------------------------------------------------------------------
|-Otras formas |10 elevado a -2 A2 |A2 |
-------------------------------------------------------------------------
|Líquidos |10 elevado a -3 A2 |10 elevado a -1 A2 |
-------------------------------------------------------------------------
|Gas | | |
-------------------------------------------------------------------------
|-Tritio |2 x 10 elevado a -2 A2 |2 x 10elevado a -1 A2 |
-------------------------------------------------------------------------
|-Forma especial |10 elevado a -3 Al |10 elevado a -2 A |
-------------------------------------------------------------------------
|-Otras formas |10 elevado a -3 A2 |10 elevado a -2 A2 |
------------------------------------------------------------------------- | | | | -------------------------------------------------------------------------
|(1) Para los valores específicos de Al y A2, ver el cuadro I del |
|marginal 3700 del Apéndice A.7. |
-------------------------------------------------------------------------
|(2) Para las mezclas de radionucleidos, los métodos para determinar |
|Al y A2 están indicados en el marginal 3701 (3) del |
-------------------------------------------------------------------------
Apéndice A.7.
3. Intensidad máxima de radiación de los bultos Ver marginal 2702.
4. Contaminación sobre los bultos, vehículos, contenedores, cisternas y sobreembalajes Ver marginal 2702.
5. Descontaminación y utilización de los vehículos y de sus equipos y elementos Ver marginal 2702.
6. Embalaje en común Ninguna disposición.
7. Carga en común Ninguna disposición.
8. Señalización y etiquetas de peligro sobre los bultos, contenedores, cisternas y sobreembalajes a) Instrumentos u objetos manufacturados
Cada instrumento u objetos (excepto los relojes o dispositivos radioluminiscentes) deberán llevar la indicación «radiactivo».
b) Bultos
Ver marginal 2702.
c) Contenedores
Ninguna disposición.
d) Cisternas
Sin objeto.
e) Sobreembalajes
Ninguna disposición.
9. Etiquetas de peligro sobre los vehículos que no sean vehículos cisterna
Ninguna disposición.
10. Cartas de porte
En la carta de porte deberá incluirse la designación: «2910 Materias radiactivas, bulto exceptuado, instrumentos u objetos manufacturados, 7, ficha 2, ADR (o RID»~.
11. Almacenamiento en tránsito y expedición
Ninguna disposición.
12. Transporte de bultos, contenedores, cisternas y sobreembalajes
Ninguna disposición.
13. Otras disposiciones
Ver marginal 2702.
Ficha 3
Objetos manufacturados de uranio natural, uranio empobrecido o torio natural como bultos exceptuados
Nota: 1. Los objetos manufacturados de uranio natural no irradiado, uranio empobrecido no irradiado o torio natural no irradiado que presenten un riesgo radiológico muy limitado podrán transportarse como bultos exceptuados.
2. Para las propiedades peligrosas adicionales, ver también las prescripciones del marginal 3770.
1. Materias
2910 Materias radiactivas, bulto exceptuado, objetos manufacturados de uranio natural, uranio empobrecido o torio natural
Objetos manufacturados en los cuales la única materia radiactiva es el uranio natural no irradiado, el uranio empobrecido no irradiado y el torio natural no irradiado, siempre que la superficie exterior del uranio o del torio vaya recubierta de una funda inactiva de metal o de otro material resistente.
Nota: Tales objetos podrán ser, por ejemplo, embalajes que no hayan sido todavía utilizados para el transporte de materias radiactivas.
2. Embalaje/bultos
El objeto que sirva de embalaje deberá cumplir las disposiciones generales para todos los embalajes y bultos indicadas en el marginal 3732 del Apéndice A.7.
3. Intensidad máxima de radiación de los bultos
Ver marginal 2702.
4. Contaminación sobre los bultos, vehículos, contenedores, cisternas y sobreembalajes
Ver marginal 2702.
5. Descontaminación y utilización de los vehículos y de sus equipos y elementos
Ver marginal 2702.
6. Embalaje en común
Ninguna disposición.
7. Carga en común
Ninguna disposición.
8. Señalización y etiquetas de peligro sobre los bultos, contenedores, cisternas y sobreembalajes
a) Bultos
Ver marginal 2702.
b) Contenedores
Ninguna disposición.
c) Cisternas
Sin objeto.
d) Sobreembalajes
Ninguna disposición.
9. Etiquetas de peligro sobre los vehículos que no sean vehículos cisterna
Ninguna disposición.
10. Cartas de porte
En la carta de porte deberá incluirse la designación: «2910, Materias radiactivas, bulto exceptuado, objetos manufacturados de uranio natural, de uranio empobrecido o de torio natural, 7, ficha 3, ADR (o RID)».
11. Almacenamiento en tránsito y expedición
Ninguna disposición.
12. Transporte de los bultos, contenedores, cisternas y sobreembalajes
Ninguna disposición.
13. Otras disposiciones
Ver marginal 2702.
Ficha 4
Embalajes varios como bultos exceptuados
Nota: 1. Los embalajes vacíos no limpiados que hayan contenido una materia radiactiva y que presenten un riesgo radiológico muy limitado podrán transportarse como bultos exceptuados.
2. a) Los envases vacíos sin limpiar que, como consecuencia de haber sufrido daños u otros defectos mecánicos, no puedan cerrarse de manera segura, deberán transportarse mediante acuerdo especial (Ficha 13) si no pueden transportarse en otros embalajes de conformidad con las disposiciones de esta clase;
b) los envases vacíos sin limpiar cuya contaminación interna transitoria (actividad de los contenidos residuales) sobrepase los valores límites indicados en el apartado 1 c) sólo deberán transportarse como bultos de conformidad con las diferentes fichas (marginal 2701, apartado 3), en función de la cantidad y de la Forma de su actividad residual y de la contaminación;
c) los envases vacíos que hayan sido limpiados de manera que no subsista ninguna contaminación que sobrepase el valor de 0,4 Bq/cm2 (más micra Ci/cm2) para los emisores beta y gamma y de 0,04 Bq/cm2 (10-6 micra Ci/cm2) para los emisores alfa, y que no contengan materias radiactivas que tengan una actividad específica superior a 70 kBq/kg (2 nCi/g), ya no están sometidos a las prescripciones de esta clase.
3. Para las propiedades peligrosas adicionales, ver también las prescripciones del marginal 3770.
1. Materias
2910 Materias radiactivas, bulto exceptuado, embalajes vacíos
a) Los embalajes vacíos, no limpiados, comprenderán los contenedores o cisternas vacíos no limpiados que hayan sido utilizados para el transporte de materias radiactivas;
b) Si el embalaje contiene uranio o torio en su estructura, deberá aplicarse lo dispuesto en el apartado 2 c) siguiente;
c) La contaminación interna transitoria (actividad de los contenidos residuales) no deberá exceder de:
i) para los emisores beta, gama y alfa de baja toxicidad: 400 Bq/cm2 (10-2 micra Ci/cm2); ii) para todos los demás emisores alfa: 40 Bq/cm2 (10-3 uC i/cm2).
2. Embalaje/bultos
a) El embalaje deberá cumplir las prescripciones generales para todos los embalajes y bultos indicadas en el marginal 3732 del Apéndice A.7.
b) El embalaje deberá estar en un buen estado de mantenimiento y cerrado de modo seguro.
c) Cuando un embalaje vacío contenga en su estructura uranio natural o
empobrecido o torio natural, la superficie exterior del uranio o del torio deberá ir recubierta de una funda inactiva de metal o de otro material resistente;
d) No deberá ser visible ninguna etiqueta colocada para cumplir con lo dispuesto en el marginal 2706.
3. Intensidad máxima de radiación de los bultos
Ver marginal 2702.
4. Contaminación sobre los bultos, vehículos, contenedores, cisternas y sobreembalaje
Ver marginal 2702.
5. Descontaminación y utilización de los vehículos y de sus equipos y elementos
Ver marginal 2702.
6. Embalaje en común
Ninguna disposición.
7. Carga en común
Ninguna disposición.
8. Señalización y etiquetas de peligro sobre los bultos, contenedores, cisternas y sobreembalaje
a) Bultos
i) Señalización: Ver marginal 2702. Etiquetado: Ninguna disposición. ii) No deberán retirarse las señalizaciones permanentes sobre los bultos, tal como se prevé en el marginal 2705.
b) Contenedores
Ninguna disposición.
c) Cisternas
Ver Apéndice B.1a o B.1b, marginal 211.760 o 212 760, y Apéndice B.5.
d) Sobreembalaje
Ninguna disposición.
9. Etiquetas de peligro sobre los vehículos que no sean vehiculos-cisterna
Ninguna disposición.
10. Cartas de porte
En la carta de porte deberá incluirse la designación: «2910, Materia radiactiva, bulto exceptuado, embalaje vacío, 7, ficha 4, ADR (o RID)».
11. Almacenamiento en tránsito y expedición
Ninguna disposición.
12. Transporte de bultos, contenedores, cisternas y sobreembalaje
Ninguna disposición.
13. Otras disposiciones
Ver marginal 2702.
Ficha 5
Materias de baja actividad especifica [(LSA-I) (BAE-I))
Nota: 1. LSA-I (BAE-I) es el primero de los tres grupos de materias radiactivas que, por su naturaleza, presentan una actividad específica limitada o a los cuales se aplican los límites de actividad específica media estimada.
2. Las materias fisionables no podrán ser transportadas como materias LSA-I (BAE-I).
3. Para las propiedades peligrosas adicionales, ver también las disposiciones del marginal 3770.
1. Materias
2912 Materias radiactivas de baja actividad especifica ((LSA-I) (BAE-I)) n.e.p.;
2976 Nitrato de torio sólido;
2978 Hexafluoruro de uranio, fisionable exceptuado o no fisionable;
2980 Nitrato de uranilo, hexahidratado en solución;
2981 Nitrato de uranilo sólido;
2704 Materias de baja actividad específica ((LSA-I) (BAE-I)): materias radiactivas en las cuales la intensidad de radiación a tres metros del contenido no blindado en un solo bulto o una sola carga de materias no embaladas no exceda de 10 mSv/h (1 000 mrem/h) y que cumplan una de las descripciones siguientes:
a) minerales que contengan radionucleidos naturales (p. ej.: uranio, torio); o
b) concentrados de uranio o de torio extraídos de minerales que contengan radionucleidos naturales; o
c) uranio natural o uranio empobrecido o torio natural no irradiados en Forma sólida; o
d) compuestos o mezclas sólidas o líquidas de uranio natural o de uranio empobrecido o de torio natural no irradiados; o
e) materia radiactiva no fisionable para la cual el valor A2 es ilimitado.
2. Embalaje/bultos
a) Las materias LSA-I (BAE-I) podrán transportarse en embalajes, cisternas y contenedores siempre que:
i) El embalaje, que podrá ser una cisterna o un contenedor, cumpla las prescripciones de diseño de los bultos industriales IP-1 (BI-1) (ver marginal 3733) o IP-2 (BI-2) (ver marginal 3734 y, además, para las cisternas, el marginal 3736 y los Apéndices B.1a y B.1b) que sigan la Forma de la materia LSA-I (BAE-I) y como queda especificado en el cuadro 3. ii) La materia sea cargada en el embalaje de Forma que durante su transporte de rutina no sufra fuga ni pérdida de protección.
CUADRO 3
Prescripciones relativas a los bultos industriales para las materias LSA-I (BAE-I)
------------------------------------------------------------------
|Contenido |Uso exclusivo |Uso no exclusivo |
------------------------------------------------------------------
|Sólidos |IP-1 (Bl-1) |IP-1 (Bl-1) |
------------------------------------------------------------------
|Líquidos |IP-1 (BI-1) |IP-2 (Bl-2) |
------------------------------------------------------------------
b) Una materia LSA-I (BAE-I) podrá transportarse sin embalar a granel en caso de que:
i) a excepción de los minerales naturales, sea transportada de manera que durante el transporte de rutina no puedan producirse fugas del contenido del vehículo, ni pérdida de protección y que sea transportada según la modalidad
de uso exclusivo; ii) para los minerales naturales, la materia sea transportada en un vehículo según la modalidad de uso exclusivo.
3. Intensidad máxima de radiación de los bultos
Ver marginal 2703.
4. Contaminación sobre los bultos, vehículos, contenedores, cisternas y sobreembalaje
a) Ver marginal 2703.
b) Los sobreembalajes o contenedores que sólo sean utilizados para el transporte de materias LSA-I (BAE-I) según la modalidad de uso exclusivo estarán exentos de lo indicado en el anterior apartado a) por lo que respecta a la contaminación interna, únicamente durante el tiempo que permanezcan bajo este uso exclusivo.
5. Descontaminación y utilización de los vehículos y de sus equipos y elementos
a) Ver marginal 2703.
b) Un vehículo dedicado al transporte de materias LSA-I (BAE-I) según la modalidad de uso exclusivo quedará exento de lo dispuesto en el apartado a) anterior por lo que respecta a la contaminación interna únicamente durante el tiempo que esté dedicado a dicho uso exclusivo.
6. Embalaje en común
Ver marginal 2703.
7. Carga en común
Ver marginal 2703.
8. Señalización y etiquetas de peligro sobre los bultos, contenedores, cisternas y sobreembalaje
a) Ver marginal 2703.
b) Para las cisternas, ver Apéndice B.1a o B.1b, marginal 211 760 ó 212 760 y Apéndice B.5.
9. Etiquetas de peligro sobre los vehículos que no sean vehículos cisterna
Ver marginal 2703.
10. Cartas de porte
a) Para el resumen de las disposiciones de acuerdo y notificación, ver marginal 2716.
b) La carta de porte deberá incluir las indicaciones siguientes:
i) el número de identificación y la denominación según el epígrafe 1, añadiendo las palabras «Materia radiactiva de baja actividad específica ((LSA-I (BAE-I)), 7, ficha 5, ADR (o RID)» (por ejemplo: «2976 Nitrato de torio sólido, materia radiactiva de baja actividad especifica ((LSA-I) (BAE-I)), 7, ficha 5, ADR (o RID)» o bien
ii) en el caso de materias n.e.p., «2912 Materias radiactivas de baja actividad específica ((LSA-I) (BAE-I)), n.e.p., 7, ficha 5, ADR (o RID)». Deberán incluirse igualmente los demás detalles especificados en los marginales 2709 y 2710.
11. Almacenamiento en tránsito y expedición a) Ver marginal 2703. b) Limitación del índice de transporte toral: ninguna
12. Transporte de bultos, contenedores, cisternas y sobreembalaje a) Ver marginal 2703 12.2), a) a d). b) Actividad total por vehículo único: sin limitación
13. Otras disposiciones
Ver marginal 2703.
2704 Ficha 6
Materias de baja actividad específica [(LSA-IIJ (BAE-II)]
Nota:
1. LSA-II (BAE-II) es el segundo de los tres grupos de materias radiactivas que por su naturaleza presentan una actividad específica limitada o a las cuales se aplican los límites de actividad específica media estimada.
2. Si contienen una materia fisionable, deberán aplicarse las disposiciones de la ficha 12 además de las de esta ficha.
3. Para lo que se refiere a las propiedades peligrosas adicionales, ver también lo dispuesto en el marginal 3770.
1. Materias
2912 Materias radiactivas de baja actividad especifica [(LSA-II) (BAE-II)) n.e.p.;
2976 Nitrato de torio sólido;
2978 Hexafluoruro de uranio, fisionable exceptuado o no fisionable;
2980 Nitrato de uranilo, hexahidratado en solución;
2981 Nitrato de uranilo sólido.
Materias de baja actividad especifica ((LSA-II) (BAE-II)): materias radiactivas en las cuales la intensidad de radiación a 3 metros del contenido no blindado, en un solo bulto, no exceda de 10 mSv/h (1 000 mrom/h) e igualmente conformes con una de las descripciones siguientes:
a) Agua que presente una concentración de tritio no superior a 0,8 TBq/l (20 Ci/l); o bien
b) Sólidos y gases que presenten una actividad repartida que no exceda de 10-4 A2/g; o bien
c) Líquidos que presenten una actividad repartida que no exceda de 10-5 A2/g.
2. Embalaje/bultos
a) Las materias LSA-II (BAE-II) deberán transportarse en embalajes, que podrán ser cisternas o contenedores.
b) El embalaje, la cisterna o el contenedor deberán cumplir los requisitos de diseño de bultos industriales IP-2 (BI-2) o IP-3 (BI-3) (ver marginal 3734 ó 3735 respectivamente y, además, para las cisternas, el marginal 3736 y los apéndices B.1a y B.1b) según la Forma de la materia LSA-II (BAE-II) y tal como está especificado en el Cuadro 4.
c) La materia deberá cargarse en el embalaje/envase, la cisterna o el contenedor de manera tal que durante el transporte de rutina no haya fugas del contenido, ni pérdida de protección.
CUADRO 4
Disposiciones relativas a los bultos industriales para las materias LSA-II (BAE-II)
------------------------------------------------------------------
|Contenido |Uso exclusivo |Uso no exclusivo |
------------------------------------------------------------------
|Sólidos |IP-2 (BI-2) |IP-2 (BI-2) |
------------------------------------------------------------------
|Líquidos |IP-2 (Bl-2) |IP-3 (Bl-3) |
------------------------------------------------------------------
3. Intensidad máxima de radiación de los bultos
Ver marginal 2703.
4. Contaminación sobre los bultos, vehículos, contenedores, cisternas y sobreembalajes
a) Ver marginal 2703.
b) Los sobreembalajes o contenedores que sólo se utilicen para el transporte de materias LSA-II (BAE-II) según la modalidad de uso exclusivo quedarán exentos de lo dispuesto en la anterior letra a) por lo que respecta a la contaminación interna, únicamente durante el tiempo que permanezcan bajo este uso exclusivo.
5. Descontaminación y utilización de vehículos y de sus equipos y elementos
a) Ver marginal 2703.
b) Un vehículo utilizado para el transporte de materias LSA-II (BAE-II) según la modalidad de uso exclusivo quedará exceptuado de lo dispuesto en la letra a) que antecede por lo que respecta a la contaminación interna, únicamente durante el tiempo que permanezca bajo este uso exclusivo.
6. Embalaje en común
Ver marginal 2703.
7. Carga en común
Ver marginal 2703.
8. Señalización y etiquetas de peligro sobre los bultos, contenedores, cisternas y sobreembalajes
a) Ver marginal 2703.
b) Para las cisternas, ver Apéndice B.1a ó B.1b, marginal 211 760 ó 212 760, así como Apéndice B.5.
9. Etiquetas de peligro sobre los vehículos que no sean vehículos-cisterna
Ver marginal 2703.
10. Cartas de porte
a) Para el compendio de las disposiciones dé acuerdo y de notificación, ver marginal 2716.
b) La carta de porte deberá incluir las indicaciones siguientes:
i) el número de identificación y la denominación según el epígrafe 1, completadas por la anotación «Materia radiactiva de baja actividad específica ((LSA-II) (BAE-II)], 7, ficha 6, ADR (o RID)» por ejemplo: «2976 Nitrato de torio sólido, materia radiactiva de baja actividad específica ((LSA-II) (BAE-II)] 7, ficha 6, ADR (o RID)» o bien ii) en el caso de materias n.e.p. «2912 Materias radiactivas de baja actividad específica ((LSA-II)
(BAE-II)], n.e.p., 7, ficha 6, ADR (o RID)».
Deberán incluirse igualmente los demás detalles especificados en los marginales 2709 y 2710.
11. Almacenamiento en tránsito y expedición
Ver marginal 2703.
12. Transporte de bultos, contenedores, cisternas y sobreembalajes
a) Ver marginal 2703 12.2) a) a d).
b) La actividad total por vehículo único no deberá exceder de los valores
especificados en el Cuadro 5:
CUADRO 5
Límites de actividad en un vehículo para materias LSA-II
(BAE-II)
----------------------------------------------------------------
|Naturaleza del contenido |Límite por vehículo |
----------------------------------------------------------------
|Sólidos no combustibles |Sin limite |
----------------------------------------------------------------
|Sólidos combustibles y todos los |100 A2 |
|líquidos y gases | |
----------------------------------------------------------------
13. Otras disposiciones
Ver marginal 2703.
Ficha 7
Materias de baja actividad específica [(LSA-III) (BAE-IIIp
Nota: 1. LSA-III (BAE-III) es el tercero de los tres grandes grupos de materias radiactivas que, por su naturaleza, presentan una actividad específica limitada o a los cuales se aplican los límites de actividad específica media estimada.
2. Si se halla presente una materia fisionable, se aplicará lo dispuesto en la ficha 12 además de las disposiciones propias de esta ficha.
3. Para las propiedades peligrosas adicionales, ver también lo dispuesto en el marginal 3770.
1. Materias
2912 Materias radiactivas de baja actividad específica [(LSA-111) (BAE-111)] n.e.p.
Materias de baja actividad específica ((LSA-III) (BAE-III)): materias radiactivas sólidas en las cuales la intensidad de radiación a 3 metros del contenido no blindado, en un solo bulto, no exceda de 10 mSv/h (1 000 mrem/h) y que cumplan también las condiciones siguientes:
a) Que las materias radiactivas estén repartidas en todo el sólido o en el conjunto de objetos sólidos, o estén esencialmente repartidas de modo uniforme en un aglomerado compacto sólido (como el hormigón, el asfalto o la cerámica); y
b) Que las materias radiactivas sean relativamente insolubles o estén incorporadas a una matriz relativamente insoluble; y
c) Que la actividad específica media estimada del sólido no exceda de 2 x 10-3 A2/g.
2. Embalaje/bultos
a) Las materias LSA-III (BAE-III) deberán transportarse en embalajes que podrán consistir en contenedores. No se utilizará el transporte en cisterna.
b) El embalaje o el contenedor deberá cumplir los requisitos de diseño de los bultos industriales IP-2 (BI-2) (ver marginal 3734) si se trata de un transporte en uso exclusivo, o el diseño de los bultos industriales IP-3 (BI-3) (ver marginal 3735) si no se trata de un transporte en uso exclusivo.
c) La materia deberá cargarse en el embalaje o el contenedor de Forma que durante el transporte de rutina no pueda producirse fugas del contenido, ni
pérdida de protección.
3. Intensidad máxima de radiación de los bultos
Ver marginal 2703.
4. Contaminación sobre los bultos, vehículos contenedores, cisternas y sobreembalajes
a) Ver marginal 2703.
b) Los sobreembalajes o contenedores que sólo se utilicen para el transporte de materias LSA-III (BAE-III) según la modalidad de uso exclusivo, estarán exentos de cumplir lo indicado en el anterior apartado a) por lo que respecta a la contaminación interna, únicamente durante el tiempo que permanezcan bajo este uso exclusivo.
5. Descontaminación y utilización de los vehículos y de sus equipos y elementos
a) Ver marginal 2703.
b) Un vehículo destinado al transporte de materias LSA-III (BAE-III) según la modalidad de uso exclusivo estará exento de cumplir lo dispuesto en el anterior apartado a) por lo que respecta a la contaminación interna, únicamente durante el tiempo que permanezca dedicado a este uso exclusivo.
6. Embalaje en común
Ver marginal 2703.
7. Carga en común
Ver marginal 2703.
8. Señalización y etiquetas de peligro sobre los bultos, contenedores, cisternas y sobreembalajes
Ver marginal 2703.
9. Etiquetas de peligro sobre los vehículos que no sean vehículos cisterna
Ver marginal 2703.
10. Carta de porte
a) Para un compendio de las disposiciones de acuerdo y de notificación, ver -marginal 2716.
b) La carta de porte deberá incluir la designación siguiente: «2912, Materias radiactivas de baja actividad específica ((LSA-III) (BAE-III)), n.e.p., 7, Ficha 7, ADR (o RID)». Los demás detalles especificados en los marginales 2709 y 2710 deberán incluirse igualmente.
11. Almacenamiento en tránsito y expedición
Ver marginal 2703.
12. Transporte de los bultos, contenedores, cisternas y sobreembalajes
a) Ver marginal 2703 12.2) a) a d)
b) La actividad toral por vehículo único no deberá sobrepasar los valores indicados en el Cuadro 6:
CUADRO 6
Límites de actividad en un vehículo para materias LSA-III (BAE-III)
-----------------------------------------------------------
|Naturaleza del contenido |Límite por vehículo |
-----------------------------------------------------------
|Sólidos no combustibles |Sin límite |
-----------------------------------------------------------
|Sólidos combustibles |100 A2 |
-----------------------------------------------------------
13. Otras disposiciones
Ver marginal 2703.
Ficha 8
Objetos contaminados superficialmente [(SCO-I y SCO-II) (OCS-I y OCS-II))
Nota:
1. Un objeto contaminado superficialmente ((SCO) (OCS)] es un objeto sólido que por sí mismo no es radiactivo, pero en cuyas superficies se encuentra repartida una materia radiactiva. Los objetos contaminados superficialmente deberán incluirse en uno de los dos grupos, SCO-I (OCS-I) o SCO-II (OCS-II), según el nivel máximo de contaminación admitido (ver cuadro 7)
2. Si se encuentran presentes materias fisionables, deberá aplicarse lo dispuesto en la ficha 12 además de lo dispuesto en esta ficha.
3. Para lo referente a las propiedades peligrosas adicionales, ver también las disposiciones del marginal 3770.
1. Materias
2913 Materias radiactivas, objetos contaminados superficialmente [(SCO I ó II) (OCS I ó II))
a) Objetos sólidos no radiactivos contaminados en sus superficies hasta un nivel que no sobrepase los niveles de contaminación indicados en el cuadro 7 teniendo en cuenta la media de contaminación sobre una superficie de 300 cm2 (o sobre el área de la superficie si aquélla es inferior a 300 cm2).
CUADRO 7
Contaminación superficial admisible para los OCS (SCO)
Suma de las
Transitoria
---------------------------------------------------------------------------
| |Tipo de |Transitoria |No transitoria |Suma de las |
| | contaminación| y sobre una | sobre una | contaminaciones |
| | | superficie | superficie | no transitorias |
| | | accesible | accesible | sobre una |
| | | | | superficie |
| | | | | inaccesible |
---------------------------------------------------------------------------
|OCS-I |Emisores |4 Bq/cm2 |4x 10 elevado |4x 10 elevado a |
| | | | a 4 Bq/cm2 | 4 Bq/cm2 |
| |beta/ gamma/ |(l0 elevado |(1 micra |(1 micra Ci/cm2) |
| | alfa | a -4 micra | Ci/cm2) | |
| | | Ci/cm2) | | |
| |de baja | | | |
| | toxicidad | | | |
---------------------------------------------------------------------------
| |Todos los |0,4 Bq/cm2 |4 x 10 |4 x 10 elevado a |
| | demás | | elevado a 3 | 3 Bq/cm2 |
| | emisores | | Bq/cm2 | |
| | alfa |(10 elevado |(0,1 micra |(0,1 micra |
| | | a -5 micra | Ci/cm2) | Ci/cm2) |
| | | Ci/cm2) | | |
---------------------------------------------------------------------------
|OCS-II |Emisores |400 Bq/cm2 |8 x 10 |8 x 10 elevado a |
| | | | elevado a 5 | 5 Bq/cm2 |
| | | | Bq/cm2 | |
| |beta/ gamma/ |(10 elevado |(20 micra |(0,1 micra |
| | alfa | a -2 micra | Ci/cm2) | Ci/cm2) |
| | | Ci/cm2) | | |
| |de baja | | | |
| | toxicidad | | | |
---------------------------------------------------------------------------
| |Todos los |40 Bq/cm2 |8 x 10 |8 x 10 elevado a |
| | demás | | elevado a 4 | 4 Bq/cm2 |
| | emisores | | Bq/cm2 | |
| | alfa |(10 elevado |(2 micra |(2 micra Ci/cm2) |
| | | a -3 micra | Ci/cm2) | |
| | | Ci/cm2) | | |
---------------------------------------------------------------------------
b) La intensidad de radiación a tres metros del contenido no blindado de un embalaje, o a tres metros de un solo objeto o de un conjunto de objetos, si no van embalados, no deberá sobrepasar 10 mSv/h (1000 mrem/h).
2. Embalaje/bultos
a) Los objetos de los grupos SCO-I (OCS-I) y SCO-II (OCS-II) podrán transportarse en embalajes siempre que:
i) el embalaje, que puede ser un contenedor, cumpla los requisitos de diseño de los bultos industriales IP-1 (BI-1) (ver marginal 3733) para los SCO-I (OCS-I), o bien IP-2 (BI-2) (ver marginal 3734) para los SCO-II (OCS-II); y
ii) los objetos se carguen en el embalaje de manera que el transporte de rutina no pueda sufrir fugas del contenido ni pérdida de protección.
b) Los objetos del grupo SCO-I (OCS-I) podrán transportarse sin embalaje, a condición de que:
i) se transporten en un vehículo o contenedor de manera que, en el transporte de rutina, no pueda producirse fuga del contenido ni pérdida de protección; y
ii) se transporten bajo uso exclusivo si la contaminación sobre las superficies accesibles y las superficies inaccesibles es superior a 4 Bq/cm (10-4 micra Ci/cm2) para los emisores beta, gama y alfa de baja toxicidad, o bien a 0,4 Bq/cm2 (10-5 micra Ci/cm2) para todos los demás emisores alfa; y
iii) se tomen medidas para asegurar que no se libere materia radiactiva en el vehículo si se espera que la contaminación transitoria, presente sobre las superficies no accesibles, sobrepase 4 Bq/cm2 (10-4 micra Ci/cm2) para los emisores beta, gama y alfa de baja toxicidad, o bien 0,4 Bq/cm2 (10-5 micra Ci/cm2) para todos los demás emisores alfa.
c) Los objetos del grupo SCO-II (OCS-II) no deberán transportarse sin embalaje.
3. Intensidad máxima de radiación de los bultos
Ver el marginal 2703.
4. Contaminación sobre los bultos, vehículos, contenedores, cisternas y sobreembalajes
a) Ver el marginal 2703.
b) Los sobreembalajes o contenedores que únicamente se utilicen para el transporte de materias SCO (OCS) según la modalidad de uso exclusivo estarán exceptuados de lo dispuesto en el anterior apartado a) por lo que respecta a la contaminación interna, únicamente durante el tiempo que permanezcan bajo este uso exclusivo.
5. Descontaminación y utilización de los vehículos y de sus equipos y elementos
a) Ver el marginal 2703.
b) Un vehículo dedicado al transporte de objetos SCO (OCS) según la modalidad de uso exclusivo estará exceptuado de lo dispuesto en el anterior apartado a) por lo que respecta a la contaminación interna, únicamente durante el tiempo que permanezca dedicado a este uso exclusivo.
6. Embalaje en común
Ver el marginal 2703.
7. Carga en común
Ver el marginal 2703.
8. Señalización y etiquetas de peligro correspondientes en bultos, contenedores, cisternas y sobreembalajes
Ver el marginal 2703.
9. Etiquetas de peligro en vehículos que no sean los vehículos cisterna
Ver el marginal 2703.
10. Carta de porte
a) En cuanto al resumen de las prescripciones relativas a aprobación y notificación, ver el marginal 2716.
b) En la carta de porte irá incluida la designación: «2913 Materias radiactivas, objetos contaminados en superficie [(SCO I o II) (OCS-I o II)), 7, Ficha 8, ADR (o RID)». Se incluirán asimismo las restantes pormenorizaciones de los marginales 2709 y 2710.
11. Almacenamiento en tránsito y expedición
Ver el marginal 2703.
12. Transporte de bultos, contenedores, cisternas y sobreembalajes
a) Ver el marginal 2703, 12.2) a) a d)
b) Tratándose de un único vehículo, la actividad total no excederá de 100 A2.
13. Otras disposiciones
Ver el marginal 2703.
Ficha 9
Materias radiactivas en bultos del tipo A
Nota: 1. Las materias radiactivas en cantidades que entrañen riesgo radiológico limitado, (ver el marginal 2700 (2) 1.), se podrán transportar en bultos del tipo A, diseñados para resistir a incidentes de transporte menores.
2. En presencia de material fisionable, se aplicarán, además de las que figuran en esta ficha, las disposiciones de la ficha 12.
3. En cuanto a los factores de riesgo adicionales, ver igualmente las disposiciones del marginal 3770.
1. Materias
2974 Materias radiactivas en forma especial, n.e.p.
2975 Torio metálico pirofórico
2976 Nitrato de torio sólido
2979 Uranio metálico pirofórico
2980 Nitrato de uranilo en solución hexahidratada
2981 Nitrato de uranilo sólido
2982 Materias radiactivas, n.e.p.
El contenido de los bultos del tipo A quedará reservado a las materias radiactivas
a) cuya actividad no exceda de A1, cuando aquellas adopten formas especiales (ver los marginales 3700 y 3701), ó
b) cuya actividad no exceda de A2, cuando aquellas no adopten formas especiales (ver los marginales 3700 y 3701)
2. Embalaje/bulto
a) El embalaje, que también podrá ser un vehículo cisterna o un contenedor, se ajustará a las disposiciones relativas a los bultos del tipo A, especificadas en el marginal 3737, y en el caso de las cisternas, también en los apéndices B.1a y B.1b.
b) Los bultos del tipo A, en particular, estarán diseñados de tal modo que, al producirse incidentes menores de transporte, estén previstas cualquier pérdida o dispersión de los contenidos radiactivos y cualquier pérdida de la integridad de la protección cuyo resultado fuere un incremento superior al 20% de la intensidad externa de radiación en un punto cualquiera.
c) Si los contenidos radiactivos son materias radiactivas en forma especial, se requerirá aprobación por la autoridad competente del modelo de forma especial.
d) Los bultos del tipo A llevarán en su exterior un dispositivo por ejemplo: un precinto que no se rompa con facilidad y que, hallándose intacto, demuestre que el bulto no fue abierto.
3. Máxima intensidad de radiación
Ver el marginal 2703.
4. Contaminación en la superficie de bultos, vehículos, contenedores, cisternas y sobreembalajes
Ver el marginal 2703.
5. Descontaminación y utilización de los vehículos y de sus equipamientos y elementos
Ver el marginal 2703.
6. Embalaje en común
Ver el marginal 2703.
7. Carga en común
Ver el marginal 2703.
8. Señalización y etiquetas de peligro correspondientes en bultos, contenedores, cisternas y sobreembalajes
a) Ver el marginal 2703.
b) Cada bulto del tipo A llevará en su exterior, de manera legible e indeleble, la indicación «Tipo A».
9. Etiquetas de peligro en vehículos que no sean los vehículos cisterna
Ver el marginal 2703.
10. Carta de porte
a) En cuanto al resumen de las disposiciones relativas a aprobación y notificación, ver el marginal 2716.
b) En la carta de porte se incluirán las indicaciones siguientes:
i) número de identificación y denominación según apartado 1, completados mediante las palabras «Materia radiactiva en bultos del tipo A, 7, Ficha 9, ADR (o RID)», por ejemplo: «2976 Nitrato de torio sólido materia radiactiva, en bultos del tipo A, 7, Ficha 9, ADR (o RID)», o bien,
ii) tratándose de materias n.e.p., sea: «2974 Materias radiactivas en forma especial, n.e.p., en bultos del tipo A, 7, Ficha 9, ADR (o RID)», sea: «2982 Materias radiactivas, n.e.p., en bultos del tipo A, 7, Ficha 9, ADR (o RID)».
Los demás detalles deberán incluirse igualmente especificados en los marginales 2709 y 2710.
11. Almacenamiento en tránsito y expedición
Ver el marginal 2703.
12. Transporte de bultos, contenedores, cisternas y sobreembalajes
Ver el marginal 2703. 12.2).
13. Otras disposiciones
Ver el marginal 2703.
Ficha 10
Materias radiactivas en bultos del tipo B(U)
Nota: 1. Las materias radiactivas que cuantitativamente robasen los límites correspondientes a los bultos del tipo A se podrán transportar en bultos del tipo B(U), diseñados de tal modo que haga improbable tanto el desprendimiento de sus contenidos radiactivos como que se pierda la integridad de su protección en condiciones de transporte accidentadas.
2. En presencia de materias fisionables, hallarán aplicación, aparte las disposiciones de la ficha 12, las de la presente ficha.
3. En cuanto a los elementos de riesgo adicionales, ver igualmente las disposiciones del marginal 3770.
1. Materias
2974 Materias radiactivas en forma especial, n.e.p.
2975 Torio metálico pirofórico
2976 Nitrato de torio sólido
2979 Uranio metálico pirofórico
2980 Nitrato de uranilo en solución hexahidratada
2981 Nitrato de uranilo sólido
2982 Materias radiactivas, n.e. p.
Límite de actividad total en un bulto del tipo B(U) será el prescrito en el certificado de aprobación de este modelo de bulto.
2. Embalaje/bulto
a) El embalaje, que también podrá ser un vehículo cisterna o un contenedor, cumplirá los requisitos de los bultos del tipo B, especificados en el marginal 3738, los correspondientes a los bultos del tipo B(U), que se especifican en el marginal 3739, y además, cuando se trate de vehículos cisterna, lo señalado en los apéndices B.1a y B.1b.
b) El bulto del tipo B(U) estará diseñado, en particular, para que:
i) en casos de incidentes menores de transporte, límite cualquier fuga o dispersión del contenido radiactivo a 10-6 A2 por hora y cualquier merma de la integridad de la protección a un nivel que suponga un incremento máximo del 20% en la intensidad exterior de radiación en un punto cualquiera;
ii) tenga la facultad de resistir a los efectos perjudiciales de un accidente de transporte, lo que se demuestra en base a la conservación tanto de la integridad del confinamiento y de la protección que exigen los marginales 3738 y 3739.
c) Para el modelo de bulto del tipo B(U) se requerirá, de acuerdo con lo señalado en el marginal 3752, aprobación del modelo por parte de la autoridad competente del país de origen (aprobación unilateral).
d) Cuando los contenidos radiactivos sean materias radiactivas de forma especial, se exigirá aprobación por la autoridad competente del modelo de forma especial.
e) Los bultos del tipo B(U) exhibirán en su exterior un dispositivo, un precinto, por ejemplo, que no se rompa con facilidad y que, hallándose intacto, demuestre que el bulto no ha sido abierto.
3. Máxima intensidad de radiación
Ver el marginal 2703.
4. Contaminación de la superficie de bultos, vehículos contenedores, cisternas y sobreembalajes
Ver el marginal 2703.
5. Descontaminación y utilización de los Pedicelos y de sus equipamientos y elementos
Ver el marginal 2703.
6. Embalaje en común
Ver el marginal 2703.
7. Carga en común
Ver el marginal 2703.
8. Señalización y etiquetas de peligro correspondientes en bultos, contenedores, cisternas y sobreembalaje
a) Ver el marginal 2703.
b) Cada bulto del tipo B(U) llevará en su exterior la marca, legible e indeleble, de
i) la categoría atribuida al modelo por la autoridad competente, ii) un número de serie mediante el cual quepa identificar cualquier embalaje correspondiente a ese modelo, iii) la indicación «Tipo B(U)» y iv) el trébol que figura en el marginal 2705 (5), estampado, gravado o marcado sobre la envoltura más externa, resistente al agua y al fuego.
9. Etiquetas de peligro en vehículos que no sean los camiones cisterna
Ver el marginal 2703.
10. Cartas de porte
a) En cuanto al resumen de las prescripciones relativas a aprobación y notificación, ver el marginal 2716.
b) En la carta de porte deberán aparecer las indicaciones siguientes:
i) número de identificación y denominación con arreglo al apartado 1, completados mediante las palabras «Materia radiactiva en bultos del tipo B(U), 7, Ficha 10, ADR (o RID)», por ejemplo: «2976 Nitrato de torio sólido,
materia radiactiva, en bultos del tipo B(U), 7, Ficha 10, ADR (o RID)», o bien, ii) tratándose de materias II.e.p, sea: «2974 Materias radiactivas en forma especial, II.e.p, en bultos del tipo B(U), 7, Ficha 10, ADR (o RID)», sea: «2982 Materias radiactivas, N.e.p., en bultos del tipo B(U), 7, Ficha 10, ADR (o RID)». Los demás detalles especificados en los marginales 2709 y 2710 deberán igualmente incluirse.
c) El modelo de bulto requerirá un certificado de aprobación unilateral.
d) Antes de expedir cualquier bulto del tipo B(U), el expedidor se hallará en posesión de cuantos certificados de aprobación de las autoridades competentes se hagan necesarios. Verificará asimismo si antes de la primera expedición se sometieron las copias a las autoridades competentes de los diversos países por cuyo territorio se haya de transportar el bulto.
e) Antes de cualquier transporte para el que la actividad sea superior a 3 x 103 A2 ó 3 x 103 Al, según los casos, o bien a 1000 TBq (20 kCi) de cuyos valores se considerará el más bajo, el expedidor notificará, preferentemente con antelación de siete días, cuando menos, a la autoridad competente de los diferentes países sobre cuyo territorio dichos bultos se transporten.
11. Almacenamiento en tránsito y expedición
Ver el marginal 2703.
b) El expedidor deberá satisfacer los requisitos aplicables al marginal 3710 con anterioridad a la utilización y a la expedición.
c) Se dará cumplimiento a todas las disposiciones relativas al certificado de aprobación expedido por la autoridad competente.
12. Transporte de bultos, contenedores, cisternas y sobreembalajes a) Ver el marginal 2703,12.2) a) a d).
b) Cuando el flujo térmico medio por la superficie de un bulto B(U) llegue a exceder de 15 W/m2, se cumplirán todos los requisitos de colocación que especifique el certificado de aprobación del modelo por parte de la autoridad competente.
c) Cuando en la superficie accesible de un bulto del tipo B(U) la temperatura llegue a exceder de 50 °C a la sombra, sólo se autorizará el transporte en régimen de uso exclusivo, quedando limitada entonces a 85 °C la temperatura de superficie. Se podrán prever barreras y pantallas, destinadas a proteger al personal que realice el transporte, sin necesidad de que tales barreras y pantallas se sometan a ensayo.
13. Otras disposiciones
Ver el marginal 2703.
Ficha 11
Materias radiactivas en bultos del tipo B(M)
Nota: 1. Las materias radiactivas que cuantitativamente robasen los límites correspondientes a los bultos del tipo A se podrán transportar en bultos del tipo B(M), diseñados de tal modo que haga improbable tanto el desprendimiento de sus contenidos radiactivos como que se pierda la integridad de su protección en condiciones de transporte accidentadas.
2. En presencia de una materia fisionable, se cumplirán las disposiciones de la ficha 12, además de los de la presente ficha.
3. En lo tocante a las propiedades peligrosas adicionales, ver igualmente las disposiciones contenidas en el marginal 3770.
1. Materias
2974 Materias radiactivas de forma especial, II.e.p
2975 Torio metálico pirofórico
2976 Nitrato de torio sólido
2979 Uranio metálico pirofórico
2980 Nitrato de uranilo en solución hexabidratada
2981 Nitrato de uranilo sólido
2982 Materias radiactivas, n.e.p.
Para los bultos del tipo B(M) será límite de actividad total el que esté prescrito en el certificado de aprobación de tal modelo de bulto.
2. Embalaje/bulto
a) El embalaje, que también podrá ser un vehículo cisterna o un contenedor, satisfará los requisitos correspondientes a los bultos del tipo B que especifica el marginal 3738, a las prescripciones para bultos del tipo B(M) especificadas en el marginal 3740 y además, cuando se trate de vehículos cisterna, a lo indicado en los apéndices B.1a y B.1b.
b) Los bultos del tipo B(M), en particular, estarán diseñados de manera tal que:
i) En caso de incidentes menores de transporte garanticen que la pérdida o dispersión del contenido radiactivo no sea superior a 10-6 A2 por hora y que cualquier pérdida de integridad del blindaje no produzca más de un 20% de aumento en la intensidad exterior de radiación en cualquier punto. ii) Tenga la facultad de resistir a los efectos perjudiciales de un accidente de transporte, conservando la integridad del confinamiento y de la protección como exigen los marginales
3738 y 3739.
c) Se podrá autorizar durante el transporte una descompresión intermitente de los bultos de tipo B(M) siempre que los controles operacionales sean aprobados por todas las autoridades competentes implicadas.
d) Aquellos controles operacionales que adicionalmente sean necesarios para garantizar la seguridad de los bultos del tipo B(M) durante el transporte o para compensar las insuficiencias con respecto a los requisitos del tipo B(U), así como todas las restricciones relativas a modo o condiciones de transporte, deberán contar con la aprobación de todas las autoridades competentes implicadas.
e) La aprobación del modelo de bulto del tipo B (M), con arreglo al marginal 3753, debe ser hecha por la autoridad competente del país de origen del modelo y de cada país hacia o a través del cual se transporten (aprobación multilateral).
f) Cuando los contenidos radiactivos adopten forma especial, se exigirá la aprobación de la autoridad competente del modelo de forma especial.
g) Los bultos del tipo B(M) llevarán en su exterior un dispositivo, un precinto, por ejemplo, que no se rompa con facilidad y que, hallándose intacto, demuestre que el bulto no ha sido abierto.
3. Máxima intensidad de radiación de los bultos
Ver el marginal 2703.
4. Contaminación en bultos, vehículos, contenedores, cisternas y sobreembalajes
Ver el marginal 2703.
5. Descontaminación y utilización de vehículos y de sus correspondientes equipamientos y elementos
Ver el marginal 2703.
6. Embalaje en común
Ver el marginal 2703.
7. Carga en común
Ver el marginal 2703.
8. Señalización y etiquetas de peligro correspondientes en bultos, contenedores, cisternas y sobreembalajes
a) Ver el marginal 2703.
b) Cada bulto del tipo B(M) llevará en su exterior una marca legible e indeleble de
i) la marca de identificación de la autoridad competente, ii) un número de serie que permita identificar cada embalaje correspondiente a este modelo, iii) la indicación «Tipo B(M)», y iv) el trébol que figura en el marginal 2705 (5), estampado, grabado o marcado sobre la envoltura más externa, resistente al agua y al fuego.
9. Etiquetas de peligro en vehículos que no sean los Pedicelos cisterna
Ver el marginal 2703.
10. Cartas de porte
a) En cuanto al resumen de las disposiciones relativas a autorización y notificación, ver el marginal 2716.
b) En la carta de porte se incluirán las indicaciones siguientes:
i) número de identificación y denominación según apartado 1, completados mediante las palabras «Materia radiactiva en bultos del tipo B(M), 7, Ficha 11, ADR (o RID)», por ejemplo: «2976 Nitrato de torio sólido, materia radiactiva, en bultos del tipo B(M), 7, Ficha 11, ADR (o RID)», o bien, ii) tratándose de materias n.e.p., sea: «2974 Materias radiactivas de forma especial, n.e.p., en bultos del tipo B(M), 7, Ficha 11, ADR (o RID)», sea: «2982 Materias radiactivas, n.e.p., en bultos del tipo B(M), 7, Ficha 11, ADR (o RID)».
Los demás detalles específicos en los marginales 2709 y 2710 deberán incluirse igualmente.
c) Para el modelo de bulto se requerirá certificado de aprobación multilateral.
d) Cuando el bulto esté diseñado para permitir una descompresión controlada intermitente, o siempre que el contenido total exceda de 3 x 103 A2 o 3 x 103 Al, según los casos, o bien de 1 000 TBq (20 kCi), según cuál sea el más bajo de esos valores, se requerirán certificados de aprobación multilateral para la expedición, a menos que las autoridades competentes implicadas aprueben el transporte en cuestión, mediante disposición específica, incluida en el certificado de aprobación del modelo.
e) Antes de expedir cualquier bulto del tipo B(M), el expedidor estará en posesión de todos los certificados de aprobación pertinentes.
f) Antes de cada expedición, el expedidor lo notificará, preferentemente con antelación de siete días, cuando menos, a las autoridades competentes de todos los países afectados por el transporte.
11. Almacenamiento en tránsito y expedición
a) Ver el marginal 2703.
b) El expedidor deberá satisfacer las disposiciones aplicables al marginal 3710 antes de cada utilización y cada expedición.
c) Deberán cumplirse todas las disposiciones del certificado de aprobación de la autoridad competente tanto para el modelo como para la expedición.
12. Transporte de bultos, contenedores, cisternas y sobreembalajes
a) Ver el marginal 2703, 12.2) a) a d).
b) Cuando el flujo térmico medio por la superficie de un bulto del tipo B(M) llegue a exceder de 15 W/m2, se dará cumplimiento a todos los requisitos de colocación que especifique el certificado de aprobación del modelo por la autoridad competente.
c) Cuando la temperatura de una superficie accesible de un bulto del tipo B(M) llegue a exceder de 50 °C a la sombra, el transporte se permitirá tan sólo según la modalidad de uso exclusivo, quedando limitada la temperatura de superficie, en este caso a 85 º C. Se podrán prever barreras y pantallas, destinadas a proteger al personal de transporte, sin que haya necesidad de someter a ensayo tales barreras y pantallas.
13. Otras disposiciones
Ver el marginal 2703.
Ficha 12
Materias fisionables
Nota: 1. Las materias radiactivas que al mismo tiempo sean fisionables se embalarán, transportarán y almacenarán de suerte que queden satisfechas las disposiciones relativas a seguridad/criticidad nuclear, expuestas en la presente ficha, y las relativas a su radiactividad, expuestas en las fichas 6 a 11, según los casos.
2. En cuanto a los elementos de peligrosidad adicionales, ver igualmente las disposiciones del marginal 3770.
1. Materias
2918 Materias radiactivas fisionables, n.e.p.
2977 Hexafluoruro de uranio fisionable, con contenido de uranio 235 superior al 1%.
Las materias fisionables son: uranio 233, uranio 235, plutonio 238, plutonio 239, plutonio 241 o cualquier combinación de estos últimos, a excepción del uranio natural y el uranio empobrecido no irradiados, así como del uranio, natural o empobrecido, que sólo haya sido irradiado en un reactor térmico.
Los envíos de materias fisionables deberán satisfacer igualmente las disposiciones de la ficha que le sea aplicable en función de la radiactividad del envío.
2. Embalaje/bulto
a) Quedan exentas de las disposiciones particulares sobre embalaje que se enumeran en esta ficha aunque deberán satisfacer las que figuran en una de las restantes fichas, adecuadas a la radiactividad de la materia, las materias siguientes:
i) materia fisionable en cantidad no superior a 15 g por bulto, en las condiciones detalladas en el marginal 3741;
ii) soluciones hidrogenadas homogéneas en concentraciones y cantidades
limitadas con arreglo al cuadro III del marginal 3703 del Apéndice A.7;
iii) uranio enriquecido, que contenga uranio 235 en proporción no superior al 1% de su peso y repartido homogéneamente y cuyos índices totales de plutonio y uranio 233 no excedan del 1% del peso de uranio 235, con tal que el uranio 235, si está presente en forma de metal, óxido o carburo, no esté dispuesto en forma de red dentro del bulto;
iv) materia que no contenga más de 5 g de materia fisionable en ningún volumen de 10 litros;
v) bultos que no contengan más de 1 kg de plutonio, del cual no será más del 20%, en peso, de plutonio 239, plutonio 241 o una combinación de esos radionucleidos;
vi) las soluciones de nitrato de uranilo enriquecido con uranio 235 hasta un máximo del 2%, en peso, con un contenido toral de plutonio y uranio 233 que no exceda del 0,1%, en peso, de uranio 235 y una razón atómica mínima nitrógeno/uranio de 2.
b) En los casos restantes, los bultos de materias fisionables deberán satisfacer, por un lado, las prescripciones relativas a un diseño del tipo de bulto adaptado a la radiactividad de la materia fisionable y, además, las prescripciones suplementarias aplicables a los bultos de materias fisionables del Apéndice A.7, expuestas en el marginal 3741.
c) Todo modelo de bulto de materia fisionable deberá ser aprobado por la autoridad competente del país de origen de este modelo y por las autoridades competentes de todos los países a través o hacia los cuales se debe transportar el bulto, es decir, se requiere una aprobación multilateral.
d) Los bultos de materia fisionable llevarán en su exterior un dispositivo, un precinto, por ejemplo, que no se rompa con facilidad y que, hallándose intacto, demuestre que el bulto no fue abierto.
3. Máxima intensidad de radiación
Ver la ficha apropiada.
4. Contaminación de bultos, vehículos, contenedores, cisternas y sobreembalajes
Ver la ficha apropiada.
5. Descontaminación y utilización de vehículos y de sus equipamientos y elementos
Ver la ficha apropiada.
6. Embalaje en común
En el interior del bulto solamente podrán ir autorizados los artículos o documentos necesarios para la utilización de los materiales radiactivos, siempre y cuando no se dé entre tales artículos o documentos y el bulto o su contenido cualquier interacción que disminuya la seguridad del bulto (comprendida la seguridad nuclear desde el punto de vista de la criticidad).
7. Carga en común
Ver el marginal 2703.
8. Señalización y etiquetas de peligro correspondientes en bultos, contenedores' cisternas y sobreembalajes
a) Ver la ficha apropiada.
b) Los bultos llevarán en su exterior la marca legible e indeleble de
i) «TIPO A», «TIPO B(U)» o «TIPO B(M)», según los casos; ii) la marca de
identificación de la autoridad competente.
9. Etiquetas de peligro en vehículos que no sean los camiones cisterna
Ver el marginal 2703.
10. Cartas porte
a) En cuanto al resumen de las disposiciones sobre aprobación y notificación, ver el marginal 2716.
b) La carta de porte comprenderá una de las indicaciones siguientes: o «2918 Materias radiactivas fisionables, n.e.p., en bultos del tipo I-F, del tipo AF, del tipo B(U)F o del tipo B(M)F, según los casos, 7, Ficha 12, ADR (o RID)»; o «2977 Hexafluoruro de uranio fisionable, con más de un 1% de uranio 235, materia radiactiva, en bulto aprobado, 7, Ficha 12, ADR (o RID)».
También deberán incluirse los demás detalles especificados en los marginales 2709 y 2710.
c) Se requerirá un certificado de aprobación multilateral para cualquier modelo de bulto de materia fisionable.
d) Antes de expedir cualquier bulto de materia fisionable, el expedidor estará en posesión de todos los certificados de aprobación que correspondan.
e) Para los bultos que contengan materia fisionable se requerirán certificados de aprobación multilateral de la expedición siempre que la suma de índices de transporte del envío exceda de 50.
f) En cuanto a las disposiciones suplementarias sobre documentos, ver la ficha apropiada.
11. Almacenamiento en tránsito y expedición
Ver el marginal 2703.
12. Transporte de bultos, contenedores, cisternas y sobreembalajes
a) Ver el marginal 2703, 12.2) a) a d).
b) Tratándose de expediciones en régimen exclusivo, el índice de transporte estará limitado a 100.
c) No deberán transportarse en sobreembalajes los bultos de materia fisionable cuyo índice de transporte vinculado al control de criticidad exceda de O.
13. Otras disposiciones
Ver el marginal 2703.
Ficha 13
Materias radiactivas transportadas mediante acuerdo especial
Nota: Aquellos envíos de materia radiactiva que no cumplan todas las disposiciones aplicables de las fichas 5 a 12 se podrán transportar mediante «acuerdo especial» sujetos a la aplicación de las disposiciones especiales que aprueben las autoridades competentes. Tales disposiciones garantizarán que el nivel general de seguridad en el curso del transporte y del almacenamiento en tránsito es, cuando menos, equivalente al que se habría alcanzado de haberse cumplido todas las normas aplicables.
1. Materias
Las materias cuyos números de identificación sean: 2912, 2913, 2918, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978 2979, 2980, 2981, 2982, ver el marginal 2701.
Entre las materias radiactivas que se podrán expedir en base a acuerdos especiales están comprendidas todas aquellas a que se refieren las fichas 5 a 11 y en su caso también la 12.
(1) El «acuerdo especial» no se debe confundir con el «acuerdo particular» en el sentido del artículo 4°; párrafo 3 del ADR y de los marginales 2010 y 10 602.
2. Embalaje/bulto
a) El que autorice el certificado de aprobación del acuerdo especial, expedido por las autoridades competentes.
b) Se requiere una aprobación multilateral.
3. Máxima intensidad de radiación
La que autorice el certificado de aprobación mediante acuerdo especial que expida la autoridad competente.
4. Contaminación en bultos, vehículos contenedores, cisternas y sobreembalajes
La que autorice el certificado de aprobación mediante acuerdo especial, expedido por la autoridad competente.
5. Descontaminación y utilización de los vehículos y sus equipamientos y elementos correspondientes
Ver el marginal 2703.
6. Embalaje en común
El que autorice el certificado de aprobación mediante acuerdo especial expedido por las autoridades competentes
7. Carga en común
Sólo será posible la carga en común cuando cuente con la autorización especial de las autoridades competentes.
8. Señalización y etiquetas de peligro correspondientes en bultos, contenedores, cisternas y sobreembalajes
a) Ver el marginal 2703. No obstante, los envíos en base a acuerdos especiales llevarán siempre las etiquetas del tipo III-AMARILLA, conformes al modelo nº 7 C.
b) Por lo demás, se cumplirán cualesquiera otras prescripciones aprobadas por la autoridad competente en lo relativo a señalización y etiquetas de peligro correspondientes.
9. Etiquetas de peligro en vehículos que no sean vehículos cisterna
a) Ver el marginal 2703.
b) Además, cualquier otra disposición aprobada por la autoridad competente.
10. Cartas de porte
a) En cuanto al resumen de las disposiciones sobre aprobación y notificación, ver el marginal 2716.
b) La carta de porte comprenderá las indicaciones siguientes:
i) número de identificación, con arreglo al apartado 1, y denominación, con arreglo al marginal 2701, completados mediante las palabras «Materia radiactiva, en base a acuerdo especial, 7, Ficha 13, ADR (o RID)» por ejemplo: «2976 Nitrato de torio sólido, materia radiactiva, en base a acuerdo especial, 7, Ficha 13, ADR (o RID)», o bien, ii) tratándose de materias n.e.p., número de identificación, con arreglo al apartado 1, y denominación, con arreglo al marginal 2701, completados mediante las palabras «en base a acuerdo especial, 7, Ficha 13, ADR (o RID)» por ejemplo: «2918 Materias radiactivas fisionables, n.e.p., en base a acuerdo especial, 7, Ficha 13, ADR (o RID)».
2704 También deberán incluirse los restantes detalles especificados en los marginales 2709 y 2710.
c) Todos los envíos en base a acuerdos especiales requerirán aprobación multilateral.
d) Antes de cualquier expedición obrarán en poder del expedidor cuantos certificados sean necesarios.
e) Antes de cualquier expedición, preferentemente con 7 días de antelación, por lo menos, el expedidor deberá notificarlo a las autoridades competentes de todos los países afectados por el transporte.
11. Almacenamiento en tránsito y expedición a) Ver el marginal 2703.
b) Se cumplirán las disposiciones particulares relativas a almacenamiento y expedición que hayan aprobado las autoridades competentes.
c) A menos que las excluyan de manera explícita por los certificados de las autoridades competentes, las disposiciones aplicables del marginal 3710 serán satisfechas por el expedidor antes de la utilización y la expedición de los bultos.
12. Transporte de los bultos, contenedores, cisternas y sobreembalaje a) Ver el marginal 2703.
b) Se cumplirán las disposiciones particulares sobre transporte aprobadas por las autoridades competentes.
13. Otras disposiciones
Ver el marginal 2703.
Marcado y etiquetado
Nota: Cuando se trate de materias radiactivas que presenten otras propiedades peligrosas, el etiquetado también deberá ser conforme con las disposiciones que se refieran a dichas propiedades peligrosas adicionales. [Ver el marginal 3770 (3)].
Marcado de bultos, incluidos cisternas y contenedores
2705 (1) En cada bulto cuyo peso bruto sea superior a 50 kg se indicará en la superficie externa de su embalaje, de manera legible e indeleble, el peso bruto admisible.
(2) Cada bulto, a excepción de los contenedores, de las- cisternas y de los sobreembalajes, y con excepción de los bultos exceptuados de las fichas 1 a 4, debe llevar de modo claro y duradero el número de identificación de la mercancía que deba indicarse en la carta de porte, precedido por las letras «UN».
(3) Los bultos conforme al modelo de bulto del tipo A llevarán en la superficie externa de su embalaje la indicación «TIPO A», inscrita de manera legible e indeleble.
(4) Cada bulto conforme a un modelo aprobado en virtud de los marginales 3752 a
3755 llevará en la superficie externa de su embalaje, en caracteres legibles e indelebles:
a) la marca de identificación atribuida a dicho modelo por la autoridad competente;
b) un número de serie, diferente para cada embalaje, según el modelo antedicho y
c) tratándose de los modelos de bulto de los tipos B(U) o B(M), las
indicaciones «TIPO B(U)» y «TIPO B(M)», respectivamente.
(5) Cada bulto conforme a un modelo del tipo B(U) o del tipo B(M) llevará en la superficie externa del recipiente más exterior, resistente al fuego y al agua, el símbolo del trébol siguiente, grabado, estampado o marcado por cualquier otro procedimiento de suerte que resista al fuego y al agua.
¹ (Figura 2)
Trebol simbólico con las proporciones basadas en un círculo central de radio X. La longitud mínima de X es de 4 mm.
Etiquetado de los bultos, comprendidos cisternas y contenedores, así como de los sobrembalajes
2706 (1) Cada bulto, sobrembalaje, vehículo cisterna o contenedor llevará las etiquetas correspondientes a los modelos 7A, 7B ó 7C, según la categoría a que pertenezca. Se retirarán o recubrirán las etiquetas que no guarden relación con el contenido. En cuanto a las materias radiactivas con otras propiedades peligrosas, ver el marginal 3770.
(2) Las etiquetas se fijarán en el exterior, bien en dos lados opuestos, cuando se trate de bultos o sobreembalajes, bien en los cuatro lados, tratándose de contenedores o contenedores cisterna. En el caso de los vehículos cisterna, las etiquetas irán fijadas a ambos lados y en la parte trasera.
(3) Cada etiqueta llevará de manera clara e indeleble los datos siguientes:
a) Contenido:
i) Salvo que se trate de materias LSA-I (BAE-I), el nombre del radionucleido tal como aparece en el cuadro I del Apéndice A.7, utilizándose los símbolos que allí aparecen. Tratándose de mezclas de radionucleidos, se enumerarán los nucleidos a que corresponda el valor más restrictivo, siempre y cuando haya espacio suficiente en la línea. A continuación del nombre del radionucleido se indicará el grupo LSA O SCO (BAE O OCS) que corresponda. Para ello se utilizarán los símbolos «LSA-II» (BAE-II), «LSA-III» (BAE-III), «SCO-I» y «SCO-II» (OCS-I y OCS-II). ii) Tratándose de materias LSA-I (BAE-I), la única indicación necesaria será «LSA-I» (BAE-I). No habrá que mencionar al radionucleido.
b) Actividad:
Máxima actividad del contenido radiactivo durante el transporte, expresada en becquerelios (Bq), y en su caso en curios (Ci), con el prefijo SI que convenga. (Ver el marginal 2001 Tratándose de materias fisionables, cabrá indicar, en vez de la actividad, el peso total, en gramos (g), o bien múltiplos de gramo.
c) En cuanto a los sobreembalajes, vehículos cisterna y contenedores, los epígrafes «contenido» y «actividad» que figuran en la etiqueta, procurarán los datos exigidos por los párrafos a) y b) que anteceden, adicionados en cuanto a la totalidad del contenido del sobreembalaje, vehículo cisterna o contenedor, respectivamente, a no ser que en las etiquetas de sobreembalajes y contenedores en que aparecen reunidos cargamentos mixtos de bultos de radionucleidos diferentes, tales epígrafes exhiban la indicación «véanse cartas de porte»
d) Indice de transporte:
Ver el marginal 3715 (3) (el epígrafe Indice de transporte no se le exigirá
a la categoría I-BLANCA).
Señalización suplementaria de los contenedores para el transporte a granel, cisternas y de vehículos
2707 Ver el marginal 10 500 y Apéndice B.5.
Etiquetado adicional de contenedores, cisternas y vehículos
2708 (1) Tanto las cisternas como los grandes contenedores para transportar bultos que no sean los exceptuados llevarán etiquetas del modelo 7D. No obstante, en vez de una etiqueta 7A, 7B ó 7C, acompañada de una etiqueta 7D, estará permitido utilizar, a título alternativo, etiquetas agrandadas, de los modelos 7A, 7B ó 7C con las dimensiones del modelo 7D.
Cada etiqueta se fijará en posición vertical sobre las cuatro caras del contenedor o contenedor cisterna, o bien sobre las dos paredes laterales y en la parte trasera del camión cisterna.
(2) Los vehículos que transporten bultos, sobreembalajes, contenedores cisterna o contenedores y lleven una etiqueta de los modelos 7A, 7B ó 7C llevarán ésta a los dos lados y en la parte trasera, como corresponde al modelo 7D. Además, los vehículos que transporten envíos en régimen de uso exclusivo llevarán la etiqueta a ambos lados y en la parte trasera, conforme al modelo 7D.
(3) No deberá ser visible ninguna etiqueta que no guarde relación con el contenido.
Datos suplementarios sobre el envío
2709 El expedidor velará porque en la carta de porte de cada envío de materias radiactivas figuren, además la designación de la mercancía, que constará en la ficha correspondiente, las indicaciones que siguen:
a) La indicación «La naturaleza de la mercancía y el embalaje son conformes a las disposiciones del ADR».
b) Nombre o símbolo de cada radionucleído o, para las mezclas de radionucleídos, una descripción general apropiada o una lista de los nucleídos más restrictivos.
c) Descripción del estado físico y químico de la materia, o bien constancia de que se trata de una materia radiactiva en forma especial. Con respecto al estado químico, bastará una descripción química genérica.
d) Máxima actividad del contenido radiactivo durante el transporte, expresada en becquerelios (Bq), y, en su caso, en curios (Ci), con el prefijo SI que convenga (ver el marginal 2001 (1)). En cuanto a las materias fisionables, se podrá indicar en lugar de la actividad el peso total de la materia fisionable, bien en gramos (g), o bien en un múltiplo adecuado.
e) La categoría del bulto, a saber: I-BLANCA, II-AMARILLA o III-AMARILLA.
f) El índice de transporte (tan sólo tratándose de las categorías II-AMARILLA y III-AMARILLA).
g) Para envíos de materias fisionables en que todos los bultos están exceptuados con arreglo al marginal 3703, las palabras «Materias fisionables exceptuadas».
h) La marca de identificación de cada certificado de aprobación emitido por una autoridad competente,(materia radiactiva en forma especial, en base a acuerdo especial, modelo de bulto o expedición) aplicable al envío.
i) En cuanto a los bultos enviados en sobrembalajes o en contenedores: una
declaración pormenorizada del contenido de cada bulto alojado en el sobreembalaje o contenedor y, dado el caso, de cada sobreembalaje o contenedor que forme parte del envío. Cuando haya que retirar bultos del sobreembalaje o contenedor en un punto de descarga intermedio deberán proporcionarse las cartas de porte correspondientes.
j) Cuando un envío se tenga que expedir en régimen de uso exclusivo, la indicación «Expedición en régimen de uso exclusivo».
Informaciones para los transportistas
2710 (1) El expedidor deberá adjuntar a la carta de porte, las informaciones relativas a las medidas que, en su caso, haya de adoptar el transportista. Tales informaciones comprenderán, cuando menos, los aspectos siguientes
a) Medidas suplementarias para la carga, estiba, transporte, manipulación y descarga del bulto, sobreembalaje, contenedor o vehículo cisterna, comprendidas las disposiciones particulares de ubicación relativas a la evacuación del calor, (ver el marginal 2712 (2)) o bien una declaración de que no son necesarias tales medidas.
b) Las instrucciones sobre itinerario que se hagan necesarias.
c) Las instrucciones escritas que convengan a la expedición. Ver los marginales 10 385 (1), (2) y (3), y 71385.
(2) En cuantos casos sea necesario una aprobación de la expedición, o bien una notificación previa a la autoridad competente, se informará de ello a los transportistas, a ser posible, con al menos 15 días de antelación, y en cualquier caso, con 5 días de antelación como mínimo, de modo que los mismos puedan adoptar oportunamente todas las medidas que el transporte requiera.
(3) Antes de la carga, la descarga y cualquier transbordo, el expedidor deberá poder presentar al transportista los certificados emitidos por las autoridades competentes.
Transporte
Separación durante el transporte
2711 (1) Los bultos, sobreembalajes, contenedores y vehículos cisterna deben estar separados durante el transporte.
a) tanto de los espacios ocupados por personas, como señala el cuadro 8, cuanto de las películas fotográficas sin revelar y de los sacos de correos, como señala el cuadro 9, a fin de reducir su exposición a las radiaciones;
Nota: Presumiéndose que las sacas postales contienen películas y placas sin revelar, se los separará de las materias radiactivas igual que a las películas y placas fotográficas sin revelar. b) de cualquier otra mercancía peligrosa, conforme a lo indicado en el marginal 2703, epígrafe 7.
CUADRO 8
Distancias mínimas que se guardarán entre los bultos de las categorías II-AMARILLA y III-AMARILLA y las personas
------------------------------------------------------------------------
|La suma de los |No habiendo pantalla protectora, distancias |
|índices de transporte| mínimas, en metros, con respecto a las áreas de|
|no es superior a | permanencia y a los puestos de trabajo |
| | regularmente ocupados, para exposiciones cuya |
| | duración no exceda de 250 horas al año |
------------------------------------------------------------------------ | | | ------------------------------------------------------------------------
|2 |1,0 |
------------------------------------------------------------------------
|4 |1,5 |
------------------------------------------------------------------------
|8 |2,5 |
------------------------------------------------------------------------
|12 |3,0 |
------------------------------------------------------------------------
|20 |4,0 |
------------------------------------------------------------------------
|30 |5,0 |
------------------------------------------------------------------------
|40 |5,5 |
------------------------------------------------------------------------
|50 |6,5 |
------------------------------------------------------------------------
2711 Nota: Al cuadro que antecede sirve de base una dosis máxima de 5 mSv (500 mrem) durante cualquier periodo de 12 meses.
CUADRO 9
Distancias mínimas que se guardarán entre los bultos de las categorías II-AMARILLA y III-AMARILLA y los bultos que lleven la inscripción «foto» o las sacas de correos.
Nota: Presumiéndose que las sacas de correos contienen películas y placas sin revelar, se las mantendrá separadas de las materias radiactivas igual que a las películas y las placas fotográficas sin revelar.
-----------------------------------------------------------------------------
| |Suma | |
| | total | |
|Número total |de los | |
|de los bultos |índices |Duración de transporte o del almacenamiento |
|no superior a | de | en horas |
| | transport| |
-----------------------------------------------------------------------------
|Categoría | no supe- |1 |2 |4 |10 |24 |48 |120 |240 |
| | riores a | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
|III |II | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
|AMA- |AMA- | |Distancia mínima en metros |
|RILLO | RILLO | | |
-----------------------------------------------------------------------------
| | |0,2 |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |1 |1 |2 |3 |
-----------------------------------------------------------------------------
| | |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |1 |1 |2 |3 |5 |
-----------------------------------------------------------------------------
| |1 |1 |0,5 |0,5 |1 |1 |2 |3 |5 |7 |
-----------------------------------------------------------------------------
| |2 |2 |0,5 |1 |1 |1,5 |3 |4 |7 |9 |
-----------------------------------------------------------------------------
| |4 |4 |1 |1 |1,5 |3 |4 |6 |9 |13 |
-----------------------------------------------------------------------------
| |8 |8 |1 |1,5 |2 |4 |6 |8 |13 |18 |
-----------------------------------------------------------------------------
|1 |10 |10 |1 |2 |3 |4 |7 |9 |14 |20 |
-----------------------------------------------------------------------------
|2 |20 |20 |1,5 |3 |4 |6 |9 |13 |20 |30 |
-----------------------------------------------------------------------------
|3 |30 |30 |2 |3 |5 |7 |11 |16 |25 |35 |
-----------------------------------------------------------------------------
|4 |40 |40 |3 |4 |5 |8 |13 |18 |30 |40 |
-----------------------------------------------------------------------------
|5 |50 |50 |3 |4 |6 |9 |14 |20 |32 |45 |
-----------------------------------------------------------------------------
Estiba para transporte
2712 (1) La carga de los bultos en los vehículos se hará de manera que aquellos no se puedan desplazar peligrosamente ni volcar o caer.
(2) Siempre que el flujo térmico medio en la superficie del bulto o sobreembalaje no exceda de 15 W/m2 y que la carga circundante no vaya en sacos o bolsas, se podrá transportar un bulto o sobreembalaje junto con otras mercancías embaladas, sin que sea preciso adoptar precauciones particulares de estiba, a menos que la autoridad competente las exija expresamente en el certificado de aprobación.
(3) Salvo en el caso de expediciones en virtud de acuerdo especial, se permitirá la mezcla de bultos de diferentes tipos de materias radiactivas, incluidas las materias fisionables, así como la mezcla de distintos tipos de bultos con diferentes índices de transporte, sin necesidad de la aprobación específica de la autoridad competente. En el caso de expediciones, en virtud de acuerdo especial, no se permitirá la mezcla, salvo que esté específicamente recogida en el acuerdo especial.
(4) A la carga de vehículos cisterna, así como a la de bultos, sobreembalajes, contenedores cisterna y contenedores montados sobre vehículos, se aplicarán las prescripciones siguientes:
a) El índice de transporte de un vehículo cisterna no deberá exceder de los valores límite que figuran en el cuadro 10. El total de bultos, sobreembalaje, cisternas y contenedores en el interior de un mismo vehículo se limitará de suerte que el total de índices de transporte en el vehículo no sobrepase los valores indicados en el cuadro 10.
En los envíos de materias LSA-I (BAE-I) no estará limitado el total de índices de transporte.
b) En las condiciones presumibles para los transportes de rutina la intensidad de radiación no deberá exceder de 2 mSv/h (200 mrem/h) en cualquier punto de la superficie exterior ni de 0,1 mSv/h (10 mrem/h) a 2 III de la superficie exterior del vehículo.
(5) Los bultos y sobreembalajes con un índice de transporte superior a 10
sólo se transportarán según la modalidad de uso exclusivo.
CUADRO 10
Limites del índice de transporte para contenedores y vehículos
----------------------------------------------------------------------
|Tipo de |Limite de la suma total de los índices de transporte |
|contenedor | en un mismo contenedor o vehículo |
- -------------------------------------------------------
|o de |Uso no exclusivo |Uso exclusivo |
|vehículo | | |
----------------------------------------------------------------------
| |Materias no | Materias |Materias no |Materias |
| | fisionables| fisionables | fisionables | fisionables |
----------------------------------------------------------------------
|Pequeño |50 |50 |sin objeto |sin objeto |
|contenedor | | | | |
----------------------------------------------------------------------
|Gran |50 |50 |ningún |100 |
|contenedor | | | límite | |
----------------------------------------------------------------------
|Vehículo |50 |50 | ningún |100 |
| | | | límite | |
----------------------------------------------------------------------
Disposiciones suplementarias
2713 (1) Tratándose de envíos según la modalidad del uso exclusivo, la intensidad de radiación no debe sobrepasar de:
a) 10 mSv/h (1 000 mrem/h) en cualquier punto de la superficie exterior de cualquier bulto o sobreembalaje adicional, no pudiendo exceder de 2 mSv/h (200 mrem) sino cuando:
i) durante el transporte el vehículo esté equipado con un recinto que impida a las personas no autorizadas a acceder al cargamento;
ii) se hayan adoptado disposiciones para inmovilizar el bulto o sobreembalaje, de modo que éste permanezca en la misma posición en el interior del vehículo durante todo el tiempo que dure el transporte de rutina;
iii) no se realicen operaciones de carga ni descarga entre el principio y el fin de la expedición.
b) 2 mSv/h (200 mrem/h) en cualquier punto de las superficies exteriores del vehículo, comprendidas las superiores e inferiores, o cuando el vehículo vaya abierto, en cualquier punto de los planos verticales levantados a partir de los bordes del vehículo, de la superficie superior de carga y de la superficie externa inferior del vehículo;
c) 0,1 mSv/h (10 mrem/h) en cualquier punto situado a 2 III de los planos verticales constituidos por las superficies laterales externas del vehículo o, cuando la carga se transporte en vehículo abierto, en cualquier punto situado a 2 III de los planos verticales levantados a partir de los bordes del vehículo.
(2) La intensidad de radiación en cualquier lugar del vehículo en régimen de ocupación normal no excederá de 0,02 mSv/h (2 mrem/h), a menos que las
personas que ocupen el lugar en cuestión vayan provistas de dispositivos de control radiologico individuales.
Almacenamiento en tránsito
2714 (1) Los bultos, sobreembalajes, contenedores y cisternas deben estar separados durante el almacenamiento en tránsito de:
a) los lugares ocupados por personas, de acuerdo con el cuadro 8 del marginal 2711, y de las películas fotográficas sin revelar y las sacas de correo, a fin de reducir la exposición a las radiaciones, conforme a lo indicado en el cuadro 9 del marginal 2711;
Nota: Presumiéndose que las sacas postales contienen películas y placas sin revelar, se las mantendrá separadas de las materias radiactivas de igual modo que las películas y placas fotográficas sin revelar.
b) las restantes mercancías peligrosas, conforme al marginal 2703, epígrafe 7.
(2) El número de bultos, sobreembalajes, cisternas y contenedores de las categorías II-AMARILLA y III-AMARILLA almacenados en un mismo lugar, se limitará de modo que la suma de índices de transporte de un mismo grupo de bultos, sobreembalajes, cisternas o contenedores no exceda de SO. Los grupos de bultos, sobreembalajes, cisternas o contenedores se almacenarán de suerte que quede garantizada una distancia de 6 m, cuando menos, entre ellos y otros bultos, sobreembalajes, cisternas o contenedores.
(3) Cuando el índice de transporte de un bulto, sobreembalaje, cisterna o contenedor exceda de 50 ó el índice de transporte total en un vehículo exceda de 50 lo cual está autorizado, de acuerdo con el cuadro
10, el almacenamiento será tal que garantice una distancia de 6 m, cuando menos, con respecto a otros bultos, sobreembalajes, cisternas o contenedores o con respecto a otros vehículos que contengan materias radiactivas.
(4) Los envíos cuyo contenido radiactivo estribe solamente en materias LSA-I (BAE-I) quedarán exceptuados de las disposiciones que se enumeran en los epígrafes (2) y (3).
(5) Salvo que se trate de expediciones en base a acuerdo especial, la mezcla de bultos de diferentes tipos de materias radiactivas, comprendidas las materias fisionables, y la mezcla de diferentes tipos de bultos, con índices de transporte diversos igualmente, estarán permitidas sin que sea necesario obtener antes una aprobación expresa de la autoridad competente. Tratándose de expediciones en base a acuerdo especial, tal mezcla no será permitida, a menos que el acuerdo especial la autorice expresamente.
Envíos que no puedan ser entregados
2715 Cuando no se pueda identificar al expedidor ni destinatario o cuando, no se pueda entregar el envío al destinatario, y el transportista carezca de instrucciones del expedidor, se depositarán los bultos en lugar seguro y se informará a la autoridad competente tan pronto como sea posible, pidiéndose instrucciones sobre la actuación subsiguiente.
Resumen de las disposiciones relativas a aprobación y notificación previas
2716
---------------------------------------------------------------------------
| | |Aprobación de |Notificación, | |
| | | las autoridades | antes de cada | |
| | |competentes |transporte, | |
| | | | del expedidor | |
---------------------------------------------------------------------------
|Objetos |Número de |País |País de |a las | |
| | ficha | de | | autoridades | |
| |. |origen |tránsi- |competentes |Marginales |
| | | | to | del país de | |
| | | | | origen | |
| | | | |y de los | |
| | | | | países de | |
| | | | | tránsito (1) | |
---------------------------------------------------------------------------
|Cálculo de | |Si |Si |No |3750 f |
|los valores | | | | | |
|Al y | | | | | |
|A2 no |- | | | | |
|indicados | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
|Bultos | | | | |3713 |
|exceptuados | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
|Modelo |- |No |No |No | |
---------------------------------------------------------------------------
|Expedición |1-4 |No |No |No | |
---------------------------------------------------------------------------
|LSA (2) en | | | | |2700(2), |
|SCO/IP 1, 2, | | | | | 3714, |
|3 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
|Modelo | |No |No |No |3733, 3734, |
---------------------------------------------------------------------------
|Expedición |5-8 |No |No |No |3735, 3736 |
---------------------------------------------------------------------------
|Tipo A (2) | | | | |2700(2), |
| | | | | | 3737 |
---------------------------------------------------------------------------
|Modelo | |No |No |No | |
---------------------------------------------------------------------------
|Expedición |9 |No |No |No | |
---------------------------------------------------------------------------
|Tipo B(U) | | |, | |2700(2), |
|(2) | | | | | 3719 |
---------------------------------------------------------------------------
|Modelo | |Si |No |Ver Nota 1 |3739, 3752 |
---------------------------------------------------------------------------
|Expedición |10 |No |No |Ver Nota 2 | |
--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
|Tipo B(M) | | | | |2700(2), |
|(2) | | | | | 3719 |
--------------------------------------------------------------------------
|Modelo | |Si |Si |No |3740, 3753, |
| | | | | | 3757 |
--------------------------------------------------------------------------
|Expedición |11 |Ver |Ver |Si | |
| | | Nota 3| Nota 3 | | |
--------------------------------------------------------------------------
|Bultos de | | | | |3741, 3754, |
|materias | | | | | 3757 |
|fisionables | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|Modelo |- |Si (3) |Si (5) |No | |
--------------------------------------------------------------------------
|Expedición |12 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|Suma de los | | | | | |
|índices de | | | | | |
|transporte | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|< ó = 50 |- |No(4) |No(4) |Ver Nota2 | |
--------------------------------------------------------------------------
|50 | |SI |Si |Ver Nota 2 | |
--------------------------------------------------------------------------
|Materia en | | | | | |
|forma | | | | | |
|especial | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|Modelo | |Si |No |No | |
--------------------------------------------------------------------------
|Expedición |Ver Nota |Ver |Ver |Ver Nota 4 |3731, 3751, |
| | 4 | Nota 4| Nota 4 | | 3761 |
--------------------------------------------------------------------------
|Acuerdo | | | | | |
|especial | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|Expedición |13 |Si |Si |Si |3719, 3758, |
| | | | | | 3762 |
--------------------------------------------------------------------------
|Bultos del | | | | |3755 |
|Tipo B (U) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|Bultos del | | | | | |
|Tipo B (M), | | | | | |
|y bultos | | | | | |
|que contengan| | | | | |
|materias | | | | | |
|fisionables, | | | | | |
|que | | | | | |
|cumplen las | | | | | |
|disposiciones| | | | | |
|del ADR | | | | | |
|aplicables el| | | | | |
|31. 12. | |Si |Si |Ver nota 1 | |
|1989 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|(1) Países a partir de, o a través de, o hacia los que se envía el |
|transporte. |
--------------------------------------------------------------------------
|(2) Cuando los contenidos radiactivos sean materias fisionables no |
|exceptuadas de las disposiciones relativas a los bultos de materias |
|fisionables, se aplicarán las disposiciones correspondientes a los |
|bultos de materias fisionables. (Ver marginal 3741). |
--------------------------------------------------------------------------
|(3) Podrá ocurrir también que los modelos de bulto para materias |
|fisionables se hayan de aprobar con arreglo a uno de los |
|restantes |
|epígrafes del cuadro. |
--------------------------------------------------------------------------
|(4) Sin embargo, podrá ocurrir que la expedición se haya de aprobar |
|con arreglo a uno de los restantes epígrafes del cuadro. |
--------------------------------------------------------------------------
Nota: 1. Antes de expedir por primera vez cualquier bulto para el cual sea necesaria la aprobación de la autoridad competente, el expedidor se asegurará de que fue enviada copia del certificado de aprobación de ese modelo a las autoridades competentes de todos los países atravesados. (ver marginal 3719.
2. Se requerirá notificación cuando el contenido exceda de 3 x 103 Al o 3 x 103 A2, o 1000 TBq (20 kCi). (Ver el marginal 3719 )
3. Se requerirá aprobación multilateral de la expedición cuando el contenido exceda de 3 x 103 Al o 3 X 103 A2, o 1 000 TBq (20 kCi), o bien cuando esté autorizada la descompresión intermitente. (Ver marginal 3757).
4. Ver disposiciones para la aprobación y notificación previas del bulto aplicable.
2717-2799
CLASE 8
MATERIAS CORROSIVAS
1. Enumeración de las materias
2800 (1) Entre las materias y objetos incluidos en el título de la clase 8, los que se enumeran en el marginal 2801 o se hallan comprendidos dentro de un epígrafe colectivo de dicho marginal están sometidos a las condiciones previstas en los marginales 2800 (2) a 2822 y a las disposiciones del presente Anejo y del Anejo B, y son, por consiguiente, materias y objetos de esta Directiva.
Nota: Para las cantidades de materias citadas en el marginal 2801 que no
están sometidas a las condiciones previstas para esta clase, ya sea en el presente Anejo o en el Anejo B, véase marginal 2801a.
(2) El título de la clase 8 abarca las materias que, por su acción química, dañan el tejido epitelial de la piel y las mucosas al entrar en contacto con ellas, o que, en caso de fuga, puedan originar daños a otras
mercancías o a los medios de transporte o destruirlos, pudiendo, asimismo, dar lugar a otros peligros. El título de la presente clase se refiere también a las materias que sólo producen un líquido corrosivo al entrar en contacto con el agua o que, con la humedad natural del aire, produzcan vapores o neblinas corrosivos.
(3)
a) Las materias y objetos de la clase 8 se subdividen de la manera siguiente:
A. Materias de carácter ácido;
B. Materias de carácter básico;
C. Otras materias corrosivas;
D. Objetos que contengan materias corrosivas;
E. Embalajes vacíos.
b) Las materias y objetos de la clase 8, con excepción de las materias del 6°, 14° y 15°, que se encuentran clasificadas en los distintos apartados del marginal 2801, deben asignarse a uno de los siguientes grupos de materias designados por las letras a), b) y c) según su grado de corrosividad:
a) materias muy corrosivas;
b) materias corrosivas;
c) materias que presentan un menor grado de corrosividad.
c) La clasificación de las materias en los grupos a), b) o c) se fundamenta en la experiencia adquirida y tiene en cuenta factores suplementarios tales como el riesgo de inhalación y la hidrorreactividad (sobre todo la formación de productos de descomposición que presentan peligro). Se puede apreciar el grado de corrosividad de las materias no citadas explícitamente, incluidas las mezclas, según la duración del contacto necesario para provocar una destrucción de la piel humana en todo su espesor.
Por lo que se refiere a las materias que se considera que no provocan una destrucción de la piel humana en todo su espesor, hay que considerar sin embargo su capacidad de provocar la corrosión de algunas superficies metálicas. Para establecer esta clasificación por grupo, procede tener en cuenta la experiencia adquirida con ocasión de exposiciones accidentales. A falta de dicha experiencia, se deberá realizar la clasificación sobre la base de los resultados de la experimentación animal, de conformidad con la
Directiva n° 404 de la OCDE
(1) Se deberá considerar de la clase 8 una materia o un preparado que responda a los criterios de la clase 8, cuya toxicidad a la inhalación de polvos y neblinas (CL50) corresponde al grupo a), pero cuya toxicidad a la ingestión o a la absorción cutánea sólo corresponde al grupo c), o que presenta un grado de toxicidad menos elevado.
(2) Directivas de la OCDE para los ensayos de productos químicos n° 404 «Irritación/lesión grave de la piel (1992)».
d) Las materias que provoquen una destrucción del tejido cutáneo intacto en
todo su espesor, por un período de observación de 60 minutos iniciado inmediatamente después del período de aplicación de tres minutos o menos, son materias del grupo a).
e) Las materias que provoquen una destrucción del tejido cutáneo intacto en todo su espesor, durante un período de observación de 14 días, iniciado inmediatamente después del período de aplicación de más de tres minutos, pero como máximo de 60 minutos, son materias del grupo b)
f) Las materias que figuran a continuación pertenecen al grupo c):
- materias que provoquen una destrucción del tejido cutáneo intacto en todo su espesor, por un período de observación de 14 días iniciado inmediatamente después del período de aplicación de más de 60 minutos, pero como máximo de 4 horas;
- materias que se considera que no provocan una destrucción del tejido cutáneo intacto en todo su espesor pero cuya velocidad de corrosión en superficies de acero o aluminio sobrepasa 6,25 mm al año a la temperatura de prueba de 55 °C. Para las pruebas sobre acero, se deberá utilizar el tipo P3 (ISO 2604 (IV): 1975) o un tipo semejante, y para las pruebas en aluminio, se deberán utilizar los tipos no revestidos 7075-T6 o AZ5GU-T6.
(4) Cuando, debido a la adición de otras materias, las materias de la clase 8 pasen a otras categorías de peligro distintas de aquellas a las que pertenecen las materias expresamente mencionadas en el marginal 2801, se deberán clasificar esas mezclas o soluciones en los apartados y grupos a los que pertenecen sobre la base de su grado de peligro real.
Nota: Para clasificar las soluciones y mezclas (tales como preparaciones y residuos), ver igualmente el marginal 2002
(5) Sobre la base de los criterios del párrafo (3), se puede determinar asimismo si la naturaleza de una solución o de una mezcla expresamente designada o que contenga una materia expresamente designada es tal, que dicha solución o dicha mezcla no estén sometidas a las disposiciones de dicha clase.
(6) Se consideran materias sólidas, en el sentido de las disposiciones de envase y embalaje de los marginales 2805 (2), 2806 (3) y 2807 (3), las materias y mezclas de materias que tengan un punto de fusión superior a 45 °C.
(7)
a) Las materias líquidas inflamables corrosivas cuyo punto de inflamación sea inferior a 23°C, a excepción de ciertas materias de los 54° a) y 68° a), son materias de la clase 3 (véase marginal 2301, 21° a 26°).
b) Las materias líquidas inflamables que presenten un grado menor de corrosividad, cuyo punto de inflamación está comprendido entre los 23 °C y los 61 °C, incluidos valores límites, son materias de la clase 3 (véase marginal 2301, 33°).
c) Las materias corrosivas muy tóxicas a la inhalación, mencionadas en el marginal 2600 (3), son materias de la clase 6.1 (ver marginal 2601).
(8) Las materias químicamente inestables de la clase 8 sólo deberán entregarse para su transporte si se han tomado las medidas necesarias para impedir su descomposición o su polimerización peligrosas durante su transporte. Para ello, procede en especial asegurarse de que los recipientes
no contienen materias que puedan favorecer esas reacciones.
(9) El óxido cálcico, cuyo número de identificación es el 1910, y el aluminato sódico, cuyo número de identificación es el 2812, enumerados en las Recomendaciones de la ONU relativas al transporte de mercancías peligrosas, no están sometidos a las disposiciones de esta Directiva.
(10) El punto de inflamación de que se trata a continuación será determinado de la manera que se indica en el apéndice A.3.
A. Materias de carácter ácido
Materias inorgánicas
2801 1° Acido sulfúrico y materias similares
a) 1829 trióxido de azufre estabilizado (anhídrido sulfúrico estabilizados, 1831 ácido sulfúrico fumante (óleo), 2240 ácido cromosulfúrico;
b) 1794 sulfato de plomo con más del 3% de ácido libre, 1830 ácido sulfúrico con más del 51% de ácido, 1832 ácido sulfúrico agotado, 1833 ácido sulfuroso, 1906 lodos ácidos, 2308 ácido nitrosilsultúrico, 2583 ácidos alquilsufónicos sólidos, con más del 5% de ácido sulfúrico libre o 2583 ácidos arilsulfónicos sólidos con más del 5% de ácido sulfúrico libre, 2584 ácidos alquilsufónicos líquidos con más del 5% de ácido sulfúrico libre, o 2584 ácidos arilsulfónicos líquidos con más del 5% de ácido sulfúrico libre, 2796 ácido sulfúrico con menos del 51% de ácido o 2796 electrólito ácido para acumuladores, 2837 sulfato de hidrógeno en solución acuosa
(bisulfato en solución acuosa).
Nota: 1. 2585 ácidos alquilsulfónicos o arilsulfónicos sólidos, y 2586 ácidos alquilsulfónicos o arilsulfónicos líquidos, con un máximo del 5% de ácido sulfúrico libre son materias del 34º
2. El sulfato de plomo con un máximo del 3% de ácido libre no está sometido a las disposiciones de la Directiva.
3. No se admite el transporte de las mezclas químicamente inestables de ácido sulfúrico residual.
c) 2837 sulfatos de hidrógeno en solución acuosa (bisulfatos en solución acuosa).
2° Acidos nítricos:
a) 1. 2031 ácido nítrico, excepto el ácido nítrico fumante rojo, con más del 70% de ácido;
2. 2032 ácido nítrico fumante rojo;
b) 2031 ácido nítrico, excepto el ácido nítrico fumante rojo, con un máximo del 70% de ácido.
3° Acidos nitrantes mixtos:
a) 1796 ácido nitrante (ácido mixto) con más del 50% de ácido nítrico, 1826 ácido nitrante agotado (ácido mixto agotados con más del 50% de ácido nítrico;
b) 1796 ácido nitrante (ácido mixto) con menos del 50% de ácido nítrico, 1826 ácido nitrante agotado (ácido mixto) agotado, con menos del 50% de ácido nítrico.
Nota: 1 No se permite el transporte de la mezcla de ácido clorhídrico y de ácido nítrico cuyo número de identificación es el 1798 en las Recomendaciones de la ONU relativas al transporte de mercancías peligrosas.
2. No se permite el transporte de las mezclas químicamente inestables de
ácido nitrante (ácido mixto) o las mezclas de ácido sulfúrico y nítrico agotado, no desnitrados.
4° Acido perclórico en solución:
b) 1802 ácido perclórico con un máximo del 50%, en masa, de ácido en solución acuosa.
Nota: 1. 1873 ácido perclórico en solución acuosa con más del 50% pero menos del 72% de ácido puro, en masa, es una materia de la clase 5.1 (ver marginal 2501, 3° a))
2. No se permite el transporte de soluciones acuosas de ácido perclórico con más del 72% de ácido puro, en masa, o las mezclas de ácido perclórico con cualquier líquido que no sea agua.
5° Soluciones acuosas de hidrácidos de halógenos, a excepción del ácido fluorhídrico: b) 1787 ácido yodhidrico, 1788 ácido bromhidrico, 1789 ácido clorhídrico;
c) 1787 ácido yodhidrico, 1788 ácido bromhidrico, 1789 ácido clorhidrico, 1840 cloruro de zinc en solución, 2580 bromuro aluminico en solución, 2581 cloruro aluminico en solución, 2582 cloruro férrico III en solución (tricloruro férrico en solución).
Nota: El bromuro de hidrógeno anhidro y el cloruro de hidrógeno anhidro son materias de la clase 2 (ver marginal 2201, 3° at) y 5° at)).
6° Soluciones de fluoruro de hidrógeno y de ácido fluorhídrico, con más del 85% de floruro de hidrógeno:
1052 fluoruro de hidrógeno anhidro, 1790 ácido fluorhídrico con más del 85% de fluoruro de hidrógeno.
Nota: Son aplicables a estas materias condiciones de embalaje particulares (véase marginal 2803).
7° Soluciones acuosas de fluoruro de hidrógeno con un máximo del 85% de fluoruro de hidrógeno:
a) 1786 mezclas de ácido fluorhidrico y ácido sulfúrico, 1790 ácido fluorhídrico en solución con más del 60% y un máximo del 85% de fluoruro de hidrógeno;
b) 1790 ácido f1uorhídrico en solución con un máximo del 60% de fluoruro de hidrógeno, 2817 dihidrofloruro amónico en solución;
c) 2817 dihidrofloruro amónico en solución.
8° Acidos fluorados: a) 1777 ácido fluorosulfónico;
b) 1757 fluoruro crómico III en solución (trifluorurocrómico en solución), 1768 ácido difluorofosfórico anhidro, 1775 ácido fluorobórico, 1776 ácido fluorofosfórico anhidro, 1778 ácido fluorosilicico, 1782 ácido hexafluorofosfórico;
c) 1757 fluoruro crómico III en solución (trifluoruro crómico en solución).
9° Fluoruros sólidos y otras materias fluoradas sólidas que, en contacto con la humedad del aire o del agua, desprendan fluoruro de hidrógeno:
b) 1727 hidrogenodifluoruro amónico sólido (floruro ácido amónico), 1756 fluoruro crómico III sólido, 1811 hidrogenadifluoruro potásico (fluoruro ácido potásico), 2439 hidrogenodifluoruro sádico (fluoruro ácido de sodio); 1740 hidrogenodifluoruros n.e.p.;
c) 1740 hidrogenodifluoruros, n.e.p.
Nota: 2505 fluoruro amónico, 1812 fluoruro potásico, 1690 fluoruro sódico,
2674 fluosilicato de sodio y 2856 fluosilicatos n.e.p. son materias de la clase 6.1 [véase marginal 2601, 63° c), 64° c) o 87° c)]
10° Fluoruros líquidos y otras materias fluoradas líquidas que, en contacto con la humedad del aire o del agua, desprendan fluoruro de hidrógeno:
b) 1732 pentafluoruro de antimonio, 2851 trifluoruro de boro dihidratado.
Nota: 1745 pentafluoruro de bromo, 1746 trifluoruro de bromo y 2495 pentafluoruro de yodo son materias de la clase 5.1 (véase marginal 2501, 5°).
11° Halogenuros sólidos y otras materias halogenadas sólidas, a excepción de los compuestos fluorados, - que, en contacto con la humedad del aire o del agua, desprendan vapores ácidos:
b) 1725 bromuro aluminico anhidro, 1726 cloruro alumínico anhidro, 1733 tricloruro de antimonio, 1806 pentacloruro de fósforo, 1939 oxibromuro de fósforo, 2691 pentabromuro de fósforo, 2869 mezclas de tricloruro de titanio;
Nota: Las formas hidratadas sólidas del bromuro alumínico y del cloruro aluminico quedan sometidas a las disposiciones de la Directiva.
c) 1773 cloruro férrico III anhidro (tricloruro férrico), 2331 cloruro de zinc anhidro, 2440 cloruro de estaño IV pentahidratado, 2475 tricloruro de vanadio, 2503 tetracloruro de circonio, 2508 pentacloruro de molibdeno, 2802 cloruro de cobre, 2869 mezclas de tricloruro de titanio.
Nota: El cloruro de hierro hexahidratado no está sometido a las disposiciones de la Directiva.
12° Halogenuros líquidos y otras materias halogenadas líquidas a excepción de los compuestos fluorados que, en contacto con la humedad del aire o del agua, desprendan vapores ácidos:
a) 1754 ácido clorosulfónico con o sin trióxido de azufre, 1758 oxicloruro de cromo (cloruro de -cromilo), 1809 tricloruro de fósforo, 1828 cloruros de azufre, 1834 cloruro de sulfurilo, 1836 cloruro de tionilo, 2444 tetracloruro de vanadio, 2692 tribromuro de boro (bromuro de boro), 2879 oxicloruro de selenio;
b) 1730 pentacloruro de antimonio liquido, 1731 pentacloruro de antimonio en solución, 1792 monocloruro de yodo, 1808 tribromuro de fósforo, 1810 oxicloruro de fósforo (cloruro de fosforilo), 1817 cloruro de pirosulfurilo, 1818 tetracloruro de silicio, 1827 cloruro de estaño IV anhidro, 1837 cloruro de tiofosforilo, 1838 tetracloruro de titanio, 2443 oxitricloruro de vanadio; c) 1731 pentacloruro de antimonio en solución.
13° Sulfatos ácidos sólidos:
b) 2506 sulfato ácido de amonio (bisulfato amónico), 2509 sulfato ácido de potasio (bisulfato potásico).
14° Bromo o bromo en solución:
1744 bromo o 1744 bromo en solución.
Nota: Se deberán aplicar condiciones de embalajes particulares para estas materias (véase marginal 2804).
15° Materias inorgánicas ácidas fundidas:
2576 oxibromuro de fósforo fundido.
16° Materias inorgánicas ácidas sólidas y mezclas de estas materias (tales como preparados y residuos) que no puedan ser clasificadas en otros
epígrafes colectivos:
a) 1905 ácido selénico; 3260 sólido corrosivo, ácido, inorgánico, n.e.p.;
b) 1807 anhidrido fosfórico (pentóxido de fósforo), 3260 sólido corrosivo, ácido, inorgánico, n.e. p.;
c) 2507 ácido cloroplatinico sólido, 2578 trióxido de fósforo, 2834 ácido fosfórico, 2865 sulfato neutro de hidroxilamina, 2967 ácido sulfámico; 3260 sólido corrosivo, ácido, inorgánico, n.e.p.
17° Materias ácidas inorgánicas líquidas así como soluciones y mezclas de estas materias (tales como preparados y residuos) que no puedan ser clasificadas en otros epígrafes colectivos:
a) 3264 liquido corrosivo, ácido, inorgánico, n.e.p.;
b) 1755 ácido crómico en solución; 3264 líquido corrosivo, ácido, inorgánico, n.e.p.;
c) 1755 ácido crómico en solución, 1805 ácido fosfórico; 2693 bisulfitos inorgánicos en solución acuosa n.e.p., 3264 liquido corrosivo, ácido, inorgánico n.e.p.
Nota: 1463 trióxido de cromo anhidro (ácido crómico sólido) es una materia de la clase 5.1 (véase marginal 2501, 31° b)).
Materias orgánicas
31° Acidos carboxílicos y sus anhidros así como ácidos carboxílicos halogenados sólidos y sus anhídridos;
b) 1839 ácido tricloroacético, 1938 ácido bromacético;
c) 2214 anhidrido ftálico con más del 0,05% de anhídrido maleico, 2215 anhidrido maleico, 2698 anhidridos tetrahidroftálicos con más del 0,05% de anhídrido maleico, 2823 ácido crotónico.
Nota: 1. El anhídrido ftálico y los anhídridos tetrahidrofrálicos con un máximo de 0,05% de anhídrido maleico no están sometidos a las disposiciones de esta clase.
2. El anhídrido ftálico con un máximo de 0,05% de anhídrido maleico, transportado o entregado para su transporte en estado fundido a una temperatura superior a su punto de inflamación es una materia de la clase 3 (véase marginal 2301, 61°).
32° Acidos carboxílicos líquidos y sus anhídridos así como ácidos carboxílicos halogenados líquidos y sus anhídridos:
a) 2699 ácido trifluoroacético;
b) 1. 1764 ácido dicloroacético, 1779 ácido fórmico, 1940 ácido tioglicólico, 2564á cidotricloroacétlico en solución, 2790 ácido acético en solución con más del 50% pero no más del 80%, en masa, de ácido;
2. 1715 anhídrido acético, 2218 ácido acrílico estabilizado, 2789 ácido acético glacial o 2789 ácido acético en solución con más del 80%, en masa, de ácido;
c) 1848 ácido propiónico, 2496 anhídrido propiónico, 2511 ácido 2-cloropropiónico, 2531 ácido metacrílico estabilizado, 2564 ácido tricloroacético en solución, 2739 anhidrido butírico, 2790 ácido acético en solución que contenga más del 25% pero menos del 50% de ácido, en masa, 2820 ácido butírico, 2829 ácido caproico.
Nota: Las soluciones de ácido acético que contengan un máximo del 25%, en masa, de ácido puro, no están sometidas a las disposiciones de la Directiva.
33° Complejos de trifloruro de boro:
a) 2604 dietileterato de trifluoruro de boro (complejo de fluoruro de boro y de éter);
b) 1742 complejo de tricloruro de boro y ácido acético, 1743 complejo de tifluoruro de boro y ácido propiónico.
Nota: 2965 dimetileterato de trifluoruro de boro es una materia de la clase 4.3 (véase marginal 2471, 2° b)).
34° Acidos alquilsulfónicos, arilsulfónicos y alquilsulfúricos:
b) 1803 ácido fenolsulfónico liquido, 2305 ácido nitrobenzenosulfónico, 2571 ácidos alquilsulfúricos;
c) 2585 ácido alquilsultónico sólido con un máximo del 5% de ácido sulfúrico libre o 2585 ácido arilsulfónico sólido con un máximo del 5% de ácido sulfúrico libre, 2586 ácidos alquilsulfónicos líquidos con un máximo del 5% de ácido sulfúrico libre o 2586 ácidos arilsulfónicos líquidos con un máximo del 5% de ácido sulfúrico libre.
Nota: 2583 ácidos alquilsulfónicos o arilsulfónicos, sólidos y 2584 ácidos alquilsulfónicos o arilsulfónicos, líquidos, con más del 5 % de ácido sulfúrico libre son materias del 1° b).
35° Halogenuros de ácidos orgánicos:
b) 1. 1716 bromuro de acetilo, 1729 cloruro de anisoilo, 1736 cloruro de benzoilo, 1765 cloruro de dicloroacetilo, 1780 cloruro de fumarilo, 1898 yoduro de acetilo, 2262 cloruro de dimetilcarbamoilo, 2442 cloruro de tricloroacetilo, 2513 bromuro de bromoacetilo, 2577 cloruro de fenilacetilo, 2751 cloruro de dietiltiofosforilo, 2798 diclorofenilfosfina, 2799 tiodic orofenilfos fina;
2. 2502 cloruro de valerilo; c) 2225 cloruro de bencenosulfonilo.
36° Clorosilanos alquílicos y arílicos con un punto de inflamación superior a 61 °C:
b) 1728 amiltriclorosilano, 1753 clorofeniltriclorosilano, 1762 ciclohexeniltriclorisilano, 1763 ciclohexiltriclorosilano, 1766 diclorofeniltriclorosilano, 1769 difenildiclorosilano, 1771 dodeciltriclorosilano, 1781 hexadeciltriclorosilano, 1784 hexiltriclorosilano, 1799 noniltriclorosilano, 1800 octadeciltriclorosilano, 1801 octiltriclorosilano, 1804 feniltriclorosilano, 2434 dibenzildiclorosilano, 2435 etilfenildiclorosilano, 2437 metilfenildiclorosilano, 2987 clorosilanos corrosivos, n.e.p.
Nota: Los clorosilanos que, en contacto con la humedad del aire o del agua, desprendan gases inflamables son materias de la clase 4.3 (véase marginal 2471, 1°).
37° Clorosilanos alquílicos y arílicos con un punto de inflamación entre 23 °C y 61 °C (incluidos valores límites):
b) 1724 aliltriclorosilano estabilizado, 1747 - butiltriclorosilano, 1767 dietildiclorosilano, 1816 propildiclorisilano, 2986 clorosilanos corrosivos, inflamables, n.e.p.
Nota: Los clorosilanos que, en contacto con la humedad del aire o del agua, desprendan gases inflamables, son materias de la clase 4.3 (véase marginal 2471, 1°).
38° Acidos fosfóricos alquilos:
c) 1718 fosfato ácido de butilo, 1793 fosfato ácido de isopropilo, 1902 fosfato ácido de diisooctilo, 2819 fosfato ácido de amilo.
39° Materias ácidas orgánicas sólidas y mezclas de dichas materias (tales como preparados y residuos) que no puedan ser clasificados en otros epígrafes colectivos:
a) 2430 alquilfenoles sólidos, II.e. p. (incluidos los homólogos C2 a C12' 3261 sólido corrosivo, ácido, orgánico, n.e.p.;
b) 2430 alquilfenoles sólidos n.e.p. (incluidos los homólogos C2 a C12), 2670 cloruro cianúrico, 3261 sólido corrosivo, ácido, orgánico n.e.p.;
c) 2430 alquilfenoles sólidos n.e.p. (incluidos los homólogos C2 a C12), 3261 sólido corrosivo, ácido, orgánico n.e.p.
40° Materias ácidas orgánicas líquidas así como soluciones y mezclas de esas materias (tales como preparados y residuos) que no puedan ser clasificadas bajo otros epígrafes colectivos:
a) 3145 alquilfenoles liquidas n.e.p. (incluidos los homólogos C2 a C12), 3265 liquido corrosivo, ácido, orgánico n.e.p.;
b) 3145 alquilfenoles líquidos, n.e.p. (incluidos los homólogos C2 a C12), 3265 liquido corrosivo, ácido, organice n.e.p.;
c) 3145 alquilfenoles líquidos, n.e.p. (incluidos los homólogos C2 a C12), 3265 liquido corrosivo, ácido, orgánico n.e.p.
B. Materias de carácter básico
Materias inorgánicas
41° Compuestos básicos sólidos de metales alcalinos:
b) 1813 hidróxido potásico sólido (porosa cáustica), 1823 hidróxido sódico sólido (sosa cáustica), 1825 monóxido sódico (óxido de sodio), 2033 monóxido potásico (óxido de potasio), 2678 hidróxido de rubidio, 2680 hidróxido de litio monohidratado, 2682 hidróxido de cesio;
c) 1907 cal sodada con más del 4% de hidróxido sódico, 3253 triosilicato de disodio pentahidratado (metasilicato de sodio pentahidratado).
Nota: La cal sodada con más del 4% de hidróxido de sodio no está sometida a las disposiciones de la Directiva.
42° Soluciones de materias alcalinas:
b) 1814 hidróxido potásico en solución (lejía de potasa), 1819 aluminato sódico en solución, 1824 hidróxido sádico en solución (lejía de sosa), 2677 hidróxido de rubidio en solución, 2679 hidróxido de litio en solución, 2681 hidróxido de cesio en solución, 2797 electrólito alcalino para acumuladores, 1719 líquidos alcalinos cáusticos n.e.p.;
c) 1814 hidróxido potásico en solución (lejía de potasa), 1819 aluminato sódico en solución, 1824 hidróxido sódico en solución (lejía de sosa), 2677 hidróxido de rubidio en solución, 2679 hidróxido de litio en solución, 2681 hidróxido de cesio en solución, 1719 líquidos alcalinos cáusticos n.e.p.
43° Soluciones de amoniaco:
c) 2672 amoniaco en solución acuosa de densidad relativa comprendida entre 0,880 y 0,957 a 15 °C, con más del 10% pero no más del 35% de amoniaco.
Nota: 1. Las soluciones acuosas de amoniaco con más del 35% de amoniaco son materias de la clase 2 (véase marginal 2201, 9° a)).
2. Las soluciones de amoniaco con un máximo del 10% de amoniaco no están sometidas a las disposiciones de la Directiva.
44° Hidrazina y sus soluciones acuosas.
a) 2029 hidrazina anhidra;
b) 2030 hidrato de hidrazina o 2030 hidrazina en solución acuosa con un mínimo del 37% y un máximo del 64% de hidrazina en masa.
Nota: 3293 hidrazina en solución acuosa con un máximo del 37%, en masa, de hidrazina es una materia de la clase 6.1 (véase marginal 2601, 65° c)).
45° Sulfuros e hidrogenosulfuros así como sus soluciones acuosas:
b) 1. 1847 sulfuro potásico hidratado con un mínimo del 30% de agua de cristalización, 1849 sulfuro sódico hidratado con un mínimo del 30% de agua, 2818 polisulfuro de amonio en solución, 2949 hidrogenosulfuro sódico hidratado con un mínimo del 25% de agua de cristalización;
2. 2683 sulfuro amónico en solución;
c) 2818 polisulfuro de amonio en solución.
Nota: 1382 sulfuro potásico anhidro y 1385 sulfuro sódico anhidro, sus soluciones hidratadas con menos del 30% de agua de cristalización así como 2318 hidrogenosulfuro sódico con menos del 25% de agua de cristalización son materias de la clase 4.2 (ver marginal 2431' 13° b)).
46° Materias básicas inorgánicas sólidas y mezclas de estas materias (como preparaciones y residuos) no clasificables en otros epígrafes colectivos:
a) 3262 sólido corrosivo, básico, inorgánico, n.e.p.; b) 3262 sólido corrosivo, básico, inorgánico, n.e.p.; c) 3262 sólido corrosivo, básico, inorgánico, n.e.p.
47° Materias básicas inorgánicas líquidas, así como soluciones y mezclas de esas materias (como preparaciones y residuos) que no puedan ser clasificadas en otros epígrafes colectivos:
a) 3266 liquido corrosivo, básico, inorgánico, n.e.p.; b) 3266 liquido corrosivo, básico, inorgánico, n.e.p.; c) 3266 líquido corrosivo, básico, inorgánico, n.e.p.
Materias orgánicas
51° Hidróxidos de tetraalquilamonio: b) 1835 hidróxido de tetrametilamonio.
52° Aminas y poliaminas sólidas:
a) 3259 aminas sólidas corrosivas, n.e.p. o 3259 poliaminas sólidas, corrosivas, n.e.p.;
b) 3259 aminas sólidas, corrosivas, n.e.p. o 3259 poliaminas sólidas, corrosivas, n.e.p.;
c) 2280 hexametilendiamina sólida, 2579 piperacina (dietilenediamina); 3259 aminas sólidas, corrosivas, n.e.p. o 3259 poliaminas sólidas, corrosivas, n.e.p.
53° Aminas y poliaminas líquidas o aminoalcoholes, muy corrosivos o corrosivos, con un punto de inflamación superior a 61 °C:
a) 2735 aminas líquidas, corrosivas, n.e.p. o 2735 poliaminas liquidas, corrosivas, n.e.p.;
b) 1761 cuprietilendiamina en solución, 1783 hexametilendiamina en solución, 2079 dietilentriamina,
2259 trietilentetramina, 2735 aminas liquidas corrosivas, II. e. p. o 2735 poliaminas liquidas, corrosivas, n.e.p.;
c) 1761 cuprietilendiamina en solución, 1783 hexametilendiamina en solución, 2269 3,3'iminodipropilamina (diaminopropilamina, dipropilenetriamina), 2289
isoforondiamina, 2320 tetraetilenpentamina, 2326 trimetileiclohexilamina, 2327 trimetilhexametilendiaminas, 2491 etanolamina o 2491 etanolamina en solución, 2542 tributilamina, 2565 diciclohexilamina, 2815 N-aminoetilpiterzina, 3055 2-62-aminoetoxi)etanol; 2735 aminas liquidas, corrosivas, n.e.p. o 2735 poliaminas liquidas, corrosivas, n.e.p.
54° Aminas y poliaminas líquidas, muy corrosivas o corrosivas, inflamables, con un punto de ebullición superior a 35 °C:
a) 2734 aminas liquidas, corrosivas, inflamables, n.e.p. o 2734 poliaminas liquidas, corrosivas, inflamables, n.e.p.;
b) 1604 etilendiamina, 2051 2-dimetilaminoetanol, 2248 di-n-butilamina, 22581,2-propilendiamina, 2264 dimetilciclohexilamina, 2357 ciclohexilamina, 2619 bencildimetilamina, 2685 N,Ndietiletilendiamina, 2734 aminas liquidas, corrosivas, inflamables, n.e.p., o 2734 poliaminas liquidas, corrosivas, inflamables, n.e.p.
55° Materias básicas orgánicas sólidas y mezclas de estas materias (como preparaciones y residuos) que no puedan ser clasificadas en otros epígrafes colectivos: a) 3263 sólido corrosivo, básico, orgánico, n.e.p.; b) 3263 sólido corrosivo, básico, orgánico, n.e.p.; c) 3263 sólido corrosivo, básico, orgánico, n.e.p.
56° Materias básicas orgánicas liquidas así como soluciones y mezclas de estas materias (como preparaciones y residuos) que no puedan ser clasificadas en otros epígrafes colectivos: a) 3267 liquido corrosivo, básico, orgánico, n.e.p.; b) 3267 liquido corrosivo, básico, orgánico, n.e.p.; c) 3267 líquido corrosivo, básico, orgánico, n.e.p.
C. Otras materias corrosivas
61° Soluciones de clorita y de hipoclorito:
b) 1791 hipocloritos en solución con un mínimo del 16% de cloro activo, 1908 cloritas en solución con un mínimo de 16% de cloro activo;
c) 1791 hipocloritos en solución, con más del 5% pero menos del 16% de cloro activo, 1908 cloritas en solución, con más del 5% pero menos del 16% de cloro activo.
Nota: 1. Las soluciones de clorita y de hipoclorito con un máximo del 5% de cloro activo no están sometidas a las disposiciones de la Directiva.
2. Los cloritas e hipocloritos sólidos son materias de la clase 5.1 (véase marginal 2501, 14°, 15° y 29°).
62° Clorofenolatos y fenolatos:
c) 2904 clorofenolatos liquidas o 2904-fenolatos liquidas, 2905 clorofenolatos sólidos o 2905 fenolatos sólidos.
63° Soluciones de formaldehido:
c) 2209 formaldehido en solución con un mínimo del 25% de formaldehído.
Nota: 1. 1198 formaldehído en solución inflamable es una materia de la clase 3 [véase marginal 2301, 33° c)).
2. Las soluciones de formaldehído no inflamables con un máximo del 25% de formaldehído no están sometidas a las disposiciones de la Directiva.
64° Cloroformiatos y clorotioformiatos: a) 1739 cloroformiato de bencilo;
b) 2826 clorotioformiato de etilo.
Nota: Los cloroformiatos con propiedades tóxicas preponderantes son materias de la clase 6.1 (véase marginal 2601, 10°, 17°, 27° y 28°).
65° Materias corrosivas y mezclas de estas materias (como preparaciones y residuos) que no puedan ser clasificadas en otros epígrafes colectivos:
a) 1759 sólido corrosivo n.e. p.;
b) 1770 bromuro de difenilmetilo; 1759 sólido corrosivo, n.e.p., 3147 colorante sólido, corrosivo, n.e.p. o 3147 materia intermedia para colorantes, sólida, corrosiva, n.e.p.,
3244 sólidos que contengan liquido corrosivo n.e.p.
Nota: Se admitirán al transporte las mezclas de materias sólidas no sometidas a las disposiciones de la Directiva y de líquidos corrosivos con el número de identificación
3244, sin aplicación previa de los criterios de clasificación del marginal 2800 (3), siempre y cuando ningún liquido libre aparezca en el momento de la carga de la materia o del cierre del embalaje o de la unidad de transporte. Cada embalaje deberá corresponder a un tipo de construcción que haya superado una prueba de estanqueidad para el grupo de embalaje II.
c) 2803 galio, 1759 sólido corrosivo, n.e.p., 3147 colorante sólido, corrosivo, n.e.p. o 3147 materia intermedia para colorantes, sólida, corrosiva, n.e.p.
Nota: Las condiciones particulares de embalaje son aplicables para 2803 galio (véase marginal 2807 (4)).
66° Materias corrosivas líquidas así como soluciones y mezclas de estas materias (como preparaciones y residuos) que no puedan ser clasificadas en otros epígrafes colectivos:
a) 1760 liquido corrosivo, n.e.p., 1903 desinfectante liquido corrosivo, n.e.p.;
b) 2226 benzotricloruro (triclorometilbenceno), 2705 1-pentol, 3066 pintura (incluye pintura, laca, esmalte, colorante, goma laca, barniz, betún, encáustico, apresto líquido y base líquida para lacas), o 3066 productos para pintura (incluye compuestos disolventes o reductores de pintura); 1760 líquido corrosivo, n.e.p., 1903 desinfectante liquido corrosivo, n.e.p., 2801 colorante liquido corrosivo, n.e.p. o 2801 materia intermedia para colorantes, liquida, corrosiva, n.e.p.
c) 2809 mercurio, 3066 pintura (incluye pintura, laca, esmalte, colorante, goma laca, barniz, betún, encáustico, apresto líquido y base líquida para lacas), o 3066 productos para pintura (incluye compuestos disolventes o reductores de pintura);1760 liquido corrosivo, n.e.p., 1903 desinfectante liquido corrosivo, n.e.p., 2801 colorante liquido corrosivo, n.e.p. o 2801 materia intermedia liquida para colorantes, corrosiva, n.e.p.
Nota: 1. Se deberán aplicar condiciones de embalaje particulares para 2809 mercurio (véase marginal 2807 (4)).
2. No se podrá transportar bajo otros epígrafes ninguna materia de esta Directiva mencionada expresamente en el epígrafe 3066 «pintura» o 3066 «productos para pintura». Las materias transportadas bajo esos epígrafes podrán contener un máximo del 20% de nitrocelulosa siempre y cuando ésta no contenga más del 12,6% de nitrógeno.
67° Materias corrosivas sólidas y mezclas de dichas materias (como preparaciones y residuos), inflamables que no puedan ser clasificadas en otros epígrafes colectivos:
a) 2921 sólido corrosivo inflamable n.e.p.; b) 2921 sólido corrosivo inflamable n.e.p.
68° Materias corrosivas liquidas así como soluciones y mezclas de estas materias (como preparaciones y residuos), inflamables, con un punto de ebullición superior a 35 °C, que no puedan ser clasificadas en otros epígrafes colectivos:
a) 2920 liquido corrosivo inflamable II.e. p.; b) 2920 liquido corrosivo inflamable n.e. p.
69° Materias corrosivas sólidas y mezclas de dichas materias (como preparaciones y residuos), que experimentan calentamiento espontáneo, y que no puedan ser clasificadas en otros epígrafes colectivos:
a) 3095 sólido corrosivo que experimenta calentamiento espontáneo n.e.p.;
b) 3095 sólido corrosivo que experimenta calentamiento espontáneo n.e.p.
70° Materias corrosivas líquidas, así como soluciones y mezclas de dichas materias (como preparaciones y residuos), que experimentan calentamiento espontáneo, que no puedan ser clasificadas en otros epígrafes colectivos:
a) 3301 liquido corrosivo que experimenta un calentamiento espontáneo, n.e.p.;
b) 3301 liquido corrosivo que experimenta un calentamiento espontáneo, n.e.p.
71° Materias corrosivas sólidas y mezclas de dichas materias (como preparaciones y residuos) que, al contacto con el agua, desprendan gases inflamables y que no puedan ser clasificadas en otros epígrafes colectivos:
a) 3096 sólido corrosivo hidrorreactivo n.e.p.;
b) 3096 sólido corrosivo hidrorreactivo n.e.p.
Nota: El término hidrorreactivo designa una materia que al contacto con el agua desprende gases inflamables.
72° Materias corrosivas líquidas así como soluciones y mezclas de dichas materias (como preparaciones y desechos) que, al contacto con el agua, desprenden gases inflamables y que no puedan ser clasificadas en otros epígrafes:
a) 3094 liquido corrosivo hidrorreactivo n.e.p.;
b) 3094 líquido corrosivo hidroreactivo n.e.p.
Nota: El término hidrorreactivo designa una materia que al contacto con el agua desprende gases inflamables.
73° Materias corrosivas sólidas y mezclas de estas materias (como preparaciones y residuos), comburentes, que no puedan ser clasificadas en otros epígrafes colectivos:
a) 3084 sólido corrosivo comburente II.e. p.; b) 3084 sólido corrosivo comburente n.e.p.
74° Materias corrosivas líquidas así como soluciones y mezclas de estas materias (como preparaciones y residuos), comburentes' que no puedan ser clasificadas en otros epígrafes colectivos:
a) 3093 liquido corrosivo comburente n.e.p.; b) 3093 liquido corrosivo comburente n.e.p.
75° Materias corrosivas sólidas y mezclas de estas materias (como preparaciones y residuos) tóxicas, que no puedan ser clasificadas en otros epígrafes colectivos:
a) 2923 sólido corrosivo, tóxico, n.e.p.; b) 2923 sólido corrosivo, tóxico, n.e.p.; c) 2923 sólido corrosivo, tóxico, n.e.p.
76° Materias corrosivas líquidas, así como soluciones y mezclas de dichas materias (como preparaciones y residuos), tóxicas, que no puedan ser clasificadas en otros epígrafes colectivos:
a) 2922 liquido corrosivo, tóxico, n.e.p.; b) 2922 liquido corrosivo, tóxico, n.e.p.; c) 2922 líquido corrosivo, tóxico, n.e.p.
2801
D. Objetos que contengan materias corrosivas
81° Acumuladores:
c) 2794 acumuladores eléctricos de electrólito liquido ácido, 2795 acumuladores eléctricos de electrólito líquido alcalino, 2800 acumuladores eléctricos no derramables de electrólito líquido, 3028 acumuladores eléctricos secos que contengan hidróxido de potasio sólido.
Nota: 1. Se aplicarán condiciones particulares de embalaje a dichos objetos (véase marginal 2807 (5))
2. Los acumuladores (con número de identificación 2800) podrán considerarse como no derramables si son capaces de resistir a las pruebas de vibración y de presión indicadas a continuación, sin pérdida de su líquido.
Prueba de vibración: Se sujetará rígidamente el acumulador a la plataforma de una máquina de vibración a la que se aplica un movimiento sinusoidal de 0,8 mm de amplitud (1,6 mm de desplazamiento total). Se hace variar la frecuencia, a razón de 1 Hz/min entre 10 Hz y
55 Hz. Se recorre toda la gama de frecuencias, en ambos sentidos, en 95 + 5 minutos para cada posición del acumulador (es decir, para cada dirección de las vibraciones). Se realizan las pruebas en un acumulador colocado en tres posiciones perpendiculares las unas con respecto a las otras (y en particular, en una posición en que las aperturas de llenado y los respiraderos, en el caso de tenerlos el acumulador, están en posición invertida) durante períodos de igual duración.
Pruebas de presión: Tras las pruebas de vibración, se someterá al acumulador a una presión diferencial de al menos 88 kPa durante 6 horas a 24 °C + 4 °C. Se realizarán las pruebas en un acumulador colocado en tres posiciones perpendiculares las unas con respecto a las otras (y en particular, en una posición en que las aberturas de llenado y los respiraderos, en el caso de tenerlos el acumulador, estén en posición invertida) y mantenido durante al menos 6 horas en cada posición.
82° Otros objetos que contengan materias corrosivas:
1774 cargas para extintores de incendios, líquidos corrosivos, 2028 bombas fumígenas no explosivas, que contengan un líquido corrosivo, sin dispositivo de cebadura.
E. Envases vacíos
91° Envases vacíos, comprendidos los grandes recipientes para granel, (GRG), vacíos, vehículos cisterna vacíos, cisternas desmontables vacías, contenedores cisterna vacíos, sin limpiar, así como vehículos para granel vacíos y los pequeños contenedores para granel vacíos, sin limpiar, que hayan contenido materias de la clase 8.
2801a No estarán sometidas a las disposiciones previstas para esta clase en
el presente anejo y en el anejo B:
(1) Las materias de los apartados 1° al 5°, 7° al 13°, 16°, 17°, 31° a 47°, 51° a 56°, 61° a 76°, transportadas conforme a las disposiciones siguientes:
a) Las materias clasificadas en a) de cada apartado: materias líquidas hasta 100 ml por envase interior y hasta 400 ml por bulto; materias sólidas hasta 500 g por envase interior y hasta 2 kg por bulto.
b) Las materias clasificadas en b) de cada apartado: materias líquidas hasta 1 litro por envase interior y hasta 4 litros por bulto; materias sólidas hasta 3 kg por envase interior y hasta 12 kg por bulto;
c) Las materias clasificadas en c) de cada apartado: materias líquidas hasta 3 litros por envase interior y hasta 12 litros por bulto; materias sólidas hasta 6 kg por envase interior y hasta 24 kg por bulto.
Estas cantidades de materias deberán transportarse en embalajes combinados que cumplan como mínimo las condiciones del marginal 3538. Deben respetarse las «Condiciones generales de envase y embalaje» del marginal 3500 (1), (2) y (5) a (7)
(2) Los acumuladores no derramables de número de identificación 2800 del apartado 81°, en el caso de que, por una parte, a una temperatura de 55 °C el electrólito no se deslice en caso de ruptura o fisura de la cubeta y no hay líquido que pueda derramarse y, por otra parte, se protegen los bornes cunera los cortocircuitos cuando se embalan los acumuladores para su transporte.
(3) Los instrumentos y artículos manufacturados que no contengan más de 1 kg de mercurio del apartado 66° c).
2. Disposiciones
A. Bultos
1. Condiciones generales de embalaje
2802 (1) Los embalajes deben cumplir las condiciones del Apéndice A.5, a no ser que se hayan previsto condiciones particulares para el embalaje de determinadas materias en los marginales 2803 a 2808.
(2) Los grandes recipientes para granel (GRG) deben satisfacer las condiciones del Apéndice A.6.
(3) Se deberán utilizar respectivamente, según las disposiciones de los marginales 2800 (3) b) y 3511 (2) o 3611 (2):
embalajes del grupo de embalaje I, marcados con la letra «X», para las materias muy corrosivas clasificadas en la letra a) de cada apartado, embalajes de los grupos de embalaje II o I, marcados con la letra «Y» o «X», o GRG del grupo de embalaje II, marcados con la letra «Y», para las materias corrosivas clasificarlas en la letra b) de cada apartado, embalajes de los grupos de embalaje III, II o I, marcados con la letra «Z», o «Y» o «X», o GRG del grupo de embalaje III o II, marcados con la letra «Z» o «Y», para las materias que presentan un grado menor de corrosividad clasificadas en la letra c) de cada apartado.
Nota: Para el transporte de las materias de la clase 8 en vehículos cisterna, cisternas desmontables o contenedores cisterna, así como para el transporte a granel de materias sólidas de esta clase, véase Anejo B.
2. Condiciones particulares de embalaje
2803 El ácido fluorhídrico y las disoluciones de ácido fluorhídrico anhidro
con una concentración de más del 85% de ácido fluorhídrico del apartado 6°, se envasarán en recipientes a presión, de acero al carbono o de acero aleado apropiado. Se admiten los siguientes recipientes a presión:
a) botellas con una capacidad no superior a 150 litros;
b) recipientes con una capacidad mínima de 100 litros y que no excedan de 1 000 litros (por ejemplo, recipientes cilíndricos provistos de aros de rodadura y recipientes montados sobre un dispositivo de deslizamientos.
Los recipientes a presión deben cumplir las disposiciones correspondientes de la clase 2 (véanse marginales 2211, 2213 (1) y (2), 2215, 2216 y 2218).
El espesor de las paredes de los recipientes a presión no debe ser inferior a 3 mm.
Antes de ser utilizados por primera vez, los recipientes a presión serán sometidos a una prueba de presión hidráulica, a una presión como mínimo de 1 MPa (10 bar) (presión manométrica). La prueba de presión se repetirá cada ocho años e irá acompañada de una revisión del interior de los recipientes y de una comprobación de sus equipos. Además, cada dos años se verificará la resistencia de los recipientes a la corrosión mediante instrumentos apropiados (por ejemplo, por ultrasonidos), así como el estado de los equipos.
Las pruebas y revisiones se llevarán a cabo bajo el control de un experto autorizado por la autoridad competente.
El peso máximo del contenido no deberá exceder, por litro de capacidad, de 0,84 kg para el ácido fluorhídrico y las disoluciones del ácido fluorhídrico o anhidro.
2804 (1) El bromo y el bromo en solución del 14° deben envasarse en envases interiores de vidrio cuyo contenido no debe exceder de los 2,5 litros por envase interior o en envases interiores de polivinildifluorado (PVDF) cuya capacidad no deberá exceder de 15 litros por envase interior y que se coloquen dentro de embalajes combinados según el marginal
3538. Los embalajes combinados deberán ser probados y autorizados según el Apéndice A.5 para el grupo de embalaje I.
2804 (2) El bromo que contenga menos de 0,005% de agua, o de 0,005% a 0,2% de agua, a condición de que, en este último caso, se tomen las medidas necesarias para impedir la corrosión del revestimiento de los recipientes, puede también transportarse en recipientes que cumplan las siguientes condiciones:
a) los recipientes serán de acero e irán provistos de un revestimiento interior estanco, de plomo u otra materia que garantice idéntica protección y con cierre hermético; también se admiten los recipientes de aleación monel, de níquel o que vayan provistos de un revestimiento de níquel;
b) su capacidad no debe exceder de los 450 litros;
c) los recipientes no se llenarán más que hasta un 92% como máximo de su capacidad, o a razón de 2,86 kg por litro de capacidad;
d) los recipientes estarán soldados y calculados para una presión de cálculo mínima de 2,1 MPa (21 bar) (presión manométrica). El material y la ejecución deberán cumplir, por lo demás, con las disposiciones pertinentes de la clase2 (véase marginal 2211(1)). Para la primera prueba de los recipientes de acero no revestidos, son válidas las disposiciones pertinentes de la
clase 2 (véanse marginales 2215(1) y 2216 (1));
e) los órganos de cierre deberán sobresalir lo menos posible de la superficie del recipiente y deberán llevar una caperuza de protección. Estos órganos y la caperuza irán provistos de juntas de material que no pueda ser alterado por el bromo. Los cierres deberán estar en la parte superior del recipiente, de forma que en ningún caso puedan entrar en contacto permanente con la fase líquida;
f) los recipientes deberán estar provistos de dispositivos que permitan colocarlos de pie y de forma estable sobre su fondo e irán provistos en su parte superior de dispositivos de levantamiento (anillas, bridas, etc.), que deberán ser probados con un peso igual a dos veces el peso útil.
(3) Los recipientes según (2) deberán ser sometidos, antes de ser utilizados por primera vez, a una prueba de estanqueidad bajo una presión mínima de 200 kPa (2 bar) (presión manométrica). La prueba de estanqueidad deberá repetirse cada dos años e irá acampanada de un examen interior del recipiente y de una verificación de la tara. Esta prueba y este examen se efectuarán bajo control de un experto autorizado por la autoridad competente.
(4) Los recipientes según (2) deberán llevar, en caracteres bien legibles y duraderos: el nombre o la marca del fabricante y el número de recipiente; la indicación «Bromo»;
la tara del recipiente y el peso máximo admisible del recipiente lleno; la fecha (mes, año) de la prueba inicial y de la última prueba periódica a la que se ha sometido; el contraste del experto que haya realizado la prueba y las comprobaciones.
2805 (1) Las materias clasificadas en a) de los diferentes apartados deberán envasarse:
a) en bidones de acero con la tapa superior fija, según el marginal 3520; o
b) en bidones de aluminio con la tapa superior fila, según el marginal 3521; o
c) en cañetes (jerricanes) de acero, con la tapa fija, de conformidad con el marginal 3522; o
d) en bidones de material plástico con la tapa superior fija, de una capacidad máxima de 60 litros o en cañetes (jerricanes) de material plástico, de tapa fija, según el marginal 3526; o e) en envases compuestos (material plástico), según el marginal 3537; o f) en embalajes combinados con envases interiores de vidrio, plástico o metal, según el marginal 3538; o g) en embalajes compuestos (vidrio, porcelana o gres) según el marginal 3539.
Nota 1 para d): El periodo admisible de utilización de los envases destinados al transporte de ácido nítrico correspondiente al apartado 2° a) y de las disoluciones acuosas de ácido fluorhídrico del 7° a), será de dos años a contar desde la fecha de fabricación.
Nota 2 para f) y g): No se admitirán los envases interiores y recipientes interiores de vidrio para las materias fluoradas del 7° a), 8° a) y 33° a).
2805 (2) Las materias sólidas en el sentido del marginal 2800 (5) podrán además ser envasadas:
a) en bidones con tapa móvil de acero, según el marginal 3520, de aluminio,
según el marginal 3521, de contrachapado, según el marginal 3523, de cartón, según el marginal 3525, de material plástico según el marginal 3526, o en cañetes (jerricanes) con tapa superior móvil, de acero, según el 3522 o de plástico, según el 3526, si fuera necesario con uno o varios sacos interiores no tamizantes; o b) en embalajes combinados, según el marginal 3538, con uno o varios sacos interiores no tamizantes.
2806 (1) Las materias clasificadas en b) de los diferentes apartados deberán envasarse:
a) en bidones de acero, según el marginal 3520; o
b) en bidones de aluminio, según el marginal 3521; o
c) en cañetes (jerricanes) de acero, según el marginal 3522; o
d) en bidones o en cañetes (jerricanes) de plástico, según el marginal 3526; o
e) en embalajes compuestos (plástico), según el marginal 3537; 0
f) en embalajes combinados, según el marginal 3538; o
g) en embalajes compuestos (vidrio, porcelana o gres), según el marginal 3539.
Nota 1 para a), b), c) y d): Se pueden aplicar condiciones simplificadas a los bidones y cañetes (jerricanes) con tapa móvil para las materias viscosas que, a 23 °C, tengan una viscosidad superior a 200 mm2/s, así como para las materias sólidas (véanse los marginales 3512,3553,3554 y 3560).
Nota 2 para d): El periodo admisible de utilización para los envases destinados al transporte de ácido nítrico con un contenido de más del 55% de ácido absoluto del 2° b), y al transporte de las disoluciones de ácido fluorhídrico del apartado 7° b), es de dos años a partir de la fecha de su fabricación.
Nota 3: para f) y g) No se admite la utilización de envases interiores de vidrio para las materias fluoradas pertenecientes a los apartados 7° b), 8° b), 9° b), 10° b) y 33° b).
(2) Las materias clasificadas en la letra b) de los diferentes apartados, que tengan una presión de vapor a SO °C que no sobrepase 110 kPa (1,10 bar) pueden también ser envasadas en GRG metálicos según el marginal 3622 o en GRG de plástico rígido según el marginal 3624 o en GRG compuestos con un recipiente interior de plástico rígido según el marginal 3625.
(3) Las materias sólidas en el sentido del marginal 2800 (5) pueden envasarse también:
a) en bidones de contrachapado según el marginal 3523, o de cartón, según el marginal 3525, si es necesario con uno o varios sacos interiores no tamizantes; o
b) en sacos impermeables, de tejido textil, según marginal 3533, de tejido plástico, según el marginal 3534; de lámina de plástico, según el marginal 3535; o en sacos de papel resistentes al agua, según el marginal 3536, a condición de que se trate de un cargamento completo o de sacos sujetos sobre paletas, o en GRG flexibles; 0
c) en GRG compuestos con un recipiente interior de plástico flexible, según el marginal 3625, en GRG de cartón, según el marginal 3626, o de madera, según el marginal 3627; 0
d) en GRG flexibles según el marginal 3623, a excepción de los GRG de tipos
13H1, 13L1 y 13M1, y a condición de que se trate de un cargamento completo o de GRG flexibles cargados sobre paletas.
(4) Los objetos del apartado 82° deben embalarse de la manera siguiente:
a) Cargas para extintores de incendios, líquido corrosivo, en cajas de madera según los marginales 3527, 3528 o 3529, en cajas de cartón según el marginal 3530, o en cajas de plástico expandido del tipo 4H1 según el marginal 3531.
2806 b) Bombas fumígenas no explosivas que contengan un líquido corrosivo, sin dispositivo de cebadura, por separado, con material de relleno en cajas, tubos o compartimentos divididos en una de las cajas de madera descritas en los marginales 3527,2528 ó 3529, o en cajas de acero del tipo 4A, según el marginal 3532.
2807 (1) Las materias clasificadas en c) a excepción del galio del apareado 65° c) y del mercurio del 66° c), de los diferentes apartados del marginal 2801, deberán envasarse.
a) en bidones de acero, según el marginal 3520; o
b) en bidones de aluminio, según el marginal 3521; o
c) en cañetes (jerricanes) de- acero, según el marginal 3522; o
d) en bidones o en cañetes (jerricanes) de plástico, según el marginal 3526; o
e) en envases compuestos (plástico),-según el marginal 3537; o
f) en embalajes combinados, según el marginal 3538; o
g) en envases compuestos (vidrio, porcelana o gres), según el marginal 3539; o
h) en envases metálicos ligeros, según el marginal 3540.
- Nota para a), b), c), d) y h):Se pueden aplicar condiciones simplificadas a los bidones, cañetes (jerricanes) y embalajes metálicos ligeros de tapa móvil destinados a contener materias viscosas que, a 23 °C, tengan una viscosidad superior a 200 mm2/s y para los destinados a contener materias sólidas (véanse los marginales 3512,3552 a 3554 y 3560).
(2) Las materias clasificadas en la letra c), de los diferentes apartados a excepción del galio del apartado 65° c) y del mercurio del 66° c), que tengan una presión de vapor a 50 °C sin que sobrepase 110 kPa (1,10 bar), pueden también ser envasadas en GRG metálicos según el marginal 3622 o en GRG de plástico rígido, según el marginal 3624 o en GRG compuestos con un recipiente interior de plástico rígido, según el marginal 3625.
(3) Las materias sólidas en el sentido del marginal 2800 (5) podrán, además, ser embaladas:
a) en bidones de contrachapado, según el marginal 3523, o de cartón según el marginal 3525, si fuera necesario con uno o varios sacos interiores no tamizantes; o
b) en sacos resistentes al agua, de tejido textil, según el marginal 3533, de tejido de material plástico, según el marginal 3534, de láminas de plástico, según el marginal 3535, o de papel resistente al agua, según el marginal 3536; o
c) en GRG flexibles según el marginal 3623, a excepción de los GRG de los tipos 13H1, 13L1 y 13M1, o en GRG compuestos con recipiente interior de plástico flexible, según el marginal 3625, o en GRG de cartón, según el
marginal 3626, o de madera, según el marginal 3627.
(4)
a) El galio del apartado 65° c) y el mercurio del 66° c) deberán envasarse en embalajes combinados, según el marginal 3538. Los embalajes combinados pueden estar formados por envases interiores de vidrio porcelana, gres o plástico con una cantidad máxima admisible de 10 kilos. Se pueden utilizar como embalajes exteriores: cajas de madera natural, según el marginal 3527, cajas de contrachapado, según el marginal 3528, cajas de madera reconstituida, según el marginal 3529,
2807 cajas de cartón, según el marginal 3530, cajas de plástico, según el marginal 3531, bidones de acero con la tapa superior móvil, según el marginal 3520, cañetes (jerricanes) de acero con la tapa superior móvil, según el marginal 3522, bidones de contrachapado, según el marginal 3523, bidones de cartón, según el marginal 3525, o bidones de plástico con tapa superior móvil según el marginal 3526.
b) Podrán envasarse, además, el mercurio en botellas de acero soldado en frío con interior abombado. El cierre deberá estar constituido por un cerrojo roscado cónico y la abertura no deberá ser superior a 20 mm.
(5)
a) Los objetos del apartado 81°, a excepción de los acumuladores eléctricos no derramables, deberán fijarse con material de llenado inerte o de manera equivalente, en cajas de madera o de plástico rígido o en un jaulón de madera. Debe aislarse a los acumuladores para evitar cortocircuitos.
b) Los acumuladores no derramables (con número de identificación 2800) deberán ir protegidos contra los cortocircuitos y deberán ser embalados de manera segura en embalajes exteriores sólidos.
Nota: Los acumuladores no derramables que sean necesarios para el funcionamiento de un aparato mecánico o electrónico y que forman parte integrante del mismo, deben fijarse sólidamente en su soporte y protegerse contra los daños y los cortocircuitos.
c) Los objetos del apartado 81° podrán transportarse en paletas. Deberán ser apilados y sujetados de manera adecuada en capas separadas por una capa de un material no conductor. Los bornes de los acumuladores no deberán en ningún caso soportar el peso de otros elementos superpuestos. Los acumuladores deberán estar aislados de manera que se eviten los cortocircuitos.
No es necesario que cada acumulador lleve una inscripción y una etiqueta de peligro si la carga paletizada lleva una inscripción y una etiqueta de peligro.
2808 Los envases, incluidos los GRG que contengan hipocloritos en solución, con número de identificación
1791 del apartado 61°, deberán ir provistos de un respiradero, según los marginales 3500 (8) o 3601 (6) respectivamente.
2809 El oxibromuro de fósforo fundido del 15° no puede transportarse más que en vehículos cisterna (véase el apéndice B.1a) o en contenedores cisterna (véase el apéndice B.1-b).
2810
3. Embalaje en común
2811 (1) Las materias incluidas en un mismo apartado podrán agruparse en un embalaje en común, según el marginal 3538.
(2) Las materias de diferentes apartados de esta clase, en cantidades no superiores, por envase interior, a 3 litros para las materias líquidas y/o 5 kg para las materias sólidas, podrán ir agrupadas entre sí y/o con otras mercancías no sometidas a las disposiciones de esta Directiva (véase el marginal 2800 (8)) en un embalaje combinado, según el marginal 3538, con tal de que no reaccionen peligrosamente entre sí.
(3) Las materias del 4° no deberán embalarse en común con otras mercancías, salvo con las materias del apartado 3° de la clase 5.1 del marginal 2501. Las materias del 6° y del 14° no deberán ser embaladas en común con otras mercancías.
(4) Las materias clasificadas en a) de los diferentes apartados no deberán ser embaladas en común con materias y objetos de las clases 1, 5.2 y 7.
(5) Salvo condiciones particulares en contrario, las materias líquidas clasificadas en a) de los diferentes apartados, en cantidades que no sobrepasen los 0,5 litros por embalaje interior y un litro por bulto, las materias clasificadas en b) o c) de los distintos apartados, en cantidades que no sobrepasen, por envase interior, los 3 litros para las materias líquidas y/o los 5 kg para las materias sólidas, pueden agruparse en un embalaje combinado, según el marginal 3538, con materias u objetos de otras clases, con tal de que el embalaje en común esté también autorizado para las materias u objetos de dichas clases, y/o con otras mercancías no sometidas a las disposiciones de esta Directiva, con tal de que no reaccionen peligrosamente entre si.
6) Se considerarán reacciones peligrosas:
a) una combustión y/o un desprendimiento de calor considerable;
b) la emanación de gases inflamables y/o tóxicos;
c) la formación de materias líquidas corrosivas;
d) la formación de materias inestables.
(7) El embalaje en común de una materia de carácter ácido con una materia de carácter básico en un mismo bulto, no se admitirá si ambas materias están envasadas en embalajes frágiles.
(8) Deberán ser observadas las disposiciones de los marginales 2001 (7), 2002 (6) y (7) y 2802.
(9) Un bulto no debe pesar más de 100 kg en caso de utilización de cajas de madera o cartón.
4. Inscripciones y etiquetas de peligro en los bultos (véase apéndice A.9)
Inscripciones
2812 (1) Cada bulto deberá llevar de manera clara y duradera- el número de identificación de la mercancía que se deberá indicar en la carta de porte, precedido por las letras «UN»
Etiquetas de peligro
(2) Los bultos que contengan materias u objetos de la clase 8 irán provistos de una etiqueta conforme al modelo n° 8.
(3) Los bultos que contengan materias de los apartados 32° b) 2, 33° a), 35° b) 2, 37°, 54°, 64° b) y 68°
irán asimismo provistos de etiquetas conforme al modelo n° 3.
(4) Los bultos que contengan materias de los apartados 44° a) y 45° b) 2. irán provistos asimismo de etiquetas conformes a los modelos n° 3 y 6.1.
(5) Los bultos que contengan materias del apartado 67° irán provistos asimismo de una etiqueta conforme al modelo n° 4.1.
(6) Los bultos que contengan materias de los apartados 69° y 70° irán asimismo provistos de una etiqueta conforme al modelo n° 4.2.
(7) Los bultos que contengan materias de los apartados 71° y 72° irán provistos asimismo de una etiqueta conforme al modelo n° 4.3.
(8) Los bultos que contengan materias de los 3° a), 4°, 73° y 74° irán provistos asimismo de una etiqueta conforme al modelo n° 05.
(9) Los bultos que contengan materias del 2° a) 2. irán provistos asimismo de etiquetas conformes a los modelos n°s 05 y 6.1.
(10) Los bultos que contengan las materias mencionadas a continuación irán asimismo provistos de etiqueta conforme al modelo n° 6.1:
-----------------------------------------------------------------------------
| |N° de identificación | |
-----------------------------------------------------------------------------
|Apartado. |de la materia |Materia |
----------------------------------------------------------------------------- | | | | -----------------------------------------------------------------------------
|1° a) |1831 |Acido sulfúrico fumante |
-----------------------------------------------------------------------------
|6° | |Todas las materias |
-----------------------------------------------------------------------------
|7° | |Todas las materias |
-----------------------------------------------------------------------------
|9° b) |1811 |Hidrogenodifluoruro de potasio |
-----------------------------------------------------------------------------
|10° b) |1732 |Pentafluoruro de antimonio |
-----------------------------------------------------------------------------
|12° a) |1809 |Tricloruro de fósforo |
-----------------------------------------------------------------------------
| |2879 |Oxicloruro de selenio |
-----------------------------------------------------------------------------
|14° | |Todas las materias |
-----------------------------------------------------------------------------
|44° b) | |Todas las materias |
-----------------------------------------------------------------------------
|45° b) 1 y c) |2818 |Polisulfuro de amonio en |
| | | solución |
-----------------------------------------------------------------------------
|53° b) y c) |1761 |Cuprietilendiamina en solución |
-----------------------------------------------------------------------------
|75° | |Todas las materias |
-----------------------------------------------------------------------------
|76° | |Todas las materias |
-----------------------------------------------------------------------------
(11) Los bultos que contengan envases frágiles no visibles desde el exterior llevarán asimismo en dos de sus caras laterales opuestas, una etiqueta conforme al modelo n° 12.
(12) Los bultos que contengan materias líquidas dentro de envases cuyos cierres no sean visibles desde el exterior, así como los bultos que contengan envases provistos de respiraderos o envases provistos de respiraderos, pero sin embalaje exterior, llevarán asimismo en dos de sus caras laterales opuestas, una etiqueta conforme al modelo n° 11.
2813
B. Datos en la carta de porte
2814 La designación de la mercancía en la carta de porte deberá ser conforme a uno de los números de identificación y a una de las denominaciones subrayadas en el marginal 2801.y
Cuando el nombre de la materia no esté expresamente indicado, pero se encuentre en un apartado II.e.p., la designación de la mercancía deberá estar compuesta por el número de identificación, la denominación del apartado II.e.p., seguida del nombre químico o técnico de la materia (1).
La designación de la mercancía deberá ir seguida de la indicación de la clase, apartado de la enumeración, completado, en su caso, por la letra a), b) o c) de la enumeración y de la sigla «ADR» (o «RID»), por ejemplo: «8, 1° a), ADR».
Para el transporte de residuos [ver marginal 2000(5)), la designación de la mercancía deberá ser: «Residuo, contiene....», el(los) componente(s) que haya(n) servido para determinar la clasificación del residuo según el marginal 2002 (8), deberá(n) ser registrado(s) con su denominación(es) química(s), por ejemplo: «Residuo, contiene 1824 hidróxido sódico en solución, 8, 42° b), ADR».
Para el transporte de soluciones o mezclas (tales como preparaciones y residuos) que contengan varios componentes sometidos a esta Directiva, en general no será necesario mencionar más de dos componentes que representen un papel determinante para el o los peligros que caracterizan las soluciones o mezclas.
Para el transporte de soluciones o mezclas que sólo contengan un componente sometido a la Directiva, las palabras «en solución» o «e-II mezcla» deberán incorporarse a la denominación en la carta de porte (véase marginal 2002 (8)).
Cuando se entrega una materia sólida para su transporte en estado fundido, la designación de la mercancía deberá completarse con la anotación «fundido», a menos que ya figure en la denominación.
(1) El nombre técnico deberá emplearse habitualmente en manuales, publicaciones periódicas y textos científicos y técnicos. Los apelativos comerciales no se deben utilizar para este fin.
2814 Cuando una solución o una mezcla que contenga una materia expresamente indicada no esté sometida a las condiciones de dicha clase según el marginal 2800 (5), el expedidor tendrá derecho a indicar en la carta de porte: «Mercancía no sometida a la clase 8».
2815-2821
C. Envases vacíos
2822 (1) Los envases vacíos sin limpiar, incluidos los GRG vacíos del apartado 91°, deberán ir cerrados y presentar las mismas garantías de estanqueidad que si estuvieran llenos.
(2) Los envases vacíos sin limpiar, incluidos los GRG vacíos del apartado 91°, deberán ir provistos de las mismas etiquetas de peligro que si estuvieran llenos.
(3) La designación en la carta de porte deberá estar conforme a una de las denominaciones en bastardilla del apartado 91°, por ejemplo «Envase vacío, 8, 91°, ADR».
En el caso de vehículos cisterna vacíos, cisternas desmontables vacías, contenedores cisterna vacíos y pequeños contenedores para transporte a granel vacíos, sin limpiar, esta designación deberá ir completada por la indicación «Ultima mercancía cargada», así como por la denominación y el apartado de la última mercancía cargada, por ejemplo: «Ultima mercancía cargada: 1830 ácido sulfúrico, 1° b)».
2823-2824
D. Medidas transitorias
2825 Las materias de la clase 8 pueden ser transportadas hasta el 30 de junio de 1995 según las disposiciones de la clase 8 aplicables hasta el 31 de diciembre de 1994. La carta de porte deberá llevar en este caso la indicación «Transporte según el ADR aplicable antes del 1 de enero de 1995».
2826-2899
CLASE 9
MATERIAS Y OBJETOS PELIGROSOS DIVERSOS
1. Enumeración de las materias
2900 En el título de la clase 9 se incluyen materias y objetos que, a lo largo del transporte, supongan un peligro diferente de los que contemplan las restantes clases. Los correspondientes a las materias y los objetos enumerados en el marginal 2901, al estar sometidos a las condiciones previstas en los marginales 2901 a
2920, así como a las disposiciones del anejo presente y del anejo B, pasan automáticamente a ser materias y objetos de esta Directiva (1).
Las materias de la clase 9 que aparecen ordenadas en los diversos apartados del marginal 2901 se atribuirán a alguno de los grupos siguientes, designados mediante las letras b) y c), según sea su grado de peligrosidad: letra b) materias peligrosas letra c) materias que comportan un peligro menor
Nota: En cuanto a la clasificación de soluciones y mezclas (tales como preparaciones y residuos), ver también el marginal 2002 (8).
(3) En cuanto a las cantidades de materias citadas en el marginal 2901 y los objetos citados en ese mismo marginal que no se someten a las disposiciones previstas para esa clase, ni en el anejo presente, ni en el anejo B, ver marginal
2901a.
A. Materias que, inhaladas en forma de polvo fino, pueden poner en peligro la salud
2901 1° El amianto y las mezclas que lo contengan, como son:
b) 2212 amianto azul (crocidolita), 2212 amianto marrón (amosita o
misorita);
c) 2590 amianto blanco (crisotilo, actinolita, antofilita, tremolita).
Nota: El talco que contiene tremolita y/o actinolita o ambas, es materia del apartado 1° c), de número de identificación 2590.
B. Materias y aparatos que, en casos de incendio, pueden formar dioxinas
2° Los difenilos y terfenilos policlorados (PCB y PCT) y polihalogenados, así como las mezclas, que contengan estas materias:
b) 2315 Difenilos policlorados; 3151 difenilos polihalogenados líquidos o 3151 terfenilos polihalogenados líquidos; 3152 difenilos polihalogenados sólidos o 3152 terfenilos polihalogenados sólidos.
Nota: Las mezclas cuyo contenido de PCB o PCT no sobrepasen de 50 mg/kg no están sujetas a las prescripciones de la Directiva.
3° Los aparatos, tales como transformadores, condensadores y aparatos hidraúlicos, que contengan materias o las mezclas del 2° b). - -
C. Materias que desprenden vapores inflamables
4° Los polímeras expansibles que contengan líquidos inflamables y que tengan un punto de inflamación que no sobrepase los 61 °C, tales como:
c) 2211 polímeros expansibles en gránulos que desprenda vapores inflamables.
D. Pilas de litio
Nota: A estos objetos se aplican condiciones especiales de embalaje (véase marginal 2906).
5° 3090 pilas de litio, 3091 pilas de litio contenidas en un dispositivo especial.
Nota: 1. Cada elemento no deberá contener más de 12 g de litio. La cantidad de litio contenida en cada una de las pilas no deberá ser superior a 500 g. Previo acuerdo de la autoridad competente del Estado Miembro, la cantidad de litio por elemento podrá alcanzar los 60 g como máximo y un bulto podrá contener hasta 2500 g de litio; la autoridad competente fijará las condiciones de transporte, así como el tipo y el alcance del ensayo.
2. Los elementos y las pilas deberán ir equipados con un dispositivo eficaz para prevenir los cortocircuitos exteriores. Cada elemento y cada pila deberá llevar un respiradero de seguridad o estar diseñado de manera que se evite una rotura violenta en las condiciones normales de transporte. Las pilas que contengan elementos o series de elementos unidos en paralelo deberán ir equipadas con diodos para impedir las inversiones de corriente. Las pilas contenidas en un dispositivo deberán ir protegidas contra los cortocircuitos y estar bien sujetas.
3. Los elementos y las pilas deberán estar diseñados y construidos de forma que puedan - superar los ensayos siguientes:
Ensayo n° 1: El elemento o la pila deberá ser sometido a un ensayo de estabilidad al calor a una temperatura de 75 °C durante un período de 48 horas y no deberá presentar ningún signo de deformación, pérdida o calentamiento interno. Este ensayo deberá efectuarse sobre un mínimo de 10 elementos y una pila de cada tipo tomada de la producción de cada semana.
Ensayo n° 2: Un cortocircuito intencional deberá hacer inertes los elementos o las pilas, de preferencia sin descompresión (utilizar dispositivos internos de fusión). Si se produce una descompresión, deberá presentar una llama viva ante los vapores provocados por la descompresión con el fin de
verificar la ausencia de riesgo de explosión. Este ensayo deberá efectuarse sobre un mínimo de tres elementos y una pila de cada tipo tomada de la producción de cada semana.
4. No se admiten al transporte los elementos que hayan sido descargados hasta que la tensión con circuito abierto sea inferior a 2 voltios o a las dos terceras partes de la tensión del elemento no descargado, según la que sea más débil, o las pilas contengan uno o varios elementos de este género.
5. Los elementos de pilas contenidas en un dispositivo no deberán poder ser descargados durante el transporte al punto de que la tensión con circuito abierto baje menos de 2 voltios o de dos terceras partes de la tensión del elemento no descargado, según la que sea mas débil.
6. Los objetos del 5° que no respondan a estas condiciones no se admiten al transporte.
E. Aparatos de salvamento
Nota: A estos objetos se aplicarán condiciones especiales de embalaje (véase marginal 2907).
6° 2990 aparatos de salvamento autoinflables, tales como rampas de evacuación, equipos de supervivencia para la aeronáutica y aparatos de salvamento marítimo.
Nota: Estos aparatos presentan un riesgo si el dispositivo de autoinflado se pone en funcionamiento durante el transporte; también pueden contener como equipamiento uno o varios objetos o materias siguientes de la Directiva:
- artificios de señalización de la clase 1, tales como:
- señales fumígenas o artificios luminosos;
- gases no inflamables no tóxicos de la clase 2; materias inflamables de las clases 3 o 4.1;
- peróxidos orgánicos de la clase 5.2 como componentes de cajas de herramientas, acumuladores eléctricos de la clase 8.
7° 3072 aparatos de salvamento no autoinflables que contengan uno o varios objetos o materias siguientes de la Directiva:
- artificios de señalización de la clase 1, tales como:
- señales fumígenas o artificios luminosos;
- gases no inflamables no tóxicos de la clase 2; materias inflamables de las clases 3 o 4.1;
- peróxidos orgánicos de la clase 5.2 como componentes de cajas de herramientas;
- acumuladores eléctricos o materias corrosivas sólidas de la clase 8. -
8° Componentes de automóviles
c) 3268 dispositivos para inflar bolsas inflables, 3268 módulos de bolsas inflables, 3268 pretensores de cinturones de seguridad, o 3268 módulos de cinturones de seguridad
Nota: 1. Este epígrafe se aplica a los objetos que pueden ser clasificados en la clase 1 conforme al marginal 2100 (2) b), que se utilizan como bolsas inflables o cinturones de seguridad cuando se transportan como componentes y cuando «los dispositivos para inflar bolsas inflables», los «pretensores de cinturones de seguridad», los «módulos de bolsas inflables» o los «módulos de cinturones de seguridad», embalados para el transporte, han sido probados de conformidad con la serie de pruebas 6 c) de la primera parte de las
Recomendaciones relativas al 2901 transporte de mercancías peligrosas, pruebas y criterios (1), sin que se haya producido la explosión del dispositivo, ni la fragmentación del estuche de los dispositivos, ni ningún peligro de proyección o de efecto térmico que pudiera obstaculizar considerablemente la lucha contra incendios u otras intervenciones de urgencia de proximidad inmediata.
2. Las bolsas inflables o los cinturones de seguridad montados en vehículos o en componentes de vehículos ensamblados, tales como columnas de dirección' paneles de puerta, etc., no están sometidos a las disposiciones de esta Directiva.
2901 F. Materias peligrosas para el medio ambiente
Nota: Se clasificará una materia en los epígrafes 11° ó 12°, según las indicaciones del apéndice A.3, sección G, marginales 3390 a 3396.
11° Materias líquidas contaminantes del medio ambiente acuático y soluciones y mezclas de dichas materias (tales como preparaciones y residuos) que no puedan ser clasificadas en las demás clases, o en la presente clase, en los apartados 1° a 8°, 13° y 14°.
c) 3082 Sustancias líquidas potencialmente peligrosas para el medio ambiente, II.e.p., tales como: pali (3-6) etoxilato de alcohol C6-C17 (secundario) pali (1-3) etoxilato de alcohol C12-C15 poli (1-6) etoxilato de alcohol C13-C15 alfa-cipermetrina ftalato de butilo y de bencilo parafinas cloradas (C10-C-13)1-clorooctano fosfato de cresilo y de difenilo ciflutrina acrilato de decilo ftalato de di-n-butilo1,6-diclorohexano diisopropilbencenos acrilato de isodecilo fosfato de isodecilo y de difenilo nitrato de isooctilo malatión resmetrina fosfatos de triarilo fosfatos de tricresilo trietilbenceno fosfato de triexilenilo
12° Materias sólidas contaminantes para el medio ambiente acuático y mezclas de dichas materias (tales como preparaciones y residuos) que no puedan ser clasificadas en las demás clases ni en la presente clase, en los apartados 1° a 8°, 13° y 14°.
c) 3077 Sustancias sólidas potencialmente peligrosas para el medio ambiente, II.e.p., tales como: clorhexidina parafinas cloradas (C10-CI3) p-diclorobenzeno difenilo éter difenílico óxido de fenbutadina cloruro mercuroso (calomel) fosfato de tributilestaño bromuro de zinc
13° Microorganismos modificados genéticamente.
Nota: 1. Los microorganismos modificados genéticamente son microorganismos en los que el material genético ha sido modificado deliberadamente por medios técnicos o de una manera que no se produce en la naturaleza.
2. Los microorganismos modificados genéticamente, que no son materias infecciosas, son
materias de la clase 6.2 (véase el marginal 2651, 1° a 3°, números de identificación 2814 y 2900).
3. A fines del presente epígrafe, los microorganismos modificados genéricamente son aquellos que no son peligrosos para el hombre ni para los animales, pero que podrían producir modificaciones en los animales, vegetales, las materias microbiológicas y los ecosistemas de un modo que no podría producirse en la naturaleza.
2901 b) 3245 microorganismos modificados genéticamente
Nota: 1. Los microorganismos modificados genéricamente que hayan recibido una autorización de diseminación voluntaria en el medio ambiente (1) no están sometidos a las disposiciones de esta clase de la Directiva.
2. Se consideran materias sólidas en el sentido de las disposiciones de envase y embalaje del marginal 2903, las materias y mezclas de materias que no contengan un líquido en estado libre a una temperatura inferior a 45 °C.
3. Los animales vertebrados o invertebrados vivos no deben ser utilizados para transportar materias clasificadas en este apartado, a menos que sea imposible transportarlos de otro modo.
14° Organismos genéricamente modificados.
Nota: Los organismos genéticamente modificados de los que se sabe o se cree que son peligrosos para el medio ambiente deben ser transportados en las condiciones especificadas por la autoridad competente del país de origen.
G. Embalajes vacíos
- Nota: 1. Los embalajes vacíos en cuyo exterior se adhieren residuos de su contenido anterior no están admitidos al transporte.
2. Los recipientes de retención (cubetas de retención) vacíos, sin limpiar, para los aparatos del 3°, no están admitidos al transporte.
21° Embalajes vacíos, incluidos los grandes recipientes para granel (GRG) vacíos, vehículos cisterna vacíos, cisternas desmontables vacías y contenedores cisterna vacíos, sin limpiar, que hayan contenido materias de los apartados 1° y 2°.
2901a (1) No estarán sometidas a las prescripciones que para esa clase se prevén en el presente anejo y en el anejo B aquellas materias clasificadas en los apartados b) y c) de los apartados 1°, 2°, 4° y 11° a 13° que se transporten de acuerdo con las disposiciones siguientes:
a) Las materias clasificadas con la letra b) de cada apartado: materias líquidas hasta 500 ml por envase interior y hasta 2 litros por bulto; materias sólidas hasta 1 kg por envase interior y hasta 4 kg por bulto.
b) Las materias clasificadas con la letra c) de cada apartado:
- materias líquidas hasta 3 litros por envase interior y hasta 12 litros por bulto;
- materias sólidas hasta 6 kg por envase interior y hasta 24 kg por bulto.
Estas cantidades de materias deben ser transportadas en embalajes combinados que respondan al menos a las condiciones del marginal 3528.
Las «condiciones generales de embalaje» del marginal 3500 (1) y (2) así como (5) a (7) deben ser respetadas.
(2) Tampoco estarán sujetos a las disposiciones previstas para esta clase en el presente anejo y en el anejo B las materias y objetos siguientes del apartado 1°:
a) el amianto sumergido o fijado en un material maleable natural o artificial (como cemento, plástico, asfalto, resina o minerales), de manera que durante el transporte no puedan liberarse cantidades peligrosas de fibras y de amianto respirables.
b) los artículos manufacturados que contengan amianto cuando estén embalados de tal manera que durante el transporte no puedan liberarse cantidades peligrosas de fibras de amianto respirables.
(3) Los aparatos del apartado 3° que contengan materias líquidas del
apartado 2° b), hasta 500 ml por aparato y hasta 2 litros por bulto, no estarán sometidos a las prescripciones previstas para esta clase en el anejo presente y en el anejo B. Sin embargo, los aparatos irán embalados conforme a lo dispuesto en el marginal 2905 (1) a).
(1) Véanse en particular la parte C de la Directiva 90/220/CEE (DO n° L 117 de 8. 5. 1990, pp. 18 a 20) que establece los procedimientos de autorización para las Comunidades Europeas.
2901a (4) Las pilas de litio del apartado 5° que respondan a las prescripciones siguientes y los dispositivos que contengan únicamente pilas de este tipo no están sujetos a las prescripciones previstas para esta clase en el presente anejo y en el anejo B:
a) cada elemento con cátodo líquido contendrá como máximo 0,5 g de litio o de aleación de litio y cada elemento con cátodo sólido contendrá como máximo 1 g de litio o de aleación de litio;
b) cada pila con cátodo sólido contendrá como máximo una cantidad total de 2 g de litio o de aleación de litio, y cada pila con cátodo líquido contendrá como máximo una cantidad total de 1 g de litio o de aleación de litio;
c) cada elemento o cada pila que contenga un cátodo líquido deberá estar sellado herméticamente;
d) deberán separarse los elementos de forma que se impidan los cortocircuitos;
e) deberán separarse las pilas de manera que se impidan los cortocircuitos, y se las embalará en embalajes sólidos, salvo que vayan instaladas en dispositivos electrónicos;
f) cuando una pila de cátodo liquido contenga más del 0,5 g de litio o de aleación de litio, o una pila de cátodo sólido contenga más de 1 g de litio o de aleación de litio, no deberá contener líquido o gases considerados peligrosos, a menos que este líquido o este gas, si se libera, sea completamente absorbido o neutralizado por otras materias que entren en la fabricación de la pila.
2. Disposiciones
A. Bultos
1. Condiciones generales de embalaje
2902 (1) Los embalajes satisfarán los requisitos del Apéndice A.5, a menos que estén previstas en el apéndice
A.2 condiciones particulares para el embalaje de ciertas materias.
(2) Los grandes recipientes para granel (GRG) deberán satisfacer las condiciones del apéndice A.6.
(3) Se utilizarán, conforme a lo dispuesto en los marginales 2900 y 3511 (2) ó 3611 embalajes de los grupos II ó I, marcados con las letras «Y» o «X», o grandes recipientes para granel (GRG) del grupo de embalajes II, marcados mediante la letra «Y», para las materias peligrosas clasificadas en la letra b) de cada apartado; embalajes de los grupos III, II ó I, marcados con las letras «Z», «Y» o «X», o grandes recipientes a granel (GRG) del grupo de embalajes III ó II, marcados con las letras «Z» o «Y», para las materias que suponen un peligro menor y estén clasificadas en el apartado c) de cada apareado.
Nota: En cuanto al transporte de las materias de la clase 9 en vehículos
cisterna, cisternas desmontables o contenedores cisterna, y al transporte a granel de materias sólidas de esa clase, ver anejo B.
2. Condiciones individuales de envase y embalaje
2903 (1) Las materias clasificadas con la letra b) de los diversos apartados del marginal 2901 se embalarán:
a) en bidones de acero, según el marginal 3520, ob) en bidones de aluminio, según el marginal 3521, o
c) en cañetes (jerricanes) de acero, según el marginal 3522, o
d) en bidones y cañetes (jerricanes) de material plástico, según el marginal 3526, 0
e) en embalajes compuestos (de plástico), según el marginal 3537, o
f) en embalajes combinados, según el marginal 3538, o
g) en grandes recipientes para granel (GRG) metálicos, según el marginal 3622 o en grandes recipientes para granel (GRG) de plástico rígido según el marginal 3624 o en grandes recipientes para granel (GRG) compuestos con un recipiente interior de plástico rígido según el marginal 3625.
Nota para a), b), c) y d): Se aplicarán condiciones simplificadas a los bidones y cunetas (jerricanes) de tapa móvil cuando se trate de materias viscosas que a la temperatura de
23 °C tengan una viscosidad superior a 200 mm2/s, así como para materias sólidas (véase marginales 3512,3553,3554 y 3560)
(2) Las materias sólidas cuyo punto de fusión sea superior a 45 °C se podrán embalar además:
a) en bidones de contrachapado, según el marginal 3523, o de cartón, según el marginal 3525 y, si es necesario, con uno o varios sacos interiores no tamizantes, 0
b) en sacos resistentes al agua, de materia textil, según marginal el 3533, de tejido de plástico, según el marginal 3534, o de lámina de plástico, según el marginal 3535, y en sacos de papel resistentes al agua, según marginal 3536, con tal que el cargamento sea completo o se trate de sacos sujetos a paletas, o
c) en GRG compuestos con un recipiente interior de plástico flexible según el marginal 3625, en GRG de cartón, según el marginal 3626 o de madera, según el marginal 3627, o
d) en GRG flexibles, según el marginal 3623, a excepción de GRG de los tipos 13H1, 13L1 y 13M1, a condición de que se trate de un cargamento completo o de GRG flexibles cargados sobre paletas.
2904 (1) Las materias clasificadas con la letra c) de los diversos apartados del marginal 2901 irán embaladas:
a) en bidones de acero, según el marginal 3520, o
b) en bidones de aluminio, según el marginal 3521, o
c) en cañetes (jerricanes) de acero, según el marginal 3522, o
d) en bidones y cañetes (jerricanes) de material plástico, según el marginal 3526, o
e) en embalajes compuestos (de plástico), según el marginal 3537, o
f) en embalajes combinados, según el marginal 3538, o
g) en embalajes compuestos (de vidrio, porcelana o gres), según el marginal 3539, o
h) en embalajes metálicos ligeros, según el marginal 3540, o
i) en grandes recipientes para granel (GRG) metálicos según el marginal 3622 o en grandes recipientes para granel (GRG) de plástico rígido según el marginal 3624 o en grandes recipientes para granel (GRG) compuestos según el marginal 3625.
Nota para a), b), c), d) y h). Se aplicarán condiciones simplificadas a los bidones, cañetes (jerricanes) y embalajes metálicos ligeros con tapa móvil cuando se trate de materias viscosas que a la temperatura de 23 °C tengan una viscosidad superior a 200 mm2/s (ver marginales 3512,3552 a 3554 y 3560), así como para las materias sólidas.
(2) Las materias cuyo punto de fusión sea superior a 45 °C, se podrán embalar, además:
a) en bidones de contrachapado, según el marginal 3523, o de cartón según el marginal 3525 y, si es necesario, con uno o varios sacos interiores no tamizantes, o
b) en sacos resistentes al agua, de materia textil, según el marginal 3533, de tejido de plástico, según el marginal 3534' o de lámina de plástico' según el marginal 3535 y en sacos de papel resistente al agua, según el marginal 3536, o
c) en grandes recipientes para granel (GRG) flexibles según el marginal 3623 o GRG de cartón según el marginal 3626 o GRG de madera según el marginal 3627.
Nota: Los grandes recipientes para granel (GRG) según el marginal 3626 que contengan materias del apartado 4° c) y sean transportados como cargamento completo sólo están sujetos a las prescripciones del marginal 3621 (1) a (3), (5) y (6)
(3) Las materias del apartado, 4° c) podrán además ser embaladas en embalajes bien cerrados y estancos de conformidad con los marginales 3500 (1), (2) y (5) a (7).
(4) Los objetos del 8° c) deberán ir embalados en embalajes combinados conformes al marginal 3538 y a un tipo de construcción probado y homologado, para el grupo de embalaje III.
2905 (1) Los aparatos del apartado 3° se embalarán:
a) en embalajes impermeables a los líquidos, o
b) en contenedores impermeables a los líquidos.
(2) Los aparatos del apartado 3° también se podrán transportar en recipientes de retención impermeables a los líquidos (cubetas de retención), que además de los aparatos, darán cabida, cuando menos, a 1,25 veces las materias del apartado 2° b) presentes en esos aparatos. Habrá en los recipientes materia inerte suficiente para absorber, cuando menos, a 1,1 veces las materias de 2° b) que estén contenidas en los aparatos. Aparatos y recipientes de retención estarán disonados de manera tal que en las condiciones de transporte normales queden descartados escapes de líquido.
2906 (1) los objetos del apartado 5° deberán embalarse:
a) en cajas de manera natural de conformidad con el marginal 3527 de contrachapado según el marginal 3528 ó de cartón según el marginal 3530; o
b) en bidones con tapa móvil de contrachapado, de conformidad con el marginal 3523 de cartón, según el marginal 3525, ó de plástico, según el
marginal 3526; o
c) en embalajes combinados que lleven envases interiores de cartón y embalajes exteriores de acero o de aluminio de conformidad con el marginal 3538. Los envases interiores deberán ir separados unos de otros, así como de las superficies internas de los embalajes exteriores, mediante un material de relleno incombustible de al menos 25 mm de espesor.
Los envases y embalajes deberán ser conformes con un tipo de construcción aprobado y homologado según el apéndice A.5 para el grupo de embalaje II. Ningún embalaje único ni ningún envase interior de un embalaje combinado deberá contener más de 500 g de litio. (Sin embargo, véase marginal 2901, 5°, nota 1).
(2) Las pilas de litio del apartado 5° deberán ir embaladas y bien sujetas de manera que se eviten los desplazamientos que puedan provocar cortocircuitos.
(3) Los dispositivos que contengan pilas de litio del apartado 5° deberán ir fijados para evitar cualquier desplazamiento en el embalaje y ser embalados de manera que se impida cualquier puesta en marcha accidental en el curso del transporte.
2907 (1) Los aparatos de salvamento del apartado 6° deberán ir embalados, por separado, en embalajes exteriores sólidos.
(2) Las materias y objetos de esta Directiva contenidos en aparatos de salvamento del apartado 6° o del 7° deberán ser embalados en envases interiores. Estos envases interiores deberán asear sujetos de forma que se impida cualquier desplazamiento en el interior de los aparatos.
(3) Los gases no inflamables no tóxicos de la clase 2 deberán estar contenidos en botellas de conformidad con el marginal 2202, que podrán ir colocadas en el aparato de salvamento.
(4) Los artificios de señalización de la clase 1 deberán estar embalados en envases interiores de plástico o de cartón.
(5) Los fósforos distintos de los «de seguridad» de la clase 4.1 (marginal 2401, 2° c), Número de identificación 1331) irán en envases interiores para impedir cualquier desplazamiento.
2908 (1) Si se transportan materias del apartado 13° en nitrógeno líquido muy refrigerado, los envases interiores deben ser conformes a las disposiciones de esta clase y los recipientes que contengan nitrógeno deben ser conformes a las disposiciones de la clase 2.
(2) Los animales vivos, según el apartado 13°, nota 3, deberán ser embalados, designados, señalizados y transportados según las reglamentaciones pertinentes para el transporte de animales
2909-2910
3. Embalaje en común
2911 (1) Las materias contempladas por el mismo apartado se podrán reunir en un embalaje combinado según el marginal 3538.
(2) Las materias de los diversos apartados de la clase 9, salvo las materias del apartado 13°, en cantidades que por cada envase interior no excedan de 3 litros, tratándose de materias líquidas, y/o 5 kg tratándose de sólidos, se podrán reunir entre ellas y/o con mercancías no sometidas a las prescripciones de esta Directiva, en un embalaje combinado según el marginal
3538.
(3) Las materias de la clase 9, salvo las materias del apartado 13°, en cantidades que por cada envase interior no excedan de 3 litros, tratándose de líquidos, y/o 5 kg. tratándose de sólidos, se podrán reunir en un embalaje combinado, según el marginal 3538, con materias u objetos de otras clases -siempre y cuando el embalaje en común esté igualmente admitido para las materias o los objetos de esas clases- y/o con mercancías no sometidas a las disposiciones de esta Directiva, suponiendo que no reaccionen peligrosamente unas con otras.
(4) Se consideran reacciones peligrosas:
a) la combustión y/o el desprendimiento de fuerte calor,
b) la emanación de gases inflamables y/o tóxicos,
c) la formación de materias líquidas corrosivas,
d) la formación de materias inestables.
5) Las materias del apartado 13° no deben agruparse en un embalaje combinado según el marginal 3538 con otras mercancías. Esta disposición no será aplicable a las materias que se añadan como agentes refrigerantes, por ejemplo hielo, nieve carbónica o nitrógeno líquido muy refrigerado.
(6) Se observarán las disposiciones que figuran en los marginales 2001 (7), 2002 (6) y (7) y 2902.
(7) Cuando se utilicen cajas de madera o cartón, cada bulto no pesará más de 100 kg.
4. Inscripciones y etiquetas de peligro en los bultos (Ver Apéndice A.9)
Inscripciones
2912 (1) Cada bulto deberá llevar de manera clara y duradera el número de identificación de la mercancía que se deberá indicar en la carta de porte, precedido por las letras «UN».
(2) Los bultos que contengan materias del 4° c) llevarán la inscripción siguiente: «Mantener apartados de una fuente de inflamación». Esta inscripción será redactada en una lengua oficial del país de procedencia y, además, si esta lengua no fuera el inglés, el francés o el alemán, en inglés, francés o alemán, a menos que dispongan otra cosa los acuerdos, si los hubiere, concertados entre los países interesados en el transporte.
Etiquetas de peligro
(3) Los bultos que contengan materias u objetos de esta clase, con excepción de las materias del apareado 4° c), llevarán una etiqueta de conformidad con el modelo n° 9.
(1) Véase nota a pié de página 2 del marginal 2650 (7).
(4) Los bultos que contengan materias del 2° b) que tengan un punto de inflamación inferior o igual a 61 °C llevarán además una etiqueta de conformidad con el modelo n° 3.
(5) Los bultos que contengan objetos del 6° o del 7° sólo llevarán una etiqueta de conformidad con el modelo n° 9 si el objeto va enteramente oculto por el embalaje o la jaula o por otro medio que impida su identificación.
(6) Los bultos que contengan materias del apartado 13° transportadas en nitrógeno líquido muy refrigerado irán provistos, además, de una etiqueta conforme al modelo n° 2.
(7) Los bultos que contengan recipientes frágiles no visibles desde el exterior llevarán sobre dos caras laterales opuestas una etiqueta de conformidad con el modelo n° 12.
(8) Los bultos que contengan materias líquidas en recipientes cuyos cierres no sean visibles desde el exterior llevarán, sobre dos caras laterales opuestas, una etiqueta de conformidad con el modelo n° 11.
2913
B. Datos en la carta de porte
2914 (1) La designación de la mercancía en la carta de porte guardará conformidad con uno de los números de identificación, excepto en las materias del apartado 14°, y una de las designaciones subrayadas en el marginal 2901. Cuando no se indique expresamente el nombre de la materia, pero ésta esté sujeta a un epígrafe II.e.p., la designación de la mercancía deberá estar compuesta por el número de identificación seguido de la denominación química o técnica (1) de la materia, o para las materias del apartado 13°, de la denominación biológica (1) de la materia. A la denominación de la mercancía, seguirán la indicación de su clase, el apartado correspondiente en la enumeración (completado, en su caso, mediante la letra) y las siglas «ADR» (o «RID»), por ejemplo, 9, 1° b), ADR.
En cuanto al transporte de residuos (ver el marginal 2000 (5)), la designación de la mercancía debe ser así:
«Residuo, contiene....»; el (los) componente(s) que haya(n) motivado la clasificación del residuo con arreglo al marginal 2002 (8) irá (n) inscrito (s) can su(s) denominación(es) química(s),por ejemplo:
«Residuo, contiene 2212 de amianto marrón, 9, 1° b), ADR».
Cuando se transporten soluciones y mezclas (tales como preparados y residuos) que contengan varios componentes sujetos a esta Directiva, no será en general necesario mencionar más de dos componentes que tengan un papel determinante para el o los peligros que caracterizan las soluciones y mezclas.
Para el transporte de las soluciones y mezclas que sólo contengan un componente sometido a esta Directiva, las palabras «en solución» o «en mezcla» deberán incorporarse a la denominación en la carta de porte. (Véase el marginal 2002 (8))
Cuando se entregue al transporte una materia sólida en estado fundido, la designación de la mercancía deberá completarse con la anotación «fundido», a menos que ya figure en la denominación.
Para el transporte de materias fácilmente perecederas del apartado 13°, se deberá dar información apropiada, por ejemplo: «Conservar en lugar fresco a + 2/+ 4 °C» o «No descongelar» o «No congelar».
(2) Para el transporte de objetos del apartado 5° con el acuerdo de la autoridad competente (véase nota 1 del marginal 2901, 5°), deberá adjuntarse con la carta de porte una copia del acuerdo con las condiciones de transporte.
Este acuerdo deberá estar redactado en una lengua oficial del país de origen y además, si esta lengua no fuera el inglés, el francés o el alemán, en inglés, francés o alemán, salvo que los acuerdos concertados entre los países interesados en el transporte dispongan otra cosa.
2915-2920
(1) La denominación técnica o biológica indicada debe ser la utilizada habitualmente en manuales periódicos y textos científicos y técnicos. Los apelativos comerciales no se deben utilizar para este fin. Para la denominación de los plaguicidas, se puede inscribir el nombre, según la norma ISO 1750:1981, siempre que figure allí.
C. Embalajes vacíos
2921 (1) Cuando los embalajes vacíos, sin limpiar, del apartado 21° sean sacos, se los colocará en cajas o sacos impermeabilizados, que eviten cualquier pérdida de material.
(2) Los restantes embalajes vacíos incluidos los grandes recipientes para granel (GRG), sin limpiar, del apartado 21°, se cerrarán de la misma manera, y con las mismas garantías de estanqueidad que si estuviesen llenos.
(3) A los embalajes vacíos incluidos los grandes recipientes para granel (GRG), sin limpiar, del apartado 21° se les pegarán las mismas etiquetas de peligro que si estuviesen llenos.
(4) La designación que figure en la carta de porte coincidirá con una de las denominaciones subrayadas en el apartado 21°, por ejemplo: «Embalaje vacío, 9, 21°, ADR».
Tratándose de vehículos cisterna vacíos, cisternas desmontables vacías y contenedores cisterna vacíos, sin limpiar, tal designación se completará mediante la indicación «Ultima mercancía cargada», así como mediante la denominación y el apartado de la última mercancía cargada, por ejemplo: «Ultima mercancía cargada: 2212 amianto marrón,1° b)».
2922-2999
TERCERA PARTE
APENDICES DEL ANEJO A
APENDICE A.1
3000
3099
A. CONDICIONES DE ESTABILIDAD Y DE SEGURIDAD EN RELACION CON LAS MATERIAS Y OBJETOS EXPLOSIVOS, LAS MEZCLAS NITRADAS DE CELULOSA, LAS MATERIAS AUTORREACTIVAS Y LOS PEROXIDOS ORGANICOS
Generalidades
3100 Las condiciones enumeradas a continuación son unos mínimos para las materias y objetos admitidos al transporte.
Condiciones relativas a las materias y objetos explosivos
3101 (1) Pruebas para la inclusión en la clase 1
Toda materia u objeto que tenga, o pueda tener, propiedades explosivas, deberá ser tenida en consideración en cuanto a su inclusión en la clase 1, de acuerdo con los ensayos, métodos operatorios y criterios especificados en la primera parte («Pruebas y criterios para la clasificación de las materias y objetos explosivos») de las «Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas: prueba y criterios», publicada por la organización de las Naciones Unidas con la referencia ST/SG/AC.10/11/Rev.1, segunda edición (denominados en lo sucesivo «Manual de Ensayos»).
Unicamente será admitida al transporte una materia o un objeto de la clase 1 cuando esté atribuida a una denominación o un epígrafe II.e.p. de los
contenidos en el marginal 2101 y cuando satisfaga los criterios del Manual de Ensayos.
(2) Clasificación
Las materias y objetos de la clase 1 deben asignarse a la división y al grupo de compatibilidad adecuado, de acuerdo con los procedimientos y criterios del Manual de Ensayos.
(3) Asignación de un apartado, un número de identificación y una denominación o un apartado II.e.p.
A las materias y objetos de la clase 1 se les debe asignar un apartado, un número de identificación y una denominación entre las enumeradas en el cuadro 1 del marginal 2101.
La interpretación de las denominaciones de las materias y objetos de los diversos apartados del cuadro 1 del marginal 2101 se efectuará en base al «Glosario» del marginal 3170.
Las materias y objetos explosivos sólo serán incluidos en un apartado II.e.p. en caso de que no puedan ser incluidos bajo una denominación del cuadro 1 del marginal 2101. La inclusión en un apartado II.e.p., se hará por la autoridad competente del país de origen.
(4) Ensayo de exudación
a) Las materias del aparrado 4°, núm. de identificación 0081 (explosivos para voladuras, tipo A) deberán cumplir, cuando contengan más de un 40% de esteres nítricos líquidos, además de las pruebas especificadas anteriormente, el ensayo de exudación siguiente.
b) El aparato para el ensayo de exudación de los explosivos para voladuras (fig. 1 a 3) está constituido por un cilindro hueco, de bronce, cerrado por un extremo por una placa del mismo metal, con un diámetro interior de 15,7 mm y una profundidad de 40 mm. Su periferia está perforada por 20 orificios de 0,5 mm de diámetro (4 series de cinco orificios). Un pistón de bronce, de 15,6 mm de diámetro, torneado cilíndricamente en 48 mm y con una longitud total de 52 mm que desliza, dispuesto verticalmente, en el interior del cilindro, se carga con un peso de 2220 g con objeto de obtener una presión de 120 kPa (1,2 bares) en la base del cilindro.
c) Se dispone en el interior del cilindro una pequeña mecha, de 30 mm de longitud y 15 mm de diámetro, formado por 5 a 8 g de explosivo para voladuras envuelto en tela muy fina; seguidamente, se coloca encima el pistón y el peso de la carga, al objeto de someter al explosivo a una presión de 120 kPa (1,20 bares).
Se anota el tiempo en que empiezan a aparecer las primeras trazas de garitas aceitosas (nitroglicerina) en los orificios exteriores del cilindro.
d) Se considera satisfactorio un explosivo para voladuras cuando el tiempo transcurrido antes de la aparición de rezumados líquidos es superior a 5 minutos. El ensayo debe efectuarse a una temperatura comprendida entre 15 °C y 25 °C.
Ensayo de exudación para explosivos de voladura .
¹ (Figura 3)
Condiciones relativas a las mezclas nitradas celulosa
3102 (1) Calentada durante media hora a 132 °C, la nitrocelulosa clasificada en el apareado 24° a) del marginal 2401 no emitirá vapores nitrosos
pardo-amarillentos visibles calentada durante media hora a 132 °C. La temperatura de inflamación excederá de 180 °C. Ver párrafos (3) a (8), (9) a) y (10) que siguen.
(2) 3 g de nitrocelulosa plastificada, calentados durante una hora a 132 °C, no deberán despedir vapores nitrosos pardo-amarillentos visibles. La temperatura de inflamación excederá de 170 °C. Ver párrafos (3) a (8), (9) b) y (10) posteriores.
(3) Las modalidades de ejecución de los ensayos que a continuación se indican serán aplicables cuando existan opiniones divergentes sobre la admisibilidad de las materias al transporte por carretera.
(4) Cuando se sigan otros métodos o modalidades de ejecución de los ensayos para comprobar las condiciones de estabilidad indicadas en el párrafo anterior de este apéndice, tales métodos habrán de tener la misma exactitud que aquella a que se podría llegar por los métodos que se indicarán.
(5) En la ejecución de las pruebas de estabilidad al calentamiento, de lo cual se tratará más adelante, la temperatura de la estufa que contiene la muestra ensayada no diferirá en más de 2 °C de la temperatura que se haya fijado; siendo tal duración de entre 30 y 60 minutos, la duración del ensayo se prolongará dos minutos más, aproximadamente. La estufa deberá ser tal que, después de introducida la muestra, la temperatura recupere su valor de régimen en 5 minutos como máximo.
(6) Antes de someterlas a las pruebas indicadas a continuación en los párrafos (9) y (10), a las materias recogidas para formar la muestra se las secará durante 15 horas, como mínimo, a temperatura ambiente en un desecador al vacío que contenga cloruro de calcio fundido y granulado. Las sustancias se dispondrán en capa delgada; para ello, todas las que no sean pulverulentas ni fibrosas se molerán, rallarán o cortarán en trozos de pequeñas dimensiones. La presión en desecador se mantendrá por debajo de 6,5 kPa (0,065 bares).
(7) Antes del secado en las condiciones indicadas en el párrafo (6) que antecede, las materias según el párrafo (2) serán sometidas a presecado en estufa con ventilación satisfactoria y cuya temperatura se habrá ajustado a 70 °C- hasta que la pérdida de peso por cuarto de hora no sea inferior al 0,3% del peso inicial.
(8) La nitrocelulosa débilmente nitrada según el apartado (1), se someterá por lo pronto a un secado previo, en las condiciones indicadas en el párrafo (7) que antecede. El secado se completará durante
15 horas, como mínimo, en un desecador con ácido sulfúrico concentrado.
(9) Ensayo de estabilidad química al calor:
a) Ensayo sobre las sustancias indicadas en el párrafo (1) anterior:
i) En cada una de las dos probetas de vidrio, que tendrán las dimensiones siguientes: longitud 350 mm diámetro interior 16 mm espesor de pared 1,5 mm se introduce 1 g de materia seca sobre cloruro de calcio. (En su caso, el secado se efectuará reduciendo la materia a fragmentos cuyo peso individual no exceda de 0,05 g). Las probetas, totalmente cubiertas pero sin que el cierre ofrezca resistencia, se introducen acto seguido en una estufa con buena visibilidad por lo menos en 4/5 de su longitud, manteniéndoselas a temperatura constante de 132 °C durante 30 minutos. Se vigila si en ese
lapso de tiempo hay desprendimiento de gases nitrosos, de color pardo-amarillento, particularmente visibles sobre un fondo blanco. ii) En ausencia de tales vapores, se considera estable la sustancia.
b) Ensayo sobre nitrocelulosa plastificada [párrafo (2) anterior]
i) Se introducen 3 g de nitrocelulosa plastificada en probetas de vidrio, análogas a las descritas anteriormente en a), las cuales se colocan acto seguido en una estufa mantenida a temperatura constante de 132 °C. ii) A las probetas que contienen la nitrocelulosa plastificada se las mantiene en una estufa durante una hora. A lo largo de ella no se deberán hacer visibles vapores nitrosos de color pardo-amarillento. La comprobación y la apreciación se efectuarán como se indicaba en a).
(10) Temperatura de inflamación (ver párrafos. (1) y (2) anteriores]
i) La temperatura de inflamación se determina calentando 0,2 g de materia previamente contenidos en una probeta de vidrio, la cual se sumerge en un baño de aleación de Wood. Esta probeta se coloca a continuación en el baño que haya alcanzado los 100 °C. La temperatura del baño se hará ascender acto seguido paulatinamente, a razón de 5 °C por minuto. ii) Las probetas tendrán las dimensiones siguientes: longitud 125 mm diámetro interior 15 mm espesor de pared 0,5 mm y se sumergirán a una profundidad de 20 mm. iii) Se realizará el ensayo tres veces, anotándose en cada ocasión la temperatura a la cual se produzca la inflamación de la materia, esto es: si se da combustión lenta o rápida, deflagración o detonación. iv) La más baja de las temperaturas anotadas en las tres pruebas será la de inflamación.
Condiciones relativas a las materias autorreactivas de la clase 4.1
Pruebas para la asignación a la sección E del marginal 2401
3103 Las materias autorreactivas de los apartados 31° a 50° sólo podrán ser admitidas al transporte en el caso de que sigan los criterios pertinentes de la segunda y tercera parte de las «Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas: Pruebas y criterios» (Segunda edición, publicada por la Organización de Naciones Unidas con las siglas ST/SG/AC.l0/11/Rev.1). Los principios de clasificación de las materias autorreactivas se indican en el marginal 3104. La prueba elegido para determinar la temperatura de la descomposición autoacelerada (TDAA) deberá ser realizada de manera que sea representativa desde el punto de vista de las dimensiones y de los materiales del bulto que deba transportarse.
Principios de clasificación de las materias autorreactivas de la clase 4.1
3104 (1) Deberá considerarse que una materia autorreactiva o una composición de materias autorreactivas tienen propiedades explosivas si, al realizar pruebas de laboratorio, puede sufrir una detonación, una deflagración rápida, o una reacción violenta al calentamiento en confinamiento.
(2) Para la clasificación de las materias autorreactivas o de las composiciones de materias autorreactivas no enumeradas en el marginal 2401, serán aplicables los principios siguientes:
a) una materia autorreactiva o una composición de materias autorreactivas que, tal como esté embalada para el transporte, pueda detonar o deflagrar rápidamente, deberá quedar prohibida para el transporte en dicho embalaje bajo cobertura de la clase 4.1 Clasificada como materia autorreactiva de tipo A
(caso A de la figura 4)];
b) una materia autorreactiva o una composición de materias autorreactivas con propiedades explosivas que, tal como esté embalada para el transporte, no detone ni deflagre rápidamente, pero pueda sufrir una explosión térmica en dicho embalaje, deberá llevar también una etiqueta conforme al modelo n° 01. Una materia autorreactiva de dicha categoría podrá admitirse al transporte en bultos que no contengan más de 25 kg de materia a menos que un valor inferior sea necesario para evitar la detonación o la deflagración rápida en el embalaje [clasificada como materia autorreactiva de tipo B
(caso B de la figura 4).
¹ (Figura 4)
Diagrama de decisión para la clasificación de las materias autorreactivas
3104 c) una materia autorreactiva o una composición de materias autorreactivas con propiedades explosivas podrá ser transportada sin etiqueta conforme al modelo n° 01 si, tal como está embalada para el transporte (50 kilos como máximo por bulto), no puede detonar ni deflagrar rápidamente, ni experimentar una explosión térmica Clasificada como materia autorreactiva del tipo C (caso C de la figura 4);
d) una materia autorreactiva o una composición de materias autorreactivas que, durante las pruebas de laboratorio, se comporte de una de las maneras siguientes:
- detone parcialmente pero no deflagre rápidamente y no reaccione violentamente al calentamiento en confinamiento;
- no detone pero deflagre lentamente, sin reaccionar violentamente al calentamiento en confinamiento;
- no detone y no deflagre pero reaccione moderadamente al calentamiento en confinamiento; podrá ser admitida al transporte en bultos que contengan 50 kg como máximo de materia [clasificada como materia autorreactiva del tipo D (caso D de la figura 4)];
e) una materia autorreactiva o una composición de materias autorreactivas que, en el momento de efectuar pruebas de laboratorio, no detone ni deflagre y sólo manifieste una reacción débil o nula al calentamiento en confinamiento, podrá ser admitida al transporte en bultos que contengan como máximo 400 kg/450 l [clasificada como materia autorreactiva del tipo E (caso E de la figura 4));
f) una materia autorreactiva o una composición de materias autorreactivas que, en el momento de realizar las pruebas de laboratorio, no detone en estado de cavitación, no deflagre y sólo manifieste una reacción débil o nula al calentamiento en confinamiento, así como una potencia explosiva débil o nula, podrá ser admitida al transporte en grandes recipientes para mercancías a granel (GRG) (definida como materia autorreactiva del tipo F (caso F de la figura 4));
g) una materia autorreactiva o una composición de materias autorreactivas que, en el momento de efectuar las pruebas de laboratorio, no detone en estado de cavitación, no deflagre y no manifieste ninguna reacción al calentamiento en confinamiento ni ninguna potencia explosiva, no será clasificada como materia autorreactiva de la clase 4.1 a condición de que se trate de un preparado térmicamente estable (es decir que la temperatura de
descomposición autoacelerada (TDAA) sea de 60° a 75 °C para un bulto de 50 kg.) y si el disolvente o los disolventes compatibles utilizados obedecen a las disposiciones del marginal 2400 (19) (clasificada como materia autorreactiva del tipo G (caso G de la figura 4)). Si el preparado no es térmicamente estable o se utiliza como flematizante un disolvente compatible con un punto de ebullición inferior a 150 °C, el preparado será definido como materia autorreactiva de tipa F.
(3) En el párrafo (2), sólo se tomarán en cuenta las propiedades de las materias autorreactivas que sean determinantes para su clasificación. La figura 4 presenta un diagrama de decisión con los principios de clasificación en forma de una red de preguntas sobre las propiedades determinantes y sus posibles respuestas. Estas propiedades deberán ser determinadas por medio de pruebas de conformidad con el marginal 3103.
Condiciones relativas a los peróxidos orgánicos
Pruebas para la asignación a la clase 5.2
3105 Las materias de la clase 5.2 no pueden ser admitidas al transporte más que si se cumplen los criterios pertinentes de las II y III Partes de las «Recomendaciones relativas al transporte de las mercancías peligrosas: pruebas y criterios» (segunda edición, publicada por la Organización de las Naciones Unidas bajo la referencia ST SG/AC.10/11/Rev.1). La prueba elegido para determinar la temperatura de descomposición auto-acelerada (TDAA) debe ejecutarse de modo que sea representativa, desde el punto de vista de las dimensiones y de los materiales del bulto a transportar.
Principios de clasificación
3106 (1) Un peróxido orgánico o una preparación de peróxido orgánico debe considerarse que tienen propiedades explosivas si, en el momento de las pruebas de laboratorio, están sujetos a una detonación, a una deflagración rápida o a una reacción violenta al calentamiento en confinamiento.
¹ (Figura 5)
Diagrama de decisión para clasificar los peróxidos orgánicos
(2) Los principios siguientes son aplicables a la clasificación de los peróxidos orgánicos y preparaciones de peróxidos orgánicos no enumerados en el marginal 2551
a) Todo peróxido orgánico o preparación de peróxido orgánico que, tal como está embalado para el transporte, pueda detonar o deflagrar rápidamente debe estar prohibido al transporte en este embalaje en la clase 5.2 (clasificado como peróxido orgánico del tipo A, casilla A de la figura 5).
b) Todo peróxido orgánico o preparación de peróxidos orgánicos que tenga propiedades explosivas que, tal como esté embalado para el transporte, no detone ni deflagre rápidamente pero pueda explotar por el efecto del calor en este embalaje, debe además llevar una etiqueta del modelo n° 01. Un peróxido orgánico de esta categoría puede ser admitido al transporte en embalajes que no contengan más de
25 kg de materia, a menos que sea necesario un valor inferior para evitar la detonación o la deflagración rápida en el embalaje (clasificado como peróxido orgánico del tipo B, casilla B de la figura 5).
c) Todo peróxido orgánico o preparación de peróxido orgánico que tenga propiedades explosivas puede ser transportado sin etiqueta del modelo n° 01
si la materia, tal como esté embalada para el transporte
(cantidad máxima 50 kg por embalaje), no puede detonar, ni deflagrar rápidamente, ni explotar por el efecto del calor (clasificada como peróxido orgánico del tipo C, casilla C de la figura 5).
d) Todo peróxido orgánico o preparación de peróxido orgánico que, en el momento de las pruebas de laboratorio presente uno de los siguientes comportamientos:
- detone parcialmente, pero no deflagre rápidamente y no reaccione violentamente al calentamiento en espacio limitado; o
- no detone pero deflagre lentamente, sin reaccionar violentamente al calentamiento en espacio limitado; o
- no detone ni deflagre, pero reaccione moderadamente al calentamiento en espacio limitado, puede ser admitido al transporte en bultos que no contengan más de 50 kg de materia (clasificada como un peróxido orgánico del tipo D, casilla D de la figura 5).
e) Todo peróxido orgánico o preparación de peróxido orgánico que, en el momento de las pruebas de laboratorio, no detone ni deflagre, y tenga una reacción débil o nula al calentamiento en confinamiento puede ser admitido al transporte en bultos que no contengan más de 400 kg/450 litros (clasificado como peróxido orgánico del tipo E, casilla E de la figura 5).
f) Todo peróxido orgánico o preparación de peróxido orgánico que, en el momento de las pruebas de laboratorio, no detone en estado de cavitación, ni deflagre, ni manifieste una reacción débil o nula al calentamiento en confinamiento, así como una potencia explosiva débil o nula' puede ser admitido al transporte en grandes recipientes para granel (GRG) o en cisternas (clasificado como peróxido orgánico del tipo F, casilla F de la figura 5).
g) Todo peróxido orgánico o preparación de peróxido orgánico que, en el momento de las pruebas de laboratorio, no detone en estado de cavitación, no deflagre y no reaccione al calentamiento en confinamiento y no tenga ninguna potencia explosiva, no está clasificado como materia de la clase 5.2, a condición de que sea térmicamente estable (es decir, que tenga un TDAA de al menos 60 °C para un bulto de 50 kg.) y, para las preparaciones líquidas, que se utilice un diluyente del tipo A para la desensibilización (clasificado como peróxido orgánico de tipo G, casilla G de la figura 5).
(3) En el párrafo (2) anterior sólo se toman en consideración las propiedades de los peróxidos orgánicos que son determinantes para su clasificación. La figura 5 presenta un diagrama de decisión con los principios de clasificación en forma de una red de preguntas sobre las propiedades determinantes y de respuestas posibles. Estas propiedades deben ser determinadas por medio de pruebas según el marginal 3105.
3107-3169
B. GLOSARIO DE DENOMINACIONES CORRESPONDIENTES AL MARGINAL 2101
[VER TAMBIEN MARGINAL 3101 (3)]
3170 Nota:
1. Las descripciones contenidas en el Glosario no tienen por objeto reemplazar a los procedimientos de ensayo ni determinar la clasificación de riesgo de una materia u objeto de la clase 1. Su inclusión en una
determinada división y la decisión respecto a si deben incluirse en el grupo de compatibilidad 5 debe ser una consecuencia de los ensayos, a los que haya sido sometido el producto, de acuerdo con el Manual de ensayos citado en el marginal 3101 (1), o basarse, por analogía, en productos similares ya probados y clasificados de acuerdo con los métodos operatorios de dicho Manual de pruebas.
2. Las inscripciones numéricas indicadas a continuación de las denominaciones se refieren a los apartados(1) y números de identificación(2) pertinentes, de acuerdo con el marginal 2101 (Cuadro 1) separadas entre sí por una barra oblicua (por ejemplo, 21° /0171).
Por lo que respecta al código de clasificación véase el marginal 2100 (4).
Artificios de pirotecnia 9°/0333; 21°/0334; 30°/0335; 43°/0336; 47°/0337
Objetos pirotécnicos destinados al recreo.
Artificios manuales de pirotecnia para señales 43°/0191; 47°/0373
Objetos portátiles que, conteniendo materias pirotécnicas, sirven para producir señales o alarmas visuales.
Los pequeños dispositivos iluminantes superficiales, tales como las señales luminosas para carretera, las bengalas de señalización de ferrocarril y las pequeñas señales de socorro, están comprendidos en este epígrafe.
Bengalas aéreas 9°/0420; 21°/0421; 30°/0093; 43°/0403; 47°/0404
Objetos que contienen materias pirotécnicas, concebidos para ser lanzados desde un avión con el fin de iluminar, identificar, señalizar o avisar.
Bengalas de superficie 9°/0418; 21°/0419; 30°/0092
Objetos que contienen materias pirotécnicas, de utilización superficial, para iluminar, identificar, señalizar o avisar.
Bombas con carga explosiva 5°/0034; 17°/0035
Objetos explosivos, que son lanzados desde un avión, sin medios de iniciación propios o con medios de iniciación dotados de, al menos, dos dispositivos de seguridad eficaces.
Bombas con carga explosiva 7°/0033; 19°/0291
Objetos explosivos, que son lanzados desde un avión, con medios de iniciación propios cuando éstas no cuenten al menos de dos dispositivos de seguridad eficaces.
Bombas que contienen un liquido inflamable y carga explosiva 10°/0399; 23°10400
Objetos explosivos, que son lanzados desde un avión, formados por un depósito lleno de un líquido inflamable y por una carga rompedora.
Bombas de iluminación para fotografía 5°/0038
Objetos explosivos que se lanzan desde un avión con objeto de producir una iluminación intensa y de corta duración para la toma de fotografías. Contienen una carga explosiva detonante sin medios propios de iniciación o con éstos provistos de, al menos, dos dispositivos de seguridad eficaces.
Bombas de iluminación para fotografía 7°/0037
Objetos explosivos que se lanzan desde un avión con objeto de producir una iluminación intensa y de corta duración para la toma de fotografías. Contienen una carga explosiva detonante con medios propios de iniciación que no están provistas de al menos dos dispositivos de seguridad eficaces.
Bombas de iluminación para fotografía 21°/0039; 30°/0299
Objetos explosivos que se lanzan desde un avión con objeto de producir una iluminación intensa y de corta duración para la toma de fotografías. Contienen una composición iluminante.
Cabezas de combate para cohetes con carga explosiva 5°/0286; 17°/0287
Objetos destinados a ser montados en ingenios autopropulsados que contienen explosivos detonantes sin medios propios de iniciación, o con medios de iniciación dotados de, al menos, dos dispositivos de seguridad eficaces. Las cabezas de guerra para misiles guiados, se incluyen en este epígrafe.
Cabezas de combate para cohetes carga explosiva 7°/0369
Objetos destinados a ser montados en ingenios autopropulsados que contienen explosivos detonantes con medios propios de iniciación, sin estar provistos de, al menos, dos dispositivos de seguridad eficaces. Las cabezas de guerra para misiles guiados, se incluyen en este epígrafe.
Cabezas de combate para cohetes, con carga dispersora o carga expulsara 39°/0370
Objetos destinados a ser montados en ingenios autopropulsados que contienen una carga útil inerte y una pequeña carga, detonante o deflagrante, de dispersión o de expulsión, sin medios propios de iniciación, o con medios propios de iniciación dotados de, al menos, dos dispositivos de seguridad eficaces. Las cabezas de guerra para misiles guiados, se incluyen en este epígrafe.
Cabezas de combate para cohetes con carga dispersora o expulsara 41°/0371
Objetos destinados a ser montados en ingenios autopropulsados que contienen una carga útil inerte y una pequeña carga, detonante o deflagrante, de dispersión o de expulsión, con medios propios de iniciación, sin estar provistos de, al menos, dos dispositivos de seguridad eficaces. Las cabezas de guerra para misiles guiados, se incluyen en este epígrafe.
Cabezas de combate para torpedos, con carga explosiva 5°/0221
Objetos cargados con explosivos detonantes, sin medios propios de iniciación o con medios propios de iniciación que dispongan, al menos, de dos dispositivos de seguridad eficaces. Están diseñados para su montaje en un torpedo.
Cargas de demolición 5°/0048
Objetos que contienen una carga de explosivo detonante en una envoltura de cartón, plástico, metal u otro material; sin medios propios de iniciación o con medios propios de iniciación dotados de, al menos dos dispositivos de seguridad.
Nota: Los objetos siguientes: bombas, minas, proyectiles, que figuran en lugar aparte, no están comprendidos en ese epígrafe.
Cargas de profundidad 5°/0056
Objetos con carga explosiva detonante contenida en un bidón metálico o en un -proyectil, sin medios propios de iniciación o con medios propios de iniciación dotados de dos dispositivos de seguridad eficaces. Destinadas a detonar bajo el agua.
Cargas dispersoras 5°/0043
Objetos que contienen una débil carga de explosivo para abrir los proyectiles u otras municiones, con objeto de dispersar su contenido.
Cargas explosivas con aglutinante plástico 5°/0457; 17°/0458; 39°/0459;
47°/0460
Objetos formados, por una carga de explosivo detonante, con ligante plástico, fabricados con formas concretas, sin envoltura y sin sus medios propios de iniciación. Están diseñados para componentes de municiones tales como las cabezas de guerra.
Cargas explosivas de separación 47°/0173
Objetos formados por una pequeña carga explosiva, con sus medios propios de iniciación y ejes o eslabones. Rompen los ejes o eslabones con objeto de separar rápidamente ciertos equipos.
Cargas explosivas para petardos multiplicadores 5°/0060
Objetos constituidos por un pequeño multiplicador amovible, que se coloca en una cavidad del proyectil situada entre la espoleta y la carga explosiva principal.
Cargas explosivas para sondeos 5°/0374; 17°/0375
Objetos, con carga explosiva detonante, sin medios propios de iniciación, o con medios propios de iniciación dotados de, al menos, dos dispositivos de seguridad eficaces. Son lanzados desde un navío y funcionan cuando alcanzan una profundidad predeterminada o el fondo del mar.
Cargas explosivas para sondeos 7°/0296; 19°/0204
Objetos, con carga explosiva detonante. Con medios propios de iniciación, cuando éstos no cuentan con dos dispositivos de seguridad eficaces. Son lanzados desde un navío y funcionan cuando alcanzan una profundidad predeterminada o el fondo del mar.
Cargas explosivas para usos civiles sin detonador 5°/0442; 17°/0443; 39°/0444; 47°/0445
Objetos conteniendo una carga explosiva detonante, sin medios propios de iniciación, utilizados soldadura, plaqueado, conformado u otras operaciones metalúrgicas con explosivos.
Cargas huecas para usos civiles sin detonador 5°/0059; 17°/0439; 39°/0440; 47°/0441
Objetos constituidos por una envoltura que contiene una carga de explosivo detonante, comprendiendo una cavidad vacía revestida de una materia rígida, sin medios propios de iniciación. Están destinados a producir un efecto de chorro perforante de gran potencia.
Cargas propulsoras de artillería 3°/0279; 15°/0414; 27°/0242
Cargas de pólvora propulsora, de cualquier forma física, para la munición de cañón de carga separada.
Cargas propulsoras para motores de cohetes 3°/0271; 15°/0415; 27°/0272; 37°/0491
Objetos formados por una carga de pólvora propulsora, fabricados con una forma física cualquiera, con o sin envoltura, destinados a ser utilizados como componente de un propulsor, o para modificar la trayectoria de los proyectiles.
Objetos formados por una carga de pólvora propulsora, con un ligante plástico, fabricados con una forma específica, sin envoltura. Están concebidos como componente de los motores de cohete.
Cartuchos de accionamiento 15°/0381; 27°/0275; 37°/0276; 37°/0323
Objetos concebidos para producir acciones mecánicas, formados por una vaina
con carga deflagrante y medios de iniciación. Los productos gaseosos de la deflagración originan una presión, un movimiento lineal o rotativo o accionan diafragmas, válvulas o interruptores, o echan cierres o proyectan agentes de extinción.
Cartuchos de agrietamiento explosivos, sin detonador, para pozos de petróleo 5°/0099
Objetos consistentes en un receptáculo con una carga detonante, sin detonador. Sirven para agrietar las rocas que rodean una perforación y facilitar el drenaje del petróleo a través de la roca.
Cartuchos de perforación de pozos de petróleo 27°/0277; 37°/0278
Objetos consistentes en una vaina, de débil espesor, de cartón, metal u otro material, que contiene únicamente una pólvora propulsiva que lanza un proyectil endurecido para perforar el entubado de los sondeos.
Nota: Las cargas huecas industriales, que figuran en lugar aparte, no están incluidas en este epígrafe.
Cartuchos de señales 30°/0054; 43°/0312; 47°/0405
Objetos concebidos para lanzar señales luminosas de colores, u otras señales, con la ayuda de pistolas de señales, etc.
Cartuchos fulgurantes 9°/0049; 30°/0050
Objetos consistentes en una envoltura, un pistón y mezcla iluminante, dispuestos para ser disparados.
Cartuchos para armas con carga explosiva, (proyectiles con carga propulsora) 6°/0006; 18°/0321; 40°/0412
Munición formada por un proyectil, con carga rompedora sin medios propios de iniciación o con estos, si disponen de dos sistemas de seguridad eficaces, y una carga propulsora con o sin cebo. La munición encartuchada, la munición semi-encartuchada y la de carga separada, cuando sus elementos se encuentran en el mismo envase, están comprendidos en este epígrafe.
Cartuchos para armas, con carga explosiva 7°/0005; 19°/0007; 41°/0348
Munición formada por un proyectil, con carga rompedora con medios propios de iniciación, que no cuenten con dos sistemas de seguridad eficaces y una carga propulsora, con o sin cebo. La munición encartuchada, la munición semi-encartuchada y la de carga separada, cuando sus elementos se encuentran en el mismo envase, están comprendidas en este epígrafe.
Cartuchos para armas con proyectil inerte (cartucho para armas de pequeño calibre) 15°/0328; 27°/0417; 37°/0339; 47°/0012
Munición formada por un proyectil, sin carga explosiva, pero con carga propulsora, con o sin cebo. La munición puede llevar un trazador, con la condición que el riesgo principal lo constituya la carga propulsora.
Cartuchos para armas con proyectil inerte (cartuchos para armas de pequeño 27°10417; 37°/0339; 47°/0012
Municiones formadas por una vaina con pistón de percusión central o anular' que contenga una carga propulsora, así como un proyectil sólido. Están destinadas a ser disparadas por armas de fuego cuyo calibre no supere los 19,1 mm. Los cartuchos de caza de cualquier calibre están comprendidos en esta definición
Nota: No están comprendidos, los cartuchos para armas sin bala, que figuran en distinto epígrafe, ni ciertos cartuchos para armas militares de pequeño
calibre, que se recogen bajo la denominación de cartuchos para armas, con proyectil inerte.
Cartuchos de fogueo para armas 27°/0327; 37°/338; 47°/0014
Municiones formadas por una vaina con pistón de percusión central o anular, que contenga una carga propulsora de pólvora sin humo o de pólvora negra, pero sin proyectil. Están destinadas a ser disparadas por armas de fuego cuyo calibre no supere los 19,1 mm y sirven para producir un fuerte ruido, y se utilizan para entrenamiento, salvas, como carga propulsora, en pistolas de «starter», etc.
Cartuchos para armas sin bala 3°/0326; 15°/0413; 27°/0327; 37°/0338; 47°/0014
Munición formada por una vaina cerrada, con un pistón de percusión central o anular y una carga de pólvora (negra o sin humo), pero sin proyectil. Producen un fuerte ruido y se utilizan para entrenamiento, salvas, como carga propulsora, en las pistolas de «starter», etc. Los cartuchos «de fogueo» están comprendidos en este epígrafe.
Cartuchos vacíos con fulminantes 37°/0379; 47°/0055
Objetos formados por una vaina de metal, plástico u otro material no inflamable, en los cuales el único componente explosivo es el cebo.
Cebos del tipo de cápsula 1°/0377; 35°/0378; 47°/0044
Objetos constituidos por una cápsula metálica o de plástico que contiene una pequeña cantidad de una mezcla explosiva primaria, que se enciende fácilmente por percusión. Sirven como elemento de encendido de los cartuchos para armas de pequeño calibre y actúan como cebo de percusión de las cargas propulsoras.
Cebos tubulares 30°/0319; 43°/0320; 47°/0376
Objetos constituidos por un cebo de ignición y una carga auxiliar deflagrante (como pólvora negra), utilizados para el encendido de la carga de proyección contenida en una vaina, etc.
Cizallas corta cables con carga explosiva 47°/0070
Objetos formados por un dispositivo cortante, accionado por una pequeña carga deflagrante colocada en un yunque.
Componentes de cadenas pirotécnicas, II.e.p. 1°/0461; 13°/0382; 35°/0383; 47°/0384
Objetos que contengan un explosivo, concebidos para transmitir la detonación o la deflagración en una cadena pirotécnica.
Cohetes con cabeza inerte 27°/0183
Objetos constituidos por un propulsor y una cabeza inerte. Los misiles dirigidos están comprendidos en este epígrafe.
Cohetes con carga explosiva (ingenios autopropulsados, con carga rompedora) 6°/0181; 18°/0182
Objetos constituidos por un propulsor (motor cohete) y una cabeza de guerra, sin medios propios de iniciación, o con ellos, dotados de, al menos, dos sistemas de seguridad eficaces. Los misiles dirigidos están comprendidos en este epígrafe.
Cohetes con carga explosiva 7°/0180; 19°/0295
Objetos constituidos por un propulsor (motor cohete) y una cabeza de guerra, con medios propios de iniciación que no están dorados de, al menos, dos
sistemas de seguridad eficaces. Los misiles dirigidos están comprendidos en este epígrafe.
Cohetes con carga expulsara 15°/0436; 27°/0437; 37°/0438
Objetos constituidos por un propulsor y una carga para proyectar la carga útil de la cabeza del cohete.
Los misiles dirigidos están comprendidos en este epígrafe.
Cohetes de combustible liquido, con carga explosiva 10°/0397; 23°/0398
Objetos constituidos por un cilindro dotado de uno o varios tubos que contienen un combustible líquido y una cabeza de guerra. Los misiles dirigidos están comprendidos en este epígrafe.
Cohetes lanzacabos 21°/0238; 30°/0240; 43°/0453
Objetos dotados de un propulsor y concebidos para lanzar una amarra.
Conjuntos de detonadores, para voladura, no eléctricos 1°/0360; 35°/0361
Detonadores no eléctricos, unidos a elementos tales como mecha lenta, tubo conductor de la onda de choque o de la llama, cordón detonante, etc.' e iniciados por éstos. Pueden estar diseñados para detonar instantáneamente o incluir elementos de retardo. Los relés, cuando contienen un cordón detonante, están comprendidos en esta denominación.
Detonadores eléctricos para voladuras 1°/0030; 35°/0255; 47°/0456
Objetos específicamente diseñados para la iniciación de los explosivos industriales. Pueden estar concebidos para detonar instantáneamente, o contener elementos que originen un retardo. Los detonadores eléctricos se inician mediante una corriente eléctrica.
Detonadores no eléctricos para voladuras 1°/0029; 35°/0267; 39°/0455
Objetos específicamente diseñados para la iniciación de los explosivos industriales. Pueden estar concebidos para detonar instantáneamente o contener elementos que originen un retardo. Los detonadores no eléctricos se inician mediante un tubo conductor de la onda de choque o de la llama, una mecha lenta u otro dispositivo de encendido o un cordón detonante flexible. Los reíais, sin cordón detonante flexible, están incluidos en éste epígrafe.
Detonadores para munición 1°/0073; 13°/0364; 35°/0365; 47°/0366
Objetos constituidos por un pequeño estuche, de metal o plástico, que contiene explosivos primarios (tales como nitruro de plomo, pentrita o una combinación de explosivos). Están diseñados para iniciar el funcionamiento de una cadena pirotécnica.
Dispositivos activados por agua con carga de dispersión, carga de expulsión o carga de propulsión 25°/0248, 34°/0249
Objetos cuyo funcionamiento está basado en una reacción físico química de su contenido con el agua.
Dispositivos portadores de cargas huecas cargadas para perforación de pozos de petróleo, sin detonador 5°/0124; 39°/0494
Objetos formados por un tubo de acero o una banda metálica sobre los que se han dispuesto cargas huecas conectadas por cordón detonante, sin medios de iniciación.
3170 Encendedores, para mechas de seguridad 47°/0131
Objetos, de diseño vario, que, actuando por fricción, choque o electricidad, son utilizados para encender las mechas de seguridad.
Espoleta de ignición 30°/0316; 43°/0317; 47°/0368
Objetos que contienen componentes explosivos primarios, concebidos para provocar la deflagración de las municiones. Son dispositivos que poseen componentes mecánicos, eléctricos, químicos o hidrostáticos para iniciar la deflagración. Poseen generalmente dispositivos de seguridad.
Espoletas detonantes 1°/0106; 13°/0107: 35°/0257; 47°/0367
Objetos que contienen componentes explosivos, concebidos para provocar la detonación de las municiones.
Son dispositivos que poseen componentes mecánicos, eléctricos, químicos o hidrostáticos para iniciar la detonación. Contienen generalmente dispositivos de seguridad.
Espoletas detonantes con dispositivos de protección 5°/0408; 17°/0409; 39°/0410
Objetos que contienen componentes explosivos, concebidos para provocar la detonación de las municiones.
Son dispositivos que poseen componentes mecánicos, eléctricos, químicos o hidrostáticos para iniciar la detonación. Deben poseer al menos dos dispositivos de seguridad eficaces.
Explosivos para voladuras, tipo A 4°/0081
Materias formadas por nitratos orgánicos líquidos (como nitroglicerina), o una mezcla de éstos, con uno o varios de los componentes siguientes: nitrocelulosa, nitrato amónico u otros nitratos inorgánicos, derivados nitrados aromáticos o materias combustibles (como serrín o aluminio en polvo). Pueden contener componentes inertes (como kieselghur) y otros aditivos (como colorantes o estabilizantes). Estos explosivos deben tener consistencia pulverulenta o gelatinosa, o elástica. Las dinamitas-goma y las dinamitas-plásticas están comprendidas en este epígrafe.
Explosivos para voladuras, tipo B 4°/0082; 48°/0331
Materias formadas por:
a) Una mezcla de nitrato amónico, u otros nitratos inorgánicos, con un explosivo (como trilita), con o sin otras materias (como serrín o aluminio en polvo).
b) Una mezcla de nitrato amónico, u otros nitratos inorgánicos, con otras materias combustibles no explosivas. En cualquier caso, pueden contener componentes inertes (como kieselghur) y otros aditivos
- (como colorantes y estabilizantes). No deben contener ni nitroglicerina, ni nitratos orgánicos líquidos similares, ni cloratos.
Explosivos para voladuras, tipo C 4°/0083
Materias formadas por una mezcla de clorato potásico o sódico o de perclorato potásico, sódico o amónico, con derivados nitrados orgánicos o materias combustibles (como serrín, aluminio en polvo o un hidrocarburo). Pueden contener componentes inertes (como kieselghur) y otros aditivos (como colorantes y estabilizantes). No deben contener ni nitroglicerina ni nitratos orgánicos líquidos similares.
Explosivos para voladuras, tipo D 4°/0084
Materias formadas por una mezcla de compuestos nitrados orgánicos y materias combustibles (como hidrocarburos o aluminio en polvo). Pueden contener componentes inertes (como kieselghur) y otros aditivos (como colorantes y estabilizantes). No deben contener nitroglicerina ni nitratos orgánicos
líquidos similares, ni cloratos, ni nitrato amónico. Los explosivos plásticos en general están incluidos en este epígrafe.
Explosivos para voladuras, tipo E 4°/0241; 48°/0332
- Materias formadas por agua, como componente esencial, y fuertes proporciones de nitrato amónico, u otros comburentes, toral o parcialmente en solución. Otros componentes pueden ser derivados nitrados
- (como trilita), hidrocarburos o aluminio en polvo. Pueden contener componentes inertes (como kieselghur) y otros aditivos (como colorantes y estabilizantes). Las papillas explosivas, las emulsiones explosivas y los hidrogeles explosivos están comprendidos en este epígrafe.
Galleta de pólvora humedecida con un 17%, como mínimo, en peso, de alcohol. Galleta de pólvora humedecida con un 25%, como mínimo, en peso, de agua 2°/0433; 26°/0159
Materia formada por nitrocelulosa impregnada con un máximo del 60% de nitroglicerina u otros nitratos orgánicos líquidos, o una mezcla de éstos.
3170 Granadas de ejercicio de mano o fusil 21°/0372; 30°/0318; 43°/0452; 47°/0110
Objetos sin carga explosiva principal, diseñados para ser lanzados a mano o con ayuda de un fusil. Con sistema de iniciación y pudiendo contener una carga de señalización.
Granadas de mano o fusil con carga explosiva 5°/0284; 17°/0285
Objetos diseñados para ser lanzados a mano o con ayuda de un fusil. Sin medios propios de iniciación o con éstos si poseen dos dispositivos de seguridad eficaces.
Objetos diseñados para ser lanzados a mano o con ayuda de un fusil. Con medios propios de iniciación, cuando éstos no estén provistos de dos sistemas de seguridad eficaces.
Hexolita (Hexotol), seca o humidificada con menos del 15%, en peso, de agua 4°/0118
Materia formada por una mezcla íntima de ciclotrimetileno-trinitramina (RDX) y trinitrotolueno (TNT). La <composición B> está comprendida en este epígrafe.
Hexotonal, 4°/0393
Materia formada por una mezcla íntima de ciclotrimetileno-trinitramina (RDX), de trinitrotolueno (TNT). La <composición B> está comprendida en este epígrafe.
Inflamadores 9°/0121; 21°/0314; 30°/0315; 43°/0325; 47°/0454
Objetos que, conteniendo una o varias materias explosivas, se utilizan para iniciar una deflagración en una cadena pirotécnica. Pueden activarse química, eléctrica o mecánicamente.
Nota: No están comprendidos en esta denominación los objetos siguientes: mechas de combustión rápida; mecha de ignición; mecha instantánea no detonante; espoletas de ignición; encendedores para mechas de seguridad; cebos del tipo de cápsula; cebos tubulares. Figuran separadamente en la lista.
Materias explosivas muy poco sensibles (Materias ETPS) 48°/0482
Materias que presenten un riesgo de explosión en masa pero que son tan poco sensibles que la probabilidad de iniciación o de paso de la combustión a la
detonación (en condiciones normales de transporte) es escasa y que han superado pruebas de la serie 5.
Mecha de ignición tubular con envoltura metálica 43°/0103
Objetos formados por un tubo de metal con alma de explosivo deflagrante.
Mecha de combustión rápida 43°/0066
Objetos formados por un cordón recubierto de pólvora negra (u otra composición pirotécnica de combustión rápida) con un revestimiento flexible de protección, o de un alma de pólvora negra, rodeada de un recubrimiento flexible. Arden con llama externa, que avanza progresivamente en el sentido de la longitud, y sirven para transmitir el encendido a una carga o a un cebo.
Mecha detonante de efecto reducido con envoltura metálica 39°/0104
Objetos formados por un alma de explosivo detonante contenida en un tubo de metal blando, con o sin revestimiento protector. La cantidad de materia explosiva está limitada de manera que sólo se produzca un debil efecto en el exterior de la mecha.
Mecha detonante con envoltura metálica 5°/0290; 17°/0102
Objetos formados por un alma de explosivo detonante, contenida en una envoltura textil tejida, con o sin revestimiento protector. No será necesario el revestimiento en el caso de que la envoltura sea no tamizante
3170 Mecha detonante flexible 5°/0065; 39°/0289
Objetos formados por un alma de explosivo detonante contenida en una envoltura textil tejida, recubierta o no de una capa de plástico o de otro material.
Mecha detonante perfilada flexible, con envoltura metálica 5°/0288; 39°/0237
Objetos formados por un alma de explosivo detonante, de sección en V, recubierta por una vaina flexible.
Mecha instantánea, no detonante 30°/0101
Objetos consistentes en hilos de algodón impregnados de polvorín. Arden con llama exterior y se utilizan en las cadenas de incendio de los artificios pirotécnicos, etc.
Mecha de seguridad (mecha lenta o mecha Bickford) 47°/0105
Objetos formados por un alma de pólvora negra, de grano fino o en polvo' rodeada de una envoltura textil flexible, revestida de una o varias capas protectoras. Cuando se enciende, arde con una velocidad predeterminada, sin ningún efecto explosivo exterior.
Minas, con carga explosiva 5°/0137; 17°/0138
Objetos consistentes, generalmente, en recipientes de metal, o de material compuesto, rellenos de un explosivo secundario detonante, sin medios propios de iniciación o con ellos dotados de, al menos, dos dispositivos de seguridad eficaces.
Están concebidos para funcionar al paso de los barcos, los vehículos y las personas. Los <torpedos
Bangalore> están comprendidos en este epígrafe.
Minas, con carga explosiva 7°/0136; 19°/0294
Objetos consistentes, generalmente, en recipientes de metal, o de material compuesto, rellenos de un explosivo secundario detonante, con medios propios de iniciación sin disponer de, al menos, dos sistemas de seguridad eficaces.
Están concebidos para funcionar al paso de los barcos, los vehículos y las personas.
Los <torpedos Bangalore> están comprendidos en este epígrafe.
Motores de cohete 3°/0280; 15°/0281; 27°/0186
Objetos formados por una carga explosiva, generalmente un propergol sólido, contenida en un cilindro dotado de una o varias toberas. Concebidos para propulsar un cohete autopropulsado o un misil guiado.
Motores de cohetes, de combustible líquido 23°/0395; 32°/0396
Objetos formados por un cilindro dotado de una o varias toberas, que contiene un combustible líquido.
Concebidos para propulsar un cohete autopropulsado o un misil guiado.
Munición de ejercicio 43°/0362
Municiones desprovistas de carga explosiva principal, pero conteniendo una carga de dispersión o de expulsión. Generalmente contienen una espoleta y una carga propulsora.
Nota: Las Granadas de ejercicio, que se relacionan separadamente, no están contenidas en este epígrafe.
Munición de pruebas 30°/0488; 43°/0363
Municiones que contienen una materia pirotécnica y se utilizan para ensayar la eficacia o la potencia de nuevos componentes o conjuntos de municiones o de armas.
3170 Municiones fumígenas, con o sin carga de dispersión, carga de expulsión o carga propulsora 21°/0015;
30°/ 0016; 43°/0303
Municiones que contengan una materia fumigena, como una mezcla de ácido clorosulfónico, tetracloruro de titanio o una composición pirotécnica que produzcan humo a base de hexacloretano o de fósforo rojo.
Salvo que esta materia sea en si misma explosiva, estas municiones contienen uno o varios de los siguientes elementos: carga propulsora con cebo y carga de encendido, espoleta con carga de dispersión o de expulsión.
Nota: Las granadas fumígenas están comprendidas en este epígrafe, pero no lo están las señales fumigenas, que se describen aparte.
Municiones fumígenas, con fósforo blanco, con carga de dispersión, carga de expulsión o carga propulsora
22°/0245; 31°/0246
Munición que contiene fósforo blanco como materia fumígena. Contiene también uno o varios de los elementos siguientes: carga propulsora con cebo y carga de encendido, espoleta con carga de dispersión o de expulsión. Las granadas fumigenas están incluidas en este epígrafe.
Munición iluminante con o sin carga de dispersión, carga de expulsión o carga propulsora 21°/0171;
30°/0254; 43°/0297
Munición diseñada para producir una fuente única de luz intensa para iluminar una zona. Los cartuchos, granadas, proyectiles y bombas iluminantes y las bombas de localización, están comprendidos en este epígrafe.
Nota: No están comprendidos en este epígrafe los cartuchos de señalización; los artificios manuales de pirotecnia para señales, los cartuchos de señales, las bengalas aéreas, bengalas de superficie, las señales de
socorro, que se relacionan aparte.
Munición incendiaria liquida o en gel' con carga de dispersión, carga de expulsión o carga propulsora
- 32°/0247
Munición que contiene una composición incendiaria líquida o bajo forma de gel. Con excepción de las composiciones que son en sí explosivas, contienen uno o varios de los siguientes componentes: carga propulsora con iniciador y carga iniciadora, espalera con carga de dispersión o de expulsión.
Munición incendiaria con o sin carga de dispersión, carga de expulsión o carga propulsora 21°/0009;
30°/0010; 43°/0300
Munición que contiene una composición incendiaria. Con excepción de las composiciones que son en sí explosivas, contienen uno o varios de los siguientes componentes: carga propulsora con iniciador y carga iniciadora, espoleta con carga de dispersión o de expulsión
Munición incendiaria con fósforo blanco con carga de dispersión, carga de expulsión o carga propulsora
22°/0243; 31°/0244
Munición que contiene como materia incendiaria fósforo blanco. Contiene también uno o varios de los siguientes componentes: carga propulsora con iniciador y carga iniciadora, espoleta con carga de dispersión o de expulsión.
Munición lacrimógena, con carga de dispersión, expulsión o propulsora 21°/0018; 30°/0019; 43°/0301
Municiones que contienen una sustancia lacrimógena. Contienen también uno o varios de los siguientes componentes: materias pirotécnicas, carga propulsora con iniciador y carga iniciadora y espoleta con carga de dispersión o de expulsión.
Objetos explosivos, extremadamente poco sensibles 50°/0486
Objetos que sólo contengan materias detonantes extremadamente poco sensibles que no supongan más que una probabilidad despreciable de detonación o de propagación accidentales en condiciones de transporte normales y que hayan superado la serie de pruebas 7.
Octonal 4°/0496
Materia constituida por una mezcla íntima de ciclotetrametileno-tetranitramina (HMX), de trinitrotolueno
(TNT) y de aluminio.
Objetos pirofóricos 25°/0380
Objetos que contienen una materia pirofórico (susceptible de inflamación espontánea cuando queda expuesta al aire) y una materia o un componente explosivo. Los objetos que contienen fósforo blanco no están comprendidos en esta denominación.
3170 Objetos pirotécnicos de uso técnico 9°/0428; 21°/0429; 30°/0430; 43°/0431; 47°/0432
Objetos que contienen sustancias pirotécnicas y se destinan a usos técnicos, como desprendimiento de calor o gases, efectos escénicos, etc.
Nota: Este epígrafe no comprende los cartuchos, artificios de pirotécnica, artificios manuales de pirotecnia para señales, cargas explosivas de
separación, bengalas aéreas, bengalas de superficie, petardos de señales para ferrocarriles, remaches explosivos, señales de socorro señales fumígenas, cartuchos de señalización, las cizallas corta cables con carga explosiva, que figuran en lugar aparte.
Octolita (Octol) seca o humidificada con menos del 15%, en peso, con agua 4°/0266
Materia constituida por una mezcla íntima de ciclotetrametileno-tetranitramina (HMX) y de trinitrotolueno
(TNT).
Pentolita seca o humidificada con menos del 15%, en peso, de agua 4°/0151
Materia constituida por una mezcla íntima de tetranitrato de pentaeritrita (PETN) y trinitrotolueno
(TNT)
Petardos multiplicadores (cartuchos multiplicadores), sin detonador 5°/0042; 17°/0283
Objetos que constan de una carga explosiva detonante sin medios de iniciación. Utilizados para reforzar la capacidad de iniciación de los detonadores o del cordón detonante.
Petardos multiplicadores (cartuchos multiplicadores con detonantes) 1°/0225; 13°/0268
Objetos que constan de una carga explosiva detonante, con detonador. Utilizados para reforzar la capacidad de iniciación de los detonadores o del cordón detonante.
Petardos de señales para ferrocarril 9°/0192; 30°/0492; 43°/0493; 47°/0193
Objetos que, conteniendo una materia pirotécnica, exploran con gran ruido cuando son aplastados. Están diseñados para colocarlos sobre los railes.
Pólvora de destello 8°/0094; 29°/0305
Materia pirotécnica que, cuando se enciende, emite una luz intensa.
Pólvora negra en grano o en polvo (polvorín) 4°/0027
Materia formada por una mezcla íntima de carbón vegetal u otro carbón, nitrato potásico o sódico, con
o sin azufre.
Pólvora negra comprimida o pólvora en comprimidos 4°/0028
Materia formada por pólvora negra en comprimidos.
3170 Pólvora humo 2°/0160; 24°/0161
Materias a base de nitrocelulosa, utilizadas como pólvora propulsora. Las pólvoras de simple base (sólo con nitrocelulosa), de doble base (como las de nitrocelulosa y nitroglicerina), y las de triple base (como las de nitrocelulosa, nitroglicerina y nitroguanidina) se incluyen en este epígrafe.
Nota: Las cargas de pólvora sin humo, fundidas, prensadas o en saquetes, figuran bajo la denominación
Cargas de Proyección.
Propergol liquido 2°/0497; 26°/0495
Materia constituida por un explosivo líquido deflagrante, utilizada para la propulsión.
Propergol sólido 2°/0498; 26°/0499
Materia formada por un explosivo sólido deflagrante, utilizada para la
propulsión.
Propulsores que contienen liquidos hipergólicos con o sin carga de expulsión 25°/0322, 34°/0250
Objetos constituidos por un combustible hiperbólico contenido en un cilindro equipado con una o varias toberas. Están diseñados para propulsar un motor autopropulsado o un cohete guiado.
Proyectiles con carga de dispersión o carga de expulsión 21°/0434; 43°/0435
Objetos tales como un obús o una bala de cañón o de otra pieza de artillería, de un fusil o de cualquier otra arma de pequeño calibre. Empleados para extender materias colorantes (con objeto de marcado) u otras materias inertes.
Proyectiles con carga de dispersión o carga de expulsión 17°/0346; 39°/0347
Objetos tales como un obús o una bala de cañón o de otra pieza de artillería. Sin medios de iniciación o con éstos dotados de, al menos, dos sistemas de seguridad eficaces. Empleados para extender materias colorantes (con objeto de marcado) u otras materias inertes.
Proyectiles con carga de dispersión o carga de expulsión 19°/0426; 41°/0427
Objetos tales como un obús o una bala de cañón o de otra pieza de artillería. Con medios propios de iniciación, no dotados de, al menos, dos sistemas de seguridad eficaces. Empleados para extender materias colorantes (con objeto de marcado) u otras materias inertes.
Proyectiles con carga explosiva 5°/0168; 17°/0169; 39°/0344
Objetos tales como un obús o una bala de cañón o de otra pieza de artillería. Con sus propios medios de iniciación que no poseen, al menos, dos sistemas de seguridad eficaces.
Proyectiles con carga explosiva 7°/0167; 19°/0324
Objetos tales como un obús o una bala de cañón o de otra pieza de artillería. Con medios propios de iniciación, que no poseen, al menos, dos sistemas de seguridad eficaces.
Proyectiles inertes con trazador 30°/0424; 43°/0425; 47°/0345
Objetos tales como un obús o una bala de cañón o de otra pieza de artillería, de un fusil o de cualquier otra arma de pequeño calibre.
3170 Remaches explosivos 47°/0174
Objetos formados por una pequeña carga explosiva colocada en un remache metálico.
Señales marítimas de socorro 9°/0194; 30°/0195
Objetos, conteniendo materias pirotécnicas, concebidos para emitir señales mediante sonido, llama o humo o cualquiera de sus combinaciones.
Señales fumigenas 9°/0196; 19°/0313; 30°/0487; 43°/0197
Objetos que contengan materias pirotécnicas que produzcan humo. Pueden además contener dispositivos que emitan señales sonoras.
Torpedos, con carga explosiva 6°/0329
Objetos formados por un sistema propulsor explosivo, destinado a impulsar el torpedo en el agua, y una cabeza de guerra sin medios propios de iniciación o con éstos dotados de, al menos, dos sistemas de seguridad eficaces.
Torpedos, con carga explosiva 7°/0330
Objetos formados por un sistema propulsor explosivo o no explosivo, destinado a impulsar el torpedo en el agua, y una cabeza de guerra con
medios propios de iniciación sin dos sistemas de seguridad eficaces.
Torpedos, con carga explosiva 5°/0451
Objetos formados por un sistema propulsor no explosivo, destinado a impulsar el torpedo en el agua, y una cabeza de guerra sin medios propios de iniciación o con éstos dotados de, al menos, dos sistemas de seguridad eficaces.
Torpedos, con combustible liquido con cabeza inerte 32°/0450
Objetos dotados de un sistema explosivo líquido destinado a propulsar el torpedo en el agua, con una cabeza inerte.
Torpedos, con combustible líquido con o sin carga explosiva 10°/0449
Objetos dotados bien de un sistema explosivo líquido destinado a propulsar el torpedo en el agua, con o sin cabeza de guerra, o de un sistema no explosivo líquido destinado a propulsar el torpedo en el agua, con una cabeza de guerra.
Tratadores para munición 30°/0212; 43°/0306
Objetos cerrados, conteniendo materias pirotécnicas, concebidos para seguir la trayectoria de un proyectil.
Tritonal 4°/0390
Materia formada por una mezcla de trinitrotolueno (TNT) y aluminio.
Vainas combustibles vacias sin cebo 27°/0447; 37°/0446
Objetos formados por vainas fabricadas, total o parcialmente, a partir de nitrocelulosa.
31713199
APENDICE A.2
A. RECOMENDACIONES RELATIVAS A LA NATURALEZA DE LOS RECIPIENTES DE ALEACIONES DE ALUMINIO PARA CIERTOS GASES DE LA CLASE 2
I. Calidad del material
3200 (1) Los materiales de los recipientes fabricados en aleaciones de aluminio, admitidos para los gases mencionados en el marginal 2203 (2), b), deben satisfacer las siguientes exigencias:
3200
--------------------------------------------------------------------------------
| |A |B |
--------------------------------------------------------------------------------
|Resistencia a tracción Rm en MPa | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|(= N/mm2). |49 a 186 |196 a 372 |
--------------------------------------------------------------------------------
|Límite de elasticidad aparente Re | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|en MPa (= N/mm2) (deformación | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|permanente "Landa" = 0,2% ) |10 a 167 |59 a 314 |
--------------------------------------------------------------------------------
|Alargamiento de rotura (1 = 5d) % |12 a 40 |12 a 30 |
--------------------------------------------------------------------------------
|Ensayo de plegado (diámetro del | | |
|man | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|dril d = II x e, siendo e el |n=5 (Rm < ó = 98) |n=6 (Rm < ó = 325) |
|espesor de | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|la probeta) |n=6 (Rm> 98) |n=7 (Rm> 325) |
--------------------------------------------------------------------------------
|Número de serie de la Aluminium | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|Association (1) |1 000 |5 000 |
-------------------------------------------------------------------------------- | | | --------------------------------------------------------------------------------
|C |D |
-------------------------------------------------------------------------------- | | | --------------------------------------------------------------------------------
|196 a 372 |343 a 490 |
-------------------------------------------------------------------------------- | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | --------------------------------------------------------------------------------
|137 a 334 |206 a 412 |
--------------------------------------------------------------------------------
|12 a 30 |11 a 16 |
-------------------------------------------------------------------------------- | | | --------------------------------------------------------------------------------
|n=6 (Rm < ó = |n=7 (Rm < ó = 392) |
|325) | |
--------------------------------------------------------------------------------
|n=7 (Rm> 325) |n=8 (Rm> 392) |
-------------------------------------------------------------------------------- | | | --------------------------------------------------------------------------------
|6 000 |2 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
|(1) Ver <Aluminium Standards and Data>, 5 a. Edición, enero 1976, publicado |
|por Aluminium Association, 750, 3rd Avenue, New York. |
--------------------------------------------------------------------------------
Las propiedades reales dependerán de la composición de la aleación considerada, así como del tratamiento final del recipiente, pero cualquiera que sea la aleación utilizada, el espesor del recipiente será calculado mediante la fórmula siguiente: e= (PMPa x D)/[(2 x Re / 1,30) + PMPa) ó e=[(Pbar x D) / (20 x Re) x (1,30) elevado a -1 + Pbar) en el cual e = espesor mínimo de la pared del recipiente, en mm
PMpa = presión de prueba, en MPa(Pbar = presión de prueba, en bar)
D = diámetro exterior nominal del recipiente, en mm.
Re = límite de elasticidad mínima garantizada con el 0,2% de alargamiento permanente, en MPa (= N/mm2).
- Además, el valor de la tensión mínima garantizada (Re) que interviene en la fórmula no será, en ningún caso, superior a 0,85 veces el valor mínimo garantizado de la resistencia a la tracción (Rm), cualquiera que sea el tipo de aleación utilizado.
Nota: 1. Las características anteriores están basadas en las experiencias realizadas hasta el momento con los siguientes materiales utilizados para los recipientes:
Columna A: aluminio no aleado, de un 99,5% de riqueza;
Columna B: aleaciones de aluminio y magnesio;
Columna C: aleaciones de aluminio, silicio y magnesio, tal como ISO/R 209-Al-Si-Mg (Aluminium Association 6351);
Columna D: aleaciones de aluminio, cobre y magnesio.
2. El alargamiento de rotura (1 = 5d) se mide mediante probetas de sección circular, cuya distancia entre referencias 1 es 5 veces el diámetro d; en el caso de emplear probetas dé sección rectangular, la distancia entre referencias será calculada mediante la fórmula, 1 = 5,65 VFo en la cual Fo es la sección original de la probeta.
3. a) El ensayo de plegado (ver esquema) se realizará sobre muestras obtenidas cortando una sección anular de las botellas en dos partes iguales de una anchura de 3e, pero no inferior a 25 mm. Las muestras no serán mecanizadas más que en los bordes.
b) El ensayo de plegado será realizado entre un mandril de diámetro (d) y dos apoyos circulares separados por una distancia de (d + 3e). Durante el ensayo las caras interiores estarán situadas entre sí a una distancia no superior al diámetro del mandril.
c) La muestra no deberá presentar grietas cuando haya sido plegada hacia el interior sobre el mandril, en tanto que la distancia entre sus caras interiores no supere el diámetro del mismo.
d) La relación (n) entre el diámetro del mandril y el espesor de la muestra deberá estar de acuerdo con los valores indicados en el cuadro.
¹ (Figura 6)
Esquema del ensayo de plegado
(2) Es admisible un valor mínimo de alargamiento más bajo, a condición de que un ensayo complementario aprobado por la autoridad competente del país en el cual se fabriquen los recipientes, pruebe que la seguridad del transporte está asegurada en las mismas condiciones que para los recipientes construidos según los valores indicados en el cuadro del punto (1)
(3) El espesor mínimo de la pared de los recipientes, en su parte más débil, será el siguiente: cuando el diámetro del recipiente es inferior a 50 mm, 1,5 mm, como mínimo;
- cuando el diámetro del recipiente es de 50 a 150 mm, 2 mm, como mínimo;
- cuando el diámetro del recipiente es superior a 150 mm, 3 mm, como mínimo.
(4) Los fondos de los recipientes serán de forma semicircular, elíptica o en asa de cesta; deberán presentar idéntica seguridad que el cuerpo del recipiente.
II. Prueba oficial complementaria para aleaciones de aluminio.
3201 (1) Además de los exámenes prescritos en los marginales 2215, 2216 y 2217, es asimismo necesario proceder al control de la posibilidad de corrosión intercristalina de la pared interior del recipiente, siempre que se utilice una aleación de aluminio conteniendo cobre o una aleación de aluminio conteniendo magnesio y manganeso, cuando el contenido de magnesio supere el 3,5% o cuando el contenido de manganeso es inferior a 0,5%.
(2) Cuando se trate de una aleación de aluminio/cobre, el ensayo será realizado por el fabricante una vez que la autoridad competente haya homologado la nueva aleación; posteriormente el ensayo será repetido en el proceso de producción para cada colada de la aleación.
(3) Cuando se trata de una aleación de aluminio/magnesio, el ensayo será realizado por el fabricante una vez que la autoridad competente haya homologado la nueva aleación y el proceso de fabricación. El ensayo será repetido siempre que se introduzca una modificación en la composición de la aleación o en el proceso de fabricación.
(4) a) Preparación de las aleaciones aluminio/cobre
Antes de someter la aleación aluminio/cobre al ensayo de corrosión, las muestras se desengrasarán mediante la utilización de un disolvente apropiado y luego se secarán.
b) Preparación de las aleaciones aluminio/magnesio
Antes de someter la aleación aluminio/magnesio al ensayo de corrosión, las muestras se calentarán durante siete días a una temperatura de 100 °C; luego se desengrasarán mediante un disolvente apropiado, después se secarán.
3201 c) Ejecución
La pared interior de una muestra de l.000 mm2 (33,3 x 30 mm) de material conteniendo cobre será tratada a temperatura ambiente, durante 24 horas, con 1000 ml de solución acuosa conteniendo 3% de NaCl y 0,5% de HC1. d )Examen
La muestra lavada y secada será examinada micrográficamente, con una ampliación de 100 a 500 aumentos sobre una sección de 20 mm de largo, preferentemente después de haber sido sometida a pulido electrolítico.
La profundidad del ataque no debe superar la segunda capa de granos a partir de la superficie sometida al ensayo de corrosión: en principio, si la primera capa de granos es completamente atacada, la segunda capa sólo debe serlo en parte.
Para los perfiles, el examen se efectuará en ángulo recto con relación a la superficie.
En el caso en que, después de un pulido electrolítico, parezca necesario hacer especialmente visibles las juntas de los granos con vistas a un examen posterior, esta operación se efectuará mediante uno de los métodos admitidos por la autoridad competente.
III. Protección de la superficie interior
3202 Cuando los laboratorios de ensayo competentes lo estimen necesario, la superficie interior de los recipientes construidos de aleaciones de aluminio será recubierta con una protección adecuada que impida la, corrosión.
32033249
B. DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS MATERIALES Y A LA CONSTRUCCION DE RECIPIENTES, DESTINADOS AL TRANSPORTE DE GASES LICUADOS A BAJA TEMPERATURA DE LA CLASE 2
3250 (1) Los recipientes estarán construidos de acero, aluminio, aleaciones de aluminio, de cobre o de aleaciones de cobre, por ejemplo, latón. Los recipientes de cobre o de aleaciones de cobre sólo serán admitidos para aquellos gases desprovistos de acetileno, el etileno no obstante puede contener 0,005% de acetileno como máximo.
(2) Unicamente pueden utilizarse aquellos materiales apropiados a la temperatura mínima de servicio de los recipientes y de sus accesorios.
3251 Para la construcción de recipientes, admitirán los siguientes materiales:
a) Aceros no sujetos a rotura frágil a la temperatura mínima de servicio (ver marginal 3265).
Son utilizables:
1. Aceros no aleados de grano fino, hasta una temperatura de 60 °C.
2. Aceros al níquel (conteniendo de 0,5 al 9% de níquel), hasta una temperatura de - 196 °C (según el contenido de níquel).
3. Aceros austeníticos al cromo-níquel, hasta una temperatura de - 270 °C. b) Aluminio con un contenido mínimo de 99,5% o aleaciones de aluminio (ver marginal 3266).
c) Cobre desoxidado con un contenido mínimo del 99,9% o aleaciones de cobre con más del 56% de cobre (ver marginal 3267).
3252 (1) Los recipientes, serán sin uniones o soldados.
(2) Los recipientes, según el marginal 2207, construidos en acero austenítico, en cobre o en aleaciones de cobre pueden estarlo con soldadura dura.
3253 Los accesorios pueden fijarse a los recipientes, mediante tornillos o de la forma siguiente:
a) Recipientes de acero, de aluminio o de aleación de aluminio, por soldadura;
b) Recipientes de acero austenítico de cobre o de aleaciones de cobre, por soldadura o soldadura dura.
3254 La construcción de recipientes y su fijación al vehículo, al chasis o al bastidor del contenedor serán tales que un enfriamiento de las partes portantes susceptibles de hacerlos frágiles se evite eficazmente. Los elementos de fijación de los recipientes estarán proyectados de tal forma que, incluso cuando el recipiente se encuentre a su temperatura de servicio mínima' sigan presentando las cualidades mecánicas necesarias.
32553 264
1. Materiales, recipientes
a) Recipientes de acero
3265 Los materiales utilizados para la construcción de los recipientes, y los cordones de soldadura deben satisfacer como mínimo, a su temperatura mínima de servicio, las condiciones siguientes en cuanto a resilencia.
Las pruebas pueden ser realizadas, mediante probetas con entalla tanto en U como en V.
----------------------------------------------------------------------
| |Resilencia (a) de las chapas y de |
| |los cordones |
----------------------------------------------------------------------
| |de soldadura a la temperatura |
| |mínima de servicio |
----------------------------------------------------------------------
|Material |J/cm2 (b) |J/cm2 (C) |
----------------------------------------------------------------------
|Acero no aleado, calmado |34,3 |27,4 |
----------------------------------------------------------------------
|Acero ferritico aleado (Ni < |34,3 |21,6 |
|5%) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acero ferritico aleado (5% < |44,1 |34,3 |
|ó = Ni < ó = 9% ) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acero austenítico al Cr-Ni |39,2 |31,4 |
----------------------------------------------------------------------
|(a) Los valores de resiliencia determinados con probetas |
|diferentes no son comparables entre si. Ver también marginales 3275 |
|a |
----------------------------------------------------------------------
|3277. |
----------------------------------------------------------------------
|(b) Estos valores se refieren a probetas con entalla en U cuya |
|descripción aparece en la siguiente figura. |
----------------------------------------------------------------------
|(c) Estos valores se refieren a probetas con entalla en V según |
|ISO R 148. |
----------------------------------------------------------------------
¹ (Figura 7)
Para los aceros austeníticos únicamente el cordón de soldadura se someterá a una prueba de resiliencia.
Para temperaturas de servicio inferiores a - 196 °C, la prueba de resiliencia no se realizará a la temperatura mínima de servicio, sino a - 196 °C.
b) Recipientes de aluminio y de aleaciones de aluminio
3266 Las uniones de los recipientes deben, a la temperatura ambiente, satisfacer las condiciones siguientes, en cuanto al coeficiente de plegado:
---------------------------------------------------------------------
| |Coeficiente de plegato k para la unión (a) |
| | | ---------------------------------------------------------------------
|Espesor de la chapa |Raíz en la zona de |Raíz en la zona de |
|e en mm | compresión | tracción |
--------------------------------------------------------------------- | | | | ---------------------------------------------------------------------
|< ó = 12 |> ó = 15 |> ó = 12 |
---------------------------------------------------------------------
|>12 a 20 |> ó = 12 |> ó = 10 |
---------------------------------------------------------------------
|>20 |> ó = 9 |> ó = 8 |
---------------------------------------------------------------------
|(a) Ver marginal 3285. |
---------------------------------------------------------------------
c) Recipientes de cobre y de aleaciones de cobre
3267 No es necesario realizar ensayos para determinar si la resiliencia es suficiente.
32683 274
2. Ensayos a) Ensayos de resiliencia
3275 Los valores de resiliencia indicados en el marginal 3265 se refieren a probetas de 10 x 10 mm, con entalla en U o en V.
Nota: 1. En lo que se refiere a la forma de la probeta, ver notas (b) y (c) del marginal 3265 (cuadro).
2. Para chapas de espesor inferior a 10 mm, pero con un mínimo de 5 mm, se emplearán probetas de una sección de 10 mm x e mm, siendo <e> el espesor de la chapa. Estos ensayos de resiliencia dan en general valores más elevados que las probetas normales.
3. Para chapas de un espesor inferior a 5 mm y para sus uniones no se realizan ensayos de
- resiliencia.
3276 (1) Para el ensayo de chapas, la resiliencia se determina sobre tres probetas. La toma de las muestras se realiza transversalmente a la dirección de laminado, si se trata de probetas con entalla en U, o en la dirección de laminado, si se trata de probetas con entalla en V.
(2) Para el ensayo de las uniones, las probetas se obtendrán de la siguiente forma: e< ó = 10
3 probetas en el centro de la soldadura;
3 probetas en la zona de alteración provocada por la soldadura (la entalla está totalmente fuera de la zona fundida y lo más cerca posible de ellas).
¹ (Figura 8)
Es decir, seis probetas en total
Las probetas serán mecanizadas con miras a conseguir el mayor espesor posible.
10 < e < ó = 20
3 probetas en el centro de la soldadura;
3 probetas en la zona de alteración.
¹ (Figura 9)
es decir, seis probetas en total. e> 20
2 juegos de tres probetas (1 juego de la cara superior y otro de la cara inferior) en cada uno de los lugares indicados en la figura siguiente:
¹ (Figura 10)
¹
(Figura 11)
es decir, doce probetas en total.
3277 (1) Para las chapas, la media de las tres pruebas debe satisfacer los valores mínimos indicados en el marginal 3265; ninguno de los valores obtenidos puede ser inferior en un 30% al mínimo indicado.
(2) Para las soldaduras, los valores medios resultantes de tres probetas tomadas en los diferentes lugares, centro de la soldadura y zona de alteración, corresponderán a los valores mínimos indicados.
Ninguno de los valores puede ser inferior en un 30% al mínimo indicado.
3278-3284
b) Determinación del coeficiente de plegado
3285 (1) El coeficiente de plegado k mencionado en el marginal 3266, se define como sigue: k=50 e/r siendo e = espesor de la chapa, en mm r = radio medio de curvatura, en mm, de la probeta en el momento de la aparición de la primera fisura en la zona de tracción.
(2) El coeficiente de plegado k se fijará para la unión. La anchura de la probeta es igual a 3 e.
(3) En la unión se realizarán cuatro ensayos, de los cuales, dos con la raíz en zona de compresión (fig. 1) y dos con la raíz en la zona de tracción (fig. 2); todos los valores obtenidos deben satisfacer los valores mínimos indicados en el marginal 3266.
¹ (Figura 12)
3286
3290
C. DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS PRUEBAS SOBRE AEROSOLES Y CARTUCHOS DE GAS A PRESION DE LOS APARTADOS 10° Y 11° DE LA CLASE 2
1. Pruebas de presión y de rotura en el modelo del recipiente
3291 Se realizarán pruebas de presión hidráulica, al menos, en 5 recipientes vacíos de cada modelo.
a) Hasta alcanzar la presión de prueba fijada, no deben producirse fugas ni deformaciones permanentes visibles;
b) Hasta la aparición de una fuga o rotura, el fondo cóncavo eventual debe primero ceder sin que el recipiente pierda su estanqueidad y sólo se romperá cuando la presión llegue a ser 1,2 veces la presión de prueba.
2. Pruebas de estanqueidad en todos los recipientes
3292 (1) Para la prueba de los aerosoles de gas a presión (10°) y de los cartuchos de gas a presión (11°) en un baño de agua caliente, la temperatura del agua y la duración de la prueba se elegirán de tal manera que la presión interior de cada recipiente alcance, al menos, el 90% de la que alcanzaría a 55 °C.
Sin embargo, si el contenido es sensible al calor o si los recipientes están fabricados de un material plástico que se reblandece a la temperatura de esta prueba, la temperatura del agua será de 20 a 30 °C; un aerosol de cada 2000 debe, además, probarse a la temperatura prevista en el párrafo anterior.
(2) No debe producirse ninguna fuga ni deformación permanente de los recipientes. La prescripción relativa a la deformación permanente no es aplicable a los recipientes construidos en materia plástica que se reblandecen.
32933299
APENDICE A.3
A. ENSAYOS RELATIVOS A LAS MATERIAS LIQUIDAS INFLAMABLES DE LAS CLASES 3, 6.1 Y 8
Ensayo para determinar el punto de inflamación
3300 (1) El punto de inflamación deberá determinarse por medio de uno de los aparatos siguientes:
a) para temperaturas que no pasen de 50 °C: Abel, Abel-Pensky, Luchaire-Finances, Tag
b) para temperaturas superiores a 50 °C: Pensky-Martens, Luchaire-Finances;
- c) en su defecto, cualquier aparato de crisol cerrado, que pueda dar resultados que no se aparten más de
2 °C de los que se hubieran obtenido, en su lugar, con alguno de los aparatos anteriormente citados.
(2) Para determinar el punto de inflamación de pinturas, colas y productos viscosos semejantes que contengan disolventes' sólo se deberán utilizar aparatos y métodos de prueba que sean apropiados para determinar el punto de inflamación de líquidos viscosos, por ejemplo:
El método A de la norma IP (1) 170/94 o su versión más reciente, o la norma alemana DIN 53 213.
3301 El modo operativo deberá ser:
a) para el aparato Abel, el de la norma IP(l) 170/94; esta norma también es aplicable con el aparato Ab el -Pensky;
b) para el aparato Pensky-Martens, el de la norma IP (1) 34/88, o el de la norma ASTMD (2) 93/80;
(1) The Institute of Petroleum, 61 New Cavendish Street, Londres W1M 8AR.
(2) American Society for Testing and Materials, 1916 Race Street, Filadelfia 3 (Pa).
3301 - c) para el aparato Tag,el de la norma ASTM (1) D.56/87;
d) para el aparato Luchaire, el de NF T 60.103.
Si se utiliza otro aparato, se deberán observar las condiciones siguientes:
1. La prueba deberá ser realizada en un lugar al abrigo de corrientes de aire.
2. La velocidad de calentamiento del líquido sometido a la prueba no deberá en ningún momento pasar de 5 °C por minuto.
3. La llama de la lamparilla deberá tener una longitud de 5 mm (+ 0,5 mm).
4. La llama de la lamparilla deberá ser aplicada al orificio del recipiente cada vez que aumente en 1 °C la temperatura del liquido.
3302 En caso de impugnación de la clasificación de un líquido inflamable, se aceptará la cifra de clasificación propuesta por el expedidor si, en el momento de un contraensayo de determinación del punto de inflamación, se obtiene un resultado que no se aparta más de 2°C de los límites (23 °C y 61 °C respectivamente) fijados en el marginal 2301. Si la diferencia es superior a 2 °C, se realizará un segundo contraensayo y se tomará en cuenta la cifra más elevada.
Ensayo para determinar el contenido de peróxido
3303 Para determinar el contenido de peróxido de un líquido, se procederá del modo siguiente:
Se verterá en un matraz de Erlenmeyer un peso p (de unos 5 g pesada con una aproximación de 0,01 g) del liquido que deba ensayarse; se añadirán 20 cm3 de anhídrido acético y 1 g, aproximadamente, de yoduro potásico sólido pulverizado; se agitará el matraz y, después de 10 minutos se calienta
durante 3 minutos hasta aproximadamente 60 °C. Después de haberlo dejado enfriar durante 5 minutos, se añadirán 25 cm3 de agua. Se dejará luego reposarlo durante media hora, después se valora el yodo liberado con una disolución decimonormal de hiposulfito sódico, sin añadir indicador, señalando la decoloración total el final de la reacción. Si II es el número de cm3 de disolución de hiposulfito necesaria, el porcentaje de peróxido (contando como H2O2) que contenga la muestra se obtendrá por la fórmula: 17n/100
- Ensayo para determinar la combustibilidad
3304 (1) El presente método sirve para determinar si la materia, mantiene la combustión cuando es calentada
- en las condiciones previstas y cuando se expone a una fuente exterior de inflamación aplicada según las modalidades normalizadas.
(2) Principio: un bloque de metal con una cavidad (destinada a recibir la toma de ensayo) se calienta hasta una temperatura prescrita. Se coloca en dicha cavidad un volumen dado de la materia sometida a ensayo. Después de aplicación y posterior retirada de una llama normalizada en las condiciones prescritas, se observa la aptitud de la materia para mantener la combustión.
(3) Aparato: se utiliza un bloque de aleación de aluminio u otro metal resistente a la corrosión y de alta conductividad térmica. El bloque incluye una cavidad cóncava y un agujero perforado donde se coloca un termómetro. Se monta en el bloque un quemador de gas giratorio. La manivela y la alimentación del quemador de gas podrán disponerse según un ángulo cualquiera con respecto al quemador de gas. La figura 1 representa un ejemplo de aparato, y las dimensiones principales están indicadas en las figuras 1 y 2.
Se necesita el siguiente equipo:
a) Calibre: que permita comprobar que la altura comprendida entre el eje del quemador de gas y la parte alta de la cavidad para toma de ensayo es de 2,2 mm (ver figura 1);
b) Termómetro de mercurio de vidrio, para utilización en posición horizontal, de sensibilidad equivalente como mínimo a 1 mm/°C, o cualquier otro dispositivo de medición de temperatura de sensibilidad equivalente graduado en 0,5 °C. Cuando el termómetro está colocado en el bloque, su depósito deberá estar rodeado de un material termoplástico conductor del calor;
(1) American Society for Testing and Materials, 1916 Race Street, Filadelfia 3 (Pa).
3304 c) Placa calentadora, con dispositivo de regulación de la temperatura (otros sistemas con regulación de
la temperatura pueden utilizarse para calentar el bloque metálico);
d) Cronómetro, u otro aparato de medición del tiempo;
e) Jeringa, que permita depositar un volumen de líquido de 2 ml con una precisión de + 0,1 ml; y
f) Fuente de gas butano.
(4) Muestreo: la muestra debe ser representativa de la materia que deba ensayarse; se deberá proporcionar y conservar en un recipiente herméticamente cerrado. Para evitar la pérdida de los componentes volátiles,
hay que limitar los tratamientos a los que está sometida la muestra al mínimo necesario para asegurar su homogeneidad. El recipiente que contiene la muestra debe volverse a cerrar inmediatamente después de cada toma de ensayo. Si no se ha cerrado correctamente, habrá que utilizar una nueva muestra.
(5) Procedimiento: efectuar la determinación por triplicado.
ADVERTENCIA No realizar el ensayo en un espacio cerrado de pequeño volumen (por ejemplo una guantera), por los riesgos de explosión.
a) Es esencial que los aparatos estén instalados en un local sin corrientes de aire (veáse advertencias) y protegidos de toda luz viva para facilitar la observación de los destellos, las llamas, etc.
b) Instalar el bloque sobre la placa calentadora (o calentar el bloque por cualquier otro medio que se considere conveniente) con el fin de garantizar el mantenimiento de su temperatura, indicada por el termómetro en el valor prescrito con una desviación admisible de + 1 °C. La temperatura de ensayo es
60,5 °C o 75 °C (veáse h)]. Corregir dicha temperatura para tener en cuenta la diferencia entre la presión barométrica y la presión atmosférica normal (101,3 kPa) aumentando o disminuyendo la temperatura de ensayo en 1,0 °C por diferencia de presión de 4 kPa, según la presión sea superior o inferior a la presión normal. Asegurarse de que la cara superior del bloque sea perfectamente horizontal, comprobar por medio del calibre que la distancia que separa el quemador de gas en posición de ensayo de lo alto de la cavidad para toma de ensayo sea igual a 2,2 mm.
c) Colocar el quemador de gas fuera de la posición de ensayo (posición O) y encender el gas. Regular las dimensiones de la llama, que debe tener una altura comprendida entre 8 mm y 9 mm y un diámetro de alrededor 5 mm.
d) Tomar al menos 2 ml de la muestra que está dentro del recipiente mediante una jeringa y colocar rápidamente una toma de ensayo de 2 ml + 0,1 ml en la cavidad del bloque de ensayo. Poner inmediatamente el cronómetro en marcha.
e) Después de 60 segundos de calentamiento, se supone que la toma de ensayo ha alcanzado su temperatura de equilibrio. Si el líquido no se ha inflamado espontáneamente, girar el quemador de gas para llevarlo a la posición de ensayo, por encima del líquido. Mantenerlo en esa posición durante
15 segundos, luego volverlo a llevar a la posición o observando al mismo tiempo el comportamiento de la toma de ensayo. La llama del calentador del gas deberá mantenerse encendida durante toda la duración del ensayo.
f) Para cada uno de los ensayos, observar y anotar:
i) la existencia o ausencia de inflamación, de combustión mantenida o de fogonazo antes de colocar en posición de ensayo el quemador de gas; ii) la inflamación o no de la toma de ensayo cuando el quemador de gas esté en posición de ensayo y, si la inflamación se produce, la duración de la combustión después de retirarlo de la llama.
g) Si el método de interpretación descrito en el párrafo (6) lleva a la conclusión de la ausencia de combustión mantenida, repetir el conjunto de las operaciones con nuevas tomas de ensayo, pero con un tiempo de calentamiento de 30 segundos.
h) Si el método de interpretación descrito en el párrafo (6) lleva a la
conclusión de la ausencia de combustión mantenida, a una temperatura de ensayo de 60,5 °C, repetir el conjunto de las operaciones con nuevas tomas de ensayo, pero a una temperatura de ensayo de 75 °C.
(6) Interpretación de las observaciones: al final del ensayo, se deberá clasificar la materia según mantenga la combustión o no la mantenga. Se considera que existe combustión mantenida, para uno u otro de los períodos de calentamiento, si se observa uno de los fenómenos siguientes en al menos una de las dos tomas de ensayo:
a) inflamación y combustión mantenida de la toma de ensayo cuando la llama del quemador de gas esté en posición O;
3304 b)inflamación de la toma de ensayo cuando la llama del quemador de gas esté en posición de ensayo, mantenida durante 15 segundos, y continúe la combustión durante más de 15 segundos, después de la vuelta de la llama a la posición 0.
No se pueden interpretar como combustión mantenida fogonazos intermitentes. Al cabo de 15 segundos, normalmente se puede decir con certeza si la combustión ha cesado o si continúa. En caso de duda, se deberá considerar que la materia mantiene la combustión.
c) Se consideran materias que no mantienen la combustión aquellas cuyo punto de inflamación según la norma ISO 2592:1973 sea superior a 100 °C o también si se trata de soluciones mezclables cuyo contenido de agua sea superior al 90% (masa).
Diseño y medidas del aparato de prueba de combustibilidad para determinar la combustibilidad de liquidos inflamables
Cota en milímetros
¹ (Figura 13)
Figura 1 - Aparato de prueba de combustibilidad
¹ (Figura 14)
Figura 2- Quemador de gas y llama de ensayo
3305-3309
B. ENSAYO PARA DETERMINAR LA FLUIDEZ
3310 Para determinar la fluidez de las materias y mezclas líquidas o viscosas de la clase 3, así como de las materias viscosas de la clase 4.1, se aplicará el método siguiente:
a) Aparato de ensayo
Penetrómetro comercial conforme a la norma ISO 2137-1985, provisto de una varilla de guía de 47,5 g+- 0,05 g; disco de duraluminio perforado con agujeros cónicos, de un peso de 102,5 g +- 0,05 g (ver figura 3); recipiente de penetración destinado a recibir la muestra, de un diámetro interior de 72 a 80 mm.
b) Modo operativo
Se verterá la muestra en el recipiente de penetración con una antelación mínima de media hora antes de la medida. Después de haber cerrado herméticamente el recipiente, se dejará reposar hasta que se haga la medida. Se calentará la muestra en el recipiente de penetración cerrado herméticamente hasta 35 °C+- 0,5 °C, después se deposita en la bandeja del penetrómetro justo antes de efectuar la medida (como máximo con 2 minutos de
antelación). Se llevará entonces el centro 5 del disco perforado a la superficie del líquido y se medirá la profundidad de penetración en función del tiempo.
c) Evaluación de los resultados
Una materia no estará sometida a las prescripciones de la clase 3, sino a las de la clase 4.1 de la Directiva, si, una vez que el centro 5 haya sido llevado a la superficie de la muestra, la penetración que señala el cuadrante del indicador de nivel:
- i) es inferior a 15,0 mm +- 0,3 mm después de un tiempo de carga de 5 s +- 0,1 s, ii) es superior a 15,0 mm +- 0,3 mm después de un tiempo de carga de 5 s +- 0,1 s, pero siempre que la penetración adicional al cabo de un nuevo período de 55 s +- 0,5 s sea inferior a 5 mm +- 0,5 mm.
Nota: En el caso de muestras que tengan un punto de fluidez, a menudo es imposible que se obtenga una superficie de nivel constante en el recipiente de penetración y, en consecuencia, establecer claramente las condiciones iniciales de medida para la puesta en contacto del centro 5. Además, en ciertas muestras, el impacto del disco perforado puede provocar una deformación elástica de la superficie, lo que en los primeros segundos produce la impresión de penetración más profunda. En todos esos casos, podrá ser apropiado evaluar los resultados según b).
3310 Figura 3 Penetrómetro
¹ (Figura 15)
3311-3319
C. ENSAYOS RELATIVOS A LAS MATERIAS SOLIDAS INFLAMABLES DE LA CLASE 4.1
Métodos de ensayo para las materias sólidas fácilmente inflamables
3320 (1) Ensayo preliminar de selección
a) La materia, en su forma comercial, deberá ser tratada en una banda o un reguero de pólvora continuo de aproximadamente 250 mm de largo sobre 20 mm de ancho y 10 mm de alto sobre una placa de soporte fría, que no sea porosa y de baja conductividad térmica.
b) Una llama caliente (temperatura mínima de 1 000 °C) producida por un quemador de gas (diámetro mínimo de 5 mm) se aplicará a un extremo del reguero de pólvora hasta que la pólvora se inflame, o durante 2 minutos como máximo (5 minutos para los polvos de metales o de aleaciones). Se deberá observar si la combustión se propaga sobre 200 mm del reguero de pólvora durante los 2 minutos de prueba (o 20 minutos para los polvos metálicos).
c) Si la materia no se inflama y no se propaga la combustión con o sin llama sobre 200 mm del reguero de pólvora durante los 2-minutos (o 20 minutos) de la prueba, no deberá ser clasificada como materia sólida inflamable y no será necesaria ninguna otra prueba.
d) Si la materia propaga la combustión sobre 200 mm del reguero de pólvora en menos de 2 minutos (o en menos de 20 minutos para las pólvoras metálicas), se deberá entonces aplicar íntegramente el procedimiento de prueba siguiente.
(2) Ensayo de velocidad de combustión
La clase 4.1 no debe comprender todas las materias que puedan ser inflamadas, sino únicamente las que ardan rápidamente o aquellas cuya combustión sea particularmente peligrosa, y sólo se deberá clasificar en
ella las materias cuya velocidad de combustión supere un determinado valor límite. Se tomará como criterio una duración de combustión de menos de 45 s medida sobre una longitud de 100 mm según el procedimiento descrito en el marginal 3320 (3). Se tratará de inflamar la materia en las condiciones definidas a continuación y se medirá la duración de la combustión. Se humedecerá la muestra por encima de la zona en que se mida la velocidad de combustión y se observará la incidencia de esa humidificación sobre la propagación de la llama.
(3) Modo operativo
a) La materia comercial en forma de polvo o gránulos deberá ser vertida sin apretar en un molde de 250 mm de largo que tenga una sección triangular cuyas dimensiones interiores sean 10 mm de alto y 20 mm de ancho. Por una y otra parte del molde, en su sentido longitudinal, dos placas metálicas marcarán los límites laterales; sobrepasarán en 2 mm el borde superior de la sección triangular (ver en la figura 2 el molde y los accesorios que deben utilizarse para preparar la muestra). Dejar caer el molde tres veces desde una altura de 2 cm sobre una superficie sólida. Después de haber retirado las placas laterales, colocar una placa no combustible ni porosa y de baja conductividad térmica sobre el molde, dar vuelta al aparato y retirar el molde. Si se trata de materias pastosas, extenderlas sobre una superficie no combustible formando un cordón de 250 mm de largo y una sección de aproximadamente
1 cm2. Todo medio de encendido apropiado, tal como una pequeña llama o un hilo calentado a más de 1000 °C, servirá para inflamar el preparado o el cordón en una de sus extremidades. En el caso de materias sensibles a la humedad, la prueba deberá realizarse tan rápidamente como sea posible, una vez sea retirada la materia de su recipiente.
3320 - b) Disponer la muestra transversalmente en el campo de acción de una campana de laboratorio cerrada.
La velocidad del aire deberá ser suficiente para impedir que haya cualquier escape de humo en el laboratorio; no deberá ser modificada en el curso de la prueba. Una pantalla de tiro podrá ser instalada en su caso en torno al dispositivo.
c) Se añadirá a la muestra, 30 a 40 mm más allá de la zona de medición de 100 mm, 1 ml de una solución humidificante. Dicha solución deberá ser depositada gota a gota sobre la parte superior de la muestra y se deberá cuidar que toda la sección transversal del preparado sea humidificada sin que el liquido se desborde sobre los lados. El líquido deberá ser aplicado en la longitud más corta posible de la muestra, evitando toda pérdida sobre los lados. Esta parte de la prueba no se aplicará a los polvos metálicos.
d) Encender una de las extremidades de la muestra. Cuando haya ardido en una longitud de 80 mm, medir la velocidad de combustión en los 100 mm siguientes. Observar si la parte humedecida detiene o no la propagación de la llama. Realizar la prueba hasta seis veces, utilizando cada vez una placa fría apropiada, salvo que se obtenga entretanto un resultado positivo.
Criterios de clasificación
3321 (1) Las materias en polvo, en gránulos o en pasta, se clasificarán en la clase 4.1 cuando la duración de combustión determinada en el curso de una
o varias pruebas, practicadas según el método de prueba descrito en el marginal 3320 (2), sea inferior a 45 s, o que la velocidad de combustión sea superior a 2,2 mm/s. Los polvos de metales o de aleaciones deberán incluirse en esta clase cuando puedan ser inflamados y la reacción se extienda en toda la longitud de la muestra durante 10 minutos o menos.
(2) Inclusión en los grupos de los diferentes apartados
a) Queda incluida en el grupo a):
Toda materia sólida normalmente humidificada que, si estuviera en estado seco, estaría clasificada como materia explosiva.
b) Queda incluida en el grupo b):
Toda materia autorreactiva y toda materia combustible sólida (distintas de los polvos metálicos) que haya sido probada de conformidad con el marginal 3320 y cuyo tiempo de combustión sea inferior a 45 s y en el que la llama se propague más allá de la zona humidificada, así como los polvos metálicos o de aleaciones metálicas si la reacción se extiende en toda la longitud de la muestra en 5 minutos o menos.
c) Queda incluida en el grupo c):
Toda materia combustible sólida (distinta de los polvos metálicos) que haya sido probada de conformidad con el marginal 3320 y cuyo tiempo de combustión sea inferior a 45 s y cuya zona humidificada frene la propagación de la llama durante al menos 4 minutos, así como los polvos metálicos si la reacción se extiende en toda la longitud de la muestra durante más de 5 minutos.
d) Para las materias sólidas que puedan causar un incendio por frotamiento, o activarlo, se incluirá un grupo en diferentes apartados por analogía a las clasificaciones existentes o de conformidad con cualquier disposición particular apropiada.
33223329
(1) Si el agua se desborda sobre los lados de la muestra, será necesario añadir agentes humidificantes. Estos últimos deberán estar exentos de disolventes combustibles, y la proporción toral de la materia activa presente en la solución humídificante no deberá sobrepasar el 1%. Se podrá verter este liquido en la parte superior de la muestra en un crisol que mida hasta 3 mm de profundidad y 5 mm de diámetro.
Figura 4
Molde y accesorios necesarios para la confección de las muestras
(todas las dimensiones se expresan en milímetros)
¹¤ (Figura 16)
D. PRUEBAS RELATIVAS A LAS MATERIAS SUJETAS A INFLAMACION ESPONTANEA DE LA CLASE 4.2
3330 (1) Método de prueba y modo operativo para las materias pirofóricas sólidas
Verter 1 a 2 cm3 de la muestra de materia pulverulenta desde una altura aproximada de 1 III sobre una superficie no combustible y observar si la materia se inflama en el curso de la caída o en los 5 minutos siguientes. Repetir la operación seis veces, salvo que entretanto se obtenga un resultado positivo.
(2) Método de prueba para las materias pirofóricas liquidas
La prueba relativa a las materias liquidas deberá efectuarse en dos partes, la primera para determinar si la materia se inflama cuando se la añada a un portador inerte y se la expone al aire, la segunda si se obtiene un resultado negativo con la primera parte. La segunda parte deberá determinar si la materia se carboniza o inflama un papel filtro.
(3) Modo operativo para las materias pirofóricas liquidas
a) Primera parte- Se llenará una copa de porcelana de aproximadamente 10 cm de diámetro sobre una altura de aproximadamente 5 mm de tierra de infusorios o de gel de silicio a temperatura ambiente. Verter aproximadamente 5 ml del líquido que debe probarse en la copa de porcelana que haya sido preparada y observar si la materia se inflama en 5 minutos. Repetir esta operación seis veces, salvo que entretanto se obtenga un resultado positivo.
b) Segunda parte- Depositar, por medio de una jeringa, 0,5 ml de la muestra sobre un papel filtro Whatman n° 3, dentado, seco. La prueba se realizará a 25 °C +- 2 °C y a una humedad relativa del 50% +- 5%. Se observará si el papel filtro se inflama o emite carbón en los cinco minutos siguientes a la aplicación del líquido que se debe probar. Repetir tres voces esta operación cambiando cada vez el papel filtro, salvo que entretanto se obtenga un resultado positivo.
Criterios de clasificación
3331 (1) Una materia sólida deberá clasificarse en la clase 4.2 y ser considerada como pirofórico si la muestra se inflama durante una de las pruebas. Una materia líquida deberá clasificarse en la clase 4.2 y se considerará como pirofórico si se inflama durante la primera parte de la prueba, o si el papel filtro se inflama o se carboniza durante la segunda parte de la prueba.
(2) Inclusión en un grupo de los diferentes apartados
Todas las materias sólidas y líquidas pirofóricas quedan incluidas en el grupo a).
3332 (1) Método de prueba para las materias susceptibles de autocalentamiento;
Se mantendrán muestras cúbicas que midan 2,5 cm y 10 cm de lado durante 24 horas a una temperatura constante y se observará si la temperatura de la muestra sobrepasa los 200 °C. (Este método de prueba es una versión modificada de la prueba en caja de Bowes-Cameron, que es un método de prueba de autocalentamiento espontáneo para el carbono.)
(2) Modo operativo
a) Se utilizará un horno de circulación de aire cálido (estufa ventilada) de un volumen interior de más de 9 litros y cuya temperatura interior pueda ser regulada a 140 °C +- 2 °C.
b) Se emplearán portamuestras cúbicos de 2,5 cm y 10 cm de lado en tela de alambre inoxidable con malla de 0,053 mm abiertos en la parte superior. Cada portamuestras se coloca en una caja cúbica de tela de acero inoxidable con malla de 0,595 mm, de talla ligeramente superior a la del portamuestras, en la que se adapte bien. Para evitar los efectos de la circulación de aire, esta caja estará situada a su vez en otra caja de tela de acero inoxidable con malla de 0,595 mm, y que mida 15 cm x 15 cm x 25 cm.
c) Se utilizarán termopares de cromoaluminio de 0,3 mm de diámetro para
medir la temperatura, estando colocado uno de ellos en el centro de la muestra y el otro entre el portamuestras y la pared del horno.
Las temperaturas se medirán de manera continua.
(1) Este grosor de malla está basado en la escala del tamiz de Tyler, en la que progresa en función del cuadrado de la distancia lineal entre los hilos.
3332 d) La muestra, en polvo o en gránulos, en su forma comercial, se vertirá a medida rasa en el portamuestras,
que se sacudirá varias veces. Si la muestra se reduce de volumen, se volverá a añadir materia hasta el borde. Si sobrepasa los bordes, se quitará el excedente. Se introducirá el portamuestras en la caja y se colgará en el centro del horno.
e) La temperatura del horno se subirá hasta los 140 °C de temperatura de prueba y se mantendrá durante
24 horas. Se registrará la temperatura de la muestra. La primera prueba se realizará con una muestra cúbica de 10 cm. Se observará si se produce una inflamación espontánea o si la temperatura de la muestra sobrepasa los 200 °C. Si se obtiene un resultado negativo, no será necesaria ninguna otra prueba. Si se obtiene un resultado positivo, se procederá a una segunda prueba con una muestra cúbica de 2,5 cm, con el fin de reunir los datos necesarios para incluir la materia en un grupo determinado.
Criterios de clasificación
3333 (1) Una materia deberá clasificarse en la clase 4.2 si, en el momento de efectuarse la primera prueba con una muestra cúbica de 10 cm, se produce una inflamación espontánea o la temperatura de la muestra sobrepasa los 200 °C en el curso de las 24 horas siguientes a la prueba. Este criterio está basado en la temperatura de inflamación espontánea del carbón de madera, que es de 50 °C para una muestra cúbica de 27 m3, y de 140 °C para una muestra de un litro. Las materias cuya temperatura de inflamación espontánea sea superior a 50 °C para 27 m3 no deberán ser clasificadas en la clase 4.2
(2) Inclusión en los grupos de los diferentes apartados
a) Queda incluida en el grupo b):
Toda materia para la cual se obtenga un resultado positivo con la muestra cúbica de 2,5 cm.
- b) Queda incluida en el grupo c):
Toda materia para la que se obtenga un resultado positivo con la muestra cúbica de 10 cm de lado, pero un resultado negativo con una muestra cúbica de 2,5 cm.
3334
3339
E. ENSAYO RELATIVO A LAS MATERIAS DE LA CLASE 4.3 QUE, EN CONTACTO CON EL AGUA, DESPRENDAN GASES INFLAMABLES
3340 (1) Método de prueba
- Este método de prueba permite determinar si la reacción de una materia con el agua produce una cantidad peligrosa de gas inflamable. Puede aplicarse a las materias sólidas y líquidas, pero no es conveniente para las materias pirofóricas. La materia que vaya a probarse, en su forma comercial, será puesta en contacto con el agua a la temperatura ambiente (20 °C). Si el gas desprendido se inflama espontáneamente en una fase cualquiera de la prueba,
no será necesario proceder a nuevas pruebas.
(2) Modo operativo
a) Colocar en una cubeta llena de agua destilada a 20 °C una pequeña cantidad (de aproximadamente
2 mm de diámetro) de la materia que deba probarse. Observar i) si hay desprendimiento de gas y ii) si el gas se inflama espontáneamente.
b) Depositar una pequeña cantidad de la materia que debe probarse (de aproximadamente 2 mm de diámetro) en el centro de un papel filtro que flote sobre el agua destilada a 20 °C, en un recipiente apropiado, por ejemplo una cápsula de 100 mm de diámetro. El papel filtro sirve para mantener la materia en un mismo punto, lo que acrecienta la posibilidad de inflamación espontánea. Observar i) si hay desprendimiento de gas y ii) si el gas se inflama espontáneamente.
c) Disponer la materia en un montón de aproximadamente 2 cm de alto y 3 cm de diámetro, en cuya parte superior se hace un agujero. Añadir algunas gotas de agua en el agujero y observar i) si hay desprendimiento de gas y ii) si el gas se inflama espontáneamente.
3340 - d) Si se trata de una materia sólida, examinar el montón para determinar la presencia de cualquier polvo
de granulometría inferior a 500 mm. Si dicho polvo representa más del 1% (peso) del total, o si la materia es quebradiza, pulverizar el conjunto de la muestra de pólvora antes de la prueba para tener en cuenta una reducción de la granulometría durante la manipulación y el transporte. Si ése no es el caso, utilizar la materia en su forma comercial, de la misma manera que para las materias líquidas.
Realizar la prueba a la temperatura ambiente (20 °C) y a la presión atmosférica, en tres veces.
e) Verter agua en un embudo con grifo. Pesar una cantidad de materia suficiente (25 g como máximo) para obtener entre 100 y 250 cm3 de gas y depositarla en un matraz cónico. Abrir el grifo del embudo, dejar fluir el agua en el matraz cónico y poner en funcionamiento un cronómetro. Medir el volumen de gas desprendido en el aire con cualquier medio apropiado. Observar el tiempo transcurrido hasta que todo el gas se haya desprendido y tomar también mediciones, tantas como sean posibles, de flujos intermedios. El flujo del gas se calculará en siete horas, a intervalos de una hora. Si fluctúa o aumenta después de siete horas, prolongar la medición hasta una duración máxima de cinco días. Se podrá detener la prueba de 5 días si el flujo se hace regular o disminuye regularmente y si se han recogido datos suficientes para poder incluir la materia en un grupo o para poder decidir que no debe clasificarse en la clase 4.3 Si no se conoce la identidad química del gas, será necesario hacer pruebas sobre su inflamabilidad.
Criterios de clasificación
3341 (1) Una materia deberá clasificarse en la clase 4.3 si se inflama espontáneamente en una fase cualquiera de la prueba o si el flujo horario de gas inflamable es superior a un litro por kilogramo de materia.
(2) Inclusión en los grupos de los diferentes apartados
a) Queda incluida en el grupo a):
Toda materia que reaccione enérgicamente con el agua a la temperatura
ambiente y produzca un gas generalmente susceptible de inflamarse espontáneamente, o también que reaccione fácilmente con el agua a la temperatura ambiente, con un vigor tal que el flujo de gas inflamable desprendido en un minuto sea igual o superior a los 10 litros por kilogramo de materia.
b) Queda incluida en el grupo b):
Toda materia que reaccione fácilmente con el agua a la temperatura ambiente y que desprenda un gas inflamable con un flujo horario máximo igual o superior a 20 litros por kilogramo de materia, y que no responda a los criterios del grupo a).
c) Queda incluida en el grupo c):
Toda materia que reaccione lentamente con el agua a la temperatura ambiente y que desprenda un gas inflamable con un flujo horario máximo igual o superior a 1 litro por kilogramo de materia, y que no responda a los criterios de los grupos a) o b).
33423349
F. ENSAYO RELATIVO A LAS MATERIAS COMBURENTES SOLIDAS DE LA CLASE 5.1
3350 (1) Método de prueba
Este método de prueba está destinado a determinar la aptitud de una materia sólida para aumentar la velocidad de combustión o la intensidad de combustión de una materia combustible con la cual haya sido mezclada de manera homogénea. Cada materia examinada deberá ser objeto de dos pruebas, la primera con una relación muestra/serrín de 1 a 1 (peso), la segunda, con una relación muestra/serrín de 4 a 1 (peso). Las características de combustión de cada una de las dos mezclas se comparan con las de una mezcla muestra 1 a 1 (peso), de persulfato amónico/serrín.
(2) Modo operativo
a) Las materias de referencia son el persulfato amónico, el perclorato potásico y el bromato potásico. Dichas materias deberán pasar a través de un tamiz de malla de al menos 0,3 mm, y no deberán estar trituradas. Se harán secar las materias de referencia durante 12 horas a 65 °C y se las conservará en un desecador hasta el momento de utilizarlas.
3350 b) La materia combustible utilizada para esta prueba será el serrín de coníferas, que deberá pasar a través
de un tamiz de malla de menos de 1,6 mm y contener menos del 5% de agua (peso). En caso necesario se la podrá extender en capas de menos de 25 mm de espesor, secarla a 105 °C durante 4 horas y conservarla en un desecador hasta que se la utilice.
c) Se prepararán 30,0 g +- 0,1 g de mezcla compuesta de la materia de referencia y de serrín de madera en una relación de 1 a 1 (peso). Se prepararán dos muestras, cada una de 30,0 g +- 0,1 g de mezcla de la materia que deba probarse, de la misma granulometría que para el transporte, y de serrín, en relaciones de 1 a 1 y de 4 a 1 (peso). Cada mezcla deberá ser removida mecánicamente sin fuerza excesiva y ser lo más homogénea posible.
d) La prueba deberá efectuarse en una corriente de aire o en un lugar equipado con un ventilador.
e) A la presión atmosférica normal, las condiciones deberán ser las siguientes: temperatura, 20 °C +- 5 °C, humedad, 50% +- 10%.
f) Con cada una de las mezclas se dispondrá sobre una superficie fría, impermeable y de baja conductividad térmica, un pequeño montón de forma cónica de aproximadamente 70 mm de diámetro de base y
60 mm de altura. La inflamación se efectuará por medio de un hilo de metal inerte en forma de bucle redondo de 40 mm metido dentro del montoncillo a 1 mm por encima de la superficie de ensayo. El hilo se calentará eléctricamente a 1 000 °C hasta que se observen las primeras señales de inflamación y sea evidente que el montoncillo no puede inflamarse. La corriente eléctrica se cortará desde el momento en que haya combustión.
g) Se observará el tiempo transcurrido entre las primeras señales visibles de inflamación y el final de toda reacción: humo, llama, incandescencia.
h) La prueba se realizará tres veces para cada una de las proporciones de la mezcla.
Criterios de clasificación
3351 (1) Deberá clasificarse una materia en la clase 5.1 si, para uno u otro de los concentrados probados, la duración media de combustión del serrín según la media establecida sobre las tres pruebas, es inferior o igual a la duración media de combustión de la mezcla serrín/persulfato amónico.
(2) Inclusión en los grupos de los diferentes apartados
a) Queda incluida en el grupo a):
Toda materia que, para una u otra de las concentraciones probadas, tenga una duración de combustión inferior a la de la mezcla bromato potásico/serrín.
b) Queda incluida en el grupo b):
Toda materia que, para una u otra de las concentraciones probadas, tenga una duración de combustión igual o inferior a la de la mezcla perclorato potásico/serrín y que no responda a los criterios del grupo a).
c) Queda incluida en el grupo c):
Toda materia que, para una u otra de las concentraciones probadas, tenga una duración de combustión igual o inferior a la de la mezcla persulfato amónico/serrín y que no responda a los criterios de los grupos a) o b).
33523389
G. PRUEBAS PARA DETERMINAR LA ECOTOXICIDAD, LA PERSISTENCIA Y LA BIOACUMULACION DE MATERIAS EN EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO CON VISTAS A SU CLASIFICACION EN LA CLASE 9
Nota: Los métodos de prueba utilizados son los adoptados por la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión de las Comunidades Europeas. En caso de utilizarse otros métodos, debería tratarse obligatoriamente de métodos internacionalmente reconocidos equivalentes a los de la OCDE y de la Comisión de las Comunidades Europeas y definido en las actas de pruebas.
3390 - Toxicidad aguda para los peces
El objetivo de esta prueba es determinar la concentración que provoque una mortandad del 50% en la especie sometida a prueba. Se trata del valor CL50, es decir, la concentración de la materia en el agua que provoque la muerte del 50% del grupo de peces sometidos a la prueba durante una duración continua de al menos 96 horas. Las especies de peces apropiadas son las siguientes: remol estriado (Brachydanio rerio), piscardo de cabeza gorda (Pimephales prometas) y trucha arco iris (Oncorynchus mykiss).
Los peces se exponen a la materia sometida a prueba, que se añade al agua en concentraciones variables (más un bocal testigo). Se realizan tomas al menos cada 24 horas. Al finalizar el período de exposición de 96 horas y, si es posible, durante cada toma, se calcula la concentración que provoca la muerte del 50% de los peces. Se determina asimismo el índice de concentración sin efecto (NOEC) observado durante 96 horas.
3391 Toxicidad aguda para las pulgas acuáticas (dafnias)
El objetivo de esta prueba es determinar la concentración efectiva de materia en el agua que impida nadar al 50% de las pulgas acuáticas (dafnias) (CE50). Los organismos de prueba apropiados son la daphnia magna y la daphnia pulex. Se exponen las pulgas acuáticas (dafnias) durante cuarenta y ocho horas a la materia sometida a prueba, que se añade al agua en concentraciones variables. Se determina también el índice de concentración sin efecto observado (NOEC) durante 48 horas.
3392 Inhibición del crecimiento de las algas
El objetivo de esta prueba es determinar el efecto de un producto químico sobre el crecimiento de las algas en condiciones normalizadas. Durante 72 horas se compara la modificación de la biomasa y el índice de crecimiento de las algas en las mismas condiciones, pero sin la presencia del producto químico sometido a prueba. Se obtiene así la concentración efectiva que reduce en un 50% el índice de crecimiento de las algas (CI50r) y también la formación de la biomasa (CI50b).
3393 Pruebas de biodegradabilidad fácil
El objetivo de estas pruebas es determinar el grado de biodegradación en condiciones aerobias normalizadas. Se añade la materia sometida a prueba en pequeñas concentraciones a un caldo de cultivo que contenga bacterias aerobias. Se observa la evolución de la degradación durante 28 días, determinando el parámetro especificado en el método de prueba. Existen varios métodos de prueba equivalentes. Los parámetros incluyen la disminución de carbono orgánico disuelto (COD), el desprendimiento de dióxido de carbono (CO2) y la pérdida de oxígeno (02).
Se considera que una materia es fácilmente biodegradable si en un máximo de 28 días se satisfacen los criterios que figuran a continuación menos de 10 días después de que el índice de degradación haya alcanzado el 10% por primera vez:
Disminución del COD: 70%
Desprendimiento de CO2: 60% de la producción teórica de CO2
Pérdida de O2: 60% de la demanda teórica de O2
Si no se satisfacen los criterios anteriores, se puede prolongar la prueba más allá de los 28 días, pero entonces el resultado representará la biodegradabilidad básica de la materia sometida a prueba. A fines de clasificación, se requiere normalmente el resultado de la degradabilidad <fácil>.
Cuando sólo se conocen la DQO y la DBO5, se considerará la materia sometida a prueba fácilmente biodegradable si la relación DBOS/DQO es superior o igual a 0,5.
La DBO (demanda bioquímica de oxígeno) se define como la masa de oxígeno disuelto necesaria para el proceso de oxidación bioquímica de un volumen
específico de solución de la materia en condiciones preestablecidas. El resultado se expresa en gramos de DBO por gramo (le materia sometida a prueba. La prueba, que normalmente dura 5 dios, se efectúa según el procedimiento de prueba nacional normalizado.
3393 La DQO (demanda-química de oxígeno) sirve para medir la oxidabilidad de una materia expresada como
cantidad equivalente de oxígeno de un reactivo oxidante consumido por la materia en condiciones de laboratorio determinadas. Los resultados se expresan en gramos de DQO por gramo de materia. Se puede utilizar un procedimiento de prueba nacional normalizado.
3394 Pruebas para la capacidad de bioacumulación
(1) El objetivo de estas pruebas es determinar la capacidad de bioacumulación mediante la relación de equilibrio entre la concentración (c) de la materia en un disolvente y la concentración de la materia en el agua, o bien del factor de bioconcentración (BCF).
(2) La relación de equilibrio entre la concentración (c) de una materia en un disolvente y en el agua se expresa normalmente en log10. El disolvente deberá tener una capacidad de mezcla despreciable y la materia no deberá ionizar en el agua. El disolvente normalmente utilizado es n-octanol.
En el caso del n-octanol y del agua, el resultado es el siguiente: log Pow = logro [co/cw] en donde Pow es el coeficiente de distribución obtenido al dividir la concentración de la materia en el n-octanol (co) por la concentración de la materia en el agua (cw).
Si log Pow es> ó = 3,0 la materia tiene una capacidad de bioacumulación.
(3) El factor de bioconcentración (BCF) se define como la relación entre la concentración de materia sometida a prueba en los peces sometidos a prueba (Cf) y la concentración en el agua sometida a la prueba (cw) en estado estable:
BCF = (Cf) / (Cw).
El principio de la prueba consiste en exponer los peces a la materia sometida a prueba, en solución o en dispersión en el agua a concentraciones conocidas. Las pruebas podrán efectuarse en flujo continúo o según el procedimiento estático o semiestático, según sea el procedimiento elegido, en función de las propiedades de la materia sometida a prueba. Se exponen los peces a la materia sometida a prueba durante un período determinado, seguido de un período sin otra exposición. Durante el segundo período se mide el aumento de la materia sometida a prueba en el agua, es decir, el índice de excreción o de depuración.
(Los diferentes procedimientos de prueba detallados y el método de cálculo del factor de bioconcentración se explican en las Líneas Directrices de la OCDE para los ensayos de productos químicos, métodos 305A a 305E, 12 de mayo 1981.)
(4) Una materia puede tener un log Pow igual o superior a 3 y un factor de bioconcentración inferior a 100. Esto indicaría una capacidad de bioacumulación baja, incluso nula. En caso de duda, el factor de bioconcentración predomina sobre el log Pow, como se indica en el gráfico reproducido en el marginal 3396.
Criterios
3395 Se puede considerar que una materia contamina el medio ambiente acuático si se cumplen uno de los siguientes criterios:
El valor más pequeño de la CL50 durante 96 horas para los peces, de la CE50 durante 48 horas para las pulgas acuáticas (dafnias) o de la Cl50 durante 72 horas para las algas sea inferior o igual a 1 mg/l,
- sea superior a 1 mg/l, pero inferior o igual a 10 mg/l, y la materia no es fácilmente biodegradable,
- sea superior a 1 mg/l, pero inferior o igual a 10 mg/l, y el log Pow es superior o igual a 3,0 (salvo si el factor de bioconcentración determinado experimentalmente es inferior o igual a 100).
3396 Procedimiento que deberá seguirse
¹ (Figura 17)
* El valor menos elevado de la CL50 durante 96 horas, de la CE50 durante 48 horas o de la CI50 durante 72 horas, según sea el caso.
BCF = factor de bioconcentración.
3397-3399
APENDICE A.4
3400-3499
APENDICE A.5
CONDICIONES GENERALES DE ENVASADO Y EMBALADO, TIPOS, REQUISITOS Y DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS PRUEBAS REFERENTES A LOS ENVASES Y EMBALAJES
Nota: Las presentes disposiciones son aplicables a los envases y embalajes que contengan materias de las clases 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9.
Sección I
Condiciones generales de los envases y embalajes
3500 (1) Los envases y embalajes se construirán y cerrarán de tal manera que se evite que el bulto preparado para su expedición, sufra pérdidas de contenido que pudieran presentarse en condiciones normales de transporte, especialmente por vibraciones o por cambios de temperatura, humedad o presión. Los bultos no llevarán en el exterior ninguna materia peligrosa adherida. Estas disposiciones se aplicarán tanto a los envases y embalajes nuevos como a los reutilizados.
(2) Las partes de los envases y embalajes que estén directamente en contacto con materias peligrosas no sufrirán alteraciones por acciones químicas o de otra naturaleza producidas por dichas materias; estarán eventualmente provistas de un revestimiento interior apropiado o habrán sido sometidas a un tratamiento adecuado. Dichas partes no llevarán componentes susceptibles de reaccionar peligrosamente con el contenido, formar materias peligrosas o debilitarse de manera apreciable.
(3) Todo envase o embalaje, con excepción de los envases interiores de los embalajes combinados, se ajustará a un tipo de construcción sometido a prueba y homologado con arreglo a las disposiciones enunciadas en la sección IV. Los envases y embalajes fabricados en serie se ajustarán al tipo de construcción homologado.
(4) Cuando los envases contengan líquidos, es preciso dejar un margen de llenado suficiente para garantizar que no se pueda producir pérdida de líquido, ni deformación duradera del envase como consecuencia de la
dilatación del líquido por efecto de las temperaturas que se puedan alcanzar en el curso del transporte. Salvo disposiciones contrarias previstas en las diferentes clases, el grado máximo de llenada, a una temperatura de 15 °C, no excederá: bien de a)
-----------------------------------------------------------------------
|Punto de ebullición |< |» = 60 |» = |» = |» = 300 |
|(principio de ebullición) | 60 | | 100 | 200 | |
|de la materia en °C) | |<100 |< 200 |< 300 | |
-----------------------------------------------------------------------
|Grado de llenado en % de la | | | | | |
|capacidad del | | | | | |
|envase |90 |92 |94 |96 |98 |
-----------------------------------------------------------------------
o bien b)
Grado de llenado del envase =(98/(1 + alpha (50-tsubf)))% de la capacidad del envase.
En esta fórmula, representa el coeficiente medio de dilatación cúbica del líquido entre 15 °C y 50 °C, es decir, que para una variación máxima de temperatura de 35 °C, alpha se calcula según la fórmula:
alpha = (d15-d50) / 35 xd50
siendo d15 y d50 las densidades relativas del liquido a 15 °C y 50 °C, y tF la temperatura media del líquido en el momento del llenado.
(5) Los recipientes interiores se embalarán de tal manera que se evite, en condiciones normales de transporte, su rotura, su perforación o el derrame de su contenido en el embalaje. Los envases interiores susceptibles de romperse o perforarse fácilmente, tajes como los de vidrio, porcelana o gres o los de ciertas materias plásticas, etc., irán sujetos dentro de un embalaje exterior con interposición de materias de relleno apropiadas. Un derrame del contenido no deberá alterar sensiblemente las propiedades protectoras de las materias de relleno ni las del embalaje.
(6) Un mismo embalaje no contendrá envases que contengan materias diferentes que pudieran reaccionar peligrosamente entre sí, provocando:
a) una combustión y/o un fuerte desprendimiento de calor;
b) un desprendimiento de gas inflamable, tóxico o asfixiante;
c) la formación de materias corrosivas; o
d) la formación de materias inestables.
(Véanse también las disposiciones sobre el embalaje en común de las diversas clases.)
(7) El cierre de los envases que contengan materias mojadas o diluidas será tal que el porcentaje de líquido (agua disolvente o flegmatizante) no descienda, en el curso del transporte, por debajo de los límites establecidos.
(8) En los casos en que se pueda desarrollar una sobrepresión en un envase como consecuencia de liberación de gases por el contenido (debido a una elevación de temperatura o por otras causas), éste podrá estar provisto de un respiradero siempre y cuando el gas producido no origine peligro alguno por su toxicidad, inflamabilidad, cantidad liberada, etc. El respiradero se diseñará de manera que se eviten los escapes de líquido y la penetración de
materias extrañas en el curso de transportes efectuados en condiciones normales, estando el envase colocado en la posición prevista para su transporte. Sin embargo, solamente se podrá transportar una materia en un envase de estas características si para esta materia se exige que vaya dotado de un respiradero en las condiciones de transporte de la clase correspondiente.
(9) Los envases o embalajes nuevos, reconstruidos, reutilizados o reacondicionados, deberán superar con éxito las pruebas establecidas en la sección IV. Antes de llenarse y presentarse al transporte, todo envase o embalaje deberá ser comprobado y estará exento de corrosión, contaminación u otros daños.
Todo envase o embalaje que presente señales de degradación en relación con el tipo de diseño aprobado, no podrá ser utilizado, o deberá ser reparado de tal manera que pueda resistir las pruebas referentes a este tipo de construcción.
(10) Todos los envases destinados a contener líquidos se someterán a una prueba de estanqueidad en el caso previsto en el marginal 3560 y en las condiciones de dicho marginal.
(11) Los líquidos se cargarán únicamente en envases que tengan una resistencia suficiente a la presión interna que se pueda desarrollar en condiciones normales de transporte. Los envases en los que esté inscrita la presión de prueba hidráulica E según se prevé en el marginal 3512 (1) d)] se llenarán sólo con un líquido que tenga una presión de vapor:
a) tal que la presión manométrica toral en el envase (es decir, presión de vapor de la materia contenida, más presión parcial del aire u otros gases inertes, y menos 100 kPa) a 55 °C, determinada sobre la base de un grado de llenado máximo conforme al punto (4) anterior y a una temperatura de llenado de 15 °C, no exceda de los 2/3 de la presión de prueba inscrita;
b) o inferior a 50 °C, a los 4/7 de la suma de la presión de prueba inscrita y de 100 kPa;
c) o inferior, a 55 °C, a los 2/3 de la suma de la presión de prueba inscrita y de 100 kPa.
(12) Los envases utilizados para las materias sólidas que puedan convertirse en líquidos a temperaturas que puedan producirse en el transcurso del transporte deberán poder contener también dicha materia en estado líquido.
(13) Los envases se deberán fabricar y probar según un programa de garantía de calidad que satisfaga a la autoridad competente con el fin de que cada envase fabricado corresponda a las prescripciones del presente apéndice.
(14) Las prescripciones enunciadas en la Sección III están basadas en los embalajes/envases utilizados actualmente. Para tener en cuenta el progreso científico y técnico, se admite que se utilicen embalajes cuyas especificaciones sean diferentes de las de la sección III, a condición de que tengan una eficacia igual, que sean aceptables para la autoridad competente y que puedan superar de manera satisfactoria las pruebas descritas en el apartado (10) y en la sección IV.
3501-3509
Ejemplos de presiones de prueba que se deberán indicar en el embalaje, valores calculados según el marginal 3500 (11) c)
-----------------------------------------------------------------
|Número |Líquido | | |
| |----------------------------------------------------
|de |Denominación |Clase |Grupo de |Vp55 (KPa) |
|identifi- | | | embalaje | |
|cación ONU | | | | |
-----------------------------------------------------------------
|2056 |Tetrahidrofurano |3 |II |70 |
-----------------------------------------------------------------
|2247 |n-Decano |3 |III |1,4 |
-----------------------------------------------------------------
|1593 |Diclorometano |6.1 |III |164 |
-----------------------------------------------------------------
|1155 |Eterdietílico |3 |I |199 |
----------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------
| | |Presión de prueba |Presión de prueba |
| | | mínima requerida | mínima |
|(Vp55 x |(Vp55 x 1,5) |(manométrica) |(manométrica) a |
|1,5) (KPa) | - 100 (KPa) | según marginal | indicar en el |
| | | 3554 (4) c) (KPa)| embalaje (KPa) |
--------------------------------------------------------------------
|105 |5 |100 |100 |
--------------------------------------------------------------------
|2,1 |- 97,9 |100 |100 |
--------------------------------------------------------------------
|246 |146 |146 |150 |
--------------------------------------------------------------------
|299 |199 |199 |250 |
--------------------------------------------------------------------
Nota: 1. En el caso de los líquidos puros, la presión de vapor a 55 °C (Vpss) puede a menudo obtenerse a partir de cuadros publicados en la literatura científica.
2. Las presiones de vapor máximas mencionadas en b) y c) se refieren al dato de base de la fórmula.
3. Las presiones de prueba mínimas indicadas en el cuadro son las que se obtienen únicamente mediante aplicación de las indicaciones de c), lo que significa que la presión de prueba marcada deberá ser una vez y media superior a la presión de vapor a 55 °C, menos 100 kPa. Cuando, por ejemplo, la presión de prueba para el decano normal se determina de conformidad con las indicaciones del marginal 3554 (4) a), la presión de prueba mínima que deberá marcar puede ser inferior.
4. En el caso del éter dietílico (1155) (grupo de embalaje C, la presión de prueba mínima prescrita según el marginal 3554 (4) es de 250 kPa.
Sección II
Tipos de envases y embalajes
Definiciones
3510 (1) A reserva de las disposiciones especiales de cada clase, se podrán
utilizar los envases y embalajes que se citan a continuación:
Bidones: Envases cilíndricos con fondo plano o combado, de metal, cartón, plástico, contrachapado u otro material apropiado. Esta definición engloba a los envases que tengan otras formas, por ejemplo, los redondos con caperuza cónica o los que tienen forma de balde. Esta definición no se refiere a los toneles de madera ni a los cuñetes («jerricanes»).
Toneles de madera: Envases de madera natural, de sección circular de pared combada, constituidos por duelas y fondos y provistos de aros.
Cañetes («jerricanes») Envases de metal o de plástico, de sección rectangular o poligonal, provisto de uno o varios orificios.
Cajas: Embalajes de lados compactos rectangulares o poligonales, de metal, madera, contrachapado, aglomerado de madera, cartón, plástico u otro material apropiado. Se podrán realizar pequeños orificios para facilitar la manipulación o la apertura o para responder a los criterios de clasificación, con la condición de que no se comprometa la integridad del embalaje durante el transporte.
Sacos: Embalaje o embalajes flexibles de papel, láminas de plástico, textil, material tejido u otro material apropiado.
Embalaje compuesto (de plástico): Conjunto constituido por un recipiente interior de plástico y por una protección exterior (metal, cartón, contrachapado, etc). Una vez ensamblado, este conjunto constituye un todo indisociable; se llena, almacena, remite y vacía tal cual.
Embalaje compuesto (de vidrio, porcelana o gres): Conjunto constituido por un recipiente interior de vidrio, porcelana o gres, con una protección exterior (metal, madera, cartón, plástico, plástico expandido, match). Una vez ensamblado, este embalaje forma un todo indisociable; se le llena, almacena, remite y vacía tal cual. Debe ser sometido a las pruebas prescritas en los marginales 3552 (1) a) o b), 3553 y 3554.
Embalaje combinado: La combinación de envases y embalajes para el transporte, constituidos por uno o varios envases interiores anclados en un embalaje según se establece en el marginal 3500 (5).
Embalaje reacondicionado: embalaje, en particular un bidón metálico: i)limpio para que los materiales de construcción recuperen su aspecto inicial, eliminando todos los antiguos contenidos, así como la corrosión interna y externa, revestimientos externos y las etiquetas; ii) restaurado en cuanto a su forma y su perfil de origen, enderezando y haciendo estancos los bordes (en su caso) y todas las juntas de estanqueidad que no forman parte integrante del envase sustituido; y iii) habiéndose inspeccionado después de haber sido sometidos a limpieza pero antes de haberlos vuelto a pintar; los embalajes que presenten picaduras visibles, una reducción importante del espesor del material, fatiga del metal, redes o cierres deteriorados u otros defectos importantes deberán ser rechazados;
Embalaje reconstruido: embalaje, en particular un bidón metálico
i) que sea el resultado de la producción del tipo de embalaje ONU que responda a las disposiciones del presente apéndice a partir de un tipo no conforme a dichas disposiciones; ii) que sea el resultado de la transformación de un tipo de embalaje ONU que responda a las disposiciones del presente apéndice en otro tipo de conformidad con las mi5Mas
disposiciones; o iii) algunos de cuyos elementos formen parte íntegra de la estructura (como las tapas fijas) hayan sido sustituidos.
Los bidones reconstruidos están sometidos a las prescripciones del presente apéndice aplicables a los bidones nuevos del mismo tipo.
Embalaje reutilizado: Embalaje que, previo examen, haya sido declarado exento de defectos que puedan afectar a su aptitud para superar las pruebas funcionales; esta definición incluye en particular aquellos que se vuelven a llenar de mercancías compatibles, idénticas o análogas, y que se transportan dentro de cadenas de distribución que dependan del expedidor del producto.
(2) A reserva de las disposiciones especiales de cada clase, se podrán utilizar igualmente los siguientes envases o embalajes:
Embalajes compuestos (de vidrio, porcelana, gres):Con la condición de haber sido sometidos a las pruebas establecidas en el marginal 3552 (1) e).
Embalajes metálicos ligeros: Embalajes de sección circular, elíptica, rectangular o poligonal (así como cónicos), y envases de tapa cónica recipientes en forma de balde, de hojalata o de metales ligeros con un espesor de pared inferior a 0,5 mm de fondo plano o abombado, provistos de uno o varios orificios, y que no responden a las definiciones que se dan para los bidones y los cuñetes («jerricanes») en el marginal 3510 (1).
(3) Las siguientes definiciones se aplican a los envases o embalajes enumerados en (1) y (2) anteriores:
Bulto: Producto final de la operación de envasado o embalado dispuesto para su expedición, constituido por el envase o embalaje y su contenido.
Capacidad máxima: Volumen interior máximo de los envases o de los embalajes, expresado en litros. (tal y como se menciona en la sección III):
Embalaje: Recipiente con todos los demás elementos o materiales necesarios para permitir que cumpla su función de retención.
Embalaje estanco a los pulverulentos (envase no tamizante):Envase que no deja pasar contenido seco, incluidas materias sólidas finamente pulverizadas producidas durante el transporte.
Embalaje exterior: Es la protección externa con la que se dota a ciertos envases o embalajes a ciertos embalajes compuestos y a los embalajes combinados para contenerlos. Si son necesarios, incluye los materiales absorbentes, de relleno y cualquier otro elemento para su protección.
Envase interior: Envase que debe estar provisto de un embalaje exterior para el transporte.
Cierre: Dispositivo que sirve para cerrar el orificio de un recipiente.
Peso neto máximo: Es el máximo peso neto admitido del contenido de un envase único o del contenido del conjunto de los envases interiores expresado en kilogramos.
Recipiente: Recinto de retención destinado a recibir o a contener materias u objetos, comprendidos los medios de cierre cualesquiera que sean.
Recipiente interior: Recipiente que debe estar provisto de un embalaje exterior para desempeñar su función de retención.
Nota: El «elemento interior» de los «embálales combinados» se denomina siempre «envase Interior» y no «recipiente interior». Una botella de vidrio es un ejemplo de este tipo de «envase interior». El «elemento interior» de un «envase compuesto» se denomina normalmente «recipiente interior». Por
ejemplo, el «elemento interior» de un embalaje compuesto del tipo 6HA1 (plástico) es un «recipiente interior» de esta clase, dado que no está normalmente diseñado para cumplir una función de «retención» sin su «embalaje exterior» y que, por tanto, no se trata de un «envase Interior».
Codificación de los tipos de construcción para envases y embalajes ajustados al marginal 3510 (C y (2)
3511 (1) El código está constituido por: una cifra arábiga que indica el género de envase o embalaje, por ejemplo, bidón, cuñetes (jerricanes), etc.; una o varias letras mayúsculas en caracteres latinos que indican el material: acero, madera, etc.; eventualmente, una cifra arábiga que indica la categoría del envase o embalaje en el marco del género al que pertenece el mismo.
Para los embalajes compuestos se utilizarán dos letras mayúsculas de caracteres latinos. La primera designa el material del recipiente interior y la segunda, el del embalaje exterior.
Para el caso de embalajes combinados, solamente se utilizará el código que designe el embalaje exterior.
Las cifras siguientes indican el tipo de embalaje:
1. Bidón
2. Tonel de madera
3. Cañete («jerrican»)
4. Caja
5. Saco
6. Embalaje compuesto
0. Embalajes metálicos ligeros.
Las siguientes letras mayúsculas indican el material:
A. Acero (comprende todos los tipos y todos los tratamientos de superficie)
B. Aluminio
C. Madera natural
D. Contrachapado
F. Aglomerado de madera
G. Cartón
H. Plástico, incluso el plástico expandido
L. Textil
M. Papel, multihoja
N. Metal (que no sea acero o aluminio)
P. Vidrio, porcelana o gres
(2) Se prevén tres grupos de envases o embala les en las disposiciones especiales de cada clase en función del grado de peligro que presenten las materias que haya que transportar:
Grupo de embalaje I: para las materias del Grupo a)
Grupo de embalaje II: para las materias del Grupo b)
Grupo de embalaje III: para las materias del Grupo c) de los apartados de enumeración de las materias.
3511 El código embalaje va seguido, en las marcas, de una letra que indica los grupos de materias para los que el embalaje ha sido autorizado, es decir:
X para los grupos de embalaje I a III
Y para los grupos de embalaje II y III
Z para los grupos de embalaje III
Marcado
Nota: La marca sobre el envase o embalaje indica que corresponde a un tipo de construcción que ha superado las pruebas con éxito y que es conforme a las disposiciones del presente apéndice relativas a la fabricación, pero no a la utilización, del envase. Por sí mi5Ma, la marca no confirma necesariamente, por tanto, que el envase pueda utilizarse para cualquier tipo de materia: el tipo de envase (bidón de acero por ejemplo), su contenido y/o su masa máximos, y las disposiciones especiales eventuales se fijan para cada materia en los marginales apropiados para los envases para cada clase.
3512 (1) Cada envase o embalaje llevará marcas duraderas, legibles y colocadas en un lugar y de un tamaño tal con respecto al embalaje que sean fácilmente visibles. Para los bultos que tengan un peso bruto superior a 30 kg. las marcas o una reproducción de éstas deberán figurar en la parte superior o en uno de los lados del envase o embalaje. Las letras, números y símbolos deberán tener como mínimo 12 mm de alto, salvo para los envases de 30 l ó 30 kg al menos, eh que deberán tener al menos 6 mm de altura, y para los envases de 5 l ó 5 kg o menos, en que deberán tener dimensiones apropiadas. El marcado llevará marcas duraderas y bien visibles. Para los envases o embalajes nuevos fabricados de conformidad con el tipo de diseño autorizado, el marcado se compone de:
a) i) del símbolo O para los envases o embalajes que se ajusten al marginal 3510 (1).
Para los envases o embalajes de metal en los que se realice el marcado por estampación, podrán aplicarse las letras «UN» en vez del símbolo Q;
ii) del símbolo «ADR» (o «RID/ADR» para los envases y embalajes autorizados tanto para el transporte por ferrocarril como por carretera) en lugar de * para los envases o embalajes conformes al marginal 3510 (2);
b) del código de embalaje según el marginal 3511 (1);
c) de un código compuesto de dos partes:
i) de una letra (X/Y/Z) que indique el o los grupos de envase y embalaje para los que esté autorizado dicho envase y embalaje; ii) para los envases destinados a contener materias líquidas cuya viscosidad a 23 °C sea inferior o igual a 200 mm2/s' de la indicación de la densidad relativa (redondeada al primer decimal)' con la cual el tipo de construcción fue sometido a prueba cuando ésta sea superior a 1,2.
Se indicará el peso bruto máximo en kilogramos en aquellos envases destinados a contener materias líquidas con una viscosidad a 23°C superior a 200 mm2/s, o materias sólidas y en aquellos embalajes destinados a contener envases interiores, así como los embalajes metálicos ligeros de tapa móvil destinados a contener materias de la clase 3, 5°c); iii) para los envases destinados a contener materias de la clase 6.2, 1° y 2°. se indicará «clase 6.2» en lugar de la información solicitada en i) o ii):
d) o bien de una letra «5» en aquellos envases destinados a contener sustancias liquidas con una viscosidad a 23 °C superior a 200 mm2/s, y materias sólidas y en aquellos embalajes destinados a contener envases
interiores, así como para los embalajes metálicos ligeros con tapa móvil destinados a contener materias de la clase 3, 5° c), o bien si el envase ha superado con éxito una prueba de presión hidráulica, la indicación de la presión de prueba en kPa redondeada a la decena;
e) del año de fabricación (las dos últimas cifras). Además, para los envases de los tipos 1H y 3H, el mes de fabricación, que se podrá indicar en un lugar diferente del resto de las marcas. Con este fin se puede utilizar el siguiente sistema:
¹ (Figura 18)
f) del distintivo del Estado en el que se ha acordado la aprobación;
g) o bien de un número de registro y del nombre o las siglas del fabricante, o bien de otra marca de identificación del embalaje especificada por las autoridades competentes.
(2) Todo envase o embalaje que pueda volver a ser utilizado y sometido a un tratamiento de reacondicionamiento que pudiera borrar las marcas, llevará las inscripciones indicadas en los párrafos (l) a) a e) estampadas de forma duradera. Se entiende por marca permanente una marca que pueda resistir al tratamiento de reacondicionamiento (marca impresa mediante estampación, por ejemplo). Para los envases distintos de los bidones metálicos de capacidad superior a 100 litros, dicha marca permanente podrá sustituir a la marca duradera prescrita en el párrafo (l).
Además de la marca duradera prescrita en (l), todo bidón metálico nuevo de capacidad superior a 1OO litros deberá llevar las inscripciones indicadas en (l) a) a e) en el fondo, con al menos la indicación del espesor nominal del metal de la virola (en mm, con un margen de error 0,1 mm), colocada de manera permanente (mediante estampación, por ejemplo).
Si el espesor normal de al menos uno de los dos fondos de un bidón metálico es inferior al de la virola el espesor nominal de la tapa, de la virola y de la parte inferior deberá inscribirse en el fondo de manera permanente (por ejemplo, mediante moldeado en relieve). Ejemplo: «1,0 -1,2 -1,0» ó «0,9 -1,0 -1,0». Los espesores nominales de metal deberán determinarse según la norma ISO aplicable: por ejemplo la norma ISO 3574: 1986 para los bidones de acero. Las marcas indicadas en (l) f) y g) no se deberán colocar de manera permanente (por ejemplo por estampación) salvo en los casos que figuran a continuación en que está admitido.
Para los bidones metálicos reconstruidos, si el tipo de embalaje no cambia y si no hay sustitución o supresión de elementos que formen parte íntegra de la estructura, el marcaje prescrito no debe ser permanente obligatoriamente (por estampación, por ejemplo). Cualquier otro bidón metálico reconstruido deberá llevar las inscripciones indicadas en (l) a) a e), de manera permanente (por estampación, por ejemplo) en la tapa o en la virola.
Los bidones metálicos construidos en materiales (como el acero inoxidable) diseñados para una reutilización repetida podrán llevar las inscripciones indicadas (l) f) y g) de manera permanente (mediante estampación, por ejemplo).
(3) El número de registro sólo es valedero para un tipo de construcción o para una serie de tipos de construcción. Diversos tratamientos de superficie forman parte del mismo tipo de construcción.
Por serie de tipos de construcción, se entenderán envases o embalajes del mismo diseño, del mismo espesor de pared, de un mismo material y de una mi5Ma sección, que solamente se diferencian por alturas de construcción inferiores al tipo de diseño autorizado.
Los cierres de los recipientes deben ser identificables como los indicados en el informe de prueba.
(4) En los envases o embalajes que se vayan a reutilizar el acondicionador mencionará en ellos, en la proximidad de las marcas duraderas prescritas en a) a e), una marca que indique en el orden siguiente:
h) el distintivo (1) del Estado donde se hace el acondicionamiento;
i) el nombre o símbolo autorizado del acondicionador;
j) el año de acondicionamiento, la letra «R» y, para cada envase o embalaje que haya superado con éxito la prueba de estanqueidad con arreglo al marginal 3500 (10), la letra adicional «L».
3512 Si, después de un reacondicionamiento, las marcas prescritas en (1) a) a d) no aparecen ya ni en la tapa ni en la virola de un bidón metálico, el reacondicionador deberá también aplicarlas de manera duradera de conformidad con los apartados h), i) y j) del párrafo (1) anterior. Dichas marcas no deberán indicar una aptitud funcional superior a aquella para la que el tipo de construcción original habla sido probado y marcado.
(5) El código de embalaje podrá ir seguido de las letras «V» o «W». La letra «V» indica un embalaje especial Ver marginal 3558 (5). La letra «W» indica que el embalaje, aunque sea de un mismo tipo que el que se indica en el código, ha sido fabricado según una especificación diferente de la indicada en la sección
III, pero está considerada como equivalente, en el sentido prescrito en el marginal 3500 (14).
(6) Los envases o embalajes cuyas marcas correspondan al presente marginal, pero que hubieran sido aceptados en un Estado que no sea un Estado Miembro, podrán asimismo utilizarse para el transporte según esta Directiva.
(7) Ejemplos para el marcado:
Para un bidón nuevo de acero:
QlA1/Y1.4/150/73 a)i), b), c), d) y e),
NL/VLl23 f) y g)
Para un bidón de acero reacondicionable:
QlAl/Yl.4/150/83 a) i), b), c), d) y e),
NL/RB/84 RL h), i) y j)
Para una caja de acero de tipo equivalente:
Q4AW/Y136/S/90 a) i), b), c), d) y e),
GB/MC 123 f) y g)
Para embalajes nuevos metálicos ligeros:
RID/ADR/OA1/Y/100/83 a) ii), b), c), d) y e),
NL/VL 123 f) y g)
RID/ADR/OA2/Y20/S/83 a) ii), b), c) y e), De tapa móvil, destinados a contener materias líquidas cuya viscosidad a 23 °C sea superior a 200 mm2/s,
NL/VL/24 f) y g) así como materias de la clase 3, 5°(c)
Para un bidón de acero, reconstruido, destinado al transporte de líquidos:
QlA2/Y/1OO/91 a) i), b), c), d) y e)
USA/MM5 f) y g)
Para una caja nueva de cartón, destinada a las materias de los 1° y 2° de la clase 6.2:
Q4G/Clase 6.2/S/92 a) i), b), c) iii), d) y e),
SP/9989-ERIKSSON f) y g)
Para una caja nueva de cartón destinada a contener envases interiores o sólidos:
Q4G/Y145/S/83 a), b), c), d), e),
NL/VL823 f) y g)
Certificación
3513 El fabricante certifica, cuando coloca las marcas según el marginal 3512 (1), que los envases o embalajes fabricados en serie se corresponden con el tipo de diseño aprobado y que cumplen las condiciones que figuran en la autorización.
Indice de los enrases y embalajes
3514 Los códigos correspondientes a los diversos tipos de envases y embalajes son los siguientes:
A. Embalajes conformes al marginal 3510 (1)y que llevan la marca «UN»
------------------------------------------------------------------------
|Tipo |Material |Categoría |Código |Margi- |
| | | | | nal |
------------------------------------------------------------------------ | | | | | | ------------------------------------------------------------------------
|1. Bidones |A. Acero |tapa fija |lA1 |3520 |
------------------------------------------------------------------------
| | |tapa móvil |1A2 |3520 |
| | | | | (1) |
------------------------------------------------------------------------
| |B. Aluminio |tapa fija |lB1 |3521 |
------------------------------------------------------------------------
| | |tapa móvil |1B2 |3521 |
| | | | | (1) |
------------------------------------------------------------------------
| |D. Contrachapado | |1D |3523 |
| | | | | (1) |
------------------------------------------------------------------------
| |G. Cartón | |1G |3525 |
| | | | | (1) |
------------------------------------------------------------------------
| |H. Plástico |tapa fija |lH1 |3526 |
------------------------------------------------------------------------
| | |tapa móvil |1H2 |3526 |
| | | | | (1) |
------------------------------------------------------------------------ | | | | | | ------------------------------------------------------------------------
|2. Toneles |C. Madera |con canilla |2C1 |3524 |
------------------------------------------------------------------------
| | |con tapa móvil |2C2 |3524 |
------------------------------------------------------------------------ | | | | | | ------------------------------------------------------------------------
|3. Cuñetes |A. Acero |con tapa fija |3A1 |3522 |
------------------------------------------------------------------------
|«jerricanes» | |con tapa móvil |3A2 |3522 |
| | | | | (1) |
------------------------------------------------------------------------
| |H. Plástico |con tapa fija |3H1 |3526 |
------------------------------------------------------------------------
| | |con tapa móvil |3H2 |3526 |
| | | | | (1) |
------------------------------------------------------------------------
|4. Cajas |A. Acero | |4A |3532 |
| | | | | (1) |
------------------------------------------------------------------------
| | |con forro |4A |3532 |
| | | interior | | (1) |
------------------------------------------------------------------------
| |B. Aluminio |- |4B |3532 |
| | | | | (1) |
------------------------------------------------------------------------
| | |con forro |4B | |
| | | interior | | |
------------------------------------------------------------------------
| |C. Madera natural |de usos |4C1 |3527 |
| | | generales | | (1) |
------------------------------------------------------------------------
| | |con paneles |4C2 |3527 |
| | | estancos para | | (1) |
| | | los | | |
| | | pulverulentos | | |
| | | (no tamizantes) | | |
------------------------------------------------------------------------ | | | | | | ------------------------------------------------------------------------
| |D. Contrachapado |- |4D |3528 |
| | | | | (1) |
------------------------------------------------------------------------
| |F. Aglomerado de | |4F |3529 |
| | madera | | | (1) |
------------------------------------------------------------------------
| |G. Cartón |- |4G |3530 |
| | | | | (1) |
------------------------------------------------------------------------
| |H. Plástico |expandido |4H1 |3531 |
| | | | | (1) |
------------------------------------------------------------------------
| | |rígido |4H2 |3531 |
| | | | | (1) |
------------------------------------------------------------------------ | | | | | | ------------------------------------------------------------------------
|5. Sacos |H. Tejido de |sin forro ni |5H1 |3534 |
| | plástico | revestimiento | | |
| | | interior | | |
------------------------------------------------------------------------
| | |estancos para |5H2 |3534 |
| | | los | | |
| | | pulverulentos | | |
------------------------------------------------------------------------
| | |resistente al |5H3 |3534 |
| | | agua | | |
------------------------------------------------------------------------ | | | | | | ------------------------------------------------------------------------
| |H. Película de | |5H4 |3535 |
| | plástico | | | |
------------------------------------------------------------------------
| |L. Textil |sin forro ni |5L1 |3533 |
| | | revestimiento | | |
| | | interior | | |
------------------------------------------------------------------------
| | |estancos para |5L2 |3533 |
| | | los | | |
| | | pulverulentos | | |
------------------------------------------------------------------------
| | |resistente al |5L3 |3533 |
| | | agua | | |
------------------------------------------------------------------------
| |M. Papel |multihoja |5M1 |3536 |
------------------------------------------------------------------------
| | |multihoja |5M2 |3536 |
| | | resistente al | | |
| | | agua | | |
------------------------------------------------------------------------
(i) Con arreglo al marginal 3538, estos envases o embalajes se podrán utilizar como embalajes exteriores de embalajes combinados.
----------------------------------------------------------------------
|6. Embalajes |H. Recipiente |con un bidón |6HA1 |3537 |
|compuestos | de plástico | exterior de | | |
| | | acero | | |
----------------------------------------------------------------------
| |con una jaula (1) o | |6HA2 |3537 |
| | una caja exterior d| | | |
| | acero | | | |
----------------------------------------------------------------------
| |con un bidón | |6HB1 |3537 |
| | exterior de alumini| | | |
----------------------------------------------------------------------
| |con una jaula o una | | |3537 |
| | caja exterior de | | | |
----------------------------------------------------------------------
| |aluminio | |6HB2 |3537 |
----------------------------------------------------------------------
| |con una caja | |6HC |3537 |
| | exterior de madera | | | |
----------------------------------------------------------------------
| |con un bidón | |6HD1 |3537 |
| | exterior de | | | |
| | contrachapado | | | |
----------------------------------------------------------------------
| |con una caja | |6HD2 |3537 |
| | exterior de | | | |
| | contrachapado | | | |
----------------------------------------------------------------------
| |con un bidón | |6HG1 |3537 |
| | exterior de cartón | | | |
----------------------------------------------------------------------
| |con una caja | |6HG2 |3537 |
| | exterior de cartón | | | |
----------------------------------------------------------------------
| |con un bidón | |6HH1 |3537 |
| | exterior de plástic| | | |
----------------------------------------------------------------------
| |con una caja | |6HH2 |3537 |
| | exterior de plástic| | | |
| | rígido | | | |
----------------------------------------------------------------------
B. Envases y embalajes ajustados al marginal 3510 (1)ó (2)
------------------------------------------------------------------------
|Tipo |Material |Categoría |Código |Margi- |
| | | | | nal |
------------------------------------------------------------------------
|6. Embalajes |P. Recipiente de |con un bidón |6PA1 |3539 |
|compuestos | vidrio, porcelana o| exterior de | | |
| | gres | acero | | |
------------------------------------------------------------------------
| |con una jaula o una | | |3539 |
| | caja exterior de | | | |
------------------------------------------------------------------------
| |acero | |6PA2 |3539 |
------------------------------------------------------------------------
| |con un bidón | |6PB1 |3539 |
| | exterior de alumini| | | |
------------------------------------------------------------------------
| |con una jaula o una | | |3539 |
| | caja exterior de | | | |
------------------------------------------------------------------------
| |aluminio | |6PB2 |3539 |
------------------------------------------------------------------------
| |con una caja | |6PC |3539 |
| | exterior de madera | | | |
------------------------------------------------------------------------
| |con un bidón | |3539 |3539 |
| | exterior de | | | |
| | contrachapado | | | |
------------------------------------------------------------------------
| | | |6PD 1 |3539 |
------------------------------------------------------------------------
| |con un cesto | |6PD2 |3539 |
| | exterior de mimbre | | | |
------------------------------------------------------------------------
| |con un bidón | |6PG1 |3539 |
| | exterior de cartón | | | |
------------------------------------------------------------------------
| |con una caja | |6PG2 |3539 |
| | exterior de cartón | | | |
------------------------------------------------------------------------
| |con un embalaje de | | |3539 |
| | plástico expandido | | | |
------------------------------------------------------------------------
| | | |6PH1 |3539 |
------------------------------------------------------------------------
| |con un embalaje | | |3539 |
| | exterior de plástic| | | |
------------------------------------------------------------------------
| |rígido | |6PH2 |3539 |
------------------------------------------------------------------------
|1) Una jaula es un embalaje exterior con mirilla |
------------------------------------------------------------------------
3514 C. Envases y embalajes ajustados únicamente al marginal 3510 (2)y que llevan la marca «ADR» (o.«RID»/«ADR»)
------------------------------------------------------------------------
|Tipo |Material |Categoría |Código |Margi- |
| | | | | nal |
------------------------------------------------------------------------ | | | | | | ------------------------------------------------------------------------
|0. Embalajes |A. Acero |tapa fija |OA1 |3540 |
|metálicos | | | | |
|ligeros | | | | |
------------------------------------------------------------------------
| | |tapa móvil |OA2 |3540 |
------------------------------------------------------------------------
3515-3519
Sección III
Requisitos que se aplican a los envases y embalajes
A. Envases o embalajes según el marginal 3510 (1)
3520 Bidones de acero 1A1 tapa fija 1A2 tapa móvil
a) La chapa de la virola y de los fondos será de un acero apropiado; su espesor estará en función de la capacidad del bidón y del uso al que se destine.
b) Las uniones de la virola estarán soldadas en los bidones destinados a contener más de 40 litros de líquido. En los bidones destinados a contener sustancias sólidas o 40 litros o menos de sustancias líquidas, las uniones de la virola estarán embutidas mecánicamente o soldadas. c) Las uniones de los fondos y de los rebordes asearán mecánicamente embutidas o soldadas.
d) Si los aros de rodadura son sobrepuestos, deberán estar estrechamente ajustados al cuerpo y filados de manera que no puedan desplazarse. Los aros de rodadura no estarán soldados por puntos.
e) Los revestimientos interiores tales como, plomo, galvanizados, estañados, barnizados, etc., serán resistentes y flexibles y se adherirán perfectamente al acero, incluso en los cierres.
f) Los orificios de llenado, vaciado y aireación en el cuerpo o en los fondos de los bidones con tapa fija (lA1) no tendrán más de 7 cm de diámetro. Los bidones provistos de orificios más anchos se considerarán como del tipo con tapa móvil (1A21.
g) Los cierres llevarán una junta (junta de estanqueidad), a no ser que un paso de rosca cónico asegure una estanqueidad comparable.
h) Los cierres de los bidones con tapa fila serán del tipo roscado, o bien asegurados por un dispositivo roscado o de otro tipo que tenga, al menos, la mi5Ma eficacia.
i) Los dispositivos de cierre de los bidones con tapa móvil serán diseñados y realizados de tal manera que permanezcan bien cerrados y que los bidones permanezcan estancos en condiciones normales de transporte. Las tapas móviles estarán provistas de juntas u otros elementos de estanqueidad.
j) Capacidad máxima de los bidones: 450 litros. k) Peso neto máximo: 400 kg.
3521 Bidones de aluminio
1B1 con tapa fija
1B2 con tapa móvil
a) La virola y los fondos serán de aluminio con un 99% como mínimo de pureza o de una aleación a base de aluminio con una resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas apropiadas a la capacidad del bidón y al uso al que esté destinado.
b) Los orificios de llenado, vaciado y aireación en el cuerpo o en los fondos de los bidones con tapa fija (lB1) no tendrán un diámetro mayor de 7 cm. Los bidones provistos de orificios más grandes se considerarán del tipo
con tapa móvil (1B2).
c) Bidones de aluminio lB1:
Las uniones de los fondos, en caso de que -las haya, estarán suficientemente reforzadas para asegurar su protección. Las uniones de la virola y de los fondos, en caso de que las haya, estarán soldadas. El cierre será del tipo roscado, o bien estará asegurado por un dispositivo roscado o de otro tipo que tenga al menos la mi5Ma eficacia. Los cierres llevarán una junta (junta de estanqueidad) a no ser que una rosca cónica garantice una estanqueidad comparable.
d) Bidones de aluminio 1B2:
La virola del bidón no llevará unión o bien llevará una junta soldada. Los dispositivos de cierre serán diseñados y realizados de tal manera que permanezcan bien cerrados y que los bidones permanezcan estancos en condiciones normales de transporte. Los fondos móviles irán provistos de juntas u otros elementos de estanqueidad.
e) Capacidad máxima de los bidones: 450 litros. fl Peso neto máximo: 400 kg.
3522 Cuñetes (jerricanes) de acero
3A1 con tapa fija
3A2 con tapa móvil
a) La virola y los fondos serán de chapa de acero de un tipo adecuado y de un espesor suficiente teniendo en cuenta la capacidad del cuñete (jerricán) y el uso a que se destine.
b) Los rebordes de todos los cuñetes (jerricanes) serán mecánicamente embutidos o soldados. Las uniones de la virola de los cuñetes (jerricanes) destinados a contener más de 40 litros de líquido serán soldados. Las uniones de la virola de los cuñetes (jerricanes) destinados a transportar 40 litros o menos serán embutidas mecánicamente o soldadas.
c) Las aberturas de los cuñetes (jerricanes) 3A1 no deberán tener más de 7 cm de diámetro. Los cuñetes (jerricanes) que tengan orificios más grandes se asimilarán a cuñetes (jerricanes) del tipo (3A2) con tapa móvil.
d) Los cierres de los cuñetes (jerricanes) de tapa fija (3A1) serán del tipo roscado, o bien podrán estar asegurados por un dispositivo roscado de otro tipo que tenga por lo menos la mi5Ma eficacia. Los dispositivos de cierre de los cuñetes (jerricanes) con tapa móvil (3A2) deberán estar diseñados y fabricados de tal modo que queden bien cerrados y que los jerricanes permanezcan estancos en las condiciones normales de transporte. e) Capacidad máxima de los cuñetes (jerricanes): 60 litros. fl Peso neto máximo: 120 kg.
3523 Bidones de contrachapado
1D
a) La madera que se utilice deberá estar bien seca, comercialmente exenta de humedad y sin defectos de tal naturaleza que puedan perjudicar a la eficacia del bidón en el uso previsto. Si para la fabricación de los fondos se utilizara un material distinto del contrachapado, será de una calidad equivalente a la de éste.
b) El contrachapado utilizado tendrá, por lo menos, dos bolas para el cuerpo y, por lo menos, tres hojas para los fondos; las hojas estarán cruzadas en el sentido de la veta y firmemente pegadas con una cola resistente al agua.
c) La virola y los fondos serán diseñados en función de la capacidad del
bidón y del uso al que se destine.
d) Para evitar fugas del contenido por los intersticios, las tapas estarán revestidas de papel «kraft» o de otro material equivalente que estará firmemente fijado sobre la tapa y se extenderá en el exterior por toda su circunferencia.
e) Capacidad máxima de los bidones: 250 litros.
f) Peso neto máximo: 400 kg.
3524 Toneles de madera natural
2C1 con canilla
2C2 con tapa móvil
a) La madera utilizada será de buena calidad, de fibras rectas, muy seca, sin nudos ni corteza, sin madera podrida ni albura u otros defectos de tal naturaleza que puedan perjudicar a la eficacia del tonel para el uso previsto.
b) La virola y los fondos estarán diseñados en función de la capacidad del tonel y del uso al que se destine.
c) Las duelas y los fondos serán serrados o hendidos en el sentido de la veta, de tal manera que ningún anillo anual ocupe más de la mitad del espesor de la duela o del fondo.
d) Los aros del tonel serán de acero o de hierro y de buena calidad. Para los toneles con tapa móvil 2C2, se admitirán aros de madera dura adecuada.
e) Toneles de madera natural 2C1:
El diámetro de la canilla no excederá de la mitad del ancho de la duela donde esté situada la canilla.
f) Toneles de madera natural 2C2:
Los fondos estarán bien ajustados en los jabíes.
g) Capacidad máxima de los toneles: 250 litros.
h) Peso neto máximo: 400 kg.
3525 Bidones de cartón
1G
a) La virola del bidón estará formado de hojas múltiples de papel grueso o cartón (no ondulado), sólidamente encoladas o laminadas y podrá incluir una o varias capas protectoras de embreado, papel «kraft» parafinado, lámina metálica, plástico, etc.
b) Los fondos serán de madera natural, cartón, metal, contrachapado o plástico o de otras materias apropiadas, y podrán estar revestidos con una o varias capas protectoras de doble embreado, papel «kraft» parafinado, lámina metálica, materias plásticas, etc.
c) La virola del bidón, los fondos y las uniones serán diseñadas en función de la capacidad del bidón y del uso a que se destine.
d) El embalaje ensamblado será lo suficientemente resistente al agua como para que no se despeguen las capas en condiciones normales de transporte.
e) Capacidad máxima del bidón: 450 litros. fl Peso neto máximo: 400 kg.
3526 Bidones y cuñetes (jerricanes) de plástico
1H1 bidones con tapa fija
1H2 bidones con tapa móvil
3H1 cuñetes con tapa fila
3H2 cuñetes con tapa móvil
a) Los envases podrán soportar los esfuerzos físicos (en particular mecánicos y térmicos) y químicos inherentes al transporte y seguir siendo estancos. Podrán resistir a las materias peligrosas y a sus vapores. Podrán además resistir, en la medida necesaria, al envejecimiento y a las radiaciones ultravioletas. Los envases podrán ser manipulados de manera segura.
b) Salvo derogación acordada por la autoridad competente, la duración máxima admitida para la utilización de los envases para el transporte de mercancías peligrosas es de cinco años desde su fabricación, a menos que se prescriba una duración de utilización más corta, teniendo en cuenta la naturaleza de la materia transportada.
c) Si fuera necesaria una protección contra la radiación ultravioleta, se realizará por incorporación de negro de humo u otros pigmentos o inhibidores adecuados. Estos aditivos serán compatibles con el contenido y conservarán su eficacia durante toda la duración en servicio del envase. En caso de utilizarse negro de humo, pigmentos o inhibidores diferentes de aquellos que se utilicen para la fabricación de la muestra de construcción aprobada, se podrá prescindir de nuevas pruebas si el contenido en negro de humo no excediera del 2% en peso o si el contenido en pigmentos no excediera del 3% en peso; el contenido en inhibidores frente a la radiación ultravioleta no está limitado.
d) Los aditivos que se utilicen para un fin distinto al de la protección contra la radiación ultravioleta podrán entrar en la composición de la materia plástica, siempre que no alteren las propiedades químicas y físicas del material del envase. En tal caso se podrá levantar la obligación de proceder a nuevas pruebas.
e) Se tomarán medidas adecuadas para asegurarse de que la materia plástica que se utilice para la construcción del envase sea químicamente compatible con las mercancías que éstos estén destinados a contener Véase marginal 3551 (5).
f) Los envases serán fabricados con materia plástica apropiada de origen y especificaciones conocidas; su construcción se adaptará perfectamente a las materias plásticas y responderá a la evolución de la técnica. Para los envases nuevos, los únicos materiales usados que se podrán utilizar serán restos o recortes de producción procedentes de la misma serie.
g) El espesor de la pared estará, en cualquier punto del envase, en función de su capacidad y del uso a que se destine, teniendo en cuenta, sin embargo, los esfuerzos a los que cada punto pueda verse expuesto.
h) Los orificios de llenado, vaciado y aireación en la virola o en los fondos de los bidones con tapa fija (1H1) y de los cuñetes (jerricanes) con tapa fija (3H1) tendrán un diámetro máximo de 7 cm. Los bidones y cuñetes (jerricanes) que tengan orificios mayores se considerarán pertenecientes al tipo con tapa móvil (1H2, 3H2).
i) Los bidones con tapa móvil (1H2) y los cuñetes (jerricanes) con tapa móvil (3H2) utilizados para materias sólidas deberán permanecer estancos en todos los puntos en relación con la materia de llenado.
Los cierres de los bidones y cuñetes (jerricanes) con tapa fija (lH1, 3H1) deberán ser del tipo roscado, o bien podrán estar asegurados por un
dispositivo roscado o de otro tipo que tenga por lo menos la misma eficacia. Los dispositivos de cierre de los bidones y jerricanes con tapa móvil (1H2, 3H2) deberán estar diseñados y fabricados de tal modo que queden bien cerrados y que los bidones o cuñetas (jerricanes) permanezcan estancos en las condiciones normales de transporte.
Se utilizarán juntas de estanqueidad con todas las tapas móviles, a no ser que el bidón o el cuñete (jerrican) no sea estanco por su mi5Ma concepción aún cuando esté convenientemente sujeta la tapa móvil.
j) La permeabilidad máxima admisible para las sustancias líquidas inflamables se eleva a: 0,008 g/l.h a 23 °C (ver marginal 3556).
k) Capacidad máxima de los bidones y de los jerricanes:
1H1 y 1H2: 450 litros.
3H1 y 3H2: 60 litros.
l) Peso neto máximo:
lH1 y 1H2: 400 kg.
3H1 y 3H2: 120 kg.
3527 Cajas de madera natural
4C1 de usos generales
4C2 con paneles estancos a las sustancias pulverulentas (paneles no tamizantes)
Nota: Para las cajas de contrachapado, véase marginal 3528, para las cajas de aglomerado de madera, véase marginal 3529.
a) La madera que se emplee estará muy seca, comercialmente exenta de humedad y sin defectos que puedan reducir sensiblemente la resistencia de cada elemento constitutivo de la caja. La resistencia del material utilizado y el modo de construcción estarán adaptados a la capacidad de la caja y al uso al que se destine. La tapa y el fondo podrán ser de aglomerado resistente al agua, como, por ejemplo, tablero duro, de partículas u otro tipo adecuado.
Los medios de fijación deberán resistir a las vibraciones producidas en condiciones normales de transporte. Se deberá evitar en la medida de lo posible clavar la extremidad de las tablas en el sentido de la madera. Los ensamblajes que corran el riesgo de sufrir presiones importantes deberán hacerse mediante clavos retacados, puntas de tallo anillado o medios de fijación equivalente.
b) Cajas de paneles estancos a las materias pulverulentas 4C2:
Cada elemento constitutivo de la caja será de una sola pieza o equivalente. Los elementos se considerarán como equivalentes a elementos de una sola pieza cuando se ensamblen por encolado, por uno de los métodos siguientes: ensamblaje Lindermann (por cola de milano), con ranura y leng eta, a media madera o de junta plana con, al menos, dos grapas onduladas metálicas en cada junta.
c) Peso neto máximo: 400 kg.
3528 Cajas de contrachapado
4D
a) El contrachapado utilizado tendrá por lo menos 3 hojas. Estará hecho de hojas muy secas obtenidas por desenrollado, corte o aserrado, comercialmente exentas de humedad y sin defecto que pueda reducir la solidez de la caja. Todas las hojas estarán encoladas mediante un pegamento resistente al agua.
Se podrán utilizar otros materiales apropiados con el contrachapado para la fabricación de las cajas. Los paneles de las cajas estarán sólidamente clavados o anclados en los montantes de ángulo o en los extremos, o ensamblados por otros dispositivos igualmente apropiados.
b) Peso neto máximo: 400 kg.
3529 Cajas de aglomerado de madera
4F
a) Las paredes de las cajas serán de aglomerado de madera resistente al agua como, por ejemplo, tablero duro, tablero de partículas u otro tipo adecuado. La resistencia del material utilizado y el modo de construcción estarán adaptados a la capacidad de la caja y al uso a que se destine.
b) Las otras partes de las cajas podrán estar constituidas por otros materiales apropiados.
c) Las cajas estarán sólidamente ensambladas mediante dispositivos apropiados.
d) Peso neto máximo: 400 kg.
3530 Cajas de cartón
4G
a) Se utilizará un cartón compacto o un cartón ondulado de doble cara (con uno o varios espesores) de buena calidad, apropiado a la capacidad y al uso al que se destinen las cajas. La resistencia al agua de la superficie exterior será tal que el aumento de peso medido en una prueba de determinación de la absorción de agua de 30 minutos de duración, por el método de Cobb, no sea superior a 155 g/m2 (con arreglo a la norma ISO 535-1976). El cartón debe tener la aptitud adecuada para doblarse sin romperse.
El cartón será cortado, doblado sin rotura y de manera que pueda ensamblarse sin que se produzcan fisuras, rotura en superficie o flexión excesiva. Las canaladuras estarán sólidamente pegadas a las caras.
b) Los testeros de las cajas podrán tener un marco de madera o de otras materias apropiadas o ser enteramente de madera. Como refuerzos podrán utilizarse listones de madera, o de otras materias apropiadas.
c) Las uniones de las cajas llevarán una cinta engomada, una solapa pegada o una solapa grupada. Las juntas de solapa presentarán un recubrimiento apropiado. Cuando el cierre se efectúe por encolado o con una cinta engomada, el pegamento será resistente al agua.
d) Las dimensiones de la caja estarán adaptadas al contenido.
e) Peso neto máximo: 400 kg.
3531 Cajas de plástico
4H1 cajas de plástico expandido
4H2 cajas de plástico rígido
a) La caja estará hecha de un plástico apropiado y tendrá una solidez adecuada a su contenido y al uso a que se destine. Tendrá una resistencia suficiente al envejecimiento y a la degradación que cause bien la materia transportada o bien la radiación ultravioleta.
b) Las cajas de plástico expandido comprenderán dos partes de plástico expandido moldeado; una parte inferior, que comportará alvéolos para los envases internos, y una parte superior, que cubra la parte inferior y se
encaje en ella. Las partes superior e inferior estarán diseñadas de tal forma que los envases interiores queden ajustados sin holgura. Los tapones de los envases interiores no entrarán en contacto con la superficie interna de la parte superior de la caja.
c) Para la expedición, las cajas de plástico expandido estarán cerradas con cinta autoadhesiva que tenga una resistencia a la tracción suficiente para impedir que la caja se abra. La cinta autoadhesiva deberá resistir la intemperie y sus adhesivos serán compatibles con el plástico expandido de la caja. Se podrán utilizar otros sistemas de cierre con la condición de que tengan una eficacia, al menos, igual.
d) Para las cajas de plástico rígido, la protección contra la radiación ultravioleta, si es necesaria, se obtendrá añadiendo negro de humo u otros pigmentos o inhibidores apropiados. Estos aditivos serán compatibles con el contenido y conservarán su eficacia durante todo el período del servicio de la caja. Si se usara negro de humo, pigmentos o inhibidores diferentes de aquellos utilizados para la fabricación del modelo autorizado, la obligación de proceder a nuevas pruebas podrá derogarse si el contenido en negro de humo no es superior al 2% en peso, o si el contenido en pigmento no es superior al 3% en peso; el contenido en inhibidor contra la radiación ultravioleta no está limitado.
e) Las cajas de plástico rígido tendrán dispositivos de cierre hechos de un material apropiado, suficientemente robustos y concebidos de tal manera que excluya toda posibilidad de apertura inoportuna.
f) Podrán entrar en la composición de plástico de las cajas (4H1 y 4H2) aditivos que tengan otras funciones que la protección contra la radiación ultravioleta, con la condición de que no alteren las propiedades físicas y químicas del material de envase o embalaje. En tal caso, podrá derogarse la obligación de proceder a nuevas pruebas.
g) Peso neto máximo:
4H1: 60 kg.;
4H2: 400 kg.
3532 Cajas de acero o de aluminio
4A de acero
4B de aluminio
a) La solidez del metal y la construcción adecuada de la caja estarán en función de su capacidad y del uso al que se destine.
b) Las cajas estarán revestidas interiormente de cartón o de fieltro de relleno, según los casos, o provistas de un forro o revestimiento interior adecuado. Si el forro es metálico y de doble gradado (agrupado) se tomarán medidas para impedir la penetración de materias en los intersticios de las uniones.
c) Los cierres podrán ser de cualquiera de los tipos apropiados; permanecerán bien cerrados en las condiciones normales de transporte. d) Peso neto máximo: 400 kg.
3533 Sacos de textil
5L1 sin forro o sin revestimiento interno
5L2 estancos a los pulverulentos
5L3 resistente al agua
a) Los textiles utilizados serán de buena calidad. La solidez del textil y la confección del saco estarán en función de la capacidad del saco y del uso al que se destine.
b) Sacos estancos para los pulverulentos, 5L2:
El saco se volverá estanco para los pulverulentos mediante, por ejemplo: papel pegado a la cara interna del saco por un adhesivo resistente al agua, como, por ejemplo, alquitrán; una lámina de plástico pegada a la cara interna del saco; uno o varios forros interiores de papel o plástico.
c) Sacos resistentes al agua, 5L3:
El saco estará impermeabilizado de manera que se impida la penetración de la humedad, mediante, por ejemplo: forros interiores separados, de papel resistente al agua (por ejemplo, papel kraft parafinado, papel embreado o papel kraft revestido de plástico); una lámina de plástico pegada a la cara interna del saco; uno o varios revestimientos interiores de plástico.
d) Peso neto máximo: 5O kg.
3534 Sacos de tejido de plástico
SH1 sin forro o sin revestimiento interior
SH2 estancos a los pulverulentos
SH3 resistente al agua
a) Los sacos se confeccionarán a partir de rafia o de monofilamentos de un plástico apropiado, estirados por tracción. La solidez del material utilizado y la confección del saco estarán en función de la capacidad del saco y del uso al que se destine.
b) Los sacos podrán ir provistos de un forro interior de lámina de plástico o de un fino revestimiento interior de plástico.
c) Si el paño de tejido utilizado es plano, los sacos se confeccionarán por costura u otro medio que asegure el cierre del fondo y de un lado. Si el tejido es tubular, el fondo del saco se cerrará por costura, tejido o por un tipo de cierre que ofrezca una resistencia equivalente.
d) Sacos estancos para los pulverulentos, 5H2:
Los sacos habrán de hacerse estancos a los pulverulentos mediante, por ejemplo: papel o una lámina de plástico pegada a la cara interna de los sacos; uno o varios forros interiores, separados, de papel o plástico.
e) Sacos resistentes al agua, 5H3:
Los sacos asearán impermeabilizados de manera que se impida toda penetración de humedad, mediante, por ejemplo: forros interiores separados, papel resistente al agua (por ejemplo, papel kraft parafinado, embreado doble o revestido de plástico); de una lámina de plástico pegada a la cara interna o externa del saco; de uno o varios forros interiores de plástico.
f) Peso neto máximo: 50 kg.
3535 Sacos de lámina de plástico
5H4
a) Los sacos deberán ser confeccionados a partir de un plástico apropiado. La solidez del material utilizado y la confección del saco estarán en función de la capacidad del saco y del uso al que sea destinado. Las uniones deberán resistir las presiones y los choques que el saco pueda sufrir en condiciones normales de transporte.
b) Peso neto máximo: 50 kg.
3536 Sacos de pape1
5M1 multihojas
5M2 multihojas, resistentes al agua
a) Los sacos estarán confeccionados con un papel kraft apropiado o con un papel equivalente que comporte al menos tres hojas.
La solidez del papel y la confección de los sacos estarán en función de la capacidad del saco y del uso al que se destine. Las uniones y los cierres serán estancos a los pulverulentos.
b) Para impedir la entrada de humedad, se debe impermeabilizar un saco de cuatro hojas o más, mediante la utilización, ya sea de una hoja resistente al agua para una de las dos hojas exteriores, ya sea de una capa resistente al agua, hecha de un material de protección apropiado, entre las dos hojas exteriores; un saco de tres hojas deberá hacerse impermeable mediante la utilización de una hola resistente al agua como hoja exterior. Si hay riesgo de reacción del contenido con la humedad o si dicho contenido está embalado en estado húmedo, deberán también colocarse en contacto con el contenido una hoja o una capa resistente al agua, por ejemplo papel kraft doblemente calafateado, papel kraft cubierto de plástico, una lámina de plástico que cubra la superficie interna del saco, o uno o varios revestimientos interiores de plástico. Las juntas y cierres deberán ser estancos al agua.
c) Peso neto máximo: 50 kg.
3537 Embalaje compuesto (de plástico)
6HA1 recipiente de plástico con bidón exterior de acero
6HA2 recipiente de plástico con jaula (1) o caja exterior de acero
6HB1 recipiente de plástico con bidón exterior de aluminio
6HB2 recipiente de plástico con jaula (1) o caja exterior de aluminio
6HC recipiente de plástico con caja exterior de madera
6HD1 recipiente de plástico con bidón exterior de contrachapado
6HD2 recipiente de plástico con caja exterior de contrachapado
6HG1 recipiente de plástico con bidón exterior de cartón
6HG2 recipiente de plástico con caja exterior de cartón
6HH1 recipiente de plástico con bidón exterior de plástico
6HH2 recipiente de plástico con caja exterior de plástico rígido.
a) Recipiente interior
(1) El recipiente interior de plástico cumplirá las disposiciones del marginal 3526 a) y c) a h).
(2) El recipiente interior de plástico encajará sin holgura en el embala le exterior, el cual no comportará asperezas que pudieran causar abrasión del plástico.
(3) Capacidad máxima del recipiente interior:
6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1: 250 litros.
6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2: 60 litros.
(4) Peso neto máximo:
6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1: 400 kg.
6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2: 75 kg.
3537 b) Embalaje exterior
(1) Recipiente de plástico con un bidón exterior de acero o aluminio 6HA1 ó 6HB1. El embalaje exterior responderá, según el caso, a las características
de construcción indicadas en el marginal 3520 a) a i) o 3521 a) a d).
(2) Recipiente de plástico con jaula o caja exterior de acero o de aluminio 6HA2 ó 6HB2. El embalaje exterior responderá a las características de construcción indicadas en el marginal 3532.
(3) Recipiente de plástico con caja exterior de madera 6HC. El embalaje exterior responderá a las características de construcción indicadas en el marginal 3527.
(4) Recipiente de plástico con bidón exterior de contrachapado 6HD1. El embalaje exterior responderá a las características de construcción indicadas en el marginal 3523.
(5) Recipiente de plástico con caja exterior de contrachapado 6HD2. El embalaje exterior responderá a las características de construcción Indicadas en el marginal 3528.
(6) Recipiente de plástico con bidón exterior de cartón 6HG1. El embalaje exterior responderá a las características de construcción indicadas en el marginal 3525 a) a d).
(7) Recipiente de plástico con caja exterior de cartón 6HG2. El embalaje exterior responderá a las características de construcción indicadas en el marginal 3530 a) a c).
(8) Recipiente de plástico con bidón exterior de plástico 6HH1. El embalaje exterior responderá a las características de construcción indicadas en el marginal 3526 a) y c) a h).
(9) Recipiente de plástico con caja exterior de plástico rígido 6HH2; el embalaje exterior deberá responder a las características de construcción pertinentes del marginal 3531 a), d), e) y f).
3538 Envases interiores
a) Envases interiores
Podrán utilizarse: envases de vidrio, porcelana o gres que puedan contener, como máximo, 5 litros para las sustancias líquidas ó 5 kg para las sustancias sólidas; envases de plástico que puedan contener, como máximo, 30 litros para las sustancias liquidas ó 30 kg para las sustancias sólidas; envases de metal que puedan contener, como máximo, 40 litros para las sustancias liquidas ó 40 kg para las sustancias sólidas; bolsas y sacos de papel, tejido de textil o de plástico o lámina de plástico que puedan contener, como máximo, 5 kg para las sustancias sólidas en bolsas y 50 kg en sacos; cajas, cartonajes plegables y cajas de cartón o plástico que puedan contener, como máximo, 10 kg de materias sólidas; pequeños envases de otro tipo, como tubos, que puedan contener, como máximo, 1 litro de materias líquidas ó 1 kg de materias sólidas.
b) Embalajes exteriores
Podrán ser utilizados: bidones de acero con tapa móvil (marginal 3520); bidones de aluminio con tapa móvil (marginal 3521); cuñetes (jerricanes) de acero, con tapa móvil (marginal 3522); bidones de contrachapado (marginal 3523) bidones de cartón (marginal 3525);
3538 bidón de plástico, con tapa móvil (marginal 3526); cuñetes (jerricanes) de plástico, con tapa móvil (marginal 3526); cajas de madera natural (marginal 3527); cajas de contrachapado (marginal 3528); cajas de aglomerado de madera (marginal 3529); cajas de cartón (marginal 3530); cajas de
plástico (marginal 3531); cajas de acero o de aluminio (marginal 3532).
B. Envases y embalajes que puedan ajustarse al marginal 3510 (1) ó (2)
3539 Embalajes compuestos (de vidrio, porcelana o gres)
6PA1 recipiente con bidón exterior de acero
6PA2 recipiente con jaula (1) o caja exterior de acero
6PB1 recipiente con bidón exterior de aluminio
6PB2 recipiente con jaula (1) o caja exterior de aluminio
6PC recipiente con caja exterior de madera
6PD1 recipiente con bidón exterior de contrachapado
6PD2 recipiente con cesto exterior de mimbre
6PG1 recipiente con bidón exterior de cartón
6PG2 recipiente con caja exterior de cartón
6PH1 recipiente con embalaje exterior de plástico expandido
6PH2 recipiente con embalaje exterior de plástico rígido
a) Recipiente interior
(1) Los recipientes serán de forma apropiada (cilíndrica o piriforme) y fabricados con un material de buena calidad exento de defectos que puedan di5Minuir su resistencia. Las paredes serán en todo punto suficientemente gruesas y exentas de tensiones internas.
(2) Como cierres en los recipientes se utilizarán tapones enroscados de plástico, tapones de vidrio e5Merilado o cierres que sean, al menos, tan eficaces como los anteriores. Todas las partes de los cierres susceptibles de entrar en contacto con el contenido del recipiente deberán ser resistentes a la acción del mismo.
Hay que vigilar que los cierres estén montados de manera que resulten estancos y se bloqueen para evitar que se aflojen durante el transporte.
Si son necesarios cierres provistos de un respiradero, éste deberá ser estanco.
(3) El recipiente deberá estar bien sujeto al embalaje exterior por medio de materiales amortiguadores y/o absorbentes.
(4) Capacidad máxima del recipiente: 60 litros.
(5) Peso neto máximo: 75 kg.
b) Embalaje exterior
(1) Recipiente con bidón exterior de acero, 6PA1:
El embalaje exterior responderá a las características de construcción indicadas en el marginal 3520 a) a i). La tapa móvil necesaria para este tipo de embalaje podrá tener la forma de un capuchón.
(1) Una jaula es un embalaje exterior con mirilla.
(2) Recipiente con una jaula de madera o una caja de acero exterior, 6PA2:
El embalaje exterior deberá responder a las características de construcción indicadas en el marginal 3532 a) a c). Si los recipientes son cilíndricos y en posición vertical, el embalaje exterior deberá sobrepasar en altura a estos, así como a sus cierres. Si el embalaje exterior es una jaula que envuelve a un recipiente piriforme y si se adapta a esta forma, deberá ir provisto de una tapa de protección.
(3) Recipiente con bidón exterior de aluminio, 6PB1:
El embalaje exterior responderá a las características de construcción indicadas en el marginal 3521 a) a d).
(4) Recipiente con jaula o una caja de aluminio, exterior, 6PB2:
El embalaje exterior responderá a las características de construcción indicadas en el marginal 3532.
(5) Recipiente con caja exterior de madera, 6PC:
El embalaje exterior responderá a las características de construcción indicadas en el marginal 3527.
(6) Recipiente con bidón exterior de contrachapado, 6PD1:
El embalaje exterior responderá a las características de construcción indicadas en el marginal 3523.
(7) Recipiente con cesto exterior de mimbre, 6PD2:
Los cestos de mimbre estarán confeccionados convenientemente y con material de buena calidad. Deberán estar provistos de una protección de manera que se eviten daños a los recipientes.
(8) Recipientes con bidón exterior de cartón, 6PG1:
El embalaje exterior responderá a las características de construcción prescritas en el marginal 3525 a) a d)
(9) Recipiente con una caja exterior de cartón, 6PG2:
El embalaje exterior responderá a las características de construcción indicadas en el marginal 3530 a) a c).
(10) Recipientes con embalaje exterior de plástico expandido o de plástico rígido, 6PH1 ó 6PH2:
Los materiales de estos dos embalajes exteriores deberán satisfacer las disposiciones enunciadas en el marginal 3531, a) a fl. El embalaje de plástico rígido deberá ser en polietileno de alta densidad o en otra materia plástica similar. La tapa móvil necesaria para este tipo de embalaje podrá, sin embargo, adoptar la forma de una caperuza.
C. Envases y embalajes ajustados únicamente al marginal 3510 (2)
3540 Embalajes metálicos ligeros
OA1 con tapa fija
OA2 con tapa móvil
a) La chapa de la virola y de los fondos deberá ser de un acero apropiado; su espesor estará en función de la capacidad de los envases y del uso al que estén destinados.
b) Las uniones deberán estar soldadas, ensambladas por doble engatillado (agradado), como mínimo, o realizadas por un procedimiento que garantice una resistencia y una estanqueidad análogas.
c) Los revestimientos interiores tales como los revestimientos galvanizados, estañados, barnizados, erc., deberán ser resistentes y adherirse por todas partes al acero, incluso en los cierres.
d) Los orificios de llenado, vaciado y aireación, en el cuerpo o los fondos de los envases con tapa fija (OA1) no deberán sobrepasar los 7 cm de diámetro. Los envases provistos de orificios más anchos considerados del tipo de tapa móvil (OA2).
e) Los cierres de los embalajes con tapa fija (OA1) deberán ser del tipo roscado, o bien podrán estar asegurados por un dispositivo roscado o de otro tipo que tenga al menos la mi5Ma eficacia. Los dispositivos de cierre de los embalajes con tapa móvil (OA2) deberán estar diseñados y fabricados de tal modo que queden bien cerrados y que los embalajes permanezcan estancos en
las condiciones normales del transporte.
f) Capacidad máxima de los envases: 40 litros.
g) Peso neto máximo: 50 kg.
3541-3549
Sección IV
Disposiciones relativas a las pruebas sobre envases y embalajes
A. Pruebas sobre los tipos de construcción
3550 Ejecución y repetición de las pruebas
(1) El tipo de construcción de cada envase o embalaje deberá ser probado y autorizado por la autoridad competente o por un organismo designado por ella.
(2) Las pruebas según el párrafo (1) deberán repetirse después de cada modificación del tipo de construcción, a menos que el organi5Mo encargado de proceder a las pruebas haya dado su visto bueno sobre la modificación del tipo de construcción. En este último caso, no es necesaria una nueva autorización del tipo de construcción. El tipo de construcción del envase estará determinado por el diseño, la dimensión, el material utilizado y su espesor, modo de construcción y modo de fijación, pero podrá incluir también distintos tratamientos de superficie. Incluye asimismo envases que difieren del tipo de construcción solamente por su altura nominal reducida.
(3) La autoridad competente puede ordenar en cualquier momento que se compruebe, mediante pruebas conforme a las disposiciones de la presente sección, que los envases o embalajes de fabricación en serie respondan a las exigencias de las pruebas del tipo de construcción dado. Cuando se realicen tales pruebas en envases de papel o de cartón se considerará una preparación a las condiciones ambiente como equivalente a la que responde a las disposiciones indicadas en el marginal 3551 (3).
(4) El organismo encargado de proceder a las pruebas deberá registrar los materiales utilizados, con objeto de su control, procediendo a exámenes sobre estos materiales o conservando en depósito muestras o elementos de los materiales.
(5) Si un revestimiento interior es necesario por razones de seguridad, deberá conservar sus cualidades protectoras después de las pruebas.
(6) La autoridad competente podrá permitir la puesta a prueba selectiva de envases que sólo difieran en detalles mínimos de un tipo de construcción ya probado: envases que contengan envases interiores de tamaño más pequeño o de menor peso neto, o bien envases como bidones, sacos y cajas con una o varias dimensiones) exteriores) ligeramente reducidas), por ejemplo.
(7) Se podrán realizar varias pruebas con una mi5Ma muestra, a condición de que no quede afectada la validez de los resultados y de que la autoridad competente haya dado su consentimiento.
3551 Preparación de los envases y embala les y de los bultos para la prueba
(1) Las pruebas deberán ser realizadas sobre envases preparados para su expedición, incluyendo, por lo que se refiere a los embalajes combinados, los envases interiores utilizados. Los recipientes o envases interiores o únicos se llenarán al menos al 95% de su capacidad máxima para las materias sólidas y al 98% para las líquidas. Para un embalaje combinado en que el envase interior está destinado a contener materias líquidas o sólidas, se
exigirán pruebas distintas para el contenido sólido y para el contenido líquido.
Las materias u objetos que deban ser transportados en embalajes, podrán ser sustituidos por otras materias u objetos, salvo si ello puede alterar los resultados de las pruebas.
Para las sustancias sólidas, si se utilizara otra sustancia no peligrosa, deberá tener las mismas características físicas (peso, granulometría, etc.) que la sustancia a transportar. Se permite utilizar cargas adicionales, tales como sacos de granalla de plomo, para alcanzar el peso total requerido del bulto, con la condición de que estén colocadas de tal modo que no falseen los resultados de la prueba. Como materia de llenado en sustitución de las sustancias que tengan a 23 °C una viscosidad superior a 2 680 mm2/s, podrán utilizarse mezclas adecuadas de materias sólidas pulverulentas, por ejemplo polvo de polietileno o de PVC con harina de madera, arena fina, etc.
(2) Cuando se utilice otra materia para las pruebas de caída referentes a los líquidos, ésta deberá tener una densidad relativa y una viscosidad análoga a la de la materia que deba transportarse. Se podrá utilizar también el agua para estas pruebas de caída en las condiciones fijadas en el marginal 3552 (4).
(3) Los envases o embalajes de papel o cartón se acondicionarán durante 24 horas, por lo menos, en una atmósfera con una humedad relativa y una temperatura controladas. Se elegirá entre tres opciones posibles. Las condiciones que se estiman preferibles para este acondicionamiento son 23 °C + - 2 °C para la temperatura y 50% + - 2% para la humedad relativa, siendo las otras dos respectivamente 20 °C + - 2 °C y65% + -2% y 27°C+ -2°C y 65% + -2%.
Nota: Los valores medios deberán estar comprendidos dentro de estos límites. Fluctuaciones de corta duración y limitaciones relativas a las medidas pueden acarrear variaciones de medidas individuales que van hasta el + - 5% para la humedad relativa sin que ello tenga una incidencia significativa sobre la asimilación de los resultados de las pruebas.
(4) Los toneles de madera natural con canilla permanecerán llenos de agua durante, por lo menos, 24 horas antes de las pruebas.
(5) Los bidones y cuñetes de plástico ajustados al marginal 3526 y, si fuera necesario, los embalajes compuestos (jerricanes) (plásticos) ajustados al marginal 3537, para probar su suficiente compatibilidad química con las materias líquidas, deberán someterse a un almacenamiento de seis meses a la temperatura ambiente y durante dicho período las muestras objeto de la prueba permanecerán llenas de las mercancías que estén destinadas a transportar.
Durante las primeras y las últimas 24 horas del almacenamiento, las muestras de prueba se colocarán con el cierre hacia abajo. Sin embargo, los envases provistos de un respiradero solamente lo serán durante 5 minutos cada vez. Después de dicho almacenamiento, las muestras de prueba serán sometidas a las pruebas previstas en los marginales 3552 a 3556.
Para los recipientes interiores de embalajes compuestos (plástico) no es necesario aportar la prueba de la compatibilidad química suficiente cuando sea un hecho conocido que las propiedades de resistencia del plástico no se
modifican sensiblemente bajo la acción de la materia de relleno.
Se entenderá por modificación sensible de las propiedades de resistencia:
a) una clara fragilización;
b) una considerable disminución de la resistencia a la tracción a no ser que esté relacionada con un aumento al menos proporcional del alargamiento elástico.
Nota: Para los bidones y cuñetes (jerricanes) de plástico y para los embalajes compuestos (plástico) de polietileno de alto peso molecular, véase también el apartado (6) a continuación.
(6) Si el comportamiento de la materia plástica hubiera sido definido por otros medios, se podrá omitir la prueba anterior de compatibilidad. Estos métodos deben ser al menos equivalentes a la prueba de compatibilidad anterior y estar reconocidos por la autoridad competente.
(7) Para los bidones y cuñetes (jerricanes) ajustados al marginal 3526 y, si fuera necesario, para los embalajes compuestos del marginal 3537, de polietileno de alto peso molecular, que respondan a las siguientes especificaciones: densidad relativa a 23 °C, después de un acondicionamiento térmico de una hora de duración a 100 °C >940 según la norma ISO 1183, índica de fusión (Melt Flow Rafe) 190 °C/21,6 kg de carga (Load) < 12 g/10 mio, según la norma ISO 1133,
La compatibilidad química con las materias líquidas enumeradas en la lista de las materias, sección 11 del anexo al presente apéndice, se puede probar con líquidos patrones (véase sección I del anexo al presente apéndice) de la siguiente manera:
La suficiente compatibilidad química de estos envases se podrá verificar almacenándolos durante 3 semanas a 40 °C con el líquido patrón adecuado; cuando dicho líquido patrón sea el agua, la prueba de la suficiente compatibilidad química no será necesaria.
Durante las primeras y últimas 24 horas de almacenamiento' las muestras de la prueba se colocarán con el cierre hacia abajo. Sin embargo, los envases provistos de un respiradero sólo lo estarán durante 5 minutos cada vez. Después de dicho almacenamiento las muestras de la prueba serán sometidas a las previstas en los marginales 3552 a 3556.
Cuando un tipo de construcción de envase haya superado las pruebas de aceptación con un liquido patrón, las materias de llenado asimiladas enumeradas en la sección II del anexo al presente apéndice podrán ser admitidas al transporte, sin otra prueba que las condiciones siguientes: las densidades relativas de las materias de llenado no excederán de las de la materia utilizada para determinar la altura de caída para la prueba de calda y el peso para la prueba de apilamiento; las presiones de vapor de las materias de llenado a 50 °C ó 55 °C no serán superiores a la que se utilizó para determinar la presión para la prueba de presión interna.
(8) Cuando los bidones y cuñetes (jerricanes) del marginal 3526 y, si es necesario, los embalajes compuestos del marginal 3537, de polietileno de alto peso molecular, han superado la prueba referida en el apartado (6) del presente marginal, se podrán autorizar además materias de llenado diferentes de las que figuran en la sección II del anejo. Esta aprobación se realizará sobre la base de ensayos de laboratorio que deberán probar que el efecto de
estas materias de llenado en las probetas será menos fuerte que el de los liquidas patrones.
Los mecanismos de deterioro que habrá de tener en cuenta son los siguientes: reblandecimiento por hinchamiento, provocación de fisuras bajo tensión y reacciones de degradación molecular. Las mismas condiciones que las recogidas en el párrafo (6) del presente marginal se aplicarán a las densidades relativas y a las tensiones de vapor.
3552 Prueba de caída (1)
(1) Número de muestras (por tipo de construcción, fabricante) y orientación de la muestra para la prueba de caída:
Para los ensayos distintos a los de caída de plano, el centro de gravedad se encontrará en la vertical del punto de impacto.
------------------------------------------------------------------------
|Envase/Embalaje |Número de |Orientación de la muestra para |
| | muestras | la prueba de caída |
| | por prueba| |
------------------------------------------------------------------------
|a) Bidones de acero |Seis |Primer ensayo (con tres |
| | | muestras): |
------------------------------------------------------------------------
|Bidones de aluminio |(tres para |el embalaje debe chocar en el |
| | cada | área de impacto |
------------------------------------------------------------------------
|Cuñetes (jerricanes) de |ensayo de |diagonalmente sobre el reborde |
|acero | caída) | del fondo, |
------------------------------------------------------------------------
| | |0 si no hay reborde, sobre una |
| | | junta periférica o borde |
------------------------------------------------------------------------
|Bidones de | | |
|contrachapado | | |
------------------------------------------------------------------------
|Toneles de madera | | |
------------------------------------------------------------------------
|Bidones de cartón | |Segundo ensayo (con las otras |
| | | tres muestras restantes): |
------------------------------------------------------------------------
|Bidones y cuñetes de | | |
|plástico | | |
------------------------------------------------------------------------
|Embalajes compuestos | |el embalaje debe chocar en el |
|(plástico) en | | área de impacto en la parte más|
| | | débil que no fue probada en |
|forma de bidones | |la primera prueba de caída, |
| | | por ejemplo |
| | |sobre un cierre o, para |
| | | ciertos bidones |
------------------------------------------------------------------------
|Embalajes compuestos | |cilíndricos, en la unión |
|(vidrio, porce- | | longitudinal soldada |
|lana, gres) conforme al | |a la virola |
|marginal 3510 | | |
------------------------------------------------------------------------
|(1) y en forma de | | |
|bidones | | |
------------------------------------------------------------------------
|Embalajes metálicos | | |
|ligeros | | |
------------------------------------------------------------------------
3552
-----------------------------------------------------------------------
|b) Cajas de madera |Cinco |Primera prueba: |
|natural | | |
-----------------------------------------------------------------------
|Cajas de contrachapado |(uno para |de plano sobre el fondo. |
| | cada | |
-----------------------------------------------------------------------
|Cajas de aglomerado de |prueba de | |
|madera | caida) | |
-----------------------------------------------------------------------
| | |Segunda prueba: |
-----------------------------------------------------------------------
|Cajas de plástico | | |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de plano sobre la parte |
| | | superior. |
-----------------------------------------------------------------------
|Cajas de cartón | | |
-----------------------------------------------------------------------
| | |Tercera prueba: |
-----------------------------------------------------------------------
|Cajas de acero o de | | |
|aluminio | | |
-----------------------------------------------------------------------
|Embalajes compuestos | |de plano sobre la cara más |
|(vidrio, porce- | | larga. |
-----------------------------------------------------------------------
|lana, gres) conforme al | |Cuarta prueba: |
|marginal 3510 | | |
-----------------------------------------------------------------------
|(1) y en forma de cajas | |de plano sobre la cara más |
| | | corta. |
-----------------------------------------------------------------------
| | |Quinta prueba: |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de plano sobre un vértice. |
-----------------------------------------------------------------------
|c) Sacos textiles |Tres |Primera prueba: |
-----------------------------------------------------------------------
|Sacos de papel |(dos |de plano sobre una cara del |
| | pruebas de| saco. |
-----------------------------------------------------------------------
| |caída por |Segunda prueba: |
| | saco) | |
-----------------------------------------------------------------------
| | |sobre el fondo del saco. |
-----------------------------------------------------------------------
|d) Sacos de tejido de |Tres |Primera prueba: |
|plástico | | |
-----------------------------------------------------------------------
|Sacos de lámina de |(tres |de plano sobre una cara ancha |
|plástico | pruebas de| del saco. |
-----------------------------------------------------------------------
| |caída por | |
| | saco) | |
-----------------------------------------------------------------------
| | |Segunda prueba: |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de plano sobre una cara |
| | | estrecha del saco. |
-----------------------------------------------------------------------
| | |Tercera prueba: |
-----------------------------------------------------------------------
| | |de plano sobre el fondo del |
| | | saco |
----------------------------------------------------------------------- | | -----------------------------------------------------------------------
|e) Embalajes compuestos |Tres |Diagonalmente en el reborde |
| | | del fondo, si |
-----------------------------------------------------------------------
|(vidrio, porcelana, |(una para |no hay reborde, sobre una |
|gres) conforme al | cada | junta periférica o |
|marginal 3510 (2) y en |prueba de |sobre el borde. |
|forma de bidones O de | caída) | |
|cajas | | |
-----------------------------------------------------------------------
Si fuesen posibles varias orientaciones para un ensayo de caída concreto, se deberá elegir la orientación para la que es mayor el riesgo de ruptura del envase o embalaje.
(2) Preparación particular de las muestras de prueba para el ensayo de caída:
En el caso de embalajes enumerados a continuación, la muestra y su contenido deberán estar acondicionados a una temperatura igual o inferior a -18ºC:
a) bidones de plástico (véase marginal 3526)
b) cuñetes (jerricanes) de plástico (véase marginal 3526)
c) cajas de plástico distintas de las cajas de poliestireno expandido (véase marginal 3351)
d) embalajes compuestos (materia plástica) (ver marginal 3537)
e) embalajes combinados con envases interiores de plástico (ver marginal 3538)
f) sacos de material textil con forros de plástico (ver marginal 3533)
g) sacos de tejido de plástico (ver marginal 3534)
h) sacos de láminas de plástico (ver marginal 3535)
Cuando las muestras de pruebas están acondicionadas de esta manera, no es necesario realizar el acondicionamiento prescrito en el marginal 3551 (3). Las materias liquidas que sirvan para la prueba deberán mantenerse en estado líquido, si fuese necesario mediante la adición de anticongelante.
(3) Area de impacto:
El área de impacto será una superficie rígida, no elástica, plana y horizontal.
(4) Altura de caída:
Para las materias sólidas:
-----------------------------------------------------------------------
|Grupo de embalaje I |Grupo de embalaje II |Grupo de embalaje III |
-----------------------------------------------------------------------
|1,8 m |1,2m |0,8 m |
-----------------------------------------------------------------------
Para las materias líquidas; si la prueba se efectúa con agua:
a) para las materias a transportar cuya densidad relativa no sea superior a 1,2:
----------------------------------------------------------------------
|Grupo de embalaje I |Grupo de embalaje II |Grupo de embalaje III |
----------------------------------------------------------------------
|1,8 m |1,2 m |0,8 m |
----------------------------------------------------------------------
b) para las materias a transportar cuya densidad relativa sea superior a 1,2, la altura de calda se calculará sobre la base de la densidad relativa de la materia a transportar, redondeada al primer decimal superior de la manera siguiente:
---------------------------------------------------------------------
|Grupo de embalaje I |Grupo de embalaje II |Grupo de embalaje |
| | | III |
---------------------------------------------------------------------
|densidad relativa x |densidad relativa x 1,0 |densidad relativa |
|1,5 (m) | (m) | x 0,67 (m) |
---------------------------------------------------------------------
c) para los envases metálicos ligeros destinados al transporte de materias cuya viscosidad a 23 °C sea superior a 200 mm2/s (lo cual corresponde a un tiempo de vaciado de 30 segundos con un vaso normalizado ISO con orificio de salida de 6 mm. de diámetro, según la norma ISO 2431-1980), así como las materias de la clase 3, 5° c): i) con una densidad relativa que no exceda de
1,2:
-----------------------------------------------------------
|Grupo de embalaje II |Grupo de embalaje III |
-----------------------------------------------------------
|0,6 m |0,4 m |
-----------------------------------------------------------
ii) para las materias a transportar cuya densidad relativa supere 1,2, la altura de caída se calculará sobre la base de la densidad relativa de la sustancia a transportar, redondeada al primer decimal superior, de la manera siguiente:
------------------------------------------------------------------
|Grupo de embalaje II |Grupo de embalaje III |
------------------------------------------------------------------
|densidad relativa x 0,5 (m) |densidad relativa x 0,33 (m) |
------------------------------------------------------------------
Si la prueba se efectúa con la sustancia a transportar o con una sustancia líquida cuya densidad relativa sea por lo menos la misma:
-----------------------------------------------------------------------
|Grupo de embalaje Y |Grupo de embalaje II |Grupo de embalaje III |
-----------------------------------------------------------------------
|1,8 m |1,2 m | 0,8 m |
-----------------------------------------------------------------------
(5) Criterio de aceptación
a) Todo envase que contenga un liquido será estanco una vez que haya establecido el equilibrio entre las presiones interior y exterior; sin embargo, para los envases interiores de embalajes combinados o de embalajes compuestos (vidrio, porcelana o gres), no es necesario que las presiones estén igualadas.
b) Si unos bidones con tapa móvil para materias sólidas han sido sometidos a una prueba de calda y han chocado con el área impacto sobre la cara superior, la muestra de prueba supera con éxito la prueba si el contenido queda totalmente retenido por un envase interior (por ejemplo, saco de plástico), incluso si el cierre del bidón en la cara superior ya no es estanco para los pulverulentos.
c) La hoja exterior de los sacos no presentará deterioros que puedan comprometer la seguridad del transporte.
d) El embalaje exterior de un embalaje compuesto o de un embalaje combinado no presentará deterioros que puedan comprometer la seguridad del transporte. No deberán existir fugas de la materia contenida en el envase interior.
e) Una pérdida muy ligera por el (los) cierre (5) en el momento del choque no se considerará como un fallo del embalaje, a condición de que no haya otras fugas.
f) En los envases para mercancías de la clase 1 no se autorizarán roturas que permitan la salida exterior de las materias u objetos explosivos libres.
Prueba de estanqueidad
3553 (1) La prueba de estanqueidad se efectuará con todos los tipos de envases y embalajes destinados a contener materias liquidas; sin embargo no es necesaria esta prueba para: los envases interiores de embalajes
combinados;
- los recipientes interiores de embalajes compuestos (vidrio, porcelana, gres) conformes al marginal
3510 (2);
- los embalajes y embalajes con tapa móvil destinados a contener materias con una viscosidad a 23 °C superior a 200 mm2/s; los embalajes metálicos ligeros con tapa móvil destinados a contener materias de la clase 3' 5° c).
(2) Número de muestras de prueba:
Tres muestras de prueba por tipo de construcción y por fabricante.
(3) Preparación particular de las muestras para la prueba:
Se hace un taladro en un punto neutro de la muestra de prueba para introducir el aire comprimido de modo que la estanqueidad del cierre sea también sometida a prueba. Los cierres de envases provistos de un respiradero serán sustituidos por cierres sin respiradero.
(4) Método de prueba:
Las muestras de prueba incluidos sus cierres se colocarán bajo el agua durante cinco minutos mientras se les aplica una presión de aire interno; el modo en que se mantengan bajo el agua no debe afectar a los resultados de la prueba. Se podrán utilizar otros métodos si tienen una eficacia al menos igual.
(5) Presión de aire a aplicar:
-----------------------------------------------------------------------
|Grupo de embalaje I |Grupo de embalaje II |Grupo de embalaje III |
-----------------------------------------------------------------------
|al menos 30 kPa |al menos 20 kPa |al menos 20 kPa |
-----------------------------------------------------------------------
(6) Criterios de aceptación: No se observará fuga alguna.
Prueba de presión interna (hidráulica)
3554 (1) La prueba de presión hidráulica se efectuará con los tipos de embalajes y embalajes de acero, aluminio o plástico y con todos los embalajes compuestos destinados a contener materias liquidas; no obstante, esta prueba no es necesaria para: los envases internos de embalajes combinados; los recipientes internos de embalajes compuestos (vidrio, porcelana o gres) conformes al marginal 3510 (2); los envases o embalajes con tapa móvil destinados a contener materias cuya viscosidad a 23 °C es superior a 200 mm2/s; los embalajes metálicos ligeros con tapa móvil destinados a contener materias de la clase 3, 5° c).
(2) Número de muestras de prueba:
Tres muestras de prueba por tipo de construcción y por fabricante.
(3) Preparación particular de los envases para la prueba:
Para poder probar la estanquidad del cierre se taladrará la muestra de prueba en un punto neutro con el fin de introducir la presión. Los cierres de envases o embalajes provistos de un respiradero serán sustituidos por cierres sin respirarro.
(4) Método y presión de prueba:
Los envases y embalajes serán sometidos durante 5 minutos (30 minutos para los de plásticos a una presión hidráulica que no será inferior a:
a) la presión manométrica total medida en el envase (es decir, la presión de
vapor de la materia de llenado y la presión parcial del aire o de los otros gases inertes, menos 100 kPa) a 55 °C, multiplicada por un coeficiente de seguridad de 1,5; para determinar esta presión manométrica total se tomará como base un grado de llenado máximo conforme al grado indicado en el marginal 3500 (4) y una temperatura de llenado de 15 °C; o
b) 1,75 veces la presión de vapor de la materia de llenado a 50 °C, menos 100 kPa; no obstante, será, como mínimo de 100 kPa (presión manométrica); o
c) 1,5 veces la presión de vapor de la materia de llenado a 55 °C, menos 100 kPa; no obstante, será, como mínimo de 100 kPa (presión manométrica).
La forma de sujetar los envases no deberá falsear los resultados de la prueba. Se aumentará la presión de una manera continua y regular. La presión de prueba se mantendrá constante durante toda la prueba.
La presión de prueba mínima para los embalajes que correspondan al grupo 1 será de 250 kPa.
(5) Criterio de aceptación:
Ningún envase o embalaje deberá tener fugas.
Prueba de apilamiento
3555 (1) La prueba de apilamiento se efectuará con todos los tipos de envase y embalajes, con excepción de los sacos y embalajes compuestos (vidrio, porcelana o gres) del marginal 3510 (2) no apilables.
(2) Número de muestra de la prueba:
Tres muestras de prueba por tipo de construcción y por fabricante.
(3) Método de prueba:
Se someterá cada muestra a una fuerza aplicada a su superficie superior equivalente a la masa total de los bultos idénticos que pudieran apilarse encima de la muestra durante el transporte.
La prueba durará 24 horas, salvo si se tratara de bidones y cuñetes (jerricanes) de plástico del marginal 3526, y/o de embalajes compuestos 6HH1 y 6HH2 según el marginal 3537 destinados al transporte de líquidos, que se deberán someter a la prueba de apilamiento durante un período de 28 días a una temperatura de al menos 40 °C.
La altura de apilamiento, incluyendo la muestra de prueba, será como mínimo de tres metros.
Para la prueba según el marginal 3551 (5), convendrá utilizar la materia de llenado original. Para la prueba según el marginal 3551 (6), se realizará una prueba de apilamiento con un líquido patrón.
Si el contenido de la muestra es un líquido no peligroso con una densidad relativa distinta de la del líquido que deba transportarse, habrá de calcularse la fuerza en función de este último liquido.
(4) Criterios de aceptación:
No debe haber fugas con ninguna de las muestras. En el caso de embalajes compuestos y embalajes combinados, no habrá ninguna fuga de la materia contenida en el recipiente interior o envase interior.
Ninguna de las muestras presentará deterioros que puedan comprometer la seguridad durante el transporte, ni deformaciones susceptibles de reducir su solidez o causar una falta de estabilidad cuando los embalajes sean apilados.
Se considerará que se ha obtenido un equilibrio suficiente de apilamiento
cuando, después de la prueba de apilamiento, para los envases de plástico después de su enfriamiento a la temperatura ambiente, dos envases llenos del mismo tipo, colocados sobre la muestra de prueba conservan su posición durante una hora.
Prueba complementaria de permeabilidad para los bidones y cuñetes (jerricanes) de plástico del marginal 3526 y para los embala les compuestos (plástico) del marginal 3537, destinados al transporte de sustancias líquidas que tengan un punto de inflamación 61 °C, con exclusión de los recipientes 6HA1.
3556 (1) Para los envases de polietileno se efectuará esta prueba únicamente si se trata de autorizarlos para el transporte de benceno, tolueno, xileno o mezclas y preparados que contengan estas materias.
(2) Número de muestras para la prueba:
Tres envases por tipo de construcción y por fabricante.
(3) Preparación particular de la muestra para la prueba:
Las muestras se almacenarán previamente con la materia de llenado original según el marginal 3551 (5) o, para los envases de polietileno, de alto peso molecular con la mezcla líquida patrón de hidrocarburos («white spirit») según el marginal 3551 (6).
(4) Método de la prueba:
Las muestras de la prueba llenas con la materia para la que se autorizará el envase, se pesarán antes y después de un almacenamiento de 28 días a 23 °C y con un 50% de humedad atmosférica relativa. Para los envases de polietileno de alto peso molecular, se podrá efectuar la prueba con la mezcla líquida patrón de hidrocarburos («white spirit») en lugar de benceno, tolueno o xileno.
(5) Criterio de aceptación:
La permeabilidacl no excederá de 0,008 C/. h.
3557 Prueba complementaria para los toneles de madera natural con canilla.
(1) Número de muestras para la prueba:
Un tonel por tipo de construcción y por fabricante.
(2) Método de la prueba:
Quitar todos los aros por encima de la comba del tonel vacío ensamblado, al menos, dos días antes.
(3) Criterio de aceptación:
El aumento del diámetro de la parte superior del tonel no será superior al 10%.
Aceptación de los embalajes combinados
Nota: Los embalajes combinados serán sometidos a prueba con arreglo a las disposiciones aplicables a los embalajes exteriores.
3558 (1) Durante las pruebas sobre los tipos de construcción de los embalajes combinados podrán al mismo tiempo aprobarse embalajes:
a) con envases interiores de volumen inferior,
b) de peso neto inferior al del tipo de construcción sometido a prueba.
(2) Si se aprueban diferentes tipos de embalajes combinados que tengan diferentes tipos de envases interiores, éstos podrán, asimismo, reunirse en un solo embalaje exterior, con la condición de que el expedidor certifique que el bulto responde a las prescripciones de las pruebas.
(3) Si las propiedades de resistencia de los envases interiores de plástico de embalajes combinados no se modifican sensiblemente bajo la acción de la materia de llenado, no es necesario aportar la prueba de compatibilidad química suficiente. Se entenderá por modificación sensible de las propiedades de resistencia:
a) una clara fragilización,
b) una disminución considerable de la resistencia a la tracción, a menos que esté ligada a un aumento, por lo menos, proporcional del alargamiento elástico.
(4) Si el envase exterior de un embalaje combinado ha superado una prueba con distintos tipos de envases interiores, se podrán reunir también en dicho envase exterior distintos envases elegidos entre los anteriores. Asimismo, siempre que se conserve un nivel de resistencia equivalente, se autorizan las modificaciones siguientes de los envases interiores sin que sea necesario someter el bulto a otras pruebas:
a) Podrán utilizarse envases interiores de dimensiones equivalentes o inferiores a condición de que:
i) Los envases interiores sean de diseño análogo al de los envases interiores probados (por ejemplo, forma redonda, rectangular, etc.); ii) El material de construcción de los envases interiores (vidrio, plástico, metal, etc.) ofrezca una resistencia a las fuerzas de impacto y de apilamiento igual o superior a la del envase interior probado inicialmente; iii) Los envases interiores tengan aberturas idénticas o más pequeñas y el cierre sea de diseño análogo
(por ejemplo, caperuza roscada, tapa encajada, etc.); iv) Se utilice en cantidad suficiente un material de llenado suplementario para llenar los espacios vacíos e impedir todo movimiento apreciable de los envases interiores; v) Los envases interiores tengan la misma orientación en el envase exterior que en el bulto probado;
b) Se podrá utilizar un número menos importante de envases interiores probados u otros tipos de envases interiores definidos en el apartado a) anterior, a condición de que se añada un llenado suficiente para llenar el espacio (los espacios) vacío(s) e impedir todo desplazamiento apreciable de los envases interiores.
(5) Se podrán agrupar y transportar sin que se hayan sometido a pruebas en un envase exterior objetos o envases interiores de cualquier tipo para las materias sólidas o líquidas, a condición de que cumplan las siguientes condiciones:
a) el envase exterior deberá haber sido probado con éxito de conformidad con el marginal 3552, con envases interiores frágiles (por ejemplo, de vidrio) que contengan líquidos y sobre una altura de caída correspondiente al grupo de embalaje I;
b) la masa bruta total del conjunto de los envases interiores no deberá ser superior a la mitad de la masa bruta de los envases interiores utilizados para la prueba de caída de que trata el apartado a) anterior;
c) el espesor del material de llenado entre los envases interiores y entre éstos últimos y el exterior del envase, no deberá quedar reducido a un valor inferior al espesor correspondiente al envase inicialmente probado; cuando
un envase interior único se haya utilizado en la prueba inicial, el espesor del llenado entre los envases interiores no deberá ser inferior al espesor de llenado entre el exterior del envase y el envase interior en la prueba inicial. Cuando se utilicen envases interiores menos numerosos o más pequeños (en comparación con los envases interiores utilizados en la prueba de caída), será necesario añadir suficiente material de llenado para llenar los espacios vacíos;
d) el envase exterior deberá haber superado la prueba de apilamiento de que tata el marginal 3555 estando vacío. La masa total de bultos idénticos deberá ir en función de la masa total de los envases interiores utilizados para la prueba de caída mencionados en el apartado a) anterior;
e) los envases interiores que contengan materias líquidas deberán estar completamente rodeados de una cantidad de material absorbente suficiente para absorber la totalidad del líquido contenido en los envases interiores;
f) cuando el envase exterior no sea estanco a los líquidos o a los pulverulentos según esté destinado a contener envases interiores para materias líquidas o sólidas, habrá que proporcionarle el medio de retener el contenido líquido o sólido en caso de fugas, en forma de revestimiento estanco, saco de plástico u otro medio igual de eficaz. Para los envases que contengan líquidos, el material absorbente a que se refiere el apartado e) anterior deberá colocarse en el interior del medio utilizado para retener el contenido líquido;
g) los envases deberán llevar marcas conformes a las disposiciones del marginal 3512, que certifiquen que han superado las pruebas funcionales del grupo I para embalajes combinados. La masa bruta máxima indicada en kilogramos deberá corresponder a la suma de la masa del envase exterior con la mitad de la masa del envase (de los envases) interior (es) utilizado(s) en la prueba de caída de que trata el apartado a) anterior. En la marca deberá figurar la letra «V», de conformidad con el marginal 3512 (5), para designar un envase especial.
Informe de prueba
3559 Deberá expedirse un informe de prueba, que se pondrá a disposición de los usuarios del envase o embalaje y que incluya, al menos, los datos siguientes
1. Organismo que ha realizado las pruebas;
2. Solicitante;
3. Fabricante del envase o embalaje;
4. Descripción del envase o embalaje (por ejemplo, características destacadas, tales como material, revestimiento interior, dimensiones, espesor de las paredes, peso, cierres, coloración de los plásticos);
5. Diseño de construcción del envase o embalaje y de los cierres (eventualmente, fotografías);
6. Modo de construcción;
7. Capacidad máxima;
8. Características del contenido de prueba, por ejemplo, viscosidad y densidad relativa para los líquidos y granulometría para los sólidos;
9. Altura de caída;
10. Presión en la prueba de estanquidad según el marginal 3553;
11. Presión en la prueba de presión interna según el marginal 3554;
12. Altura de apilamiento;
13. Resultados de la prueba;
14. Número de identificación único del informe de prueba;
15. Fecha del informe de prueba;
16. El informe de prueba deberá estar firmado con la indicación del nombre y función que desempeña el firmante.
El informe de prueba deberá establecer que el envase tal y como está preparado para el transporte ha sido probado de conformidad con las disposiciones correspondientes del apéndice A.5 y que la utilización de otros métodos de envase podrá invalidar dicho informe de prueba. Un ejemplar del informe de prueba deberá ponerse a disposición de la autoridad competente.
B. Prueba de estanqueidad para todos los envases nuevos, reconstruidos o reacondicionados destinados a contener materias líquidas
3560 (1) Ejecución de la prueba:
Cada uno de los envases destinados a contener materias líquidas debe sufrir la prueba de estanqueidad: antes de haber sido utilizado por primera vez para el transporte; después de la reconstrucción o reacondicionamiento, antes de haber sido reutilizado para el transporte.
Para esta prueba, no es necesario que los envases estén provistos de sus propios cierres.
El recipiente interior de los embalajes compuestos debe ser probado sin el embalaje exterior, con la condición que los resultados de la prueba no hayan sido afectados. Esta prueba, sin embargo, no es necesaria para:
- los envases interiores de embalajes combinados;
- los recipientes interiores de embalajes compuestos (vidrio, porcelana o gres) del marginal 3510 (2);
- los envases con tapa móvil destinados a contener sustancias con una viscosidad a 23 °C superior a 200 mm2/s; los embalajes metálicos ligeros del marginal 3510 (2).
(2) Método de prueba:
El aire comprimido se introducirá en todos los envases por el orificio de llenado. Los envases se colocarán bajo el agua; el procedimiento para mantener los envases bajo el agua no falseará el resultado de la prueba. Las uniones y las otras partes de los envases donde puedan producirse fugas también podrán ser recubiertas con espuma de jabón, aceite pesado o cualquier otro líquido adecuado. Se podrá utilizar cualquier método que sea tan eficaz como los anteriores. Los envases no necesitan ir provistos de sus propios cierres.
(3) Presión de aire a aplicar:
------------------------------------------------------------------
|Grupo de embalaje I |Grupo de embalaje II |Grupo de embalaje |
| | | III |
------------------------------------------------------------------
|mínima 30 kPa |mínima 20 kPa |mínima 20 kPa |
------------------------------------------------------------------
(4) Criterios de aceptación:
No debe haber fugas de aire.
3561-3599
Anejo al apéndice A.5
Sección I Líquidos patrones para probar la compatibilidad química de los envases de polietileno de alto peso molecular según el marginal 3551 (6)
Se podrán utilizar para esta materia plástica los siguientes patrones:
a) Solución tensoactiva para las sustancias cuyos efectos de cuarteamiento bajo tensión sobre el polietileno sean fuertes, en particular para todas las soluciones y preparados que contengan elementos tensoactivos.
Se utilizará una solución acuosa de 1 a 10% de un elemento tensoactivo. La tensión superficial de esta solución se deberá elevar a 23 °C de 31-35 mN/III.
La prueba de apilamiento se efectuará tomando como base una densidad de, al menos, 1,2.
Una prueba de la suficiente compatibilidad química con una solución tensoactiva no requiere una prueba suplementaria con el ácido acético.
b) Acido acético para las materias y preparados que tengan efectos de cuarteamiento bajo tensión sobre el polietileno en particular para los ácidos monocarboxílicos y para los alcoholes monovalentes.
Se utilizará el ácido acético en concentración de 98 a 100% Densidad relativa = 1,05.
La prueba de apilamiento se efectuará tomando como base una densidad de, al menos, 1,1.
En el caso de materias de llenado que hinchen el polietileno más que el ácido acético, y a tal punto que el peso de polietileno aumente hasta un 4%, la compatibilidad química suficiente podrá probarse después de un almacenamiento previo de 3 semanas a 40 °C, según el marginal 3551 (6), pero con la mercancía de llenado original.
c) Acetato de butilo normal/solución tensoactiva saturada de acetato de butilo normal para las materias y preparados que hinchen el polietileno y a tal punto que el peso de polietileno aumente hasta aproximadamente un 4% y que presenten al mismo tiempo un efecto de cuarteamiento bajo tensión, en especial para los productos fitosanitarios, las pinturas líquidas y los ésteres.
Se utilizará el acetato de butilo normal en concentración del 98 al 100% para el almacenamiento previo según el marginal 3551 (6).
Se utilizará para la prueba de apilamiento según el marginal 3555, un líquido de ensayo compuesto de una solución tensoactiva acuosa del 1 al 10% mezclada con un 2% de acetato de butilo normal, según la letra a) anterior.
La prueba de apilamiento se efectuará tomando como base una densidad mínima de 1,0.
En el caso de las materias de llenado que hinchen el polietileno más que el acetato de butilo normal y a tal punto que el peso de polietileno aumente hasta un 7,5% se podrá probar la compatibilidad química suficiente después de un almacenamiento previo de tres semanas a 40 °C, según el marginal 3551 (6), pero con la mercancía de llenado original.
d) Mezcla de hidrocarburos («White Spirit») para las materias y preparados que hinchen el polietileno, en especial para los hidrocarburos, los ésteres
y las cetonas.
Se utilizará una mezcla de hidrocarburos con un abanico de ebullición de 160 °C a 200 °C, una densidad de 0,78 a 0,80, un punto de inflamación superior a 50 °C y un contenido en aromáticos de 16 a 21%.
e) Se efectuará la prueba de apilamiento tomando como base una densidad mínima de 1,0.
En el caso de las materias de llenado que hinchen al polietileno hasta tal punto que el peso de polietileno aumente más del 7,5% se podrá probar la compatibilidad química suficiente después de un almacenamiento previo de tres semanas a 40 °C, según el marginal 3551 (6), pero con la mercancía de llenado original.
Acido nítrico para todas las materias y preparados que tengan sobre el polietileno efectos oxidantes y causen degradaciones moleculares idénticas o más débiles que el ácido nítrico al 55%.
Se utilizará el ácido nítrico en concentración de al menos un 55%.
La prueba de apilamiento se efectuará tomando como base una densidad mínima de 1,4.
Anejo degraden el peso molecular, se procederá según el marginal 3551 (5).
En el caso de materias de llenado que oxiden más fuertemente que el ácido nítrico al 55% o que
f) El agua para las materias que no ataquen al polietileno como en los casos indicados en a) a e), en especial para los ácidos y lejías inórganicas, las soluciones salinas acuosas, los polialcoholes y las materias orgánicas en solución acuosa.
La prueba de apilamiento se efectuará tomando como base una densidad mínima de 1,2.
Sección II Lista de las sustancias que se pueden asimilar a los líquidos patrones según el marginal 3551 (6)ç
CLASE 3
-----------------------------------------------------------
|Apartado |Especificación de la |Liquido patrón |
| | sustancia | |
-----------------------------------------------------------
A. Materias que tengan un punto de inflamación inferior a 23 °C, no tóxicas, no corrosivas
------------------------------------------------------------------------
|3°b) |Las materias cuya tensión | |
| | de vapor a 50 °C no | |
| | sobrepasen 110 kPa (1,1 | |
| | bar): | |
------------------------------------------------------------------------
| |los petróleos crudos y |mezcla de hidrocarburos |
| | otros aceites minerales | |
| | crudos | |
------------------------------------------------------------------------
| |los hidrocarburos |mezcla de hidrocarburos |
------------------------------------------------------------------------
| |las materias halogenadas |mezcla de hidrocarburos |
------------------------------------------------------------------------
| |los alcoholes |ácido acetico |
------------------------------------------------------------------------
| |los éteres |mezcla de hidrocarburos |
------------------------------------------------------------------------
| |los aldehídos |mezcla de hidrocarburos |
------------------------------------------------------------------------
| |las cetonas |mezcla de hidrocarburos |
------------------------------------------------------------------------
| |los ésteres |acetato de butilo normal en |
| | | caso de hinchamiento hasta |
| | | un 4% (peso), si no mezcla |
| | | de hidrocarburos |
------------------------------------------------------------------------
|4°b) |Las mezclas de materias del |acetato de butilo |
| | 3° b) que tengan un punto | normal/solución tensoac |
------------------------------------------------------------------------
| |de ebullición o principio |tiva saturada de acetato de |
| | de ebullición superior a 35| butilo normal y |
| | °C, | |
------------------------------------------------------------------------
| |conteniendo un 55% como |mezcla de hidrocarburos |
| | máximo de nitrocelulosa | |
------------------------------------------------------------------------
| |con un contenido de | |
| | nitrógeno que no sobrepase | |
| | 12,6% | |
------------------------------------------------------------------------
|5° |Las materias viscosas |mezcla de hidrocarburos |
------------------------------------------------------------------------
B. Materias que tengan un punto de inflamación inferior a 23 °C, tóxicas
----------------------------------------------------------
|17°b) |el metanol |ácido acético |
----------------------------------------------------------
E. Materias que tengan un punto de inflamación de 23 °C a 61 °C
(comprendidos los valores límites), que puedan presentar un grado menor de toxicidad o de corrosividad
------------------------------------------------------------------------
|31°c) |Las materias que tengan un | |
| | punto de inflamación de 23 | |
| | °C a 61 °C (comprendidos lo| |
| | valores limites): | |
------------------------------------------------------------------------
| |- el petróleo, el |mezcla de hidrocarburos |
| | disolvente nafta | |
------------------------------------------------------------------------
| |- «white spirit» |mezcla de hidrocarburos |
| | (disolvente blanco) | |
------------------------------------------------------------------------
| |- los hidrocarburos |mezcla de hidrocarburos |
------------------------------------------------------------------------
| |- las materias halogenadas |mezcla de hidrocarburos |
------------------------------------------------------------------------
| |los alcoholes |ácido acetico |
------------------------------------------------------------------------
| |los éteres |mezcla de hidrocarburos |
------------------------------------------------------------------------
| |- los aldehídos |mezcla de hidrocarburos |
------------------------------------------------------------------------
| |-las cetonas |mezcla de hidrocarburos |
------------------------------------------------------------------------
| |los ésteres |acetato de butilo normal en |
| | | caso de hinchamiento hasta |
| | | un 4% (peso), si no mezcla |
| | | de hidrocarburos |
------------------------------------------------------------------------
| |las materias nitrogenadas |mezcla de hidrocarburos |
------------------------------------------------------------------------
|34°c) |Mezclas de materias del 31° |acetato de butilo |
| | c) conteniendo 55% como | normal/solución tensoactiva |
| | | saturada |
| |máximo de nitrocelulosa, |de acetato de butilo normal |
| | con un contenido en | y mezcla de hidrocarburos |
| | nitrógeno | |
------------------------------------------------------------------------
| |que no sobrepase el 12,6% | |
------------------------------------------------------------------------
CLASE 5.1
A. Las materias comburentes líquidas y sus soluciones acuosas
---------------------------------------------------------
| |El peróxido de hidrógeno y | |
| | sus soluciones (1) | |
---------------------------------------------------------
|1°b) |-soluciones acuosas que |agua |
| | contengan un mínimo del | |
| | 20%, pero menos del 60%, d| |
| | peróxido de hidrógeno | |
---------------------------------------------------------
|1°c) |-soluciones acuosas que |agua |
| | contengan como mínimo el | |
| | 8%, pero menos del 20%, de| |
| | peróxido de hidrógeno | |
---------------------------------------------------------
|3°a) |ácido perclórico que |ácido nítrico |
| | contenga más del 50%, pero| |
| | como máximo el 72%, de | |
| | ácido (peso) | |
---------------------------------------------------------
B. Las soluciones acuosas de materias comburentes sólidas
------------------------------------------------
|11°b) |solución de clorato |agua |
| | cálcico | |
------------------------------------------------
| |solución de clorato |agua |
| | potásico | |
------------------------------------------------
| |solución de clorato sódico |agua |
------------------------------------------------
CLASE 6.1
B. Materias orgánicas que contengan un punto de inflamación igual o superior a 23 °C o materias orgánicas no inflamables
---------------------------------------------------------
| |Las materias nitrogenadas | |
| | con un punto de inflamació| |
| | superior a 61 °C: | |
---------------------------------------------------------
|12°b) |la anilina |ácido acético |
---------------------------------------------------------
| |Las materias oxigenadas | |
| | con un punto de inflamació| |
| | superior a 61 °C: | |
---------------------------------------------------------
|14°c) |el éter monobutilico del |ácido acético |
| | etilenglicol | |
---------------------------------------------------------
| |el alcohol furfurílico |ácido acético |
---------------------------------------------------------
| |el fenol en solución |ácido acético |
---------------------------------------------------------
| |Las materias orgánicas | |
| | tóxicas corrosivas y los | |
| | objetos que contengan | |
| | dichas materias, así como | |
| | las soluciones y mezclas d| |
| | materias orgánicas tóxicas| |
| | corrosivas (como | |
| | preparaciones y residuos) | |
---------------------------------------------------------
|27°b) |los cresoles o el ácido |acido acetico |
| | cresílico | |
---------------------------------------------------------
CLASE 6.2
--------------------------------------------------------------------
|1°-4° |Todas las materias |agua |
| | infecciosas consideradas | |
| | como líquidos, conforme al| |
| | marginal 2650 (5) | |
--------------------------------------------------------------------
|(1) Prueba que únicamente deberá efectuarse con un respiradero. |
--------------------------------------------------------------------
Anejo
CLASE 8
A. Materias de carácter ácido
----------------------------------------------------------
| |Materias inorgánicas | |
----------------------------------------------------------
|1°b) |-ácido sulfúrico |agua |
----------------------------------------------------------
| |- ácido sulfúrico residual |agua |
----------------------------------------------------------
|2°b) |-ácido nítrico con un |ácido nítrico |
| | contenido máximo del 55% de | |
| | ácido | |
----------------------------------------------------------
|4°b) |- las soluciones acuosas de |ácido nítrico |
| | ácido perclórico con un | |
| | contenido máximo del 50% de | |
| | ácido, en masa | |
----------------------------------------------------------
|5°b) y |-acido clorhídrico con un |agua |
|c) | máximo de ácido puro de 36% | |
----------------------------------------------------------
| |-ácido bromhídrico |agua |
----------------------------------------------------------
| |-ácido yodhídrico |agua |
----------------------------------------------------------
|7º b) |-ácido fluorhídrico con un |agua |
| | máximo del 60% de fluoruro | |
| | de hidrógeno (1) | |
----------------------------------------------------------
|8º b) |-ácido fluorobórico con un |agua |
| | contenido máximo del 5O % de| |
| | ácido puro | |
----------------------------------------------------------
| |-ácido fluorosilicico |agua |
| | (ácido hidrofluorosilicico) | |
----------------------------------------------------------
|17°b) y |-ácido crómico en solución |ácido nítrico |
|c) | con un contenido máximo del | |
| | 30% de ácido puro | |
----------------------------------------------------------
|17ºc) |-ácido fosfórico |agua |
----------------------------------------------------------
| |Materias orgánicas | |
----------------------------------------------------------
|32°b) |ácido acrílico, ácido |ácido acético |
| | fórmico, ácido acético, | |
| | ácido tioglicólico | |
----------------------------------------------------------
|32°c) |- ácido metacrilico, ácido |ácido acético |
| | propiónico | |
----------------------------------------------------------
|40°c) |- alkilfenoles líquidos |ácido acético |
----------------------------------------------------------
B. Materias de carácter básico
-------------------------------------------------
| |Materias inorgánicas | |
-------------------------------------------------
|42°b) y |hidróxido de sodio en |agua |
|c) | solución, hidróxido de | |
| | potasio en solución | |
-------------------------------------------------
|43°b) |amoníaco en solución |agua |
-------------------------------------------------
|44°b) |- soluciones acuosas de |agua |
| | hidrazina con un contenido | |
| | máximo del 64% de hidrazina | |
| | en masa | |
-------------------------------------------------
C. Otras materias corrosivas
------------------------------------------------------------------------
|61° |soluciones de clorita e |ácido nítrico |
| | hipoclorito (2) | |
------------------------------------------------------------------------
|63°c) |solución de formaldehido |agua |
------------------------------------------------------------------------
|(1) Máximo 60 litros; duración de utilización admitida 2 años. |
------------------------------------------------------------------------
|(2) Prueba a efectuar únicamente con respiradero. En caso de |
|pruebas con el ácido nítrico como liquido patrón, se debe utilizar un |
|respiradero resistente a los ácidos. Para las propias soluciones de |
|hipocloritos, se admiten los respiraderos del mismo tipo de |
|construcción, resistentes al hipoclorito (por ejemplo, de caucho |
|silicona) pero que no resisten al ácido nítrico. |
------------------------------------------------------------------------
APENDICE A.6
CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACION DE LOS GRANDES RECIPIENTES PARA GRANEL (GRG), TIPOS DE GRG, REQUISITOS RELATIVOS A LA CONSTRUCCION DE LOS GRG Y DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS PRUEBAS SOBRE LOS GRG
3600 Se entenderá por «gran recipiente para granel» (GRG) un envase móvil
rígido, semirrígido o flexible distinto a los especificados en el Apéndice A5;
a) de una capacidad:
i) no superior a 3 m3 (3 000 litros), para las materias sólidas y líquidas de los grupos de embalaje II y III; ii) no superior a 1,5 m3, para las materias sólidas del grupo de embalaje I embaladas en GRG flexibles, de plástico rígido, compuestos, de cartón o de madera; iii) no superior a 3 m3, para las materias sólidas del grupo de embalaje I embaladas en GRG metálicos;
b) concebido para una manipulación mecánica,
c) que pueda resistir los esfuerzos a que están sometidos durante su manipulación y el transporte, lo que deberá ser confirmado mediante los ensayos especificados en el presente Apéndice.
Nota: 1. Las disposiciones de este Apéndice son aplicables a los grandes recipientes para granel (GRG) cuya utilización para el transporte de ciertas materias peligrosas esté expresamente autorizado en las diferentes clases.
. Los contenedores cisterna que cumplan las prescripciones del Apéndice B.lb no serán considerados como grandes recipientes para granel (GRG).
3. Los grandes recipientes para granel (GRG) que cumplan las condiciones del presente Apéndice no serán considerados como contenedores en el sentido de la Directiva.
4. Unicamente se utilizará la sigla GRG en este texto para designar a los grandes recipientes para granel.
2. Sección 1
Condiciones generales aplicables a los GRG
3601
(1) Con el fin de asegurar que cada GRG cumpla las disposiciones del presente apéndice, los GRG deberán ser diseñados, fabricados y ensayados de acuerdo con un programa de aseguramiento de calidad que satisfaga a la autoridad competente.
(2) Cada GRG deberá corresponder en todos los aspectos a su tipo de construcción.
La autoridad competente, mediante la realización de los ensayos establecidos de conformidad con las disposiciones del presente Apéndice, podrá exigir en cualquier momento la prueba de que los GRG cumplen las prescripciones relativas a las pruebas sobre el tipo de construcción.
(3) Antes de llenarse y presentarse al transporte, todo GRG deberá ser examinado para comprobar que está exento de corrosión, contaminación u otras deficiencias; deberá comprobarse el buen funcionamiento de su equipo de servicio.
Todo GRG que muestre señales de debilitamiento con respecto al tipo de construcción aprobado deberá dejar de utilizarse o repararse de manera que pueda superar con éxito los ensayos aplicados al tipo de construcción.
(4) En el caso de que se monten en serie varios sistemas de cierre, el que esté más próximo a la materia transportada deberá ser cerrado en primer lugar.
(5) Durante el transporte, no deberá adherirse ningún desecho peligroso al exterior del GRG.
(6) En el caso de que pueda producirse una sobrepresión en un GRG por el hecho de que su contenido emita gas (a consecuencia de una elevación de temperatura o de otras causas), el GRG podrá estar provisto de un respiradero siempre que el gas desprendido no presente ningún peligro por su toxicidad, su inflamabilidad, la cantidad emitida, etc. El respiradero deberá estar diseñado de manera que se eviten las fugas de líquido y la penetración de materias extrañas en el curso de los transportes efectuados en condiciones normales, estando colocado el GRG en la posición prevista para el transporte. No obstante, solamente se podrá transportar una materia en un GRG de ese tipo en caso de que esté prescrito un respiradero para dicha materia en las condiciones de transporte de la clase correspondiente.
(7) Cuando los GRG se llenen con materias líquidas, será preciso dejar un margen de llenado suficiente para garantizar que no se producen pérdidas del líquido ni deformación duradera del GRG a consecuencia de la dilatación del líquido por efecto de las temperaturas que puedan alcanzarse en el curso del transporte.
Salvo disposiciones en contrario previstas en una clase determinada, el grado de llenado máximo para una temperatura de llenado de 15 °C deberá determinarse de la manera siguiente:
Bien, a)
---------------------------------------------------------------------------
|Punto de ebullición (comienzo |»35 |» =60 |» =100 |» =200 |» =300 |
|de la ebullición) | | | | | |
|de la materia en °C |<60 |<100 |<200 |<300 | |
---------------------------------------------------------------------------
|Grado de llenado en % en |90 |92 |94 |96 |98 |
|contenido del GRG | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
O bien, b)
Grado de llenado =98% de la capacidad del GR/ 1+alpha (50-tF)
En esta fórmula, alpha representa el coeficiente medio de dilatación cubica del líquido entre 15 °C y 50 °C, es decir, para una variación máxima de temperatura de 35 °C; alpha se calcula según la fórmula alpha = (d15-d50) / (35 x d50) siendo d15 y d50 las densidades relativas del líquido a 15 °C y 50 °C y tF la temperatura media del líquido en el momento del llenado.
(8) Cuando se utilicen GRG para el transporte de materias líquidas cuyo punto de inflamación (en copa cerrada) sea igual o inferior a 55 °C, o de polvo susceptible de formar nubes de polvos explosivos, deberán adoptarse medidas con el fin de evitar cualquier descarga electrostática peligrosa durante el llenado y el vaciado.
(9) El cierre de los GRG que contengan materias humedecidas o diluidas deberá ser tal que el porcentaje de líquidos (agua, disolvente o flegmatizante) no caiga, en el curso del transporte, por debajo de los límites prescritos.
(10) Las materias líquidas sólo deberán ser cargadas en GRG de plástico rígido o compuestos que tengan una resistencia suficiente a la presión interna que pueda producirse en condiciones normales de transporte. Los GRG en los que vaya inscrita la presión de prueba hidráulica como se dispone en
el marginal 3612 (2) deberán únicamente ser llenados con una materia líquida que tenga una presión de vapor:
a) igual que la presión manométrica total en el envase (es decir, presión de vapor de la materia contenida, más presión parcial del aire o de otros gases inertes, y menos de 100 kPa) a 55 °C, determinada sobre la base de un índice de llenado máximo de conformidad con el párrafo (7) y una temperatura de llenado de 15 °C, que no sobrepase los 2/3 de la presión de prueba inscrita, o
b) inferior, a 50 °C, a los 4/7 de la suma de la presión de prueba inscrita más 100 kPa, o
c) inferior, a 55 °C, a los 2/3 de la suma de la presión de prueba inscrita, más 100 kPa.
(11) Durante el transporte, los GRG deberán estar firmemente sujetos o estibados en el interior de la unidad de transporte, de manera que impidan los movimientos laterales o longitudinales o los choques, y de modo que tengan un soporte exterior apropiado.
3602-3609
Sección 2
Tipos de GRG
Definiciones
3610 (1) A reserva de las disposiciones particulares de cada clase, podrán utilizarse los GRG mencionados a continuación:
GRG metálicos:
Los GRG metálicos se componen de un cuerpo metálico, así como del equipo de servicio y del equipo de estructura apropiados.
GRG flexibles:
Los GRG flexibles se componen de un cuerpo formado de lámina, tejido o cualquier otra materia flexible o también de combinaciones de materiales de este tipo y, en caso de que sea necesario, de un revestimiento interno o de un forro provisto de los equipos de servicio y los dispositivos de manipulaciones apropiados.
GRG de plástico rígido:
Los GRG de plástico rígido se componen de un cuerpo de plástico rígido, que podrá llevar una estructura y deberá estar dotado de un equipo de servicio apropiado.
GRG compuestos con recipiente interior de plástico:
Los GRG compuestos están formados por elementos de estructura en forma de envoltura exterior rígida rodeando un recipiente interior de plástico, incluyendo todo equipo de servicio o cualquier otro equipo de estructura. Estarán confeccionados de tal forma que, una vez unidos, la envoltura exterior y el recipiente interior constituyan un todo inseparable y se utilicen como tales para las operaciones de llenado, almacenamiento, transporte o vaciado.
GRG de cartón:
Los GRG de cartón se componen de un cuerpo de cartón con o sin coberturas superiores e inferiores independientes, con un revestimiento interior en caso necesario (pero sin envases internos), y del equipo de servicio y estructura apropiados.
GRG de madera:
Los GRG de madera se componen de un cuerpo de madera, rígido o plegable, con revestimiento interior (pero sin envases interiores) y del equipo de servicio y estructural apropiados.
(2) Se aplicarán las definiciones siguientes a los GRG enumerados en el párrafo (1):
Cuerpos (para todas las categorías de GRG distintas de los GRG compuestos): recipiente propiamente dicho, comprendidos los orificios y sus cierres, excluyendo el equipo de servicio
(ver continuación).
Equipo de servicio (para todas las categorías de GRG): dispositivos de llenado y de vaciado y, según los tipos de GRG, dispositivos de descompresión o de aireación, dispositivos de seguridad, de calefacción y de aislamiento térmico, así como aparatos de medida.
Equipos de estructura (para todas las categorías de GRG distintas de los GRG flexibles): elementos de reforzamiento, fijación, manipulación, protección o estabilización del cuerpo (comprendida la paleta de asiento para los GRG compuestos con recipiente interior de plástico).
Peso máximo bruto admisible (para todas las clases de GRG distintas de los GRG flexibles): peso del cuerpo, de su equipo de servicio, equipo de estructura y de su carga máxima autorizada para el transporte.
3610
3611
Carga máxima admisible (para los GRG flexibles): peso neto máximo para cuyo transporte el GRG haya sido diseñado y que esté autorizado a transportar.
GRG protegido (para los GRG metálicos):
GRG provisto de una protección suplementaria contra los choques, pudiendo adoptar esta protección, por ejemplo, la forma de una pared multicapas (construcción «sandwich») o de una doble pared, o de una pared con recubrimiento de enrejado metálico.
Tejido plástico (para los GRG flexibles): material confeccionado a partir de rafia o monofilamentos de un plástico apropiado, estirados por tracción.
Plástico (para los GRG compuestos con recipiente interior de plástico): el término «plástico», cuando se utilice a propósito de los GRG compuestos, en relación con los recipientes interiores, incluye otros materiales polimerizados tales como el caucho, etc.
Dispositivo de manipulación (para los GRG flexibles): toda eslinga, abrazadera, bucle o cerco fijados al cuerpo del GRG o que constituyan la continuación del material con el cual haya sido fabricado.
Revestimiento interior (Forro) (para los GRG de cartón y los GRG de madera):
Una camisa o una bolsa independiente colocada en el interior del cuerpo, pero que no forma parte integrante del mismo, comprendidos los medios de obturación de sus aberturas.
Codificación de los tipos de construcción de los GRG
(1) - Código que designa los tipos de GRG
El código estará constituido por: dos cifras arábigas indicando el tipo de GRG, tal como se especifica en la letra a) siguiente, una o varias letras mayúsculas (caracteres latinos) que indiquen la naturaleza del material (por
ejemplo metal, plástico, etc.), tal como se especifica en la letra b) siguiente, en su caso, una cifra arábiga que indique la categoría del GRG para el tipo en cuestión.
En el caso de los GRG compuestos, se utilizarán dos letras mayúsculas (caracteres latinos). La primera designará el material del envase interior del GRG y la segunda el del embalaje exterior del GRG.
-----------------------------------------------------------------------
|Tipo |Materia sólidas cargadas y/o descargadas |Materias |
| | | líquidas |
-----------------------------------------------------------------------
| |Por gravedad |bajo presión superior a | |
| | | 10 Kpa (0,1 bar) | |
-----------------------------------------------------------------------
|rígido |11 |21 |31 |
-----------------------------------------------------------------------
|semirrígido |12 |22 |32 |
-----------------------------------------------------------------------
|flexible |13 |- |- |
-----------------------------------------------------------------------
b) A. Acero (todos los tipos y tratamientos de superficie)
B. Aluminio
C. Madera natural
D. Contrachapado
F. Aglomerado de madera
G. Cartón
H. Plástico
L. Textil
M. Papel multihoja
N. Metal (distinto del acero o del aluminio)
Materias líquidas
21
22
31
32
(2) El código del GRG será seguido, en el marcado, por una letra que indique los grupos de materias para los cuales se haya autorizado el tipo de construcción, es decir:
X para las materias de los grupos I, II y III (únicamente para los GRG destinados al transporte de materias sólidas);
Y para las materias de los grupos de embalaje II y III;
Z para las materias del grupo de embalaje III.
Nota: En lo referente a los grupos de embalaje, ver el marginal 3511 (2).
Marcado
3612 (1) Marca de base
Todo GRG construido y destinado a un uso conforme a las presentes prescripciones deberá llevar una marca duradera y legible que comprenda las indicaciones siguientes:
a) símbolo de la ONU para el embalaje *
(para los GRG metálicos en los que el marcado se efectúe mediante estampado o relieve se podrán aplicar las letras UN en lugar del símbolo);
b) código que designa el tipo de GRG según el marginal 3611 (1);
c) letra (X, Y o Z) que indica el grupo o los grupos de embalaje para el cual o los cuales haya sido autorizado el tipo de construcción;
d) mes y año (dos últimas cifras) de fabricación;
e)signo del Estado en el que se haya dado la aprobación;
f) nombre o sigla del fabricante o cualquier otra identificación del GRG especificada por la autoridad competentes
g) carga indicada en el momento de la prueba de apilamiento, en kg;
h) peso bruto máximo admisible o, para los GRG flexibles, carga máxima admisible, en kg.
Esta marca de base deberá ser colocada en el orden de los subpárrafos anteriores. La marca prescrita en el párrafo (2) y cualquier otra marca autorizada por una autoridad competente deberán también estar puestas de modo que permitan una identificación correcta de los diferentes elementos del marcado.
Ejemplos de marcado básico
* llC/X/0193
5/Aurigny/9876
* 1lA/Y/0289
NL/Mulder 007/5500/1500
* 13H3/Z/0389
F/Meunier 1713/1000/500
GRG de madera para materias sólidas con forro interior y autorizado para las materias sólidas del grupo de embalaje I.
GRG metálico de acero destinado al transporte de sólidos descargados, por ejemplo, por gravedad/para los grupos de embalaje II y III/fabricado en febrero 1989/aprobado en los Países Bajos/fabricado por Mulder, conforme a un tipo de construcción al que la autoridad competente ha atribuido la referencia 007/carga utilizada en el momento de la prueba de apilamiento en kg/peso bruto máxima admisible en kg.
GRG flexible destinado al transporte de sólidos descargados, por ejemplo, por gravedad y fabricado con tejido de plástico con revestimiento.
3612 * 3 lH1/Y/0489
GB/9099/10800/1200
* 31HA1/Y/0589
D/Muller/1683/10800/1200
i) k) 1)
3613
GRG de plástico rígido destinado al GRG de plástico rígido destinado al transporte de líquidos, fabricado en material plástico con estructura resistente a la carga de apilamiento.
GRG compuesto destinado al transporte de líquidos con recipiente interior de plástico rígido y envoltura exterior de acero.
(2) Marcas adicionales (1)
Para todas las categorías de GRG distintas de los GRG flexibles: i) tara en kg (2).
Para los GRG metálicos, los GRG de plástico rígido y los GRG compuestos con recipiente interior de plástico: contenido en litros (2) a 20 °C; fecha de la última prueba de estanqueidad (mes, año), si procede; fecha de la última inspección (mes, año);
m) presión máxima de llenado/vaciado en kPa (o en bar) (2), si procede.
Para los GRG metálicos: n) material utilizado para el cuerpo y espesor mínimo en mm; o) número de orden del fabricante.
Para los GRG de plástico rígido y los GRG compuestos con recipiente interior de plástico: p) presión (manométrica) de prueba en kPa (o en bar) (2), si procede.
(3) Los GRG cuyo marcado corresponde al presente apéndice, pero que hayan sido aprobados en un Estado que sea o no sea Parte Contratante del ADR, podrán igualmente ser utilizados para el transporte según el ADR.
Certificación
El fabricante certificará, mediante la colocación de la marca prescrita en el presente apéndice, que los GRG fabricados en serie corresponden al tipo de construcción aprobado y que las condiciones señaladas en el certificado de autorización han sido satisfechas.
Indice de los GRG
3614 Los códigos correspondientes a los diversos tipos de GRG son los siguientes:
1. GRG para materias sólidas cargadas y descargadas por gravedad:
------------------------------------------------------------------------
|Tipo |Material |Categoría |Código |Marginal |
------------------------------------------------------------------------
|11 rígido |acero |metálica |llA |3622 |
------------------------------------------------------------------------
| |aluminio |metálica |llB |3622 |
------------------------------------------------------------------------ | | | | | | ------------------------------------------------------------------------
| |madera |madera |11C |3627 |
------------------------------------------------------------------------
| |contrachapado |madera |11D |3627 |
------------------------------------------------------------------------
| |aglomerado de |madera |llF |3627 |
| | madera | | | |
------------------------------------------------------------------------
| |cartón |cartón |llG |3626 |
------------------------------------------------------------------------
| |plástico |plástico rígido |1lH1 |3624 |
| | | (con armazón) | | |
------------------------------------------------------------------------
| | |plástico rígido |11H2 |3624 |
| | | (autoportante) | | |
------------------------------------------------------------------------
| | |compuesto con |1lHZ1 (1) |3625 |
| | | recipiente | | |
| | | interior de | | |
| | | plástico (rígido) | | |
------------------------------------------------------------------------
| | |compuesto con |llHZ2(1) |3625 |
| | | recipiente | | |
| | | interior de | | |
| | | plástico | | |
| | | (flexible) | | |
------------------------------------------------------------------------
| |otro metal |metálico |11N |3622 |
------------------------------------------------------------------------
(1) En lo que se refiere a la letra «Z», ver el marginal 3625 (1)b).
--------------------------------------------------------------------
|12 |reservado |
|semirrígido| |
--------------------------------------------------------------------
|13 |tejido de |flexible |13H1 |3623 |
|flexible | plástico sin | | | |
| | forro ni | | | |
| | revestimiento | | | |
| | interior | | | |
--------------------------------------------------------------------
| |tejido de | |13H2 |3623 |
| | plástico con | | | |
| | revestimiento | | | |
| | interior | | | |
--------------------------------------------------------------------
| |tejido de | |13H3 |3623 |
| | plástico con | | | |
| | forro | | | |
--------------------------------------------------------------------
| |tejido de | |13H4 |3623 |
| | plástico con | | | |
| | forro y | | | |
| | revestimiento | | | |
| | interior | | | |
--------------------------------------------------------------------
| |película de | |13H5 |3623 |
| | plástico | | | |
--------------------------------------------------------------------
| |textil sin | |13L1 |3623 |
| | forro ni | | | |
| | revestimiento | | | |
| | interior | | | |
--------------------------------------------------------------------
| |textil con | |13L2 |3623 |
| | revestimiento | | | |
--------------------------------------------------------------------
| |textil con | |13L3 |3623 |
| | forro | | | |
--------------------------------------------------------------------
| |textil con | |13L4 |3623 |
| | forro y | | | |
| | revestimiento | | | |
| | interior | | | |
--------------------------------------------------------------------
| |papel | |13M1 |3623 |
| | multihoja | | | |
--------------------------------------------------------------------
| |papel | |13M2 |3623 |
| | multihoja | | | |
| | resistente al | | | |
| | agua | | | |
--------------------------------------------------------------------
2. GRG para materias sólidas cargadas o descargadas bajo presión superior a 10 kPa (0,1 bar):
------------------------------------------------------------------------
|21 rígido |acero |metálico |21A |3622 |
------------------------------------------------------------------------
| |aluminio |metálico |21B |3622 |
------------------------------------------------------------------------
| |plástico |plástico rígido |21H1 |3624 |
| | | (con armazón) | | |
------------------------------------------------------------------------
| | |plástico rígido |21H2 |3624 |
| | | (autoportante) | | |
------------------------------------------------------------------------
| | |compuesto con |21HZ1 (1) |3625 |
| | | recipiente | | |
| | | interior de | | |
| | | plástico (rígido)| | |
------------------------------------------------------------------------
| | |compuesto con |21HZ2 (1) |3625 |
| | | recipiente | | |
| | | interior de | | |
| | | plástico | | |
| | | (flexible) | | |
------------------------------------------------------------------------
| |otro metal |metálico |21N |3622 |
------------------------------------------------------------------------
|22 |reservado |
|semirrigido| |
------------------------------------------------------------------------
|(1) En lo que se refiere a la letra «Z», ver el marginal 362S (1)b) |
------------------------------------------------------------------------
|reservado |
------------------------------------------------------------------------
3. GRG para materias líquidas:
-------------------------------------------------------------------------
|31 rígido |acero |metálico |31A |3622 |
-------------------------------------------------------------------------
| |aluminio |metálico |31B |3622 |
-------------------------------------------------------------------------
| |plástico |plástico rígido |31H1 |3624 |
| | | (con armazón) | | |
-------------------------------------------------------------------------
| | |plástico rígido |31H2 |3624 |
| | | (autoportante) | | |
-------------------------------------------------------------------------
| | |compuesto con |31HZ1(1) |3625 |
| | | recipiente | | |
| | | interior de | | |
| | | plastico (rígido)| | |
-------------------------------------------------------------------------
| | |compuesto con |31HZ2(1) |3625 |
| | | recipiente | | |
| | | interior de | | |
| | | plastico | | |
| | | (flexible) | | |
-------------------------------------------------------------------------
| |otro metal |metálico |31N |3622 |
-------------------------------------------------------------------------
|32 |reservado |
|semirrígido| |
-------------------------------------------------------------------------
|(1) En lo que se refiere a la letra «Z», ver el marginal 3625 (1)b). |
|reservado |
-------------------------------------------------------------------------
3615-3620
Sección III
Condiciones que deben aplicarse al GRG
Disposiciones generales
3621 (1) Los GRG deben poder resistir los deterioros debidos a las condiciones medioambientales o estar protegidos de manera adecuada contra estos deterioros.
(2) Los GRG deben estar fabricados y cerrados de tal manera que no pueda producirse ninguna fuga del contenido en las condiciones normales del transporte.
(3) Los GRG y sus cierres deben estar construidos con materiales compatibles con su contenido o protegidos interiormente con el fin de que dichos materiales no corran el riesgo de:
a) que sean atacados por el contenido de modo que haga peligrosa la utilización del GRG;
b) que se cause una reacción o una descomposición del contenido, o que se
formen, por acción del contenido sobre dichos materiales, compuestos nocivos o peligrosos.
(4) Las juntas, en el caso de que existan, deben estar hechas de un material que no pueda ser atacado por las materias transportadas en el GRG.
(5) Todos los equipos de servicio deben estar situados o protegidos de manera que limiten al máximo el riesgo de fuga de las materias transportadas, en caso de avería durante la manipulación y el transporte.
(6) Los GRG, sus accesorios, su equipo de servicio y su estructura deben estar diseñados para resistir, sin pérdida del contenido, la presión interna del contenido y las tensiones originadas en las condiciones normales de manipulación y de transporte. Los GRG destinados a ser apilados deben estar diseñados para tal fin. Todos los dispositivos de izado o de fijación de los GRG deben ser suficientemente resistentes para no experimentar deformaciones importantes ni fallos en condiciones normales de manipulación y de transporte, y estar colocados de tal modo que ninguna parte del GRG experimente tensiones excesivas.
(7) Cuando un GRG esté formado por un cuerpo en el interior de un bastidor, debe estar construido de manera:
- que el cuerpo no roce con el bastidor de modo que pueda ser dañado; - que el cuerpo esté permanentemente sujeto en el interior del bastidor; que los elementos de su equipo estén fijados de manera que no puedan ser dañados si la unión entre el cuerpo y el bastidor permite una expansión o un desplazamiento de una parte con respecto a la otra.
(8) Cuando el GRG esté provisto de un grifo de vaciado por la parte inferior, dicho grifo deberá poderse bloquear en posición de cerrado y el conjunto del sistema de vaciado debe estar convenientemente protegido contra averías. Los grifos que se cierren con ayuda de una manilla deben estar protegidos contra una apertura accidental y las posiciones de abierto y cerrado deberán estar bien identificadas. Sobre los GRG para el transporte de materias líquidas, el orificio de vaciado deberá estar también provisto de un dispositivo de cierre secundario, por ejemplo, una brida de obturación o un dispositivo equivalente.
(9) Los GRG nuevos, que hayan sido utilizados de nuevo o reparados, deben poder superar con éxito las pruebas prescritas.
Disposiciones especiales para los GRG metálicos
3622 (1) Las presentes disposiciones se aplican a los GRG metálicos destinados al transporte de materias sólidas o liquidas.
Estos GRG son de los tipos siguientes: llA, llB, llN
GRG destinados al transporte de materias sólidas cargadas y descargadas por gravedad.
21A, 21B, 21N
GRG destinados al transporte de materias sólidas cargadas o descargadas bajo una presión manométrica superior a 10 kPa (0,1 bar)
31A, 31B, 31N
GRG destinados al transporte de materias líquidas. Los GRG metálicos destinados al transporte de materias líquidas que cumplan las prescripciones del presente apéndice, no deben ser utilizados para el transporte de materias liquidas con una presión de vapor de más de 110 kPa (1,1 bar) a 50
°C o más de
130 kPa (1,3 bar) a 55 °C.
(2) Los cuerpos deben estar construidos con un metal dúctil apropiado cuya soldabilidad esté plenamente demostrada. Las soldaduras deben ser realizadas según las reglas del arte y ofrecer todas las garantías de seguridad.
(3) Si el contacto entre la materia transportada y el material utilizado en la construcción del cuerpo origina una disminución progresiva del espesor de la pared, a dicho espesor se le deberá añadir un margen apropiado en su construcción. Dicho espesor adicional destinado a compensar la corrosión debe añadirse al espesor determinado de conformidad con el apartado (7) [Hay que tener en cuenta igualmente el marginal 3621 (3)).
(4) Se deben evitar los daños por corrosión galvánica debida a la yuxtaposición de metales diferentes.
(5) Los GRG de aluminio destinados al transporte de materias líquidas inflamables cuyo punto de inflamación sea inferior o igual a 61 °C no deben llevar ningún órgano móvil (tales como: caperuzas, cierres, etc.), de acero sin protección oxidable, que pueda provocar una reacción peligrosa si entra en contacto, por rozamiento o choque, con el aluminio.
(6) Los GRG metálicos deben estar construidos con un metal que cumpla las disposiciones siguientes:
a) en el caso del acero, el alargamiento a la rotura, en porcentaje, no deberá ser inferior a 10000/Rm con un mínimo absoluto del 20%, en que Rm es la resistencia mínima garantizada a la tracción del acero utilizado, en N/mm2
b) en el caso de aluminio y sus aleaciones, el alargamiento a la rotura, en porcentaje, no deberá ser 10 000/6Rm inferior a con un mínimo absoluto del 8%.
Las muestras que sirven para determinar el alargamiento a la rotura deben tomarse perpendicularmente al sentido de laminación y fijarse de tal manera que:
Lo=5 d
o bien
Lo = 5,65 raíz de A
en que Lo = longitud entre marcas de la probeta antes del ensayo d = diámetro
A = sección de la probeta
(7) Espesor mínimo de la pared
a) En el caso de un acero de referencia cuyo producto Rm x Ao = 10 000, el espesor de la pared no debe ser inferior a los siguientes valores:
---------------------------------------------------------------------
| |Espesor de la pared en mm |
---------------------------------------------------------------------
|Contenido en m3 |Tipos 11A, 11B, 11N |Tipos 21A, 21B, 21 N, |
| | | 31A, 31B, 31N |
---------------------------------------------------------------------
| |no |protegido |no |protegido |
| | protegido | | protegido | |
---------------------------------------------------------------------
|» 0,25 < = 1,0 |2,0 |1,5 |2,5 |2,0 |
---------------------------------------------------------------------
|»1,0 < = 2,0 |2,5 |2,0 |3,0 |2,5 |
---------------------------------------------------------------------
|» 2,0 < = 3,0 |3,0 |2,5 |4,0 |3,0 |
---------------------------------------------------------------------
en que Ao = alargamiento mínimo (expresado en porcentaje) del acero de referencia utilizado en la rotura bajo tensión de tracción [ver apartado (6)).
b) Para los metales distintos del acero de referencia, tal como se define en el subpárrafo a) anterior, el espesor mínimo de la pared queda determinado por la ecuación siguiente:
<Fórmula» en que e1
= espesor equivalente requerido del metal utilizado (en mm); e0 = espesor mínimo requerido para el acero de referencia (en mm);
Rm1 = resistencia mínima a la tracción garantizada del metal utilizado (en N/mm2);
A1 = alargamiento mínimo (expresado en porcentaje) del metal utilizado en la rotura bajo tensión de tracción [ver ap. (6)).
No obstante, el espesor de la pared no debe en ningún caso ser inferior a 1,5 mm.
(8) Prescripciones relativas a la descompresión
Los GRG destinados al transporte de materias líquidas deben poder liberar una cantidad suficiente de vapor para evitar, en caso de incendio, una rotura del cuerpo. Ello podrá garantizarse mediante la instalación de dispositivos de descompresión apropiados clásicos o por otras técnicas vinculadas a la construcción.
La presión necesaria para provocar el funcionamiento de dichos dispositivos no debe ser superior a 65 kPa (0,65 bar) ni inferior a la presión manométrica total efectiva en el GRG íes decir, la presión de vapor de la materia de llenado aumentada con la presión parcial del aire y otros gases inertes, menos 100 kPa (1 bar) a 55 °C, determinada por un grado máximo de llenado tal como se define en el marginal 3601 (7). Los dispositivos de descompresión requeridos deben ser instalados en la fase vapor.
Disposiciones especiales para los GRG flexibles
3623 (1) Se aplicarán las presentes disposiciones a los GRG flexibles destinados al transporte de materias sólidas. Estos GRG son de los tipos siguientes:
13H1 tejido de plástico sin forro ni revestimiento interior
13H2 tejido de plástico con revestimiento interior
13H3 tejido de plástico con forro
13H4 tejido de plástico con forro y revestimiento interior
13H5 lámina de plástico
13L1 textil sin forro ni revestimiento interior
13L2 textil con revestimiento interior
13L3 textil con forro
13L4 textil con forro y revestimiento interior
13M1 papel multihoja
13M2 papel multihoja, resistente al agua
(2) Los cuerpos deben ser construidos con materiales apropiados. La solidez del material y la confección del GRG flexible deben establecerse en función de su contenido y del uso a que estén destinados.
(3) Todos los materiales utilizados para la construcción de GRG flexibles de los tipos 13M1 y 13M2 deben, después de una inmersión completa en agua durante un mínimo de 24 horas, conservar al menos el 85 °C de la resistencia a la tracción medida inicialmente sobre el material acondicionado en el equilibrio con una humedad relativa igual o inferior al 67%.
(4) Las uniones deben efectuarse mediante costura, sellado por calor, pegado o cualquier otro método equivalente. Todas las juntas cosidas deberán estar rematadas.
(5) Los GRG flexibles deben ofrecer una resistencia adecuada al envejecimiento y a la degradación provocados por la radiación ultravioleta, las condiciones climáticas o la materia transportada, y que sea conforme con el uso al que están destinados.
(6) Cuando sea necesaria una protección contra la radiación ultravioleta en los GRG flexibles de plástico, debe garantizarse mediante la adición de negro de humo u otros pigmentos o inhibidores apropiados. Estos aditivos deberán ser compatibles con el contenido y seguir siendo eficaces durante todo el tiempo de utilización del recipiente.
Cuando se utilicen negro de humo, pigmentos o inhibidores diferentes a los que intervienen en la fabricación del tipo de construcción probado, se podrá renunciar a hacer nuevas pruebas si la proporción intercambiada de negro de humo, pigmento o inhibidores no tiene efectos adversos sobre las propiedades físicas del material de construcción.
(7) Podrán incluirse aditivos en los materiales del cuerpo a fin de mejorar su resistencia al envejecimiento o para otros fines, siempre que no alteren sus propiedades físicas químicas.
(8) Para la fabricación del cuerpo de los GRG, no deberán utilizarse materiales provenientes de recipientes usados. No obstante, podrán ser utilizados los restos de producción procedentes de la misma serie. Se podrán igualmente volver a utilizar elementos tales como fijaciones y bases de paletas, siempre y cuando no hayan sufrido ningún daño en el curso de una utilización precedente.
(9) Cuando el recipiente esté lleno, la relación de la altura con la anchura no deberá exceder de 2:1.
(10) El forro deberá estar hecho de un material apropiado. La solidez del material y la confección del forro deberán adaptarse al contenido del GRG y al uso al que está destinado. Las juntas y los cierres deberán ser estancos a los pulverulentos y capaces de soportar las presiones y los choques que puedan producirse en condiciones normales de mantenimiento y transporte.
Disposiciones especiales para los GRG de plástico rígido
3624 (1) Se aplicarán las presentes disposiciones a los GRG de plástico rígido destinados al transporte de materias sólidas o líquidas. Estos GRG son de los tipos siguientes: llH1 para materias sólidas cargadas y descargadas por gravedad, con armazón diseñada para soportar la carga total cuando los GRG son apilados; llH2 para materias sólidas cargadas y
descargadas por gravedad, autoportante; 21H1 para materias sólidas cargadas o descargadas bajo presión superior a 10 kPa (0,1 bar), con armazón diseñada para soportar la carga total cuando los GRG son apilados; 21H2 para materias sólidas cargadas o descargadas bajo presión superior a 10 kPa (0,1 bar), autoportante; 31H1 para materias líquidas con estructura diseñada para soportar la carga total cuando los GRG son apilados; 31H2 para materias líquidas, autoportantes.
(2) El cuerpo debe estar construido con material plástico apropiado cuyas características sean conocidas, y su resistencia debe ir en función de su capacidad y del uso al que está destinado.
Este material debe poder resistir adecuadamente al envejecimiento y a la degradación provocados por la materia contenida y, en su caso, por la radiación ultravioleta.
Si la materia contenida resuda, ello no deberá constituir un peligro en condiciones normales del transporte.
(3) Si es necesaria una protección contra la radiación ultravioleta, deberá garantizarse mediante la adición de negro de humo u otros pigmentos o inhibidores apropiados. Dichos aditivos deberán ser compatibles con el contenido y mantener su eficacia durante todo el tiempo de utilización del cuerpo. Si se utiliza negro de humo, pigmentos o inhibidores distintos de los utilizados para la fabricación del tipo de construcción probado, se podrá renunciar a hacer nuevas pruebas si la proporción de negro de humo, pigmentos o inhibidores no tiene efectos adversos sobre las propiedades físicas del material de construcción.
(4) Podrán incluirse aditivos en los materiales del cuerpo con el fin de mejorar su resistencia al envejecimiento o para otros fines, siempre que no alteren sus propiedades físicas o químicas.
(5) Para la fabricación de los GRG de plástico rígido no debe utilizarse ningún material usado que no sea el de los residuos, restos de producción o materiales triturados procedentes del mismo proceso de fabricación.
(6) Los GRG para el transporte de materias líquidas deben poder liberar una cantidad suficiente de vapor para evitar una rotura del cuerpo. Ello podrá garantizarse instalando dispositivos de descompresión apropiados clásicos o mediante otras técnicas vinculadas a la construcción. La presión que provoque el funcionamiento de dichos dispositivos no deberá ser superior a la presión de la prueba de presión hidráulica.
(7) Salvo disposición en contrario acordada por la autoridad competente, el tiempo de utilización admitido para el transporte de líquidos peligrosos no deberá sobrepasar los cinco años a partir de la fecha de fabricación del recipiente del GRG a menos que se haya prescrito un periodo de utilización más corto teniendo en cuenta la naturaleza del líquido que deba transportarse.
3625
Disposiciones especiales para los GRG compuestos con recipiente interior de plástico
(1) Se aplicarán las presentes disposiciones a los GRG compuestos destinados al transporte de materias sólidas o líquidas. Estos GRG son de los tipos siguientes:
a) llHZ1 para materias sólidas cargadas y descargadas por gravedad, con recipiente interior de plástico rígido llHZ2 para materias sólidas cargadas y descargadas por gravedad, con recipiente interior de plástico flexible;
21HZ1 para materias sólidas- cargadas o descargadas bajo presión superior a 10 kPa (0,1 bar), con recipiente interior de plástico rígido;
3625 21HZ2 para materias sólidas cargadas o descargadas bajo presión superior a 10 kPa (0,1 bar), con recipiente interior de plástico flexible;
31HZ1 para materias líquidas con recipiente interior de plástico rígido;
31HZ2 para materias líquidas con recipiente interior de plástico flexible.
b) Este código deberá ser completado mediante la sustitución de la letra Z por una letra mayúscula, de conformidad con el marginal 3611 (1) b), para indicar la naturaleza del material utilizado para la envoltura exterior.
(2) Generalidades
a) El recipiente interior no estará diseñado para satisfacer una función de retención sin su envoltura exterior.
b) La envoltura exterior normalmente estará constituida por un material rígido formado de modo que proteja al recipiente interior en caso de avería que sobrevenga durante la manipulación y el transporte, pero no estará diseñado para satisfacer la función de retención; comprenderá la paleta de asiento, en su caso.
c) Un GRG compuesto, cuya envoltura exterior rodee completamente al recipiente interior, deberá estar diseñado de manera que se pueda evaluar fácilmente la integridad de dicho recipiente tras la realización de pruebas de estanqueidad y de presión hidráulica.
(3) Recipiente interior
Procede aplicar para el recipiente interior las mismas disposiciones que las previstas en el marginal 3624, apartados (2) a (6) para los GRG de plástico rígido, entendiéndose que en este caso las prescripciones aplicables al cuerpo de los GRG de plástico rígido son aplicables al recipiente interior de los GRG compuestos.
(4) Envoltura exterior
a) La resistencia del material y la construcción de la envoltura exterior deberán estar adaptadas a la capacidad del GRG compuesto y al uso al que está destinado.
b) La envoltura exterior no deberá tener asperezas que puedan dañar el recipiente interior.
c) Las envolturas exteriores metálicas de paredes macizas o en forma de enrejado deberán ser de material adecuado y tener un espesor suficiente.
d) Las envolturas exteriores de madera natural deben ser de madera bien secada, comercialmente exenta de humedad y libre de defectos que puedan reducir sensiblemente la resistencia de cada elemento constitutivo de la envoltura. La parte superior y el fondo podrán ser de aglomerado de madera resistente al agua, tal como tablero duro, tablero de partículas u otro tipo apropiado.
e) Las envolturas exteriores de contrachapado deberán ser de contrachapado hecho de hojas bien secas obtenidas por desenrrollamiento, corte o serrado, comercialmente exentas de humedad y de defectos de naturaleza que puedan reducir sensiblemente la resistencia de la envoltura. Todas las hojas deben
pegarse por medio de una cola o pegamento resistente al agua. Podrán ser utilizados otros materiales adecuados con el contrachapado para la fabricación de las envolturas. Los tableros de las envolturas deberán estar sólidamente clavados o anclados sobre los montantes de ángulos o sobre los extremos, o ensamblados por otros dispositivos igualmente apropiados.
f) Las paredes de las envolturas exteriores de aglomerado de madera deberán ser de aglomerado de madera resistente al agua, como tablero duro, tablero de partículas u otro tipo apropiado. Las demás partes de las envolturas podrán estar construidas con otros materiales adecuados.
g) En el caso de envolturas exteriores de cartón, deberá utilizarse un cartón compacto o un cartón ondulado de doble cara (de una o varias hojas), resistente y de buena calidad, apropiado para la capacidad de las envolturas y para el uso al que están destinados. La resistencia al agua de la superficie exterior deberá ser tal que el aumento de peso, medido en una prueba de determinación de la absorción de agua de una duración de 30 minutos según el método de Cobb, no sea superior a 155 g/m2 ver norma ISO 535-1991. Deberá tener la aptitud apropiada para plegarse sin romperse. El cartón debe estar cortado, plegado sin desgarros y hendido de manera que pueda volver a unirse sin fisuras, roturas en su superficie o flexión excesiva. Las acanaladuras deberán estar sólidamente pegadas a las hojas de cobertura.
h) Las partes superiores de envolturas de cartón podrán llevar un cerco de madera o ser enteramente de madera. Podrán estar reforzadas por medio de barras de madera.
i) Las juntas de ensamblaje de las envolturas de cartón deberán tener tiras engomadas con solapa pegada o grupada. Las juntas con solapa deberán tener un recubrimiento suficiente. Cuando el cierre se haga por pegado o con una banda engomada, la cola deberá ser resistente al agua.
j) Cuando la envoltura exterior sea de plástico, procede aplicar las disposiciones apropiadas indicadas en el marginal 3624, párrafos (2) a (5) para los GRG de plástico rígido, entendiéndose que en este caso las prescripciones aplicables al cuerpo de los GRG de plástico rígido son aplicables a la envoltura exterior de los GRG compuestos.
(5) Otros equipamientos de estructura
a) Todo asiento que forme parte integrante del GRG, o toda paleta separable, deben ser apropiados para una manipulación mecánica del GRG lleno con su peso máximo admisible.
b) La paleta o el asiento deben estar diseñados de manera que eviten cualquier hundimiento del fondo del GRG que pueda provocar daños en el curso de su manipulación.
c) La envoltura exterior debe ir sujeta a la paleta separable, a fin de que quede garantizada la estabilidad durante la manipulación y el transporte. Cuando se utilice una paleta separada, la superficie superior de la misma deberá estar exenta de toda aspereza que pueda causar daños al GRG.
d) Se permite utilizar dispositivos de refuerzo, tales como soportes de madera, destinados a facilitar el apilamiento, pero deberán ser exteriores al recipiente interior.
e) Cuando los GRG estén destinados a ser apilados, la superficie portadora
debe haberse previsto de modo que la carga esté repartida de modo seguro. Dichos GRG deben estar disonados de manera que dicha carga no sea soportada por el recipiente interior.
(6) Salvo disposición en contrario acordada por la autoridad competente, el tiempo de utilización admitido para el transporte de líquidos peligrosos no deberá sobrepasar los cinco años a partir de la fecha de fabricación del recipiente del GRG, a menos que se haya prescrito un período de utilización más corto teniendo en cuenta la naturaleza del líquido que deba transportarse.
Disposiciones especiales para los GRG de cartón
3626 (1) Se aplicarán las presentes disposiciones a los GRG de cartón destinados al transporte de materias sólidas cargadas y descargadas por gravedad. Los GRG de cartón son del tipo llG.
(2) Los GRG de cartón no deben llevar dispositivos de elevación por la parte superior.
(3) Cuerpo
a) Se utilizará un cartón compacto o un cartón ondulado de doble cara (simple acanaladura o multicapas) de buena calidad, adecuado para la capacidad de los GRG y el uso al que están destinados. La resistencia al agua de la superficie exterior debe ser tal que el aumento de peso, medido en una prueba de determinación de la absorción de agua, de una duración de 30 minutos según el método de Cobb, no sea superior a 155 g/m2 (ver norma internacional ISO 535-1991). El cartón deberá poseer características adecuadas de resistencia al plegado. Debe estar cortado, plegado sin desgarros y hendido de manera que pueda ser ensamblado sin fisuras, rotura en superficie o flexión excesiva. Las acanaladuras del cartón ondulado deberán ir sólidamente pegadas a las superficies.
b) Las paredes, incluidas la tapa y el fondo, deberán tener una resistencia mínima a la perforación de
15 T, medida según la norma ISO 3036-1975.
c) Para el cuerpo de los GRG, el solapamiento a nivel de las conexiones debe ser suficiente, y el ensambla je deberá realizarse con cinta adhesiva, cola o grapas metálicas' o también por otros medios que sean por lo menos igual de eficaces. Cuando el ensamblaje se efectúe por medio de pegado o con cinta adhesiva, la cola deberá ser resistente al agua. Las grapas metálicas deberán atravesar completamente los elementos que tengan que filarse y estarán formadas o protegidas de tal modo que no puedan causar abrasión o perforar el revestimiento interior.
(4) Revestimiento interior (Forro)
El revestimiento interior deberá asear diseñado en un material apropiado. La resistencia del material utilizado y la construcción del revestimiento deberán estar adaptadas a la capacidad del GRG y al uso al que está destinado. Las juntas y los cierres deberán ser estancos a los pulverulentos y poder resistir a las presiones y a los choques que puedan producirse en las condiciones normales de manipulación y transporte.
(5) Equipamientos de estructura
a) Todo asiento que forme parte integrante del GRG, o toda paleta separable, deberán ser adecuados para una manipulación mecánica del GRG lleno a su
capacidad máxima admisible.
b) La paleta o el asiento integrado deberán estar diseñados de modo que eviten cualquier hundimiento del fondo del GRG que pueda originar daños en el curso de la manipulación.
El cuerpo deberá estar sujeto a toda paleta separable de modo que garantice la estabilidad durante la manipulación y el transporte. Cuando se utiliza una paleta separada, su superficie superior deberá estar exenta de toda aspereza que pueda causar daños al GRG.
Se permite utilizar dispositivos de refuerzo, tales como soportes de madera, destinados a facilitar el apilamiento, pero deberán ser externos al revestimiento interior.
e) Cuando los GRG estén diseñados para el apilamiento, la superficie portante deberá asear hecha de modo que la carga quede repartida de modo seguro.
Disposiciones especiales para los GRG de madera
3627 (1) Se aplicarán las presentes disposiciones a los GRG de madera destinados al transporte de materias sólidas cargadas y descargadas por gravedad. Los GRG de madera son de los tipos siguientes: llC madera natural con revestimiento interior (forro) llD contrachapado con revestimiento interior llF aglomerado de madera con revestimiento interior
(2) Los GRG de madera no deben estar equipados con dispositivos de izado por la parte superior.
(3) Cuerpo
a) La resistencia de los materiales utilizados y el método de construcción deberán adaptarse a la capacidad del GRG y al uso al que esté destinado.
b) Cuando los cuerpos sean de madera natural, la misma deberá estar bien seca, comercialmente exenta de humedad y libre de defectos que puedan reducir sensiblemente la resistencia de cada elemento constitutivo del cuerpo. Cada elemento constitutivo de los GRG deberá ser de una sola pieza o equivalente. Los elementos se considerarán como equivalentes a elementos de una sola pieza cuando estén ensamblados:
- por pegamiento según un método apropiado (por ejemplo, ensamblaje a cola de milano, por ranura y leng eta, a media madera), de junta plana con al menos dos grapas onduladas de metal en cada junta, o por otros métodos que sean por lo menos igual de eficaces.
c) Cuando los cuerpos sean de contrachapado, éste deberá tener al menos tres capas y estar hecho de hojas bien secas obtenidas por desenrrollamiento, corte o aserrado, comercialmente exentas de humedad y libres de defectos que puedan reducir sensiblemente la resistencia del cuerpo. Todas las capas deberán estar pegadas por medio de una cola resistente al agua. Podrán utilizarse otros materiales apropiados con el contrachapado para la construcción del cuerpo.
d) Cuando los cuerpos sean de aglomerado de madera, tal como tablero duro, tablero de partículas u otro tipo adecuado, deberá ser resistente al agua.
Los paneles de los GRG deberán estar sólidamente clavados o anclados sobre rinconeras o montantes de ángulo o clavados en los extremos, o ensamblados con otros dispositivos igualmente apropiados.
(4) Revestimiento interior (Forro)
El forro o revestimiento interior deberá estar diseñado con un material adecuado. La resistencia del material utilizado y la construcción del forro deberán estar adaptados a la capacidad del GRG y al uso al que está destinado. Las juntas y los cierres deberán ser estancos a los pulverulentos y poder resistir a las presiones y a los choques que puedan producirse en las condiciones normales de manipulación y transporte.
(5) Equipamientos de estructura
a) Todo asiento que forme parte integrante del GRG o toda paleta separable deberán ser adecuados para una manipulación mecánica del GRG lleno con su peso bruto máximo admisible.
b) La paleta o el asiento integrado deberán estar diseñados de manera que eviten cualquier hundimiento del fondo del GRG que pueda producir daños durante la manipulación.
c) El cuerpo deberá estar sujeto en toda paleta separable de modo que garantice la estabilidad durante la manipulación y el transporte. Cuando se utilice una paleta separada, su superficie superior deberá estar exenta de toda aspereza que pueda causar daños al GRG.
d) Se permite utilizar dispositivos de refuerzo, tales como soportes de madera, destinados a facilitar el apilamiento, pero deberán ser externos al revestimiento interior.
e) Cuando los GRG estén diseñados para ser apilados, la superficie portante deberá estar hecha de modo que la carga esté repartida de modo seguro.
3628-3649
Sección IV
Disposiciones relativas a las pruebas de los GRGA. Pruebas sobre los tipos de construcción
Disposiciones generales
3650 (1) El tipo de construcción de cada GRG debe ser probado y aprobado por la autoridad competente o por un organismo designado por la misma.
(2) Para cada tipo de construcción, un solo GRG debe superar con éxito las pruebas enumeradas en el párrafo (5) siguiente, en el orden en que se indican en el cuadro y según las modalidades definidas en los marginales 3652 a 3660 (así como, para los GRG flexibles, según los procedimientos establecidos por la autoridad competente). El tipo de construcción del GRG estará determinado por el diseño, el tamaño, el material utilizado y su espesor, el modo de construcción y los dispositivos de llenado y de vaciado, pero podrá también incluir diversos tratamientos de superficie. Igualmente englobará los GRG que sólo se diferencien del tipo de construcción por sus dimensiones exteriores reducidas.
No obstante, la autoridad competente podrá autorizar los ensayos selectivos de GRG que sólo se diferencien de un tipo ya probado en detalles menores, por ejemplo, en ligeras reducciones de las dimensiones exteriores.
(3) Las pruebas deben realizarse con GRG listos para su expedición. Los GRG deben llenarse según las indicaciones dadas para las diferentes pruebas. Las materias que deban transportarse en los GRG podrán ser sustituidas por otras materias, salvo si son de tal naturaleza que pueden falsear los resultados de las pruebas. En el caso de materias sólidas, si se utiliza otra materia, debe tener las mismas características físicas (peso, granulometría, etc.)
que la materia que deba transportarse. Se permite utilizar cargas adicionales, tales como sacos de granalla de plomo, para obtener el peso total requerido del bulto, a condición de que se coloquen de modo que no desvirtúen los resultados de la prueba.
(4) Para las pruebas de caída relativas a las materias líquidas, si se utiliza una materia sustitutiva, ésta debe tener una densidad relativa y una viscosidad análogas a las de la materia que deba transportarse. El agua igualmente podrá ser utilizada como materia sustitutiva para la prueba de caída relativa a las materias líquidas en las condiciones siguientes:
a) Si las materias que deben transportarse tienen una densidad relativa que no sobrepase 1,2, las alturas de caída deben ser las que se indican en las secciones correspondientes relativas a los diversos tipos de GRG;
b) Si las materias que deben transportarse tienen una densidad relativa que sobrepase 1,2, las alturas de caída deberán calcularse en función de la densidad relativa (d) de la materia que deba transportarse, redondeada en su primer decimal de la manera siguiente:
----------------------------------------------------------------------
|Grupo de embalaje I |Grupo de embalaje II |Grupo de embalaje III |
----------------------------------------------------------------------
|d x 1,5m |d x l,0m |d x 0,67m |
----------------------------------------------------------------------
(5)
Pruebas exigidas para cada tipo de construcción de GRG
Cada X significa que la categoría de GRG indicada en cabeza de la columna está sometida a la prueba indicada en la línea, en el orden en que se mencionan.
GRG GRG metálico flexible
------------------------------------------------------------------------
| |GRG |GRG |GRG de |GRG |GRG |GRG |
| | | flexibl| plástico | compuesto| | |
| | | | | con | | |
| | | | | recipient| | |
------------------------------------------------------------------------
| |metá- | |rígido |interior |de |de |
| | lico | | | de | cartó| madera |
| | | | | plastico | | |
------------------------------------------------------------------------
|Izado por la |x (1) | |x |x |x |x |
|parte inferior | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
|Izado por la |x (1) |x (4) |x (1) |x (1) | | |
|parte superior | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
|Rasgado | |x | | | | |
------------------------------------------------------------------------
|Apilamiento |x |x |x |x |x |x |
------------------------------------------------------------------------
|Estanqueidad |x (5) | |x (5) |x (5) | | |
------------------------------------------------------------------------
|Presión |x (2) | |x (2) |x (2) | | |
|interna | | | | | | |
|hidráulica | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
|Caída |x (3) |x |x |x (3) |x |x |
------------------------------------------------------------------------
|Vuelco | |x | | | | |
------------------------------------------------------------------------
|Enderezado | |x (4) | | | | |
------------------------------------------------------------------------
|(1) Para los GRG diseñados para este modo de manipulación. |
------------------------------------------------------------------------
|(2) La prueba de presión interna hidráulica no se requiere para los |
|GRG de tipo llA, llB, llN, llHl, llH2, llHZl, IlHZ2. |
------------------------------------------------------------------------
|(3) Podrá utilizarse otro GRG de la misma construcción para la |
|prueba de caída. |
------------------------------------------------------------------------
|(4) Cuando los GRG estén diseñados para ser izados por la parte |
|superior o por el lado. |
------------------------------------------------------------------------
|(5) La prueba de estanqueidad no se requiere para los GRG del tipo |
|llA, llB, llN, llHl, llH2, llHZl, llHZ2. |
------------------------------------------------------------------------
Preparación de los GRG para las pruebas
3651
(1) GRG flexibles, GRG de cartón y GRG compuestos con envoltura exterior de cartón
Los GRG de papel, los GRG de cartón y los GRG compuestos con envoltura exterior de cartón deberán acondicionarse al menos durante 24 horas en una atmósfera que tenga una temperatura y una humedad relativa controladas. Hay que elegir entre tres posibilidades. Se dará preferencia a una temperatura de 23° + - 2 °C y a una humedad relativa del 50% + - 2%. Las otras dos posibilidades son respectivamente, 20°+ -2°C y 65% + -2%, o 27°+ - 2°C y 65% + - 2%.
Nota: Estos valores corresponden a valores medios. A corto plazo los valores de la humedad relativa pueden variar + - 5%, sin que ello influya sobre la prueba.
(2) GRG de plástico rígido y GRG compuestos con recipiente interior de plástico.
Deberán adoptarse las medidas necesarias para comprobar que el plástico utilizado para la fabricación de los GRG de plástico rígido y los GRG compuestos cumplen las disposiciones establecidas en el marginal 3624. Para probar la compatibilidad química suficiente con las mercancías que van a contener, las muestras de GRG deberán ser sometidas a un almacenamiento previo de 6 meses, período durante el cual estas muestras de GRG permanecerán llenas con las materias que van a contener o con materias de
reconocidos efectos de fisúración por tensión, de disminución de la resistencia o de degradación molecular, sobre el material plástico en cuestión al menos igual de importantes y después de la prueba preliminar las muestras de GRG deberán ser sometidas a las pruebas enumeradas en el marginal 3650 (5).
Si el comportamiento del material plástico hubiera sido evaluado por otro método, no será necesario proceder a la prueba de compatibilidad indicada anteriormente. Tales métodos deberán ser al menos equivalentes a dicha prueba de compatibilidad y estar reconocidos por la autoridad competente.
Modalidad de ejecución de las pruebas
3652 Prueba de izado por la parte inferior
(1) Aplicación
Prueba para todos los tipos de GRG provistos de medios de izado por la parte inferior.
(2) Preparación de los GRG para la prueba
Los GRG deberán cargarse con 1,25 veces el peso bruto máximo admisible y la carga deberá estar uniformemente repartida.
(3) Modo operativo
El GRG deberá ser izado y bajado dos veces mediante las horquillas de una carretilla elevadora colocadas en posición central y espaciadas en 3/4 de la dimensión de la cara de inserción (excepto si los puntos de inserción son fijos). Las horquillas deberán estar introducidas hasta los 3/4 en la dirección de inserción.
La prueba deberá repetirse para cada dirección de inserción posible.
(4) Criterios de aceptación
Deberá comprobarse que no existe ni deformación permanente que haga el GRG (incluida la paleta de asiento para los GRG compuestos con recipiente de plástico, los GRG de cartón y los GRG de madera) inapropiado para el transporte, ni haber pérdida de su contenido.
3653 Prueba de izado por la parte superior
(1) Aplicación
Prueba para todos los tipos de GRG provistos de dispositivos de izado por la parte superior o, en su casa, por la parte lateral, para los GRG flexibles.
(2) Preparación de los GRG para la prueba
GRG metálicos, GRG de plástico rígido, GRG compuestos con recipiente interior de plástico:
El GRG deberá llenarse con el doble de su peso bruto máximo admisible.
GRG flexibles:
El GRG deberá llenarse con una carga uniformemente repartida igual a seis veces su carga máxima admisible.
(3) Modo operativo
GRG metálicos y GRG flexibles:
El GRG deberá izarse de la manera para la que está diseñado hasta dejar de tocar el suelo y ser mantenido en esta posición durante cinco minutos.
Para los GRG flexibles, podrán utilizarse otros métodos de prueba de izado por la parte superior y de preparación que sean al menos igual de eficaces.
GRG de plástico rígido y GRG compuestos con recipiente interior de material plástico:
El GRG deberá mantenerse izado por cada par de abrazaderas diagonalmente opuestas durante cinco minutos, ejerciéndose verticalmente las fuerzas de izado; y
El GRG deberá mantenerse izado por cada par de abrazaderas diagonalmente opuestas durante cinco minutos, ejerciéndose las fuerzas de izado hacia el centro del GRG a 45° de la vertical.
(4) Criterios de aceptación
GRG metálicos, GRG de plástico rígido, GRG compuestos con recipiente de plástico:
Deberá comprobarse que no existen ni deformación permanente que haga el GRG (incluida la paleta de asiento para los GRG compuestos) inapropiado para el transporte, ni pérdida de su contenido.
GRG flexibles:
Deberá comprobarse que no existen danos en el GRG o en sus dispositivos de izado, que hagan al GRG inapropiado para el transporte o su manipulación.
3654
Prueba de rasgado
(1) Aplicación Prueba para todos los tipos de GRG flexibles.
(2) Preparación de los GRG para la prueba
El GRG deberá llenarse, al 95% como mínimo de su capacidad, con su carga máxima admisible, uniformemente repartida.
(3) Modo operativo
Una vez colocado en el suelo el GRG, la pared más ancha se atravesará de parte a parte por un corte de cuchillo en una longitud de 100 mm que forme un ángulo de 45° con el eje principal del GRG y esté a media altura entre el nivel superior del contenido y el fondo del GRG. Entonces se colocará encima del GRG una carga repartida uniformemente e igual al doble de la carga máxima admisible. Deberá ser aplicada durante al menos cinco minutos.
Los GRG diseñados para ser izados por la parte superior o lateral deberán ser izados después, una vez retirada la carga superpuesta, hasta dejar de tocar el suelo y mantenerse en esta posición durante cinco minutos. Podrán utilizarse otros métodos que sean al menos igual de eficaces.
(4) Criterio de aceptación
El corte no deberá aumentar más del 25% con respecto a su longitud inicial.
3655 Prueba de apilamiento
(1) Aplicación
Prueba para todos los GRG.
(2) Preparación de los GRG para la prueba:
Todas las categorías de GRG, excepto los GRG flexibles:
El GRG deberá llenarse con su peso bruto máximo admisible.
GRG flexibles:
El GRG deberá llenarse, al 95% al menos de su capacidad, con su carga máxima admisible, uniformemente repartida.
(3) Modo operativo
El GRG deberá colocarse sobre su base en un suelo duro horizontal y soportar una carga de prueba superpuesta y uniformemente repartida (ver párrafo (4) más abajo).
------------------------------------------------------------------------
|Categorías y tipos de GRG |Tiempo de prueba |
------------------------------------------------------------------------
|-GRG metálicos |5 minutos |
------------------------------------------------------------------------
|-GRG flexibles, GRG de plástico rígido de los | |
|tipos llHl, 21H1 y 31H1 | |
------------------------------------------------------------------------
|- GRG compuestos con recipiente interior de |24 horas |
|plástico de los tipos llHZl, 21HZ1 y 31HZ1 | |
------------------------------------------------------------------------
|-GRG de cartón, GRG de madera | |
------------------------------------------------------------------------
|-GRG de plástico rígido de los tipos llH2, 21H2 y | |
|31H2 | |
------------------------------------------------------------------------
|-GRG compuestos con recipiente interior de |28 días a 40 °C |
|plástico de los tipos llHZ2, 21HZ2 y 31HZ2 | |
------------------------------------------------------------------------
Para todas las categorías de GRG, excepto los GRG; metálicos, la carga de prueba superpuesta deberá aplicarse según uno de los métodos siguientes:
- uno o varios GRG idénticos cargados con su peso bruto máximo admisible (a su carga máxima admisible, si se trata de GRG flexibles) se apilarán sobre el GRG sometido a prueba. se cargarán pesos apropiados sobre una plancha o sobre un soporte que represente la base de un GRG, y se colocará sobre el GRG sometido a prueba.
(4) Cálculo de la carga de prueba superpuesta
La carga colocada sobre el GRG deberá ser igual a 1,8 veces el peso bruto máximo admisible total del número de GRG similares que pueden ser apilados encima de él durante el transporte.
(5) Criterios de aceptación GRG distintos de los GRG flexibles
Deberá comprobarse que no existen deformaciones permanentes que hagan el GRG (incluida la paleta de asiento para los GRG compuestos, los GRG de cartón y los GRG de madera) inapropiado para el transporte, ni haber pérdida de su contenido.
GRG flexibles
Deberá comprobarse que no existe deterioro del cuerpo que haga al GRG inadecuado para el transporte, ni pérdida de su contenido.
3656 Prueba de estanqueidad
(1) Aplicación
Prueba para todos los tipos de GRG metálicos, así como para los GRG de plástico y GRG compuestos con recipiente interior de plástico destinados al transporte de materias sólidas cargadas o descargadas a presión o al transporte de materias líquidas.
(2) Preparación de los GRG para la prueba
Si los cierres están provistos de respiraderos, será preciso o bien reemplazarlos por cierres análogos sin respiradero, o bien cerrar herméticamente los respiraderos. Además, para los GRG metálicos, la prueba sobre el tipo de construcción deberá realizarse antes de la instalación de
cualquier elemento calorífugo.
Para esta prueba, no será necesario que el GRG esté provisto de sus cierres. El recipiente interior de un GRG compuesto podrá someterse a la prueba sin envase exterior con la condición de que los resultados de la prueba no queden afectados por ello.
(3) Modo operativo y presión que debe aplicarse
La prueba deberá realizarse durante al menos 10 minutos a una presión manométrica constante de al menos 20 kPa (0,2 bar). La estanqueidad del GRG al aire deberá determinarse por un método apropiado, por ejemplo, sometiendo al GRG a una prueba de presión de aire diferencial o sumergiendo el GRG en agua. En este último caso, procede aplicar un coeficiente de corrección para tener en cuenta la presión hidrostática. Se podrá recurrir a otros métodos que sean al menos igual de eficaces para los GRG de plástico rígido y para los GRG compuestos.
(4) Criterio de aceptación
Deberá comprobarse que no existen fugas.
3657 Prueba de presión interna (hidráulica)
(1) Aplicación
Prueba para los GRG de los tipos:
21A, 21B,21N, 31A, 31B,31N
21Hl,21H2,31Hl,31H2
21HZl,21HZ2,31HZl,31HZ2
(2) Preparación de los GRG para la prueba
Los dispositivos de descompresión deberán ser retirados y sus orificios obturados o inutilizados.
Además, para los GRG metálicos, la prueba deberá realizarse antes de la instalación de cualquier elemento calorífugo.
(3) Modo operativo
La prueba deberá realizarse durante al menos 10 minutos, bajo una presión hidráulica que no sea inferior a la indicada en el párrafo (4). El GRG no deberá ser embridado mecánicamente durante la prueba.
(4) Presión que debe aplicarse:
- a) GRG metálicos:
1. Para los GRG de los tipos 21A, 21B y 21N destinados al transporte de materias sólidas del grupo de embalaje I: presión manométrica de 250 kPa (2,5 bar).
2. Para todos los GRG de los tipos 21A, 21B, 21N, 31A, 31B y 31N destinados al transporte de materias de los grupos de embala je II ó III: presión manométrica de 200 kPa (2 bar).
3. Además para los GRG de los tipos 31A, 31B y 31N, se deberá realizar una prueba bajo presión manométrica de 65 kPa (0,65 bar) antes de la prueba a 2 bar.
b) GRG de plástico rígido y GRG compuestos con recipiente interior de plástico:
1. Para los GRG de los tipos 21H1, 21H2, 21HZ1 y 21HZ2: presión manométrica de 75 kPa (0,75 bar).
2. Para los GRG de los tipos 31H1,31H2,31HZ1 y 31HZ2 el más elevado de los valores especificados en i) o ii):
i) La presión manométrica total medida en el GRG (es decir, la presión de vapor de la materia de llenado sumada a la presión parcial del aire o de los demás gases inertes y disminuida en 100 kPa) a 55 °C, multiplicada por un coeficiente de seguridad de 1,5; para determinar esta presión manométrica total, se deberá tomar como base un índice de llenado máximo conforme al indicado en el marginal 3601 (7) y una temperatura de llenado de 15 °C; o 1,75 voces la presión de vapor a 50 °C de la materia que deba transportarse, menos 100 kPa; no obstante, no deberá ser inferior a 100 kPa; o 1,5 veces la presión de vapor a 55 °C de la materia que deba transportarse, menos 100 kPa; no obstante, no deberá ser inferior a 100 kPa;
ii) dos veces la presión estática de la materia que deba transportarse, al doble como mínimo de la
- presión estática del agua.
(5) Criterios de aceptación
GRG metálicos:
Para los GRG de los tipos 21A, 21B y 21N, 31A, 31B y 31N sometidos a la prueba de presión especificada en el apartado (4) a) 1. o 2.: deberá comprobarse que no existen fugas.
Para los GRG de los tipos 31A, 31B y 31N sometidos a la prueba de presión especificada en el apartado (4) a) 3.: deberá comprobarse que no existen ni deformación permanente que haga al GRG inapropiado para el transporte, ni fugas.
GRG de plástico rígido y GRG compuestos:
Deberá comprobarse que no existen ni deformación permanente que haga al GRG inapropiado para el transporte, ni pérdida de su contenido.
3658 Prueba de caída
(1) Aplicación i. r
Prueba para todos los tipos de GRG
(2) Preparación de los GRG para la prueba
El GRG deberá estar lleno: para las materias sólidas, al 95% como mínimo de su capacidad para las materias líquidas, al 98% como mínimo de su capacidad, si se trata de un GRG metálico o de un GRG de plástico rígido, al 90% como mínimo de su capacidad si se trata de un GRG compuesto con recipiente interior de plástico.
3658 El GRG deberá además llenarse con su carga máxima autorizada según el tipo de construcción.
Para los GRG metálicos, los GRG de plástico rígido y los GRG compuestos con recipiente interior de plástico, los dispositivos previstos para la descompresión deberán ser retirados y sus orificios obturados o inutilizados.
Para los GRG de plástico rígido y los GRG compuestos con recipiente interior de plástico, deberá realizarse la prueba una vez que la temperatura de la muestra y de su contenido haya sido reducida a 18 °C o menos aún. Si las muestras de prueba se preparan de este modo, podrá omitirse el acondicionamiento prescrito en el marginal 3651 (2).
Las materias líquidas utilizadas para la prueba deberán ser mantenidas en estado líquido, añadiendo anticongelante si es necesario.
Dicho acondicionamiento no será necesario si la ductibilidad y la
resistencia a la tracción de los materiales no resultan notablemente afectadas a una temperatura de- 18 °C o menor.
(3) Modo operativo
La caída deberá efectuarse sobre una superficie rígida, no elástica, lisa, plana y horizontal, de modo que el GRG golpee el suelo sobre su base (si se trata de GRG flexibles) o sobre la parte de su base considerada como más vulnerable (para cualquier otra categoría de GRG).
Un GRG de una capacidad inferior o igual a 0,45 m3 deberá someterse también a una prueba de caída sobre su parte más vulnerable distinta que la parte de su base sobre la que se haya efectuado la primera prueba de caída (para los GRG metálicos); sobre el lado más vulnerable (para los GRG flexibles); de plano sobre un lado, de plano sobre lo alto y sobre un vértice (para todos los demás tipos de GRG). Para cada prueba de caída se podrá utilizar el mismo GRG o GRG distintos.
(4) Altura de caída
------------------------------------------------------------------
|Grupo de embalaje I |Grupo de embalaje 11 |Grupo de embalaje |
| | | III |
------------------------------------------------------------------
|1,8 m |1,2 m |0,8 m |
------------------------------------------------------------------
(5) Criterio de aceptación
Para rodos los GRG: deberá comprobarse que no existe pérdida de contenido.
GRG distintos de los GRG metálicos:
Una ligera pérdida a través del cierre (o los agujeros de costura en el caso de GRG flexibles) bajo el efecto del golpe no deberá considerarse como un fallo del GRG, a condición de que no haya otras fugas.
3659 Prueba de vuelco
(1) Aplicación
Prueba para todos los tipos de GRG flexibles.
(2) Preparación del GRG para la prueba
El GRG deberá llenarse, al 95% como mínimo de su capacidad, con su carga máxima admisible uniformemente repartida.
(3) Modo operativo
Deberá hacerse que el GRG se vuelque sobre una parte cualquiera de su altura en una superficie rígida, no elástica, lisa, plana y horizontal.
(4) Altura de volcado
------------------------------------------------------------------
|Grupo de embalaje I |Grupo de embalaje 11 |Grupo de embalaje |
| | | III |
------------------------------------------------------------------
|1,8 m |1,2 m |0,8 m |
------------------------------------------------------------------
(5) Criterio de aceptación
Deberá comprobarse que no existe pérdida de su contenido. Una muy ligera pérdida en el momento del choque, por ejemplo' por los cierres o los agujeros de las costuras, no deberá considerarse como un fallo del GRG, a condición de que no exista una fuga continua.
3660 Prueba de enderezado
(1) Aplicación
Prueba para todos los tipos de GRG flexibles diseñados para ser izados por la parte superior o lateral.
(2) Preparación del GRG para la prueba
El GRG deberá llenarse, al 95% como mínimo de su capacidad, con la carga máxima admisible uniformemente repartida.
(3) Modo operativo
El GRG, volcado sobre uno de sus lados, deberá ser levantado a una velocidad de al menos 0,1 m/s mediante un dispositivo de izado o, cuando estén previstos cuatro dispositivos, mediante dos dispositivos de izado, de manera que se vuelva a colocar en posición vertical y no esté ya en contacto con el suelo.
(4) Criterio de aceptación
El GRG o sus dispositivos de izado no deberán haber sufrido daños que hagan al GRG inapropiado para el transporte o su manipulación.
3661 Informe de prueba
(1) Deberá redactarse un informe de prueba que incluya al menos las siguientes indicaciones, y se comunicará a los usuarios del GRG:
1. Nombre y dirección del laboratorio de prueba;
2. Nombre y dirección del solicitante (si fuera necesario);
3. Número de identificación único del informe de prueba;
4. Fecha del informe de prueba;
5. Fabricante del GRG;
6. Descripción del tipo de construcción de GRG (dimensiones, materiales, cierres, espesor de las paredes, etc.) incluyendo lo relativo al método de fabricación (moldeado por soplado, por ejemplo) incluyendo eventualmente diseño(s) y fotografía(s);
7. Capacidad máxima;
8. Características del contenido de la prueba: viscosidad y densidad relativa para los líquidos y granulometría para las materias sólidas, por ejemplo;
9. Descripción y resultado de las pruebas;
10. El informe de prueba deberá estar firmado, indicando el nombre y función desempeñada por el firmante.
3661 (2) El informe de prueba deberá certificar que el GRG preparado para su transporte ha sido probado de conformidad con las disposiciones aplicables del Apéndice A.6 y que cualquier otra utilización de otros métodos de embalaje o elementos de embalaje podrá invalidar dicho informe. Se deberá poner a disposición de la autoridad competente un ejemplar del informe de prueba.
B. Pruebas e inspección relativas a cada GRG metálico, GRG de plástico rígido y GRG compuesto con recipiente interior de plástico
Pruebas iniciales y periódicas
3662 (1) Todos los GRG metálicos de los tipos 21A, 21B, 21N, 31A, 31B y 31N, todos los GRG de plástico rígido de los tipos 21H1, 21H2, 31H1 y 31H2 y todos los GRG compuestos con recipiente interior de plástico de los tipos 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 y 31HZ2 deberán superar una prueba de estanqueidad
apropiada y satisfacer los requisitos formulados en el marginal 3656 (3) antes de la primera utilización para el transporte.
(2) La prueba de estanqueidad a que se refiere el párrafo (1) deberá ser repetida al menos cada dos años y medio después de cada reparación antes de volver a ser utilizado para el transporte.
(3) Los resultados de las pruebas deberán consignarse en los informes de pruebas, que conservará el propietario del GRG.
Inspección
3663 (1) Todos los GRG metálicos, todos los GRG de plástico rígido y todos los GRG compuestos con recipiente interior de plástico, deberán ser inspeccionados a satisfacción de la autoridad competente antes de su entrada en servicio, y después al menos cada 5 años, en lo que se refiere a: la conformidad con el tipo de construcción, comprendido el marcado el estado interior y exterior el buen funcionamiento del equipo de servicio
Para los GRG metálicos, sólo se necesitará comunicar el calorifugado cuando esta medida sea indispensable para un examen conveniente del cuerpo del GRG.
(2) Todos los GRG a que se refiere el párrafo (1) deberán ser inspeccionados visualmente a satisfacción de la autoridad competente al cabo de dos años y medio como máximo, en lo que se refiere a: el estado exterior de los GRG y el buen funcionamiento del equipo de servicio.
Para los GRG metálicos, sólo será necesario comunicar el calorifugado en el caso de que esta medida sea indispensable para un examen conveniente del cuerpo del GRG.
(3) Cada inspección será objeto de un informe que deberá conservar el propietario como mínimo hasta la fecha de la siguiente inspección.
(4) Si las características estructurales de un GRG de los indicados en el párrafo (1) hubieren quedado afectados por un choque violento (por ejemplo, en caso de accidente) o por otras causas, deberá ser reparado y posteriormente sometido a la prueba de estanqueidad según el marginal 3656, si la misma se exige para el tipo de construcción, y a la inspección a que se refiere el párrafo (1).
3664-3699
APENDICE A.7
DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS MATERIAS RADIACTIVAS DE LA CLASE 7
Comprende el presente apéndice:
Capítulos:
I Limites de actividad y limites relativos a las materias fisionables
II Normas de preparación y control para la expedición y almacenamiento en transito
III Disposiciones relativas a materias radiactivas, embalajes/envases y bultos así como a las pruebas
IV Aprobación y disposiciones administrativas
V Materias radiactivas que presenten otras propiedades peligrosas
Capítulo I
Limites de actividad y limites relativos a las materias fisionables
Valores base de A1, y A2
3700 En el cuadro I figuran los valores A1 y A2 correspondientes a los radionucleidos.
CUADRO 1
Valores de A1 y A2 correspondientes a los radionucleidos
----------------------------------------------------------------------
|Símbolo |Elemento y |A1 |A2 |
|del | | | |
| | |---------------------|----------------------
|radio |número |TBq |(Ci) |TBq |(Ci) |
|nucleido | atómico | | íaprox | | íaprox |
| | | | (1)) | | (1)) |
----------------------------------------------------------------------
|22sAc (2) |Actinio |0,6 |10 |1x10-2 |2x10-1 |
| | (89) | | | | |
----------------------------------------------------------------------
|227Ac | |40 |1000 |2x10-5 |5x10-4 |
----------------------------------------------------------------------
|228Ac | |0,6 |10 |0,4 |10 |
----------------------------------------------------------------------
|105Ag |Plata (47) |2 |50 |2 |50 |
----------------------------------------------------------------------
|108Agm | |0,6 |10 |0,6 |10 |
----------------------------------------------------------------------
|110Agm | |0,4 |10 |0,6 |10 |
----------------------------------------------------------------------
|lllAg | |0,6 |10 |0,5 |10 |
----------------------------------------------------------------------
|26Al |Aluminio |0,4 |10 |0,4 |10 |
| | (13) | | | | |
----------------------------------------------------------------------
|241Am |Americio |2 |50 |2x10-4 |5x10-3 |
| | (95) | | | | |
----------------------------------------------------------------------
|242A m | |2 |50 |2x10-4 |5x10-3 |
----------------------------------------------------------------------
|243Am | |2 |50 |2x10-4 |5x10-3 |
----------------------------------------------------------------------
|37Ar |Argón (18) |40 |1000 |40 |1000 |
----------------------------------------------------------------------
|39Ar | |20 |500 |20 |500 |
----------------------------------------------------------------------
|41Ar | |0,6 |10 |0,6 |10 |
----------------------------------------------------------------------
|42Ar (2) | |0,2 |5 |0,2 |5 |
----------------------------------------------------------------------
|72As |Arsénico |0,2 |5 |0,2 |5 |
| | (33) | | | | |
----------------------------------------------------------------------
|73As | |40 |1000 |40 |1000 |
----------------------------------------------------------------------
|74As | |1 |20 |0,5 |10 |
----------------------------------------------------------------------
|76As | |0,2 |5 |0,2 |5 |
----------------------------------------------------------------------
|77As | |20 |500 |0'5 |10 |
----------------------------------------------------------------------
|21lAt |Astato (85) |30 |800 |2 |50 |
----------------------------------------------------------------------
|193Au |Oro (79) |6 |100 |6 |100 |
----------------------------------------------------------------------
|194Au | |1 |20 |1 |20 |
----------------------------------------------------------------------
|195Au | |10 |200 |10 |200 |
----------------------------------------------------------------------
|196Au | |2 |50 |2 |50 |
----------------------------------------------------------------------
|198Au | |3 |80 |0,5 |10 |
----------------------------------------------------------------------
|199Au | |10 |200 |0,9 |20 |
---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
|131Ba |Bario(56) |2 |50 |2 |50 |
---------------------------------------------------------------------
|133Bam | |10 |200 |0,9 |20 |
---------------------------------------------------------------------
|133Ba | |3 |80 |3 |80 |
|(2) | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|140Ba | |0,4 |10 |0,4 |10 |
|(2) | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|7Be |Berilio (4) |20 |500 |20 |500 |
---------------------------------------------------------------------
|10Be | |20 |500 |0,5 |10 |
---------------------------------------------------------------------
|205Bi |Bismuto |0,6 |10 |0,6 |10 |
| | (83) | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|206Bi | |0,3 |8 |0,3 |8 |
---------------------------------------------------------------------
|207Bi | |0,7 |10 |0,7 |10 |
---------------------------------------------------------------------
|210Bim | |0,3 |8 |3x10-2 |8x10-1 |
|(2) | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|210Bi | |0,6 |10 |0,5 |10 |
---------------------------------------------------------------------
|212Bi | |0,3 |8 |0,3 |8 |
|(2) | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|247Bk |Berkelio |2 |50 |2x10-4 |5x10-3 |
| | (97) | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|249Bk | |40 |1 000 |8x10-2 |2 |
---------------------------------------------------------------------
|76Br |Bromo (35) |0,3 |8 |0,3 |8 |
---------------------------------------------------------------------
|77Br | |3 |80 |3 |80 |
---------------------------------------------------------------------
|82Br | |0,4 |10 |0,4 |10 |
---------------------------------------------------------------------
|11C |Carbono (6) |1 |20 |0,5 |10 |
---------------------------------------------------------------------
|14C | |40 |1 000 |2 |50 |
---------------------------------------------------------------------
|4lCa |Calcio (20) |40 |1000 |40 |1000 |
---------------------------------------------------------------------
|45Ca | |40 |1000 |0,9 |20 |
---------------------------------------------------------------------
|47Ca | |0,9 |20 |0,5 |10 |
---------------------------------------------------------------------
|109Cd |Cadmio (48) |40 |1000 |1 |20 |
---------------------------------------------------------------------
|113Cdm | |20 |500 |9x10-2 |2 |
---------------------------------------------------------------------
|115Cdm | |0,3 |8 |0,3 |8 |
---------------------------------------------------------------------
|115Cd | |4 |100 |0,5 |10 |
---------------------------------------------------------------------
|139Ce |Cerio (58) |6 |100 |6 |100 |
---------------------------------------------------------------------
|141Ce | |10 |200 |0,5 |10 |
---------------------------------------------------------------------
|143Ce | |0,6 |10 |0,5 |10 |
---------------------------------------------------------------------
|144Ce | |0,2 |5 |0,2 |5 |
|(2) | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|248Cf |Californio |30 |800 |3x10-3 |8x10-2 |
| | (98) | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|249Cf | |2 |50 |2x10-4 |5x10-3 |
---------------------------------------------------------------------
|250Cf | |5 |100 |5x10-4 |1x10-2 |
---------------------------------------------------------------------
|251Cf | |2 |50 |2x10-4 |5x10-3 |
---------------------------------------------------------------------
|252Cf | |0,1 |2 |lx10-3 |2X10-2 |
---------------------------------------------------------------------
|253Cf | |40 |1 000 |6x10-2 |1 |
---------------------------------------------------------------------
|254cf | |3x10-3 |8x10-2 |6x10-4 |1x10-2 |
---------------------------------------------------------------------
|36cl |Cloro (17) |20 |500 |0,5 |10 |
---------------------------------------------------------------------
|38Cl | |0,2 |5 |0,2 |5 |
---------------------------------------------------------------------
|240Cm |Curio (96) |40 |1000 |2x10-2 |5x10-1 |
---------------------------------------------------------------------
|241Cm | |2 |50 |0,9 |20 |
---------------------------------------------------------------------
|242Cm | |40 |1000 |1x10-7 |2x10-1 |
---------------------------------------------------------------------
|243Cm | |3 |80 |3x10-4 |8x10-3 |
---------------------------------------------------------------------
|244Cm | |4 |100 |4x10-4 |1x10-2 |
---------------------------------------------------------------------
|245Cm | |2 |50 |2x10-4 |5x10-3 |
---------------------------------------------------------------------
|246cm | |2 |50 |2x10-4 |5x10-3 |
---------------------------------------------------------------------
|747Cm | |2 |50 |2X10-4 |5x10-3 |
---------------------------------------------------------------------
|248Cm | |4x10-2 |1 |5x10-5 |1x10-3 |
---------------------------------------------------------------------
|55Co |Cobalto |0,5 |10 |0,5 |10 |
| | (27) | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|56Co | |0,3 |8 |0,3 |8 |
---------------------------------------------------------------------
|57Co | |8 |200 |8 |200 |
---------------------------------------------------------------------
|58Com | |40 |1 000 |40 |1 000 |
---------------------------------------------------------------------
|58Co | |1 |20 |1 |20 |
---------------------------------------------------------------------
|60Co | |0,4 |10 |0,4 |10 |
---------------------------------------------------------------------
|51Cr |Cromo (24) |30 |800 |30 |800 |
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------
|Cesio | |4 |100 |4 |100 |
|(55) | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
|131Cs | |40 |1 000 |40 |1 000 |
------------------------------------------------------------------------
|132Cs | |1 |20 |1 |20 |
------------------------------------------------------------------------
|134Cs | |40 |1 000 |9 |200 |
------------------------------------------------------------------------
|134Cs | |0,6 |10 |0,5 |10 |
------------------------------------------------------------------------
|135Cs | |40 |1 000 |0,9 |20 |
------------------------------------------------------------------------
|136Cs | |0,5 |10 |0,5 |10 |
------------------------------------------------------------------------
|137Cs | |2 |50 |0,5 |10 |
|(2) | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
|64Cu |Cobre (29) |5 |100 |0,9 |20 |
------------------------------------------------------------------------
|67Cu | |9 |200 |0,9 |20 |
------------------------------------------------------------------------
|159Dy |Disprosio |20 |500 |20 |500 |
| | (66) | | | | |
------------------------------------------------------------------------
|165Dy | |0,6 |10 |0,5 |10 |
------------------------------------------------------------------------
|166Dy | |0,3 |8 |0,3 |8 |
|(2) | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
|169Er |Erbio (68) |40 |1000 |0,9 |20 |
------------------------------------------------------------------------
|l7lEr | |0,6 |10 |0,5 |10 |
------------------------------------------------------------------------
|147Eu |Europio |2 |50 |2 |50 |
| | (63) | | | | |
------------------------------------------------------------------------
|148Eu | |0,5 |10 |0,5 |10 |
------------------------------------------------------------------------
|149Eu | |20 |500 |20 |500 |
------------------------------------------------------------------------
|150Eu | |0,7 |10 |0,7 |10 |
------------------------------------------------------------------------
|152Eum | |0,6 |10 |0,5 |10 |
------------------------------------------------------------------------
|152Eu | |0,9 |20 |0,9 |20 |
------------------------------------------------------------------------
|154Eu | |0,8 |20 |0,5 |10 |
------------------------------------------------------------------------
|155Eu | |20 |500 |2 |50 |
------------------------------------------------------------------------
|156Eu | |0,6 |10 |0,5 |10 |
------------------------------------------------------------------------
|l8F |Fluor (9) |1 |20 |0,5 |10 |
------------------------------------------------------------------------
|52Fe |Hierro (26) |0,2 |5 |0,2 |5 |
|(2) | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
|55Fe | |40 |1000 |40 |1000 |
------------------------------------------------------------------------
|59Fe | |0,8 |20 |0,8 |20 |
------------------------------------------------------------------------
|60Fe | |40 |1000 |0,2 |5 |
------------------------------------------------------------------------
|67Ga |Galio (31) |6 |100 |6 |100 |
------------------------------------------------------------------------
|68Ga | |0,3 |8 |0,3 |8 |
------------------------------------------------------------------------
|72Ga |- |0,4 |10 |0,4 |10 |
------------------------------------------------------------------------
|146Gd |Gadolinio |0,4 |10 |0,4 |10 |
|(2) | (64) | | | | |
------------------------------------------------------------------------
|148Gd | |3 |80 |3x104 |8x10-3 |
------------------------------------------------------------------------
|153Gd | |10 |200 |5 |100 |
------------------------------------------------------------------------
|159Gd | |4 |100 |0,5 |10 |
------------------------------------------------------------------------
|68Ge(2) |Germanio |0,3 |8 |0,3 |8 |
| | (32) | | | | |
------------------------------------------------------------------------
|71Ge | |40 |1 000 |40 |1000 |
------------------------------------------------------------------------
|77Ge | |0,3 |8 |0,3 |8 |
------------------------------------------------------------------------
|172Hf(2 |Hafnio (72) |0,5 |10 |0,3 |8 |
|) | | | | | | ------------------------------------------------------------------------
|175Hf | |3 |80 |3 |80 |
------------------------------------------------------------------------
|181Hf | |2 |50 |0,9 |20 |
------------------------------------------------------------------------
|182Hf | |4 |100 |3x10-2 |8x10 |
------------------------------------------------------------------------
|194Hg(2 |Mercurio |1 |20 |1 |20 |
|) | (80) | | | | |
------------------------------------------------------------------------
|195Hgm | |5 |100 |5 |100 |
------------------------------------------------------------------------
|97Hgm | |10 |200 |0,9 |20 |
------------------------------------------------------------------------
|197Hg | |10 |200 |10 |200 |
------------------------------------------------------------------------
|203Hg | |4 |100 |0,9 |20 |
------------------------------------------------------------------------
|163Ho |Holmio (67) |40 |1000 |40 |1000 |
------------------------------------------------------------------------
|166Hom | |0,6 |10 |0,3 |8 |
------------------------------------------------------------------------
|166Ho | |0,3 |8 |0,3 |8 |
------------------------------------------------------------------------
|123I |Yodo (53) |6 |100 |6 |100 |
------------------------------------------------------------------------
|124I | |0,9 |20 |0,9 |20 |
------------------------------------------------------------------------
|I | |20 |500 |2 |50 |
------------------------------------------------------------------------
|126I | |2 |50 |0,9 |20 |
------------------------------------------------------------------------
|129I | |Ilimitada |Ilimitada |Ilimitada |Ilimitada |
------------------------------------------------------------------------
|131I | |3 |80 |0,5 |10 |
------------------------------------------------------------------------
|132I | |0,4 |10 |0,4 |10 |
------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------
|133I | |0,6 |10 |0,5 |10 |
--------------------------------------------------------------------
|1341 | |0,3 |8 |0,3 |8 |
--------------------------------------------------------------------
|135I | |0,6 |10 |0,5 |10 |
--------------------------------------------------------------------
|111In |Indio (49) |2 |50 |2 |50 |
--------------------------------------------------------------------
|113Inm | |4 |100 |4 |100 |
--------------------------------------------------------------------
|114Inm | |0,3 |8 |0,3 |8 |
|(2) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|ll5Inm | |6 |100 |0,9 |20 |
--------------------------------------------------------------------
|189Ir |Iridio (77) |10 |200 |10 |200 |
--------------------------------------------------------------------
|190Ir | |0,7 |10 |0, |10 |
--------------------------------------------------------------------
|192Ir | |1 |20 |0,5 |10 |
--------------------------------------------------------------------
|193Ir | |10 |200 |10 |200 |
--------------------------------------------------------------------
|194Ir | |0,2 |5 |0,2 |5 |
--------------------------------------------------------------------
|40K |Potasio |0,6 |10 |0,6 |10 |
| | (19) | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|42K | |0,2 |5 |0,2 |5 |
--------------------------------------------------------------------
|43K | |1 |20 |0,5 |10 |
--------------------------------------------------------------------
|81Kr |Cryptón |40 |1000 |40 |1000 |
| | (36) | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|85Krm | |6 |100 |6 |100 |
--------------------------------------------------------------------
|85Kr | |20 |500 |10 |200 |
--------------------------------------------------------------------
|87Kr | |0,2 |5 |0,2 |5 |
--------------------------------------------------------------------
|137La |Lantano |40 |1000 |2 |50 |
| | (57) | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|140La | |0,4 |10 |0,4 |10 |
--------------------------------------------------------------------
|172Lu |Lutecio | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|(71) |0,5 | |10 |0,5 |10 |
--------------------------------------------------------------------
|173Lu | |8 |200 |8 |200 |
--------------------------------------------------------------------
|174Lum | |20 |500 |8 |200 |
--------------------------------------------------------------------
|174Lu | |8 |200 |4 |100 |
--------------------------------------------------------------------
|177Lu | |30 |800 |0,9 |20 |
--------------------------------------------------------------------
LSA Materias de baja actividad especifica [véase el marginal 2700 (2)]
----------------------------------------------------------------------------
|28Mg(2) |Magnesio |0,2 |5 |0,2 |5 |
| | (12) | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
|52Mn |Manganeso |0,3 |8 |0,3 |8 |
| | (25) | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
|53Mn | |Ilimitada |Ilimitada |Ilimitada |Ilimitada |
----------------------------------------------------------------------------
|54Mn | |1 |20 |1 |20 |
----------------------------------------------------------------------------
|56Mn | |0,2 |5 |0,2 |5 |
----------------------------------------------------------------------------
|93Mo |Molibdeno |40 |1000 |7 |100 |
| | (42) | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
|99Mo | |0,6 |10 |0,5 |10 |
----------------------------------------------------------------------------
MPF Mezcla de productos de fisión
Utilizar las fórmulas de mezclas o el cuadro II (marginal 3701)
----------------------------------------------------------------------
|13N |Nitrógeno |0,6 |10 |0,5 |10 |
| | (7) | | | | |
----------------------------------------------------------------------
|22Na |Sodio (11) |0,5 |10 |0,5 |10 |
----------------------------------------------------------------------
|24Na | |0,2 |5 |0,2 |5 |
----------------------------------------------------------------------
|92Nbm |Niobio (41) |0,7 |10 |0,7 |10 |
----------------------------------------------------------------------
|93Nbm |- |40 |1 000 |6 |100 |
----------------------------------------------------------------------
|94Nb | |0,6 |10 |0,6 |10 |
----------------------------------------------------------------------
|95Nb | |1 |20 |1 |20 |
----------------------------------------------------------------------
|97Nb | |0,6 |10 |0,5 |10 |
----------------------------------------------------------------------
|147Nd |Neodimio |4 |100 |0,5 |10 |
| | (60) | | | | |
----------------------------------------------------------------------
|149Nd | |0,6 |10 |0,5 |10 |
----------------------------------------------------------------------
|59Ni |Níquel (28) |40 |1000 |40 |1000 |
----------------------------------------------------------------------
|63Ni | |40 |1000 |30 |800 |
----------------------------------------------------------------------
|65Ni | |0,3 |8 |0,3 |8 |
----------------------------------------------------------------------
|233Np |Neptunio |40 |1000 |40 |1000 |
| | (93) | | | | |
----------------------------------------------------------------------
|236Np | |7 |100 |1x10-3 |2x10-9 |
----------------------------------------------------------------------
|237Np | |2 |50 |2x10-4 |5x10-3 |
----------------------------------------------------------------------
|239Np | |6 |100 |0,5 |10 |
----------------------------------------------------------------------
OCS (SCO) Objetos superficialmente contaminados [véase marginal 2700 (2)]
---------------------------------------------------------------------
|185Os |Osmio (76) |1 |20 |1 |20 |
---------------------------------------------------------------------
|191Osm | |40 |1 000 |40 |1 000 |
---------------------------------------------------------------------
|191Os | |10 |200 |0,9 |20 |
--------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
|193Os | |0,6 |10 |0,5 |10 |
----------------------------------------------------------------------------
|194Os | |0,2 |5 |0,2 |5 |
|(2) | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
|32p |Fósforo |0,3 |8 |0,3 |8 |
| | (15) | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
|33p | |40 |1 000 |0,9 |20 |
----------------------------------------------------------------------------
|230Pa |Protoacti- |2 |50 |0,1 |2 |
| | nio (91) | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
|231Pa | |0,6 |10 |6x10-5 |1x10-3 |
----------------------------------------------------------------------------
|233Pa | |5 |100 |0,9 |20 |
----------------------------------------------------------------------------
|20lPb |Plomo (82) |1 |20 |1 |20 |
----------------------------------------------------------------------------
|202Pb | |40 |1000 |2 |50 |
----------------------------------------------------------------------------
|203Pb | |3 |80 |3 |80 |
----------------------------------------------------------------------------
|205Pb | |Ilimitada |Ilimitada |Ilimitada |Ilimitada |
----------------------------------------------------------------------------
|210Pb | |0,6 |10 |9x10-3 |2x10-1 |
|(2) | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
|212Pb | |0,3 |8 |0,3 |8 |
|(2) | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
|103Pd |Paladio |40 |1000 |40 |1000 |
| | (46) | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
|107Pd | |Ilimitada |Ilimitada |Ilimitada |Ilimitada |
----------------------------------------------------------------------------
|109Pd | |0,6 |10 |0,5 |10 |
----------------------------------------------------------------------------
|143Pm |Promecio |3 |80 |3 |80 |
| | (61) | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
|144P m | |0,6 |10 |0,6 |10 |
----------------------------------------------------------------------------
|145Pm | |30 |800 |7 |100 |
----------------------------------------------------------------------------
|147Pm | |40 |1000 |0,9 |20 |
----------------------------------------------------------------------------
|145Pmm | |0,5 |10 |0,5 |10 |
----------------------------------------------------------------------------
|149Pm | |0,6 |10 |0,5 |10 |
----------------------------------------------------------------------------
|151Pm | |3 |80 |0,5 |10 |
----------------------------------------------------------------------------
|208Po |Polonio |40 |1 000 |2x10-2 |5x10-1 |
| | (84) | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
|209Po | |40 |1 000 |2x10-2 |5x10-1 |
----------------------------------------------------------------------------
|210Po | |40 |1 000 |2x10-2 |5x10-1 |
----------------------------------------------------------------------------
|142Pr |Praseodimio |0,2 |5 |0,2 |5 |
| | (59) | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
|Pr | |4 |100 |0,5 |10 |
----------------------------------------------------------------------------
|Pt(2) |Platino |0,6 |10 |0,6 |10 |
| | (78) | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
|191Pt | |3 |80 |3 |80 |
----------------------------------------------------------------------------
|193Ptm | |40 |1000 |9 |200 |
----------------------------------------------------------------------------
|193Pt | |40 |1 000 |40 |1000 |
----------------------------------------------------------------------------
|195Ptm | |10 |200 |2 |50 |
----------------------------------------------------------------------------
|197Ptm | |10 |200 |0,9 |20 |
----------------------------------------------------------------------------
|197Pt | |20 |500 |0,5 |10 |
----------------------------------------------------------------------------
|236Pu |Plutonio |7 |100 |7x104 |1x10-2 |
| | (94) | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
|237pu | |20 |500 |20 |500 |
----------------------------------------------------------------------------
|238Pu | |2 |50 |2x10-4 |5x10-3 |
----------------------------------------------------------------------------
|239Pu | |2 |50 |2x104 |5x10-3 |
----------------------------------------------------------------------------
|240Pu | |2 |50 |2x10-4 |5x10-3 |
----------------------------------------------------------------------------
|241Pu | |40 |1 000 |1x10-2 |2x10-1 |
----------------------------------------------------------------------------
|242Pu | |2 |50 |2x10-4 |5x10-3 |
----------------------------------------------------------------------------
|244PU | |0,3 |8 |2x104 |5x10-3 |
|(2) | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
|223Ra |Radio (88) |0,6 |10 |3x10-2 |8x10-1 |
|(2) | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
|224Ra | |0,3 |8 |6x10-2 |1 |
|(2) | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
|225Ra | |0,6 |10 |2x10-2 |5x10-1 |
|(2) | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
|226Ra | |0,3 |8 |2x10-2 |5x10-1 |
|(2) | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
|228Ra(2) | |0,6 |10 |4x10-2 |1 |
----------------------------------------------------------------------------
|8lRb |Rubidio |2 |50 |0,9 |20 |
| | (37) | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
|83Rb | |2 |50 |2 |50 |
----------------------------------------------------------------------------
|84Rb | |1 |20 |0,9 |20 |
----------------------------------------------------------------------------
|86Rb | |0,3 |8 |0,3 |8 |
----------------------------------------------------------------------------
|87Rb | |Ilimitada |Ilimitada |Ilimitada |Ilimitada |
----------------------------------------------------------------------------
|Rb(nat.) | |Ilimitada |Ilimitada |Ilimitada |Ilimitada |
----------------------------------------------------------------------------
|183Re |Renio (75) |5 |100 |5 |100 |
----------------------------------------------------------------------------
|184Rem | |3 |80 |3 |80 |
----------------------------------------------------------------------------
|184Re | |1 |20 |1 |20 |
----------------------------------------------------------------------------
|186Re | |4 |100 |0,5 |10 |
----------------------------------------------------------------------------
|187Re | |Ilimitada |ilimitada |Ilimitada |Ilimitada |
----------------------------------------------------------------------------
|188Re | |0,2 |5 |0,2 |5 |
----------------------------------------------------------------------------
|189Re | |4 |100 |0,5 |10 |
---------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
|Re(nat.) | |Ilimitada |Ilimitada |Ilimitada |Ilimitada |
------------------------------------------------------------------------------
|99Rh |Rodio (45) |2 |50 |2 |50 |
------------------------------------------------------------------------------
|101Rh | |4 |100 |4 |100 |
------------------------------------------------------------------------------
|102Rhm | |2 |50 |0,9 |20 |
------------------------------------------------------------------------------
|102Rh | |0,5 |10 |0,5 |10 |
------------------------------------------------------------------------------
|103Rhm | |40 |1 000 |40 |1 000 |
------------------------------------------------------------------------------
|105Rh | |10 |200 |0,9 |20 |
------------------------------------------------------------------------------
|222Rn(2) |Radón (86) |0,2 |5 |4x10-3 |1x10-1 |
------------------------------------------------------------------------------
|97Ru |Rutenio (44) |100 |4 |100 | |
| | 4 | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|103Ru | |2 |50 |0,9 |20 |
------------------------------------------------------------------------------
|105Ru | |0,6 |10 |0,5 |10 |
------------------------------------------------------------------------------
|106Ru | |0,2 |5 |0,2 |5 |
|(2) | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|35S |Azufre (16) |1000 |2 |50 | |
| | 40 | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|122Sb |Antimonio |0,3 |8 |0,3 |8 |
| | (51) | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|124Sb | |0,6 |10 |0,5 |10 |
------------------------------------------------------------------------------
|125Sb | |2 |50 |0,9 |20 |
------------------------------------------------------------------------------
|126Sb | |0,4 |10 |0,4 |10 |
------------------------------------------------------------------------------
|44Sc |Escandio |10 |0,5 |10 | |
| | (21) 0,5 | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|46Sc | |0,5 |10 |0,5 |10 |
------------------------------------------------------------------------------
|47Sc | |9 |200 |0,9 |20 |
------------------------------------------------------------------------------
|48Sc | |0,3 |8 |0,3 |8 |
------------------------------------------------------------------------------
|75Se |Selenio (34) |80 |3 |80 | |
| | 3 | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|79Se | |40 |1 000 |2 |50 |
------------------------------------------------------------------------------
|3lSi |Silicio (14) |0,6 |10 |0,5 |10 |
------------------------------------------------------------------------------
|32Si | |40 |1 000 |0,2 |5 |
------------------------------------------------------------------------------
|145Sm |Samario (62) |20 |500 |20 |500 |
------------------------------------------------------------------------------
|147Sm |Ilimitada |Ilimitada |Ilimitada |Ilimitada | |
------------------------------------------------------------------------------
|151Sm |40 |1000 |4 |100 | |
------------------------------------------------------------------------------
|153Sm |4 |100 |0,5 |10 | |
------------------------------------------------------------------------------
|113Sn(2) |Estaño (50) |100 |4 |100 | |
| | 4 | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|117snm |6 |100 |2 |50 | |
------------------------------------------------------------------------------
|119Snm |40 |1 000 |40 |1 000 | |
------------------------------------------------------------------------------
|121Snm |40 |1 000 |0,9 |20 | |
------------------------------------------------------------------------------
|123sn |0,6 |10 |0,5 |10 | |
------------------------------------------------------------------------------
|125Sn |0,2 |5 |0,2 |5 | |
------------------------------------------------------------------------------
|126Sn |0,3 |8 |0,3 |8 | |
|(2) | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|82sr(2) |Estroncio |5 |0,2 |5 | |
| | (38) 0,2 | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|85Srm |5 |100 |5 |100 | |
------------------------------------------------------------------------------
|85Sr |2 |50 |2 |50 | |
------------------------------------------------------------------------------
|87Srm |3 |80 |3 |80 | |
------------------------------------------------------------------------------
|89Sr |0,6 |10 |0,5 |10 | |
------------------------------------------------------------------------------
|90Sr (2) |0,2 |5 |0,1 |2 | |
------------------------------------------------------------------------------
|91Sr |0,3 |8 |0,3 |8 | |
------------------------------------------------------------------------------
|92sr (2) |0,2 |5 |0,2 |5 | |
------------------------------------------------------------------------------
|T (en |Tritio (1) |40 |1 000 |40 |1000 |
|todas sus | | | | | |
|formas) | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|178Ta |Tántalo (73) |20 |1 |20 | |
| | 1 | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|179Ta |30 |800 |30 |800 | |
------------------------------------------------------------------------------
|182Ta |0,8 |20 |0,5 |10 | |
------------------------------------------------------------------------------
|157Tb |Terbio (65) |1000 |10 |200 | |
| | 40 | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|158Tb |1 |20 |0,7 |10 | |
------------------------------------------------------------------------------
|160Tb |0,9 |20 |0,5 |10 | |
------------------------------------------------------------------------------
|95Tcm |Tecnecio |50 |2 |50 | |
| | (43) 2 | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|96Tcm |0,4 |10 |0,4 |10 | |
|(2) | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|96Tc |0,4 |10 |0,4 |10 | |
------------------------------------------------------------------------------
|97Tcm |40 |1 000 |40 |1 000 | |
------------------------------------------------------------------------------
|97Tc |Ilimitada |Ilimitada |Ilimitada |Ilimitada | |
------------------------------------------------------------------------------
|98Tc |0,7 |10 |0,7 |10 | |
------------------------------------------------------------------------------
|99Tcm |8 |200 |8 |200 | |
------------------------------------------------------------------------------
|99Tc |40 |1000 |0,9 |20 | |
------------------------------------------------------------------------------
|118Te(2) |Teluro (52) |5 |0,2 |5 | |
| | 0,2 | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|121Tem |5 |100 |5 |100 | |
------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------
|121Te | |2 |50 |2 |50 |
-------------------------------------------------------------------------------
|123Tem | |7 |100 |7 |100 |
-------------------------------------------------------------------------------
|125Tem | |30 |800 |9 |200 |
-------------------------------------------------------------------------------
|127Tem | |20 |500 |0,5 |10 |
|(2) | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|127Te | |20 |500 |0,5 |10 |
------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
|129Tem | |0,6 |10 |0,5 |10 |
|(2) | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|129Te | |0,6 |10 |0,5 |10 |
-------------------------------------------------------------------------------
|131Tem | |0,7 |10 |0,5 |10 |
-------------------------------------------------------------------------------
|132Te | |0,4 |10 |0,4 |10 |
|(2) | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|227Th |Torio (90) |9 |200 |1x10-2 |2xl0-1 |
|(2) | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|228Th | |0,3 |8 |4x10-4 |1x10-2 |
|(2) | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|229Th | |0,3 |8 |3x10-5 |8x10-4 |
-------------------------------------------------------------------------------
|230Th | |2 |50 |2x10-4 |5x10-3 |
-------------------------------------------------------------------------------
|23lTh | |40 |1 000 |0,9 |20 |
-------------------------------------------------------------------------------
|232Th | |Ilimitada |Ilimitada |Ilimitada |Ilimitada |
-------------------------------------------------------------------------------
|234Th | |0,2 |5 |0,2 |5 |
|(2) | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|Th (nat) | |ilimitada |ilimitada |ilimitada |ilimitada |
-------------------------------------------------------------------------------
|44Ti (3) |Titanio |0,5 |10 |0,2 |5 |
| | (22) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|200Tl |Talio (81) |0,8 |2o |0,8 |20 |
-------------------------------------------------------------------------------
|201Tl | |10 |200 |10 |200 |
-------------------------------------------------------------------------------
|202Tl | |2 |50 |2 |50 |
-------------------------------------------------------------------------------
|204Tl | |4 |100 |5 |10 |
-------------------------------------------------------------------------------
|167Tm |Tulio (69) |7 |l00 |7 |l00 |
-------------------------------------------------------------------------------
|168Tm | |0,8 |20 |0,8 |20 |
-------------------------------------------------------------------------------
|170Tm | |4 |100 |0,5 |10 |
-------------------------------------------------------------------------------
|l7lTm | |40 |1 000 |10 |200 |
-------------------------------------------------------------------------------
|230U |Uranio |40 |1 000 |1x10-2 |2x10 |
| | (92) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|232U | |3 |80 |3x10-4 |8x10-3 |
-------------------------------------------------------------------------------
|233u | |10 |200 |1x10-3 |2x10-2 |
-------------------------------------------------------------------------------
|234U | |10 |200 |1x10-3 |2x10-2 |
-------------------------------------------------------------------------------
|235U (3) | |Ilimitada |Ilimitada |Ilimitada |Ilimitada |
-------------------------------------------------------------------------------
|236U | |10 |200 |1x10-3 |2x10-2 |
-------------------------------------------------------------------------------
|238U | |llimitada |ilimitada |ilimitada |ilimitada |
-------------------------------------------------------------------------------
|U | |ilimitada |ilimitada |ilimitada |ilimitada(4) |
|(natural) | | | | (4) | |
-------------------------------------------------------------------------------
|U | |ilimitada |Ilimitada |ilimitada |ilimitada (3) |
|(enrique | | | | (3) (4) | (4) |
|cido al 5%| | | | | |
|o menos) | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|U | |10 |200 |lx10-3(4) |2x10-2 |
|(enrique | | | | | |
|cido mas | | | | | |
|del 5%) | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|U | |ilimitada |ilimitada |ilimitada |ilimitada (4) |
|(empobre- | | | | | |
|cido) | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|48V |Vanadio |0,3 |8 |0,3 |8 |
| | (23) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|49V | |40 |1000 |40 |1000 |
-------------------------------------------------------------------------------
|178W (2) |Wolframio |1 |20 |1 |20 |
| | (74) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|181W | |30 |800 |30 |800 |
-------------------------------------------------------------------------------
|185W | |40 |1000 |0,9 |1000 |
-------------------------------------------------------------------------------
|187W | |2 |50 |0,5 |10 |
-------------------------------------------------------------------------------
|188W (2) | |0,2 |5 |0,2 |5 |
-------------------------------------------------------------------------------
|122Xe |Xenon (54) |0,2 |5 |0,2 |5 |
|(2) | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|123Xe | |0,2 |5 |0,2 |5 |
-------------------------------------------------------------------------------
|127Xem | |40 |100 |40 |100 |
-------------------------------------------------------------------------------
|131Xem | |40 |1000 |40 |1000 |
-------------------------------------------------------------------------------
|133xe | |20 |500 |20 |500 |
-------------------------------------------------------------------------------
|135Xe | |4 |100 |4 |100 |
-------------------------------------------------------------------------------
|87Y |Itrio (39) |2 |50 |2 |50 |
-------------------------------------------------------------------------------
|88Y | |0,4 |510 |0,4 |510 |
-------------------------------------------------------------------------------
|90Y | |0,2 |5 |0,2 |5 |
-------------------------------------------------------------------------------
|91ym | |2 |50 |2 |50 |
-------------------------------------------------------------------------------
|91y | |0,3 |8 |0,3 |8 |
-------------------------------------------------------------------------------
|97Y | |0,2 |5 |0,2 |5 |
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------
|93Y | |0,2 |5 |O,2 |5 |
-------------------------------------------------------------------------
|169yb |Iterbio |3 |80 |3 |80 |
| | (70) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|175Yb | |30 |800 |0,9 |20 |
-------------------------------------------------------------------------
|65zn |Cinc (30) |2 |50 |2 |50 |
-------------------------------------------------------------------------
|69Znm | |2 |50 |0,5 |10 |
|(2) | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|69Znm | |4 |100 |0,5 |1 0 |
-------------------------------------------------------------------------
|88Zr |Circonio |3 |80 |3 |80 |
| | (40) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|93Zr | |40 |1000 |0,2 |5 |
-------------------------------------------------------------------------
|95Zr | |1 |20 |0,9 |20 |
-------------------------------------------------------------------------
|97Zr | |0,3 |8 |0,3 |8 |
-------------------------------------------------------------------------
|(1)Los valores en Ci se obtienen redondeando por defecto los valores |
|en TBq tras su conversión en Cl, de modo que el vallar de Aly A2 en Ci |
|sea siempre inferior a lo que es en Tbq. |
-------------------------------------------------------------------------
|(2) El valor de Al y/o A2 queda limitado por la reducción de los |
|productos de decaimiento. |
-------------------------------------------------------------------------
|(3) Al y A2 son únicamente ilimitados desde el punto de vista |
|radioactivo. Por lo que respecta a la seguridad-criticidad, regirán |
|con respecto a estas materias las normas relativas a las materias |
|fisionables. |
-------------------------------------------------------------------------
|(4) Estos valores nos se aplican al uranio reprocesado. |
-------------------------------------------------------------------------
Determinación de A1y A2
3701 (1) En el caso de los radionucleidos cuya identidad es conocida, pero que no figuran en la lista del cuadro I, la determinación de los valores de A1 y A2 exigirá una aprobación multilateral. Se podrán emplear también, sin la previa aprobación de la autoridad competente, los valores de A1 y A2 que aparecen en el cuadro II.
CUADRO 2
Valores generales para A1 en A2
-----------------------------------------------------------------------
| |Al |A2 |
-----------------------------------------------------------------------
|Contenido |TBq |(Ci) (i) |TBq |(Ci) (i) |
-----------------------------------------------------------------------
|Presencia demostrada de |0,2 |5 |0,02 |O,5 |
|nucleidos emisores de beta o| | | | |
|gamma únicamente | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|Presencia demostrada de |0,1 |2 |2 x 10-5 |5 x 10-4 |
|nucleidos emisores de alfa o| | | | |
|sin datos disponibles | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
(i) Los valores en Ci se obtienen redondeando por defecto los valores en TBq una vez convertidos en Cl.
(2) Para el cálculo de A1 y A2 de un radionucleido que no figure en el cuadro I, se considerará como radionucleido puro a una única cadena de desintegración radiactiva en la que los radionucleidos se hallen en la misma proporción que en el estado natural y en la que ningún descendiente tenga un período superior a 10 días o superior al del predecesor. La actividad que ha de tomarse en consideración y los valores de A1 o de A2 que se aplicarán serán aquellos correspondientes al predecesor de dicha cadena. En el caso de cadenas de desintegración radiactiva en las que uno o varios descendientes tengan un período superior a 10 días o superior al del predecesor, se considerará el predecesor y sus descendientes como una mezcla de nucleidos.
(3) Cuando se trate de una mezcla de radionucleidos en la que se conozca la identidad y actividad de cada uno, regirán las siguientes condiciones:
a) En el caso de materias radiactivas en forma especial:
Sum en i(B(i)/A1(i))<=1
b) En el caso de las demás formas de materias radiactivas:
Sum en i(B(i)/A2(i))<=1
donde B(i) es la actividad del radionucleido i y A1 (i) y A2(i) son los valores de A1 y A2 correspondientes al radionucleido i, respectivamente.
Alternativamente, el valor de A2 en el caso de mezclas podrá determinarse como sigue:
A2 en mezcla = (1/Sum en i (f(i)/A2(i)))
donde f(i) es la fracción de actividad del nucleido i en la mezcla y A2(i) es el valor apropiado de A2 correspondiente al nucleido i.
(4) Cuando se conoce la identidad de cada radionucleido, pero se ignora la actividad de algunos de ellos, pueden reagruparse los radionucleidos y utilizarse, aplicando las fórmulas que aparecen en el apartado (3), el valor más bajo de A1 o de A2, según el caso, para los radionucleidos de cada grupo. Los grupos podrán estar constituidos según la actividad total alfa y la actividad total beta/gamma cuando sean conocidos, aplicándose el valor más bajo de A1 o de A2 correspondientes a los emisores alfa o a los emisores beta/gamma respectivamente.
(5) Cuando se trate de radionucleidos o de mezcla de radionucleidos y no se disponga sobre ellos de datos adecuados, se utilizarán los valores que figuran en el cuadro II.
Limitación del contenido de los bultos
3702 La cantidad de materias radiactivas contenidas en un bulto no debe sobrepasar los limites aplicables especificados en el presente marginal.
(1) Bultos exceptuados
a) Cuando se trate de materias radiactivas distintas de los objetos fabricados de uranio natural, uranio empobrecido o torio natural, no debe
existir en un bulto exceptuado actividades superiores a los límites que se señalan a continuación:
i) Cuando las materias radiactivas están contenidas en un aparato u otro artículo manufacturado, como por ejemplo en un reloj o en un aparato electrónico, o cuando formen parte integrante de él, se aplicarán los límites especificados en el marginal 3713 (4) con respecto a cada artículo y a cada bulto; y ii) Cuando las materias radiactivas no están contenidas o manufacturadas, en la forma que ya se ha dicho, se aplicarán los límites especificados en el marginal 3713 (5).
b) Cuando se trate de objetos manufacturados de uranio natural, de uranio empobrecido o de torio natural, un bulto exceptuado podrá contener cualquier cantidad de dichas materias a condición de que la superficie exterior del uranio o del torio esté encerrada en una envoltura inactiva de metal o de cualquier otro material resistente.
(2) Bultos industriales
Se limitará la actividad total de cada bulto de materias LSA (BAE) o de cada bulto de SCO (OCS) de forma tal que no se sobrepase la intensidad de radiación especificada en el marginal 3714 (1) y se limitará asimismo la actividad de cada bulto de forma tal, que no se sobrepasen los límites de actividad por vehículo especificados en el marginal 3714 (6).
3) Bultos del Tipo A
Los bultos del tipo A no contendrán actividades superiores a:
a) Al en el caso de materias radiactivas en forma especial,
b) A2 en el caso de las demás materias radiactivas.
Los valores de Al y A2 quedan indicados en los cuadros I y 11 de los marginales 3700 y 3701 respectivamente.
(4) Bultos del Tipo B
Los bultos del tipo B no contendrán:
a) actividades mayores que las autorizadas para el modelo de bulto de que se trate,
b) radionucleídos diferentes de los autorizados para el modelo de bulto de que se trate,
c) materias en forma geométrica o en estado físico o en forma química diferentes de aquellos autorizados para el modelo de bulto de que se trate, (según lo especificado en los certificados de aprobación).
(5) Embalajes que contengan materias fisionables
Todos los embalajes que contengan materias fisionables habrán de satisfacer los límites de actividad aplicables a los bultos especificados en los apartados (1) a (4) anteriores.
Los embalajes que contengan materias fisionables distintos de aquellos que contengan materias que satisfagan las disposiciones enunciadas en el marginal 3703 no contendrán:
a) un peso de materias fisionables mayor que la autorizada para el modelo de bulto de que se trate,
b) un radionucleido o materia fisionable distintos de los autorizados para el modelo de bulto de que se trate,
c) materias en forma geométrica o en estado físico o forma química o en una presentación distintos de los autorizados para el modelo de bulto, según se
especifica en los certificados de aprobación.
3703 Quedarán exentos de las disposiciones enunciadas en el marginal 3741 y de las otras disposiciones del presente apéndice que se aplique expresamente a las materias fisionables, aquellos bultos que satisfagan una de las condiciones del presente marginal; no obstante, dichos bultos se clasificarán como bultos de materias radiactivas no fisionables, según proceda, y se a justarán a las disposiciones del presente apéndice que sean aplicables según su naturaleza y propiedades radiactivas.
a) bultos que contenga cada uno 15 g como máximo de materia fisionable, a condición de que la dimensión exterior más pequeña de cada bulto no sea inferior a 10 cm. En el caso de materias sin embalar, la limitación de cantidad se aplicará a la remesa transportada en o sobre el vehículo.
b) bultos que contengan soluciones o mezclas hidrogenadas homogéneas que satisfagan las condiciones enumeradas en el cuadro III. En el caso de materias sin embalar, el limite de cantidad indicado en el cuadro III, se aplicará a la remesa que se transporte en o sobre el vehículo.
c) bultos que contengan uranio enriquecido en uranio 235 hasta un máximo de 1% en peso y con un contenido total en plutonio y en uranio 233 que no sobrepase el 1% del peso de uranio 235, a condición de que las materias fisionables se hallen repartidas de forma fundamentalmente homogénea en el conjunto de las materias. Además, si el uranio 235 se hallara en forma de metal, de óxido o de carburo, no formará una red en el interior del bulto.
d) los bultos que no contengan más de 5 g de materias fisionables, en cualquier volumen de 10 litros, a condición de que las materias radiactivas se hallen en bultos que garanticen los límites relativos a la distribución de materias fisionables en las condiciones que es probable que se den durante el transporte rutinario.
e) bultos que contengan cada uno, como máximo 1 kg de plutonio, del que el 20% en peso, como máximo, podrá consistir en plutonio 239, plutonio 241 o una combinación de estos radionucleidos.
f) bultos que contengan soluciones líquidas de nitrato de uranilo enriquecido en uranio 235 hasta un máximo de 2% en peso, con un contenido total en plutonio y en uranio 233 que no sobrepase el 0,1% del peso de uranio 235 en una razón atómica mínima nitrógeno/uranio (N/U) de 2.
CUADRO III
Limites relativos a las soluciones o mezclas hidrogenadas homogéneas de materias fisionables
-------------------------------------------------------------------------
|Parámetro |Uranio |Cualquier otra materia |
| | 235 | fisionable (comprendidas |
| | únicamente| las mezclas) |
-------------------------------------------------------------------------
|H/X mínimo (1) |5 200 |5 200 |
-------------------------------------------------------------------------
|Concentración máxima de |5 |5 |
|materias fisionables en g/1 | | |
-------------------------------------------------------------------------
|Peso máximo, en g, de materias |800 (2) |500 |
|fisionables en un bulto o | | |
|vehículo en g | | |
-------------------------------------------------------------------------
|(1) Donde H/X es la razón entre el número de átomos de hidrógeno y |
|el número de átomos del radionucleido fisionable. (2) Con un contenido |
|total en plutonio y uranio 233 que no sobrepase el 1% del peso de |
|uranio 235. |
-------------------------------------------------------------------------
3704-3709
Capitulo II
Normas de preparación y controles para la expedición y almacenamiento en transito
Disposiciones relativas al control de los bultos
3710 (1) Antes de proceder a la primera expedición de cualquier bulto, habrán de respetarse las siguientes disposiciones:
a) Si la presión nominal de la envoltura de confinamiento sobrepasa los 35 kPa (0,35 bar relativa), se verificará que la envoltura de confinamiento de cada bulto satisface las disposiciones del modelo aprobado relativas a la capacidad de la envoltura para mantener su integridad bajo presión.
b) Para cada bulto del tipo B y para cada embalaje que contenga materias fisionables, se verificará que la eficacia del blindaje y del confinamiento y, en su caso, que las características relativas a la transferencia de calor, se sitúan dentro de los límites aplicables o especificados para el modelo aprobado.
c) Para cada embalaje que contenga materias fisionables, cuando, para satisfacer las disposiciones enunciadas en el marginal 3741, se incluyen expresamente venenos neutrónicos como componentes del bulto a dicho efecto, habrá que proceder a realizar pruebas que permitan confirmar la presencia y distribución de los venenos.
(2) Antes de proceder a la expedición de cualquier bulto para su transporte, se observarán las siguientes disposiciones:
a) Habrá de verificarse que los dispositivos de elevación que no sean conformes a las disposiciones del marginal 3732 se han retirado debidamente, o se han dejado inutilizables de cualquier otra forma para el izado de los bultos.
b) Se verificará con respecto a cada bulto del tipo B y a cada embalaje que contenga materias fisionables que se observan todas las disposiciones especificadas en los certificados de aprobación, así como las que sean aplicables del presente apéndice.
c) Se retendrán los bultos del tipo B hasta haberse aproximado a las condiciones de equilibrio lo suficiente para que sea evidente su conformidad a las condiciones de temperatura y presión exigidas para proceder a su expedición, a menos que la exención de dichos requisitos hayan sido objeto de aprobación unilateral.
d) Se comprobará con respecto a cada bulto del tipo B, mediante examen o mediante ensayos apropiados, que todos los cierres, válvulas y demás aberturas de la envoltura de confinamiento por las que podría escaparse el contenido radiactivo están correctamente cerrados y, en su caso,
precintados, en la forma en que lo estaban en el momento de efectuarse los ensayos de conformidad con lo dispuesto en el marginal 3738.
Transporte de otras mercancías
3711 (1) Un bulto no contendrá ningún otro artículo distinto de los objetos y documentos necesarios para la utilización de las materias radiactivas. Esta disposición no excluye el transporte de materias de baja actividad específica o de objetos contaminados superficialmente con otros artículos. Es posible el transporte de dichos objetos y documentos en un bulto, o de materias de baja actividad específica o de objetos contaminados superficialmente con otros artículos, a condición de que no se produzca ninguna interacción con el embalaje o con su contenido, susceptible de reducir la seguridad del bulto.
(2) Las cisternas empleadas para el transporte de materias radiactivas no se utilizarán para almacenar o transportar otras mercancías.
(3) Podrá autorizarse el envío de otras mercancías con cargas transportadas según la modalidad de uso exclusivo a condición de que lo organice única y exclusivamente el expedidor y que no lo prohiba ningún otro reglamento.
(4) Las cargas se mantendrán separadas de otras mercancías peligrosas durante el transporte y el almacenamiento de conformidad con las disposiciones de los marginales 2703, apartado 7, y 71403.
(5) Se mantendrán las materias radiactivas suficientemente apartadas de películas fotográficas sin revelar. Las distancias de separación se determinarán de forma que la exposición de las películas fotográficas sin revelar a las radiaciones ocasionada por el transporte de materias radiactivas tenga un límite de 0,1 mSv (10 mrem) por carga de dichas películas, de conformidad con el marginal 2711.
Disposiciones y medidas de control aplicables a los bultos en cuanto a contaminación y fugas
3712 (1) La contaminación transitoria sobre la superficie externa de un bulto se mantendrá al nivel más bajo posible, y, en las condiciones que es probable que se dé durante el transporte de rutina, no sobrepasará los niveles especificados en el cuadro IV.
(2) En el caso de sobreembalajes y de contenedores, el nivel de contaminación transitoria sobre la superficie externa o interna no sobrepasará los limites especificados en el cuadro IV.
(3) Si se comprueba la existencia de deterioro o fuga, o si se sospecha su existencia, se restringirá el acceso al bulto y, tan pronto como sea posible' se procederá a evaluar por persona cualificada el alcance de la contaminación y la intensidad de las radiaciones emitidas por el bulto que de ellos resulten.
La evaluación se realizará con respecto al bulto, el vehículo, los lugares de carga y descarga colindantes y, en su caso, cualquier otra materia que se halle en el vehículo. En caso necesario, se adoptarán otras medidas para proteger la salud de las personas, de conformidad con las disposiciones establecidas por la autoridad competente, con el fin de reducir en la medida de lo posible las consecuencias de la fuga o deterioro y subsanarlas.
CUADRO IV
Límites de contaminación transitoria sobre las superficies
-------------------------------------------------------------------------
| |Contaminante |
-------------------------------------------------------------------------
|Tipo de bulto' de embalaje, |Limite (1) de los |Limite (1) de los |
|de contenedor de cisterna o | emisores beta, gamm| demás emisores alfa|
|de vehículo y de su equipo | y de los emisores | |
| | alfa de baja | |
| | toxicidad | |
-------------------------------------------------------------------------
| |Bq/cm2 |(uCi/cm2) |Bq/cm2 |(uCi/cm2) |
-------------------------------------------------------------------------
|Superficie externa de: | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|-Bultos exentos |0,4 |(10-5) |0,04 |(10-6) |
-------------------------------------------------------------------------
|-Otros bultos |4 |(10-4) |0,4 |(10-5) |
------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
|Superficie externa e | | | | |
|interna de embalajes, | | | | |
|contenedores y vehículos así | | | | |
|como de sus equipos antes del| | | | |
|transporte o durante el | | | | |
|transporte de: | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|-Cargas que consistan en |0,4 |(10-5) |0,04 |(10-6) |
|bultos exentos y/o mercancías| | | | |
|no radiactivas | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|-Cargas constituidas |4 |(10-4) |0,4 |(10-5) |
|únicamente por bultos con | | | | |
|contenido radiactivo | | | | |
|distintos de los bultos | | | | |
|exentos | | | | |
------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
|Superficies externas de los |4 |(10-4) |0,4 |(10-5) |
|contenedores, cisternas y los| | | | |
|vehículos, así como de sus | | | | |
|equipos, utilizados para el | | | | |
|envío de materias radiactivas| | | | |
|sin embalaje | | | | |
------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
|(1) Los niveles que se indican son los niveles medios admisibles |
|para un área de 300 cm2 de cualquier parte de la superficie. |
-------------------------------------------------------------------------
(4) Los bultos en los que se registren fugas de contenido radiactivo que sobrepasen los límites permitidos para las condiciones normales de transporte, se podrán retirar bajo control pero no deberán enviarse hasta haber sido reparados o puestos en buenas condiciones y descontaminados.
(5) Los vehículos y equipo utilizados habitualmente para el envío de materias radiactivas deberán verificarse periódicamente para determinar el nivel de contaminación. La frecuencia de estas verificaciones será función de la probabilidad de contaminación y del volumen de materias radiactivas transportadas.
(6) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 7 posterior, todo vehículo, equipo, o parte de los mismos que haya sufrido contaminación, más allá de los límites especificados en el cuadro IV durante el envío de materias radiactivas, deberá descontaminarse tan pronto como sea posible por personal cualificado y no se volverá a utilizar hasta que la contaminación transitoria no sobrepase los niveles especificados en el cuadro IV o cuya intensidad de radiación supere 5 sv/h (0,5 mrem/h), y la intensidad de radiación resultante de la contaminación no transitoria sobre las superficies después de la descontaminación sea inferior a 5 Sv/h (0,5 mrem/h).
(7) Los sobreembalajes, contenedores o vehículos utilizados para el transporte de materias de baja actividad específica o de objetos contaminados superficialmente según la modalidad de uso exclusivo quedan exentos de las disposiciones enunciadas en los apartados (2) y (6) anteriores, mientras se destinen a ese uso exclusivo determinado.
Disposiciones relativas al transporte de bultos exceptuados
3713 (1) Los bultos exceptuados sólo estarán sujetos a las siguientes disposiciones:
a) En cuanto a los capítulos II, III y V, únicamente a las disposiciones enunciadas en: i) apartados (2) a (6) de este marginal, según el caso, y en el marginal 3770, así como ii) las disposiciones generales relativas a los embalajes y bultos enunciados en el marginal 3732. b) A las disposiciones enunciadas en el marginal 3703 si el bulto exceptuado contiene materias fisionables. c) A las disposiciones del marginal 2705 (11.
(2) La intensidad de radiación en cualquier punto de la superficie exterior de un bulto exento no sobrepasará 5 uSv/h (0,5 mrem/h).
(3) La contaminación transitoria en la superficie externa del bulto exento no sobrepasará los limites especificados en el cuadro IV.
(4) Se podrán transportar en bultos exceptuados materias radiactivas que estén contenidas en aparatos u otros objetos manufacturados o que constituyan un componente de éstos y cuya actividad no sobrepase los límites por artículo y por bulto especificados en las columnas 2 y 3 respectivamente del cuadro V, a condición de que:
a) La intensidad de radiación a 10 cm de cualquier punto de la superficie exterior del aparato u objeto sin embalar no sea superior a 0,1 mSv/h (10 mrem/h) y,
b) Cada aparato u objeto (excepción hecha de relojes o de dispositivos
radioluminescentes) lleve la indicación «Radiactivo».
CUADRO v
Límites de actividad correspondientes a bultos exceptuados
------------------------------------------------------------------
|Estado físico |Instrumentos y objetos |Materias |
|del contenido | | |
------------------------------------------------------------------
| |Límites por |Límites por |Límites por |
| |Artículo |bulto |bulto |
------------------------------------------------------------------
|Sólidos | | | |
------------------------------------------------------------------
|Forma especial |10-2 Al |Al |10-3 Al |
------------------------------------------------------------------
|Otras formas |1o-2 A2 |A2 |10-3 A2 |
------------------------------------------------------------------ | | | | | ------------------------------------------------------------------
|Líquidos |10-3 A2 |10-1 A2 |10 -4 A2 |
------------------------------------------------------------------ | | | | | ------------------------------------------------------------------
|Gases | | | |
------------------------------------------------------------------
|Tritio |2x 10-2 A2 |2x 10-1 A2 |2x 10-2 A2 |
------------------------------------------------------------------
|Forma especial |10-3 Al |10-2 Al |10-3 Al |
------------------------------------------------------------------
|Otras formas |10-3 A2 |10-2 A2 |10-3 A2 |
------------------------------------------------------------------
Nota: En el caso de mezcla de radionucleidos véase el marg. 3701 (3) a (5).
(5) Las materias radiactivas en forma distinta de las especificadas en el apartado (4) anterior y cuya actividad no sobrepase el límite indicado en la columna 4 del cuadro V, podrán transportarse en bultos exceptuados a condición de que:
a) El bulto retenga su contenido en las condiciones que deberían ser las de transporte rutinario, y de que
b) El bulto lleve la indicación «Radiactivo» sobre una de sus caras interiores, de forma que advierta de la presencia de materias radiactivas a la apertura del bulto.
(6) Se podrá transportar como bulto exceptuado un objeto manufacturado en el que la única materia radiactiva que intervenga sea el uranio natural, el uranio empobrecido o el torio natural sin irradiar a condición de que la superficie externa del uranio o del torio se halle encerrada en una envoltura inactiva de metal o de otro material resistente.
Disposiciones sobre el transporte de materias de LSA (BAE) y de SCO (OCS) en bultos industriales o sin embalar
3714 (1) La cantidad de materia LSA (BAE) o de SCO (OCS) en un solo bulto
industrial (IP-1, IP-2 o IP-3) (BI-1, BI-2 o BI-3) u objeto o conjunto de objetos, según sea el caso, se limitará de tal forma que la intensidad de radiación externa a 3 III de la materia, del objeto o del conjunto de objetos sin proteger no sobrepase los 10 mSv/h (1 000 mrem/h).
(2) Las materias de LSA (BAE) y las de SCO (OCS) que sean fisionables o que contengan materias fisionables deberán satisfacer las disposiciones aplicables enunciadas en los marginales 2714 (2) y (3) y 3741.
(3) Los bultos, incluidas las cisternas y contenedores, que contengan materias de LSA (BAE) o de SCO (OCS) deberán satisfacer las disposiciones del marginal 3712 (1) y (2).
(4) Las materias de LSA(BAE) y las de SCO (OCS) de los grupos LSA -I(BAE-I) y SCO-I(OCS-I) podrán transportarse sin embalar en las siguientes condiciones:
a) Todas las materias sin embalar, distintas de los minerales, que no contengan radionucleidos naturales, se transportarán de forma que' en las condiciones que es probable que se dé en el transporte rutinario, no se produzca fuga de contenido fuera del vehículo ni pérdida de blindaje.
b) Los vehículos deberán ser de uso exclusivo, salvo que se transporten únicamente materias de SCO-I (OCS-I) cuya contaminación en superficies accesibles e inaccesibles no sea superior a diez voces el nivel aplicable especificado en el marginal 2700 (2).
c) En el caso de las SCO-I (OCS-I), cuando se estima que la contaminación transitoria en superficies inaccesibles sobrepasa los valores especificados en el marginal 2700 (2), se adoptarán medidas para impedir que se liberen las materias radiactivas dentro del vehículo.
(5) Sin perjuicio de lo señalado en el apartado 4) anterior, las materias de LSA (BAE) y los SCO (OCS) deberán embalarse de conformidad con los niveles de integridad estipulados en el cuadro VI, de forma tal que, en las condiciones que es probable que se de en transporte rutinario, no se produzca fuga del contenido fuera del bulto ni pérdida del blindaje garantizado por el embalaje. Las materias de LSA-II(BAE-II), las materias de LSA-III.(BAE-III) y las de SCO-II (OCS-II) no deberán transportarse sin embalar.
CUADRO VI
Disposiciones relativas a los bultos industriales que contengan materias de LSA (BAE) o de SCO (OCS)
----------------------------------------------------------------------
| |Tipo de bulto industrial (1) |
----------------------------------------------------------------------
|Contenido |Uso exclusivo |Otras |
| | | utilizaciones |
----------------------------------------------------------------------
|LSA-I (BAE-I) (2) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Sólido |IP-1 (BI-1) |IP-1 (BI-1) |
----------------------------------------------------------------------
|Líquido |IP-1 (BI-1) |IP-2 (BI-2) |
---------------------------------------------------------------------- | | | | ----------------------------------------------------------------------
|LSA-II (BAE-II) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Sólido |IP-2 (BI-2) |IP-2 (BI-2) |
----------------------------------------------------------------------
|Líquido y gas |IP-2 (BI-2) |IP-3 (BI-3) |
---------------------------------------------------------------------- | | | | ----------------------------------------------------------------------
|LSA-III (BAE-III) |IP-2 (BI-2) |IP-3 (BI-3) |
---------------------------------------------------------------------- | | | | ----------------------------------------------------------------------
|SCO-I (OCS-I)(2) |IP-1 (BI-1) |IP-1 (BI-1) |
----------------------------------------------------------------------
|SCO-II (OCS-II) |IP-2 (BI-2) |IP-2 (BI-2) |
----------------------------------------------------------------------
|(1) Ver marginal 2700 (2). |
----------------------------------------------------------------------
|(2) En las condiciones descritas en el apartado 4) las materias |
|LSA-I (BAE-I) y las SCO-I (OCS-I) podrán transportarse sin embalar. |
----------------------------------------------------------------------
(6) La actividad toral de las materias LSA (BAE) y SCO (OCS) en un sólo vehículo no sobrepasará los límites indicados en el cuadro VII.
CUADRO VII
Limites de actividad en los vehículos que contengan materias LSA (BAE) o SCO (OCS) en bultos industriales o sin embalar
----------------------------------------------------------------------
|Indole de las materias |Limite de |
| | actividad para los|
| | vehículos |
----------------------------------------------------------------------
|LSA-I (BAE-I) |Sin limites |
----------------------------------------------------------------------
|LSA-II (BAE-II) y LSA-III (BAE-III) sólidos |Sin limites |
|incombustibles | |
----------------------------------------------------------------------
|LSA-II (BAE-II) y LSA-III (BAE-III) sólidos |100 x A2 |
|combustibles líquidos y gas | |
----------------------------------------------------------------------
|SCO (OCS) |100 x A2 |
----------------------------------------------------------------------
- Determinación del índice de transporte (IT)
3715 (1) El índice de transporte (IT) para el control de la exposición a las radiaciones procedentes de un bulto, un sobreembalaje, una cisterna o un contenedor o a materias LSA-I (BAE-I) o SCO-I (OCS-I) sin embalar será el número obtenido de la siguiente forma:
a) Se determina la intensidad de radiación máxima a una distancia de 1 III de la superficie externa del bulto, del sobreembalaje, de la cisterna o del contenedor, o de las materias LSA-I (BAE-I) y SCO-I (OCS-I) sin embalar. Si la intensidad de radiación se determina en milisieverts por hora (mSv/h) el número obtenido se multiplicará por 100.
Si la intensidad de radiación se determina en milirems por hora (mrem/h), no se modificará el número obtenido. En el caso de minerales y concentrados de uranio y torio, la tasa de dosis máxima en cualquier punto situado a 1 III de la superficie exterior de la carga se podrá considerar como igual a:
0,4 mSv/h (40 mrem/h) en el caso de minerales y concentrados físicos de uranio y torio
0,3 mSv/h (30 mrem/h) en el caso de concentrados químicos de torio
0,02 mSv/h (2 mrem/h) en el caso de concentrados químicos de uranio distintos del hexafloruro de uranio.
b) En el caso de cisternas y contenedores y de materias LSA-I (BAE-I) y SCO-I (OCS-I) sin embalar, el número obtenido después de efectuar la operación a) anterior, se multiplicará por el factor correspondiente del cuadro VIII.
c) El número obtenido después de efectuar las operaciones a) y b) anteriores se redondeará al primer decimal superior (por ejemplo 1,13 se convierte en 1,2), salvo que la cifra sea igual o inferior a 0,05 que podrá redondearse a cero.
CUADRO VIII
Factores de multiplicación para las cargas de grandes dimensiones
---------------------------------------------------------------------
|Dimensiones de la carga |Factor de multiplicación |
---------------------------------------------------------------------
|(Area de la sección mayor de la carga) | |
---------------------------------------------------------------------
|hasta 1 m2 |1 |
---------------------------------------------------------------------
|de más de 1 y hasta 5 m2 |2 |
---------------------------------------------------------------------
|demás de 5 y hasta 20 m2 |3 |
---------------------------------------------------------------------
|de más de 20 m2 |10 |
---------------------------------------------------------------------
(2) Para calcular el IT para el control de la criticidad nuclear, se divide 50 por el valor de N obtenido según los procedimientos señalados en el marginal 3741 (es decir IT = 50/N).
El valor del IT para el control de la criticidad nuclear podrá ser nulo si un número ilimitado de bultos es subcrítico (es decir que N es de hecho igual a infinito).
(3) Se determinará el índice de transporte de cada envío de conformidad con el cuadro IX.
CUADRO IX
Determinación del índice de transporte
-------------------------------------------------------------------------
|Artículo |Contenido |Método de determinación del índice de |
| | | transporte (IT) |
-------------------------------------------------------------------------
|Bultos |Materias no |IT para el control de exposición a las |
| | fisionables | radiaciones |
-------------------------------------------------------------------------
| |Materias |El que sea mayor de entre el IT para |
| | fisionables | el control de la exposición a las |
| | | radiaciones o el IT para el control de |
| | | la criticidad nuclear |
-------------------------------------------------------------------------
|Sobreembalajes |Bultos |Suma de los IT de todos los bultos |
|no rígidos | | agrupados |
------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------
|Sobreembalajes |Bultos |Suma de los IT de todos los bultos |
|rígidos | | contenidos o, en el caso del expedidor |
| | | inicial, bien el IT para el control de |
| | | la exposición a las radiaciones, bien |
| | | la suma de los IT de todos los bultos |
-------------------------------------------------------------------------
|Contenedores |Bultos o |Suma de los IT de todos los bultos y |
| | sobreemba- | sobreembalajes agrupados |
| | lajes | |
-------------------------------------------------------------------------
| |Materias |Bien la suma de los IT, bien el que |
| | LSA (BAE) o | sea mayor de entre el IT para el |
| | SCO (OCS) | control de exposición a las radiaciones|
| | | o el IT para el control de la |
| | | criticidad nuclear |
-------------------------------------------------------------------------
|Contenedores |Bultos o |Bien la suma de los IT, bien el que |
|según la modali-| sobreemba- | sea mayor de entre los IT para el |
|dad de uso | lajes | control de exposición a las radiaciones|
|exclusivo | | o el IT para el control de la |
| | | criticidad nuclear |
-------------------------------------------------------------------------
|Cisternas |Materias no |IT para el control de exposición a las |
| | fisionables | radiaciones |
-------------------------------------------------------------------------
| |Materias |El que sea mayor de entre los IT para |
| | fisionables | el control de exposición a las |
| | | radiaciones o el IT para el control de |
| | | la criticidad nuclear |
-------------------------------------------------------------------------
|Sin embalaje |LSA-I |IT para el control de exposición a las |
| | (BAE-I) y | radiaciones |
| | SCO-I | |
| | (OCS-I) | |
-------------------------------------------------------------------------
Disposiciones complementarias para los sobreembalajes
3716 Se aplicarán las disposiciones complementarias siguientes a los sobreembalajes:
a) Los bultos de materias fisionables cuyo índice de transporte para el control de la criticidad nuclear sea cero y los bultos de materias radiactivas no fisionables podrán colocarse en un mismo sobreembalaje para el transporte, a condición de que cada uno de los bultos satisfaga las disposiciones aplicables del presente Apéndice.
b) No se transportarán en un sobreembalaje bultos de materias fisionables cuyo índice de transporte para el control de la criticidad nuclear sea superior a cero.
c) Sólo el expedidor inicial de los bultos agrupados en un mismo sobreembalaje estará autorizado para utilizar el método de medida directa de la intensidad de radiación a fin de determinar el índice de transporte de un sobreembalaje rígido.
Limites del en dice de transporte y de la intensidad de radiación para los bultos y los sobreembalajes
3717 (1) Salvo en el caso de los envíos según la modalidad de uso exclusivo, el índice de transporte de cualquier bulto o sobreembalaje no excederá de 10.
(2) Salvo en el caso de los bultos o sobreembalajes transportados según la modalidad de uso exclusivo en las condiciones especificadas en el marginal 2713 (1) a), la intensidad de radiación máxima en cualquier punto de la superficie exterior de un bulto o de un sobreembalaje no excederá de 2 mSv/h (200 mrem/h).
(3) La intensidad máxima de radiación en cualquier punto de la superficie exterior de un bulto transportado según la modalidad de uso exclusivo no será superior a 10 mSv/h (1 000 mrem/h).
Categorías
3718 Los bultos y sobreembalajes se incluirán en una de las categorías siguientes: I-BLANCA, II-AMARILLA o III-AMARILLA, de conformidad con las condiciones especificadas en los cuadros X y XI, según el caso, y con las disposiciones siguientes:
a) Para determinar la categoría cuando se trate de un bulto, habrá que tener en cuenta a la vez el índice de transporte y la intensidad de radiación en superficie. Cuando según el índice de transporte se le haya de clasificar en una categoría y, según la intensidad de radiación en la superficie, deba incluírsele en otra categoría distinta, se incluirá el bulto en la categoría más elevada de las dos. A este efecto se considera la categoría I-BLANCA la más baja.
b) El índice de transporte se determinará según los procedimientos especificados en el marginal 3715 y teniendo en cuenta la restricción del marginal 3716 c).
c) Si el índice de transporte es superior a 10, el bulto o el sobrcembalaje se transportará según la modalidad de uso exclusivo.
d) Si la intensidad de radiación en la de superficie es superior a 2 mSv/h
(200 mrem/h), el bulto o sobrcembalaje se transportará según la modalidad de uso exclusivo teniendo en cuenta las disposiciones del marginal 2713 (1) a).
e) Un bulto transportado mediante acuerdo especial se Incluirá en la categoría III-AMARILLA.
f) Un sobreembalaje en el que se hayan agrupado varios bultos transportados mediante acuerdo especial se clasificará en la categoría III-AMARILLA.
CUADRO X
Categorías de bultos
-----------------------------------------------------------------------
|Condiciones |
-----------------------------------------------------------------------
|Indice de |Intensidad máxima de radiación en |Categoría |
|transporte | cualquier punto de la superficie | |
| | externa | |
-----------------------------------------------------------------------
|0(1) |Sin sobrepasar los 0,005 mSv/h |I-BLANCA |
| | (0,5 mrem/h) | |
-----------------------------------------------------------------------
|Más de 0 pero |Más de 0,005 mSv/h (0,5 mrem/h) |II-AMARILLA |
|no más de 1(1) | pero no más de 0,5 mSv/h (50 | |
| | mrem/h) | |
-----------------------------------------------------------------------
|Más de 1 pero |Más de 0,5 mSv/h (50 mrem/h) pero |III-AMARILLA |
|no más de 10 | no más de 2 mSv/h (200 mrem/h) | |
-----------------------------------------------------------------------
|Más de 10 |Más de 2 mSv/h (200 mrem/h) pero |III-AMARILLA y |
| | no más de 10 mSv/h (1000 mrem/h) | además según la |
| | | modalidad de uso|
| | | exclusivo |
-----------------------------------------------------------------------
|(1) Si el IT no es superior a 0,05, se podrá redondear a O de |
|conformidad con el marginal 3715 (1) c). |
-----------------------------------------------------------------------
CUADRO XI
Categorías de sobreembalaje comprendidos los contenedores utilizados como tales
--------------------------------------------------
|Indice de transporte |Categoría |
--------------------------------------------------
|0 |I-BLANCA |
--------------------------------------------------
|de O exclusive a 1 inclusive |II-AMARILLA |
--------------------------------------------------
|superior a 1 |III-AMARILLA |
--------------------------------------------------
Notificación a la autoridad competente
3719 (1) Antes de la primera expedición de un bulto que necesite la aprobación de la autoridad competente el remitente deberá asegurarse de que
las copias de los certificados de aprobación necesarias han sido enviadas a la autoridad competente de cada uno de los países por cuyo territorio debe ser transportado el bulto.
Tanto el expedidor como la autoridad competente no necesitarán acuse de recibo del certificado.
(2) En el caso de cualquier otro envío señalado en cualquiera de los subpárrafos a), b), o c) siguientes, el expedidor dirigirá una notificación a las autoridades competentes de cada uno de los países sobre el territorio de los cuales el envío se debe transportar. Esta notificación debe llegar a cada autoridad competente con antelación suficiente al inicio del transporte y preferiblemente con al menos 7 días de antelación:
a) Bultos del tipo B(U) que contengan materias radiactivas con actividad superior al valor más bajo de los que siguen: 3 x 103 A1, o 3 x 103 A2, según el caso, o 1 000 TBq (20 kCi).
b) Bultos del tipo B(M).
c) Transporte mediante acuerdo especial.
(3) La notificación de envío incluirá:
a) Datos suficientes para permitir la identificación del bulto y concretamente todos los números y todas las referencias de los certificados pertinentes.
b) Información sobre la fecha real de expedición, fecha prevista de llegada e itinerario previsto.
c) Nombre de la materia radiactiva o del radionucleido.
d) La descripción del estado físico y de la forma química de las materias radiactivas o indicación de que se trata de materias radiactivas en forma especial.
e) La actividad máxima del contenido radiactivo durante el transporte expresada en bequerelios (Bq) [y eventualmente en curios (Ci)] con el prefijo SI apropiado (véase el marginal 2001 (1)). En el caso de materias fisionables, en lugar de la actividad podrá indicarse el peso total en gramos (g), o en múltiplos de gramo.
(4) El expedidor no estará obligado a enviar notificación por separado si la información exigida se ha incluido en la solicitud de aprobación de la expedición [véase marg. 3757 (3)).
Posesión de certificados y de instrucciones de uso
El expedidor tendrá en su posesión un ejemplar de cada uno de los certificados exigidos en virtud del capítulo III del presente apéndice y un ejemplar de las instrucciones relativas al cierre de los bultos y a los demás preparativos de la expedición antes de proceder a efectuar ésta en las condiciones previstas en los certificados.
3720-3729
Capitulo III
Disposiciones relativas a materias radiactivas, embalajes y bultos así como a los ensayos
Nota: Las disposiciones del presente capítulo son las mismas que figuran en la edición de 1985 del Reglamento de Transporte de Materias Radiactivas de la OIEA (enmendado en 1990). Los números de los párrafos citados en los marginales 3730-3742 corresponden a los párrafos pertinentes de la Edición
de 1985.
3730 Disposiciones relativas a las materias LSA-III (BAE-III)
Pár. 501
3731 Disposiciones relativas a las materias radiactivas en forma especial
Pár. 502-504
3732 Disposiciones generales relativas a todos los embalajes y bultos
Pár. 505-514
3733 Disposiciones relativas a bultos industriales del tipo 1 (IP-I) (BI-I)
Pár. 518
3734 Disposiciones suplementarias relativas a los bultos industriales del tipo 2 (IP-2) (BI-2)
Pár. 519
3735 Disposiciones suplementarias relativas a los bultos industriales del tipo 3 (IP-3) (BI-3)
Pár. 520
3736 Disposiciones equivalentes que habrán de satisfacer las cisternas y contenedores para ser incluidos en
(IP-2) (BI-2) y (IP-3) (BI-3)
Pár. 521-523
3737 Disposiciones relativas a bultos del tipo A
Pár. 524-540
3738 Disposiciones relativas a bultos del tipo B
Pár. -541-548
3739 Disposiciones relativas a bultos del tipo B(U)
Pár. 549-556
3740 Disposiciones relativas a bultos del tipo B(M)
Pár. 557-558,
3741 Disposiciones relativas a bultos que contengan materias fisionables
Pár. 559-568
3742 Ensayos
Pár. 601-633
3743-3749
Capitulo IV
Aprobación y disposiciones administrativas
Nota: Cuando las disposiciones del presente capítulo coincidan con las que figuran en la edición de 1985 del Reglamento de Transporte de Materias Radiactivas de la OIEA (enmendado en 1990), los números citados en los marginales 3761-3764 serán los números de párrafo aplicables de la Edición de 1985.
Generalidades
3750 Será necesaria la aprobación de la autoridad competente en los siguientes casos:
a) Materias radiactivas en forma especial (véase marg. 3751).
b) Todos los bultos que contengan materias fisionables (véase marg. 3754 y 3755).
c) Bultos del tipo B, del Tipo B(U) y del tipo B(M) (véase marg. 3752, 3753 y 3755).
d) Autorizaciones especiales (véase marg. 3758).
e) Determinadas expediciones (véase marg. 3757).
f) Cálculo de los valores de Al y de A2 que no figuren en el cuadro I [véase marg. 3701 (1)).
Aprobación de materias radiactivas en forma especial
3751 (1) Los modelos de materias radiactivas en forma especial serán objeto de aprobación unilateral. La solicitud de aprobación deberá incluir:
a) Una descripción detallada de las materias radiactivas o, si se trata de cápsula, de su contenido; en particular es necesario indicar el estado físico y la forma química,
b) Proyecto detallado del modelo de cápsula que se va a utilizar,
c) Relación de los ensayos efectuados y de sus resultados, o prueba mediante cálculo de que las materias radiactivas podrán satisfacer las normas de comportamiento o cualquier otra prueba de que las materias radiactivas en forma especial satisfacen las disposiciones aplicables del presente Apéndice.
d) Una prueba de un programa de garantía de calidad.
(2) La autoridad competente extenderá un certificado atestiguando que el modelo aprobado satisface las disposiciones relativas a materias radiactivas en forma especial y asignará unas marcas de identidad a dicho modelo. En el certificado figurarán todos los detalles oportunos sobre las materias radiactivas en forma especial.
Aprobación de los modelos de bultos
Aprobación de los modelos de bulto del tipo B(U)
3752 (1) Todo modelo de bulto del tipo B(U) puesto a punto en un Estado Miembro debe ser aprobado por la autoridad competente de este país. Si el país en el que el modelo ha sido proyectado, no es un Estado Miembro, el transporte será posible a condición de que:
a) Se facilite por ese país un documento en el que se indique que el bulto cumple las disposiciones técnicas de esta Directiva y sea convalidado por la autoridad competente del primer Estado Miembro afectado por la expedición.
b) Si no hay ningún documento, el modelo deberá ser aprobado por la autoridad competente del primer Estado Miembro afectado por la expedición.
Todo modelo de bulto del tipo B(U) que haya de transportar materias fisionables, y que además deba ajustarse a lo dispuesto en el marginal 3741 será objeto de aprobación multilateral.
(2) La solicitud de aprobación debe comprender:
a) Una descripción detallada del contenido radiactivo previsto, con indicación en particular de su estado físico, forma química y naturaleza de la radiación emitida.
b) Un proyecto detallado del modelo que comprenda los planos completos así como la lista de materiales y de los métodos de construcción utilizados.
c) Un informe sobre los ensayos efectuados y sus resultados o prueba mediante cálculo o cualquier otra prueba que indique que el modelo cumple las disposiciones aplicables.
d) Proyecto de forma de utilización y conservación del embalaje.
e) Si el bulto está diseñado para soportar una presión normal de utilización normal máxima superior a 100 kPa (1 bar) (presión manométrica), en la solicitud han de indicarse en particular, por lo que respecta a los
materiales empleados en la construcción de la envoltura de confinamiento, las especificaciones, las muestras que han de tomarse y los ensayos que se habrán de realizar,
f) Cuando el contenido radiactivo previsto consista en combustible irradiado, el interesado indicará y justificará cualquier hipótesis del análisis de seguridad relativo a las características de dicho combustible,
g) Todas las disposiciones especiales de estiba necesarias para garantizar la buena disipación del calor fuera del bulto; se tomarán en consideración las diversas modalidades de transporte a las que se recurrirá así como el tipo de vehículo o contenedor.
h) Una ilustración reproducible de 21 x 30 cm, como máximo, en la que se represente la configuración del bulto.
i) Una prueba correspondiente a un programa de garantía de calidad.
(3) La autoridad competente expedirá un certificado de aprobación en el que se atestig e que el modelo satisface las disposiciones para bultos del tipo B(U).
Aprobación de los modelos de bulto del tipo B(M)
3753 (1) Es necesaria la aprobación multilateral de la autoridad competente para todos los modelos de bulto del tipo B(M), comprendidos los de materias fisionables también sujetas a las disposiciones del marginal 3754.
(2) Además de la información exigida en el marginal 3752 (2) para los bultos de tipo B(U), la solicitud de aprobación de un modelo de bulto de tipo B(M) deberá comprender:
a) Una lista de las disposiciones relativas a bultos del tipo B(U) enunciadas en los marginales 3738 y 3739, con las que el bulto no sea conforme,
b) Medidas suplementarias que se pretende adoptar durante el transporte, que no están previstas en el presente Apéndice, pero que serán necesarias para garantizar la seguridad del bulto o para compensar las insuficiencias a las que se alude en a), tales, como la intervención humana para medir la temperatura o la presión o para procurar un venteo periódico teniendo en cuenta la posibilidad de retrasos fortuitos,
c) Declaración relativa a las restricciones eventuales en cuanto a la forma de transporte y a las modalidades particulares de carga, transporte, descarga o manipulación,
d) Condiciones ambientales máximas y mínimas (temperatura, radiación solar) que se supone imperarán en el curso del transporte y que se habrán tenido en cuenta al diseñar el modelo.
(3) La autoridad competente deberá expedir un certificado de aprobación en el que se atestig e que el modelo satisface las disposiciones aplicables a los bultos de tipo B(M).
Aprobación de los modelos de bulto para materias fisionables
3754 (1) Es necesaria la aprobación multilateral para todos los modelos de bulto destinados a materias fisionables.
(2) La solicitud de aprobación deberá ir acompañada de una prueba del programa de garantía de calidad y toda la información necesaria para garantizar la autoridad competente que el modelo se ajusta a las disposiciones enunciadas en el marg. 3741.
(3) La autoridad competente extenderá un certificado de aprobación por el que se atestig e que el modelo satisface las disposiciones enunciadas en el marginal 3741.
Disposiciones transitorias
3755 Los embalajes de los tipos B(U) y B(M) y los embalajes que contengan materias fisionables, que no satisfagan totalmente las disposiciones del presente apéndice, pero que, no obstante, podrían utilizarse según las disposiciones del ADR vigente el 31-12-1989 para las materias correspondientes a la clase 7, podrán continuar utilizándose en las condiciones siguientes para el transporte de dichas materias:
a) Será necesaria la aprobación multilateral cuando expire la validez de la aprobación unilateral y
b) un número de serie, según las disposiciones del marginal 2705 (3) que se deberá asignar a cada embalaje marcándose en su superficie exterior.
3755 Las modificaciones del modelo de embalaje, de la naturaleza o de la cantidad del contenido radiactivo autorizado que, según determine la autoridad competente, pudieran afectar de forma significativa a la seguridad deberán satisfacer las disposiciones del presente apéndice.
Notificación y registro de los números de serie
3756 La autoridad competente del país de origen de la aprobación del modelo de bulto deberá ser informada del número de serie de cada embalaje fabricado de conformidad con el modelo aprobado en virtud de los marginales 3752, 3753 (1), 3754 (1) y 3755. La autoridad competente deberá llevar un registro de dichos números de serie.
Aprobación de las expediciones
3757 (1) Con reserva de las disposiciones del apartado (2) será necesaria una aprobación multilateral de la autoridad competente para lo siguiente:
a) La expedición de bultos del tipo B(M) especialmente diseñados para permitir el venteo periódico controlado,
b) La expedición de bultos del tipo B(M) que contengan materias radiactivas con una actividad superior a 3 x 103 Al ó a 3 x 103 A2, según el caso, o a 1000 TBq (20 KCi), el que dé un valor más bajo, de los dos,
c) La expedición de bultos que contengan materias fisionables si la suma de los índices de transporte de los bultos es superior a 50, de conformidad con las disposiciones del marg. 2712 (4).
(2) La autoridad competente podrá autorizar el transporte hacia o a través de su país sin aprobación de la expedición mediante una disposición explícita de aprobación del modelo (véase el marginal 3759).
(3) En la solicitud de aprobación de una expedición deberá indicarse:
a) El período relativo a la expedición para el que se solicita la aprobación,
b) El contenido radiactivo real, los modos de transporte previstos, el tipo de vehículo y el itinerario probable o previsto,
c) Como se aplicarán en práctica las precauciones especiales y los controles administrativos y de tipo operativo también especiales previstos en los certificados de aprobación de los modelos de bulto expedidos de conformidad con los marginales 3752 (3), 3753 (3) y 3754 (3).
(4) Al aprobar la expedición, la autoridad competente deberá expedir un
certificado de aprobación.
Aprobación de una expedición mediante acuerdo especial
3758 (1) Los envíos realizados mediante acuerdo especial serán objeto de un acuerdo multilateral.
(2) Las solicitudes de aprobación de expedición mediante acuerdo deberán ir acompañadas de toda la información necesaria para garantizar a la autoridad competente que el nivel general de seguridad del transporte equivale por lo menos al que se daría si se cumplieran todas las disposiciones aplicables del presente Apéndice, además:
a) En ellas se expondrá en qué medida y por qué motivos no puede realizarse el transporte en conformidad plena con las disposiciones aplicables del presente Apéndice,
b) Indicar las precauciones especiales u operaciones especiales obligatorias de tipo administrativo u otras, que se adoptarán durante el transporte para compensar la falta de conformidad a las disposiciones aplicables del presente Apéndice.
(3) Al aprobar una expedición mediante acuerdo especial, la autoridad competente expedirá un certificado de aprobación.
Certificados de aprobación expedidos por la autoridad competente
3759 Podrán expedirse cuatro tipos de certificado de aprobación: materias radiactivas en forma especial, mediante acuerdo especial, expedición y modelo de bulto. Los certificados de aprobación de modelo de bulto y de expedición podrán combinarse en un único certificado.
Marcas de identidad asignadas por 1a autoridad competente
3760 (1) Cada certificado de aprobación expedido por la autoridad competente llevará unas marcas de identificación. Este se ajustará a la forma general siguiente:
Símbolo del Estado/Número/Código de tipo
a) Signo distintivo en circulación internacional previsto en el Convenio de Viena (1968) sobre circulación por carretera,
b) El número será asignado por la autoridad competente; será único y específico para cada modelo o expedición. La marca de identificación de la aprobación de la expedición debe reconocerse fácilmente con la de aprobación del modelo de bulto,
c) Se utilizarán los siguientes códigos, en el orden en que figuran a continuación, para indicar los tipos de certificados de aprobación expedidos:
AF Modelo de bulto del tipo A para materias fisionables
B(U) Modelo de bulto del tipo B(U); B(U)F si se trata de un bulto para materias fisionables.
B(M) Modelo de bulto del tipo B(M); B(M)F si se trata de bultos para materias fisionables
IF Modelo de bulto industrial para materias fisionables
5 Materias radiactivas en forma especial
T Expedición
X Acuerdo especial
d) En los certificados de aprobación de modelos de bultos distintos de aquellos que se expiden en virtud del marginal 3755, se añadirá al código de
tipo de modelo de bulto la marca de identidad «-85» (1)
(2) El código de tipo se utilizará de la forma siguiente:
a) Cada certificado y cada bulto deberán llevar la marca de identificación correspondiente, que incluirá los símbolos indicados en el apartado (1) anterior; sin embargo, para los bultos sólo aparecerá el código de tipo del modelo, comprendida, en su caso, la marca de identidad «-85», deberá aparecer después de la segunda barra oblicua, es decir que las letras «T» o «X'» no deben figurar en la marca de identificación fijada al bulto. Cuando los certificados de aprobación del modelo y de la expedición vayan combinados, no será necesario respetar los códigos de tipo aplicables. Por ejemplo:
A/132/B(M)F-85: modelo de bulto del tipo B(M) aprobado para materias fisionables que exige aprobación multilateral y al cual la autoridad austríaca competente ha atribuido el número de modelo 132 (debe aparecer a un tiempo en el bulto y en el certificado de aprobación del modelo de bulto).
A/132/B (M) F-85T: aprobación de expedición expedida para un bulto que lleve la marca de identificación descrita anteriormente (sólo debe aparecer en el certificado).
A/137/X-85: aprobación de una autorización especial, expedida por la autoridad austríaca competente, a la que se ha asignado el número 137 (sólo debe aparecer en el certificado).
A/139/IF-85: modelo de bulto industrial para materias fisionables, aprobado por la autoridad austríaca competente, al que se ha atribuido el número de modelo 139 (debe aparecer a un tiempo en el bulto y en el certificado de aprobación del modelo de bulto).
(1) Este símbolo significa que el modelo de bulto satisface las disposiciones del Reglamento para el transporte de materias radiactivas. Colección de seguridad nº 6, edición de 1985.
b) Si la aprobación multilateral adoptara la forma de convalidación, sólo deberá utilizarse la marca de identificación atribuida por el país de origen del modelo o expedición. Si la aprobación multilateral da lugar a la expedición de certificados por países sucesivos cada certificado deberá llevar la marca de identificación correspondiente y el bulto cuyo modelo quede así aprobado deberá llevar todas las marcas de identificación correspondientes. Por ejemplo:
A/132/B(M)F-85
CH/28/B(M)F-85
sería la marca de identificación que un bulto inicialmente aprobado por Austria y posteriormente por Suiza con certificados diferentes. Las demás marcas de identificación se fijarían al bulto de idéntica manera.
c) La revisión de un certificado se indicará entre paréntesis a continuación de la marca de identificación que figure en el certificado. Así A/132/B(M)F-85 (Rev.2) indicará que se trata de la revisión n° 2 del certificado de aprobación del modelo de bulto expedido por Austria mientras que A/132/B(M)F-85 (Rev.O) indicará que se trata de la primera expedición de un certificado de aprobación de modelo de bulto expedido por Austria. Cuando se expide un certificado por primera vez, es facultativa la mención entre
paréntesis y podrán utilizarse asimismo términos tales como «primera expedición» en lugar de «Rev.O». Sólo el país que ha asignado el número inicial podrá asignar un número revisado de certificado.
d) Al final de cada marca de identificación podrán añadirse otras letras o cifras (que pueda imponer un reglamento nacional), por ejemplo A/132/B(M)F-85 (SP503).
e) No es necesario modificar las marcas de identificación de un embalaje cada vez que se revisa el certificado del modelo. Dichas modificaciones sólo deberán introducirse cuando la revisión de un certificado de modelo de bulto implica un cambio de código de tipo de modelo de bulto después de la segunda barra oblicua.
Contenido de los certificados de aprobación
(Véase la nota introductoria al presente capítulo).
3761 Certificados de aprobación de materias radiactivas en forma especial
Pár. 726
3762 Certificados de aprobación de acuerdos especiales
Pár. 727
3763 Certificados de aprobación de expediciones
Pár. 728
3764 Certificados de aprobación de modelos de bulto
Pár. 729
Convalidación de certificados
3765 La aprobación multilateral puede tomar la forma de una convalidación del certificado expedido inicialmente por la autoridad competente del país de origen del modelo o de la expedición. La convalidación podrá hacerse mediante un endoso, en el certificado inicial o mediante la expedición de un endoso distinto, de un anexo, de un suplemento, etc, por la autoridad competente del país a través o hacia cuyo territorio se hace la expedición.
Disposiciones de orden general en relación con los programas de garantía calidad
3766 Deberán establecerse programas de garantía de calidad para el diseño, fabricación, ensayos, composición de documentos, utilización, mantenimiento e inspección, relativos a todos los bultos y operaciones de transporte y almacenamiento en tránsito para garantizar su conformidad con las disposiciones aplicables del presente Apéndice. Cuando para un modelo o expedición sea necesaria la aprobación de la autoridad competente, ésta ha de atenerse a la adecuación del programa de garantía de calidad. Se deberá entregar a la autoridad competente un testimonio en el que se indique que se han observado íntegramente las especificaciones del modelo. El fabricante, el expedidor o usuario de cualquier modelo de bulto deberá estar dispuesto a facilitar a la autoridad competente los medios de inspeccionar los embalajes durante su fabricación y uso y de demostrar a cualquier autoridad competente que:
a) Los métodos de construcción del embalaje y los materiales utilizados son acordes con las especificaciones del modelo aprobado,
b) Todos los embalajes de un modelo aprobado se inspeccionan periódicamente y, si es necesario, se reparan y mantienen en buen estado, de forma que continúen cumpliendo todas las disposiciones y especificaciones pertinentes,
incluso después de un uso repetido.
3767-3769
Capitulo V
Materias radiactivas con otras propiedades peligrosas adicionales
3770 (1) Las materias radiactivas que presenten además otras propiedades peligrosas se embalaran de la siguiente forma:
a) De conformidad con las disposiciones de la Clase 7 y,
b) Si no se transportan como bultos del tipo A o del tipo B, de conformidad con las exigencias de la clase pertinente.
(2) Las materias radiactivas pirofóricas se embalarán en bultos del tipo A o del tipo B y' además, se harán inertes en la forma apropiada.
(3) Por lo que respecta a las materias radiactivas en bultos exceptuados con propiedades peligrosas adicionales, véase el marg. 2002 (12) y (13).
(4) Los embalajes para el hexafluoruro de uranio se diseñarán, construirán y utilizarán de conformidad con las disposiciones del marg. 3771.
Requisitos de embalaje y transporte del hexafluoruro de uranio
3771 (1) Los embalajes destinados al hexafluoruro de uranio se diseñarán como recipientes a presión y se construirán en acero al carbono apropiado o de cualquier otra aleación de acero que sea adecuada.
(2) a) Los embalajes correspondientes y sus equipos de servicios, se diseñaran para soportar temperaturas de funcionamiento de por lo menos -40 °C y hasta +121 °C y unas presiones de servicio de 1,4 MPa (14 bar).
b) Los embalajes y sus equipos auxiliares y estructuras deben estar diseñados de forma tal que mantengan la estanqueidad y que no se deformen de manera duradera si se les somete durante cinco minutos a una presión hidrostática de prueba de 2,8 MPa (28 bar).
c) Los embalajes y sus equipos estructurales (en la medida en que éstos formen parte del embalaje de forma duradera) estarán diseñados de forma que resistan sin deformarse dé manera duradera, una presión manométrica exterior de 150 kPa (1,5 bar).
d) Los embalajes y sus equipos auxiliares estarán diseñados de forma tal que conserven su estanqueidad de manera que se observe el valor límite indicado en el apartado (4 f).
e) No son admisibles las válvulas de descompresión y deberá restringirse lo más posible el número de aberturas.
f) Los embalajes de capacidad superior a 4501 así como sus equipos auxiliares y estructurales (en la medida en que éstos formen parte integrante del embalaje con carácter duradero) estarán diseñados de forma que conserven su estanqueidad cuando se les someta a la prueba de caída del marginal 3742.
(3) Una vez fabricados, la cara interior de las partes conductoras de la presión se limpiará de grasas, aceite, óxido, escorias y otros elementos extraños por un procedimiento apropiado.
(4) a) Cada embalaje que se construya junto con sus equipos auxiliares y estructurales será sometido a las pruebas iniciales antes de su puesta en servicio, así como a las pruebas periódicas, ya sea en su conjunto ya sea por separado. Las pruebas se realizarán y se certificarán en coordinación con la autoridad competente.
b) La prueba previa a la puesta en servicio constará de la verificación de características de construcción, la comprobación de la solidez, la prueba de estanqueidad, la comprobación de la capacidad en litros y la comprobación del buen funcionamiento del equipo auxiliar.
c) Las pruebas periódicas constarán de un examen ocular, de la comprobación de la solidez, de la prueba de estanqueidad, y de una comprobación del buen funcionamiento del equipo de servicio. El intervalo entre pruebas periódicas será como máximo de cinco años. Los embalajes que no hayan sido sometidos a prueba en ese intervalo, serán examinados antes del transporte de conformidad con un programa aprobado por la autoridad competente. No podrán volverse a utilizar más que después de haber pasado por todo el programa de pruebas periódicas.
d) La comprobación de las características de construcción, servirá para demostrar que se han observado las especificaciones del tipo de construcción y del programa de fabricación.
e) La comprobación de la solidez antes de la primera puesta en servicio adoptará la forma de prueba de presión hidráulica con una presión interna de 2,8 MPa (28 bar). Para las pruebas periódicas podrá aplicarse otro procedimiento de examen equivalente, no destructivo, reconocido por la autoridad competente.
f) La prueba de estanquidad se realizará según un procedimiento que permita detectar fugas en el recinto estanco con una sensibilidad de 0,1 Pa 1/s. (10-6 bar 1/s).
g) La capacidad en litros de los embalajes se fijará con una exactitud de + 0,25% a 15 °C. El volumen se indicará en la placa según consta en el apartado (6)
(5) A excepción de los embalajes destinados a contener menos de 10 kg de hexafluoruro de uranio, la autoridad competente del país de origen deberá confirmar, para cada modelo de construcción de bultos de hexafluoruro de uranio, que se han observado las exigencias de dicho marginal y dará la correspondiente aprobación. Esta puede constituir parte integrante de la aprobación de bulto de tipo B y/o de bulto con contenido fisionable de conformidad con el capítulo IV del presente apéndice.
(6) Cada embalaje llevará una placa de metal resistente a la corrosión, fijada con carácter permanente en un lugar fácilmente accesible. La forma de fijar la placa no afectará a la solidez del embalaje. En la placa figurarán, estampado o por otro medio semejante, como mínimo los datos que se indican a continuación:
- número de aprobación número de serie del fabricante (número de fabricación) presión máxima de servicio (presión manométrica) 1,4 MPa (14 bar) presión de prueba (presión manométrica) 2,8 MPa (28 bar)
- contenido: hexafluoruro de uranio contenido en litros peso máximo autorizado de llenado de hexafluoruro de uranio tara
- fecha (mes, y año) de la prueba inicial y de la última prueba periódica superada contraste del experto que haya realizado las pruebas
(7) a) El hexafluoruro de uranio se transportará en forma sólida,
b) El grado de llenado será tal, que se ocupe, a 121 °C, un 95% como máximo de la capacidad.
c) La limpieza de los embalajes sólo se efectuará mediante un procedimiento apropiado.
d) Sólo se admitirá llevar a cabo reparaciones si esta posibilidad se ha hecho constar por escrito en el programa de construcción y fabricación. Los programas de reparación exigirán la aprobación previa de la autoridad competente.
(e) Los embalajes vacíos limpiar serán estancos y estarán cerrados durante el transporte y el almacenamiento en tránsito como si estuvieran llenos.
(f) Los servicios de mantenimiento se efectuarán según un programa que aprobará la autoridad competente.
(8) Los embalajes construidos según la norma USA ANSI N 14.1-1982(l) o equivalente, podrán utilizarse con la conformidad de la autoridad competente si se han efectuado las pruebas indicadas en dichas normas por el experto que en ella se indica y si a partir de entonces van a efectuarse y certificarse en coordinación con la autoridad competente de conformidad con el apartado (4) c).
3772-3799
APENDICE A.8
3800-3899 (Reservado)
APENDICE A.9
1. Disposiciones relativas a las etiquetas de peligro
Nota: Con respecto a los bultos, véase asimismo el marginal 2007.
3900 (1) Las etiquetas números 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 05, 5.2, 6.1, 6.2, 7A, 7B, 7C, 8 y 9, tendrán la forma de un cuadrado de 100 mm de lado, apoyado sobre un vértice. Estarán bordeadas de una línea negra situada ésta a 5 mm del borde.
Si lo exigiera la dimensión del bulto, las etiquetas podrán tener dimensiones reducidas, a condición de que sigan siendo muy visibles [ver igualmente el marginal 2224 (6)). La longitud del lado debe ser por lo menos de 250 mm en el caso de la etiqueta n° 7D y de las otras etiquetas que vayan a colocarse en vehículos y cisternas de más de 3 m3 así como en grandes contenedores.
(2) Las etiquetas números 10, 11 y 12 tendrán la forma de un rectángulo de formato normal A5 (148 x 210 mm.). Si lo exige la dimensión del bulto, las etiquetas podrán tener dimensiones reducidas siempre y cuando sigan siendo bien visibles.
(3) Se admitirá en la parte inferior de las etiquetas una inscripción en cifras o letras sobre la identificación del peligro.
(4) Las inscripciones que figuren en las etiquetas de peligro se harán de forma que sean perfectamente legibles e indelebles.
3901 (1) Las etiquetas de peligro, se colocarán de forma apropiada y bien visibles en los bultos y en las cisternas fijas. Sólo en el caso en que el estado exterior de un bulto no lo permitiera se pegarán sobre cartones o tablillas sólidamente fijados a los bultos. Las etiquetas podrán ser sustituidas por marcas indelebles de peligro que correspondan exactamente a los modelos prescritos.
(2) Incumbe al expedidor adosar las etiquetas.
(3) Aparte de las etiquetas de peligro prescritas en esta Directiva, las
etiquetas de peligro conformes a las disposiciones aplicables a otros modos de transporte pueden ir colocadas en los bultos, contenedores, contenedores cisterna y baterías de recipientes que contengan mercancías peligrosas transportadas por carretera en una parte del trayecto en el que el etiquetado deba responder a las disposiciones de dichas prescripciones.
(1) USA ANSI N 14.1 -1982. Publicado por el American National Standard Intitule. 10430 Broadway, Nueva York.
NY 10018.
2. Explicación de las figuras
3902 Las etiquetas peligro, preceptuadas para las materias y objetos de las clases 1 a 9 (véase el cuadro adjunto), significan:
------------------------------------------------------------------------------
|N° 1 |(Negro sobre fondo naranja, bomba que hace |riesgo de |
| | explosión en la mitad superior y, en la mitad | explosión, |
| | inferior número de división y letra del grupo | divisiones 1.1, |
| | de compatibilidad correspondientes; una cifra | 1.2 y 1.3; |
| | pequeña en el vértice inferior): | |
------------------------------------------------------------------------------
|N° 1.4 |(Negro sobre fondo naranja, número de división |riesgo de |
| | «1.4» ocupa la mayor parte de la mitad | explosión, |
| | superior; en la mitad inferior la letra del | divisiones 1.4; |
| | grupo de compatibilidad que corresponda; cifra| |
| | «1» en pequeño en el vértice inferior): | |
------------------------------------------------------------------------------
|N° 1.5 |(Negro sobre fondo naranja, número de división |riesgo de |
| | «1.5» ocupa la mayor parte de la mitad | explosión, |
| | superior; letra del grupo de compatibilidad «D| divisiones 1.5; |
| | en la mitad inferior; cifra «1» en pequeño en | |
| | el vértice inferior): | |
------------------------------------------------------------------------------
|N° 1.6 |(Negro sobre fondo naranja: número de división |riesgo de |
| | «1.6» ocupa la mayor parte de la mitad | explosión, |
| | superior; letra del grupo de compatibilidad- | divisiones 1.6 |
| | «N» en la mitad inferior; cifra «1» en el | |
| | vértice inferior): | |
------------------------------------------------------------------------------
|N° 01 |(Negro sobre fondo naranja, bomba explotando |peligro de |
| | en la mitad superior): | explosión; |
------------------------------------------------------------------------------
|N° 2 |(Botella de gas, negra o blanca sobre fondo |gas no |
| | verde con un pequeño número «2» en el ángulo | inflamable y no |
| | inferior): | tóxico; |
------------------------------------------------------------------------------
|N° 3 |(Llama negra o blanca sobre fondo rojo): | peligro de |
| | | fuego (materias |
| | | líquidas |
| | | inflamables); |
------------------------------------------------------------------------------
|N° 4.1 |(Llama negra sobre fondo constituido por |peligro de fuego |
| | bandas verticales equidistantes, | (materias sólidas|
| | alternativamente rojas y blancas): | inflamables |
------------------------------------------------------------------------------
|N° 4.2 |(Llama negra sobre fondo blanco, teniendo el |materia |
| | triángulo inferior de la etiqueta color rojo):| susceptible de |
| | | inflamación |
| | | espontánea |
------------------------------------------------------------------------------
|N° 4.3 |(Llama negra o blanca sobre fondo azul): | peligro de |
| | | emanación de gas |
| | | inflamable al |
| | | contacto con el |
| | | agua; |
------------------------------------------------------------------------------
|N° 5.1 |(Llama por encima de un circulo, negra sobre |materia |
| | fondo amarillo con pequeños números «5.1» en e| comburente; |
| | ángulo inferior): | |
------------------------------------------------------------------------------
|N°5.2 |(Llama por encima de un circulo, negra sobre |peróxido |
| | fondo amarillo con pequeños números «5.2» en e| orgánico: peligro|
| | ángulo inferior): | de incendio; |
------------------------------------------------------------------------------
|N° 05 |(Llama por encima de un circulo, negra sobre |peligro de |
| | fondo amarillo): | activación de |
| | | incendio; |
------------------------------------------------------------------------------
|N° 6.1 |(Calavera sobre dos tibias negras sobre fondo |materia tóxica: |
| | blanco): | tenerla aislada |
| | | de productos |
| | | alimenticios u |
| | | otros objetos |
| | | destinados al |
| | | consumo en los |
| | | vehículos, sobre |
| | | los lugares de |
| | | carga, descarga o|
| | | de transbordo; |
------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------
|N° 6.2 |(Un círculo con tres |materias infecciosas: se |
| | medias lunas, con pequeño| mantendrán aislados de |
| | número 6 en el ángulo | productos alimenticios, otros|
| | inferior): | objetos de consumo y |
| | | alimentos para animales en |
| | | los vehículos y en los |
| | | lugares de carga, descarga o |
| | | transbordo; |
--------------------------------------------------------------------
|N° 7A |(Trebol esquematizado, |materia radiactiva en bultos |
| | inscripción RADIACTIVA, | de la categoría I-BLANCA; en |
| | seguida de una banda | caso de avería de los bultos,|
| | vertical en la mitad | peligro para la salud en caso|
| | inferior con el texto | de ingestión, inhalación o |
| | siguiente: | contacto con la materia |
| | Contenido.... | derramada; |
| | Actividad.... | |
| | Cifra «7» en pequeño en e| |
| | vértice inferior; símbolo| |
| | e inscripción negros sobr| |
| | fondo blanco, banda | |
| | vertical roja): | |
--------------------------------------------------------------------
|N° 7B |(Como la precedente, dos |materia radiactiva en bultos |
| | bandas verticales en la | de la categoría II-AMARILLA, |
| | mitad inferior y el texto| bultos que se mantendrán |
| | siguiente: | alejados de los que lleven |
| | Contenido.... | una etiqueta con la |
| | Actividad.... | inscripción «FOTO» (véase el |
| | Indice de transporte.... | marginal 2711); en caso de |
| | (en la casilla rectangula| avería en el bulto, peligro |
| | con borde negro). | para la salud por ingestión, |
| | Cifra «7» en pequeño en e| inhalación o contacto con la |
| | vértice inferior. | materia derramada, así como |
| | Símbolo e inscripción | riesgo de irradiación externa|
| | negros; fondo mitad | a distancia; |
| | superior: amarillo; fondo| |
| | mitad inferior: blanco; | |
| | bandas verticales: rojas)| |
--------------------------------------------------------------------
|N° 7C |(Como la precedente, pero |materia radiactiva en bultos |
| | con tres bandas verticale| de la categoría III-AMARILLA,|
| | en la mitad inferior): | bultos que se mantendrán |
| | | alejados de los que lleven |
| | | una etiqueta con la |
| | | inscripción «FOTO» (véase el |
| | | marginal 2711); en caso de |
| | | avería en los bultos, peligro|
| | | para la salud por ingestión, |
| | | inhalación o contacto con la |
| | | materia derramada, así como |
| | | riesgo de irradiación externa|
| | | a distancia; |
--------------------------------------------------------------------
|N° 7D |(Trebol esquematizado, |materia radiactiva que |
| | inscripción RADIACTIVA y | presenta los mismos riesgos |
| | cifra «7». Símbolo e | que se describen en 7A, 7B ó |
| | inscripciones negros. | 7C; |
| | Fondo amarillo en la mita| |
| | superior y blanco en la | |
| | inferior. La utilización | |
| | de la palabra «radiactiva| |
| | en la mitad inferior es | |
| | opcional con el fin de | |
| | permitir la utilización d| |
| | esta etiqueta para coloca| |
| | el número de | |
| | identificación de la | |
| | materia correspondiente a| |
| | envío): | |
--------------------------------------------------------------------
|N° 8 |(Gotas que caen desde una |materia corrosiva; |
| | probeta sobre una placa y| |
| | desde otra probeta sobre | |
| | una mano, negras sobre | |
| | fondo blanco, siendo el | |
| | triángulo inferior de la | |
| | etiqueta de color negro, | |
| | bordeado por un punteado | |
| | blanco): | |
--------------------------------------------------------------------
|N° 9 |(Fondo blanco con siete |materias y objetos diversos |
| | bandas verticales negras | que en el curso del |
| | en la mitad superior y la| transporte supongan un riesgo|
| | cifra «9» en pequeño | distinto de los que se |
| | subrayado, en negro en el| señalan en las otras clases; |
| | vértice inferior): | |
--------------------------------------------------------------------
|N° 10 |(Paraguas negro abierto y |resguardese de la humedad; |
| | seis gotas de agua negras| |
| | sobre fondo blanco o sobr| |
| | un fondo apropiado que | |
| | contraste): | |
--------------------------------------------------------------------
|N° 11 |(Dos flechas negras sobre |de pie; fijar las etiquetas |
| | fondo blanco o sobre un | con las puntas de las flechas|
| | fondo apropiado que | hacia arriba; |
| | contraste); | |
--------------------------------------------------------------------
|Nº 12 |(Copa de peana negra |frágil, o: manejar con |
| | sobre fondo blanco o sobr| precaución; |
| | un fondo apropiado que | |
| | contraste): | |
--------------------------------------------------------------------
3. Disposiciones transitorias
3903 Las etiquetas de peligro que, hasta el 31 de Diciembre de 1987, correspondían a los modelos núms. 7A, 7B, 7C, 10, 11 y 12 se podrán utilizar hasta que se agoten las existencias.
3904-
3999
Etiquetas de peligro
Significado: Ver el Apéndice A.9 (marginal 3902)
¹
(Figura 19)
(1) Indicación del número de división y de la letra del grupo de compatibilidad apropiados.
(2) Indicación de la letra del grupo de compatibilidad apropiado.
(3) Dimensiones: Véase la etiqueta nº 1.
(4) Dimensiones: véase la etiqueta nº 7A.
(5) Las dimensiones de las etiquetas a adosar en los bultos se pueden reducir hasta el formato A7 (74 mm x 105 mm).
ANEJO B
Disposiciones relativas al material de transporte y al transporte
INDICE DE MATERIAS DEL ANEJO B
-----------------------------------------------------------------
| |Marginales | |
-----------------------------------------------------------------
|Plan del anejo |10 000 |427 |
-----------------------------------------------------------------
|Aplicabilidad de otros reglamentos |10 001 |427 |
|nacionales o internacionales | | |
-----------------------------------------------------------------
|Aplicabilidad de las disposiciones de la |10 002 |428 |
|parte I del presente anejo | | |
----------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------
|Primera Parte. Disposiciones generales aplicables al transporte de |
|materias peligrosas de todas clases |
-----------------------------------------------------------------------
|Generalidades |Campo de aplicación del |10 010 y |429 |
| | presente anejo | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Definiciones |10 014 y |434 |
| | | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
|Sección 1 |Forma de transportar la |10 100 y |435 |
| | mercancía | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Modo de envío, restricciones |10 105 y |435 |
| | de expedición | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Cargamento completo |10 108 y |436 |
| | | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Transporte a granel |10 111 y |436 |
| | | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Transporte en contenedores |10 118 y |436 |
| | | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Transporte en cisternas |10 121 y |436 |
| | | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
|Sección 2 |Condiciones especiales que |10 200 y |437 |
| | deben cumplir el material de| siguientes | |
| | transporte y su equipo | | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Tipos de vehículos |10 204 y |437 |
| | | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Vehículos con cisternas |10 220 |437 |
| | fijas o desmontables o con | | |
| | baterías de recipientes | | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Frenado |10 221 y |438 |
| | | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Medios de extinción de |10 240 y |438 |
| | incendios | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Equipo eléctrico |10 251 y |439 |
| | | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Equipo diverso |10 260 y |439 |
| | | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Homologación de tipo |10 281 |440 |
-----------------------------------------------------------------------
| |Aprobación de los vehículos |10 282 y |440 |
| | | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
|Sección 3 |Disposiciones generales de |10 300 y |440 |
| | servicio | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Personal del vehículo |10 311 y |440 |
| | | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Formación especial de los |10 315 y |440 |
| | conductores | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Vigilancia de los vehículos |10 321 y |442 |
| | | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Transporte de viajeros |10 325 y |442 |
| | | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Utilización de los medios de |10 340 y |442 |
| | extinción de incendios | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Aparatos portátiles de |10 353 y |442 |
| | alumbrado | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Cisternas vacías |10 378 y |443 |
| | | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Documentos que deben |10 381 y |443 |
| | llevarse en el vehículo | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Instrucciones escritas |10 385 y |443 |
| | | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
|Sección 4 |Disposiciones especiales |10 400 y |444 |
| | relativas a la carga, | siguientes | |
| | descarga y manipulación | | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Limitación de las cantidades |10 401 y |444 |
| | transportadas | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Prohibición de cargamento en |10 403 |444 |
| | común en un mismo vehículo | | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Prohibición de cargamento en |10 404 |444 |
| | común en un contenedor | | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Prohibición de cargamento en |10 405 y |444 |
| | común con mercancías alojada| siguientes | |
| | en un contenedor | | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Limpieza antes de la carga |10 413 |444 |
-----------------------------------------------------------------------
| |Manipulación y estiba |10 414 |444 |
-----------------------------------------------------------------------
| |Limpieza después de la |10 415 |445 |
| | descarga | | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Prohibición defumar |10 416 |445 |
-----------------------------------------------------------------------
| |Medidas a tomar para evitar |10 417 y |445 |
| | la acumulación de cargas | siguientes | |
| | electrostáticas | | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Carga y descarga de materias |10 419 y |445 |
| | peligrosas en los | siguientes | |
| | contenedores | | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Funcionamiento del motor |10 431 y |445 |
| | durante la carga y descarga | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
|Sección 5 |Disposiciones relativas a la |10 500 y |446 |
| | circulación de los vehículos| siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Señalización y etiquetado de |10 500 y |446 |
| | los vehículos | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Estacionamiento en general |10 503 y |447 |
| | | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Estacionamiento nocturno o |10 505 y |447 |
| | por mala visibilidad | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Estacionamiento de un |10 507 y |448 |
| | vehículo que ofrezca un | siguientes | |
| | peligro particular | | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Otras disposiciones |10 599 |448 |
-----------------------------------------------------------------------
|Sección 6 |Disposiciones transitorias, |10 600 y |448 |
| | derogaciones y disposiciones| siguientes | |
| | especiales de ciertos países| | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Procedimiento rápido para |10 602 y |448 |
| | autorizar derogaciones para | siguientes | |
| | ensayos | | |
-----------------------------------------------------------------------
|Segunda Parte. Disposiciones particulares aplicables al transporte |
|de materias peligrosas de las clases 1 a 9 |
-----------------------------------------------------------------------
|Clase 1 |Materias y objetos |11 000 y |449 |
| | explosivos | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
|Clase 2 |Gases comprimidos, licuados |21 000 y |456 |
| | o disueltos a presión | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
|Clase 3 |Materias líquidas |31 000 y |459 |
| | inflamables | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
|Clase 4.1 |Materias sólidas inflamables |41 000 y |461 |
| | | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
|Clase 4.2 |Materias sujetas a |42 000 y |467 |
| | inflamación espontánea | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
|Clase 4.3 |Materias que al contacto con |43 000 y |469 |
| | el agua desprenden gases | siguientes | |
| | inflamables | | |
-----------------------------------------------------------------------
|Clase 5.1 |Materias comburentes |51 000 y |472 |
| | | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
|Clase 5.2 |Peróxidos orgánicos |52 000 y |475 |
| | | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
|Clase 6.1 |Materias tóxicas |61 000 y |480 |
| | | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
|Clase 6.2 |Materias infecciosas |62 000 y |484 |
| | | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
|Clase 7 |Materias radiactivas |71 000 y |487 |
| | | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
|Clase 8 |Materias corrosivas |81 000 y |490 |
| | | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
|Clase 9 |Materias y objetos |91 000 y |493 |
| | peligrosos diversos | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
|Tercera Parte. Apéndices del anejo B |
-----------------------------------------------------------------------
|Apéndices B.1 |Disposiciones comunes a las | | |
| | cisternas | | |
-----------------------------------------------------------------------
| |Disposiciones comunes a los |200 000 y |497 |
| | apéndices B.1 | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
|Apéndice B.1a |Disposiciones relativas a |211 000 y |497 |
| | las cisternas fijas | siguientes | |
| | (vehículos-cisterna), | | |
| | cisternas desmontables y | | |
| | baterías de recipientes | | |
-----------------------------------------------------------------------
|Apéndice B.1b |Disposiciones relativas a |212 000 y |539 |
| | contenedores-cisterna | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
|Apéndice B.1c |Disposiciones relativas a |213 000 y |579 |
| | las cisternas fijas y a las | siguiente | |
| | cisternas desmontables de | | |
| | materiales plásticos | | |
| | reforzados | | |
-----------------------------------------------------------------------
|Apéndice B.1d |Disposiciones relativas a |214 000 y |593 |
| | los materiales y a la | siguientes | |
| | construcción de las cisterna| | |
| | fijas, de las cisternas | | |
| | desmontables y de los | | |
| | depósitos de contenedores- | | |
| | cisterna, destinados al | | |
| | transporte de gases licuados| | |
| | fuertemente refrigerados de | | |
| | la Clase 2 | | |
-----------------------------------------------------------------------
|Apéndice B.2 |Disposiciones uniformes |220 000 y |596 |
| | referentes a la construcción| siguientes | |
| | de los vehículos destinados | | |
| | al transporte de mercancías | | |
| | peligrosas incluidas las | | |
| | disposiciones referentes a l| | |
| | homologación de tipo, si ha | | |
| | lugar | | |
-----------------------------------------------------------------------
|Apéndice B.3 |Certificado de autorización |230 000 y |609 |
| | para los vehículos que | siguientes | |
| | transporten ciertas | | |
| | mercancías peligrosos | | |
-----------------------------------------------------------------------
|Apéndice B.4 |(Reservado) |240 000 y |610 |
| | | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
|Apéndice B.5 |Relación de las materias y |250 000 y |610 |
| | números de identificación | siguientes | |
-----------------------------------------------------------------------
|Apéndice B.6 |Certificado de formación del |260 000 y |711 |
| | conductor prescrito en el | siguientes | |
| | marginal 10 315 (1) | | |
-----------------------------------------------------------------------
Plan del anejo
10 000 (1) El presente anejo comprende:
a) disposiciones generales aplicables al transporte de materias peligrosas de todas clases (Parte I);
b) disposiciones particulares aplicables al transporte de materias peligrosas de las clases 1 a 9 (Parte II);
c) apéndices:
- Apéndice B.1a, relativo a las cisternas fijas (vehículos-cisterna), cisternas desmontables y baterías de recipientes;
- Apéndice B.1b, relativo a los contenedores-cisterna;
- Apéndice B.1c, relativo a las cisternas fijas y cisternas desmontables de materiales plásticos reforzados;
- Apéndice B.1d, relativo a las prescripciones concernientes a los materiales y a la construcción de cisternas fijas, de cisternas desmontables y de depósitos de contenedores cisterna, destinados al transporte de gases licuados refrigerados a muy baja temperatura de la clase 2;
- ApéndiceB.2 conteniendo disposiciones uniformes relativas a la construcción de vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas, incluidas las disposiciones relacionadas con la homologación del tipo, en su caso;
- Apéndice B.3 que contiene un modelo de certificado de autorización para los vehículos;
- Apéndice B.5 que contiene la lista de las materias mencionadas en el marginal 10 500;
- Apéndice B.6 que contiene un modelo de certificado de formación del conductor.
(2) Las disposiciones generales de la Parte I y las disposiciones particulares de la Parte II se distribuyen y titulan de la forma siguiente:
Generalidades: Campo de aplicación (incluidas las disposiciones relativas a las exenciones admitidas) y definiciones.
Sección 1: Forma de transportar la mercancía (esta sección comprende las disposiciones relativas a los modos de envío, las restricciones de expedición, el cargamento completo y la posibilidad de transportar mercancías a granel, en contenedor o en cisterna).
Sección 2: Condiciones especiales que deben cumplir el material de transporte y su equipo.
Sección 3: Disposiciones generales de servicio.
Sección 4: Disposiciones especiales relativas a la carga, descarga y manipulación (esta sección contiene también las prohibiciones de carga en común).
Sección 5: Disposiciones especiales relativas a la circulación de vehículos.
Sección 6: Disposiciones transitorias, derogaciones y disposiciones especiales en ciertos países.
Aplicabilidad de otros reglamentos nacionales o internacionales
10 001 (1) Cuando un vehículo que efectúe un transporte sometido a las disposiciones de esta Directiva realice parte de su trayecto en forma distinta a la de tracción por carretera, le serán aplicables exclusivamente los reglamentos nacionales o internacionales que regulen ese modo de transporte de mercancías peligrosas, durante dicha parte del trayecto.
(2) En el caso en que un transporte sometido a las disposiciones de esta Directiva estuviera asimismo sujeto en todo o en parte de su recorrido por carretera a las disposiciones de un convenio internacional, que reglamente el transporte de mercancías peligrosas por un medio de transporte que no sea por carretera en virtud de las claúsulas de dicho convenio que amplían su aplicación a determinados servicios automóviles, las disposiciones de tal
convenio internacional se aplicarán al recorrido de que se trata, en concurrencia con las disposiciones de la Directiva que no sean incompatibles con ellas; las otras claúsulas de la Directiva no se aplicarán a dicho recorrido.
Aplicabilidad de las disposiciones de la parte I del presente anejo
10 002 En el caso en que las disposiciones de la parte II o de los apéndices del presente anejo estén en contradicción con las disposiciones de la parte I, estas disposiciones de la parte I no serán aplicadas.
Sin embargo:
a) Las disposiciones de los marginales 10 010 a 10 013 prevalecerán sobre las de la parte II;
b) Las disposiciones del marginal 10 403 prevalecerán sobre las prohibiciones de carga en común prescritas en las secciones 4 de la parte II.
10 003-10 009
PRIMERA PARTE
DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES AL TRANSPORTE DE MATERIAS PELIGROSAS DE TODAS CLASES
(Ver no obstante el marginal 10 002)
Generalidades
Campo de aplicación del presente anejo
10 010 El anejo A exime de las disposiciones del presente anejo a los transportes efectuados en las condiciones (de embalaje, peso, etc.) previstas en los marginales 2201a, 2301a, 2401a, 2471a, 2501a, 2551a, 2601a, 2801a y 2901a.
10 011 Cuadro en el que se prescriben las cantidades limitadas de materias peligrosas en bultos que pueden ser transportados en una misma unidad de transporte, sin que sean aplicables las disposiciones del presente anejo, relativas:
- a las condiciones especiales que deben cumplir el material de transporte y su equipo (todas las secciones 2 de la Ia y IIa parte), entendiéndose, sin embargo, que las disposiciones del marginal 10 240 (1) a) y 21 212 continuarán aplicándose;
- al personal del vehículo (marginal XX 311 de las partes I y II);
- a la formación especial de los conductores (marginal 10 315);
- al transporte de viajeros (marginal 10 325);
- a las instrucciones escritas (marginales XX 385 de las partes I y II);
- a los lugares de carga y descarga (marginales XX 407 de la parte II);
- a las condiciones especiales relativas a la circulación de vehículos (todas las secciones 5 de las partes Ia y II).
----------------------------------------------------------------------
| |Materias |
----------------------------------------------------------------------
| |Coeficientes |
----------------------------------------------------------------------
|Clases |Multiplicadores que permiten calcular |
| | las cantidades totales exceptuadas para |
| | una carga que comprenda varias materias |
| | afectadas por diferentes límites de peso|
| | (Ver nota 1 a continuación) |
----------------------------------------------------------------------
|2 (solamente los gases | |
|que figuran en a) o b), 3,| |
|4.1, 4.2, 4.3,5.1, 5.2, | |
|6.1,8 y 9 | |
|Envases vacíos | |
|(recipientes incluidos, | |
|cisternas excluidas) | |
----------------------------------------------------------------------
|1 |1º,3°,5° a7°,9°, 10°,12° 13° 15° 17° a |
| | 19°,21 a 23°,25°,27°,30° a 32° 34° 48° |
| | (núms. ONU 0331 y 0332) |
----------------------------------------------------------------------
| |2°,4°,8°,11°,24° |
----------------------------------------------------------------------
| |26°,29°,33° |
----------------------------------------------------------------------
| |35° a 43° |
----------------------------------------------------------------------
| |46º,47º |
----------------------------------------------------------------------
| |48° (núms. ONU 0331 y 0332) |
----------------------------------------------------------------------
|2 |Cloruro de cianógeno del 3° ct) |
----------------------------------------------------------------------
| |Oxicloruro de carbono del 3° at), flúor |
| | del 1° at) |
----------------------------------------------------------------------
| |1°a) y b),2°a) y b) |
----------------------------------------------------------------------
| |Otras materias y recipientes vacíos que |
| | hayan contenido un gas que figure en |
| | at), bt), c) o ct) |
----------------------------------------------------------------------
|3 |6°, 12°, 13° y materias en a) de los |
| | 11°, 14° a 28°y 41° a 57° |
----------------------------------------------------------------------
| |materias en b) de los 11°, 14° a 28° y |
| | 41° a 57° |
----------------------------------------------------------------------
| |1° a),2° a) y b),3° b),4° a) y b),5° |
| | a),7° b) |
----------------------------------------------------------------------
| |31° c) y 34° c) |
----------------------------------------------------------------------
| |Otras materias |
----------------------------------------------------------------------
|4.1 |1°b) y 2°c) |
----------------------------------------------------------------------
| |6° c) y 11° c) |
----------------------------------------------------------------------
| |21° a 26° |
----------------------------------------------------------------------
| |35°, 36°, 45° 46° |
----------------------------------------------------------------------
| |37° a 40°, 47° a 50° |
----------------------------------------------------------------------
| |Otras materias |
----------------------------------------------------------------------
|4.2 |1° c) |
----------------------------------------------------------------------
| |Materias que figuran en b) |
----------------------------------------------------------------------
| |Materias que figuran en c) |
----------------------------------------------------------------------
|4.3 |11° a),13° a),14° a) y 16° a) a 18° a) |
----------------------------------------------------------------------
| |11°b)a 17°b) |
----------------------------------------------------------------------
| |11° c) a 15° c) |
----------------------------------------------------------------------
|5.1 |Materias clasificadas en a) |
----------------------------------------------------------------------
| |Materias clasificadas en b) |
----------------------------------------------------------------------
| |Materias clasificadas en c) |
----------------------------------------------------------------------
| |5º |
----------------------------------------------------------------------
|5.2 |5°,6°,15°,16° |
----------------------------------------------------------------------
| |7° a 10°,17° a 20° |
----------------------------------------------------------------------
|6.1 |Materias que figuran en c) |
----------------------------------------------------------------------
| |Materias que figuran en b) |
----------------------------------------------------------------------
| |Otras materias, excepto 1° y 2° |
----------------------------------------------------------------------
|6.2 |2° |
----------------------------------------------------------------------
| |Materias que figuran en b) |
----------------------------------------------------------------------
|7 |Materias del marginal 2704, fichas 1° a |
| | 4° |
----------------------------------------------------------------------
|8 |6°,14° y materias que figuran en a) |
----------------------------------------------------------------------
| |Materias que figuran en b) |
----------------------------------------------------------------------
| |Materias que figuran en c) |
----------------------------------------------------------------------
|9 |Materias u objetos que figuran en 1° |
| | b), 4° c) ó 5° |
----------------------------------------------------------------------
| |Materias u objetos que figuran en 1° |
| | c), 6° ó 7º |
----------------------------------------------------------------------
| |11° c) y 12° c) |
----------------------------------------------------------------------
| |13° b) |
---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
|Cantidades, totales por unidad de transporte (peso | |
|bruto) | |
---------------------------------------------------------------------
|A |B |C |D |E |F |G | |
---------------------------------------------------------------------
|200 |50 |20 |10 |3 |2 |1 |Ilimitada |
|5 kg | 20 kg | 50 kg| 100 kg| 333 kg| 500 kg| 1 000 k| |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | |x | |
---------------------------------------------------------------------
| | |x | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|x | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| |x | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |x | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | | |x |
---------------------------------------------------------------------
|x | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|x | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | |x | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | |x | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | |x | | | |
---------------------------------------------------------------------
|x | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | |x | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | |x | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | |x | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |x | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | | |x |
---------------------------------------------------------------------
| | | | |x | | | |
---------------------------------------------------------------------
|x (1) | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| |x (1) | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | |x (1) | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | |x | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | | |x |
---------------------------------------------------------------------
| | | | |x | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | |x | |
---------------------------------------------------------------------
|x | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | |x | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | |x | |
---------------------------------------------------------------------
| | |x | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | |x | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |x | | |
---------------------------------------------------------------------
| |x | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| |x (1) | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | |x (1) | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | |x | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | |x | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|x | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| |x | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | |x | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | | |x |
---------------------------------------------------------------------
| |x | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | |x | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | |x | | |
---------------------------------------------------------------------
| | |x | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | |x | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | | | | | |x | |
---------------------------------------------------------------------
| | | |x | | | | |
---------------------------------------------------------------------
(1) No comprendido en su caso el peso del sistema refrigerante.
Nota 1: Las cantidades máximas indicadas en el cuadro anterior representan un grado de peligro que, en el marco de un esquema muy simplificado, puede ser considerado equivalente para cada una de las materias enumeradas. Este grado de peligro no debe ser superado, aún cuando una carga, no incluida en una prohibición de carga en común, comprenda varias materias peligrosas diferentes.
Cuando estas últimas estén afectadas con el mismo límite de exención, sus pesos respectivos deben ser sumados y no deberán exceder de este límite.
En cambio, aquellas que estén afectadas por límites de exención diferentes unos de otros, las cantidades máximas admitidas por cada una de ellas serán calculadas de la manera siguiente:
a) Cada peso total efectivo de materia que figura en una misma columna del cuadro debe ser multiplicado por el coeficiente que figura encabezando esa columna.
b) Los productos así obtenidos serán sumados entre sí y el resultado de esta suma no debe exceder de la cifra 1 000.
Siempre que la cifra 1 000 no sea alcanzada, la diferencia dividida por el coeficiente correspondiente a otra materia que deba transportarse nos da el límite de exención que queda disponible.
Ejemplo de estas diferentes operaciones
---------------------------------------------------------------------
| | |Cantidades máximas |
---------------------------------------------------------------------
|Clase |Materias |5 kg |20 kg |50 kg |100 |333 |500 |1 000 |
| | | | | | kg | kg | kg | kg |
---------------------------------------------------------------------
|2 |2° a) | | | | | | |100 |
---------------------------------------------------------------------
|3 |33° c) | | | | | |50 | |
---------------------------------------------------------------------
|4.1 |4° c) | | |2 | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|6.1 |16° b) | | |3 | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|6.1 |16° c) | | | |25 | | | |
---------------------------------------------------------------------
|Totales de las | | |5 |25 | |50 |100 |
|cantidades | | | | | | | |
|transportadas | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|Coeficientes |200 |50 |20 |10 |3 |2 |1 |
|multiplicadores | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|Productos (coef. | | |100 |250 | |100 |100 |
|x peso efectivo) | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
|Suma de los | | |100 |+250 | |+ |+ 100 |
|productos | | | | = 55| | 100 | |
---------------------------------------------------------------------
De la suma de los productos que no alcancen la cifra 1 000, queda, en el caso anteriormente presentado, un límite de exención disponible de 1 000 - 550 = 450 que puede ser utilizado para completar la carga con, por ejemplo, cartuchos de gas del 11° a) de la clase 2 (límite: 333 kg.) en cantidad de 450: 3 = 150 kg.
Estas operaciones de multiplicaciones o divisiones por el coeficiente pueden ser evitadas utilizando las siguientes tablas de pesos:
Peso máximo respectivo de dos materias diferentes que figuran en las columnas A a G de la tabla anterior y que puedan ser cargadas en la misma unidad de transporte sin exceder los límites de exención; (en kg.).
Columna A y siguientes
-----------------------------------------------------------
|A |A |A y B |A y C |A y D |A y E |A y F |A y G |
-----------------------------------------------------------
|1 |4 |1 |16 |1 |40 |1 |80 |1 |266 |1 |400 |1 |800 |
-----------------------------------------------------------
|2 |3 |2 |12 |2 |30 |2 |60 |2 |200 |2 |300 |2 |600 |
-----------------------------------------------------------
|3 |2 |3 |8 |3 |20 |3 |40 |3 |133 |3 |200 |3 |400 |
-----------------------------------------------------------
|4 |1 |4 |4 |4 |10 |4 |20 |4 |66 |4 |100 |4 |200 |
-----------------------------------------------------------
|5 |0 |5 |0 |5 |0 |5 |0 |5 |0 |5 |0 |5 |0 |
-----------------------------------------------------------
Columna B y siguientes
-------------------------------------------------------------
|B |B |B y C |B y D |B y E |B y F |B y G |
-------------------------------------------------------------
|2 |18 |2 |45 |2 |9 |2 |300 |2 |450 |2 |900 |
| | | | | | 0 | | | | | | |
-------------------------------------------------------------
|4 |16 |4 |40 |4 |8 |4 |266 |4 |400 |4 |800 |
| | | | | | 0 | | | | | | |
-------------------------------------------------------------
|6 |14 |6 |35 |6 |7 |6 |233 |6 |350 |6 |700 |
| | | | | | 0 | | | | | | |
-------------------------------------------------------------
|8 |12 |8 |30 |8 |6 |8 |200 |8 |300 |8 |600 |
| | | | | | 0 | | | | | | |
-------------------------------------------------------------
|10 |10 |10 |25 |1 |5 |10 |166 |10 |250 |10 |500 |
| | | | | 0 | 0 | | | | | | |
-------------------------------------------------------------
|12 |8 |12 |20 |1 |4 |12 |133 |12 |200 |12 |400 |
| | | | | 2 | 0 | | | | | | |
-------------------------------------------------------------
|14 |6 |14 |15 |1 |3 |14 |100 |14 |150 |14 |300 |
| | | | | 4 | 0 | | | | | | |
-------------------------------------------------------------
|16 |4 |16 |10 |1 |2 |16 |66 |16 |100 |16 |200 |
| | | | | 6 | 0 | | | | | | |
-------------------------------------------------------------
|18 |2 |18 |5 |1 |1 |18 |33 |18 |50 |18 |100 |
| | | | | 8 | 0 | | | | | | |
-------------------------------------------------------------
|20 |0 |20 |0 |2 |0 |20 |0 |20 |0 |20 |0 |
| | | | | 0 | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------
Columna C y siguientes
-------------------------------------------------------
|C |C |C y D |C y E |C y F |C y G |
-------------------------------------------------------
|5 |45 |5 |90 |5 |300 |5 |450 |5 |900 |
-------------------------------------------------------
|10 |40 |10 |80 |10 |266 |10 |400 |10 |800 |
-------------------------------------------------------
|15 |35 |15 |70 |15 |233 |15 |350 |15 |700 |
-------------------------------------------------------
|20 |30 |20 |60 |20 |200 |20 |300 |20 |600 |
-------------------------------------------------------
|25 |25 |25 |50 |25 |166 |25 |250 |25 |500 |
-------------------------------------------------------
|30 |20 |30 |40 |30 |133 |30 |200 |30 |400 |
-------------------------------------------------------
|35 |15 |35 |30 |35 |100 |35 |150 |35 |300 |
-------------------------------------------------------
|40 |10 |40 |20 |40 |66 |40 |100 |40 |200 |
-------------------------------------------------------
|45 |5 |45 |10 |45 |33 |45 |50 |45 |100 |
-------------------------------------------------------
|50 |0 |50 |0 |50 |0 |50 |0 |50 |0 |
-------------------------------------------------------
Columna D y siguientes
----------------------------------------------------
|D |D |D y E |D y F |D y G |
----------------------------------------------------
|10 |90 |10 |300 |10 |450 |10 |900 |
----------------------------------------------------
|20 |80 |20 |266 |20 |400 |20 |800 |
----------------------------------------------------
|30 |70 |30 |233 |30 |350 |30 |700 |
----------------------------------------------------
|40 |60 |40 |200 |40 |300 |40 |600 |
----------------------------------------------------
|50 |50 |50 |166 |50 |250 |50 |500 |
----------------------------------------------------
|60 |40 |60 |133 |60 |200 |60 |400 |
----------------------------------------------------
|70 |30 |70 |100 |70 |150 |70 |300 |
----------------------------------------------------
|80 |20 |80 |66 |80 |100 |80 |200 |
----------------------------------------------------
|90 |10 |90 |33 |90 |50 |90 |100 |
----------------------------------------------------
|100 |0 |100 |0 |100 |0 |100 |0 |
----------------------------------------------------
Columna E y siguientes
------------------------------------------------
|E |E |E y F |E y G |
------------------------------------------------
|25 |308 |25 |462 |25 |925 |
------------------------------------------------
|50 |283 |50 |425 |50 |850 |
------------------------------------------------
|75 |258 |75 |387 |75 |775 |
------------------------------------------------
|100 |233 |100 |350 |100 |700 |
------------------------------------------------
|125 |208 |125 |312 |125 |625 |
------------------------------------------------
|150 |183 |150 |271 |150 |550 |
------------------------------------------------
|175 |158 |175 |237 |175 |475 |
------------------------------------------------
|200 |133 |200 |200 |200 |400 |
------------------------------------------------
|225 |108 |225 |162 |225 |325 |
------------------------------------------------
|250 |83 |250 |125 |250 |250 |
------------------------------------------------
|275 |58 |275 |87 |275 |175 |
------------------------------------------------
|300 |33 |300 |50 |300 |100 |
------------------------------------------------
|325 |8 |325 |12 |325 |25 |
------------------------------------------------
|333 |0 |333 |0 |333 |0 |
------------------------------------------------
Columnas F y G
------------------------------
|F |F |F y G |
------------------------------
|50 |450 |50 |900 |
------------------------------
|100 |400 |100 |800 |
------------------------------
|150 |350 |150 |700 |
------------------------------
|200 |300 |200 |600 |
------------------------------
|250 |250 |250 |500 |
------------------------------
|300 |200 |300 |400 |
------------------------------
|350 |150 |350 |300 |
------------------------------
|400 |100 |400 |200 |
------------------------------
|450 |50 |450 |100 |
------------------------------
|500 |0 |500 |0 |
------------------------------
Si, teniendo en cuenta la masa de la primera materia a cargar (en una de las columnas de una tabla), el máximo de la segunda materia no se alcanzará (en la otra columna de la misma tabla), el peso disponible puede ser utilizado
para una tercera materia. Para conocer el peso admitido para esta última basta con remitirse a la tabla que contiene las letras de las columnas correspondientes a la segunda y tercera de las materias. Si el máximo de la tercera materia no fuera alcanzado tampoco, se puede proceder de la misma forma para cargar una o varias materias más.
En la columna a la izquierda de cada tabla, los valores intermedios superiores del peso efectivamente transportados (p.e.9 para 8 a 10, tabla B y D) pueden ser redondeadas al valor inferior que se encuentra indicado (8 por 9). En cambio, en la columna de la derecha los valores intermedios del peso efectivamente transportado (p.e. 55 por 60, de la misma tabla) deberán ser redondeados al valor superior que se encuentra indicado (60 por 55).
Nota 2: Para la aplicación de este marginal y de su cuadro, no serán tenidas en cuenta los pesos de los líquidos o gases contenidos en los depósitos normales fijos de los medios de transporte para asegurar la propulsión de los vehículos o el funcionamiento de sus equipos especiales (frigoríficos, por ejemplo) y para garantizar su seguridad.
10012 (1) En el caso de exenciones previstas en el marginal 10 011, la carta de porte prescrita en el marginal 2002 (3) llevará, a continuación de las indicaciones enumeradas en la sección B de las disposiciones particulares a cada clase del anejo A, la siguiente indicación:
«Transporte que no excede de los límites establecidos en el marginal 10 011.»
(2) Cuando envíos provenientes de más de un expedidor sean transportados en la misma unidad de transporte, no será necesario hacer figurar en las cartas de porte que acompañan a estos envíos la indicación mencionada en el párrafo (1).
10 013 Las derogaciones a las disposiciones del presente anejo serán admitidas en caso de transportes de urgencia destinados a salvar vidas humanas.
Definiciones
10 014 (1) En el sentido del presente anejo se entiende por:
- «autoridad competente» el organismo designado a estos efectos por el Gobierno en cada país y en cada caso concreto;
- «bultos frágiles» los que contengan recipientes frágiles (es decir, de vidrio, porcelana, gres o materias similares) que no vayan colocados dentro de un embalaje de paredes macizas que los envuelva por completo y proteja eficazmente contra los choques (véase también el marginal 2001 del anejo A);
- «gas» los gases y los vapores;
- «materias peligrosas» cuando la expresión se emplea sola, las materias y objetos designados como materias y objetos de esta Directiva;
- «RID», Reglamento sobre el transporte internacional ferroviario de mercancías peligrosas íanexo 1, en el apéndice B. (Reglas uniformes sobre el contrato de transporte internacional ferroviario de mercancías (CIM) de la COTIF (Convenio relativo a los transportes internacionales ferroviarios)];
- «transporte a granel» el transporte de una materia sólida sin envase;
- «contenedor» elemento para el transporte (cajas especiales, cisterna móvil u otros elementos análogos):
- que tiene un carácter permanente y es, por tanto, lo suficientemente
resistente para permitir su reiterada utilización;
- especialmente concebido para facilitar el transporte de mercancías -sin operaciones intermedias de carga y descarga - por uno o varios modos de transporte;
- equipado con dispositivos que permitan su fácil manipulación, especialmente para el transbordo de un modo de transporte a otro;
- concebido de forma que sea fácil de llenar y de vaciar y con un volumen interior no menor a 1 m3.
El término «contenedor», no comprenderá ni los envases habituales ni los grandes recipientes para gráneles (GRG), ni los vehículos, ni los contenedores cisterna: únicamente con respecto a la clase 7 se define el término «contenedor» en el marginal 2700:
- «gran contenedor», un contenedor de un volumen interior superior a 3 m3;
- «pequeño contenedor», un contenedor de volumen interior como mínimo de 1 m3 y como máximo de 3 m3;
- «contenedor cisterna», un elemento que corresponda a la definición de contenedor anteriormente dada, construido para contener materias líquidas, gaseosas, pulverulentas o granulares, pero con una capacidad superior a 0,45 m3;
- «batería de recipientes» o «batería de cisternas», un conjunto de varios recipientes, según el marginal 2212 (1) b); o de cisternas, según el marginal 2212 (1) c), unidos entre sí por un tubo colector y montados con carácter permanente sobre un bastidor;
- «cisterna desmontable», una cisterna de capacidad superior a 1 m3 distinta de las cisternas fijas, los contenedores cisternas y las baterías de recipientes, que no ha sido proyectada para el transporte de mercancías sin operaciones intermedias de carga y descarga y que, normalmente, no puede manipularse más que cuando está vacía;
- «cisterna fija», una cisterna fijada, por construcción, con carácter permanente, sobre un vehículo (que se convierte así en un vehículo cisterna) o que forma parte integrante del chasis de tal vehículo;
- «cisterna», cuando se emplee sola esta palabra, un contenedor cisterna o una cisterna de capacidad superior a 1 m3, que puede ser fija, desmontable o una batería de recipientes. (Véase sin embargo una limitación del sentido de la palabra «cisterna» en el marginal 200 000 (2) de las disposiciones comunes a los apéndices B.1);
- «unidad de transporte», un vehículo automóvil al que no se engancha ningún remolque o un conjunto constituido por un vehículo automóvil y el remolque unido al mismo;
- «vehículo de base», todo vehículo de motor o su remolque incompleto que corresponde a un tipo aprobado conforme al Apéndice B.2;
- «vehículo cubierto», un vehículo cuya carrocería está constituida por una caja que puede cerrarse;
- «vehículo descubierto», un vehículo cuya plataforma está desnuda o provista solamente de adrales y de una compuerta trasera;
- «vehículo entoldado», un vehículo descubierto provisto de un toldo para proteger la mercancía cargada;
- «vehículo cisterna», un vehículo construido para transportar líquidos,
gases o materias pulverulentas o granulares y que comprenden una o varias cisternas fijas;
- «vehículo batería», un vehículo con una batería de recipientes o una batería de cisternas que se ha expuesto en el término «vehículo cisterna».
(2) En el sentido del presente anejo, las cisternas [véase definición en (1)] no se considerarán en sí, como recipientes, ya que el término «recipiente» se entenderá en sentido restrictivo. Las normas y disposiciones relativas a los recipientes no se aplicarán a las cisternas fijas, a las baterías de recipientes, a las cisternas desmontables ni a los contenedores-cisternas, sino en los casos en que así se estipule explícitamente.
(3) El término «cargamento completo» se aplicará a todo cargamento procedente de un solo expedidor para el que se reserve el uso exclusivo de un vehículo o de un gran contenedor y con respecto al cual todas las operaciones de carga y descarga se realicen de acuerdo con las instrucciones del expedidor o del destinatario (véase marginal 10108).
(4) Los «residuos» son las materias, disoluciones, mezclas u objetos que no están previstos para ser utilizados tal cual, pero que son transportados para ser retirados, depositados en un vertedero o eliminados por incineración o por otro método.
10015 (1) Salvo indicación explícita en contrario el signo «%» representará en el presente anejo:
a) para las mezclas de materias sólidas o líquidas, así como para las soluciones y para las materias sólidas moladas por un líquido: un tanto por ciento en peso, referido al peso total de la mezcla, de la solución o de la materia mojada;
b) para las mezclas de gases comprimidos: la parte de volumen indicado en porcentaje referido al volumen total de la mezcla gaseosa; para las mezclas de gases licuados así como para los disueltos a presión: la parte del peso indicado en porcentaje referido al peso total de la mezcla.
(2) Cuando se mencionen pesos en el presente anejo, para bultos, se tratará, salvo indicación en contrario, del peso bruto. El peso de los contenedores o de las cisternas utilizados para el transporte de mercancías no estará comprendido en el peso bruto.
(3) Las presiones de todo género relativas a las cisternas (por ejemplo, presión de prueba, presión interior, presión de abertura de las válvulas de seguridad) se indicarán siempre en presión manométrica (exceso de presión con relación a la presión atmosférica); por el contrario, la tensión de vapor de las materias siempre se expresará en presión absoluta.
(4) Cuando el presente anejo prevea un grado de llenado para las cisternas, éste se referirá siempre a una temperatura de las materias de 15 °C, en tanto no se indique otra temperatura.
100 16-100 99
SECCION 1
FORMA DE TRANSPORTAR LA MERCANCIA
10 100-10 104
Modo de envío, restricciones de expedición
10 105 El transporte de ciertas mercancías peligrosas está sometido a la
utilización obligatoria de un material o de un tipo de transporte determinado. Estas condiciones particulares son objeto de los marginales XX 105 de la parte II del presente anejo.
10 106-10 107
Cargamento completo
10 108 Cuando se apliquen las disposiciones relativas a los transportes «como cargamento completo» las autoridades competentes podrán exigir que el vehículo o gran contenedor utilizado para el transporte de que se trata no se cargue más que en un solo lugar y se descargue en otro lugar solamente.
10 109-10 110
Transporte a granel
10 111 (1) No se podrán transportar materias peligrosas sólidas a granel más que cuando este modo de transporte se admita explícitamente para tales materias en virtud de las disposiciones de la parte II del presente anejo y en las condiciones previstas por dichas disposiciones. Sin embargo, los envases vacíos sin limpiar podrán ser transportados a granel si esta forma de transporte no está explícitamente prohibida en las disposiciones de la parte II del anejo A.
(2) Para el transporte a granel en contenedores, véase el marginal 10 118 (2).
Nota: Véase el marginal 10 500 para la señalización y el etiquetaje de los vehículos para granel.
10 112-10 117
Transporte en contenedores
Nota: Las disposiciones sobre el transporte en contenedores cisternas figuran en los marginales dedicados al «Transporte en cisternas».
10 118 (1) Estará autorizado el transporte de bultos en contenedores.
(2) Solamente se autorizará el transporte de materias a granel en contenedores cuando esté explícitamente admitido el transporte a granel de estas mismas materias (véase el marginal 10 111); los pequeños contenedores deberán ser de tipo cerrado de paredes continuas.
(3) Los grandes contenedores deberán cumplir las disposiciones relativas a las cajas de los vehículos impuestas por el presente anejo para el transporte de que se trata; en tal caso, la caja del vehículo no tendrá que cumplir tales disposiciones.
(4) El hecho de que materias peligrosas estén contenidas en uno o varios contenedores no afectará a las condiciones impuestas al vehículo por razón de la naturaleza y de las cantidades de materias peligrosas transportadas, con la excepción indicada en la última frase del párrafo (3) anterior.
Nota: Ver marginal 10 500 para la señalización y etiquetado de los contenedores.
10 119-10 120
Transporte en cisternas
10 121 (1) El transporte de materias peligrosas solamente podrá efectuarse en cisternas cuando se admita explícitamente este modo de transporte para tales materias en virtud de las disposiciones sobre utilización de cisternas fijas, desmontables y baterías de recipientes que figuran en cada sección 1 de la parte II del apéndice B.1a, así como para aquellas sobre utilización
de contenedores cisterna que figuran en cada sección 1 de la parte II del apéndice B.1b.
(2) Las cisternas de materiales plásticos reforzados sólo podrán utilizarse si están expresamente autorizadas para ello en el marginal 213 010 (Utilización) del apéndice B.1c. La temperatura de la materia transportada, en el momento del llenado, no debe exceder de 50 °C.
Nota: Véase el marginal 10 500 para la señalización y etiquetado de los vehículos con cisternas fijas o desmontables.
10 122-10 199
SECCION 2
CONDICIONES ESPECIALES QUE DEBE CUMPLIR EL MATERIAL DE TRANSPORTE Y SU EQUIPO
10 200-10 203
Tipos de vehículos
10 204 (1) En ningún caso una unidad de transporte, conteniendo materias peligrosas, debe llevar más de un remolque o semirremolque.
(2) Las disposiciones particulares relativas a los tipos de vehículos que deben ser utilizados para el transporte de ciertas materias peligrosas figuran, según el caso, en la parte II del presente anejo (ver igualmente los marginales relativos al transporte en contenedores, al transporte a granel de materias sólidas, al transporte en cisternas y a las cisternas).
(3) Los bultos cuyos embalajes estén constituidos por materias sensibles a la humedad deben ser cargados en vehículos cubiertos o en vehículos con toldo.
10 205-10 219
Vehículos utilizados para el transporte de mercancías peligrosas en cisternas fijas o desmontables, baterías de recipientes o contenedores cisternas de capacidad superior a 3000 litros
Nota: a) Las disposiciones relativas a la construcción, control, llenado y utilización de cisternas fijas, cisternas desmontables y baterías de recipientes, así como diversas disposiciones relativas a los vehículos cisterna y a su utilización, figuran en el apéndice B.1a, y en lo que respecta a la construcción de cisternas fijas, cisternas desmontables y baterías de recipientes destinados al transporte de gases licuados fuertemente refrigerados de la clase 2 o cuya presión de prueba debe ser por lo menos igual a 1 MPa (10 bares), en el apéndice B.1d (para la aprobación de vehículos cisterna, ver marginal 10 282).
b) Las disposiciones relativas a la construcción, los equipos y la aprobación del prototipo, a las pruebas, al marcado, etc., de los contenedores cisterna figuran en el apéndice B.1b y, en lo que respecta a la construcción de contenedores cisterna destinados al transporte de gases licuados fuertemente refrigerados de la clase 2 o cuya presión de prueba debe ser por lo menos igual a 1 MPa (10 bares), en el apéndice B.1d.
c) Las disposiciones relativas a la construcción de cisternas fijas y de cisternas desmontables de materiales plásticos reforzados figuran en el apéndice B.1c.
d) Las disposiciones comunes a los apéndices B.1 figuran en el marginal 200 000.
e) Para los recipientes, ver anejo A.
10 220 (1) Protección de la parte trasera de los vehículos. La parte trasera del vehículo debe ir provista, cubriendo todo el ancho de la cisterna, de un parachoques suficientemente resistente a los impactos traseros. Entre la pared trasera de la cisterna y la parte trasera del parachoques, debe existir una distancia mínima de 100 mm (esta distancia debe ser tomada con relación al punto de la pared de la cisterna más posterior o a los accesorios más prominentes en contacto con la materia transportada). Los vehículos con depósitos basculantes que se descarguen por detrás, para el transporte de materias pulverulentas o granuladas, no tienen necesidad de llevar parachoques si los equipos traseros de los depósitos incluyen un medio de protección que proteja los depósitos de la misma manera que un parachoques.
Nota: 1. Esta disposición no se aplicará a los vehículos utilizados en el transporte de materias peligrosas en contenedores-cisterna.
2. Para la protección de las cisternas contra daños debidos a un choque lateral o a un vuelco, remitirse al marginal 211 127 (4) y (5).
(2) Los vehículos que transporten líquidos con un punto de inflamación igual o inferior a 61 °C o materias inflamables de la clase 2, tales como las definidas en el marginal 2200 (3) deberán cumplir además las prescripciones de los marginales 220 532, 220 533 y 220 534 del Apéndice B.2.
Frenado
10 221 (1) Los vehículos de motor (tractores y portadores) de un peso máximo que sobrepase las 16 toneladas y los remolques (es decir, los remolques completos, los semirremolques y los remolques de eje central) de un peso máximo que sobrepase las 10 toneladas (1) constituyen las unidades de transporte siguientes:
- vehículos cisterna;
- vehículos que transportan cisternas desmontables o baterías de recipientes;
- vehículos que transportan contenedores cisterna con una capacidad superior a 3 000 litros, y
- unidades de transporte del tipo III (ver marginal 11 204 (3], que hayan sido matriculados por primera vez después del 30 de junio de 1993, deberán estar equipados con un dispositivo antibloqueo, cuya eficacia deberá ajustarse a las disposiciones de los marginales 220 520 y 220 521, del Apéndice B.2.
(2) Cada unidad de transporte de los tipos de vehículos especificados en el párrafo (1) anterior que comprenda un vehículo a motor y/o un remolque del tipo especificado en el párrafo (1), deberá estar equipada con un sistema de frenado de resistencia que satisfaga las disposiciones de los marginales 220 522 y 220 535 del Apéndice B.2.
Cuando la unidad de transporte esté compuesta por un vehículo automóvil y un remolque, la disposición se aplicará en caso de que el vehículo automóvil esté matriculado después del 30 de junio de 1993.
(3) Cada unidad de transporte de un tipo especificado en el párrafo (1) anterior, en servicio después de 31 de diciembre de 1999 deberá estar equipada con los dispositivos indicados en los párrafos (1) y (2).
10 222-10 239
Medios de extinción de incendios
10 240 (1) Toda unidad de transporte de materias peligrosas deberá estar provista:
a) de, al menos, un aparato portátil de lucha contra incendios, de una capacidad mínima de 2 kg de polvo (o de capacidad correspondiente para otro agente de extinción aceptable), adecuado para combatir un incendio del motor o de la cabina de la unidad de transporte y de tal naturaleza, que si se emplea contra un incendio que implique a la carga, no lo agrave y, si es posible, lo combata; sin embargo, si el vehículo está equipado para luchar contra el incendio del motor con un dispositivo fijo, automático o que se pueda poner fácilmente en funcionamiento, no será necesario que el aparato portátil esté adaptado para luchar contra un incendio del motor;
b) además de lo previsto en a) anteriormente, de al menos un aparato portátil de lucha contra incendios, de una capacidad mínima de 6 kg de polvo (o con capacidad correspondiente para otro agente de extinción aceptable), adecuado para combatir un incendio de neumático/frenos o un incendio que implique al cargamento y de tal naturaleza que, si se emplea para luchar contra un incendio del motor o de la cabina de la unidad de transporte, no lo agrave. Los vehículos a motor con un peso total autorizado en carga inferior a 3,5 toneladas podrán ir provistos de un aparato portátil de lucha contra incendios con una capacidad mínima de 2 kg de polvo.
(2) Los agentes de extinción contenidos en los extintores de los que está provista una unidad de transporte no deberán ser susceptibles de desprender gases tóxicos, ni en la cabina del conductor, ni bajo la influencia del calor de un incendio.
(3) Los extintores conformes a las disposiciones del apartado (1) deberán ir provistos de un precintado que permita comprobar que no han sido utilizados.
Por lo demás llevarán una marca de conformidad a una norma reconocida por una autoridad competente así como una inscripción que indique la fecha en que ha de tener lugar la próxima inspección.
(4) En el caso en que una unidad de transporte lleve un remolque y que este remolque se desenganche y se deje cargado en la vía pública, lejos del vehículo tractor, dicho remolque irá provisto de un extintor al menos, de acuerdo con las disposiciones del párrafo (1) b) del presente marginal.
(1) En lo que se refiere a los semirremolques y a los remolques de eje central, se entiende por peso máximo el peso aplicado sobre el suelo por el eje o los ejes del semirremolque o del remolque con eje central, cuando el mismo esté enganchado al vehículo tractor y se encuentre con carga completa.
10 241-10 250
Equipo eléctrico
10 251 Las disposiciones relativas al equipo eléctrico que figuran en el marginal 220 551 del Apéndice B.2 se aplicarán a cada unidad de transporte de mercancías peligrosas para la que se exija una aprobación conforme a los marginales 10 282 y 10 283. Las disposiciones de los marginales 220 512 al 220 516 del Apéndice B.2 se aplicarán únicamente a los vehículos siguientes:
a) unidades de transporte portadoras de cisternas (fijas o desmontables) o baterías de recipientes que transporten líquidos con un punto de inflamación
igual o inferior a 61 ºC, o materias inflamables de la clase 2, según se definen en el marginal 2200 (3). Las unidades de transporte portadoras de cisternas (fijas o desmontables) que transporten carburante diesel, gasóleo o aceite de calefacción ligero, número de identificación 1202, matriculadas antes del 1 de julio de 1995 y que no sean conformes con el presente marginal podrán, sin embargo, utilizarse;
b) unidades de transporte destinadas a los transportes de explosivos y que deban responder a las exigencias fijadas en el marginal 11204 (3) para las unidades de transporte del tipo III.
10 252-10 259
Equipo diverso
10 260 Toda unidad de transporte que lleve mercancías peligrosas irá provista de:
a) Una caja de herramientas para las reparaciones ocasionales del vehículo;
b) Un calzo por vehículo, al menos de dimensiones apropiadas al peso del vehículo y al diámetro de las ruedas;
c) Dos luces de color naranja. Estas luces deben ser independientes de la instalación eléctrica del vehículo y concebidas de tal forma que el hecho de servirse de ellas no pueda ocasionar la inflamación de las mercancías transportadas; serán fijas o intermitentes;
d) El equipo necesario para adoptar las primeras medidas de socorro indicadas en las normas de seguridad previstas en el marginal 10 385.
10 261 (1) Los vehículos a motor (tractores o portadores) con un peso máximo que sobrepase las 12 toneladas que sean matriculados por primera vez después del 1 de julio de 1995 deberán tener limitada su velocidad de acuerdo con el marginal 220 540 del Apéndice B.2.
(2) Las prescripciones del párrafo (1) anterior son aplicables igualmente a los vehículos de las mismas características matriculados entre el 1 de enero de 1988 y el 1 de julio de 1995, a contar desde el 1 de julio de 1996.
10 262-10 280
Homologación de tipo
10 281 A petición del constructor o de su representante debidamente acreditado, los vehículos de base de los vehículos nuevos a motor y sus remolques que deben ser aprobados según los marginales 10 282 y 10 283 pueden ser objeto de una homologación de tipo conforme al Apéndice B.2, otorgada por la autoridad competente. Esta homologación de tipo debe ser aceptada como garantía de la conformidad del vehículo de base, en el momento de la obtención de la aprobación del vehículo completo y con la reserva de que alguna modificación del vehículo base pueda afectar a la validez.
- Aprobación de los vehículos
10 282 (1) Los vehículos cisterna, los vehículos portadores de cisternas desmontables o de baterías de recipientes y, cuando las disposiciones de la parte II del presente anejo lo exijan, los demás vehículos deben someterse a inspecciones técnicas en sus países de matriculación para verificar que responden a las prescripciones del presente anejo, incluyendo las de sus apéndices, y a las disposiciones generales de seguridad (frenos, luces, etc.) de la reglamentación de su país de origen; si tales vehículos fueran remolques o semirremolques enganchados a vehículos tractores, tales
vehículos tractores deberán ser objeto de una inspección técnica con el mismo fin.
(2) Por cada vehículo cuya inspección sea satisfactoria la autoridad competente del país de matriculación expedirá un certificado de aprobación.
Este será redactado en el idioma o en una de las lenguas oficiales de este país y además, si este idioma no fuera inglés, francés o alemán, en inglés, francés o alemán, a menos que los acuerdos entre los países interesados en el transporte no dispongan otra cosa.
El certificado debe ser conforme al modelo que figura en el apéndice B.3.
(3) Todo certificado de aprobación especial expedido por las autoridades competentes de un Estado Miembro para un vehículo matriculado en el territorio de tal Estado Miembro, será aceptado, mientras dure su período de validez, por las autoridades competentes de los otros Estados Miembros.
(4) La validez de los certificados de aprobación expirará a más tardar un año después de la fecha de inspección que precedió a la expedición del certificado. Tal prescripción no tendrá efecto, sin embargo, en caso de cisternas sometidas a la obligación de exámenes periódicos que obliguen a superar ensayos de estanqueidad, pruebas de presión hidráulica o exámenes interiores de las cisternas a intervalos más cortos que los previstos en los apéndices B.1a y B.1c.
10 283 Las unidades de transporte destinadas al transporte de los contenedores cisterna de una capacidad superior a 3 000 litros serán sometidas a una inspección técnica anual, en su país de matriculación, a fin de verificar que están conformes con las condiciones generales de seguridad relativas a los frenos, a las luces, etc. en vigor en este país. La autoridad competente del país de matriculación expedirá un certificado de aprobación para cada uno de los elementos de la unidad de transporte que haya dado resultados satisfactorios en la inspección. La fecha de la última inspección deberá ser especificada. El modelo utilizado para el certificado será el que figura en el apéndice B.3.
10 284-10 299
SECCION 3
DISPOSICIONES GENERALES DE SERVICIO
10 300-10 310
Personal del vehículo
10 311 Cuando las disposiciones correspondientes a la parte II de este anejo prevean la presencia de un acompañante a bordo del vehículo, tal acompañante deberá estar en condiciones de relevar al conductor.
10 312-10 314
Formación especial de los conductores
10 315 (1) Los conductores de vehículos cisterna o de unidades de transporte que transporten cisternas o contenedores cisterna, con una capacidad total superior a 3 000 litros y/o un peso máximo autorizado que sobrepase 3,5 toneladas y, cuando lo exijan las prescripciones de la parte II del presente anejo, los conductores de otros vehículos deberán poseer un certificado expedido por la autoridad competente o por cualquier organización reconocida por dicha autoridad, atestiguando que han superado con éxito un cursillo de formación relativo a las exigencias especiales necesarias para el transporte
de mercancías peligrosas.
(2) A partir del 1 de enero de 1995, los conductores de vehículos que no sean los contemplados en el párrafo (1), cuyo peso máximo admisible sobrepase los 3 500 kg. de las categorías C y E citadas en el anexo 6 al Convenio sobre la circulación por carretera (1968), deberán estar en posesión de un certificado del tipo del descrito en el párrafo (1).
(3) A intervalos de cinco años el conductor del vehículo deberá poder probar, por medio de una certificación adecuada adjunta a su certificado por la autoridad competente o por cualquier organización reconocida por dicha autoridad, que ha seguido en el curso del año precedente a la expiración de la validez del certificado, un curso de perfeccionamiento y aprobado un test autorizado por dicha autoridad.
(4) La formación será dada en el marco de un cursillo autorizado por la autoridad competente. Tiene como objetivos esenciales la sensibilización hacia los riesgos que presenta el transporte de materias peligrosas y la adquisición por los interesados de las nociones básicas indispensables para hacer mínima la probabilidad de que sobrevenga un incidente y, en el caso de que sobrevenga, para asegurar la puesta en práctica de las medidas de seguridad que pudieran ser necesarias para ellos mismos y para el entorno, y para limitar sus efectos. Esta formación, que deberá comprender una experiencia práctica personal, en tanto que formación básica para todas las categorías de conductores, deberá versar igualmente acerca de las siguientes materias:
a) las disposiciones generales aplicables al transporte de mercancías peligrosas;
b) los principales tipos de riesgos;
c) una información sobre la protección del medio ambiente en materia de transporte, en particular a lo que se refiere al traslado de residuos;
d) las medidas de prevención y de seguridad apropiadas para los diferentes tipos de riesgo;
e) el comportamiento después de un accidente (primeros auxilios, seguridad de la circulación, conocimientos básicos relativos a la utilización del equipo de protección, etc.);
f) el etiquetado y la señalización de peligros;
g) lo que un conductor de vehículo debe y no debe hacer durante el transporte de mercancías peligrosas;
h) el objeto y el funcionamiento del equipo técnico de los vehículos;
i) las prohibiciones de carga en común sobre un mismo vehículo o en un contenedor;
j) las precauciones que deberán adoptarse en caso de carga y descarga de mercancías peligrosas;
k) una información general relativa a la responsabilidad civil;
l) una información sobre las operaciones de transporte multimodal;
Los conocimientos para la obtención del certificado de formación para los conductores de vehículos que transporten mercancías en bultos, deberán además versar sobre:
m) la manipulación y la estiba de los bultos;
Los conocimientos para la obtención del certificado de formación para los
conductores de vehículos que transporten mercancías en cisternas deberán además versar sobre:
n) el comportamiento en marcha de los vehículos cisternas o contenedores cisterna, incluidas las operaciones de carga.
(5) Todo certificado de formación de conformidad con las prescripciones del presente marginal, expedido, según el modelo reproducido en el Apéndice B.6, por las autoridades competentes de un Estádo Miembro o cualquier organización reconocida por dichas autoridades, será aceptado, mientras dure su validez, por las autoridades competentes de los demás Estados Miembros.
(6) El certificado deberá extenderse en la lengua o en una de las lenguas del país de la autoridad competente que haya expedido el certificado o haya reconocido la organización que lo haya expedido, y también, si esta lengua no fuera el inglés, francés ni alemán, en inglés, francés o alemán, salvo que dispongan otra cosa los acuerdos concluidos entre los países interesados en la operación de transporte.
(7) Los certificados redactados según el modelo prescrito de conformidad con las disposiciones de la Directiva vigentes el 31 de diciembre de 1989 podrán ser utilizados hasta su fecha de expiración. No obstante, para el transporte de mercancías de la clase 1, sólo podrán ser utilizados en el caso de que sean válidos para las clases 1a, 1b y 1c y, para el transporte de mercancías de la clase 9, sólo pueden ser utilizados si son válidos para las clases 3, 6.1 y 8.
(8) Los certificados redactados sobre el modelo prescrito de conformidad con las disposiciones de la Directiva vigentes el 28 de enero de 1992 podrán ser utilizados para el transporte de mercancías peligrosas en cisternas o de mercancías de la clase 1, respectivamente, hasta su fecha de expiración.
10 316-10 320
Vigilancia de los vehículos
10 321 Los vehículos que transporten mercancías peligrosas y sus cantidades indicadas en el marginal correspondiente de la parte II serán vigilados, o bien podrán ser estacionados, aislados, sin vigilancia, al aire libre, en un depósito o en las dependencias de una fábrica que ofrezca todas las garantías de seguridad. Si alguna de estas posibilidades de estacionamiento no fuera viable, el vehículo, después que hayan sido tomadas todas las medidas de seguridad necesarias, puede ser estacionado en un lugar apartado que responda a las condiciones que figuran en i), ii) o iii) a continuación. Los aparcamientos autorizados en ii) no se utilizarán más que en caso de carencia de aquellos que figuran en i); los descritos en iii) no se utilizarán más que en caso de carencia de aquellos que figuran en i) e ii).
i) Un aparcamiento vigilado por un encargado que esté informado de la naturaleza de la carga y del sitio donde se encuentre el conductor; ii) Un aparcamiento público o privado en el cual la unidad de transporte no pueda correr ningún riesgo de ser dañado por otro vehículo; o iii) Un espacio libre apropiado, alejado de las grandes carreteras públicas y zonas habitadas y que no sea un sitio normal de paso o reunión de público.
10 322-10 324
Transporte de viajeros
10 325 Aparte del personal del vehículo, está prohibido transportar viajeros
en las unidades de transporte que transporten materias peligrosas.
10 326-10 339
Utilización de los medios de extinción de incendios
10 340 El personal del vehículo deberá estar capacitado para el uso de los aparatos de extinción de incendios.
10 341-10 352
Aparatos portátiles de alumbrado
10 353 (1) Queda prohibido penetrar en un vehículo con aparatos de alumbrado con llama. Además, los aparatos de alumbrado utilizados no deberán presentar ninguna superficie metálica susceptible de producir chispas.
(2) Queda prohibido penetrar en un vehículo cubierto, que transporte líquidos que tengan un punto de inflamación igual o inferior a 61 ºC, o materias u objetos inflamables de la clase 2 tal como se definen en el marginal 2200 (3), con aparatos de alumbrado que no sean lámparas portátiles diseñadas y construidas de manera que no puedan inflamar los vapores o gases inflamables que hubiesen podido formarse en el interior del vehículo.
10 354-10 377
Cisternas vacías
10 378 (1) Para las cisternas fijas (vehículos cisterna), las cisternas desmontables y las baterías de recipientes, ver marginal 211 177.
(2) Para los contenedores cisterna, ver marginal 212 177.
10 379-10 380
Documentos que deben llevarse en el vehículo
10381 (1) Además de los documentos requeridos por otras reglamentaciones, a bordo de la unidad de transporte deberán encontrarse los siguientes documentos:
a) las cartas de porte previstas en el marginal 2002 (3), (4) y (9) del anejo A en los que figuren todas las materias peligrosas transportadas;
b) una copia del texto principal del acuerdo (de los acuerdos) concluído(s) de conformidad con los marginales 2010 y 10 602, si el transporte se efectúa con arreglo a dicho(s) acuerdo(s).
(2) En caso de que las disposiciones del presente Anejo prevean su establecimiento, deberán igualmente encontrarse a bordo de la unidad de transporte:
a) El certificado de aprobación especial que figura en el marginal 10 282 ó 10 283 para cada unidad de transporte o elemento de ésta.
b) El certificado de formación del conductor, tal como está prescrito en el marginal 10 315 y tal como está reproducido en el apéndice B.6.
c) Las instrucciones previstas en el marginal 10 385 haciendo alusión a todas las materias peligrosas transportadas.
d) El permiso con la autorización para efectuar el transporte.
10 382-10 384
Instrucciones escritas
10 385 (1) En previsión de cualquier accidente o incidente que pudiera surgir en el curso del transporte se deben facilitar al conductor instrucciones escritas (fichas de seguridad) precisando de una manera concisa:
a) la naturaleza del peligro que presentan las materias peligrosas
transportadas, así como las medidas de seguridad necesarias a tomar para hacerle frente;
b) las disposiciones a tomar y los cuidados que se deberán proporcionar a las personas que entren en contacto con las mercancías peligrosas o los productos que ellas pudieran desprender;
c) las medidas a tomar en caso de incendio y, en particular, los medios o grupos de medios de extinción que no deben emplearse;
d) las medidas en caso de rotura o deterioro de embalajes o materias peligrosas transportadas, particularmente cuando estas materias peligrosas se hayan derramado por la carretera;
e) en el caso de vehículos cisterna o de unidades de transporte con cisternas o contenedores cisternas de una capacidad total superior a 3 000 litros, y/o un peso máximo autorizado que sobrepase las 3,5 toneladas, que transporten materias a las que se refiere el apéndice B.5, el nombre de la, o las, materias transportadas, las clases, apartados y letras de la enumeración y los números de identificación de la materia y del peligro conforme al apéndice B.5;
f) las medidas que se deberán tomar para evitar o minimizar los daños en caso de derrame de materias consideradas como contaminantes para el medio acuático en complemento de los peligros indicados por las etiquetas de peligro.
(2) Las instrucciones escritas deben ser redactadas por el fabricante o el expedidor para cada materia peligrosa o clase de materias peligrosas en una lengua del país de origen; en el caso en que esta lengua sea diferente de la de los países de tránsito o destino, deberán también estarlo en estas últimas lenguas. Un ejemplar de estas instrucciones se encontrará en la cabina del conductor.
(3) Estas instrucciones deben ser entregadas al transportista a más tardar en el momento en que se entregue la orden de transporte, de modo que permitan tomar todas las medidas a fin de que el personal interesado tome conocimiento de las instrucciones y pueda aplicarlas convenientemente.
10 386-10 399
SECCION 4
DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA CARGA, DESCARGA Y MANIPULACION
10 400
Limitación de las cantidades transportadas
10 401 El hecho de que haya materias peligrosas contenidas en uno o varios contenedores no afectará a las limitaciones de peso, impuestas por el presente anejo, en un mismo vehículo o en una misma unidad de transporte.
10 402
Prohibición de cargamento en común en un mismo vehículo
10 403 Salvo cuando las disposiciones de las secciones 4 de la parte II prevean otras explícitamente opuestas, las prohibiciones de carga en común, en un mismo vehículo, no se aplicarán a los envíos de mercancías incluidas en un embalaje colectivo de conformidad con lo permitido por las disposiciones del anejo A relativas al embalaje colectivo. La observación de las prohibiciones de carga colectiva está basada en las etiquetas de peligro del apéndice A.9., que deberán ir adosadas sobre los bultos conforme a las
disposiciones previstas para las diferentes clases en el anejo A.
Nota: Conforme a lo prescrito en el marginal 2002 (4) deberán establecerse diferentes cartas de porte para los envíos que no puedan ser cargados en común en el mismo vehículo.
Prohibición de cargamento en común en un contenedor.
10 404 Las prohibiciones de carga en común en un mismo vehículo se deberán respetar igualmente en el interior de cada contenedor.
Prohibición de cargamento en común de mercancías alojadas en un contenedor
10 405 Para la aplicación de las prohibiciones de carga en común en un mismo vehículo no se tendrán en cuenta las materias contenidas en contenedores cerrados y de paredes macizas.
10 406-10 412
Limpieza antes de la carga
10 413 Todas las disposiciones del presente anejo relativas a la limpieza de los vehículos antes de la carga se aplicarán también a la limpieza de los contenedores.
Manipulación y estiba
10 414 (1) Los diferentes elementos de un cargamento que comprenda materias peligrosas deberán estibarse en forma conveniente en el vehículo y sujetarse entre sí por medios apropiados, de forma que se evite todo desplazamiento significativo de tales elementos, los unos respecto a los otros y con respecto a las paredes del vehículo. El cargamento podrá protegerse, por ejemplo, mediante abrazaderas fijadas a las paredes laterales, travesaños corredizos y soportes regulables, sacos hinchables y dispositivos de cierre antideslizamiento. El cargamento estará también suficientemente protegido en el sentido de la primera frase si todo el espacio de carga está, en cada capa, completamente lleno de bultos.
(2) Todas las disposiciones del presente anejo relativas a la carga y descarga de vehículos, así como a la estiba y manipulación de las materias, se aplicarán asimismo a la carga, estiba y descarga de los contenedores en los vehículos.
(3) Los bultos que lleven etiquetas de conformidad con el modelo N° 12 deberán estar protegidos contra un daño causado por otros bultos.
(4) Queda prohibido al personal de conducción y auxiliar abrir un bulto que contenga materias peligrosas.
Limpieza después de la descarga
10 415 (1) Después de la descarga de un vehículo que haya recibido un cargamento de materias peligrosas envasadas, si se observa que ha escapado una parte del contenido, se deberá limpiar el vehículo lo antes posible, y en todo caso antes de cualquier nuevo cargamento.
(2) Los vehículos que hayan recibido un cargamento a granel de materias peligrosas se deberán limpiar convenientemente antes de cargarse de nuevo, a menos que el nuevo cargamento esté compuesto de la misma materia peligrosa que la que ha constituido el cargamento precedente.
(3) Todas las disposiciones del presente anejo relativas a la limpieza o a la descontaminación de los vehículos se aplicarán también en la limpieza o descontaminación de los contenedores.
Prohibición de fumar
10 416 Durante las manipulaciones se prohibe fumar en torno a los vehículos y dentro de ellos.
Medidas que deben adoptarse para evitar la acumulación de cargas electrostáticas
10 417 Cuando se trate de materias con un punto de inflamación igual o inferior a 61 ºC, deberá realizarse antes del llenado o vaciado de las cisternas, una correcta conexión eléctrica entre el chasis del vehículo y la tierra. Por otra parte la velocidad de llenado será limitada.
10 418
Carga y descarga de materias peligrosas en los contenedores
10 419 Las disposiciones del presente anejo relativas a la carga y descarga de los vehículos, así como a la estiba y manipulación de las materias peligrosas, se aplicarán igualmente a la carga o descarga de las materias peligrosas en los contenedores.
10 420-10 430
Funcionamiento del motor durante la carga y descarga
10 431 Con reserva de los casos en que sea necesaria la utilización del motor para el funcionamiento de las bombas u otros mecanismos que permitan la carga o descarga del vehículo y donde la ley del país donde se encuentre el vehículo permite esta utilización, el motor deberá estar parado mientras se realizan las operaciones de carga y descarga.
10 432-10 499
SECCION 5
DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA CIRCULACION DE VEHICULOS (CISTERNA), BATERIAS DE RECIPIENTES Y CONTENEDORES (CISTERNA)
Señalización
10 500 (1) Las unidades de transporte que lleven materias peligrosas llevarán, dispuestos en un plano vertical, dos paneles rectangulares de color naranja retro-reflectante, cuya base sea de 40 cm y la altura no inferior a 30 cm. Estos paneles tendrán un reborde negro de 15 mm como máximo. Se fijará uno en la parte delantera de la unidad de transporte y el otro en la parte trasera, perpendicularmente al eje longitudinal de ésta. Habrán de ser bien visibles.
Si el tamaño y la construcción del vehículo son tales que la superficie disponible sea insuficiente para fijar dichos paneles de color naranja, sus dimensiones podrán ser reducidas hasta 300 mm para la base, 120 mm para la altura y 10 mm para el reborde negro.
Nota: El color naranja de los paneles, en condiciones de utilización normal, habrá de tener coordenadas tricromáticas localizadas en la región del diagrama calorimétrico que se delimitará uniendo entre sí los puntos de coordenadas siguientes:
-------------------------------------------------------------
|Coordenadas tricromáticas de los puntos situados en los |
|ángulos de la región del diagrama calorimétrico |
-------------------------------------------------------------
|X |0,52 |0,52 |0,578 |0,618 |
-------------------------------------------------------------
|Y |0,38 |0,40 |0,422 |0,38 |
-------------------------------------------------------------
Factor de luminosidad para el color retro-reflectante, beta» 0,12. Centro de referencia E, luz patrón C, incidencia normal 45°, divergencia 0°. Coeficiente de intensidad luminosa en un ángulo de iluminación de 5° y de divergencia 0,2°: mínimo 20 candelas por lux y por m2.
(2) Los vehículos-cisterna o las unidades de transporte que consten de una o varias cisternas, que transporten materias peligrosas incluidas en el Apéndice B.5, deberán llevar, además, en los costados de cada cisterna o compartimento de cisterna, paralelamente al eje longitudinal del vehículo, de manera claramente visible, paneles de color naranja idénticos a los prescritos en el párrafo (1). Estos paneles de color naranja deberán ir provistos de los números de identificación prescritos en el Apéndice B.5, para cada una de las materias transportadas en la cisterna o en sus compartimentos.
(3) Las unidades de transporte y los contenedores que transporten materias sólidas peligrosas a granel incluidas en el apéndice B.5 deberán además llevar sobre los costados de cada unidad de transporte o de contenedor, paralelamente al eje longitudinal del vehículo, de manera claramente visible, paneles de color naranja idénticos a los prescritos en el párrafo (1). Estos paneles de color naranja deberán ir provistos de los números de identificación prescritos para cada una de las materias transportadas a granel en la unidad de transporte o en el contenedor.
(4) En el caso de contenedores que transporten materias sólidas peligrosas a granel y en el caso de contenedores cisterna, los paneles previstos en el párrafo (2) y (3) se podrán reemplazar por una hoja autoadhesiva, una pintura o cualquier otro procedimiento equivalente, a condición de que el material utilizado a tal efecto sea resistente a la intemperie y garantice una señalización duradera. En este caso, las disposiciones de la última frase del párrafo (6) relativas a la resistencia al fuego, no son aplicables.
(5) Sobre las unidades de transporte que transporten solamente una de las materias incluidas en el apéndice B.5, los paneles de color naranja prescritos en los párrafos (2) y (3) no serán necesarios en el caso en que, los colocados en las partes delantera y trasera conforme al párrafo (1), vayan provistos de los números de identificación prescritos en el apéndice B.5.
(6) Los números de identificación estarán constituidos por cifras de color negro de 100 mm. de alto y de 15 mm. de espesor de trazo. El número de identificación del peligro figurará en la parte superior del panel, y el número de identificación de la materia, en la parte inferior; dichos números estarán separados por una línea negra horizontal de 15 mm. de espesor que atraviese el panel a media altura (véase el apéndice B.5). Los números de identificación serán indelebles y permanecerán legibles después de un incendio de una duración de quince minutos.
(7) Las disposiciones anteriores son aplicables igualmente a las cisternas fijas o desmontables, a los contenedores cisterna y a las baterías de recipientes vacías, sin limpiar y sin desgasificar, así como a los vehículos para granel vacíos y contenedores para granel vacíos sin limpiar.
(8) Los paneles de color naranja que no se refieran a las mercancías peligrosas transportadas, o a los residuos de dichas mercancías, deberán ser retirados o cubiertos. Si los paneles van recubiertos, el revestimiento deberá ser total y deberá seguir siendo eficaz, después de un incendio de una duración de 15 minutos.
Etiquetado
(9) Cuando las materias peligrosas transportadas en un contenedor sean de tal naturaleza que, según los términos del Anexo A, haya que poner una o varias etiquetas de peligro sobre los bultos que contengan dichas materias, la misma o las mismas etiquetas deberán ser puestas en el exterior del contenedor que contenga dichas materias en bultos o a granel. No obstante, no habrá que poner las etiquetas Núms. 10, 11 y 12.
(10) Sobre los dos costados, los contenedores para granel, los contenedores cisterna y las baterías de recipientes deberán llevar las etiquetas previstas en el marginal XX 500 de cada clase. Si dichas etiquetas no son visibles desde el exterior del vehículo transportador, las mismas etiquetas se colocarán, además, en los dos costados laterales y en la trasera del vehículo.
(11) Los vehículos para granel, los vehículos con cisternas fijas o desmontables deberán igualmente llevar en los dos costados laterales y en la parte trasera las etiquetas previstas en el marginal XX 500 de cada clase.
(12) Las disposiciones del marginal 10 500 (10) y (11) se aplicarán igualmente a las cisternas fijas o desmontables, los contenedores cisterna y las baterías de recipientes vacías, sin limpiar y sin desgasificar, y a los vehículos para granel y contenedores para granel vacíos, sin limpiar.
(13) Las etiquetas que no se refieran a las mercancías peligrosas transportadas, o a los residuos de dichas mercancías, deberán ser retiradas o cubiertas.
10 501-10 502
Estacionamiento en general
10 503 Ninguna unidad de transporte de materias peligrosas deberá estacionarse sin que se accione su freno de estacionamiento.
10 504
Estacionamiento nocturno o por mala visibilidad
10 505 (1) En caso de estacionamiento nocturno o por mala visibilidad, si las luces del vehículo no funcionan, se deberán poner en la carretera las luces de color naranja mencionadas en el marginal 10 260 c):
- una a 10 III aproximadamente delante del vehículo;
- la otra a 10 III aproximadamente detrás del vehículo.
(2) Las disposiciones del presente marginal no son aplicables en el Reino Unido.
10 506
Estacionamiento de un vehículo que ofrezca un peligro particular
10 507 Sin perjuicio de las medidas previstas anteriormente en el marginal 10 505, y si se presentare un peligro particular para los usuarios de la carretera por la naturaleza de las mercancías peligrosas transportadas en el vehículo estacionado (por ejemplo, en caso de derrame sobre la calzada de materias peligrosas para los peatones, los animales o los vehículos) y si el
personal del vehículo no pudiera remediar rápidamente este peligro, el conductor alertará o hará alertar inmediatamente a la autoridad competente más próxima. Si fuera necesario, tomará, además, las medidas prescritas en las instrucciones previstas en el marginal 10 385.
10 508-10 598
Otras disposiciones
10 599 En lo concerniente a las disposiciones relativas a la reglamentación de la circulación de los vehículos que transporten mercancías peligrosas y que no estén previstas en la presente parte o en la parte II del presente anejo, las disposiciones correspondientes, adoptadas al respecto por cada Estado Miembro, sobre la base de su legislación nacional y relativa a los transportes nacionales, se aplicarán a los transportes internacionales que se realicen a través de su territorio.
SECCION 6
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGACIONES Y DISPOSICIONES ESPECIALES EN CIERTOS PAISES
10 600-10 601
Procedimiento rápido para autorizar derogaciones para ensayos.
10 602 A fin de poder proceder a los ensayos necesarios con el propósito de modificar las disposiciones del presente anejo para adaptarlas a la evolución de las técnicas y de la industria, las autoridades competentes de los Estados Miembros podrán convenir directamente entre sí la autorización de ciertos transportes en sus territorios con derogación temporal de las disposiciones del presente anejo. El período de validez de la derogación temporal será de cinco años como máximo, a partir de la fecha de su entrada en vigor. La derogación temporal finalizará automáticamente a partir de la fecha de entrada en vigor de esa enmienda por la que se modifique el presente Anejo.
10 603-10 999
SEGUNDA PARTE
DISPOSICIONES PARTICULARES APLICABLES AL TRANSPORTE DE MATERIAS PELIGROSAS DE LAS CLASES 1 A 9, QUE COMPLETAN O MODIFICAN LAS DISPOSICIONES DE LA PARTE I
CLASE 1
MATERIAS Y OBJETOS EXPLOSIVOS
Generalidades
(Se aplicarán únicamente las disposiciones generales de la parte I)
11 000-11 099
SECCION 1
MODO DE TRANSPORTAR LA MERCANCIA
11 100-11 107
Cargamento completo
11 108 (1) Las materias y objetos del grupo de compatibilidad L sólo podrán ser transportadas como cargamento completo.
(2) Cuando las materias y objetos de las divisiones 1.1, 1.2 ó 1.5 se transporten en grandes contenedores, estos envíos no podrán transportarse más que como cargamento completo.
11 109-11 117
Transporte en contenedores
Los pequeños contenedores deberán satisfacer las disposiciones previstas para la caja del vehículo para cada tipo de transporte; en este caso, el vehículo no tendrá que cumplir estas disposiciones.
11 119-11 199
SECCION 2
CONDICIONES ESPECIALES QUE HA DE CUMPLIR EL MATERIAL DE TRANSPORTE Y SU EQUIPO
11 200-11 203
Tipos de vehículos
11 204 A los efectos del presente anejo, las unidades de transporte autorizadas para transportar materias y objetos de la Clase 1 se clasificarán en las formas siguientes:
(1) Unidades de transporte «Tipo I»:
Los vehículos deberán ser cubiertos o entoldados. El toldo de los vehículos entoldados deberá estar constituido por un material impermeable y difícilmente inflamable. Deberá estar bien extendido, de forma que cierre el vehículo por todas partes, bajando al menos 20 cm sobre las paredes de la caja del mismo y se fijará por medio de un dispositivo que se pueda cerrar con cerrojo.
(2) Unidades de transporte «Tipo II»:
Son aquellas cuyo motor se alimenta con un carburante líquido que tenga un punto de inflamación igual o superior a 55 °C.
a) Disposiciones generales
Los vehículos deberán ser cubiertos o entoldados. La caja deberá construirse sólidamente, de forma tal que proteja suficientemente las mercancías transportadas. La superficie de la caja, incluida la pared delantera, no deberá ofrecer intersticios. Si los vehículos fueran entoldados, se observarán las disposiciones previstas para el entoldado de unidades de transporte del «Tipo I».
Si la unidad de transporte incluyera un remolque, éste deberá contar con un dispositivo de enganche que, aunque firme, pueda desengancharse rápidamente, y estará provisto de un dispositivo eficaz de frenado que actúe sobre todas las ruedas, accionado por el mando del freno de servicio del vehículo tractor, y que asegure automáticamente la parada en caso de ruptura del enganche.
b) Motor y sistema de escape
El motor y el sistema de escape deben cumplir las prescripciones de los marginales 220 533 y 220 534 del Apéndice B.2.
c) Depósito de combustible
El depósito de combustible debe cumplir las prescripciones del marginal 220 532 del Apéndice B.2.
d) Cabina
Sólo se empleará para la construcción de la cabina materiales que cumplan las prescripciones del marginal 220 531 (1) del Apéndice B.2. El aparato de calefacción debe cumplir las prescripciones del marginal 220 536 del Apéndice B.2.
(3) Unidades de transporte «Tipo III»:
Son aquellas que tienen todas las características de los vehículos cubiertos del Tipo II y cuya caja presenta, además, las particularidades siguientes:
a) Estar cerrada y no tener intersticios. Debe estar construida sólidamente, con materiales difícilmente inflamables y de tal forma que proteja suficientemente las mercancías transportadas. Los materiales empleados para el revestimiento interior no podrán producir chispas. Las cualidades de aislamiento y de resistencia al calor de la caja deben ser equivalentes, al menos, a las de un mamparo constituido por una pared exterior metálica reforzada con una capa de madera ignifugada de 10 mm de espesor.
b) Las puertas irán provistas de cerradura. Deberán diseñarse y construirse de forma tal que las juntas sean de solapa.
Condiciones especiales para la utilización de determinados tipos de vehículos
11 205 (1) Los remolques, con la excepción de los semirremolques, cargados de sustancias y de objetos de la Clase 1 y que respondan a las especificaciones exigidas para las unidades de transporte de los Tipos II y III, podrán ser arrastrados por vehículos a motor que no respondan a estas especificaciones.
(2) Para el transporte en contenedores, deberán cumplirse las disposiciones de los marginales 10 118 (3) y 11 118. Para las materias pulverulentas que puedan derramarse libremente de los 2°, 4°, 8°, 26° y 29°, así como para los artificios de diversión de los 9°, 21° y 30°, el suelo del contenedor deberá constar de una superficie o un revestimiento no metálico.
11 206-11 209
Materiales que deben emplearse en la construcción de la caja de los vehículos
11 210 No entrarán en la construcción de la caja materiales susceptibles de formar combinaciones peligrosas con los explosivos transportados. (Ver, igualmente, el marginal 11204 (3)).
11211 Para el transporte de contenedores, se cumplirán las disposiciones de los marginales 10118 (3) y 11 118.
Para las materias pulverulentas que puedan derramarse libremente de los 2°, 4°, 8°, 26° o y 29°, así como para los artificios de diversión de los 9°, 21° y 30°, el suelo del contenedor deberá constar de una superficie o un revestimiento no metálico.
11212-11250
Instalación eléctrica
11251 (1) La tensión nominal del alumbrado eléctrico no excederá de 24 voltios.
(2) Las unidades de transporte de los Tipos II y III deberán responder a las siguientes disposiciones:
a) Las baterías deben disponerse y protegerse de forma apropiada contra los danos debidos a una colisión y sus bornes deben protegerse con un casquete eléctricamente aislante.
b) La instalación del alumbrado eléctrico en el compartimento de carga debe ser estanca al polvo (por lo menos IP54 o equivalente), o en el caso del grupo de compatibilidad I, a la forma de protección antideflagrante Ex d (por lo menos IP65 o equivalencia). El interruptor debe estar colocado en el
exterior.
11252-11281
Autorización de los vehículos
11 282 Las disposiciones del marginal 10 282 son aplicables a las unidades de transporte del Tipo III.
11 283-11 299
SECCION 3
DISPOSICIONES GENERALES DE SERVICIO
11300
11310
Personal del vehículo
11311 (1) A bordo de cada unidad de transporte deberá haber un acompañante. La autoridad competente de un Estado Miembro podrá exigir, por cuenta del transportista, la presencia de un agente autorizado a bordo del vehículo, si la reglamentación nacional así lo dispone.
(2) La primera frase del párrafo (1) no es aplicable a los convoys de vehículos compuestos de más de 2 vehículos si los conductores del primero y último vehículo del convoy van con un acompañante.
(3) La presencia de un acompañante de la unidad de transporte no será necesaria en el caso de objetos del 43°, de número de identificación 0336, transportados en una unidad de transporte del tipo I.
11312
11314
Formación especial de los conductores de los vehículos
11 315 Las disposiciones de los párrafos (1), (3), (4) a) a m) y (5) del marginal 10 315 se aplicarán a los conductores de los vehículos que transporten materias u objetos de la clase 1 en cantidades superiores a las cantidades limitadas que se indican en el marginal 10 011.
11316-11320
Vigilancia de los vehículos
11321 Las disposiciones del marginal 10321 no son aplicables más que cuando el peso total de sustancia explosiva contenida en las materias y objetos de la Clase 1 transportadas en un vehículo sea superior a 50 kg.
Además, estas materias u objetos deben ser objeto de una vigilancia constante, a fin de prevenir cualquier acto malintencionado y avisar al conductor y a las autoridades competentes en caso de pérdida o incendio.
Quedan exceptuados los embalajes vacíos del 51°.
11 322-11 353
Prohibición de fuego y de llama desnuda
11354 Se prohibe el empleo de fuego o de llama desnuda en los vehículos que transportan materiales y objetos de la Clase 1 y en su proximidad, así como durante la carga y descarga de estos materiales y objetos.
11355-11399
SECCION 4
DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA CARGA, DESCARGA Y MANIPULACION
11 400
Limitación de las cantidades transportadas
11401 El peso neto total, en kilogramos, de materia explosiva (o, en el caso
de objetos explosivos, El peso neto total de la materia explosiva contenida en el conjunto de los objetos), que puede ser transportado en una unidad de transporte, queda limitado de conformidad con las indicaciones contenidas en el cuadro siguiente. (Ver también el marginal 11403 sobre las prohibiciones de carga en común):
Peso neto máximo admisible, en kilogramos, de materia explosiva contenida en mercancías de la clase 1, por unidad de transporte
-------------------------------------------------------------------------
|División |1.1 |1.2 |1.3 |1.4 |1.5 y | |
| | | | | | 1.6 | |
-------------------------------------------------------------------------
|Unidad de |1°-12° |13°- |26°- |35°- |46°, |48°, |51° |
|Apartado | | 25° | 34° | 45º | 47° | 49°, | |
|transporte | | | | | | 50° | |
------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
|Tipo I |50 |50 |50 |300(1) |Ilimi- |50 |Ilimi- |
| | | | | | tada | | tada |
-------------------------------------------------------------------------
|Tipo II |1 000 |3 000 |5 000 |15 000 |Ilimi- |5000 |Ilimi- |
| | | | | | tada | | tada |
-------------------------------------------------------------------------
|Tipo III |15 000 |15 000 |15 000 |15 000 |Ilimi- |15 |Ilimi- |
| | | | | | tada | 000 | tada |
-------------------------------------------------------------------------
|(1) Número de identificación 0336: 3 000 kg (4 000 kg con remolque). |
-------------------------------------------------------------------------
11402 Cuando varias materias y objetos de las distintas divisiones de la Clase 1 se carguen conjuntamente en una unidad de transporte, habiéndose respetado las prohibiciones de carga en común del marginal 11 403, la carga deberá tratarse, en su totalidad, como perteneciente a la división más peligrosa (por el orden 1.1,1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4).
Cuando, en una unidad de transporte, se transporten materias del apartado 48° en común con materias y objetos de la división 1.2, toda la carga deberá ser considerada, a efectos de transporte, como si perteneciera a la división 1.1.
Prohibición de carga en común
11403 (1) Los bultos provistos de etiquetas conformes a los modelos núms. 1, 1.4, 1.5 ó 4.6, clasificados en grupos de compatibilidad distintos, no deben cargarse en común en el mismo vehículo, excepto que su carga en común esté autorizada con arreglo al siguiente cuadro de compatibilidad:
----------------------------------------------------------------------
|Grupos de |B |C |D |E |F |G |H |I |L |5 |
|compatibilidad| | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------- | | ----------------------------------------------------------------------
|B |x | | | | | | | | | |x |
----------------------------------------------------------------------
|C | |X |X |X | |X | | | |(2) |X |
| | | | | | | | | | | (3)| |
----------------------------------------------------------------------
|D | |X |X |X | |X | | | |(2) |X |
| | | | | | | | | | | (3)| |
----------------------------------------------------------------------
|E | |X |X |X | |X | | | |(2) |X |
| | | | | | | | | | | (3)| |
----------------------------------------------------------------------
|F | | | | |X | | | | | |X |
----------------------------------------------------------------------
|G | |X |X |X | |X | | | | |X |
----------------------------------------------------------------------
|H | | | | | | |X | | | |X |
----------------------------------------------------------------------
|J | | | | | | | |X | | |X |
----------------------------------------------------------------------
|L | | | | | | | | |(1) | | |
----------------------------------------------------------------------
|N | |(2) |(2) |(2 | | | | | |(2) |X |
| | | (3)| (3)| ) | | | | | | | |
| | | | | (3)| | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
|5 |X |X |X |X |X |X |X |X | |X |X |
----------------------------------------------------------------------
|x = Autorizada la carga en común. |
----------------------------------------------------------------------
|(1) Los bultos que contengan materias y objetos del grupo de |
|compatibilidad L podrán en común en el mismo vehículo con los |
|bultos que contengan materias u objetos del mismo tipo |
|pertenecientes a ese mismo grupo de compatibilidad. |
----------------------------------------------------------------------
|(2) Las categorías diferentes de objetos de la división 1.6, |
|grupo de compatibilidad N, sólo podrán transportarse juntas en |
|tanto que objetos de la división 1.6, grupo de compatibilidad N, si |
|se prueba mediante ensayo o por analogía que no existe riesgo |
|suplementario de detonación por influencia entre dichos objetos. |
|Por lo demás, deberán ser tratados como pertenecientes a la |
|división de riesgo 1.1. |
----------------------------------------------------------------------
|(3) Cuando se transporten objetos del grupo de compatibilidad N |
|con materias u objetos de los grupos de compatibilidad C, D, ó E, |
|los objetos del grupo de compatibilidad N deberán tratarse como si |
|tuvieran las características del grupo de compatibilidad D. |
----------------------------------------------------------------------
(2) Los bultos provistos de etiquetas conformes a los modelos núms. 1, 1.4 o
1.5, no deben cargarse en común en un mismo vehículo con bultos provistos de una etiqueta con arreglo a los modelos núms. 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7A, 7B, 7C, 8 ó 9.
11 404
Prohibición de carga en común con mercancías contenidas en un mismo contenedor
11 405 (1) Las prohibiciones de carga en común con las mercancías previstas en el marginal 11 403, se aplicarán a cada contenedor.
(2) Las disposiciones del marginal 11 403 se aplicarán entre las mercancías peligrosas contenidas en un contenedor y otras mercancías peligrosas cargadas en el mismo vehículo, estén contenidas estas últimas o no en uno o varios contenedores distintos.
11 406
Lugares de carga o descarga
11407 (1) Queda prohibido:
a) Cargar y descargar en un emplazamiento público en el interior de núcleos urbanos materias y objetos de la Clase 1 sin permiso especial de las autoridades competentes.
b) Cargar y descargar en un emplazamiento público, fuera de los núcleos urbanos, materias y objetos de la Clase 1 sin haber advertido al respecto a las autoridades competentes, a menos que estas operaciones estén justificadas por un motivo grave que tenga relación con la seguridad.
(2) Si por algún motivo debieran efectuarse operaciones de manipulación en un emplazamiento público, se separarán, teniendo en cuenta sus etiquetas, las materias y objetos de naturaleza diferente.
11408-11409
Precauciones relativas a los objetos de consumo
11410 (1) Los bultos que lleven etiquetas del modelo n° 6.1 deberán mantenerse, en los vehículos y en los lugares de carga, de descarga y de transbordo, aislados de los géneros alimenticios y de otros objetos de consumo y alimentos para animales.
(2) Los embalajes vacíos, sin limpiar, con etiquetas del modelo n° 6.1 deberán mantenerse, en los vehículos y lugares de carga, descarga y transbordo, aislados de los géneros alimenticios y de otros objetos de consumo y alimentos para animales.
11 411-11 412
Limpieza antes de la carga
11413 Antes de proceder a- la carga de materiales y objetos de la Clase 1, deberá procederse a una limpieza minuciosa del interior de la caja del vehículo.
11 414-11 499
SECCION 5
DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA CIRCULACION DE LOS VEHICULOS Y CONTENEDORES
Señalización y etiquetaje
Etiquetaje
11500 (1) Además de las disposiciones del marginal 10 500, las unidades de transporte que transporten materias u objetos que lleven etiquetas conforme
a los modelos núms. 1, 1.4, 1.5 ó 1.6 deberán llevar una etiqueta análoga en sus dos costados y en la parte trasera. Los grupos de compatibilidad no se indicarán en las etiquetas si la unidad de transporte contiene materias u objetos pertenecientes a varios grupos de compatibilidad.
(2) Una unidad de transporte que contenga materias u objetos que pertenezcan a diversas divisiones sólo llevará etiquetas conforme al modelo de la división más peligrosa, siendo el orden el siguiente: 1.1 (la más peligrosa), 1.5, 1.2, 1.3, 1.4 (la menos peligrosa). Cuando las materias del 48° sean transportadas con materias u objetos de la división 1.2, la unidad de transporte deberá llevar etiquetas que indiquen la división 1.1.
(3) Las unidades de transporte que contengan materias u objetos de los apartados y números de identificación siguientes deberán llevar, además, etiquetas de conformidad con el modelo n° 6.1:
4°, Núms. 0076 y 0143
21°, n° 0018
26°, n° 0077
30° n° 0019
43°, n° 0301
(4) Las unidades de transporte que contengan objetos de los apartados y números de identificación siguientes deberán llevar, además, etiquetas de conformidad con el modelo n° 8:
21°, Núms. 0015 y 0018
30°, Núms. 0016 y 0019
43°, n° 0301 y 0303
(5) Las disposiciones de los párrafos (1) a (4) no serán aplicables a las unidades de transporte que transporten contenedores, a condición de que dichos contenedores lleven etiquetas conforme a las prescripciones del marginal 10 500 (9).
11 501-11 508
Estacionamiento por necesidades de servicio
11509 Cuando los vehículos que transporten materias y objetos de la Clase 1 estén obligados a detenerse en un emplazamiento público para operaciones de carga y descarga, debe mantenerse entre los vehículos estacionados una distancia mínima de SO metros.
11510-11519
Convoyes
11520 (1) Cuando los vehículos que transportan materias y objetos de la Clase 1 circulen en convoy, debe mantenerse una distancia mínima de SO metros entre una unidad de transporte y la siguiente.
(2) La autoridad competente podrá imponer disposiciones en lo que respecta al orden o a la composición de los convoyes.
11521-11599
SECCION 6
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGACIONES Y DISPOSICIONES ESPECIALES EN CIERTOS PAISES
(Unicamente serán de aplicación las disposiciones generales de la parte I)
11600-20999
CLASE 2
GASES COMPRIMIDOS, LICUADOS O DISUELTOS A PRESION
Generalidades
(Sólo se aplicarán las disposiciones generales de la parte I)
21000-21099
SECCION 1
FORMA DE TRANSPORTAR LA MERCANCIA
21100-21117
Transporte en contenedores
21118 Está prohibido transportar en pequeños contenedores bultos que contengan gases de los apartados 7°a) y 8°a).
21119-21199
SECCION 2
CONDICIONES ESPECIALES QUE DEBEN CUMPLIR EL MATERIAL DE TRANSPORTE Y SU EQUIPO
21200-21211
Ventilación
21212 Si se transportan bultos que contengan gases de los apartados 1°al 6°y 9°c) en vehículos cubiertos, dichos vehículos deberán disponer de una ventilación adecuada.
21213-21259
Equipo especial
21260 En el caso de transporte de gases comprimidos o de gases licuados que presenten un peligro para los órganos respiratorios o un peligro de intoxicación caracterizados por la letra «t» en la enumeración de las materias, el personal de a bordo deberá ir provisto de las máscaras antigás de un tipo apropiado para los gases transportados.
21261-21299
SECCION 3
DISPOSICIONES GENERALES DE SERVICIO
21300-21320
Vigilancia de los vehículos
21321 Las disposiciones del marginal 10 321 son aplicables a las mercancías peligrosas enumeradas a continuación, cuando la cantidad sobrepase el peso indicado:
- el flúor y fluoruro de boro del 1°at), las materias del 3°at), del 3°bt) excluyendo el cloruro de etilo del 3°ct), el cloruro de hidrógeno del 5°at), y los gases licuados fuertemente refrigerados del 7°a) y del 8°a): 1000 kg.
- las materias del 3°b), el cloruro de etilo del 3°bt), el cloruro de vinilo del 3°c), las materias del 4°b), así como los gases licuados fuertemente refrigerados de los 7°b) y 8°b): 10 000 kg.
21322-21399
SECCION 4
DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA CARGA, DESCARGA Y MANIPULACION
21400-21402
Prohibición de carga en común en un mismo vehículo
21403 Los bultos que lleven una etiqueta conforme a los modelos núms. 2, 3 ó 6.1 no deberán ser cargados en común en el mismo vehículo con los bultos que lleven una etiqueta conforme a los modelos núms. 1, 1.4, 1.5, 1.6 ó 01.
21404-21406
Lugares de carga y descarga
21407 (1) Queda prohibido:
a) Cargar y descargar en un lugar público en el interior de núcleos urbanos, sin permiso especial de la autoridad competente, las materias siguientes: bromuro de hidrógeno, cloro, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre u oxicloruro de carbono del 3°at), sulfuro de hidrógeno del 3°bt) y cloruro de hidrógeno del 5°at).
b) Cargar y descargar en un lugar público fuera de los núcleos urbanos las materias anteriormente enumeradas en a) sin advertir de ello a la autoridad competente, a menos que tales operaciones estén justificadas por un motivo grave relacionado con la seguridad.
El permiso y la notificación previstas respectivamente en los anteriores párrafos a) y b) no serán necesarios si las materias están contenidas en botellas, recipientes, bloques de botellas o recipientes conforme al marginal 2207, con una capacidad que no exceda los 1 000 litros según la descripción del marginal 2212 (1) a), b), d) o e).
(2) Si por una razón cualquiera, se deben efectuar operaciones de manipulación en un lugar público, regirán las siguientes disposiciones:
- se separarán, teniéndose en cuenta las etiquetas, las materias y objetos de naturaleza diferente.
- se manipularán los bultos dotados de agarraderos en un plano horizontal.
21408-21413
Manipulación y estiba
21414 (1) Los bultos no se lanzarán ni someterán a choques.
(2) Los recipientes se deberán estibar en los vehículos de forma que no se puedan volcar ni caer, observándose las siguientes disposiciones:
a) Las botellas según marginal 2212 (1) a) se deberán tumbar en sentido longitudinal o transversal del vehículo; sin embargo las botellas que se encuentran en la proximidad de la pared anterior transversal a la carretera se colocarán transversalmente.
Las botellas cortas y de gran diámetro (unos 30 cm. y superiores) se podrán colocar longitudinalmente, con los tapones orientados hacia el centro del vehículo.
Las botellas que sean suficientemente estables o que se transporten en dispositivos apropiados protegiéndolas contra toda caída, podrán ser colocadas en pie. Las botellas tumbadas se calzarán o fijarán de forma que no se puedan desplazar.
b) Los recipientes que contengan gases de los apartados 7°a) y 8°a) se colocarán siempre en la posición para la cual han sido construidos y se protegerán contra cualquier avería que puedan originar los restantes bultos.
21415-21499
SECCION 5
DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA CIRCULACION DE VEHICULOS (CISTERNA), BATERIA DE RECIPIENTES Y CONTENEDORES CISTERNA)
Señalización y etiquetado
Etiquetado
21500 (1) Los vehículos con cisternas fijas o desmontables, los contenedores
cisterna y las baterías de recipientes que contengan o hayan contenido (vacíos, sin limpiar) materias de la clase 2 distintas de las mencionadas en el cuadro 2 del presente marginal deberán llevar la etiqueta (las etiquetas) indicadas en el cuadro 1 del presente marginal.
CUADRO 1
-------------------------------------------------------------
|Materias y objetos |Etiquetas del modelo n° |
------------------------------------------------------------- | | -------------------------------------------------------------
|Enumerados en a) |2 |
-------------------------------------------------------------
|Enumerados en at) | 6.1 |
-------------------------------------------------------------
|Enumerados en b) |3 |
-------------------------------------------------------------
|Enumerados en bt) | 6.1 + 3 |
-------------------------------------------------------------
|Enumerados en c) |3 |
-------------------------------------------------------------
|Enumerados en ct) |6.1 + |
-------------------------------------------------------------
3
(2) Los vehículos con cisternas fijas o desmontables, los contenedores cisterna o las baterías de recipientes que contengan o hayan contenido (vacíos, sin limpiar) materias mencionadas en el cuadro 2 siguiente deberán llevar la etiqueta (las etiquetas) indicadas).
CUADRO 2
------------------------------------------------------------------------
|Apartados |Designación de las materias |Etiqueta del modelo n° |
------------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------------
|1°a) |Oxígeno |2 + 05 |
------------------------------------------------------------------------
|2°a) |Mezclas con más del 25% en |2 + 05 |
| | volumen de oxígeno | |
------------------------------------------------------------------------
|3°at) |Cloro, bromuro de hidrógeno, |6.1 + 8 |
| | fosgeno | |
------------------------------------------------------------------------
|3°at) |Dióxido de nitrógeno |6.1 + 05 |
------------------------------------------------------------------------
|5°a) |Hemióxido de nitrógeno |2 + 05 |
------------------------------------------------------------------------
|5°at) |Cloruro de hidrógeno |6.1 + 8 |
------------------------------------------------------------------------
|7°a) |Hemióxido de nitrógeno, oxígeno |2 + 05 |
------------------------------------------------------------------------
|8°a) |Mezclas que contengan más del | |
| | 32% en peso de Hemióxido de | |
| | nitrógeno, aire | |
------------------------------------------------------------------------
| |Mezclas que contengan más del |2 + 05 |
| | 20% en peso de oxígeno | |
------------------------------------------------------------------------
21501-21508
Estacionamiento de duración limitada por necesidades del servicio
21509 Durante el transporte de materias peligrosas de la clase 2, distintas de los apartados 1°a) y at), 2°a), 7°a), 8°a) y 10°, las paradas por necesidades del servicio no deberán efectuarse en la medida de lo posible, en las proximidades de lugares habitados o lugares donde haya reuniones de gente. Una parada solo puede prolongarse en la proximidad de tales lugares con el permiso de la autoridad competente.
21510-21599
SECCION 6
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y DISPOSICIONES ESPECIALES EN CIERTOS PAISES
(Sólo se aplicarán las disposiciones generales de la parte I)
21600-30999
CLASE 3
MATERIAS LIQUIDAS INFLAMABLES
Generalidades
(Sólo se aplicarán las disposiciones generales de la parte I)
31000-31099
SECCION 1
FORMA DE TRANSPORTAR LA MERCANCIA
(Sólo se aplicarán las disposiciones generales de la parte I)
31100-31199
SECCION 2
CONDICIONES ESPECIALES QUE DEBEN CUMPLIR EL MATERIAL DE TRANSPORTE Y SU EQUIPO
(Sólo se aplicarán las disposiciones generales de la parte I)
31200-31299
SECCION 3
DISPOSICIONES GENERALES DE SERVICIO
31300-31320
Vigilancia de los vehículos
31321 Las disposiciones del marginal 10 321 son aplicables a las mercancías peligrosas que se enumeran a continuación cuando la cantidad sobrepase el peso indicado.
- las materias de los apartados 1°a 5°a) y b), 7°b), 21°a 26° y las materias que presenten un menor grado de toxicidad del 41° al 57°: 10 000 kg.
- las materias del 6°y 11°a 19°, 27°, 28°y las materias tóxicas o muy tóxicas del 41°a 57°: 5 000 kg.
31322-31399
SECCION 4
DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA CARGA, DESCARGA Y MANIPULACION
31400-31402
Prohibición de carga colectiva en un mismo vehículo
31403 Los bultos que lleven una etiqueta conforme al modelo n° 3 no deberán ser cargados en común en el mismo vehículo con los bultos que lleven una etiqueta conforme a los modelos Núms. 1, 1.4, 1.5, 1.6 o 01.
31404-31409
Precauciones relativas a los objetos de consumo
31410 (1) Los bultos que lleven etiquetas del modelo n° 6.1 deberán mantenerse aislados de productos alimenticios, de otros objetos de consumo y de alimentos para animales en los vehículos y lugares de carga, de descarga y transbordo.
(2) Los recipientes vacíos, sin limpiar, que lleven etiquetas del modelo n° 6.1 deben ser mantenidos aislados de sustancias alimenticias, de otros objetos de consumo y alimentos ara animales en los vehículos y en el lugar de carga, descarga y transbordo.
31411-31414
Limpieza después de la descarga
31415 Cuando se produzca una fuga de materias de los apartados 6° y 11° al 19°, 27°, 28°, 32° y las materias tóxicas o muy tóxicas del 41° al 57°, y éstas se derramen dentro del vehículo, éste no podrá ser reutilizado a menos que sea limpiado a fondo y, según el caso, descontaminado. Todas las mercancías y objetos transportados en el mismo vehículo deberán ser controlados por si hubieran contaminado.
31416-31499
SECCION 5
DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA CIRCULACION DE VEHICULOS (CISTERNA) Y DE CONTENEDORES (CISTERNA)
Señalización y etiquetado
Etiquetado
31500 Los vehículos con cisternas fijas o desmontables y los contenedores cisterna que contengan o hayan contenido (cisternas vacías sin limpiar) materias de esta clase deberán llevar etiquetas del modelo n° 3.
Aquellos cuyas cisternas contengan o hayan contenido materias de esta clase enumeradas en el marginal 2312 (3) a (5) llevarán además etiquetas conforme a este marginal.
31501-31599
SECCION 6
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y DISPOSICIONES ESPECIALES PARA CIERTOS PAISES
(Sólo se aplicarán las disposiciones generales de la parte I)
31600-40999
CLASE 4.1
MATERIAS SOLIDAS INFLAMABLES
Generalidades
(Unicamente se aplicarán las disposiciones generales de la parte I)
41000-41099
SECCION 1
FORMA DE TRANSPORTAR LA MERCANCIA
41100-41104
Modo de envío, restricciones de expedición
41105 (1) Las materias de los apartados 5° y 15° no podrán ser transportadas más que en vehículos cisterna, cisternas desmontables y contenedores cisterna.
(2) Las materias del 26° deberán estar protegidas contra la radiación solar directa y la influencia térmica durante el transporte.
(3) Las materias de los 41° a 50° deberán expedirse de forma que no se sobrepasen las temperaturas de regulación indicadas en el marginal 2400 (20), para las materias enumeradas en el marginal 2401 y para las materias que no figuran en las condiciones de transporte aprobadas [ver marginal 2400 (16)] no se superan.
(4) El mantenimiento de la temperatura prescrita es una condición indispensable para la seguridad del transporte en el caso de un gran número de materias autorreactivas. De manera general, habrá que cuidar de que: la unidad de transporte sea cuidadosamente inspeccionada antes de proceder a la carga; se den instrucciones a los transportistas sobre el funcionamiento del sistema de refrigeración, incluyendo una lista de suministradores de productos refrigerantes en el trayecto; estén previstas medidas en caso de fallo de la regulación; estén controladas con regularidad las temperaturas en el curso del transporte; esté previsto un sistema de refrigeración de emergencia de piezas de recambio.
(5) Todos los dispositivos de mando y los dispositivos indicadores de temperatura del sistema de refrigeración deberán ser fácilmente accesibles y todas las conexiones eléctricas deberán estar protegidas contra la intemperie. La temperatura del aire en el interior de la unidad de transporte deberá medirse con dos indicadores independientes y las señales de temperatura deberán registrarse de modo que puedan detectarse fácilmente las variaciones de temperatura. Las temperaturas deberán controlarse a intervalos de cuatro a seis horas, y quedar registradas. En el transporte de materias cuya temperatura de regulación sea inferior a +25 °C la unidad de transporte, deberá ir equipada con un dispositivo de alarma óptica y sonora que tenga una alimentación independiente del sistema de refrigeración, regulado para funcionar a una temperatura igual o inferior a la temperatura de regulación.
(6) En caso de sobrepasarse la temperatura de regulación en el curso del transporte deberá ponerse en funcionamiento un procedimiento de alerta que comprenda la reparación eventual del dispositivo frigorífico o el reforzamiento de la capacidad de refrigeración (utilización de materias refrigerantes líquidas o sólidas adicionales, por ejemplo). Además, deberá controlarse frecuentemente la temperatura y disponerse para tomar medidas de urgencia. Si se alcanza la temperatura crítica (ver también los marginales 2400 (20) y 2401), aquellos deberán entrar en funcionamiento.
(7) El medio de regulación de la temperatura elegido para el transporte dependerá de cierto número de factores, tales como:
- la o las temperaturas de regulación de la o de las materias que serán
transportadas;
- la diferencia entre la temperatura de regulación y las temperaturas ambientales previstas; la eficacia del calorifugado; la duración del transporte; el margen de seguridad para los retrasos en ruta.
(8) Se admiten diversos métodos en determinadas condiciones, para la regulación de la temperatura; a continuación se enumeran en orden creciente de eficacia:
a) protección calorífugo: la temperatura inicial de la o de las materias autorreactivas deberá ser suficientemente baja en relación con la temperatura de regulación;
b) protección calorífuga y refrigeración mediante materias refrigerantes, siempre que:
- la cantidad de refrigerante no inflamable (por ejemplo nitrógeno líquido o nieve carbónica) transportada sea suficiente para la duración del trayecto con un margen razonable para posibles retrasos, o bien deba ser posible asegurar un nuevo aprovisionamiento;
- ni el oxígeno liquido ni el aire líquido se utilicen como refrigerantes;
- el efecto de refrigeración permanezca uniforme, aun cuando el refrigerante esté consumido casi por entero;
- la necesidad de ventilar la unidad de transporte antes de penetrar en ella esté claramente indicada mediante inscripciones sobre la o las puertas;
c) protección calorífuga de la unidad y refrigeración mecánica simple: deberán utilizarse racores eléctricos antideflagrantes en el compartimento de refrigeración para evitar el riesgo de inflamación de los desprendidos por las materias autorreactivas;
d) protección calorífugo y sistema mixto con máquina frigorífica y con materias refrigerantes: los dos sistemas deben ser independientes el uno del otro;
- deberán cumplirse las disposiciones formuladas en b) y c);
e) protección calorífugo y sistema de refrigeración mecánica doble: aparte del dispositivo integrado de alimentación, estos dos sistemas deben ser independientes el uno del otro;
- cada sistema debe poder mantener por sí solo la temperatura al nivel deseado; deberán utilizarse racores eléctricos antideflagrantes en el compartimento de refrigeración para evitar el riesgo de inflamación de los vapores desprendidos por las materias autorreactivas.
(9) Para las materias de los apartados 41° y 42°, deberá utilizarse uno de los métodos de regulación de temperatura indicados a continuación, descritos en el párrafo (8): método c) si la temperatura ambiente máxima prevista en el curso del transporte no sobrepasa la temperatura de regulación en más de 10 °C; o bien método d) o e).
Para las materias de los 43° a 50°, deberá utilizarse uno de los métodos siguientes: método a) si la temperatura ambiente máxima prevista en el curso del transporte es inferior al menos en 10 °C a la temperatura de regulación; método b) si la temperatura ambiente máxima prevista en el curso del transporte no sobrepasa la temperatura de regulación en más de 30 °C; o bien método c), d) o e).
41106-41110
Transporte a granel
41111 (1) Las materias expresamente mencionadas en 6°c), con excepción del naftaleno, 11°c), 12°c), 13°c) y 14°c), así como los residuos sólidos clasificados en c) de los apartados anteriormente citados, podrán ser transportados a granel en vehículos cubiertos o en vehículos entoldados.
El naftaleno del 6°c) podrá ser transportado a granel en vehículos cubiertos con caja metálica o en un vehículo entoldado con toldo no inflamable y con la caja de metal o con el fondo y las paredes protegidas de la materia de carga.
(2) Los residuos del 4°c) podrán ser transportados a granel en vehículos abiertos pero entoldados y con una ventilación suficiente. Será preciso asegurar, mediante las medidas apropiadas, que no pueda producirse ninguna fuga del contenido, en particular de las materias líquidas que constituyan el mismo.
41112-41117
Transporte en contenedores
41118 Los pequeños contenedores utilizados para el transporte a granel de las materias mencionadas en el marginal 41 111, deberán satisfacer las prescripciones para los vehículos de este marginal.
41119-41199
SECCION 2
CONDICIONES ESPECIALES QUE DEBEN CUMPLIR EL MATERIAL DE TRANSPORTE Y SU EQUIPO
41200-41203
Tipos de vehículos
41204 Las materias de los 31° a 40° deberán cargarse en vehículos cubiertos o entoldados.
En el caso de que, en virtud de lo dispuesto en el marginal 41105, deban transportarse materias en vehículos isotermos, refrigerantes o frigoríficos, estos vehículos deberán cumplir las disposiciones del marginal 41 248. Las materias de los 41° a 50° contenidas en embalajes protectores rellenos con un agente frigorígeno deberán cargarse en vehículos cubiertos o entoldados. En caso de que los vehículos utilizados sean cubiertos, la aireación deberá asegurarse de forma adecuada. Los vehículos entoldados deberán ir provistos de adrales y de una compuerta trasera. El toldo de estos vehículos deberá estar hecho de una tela impermeable y difícilmente inflamable.
41205-41247
Vehículos isotermos, refrigerantes o frigoríficos
41248 Los vehículos isotermos, refrigerantes o frigoríficos utilizados según las disposiciones del marginal 41105 deberán cumplir las disposiciones siguientes:
a) el vehículo deberá ser de tal naturaleza y estar equipado de tal manera, desde el punto de vista de la isotermia y el medio de refrigeración (ver marginal 41105), que no sobrepase la temperatura máxima prevista en el marginal 41 105. El coeficiente global de transmisión de calor no deberá sobrepasar los 0,4 W/m2K;
b) el vehículo deberá estar acondicionado de forma que los vapores de las materias o del agente frigorígeno transportados no puedan penetrar en la
cabina del conductor;
c) un dispositivo apropiado deberá permitir comprobar en cualquier momento, desde la cabina del conductor, cuál es la temperatura en el espacio reservado a la carga;
d) el espacio reservado a la carga deberá tener ranuras o válvulas de ventilación si existe algún riesgo de sobrepresión peligrosa en este espacio. Se deberán adoptar precauciones para asegurar, en caso necesario, que la refrigeración no quede disminuida por las ranuras o las válvulas de ventilación;
e) el agente frigorígeno utilizado no deberá ser inflamable; y
f) el dispositivo de producción de frío de los vehículos frigoríficos deberá poder funcionar con independencia del motor de propulsión del vehículo.
41249-41299
SECCION 3
DISPOSICIONES GENERALES DE SERVICIO
41300-41320
Vigilancia de los vehículos
41321 Las disposiciones del marginal 10 321 son aplicables a las materias peligrosas enumeradas a continuación, cuando se sobrepasen las cantidades indicadas:
- materias de los 21° a 25°:- 1 000 kg materias del 26°: 100 kg
- materias de los 31°, 32°, 43° y 44°: 1 000 kg materias de los 33°, 34°, 45° y 46°: 2 000 kg materias de los 35°, 36°, 47° y 48°: 5 000 kg materias de los 41°y 42°: 500 kg
41321 Además, los vehículos que transporten más de 500 kg de materias de los 41° y 42° serán siempre objeto de una vigilancia apropiada que impida cualquier acción de mala fe, y con el fin de alertar al conductor y a las autoridades competentes en caso de pérdida o de incendio.
41322-41399
SECCION 4
DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA CARGA, DESCARGA Y MANIPULACION
41400
Limitación de las cantidades transportadas
41401 (1) Una unidad de transporte no deberá transportar más de:
- 5 000 kg de materias de los 31° y 32°, si el espacio de carga está ventilado por arriba y la unidad de transporte está aislada por un material resistente al calor [ver marginal 11204 (3) a)), o bien 1 000 kg de materias de los 31° y 32°, si la unidad de transporte no cumple estas disposiciones;
- 10 000 kg de materias de los 33° y 34°;
- 20 000 kg de materias de los 35°, 36°, 37°, 38°, 39° y 40°;
- 1 000 kg de materias de los 41° y 42° ó 5 000 kg si la unidad de transporte está aislada mediante un material resistente al calor;.
- 5 000 kg de materias de los 43° y 44° ó 10 000 kg si la unidad de transporte está aislada por medio de un material resistente al calor; y
- 20 000 kg de materias de los 45°, 46°, 47°, 48°, 49° y 50°.
(2) Si materias de esta clase se transportan juntas en una misma unidad de transporte, los límites indicados en el párrafo (1) no deberán sobrepasarse y el contenido total no deberá exceder de 20 000 kg.
41402 Las disposiciones de los marginales 10 500 y 41204 no se aplicarán al transporte de mercancías enumeradas o indicadas en los 31° a 34° y 41° a 44°, a condición de que la materia esté embalada de conformidad con los métodos de embalaje OP1A, OP1B, OP2A ó OP2B, según el caso, y que la cantidad por unidad de transporte esté limitada a 10 kg.
Prohibición de carga en común en un mismo vehículo
41403 (1) Los baleos que lleven una etiqueta conforme al modelo n° 4.1 no deberán ser cargados en común en el mismo vehículo con bultos provistos de una etiqueta conforme a los modelos Núms. 1, 1.4, 1.5, 1.6 ó 01.
(2) Los bultos que lleven etiquetas conforme a los modelos Núms. 4.1 y 01 no deberán ser cargados en el mismo vehículo con bultos provistos de una etiqueta conforme a los modelos Núms. 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2,
3, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1. 7A, 7B, 7C, 8 ó 9.
41404-41409
Precauciones relativas a los productos alimenticios, otros bienes de consumo y alimentos para animales
41410 (1) Los bultos que lleven etiquetas conforme al modelo n° 6.1 deberán mantenerse aislados en los vehículos y en los lugares de carga, descarga y transbordo de productos alimenticios, otros bienes de consumo y alimentos para animales.
(2) Los envases y embalajes vacíos, sin limpiar, que lleven etiquetas conforme al modelo 6.1, deberán mantenerse aislados en los vehículos y en los lugares de carga, descarga y transbordo de productos alimenticios, otros bienes de consumo y alimentos para animales.
41411-41413
Manipulación y estiba
41414 (1) Los bultos que contengan materias del 26° sólo deberán almacenarse en lugares frescos y bien ventilados, lejos de fuentes de calor.
(2) Los bultos que contengan materias del 41° al 50° no deben colocarse encima de otras mercancías; además deberán estibarse de modo que sean fácilmente accesibles.
(3) Para los bultos que contengan materias del 41° al 50°, la temperatura de regulación prescrita deberá mantenerse durante toda la operación de transporte en su conjunto, incluidas la carga y la descarga así como las eventuales paradas intermedias [ver marginal 41 105 (2)).
(4) Los bultos deberán cargarse de modo que una circulación libre de aire en el interior del espacio reservado a la carga garantice una temperatura uniforme de la carga. Si el contenido de un vehículo o de un gran contenedor excede de 5 000 kg de materias sólidas inflamables, la carga debe repartirse en cargas de 5 000 kg como máximo, separadas por espacios de aire de 0,05 III como mínimo.
41415-41499
SECCION 5
DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA CIRCULACION DE LOS VEHICULOS (CISTERNA) Y DE LOS- CONTENEDORES (CISTERNA)
Señalización y etiquetado
Etiquetado
41500 Los vehículos con cisternas fijas o desmontables y los contenedores
cisterna, así como los vehículos para granel y contenedores para granel, que contengan o hayan contenido (cisternas vacías, contenedores para granel o vehículos para granel vacíos, sin limpiar) materias de esta clase, deberán llevar etiquetas del modelo n° 4.1.
Aquellos que contengan o hayan contenido las materias de esta clase enumeradas en el marginal 2412 (3) llevarán además etiquetas conforme a este marginal.
41501-41508
Estacionamiento de duración limitada por necesidades de servicio
41509 En el curso del transporte de materias de los apartados 31°, 32°, 41°, y 42°, las paradas por necesidades del servicio no deberán realizarse, en la medida de lo posible, en la proximidad de lugares habitados o de reunión. En la proximidad de tales lugares, una parada únicamente podrá prolongarse con autorización de las autoridades competentes. La misma regla es aplicable cuando tenga una carga de más de 2 000 kg de las materias de los 33°, 34°, 43° y 44°.
41510-41599
SECCION 6
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y DISPOSICIONES ESPECIALES EN CIERTOS PAISES
(Sólo se aplicarán las disposiciones generales de la parte I)
41600-41999
CLASE 4.2
MATERIAS SUSCEPTIBLES DE INFLAMACION ESPONTANEA
Generalidades
(Sólo se aplicarán las disposiciones generales de la parte I)
42000-42099
SECCION I
FORMA DE TRANSPORTAR LA MERCANCIA
42100-42104
Modo de envío, restricciones de expedición
42105 El fósforo del 22° sólo puede ser transportado en vehículos cisterna, cisternas desmontables y contenedores cisterna.
42106-42110
Transporte a granel
42111 Podrán transportarse a granel las materias de los 1° c), 2° c), 3°, los recortes, copos, virutas y limaduras de metales ferrosos del 12° c), el óxido de hierro residual y las virutas de hierro agotado del 16° c), así como los residuos sólidos clasificados en c) de los apartados anteriormente mencionados.
Estas materias, sin embargo, deberán ser transportadas en vehículos cubiertos o entoldados, con caja metálica.
42112-42117
Transporte en contenedores
42118 Los pequeños contenedores utilizados para el transporte a granel de las materias citadas en el marginal
42111 deberán satisfacer las prescripciones para los vehículos de dicho marginal.
42119-42199
SECCION 2
CONDICIONES ESPECIALES QUE DEBEN CUMPLIR EL MATERIAL DE TRANSPORTE Y SU EQUIPO
42200-42203
Tipos de vehículos
42204 Los bultos que contengan materias de la clase 4.2 deberán cargarse en vehículos cubiertos o entoldados.
42205-42299
SECCION 3
DISPOSICIONES GENERALES DE SERVICIO
42300-42320
Vigilancia de los vehículos
42321 Las disposiciones del marginal 10 321 serán aplicables a las mercancías peligrosas enumeradas a continuación cuando la cantidad supere el peso indicado:
- las materias clasificadas en a) de los diferentes aparrados, así como las materias del 22°: 10 000 kg
42322-42377
Cisternas vacías
42378 Para las cisternas que hayan contenido fósforo del 11° a) y 22°, ver igualmente los marginales 211470 (2) y 212 470 (2).
42379-42399
SECCION 4
DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA CARGA, DESCARGA Y MANIPULACION
42400-42402
Prohibición de carga común en un mismo vehículo
42403 Los bultos que lleven una etiqueta conforme al modelo n° 4.2 no deberán ser cargados conjuntamente en el mismo vehículo con bultos que lleven una etiqueta conforme al modelo n° 1, 1.4, 1.5, 1.6 ó 01.
42404-42409
Precauciones relativas a productos alimenticios, otros bienes de consumo y alimentos para animales
42410 (1)Los bultos que lleven etiquetas del modelo n° 6.1 deberán mantenerse aislados dentro de los vehículos y en los lugares de carga, descarga y de transbordo de productos alimenticios, otros bienes de consumo y alimentos para animales.
(2) Los envases y embalajes vacíos, sin limpiar, que lleven etiquetas del modelo n° 6.1 deberán mantenerse aislados en los vehículos y en los lugares de carga, descarga y transbordo de productos alimenticios, otros bienes de consumo y alimentos para animales.
42411-42499
SECCION 5
DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA CIRCULACION DE LOS VEHICULOS (CISTERNA) Y CONTENEDORES (CISTERNA)
Señalización y etiquetado
Etiquetado
42500 (1) Los vehículos con cisternas fijas o desmontables y los
contenedores cisterna, así como los vehículos para granel y los contenedores para granel, que contengan o hayan contenido (cisternas, contenedores para granel o vehículos para granel vacíos, sin limpiar) materias de esta clase deberán llevar etiquetas del modelo n° 4.2.
Aquellos cuyas cisternas contengan o hayan contenido materias de esta clase enumeradas en el marginal 2442 (3) a (5) llevarán, además, etiquetas conforme a este marginal.
42501-42599
SECCION 6
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y DISPOSICIONES ESPECIALES EN CIERTOS PAISES
(Sólo se aplicarán las disposiciones generales de la parte)
42600-42999
CLASE 4.3
MATERIAS QUE AL CONTACTO CON EL AGUA DESPRENDEN GASES INFLAMABLES
Generalidades
(Sólo se aplicarán las disposiciones generales de la parte I)
43000-43099
SECCION 1
FORMA DE TRANSPORTAR LA MERCANCIA
43100-43110
Transporte a granel
43 111 (1) Las materias de los apartados 11° c), 12° c), 13° c), 14° c), 17° b) y 20° c) podrán ser transportadas a granel en vehículos especialmente acondicionados. Las aberturas para la carga y descarga deberán poder cerrarse herméticamente. - -
(2) La granza de aluminio del 13° b) podrá ser transportada a granel en vehículos entoldados suficientemente ventilados.
(3) La granza de aluminio del 13° c), el ferrosilicio del 15° c), el siliciuro de calcio en trozos del 12° b), así como las materias del 12° c) en trozos, podrán además, transportarse a granel en vehículos entoldados o en vehículos cubiertos.
43112-43117
Transporte en contenedores
43118 Los pequeños contenedores que transporten materias mencionadas en el marginal 43 111 deberán cumplir las disposiciones de este marginal relativas a los vehículos.
43119-43199
SECCION 2
CONDICIONES ESPECIALES QUE DEBEN CUMPLIR EL MATERIAL DE TRANSPORTE Y SU EQUIPO
43200-43203
Tipos de vehículos
43204 Los bultos que contengan materias de la clase 4.3 deberán cargarse en vehículos cubiertos o entoldados.
43205-43299
SECCION 3
DISPOSICIONES GENERALES DE SERVICIO
43300-43320
Vigilancia de los vehículos
43321 Las disposiciones del marginal 10321 serán aplicables a las mercancías peligrosas enumeradas a continuación cuya cantidad supere el peso indicado: las materias clasificadas en a) de los diferentes apartados: 10 000 kg.
43322-43399
SECCION 4
DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA CARGA, DESCARGA Y MANIPULACION
43400-43402
Prohibición de carga en común en un mismo vehículo
43403 Los bultos que lleven una etiqueta del modelo n° 4.3 no deberán cargarse en común en el mismo vehículo con bultos que lleven una etiqueta de los modelos Núms. 1, 1.4, 1.5, 1.6 ó 01.
43404-43409
Precauciones relativas a los productos alimenticios, otros bienes de consumo y alimentos para animales
43410 (1) Los bultos que lleven etiquetas del modelo n° 6.1 deberán mantenerse aislados dentro de los vehículos y en los lugares de carga, descarga y transbordo de productos alimenticios, otros bienes de consumo y alimentos para animales.
(2) Los envases y embalajes vacíos, sin limpiar, que lleven etiquetas del modelo n° 6.1 deberán mantenerse aislados dentro de los vehículos y en los lugares de carga, descarga y de transbordo de productos alimenticios, otros bienes de consumo y alimentos para animales.
43411-43413
Manipulación y estiba
43414 Se deben tomar medidas especiales durante la manipulación de los bultos con el fin de evitar el contacto de éstos con el agua.
43415-43499
SECCION 5
DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA CIRCULACION DE LOS VEHICULOS (CISTERNAS) Y DE LOS CONTENEDORES (CISTERNAS)
Señalización y etiquetado
Etiquetado
43500 Los vehículos con cisternas fijas o desmontables y los contenedores cisterna así como los vehículos para granel y los contenedores para granel que contengan o hayan contenido (cisternas, contenedores para granel o vehículos para granel vacíos, sin limpiar) materias de esta clase, deberán llevar etiquetas del modelo n° 4.3.
Aquellos que contengan o hayan contenido materias de esta clase enumeradas en el marginal 2482 (3) a (7) llevarán, además, etiquetas conforme a este marginal.
43501-43599
SECCION 6
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y DISPOSICIONES ESPECIALES EN CIERTOS PAISES
(Sólo se aplicarán las disposiciones generales de la parte I)
43600-50999
CLASE 5.1
MATERIAS COMBURENTES
Generalidades
(Sólo se aplicarán las disposiciones generales de la parte I)
51000-51099
SECCION 1
FORMA DE TRANSPORTAR LA MERCANCIA
51100-51104
Modo de envío, restricciones de expedición
51105 El nitrato de amonio del 20° sólo puede ser transportado en vehículos cisterna, cisternas desmontables y contenedores cisterna.
51106-51110
Transporte a granel
51111 (1) Podrán ser objeto de transporte a granel por cargamentos completos las materias de los apartados 11° a 13°, 16°, 18°, 19°, 21°, 22° c) y los residuos sólidos clasificados en los apartados anteriormente citados.
(2) Las materias de los apartados 11° a 13°, 16°, 18°, 19°, 21°, 22°c) y los residuos sólidos clasificados en los apartados anteriormente citados se deberán transportar en vehículos cubiertos ó con toldos impermeables no inflamables. Los vehículos se deben construir de tal manera que las materias que estén contenidas en él no puedan entrar en contacto con la madera o cualquier material combustible en caso de fugas o bien que el fondo y las paredes que sean combustibles tengan recubierta toda su superficie de un material impermeable e incombustible o de una capa de silicato sódico o de un producto similar.
51112-51117
Transporte en contenedores
51118 (1) Con excepción de los bultos frágiles en el sentido del marginal 10 014 (1) y los que contengan peróxido de hidrógeno o soluciones de peróxido de hidrógeno del 1° a) o del tetranitrometano del 2°, los bultos que contengan materias de la presente clase podrán ser transportados en pequeños contenedores.
(2) Los contenedores destinados al transporte a granel de las materias de los apartados 11° al 13°, 16°, 18° y 19° deberán ser metálicos, estancos, cubiertos con una tapa o un toldo impermeable difícilmente combustible, y estar construidos de tal forma que las materias contenidas en los contenedores no puedan ponerse en contacto con la madera u otra materia combustible.
(3) Los contenedores destinados al transporte a granel de las materias de los apartados 21° y 22° c) deberán estar cubiertos con una tapa o un toldo impermeable difícilmente combustible y haber sido construidos de tal forma que las materias en ellos contenidas no puedan entrar en contacto con la madera u otra materia combustible, o bien que el fondo y las paredes de madera se hayan protegido en toda su superficie con un revestimiento impermeable difícilmente combustible o se hayan impregnado de silicato de sodio o de un producto similar.
51119-51199
SECCION 2
CONDICIONES ESPECIALES QUE DEBEN CUMPLIR EL MATERIAL DE TRANSPORTE Y SU EQUIPO
51200-51203
Tipo de vehículos
51204 Los GRG flexibles que contengan materias de los apartados 11° al 13° y 16° b) deberán ser transportados en vehículos cubiertos o entoldados. El toldo deberá estar fabricado con material impermeable no inflamable. Deberán adoptarse medidas que impidan que las materias contenidas en el vehículo puedan entrar en contacto con la madera o cualquier otro material combustible en caso de fuga.
51205-51219
Vehículos utilizados para el transporte de mercancías peligrosas en cisternas fijas o desmontables o en contenedores cisterna con capacidad superior a 3 000 litros
51220 Para el transporte de los líquidos del apartado 1° a:
(1) Deben ser aplicadas las disposiciones de los marginales 220 531 (2), 220 532 y 220 533 del Apéndice B.2.
(2) No se usará madera, a menos que se trate de madera recubierta de metal o de una materia sintética apropiada, en la construcción de ninguna de las partes del vehículo situada detrás de la pantalla prescrita en el marginal 220 531 (2).
(3) Los vehículos deberán llevar un depósito situado de la forma más segura posible, con una capacidad aproximada de 30 litros de agua. Deberá mezclarse con el agua un anticongelante que no ataque ni a la piel ni a las mucosas y que no pueda provocar una reacción química con la carga.
51221-51299
SECCION 3
DISPOSICIONES GENERALES DE SERV1CIO
51300-51320
Vigilancia de los vehículos
51321 Las disposiciones del marginal 10 321 serán aplicables a las mercancías peligrosas enumeradas a continuación cuya cantidad supere el peso indicado: las materias del 5° y las materias clasificadas en a) de todos los demás apartados: 10 000 kg.
51322-51399
SECCION 4
DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA CARGA, DESCARGA Y MANIPULACION
51400-51402
Prohibición de carga en común en un mismo vehículo
51403 Los bultos que lleven una etiqueta del modelo n° 5.1 no deberán ser cargados conjuntamente en el mismo vehículo con bultos que lleven una etiqueta de los modelos Núms. 1, 1.4, 1.5, 1.6 o 01.
51404-51409
Precauciones relativas a los productos alimenticios, otros bienes de consumo y alimentos para animales
51410 (1) Los bultos que lleven etiquetas del modelo n° 6.1 deberán mantenerse aislados dentro de los vehículos y en los lugares de carga, descarga y transbordo de productos alimenticios, otros bienes de consumo y
alimentos para animales.
(2) Los envases y embalajes vacíos sin limpiar que lleven etiquetas del modelo n° 6.1 deberán mantenerse aislados dentro de los vehículos y en los lugares de carga, descarga y transbordo de productos alimenticios, otros bienes de consumo y alimentos para animales.
51411-51413
Manipulación y estiba
51414 Queda prohibido utilizar cualquier materia fácilmente combustible para estibar los bultos en los vehículos.
51415-51499
SECCION 5
DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA CIRCULACION DE VEHICULOS (CISTERNA) Y CONTENEDORES (CISTERNA)
Señalización y etiquetado
Etiquetado
51500 Los vehículos con cisternas fijas o desmontables y los contenedores cisterna así como los vehículos para granel y los contenedores para granel que contengan o hayan contenido (cisternas, contenedores para granel y vehículos para granel vacíos, sin limpiar) materias de esta clase, deberán llevar etiquetas del modelo n° 5.1.
Aquellos que contengan o hayan contenido materias de esta clase enumeradas en el marginal 2512 (3) llevarán, además, etiquetas conforme a este marginal.
51501-51599
SECCION 6
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y DISPOSICIONES ESPECIALES PARA CIERTOS PAISES
(Sólo se aplicarán las disposiciones generales de la parte I)
51600-51999
CLASE 5.2
PEROXIDOS ORGANICOS
Generalidades
(Sólo se aplicarán las disposiciones generales de la parte I)
52000-52104
SECCION 1
FORMA DE TRANSPORTAR LA MERCANCIA
52100-52104
Forma de envío, restricciones de expedición
52105 (1) Las materias de los apartados 11° al 20° deberán ser expedidas de tal modo que las temperaturas de regulación indicadas en el marginal 2550 (16) a (19) y las dadas para las materias enumeradas en el marginal 2551 y para las materias no enumeradas en las condiciones de transporte autorizadas [ver marginal 2550 (8)) nunca se sobrepasen.
(2) El mantenimiento de la temperatura prescrita es indispensable para la seguridad del transporte en el caso de un gran número de peróxidos orgánicos. En general deberá haber: una inspección minuciosa de la unidad de transporte antes de la carga; instrucciones para el transportista sobre el funcionamiento del sistema de refrigeración, comprendida una lista de los
suministradores de las materias refrigerantes disponibles a lo largo de la ruta; procedimientos que deban seguirse en caso de fallo de la regulación; vigilancia regular de las temperaturas de servicio; y disponibilidad de un sistema de refrigeración de emergencia o de piezas de recambio.
(3) Los dispositivos de mando y los captadores de temperatura en el sistema de refrigeración deberán ser fácilmente accesibles, y todas las conexiones eléctricas deberán estar protegidas contra la intemperie. La temperatura del aire en el interior de la unidad de transporte deberá ser medida por dos capeadores independientes y los datos deberán ser registrados de manera que todo cambio de temperatura sea fácilmente observado. La temperatura deberá estar controlada a intervalos de cuatro a seis horas y deberá registrarse. Cuando se transporten materias que tengan una temperatura de regulación inferior a + 25 °C la unidad de transporte deberá estar equipada con dispositivos de alarma óptica y sonora, alimentados con independencia del sistema de refrigeración y regulados para funcionar a una temperatura igual o inferior a la temperatura de regulación.
(4) Siempre que se sobrepase la temperatura de regulación durante el transporte deberá ponerse en funcionamiento un procedimiento de alarma, que incluya la posible reparación del dispositivo frigorífico o el reforzamiento de la capacidad de refrigeración (por ejemplo, la adición de materias refrigerantes líquidas o sólidas). Se deberá, además, controlar frecuentemente la temperatura y asear preparado para tomar medidas de urgencia. Si se alcanza la temperatura de emergencia (ver además los marginales 2550 (17) y 2551) deberán aplicarse las medidas de urgencia.
(5) El medio de regulación de temperatura elegido para el transporte dependerá de un cierto número de factores, tales como: la temperatura o las temperaturas de regulación de la materia o materias que deban transportarse; - la diferencia entre la temperatura de regulación y las temperaturas ambientes previstas; la eficacia de la calorifugación; la duración del transporte; y el margen de seguridad previsto para los retrasos durante el trayecto.
(6) A continuación se enumeran, en orden creciente de eficacia, métodos apropiados para impedir que se sobrepase la temperatura de regulación:
a) Protección calorífugo; a condición de que la temperatura inicial del peróxido o los peróxidos orgánicos sea suficientemente baja en relación con la temperatura de regulación.
b) Protección calorífuga con sistema de refrigeración; a condición de que:
- se vaya provisto de una cantidad suficiente de refrigerante no inflamable (por ejemplo, nitrógeno líquido o nieve carbónica), incluyendo un margen razonable para los posibles retrasos, o se garantice un medio de reabastecimiento; ni el oxígeno líquido ni el aire líquido deben ser utilizados como refrigerantes;
- el sistema de refrigeración tenga un efecto uniforme, aún cuando la mayor parte del refrigerante esté agotado; y la necesidad de ventilar la unidad de transporte antes de entrar esté claramente indicada por un aviso colocado en la o las puertas.
c) Protección calorífuga con refrigeración mecánica simple; a condición de que se utilicen instalaciones eléctricas parallamas en el interior del
compartimiento refrigerador para evitar la ignición de los vapores inflamables derivados de los peróxidos orgánicos.
d) Protección calorífuga con sistema de refrigeración mecánica combinado con un sistema de enfriamiento; a condición de que:
- los dos sistemas sean independientes uno del otro; y se cumplan las condiciones prescritas en b) y e) anteriores.
e) Protección calorífuga con sistema de refrigeración mecánica doble; a condición de que: aparte del dispositivo general de alimentación, los dos sistemas sean independientes uno del otro; cada sistema pueda por sí solo mantener una regulación suficiente de la temperatura; y se utilicen instalaciones eléctricas parallamas en el interior del compartimento refrigerador para evitar la ignición de los vapores inflamables derivados de los peróxidos orgánicos.
(7) Para las materias de los apartados 11° y 12°, deberá utilizarse uno de los siguientes métodos de regulación de temperatura descritos en el párrafo (6):
- método e) cuando la temperatura ambiente máxima que debe preverse durante el transporte no sobrepase en más de 10 °C la temperatura de regulación; o si no,
- método d) o e)
Para las materias de los 13° a 20°, deberá utilizarse uno de los métodos siguientes: método a) cuando la temperatura ambiente máxima que debe preverse durante el transporte sea al menos 10 °C inferior a la temperatura de regulación;
- método b) cuando la temperatura ambiente máxima que debe preverse durante el transporte no sobrepase en más de 30 °C la temperatura de regulación; o si no métodos e), d) o e).
52106-52117
Transporte en contenedores
52118 Los bultos frágiles en el sentido del marginal 10 014 (1), así como los bultos que contengan materias de los apartados 1° ó 2° no deberán ser transportados en pequeños contenedores.
52119-52199
SECCION 2
CONDICIONES ESPECIALES QUE DEBERAN CUMPLIR EL MATERIAL DE TRANSPORTE Y SU EQUIPO
52200-52203
Tipos de vehículos
52204 Las materias de los apartados 1° al 10° deberán ser cargadas en vehículos cubiertos o entoldados.
52204 En el caso de que, debido a las disposiciones del marginal 52 105, las materias deben transportarse en vehículos isotermos, refrigerantes o frigoríficos, tales vehículos deberán ajustarse a las disposiciones del marginal 52 248. Las materias de los 11° a 20°, contenidas en embalajes protectores llenos con un agente frigorígeno, deberán ser cargadas en vehículos cubiertos o entoldados. Cuando los vehículos utilizados sean cubiertos, la ventilación deberá estar asegurada de manera adecuada. Los vehículos entoldados deberán estar provistos de adrales y compuerta trasera.
El toldo de dichos vehículos estará constituido por un tejido impermeable y difícilmente inflamable.
52205-52247
Vehículos isotermos refrigerantes o frigoríficos
52248 Los vehículos isotermos, refrigerantes o frigoríficos utilizados de acuerdo con las disposiciones del marginal 52 105 deberán ajustarse a las disposiciones siguientes:
a) el vehículo empleado deberá ser de tal naturaleza y estar equipado de tal forma, desde el punto de vista isotérmico y como fuente de frío (ver marginal 52 105), que no sobrepase la temperatura máxima prevista en el marginal 52105. El coeficiente global de transmisión de calor no deberá sobrepasar los
0,4 W/m2 K;
b) el vehículo deberá acondicionarse de forma que los vapores de las materias o del agente frigorígeno transportados no puedan penetrar en la cabina del conductor;
c) un dispositivo apropiado deberá permitir comprobar en todo momento, desde la cabina del conductor, cuál es la temperatura en el espacio reservado a la carga;
d) el espacio reservado a la carga deberá estar provisto de ranuras o de válvulas de ventilación si existe algún riesgo de sobrepresión peligrosa en este espacio. Deberán adaptarse precauciones para asegurarse, en caso necesario, que la refrigeración no quede disminuida a causa de las ranuras o válvulas de ventilación;
e) el agente frigorígeno utilizado no deberá ser inflamable; y
f) el dispositivo de producción de frío de los vehículos frigoríficos deberá poder funcionar con independencia del motor de propulsión del vehículo.
52249-52299
SECCION 3
DISPOSICIONES GENERALES DE SERVICIO
52300-52320
Vigilancia de los vehículos
52321 Las disposiciones del marginal 10 321 serán aplicables a las mercancías peligrosas enumeradas a continuación cuando la cantidad supere el peso indicado:
- materias de los 1°, 2°, 13° y 14°: 1 000 kg
- materias de los 3°, 4°, 15° y 16°: 2 000 kg
- materias de los 5°, 6°, 17° y 18°: 5 000 kg
- materias de los 11° y 12°: 500 kg
Además, los vehículos que transporten más de 500 kg de materias de los apartados 11° y 12° serán siempre objeto de una vigilancia adecuada que impida cualquier acción de mala fe, con el fin de alertar al conductor y a las autoridades competentes en caso de pérdida o de incendio.
52322-52399
SECCION 4
DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA CARGA, DESCARGA Y MANIPULACION
52400
Limitación de las cantidades transportadas
52401 (1) Una misma unidad de transporte no deberá transportar más de:
- 5 000 kg de las materias de los 1° y 2°, si el espacio reservado a la carga lleva ventilación en la parte superior y la unidad de transporte está calorifugada con un material resistente al calor [ver marginal 11204 (3) a)], ó 1 000 kg de las materias de los 1° y 2º, si la unidad de tansporte no responde a dichas exigencias;
- 10 000 kg de las materias de los 3° y 4°;
- 20 000 kg de las materias de los 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10°;
- 1 000 kg de las materias de los 11° y 12°, ó 5 000 kg si aquélla está calorifugada con un material resisten e al calor;
- 5 000 kg de las materias de los 13° y 14°, ó 10 000 kg si aquélla está calorifugada con un material resistente al calor; y
- 20 000 kg de las materias de los 15°, 16°, 17°, 18°, 19° y 20°
(2) Cuando las materias de la presente clase se carguen en común en una misma unidad de transporte, los límites prescritos en el párrafo (1) no deberán ser sobrepasados y el contenido total no deberá superar los 20 000 kg.
52402 Las disposiciones de los marginales 10 500 y 52 204 no serán aplicables al transporte de las materias enumeradas o incluidas en los apartados 1° a 4° y 11° al 14°, a condición de que la materia sea embalada según los métodos de embalaje OP1A, OP1B, OP2A u OP2B, según sea el caso, y de que la cantidad por unidad de transporte se limite a 10 kg.
Prohibición de carga conjunta en un mismo vehículo
52403 (1) Los bultos que lleven una etiqueta del modelo Núms. 5.2 no deberán ser cargados en un mismo vehículo con bultos que lleven una etiqueta de los modelos n° 1, 1.4, 1.5, 1.6 o 01.
(2) Los bultos que lleven etiquetas de los modelos Núms. 5.2 y 01 no deberán ser cargados en un mismo vehículos con bultos os que (leven una arique a conforme a los modelos n° 1, l.4, 1.5, 1.6, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3,
5.1, ó.1,7A,7B, 7C, 8 o 9.
52404-52412
Limpieza previa a la carga
52413 Los vehículos destinados al transporte de bultos que contengan materias de la clase 5.2 deberán ser limpiados cuidadosamente.
Manipulación y estiba
52414 (1) Queda prohibido utilizar materiales fácilmente inflamables para estibar los bultos en los vehículos.
(2) Los bultos que contengan materias de los apartados 11° a 20° deberán estar estibados de manera que sean fácilmente accesibles.
(3) Los bultos que contengan materias del 11° al 20°, deberán mantener la temperatura de regulación durante toda la operación de transporte, incluida la carga y la descarga, así como las paradas intermedias eventuales [véase marginal 52 105 (1)).
(4) Los bultos deberán ser cargados de forma que una circulación libre de aire en el interior del espacio reservado a la carga asegure una temperatura uniforme de carga. Si el contenido de un vehículo o de un gran contenedor sobrepase los 5 000 kilos de peróxido orgánico, la carga debe ser repartida en cargas de 5 000 kilos como máximo, separadas por espacios de aire mínimos
de 0,05 III.
52415-52499
SECCION 5
DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA CIRCULACION DE VEHICULOS (CISTERNA)
Y DE CONTENEDORES (CISTERNA)
Señalización y etiquetado
Etiquetado
52500 Los vehículos con cisternas fijas o desmontables y los contenedores cisterna que contengan o hayan contenido (cisternas vacías, sin limpiar) materias de esta clase, deberán llevar etiquetas del modelo n° 5.2.
Aquellos que contengan o hayan contenido materias de esta clase enumeradas en el marginal 2559 (3) a (4) llevarán, además, etiquetas conforme a este marginal.
52501-52508
Estacionamiento de duración limitada por necesidades del servicio
52509 En el curso del transporte de materias de los apartados 1°, 2°, 11° y 12°, las paradas por necesidades del servicio no deberán realizarse, en la medida de lo posible, en zonas residenciales o urbanas. Una parada únicamente podrá prolongarse en las proximidades de tales lugares, previa autorización de las autoridades competentes. La misma regla será aplicable cuando una unidad de transporte esté cargada con más de 2 000 kg de materias de los apartados 3°, 4°, 13° y 14°.
52510-52599
SECCION 6
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y DISPOSICIONES ESPECIALES PARA CIERTOS PAISES
(Sólo se aplicarán las disposiciones generales de la parte I)
52600-60999
CLASE 6.1
MATERIAS TOXICAS
Generalidades
(Sólo se aplicarán las disposiciones generales de la parte I)
61000-61099
SECCION 1
FORMA DE TRANSPORTAR LA MERCANCIA
61100-61110
Transporte a granel
61111 (1) Las materias del apartado 60° c) y los sólidos que contengan líquido tóxico, Nº de identificación 3243 del 65° b), podrán ser objeto de transporte a granel por cargamentos completos.
(2) Las materias del 60° c) y los sólidos que contengan líquido tóxico, número de identificación 3243 del 65° b), se transportarán en vehículos descubiertos entoldados. Los vehículos que contengan materias del número de identificación 3243 del 65 º b) deberán ser estancos o hechos estancos, por ejemplo mediante un revestimiento interior adecuado suficientemente sólido.
(3) Los residuos sólidos que contengan materias del 60° c) podrán transportarse en las mismas condiciones que estas materias. Los demás residuos sólidos clasificados en la letra c) de los diferentes apartados
sólo podrán transportarse a granel en las condiciones del marginal 61 118.
61112-61117
Transporte en contenedores
61118 Los contenedores destinados al transporte a granel de residuos sólidos clasificados en la letra c) de los diferentes apartados y los sólidos que contengan líquido tóxico, número de identificación 3243 del 65 º b), deberán tener paredes planas e ir tapados por una cubierta o un toldo. Los contenedores que contengan materias del número de identificación 3243 del 65° b) deberán ser estancos o hechos estancos, por ejemplo mediante un revestimiento interior adecuado suficientemente sólido.
61119-61199
SECCION 2
CONDICIONES ESPECIALES QUE DEBEN CUMPLIR EL MATERIAL DE TRANSPORTE Y SU EQUIPO
61200-61259
Equipo especial
61260 En todos los casos de transporte de mezclas antidetonantes para carburantes del 31° a), así como de recipientes que los hayan contenido, se entregará al conductor, simultáneamente con la carta de porte, un cofre portátil con asa que contenga:
- tres ejemplares de las instrucciones escritas que indiquen la conducta que haya de observar en caso de accidente o de incidente que suceda durante el transporte (véase marginal 61385);
- dos pares de guantes y dos pares de boros de caucho o de materia plástica apropiada;
- dos máscaras antigás con cartucho de carbón activo con un contenido de 500 cm3;
- un frasco (de baquelita por ejemplo) que contenga 2 kg de permanganato potásico y que lleve la inscripción «disuélvase en agua antes de su empleo»;
- seis carteles de cartón que lleven la inscripción «PELIGRO veneno volátil esparcido. No se acerquen sin máscara», redactada en la lengua o lenguas de cada uno de los países por cuyo territorio se efectúe el transporte.
Este cofre deberá encontrarse en la cabina del conductor, en un lugar en que lo pueda encontrar con facilidad el equipo de socorro.
61261-61299
SECCION 3
DISPOSICIONES GENERALES DE SERVICIO
61300-61301
Medidas a tomar en caso de accidente
61302 (Véase el marginal 61385)
Precauciones relativas a los objetos de consumo
61303 (Véase el marginal 61410)
61304-61320
Vigilancia de los vehículos
61321 Las disposiciones del marginal 10 321 se aplicarán a las mercancías peligrosas enumeradas a continuación, cuando la cantidad supere el peso indicado: las materias del 1° al 5° y las materias de la letra a) de los diferentes apartados: 1 000 kg. las materias de la letra b) de los
diferentes apartados: 5 000 kg.
61322-61384
Instrucciones escritas
61385 En el caso de transporte de mezclas antidetonantes para carburantes del 31° a), así como de recipientes que las hayan contenido, el texto de las instrucciones escritas debe contener principalmente las siguientes indicaciones
A) Precauciones que habrán de adoptarse
El producto transportado es un producto muy tóxico. En caso de fuga de alguno de los recipientes, es conveniente tomar las siguientes precauciones:
1. Evitar: a) el contacto con la piel; b) la inhalación de vapores; c) la introducción del líquido en la boca.
2. Para manipular los bidones rotos, dañados o humedecidos por el líquido, será obligatorio utilizar:
a) las mascaras de gas;
b) los guantes de caucho o de materia plástica apropiada;
c) las botas de caucho o de materia plástica apropiada;
En caso de accidente grave que produzca una obstrucción de la vía pública, es indispensable prevenir del peligro existente al personal que ayude a despejar la zona.
B) Conducta que deba seguirse
Serán tomadas todas las medidas posibles, incluyendo la utilización de los carteles previstos en el marginal 61260, a fin de mantener alejada del lugar del siniestro a toda persona a una distancia nunca inferior a 15 m; se situarán en los alrededores los carteles contenidos en el cofre y se mantendrá alejados a los curiosos.
Las máscaras, los guantes y las botas permitirán a una persona verificar el estado de la carga.
En el caso de que los bidones se agrieten será necesario:
a) proveerse urgentemente de máscaras, guantes y botas suplementarias para equipar a los obreros;
b) apartar los bidones no dañados;
c) neutralizar el líquido derramado sobre el vehículo o por tierra, por medio de un riego abundante con una solución acuosa de permanganato de potasio (agente de neutralización del que un frasco debe ir dentro del cofre); la solución se prepara fácilmente, mezclando en un cubo 0,5 kg de permanganato con 15 litros de agua; deberá repetirse esta operación varias veces, pues 1 kg de producto transportado exige, para su destrucción completa, 2 kg de permanganato de potasio.
Si las circunstancias lo permiten, el mejor medio de desinfectar la zona es verter gasolina sobre el fluido derramado y prenderle fuego.
C) Aviso importante
En caso de accidente, una de las primeras medidas a tomar deberá ser la de notificarlo mediante telegrama o por teléfono.... (Este texto será completado con las direcciones y números de teléfono de las fábricas susceptibles de ser alertadas en cada uno de los países sobre cuyo territorio se efectúe el transporte).
Todo vehículo que haya estado en contacto con el producto transportado no
podrá ser reutilizado hasta que haya sido desinfectado bajo la supervisión de una persona competente. Las partes de madera del vehículo que hayan sido alcanzadas por el producto transportado serán retiradas y quemadas.
61386-61399
SECCION 4
DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA CARGA, DESCARGA Y MANIPULACION
61400-61402
Prohibición de carga en común en un mismo vehículo
61403 Los bultos que lleven una etiqueta de los modelos n° 6.1 no deberán ser cargados conjuntamente en el mismo vehículo con bultos que lleven una etiqueta de los modelos Núms. 1, 1.4, 1.5, 1.6 o 01.
61404-61406
Lugares de carga y descarga
61407 (1) Queda prohibido
a) Cargar o descargar en un emplazamiento público, en el interior de los núcleos urbanos, sin permiso especial de la autoridad competente, materias del 1° al 5° y todas aquellas de la letra a) de cada distinto apartado;
b) cargar o descargar estas mismas materias en un emplazamiento público, fuera de los núcleos urbanos, sin haberlo notificado a la autoridad competente a menos que estas operaciones sean justificadas por un motivo grave que pueda atentar contra la seguridad.
(2) Si, por cualquier razón, las operaciones de manipulación debieran ser efectuadas en un emplazamiento público, es necesario separar, teniendo en cuenta las etiquetas, las materias u objetos de naturaleza diferente.
61408-61409
Precauciones relativas a los objetos de consumo
61410 Las materias de la clase 6.1 deberán mantenerse aisladas de los productos alimenticios, otros objetos de consumo y alimentos para animales en los vehículos y lugares de carga, de descarga y de transbordo.
61411-61414
Limpieza después de 1a descarga
61415 (1) Todo vehículo que haya sido contaminado con materias del apartado 31° a) o de una de sus mezclas sólo se volverá a poner en servicio después de haber sido desinfectado bajo la supervisión de una persona competente. Las partes de madera del vehículo afectadas por materias del apartado 31° a) deberán ser retiradas y quemadas.
(2) Cuando se produzca una fuga de materias de esta clase y éstas se derramen por el vehículo, éste no podrá volver a ser utilizado hasta haber sido limpiado a fondo y, según el caso, descontaminado. Todas las mercancías y objetos transportados en el mismo vehículo deben ser controlados en prevención de una eventual contaminación.
61416- 61499
SECCION 5
DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA CIRCULACION DE LOS VEHICULOS (CISTERNAS) Y DE CONTENEDORES (CISTERNAS)
Señalización y etiquetado
Señalización
61500 (1) En todos los casos de transporte de materias del 31° a), el
vehículo irá provisto en cada lado de una inscripción advirtiendo que, en caso de escape de liquido, debe observarse la mayor prudencia y que nadie debe aproximarse al vehículo sin máscara de gas, guantes y botas de caucho o de una materia plástica apropiada.
Etiquetado
(2) Los vehículos con cisternas filas o desmontables y los contenedores-cisterna que contengan o hayan contenido (cisternas, contenedores para granel y vehículos para cargas a granel vacíos, sin limpiar) materias de esta clase deberán llevar etiquetas del modelo n° 6.1.
Aquellos cuyas cisternas contengan o hayan contenido materias de esta clase enumeradas en el marginal 2612 (3) a (10) llevarán además etiquetas de conformidad con este marginal.
61501-61508
Estacionamiento de duración limitada por razones de servicio
61509 En la medida de lo posible, las paradas por necesidades del servicio no se realizarán en las proximidades de lugares habitados o de lugares de reunión. No se podrá prolongar la parada en tales proximidades sin el permiso de la autoridad competente.
61510-61514
Protección contra la acción del sol
61515 Durante los meses de abril a octubre, en caso de estacionamiento de un vehículo que transporte ácido cianhídrico del 1°, si la legislación del país en que se estaciona lo prescribe, los bultos deberán protegerse eficazmente contra la acción del sol, por ejemplo mediante toldos colocados a 20 cm, como mínimo, por encima del cargamento.
61516-61599
SECCION 6
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGACIONES Y DISPOSICIONES ESPECIALES EN CIERTOS PAISES
(Sólo se aplicarán las disposiciones generales de la parte I)
61600-61999
CLASE 6.2
MATERIAS INFECCIOSAS
Generalidades
(Sólo se aplicarán las disposiciones generales de la parte I)
62000-62099
SECCION 1
FORMA DE TRANSPORTAR LA MERCANCIA
62100-62104
62105 Los bultos con materias de esta clase deberán transportarse en vehículos cerrados o cubiertos.
62106-62117
Transporte en contenedores
62118 (1) Los bultos que contengan materias de esta clase podrán transportarse en pequeños contenedores.
(2) Las prohibiciones de carga en común previstas en el marginal 62 403 deberán respetarse igualmente en el interior de un pequeño contenedor.
62119-62199
SECCION 2
CONDICIONES ESPECIALES QUE DEBEN CUMPLIR EL MATERIAL DE TRANSPORTE Y SU EQUIPO
62200-62239
Medios de extinción de incendios
62240 Las disposiciones del marginal 10 240 (1) b), (3) y (4) no serán aplicables.
62241-62299
SECCION 3
DISPOSICIONES GENERALES DE SERVICIO
62300-62301
Medidas a tomar en caso de accidente
62302 (Véase el marginal 62385)
Precauciones relativas a los objetos de consumo
62303 62303 (Véase el marginal 62 410)
62304-62320
Vigilancia de los vehículos
62321 Las disposiciones del marginal 10 321 serán aplicables a todas las materias del apartado 1°, sea cual sea su peso. Serán igualmente aplicables a las materias del apartado 2° cuando la cantidad sobrepase el peso de 100 kg. Sin embargo, no será necesario aplicar las disposiciones de este marginal en caso de que el compartimento cargado esté cerrado con cerrojo o los bultos transportados vayan protegidos de otra forma contra cualquier descarga ilícita
62322-62352
62353 Las disposiciones del marginal 10 353 no serán aplicables.
62354-62384
Instrucciones escritas
62385 (1) Las instrucciones escritas deberán prever igualmente:
a) la disposición según la cual, en los casos previstos en el marginal 10 385 (1) d), es necesario informar a las autoridades locales de los servicios de salud pública o veterinaria;
b) información sobre la manera en que la o las materias deben ser absorbidas y encerradas y en que los peligros que presenten la o las materias de la clase 6.2 deben eliminarse in sita, por ejemplo mediante los desinfectantes apropiados;
c) información sobre el material de protección adecuado para el conductor.
62386-62399
SECCION 4
DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA CARGA, DESCARGA Y MANIPULACION
62400-62402
Prohibición de carga en común en un mismo vehículo
62403 (1) Los bultos que lleven una etiqueta del modelo n° 6.2 no deberán cargarse en común en el mismo vehículo con productos alimenticios, otros objetos de consumo y alimentos para animales.
(2) Los bultos que lleven una etiqueta del modelo n° 6.2 no deberán cargarse en común en el mismo vehículo con bultos que lleven una etiqueta de los modelos Núms 1, 1.4, 1.5, 1.6 ó 01.
62404-62409
Precauciones relativas a los objetos de consumo
62410 Las materias de la clase 6.2 no deberán ser cargadas en común en el mismo vehículo con los productos alimenticios, otros objetos de consumo y alimentos para animales. Deberán estar aisladas de los productos alimenticios, otros objetos de consumo y alimentos para animales en los lugares de carga, descarga y transbordo.
62411
62412 Las materias del apartado 4° deberán transportarse en cisternas o en vehículos especialmente acondicionados de una forma que evite los riesgos para los seres humanos, los animales y el entorno, por ejemplo cargándolos en sacos o mediante racores estancos al aire.
62413
Manipulación y estiba
62414 (1) Los bultos que contengan materias de esta clase deberán ir colocados de forma que sean fácilmente accesibles.
(2) Si deben transportarse bultos de esta clase a una temperatura ambiente que no exceda los 15 °C o refrigerados, esta temperatura deberá mantenerse durante la descarga o el almacenamiento.
(3) Los bultos de esta clase sólo deberán almacenarse en lugares frescos, alejados de las fuentes de calor.
Limpieza después de la descarga
62415 Cuando se produzca una fuga de materias de esta clase y éstas se derramen por el vehículo, éste no podrá volver a ser utilizado hasta haber sido limpiado a fondo y, en su caso, desinfectado. Todas las mercancías y objetos transportados en el mismo vehículo deberán ser inspeccionados en prevención de una eventual contaminación. Las partes del vehículo que sean de madera y que hayan estado en contacto con materias de los apartados 1° y 2° deberán ser retiradas y quemadas.
62416-62499
SECCION 5
DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA CIRCULACION DE VEHICULOS (CISTERNA) Y DE CONTENEDORES (CISTERNA)
Señalización y etiquetado
Etiquetado
62500 Los vehículos con cisternas fijas o desmontables, los vehículos especialmente acondicionados y los contenedores cisterna que contengan o hayan contenido materias del apartado 4° (cisternas vacías, sin limpiar) llevarán una etiqueta del modelo n° 6.2.
62501-62508
Estacionamiento de duración limitada por razones de servicio
62509 En la medida de lo posible, las paradas por necesidades del servicio de vehículos que transporten materias de los apartados 1° y 2° no se realizarán en las proximidades de lugares habitados o de lugares de reunión.
No podrá prolongarse la parada en la proximidad de tales lugares sin el permiso de las autoridades competentes.
62510-62599
SECCION 6
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGACIONES Y DISPOSICIONES ESPECIALES EN CIERTOS PAISES
(Sólo se aplican las disposiciones generales de la parte 1)
62600-70999
CLASE 7
MATERIAS RADIACTIVAS
Generalidades
Transporte
71000 Para los detalles véase la ficha apropiada del marginal 2704.
71001-71099
SECCION 1
FORMA DE TRANSPORTAR LA MERCANCIA
Disposiciones
71100 Para los detalles, ver la ficha correspondiente del marginal 2704.
71101-71199
SECCION 2
CONDICIONES ESPECIALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS VEHICULOS Y SU EQUIPO
Disposiciones
71200 Para los detalles véase la ficha apropiada del marginal 2704.
71201-71299
SECCION 3
DISPOSICIONES GENERALES DE SERVICIO
Disposiciones
71300 Para más detalles ver la ficha apropiada del marginal 2704.
71301-71320
Vigilancia de los vehículos
71321 Las disposiciones del marginal 10 321 son aplicables a todas las materias cualquiera que sea su peso.
Además, estas mercancías serán objeto siempre de una vigilancia apropiada que impida cualquier acción de mala fe, y con el fin de alertar al conductor y a las autoridades competentes en caso de pérdida o de incendio. Sin embargo, no será necesario aplicar las disposiciones del marginal 10 321 en caso de que:
a) el compartimento cargado esté cerrado con cerrojo y los bultos transportados vayan protegidos de otra manera contra toda descarga ilegal, y
b) la intensidad de radiación no supere los 5 microsievert/hora (0,5 milirem/hora) en cualquier punto accesible de la superficie del vehículo.
71322-71324
Transporte de viajeros
71325 Las disposiciones del marginal 10 325 no se aplican a las unidades de transporte que no transporten más que materias radiactivas contempladas en las fichas 1 a 4.
71326-71352
Aparatos de alumbrado portátiles
71353 Las disposiciones del marginal 10 353 no se aplican, a condición de que no haya riesgo subsidiario.
71354-71384
Instrucciones escritas
71385 Las disposiciones del marginal 10 385 no se aplican a las unidades de transporte que transporten materias radiactivas contempladas por las fichas 1 a 4.
71386-71399
SECCION 4
DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA CARGA DESCARGA Y MANIPULACION
Disposiciones
71400 Para los detalles, ver ficha correspondiente del marginal 2704.
71401-71402
Prohibición de carga en común en un mismo vehículo
71403 Los bultos que llevan una etiqueta de los modelos Núms. 7A, 7B ó 7C no deberán ser cargados conjuntamente en el mismo vehículo con bultos que lleven una etiqueta de los modelos Núms. 1,1.4, 1.5, 1.6 ó 01.
71404-71414
Limpieza después de la descarga
71415 Para las prescripciones de descontaminación, ver el marginal 3712.
71416-71499
SECCION 5
DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA CIRCULACION DE LOS VEHICULOS (CISTERNAS) Y CONTENEDORES (CISTERNAS)
Señalización y etiquetado de los vehículos
Etiquetado
71500 (1) Aparte de las disposiciones del marginal 10 500, todo vehículo que transporte materias radiactivas llevará, en cada pared exterior lateral y en la pared exterior trasera, una etiqueta del modelo no 7D.
Sin embargo estas prescripciones no se aplicarán a los vehículos que transporten únicamente bultos de los que figuran en las fichas n° l a 4 del marginal 2704.
Además de las disposiciones del marginal 10 500 (1), relativas a la reducción del tamaño del panel color naranja, las dimensiones de las etiquetas del modelo n° 7D podrán ser también modificadas a 100 mm por cada lado.
(2) Las etiquetas prescritas en el marginal 10 500 (9) deben colocarse en los cuatro costados del contenedor.
(3) Las etiquetas y las placas naranja tal como se prescriben en la clase 7 deben colocarse en los cuatro costados del contenedor cisterna. Si las etiquetas o placas no son visibles en el exterior del vehículo, las mismas etiquetas y placas deben colocarse en los costados del vehículo yen la parte trasera.
71501-71506
Estacionamiento de un vehículo que ofrezca un peligro particular
71507 Además del marginal 10 507, ver el marginal 3712 del apéndice A.7. No obstante, dichas disposiciones no se aplicarán a los vehículos que sólo transporten materias radiactivas incluidas en las fichas Núms. 1 a 4 del marginal 2704.
71508-71599
SECCION 6
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGACIONES Y DISPOSICIONES ESPECIALES EN
CIERTOS PAISES
(Sólo se aplicarán las disposiciones generales de la parte I).
71600-80999
CLASE 8
MATERIAS CORROSIVAS
Generalidades
(Sólo se aplicarán las disposiciones generales de la parte I)
81000-81099
SECCION 1
FORMA DE TRANSPORTAR LA MERCANCIA
81100-81110
Transporte a granel
81111 (1) El sulfato de plomo del apartado 1° b), las materias del 13° b), los sólidos que contengan líquido corrosivo del número de identificación 3244 del 65° b), podrán ser transportados a granel por cargamentos completos. La caja del vehículo deberá ir provista de un revestimiento interior apropiado, suficientemente sólido. En caso de que se trate de un vehículo con toldo, el toldo deberá estar colocado de manera que no pueda tocar la carga. Los vehículos que contengan materias del número de identificación 3244 del
65° b) deberán ser estancos o hechos estancos, por ejemplo mediante un revestimiento interior apropiado suficientemente sólido.
(2) Los residuos sólidos que contengan materias del 13° podrán transportarse en las mismas condiciones que estas materias. Los demás residuos sólidos clasificados en la letra c) de los diferentes apartados sólo podrán transportarse a granel en las condiciones del marginal 81118.
81112-81117
Transporte en contenedores
81118 Los contenedores destinados al transporte a granel de sulfato de plomo del 1° b), de materias del 13° b) y de sólidos que contengan líquidos corrosivos del número de identificación 3244 del 65° b), así como de residuos sólidos clasificados en la letra c) de los diferentes apartados, deberán tener paredes macizas provistas de un revestimiento apropiado e ir tapados por una cubierta o un toldo.
Los contenedores que contengan materias del número de identificación 3244 del 65° b) a granel deberán ser estancos o hechas estancos, por ejemplo mediante un revestimiento interior apropiado suficientemente sólido.
81119-81199
SECCION 2
CONDICIONES ESPECIALES QUE DEBEN CUMPLIR EL MATERIAL DE TRANSPORTE Y SU EQUIPO
(Sólo se aplicarán las disposiciones generales de la parra 1)
81200-81299
SECCION 3
DISPOSICIONES GENERALES DE SERVICIO
81300-81320
Vigilancia de los vehículos
81321 Las disposiciones del marginal 10 321 serán aplicables a las materias
enumeradas a continuación, cuya cantidad sobrepase el peso indicado: materias que figuran en la letra a) de los diferentes apartados: 10 000 kg; el bromo del 14°: 1 000 kg.
81322-81399
SECCION 4
DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA CARGA, DESCARGA Y MANIPULACION
81400-81402
Prohibición de carga en común en un mismo vehículo
81403 Los bultos que lleven una etiqueta del modelo n° 8 no deberán cargarse en común en el mismo vehículo con bultos que lleven una etiqueta de los modelos Núms. 1, 1.4, 1.5, 1.6 ó 01.
81404-81409
Precauciones relativas a los objetos de consumo
81410 Los bultos que lleven una etiqueta del modelo n° 6.1 deberán estar separados de los productos alimenticios, de otros objetos de consumo y de alimentos para animales en los vehículos, así como en los lugares de carga, descarga y transbordo.
81411-81412
Limpieza previa a la carga
81413 Los vehículos destinados a recibir bultos que contengan materiales de los apartados 2° a), 2., 3° a), 4°, 73° ó 74° se limpiarán cuidadosamente y, en particular, se eliminará cualquier residuo combustible (paja, heno, papel, etc.).
81414
Limpieza después de la descarga
81415 Si en materias de bultos provistos de una etiqueta conforme al modelo n° 6.1 se hubiesen producido derrames o fugas en un vehículo, éste no podrá volver a ser utilizado a menos que sea limpiado a fondo y, en su caso, descontaminado. Todas las demás mercancías transportadas en el mismo vehículo deberán ser controladas por si se hubieran contaminado.
81416-81499
SECCION 5
DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA CIRCULACION DE VEHICULOS (CISTERNA) Y DE CONTENEDORES (CISTERNA)
Señalización y etiquetado
Etiquetado
81500 Los vehículos con cisternas fijas o desmontables y los contenedores cisterna' así como los vehículos para mercancías a granel y los contenedores para granel que contengan o hayan contenido (cisternas, contenedores para granel y vehículos para mercancías a granel vacíos, sin limpiar) materias de esta clase deberán llevar etiquetas del modelo n° 8.
Aquellos que contengan o hayan contenido materias de esta clase enumeradas en el marginal 2812 (3) a (10) llevarán, además, etiquetas conforme a este marginal.
81501-81599
SECCION 6
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGACIONES Y DISPOSICIONES ESPECIALES EN CIERTOS PAISES
(Sólo se aplicarán las disposiciones generales de la parte I)
81600-90999
CLASE 9
MATERIAS Y OBJETOS PELIGROSOS DIVERSOS
Generalidades
(Sólo se aplicarán las disposiciones generales de la parte I)
91000-91099
SECCION 1
FORMA DE TRANSPORTAR LA MERCANCIA
Modo de envío, restricciones de expedición
91100-91104
91105 Los bultos que contengan materias de esta clase deberán transportarse en vehículos cubiertos o entoldados,
91106-91110
Transporte a granel
91111 Las materias del 4° c) y del 12° c) podrán ser transportadas a granel en vehículos abiertos pero entoldados con una ventilación adecuada.
91112-91117
Transporte en contenedores
91118 Las materias del 4° c) y del 12° c) podrán ser también embaladas, sin envase interior, en pequeños contenedores del tipo cerrado con paredes completas.
91119-91199
SECCION 2
CONDICIONES ESPECIALES QUE DEBEN CUMPLIR EL MATERIAL DE TRANSPORTE Y SU EQUIPO
(Sólo se aplicarán las disposiciones generales de la parte 1)
91200-91299
SECCION 3
DISPOSICIONES GENERALES DE SERVICIO
91300-91320
Vigilancia de los vehículos
91321 Serán aplicables las disposiciones del marginal 10 321 a las mercancías peligrosas que se enumeran a continuación y que se hallen en una cantidad superior al peso indicado. otras materias correspondientes a la letra b) en sus diversos apartados: 5 000 kg. materias clasificadas en b) del 13°: 1 000 kg.
91322-91384
Instrucciones escritas
91385 (1) En el caso de que se transporten materias del 2° b) o aparatos del 3º, el texto de las instrucciones escritas debe indicar que en caso de incendio podrían formarse dioxinas muy tóxicas.
(2) Para las materias de los 11° y 12°, las instrucciones escritas deberán prever también las medidas que deben tomarse para evitar o minimizar los daños en caso de derrame de estas materias consideradas como contaminantes del medio acuático.
(3) Las instrucciones escritas para las materias del 13° deberán prever también:
a) la disposición según la cual, en los casos previstos en el marginal 10 385 (1) d), deberá informarse a las autoridades locales de los servicios de sanidad o veterinaria;
b) información sobre la manera en que la o las materias deberán ser absorbidas y aisladas y en que los peligros presentados por las materias del 13° deberán eliminarse in sita, por ejemplo mediante desinfectantes apropiados;
c) información sobre el material de protección adecuado para el conductor.
91386-91399
SECCION 4
DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LA CARGA, DESCARGA Y MANIPULACION
91400-91402
Prohibición de carga en común en un mismo vehículo
91403 Los bultos que lleven una etiqueta del modelo n° 9 no deberán ser cargados conjuntamente en el mismo vehículo con bultos que lleven una etiqueta de los modelos Núms. I, 1.4, l.5, 1.6 o 01.
91404-91406
Lugares de carga y descarga
91407 (1) Queda prohibido:
a) cargar o descargar en un emplazamiento público en el interior de núcleos urbanos, sin permiso especial de las autoridades competentes, materias clasificadas en la letra b) en sus diferentes apartados;
b) cargar o descargar esas mismas materias clasificadas en la letra b) de sus diferentes apartados en un emplazamiento público fuera de los núcleos urbanos sin haberlo notificado a las autoridades competentes, a menos que un motivo relacionado con la seguridad haga indispensable estas operaciones.
(2) Si, por cualquier motivo, las operaciones de manipulación debieran efectuarse en un emplazamiento público, será necesario separar, teniendo en cuenta las etiquetas, las materias y objetos de naturaleza diferente.
91408-91409
Precauciones relativas a los objetos de consumo
91410 Los bultos que lleven una etiqueta del modelo n° 9 deberán estar separados de los productos alimenticios y de otros objetos de consumo así como de los alimentos para animales, en los vehículos y en los lugares de carga, descarga y transbordo.
91411-91413
Manipulación y estiba
91 414 (1) Los bultos que contengan materias del apartado 13° deberán colocarse de forma que sean fácilmente accesibles.
(2) En el caso de que bultos que contengan materias del 13° deban transportarse refrigerados, deberá mantenerse la continuidad de la cadena de frío en el momento de la descarga o durante el almacenaje.
(3) Los bultos que contengan materias del 13° sólo se almacenarán en lugares frescos, alejados de fuentes de calor.
Limpieza después de la descarga
91415 (1) Si se hubieran producido fugas o derrames de materias y objetos de los apartados 1° al 12° en un vehículo? éste sólo podrá volver a utilizarse una vez limpiado a fondo y, en su caso, descontaminado. Las demás mercancías
transportadas dentro del mismo vehículo serán sometidas a control para detectar una posible contaminación.
(2) Si una materia del 13° se hubiera derramado y hubiera contaminado un vehículo, éste sólo podrá volver a ser utilizado después de haber sido completamente limpiado y, en caso necesario, desinfectado.
Todas las mercancías y los objetos transportados en dicho vehículo deberán inspeccionarse en prevención de una eventual contaminación. Las partes de madera del vehículo que hayan estado en contacto con las materias del 13° deberán ser retiradas y quemadas.
91416-91499
SECCION 5
DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LA CIRCULACION DE VEHICULOS (CISTERNA) Y CONTENEDORES (CISTERNA)
Señalización y etiquetado
Señalización
91500 (1) Los contenedores pequeños que contengan polímeras expansibles del 4° c) deberán llevar la inscripción siguiente: Mantener alejado de toda fuente de inflamación. Esta inscripción deberá estar redactada en el idioma oficial del país de partida, y también, si dicho idioma no fuera el inglés, francés, o alemán, en inglés, en francés o en alemán, a menos que los posibles acuerdos concertados entre los países afectados por la operación de transporte de que se trate dispongan otra cosa.
Etiquetado
(2) Los vehículos con cisternas fijas o desmontables y los contenedores cisterna, así como los vehículos; para mercancías a granel y los contenedores para granel que contengan o hayan contenido (cisternas, contenedores para granel y vehículos para granel vacíos, sin limpiar) materias de esta clase, con excepción de las materias del 4° c), deberán llevar etiquetas del modelo n° 9.
Aquellos que contengan o hayan contenido materias de esta clase enumeradas en el marginal 2912 (4) a (6) llevarán, además, etiquetas conforme a este marginal.
91501-91599
SECCION 6
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGACIONES Y DISPOSICIONES ESPECIALES EN CIERTOS PAISES
(Sólo se aplicarán las disposiciones generales de la parte I)
91600-199999
TERCERA PARTE
APENDICES DEL ANEXO B
APENDICES B.l
DISPOSICIONES COMUNES A LAS CISTERNAS
Disposiciones comunes a los apéndices B.1
200000 (1) El campo de aplicación de los diversos apéndices B.1 es el siguiente:
a) El apéndice B.1a se aplica a las cisternas, excluyendo los contenedores cisterna.
b) El apéndice B.1b se aplica a los contenedores cisterna.
c) El apéndice B.1c se aplica a las cisternas de material plástico reforzado, excluyendo las baterías de recipientes y los contenedores cisterna.
d) El apéndice B.1d se refiere a los materiales y a la construcción de las cisternas fijas, de las cisternas desmontables y a los depósitos de los contenedores cisterna destinados al transporte de gases licuados a bajas temperaturas de la Clase 2.
Nota: Para los recipientes, ver las disposiciones correspondientes en el anejo A (Bultos).
(2) Por excepción de la definición que figura en el marginal 10 014 (1), la palabra «cisterna», empleada sola en el apéndice B.1a y en el apéndice B.1c no comprende los contenedores cisterna. Sin embargo, las disposiciones del anejo B y del apéndice B.1b pueden hacer aplicables ciertas prescripciones del apéndice B.1a a los contenedores cisterna.
(3) Se recuerda que el marginal 10121 (1) prohibe el transporte en cisternas de mercancías peligrosas, salvo si este transporte está explícitamente admitido en cada sección 1 de la parte II de los apéndices B.1a ó B.1b, y en la sección 1 del apéndice B.1c.
200001-210999
APENDICE B.1a
DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS CISTERNAS FIJAS (VEHICULOS CISTERNAS), CISTERNAS DESMONTABLES Y BATERIAS DE RECIPIENTES
Nota: En la primera parte se enumeran las prescripciones aplicables a las cisternas filas (vehículos cisternas) cisternas desmontables y baterías de recipientes destinadas al transporte de las materias de todas las clases. La segunda parte contiene las prescripciones particulares que completan o modifican las prescripciones de la parte I.
PRIMERA PARTE
DISPOSICIONES APLICABLES A TODAS LAS CLASES
211000-211099
SECCION 1
GENERALIDADES, CAMPO DE APLICACION (UTILIZACION DE LAS CISTERNAS), DEFINICIONES
Nota: Conforme a lo que prescribe el marginal 10 121 (1), el transporte de materias peligrosas sólo puede llevarse a cabo en cisternas fijas o desmontables y baterías de recipientes, cuando esta modalidad de transporte es admitida explícitamente para estas materias por cada sección 1 de la 11 parte del presente apéndice.
211100 Las presentes disposiciones se aplican a las cisternas filas (vehículos cisternas), cisternas desmontables y baterías de recipientes, utilizadas para el transporte de materias líquidas, gaseosas, pulverulentas o granuladas.
211101 (1) Además el vehículo propiamente dicho o los elementos que forman el tren rodante, un vehículo cisterna comprende uno o varios depósitos, sus equipos y las piezas de unión al vehículo o a los elementos de tren rodante.
(2) Una vez unido al vehículo portador, la cisterna desmontable o la batería de recipientes, debe responder a las prescripciones concernientes a los vehículos cisternas.
211102 En las prescripciones que siguen se entiende:
(1) a) por «depósito», la envoltura (comprendidas las aberturas y sus medios de obturación);
b) por «equipo» de servicio del depósito, los dispositivos de llenado, de vaciado, de aireación, de seguridad, de recalentamiento y de protección calorífugo, así como los instrumentos de medida;
c) por «equipo de estructura», los elementos de consolidación, de fijación, de protección y de estabilidad, exteriores o interiores a los depósitos.
(2) a) por «presión de cálculo», una presión ficticia como mínimo igual a la presión de prueba, pudiendo rebasar más o menos la presión de servicio según el grado de peligro representado por la materia transportada, y que sirve únicamente para determinar el espesor de las paredes del depósito, independientemente de todo dispositivo de refuerzo exterior o interior;
b) por «presión de prueba», la presión de prueba efectiva más elevada que se ejerce durante el ensayo de presión del depósito;
c) por «presión de llenado», la presión máxima efectivamente alcanzada en el depósito durante el llenado a presión;
d) por «presión de vaciado», la presión máxima efectivamente alcanzada en el depósito durante el vaciado a presión;
e) por «presión máxima de servicio» (presión manométrica) la más alta de los tres valores siguientes:
i) valor máximo de la presión efectiva autorizada en el depósito durante una operación de llenado (presión máxima autorizada de llenado);
ii) valor máximo de la presión efectiva autorizada en el depósito durante una operación de vaciado (presión máxima autorizada de vaciado);
iii) presión manométrica efectiva a que está sometido por su contenido (comprendidos los gases extraños que pueda contener) a la temperatura máxima de servicio.
Salvo condiciones particulares prescritas en las distintas clases, el valor numérico de esta presión de servicio (presión manométrica) no debe ser inferior a la tensión de vapor de la materia de llenado a 50 °C (presión absoluta).
Para los depósitos provistos de válvulas de seguridad (con o sin disco de rotura), la presión máxima de servicio (presión manométrica) es sin embargo igual a la presión prescrita para el funcionamiento de estas válvulas de seguridad.
(3) Por «ensayo de estanqueidad», el ensayo consiste en someter el depósito a una presión efectiva interior igual a la presión máxima de servicio, pero como mínimo igual a 20 kPa (0,2 bar) (presión manométrica), según un método reconocido por la autoridad competente. Para los depósitos provistos de dispositivos de aireación y de un dispositivo capaz de impedir que el contenido se derrame al exterior si el depósito vuelca, la presión de la prueba de estanqueidad es igual a la presión estática de la materia de llenado.
211103-211119
SECCION 2
CONSTRUCCION
211120 Los depósitos han de estar diseñados y construidos conforme a las
disposiciones de una norma técnica reconocida por la autoridad competente, pero deben observarse las prescripciones mínimas siguientes:
(1) Los depósitos han de estar construidos con materiales metálicos apropiados, que debido a que en las distintas clases no están previstas otras zonas de temperatura, deben ser insensibles a la rotura frágil y a la corrosión por fisura bajo tensión, entre -20 °C y +50 °C.
(2) En los depósitos soldados, solamente pueden utilizarse materiales que se presten perfectamente a la soldadura y para los que puede garantizarse un valor suficiente de resiliencia a una temperatura ambiente de -20 °C, particularmente en las uniones por soldadura y en las zonas de enlace.
(3) Las uniones por soldadura deben ejecutarse según las reglas del arte y ofrecer todas las garantías de seguridad. En lo concerniente a la construcción y al control de los cordones de soldadura, ver además el marginal 211127 (8). Los depósitos cuyos espesores mínimos de pared han sido determinados según el marginal 211 127 (2) a (6) deben controlarse por los métodos descritos en la definición del coeficiente de soldadura de 0,8.
(4) Los materiales de- los depósitos o sus revestimientos protectores en contacto con el contenido, no deben contener materias capaces de reaccionar peligrosamente con éste, de formar materias peligrosas o de debilitar el material de forma apreciable.
(5) El revestimiento protector debe estar concebido de forma que su estanqueidad esté garantizada sean cuales sean las deformaciones susceptibles de producirse en las condiciones normales de transporte [211 127 (1)).
(6) Si el contacto entre la materia transportada y el material utilizado para la construcción del depósito entraña una disminución progresiva del espesor de pared, este deberá aumentarse al construirlo hasta un valor adecuado. Este sobreespesor de corrosión no debe tomarse en consideración en el cálculo del espesor de las paredes.
211121 (1) Los depósitos, sus sujeciones y sus equipos de servicio y de estructura deben estar concebidos para resistir, sin pérdida del contenido (excepto las cantidades de gas que se escapan por las eventuales aberturas para desgasificación): las solicitaciones estáticas y dinámicas en condiciones normales del transporte; las tensiones mínimas impuestas, tal como se han definido en los marginales 211 125 y 211 127.
(2) En el caso de vehículos en los que el depósito constituye un componente autoportante sometido a solicitaciones, este depósito debe calcularse de forma que resista las tensiones que se ejercen por este hecho, además de las tensiones de otros orígenes.
211122 La determinación del espesor de pared del depósito, debe basarse en una presión por lo menos igual a la presión de cálculo, pero además se deben tener en cuenta las solicitaciones contempladas en el marginal 211 121.
211123 Salvo condiciones particulares prescritas en las distintas clases, el cálculo de los depósitos debe tener en cuenta los siguientes datos:
(1) Los depósitos de vaciado por gravedad, destinados al transporte de materias que tengan a 50°C una tensión de vapor que no sobrepase 110 kPa (1,1 bar) (presión absoluta), deben calcularse según una presión doble de la presión estática de la materia que deba transportarse, sin ser inferior al
doble de la presión estática del mismo nivel de agua.
(2) Los depósitos de llenado o vaciado a presión destinados al transporte de materias que tengan a 50 °C una tensión de vapor que no sobrepase 110 kPa (1,1 bar) (presión absoluta), deben calcularse a una presión igual a 1,3 voces la presión de llenado o de vaciado.
(3) Los depósitos destinados al transporte de materias que tengan a 50 °C una tensión de vapor superior a 110 kPa (1,1 bar) sin sobrepasar 175 kPa (1,75 bar) (presión absoluta), sea cual sea el tipo de llenado o de vaciado, deben calcularse a una presión de 150 kPa (1,5 bar) (presión manométrica) como mínimo o 1,3 veces la presión de llenado o de vaciado, si ésta es superior.
(4) Los depósitos destinados al transporte de materias que tengan a 50 °C una tensión de vapor superior a 175 kPa (1,75 bar) (presión absoluta), sea cual sea el tipo de llenado o de vaciado, deben calcularse según una presión igual a 1,3 veces la presión de llenado o de vaciado, pero como mínimo de 400 KPa (4 bar)
(presión manométrica).
211124 Las cisternas destinadas al transporte de ciertas materias peligrosas deben estar provistas de una protección suplementaria. Esta puede consistir en un sobreespesor del depósito (este espesor se determinará a partir de la naturaleza de los peligros presentados por las materias de que se trate ver las diferentes clases) o en un dispositivo de protección.
211125 A la presión de prueba, la tensión O(sigma) en el punto más solicitado del depósito debe ser inferior o igual a los límites fijados a continuación en función de los materiales. El debilitamiento eventual debido a las uniones por soldadura debe tenerse en consideración. Además, para elegir el material y determinar el espesor de pared, conviene tener en cuenta las temperaturas máximas y mínimas de llenado y de servicio.
(1) Para todos los metales y aleaciones, la resistencia o a la presión de prueba deberá ser inferior al más pequeño de los valores dados por las fórmulas siguientes:
sigma< = 0,7 Re ou sigma < = 0,5 Rm
en que:
Re = límite de elasticidad aparente o a 0,2% o, para los aceros austeníticos, al 1%
Rm = valor mínimo de la resistencia a la rotura por tracción
Las relaciones de Re/Rm superiores a 0,85 no serán admitidas para los aceros utilizados en la construcción de cisternas soldadas.
Los valores de Re y Rm que se utilicen deberán ser valores mínimos especificados según las normas para materiales. Si no existen para el metal o la aleación de que se trate, los valores de Re y Rm utilizados deberán ser aprobados por la autoridad competente o por un organismo designado por la mencionada autoridad.
Los valores mínimos especificados según las normas para los materiales podrán ser sobrepasados hasta el 15% en caso de utilización de aceros austeníticos si se confirman dichos valores más elevados en el certificado de control.
Los valores inscritos en el certificado deberán en cada caso ser adoptados
como base para la determinación de la relación Re/Rm.
(2) Cuando la temperatura máxima de servicio del depósito no sobrepase los 50°C, podrán ser utilizados los valores de Re y Rm a 20 °C; cuando la temperatura de servicio sobrepase los SO °C, deberán ser utilizados los valores a esta temperatura máxima de servicio (temperatura de cálculo).
(3) Para el acero, el alargamiento de rotura en porcentaje debe corresponder como mínimo al valor:
10 000 / Resistencia determinada a la rotura por tracción en N/mm2
pero en ningún caso será inferior al 16% para los aceros de grano fino y al 20% para los otros aceros.
Para las aleaciones de aluminio, el alargamiento de rotura no debe ser inferior al 12%.
211126 Las cisternas destinadas al transporte de líquidos cuyo punto de inflamación no es superior a 61 °C, así como al transporte de gases inflamables, deben estar unidas a todas las partes del vehículo mediante enlaces equipotenciales y deben poder tener toma de tierra desde el punto de vista eléctrico. Debe evitarse todo contacto metálico que pueda provocar una corrosión electroquímica. Las cisternas deben estar equipadas por lo menos de una toma de tierra claramente señalada por el símbolo «» apta para recibir un cable de conexión eléctrica.
211127 Los depósitos y sus medios de fijación deberán resistir las solicitaciones precisadas en el párrafo (1) y las paredes de los depósitos deben tener como mínimo los espesores determinados en los parágrafos (2) a (6) a continuación.
(1) Los depósitos así como sus medios de fijación han de poder absorber, con carga máxima admisible, las fuerzas siguientes iguales a las ejercidas por:
- En el sentido de la marcha, dos veces el peso total.
- Transversalmente al sentido de la marcha, una vez el peso total.
- Verticalmente, de abajo a arriba, una vez el peso total.
- Verticalmente, de arriba a abajo, dos veces el peso total.
Bajo la acción de las solicitaciones citadas más arriba, la tensión en el punto más solicitado del depósito y de sus medios de fijación, no puede sobrepasar el valor sigma definido en el marginal 211 125.
(2) El espesor de la pared cilíndrica del depósito, así como de los fondos y de las tapas, debe ser como mínimo igual al obtenido con la fórmula siguiente:
e=(PsubMPa x D)/(2 x sigma x lambda)mm (e=(Psub bar x D)/(20 x sigma x lambda))
en la que
PsubMPa = presión de cálculo en MPa
Psubbar = presión de cálculo en bar
D = diámetro interior del depósito en mm
sigma = tensión admisible definida en el marginal 211 125 (1) y (2) en N/mm2)
lambda = coeficiente inferior o igual a 1, que tiene en cuenta el debilitamiento eventual debido a las uniones por soldadura.
En ningún caso, el espesor debe ser inferior a los valores definidos en los parágrafos (3) a (6) a continuación.
(3) Las paredes, los fondos y tapaderas de los depósitos, con la exclusión de los contemplados en el párrafo (6), de sección circular cuyo diámetro es igual o inferior a 1,80 m deben tener como mínimo 5 mm de espesor si son de acero dulce (2) o un espesor equivalente si son de otro metal. En el caso en el que el diámetro sea superior 1,80 m, este espesor debe alcanzar 6mm con excepción de los depósitos destinados al transporte de materias pulverulentas o granuladas, si los depósitos son de acero dulce (2) o a otro espesor equivalente, si son de otro metal. Por espesor equivalente, se entiende el que viene dado por la fórmula siguiente:
e1=(21,4 x esub0(3))/(Raiz cúbica(Rm1 x A1))
(4) Cuando el depósito posee una protección contra el deterioro producido por un choque lateral o un vuelco, la autoridad competente puede autorizar a que estos espesores mínimos se reduzcan en proporción a la protección obtenida; en cualquier caso, estos espesores no deberán ser inferiores a 3 mm de acero dulce o a un valor equivalente con otros materiales, en el caso de depósitos que tengan un diámetro igual o inferior a 1,80 III. En el caso de depósitos que tengan un diámetro superior a 1,80 m, este espesor mínimo debe alcanzar 4 mm para acero dulce o un espesor equivalente si se trata de otro material. Se entiende por espesor equivalente aquel que viene dado por la fórmula siguiente:
e1=(21,4 x esub0(3))/(Raiz cúbica(Rm1 x A1))
(5) Para las cisternas construidas después del 1 de enero de 1990, existirá protección contra daños en el sentido del párrafo (4) cuando se hayan adoptado las medidas siguientes u otras equivalentes:
a) En el caso de los depósitos destinados al transporte de materias pulverulentas o granulares, la protección contra los daños deberá satisfacer a la autoridad competente.
b) Cuando se trate de depósitos destinados al transporte de otras materias, existirá protección contra daños cuando:
1. En el caso de depósitos de sección circular o elíptica, con un radio de curvatura máxima que no sobrepase los 2 metros, el depósito estará provisto de refuerzos compuestos de tabiques, de rompeolas o de anillos exteriores o interiores dispuestos de forma que se satisfaga por lo menos una de las condiciones siguientes: distancia entre dos refuerzos adyacentes: c 1,75 m; volumen comprendido entre dos mamparos o rompeolas: < = 7 500 1.
La sección recta de un anillo, con la parte de virola correspondiente, deberá tener un módulo de inercia igual al menos a 10 cm3.
Los anillos exteriores no deben tener aristas vivas de radio inferior a 2,5 mm.
Los mamparos y los rompeolas deben conformarse a las disposiciones del párrafo (7).
El grosor de los mamparos y de los rompeolas no será en ningún caso inferior al grosor del depósito.
2. En el caso de los depósitos construidos con pared doble y cámara de aire, la suma del espesor de la pared metálica exterior y la del depósito corresponderá al espesor de la pared que se determina en el párrafo (3), y el espesor de la pared del depósito mismo no será inferior al espesor mínimo fijado en el párrafo (4).
3. Cuando los depósitos sean de doble pared con una capa intermedia de materias sólidas con un espesor mínimo de 50 mm, la pared exterior tendrá un espesor de al menos 0,5 mm, si es de acero dulce(1) o de al menos 2 mm, si es de material plástico reforzado con fibra de vidrio. Como capa intermedia de materias sólidas puede utilizarse espuma solidificada (con una capacidad de absorción del impacto como la de la espuma de poliuretano por ejemplo).
4. Los depósitos de cisternas que tengan forma distinta de las mencionadas en 1., y sobre todo aquellas en formas de arcón, irán provistas, alrededor de la mitad de su altura y por lo menos hasta un 30% de ésta, de una protección suplementaria concebida de manera que ofrezca una resiliencia específica al choque por lo menos igual a la de un depósito construido en acero dulce de un grosor de 5 mm. (para un diámetro de depósito que no exceda de 1,80 m) o de 6 mm (para un diámetro de depósito superior a 1,80 m). La protección suplementaria ha de aplicarse de forma duradera al exterior del depósito.
Se considerará que se cumple esta exigencia, sin otra prueba ulterior de la resiliencia específica, cuando la protección suplementaria implique la soldadura de una chapa del mismo material que el depósito en la parte reforzada, de forma que el espesor mínimo de pared se conforme al párrafo (3).
Esta protección estará en función de las solicitaciones a que pueda someterse, en caso de accidente, a los depósitos de acero dulce cuyo fondo y paredes, en el caso de un diámetro que no exceda de 1,80 m, tienen un espesor de por lo menos 5 mm o, en el caso de un diámetro superior a 1,80 m, un espesor de por lo menos 6 mm. Si se trata de otro metal, se obtendrá el espesor equivalente según la fórmula del párrafo (3).
En el caso de cisternas desmontables se puede renunciar a esta protección cuando vayan protegidas por todas partes por los adrales del vehículo transportador.
(6) El espesor de los depósitos de las cisternas calculado de acuerdo con el marginal 211 123 (1), cuya capacidad no supere los 5 000 litros o que estén divididos en compartimientos estancos de una capacidad unitaria no superior a 5 000 litros, puede ajustarse a un valor que en ningún caso sea inferior al valor apropiado que se indica en la tabla siguiente, salvo prescripciones contrarias que sean aplicables a las diferentes clases:
------------------------------------------------------------------
|Radio de curvaturas |Capacidad del |Espesor mínimo (mm) |
|máximo del depósito | depósito o del | Acero dulce |
|(m) | compartimento del | |
| | depósito (m3) | |
------------------------------------------------------------------
|<=2 |<=5,0 |3 |
------------------------------------------------------------------
|2-3 |<= 3,5 |3 |
------------------------------------------------------------------
| |»= 3,5 pero <= 5,0 |4 |
------------------------------------------------------------------
Cuando se utiliza un metal distinto del acero dulce, el espesor se ha de
determinar de acuerdo con la fórmula de equivalencia prevista en el parágrafo (3). El espesor de los tabiques de separación y de los rompeolas, en ningún caso será inferior al del depósito.
(7) Los rompeolas y los tabiques de separación han de ser de forma cóncava, con una profundidad de la concavidad de como mínimo 10 cm, u ondulado, perfilado o reforzado de otra manera hasta obtener una resistencia equivalente. La superficie del rompeolas debe ocupar, como mínimo, el 70% de la superficie de la sección recta de la cisterna donde está colocado el rompeolas.
(8) La aptitud del constructor para realizar trabajos de soldadura debe estar reconocida por la autoridad competente. Los trabajos de soldadura deben ser ejecutados por soldadores cualificados, según un proceso de soldadura cuya calidad (comprendidos los tratamientos térmicos que pudieran ser necesarios) haya sido demostrada por un ensayo del procedimiento. Los controles no destructivos deben efectuarse por radiografía o por ultrasonidos y deben confirmar que la ejecución de la soldadura corresponde a las solicitaciones.
Durante la determinación del espesor de pared según el parágrafo (2), con respecto a las soldaduras, conviene elegir los siguientes valores para el coeficiente i\ (lambda):
0,8: cuando los cordones de soldadura se verifiquen siempre que sea posible, visualmente por las dos caras y sean sometidos, por muestreo, a un control no destructivo, teniendo en cuenta particularmente los nudos de soldadura;
0,9: cuando todos los cordones longitudinales en toda su longitud, la totalidad de los nudos, los cordones circulares en una proporción del 25% y las soldaduras de ensamblado de equipos de diámetro importante sean objeto de controles no destructivos. Los cordones de soldadura se verificarán siempre que sea posible, visualmente por las dos caras;
1,0: cuando todos los cordones de soldadura son objeto de controles no destructivos y se verifican siempre que sea posible, visualmente por las dos caras. Debe tomarse muestra de una probeta de soldadura.
Cuando la autoridad competente tenga dudas sobre la calidad de los cordones de soldadura, puede ordenar controles suplementarios.
(9) Deben tomarse medidas para proteger los depósitos contra los riesgos de deformación consecuencia de una depresión interna.
Salvo disposiciones en contrario, en las disposiciones particulares aplicables a las diferentes clases, estos depósitos podrán llevar válvulas para evitar una depresión inadmisible en el interior de los depósitos, sin disco de ruptura intermedio.
(10) La protección calorífugo para aislamiento térmico debe concebirse de forma que no impida ni el acceso a los dispositivos de llenado y de vaciado y a las válvulas de seguridad, ni su funcionamiento.
Estabilidad
211128 La anchura total de la superficie de apoyo al suelo (distancia de separación entre los puntos de contacto exteriores con el suelo de los neumáticos derecho e izquierdo de un mismo eje) ha de ser como mínimo igual al 90% de la altura del centro de gravedad de los vehículos cisternas cargados. Para los vehículos articulados, el peso sobre los ejes de la
unidad de soporte del semirremolque en carga, no han de sobrepasar el 60% del peso total nominal en carga del conjunto del vehículo articulado.
Protección de los órganos colocados en la parte superior
211129 Los órganos y accesorios colocados en la parte superior del depósito deben estar protegidos contra los daños causados por un eventual vuelco. Esta protección puede consistir en aros de refuerzo o capotas de protección o elementos transversales o longitudinales, de un perfil adecuado para asegurar una protección eficaz.
SECCION 3
EQUIPOS
211130 Los equipos deben estar dispuestos de forma que estén protegidos contra los riesgos de ser arrancados o de avería durante el transporte y manipulación.
Deben ofrecer garantías de seguridad adaptadas y comparables a las de los depósitos en sí, específicamente:
- Ser compatibles con las mercancías transportadas.
- Satisfacer las prescripciones del marginal 211 121.
El máximo número de dispositivos deben estar agrupados en el mímino número de orificios en la pared del depósito.
La estanqueidad de los equipos debe quedar asegurada incluso en el caso de vuelco del vehículo cisterna de la cisterna desmontable o de las baterías de recipientes. Las juntas de estanqueidad deben estar constituidas por un material compatible con la materia transportada y ser reemplazadas cuando su eficacia se vea comprometida, por ejemplo por efecto de envejecimiento. Las juntas que aseguran la estanqueidad de dispositivos destinados a ser maniobrados durante una utilización normal de la cisterna (vehículo cisterna, cisterna desmontable o batería de recipientes) deben estar concebidas y dispuestas de tal forma que la maniobra del dispositivo del que forma parte, no entrañe su deterioro.
211131 En los depósitos de vaciado por el fondo, todo depósito y todo compartimiento, en el caso de los depósitos con varios compartimientos, deben estar provistos de dos cierres en serie, independientes el uno de otro, de los cuales el primero está constituido por un obturador interno fijado directamente en el depósito y el segundo por un válvula, u otro aparato equivalente, colocado en cada extremo de la boca de vaciado.
El dispositivo de vaciado por el fondo de los depósitos destinados al transporte de materias pulverulentas o granuladas podrá estar constituido por un tubo exterior con obturador si está construido con material metálico susceptible de deformarse. Además los orificios deben poder cerrarse con tapones roscados, de bridas ciegas u otros dispositivos de la misma eficacia. El obturador interno ha de poder maniobrarse por arriba o por debajo. En los dos casos, su posición- abierto o cerrado- debe poder verificarse siempre que sea posible, desde el suelo. Los dispositivos de mando del obturador interno han de estar concebidos de forma que se impida toda apertura intempestiva por efecto de un choque u otra acción no deliberada.
En caso de avería del dispositivo de mando externo, el cierre interior debe continuar siendo eficaz.
La posición y/o el sentido de cierre de las válvulas debe señalarse sin ambig edad.
Con el fin de evitar cualquier pérdida de contenido en caso de avería de los dispositivos exteriores de llenado y vaciado (bocas, dispositivos laterales de cierre), el obturador interno y su asiento deben estar protegidos contra el riesgo de ser arrancados por efecto de las solicitudes externas, o diseñados para prevenirlo. Los órganos de llenado y de vaciado (comprendidas las bridas o los tapones roscados) y las tapas de protección eventuales, deben poder asegurarse contra toda apertura intempestiva.
El depósito o cada uno de sus compartimentos debe estar provisto de una abertura suficiente para permitir su inspección.
211132 Los depósitos destinados al transporte de materias en las que todas las aberturas han de estar situadas por encima del nivel del líquido pueden ir dotados, en la parte inferior de la virola, de un orificio de limpieza (boca de acceso manual). Este orificio debe poder obturarse mediante una brida cerrada de forma estanca, cuya construcción debe ser aprobada por la autoridad competente o por un organismo designado por la misma.
211133 Los depósitos destinados al transporte de líquidos cuya presión de vapor a 50 °C no sobrepase 110 kPa (1,1 bar) (presión absoluta) deben ir provistos de un dispositivo de aireación y de un dispositivo capaz de impedir que el contenido se vierta al exterior si el depósito se vuelca; si no deberán satisfacer las condiciones de los marginales 211134 ó 211135.
211134 Los depósitos destinados al transporte de líquidos cuya presión de vapor a 50°C es superior a 110 kPa (1,1 bar) sin rebasar 175 kPa (1,75 bar) (presión absoluta) deben ir provistos de una válvula de seguridad regulada a una presión manométrica de como mínimo 150 kPa (1,5 bar) y que debe abrirse completamente a una presión que no supere a la presión de prueba; si no deberán satisfacer las disposiciones del marginal 211135.
211135 Los depósitos destinados al transporte de líquidos cuya presión de vapor a 50 °C es superior a 175 kPa (1,75 bar) sin rebasar 300 kPa (3 bar) (presión absoluta) deben ir provistos de una válvula de seguridad regulada a una presión manométrica de como mínimo 300 kPa (3 bar) y que debe abrirse completamente a una presión que no supere a la presión de prueba; si no deberán ir herméticamente cerrados (2)
211136 Ninguna de las piezas móviles, tales como tapas, dispositivos de cierre, etc., que pueden entrar en contacto ya sea por frotamiento, ya sea por choque, con los depósitos de aluminio destinados al transporte de liquidas inflamables cuyo punto de inflamación es inferior o igual a 61 °C o gases inflamables, no pueden ser de acero oxidable sin proteger.
211137-211139
Salvo exclusión para los depósitos destinados al transporte de ciertas materias cristalizables o muy viscosas, de gases licuados refrigerados fuertemente. Así como para los depósitos provistos de un revestimiento de ebonita o de termoplástico, el obturador interno puede reemplazarse por un obturador externo que presente una protección suplementaria.
(2) Por depósitos cerrados herméticamente, se han de entender los depósitos cuyas aberturas van cerradas herméticamente y que están desprovistas de válvulas de seguridad, de discos de rotura o de otros dispositivos de
seguridad parecidos. Los depósitos con válvulas de seguridad precedidas de un disco de rotura se consideran como herméticamente cerrados.
SECCION 4
APROBACION DEL PROTOTIPO
211140 Para cada nuevo tipo de cisterna, la autoridad competente o un organismo designado por ella, debe establecer un certificado atestiguando que el prototipo de cisterna que ha peritado, comprendidos los medios de fijación del depósito, es adecuado al uso previsto y satisface las condiciones de construcción de la sección 2, las condiciones de equipos de la sección 3 y las condiciones particulares de las clases de materias transportadas.
El certificado de peritaje debe indicar los resultados de la prueba, las materias y/o los grupos de materias para cuyo transporte se aprueba la cisterna, así como el número de aprobación como prototipo. Las materias pertenecientes a un grupo de materias deben ser de naturaleza parecida y compatibles con las características del depósito. Las materias o los grupos de materias autorizadas deben indicarse en el certificado de peritaje con su designación química o con el epígrafe colectivo correspondiente a la enumeración de materias, así como la clase y el apartado. Esta aprobación será válida para las cisternas construidas, sin modificación, según este prototipo.
211141-211149
SECCION 5
ENSAYOS
211150 Los depósitos y sus equipos deben ser, en conjunto o por separado, sometidos a un control inicial antes de su puesta en servicio. Este control comprende: una verificación de la conformidad con el prototipo aceptado, una verificación de las características de construcción, un examen del estado interior y exterior, un ensayo de presión hidráulica y una verificación del buen funcionamiento del equipo.
La prueba de presión hidráulica deberá efectuarse en el depósito, en su conjunto, a la presión indicada en la parte II de este Apéndice, y separadamente en cada compartimento de los depósitos compartimentados a una presión no menor de 1,3 veces la presión máxima de servicio. La prueba de estanqueidad se efectuará en cada compartimento por separado de los depósitos compartimentados.
El ensayo de presión hidráulica debe efectuarse antes de la colocación de la protección para aislamiento térmico, eventualmente necesaria. Cuando los depósitos y sus equipos han sido sometidos a ensayos separados, deben someterse una vez montados, a un ensayo de estanqueidad.
211151 Los depósitos y sus equipos deben someterse a controles periódicos a intervalos determinados. Los controles periódicos comprenden: el examen del estado interior y exterior y por regla general, un ensayo de presión hidráulica Las envolturas de protección para aislamiento térmico o de otro tipo, no deben quitarse más que en la medida que ésto sea indispensable para una apreciación segura de las características del depósito.
La prueba de presión hidraúlica se efectuará en la cisterna, en su conjunto, a la presión indicada en la parte II de este Apéndice, y separadamente en
cada compartimento de los depósitos compartimentados a una presión no menor de 1,3 veces la presión máxima de servicio.
En los depósitos destinados al transporte de materias pulverulentas o granuladas y de acuerdo con el experto autorizado por la autoridad competente, los ensayos periódicos de presión hidraúlica pueden suprimirse y reemplazarse por ensayos de estanqueidad según el marginal 211102 (3).
Los intervalos máximos para los controles son de 6 anos.
Los vehículos cisterna, cisternas desmontables y baterías de recipientes vacíos, sin limpiar, pueden transportarse tras la expiración de los plazos fijados para ser sometidos a los controles.
211152 Además, se debe proceder a un ensayo de estanqueidad del depósito con el equipo así como a una verificación del buen funcionamiento de todo el equipo, al menos cada tres años.
La prueba de estanqueidad se efectuará separadamente en cada compartimento de los depósitos compartimentados.
211153 Cuando la seguridad del depósito o de sus equipos ha podido quedar comprometida como consecuencia de una reparación, modificación o accidente, se ha de efectuar un control excepcional.
211154 Los ensayos, controles y verificaciones según los marginales 211 150 a 211 153 deben ser efectuados por el experto autorizado por la autoridad competente. Deben expedirse certificados indicando el resultado de estas operaciones. En estos certificados deberá figurar una referencia a la lista de materias autorizadas para el transporte en este depósito según el marginal 211 140.
211155-211159
SECCION 6
MARCADO
211160 Cada depósito debe llevar una placa de metal resistente a la corrosión, fijada de forma permanente sobre el depósito en un lugar fácilmente accesible para ser inspeccionada. En este panel debe figurar, por estampado o por otro medio parecido, por lo menos los datos indicados a continuación. Está admitido
- que estos datos estén grabados directamente en la pared del propio depósito, si ésta está reforzada de tal forma que no se comprometa la resistencia del depósito: número de aceptación. designación o marca del fabricante. número de fabricación.
- año de construcción.
- presión de prueba (I) (presión manométrica).
- capacidad para los depósitos con varios compartimentos, capacidad de cada elemento. temperatura de cálculo (únicamente si es superior a +50 °C o inferior a -20 °C).
- fecha (mes, año) del ensayo inicial y del último ensayo periódico efectuado según los marginales 211150 y 211 151. contraste del experto que ha realizado los ensayos. presión de prueba en el conjunto del depósito y la presión de prueba por compartimento en MPa o bar (presión manométrica) si la presión por compartimento es inferior a la presión en el depósito.
- material del depósito y, en su caso, del revestimiento protector.
Además, sobre los depósitos de llenado o vaciado a presión, debe ir inscrita
la presión máxima de servicio autorizada.
211161 Las indicaciones siguientes deberán estar inscritas sobre el mismo vehículo cisterna o sobre un panel.
Estas indicaciones no son exigibles cuando se trata de un vehículo portador de cisternas desmontables: nombre del propietario o explotador.
- peso en vacío.
- peso máximo autorizado.
211162-211169
SECCION 7
SERVICIO
211170 El espesor de las paredes del depósito debe mantener, durante toda su utilización, un valor superior o igual al mínimo definido en el marginal 211 127.
211171 Los depósitos han de cargarse únicamente con las materias peligrosas para el transporte de las cuales han sido aceptados y que, al contacto con el material del depósito, las juntas de estanqueidad, los equipos así como los revestimientos protectores, no sean susceptibles de reaccionar peligrosamente con estos, de formar productos peligrosos o de debilitar el material de manera apreciable.
Los artículos alimenticios no pueden transportarse en estos depósitos más que si se han tomado las medidas necesarias para prevenir toda amenaza contra la salud pública.
211172 (1) Los grados de llenado que siguen no deben sobrepasarse en los depósitos destinados al transporte de materias líquidas a temperatura ambiente:
a) para las materias inflamables que no presentan otros peligros (por ejemplo toxicidad, corrosividad) cargados en depósitos provistos de un dispositivo de aireación, o de válvulas de seguridad (incluso si ésta está precedida por un disco de ruptura):
grado de llenado = (100/ (1+ alpha (50- tsubF)))%de la capacidad;
b) para las materias tóxicas o corrosivas (que presenten o no un peligro de inflamación), cargadas en depósitos provistos de un dispositivo de aireación, o de válvulas de seguridad (incluso si van precedidas por un disco de rotura):
grado de llenado = (98 / (1 + alpha (50- tsubF)))% de la capacidad;
c) para las materias inflamables y las materias nocivas o las que presenten un grado menor de corrosividad (presentando o no un peligro de inflamabilidad) cargadas en depósitos cerrados herméticamente sin dispositivo de seguridad:
grado de llenado = (97 / (1+alpha (50- tsubF)))% de la capacidad;
d) para materias muy tóxicas o tóxicas, muy corrosivas o corrosivas (presentando o no un peligro de inflamabilidad) cargadas en depósitos cerrados herméticamente sin dispositivo de seguridad:
grado de llenado = (95/( 1+alpha (50-tsubF)))% de la capacidad;
(2) En estas fórmulas, a representa el coeficiente medio de dilatación cubica del líquido entre 15 °C y 50 °C, es decir, para una variación máxima de temperatura de 35 °C. a se calcula a partir de la fórmula:
alpha = (d15-d50) /(35 x d50)
siendo d15 y d50 las densidades del líquido a 15 °C y 50°C, tsubF la temperatura media del líquido en el momento del llenado.
(3) Las disposiciones del párrafo (1) anterior, no se aplican a los depósitos cuyo contenido se mantiene, mediante un dispositivo de recalentamiento, a una temperatura superior a 50 °C durante el transporte. En este caso, el grado de llenado en la carga debe ser tal y la temperatura debe estar controlada de tal manera, que el depósito, durante el transporte, no esté nunca más lleno del 95% y que la temperatura de llenado no se sobrepase.
(4) En los casos de carga de productos calientes, la temperatura en la superficie exterior del depósito o del aislamiento térmico no debe sobrepasar 70 °C durante el transporte.
211173 Los depósitos destinados al transporte de materias líquidas que no están divididas en secciones de una capacidad máxima de 7 500 litros por medio de tabiques de separación o rompeolas deben llenarse por lo menos, al 80% de su capacidad, excepto si están prácticamente vacíos.
211174 Los depósitos han de cerrarse de manera que el contenido no pueda derramarse al exterior de forma incontrolada. Los orificios de los depósitos de vaciado por el fondo deben ir cerrados por medio de tapones roscados, de bridas ciegas, o de otros dispositivos de la misma eficacia. La estanqueidad de los dispositivos de cierre de los depósitos, en particular en la parte superior del tubo de sumersión, debe ser verificada por el remitente, tras el llenado del depósito. Durante la carga y la descarga de las cisternas, los contenedores cisterna, deberán adoptarse medidas apropiadas para impedir que se liberen cantidades peligrosas de gases y vapores.
211175 Si varios sistemas de cierre están colocados unos a continuación de otros, debe cerrarse en primer fugar el que se encuentre más cerca de la materia transportada.
211176 Durante el transporte cargado o vacío, ningún residuo peligroso debe adherirse en el exterior de los depósitos.
211177 Para poder ser transportados, los depósitos vacíos, sin limpiar, deben ir cerrados de la misma forma y presentar las mismas garantías de estanqueidad que si estuvieran llenos.
211178 Los conductos de unión entre los depósitos independientes de una unidad de transporte unidos entre sí, deben vaciarse para el transporte.
Los tubos flexibles de llenado y vaciado que no quedan unidos al depósito, deben vaciarse para el transporte.
211179
SECCION 8
MEDIDAS TRANSITORIAS
211180 Las cisternas fijas (vehículos cisternas), las cisternas desmontables y las baterías de recipientes construidas con anterioridad al 1 de octubre de 1978 y que no cumplan con las disposiciones de este apéndice, pero que hayan sido construidas según las disposiciones de esta Directiva, podrán utilizarse hasta el 30 de Septiembre de 1984. Las cisternas fijas (vehículos cisternas), las cisternas desmontables y las baterías de recipientes destinadas al transporte de gas de la Clase 2 podrán sin embargo seguirse utilizando hasta el 30 de Septiembre de 1990, si se observan las pruebas
periódicas.
211181 A la expiración de estos plazos, se admire que continúen en servicio si los equipos de los depósitos cumplen con las presentes disposiciones. El espesor de la pared de los depósitos, excluyendo los depósitos destinados al transporte de gases de los apartados 7° y 8º de la Clase 2, deberá corresponder por lo menos, a una presión de cálculo de 400 kPa (4 bar) (presión manométrica) cuando sean de acero dulce, o de 200 kPa
(2 bar) (presión manométrica) cuando sean de aluminio o de aleaciones de aluminio. Para las cisternas con secciones que no sean circulares se fijará un diámetro que sirva de base de cálculo, a partir de un círculo cuya superficie sea igual a la de la sección transversal real de la cisterna.
211182 Las pruebas periódicas de las cisternas fijas (vehículos cisternas), cisternas desmontables y baterías de recipientes, que se mantengan en servicio conforme a las disposiciones transitorias deberán realizarse según las disposiciones de la sección 5 y las disposiciones particulares correspondientes a las distintas clases. Si las disposiciones anteriores no prescribieran una presión de prueba más elevada, una presión de prueba de 200 kPa (2 bar) (presión manométrica) es suficiente para los depósitos de aluminio o de aleaciones de aluminio.
211183 Las cisternas fijas (vehículos cisternas), las cisternas desmontables y las baterías de recipientes que cumplan con las presentes disposiciones transitorias podrán utilizarse, hasta el 30 de septiembre de 1993 para el transporte de mercancías peligrosas para las que hayan sido autorizadas. Este período transitorio no se aplica ni a las cisternas fijas (vehículos cisternas), cisternas desmontables y baterías de recipientes destinadas al transporte de materias de la Clase 2, ni a las cisternas filas (vehículos cisternas), cisternas desmontables y baterías de recipientes, cuyo espesor de pared y los equipos cumplan con las disposiciones del presente apéndice.
211184 Las cisternas fijas (vehículos cisternas), cisternas desmontables y baterías de recipientes construidos antes del 1 de mayo de 1985, conforme a las disposiciones de esta Directiva en vigor entre el 1 de octubre de 1978 y el 30 de abril de 1985, pero que no son conformes con las disposiciones aplicables -a partir del 1 de mayo de 1985, podrán ser utilizadas aún después de esta fecha.
211185 Las cisternas (vehículos cisternas), cisternas desmontables y baterías de recipientes construidos entre el 1 de mayo de 1985, y la fecha de entrada en vigor de las disposiciones aplicables a partir del 1 de enero de 1988, que no están conformes con éstas últimas, pero que estuviesen conformes a las disposiciones de esta Directiva entonces en vigor, podrán aún utilizarse después de esta fecha.
211186 Las cisternas filas (vehículos cisternas), cisternas desmontables y baterías de recipientes construidos antes de la entrada en vigor de las disposiciones aplicables a partir del 1 de enero de 1993 y que no se ajusten a las mismas pero que hayan sido construidas según las disposiciones de esta Directiva vigentes hasta esta fecha, podrán ser utilizadas.
211187 Las cisternas fijas (vehículos cisternas), cisternas desmontables y baterías de recipientes construidas antes del 1 de enero de 1990, si son utilizadas después del 31 de diciembre del 2004, deberán cumplir las
disposiciones del marginal 211 127 (5), aplicable a partir del 1 de enero de 1990, en lo referente al espesor de las paredes y la protección contra daños.
211188-211199
SEGUNDA PARTE
DISPOSICIONES PARTICULARES QUE COMPLEMENTAN O MODIFICAN LAS DISPOSICIONES DE LA PRIMERA PARTE
CLASE 2
GASES COMPRIMIDOS, LICUADOS O DISUELTOS A PRESION
211200-211209
SECCION 1
GENERALIDADES, CAMPO DE APLICACION (UTILIZACION DE LAS CISTERNAS), DEFINICIONES
Utilización
211210 Excepto los gases enumerados a continuación, los gases del marginal 2201 pueden transportarse en cisternas filas, en cisternas desmontables o en baterías de recipientes: el flúor y el tetrafluoruro de silicio del 1° at) y el trifluoruro de nitrógeno, el monóxido de nitrógeno del 1° ct), las mezclas de hidrógeno con un máximo del 10% en volumen de seleniuro de hidrógeno o de fosfina o de germano o con un máximo del 15% en volumen de arsina, las mezclas de nitrógeno o de gases nobles (que contengan un máximo del
10% en volumen de xenón) con un máximo del 10% en volumen de seleniuro de hidrógeno, o de fosfina, o de germano o con un máximo del 15% en volumen de arsina del 2° bt), las mezclas de hidrógeno con un máximo del 10% en volumen de diborano las mezclas de nitrógeno o de gases nobles (que contengan un máximo del 10% en volumen de xenón) con un máximo del 10% en volumen de diborano del 2° ct), el 2-octafluorobuteno (R 1318) y el octafluoropropano del 3° a), el cloruro de nitrosilo, el fluoruro de sulfurilo, la hexafluoracetona, el hexafluoruro de tungsteno y el tricloruro de boro, el trifluoruro de cloro del 3° at), el 2,2-dimetil propano y el metilsilano del 3° b), la arsina, el diclorosilano, el dimetilsilano, el seleniuro de hidrógeno, el sulfuro de carbonilo y el trimerilsilano del 3° bt), el propadieno estabilizado del 3° c), el cloruro de cianógeno, el cianógeno, el yoduro de hidrógeno anhidro y el óxido de etileno del 3° ct), las mezclas de metilsilanos del 4° bt), el propadieno con 1% al 4% de metilacetileno estabilizado del 4° c), el óxido de etileno que contenga un máximo del 50% en peso de formiato de metilo del 4° ct), el silano del 5° b), las materias del 5º bt) y ct), el acetileno disuelto 9° c), los gases de los apartados 12° y 13°.
211211-211219
SECCION 2
CONSTRUCCION
211 220 Los depósitos destinados al transporte de materias del 1° a 6° y 9°, se construirán de acero. Podrá admitirse un alargamiento a la rotura mínimo del 14% y una tensión (sigma) inferior o igual a los límites indicados a continuación, en función de los materiales para los depósitos sin soldadura por excepción a lo indicado en el marginal 211 125 (3):
a) si la relación Re/Rm (características mínimas garantizadas tras tratamiento térmico) es superior a 0,66 sin sobrepasar 0,85:
sigma< =0,75 Re;
b) si la relación Re/Rm (características mínimas garantizadas tras tratamiento térmico) es superior a 0,85:
sigma < = 0,5 Rm.
211221 Las prescripciones del Apéndice B.1d son aplicables a los materiales y a la construcción de los depósitos soldados.
211222 Los depósitos destinados al transporte de cloro y del oxicloruro de carbono del 3° at) deben calcularse para una presión de como mínimo 2,2 MPa (22 bar) (presión manométrica) (ver marginal 211 127 (2)).
211 223-211 229
SECCION 3
EQUIPOS
211230 Las bocas de vaciado de los depósitos deben poder cerrarse por medio de una brida ciega o por medio de otro dispositivo que ofrezca las mismas garantías.
211231 Los depósitos destinados al transporte de gases licuados además de los orificios previstos en el marginal
211 131, pueden estar provistos eventualmente de aberturas utilizables para el montaje de los indicadores de nivel, termómetros, manómetros y purgas, necesarios para su utilización y su seguridad.
211232 Los dispositivos de seguridad deben responder a las condiciones siguientes:
(1) Los orificios de llenado y de vaciado de los depósitos destinados al transporte de gases licuados inflamables y/o tóxicos, deben ir provistos de un dispositivo interno de seguridad de cierre instantáneo que, en caso de movimiento intempestivo del depósito o de incendio, se cierre automáticamente. El cierre también debe poder accionarse a distancia.
(2) Excepto los orificios que llevan las válvulas de seguridad y las purgas cerradas, todos los demás orificios de los depósitos destinados al transporte de gases licuados inflamables y/o tóxicos cuyo diámetro nominal es superior a 1,5 mm, deben ir provistos de un dispositivo interno de obturación.
(3) Como excepción a las disposiciones de los párrafos (1) y (2), los depósitos destinados al transporte de gases licuados inflamables y/o tóxicos, a muy bajas temperaturas, podrán estar equipados con dispositivos externos en vez de internos, si estos dispositivos están provistos de una protección equivalente, por lo menos, a la que proporciona la pared del depósito.
(4) Si los depósitos están equipados C011 indicadores de nivel, éstos no deben ser de material transparente directamente en contacto con la materia transportada. Si hay termómetros, no podrán sumergirse directamente en el gas o el líquido a través de la pared del depósito.
(5) Los depósitos destinados al transporte de cloro, de dióxido de azufre, y de oxicloruro de carbono 3° at), de mercaptán metílico y de sulfuro de hidrógeno del 3° bt) no deben tener abertura por debajo del nivel de liquido. Además, los orificios de limpieza (boca de acceso manual) previstos
en el marginal 211 132 no son admisibles.
(6) Las aberturas de llenado y de vaciado situadas en la parte superior de los depósitos, además de lo que está previsto en el párrafo (1), deben estar provistas de un segundo dispositivo de cierre externo. Este debe poder cerrarse por medio de una brida ciega o de otro dispositivo que ofrezca las mismas garantías.
211233 Las válvulas de seguridad deben satisfacer las condiciones siguientes:
(1) Los depósitos destinados al transporte de gases de los apartados 1° a 6° y 9°, pueden ir provistos de dos válvulas de seguridad como máximo, la suma de las dos secciones totales de paso libre de asiento de la o de las válvulas será como mínimo 20 cm2 por sección o fracción de sección, de 30 m3 de capacidad del recipiente. Estas válvulas deben poder abrirse automáticamente a una presión comprendida entre 0,9 y 1,0 veces la presión de prueba del depósito en el que están situadas. Deben ser de un tipo que pueda resistir los efectos dinámicos, incluidos los movimientos del líquido. Está prohibido el empleo de válvulas de funcionamiento por gravedad o por contrapeso.
Los depósitos destinados al transporte de gases del 1° a 9° que presenten un peligro para los órganos respiratorios o un peligro de intoxicación no deberán tener válvulas de seguridad, a menos que estén precedidas por un disco de ruptura. En este último caso la autoridad competente ha de estar de acuerdo con la disposición del disco de ruptura y de la válvula de seguridad.
Cuando los vehículos cisterna estén destinados al transporte marítimo, las disposiciones de este marginal no prohiben el montaje de válvulas de seguridad conformes a los reglamentos aplicables a este tipo de transporte (2).
(2) Los depósitos destinados al transporte de gases del 7° y 8°, deben estar provistos de dos válvulas de seguridad independientes; cada válvula debe estar concebida de forma que deje escapar del depósito los gases que se formen por evaporación durante la utilización normal, de manera que en ningún momento la presión sobrepase en más de un 10% la presión de servicio indicada en el depósito. Una de las dos válvulas de seguridad puede reemplazarse por un disco de rotura que debe romperse a la presión de prueba. En caso de desaparición del vacío en los depósitos con doble pared o en caso de destrucción de un 20% del aislamiento de los depósitos de una sola pared, la válvula de seguridad y el disco de rotura deben dejar escapar un caudal tal que la presión en el depósito no pueda sobrepasar la presión de prueba.
(3) Las válvulas de seguridad de los depósitos destinados al transporte de gases del 7° y 8°, deben poder abrirse a la presión de servicio indicada en el depósito. Deben estar construidas de forma que funcionen perfectamente, incluso a la temperatura de utilización más baja. La seguridad en el funcionamiento a esta temperatura debe establecerse y controlarse por ensayo de cada válvula o de una muestra de válvulas de un mismo tipo de construcción.
Protecciones calorífugos
211234 (1) Si los depósitos destinados al transporte de gases licuados del 3° y 4°, están provistos de una protección calorífugo' esta debe estar constituida:
Ya sea por una pantalla parasol, aplicada como mínimo sobre el tercio superior y como máximo sobre la mitad superior del depósito, y separada del depósito por una capa de aire de como mínimo 4 cm de espesor;
Ya sea por un revestimiento completo, de espesor adecuado, de materiales aislantes.
(2) Los depósitos destinados al transporte de gases del 7° y 8° deben estar calorifugados. El aislamiento térmico debe estar garantizado por medio de una envolvente continua.
Si el espacio entre el depósito y la envoltura está vacío de aire (aislamiento por vacío de aire), la envoltura de protección debe calcularse de forma que soporte sin deformación una presión externa de como mínimo 100 kPa (1 bar) (presión manométrica). Por derogación del marginal 211 102 (2) puede tenerse en cuenta en el cálculo de los dispositivos de refuerzo externos e internos. Si la envoltura está cerrada de forma estanca a los gases, un dispositivo debe garantizar que no se produzca ninguna presión peligrosa en la capa de aislamiento en caso de insuficiencia de estanqueidad del depósito o de sus equipos. Este dispositivo debe impedir las infiltraciones de humedad en la envoltura del aislamiento térmico.
(3) Los depósitos destinados al transporte de gases licuados cuya temperatura de ebullición a presión atmosférica es inferior a -182 °C, no deben contener ninguna materia combustible, ni en la constitución del aislamiento térmico, ni en la fijación al bastidor.
211 234 Los elementos de fijación de los depósitos destinados al transporte de argón, nitrógeno, helio y neón del 7° a) y de hidrógeno del 7° b) pueden contener, con la autorización de la autoridad competente, materias plásticas entre el depósito y la envoltura.
211 235 (1) Se consideran como elementos de un vehículo-batería: bien los recipientes según el marginal 2212 (1) b), bien las cisternas según el marginal 2212 (1) c)
Las disposiciones del presente apéndice no son aplicables a los bloques de botellas según el marginal 2212 (1) d).
(2) Para los vehículos batería, deben respetarse las condiciones siguientes:
a) Si uno de los elementos de un vehículo batería está provisto de una válvula de seguridad y si entre los elementos hay dispositivos de cierre, cada elemento debe también estar provisto de una válvula de seguridad.
b) Los dispositivos de llenado y de vaciado pueden estar fijados a un tubo colector.
c) Cada elemento de un vehículo batería destinado al transporte de gases comprimidos del 1° y 2° que presenten un peligro para los órganos respiratorios o un peligro de intoxicación debe poder aislarse mediante un grifo.
d) Los elementos de un vehículo batería destinado al transporte de gases licuados del 3° a 6° deben estar construidos para poder ser llenados separadamente y permanecer aislados mediante un grifo que pueda ser precintado.
(3) Las prescripciones siguientes se aplican a las cisternas desmontables: a) No deben estar unidas entre ellas por un tubo colector; b) Si pueden desplazarse rodando, los grifos deben ir provisto de casquetes protectores.
211 236 Por excepción a las disposiciones del marginal 211 131 los depósitos destinados al transporte de gases licuados refrigerados a muy baja temperatura no tienen que estar provistos obligatoriamente de una abertura para la inspección.
211 237-211 239
SECCION 4
APROBACION DEL PROTOTIPO
211 240-211 249
(No hay disposiciones particulares).
SECCION 5
ENSAYOS
211250 Los materiales de cada depósito soldado deben ensayarse según el método descrito en el apéndice B.1d.
211 251 Los valores de la presión de prueba deben ser los siguientes:
(1) para los depósitos destinados al transporte de gases del 1° y 2°: los valores indicados en el marginal 2219 (1) y (3);
(2) para los depósitos destinados al transporte de gases del 3° y 4°:
a) si el diámetro de los depósitos no es superior a 1.5 III.
- los valores indicados en el marginal 2220 (2);
si el diámetro de los depósitos es superior a 1,5 III los valores (1) indicados a continuación:
-----------------------------------------------------------------------
| | |Presión mínima para los | |
| | | depósitos de prueba | |
-----------------------------------------------------------------------
|Designación de |Apartado |con |sin |Peso máximo |
|la materia | | protecció| protección | del contenido|
| | | calorífug| calorífugo | por litro de |
| | | | | capacidad(en |
| | | | | kg.) |
-----------------------------------------------------------------------
|cloropenta- |3°a) |2 |2,3 |1,08 |
|fluoretano (R115) | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1-cloro-1,2,2,2- |3°a) |1 |1,1 |1,20 |
|te- trafluoro | | | | |
|-etano (R124) | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|diclorodi- |3°a) |1,5 |1,6 |1,15 |
|fluormetano (R12) | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|dicloromo- |3°a) |1 |1 |1,23 |
|nofluometano (R21)| | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|dicloro-1, |3°a) |1 |1 |1,30 |
|2-tetra- | | | | |
|fluor-1,1, | | | | |
|2,2-etano (R114) | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|monocloro- |3°a) |2,4 |2,6 |1,03 |
|difluometano (R22)| | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|monocloro- |3°a) |1 |1 |1,61 |
|difluomonobromo | | | | |
|metano (R12B1) | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1-cloro-2, |3°a) |1 |1 |1,18 |
|2,2-trifluor- | | | | |
|etano (R133a) | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|octafluociclo- |3°a) |1 |1 |1,34 |
|butano (R318) | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1,1,1,2- |3°a) |1,6 |1,8 |1,04 |
|tetrafluoretano | | | | |
|(R134a) | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|amoniaco |3°at) |2,6 |2,9 |0,53 |
-----------------------------------------------------------------------
|bromuro de |3°at) |5 |5,5 |1,54 |
|hidrógeno | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|bromuro de |3°at) |1 |1 |1,51 |
|metilo | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|cloro |3°at) |1,7 |1,9 |1,25 |
-----------------------------------------------------------------------
|dióxido de |3°at) |1 |1 |1,30 |
|nitrógeno NO2 | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|dióxido de |3°at) |1 |1,2 |1,23 |
|azufre | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|hexafluoro- |3°at) |1,7 |1,9 |1,11 |
|propileno (R1216) | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|oxiclorurode |3°at) |1,5 |1,7 |1,23 |
|carbono (fosgeno) | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|butano |3°b) |1 |1 |0,51 |
-----------------------------------------------------------------------
|butileno-1 |3°b) |1 |1 |0,53 |
-----------------------------------------------------------------------
|cis-butileno-2 |3°b) |1 |1 |0,55 |
-----------------------------------------------------------------------
|trans-butileno |3°b) |1 |1 |0,54 |
|-2 | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|ciclopropano |3°b) |1,6 |1,8 |0,53 |
-----------------------------------------------------------------------
|1,1-diflúor- |3°b) |1,4 |1,6 |0,79 |
|etano (R152a) | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|1-cloro-1,1, |3°b) |1 |1 |0,99 |
|difluoroetano | | | | |
|(R142b) | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|isobutano |3°b) |1 |1 |0,49 |
-----------------------------------------------------------------------
|isobutileno |3°b) |1 |1 |0,52 |
-----------------------------------------------------------------------
|óxidode metilo |3°b) |1,4 |1,6 |0,58 |
|(eter metílico) | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|propano |3°b) |2,1 |2,3 |0,42 |
-----------------------------------------------------------------------
|propileno |3°b) |2,5 |2,7 |0,43 |
-----------------------------------------------------------------------
|trifluoro-1,1,1 |3°b) |2,8 |3,2 |0,79 |
|-etano | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|cloruro de etilo |3°bt) |1 |1 |0,80 |
-----------------------------------------------------------------------
|cloruro de |3°bt) |1,3 |1,5 |0,81 |
|metilo | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|dimetilamina |3°bt) |1 |1 |0,S9 |
-----------------------------------------------------------------------
|etilamina |3°bt) |1 |1 |0,61 |
-----------------------------------------------------------------------
|metil mercaptano |3°bt) |1 |1 |0,78 |
-----------------------------------------------------------------------
|metilamina |3°bt) |1 |1,1 |0,58 |
-----------------------------------------------------------------------
|sulfuro de |3°bt) |4,5 |5 |0,67 |
|hidrógeno | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
1. Las presiones de prueba prescritas son:
a) si los depósitos están provistos de protección calorífugo, por lo menos iguales a las tensiones de vapor de los líquidos a 60 °C, disminuidas en 100 kPa (1 bar), pero como mínimo de 1 MPa (10 bar);
b) si los depósitos no están provistos de protección calorífugo, por lo menos iguales a las tensiones de vapor de los líquidos a 65 °C, disminuidas en 100 kPa (1 bar), pero como mínimo de 1 MPa (10 bar).
2. En razón de la elevada toxicidad del oxicloruro de carbono 3° at), la presión mínima de prueba para este gas está fijada en 1,5 MPa (15 bar) si el depósito está provisto de protección calorífugo y 1,7 MPa (17 bar) si no está provisto de esta protección.
3. Los valores máximos prescritos para el llenado en kg/litro se calculan de la siguiente forma: peso máximo del contenido por litro de capacidad = 0,95 x masa volumétrica de la fase líquida a 50 °C.
211 251 b)Si están recubiertos con una protección calorífuga, conforme a la definición dada en el marg. 211234 (1), los valores siguientes:
----------------------------------------------------------------
|trimetilamina |3°bt) |1 |1 |0,56 |
----------------------------------------------------------------
|butadieno-1,2 |3°c) |1 |1 |0,59 |
----------------------------------------------------------------
|butadieno-1,3 |3°c) |1 |1 |0,55 |
----------------------------------------------------------------
|cloruro de |3°c) |1 |1,1 |0,81 |
|vinilo | | | | |
----------------------------------------------------------------
|bromuro de |3°ct) |1 |1 |1,37 |
|vinilo | | | | |
----------------------------------------------------------------
|óxido de metilo |3°ct) |1 |1 |0,67 |
|y de vinilo | | | | |
----------------------------------------------------------------
|trifluorocloroer |3°ct) |1,5 |1,7 |1,13 |
|ileno (R1113) | | | | |
----------------------------------------------------------------
|mezcla F1 |4°a) |1 |1,1 |1,23 |
----------------------------------------------------------------
|mezcla F2 |4°a) |1,5 |1,6 |1,15 |
----------------------------------------------------------------
|mezcla F3 |4°a) |2,4 |2,7 |1,03 |
----------------------------------------------------------------
|mezcla de gas |4°a) |1,8 |2 |1,01 |
|RSOO | | | | |
----------------------------------------------------------------
|mezcla de gas |4°a) |2,5 |2,8 |1,O5 |
|RS02 | | | | |
----------------------------------------------------------------
|mezclas del 19% | | | | |
|al 21% en peso de | | | | |
|diclorodi | | | | |
----------------------------------------------------------------
|fluormetano | | | | |
|(R12) y del 79% al| | | | |
|81% en peso | | | | |
----------------------------------------------------------------
|de | | | | |
|monoclorodifluarom| | | | |
|onobromometano | | | | |
----------------------------------------------------------------
|(R12B1) |4°a) |1 |1,1 |1,50 |
----------------------------------------------------------------
|mezclas de | | | | |
|bromuro de metilo | | | | |
|y de cloropi | | | | |
----------------------------------------------------------------
|crina |4°at) |1 |1 |1,51 |
----------------------------------------------------------------
|mezclas de | | | | |
|diclorodifluome- | | | | |
|tano y de óxido de| | | | |
----------------------------------------------------------------
|etileno que | | | | |
|contengan como | | | | |
|máximo 12% en | | | | |
----------------------------------------------------------------
|peso de óxido de |4°at) |1,5 |1,6 |1,O9 |
|etileno | | | | |
----------------------------------------------------------------
|mezcla A (nombre |4°b) |1 |1 |0,50 |
|comercial: butano)| | | | |
----------------------------------------------------------------
|mezcla A O |4°b) |1,2 |1,4 |0,47 |
|(nombre comercial:| | | | |
|butano) | | | | |
----------------------------------------------------------------
|mezclal A 1 |4°b) |1,6 |1,8 |0,46 |
----------------------------------------------------------------
|mezcla B |4°b) |2 |2,3 |0,43 |
----------------------------------------------------------------
|mezcla C (nombre |4°b) |2,5 |2,7 |0,42 |
|comercial: | | | | |
|propano) | | | | |
----------------------------------------------------------------
|mezclas de |4°b) |- |22,5 |0,187 |
|hidrocarburos que | | | | |
|contengan | | | | |
----------------------------------------------------------------
|metano | | |30 |0,244 |
----------------------------------------------------------------
|mezclas de | | | | |
|cloruro de metilo | | | | |
|y de cloruro de | | | | |
----------------------------------------------------------------
|metileno |4°bt) |1,3 |1,5 |0,81 |
----------------------------------------------------------------
|mezclas de |4°bt) |1,3 |1,5 |0,81 |
|cloruro de metilo | | | | |
|y de cloropicrina | | | | |
----------------------------------------------------------------
|mezclas de | | | | |
|bromuro de metilo | | | | |
|y bromuro de | | | | |
----------------------------------------------------------------
|etileno |4°bt) |1 |1 |1,51 |
----------------------------------------------------------------
|mezclas de | | | | |
|metilacetileno/ | | | | |
|propadieno y mez | | | | |
----------------------------------------------------------------
|cla de | | | | |
|hidrocarburos | | | | |
----------------------------------------------------------------
|mezcla P1 |4°c) |2,5 |2,8 |0,49 |
----------------------------------------------------------------
|mezcla P2 |4°c) |2,2 |2,3 |0,47 |
----------------------------------------------------------------
|óxido de etileno | | | | |
|que contenga un | | | | |
|máximo del | | | | |
----------------------------------------------------------------
|10% en peso de |4°ct) |2,4 |2,6 |0,73 |
|dióxido de carbono| | | | |
----------------------------------------------------------------
|óxido de etileno | | | | |
|con nitrógeno | | | | |
|hasta una | | | | |
----------------------------------------------------------------
|presión total de |4°ct) |l,5 |1,5 |0,78 |
|1 MPa (1O bar) a | | | | |
|50 °C | | | | |
---------------------------------------------------------------- | | | | | | ----------------------------------------------------------------
(3) Para los depósitos destinados al transporte de gases del 5° y 60:
a) si no están recubiertos por una protección calorífugo: los valores indicados en el marginal 2220 (3) y (4);
211 251 b) si están recubiertos con una protección calorífugo, conforme a la definición dada en el marginal 211234 (1), los valores siguientes:
-----------------------------------------------------------------------
|Designación de la |Apartado |Presión mínima |Peso máximo |
|materia | | de prueba MPa | del contenido|
| | | | por litro de |
| | | | capacidad (en|
| | | | kg) |
-----------------------------------------------------------------------
|bromotrifluormetano |5°a) |12 |1,50 |
|(R13B1) | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|clorotrifluometano |5°a) |12 |0,96 |
|(R13) | | | |
-----------------------------------------------------------------------
| | |22,5 |1,12 |
-----------------------------------------------------------------------
|dióxido de carbono |5°a) |19 |0,73 |
-----------------------------------------------------------------------
| | |22,5 |0,78 |
-----------------------------------------------------------------------
|óxido nitroso |5°a) |22,5 |0,78 |
|comprimido N2O | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|hexafluoretano |5°a) |16 |1,28 |
|(R116) | | | |
-----------------------------------------------------------------------
| | |20 |1,34 |
-----------------------------------------------------------------------
|hexafluoruro de |5°a) |12 |1,34 |
|azufre | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|pentafluoroetano |5°a) |3,4 |0,95 |
|(R125) | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|trifluorometano |5°a) |19 |0,92 |
|(R23) | | | |
-----------------------------------------------------------------------
| | |25 |0,99 |
-----------------------------------------------------------------------
|xenón |5°a) |12 |1,30 |
-----------------------------------------------------------------------
|cloruro de hidrógeno |5°at) |12 |0,69 |
-----------------------------------------------------------------------
|etano |5°b) |12 |0,32 |
-----------------------------------------------------------------------
|etileno |5°b) |12 |0,25 |
-----------------------------------------------------------------------
| | |22,5 |0,36 |
-----------------------------------------------------------------------
|1,1-difluoretileno |5°c) |12 |0,66 |
-----------------------------------------------------------------------
| | |22,5 |0,78 |
-----------------------------------------------------------------------
|fluoruro de vinilo |5°c) |12 |0,58 |
-----------------------------------------------------------------------
| | |22,5 |0,65 |
-----------------------------------------------------------------------
|mezcla de gas R 503 |6°a) |3,1 |0,11 |
-----------------------------------------------------------------------
| | |4,2 |0,21 |
-----------------------------------------------------------------------
| | |10 |0,76 |
-----------------------------------------------------------------------
|dióxido de carbono |6°c) |19 |0,73 |
|que contenga un máximo| | | |
|del | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|35% en peso de óxido | |22,5 |0,78 |
|de etileno | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|óxido de etileno que | | | |
|contenga más del 10%, | | | |
|pero | | | |
|como máximo el 50% |6°ct) |19 |0,66 |
|en peso de dióxido de | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|carbono | |25 |0,75 |
-----------------------------------------------------------------------
Si se utilizan depósitos recubiertos con una protección calorífugo que hayan sido sometidos a una presión de prueba inferior a la indicada en el cuadro, el peso máximo de contenido por litro de capacidad se establecerá de tal forma que la presión alcanzada por la materia en cuestión en el interior del depósito a 55 °C no sobrepase la presión de prueba indicada en el depósito. En este caso, el peso máximo de carga admisible debe ser fijado por el experto autorizado por la autoridad competente.
(4) para los depósitos destinados al transporte de amoníaco disuelto a presión 9° at):
-----------------------------------------------------------------------
| | |Presión |Peso máximo del |
| | |mínima |contenido |
-----------------------------------------------------------------------
|Designación de la |Apar- |de prueba |por litro de capacidad |
|materia | tado | MPa | (en kg.) |
-----------------------------------------------------------------------
|amoníaco disuelto a | | | |
|presión en agua | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|con más del 35% y un |9°at) |1 |0,80 |
|máximo del 40% de | | | |
|amoniaco | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|con más del 40% y un |9°at) |1,2 |0,77 |
|máximo del 50% de | | | |
|amoniaco, en peso | | | |
-----------------------------------------------------------------------
(5) Para los depósitos destinados al transporte de gases del 7° y 8°: como mínimo 1,3 veces la presión máxima de servicio autorizada indicada en el depósito, pero como mínimo 300 kPa (3 bar) (presión manométrica); para los depósitos provistos de un aislamiento por vacío, la presión de prueba debe ser igual a como mínimo 1,3 veces el valor de la presión máxima de servicio autorizada aumentada en 100 kPa (1 bar).
211252 El primer ensayo de presión hidráulica debe efectuarse antes de la colocación de la protección calorífuga.
211253 La capacidad de cada depósito destinado al transporte de gases del 3° al 6° y 9°, debe determinarse bajo la vigilancia del experto autorizado por la autoridad competente, por pesada o por medida volumétrica de la cantidad de agua que llena el depósito; el error de medida de la capacidad de los depósitos debe ser inferior al 1%. No es admisible la determinación basada en un cálculo a partir de las dimensiones del depósito. Los pesos máximos de llenado admisibles según los marginales 2220 (4) y 211251 (3) las fijará un experto autorizado.
211254 El control de las uniones debe efectuarse siguiendo las prescripciones correspondientes al coeficiente lambda 1,0 del marginal 211 127 (8).
211255 Por excepción a las prescripciones del marginal 211 151 deben efectuarse los ensayos periódicos:
(1) Cada tres años para los depósitos destinados al transporte de fluoruro de boro del 1° at), de gas ciudad del 2° bt), de bromuro de hidrógeno, de cloro, de dióxido de nitrógeno, de dióxido de azufre y de oxicloruro de carbono del 3° at) de sulfuro de hidrógeno del 3° bt) y de cloruro de hidrógeno del 5° at);
(2) Tras seis años de servicio y luego cada doce años para los depósitos destinados al transporte de gases del 7° y 8°. Cada seis años después de cada ensayo periódico, debe efectuarse un control de estanqueidad por un experto autorizado.
211256 En los depósitos con aislamiento por vacío de aire, el ensayo de presión hidráulica y la verificación del estado interior pueden reemplazarse por ensayo de estanqueidad y la medida del vacío, con el acuerdo del experto autorizado.
211 257 Si se han practicado aberturas durante las inspecciones periódicas en los depósitos destinados al transporte de gases del 7° y 8°, el método para su cierre hermético, antes de volver al servicio, debe ser aprobado por el experto autorizado y debe garantizar la integridad del depósito.
211258 Los ensayos de estanqueidad de los depósitos destinados al transporte de gases del 1° al 6° y 9° deben ser ejecutados a una presión de como mínimo
400 kPa (4 bar), pero como máximo a 800 kPa (8 bar) (presión manométrica).
211 259
SECCION 6
MARCADO
211260 Los datos que siguen deben, además, figurar por estampado, o por otro medio parecido, en el panel previsto en 211 160 o directamente sobre las paredes del propio depósito, si éstas están reforzadas de tal forma que no se comprometa la resistencia del depósito:
(1) En lo concerniente a los depósitos destinados al transporte de una única materia: el nombre del gas con todas las letras
Esta indicación debe completarse, para los depósitos destinados al transporte de gases comprimidos del
1° y 2°, con el valor máximo de la presión de carga a 15 °C autorizada para el depósito, y, para los depósitos destinados al transporte de gases licuados del 3° al 8°, así como para amoníaco disuelto a presión del 9° at), con el peso de carga máxima admisible en kg y con la temperatura de llenado, si ésta es inferior a - 20 °C.
(2) En lo concerniente a los depósitos de uso múltiple: el nombre con todas las letras de los gases para los que el depósito está autorizado.
Esta indicación debe complementarse con la indicación del peso máximo de carga admisible en kg. para cada uno de ellos.
(3) En lo concerniente a los depósitos destinados al transporte de gases del 7° y 8°:
- la presión de servicio.
(4) En los depósitos provistos de protección por aislamiento térmico: la mención «calorifugado» o «calorifugado al vacío».
211261 El bastidor de los vehículos batería, debe llevar cerca del punto de llenado, una placa que indique: la presión de prueba de los elementos
- la presión máxima de carga a 15 °C autorizada para los elementos destinados a gases comprimidos;
- el número de elementos;
- la capacidad total de los elementos;
- el nombre del gas con todas las letras y, además, en el caso de gases licuados:
- el peso máximo de carga admisible por elemento.
211 262 Completando las inscripciones previstas en el marginal 211 161, sobre el depósito mismo o sobre un panel, deben figurar las siguientes indicaciones:
a) - o bien: «temperatura de llenado mínima autorizada: - 20 °C».
- o bien: «temperatura de llenado mínima autorizada:....»;
b) Para los depósitos destinados al transporte de una única materia: el nombre del gas con todas las letras; para los gases licuados del 3° al 8° y el amoníaco disuelto a presión en agua del 9° at), el peso máximo de carga admisible en kg;
c) Para los depósitos de utilización múltiple:
- el nombre, con todas las letras (2), de todos los gases para el transporte a los cuales estén destinados estos depósitos, con la indicación de la carga máxima admisible en kg por cada uno de ellos;
d) Para los depósitos provistos de una protección calorífuga:
- la inscripción «calorifugado» o «calorifugado al vacío», en el idioma del país de matriculación y además si esta lengua no es ni alemán, ni inglés, ni francés, en alemán, en inglés o en francés, a menos que existiesen acuerdos entre los estados interesados que dispusiesen otra cosa.
211263 Estas indicaciones no son exigidas cuando se trata de un vehículo portador de cisternas desmontables.
211 2642-11 269
SECCION 7
SERVICIO
211270 Los depósitos destinados a transportes sucesivos de gases licuados distintos del 3° a 8° (depósitos de utilización múltiple) no pueden transportar más que materias enumeradas en un único y mismo grupo de los siguientes:
Grupo 1: hidrocarburos halogenados del 3° a) y 4° a);
Grupo 2: hidrocarburos del 3° b) y 4° b), butadienos 3° c) y mezclas de butadieno-1,3 e hidrocarburos del 4° c);
211270 Grupo 3: amoníaco del 3° at), óxido de metilo del 3° b), dimetilamina, etilamina, metilamina y trimetilamina del 3° bt) y cloruro de vinilo del 3° c);
Grupo 4: bromuro de metilo del 3° at), cloruro de etilo y cloruro de metilo del 3° bt);
Grupo 5: mezclas de óxido de etileno con dióxido de carbono, óxido de etileno con nitrógeno del 4° ct);
Grupo 6: nitrógeno, dióxido de carbono, gases nobles, hemióxido de nitrógeno N2O, oxígeno, del 7° a), aire, mezclas de nitrógeno con gases nobles y mezclas de oxígeno con nitrógeno, incluso si contienen gases nobles del 8° a);
Grupo 7: etano, etileno, metano del 7° b), mezclas de metano con etano, incluso si contienen propano o butano del 8° b).
211271 Los depósitos que hayan contenido alguna materia de los grupos 1 y 2, deben ser vaciados de gases licuados antes de cargar otra materia que pertenezca al mismo grupo. Los depósitos que han sido llenados con una materia de los grupos 3 al 7, deben ser completamente vaciados del gas licuado, y luego efectuar una descompresión antes de cargar otra materia perteneciente al mismo grupo.
211272 La utilización múltiple de depósitos para el transporte de gases licuados del mismo grupo está admitida si se respetan todas las condiciones fijadas para los gases a transportar en un mismo depósito. La utilización múltiple debe ser aprobada por un experto autorizado.
211273 Es posible el destino múltiple de los depósitos para gases de grupos distintos, si el experto autorizado lo permite.
Cuando se efectúe el cambio de uso de los depósitos con gases que pertenezcan a otro grupo de gases, los depósitos deben vaciarse completamente de gases licuados, luego de efectuar la descompresión y por fin ser desgasificados. El desgasificado de los depósitos debe ser verificado y certificado por el experto autorizado.
211274 Cuando vuelvan a entrar en servicio cisternas cargadas o vacías sin
limpiar, únicamente deben ser visibles las indicaciones válidas según él marginal 211 262 para el gas cargado o que acaba de ser descargado; todas las indicaciones relativas a los otros gases deben taparse.
211275 Los elementos de un vehículo batería no deben contener más que un solo y único gas. Si se trata de un vehículo batería destinado al transporte de gases licuados del 3° al 6° los elementos deben llenarse separadamente y permanecer aislados por medio de un grifo precintado.
211276 La presión máxima de llenado para los gases comprimidos del 1° y 2°, excepto el fluoruro de boro, no debe sobrepasar los valores fijados en el marginal 2219 (2).
Para el fluoruro de boro del 1° at), el peso máximo de carga admisible por litro de capacidad, no debe sobrepasar 0,86 kg.
El peso máximo de carga admisible por litro de capacidad según los marginales 2220 (2), (3) y (4) y 211 251 (2), (3) y (4), debe ser respetado.
211277 Para los depósitos destinados al transporte de gases del 7° b) y 8° b), el grado de llenado debe ser inferior a un valor tal que, cuando el contenido se lleva a una temperatura a la cual la presión de vapor iguale la presión de apertura de las válvulas de seguridad, el volumen del líquido a esta temperatura alcance el 95% de la capacidad del depósito. Los depósitos destinados al transporte de gases del 7° a) y 8° a), pueden llenarse hasta el 98% a la temperatura de carga y a la presión de carga.
211278 En el caso de los depósitos destinados al transporte de hemióxido de nitrógeno y de oxígeno del 7° a), de aire o de mezclas que contengan oxígeno del 8° a), está prohibido emplear materias que contengan grasas o aceites, para asegurar la estanqueidad de las juntas o el mantenimiento de los dispositivos de cierre.
211279 La prescripción del marginal 211 175 no es válida para los gases del 7° y 8°.
211 280-211 299
CLASE 3
MATERIAS LIQUIDAS INFLAMABLES
211 300-211 309
SECCION 1
GENERALIDADES, CAMPO DE APLICACION (UTILIZACION DE LAS CISTERNAS)
DEFINICIONES
Utilización
211310 Las siguientes materias del marginal 2301 pueden transportarse en cisternas fijas o desmontables.
a) la propilenoimina estabilizada del 12°;
b) las materias enumeradas en la letra a) del 11°, 14° a 22°, 26° y 27°, 41° al 57°.
c) las materias enumeradas en la letra b) del 11°, 14° al 27°, 41° a 57°, así como las materias de los apartados 32° y 33°.
d) las materias enumeradas en 1° al 5°, 31°, 34° y 61° c), a excepción del nitrato de isopropilo, del nitrato de n-propilo y del nitrometano, del 3° b).
211 311-2113 19
SECCION 2
CONSTRUCCION
211320 Los depósitos destinados al transporte de la propileno-imina estabilizada del 12°, deben calcularse según una presión de cálculo [ver marginal 211 127 (2)] mínima de 1,5 MPa (15 bar) (presión manométrica).
211321 Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 211 310 b), deben calcularse a una presión del cálculo [ver marginal 211 127 (2)] mínima de 1 MPa (10 bar) (presión manométrica).
211322 Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 211 310 c), deben calcularse según una presión de cálculo [ver marginal 211 127 (2)] mínima de 400 kPa (4 bar) (presión manométrica).
211323 Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 211 310 d) deben calcularse conforme a las prescripciones de la Parte primera del presente apéndice.
211 324-211 329
SECCION 3
EQUIPOS
211330 Todas las aberturas de los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal
211 310 a) y b) deben estar situadas por encima del nivel del líquido. Ninguna tubería o conexión debe atravesar las paredes del depósito por debajo del nivel de líquido. Los depósitos deben poder cerrarse herméticamente y los cierres deben poder ser protegidos por una tapa cerrada con cerrojo.
211331 Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 211 310 c) y d) pueden también estar diseñados para ser vaciados por el fondo. Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 211 310 c), a excepción de las materias del 33°, deben poder cerrarse herméticamente.
211332 Si los depósitos destinados al transporte de las materias contempladas en el marginal 211 310 a), b) o c), a excepción de las materias del 33°, están provistos de válvulas de seguridad, éstas deben ir precedidas por un disco de ruptura. La autoridad competente ha de estar de acuerdo con la disposición del disco de ruptura y de la válvula de seguridad. Si los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 211 310 d), están provistos de válvulas de seguridad o de dispositivos de aireación, éstos deben satisfacer las prescripciones de los marginales 211 133 al 211 135.
Si los depósitos destinados al transporte de materia del 33° van equipados con válvulas de seguridad, estas deberán cumplir lo dispuesto en los marginales 211 134 y 211 135. Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 211 310 d) cuyo punto de inflamación no es superior a 61 °C y provistos de un dispositivo de aireación que no pueda cerrarse, deben tener un dispositivo de protección contra la propagación de la llama en el dispositivo de aireación.
211 333-211 339
SECCION 4
APROBACION DEL PROTOTIPO
211 340-211 349
(No hay disposiciones particulares).
SECCION 5
ENSAYOS
211350 Los depósitos destinados al transporte de las materias contempladas en el marginal 211 310 a), b) y c) deben someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos de presión hidráulica a una presión de como mínimo 400 kPa (4 bar) (presión manométrica).
211351 Los depósitos destinados al transporte de las materias contempladas en el marginal 211 310 d) deben someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos de presión hidráulica, a la presión utilizada para su cálculo, tal como se ha definido en el 211 123.
211 352-211 359
SECCION 6
MARCADO
211360-211 369
(No hay disposiciones particulares)
SECCION 7
SERVICIO
211370 Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 211 310 a), b) y c), con excepción de las materias del 33° deben estar herméticamente cerrados durante el transporte. Los cierres de los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 211 310 a) y b) deben estar protegidos por una tapa cerrada con cerrojo.
(1) Por depósitos cerrados herméticamente, se han de entender los depósitos cuyas aberturas van cerradas herméticamente y que están desprovistas de válvulas de seguridad, de discos de rotura o de otros dispositivos de seguridad parecidos. Los depósitos con válvulas de seguridad precedidas de un disco de rotura se consideran como herméticamente cerrados.
211371 Los vehículos cisterna y las cisternas desmontables autorizados para el transporte de materias de los apartados 11°, 12°, 14° a 20°, 27°, 32° y 41° a 57° no deberán utilizarse para el transporte de productos alimenticios, objetos de consumo y productos para la alimentación de los animales.
211372 No debe emplearse un depósito de aleación de aluminio para el transporte del acetaldehído del 1° a), a menos que este depósito esté destinado exclusivamente a este transporte y siempre que el acetaldehído esté desprovisto de ácido.
211373 La gasolina citada en la Nota del apartado 3° b), marginal 2301, puede igualmente transportarse en depósitos calculados según el marginal 211 123 (1) y cuyo equipo es conforme al marginal 211 133.
211 374-211 379
SECCION 8
MEDIDAS TRANSITORIAS
211380 Las cisternas fijas (vehículos cisternas) y las cisternas desmontables destinadas al transporte de materias del 32° y el 33° del marginal 2301 que hayan sido construidas siguiendo las prescripciones de este apéndice aplicables antes del 1 de Enero de 1995, pero que sin embargo no se ajusten a las prescripciones aplicables a partir del 1 de Enero de
1995, podrán ser utilizadas hasta el 31 de Diciembre del 2000.
211 381-211 399
CLASE 4.1
MATERIAS SOLIDAS INFLAMABLES
CLASE 4.2
MATERIAS SUSCEPTIBLES DE INFLAMACION ESPONTANEA
CLASE 4.3
MATERIAS QUE, EN CONTACTO CON EL AGUA, DESPRENDEN GASES INFLAMABLES
211 400-211 409
SECCION 1
GENERALIDADES, CAMPO DE APLICACION (UTILIZACION DE CISTERNAS), DEFINICIONES
Utilización
211410 Las materias siguientes de los marginales 2401, 2431 y 2471 podrán ser transportadas en cisternas filas o desmontables:
a) Las materias enumeradas en la letra a) de los 6°, 17°, 19°, y 31° a 33° del marginal 2431.
b) Las materias de los 11°a) y 22° del marginal 2431.
c) Las materias enumeradas en la letra a) de los 1°, 2°,3°,21°,23° y 25° del marginal 2471.
d) Las materias del 11° a) del marginal 2471.
e) Las materias enumeradas en la letra b) o c) de los 6°,8°,10°,17°,19° y 21° del marginal 2431, de los 3°,21°,23° y 25° del marginal 2471.
f) Las materias de los 5° y 15° del marginal 2401.
g) Las materias pulverulentas y granuladas enumeradas en la letra b) o c):
- de los 1° 6° 7° 8° 11º 12° 13º, 14º, 16º y 17º del marginal 2401,
- de los l° 5° 7° 9° 12° 13° 14°,15°,16°,18°y20°delmarginal2431,
- de los 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° 22° y 24° del marginal 2471
Nota: Para el transporte a granel de las materias:
- de los 4° c), 6º c), 11° c), 12° c), 13° c) y 14° c), así como los residuos sólidos clasificados en c) de los apartados anteriormente citados del marginal 2401,
- de los 1° c), 2° c), 3° c», 12° c), y 16° c), así como los residuos sólidos clasificados en c) de los apartados anteriormente citados del marginal 2431,
- de los 11° c), 12° c), 13° b) y c), 14° c), 15° c), 17° b) y 20° c) del marginal 2471,
ver marginales 41 111, 42 111 y 43 111.
211 411-211 419
SECCION 2
CONSTRUCCION
211420 Los depósitos destinados al transporte de las materias a que se refiere el marginal 211410 a) deberán ser calculados a una presión de cálculo (ver marginal 211 127 (2)] mínima de 2,1 MPa (21 bar) (presión manométrica).
Las prescripciones del Apéndice B.1d son aplicables a los materiales y a la construcción de esos depósitos.
211421 Los depósitos destinados al transporte de las materias a que se
refiere el marginal 211 410 b), c) y d) deberán ser calculados a una presión de cálculo [ver marginal 211 127 (2)) mínima de 1 MPa (10 bar) (presión manométrica).
211422 Los depósitos destinados al transporte de las materias a que se refiere el marginal 211 410 e) deberán ser calculados a una presión de cálculo [ver marginal 211 127 (2)] mínima de 400 kPa (4 bar) (presión manométrica).
211423 Los depósitos destinados al transporte de las materias sólidas a que se refiere el marginal 211 410 f) y g) deberán ser calculados de conformidad con las disposiciones de la parte I del presente apéndice.
211424 Las cisternas destinadas al transporte de las materias del 1° b) del marginal 2431 deberán estar conectadas con todas las partes del vehículo mediante uniones equipotenciales y deberán poder ser conectadas a tierra desde el punto de vista eléctrico.
211 425-211 429
SECCION 3
EQUIPOS
211430 Todas las aberturas de los depósitos destinados al transporte de las materias a que se refiere el marginal 211410 a), b), c) y e) deberán estar situadas por encima del nivel del líquido. Ninguna tubería o conexión deberá atravesar las paredes del depósito por debajo del nivel del líquido. Los depósitos deberán poder cerrarse herméticamente y los cierres deberán poder protegerse mediante caperuzas cerradas con cerrojo. Los orificios de limpieza (boca de acceso manual) previstos en el marginal 211 132 no serán admisibles.
211431 Con excepción de los depósitos destinados al transporte de cesio y rubidio del 11° a) del marginal 2471, los depósitos destinados al transporte de las materias a que se refiere el marginal 211410 d), f) y g) podrán también estar diseñados para ser vaciados por abajo.
Las aberturas de los depósitos destinados al transporte de cesio y rubidio del 11° a) del marginal 2471 deberán llevar caperuzas que cierren herméticamente y tengan cerrojo.
211432 Los depósitos destinados al transporte de las materias a que se refiere el marginal 211 410 b) deberán, además, satisfacer las prescripciones siguientes:
(1) El dispositivo de recalentamiento no deberá penetrar en el cuerpo del depósito, sino ser exterior al mismo. No obstante, podrán estar provistos de una camisa de recalentamiento para el tubo de evacuación del fósforo. El dispositivo de recalentamiento de esta camisa deberá estar regulado de modo que impida que la temperatura del fósforo supere la temperatura de carga del depósito. Las demás tuberías deben penetrar en el depósito por la parte superior del mismo; las aberturas deberán estar situadas por encima del nivel máximo admisible de fósforo y poder estar enteramente cubiertas por tapas cerradas con cerrojo.
Además, los orificios de limpieza (boca de acceso manual) previstos en el marginal 211 132 no serán admisibles.
(2) El depósito irá provisto de un sistema de aforo para la verificación del nivel de fósforo y, si se utiliza agua como agente de protección, de una
referencia fija que indique el nivel superior que no debe ser sobrepasado por el agua.
211433 Si los depósitos destinados al transporte de las materias contempladas en el marginal 211 410 a), c) y e) llevan válvulas de seguridad, éstas estarán precedidas de un disco de ruptura. El disco de ruptura y la válvula de seguridad deberán estar dispuestas a satisfacción de la autoridad competente.
211 434 Los depósitos destinados al transporte de las materias a que se refiere el marginal 211410 f) deberán llevar una protección calorífugo mediante materiales difícilmente inflamables.
211435 Si los depósitos destinados al transporte de las materias a que se refiere el marginal 211410 d) llevan una protección calorífugo, ésta deberá estar constituida de materiales difícilmente inflamables.
211436 Los depósitos destinados al transporte de las materias a que se refiere el marginal 211410 f) podrán llevar válvulas de apertura automática hacia el interior o el exterior a una diferencia de presión comprendida entre 20 kPa y 30 kPa (0,2 bar y 0,3 bar).
211 437-211 439
SECCION 4
APROBACION DEL PROTOTIPO
211440-211 449
(No hay disposiciones particulares.)
SECCION 5
ENSAYOS
211450 Los depósitos destinados al transporte de las materias a que se refiere el marginal 211 410 a) deberán someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos de presión hidráulica a una presión mínima de 1 MPa (10 bar) (presión manométrica).
Los materiales de cada uno de estos depósitos deberán ser probados según el método descrito en el Apéndice B.1d.
211451 Los depósitos destinados al transporte de las materias contempladas en el marginal 211410 b) a e) deberán someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos de presión hidráulica a una presión mínima de 400 kPa (4 bar) (presión manométrica).
No obstante lo dispuesto en el marginal 211 151, para los depósitos destinados al transporte de las materias a que se refiere el marginal 211410 d), los controles periódicos tendrán lugar con una periodicidad máxima de ocho años, e incluirán, además, un control de los espesores por medio de los instrumentos apropiados. Para dichos depósitos la prueba de estanqueidad y la comprobación previstas en el marginal 211 152 se llevarán a cabo con una periodicidad máxima de cuatro años.
211452 Los depósitos destinados al transporte de las materias contempladas en el marginal 211410 f) y g) deberán someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos de presión hidráulica a la presión utilizada para su cálculo tal y como se define en el marginal 211 123.
211 453-211 459
SECCION 6
MARCADO
211 460 Los depósitos destinados al transporte de las materias a que se refiere el marginal 211 410 a) deberán llevar, además de las indicaciones previstas en el marginal 211 161, la indicación «No abrir durante el transporte. Susceptible de inflamación espontánea».
Los depósitos destinados al transporte de las materias a que se refiere el marginal 211410 c) a e) deberán llevar, además de las indicaciones previstas en el marginal 211 161, la indicación «No abrir durante el transporte. Produce gases inflamables al contacto con el agua».
Dichas indicaciones deberán estar redactadas en el idioma oficial del país que otorga la autorización y, además, si este idioma no fuera el inglés, el francés o el alemán, en inglés, francés o alemán, salvo que los acuerdos concluidos entre los países interesados en el transporte, dispongan otra cosa.
211461 Los depósitos destinados al transporte de las materias del 1° a) del marginal 2471 deberán llevar, además sobre el panel previsto en el marginal 211 160, la denominación de las materias autorizadas y el peso máximo admisible de carga del depósito en kg.
211 462-211469
SECCION 7
SERVICIO
211470 (1) Las materias de los apartados 11° y 22° del marginal 2431 deberán ir recubiertas, si se emplea el agua como agente de protección, de una capa de agua de por lo menos 12 cm de espesor en el momento de llenado; el grado de llenado a una temperatura de 60 °C no deberá sobrepasar el 98%. Si se emplea nitrógeno como agente de protección, el grado de llenado a 60 °C no deberá sobrepasar el 96%. El espacio restante deberá llenarse con nitrógeno de forma que la presión no descienda nunca por debajo de la presión atmosférica, incluso tras un enfriamiento. El depósito debe ir cerrado herméticamente, de modo que no se produzca ninguna fuga de gas.
(2) Los depósitos vacíos, sin limpiar, que hayan contenido materias de los 11° y 22° del marginal 2431 deberán, en el momento de ser remitidos a expedición:
- llenarse con nitrógeno;
- llenarse con agua, a razón del 96% como mínimo y el 98% como máximo de su capacidad; entre el 1 de octubre y el 31 de marzo, este agua deberá contener algún agente anticongelante en cantidad suficiente para hacer imposible que se hiele el agua en el curso del transporte; el agente anticongelante deberá estar desprovisto de acción corrosiva y no ser susceptible de reaccionar con el fósforo.
211 471 Los depósitos que contengan materias de los 31° a 33° del marginal 2431, así como las materias de los 2° a),3° a) y 3° b) del marginal 2471 sólo deberán llenarse hasta el 90% de su capacidad; a una temperatura media del líquido de 50 °C, debiendo quedar todavía un margen de llenado del 5%. Durante el transporte, dichas materias estarán bajo una capa de gas inerte cuya presión será como mínimo de 50 kPa (0,5 bar)
(presión manométrica). Los depósitos deberán estar cerrados herméticamente y las caperuzas de protección según el marginal 211430 deberán estar cerradas con cerrojo. Los depósitos vacíos, sin limpiar, deberán llenarse, en el
momento de su entrada en servicio para el transporte, con un gas inerte que tenga una presión mínima de 50 kPa (0,5 bar) (presión manométrica).
211 472 El índice de llenado por litro de capacidad no deberá sobrepasar los 0,93 kg para el etildiclorosilano, 0,95 kg para el metildiclorosilano y 1,14 kg para el triclorosilano (silicocloroformo), del apartado 1° del marginal 2471, si se llena basándose en el peso. Si se llena en volumen, así como para los clorosilanos que no hayan sido citados anteriormente (n.e.p.) del 1° del marginal 2471, el grado de llenado no deberá sobrepasar el 85%. Los depósitos deberán estar cerrados herméticamente y las caperuzas de protección según el marginal 211 430 deberán estar cerradas con cerrojo.
211473 Los depósitos que contengan materias de los 5° y 15° del marginal 2401 sólo deberá llenarse hasta el 98% de su capacidad.
211 474 Para el transporte de cesio y rubidio del 11° a) del marginal 2471, la materia deberá estar recubierta con un gas inerte y las caperuzas de protección según el marginal
211 431 deberán estar cerradas con cerrojo.
Los depósitos que contengan otras materias del 11° a) del marginal 2471, sólo deberán entrar en servicio para el transporte después de la solidificación total de la materia y de ser recubiertos por un gas inerte.
Los depósitos vacíos, sin limpiar, que hayan contenido materias del 11° a) del margina 2471 deberán llenarse con un gas inerte. Los depósitos deberán cerrar herméticamente.
211475 En el momento de la carga de materias del 1° b) del marginal 2431, la temperatura de la mercancía cargada no deberá sobrepasar los 60 °C.
211 476-211 499
CLASE 5.1
MATERIAS COMBURENTES
CLASE 5.2
PEROXIDOS ORGANICOS
211 500-211 509
SECCION 1
GENERALIDADES, CAMPO DE APLICACION (UTILIZACION DE CONTENEDORES CISTERNA), DEFINICIONES
Utilización
211510 Podrán ser transportadas en contenedores cisterna las materias siguientes del marginal 2501:
a) Las materias del 5°,
b) Las materias enumeradas en la- letra a) o b) de los apartados 1° a 4°, 11°, 13°, 16°, 17°, 22° y 23°, transportadas en estado líquido,
c) El nitrato amónico líquido del 20°,
d) Las materias enumeradas en la letra c) de los 1°, 16°, 18°, 22° y 23°, transportadas en estado líquido,
e) Las materias pulverulentas o granuladas enumeradas en la letra b) o c) de los 11°, 13° a 19°, 21° a 27°, 29º y 31º.
Nota: Para el transporte a granel de las materias de los 11° a 13°, 16°, 18°, 19°, 21° y 22° c), así como los residuos sólidos clasificados en los apartados anteriormente citados del marginal 2501, ver marginal 51111.
212511 Las materias de los 9° b), 10° b), 19° b) ó 20° b) del marginal 2551
podrán ser transportadas en contenedores cisterna lo más tarde a partir del 1 de Enero de 1995, en las condiciones fijadas por la autoridad competente del país de origen si ésta considera, basándose en los ensayos (ver marginal 211 541), que dicho transporte puede efectuarse de forma segura.
211 512-211519
SECCION 2
CONSTRUCCION
211520 Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 211 510 a) deberán calcularse a una presión de cálculo [ver marginal 211 127 (2)] de al menos 1 MPa (10 bar ) (presión manométrica).
211521 Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 211 510 b) deberán calcularse a una presión de cálculo Ever marginal 211 127 (2)] de al menos 400 kPa (4 bar) (presión manométrica). Los depósitos y sus equipos, destinados al transporte de las materias del 1°, deberán estar construidos en aluminio de pureza mínima del 99,5%, o en un acero apropiado no susceptible de provocar la descomposición del peróxido de hidrógeno. Cuando los depósitos estén construidos en aluminio de pureza igual o superior al 99,5% no será preciso que el espesor de la pared sea superior a 15 mm, incluso cuando el cálculo de conformidad con el marginal 211 127 (2) dé un valor superior.
211522 Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 211 510 c) deberán calcularse a una presión de cálculo (ver marginal 211 127 (2)] de al menos 400 kPa (4 bar) (presión manométrica). Los depósitos deberán estar construidos de acero austenítico.
211523 Los depósitos destinados al transporte de las materias líquidas indicadas en el marginal 211 510 d) y de las materias pulverulentas o granuladas indicadas en el marginal 211510 e) deberán calcularse de conformidad con las disposiciones de la parte I del presente apéndice.
211524 Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 211511 deberán calcularse a una presión de cálculo mínima de 400 kPa (4 bar) (presión manométrica).
211 525-211 529
SECCION 3
EQUIPOS
211530 Los depósitos destinados al transporte de las materias de los 1° a), 3° a) y 5° del marginal 2501 deberán tener sus aberturas por encima del nivel de líquido. Además, los orificios de limpieza (boca de acceso manual) previstos en el marginal 211 132 no serán admisibles. En el caso de disoluciones que contengan más del 60% de peróxido de hidrógeno, sin exceder del 70%, podrá haber aberturas por debajo del nivel de líquido. En este caso, los órganos de vaciado de los depósitos deberán estar provistos de dos cierres en serie, independientes el uno del otro, estando el primero constituido por un obturador interno de cierre rápido de un tipo aprobado, y el segundo por una válvula colocada en cada extremo de la tubería de vaciado. Igualmente, en la salida de cada válvula exterior debe montarse una brida ciega u otro dispositivo que ofrezca las mismas garantías. El obturador interno debe ser solidario con el depósito y estar en posición de cierre en caso de que se arranque la tubería.
211 530 Las conexiones de las tuberías exteriores de los depósitos deberán realizarse con materiales que no puedan provocar descomposición del peróxido de hidrógeno.
211531
211532 Los depósitos destinados al transporte de disoluciones acuosas de peróxidos de hidrógeno, así como de peróxido de hidrógeno del 1° y de nitrato amónico líquido del 20° del marginal 2501, deberán estar provistos en su parte superior de un dispositivo de cierre que impida la formación de cualquier sobrepresión en el interior del depósito, así como la fuga del liquido y la penetración de substancias extrañas en el interior del depósito. Los dispositivos de cierre de los depósitos destinados al transporte de nitrato amónico líquido del 20° del marginal 2501, deberán estar construidos de tal forma que la obstrucción de los dispositivos por el nitrato amónico solidificado durante el transporte sea imposible.
211533 Si los depósitos destinados al transporte de nitrato amónico liquido del 20° del marginal 2501 están rodeados de una materia calorífugo, ésta deberá ser de naturaleza inorgánica y estar perfectamente exenta de materia combustible.
211534 Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 211 511 deberán estar provistos de una protección calorífugo de conformidad con las condiciones del marginal 211234 (1). Si la TDAA del peróxido orgánico en el depósito es igual o inferior a 55 °C, o si el depósito está construido en aluminio, el depósito deberá estar completamente calorifugado. La pantalla parasol y cualquier parte del depósito no cubierta por ella, o el revestimiento exterior de un aislamiento completo, deberán estar revestidos de una capa de pintura blanca o de metal pulido. La pintura deberá limpiarse antes de cada transporte y renovarse en el caso de que se amarillee o deteriore. La protección calorífugo deberá estar exenta de materia combustible.
211535 Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 211 511 deberán estar provistos de dispositivos indicadores de temperatura.
211536 (1) Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 211511 deberán llevar válvulas de seguridad y dispositivos de descompresión. Las válvulas de depresión serán también admisibles. Los dispositivos de descompresión deberán funcionar a presiones determinadas en función de las propiedades del peróxido orgánico y de las características de construcción del depósito. Los elementos fusibles no deberán estar autorizados en el cuerpo del depósito.
(2) Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 211511 deberán estar provistos de válvulas de seguridad del tipo de resorte para evitar en el interior del depósito una acumulación importante de productos de descomposición y de vapores emitidos a una temperatura de 50 °C. El caudal y la presión de apertura de la válvula o de las válvulas de seguridad deberán determinarse en función de los resultados de los ensayos prescritos en el marginal 211541. No obstante, la presión de apertura no deberá en ningún caso ser tal que el líquido pueda escaparse de la válvula o las válvulas en caso de volcar el depósito.
(3) Los dispositivos de descompresión de los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 211511 podrán ser del tipo de resorte o del tipo de disco de ruptura, diseñados para la evacuación de todos los productos de descomposición y los vapores emitidos durante un incendio de una duración mínima de 1 hora (densidad de flujo térmico de 110 kW/m2) o una descomposición autoacelerada. La presión de apertura del dispositivo o dispositivos de descompresión deberá ser superior a la prevista en el párrafo (2) y se determinará en función de los resultados de las pruebas indicadas en el marginal 211 541. Los dispositivos de descompresión deberán tener dimensiones tales que la presión máxima en el depósito no supere nunca la presión de prueba del depósito.
(4) Para los depósitos con calorifugado completo destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 211 511, el caudal y la tara del dispositivo o dispositivos de descompresión deberán determinarse suponiendo una pérdida de aislamiento del 1% de la superficie.
(5) Las válvulas de depresión y las válvulas de seguridad del tipo de resorte de los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 211 511 deberán estar provistas con para llamas, a menos que las materias que deban transportarse y sus productos de descomposición sean incombustibles.
Deberán tenerse en cuenta la reducción de la capacidad de evacuación causada por el parallamas.
211 537-211 539
SECCION 4
APROBACION DEL PROTOTIPO
211540 Para la aprobación del prototipo de los destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 211541 211511, deberán efectuarse ensayos con el fin de:
- probar la compatibilidad de todos los materiales que entran normalmente en contacto con la materia durante el transporte; proporcionar datos que faciliten la construcción de los dispositivos de descompresión y de las válvulas de seguridad, teniendo en cuenta las características de la construcción del contenedor cisterna; y establecer cualquier requisito especial que pudiera ser necesario para la seguridad del transporte de la materia.
Los resultados de las pruebas deberán figurar en el acta de aprobación del prototipo del depósito.
211 542-211 549
SECCION 5
ENSAYOS
211550 Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 211 510 a), b) y c) deberán superar el ensayo inicial y los ensayos periódicos de presión hidráulica, a una presión de al menos 400 kPa (4 bar) (presión manométrica). Los depósitos de aluminio puro destinados al transporte de las materias del 1° del marginal 2501 sólo deberán someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos de presión hidráulica a una presión de 250 kPa (2,5 bar) (presión manométrica).
Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el
marginal 211510 d) y e) deberán someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos de presión hidráulica a la presión utilizada para su cálculo, tal como se define en el marginal 211 123.211551 Los depósitos destinados al transporte de las materias contempladas en el marginal 211511 deberán someterse a los ensayos inicial y periódico de presión hidráulica a la presión de cálculo según el marginal 211524.
211 552-211 559
SECCION 6
MARCADO
211560 Deberán inscribirse en los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el 211 511, mediante estampado o cualquier otro medio semejante, en la placa prescrita en el marginal 211 161, o grabarse directamente en las paredes del propio depósito, si éstas están reforzadas de forma que no pongan en peligro la resistencia del depósito, las indicaciones suplementarias siguientes:
- la denominación química con la concentración aprobada de la materia en cuestión.
211 561-211 569
SECCION 7
SERVICIO
211 570 El interior del depósito y todas las partes que puedan entrar en contacto con las materias indicadas en los marginales 211 510 y 211 511 deberán conservarse limpios. No deberá utilizarse para las bombas, válvulas u otros dispositivos, ningún lubrificante que pueda formar combinaciones peligrosas con la materia.
211571 Los depósitos destinados al transporte de las materias de los 1° a), 2° a) y 3° a) del marginal 2501 sólo deberán llenarse hasta el 95% de su capacidad, siendo la temperatura de referencia de 15 °C.
Los depósitos destinados al transporte de las materias del 20° del marginal 2 501 sólo deberán llenarse hasta el 97% de su capacidad y la temperatura máxima después del llenado no deberá sobrepasar los 140ºC.
Los depósitos autorizados para el transporte de nitrato amónico líquido no deberán ser autorizados para el transporte de otras materias si previamente no se han eliminado cuidadosamente los residuos.
211572 Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 211 511 deberán llenarse según lo que se establezca en el acta de peritación redactada para la autorización del prototipo del depósito, pero sólo hasta el 90% como máximo de su capacidad. Los depósitos deberán estar exentos de impurezas en el momento del llenado.
211573 Los equipos de servicio, tales como las válvulas y la tubería exterior de los depósitos destinados al transporte de las materias contempladas en el marginal 211 511, deberán ser vaciados después del llenado o el vaciado del depósito.
211 574-211 599
CLASE 6.1
MATERIAS TOXICAS
CLASE 6.2
MATERIAS INFECCIOSAS
211 600-211 609
SECCION 1
GENERALIDADES, CAMPO DE APLICACION (UTILIZACION DE LAS CISTERNAS)
DEFINICIONES
Utilización
211610 (1) Las siguientes materias del marginal 2601 pueden transportarse en cisternas fijas o desmontables:
a) las materias especificadas por su nombre del 2° a 4°;
b) las materias enumeradas en la letra a) de los apartados 6° a 13°, con exclusión del cloroformiato de isopropilo del 10°, 15° a 17°, 20°, 22°, 23°, 25° a 28° 31° a 36°, 41°, 44°, 51°, 52°, 55°, 61°, 65° a 68°, 71° a 87° y 90°, transportadas en estado líquido;
c) las materias clasificadas en b) o c) de los apartados 11°, 12°, 14° a 28°, 32° a 36°, 41°, 44°, 51° a 55°, 57° a 62°, 64° a 68°, 71° a 87° y 90°, transportadas en estado líquido;
d) las materias pulverulentas o granuladas clasificadas en b) o c) de los apartados 12°, 14°, 17°, 19°, 21°, 23° 25° a 27° 32° a 35° 41° 44°, 51° a 55°, 57° a 68°, 71° a 87° y 90.
Nota: Para el transporte a granel de las materias del 60° c), así como de los sólidos que contengan líquido tóxico del 65° b) (número de identificación 3243) y los residuos sólidos clasificados en la letra c) de los diferentes apartados, ver marginal 61 111.
(2) Las materias del marginal 2651, 3° y 4°, podrán transportarse en cisternas fijas o desmontables.
211 611-211 619
SECCION 2
CONSTRUCCION
211620 Los depósitos destinados al transporte de materias especificadas por su nombre en el marginal 211 160 (1) a) deben calcularse a una presión de cálculo [ver marginal 211 127 (2)] mínima de 1,5 MPa (15 bar) (presión manométrica).
211621 Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 211 610 (1) b) deben calcularse según una presión de cálculo [ver marginal 211 127 (2)] mínima de 1,0 MPa (10 bar) (presión manométrica).
211622 Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 211 610 (1) c) y 211 610 (2) deben calcularse a una presión de cálculo (ver marginal 211 127 (2)) mínima de 400 kPa (4 bar) (presión manométrica). Los depósitos destinados al transporte de ácido cloroacético del apartado 24° b) del marginal 2601 deberán llevar un revestimiento de esmalte o un revestimiento protector equivalente si el material del depósito sufre la acción del ácido cloroacético.
211 623 Los depósitos destinados al transporte de materias pulverulentas o granuladas contempladas en el marginal 211 610 (1) d) deben calcularse según las disposiciones de la parte I del presente Apéndice.
211 624-211 629
SECCION 3
EQUIPOS
211630 Todas las aberturas de los depósitos destinados al transporte de
materias contempladas en el marginal 211 610 (1) a) y b) deben estar situadas por encima del nivel del líquido. Ninguna tubería o conexión debe atravesar las paredes del depósito por debajo del nivel del líquido. Los depósitos deben poder cerrarse herméticamente y -los cierres deben poder protegerse por medio de una tapa cerrada con cerrojo. Sin embargo los orificios de limpieza (boca de acceso manual) previstos en el marginal 211 132 no están admitidos, para los depósitos destinados al transporte de disoluciones de ácido cianhídrico del 2°.
211631 Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 211 610 (1) c) y d) y 211610 (2) pueden también estar concebidos para ser vaciados por el fondo. Los depósitos deben poder cerrarse herméticamente.
211 632 Si los depósitos están provistos de válvulas de seguridad, éstas deben ir precedidas por un disco de ruptura.
La autoridad competente ha de estar de acuerdo con la disposición del disco de ruptura y de la válvula de seguridad.
Protección de los equipos
211633 (1) Organos situados en la parte superior del depósito:
Estos órganos deben estar: o insertados en una cubeta encastrada, o dorados de una válvula interna de seguridad, o protegidos por una cubierta o por elementos transversales y/o longitudinales o por otros dispositivos que ofrezcan las mismas garantías de un perfil tal que en caso de vuelco no se produzca ningún deterioro de los órganos.
Por depósitos cerrados herméticamente, se han de entender los depósitos cuyas aberturas van cerradas herméticamente y que están desprovistas de válvulas de seguridad, de discos de rotura o de otros dispositivos de seguridad parecidos. Los depósitos con válvulas de seguridad precedidas de un disco de rotura se consideran como herméticamente cerrados.
(2) Organos situados en la parte inferior del depósito:
Las tubuladuras y los órganos laterales de cierre y todos los órganos de vaciado deben estar, o separados, como mínimo, 200 mm del contorno del depósito o protegidos por un perfil que tenga un módulo de inercia transversal, en sentido de la marcha, de al menos 20 cm3, y su separación hasta el suelo debe ser igual o superior a 300 mm con el depósito lleno.
(3) Organos situados en la cara posterior del depósito:
Todos los órganos situados en la cara posterior han de estar protegidos por el parachoques prescrito en el marginal 10 220. La altura de estos órganos con respecto al suelo, ha de ser tal que estén convenientemente protegidos por el parachoques.
211 634-211 639
SECCION 4
APROBACION DEL PROTOTIPO
211 640-211 649
(No hay disposiciones particulares.)
SECCION 5
ENSAYOS
211650 Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 211 610 (1) a), b) y c) y 211 610 (2) deben someterse al ensayo
inicial y a los ensayos periódicos de presión hidráulica a una presión mínima de 400 kPa (4 bar) (presión manométrica).
Los ensayos periódicos han de tener lugar como máximo cada tres años, Incluyendo el ensayo de presión hidráulica, para los depósitos destinados al transporte de las materias del 31° a) del marginal 2601.
211651 Los depósitos destinados al transporte de materias contemplados en el marginal 211 610 (1) d) deben someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos de presión utilizada para su cálculo, tal como se ha definido en el marginal 211 123.
211 652-211 659
SECCION 6
MARCADO
211 660-211 669
(No hay disposiciones particulares.)
SECCION 7
SERVICIO
211670 El llenado de los depósitos destinados al transporte de materias del 3° del marginal 2601 no debe sobrepasar la cantidad de 1 kg por litro de capacidad.
211671 Durante el transporte los depósitos deben ir herméticamente cerrados. cierres de los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 211 610 (1) a) y b) deben ir protegidos con una tapa cerrada con cerrojo.
211672 Las cisternas fijas (vehículos cisternas) y desmontables autorizadas para el transporte de materias contempladas en el marginal 211 610 no deben utilizarse para el transporte de artículos alimenticios, de objetos de consumo ni de materias para la alimentación de animales.
211 673-211 699
CLASE 7
MATERIAS RADIACTIVAS
211 700-211 709
SECCION 1
GENERALIDADES, CAMPO DE APLICACION (UTILIZACION DE LAS CISTERNAS),
DEFINICIONES
Utilización
211710 Las materias del marginal 2704, Fichas 1, 5, 6, 9, 10 y 11, con exclusión del hexafluoruro de uranio, podrán transportarse en cisternas filas o desmontables. Serán aplicables las disposiciones de la Ficha pertinente del marginal 2704.
Nota: Podrán existir requisitos suplementarios en el caso de depósitos concebidos como embalaje del tipo A o B.
211 711-211 719
SECCION 2
CONSTRUCCION
211 720 Véase el marginal 3736.
211 721-211 729
SECCION 3
EQUIPOS
211 730 Los depósitos destinados al transporte de materias radiactivas líquidas deberán tener sus aberturas por encima del nivel del líquido. La pared del depósito no estará atravesada por ninguna tubería o conexión por debajo del nivel del líquido.
211 731-211 739
SECCION 4
APROBACION DEL PROTOTIPO
211740 Las cisternas aprobadas para el transporte de materias radiactivas no se aceptarán para el transporte de otras materias.
211 741-211 749
SECCION 5
ENSAYOS
211750 Los depósitos deberán sufrir el ensayo inicial y los ensayos periódicos de presión hidráulica a una presión de por lo menos 265 kPa (2,65 bar) (presión manométrica). No obstante lo dispuesto en el marginal 211 151, el examen periódico del estado interno puede sustituirse por un programa aprobado por la autoridad competente.
211 751-211 759
SECCION 6
MARCADO
211760 Además, en la placa descrita en el marginal 211 160 se hará figurar el trébol esquematizado que se reproduce en el marginal 2705 (5), mediante estampado o cualquier otro medio semejante. Se aceptará el trébol esquematizado directamente grabado en las paredes del depósito si éstas van reforzadas de forma que no se perjudique su resistencia.
211 761-211 769
SECCION 7
SERVICIO
211770 El grado de llenado según el marginal 211 172 a la temperatura de referencia de 15 °C, no deberá exceder del 93% de la capacidad del depósito.
211 771 Las cisternas que hayan transportado materias radiactivas no podrán utilizarse para el transporte de arras materias.
211 772-211 799
CLASE 8
MATERIAS CORROSIVAS
211 800-211 809
SECCION 1
GENERALIDADES, CAMPO DE APLICACION (UTILIZACION DE LAS CISTERNAS)
DEFINICIONES
Utilización
211 810 Las siguientes materias del marginal 2801, pueden transportarse en cisternas fijas o desmontables:
a) las materias nominalmente especificadas del 6° y 14°,
b) las materias enumeradas en la letra a) de los apartados 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 12°, 17°, 32°, 33°, 39°, 40°, 46°, 47°, 52° a 56°, 64° a 68°, 70°, 72° a 76°, transportadas en estado líquido;
c) el oxibromuro de fósforo del apartado 15° así como las materias clasificadas en las letras b) o c) de los apartados 1° a 5° 7° 8° 10° 12°
17° 31° a 40° 42° a 47° 51° a 56° 61° a 76° transportados en estado líquido;
d) las materias pulverulentas o granuladas clasificadas en las letras b) o c) de los apartados 9°, 11°, 13°, 16° 31° 34° 35° 39° 41° 45° 46°, 52°, 55°, 62°, 65°, 67°, 69°, 71°, 73 y 75
Nota: Para el transporte a granel del sulfato de plomo del apartado 1° b), de las materias del 13° b), de los sólidos que contengan un líquido corrosivo del aparrado 65° b) de número de identificación 3244, así como de los residuos sólidos clasificados en la letra c) de los diferentes apartados, ver marginal 81111.
211 811-211 819
SECCION 2
CONSTRUCCION
211820 Los depósitos destinados al transporte de materias expresamente indicadas en los apartados 6° y 14° deberán calcularse a una presión de cálculo [véase marginal 211 127 (2)] de como mínimo 2,1 MPa (21 bar) (presión manométrica). Los depósitos destinados al transporte de materias del 14° deberán llevar un revestimiento de plomo de como mínimo 5 mm de espesor o un revestimiento equivalente. Las disposiciones del apéndice B.1d se aplicarán a los materiales y a la construcción de los depósitos soldados destinados al transporte de materias del 6°.
211821 Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 211 810 b) deben calcularse a una presión de cálculo [ver marginal 211 127 (2)] mínima de 1 MPa (10 bar) (presión manométrica).
Cuando es necesario el empleo de aluminio para los depósitos destinados al transporte de ácido nítrico del 2° a)' estos depósitos deben construirse de aluminio de una pureza igual o superior al 99,5%; en este caso, por derogación de las disposiciones del apartado anterior, el espesor de la pared no es necesario que sea superior a 15 mm.
211822 Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 211 810 c) deben ser calculados según una presión de cálculo [véase marginal 211 127 (2)] mínima de 400 kPa (4 bar) (presión manométrica).
Por derogación de las disposiciones del primer párrafo de este marginal, en los depósitos que estén construidos en aluminio puro, no es necesario que el espesor de la pared sea superior a 15 mm.
211 823 Los depósitos destinados al transporte de materias pulverulentas o granuladas contempladas en el marginal 211 810 d), deben calcularse según las prescripciones de la Parte I del presente apéndice.
211 824-211 829
SECCION 3
EQUIPOS
211830 Todas las aberturas de los depósitos destinados al transporte de materias del 6°, 7° y 14°, deben estar situadas por encima del nivel del liquido. Ninguna tubería o conexión debe atravesar las paredes del depósito por debajo del nivel del liquido. Los depósitos deben poder cerrarse herméticamente y los cierres deben ir protegidos por una tapa con cerrojo. Además, los orificios de limpieza previstos en el marginal 211 132 no están admitidos.
211 831 Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en
el marginal 211810 b), c) y d), pueden también estar diseñados para ser vaciados por debajo.
211832 Si los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 211 810 b) están provistos de válvulas de seguridad, éstas deben ir precedidas por un disco de ruptura. La autoridad competente ha de estar de acuerdo con la disposición del disco de ruptura y de la válvula de seguridad.
211 833 Los depósitos destinados al transporte de anhídrido sulfúrico del 1° a) deben ir calorifugados y provistos de un dispositivo de recalentamiento colocado en el exterior.
211834 Los depósitos y sus equipos de servicio, destinados al transporte de disoluciones de hipoclorito del 61°, deben estar concebidos de forma que se impida la entrada de sustancias extrañas, la fuga de líquido y la formación de cualquier sobrepresión peligrosa en el interior del depósito.
211 835-211 839
SECCION 4
APROBACION DEL PROTOTIPO
211 840-211 849
(No hay disposiciones particulares.)
SECCION 5
ENSAYOS
211 850 Los depósitos destinados al transporte de materias del 6°, deben someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos de presión hidráulica a una presión mínima de 1 MPa (10 bar) (presión manométrica) y los que están destinados al transporte de materias del 7°, deben someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos de presión hidráulica a una presión que no será inferior a 400 kPa (4 bar) (presión manométrica).
Los materiales de cada depósito soldado destinado al transporte de materias del 6°, deben ensayarse según el método descrito en el apéndice B.1d.
211 851 Los depósitos destinados al transporte de las materias del 14° así como de las materias contempladas en el marginal 211 810 b) y c), deben someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos de presión hidráulica a una presión de como mínimo 400 kPa (4 bar) (presión manométrica). El ensayo de presión hidráulica de los depósitos destinados al transporte de anhídrido sulfúrico del 1° a) deben repetirse cada tres años.
211 851 Los depósitos de aluminio puro destinados al transporte de ácido nítrico del 2° a), deben someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos a una presión hidraúlica de solamente 250 kPa (2,5 bar) (presión manométrica).
El estado del revestimiento de los depósitos destinados al transporte de las materias del 14°, debe ser verificado cada año por un experto autorizado por la autoridad competente, quien procederá a una inspección del interior del depósito.
211 852 Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 211 810 d) deben someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos de presión hidráulica a la presión utilizada para su cálculo, tal como se ha definido en el marginal 211 123.
211 853-211 859
SECCION 6
MARCADO
211860 Los depósitos destinados al transporte de materias de los apartados 6° y 14° deberán llevar, además de las indicaciones ya previstas en el 211 160, la fecha (mes, año) de la última inspección del estado interior del depósito.
211861 Los depósitos destinados al transporte de trióxido de azufre estabilizado del 1° a) y de materias de los 6° y 14°, deberán además llevar, en la placa prevista en el marginal 211 160, el peso máximo admisible de carga del depósito en kg.
211 862-211 869
SECCION 7
SERVICIO
211870 Los depósitos destinados al transporte de trióxido de azufre estabilizado del 1° a) sólo deberán llenarse hasta el 88% de su capacidad como máximo, los destinados a transportes de materias del 14° hasta el 88% como mínimo y hasta el 92% como máximo o a razón de 2,86 kg por litro de capacidad.
Los depósitos destinados al transporte de materias del 6° sólo deberán llenarse a razón de 0,84 kg por litro de capacidad como máximo.
211871 Los depósitos destinados al transporte de materias de los apartados 6°, 7° y 14° deberán cerrarse herméticamente (ver marginal 211 127 (2)) durante el transporte y los cierres deberán ir protegidos por una tapa con cerrojo.
211 872-211 899
CLASE 9
MATERIAS Y OBJETOS PELIGROSOS DIVERSOS
211 900-21190 9
SECCION 1
GENERALIDADES CAMPO DE APLICACION (UTILIZACION DE LAS CISTERNAS)
DEFINICIONES
Utilización
211 910 Las materias de los apartados 1°, 2°, 4°, 11° y 12° del marginal 2901 podrán transportarse en cisternas filas o desmontables y en contenedores cisterna.
Nota: Para el transporte a granel de las materias del 4° y 12°, ver marginal 91 111.
211 911-211 919
SECCION 2
CONSTRUCCION
211 920 Los depósitos destinados al transporte de materias de los apartados 1°, 4°, 11° y 12°, deberán calcularse de conformidad con las prescripciones de la parte I del presente apéndice.
211 921 Los depósitos destinados al transporte de materias del apartado 2° deberán ser calculados para una presión de cálculo [véase el marginal 211 127 (2)] de al menos 400 kPa (4 bar) (presión manométrica).
211 922-211 929
SECCION 3
EQUIPO
211 930 Los depósitos destinados al transporte de materias de los apartados 1° y 2° deberán poder cerrarse herméticamente. Los depósitos destinados al transporte de las materias del 4° c) deberán estar equipados con una válvula de seguridad.
211 931 Si los depósitos destinados al transporte de las materias de los 1° y 2° llevan válvulas de seguridad, ésta deberá ir precedida de un disco de ruptura. La disposición del disco de ruptura y de la válvula de seguridad deberá satisfacer a la autoridad competente.
211 932-211 939
SECCION 4
APROBACION DEL PROTOTIPO
211 940-211 949
(No hay disposiciones especiales.)
SECCION 5
ENSAYOS
211950 Los depósitos destinados al transporte de materias del apartado 2° deberán someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos de presión hidráulica a una presión mínima de 400 kPa (4 bar) (presión manométrica).
211951 Los depósitos destinados al transporte de materias de los apartados 1°, 4°, 11° y 12°, deberán someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos de presión hidráulica a la presión de cálculo que les corresponde definida en el marginal 211 123.
211 952-211 959
SECCION 6
MARCADO
211960-211969
(No hay disposiciones especiales.)
SECCION 7
SERVICIO
211 970 Los depósitos destinados al transporte de las materias de los 1° y 2° deberán ir cerrados herméticamente durante el transporte.
211971 Los vehículos cisterna y las cisternas desmontables aprobadas para el transporte de las materias de los apartados 1° y 2°, no se utilizarán para el transporte de productos alimenticios, objetos de consumo o alimentos para animales.
211 972-211 999
APENDICE B.1b
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS CONTENEDORES-CISTERNA
Nota: La parte I enumera las disposiciones aplicables a los contenedores-cisterna destinados al transporte de las materias de todas las clases. La parte II contiene las disposiciones particulares que completan modifican las disposiciones de la parte I.
PRIMERA PARTE
DISPOSICIONES APLICABLES A TODAS LAS CLASES
212 000-212 099
SECCION 1
GENERALIDADES, CAMPO DE APLICACION (UTILIZACION DE CONTENEDORES CISTERNA),
DEFINICIONES
Nota: 1. Conforme a lo prescrito en el marginal 10 121 (1) el transporte de materias peligrosas no puede llevarse a cabo en contenedores cisterna excepto si este modo de transporte es admitido explícitamente para estas materias por cada sección 1 de la parte II del presente apéndice.
2. A los fines de esta Directiva las cajas móviles cisternas se consideran como contenedores cisternas.
212 100 Las prescripciones presentes se aplican a los contadores cisternas utilizados para el transporte de materias líquidas, gaseosas, pulverulentas o granuladas y con una capacidad superior a 0,45 m3, así como a sus accesorios.
212 101 Un contenedor cisterna está compuesto por un depósito y sus equipos, incluidos aquellos que permiten los desplazamientos del contenedor cisterna sin cambio notable de posición.
212 102 En las disposiciones que siguen, se entiende:
(1)
a) por «depósito», la envoltura (comprendidas las aberturas y sus medios de cierre);
b) por «equipo de servicio del depósito», los dispositivos de llenado, de vaciado, de aireación, de seguridad, de recalentamiento y de protección calorífugo, así como los instrumentos de medida;
c) por «equipo de estructura», los elementos de consolidación, de fijación, de protección o de estabilidad, que son exteriores o interiores a los depósitos.
(2)
a) por «presión de cálculo», una presión ficticia por lo menos igual a la presión de prueba, que pueda sobrepasar más o menos la presión de servicio, según el grado de peligro presentado por la materia transportada y que sirve únicamente para determinar el espesor de pared del depósito, con exclusión de cualquier dispositivo de refuerzo exterior o interior;
b) por «presión de prueba», la presión efectiva más elevada que se ejerce durante el ensayo de presión del depósito;
c) por «presión de llenado», la presión máxima alcanzada efectivamente en el depósito durante el llenado a presión;
d) por «presión de vaciado», la presión máxima alcanzada efectivamente en el depósito durante el vaciado a presión;
e) por «presión máxima de servicio» (presión manométrica), la más alta de los tres valores siguientes:
i) valor máximo de la presión efectiva autorizada en el depósito durante una operación de llenado (presión máxima autorizada de llenado);
ii) valor máximo de la presión efectiva autorizada en el depósito durante una operación de vaciado (presión máxima autorizada de vaciado);
iii) presión manométrica efectiva a la que está sometido por su contenido (comprendidos los gases extraños que pueda contener) a la temperatura máxima de servicio;
Salvo disposiciones particulares prescritas en las distintas clases, el valor numérico de esta presión de servicio (presión manométrica) no debe ser inferior a la tensión de vapor de la materia de llenado a 50 °C (presión
absoluta).
Para los depósitos provistos de válvulas de seguridad (con o sin disco de ruptura), la presión máxima de servicio es sin embargo igual a la presión prescrita para el funcionamiento de estas válvulas de seguridad.
(3) Por «ensayo de estanqueidad», el ensayo consiste en someter el depósito a una presión efectiva interior igual a la presión máxima de servicio, pero al menos igual a 20 kPa (0,2 bar) (presión manométrica) según un método reconocido por la autoridad competente.
Para los depósitos provistos de dispositivos de aireación y de un dispositivo capaz de impedir que el contenido se derrame si se vuelca el depósito, la presión de la prueba de estanqueidad es igual a la presión estática de la materia de llenado.
212 103-212 119
SECCION 2
CONSTRUCCION
212120 Los depósitos deben estar diseñados y construidos conforme las disposiciones de un código técnico reconocido por la autoridad competente, pero deben observarse las prescripciones mínimas siguientes:
(1) Los depósitos deben estar construidos con materiales metálicos apropiados que, dado que otras zonas de temperatura no están previstas en las diferentes clases, deben ser insensibles a la rotura frágil y a la corrosión fisurante bajo tensión entre - 20 °C y + 50 °C.
(2) Para los depósitos soldados sólo deben utilizarse materiales que se presten perfectamente a la soldadura y para los cuales puede garantizarse un valor suficiente de resiliencia a una temperatura ambiente de - 20 °C, particularmente en uniones por soldadura y en las zonas de enlace.
(3) Las uniones por soldadura deben ejecutarse según las reglas del arte y ofrecer todas las garantías de seguridad. En lo que concierne a la construcción y control de los cordones de soldadura ver además el marginal 212127 (6) Los depósitos cuyos espesores mínimos de pared se determinan según el marginal 212 127 (3) y (4) deben controlarse según los métodos descritos en la definición del coeficiente de soldadura de 0,8.
(4) Los materiales de los depósitos o sus revestimientos protectores en contacto con el contenido, no deben contener materias susceptibles de reaccionar peligrosamente con éste, de formar productos peligrosos, ni de debilitar el material de forma apreciable.
(5) El revestimiento protector debe estar diseñado de forma que se garantice su estanqueidad, sean cuales sean las deformaciones susceptibles de producirse en las condiciones normales de transporte [212 127 (1)]
(6) Si el contacto entre el producto transportado y el material utilizado para la construcción del depósito entraña una disminución progresiva del espesor de las paredes, éste deberá aumentarse al construirlo, en un valor apropiado. Este sobreespesor de corrosión no debe tomarse en consideración en el cálculo del espesor de las paredes.
212 121 Los depósitos, sus accesorios y sus equipos de servicio y de estructura deben estar concebidos para resistir, sin pérdida de contenido (a excepción de las cantidades de gas que se fugan por las aberturas eventuales de desgasificación): las solicitaciones estáticas y dinámicas en las
condiciones normales del transporte; las tensiones mínimas impuestas, tal como se definen en los marginales 212 125 y 212 127.
212122 La determinación del espesor de las paredes del depósito debe basarse en una presión como mínimo igual a la presión de cálculo, pero también han de tenerse en cuenta las solicitaciones contempladas en el marginal 212 121.
212123 Salvo las condiciones particulares prescritas en las distintas clases, para el cálculo de los depósitos se tendrán en cuenta los datos siguientes:
(1) Los depósitos de vaciado por gravedad destinados al transporte de materias que tengan a 50 °C una presión de vapor que no sobrepase 110 kPa (1,1 bar) (presión absoluta), deben calcularse a una presión doble de la presión estática de la materia que debe transportarse, sin ser inferior al doble de la presión estática del agua;
(2) Los depósitos de vaciado o de llenado a presión destinados al transporte de materias que tengan a 50 °C una presión de vapor que no sobrepase 110 kPa (1,1 bar) (presión absoluta), deben calcularse a una presión igual a 1,3 veces la presión de llenado o de vaciado;
(3) Los depósitos destinados al transporte de materias que tengan a 50 °C una presión de vapor superior a 110 kPa (1,1 bar), sin sobrepasar 175 kPa (1,75 bar) (presión absoluta), sea cual sea el tipo de llenado o de vaciado, deben calcularse a una presión de 150 kPa (1,5 bar) (presión manométrica) como mínimo o a 1,3 veces la presión de llenado o de vaciado, si ésta es superior;
212 123 (4) Los depósitos destinados al transporte de materias que tengan a 50 °C una presión de vapor superior a 175 kPa (1,75 bar) (presión absoluta), sea cual sea el tipo de llenado o de vaciado, deben calcularse a una presión igual a 1,3 veces la presión de llenado o de vaciado, pero como mínimo a 400 kPa (4 bar) (presión manométrica). 212124 Los contenedores cisterna destinados a contener ciertas materias peligrosas deben ir provistos de una protección suplementaria. Esta puede consistir en un sobreespesor del depósito (este sobreespesor se determinará a partir de la naturaleza de los peligros que presenten las materias en cuestión (ver las diferentes clases) o en un dispositivo de protección.
212125 A la presión de prueba, la tensión o (sigma) en el punto más solicitado del depósito debe ser inferior o igual a los límites filiados a continuación en función de los materiales. El debilitamiento eventual debido a las uniones soldadas ha de tenerse en consideración. Además, para elegir el material y determinar el espesor de las paredes, debe tenerse en cuenta las temperaturas máximas y mínimas de llenado y de servicio. (1) Para todos los metales y aleaciones, la resistencia s a la presión de prueba deberá ser inferior al más bajo de los valores dados por las fórmulas siguientes:
FORMULA
< 0,75 Re ó c 0,5 Rm
donde: Re = límite de elasticidad aparente, o
al 0,2% o, para los aceros austeníticos, al 1% Rm - al valor mínimo de la resistencia a la ruptura por tracción.
Las relaciones de Re/Rm superiores al 0,85 no son admisibles para los aceros utilizados en la construcción de cisternas soldadas. Los valores que deben
utilizarse de Re y de Rm deberán ser los valores mínimos especificados según las normas para los materiales. Si no existen para el metal o la aleación en cuestión, los valores de Re y Rm utilizados deberán ser aprobados por la autoridad competente o por un organismo designado por la mencionada autoridad. Los valores mínimos especificados según las normas para los materiales podrán sobrepasarse hasta el 15% en caso de utilización de aceros austeníticos, si esos valores más elevados están consignados en el certificado de control. Los valores inscritos en el certificado deberán en cada caso ser adoptados como base en el momento de la determinación de la relación Re/Rm. (2) Cuando la temperatura máxima de servicio del depósito no supere 50°C podrán utilizarse los valores de Re y Rm a 20 °C; cuando la temperatura de servicio supere 50 °C, deberán utilizarse los valores a esta temperatura máxima de servicio (temperatura de cálculo).
(3) Para el acero, el alargamiento a la rotura en porcentaje debe corresponder por lo menos al valor 10 000 Resistencia determinada a la rotura por tracción N/mm2 pero, sin embargo, no debe ser inferior a 16% para los aceros de grano fino y a 20% para los otros aceros. Para las aleaciones de aluminio el alargamiento a la rotura no debe ser inferior al 12% (1) 212126 Todas las partes del contenedor cisterna destinado al transporte de líquidos inflamables cuyo punto de inflamación no sea superior a 61 °C, así como al transporte de gases inflamables, deben llevar toma de tierra desde el punto de vista eléctrico. Todo contacto metálico que pueda provocar una corrosión electroquímica, debe evitarse.
(i) Para las chapas el eje de las probetas de tracción es perpendicular a la dirección de laminado. El alargamiento a la ruptura (I = 5d se mide por medio de probaras de sección circular, cuya distancia entre referencias I es igual a cinco veces el diámetro d: en caso de emplear modelos de sección rectangular la distancia entre las señales de referencia 1 debe calcularse por la fórmula:
FORMULA
en la que Fo designa la sección primitiva de la probeta.
212127 Los contenedores cisterna han de poder absorber las fuerzas indicadas en el párrafo (1) y las paredes de los depósitos han de tener como mínimo los espesores determinados en los parágrafos del (2) al (5) a continuación.
(1) Los contenedores cisterna, así como los medios de fijación, han de poder absorber, con el peso máximo admisible de carga, las fuerzas siguientes iguales a aquellas ejercidas por: en el sentido de la marcha, dos veces el peso total, en una dirección transversal, perpendicular al sentido de la marcha, una vez el peso total (en el caso de que el sentido de la marcha no está claramente determinado, dos veces el peso toral en cada sentido), verticalmente, de abajo a arriba, una vez el peso total, y verticalmente, de arriba a abajo, dos veces el peso total.
Bajo la acción de cada una de estas fuerzas, deben observarse los siguientes valores del coeficiente de seguridad: para los materiales metálicos con límite de elasticidad aparente definido, un coeficiente de seguridad de 1,5 en relación al límite de elasticidad aparente o, para los materiales metálicos sin límite de elasticidad aparente definido, un coeficiente de seguridad de 1,5 en relación al límite de elasticidad garantizado de 0,2% de
alargamiento y para los aceros austeníticos, el límite de alargamiento de 1%.
(2) El espesor de la pared cilíndrica del depósito, así como de los fondos y de las tapas, debe ser al menos igual al obtenido por la fórmula siguiente:
FORMULA
en la cual:
PMPa = presión de cálculo en MPa,
Pbar = presión de cálculo en bar,
D = diámetro interior del depósito, en mm,
= tensión admisible definida en el marginal 212125 (1) y (2) (en N/mm2),
= coeficiente inferior o igual a 1, teniendo en cuenta el eventual debilitamiento debido a las uniones soldadas.
En ningún caso, el espesor debe ser inferior a los valores definidos en los parágrafos (3) y (4) siguientes:
(3) Las paredes' fondos y las tapas de los depósitos cuyo diámetro sea de 1,80 III o inferior (1), deben tener como mínimo 5 mm de espesor si son de acero dulce (2) (según las disposiciones del marginal 212 125) o un espesor equivalente si son de otro metal. En caso de que el diámetro sea superior a 1,80 III (1), este espesor debe elevarse a 6 mm, con excepción de los depósitos destinados al transporte de materias pulverulentas o granuladas, si los depósitos son de acero dulce(2) (según las disposiciones del marginal 212125) o a un espesor equivalente si son de otro metal.
(1) Para los depósitos que no son de sección circular, por ejemplo los depósitos en forma de arcón o los depósitos elípticos, los diámetros indicados corresponden a los que se calculan a partir de una sección circular de la misma superficie. Para estas formas de sección, los radios de curvatura de la envoltura no deben ser superiores a 2 000 mm sobre los lados, a 3 000 mm encima y por debajo.
(2) Por acero dulce se entiende un acero cuyo límite de rotura está comprendido entre 360 y 440 N/mm2.
212127 Sea cual sea el metal empleado, el espesor mínimo de la pared del depósito no debe ser nunca inferior a 3 mm Por espesor equivalente, se entiende el dado por la fórmula siguiente:
FORMULA
(4) Cuando el depósito posea una protección suplementaria contra el deterioro, la autoridad competente puede autorizar que estos espesores mínimos se reduzcan en proporción a la protección asegurada; sin embargo, estos espesores no deberán ser inferiores a 3 mm de acero dulce (2) o a un valor equivalente de otros materiales en el caso de depósitos que tengan un diámetro igual o inferior a 1,80 III (3). En el caso de depósitos que tengan un diámetro superior a 1,80 III (3), este espesor mínimo debe elevarse a 4 mm de acero dulce (2) o a un espesor equivalente si se trata de otro metal. Por espesor equivalente, se entiende aquel dado por la fórmula:
FORMULA
(5) Para las cisternas construidas después del 1 de Enero de 1990 existe una protección estructural exterior de conjunto, como en la construcción «de sandwich» en la cual la envolvente exterior está fijada al depósito, o por una construcción en la cual el depósito está soportado por un armazón
completo que comprende elementos estructurales longitudinales y transversales, o por una construcción de doble pared.
Cuando los depósitos están construidos de doble pared con cámara de aire, la suma de los espesores de la pared metálica exterior y la del depósito ha de corresponder al espesor de la pared fijada en el párrafo (3l, no debiendo ser el espesor de la pared del propio depósito inferior al espesor mínimo fijado en el párrafo (4).
Cuando los depósitos están construidos con doble pared, con una capa intermedia de materiales sólidos de como mínimo SO mm de espesor, la pared exterior debe tener un espesor de como mínimo 0,5 mm si es de acero dulce (2) o como mínimo de 2 mm si es de material plástico reforzado con fibra de vidrio. Como capa intermedia de materiales sólidos, se puede utilizar la espuma sólida que tenga capacidad para absorber choques, tal como, por ejemplo, la espuma de poliuretano.
(6) La aptitud del constructor para realizar trabajos de soldadura debe estar reconocida por la autoridad competente. Los trabajos de soldadura deben ser ejecutados por soldadores cualificados, según un proceso de soldadura cuya calidad (comprendidos los tratamientos térmicos que pudieran ser necesarios) ha sido demostrada por un ensayo del procedimiento. Los controles no destructivos deben efectuarse por radiografía o por ultra-sonidos y deben confirmar que la ejecución de las soldaduras corresponde a las solicitaciones.
Durante la determinación de espesor de pared según el párrafo (2) atendiendo a las soldaduras se elegirán los siguientes valores para el coeficiente lambda:
0,8: cuando los cordones de soldadura se verifican siempre que sea posible visualmente por las dos caras y son sometidos, por muestreo, a un control no destructivo, teniendo en cuenta particularmente los nudos de soldadura;
FORMULA
Esta fórmula proviene de la fórmula general:
FORMULA
en la que
FORMULA
RmO = 360
FORMULA
Ao = 27 para el acero dulce de referencia -
FORMULA
RA = limite mínimo de resistencia a la rotura por tracción del metal elegido, en N/mm2
FORMULA Al = alargamiento mínimo a la rotura por tracción del metal elegido, en %
(2) Por acero dulce se entiende un acero cuyo límite de rotura está comprendido entre 360 y 440 N/mm2.
(3) Para los depósitos que no son de sección circular, por ejemplo los depósitos en forma de arcón o los depósitos elípticos, los diámetros indicados corresponden a los que se calculan a partir de una sección circular de la misma superficie. Para estas formas de sección, los radios de curvatura de la envoltura no deben ser superiores a 2 000 mm sobre los
lados, a 3 000 mm encima y por deba jo.
212 127 0,9: cuando todos los cordones longitudinales en toda su longitud, la totalidad de los nudos, los cordones circulares en una proporción del 25% y las soldaduras de ensamblado de equipos de diámetro importante son objeto de controles no destructivos. Los cordones de soldadura se verificarán siempre que sea posible visualmente por las dos caras;
1,0: cuando todos los cordones de soldadura son objeto de controles no destructivos y son verificados siempre que sea posible visualmente por las dos caras. Debe tomarse muestra de una probeta de soldadura.
Cuando la autoridad competente tenga dudas sobre la calidad de los cordones de soldadura, puede ordenar controles suplementarios.
(7) Deben tomarse medidas para proteger los depósitos contra los riesgos de deformación, consecuencia de una depresión interna.
Salvo disposición en contrario en las disposiciones particulares aplicables a las diferentes clases, dichos depósitos podrán estar provistos de válvulas que eviten una depresión inadmisible en el interior de los depósitos, sin disco de ruptura intermedio.
(8) La protección para aislamiento térmico debe concebirse de forma que no impida, ni el acceso a los dispositivos de llenado y de vaciado y a las válvulas de seguridad, ni su funcionamiento.
212 128212 129
SECCION 3
EQUIPOS
212130 Los equipos han de asear dispuestos de forma que estén protegidos contra los riesgos de arranque o de avería durante el transporte y manipulación. Deben ofrecer las garantías de seguridad adaptadas y comparables a las de los depósitos, particularmente:
- ser compatible con las mercancías transportadas, satisfacer las disposiciones del marginal 212 121.
La estanqueidad de los equipos de servicio ha de asegurarse aún en el caso de vuelco del contenedor cisterna. Las juntas de estanqueidad han de estar constituidas de un material compatible con la materia transportada y ser reemplazadas a partir del momento que su eficacia esté comprometida, por ejemplo como consecuencia de su envejecimiento. Las uniones que aseguran la estanqueidad de órganos destinados a ser maniobrados en el marco de la utilización normal del contenedor cisterna, han de ser diseñados y dispuestos de forma tal que la maniobra del órgano en la composición del cual intervengan, no entrañe su deterioro.
212131 Para los contenedores cisterna de vaciado por el fondo, todo contenedor cisterna o todo compartimento, en el caso de contenedores cisterna con varios compartimentos, deben estar provistos de dos cierres en serie, independientes el uno del otro, de los cuales el primero está constituido por un obturador interno (1) fijado directamente sobre el depósito y el segundo por una válvula u otro aparato equivalente (2), colocado en cada extremo de la tubería de vaciado. El dispositivo de vaciado por el fondo de los depósitos destinados al transporte de materias pulverulentas o granuladas podrá estar constituido por un tubo exterior con obturador si está construido en un material metálico susceptible de
deformarse. Además, los orificios deben poder cerrarse por medio de tapones roscados, de bridas ciegas o de otros dispositivos de la misma eficacia
El obturador interno ha de poder ser maniobrado desde arriba o desde abajo. En ambos casos, su posición abierto o cerrado, siempre que sea posible ha de poder verificarse desde el suelo. Los dispositivos de mando deben concebirse de forma que impidan toda apertura intempestiva por los efectos de un choque o de una acción inopinada.
(i) Salvo derogación para los depósitos destinados al transporte de ciertas materias cristalizables o muy viscosas, de gases licuados fuertemente refrigerados así como para los depósitos dotados de un revestimiento de ebonita o termoplástico, el obturador interno puede ser reemplazado por un obturador exterior que presente protección suplementaria.
(2) En el caso de contenedores cisterna con un volumen inferior a 1 m3, esta válvula o aparato equivalente, puede rcemplazarse por una brida ciega.
212131 En caso de avería del dispositivo de mando externo, el cierre interior debe seguir siendo eficaz.
Para evitar cualquier pérdida del contenido en caso de avería en los órganos externos de vaciado (tuberías, órganos laterales de cierre), el obturador interno y su asiento deben estar protegidos contra los riesgos de ser arrancados por efecto de solicitaciones externas, o estar concebidos para autoprotegerse.
Los órganos de llenado o de vaciado (comprendidos las bridas o tapones roscados) y las cubiertas de protección eventuales deben estar asegurados contra toda apertura intempestiva.
La posición y/o el sentido de cierre de las válvulas debe aparecer sin ambig edad.
El depósito, o cada uno de sus compartimentos, debe estar provisto de una abertura suficiente para permitir la inspección.
212132 Los contenedores cisterna destinados al transporte de materias para las que todas las aberturas han de estar situadas por encima del nivel del líquido, pueden estar dotados, en la parte baja de la virola, de un orificio de limpieza (boca de acceso manual). Este orificio debe poder ser obturado por una brida cerrada de forma estanca cuya construcción debe estar autorizada por la autoridad competente o por un organismo designado por ella.
212 133 Los contenedores cisternas destinados al transporte de materias líquidas cuya presión de vapor a 50 °C no sobrepase 110 kPa (1,1 bar) (presión absoluta) deben estar provistos de un dispositivo de aireación y de un dispositivo de seguridad capaz de impedir que el contenido se derrame fuera del depósito si el contenedor cisterna se vuelca; en caso contrario deberán estar de acuerdo con las condiciones de los marginales 212 134 ó 212 135 a continuación.
212 134 Los contenedores cisterna destinados al transporte de materias líquidas cuya presión de vapor a 50 °C es superior a 110 kPa (1,1 bar), sin sobrepasar 175 kPa (1,75 bar) (presión absoluta), deben estar provistos de una válvula de seguridad regulada a una presión de por lo menos 150 kPa (1,5 bar) (presión manométrica) y que deberá abrirse completamente a una presión como máximo igual a la presión de prueba; en caso contrario, deberán estar
de acuerdo con las disposiciones del marginal 212 135.
212 135 Los contenedores cisterna destinados al transporte de materias líquidas cuya presión de vapor a 50 °C es superior a 175 kPa (1,75 bar), sin sobrepasar 300 kPa (3 bar) (presión absoluta), deben estar provistos de una válvula de seguridad regulada a una presión de como mínimo 300 kPa (3 bar) (presión manométrica) y que deberá abrirse completamente a una presión como máximo igual a la presión de prueba; en caso contrario, deberán estar cerrados herméticamente (1)
212 136 Ninguna de las piezas móviles, tales como tapas, dispositivos de cierre, etc., que puedan entrar en contacto, ya sea por frotamiento, ya sea por choque, con los depósitos de aluminio destinados al transporte de líquidos inflamables con punto de inflamación inferior o igual a 61 °C o de gases inflamables, no pueden ser de acero oxidable no protegido.
212 137-212 139
SECCION 4
APROBACION DEL PROTOTIPO
212 140 Por cada nuevo tipo de contenedor-cisterna, la autoridad competente, o un organismo designado por ella, debe redactar un certificado atestiguando que el prototipo de contenedor cisterna que ha peritado, comprendidos los medios de fijación del depósito, es adecuado al uso previsto y satisface las condiciones de construcción de la sección 2, las condiciones de equipos de la sección 3 y las condiciones particulares de las clases de materias transportadas. Cuando los contenedores cisterna sean fabricados en serie sin modificaciones, esta aprobación será válida para toda la serie. El certificado de peritaje debe indicar los resultados de la prueba, las materias y/o los grupos de materias para el transporte de los cuales ha sido aceptada la cisterna, así como el número de aprobación como prototipo. Las materias de un grupo de materias deben ser de naturaleza parecida e igualmente compatibles con las características del depósito.
Las materias o grupos de materias autorizadas deben indicarse en el certificado de peritaje con su designación química o con el epígrafe colectivo correspondiente a la enumeración de materias, así como la clase y apartado. El número de aprobación deberá estar compuesto del símbolo (2) distintivo del Estado en el que se ha producido la aprobación y de un número de matrícula.
212 141-212 149
(i) Por depósitos cerrados herméticamente, debe entenderse los depósitos cuyas aberturas están cerradas herméticamente y que están desprovistos de válvulas de seguridad, de discos de ruptura o de otros dispositivos parecidos de seguridad. Los depósitos que tengan válvulas de seguridad precedidas de un disco de ruptura se consideran cerrados herméticamente.
(2) Signo distintivo en circulación internacional previsto por el Convenio de Viena sobre la circulación por carretera
(Viena, 1968).
SECCION 5
ENSAYOS
212150 Los depósitos y sus equipos deben ser sometidos, bien conjuntamente, bien por separado, a un control inicial antes de su puesta en servicio.
Este control comprende: una verificación de la conformidad con el prototipo aprobado; una verificación de las características de construcción (1) un examen del estado interno y externo; un ensayo de presión hidráulica (2) a la presión de prueba indicada en la placa de características; y - una verificación del buen funcionamiento del equipo.
El ensayo de presión hidráulica debe efectuarse antes de la colocación de la protección calorífugo eventualmente necesaria. Cuando los depósitos y sus equipos han sido sometidos a ensayos separados, deben someterse juntos a un ensayo de estanqueidad según el marginal 212 102 (3)
212151 Los depósitos y sus equipos deben someterse a controles periódicos a intervalos determinados. Los controles periódicos comprenden: el examen del estado interno y externo y, por regla general, un ensayo de presión hidráulica (2). Las envolturas de protección calorífugo u otra, no deben quitarse más que en la medida que sea indispensable para una apreciación segura de las características del depósito.
Para los depósitos destinados al transporte de materias pulverulentas y granuladas, y con el acuerdo del experto autorizado por la autoridad competente, los ensayos de presión hidráulica periódicos pueden suprimirse y reemplazarse por ensayos de estanqueidad según el marginal 212 102 (3).
Los intervalos máximos para los controles son de cinco años. Tras la expiración de los plazos fijados para ser sometidos al ensayo, los contenedores-cisterna vacíos, sin limpiar, pueden ser transportados para ser sometidos al ensayo.
212152 Además, hay que proceder a realizar un ensayo de estanqueidad del depósito con el equipo según el marginal 212 102 (3), así como una verificación del buen funcionamiento de todo el equipo, como mínimo cada dos años y medio.
212 153 Cuando la seguridad del depósito o de sus equipos pueda estar comprometida por efecto de una reparación, una modificación o un accidente, debe efectuarse un control excepcional.
212154 Los ensayos, controles y verificaciones según los marginales 212150 a 212 153 deben ser efectuados por el experto autorizado por la autoridad competente. Deben emitirse certificados indicando el resultado de estas operaciones. En estos certificados deberá figurar una referencia a la lista de materias autorizadas para el transporte en este depósito según el marginal 212 140.
212 155-212 159
(1) La verificación de las características de construcción también incluye, para los depósitos con una presión de prueba mínima de 1 MPa (10 bar), una toma de muestras de probetas de soldadura muestra de producción según los ensayos del apéndice B.ld.
(2) En los casos particulares y de acuerdo con el experto autorizado por la autoridad competente, el ensayo de presión hidráulica puede reemplazarse por otro ensayo por medio de otro liquido o de un gas, cuando esta operación no presente peligro.
SECCION 6
MARCADO
212 160 Cada contenedor cisterna llevará una placa de metal resistente a la
corrosión, fijada en forma permanente sobre el depósito en un lugar fácilmente accesible para ser inspeccionado. Sobre esta placa deben figurar, estampado o por otro medio parecido, por lo menos los datos indicados a continuación. Está permitido grabar directamente estos datos sobre las paredes del mismo depósito, si éstas están reforzadas de forma que no esté comprometida la resistencia del depósito: número de aprobación; designación o marca del fabricante; número de fabricación; año de construcción; presión de prueba (1) (presión manométrica);
- capacidad (1) para los depósitos con varios elementos, capacidad de cada elemento; temperatura de cálculo (1) (únicamente si es superior a + 50 °C o inferior a - 20 °C); fecha (mes, año) del ensayo inicial y del último ensayo periódico efectuado según los marginales 212 150 y 212151; contraste del experto que ha realizado los ensayos; material del depósito y, en su caso, del revestimiento protector.
Además la presión máxima de servicio autorizada debe estar inscrita sobre los depósitos de llenado o vaciado a presión.
212161 Las siguientes indicaciones deben estar inscritas sobre el mismo contenedor-cisterna o sobre un panel:
- nombres del propietario y del usuario;
- capacidad del depósito (1 ) tara (1)
- peso máximo de carga autorizado (1)
- indicación de la materia transportada (2)
212 162212 169
SECCION 7
SERVICIO
212170 Los contenedores cisterna deben estar, durante el transporte, filiados sobre el vehículo portador de tal manera, que estén suficientemente protegidos por los dispositivos del vehículo portador o del contenedor-cisterna mismo, contra los choques laterales o longitudinales así como contra el vuelco (3) Si los depósitos, incluidos los equipos de servicio, están construidos para poder resistir los choques o están protegidos contra el vuelco, no es necesario protegerlos de esta forma. El espesor de las paredes del depósito debe permanecer, durante toda su utilización, superior o igual al valor mínimo definido en el marginal 212 127 (2)
(i) Añadir las unidades de medida después de los valores numéricos.
(2) El nombre puede remplazarse por una designación genérica que reagrupe las materias de naturaleza semejante e igualmente compatibles con las características del depósito.
(3) Ejemplos para proteger los depósitos:
1. La protección contra los choques laterales puede consistir, por ejemplo, en barras longitudinales que protegen el depósito por ambos lados, a la altura de la línea media.
2. La protección contra los vuelcos puede consistir, por ejemplo, en unos aros de refuerzo o en una barras fijadas transversalmente al cuadro.
3. La protección contra los choques traseros puede consistir, por ejemplo, en un parachoques o un cuadro.
212171 Los depósitos deben cargarse únicamente con las materias peligrosas
para las que han sido aprobados y que al contacto del material del depósito, juntas de estanqueidad, equipos, así como los revestimientos protectores, no son susceptibles de reaccionar peligrosamente con éstos, de formar productos peligrosos o de debilitar el material de manera apreciable. Los productos alimenticios sólo pueden transportarse en estos depósitos si se han tomado las medidas necesarias con vistas a prevenir todo perjuicio a la salud pública.
212172 (1) Los grados de llenado que siguen no deben sobrepasarse en los contenedores cisterna destinados a transportar materias liquidas a temperatura ambiente:
a) para las materias inflamables que no presenten otros peligros (por ejemplo toxicidad, corrosión), cargadas en contenedores cisterna provistos de un dispositivo de aireación, o de válvulas de seguridad (incluso si éstas están precedidas por un disco de ruptura): grado de llenado = 100% de la capacidad
FORMULA
1 + a (50 - tF)
b) para las materias tóxicas o corrosivas (que presenten o no peligro de infamación), cargadas en depósitos provistos de un dispositivo de aireación, o de válvula de seguridad (incluso si éstas están precedidas por un disco de ruptura): grado de llenado = 98% delo capacidad
FORMULA l + a (50 - tF)
c) para las materias inflamables, para las materias nocivas o para las materias que presenten un grado menor de corrosividad, (que presenten o no peligro de inflamabilidad) cargadas en depósitos cerrados herméticamente, sin dispositivo de seguridad: grado de llenado = 97% de la capacidad
FORMULA l+a (50-tF)
d) para las materias muy tóxicas o tóxicas, muy corrosivas o corrosivas (que presenten o no un peligro de inflamabilidad) cargadas en depósitos herméticamente cerrados (1) sin dispositivos de seguridad:
FORMULA grado de llenado = % de la capacidad
1 + a (SO - rF)
(2) En estas fórmulas, representa el coeficiente medio de dilatación cúbica del líquido entre 15°C y
50 °C, es decir para una variación máxima de temperatura de 35 °C. alfa se calcula a partir de la formula:
FORMULA a = dls d50
FORMULA 35 xdso siendo d1s y dso las densidades relativas del líquido a 15 °C y 50 °C y tF la temperatura media del líquido en el momento del llenado.
(3) Las disposiciones del párrafo (1) anterior, no se aplican a los depósitos cuyo contenido se mantiene, mediante un dispositivo de recalentamiento, a una temperatura superior a 50 °C durante el transporte. En este caso, el grado de llenado en la carga debe ser tal y la temperatura debe estar controlada de tal manera que el depósito, durante el transporte, no esté jamás más lleno del 95% y que la temperatura de llenado no se sobrepase.
(4) En los casos de carga de productos calientes, la temperatura en la superficie exterior del depósito o del calorífugado no debe sobrepasar 70 °C
durante el transporte.
212173 Los depósitos de los contenedores cisternas destinados al transporte de materias líquidas (2), que no están divididos en secciones de una capacidad máxima de 7 500 litros por medio de tabiques de separación o rompeolas, deben llenarse a 80% por lo menos de su capacidad, a menos que estén prácticamente vacíos.
(1) Por depósitos cerrados herméticamente, debe entenderse los depósitos cuyas aberturas están cerradas herméticamente y que están desprovistos de válvulas de seguridad, de discos de ruptura o de otros dispositivos parecidos de seguridad. Los depósitos que tengan válvulas de seguridad precedidas de un disco de ruptura se consideran cerrados herméticamente.
(2) Según los términos de la presente disposición, deben considerarse como líquidos las materias cuya viscosidad cinemática a 20 °C sea inferior a 2 680 mm2/s.
212 174 Los contenedores cisterna han de cerrarse de manera que el contenido no pueda derramarse al exterior de forma incontrolada.
Los orificios de los depósitos de vaciado por el fondo deben ir cerrados por medio de tapones roscados de bridas ciegas, o de otros dispositivos de la misma eficacia. La estanqueidad de los dispositivos de cierre de los depósitos, en particular en la parte superior del tubo de sumersión, debe ser verificada por el expedidor, tras el llenado del depósito. Durante la carga y la descarga de los contenedores cisterna deberán adoptarse medidas apropiadas para impedir que se liberen cantidades peligrosas de gases y de vapores.
212175 Si varios sistemas de cierre están colocados unos a continuación de los otros, debe cerrarse en primer lugar el que se encuentre más cerca de la materia transportada.
212176 Durante el transporte cargado o vacío, ningún residuo peligroso debe ir adherido en el exterior de los contenedores cisterna.
212 177 Los contenedores cisterna vacíos, sin limpiar, para poder ser transportados deben ser cerrados de la misma manera y presentar las mismas garantías de estanqueidad que si estuviesen llenos.
212 178-212 179
SECCION 8
MEDIDAS TRANSITORIAS
212180 Los contenedores cisternas construidos antes de la entrada en vigor de las disposiciones aplicables a partir del 1de Enero de 1988 y que no sean conformes a éstas, pero que hubieren sido construidas según las disposiciones de la Directiva en vigor hasta esa fecha, podrán ser utilizadas aún.
212181 Los contenedores cisternas construidos antes de la entrada en vigor de las disposiciones aplicables a partir del 1 de Enero de 1993 y que no se ajusten a las mismas, pero que hayan sido construidos según las prescripciones de la Directiva vigente hasta dicha fecha, podrán aún ser utilizados.
212 182-212 189
SECCION 9
UTILIZACION DE LOS CONTENEDORES CISTERNA AUTORIZADOS PARA EL TRANSPORTE
MARITIMO
212190 Los contenedores cisterna que no respondan totalmente a las exigencias del presente apéndice, pero que están autorizados de acuerdo con las disposiciones relativas a los transportes marítimos (1), se admiten para el transporte. La carta de porte llevará, además de las indicaciones ya especificadas' la indicación: <Transporte de acuerdo con el marginal 212 190>.
Solamente podrán transportarse en contenedores cisterna las materias admitidas en virtud del marginal 10 121 (1).
212 191-212 199
Estas disposiciones están incluidas en la sección 13 de la introducción general del Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG), publicado por la Comisión Marítima Internacional, Londres.
SEGUNDA PARTE
DISPOSICIONES PARTICULARES QUE COMPLEMENTAN O MODIFICAN LAS DISPOSICIONES DE LA PRIMERA PARTE
CLASE 2
GASES COMPRIMIDOS, LICUADOS O DISUELTOS A PRESION
212 200-212 209
SECCION 1
GENERALIDADES, CAMPO DE APLICACION
(UTILIZACION DE LOS CONTENEDORES CISTERNA), DEFINlCIONES
Utilización
212 210 Excepto los gases enumerados a continuación, los gases del marginal 2201 pueden transportarse en contenedores cisterna: el flúor y el tetrafluoruro de silicio del 1° at) y el trifluoruro de nitrógeno, el monóxido de nitrógeno 1° ct), las mezclas de hidrógeno con un máximo del 10% en volumen de seleniuro de hidrógeno o de fosfina o de germanio o con un máximo del 15% en volumen de arsina, las mezclas de nitrógeno o de gases nobles (que contengan un máximo del 10% en volumen de xenón) con un máximo del 10% en volumen de seleniuro de hidrógeno, o de fosfina, o de germanio o con un máximo del 15% en volumen de arsina del 2° bt), las mezclas de hidrógeno con un máximo del 10% en volumen de diborano, las mezclas de nitrógeno o de gases nobles (que contengan un máximo del 10% en volumen de xenón) con un máximo del 10% en volumen de diborano del 2° ct), el 2-octafluorobuteno (R 1318) y el octafluoropropano del 3° a), el cloruro de nitrosilo, el fluoruro de sulfurilo, la hexafluoracetona, el hexafluoruro de tungsteno y el tricloruro de boro, el trifluoruro de cloro del 3° at), el 2,2-dimetil propano y el metilsilano del 3° b), la arsina, el diclorosilano, el dimetilsilano, el seleniuro de hidrógeno, el sulfuro de carbonilo y el trimetilsilano del 3° bt), el propadieno estabilizado del 3° c), el cloruro de cianógeno, el cianógeno, el yoduro de hidrógeno anhidro y el óxido de etileno del 3° ct), las mezclas de metilsilanos del 4° bt), el propadieno con 1% al 4% de metilacetileno estabilizado del 4° c), el óxido de etileno que contenga un máximo del SO % en peso de formiato de metilo del 4° ct), el silano del 5° b), las materias del 5° bt) y ct), el acetileno disuelto del 9° c), los gases de 12° y 13°.
212 211-212 219
SECCION 2
CONSTRUCCION
212 220 Los depósitos destinados al transporte de materias de los apartados 1° a 6° y 9°, se construirán de acero.
Podrá admitirse un alargamiento a la rotura mínimo del 14% y una tensión sigma inferior o igual a los límites indicados a continuación, en función de los materiales para los depósitos sin soldadura por excepción a lo indicado en el marginal 212125 (3)
a) si la relación Re/Rm (características mínimas garantizadas tras tratamiento térmico) es superior a 0,66 sin sobrepasar 0,85:
- 0,75 Re;
b) si la relación Re/Rm (características mínimas garantizadas tras tratamiento térmico) es superior a 0,85: a < 0,5 Rm.
212 221 Las disposiciones del Apéndice B.ld son aplicables a los materiales y a la construcción de los depósitos soldados.
212 222 Los depósitos destinados al transporte de cloro y del oxicloruro de carbono 3° at) deben calcularse para una presión de cálculo mínima de 2,2 MPa (22 bar) (presión manométrica) [ ver marginal 212 127 (2).]
212 223-212 229
SECCION 3
EQUIPOS
212 230 Las conexiones de vaciado de los depósitos deben poder cerrarse por medio de una brida ciega o por medio de otro dispositivo que ofrezca las mismas garantías.
212 231 Los depósitos destinados al transporte de gases licuados además de los orificios previstos en los marginales 212131 y 212132, pueden estar provistos eventualmente de aberturas utilizables para el montaje de los indicadores de nivel, termómetros, manómetros y purgas, necesarios para su utilización y su seguridad.
212 232 Los dispositivos de seguridad deben responder a las condiciones siguientes:
(1) Los orificios de llenado y de vaciado de los depósitos de una capacidad superior a 1 m3 destinados al transporte de gases licuados inflamables y/o tóxicos, deben ir provistos de un dispositivo interno de seguridad de cierre instantáneo que, en caso de movimiento intempestivo del contenedor cisterna o de incendio, se cierre automáticamente. El cierre también debe poderse accionar a distancia.
(2) Excepto los orificios que llevan las válvulas de seguridad y las purgas cerradas, todos los demás orificios de los depósitos destinados al transporte de gases licuados inflamables y/o tóxicos cuyo diámetro nominal es superior a 1,5 mm, deben ir provistos de un dispositivo interno de obturación.
(3) Por excepción a las prescripciones de los párrafos (1) y (2), los depósitos destinados al transporte de gases licuados refrigerados a muy baja temperatura inflamables y/o tóxicos, pueden estar equipados con dispositivos externos en lugar de dispositivos internos, si estos dispositivos están provistos de una protección contra los riesgos de desgastes exteriores como mínimo equivalente a la de la pared del depósito.
(4) Si los depósitos están equipados con indicadores de nivel, éstos no deben ser de material transparente directamente en contacto con la materia transportada. Si hay termómetros, no podrán sumergirse directamente en el gas o el líquido a través de la pared del depósito.
(5) Los depósitos destinados al transporte de cloro, de dióxido de azufre, de oxicloruro de carbono del 3° at), de mercaptán metílico y de sulfuro de hidrógeno del 3° bt) no deben tener abertura por debajo del nivel de líquido. Además, los orificios de limpieza (boca de acceso manual) previstos en el marginal 212 132 no son admisibles.
(6) Las aberturas de llenado y de vaciado situadas en la parte superior de los depósitos, además de lo que está previsto en el párrafo (1), deben estar provistas de un segundo dispositivo de cierre externo. Este debe poder cerrarse por medio de una brida ciega o de otro dispositivo que ofrezca las mismas garantías.
212 233 Las válvulas de seguridad deben satisfacer las condiciones de los párrafos (1) a (3) siguientes:
(1) Los depósitos destinados al transporte de gases del 1° a 6° y 9°, pueden ir provistos de dos válvulas de seguridad como máximo, de modo que la suma de las dos secciones totales de paso libre de asiento de la o de las válvulas será como mínimo 20 cm2 por sección o fracción de sección, de 30 m3 de capacidad del recipiente. Estas válvulas deben poder abrirse automáticamente a una presión comprendida entre 0,9 y 1,0 veces la presión de prueba del depósito en el que están situadas. Deben ser de un tipo que pueda resistir los efectos dinámicos, comprendidos los movimientos del líquido. Está prohibido el empleo de válvulas de funcionamiento por gravedad o por contrapeso.
Los depósitos destinados al transporte de gases del 1° a 9° que presenten un peligro para los órganos respiratorios o un peligro de intoxicación (1) no deberán tener válvulas de seguridad, a menos que estén precedidas por un disco de rotura. En este último caso la disposición del disco de rotura y de la válvula de seguridad debe ser aprobada por la autoridad competente.
(I) Se consideran como gases que presentan un peligro para los órganos respiratorios o un peligro de intoxicación los gases caracterizados por la letra «t» en la enumeración de materias.
212 233 Cuando los contenedores cisterna están destinados al transporte marítimo, las disposiciones de este marginal no prohiben el montaje de válvulas de seguridad conformes a los reglamentos aplicables a este modo de transporte (1)
(2) Los depósitos destinados al transporte de gases del 7° y 8°, deben estar provistos de dos válvulas de seguridad independientes, cada válvula debe estar concebida de forma que deje escapar del depósito los gases que se formen por evaporación durante la utilización normal, de manera que en ningún momento la presión sobrepase en más de un 10% la presión de servicio indicada en el depósito. Una de las dos válvulas de seguridad puede reemplazarse por un disco de rotura que debe romperse a la presión de prueba.
En caso de desaparición del vacío en los depósitos con doble pared o en caso de destrucción de un 20% del aislamiento de los depósitos de una sola pared,
la válvula de seguridad y el disco de rotura deben dejar escapar un caudal tal que la presión en el depósito no pueda sobrepasar la presión de prueba.
(3) Las válvulas de seguridad de los depósitos destinados al transporte de gases del 7° y 8°, deben poder abrirse a la presión de servicio indicada en el depósito. Deben estar construidas de forma que funcionen perfectamente, incluso a la temperatura de utilización más baja. La seguridad en el funcionamiento a esta temperatura debe establecerse y controlarse por ensayo de cada válvula o de una muestra de válvulas de un mismo tipo de construcción.
Protecciones calorífugas
212234 (1) Si los depósitos destinados al transporte de gases licuados del 3° y 4°, están provistos de una protección calorífugo, esta debe estar constituida:
- Ya sea por una pantalla parasol, aplicada como mínimo sobre el tercio superior y como máximo sobre la mitad superior del depósito, y separada del depósito por una capa de aire de como mínimo 4 cm de espesor;
Ya sea por un revestimiento completo, de espesor adecuado, de materiales aislantes.
(2) Los depósitos destinados al transporte de gases del 7° y 8° deben estar calorifugados. El aislamiento térmico debe estar garantizado por medio de una envoltura continua. Si el espacio entre el depósito y la envoltura está vacío de aire (aislamiento por vacío de aire), la envoltura de protección debe calcularse de forma que soporte sin deformación una presión externa de como mínimo 100 kPa (1 bar) (presión manométrica). Por excepción del marginal 212 102 (2) a) puede tenerse en cuenta en el cálculo de los dispositivos de refuerzo externos e internos. Si la envoltura está cerrada de forma estanca a los gases, un dispositivo debe garantizar que no se produzca ninguna presión peligrosa en la capa de aislamiento en caso de insuficiencia de estanqueidad del depósito o de sus equipamientos. Este dispositivo debe impedir las infiltraciones de humedad en la envoltura del aislamiento térmico.
(3) Los depósitos destinados al transporte de gases licuados cuya temperatura de ebullición a presión atmosférica sea inferior a-182 °C, no deben contener ninguna materia combustible, ni en la constitución del aislamiento térmico, ni en los elementos de fijación.
Los elementos de fijación de los depósitos destinados al transporte de argón, nitrógeno, helio y neón del 7° a) y de hidrógeno del 7° b) pueden, obteniendo el acuerdo de la autoridad competente, contener materias plásticas entre el depósito y la envoltura.
212 235 (1) Se consideran como elementos de un contenedor cisterna de varios elementos: bien los recipientes según el marginal 2212 (1) b),
- bien las cisternas según el marginal 2212 (1) c)
Las disposiciones del presente apéndice no son aplicables a los bloques de botellas según el marginal 2212 (l) d).
(i) Estas prescripciones se publican en el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG).
(2) Para los contenedores cisterna, con varios elementos, deben respetarse las condiciones siguientes:
a) Si uno de los elementos de un contenedor cisterna de varios elementos está provisto de una válvula de seguridad y si entre los elementos hay dispositivos de cierre, cada elemento debe también estar provisto de una válvula de seguridad.
b) Los dispositivos de llenado y de vaciado pueden estar fijados a un tubo colector.
c) Cada elemento de un contenedor cisterna de varios elementos destinado al transporte de gases comprimidos del 1° y 2° que presenten un peligro para los órganos respiratorios o un peligro de intoxicación (1) deben poder aislarse mediante un grifo.
d) Los elementos de un contenedor cisterna de varios elementos destinado al transporte de gases licuados del 3° a 6°, deben estar construidos para poder llenarse separadamente y permanecer aislados mediante un grifo que pueda ser precintado.
212 236 Por excepción a las disposiciones del marginal 212 131 los depósitos destinados al transporte de gases licuados refrigerados a muy baja temperatura no tienen que estar provistos obligatoriamente de una abertura para la inspección.
212 237-212 239
SECCION 4
APROBACION DEL PROTOTIPO
212 240-212 249
(No hay disposiciones particulares)
SECCION 5
ENSAYOS
212 250 Los materiales de cada depósito soldado deben ensayarse según el método descrito en el apéndice B.ld.
212 251 Los valores de la presión de prueba deben ser los siguientes:
(1) para los depósitos destinados al transporte de gases del 1° y 2°: los valores indicados en el marginal 2219 (1) y (3);
(2) para los depósitos destinados al transporte de gases del 3° y 4°:
a) si el diámetro de los depósitos no es superior a 1,5 m: los valores indicados en el marginal 2220 (2);
(i) Se consideran como gases que presentan un peligro para los órganos respiratorios o un peligro de intoxicación los gases caracterizados por la letra «t» en la enumeración de materias.
b) si el diámetro de los depósitos es superior a 1,5 m:
- los valores (1) indicados a continuación:
----------------------------------------------------------------- | | | -----------------------------------------------------------------
|Designación de la materia |Apartado |
-----------------------------------------------------------------
|chloropentafluoretano (R 115) |3° a) |
-----------------------------------------------------------------
|1-cloro-1,2,2,2-tetrafluoro-etano (R 124) |3° a) |
-----------------------------------------------------------------
|diclorodifluometano (R 12) |3° a) |
-----------------------------------------------------------------
|dicloromonofluometano (R 21) |3° a) |
-----------------------------------------------------------------
|dicloro-1,2-tetraflúor-1,1,2,2-Etano (R 114) |3° a) |
-----------------------------------------------------------------
|monoclorodifluometano (R 22) |3° a) |
-----------------------------------------------------------------
|monoclorodifluomono-bromo metano(R 12 B1) |3° a) |
-----------------------------------------------------------------
|1-cloro-2,2,2-trifluoretano (R 133a) |3° a) |
-----------------------------------------------------------------
|octafluociclobutano (R 318) |3° a) |
-----------------------------------------------------------------
|1,1,1,2-tetrafluoretano (R 134a) |3° a) |
-----------------------------------------------------------------
|amoníaco |3° at) |
-----------------------------------------------------------------
|bromuro de hidrógeno |3° at) |
-----------------------------------------------------------------
|bromuro de metilo |3° at) |
-----------------------------------------------------------------
|cloro |3° at) |
-----------------------------------------------------------------
|dióxido de nitrógeno NO2 |3º at) |
-----------------------------------------------------------------
|dióxido de azufre |3° at) |
-----------------------------------------------------------------
|hexafluoropropileno (R 1216) |3° at) |
-----------------------------------------------------------------
|oxicloruro de carbono (fosgeno) |3° at) |
-----------------------------------------------------------------
|butano |3° b) |
-----------------------------------------------------------------
|butileno-1 |3° b) |
-----------------------------------------------------------------
|cis-butileno-2 |3° b) |
-----------------------------------------------------------------
|trans-butileno-2 |3° b) |
-----------------------------------------------------------------
|ciclopropano |3° b) |
-----------------------------------------------------------------
|1,1 difluoretano (R 152 a) |3° b) |
-----------------------------------------------------------------
|1-cloro-1.1, difluoroetano (R 142b) |3° b) |
-----------------------------------------------------------------
|isobutano |3° b) |
-----------------------------------------------------------------
|isobutileno |3° b) |
-----------------------------------------------------------------
|óxido de metilo (éter metílico) |1º b) |
-----------------------------------------------------------------
|propano |3° b) |
-----------------------------------------------------------------
|propileno |3° b) |
-----------------------------------------------------------------
|trifluoro-1,1,1-etano |3° b) |
-----------------------------------------------------------------
|cloruro de etilo |3° bt) |
-----------------------------------------------------------------
|cloruro de metilo |3° bt) |
-----------------------------------------------------------------
|dimetilamina |3° bt) |
-----------------------------------------------------------------
|etilamina |3° bt) |
----------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
|Presión mínima para los depósitos de prueba |
-------------------------------------------------------------------
|Con protección |Sin protección |Peso máximo del contenido por |
|calorífuga Mpa | calorífuga Mpa | litro de capacidad (en kg.) |
-------------------------------------------------------------------
|2 |2,3 |1,08 |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1,1 |1,20 |
-------------------------------------------------------------------
|1,5 |1,6 |1,15 |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1 |1,23 |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1 |1,30 |
-------------------------------------------------------------------
|2,4 |2,6 |1,03 |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1 |1,61 |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1 |1,18 |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1 |1,34 |
-------------------------------------------------------------------
|1,6 |1,8 |1,04 |
-------------------------------------------------------------------
|2,6 |2,9 |0,53 |
-------------------------------------------------------------------
|5 |5,5 |1,54 |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1 |1,51 |
-------------------------------------------------------------------
|1,7 |1,9 |1,25 |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1 |1,30 |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1,2 |1,23 |
-------------------------------------------------------------------
|1,7 |1,9 |1,11 |
-------------------------------------------------------------------
|1,5 |1,7 |1,23 |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1 |0,51 |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1 |0,53 |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1 |0,55 |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1 |0,54 |
-------------------------------------------------------------------
|1,6 |1,8 |0,53 |
-------------------------------------------------------------------
|1,4 |1,6 |0,79 |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1 |0,99 |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1 |0,49 |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1 |0,52 |
-------------------------------------------------------------------
|1,4 |1,6 |0,58 |
-------------------------------------------------------------------
|2,1 |2,3 |0,42 |
-------------------------------------------------------------------
|2,5 |2,7 |0,43 |
-------------------------------------------------------------------
|2,8 |3,2 |0,79 |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1 |0,80 |
-------------------------------------------------------------------
|1,3 |1,5 |0,81 |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1 |0,59 |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1 |0,61 |
-------------------------------------------------------------------
(1) 1. Las presiones de prueba prescritas son:
a) si los depósitos están provistos de protección calorífuga, por lo menos iguales a las tensiones de vapor de los líquidos a 60 °C, disminuidas en 100
kPa (1 bar), pero como mínimo de 1 MPa (10 bar);
b) si los depósitos no están provistos de protección calorífuga, por lo menos iguales a las tensiones de vapor de los líquidos a 65 °C, disminuidas en 100 kPa (1 bar), pero como mínimo de 1 MPa (10 bar).
2. En razón de la elevada toxicidad del oxicloruro de carbono del 3° at), la presión mínima de prueba para este gas está fijada en 1,5 MPa (15 bar) si el depósito está provisto de protección calorífuga y 1,7 MPa (17 bar) si no está provisto de esta protección.
3. Los valores máximos prescritos para el índice de llenado en kg/litro se calculan de la siguiente forma: peso máximo del contenido por litro de capacidad = 0,95 x peso volumen de la fase líquida a 50 °C.
------------------------------------------------------------------ | | | ------------------------------------------------------------------
|Designación de la materia |Apartado |
------------------------------------------------------------------
|metil mercaptano |3° bt) |
------------------------------------------------------------------
|metilamina |3° bt) |
------------------------------------------------------------------
|sulfuro de hidrógeno |3° bt) |
------------------------------------------------------------------
|trimetilamina |3°bt) |
------------------------------------------------------------------
|butadieno-1,2 |3° c) |
------------------------------------------------------------------
|butadieno-1,3 |3° c) |
------------------------------------------------------------------
|cloruro de vinilo |3° c) |
------------------------------------------------------------------
|bromuro de vinilo |3° ct) |
------------------------------------------------------------------
|óxido de metilo y de vinilo |3° ct) |
------------------------------------------------------------------
|trifluorocloroetileno (R 1113) |3° ct) |
------------------------------------------------------------------
|mezcla F1 |4° a) |
------------------------------------------------------------------
|mezcla F2 |4° a) |
------------------------------------------------------------------
|mezcla F3 |4° a) |
------------------------------------------------------------------
|mezcla de gas R 500 |4° a) |
------------------------------------------------------------------
|mezcla de gas R 502 |4° a) |
------------------------------------------------------------------
|mezclas del 19% al 21% en peso de diclorodi |4º a) |
|fluormetano (R 12) y del 79% al 81% en peso de | |
|monoclorodifluoro-monobromometano (R 12 B1) | |
------------------------------------------------------------------
|mezclas de bromuro de metilo y de cloropicrina |4º at) |
------------------------------------------------------------------
|mezclas de diclorodifluometano y de óxido de |4° at) |
|etileno que contengan como máximo 12% en peso de | |
|óxido de etileno | |
------------------------------------------------------------------
|mezcla A (nombre comercial: butano) |4º b) |
------------------------------------------------------------------
|mezcla A o (nombre comercial: butano) |4º b) |
------------------------------------------------------------------
|mezcla A 1 |4° b) |
------------------------------------------------------------------
|mezcla B |4° b) |
------------------------------------------------------------------
|mezcla C (nombre comercial: propano) |4º b) |
------------------------------------------------------------------
|mezclas de hidrocarburos que contengan metano |4° b) |
------------------------------------------------------------------ | | | ------------------------------------------------------------------
|mezclas de cloruro de metilo y de cloruro de |4° bt) |
|metileno | |
------------------------------------------------------------------
|mezclas de cloruro de metilo y de cloropicrina |4° bt) |
------------------------------------------------------------------
|mezclas de bromuro de metilo y bromuro de etileno |4° bt) |
------------------------------------------------------------------
|mezclas de butadieno-1,3 y de hidrocarburos del 3° |4° c) |
|b) | |
------------------------------------------------------------------
|mezclas de metilacetileno/propadieno y mezcla de | |
|hidrocarburos: | |
------------------------------------------------------------------
|mezcla P1 |4° c) |
------------------------------------------------------------------
|mezcla P2 |4° ct) |
------------------------------------------------------------------
|óxido de etileno que contenga un máximo del 10% en |4° ct) |
|peso de dióxido de carbono | |
------------------------------------------------------------------
|óxido de etileno con nitrógeno hasta una presión |4° ct) |
|total de 1 Mpa (10 bar) a 50 °C | |
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------
|Presión mínima para los depósitos de prueba |
-------------------------------------------------------------------
|Con protección |Sin protección |Peso máximo del contenido por |
|calorífuga Mpa | calorífuga MPa | litro de capacidad (en kg.) |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1 |0,78 |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1 |0,58 |
-------------------------------------------------------------------
|4,5 |5 |0,67 |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1 |0,56 |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1 |0,59 |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1 |0,55 |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1,1 |0,81 |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1 |1,37 |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1 |0,67 |
-------------------------------------------------------------------
|1,5 |1,7 |1,13 |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1,1 |1,23 |
-------------------------------------------------------------------
|1,5 |1,6 |1,15 |
-------------------------------------------------------------------
|2,4 |2,7 |1,03 |
-------------------------------------------------------------------
|1,8 |2 |1,01 |
-------------------------------------------------------------------
|2,5 |2,8 |1,05 |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1,1 |1,50 |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1 |1,51 |
-------------------------------------------------------------------
|1,5 |1,6 |1,09 |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1 |0,50 |
-------------------------------------------------------------------
|1,2 |1,4 |0,47 |
-------------------------------------------------------------------
|1,6 |1,8 |0,46 |
-------------------------------------------------------------------
|2 |2,3 |0,43 |
-------------------------------------------------------------------
|2,5 |2,7 |0,42 |
-------------------------------------------------------------------
|- |22,5 |0,187 |
-------------------------------------------------------------------
|- |30 |0,244 |
-------------------------------------------------------------------
|1,3 |1,5 |0,81 |
-------------------------------------------------------------------
|1,3 |1,5 |0,81 |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1 |1,51 |
-------------------------------------------------------------------
|1 |1 |0,50 |
------------------------------------------------------------------- | | | | -------------------------------------------------------------------
|2,5 |2,8 |0,49 |
-------------------------------------------------------------------
|2,2 |2,3 |0,47 |
-------------------------------------------------------------------
|2,4 |2,6 |0,73 |
-------------------------------------------------------------------
|1,5 |1,5 |0,78 |
-------------------------------------------------------------------
(3) Para los depósitos destinados al transporte de gases del 5° y 6°:
a) si no están recubiertos por una protección calorífuga: los valores indicados en el marginal 2220 (3) y (4);
b) si están recubiertos con una protección calorífuga: los valores indicados a continuación:
---------------------------------------------------------------------
|Designación de la materia |Apartado |Presión |Peso máximo |
| | | mínima de | del contenido|
| | | prueba MPA | por litro de |
| | | | capacidad (en|
| | | | kg.) |
---------------------------------------------------------------------
|bromotrifluormetano (R 13 |5° a) |12 |1,50 |
|B1) | | | |
---------------------------------------------------------------------
|clorotrifluometano (R 13) |5º a) |12 |0,96 |
---------------------------------------------------------------------
| | |22,5 |1,12 |
---------------------------------------------------------------------
|dióxido de carbono |5° a) |19 |0,73 |
---------------------------------------------------------------------
| | |22,5 |0,78 |
---------------------------------------------------------------------
|óxido nitroso comprimido |5° a) |22,5 |0,78 |
|N2O | | | |
---------------------------------------------------------------------
|hexafluoretano (R 116) |5º a) |16 |1,28 |
---------------------------------------------------------------------
| | |20 |1,34 |
---------------------------------------------------------------------
|hexafluoruro de azufre |5° a) |12 |1,34 |
---------------------------------------------------------------------
|pentafluoroetano (R 125) |5° a) |3,4 |0,95 |
---------------------------------------------------------------------
|trifluorometano (R 23) |5º a) |19 |0,92 |
---------------------------------------------------------------------
| | |25 |0,99 |
---------------------------------------------------------------------
|xenón |5° a) |12 |1,30 |
---------------------------------------------------------------------
|cloruro de hidrógeno |5° at) |12 |0,69 |
---------------------------------------------------------------------
|etano |5° b) |12 |0,32 |
---------------------------------------------------------------------
|etileno |5° b) |12 |0,25 |
---------------------------------------------------------------------
| | |22,5 |0,36 |
---------------------------------------------------------------------
|1 1-difluoretileno |5° c) |12 |0,66 |
---------------------------------------------------------------------
| | |22,5 |0,78 |
---------------------------------------------------------------------
|fluoruro de vinilo |5° c) |12 |0,58 |
---------------------------------------------------------------------
| | |22,5 |0,65 |
---------------------------------------------------------------------
|mezcla de gas R 503 |6° a) |3,1 |0,11 |
---------------------------------------------------------------------
| | |4,2 |0,21 |
---------------------------------------------------------------------
| | |10 |0,76 |
---------------------------------------------------------------------
|dióxido de carbono que |6° c) |19 |0,73 |
|contenga un máximo del 35% | | | |
|en peso de óxido de etileno| | | |
---------------------------------------------------------------------
| | |22,5 |0,78 |
---------------------------------------------------------------------
|óxido de etileno que |6° ct) |19 |0,66 |
|contenga más del 10%, pero | | | |
|como máximo el 50% en peso | | | |
|de dióxido de carbono | | | |
---------------------------------------------------------------------
| | |25 |0,75 |
---------------------------------------------------------------------
Si se utilizan depósitos recubiertos con una protección calorífuga que hayan sido sometidos a una presión de prueba inferior a la indicada en la tabla, el peso máximo de contenido por litro de capacidad se establecerá de tal forma que la presión alcanzada por la materia en cuestión en el interior del depósito a 55 °C no sobrepase la presión de prueba indicada en el depósito. En este caso, el peso máximo de carga admisible debe ser fijado por el experto autorizado por la autoridad competente.
(4) Para los depósitos destinados al transporte de amoníaco disuelto a presión del 9° at): los valores indicados a continuación:
---------------------------------------------------------------------
|Designación de la |Apartado |Presión |Peso máximo |
|materia | | mínima de | por litro del|
| | | prueba MPA | contenido de |
| | | | capacidad (en|
| | | | kg) |
---------------------------------------------------------------------
|amoníaco disuelto a | | | |
|presión en agua | | | |
---------------------------------------------------------------------
|- con más del 35% y un |9° at) |1 |0,80 |
|máximo del 40% de | | | |
|amoníaco, en peso | | | |
---------------------------------------------------------------------
|- con más del 40% y un |9° at) |1 |0,77 |
|máximo del 50% de | | | |
|amoníaco, en peso | | | |
---------------------------------------------------------------------
(5) Para los depósitos destinados al transporte de gases del 7° y 8°: como mínimo 1,3 veces la presión máxima de servicio autorizada indicada en el depósito, pero como mínimo 300 kPa (3 bar) (presión manométrica); para los depósitos provistos de un aislamiento por vacío, la presión de prueba debe ser igual a como mínimo 1,3 voces el valor de la presión máxima de servicio autorizada aumentada en 100 kPa (1 bar).
212 252 El primer ensayo de presión hidráulica debe efectuarse antes de la colocación de la protección calorífugo.
212 253 La capacidad de cada depósito destinado al transporte de gases del 3° al 6° y 9°, debe determinarse bajo la vigilancia del experto autorizado por la autoridad competente, por pesada o por medida volumétrica de la cantidad de agua que llena el depósito; el error de medida de la capacidad de los depósitos debe ser inferior al 1%. No se admite la determinación basada en un cálculo a partir de las dimensiones del depósito. Los pesos máximos de carga admisibles según los marginales 2220 (4) y 212 251 (3) las fijará un experto autorizado.
212254 El control de las uniones debe efectuarse siguiendo las disposiciones correspondientes al coeficiente (lambda) 1,0 del marginal 211 127 (6).
212 255 Por excepción a las prescripciones de la sección 5 de la Parte I de
este apéndice deben efectuarse los ensayos periódicos:
(1) Cada dos años y medio para los contenedores cisterna destinados al transporte de fluoruro de boro del 1° at), gas ciudad del 2° bt), bromuro de hidrógeno, cloro, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y oxicloruro de carbono del 3° a), sulfuro de hidrógeno del 3° bt) y cloruro de hidrógeno del 5° at);
(2) Tras ocho años de servicio y luego cada doce años para los contenedores cisterna destinados al transporte de gases del 7° y 8°. Si la autoridad competente lo solicita, puede efectuarse un control de estanqueidad entre cada ensayo.
212 256 En los depósitos con aislamiento por cámara de aire, el ensayo de presión hidráulica y la verificación del estado interior pueden reemplazarse por un ensayo de estanqueidad y la medida del vacío, con el acuerdo del experto autorizado.
212 257 Si se han practicado aberturas durante las inspecciones periódicas en los depósitos destinados al transporte de gases del 7° y 8°, antes de volver al servicio, el método para su cierre hermético debe ser aprobado por el experto autorizado y debe garantizar la integridad del depósito.
212 258 Los ensayos de estanqueidad de los depósitos destinados al transporte de gases del 1° al 6° y 9°, deben ser ejecutados a una presión de como mínimo 400 kPa (4 bar), pero como máximo a 800 kPa (8 bar) (presión manométrica).
212 259
SECCION 6
MARCADO
212 260 Los datos que siguen deben' además, figurar por estampado, o por otro medio parecido, en el panel previsto en el marginal 212160 o directamente sobre las paredes del propio depósito, si éstas están reforzadas de tal forma que no se comprometa la resistencia del depósito:
(1) En lo concerniente a los contenedores cisterna destinados al transporte de una única materia:
- el nombre del gas con todas las letras (1)
Esta indicación debe completarse, para los depósitos destinados al transporte de gases comprimidos del 1° y 2°, con el valor máximo de la presión de carga a 15 °C autorizada para el depósito, y, para los depósitos destinados al transporte de gases licuados del 3° al 8°, así como de amoniaco disuelto a presión del 9° at), con el peso de carga máxima admisible en kg y con la temperatura de llenado, si ésta es inferior a-20 °C.
(2) En lo concerniente a los depósitos de uso múltiple: el nombre con todas las letras (i) de los gases para los que el depósito ha sido autorizado.
Esta indicación debe completarse con la indicación de la carga máxima admisible en kg. para cada uno de ellos.
(i) Las denominaciones en bastardilla en el marginal 2201 deberán ser utilizadas como nombre con todas las letras, del gas para las mezclas A, A0 y C del 4° b) del marginal 2201. Los nombres usados en el comercio y mencionados en la Nota del 4° b) de] marginal 2201 no podrán ser utilizados más que de forma complementaria.
212 260 (3) En lo concerniente a los depósitos destinados al transporte de gases del 7° y 8°: la presión de servicio
(4) En los depósitos provistos de protección por aislamiento térmico: la indicación «calorifugado» o «calorifugado al vacío».
212 261 El bastidor de los contenedores-cisterna de varios elementos, debe llevar cerca del punto de llenado, una placa que indique: la presión de prueba de los elementos (1) la presión (1) máxima de carga a 15 °C autorizada para los elementos destinados a gases comprimidos; el número de elementos;
- la capacidad total (1) de los elementos; el nombre del gas con todas las letras (2) y, además, en el caso de gases licuados: el peso (1) máximo de carga admisible por elemento.
212 262 Complementando las inscripciones previstas en el marginal 212 161, sobre el propio contenedor cisterna o sobre paneles, deben figurar las siguiente indicaciones:
a) o bien: «temperatura de llenado mínima autorizada: - 20 °C»;
- o bien: «temperatura de llenado mínima autorizada:....»;
b) Para los depósitos destinados al transporte de una única materia: el nombre del gas con todas las letras (2);
- para los gases licuados del 3° al 8° y para el amoniaco disuelto a presión en agua del 9°at), el peso máximo de carga admisible en kg;
c) Para los depósitos de utilización múltiple: el nombre, con todas las letras (2), de todos los gases para el transporte de los cuales se han aceptado estos depósitos, con la indicación del peso máximo de carga admisible en kg; por cada uno de ellos;
d) Para los depósitos provistos de protección calorífuga:
- la inscripción «calorifugado» o «calorifugado al vacío», en el idioma del país de matriculación y además si esta lengua no es ni alemán, ni inglés, ni francés, en alemán, en inglés o en francés, a
- menos que existiesen acuerdos entre los estados interesados en el transporte que dispusiesen otra cosa.
212 263-212 269
SECCION 7
SERVICIO
212 270 Los depósitos destinados a transportes sucesivos de gases licuados distintos del 3º al 8° (depósitos de utilización múltiple) no pueden transportar más que materias enumeradas; en un solo y mismo grupo de los siguientes
Grupo 1: hidrocarburos halogenados del 3°a) y 4°~;
Grupo 2: hidrocarburos del 3°b) y 4°b), butadienos 3°c) y mezclas de butadieno-1,3 e hidrocarburos del 4°c);
(i) Añadir la unidad de medida después del valor numérico.
212 270 Grupo 3: amoníaco del 3°at), óxido de metilo del 3°b), dimetilamina, etilamina, metilamina y trimetilamina del 3°bt) y cloruro de vinilo del 3°c);
Grupo 4: bromuro de metilo del 3°at), cloruro de etilo y cloruro de metilo del 3°bt);
Grupo 5: mezclas de óxido de etileno con dióxido de carbono, óxido de
etileno con nitrógeno del 4°ct);
Grupo 6: nitrógeno, dióxido de carbono, gases nobles, hemióxido de nitrógeno, oxígeno, del 7°a), aire, mezclas de nitrógeno con gases nobles y mezclas de oxígeno con nitrógeno, incluso si contienen gases nobles del 8°a);
Grupo 7: etano, etileno, metano del 7°b), mezclas de metano con etano, incluso si contienen propano o butano del 8° b).
212 271 Los depósitos que hayan contenido alguna materia de los grupos 1 y 2, deben ser vaciados de gases licuados antes de cargar otra materia que pertenezca al mismo grupo. Los depósitos que han sido llenados con una materia de los grupos 3 al 7, deben ser completamente vaciados del gas licuado, y luego efectuar una descompresión antes de cargar otra materia perteneciente al mismo grupo.
212 272 La utilización múltiple de depósitos para el transporte de gases licuados del mismo grupo está admitida si se respetan todas las condiciones fijadas para los gases a transportar en un mismo depósito. La utilización múltiple debe ser aprobada por un experto autorizado.
212 273 Es posible el destino múltiple de los depósitos para gases de grupos distintos, si el experto autorizado lo permite.
Cuando se efectúe el cambio de uso de los depósitos con gases que pertenezcan a otro grupo de gases, los depósitos deben vaciarse completamente de gases licuados, luego de efectuar la descompresión y por fin ser desgasificados. El desgasificado de los depósitos debe ser verificado y certificado por el experto autorizado.
212 274 Cuando vuelvan a entrar en servicio contenedores cisterna cargados o vacíos sin limpiar' únicamente deben ser visibles las indicaciones válidas según el marginal 212 262 para los gases cargados o que acaban de ser descargados; todas las indicaciones relativas a los otros gases deben taparse.
212 275 Los elementos de un contenedor cisterna no deben contener más que un solo y único gas. Si se trata de un contenedor cisterna de varios elementos destinado al transporte de gases licuados del 3° al 6° los elementos deben llenarse separadamente y permanecer aislados por medio de un grifo precintado.
212 276 La presión máxima de llenado para los gases comprimidos del 1° y 2°, excepto el fluoruro de boro del 1°at), no debe sobrepasar los valores fijados en el marginal 2219 (2)
Para el fluoruro de boro del 1°at), el peso máximo de carga admisible por litro de capacidad, no debe sobrepasar 0,86 kg. El peso máximo de carga admisible por litro de capacidad según los marginales 2220
(2), (3) y (4) y 212 251 (2), (3) y (4), debe ser respetado.
212 277 Para los depósitos destinados al transporte de gases del 7°b) y 8°b), el grado de llenado debe ser inferior a un valor tal que, cuando el contenido se lleva a una temperatura a la cual la presión de vapor iguale la presión de apertura de las válvulas de seguridad, el volumen del líquido a esta temperatura alcance el
95% de la capacidad del depósito. Los depósitos destinados al transporte de gases del 7°a) y 8°a), pueden llenarse hasta el 98% a la temperatura de
carga y a la presión de carga.
212 278 En el caso de los depósitos destinados al transporte de hemióxido de nitrógeno y de oxígeno del 7°a), de aire o de mezclas que contengan oxígeno y nitrógeno del 8°a), está prohibido emplear materias que contengan grasas o aceites, para asegurar la estanqueidad de las juntas o el mantenimiento de los
dispositivos de cierre.
212 279 La disposición del marginal 212 175 no es válida para los gases del 7° y 8°.
212 280-212 299
CLASE 3
MATERIAS LIQUIDAS INFLAMABLES
212 300-212 309
SECCION 1
GENERALIDADES, CAMPO DE APLICACION (UTILIZACION DE LOS CONTENEDORES CISTERNA), DEFINICIONES
Utilización
212 310 Las siguientes materias del marginal 2301 pueden transportarse en contenedores cisterna.
a) la propilenoimina estabilizada del 12°; b) las materias enumeradas en la leerá a) de los apartados 11°, 14° a 22°, 26° y 27°, 41° al 57°;
c) las materias enumeradas en la letra b) del 11°, 14° al 27°, 41° a 57°, así como las materias de los 32° y 33º.
d) las materias enumeradas en 1° al 5°, 31°, 34° y 61°c), a excepción del nitrato de isopropilo, del nitrato de n-propilo y del nitrometano, del 3°b).
212 311-212 319
SECCION 2
CONSTRUCCION
212 320 Los depósitos destinados al transporte de la propilenoimina estabilizada del 12°, deben calcularse según una presión de cálculo [ver marginal 212 127 (2)] mínima de 1,5 MPa (15 bar) (presión manométrica).
212321 Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 212 310 b), deben calcularse a una presión del cálculo [ver marginal 212 127 (2)] mínima de 100 kPa (10 bar) (presión manométrica)
212322 Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 212 310 c), deben calcularse según una presión de cálculo [ver marginal 212 127 (2)] mínima de 400 kPa (4 bar) (presión manométrica).
212323 Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 212 310 d) deben calcularse conforme a las disposiciones de la Parte primera del presente apéndice.
212 324-212 329
SECCION 3
EQUIPOS
212 330 Todas las aberturas de los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 212 310 a) y b) deben estar situadas por encima del nivel del liquido. Ninguna tubería o conexión debe atravesar las paredes del depósito por debajo del nivel de líquido. Los depósitos deben poder cerrarse herméticamente (1) y los cierres deben poder ser
protegidos por una tapa cerrada con cerrojo.
(1) Por depósitos cerrados herméticamente, se han de entender los depósitos cuyas aberturas van cerradas herméticamente y que están desprovistas de válvulas de seguridad, de discos de rotura o de otros dispositivos de seguridad parecidos. Los depósitos con válvulas de seguridad precedidas de un disco de rotura se consideran como herméticamente cerrados.
212 331 Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 212 310 c) y d) pueden también estar diseñados para ser vaciados por el fondo. Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 212 310 c), a excepción de las materias del 33°, deben poder cerrarse herméticamente (1).
212 332 Si los depósitos destinados al transporte de las materias contempladas en el marginal 212 310 a), b) o c), a excepción de las materias del 33°, están provistos de válvulas de seguridad, éstas deben ir precedidas por un disco de ruptura.
La autoridad competente ha de estar de acuerdo con la disposición del disco de ruptura y de la válvula de seguridad. Si los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 212 310 d), están provistos de válvulas de seguridad o de dispositivos de aireación, éstos deben satisfacer las prescripciones de los marginales 212 133 al 212 135.
Si los depósitos destinados al transporte de materias del 33° van equipados con válvulas de seguridad, éstas deberán cumplir lo dispuesto en los marginales 212 134 y 212 135.
Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 212 310 d) cuyo punto de inflamación no es superior a 61 °C y provistos de un dispositivo de aireación que no pueda cerrarse, deben tener un dispositivo de protección contra la propagación de la llama en el dispositivo de aireación.
212 333-212 339
SECCION 4
APROBACION DEL PROTOTIPO
212 340-212 349
(No hay disposiciones particulares.)
SECCION 5
ENSAYOS
212 350 Los depósitos destinados al transporte de las materias contempladas en el marginal 212 310 a), b) y c) deben someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos de presión hidráulica a una presión de como mínimo 400 kPa (4 bar) (presión manométrica).
212 351 Los depósitos destinados al transporte de las materias contempladas en el marginal 212 310 d) deben someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos de presión hidraúlica, a la presión utilizada para su cálculo, tal como se ha definido en el marginal 212 123.
212 352-212 359
SECCION 6
MARCADO
212 360-212 369
(No hay disposiciones particulares.)
(1) Por depósitos cerrados herméticamente, se han de entender los depósitos cuyas aberturas van cerradas herméticamente y que están desprovistas de válvulas de seguridad, de discos de rotura o de otros dispositivos de seguridad parecidos. Los depósitos con válvulas de seguridad precedidas de un disco de rotura se consideran como herméticamente cerrados.
SECCION 7
SERVICIO
212 370 Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 212 310 a), b) y c), con excepción de las materias del 33°, deben estar herméticamente(1) cerrados durante el transporte. Los cierres de los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 212 310 a) y b) deben estar protegidos por una tapa cerrada con cerrojo.
212 371 Los contenedores cisterna autorizados para el transporte de materias de los apartados 11°, 12°, 14° a 20°,
27°, 32° y 41° a 57°, no deberán utilizarse para el transporte de productos alimenticios, objetos de consumo y productos para la alimentación de los animales.
212 372 No debe emplearse un depósito de aleación de aluminio para el transporte del acetaldehído del 1° a), a menos que este depósito esté destinado exclusivamente a este transporte y siempre que el acetaldehído esté desprovisto de ácido.
212 373 La gasolina citada en la Nota del apartado 3°b), marginal 2301, puede igualmente transportarse en depósitos calculados según el marginal 212123 (1) y cuyo equipo es conforme al marginal 212 133.
212 374-212 379
SECCION 8
MEDIDAS TRANSITORIAS
212 380 Los contenedores cisterna destinados al transporte de materias del 32° y el 33° del marginal 2301 que hayan sido construidas siguiendo las disposiciones de este apéndice aplicables antes del 1 de Enero de 1995, pero que sin embargo no se ajusten a las disposiciones aplicables a partir del 1 de Enero de 1995, podrán ser utilizadas hasta el 31 de Diciembre de 1999.
212 381-212 399
CLASE 4.1
MATERIAS SOLIDAS INFLAMABLES
CLASE 4.2
MATERIAS SUSCEPTIBLES DE INFLAMACION ESPONTANEA
CLASE 4.3
MATERIAS QUE, AL CONTACTO CON EL AGUA, DESPRENDEN GASES INFLAMABLES
212 400-212 409
SECCION 1
GENERALIDADES, CAMPO DE APLICACION (UTILIZACION DE CONTENEDORES CISTERNA), DEFINICIONES
Utilización
212 410 Las materias siguientes de los marginales 2401, 2431 y 2471 podrán ser transportadas en contenedores cisterna:
a) Las materias enumeradas en la letra a) de los apartados 6°, 17°, 19°, y
31° a 33° del marginal 2431.
b) Las materias de los 11°a) y 22° del marginal 2431.
(1) Por depósitos cerrados herméticamente, se han de entender los depósitos cuyas aberturas van cerradas herméticamente y que están desprovistas de válvulas de seguridad, de discos de rotura o de otros dispositivos de seguridad parecidos. Los depósitos con válvulas de seguridad precedidas de un disco de rotura se consideran como herméticamente cerrados.
c) Las materias enumeradas en la letra a) de los 1°, 2°, 3°, 21°, 23° y 25º del marginal 2471.
d) Las materias del 11° a) del marginal 2471.
e) Las materias enumeradas en la letra b) o c):
- - de los 6°, 8°, 10°, 17°, 19° y 21° del marginal 2431,
- de los 3°, 21°, 23° y 25° del marginal 2471.
f) Las materias de los 5° y 15° del marginal 2401.
g) Las materias pulverulentas y granuladas enumeradas en la letra b) o c):
- de los l° 6° 7° 8° 11° 12° 13° 14° 16° y l7°del marginal 2401;
- de los 1, 5°, 7°, 9°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 18° y 20° del marginal 1 2431 de los 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° 22° y 24° del marginal 2471
Nota: Para el transporte a granel de las materias:
- de los 4° c), 6° c), 11° c), 12° c), 13° c) y 14° c), así como de los residuos sólidos clasificados en c) de los apartados anteriormente citados del marginal 2401, de los 1° c), 2° c), 3° c), 12° c), y 16°c), así como de los residuos sólidos clasificados en c) de los apartados anteriormente citados del marginal 2431, de los 11°c), 12°c), 13°b) y c), 14°c), 15°c), 17°b) y 20°c) del marginal 2471, ver marginales 41 111, 42 111 y 43 111.
212 411-212 419
SECCION 2
CONSTRUCCION
2124 20 Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212 410 a) deberán calcularse a una presión de cálculo [ver marginal 212 127 (2)] de al menos 2,1 MPa (21 bar) (presión manométrica).
Las disposiciones del Apéndice B.ld serán aplicables a los materiales y a la construcción de estos depósitos.
212 421 Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212 410 b), c) y d) deberán calcularse a una presión de cálculo [ver marginal 212 127 (2)] de al menos 1 MPa (10 bar) (presión manométrica).
212 422 Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212 410 e) deberán calcularse a una presión de cálculo [ver marginal 212 127 (2)] de al menos 400 kPa (4 bar) (presión manométrica).
212 423 Los depósitos destinados al transporte de las materias sólidas indicadas en el marginal 212 410 f) y g) deberán calcularse de conformidad con las disposiciones de la parte primera del presente apéndice.
212 424 Todas las partes de los contenedores cisterna destinados al transporte de las materias del 1° b) del marginal 2431, deberán poder ponerse a tierra desde el punto de vista eléctrico.
212 425-212 429
SECCION 3
EQUIPOS
212 430 Todas las aberturas de los depósitos destinados al transporte de las materias contempladas en el marginal 212 410 a), b), c) y e) deberán estar situadas por encima del nivel de líquido. Ninguna tubería o conexión deberá atravesar las paredes del depósito por debajo del nivel de líquido. Los depósitos deberán poder cerrarse herméticamente (1) y los cierres deberán estar protegidos por una caperuza cerrada con cerrojo. Los orificios de limpieza (boca de acceso manual) previstos en el marginal 212 132 no serán admisibles.
212 431 Con excepción de los depósitos destinados al transporte de cesio y rubidio del 11°a) del marginal 2.471, los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212 410 d), f) y g) podrán también estar diseñados para ser vaciados por el fondo. Las aberturas de los depósitos destinados al transporte del cesio y rubidio del 11°a) del marginal 2 471 deberán estar provistos de caperuzas que cierren herméticamente (1) y tengan cerrojo.
212432 Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212 410 b) deberán, además, satisfacer las disposiciones siguientes:
(1) El dispositivo de recalentamiento no deberá penetrar en el cuerpo del depósito sino ser exterior al mismo. No obstante, podrán estar provistos de una camisa de recalentamiento para el tubo de evacuación del fósforo. El dispositivo de recalentamiento de esta camisa deberá estar regulado de modo que impida que la temperatura del fósforo supere la temperatura de carga del depósito. Las demás tuberías deben penetrar en el depósito por la parte superior del mismo; las aberturas deberán estar situadas por encima del nivel máximo admisible de fósforo y podrán estar enteramente cubiertas por caperuzas cerradas con cerrojo. Además, los orificios de limpieza (boca de acceso manual) previstos en el marginal 212 132 no serán admisibles.
(2) El depósito irá provisto de un sistema de aforo para la comprobación del nivel de fósforo y, si se utiliza agua como agente de protección, de una referencia fija que indique el nivel superior que no debe ser sobrepasado por el agua.
212 433 Si los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212 410 a), c) y e) llevan válvulas de seguridad, éstas estarán precedidas de un disco de ruptura. El disco de ruptura y la válvula de seguridad deberán estar dispuestos a satisfacción de la autoridad competente.
212 434 Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212 410 f) deberán llevar una protección calorífugo de materiales difícilmente inflamables.
212 435 Si los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212 410 d) llevan una protección calorífugo, ésta deberá estar constituida por materiales difícilmente inflamables.
212 436 Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212 410 f) podrán llevar válvulas de apertura automática hacia el interior o exterior bajo una diferencia de presión comprendida entre 20 kPa y 30 kPa (0,2 bar y 0,3 bar).
212 437-212 439
SECCION 4
APROBACION DEL PROTOTIPO
212 440-212 449 (No hay disposiciones particulares.)
(1) Por depósitos cerrados herméticamente, se han de entender los depósitos cuyas aberturas van cerradas herméticamente y que están desprovistas de válvulas de seguridad, de discos de rotura o de otros dispositivos de seguridad parecidos. Los depósitos con válvulas de seguridad precedidas de un disco de rotura se consideran como herméticamente cerrados.
SECCION 5
ENSAYOS
212 450 Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212 410 a) deberán someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos de presión hidraúlica a una presión mínima de 1 MPa (10 bar) (presión manométrica). Los materiales de cada uno de estos depósitos deberán ser aprobados según el método descrito en el Apéndice B.ld.
212 451 Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212 410 b) a e) deberán someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos de presión hidraúlica a una presión mínima de 400 kPa (4 bar) (presión manométrica).
No obstante lo dispuesto en el marginal 212 151, para los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212 410 d), los controles periódicos tendrán lugar lo más tarde cada ocho años e incluirán, además, un control de los espesores por medio de instrumentos apropiados. Para dichos depósitos, la prueba de estanqueidad y la comprobación previstas en el marginal 212 152 se llevarán a cabo lo más tarde cada cuatro años.
212 452 Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212 410 f) y g) deberán someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos de presión hidráulica a la presión utilizada para su cálculo, tal como se define en el marginal 212123.
212 453-212 459
SECCION 6
MARCADO
212 460 Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212 410 a) deberán llevar, además de las indicaciones previstas en el marginal 212 161, la indicación «No abrir durante el transporte. Susceptible de inflamación espontánea».
Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212 410 c) a e) deberán llevar, además de las indicaciones previstas en el marginal 212 161, la indicación «No abrir durante el transporte. Produce gases inflamables al contacto con el agua».
Dichas indicaciones deberán estar redactadas en el idioma oficial del país que otorga la autorización y, además, si este idioma no fuera el inglés, el francés o el alemán, en inglés, francés o alemán, a no ser que los acuerdos concluidos entre los países interesados en el transporte dispongan otra cosa.
212 461 Los depósitos destinados al transporte de las materias del 1°a) del
marginal 2471 deberán llevar, además, sobre el panel previsto en el marginal 212 160, la denominación de las materias autorizadas y el peso máximo admisible de carga del depósito en kg.
212 462-212 469
SECCION 7
SERVICIO
212 470 (1) Las materias de los apartados 11° y 22° del marginal 2431 deberán ir recubiertas, si se emplea el agua como agente de protección, de una capa de agua de por lo menos 12 cm de espesor en el momento de llenado; el grado de llenado a una temperatura de 60 °C no deberá sobrepasar el 98%. Si se emplea nitrógeno como agente de protección, el grado de llenado a 60 °C no deberá sobrepasar el 96%. El espacio restante deberá llenarse con nitrógeno de manera que la presión no descienda nunca por debajo de la presión atmosférica, incluso tras un enfriamiento. El depósito deberá ir cerrado herméticamente de modo que no se produzca ninguna fuga de gas.
(i) Por depósitos cerrados herméticamente, se han de entender los depósitos cuyas aberturas van cerradas herméticamente y que están desprovistas de válvulas de seguridad, de discos de rotura o de otros dispositivos de seguridad parecidos. Los depósitos con válvulas de seguridad precedidas de un disco de rotura se consideran como herméticamente cerrados.
(2) Los depósitos vacíos, sin limpiar, que hayan contenido materias de los 11° y 22° del marginal 2431 deberán, en el momento de ser remitidos a expedición: llenarse con nitrógeno; llenarse con agua, a razón del 96% como mínimo y el 98% como máximo de su capacidad; entre el 1 de octubre y el 31 de marzo esta agua deberá contener algún agente anticongelante en cantidad suficiente que haga imposible la congelación del agua en el curso del transporte; el agente anticongelante deberá estar desprovisto de acción corrosiva y no ser susceptible de reaccionar con el fósforo.
212 471 Los depósitos que contengan materias de los 31° a 33° del marginal 2431, así como las materias de los 2°a), 3°a) y 3°b) del marginal 2471 sólo deberán llenarse hasta el 90% de su capacidad; a una temperatura media del líquido de 50 °C debe quedar todavía un margen de llenado del 5%. Durante el transporte, esas materias estarán bajo una capa de gas inerte cuya presión será como mínimo de 50 kPa (0,5 bar) (presión manométrica). Los depósitos deberán estar cerrados herméticamente (1) y las caperuzas de protección según- el marginal 212 430 deberán estar cerradas con cerrojo. Los depósitos vacíos, sin limpiar, deberán llenarse, en el momento de su entrada en servicio para el transporte, con un gas inerte que tenga una presión mínima de 50 kPa (0,5 bar) (presión manométrica).
212 472 El grado de llenado por litro de capacidad no deberá sobrepasar los 0,93 kg para el etildiclorosilano, 0,95 kg para el metildiclorosilano y 1,14 kg para el triclorosilano (silicocloroformo), del 1° del marginal 2471, si se le llena basándose en el peso. Si se llena en volumen, así como para los clorosilanos que no hayan sido mencionados anteriormente (N.e.p.) del 1° del marginal 2471, el grado de llenado no deberá sobrepasar el 85%. Los depósitos deberán estar cerrados herméticamente (1) y las caperuzas de protección según el marginal 212 430 deberán estar cerradas con cerrojo.
212 473 Los depósitos que contengan materias de los 5° y 15° del marginal
2401 sólo deberán llenarse hasta el 98% de su capacidad.
212 474 Para el transporte de cesio y rubidio del 11°a) del marginal 2471, 1a materia deberá estar recubierta de un gas inerte y las caperuzas de protección según el marginal 212 431 deberán estar cerradas con cerrojo. Los depósitos que contengan otras materias del 11°a) del marginal 2471 no deberán entrar en servicio para el transporte más que después de la solidificación total de la materia y de ser recubiertos por un gas inerte.
Los depósitos vacíos, sin limpiar, que hayan contenido materias del 11°a) del marginal 2471, deberán llenarse con un gas inerte. Los depósitos deberán estar cerrados herméticamente (1)
212 475 En el momento de la carga de materias del 1°b) del marginal 2431, la temperatura de la mercancía cargada no deberá sobrepasar los 60 °C.
212 476-212 499
CLASE 5.1
MATERIAS COMBURENTES
CLASE 5.2
PEROXIDOS ORGANICOS
212 500-212 509
SECCION 1
GENERALIDADES, CAMPO DE APLICACION (UTILIZACION DE CONTENEDORES CISTERNA), DEFINICIONES
Utilización
212 510 Podrán ser transportadas en contenedores cisterna las materias siguientes del marginal 2501:
a) Las materias del 5°,
b) Las materias enumeradas en la letra a) o b) de los apartados 1° a 4°, 11°, 13°, 16°, 17°, 22° y 23°, transportadas en estado líquido,
c) El nitrato amónico líquido del 20º.
(i) Por depósitos cerrados herméticamente, se han de entender los depósitos cuyas aberturas van cerradas herméticamente y que están desprovistas de válvulas de seguridad, de discos de rotura o de otros dispositivos de seguridad parecidos. Los depósitos con válvulas de seguridad precedidas de un disco de rotura se consideran como herméticamente cerrados.
212 510
d) Las materias enumeradas en la letra c) de los 1°, 16°, 18°, 22° y 23°, transportadas en estado líquido,
e) Las materias pulverulentas o granuladas enumeradas en la letra b) o c) de los 11°, 13° a 19°, 21° a 27°, 29º y 31º
Nota: Para el transporte a granel de las materias de los 11° a 13°, 16°, 18°, 19°, 21° y 22° c), así como los residuos sólidos clasificados en los apartados anteriormente citados del marginal 2501, ver marginal 51 111.
212 511 Las materias de los 9° b), 10° b), 19° b) ó 20° b) del marginal 2551 podrán ser transportadas en contenedores cisterna lo más tarde a partir del 1 de Enero de 1995, en las condiciones fijadas por la autoridad competente del país de origen si ésta considera, basándose en los ensayos (ver marginal 212541), que dicho transporte puede efectuarse de forma segura.
212 512-212 519
SECCION 2
CONSTRUCCION
212520 Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212 510 a) deberán calcularse a una presión de cálculo [ver marginal 212 127 (2)] de al menos 1 MPa (10 bar)(presión manométrica).
212 521 Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212 510 b) deberán calcularse a una presión de cálculo (ver marginal 212 127 (2)] de al menos 400 kPa (4 bar) (presión manométrica). Los depósitos y sus equipos, destinados al transporte de las materias del 1°, deberán estar construidos en aluminio de pureza mínima del 99,5%, o en un acero apropiado no susceptible de provocar la descomposición del peróxido de hidrógeno. Cuando los depósitos estén construidos en aluminio de pureza igual o superior al 99,5% no será preciso que el espesor de la pared sea superior a 15 mm, incluso cuando el cálculo de conformidad con el marginal 212 127 (2) dé un valor superior.
212522 Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212 510 c) deberán calcularse a una presión de cálculo [Ver marginal 212 127 (2)] de al menos 400 kPa (4 bar) (presión manométrica). Los depósitos deberán estar construidos de acero austenítico.
212 523 Los depósitos destinados al transporte de las materias líquidas indicadas en el marginal 212 510 d) y de las materias pulverulentas o granuladas indicadas en el marginal 212510 e) deberán calcularse de conformidad con las disposiciones de la parte I del presente apéndice.
212 524 Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212 511 deberán calcularse a una presión de cálculo mínima de 400 kPa (4 bar)(presión manométrica).
212 525-212 529
SECCION 3
EQUIPOS
212 530 Los depósitos destinados al transporte de las materias de los 1° a), 3° a) y 5° del marginal 2501 deberán tener sus aberturas por encima del nivel de líquido. Además, los orificios de limpieza (boca de acceso manual) previstos en el marginal 211 132 no serán admisibles.
En el caso de disoluciones que contengan más del 60% de peróxido de hidrógeno, sin exceder del 70%, podrá haber aberturas por deba jo del nivel de líquido. En este caso, los órganos de vaciado de los depósitos deberán estar provistos de dos cierres en serie, independientes el uno del otro, estando el primero constituido por un obturador interno de cierre rápido de un tipo aprobado, y el segundo por una válvula colocada en cada extremo de la tubería de vaciado. Igualmente, en la salida de cada válvula exterior debe montarse una brida ciega u otro dispositivo que ofrezca las mismas garantías. El obturador interno debe ser solidario con el depósito y estar en posición de cierre en caso de que se arranque la tubería. Las conexiones de las tuberías exteriores de los depósitos deberán realizarse con materiales que no puedan provocar descomposición del peróxido de hidrógeno.
212 531
212 532 Los depósitos destinados al transporte de disoluciones acuosas de peróxidos de hidrógeno, así como de peróxido de hidrógeno del lo y de nitrato amónico líquido del 20° del marginal 2501, deberán estar provistos
en su parte superior de un dispositivo de cierre que impida la formación de cualquier sobrepresión en el interior del depósito, así como la fuga del líquido y la penetración de substancias extrañas en el interior del depósito. Los dispositivos de cierre de los depósitos destinados al transporte de nitrato amónico líquido del 20° del marginal 2501, deberán estar construidos de tal forma que la obstrucción de los dispositivos por el nitrato amónico solidificado durante el transporte sea imposible.
212 533 Si los depósitos destinados al transporte de nitrato amónico líquido del 20º del marginal 2501 están rodeados de una materia calorífugo, ésta deberá ser de naturaleza inorgánica y estar perfectamente exenta de materia combustible.
212 534 Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212 S11 deberán estar provistos de una protección calorífugo de conformidad con las condiciones del marginal 212 234 (1). Si la TDAA del peróxido orgánico en el depósito es igual o inferior a 55 °C, o si el depósito está construido en aluminio, el depósito deberá estar completamente calorifugado. La pantalla parasol y cualquier parte del depósito no cubierta por ella, o el revestimiento exterior de un aislamiento completo, deberán estar revestidos de una capa de pintura blanca o de metal pulido. La pintura deberá limpiarse antes de cada transporte y renovarse en el caso de que se amarillee o deteriore. La protección calorífugo deberá estar exenta de materia combustible.
212 535 Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212 511 deberán estar provistos de dispositivos indicadores de temperatura.
212 536 (1) Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212 511 deberán llevar válvulas de seguridad y dispositivos de descompresión. Las válvulas de depresión serán también admisibles. Los dispositivos de descompresión deberán funcionar a presiones determinadas en función de las propiedades del peróxido orgánico y de las características de construcción del depósito. Los elementos fusibles no deberán estar autorizados en el cuerpo del depósito.
(2) Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212 511 deberán estar provistos de válvulas de seguridad del tipo de resorte para evitar en el interior del depósito una acumulación importante de productos de descomposición y de vapores emitidos a una temperatura de
50 °C. El caudal y la presión de apertura de la válvula o de las válvulas de seguridad deberán determinarse en función de los resultados de los ensayos prescritos en el marginal 212 541. No obstante, la presión de apertura no deberá en ningún caso ser tal que el líquido pueda escaparse de la válvula o las válvulas en caso de volcar el depósito.
(3) Los dispositivos de descompresión de los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212 511 podrán ser del tipo de resorte o del tipo de disco de ruptura, diseñados para la evacuación de todos los productos de descomposición y los vapores emitidos durante un incendio de una duración mínima de 1 hora (densidad de flujo térmico de 110 kW/ m2) o una descomposición autoacelerada.
La presión de apertura del dispositivo o dispositivos de descompresión deberá ser superior a la prevista en el párrafo (2) y se determinará en función de los resultados de las pruebas indicadas en el marginal 212 541. Los dispositivos de descompresión deberán tener dimensiones tales que la presión máxima en el depósito no supere nunca la presión de prueba del depósito.
(4) Para los depósitos con calorifugado completo destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212 511, el caudal y la tara del dispositivo o dispositivos de descompresión deberán determinarse suponiendo una pérdida de aislamiento del 1% de la superficie.
(5) Las válvulas de depresión y las válvulas de seguridad del tipo de resorte de los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212 511 deberán estar provistas con parallamas, a menos que las materias que deban transportarse y sus productos de descomposición sean incombustibles.
Deberán tenerse en cuenta la reducción de la capacidad de evacuación causada por el parallamas.
212 537-212 539
SECCION 4
APROBACION DEL PROTOTIPO
212 540 Los contenedores cisterna autorizados para el transporte de nitrato amónico líquido del 20° del marginal 2501 no deberán ser autorizados para el transporte de otras materias.
212 541 Para la aprobación del prototipo de los destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212 511, deberán efectuarse ensayos con el fin de: probar la compatibilidad de todos los materiales que entran normalmente en contacto con la materia durante el transporte; proporcionar datos que faciliten la construcción de los dispositivos de descompresión y de las válvulas de seguridad, teniendo en cuenta las características de la construcción del contenedor cisterna; y establecer cualquier requisito especial que pudiera ser necesario para la seguridad del transporte de la materia.
Los resultados de las pruebas deberán figurar en el acta de aprobación del prototipo del depósito.
212 542-212 549
SECCION 5
ENSAYOS
212 550 Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212 510 a), b) y c) deberán superar el ensayo inicial y los ensayos periódicos de presión hidráulica, a una presión de al menos 400 kPa (4 bar) (presión manométrica). Los depósitos de aluminio poro destinados al transporte de las materias del 1° del marginal 2501 sólo deberán someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos de presión hidráulica a una presión de 250 kPa (2,5 bar) (presión manométrica).
Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212 510 d) y e) deberán someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos de presión hidráulica a la presión utilizada para su cálculo, tal como se define en el marginal 212 123.
212 551 Los depósitos destinados al transporte de las materias contempladas en el marginal 212 511 deberán someterse a los ensayos inicial y periódicos de presión hidráulica a la presión de cálculo según el marginal 212 524.
212 552-212 559
SECCION 6
MARCADO
212 560 Deberán inscribirse en los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el 212 511, mediante estampado o cualquier otro medio semejante, en la placa prescrita en el marginal 212 161, o grabarse directamente en las paredes del propio depósito, si éstas están reforzadas de forma que no pongan en peligro la resistencia del depósito, las indicaciones suplementarias siguientes: la denominación química con la concentración aprobada de la materia en cuestión.
212 561-212 569
SECCION 7
SERVICIO
212 570 El interior del depósito y todas las partes que puedan entrar en contacto con las materias indicadas en los marginales 212 510 y 212 511 deberán conservarse limpios. No deberá utilizarse para las bombas, válvulas u otros dispositivos, ningún lubrificante que pueda formar combinaciones peligrosas con la materia.
212 571 Los depósitos destinados al transporte de las materias de los 1° a), 2° a) y 3° a) del marginal 2501 sólo deberán llenarse hasta el 95% de su capacidad, siendo la temperatura de referencia de 15 °C.
Los depósitos destinados al transporte de las materias del 20º del marginal 2501 sólo deberán llenarse hasta el 97% de su capacidad y la temperatura máxima después del llenado no deberá sobrepasar los 140 °C. Los depósitos autorizados para el transporte de nitrato amónico líquido no deberán ser autorizados para el transporte de otras materias.
212 572 Los depósitos destinados al transporte de las materias indicadas en el marginal 212 511 deberán llenarse según lo que se establezca en el acta de peritación redactada para la autorización del prototipo del depósito, pero sólo hasta el 90% como máximo de su capacidad. Los depósitos deberán estar exentos de impurezas en el momento del llenado.
212 573 Los equipos de servicio, tales como las válvulas y la tubería exterior de los depósitos destinados al transporte de las materias contempladas en el marginal 212 511 deberán ser vaciados después del llenado o el vaciado del depósito.
212 574-212 599
CLASE 6.1
MATERIAS TOXICAS
CLASE 6.2
MATERIAS INFECCIOSAS
212 600-212 609
SECCION 1
GENERALIDADES, CAMPO DE APLICACION
(UTILIZACION DE LOS CONTENEDORES CISTERNA), DEFINICIONES
Utilización
212 610 (1) Las siguientes materias del marginal 2601 podrán transportarse en contenedores cisterna:
a) las materias especificadas por su nombre, del 2° al 4°;
b) las materias enumeradas en la letra a) de los apartados 6° a 13°, con exclusión del cloroformiato de isopropilo del 10°, 15° a 17°, 20°, 22°, 23°, 25° a 28°, 31° a 36°, 41°, 44°, 51°, 52°, 55°, 61°, 65° a 68°' 71° a 87° y 90°, transportadas en estado líquido;
c) las materias clasificadas en b) o c) de los apartados 11°, 12°, 14° a 28º, 32° a 360, 41°, 44°, 51° a 55°, 57° a 62°, 64° a 68°, 71° a 87° y 90°, transportadas en estado líquido;
d) las materias pulverulentas o granuladas clasificadas en b) o c) de los apartados 12°, 14°, 17°, 19°, 21°, 23° 25° a 27° 32° a 35°, 41°, 44°, 51° a 55°, 57° a 68°, 71° a 87° y 90°.
Nota: Para el transporte a granel de las materias del apartado 60° c), de los sólidos que contengan líquido tóxico del 65° b) (número de identificación 3243), así como para los residuos sólidos clasificados en la letra c) de los diferentes apartados, ver marginal 61 111.
(2) Las materias del marginal 2651, 3° y 4°, podrán transportarse en contenedores cisterna.
212 611-212 619
SECCION 2
CONSTRUCCION
212 620 Los depósitos destinados al transporte de materias especificadas en el marginal 212 610 (1) a), deben calcularse a una presión de cálculo mínima de 1,5 MPa (15 bar) (presión manométrica) [Ver marginal 212 127 (2)]
212 621 Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 212 610 (1) b) deben calcularse a una presión de cálculo mínimo de 1,0 MPa (10 bar) (presión manométrica) [ver marginal 212 127 (2)]
212 622 Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 212 610 (1) c) y 212 610 (2) deben calcularse a una presión de cálculo mínima de 400 kPa (4 bar) (presión manométrica) [ver marginal 212 127 (2)] Los depósitos destinados al transporte de ácido cloracético del apartado 24° b) del marginal 2601 deberán llevar un revestimiento de esmalte o un revestimiento protector equivalente si el material del depósito sufre la acción del ácido cloracético.
212 623 Los depósitos destinados al transporte de materias pulverulentas o granuladas contempladas en el marginal
212 610 (1) d) deben calcularse según las disposiciones de la parte I del presente apéndice.
212 624-212 629
SECCION 3
EQUIPOS
212 630 Todas las aberturas de los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 212 610 (1) a) y b) y (2), deben estar situadas por encima del nivel de líquido. Ninguna tubería o conexión debe atravesar las paredes del depósito por debajo del nivel de líquido. Los depósitos deben poder cerrarse herméticamente (1) y los cierres deben poder protegerse por medio de una tapa asegurada con cerrojo. Sin embargo los
orificios de limpieza (boca de acceso manual) previstos en el marginal 212 132, no se admiten para los depósitos destinados al transporte de disoluciones de ácido cianhídrico del 2°.
212 631 Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 212 610 c) y da) pueden también estar concebidos para ser vaciados por el fondo. Los depósitos deben poder cerrarse herméticamente (1)
212 632 Si los depósitos están provistos de válvulas de seguridad, éstas deben ir precedidas por un disco de ruptura.
La autoridad competente ha de estar de acuerdo con la disposición del disco de ruptura y de la válvula de seguridad.
212 633-212 639
SECCION 4
APROBACION DEL PROTOTIPO
212 640-212 649
(No hay disposiciones particulares).
(i)Por depósitos cerrados herméticamente, debe entenderse los depósitos cuyas aberturas están cerradas herméticamente y que están desprovistos de válvulas de seguridad, de discos de ruptura o de otros dispositivos parecidos de seguridad. Los depósitos que tengan válvulas de seguridad precedidas de un disco de ruptura se consideran cerrados herméticamente.
SECCION 5
ENSAYOS
212 650 Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 212 610 (1) a), b) y c) y (2) deben someterse al ensayo inicial y los ensayos periódicos de presión hidráulica a una presión de, como mínimo, 400 kPa(4 bar) (presión manométrica).
212 651 Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 212 610 (1) d) deben someterse al ensayo inicial y los ensayos periódicos de presión hidráulica a la presión utilizada para su cálculo, tal como se ha definido en el marginal 212 123.
212 652-212 659
SECCION 6
MARCADO
212 660-212 669
(No hay disposiciones particulares).
SECCION 7
SERVICIO
212670 El llenado de los depósitos destinados al transporte de materias del 3° del marginal 2601 no deben sobrepasar la cantidad de 1 kg por litro de capacidad.
212 671 Durante el transporte los depósitos deben ir herméticamente cerrados. Los cierres de los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 212 610 (1) a) y b) deben ir protegidos con una tapa asegurada con cerrojo.
212 672 Los contenedores cisterna autorizados para el transporte de materias contempladas en el marginal 212 610, no deben utilizarse para el transporte de artículos alimenticios, de objetos de consumo ni de materias para la alimentación de animales.
212 673-212 699
CLASE 7
MATERIAS RADIACTIVAS
212 700-212 709
SECCION 1
GENERALIDADES, CAMPO DE APLICACION (UTILIZACION DE LOS CONTENEDORES CISTERNA), DEFINICIONES
Utilización
212 710 Se podrán transportar en contenedores cisterna las materias del marginal 2704, Fichas 1, 5, 6, 9, 10 y 11, con exclusión del hexafloruro de uranio. Serán aplicables las disposiciones de la Ficha correspondiente del marginal 2704.
Nota: Podrán darse exigencias suplementarias en el caso de los depósitos diseñados como embalaje del tipo A o B.
212 711-212 719
(1) Por depósitos cerrados herméticamente, debe entenderse los depósitos cuyas aberturas están cerradas herméticamente y que están desprovistos de válvulas de seguridad, de discos de ruptura o de otros dispositivos parecidos de seguridad. Los depósitos que tengan válvulas de seguridad precedidas de un disco de ruptura se consideran cerrados herméticamente.
SECCION 2
CONSTRUCCION
212 720 Véase el marginal 3736.
212 721-212 729
SECCION 3
EQUIPOS
212 730 Las aberturas de los contenedores cisterna destinados al transporte de materias radiactivas líquidas (1) estarán situadas por encima del nivel del liquido y ninguna tubería o conexión atravesará las paredes del depósito por debajo del nivel del líquido.
212 731-212 739
SECCION 4
APROBACION DEL PROTOTIPO
212 740 Los contenedores cisterna autorizados para el transporte de materias radiactivas no se autorizarán para el transporte de ninguna otra materia.
212 741-212 749
SECCION 5
ENSAYOS
212 750 Los depósitos deberán someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos de presión hidráulica a una presión mínima de 265 kPa (2,65 bar) (presión manométrica).
No obstante lo dispuesto en el marginal 212 151, el examen periódico del estado interno podrá sustituirse por un programa aprobado por la autoridad competente.
212 751-212 759
SECCION 6
MARCADO
212 760 Además, en la placa que se describe en el marginal 212 160 debe
hacerse figurar el trébol esquematizado que se contempla en el marginal 2705 (5), por estampado o por cualquier medio análogo. Se aceptará el trébol esquematizado directamente grabado en las paredes del depósito si éstas van reforzadas de forma que no se perjudique su resistencia.
212 761-212 769
(1) Según los términos de la presente disposición, deben considerarse como líquidos las materias cuya viscosidad cinemática a 20 ºC sea inferior a 2 680 mm2/s.
SECCION 7
SERVICIO
212770 El grado de llenado, según el marginal 212 172, a la temperatura de referencia de 15 °C no deberá sobrepasar el 93% de la capacidad total del depósito.
212 771 No se utilizarán para el transporte de otras materias los contenedores cisterna en los que se haya transportado materias radiactivas.
212 772-212 799
CLASE 8
MATERIAS CORROSIVAS
212 800-212 809
SECCION 1
GENERALIDADES, CAMPO DE APLICACION
(UTILIZACION DE LOS CONTENEDORES CISTERNA), DEFINICIONES
Utilización
212 810 Las siguientes materias del marginal 2801, pueden transportarse en contenedores cisterna:
a) las materias expresamente indicadas en los apartados 6° y 14°;
b) las materias clasificadas en la letra a) de los apartados 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 12°, 17°, 32°, 33°, 39°, 40°, 46°, 47°, 52º a 56°, 64º a 68°, 70°, 72º a 76°, transportadas en estado líquido;
c) el oxibromuro de fósforo del 15°, así como las materias clasificadas en las letras b) o c) de los apartados
1° a 5°, 7°, 8°, 10°, 12°, 17°, 31° a 40°, 42° a 47°, 51° a 56°, 61° a 76º transportadas en estado líquido;
d) las materias pulverulentas o granuladas, clasificadas en las letras b) o c) de los apartados 9°, 11°, 13°, 16° 31° 34° 35°, 39º 41°, 45º 46°, 52º 55°, 62º 65º 68°, 69º 71°, 73º y 75º
Nota: Para el transporte a granel del sulfato de plomo del apartado 1° b), de las materias del apartado 13° b), de los sólidos que contengan un líquido corrosivo del apartado 65º b) de número de identificación 3244, así como de los residuos sólidos clasificados en la letra c) de los diferentes apartados, ver marginal 81 111.
212 811-212 819
SECCION 2
CONSTRUCCION
212 820 Los depósitos destinados al transporte de materias expresamente indicadas en los apartados 60º y 14° deberán calcularse a una presión de cálculo (véase marginal 212 127 (2] de como mínimo 2,1 MPa (21 bar) (presión manométrica). Los depósitos destinados al transporte de materias del 14°
deberán llevar un revestimiento de plomo de como mínimo 5 mm de espesor o un revestimiento equivalente. Las disposiciones del apéndice B.ld se aplicarán a los materiales y a la construcción de los depósitos soldados destinados al transporte de materias del 6º.
212821 Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 212 810 b) deben calcularse a una presión de cálculo mínima de 1 MPa (10 bar) (presión manométrica) Ver marginal 212 127
(2).
Cuando es necesario el empleo de aluminio para los depósitos destinados al transporte de ácido nítrico del 2° a), estos depósitos deben construirse de aluminio de una pureza igual o superior al 99,5%; aun cuando el cálculo de acuerdo con el marginal 212 127 (2) de un espesor de pared superior, no es necesario que éste sea mayor de 15 mm.
212 822 Los depósitos destinados al transporte de materias contempladas en el marginal 212 810 c) deben calcularse a una presión de cálculo mínima de 400 kPa (4 bar) (presión manométrica) (ver marginal 212 127 (2).
Cuando los depósitos están construidos en aluminio puro, el espesor de pared no tiene necesidad de ser superior a 15 mm, aun cuando el cálculo de acuerdo con el marginal 212 127 (2) dé un valor superior.
212 823 Los depósitos destinados al transporte de materias pulverulentas o granuladas contempladas en el marginal 212 810 d) deben calcularse según las prescripciones de la parte I del presente apéndice.
212824212829
SECCION 3
EQUIPOS
212 830 Todas las aberturas de los depósitos destinados al transporte de materias del 6º 7º y 14º deben asear situadas por encima del nivel de liquido. Ninguna tubería o conexión debe atravesar las paredes del depósito por debajo del nivel de líquido. Además, los orificios de limpieza (boca de acceso manual) previstos en el marginal 212 132 no son admisibles. Los depósitos deben poder cerrarse herméticamente (1) y los cierres deben ir protegidos por una tapa con cerrojo.
212 831 Los depósitos destinados al transporte de las materias contempladas en el marginal 212 810 b), c) y d) pueden también concebirse para ser vaciados por el fondo.
212 832 Si los depósitos destinados al transporte de las materias contempladas en el marginal 212 810 b) están provistos de válvulas de seguridad, éstas deben ir precedidas por un disco de ruptura. La autoridad competente ha de estar de acuerdo con la disposición del disco de ruptura y de la válvula de seguridad.
212 833 Los depósitos destinados al transporte de anhídrido sulfúrico del 1° a) deben ir calorifugados y provistos de un dispositivo de recalentamiento dispuesto en el exterior.
212 834 Los depósitos y sus equipos de servicio, destinados al transporte de disoluciones de hipoclorito del 61°, deben estar disonados de forma que se impida la entrada de sustancias extrañas, la fuga de líquido y la formación de cualquier sobrepresión peligrosa en el interior del depósito.
212 835-212 839
SECCION 4
APROBACION DEL PROTOTIPO
212 840-212 849
(No hay disposiciones particulares).
SECCION 5
ENSAYOS
212 850 Los depósitos destinados al transporte de materias del 6°, deben someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos, de presión hidráulica a una presión de, como mínimo, 1 MPa (10 bar) (presión manométrica) y los que están destinados al transporte de materias del 7°, deben someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos, a una presión que no será inferior a 400 kPa (4 bar) (presión manométrica).
Los materiales de cada depósito soldado destinado al transporte de los materiales del 6º deben ser probados conforme al método descrito en el apéndice B.ld.
(i) Por depósitos cerrados herméticamente, debe entenderse los depósitos cuyas aberturas están cerradas herméticamente y que están desprovistos de válvulas de seguridad, de discos de ruptura o de otros dispositivos parecidos de seguridad. Los depósitos que tengan válvulas de seguridad precedidas de un disco de ruptura se consideran cerrados herméticamente.
212 851 Los depósitos destinados al transporte de materias del 14°, así como de las materias contempladas en el marginal 212 810 b) y c), deben someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos de presión hidráulica a una presión mínima de 400 kPa (4 bar) (presión manométrica). El ensayo de presión hidráulica de los depósitos destinados al transporte de anhídrido sulfúrico del 1° a) deben repetirse cada dos años y medio.
Los depósitos de aluminio puro destinados al transporte de ácido nítrico del 2° a), sólo deben someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos de presión hidráulica a una presión de 250 kPa (2,5 bar) (presión manométrica).
El estado del revestimiento de los depósitos destinados al transporte de las materias del 14° debe verificarse cada año por un experto autorizado por la autoridad competente, que procederá a una inspección del interior del depósito.
212 852 Los depósitos destinados al transporte de las materias contempladas en el marginal 212 810 d) deben someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos de presión hidráulica a la presión utilizada para su cálculo, tal como se ha definido en el 212 123.
212 853-212 859
SECCION 6
MARCADO
212 860 Los depósitos destinados al transporte de materias de los apartados 6° y 14° deberán llevar, además de las indicaciones ya previstas en el 212 160, la fecha (mes, año) de la última inspección del estado anterior del depósito.
212 861 Los depósitos destinados al transporte de trióxido de azufre estabilizado del 1° a) y de materias de los 6° y 14°, deberán además llevar, en la placa prevista en el 212160 el peso máximo admisible de carga del depósito en kg.
212 862-212 869
SECCION 7
SERVICIO
212 870 Los depósitos destinados al transporte de trióxido de azufre estabilizado del 1° a) sólo deberán llenarse hasta el 88% de su capacidad como máximo, los destinados a transportes de materias del 14° hasta el 88% como mínimo y hasta el 92% como máximo o a razón de 2,86 kg por litro de capacidad.
Los depósitos destinados al transporte de materias del 6° sólo deberán llenarse a razón de 0,84 kg por litro de capacidad como máximo.
212871 Los depósitos destinados al transporte de materias de los apartados 6º, 7º y 14° deberán cerrarse herméticamente (1) durante el transporte y los cierres deberán ir protegidos por una tapa con cerrojo.
212 872-212 899
(1) Por depósitos cerrados herméticamente, debe entenderse los depósitos cuyas aberturas están cerradas herméticamente y que están desprovistos de válvulas de seguridad, de discos de ruptura o de otros dispositivos parecidos de seguridad. Los depósitos que tengan válvulas de seguridad precedidas de un disco de ruptura se consideran cerrados herméticamente.
CLASE 9
MATERIAS Y OBJETOS PELIGROSOS DIVERSOS
212 900-212 909
SECCION 1
GENERALIDADES, CAMPO DE APLICACION (UTILIZACION DE CONTENEDOR CISTERNAS), DEFINICIONES
Utilización
212910 Las materias de los apartados 1°, 2°, 4°, 11° y 12° del marginal 2901 podrán ser transportadas en contenedores cisterna.
Nota: Para el transporte a granel de las materias del 4° y del 12°, ver marginal 91 111.
212 911-212 919
SECCION 2
CONSTRUCCION
212 920 Los depósitos destinados al transporte de materias del 1°, 4°, 11° y 12° deberán calcularse de conformidad con las disposiciones de la parte I del presente apéndice.
212 921 Los depósitos destinados al transporte de materias del 2° deben estar diseñados para una presión de cálculo [Véase el marginal 212 127 (2] de por lo menos 400 kPa (4 bar) (presión manométrica).
212922-212 929
SECCION 3
EQUIPOS
212 930 Los depósitos destinados al transporte de las materias de los 1° y 2° deberán poder cerrarse herméticamente (1) Los depósitos destinados al transporte de las materias del 4° c) deberán estar equipados con una válvula de seguridad.
212 931 Si los depósitos destinados al transporte de las materias de los 1° y 2° llevan válvulas de seguridad, éstas deberán ir precedidas de un disco
de ruptura. La disposición del disco de ruptura y de la válvula de seguridad habrá de ser hallada satisfactoria por la autoridad competente.
212 932-212 939
SECCION 4
APROBACION DEL PROTOTIPO
212 940-212 949
(No existen disposiciones especiales).
(1) Por depósitos cerrados herméticamente, debe entenderse los depósitos cuyas aberturas están cerradas herméticamente y que están desprovistos de válvulas de seguridad, de discos de ruptura o de otros dispositivos parecidos de seguridad. Los depósitos que tengan válvulas de seguridad precedidas de un disco de ruptura se consideran cerrados herméticamente.
SECCION 5
ENSAYOS
212 950 Los depósitos destinados al transporte de materias del grupo 2° deberán someterse al ensayo inicial y a los ensayos periódicos de presión hidráulica a una presión mínima de 400 kPa (4 bar) (presión manométrica).
212 951 Los depósitos destinados al transporte de materias de los 1°, 4°, 11° y 12° deberán superar el ensayo inicial y los ensayos periódicos de presión hidráulica a la presión utilizada para su cálculo, tal y como se define en el marginal 212 123.
212 952-212 959
SECCION 6
MARCADO
212 960-212 969
(No existen disposiciones especiales).
SECCION 7
SERVICIO
212 970 Los depósitos destinados al transporte de las materias de los 1° y 2º deberán estar cerrados herméticamente ( durante el transporte.
212 971 Los contenedores cisterna autorizados para el transporte de materias de los 1° y 2° no se utilizarán para el transporte de productos alimenticios, de objetos de consumo o de alimentos para animales.
212 972-212 999
APENDICE B.1C
DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS CISTERNAS FIJAS Y A LAS CISTERNAS DESMONTABLES DE MATERIALES PLASTICOS REFORZADOS
Nota: 1. El presente apéndice se aplicará a las cisternas fijas y desmontables, con exclusión de las baterías de recipientes, contenedores cisterna y recipientes.
2. Para los recipientes, ver las disposiciones correspondientes en el anejo A (bultos).
213 000-213 009
(1) Por depósitos cerrados herméticamente, debe entenderse los depósitos cuyas aberturas están cerradas herméticamente y que están desprovistos de válvulas de seguridad, de discos de ruptura o de otros dispositivos parecidos de seguridad. Los depósitos que tengan válvulas de seguridad precedidas de un disco de ruptura se consideran cerrados herméticamente.
SECCION 1
DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LA UTILIZACION ASI COMO A LA CONSTRUCCION DE CISTERNAS FIJAS Y DESMONTABLE
Nota: Conforme a lo prescrito en el marginal 10121 (2), el transporte de materias peligrosas no puede realizarse en cisternas fijas o desmontables de material plástico reforzado que cumplan las exigencias del presente apéndice a menos que la utilización de estas cisternas sea explícitamente admitida para esas materias en el marginal 213 010.
Utilización
213 010 Las materias siguientes podrán ser transportadas en cisternas de materiales plásticos reforzado que cumplan las prescripciones del presente apéndice:
a) los petróleos crudos y otros aceites crudos, así como los productos volátiles de la destilación de petróleo crudo u otros aceites crudos del 3°b) de la clase 3;
b) los productos semipesados de la destilación de petróleo y de otros aceites crudos del 31°c) de la clase 3; c) los aceites de calefacción y aceites para motores diesel del 31°c) de la clase 3;
d) las soluciones acuosas de peróxido de hidrógeno de los 1°b) y c) así como las soluciones del 11°b) de la clase 5.1;
e) las materias de los 1°b) y c), 2°b), 5°, 8°b) y c), 17°c), 42°, 43°c) y 61° de la clase 8.
213 011-213 099
Construcción
213 100 Las cisternas se adaptarán a los requisitos siguientes, del apéndice B 1.a
(1) Disposiciones generales aplicables a las cisternas destinadas al transporte de materias de todas clases:
Marginales 211 120 (4), (5) y (6), 211 121, 211 122, 211 124, 211 126, 211 127 (7), 211 128, 211 130, 211 132, 211 140, 211 150 al 211 154, 211 160, 211 161, 211 171, 211 172 (1) y (2), 211 173 al 211 178.
(2) Disposiciones aplicables a las cisternas utilizadas para el transporte de materias de la clase 3:
Los depósitos destinados al transporte de materias líquidas inflamables cuyo punto de inflamación no sea superior a 55 °C y vayan provistos de un dispositivo de ventilación que no pueda ser cerrado, deberán tener un dispositivo de protección contra la propagación de llamas en el dispositivo de ventilación.
La prueba de estanqueidad y la inspección interior se harán cada tres años.
(3) Disposiciones especiales relativas a las cisternas utilizadas para el transporte de la clase 5.1 marginal 211 532.
(4) Disposiciones especiales relativas a las cisternas utilizadas para el transporte de la clase 8: marginal 211 834.
213 101 Las paredes de las cisternas no presentarán ningún defecto material que entrañe una disminución de la seguridad.
213 102 Las paredes de la cisterna deberán resistir, a lo largo del tiempo, las solicitaciones mecánicas, térmicas y químicas a las que hayan de quedar sometidas. Orificios de las cisternas
213 103 (1) Cuando la cisterna tenga uno o varios orificios de vaciado situados por debajo del nivel del líquido, la válvula o la tabuladora que llevan las aberturas estará protegida, mediante un empotramiento en el contorno de la cisterna o por cualquier otro medio, aprobado por la autoridad competente, que pueda asegurar una protección equivalente.
(2) Queda prohibido terminantemente el empleo de tapones roscados y las válvulas serán de un modelo aprobado por la autoridad competente.
(3) Los orificios de llenado deberán cerrarse por medio de un dispositivo hermético. Si este último sobresale del contorno de la cisterna, debe ser protegido por una caperuza capaz de resistir los esfuerzos de arrancamiento resultantes de un vuelco accidental de la cisterna.
213 104-213 119
SECCION 2
MATERIALES CONSTITUTIVOS DE LAS PAREDES DE LA CISTERNA
213 120 Para la fabricación de las paredes de la cisterna podrán utilizarse los materiales siguientes:
(1) Resinas sintéticas:
Resinas poliéster no saturadas;
Resinas expoxídicas;
Otras resinas que tengan características análogas siempre que la seguridad de la pared esté demostrada.
(2) Refuerzos con fibras:
Fibras de vidrio (vidrio de los tipos E y C) (1) con un revestimiento apropiado, por ejemplo a base de silano o de productos similares. Las fibras de vidrio podrán utilizarse en forma de mechas, cortadas o no, incluidas las mechas o fibras continuas pretensadas, de forma de «mats» (mástiles o barras) de superficie o de tejidos.
(3) Coadyuvantes:
a) Los coadyuvantes necesarios para el tratamiento de las resinas, por ejemplo catalizadores, aceleradores, monómeros, endurecedores, productos tixotrópicos conforme a las indicaciones del fabricante de resina.
b) Cargas, pigmentos, colorantes y otros productos que permitan obtener las propiedades deseadas, por ejemplo un aumento de resistencia al fuego, siempre que no impliquen una disminución en la seguridad de utilización de las paredes de la cisterna.
213 121-213 129
SECCION 3
ESTRUCTURA DE LAS PAREDES DE LA CISTERNA
213130 La capa superficial exterior de las paredes de la cisterna habrá de resistir los agentes atmosféricos, así como el contacto de breve duración con la materia que haya de transportarse.
213 131 La pared de la cisterna y las juntas pegadas cumplirán con los requisitos de resistencia mecánica señalados en la sección 4.
(1) Los vidrios de los tipos E y C están recogidos en el cuadro 1.
213 132 La capa superficial interior de las paredes deberá resistir el contacto duradero de la materia transportada. Esta capa se fabricará con resina reforzada y tendrá un espesor mínimo de un milímetro. Las fibras utilizadas no habrán de disminuir la resistencia química de la capa. La
parte interior de la misma deberá ser rica en resinas y tener un espesor mínimo de 0,2 milímetros.
Deberán de cumplirse los requisitos mencionados en los marginales 213 140 (6), y 213 142 (2), de la sección 4.
213 133 Las paredes terminadas cumplirán los requisitos señalados en el marginal 213 140, (3) de la sección 4.
213 134 El espesor mínimo de la pared será de:
3,5 milímetros, si la capacidad de la cisterna no sobrepasa los 3 m3.
5,0 milímetros, si la capacidad de la cisterna es superior a los 3 m3.
213 135-213 139
SECCION 4
METODO DE ENSAYO Y CALIDADES EXIGIDAS
Ensayos y calidades exigidas a los materiales de la cisterna prototipo
213 140 (1) Toma de probetas
Las probetas necesarias para el ensayo deberán tomarse, siempre que sea posible, de la pared de la cisterna. Se puede utilizar a este fin los recortes obtenidos al realizar las aberturas, etc.
(2) Porcentajes en fibras de vidrio
El ensayo habrá de efectuarse según las modalidades previstas en la norma ISO, R 11721970.
El contenido en fibras de vidrio de la probara será superior al 25% e inferior al 75% en peso.
(3) Grado de polimerización
a) Pared de resinas poliéster
El contenido de estireno residual no podrá ser superior al 2%, calculado sobre la cantidad total de resinas. El ensayo se realizará siguiendo un método apropiado (1)
b) Pared de resinas epoxídicas
El extracto de acetona no podrá ser superior al 2%, calculado sobre la cantidad total de resinas. El ensayo se realizará siguiendo un método apropiado (2)
(4) Resistencia a la flexión y a la tracción
Las propiedades mecánicas se determinarán: para la virola' en las direcciones axial y circunferencias; para los fondos y las paredes de los compartimentos' en una dirección cualquiera.
Si las direcciones principales del refuerzo no coinciden con las direcciones axial y circunferencial (por ejemplo, en caso de enrollado biaxal) se deberá determinar las resistencias en las direcciones principales del refuerzo y calcularlas para las direcciones axial y circunferencial, aplicando las fórmulas siguientes:
(1) La norma DIN 16.945, de junio de 1969, párrafo 6.4.3, se considera como un método apropiado.
(2) La norma DIN 16.945, de junio de 1969, párrafo 6.4.2, se considera como un método apropiado.
213 140 Tracción:
SigmaT,c = 20T,H sin2a T = tracción c = circunferencial
CIT,a = 2(IT,H coS2a a = axial
Flexión:
F,c = 2oF,H sin2a H = helicodial
F = flexión
OF,a = 2OF,H cOS2ó a = ángulo preferencial de enroscadura
La resistencia a la tracción deberá determinarse con arreglo a la norma ISO/TC 61/WG 2/TG «Ensayos plásticos vidrio textil» n° 4, de febrero de 1971.
La resistencia a la flexión deberá determinarse con arreglo a la recomendación ISO/TC 61 n° 1540, de abril de 1970.
Requisitos
El coeficiente de resistencia a la rotura 5 de las cisternas nuevas deberá cumplir con los valores siguientes:
5 para las cargas estáticas: 7,5.
5 para las cargas dinámicas: 5,5.
Los valores de aceleración aplicables en el cálculo de la carga dinámica son los siguientes:
2 sigma en el sentido del desplazamiento;
1 sigma en el sentido perpendicular al desplazamiento;
1 sigma en el sentido vertical hacia arriba;
2 sigma en el sentido vertical hacia abajo.
Dado que las características de un estratificado en plástico reforzado pueden variar en función de su estructura, no se han previsto valores mínimos para las resistencias a la flexión y a la tracción, sino para las cargas:
A = exc,T donde OT es la resistencia a la tracción durante la rotura;
B = e2 X UF donde OF es la resistencia a la flexión durante la rotura; donde e es el espesor de la pared.
Los valores mínimos para los esfuerzos A y B son los siguientes.
Para la flexión:
Capacidad de la cisterna c 3 m3 dirección circunferencial: B = 600 daN dirección axial: B = 300 daN
Capacidad de la cisterna c 3 m3 dirección circunferencial: B = 600 daN dirección axial: B = 600 daN
Para la tracción: dirección circunferencial: A = l00 daN/mm dirección axial: A = 70 daN/mm
El módulo E en flexión se mide a - 40 °C y a + 60 °C. Los dos valores no deben diferir en más de un 30% del valor obtenido a 20 OC. Comportamiento de las materias de las paredes con ocasión de un ensayo de tracción con una duración superior a 1 000 horas.
La tensión del ensayo es la siguiente: 7 5
En el baremo del ensayo, el factor
K no podrá ser superior a 1,0 con
SO = elongación de la probeta cargada al principio del ensayo.
so eco = elongación de la probeta cargada al final del ensayo.
(5) Comportamiento al choque
a) Naturaleza del ensayo
El comportamiento al choque se determinará sobre una muestra de estratificado correspondiente al material estructural utilizado para la construcción de la cisterna.
El ensayo se efectuará haciendo caer un peso de acero de 5 Kilogramos sobre la cara del estratificado correspondiente a la parte exterior de la cisterna.
b) Equipo
El aparato se compone de un peso de acero de 5 Kg. con un dispositivo de guiado para el peso y de un chasis portaprobetas. Un esquema general del equipo se reproduce en la figura 1. El peso está formado de un cilindro de acero provisto de dos ranuras de guiado y terminado, en su parte inferior, por un casquete esférico de 90 mm de diámetro. El dispositivo de guiado se anclará verticalmente en un muro.
El portaprobetas está formado por dos angulares de 100x 100 x25 milímetros y de 300 mm de longitud, soldados sobre un soporte metálico de 400 x 400 mm. La separación entre los dos angulares es de 175 mm. El porta probetas, fiado en el suelo, tendrá una cavidad o ahuecamiento de 50 mm de profundidad que permita la flexión de la probeta.
c) Preparación de las probetas
En la muestra, se toman tres probaras que tengan cada una las dimensiones 200 x 200 mm x el espesor de la probeta.
d) Modo operativo
La probeta se colocará simétricamente sobre el portaprobetas: descansará en lo posible sobre el punto de apoyo formado por dos generatrices rectas de la superficie, de tal manera que el peso golpee el centro de la cara de la probeta correspondiente a la parte exterior de la cisterna.
Se dejará caer el peso desde una altura determinada, evitando que el peso en su rebote choque de nuevo con la probeta.
El ensayo deberá efectuarse a la temperatura ambiente.
Se anotará la altura a la que ha subido el peso en el dispositivo de guía.
Se procederá de la misma forma para las otras dos probetas. e) Requisitos
La altura de caída del peso de 5 Kilogramos será de un metro: la probeta no deberá dejar filtrar más de un litro durante veinticuatro horas cuando esté sometida a una columna de agua de un metro.
(6) Resistencia a los agentes químicos
Las placas de ensayo planas de plástico reforzadas, preparadas en laboratorio, serán sometidas al ataque de la materia peligrosa a una temperatura de 50 °C durante treinta días, según el procedimiento siguiente:
a) Descripción del aparato de ensayo (reproducido en la figura 2)
El aparato de ensayo se compondrá de un cilindro de vidrio de 140 x 150 mm de diámetro, 150 mm de alto, con dos manguitos dispuestos a 135°, uno de ellos provisto de una junta NS 29 para recibir un tubo intermedio para un refrigerante contracorriente (1) y el otro provisto de una junta NS 14,5 para colocar un termómetro (2), un tubo intermedio para acoplar un refrigerante en contracorriente y un refrigerante en contracorriente no indicado en la figura. La parte de vidrio del aparato será de un vidrio resistente a los cambios de temperatura.
Las probetas tomadas en las placas de ensayo forman el fondo y la parte superior del cilindro de vidrio. Estarán selladas a los bordes del cilindro por un anillo de PTFE. El cilindro con las dos probetas estará aprisionado entre bridas de acero resistentes a la corrosión mediante seis pernos
provistos de tuercas con aletas. Una arandela de amianto deberá colocarse entre las bridas y las probetas. Estas arandelas no están indicadas en la figura 2. El calentamiento se efectuará exteriormente por medio de un mechero de regulación automática. La temperatura se medirá en la cámara que contiene liquido.
b) Funcionamiento del aparato de ensayo
El aparato de ensayo no permite verificar sino las placas planas y de espesor uniforme. Las placas de ensayo deberán tener, en lo posible, un espesor de 4 milímetros. Si estas placas estuvieran recubiertas de un revestimiento coloidal, deberán ser verificadas cuando estén dispuestas como para su uso práctico. De la placa de ensayo se recortarán seis probetas hexagonales de 100 mm de lado.
Para cada ensayo se preparan tres probetas por aparato. Una de estas probetas sirve de testigo y las otras dos se utilizarán, respectivamente, para el control en la zona húmeda y en la zona de vapor del aparato.
c) Ejecución del ensayo
Las probetas que han de ensayarse se fijarán en el aparato con la cara recubierta de «gelcoat», si la hay, vuelta hacia el interior. El líquido de ensayo, de 1200 ml. se verterá en el cilindro de vidrio. El aparato se calentará a continuación hasta la temperatura de ensayo. La temperatura se mantendrá constante durante el ensayo. Después del ensayo el aparato se dejará enfriar hasta la temperatura ambiente y entonces se retirará el liquido. Las probetas ensayadas se enjuagarán inmediatamente con agua destilada. Los líquidos no mezclables con el agua se eliminarán con un disolvente que no ataque a las probetas. No podrá efectuarse una limpieza mecánica de las placas para evitar el que se dañe la superficie de las probetas.
d) Valoración
Se procederá a un examen visual:
Si el examen visual mostrase un ataque excesivo (fisuras, burbujas, poros, peladuras, hinchamiento o rugosidad), el ensayo habrá concluido negativamente.
Si en el examen visual no se observa nada anormal, se procederá a los ensayos de flexión, según los métodos indicados en el marginal 213 140 (4) en las dos probetas sometidas al ataque químico y en la probeta testigo. La resistencia a la flexión no debe ser inferior en más de un 20% al valor establecido para la placa de ensayo que no ha sido sometida a ningún esfuerzo.
Ensayos y cualidades exigidas del elemento prototipo
213 141 La cisterna prototipo será sometida a una prueba de presión hidráulica por un experto reconocido por la autoridad competente, de un Estado Miembro.
Si la cisterna prototipo está dividida en compartimentos' por tabiques o por rompeolas, el ensayo se efectuará sobre un elemento fabricado especialmente que tenga los mismos fondos exteriores que la cisterna entera y que represente la parte de la cisterna sometida, en condiciones normales de servicio, a las mayores solicitaciones.
No se efectuará este ensayo si ya hubiera sido realizado con éxito sobre
otro elemento que tenga la misma sección o una sección de dimensiones superiores, geométricamente semejante a la sección del elemento prototipo, incluso si este elemento tiene una capa superficial interior diferente.
La prueba habrá de demostrar que el elemento prototipo ofrece, en condiciones normales de servicio, un coeficiente de seguridad no inferior a 7,5 en lo que respecta a la rotura.
Se habrá de demostrar, por ejemplo, por cálculo, que los valores de coeficientes de resistencia indicados en el marginal 213 140 (4) se cumplen en cada sección de la cisterna.
Se llega a la rotura cuando el líquido de ensayo sale de la cisterna en forma de chorros.
En consecuencia, se admite que antes de esta rotura aparezcan exfoliaciones o laminillas semidesprendidas y pérdidas de liquido en forma de gotas a través de tales exfoliaciones.
213 141 El elemento prototipo será sometido a una presión hidráulica
H=7,5xdxh siendo H = altura de la columna de agua h = altura de la cisterna d = densidad de la materia que haya de transportarse
Si la rotura se produce con una altura de la columna de agua H1 inferior a H, deberá cumplirse siempre.
Hl27,sxdXth-hl) siendo h1 la altura del punto más alto en que aparece el primer chorro de líquido.
En el caso de una salida excesiva de líquido en el punto h1 será indispensable proceder a una reparación y a un esfuerzo local momentáneos para permitir que continúe el ensayo hasta la altura H.
Control de la conformidad de las cisternas fabricadas en serie
213 142 (1) El control de conformidad de las cisternas fabricadas en serie será efectuado procediendo a uno o varios ensayos de los previstos en el marginal 213 140. Sin embargo, la medida del grado de polimerización se sustituirá por una medición de la dureza Barcol.
(2) Dureza Barcol.
El ensayo se efectuará según modalidades adecuadas (1)
La dureza Barcol, determinada en la cara interna de la cisterna terminada no será inferior al 75% del valor obtenido en laboratorio sobre la resina pura endurecida.
(3) El contenido de fibras de vidrio deberá fijarse en los límites señalados en el marginal 213 140 (2) y además no debe desviarse en más de un 10% de los determinados en la cisterna prototipo.
Ensayo y cualidades exigidas en todas las cisternas antes de su puesta en servicio
213 143 Ensayo de estanqueidad
El ensayo de estanqueidad se efectuará conforme a los términos de los marginales 211 150, 211 151 y 211 152, debiéndose de poner en la cisterna el contraste del experto.
213 144-213 149
SECCION 5
DISPOSICIONES PARTICULARES CONCERNIENTES A LAS CISTERNAS UTILIZADAS PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAS QUE TENGAN UN PUNTO DE INFLAMACION IGUAL O INFERIOR A 55 °C
213150 La cisterna estará construida de manera que se asegure la eliminación de la electricidad estática de las diversas partes que la constituyen, para evitar la acumulación de cargas electrostáticas peligrosas.
213 151 Todas las partes metálicas de la cisterna y del vehículo portador, así como las capas de las paredes que sean conductores de la electricidad, estarán interconectadas.
(1) Las modalidades previstas en la norma ASTM-D 2583-67, se consideran como modalidades apropiadas.
213 152 La resistencia entre cada parte conductora y el chasis no será superior a 10E6 ohms.
Eliminación de los peligros debidos a las cargas producidas por frotamiento
213 153 La resistencia en superficie y la resistencia de descarga a tierra de la superficie entera del depósito deben satisfacer las disposiciones del marginal 213 154.
213 154 La resistencia en superficie y la resistencia de descarga a tierra, medidas conforme al marginal 213 155 deben atenerse a las disposiciones siguientes:
(1) Paredes no provistas de elementos conductores de electricidad:
a) Superficies sobre las cuales se puede andar:
La resistencia de descarga a tierra no debe exceder de 10E8 ohms.
b) Otras superficies:
La resistencia en superficie no debe sobrepasar 10E9 ohms.
(2) Paredes provistas de elementos conductores de la electricidad:
a) Superficies sobre las cuales se puede andar:
La resistencia de la descarga a tierra no debe exceder de 10E8 ohms.
b) Otras superficies:
La conductibilidad se considerará como suficiente si el espesor máximo de las capas no conductoras sobre los elementos conductores, por ejemplo chapa conductora, red metálica u otro material apropiado, conectados a la toma de tierra, no exceda de 2 mm y si, en el caso de una red metálica, la superficie de la malla no excede de 64 cm2.
(3) Todas las medidas de la resistencia en superficie o de la resistencia de descarga a tierra se efectuarán sobre la propia cisterna y serán repetidas en intervalos de un año como mínimo, de manera que las resistencias prescritas no se sobrepasen.
Métodos de ensayos
213 155 (1) Resistencia en superficie (R100) (resistencia de aislamiento) en ohms, electrodos de pintura conductora según la figura 3 de la recomendación CEI 167 de 1964, medida en atmósfera normalizada 23/50 según la norma ISO R291, párrafo 3.1 de 1963.
(2) La resistencia de descarga a tierra en ohms es la relación de la tensión continua, medida entre el electrodo descrito seguidamente en contacto con la superficie de la cisterna del vehículo y el chasis del vehículo puesto a tierra, a la corriente total.
El condicionamiento de las probetas es el mismo que en el párrafo 1. El electrodo es un disco de una superficie de 20 cm2 y de un diámetro de 50 mm. Su contacto íntimo con la superficie de la cisterna debe estar asegurado, por ejemplo, con la ayuda de papel húmedo, de una esponja húmeda, o de
cualquier otro material apropiado. El chasis del vehículo puesto a tierra es utilizado como otro electrodo. Una corriente continua de una tensión de 100 a 500 V aproximadamente será aplicada. La medida será hecha después que el voltaje de ensayo haya sido aplicado durante un minuto. El electrodo puede encontrarse situado en cualquier punto de la superficie interior o exterior de la cisterna.
Si la medición no es posible sobre la cisterna, puede igualmente efectuarse, en las mismas condiciones, en laboratorio, sobre una muestra de material.
Eliminación de los peligros debidos a las cargas producidas durante el llenado
213 156 Elementos metálicos con tierra serán utilizados y dispuestos de tal manera que en todo momento de la operación de llenado o de vaciado, la superficie de metal puesta a tierra en contacto con el producto sea, al menos, de 0,04 m2 por metro cubico de producto contenido en la cisterna en el momento considerado, y que ninguna parte del producto no esté alejada más de 2 III del más cercano elemento metálico puesto en tierra. Se podrá utilizar como elemento metálico:
a) Una válvula con asiento, un orificio de tubería o una placa en metal, a condición de que la superficie total del metal en contacto con el líquido no sea inferior a la superficie indicada, o
b) Un enrejado metálico de alambre de 1 mm. al menos de diámetro y con una superficie máxima de 4 cm2, con la condición que la superficie total del enrejado en contacto con el líquido no sea inferior a la superficie indicada.
213 157 El marginal 213 156 no se aplica a las cisternas de plástico reforzado provistas de cualquier dispositivo que asegure la eliminación de las cargas producidas durante el llenado, a condición que haya sido demostrado, por un ensayo comparativo efectuado con conformidad al marginal 213 158, que el tiempo de eliminación de la carga producida en el interior de la cisterna durante el llenado sea el mismo para una cisterna metálica de dimensiones comparables.
Ensayo comparativo
213 158 (1) Un ensayo comparativo del tiempo de eliminación de la carga electrostática, en las condiciones de ensayo descritas en el párrafo (2) será efectuado sobre un prototipo de la cisterna de plástico reforzado y de la cisterna en acero de la manera siguiente (ver fig. 3)
a) La cisterna en plástico reforzado será montada de la misma manera que lo sería si se utilizara, por ejemplo, sobre un soporte en acero simulando un chasis del vehículo, y será llenada al menos en sus tres cuartas partes de aceite para motor Diesel, donde una parte pasaría por un microfiltro apropiado de tal manera que la densidad de carga del derrame total sea aproximadamente 100 uC/m3.
b) La intensidad del campo en el espacio de la cisterna ocupada por vapores será medida con la ayuda de un medidor de campo apropiado permitiendo una lectura continua, montada de manera que su eje sea vertical y situado a 20 cm, al menos del tubo de llenado vertical.
c) Un ensayo análogo se hará sobre una cisterna en acero donde el largo' el ancho y el volumen serán, en el 15% (más o menos), aquellos de las cisterna
en materia plástica reforzada, o sobre una cisterna de plástico reforzado, de dimensiones análogas, revestida interiormente de una hoja delgada de metal conectada a tierra.
(2) Las condiciones de ensayo siguientes deberán ser respetadas:
a) El ensayo será efectuado bajo protección en condiciones de humedad relativa inferior a 80%.
b) El aceite para motor Diesel utilizado para el ensayo tendrá, en la temperatura de medida, una conductividad residual comprendida entre 3 y 5 pS/III. Esta será medida en una célula en la cual:
VT sea menor o igual a 2,5 x 10E6 d2 donde V = la tensión aplicada; d - distancia entre los electrodos, en metros;
T = la duración de la medida, en segundos.
La conductividad residual medida sobre las pruebas del producto tomado en la cisterna sometida al ensayo después del llenado no deberá variar, en el momento de los ensayos sucesivos sobre las cisternas de plástico y de metal, en más de 0,5 pS/III.
213 158 c) El llenado deberá hacerse con una cadencia constante comprendida entre 1 y 2 m3/minuto, y deberá ser la misma para la cisterna de plástico reforzado y para la cisterna de acero. Al final del llenado, el derramamiento deberá ser detenido en un tiempo más corto que el tiempo de eliminación de la carga de una cisterna en acero.
d) La densidad de carga será medida con la ayuda de un medidor que permita la lectura continua (por ejemplo, del tipo «field mill») sumergido en el producto y situado tan cerca como le sea posible del tubo de llenado.
e) Los tubos de alimentación y el tubo de llenado vertical tendrán un diámetro interior de 10 cm y el orificio del tubo de llenado tendrá la forma de una «T».
f) Un microfiltro (1) apropiado, provisto de un «by-pass» regulable que permita regular el caudal de la parte de flujo que lo atraviesa, estará montado a 5 III. al menos del orificio del tubo de llenado.
g) El nivel del líquido no deberá alcanzar el fondo del tubo de llenado ni el del medidor del campo.
Comparación de los tiempos de eliminación
(3) El valor inicial de la intensidad del campo será aquel registrado en el instante que sigue inmediatamente al paro del paso del combustible, donde una baja intensidad regular será iniciada. Para los dos ensayos, el tiempo de eliminación será el tiempo puesto por la intensidad del campo para caer en
37% de su valor inicial.
(4) El tiempo de eliminación de la cisterna de plástico reforzado no excederá del de la cisterna de acero.
213 159-213 999
CUADRO 1
Composición de los vidrios
------------------------------------------------------------
|Vidrio E: Composición (% en peso) |
------------------------------------------------------------
|Sílice |(SiO2) |52 a 55% |
------------------------------------------------------------
|Alumina |(Al2O3) |14 a 15,5% |
------------------------------------------------------------
|Cal |(CaO) |16,5 a 18% |
------------------------------------------------------------
|Magnesia |(MgO) |4 a 5,5% |
------------------------------------------------------------
|Oxido de boro |(B2O3) |6,5 a 21% |
------------------------------------------------------------
|Fluor |(F) |0,2 a 0,6% |
------------------------------------------------------------
|Oxido de hierro |(Fe2O3) |< 1% |
------------------------------------------------------------
|Oxido de titanio |(TiO2) |< 1% |
------------------------------------------------------------
|Oxido alcalinos |(Na2O + K2O) |< 1% |
------------------------------------------------------------ | | | | ------------------------------------------------------------
|Vidrio C: Composición (% en peso) |
------------------------------------------------------------
|Sílice |(SiO2) |63,5 a 65% |
------------------------------------------------------------
|Alumina |(Al2O3) |4 a 4,5% |
------------------------------------------------------------
|Cal |(CaO) |14 a 14,5% |
------------------------------------------------------------
|Magnesia |(MgO) |2,5 a 3% |
------------------------------------------------------------
|Oxido de boro |(B2O3) |5 a 6,5% |
------------------------------------------------------------
|Hierro |(Fe2O3) |0,3% |
------------------------------------------------------------
|Oxido de sodio |(Na2O) |7 a 9% |
------------------------------------------------------------
|Oxido de potasio |(K2O) |0,7 a 1% |
------------------------------------------------------------
(1) Se ha comprobado que un Rellumit 5 convenía perfectamente.
Figura 1
Dispositivo destinado a medir la resistencia al choque según el método de la caída de un casquete esférico
¹ (Figura 20)
Figura 2
Aparato de ensayo de la resistencia los agentes químicos
Figura 3
Esquema de instalación para los ensayos comparativos
APENDICE B. I.d
DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LOS MATERIALES Y A LA CONSTRUCCION DE
CISTERNAS FIJAS SOLDADAS, DE CISTERNAS DESMONTABLES SOLDADAS Y DE DEPOSITOS SOLDADOS DE LOS CONTENEDORES CISTERNA, PARA LOS CUALES SE PRESCRIBE UNA PRESION DE ENSAYO MINIMA DE 1 MPa (10 BAR), ASi COMO LAS CISTERNAS FIJAS SOLDADAS, CISTERNAS DESMONTABLES SOLDADAS Y LOS DEPOSITOS SOLDADOS DE LOS CONTENEDORES CISTERNA, DESTINADOS AL TRANSPORTE DE GASES LICUADOS REFRIGERADOS A MUY BAJA TEMPERATURA DE LA CLASE 2
214 000-214 249
1. Materiales y depósitos
214 250 (1) Los depósitos destinados al transporte de materias de los apartados 1° a 6º y 9º, de la clase 2, de los 6º a), 17° a), 19° a) y 31° a) a 33° a) de la clase 4.2 así como del 6° de la clase 8, deben construirse de acero.
(2) Los aceros de grano fino utilizados para la construcción de los depósitos destinados al transporte:
- de amoníaco, del marginal 2201, 3º at) y 9º at),
- otras materias de la clase 2 cuyo nombre va seguido en el marginal 2201, de la palabra «(corrosivo)»
Y los ácidos fluorhídrico del marginal 2801, 6º deben tener un límite de elasticidad garantizado de como máximo 460 N/mm2 y una carga de rotura máxima de 725 N/mm2. Estos depósitos han de ser tratados térmicamente para eliminar las tensiones térmicas.
(3) Los recipientes destinados al transporte de gases licuados a muy baja temperatura de la clase 2 deben estar construidos de acero, de aluminio, de aleaciones de aluminio, de cobre o de aleaciones de cobre (por ejemplo de latón). Sin embargo los recipientes de cobre o de aleaciones de cobre sólo se admiten para los gases que no contengan acetileno; el etileno puede, sin embargo, contener como máximo 0,005% de acetileno.
(4) Sólo pueden utilizarse materiales apropiados a la temperatura mínima y máxima de servicio de los depósitos y de sus accesorios.
214 251 Para la construcción de los depósitos, se admiten los materiales siguientes:
a) los aceros no susceptibles de rotura frágil a la temperatura mínima de servicio (ver marginal 214 265), son los siguientes:
1. los aceros dulces (excepto para los gases de los 7° y 8° del marginal 2201);
2. los aceros no aleados de grano fino, hasta una temperatura de -60 ºC
3. Los aceros aleados al níquel (de riqueza entre el 0,5% y el 9% de níquel), hasta una temperatura de 196 °C, según el contenido de níquel;
4. los aceros austeníticos al cromo-níquel, hasta una temperatura de-270 ºC;
b) el aluminio de una riqueza mínima del 99,5% en aluminio o las aleaciones de aluminio (ver marginal
214 266);
c) el cobre desoxidado de una riqueza mínima del 99,9% en cobre o las aleaciones de cobre que tengan un contenido de cobre de más del 56% (marginal 214 267).
214 252 (1) Los depósitos de acero, de aluminio, o de aleaciones de aluminio, solamente pueden ser sin uniones o soldados.
(2) Los depósitos de acero austenítico, de cobre o de aleaciones de cobre,
pueden realizarse con soldadura dura.
214 253 Los accesorios pueden fijarse a los depósitos mediante tornillos o como sigue:
a) depósitos de acero, de aluminio o de aleaciones de aluminio: por soldadura,
b) depósitos de acero austenítico, de cobre o de aleaciones de cobre: por soldadura o por soldadura dura.
214 254 La construcción de los depósitos y su fijación sobre el vehículo, sobre el bastidor o en el armazón del contenedor deben ser tales que se evite de forma segura un enfriamiento de las partes de sustentación susceptibles de fragilizarse. Los órganos de fijación de los depósitos deben ser concebidos en si mismo de forma que, incluso cuando el depósito esté a su más baja temperatura de servicio, presente aún las cualidades mecánicas necesarias.
214 255-214 264
2. Disposiciones concernientes a los ensayos
a) Depósitos de acero
214 265 Los materiales utilizados para la construcción de los depósitos y de los cordones de soldadura deben satisfacer a su temperatura mínima de servicio, pero al menos a -20 °C, las condiciones de resiliencia siguientes.
Los ensayos han de efectuarse en probetas con entalla en V.
La resiliencia (ver los marginales 214 275 a 214 277) de las probetas cuyo eje longitudinal sea perpendicular a la dirección del laminado y que tengan una entalla en V (conforme a ISO R148) perpendicular a la superficie de la chapa, ha de tener un valor mínimo de 34 J/cm2 para el acero dulce (los ensayos se pueden efectuar, de acuerdo con las normas existentes de la ISO con probetas cuyo eje longitudinal sea en la dirección del laminado), el acero de grano fino, el acero ferrítico aleado Ni < 5%, el acero ferrítico aleado 5% < Ni < 9%, o el acero austenítico al Cr Ni.
Para los aceros austeníticos, solamente debe someterse a un ensayo de resiliencia el cordón de soldadura.
Para las temperaturas de servicio inferiores a -196 °C, el ensayo de resiliencia no debe sujetarse a la temperatura mínima de servicio, sino a -196 °C.
b) Recipientes de aluminio o de aleaciones de aluminio
214 266 Las uniones de los depósitos deben satisfacer las condiciones fijadas por la autoridad competente.
c) Depósitos de cobre o de aleaciones de cobre
214 267 No es necesario efectuar ensayos para determinar si es suficiente la resiliencia.
214 268-214 274
3. Ensayos de resiliencia
a) Ensayos de resiliencia
214 275 Para las chapas con un espesor inferior a 10 mm, pero como mínimo de 5 mm, se emplean probetas de una sección de 10 mm x e mm, donde «e» representa el espesor de la chapa. Si es necesario, es admisible un desbastado a 7,5 mm o 5 mm. El valor mínimo de 34 T/cm2 se ha de mantener en todos los casos.
Nota: Para las chapas con un espesor inferior a 5 mm y para sus uniones de soldadura, no se efectúa ensayo de resiliencia.
214 276 (1) Para el ensayo de chapas, la resiliencia se determina con tres probetas. La extracción se efectúa transversalmente a la dirección del laminado; si se trata de acero dulce puede, sin embargo, efectuarse en la dirección del laminado.
(2) Para el ensayo de las uniones de soldadura, se extraerán las probetas como sigue:
Cuando e < 10 mm
Tres probetas con entalla en el centro de la unión soldada;
Tres probetas con entalla en el centro de la zona de alteración debida a la soldadura (la entalla en V ha de atravesar el límite de la zona fundida en el centro de la muestra).
¹¶ (Figura 21)
Cuando 10 mm <e <20 mm
Tres probetas en el centro de la soldadura;
Tres probetas en la zona de alteración debida a la soldadura (la entalla en V que ha de atravesar el límite de la zona fundida en el centro de la muestra).
¹§ (Figura 22)
Cuando e» 20 mm
Dos juegos de 3 probetas (1 juego en la cara superior, un juego en la cara inferior) en cada uno de los lugares indicados a continuación (la entalla en V ha de atravesar el límite de la zona fundida en el centro de la muestra para las que se extraen de la zona de alteración debida a la soldadura).
¹ (Figura 23)
214 277 (1) Para las chapas, la media de tres probetas debe satisfacer el valor mínimo de 34 J/cm2 indicados en el marginal 214 265, sólo uno de estos valores puede ser inferior al valor mínimo, pero sin ser inferior a 24 J/cm2.
(2) Para las soldaduras, el valor medio resultante de las 3 probetas extraídas del centro de la soldadura no debe ser inferior al valor mínimo de 34 J/cm2, sólo uno de estos valores puede ser inferior al mínimo, pero sin ser inferior a 24 J/cm2.
(3) Para la zona de alteración debida a la soldadura (la entalla en V ha de atravesar el límite de la zona fundida por el centro de la muestra), el valor obtenido a partir de una como máximo de las tres probetas, podrá ser inferior al valor mínimo de 34 J/cm2 sin ser inferior a 24 J/cm2.
214 278 Si no se satisfacen las exigencias previstas en el marginal 214 277, solamente podrá efectuarse una nueva prueba:
a) si el valor medio resultante de los tres primeros ensayos fuese inferior al valor mínimo de 34 J/cm2, o
b) si más de uno de los valores individuales fuese inferior al valor mínimo de 34 J/cm2 sin ser inferiores a 24 J/cm2.
214 279 Si se repite el ensayo de resiliencia de las chapas o de las soldaduras, ninguno de los valores individuales puede ser inferior a 34 J/cm2. El valor medio de todos los resultados del ensayo original y del ensayo repetido, ha de ser igual o superior al mínimo de 34 J/cm2.
Si se repite el ensayo de resiliencia de la zona de alteración ninguno de los valores individuales ha de ser inferior a 34 J/cm2.
214 280-219 999
APENDICE B.2
DISPOSICIONES UNIFORMES RELATIVAS A LA HOMOLOGACION DE VEHICULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS EN LO QUE SE REFIERE A SUS CARACTERISTICAS
220 000-220 099
SECCION 1
CAMPO DE APLICACION
220 100 (1) Las disposiciones del presente Apéndice se aplican a la construcción de vehículos de base de los vehículos a motor y sus remolques destinados al transporte de mercancías peligrosas que deben ser aprobados según las prescripciones de los marginales 10 282, 11282, 10 283 así como a las unidades de transporte denominadas del «Tipo II», según el marginal 11204 (2), y a la homologación de tipo.
(2) Para la homologación de un tipo de vehículo según el marginal 10 281, serán aplicables todas las secciones del presente Apéndice.
(3) En los casos de vehículos autorizados aisladamente y que no se han sometido al procedimiento de homologación de tipo según el marginal 10 281, sólo se les aplicarán las disposiciones de la Sección 5 del presente Apéndice.
220 101-220 199
SECCION 2
DEFINICIONES
220 200 A los efectos del presente apéndice, se entiende por:
(1) «Vehículo», una caja-cabina, un tractor para semirremolque con una estructura autoportadora o un remolque (chasis) destinado al transporte de mercancías peligrosas.
(2) «Tipo de vehículo», una categoría de vehículos que no presenten entre ellos diferencias esenciales en lo que concierne a las características de construcción especificadas en el presente apéndice.
220 201-220 299
SECCION 3
SOLICITUD DE HOMOLOGACION DE TIPO
220 300 La solicitud de homologación de un tipo de vehículo en lo que concierne a sus características de construcción se presentará por el constructor del vehículo o su representante debidamente acreditado.
220 301 La solicitud se acompañará de los documentos mencionados a continuación, por triplicado, y de los datos siguientes:
(1) descripción detallada del tipo de vehículo en lo que concierne a su estructura, su motor (diesel/gasolina), sus dimensiones, su acondicionamiento y los materiales utilizados;
(2) el tipo de vehículo según las mercancías peligrosas que el vehículo esté destinado a transportar:
Tipo EX/II para los vehículos destinados al transporte de explosivos y para los cuales se requiera una unidad de transporte del tipo II (véase marginal 11 2041;
Tipo EX/III para los vehículos destinados al transporte de explosivos y para los cuales se requiere una unidad de transporte del tipo III (véase marginal 11 204);
Tipo FL para los vehículos destinados al transporte de líquidos con un punto de inflamación inferior o igual a 61 ºC o de gases inflamables en cisternas fijas o desmontables o en baterías de recipientes;
Tipo OX para los vehículos destinados al transporte de materias de la clase 5.1, apartado 1° a), en cisternas fijas o desmontables o en baterías de recipientes;
Tipo AT para los vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas en contenedores cisternas de una capacidad superior a 3 000 litros o en otros vehículos distintos a los de los tipos EX/II, EX/III, FL o OX destinados al transporte de mercancías peligrosas en cisternas fijas o desmontables o en baterías de recipientes
(3) diseños de los vehículos; y
(4) datos:
a) peso máximo técnico (kilos);
b) el tipo o tipos de ralentizadores.
220 302 El vehículo representativo del tipo que deba homologarse, deberá ser presentado al servicio técnico encargado de los ensayos de homologación.
220 303 La autoridad competente deberá verificar la existencia de disposiciones apropiadas para asegurar un control eficaz de la conformidad de producción antes que sea acordada la homologación del tipo.
220 304-220 399
SECCION 4
HOMOLOGACION DE TIPO
220 400 Si el vehículo presentado para su homologación en aplicación del presente Apéndice satisface las prescripciones de la Sección 5 siguiente, la homologación para este tipo de vehículo será concedida.
220 401 A cada tipo de vehículo homologado deberá serle asignado un número de homologación cuyas dos primeras cifras indicarán la serie de enmiendas correspondientes a las últimas modificaciones técnicas (00 para el apéndice, en su forma presente) principales incorporadas a las disposiciones en la fecha de la concesión de la homologación. Un mismo Estado Miembro no podrá atribuir este número a otro tipo de vehículo como se indica en el marginal 220 200 (2).
220 402 La homologación o la extensión de la homologación de un tipo de vehículo, en aplicación del presente
Apéndice, se notificará a los Estados Miembros, por medio de una ficha conforme al modelo indicado en el marginal 221 000.
220 403 En todo vehículo conforme a un tipo de vehículo homologado en aplicación del presente Apéndice, se fijará de manera visible, en un lugar fácilmente accesible e indicado sobre la ficha de homologación, una marca de homologación internacional consistente en:
(1) un círculo en cuyo interior estarán colocadas las letras «ADR», seguidas del número distintivo del país que haya concedido la homologación (1);
(2) el número de homologación, colocado a la derecha del círculo previsto en el párrafo (1) y
(3) de un símbolo adicional separado del número de homologación y que esté constituido por el símbolo que identifica el tipo de vehículo homologado conforme al marginal 220 301 (2).
220 404 La marca de homologación deberá ser claramente legible e indeleble.
220 405 La marca de homologación se colocará sobre la placa fijada por el constructor que da las características de los vehículos, o en sus proximidades.
220 406-220 499
SECCION 5
DISPOSICIONES TECNICAS
220 500 Los vehículos de motor y los remolques destinados a constituir una unidad de transporte de mercancías peligrosas, deberán respetar, según su categoría y tipo, las disposiciones siguientes, de conformidad con el cuadro del presente Anejo.
(1) 1 para la República Federal de Alemania, 2 para Francia, 3 para Italia, 4 para los Países Bajos, 5 para Suecia,
6 para Bélgica, 7 para Hungría, 8 para la República Checa, 9 para España, 10 para Yugoslavia, 11 para el Reino Unido, 12 para Austria, 13 para Luxemburgo, 14 para Suiza, 15 (libre), 16 para Noruega, 17 para Finlandia,
18 para Dinamarca, 19 para Rumania, 20 para Polonia, 21 para Portugal, 22 para la Federación de Rusia, 23 para Grecia, 24 (reservado), 25 para Croacia, 26 para Eslovenia, 27 para Eslovaquia, 28 para Bielorrusia, 29 y 30
(reservados), 31 para Bosnia Herzegovina).
----------------------------------------------------------------------
| |Tipo de vehículo según el |
| | marginal 220 301 (2) |
----------------------------------------------------------------------
|Disposiciones técnicas |EX/II |EX/III |AT |FL |OX |
----------------------------------------------------------------------
|220 510 Equipo eléctrico | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
|220 511 - canalizaciones | |X |X |X |X |
----------------------------------------------------------------------
|220 512 - interruptor | |X | |X | |
----------------------------------------------------------------------
|220 513 - acumuladores |X |X | |X | |
----------------------------------------------------------------------
|220 514 - tacógrafos | |X | |X | |
----------------------------------------------------------------------
|220 515 - circuitos alimentadas | |X | |X | |
|permanentemente | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
|220 516 - instalación eléctrica | |X | |X | |
|AR cabina | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
|220 520 Frenado | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
|220 521 - ABS | |X |X |X |X |
----------------------------------------------------------------------
|220 522 - ralentizador | |X |X |X |X |
----------------------------------------------------------------------
|220 530 Riesgo de incendio | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
|220 531 - cabina: materiales |X |X | | | |
----------------------------------------------------------------------
|- cabina: pantalla térmica | | | | |X |
----------------------------------------------------------------------
|220 532 - depósitos de |X |X | |X |X |
|carburante | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
|220 533 - motor |X |X | |X |X |
----------------------------------------------------------------------
|220 534 - dispositivo de escape |X |X | |X | |
----------------------------------------------------------------------
|220 535 - ralentizador | |X |X |X |X |
----------------------------------------------------------------------
|220 536 - calefacción |X |X | | | |
|complementaria | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
|220 540 Limitación de velocidad |X |X |X |X |X |
----------------------------------------------------------------------
220 501-220 509
EQUIPAMIENTO ELECTRICO
Prescripciones generales
220 510 La instalación eléctrica en su conjunto debe cumplir las disposiciones de los marginales 220 511 a 220
515, de acuerdo con el cuadro del marginal 220 500.
Canalizaciones
220 511 (1) Los conductores deberán estar calculados con amplitud para evitar calentamientos. Deberán estar convenientemente aislados. Todos los circuitos deberán estar protegidos mediante fusibles o interruptores automáticos, a excepción de los siguientes circuitos:
- de la batería al sistema de arranque en frío y de frenado del motor
- de la batería al alternador.
- del alternador a la caja de fusibles o de interruptores
- de la batería al motor de arranque
- de la batería a la caja de mandos de potencia del sistema de ralentizador (véase el marginal 220 522) si éste es eléctrico o electromagnético.
Los circuitos anteriores no protegidos deberán ser los más cortos posibles.
(2) Las canalizaciones eléctricas deberán estar sólidamente fijadas y colocadas de tal forma que los conductores queden convenientemente protegidos contra los daños mecánicos y térmicos.
Interruptor de batería
220 512 (1) Deberá montarse un interruptor que sirva para cortar los circuitos eléctricos tan cerca de la batería como sea posible.
(2) Deberán instalarse dos dispositivos de mando directo o a distancia, uno
en la cabina de conducción y el segundo en el exterior del vehículo. Deberán ser fácilmente accesibles y estar señalados con claridad.
El mando en la cabina de conducción estará situado al alcance inmediato del conductor sentado en su asiento. Estará equipado bien con una envoltura de protección, o bien con un mando de movimiento complejo, o con cualquier otro dispositivo que evite su desconexión involuntaria.
(3) Deberá poderse abrir el interruptor cuando el motor esté en marcha, sin que se produzcan sobretensiones peligrosas. Su utilización no deberá entrañar el riesgo de causar la inflamación de una atmósfera explosiva; ello podrá efectuarse mediante la utilización de una caja de interruptor que tenga un grado de protección IP65, de conformidad con la norma CEI 529.
(4) Las conexiones eléctricas sobre el interruptor de batería deberán tener un grado de protección IP54.
No obstante, ello no se exigirá si las conexiones están en el interior de un cofre, que podrá ser el de la batería, y bastará entonces con proteger dichas conexiones contra cortocircuitos por medio, por ejemplo, de una envoltura de caucho.
Acumuladores
220 513 Las bornes de los acumuladores deberán estar aislados eléctricamente o cubiertos por la envoltura aislante del cofre de batería. Si los acumuladores están situados fuera del capot del motor, deberán quedar fijados en un cofre ventilado de batería.
Tacógrafos
220 514 La alimentación eléctrica del tacógrafo se efectua mediante una barrera de seguridad conectada directamente a la batería. Los cables de alimentación eléctrica de entrada y salida del tacógrafo, que quedan subtensionados cuando el interruptor para cortar la batería está abierto, deben cumplir las prescripciones de seguridad intrínseca de la Norma europea EN 50 020. El tacógrafo y la barrera de seguridad deben cumplimentar las prescripciones relativas a los apartados eléctricos asociados, según la Norma europea EN 50 020.
Circuitos alimentados permanentemente
220 515 Las partes de la instalación eléctrica, a excepción del tacógrafo, que queden subtensionadas cuando el interruptor de batería quede abierto, deberán ser de naturaleza adecuada para ser utilizadas en una zona de peligro y deberán ajustarse a las prescripciones apropiadas a la norma europea EN 50 014 y a una de las normas europeas EN 50 015 a 50 020 ó EN 50 028, y a las disposiciones relativas al grupo de gases correspondiente en función de la naturaleza de la materia transportada.
Disposiciones aplicables a la parte de la instalación eléctrica situada en la parte trasera de la cabina de conducción
220 516 El conjunto de esta instalación deberá estar diseñado, construido y protegido de modo que no pueda provocar ni inflamación ni cortocircuito alguno en condiciones normales de utilización de los vehículos y deberá poder reducir al mínimo dichos riesgos en caso de choque o deformación. En especial:
(1) Canalizaciones
Las canalizaciones situadas en la parte trasera de la cabina de conducción
deberán estar protegidas contra los choques, la abrasión y el rozamiento en caso de utilización normal del vehículo. Se dan ejemplos de protección apropiada en las figuras 1, 2, 3 Y 4. No obstante, los cables de dispositivos para sistemas de frenado (ABS) antibloqueo, no tienen necesidad de protección complementaria.
¹ (Figura 24)
(2) Iluminación
No deberán utilizarse bombillas de rosca.
Mecanismo de levantamiento eléctrico
220 517 El mecanismo de levantamiento eléctrico de un eje debe estar colocado fuera de los largueros del chasis en un compartimiento estanco.
220 518-220 519
EQUIPO DE FRENADO
Disposiciones generales
220 520 Además de las disposiciones técnicas que figuran a continuación, aplicables de acuerdo con el cuadro del marginal 220 500, los vehículos de motor y los remolques destinados a constituir una unidad de transporte de mercancías peligrosas, deberán satisfacer todas las prescripciones técnicas correspondientes del Reglamento ECE nº 13 (1) o de la Directiva CEE 71/320 (2) en su forma modificada más reciente en vigor en el momento de la homologación del vehículo.
Dispositivo de frenado antibloqueo
220 521 (1) Los vehículos de motor con un peso máximo que sobrepase las 16 toneladas o aquellos autorizados a arrastrar un remolque con un peso máximo superior a 10 toneladas deberán estar equipados con un dispositivo de frenado antibloqueo de la categoría 1, de conformidad con el Anejo 13 del Reglamento ECE n° 13 (1) o la Directiva CEE 71/320 (2).
(2) Los remolques de un peso máximo superior a 10 toneladas deben estar equipados con un dispositivo de frenado antibloqueo de la categoría A, conforme al Anexo 13 del Reglamento ECE n° 13 (1) o a la Directiva 71/320 (2) CEE.
(3) Los acoplamientos eléctricos entre el vehículo tractor y el remolque del dispositivo antibloqueo del remolque deberán efectuarse por medio de un conectador de conformidad con la Norma ISO 7638/1985.
Dispositivos de ralentización
220 522 (1) Se entiende por «dispositivo de frenado de ralentización» el dispositivo destinado a estabilizar la velocidad en una prolongada pendiente, sin necesidad de utilizar ni el freno de servicio ni el freno de emergencia ni el freno de mano.
(2) Los vehículos de motor con un peso máximo que sobrepase las 16 toneladas o los autorizados a arrastrar un remolque con peso máximo superior a 10 toneladas deberán estar equipados con un dispositivo ralentizador que responda a las disposiciones siguientes:
a) El dispositivo ralentizador podrá consistir en un dispositivo simple o una combinación de varios dispositivos. Cada dispositivo podrá tener su propio mando.
b) Quedan autorizadas las tres posibilidades de accionamiento del sistema de ralentizador previstas en el párrafo 2.14 del Reglamento ECE n° 13 (1) o en
la Directiva CEE 71/320 (2), pero en caso de fallo del dispositivo antibloqueo, los ralentizadores integrados o combinados deberán quedar automáticamente desconectados.
c) La acción del dispositivo ralentizador deberá estar controlada por el dispositivo de frenado antibloqueo, de modo que el eje o los ejes frenados por el dispositivo ralentizador no puedan bloquearse por la acción del ralentizador a velocidades superiores a 15 km/h. No obstante, esta disposición no se aplicará a los dispositivos ralentizadores o a la parte de dichos sistemas que constituyan la retención natural del motor.
d) La acción del dispositivo ralentizador deberá comprender varios niveles de eficacia, que incluyan una posición reducida adaptada a las condiciones de circulación del vehículo en vacío. Cuando el dispositivo ralentizador de un vehículo de motor esté constituido por su motor, se considerará que las diferentes relaciones de transmisión garantizan los diferentes niveles de eficacia.
e) La eficacia del dispositivo ralentizador deberá ser tal que responda a las disposiciones del Anejo 5 (ensayo del tipo II A) del Reglamento ECE n° 13 (1) o a las de la Directiva 71/320 (2) CEE correspondiente para un vehículo cargado que comprendan el peso del vehículo de motor cargado más el peso máximo remolcado autorizado, sin sobrepasar, no obstante, un total de 44 toneladas.
(1) Por «Reglamento ECE nº....» se entiende los reglamentos (tal como han quedado modificados) anejos al Acuerdo relativo a la adopción de condiciones uniformes de homologación y reconocimiento recíprocos de equipos y piezas de vehículos de motor, firmado en Ginebra el 20 de Marzo de 1958.
(2) En su forma enmendada más reciente (publicada inicialmente en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas n° L 202 del 6. 9. 1971).
220 522 f) Si el vehículo de motor no responde a las disposiciones sobre eficacia del dispositivo ralentizador definido en el párrafo 2 e), deberá cumplir al menos las disposiciones del Anejo 5 del Reglamento ECE nº 13 (1) o las de la Directiva CEE (2) correspondiente y solamente podrá ser acoplado a un remolque equipado con un dispositivo ralentizador. Un vehículo semejante de motor deberá estar equipado con un dispositivo de mando del ralentizador sobre el remolque.
(3) Si un remolque está equipado con un dispositivo ralentizador, éste deberá cumplir al menos las disposiciones del Anejo 5 del Reglamento ECE n° 13 (1) o las de la Directiva 71/320 CEE(2) y las disposiciones de los párrafos 2 a) a 2 d) anteriores.
220 523-220 529
PREVENCION DE LOS RIESGOS DE INCENDIO
Disposiciones generales
220 530 Las disposiciones técnicas que figuran a continuación se aplican conforme al cuadro del marginal 220 500.
Cabina
220 531 (1) Unicamente deberán emplearse materiales difícilmente inflamables para la construcción de la cabina. Esta prescripción se considerará cumplida en el caso de que, conforme al procedimiento definido por la Norma ISO 3795:1989, se realicen pruebas de los elementos siguientes de la cabina que
presenten una velocidad de combustión superior a 100 mm/min: almohadillas de asientos, respaldos de asientos, cinturones de seguridad, forros del techo, techos móviles, apoyabrazos, todos los paneles de guarnición de las puertas y paneles delanteros, traseros y laterales, mamparas, apoyacabezas, moquetas, parasoles cortinas, persianas, fundas de ruedas de repuesto, tapa del compartimento del motor, fundas y cualquier otro material utilizado en el interior de la cabina, comprendido el material de relleno y los elementos utilizados en caso de accidente, para la absorción de energía al contacto con el ocupante.
(2) A menos que la cabina esté construida en materiales difícilmente inflamables, se dispondrá una defensa metálica u otra materia apropiada, de una anchura igual a la de la cisterna, en la parte de atrás de la cabina. Todas las ventanas en la parte de atrás de la cabina o de la defensa deberán estar herméticamente cerradas, ser de vidrio de seguridad resistente al fuego y tener cuadros ignífugos. Entre la cisterna y la cabina o la defensa, deberá acondicionarse un espacio libre de al menos 15 cm.
Depósitos de carburante
220 532 Los depósitos de carburante para la alimentación del motor del vehículo deberán responder a las disposiciones siguientes:
(1) Los depósitos de carburante estarán situados de manera que queden protegidos en la medida de lo posible contra cualquier impacto;
(2) En caso de fuga, el carburante deberá fluir al suelo sin que se ponga en contacto con las partes calientes del vehículo; o de la carga;
(3) Los depósitos que contengan gasolina estarán equipados con un dispositivo cortallamas eficaz que se adapte al orificio de llenado o con un dispositivo que permita mantener el orificio de llenado herméticamente cerrado.
(1) Por «Reglamento ECE nº....» se entiende los reglamentos (tal como han quedado modificados) anejos al Acuerdo relativo a la adopción de condiciones uniformes de homologación y reconocimiento recíprocos de equipos y piezas de vehículos de motor' firmado en Ginebra el 20 de Marzo de 1958.
(2) En su forma enmendada más reciente (publicada inicialmente en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas n°L 202del 6. 9. 1971).
Motor
220 533 Los motores que muevan a los vehículos estarán equipados y colocados de modo que eviten cualquier peligro para la carga a consecuencia de un calentamiento o de inflamación. El motor deberá estar, en el caso de transporte de materias explosivas (tipos de vehículos EX/II y EX/III), delante de la pared delantera del volumen de carga. Sin embargo, podrá estar situado bajo el mismo, a condición de que se evite cualquier calentamiento incluso localizado de la carga.
Dispositivo de escape
220 534 El dispositivo de escape, así como los rabos de escape, estarán dirigidos o protegidos de manera que eviten cualquier peligro para la carga a consecuencia de calentamiento o de inflamación. Las partes del escape que se encuentren directamente debajo del depósito de carburante (diesel) deberán encontrarse a una distancia mínima de 100 mm o estar protegidas por una pantalla térmica.
El sistema de escape deberá estar situado, en el caso de transporte de materias explosivas (tipos de vehículos EX/II y EX/III), delante de la pared delantera del volumen de carga o separado de la parte de la carga transportada del vehículo por una pantalla resistente al fuego y aislante térmico. El orificio del tubo de escape deberá estar dirigido en ese caso hacia el lado exterior del vehículo.
Ralentizador del vehículo
220 535 Los vehículos equipados con un sistema ralentizador que emita temperaturas elevadas situado detrás de la pared trasera de la cabina, deberán estar provistos de un aislamiento térmico entre dicho aparato y la cisterna o la carga, sólidamente fijado y dispuesto de tal manera que permita evitar cualquier calentamiento, incluso localizado, de la pared de la cisterna o de la carga.
Además dicho dispositivo de aislamiento deberá proteger el aparato contra las fugas o derramas, incluso accidentales, del producto transportado. Se considerará satisfactoria una protección que comprenda, por ejemplo, un sistema de cubierta de doble pared.
Calefacción complementaria
220 536 Las calefacciones complementarias para la cabina deberán ser lo suficientemente seguras en lo que concierne a la protección contra incendios. Deberán estar dispuestas delante de la pared de protección (pared de atrás de la cabina). El aparato de calefacción deberá estar colocado lo más adelante y lo más alto posible (80 cm al menos por encima del nivel del suelo), y estar provisto de dispositivos que impidan que puedan ponerse objetos en contacto con las superficies calientes del aparato o de su tubo de escape.
Unicamente podrán ser utilizados aparatos equipados con un dispositivo de puesta en marcha rápida del motor de ventilación para el aire de combustión (máximo 20 seg.)
220 537-220 539
Calefacción complementaria
220 540 Los vehículos de morar (portadores y tractores para semirremolques) de un peso máximo que sobrepase 12 toneladas, deberán estar equipados conforme al marginal 10 261 con un dispositivo de limitación de velocidad conforme a las prescripciones del Reglamento ECE n° 89 (1) o a las Directivas 92/6/CEE y
92/24/CEE. La velocidad de consigna V tal como se define en el párrafo 2.1.2 del citado Reglamento ECE n° 89 (1), no deberá exceder 85 km/h.
220 541-220 599
(1) Por «Reglamento ECE nº....» se entiende los reglamentos (tal como han quedado modificados) anejos al Acuerdo relativo a la adopción de condiciones uniformes de homologación y reconocimiento recíprocos de equipos y piezas de vehículos de motor, firmado en Ginebra el 20 de Marzo de 1958.
SECCION 6
MODIFICACION DEL TIPO DE VEHICULO Y EXTENSION DE LA HOMOLOGACION
220600 Toda modificación del tipo de vehículo deberá ser comunicada al servicio administrativo que haya homologado el vehículo, el cual podrá:
(1) considerar que las modificaciones realizadas no sean por su naturaleza,
capaces de producir un efecto desfavorable significativo, y que en todo caso, el vehículo sigue cumpliendo las disposiciones generales;
(2) exigir un nuevo certificado de ensayo por parte del servicio encargado de los ensayos.
220 601 La confirmación o denegación de la homologación, debe ser comunicada, con la modificación, a los Estados Miembros, conforme al procedimiento señalado en el marginal 220 402.
220 602 La autoridad competente que otorgue la extensión de la homologación debe atribuir un número de serie a cada ficha de comunicación, establecida para la propia extensión e informará a las otras Partes por medio de una ficha de comunicación conforme al modelo del marginal 221 000.
220 603-220 699
SECCION 7
CONFORMIDAD DE LA PRODUCCION
Evaluación inicial
220 700 La autoridad de homologación de un Estado Miembro debe verificar - antes de la concesión de una homologación de tipo- si existen disposiciones y procedimientos satisfactorios para asegurar un control eficaz de tal forma que los vehículos en proceso de construcción sean conformes con el tipo homologado.
220 701 Es conveniente que se verifique satisfactoriamente por la autoridad que concede la homologación del tipo que el requisito enunciado en el marginal 220 700 se cumple realmente. Sin embargo esta verificación, también podrá realizarse en nombre de la autoridad que concede la homologación del tipo, por la autoridad de homologación de otro Estado Miembro. En este caso, esta última autoridad de homologación establece una declaración de conformidad que indique las zonas y unidades de producción que haya visitado en lo referente al vehículo o vehículos que sean objeto de una solicitud de homologación de tipo.
220 702 La autoridad de homologación debe aceptar también el registro del fabricante en virtud de la norma ISO armonizada: 9002:1987 (que cobre los vehículos a homologar) o de una norma de homologación equivalente que satisfaga las disposiciones enumeradas en el marginal 220 700. El fabricante debe proporcionar además los datos relativos al registro y obligarse a informar a la autoridad de homologación de cualquier modificación que tenga incidencia sobre la validez o el objeto del registro.
220 703 Cuando se reciba una demanda procedente de la autoridad de otro Estado Miembro, la autoridad de homologación enviará la declaración de conformidad señalada en la última frase del marginal 220 701 o indicará que no tiene medios de proporcionar tal declaración.
220 704-220 709
Conformidad de la producción
220 710 Todo vehículo homologado en virtud del presente Apéndice deberá estar fabricado de conformidad con el tipo homologado y deberá cumplir las disposiciones de la Sección 5.
220 711 La autoridad de homologación de un Estado Miembro que conceda una homologación de tipo deberá asegurarse que existan disposiciones adecuadas y programas de inspección documentados, a convenir con el fabricante para cada
homologación, con el fin de que se realicen ensayos con los intervalos especificados o controles conexos necesarios para verificar si la producción se realiza conforme al tipo homologado, comprendidos, en su caso, los ensayos especificados en este Apéndice.
220 712 El poseedor de la homologación debe:
(1) Comprobar que existan procedimientos de control eficaz de la conformidad de los vehículos a la homologación de tipo.
(2) Tener acceso al equipo necesario para el control de la conformidad a cada tipo homologado.
(3) Comprobar que los datos referentes a los resultados de las pruebas se registren y que los documentos anejos se mantengan disponibles durante un período fijado de acuerdo con la autoridad de homologación. Este período no debe ser superior a diez años.
(4) Analizar los resultados de cada tipo de prueba, para controlar y garantizar la estabilidad de las características del vehículo, teniendo en cuenta las variaciones inherentes a una producción industrial.
(5) Hacer que, para cada tipo de vehículo, se efectúen al menos, los controles y pruebas prescritos en el presente apéndice.
(6) Hacer que cualquier toma de muestras o de pruebas que evidencien la no conformidad para el tipo de prueba considerado, sea seguido de un nuevo muestreo y de un nuevo ensayo. Se adoptarán todas las disposiciones necesarias para restablecer la conformidad de la producción correspondiente.
220 713 La autoridad que haya expedido la homologación de tipo puede comprobar en todo momento los métodos de control de conformidad aplicados en cada unidad de producción. La frecuencia normal de estas verificaciones debe ser compatible con las (eventuales) disposiciones aprobadas de conformidad con los marginales 220 701 ó 220 702 del presente apéndice y debe poder garantizar que los controles pertinentes sean examinados en el curso de un período compatible con el clima de confianza creado por la autoridad de homologación.
(1) En el momento de cada inspección deben ponerse a disposición del inspector los registros de ensayos y los registros de producción.
(2) Cuando la naturaleza del ensayo se preste a ello, el inspector puede tomar el azar muestras que se probarán en el laboratorio del fabricante o en el servicio técnico según la sección 9). El número mínimo de muestras puede determinarse en función de los resultados de los controles efectuados por el propio fabricante.
(3) Cuando el nivel de control no parezca satisfactorio o cuando parezca necesario verificar la validez de los ensayos efectuados en aplicación del párrafo (2), el inspector deberá tomar muestras que se enviarán al servicio técnico para que efectúe los ensayos de homologación de tipo.
(4) La autoridad de homologación podrá efectuar cualquier control de ensayo prescrito en el presente apéndice.
(5) Cuando los resultados obtenidos durante una inspección no se consideren satisfactorios, la autoridad de homologación deberá comprobar que se adopten todas las disposiciones necesarias para restablecer lo más rápidamente posible la conformidad de producción.
220 714-220 719
Sanciones por no conformidad de la producción
220 720 La homologación concedida para un tipo de vehículo en aplicación del presente apéndice puede ser retirada si las disposiciones especificadas en la Sección 5 no se satisfacen.
220 721 Si un Estado Miembro retira una homologación que había concedido anteriormente, tiene obligación de comunicarlo inmediatamente a los demás Estados Miembros por medio de una ficha de comunicación conforme al modelo del marginal 221 000.
220 722-220 799
SECCION 8
CESE DEFINITIVO DE LA PRODUCCION
220 800 Si el titular de la homologación cesa definitivamente la fabricación de un tipo de vehículo homologado en virtud del presente Apéndice, debe informar de ello a la autoridad que ha otorgado la homologación, la cual a su vez lo comunicará a los Estados Miembros por medio de una ficha de comunicación conforme al modelo del marginal 221000.
220 801-220 999
221 000 Comunicación
Formato máximo: A4 (210 mm x 297 mm)]
ADR (1)
Emitida por: Nombre de la Administración: relativa a (2): La homologación, la extensión, la denegación o la retirada de la homologación o el cese definitivo de la producción de un tipo de vehículo en lo que concierne a sus características especiales de construcción para el transporte de mercancías peligrosas
N° de homologación
N° de extensión
1. Marca de fábrica o comercial del vehículo:
2. Tipo del vehículo: chasis-cabina, tractor para semirremolque, remolque, semirremolque, remolque con una estructura autoportante (2)
3. Tipo (EX II, EX III, FL, OX, AT) de vehículo según el marginal 220 301
4. Nombre y dirección del fabricante
(1) Número del Estado que ha concedido/extendido/denegado/retirado la homologación (ver nota al marginal 220 403 (1))
(2) Tachar lo que no proceda.
5. En su caso, nombre y dirección del representante del fabricante
6. Peso del vehículo:
6.1. Peso máximo técnico del vehículo completo
7. Equipo especial del vehículo
7.1. El vehículo está o no equipado con dispositivos eléctricos especiales
Descripción sumaria
7.2. El vehículo está / no está equipado con un dispositivo antibloqueo de ruedas
Número de homologación
Categoría del dispositivo
7.3. El vehículo está / no está equipado con ralentizador.
Número de homologación:
Peso máximo técnico del vehículo que corresponde a la potencia del
ralentizador:
Descripción sumaria:
7.4. El vehículo está / no está equipado de dispositivos para el riesgo de incendio.
Descripción sumaria:
7.5. En el caso de vehículos a motor:
7.5.1.Tipo de motor: diesel, gasolina:
7.5.2. El vehículo está / no está equipado de un dispositivo de limitación de velocidad por construcción, adecuado a la velocidad de.... kms/h
Número de homologación:
8. Vehículo presentado a la homologación el:
9. Servicio técnico encargado de los ensayos de homologación:
10. Fecha del certificado expedido por dicho servicio:
11. Número del certificado expedido por este servicio:
12. La homologación se concede / se extiende / se retira (1)
13. Situación, en el vehículo, de la marca de homologación:
14. Lugar:
15. Fecha:
16. Firma:
(1) Tachar lo que no proceda.
221 001-229 999
APENDICE B.3
CERTIFICADO DE AUTORIZACION PARA VEHICULOS QUE TRANSPORTEN CIERTAS MERCANCIAS PELIGROSAS
(ver marginal 10 282)
230 000
Nota: Las dimensiones del certificado son 210 x 297 mm (formato A4. Deberán utilizarse el anverso y el reverso. El color debe ser blanco, con una diagonal rosa.
CERTIFICADO DE AUTORIZACION PARA VEHICULOS QUE TRANSPORTEN CIERTAS MERCANCIAS PELIGROSAS
1. Certificado n°
Haciendo constar que el vehículo designado a continuación cumple con las condiciones requeridas por el Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR) y puede ser admitido al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
2. Fabricante y tipo del vehículo
3. Número de matrícula (en su caso) y número de chasis
4. Nombre y sede de exploración del transportista, usuario o propietario
5. El vehículo descrito anteriormente ha experimentado las inspecciones previstas en los marginales 10 282, 10 283 (1) del anejo B del ADR y reúne las condiciones exigidas para ser admitido al transporte internacional por carretera de mercancías peligrosas de las clases, apartados y letras anteriormente indicados (si fuese necesario, indíquese el nombre o el número de identificación de la materia).
6. Observaciones
7. Válido hasta
Sello del Servicio emisor
En:
Fecha:
Firma:
8. Validez prolongada hasta
Sello del Servicio
En:
Fecha:
Firma:
9. Validez prolongada hasta
Sello del Servicio
En:
Fecha:
Firma:
(1) Tachar lo que no proceda.
10. Validez prolongada hasta
Sello del Servicio
En:
Fecha:
Firma:
11. Validez prolongada hasta
Sello del Servicio
En:
Fecha:
Firma:
Nota: 1. Todo vehículo será objeto de un certificado distinto a menos que se halle estipulado otra cosa, por ejemplo, para la clase 1.
2. Este certificado será devuelto al Servicio emisor cuando el vehículo se retire de la circulación, en caso de cambio del transportista, usuario o propietario indicado en el epígrafe 4, cuando finalice la duración de validez o en el caso de cambio importante en las características esenciales del vehículo.
230 001-
239 999
APENDICE B.4
240 000-
249 999 Reservado.
APENDICE B.5
LISTA DE MATERIAS Y DE NUMEROS DE IDENTIFICACION
250 000 (1) El número de identificación del peligro está compuesto por dos o tres cifras. En general, las cifras indican los siguientes peligros:
2 Emanación de gas resultante de presión o de una reacción química
3 Inflamabilidad de materias líquidas (vapores) y gases o materia líquida susceptible de autocalentamiento
4 Inflamabilidad de materias sólidas o materias sólidas susceptibles de autocalentamiento
5 Comburente (favorece el incendio)
6 Toxicidad o peligro de infección
7 Radiactividad
8 Corrosividad
9 Peligro de reacción violenta espontánea
Nota: El peligro de reacción violenta espontánea en el sentido del apartado 9 comprende la posibilidad, de acuerdo con la naturaleza de la materia, de un peligro de explosión, de descomposición o de una reacción de polimerización debida a un desprendimiento de calor considerable o de gases inflamables y/o tóxicos.
Cuando la cifra figura dos veces es señal de intensificación del peligro que conlleva.
Cuando el peligro de una sustancia se puede indicar de manera suficiente por medio de una sola cifra, se completa dicha cifra con un cero en segundo lugar.
Las combinaciones de las siguientes cifras tienen sin embargo un significado específico: 22, 323, 333, 362,382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842 y 90 [ver a continuación párrafo (2)].
Cuando el número de identificación del peligro está precedido por la letra «X», ello indica que la sustancia reacciona de manera peligrosa con el agua. Para tales materias, no se podrá utilizar el agua más que con la autorización de los expertos.
(2) Los números de identificación del peligro enumerados en el párrafo (3) tienen el siguiente significado:
20 gas inerte
22 gas refrigerada
223 gas inflamable refrigerado
225 gas comburente refrigerado (favorece el incendio)
23 gas inflamable
236 gas inflamable y tóxico
239 gas inflamable, que puede producir espontáneamente una reacción violenta
25 gas comburente (favorece el incendio)
26 gas tóxico
265 gas tóxico y comburente (favorece el incendio)
266 gas muy tóxico
268 gas tóxico y corrosivo
286 gas corrosivo y tóxico
30 - materia líquida inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 61 °C valores límites comprendidos) o
- materia líquida inflamable o materia sólida en estado fundido, con un punto de inflamación superior a 61 °C, calentada a una temperatura igual o
- superior a su punto de inflamación o materia líquida susceptible de autocalentamiento
323 materia líquida inflamable que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables
X323 líquido inflamable que reacciona peligrosamente con el agua emitiendo gases inflamables.
33 líquido muy inflamable (punto de inflamación inferior a 21 °C)
333 materia líquida pirofórico
X333 materia líquida pirofóxica que reacciona peligrosamente con el agua (1)
336 líquido muy inflamable y tóxico
338 líquido muy inflamable y corrosivo
X338 líquido muy inflamable y corrosivo que reacciona peligrosamente con el agua (1)
339 líquido muy inflamable, que puede producir espontáneamente una reacción violenta
36 materia líquida inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 61 °C valores límites comprendidos) que presente un grado menor de toxicidad o materia liquida con autocalentamiento y tóxica
362 materia líquida inflamable, tóxica, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables
X362 materia líquida inflamable, tóxica, que reacciona peligrosamente al agua emitiendo gases inflamables (1)
368 materia líquida inflamable, tóxica y corrosiva
38 materia líquida inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 61 °C valores límites comprendidos) que presenten un grado menor de corrosividad o materia líquida susceptible de autocalentamiento y corrosiva
382 materia liquida inflamable, corrosiva, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables
(1) No se deberá utilizar agua, salvo autorización de la autoridad competente.
X382 materia líquida inflamable, corrosiva, que reacciona peligrosamente con el agua emitiendo gases inflamables (1)
39 líquido inflamable, que puede producir espontáneamente una reacción violenta
40 materia sólida inflamable o susceptible de autocalentamiento
423 materia sólida que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables
X423 materia sólida inflamable, que reacciona peligrosamente con el agua, emitiendo gases inflamables (1)
44 materia sólida inflamable que se funde a una temperatura elevada
446 materia sólida inflamable y tóxica que se funde a una temperatura elevada
46 materia sólida inflamable o susceptible de autocalentamiento, y tóxica
462 materia sólida tóxica, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables
48 materia sólida inflamable o susceptible de autocalentamiento, corrosiva
482 materia sólida corrosiva, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables
50 materia comburente (favorece el incendio)
539 peróxido orgánico inflamable
55 materia muy comburente (favorece el incendio)
556 materia muy comburente (favorece el incendio), tóxica
558 materia muy comburente (favorece el incendio) y corrosiva
559 materia muy comburente (favorece el incendio) que puede producir espontáneamente una reacción violenta
56 materia comburente (favorece el incendio), tóxica
568 materia comburente (favorece el incendio), tóxica, corrosiva
58 materia comburente (favorece el incendio), corrosiva
59 materia comburente (favorece el incendio) que puede producir
espontáneamente una reacción violenta
60 materia tóxica que presente un grado menor de toxicidad
606 materia infecciosa
623 materia tóxica líquida, que reacciona con el agua, desprendiendo gases inflamables
63 materia tóxica e inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 61 °C, valores límites comprendidos)
638 materia tóxica e inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 61 °C valores límites comprendidos) y corrosiva
639 materia tóxica e inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 61 °C valores límites comprendidos), que puede producir espontáneamente una reacción violenta
64 materia tóxica sólida inflamable y susceptible de autocalentamiento
642 materia tóxica sólida, que reacciona con el agua, desprendiendo gases inflamables
65 materia tóxica y comburente (favorece el incendio)
66 materia muy tóxica
663 materia muy tóxica e inflamable (punto de inflamación que no sobrepase los 61 °C)
664 materia muy tóxica sólida inflamable y susceptible de autocalentamiento
665 materia muy tóxica y comburente (favorece el incendio)
668 materia muy tóxica y corrosiva
669 materia muy tóxica que puede producir espontáneamente una reacción violenta
68 materia tóxica y corrosiva
(1) No se deberá utilizar agua, salvo autorización de la autoridad competente.
69 materia tóxica que presenta un grado menor de toxicidad y que puede producir espontáneamente una reacción violenta
70 materia radiactiva
72 gas radiactivo
723 gas radiactivo, inflamable
73 materia líquida radiactiva, inflamable (punto de inflamación igual o inferior a 61 °C)
74 materia sólida radiactiva, inflamable
75 materia radiactiva, comburente (favorece el incendio)
76 materia radiactiva, tóxica
78 materia radiactiva, corrosiva
80 materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad
X80 materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad, que reacciona peligrosamente con el agua (1)
823 materia corrosiva líquida, que reacciona con el agua, desprendiendo gases inflamables
83 materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad e inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 61 °C valores límites comprendidos)
X83 materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad e inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 61 °C valores límites
comprendidos), que reacciona peligrosamente con el agua (1)
836 materia corrosiva o que presente un grado menor de corrosividad e inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 61 °C, valores límites comprendidos) y tóxica
839 materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 61 °C, valores límites comprendidos), que puede producir espontáneamente una reacción violenta
X839 materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad e inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 61 °C valores límites comprendidos), que puede producir espontáneamente una reacción violenta y que reacciona peligrosamente con el agua (1)
84 materia corrosiva sólida, inflamable o susceptible de autocalentamiento
842 materia corrosiva sólida, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables
85 materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad y comburente (favorece el incendio)
856 materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad y comburente (favorece el incendio) y tóxica
86 materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad y tóxica
88 materia muy corrosiva
X88 materia muy corrosiva que reacciona peligrosamente con el agua (1)
883 materia muy corrosiva e inflamable (punto de inflamación de 23°C a 61 °C, valores límites comprendidos)
884 materia muy corrosiva, sólida, inflamable o susceptible de autocalentamiento
885 materia muy corrosiva y comburente (favorece el incendio)
886 materia muy corrosiva y tóxica
X886 materia muy corrosiva y tóxica, que reacciona peligrosamente con el agua (1)
89 materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad, que puede producir espontáneamente una reacción violenta
90 materia peligrosa desde el punto de vista del medio ambiente, materias peligrosas diversas
(3) los números de identificación a que se refiere el marginal 10 500 se recogen en los cuadros I, II y III, que figuran a continuación.
Nota: 1. Los números de identificación que deben figurar en los paneles de color naranja se deberán buscar en primer lugar en el cuadro I. Si, en lo que se refiere a las materias de las clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2. 7, 8 y 9, el nombre de la materia que se ha de transportar o del epígrafe colectivo a que corresponde no se encuentra en el cuadro I, se deberán buscar los números de identificación en el cuadro II.
2. El cuadro III recoge todos los epígrafes de los cuadros I y II en el orden de los números de identificación de materias.
(1) No se deberá utilizar agua, salvo autorización de la autoridad competente.
CUADRO 1
Lista de las materias llamadas por su nombre químico o de los epígrafes colectivos a que se atribuye un «número específico de identificación de la
materia» columna b) en lo que se refiere a las soluciones y mezclas de materias, ver también el marginal 2002 (8) y (9)
Este cuadro incluye también las materias que no figuran en la enumeración de las materias de las clases, y que sin embargo corresponden a las clases y cifras indicadas en la columna (e).
Nota: En cuanto a las materias de las clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 7, 8 y.9 que no se mencionan en este cuadro, ver cuadro II.
Se recogen las materias por orden alfabético.
----------------------------------------------------------------------
|Nombre de la materia |Número de |Número de |
| | identificación | identificación |
| | de la materia | de peligro |
| | (parte inferior)| (parte superior)|
----------------------------------------------------------------------
|(a) |(b) |(c) |
----------------------------------------------------------------------
|Abonos a base de nitrato |2067 |50 |
|amónico-tipo A1 | | |
----------------------------------------------------------------------
|Abonos a base de nitrato |2068 |50 |
|amónico-tipo A2 | | |
----------------------------------------------------------------------
|Abonos a base de nitrato |2069 |50 |
|amónico-tipo A3 | | |
----------------------------------------------------------------------
|Abonos a base de nitrato |2070 |50 |
|amónico-tipo A4 | | |
----------------------------------------------------------------------
|Aceite de alcanfor |1130 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Aceite de colofonia |1286 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Aceite de colofonia |1286 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Aceite de esquisto |1288 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Aceite de esquisto |1288 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Aceite de fusel |1201 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Aceite de fusel |1201 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Aceite de pino |1272 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Aceite de pino |1272 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Aceites de acetona |1091 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Acetal |1088 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Acetaldehído |1089 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Acetaldoxima |2332 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Acetato de alilo |2333 |336 |
----------------------------------------------------------------------
|Acetato de amilo |1104 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Acetato de ciclohexilo |2243 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Acetato de éter monoetílico de |1172 |30 |
|etilenglicol | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acetato de éter monometílico |1189 |30 |
|de etilenglicol | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acetato de etil butilo |1177 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Acetato de etilo |1173 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Acetato de fenilmercurio |1674 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Acetato de isobutilo |1213 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Acetato de isopropenilo |2403 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Acetato de isopropilo |1220 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Acetato de metilamilo |1233 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Acetato de metilo |1231 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Acetato de n-propilo |1276 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Acetato de plomo |1616 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Acetato de vinilo estabilizado |1301 |339 |
----------------------------------------------------------------------
|Acetato mercúrico |1629 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Acetatos de butilo |1123 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Acetatos de butilo |1123 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Acetilmetilcarbinol |2621 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Aceto arsenito de cobre |1585 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Acetona |1090 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Acetonitrilo |1648 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido 2-cloro propiónico |2511 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido acético con el 50 a 80% |2790 |80 |
|de ácido puro | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acido acético en solución con |2790 |80 |
|más del 25%, pero menos del 50% | | |
|de ácido | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acido acético en solución con |2789 |83 |
|más del 80%, en masa, de ácido | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acido acético glacial |2789 |83 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido acrílico estabilizado |2218 |839 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido arsénico líquido |1553 |66 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido arsénico sólido |1554 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido bromhídrico |1788 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido bromhídrico |1788 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido bromoacético |1938 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido butírico |2820 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido cacodilico |1572 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido capróico |2829 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido cianhídrico, (cianuro de |1613 |663 |
|hidrógeno, en solución acuosa) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acido clorhídrico |1789 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido clorhídrico |1789 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido clórico, solución acuosa |2626 |50 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido cloroacético, sólido |1751 |68 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido cloroacético, en |1750 |68 |
|solución | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acido cloroacético, fundido |3250 |68 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido cloroplatínico sólido |2507 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido clorosulfónico |1754 |88 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido cresílico |2022 |68 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido crómico, soluciones de |1755 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido cromosulfúrico |2240 |88 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido crotónico |2823 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido dicloracético |1764 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido dicloroisocianúrico seco |2465 |50 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido dicloroisocianúrico, |2465 |50 |
|sales del | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acido difluorfosfórico anhídro |1768 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido fenol-sulfónico líquido |1803 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido fluobórico |1775 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido fluorfosfórico anhidro |1776 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido fluorhídrico y ácido |1786 |886 |
|sulfúrico en mezclas | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acido fluorhídrico, soluciones |1790 |886 |
|acuosas de, con título mínimo | | |
|60% y máximo 85% de ácido | | |
|fluorhídrico anhidro | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acido fluorhídrico, soluciones |1790 |886 |
|acuosas de, con título mínimo | | |
|85% de ácido fluorhídrico | | |
|anhidro | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acido fluorhídrico, soluciones |1790 |86 |
|acuosas de, con tótulo, máximo | | |
|60% de ácido fluorhídrico | | |
|anhidro | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acido fluoroacético |2642 |66 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido fluorsulfónico |1777 |88 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido fluosilícico |1778 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido fórmico |1779 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido fosfórico |1805 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido fosforoso |2834 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido hexafluorfosfórico |1782 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido iodhídrico, |1787 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido iodhídrico, |1787 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido isobutírico |2529 |38 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido metacrílico estabilizado |2531 |89 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido nitrante (ácido mixto) |1796 |80 |
|con más del 50% de ácido nítrico| | |
----------------------------------------------------------------------
|Acido nitrante (ácido mixto) |1796 |885 |
|con más del 50% de ácido | | |
|residual | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acido nitrante residual (ácido |1826 |885 |
|mixto residual) con más del 50% | | |
|de ácido nítrico | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acido nitrante, residual |1826 |80 |
|(ácido mixto residual) | | |
|conteniendo menos del 50% de | | |
|ácido nítrico | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acido nítrico con título, 70% |2031 |80 |
|como máximo de ácido puro | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acido nítrico fumante rojo |2032 |856 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido nítrico, con título |2031 |88 |
|mínimo 70% de ácido puro | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acido nitrobenceno-sulfónico |2305 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido perclórico, soluciones |1802 |85 |
|acuosas | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acido perclórido, soluciones |1873 |558 |
|acuosas de, con título, mínimo | | |
|50%, y un máximo de 72% de ácido| | |
|puro | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acido propiónico |1848 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido sulfámico |2967 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido sulfúrico agotado |1832 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido sulfúrico con más del |1830 |80 |
|51% de ácido | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acido sulfúrico con menos del |2796 |80 |
|51% de ácido | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acido sulfúrico fumante: Oleum |1831 |X886 |
----------------------------------------------------------------------
|Aicido sulfuroso |1833 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido tioacético |2436 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido tioglicólico |1940 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido tiolactico |2936 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido tricloracético |1839 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acido tricloracético en |2564 |80 |
|solución | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acido tricloracético, |2564 |80 |
|soluciones de | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acido tricloroisocianúrico, |2468 |50 |
|seco | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acido trifluoracético |2699 |88 |
----------------------------------------------------------------------
|Acidos alquil sulfónicos |2584 |80 |
|líquidos | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acidos alquil sulfónicos |2586 |80 |
|líquidos | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acidos alquil sulfónicos |2583 |80 |
|sólidos | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acidos alquil sulfónicos |2585 |80 |
|sólidos | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acidos alquil sulfúricos |2571 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acidos arilsulfonicos líquidos |2584 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acidos arilsulfonicos líquidos |2586 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acidos arilsulfonicos sólidos |2583 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acidos arilsulfónicos, sólidos |2585 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Acridina |2713 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Acrilamida |2074 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Acrilato de butilo normal |2348 |39 |
|estabilizado | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acrilato de etilo estabilizado |1917 |339 |
----------------------------------------------------------------------
|Acrilato de isobutilo |2527 |39 |
|estabilizado | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acrilato de metilo |1919 |339 |
|estabilizado | | |
----------------------------------------------------------------------
|Acrilonitrilo estabilizado |1093 |336 |
----------------------------------------------------------------------
|Acroleína dímera estabilizada |2607 |39 |
----------------------------------------------------------------------
|Acroleína estabilizada |1092 |663 |
----------------------------------------------------------------------
|Adhesivos |1133 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Adhesivos |1133 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Adiponitrilo |2205 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Aire comprimido |1002 |20 |
----------------------------------------------------------------------
|Aire líquido, muy refrigerado |1003 |225 |
----------------------------------------------------------------------
|Alcanfor sintético |2717 |40 |
----------------------------------------------------------------------
|Alcohol alfa-metilbencilico |2937 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Alcohol alílico |1098 |663 |
----------------------------------------------------------------------
|Alcohol etílico y sus |1170 |33 |
|soluciones acuosas que contengan| | |
|más de 70% de alcohol | | |
----------------------------------------------------------------------
|Alcohol etílico, soluciones |1170 |30 |
|acuosas de, una concentración de| | |
|24% a 70% inclusive | | |
----------------------------------------------------------------------
|Alcohol forforílico |2874 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Alcohol isobutílico |1212 |30 |
|(isobutanol) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Alcohol isopropílico |1219 |33 |
|(isopropanol) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Alcohol metalílico |2614 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Alcohol metilamílico |2053 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Aleohol propilico normal |1274 |33 |
|(n-propanol) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Alcohol propílico normal |1274 |30 |
|(n-propanol) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Alcoholes amílicos |1105 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Alcoholes amílicos |1105 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Aldehído 2-etilbutírico |1178 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Aldehído crotónico |1143 |663 |
|(Crotonaldehído) estabilizado | | |
----------------------------------------------------------------------
|Aldehído propiónico |1275 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Aldehídos octílicos |1191 |30 |
|(etilhexaldehídos) (2- | | |
|etilhexaldehído) | | |
|(3-etilhexaldehído) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Aldol |2839 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Aleaciones de magnesio |1869 |40 |
----------------------------------------------------------------------
|Aleaciones de magnesio en |1418 |423 |
|polvo | | |
----------------------------------------------------------------------
|Aleaciones de potasio y sodio |1422 |X423 |
----------------------------------------------------------------------
|Aleaciones metálicas de |1420 |X423 |
|potasio | | |
----------------------------------------------------------------------
|alfa-Metilvaleraldehido |2367 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|alfa-Monoclorohidrina de |2689 |60 |
|glicerol | | |
----------------------------------------------------------------------
|alfa-Naftilamina |2077 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|alfa-pineno |2368 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Algodón húmedo |1365 |40 |
----------------------------------------------------------------------
|Alilamina |2334 |663 |
----------------------------------------------------------------------
|Aliltriclorosilano |1724 |X839 |
|estabilizado | | |
----------------------------------------------------------------------
|Alquilaluminios |3051 |X333 |
----------------------------------------------------------------------
|Alquilmagnésios |3053 |X333 |
----------------------------------------------------------------------
|Alquillitios |2445 |X333 |
----------------------------------------------------------------------
|Alquitranes líquidos |1999 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Alquitranes líquidos |1999 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Aluminato de sodio, en |1819 |80 |
|soluciones | | |
----------------------------------------------------------------------
|Aluminato de sodio, soluciones |1819 |80 |
|de | | |
----------------------------------------------------------------------
|Aluminio en polvo, no |1396 |423 |
|recubierto | | |
----------------------------------------------------------------------
|Aluminio en polvo, recubierto |1309 |40 |
----------------------------------------------------------------------
|Aluminio ferrosilícico, en |1395 |462 |
|polvo | | |
----------------------------------------------------------------------
|Aluminio, escoria de |3170 |423 |
----------------------------------------------------------------------
|Aluminiosilicio, en polvo no |1398 |423 |
|recubierto | | |
----------------------------------------------------------------------
|Amalgamas de metales alcalinos |1389 |X423 |
----------------------------------------------------------------------
|Amalgamas de metales |1392 |X423 |
|alcalinos-terreos | | |
----------------------------------------------------------------------
|Amianto azul (Crocidolita) |2212 |90 |
----------------------------------------------------------------------
|Amianto blanco (Chrisotilo, |2590 |90 |
|Actinolita, Anthofilita, | | |
|Tremolita) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Amianto pardo (Amosita, |2212 |90 |
|Mirosita) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Amidas de metales alcalinos |1390 |423 |
----------------------------------------------------------------------
|Amilamina (N-amilamina, |1106 |338 |
|terc-amilamina) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Amilamina (sec-amilamina) |1106 |138 |
----------------------------------------------------------------------
|Amiltriclorosilano |1728 |X80 |
----------------------------------------------------------------------
|2-amino-4-clorofenol |2673 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|2-amino 5-dietilaminopentano |2946 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|(2-amino étoxi) 2- etanol |3055 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Aminofenoles (o-, m-, p-) |2512 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Aminopiridinas (o-, m-, p-) |2671 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Amoníaco |1005 |268 |
----------------------------------------------------------------------
|Amoníaco disuelto en agua con |2073 |268 |
|más de 35% y 40% como máximo | | |
|(peso de amoníaco) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Amoníaco disuelto en agua con |2073 |268 |
|más de 40% y 50% como máximo | | |
|(peso de amoníaco) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Amoníaco soluciones de, con un |2672 |80 |
|mínimo de 10% y máximo 35% de | | |
|amoníaco | | |
----------------------------------------------------------------------
|Anhídrido acético |1715 |83 |
----------------------------------------------------------------------
|Anhídrido arsenioso (trióxido |1561 |60 |
|de arsénico) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Anhídrido butírico |2739 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Anhídrido fosfórico (pentóxido |1807 |80 |
|de fósforo) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Anhídrido ftálico conteniendo |2214 |80 |
|más del 0,05% de anhídrido | | |
|maleico | | |
----------------------------------------------------------------------
|Anhídrido isobutírico |2530 |38 |
----------------------------------------------------------------------
|Anhídrido maleico |2215 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Anhídrido propiónico |2496 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Anhídrido tetrahidroftálico, |2698 |80 |
|conteniendo más del 0,05% de | | |
|anhídrido maleico | | |
----------------------------------------------------------------------
|Anhidro sulfúrico estabilizado |1829 |X88 |
|(trióxido de azufre inhibido) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Anilina |1547 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Anisidinas |2431 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Anisol |2222 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Antimonio en polvo |2871 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Argón comprimido |1006 |20 |
----------------------------------------------------------------------
|Argón líquido muy refrigerado |1951 |22 |
----------------------------------------------------------------------
|Arsalinato sódico |2473 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Arseniato amónico |1546 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Arseniato cálcico y arsenito |1574 |60 |
|en mezcla sólida | | |
----------------------------------------------------------------------
|Arseniato de calcio |1573 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Arseniato de hierro II |1608 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Arseniato de hierro III |1608 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Arseniato de magnesio |1622 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Arseniato de mercurio II |1623 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Arseniato de plomo |1617 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Arseniato de potasio |1677 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Arseniato de sodio |1685 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Arseniato de zinc |1712 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Arseniato de zinc y arsenito |1712 |60 |
|de zinc en mezclas | | |
----------------------------------------------------------------------
|Arsenito |1558 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Arsenito de cobre |1586 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Arsenito de estroncio |1691 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Arsenito de hierro II |1607 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Arsenito de plata |1683 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Arsenito de plomo |1618 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Arsenito de potasio |1678 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Arsenito de sodio sólido |2027 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Arsenito de sodio, soluciones |1686 |60 |
|acuosas | | |
----------------------------------------------------------------------
|Arsenito de sodio, soluciones |1686 |60 |
|acuosas | | |
----------------------------------------------------------------------
|Arsenito de zinc |1712 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Azufre |1350 |40 |
----------------------------------------------------------------------
|Azufre en estado fundido |2448 |44 |
----------------------------------------------------------------------
|Bario |1400 |423 |
----------------------------------------------------------------------
|Bebidas alcohólicas |3065 |30 |
|conteniendo más del 24% pero | | |
|menos del 70% en volúmen de | | |
|alcohol | | |
----------------------------------------------------------------------
|Bebidas alcohólicas |3065 |33 |
|conteniendo más del 70% en | | |
|volúmen de alcohol | | |
----------------------------------------------------------------------
|Benceno |1114 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Bencidina |1885 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Bencildimetilamina |2619 |83 |
----------------------------------------------------------------------
|Benzoao de mercurio |1631 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Benzoato de metilo |2938 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Benzonitrilo |2224 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Benzoquinona |2587 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Berilio en polvo |1567 |64 |
----------------------------------------------------------------------
|beta-Naftilamina |1650 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|2,21-Biciclo-2,5 heptadienoo |2251 |339 |
|(2,5 norboradieno) estabilizado | | |
----------------------------------------------------------------------
|Bisulfato ácido de amonio |2506 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Bisulfato ácido de potasio |2509 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Bisulfatos,soluciones acuosos |2837 |80 |
|de | | |
----------------------------------------------------------------------
|Borato de etilo |1176 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Borato de triisopropilo |2616 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Borato de triisopropilo |2616 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Borato trialílico |2609 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Borato trimetílico |2416 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Borneol |1312 |40 |
----------------------------------------------------------------------
|Borohidruro alumínico |2870 |X333 |
----------------------------------------------------------------------
|Bromato de bario |2719 |56 |
----------------------------------------------------------------------
|Bromato de magnesio |1473 |50 |
----------------------------------------------------------------------
|Bromato de potasio |1484 |50 |
----------------------------------------------------------------------
|Bromato de sodio |1494 |50 |
----------------------------------------------------------------------
|Bromato de zinc |2469 | 50 |
----------------------------------------------------------------------
|Bromo |1744 |886 |
----------------------------------------------------------------------
|2-Bromo-2-nitropropano-1,3-dio |3241 |60 |
|l | | |
----------------------------------------------------------------------
|1-Bromo-3 Cloro Propano |2688 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|1-Bromo-3 Metil Butano |2341 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|2-Bromo Butano |2339 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|2-Bromo-pentano |2343 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Bromo en solución |1744 |886 |
----------------------------------------------------------------------
|Bromoacetato de etilo |1603 |63 |
----------------------------------------------------------------------
|Bromoacetato de metilo |2643 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Bromoacetona |1569 |63 |
----------------------------------------------------------------------
|Bromobenceno |2514 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Bromoclorometano |1887 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Bromoformo |2515 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Bromometilpropanos |2342 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Bromopropanos |2344 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|3-Bromopropino |2345 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Bromotrifluorometano (R 13 B1) |1009 |20 |
----------------------------------------------------------------------
|Bromuro de acetilo |1716 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Bromuro de alilo |1099 |336 |
----------------------------------------------------------------------
|Bromuro de aluminio anhidro |1725 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Bromuro de aluminio, |2580 |80 |
|soluciones | | |
----------------------------------------------------------------------
|Bromuro de arsénico |1555 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Bromuro de bencilo |1737 |68 |
----------------------------------------------------------------------
|Bromuro de bromoacetilo |2513 |X80 |
----------------------------------------------------------------------
|Bromuro de butilo normal |1126 |33 |
|(1-Bromobutano) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Bromuro de butilo normal |1126 |33 |
|(bromo-1-butano) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Bromuro de cianógeno |1889 |668 |
----------------------------------------------------------------------
|Bromuro de difenilmetilo |1770 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Bromuro de etilo |1891 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Bromuro de fenacilo |2645 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Bromuro de hidrógeno |1048 |286 |
----------------------------------------------------------------------
|Bromuro de metil magnesio en |1928 |X323 |
|eter etílico | | |
----------------------------------------------------------------------
|Bromuro de metilo |1062 |26 |
----------------------------------------------------------------------
|Bromuro de metilo y dibromuro |1647 |66 |
|de etileno en mezcla líquida | | |
----------------------------------------------------------------------
|Bromuro de vinilo |1085 |236 |
----------------------------------------------------------------------
|Bromuro de xililo |1701 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Bromuros de mercurio |1634 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Brucina |1570 |66 |
----------------------------------------------------------------------
|Butadieno-1,3 |1010 |239 |
----------------------------------------------------------------------
|Butadieno-1,2 |1010 |239 |
----------------------------------------------------------------------
|Butano, técnicamente puro |1011 |23 |
----------------------------------------------------------------------
|Butanodiona |2346 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Butanoles |1120 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Butanoles |1120 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|1-Buteno |1012 |23 |
----------------------------------------------------------------------
|2-Buteno cis |1012 |23 |
----------------------------------------------------------------------
|2-Buteno trans |1012 |23 |
----------------------------------------------------------------------
|Butilbencenos |2709 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Butiltoluenos |2667 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Butilericlorosilano |1747 |X83 |
----------------------------------------------------------------------
|1,4-Bitinodiol |2716 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Butiraldehido |1129 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Butiraldoxima |2840 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Butirato de etilo |1180 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Butirato de isopropilo |2405 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Butirato de metilo |1237 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Butirato de vinilo |2838 |339 |
|estabilizado | | |
----------------------------------------------------------------------
|Butiratos de amilo |2620 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Butironitrilo |2411 |336 |
----------------------------------------------------------------------
|Butoxil |2708 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Cacodilato de sodio |1688 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Cal sodada |1907 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Calcio |1401 |423 |
----------------------------------------------------------------------
|Calciomanganeso silicio |2844 |423 |
----------------------------------------------------------------------
|Carbón |1361 |40 |
----------------------------------------------------------------------
|Carbonato de etilo |2366 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Carbonato metílico |1161 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Carbono activo |1362 |40 |
----------------------------------------------------------------------
|Carburo de aluminio |1394 |423 |
----------------------------------------------------------------------
|Carburo de calcio |1402 |423 |
----------------------------------------------------------------------
|Catalizador de metal |1378 |40 |
|humedificado | | |
----------------------------------------------------------------------
|Catalizador de metal seco |2881 |40 |
----------------------------------------------------------------------
|Caucho, disolución |1287 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Cenizas de zinc |1435 |423 |
----------------------------------------------------------------------
|Cerio |3078 |423 |
----------------------------------------------------------------------
|Cesio |1407 |X423 |
----------------------------------------------------------------------
|Cianacetato de etilo |2666 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Cianamida cálcica |1403 |423 |
----------------------------------------------------------------------
|Cianhidrina de acetona |1541 |669 |
|estabilizada | | |
----------------------------------------------------------------------
|Cianuro de bromobencilo |1694 |66 |
----------------------------------------------------------------------
|Cianuro de cobre |1587 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Cianuro de hidrógeno en |1613 |663 |
|solución acuosa (ácido | | |
|cianhídrico) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Cianuro de hidrógeno en |3294 |663 |
|solución alcohólica | | |
----------------------------------------------------------------------
|Cianuro de mercurio |1636 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Cianuro de níquel |1653 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Cianuro de plata |1684 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Cianuro de plomo |1620 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|1,5,9-Ciclododecatrieno |2518 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Cicloheptano |2241 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Cicloheptatrieno |2603 |336 |
----------------------------------------------------------------------
|Ciclohepteno |2242 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Ciclohexano |1145 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Ciclohexanona |1915 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Ciclohexeniltricloroxilano |1762 |X80 |
----------------------------------------------------------------------
|Ciclohexeno |2256 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Ciclohexilamina |2357 |83 |
----------------------------------------------------------------------
|Ciclohexiltriclorosilano |1763 |X80 |
----------------------------------------------------------------------
|Ciclooctadieno fosfinas |2940 |40 |
|(9-Fosfabiciclononanos) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Ciclooctadienos |2520 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Ciclooctatetraeno |2358 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Ciclopentano |1146 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Ciclopentanol |2244 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Ciclopentanona |2245 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Ciclopenteno |2246 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Ciclopropano |1027 |23 |
----------------------------------------------------------------------
|Cimenos (o-,m-,p-) |2046 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Cinc, cenizas |1436 |423 |
----------------------------------------------------------------------
|Cinc, en polvo |1436 |423 |
----------------------------------------------------------------------
|Circonio en suspensión en un |1308 |33 |
|líquido inflamable | | |
----------------------------------------------------------------------
|Circonio en suspensión en un |1308 |30 |
|líquido inflamable | | |
----------------------------------------------------------------------
|Circonio seco |2858 |40 |
----------------------------------------------------------------------
|Circonio, en polvo |1358 |40 |
|humedificado | | |
----------------------------------------------------------------------
|Circonio, en polvo seco |2008 |40 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloral anhidro estabilizado |2075 |69 |
----------------------------------------------------------------------
|Clorato bárico |1445 |56 |
----------------------------------------------------------------------
|Clorato cálcico |1452 |50 |
----------------------------------------------------------------------
|Clorato de calcio, en |2429 |50 |
|soluciones acuosas | | |
----------------------------------------------------------------------
|Clorato de cobre |2721 |50 |
----------------------------------------------------------------------
|Clorato de estroncio |1506 |50 |
----------------------------------------------------------------------
|Clorato de talio |2573 |56 |
----------------------------------------------------------------------
|Clorato de zinc |1513 |50 |
----------------------------------------------------------------------
|Clorato magnésico |2723 |50 |
----------------------------------------------------------------------
|Clorato potásico |1485 |50 |
----------------------------------------------------------------------
|Clorato potásico, en |2427 |50 |
|soluciones acuosas | | |
----------------------------------------------------------------------
|Clorato sódico |1495 |50 |
----------------------------------------------------------------------
|Clorato sódico en soluciones |2428 |50 |
|acuosas | | |
----------------------------------------------------------------------
|Clorato y borato, mezclas de |1458 |50 |
----------------------------------------------------------------------
|Clorato y cloruro de magnesio, |1459 |50 |
|mezclas de | | |
----------------------------------------------------------------------
|Clorhidrato de |1579 |60 |
|4-cloro-0-toluidina | | |
----------------------------------------------------------------------
|Clorhidrato de anilina |1548 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Clorhidrato de nicotina |1656 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Clorhidrato de nicotina en |1656 |60 |
|solución | | |
----------------------------------------------------------------------
|Clorito cálcico |1453 |50 |
----------------------------------------------------------------------
|Clorito sódico |1496 |50 |
----------------------------------------------------------------------
|Clorito sódico, soluciones de, |1908 |80 |
|con al menos 16% de cloro activo| | |
----------------------------------------------------------------------
|Cloritos en solución |1908 |80 |
|conteniendo más del 5% y menos | | |
|del 16% de cloro activo | | |
----------------------------------------------------------------------
|Cloro |1017 |266 |
----------------------------------------------------------------------
|3-Cloro-1-propanol |2849 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|1-Cloro-1,2,2,2 |1021 |20 |
|tetrafuoroetano (R 124) | | |
----------------------------------------------------------------------
|1-Cloro-2-propanol |2611 |63 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloro-fenoles líquidos |2021 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloro-fenoles sólidos |2020 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|2-Cloro piridina |2822 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|1-Cloro propano |1278 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|2-Cloro propano |2356 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|2-Cloro propano |2456 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloroacetato de etilo |1181 |63 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloroacetato de isopropilo |2947 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloroacetato de metilo |2295 |63 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloroacetato de sodio |2659 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloroacerato de vinilo |2589 |63 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloroacetofenona |1697 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloroacetona estabilizada |1695 |69 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloroacetonicrilo |2668 |63 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloroanilinas líquidas |2019 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloroanilinas sólidas |2018 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloroanisidinas |2233 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Clorobenceno |1134 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Clorobutanos |1127 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Clorocresoles |2669 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Clorodinitrobenceno |1577 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|2-cloroetanal |2232 |66 |
----------------------------------------------------------------------
|Clorofeniltriclorosilano |1753 |X80 |
----------------------------------------------------------------------
|Clorofenolatos líquidos |2904 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Clorofenolatos sólidos |2905 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloroformiato de alilo |1722 |668 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloroformiato de bencilo |1739 |8 8 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloroformiato de ciclobutilo |2744 |638 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloroformiato de clorometilo |2745 |68 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloroformiato de etil, 2 |2748 |68 |
|hexilo | | |
----------------------------------------------------------------------
|Cloroformiato de etilo |1182 |663 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloroformiato de fenilo |2746 |68 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloroformiato de metilo |1238 |663 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloroformiato de n-butilo |2743 |638 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloroformiato de n-propilo |2740 |668 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloroformiato de |2747 |60 |
|terc-butilciclohexilo | | |
----------------------------------------------------------------------
|Cloroformo |1888 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloronitroanilinas |2237 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloronitrobencenos |1578 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloronitrotoluenos |2433 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloropentafluoroetano (R 115) |1020 |20 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloropicrina |1580 |66 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloropreno estabilizado |1991 |336 |
----------------------------------------------------------------------
|2-Cloropropionato de etilo |2935 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|2-Cloropropionato de |2934 |30 |
|isopropilo | | |
----------------------------------------------------------------------
|2-Cloropropionato de metilo |2933 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Clorotioformiato de etilo |2826 |83 |
----------------------------------------------------------------------
|Clorotoluenos (o-, m-, p-) |2238 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Clorortoluidinas |2239 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Clorotrifluorometano (R 13) |1022 |20 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro cianúrico |2670 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de acetilo |1717 |X338 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de alilo |1100 |336 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de aluminio anhidro |1726 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de aluminio, |2581 |80 |
|soluciones acuosas de | | |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de amilo |1107 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de anisoilo |1729 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de azufre |1828 |X88 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de bencilideno |1886 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de bencilidina |2226 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de bencilo |1738 |68 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de benzoilo |1736 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de benzosulfonilo |2225 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de butirilo |2353 |338 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de cloracetilo |1752 |668 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de cobre |2802 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de cromilo (Oxicloruro |1758 |88 |
|de cromo) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de dicloracetilo |1765 |X80 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de dietiltiofosforilo |2751 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de dimetilcarbamoilo |2262 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de dimetiltiofosforilo |2267 |68 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de estaño IV anhidro |1827 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de estaño IV |2440 |80 |
|pentahidratado | | |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de etilo |1037 |236 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de fenilacetilo |2577 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de fenilcarbilamina |1672 |66 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de fumarilo |1780 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de hidrógeno |1050 |286 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de isobutirilo |2395 |338 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de mercurio y amonio |1630 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de metanosulfonilo |3246 |668 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de metilalilo |2554 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de metilo |1063 |236 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de metilo y cloruro de |1912 |236 |
|metilo en mezclas | | |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de pirosulfurilo |1817 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de propionilo |1815 |338 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de sulfurilo |1834 |X88 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de tiofosforilo |1837 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de tionilo |1836 |X88 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de tricloracetilo |2442 |X80 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de trimetilacetilo |2438 |663 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de valerilo |2502 |83 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de vinilideno |1303 |339 |
|(1,1-dicloro etileno | | |
|estabilizado) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de vinilo |1086 |239 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de zinc anhidro |2331 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro de zinc soluciones |1840 |80 |
|acuosas de | | |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro férrico anhidro |1773 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro férrico, soluciones |2582 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruro mercúrico |1624 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Cloruros de clorobencilo |2235 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Combustible para motores de |1863 |33 |
|turbinas de aviación | | |
----------------------------------------------------------------------
|Combustible para motores de |1863 |30 |
|turbinas de aviación | | |
----------------------------------------------------------------------
|Combustibles para motores |1202 |30 |
|diesel | | |
----------------------------------------------------------------------
|Copra |1363 |40 |
----------------------------------------------------------------------
|Cresoles (o-, m-,p-) |2076 |68 |
----------------------------------------------------------------------
|Cripton, comprimido |1056 |20 |
----------------------------------------------------------------------
|Cripton, líquido refrigerado |1970 |22 |
----------------------------------------------------------------------
|Crotonaldehído (aldehído |1143 |663 |
|crotónico) estabilizado | | |
----------------------------------------------------------------------
|Crotonato de etilo |1862 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Crotonileno |1144 |339 |
----------------------------------------------------------------------
|Cuprietilendiamina, solucionas |1761 |86 |
|de | | |
----------------------------------------------------------------------
|Cuprietilendiamina, soluciones |1761 |86 |
|de | | |
----------------------------------------------------------------------
|Cuprocianuro de potasio |1679 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Cuprocianuro sódico en |2317 |66 |
|solución | | |
----------------------------------------------------------------------
|Decaborano |1868 |46 |
----------------------------------------------------------------------
|Decahidronaftaleno |1147 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Desechos de caucho |1345 |40 |
----------------------------------------------------------------------
|Desechos de caucho |1345 |40 |
----------------------------------------------------------------------
|Desechos de circonio |1932 |40 |
----------------------------------------------------------------------
|Desechos grasientos de algodón |1364 |40 |
----------------------------------------------------------------------
|Destilados de alquitrán de |1136 |33 |
|hulla | | |
----------------------------------------------------------------------
|Destilados de alquitrán de |1136 |30 |
|hulla | | |
----------------------------------------------------------------------
|Deuterio |1957 |23 |
----------------------------------------------------------------------
|Di-n-amilamina |2841 |36 |
----------------------------------------------------------------------
|Diacetona-alcohol técnico |1148 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Diacetona-alcohol, |1148 |30 |
|químicamente puro | | |
----------------------------------------------------------------------
|Dialilamina |2359 |338 |
----------------------------------------------------------------------
|Diamida magnésica |2004 |40 |
----------------------------------------------------------------------
|4,4-Diaminodifenilmetano |2651 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Dibencildiclorosilano |2434 |X80 |
----------------------------------------------------------------------
|1,2-Dibromo-3-Butanona |2648 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Dibromo-cloro propanos |2872 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Dibromobenceno |2711 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Dibromometano |2664 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Dibromuro de etileno |1605 |66 |
----------------------------------------------------------------------
|Dibutilamina normal |2248 |83 |
----------------------------------------------------------------------
|Dibutilaminoetanol |2873 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Diceteno estabilizado |2521 |663 |
----------------------------------------------------------------------
|Diciclohexilamina |2565 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Diciclopentadieno |2048 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|1,1-Dicloro, 1-nitro etano |2650 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|1,2-Dicloro, |1958 |20 |
|1,1,2,2-tetrafluoro etano (R | | |
|114) | | |
----------------------------------------------------------------------
|1,3-Dicloro, 2-propanol |2750 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|1,2-Dicloro propano (dicloruro |1279 |33 |
|de propileno) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Dicloroacetato de metilo |2299 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|1,3-Dicloroacetona |2649 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Dicloroanilinas |1590 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Diclorodifluorometano (R 12) |1028 |20 |
----------------------------------------------------------------------
|1,1-Dicloroetano |2362 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|1,2-Dicloroetileno |1150 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|1,1-Dicloroetileno (cloruro de |1303 |339 |
|vinilideno), estabilizado | | |
----------------------------------------------------------------------
|Diclorofenilfosfina |2798 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Diclorofeniltriclorosilano |1766 |X80 |
----------------------------------------------------------------------
|Diclorometano |1593 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Dicloromonofluorometano (R 21) |1029 |20 |
----------------------------------------------------------------------
|Dicloropentanos |1152 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Dicloropropenos |2047 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Dicloropropenos |2047 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Dicloruro de etileno |1184 |336 |
----------------------------------------------------------------------
|Dicromato de amonio |1439 |50 |
----------------------------------------------------------------------
|Dietilamina |1154 |338 |
----------------------------------------------------------------------
|Dietilaminoetanol |2686 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Dietilaminopropilamina |2684 |38 |
----------------------------------------------------------------------
|Dietilbencenos (o-, m-, p-) |2049 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Dietilcetona |1156 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Dietildiclorosilano |1767 |X83 |
----------------------------------------------------------------------
|Dietilentriamina |2079 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Dietileterato de trifluoruro |2604 |883 |
|de boro | | |
----------------------------------------------------------------------
|Dietilzinc |1366 |X333 |
----------------------------------------------------------------------
|3,3-Dietoxi-propeno |2374 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Dietoximetano |2373 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Difenilaminocloroarsina |1698 |66 |
----------------------------------------------------------------------
|Difenilcloroarsina |1699 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Difenildiclorosilano |1769 |X80 |
----------------------------------------------------------------------
|Difenilmagnesio |2005 |X333 |
----------------------------------------------------------------------
|Difenilos policlorados |2315 |90 |
----------------------------------------------------------------------
|Difenilos polihalogenados |3151 |90 |
|líquidos | | |
----------------------------------------------------------------------
|Difenilos polihalogenados |3152 |90 |
|sólidos | | |
----------------------------------------------------------------------
|1,1-Difluoro 1- monocloroetano |2517 |23 |
|(R 142 b) | | |
----------------------------------------------------------------------
|1,1-Difluoro etano (R 152 a) |1030 |23 |
----------------------------------------------------------------------
|1,1-Difluoro etileno |1959 |239 |
----------------------------------------------------------------------
|2,3-Dihidro pirano |2376 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Dihidrofluoruro de amonio en |2817 |86 |
|solución | | |
----------------------------------------------------------------------
|Diisobutilamina |2361 |38 |
----------------------------------------------------------------------
|Diisobutilcetona |1157 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Diisobutileno, compuestos |2050 |33 |
|isomericos del | | |
----------------------------------------------------------------------
|Diisocianato de 2,4 toluileno |2078 |60 |
|y mezclas isómeras | | |
----------------------------------------------------------------------
|Diisocianato de 4,4 |2489 |60 |
|difenilmetano | | |
----------------------------------------------------------------------
|Diisocianato de hexametileno |2281 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Diisocianato de isoforona |2290 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Diisocianato de |2328 |60 |
|trimetilhexametileno y mezclas | | |
|isómeras | | |
----------------------------------------------------------------------
|Diisopropilamina |1158 |338 |
----------------------------------------------------------------------
|Dimetil hidracina asimétrica |1163 |663 |
----------------------------------------------------------------------
|Dimetil hidracina simétrica |2382 |663 |
----------------------------------------------------------------------
|Dimetil-N-N-propilamina |2266 |338 |
----------------------------------------------------------------------
|Dimetilamina anhidra |1032 |236 |
----------------------------------------------------------------------
|Dimetilamina, soluciones |1160 |338 |
|acuosas | | |
----------------------------------------------------------------------
|1,2-Bis (dimetilamino) etano |2372 |33 |
|(Tetrametiletilendiamina) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Dimetilaminoacetonitrilo |2378 |336 |
----------------------------------------------------------------------
|2-Dimetilaminoetanol |2051 |83 |
----------------------------------------------------------------------
|2,3-Dimetilbutano |2457 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|1,3-Dimetilbutilamina |2379 |338 |
----------------------------------------------------------------------
|Dimetilciclohexanos |2263 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Dimetilciclohexilamina |2264 |83 |
----------------------------------------------------------------------
|Dimetildiclorosilano |1162 |X338 |
----------------------------------------------------------------------
|Dimetildietoxisilano |2380 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Dimetildioxanos |2707 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Dimetildioxanos |2707 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Dimetilzinc |1370 |X333 |
----------------------------------------------------------------------
|1,1-Dimetoxietano |2377 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|1,2-Dimetoxietano |2252 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Dinitro-o-cresolato de amonio |1843 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Dinitroanilinas |1596 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Dinitrobencenos |1597 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Dinicrofenol en solución |1599 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Dinitrofenol en solución |1599 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Dinitroortocresol |1598 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Dinitrotoluenos |2038 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Dinitrotoluenos, fundidos |1600 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Dioxano |1165 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Dióxido de azufre |1079 |26 |
----------------------------------------------------------------------
|Dióxido de carbono |1013 |20 |
----------------------------------------------------------------------
|Dióxido de carbono conteniendo |1041 |239 |
|como máximo 35% (peso) de óxido | | |
|de etileno | | |
----------------------------------------------------------------------
|Dióxido de carbono conteniendo |1014 |20 |
|del 1% al 10% (peso) de oxígeno | | |
----------------------------------------------------------------------
|Dióxido de carbono conteniendo |1952 |239 |
|un máximo de 35% (peso) de óxido| | |
|de etileno | | |
----------------------------------------------------------------------
|Dióxido de carbono, líquido, |2187 |22 |
|fuertemente refrigerado | | |
----------------------------------------------------------------------
|Dióxido de nitrógeno NO2 |1067 |265 |
----------------------------------------------------------------------
|Dióxidode plomo |1872 |56 |
----------------------------------------------------------------------
|Dioxolano |1166 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Dipenteno |2052 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Dipropilamina |2383 |338 |
----------------------------------------------------------------------
|Dipropilcetona |2710 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Disolución de caucho |1287 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Dispersiones de metales |1391 |X423 |
|alcalino-terreos | | |
----------------------------------------------------------------------
|Dispersiones de metales |1391 |X423 |
|alcalinos | | |
----------------------------------------------------------------------
|Disulfuro de carbono (sulfuro |1131 |336 |
|de carbono) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Disulfuro de selenio |2657 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Disulfuro de titanio |3174 |40 |
----------------------------------------------------------------------
|Disulfuro dimetílico |2381 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Ditionito cálcico |1923 |40 |
|(didrosulfito cálcico) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Ditionito de calcio |1923 |40 |
|(hidrosulfito de calcio) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Ditionito de potasio |1929 |40 |
|(hidrosulfito de potasio) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Ditionito potásico |1929 |40 |
|(hidrosulfito potásico) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Ditionito sódico (hidrosulfito |1384 |40 |
|sódico) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Ditiopirofosfato de tetraetilo |1704 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Ditironito de sodio |1384 |40 |
|(hidrosulfito de sodio) | | |
----------------------------------------------------------------------
|Dodeciltriclorosilano |1771 |X80 |
----------------------------------------------------------------------
|Electrolito ácido para |2796 |80 |
|baterías | | |
----------------------------------------------------------------------
|Electrolíto alcalino para |2797 |80 |
|baterías | | |
----------------------------------------------------------------------
|Epibromhidrina |2558 |663 |
----------------------------------------------------------------------
|Epiclorhidrina |2023 |63 |
----------------------------------------------------------------------
|1,2-Epoxi 3-etoxi propano |2752 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Estireno monómero estabilizado |2055 |39 |
----------------------------------------------------------------------
|Estricnina |1692 |66 |
----------------------------------------------------------------------
|Estricnina, sales de |1692 |66 |
----------------------------------------------------------------------
|Etano |1035 |23 |
----------------------------------------------------------------------
|Etano líquido fuertemente |1961 |223 |
|refrigerado | | |
----------------------------------------------------------------------
|Etanol (alcohol etílico) |1170 |30 |
|soluciones | | |
----------------------------------------------------------------------
|Etanol (alcohol etílico) y sus |1170 |33 |
|soluciones acuosas | | |
----------------------------------------------------------------------
|Etanolamina |2491 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Etanolamina y sus soluciones |2491 |80 |
----------------------------------------------------------------------
|Eter 2,2-dicloro dietílico |1916 |63 |
----------------------------------------------------------------------
|Eter 2-bromoetietílico |2340 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Eter aliletílico |2335 |336 |
----------------------------------------------------------------------
|Eter alilglicídico |2219 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Eter butilmetílico |2350 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Eter butilvinílico |2352 |339 |
|estabilizado | | |
----------------------------------------------------------------------
|Eter clorometiletílico |2354 |336 |
----------------------------------------------------------------------
|Eter dialílico |2360 |336 |
----------------------------------------------------------------------
|Eter dicloroisopropílico |2490 |60 |
----------------------------------------------------------------------
|Eter dietílico (eter etílico) |1155 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Eter dietílico de etilenglicol |1153 |30 |
----------------------------------------------------------------------
|Eter etilbutílico |1179 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Eter etílico |1155 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Eter etilpropílico |2615 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Eter etilvinílico estabilizado |1302 |339 |
----------------------------------------------------------------------
|Eter isobutilvinílico |1304 |339 |
|estabilizado | | |
----------------------------------------------------------------------
|Eter isopropílico |1159 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Eter metil terbutílico |2398 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Eter metilpropílico |2612 |33 |
----------------------------------------------------------------------
|Eter monobutílico de |2369 |60 |
|etilenglicol | | |
----------------------------------------------------------------------
|Eter monoclorometílico |1239 |663 |
---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
|Etiquetas |Clase, apartado y letra de la numeración |
------------------------------------------------------------------
|(d) |(e) |
------------------------------------------------------------------
|5.1 |5.1, 21°c) |
------------------------------------------------------------------
|5.1 |5.1, 21°c) |
------------------------------------------------------------------
|5.1 |5.1, 21°c) |
------------------------------------------------------------------
|5.1 |5.1, 21°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 5°a), b), c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3 °b), |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 1°a) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3+6,1 |3, 17°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 33°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3,3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 62°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 52°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31ºc) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 51°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 32°c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 32°b)1. |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 32°c) |
------------------------------------------------------------------
|8+3 |8, 31°b)2. |
------------------------------------------------------------------
|8+3 |8, 32°b)2. |
------------------------------------------------------------------
|8+3 |8, 32°b)2. |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 51°a) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 51°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 5°c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 5°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 31°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 32°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.17 51°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 32°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3 |6.1, 2° |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 5°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 5°c) |
------------------------------------------------------------------
|5.1 |5.1, 4°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+8 |6.1, 27°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+8 |6.1, 27°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+8 |6.1, 24°b)2. |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 16°c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8,12°a) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+8 |6.1, 27°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 17°b),c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 1°a) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 32°b)1. |
------------------------------------------------------------------
|5.1 |5.1, 26°b) |
------------------------------------------------------------------
|5.1 |5.1, 26°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 8°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 34°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 8°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 8°b) |
------------------------------------------------------------------
|8+6.1 |8, 7°a) |
------------------------------------------------------------------
|8+6.1 |8, 7°a) |
------------------------------------------------------------------
|8+6.1 |8, 6º |
------------------------------------------------------------------
|8+6.1 |8, 7°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 17°a) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 8°a) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 8°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 32°b)1. |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 17°c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 16°c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 8°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 5°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 5°c) |
------------------------------------------------------------------
|3+8 |3, 33°c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 32°c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|8+05 |8, 3°a) |
------------------------------------------------------------------
|8+05 |8, 3°a) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 2°b) |
------------------------------------------------------------------
|8+05+6.1 |8, 2°a)2. |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 2°a )1. |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 34°b) |
------------------------------------------------------------------
|8+05 |8, 4°b) |
------------------------------------------------------------------
|5.1+8 |5.1, 3°a) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 32°c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 16°c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 1°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 1°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 1°b) |
------------------------------------------------------------------
|8+6.1 |8, 1°a) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 1°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 32°b)1. |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 21°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 31°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 32°c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 32°b)1. |
------------------------------------------------------------------
|5.1 |5.1, 26°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 32°a) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 1°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 34°c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 1°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 34°c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 34°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 1°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 34°c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 1°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 34°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3+6.1 |3, 11°a) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3 |6.1, 8°a) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3,5 a),b),c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3,31°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|2 |2, 2°a) |
------------------------------------------------------------------
|2+05 |2, 8°a) |
------------------------------------------------------------------
|4.1 |4.1, 6°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1' 14°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3 |6.1, 8°a) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 14°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, °b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3 |6.1, 8°a) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 14°b) |
------------------------------------------------------------------
|4.1 |4.1, 13°c) |
------------------------------------------------------------------
|4.3+4.2 |4.3, 14°b) |
------------------------------------------------------------------
|4.3 |4.3, 11°a) |
------------------------------------------------------------------
|4.3 |4.3, 11°a) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 17°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|4.2 |4.2, 3°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3 |6.1, 7°a)2. |
------------------------------------------------------------------
|8+3 |8, 37°b) |
------------------------------------------------------------------
|4.2+4.3 |4.2, 31°a) |
------------------------------------------------------------------
|4.2+4.3 |4.2, 31°a) |
------------------------------------------------------------------
|4.2+4.3 |4.2, 31°a) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 5°b),c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 42°c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 42°b) |
------------------------------------------------------------------
|4.3 |4.3, 13°b) |
------------------------------------------------------------------
|4.1 |4.1, 13°b) |
------------------------------------------------------------------
|4.3+6.1 |4.3, 15°b) |
------------------------------------------------------------------
|4.3 |4.3, 13°b),c) |
------------------------------------------------------------------
|4.3 |4.3, 13°c) |
------------------------------------------------------------------
|4.3 |4.3, 11°a) |
------------------------------------------------------------------
|4.3 |4.3, 11°a) |
------------------------------------------------------------------
|9 |9, 1°b) |
------------------------------------------------------------------
|9 |9, 1°c) |
------------------------------------------------------------------
|9 |9, 1°b) |
------------------------------------------------------------------
|4.3 |4.3, 19°b) |
------------------------------------------------------------------
|3+8 |3, 22°b) |
------------------------------------------------------------------
|3+8 |3, 33°c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 36°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 53°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |2, 3°at) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |2, 9°at) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |2, 9°at) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 43°c) |
------------------------------------------------------------------
|8+3 |8, 32°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 51°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 32°c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 16°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3+8 |3, 33°c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 32°c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 1°a) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 59°c) |
------------------------------------------------------------------
|2 |2, 1°a) |
------------------------------------------------------------------
|2 |2, 7°a) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 34°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 51°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 51°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 51°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 51°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 51°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 51°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 51°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 51°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 51°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 51°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 51°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 51°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 51°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 51°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 51°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 51°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6 1, 51°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |61,51°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 51°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 51°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 51°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 51°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 51°b) |
------------------------------------------------------------------
|4.1 |4.1, 11°c) |
------------------------------------------------------------------
|4.1 |4.1, 15° |
------------------------------------------------------------------
|4.3 |4.3, 11°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|8+3 |8, 54°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 52°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 14°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1,12°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 14°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+4.1 |6.1, 54°b)1. |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3,3°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 13°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 13°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8,1°b, c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 14°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|4.1 |4.1, 6°c) |
------------------------------------------------------------------
|4.2+4.3 |4.2, 17°a) |
------------------------------------------------------------------
|5.1+6.1 |5.1, 29°b) |
------------------------------------------------------------------
|5.1 |5.1, 16°b) |
------------------------------------------------------------------
|5.1 |5.1, 16°b) |
------------------------------------------------------------------
|5.1 |5.1, 16°b) |
------------------------------------------------------------------
|5.1 |5.1, 16°b) |
------------------------------------------------------------------
|8+6.1 |8,14° |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 17°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 15°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3,3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|8+6.1 |8, 14° |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3 |6.1, 16°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 17°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3 |6.1, 16°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 15°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 15°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|2 |2, 5°a) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 35°b)1 |
------------------------------------------------------------------
|3+6.1 |3, 16°a) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 11°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 5°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 51°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+8 |6.1, 27°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 35°b)1 |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+8 |6.1, 27°a) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 65°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 15°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 17°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+8 |2, 3°at) |
------------------------------------------------------------------
|4.3+3 |4.3, 3°a) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |2, 3°at) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 15°a) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3 |2, 3°ct) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 15°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 52°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 90°a) |
------------------------------------------------------------------
|3 |2, 3°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |2, 3°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |2, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |2, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |2, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |2, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3 °c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 25°c) |
------------------------------------------------------------------
|8+3 |8, 37°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 14°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 1°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3+6.1 |3, 11°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 51°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8,41°c) |
------------------------------------------------------------------
|4.3 |4.3, 11°b) |
------------------------------------------------------------------
|4.3 |4.3, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|4.2 |42, 1°b) c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|4.2 |4.2, 1°c) |
------------------------------------------------------------------
|4.3 |4.3, 17°b) |
------------------------------------------------------------------
|4.3 |4.3, 17°b) |
------------------------------------------------------------------
|4.2 |4.2, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|4.2 |4.2, 12°b),c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3,5°a),b),c) |
------------------------------------------------------------------
|4.3 |4.3, 13°c) |
------------------------------------------------------------------
|4.3 |4.3, 13°b) |
------------------------------------------------------------------
|4 3 |4.3, 11°a) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|4.3 |4.3, 19°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 12°a) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 17°a) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 41°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3 |6.1, 2° |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3 |6.1,2° |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1,41°h) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 41°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 41°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 41°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1,25º c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3,3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3+6.1 |3, 19°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 36°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|8+3 |8, 54°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 36°b) |
------------------------------------------------------------------
|4.2 |4.2, 5°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 2°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |2, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|4.3+4.2 |4.3, 14°b), c) |
------------------------------------------------------------------
|4.3+4.2 |4.3, 14°b), c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 1°a), 2°a), b), 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|4.1 |4.1, 13°c) |
------------------------------------------------------------------
|4.1 |4.1, 13°b) |
------------------------------------------------------------------
|4.2 |4.2, 12°b), c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 17°b) |
------------------------------------------------------------------
|5.1+6.1 |5.1, 29°b) |
------------------------------------------------------------------
|5.1 |5.1, 11°b) |
------------------------------------------------------------------
|5.1 |5.1, 11°b) |
------------------------------------------------------------------
|5.1 |5.1, 11°b) |
------------------------------------------------------------------
|5.1 |5.1, 11°b) |
------------------------------------------------------------------
|5.1+6.1 |5.1, 29°b) |
------------------------------------------------------------------
|5.1 |5.1, 11°b) |
------------------------------------------------------------------
|5.1 |5.1, 11°b) |
------------------------------------------------------------------
|5.1 |5.1, 11°b) |
------------------------------------------------------------------
|5.1 |5.1, 11°b) |
------------------------------------------------------------------
|5.1 |5.1, 11°b) |
------------------------------------------------------------------
|5.1 |5.1, 11°b) |
------------------------------------------------------------------
|5.1 |5.1, 11°b) |
------------------------------------------------------------------
|5.1 |5.1, 11°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 17°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 90°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 90°b) |
------------------------------------------------------------------
|5.1 |5.1, 14°b) |
------------------------------------------------------------------
|5.1 |5.1, 14°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 61°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 61°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+8 |2, 3°at) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 17°c) |
------------------------------------------------------------------
|2 |2, 3°a) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3 |6.1, 16°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 17°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 17°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 2°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 2°a) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 1°a) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3 |6.1, 16°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3 |6.1, 16°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 17°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3 |6.1, 16°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 17°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 17°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3 |6.1, 11°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 17°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 14°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 17°a) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 36°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 62°c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 62°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3+8 |6.1, 28°a) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 64°a) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3+8 |6.1, 28°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+8 |6.1, 27°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+8 |6.1, 27°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3+8 |6.1, 10°a) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+8 |6.1, 27°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3+8 |6.1, 10°a) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3+8 |6.1, 28°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3+8 |6.1, 28°a) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 17°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 15°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 17°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 17°c) |
------------------------------------------------------------------
|2 |2, 3°a) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 17°a) |
------------------------------------------------------------------
|3+6.1 |3, 16°a) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|8+3 |8, 64°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 17°c) |
------------------------------------------------------------------
|2 |2, 5° a) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 39°b) |
------------------------------------------------------------------
|3+8 |3, 25°b) |
------------------------------------------------------------------
|3+6.1 |3, 16°a) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 11°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 5°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 35°b)1 |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 12°a) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 15°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 66°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+8 |6.1, 27°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 35°b)1 |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 35°c) |
------------------------------------------------------------------
|3+8 |3, 25°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+8 |6.1, 27 a) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 11°c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 12°a) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 36°b)1 |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 35°b)1 |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 35°b)1 |
------------------------------------------------------------------
|6.1+8 |6.1, 27°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 11°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3 |2, 3°bt) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 15°b)1 |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6 1, 17°a) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 36°b)1 |
------------------------------------------------------------------
|6.1+8 |2 5°at) |
------------------------------------------------------------------
|3+8 |3, 25°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1 52°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+8 |6.1, 27°a) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3 |27 3°bt) |
------------------------------------------------------------------
|3+6.1 |2, 4°bt) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 2°b) |
------------------------------------------------------------------
|3+8 |3, 25°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 12°a) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 12°a) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 5°b)1 |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3+8 |6.1, 10°a) |
------------------------------------------------------------------
|8+3 |8, 35°b)2 |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 1°a) |
------------------------------------------------------------------
|3 |2, 3°c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8 11°c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 5°c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 11°c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 5°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 52°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 17°c) |
------------------------------------------------------------------
| |33, 1°a),2°a), b),3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3,31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|4.2 |4.2, 2°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+8 |6 1,27°b) |
------------------------------------------------------------------
|2 |2, 1°a) |
------------------------------------------------------------------
|2 |2,7°a) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3 |6 1, 8°a) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 1°a) |
------------------------------------------------------------------
|8+6.1 |8, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|8+6.1 |8, 3°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1 41°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6., 41°a) |
------------------------------------------------------------------
|4.1+6.1 |4.1, 16°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|4.1 |4.1, 1°b) |
------------------------------------------------------------------
|4.1 |4.1, 1°b) |
------------------------------------------------------------------
|4.2 |4.2, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|4.2 |4.2, 3°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |2, 1°b) |
------------------------------------------------------------------
|3+6.1 |3, 32°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3+8+6.1 |3, 27°b) |
------------------------------------------------------------------
|4.2 |4.2, 16°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 36°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 17°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 15°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 15°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 15°a) |
------------------------------------------------------------------
|8+3 |8, 54°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3 |6.1, 13°a) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 53°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 17°b) |
------------------------------------------------------------------
|2 |2, 3°a) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 17°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 17°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 17°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|2 |2, 3°a) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 1°a) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 35°b)1 |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 36°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 15°c) |
------------------------------------------------------------------
|2 |2, 3°a) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 1°c) |
------------------------------------------------------------------
|3+6.1 |3, 16 b) |
------------------------------------------------------------------
|5.1 |5.1, 27°b) |
------------------------------------------------------------------
|3+8 |3, 22°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31 °c) |
------------------------------------------------------------------
|3+8 |3, 33°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3 °c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|8+3 |8, 37°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 53°b) |
------------------------------------------------------------------
|8+3 |8, 33°a) |
------------------------------------------------------------------
|4.2+4.3 |4.2, 31°a) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 34°a) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 34°a) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 36°b) |
------------------------------------------------------------------
|4.2+4.3 |4.2, 31 a) |
------------------------------------------------------------------
|9 |9, 2°b) |
------------------------------------------------------------------
|9 |9,2°b) |
------------------------------------------------------------------
|9 |9,2°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |2, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |2, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |2, 5°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|8+6.1 |8, 7°b) c) |
------------------------------------------------------------------
|3+8 |3, 33°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, °b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 19°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 19°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 19°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 19°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 19°c) |
------------------------------------------------------------------
|3+8 |3, 22°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3+8 |6.1, 7°a)1 |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3 |6.1, 7°a)2 |
------------------------------------------------------------------
|3+8 |3, 22°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3 |2, 3°bt) |
------------------------------------------------------------------
|3+8 |3, 22°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3+6.1 |3. 11°b) |
------------------------------------------------------------------
|8+3 |8, 54°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3+8 |3, 22°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|8+3 |8, 54°b) |
------------------------------------------------------------------
|3+8 |3, 21°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|4.2+4.3 |4.2, 31°a |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 24°b)1 |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |2, 3°at) |
------------------------------------------------------------------
|2 |2, 5°a) |
------------------------------------------------------------------
|3 |2, 6°c) |
------------------------------------------------------------------
|2 |2, 6°a) |
------------------------------------------------------------------
|3 |2, 6°c) |
------------------------------------------------------------------
|2 |2 7°a) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+05 |2, 3°at) |
------------------------------------------------------------------
|5.1+6.1 |5.1, 29º c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3+8 |3, 22°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3,31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|4.3 |4.3, 11°a) |
------------------------------------------------------------------
|4.3 |4.3, 11°a) |
------------------------------------------------------------------
|3+6.1 |3, 18°a) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 55°b) |
------------------------------------------------------------------
|4.2 |4.2, 13°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|4.2 |4.2, 13°b) |
------------------------------------------------------------------
|4.2 |4.2, 13°b) |
------------------------------------------------------------------
|4.2 |4.2, 13°b) |
------------------------------------------------------------------
|4.2 |4.2, 13°b) |
------------------------------------------------------------------
|4.2 |4.2, 13°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 23°b) |
------------------------------------------------------------------
|4.2 |4.2, 13°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 36°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 1°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 42°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3 |6.1, 16°a) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3 |6.1, 16°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 90°a) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 90°a) |
------------------------------------------------------------------
|3 |2, 5°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |2, 7°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 53°c) |
------------------------------------------------------------------
|8 |8, 53°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3 |6.1, 16°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3+6.1 |3, 17°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3+6.1 |3, 16°b) |
------------------------------------------------------------------
|3+6.1 |3, 17°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 17°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 2°a) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 2°a) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 2°a) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|3 |3, 2°b) |
------------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 14°c) |
------------------------------------------------------------------
|6.1+3 |6.1, 9°a) |
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------
|Nombre de la materia |Número de |
| | identificación |
| | de la materia |
| | (parte inferior)|
--------------------------------------------------------------------
|(a) |(b) |
--------------------------------------------------------------------
|Eter monoetílico de etilenglicol |1171 |
--------------------------------------------------------------------
|Eter monometílico de etilenglicol |1188 |
--------------------------------------------------------------------
|Eter n-propílico |2384 |
--------------------------------------------------------------------
|Eter vinílico estabilizado |1167 |
--------------------------------------------------------------------
|Eterato dimetílico de trifluoruro de boro |2965 |
--------------------------------------------------------------------
|Eteres butílicos |1149 |
--------------------------------------------------------------------
|2-Etil butanol |2275 |
--------------------------------------------------------------------
|2-Etil hexilamina |2276 |
--------------------------------------------------------------------
|1-Etil piperidina |2386 |
--------------------------------------------------------------------
|Etilamilcetonas |2271 |
--------------------------------------------------------------------
|Etilamina anhidra |1036 |
--------------------------------------------------------------------
|Etilamina, soluciones acuosas |2270 |
--------------------------------------------------------------------
|2-Etilanilina |2273 |
--------------------------------------------------------------------
|Etilbenceno |1175 |
--------------------------------------------------------------------
|Etildiclorarsina |1892 |
--------------------------------------------------------------------
|Etildiclorosilano |1183 |
--------------------------------------------------------------------
|Etilendiamina |1604 |
--------------------------------------------------------------------
|Etilenimina estabilizada |1185 |
--------------------------------------------------------------------
|Etileno |1962 |
--------------------------------------------------------------------
|Etileno, acetileno y propileno en mezcla |3138 |
|líquida refrigerada | |
--------------------------------------------------------------------
|Etileno, líquido, muy refrigerado |1038 |
--------------------------------------------------------------------
|Etilfenildiclorosilano |2435 |
--------------------------------------------------------------------
|Etilmetilcetona (metiletilcetona) |1193 |
--------------------------------------------------------------------
|Etiltriclorosilano |1196 |
--------------------------------------------------------------------
|Extractos aromáticos líquidos |1169 |
--------------------------------------------------------------------
|Extractos aromáticos líquidos |1169 |
--------------------------------------------------------------------
|Extractos aromatizantes líquidos |1197 |
--------------------------------------------------------------------
|Extractos aromatizantes líquidos |1197 |
--------------------------------------------------------------------
|Fenetidinas |2311 |
--------------------------------------------------------------------
|Fenilacetonitrilo líquido |2470 |
--------------------------------------------------------------------
|Fenilendiaminas (o-,m-,p-) |1673 |
--------------------------------------------------------------------
|Fenilhidracina |2572 |
--------------------------------------------------------------------
|Fenilmercaptano |2337 |
--------------------------------------------------------------------
|Feniltriclorosilano |1804 |
--------------------------------------------------------------------
|Fenol en solución |2821 |
--------------------------------------------------------------------
|Fenol fundido |2312 |
--------------------------------------------------------------------
|Fenol sólido |1671 |
--------------------------------------------------------------------
|Fenolatos líquidos |2904 |
--------------------------------------------------------------------
|Fenolatos sólidos |2905 |
--------------------------------------------------------------------
|Ferrocerio |1323 |
--------------------------------------------------------------------
|Ferrosilicio |1408 |
--------------------------------------------------------------------
|Fluoracetato de potasio |2628 |
--------------------------------------------------------------------
|Fluoracetato de sodio |2629 |
--------------------------------------------------------------------
|Fluoranilinas |2941 |
--------------------------------------------------------------------
|Fluorobenceno |2387 |
--------------------------------------------------------------------
|Fluorotoluenos |2388 |
--------------------------------------------------------------------
|Fluorsilicato de amonio |2854 |
--------------------------------------------------------------------
|Fluorsilicato de cinc |2855 |
--------------------------------------------------------------------
|Fluorsilicato de magnesio |2853 |
--------------------------------------------------------------------
|Fluorsilicato de potasio |2655 |
--------------------------------------------------------------------
|Fluorsilicato de sodio |2674 |
--------------------------------------------------------------------
|Fluoruro de 3-nitro-4-cloro bencilidina |2307 |
--------------------------------------------------------------------
|Fluoruro de amonio |2505 |
--------------------------------------------------------------------
|Fluoruro de bencilidina |2338 |
--------------------------------------------------------------------
|Fluoruro de boro |1008 |
--------------------------------------------------------------------
|Fluoruro de cromo, III sólido |1756 |
--------------------------------------------------------------------
|Fluoruro de cromo, III soluciones de |1757 |
--------------------------------------------------------------------
|Fluoruro de hidrógeno anhidro |1052 |
--------------------------------------------------------------------
|Fluoruro de potasio |1812 |
--------------------------------------------------------------------
|Fluoruro de sodio |1690 |
--------------------------------------------------------------------
|Fluoruro de vinilo |1860 |
--------------------------------------------------------------------
|Fluoruros de clorobencilidina (o-,m-,p-) |2234 |
--------------------------------------------------------------------
|Fluoruros de isocianatobencilidina |2285 |
--------------------------------------------------------------------
|Fluoruros de nitrobencilidina |2306 |
--------------------------------------------------------------------
|Formaldehídos en solución |2209 |
--------------------------------------------------------------------
|Formaldehídos, soluciones inflamables |1198 |
--------------------------------------------------------------------
|Formiato de alilo |2336 |
--------------------------------------------------------------------
|Formiato de etilo |1190 |
--------------------------------------------------------------------
|Formiato de isobutilo |2393 |
--------------------------------------------------------------------
|Formiato de metilo |1243 |
--------------------------------------------------------------------
|Formiato de n-butilo |1128 |
--------------------------------------------------------------------
|Formiatos de amilo |1109 |
--------------------------------------------------------------------
|Formiatos de propilo |1281 |
--------------------------------------------------------------------
|9-Fosfabiciclononanos (Fosfinas de |2940 |
|ciclooctadieno) | |
--------------------------------------------------------------------
|Fosfato ácido de amilo |2819 |
--------------------------------------------------------------------
|Fosfato ácido de butilo |1718 |
--------------------------------------------------------------------
|Fosfato ácido de diisooctilo |1902 |
--------------------------------------------------------------------
|Fosfato ácido de isopropilo |1793 |
--------------------------------------------------------------------
|Fosfato tricresílico, con más del 3% de |2574 |
|isómero orto | |
--------------------------------------------------------------------
|Fosfito dibásico de plomo |2989 |
--------------------------------------------------------------------
|Fosfito trietílico |2323 |
--------------------------------------------------------------------
|Fosfito trimetílico |2329 |
--------------------------------------------------------------------
|Fósforo amorfo |1338 |
-------------------------------------------------------------------- | | | -------------------------------------------------------------------- | | | --------------------------------------------------------------------
|Fósforo blanco o amarillo fundido |2447 |
--------------------------------------------------------------------
|Fósforo blanco o amarillo seco, recubierto de |1381 |
|agua o en solución | |
--------------------------------------------------------------------
|Furano |2389 |
--------------------------------------------------------------------
|Furfural |1199 |
--------------------------------------------------------------------
|Furfurilamina |2526 |
--------------------------------------------------------------------
|Galio |2803 |
--------------------------------------------------------------------
|Gas ciudad |2600 |
--------------------------------------------------------------------
|Gas de agua |2600 |
--------------------------------------------------------------------
|Gas de síntesis |2600 |
--------------------------------------------------------------------
|Gas natural, comprimido |1971 |
--------------------------------------------------------------------
|Gas natural, líquido muy refrigerado |1972 |
--------------------------------------------------------------------
|Gasóleo |1202 |
--------------------------------------------------------------------
|Gasóleo o combustibles para motores diesel |1202 |
--------------------------------------------------------------------
|Gasolina |1203 |
--------------------------------------------------------------------
|Glicidaldehído |2622 |
--------------------------------------------------------------------
|Gluconato de mercurio |1637 |
--------------------------------------------------------------------
|Gránulos de magnesio, recubiertos |2950 |
--------------------------------------------------------------------
|Hafnio en polvo seco |2545 |
--------------------------------------------------------------------
|Hafnio en polvo, humedecido |1326 |
--------------------------------------------------------------------
|Halogenuros de alquilos de aluminio |3052 |
--------------------------------------------------------------------
|Helio comprimido |1046 |
--------------------------------------------------------------------
|Helio, líquido, muy refrigerado |1963 |
--------------------------------------------------------------------
|Hemióxido de nitrógeno (N2O) |1070 |
--------------------------------------------------------------------
|Hemióxido de nitrógeno fuertemente refrigerado |2201 |
--------------------------------------------------------------------
|Heptanos |1206 |
--------------------------------------------------------------------
|Heptasulfuro de fósforo |1339 |
--------------------------------------------------------------------
|Hexacloroacetona |2661 |
--------------------------------------------------------------------
|Hexaclorobenceno |2729 |
--------------------------------------------------------------------
|Hexaclorobutadieno |2279 |
--------------------------------------------------------------------
|Hexaclorociclopentadieno |2646 |
--------------------------------------------------------------------
|Hexaclorofeno |2875 |
--------------------------------------------------------------------
|Hexadeciltriclorosilano |1781 |
--------------------------------------------------------------------
|Hexadienos |2458 |
--------------------------------------------------------------------
|Hexafluoretano (R 116) |2193 |
--------------------------------------------------------------------
|Hexafluoropropeno (R 1216) |1858 |
--------------------------------------------------------------------
|Hexafluoruro de azufre |1080 |
--------------------------------------------------------------------
|Hexaldehído |1207 |
--------------------------------------------------------------------
|Hexametilendiamina sólida |2280 |
--------------------------------------------------------------------
|Hexametilendiamina, soluciones de |1783 |
--------------------------------------------------------------------
|Hexametilenimina |2493 |
--------------------------------------------------------------------
|Hexametilenotetramina |1328 |
--------------------------------------------------------------------
|Hexanoles |2282 |
--------------------------------------------------------------------
|Hexanos |1208 |
--------------------------------------------------------------------
|1-Hexeno |2370 |
--------------------------------------------------------------------
|Hexiltriclorosilano |1784 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidracina, en solución acuosa |3293 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidracina, soluciones acuosas de, |2030 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidrato de hexafluoracetona |2552 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidrato de hidracina |2030 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidrocarburos terpénicos, II.e.p. |2319 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidrógeno comprimido |1049 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidrógeno líquido, fuertemente refrigerado |1966 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidrogenodifluoruro de amonio sólido |1727 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidrogenodifluoruro de potasio |1811 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidrogenodifluoruro de sodio |2439 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidrogenosulfato de nitrosilo (Sulfato ácido |2308 |
|de nitrosilo) | |
--------------------------------------------------------------------
|Hidrogenosulfuro de sodio hidratado |2949 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidroquinona |2662 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidrosulfuro de sodio |2318 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidróxido de cesio |2682 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidróxido de cesio, soluciones de |2681 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidróxido de fenilmercurio |1894 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidróxido de litio en solución |2679 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidróxido de litio monohidratado |2680 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidróxido de potasio sólido |1813 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidróxido de rubidio |2678 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidróxido de tetrametilamonio |183S |
--------------------------------------------------------------------
|Hidróxido potásico, soluciones de |1814 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidróxido rubídico en solución |2677 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidróxido sódico sólido |1823 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidróxido sódico, soluciones de |1824 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidruro de circonio |1437 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidruro de litio fundido, sólido |2805 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidruro de titanio |1871 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidruro sódico alumínico |2835 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidruros de alquilos de aluminio |3076 |
--------------------------------------------------------------------
|Hierro esponjoso agotado |1376 |
--------------------------------------------------------------------
|Hierro pentacarbonilo |1994 |
--------------------------------------------------------------------
|Hipoclorito cálcico en mezcla |1748 |
--------------------------------------------------------------------
|Hipoclorito bárico |2741 |
--------------------------------------------------------------------
|Hipoclorito cálcico en mezcla hidratada |2880 |
--------------------------------------------------------------------
|Hipoclorito cálcico en mezclas secas |2208 |
--------------------------------------------------------------------
|Hipoclorito cálcico hidratado |2880 |
--------------------------------------------------------------------
|Hipoclorito cálcico seco |1748 |
--------------------------------------------------------------------
|Hipoclorito de litio en mezcla |1471 |
--------------------------------------------------------------------
|Hipoclorito de litio seco |1471 |
--------------------------------------------------------------------
|Hipoclorito, soluciones de, con un 16% como |1791 |
|mínimo de cloro activo | |
--------------------------------------------------------------------
|3,3-Iminobispropilamina |2269 |
--------------------------------------------------------------------
|2-Iodo butano |2390 |
--------------------------------------------------------------------
|Iodometilpropanos |2391 |
--------------------------------------------------------------------
|Iodopropanos |2392 |
--------------------------------------------------------------------
|Ioduro de acetilo |1898 |
--------------------------------------------------------------------
|Ioduro de alilo |1723 |
--------------------------------------------------------------------
|Ioduro de bencilo |2653 |
--------------------------------------------------------------------
|Ioduro de mercurio |1638 |
--------------------------------------------------------------------
|Ioduro de mercurio y potasio |1643 |
--------------------------------------------------------------------
|Ioduro de metilo |2644 |
--------------------------------------------------------------------
|Isobutano |1969 |
--------------------------------------------------------------------
|Isobutanol (Alcohol isobutílico) |1212 |
--------------------------------------------------------------------
|Isobuteno |1055 |
--------------------------------------------------------------------
|Isobutilaldehído |2045 |
--------------------------------------------------------------------
|Isobutilamina |1214 |
--------------------------------------------------------------------
|Isobutirato de etilo |2385 |
--------------------------------------------------------------------
|Isobutirato de isobutilo |2528 |
--------------------------------------------------------------------
|Isobutirato de isopropilo |2406 |
--------------------------------------------------------------------
|Isobutironitrilo |2284 |
--------------------------------------------------------------------
|Isocianato de 3-cloro-4-metilfenilo |2236 |
--------------------------------------------------------------------
|Isocianato de butilo normal |2485 |
--------------------------------------------------------------------
|Isocianato de butilo terciario |2484 |
--------------------------------------------------------------------
|Isocianato de ciclohexilo |2488 |
--------------------------------------------------------------------
|Isocianato de diclorofenilo |2250 |
--------------------------------------------------------------------
|Isocianato de fenilo |2487 |
--------------------------------------------------------------------
|Isocianato de isobutilo |2486 |
--------------------------------------------------------------------
|Isocianato de isopropilo |2483 |
--------------------------------------------------------------------
|Isocianato de metoximetilo |2605 |
--------------------------------------------------------------------
|Isocianato de propilo normal |2482 |
--------------------------------------------------------------------
|Isoforondiamina |2289 |
--------------------------------------------------------------------
|Isoheptenos |2287 |
--------------------------------------------------------------------
|Isohexenos |2288 |
--------------------------------------------------------------------
|Isooctenos |1216 |
--------------------------------------------------------------------
|Isopentenos |2371 |
--------------------------------------------------------------------
|Isopreno estabilizado |1218 |
--------------------------------------------------------------------
|Isopropanol (alcohol isopropílico) |1219 |
--------------------------------------------------------------------
|Isopropenilbenceno |2303 |
--------------------------------------------------------------------
|Isopropilamina |1221 |
--------------------------------------------------------------------
|Isopropilbenceno |1918 |
--------------------------------------------------------------------
|Isotiocianato de alilo estabilizado |1545 |
--------------------------------------------------------------------
|Isotiocianato de metilo |2477 |
--------------------------------------------------------------------
|Isovalerianato de metilo |2400 |
--------------------------------------------------------------------
|Lactato de antimonio |1550 |
--------------------------------------------------------------------
|Lactato de etilo |1192 |
--------------------------------------------------------------------
|Litio |1415 |
--------------------------------------------------------------------
|Litioferrosilicio |2830 |
--------------------------------------------------------------------
|Litiosilicio |1417 |
--------------------------------------------------------------------
|Lodos ácidos |1906 |
--------------------------------------------------------------------
|Magnesio |1869 |
--------------------------------------------------------------------
|Magnesio en polvo |1418 |
--------------------------------------------------------------------
|Malonitrilo |2647 |
--------------------------------------------------------------------
|Maneb |2210 |
--------------------------------------------------------------------
|Maneb, preparados estabilizados |2968 |
--------------------------------------------------------------------
|Materias parecidas a las pinturas |1263 |
--------------------------------------------------------------------
|Materias parecidas a las pinturas |1263 |
--------------------------------------------------------------------
|Materias parecidas a las pinturas |3066 |
--------------------------------------------------------------------
|Mercaptán ciclohexílico |3054 |
--------------------------------------------------------------------
|Mercaptán etílico |2363 |
--------------------------------------------------------------------
|Mercaptán metílico |1064 |
--------------------------------------------------------------------
|Mercaptán metílico perclorado |1670 |
--------------------------------------------------------------------
|Mercaptanos butílico |2347 |
--------------------------------------------------------------------
|Mercaptanos amílico |1111 |
--------------------------------------------------------------------
|Mercurio |2809 |
--------------------------------------------------------------------
|Metacrilato de butilo normal |2227 |
--------------------------------------------------------------------
|Metacrilato de dimetilaminoetilo |2522 |
--------------------------------------------------------------------
|Metacrilato de etilo |2277 |
--------------------------------------------------------------------
|Metacrilato de isobutilo estabilizado |2283 |
--------------------------------------------------------------------
|Metacrilato de metilo monómero estabilizado |1247 |
--------------------------------------------------------------------
|Metacrilonitrilo estabilizado |3079 |
--------------------------------------------------------------------
|Metaldehído |1332 |
--------------------------------------------------------------------
|Metano comprimido |1971 |
--------------------------------------------------------------------
|Metano, muy refrigerado |1972 |
--------------------------------------------------------------------
|Metanol |1230 |
--------------------------------------------------------------------
|Metavanadato amónico |2859 |
--------------------------------------------------------------------
|Metavanadato potásico |2864 |
--------------------------------------------------------------------
|2-Metil-1-buteno |2459 |
--------------------------------------------------------------------
|2-Metil-2-buteno |2460 |
--------------------------------------------------------------------
|3-Metil-2-butanona |2397 |
--------------------------------------------------------------------
|3-Metil-1-buteno |2561 |
--------------------------------------------------------------------
|2-Metil-5-etilpiridina |2300 |
--------------------------------------------------------------------
|2-metil 2-pentanol |2560 |
--------------------------------------------------------------------
|5-Metil-2-hexanona |2302 |
--------------------------------------------------------------------
|Metilacroleina, estabilizada |2396 |
--------------------------------------------------------------------
|Metilal |1234 |
--------------------------------------------------------------------
|Metilamina anhidra |1061 |
--------------------------------------------------------------------
|Metilamina, soluciones acuosas |1235 |
--------------------------------------------------------------------
|Metilato sódico |1431 |
--------------------------------------------------------------------
|Metilato sódico en solución alcohólica |1289 |
--------------------------------------------------------------------
|Metilato sódico en solución alcohólica |1289 |
--------------------------------------------------------------------
|Metilciclohexano |2296 |
--------------------------------------------------------------------
|Metilciclohexanoles |2617 |
--------------------------------------------------------------------
|Metilciclohexanonas |2297 |
--------------------------------------------------------------------
|Metilciclopentano |2298 |
--------------------------------------------------------------------
|Metildiclorosilano |1242 |
--------------------------------------------------------------------
|Metiletilcetona |1193 |
--------------------------------------------------------------------
|Metilfenildiclorosilano |2437 |
--------------------------------------------------------------------
|2-Metilfurano |2301 |
--------------------------------------------------------------------
|Metilhidracina |1244 |
--------------------------------------------------------------------
|Metilisobutilcetona |1245 |
--------------------------------------------------------------------
|Metilisopropenilcetona estabilizada |1246 |
--------------------------------------------------------------------
|4-Metilmorfolina (N-metilomorfolina) |2535 |
--------------------------------------------------------------------
|1-Metilo piperidina |2399 |
--------------------------------------------------------------------
|Metilpentadienos |2461 |
--------------------------------------------------------------------
|Metilpropilcetona |1249 |
--------------------------------------------------------------------
|Metiltetrahidrofurano |2536 |
--------------------------------------------------------------------
|3-Metiltiopropanal |2785 |
--------------------------------------------------------------------
|Metiltriclorosilano |1250 |
--------------------------------------------------------------------
|Metilvinilcetona |1251 |
--------------------------------------------------------------------
|1-Metoxi-2-propanol |3092 |
--------------------------------------------------------------------
|4-Metoxi-4-metil-2-pentanona |2293 |
--------------------------------------------------------------------
|Mexcla antidetonante para combustibles de |1649 |
|motores | |
--------------------------------------------------------------------
|Mezcla de gases R 500 |2602 |
--------------------------------------------------------------------
|Mezcla de gasas R 502 |1973 |
--------------------------------------------------------------------
|Mezcla de gasas R 503 |2599 |
--------------------------------------------------------------------
|Mezclas de 1,3-butadieno y de hidrocarburos |1010 |
--------------------------------------------------------------------
|Mezclas de bromuro de metilo y de cloropicrina |1581 |
--------------------------------------------------------------------
|Mezclas de bromuro de metilo y dibromuro de |1647 |
|etileno | |
--------------------------------------------------------------------
|Mezclas de cloruro de metilo y de cloropicrina |1582 |
--------------------------------------------------------------------
|Mezclas de hidrocarburos (gases licuados) |1965 |
|(Mezclas A, A0, A1, B y C) | |
--------------------------------------------------------------------
|Mezclas de metilacetileno y propadieno con |1060 |
|hidrocarburos (Mezclas P1 y P2) | |
--------------------------------------------------------------------
|Mezclas de oxido de etileno y diclorodifluor |3070 |
|metano conteniendo como máximo 12% (peso de | |
|óxido de etileno) | |
--------------------------------------------------------------------
|Mezclas de tricloruro de titanio |2869 |
--------------------------------------------------------------------
|Mezclas F1, F2 y F3 |1078 |
--------------------------------------------------------------------
|1-Monocloro-2,2,2-Trifluoretano (R 133a) |1983 |
--------------------------------------------------------------------
|Monoclorodifluorometano (R 22) |1018 |
--------------------------------------------------------------------
|Monoclorodifluoromonobromometano (R 12B1) |1974 |
--------------------------------------------------------------------
|Monoclorohidrina de glicol |1135 |
--------------------------------------------------------------------
|Monocloruro de iodo |1792 |
--------------------------------------------------------------------
|Mononitrotoluildinas |2660 |
--------------------------------------------------------------------
|Monoxido de carbono |1016 |
--------------------------------------------------------------------
|Monoxido de potasio |2033 |
--------------------------------------------------------------------
|Monoxido de sodio |1825 |
--------------------------------------------------------------------
|Morfolina |2054 |
--------------------------------------------------------------------
|N, N-Dietilanilina |2432 |
--------------------------------------------------------------------
|N, N-Dietiletilendiamlna |2685 |
--------------------------------------------------------------------
|N, N-Dimetilformamida |2265 |
--------------------------------------------------------------------
|N,N-Dimetilanilina |2253 |
--------------------------------------------------------------------
|n-Amilmetilcetona |1110 |
--------------------------------------------------------------------
|N-Aminoetilpiperacina |2815 |
--------------------------------------------------------------------
|n-Butilamina |1125 |
--------------------------------------------------------------------
|n-Butilanilina |2738 |
--------------------------------------------------------------------
|n-Decano |2247 |
--------------------------------------------------------------------
|N-Etil N-bencilanilina |2274 |
--------------------------------------------------------------------
|N-Etilanilina |2272 |
--------------------------------------------------------------------
|N-Etilbenziltoluidinas |2753 |
--------------------------------------------------------------------
|N-Etiltoluidinas |2754 |
--------------------------------------------------------------------
|N-heptaldehido |3056 |
--------------------------------------------------------------------
|n-Hepteno |2278 |
--------------------------------------------------------------------
|N-Metilanilina |2294 |
--------------------------------------------------------------------
|N-metilbutilamina |2945 |
--------------------------------------------------------------------
|N-Metilmorfolina |2535 |
--------------------------------------------------------------------
|N-n-Butilimidazol |2690 |
--------------------------------------------------------------------
|n-Propanol (alcohol propílico normal) |1274 |
--------------------------------------------------------------------
|n-Propanol (alcohol propílico normal) |1274 |
--------------------------------------------------------------------
|n-Propilbenceno |2364 |
--------------------------------------------------------------------
|Naftaleno (bruto o refinado) |1334 |
--------------------------------------------------------------------
|Naftaleno fundido |2304 |
--------------------------------------------------------------------
|Naftenatos de cobalto en polvo |2001 |
--------------------------------------------------------------------
|Naftiltiourea |1651 |
--------------------------------------------------------------------
|Naftilorea |1652 |
--------------------------------------------------------------------
|Negro de carbón |1361 |
--------------------------------------------------------------------
|Neón, comprimido |1065 |
--------------------------------------------------------------------
|Neón, líquido, muy refrigerado |1913 |
--------------------------------------------------------------------
|Nicotina |1654 |
--------------------------------------------------------------------
|Níquel tetracarbonilo |1259 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitranisol |2730 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrato alumínico |1438 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrato amónico |1942 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrato amónico líquido (en solución caliente |2426 |
|concentrada) | |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrato bórico |1446 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrato cálcico |1454 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrato crómico |2720 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrato de berilio |2464 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrato de cesio |1451 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrato de circonio |2728 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrato de didimio |1465 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrato de estroncio |1507 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrato de fenil mercurio |1895 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrato de guanídina |1467 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrato de hierro III |1466 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrato de litio |2722 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrato de magnesio |1474 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrato de manganeso |2724 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrato de mercurio I |1627 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrato de mercurio II |1625 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrato de níquel |2725 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrato de plata |1493 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrato de plomo |1469 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrato de talio |2727 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrato de uranilo en solución hexahídratado |2980 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrato de zinc |1514 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrato potásico |1486 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrato potásico y nitrito sódico, mezclas de |1487 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrato sódico |1498 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrato sódico y nitrato potásico, mezclas de |1499 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitratos de amilo |1112 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrito de amilo |1113 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrito de diciclo-hexilamonio |2687 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrito de etilo en solución |1194 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrito de níquel |2726 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrito de zinc y amonio |1512 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrito potásico |1488 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrito sódico |1500 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitritos de butilo |2351 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitritos de butilo |2351 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitro-anilinas (o-, m-, p-) |1661 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrobenceno |1662 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrobromobenceno |2732 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrocelulosa, soluciones inflamables |2059 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrocelulosa, soluciones inflamables |2059 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrocresoles |2446 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitroetano |2842 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrofenoles (o-,m-,p-) |1663 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrógeno comprimido |1066 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrógeno líquido refrigerado |1977 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitronaftaleno |2538 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitropropanos |2608 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrotolueno (o-, m-, p-) |1664 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitroxilenos (o-, m-, p-) |1665 |
--------------------------------------------------------------------
|Nonanos |1920 |
--------------------------------------------------------------------
|Noniltriclorosilano |1799 |
--------------------------------------------------------------------
|2,5-norbornadieno (bicicloheptadieno) |2251 |
|estabilizado | |
--------------------------------------------------------------------
|Nucleato de mercurio |1639 |
--------------------------------------------------------------------
|o-Diclorobenceno |1591 |
--------------------------------------------------------------------
|Octadeciltriclorosilano |1800 |
--------------------------------------------------------------------
|Octadienos |2309 |
--------------------------------------------------------------------
|Octafluoro-ciclobutano (RC 318) |1976 |
--------------------------------------------------------------------
|Octanos |1262 |
--------------------------------------------------------------------
|Octilmercaptan-terc |3023 |
--------------------------------------------------------------------
|Octiltriclorosilano |1801 |
--------------------------------------------------------------------
|Oleato de mercurio |1640 |
--------------------------------------------------------------------
|Ortoformiato de etilo |2524 |
--------------------------------------------------------------------
|Ortosilicato de metilo |2606 |
--------------------------------------------------------------------
|Ortotitanato propílico |2413 |
--------------------------------------------------------------------
|Oxalato de etilo |2525 |
--------------------------------------------------------------------
|Oxibromuro de fósforo |1939 |
--------------------------------------------------------------------
|Oxibromuro de fósforo fundido |2576 |
--------------------------------------------------------------------
|Oxicianuro de mercurio, desensibilizado |1642 |
--------------------------------------------------------------------
|Oxicloruro de carbono (Fosgeno) |1076 |
--------------------------------------------------------------------
|Oxiclorurode cromo (cloruro de cromilo) |1758 |
--------------------------------------------------------------------
|Oxicloruro de fósforo |1810 |
--------------------------------------------------------------------
|Oxicloruro de selenio |2879 |
--------------------------------------------------------------------
|Oxido de 1,2-butileno, estabilizado |3022 |
--------------------------------------------------------------------
|Oxido de bario |1884 |
--------------------------------------------------------------------
|Oxido de etileno con nitrógeno |1040 |
--------------------------------------------------------------------
|Oxido de etileno conteniendo como máximo un |1041 |
|10% (peso) de dióxido de carbono | |
--------------------------------------------------------------------
|Oxido de etileno conteniendo un mínimo del 10% |1041 |
|pero no más del 50% (peso) de dióxido de carbono| |
--------------------------------------------------------------------
|Oxido de etileno y óxido de propileno en |2983 |
|mezcla con un contenido máximo de 30% de óxido | |
|de etileno | |
--------------------------------------------------------------------
|Oxido de hierro agotado |1376 |
--------------------------------------------------------------------
|Oxido de mercurio |1641 |
--------------------------------------------------------------------
|Oxido de mesitilo |1229 |
--------------------------------------------------------------------
|Oxido de metilo |1033 |
--------------------------------------------------------------------
|Oxido de metilo y de vinilo |1087 |
--------------------------------------------------------------------
|Oxido de propileno estabilizado |1280 |
--------------------------------------------------------------------
|Oxido de tri-(1-aziridinil) fosfina en |solución 2501 |
--------------------------------------------------------------------
|Oxígeno comprimido |1072 |
--------------------------------------------------------------------
|Oxígeno,líquido, muy refrigerado |1073 |
--------------------------------------------------------------------
|Oxitricloruro de vanadio |2443 |
--------------------------------------------------------------------
|p-Nitrosodimetilanilina |1369 |
--------------------------------------------------------------------
|Papel tratado con aceites no saturados |1379 |
--------------------------------------------------------------------
|Paraformaldehído |2213 |
--------------------------------------------------------------------
|Paraldehído |1264 |
--------------------------------------------------------------------
|Pentaborano |1380 |
--------------------------------------------------------------------
|Pentabromuro de fosforo |2691 |
--------------------------------------------------------------------
|Pentacloroetano |1669 |
--------------------------------------------------------------------
|Pentaclorofenato de sodio |2567 |
--------------------------------------------------------------------
|Pentaclorofenol |3155 |
--------------------------------------------------------------------
|Pentacloruro de antimonio líquido |1730 |
--------------------------------------------------------------------
|Pentacloruro de antimonio, soluciones |1731 |
--------------------------------------------------------------------
|Pentacloruro de fósforo |1806 |
--------------------------------------------------------------------
|Pentacloruro de molibdeno |2508 |
--------------------------------------------------------------------
|Pentafluoretano (R 125) |3220 |
--------------------------------------------------------------------
|Pentafluoruro de antimonio |1732 |
--------------------------------------------------------------------
|Pentafluoruro de bromo |1745 |
--------------------------------------------------------------------
|Pentafluoruro de iodo |2495 |
--------------------------------------------------------------------
|Pentametilheptano |2286 |
--------------------------------------------------------------------
|2,4-Pentanodiona |2310 |
--------------------------------------------------------------------
|Pentanos, líquidos |1265 |
--------------------------------------------------------------------
|Pentasulfuro de fósforo |1340 |
--------------------------------------------------------------------
|1-Penteno |1108 |
--------------------------------------------------------------------
|1-Pentol |2705 |
--------------------------------------------------------------------
|Pentóxido de arsénico |1559 |
--------------------------------------------------------------------
|Pentóxido de fósforo (anhídrido fosfórico) |1807 |
--------------------------------------------------------------------
|Pentóxido de vanadio |2862 |
--------------------------------------------------------------------
|Percarbonatos sódicos |2467 |
--------------------------------------------------------------------
|Perclorato bárico |1447 |
--------------------------------------------------------------------
|Perclorato cálcico |1455 |
--------------------------------------------------------------------
|Perclorato de estroncio |1508 |
--------------------------------------------------------------------
|Perclorato de plomo |1470 |
--------------------------------------------------------------------
|Perclorato magnésico |1475 |
--------------------------------------------------------------------
|Perclorato potásico |1489 |
--------------------------------------------------------------------
|Perclorato sódico |1502 |
--------------------------------------------------------------------
|Permanganato bárico |1448 |
--------------------------------------------------------------------
|Permanganato cálcico |1456 |
--------------------------------------------------------------------
|Permanganato de zinc |1515 |
--------------------------------------------------------------------
|Permanganato potásico |1490 |
--------------------------------------------------------------------
|Permanganato sódico |1503 |
--------------------------------------------------------------------
|Peróxido bárico |1449 |
--------------------------------------------------------------------
|Peróxido cálcico |1457 |
--------------------------------------------------------------------
|Peróxido de estroncio |1509 |
--------------------------------------------------------------------
|Peróxido de hidrógeno en solución acuosa |2014 |
--------------------------------------------------------------------
|Peróxido de hidrógeno en solución acuosa |2984 |
--------------------------------------------------------------------
|Peróxido de hidrógeno en solución acuosa |2015 |
|estabilizada | |
--------------------------------------------------------------------
|Peróxido de hidrógeno estabilizado |2015 |
--------------------------------------------------------------------
|Peróxido de hidrógeno y ácido peroxiacético, |3149 |
|en mezcla estabilizada | |
--------------------------------------------------------------------
|Peróxido de litio |1472 |
--------------------------------------------------------------------
|Peróxido de zinc |1516 |
--------------------------------------------------------------------
|Peróxido magnésico |1476 |
--------------------------------------------------------------------
|Peroxoborato sódico anhidro |3247 |
--------------------------------------------------------------------
|Persulfato amónico |1444 |
--------------------------------------------------------------------
|Persulfato potásico |1492 |
--------------------------------------------------------------------
|Persulfato sódico |1505 |
--------------------------------------------------------------------
|Petróleo bruto |1267 |
--------------------------------------------------------------------
|Petróleo bruto |1267 |
--------------------------------------------------------------------
|Picolinas |2313 |
--------------------------------------------------------------------
|Pinturas |1263 |
--------------------------------------------------------------------
|Pinturas |1263 |
--------------------------------------------------------------------
|Pinturas |3066 |
--------------------------------------------------------------------
|Piperacina |2579 |
--------------------------------------------------------------------
|Piperidina |2401 |
--------------------------------------------------------------------
|Piridina |1282 |
--------------------------------------------------------------------
|Pirrolidina |1922 |
--------------------------------------------------------------------
|Polímero en bolitas dilatables |2211 |
--------------------------------------------------------------------
|Polisulfuro de amonio en solución |2818 |
--------------------------------------------------------------------
|Polivanadato amónico |2861 |
--------------------------------------------------------------------
|Polvo arsenical |1562 |
--------------------------------------------------------------------
|Potasio |2257 |
--------------------------------------------------------------------
|Preparados de maneb |2210 |
--------------------------------------------------------------------
|Preparados de maneb, estabilizados |2968 |
--------------------------------------------------------------------
|Productos de perfumería |1266 |
--------------------------------------------------------------------
|Productos de perfumería |1266 |
--------------------------------------------------------------------
|Productos líquidos para la conservación de la |1306 |
|madera | |
--------------------------------------------------------------------
|Productos líquidos para la conservación de la |1306 |
|madera | |
--------------------------------------------------------------------
|Propano, técnicamente puro |1978 |
--------------------------------------------------------------------
|Propanotioles |2402 |
--------------------------------------------------------------------
|Propilamina |1277 |
--------------------------------------------------------------------
|1,2-Propilendiamina |2258 |
--------------------------------------------------------------------
|Propilenimina estabilizada |1921 |
--------------------------------------------------------------------
|Propileno |1077 |
--------------------------------------------------------------------
|Propiltriclorosilano |1816 |
--------------------------------------------------------------------
|Propionato de etilo |1195 |
--------------------------------------------------------------------
|Propionato de isobutilo |2394 |
--------------------------------------------------------------------
|Propionato de isopropilo |2409 |
--------------------------------------------------------------------
|Propionato de metilo |1248 |
--------------------------------------------------------------------
|Propionato de n- butilo |1914 |
--------------------------------------------------------------------
|Propionitrilo |2404 |
--------------------------------------------------------------------
|Púrpura de Londres |1621 |
--------------------------------------------------------------------
|Queroseno |1223 |
--------------------------------------------------------------------
|Quinoleína |2656 |
--------------------------------------------------------------------
|Resinas, soluciones de |1866 |
--------------------------------------------------------------------
|Resinas, soluciones de |1866 |
--------------------------------------------------------------------
|Resinato cálcico |1313 |
--------------------------------------------------------------------
|Resinato cálcico fundido y solidificado |1314 |
--------------------------------------------------------------------
|Resinato de aluminio |2715 |
--------------------------------------------------------------------
|Resinato de cobalto, precipitado |1318 |
--------------------------------------------------------------------
|Resinato de manganeso |1330 |
--------------------------------------------------------------------
|Resinato de zinc |2714 |
--------------------------------------------------------------------
|Resorcinol |2876 |
--------------------------------------------------------------------
|Rubidio |1423 |
--------------------------------------------------------------------
|Salicilato de mercurio |1644 |
--------------------------------------------------------------------
|Salicilato de nicotina |1657 |
--------------------------------------------------------------------
|Selenio en polvo |2658 |
--------------------------------------------------------------------
|Sesquisulfuro de fósforo |1341 |
--------------------------------------------------------------------
|Silicato de tetraetilo |1292 |
--------------------------------------------------------------------
|Silicio en polvo, amorfo |1346 |
--------------------------------------------------------------------
|Siliciuro cálcico |1405 |
--------------------------------------------------------------------
|Siliciuro de magnesio |2624 |
--------------------------------------------------------------------
|Sodio |1428 |
--------------------------------------------------------------------
|Soluciones para revestimientos |1139 |
--------------------------------------------------------------------
|Soluciones para revestimientos |1139 |
--------------------------------------------------------------------
|Sucedáneo de la trementina |1300 |
--------------------------------------------------------------------
|Sucedáneo de la trementina |1300 |
--------------------------------------------------------------------
|Sulfato de hidroxilamina |2865 |
--------------------------------------------------------------------
|Sulfato de mercurio II |1645 |
--------------------------------------------------------------------
|Sulfato de nicotina en solución |1658 |
--------------------------------------------------------------------
|Sulfato de nicotina sólido |1658 |
--------------------------------------------------------------------
|Sulfato de plomo con más del 3% de ácido libre |1794 |
--------------------------------------------------------------------
|Sulfato de vanadilo |2931 |
--------------------------------------------------------------------
|Sulfato dietilo |1594 |
--------------------------------------------------------------------
|Sulfato dimetílo |1595 |
--------------------------------------------------------------------
|Sulfuro de amonio en solución |2683 |
--------------------------------------------------------------------
|Sulfuro de carbono (disulfuro de carbono) |1131 |
--------------------------------------------------------------------
|Sulfuro de etilo |2375 |
--------------------------------------------------------------------
|Sulfuro de hidrógeno |1053 |
--------------------------------------------------------------------
|Sulfuro de metilo |1164 |
--------------------------------------------------------------------
|Sulfuro de potasio con menos del 30% de agua |1382 |
|de cristalización | |
--------------------------------------------------------------------
|Sulfuro de potasio hidratado |1847 |
--------------------------------------------------------------------
|Sulfuro de sodio anhidro |1385 |
--------------------------------------------------------------------
|Sulfuro de sodio con menos del 30% de agua de |1385 |
|cristalización | |
--------------------------------------------------------------------
|Sulfuro de sodio hidratado con 30% como mínimo |1849 |
|de agua de cristalización | |
--------------------------------------------------------------------
|Sulfuro potásico, anhidro |1382 |
--------------------------------------------------------------------
|Tartrato de amonio y potasio |1551 |
--------------------------------------------------------------------
|Tartrato de nicotina |1659 |
--------------------------------------------------------------------
|Terfenilos polihalogenados líquidos |3151 |
--------------------------------------------------------------------
|Terfenilos polihalogenados sólidos |3152 |
--------------------------------------------------------------------
|Terpinoleno |2541 |
--------------------------------------------------------------------
|Tetrabromometano |2504 |
--------------------------------------------------------------------
|Tetrabromuro de carbono |2516 |
--------------------------------------------------------------------
|Tetracloroetano |1702 |
--------------------------------------------------------------------
|Tetracloroetileno |1897 |
--------------------------------------------------------------------
|Tetracloruro de carbono |1846 |
--------------------------------------------------------------------
|Tetracloruro de silicio |1818 |
--------------------------------------------------------------------
|Tetracloruro de titanio |1838 |
--------------------------------------------------------------------
|Tetracloruro de vanadio |2444 |
--------------------------------------------------------------------
|Tetracloruro de circonio |2503 |
--------------------------------------------------------------------
|Tetraetilenpentamina |2320 |
--------------------------------------------------------------------
|1,1,1,2-Tetrafluoretano (R134a) |3159 |
--------------------------------------------------------------------
|Tetrafluorometano (R14) |1982 |
--------------------------------------------------------------------
|Tetrafosfato de hexaetilo |1611 |
--------------------------------------------------------------------
|1,2,3,6-Tetrahidrobenzaldehído |2498 |
--------------------------------------------------------------------
|Tetrahidrofurano |2056 |
--------------------------------------------------------------------
|Tetrahidrofurfurilamina |2943 |
--------------------------------------------------------------------
|1,2,3,6-Tetrahidropiridina |2410 |
--------------------------------------------------------------------
|Tetrahidrotiofeno |2412 |
--------------------------------------------------------------------
|Tetramero del propileno |2850 |
--------------------------------------------------------------------
|4-Tiapentanal |2785 |
--------------------------------------------------------------------
|Tetrametilsilano |2749 |
--------------------------------------------------------------------
|Tetranitrometano |1510 |
--------------------------------------------------------------------
|Tetrapropileno (Tetramero del propileno) |2850 |
--------------------------------------------------------------------
|Tintas de imprenta |1210 |
--------------------------------------------------------------------
|Tintas de imprenta |1210 |
--------------------------------------------------------------------
|Tinturas medicinales |1293 |
--------------------------------------------------------------------
|Tinturas medicinales |1293 |
--------------------------------------------------------------------
|Tiocianato de mercurio |1646 |
--------------------------------------------------------------------
|Tiodiclorofenilfosfina |2799 |
--------------------------------------------------------------------
|Tiofeno |2414 |
--------------------------------------------------------------------
|Tiofosgeno |2474 |
--------------------------------------------------------------------
|Tioglicol |2966 |
--------------------------------------------------------------------
|Titanio en polvo, humidificado |1352 |
--------------------------------------------------------------------
|Titanio, en polvo seco |2546 |
--------------------------------------------------------------------
|Titanio, esponja de titanio en granos |2878 |
--------------------------------------------------------------------
|Titanio, esponja de, en polvo |2878 |
--------------------------------------------------------------------
|Tolueno |1294 |
--------------------------------------------------------------------
|Toluidinas |1708 |
--------------------------------------------------------------------
|Toluilen-2,4-diaminas |1709 |
--------------------------------------------------------------------
|Torta oleaginosa |2217 |
--------------------------------------------------------------------
|Torta oleaginosa |1386 |
--------------------------------------------------------------------
|Trementina |1299 |
--------------------------------------------------------------------
|Trialilamina |2610 |
--------------------------------------------------------------------
|Tribromuro de boro |2692 |
--------------------------------------------------------------------
|Tribromuro de fósforo |1808 |
--------------------------------------------------------------------
|Tributilamina |2542 |
--------------------------------------------------------------------
|Tricloroacetato de metilo |2533 |
--------------------------------------------------------------------
|Triclorobenceno líquidos |2321 |
--------------------------------------------------------------------
|Triclorobutenos |2322 |
--------------------------------------------------------------------
|1,1,1-Tricloroetano |2831 |
--------------------------------------------------------------------
|Tricloroetileno |1710 |
--------------------------------------------------------------------
|Triclorosilano |1295 |
--------------------------------------------------------------------
|Tricloruro de antimonio |1733 |
--------------------------------------------------------------------
|Tricloruro de arsénico |1560 |
--------------------------------------------------------------------
|Tricloruro de fósforo |1809 |
--------------------------------------------------------------------
|Tricloruro de vanadio |2475 |
--------------------------------------------------------------------
|Trietilamina |1296 |
--------------------------------------------------------------------
|Trietilentetramina |2259 |
--------------------------------------------------------------------
|Trifluocloroetileno inhibido (R 1113) |1082 |
--------------------------------------------------------------------
|2-trifluometilanilina |2942 |
--------------------------------------------------------------------
|3-trifluometilanilina |2948 |
--------------------------------------------------------------------
|Trifluoroetano comprimido |2035 |
--------------------------------------------------------------------
|Trifluorometano (R 23) |1984 |
--------------------------------------------------------------------
|Trifluoruro de boro dihidratado |2851 |
--------------------------------------------------------------------
|Trifluoruro de boro y ácido acético, complejo |1742 |
|de | |
--------------------------------------------------------------------
|Trifluoruro de boro y ácido propionico, |1743 |
|complejo de | |
--------------------------------------------------------------------
|Trifluoruro de bromo |1746 |
--------------------------------------------------------------------
|Triisobutileno |2324 |
--------------------------------------------------------------------
|Triisocianato-isocianurato del diisocianato de |2906 |
|isoforona en solución | |
--------------------------------------------------------------------
|Trímero de propileno (Tripropileno) |2057 |
--------------------------------------------------------------------
|Trímero de propileno (Tripropileno) |2057 |
--------------------------------------------------------------------
|Trimetilamina anhidra |1083 |
--------------------------------------------------------------------
|Trimetilamina en solución acuosa |1297 |
--------------------------------------------------------------------
|Trimetilamina en solución acuosa |1297 |
--------------------------------------------------------------------
|1,3,5-Trimetilbenceno |2325 |
--------------------------------------------------------------------
|Trimetilciclohexilamina |2326 |
--------------------------------------------------------------------
|Trimetilclorosilano |1298 |
--------------------------------------------------------------------
|Trimetilhexametilendiaminas |2327 |
--------------------------------------------------------------------
|Trióxido de cromo, anhidro |1463 |
--------------------------------------------------------------------
|Trióxido de fósforo |2578 |
--------------------------------------------------------------------
|Trioxosilicato de disodio pentahidratado |3253 |
--------------------------------------------------------------------
|Tripropilamina |2260 |
--------------------------------------------------------------------
|Tripropilamina |2260 |
--------------------------------------------------------------------
|Tripropileno (trímero del propileno) |2057 |
--------------------------------------------------------------------
|Tripropileno (trímero del propileno) |2057 |
--------------------------------------------------------------------
|Trisulfuro de fósforo |1343 |
--------------------------------------------------------------------
|Undecano |2330 |
--------------------------------------------------------------------
|Urea-agua oxigenada |1511 |
--------------------------------------------------------------------
|Valerilaldehído |2058 |
--------------------------------------------------------------------
|Vanadato de sodio y amonio |2863 |
--------------------------------------------------------------------
|Vinilpiridinas inhibidas |3073 |
--------------------------------------------------------------------
|Viniltolueno inhibido (o-,m-,p-) |2618 |
--------------------------------------------------------------------
|Viniltriclorosilano inhibido |1305 |
--------------------------------------------------------------------
|Virutas, torneaduras o raspaduras de metales |2793 |
|ferrosos | |
--------------------------------------------------------------------
|Xenón |2036 |
--------------------------------------------------------------------
|Xenón, líquido refrigerado |2591 |
--------------------------------------------------------------------
|Xilenoles |2261 |
--------------------------------------------------------------------
|Xilenos (m-xileno; p-xileno; dimetilbenceno) |1307 |
--------------------------------------------------------------------
|Xilenos (o-xileno; Dimetilbencenos) |1307 |
--------------------------------------------------------------------
|Xilidinas |1711 |
-------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
|Número de identificación |Etiquetas |Clase, apartado y |
|de peligro (parte superior) | | letra de la de |
| | | enumeración |
------------------------------------------------------------------
|(c) |(d) |(e) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|339 |3 |3, 2°a) |
------------------------------------------------------------------
|382 |4.3+3+8 |4.3, 2°a) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3,31°c) |
------------------------------------------------------------------
|38 |3+8 |3, 33°c) |
------------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 23°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2, 3°bt) |
------------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 22°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 34°a) |
------------------------------------------------------------------
|X338 |4.3+3+8 |4.3, 1°a) |
------------------------------------------------------------------
|83 |8+3 |8, 54°b) |
------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 4° |
------------------------------------------------------------------
|23 |3 |2, 5°b) |
------------------------------------------------------------------
|223 |3 |2, 8°b) |
------------------------------------------------------------------
|223 |3 |2, 7°b) |
------------------------------------------------------------------
|X80 |8 |8, 36°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|X338 |3+8 |3, 21°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 5°a),b),c) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 5°a),b),c) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 20°a) |
------------------------------------------------------------------
|X80 |8 |8, 36°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 14°b),c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 24°b)1. |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 14°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 62°c) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 62°c) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 13°b) |
------------------------------------------------------------------
|462 |4.3+6.1 |4.3, 15°c) |
------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 17°a) |
------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 17°a) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 64°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 64°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 64°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 64°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 64°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 63°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|26 |6.1 |2, 1°at) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 9°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 8°b) c) |
------------------------------------------------------------------
|886 |8+6.1 |8, 6° |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 63°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 63°c) |
------------------------------------------------------------------
|239 |3 |2, 5°c) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3,31°c) |
------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 18°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8,63°c) |
------------------------------------------------------------------
|38 |3+8 |3, 33°c) |
------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 17°a) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 1°a) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 5°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 38°c) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 38°c) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8,38°c) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8,38°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 23°b) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 11°b),c) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 11°c) |
------------------------------------------------------------------ | | | | ------------------------------------------------------------------ | | | | ------------------------------------------------------------------
|446 |4.2+6.1 |4.2, 22° |
------------------------------------------------------------------
|46 |4.2+6.1 |4.2, 11°a) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 1°a) |
------------------------------------------------------------------
|30 |33 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|38 |3+8 |3, 33°c) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 65°c) |
------------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2, 2°bt) |
------------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2, 2°bt) |
------------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2, 2°bt) |
------------------------------------------------------------------
|23 |3 |2, 2°b) |
------------------------------------------------------------------
|223 |3 |2, 8°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 17°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 52°b) |
------------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 11°c) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 12°b),c) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 13°b) |
------------------------------------------------------------------
|X333 |4.2+4.3 |4.2, 32°a) |
------------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 1°a) |
------------------------------------------------------------------
|22 |2 |2,7°a) |
------------------------------------------------------------------
|25 |2+05 |2 5°a) |
------------------------------------------------------------------
|225 |2+05 |2,7°a) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 11°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°c) |
------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 15°a) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°c) |
------------------------------------------------------------------
|X80 |8 |8, 36°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3,3°b) |
------------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 5°a) |
------------------------------------------------------------------
|26 |6.1 |2, 3°at) |
------------------------------------------------------------------
|20 |2 |2,5°a) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3,31°c) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8,52°c) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 53°b),c) |
------------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3,23°b) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 6°c) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3,3°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|X80 |8 |8, 36°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1,65°c) |
------------------------------------------------------------------
|86 |8+6.1 |8, 44°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°b) |
------------------------------------------------------------------
|86 |8+6.1 |8, 44°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3,31°c) |
------------------------------------------------------------------
|23 |3 |2, 1°b) |
------------------------------------------------------------------
|223 |3 |2,7°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |899°b) |
------------------------------------------------------------------
|86 |8+6.1 |8, 9°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8,9°b) |
------------------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 1°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 45°b)1. |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 14°c) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 13°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8,41°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 42°b),c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 33°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 42°b),c) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 41°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 41°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8,41°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 51°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 42°b),c) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 42°b),c) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8,41°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 42°b),c) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 14°b) |
------------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 16°b) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 14°b) |
------------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 16°b) |
------------------------------------------------------------------
|X333 |4.2+4.3 |4.2, 32°a) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 16°c) |
------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 3° |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 15°b) |
------------------------------------------------------------------
|56 |5.1+6.1 |5.1, 29°b) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 15°b) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 15°C) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 15°b) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 15°b) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 15°b) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 15°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 61°b),c) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8,53°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 35°b)1. |
------------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3,25°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 52°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 52°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°b) |
------------------------------------------------------------------
|23 |3 |2,3°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|23 |3 |2, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3,3°b) |
------------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 22°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 11°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 19°b) |
------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 6°a) |
------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 6°a) |
------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 18°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 19°b) |
------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 18°b) |
------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 14°b) |
------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 14°a) |
------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 14°a) |
------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 6°a) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 53°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3,3°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3,3°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 1°a) |
------------------------------------------------------------------
|339 |3 |3, 2°a) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3,3°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3,22°a) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|639 |6.1+3 |6.1, 20°b) |
------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 20°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3,3°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 59°c) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|X423 |4.3 |4.3, 11°a) |
------------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 1°b) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 13°c) |
------------------------------------------------------------------
|423 |4.3+4.2 |4.3, 14°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.2+4.3 |4.2, 16°c) |
------------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 20°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3,5°a),b),c) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8,66°b),c) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3,31°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°a) |
------------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2, 3°bt) |
------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 17°a) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3,3°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3,3°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 66°c) |
------------------------------------------------------------------
|39 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|69 |6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|339 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|39 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|339 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 11°a) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 6°c) |
------------------------------------------------------------------
|23 |3 |2, 1°b) |
------------------------------------------------------------------
|223 |3 |2, 7°b) |
------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 17°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 58°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 58°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 1°a) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3,3°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 1°a) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 17°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°b) |
------------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2,3°bt) |
------------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3,22 b) |
------------------------------------------------------------------
|48 |4.28 |4.2, 15°b) |
------------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 24°b) |
------------------------------------------------------------------
|38 |3+8 |3,33°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|X338 |4.3+3+8 |4.3, 1°a) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|X80 |8 |8, 36°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3+8 |6.1, 7°a)1. |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3,3°b) |
------------------------------------------------------------------
|339 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 23°b) |
------------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 23°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3,3°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1,21°c) |
------------------------------------------------------------------
|X338 |3+8 |3, 21°a) |
------------------------------------------------------------------
|339 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3,31°c) |
------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 31°a) |
------------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 4°a) |
------------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 4°a) |
------------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 5°a) |
------------------------------------------------------------------
|239 |3 |2, 4°c) |
------------------------------------------------------------------
|26 |6.1 |2, 4°at) |
------------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2, 4°bt) |
------------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2, 4°bt) |
------------------------------------------------------------------
|23 |3 |2, 4°b) |
------------------------------------------------------------------
|239 |3 |2, 4°c) |
------------------------------------------------------------------
|26 |6.1 |2, 4°at) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 11°b),c) |
------------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 4°a) |
------------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 3°a) |
------------------------------------------------------------------
|20 |2 |2,3°a) |
------------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 3 a) |
------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 16°a) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2, 1°bt) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 41°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 41°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|83 |8+3 |8,54°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3,31°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 53°c) |
------------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 22°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 22°b) |
------------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 23°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 6°c) |
------------------------------------------------------------------
|44 |4.1 |4.1, 5° |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 21°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 1°b) c) |
------------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 1°a) |
------------------------------------------------------------------
|22 |2 |2, 7°a) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 90°b) |
------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 3° |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°c) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 21°c) |
------------------------------------------------------------------
|59 |5.1 |5.1, 2ºC |
------------------------------------------------------------------
|56 |5.1+6.1 |5.1, 29°b) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°c) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°c) |
------------------------------------------------------------------
|56 |5.1+6.1 |5.1, 29°b) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°c) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°c) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°c) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 33°b) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°c) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°c) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°c) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°c) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 52°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 52°b) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°c) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°b) |
------------------------------------------------------------------
|56 |5.1+6.1 |5.1, 29°b) |
------------------------------------------------------------------
|65 |6.1+05 |6.1, 68°b) |
------------------------------------------------------------------
|78 |7A, 7B o |7, Fi.5, 6 o 13 |
| | 7C+8 | |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°b) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°c) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 24°b) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°c) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°c) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 11°c) |
------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 15°a) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5, 23°c) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 23°b) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 23°b) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 23°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3,31°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3,4°a) b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 34°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 1°a) |
------------------------------------------------------------------
|22 |2 |2,7°a) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 6°c) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|X80 |8 |8, 36°b) |
------------------------------------------------------------------
|339 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 52°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°c) |
------------------------------------------------------------------
|X80 |8 |8, 36°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 3°a) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 20°b) |
------------------------------------------------------------------
|X80 |8 |8, 36°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 52°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 8°a) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 14°c) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 11°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 15° |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 41°b) |
------------------------------------------------------------------
|266 |6.1+8 |2, 3°at) |
------------------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 12°a) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|886 |8+6.1 |8, 12°a) |
------------------------------------------------------------------
|339 |3 |3,3°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 60°c) |
------------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2, 4°ct) |
------------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2,4°ct) |
------------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2, 6°ct) |
------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 17°a) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 16°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 52°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|23 |3 |2,3°b) |
------------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2, 3°ct) |
------------------------------------------------------------------
|339 |3 |3, 2°a) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1,23°b),c) |
------------------------------------------------------------------
|20 |2+05 |2, 1°a) |
------------------------------------------------------------------
|225 |2+05 |2,7°a) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4, 2,5°b) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 3°c) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 6°c) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|333 |4.2+6.1 |4.2, 19°a) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 11°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 12°b),c) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 11°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 11°c) |
------------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 5°a) |
------------------------------------------------------------------
|86 |8+6.1 |8, 10°b) |
------------------------------------------------------------------
|568 |5.1+6.1+8 |5.1, 5° |
------------------------------------------------------------------
|568 |5.1+6.1+8 |5.1, 5° |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 1°a),2°b) |
------------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 20°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 1°a) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 66°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 16°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 58°b) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 19°c) |
------------------------------------------------------------------
|56 |5.1+6.1 |5.1, 29°b) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 13°b) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 13°b) |
------------------------------------------------------------------
|56 |5.1+6.1 |5.1,29°b) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 13°b) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 13°b) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 13°b) |
------------------------------------------------------------------
|56 |5.1+6.1 |5.1,29°b) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 17°b) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 17°b) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 17°b) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 17°b) |
------------------------------------------------------------------
|56 |5.1+6.1 |5.1, 29°b) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 25°b) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 25°b) |
------------------------------------------------------------------
|58 |5.1+8 |5.1, 1°b) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 1°c) |
------------------------------------------------------------------
|559 |5.1+8 |5.1, 1°a) |
------------------------------------------------------------------
|559 |5.1+8 |5.1, 1°a) |
------------------------------------------------------------------
|58 |5.1+8 |5.1, 1°b) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 25°b) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 25°b) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 25°b) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 27°b) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 18°c) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 18°c) |
------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 18°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 1°a),2°a),b),3°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 5°a),b),c) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 66°b),c) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 52°c) |
------------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 23°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3,23°b) |
------------------------------------------------------------------
|90 |9 |9, 4°c) |
------------------------------------------------------------------
|86 |8+6.1 |8, 45°b),1. |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 58°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
------------------------------------------------------------------
|X423 |4.3 |4.3, 11°a) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.2+4.3 |4.2, 16°c) |
------------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 20°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 5°a),b),c) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 5°b) c) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|23 |3 |2, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 22°b) |
------------------------------------------------------------------
|83 |8+3 |8, 54°b) |
------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 12° |
------------------------------------------------------------------
|23 |3 |2, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|X83 |8+3 |8, 37°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 11°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 5°a),b),c) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 14°c) |
------------------------------------------------------------------
|X423 |4.3 |4.3, 11°a) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 52°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 90°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 55°c) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 11°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 13°c) |
------------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 12°b),c) |
------------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|X423 |4.3 |4.3, 11°a) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 5°a),b),c) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 16°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 52°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 90°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 90°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 1°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 58°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 14°b) |
------------------------------------------------------------------
|668 |6.1+8 |6.1, 27°a) |
------------------------------------------------------------------
|86 |8+3+6.1 |8,45°b)2. |
------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 18°a) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2, 3°bt) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°b) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 13°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 45°b)1. |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 13°b) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 13°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 45°b)1. |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 13°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 59°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 90°b) |
------------------------------------------------------------------
|90 |9 |9, 2°b) |
------------------------------------------------------------------
|90 |9 |9, 2°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 12°a) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 11°c) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8,53°c) |
------------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 3°a) |
------------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 1°a) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 23°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 21°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 1°a) |
------------------------------------------------------------------
|559 |5.1+6.1 |5.1, 2°a) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 5°a),b),c) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3,3°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 52 b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 35°b)1. |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 21°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 21°b) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 13°b) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 12°b),c) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 13°c) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 13°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 2°c) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 2°c) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|38 |3+8 |3,33°c) |
------------------------------------------------------------------
|X88 |8 |8, 12°a) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8,53°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°c) |
------------------------------------------------------------------
|X338 |4.3+3+8 |4.3, 1°a) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 11°b) |
------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 51°a) |
------------------------------------------------------------------
|886 |8+6.1 |8, 12°a) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 11°c) |
------------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 22°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8,53°b) |
------------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2, 3ºct) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°b) |
------------------------------------------------------------------
|23 |3 |2, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 5°a) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 10°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 33°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 33°b) |
------------------------------------------------------------------
|568 |5.1+6.1+8 |5.1, 5° |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2,3°bt) |
------------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 22°a),b) |
------------------------------------------------------------------
|38 |3+8 |3, 33°c) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 53°c) |
------------------------------------------------------------------
|X338 |3+8 |3, 21°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 53°c) |
------------------------------------------------------------------
|58 |5.1+8 |5.1, 31°b) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 16°c) |
------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 41°c) |
------------------------------------------------------------------
|38 |3+8 |3, 33°c) |
------------------------------------------------------------------
|83 |8+3 |8, 53°b) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 11°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|58 |5.1+8 |5.1, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 58°b) |
------------------------------------------------------------------
|639 |6.1+3 |6.1, 11°b) |
------------------------------------------------------------------
|39 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|X338 |3+8 |3, 21°a) |
------------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 12°c) |
------------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 5°a) |
------------------------------------------------------------------
|22 |2 |2, 7°a) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 14°b) |
------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3,3°b) |
------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
------------------------------------------------------------------
CUADRO II
Lista de epígrafes colectivos o de los epígrafes II.e.p. que no se enumeran en el cuadro I o que no aparecen bajo un epígrafe colectivo en dicho cuadro I
Esta lista incluye dos tipos de epígrafes colectivos o de epígrafes II.e.p.:
- epígrafes colectivos específicos o epígrafes II.e.p. específicos aplicables a grupos de combinaciones químicas del mismo tipo;
- epígrafes colectivos generales o epígrafes II.e.p. generales para grupos de materias que presenten peligros principales y subsidiarios semejantes.
Las materias sólo pueden figurar en un epígrafe colectivo general o en un epígrafe II.e.p. general si no pueden incluirse en un epígrafe colectivo específico o en un epígrafe II.e.p. específico.
Nota: Este cuadro sólo se aplica a las materias que no figuran en el Cuadro I.
--------------------------------------------------------------------
|Nombre de la materia |Número de |
| | identificación de|
| | la materia (parte|
| | inferior) |
--------------------------------------------------------------------
|(a) |(b) |
--------------------------------------------------------------------
|Clase 3: Materias líquidas inflamables | |
--------------------------------------------------------------------
|Epígrafes II.e.p. específicos o epígrafes | |
|colectivos específicos | |
--------------------------------------------------------------------
|Desfilados del petróleo, II.e.p. |1268 |
--------------------------------------------------------------------
| |1268 |
--------------------------------------------------------------------
| |1268 |
--------------------------------------------------------------------
| |1268 |
--------------------------------------------------------------------
| |1268 |
--------------------------------------------------------------------
|Productos del petróleo, II.e.p. |1268 |
--------------------------------------------------------------------
| |1268 |
--------------------------------------------------------------------
| |1268 |
--------------------------------------------------------------------
| |1268 |
--------------------------------------------------------------------
| |1268 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidrocarburos líquidos, II.e.p. |3295 |
--------------------------------------------------------------------
| |3295 |
--------------------------------------------------------------------
| |3295 |
--------------------------------------------------------------------
| |3295 |
--------------------------------------------------------------------
| |3295 |
--------------------------------------------------------------------
|Aldehídos inflamables, II.e.p. |1989 |
--------------------------------------------------------------------
| |1989 |
--------------------------------------------------------------------
| |1989 |
--------------------------------------------------------------------
|Alcoholes inflamables,II.e.p. |1987 |
--------------------------------------------------------------------
| |1987 |
--------------------------------------------------------------------
| |1987 |
--------------------------------------------------------------------
|Cetonas, II.e.p. |1224 |
--------------------------------------------------------------------
| |1224 |
--------------------------------------------------------------------
| |1224 |
--------------------------------------------------------------------
|Eteres II.e.p. |3271 |
--------------------------------------------------------------------
| |3271 |
--------------------------------------------------------------------
|Esteres II.e.p. |3272 |
--------------------------------------------------------------------
| |3272 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrilos, inflamables, tóxicos. II.e.p. |3273 |
--------------------------------------------------------------------
|Isocianatos o isocianatos en solución, |2478 |
|inflamables, tóxicos, II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
| |2478 |
--------------------------------------------------------------------
|Alcoholes inflamables, tóxicos, II.e.p. |1986 |
--------------------------------------------------------------------
| |1986 |
--------------------------------------------------------------------
|Aldehídos, inflamables,tóxicos,II.e.p. |1988 |
--------------------------------------------------------------------
| |1988 |
--------------------------------------------------------------------
|Mercaptanos ó mercaptanos en mezcla, líquidos |1228 |
|inflamables, tóxicos,II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
| |1228 |
--------------------------------------------------------------------
|Medicamentos líquidos inflamables, tóxicos, |3248 |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
| |3248 |
--------------------------------------------------------------------
|Clorosilanos inflamables, corrosivos, II.e.p. |2985 |
--------------------------------------------------------------------
|Aminas o poliaminas inflamables, corrosivas, |2733 |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
| |2733 |
--------------------------------------------------------------------
|Alcoholatos en solución II.e.p. |3274 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidrocarburos terpénicos, II.e.p. |2319 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicidas | |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida organofosforado, líquido, |2784 |
|inflamable, tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida organoclorado, líquido, |2762 |
|inflamable, tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida radical fenoxi, líquido |2766 |
|inflamable, tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
|Carbamato pesticida, líquido, inflamable, |2758 |
|tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida mercurial, líquido, inflamable, |2778 |
|tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida organoestannico, líquido, |2787 |
|inflamable, tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida cumarínico, líquido, inflamable, |3024 |
|tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de bipiridilo, líquido, |2760 |
|inflamable, tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida arsenical, líquido, inflamable, |2760 |
|tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de cobre, líquido, |2776 |
|inflamable, tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de nitrofenoles, líquido, |2780 |
|inflamable, tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de triazina, líquido, |2764 |
|inflamable, tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de derivados benzoicos, |2770 |
|líquidos inflamable, tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida derivados de la fralamida, |2774 |
|líquido, inflamable, tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de fenilurea, líquido, |2768 |
|inflamable, tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, |2772 |
|inflamable, tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida, líquido, inflamable, tóxico, |3021 |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Epígrafes II.e.p. generales | |
--------------------------------------------------------------------
|Líquido inflamable, II.e.p. |1993 |
--------------------------------------------------------------------
| |1993 |
--------------------------------------------------------------------
| |1993 |
--------------------------------------------------------------------
| |1993 |
--------------------------------------------------------------------
| |1993 |
--------------------------------------------------------------------
| |1993 |
--------------------------------------------------------------------
|Líquido inflamable, tóxico, II.e.p. |1992 |
--------------------------------------------------------------------
| |1992 |
--------------------------------------------------------------------
|Líquido inflamable, corrosivo, II.e.p. |2924 |
--------------------------------------------------------------------
| |2924 |
--------------------------------------------------------------------
|Líquido inflamable, tóxico, corrosivo, |3286 |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Líquido a temperatura elevada inflamable, |3256 |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Clase 4.1: Materias sólidas inflamables | |
--------------------------------------------------------------------
|Epígrafes II.e.p. específicos | |
--------------------------------------------------------------------
|Hidruros metálicos, inflamables, II.e.p. |3182 |
--------------------------------------------------------------------
|Epígrafes II.e.p. generales | |
--------------------------------------------------------------------
|Sólidos que contienen líquido inflamable, |3175 |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Sólido orgánico inflamable fundido, II.e.p. |3176 |
--------------------------------------------------------------------
|Sólido orgánico inflamable, II.e.p. |1325 |
--------------------------------------------------------------------
|Sólido orgánico inflamable, tóxico, II.e.p. |2926 |
--------------------------------------------------------------------
|Sólido orgánico inflamable, corrosivo, |2925 |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Sólido inorgánico inflamable, II.e.p. |3178 |
--------------------------------------------------------------------
|Sales metálicas de compuestos orgánicos, |3181 |
|inflamables, II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Polvo metálico inflamable, II.e.p. |3089 |
--------------------------------------------------------------------
|Sólido inorgánico inflamable, tóxico, II.e.p. |3179 |
--------------------------------------------------------------------
|Sólido inorgánico inflamable, corrosivo, |3180 |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Clase 4.2: Materias sujetas a inflamación | |
|espontánea | |
--------------------------------------------------------------------
|Epígrafes II.e.p. específicos | |
--------------------------------------------------------------------
|Fibras o tejidos de origen animal, vegetal o |1373 |
|sintético, II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Alcoholatos de metales |3205 |
|alcalinoterreos,II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Alcoholatos de metales alcalinos, II.e.p. |3206 |
--------------------------------------------------------------------
|Alquilos de metales o arilos de metales, |2003 |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Haluros de alquilos de metales o haluros de |3049 |
|arilos II.e.p | |
--------------------------------------------------------------------
|Hidruros de alquilos de metales o hidruros de |3050 |
|arilos de metales, II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Epígrafes II.e.p. generales | |
--------------------------------------------------------------------
|Sólido orgánico que experimenta calentamiento |3088 |
|espontáneo, II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Líquido piroforico orgánico, II.e.p. |2845 |
--------------------------------------------------------------------
|Líquido orgánico que experimenta |3183 |
|calentamiento espontáneo, II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Solido orgánico que experimenta calentamiento |3128 |
|espontáneo tóxico, II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Líquido orgánico que experimenta |3184 |
|calentamiento espontáneo, tóxico, II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Sólido orgánico que experimenta calentamiento |3126 |
|espontáneo, corrosivo, II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Líquido orgánico que experimenta |3185 |
|calentamiento espontáneo, corrosivo, II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Polvo metálico que experimenta calentamiento |3189 |
|espontáneamente, II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Sólido inorgánico que experimenta |3190 |
|calentamiento espontáneo, II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Líquido pirofórico inorgánico, II.e.p. |3194 |
--------------------------------------------------------------------
|Líquido inorgánico que experimenta |3186 |
|calentamiento espontáneo, II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Sólido inorgánico que experimenta |3191 |
|calentamiento espontáneo, tóxico, II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Líquido inorgánico que experimenta |3187 |
|calentamiento espontáneo, tóxico, II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Sólido inorgánico que experimenta |3192 |
|calentamiento espontáneo, corrosivo, II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Líquido inorgánico que experimenta |3188 |
|calentamiento espontáneo, corrosivo, II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Compuesto órgano metálico pirofórico, II.e.p. |3203 |
--------------------------------------------------------------------
|Clase 4.3: Materias que, en contacto con el | |
|agua, desprenden gases inflamables | |
--------------------------------------------------------------------
|Epígrafes II.e.p. específicos | |
--------------------------------------------------------------------
|Clorosilanos que reaccionan con el agua |2988 |
|inflamables, corrosivos, II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Aleación líquida de metales alcalinos, |1421 |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Aleación de metales alcalinoterreos, II.e.p. |1393 |
--------------------------------------------------------------------
|Hidruros metálicos que reaccionan con el |1409 |
|agua, II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Epígrafes II.e.p. generales | |
--------------------------------------------------------------------
|Compuesto organometálico o solución o |3207 |
|dispersión del compuesto organometálico que | |
|reacciona con el agua, inflamable II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
| |3207 |
--------------------------------------------------------------------
|Materia metálica que reacciona con el agua, |3208 |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Materia metálica que reacciona con el agua, |3209 |
|que experimenta calentamiento espontáneo, | |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Sólido que reacciona con el agua, II.e.p. |2813 |
--------------------------------------------------------------------
|Líquido que reacciona con el agua, II.e.p. |3148 |
--------------------------------------------------------------------
| |3148 |
--------------------------------------------------------------------
|Sólido que reacciona con el agua, tóxico, |3134 |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Líquido que reacciona con el agua, tóxico, |3130 |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
| |3130 |
--------------------------------------------------------------------
|Sólido que reacciona con el agua, corrosivo, |3131 |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Líquido que reacciona con el agua corrosivo, |3129 |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
| |3129 |
--------------------------------------------------------------------
|Clase 5.1: Materias comburentes | |
--------------------------------------------------------------------
|Epígrafes II.e.p. específicos | |
--------------------------------------------------------------------
|Cloratos inorgánicos II.e.p. |1461 |
--------------------------------------------------------------------
|Cloratos inorgánicos en solución acuosa, |3210 |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Percloratos inorgánicos, II.e.p. |1481 |
--------------------------------------------------------------------
|Percloratos inorgánicos en solución acuosa, |3211 |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Clorito inorgánicos, II.e.p. |1462 |
--------------------------------------------------------------------
|Hipocloritos inorgánicos, II.e.p. |3212 |
--------------------------------------------------------------------
|Bromatos inorgánicos II.e.p. |1450 |
--------------------------------------------------------------------
|Bromatos inorgánicos en solución |3213 |
|acuosa,II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Permanganatos inorgánicos II.e.p. |1482 |
--------------------------------------------------------------------
|Permanganatos inorgánicos en solución acuosa, |3214 |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Persulfatos inorgánicos, II.e.p. |3215 |
--------------------------------------------------------------------
|Persulfatos inorgánicos en solución acuosa, |3216 |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Percarbonatos inorgánicos, II.e.p. |3217 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitratos inorgánicos II.e.p. |1477 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitratos inorgánicos en solución acuosa, |3218 |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Nitritos inorgánicos, II.e.p. |2627 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitritos inorgánicos en solución acuosa, |3219 |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Peróxido inorgánicos, II.e.p. |1483 |
--------------------------------------------------------------------
|Epígrafes II.e.p. generales | |
--------------------------------------------------------------------
|Sólido comburente, II.e.p. |1479 |
--------------------------------------------------------------------
|Sólido comburente, tóxico, II.e.p |3087 |
--------------------------------------------------------------------
|Sólido comburente, corrosivo, II.e.p. |3085 |
--------------------------------------------------------------------
|Clase 5.2: Peróxidos orgánicos | |
--------------------------------------------------------------------
|Epígrafes colectivos específicos | |
--------------------------------------------------------------------
|Peróxido orgánico de tipo F, líquido |3109 |
--------------------------------------------------------------------
|Peróxido orgánico de tipo F, líquido, con |3119 |
|regulación de temperatura | |
--------------------------------------------------------------------
|Peróxido orgánico de tipo F, sólido |3110 |
--------------------------------------------------------------------
|Peróxido orgánico de tipo F, sólido, con |3120 |
|regulación de temperatura | |
--------------------------------------------------------------------
|Clase 6.1: Materias tóxicas | |
--------------------------------------------------------------------
|Epígrafes II.e.p. específicos o epígrafes | |
|colectivos específicos | |
--------------------------------------------------------------------
|Materias orgánicas | |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrilos, tóxicos, inflamables, II.e.p. |3275 |
--------------------------------------------------------------------
| |3275 |
--------------------------------------------------------------------
|Nitrilos tóxicos, II.e.p |3276 |
--------------------------------------------------------------------
| |3276 |
--------------------------------------------------------------------
|Cloropicrina en mezcla, II.e.p. |1583 |
--------------------------------------------------------------------
| |1583 |
--------------------------------------------------------------------
|Líquido halogenado irritante, II.e.p. |1610 |
--------------------------------------------------------------------
| |1610 |
--------------------------------------------------------------------
|Cloroformiatos tóxicos, corrosivos, II.e.p. |3277 |
--------------------------------------------------------------------
|Cloroformiatos tóxicos, corrosivos, |2742 |
|inflamables, II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Isocianatos tóxicos, inflamables,II.e.p. |3080 |
--------------------------------------------------------------------
|Isocianato tóxico, inflamable,en solución, |3080 |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Isocianatos tóxicos, II.e.p. |2206 |
--------------------------------------------------------------------
|Isocianato tóxico en solución, II.e.p. |2206 |
--------------------------------------------------------------------
|Mercaptanos líquidos, tóxicos, inflamables, |3071 |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Mercaptanos en mezcla líquida, tóxica, |3071 |
|inflamable, II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Compuesto organofosforado tóxico, inflamable, |3279 |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
| |3279 |
--------------------------------------------------------------------
|Compuesto organofosforado tóxico, II.e.p. |3278 |
--------------------------------------------------------------------
| |3278 |
--------------------------------------------------------------------
|Desinfectante líquido, tóxico, II.e.p |3142 |
--------------------------------------------------------------------
| |3142 |
--------------------------------------------------------------------
|Desinfectante sólido, tóxico, II.e.p. |1601 |
--------------------------------------------------------------------
| |1601 |
--------------------------------------------------------------------
|Colorante líquido, tóxico, II.e.p. |1602 |
--------------------------------------------------------------------
| |1602 |
--------------------------------------------------------------------
|Materia intermedia líquida para colorante, |1602 |
|tóxica, II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
| |1602 |
--------------------------------------------------------------------
|Colorante sólido, tóxico, II.e.p. |3143 |
--------------------------------------------------------------------
| |3143 |
--------------------------------------------------------------------
|(1) Cuando sea oportuno. |
--------------------------------------------------------------------
|Materia intermedia sólida para colorante, |3143 |
|tóxica, II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
| |3143 |
--------------------------------------------------------------------
|Materia para la producción de gases |1693 |
|lacrimógenos, líquida o sólida, II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
| |1693 |
--------------------------------------------------------------------
|Materias organometálicas | |
--------------------------------------------------------------------
|Compuesto de organoestaño, líquido, II.e.p. |2788 |
--------------------------------------------------------------------
| |2788 |
--------------------------------------------------------------------
|Compuesto de organoestaño, sólido, II.e.p. |3146 |
--------------------------------------------------------------------
| |3146 |
--------------------------------------------------------------------
|Compuesto de fenilmercurio, II.e.p. |2026 |
--------------------------------------------------------------------
| |2026 |
--------------------------------------------------------------------
|Compuesto organoarsenical, II.e.p. |3280 |
--------------------------------------------------------------------
| |3280 |
--------------------------------------------------------------------
|Carbonilos metálicos, II.e.p. |3281 |
--------------------------------------------------------------------
| |3281 |
--------------------------------------------------------------------
|Materias inorgánicas | |
--------------------------------------------------------------------
|Cianuros inorgánicos sólidos, II.e.p. |1588 |
--------------------------------------------------------------------
| |1588 |
--------------------------------------------------------------------
|Cianuro en solución, II.e.p. |1935 |
--------------------------------------------------------------------
| |1935 |
--------------------------------------------------------------------
|Compuesto líquido de arsénico, II.e.p. |1556 |
|(arseniatos, arsenitos, sulfuros de arsénico) | |
--------------------------------------------------------------------
| |1556 |
--------------------------------------------------------------------
|Compuesto sólido de arsénico, II.e.p. |1557 |
|(arseniatos, arsenitos, sulfuros de arsénico) | |
--------------------------------------------------------------------
| |1557 |
--------------------------------------------------------------------
|Compuesto líquido de mercurio, II.e.p. |2024 |
--------------------------------------------------------------------
| |2024 |
--------------------------------------------------------------------
|Compuesto sólido de mercurio, II.e.p. |2025 |
--------------------------------------------------------------------
| |2025 |
--------------------------------------------------------------------
|Compuesto de talio, II.e.p. |1707 |
--------------------------------------------------------------------
|Compuesto de berilio, II.e.p. |1566 |
--------------------------------------------------------------------
|Compuesto de selenio, II.e.p. |3283 |
--------------------------------------------------------------------
| |3283 |
--------------------------------------------------------------------
|Compuesto de teluro, II.e.p. |3284 |
--------------------------------------------------------------------
|Compuesto de vanadio, II.e.p. |3285 |
--------------------------------------------------------------------
|Compuesto inorgánico líquido de antimonio, |3141 |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Compuesto inorgánico sólido de antinomio, |1549 |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Compuesto de bario, II.e.p. |1564 |
--------------------------------------------------------------------
|Compuesto soluble de plomo, II.e.p. |2291 |
--------------------------------------------------------------------
|Fluorosilicatos, II.e.p. |2856 |
--------------------------------------------------------------------
|Compuesto de cesio |2570 |
--------------------------------------------------------------------
| |2570 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicidas | |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida organofosforado sólido, tóxico |2783 |
--------------------------------------------------------------------
| |2783 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida organofosforado líquido, tóxico, |3017 |
|inflamable | |
--------------------------------------------------------------------
| |3017 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida organofosforado líquido, tóxico |3018 |
--------------------------------------------------------------------
| |3018 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida organoclorado, sólido, tóxico |2761 |
--------------------------------------------------------------------
| |2761 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida organoclorado líquido, tóxico, |2995 |
|inflamable | |
--------------------------------------------------------------------
| |2995 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida organoclorado líquido, tóxico |2996 |
--------------------------------------------------------------------
| |2996 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida de radical fenoxi, tóxico, sólido |2765 |
--------------------------------------------------------------------
| |2765 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida de radical fenoxi, líquido, |2999 |
|inflamable, tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
| |2999 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida de radical fenoxi, líquido, tóxico |3000 |
--------------------------------------------------------------------
| |3000 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de carbamato sólido, tóxico |2757 |
--------------------------------------------------------------------
| |2757 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de carbamato, líquido, |2991 |
|tóxico, inflamable | |
--------------------------------------------------------------------
| |2991 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de carbamato líquido, |2992 |
|tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
| |2992 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de mercurio, sólido, tóxico |2777 |
--------------------------------------------------------------------
| |2777 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de mercurio, líquido, |3011 |
|tóxico, inflamable | |
--------------------------------------------------------------------
| |3011 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de mercurio, líquido, |3012 |
|tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
| |3012 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de organoestano sólido, |2786 |
|tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
| |2786 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de organoestaño líquido, |3019 |
|tóxico, inflamable | |
--------------------------------------------------------------------
| |3019 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de organoestaño líquido, |3020 |
|tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
| |3020 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de derivados de la |3025 |
|cumarina, líquido, tóxico, inflamable | |
--------------------------------------------------------------------
| |3025 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de derivados de la |3026 |
|cumarina, líquido, tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
| |3026 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de derivados de la |3027 |
|cumarina, sólido, tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
| |3027 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de dipiridilo sólido, |2781 |
|tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
| |2781 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de dipiridilo líquido |3015 |
|tóxico, inflamable | |
--------------------------------------------------------------------
| |3015 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de dipiridilo líquido |3016 |
|tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
| |3016 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida arsenical sólido, tóxico |2759 |
--------------------------------------------------------------------
| |2759 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida arsenical líquido, tóxico |2993 |
|inflamable | |
--------------------------------------------------------------------
| |2993 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida arsenical, líquido, tóxico |2994 |
--------------------------------------------------------------------
| |2994 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de cobre sólido, tóxico |2775 |
--------------------------------------------------------------------
| |2775 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de cobre, líquido, tóxico, |3009 |
|inflamable | |
--------------------------------------------------------------------
| |3009 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de cobre, líquido, tóxico |3010 |
--------------------------------------------------------------------
| |3010 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de nitrofenoles sustituidos |2779 |
|sólido, tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
| |2779 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de nitrofenoles sustituidos |3013 |
|líquido, tóxico, inflamable | |
--------------------------------------------------------------------
| |3013 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de nitrofenoles sustituidos |3014 |
|líquido, tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
| |3014 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de triazina, sólido, tóxico |2763 |
--------------------------------------------------------------------
| |2763 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de triazina líquido, |2997 |
|tóxico, inflamable | |
--------------------------------------------------------------------
| |2997 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de triazina, líquido, |2998 |
|tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
| |2998 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de derivados benzoicos, |2769 |
|sólido, tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
| |2769 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de derivados benzoicos, |3003 |
|líquido, tóxico, inflamable | |
--------------------------------------------------------------------
| |3003 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de derivados benzoicos, |3004 |
|líquido, tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
| |3004 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de derivados de la |2773 |
|ftalamida sólido, tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
| |2773 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de derivados de la |3007 |
|ftalamida líquido, tóxico, inflamable | |
--------------------------------------------------------------------
| |3007 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de derivados de la |3008 |
|ftalamida líquido, tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
| |3008 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de fenilurea sólido, tóxico |2767 |
--------------------------------------------------------------------
| |2767 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de fenilurea líquido, |3001 |
|tóxico, inflamable | |
--------------------------------------------------------------------
| |3001 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de fenilurea líquido, |3002 |
|tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
| |3002 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de ditiocarbamato sólido, |2771 |
|tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
| |2771 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de ditiocarbamato líquido, |3005 |
|tóxico, inflamable | |
--------------------------------------------------------------------
| |3005 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida a base de ditiocarbamato líquido, |3006 |
|tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
| |3006 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida sólido, tóxico, II.e.p. |2588 |
--------------------------------------------------------------------
| |2588 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida líquido, tóxico,II.e.p. |2902 |
--------------------------------------------------------------------
| |2902 |
--------------------------------------------------------------------
|Plaguicida líquido, tóxico, inflamable, |2903 |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
| |2903 |
--------------------------------------------------------------------
|Materias activas | |
--------------------------------------------------------------------
|Alcaloides o sales de alcaloides líquidos, |3140 |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
| |3140 |
--------------------------------------------------------------------
|Alcaloides o sales de alcaloides sólidos, |1544 |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
| |1544 |
--------------------------------------------------------------------
|Nicotina compuestos o preparados, líquido, |3144 |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
| |3144 |
--------------------------------------------------------------------
|Nicotina compuestos o preparados, sólido, |1655 |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
| |1655 |
--------------------------------------------------------------------
|Toxinas extraídas de un medio vivo, II.e.p. |3172 |
--------------------------------------------------------------------
| |3172 |
--------------------------------------------------------------------
|Medicamento líquido tóxico, II.e.p. |1851 |
--------------------------------------------------------------------
|Medicamento sólido, tóxico, II.e.p. |3249 |
--------------------------------------------------------------------
|Epígrafes II.e.p. generales | |
--------------------------------------------------------------------
|Materias orgánicas | |
--------------------------------------------------------------------
|Líquido orgánico, tóxico, II.e.p. |2810 |
--------------------------------------------------------------------
| |2810 |
--------------------------------------------------------------------
|Sólido orgánico, tóxico, II.e.p. |2811 |
--------------------------------------------------------------------
| |2811 |
--------------------------------------------------------------------
|Líquido orgánico, tóxico, inflamable, II.e.p. |2929 |
--------------------------------------------------------------------
| |2929 |
--------------------------------------------------------------------
|Sólido orgánico tóxico, inflamable, II.e.p. |2930 |
--------------------------------------------------------------------
| |2930 |
--------------------------------------------------------------------
|Líquido orgánico tóxico, II.e.p. |2927 |
--------------------------------------------------------------------
| |2927 |
--------------------------------------------------------------------
|Sólido orgánico tóxico, corrosivo, II.e.p. |2928 |
--------------------------------------------------------------------
| |2928 |
--------------------------------------------------------------------
|Materias organometálicas | |
--------------------------------------------------------------------
|Compuesto organometálico, tóxico, II.e.p. |3282 |
--------------------------------------------------------------------
| |3282 |
--------------------------------------------------------------------
|Materias inorgánicas | |
--------------------------------------------------------------------
|Líquido tóxico que reacciona con el agua |3123 |
|II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
|Sólido tóxico que reacciona con el agua |3125 |
|II.e.p | |
--------------------------------------------------------------------
|Sólidos que contienen líquido tóxico, II.e.p. |3243 |
--------------------------------------------------------------------
|Líquido inorgánico, tóxico, II.e.p. |3287 |
--------------------------------------------------------------------
| |3287 |
--------------------------------------------------------------------
|Sólido inorgánico tóxico, II.e.p. |3288 |
--------------------------------------------------------------------
| |3288 |
--------------------------------------------------------------------
|Sólido tóxico que experimenta calentamiento |3124 |
|espontáneo, II.e.p. | |
--------------------------------------------------------------------
| |3124 |
--------------------------------------------------------------------
|Líquido inorgánico tóxico, corrosivo, II.e.p. |3289 |
--------------------------------------------------------------------
| |3289 |
--------------------------------------------------------------------
|Sólido inorgánico tóxico, corrosivo, II.e.p. |3290 |
--------------------------------------------------------------------
| |3290 |
--------------------------------------------------------------------
|Líquido tóxico, comburente, II.e.p. |3122 |
--------------------------------------------------------------------
| |3122 |
--------------------------------------------------------------------
|Sólido tóxico, comburente, II.e.p. |3086 |
--------------------------------------------------------------------
| |3086 |
--------------------------------------------------------------------
|Clase 6.2: Materias infecciosas | |
--------------------------------------------------------------------
|Epígrafes colectivos específicos | |
--------------------------------------------------------------------
|Materia infecciosa para el hombre |2814 |
--------------------------------------------------------------------
|Materia infecciosa para los animales |2900 |
|únicamente | |
--------------------------------------------------------------------
|Epígrafes II.e.p. generales | |
--------------------------------------------------------------------
|Desechos clínicos no especificados, II.e.p. |3291 |
--------------------------------------------------------------------
|Clase 7: Materias radioactivas | |
--------------------------------------------------------------------
|Epígrafes II.e.p. específicos | |
--------------------------------------------------------------------
|Materias radiactivas de baja actividad |2912 |
|específica (BAE) (LSA), II.e.p | |
--------------------------------------------------------------------
|Gas | |
--------------------------------------------------------------------
|Gas inflamable | |
--------------------------------------------------------------------
|Líquido inflamable con punto de o inflamación | |
|inferior a 61 °C | |
--------------------------------------------------------------------
|Solido inflamable | |
--------------------------------------------------------------------
|Comburente | |
--------------------------------------------------------------------
|Tóxica | |
--------------------------------------------------------------------
|Corrosiva | |
--------------------------------------------------------------------
|Epígrafes II.e.p. generales | |
--------------------------------------------------------------------
|Materias radiactivas, II.e.p. |2982 |
--------------------------------------------------------------------
|Gas | |
--------------------------------------------------------------------
|Gas inflamable | |
--------------------------------------------------------------------
|Líquido inflamable, con punto de inflamación | |
|inferior a 61 ºC | |
--------------------------------------------------------------------
|Sólido inflamable | |
--------------------------------------------------------------------
|Comburente | |
--------------------------------------------------------------------
|Tóxico | |
--------------------------------------------------------------------
|Corrosivo | |
-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------
|Número de |Etiquetas de peligro |Clase, apartado y |
|identificación de | modelo II.e.p. | letra de la enumeración|
|peligro (parte | | |
|superior) | | |
--------------------------------------------------------------------
|(c) |(d) |(e) |
-------------------------------------------------------------------- | | | | -------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 1°a) |
--------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°a) |
--------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°b) |
--------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
--------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
--------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 1°a) |
--------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°a) |
--------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°b) |
--------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
--------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
--------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 1°a) |
--------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°a) |
--------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°b) |
--------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
--------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
--------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°b) |
--------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
--------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
--------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°b) |
--------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
--------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
--------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°b) |
--------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
--------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
--------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
--------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c |
--------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3,3°b) |
--------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
--------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 11°a),b) |
--------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 14°b) |
--------------------------------------------------------------------
|36 |3+6.1 |3, 32°c) |
--------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 17°a),b) |
--------------------------------------------------------------------
|36 |3+6.1 |3, 32°c) |
--------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 17°a),b) |
--------------------------------------------------------------------
|36 |3+6.1 |3, 32°c) |
--------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 18°b) |
--------------------------------------------------------------------
|36 |3+6.1 |3, 32°c) |
--------------------------------------------------------------------
|336 |3*6.1 |3, 19°b) |
--------------------------------------------------------------------
|36 |3+6.1 |3, 32°c) |
--------------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 21°b) |
--------------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 22°a),b) |
--------------------------------------------------------------------
|38 |3+8 |3, 33°c) |
--------------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 24°b) |
--------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 41°a),b) |
--------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 42°a),b) |
--------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 43°a),b) |
--------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 44°a),b) |
--------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 45°a),b) |
--------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 46°a),b) |
--------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 47°a),b) |
--------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 48°a),b) |
--------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 49°a),b) |
--------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 50°a),b) |
--------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 51°a),b) |
--------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 52°a),b) |
--------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 53°a),b) |
--------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 54°a),b) |
--------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 55°a),b) |
--------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 56°a),b) |
--------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 57°a),b) |
-------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 1°a) |
--------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°a) |
--------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°b) |
--------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
--------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 5°c) |
--------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
--------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 19°a),b) |
--------------------------------------------------------------------
|36 |3+6.1 |3, 32°c) |
--------------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 26°a),b) |
--------------------------------------------------------------------
|38 |3+8 |3, 33°c) |
--------------------------------------------------------------------
|368 |3+6.1+8 |3, 27°a),b) |
--------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 61°c) |
-------------------------------------------------------------------- | | | | -------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 14°b),c) |
-------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 4°c) |
--------------------------------------------------------------------
|44 |4.1 |4.1, 5° |
--------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 6°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|46 |4.1+6.1 |4.1, 7°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|48 |4.1+8 |4.1, 8°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 11°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 12°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 13°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|46 |4.1+6.1 |4.1, 16°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|48 |4.1+8 |4.1, 17°b),c) |
-------------------------------------------------------------------- | | | | -------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 3°c) |
--------------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 14°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|48 |4.2+8 |4.2, 15°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|X333 |4.2+4.3 |4.2, 31°a) |
--------------------------------------------------------------------
|X333 |4.2+4.3 |4.2, 32°a) |
--------------------------------------------------------------------
|X333 |4.2+4.3 |4.2, 32°a) |
-------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 5°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|333 |4.2 |4.2, 6°a) |
--------------------------------------------------------------------
|30 |4.2 |4.2, 6°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|46 |4.2+6.l |4.2, 7°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|36 |4.2+6.1 |4.2, 8°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|48 |4.2+8 |4.2, 9°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|38 |4.2+8 |4.2, 10°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 12°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 16°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|333 |4.2 |4.2, 17°a) |
--------------------------------------------------------------------
|30 |4.2 |4.2, 17°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|46 |4.2+6.1 |4.2, 18°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|36 |4.2+6.1 |4.2, 19°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|48 |4.2+8 |4.2, 20°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|38 |4.2+8 |4.2, 21°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|X333 |4.2+4.3 |4.2, 33°a) |
-------------------------------------------------------------------- | | | | -------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|X338 |4.3+3+8 |4.3, 1°a) |
--------------------------------------------------------------------
|X423 |4.3 |4.3, 11°a) |
--------------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 11°b) |
--------------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 16°b) |
-------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|X323 |4.3+3 |4.3, 3°a) |
--------------------------------------------------------------------
|323 |4.3+3 |4.3, 3°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 13°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|423 |4.3+4.2 |4.3, 14°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 20°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|X323 |4.3 |4.3, 21°a) |
--------------------------------------------------------------------
|323 |4.3 |4.3, 21°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|462 |4.3+6.1 |4.3, 22°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|X362 |4.3+6.1 |4.3, 23°a) |
--------------------------------------------------------------------
|362 |4.3+6.1 |4.3, 23°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|482 |4.3+8 |4.3, 24°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|X382 |4.3+8 |4.3, 25°a) |
--------------------------------------------------------------------
|382 |4.3+8 |4.3, 25°b),c) |
-------------------------------------------------------------------- | | | | -------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 11°b) |
--------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 11°b) |
--------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 13°b) |
--------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 13°b) |
--------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 14°b) |
--------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 15°b) |
--------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 16°b) |
--------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 16°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 17°b) |
--------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 17°b) |
--------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 18°c) |
--------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 18°c) |
--------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 19°c) |
--------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1,22°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 23°b) |
--------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 23°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1,25°b) |
-------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 27°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|56 |5.1+6.1 |5.1, 29°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|58 |5.1+8 |5.1, 31°b),c) |
-------------------------------------------------------------------- | | | | -------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|539 |5.2(+8) (1) |5.2, 9°b) |
--------------------------------------------------------------------
|539 |5.2 |5.2, 19°b) |
--------------------------------------------------------------------
|539 |5.2 |5.2, 10°b) |
--------------------------------------------------------------------
|539 |5.2 |5.2, 20°b) |
-------------------------------------------------------------------- | | | | -------------------------------------------------------------------- | | | | -------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 11°a) |
--------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 11°b) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 12°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 17°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 17°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|68 |6.1+8 |6.1, 27°b) |
--------------------------------------------------------------------
|638 |6.1+3+8 |6.1, 28°b) |
--------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 18°b) |
--------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 18°b) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 19°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 19°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 20°b) |
--------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 20°b) |
--------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 22°a) |
--------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 22°b) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1,23°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 23°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 25°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 25°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 25°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 25°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 25°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 25°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1,25°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 25°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 25°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 25°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|(1) Cuando sea oportuno. |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 25°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 25°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 25°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 25°b) |
-------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 32°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 32°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 32°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 32°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 33°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 33°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 34°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 34°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 36°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 36°b),c) |
-------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 41°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 41°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 41°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 41°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 51°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 51°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 52°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 52°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 52°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 52°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 53°b)2 |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 54°b)2,c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 55°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 55°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 57°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 58°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 59°c) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 59°c) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 60°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 62°c) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 64°c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 61°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 61°b),c) |
-------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 71°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 71°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 71°a) |
--------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 71°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 71°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 71°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 72°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 72°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 72°a) |
--------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 72°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 72°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 72°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 73°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 73°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 73°a) |
--------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 73°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 73°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 73°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 74°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 74°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 74°a) |
--------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 74°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 74°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 74°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 75°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 75°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 75°a) |
--------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 75°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 75°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 75°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 76°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 76°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 76°a) |
--------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 76°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 76°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 76°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1,77°a) |
--------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 77°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 77°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 77°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 77°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 77°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 78°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 78°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 78°a) |
--------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 78°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 78°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 78°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 79°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 79°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 79°a) |
--------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 79°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 79°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 | 6.1, 79°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 80°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 80°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 80°a) |
--------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 80°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 80°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 80°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 81°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 81°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 81°a) |
--------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 81°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 81°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 81°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 82°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 82°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 82°a) |
--------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 82°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 82°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 82°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 83°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 83°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 83°a) |
--------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 83°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 83°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 83°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 84°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 84°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 84°a) |
--------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 84°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 84°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 84°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 85°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 85°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 85°a) |
--------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 85°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 85°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 85°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 86°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 86°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 86°a) |
--------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 86°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 86°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 86°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 87°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 87°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 87°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 87°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 87°a) |
--------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 87°b),c) |
-------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 90°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 90°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 90°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 90°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 90°a),b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 90°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 90°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 90°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 90°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.l |6.1, 90°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 90°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 90°b),c) |
-------------------------------------------------------------------- | | | | -------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 25°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 25°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 25°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 25°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 26°a)1 |
--------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 26°b)1 |
--------------------------------------------------------------------
|664 |6.1+4.1 |6.1, 26°a)2 |
--------------------------------------------------------------------
|64 |6.1+4.1 |6.1, 26°b)2 |
--------------------------------------------------------------------
|668 |6.1+8 |6.1,27°a) |
--------------------------------------------------------------------
|68 |6.1+8 |6.1, 27°b) |
--------------------------------------------------------------------
|668 |6.1+8 |6.1, 27°a) |
--------------------------------------------------------------------
|68 |6.1+8 |6.1, 27°b) |
-------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 35°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 35°b),c) |
-------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|623 |6.1+4.3 |6.1,44°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|642 |6.1+4.3 |6.1, 44°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 65°b) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 65°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1,65°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 65°a) |
--------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1,65°b),c) |
--------------------------------------------------------------------
|664 |6 1+4 2 |6.1, 66°a) |
--------------------------------------------------------------------
|64 |6.14.2 |6.1, 66°b) |
--------------------------------------------------------------------
|668 |6.1+8 |6.1,67°a) |
--------------------------------------------------------------------
|68 |6.1+8 |6.1, 67°b) |
--------------------------------------------------------------------
|668 |6.1+8 |6.1, 67°a) |
--------------------------------------------------------------------
|68 |6.1+8 |6.1, 67°b) |
--------------------------------------------------------------------
|665 |6.1+05 |6.1, 68°a) |
--------------------------------------------------------------------
|65 |6.1+05 |6.1, 68°b) |
--------------------------------------------------------------------
|665 |6.1+05 |6.1,68°a) |
--------------------------------------------------------------------
|65 |6.1+05 |6.1, 68°b) |
-------------------------------------------------------------------- | | | | -------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|606 |6.2 |6.2, 3°b) |
--------------------------------------------------------------------
|606 |6.2 |6.2, 4°b) |
-------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|606 |6.2 |6.2, 3°b) |
-------------------------------------------------------------------- | | | | -------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|70 |7A, 7B o 7C |7, Fichas 5, 6 o 13 |
--------------------------------------------------------------------
|72 |7A, 7B o 7C | |
--------------------------------------------------------------------
|723 |7A, 7B, o 7C+3 | |
--------------------------------------------------------------------
|73 |7A, 7B, 7C+3 | |
--------------------------------------------------------------------
|74 |7A, 7B, o 7C+4.1 | |
--------------------------------------------------------------------
|75 |7A, 7B, o 7C+0,5 | |
--------------------------------------------------------------------
|76 |7A, 7B, o 7C+6.1 | |
--------------------------------------------------------------------
|78 |7A, 7B o 7C+8 | |
-------------------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------------------
|70 |7A, 7B o 7C |7, Fichas 9, 10, 11 o |
| | | 13 |
--------------------------------------------------------------------
|72 |7A, 7B o 7C | |
--------------------------------------------------------------------
|723 |7A, 7B o 7C+3 | |
--------------------------------------------------------------------
|73 |7A, 7B o 7C+3 | |
--------------------------------------------------------------------
|74 |7A,7B o 7C+4.1 | |
--------------------------------------------------------------------
|75 |7A, 7B o 7C+05 | |
--------------------------------------------------------------------
|76 |7A, 7B o 7C+6.1 | |
--------------------------------------------------------------------
|78 |7A, 7B o 7C+8 | |
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
|Clase 8: Materias corrosivas | |
-----------------------------------------------------------------
|Epígrafes n.e.p. específicos | |
-----------------------------------------------------------------
|Materias inorgánicas | |
-----------------------------------------------------------------
|Hidrógenos difluoruros ácidos (floruros ácidos), |1740 |
|n.e.p. | |
-----------------------------------------------------------------
|Bisulfitos en solución acuosa, n.e.p. |2693 |
-----------------------------------------------------------------
|Materias orgánicas | |
-----------------------------------------------------------------
|Clorosilanos corrosivos, n.e.p. |2987 |
-----------------------------------------------------------------
|Clorosilanos corrosivos, inflamables, n.e.p. |2986 |
-----------------------------------------------------------------
|Alquilfenoles sólidos, n.e.p. |2430 |
-----------------------------------------------------------------
| |2430 |
-----------------------------------------------------------------
|Alquilfenoles líquidos, n.e.p. |3145 |
-----------------------------------------------------------------
| |3145 |
-----------------------------------------------------------------
|Aminas o poliaminas sólidas, corrosivas, n.e.p. |3259 |
-----------------------------------------------------------------
| |3259 |
-----------------------------------------------------------------
|Aminas o poliaminas líquidas, corrosivas, n.e.p. |2735 |
-----------------------------------------------------------------
| |2735 |
-----------------------------------------------------------------
|Aminas o poliaminas líquidas, corrosivas, inflamables |2734 |
|n.e.p. | |
-----------------------------------------------------------------
| |2734 |
-----------------------------------------------------------------
|Colorante sólido o materia intermedia sólida para |3147 |
|colorante, corrosivo, n.e.p. | |
-----------------------------------------------------------------
|Colorante líquido o materia intermedia líquida para |2801 |
|colorante, corrosiva, n.e.p. | |
-----------------------------------------------------------------
|Desinfectante líquido, corrosivo, n.e.p. |1903 |
-----------------------------------------------------------------
| |1903 |
-----------------------------------------------------------------
|Epigrafes n.e.p. generales | |
-----------------------------------------------------------------
|Materias de carácter ácido | |
-----------------------------------------------------------------
|Sólido inorgánico corrosivo, ácido,n.e.p. |3260 |
-----------------------------------------------------------------
| |3260 |
-----------------------------------------------------------------
|Líquido inorgánico corrosivo, ácido, n.e.p. |3264 |
-----------------------------------------------------------------
| |3264 |
-----------------------------------------------------------------
|Materias orgánicas | |
-----------------------------------------------------------------
|Sólido orgánico corrosivo, ácido, n.e.p. |3261 |
-----------------------------------------------------------------
| |3261 |
-----------------------------------------------------------------
|Líquido orgánico, corrosivo, ácido, n.e.p. |3265 |
-----------------------------------------------------------------
| |3265 |
-----------------------------------------------------------------
|Materias de carácter básico | |
-----------------------------------------------------------------
|Materias inorgánicas | |
-----------------------------------------------------------------
|Líquido alcalino cáustico, n.e.p. |1719 |
-----------------------------------------------------------------
|Sólido inorgánico corrosivo, básico, n.e.p. |3262 |
-----------------------------------------------------------------
| |3262 |
-----------------------------------------------------------------
|Líquido inorgánico corrosivo, básico, n.e.p. |3266 |
-----------------------------------------------------------------
| |3266 |
-----------------------------------------------------------------
|Materias orgánicas | |
-----------------------------------------------------------------
|Sólido orgánico corrosivo, básico, n.e.p. |3263 |
-----------------------------------------------------------------
| |3263 |
-----------------------------------------------------------------
|Líquido orgánico, corrosivo, básico, n.e.p. |3267 |
-----------------------------------------------------------------
| |3267 |
-----------------------------------------------------------------
|Otras materias corrosivas | |
-----------------------------------------------------------------
|Sólido que contiene líquido corrosivo, n.e.p. |3244 |
-----------------------------------------------------------------
|Sólido corrosivo, n.e.p. |1759 |
-----------------------------------------------------------------
| |1759 |
-----------------------------------------------------------------
|Líquido corrosivo, n.e.p. |1760 |
-----------------------------------------------------------------
| |1760 |
-----------------------------------------------------------------
|Sólido corrosivo, inflamable, n.e.p. |2921 |
-----------------------------------------------------------------
| |2921 |
-----------------------------------------------------------------
|Líquido corrosivo, inflamable, n.e.p. |2920 |
-----------------------------------------------------------------
| |2920 |
-----------------------------------------------------------------
|Sólido corrosivo que experimenta calentamiento |3095 |
|espontáneo, n.e.p. | |
-----------------------------------------------------------------
|Líquido corrosivo que experimenta calentamiento |3301 |
|espontáneo, n.e.p. | |
-----------------------------------------------------------------
| |3301 |
-----------------------------------------------------------------
|Sólido corrosivo que reacciona con el agua, n.e.p. |3096 |
-----------------------------------------------------------------
|Líquido corrosivo que reacciona con el agua, n.e.p. |3094 |
-----------------------------------------------------------------
|Sólido corrosivo, comburente, n.e.p. |3084 |
-----------------------------------------------------------------
| |3084 |
-----------------------------------------------------------------
|Líquido corrosivo, comburente, n.e.p. |3093 |
-----------------------------------------------------------------
| |3093 |
-----------------------------------------------------------------
|Sólido corrosivo, tóxico, n.e.p. |2923 |
-----------------------------------------------------------------
| |2923 |
-----------------------------------------------------------------
|Líquido corrosivo, tóxico, n.e.p. |2922 |
-----------------------------------------------------------------
| |2922 |
-----------------------------------------------------------------
|Clase 9: Materias y objetos peligrosos diversos | |
-----------------------------------------------------------------
|Materias peligrosas desde el punto de vista del medio | |
|ambiente, n.e.p. | |
-----------------------------------------------------------------
|Materia líquida potencialmente peligrosa para el medio |3082 |
|ambiente, n.e.p. | |
-----------------------------------------------------------------
|Materia sólida potencialmente peligrosa para el medio |3077 |
|ambiente, n.e.p. | |
----------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------- | | | | ---------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 9°b),c) |
---------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 17°c) |
--------------------------------------------------------- | | | | ---------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 36°b) |
---------------------------------------------------------
|X83 |8+3 |8, 37°b) |
---------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 39°a) |
---------------------------------------------------------
|80 |8 |8,39°b),c) |
---------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 40°a) |
---------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 40°b),c) |
---------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 52°a) |
---------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 52°b),c) |
---------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 53°a) |
---------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 53°b),c) |
---------------------------------------------------------
|883 |8+3 |8, 54°a) |
---------------------------------------------------------
|83 |8+3 |8, 54°b) |
---------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 65°b),c) |
---------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 66°b),c) |
---------------------------------------------------------
|88 |8 |8,66°a) |
---------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 66°b),c) |
--------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------- | | | | ---------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 16°a) |
---------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 16°b),c) |
---------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 17°a) |
---------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 17°b),c) |
--------------------------------------------------------- | | | | ---------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 39°a) |
---------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 39°b),c) |
---------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 40°a) |
---------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 40°b),c) |
--------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------- | | | | ---------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 42°b),c) |
---------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 46°a) |
---------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 46°b),c) |
---------------------------------------------------------
|88 |8 |8,47°a) |
---------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 47°b),c) |
--------------------------------------------------------- | | | | ---------------------------------------------------------
|88 |8 |8,55°a) |
---------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 55°b),c) |
---------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 56°a) |
---------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 56°b),c) |
--------------------------------------------------------- | | | | ---------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 65°b) |
---------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 65°a) |
---------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 65°b),c) |
---------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 66°a) |
---------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 66°b),c) |
---------------------------------------------------------
|884 |8+4.1 |8, 67°a) |
---------------------------------------------------------
|84 |8+4.1 |8, 67°b) |
---------------------------------------------------------
|883 |8+3 |8, 68°a) |
---------------------------------------------------------
|83 |8+3 |8, 68°b) |
---------------------------------------------------------
|84 |8+4.2 |8, 69°b) |
---------------------------------------------------------
|884 |8+4.2 |8, 70°a) |
---------------------------------------------------------
|84 |8+4.2 |8, 70°b) |
---------------------------------------------------------
|842 |8+4.3 |8, 71°b) |
---------------------------------------------------------
|823 |8+4.3 |8, 72°a),b) |
---------------------------------------------------------
|885 |8+05 |8, 73°a) |
---------------------------------------------------------
|85 |8+05 |8, 73°b) |
---------------------------------------------------------
|885 |8+05 |8, 74°a) |
---------------------------------------------------------
|85 |8+05 |8, 74°b) |
---------------------------------------------------------
|886 |8+6.1 |8, 75°a) |
---------------------------------------------------------
|86 |8+6.1 |8, 75°b),c) |
---------------------------------------------------------
|886 |8+6.1 |8, 76°a) |
---------------------------------------------------------
|86 |8+6.1 |8, 76°b),c) |
--------------------------------------------------------- | | | | --------------------------------------------------------- | | | | ---------------------------------------------------------
|90 |9 |9, 11°c) |
---------------------------------------------------------
|90 |9 |9, 12°c) |
---------------------------------------------------------
CUADRO III
Lista Numérica, este cuadro contiene todos los epígrafes de los cuadros I y II por orden de número de identificación de la materia
--------------------------------------------------------------------
|Número de |Nombre de la materia |
|identificación | |
|de la materia | |
|(parte inferior)| |
--------------------------------------------------------------------
|(a) |(b) |
--------------------------------------------------------------------
|1002 |Aire comprimido |
--------------------------------------------------------------------
|1003 |Aire líquido, muy refrigerado |
--------------------------------------------------------------------
|1005 |Amoniaco |
--------------------------------------------------------------------
|1006 |Argón comprimido |
--------------------------------------------------------------------
|1008 |Fluoruro de boro |
--------------------------------------------------------------------
|1009 |Bromotrifluorometano (R 13 B1) |
--------------------------------------------------------------------
|1010 |Butadieno-1,2 |
--------------------------------------------------------------------
|1010 |Butadien -1,3 |
--------------------------------------------------------------------
|1010 |Mezclas de 1,3-butadieno y de hidrocarburos |
--------------------------------------------------------------------
|1011 |Butano, técnicamente puro |
--------------------------------------------------------------------
|1012 |1-Buteno |
--------------------------------------------------------------------
|1012 |2-Buteno cis |
--------------------------------------------------------------------
|1012 |2-Buteno trans |
--------------------------------------------------------------------
|1013 |Dióxido de carbono |
--------------------------------------------------------------------
|1014 |Dióxido de carbono conteniendo del 1% al 10% |
| | (peso) de oxígeno |
--------------------------------------------------------------------
|1016 |Monóxido de carbono |
--------------------------------------------------------------------
|1017 |Cloro |
--------------------------------------------------------------------
|1018 |Monoclorodifluorometano (R 22) |
--------------------------------------------------------------------
|1020 |Cloropentafluoroetano (R 115) |
--------------------------------------------------------------------
|1021 |1-Cloro-1,2,2,2 tetrafuoroetano (R 124) |
--------------------------------------------------------------------
|1022 |Clorotrifluorometano (R 13) |
--------------------------------------------------------------------
|1027 |Ciclopropano |
--------------------------------------------------------------------
|1028 |Diclorodifluorometano (R 12) |
--------------------------------------------------------------------
|1029 |Dicloromonofluorometano (R 21) |
--------------------------------------------------------------------
|1032 |Dimetilamina anhidra |
--------------------------------------------------------------------
|1033 |Oxido de metilo |
--------------------------------------------------------------------
|1035 |Etano |
--------------------------------------------------------------------
|1036 |Etilamina anhidra |
--------------------------------------------------------------------
|1037 |Cloruro de etilo |
--------------------------------------------------------------------
|1040 Oxido de |236 |
|etileno con | |
|nitrógeno | |
--------------------------------------------------------------------
|1041 |Dióxido de carbono conteniendo como máximo 35% |
| | (peso) de óxido de etileno |
--------------------------------------------------------------------
|1041 |Oxido de etileno conteniendo como máximo un 10% |
| | (peso de dióxido de carbono) |
--------------------------------------------------------------------
|1041 |Oxido de etileno conteniendo un mínimo del 10% |
| | pero no más del 50% (peso) de dióxido de carbono|
--------------------------------------------------------------------
|1046 |Helio comprimido |
--------------------------------------------------------------------
|1048 |Bromuro de hidrógeno |
--------------------------------------------------------------------
|1049 |Hidrógeno comprimido |
--------------------------------------------------------------------
|1050 |Cloruro de hidrógeno |
--------------------------------------------------------------------
|1052 |Fluoruro de hidrógeno anhidro |
--------------------------------------------------------------------
|1053 |Sulfuro de hidrógeno |
--------------------------------------------------------------------
|1055 |Isobuteno |
--------------------------------------------------------------------
|1056 |Cripton, comprimido |
--------------------------------------------------------------------
|1060 |Mezclas de metilacetileno y propadieno con |
| | hidrocarburos (Mezclas P1 y P2) |
--------------------------------------------------------------------
|1061 |Metilamina anhidra |
--------------------------------------------------------------------
|1062 |Bromuro de metilo |
--------------------------------------------------------------------
|1063 |Cloruro de metilo |
--------------------------------------------------------------------
|1064 |Mercaptán metílico |
--------------------------------------------------------------------
|1065 |Neon, comprimido |
--------------------------------------------------------------------
|1066 |Nitrógeno comprimido |
--------------------------------------------------------------------
|1067 |Dióxido de nitrógeno NO2 |
--------------------------------------------------------------------
|1070 |Hemióxido de nitrógeno (N2O) |
--------------------------------------------------------------------
|1072 |Oxígeno comprimido |
--------------------------------------------------------------------
|1073 |Oxígeno, líquido, muy refrigerado |
--------------------------------------------------------------------
|1076 |Oxicloruro de carbono (Fosgeno) |
--------------------------------------------------------------------
|1077 |Propileno |
--------------------------------------------------------------------
|1078 |Mezclas F1, F2 y F3 |
--------------------------------------------------------------------
|1079 |Dióxido de azufre |
--------------------------------------------------------------------
|1080 |Hexafluoruro de azufre |
--------------------------------------------------------------------
|1082 |Trifluocloroetileno inhibido (R 1113) |
--------------------------------------------------------------------
|1083 |Trimetilamina anhidra |
--------------------------------------------------------------------
|1085 |Bromuro de vinilo |
--------------------------------------------------------------------
|1086 |Cloruro de vinilo |
--------------------------------------------------------------------
|1087 |Oxido de metilo y de vinilo |
--------------------------------------------------------------------
|1088 |Acetal |
--------------------------------------------------------------------
|1089 |Acetaldehído |
--------------------------------------------------------------------
|1090 |Acetona |
--------------------------------------------------------------------
|1091 |Aceites de acetona |
--------------------------------------------------------------------
|1092 |Acroleína estabilizada |
--------------------------------------------------------------------
|1093 |Acrilonitrilo estabilizado |
--------------------------------------------------------------------
|1098 |Alcohol alílico |
--------------------------------------------------------------------
|1099 |Bromuro de alilo |
--------------------------------------------------------------------
|1100 |Cloruro de alilo |
--------------------------------------------------------------------
|1104 |Acetato de amilo |
--------------------------------------------------------------------
|1105 |Alcoholes amílicos |
--------------------------------------------------------------------
|1105 |Alcoholes amílicos |
--------------------------------------------------------------------
|1106 |Amilamina (N-amilamina, terc-amilamina) |
--------------------------------------------------------------------
|1106 |Amilamina (sec-amilamina) |
--------------------------------------------------------------------
|1107 |Cloruro de amilo |
--------------------------------------------------------------------
|1108 |1-Pentano |
--------------------------------------------------------------------
|1109 |Formiatos de amilo |
--------------------------------------------------------------------
|1110 |n-Amilmetilcetona |
--------------------------------------------------------------------
|1111 |Mercaptanos amílico |
--------------------------------------------------------------------
|1112 |Nitratos de amilo |
--------------------------------------------------------------------
|1113 |Nitrito de amilo |
--------------------------------------------------------------------
|1114 |Benceno |
--------------------------------------------------------------------
|1120 |Butanoles |
--------------------------------------------------------------------
|1120 |Butanoles |
--------------------------------------------------------------------
|1123 |Acetatos de butilo |
--------------------------------------------------------------------
|1123 |Acetatos de butilo |
--------------------------------------------------------------------
|1125 |n-Butilamina |
--------------------------------------------------------------------
|1126 |Bromuro de butilo normal (bromo-1-butano) |
--------------------------------------------------------------------
|1126 |Bromuro de butilo normal (1-Bromobutano) |
--------------------------------------------------------------------
|1127 |Clorobutanos |
--------------------------------------------------------------------
|1128 |Formiato de n-butilo |
--------------------------------------------------------------------
|1129 |Butiraldehido |
--------------------------------------------------------------------
|1130 |Aceite de alcanfor |
--------------------------------------------------------------------
|1131 |Disulfuro de carbono (sulfuro de carbono) |
--------------------------------------------------------------------
|1131 |Sulfuro de carbono (disulfuro de carbono) |
--------------------------------------------------------------------
|1133 |Adhesivos |
--------------------------------------------------------------------
|1133 |Adhesivos |
--------------------------------------------------------------------
|1134 |Clorobenceno |
--------------------------------------------------------------------
|1135 |Monoclorohidrina de glicol |
--------------------------------------------------------------------
|1136 |Destilados de alquitrán de hulla |
--------------------------------------------------------------------
|1136 |Destilados de alquitrán de hulla |
--------------------------------------------------------------------
|1139 |Soluciones para revestimientos |
--------------------------------------------------------------------
|1139 |Soluciones para revestimientos |
--------------------------------------------------------------------
|1143 |Aldehído crotónico (Crotonaldehído) |
| | estabilizado |
--------------------------------------------------------------------
|1143 |Crotonaldehído (aldehido crotónico) |
| | estabilizado |
--------------------------------------------------------------------
|1144 |Crotonileno |
--------------------------------------------------------------------
|1145 |Ciclohexano |
--------------------------------------------------------------------
|1146 |Ciclopentano |
--------------------------------------------------------------------
|1147 |Decahidronaftaleno |
--------------------------------------------------------------------
|1148 |Diacotona-alcohol, químicamente puro |
--------------------------------------------------------------------
|1148 |Diacetona-alcohol técnico |
--------------------------------------------------------------------
|1149 |Eteres butílicos |
--------------------------------------------------------------------
|1150 |1,2-Dicloroctileno |
--------------------------------------------------------------------
|1152 |Dicloropentanos |
--------------------------------------------------------------------
|1153 |Eter dietílico de etilenglicol |
--------------------------------------------------------------------
|1154 |Dietilamina |
--------------------------------------------------------------------
|1155 |Eter etílico |
--------------------------------------------------------------------
|1155 |Eter dietílico (eter etílico) |
--------------------------------------------------------------------
|1156 |Dietilcetona |
--------------------------------------------------------------------
|1157 |Diisobutilcetona |
--------------------------------------------------------------------
|1158 |Diisopropilamina |
--------------------------------------------------------------------
|1159 |Eter isopropilico |
--------------------------------------------------------------------
|1160 |Dimetilamina, soluciones acuosas |
--------------------------------------------------------------------
|1161 |Carbonato metílico |
--------------------------------------------------------------------
|1162 |Dimetildiclorosilano |
--------------------------------------------------------------------
|1163 |Dimetil hidracina asimétrica |
--------------------------------------------------------------------
|1164 |Sulfuro de metilo |
--------------------------------------------------------------------
|1165 |Dioxano |
--------------------------------------------------------------------
|1166 |Dioxolano |
--------------------------------------------------------------------
|1167 |Eter vinílico estabilizado |
--------------------------------------------------------------------
|1169 |Extractos aromáticos líquidos |
--------------------------------------------------------------------
|1169 |Extractos aromáticos líquidos |
--------------------------------------------------------------------
|1170 |Alcohol etílico y sus soluciones acuosas que |
| | contengan más de 70% de alcohol |
--------------------------------------------------------------------
|1170 |Alcohol etílico, soluciones acnosas de, una |
| | concentración de 24% a 70% inclusive |
--------------------------------------------------------------------
|1170 |Etanol (alcohol etílico) y sus soluciones |
| | acuosas |
--------------------------------------------------------------------
|1170 |Etanol (alcohol etílico) soluciones |
--------------------------------------------------------------------
|1171 |Eter monoetílico de etilenglicol |
--------------------------------------------------------------------
|1172 |Acatato de éter monoetílico de etilenglicol |
--------------------------------------------------------------------
|1173 |Acetato de etilo |
--------------------------------------------------------------------
|1175 |Etilbenceno |
--------------------------------------------------------------------
|1176 |Borato de etilo |
--------------------------------------------------------------------
|1177 |Acetato de etil butilo |
--------------------------------------------------------------------
|1178 |Aldehído 2-etilbutírico |
--------------------------------------------------------------------
|1179 |Eter etilbutílico |
--------------------------------------------------------------------
|1180 |Butirato de etilo |
--------------------------------------------------------------------
|1181 |Cloroacetato de etilo |
--------------------------------------------------------------------
|1182 |Cloroformiato de etilo |
--------------------------------------------------------------------
|1183 |Etildiclorosilano |
--------------------------------------------------------------------
|1184 |Dicloruro de etileno |
--------------------------------------------------------------------
|1185 |Etilenimina estabilizada |
--------------------------------------------------------------------
|1188 |Eter monometílico de etilenglicol |
--------------------------------------------------------------------
|1189 |Acetato de éter monometílico de etilenglicol |
--------------------------------------------------------------------
|1190 |Formiato de etilo |
--------------------------------------------------------------------
|1191 |Aldehídos octílicos (etilhexaldehídos) |
| | (2-etilhexaldehído) (3- etilhexaldehído) |
--------------------------------------------------------------------
|1192 |Lactato de etilo |
--------------------------------------------------------------------
|1193 |Etilmetilcetona (metiletilcetona) |
--------------------------------------------------------------------
|1193 |Metiletilcetona |
--------------------------------------------------------------------
|1194 |Nitrito de etilo en solución |
--------------------------------------------------------------------
|1195 |Propionato de etilo |
--------------------------------------------------------------------
|1196 |Etiltriclorosilano |
--------------------------------------------------------------------
|1197 |Extractos aromatizantes líquidos |
--------------------------------------------------------------------
|1197 |Extractos aromatizantes líquidos |
--------------------------------------------------------------------
|1198 |Formaldehídos, soluciones inflamables |
--------------------------------------------------------------------
|1199 |Furfural |
--------------------------------------------------------------------
|1201 |Aceite de fusel |
--------------------------------------------------------------------
|1201 |Aceite de fusel |
--------------------------------------------------------------------
|1202 |Gasóleo o combustibles para motores diesel |
--------------------------------------------------------------------
|1202 |Gasóleo |
--------------------------------------------------------------------
|1202 |Combustibles para motores diesel |
--------------------------------------------------------------------
|1203 |Gasolina |
--------------------------------------------------------------------
|1206 |Heptanos |
--------------------------------------------------------------------
|1207 |Hexaldehído |
--------------------------------------------------------------------
|1208 |Hexanos |
--------------------------------------------------------------------
|1210 |Tintas de imprenta |
--------------------------------------------------------------------
|1210 |Tintas deimprenta |
--------------------------------------------------------------------
|1212 |Alcohol isobutílico (Isobutanol) |
--------------------------------------------------------------------
|1212 |Isobutanol (Alcohol isobutílico) |
--------------------------------------------------------------------
|1213 |Acetato de isobutilo |
--------------------------------------------------------------------
|1214 |Isobutilamina |
--------------------------------------------------------------------
|1216 |Isooctenos |
--------------------------------------------------------------------
|1218 |Isopreno estabilizado |
--------------------------------------------------------------------
|1219 |Alcohol isopropílico (isopropanol) |
--------------------------------------------------------------------
|1219 |Isopropanol (alcohol isopropílico) |
--------------------------------------------------------------------
|1220 |Acetato de isopropilo |
--------------------------------------------------------------------
|1221 |Isopropilamina |
--------------------------------------------------------------------
|1223 |Queroseno |
--------------------------------------------------------------------
|1224 |Cetonas, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1224 | |
--------------------------------------------------------------------
|1224 | |
--------------------------------------------------------------------
|1228 |Mercaptanos ó mercaptanos en mezcla, líquidos |
| | inflamables, tóxicos, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1228 | |
--------------------------------------------------------------------
|1229 |Oxido de mesitilo |
--------------------------------------------------------------------
|1230 |Metanol |
--------------------------------------------------------------------
|1231 |Acetato de metilo |
--------------------------------------------------------------------
|1233 |Acetato de metilamilo |
--------------------------------------------------------------------
|1234 |Metilal |
--------------------------------------------------------------------
|1235 |Metilamina,soluciones acuosas |
--------------------------------------------------------------------
|1237 |Butirato de metilo |
--------------------------------------------------------------------
|1238 |Cloroformiato de metilo |
--------------------------------------------------------------------
|1239 |Eter monoclorometílico |
--------------------------------------------------------------------
|1242 |Metildiclorosilano |
--------------------------------------------------------------------
|1243 |Formiato de metilo |
--------------------------------------------------------------------
|1244 |Metilhidracina |
--------------------------------------------------------------------
|1245 |Metilisobutilcatona |
--------------------------------------------------------------------
|1246 |Metilisopropenilcetona estabilizada |
--------------------------------------------------------------------
|1247 |Metacrilato de metilo monomero estabilizado |
--------------------------------------------------------------------
|1248 |Propionato de metilo |
--------------------------------------------------------------------
|1249 |Metilpropilcetona |
--------------------------------------------------------------------
|1250 |Metiltriclorosilano |
--------------------------------------------------------------------
|1251 |Metilvinilcetona |
--------------------------------------------------------------------
|1259 |Niquel tetracarbonilo |
--------------------------------------------------------------------
|1262 |Octanos |
--------------------------------------------------------------------
|1263 |Materias parecidas a las pinturas |
--------------------------------------------------------------------
|1263 |Materias parecidas a las pinturas |
--------------------------------------------------------------------
|1263 |Pinturas |
--------------------------------------------------------------------
|1263 |Pinturas |
--------------------------------------------------------------------
|1264 |Paraldehído |
--------------------------------------------------------------------
|1265 |Pentanos, líquidos |
--------------------------------------------------------------------
|1266 |Productos de perfumería |
--------------------------------------------------------------------
|1266 |Productos de perfumería |
--------------------------------------------------------------------
|1267 |Petróleo bruto |
--------------------------------------------------------------------
|1267 |Petróleo bruto |
--------------------------------------------------------------------
|1268 |Desfilados del petróleo, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1268 | |
--------------------------------------------------------------------
|1268 | |
--------------------------------------------------------------------
|1268 | |
--------------------------------------------------------------------
|1268 | |
--------------------------------------------------------------------
|1268 |Productos del petróleo, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1268 | |
--------------------------------------------------------------------
|1268 | |
--------------------------------------------------------------------
|1268 | |
--------------------------------------------------------------------
|1268 | |
--------------------------------------------------------------------
|1272 |Aceite de pino |
--------------------------------------------------------------------
|1274 |Alcohol propílico normal (n-propanol) |
--------------------------------------------------------------------
|1274 |Alcohol propílico normal (n-propanol) |
--------------------------------------------------------------------
|1274 |n-Propanol (alcohol propílico normal) |
--------------------------------------------------------------------
|1274 |n-Propanol (alcohol propílico normal) |
--------------------------------------------------------------------
|1275 |Aldehído propiónico |
--------------------------------------------------------------------
|1276 |Acetato de n-propilo |
--------------------------------------------------------------------
|1277 |Propilamina |
--------------------------------------------------------------------
|1278 |1-Cloro Propano |
--------------------------------------------------------------------
|1279 |1,2-Dicloro propano (dicloruro de propileno) |
--------------------------------------------------------------------
|1280 |Oxido de propileno estabilizado |
--------------------------------------------------------------------
|1281 |Formiatos de propilo |
--------------------------------------------------------------------
|1282 |Piridina |
--------------------------------------------------------------------
|1286 |Aceite de colofonia |
--------------------------------------------------------------------
|1286 |Aceite de colofonia |
--------------------------------------------------------------------
|1287 |Caucho, disolución |
--------------------------------------------------------------------
|1287 |Disolucion de caucho |
--------------------------------------------------------------------
|1288 |Aceite de esquisto |
--------------------------------------------------------------------
|1288 |Aceite de esquisto |
--------------------------------------------------------------------
|1289 |Metilato sódico en solución alcohólica |
--------------------------------------------------------------------
|1289 |Metilato sódico en solución alcohólica |
--------------------------------------------------------------------
|1292 |Silicato de tetraetilo |
--------------------------------------------------------------------
|1293 |Tinturas medicinales |
--------------------------------------------------------------------
|1293 |Tinturas medicinales |
--------------------------------------------------------------------
|1294 |Tolueno |
--------------------------------------------------------------------
|1295 |Triclorosilano |
--------------------------------------------------------------------
|1296 |Trietilamina |
--------------------------------------------------------------------
|1297 |Trimetilamina en solución acuosa |
--------------------------------------------------------------------
|1297 |Trimetilamina en solución acuosa |
--------------------------------------------------------------------
|1298 |Trimetilclorosilano |
--------------------------------------------------------------------
|1299 |Trementina |
--------------------------------------------------------------------
|1300 |Sucedáneo de la trementina |
--------------------------------------------------------------------
|1300 |Sucedáneo de la trementina |
--------------------------------------------------------------------
|1301 |Acetato de vinilo estabilizado |
--------------------------------------------------------------------
|1302 |Eter etilvinílico estabilizado |
--------------------------------------------------------------------
|1303 |Cloruro de vinilideno (1,1-dicloro etileno |
| | estabilizado) |
--------------------------------------------------------------------
|1303 |1,1-Dicloroetileno (cloruro de vinilideno), |
| | estabilizado |
--------------------------------------------------------------------
|1304 |Eter isobutilvinílico estabilizado |
--------------------------------------------------------------------
|1305 |Viniltriclorosilano inhibido |
--------------------------------------------------------------------
|1306 |Productos líquidos para la conservación de la |
| | madera |
--------------------------------------------------------------------
|1306 |Productos líquidos para la conservación de la |
| | madera |
--------------------------------------------------------------------
|1307 |Xilenos (o-xileno;Dimetilbencenos) |
--------------------------------------------------------------------
|1307 |Xilenos (m-xileno; p-xileno; dimetilbenceno) |
--------------------------------------------------------------------
|1308 |Circonio en suspensión en un líquido inflamable |
--------------------------------------------------------------------
|1309 |Aluminio en polvo, recubierto |
--------------------------------------------------------------------
|1312 |Borneol |
--------------------------------------------------------------------
|1313 |Resinato cálcico |
--------------------------------------------------------------------
|1314 |Resinato cálcico fundido y solidificado |
--------------------------------------------------------------------
|1318 |Resinato de cobalto, precipitado |
--------------------------------------------------------------------
|1323 |Ferrocerio |
--------------------------------------------------------------------
|1326 |Hafnio en polvo, humedecido |
--------------------------------------------------------------------
|1328 |Hexametilenotetramina |
--------------------------------------------------------------------
|1330 |Resinato de manganeso |
--------------------------------------------------------------------
|1332 |Metaldehído |
--------------------------------------------------------------------
|1334 |Naftaleno (bruto o refinado) |
--------------------------------------------------------------------
|1338 |Fósforo amorfo |
--------------------------------------------------------------------
|1339 |Heptasulfuro de fósforo |
--------------------------------------------------------------------
|1340 |Pentasulfuro de fósforo |
--------------------------------------------------------------------
|1341 |Sesquisulfuro de fósforo |
--------------------------------------------------------------------
|1343 |Trisulfuro de fósforo |
--------------------------------------------------------------------
|1345 |Desechos de caucho |
--------------------------------------------------------------------
|1345 |Recortes de caucho |
--------------------------------------------------------------------
|1346 |Silicio en polvo, amorfo |
--------------------------------------------------------------------
|1350 |Azufre |
--------------------------------------------------------------------
|1352 |Titanio en polvo, humidificado |
--------------------------------------------------------------------
|1358 |Circonio, en polvo humidificado |
--------------------------------------------------------------------
|1361 |Carbón |
--------------------------------------------------------------------
|1361 |Negro de carbón |
--------------------------------------------------------------------
|1362 |Carbono activo |
--------------------------------------------------------------------
|1363 |Copra |
--------------------------------------------------------------------
|1364 |Desechos grasientos de algodón |
--------------------------------------------------------------------
|1365 |Algodón húmedo |
--------------------------------------------------------------------
|1366 |Dietilzinc |
--------------------------------------------------------------------
|1369 |p-Nitrosodimetilanilina |
--------------------------------------------------------------------
|1370 |Dimetilzinc |
--------------------------------------------------------------------
|1373 |Fibras o tejidos de origen animal, vegetal o |
| | sintético, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1376 |Oxido de hierro agotado |
--------------------------------------------------------------------
|1376 |Hierro esponjoso agotado |
--------------------------------------------------------------------
|1378 |Catalizador de metal humidificado |
--------------------------------------------------------------------
|1379 |Papel tratado con aceites no saturados |
--------------------------------------------------------------------
|1380 |Pentaborano |
--------------------------------------------------------------------
|1381 |Fósforo blanco o amarillo seco, recubierto de |
| | agua o en solución |
--------------------------------------------------------------------
|1382 |Sulfuro potásico, anhidro |
--------------------------------------------------------------------
|1382 |Sulfuro de potasio con menos del 30% de agua de |
| | cristalización |
--------------------------------------------------------------------
|1384 |Ditionito sódico (hidrosulfito sódico) |
--------------------------------------------------------------------
|1384 |Ditironito de sodio (hidrosulfito de sodio) |
--------------------------------------------------------------------
|1385 |Sulfuro de sodio anhidro |
--------------------------------------------------------------------
|1385 |Sulfuro de sodio con menos del 30% de agua de |
| | cristalización |
--------------------------------------------------------------------
|1386 |Torta oleaginosa |
--------------------------------------------------------------------
|1389 |Amalgamas de metales alcalinos |
--------------------------------------------------------------------
|1390 |Amidas de metales alcalinos |
--------------------------------------------------------------------
|1391 |Dispersiones de metales alcalino-terreos |
--------------------------------------------------------------------
|1391 |Dispersiones de metales alcalinos |
--------------------------------------------------------------------
|1392 |Amalgamas de metales alcalinos-terreos |
--------------------------------------------------------------------
|1393 |Aleación de metales alcalino-terreos, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1394 |Carburo de aluminio |
--------------------------------------------------------------------
|1395 |Aluminio ferrosilicio, en polvo |
--------------------------------------------------------------------
|1396 |Aluminio en polvo, no recubierto |
--------------------------------------------------------------------
|1398 |Aluminiosilicio, en polvo no recubierto |
--------------------------------------------------------------------
|1400 |Bario |
--------------------------------------------------------------------
|1401 |Calcio |
--------------------------------------------------------------------
|1402 |Carburo de calcio |
--------------------------------------------------------------------
|1403 |Cianamida cálcica |
--------------------------------------------------------------------
|1405 |Siliciuro cálcico |
--------------------------------------------------------------------
|1407 |Cesio |
--------------------------------------------------------------------
|1408 |Ferrosilicio |
--------------------------------------------------------------------
|1409 |Hidruros metálicos que reaccionan con el agua, |
| | n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1415 |Litio |
--------------------------------------------------------------------
|1417 |Litiosilicio |
--------------------------------------------------------------------
|1418 |Aleaciones de magnesio en polvo |
--------------------------------------------------------------------
|1418 |Magnesio en polvo |
--------------------------------------------------------------------
|1420 |Aleaciones metálicas de potasio |
--------------------------------------------------------------------
|1421 |Aleación líquida de metales alcalinos, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1422 |Aleaciones de potasio y sodio |
--------------------------------------------------------------------
|1423 |Rubidio |
--------------------------------------------------------------------
|1428 |Sodio |
--------------------------------------------------------------------
|1431 |Metilato sódico |
--------------------------------------------------------------------
|1435 |Cenizas de zinc |
--------------------------------------------------------------------
|1436 |Cinc, en polvo |
--------------------------------------------------------------------
|1436 |Cinc, cenizas |
--------------------------------------------------------------------
|1437 |Hidruro de circonio |
--------------------------------------------------------------------
|1438 |Nitrato aluminico |
--------------------------------------------------------------------
|1439 |Dicromato de amonio |
--------------------------------------------------------------------
|1444 |Persulfato amónico |
--------------------------------------------------------------------
|1445 |Clorato bárico |
--------------------------------------------------------------------
|1446 |Nitrato bárico |
--------------------------------------------------------------------
|1447 |Perclorato bárico |
--------------------------------------------------------------------
|1448 |Permanganato bárico |
--------------------------------------------------------------------
|1449 |Peróxido bárico |
--------------------------------------------------------------------
|1450 |Bromatos inorgánicos n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1451 |Nitrato de cesio |
--------------------------------------------------------------------
|1452 |Clorato cálcico |
--------------------------------------------------------------------
|1453 |Clorito cálcico |
--------------------------------------------------------------------
|1454 |Nitrato cálcico |
--------------------------------------------------------------------
|1455 |Perclorato cálcico |
--------------------------------------------------------------------
|1456 |Permanganato cálcico |
--------------------------------------------------------------------
|1457 |Peróxido cálcico |
--------------------------------------------------------------------
|1458 |Clorato y borato, mezclas de |
--------------------------------------------------------------------
|1459 |Clorato y cloruro de magnesio, mezclas de |
--------------------------------------------------------------------
|1461 |Cloratos inorgánicos n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1462 |Clorito inorgánicos n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1463 |Trióxido de cromo, anhidro |
--------------------------------------------------------------------
|1465 |Nitrato de didimio |
--------------------------------------------------------------------
|1466 |Nitrato de hierro III |
--------------------------------------------------------------------
|1467 |Nitrato de guanídina |
--------------------------------------------------------------------
|1469 |Nitrato de plomo |
--------------------------------------------------------------------
|1470 |Perclorato de plomo |
--------------------------------------------------------------------
|1471 |Hipoclorito de litio seco |
--------------------------------------------------------------------
|1471 |Hipoclorito de litio en mezcla |
--------------------------------------------------------------------
|1472 |Peróxido de litio |
--------------------------------------------------------------------
|1473 |Bromato de magnesio |
--------------------------------------------------------------------
|1474 |Nitrato de magnesio |
--------------------------------------------------------------------
|1475 |Perclorato magnésico |
--------------------------------------------------------------------
|1476 |Peróxido magnésico |
--------------------------------------------------------------------
|1477 |Nitratos inorgánicos n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1479 |Sólido comburente, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1481 |Percloratos inorgánicos, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1482 |Permanganatos inorgánicos n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1483 |Peróxido inorgánicos, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1484 |Bromato de potasio |
--------------------------------------------------------------------
|1485 |Clorato potásico |
--------------------------------------------------------------------
|1486 |Nitrato potásico |
--------------------------------------------------------------------
|1487 |Nitrato potásico y nitrito sódico, mezclas de |
--------------------------------------------------------------------
|1488 |Nitrito potásico |
--------------------------------------------------------------------
|1489 |Perclorato potásico |
--------------------------------------------------------------------
|1490 |Permanganato potásico |
--------------------------------------------------------------------
|1492 |Persulfato potásico |
--------------------------------------------------------------------
|1493 |Nitrato de plata |
--------------------------------------------------------------------
|1494 |Bromato de sodio |
--------------------------------------------------------------------
|1495 |Clorato sódico |
--------------------------------------------------------------------
|1496 |Clorito sódico |
--------------------------------------------------------------------
|1498 |Nitrato sodico |
--------------------------------------------------------------------
|1499 |Nitrato sódico y nitrato potásico, mezclas de |
--------------------------------------------------------------------
|1500 |Nitrito sódico |
--------------------------------------------------------------------
|1502 |Perclorato sódico |
--------------------------------------------------------------------
|1503 |Permanganato sódico |
--------------------------------------------------------------------
|1505 |Persulfato sódico |
--------------------------------------------------------------------
|1506 |Clorato de estroncio |
--------------------------------------------------------------------
|1507 |Nitrato de estroncio |
--------------------------------------------------------------------
|1508 |Perclorato de estroncio |
--------------------------------------------------------------------
|1509 |Peróxido de estroncio |
--------------------------------------------------------------------
|1510 |Tetranitrometano |
--------------------------------------------------------------------
|1511 |Urea-agua oxigenada |
--------------------------------------------------------------------
|1512 |Nitrito de zinc y amonio |
--------------------------------------------------------------------
|1513 |Clorato de zinc |
--------------------------------------------------------------------
|1514 |Nitrato de zinc |
--------------------------------------------------------------------
|1515 |Permanganato de zinc |
--------------------------------------------------------------------
|1516 |Peróxido de zinc |
--------------------------------------------------------------------
|1541 |Cianhidrina de acetona estabilizada |
--------------------------------------------------------------------
|1544 |Alcaloides o sales de alcaloides sólidos, |
| | n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1544 | |
--------------------------------------------------------------------
|1545 |Isotiocianato de alilo estabilizado |
--------------------------------------------------------------------
|1546 |Arseniato amónico |
--------------------------------------------------------------------
|1547 |Anilina |
--------------------------------------------------------------------
|1548 |Clorhidrato de anilina |
--------------------------------------------------------------------
|1549 |Compuesto inorgánico sólido de antinomio, |
| | n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1550 |Lactato de antimonio |
--------------------------------------------------------------------
|1551 |Tartrato de amonio y potasio |
--------------------------------------------------------------------
|1553 |Acido arsénico líquido |
--------------------------------------------------------------------
|1554 |Acido arsénico sólido |
--------------------------------------------------------------------
|1555 |Bromuro de arsénico |
--------------------------------------------------------------------
|1556 |Compuesto líquido de arsénico, n.e.p. |
| | (arseniatos, arsenitos, sulfuros de arsénico) |
--------------------------------------------------------------------
|1556 |60 |
--------------------------------------------------------------------
|1557 |Compuesto sólido de arsénico, n.e.p. |
| | (arseniatos, arsenitos, sulfuros de arsénico) |
--------------------------------------------------------------------
|1557 | |
--------------------------------------------------------------------
|1558 |Arsenito |
--------------------------------------------------------------------
|1559 |Pentóxido de arsénico |
--------------------------------------------------------------------
|1560 |Tricloruro de arsénico |
--------------------------------------------------------------------
|1561 |Anhídrido arsenioso (trióxido de arsénico) |
--------------------------------------------------------------------
|1562 |Polvo arsenical |
--------------------------------------------------------------------
|1564 |Compuesto de bario, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1566 |Compuesto de berilio, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1567 |Berilio en polvo |
--------------------------------------------------------------------
|1569 |Bromoacetona |
--------------------------------------------------------------------
|1570 |Brucina |
--------------------------------------------------------------------
|1572 |Acido cacodilico |
--------------------------------------------------------------------
|1573 |Arseniato de calcio |
--------------------------------------------------------------------
|1574 |Arseniato cálcico y arsenito en mezcla sólida |
--------------------------------------------------------------------
|1577 |Clorodinitrobenceno |
--------------------------------------------------------------------
|1578 |Cloronitrobencenos |
--------------------------------------------------------------------
|1579 |Clorhidrato de 4-cloro-0-toluidina |
--------------------------------------------------------------------
|1580 |Cloropicrina |
--------------------------------------------------------------------
|1581 |Mezclas de bromuro de metilo y de cloropicrina |
--------------------------------------------------------------------
|1582 |Mezclas de cloruro de metilo y de cloropicrina |
--------------------------------------------------------------------
|1583 |Cloropicrina en mezcla, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1583 |60 |
--------------------------------------------------------------------
|1585 |Aceto arsenito de cobre |
--------------------------------------------------------------------
|1586 |Arsenito de cobre |
--------------------------------------------------------------------
|1587 |Cianuro de cobre |
--------------------------------------------------------------------
|1588 |Cianuros inorgánicos sólidos, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1588 | |
--------------------------------------------------------------------
|1590 |Dicloroanilinas |
--------------------------------------------------------------------
|1591 |o-Diclorobenceno |
--------------------------------------------------------------------
|1593 |Diclorometano |
--------------------------------------------------------------------
|1594 |Sulfato dietilo |
--------------------------------------------------------------------
|1595 |Sulfato dimetilo |
--------------------------------------------------------------------
|1596 |Dinitroanilinas |
--------------------------------------------------------------------
|1597 |Dinitrobencenos |
--------------------------------------------------------------------
|1598 |Dinitroortocresol |
--------------------------------------------------------------------
|1599 |Dinitrofenol en solución |
--------------------------------------------------------------------
|1599 |Dinitrofenol en solución |
--------------------------------------------------------------------
|1600 |Dinitrotoluenos, fundidos |
--------------------------------------------------------------------
|1601 |Desinfectante sólido, tóxico, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1601 | |
--------------------------------------------------------------------
|1602 |Colorante líquido, tóxico, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1602 | |
--------------------------------------------------------------------
|1602 |Materia intermedia líquida para colorante, |
| | tóxica, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1602 | |
--------------------------------------------------------------------
|1603 |Bromoacetato de etilo |
--------------------------------------------------------------------
|1604 |Etilendiamina |
--------------------------------------------------------------------
|1605 |Dibromuro de etileno |
--------------------------------------------------------------------
|1607 |Arsenito de hierro II |
--------------------------------------------------------------------
|1608 |Arseniato de hierro II |
--------------------------------------------------------------------
|1608 |Arseniato de hierro III |
--------------------------------------------------------------------
|1610 |Líquido halogenado irritante, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1610 | |
--------------------------------------------------------------------
|1611 |Tetrafosfato de hexaetilo |
--------------------------------------------------------------------
|1613 |Acido cianhídrico, (cianuro de hidrógeno, en |
| | solución acuosa) |
--------------------------------------------------------------------
|1613 |Cianuro de hidrógeno en solución acuosa (ácido |
| | cianhídrico) |
--------------------------------------------------------------------
|1616 |Acetato de plomo |
--------------------------------------------------------------------
|1617 |Arseniato de plomo |
--------------------------------------------------------------------
|1618 |Arsenito de plomo |
--------------------------------------------------------------------
|1620 |Cianuro de plomo |
--------------------------------------------------------------------
|1621 |Púrpura de Londres |
--------------------------------------------------------------------
|1622 |Arseniato de magnesio |
--------------------------------------------------------------------
|1623 |Arseniato de mercurio II |
--------------------------------------------------------------------
|1624 |Cloruro mercúrico |
--------------------------------------------------------------------
|1625 |Nitrato de mercurio II |
--------------------------------------------------------------------
|1627 |Nitrato de mercurio I |
--------------------------------------------------------------------
|1629 |Acetato mercúrico |
--------------------------------------------------------------------
|1630 |Cloruro de mercurio y amonio |
--------------------------------------------------------------------
|1631 |Benzoato de mercurio |
--------------------------------------------------------------------
|1634 |Bromuros de mercurio |
--------------------------------------------------------------------
|1636 |Cianuro de mercurio |
--------------------------------------------------------------------
|1637 |Gluconato de mercurio |
--------------------------------------------------------------------
|1638 |Ioduro de mercurio |
--------------------------------------------------------------------
|1639 |Nucleato de mercurio |
--------------------------------------------------------------------
|1640 |Oleato de mercurio |
--------------------------------------------------------------------
|1641 |Oxido de mercurio |
--------------------------------------------------------------------
|1642 |Oxicianuro de mercurio, desensibilizado |
--------------------------------------------------------------------
|1643 |Ioduro de mercurio y potasio |
--------------------------------------------------------------------
|1644 |Salicilato de mercurio |
--------------------------------------------------------------------
|1645 |Sulfato de mercurio II |
--------------------------------------------------------------------
|1646 |Tiocianato de mercurio |
--------------------------------------------------------------------
|1647 |Bromuro de metilo y dibromuro de etileno en |
| | mezcla líquida |
--------------------------------------------------------------------
|1647 |Mezclas de bromuro de metilo y dibromuro de |
| | etileno |
--------------------------------------------------------------------
|1648 |Acetonitrilo |
--------------------------------------------------------------------
|1649 |Mezcla antidetonante para combustibles de |
| | motores |
--------------------------------------------------------------------
|1650 |beta-Naftilamina |
--------------------------------------------------------------------
|1651 |Naftiltiourea |
--------------------------------------------------------------------
|1652 |Naftilurea |
--------------------------------------------------------------------
|1653 |Cianuro de níquel |
--------------------------------------------------------------------
|1654 |Nicotina |
--------------------------------------------------------------------
|1655 |Nicotina compuestos o preparados, sólido, |
| | n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1655 | |
--------------------------------------------------------------------
|1656 |Clorhidrato de nicotina |
--------------------------------------------------------------------
|1656 |Clorhidrato de nicotina en solución |
--------------------------------------------------------------------
|1657 |Salicilato de nicotina |
--------------------------------------------------------------------
|1658 |Sulfato de nicotina sólido |
--------------------------------------------------------------------
|1658 |Sulfato de nicotina en solución |
--------------------------------------------------------------------
|1659 |Tartrato de nicotina |
--------------------------------------------------------------------
|1661 |Nitro-anilinas (o-, m-,p-) |
--------------------------------------------------------------------
|1662 |Nitrobenceno |
--------------------------------------------------------------------
|1663 |Nitrofenoles (o-, m-,p-) |
--------------------------------------------------------------------
|1664 |Nitrotolueno (o-, m-, p-) |
--------------------------------------------------------------------
|1665 |Nitroxilenos (o-, m-, p-) |
--------------------------------------------------------------------
|1669 |Pentacloroetano |
--------------------------------------------------------------------
|1670 |Mercaptán metílico perclorado |
--------------------------------------------------------------------
|1671 |Fenol sólido |
--------------------------------------------------------------------
|1672 |Cloruro de fenilcarbilamina |
--------------------------------------------------------------------
|1673 |Fenilendiaminas (o-, m-, p-) |
--------------------------------------------------------------------
|1674 |Acetato de fenilmercurio |
--------------------------------------------------------------------
|1677 |Arseniato de potasio |
--------------------------------------------------------------------
|1678 |Arsenito de potasio |
--------------------------------------------------------------------
|1679 |Cuprocianuro de potasio |
--------------------------------------------------------------------
|1683 |Arsenito de plata |
--------------------------------------------------------------------
|1684 |Cianuro de plata |
--------------------------------------------------------------------
|1685 |Arseniato de sodio |
--------------------------------------------------------------------
|1686 |Arsenito de sodio, soluciones acuosas |
--------------------------------------------------------------------
|1686 |Arsenito de sodio, soluciones acuosas |
--------------------------------------------------------------------
|1688 |Cacodilato de sodio |
--------------------------------------------------------------------
|1690 |Fluoruro de sodio |
--------------------------------------------------------------------
|1691 |Arsenito de estroncio |
--------------------------------------------------------------------
|1692 |Estricnina, sales de |
--------------------------------------------------------------------
|1692 |Estricnina |
--------------------------------------------------------------------
|1693 |Materia para la producción de gases |
| | lacrimógenos, líquida o sólida, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1693 | |
--------------------------------------------------------------------
|1694 |Cianuro de bromobencilo |
--------------------------------------------------------------------
|1695 |Cloroacetona estabilizada |
--------------------------------------------------------------------
|1697 |Cloroacetofenona |
--------------------------------------------------------------------
|1698 |Difenilaminocloroarsina |
--------------------------------------------------------------------
|1699 |Difenilcloroarsina |
--------------------------------------------------------------------
|1701 |Bromuro de xililo |
--------------------------------------------------------------------
|1702 |Tetracloroetano |
--------------------------------------------------------------------
|1704 |Ditiopirofosfato de tetraetilo |
--------------------------------------------------------------------
|1707 |Compuesto de talio, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1708 |Toluidinas |
--------------------------------------------------------------------
|1709 |Toluilen-2,4-diaminas |
--------------------------------------------------------------------
|1710 |Tricloroetileno |
--------------------------------------------------------------------
|1711 |Xilidinas |
--------------------------------------------------------------------
|1712 |Arseniato de zinc |
--------------------------------------------------------------------
|1712 |Arseniato de zinc y arsenito de zinc en mezclas |
--------------------------------------------------------------------
|1712 |Arsenito de zinc |
--------------------------------------------------------------------
|1713 |Cianuro de zinc |
--------------------------------------------------------------------
|1715 |Anhídrido acético |
--------------------------------------------------------------------
|1716 |Bromuro de acetilo |
--------------------------------------------------------------------
|1717 |Cloruro de acetilo |
--------------------------------------------------------------------
|1718 |Fosfato ácido de butilo |
--------------------------------------------------------------------
|1719 |Líquido alcalino cáustico, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1722 |Cloroformiato de alilo |
--------------------------------------------------------------------
|1723 |Ioduro de alilo |
--------------------------------------------------------------------
|1724 |Aliltriclorosilano estabilizado |
--------------------------------------------------------------------
|1725 |Bromuro de aluminio anhidro |
--------------------------------------------------------------------
|1726 |Cloruro de aluminio anhidro |
--------------------------------------------------------------------
|1727 |Hidrogenodifluoruro de amonio sólido |
--------------------------------------------------------------------
|1728 |Amiltriclorosilano |
--------------------------------------------------------------------
|1729 |Cloruro de anisoilo |
--------------------------------------------------------------------
|1730 |Pentacloruro de antimonio líquido |
--------------------------------------------------------------------
|1731 |Pentacloruro de antimonio, soluciones |
--------------------------------------------------------------------
|1732 |Pentafluoruro de antimonio |
--------------------------------------------------------------------
|1733 |Tricloruro de antimonio |
--------------------------------------------------------------------
|1736 |Cloruro de benzoilo |
--------------------------------------------------------------------
|1737 |Bromuro de bencilo |
--------------------------------------------------------------------
|1738 |Cloruro de bencilo |
--------------------------------------------------------------------
|1739 |Clorotormiato de bencilo |
--------------------------------------------------------------------
|1740 |Hidrógenos difluoruros ácidos (floruros |
| | ácidos), n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1742 |Trifluoruro de boro y ácido acético, complejo |
| | de |
--------------------------------------------------------------------
|1743 |Trifluoruro de boro y ácido propionico, |
| | complejo de |
--------------------------------------------------------------------
|1744 |Bromo |
--------------------------------------------------------------------
|1744 |Bromo en solución |
--------------------------------------------------------------------
|1745 |Pentafluoruro de bromo |
--------------------------------------------------------------------
|1746 |Trifluoruro de bromo |
--------------------------------------------------------------------
|1747 |Butiltriclorosilano |
--------------------------------------------------------------------
|1748 |Hipoclorito cálcico seco |
--------------------------------------------------------------------
|1748 |Hipoclorito cálcico en mezcla |
--------------------------------------------------------------------
|1750 |Acido cloroacético, en solución |
--------------------------------------------------------------------
|1751 |Acido cloroacético, sólido |
--------------------------------------------------------------------
|1752 |Cloruro de cloracetilo |
--------------------------------------------------------------------
|1753 |Clorofeniltriclorosilano |
--------------------------------------------------------------------
|1754 |Acido clorosulfónico |
--------------------------------------------------------------------
|1755 |Acido crómico, soluciones de |
--------------------------------------------------------------------
|1756 |Fluoruro de cromo, III sólido |
--------------------------------------------------------------------
|1757 |Fluoruro de cromo, III soluciones de |
--------------------------------------------------------------------
|1758 |Cloruro de cromilo (Oxicloruro de cromo) |
--------------------------------------------------------------------
|1758 |Oxicloruro de cromo (cloruro de cromilo) |
--------------------------------------------------------------------
|1759 |Sólido corrosivo, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1759 | |
--------------------------------------------------------------------
|1760 |Líquido corrosivo, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1760 | |
--------------------------------------------------------------------
|1761 |Cuprietilendiamina, soluciones de |
--------------------------------------------------------------------
|1761 |Cuprietilendiamina, soluciones de |
--------------------------------------------------------------------
|1762 |Ciclohexeniltricloroxilano |
--------------------------------------------------------------------
|1763 |Ciclohexiltriclorosilano |
--------------------------------------------------------------------
|1764 |Acido dicloracético |
--------------------------------------------------------------------
|1765 |Cloruro de dicloracetilo |
--------------------------------------------------------------------
|1766 |Diclorofeniltriclorosilano |
--------------------------------------------------------------------
|1767 |Dietildiclorosilano |
--------------------------------------------------------------------
|1768 |Acido difluorfosfórico anhidro |
--------------------------------------------------------------------
|1769 |Difenildiclorosilano |
--------------------------------------------------------------------
|1770 |Bromuro de difenilmetilo |
--------------------------------------------------------------------
|1771 |Dodeciltriclorosilano |
--------------------------------------------------------------------
|1773 |Cloruro férrico anhidro |
--------------------------------------------------------------------
|1775 |Acido fluobórico |
--------------------------------------------------------------------
|1776 |Acido fluorfosfórico anhidro |
--------------------------------------------------------------------
|1777 |Acido fluorsulfónico |
--------------------------------------------------------------------
|1778 |Acido fluosilícico |
--------------------------------------------------------------------
|1779 |Acido fórmico |
--------------------------------------------------------------------
|1780 |Cloruro de fumarilo |
--------------------------------------------------------------------
|1781 |Hexadeciltriclorosilano |
--------------------------------------------------------------------
|1782 |Acido hexafluorfosfórico |
--------------------------------------------------------------------
|1783 |Hexametilendiamina, soluciones de |
--------------------------------------------------------------------
|1784 |Hexiltriclorosilano |
--------------------------------------------------------------------
|1786 |Acido fluorhídrico y ácido sulfúrico en mezclas |
--------------------------------------------------------------------
|1787 |Acido iodhídrico, |
--------------------------------------------------------------------
|1787 |Acido iodhídrico, |
--------------------------------------------------------------------
|1788 |Acido bromhídrico |
--------------------------------------------------------------------
|1788 |Acido bromhídrico |
--------------------------------------------------------------------
|1789 |Acido clorhídrico |
--------------------------------------------------------------------
|1789 |Acido clorhídrico |
--------------------------------------------------------------------
|1790 |Acido fluorhídrico, soluciones acuosas de, con |
| | título mínimo 85% de ácido fluorhídrico anhidro |
--------------------------------------------------------------------
|1790 |Acido fluorhídrico, soluciones acuosas de, con |
| | título mínimo 60% y máximo 85% de ácido |
| | fluoríidrico anhidro |
--------------------------------------------------------------------
|1790 |Acido fluorhídrico, soluciones acuosas de, con |
| | título, máximo 60% de ácido fluorhídrico anhidro|
--------------------------------------------------------------------
|1791 |Hipoclorito, soluciones de, con un 16% como |
| | mínimo de cloro activo |
--------------------------------------------------------------------
|1792 |Monocloruro de iodo |
--------------------------------------------------------------------
|1793 |Fosfato ácido de isopropilo |
--------------------------------------------------------------------
|1794 |Sulfato de plomo con más del 3% de ácido libre |
--------------------------------------------------------------------
|1796 |Acido nitrante (ácido mixto) con más del 50% de |
| | ácido residual |
--------------------------------------------------------------------
|1796 |Acido nitrante (ácido mixto) con más del 50% de |
| | ácido nitírico |
--------------------------------------------------------------------
|1799 |Noniltriclorosilano |
--------------------------------------------------------------------
|1800 |Octadeciltriclorosilano |
--------------------------------------------------------------------
|1801 |Octiltriclorosilano |
--------------------------------------------------------------------
|1802 |Acido perclórico, soluciones acuosas |
--------------------------------------------------------------------
|1803 |Acido fenol-sulfónico líquido |
--------------------------------------------------------------------
|1804 |Feniltriclorosilano |
--------------------------------------------------------------------
|1805 |Acido fosfórico |
--------------------------------------------------------------------
|1806 |Pentacloruro de fósforo |
--------------------------------------------------------------------
|1807 |Anhidrido fosfórico (pentóxido de fósforo) |
--------------------------------------------------------------------
|1807 |Pentóxido de fósforo (anhídrido fosfórico) |
--------------------------------------------------------------------
|1808 |Tribromuro de fósforo |
--------------------------------------------------------------------
|1809 |Tricloruro de fósforo |
--------------------------------------------------------------------
|1810 |Oxicloruro de fósforo |
--------------------------------------------------------------------
|1811 |Hidrogenodifluoruro de potasio |
--------------------------------------------------------------------
|1812 |Fluoruro de potasio |
--------------------------------------------------------------------
|1813 |Hidróxido de potasio sólido |
--------------------------------------------------------------------
|1814 |Hidróxido potásico, soluciones de |
--------------------------------------------------------------------
|1815 |Cloruro de propionilo |
--------------------------------------------------------------------
|1816 |Propiltriclorosilano |
--------------------------------------------------------------------
|1817 |Cloruro de pirosulfurilo |
--------------------------------------------------------------------
|1818 |Tetracloruro de silicio |
--------------------------------------------------------------------
|1819 |Aluminato de sodio, soluciones de |
--------------------------------------------------------------------
|1819 |Aluminato de sodio, en soluciones |
--------------------------------------------------------------------
|1823 |Hidróxido sódico sólido |
--------------------------------------------------------------------
|1824 |Hidróxido sódico, soluciones de |
--------------------------------------------------------------------
|1825 |Monoxido de sodio |
--------------------------------------------------------------------
|1826 |Acido nitrante residual (ácido mixto residual) |
| | con más del 50% de ácido nítrico |
--------------------------------------------------------------------
|1826 |Acido nitrante, residual (ácido mixto residual) |
| | conteniendo menos del 50% de ácido nítrico |
--------------------------------------------------------------------
|1827 |Cloruro de estaño IV anhidro |
--------------------------------------------------------------------
|1828 |Cloruro de azufre |
--------------------------------------------------------------------
|1829 |Anhidro sulfúrico estabilizado (trióxido de |
| | azufre inhibido) |
--------------------------------------------------------------------
|1830 |Acido sulfúrico con más del 51% de ácido |
--------------------------------------------------------------------
|1831 |Acido sulfúrico fumante: Oleum |
--------------------------------------------------------------------
|1832 |Acido sulfúrico agotado |
--------------------------------------------------------------------
|1833 |Acido sulfuroso |
--------------------------------------------------------------------
|1834 |Cloruro de sulfurilo |
--------------------------------------------------------------------
|1835 |Hidróxido de tetrametilamonio |
--------------------------------------------------------------------
|1836 |Cloruro de tionilo |
--------------------------------------------------------------------
|1837 |Cloruro de tiofosforilo |
--------------------------------------------------------------------
|1838 |Tetracloruro de titanio |
--------------------------------------------------------------------
|1839 |Acido tricloracético |
--------------------------------------------------------------------
|1840 |Cloruro de zinc soluciones acuosas de |
--------------------------------------------------------------------
|1843 |Dinitro-o-cresolato de amonio |
--------------------------------------------------------------------
|1846 |Tetracloruro de carbono |
--------------------------------------------------------------------
|1847 |Sulfuro de potasio hidratado |
--------------------------------------------------------------------
|1848 |Acido propiónico |
--------------------------------------------------------------------
|1849 |Sulfuro de sodio hidratado con 30% como mínimo |
| | de agua de cristalización |
--------------------------------------------------------------------
|1851 |Medicamento líquido tóxico, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1858 |Hexafluoropropeno (R 1216) |
--------------------------------------------------------------------
|1860 |Fluoruro de vinilo |
--------------------------------------------------------------------
|1862 |Crotonato de etilo |
--------------------------------------------------------------------
|1863 |Combustible para motores de turbinas de |
| | aviación |
--------------------------------------------------------------------
|1863 |Combustible para motores de turbinas de |
| | aviación |
--------------------------------------------------------------------
|1866 |Resinas, soluciones de |
--------------------------------------------------------------------
|1866 |Resinas, soluciones de |
--------------------------------------------------------------------
|1868 |Decaborano |
--------------------------------------------------------------------
|1869 |Aleaciones de magnesio |
--------------------------------------------------------------------
|1869 |Magnesio |
--------------------------------------------------------------------
|1871 |Hidruro de titanio |
--------------------------------------------------------------------
|1872 |Dióxido de plomo |
--------------------------------------------------------------------
|1873 |Acido perclórido, soluciones acuosas de, con |
| | título, mínimo 50%, y un máximo de 72% de ácido |
| | puro |
--------------------------------------------------------------------
|1884 |Oxido de bario |
--------------------------------------------------------------------
|1885 |Bencidina |
--------------------------------------------------------------------
|1886 |Cloruro de bencilideno |
--------------------------------------------------------------------
|1887 |Bromoclorometano |
--------------------------------------------------------------------
|1888 |Cloroformo |
--------------------------------------------------------------------
|1889 |Bromuro de cianógeno |
--------------------------------------------------------------------
|1891 |Bromuro de etilo |
--------------------------------------------------------------------
|1892 |Etildiclorarsina |
--------------------------------------------------------------------
|1894 |Hidróxido de fenilmercurio |
--------------------------------------------------------------------
|1895 |Nitrato de fenil mercurio |
--------------------------------------------------------------------
|1897 |Tetracloroetileno |
--------------------------------------------------------------------
|1898 |Ioduro de acetilo |
--------------------------------------------------------------------
|1902 |Fosfato ácido de diisooctilo |
--------------------------------------------------------------------
|1903 |Desinfectante líquido, corrosivo, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1903 | |
--------------------------------------------------------------------
|1906 |Lodos ácidos |
--------------------------------------------------------------------
|1907 |Cal sodada |
--------------------------------------------------------------------
|1908 |Clorito sódico, soluciones de, con al menos 16% |
| | de cloro activo |
--------------------------------------------------------------------
|1908 |Cloritos en solución conteniendo más del 5% y |
| | menos del 16% de cloro activo |
--------------------------------------------------------------------
|1912 |Cloruro de metilo y cloruro de metilo en |
| | mezclas |
--------------------------------------------------------------------
|1913 |Neón, líquido, muy refrigerado |
--------------------------------------------------------------------
|1914 |Propionato de n-bidilo |
--------------------------------------------------------------------
|1915 |Ciclohexanona |
--------------------------------------------------------------------
|1916 |Eter2,2-Dicloro dietílico |
--------------------------------------------------------------------
|1917 |Acrilato de etilo estabilizado |
--------------------------------------------------------------------
|1918 |Isopropilbenceno |
--------------------------------------------------------------------
|1919 |Acrilato de metilo estabilizado |
--------------------------------------------------------------------
|1920 |Nonanos |
--------------------------------------------------------------------
|1921 |Propilenimina estabilizada |
--------------------------------------------------------------------
|1922 |Pirrolidina |
--------------------------------------------------------------------
|1923 |Ditionito cálcico (didrosulfito cálcico) |
--------------------------------------------------------------------
|1923 |Ditionito de calcio (hidrosulfito de calcio) |
--------------------------------------------------------------------
|1928 |Bromuro de metil magnesio en eter etílico |
--------------------------------------------------------------------
|1929 |Ditionito potásico (hidrosulfito potásico) |
--------------------------------------------------------------------
|1929 |Ditionito de potasio (hidrosulfito de potasio) |
--------------------------------------------------------------------
|1932 |Desechos de circonio |
--------------------------------------------------------------------
|1935 |Cianuro en solución, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1935 | |
--------------------------------------------------------------------
|1938 |Acido bromoacético |
--------------------------------------------------------------------
|1939 |Oxibromuro de fósforo |
--------------------------------------------------------------------
|1940 |Acido tioglicólico |
--------------------------------------------------------------------
|1942 |Nitrato amónico |
--------------------------------------------------------------------
|1951 |Argón líquido muy refrigerado |
--------------------------------------------------------------------
|1952 |Dióxido de carbono conteniendo un máximo de 35% |
| | (peso) de óxido de etileno |
--------------------------------------------------------------------
|1957 |Denterio |
--------------------------------------------------------------------
|1958 |1,2-Dicloro, 1,1,2,2-tetrafluoro etano (R114) |
--------------------------------------------------------------------
|1959 |1,1-Difluoro etileno |
--------------------------------------------------------------------
|1961 |Etano líquido fuertemente refrigerado |
--------------------------------------------------------------------
|1962 |Etileno |
--------------------------------------------------------------------
|1963 |Helio, líquido, muy refrigerado |
--------------------------------------------------------------------
|1965 |Mezclas de hidrocarburos (gases licuados) |
| | Mezclas A, A0, A1,B y C) |
--------------------------------------------------------------------
|1966 |Hidrógeno líquido, fuertemente refrigerado |
--------------------------------------------------------------------
|1969 |Isobutano |
--------------------------------------------------------------------
|1970 |Cripton, líquido refrigerado |
--------------------------------------------------------------------
|1971 |Gas natural, comprimido |
--------------------------------------------------------------------
|1971 |Metano comprimido |
--------------------------------------------------------------------
|1972 |Gas natural, líquido muy refrigerado |
--------------------------------------------------------------------
|1972 |Metano, muy refrigerado |
--------------------------------------------------------------------
|1973 |Mezcla de gases R 502 |
--------------------------------------------------------------------
|1974 |Monoclorodifluoromonobromometano (R 12B1) |
--------------------------------------------------------------------
|1976 |Octafluoro-ciclobutano (RC 318) |
--------------------------------------------------------------------
|1977 |Nitrógeno líquido refrigerado |
--------------------------------------------------------------------
|1978 |Propano,técnicamento puro |
--------------------------------------------------------------------
|1982 |Tetrafluorometano (R14) |
--------------------------------------------------------------------
|1983 |1-Monocloro-2,2,2-Trifluoretano (R133a) |
--------------------------------------------------------------------
|1984 |Trifluorometano (R 23) |
--------------------------------------------------------------------
|1986 |Alcoholes inflamables, tóxicos,n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1986 | |
--------------------------------------------------------------------
|1987 |Alcoholes inflamables, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1987 | |
--------------------------------------------------------------------
|1987 | |
--------------------------------------------------------------------
|1988 |Aldehídos, inflamables, tóxicos,n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1988 | |
--------------------------------------------------------------------
|1989 |Aldehídos inflamables, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1989 | |
--------------------------------------------------------------------
|1989 | |
--------------------------------------------------------------------
|1991 |Cloropreno estabilizado |
--------------------------------------------------------------------
|1992 |Líquido inflamable, tóxico, n.e.p |
--------------------------------------------------------------------
|1992 | |
--------------------------------------------------------------------
|1993 |Líquido inflamable, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|1993 | |
--------------------------------------------------------------------
|1993 | |
--------------------------------------------------------------------
|1993 | |
--------------------------------------------------------------------
|1993 | |
--------------------------------------------------------------------
|1993 | |
--------------------------------------------------------------------
|1994 |Hierro pentacarbonilo |
--------------------------------------------------------------------
|1999 |Alquitranes líquidos |
--------------------------------------------------------------------
|1999 |Alquitranes líquidos |
--------------------------------------------------------------------
|2001 |Naftenatos de cobalto en polvo |
--------------------------------------------------------------------
|2003 |Alquilos de metales o árilos de metales, |
| | n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2004 |Diamida magnésica |
--------------------------------------------------------------------
|2005 |Difenilmagnesio |
--------------------------------------------------------------------
|2008 |Circonio, en polvo seco |
--------------------------------------------------------------------
|2014 |Peróxido de hidrógeno en solución acuosa |
--------------------------------------------------------------------
|2015 |Peróxido de hidrógeno estabilizado |
--------------------------------------------------------------------
|2015 |Peróxido de hidrógeno en solución acuosa |
| | estabilizada |
--------------------------------------------------------------------
|2018 |Cloroanilinas sólidas |
--------------------------------------------------------------------
|2019 |Cloroanilinas líquidas |
--------------------------------------------------------------------
|2020 |Cloro-fenoles sólidos |
--------------------------------------------------------------------
|2021 |Cloro-fenoles líquidos |
--------------------------------------------------------------------
|2022 |Acido cresílico |
--------------------------------------------------------------------
|2023 |Epiclorhidrina |
--------------------------------------------------------------------
|2024 |Compuesto líquido de mercurio, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2024 | |
--------------------------------------------------------------------
|2025 |Compuesto sólido de mercurio, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2025 | |
--------------------------------------------------------------------
|2026 |Compuesto de fenilmercurio, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2026 | |
--------------------------------------------------------------------
|2027 |Arsenito de sodio sólido |
--------------------------------------------------------------------
|2030 |Hidracina, soluciones acuosas de, |
--------------------------------------------------------------------
|2030 |Hidrato de hidracina |
--------------------------------------------------------------------
|2031 |Acido nítrico, con título mínimo 70% de ácido |
| | puro |
--------------------------------------------------------------------
|2031 |Acido nítrico con título, 70% como máximo de |
| | ácido puro |
--------------------------------------------------------------------
|2032 |Acido nítrico fumante rojo |
--------------------------------------------------------------------
|2033 |Monoxido de potasio 80 |
--------------------------------------------------------------------
|2035 |Trifluoroetano comprimido 23 |
--------------------------------------------------------------------
|2036 |Xenón |
--------------------------------------------------------------------
|2038 |Dinitrotoluenos |
--------------------------------------------------------------------
|2045 |Isobutilaldehído |
--------------------------------------------------------------------
|2046 |Cimenos (o-, m-, p-) |
--------------------------------------------------------------------
|2047 |Dicloropropenos |
--------------------------------------------------------------------
|2047 |Dicloropropenos |
--------------------------------------------------------------------
|2048 |Diciclopentadieno |
--------------------------------------------------------------------
|2049 |Dietilbencenos (o-, m-, p-) |
--------------------------------------------------------------------
|2050 |Diisobutileno, compuestos isomericos del |
--------------------------------------------------------------------
|2051 |2-Dimetilaminoetanol |
--------------------------------------------------------------------
|2052 |Dipenteno |
--------------------------------------------------------------------
|2053 |Alcohol metilamílico |
--------------------------------------------------------------------
|2054 |Morfolina |
--------------------------------------------------------------------
|2055 |Estireno monómero estabilizado |
--------------------------------------------------------------------
|2056 |Tetrahidrofurano |
--------------------------------------------------------------------
|2057 |Trímero de propileno (Tripropileno) |
--------------------------------------------------------------------
|2057 |Trímero de propileno (Tripropileno) |
--------------------------------------------------------------------
|2057 |Tripropileno (trimero del propileno) |
--------------------------------------------------------------------
|2057 |Tripropileno (trimero del propileno) |
--------------------------------------------------------------------
|2058 |Valerilaldehído |
--------------------------------------------------------------------
|2059 |Nitrocelulosa, soluciones inflamables |
--------------------------------------------------------------------
|2059 |Nitrocelulosa, soluciones inflamables |
--------------------------------------------------------------------
|2067 |Abonos a base de nitrato amónico-tipo A1 |
--------------------------------------------------------------------
|2068 |Abonos a base de nitrato amónico-tipo A2 |
--------------------------------------------------------------------
|2069 |Abonos a base de nitrato amónico-tipo A3 |
--------------------------------------------------------------------
|2070 |Abonos a base de nitrato amónico-tipo A4 |
--------------------------------------------------------------------
|2073 |Amoníaco disuelto en agua con más de 40% y 50% |
| | como máximo (peso de amoníaco) |
--------------------------------------------------------------------
|2073 |Amoníaco disuelto en agua con más de 35% y 40% |
| | como máximo (peso de amoníaco) |
--------------------------------------------------------------------
|2074 |Acrilamida |
--------------------------------------------------------------------
|2075 |Cloral anhidro estabilizado |
--------------------------------------------------------------------
|2076 |Cresoles (o-, m-, p-) |
--------------------------------------------------------------------
|2077 |alfa-Naftilamina |
--------------------------------------------------------------------
|2078 |Diisocianato de 2,4 toluileno y mezclas |
| | isómeras |
--------------------------------------------------------------------
|2079 |Dietilentriamina |
--------------------------------------------------------------------
|2187 |Dióxido de carbono, líquido, fuertemente |
| | refrigerado |
--------------------------------------------------------------------
|2193 |Hexafluoretano (R 116) |
--------------------------------------------------------------------
|2201 |Hemióxido de nitrógeno fuertemente refrigerado |
--------------------------------------------------------------------
|2205 |Adiponitrilo |
--------------------------------------------------------------------
|2206 |Isocianatos tóxicos, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2206 |Isocianato tóxico en solución, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2208 |Hipoclorito cálcico en mezclas secas |
--------------------------------------------------------------------
|2209 |Formaldehídos en solución |
--------------------------------------------------------------------
|2210 |Maneb |
--------------------------------------------------------------------
|2210 |Preparados de maneb |
--------------------------------------------------------------------
|2211 |Polímero en bolitas dilatables |
--------------------------------------------------------------------
|2212 |Amianto pardo (Amosita, Mirosita) |
--------------------------------------------------------------------
|2212 |Amianto azul (Crocidolita) |
--------------------------------------------------------------------
|2213 |Paraformaldehído |
--------------------------------------------------------------------
|2214 |Anhídrido ftálico conteniendo más del 0,05% de |
| | anhídrido maleico |
--------------------------------------------------------------------
|2215 |Anhídrido maleico |
--------------------------------------------------------------------
|2217 |Torta oleaginosa |
--------------------------------------------------------------------
|2218 |Acido acrílico estabilizado |
--------------------------------------------------------------------
|2219 |Eter alilglicídico |
--------------------------------------------------------------------
|2222 |Anisol |
--------------------------------------------------------------------
|2224 |Benzonitrilo |
--------------------------------------------------------------------
|2225 |Cloruro de benzosulfonilo |
--------------------------------------------------------------------
|2226 |Cloruro de bencilidina |
--------------------------------------------------------------------
|2227 |Metacrilato de butilo normal |
--------------------------------------------------------------------
|2232 |2-cloroetanal |
--------------------------------------------------------------------
|2233 |Cloroanisidinas |
--------------------------------------------------------------------
|2234 |Fluoruros de clorobencilidina (o-, m-, p-) |
--------------------------------------------------------------------
|2235 |Cloruros de clorobencilo |
--------------------------------------------------------------------
|2236 |Isocianato de3-cloro-4-metilfenilo |
--------------------------------------------------------------------
|2237 |Cloronitroanilinas |
--------------------------------------------------------------------
|2238 |Clorotoluenos (o-, m-, p-) |
--------------------------------------------------------------------
|2239 |Clorotoluidinas |
--------------------------------------------------------------------
|2240 |Acido cromosulfúrico |
--------------------------------------------------------------------
|2241 |Cicloheptano |
--------------------------------------------------------------------
|2242 |Ciclohepteno |
--------------------------------------------------------------------
|2243 |Acetato de ciclohexilo |
--------------------------------------------------------------------
|2244 |Ciclopentanol |
--------------------------------------------------------------------
|2245 |Ciclopentanona |
--------------------------------------------------------------------
|2246 |Ciclopenteno |
--------------------------------------------------------------------
|2247 |n-Decano |
--------------------------------------------------------------------
|2248 |Dibutilamina normal |
--------------------------------------------------------------------
|2250 |Isocianato de diclorofenilo |
--------------------------------------------------------------------
|2251 |2,2,1-Biciclo-2,5 heptadieno (2,5 norboradieno) |
| | estabilizado |
--------------------------------------------------------------------
|2251 |2,5-norbornadieno (bicicloheptadieno) |
| | estabilizado |
--------------------------------------------------------------------
|2252 |1,2-Dimetoxietano |
--------------------------------------------------------------------
|2253 |N,N-Dimetilanilina |
--------------------------------------------------------------------
|2256 |Ciclohexeno |
--------------------------------------------------------------------
|2257 |Potasio |
--------------------------------------------------------------------
|2258 |1,2 Propilendiamina |
--------------------------------------------------------------------
|2259 |Trietilentetramina |
--------------------------------------------------------------------
|2260 |Tripropilamina |
--------------------------------------------------------------------
|2260 |Tripropilamina |
--------------------------------------------------------------------
|2261 |Xilenoles |
--------------------------------------------------------------------
|2262 |Cloruro de dimetilcarbamoilo |
--------------------------------------------------------------------
|2263 |Dimetilciclohexanos |
--------------------------------------------------------------------
|2264 |Dimetilciclohexilamina |
--------------------------------------------------------------------
|2265 |N, N-Dimetilformamida |
--------------------------------------------------------------------
|2266 |Dimetil-N-N-propilamina |
--------------------------------------------------------------------
|2267 |Cloruro de dimetiltiofosforilo |
--------------------------------------------------------------------
|2269 |3,3-Iminobispropilamina |
--------------------------------------------------------------------
|2270 |Etilamina, soluciones acuosas |
--------------------------------------------------------------------
|2271 |Etilamilcetonas |
--------------------------------------------------------------------
|2272 |N-Etilanilina |
--------------------------------------------------------------------
|2273 |2-Etilanilina |
--------------------------------------------------------------------
|2274 |N-Etil N-bencilanilina |
--------------------------------------------------------------------
|2275 |2-Etil butanol |
--------------------------------------------------------------------
|2276 |2-Etil hexilamina |
--------------------------------------------------------------------
|2277 |Metacrilatode etilo |
--------------------------------------------------------------------
|2278 |n-Hepteno |
--------------------------------------------------------------------
|2279 |Hexaclorobutadieno |
--------------------------------------------------------------------
|2280 |Hexametilendiamina sólida |
--------------------------------------------------------------------
|2281 |Diisocianato de hexametileno |
--------------------------------------------------------------------
|2282 |Hexanoles |
--------------------------------------------------------------------
|2283 |Metacrilato de isobutilo estabilizada |
--------------------------------------------------------------------
|2284 |Isobutironitrilo |
--------------------------------------------------------------------
|2285 |Fluoruros de isocianatobencilidina |
--------------------------------------------------------------------
|2286 |Pentametilheptano |
--------------------------------------------------------------------
|2287 |Isoheptenos |
--------------------------------------------------------------------
|2288 |Isohexenos |
--------------------------------------------------------------------
|2289 |Isoforondiamina |
--------------------------------------------------------------------
|2290 |Diisocianato de isoforona |
--------------------------------------------------------------------
|2291 |Compuesto soluble de plomo, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2293 |4-Metoxi-4-metil-2-pentanona |
--------------------------------------------------------------------
|2294 |N-Metilanilina |
--------------------------------------------------------------------
|2295 |Cloroacetato de metilo |
--------------------------------------------------------------------
|2296 |Metilciclohexano |
--------------------------------------------------------------------
|2297 |Metilciclohexanonas |
--------------------------------------------------------------------
|2298 |Metilciclopentano |
--------------------------------------------------------------------
|2299 |Dicloroacetato de metilo |
--------------------------------------------------------------------
|2300 |2-Metil-5-etilpiridina |
--------------------------------------------------------------------
|2301 |2-Metilfurano |
--------------------------------------------------------------------
|2302 |5-Metil-2-hexanona |
--------------------------------------------------------------------
|2303 |Isopropenilbenceno |
--------------------------------------------------------------------
|2304 |Naftaleno fundido |
--------------------------------------------------------------------
|2305 |Acido nitrobenceno sulfónico |
--------------------------------------------------------------------
|2306 |Fluoruros de nitrobencilidina |
--------------------------------------------------------------------
|2307 |Fluoruro de 3-nitro-4-cloro bencilidina |
--------------------------------------------------------------------
|2308 |Hidrogenosulfato de nitrosilo (Sulfato ácido de |
| | nitrosilo) |
--------------------------------------------------------------------
|2309 |Octadienos |
--------------------------------------------------------------------
|2310 |2,4-Pentanodiona |
--------------------------------------------------------------------
|2311 |Fenetidinas |
--------------------------------------------------------------------
|2312 |Fenol fundido |
--------------------------------------------------------------------
|2313 |Picolinas |
--------------------------------------------------------------------
|2315 |Difenilospoliclorados |
--------------------------------------------------------------------
|2317 |Cuprocianuro sódico en solución |
--------------------------------------------------------------------
|2318 |Hidrosulfuro de sodio |
--------------------------------------------------------------------
|2319 |Hidrocarburos terpénicos, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2319 |Hidrocarburos terpénicos, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2320 |Tetractilenpentamina |
--------------------------------------------------------------------
|2321 |Triclorobenceno líquidos |
--------------------------------------------------------------------
|2322 |Triclorobutenos |
--------------------------------------------------------------------
|2323 |Fosfito trietílico |
--------------------------------------------------------------------
|2324 |Triisobutileno |
--------------------------------------------------------------------
|2325 |1,3,5 Trimetilbenceno |
--------------------------------------------------------------------
|2326 |Trimetilciclohexilamina |
--------------------------------------------------------------------
|2327 |Trimetilhexametilendiaminas |
--------------------------------------------------------------------
|2328 |Diisocianato de trimetilhexametileno y mezclas |
| | isómeras |
--------------------------------------------------------------------
|2329 |Fosfito trimetílico |
--------------------------------------------------------------------
|2330 |Undecano |
--------------------------------------------------------------------
|2331 |Cloruro de zinc anhidro |
--------------------------------------------------------------------
|2332 |Acetaldoxima |
--------------------------------------------------------------------
|2333 |Acetato de alilo |
--------------------------------------------------------------------
|2334 |Alilamina |
--------------------------------------------------------------------
|2335 |Eter aliletílico |
--------------------------------------------------------------------
|2336 |Formiato de alilo |
--------------------------------------------------------------------
|2337 |Fenilmercaptano |
--------------------------------------------------------------------
|2338 |Fluoruro de bencilidina |
--------------------------------------------------------------------
|2339 |2-Bromo Butano |
--------------------------------------------------------------------
|2340 |Eter 2-bromoetietílico |
--------------------------------------------------------------------
|2341 |1-Bromo-3 Metil Butano |
--------------------------------------------------------------------
|2342 |Bromometilpropanos |
--------------------------------------------------------------------
|2343 |2-Bromo-pentano |
--------------------------------------------------------------------
|2344 |Bromopropanos |
--------------------------------------------------------------------
|2345 |3-Bromopropino |
--------------------------------------------------------------------
|2346 |Butanodiona |
--------------------------------------------------------------------
|2347 |Mercaptanos butílico |
--------------------------------------------------------------------
|2348 |Acrilato de butilo normal estabilizado |
--------------------------------------------------------------------
|2350 |Eter butilmetílico |
--------------------------------------------------------------------
|2351 |Nitrilos de butilo |
--------------------------------------------------------------------
|2351 |Nitritos de butilo |
--------------------------------------------------------------------
|2352 |Eter butilvinílico estabilizado |
--------------------------------------------------------------------
|2353 |Cloruro de butirilo |
--------------------------------------------------------------------
|2354 |Eter clorometiletílico |
--------------------------------------------------------------------
|2356 |2-Cloro Propano |
--------------------------------------------------------------------
|2357 |Ciclohexilamina |
--------------------------------------------------------------------
|2358 |Ciclooctatetraeno |
--------------------------------------------------------------------
|2359 |Dialilamina |
--------------------------------------------------------------------
|2360 |Eter dialílico |
--------------------------------------------------------------------
|2361 |Diisobutilamina |
--------------------------------------------------------------------
|2362 |1,1-Dicloroetano |
--------------------------------------------------------------------
|2363 |Mercaptán etílico |
--------------------------------------------------------------------
|2364 |n-Propilbenceno |
--------------------------------------------------------------------
|2366 |Carbonato de etilo |
--------------------------------------------------------------------
|2367 |alfa-Metilvaleraldehido |
--------------------------------------------------------------------
|2368 |alfa-pineno |
--------------------------------------------------------------------
|2369 |Eter monobutílico de etilenglicol |
--------------------------------------------------------------------
|2370 |1-Hexano |
--------------------------------------------------------------------
|2371 |Isopentenos |
--------------------------------------------------------------------
|2372 |1,2-Bis (dimetilamino) etano |
| | (Tetrametiletilendiamina) |
--------------------------------------------------------------------
|2373 |Dietoximetano |
--------------------------------------------------------------------
|2374 |3,3-Dietoxi-propeno |
--------------------------------------------------------------------
|2375 |Sulfuro de etilo |
--------------------------------------------------------------------
|2376 |2,3-Dihidropirano |
--------------------------------------------------------------------
|2377 |1,1-Dimetoxietano |
--------------------------------------------------------------------
|2378 |Dimetilaminoacetonitrilo |
--------------------------------------------------------------------
|2379 |1,3-Dimetilbutilamina |
--------------------------------------------------------------------
|2380 |Dimetildietoxisilano |
--------------------------------------------------------------------
|2381 |Disulfuro dimetílico |
--------------------------------------------------------------------
|2382 |Dimetil hidracina asimétrica |
--------------------------------------------------------------------
|2383 |Dipropilamina |
--------------------------------------------------------------------
|2384 |Eter n-propílico |
--------------------------------------------------------------------
|2385 |Isobutirato de etilo |
--------------------------------------------------------------------
|2386 |1-Etil piperidina |
--------------------------------------------------------------------
|2387 |Fluorobenceno |
--------------------------------------------------------------------
|2388 |Fluorotoluenos |
--------------------------------------------------------------------
|2389 |Furano |
--------------------------------------------------------------------
|2390 |2-Iodo butano |
--------------------------------------------------------------------
|2391 |Iodometilpropanos |
--------------------------------------------------------------------
|2392 |Iodopropanos |
--------------------------------------------------------------------
|2393 |Formiato de isobutilo |
--------------------------------------------------------------------
|2394 |Propionato de isobutilo |
--------------------------------------------------------------------
|2395 |Cloruro de isobutirilo |
--------------------------------------------------------------------
|2396 |Metilacroleina, estabilizada |
--------------------------------------------------------------------
|2397 |3-Metil-2-butanona |
--------------------------------------------------------------------
|2398 |Eter metil terbutílico |
--------------------------------------------------------------------
|2399 |1-Metilo piperidina |
--------------------------------------------------------------------
|2400 |Isovalerianato de metilo |
--------------------------------------------------------------------
|2401 |Piperidina |
--------------------------------------------------------------------
|2402 |Propanotioles |
--------------------------------------------------------------------
|2403 |Acetato de isopropenilo |
--------------------------------------------------------------------
|2404 |Propionitrilo |
--------------------------------------------------------------------
|2405 |Butirato de isopropilo |
--------------------------------------------------------------------
|2406 |Isobutirato de isopropilo |
--------------------------------------------------------------------
|2409 |Propionato de isopropilo |
--------------------------------------------------------------------
|2410 |1,2,3,6-Tetrahidropiridina |
--------------------------------------------------------------------
|2411 |Butironitrilo |
--------------------------------------------------------------------
|2412 |Tetrahidrotiofeno |
--------------------------------------------------------------------
|2413 |Ortotitanato propílico |
--------------------------------------------------------------------
|2414 |Tiofeno |
--------------------------------------------------------------------
|2416 |Borato trimetílico |
--------------------------------------------------------------------
|2426 |Nitrato amónico líquido, (en solución caliente |
| | concentrada) |
--------------------------------------------------------------------
|2427 |Clorato potásico, en soluciones acuosas |
--------------------------------------------------------------------
|2428 |Clorato sódico en soluciones acuosas |
--------------------------------------------------------------------
|2429 |Clorato de calcio, en soluciones acuosas |
--------------------------------------------------------------------
|2430 |Alquilfenoles sólidos, n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2430 | |
--------------------------------------------------------------------
|2431 |Anisidinas |
--------------------------------------------------------------------
|2432 |N, N-Dietilanilina |
--------------------------------------------------------------------
|2433 |Cloronitrotoluenos |
--------------------------------------------------------------------
|2434 |Dibencildiclorosilano |
--------------------------------------------------------------------
|2435 |Etilfenildiclorosilano |
--------------------------------------------------------------------
|2436 |Acido tioacético |
--------------------------------------------------------------------
|2437 |Metilfenildiclorosilano |
--------------------------------------------------------------------
|2438 |Cloruro de trimetilacetilo |
--------------------------------------------------------------------
|2439 |Hidrogenodifluoruro de sodio |
--------------------------------------------------------------------
|2440 |Cloruro de estaño IV pentahidratado |
--------------------------------------------------------------------
|2442 |Cloruro de tricloracetilo |
--------------------------------------------------------------------
|2443 |Oxitricloruro de vanadio |
--------------------------------------------------------------------
|2444 |Tetracloruro de vanadio |
--------------------------------------------------------------------
|2445 |Alquillitios |
--------------------------------------------------------------------
|2446 |Nitrocresoles |
--------------------------------------------------------------------
|2447 |Fósforo blanco o amarillo fundido |
--------------------------------------------------------------------
|2448 |Azufre en estado fundido |
--------------------------------------------------------------------
|2456 |2-Cloro propano |
--------------------------------------------------------------------
|2457 |2,3-Dimetilbutano |
--------------------------------------------------------------------
|2458 |Hexadienos |
--------------------------------------------------------------------
|2459 |2-Metil-1-buteno |
--------------------------------------------------------------------
|2460 |2-Metil-2-buteno |
--------------------------------------------------------------------
|2461 |Metilpentadienos |
--------------------------------------------------------------------
|2464 |Nitrato de berilio |
--------------------------------------------------------------------
|2465 |Acido dicloroisocianúrico seco |
--------------------------------------------------------------------
|2465 |Acido dicloroisocianúrico, sales del |
--------------------------------------------------------------------
|2467 |Percarbonatos sódicos |
--------------------------------------------------------------------
|2468 |Acido tricloroisocianúrico, seco |
--------------------------------------------------------------------
|2469 |Bromato de zinc |
--------------------------------------------------------------------
|2470 |Fenilacetonitrilo líquido |
--------------------------------------------------------------------
|2473 |Arsalinato sódico |
--------------------------------------------------------------------
|2474 |Tiofosgeno |
--------------------------------------------------------------------
|2475 |Tricloruro de vanadio |
--------------------------------------------------------------------
|2477 |Isotiocianato de metilo |
--------------------------------------------------------------------
|2478 |Isocianatos o isocianatos en solución, |
| | inflamables, tóxicos,n.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2478 | |
--------------------------------------------------------------------
|2482 |Isocianato de propilo normal |
--------------------------------------------------------------------
|2483 |Isocianato de isopropilo |
--------------------------------------------------------------------
|2484 |Isocianato de butilo terciario |
--------------------------------------------------------------------
|2485 |Isocianato de butilo normal |
--------------------------------------------------------------------
|2486 |Isocianato de isobutilo |
--------------------------------------------------------------------
|2487 |Isocianato de fenilo |
--------------------------------------------------------------------
|2488 |Isocianato de ciclohexilo |
--------------------------------------------------------------------
|2489 |Diisocianato de 4,4 difenilmetano |
--------------------------------------------------------------------
|2490 |Eter dicloroisopropílico |
--------------------------------------------------------------------
|2491 |Etanolamina y sus soluciones |
--------------------------------------------------------------------
|2491 |Etanolamina |
--------------------------------------------------------------------
|2493 |Hexametilenimina |
--------------------------------------------------------------------
|2495 |Pentafluoruro de iodo |
--------------------------------------------------------------------
|2496 |Anhídrido propiónico |
--------------------------------------------------------------------
|2498 |1,2,3,6-Tetrahidrobenzaldehído |
--------------------------------------------------------------------
|2501 |Oxido de tri-(1-aziridinil) fosfina en solución |
--------------------------------------------------------------------
|2502 |Cloruro de valerilo |
--------------------------------------------------------------------
|2503 |Tetracloruro de zirconio |
--------------------------------------------------------------------
|2504 |Tetrabromometano |
--------------------------------------------------------------------
|2505 |Fluoruro de amonio |
--------------------------------------------------------------------
|2506 |Bisulfato ácido de amonio |
--------------------------------------------------------------------
|2507 |Acido cloroplatínico sólido |
--------------------------------------------------------------------
|2508 |Pentacloruro de molibdeno |
--------------------------------------------------------------------
|2509 |Bisulfato ácido de potasio |
--------------------------------------------------------------------
|2511 |Acido 2-cloro propiónico |
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
|Número de |Etiquetas |Clase, apartado y letra |
|identificación de | | de la enumeración |
|peligro (parte | | |
|superior) | | |
-----------------------------------------------------------------
|(c) |(d) |(e) |
-----------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 2°a) |
-----------------------------------------------------------------
|225 |2+05 |2, 8°a) |
-----------------------------------------------------------------
|268 |6.1 |2, 3°at) |
-----------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 1°a) |
-----------------------------------------------------------------
|26 |6.1 |2, 1°at) |
-----------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 5°a) |
-----------------------------------------------------------------
|239 |3 |2, 3°c) |
-----------------------------------------------------------------
|239 |3 |2, 3°c) |
-----------------------------------------------------------------
|239 |3 |2, 4°c) |
-----------------------------------------------------------------
|23 |3 |2, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|23 |3 |2, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|23 |3 |2, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|23 |3 |2, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 5°a) |
-----------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 6°a) |
-----------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2, 1°bt) |
-----------------------------------------------------------------
|266 |6.1+8 |2, 3°at) |
-----------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 3°a) |
-----------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 3°a) |
-----------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 3°a) |
-----------------------------------------------------------------
|20 |2 |2,5°a) |
-----------------------------------------------------------------
|23 |3 |2, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 3°a) |
-----------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 3°a) |
-----------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2, 3°bt) |
-----------------------------------------------------------------
|23 |3 |2, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|23 |3 |2, 5°b) |
-----------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2, 3°bt) |
-----------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2, 3°bt) |
-----------------------------------------------------------------
|6.1+3 |2, 4°ct) | |
-----------------------------------------------------------------
|239 |3 |2, 6°c) |
-----------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2, 4°ct) |
-----------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2, 6°ct) |
-----------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 1°a) |
-----------------------------------------------------------------
|286 |6.1+8 |2, 3°at) |
-----------------------------------------------------------------
|23 |3 |2, 1°b) |
-----------------------------------------------------------------
|286 |6.1+8 |2, 5°at) |
-----------------------------------------------------------------
|886 |8+6.1 |8, 6° |
-----------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2, 3°bt) |
-----------------------------------------------------------------
|23 |3 |2, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 1°a) |
-----------------------------------------------------------------
|239 |3 |2, 4°c) |
-----------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2, 3°bt) |
-----------------------------------------------------------------
|26 |6.1 |2, 3°at) |
-----------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2, 3°bt) |
-----------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2, 3°bt) |
-----------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 1°a) |
-----------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 1°a) |
-----------------------------------------------------------------
|265 |6.1+05 |2, 3°at) |
-----------------------------------------------------------------
|25 |2+05 |2, 5°a) |
-----------------------------------------------------------------
|20 |2+05 |2, 1°a) |
-----------------------------------------------------------------
|225 |2+05 |2, 7°a) |
-----------------------------------------------------------------
|266 |6.1+8 |2, 3°at) |
-----------------------------------------------------------------
|23 |3 |2, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 4°a) |
-----------------------------------------------------------------
|26 |6.1 |2, 3°at) |
-----------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 5°a) |
-----------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2, 3 ct) |
-----------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2, 3°bt) |
-----------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2, 3°ct) |
-----------------------------------------------------------------
|239 |3 |2, 3°c) |
-----------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2, 3°ct) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 1°a) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 8°a) |
-----------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 11°a) |
-----------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 8°a) |
-----------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 16°a) |
-----------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 16°a) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 22°b) |
-----------------------------------------------------------------
|138 |3+8 |3, 33°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 1°a) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3,31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 22°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 18°a) |
-----------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 18°a) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 5°a), b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 16°a) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 5°a), b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 8°a) |
-----------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 8°a) |
-----------------------------------------------------------------
|339 |3 |3, 1°a) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 22°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°a) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°a) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 22°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 22°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|X338 |3+8 |3, 21°b) |
-----------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3+8 |6.1, 7°a)1. |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|339 |3 |3, 2°a) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 5°a),b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 16°b) |
-----------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3+8 |6.1, 10°a) |
-----------------------------------------------------------------
|X338 |4.3+3+8 |4.3, 1°a) |
-----------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 16°b) |
-----------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 4° |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 15°a) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|X338 |3+8 |3, 21°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 5°a),b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|38 |3+8 |3, 33°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |33 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 5°a),b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 22°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|339 |3 |3, 2°a) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 22°a) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 18°b) |
-----------------------------------------------------------------
|36 |3+6.1 |3, 32°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 17°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3,3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°b) |
-----------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 22b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3+8 |6.1, 10°a) |
-----------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 9°a) |
-----------------------------------------------------------------
|X338 |4.3+3+8 |4.3, 1°a) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 1°a) |
-----------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3+8 |6.1, 7°a)1. |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|339 |3 |3,3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|339 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|X338 |3+8 |3, 21°a) |
-----------------------------------------------------------------
|339 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 3° |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 5°a),b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 5°a),b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 1°a),2°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 5°a),b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 1°a),2°a),b),3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 1°a) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°a) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 1°a) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°a) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 22°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|339 |3 |3, 2°a) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 5°a),b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 5°a),b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 24°b) |
-----------------------------------------------------------------
|38 |3+8 |3, 33°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|X338 |4.3+3+8 |4.3, 1°a) |
-----------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 22°b) |
-----------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 22°a),b) |
-----------------------------------------------------------------
|38 |3+8 |3, 33°c) |
-----------------------------------------------------------------
|X338 |3+8 |3, 21°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|339 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|339 |3 |3, 2°a) |
-----------------------------------------------------------------
|339 |3 |3, 1°a) |
-----------------------------------------------------------------
|339 |3 |3, 1°a) |
-----------------------------------------------------------------
|339 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|X338 |3+8 |3, 21°a) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 5°b)c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 1°a),2°a),b),3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|4 | 4.1 |4.1, 13°b) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 6°c) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 12°c) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 12°c) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 12°c) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 13°b) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 13°b) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 6°c) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 12°c) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 6°c) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 6°c) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 11°c) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 11°b) |
-----------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 20°b) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 11ºb) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 11°b) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 1°b) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 1°b) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 13°c) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 11°c) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 13°b) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 13°b) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 1°b) c) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 1°b) c) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 1°c) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 2°c) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 3°c) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 3°c) |
-----------------------------------------------------------------
|X333 |4.2+4.3 |4.2, 31°a) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 5°b) |
-----------------------------------------------------------------
|X333 |4.2+4.3 |4.2, 31°a) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 3°c) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 16°c) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 16°c) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 3°c) |
-----------------------------------------------------------------
|333 |4.2+6.1 |4.2, 19°a) |
-----------------------------------------------------------------
|46 |4.2+6.1 |4.2, 11°a) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 13°b) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 13°b) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 13°b) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 13°b) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 13°b) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 13°b) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 2°c) |
-----------------------------------------------------------------
|X423 |4.3 |4.3, 11°a) |
-----------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 19°b) |
-----------------------------------------------------------------
|X423 |4.3 |4.3, 11°a) |
-----------------------------------------------------------------
|X423 |4.3 |4.3, 11°a) |
-----------------------------------------------------------------
|X423 |4.3 |4.3, 11°a) |
-----------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 11°b) |
-----------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 17°b) |
-----------------------------------------------------------------
|462 |4.3+6.1 |4.3, 15°b) |
-----------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 13°b) |
-----------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 13°c) |
-----------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 11°b) |
-----------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 11°b) |
-----------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 17°b) |
-----------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 19°c) |
-----------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 12°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|X423 |4.3 |4.3, 11°a) |
-----------------------------------------------------------------
|462 |4.3+6.1 |4.3, 15°c) |
-----------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 16°b) |
-----------------------------------------------------------------
|X423 |4.3 |4.3, 11°a) |
-----------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|423 |4.3+4.2 |4.3, 14°b) |
-----------------------------------------------------------------
|423 |4.3+4.2 |4.3, 14°b) |
-----------------------------------------------------------------
|X423 |4.3 |4.3, 11°a) |
-----------------------------------------------------------------
|X423 |4.3 |4.3, 11°a) |
-----------------------------------------------------------------
|X423 |4.3 |4.3, 11°a) |
-----------------------------------------------------------------
|X423 |4.3 |4.3, 11°a) |
-----------------------------------------------------------------
|X423 |4.3 |4.3, 11°a) |
-----------------------------------------------------------------
|48 |4.2+8 |4.2, 15°b) |
-----------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 13°c) |
-----------------------------------------------------------------
|423 |4.3+4.2 |4.3, 14°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|423 |4.3+4.2 |4.3, 14°b) c) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 14°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°c) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 27°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 18°c) |
-----------------------------------------------------------------
|56 |5.1+6.1 |5.1, 29°b) |
-----------------------------------------------------------------
|56 |5.1+6.1 |5.1, 29°b) |
-----------------------------------------------------------------
|56 |5.1+6.1 |5.1, 29°b) |
-----------------------------------------------------------------
|56 |5.1+6.1 |5.1, 29°b) |
-----------------------------------------------------------------
|56 |5.1+6.1 |5.1, 29°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 16°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°c) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 11°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 14°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°c) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 13°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 17°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 25°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 11°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 11°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 11°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 14°b) |
-----------------------------------------------------------------
|58 |5.1+8 |5.1, 31°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°c) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°c) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°c) |
-----------------------------------------------------------------
|56 |5.1+6.1 |5.1, 29°b) |
-----------------------------------------------------------------
|56 |5.1+6.1 |5.1, 29°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 15°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 15°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 25°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 16°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°c) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 13°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 25°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°b), c) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 27°b), c) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 13°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 17°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 25°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 16°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 11°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°c) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 24°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 23°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 13°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 17°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 18°c) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 16°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 11°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 14°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°c) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°c) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 23°c) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 13°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 17°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 18°c) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 11°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°c) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 13°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 25°b) |
-----------------------------------------------------------------
|559 |5.1+6.1 |5.1, 2°a) |
-----------------------------------------------------------------
|58 |5.1+8 |5.1, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 23°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 11°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 17°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 25°b) |
-----------------------------------------------------------------
|669 |6.1 |6.1, 12°a) |
-----------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 90°a) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 90°b), c) |
-----------------------------------------------------------------
|639 |6.1+3 |6.1, 20°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 59°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 59°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 59°c) |
-----------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 51°a) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
-----------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 51°a) |
-----------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 51°b),c) | |
-----------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 51°a) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
-----------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 51°a) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 60°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 54°b)2,c) |
-----------------------------------------------------------------
|64 |6.1+4.1 |6.1, 54°b)1. |
-----------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 16°b) |
-----------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 90°a) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°c) |
-----------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 17°a) |
-----------------------------------------------------------------
|26 |6.1 |2, 4°at) |
-----------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2, 4°bt) |
-----------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 17°a) |
-----------------------------------------------------------------
|6.1 |6.1, 17°b),c) | |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 41°b) |
-----------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 41°a) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 41°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 14°b) |
-----------------------------------------------------------------
|668 |6.1+8 |6.1, 27°a) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 24°b)1 |
-----------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 25°a) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 25°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 25°a) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 25°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 25°a) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 25°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 16°b) |
-----------------------------------------------------------------
|83 |8+3 |8, 54°b) |
-----------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 15°a) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
-----------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 17°a) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 23°b) |
-----------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 2° |
-----------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 2° |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 62°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 41°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 52°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 52°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 52°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 52°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 52°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 52°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 52°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 41°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 52°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 52°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 52°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 52°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 52°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 41°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 52°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 52°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 52°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 52 b) |
-----------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 15°a) |
-----------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2, 4°bt) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 31°a) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 21°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 41°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 90°b) |
-----------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 90°a) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1,90°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 90°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 90°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 90°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 90°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 90°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 90°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°b) |
-----------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 17°a) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 14°b) |
-----------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 17°a) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 33°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 41°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 41°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 63°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
-----------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1,90°a) |
-----------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 90°a) |
-----------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 25°a) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 25°b) |
-----------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 17°a) |
-----------------------------------------------------------------
|69 |6.1 |6.1, 17°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°b) |
-----------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 34°a) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 34°a) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 23°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 53°b)2. |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
-----------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 41°a) |
-----------------------------------------------------------------
|83 |8+3 |8, 32°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 35°b)1. |
-----------------------------------------------------------------
|X338 |3+8 |3, 25°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 38°c) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 42°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|668 |6.1+3+8 |6.1, 28°a) |
-----------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 25°b) |
-----------------------------------------------------------------
|X839 |8+3 |8, 37°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 11°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 11°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 9°b) |
-----------------------------------------------------------------
|X80 |8 |8, 36°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 35°b)1. |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 12°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|86 |8+6.1 |8, 10°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 11°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 35°b)1. |
-----------------------------------------------------------------
|68 |6.1+8 |6.1, 27°b) |
-----------------------------------------------------------------
|68 |6.1+8 |6.1, 27°b) |
-----------------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 64°a) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8,9°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 33°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 8 |8, 33°b) | |
-----------------------------------------------------------------
|886 |8+6.1 |8, 14° |
-----------------------------------------------------------------
|886 |8+6.1 |8, 14° |
-----------------------------------------------------------------
|568 |5.1+6.1+8 |5.1, 5° |
-----------------------------------------------------------------
|568 |5.1+6.1+8 |5.1, 5° |
-----------------------------------------------------------------
|X83 |8+3 |8, 37°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 15°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 15°b) |
-----------------------------------------------------------------
|68 |6.1+8 |6.1, 27°b) |
-----------------------------------------------------------------
|68 |6.1+8 |6.1, 27°b) |
-----------------------------------------------------------------
|668 |6.1+8 |6.1, 27 a) |
-----------------------------------------------------------------
|X80 |8 |8, 36°b) |
-----------------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 12°a) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 17°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 9°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 8°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 12°a) |
-----------------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 12°a) |
-----------------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 65°a) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 65°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 66°a) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 66°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|86 |8+6.1 |8, 53°b) |
-----------------------------------------------------------------
|86 |8+6.1 |8, 53°c) |
-----------------------------------------------------------------
|X80 |8 |8, 36°b) |
-----------------------------------------------------------------
|X80 |8 |8, 36°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 32°b)1. |
-----------------------------------------------------------------
|X80 |8 |8, 36°b)1. |
-----------------------------------------------------------------
|X80 |8 |8, 36°b) |
-----------------------------------------------------------------
|X83 |8+3 |8, 37°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 8°b) |
-----------------------------------------------------------------
|X80 |8 |8, 36°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 65°b) |
-----------------------------------------------------------------
|X80 |8 |8, 36°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 11°c) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 8°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 8°b) |
-----------------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 8°a) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 8°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 32°b)1. |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 36°b)1. |
-----------------------------------------------------------------
|X80 |8 |8, 36°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 8°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 53°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|X80 |8 |8, 36°b) |
-----------------------------------------------------------------
|886 |8+6.1 |8, 7°a) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 5°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 5°c) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 5°c) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 5°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 5°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 5°c) |
-----------------------------------------------------------------
|886 |8+6.1 |8, 6° |
-----------------------------------------------------------------
|886 |8+6.1 |8, 7°a) |
-----------------------------------------------------------------
|86 |8+6.1 |8,7°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 61°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 38°c) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 1°b) |
-----------------------------------------------------------------
|885 |8+05 |8, 3°a) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|X80 |8 |8, 36°b) |
-----------------------------------------------------------------
|X80 |8 |8, 36°b) |
-----------------------------------------------------------------
|X80 |8 |8, 36°b) |
-----------------------------------------------------------------
|85 |8+05 |8, 4°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 34°b) |
-----------------------------------------------------------------
|X80 |8 |8, 36°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 17°c) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 11°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 16°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 16°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|886 |8+6.1 |8, 12°a) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|86 |8+6.1 |8, 9°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 63°c) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 41°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 42°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 25°b) |
-----------------------------------------------------------------
|X83 |8+3 |8, 37°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 42°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 42°c) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 41°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 42°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 41°b) |
-----------------------------------------------------------------
|885 |8+05 |8, 3°a) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|X88 |8 |8, 12°a) |
-----------------------------------------------------------------
|X88 |8 |8, 1°a) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 1°b) |
-----------------------------------------------------------------
|X886 |8+6.1 |8, 1°a) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 1°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 1°b) |
-----------------------------------------------------------------
|X88 |8 |8, 12°a) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 51°b) |
-----------------------------------------------------------------
|X88 |8 |8, 12°a) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 31°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 5°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 45°b)1. |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 32°c) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 45°b)1. |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 90°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|26 |6.1 |2, 3°at) |
-----------------------------------------------------------------
|239 |3 |2, 5°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 1°a), 2°a),b), 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 5°a),b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|46 |4.1+6.1 |4.1, 16°b) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 13°c) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 13°c) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 14°b) |
-----------------------------------------------------------------
|56 |5.1+6.1 |5.1, 29°c) |
-----------------------------------------------------------------
|558 |5.1+8 |5.1, 3°a) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 60°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°c) |
-----------------------------------------------------------------
|668 |6.1+8 |6.1, 27°a) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°b) |
-----------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 34°a) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 33°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 33°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°c) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 35°b)l. |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 38°c) |
-----------------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 66°a) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 66°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 1°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 41°c) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 61°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 61°c) |
-----------------------------------------------------------------
|236 |3+6.1 |2, 4°bt) |
-----------------------------------------------------------------
|22 |2 |2, 7°a) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 16°b) |
-----------------------------------------------------------------
|339 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|339 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 12° |
-----------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 23°b) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 13°b) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 13°b) |
-----------------------------------------------------------------
|X323 |4.3+3 |4.3, 3°a) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 13°b) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 13°b) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 12°c) |
-----------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 41°a) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 41°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 31°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 11°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 32°b)1. |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 21°c) |
-----------------------------------------------------------------
|22 |2 |2, 7°a) |
-----------------------------------------------------------------
|239 |3 |2, 6°c) |
-----------------------------------------------------------------
|23 |3 |2, 1°b) |
-----------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 3°a) |
-----------------------------------------------------------------
|239 |3 |2, 5°c) |
-----------------------------------------------------------------
|223 |3 |2, 7°b) |
-----------------------------------------------------------------
|23 |3 |2, 5°b) |
-----------------------------------------------------------------
|22 |2 |2, 7°a) |
-----------------------------------------------------------------
|23 |3 |2, 4°b) |
-----------------------------------------------------------------
|223 |3 |2, 7°b) |
-----------------------------------------------------------------
|23 |3 |2, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|22 |2 |2, 7°a) |
-----------------------------------------------------------------
|23 |3 |2, 2°b) |
-----------------------------------------------------------------
|23 |3 |2, 1°b) |
-----------------------------------------------------------------
|223 |3 |2, 8°b) |
-----------------------------------------------------------------
|223 |3 |2, 7°b) |
-----------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 4°a) |
-----------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 3 a) |
-----------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 3°a) |
-----------------------------------------------------------------
|22 |2 |2, 7°a) |
-----------------------------------------------------------------
|23 |3 |2, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 1°a) |
-----------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 3°a) |
-----------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 5°a) |
-----------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 17°a),b) |
-----------------------------------------------------------------
|36 |3+6.1 |3, 32°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 17°a),b) |
-----------------------------------------------------------------
|36 |3+6.1 |3, 32°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 16°a) |
-----------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 19°a),b) |
-----------------------------------------------------------------
|36 |3+6.1 |3, 32°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 1°a) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°a) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 5°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 3° |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 5°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 12°c) |
-----------------------------------------------------------------
|X333 |4.2+4.3 |4.2, 31°a) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 16°b) |
-----------------------------------------------------------------
|X333 |4.2+4.3 |4.2, 31°a) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 12°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|58 |5.1+8 |5.1, 1°b) |
-----------------------------------------------------------------
|559 |5.1+8 |5.1, 1°a) |
-----------------------------------------------------------------
|559 |5.1+8 |5.1, 1°a) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°c) |
-----------------------------------------------------------------
|68 |6.1+8 |6.1, 27°b) |
-----------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 16°b) |
-----------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 52°a) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 52°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 52°a) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 52°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 33°a) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 33°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 51°b) |
-----------------------------------------------------------------
|86 |8+6.1 |8, 44°b) |
-----------------------------------------------------------------
|86 |8+6.1 |8, 44°b) |
-----------------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 2°a )1. |
-----------------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 2°b) |
-----------------------------------------------------------------
|856 |8+05+6.1 |8, 2°a)2. |
-----------------------------------------------------------------
|8 |8, 41°b) | |
-----------------------------------------------------------------
|3 |2, 3°b) | |
-----------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 5°a) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|83 |8+3 |8, 54°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|39 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 4°a) b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 34°c) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 21°c) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 21°c) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 21°c) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 21°c) |
-----------------------------------------------------------------
|268 |6.1 |2, 9°at) |
-----------------------------------------------------------------
|268 |6.1 |2, 9°at) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
-----------------------------------------------------------------
|69 |6.1 |6.1, 17°b) |
-----------------------------------------------------------------
|68 |6.1+8 |6.1, 27°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 19°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 53°b) |
-----------------------------------------------------------------
|22 |2 |2, 7°a) |
-----------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 5°a) |
-----------------------------------------------------------------
|225 |2+05 |2, 7°a) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 19°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 19°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 15°c) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 63°c) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.2+4.3 |4.2, 16°c) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.2+4.3 |4.2, 16°c) |
-----------------------------------------------------------------
|90 |9 |9, 4°c) |
-----------------------------------------------------------------
|90 |9 |9, 1°b) |
-----------------------------------------------------------------
|90 |9 |9, 1°b) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 6°c) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 2°c) |
-----------------------------------------------------------------
|839 |8+3 |8, 32°b)2. |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 35°c) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 66°b) |
-----------------------------------------------------------------
|39 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 17°a) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 19°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°c) |
-----------------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 1°a) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|83 |8+3 |8, 54°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 19°b) |
-----------------------------------------------------------------
|339 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|339 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|X423 |4.3 |4.3, 11°a) |
-----------------------------------------------------------------
|83 |8+3 |8, 54°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 53°b) |
-----------------------------------------------------------------
|38 |3+8 |3, 33°c) |
-----------------------------------------------------------------
|83 |8+3 |8, 53°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 14°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 35°b)1. |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|83 |8+3 |8, 54°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 22°b) |
-----------------------------------------------------------------
|68 |6.1+8 |6.1, 27°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 53°c) |
-----------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 22°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|38 |3+8 |3, 33°c) |
-----------------------------------------------------------------
|339 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°c) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 52°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 19°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|39 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 11°b) |
-----------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 18°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 53°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 19°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 62°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
-----------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 16°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3,31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|44 |4.1 |4.1, 5° |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 34°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12ºb) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 1°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 24°b)1. |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|90 |9 |9, 2°b) |
-----------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 41°a) |
-----------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 13°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 53°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 53°c) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 53°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 19°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 11°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 17°b) |
-----------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 7°a)2. |
-----------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 17°b) |
-----------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 17°a) |
-----------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 20°a) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|39 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|339 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 25°b) |
-----------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 16°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°a) |
-----------------------------------------------------------------
|83 |8+3 |8, 54°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|338 |3+8+6.1 |3, 27°b) |
-----------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 17°b) |
-----------------------------------------------------------------
|38 |3+8 |3, 33°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°a) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 14°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 1°a) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 11°b) |
-----------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 22°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 7°a)2. |
-----------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 22°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 23°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 1°a) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 25°b) |
-----------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 17°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 23°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 23°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 11°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 11°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|59 |5.1 |5.1, 20° |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 11°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 11°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.l |5.1, 11°b) |
-----------------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 39°a) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 39°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°c) |
-----------------------------------------------------------------
|X80 |8 |8, 36°b) |
-----------------------------------------------------------------
|X80 |8 |8, 36°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|X80 |8 |8, 36°b) |
-----------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3+8 |6.1, 10°a) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 9°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 11°c) |
-----------------------------------------------------------------
|X80 |8 |8, 35°b)1. |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 12°b) |
-----------------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 12°a) |
-----------------------------------------------------------------
|X333 |4.2+4.3 |4.2, 31°a) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
-----------------------------------------------------------------
|446 |4.2+6.1 |4.2, 22° |
-----------------------------------------------------------------
|44 |4.1 |4.1, 15° |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 1°a) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 1°a) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°b) |
-----------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
-----------------------------------------------------------------
|56 |5.1+6.1 |5.1, 29°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 26°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 26°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 19°c) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 26°b) |
-----------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 16°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 34°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 21°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 11°c) |
-----------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 20°b) |
-----------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 14°b) |
-----------------------------------------------------------------
|36 |3+6.1 |3, 32°c) |
-----------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 6°a) |
-----------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 14°a) |
-----------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 6°a) |
-----------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 6°a) |
-----------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 14°b) |
-----------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 18°b) |
-----------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 18°b) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 19°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 53°c) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 53°c) |
-----------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 23°b) |
-----------------------------------------------------------------
|568 |5.1+6.1+8 |5.1, 5° |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 32°c) |
-----------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 23°b),c) |
-----------------------------------------------------------------
|83 |8+3 |8, 35°b)2. |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 11°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°c) |
-----------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 63°c) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 13°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 16°c) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 11°c) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 13°b) |
-----------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 32°c) |
----------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------
|Nombre de la materia |Nº de identificación de la materia |
| | (parte inferior) |
--------------------------------------------------------------------
|2512 |Aminofenoles (o-, m-, p-) |
--------------------------------------------------------------------
|2513 |Bromuro de bromoacetilo |
--------------------------------------------------------------------
|2514 |Bromobenceno |
--------------------------------------------------------------------
|2515 |Bromoformo |
--------------------------------------------------------------------
|2516 |Tetrabromuro de carbono |
--------------------------------------------------------------------
|2517 |1,1-Difluoro 1-monocloroetano (R142b) |
--------------------------------------------------------------------
|2518 |1,5,9-Ciclododecatrieno |
--------------------------------------------------------------------
|2520 |Ciclooctadienos |
--------------------------------------------------------------------
|2521 |Diceteno estabilizado |
--------------------------------------------------------------------
|2522 |Metacrilato de dimetilaminoetilo |
--------------------------------------------------------------------
|2524 |Ortoformiato de etilo |
--------------------------------------------------------------------
|2525 |Oxalato de etilo |
--------------------------------------------------------------------
|2526 |Furfurilamina |
--------------------------------------------------------------------
|2527 |Acrilato de isobutilo estabilizado |
--------------------------------------------------------------------
|2528 |Isobutirato de isobutilo |
--------------------------------------------------------------------
|2529 |Acido isobutírico |
--------------------------------------------------------------------
|2530 |Anhidrido isobutírico |
--------------------------------------------------------------------
|2531 |Acido metacrilico estabilizado |
--------------------------------------------------------------------
|2533 |Tricloroacetato de metilo |
--------------------------------------------------------------------
|2535 |4-Metil morfolina ( N-metilomorfolina) |
--------------------------------------------------------------------
|2535 |N-Metilmorfolina |
--------------------------------------------------------------------
|2536 |Metiltetrahidrofurano |
--------------------------------------------------------------------
|2538 |Nitronaftaleno |
--------------------------------------------------------------------
|2541 |Terpinoleno |
--------------------------------------------------------------------
|2542 |Tributilamina |
--------------------------------------------------------------------
|2545 |Hafnio en polvo seco |
--------------------------------------------------------------------
|2546 |Titanio, en polvo seco |
--------------------------------------------------------------------
|2552 |Hidrato de hexafluoracetona |
--------------------------------------------------------------------
|2554 |Cloruro de metilalilo |
--------------------------------------------------------------------
|2558 |Epibromhidrina |
--------------------------------------------------------------------
|2560 |2-metil 2-pentanol |
--------------------------------------------------------------------
|2561 |3-Metil-1-buteno |
--------------------------------------------------------------------
|2564 |Acido tricloracético, soluciones de |
--------------------------------------------------------------------
|2564 |Acido tricloracético en solución |
--------------------------------------------------------------------
|2565 |Diciclohexilamina |
--------------------------------------------------------------------
|2567 |Pentaclorofenato de sodio |
--------------------------------------------------------------------
|2570 |Compuesto de cesio |
--------------------------------------------------------------------
|2570 | |
--------------------------------------------------------------------
|2571 |Acidos alquil sulfuricos |
--------------------------------------------------------------------
|2572 |Fenilhidracina |
--------------------------------------------------------------------
|2573 |Clorato de talio |
--------------------------------------------------------------------
|2574 |Fosfato tricresílico, con más del 3% de |
| | isomero orto |
--------------------------------------------------------------------
|2576 |Oxibromuro de fósforo fundido |
--------------------------------------------------------------------
|2577 |Cloruro de fenilacetilo |
--------------------------------------------------------------------
|2578 |Trióxido de fósforo |
--------------------------------------------------------------------
|2579 |Piperacina |
--------------------------------------------------------------------
|2580 |Bromuro de aluminio, soluciones |
--------------------------------------------------------------------
|2581 |Cloruro de aluminio, soluciones acuosas |
| | de |
--------------------------------------------------------------------
|2582 |Cloruro férrico, soluciones |
--------------------------------------------------------------------
|2583 |Acidos alquil sulfónicos sólidos |
--------------------------------------------------------------------
|2583 |Acidos arilsulfonicos sólidos |
--------------------------------------------------------------------
|2584 |Acidos alquil sulfónicos líquidos |
--------------------------------------------------------------------
|2584 |Acidos arilsulfonicos líquidos |
--------------------------------------------------------------------
|2585 |Acidos alquil sulfónicos sólidos |
--------------------------------------------------------------------
|2585 |Acidos arilsulfónicos, sólidos |
--------------------------------------------------------------------
|2586 |Acidos alquil sulfónicos líquidos |
--------------------------------------------------------------------
|2586 |Acidos arilsulfonicos líquidos |
--------------------------------------------------------------------
|2587 |Benzoquinona |
--------------------------------------------------------------------
|2588 |Pesticida sólido, tóxico, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2588 | |
--------------------------------------------------------------------
|2589 |Cloroacetato de vinilo |
--------------------------------------------------------------------
|2590 |Amianto blanco (Chrisotilo, Actinolita, |
| | Anthofilita, Tremolita) |
--------------------------------------------------------------------
|2591 |Xenón, líquido refrigerado |
--------------------------------------------------------------------
|2599 |Mezcla de gases R 503 |
--------------------------------------------------------------------
|2600 |Gas de agua |
--------------------------------------------------------------------
|2600 |Gas de síntesis |
--------------------------------------------------------------------
|2600 |Gas ciudad |
--------------------------------------------------------------------
|2602 |Mezcla de gases R 500 |
--------------------------------------------------------------------
|2603 |Cicloheptatrieno |
--------------------------------------------------------------------
|2604 |Dietileterato de trifluoruro de boro |
--------------------------------------------------------------------
|2605 |Isocianato de metoximetilo |
--------------------------------------------------------------------
|2606 |Ortosilicato de metilo |
--------------------------------------------------------------------
|2607 |Acroleina dímera estabilizada |
--------------------------------------------------------------------
|2608 |Nitropropanos |
--------------------------------------------------------------------
|2609 |Borato trialilico |
--------------------------------------------------------------------
|2610 |Trialilamina |
--------------------------------------------------------------------
|2611 |1-Cloro-2-propanol |
--------------------------------------------------------------------
|2612 |Eter metilpropílico |
--------------------------------------------------------------------
|2614 |Alcohol metalílico |
--------------------------------------------------------------------
|2615 |Eter etilpropílico |
--------------------------------------------------------------------
|2616 |Borato de triisopropilo |
--------------------------------------------------------------------
|2616 |Borato de triisopropilo |
--------------------------------------------------------------------
|2617 |Metilciclohexanoles |
--------------------------------------------------------------------
|2618 |Viniltolueno inhibido (o-, m-, p-) |
--------------------------------------------------------------------
|2619 |Bencildimetilamina |
--------------------------------------------------------------------
|2620 |Butiratos de amilo |
--------------------------------------------------------------------
|2621 |Acetilmetilcarbinol |
--------------------------------------------------------------------
|2622 |Glicidaldehído |
--------------------------------------------------------------------
|2624 |Siliciuro de magnesio |
--------------------------------------------------------------------
|2626 |Acido clórico, solución acuosa |
--------------------------------------------------------------------
|2627 |Nitritos inorgánicos, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2628 |Fluoracetato de potasio |
--------------------------------------------------------------------
|2629 |Fluoracetato de sodio |
--------------------------------------------------------------------
|2642 |Acido fluoroacético |
--------------------------------------------------------------------
|2643 |Bromoacetato de metilo |
--------------------------------------------------------------------
|2644 |Ioduro de metilo |
--------------------------------------------------------------------
|2645 |Bromuro de fenacilo |
--------------------------------------------------------------------
|2646 |Hexaclorociclopentadieno |
--------------------------------------------------------------------
|2647 |Malonitrilo |
--------------------------------------------------------------------
|2648 |1,2-Dibromo-3-Butanona |
--------------------------------------------------------------------
|2649 |1,3-Dicloroacetona |
--------------------------------------------------------------------
|2650 |1,1-Dicloro, 1-nitro etano |
--------------------------------------------------------------------
|2651 |4.4-Diaminodifenilmetano |
--------------------------------------------------------------------
|2653 |Ioduro de bencilo |
--------------------------------------------------------------------
|2655 |Fluorsilicato de potasio |
--------------------------------------------------------------------
|2656 |Quinoleína |
--------------------------------------------------------------------
|2657 |Disulfuro de selenio |
--------------------------------------------------------------------
|2658 |Selenio en polvo |
--------------------------------------------------------------------
|2659 |Cloroacetato de sodio |
--------------------------------------------------------------------
|2660 |Mononitrotoluildinas |
--------------------------------------------------------------------
|2661 |Hexacloroacetona |
--------------------------------------------------------------------
|2662 |Hidroquinona |
--------------------------------------------------------------------
|2664 |Dibromometano |
--------------------------------------------------------------------
|2666 |Cianacatato de etilo |
--------------------------------------------------------------------
|2667 |Butiltoluenos |
--------------------------------------------------------------------
|2668 |Cloroacetonitrilo |
--------------------------------------------------------------------
|2669 |Clorocresoles |
--------------------------------------------------------------------
|2670 |Cloruro cianúrico |
--------------------------------------------------------------------
|2671 |Aminopiridinas (o-,m-,p-) |
--------------------------------------------------------------------
|2672 |Amoníaco soluciones de, con un mínimo de |
| | 10% y máximo 35% de amoníaco |
--------------------------------------------------------------------
|2673 |2-amino-4-clorofenol |
--------------------------------------------------------------------
|2674 |Fluorsilicato de sodio |
--------------------------------------------------------------------
|2677 |Hidróxido rubídico en solución |
--------------------------------------------------------------------
|2678 |Hidróxido de rubidio |
--------------------------------------------------------------------
|2679 |Hidróxido de litio en solución |
--------------------------------------------------------------------
|2680 |Hidróxido de litio monohidratado |
--------------------------------------------------------------------
|2681 |Hidróxido de cesio, soluciones de |
--------------------------------------------------------------------
|2682 |Hidróxido de cesio |
--------------------------------------------------------------------
|2683 |Sulfato de amonio en solución |
--------------------------------------------------------------------
|2684 |Dietilaminopropilamina |
--------------------------------------------------------------------
|2685 |N, N-Dietiletilendiamina |
--------------------------------------------------------------------
|2686 |Dietilaminoetanol |
--------------------------------------------------------------------
|2687 |Nitrito de diciclo-hexilamonio |
--------------------------------------------------------------------
|2688 |1-Bromo-3 Cloro Propano |
--------------------------------------------------------------------
|2689 |alfa-Monoclorohidrina de glicerol |
--------------------------------------------------------------------
|2690 | N-n-Butilimidazol |
--------------------------------------------------------------------
|2691 |Pentabromuro de fosforo |
--------------------------------------------------------------------
|2692 |Tribromuro de boro |
--------------------------------------------------------------------
|2693 |Bisulfitos en solución acuosa, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2698 |Anhídrido tetrahidroftálico, conteniendo |
| | más del 0,05% de anhídrido maleico |
--------------------------------------------------------------------
|2699 |Acido trifluoracético |
--------------------------------------------------------------------
|2705 |1-Pentol |
--------------------------------------------------------------------
|2707 |Dimetildioxanos |
--------------------------------------------------------------------
|2707 |Dimetildioxanos |
--------------------------------------------------------------------
|2708 |Butoxil |
--------------------------------------------------------------------
|2709 |Butilbencenos |
--------------------------------------------------------------------
|2710 |Dipropilcetona |
--------------------------------------------------------------------
|2711 |Dibromobenceno |
--------------------------------------------------------------------
|2713 |Acridina |
--------------------------------------------------------------------
|2714 |Resinato de zinc |
--------------------------------------------------------------------
|2715 |Resinato de aluminio |
--------------------------------------------------------------------
|2716 |1,4 Bitinodiol |
--------------------------------------------------------------------
|2717 |Alcanfor sintético |
--------------------------------------------------------------------
|2719 |Bromato de bario |
--------------------------------------------------------------------
|2720 |Nitrato crómico |
--------------------------------------------------------------------
|2721 |Clorato de cobre |
--------------------------------------------------------------------
|2722 |Nitrato de litio |
--------------------------------------------------------------------
|2723 |Clorato magnésico |
--------------------------------------------------------------------
|2724 |Nitrato de manganeso |
--------------------------------------------------------------------
|2725 |Nitrato de niquel |
--------------------------------------------------------------------
|2726 |Nitrito de niquel |
--------------------------------------------------------------------
|2727 |Nitrato de talio |
--------------------------------------------------------------------
|2728 |Nitrato de circonio |
--------------------------------------------------------------------
|2729 |Hexaclorobenceno |
--------------------------------------------------------------------
|2730 |Nitranisol |
--------------------------------------------------------------------
|2732 |Nitrobromobenceno |
--------------------------------------------------------------------
|2733 |Aminas o poliaminas inflamables, |
| | corrosivas, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2733 | |
--------------------------------------------------------------------
|2734 |Aminas o poliaminas líquidas, |
| | corrosivas, inflamables II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2734 | |
--------------------------------------------------------------------
|2735 |Aminas o poliaminas líquidas, |
| | corrosivas, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2735 | |
--------------------------------------------------------------------
|2738 |n-Butilanilina |
--------------------------------------------------------------------
|2739 |Anhídrido butirico |
--------------------------------------------------------------------
|2740 |Cloroformiato de n-propilo |
--------------------------------------------------------------------
|2741 |Hipoclorito bárico |
--------------------------------------------------------------------
|2742 |Cloroformiatos tóxicos, corrosivos, |
| | inflamables, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2743 |Cloroformiato de n-butilo |
--------------------------------------------------------------------
|2744 |Cloroformiato de ciclobutilo |
--------------------------------------------------------------------
|2745 |Cloroformiato de clorometilo |
--------------------------------------------------------------------
|2746 |Cloroformiato de fenilo |
--------------------------------------------------------------------
|2747 |Cloroformiato de terc-butiliclohexilo |
--------------------------------------------------------------------
|2748 |Cloroformiato de etil, 2 hexilo |
--------------------------------------------------------------------
|2749 |Tetrametilsilano |
--------------------------------------------------------------------
|2750 |1,3-Dicloro, 2-propanol |
--------------------------------------------------------------------
|2751 |Cloruro de dietiltiofosforilo |
--------------------------------------------------------------------
|2752 |1,2-Epoxi 3-etoxi propano |
--------------------------------------------------------------------
|2753 |N-Etilbenziltoluidinas |
--------------------------------------------------------------------
|2754 |N-Etiltoluidinas |
--------------------------------------------------------------------
|2757 |Plaguicida a base de carbamato sólido, |
| | tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2757 | |
--------------------------------------------------------------------
|2758 |Carbamato pesticida, líquido, |
| | inflamable, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2759 |Plaguicida arsenical sólido, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2759 | |
--------------------------------------------------------------------
|2760 |Plaguicida a base de bipiridilo, |
| | líquido, inflamable, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2760 |Plaguicida arsenical, líquido, |
| | inflamable, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2761 |Plaguicida organoclorado, sólido, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2761 | |
--------------------------------------------------------------------
|2762 |Plaguicida organoclorado, líquido, |
| | inflamable, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2763 |Plaguicida a base de triazina, sólido, |
| | tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2763 | |
--------------------------------------------------------------------
|2764 |Plaguicida a base de triazina, líquido, |
| | inflamable, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2765 |Plaguicida de radical fenoxi, tóxico, |
| | sólido |
--------------------------------------------------------------------
|2765 | |
--------------------------------------------------------------------
|2766 |Plaguicida radical fenoxi. líquido |
| | inflamable, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2767 |Plaguicida a base de fenilurea sólido, |
| | tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2767 | |
--------------------------------------------------------------------
|2768 |Plaguicida a base de fenilurea, líquido, |
| | inflamable, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2769 |Plaguicida a base de derivados |
| | benzoicos, sólido, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2769 | |
--------------------------------------------------------------------
|2770 |Plaguicida a base de derivados |
| | benzoicos, líquidos inflamable, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2771 |Plaguicida a base de ditiocarbamato |
| | sólido, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2771 | |
--------------------------------------------------------------------
|2772 |Plaguicida a base de ditiocarbamato, |
| | líquido, inflamable, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2773 |Plaguicida a base de derivados de la |
| | ftalamida sólido, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2773 | |
--------------------------------------------------------------------
|2774 |Plaguicida derivados de la ftalamida, |
| | líquido, inflamable, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2775 |Plaguicida a base de cobre sólido, |
| | tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2775 | |
--------------------------------------------------------------------
|2776 |Plaguicida a base de cobre, líquido, |
| | inflamable, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2777 |Plaguicida a base de mercurio, sólido, |
| | tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2777 | |
--------------------------------------------------------------------
|2778 |Plaguicida mercurial, líquido, |
| | inflamable, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2779 |Plaguicida a base de nitrofenoles |
| | sustituidos sólido, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2779 | |
--------------------------------------------------------------------
|2780 |Plaguicida a base de nitrofenoles, |
| | líquido, inflamable, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2781 |Plaguicida a base de dipiridilo sólido, |
| | tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2781 | |
--------------------------------------------------------------------
|2782 |Plaguicida a base de dipiridilo líquido, |
| | inflamable, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2783 |Plaguicida organofosforado sólido, |
| | tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2783 | |
--------------------------------------------------------------------
|2784 |Plaguicida organofosforado, líquido, |
| | inflamable, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2785 |4-Tiapentanal |
--------------------------------------------------------------------
|2786 |Plaguicida a base de organoestaño |
| | sólido, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2786 | |
--------------------------------------------------------------------
|2787 |Plaguicida organoestannico, líquido, |
| | inflamable, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2788 |Compuesto de organoestaño, líquido, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2788 | |
--------------------------------------------------------------------
|2789 |Acido acético en solución con más del |
| | 80%, en masa, de ácido |
--------------------------------------------------------------------
|2789 |Acido acético glacial |
--------------------------------------------------------------------
|2790 |Acido acético con el 50 a 80% de ácido |
| | puro |
--------------------------------------------------------------------
|2790 |Acido acético en solución con más del |
| | 25%, pero menos del 50% de ácido |
--------------------------------------------------------------------
|2793 |Virutas, torneaduras o raspaduras de |
| | metales ferrosos |
--------------------------------------------------------------------
|2796 |Acido sulfúrico con menos del 51% de |
| | ácido |
--------------------------------------------------------------------
|2796 |Electrolito ácido para baterías |
--------------------------------------------------------------------
|2797 |Electrolito alcalino para baterías |
--------------------------------------------------------------------
|2798 |Diclorofenilfosfina |
--------------------------------------------------------------------
|2799 |Tiodiclorofenilfosfina |
--------------------------------------------------------------------
|2801 |Colorante líquido o materia intermedia |
| | líquida para colorante, corrosiva, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2802 |Cloruro de cobre |
--------------------------------------------------------------------
|2803 |Galio |
--------------------------------------------------------------------
|2805 |Hidrato de litio fundido, sólido |
--------------------------------------------------------------------
|2809 |Mercurio |
--------------------------------------------------------------------
|2810 |Líquido orgánico, tóxico, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2810 | |
--------------------------------------------------------------------
|2811 |Sólido orgánico, tóxico, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2811 | |
--------------------------------------------------------------------
|2813 |Sólido que reacciona con el agua, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2814 |Materia infecciosa para el hombre |
--------------------------------------------------------------------
|2815 |N-Aminoetilpiperacina |
--------------------------------------------------------------------
|2817 |Dihidrofluoruro de amonio en solución |
--------------------------------------------------------------------
|2818 |Polisulfuro de amonio en solución |
--------------------------------------------------------------------
|2819 |Fosfato ácido de amilo |
--------------------------------------------------------------------
|2820 |Acido butírico |
--------------------------------------------------------------------
|2821 |Fenol en solución |
--------------------------------------------------------------------
|2822 |2-Cloro piridina |
--------------------------------------------------------------------
|2823 |Acido crotónico |
--------------------------------------------------------------------
|2826 |Clorotioformiato de etilo |
--------------------------------------------------------------------
|2829 |Acido capróico |
--------------------------------------------------------------------
|2830 |Litioferrosilicio |
--------------------------------------------------------------------
|2831 |1,1,1-Tricloroetano |
--------------------------------------------------------------------
|2834 |Acido fosforoso |
--------------------------------------------------------------------
|2835 |Hidruro sódico alumínico |
--------------------------------------------------------------------
|2837 |Bisulfatos, soluciones acuosas de |
--------------------------------------------------------------------
|2838 |Butirato de vinilo estabilizado |
--------------------------------------------------------------------
|2839 |Aldol |
--------------------------------------------------------------------
|2840 |Butiraldoxima |
--------------------------------------------------------------------
|2841 |Di-n-amilamina |
--------------------------------------------------------------------
|2842 |Nitroetano |
--------------------------------------------------------------------
|2844 |Calciomanganeso silicio |
--------------------------------------------------------------------
|2845 |Líquido piroforico orgánico, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2849 |3-Cloro-1-propanol |
--------------------------------------------------------------------
|2850 |Tetramero del propileno |
--------------------------------------------------------------------
|2850 |Tetrapropileno (Tetramero del propileno) |
--------------------------------------------------------------------
|2851 |Trifluoruro de boro dihidratado |
--------------------------------------------------------------------
|2853 |Fluorsilicato de magnesio |
--------------------------------------------------------------------
|2854 |Fluorsilicato de amonio |
--------------------------------------------------------------------
|2855 |Fluorsilicato de cinc |
--------------------------------------------------------------------
|2856 |Fluorosilicatos, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2858 |Circonio seco |
--------------------------------------------------------------------
|2859 |Metavanadato amónico |
--------------------------------------------------------------------
|2861 |Polivanadato amónico |
--------------------------------------------------------------------
|2862 |Pentóxido de vanadio |
--------------------------------------------------------------------
|2863 |Vanadato de sodio y amonio |
--------------------------------------------------------------------
|2864 |Metavanadato potásico |
--------------------------------------------------------------------
|2865 |Sulfato de hidroxilamina |
--------------------------------------------------------------------
|2869 |Mezclas de tricloruro de titanio |
--------------------------------------------------------------------
|2870 |Borohidruro alumínico |
--------------------------------------------------------------------
|2871 |Antimonio en polvo |
--------------------------------------------------------------------
|2872 |Dibromo-cloro propanos |
--------------------------------------------------------------------
|2873 |Dibutilaminoetanol |
--------------------------------------------------------------------
|2874 |Alcohol furfurílico |
--------------------------------------------------------------------
|2875 |Hexaclorofeno |
--------------------------------------------------------------------
|2876 |Resorcinol |
--------------------------------------------------------------------
|2878 |Titanio, esponja de titanio en granos |
--------------------------------------------------------------------
|2878 |Titanio, esponja de, en polvo |
--------------------------------------------------------------------
|2879 |Oxicloruro de selenio |
--------------------------------------------------------------------
|2880 |Hipoclorito cálcico hidratado |
--------------------------------------------------------------------
|2880 |Hipoclorito cálcico en mezcla hidratada |
--------------------------------------------------------------------
|2881 |Catalizador de metal seco |
--------------------------------------------------------------------
|2900 |Materia infecciosa para los animales |
| | únicamente |
--------------------------------------------------------------------
|2902 |Plaguicida líquido, tóxico, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2902 | |
--------------------------------------------------------------------
|2903 |Plaguicida líquido, tóxico, inflamable, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2903 | |
--------------------------------------------------------------------
|2904 |Clorofenolatos líquidos |
--------------------------------------------------------------------
|2904 |Fenolatos líquidos |
--------------------------------------------------------------------
|2905 |Clorofenolatos sólidos |
--------------------------------------------------------------------
|2905 |Fenolatos sólidos |
--------------------------------------------------------------------
|2906 |Triisocianato-isocianurato del |
| | diisocianato de isoforona en solucion |
--------------------------------------------------------------------
|2912 |Materias radiactivas de baja actividad |
| | específica (BAE) (LSA), II.e.p |
--------------------------------------------------------------------
|2920 |Líquido corrosivo, inflamable, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2920 | |
--------------------------------------------------------------------
|2921 |Sólido corrosivo, inflamable, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2921 | |
--------------------------------------------------------------------
|2922 |Líquido corrosivo, tóxico, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2922 | |
--------------------------------------------------------------------
|2923 |Sólido corrosivo, tóxico, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2923 | |
--------------------------------------------------------------------
|2924 |Líquido inflamable, corrosivo, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2924 | |
--------------------------------------------------------------------
|2925 |Sólido orgánico inflamable, corrosivo, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2926 |Sólido orgánico inflamable, tóxico, |
| | II.e.p |
--------------------------------------------------------------------
|2927 |Líquido orgánico tóxico, corrosivo, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2927 | |
--------------------------------------------------------------------
|2928 |Sólido orgánico tóxico, corrosivo, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2928 | |
--------------------------------------------------------------------
|2929 |Líquido orgánico, tóxico, inflamable, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2929 | |
--------------------------------------------------------------------
|2930 |Sólido orgánico tóxico, inflamable, |
| | corrosivo. II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2930 | |
--------------------------------------------------------------------
|2931 |Sulfato de vanadilo |
--------------------------------------------------------------------
|2933 |2-Cloropropionato de metilo |
--------------------------------------------------------------------
|2934 |2-Cloropropion ato de isopropilo |
--------------------------------------------------------------------
|2935 |2-Cloropropionato de etilo |
--------------------------------------------------------------------
|2936 |Acido tiolactico |
--------------------------------------------------------------------
|2937 |Alcohol alfa-metilbencilico |
--------------------------------------------------------------------
|2938 |Benzoato de metilo |
--------------------------------------------------------------------
|2940 |Ciclooctadieno fosfinas |
| | (9-Fosfabiciclononanos) |
--------------------------------------------------------------------
|2940 |9-Fosfabiciclononanos (Fosfinas de |
| | ciclooctadieno) |
--------------------------------------------------------------------
|2941 |Fluoranilinas |
--------------------------------------------------------------------
|2942 |2-trifluometilanilina |
--------------------------------------------------------------------
|2943 |Tetrahidrofurfurilamina |
--------------------------------------------------------------------
|2945 |N-metilbutilamina |
--------------------------------------------------------------------
|2946 |2-amino-5-dietilaminopentano |
--------------------------------------------------------------------
|2947 |Cloroacetato de isopropilo |
--------------------------------------------------------------------
|2948 |3-trifluometil anilina |
--------------------------------------------------------------------
|2949 |Hidrogenosulfuro de sodio hidratado |
--------------------------------------------------------------------
|2950 |Gránulos de magnesio, recubiertos |
--------------------------------------------------------------------
|2965 |Eterato dimetílico de trifluoruro de |
| | boro |
--------------------------------------------------------------------
|2966 |Tioglicol |
--------------------------------------------------------------------
|2967 |Acido sulfámico |
--------------------------------------------------------------------
|2968 |Maneb, preparados estabilizados |
--------------------------------------------------------------------
|2968 |Preparados de maneb, estabilizados |
--------------------------------------------------------------------
|2980 |Nitrato de uranilo en solución |
| | hexahidratado |
--------------------------------------------------------------------
|2982 |Materias radiactivas, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2983 |Oxido de etileno y óxido de propileno en |
| | mezcla con un contenido máximo de 30% de |
| | óxido de etileno |
--------------------------------------------------------------------
|2984 |Peróxido de hidrógeno en solución acuosa |
--------------------------------------------------------------------
|2985 |Clorosilanos inflamables, corrosivos, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2986 |Clorosilanos corrosivos, inflamables, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2987 |Clorosilanos corrosivos, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2988 |Clorosilanos que reaccionan con el agua |
| | inflamables, corrosivos, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|2989 |Fosfito dibásico de plomo |
--------------------------------------------------------------------
|2991 |Piaguicida a base de carbamato, líquido, |
| | tóxico, inflamable |
--------------------------------------------------------------------
|2991 | |
--------------------------------------------------------------------
|2992 |Plaguicida a base de carbamato líquido, |
| | tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2992 | |
--------------------------------------------------------------------
|2993 |Plaguicida arsenical líquido, tóxico |
| | inflamable |
--------------------------------------------------------------------
|2993 | |
--------------------------------------------------------------------
|2994 |Plaguicida arsenical, líquido, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2994 | |
--------------------------------------------------------------------
|2995 |Plaguicida organoclorado líquido, |
| | tóxico, inflamable |
--------------------------------------------------------------------
|2995 | |
--------------------------------------------------------------------
|2996 |Plaguicida organoclorado líquido, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2996 | |
--------------------------------------------------------------------
|2997 |Plaguicida a base de triazina, líquido, |
| | tóxico, inflamable |
--------------------------------------------------------------------
|2997 | |
--------------------------------------------------------------------
|2998 |Plaguicida a base de triazina, líquido, |
| | tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2998 | |
--------------------------------------------------------------------
|2999 |Plaguicida de radical fenoxi, líquido, |
| | inflamable, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|2999 | |
--------------------------------------------------------------------
|3000 |Plaguicida de radical fenoxi, líquido, |
| | tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|3000 | |
--------------------------------------------------------------------
|3001 |Plaguicida a base de fenilurea líquido, |
| | tóxico, inflamable |
--------------------------------------------------------------------
|3001 | |
--------------------------------------------------------------------
|3002 |Plaguicida a base de fenilorea líquido, |
| | tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|3002 | |
--------------------------------------------------------------------
|3003 |Plaguicida a base de derivados |
| | benzoicos, líquido, tóxico, inflamable |
--------------------------------------------------------------------
|3003 | |
--------------------------------------------------------------------
|3004 |Plaguicida a base de derivados |
| | benzoicos, líquido, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|3004 | |
--------------------------------------------------------------------
|3005 |Plaguicida a base de ditiocarbamato |
| | líquido, tóxico, inflamable |
--------------------------------------------------------------------
|3005 | |
--------------------------------------------------------------------
|3006 |Plaguicida a base de ditiocarbamato |
| | líquido, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|3006 | |
--------------------------------------------------------------------
|3007 |Plaguicida a base de derivados de la |
| | ftalamida líquido, tóxico, inflamable |
--------------------------------------------------------------------
|3007 | |
--------------------------------------------------------------------
|3008 |Plaguicida a base de derivados de la |
| | ftalamida líquido, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|3008 | |
--------------------------------------------------------------------
|3009 |Plaguicida a base de cobre, líquido, |
| | tóxico, inflamable |
--------------------------------------------------------------------
|3009 | |
--------------------------------------------------------------------
|3010 |Plaguicida a base de cobre, líquido, |
| | tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|3010 | |
--------------------------------------------------------------------
|3011 |Plaguicida a base de mercurio, líquido, |
| | tóxico, inflamable |
--------------------------------------------------------------------
|3011 | |
--------------------------------------------------------------------
|3012 |Plaguicida a base de mercurio, líquido, |
| | tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|3012 | |
--------------------------------------------------------------------
|3013 |Plaguicida a base de nitrofenoles |
| | sustituidos líquido, tóxico, inflamable |
--------------------------------------------------------------------
|3013 | |
--------------------------------------------------------------------
|3014 |Plaguicida a base de nitrofenoles |
| | sustituidos líquido, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|3014 | |
--------------------------------------------------------------------
|3015 |Plaguicida a base de dipiridilo líquido |
| | tóxico, inflamable |
--------------------------------------------------------------------
|3015 | |
--------------------------------------------------------------------
|3016 |Plaguicida a base de dipiridilo líquido |
| | tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|3016 | |
--------------------------------------------------------------------
|3017 |Plaguicida organofosforado líquido, |
| | tóxico, inflamable |
--------------------------------------------------------------------
|3017 | |
--------------------------------------------------------------------
|3018 |Plaguicida organofosforado líquido, |
| | tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|3018 | |
--------------------------------------------------------------------
|3019 |Plaguicida a base de organoestaño |
| | líquido, tóxico, inflamable |
--------------------------------------------------------------------
|3019 | |
--------------------------------------------------------------------
|3020 |Plaguicida a base de organoestaño |
| | líquido, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|3020 | |
--------------------------------------------------------------------
|3021 |Plaguicida, líquido, inflamable, tóxico, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3022 |Oxido de 1,2- butileno, estabilizado |
--------------------------------------------------------------------
|3023 |Octilmercaptan-terc |
--------------------------------------------------------------------
|3024 |Plaguicida cumarínico, líquido, |
| | inflamable, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|3025 |Plaguicida a base de derivados de la |
| | cumarina, líquido, tóxico, inflamable |
--------------------------------------------------------------------
|3025 | |
--------------------------------------------------------------------
|3026 |Plaguicida a base de derivados de la |
| | cumarina líquido, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|3026 | |
--------------------------------------------------------------------
|3027 |Plaguicida a base de derivados de la |
| | cumarina sólido, tóxico |
--------------------------------------------------------------------
|3027 | |
--------------------------------------------------------------------
|3049 |Haluros de alquilos de metales o haluros |
| | de arilos II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3050 |Hidruros de alquilos de metales o |
| | hidruros de arilos de metales, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3051 |Alquilaluminios |
--------------------------------------------------------------------
|3052 |Halogenuros de alquilos de aluminio |
--------------------------------------------------------------------
|3053 |Alquilmagnesios |
--------------------------------------------------------------------
|3054 |Mercaptán ciclohexílico |
--------------------------------------------------------------------
|3055 |(2-amino etoxi) 2-etanol |
--------------------------------------------------------------------
|3056 |N-heptaldehido |
--------------------------------------------------------------------
|3065 |Bebidas alcohólicas conteniendo más del |
| | 70% en volumen de alcohol |
--------------------------------------------------------------------
|3065 |Bebidas alcohólicas conteniendo más del |
| | 24% pero menos del 70% en volúmen de |
| | alcohol |
--------------------------------------------------------------------
|3066 |Materias parecidas a las pinturas |
--------------------------------------------------------------------
|3066 |Pinturas |
--------------------------------------------------------------------
|3070 |Mezclas de oxido de etileno y |
| | diclorodifluor metano conteniendo como |
| | máximo 12% (peso de óxido de etileno) |
--------------------------------------------------------------------
|3071 |Mercaptanos líquidos, tóxicos, |
| | inflamables, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3071 |Mercaptanos en mezcla líquida, tóxica, |
| | inflamable, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3073 |Vinilpiridinas inhibidas |
--------------------------------------------------------------------
|3076 |Hidruros de alquilos de aluminio |
--------------------------------------------------------------------
|3077 |Materia sólida potencialmente peligrosa |
| | para el medio ambiente, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3078 |Cerio |
--------------------------------------------------------------------
|3079 |Metacrilonitrilo estabilizado |
--------------------------------------------------------------------
|3080 |Isocianatos tóxicos, inflamables, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3080 |Isocianato tóxico, inflamable, en |
| | solución, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3082 |Materia líquida potencialmente peligrosa |
| | para el medio ambiente, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3084 |Sólido corrosivo, comburente, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3084 | |
--------------------------------------------------------------------
|3085 |Sólido comburente, corrosivo, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3086 |Sólido tóxico, comburente, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3086 | |
--------------------------------------------------------------------
|3087 |Sólido comburente, tóxico, II.e.p |
--------------------------------------------------------------------
|3088 |Sólido orgánico que experimenta |
| | calentamiento espontáneo, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3089 |Polvo metálico inflamable, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3092 |1-Metoxi-2-propanol |
--------------------------------------------------------------------
|3093 |Líquido corrosivo, comburente, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3093 | |
--------------------------------------------------------------------
|3094 |Líquido corrosivo que reaccionia con el |
| | agua, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3095 |Sólido corrosivo que experimenta |
| | calentamiento espontáneo, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3096 |Sólido corrosivo que reacciona con el |
| | agua, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3109 |Peróxido orgánico de tipo F, líquido |
--------------------------------------------------------------------
|3110 |Peróxido orgánico de tipo F, sólido |
--------------------------------------------------------------------
|3119 |Peróxido orgánico de tipo F, líquido, |
| | con regulación de temperatura |
--------------------------------------------------------------------
|3120 |Peróxido orgánico de tipo F, sólido, con |
| | regulación de temperatura |
--------------------------------------------------------------------
|3122 |Líquido tóxico, comburente, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3122 | |
--------------------------------------------------------------------
|3123 |Líquido tóxico que reacciona con el agua |
--------------------------------------------------------------------
|3124 |Sólido tóxico que experimenta |
--------------------------------------------------------------------
|3124 |calentamiento espontáneo, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3125 |Sólido tóxico que reacciona con el agua |
--------------------------------------------------------------------
|3126 |Sólido orgánico que experimenta |
| | calentamiento espontáneo, corrosivo, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3128 |Sólido orgánico que experimenta |
| | calentamiento espontáneo tóxico, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3129 |Líquido que reacciona con el agua |
| | corrosivo, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3129 | |
--------------------------------------------------------------------
|3130 |Líquido que reacciona con el agua |
| | tóxico, II.e.p., |
--------------------------------------------------------------------
|3130 | |
--------------------------------------------------------------------
|3131 |Sólido que reacciona con el agua, |
| | corrosivo, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3134 |Sólido que reacciona con el agua, |
| | tóxico, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3138 |Etileno, acetileno y propileno en mezcla |
| | líquida refrigerada |
--------------------------------------------------------------------
|3140 |Alcaloides o sales de alcaloides |
| | líquidos, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3140 | |
--------------------------------------------------------------------
|3141 |Compuesto inorgánico líquido de |
| | antimonio, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3142 |Desinfectante líquido, tóxico, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3142 | |
--------------------------------------------------------------------
|3143 |Colorante sólido, tóxico, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3143 | |
--------------------------------------------------------------------
|3143 |Materia intermedia sólida para |
| | colorante, tóxica, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3143 | |
--------------------------------------------------------------------
|3144 |Nicotina compuestos opreparados, |
| | líquido, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3144 | |
--------------------------------------------------------------------
|3145 |Alquilfenoles líquidos, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3145 | |
--------------------------------------------------------------------
|3146 |Compuesto de organoestaño, sólido, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3146 | |
--------------------------------------------------------------------
|3147 |Colorante sólido ó materia intermedia |
| | sólida para colorante, corrosivo, II.e.p.|
--------------------------------------------------------------------
|3148 |Líquido que reacciona con el agua, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3148 | |
--------------------------------------------------------------------
|3149 |Peróxido de hidrógeno y ácido |
| | peroxiacético, en mezcla estabilizada |
--------------------------------------------------------------------
|3151 |Difenilos polihalogenados líquidos |
--------------------------------------------------------------------
|3151 |Terfeinilos polihalogenados líquidos |
--------------------------------------------------------------------
|3152 |Difenilos polihalogenados sólidos |
--------------------------------------------------------------------
|3152 |Terfenilos polihalogenados sólidos |
--------------------------------------------------------------------
|3155 |Pentaclorofenol |
--------------------------------------------------------------------
|3159 |1,1,192 Tetrafluoretano (R134a) |
--------------------------------------------------------------------
|3170 |Aluminio, escoria de |
--------------------------------------------------------------------
|3172 |Toxinas extraídas de un medio vivo, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3172 | |
--------------------------------------------------------------------
|3174 |Disulfuro de titanio |
--------------------------------------------------------------------
|3175 |Sólidos que contienen líquido |
| | inflamable, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3176 |Sólido orgánico inflamable fundido, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3178 |Sólido inorgánico inflamable, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3179 |Sólido inorgánico inflamable, tóxico, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3180 |Sólido inorgánico inflamable, corrosivo, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3181 |Sales metálicas de compuestos orgánicos, |
| | inflamables, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3182 |Hidruros metálicos, inflamables, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3183 |Líquido orgánico que experimenta |
| | calentamiento espontáneo, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3184 |Líquido orgánico que experimenta |
| | calentamiento espontaneo, tóxico, II.e.p |
--------------------------------------------------------------------
|3185 |Líquido orgánico que experimenta |
| | calentamiento espontáneo, corrosivo, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3186 |Líquido inorgánico que experimenta |
| | calentamiento espontáneo, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3187 |Líquido inorgánico que experimenta |
| | caleneamiento espontáneo, tóxico, II.e.p.|
--------------------------------------------------------------------
|3188 |Líquido inorgánico que experimenta |
| | calentamiento espontáneo, corrosivo, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3189 |Polvo metálico que experimenta |
| | calentamiento espontáneamente, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3190 |Sólido inorgánico que experimenta |
| | calentamiento espontáneo, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3191 |Sólido inorgánico que experimenta |
| | calentamiento espontáneo, tóxico, II.e.p.|
--------------------------------------------------------------------
|3192 |Sólido inorgánico que experimenta |
| | calentamiento espontáneo, corrosivo |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3194 |Líquido piroforico inorgánico, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3203 |Compuesto órgano metálico piroforico, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3205 |Alcoholatos de metales alcalinoterreos, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3206 |Alcoholatos de metales alcalinos, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3207 |Compuesto organometálico o solución o |
| | dispersión del compuesto organometálico |
| | que reacciona con el agua, inflamable |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3207 | |
--------------------------------------------------------------------
|3208 |Materia metálica que reacciona con el |
| | agua, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3209 |Materia metálica que reacciona con el |
| | agua, que experimenta calentamiento |
| | espontáneo, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3210 |Cloratos inorgánicos en solución acuosa, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3211 |Percloratos inorgánicos en solución |
| | acuosa, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3212 |Hipocloritos inorgánicos, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3213 |Bromatos inorgánicos en solución acuosa, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3214 |Permanganatos inorgánicos en solución |
| | acnosa, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3215 |Persulfatos inorgánicos, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3216 |Persulfatos inorgánicos en solución |
| | acuosa, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3217 |Percarbonatos inorgánicos, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3218 |Nitratos inorgánicos en solución acuosa, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3219 |Nitritos inorgánicos en solución acuosa, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3220 |Pentafluoretano (R 125) |
--------------------------------------------------------------------
|3241 |2-Bromo-2-nitropropano-1, 3-diol |
--------------------------------------------------------------------
|3243 |Sólidos que contienen líquido tóxico, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3244 |Sólido que contiene líquido corrosivo, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3246 |Cloruro de metanosulfonilo |
--------------------------------------------------------------------
|3247 |Peroxoborato sódico anhidro |
--------------------------------------------------------------------
|3248 |Medicamentos líquidos inflamables, |
| | tóxicos, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3248 | |
--------------------------------------------------------------------
|3249 |Medicamento sólido, tóxico, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3250 |Acido cloroacético, fundido |
--------------------------------------------------------------------
|3253 |Trioxosilicato de disodio pentahidratado |
--------------------------------------------------------------------
|3256 |Líquido a temperatura elevada |
| | inflamable, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3259 |Aminas o poliaminas sólidas, corrosivas, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3259 | |
--------------------------------------------------------------------
|3260 |Sólido inorgánico corrosivo, ácido, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3260 | |
--------------------------------------------------------------------
|3261 |Sólido orgánico corrosivo, ácido, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3261 | |
--------------------------------------------------------------------
|3262 |Sólido inorgánico corrosivo, básico, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3262 | |
--------------------------------------------------------------------
|3263 |Sólido orgánico corrosivo, básico, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3263 | |
--------------------------------------------------------------------
|3264 |Líquido inorgánico corrosivo, ácido, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3264 | |
--------------------------------------------------------------------
|3265 |Líquido orgánico, corrosivo, ácido, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3265 | |
--------------------------------------------------------------------
|3266 |Líquido inorgánico corrosivo, básico, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3266 | |
--------------------------------------------------------------------
|3267 |Líquido orgánico, corrosivo, básico, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3267 | |
--------------------------------------------------------------------
|3271 |Eteres II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3271 | |
--------------------------------------------------------------------
|3272 |Eteres II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3272 | |
--------------------------------------------------------------------
|3273 |Nitrilos, inflamables, tóxicos, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3274 |Alcoholatos en solución II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3275 |Nitrilos, tóxicos, inflamables, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3275 | |
--------------------------------------------------------------------
|3276 |Nitrilos tóxicos, II.e.p |
--------------------------------------------------------------------
|3276 |Cloroformiatos tóxicos, corrosivos, |
--------------------------------------------------------------------
|3277 | |
--------------------------------------------------------------------
|3278 |Compuesto organofosforado tóxico, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3278 | |
--------------------------------------------------------------------
|3279 |Compuesto organofosforado tóxico, |
| | inflamable, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3279 | |
--------------------------------------------------------------------
|3280 |Compuesto organoarsenical, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3280 | |
--------------------------------------------------------------------
|3281 |Carbonilos metálicos, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3281 | |
--------------------------------------------------------------------
|3282 |Compuesto organometálico, tóxico, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3282 | |
--------------------------------------------------------------------
|3283 |Compuesto de selenio, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3283 | |
--------------------------------------------------------------------
|3284 |Compuesto de teluro, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3285 |Compuesto de vanadio, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3286 |Líquido inflamable, tóxico, corrosivo, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3287 |Líquido inorgánico, tóxico, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3287 | |
--------------------------------------------------------------------
|3288 |Sólido inorgánico tóxico, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3288 | |
--------------------------------------------------------------------
|3289 |Líquido inorgánico tóxico, corrosivo, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3289 | |
--------------------------------------------------------------------
|3290 |Sólido inorgánico tóxico, corrosivo, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3290 | |
--------------------------------------------------------------------
|3291 |Desechos clínicos no especificados, |
| | II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3293 |Hidracina, en solución acuosa |
--------------------------------------------------------------------
|3294 |Cianuro de hidrógeno en solución |
| | alcohólica |
--------------------------------------------------------------------
|3295 |Hidrocarburos líquidos, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3295 | |
--------------------------------------------------------------------
|3295 | |
--------------------------------------------------------------------
|3295 | |
--------------------------------------------------------------------
|3295 | |
--------------------------------------------------------------------
|3301 |Líquido corrosivo que experimenta |
| | calentamiento espontáneo, II.e.p. |
--------------------------------------------------------------------
|3301 | |
--------------------------------------------------------------------
Tabla
---------------------------------------------------------------------
|Nº de |Etiquetas de peligro |Clase, apartado y |
|identificación de| II.e.p. | letra de la |
|peligro (parte | | enumeración |
|superior) | | |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
---------------------------------------------------------------------
|X80 |8 |8, 35°b)1. |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°c) |
---------------------------------------------------------------------
|23 |3 |2, 3°b) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 25°c) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 13°a) |
---------------------------------------------------------------------
|69 |6.1 |6.1, 12°b) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 14°c) |
---------------------------------------------------------------------
|38 |3+8 |3, 33°c) |
---------------------------------------------------------------------
|39 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|38 |3+8 |3, 33°c) |
---------------------------------------------------------------------
|38 |3+8 |3, 33°c) |
---------------------------------------------------------------------
|89 |8 |8, 32°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°c) |
---------------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 23°b) |
---------------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 23°b) |
---------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
---------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 6°c) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 53°c) |
---------------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 12°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2,12°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°b) |
---------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
---------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 16°a) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 1°a) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 32°)1. |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 32°c) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 53°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°b) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 61°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 61°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 34°b) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
---------------------------------------------------------------------
|56 |5.1+6.1 |5.1, 29°) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 23°b) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 15° |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 35°b)1. |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 16°c) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 52°c) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 5°c) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 5°c) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 5°c) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 1°b) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 1°b) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 1°b) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 1°t) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 34°c) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 34°c) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 34°c) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 34°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 14°b) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 87°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 87°b), c |
---------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 16°b) |
---------------------------------------------------------------------
|90 |9 |9, 1°C) |
---------------------------------------------------------------------
|22 |2 |2, 7°a) |
---------------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 6°a) |
---------------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2, 2°bt) |
---------------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2 2°bt) |
---------------------------------------------------------------------
|236 |6.1+3 |2, 2°bt) |
---------------------------------------------------------------------
|20 |2 |2, 4°a) |
---------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 19°b) |
---------------------------------------------------------------------
|883 |8+3 |8, 33°a) |
---------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 14°a) |
---------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 8°a) |
---------------------------------------------------------------------
|39 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 14°c) |
---------------------------------------------------------------------
|38 |3+8 |3, 33°c) |
---------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 16°b) |
---------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°b) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
---------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|39 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|83 |8+3 |8, 54°b) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 17°b) |
---------------------------------------------------------------------
|423 |43 |4.3, 12°b) |
---------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 4°b) |
---------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 23°b) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 17°a) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 17°a) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 17°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°b) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°b) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 15°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°b) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°b) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°b) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°b) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 64°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 55°b) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 55°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 14°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 25°c) |
---------------------------------------------------------------------
|63 |6.1 |6.1, 11°b) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1+3 |6.1, 14°b) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |6.1 |8, 39°b) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |8 |6.1, 12°b) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |6.1 |8, 43°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |8 |6.1, 12°b) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 64°c) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |6.1 |8, 42°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8,41°b) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 42°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 41°b) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 42°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 41°b) |
---------------------------------------------------------------------
|86 |8+3+6.1 |8, 45°b)2. |
---------------------------------------------------------------------
|38 |3+8 |3, 33°c) |
---------------------------------------------------------------------
|83 |8+3 |8, 54°b) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 11°e) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 11°b) |
---------------------------------------------------------------------
|X88 |8 |8, 12°a) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 17°c) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 32°a) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 66°b) |
---------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3,31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
---------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 12°c) |
---------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 12°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 14°c) |
---------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 6°c) |
---------------------------------------------------------------------
|56 |5.1+6.1 |5.1, 29°b) |
---------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°c) |
---------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 11°b) |
---------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°c) |
---------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 11°b) |
---------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°c) |
---------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°c) |
---------------------------------------------------------------------
|SO |5.1 |5, 23°c) |
---------------------------------------------------------------------
|65 |6.1+05 |6.1, 68°b) |
---------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
---------------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 22°a), b) |
---------------------------------------------------------------------
|38 |3+8 |3, 33°c) |
---------------------------------------------------------------------
|883 |8+3 |8, 54°a) |
---------------------------------------------------------------------
|83 |8+3 |8, 54°b) |
---------------------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 53°a) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 53°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 32°c) |
---------------------------------------------------------------------
|668 |6.1-+3+8 |6.1, 28°a) |
---------------------------------------------------------------------
|56 |5.1+6.1 |5.1, 29°b) |
---------------------------------------------------------------------
|638 |6.1+3+8 |6.1, 28°b) |
---------------------------------------------------------------------
|638 |6.1+3+8 |6.1, 28°b) |
---------------------------------------------------------------------
|638 |6.1+3+8 |6.1, 28°b) |
---------------------------------------------------------------------
|68 |6.1+3+8 |6.1, 27°b) |
---------------------------------------------------------------------
|68 |6.1+8 |6.1, 27°b) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1+8 |6.1, 17°c) |
---------------------------------------------------------------------
|68 |6.1 |6.1, 27°b) |
---------------------------------------------------------------------
|33 |6.1+8 |3, 1°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |3 |6.1, 17°b) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |6.1 |8, 35°b31. |
---------------------------------------------------------------------
|30 |8 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 74°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 74°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 44°a), b) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 79°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 79°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 48°a), b) |
---------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 49°a), b) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 72°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 72°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 42°a), b) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 82°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 82°b, c) |
---------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 52°a), b) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 73°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 73°b), c |
---------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 43°a), b) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 85°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 85°b), c |
---------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3 55°a) b) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 83°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 83°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3 53°a) b) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 86°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 86°b), c |
---------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |- 3, 56°a), b) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 84°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 84°b), c |
---------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3 54°a) b) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 80°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 80°b), c |
---------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3,50°a), b) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 75°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 75°b), c |
---------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 45°a), b) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 81°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 81°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3 51°a) b) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 78°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 78°b), c |
---------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 48°a), b) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 71°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 71°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 41°a), b) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 21°c) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 76°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |3+6.1 |6.1, 76°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|336 |6.1 |3, 46°a), b) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 32°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 32°iD), c) |
---------------------------------------------------------------------
|83 |3+6.1 |8, 31°b)2. |
---------------------------------------------------------------------
|83 |6.1 |8, 32°b)2. |
---------------------------------------------------------------------
|80 |6.1 8+3 |8, 32°b)1. |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8+3 |8, 32°c) |
---------------------------------------------------------------------
|40 |8 |4.2, 12°c) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 1°b) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |4.2 8 |8, 1°b) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 42°b) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 35°b)1. |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 35°b)1. |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 66°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 11°c) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 65°c) |
---------------------------------------------------------------------
|423 |8 |4.3, 16°b) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |4.3 |8, 66°c) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |8 |6.1, 25°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 25°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 25°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 25°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|423 |6.1 |4.3, 20°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|606 |4.3 |6.2, 3°b) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |6.2 |8, 53°c) |
---------------------------------------------------------------------
|86 |8 |8, 7°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|86 |8+6.1 |8, 45°b3,1. |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 38°c) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 32°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 14°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|83 |8+3 |8, 64°b) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 32°c) |
---------------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 12°b) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 15°c) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 16°c) |
---------------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 16°b) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 1°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|339 |3 |3, 3°b) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 14°b) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3+6.1 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|36 |3 |3, 32°c) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |4.3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|423 |4.2 |4.3, 12°c) |
---------------------------------------------------------------------
|333 |6.1 |4.2, 6°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |3 |6.1, 17°c) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |8 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |6.1 |8, 10°b) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 64°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 64°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 64°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |4.1 |6.1, 64°c) |
---------------------------------------------------------------------
|40 |6.1 |4.1, 13°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 58°b) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 58°b) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 58°b) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 58°b) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |8 |6.15 58°b) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 16°c) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |4.2+4.3 |8, 11°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|X333 |6.1 |4.2, 17°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 59°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 | |6.1, 15°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 14°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 14°c) |
---------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 13°c) |
---------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 13°c) |
---------------------------------------------------------------------
|886 |8+6.1 |8, 12°a) |
---------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 15°b) |
---------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 15°b) |
---------------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 12°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|606 |6.2 |6.2, 4°b) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 87°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 87°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 87°a) |
---------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 87°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 62°c) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 62°c) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 62°c) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 62°c) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|70 |7A, 7B o 7C |7, Fichas 5, 6 o 3 |
---------------------------------------------------------------------
|883 |8+3 |8, 68°a) |
---------------------------------------------------------------------
|83 |8+3 |8, 68°lD) |
---------------------------------------------------------------------
|884 |84.1 |8, 67°a) |
---------------------------------------------------------------------
|84 |8+4.1 |8, 67°b) |
---------------------------------------------------------------------
|886 |8+6.1 |8, 76°a) |
---------------------------------------------------------------------
|86 |8+6.1 |8, 76°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|886 |8+6.1 |8, 75°a) |
---------------------------------------------------------------------
|86 |8+6.1 |8, 75°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 26°a), b) |
---------------------------------------------------------------------
|38 |3+8 |3, 33°c) |
---------------------------------------------------------------------
|48 |4.1+8 |4.1, 8°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|46 |4.1+6.1 |4.1, 7°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|668 |6.1+8 |6.1, 27°a) |
---------------------------------------------------------------------
|68 |6.1+8 |6.1, 27°b) |
---------------------------------------------------------------------
|668 |6.1+8 |6.1, 27°a) |
---------------------------------------------------------------------
|68 |6.18 |6.1, 27°b) |
---------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 26°a)1. |
---------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 26°b) 1. |
---------------------------------------------------------------------
|664 |6.1+4.1 |6.1, 26°a)2. |
---------------------------------------------------------------------
|64 |6.1+4.1 |6.1, 26°b)2. |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 58°b) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 21°b) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 14°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 14°c) |
---------------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 5°b) |
---------------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 5 b) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 22ob) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°c) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°b) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8 45°b)1 |
---------------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 11°c) |
---------------------------------------------------------------------
|382 |4.3+3+8 |4.3, 2 a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 21°b) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |4.3 |8, 16°c) |
---------------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 20°c) |
---------------------------------------------------------------------
|423 | |4.3, 20°c) |
---------------------------------------------------------------------
|78 |7A, 7B o 7C+8 |7, Fi.5, 6 o 13 |
---------------------------------------------------------------------
|70 |7A, 7B o 7C |7, Fichas 9, C |
| | | 10,11 o 13 |
---------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 17°a) |
---------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 1°c) |
---------------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3, 21°b) |
---------------------------------------------------------------------
|X83 |8+3 |8, 37°b) |
---------------------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 36°b) |
---------------------------------------------------------------------
|X338 |4.3+4.3, 1°a) |a) 3+8 |
---------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 11°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 74°a) |
---------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 74°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 74°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 74°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 79°a) |
---------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 79°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1,79 a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 79°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 72°a) |
---------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 72°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 72°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 72°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 82°a) |
---------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 82°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 82°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 82°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 73°a) |
---------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 73°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 73°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 73°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 85°a) |
---------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 85°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 85°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 85°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 83°a) |
---------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 83°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 83°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 83°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 86°a) |
---------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 86°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 86°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 86°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 84°a) |
---------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 84°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 84°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 84°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 80°a) |
---------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 80°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 80°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 80°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 75°a) |
---------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 75°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 75°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 75°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 81°a) |
---------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 81°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 81°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 81°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 78°a) |
---------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 78°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 78°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 78°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 71°a) |
---------------------------------------------------------------------
|63 | |601, 71°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1+3 |6.1, 71°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 71°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|663 |6.1 |6.1, 76°a) |
---------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 76°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 76°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 76°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 57°a), b) |
---------------------------------------------------------------------
|339 |3 |3, 3ob) |
---------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 20°b) |
---------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 47°a), b) |
---------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 77°a) |
---------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 77°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 77°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 77°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 77°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 77°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|X333 |4.2+4.3 |4.2, 32°a) |
---------------------------------------------------------------------
|X333 |4.2+4.3 |4.2, 32°a) |
---------------------------------------------------------------------
|X333 |4.2+4.3 |4.2, 31°a) |
---------------------------------------------------------------------
|X333 |4.2+4.3 |4.2, 32°a) |
---------------------------------------------------------------------
|X333 |4.2+4.3 |4.2, 31°a) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 53°c) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 66°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 66°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|26 |6.1 |2, 4°at) |
---------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 20°b) |
---------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 20°b) |
---------------------------------------------------------------------
|639 |6.1+3 |6.1'11°b) |
---------------------------------------------------------------------
|X333 |4.2+4.3 |4.2, 32°a) |
---------------------------------------------------------------------
|90 |9 |9, 12°c) |
---------------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 13°b) |
---------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 11°a) |
---------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 18°b) |
---------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 18°b) |
---------------------------------------------------------------------
|90 |9 |9, 11°c) |
---------------------------------------------------------------------
|885 |8+05 |8, 73°a) |
---------------------------------------------------------------------
|85 |8+05 |8, 73°b) |
---------------------------------------------------------------------
|58 |5.1+8 |5.1, 31°b), c |
---------------------------------------------------------------------
|665 |6.1+05 |6.1, 68°a) |
---------------------------------------------------------------------
|65 |6.1+05 |6.1, 68°b) |
---------------------------------------------------------------------
|56 |5.1+6.1 |5.1, 29°b), c |
---------------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 5°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 13°b), c |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|885 |8+05 |8, 74°a) |
---------------------------------------------------------------------
|85 |8+05 |8, 74°b) |
---------------------------------------------------------------------
|823 |8+4.3 |8, 72°a), b) |
---------------------------------------------------------------------
|84 |8+4.2 |8, 69°b) |
---------------------------------------------------------------------
|842 |8+4.3 |8, 71°b) |
---------------------------------------------------------------------
|539 |5.2(+8) (1) |5.2, 9°b) |
---------------------------------------------------------------------
|539 |5.2 |5.2, 10°b) |
---------------------------------------------------------------------
|539 |5.2 |5.2, 19°b) |
---------------------------------------------------------------------
|539 |5.2 |5.2, 20°b) |
---------------------------------------------------------------------
|665 |6.1+05 |6.1, 68°a) |
---------------------------------------------------------------------
|65 |6.1+05 |6.1, 68°b) |
---------------------------------------------------------------------
|623 |6.1+4.3 |6.1, 44°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|664 |6.1+4.2 |6.1,66°a) |
---------------------------------------------------------------------
|64 |6.1+4.2 |6.1, 66°b) |
---------------------------------------------------------------------
|642 |6.1+4.3 |6.1, 44°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|48 |4.2+8 |4.2, 9°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|46 |4.2+6.1 |4.2, 7°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|X382 |4.3+8 |4.3, 25°a) |
---------------------------------------------------------------------
|382 |4.3+8 |4.3, 25°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|X362 |4.3+6.1 |4.3, 23°a) |
---------------------------------------------------------------------
|362 |4.3+6.1 |4.3, 23°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|482 |4.3+8 |4.3, 24°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|462 |4.3+6.1 |4.3, 22°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|223 |3 |2, 8°b) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 90°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 90°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 59°c) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 25°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 25°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 25°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 25°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 25°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 25°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 90°a), b),c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 90°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 40°a) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 40°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 32°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 32°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 65°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|X323 |4.3 |4.3, 21°a) |
---------------------------------------------------------------------
|323 |4.3 |4.3, 21°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|58 |5.1+8 |5.1, 1°b) |
---------------------------------------------------------------------
|90 |9 |9, 2°b) |
---------------------------------------------------------------------
|90 |9 |9, 2ob) |
---------------------------------------------------------------------
|90 |9 |9, 2°b) |
---------------------------------------------------------------------
|90 |9 |9 2°b) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°b) |
---------------------------------------------------------------------
|20 |2 |-2, 3°a) |
---------------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3, 13°b),c) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 90°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 90°b),c) |
---------------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 13°c) |
---------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 4°c) |
---------------------------------------------------------------------
|44 |4.1 |4.1, So |
---------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 11°b),c) |
---------------------------------------------------------------------
|46 |4.1+6.1 |4.1, 16°b),c) |
---------------------------------------------------------------------
|48 |4.1+8 |4.1, 17°b),c) |
---------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 12°b),c) |
---------------------------------------------------------------------
|40 |4.1 |4.1, 14°b),c) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |4.2 |4.2, 6°b),c) |
---------------------------------------------------------------------
|36 |4.2+6.1 |4.2, 8°b),c) |
---------------------------------------------------------------------
|38 |4.2+8 |4.2, 10°b),c) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |4.2 |4.2, 17°b),c) |
---------------------------------------------------------------------
|36 |4.2+6.1 |4.2, 19°b),c) |
---------------------------------------------------------------------
|38 |4.2+8 |4.2, 21°b),c) |
---------------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 12°b),c) |
---------------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 16°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|46 |4.2+6.1 |4.2, 18°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|48 |4.2+8 |4.2, 20°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|333 |4.2. |4.2, 17°a) |
---------------------------------------------------------------------
|X333 |4.2+4.3 |4.2, 33°a) |
---------------------------------------------------------------------
|40 |4.2 |4.2, 14°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|48 |4.2+8 |4.2, 15°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|X323 |4.3+3 |4.3, 3°a) |
---------------------------------------------------------------------
|323 |4.3+3 |4.3, 3°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|423 |4.3 |4.3'13°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|423 |4.3+4.2 |4.3, 14°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 11°b) |
---------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 13°b) |
---------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 15°b) |
---------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 16°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 17°b) |
---------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 18°c) |
---------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 18°c) |
---------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 19°c) |
---------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 22°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 23°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|20 |2 |2 5°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 17°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 65°b) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 65ºb) |
---------------------------------------------------------------------
|668 |6.1+8 |6.1, 27°a) |
---------------------------------------------------------------------
|50 |5.1 |5.1, 27°b) |
---------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 19°b) |
---------------------------------------------------------------------
|36 |3+6.1 |3, 32°c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 90°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|68 |6.1+8 |6.1, 24°b)2. |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 41°c) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 61°c) |
---------------------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 52°a) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 52°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 16°a) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 16°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 39°a) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 39°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 46°a) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 46°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 55°a) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 55°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 17°a) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 17°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 40°a) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 40°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 47°a) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 47°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|88 |8 |8, 56°a) |
---------------------------------------------------------------------
|80 |8 |8, 56°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|336 |3+6.1 |3, 11°a), b) |
---------------------------------------------------------------------
|338 |3+8 |3' 24ob) |
---------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 11°a) |
---------------------------------------------------------------------
|63 |6.1+3 |6.1, 11°b) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 12°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 12°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|68 |6.1+8 |6.1, 27°b) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 23°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 23°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 22°a) |
---------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 22°b) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 34°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 34°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 36°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 36°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 35°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 35°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 55°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 55°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 57°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 58°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|368 |3+6.1+8 |3, 27°a), b) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 65°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1-,65°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|66 |6.1 |6.1, 65°a) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1,65°b), c) |
---------------------------------------------------------------------
|668 |6.1+8 |6.1, 67°a) |
---------------------------------------------------------------------
|68 |6.1+8 |6.1, 67°b) |
---------------------------------------------------------------------
|668 |6.1+8 |6.1, 67°a) |
---------------------------------------------------------------------
|68 |6.1+8 |6.1, 67°b) |
---------------------------------------------------------------------
|606 |6.2 |6.2, 3°b) |
---------------------------------------------------------------------
|60 |6.1 |6.1, 65°c) |
---------------------------------------------------------------------
|663 |6.1+3 |6.1, 2° |
---------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 1°a) |
---------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°a) |
---------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 2°b) |
---------------------------------------------------------------------
|33 |3 |3, 3°b) |
---------------------------------------------------------------------
|30 |3 |3, 31°c) |
---------------------------------------------------------------------
|884 |8+4.2 |8, 70°a) |
---------------------------------------------------------------------
|84 |8+4.2 |8, 70°b) |
---------------------------------------------------------------------
Los números de identificación deberán presentarse como sigue sobre el panel
¹ (Figura 25)
APENDICE B.6
CERTIFICADO DE FORMACION DEL CONDUCTOR PRESCRITO EN EL MARGINAL 10 315 (1)
(Ver marginal 10 381)
El certificado de formación de conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas, expedido conforme a las prescripciones del marginal 10 315, debe tener la presentación del modelo que viene a continuación. Se
recomienda que este documento tenga el formato del permiso de conducir nacional europeo, a saber A7 (105 mm x 74 mm), o que tenga la forma de un folio doble que pueda ser plegado a este formato
ADR-Certificado de formación para los conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas
En cisternas
No en cisternas (1)
Certificado n°
Signo distintivo del Estado que expide el certificado
Válido para la o las clases,
----------------------------------------
| En cisternas |No en cisternas |
----------------------------------------
| 1 | 1 |
----------------------------------------
| 2 |2 |
----------------------------------------
|3 |3 |
----------------------------------------
| 4.1, 4.2, 4.3 |4.1, 4.2, 4.3 |
----------------------------------------
| 5.1, 5.2 |5.1, 5.2 |
----------------------------------------
| 6.1, 6.2 |6.1, 6.2 |
----------------------------------------
| 7 |7 |
----------------------------------------
| 8 |8 |
----------------------------------------
|9 | 9 |
----------------------------------------
Hasta (fecha) ( 3 )....
(1) Tachar los números que no correspondan.
(2 ) Para la amplicación de la validez a otras clases, ver página 3.
(3 ) Para la renovación de la validez, ver página 2.
Apellidos
Nombre(s)....
Fecha de nacimiento....
Nacionalidad
Firma del titular
Expedido por
Fecha
Firma ( 4 )
Renovado hasta
Por
Fecha
Firma ( 4 )
(4) Y/o sello de la autoridad que expide el certificado.
4. Para fines de la reglamentación nacional
Validez ampliada a la clase o a las clases (5)
Para otros vehículos que no sean cisternas