DOUE-L-1995-80968
Europeo
Comunidades Europeas
Reglamento
19950629
1556/1995

Reglamento (CE) nº 1556/95 del Consejo, de 29 de junio de 1995, por el que se suspenden temporalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre un determinado número de productos industriales (microelectrónica y sectores afines).
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
19950701
152
L
1
132
/doue/1995/152/L00001-00132.pdf
L
19950701
N
N
N
L
Derechos arancelarios
Electrónica
Exenciones
EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 28,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando que, para los productos contemplados en el presente Reglamento, la producción es actualmente insufuciente o nula en la Comunidad y que los productores no pueden, en consecuencia, responder a las necesidades de las industrias usuarias de la Comunidad;
Considerando que es del interés de la Comunidad suspender únicamente los derechos autónomos del arancel aduanero común parcialmente, en determinados casos, en particular, en razón de la existencia de una producción comunitaria, y proceder a la suspensión total en otros casos;
Considerando que incumbe a la Comisión decidir la suspensión de estos derechos autónomos;
Considerando que, habida cuenta de las dificultades que se presentan, para apreciar de manera rigurosa en un futuro próximo la evolución de la situación económica en los sectores interesados, conviene tomar estas medidas de suspensión sólo temporalmente, fijando su período de validez en función de los intereses de la producción comunitaria,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Los derechos autónomos del arancel aduanero común relativos a los productos enumerados en los cuadros que figuran en el Anexo quedan suspendidos en el nivel indicado frente a cada uno de ellos.
Estas suspensiones serán válidas:
- del 1 de julio al 31 de diciembre de 1995, para los productos mencionados en el cuadro I,
- del 1 de julio de 1995 al 30 de junio de 1996, para los productos
mencionados en el cuadro II.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de julio de 1995.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Luxemburgo, el 29 de junio de 1995.
Por el Consejo
El Presidente
J. BARROT
ANEXO
CUADRO I
Código de la TARIC Designación de la mercancía Derechos
Nomenclatura autónomos
combinada (%)
ex 8471 93 51 *30 Unidad de mando exclusivamente para
la lectura de discos ópticos CD-ROM
del tipo 5,25 pulgadas, destinada a
la fabricación de productos de la
partida 8471 (a) 0
ex 8473 30 10 *60 Microprocesador con una capacidad de
proceso de 32 bits, en tecnología C
-MOS, en forma de circuito integrado
monolítico, encerrado en una cápsula
montada sobre un circuito impreso
cuyas dimensiones exteriores no
superen 60 x 60 mm, y con condensadores
de desacoplamiento, provista de:
- una sigla de identificación
consistente en, o que comprenda,
una de las combinaciones numéricas
siguientes:
486 80386
u
- otras siglas de identificación
relacionada con productos que
concuerden con la presente
descripción 0
ex 8473 30 10 *65 Módulo de memoria, que contenga al
menos 2 memorias dinámicas de lectura
-escritura de acceso aleatorio (D
-RAMs), de doble puerta, con una
capacidad de almacenamiento total de 2
Mbits o más, con registro de datos y
un control de salida de lectura
secuencial, en forma de circuitos
integrados monolíticos montados sobre
un circuito impreso, y con componentes
pasivos 0
ex 8473 30 10 *70 Microprocesador con una capacidad de
proceso de 32 bits, en tecnología
C-MOS, combinado con un circuito de
control bus y un circuito de control
de memoria, en forma de circuito
integrado monolítico, encerrado en una
cápsula cuyas dimensiones exteriores
no superen 48 x 48 mm, y con
condensadores de desacoplamiento,
provista de:
- una sigla de identificación
consistente en, o que comprenda, la
combinación alfanumérica siguiente:
390 Z 50
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8473 30 10 *75 Módulo de memoria, constituido al menos
por 8 memorias dinámicas de lectura
-escritura de acceso aleatorio (D
-RAMs) con una capacidad de
almacenamiento total no inferior a
4 Mbits y una memoria cache estática
de lectura-escritura de acceso
aleatorio (S-Cache-RAM) montados sobre
un circuito impreso 0
ex 8473 30 90 *25 Dispositivo de puntero (denominado
«trackball»), constituido por un
circuito impreso sobre el que están
montados un codificador óptico en forma
de circuito integrado monolítico y una
cápsula que contenga una bola y un
anillo de retención, destinado a la
fabricación de productos de la
subpartida 8471 20 20 (a) 0
ex 8473 30 90 *85 Conjunto de lectura-escritura para
unidades de memoria de discos
rígidos, compuesto por una unica
cabeza magnética en tecnología de
capa delgada montada sobre un brazo
portador, que permito la lectura
-escritura con densidad superior o
igual a 78 pistas/mm 0
ex 8501 10 99 *73 Motor de corriente continua, sin
escobillas, cuyo par de rotación
típica no esceda de 0,0024 Nm,
provisto de brida de fijación de
32 mm (±0,5 mm) de diámetro, mandril
de 25 mm (±0,5 mm) de diámetro,
velocidad nominal de 3 663, 4 500 o
5 400 (±0,5 %) revoluciones/minuto
y tensión de alimentación de 12 V
(±10 %), integrado sobre una placa
de base de aluminio cuyas dimensiones
exteriores no superen 102 x 147 mm 0
8504 90 11 Núcleos de ferrita 0
ex 8517 82 90 *30 Unidad de emisión, que permite la
conversión de señales eléctricas en
impulsos de luz, operando a longitud
de onda de 1 310 nm (±20 mm), que
contenga un diodo laser, encerrada en
una cápsula provista de:
- una sigla de identificación
consistente en, o que comprenda, la
combinación alfanumérica siguiente:
FLD130F3ACH
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8517 90 92 *20 Conjunto que contenga diodos emisores
de luz (LED) 0
ex 8517 90 98 *03 Conjunto que contenga diodos emisores
de luz (LED) y una lente 0
ex 8517 90 98 *04 Partes, destinados a la fabricación
de productos de la subpartida
8517 82 10 (a) 0
ex 8522 90 91 *92 Conjunto electrónico para una cabeza
de lectura láser para discos
compactos, constituido por:
- un circuito impreso flexible,
- un fotodetector, en forma de
circuito integrado monolítico,
encerrado en una cápsula,
- 2 conectores como máximo,
- un transistor como máximo,
- 3 resistencias variables y 4
resistencias fijas, como máximo
- 5 condensadores como máximo,
todo ello montado sobre un soporte 0
ex 8522 90 98 *31 Dispositivo de grabación-reproducción
de capa delgada, con 9 canales
paralelos para señales digitales y 2
canales para señales analógicas, al
que está fijado un sustrato cerámico
no magnético, el conjunto está
redondeado por una cara, destinado
a la fabricación de cabezas magnéticas
para dispositivos de grabación digital
y de reproducción digital-analógica
de casetes (a) 0
ex 8522 90 98 *32 Conjunto de reproducción de sonido,
constituido por un mecanismo para
discos compactos, con un sistema de
lectura óptica y 3 motores de corriente
continua, destinado a la fabricación
de productos de la subpartida 8527 21
10 (a) 0
ex 8529 10 70 *50 Filtro dieléctrico para frecuencias
centrales de 902,5 y 947,5 MHz, con
una anchura de banda no inferior a
25 MHz, encerrado en una cápsula 0
ex 8529 10 70 *55 Filtro dieléctrico para una frecuencia
central de 947,5 MHz, con una
anchura de banda no inferior a
25 MHz, encerrado en una cápsula 0
ex 8529 10 70 *60 Filtro dieléctrico para frecuencias
centrales de 1 747,5 y 1 842,5 MHz,
con una anchura de banda no inferior
a 75 MHz, encerrado en una cápsula 0
ex 8529 10 70 *65 Filtro dieléctrico para una frecuencia
central de 1 842,5 MHz, con una anchura
de banda no inferior a 75 MHz,
encerrado en una cápsula 0
ex 8529 10 70 *70 Filtro dieléctrico para frecuencias
centrales de 1 747,5 MHz, con una
anchura de banda no inferior a 75
MHz, encerrado en una cápsula 0
ex 8531 20 51 *10 Dispositivo color de visualización
de cristales líquidos (LCD) de
matriz activa con 640 x 480 pixels,
constituido por una capa de cristales
líquidos encerrada entre 2 placas
u hojas de vidrio, montado sobre un
circuito impreso provisto de
componentes electrónicos con función
de mando y/o de control 0
ex 8531 20 51 *20 Dispositivo en color de visualización
de cristales líquidos (LCD) de
matriz activa con 768 x 1 024 pixels,
constituido por una capa de cristales
líquidos encerrada entre 2 placas u
hojas de vidrio, provisto de un
componente electrónico con función
de mando y/o de control 0
ex 8531 20 59 *10 Dispositivo monocromo de visualización
de cristales líquidos (LCD) de matriz
activa con 640 x 400 o 640 x 480
pixels, constituido por una capa de
cristales líquidos encerrada entre 2
placas u hojas de vidrio, montado
sobre un circuito impreso provisto
de componentes electrónicos con
función de mando y/o de control 0
ex 8531 20 59 *20 Dispositivo monocromo de visualización
de cristales líquidos (LCD) de matriz
activa con 900 x 1 152 pixels,
constituido por una capa de cristales
líquidos encerrada entre 2 placas u
hojas de vidrio, provisto de un
componente electrónico con función
de mando y/o de control 0
ex 8531 20 80 *10 Dispositivo de visualización de
cristales líquidos (LCD) de matriz
pasiva, provisto de componentes
con función de mando y/o de control 0
ex 8533 40 40 *91 Potenciómetro constituita por
resistencias de carbono con
resistencia total igual o superior
a 20 KOhm pero inferior o igual a
250 KOhm, provisto de un motor de
corriente continua con una corriente
de servicio de 150 mA a 4,5 V 0
ex 8534 00 19 *92 Circuito impreso por una sola cara,
cada uno con no más de 268 pistas
conductoras, sobre una cinta
plástica provista de perforaciones
de arrastre en los 2 bordes y que
tenga una anchura inferior o igual
a 35 mm y un espesor inferior o igual
a 0,26 mm 0
ex 8534 00 19 *94 Circuito impreso, constituido por 31
elementos condutores fijos sobre una
hoja en materia plástica, destinado
a la fabricación de cabezas magnéticas
para dispositivos de grabación
digital y reproducción digital
-analógica para casetes (a) 0
ex 8536 50 90 *92 Interruptor de láminas, con una
potencia de interrupción igual o
superior a 20 W en un intervalo de
17 a 43 A.revoluciones, en forma de
una cápsula de vidrio sin mercurio,
cuyas dimensiones no superen 3 x 21
mm, destinado a la fabricación de
captadores de choque para balones de
protección (aibags) de automóviles (a) 2
ex 8540 12 00 *81 Tubo catódico monocromo de pantalla
plana, con una diagonal de la pantalla
igual o superior a 150 mm pero sin
exceder de 155 mm, una tensión
anódica igual o superior a 25 kV
pero no superior a 32 kV 0
ex 8541 10 91 *10 Diodo de silicio rectificador de
potencia, en tecnología planar,
con un tiempo de restablecimiento
inferior a 100 ns, una tensión de
bloqueo inferior o igual a 200 V y
una corriente directa media superior
o igual a 2,5 A, encerrado en una
cápsula 0
ex 8541 10 91 *20 Diodo de silicio rectificador de
potencia, con una tensión de punta
inversa no superior a 1 500 V y
corriente de salida media de 8 A,
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación
consistente en, o que comprenda,
la combinación alfanumérica
siguiente:
PG151S15
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción 0
ex 8541 40 19 *40 Diodo emisor de luz que opera a una
longitud de onda nominal de 567 ó
700 nm, encerrado en una cápsula del
tipo SMD (Surface Mounted Device) 0
ex 8541 60 00 *94 Cristal piezoeléctrico, excepto los
filtros de ondas acústicas de
superficie, que oscile a una frecuencia
central igual o superior a 450 kHz
pero inferior o igual a 1 843 MHz 0
ex 8541 90 00 *10 Cápsula o soporte cerámico, con
conexiones
ex 8542 90 00 *20 0
ex 8542 11 01 *60 Disco (oblea) sin cortar todavía
en microplaquitas, exclusivamente
constituido por microcontroladores o
microordenadores con una capacidad
de proceso de 4 bits, destinado a
la fabricación de productos de la
subpartida 8542 11 51 encerrados en
una cápsula provista de:
- una sigla de identificación
consistente en, o que comprenda,
una de las combinaciones
numéricas o alfanuméricas
siguientes:
7507 75108 75217 75312 75516 75P216
7508 75112 75304 75316 75617 75P308
75004 75116 75306 75352 75P008 75P316
75006 75216 75308 75512 75P116
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción (a) 0
ex 8542 11 12 *14 Memoria de lectura-escritura de acceso
ex 8542 11 14 *04 aleatorio, con entradas/salidas
ex 8542 11 16 *09 separadas y registros de
ex 8542 11 18 *04 desplazamiento en serie (Field
Memories), en tecnología C-MOS, en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación
consistente en, o que comprenda,
una de las combinaciones
alfanuméricas siguientes:
TC 521 000 TMS 4C2070 TMS 53805
TMS 4C1081 TMS 4C2970
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción 0
ex 8542 11 16 *03 Memoria dinámica de lectura-escritura
de acceso aleático (D-RAM), de doble
puerto, en tecnología C-MOS, con una
capacidad de almacenamiento igual o
superior a 2 Mbits pero inferior o
igual a 4 Mbits, con control de
lectura de salida secuencial, en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación
consistente en, o que comprenda,
una de las combinaciones
alfanuméricas siguientes:
HM 538253 MT 42C256 PD 482234 TC 528257
HM 5316123 MT 42C8254 PD 482235 TC 528267
M5M482256 MT 42C8255 TC 524162 TMS 55160
MB 818251 MT 42C8256 TC 524165 TMS 55165
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción 0
ex 8542 11 18 *05 Memoria dinámica de lectura-escritura de
acceso aleatorio (D-RAM), síncrona, en
tecnología C-MOS, que opere con una
tensión de alimentación de 3,3 V
(±0,3 V), con una capacidad de
almacenamiento de 16 Mbits y un tiempo
de acceso no superior a 38 ns, en forma
de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones albanuméricas
siguientes:
TMS 626402 TMS 626802 TMS 636402 TMS 636802
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 21 *14 Memoria cache estática de lectura
-escritura de acceso aleatorio
(S-Cache-RAM), en tecnología BiMOS,
con una capacidad de almacenamiento
de 64 Kbits y un tiempo de acceso no
superior a 20 ns, que contenga un
circuito comparador de direcciones de
8 bits, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
IDT 71B74
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción 0
ex 8542 11 21 *15 Memoria estática de lectura-escritura
de acceso aleatorio (S-RAM), en
tecnología MOS en combinación con la
tecnología ECL, con una capacidad de
almacenamiento de 64 Kbits, en forma
de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista
de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
10C494-15
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 23 *22 Memoria estática de lectura-escritura
de acceso aleatorio (S-RAM), asíncrona,
en tecnología C-MOS, con una capacidad
de almacenamiento de 16 K x 16 bits,
con exclusión de memoria cache estática
de lectura-escritura de acceso aleatorio
(S-Cache-RAM), en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas
siguientes:
MCM 62995-17 MCM 62995-20
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción 0
ex 8542 11 25 *10 Memoria estática de lectura-escritura
de acceso aleatorio (S-RAM), con una
capacidad de almacenamiento de 1 Mbit,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación
consistente en, o que comprenda,
una de las combinaciones alfanuméricas
siguientes:
CXK581 000 CY7C108 HM 624257 MCM 6729
CXK581020 CY7C109 HM 628128 MT 5C1008
CY7C101 EDI 88128 KM 681 000 TC 551001
CY7C102 GM 76C8128 M5M 51004 TC 55B4256
CY7C106 HM 621100A M5M 51008 TC 55B4257
CY7C107 HM 624256 MCM 6228 TC 55B8128
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 25 *13 Memoria estática de lectura-escritura
de acceso aleatorio (S-RAM), en
tecnología C-MOS, que opere con una
alimentación de 3,3 V (±0,3 V), con una
capacidad de almacenamiento de 288
Kbits y un tiempo de acceso no
superior a 35 ns, en forma de
circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
CY7C1388
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 27 *04 Memoria estática de lectura-escritura de
acceso aleatorio (S-RAM), en tecnología
C-MOS, con una capacidad de almacenamiento
de 32 K x 36 bits, 64 K x 18 bits o
128 K x 9 bits, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas
siguientes:
CXK 77910 CY7C1031 CY7C1032
MT 58LC32 MT 58LC64
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción 0
ex 8542 11 27 *06 Memoria estática de lectura-escritura
de acceso aleatorio (S-RAM), en
tecnología C-MOS, con una capacidad
de almacenamiento a 4 Mbits o más, en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
TC 554002 MT5C512K8B2 MT5LC512K8D4
MT5C1M4B2 MT5LC1M4D4
MT5C256K162 MT5LC256K16D4
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 34 *45 Memoria exclusivamente de lectura,
ex 8542 11 41 *45 programagle, que se pueda borrar mediante
rayos ultravioleta (EPROM) o no borrable
(PROM), con una capacidad de almacenamiento
de 1 Mbit y un tiempo de acceso no superior
a 45 ns, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula, que
posea o no en la cara superior una
ventana de cuarzo, y provista de:
- una sigla de identificación
consistente en, o que comprenda, una
de las combinaciones alfanuméricas
siguientes:
CY27H010-25 CY27H010-35 CY7B201 CY7B211
CY27H010-30 CY27H010-45 CY7B210
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 38 *25 Memoria exclusivamente de lectura,
programable, que se pueda borrar
eléctricamente (E2PROM), con una
capacidad de almacenamiento de 8 K
x 8 bits, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provisto de:
- una sigla de identificación
consistente en, o que comprenda,
una de las combinaciones alfanuméricas
siguientes:
28 C 64 28 H 64 28 HC 64 28 PC 64
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 38 *41 Memoria exclusivamente de lectura,
programable, que se pueda borrar
eléctricamente (E2PROM), con una
capacidad de almacenamiento superior
o igual a 256 Kbits, con exclusión
memoria flash exclusivamente de lectura,
programable, que se pueda borrar
eléctricamente (Flash E2PROM), en forma
de circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación
consistente en, o que comprenda,
una de las combinaciones numéricas
o alfanuméricas siguientes:
28256 28 C 512 AT 28C1 024
28 C 256 48 C 256 E/M 28C010
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 38 *83 Memoria flash exclusivamente de lectura,
programable, que se puede borrar
eléctricamente (Flash E2PROM), con una
capacidad de almacenamiento de 1 Mbit,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas
siguientes:
28 F 001 28 F 210 29 F 100
28 F 010 29 F 010 48 F 010
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 38 *85 Memoria flash exclusivamente de lectura,
programable, que se pueda borrar
eléctricamente (Flash E2PROM), con una
capacidad de almacenamiento de 2 Mbits,
en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación
consistente en, o que comprenda,
una de las combinaciones alfanuméricas
siguientes:
28 F 002 28 F 020 28 F 200 29 F 200
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 38 *87 Memoria flash exclusivamente de lectura,
programable, que se pueda borrar
eléctricamente (Flash E2PROM), con una
capacidad de almacenamiento de 4 Mbits,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas
siguientes:
28 F 004 28 F 400 29 F 040
28 F 040 29 C 040 TC 584 000
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 38 *89 Memoria flash exclusivamente de lectura,
programable, que se pueda borrar
eléctricamente (Flash E2PROM), con una
capacidad de almacenamiento de 8 Mbits,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
28 F 008
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 38 *91 Memoria flash exclusivamente de lectura,
programable, que se pueda borrar
eléctricamente (Flash E2PROM), con una
capacidad de almacenamiento de 16 Mbits,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
28 F 016SA
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 40 *24 Memoria de lectura-escritura FIFO (First
In/First Out) para la lectura y escritura
asíncrona, en tecnología C-MOS, con una
capacidad de almacenamiento de 256 x 9
bits, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
CY7C419
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 40 *33 Memoria de lectura-escritura FIFO (First
In/First Out) para la lectura y escritura
asíncrona, en tecnología C-MOS, con una
capacidad de almacenamiento de 512 x 9
bits, 1 K x 9 bits, 2 K x 9 bits o 4 K x
9 bits y un tiempo de acceso no superior
a 15 ns, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas
siguientes:
Am 7204A-15 CY7C425 CY7C433
CY7C421 CY7C429
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 52 *01 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 8 bits, en
tecnología C-MOS, que contenga una
memoria de datos, una memoria de
programa, y un circuito de control o de
mando para un dispositivo de
visualización, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación
consistente en, o que comprenda,
una de las combinaciones alfanuméricas
siguientes:
83C751 CXP 82320 M 3817 MB 89098
83C752 CXP 85228 M 38203E4 PD 75316
87C750 CXP 85232 M 38203M2 TMP 87CC20F
87C751 CXP 85340 M 38207E8 TMP 87CH20F
87C752 M 37500M5 M 38207M8 TMP 87CK70AF
CXP 82316 M 37500M8 M 3825
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción 0
ex 8542 11 52 *02 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 8 bits, en
tecnología C-MOS, que contenga una memoria
de datos con una capacidad de
almacenamiento no superior a 9 Kbits,
una memoria de programa con una
capacidad de almacenamiento no superior
a 256 Kbit, un circuito de interfaz de
comunicación en serie síncrono con un
registro de desplazamiento en serie de
8 bits con una entrada de datos en serie,
una salida de datos en serie y un reloj
de desplazamiento en serie, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
COP 820 COP 881C COP 888CG MB 89152
COP 840 COP 884CF COP 888EG MB 89P657A
COP 880C COP 888CF MB 89145 MB 89W147
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 52 *04 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 8 bits, en
tecnología C-MOS, constituido por una
memoria exclusivamente de lectura, no
programable (ROM) con una capacidad de
almacenamiento de 16,5 Kbits, una memoria
de lectura-escritura de acceso aleatorio
(RAM) con una capacidad de almacenamiento
de 1 Kbit, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación
consistente en, o que comprenda, la
combinación alfanumérica siguiente:
76032KC
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 52 *49 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 8 bits, en
tecnología C-MOS o N-MOS (incluida la
tecnología H-MOS), que contenga una
memoria exclusivamente de lectura, no
programable (ROM) o una memoria
exclusivamente de lectura, programable,
no borrable (PROM) o por una memoria
exclusivamente de lectura, programable,
que se pueda borrar mediante rayos
ultravioleta (EPROM) con una capacidad
de almacenamiento igual o superior a 32
Kbits pero inferior o igual a 256 Kbits,
y una o algunas memorias de lectura
-escritura de acceso aleatorio (RAMs)
con una capacidad de almacenamiento total
no superior a 8 Kbits, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación
consistente en, o que comprenda, una
de las combinaciones alfanuméricas
siguientes:
7742 87C504 CXD 80724 MC68HC05i8
80C51 87C51 CXP 80524 MC68HC705i8
80C52 87C52 M 37450E8 MN 1871215
83C055 87C54 M 37450M8 PCA 84C640
83C504 87C58 M 38063M6 PCA 84C840
83C51 87L51 M 38063E8 PCA 84C841
83L51 C 1900 M 38067M8 PD 78014
8751 C 2900 M50958 PD 78064
87C055 C 3900 M50959 PD 78134
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 52 *51 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 8 bits, en
tecnología C-MOS, constituido por una
memoria de lectura-escritura de acceso
aleatorio (RAM) con una capacidad de
almacenamiento inferior o igual a 2 Kbits,
por una memoria exclusivamente de
lectura, programable, no borrable (PROM)
o por una memoria exclusivamente de
lectura, programable, que se pueda borrar
mediante rayos ultravioleta (EPROM) con
una capacidad de almacenamiento de 64 Kbits
o por una memoria flash exclusivamente de
lectura, programable, que se pueda borrar
eléctricamente (Flash E2PROM) o por una
memoria exclusivamente de lectura, no
programable (ROM) con una capacidad de
almacenamiento de 32 o 64 Kbits, en forma
de circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
77 C 82 AT 89C51 M 50747
80 C 152 M 50743 MC 68HC11A8
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 52 *53 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 8 bits, en
tecnología C-MOS, que contenga una memoria
exclusivamente de lectura, no programable
(ROM) con una capacidad de almacenamiento de
256, 320 o 384 Kbits y una memoria de
lectura-escritura de acceso aleatorio
(RAM) con una capacidad de almacenamiento
de 10 496 o 11 008 bits, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CXP 87132 CXP 87140 CXP 87240 CXP 87248
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 52 *73 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 8 bits, en
tecnología C-MOS, constituido por una
memoria de lectura-escritura de acceso
aleatorio (RAM) con una capacidad de
almacenamiento de 4 o 6 Kbits, una
memoria exclusivamente de lectura, no
programable (ROM) o una memoria
exclusivamente de lectura, programable,
no borrable (PROM) o una memoria
exclusivamente de lectura, programable,
que se pueda borrar mediante rayos
ultravioletas (EPROM), con una capacidad
de almacenamiento de 96 Kbits o más pero
inferior o igual a 192 Kbits, una memoria
exclusivamente de lectura, programable,
que se pueda borrar eléctricamente
(E2PROM) con una capacidad de
almacenamiento de 4 o 5 Kbits y de un
convertidor analógico-digital de 8
canales, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
MC 68HC11E9 MC 68HC11L6 MC 68HC711K4FN
MC 68HC11K4 MC 68HC711E9 MC 68HC711K4FS
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 53 *01 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 16 bits, en
tecnología N-MOS (incluida la tecnología
H-MOS), que contiene al menos una memoria
exclusivamente de lectura, no programable
(ROM) con una capacidad de almacenamiento
de 510 x 13 bits o una memoria
exclusivamente de lectura, programable,
que se pueda borrar mediante rayos
ultravioleta (EPROM) con una capacidad
de almacenamiento de 512 x 13 bits, y una
memoria de lectura y escritura de acceso
aleatorio (RAM) con una capacidad de
almacenamiento de 2 Kbits, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
PD 7720 PD 77 P 20
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 53 *02 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 16 bits, en
tecnología C-MOS, que contenga una memoria
de lectura-escritura de acceso aleatorio
(RAM) con una capacidad de almacenamiento
de 48 Kbits y con función de memoria
programa, una memoria de lectura-escritura
de acceso aleatorio (RAM) con una
capacidad de almacenamiento de 32 Kbits,
un convertidor analógico-digital y un
convertidor digital-analógico, en forma
de circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
ADSP 21msp58 ADSP 21msp59
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 53 *05 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 16 bits y un bus
de direcciones de 16 bits y un bus de
datos de 8 bits, en tecnología C-MOS,
compuesto por una memoria de lectura
-escritura de acceso aleatorio (RAM)
con una capacidad de almacenamiento no
inferior a 4 Kbits y por una memoria
exclusivamente de lectura, no
programable (ROM) o por una memoria
exclusivamente de lectura, programable,
no borrable (PROM) o por una memoria
exclusivamente de lectura, programable,
que se pueda borrar mediante rayos
ultravioleta (EPROM) con una capacidad
de almacenamiento no inferior a 128
Kbits, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
MB 89715 MB 89P715 MB 89W715
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 53 *07 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 16 bits, en
tecnología C-MOS, constituido por 16
registros de 8 bits u 8 registros de 16
bits, una memoria exclusivamente de
lectura, no programable (ROM) o una
memoria exclusivamente de lectura,
programable, no borrable (PROM) con una
capacidad de almacenamiento de 128
Kbits, una memoria de lectura-escritura
de acceso aleatorio (RAM) con una
capacidad de almacenamiento de 4 Kbits,
3 temporizadores, un circuito de
interfaz para la comunicación en serie,
un convertidor analógico-digital de 8
canales y 9 puertos de entrada/salida,
en forma de circuito integrado monolítico
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
HD 6473308CP
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 53 *09 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 16 bits, en
tecnología C-MOS, que contenga un bus
externo de datos de 8 ó 16 bits, una
memoria de lectura-escritura de acceso
aleatorio (RAM) con una capacidad de
almacenamiento de 16 Kbits y con función
de memoria programa y una memoria de
lectura-escritura de acceso aleatorio
(RAM) con una capacidad de almacenamiento
de 16 Kbits, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
DSP 56116
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 53 *15 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 16 bits, en
tecnología C-MOS, que permita el control
de flujos de datos entre una red local de
cable de par trenzado y una unidad central
de proceso (CPU), que contenga una memoria
exclusivamente de lectura, no programable
(ROM) con una capacidad de almacenamiento
no superior a 32 Kbits, una memoria de
lectura-escritura de acceso aleatorio
(RAM) con una capacidad de almacenamiento
no superior a 128 Kbits, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
SMC 83C825
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 53 *17 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 16 bits, en
tecnología C-MOS, que asegure el control
de comunicación de bus de redes locales,
que contenga una memoria de lectura
-escritura de acceso aleatorio (RAM) con
una capacidad de almacenamiento de 2
Kbits, 2 memorias exclusivamente de
lectura, no programable (ROMs) o 2
memorias exclusivamente de lectura,
programable, no borrable (PROMs) o 2
una memoria exclusivamente de lectura,
programable, que se pueda borrar mediante
rayos ultravioleta (EPROMs) con una
capacidad total de almacenamiento de 56
o 128 Kbits y un puerto de interfaz en
serie, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
TMS 8370C03 TMS 8370C73
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 53 *21 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 16 bits, en
tecnología C-MOS, con función de control
de la carga de las baterías de níquel
-cadmio, que contenga una memoria
exclusivamente de lectura, no programable
(ROM) con una capacidad de almacenamiento
de 42 000 bits, una memoria exclusivamente
de lectura, no programable (ROM) con una
capacidad de almacenamiento de 1 Kbit, una
memoria de lectura-escritura de acceso
aleatorio (RAM) con una capacidad de
almacenamiento de 1 Kbit y un convertidor
analógico-digital de 10 bits, en forma
de circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
ICS 1 700
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 53 *29 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 16 bits, en
tecnología C-MOS, que contenga una memoria
exclusivamente de lectura, no programable
(ROM) con una capacidad de almacenamiento
de 64 Kbits, una memoria de lectura
-escritura de acceso aleatorio (RAM) con
una capacidad de almacenamiento de 32
Kbits y una memoria cache estática de
lectura-escritura de acceso aleatorio
(S-Cache-RAM) con una capacidad de
almacenamiento de 15 x 16 bits, en forma
de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
DSP16A
u
- otras siglas de identificación con
productos que concuerden con la
presente descripción 0
ex 8542 11 53 *31 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 16 bits, en
tecnología C-MOS, constituido por una
memoria exclusivamente de lectura, no
programable (ROM) o una memoria
exclusivamente de lectura, programable,
no borrable (PROM) de una capacidad de
almacenamiento de 64 o 128 Kbits, una
memoria de lectura-escritura de acceso
aleatorio (RAM) de una capacidad de
almacenamiento de 2 Kbits y un convertidor
analógico-digital de 8 canales, en forma
de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
PD 78C12AG PD 78C14 PD 78CP14G
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 53 *33 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 16 bits,
constituido por una memoria exclusivamente
de lectura, no programable (ROM) o una
memoria exclusivamente de lectura,
programable, no borrable (PROM) o una
memoria exclusivamente de lectura,
programable, que se pueda borrar
mediante rayos ultravioleta (EPROM)
con una capacidad de almacenamiento no
superior a 256 Kbits, una memoria de
lectura-escritura de acceso aleatorio
(RAM) con una capacidad de almacenamiento
inferior o igual a 16 Kbits, un
convertidor analógico-digital con muestreo
-bloqueo, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas o alfanuméricas
siguientes:
8396 83C196 H8/532
8397 83C198 HD 6435368
8796 87C196 HD 6475368
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 53 *37 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 16 bits, en
tecnología C-MOS, que contenga una memoria
exclusivamente de lectura, no programable
(ROM) o una memoria exclusivamente de
lectura, programable, no borrable (PROM) o
una memoria exclusivamente de lectura,
programable, que se pueda borrar mediante
rayos ultravioletas (EPROM) con una
capacidad de almacenamiento de 128, 192,
256, 384 ó 480 Kbits, una memoria de
lectura-escritura de acceso aleatorio
(RAM) con una capacidad de almacenamiento
de 4, 8 ó 16 Kbits y un convertidor
analógico-digital de 8 bits, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado en
una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
M 37702 E2 M 37702 M2 M 37702 M4
M 37702 E4 M 37702 M8 M 37702 M6L
M 37702 E8 M 37702 M3B M 37702 MDB
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 53 *41 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 16 bits, en
tecnología C-MOS, constituido por un
multiplicador y acumulador (MAC), una
unidad de desplazamiento aritmético y
lógico (Shifter), un puerto de interfaz
para un microprocesador, una memoria
exclusivamente de lectura, no programable
(ROM) con una capacidad de almacenamiento
de 48 Kbits, una memoria estática de
lectura-escritura de acceso aleatorio
(S-RAM) con una capacidad de almacenamiento
de 16 Kbits, un convertidor analógico
-digital, un convertidor digital-analógico
y un temporizador programable, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
21msp52BS-52
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 53 *43 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 16 bits, en
tecnología C-MOS, constituido por un
multiplicador y acumulador (MAC), una
unidad de desplazamiento aritmético y
lógico (Shifter), una memoria estática de
lectura-escritura de acceso aleatorio
(S-RAM) con una capacidad de
almacenamiento de 48 Kbits con funciones
de memoria programa, una memoria estática
de lectura-escritura de acceso aleatorio
(S-RAM) con una capacidad de
almacenamiento de 16 Kbits y un
temporizador programable, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
ADSP 2101 ADSP 2102BS-50
u
- otras siglas de identificación
relacionada con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 53 *53 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 16 bits, en
tecnología C-MOS, que contenga una memoria
estática de lectura-escritura de acceso
aleatorio (S-RAM) con una capacidad de
almacenamiento de 8 Mbits y con función de
memoria programa, una memoria estática de
lectura-escritura de acceso aleatorio
(S-RAM) con una capacidad de almacenamiento
de 8 Kbits, un módulo de integración
de sistemas heterogéneos (SIM), un
convertidor analógico-digital, un
temporizador y 2 circuitos de interfaz
en serie, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
MC 68HC16Z1 (SC415902FV)
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 53 *54 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 16 bits, en
tecnología C-MOS, que contenga una
memoria exclusivamente de lectura,
programable, no borrable (PROM) con una
capacidad de almacenamiento de 48 Kbits y
una memoria de lectura-escritura de
acceso aleatorio (RAM) con una
capacidad de almacenamiento de 4 Kbits,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
PD 77P25
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *06 Circuito de control bus, en tecnología
C-MOS, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas o
albanuméricas siguientes:
2782654 82 C 101 82 C 496 HT 321
69G1705 82 C 103 82 C 591 L1A 4601
82303 82 C 211 82 C 597 MSM 6307
82304 82 C 288 82 C 801B R 4220
82306 82 C 301 82 C 802G R 4230
82308 82 C 320 82 C 822 TACT 83443
82309 82 C 362 82 C 88 VAC 068
82355 82 C 461 CA 91C014 VIC 068
82358 82 C 463 ET 6 000 VIC 64
82374EB 82 C 465 GC 181 VL 82 C 331
82434LX 82 C 493 HT 216 VY 86 C 410
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *09 Circuito de control vídeo, que tenga al
menos una de las funciones siguientes:
a) control de tubos de rayos catódicos,
b) control de dispositivos de cristales
líquidos (LCD),
c) control de gráficos,
d) control de selección de colores,
en forma de circuito integrado monolítico
en una cápsula o fijado en un soporte
de materia plástica y provisto de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
a) 82 C 434 b) HD 44100 b) V 6116
a) 82 C 453 b) HD 44780 b) V 6117
a) 86 C 805 b) HD 66100 b) V 6118
a) 86 C 911 b) HD 61104T b) V 6120
a) 86 C 928 b) HD 61105T b) V 6355-DJ
a) AM 8052 b) HD 66106T b) WD 90C24
a) ATI 68800 b) HD 66107T c) 82 C 431
a) CL-GD542 b) LC 7582 c) 82 C 435
a) CL-GD543 b) M 6003 c) 82 C 441
a) CRT 9007 b) M 6004 c) 82 C 451
a) CRT 97 C 11 b) MSM 5259 c) 82 C 452
a) CXA 1839 b) MSM 5298 c) 84 C 451
a) CXA 1840 b) MSM 5299 c) 86 C 864
a) ET 4 000 b) MSM 5839 c) 86 C 964
a) M 50452 b) PCF 8576 c) AVGA1
a) MB 89321 b) SED 1520 c) CL-GD5410
a) MB 89322 b) SED 1521 c) HT 208
a) TVGA 8900C b) SED 1600 c) HT 209
a) V 6363 b) SED 1610 c) L 64845
a) VY 86 C 310 b) T 6A39 c) MVM 121A
a) WD 90 C 10 b) T 6A40 c) NCR 77C22
a) WD 90 C 11 b) TMS 3491 c) OTI 067
a) WD 90 C 30 b) TMS 3492 c) PEGA
a) WD 90 C 31 b) TMS 57202 c) PVGA
a) WD 90 C 33 b) TMS 57206 c) SC 1 5064
b) 82 C 425 b) TMS 57207 c) WD 90 C 00
b) CL-GD6410 b) TMS 57210 d) 82 C 433
b) COP 472 b) TMS 57212
b) H 5050 b) TMS 57213
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *28 Circuito lógico, en tecnología N-MOS
(incluida la tecnología H-MOS), que
permita detectar y corregir errores de
1 bit y detectar todos los errores de 2
bits, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
numérica siguiente:
8206
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *33 Circuito de interfaz bus, incluso con
funciones de control bus, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfabéticas, numéricas o
alfanuméricas siguientes:
03H6300 89C105 L 64853A
53 C 700 94G0207 LIA 6396
53 C 710 AIC 6250 LIA 6732
53 C 720 AIC 7770 MB 86980
82335 CL PD6710 NCR 5380
82351 CL PD6720 NCR 5381
82352 CY7C960 NCR 53 C 80
82353 CY7C964 NCR 53 C 90
82365SL ES 688 PBI
82375EB ESP 216 PCF 8574
82378IB ESP 226 TACT 84544
82423TX FAS 216 TMS 38030
82433LX FAS 226 WD 33 C 92
82C100 FAS 236 WD 33 C 93
82C300 FE 3030 WD 33 C 95
82C596 GC 132 WD 33 C 96
82C611 GC 133 WD 76 C 10
82C836 HDL 33A112-00HQ Z 86017
89C100 HS 3282
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *35 Circuito de interfaz o de control, para
un red local, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
8003 Am 79C90 DP 8025 MB 86950
80C03 Am 79C940 DP 83251 MB 86965A
82586 Am 79C950 DP 83255 SMC 83C790
82588 Am 79C960 DP 83261 T 7213
82590 Am 79C961 DP 83265 WD 80 C 24
82592 Am 79C965 DP 8390 WD 83 C 503
83C795 Am 79C970 DP 83902 WD 83 C 510
Am 7990 Am 79C987 DP 83905 WD 83 C 603
Am 79C830 COM 9026 DP 83932 WD 83 C 690
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *38 Interfaz en serie que permita ejecutar
ex 8542 11 83 *38 las funciones de codificación y
decodificación de datos y las funciones
de mando conexas en una red local, en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas o
alfanuméricas siguientes:
8002 82501 AM 7991 COM 91 C 32
8023 82 C 501 COM 9032
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción 0
ex 8542 11 56 *59 Unidad aritmética y lógica (ALU), en
tecnología C-MOS, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CY2901 CY7C9115 CY7C9117
CY7C101 CY7C9116 CY7C901
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *63 Codificador/decodificador de modulación
por impulsos codificados adaptable
diferenciado (ADPCM), en tecnología C-MOS,
que contenga un circuito de interfaz de un
codificador/decodificador de modulación
por impulsos codificados, un circuito de
control de emisión y de recepción, un
circuito de interfaz bus de microprocesador
y un puerto paralelo, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
VP 06565 VP 23070
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 63 *12 Registro, en tecnología C-MOS, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
74FCT162314 74FCT16823BT 74FCT574
74FCT162823BT 74FCT16823CT Am 29C818A
74FCT162823CT 74FCT374 Am 29C821A
74FCT16374 74FCT534 Am 29C823A
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 63 *24 Emisor-receptor, en tecnología BiMOS, en
ex 8542 11 69 *04 forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
74ABT543 DS 3884 SN 74 BCT 2424
CY7B923 DS 3886 SN 74 BCT 2425
CY7B933 SN 74 BCT 2420 SN 75 LBC 976
CY7B955 SN 74 BCT 2423
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *12 Convertidor digital-analógico cuádruple
con una capacidad de 12 bits, en
tecnología BiMOS, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
AD 664
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *14 Convertidor digital-analógico, en
tecnología C-MOS, que tenga al menos una
de las características siguientes:
a) con una capacidad de 8 bits, que
permita la conversión de datos de
entrada en serie en 36 canales de
salida,
b) con una capacidad de 8 bits, que
permita la compensación doble de
palabras de 8 bits,
c) con una capacidad de 8 bits, que
contenga un amplificador a tampon de
salida, un circuito de interfaz en
serie y no menos de 12 canales,
d) convertidor simple o triple video,
con al menos una memoria de lectura
-escritura de acceso aleatorio
(RAMDAC), con al menos un registro
de paleta de colores,
e) con una gama dinámica audio igual o
superior a 90 dB,
f) convertidor video de 8 o 10 bits, con
3 canales para la conversión
discriminada de señales en color,
en forma de circuito integrado monolítico
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
a) M 62352P d) Bt463
b) DAC 0830 d) Bt467
b) DAC 0831 d) Bt473
b) DAC 0832 d) Bt475
c) MB 88344B d) MU 9C9760
d) 357S0010 d) SC 11482
d) 357S0011 d) SC 11483
d) 357S0012 d) SC 11484
d) ATT 20C490 d) SC 11485
d) ATT 20C491 d) SC 11487
d) ATT 20C492 d) SC 11489
d) ATT 20C493 d) SC 15025
d) ATT 20C497 d) SC 15026
d) Bt445 d) TR 9C1710
d) Bt451 d) TVP 3020
d) Bt458 d) TVP 3030
d) Bt459 e) CS 4328
d) Bt460 e) CXD 2564
d) Bt461 e) TMS 57010
d) Bt462 f) CXD 1178
f) CXD 2309
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *15 Convertidor analógico-digital, que tenga
al menos una de las características
siguientes:
a) convertidor paralelo de 8 bits, en
tecnología C-MOS,
b) con una capacidad de 16 ó 20 bits, en
tecnología C-MOS, que contenga un
circuito de sincronización, 2
moduladores, 2 filtros digitales, un
convertidor digital-analógico de 4
bits y un amplificador,
c) convertidor audio stereo de 16, 18 ó
20 bits, en tecnología C-MOS,
d) con una capacidad de 16 bits, que
contenga un filtro digital con
passband a 3 dB de 45,5 kHz,
e) que permita el mando de un dispositivo
de visualización de cristal líquido
(LCD) o de diodos emisores de luz
(LED) con 4 cifras como máximo,
f) convertidor video de 8 bits, en
tecnología C-MOS, que contenga un
clamp-circuito de sincronización,
en forma de circuito integrado monolítico
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
a) IDT 75C48 c) CS 5339 e) ICL 7137
a) IDT 75C58 c) CS 5349 e) MAX 130
a) MP 7683 d) DSP 56ADC16 e) MAX 131
a) MP 7684 e) HI 7131 e) MAX 133
b) CS 5516 e) HI 7133 e) MAX 138
b) CS 5520 e) ICL 7106 e) MAX 139
c) CS 5326 e) ICL 7107 e) MAX 140
c) CS 5327 e) ICL 7116 e) MAX 136
c) CS 5328 e) ICL 7117 f) CXD 1176
c) CS 5329 e) ICL 7126 f) CXD 2300
c) CS 5336 e) ICL 7136
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *18 Circuito de segmentación o de
reensamblaje de datos, en tecnología
C-MOS, que permita la segmentación de
16 382 paquetes de palabras de 8 ó 16
bits en celdas o el reensamblaje de
celdas multiplexadas en 16 382 paquetes
de palabras de 8 ó 16 bits, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
TXC 05501 TXC 05601
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *23 Circuito de tratamiento de señales sonoras
de la línea del abonado, en tecnología
C-MOS, que contenga 2 procesadores de
señales digitales, al menos un convertidor
analógico-digital y al menos un
convertidor digital-analógico, en forma
de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
Am 7901 Am 7905 Am 79C02 Am 79C03
Am 79C04
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 7
ex 8542 11 69 *29 Sintetizador de señales, en tecnología
N-MOS (incluida la tecnología H-MOS),
consistente en un generador de
frecuencia, una memoria de 15 tonos
instrumentales, un convertidor digital
-analógico y un oscilador de cuarzo,
en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
YM 2413
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *31 Circuito de proceso vídeo, en tecnología
C-MOS, que permita funciones de
incrustación de imagen dentro de otra
imagen para televisiones en color, en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanuméricas siguiente:
CXD 2033
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *36 Decodificador audio, en tecnología
C-MOS, que permita la descodificación y
la descompresión de señales audio con una
velocidad inferior o igual a 15 Mbits/s,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
74 ACT 6350 TMS 320AV120
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *49 Generador de señales de reloj, en forma
de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas o
alfanuméricas siguientes:
32 D4661CL CY7B992 ICS 90C64 MSM 5547
82 C 402 DP 8531 ICS 9161 PCLK 1
AV 9129 DP 8532 LZ 93F31 PCLK 2
Bt 438 DP 83241 LZ 93F33 SC 11410
Bt 439 ICD 2023 LZ 93N61 SC 11411
CXD 1035 ICD 2027 MK 1418 SC 11412
CXD 1252 ICD 2028 MK 1442 TCK 9002
CXD 1255 ICS 1394 MK 1448 WD 90 C 61
CY7B991 ICS 2494 MK 1450
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *52 Circuito para la grabación y la
reproducción de la palabra, en tecnología
C-MOS, que funciona con una velocidad
igual o superior a 8 Kbits/segundo, que
tenga al menos una de las características
siguientes:
a) que contenga un amplificador y un
convertidor digital-analógico de 10
bits,
b) que contenga un circuito de interfaz
de memoria, un circuito de interfaz
codificador/descodificador y un
circuito de interfaz de una unidad
central de proceso (CPU),
en forma de circuito integrado monolítico
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
a) T 6668 a) TC 8830 b) TC 88401
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 73 *15 Memoria de lectura-escritura de acceso
aleatorio (RAM), en tecnología ECI, con
una capacidad de almacenamiento no
superior a 64 Kbits, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula o fijado en un soporte de
materia pltica, y provisto de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas siguientes:
10422 10474 10484 100474 100490
10470 10480 10490 100484
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción 0
ex 8542 11 97 *15 Circuito de interfaz de líneas de abonados
(SLIC), en tecnología de aislamiento
dieléctrico, con una corriente de línea
interna constante programada,
constituido por una red de resistencias
y un amplificador operacional, en forma
de circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
HC 5502 HC 5504
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 99 *11 Emisor-receptor, en tecnología bipolar,
que permite la conversión de datos en
formato secuencial o paralelo y la
transferencia de datos en serie con una
velocidad inferior o igual a 200
megaoctetos por segundo, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanuméricas siguiente:
MC 100SX1451
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 99 *12 Emisor-receptor, en tecnología bipolar,
que permite la transmisión de datos con
un cable de par trenzado, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
DP 83220
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 99 *70 Predivisor, en tecnología bipolar, con
una frecuencia de entrada inferior o
igual a 2,8 GHz y un coeficiente de
división seleccionable de 32/33, 64/65,
64/128 u 128/129, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
MC 12022 MC 12034 MC 12053 SC 12022
MC 12032 MC 12052 MC 12089
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción 0
ex 8542 19 10 *50 Disco (oblea) sin cortar todavía en
microplaquitas, constituido por circuitos
de transmisión de voz, en tecnología
C-MOS, destinado a la fabricación de
productos de la subpartida 8542 19 95
encerrados en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
AS 2520 AS 2531
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción (a) 0
ex 8542 19 20 *60 Amplificador con una corriente de
entrada inferior o igual a 80 nA, en
forma de circuito integrado monolítico
analógico sin encapsular (microplaquita),
destinado a la fabricación de productos
de la subpartida 8542 19 30 encerrados
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
INA 101 OPA 111 OPA 121 OPA 2111
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción (a) 0
ex 8542 19 20 *70 Amplificador con factor de amplificación
programable, en forma de circuito
integrado monolítico analógico sin
encapsular (microplaquita), destinado a la
fabricación de productos de la
subpartida 8542 20 50 encerrados en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanuméricas siguiente:
3606G
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción (a) 0
ex 8542 19 30 *01 Amplificador de frecuencia intermedia
(IF) o FM, en tecnología bipolar, que
contenga un mezclador, un circuito
RSSI (Receive signal strength
indicator), un detector y un oscilador,
en forma de circuito integrado
monolítico analógico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CXA 1343 CXA 1744R
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 30 *08 Amplificador, de un material semi
-conductor de arseniuro de galio (AsGa),
con un factor de amplificación nominal
igual o superior a 15,4 dB pero sin
exceder de 30 dB y una gama de
frecuencias no superior a 8 GHz, en
forma de circuito integrado monolítico
analógico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones afanuméricas siguientes:
16G071 16G072 16G074 MGA 86576 MGF 7131
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 30 *09 Amplificador audio, en tecnología bipolar,
con una ganancia típica de 47 dB a una
banda de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz, en
forma de circuito integrado monolítico
analógico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanuméricas siguiente:
TA 201S
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción 0
ex 8542 19 30 *30 Amplificador doble o cuádruple con una
corriente de alimentación inferior o
igual a 1,4 mA por amplificador, en
forma de circuito integrado monolítico
analógico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
014B LT 1079 LT 1179 MC 14574 OP 292
LT 1078 LT 1178 MC 14573 MC 14575 OP 492
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 50 *20 Regulador de tensión con una gama de
tensión de entrada igual o superior a
3 V pero inferior o igual a 60 V y un
corriente de reposo de 6 o 7 mA,
constituido por un circuito conmutador
de 1,25 A, 2,5 A, 4 A o 5 A, en forma de
circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
LT 1070 LT 1171
LT 1071 LT 1172
LT 1170 LT 1271
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 50 *55 Regulador de tensión, para una gama de
tensión de entrada igual o superior a
-15 V pero inferior o igual a 60 V y una
tensión de salida igual o superior a 1 V
pero inferior o igual a 9,15 V, en forma
de circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
BA 3910-V2 CS 8141 LT 1149
CS 8140 LT 1142 S 812
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 61 *30 Circuito de potencia inteligente
(smartpower), que permita el control
de la carga de tensión de baterías, en
forma de circuito integrado monolítico
analógico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanuméricas siguiente:
MPC 1825VM
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 65 *30 Circuito de control de un motor de
corriente de 3 fases, en tecnología
bipolar, que contenga un oscilador, un
circuito de permutación de fase y de
alimentación y un contador en anillo,
en forma de circuito integrado monolítico
mixto analógico/numérico encerrado en
una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
AN 8225
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 65 *40 Circuito de control para el mando de la
corriente de motores lineales o con brazos
rotativos, en tecnología C-MOS, que
contenga un circuito conmutador de control
de la corriente y un circuito detector
de fallos de alimentación, en forma de
circuito integrado monolítico mixto
analógico/numérico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas o alfanuméricas
siguientes:
32H6810 50G2996
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 65 *65 Circuito de control video, en tecnología
bipolar, para la conmutación y el
bloqueo de señales video, en forma de
circuito integrado monolítico mixto
analógico/numérico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
CXA 1860
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 69 *22 Circuito de control, en tecnología
bipolar, que permita el control del
volumen, en forma de circuito integrado
monolítico analógico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
BA 3574 CXA 1646
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción 0
ex 842 19 69 *53 Circuito de control, que permita el
control de transistores de efecto de
campo (FET) de potencia, en forma de
circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
71009SB LTC 1155
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 70 *40 Circuito de interfaz de líneas de abonados
(SLIC), en tecnología bipolar, en forma
de circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
Am 79M535 Am 79M574 Am 79M576
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 7
ex 8542 19 95 *11 Circuito audio, en tecnología C-MOS, con
una gama dinámica igual o superior a 80
dB, que contenga 2 convertidores digital
-analógicos y 2 convertidores analógico
-digitales, en forma de circuito integrado
monolítico mixto analógico/numérico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
AD 1848 CS 4231 CS 4248
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 95 *14 Circuito de proceso de señales vocales,
en tecnología C-MOS, que contenga un
circuito de codificación, un circuito
de decodificación, un circuito de
compresión, un circuito de descompresión
y un modulador-demodulador (Modem) para
la transmisión de datos simultáneamente
en dos direccionesd (full duplex) con
una velocidad de 1 200 o 2 400 bits/s,
en forma de circuito integrado monolítico
mixto analógico/numérico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
AK 2353 TC 35492 TC 35493
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 95 *22 Sintetizador de frecuencias, operativo a
una frecuencia de entrada inferior o igual
a 2 GHz y una tensión de alimentación
inferior o igual a 10 V, que contenga un
circuito bucle enganchado en fase (Phase
Locked Loop/PLL) y un contador de
referencia programable de 14 bits, de
circuito integrado monolítico mixto
analógico/numérico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
LMX 2320 MC 145158 MC 145162
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 95 *46 Decodificador pasivo, en tecnología
BiMOS, constituido por una matriz fija,
un filtro de 7 kHz, un circuito de
atenuación del ruido, un circuito digital
de retardo y un circuito de control de
memoria, en forma de circuito integrado
monolítico mixto analógico/numérico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanuméricas siguiente:
LV 1 000
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 95 *48 Decodificador de matriz, constituido por
un circuito de matriz adaptable, un
generador de ruido y un circuito de
control de balance automático, en forma
de circuito integrado monolítico mixto
analógico/numérico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
LA 2785 M 69032P SSM 2125 SSM 2126
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 95 *68 Circuito de proceso vídeo, en tecnología
bipolar, que permita la descriminación
de señales de sincronización, en forma
de circuito integrado monolítico mixto
analógico/numérico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanuméricas siguiente:
CXA 1616
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 95 *76 Circuito de proceso vídeo, en tecnología
bipolar, para señales de color y de
sincronización, en forma de circuito
integrado monolítico mixto analógico
/numérico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CXA 1213BS CXA 1587
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 95 *78 Circuito de medida de señales de sensores
de corriente y de posicionamiento, en
tecnología C-MOS, que contenga 3
convertidores analógico-digital, un
convertidor digital-analógico,
multiplexadores y controladores de
muestreo-bloqueo, en forma de circuito
integrado monolítico mixto analógico
/numérico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanuméricas siguiente:
VECANA 01
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 7
ex 8542 19 99 *04 Circuito de transmisión de voz, en
tecnología bipolar, que contenga un
atenuador de señales en transmisión, un
atenuador de señales en recepción, un
circuito de control de atenuador, un
circuito de control de regulación de
silenciador (mute), 3 amplificadores,
un detector de tonalidad de llamada y
2 circuitos de generación de ruido,
en forma de circuito integrado
monolítico analógico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanuméricas siguiente:
MC 34118
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *12 Receptor de banda FM, en tecnología
bipolar, que permite demodulación de
señales FM, que contenga al menos un
mezclador, un amplificador de frequencia
intermedia (IF), un amplificador
limitador y un segmentador de datos, en
forma de circuito integrado monolítico
analógico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
MC 13156 MC 13158
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *20 Circuito de atenuación, de un material
semi-conductor de arseniuro de galio
(AsGa), que asegura una gama de
atenuaciones variables con la tensión
no superior a 40 dB a una frecuencia de
0,9 GHz, en forma de circuito integrado
monolítico analógico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
AT 108
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *45 Circuito de proceso vídeo, en tecnología
bipolar, para señales de color o de
luminancia, en forma de circuito integrado
monolítico analógico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CXA 1207 CXA 1208 CXA 1779P
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *52 Comparador de tensión, operativo para una
gama de tensiones común de -12 V o más
pero sin exceder de + 12 V y una gama de
tensiones diferencial de -24 V o más pero
sin exceder de + 24 V y un tiempo de
respuesta no superior a 6 ns, en forma de
circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
EL 2019 LT 1016
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *83 Circuito bucle enganchado en fase
(Phase Locked Loop/PLL), en tecnología
bipolar, que contenga un oscilador y un
detector de frecuencia y/o de fase, en
forma de circuito integrado monolítico
analógico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
M52319SP SN 28967
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 20 50 *40 Amplificador con una potencia de entrada
de 1 mW y una potencia de salida inferior
o igual a 3,5 W a una gama de frecuencia
igual o superior a 890 MHz pero inferior
o igual a 915 MHz o igual o superior a
1710 MHz pero inferior o igual a 1 785
MHz, en forma de circuito integrado
híbrido encerrado en una cápsula provista
de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
FA 01314 XHW 903
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8543 80 95 *23 Amplificador, en tecnología bipolar,
operativo en una gama de frecuencias de
800 MHz a 950 MHz, que tenga al menos
una de las características siguientes:
a) una potencia de salida de 1,41 W a una
potencia de entrada de 5 mW,
b) una potencia de salida de 2 W a una
potencia de entrada de 1 mW,
c) una potencia de salida de 3,2 W a una
potencia de entrada de 2 mW,
d) una potencia de salida de 3,5 W a una
potencia de entrada de 100 mW,
e) una potencia de salida de 6 W a una
potencia de entrada de 100 mW,
f) una potencia de salida de 14 W a una
potencia de entrada de 1 o 100 mW,
constituido por elementos activos y
pasivos fijados sobre un circuito impreso,
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
a) MHW 9002 e) SHW 5115
b) MHW 803 e) XHW 5115
c) PHW 902 f) MHW 914
d) MHW 953 f) MHW 915
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8543 80 95 *41 Circuito optoelectrónico compuesto de
uno o varios diodos emisores de luz y
de un fotodiodo con circuito de
amplificación y circuito integrado
de puertas lógicas o de uno o varios
diodos emisores de luz y de uno o
varios fotodiodos con circuito de
amplificación, encerrado en una
cápsula plástica provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
HC PL 2 400 HC PL 2730
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8543 80 95 *51 Oscilador de frecuencias de
compensación de temperaturas, con una
frecuencia nominal de 12,8 MHz y que
funcione con una tensión de alimentación
de 3 V (±0,3 V), que contenga un
circuito impreso sobre el cual están
montados al menos un cristal de cuarzo
piezoeléctrico y un condensador ajustable,
encerrado en una cápsula provista de un
máximo de 5 conexiones y de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
TX 02603
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8543 90 90 *10 Transistor de efecto de campo (FET) doble,
que tenga al menos una de las
características siguientes:
a) de tipo canal P, con una tensión de
ruptura drenaje-fuente de -20 V, que
funciona a una corriente de drenaje
inferior o igual a 9,2 A y una
capacidad de disipación no superior
a 2 W,
b) de tipo canal N, con una tensión de
ruptura drenaje-fuente igual o
superior a 20 V, que funciona a una
corriente de drenaje inferior o igual
a 3,5 A y una capacidad de disipación
no superior a 2 W,
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas siguientes:
a) 9947 a) MMDF2C02E b) 9956 b) MMDF1N50E
a) 9953 a) MMDF2P02HD b) 9959 b) MMDF2C02E
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8548 00 00 *93 Módulo de memoria, constituido por un
circuito impreso sobre el que están
montados condensadores desacoplados y al
menos 4 memorias estáticas de lectura
-escritura de acceso aleatorio (S-RAM)
con una capacidad de almacenamiento
total superior o igual a 4 Mbits,
encerrado en una cápsula cuyas
dimensiones exteriores no superen
15 x 109 mm, provisto de un máximo de
69 conexiones y de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
HB 6612832IB-7 MCM 32256 MCM 32A256
MCM 32128 MCM 32A128
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8548 00 00 *97 Unidad óptica constituida por un
diodo láser, un fotodiodo y una tente,
operando a una longitud de onda típica
de 1 310 o 1 550 nm, encerrado en una
cápsula 0
ex 9001 90 90 *20 Pantalla de retropryección que contenga
una lente de Fresnel de materia plástica
y una hoja polarizante de materia
plástica, destinada a la fabricación de
productos de la subpartida 8528 10 (a) 0
ex 9001 90 90 *30 Lente en materia plástica, sin montar,
con una longitud focal de 3,86 mm
(±0,1 mm) y un diámetro inferior o igual
a 8 mm, destinada a la fabricación de
lectores de discos compactos (a) 0
9013 80 30 Dispositivos de cristales líquidos,
excepto los dispositivos de cristales
líquidos de matriz activa 0
(a) O controlo desta utilizaçao especial efectua-se aplicando as disposiçoes comunitárias ecistentes na matéria.
CUADRO II
Código de la TARIC Designación de la mercancía Derechos
Nomenclatura autónomos
combinada (%)
ex 8471 92 80 *10 Unidad de entrada (denominada «touchpad»),
cuya dimensiones exteriores no superen
50 x 62 mm, que permita la exploración y
detección matriciales, constituida por 2
capas de electrodos de medida, un circuito
impreso, una matriz capacitiva, 2
circuitos impresos, componentes discretos
y un conector, destinada a la
fabricación de productos de la partida
nº 8471 (a) 0
ex 8471 93 51 *40 Unidad de mando para discos ópticos del
tipo 5,25 pulgadas que puedan ser
reescritos por cambio de fase, destinada
a la fabricación de productos de la partida
8471 (a) 0
ex 8471 93 51 *50 Unidad de mando para discos magnetoópticos,
destinada a la fabricación de productos
de la partida 8471 (a) 0
ex 8471 93 59 *10 Unidad de memoria de discos flexibles 0
ex 8471 93 59 *20 Unidad de memoria de disco, que permita la
transferencia paralela de datos por 1, 4,
5 ó 6 canales a una velocidad de 3,014
megaoctetos, 12,05 megaoctetos, 15,07
megaoctetos o 18,08 megaoctetos por
segundo respectivamente, compuesta por 8
discos magnéticos rígidos del tipo 8
pulgadas y con una capacidad de
almacenamiento total, no formateada,
inferior o igual a 1 000,2 megaoctetos y
un circuito de interfaz de un mando de
módulo de memoria (SMD), destinada a la
fabricación de aparatos de
cardiodiagnóstico (a) 0
ex 8471 93 59 *30 Unidad de memoria de disco del tipo 8
pulgadas, que permita la transferencia
paralela de datos por 1 canal a una
velocidad de 3,041 megaoctetos por
segundo, que contenga un circuito de
interfaz de un mando de módulo de memoria
(SMD) y 11 discos magnéticos rígidos y
con una capacidad de almacenamiento total,
no formateada, inferior o igual a 2,5
gigaoctetos, destinada a la fabricación de
productos de la subpartida 8471 91 80 (a) 0
ex 8471 93 59 *40 Unidad de memoria de disco del tipo 5,25
pulgadas, que permita la transferencia
externa de datos a una velocidad de 7,5
megaoctetos por segundo y con canales
dobles de lectura y escritura simultánea
con 2 cabezas magnéticas, que contenga
un circuito de interfaz de puerta doble y
11 discos magnéticos rígidos y con una
capacidad de almacenamiento total, no
formateada, de 1 986 megaoctetos,
destinado a la fabricación de productos
de la subpartida 9022 11 00 (a) 0
ex 8471 93 60 *10 Unidad de mando de doble bobina, del tipo
para casetes de 8 mm, destinada a la
fabricación de unidades de memoria de
cintas magnéticas (a) 0
ex 8471 93 60 *12 Unidad de mando, provisto de un rollo de
grabación, destinada a la fabricación de
unidades de memorias de cintas
audionuméricas (a) 0
ex 8471 93 60 *20 Unidad de memoria de cinta magnética para
casetes de una sola bobina 0
ex 8471 99 80 *10 Lector óptico para la lectura de los
caracteres alfanuméricos impresos por
puntos, y su conversión en señales
eléctricas, incluyendo una cabeza lectora
que contiene un detector óptico, un
amplificador, una lente de enfoque y dos
lámparas, unida por uno o dos cables
planos a un módulo de control cuyas
dimensiones no superen 200 x 220 mm,
consistente en un circuiro impreso sobre
el que van montados como mínimo, un
microprocesador, un circuito de
reconocimiento de imagen y un convertidor
analógico-digital 0
ex 8473 30 10 *15 Procesador, que consista en: 0
- 15 circuitos integrados monolíticos,
que contenga una unidad aritmética y
lógica (ALU) de 32 bits, una unidad
aritmética y lógica (ALU) de media
palabra, un multiplicador de media
palabra, una unidad que trabaja con
coma flotante, una unidad que trabaja
con coma fija, una unidad de control de
memoria, un circuito de interfaz de
memoria y 10 memorias estáticas de
lectura-escritura de acceso aleatorio
(S-RAMs) con una capacidad de
almacenamiento total de 5 760 Kbits,
- condensadores de desacoplamiento y
placas de refrigeración,
todo ello montado sobre un sustrato
cerámico multicapas cuyas dimensiones
exteriores no superen 65 x 65 mm, provisto
de un máximo de 624 conexiones y de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
16G7559 16G7620
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8473 30 10 *20 Procesador, en tecnología ECL, constituido
por un máximo de 336 circuitos integrados
monolíticos, cada uno provisto de 15 000
redes lógicas programables, montado sobre
una o las dos caras de un circuito impreso
múltiple, encerrado en una cápsula y
situado sobre una placa de refrigeración
o entre dos placas de refrigeración, cuyas
dimensiones exteriores totales no
superen 148 x 560 x 594 mm y provisto de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas o
alfanuméricas siguientes:
001B-3035-H002 52-203619 52-203621
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8473 30 10 *25 Procesador, que consista en:
- 12 circuitos integrados monolíticos,
que contenga 2 unidades central de
proceso (CPU) con una unidad que
trabaja con coma fija/flotante, 2
unidades de control de memoria cache,
unidades de gestión de memoria y de
etiquetas (CMTUs) y 8 memorias estáticas
de lectura-escritura de acceso aleatorio
(S-RAMs) con una capacidad de
almacenamiento total de 4 Mbits,
- condensadores de desacoplamiento y
placas de refrigeración,
todo ello montado sobre un sustrato
cerámico multicapas cuyas dimensiones
exteriores no superen 84 x 147 mm,
provisto de un máximo de 100 conexiones
y de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
RT 6626K RT 6236K
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8473 30 10 *30 Unidad aritmética y lógica de una unidad
central de proceso (CPU) constituido por
un máximo de 9 circuitos impresos cuyas
dimensiones exteriores no superen 290 x
310 mm, sobre cada uno de los cuales, se
montan un máximo de 121 redes de puertas
semiadaptadas (gate arrays) o 121
memorias de lectura-escritura de acceso
aleatorio (RAM) o una combinación de
estos dos tipos de circuitos, en
tecnología ECL, estando encerrado el
conjunto en un cuadro cuyas dimensiones
exteriores no superen 501 x 596 x 611
mm, con función de cápsula que asegure
las conexiones entre los circuitos
impresos y provisto de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CO1B 2675 E 500 CO1B 2675 H 502
CO1B 2675 H 500 CO1B 2675 H 503
CO1B 2675 H 501 CO1B 2675 H 504
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8473 30 10 *35 Sistema de proceso, que consista en:
- un máximo de 121 circuitos integrados
monolíticos sin encapsular
(microplaquitas),
- un sustrato cerámico,
todo ello fijado entre una placa metálica
de base y una placa metálica con un
máximo de 121 pistones de refrigeración
hidráulica 0
ex 8473 30 10 *45 Módulo de memoria, constituido al menos
por 2 memorias exclusivamente de lectura,
no programables (ROMs), 0
ex 8473 30 10 *50 Conjunto para unidades de memoria de
discos en tecnología Winchester, que
contenga un circuito integrado monolítico
para la lectura-escritura de 2 ó 4 canales
de las señales de cabezas magnéticas
montado sobre componentes discretos sobre
un circuito impreso flexible 0
ex 8473 30 10 *55 Memoria flash esclusivamente de lectura,
programable, que se pueda borrar
eléctricamente (Flash E2PROM), con una
capacidad de almacenamiento de 32 Mbits,
constituida por 2 circuitos integrados
monolíticos encerrados en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
28 F 032SA
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8473 30 90 *15 Bola metálica, revestida de materia
plástica o de caucho, destinada a la
fabricación de un dispositivo de
puntero (denominado «ratónreserviert
f r Sonderzeichen») (a) 0
ex 8473 30 90 *20 Cabeza magnética de ferrita, en
tecnología Winchester, para equipos
periféricos con memoria de discos rígidos,
que permita una grabación con densidad
superior o igual a 10 pistas/mm, incluso
montada sobre brazos portadores 0
ex 8473 30 90 *30 Conjunto de lectura-escritura para
unidades de memoria de discos rígidos,
compuesto por cabezas magnéticas en
tecnología Winchester de ferrita,
montadas sobre un brazo portadora,
unido por un circuito impreso flexible
con una consola metálico sobre la que
van montados:
- un circuito impreso flexible sobre el
que va montado un amplificador para
señales lectura-escritura, en forma de
circuito integrado,
- un portador para un circuito impreso 0
ex 8473 30 90 *35 Codificador mecánico, constituido por
un disco, escobillas de contacto, un
rodamiento y un árbol giratorio, montado
en una cápsula provista de un máximo de
3 conexiones, con resistencia a una
tensión de 50 V (corriente alterna)
durante 1 minuto como mínimo 0
ex 8473 30 90 *45 Brazo de rotor que no contenga componentes
electrónicos, para conjuntos de
lectura-escritura para unidades de
memoria de discos rígidos 0
ex 8473 30 90 *50 Memoria de burbujas magnéticas con una
capacidad de almacenamiento no
superior a 4 Mbits, encerrada en una
cápsula cuyas dimensiones exteriores no
superen 43 x 44 mm, provista de un máximo
de 56 conexiones y de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas o alfanuméricas
siguientes:
7110 FBM 54 DB BDL 0133 BDN 0151 MBM 2011
7114-1 FBM 64 DA BDL 0134 BDN 515 MBM 2256
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8473 30 90 *55 Conjunto de almacenamiento de datos
(Head/Disc/Assembly) para unidades
de memoria de disco, que permita la
transferencia de datos con una velocidad
de 3,9 o 4,2 megaoctetos por segundo, que
contenga cabezas de lectura-escritura y
9 o 11 discos magnéticos rígidos de un
diámetro exterior inferior o igual a 24,2
cm (9,5 pulgadas) y con una capacidad de
almacenamiento total, formateada, de
2 838 o 8 514 megaoctetos, todo ello en
una caja sellada herméticamente 0
ex 8473 30 90 *60 Conjunto de almacenamiento de datos
(Head/Disc/Assembly) para unidades de
memoria de disco del tipo 9 pulgadas, que
permita la transferencia de datos a una
velocidad de 2,77 megaoctetos por segundo,
que contenga cabezas de lectura-escritura
y 7 discos magnéticos rígidos y con una
capacidad de almacenamiento total,
formateada, de 1 216 ó 1 506 megaoctetos,
que funcione con una tensión de
alimentación de 120 V y de 220 V o más
pero no superior a 240 V, todo ello
encerrado en una caja sellada
herméticamente 0
ex 8473 30 90 *65 Unidad de mando, no provista de un rollo
de grabación, destinada a la fabricación
de unidades de memorias de cintas
audionuméricas (a) 0
ex 8473 30 90 *70 Conjunto de almacenamiento de datos
(Head/Disc/Assembly) para unidades de
de memoria de disco del tipo 10,8
pulgadas, que permita la transferencia
de datos con una velocidad de 3,9
megaoctetos por segundo, que contenga
16 cabezas de lectura-escritura y 9
discos magnéticos rígidos con una
capacidad de almacenamiento total,
formateada, de 17 gigaoctetos, todo
ello en una caja sellada herméticamente 0
ex 8473 30 90 *75 Conjunto de almacenamiento de datos
(Head/Disc/Assembly) para unidades de
memoria de disco del tipo 3,5
pulgadas, que permita la transferencia
de datos con una velocidad igual o
superior a 4,7 pero inferior o igual a
6,9 megaoctetos por segundo, que contenga
cabezas de lectura-escritura y 15 discos
magnéticos rígidos con una capacidad de
almacenamiento total, formateada, de
4 361 megaoctetos, todo ello en una caja
sellada herméticamente 0
ex 8473 40 90 *10 Cabeza de impresión térmica, en
tecnología de capa delgada o gruesa,
constituida por un circuito impreso con
al menos un condensador de tántalo y un
condensador electrolítico, contenido en
un soporte metálico con un conector,
peines impresores y un disipador de calor,
presentada con los correspondientes
rodillos y soportes 0
Ex 8473 40 90 *85 Cabeza de impresión térmica, en tecnología
de capa delgada, cuyas dimensiones
exteriores no superen 18 x 90 x 275 mm,
constituida por:
- un circuito impreso sobre un sustrato
cerámico provisto de circuitos
integrados monolíticos y 2 880
elementos termógenos,
- un circuito impreso provisto de
circuitos integrados monolíticos,
condensadores, resistencias y
conectores
- un termistor
y
- 1 o 2 placas de refrigeración 0
ex 8483 10 90 *10 Arboles para generadores y turbinas,
fundidos en una pieza, forjados y
desbastados, con un peso unitario
superior a 215 t 0
ex 8501 10 99 *52 Motor de corriente continua, sin
escobillas, cuyo par de rotación
típica no esceda de 0,20 Nm, provisto
de brida de fijación de 76 mm (±1 mm)
de diámetro, con rotor externo inferior
o igual a 55 mm (±1 mm) de diámetro,
bobinado de 4 fases, velocidad nominal
de 3 600 (±1 %) revoluciones/minuto,
tensión de alimentación de 12 V
(±10 %), con cables y conectores 0
ex 8501 10 99 *53 Motor de corriente continua, con
escobillas, con par de rotación típica
de 0,00025 Nm (±0,00005 Nm), provisto
de brida de fijación de 6,8 mm (±0,1 mm)
de diámetro, mandril de 12 mm (±1 mm)
de diámetro, con rotor externo, bobinado
de tres fases, velocidad nominal de 4 800
(±1 %) revoluciones/minuto y tensión de
alimentación de 4 V (±25 %) 0
ex 8501 10 99 *54 Motor de corriente continua, con
escobillas, con diámetro exterior
inferior o igual a 25,4 mm, con velocidad
nominal de 2 260 (±15 %) o 5 420 (±15 %)
revoluciones/minuto, tensión de
alimentación de 1,5 o 3 V 0
ex 8501 10 99 *58 Motor de corriente continua, con
escobillas, con un diámetro de 6 mm
(±0,2 mm) o 7,1 mm (±0,2 mm), un mandril
de 1 mm (±0,02 mm) de diámetro, una
velocidad nominal de 6 000 (±24 %)
revoluciones/minuto y tensión de
alimentación de 1,25 V (±36 %) 0
ex 8501 10 99 *59 Motor paso a paso de corriente continua,
con ángulo de paso de 1,8º (±0,09º), con
par de rotación de blocación no inferior
a 0,156 Nm, provisto de brida de fijación
cuyas dimensiones exteriores no superen
43 x 43 mm, mandril de 4 mm (±0,1 mm) de
diámetro, bobinado de dos fases y una
potencia no superior a 5 W 0
ex 8501 10 99 *69 Motor de corriente continua, sin
escobillas, cuyo par de rotación típica
no esceda de 0,002 Nm, provisto de brida
de fijación de 27,5 mm (±0,5 mm) de
diámetro, brida de fijación de 15 mm
(±0,5 mm) de diámetro, mandril de 25 mm
(±0,5 mm) de diámetro, con rotor interno,
bobinado de 3 fases, velocidad nominal de
3 409 (±0,1 %) revoluciones/minuto y
tensión de alimentación de 12 V (±5 %) 0
ex 8501 10 99 *70 Motor de corriente continua, sin
escobillas, cuyo par de rotación típica
no exceda de 0,001 Nm, provisto de brida
de fijación de 57 mm (±0,5 mm) de
diámetro, brida de fijación de 43,5 mm
(±0,5 mm) de diámetro, mandril de 25 mm
(0,5 mm) de diámetro, con rotor interno,
bobinado de tres fases, velocidad nominal
de 3 575 (±0,1 %) revoluciones/minuto y
tensión de alimentación de 12 V (±5 %) 0
ex 8501 10 99 *71 Motor bipolar de corriente continua, sin
escobillas, cuyo par de rotación típica
no exceda de 0,0223 Nm, provisto de brida
de fijación de 17,8 mm (±0,5 mm) de
diámetro, mandril de 25 mm (±0,5 mm) de
diámetro, con rotor interno, bobinado
de 3 fases, velocidad nominal de 4 498
(±0,1 %) revoluciones/minuto y tensión
de alimentación de 12 V (±10 %) 0
ex 8501 10 99 *72 Motor bipolar de corriente continua, sin
escobillas, cuyo par de rotación típica
no exceda de 0,00825 Nm, provisto de brida
de fijación de 27,4 mm (±0,5 mm) de
diámetro, mandril de 25 mm (±0,5 mm) de
diámetro, con rotor interno, bobinado de
3 fases, velocidad nominal de 4 498
(±0,1 %) revoluciones/minuto y tensión
de alimentación de 12 V (±10 %) 0
ex 8501 10 99 *74 Motor de corriente continua, sin
escobillas, cuyo par de rotación típica
no exceda de 0,0071 Nm, provisto de brida
de fijación de 12,7 mm (±0,5 mm) de
diámetro, mandril de 39,7 mm (±1 mm) de
diámetro, velocidad nominal de 3 600
(±0,1 %) revoluciones/minuto y tensión
de alimentación de 11 V (±10 %) 0
ex 8501 10 99 *76 Motor de corriente continua sin núcleo,
con un diámetro de 18 mm (±0,1 mm) un
mandril de 0,8 mm (±0,02 mm) de
diámetro, una velocidad nominal de
5 000 (±20 %) revoluciones/minuto y
tensión de alimentación de 1,25 V
(±36 %) 0
ex 8501 10 99 *77 Motor de corriente continua, con
escobillas, con par de rotación
típica de 0,004 Nm (±0,001 Nm),
provisto de brida de fijación de 32
mm (±0,5 mm) de diámetro, mandril de
2 mm (±0,004 mm) de diámetro, con
rotor interno, bobinado de tres fases,
velocidad nominal de 2 800 (±10 %)
revoluciones/minuto y tensión de
alimentación de 12 V (±15 %) 0
ex 8502 40 90 *10 Transformador con un núcleo de ferrita,
ex 8504 31 90 *20 con bobinas de 2 o 6 revoluciones de
diámetro de 0,1 mm, sobre un circuito
impreso flexible 0
ex 8504 40 98 *10 Convertidor de corriente continua en
corriente continua, con una tensión
de entrada superior o igual a 100 V
pero inferior o igual a 390 V, encerrado
en una cápsula 0
ex 8504 50 90 *10 Bobina de reactancia monolítica con una
inducción variable no superior a 62 mH 0
ex 8504 50 90 *20 Bobina multiplaca de reactancia
monolítica, encerrada en una cápsula del
tipo SMD (Surface Mounted Device) cuyas
dimensiones exteriores no superen 1,8 x
3,4 mm, destinada a la fabricación de
aparatos de busca de personas (buscas)
(a) 0
ex 8505 90 10 *91 Solenoide con émbolo, operativo a una
tensión de alimentación nominal de 24 V
a una corriente continua nominal de
0,08 A, destinado a la fabricación de
productos de la partida 8517 (a) 0
ex 8506 19 19 *10 Pila de litio-yodo cuyas dimensiones no
superen 9 x 23 x 45 mm, de una
tensión inferior o igual a 2,8 V 0
ex 8506 19 19 *20 Unidad constituida por un máximo de 2
baterías de litio encerrada en un
soporte para circuitos impresos, provisto
de un máximo de 32 conexiones y que
incorpore un circuito de control 0
ex 8507 30 91 *10 Rectangular acumulador de níquel-cadmio,
con una longitud de 67 mm (±0,1 mm),
una anchura de 16,8 mm (±0,05 mm) y un
espesor de 10,5 mm (±0,05 mm), con una
capacidad nominal no superior a 1 200
mAh, destinado a la fabricación de
baterías recargables (a) 0
ex 8507 90 98 *10 Rectangular acumulador de níquel
hídrido, con una longitud de 48,4
mm (±1 mm), una anchura de 14,5 mm
(±1 mm) y un espesor de 7,5 mm (±1 mm),
con una capacidad nominal de 500 mAh o
más y una tensión nominal de 1,2 V,
destinado a la fabricación de baterías
recargables (a) 0
ex 8517 82 90 *10 Unidad de emisión, que permite la
conversión de señales eléctricas en
impulsos de luz, que emite una luz de
longitud de onda nominal de 850 nm, que
contenga un diodo emisor de luz (LED), un
conmutador de corriente, un amortiguador
de entrada y un circuito de deformación
/compensación, encerrada en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
DM-231-TA
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8517 82 90 *20 Unidad de recepción, que permite la
conversión de impulsos de luz en señales
eléctricas, que emite una luz de longitud
de onda nominal de 850 nm, que contenga
un fotodiodo, 2 circuitos de decisión,
un amplificador y un integrador,
encerrada en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanuméricas siguiente:
DM-231-RA
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8517 90 11 *01 Modulador-demodulador (Modem), en
tecnología C-MOS, para la transmisión de
datos simultáneamente en dos direcciones
(full duplex) con una velocidad de 28 800
bis por segundo y para la transmisión en
una sola dirección (half duplex) de
imágenes estáticas (facsimile telegraphy)
con una velocidad de 14 400 bis por
segundo, constituido por 2 o más
circuitos integrados monolíticos, uno o
más para el proceso de las señales
digitales (DSP) y otro para funciones
analógicas, montados sobre un circuito
impreso, encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
RC 192DP RC 240DP RC288DP
RC 192DPL RC 240DPL
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8517 90 11 *02 Modulador-demodulador (Modem), en
tecnología C-MOS, exclusivamente para
transmisión en una sola dirección
(half duplex) de imágenes estáticas
(facsimile telegraphy) o de datos con
una velocidad inferior o igual a 2 400
bits por segundo, constituido
exclusivamente por 2 circuitos integrados
monolíticos uno para el proceso de las
señales digitales (DSP) y el otro para
funciones analógicas, montados sobre un
circuito impreso, encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
RC 24BKJ
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8517 90 11 *03 Modulador-demodulador (Modem), en
tecnología C-MOS, exclusivamente para
transmisión simultánea en dos direcciones
(full duplex) de datos con una velocidad
inferior o igual a 2 400 bits por segundo,
constituido exclusivamente por 2 circuitos
integrados monolíticos, uno para el
proceso de las señales digitales (DSP)
y el otro para funciones analógicas,
montados sobre un circuito impreso,
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanuméricas siguiente:
RC 2324DPL
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8517 90 11 *04 Modulador-demodulador (Modem), en
tecnología C-MOS, exclusivamente para
transmisión en una sola dirección (half
duplex) de imágenes estáticas (facsimile
telegraphy) con una velocidad inferior o
igual a 9 600 bits por segundo,
constituido exclusivamente por 2 circuitos
integrados monolíticos uno para el
proceso de las señales digitales (DSP)
y el otro para funciones analógico,
montados sobre un circuito impreso,
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
R 96DFX R 96EFX R 96MFX
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8517 90 11 *05 Modulador-demodulador (Modem), en
tecnología C-MOS, para la transmisión de
datos simultáneamente en dos direcciones
(full duplex) con una velocidad inferior
o igual a 9 600 bits por segundo y para la
transmisión en una sola dirección (half
duplex) de imágenes estáticas (facsimile
telegraphy) con una velocidad inferior o
igual a 9 600 bits por segundo,
constituido exclusivamente por 2 o 3
circuitos integrados monolíticos, uno
o dos para el proceso de las señales
digitales (DSP) y uno para funciones
analógicas, montados sobre un circuito
impreso, encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
cobinaciones alfanuméricas siguientes:
RC 9323 RC 9624 RC 96DPL RC 96V24
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8517 90 81 *10 Conjunto para aparatos telefónicos,
constituido por un micrófno, un circuito
de protección y un enchufe de conexión de
4 ramas, montado en un circuito impreso
cuyas dimensiones no superen 22 x 40 mm 0
ex 8517 90 81 *20 Conmutador diferencial de punto de cruce
de 16 x 16 ó 32 x 32 bits, de un material
semi-conductor de arseniuro de galio
(AsGa), que permita la conmutación a una
velocidad de datos superior o igual a 800
Mbits/s, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula en
combinación con condensadores de
desacoplamiento, todo ello montado sobre
un soporte cuyas dimensiones exteriores
no superen 35 x 35 mm, provista de un
máximo de 196 conexiones y de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
TQ 8016 TQ 8032
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8517 90 81 *30 Conjunto constituido por un diodo láser
que emite una luz de longitud de onda
nominal de 780 nm, un fotodiodo y una
lente, encerrado en una cápsula cuyo
diámetro exterior no supere 9 mm y cuya
altura no supere 20 mm, provisto de un
máximo de 3 conexiones y de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
FU-011SLD-N2 LM-7115
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8517 90 92 *10 Conjunto electrónico para una cabeza de
impresión térmica, constituido
exclusivamente por pistas conductoras,
circuitos integrados monolíticos y 8 640
elementos termógenos o más, todo ello
montado sobre un sustrato cerámico cuyas
dimensiones exteriores no superen 3 x 61
x 271 mm 0
ex 8517 90 98 *05 Conjunto constituido por un diodo láser
que emite una luz de longitud de onda
nominal de 980 nm, un fotodiodo, un
termistor y una placa de refrigeración,
encerrado en una cápsula con una conexión
para un cable de fibras ópticas y
provisto de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
QLM9S470
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8518 30 90 *10 Auricular para aparatos audivitos
encerrado en una cápsula cuyas
dimensiones exteriores, sin contar los
empalmes, no superen 5 x 6 x 8 mm 0
ex 8518 90 00 *91 Placa macho de una sola pieza, de acero
recalcado en frio, en forma de disco
provisto por un lado de un cilindro,
destinada a la fabricación de altavoces
(a) 0
ex 8522 90 91 *91 Unidad óptica constituida por un diodo
láser provisto de un fotodiodo, que
emite una luz de longitud de onda nominal
de 780 nm, encerrado en una cápsula
cuyo diámetro exterior no supere 10 mm
y cuya altura no supere 9 mm, provisto
de un máximo de 10 conexiones y de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
LDGU LT 022
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8522 90 98 *33 Conjunto constituido por un circuito de
control, un sensor tacométrico y un
motor de corriente continua, con
escobillas, con par de rotación típica
de 0,0044 Nm (±0,001 Nm), provisto de
mandril de 3,523 mm (±0,002 mm) de
diámetro, con rotor externo de 69 mm
(±0,3 mm) de diámetro, bobinado de tres
fases, velocidad nominal de 2 600
(±16 %) revoluciones/minuto y tensión
de alimentación de 14 V (±10 %) 0
ex 8522 90 98 *34 Mecanismo de accionamiento para un
dispositivo de grabación y de
reproducción de sonido sobre cinta
magnética de cassette, destinado
a la fabricación de contestadores
telefónicos (a) 0
ex 8522 90 98 *35 Conjunto de reproducción de sonido,
constituido por una pletina para
casetes, con un motor de corriente
continua, destinado a la fabricación
de productos de la partida 8519 (a) 0
ex 8522 90 98 *36 Conjunto de grabación y de reproducción
video, constituido por una pletina para
casetes, destinado a la fabricación de
productos de la partida 8521 o 8522 (a) 0
ex 8522 90 98 *37 Cabeza magnética para el borrado de cintas
de video, destinada a la fabricación de
productos de la partida 8521 o 8522 (a) 0
ex 8523 20 19 *40 Discos magnéticos rígidos prelubrificados,
tratados al óxido, con una coercitividad
superior o igual a 300 Oersted, sin
montar en casetes 0
ex 8525 20 90 *10 Emisor-receptor de frecuencias radio (RF)
para aparatos de teléfono digital sin
cable, para frecuencias igual o superior
a 1,8 GHz pero inferior o igual a 1,9
GHz, con una tensión de alimentación
nominal de 3,6 V, encerrado en una
cápsula montada sobre un circuito
impreso 0
ex 8528 20 20 *10 Videomonitor constituido por:
- un tubo catódico monocromo de
pantalla plana, con una diagonal
de la pantalla igual o inferior
a 110 mm y provisto de una bobina de
desviación y por
- un circuito impreso sobre el que están
montados una unidad de desviación, un
amplificador video y un transformador,
todo ello montado sobre un chasis,
destinado a la fabricación de video
-interfonos, video-teléfonos o aparatos
de vigilancia (a) 0
ex 8529 10 70 *10 Conjunto de filtrado cerámico, compuesto
por 2 filtros cerámicos y un resonador
cerámico para una frecuencia de 10,7 MHz
(±30 kHz), encerrado en una cápsula 0
ex 8529 10 70 *20 Filtro cerámico para frecuencias superior
o igual a 4,5 MHz pero inferior o igual
a 6,6 MHz, encerrado en una cápsula 0
ex 8529 10 70 *30 Filtro cerámico para frecuencias de 450
kHz, con una anchura de banda inferior
o igual a 18 kHz a 10 dB, encerrado en
una cápsula 0
ex 8529 10 70 *40 Aislador de señales de frecuencias radio
(RF) para una frecuencia igual o superior
a 940 MHz pero inferior o igual a 1 453
MHz, con una pérdida de inserción inferior
o igual a 0,7 dB, encerrado en una
cápsula 0
ex 8529 90 81 *31 Bobina de desmagnetización, con un
máximo de 96 vueltas, con cables y
conectores 0
ex 8529 90 81 *32 Conjunto constituido por un objetivo de
longitud focal de 3,6 mm, un detector de
imagen de transferencia de carga de
interlínea con 291 000 células
fotosensibles, circuitos integrados, todo
ello montado en un circuito impreso 0
ex 8529 90 81 *34 Conjunto constituido por un objetivo de
longitud focal regulable igual o superior
a 5 mm pero no superior a 69 mm, un
codificador zoom, una unidad de motor de
paso a paso, una unidad de motor zoom, una
unidad de motor iris y un interruptor foto 0
ex 8529 90 81 *35 Conjunto de grabación y de reproducción
video, constituido por una pletina para
casetes, con un motor de corriente
continua, destinado a la fabricación
de productos de la partida 8525 (a) 0
ex 8529 90 81 *36 Conjunto constituido por un tubo catódico
monocromo con una diagonal de la pantalla
igual o superior a 165 mm pero sin exceder
de 230 mm y una lente focal cóncava,
montado sobre una armadura de
enfriamiento llena de líquido, destinado
a la fabricación de videoproyectores (a) 0
ex 8529 90 81 *37 Filtro, constituido por 2 cristales de
ex 8529 90 89 *31 cuarzo piezoeléctrico, cada uno con
una frecuencia igual o superior a 21 MHz
pero inferior o igual a 30 MHz, montado
sobre un soporte, provisto de un máximo
de 7 conexiones 0
ex 8531 20 30 *10 Dispositivo de visualización por matriz
de puntos constituido por una fila de 8
caracteres, cada carácter compuesto de 35
diodos emisores de luz (LEDs), que
contenga componentes electrónicos para
las funciones de interfaz y de mando,
encerrado en una cápsula cuyas
dimensiones exteriores no superen 20 x
43 mm, provisto de un máximo de 28
conexiones y de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
HDSP 2107 HDSP 2112 PDSP 2110 PDSP 2112
HDSP 2111 HDSP 2113 PDSP 2111 PDSP 2113
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8531 20 30 *20 Indicador digital consistente en un cuadro
de circuito impreso, cuyas dimensiones
no superen 35 x 90 mm y en una única
fila de caracteres que no sean inferiores
o tres, compuesto por diodos de cuerpos
sólidos luminosos fabricados a base de
galio semiconductor y montados sobre el
cuadro. Cada carácter comprende un máximo
de 8 segmentos con punto decimal o sin él.
La fila de caracteres está recubierta de
una película de protección de plástico 0
ex 8531 80 90 *10 Dispositivo de visualización por plasma
de corriente continua 0
ex 8531 80 90 *20 Transductor con capacidad de nivel sonoro
de 85 dB a una frecuencia de 2 700 o
3 200 Hz 0
ex 8531 80 90 *30 Dispositivo de visualización fluorescente
de vacío, constituido por un circuito
de refresco de memoria, un generador de
caracteres, un convertidor de corriente
continua/corriente continua y componentes
electrónicos con función de mando y/o de
control 0
ex 8531 90 10 *91 Unidad de iluminación «backside», que
comprenda un portador de lámpara con un
tubo de cátodo, una hoja reflejante y un
sustrato difuso, cuyas dimensiones
exteriores no superen 7 x 250 x 300 mm,
destinada a la fabricación de dispositivos
de visualización de cristales líquidos
(LCD) (a) 0
ex 8532 22 20 *95 Condensador electrolítico de aluminio,
con una capacidad nominal fija no superior
a 470 µF y una tensión de operación no
superior a 50 V, operativo en una gama
de temperatura entre -40 ºC y +85 ºC,
con un diámetro inferior o igual a 8
mm y un espesor inferior o igual a 5 mm 0
ex 8532 22 00 *96 Condensador electrolítico de aluminio,
con una capacidad nominal fija de 2,2
µF y una tensión de funcionamiento de
385 V, operativo en una gama de
temperatura entre -40 ºC y +85 ºC 0
ex 8532 22 00 *97 Condensador electrolítico de aluminio,
con una capacidad nominal fija inferior
o igual a 3,3 F y una tensión de
funcionamiento nominal de 2,5 o 5,5 V,
operativo en una gama de temperatura
entre -25 ºC y +85 ºC 0
ex 8532 23 00 *91 Condensador dieléctrico de cerámico de
una sola capa, con una capacidad nominal
fija igual o superior a 1 pF pero
inferior o igual a 1 µF y una tensión
de funcinamiento nominal inferior o igual
a 50 V, operativo en una gama de
temperatura entre -25 ºC y + 85 ºC 0
ex 8533 10 00 *92 Resistencia fija de carbono alglomerada,
con una tensión de funcionamiento no
superior a 350 V y una capacidad de
disipación no superior a 0,5 W 0
ex 8534 00 11 *91 Circuito impreso por una sola cara cuyas
ex 8534 00 19 *91 dimensiones no superen 30 x 30 mm,
destinado a la fabricación de productos
del capítulo 91 (a) 0
ex 8534 00 11 *92 Circuito impreso múltiple, constituido
por 24 capas, incluida 5 capas dotadas
de pistas insertadas, de triazina de
bismaleimida, cuyas dimensiones exteriores
no superen 64 x 65 cm 0
ex 8534 00 19 *95 Circuito impreso, constituido por
elementos conductores fijados sobre una
película flexible, con una traza igual
o superior a 0,095 mm pero inferior o
igual a 3,5 mm y una separación entre
trazas igual o superior a 0,095 mm pero
inferior o igual a 0,305 mm, destinado
a la fabricación de calculadores
electrónicos (a) 0
ex 8534 00 19 *96 Circuito impreso sobre un soporte de
óxido de aluminio, exclusivamente con
elementos conductores en tecnología de
capa gruesa recubiertos de una capa de
oro, destinado a la fabricación de
productos de la subpartida 8542 20 50 (a) 0
ex 8534 00 90 *93 Circuito impreso sobre una o las dos
caras de un soporte cerámico, constituido
por elementos conductores, contactos y
resistencias, que incorporan conexiones
aisladas por capas vitrificadas, cuyas
dimensiones no superen 45 x 45 mm,
provisto de un máximo de 550 conexiones 0
ex 8536 41 10 *91 Relé térmico contenido en una bombilla de
ex 8536 41 90 *91 vidrio herméticamente cerrada cuya altura
ex 8536 49 00 *91 no supere 35 mm, con exclusión de los
hilos, y cuyo coeficiente de pérdida no
supere 10-6 cm3 de helio por segundo bajo
1 bar a una temperatura comprendida
entre 0 y 160 ºC, destinado a ser montado
sobre compresores para equipos
frigoríficos (a) 0
ex 8536 50 90 *93 Unidad de conmutadores para cable coaxial,
que contenga 3 conmutadores electro
-magnéticos, con un tiempo de conmutación
no superior a 50 ms y una corriente de
accionamiento no superior a 500 mA a una
tensión de 12 V 0
ex 8536 90 85 *91 Conectores elastoméricos, constituidos
por elementos conductores bañados en oro
y fijados en un soporte de goma 0
ex 8538 90 90 *91 Parte de un fusible electrotérmico,
consistente en un hilo de cobre revestido
de estaño e incorporado a una cápsula
cilíndrica cuyas dimensiones exteriores
no superen 5 x 48 mm 0
ex 8540 11 11 *91 Tubo catódico de color, provisto de una
máscara de rendija (slot-mask), con
cañones electrónicos colocados uno al
lado del otro (tecnología en línea) y una
diagonal de la pantalla no inferior a 12
cm y no superior a 26 cm 0
ex 8540 12 00 *82 Tubo catódico monocromo, con una diagonal
de pantalla igual o superior a 250
mm pero no superior a 320 mm y una tensión
anódica igual o superior a 18 kV pero no
superior a 22 kV 0
ex 8540 20 90 *91 Fotomultiplicador constituido por un tubo
fotocatódico con 9 diodos, sensible a la
luz de longitud de onda superior o igual
a 160 nm pero inferior o igual a 930 nm,
con un diámetro inferior o igual a 14 mm
y una altura inferior o igual a 94 mm 0
ex 8540 30 10 *34 Tubo catódico de color provisto de una
máscara perforada con orificios circulares
(dot mask), con 3 cañones de electrones
dispuestos los unos junto a los otros
(tecnología in-line) o 1 cañón con 3 rayos,
con una diagonal de la pantalla superior
a 72 cm y una distancia entre los
puntos del mismo color inferior a 0,5 mm 0
ex 8540 30 10 *35 Tubo catódico de color provisto de una
máscara perforada con orificios circulares
(dot mask), con 3 canoñes de electrones
dispuestos los unos junto a los otros
(tecnología in-line) o 1 cañón con 3 rayos
y con diagonal de la pantalla inferior o
igual a 72 cm 0
ex 8540 30 10 *36 Tubo catódico en color, provisto de una
máscara de rendija (slit-mask), con una
distancia entre bandas del mismo color
inferior a 0,35 mm y una diagonal de la
pantalla no superior a 53 cm 0
ex 8540 30 10 *37 Tubo catódico en color, provisto de una
máscara de rendija (slit-mask), con una
distancia entre bandas del mismo color
inferior a 0,39 mm y una diagonal de la
pantalla igual o superior a 33 cm pero
inferior o igual a 38 cm 0
ex 8540 30 90 *26 Tubo catódico monocromo de pantalla plana,
con una diagonal de pantalla no
inferior a 142 mm y no superior a 190
mm, una luminiscencia de 300 lumens o
más, pero no superior a 0,1 mm, fósforos
del tipo P1 o P22 o P53 o P55 o P56, una
tensión anódica superior a 34 kV, una
tensión de focalización superior a 7 kV
y una corriente catódica de 3 mA como
mínimo 0
ex 8540 30 90 *27 Tubo catódico monocromo, con una diagonal
de pantalla no inferior a 310 mm y no
superior a 390 mm 0
ex 8540 89 11 *91 Indicador, en forma de un tubo que
consiste en una cápsula de vidrio
montada sobre un cuadro cuyas dimensiones,
con exclusión del cable, no superen 300
x 350 mm. El tubo contiene una o algunas
filas de caracteres o líneas dispuestas
en filas. Cada uno de los caracteres o
líneas se compone de elementos
fluorescentes o fosforescentes. Estos
elementos están montados sobre un soporte
metalizado recubierto de sustancias
fluorescentes o de sales fosforescentes
que se iluminan cuando están sometidas
a un bombardeo de electrones 0
ex 8540 91 00 *91 Bobina de desviación para tubos catódicos
con una frecuencia de operación superior
o igual a 31 250 Hz pero inferior o igual
a 64 000 Hz, provista de un imán de 4
polos 0
ex 8540 91 00 *92 Máscara de rendija (slit mask),
constituido por rendijas verticales con
una distancia entre cintas de 0,74 mm
(±0,12 mm) y una diagonal de 61,5 cm
(±0,5 cm) ó 71 cm (±0,5 cm) ó 79,5 cm
(±0,5 cm) 0
ex 8540 91 00 *93 Cañón de electrones, destinado a la
fabricación de tubos catódios
monocromos con una diagonal de la pantalla
superior o igual a 7,6 cm pero inferior o
igual a 30,5 cm (a) 0
ex 8540 91 00 *94 Bobina de desviación para tubos
catódicos de color, con una frecuencia
de operación de 15 625 o 31 250 Hz,
provista de 2 imanes de 2 polos, 2 imanes
de 4 polos y 2 imanes de 6 polos 0
ex 8540 91 00 *96 Conjunto para un tubo catódico, que
permite el ajuste del contraste y/o de la
convergencia de la imagen, con un mínimo
de 2 pero un máximo de 6 bobinas, un
soporte en materia plástica y un anillo
de fijación metálico 0
ex 8540 99 00 *91 Anodo, cátodo o dispositivo de salida, o
un conjunto de estos elementos (Magnetron
core tube), destinado a la fabricación
de magnetrones de la subpartida 8540 41 00
(a) 0
ex 8541 10 91 *30 Diodo Zener para supresión de sobre
tensión transitoria, con una tensión
igual o superior a 24 V pero inferior o
igual a 30 V y una capacidad de disipación
de 5 W, encerrado en una cápsula provista
de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
2101DE
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8541 10 99 *30 Diodo regulador de corriente, que permite
un nivel de corriente estabilizada no
superior a 18 mA a una tensión de 10 V 0
ex 8541 10 99 *40 Diodo, con una corriente directa no
superior a 1 A, una resistencia no
superior a 1,5 ohmios, una capacidad
total no superior a 0,3 pF y una tensión
de ruptura no inferior a 200 V 0
ex 8541 21 90 *10 Transistor de electrones de alta
movilidad (HEMT), para frecuencias de
2 GHz, ó más pero sin exceder de 20 GHz,
con una capacidad de disipación no
superior a 180 mW, encerrado en una
cápsula cuyo diámetro no supere 3 mm,
provisto de un máximo de 4 conexiones 0
ex 8541 21 90 *20 Transistor de efecto de campo (FET), para
frecuencias de 2 GHz o más pero no
superior a 16 GHz, con una capacidad
de disipación no superior a 225 mW,
encerrado en una cápsula cuyo diámetro
no supere 3 mm, provisto de un máximo
de 4 conexiones 0
ex 8541 29 20 *10 Transistor de efecto de campo (FET), para
frecuencias de 2 GHz, o más pero no
superior a 10 GHz, con una capacidad de
disipación no superior a 6,5 W, encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
ATF 44101 ATF 46101
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8541 29 20 *15 Transistor de efecto de campo (FET) de
tipo canal N, con una tensión de ruptura
drenaje-fuente no inferior a 450 V, una
corriente de drenaje continua no superior
a 18 A, una resistencia drenaje-fuente no
superior a 0,4 ohm y una capacidad de
disipación no superior a 80 W, encerrado
en una cápsula provisto de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
2SK1916
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8541 29 20 *20 Transistor de efecto de campo (FET) de
tipo canal P, con una tensión de ruptura
drenaje-fuente de -200 V, una corriente
de drenaje constante no superior a -1,8 A,
una resistencia drenaje-fuente no superior
a 3 ohm y una capacidad de disipación
no superior a 20 W, encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
IRF 9610
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8541 29 20 *25 Transistor de efecto de campo (FET) de
tipo canal N, con una tensión de ruptura
drenaje-fuente no inferior a 500 V, una
corriente de drenaje continua inferior
o igual a 1 A, una resistencia drenaje
-fuente no superior a 5 ohm y una
capacidad de disipación no superior a
40 W, encerrado en una cápsula provista
de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
MTD1N50E
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8541 29 20 *30 Transistor de efecto de campo (FET) de
tipo canal N, con una tensión de
ruptura drenaje-fuente no inferior a 600
V, una corriente de drenaje constante no
superior a 6,2 A, una resistencia drenaje
-fuente no superior a 1,2 ohm y una
capacidad de disipación no superior a
125 W, encerrado en una cápsula provista
de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanuméricas siguiente:
IRFBC40
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8541 29 20 *35 Transistor de efecto de campo (FET) de
tipo canal N, con una tensión de ruptura
drenaje-fuente no inferior a 55 V, una
corriente de drenaje-fuente igual o
superior a 0,9 A pero inferior o igual
a 3 A, una resistencia drenaje-fuente no
superior a 1,5 ohm y una capacidad de
disipación no superior a 38 W, encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
1003SEDA
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8541 29 20 *40 Transistor de efecto de campo (FET) de
tipo canal P, con una tensión de ruptura
drenaje-fuente de -30, -60 o -100 V,
una corriente de drenaje constante no
superior a -9,6 A, una resistencia
drenaje-fuente no superior a 0,28 ohm y
una capacidad de disipación no superior
a 125 W, encerrado en una cápsula provista
de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
IRF 9540 IRFU 9024 MMSF3P03HD
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8541 29 20 *50 Transistor de efecto de campo (FET) de
tipo canal N, con una tensión de ruptura
drenaje-fuente no inferior a 30 V, una
corriente de drenaje constante no
superior a 6 A, una resistencia drenaje
-fuente no superior a 0,05 ohm y una
capacidad de disipación no superior a 50
W, encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
MMSF5N03HD SMD30N03 SMU30N03
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8541 29 20 *60 Transistor de efecto de campo (FET) de
tipo canal P, con una tensión de ruptura
drenaje-fuente no inferior a 60 V, una
corriente de drenaje constante no superior
a 8,5 A, una resistencia drenaje-fuente
no superior a 0,3 ohm y una capacidad de
disipación no superior a 30 W, encerrado
en una cápsula provisto de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
IRFD 014 IRFR 014 IRLR 014
IRFR 010 IRFU 014 IRLU 014
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descricpión 0
ex 8541 29 20 *70 Transistor de efecto de campo (FET) de
tipo canal N, con una tensión de ruptura
drenaje-fuente no inferior a 60 V, una
corriente de drenaje continua inferior
o igual a 35 A, una resistencia drenaje
-fuente no superior a 0,1 ohm y una
capacidad de disipación no superior
a 125 W, encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
5101FK (IRCZ24) 5101GK
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8541 29 80 *10 Transistor con una potencia superior o
igual a 150 W para una tensión superior
o igual a 160 V y con una frecuencia de
corte superior o igual a 20 MHz,
encerrado en una cápsula cuyas dimensiones
exteriores no superen 22 x 37 mm,
provisto de un máximo de 3 conexiones
y de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
2 SA 1170 2 SA 1494 2 SC 2921
2 SA 1215 2 SC 2774 2 SC 3858
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8541 29 80 *20 Transistor con protección de sobrecarga
térmica, con una tensión de
funcionamiento colector-emisor inferior o
igual a 42 V, encerrado en una cápsula
provisto de un máximo de 4 conexiones 0
ex 8541 29 80 *30 Transistor con una potencia de salida
inferior o igual a 30 W a una tensión
de 12,5 V, encerrado en una cápsula
provisto de un máximo de 8 conexiones 0
ex 8541 29 80 *40 Transistor, con una capacidad de
disipación no superior a 250 W, una
tensión de ruptura de colector-emisor
no inferior a 120 V y una corriente
de colector de punta no superior a
40 A, encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
2SC3675 2SC3886A 2SC4152
2SC3781 2SC3997 2SC4288
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8541 29 80 *50 Transistor de efecto de campo (FET), de
un material semi-conductor de arseniuro
de galio (AsGa), con una frecuencia igual
o superior a 2 GHz pero inferior o igual
a 18 GHz, encerrado en una cápsula
provisto de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
NE76084 NE8004
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8541 40 19 *10 Diodo emisor de luz que opera a una
longitud de onda nominal de 710 nm,
compuesto por un semi-conductor a base
de galio-arsénico-fósforo (GaAsP), en
forma de circuito integrado monolítico
sin encapsular (microplaquita), destinado
a la fabricación de optoacopladores (a) 0
ex 8541 40 19 *20 Diodo emisor de luz (LED), compuesto por un
semi-conductor a base de aluminio-galio
-arsénico (AlGaAs), provisto de una base
cuadrada cuyo lado no exceda de 8,2 mm
de longitud, con lente primaria 0
ex 8541 40 19 *30 Diodo emisor de luz (LED), en tecnología
de sustrato transparente (TS), compuesto
por un semi-conductor a base de aluminio
-galio-arsénico (AlGaAs), con una
intensidad luminosa no inferior a 1,4
candelas a 20 mA 0
ex 8541 40 93 *91 Par fotoélectrico, que contenga un
fototransistor con una corriente colector
no superior a 20 mA y una tensión de
ruptura de colector-emisor no inferior
a 30 V y un diodo emisor de luz con una
corriente inversa no superior a 100 µA
a una tensión inversa de 5 V, encerrado
en una cápsula 0
ex 8541 60 00 *91 Cristal piezoeléctrico que oscile a una
frecuencia de 32 768 Hz, encerrada en
una cápsula cilíndrica cuya longitud no
supere 8,2 mm y cuyo diámetro no supere
3,2 mm, destinado a la fabricación de
productos del capítulo 91 (a) 0
ex 8541 60 00 *92 Cristal cerámico piezoeléctrico
polarizado, que oscile con una
frecuencia superior o igual a 500 kHz
pero inferior o igual a 12 500 kHz,
encerrado en una cápsula cuyas dimensiones
exteriores no superen 14 x 15 mm, provisto
de un máximo de 3 conexiones 0
ex 8541 60 00 *95 Elementos ceramicos de filtros y
resonadores para frecuencias inferior
o igual a 35 MHz, de piezocerámica,
solamente con eléctrodos o hojas de
contacto 0
ex 8542 11 01 *11 Disco (oblea) sin cortar todavía en
microplaquitas, exclusivamente
constituido por microcontroladores o
microordenadores con una capacidad de
proceso de 8 bits, en tecnología C-MOS,
que asegura las funciones de control
servo, que contenga una memoria
exclusivamente de lectura, no programable
(ROM) con una capacidad de almacenamiento
de 128 Kbits, memorias de lectura
-escritura de acceso aleatorio (RAMs) con
una capacidad de almacenamiento total
de 3 Kbits y una unidad de tiempo (Timer
unit), destinado a la fabricación de
productos de la subpartida de 8542 11 52
encerrados en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
PD 78134
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción
(a) 0
ex 8542 11 01 *12 Disco (oblea) sin cortar todavía en
microplaquitas, exclusivamente
constituido por microcontroladores o
microordenadores, en tecnología C-MOS,
con una capacidad de proceso de 16 bits,
que contengan una memoria exclusivamente
de lectura, no programable (ROM) con una
capacidad de almacenamiento de 48 Kbits,
una memoria exclusivamente de lectura,
no programable (ROM) con una capacidad
de almacenamiento de 16 Kbits y una
memoria de lectura-escritura de acceso
aleatorio (RAM) con una capacidad de
almacenamiento de 4 Kbits, destinado a
la fabricación de productos de la
subpartida 8542 11 53 encerrados en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
77C25
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción
(a) 0
ex 8542 11 01 *25 Disco (oblea) sin cortar todavía en
microplaquitas, exclusivamente constituido
por microcontroladores o microordenadores,
en tecnología C-MOS o N-MOS (incluida la
tecnología H-MOS), con una capacidad de
proceso de 16 bits, que contengan una
memoria exclusivamente de lectura, no
programable (ROM) con una capacidad de
almacenamiento de 510 x 13 bits, una
memoria exclusivamente de lectura, no
programable (ROM) con una capacidad de
almacenamiento de 512 x 23 bits y una
memoria de lectura-escritura de acceso
aleatorio (RAM) con una capacidad de
almacenamiento de 2 Kbits, destinado
a la fabricación de productos de la
subpartida 8542 11 53 encerrados en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas o alfanuméricas
siguientes:
7720 77C20
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción
(a) 0
ex 8542 11 01 *30 Disco (oblea) sin cortar todavía en
microplaquitas, exclusivamente constituído
de memorias estáticas de lectura-escritura
de acceso aleatorio (S-RAMs) con una
capacidad de almacenamiento de 1 Mbits,
destinado a la fabricación de productos
de la subpartida 8542 11 25 encerrados en
una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
numérica siguiente:
431 000
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción
(a) 0
ex 8542 11 01 *40 Disco (oblea) sin cortar todavía en
microplaquitas, exclusivamente
constituido por microprocesadores,
destinado a la fabricación de productos
de la subpartida 8542 11 43, 8542 11 45,
8542 11 47 o 8542 11 49 encerrados en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
7810 78C10
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción
(a) 0
ex 8542 11 01 *50 Disco (oblea) sin cortar todavía en
microplaquitas, exclusivamente constituido
por microcontroladores o microordenadores
con una capacidad de proceso de 16 bits,
que contengan una memoria exclusivamente
de lectura, no programable (ROM) o una
memoria exclusivamente de lectura,
programable, no borrable (PROM) o una
memoria exclusivamente de lectura,
programable, que se pueda borrar
mediante rayos ultravioleta (EPROM)
con una capacidad de almacenamiento no
superior a 256 Kbits y una o algunas
memorias de lectura-escritura de
acceso aleatorio (RAMs) con una
capacidad de almacenamiento total no
superior a 12 Kbits, destinado a la
fabricación de productos de la subpartida
8542 11 53 encerrados en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
78C11 78C14 78CP14
78C12 78C18 8XC196KT
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción
(a) 0
ex 8542 11 01 *70 Disco (oblea) sin cortar todavía en
microplaquitas, exclusivamente
constituido por circuitos de control
de visualización y de generación de
caracteres para dispositivos de
visualización de cristales líquidos
(LCD) por matriz de puntos, destinado
a la fabricación de productos de la
subpartida 8542 11 56 encerrados en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas siguientes:
7228 7229
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción
(a) 0
ex 8542 11 01 *80 Disco (oblea) sin cortar todavía en
microplaquitas, exclusivamente
constituido por dispositivos de lógica
programable, destinado a la fabricación
de productos de la subpartida 8542 11 61
encerrados en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
XC 2018 XC 3090 XC 4008
XC 2064 XC 4002 XC 4010
XC 3020 XC 4003 XC 4013
XC 3030 XC 4004 XC 4016
XC 3042 XC 4005 XC 4020
XC 3064 XC 4006
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción (a) 0
ex 8542 11 05 *10 Circuito de control y de mando de
dispositivos de visualización de
cristal líquido (LCD) por matriz de
puntos, en tecnología C-MOS, provisto
de un generador de caracteres, con una
tensión de mando superior a 10 V, en
forma de circuito integrado monolítico
sin encapsular (microplaquita), destinado
a la fabricación de módulos de
visualización de cristal líquido (LCD)
(a) 0
ex 8542 11 05 *15 Circuito de interfaz y de control, en
tecnología BiMOS, que permite la
comunicación entre un microprocesador,
circuitos de control de bus y un
circuito de control de memoria, en
forma de circuito integrado monolítico
sin encapsular (microplaquita), destinado
a la fabricación de productos de la
subpartida 8542 11 56 encerrados en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
16G7432 16G7433 50G6759 50G6761
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción
(a) 0
ex 8542 11 05 *20 Circuito de mando para dispositivos de
visualización de cristales líquidos (LCD),
en tecnología C-MOS, con un mínimo de 40
canales de salida, con una tensión de
mando superior a 5 V, en forma de
circuito integrado monolítico sin
encapsular (microplaquitas), destinado a
la fabricación de dispositivos de
visualización de cristales líquidos
(LCD) o conjuntos de éstos (a) 0
ex 8542 11 05 *25 Circuito de control de bus, en tecnología
BiMOS, en forma de circuito integrado
monolítico sin encapsular (microplaquita),
destinado a la fabricación de productos
de la subpartida 8542 11 56 encerrados en
una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
16G7429 16G7430 50G6755 50G6757
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción (a) 0
ex 8542 11 05 *35 Circuito de control de memoria, en
tecnología BiMOS, en forma de circuito
integrado monolítico sin encapsular
(microplaquita), destinado a la
fabricación de productos de la subpartida
8542 20 80 encerrados en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
16G7428 16G7463
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción (a) 0
ex 8542 11 05 *45 Circuito de control de bus, en tecnología
C-MOS, en forma de circuito integrado
monolítico sin encapsular (microplaquita),
destinado a la fabricación de productos
de la subpartida 8542 11 56 encerrados en
una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas o
alfanuméricas siguientes:
2782654 52G7386 63F4073 63F4170 69G1705
52G7385 63F4057 63F4074 63F4378 81889051
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción (a) 0
ex 8542 11 05 *50 Microprocesador, en forma de circuito
integrado monolítico sin encapsular
(microplaquita), destinado a la
fabricación de productos de la subpartida
8542 11 43, 8542 11 45, 8542 11 47 o
8542 11 49 encerrados en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas o alfanuméricas
siguientes:
32G7577 8186364 PC 601
32G7578 8188937 PC 603
486 8188939 PC 604
61F3516 82F5698 PC 620
80501 82F5700
8186362 89G2847
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción (a) 0
ex 8542 11 05 *55 Circuito de control de memoria, en
tecnología C-MOS, en forma de circuito
integrado monolítico sin encapsular
(microplaquita), destinado a la
fabricación de prouctos de la subpartida
8542 11 56 encerrados en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas o alfanuméricas
siguientes:
32G7468 50G6870 51G8186 8186387
32G7567 50G8191 8184091 8188905
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción (a) 0
ex 8542 11 05 *60 Convertidor video triple numérico
-analógico con 3 memorias de lectura
-escritura de acceso aleatorio (RAMDAC),
en tecnología C-MOS, en forma de circuito
integrado monolítico sin encapsular
(microplaquita), destinado a la
fabricación de productos de la subpartida
8542 11 69 encerrados en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas o
alfanuméricas siguientes:
RGB525 RGB530 (8187135)
RGB528 RGB561 (8186987)
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción (a) 0
ex 8542 11 05 *65 Circuito de interfaz y de control de
bus, en tecnología C-MOS, en forma
de circuito integrado monolítico sin
encapsular (microplaquita), destinado
a la fabricación de productos de la
subpartida 8542 11 56 encerrados en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
2782454 42G0929 61G2276 8184079 8184095
42G0928 51G8187 71G3184 8184093 8184108
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción (a) 0
ex 8542 11 05 *70 Circuito tampón de datos/direcciones, en
tecnología C-MOS, en forma de circuito
integrado monolítico sin encapsular
(microplaquita), destinado a la
fabricación de productos de la subpartida
8542 11 69 encerrados en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas siguientes:
2782653 8190694
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción (a) 0
ex 8542 11 05 *75 Memoria cache estática de lectura
-escritura de acceso aleatorio (S
-cache-RAM), en tecnología C-MOS,
con una capacidad de almacenamiento de
256 o 512 Kbits, en forma de circuito
integrado monolítico sin encapsular
(microplaquita), destinado a la
fabricación de productos de la
subpartida 8542 11 23 o 8542 11 25
encerrados en una cápsula provista
de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas o
alfanuméricas siguientes:
32G7587 32G7607 50G7244 8186377
32G7588 32G7608 8186318 8186379
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción (a) 0
ex 8542 11 05 *80 Circuito de control, en tecnología
C-MOS, para el control de redes locales
y de memoria, en forma de circuito
integrado monolítico sin encapsular
(microplaquita), destinado a la
fabricación de productos de la subpartida
8542 11 56 encerrados en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanuméricas siguiente:
85F7196
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción (a) 0
ex 8542 11 05 *85 Circuito de interfaz y de control, en
tecnología C-MOS, para el control de
exploración y de reloj horario (TOD),
en forma de circuito integrado monolítico
sin encapsular (microplaquita), destinado
a la fabricación de productos de la
subpartida 8542 11 56 encerrados en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
86G8155
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción (a) 0
ex 8542 11 12 *01 Memoria dinámica de lectura-escritura
de acceso aleatorio (D-RAM), en
tecnología N-MOS (incluida la tecnología
H-MOS), con una capacidad de
almacenamiento de 64 Kbits, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
KM 4164 MN 4264 TMS 4164 TMS 4416
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 12 *11 Memoria dinámica de lectura-escritura
de acceso aleatorio (D-RAM), en tecnología
N-MOS (incluida la tecnología H-MOS), con
una capacidad de almacenamiento de 256
Kbits y un tiempo de acceso no superior
a 150 ns, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
HB 50562 MSM 4256
HM 50256 MSM 4464
HM 50464 PD 41254
KM 41256 PD 41256
KM 41257 PD 41464
M5M 4256 TMM 41256
M5M 4464 TMM 41464
MB 81256 TMS 4256
MB 81464 TMS 4464
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 8
ex 8542 11 12 *12 Memoria dinámica de lectura-escritura de
acceso aleatorio (D-RAM), en tecnología
C-MOS, con una capacidad de almacenamiento
de 256 Kbits, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
53 C 256 HM 65256 TC 51832
53 C 258 MB 81 C 258
53 C 464 MB 81 C 466
53 C 466 P 51 C 256
HM 65256 P 51 C 259
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 12 *13 Memoria dinámica de lectura-escritura de
acceso aleatorio (D-RAM), de doble
puerta, con registro de datos y un
control de salida de lectura secuencial,
con una capacidad de almacenamiento de
256 Kbits, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
M5M 4 C 264 MB 81461 PD 41264 TMS 4461
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 14 *02 Memoria dinámica de lectura-escritura de
acceso aleatorio (D-RAM), de doble o
triple puerta, con registro de datos y
control de lectura de salida secuencial, con
una capacidad de almacenamiento superior a
256 Kbits pero inferior o igual a 1 Mbit,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
M5M 442256 MT 43 C 8128
MB 81 C 4251 TC 524256
MSM 54C864 TC 524257
MT 42 C 4256 TC 528126
MT 43 C 4257 TC 528128
MT 43 C 4258 TMS 44 C 251
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 14 *05 Memoria dinámica de lectura-escritura de
acceso aleatorio (D-RAM), en tecnología
no superior a 100 ns, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanuméricas siguiente:
TC511664BFT
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 16 *01 Memoria pseudoestática de lectura
-escritura de acceso aleatorio (PS-RAM),
en tecnología C-MOS, con capacidad de
almacenamiento de 4 Mbits y un tiempo
de acceso no superior a 100 ns,
constituida por un generador de impulsos
de reloj y un circuito de control de
refresco, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanuméricas siguiente:
HM 658512
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción
Este PS-RAM debe ser destinado a la
fabricación de ordenadores portátiles,
que puedan funcionar sin fuente de
energía externa (a) 0
ex 8542 11 16 *05 Memoria dinámica de lectura-escritura de
acceso aleatorio (D-RAM), en tecnología
C-MOS, con una capacidad de almacenamiento
superior a 1 Mbit pero inferior o igual a
4 Mbits y un tiempo de acceso no superior
a 35 ns, que contenga una o algunas
memorias cache estáticas de lectura
-escritura de acceso aleatorio (S-cache
-RAM), en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
DM 2200 DM 2212
DM 2202 DM 2213
DM 2203 DM 2233
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción 0
ex 8542 11 16 *06 Memoria dinámica de lectura-escritura de
acceso aleatorio (D-RAM), en tecnología
C-MOS, con una capacidad de almacenamiento
de 2 Mbits y un tiempo de acceso no
superior a 60 ns, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
V53C8256
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 16 *08 Memoria dinámica de lectura-escritura
de acceso aleatorio (D-RAM), en
tecnología C-MOS, que opere con una
alimentación de 3,3 V (±0,3 V), con una
capacidad de almacenamiento de 512 K x
8 bits y un tiempo de acceso no superior
a 100 ns, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
HM51W4 800 (74G1307) (70G6821)
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 18 *01 Memoria dinámica de lectura-escritura de
acceso aleatorio (D-RAM), en tecnología
C-MOS, con una capacidad de almacenamiento
de 256 K x 18 bits y un tiempo de acceso
no superior a 80 ns, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
PD 424280
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 10
ex 8542 11 21 *01 Memoria estática de lectura-escritura de
acceso aleatorio (S-RAM), realizada en
tecnología C-MOS, con una capacidad de
almacenamiento de 16 x 4 bits y un tiempo
de acceso no superior a 35 ns, en forma
de circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CY27S03 CY54S189 CY7C189
CY27S07 CY74S189 CY7C190
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 21 *02 Memoria estática de lectura-escritura de
acceso aleatorio (S-RAM), en tecnología
C-MOS, con una capacidad de almacenamiento
de 2 K x 8 bits y un tiempo de acceso
no superior a 20 ns, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
IDT 6116LA20 IDT 6116SA20
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 21 *12 Circuito integrado monolítico por una
ex 8542 11 23 *27 memoria estática de lectura-escritura
ex 8542 11 25 *27 de acceso aleatorio (S-RAM) superpuesta,
ex 8542 11 27 *27 bit a bit, a una memoria exclusivamente de
lectura, programable, que se pueda borrar
eléctricamente (E2PROM), encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
STK 1390 X 2001
STK 1391 X 2002
STK 10C48 X 2004
STK 10C68 X 2201 A
STK 11C48 X 2210
STK 11C68 X 2212
STK 11C88 X 2443
STK 13C68 X 2444
STK 14C68 X 20C16
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 21 *16 Memoria estática de lectura-escritura de
acceso aleatorio (S-RAM), en tecnología
C-MOS, con una capacidad de almacenamiento
de 16 Kbits, que contenga una puerta de
entrada/salida bidireccional de 5 bits y
un emisor-receptor asíncrono universal
(UART), en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
75012SC121
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 21 *17 Memoria estática de lectura-escritura de
acceso aleatorio (S-RAM), en tecnología
C-MOS, con una capacidad de almacenamiento
de 256 x 4 bits y un tiempo de acceso no
superior a 60 ns, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CY7C122 CY93422 P4C 422
CY7C123 CY93L422
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 21 *19 Memoria estática de lectura-escritura de
acceso aleatorio (S-RAM), de puerta
cuádruple, en tecnología C-MOS, con una
capacidad de almacenamiento inferior o
igual a 64 Kbits y un tiempo de acceso
no superior a 45 ns, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
IDT 7050 IDT 7052
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 21 *28 Memoria estática de lectura-escritura de
acceso aleatorio (S/RAM), con una
capacidad de almacenamiento de 1 K x 4
bits y un tiempo de acceso no superior a
25 ns, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
AM 9150-20 CY 7 C 150-15
AM 9150-25 CY 7 C 150-25
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 21 *32 Memoria estática de lectura-escritura de
acceso aleatorio (S-RAM), en tecnología
N-MOS (incluyendo H-MOS), con una
capacidad de almacenamiento de 8 Kbits,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas o alfanuméricas
siguientes:
4008 4801 8108 8114 PD 421
4118 8104 8112 8185
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 21 *37 Memoria estática de lectura-escritura de
ex 8542 11 23 *21 acceso aleatorio (S-RAM), no volátil, en
ex 8542 11 25 *12 tecnología C-MOS, provista de una fuente
ex 8542 11 27 *03 de energía interna, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
BQ 4011 DS 1 220 Y MKI 48 Z 02
BQ 4013 DS 1230 MKI 48 Z 12
BQ 4014 MK 48 Z 02
BQ 4015 MK 48 Z 12
BQ 4024 MK 48 Z 30
BQ 4025 MK 48 Z 32
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 21 *42 Memoria estática de lectura-escritura de
acceso aleatorio (S-RAM), en tecnología
C-MOS, con una capacidad de almacenamiento
de 32 Kbits, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
IDT 7134 TC 5532
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 21 *43 Memoria estática de lectura-escritura de
acceso aleatorio (S-RAM), de doble
puerta, en tecnología BiMOS, con una
capacidad de almacenamiento no superior
a 64 Kbits y un tiempo de acceso no
superior a 35 ns, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CY7B134 CY7B135 CY7B139
CY7B1342 CY7B138 CY7B144
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 21 *48 Memoria cache estática de lectura
-escritura de acceso aleatorio (S-Cache
-RAM), en tecnología C-MOS, con una
capacidad de almacenamiento de 4 K x
16 bits y un tiempo de acceso no superior
a 55 ns, constituida por un registro
-tampón de dirección de 12 bits y por
circuitos de control, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanuméricas siguiente:
IDT71586S
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 23 *01 Memoria cache estática de lectura
-escritura de acceso aleatorio (S-Cache
-RAM), en tecnología BiMOS, con una
capacidad de almacenamiento de 72 Kbits,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CY7B180 CY7B181
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 23 *02 Memoria estática de lectura-escritura de
acceso aleatorio (S-RAM), de doble puerta,
en tecnología BiMOS, con una capacidad de
almacenamiento de 72 Kbits y un tiempo de
acceso no superior a 35 ns, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
CY7B145
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 23 *03 Memoria estática de lectura-escritura de
acceso aleatorio (S-RAM), en tecnología
C-MOS, con una capacidad de almacenamiento
de 192 Kbits y un tiempo de acceso no
superior a 35 ns, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
MCM 56824
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 23 *19 Memoria cache estática de lectura
-escritura de acceso aleatorio (S-Cache
-RAM), en tecnología C-MOS, con una
capacidad de almacenamiento de 144 Bits
y un tiempo de acceso no superior a 30
ns, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
TC 55187 TC 55188
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 23 *20 Memoria cache estática de lectura
-escritura de acceso aleatorio (S-Cache
-RAM), de doble puerto, en tecnología
C-MOS, con una capacidad de
almacenamiento de 256 Kbits, con un
circuito de control de un bus memoria,
un circuito de control de bus de la
unidad central de proceso (CPU), un
cerrojo (latch) de direcciones y 2
multiplexores, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en
una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
82490XP
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 23 *23 Memoria estática de lectura-escritura de
acceso aleatorio (S-RAM), en tecnología
C-MOS, con una capacidad de almacenamiento
de 32 K x 8 bits, una corriente de reposo
inferior o igual a 25 µA y un tiempo de
acceso superior a 55 ns, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
CXK 58257
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 25 *01 Memoria estática de lectura-escritura de
acceso aleatorio (S-RAM), en tecnología
BiMOS, con una capacidad de almacenamiento
de 288 Kbits y un tiempo de acceso no
superior a 40 ns, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CY7B173 CY7B174 PD 46730 TC 55B329
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción 0
ex 8542 11 25 *08 Memoria cache estática de lectura
-escritura de acceso aleatorio (S-Cache
-RAM), en tecnología BiMOS, con una
capacidad de almacenamiento total de
320 Kbits, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
PD 46710 PD 46741
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción 0
ex 8542 11 25 *11 Memoria estática de lectura-escritura
de acceso aleatorio (S-RAM), en tecnología
C-MOS, con una capacidad de almacenamiento
de 512 Kbits, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
TC 551632
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 27 *05 Memoria estática de lectura-escritura de
acceso aleatorio (S-RAM), en tecnología
BiMOS, con una capacidad de almacenamiento
de 64 K x 18 bits, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
MCM 67A618 MCM 67C618
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
8542 11 31 Memoria exclusivamente de lectura, no
programable (ROM) 0
ex 8542 11 33 *02 Memoria exclusivamente de lectura,
programable, que se pueda borrar mediante
rayos ultravioleta (EPROM), en tecnología
N-MOS (incluida la tecnología H-MOS), con
una capacidad de almacenamiento inferior o
igual a 256 Kbits, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista en la cara superior de
una ventana de cuarzo y de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
M 2716 M 2732 A M 2764 M 27128 M 27256
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 33 *11 Memoria exclusivamente de lectura,
programable, que se pueda borrar
mediante rayos ultravioleta (EPROM), con
una capacidad de almacenamiento no
superior a 64 Kbits, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista en la cara superior de
una ventana de cuarzo y de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
27 CX 321 CY 7C 261 W
27 CX 322 CY 7C 263 W
CY 7C 243 W CY 7C 268 W
CY 7C 244 W CY 7C 269 W
CY 7C 245 W CY 7C 291 W
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 33 *16 Memoria exclusivamente de lectura,
ex 8542 11 41 *16 programable, borrable mediante rayos
ultravioleta (EPROM) o no borrable
(PROM), con una capacidad de
almacenamiento de 128 Kbits y un
tiempo de acceso no superior a 100 ns,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula, que posea
o no en la cara superior una ventana
de cuarzo, y provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CY 7C 251 CY 7C 254 XC 1728
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 33 *24 Memoria exclusivamente de lectura,
programable, que se pueda borrar
mediante rayos ultraviolea (EPROM), en
tecnología C-MOS, con una capacidad de
almacenamiento de 16 K x 16 bits, que
contenga una puerta exclusivamente de
lectura de 5 bits, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista en la cara superior
de una ventana de cuarzo y de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
N 73120FRN
u
- otra siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 33 *51 Memoria exclusivamente de lectura,
ex 8542 11 41 *21 programable, borrable mediante rayos
ultravioleta (EPROM) o no borrable (PROM),
con una capacidad de almacenamiento de
256 Kbits y un tiempo de acceso a 65 ns,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrada en una cápsula, que posea o no
en la cara superior una ventana de cuarzo,
y provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
27C256-55 CY 7C 275
27H256-35 CY 7C 276
27H256-45 CY 7C 277
CY 7C 270 CY 7C 279
CY 7C 271 XC 17256D
CY 7C 274
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descrición 0
ex 8542 11 34 *05 Memoria exclusivamente de lectura,
programable, que se pueda borrar
mediante rayos ultravioleta (EPROM),
en tecnología C-MOS, con una capacidad
de almacenamiento de 448 Kbits y un
tiempo de acceso no superior a 170 ns,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista en la
cara superior de una ventana de cuarzo
y de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
N 70413FEC-A
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 34 *12 Memoria exclusivamente de lectura,
programable, que se pueda borrar mediante
rayos ultraviolea (EPROM), en tecnología
N-MOS (incluida la tecnología H-MOS), con
una capacidad de almacenamiento de 512
Kbits, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista en la cara superior de una
ventana de cuarzo y de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
M 27512
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 34 *24 Memoria exclusivamente de lectura,
ex 8542 11 41 *24 programable, borrable mediante rayos
ultravioleta (EPROM) o no borrable
(PROM), con una capacidad de
almacenamiento de 512 Kbits, que
contenga cerrojos (Latches) de
direcciones y datos, en forma de
circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula, que posea
o no en la cara superior una ventana de
cuarzo, y provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
TMS 87C510 TMS 87PC510
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 34 *27 Memoria exclusivamente de lectura,
ex 8542 11 41 *27 programable, borrable mediante rayos
ultravioleta (EPROM) o no borrable (PROM),
con una capacidad de almacenamiento de
512 Kbits y un tiempo de acceso no
superior a 55 ns, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula, que posea o no en la cara
superior una ventana de cuarzo, y
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CY 7C 286-50 CY 7C 287-45 CY 7C 287-55
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción 0
ex 8542 11 34 *51 Memoria exclusivamente de lectura,
ex 8542 11 41 *51 programable, que se pueda borrar mediante
rayos ultravioletas (EPROM) o no
borrable (PROM), con una capacidad de
almacenamiento de 1 Mbit, que contenga
cerrojos (Latches) de direcciones y datos,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula que posea o no
en la cara superior una ventana de cuarzo,
y provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
TMS 87C110 TMS 87PC110
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción 0
ex 8542 11 38 *03 Memoria exclusivamente de lectura,
programable, que se pueda borrar
eléctricamente (E2PROM), en tecnología
C-MOS o N-MOS (incluida la tecnología
H-MOS), que permita operaciones de
escritura por octeto (paralelas), con una
capacidad de almacenamiento de 2 K x 8
bits, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
X 2816C X 28 C 16
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 38 *61 Memoria flash exclusivamente de lectura,
programable, que se pueda borrar
eléctricamente (Flash E2PROM), con una
capacidad de almacenamiento de 16 Kbits,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
TMS 29 F 816
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción 0
ex 8542 11 38 *71 Memoria flash exclusivamente de lectura,
programable, que se pueda borrar
eléctricamente (Flas E2PROM), en
tecnología C-MOS, con una capacidad
de almacenamiento de 896 Kbits, en forma
de circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
N71564FTCHCA
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente
descripción 0
ex 8542 11 40 *02 Memoria ferroeléctrica, en tecnología
C-MOS, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
FM1208S
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 40 *21 Memoria de lectura-escritura FIFO (First
In/First Out), en tecnología C-MOS, con
una capacidad de almacenamiento de 64 x
8 ó 64 x 9 bits, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CY7C408A CY7C409A
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 40 *25 Memoria de lectura-escritura FIFO (First
In/First Out) para la lectura y escritura
simultánea en una sola señal de reloj, en
tecnología C-MOS, con una capacidad de
almacenamiento de 2 K x 18 bits, en forma
de circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CY7C447 CY7C457 MT 53C2K18C3
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 40 *26 Memoria de lectura-escritura FIFO (First
In/First Out) para la lectura y escritura
simultáneas en una señal de reloj, en
tecnología C-MOS, con una capacidad de
almacenamiento de 512 x 9 bits y un
tiempo de acceso no superior a 40 ns, en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
Am 4601 Am 7201-35 CY7C451
Am 7201-5 CY7C441 IDT 72211
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 40 *36 Memoria de lectura-escritura FIFO (First
In/First Out), con una capacidad de
almacenamiento de 7 280 ó 9 080 bits, en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
PD 41101 PD 41102 PD 42101 PD 42102
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 40 *39 Memoria de lectura-escritura FIFO (First
In/First Out), que permita ya sea la
lectura y escritura simultáneas en una
sola señal de reloj o bien que funciona
en modo bidireccional, en tecnología C-MOS,
con una capacidad de almacenamiento de 9
o 18 Kbits, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
Am 7202A CY7C446 IDT 72031
Am 7203A CY7C453 IDT 72215
CY7C439 CY7C455 MT 53C51218A1
CY7C443 CY7C456
CY7C445 IDT 72021
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 40 *43 Memoria de lectura-escritura FIFO (First
In/First Out), en tecnología C-MOS, con
una capacidad de almacenamiento de 72
Kbits y con un tiempo de acceso no
superior a 15 ns o un registro de bandera
programable, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
Am 7205-15 CY7C470 MT 53C4K18D4-15
CY7C460-15 IDT 7205
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 40 *55 Memoria estática de lectura-escritura FIFO
(First In/First Out), en tecnología
C-MOS, con una capacidad de almacenamiento
de 144 Kbits, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CY7C462 CY7C472
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 40 *65 Memoria de lectura-escritura FIFO (First
In/First Out), en tecnología C-MOS, con
una capacidad de almacenamiento de 288
Kbits, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CY7C464 CY7C474
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 41 *25 Memoria exclusivamente de lectura,
programable, no borrable (PROM), en
tecnología C-MOS, con una capacidad de
almacenamiento inferior o igual a 64
Kbits, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CY7C225 CY7C261 HM 6616
CY7C235 CY7C263 MB 7143
CY7C243 CY7C264 MB 7144
CY7C244 CY7C268 MB 71C44
CY7C245 CY7C269 XC 1718
CY7C248 CY7C281 XC 1736
CY7C249 CY7C282 XC 1764
CY7C258 CY7C291 XC 1765
CY7C259 CY7C292
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 41 *66 Registro memoria, en tecnología C-MOS,
con una capacidad de almacenamiento de
1 Mbit, que contenga un generador de
direcciones que asegura la operación
de lectura-escritura en serie, en forma
de circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
MSM 6389
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
8542 11 43 Microprocesadores
8542 11 45
8542 11 47
8542 11 49
8542 11 51 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso no superior a 4 bits 0
ex 8542 11 52 *03 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 8 bits con
funciones de interfaz periférico, en
tecnología N-MOS (incluida la tecnología
H-MOS), provisto de una memoria de
lectura-escritura de acceso aleatorio
(RAM) con una capacidad de almacenamiento
no superior a 2 Kbits, una memoria
exclusivamente de lectura, no programable
(ROM) o de una memoria exclusivamente de
lectura, programable, no borrable (PROM)
o de una memoria exclusivamente de
lectura, programable, que se pueda borrar
mediante rayos ultravioleta (EPROM), con
una capacidad de almacenamiento de 16
Kbits, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas siguientes:
8042 8742
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 52 *05 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 8 bits, en
tecnología N-MOS (incluyendo H-MOS)
constituido por una memoria exclusivamente
de lectura, programable, que se pueda
borrar mediante rayos ultravioleta (EPROM)
con una capacidad de almacenamiento de
14 432, de 30 016 o de 30 208 bits, por
una memoria de lectura-escritura de
acceso aleatorio (RAM) con una capacidad
de almacenamiento de 832 bits o de 896
bits, por una memoria exclusivamente de
lectura, no programable (ROM) con una
capacidad de almacenamiento de 920 bits,
de 1 528 bits o de 1 728 bits, en forma
de circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
MC 68705P3 MC 68705R3 MC 68705S3
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 52 *07 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 8 bits, en
tecnología C-MOS, dotado de arquitectura
de registro a registro, que contenga una
memoria estática de lectura-escritura de
acceso aleatorio (S-RAM) con una capacidad
de almacenamiento no superior a 12 Kbits
y al menos una memoria exclusivamente de
lectura, no programable (ROM) o una
memoria exclusivamente de lectura,
programable, no borrable (PROM) o una
memoria exclusivamente de lectura,
programable, borrable con rayos
ultravioleta (EPROM) o una memoria
exclusivamente de lectura, programable,
borrable eléctricamente (E2PROM), con una
capacidad de almacenamiento no superior
a 256 Kbits, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
370C010 370C250 370C732 73C85
370C032 370C256 370C756 73C88
370C050 370C310 370C758 73C95
370C052 370C332 370C810 73C161
370C056 370C350 370C850 MC 68HC05P1
370C058 370C352 374C036 MC 68HC05P8
370C150 370C356 73C41
370C156 370C358 73C42
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 52 *25 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 8 bits, en
tecnología C-MOS, para descodificar y
visualizar textos, que contenga una
memoria exclusivamente de lectura, no
programable (ROM) con una capacidad de
almacenamiento de 8 Kbits, una memoria
exclusivamente de lectura, no programable
(ROM) con un juego de 120 caracteres y una
memoria de lectura-escritura de acceso
aleatorio (RAM) con una capacidad de
almacenamiento no superior a 2 304 bits,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
CF 72307
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 52 *27 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 8 bits, en
tecnología C-MOS, que asegure las
funciones de deflexión vertical para
un tubo catódico, que contenga 2 unidades
de aritmética y lógica (ALUs), 4 memorias
exclusivamente de lectura, no programable
(ROMs) con una capacidad total de
almacenamiento de 11,7 Kbits, 2 memorias
de lectura-escritura de acceso aleatorio
(RAMs) con una capacidad total de
almacenamiento de 1 Kbit, un convertidor
analógico-digital y 2 convertidores
digital-analógicos, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
CXD 2018
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 52 *31 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 8 bits, en
tecnología C-MOS, que asegure las
funciones de control de un teclado, que
contenga una memoria exclusivamente de
lectura, no programable (ROM) con una
capacidad de almacenamiento de 2 Kbits,
memorias de lectura-escritura de acceso
aleatorio (RAMs) con una capacidad total
de almacenamiento de 2 Kbits, un reloj
de tiempo real, registros de direcciones
y tampones de memoria de entrada-salida,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
82C113
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 52 *33 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 8 bits, en
tecnología C-MOS, que asegure funciones
de control remoto, que contenga una
memoria exclusivamente de lectura, no
programable (ROM) con una capacidad de
almacenamiento inferior o igual a 128
Kbits, una memoria de lectura-escritura
de acceso aleatorio (RAM) con una
capacidad de almacenamiento inferior o
igual a 4 Kbtis y un modulador, en forma
de circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
MN 187164 PCA 84C222 PCA 84C822
PCA 84C122 PCA 84C422
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 52 *37 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 8 bits, en
tecnología C-MOS, que permita la
memorización de mensajes de voz, que
contenga una memoria exclusivamente de
lectura, no programable (ROM) con una
capacidad de almacenamiento de 128
Kbits, un circuito de interfaz de una
memoria exclusivamente de lectura,
programable, borrable con rayos
ultravioleta (EPROM), un circuito
de interfaz de una memoria de lectura
-escritura de acceso aleatorio (RAM)
y un circuito de interfaz de comunicación,
en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
D6305
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 52 *39 Microcontrolador o microordenador con
una capacidad de proceso de 8 bits, en
tecnología C-MOS, que asegure las
funciones de comunicación y de control
en redes locales (LON), costituido por
3 unidades centrales de proceso (CPU)
de 8 bits, una memoria estática de
lectura-escritura de acceso aleatorio
(S-RAM) con una capacidad de
almacenamiento inferior o igual a
16 Kbits y una memoria exclusivamente
de lectura, programable, borrable
eléctricamente (E2PROM) con capacidad
de almacenamiento de 4 Kbits, en forma
de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
MC 143120 MC 143150
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 52 *41 Microcontrolador o microordenador con
una capacidad de proceso de 8 bits, en
tecnología C-MOS, que permite el control
de protocolo, el formateado de datos y el
proceso de señales audio, que contenga 1 o
2 memorias de lectura-escritura de acceso
aleatorio (RAM) con una capacidad de
almacenamiento total inferior o igual a
10 Kbits y una memoria exclusivamente
de lectura, no programable (ROM) con una
capacidad de almacenamiento de 192
Kbits, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanuméricas siguiente:
Am 79C412
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 52 *55 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 8 bits, en
tecnología C-MOS, constituido por una
memoria de lectura-escritura de acceso
aleatorio (RAM) con una capacidad de
almacenamiento de 2 u 8 Kbits, una
memoria exclusivamente de lectura,
programable, que se pueda borrar
eléctricamente (E2PROM) con una
capacidad de almacenamiento de 4 Kbits
y un convertidor analógico-digital de
8 canales, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
MC 68HC11A1 SC 415016FU
MC 68HC11F SC 805666FN
SC 415111FU TMP 68HC11A1
SC 415112FU
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 52 *85 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 8 bits, en
tecnología C-MOS, que contenga un
procesador de señales digitales de 16
bits, una memoria de lectura-escritura
de acceso aleatorio (RAM) con una capacidad
de almacenamiento de 4 Kbits o más, pero
inferior o igual a 16 Kbits y con
función de memoria programa, 2 memorias
de lectura-escritura de acceso aleatorio
(RAM) con una capacidad de almacenamiento
total de 2 Kbits o más, pero inferior o
igual a 8 Kbits y 256 registros, en forma
de circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
Z 86294 Z 86295 Z 86C95
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 52 *87 Microcontrolador o microordenador con
una capacidad de proceso de 8 bits, en
tecnología C-MOS, que asegure funciones
de control de una unidad de memoria de
discos flexibles o de un teclado, que
contenga un registro de configuración
de 8 bits, una memoria de lectura
-escritura de acceso aleatorio (RAM)
con una capacidad de almacenamiento
de 16 Kbits y con función de memoria
programa, una memoria de lectura
-escritura de acceso aleatorio (RAM)
con una capacidad de almacenamiento
de 2 Kbits y un reloj de tiempo real,
en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
PC 87323 VF PC 87911
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 54 *04 Microcontrolador o microordenador con
una capacidad de proceso de 19 bits, en
tecnología C-MOS, que permita funciones
audio y funciones de recepción/transmisión
de un sistema de telecomunicación digital
inalámbrico, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
AM 79C420 SC 14420
SC 14400 SC 14460
SC 14401
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 54 *12 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 32 bits, en
tecnología N-MOS (incluida la tecnología
H-MOS), constituido por 24 registros de
32 bits y una memoria de lectura-escritura
de acceso aleatorio (RAM) con una
capacidad de almacenamiento de 2 Kbits,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
HGC 6127
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 54 *19 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 32 bits, en
tecnología C-MOS, que contenga buses de
datos de 16 bits y un multiplicador de
16 x 16 buts con resultados de 32 bits,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
ST 18930 ST 18940 ST 18942 TMS 320M520
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 54 *21 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 32 bits y un bus
de datos de 16 bits, constituido por
memorias de lectura-escritura de acceso
aleatorio (RAMs) con una capacidad total
de almacenamiento inferior o igual a
450 Kbtis, de una o más memorias
exclusivamente de lectura, no programable
(ROMs) o de una o más memorias
exclusivamente de lectura, programable,
que se pueda borrar mediante rayos
ultravioleta (EPROMs), con una capacidad
total de almacenamiento inferior o igual a
768 Kbits, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas o alfanuméricas
siguientes:
320 10 320 C 25 320 E 17
320 11 320 C 50 TMS 320C25A
320 C 10 320 C 51 TMS 320C29
320 C 15 320 C 53
320 C 17 320 E 15
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 54 *25 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 32 bits, en
tecnología C-MOS, que contenga una memoria
exclusivamente de lectura no programable
(ROM) con una capacidad de almacenamiento
de 4 Mbits, una memoria de lectura
-escritura de acceso aleatorio (RAM) con
una capacidad de almacenamiento de 1 Mbit,
un circuito de mando/control para un
dispositivo de visualización, un circuito
de control de interrupciones, un circuito
de control de teclado, un circuito de
control para direcciones de memoria
(Memory mapper) y un generador de reloj,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
SC 414181FG16
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 54 *16 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 32 bits,
constituido por una o más memorias de
lectura-escritura de acceso aleatorio
(RAMs) con una capacidad de almacenamiento
total no superior a 48 Kbits, una memoria
exclusivamente de lectura, no programable
(ROM) con una capacidad de almacenamiento
no superior a 128 Kbits, de una unidad
aritmética de 32 bits con coma flotante,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
DSP 32 MB 86232
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 54 *36 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 32 bits, en
tecnología C-MOS, provisto de una o
algunas memorias de lectura-escritura de
acceso aleatorio (RAMs) con una capacidad
de almacenamiento total de 64 Kbits y de
una memoria exclusivamente de lectura, no
programable (ROM) con una capacidad de
almacenamiento igual o superior a 128
Kbits, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
320 C 30 320 C 40 DSP 3207
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 54 *41 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 32 bits, en
tecnología C-MOS, constituido por un
módulo de integración de sistemas
heterogéneos (SIM), con un registro de
configuración, una memoria de lectura
-escritura de acceso aleatorio (RAM) con
una capacidad de almacenamiento de 16
Kbits, una unidad de proceso de tiempos
(TPU) con 16 canales independientes
programables, un circuito de interfaz
periférico en serie y un circuito de
interfaz de comunicación en serie, en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en o que comprenda la combinación
alfanumérica siguiente:
MC 68332
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 54 *51 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso de 32 bits, en
tecnología C-MOS, con función de
tratamiento de datos audio, constituido
por un multiplicador y acumulador (MAC)
de 52 bits, 2 memorias dinámicas de
lectura-escritura de acceso aleatorio
(D-RAM) con una capacidad de
almacenamiento total de 12 Kbits y 2
memorias estáticas de lectura-escritura
de acceso aleatorio (S-RAM) con una
capacidad de almacenamiento total de 14
Kbits, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
TMC 57000 TMC 57001
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 55 *51 Microcontrolador o microordenador con una
capacidad de proceso superior a 32 bits,
en tecnología C-MOS, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CS 4920 DSP 56002
DSP 1616 DSP 56166
DSP 56 000 DSP 9 6002
DSP 56001 TMS 320C500
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *02 Circuito de control de impresora, en
tecnología C-MOS, que contenga un circuito
de control para una memoria dinámica de
lectura-escritura de acceso aleatorio
(D-RAM), registros de acceso directo a
memoria (DMA), registros para la
comunicación entre 2 microprocesadores y
una memoria estática de lectura-escritura
de acceso aleatorio (S-RAM), en forma de
circuito integrado monolítico encerrado en
una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
TMX 35C438
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *05 Circuito de control de visualización o
generación de caracteres para dispositivos
de cristales líquidos (LCD), de diodos
emisores de luz o de elementos
fluorescentes, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provisto de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
D 16302 ECN 2112 MC 141540
D 16306 HD 61830 PD 16311
ECN 2102 LH 5821 TC 9240F
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *07 Circuito de control para unidades de
memoria de disco, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas o alfanuméricas
siguientes:
0391343 CL SH250 MB 89311
1454-001 CL SH260 OMTI 505
6006Z1 CL SH265 OTI 018
6008 CL SH350 OTI 033
600B CL SH360 PD 7261
61156-001 CL SH361 PD 7262
61157-001 CL SH362 WD 1010
74G7202 DP 8473 WD 16C92
82077 FDC 37C665 WD 2010
8980 FDC 37C666 WD 37C65
ADS 10C00 FE 2100 WD 57C65
AIC 010 G 70360-33 WD 42C22
AIC 100 HDC 9224 WD 5010
AIC 610 L HDC 9234 WD 5011
AIC 6190 HDL 33AHQ120 WD 76C20
AIC 65 C 10 B HG 62S04L02F Z 86 C 99
AIC 8265 L 1 A 0519
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *12 Circuito de control y/o de gestión de
memoria (incluida memoria tampón), en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas o alfanuméricas
siguientes:
0404 1872 82 C 283 MC 68440
1RJ3-0001 82 C 302 MC 68450
1TU9-0301 82 C 325 MC 68851
390 Z 55 82 C 392 NS 32082
68451 A 38202 NS 32382
82307 CY7C604 T 9490
82357 CY7C605 THCT 4502
82359 GC 113 TX 32082 W
82380 GC 183 VC 2730-0001C
82385 HD 68450 VL 4502
82395 HDL 33A115-00GX WD 1015
82424 TX HDL 33A116-00GX WD 11 C 00-22
82485 HDL 3N120-00HQ WD 12 C 00-22
82495 XP HG 62S079L25F WD 83 C 580
82 C 08 HT 113 WD 83 C 583
82 C 102 HT 322 WE 32104
82 C 222 HT 342 Z 8516
82 C 223 L1A4599
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *14 Circuito de control para la comunicación
en serie y/o paralelo, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
82 050 PD 7 2001
82 C 605 SCN 2652
82 C 606 SCN 2661
82 C 607 SCN 68562
Bt 8701A SCN 68652
CL-CD180 SCN 68661
HDL 32Y107-00HQ WD 76C30
HDL 32Y108-00HQ Z 80 C 30
HDL 3N119HQ119 Z 85 C 30
MC 2652 Z 85 C 35
MC 68652
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *15 Circuito de control de interfaz de línea
digital, en tecnología C-MOS, que
permita el control de flujo de datos
entre un circuito de interfaz sistema,
un circuito de interfaz de líneas de
abonados (SLIC) y un circuito de interfaz
de un microprocesador, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
TP 3120
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *18 Circuito de control, en tecnología C-MOS,
que permita el control de memoria, que
contenga un ecualizador, un circuito de
interfaz memoria, un multiplexor, un
decodificador, un circuito de control bus
y 2 circuitos de control de acceso directo
a memoria (DMA), en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
1TX6-0301
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *19 Circuito de control, operativo a 12 MHz,
en tecnología C-MOS, constituido por un
reloj de intervalos programables, un
generador de señales de reloj, dos
unidades de mando DMA y una unidad de
dirección a redes de memoria (Memory
mapper), en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
numérica siguiente:
82231
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *22 Circuito de control, en tecnología C-MOS,
para la gestión de ciclos asíncronos de
una unidad central de proceso (CPU) de 32
bits, de una unidad de mando DMA y de un
bus multimaster, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
82 C 321
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *24 Circuito de control o de control y de
gestión, constituido por dos circuitos de
control de acceso directo a memoria (DMA)
y dos circuitos de control de
interrupciones, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
82360SL 82C491 HT 101 SX
82C206 82C593 VL 82 C 480
82C316 GC 101 SX VL 82 C 486
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *25 Circuito de control, en tecnología C-MOS,
que permita el control y la interfaz de
las señales entre una unidad central
proceso (CPU), memoria e interfaz entrada/
salida, constituido por circuitos de
refresco de las memorias dinámicas de
lectura-escritura de acceso aleatorio
(D-RAMs), de decodificación de
direcciones, de generación de señales de
reloj y de gestión de las señales de
interrupción de transferencia de datos,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
344 S 0602
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *27 Circuito de control, en tecnología C-MOS,
para un microcontrolador, un
microordenador o un microprocesador con
una capacidad de proceso de 16 ó 32 bits,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
82C311 TACT 82S411
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *29 Circuito de control temporal (Timing
Control Unit) provisto de 2 contactos de
fase para la unidad central de proceso
(CPU) y unidad de control de la memoria
(MMU), en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
NS 32201 NS 32 C 201
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *31 Circuito de control, en tecnología C-MOS,
que permite el mando de 25 lámparas o de
un dispositivo de visualización de diodos
emisores de luz (LED) de 7 segmentos, con
una tensión de mando igual o superior a
4,5 V pero inferior o igual a 6 V, en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
MC 14489
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *34 Circuito que permita la conexión y
desconexión de bus, en tecnología C-MOS,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
MCCS142233 MCCS142234 MCCS142235
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *36 Circuito de control y de interfaz, en
tecnología C-MOS, que contenga un circuito
de control de memoria, un circuito de
control periférico, un circuito de
interfaz de una unidad central de proceso
(CPU), un circuito de interfaz de una
unidad de procesador numérico (NPU), un
circuito de mando de reloj, un
temporizador y un circuito de control de
paridad, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
HT 15 HT 18 HT 21 HT 22
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *37 Circuito de interfaz o de control y de
interfaz, en tecnología C-MOS, que tenga
al menos una de las características
siguientes:
a) para señales entre una unidad
periférica de memoria de disco y la
unidad central de proceso (CPU),
b) para el control de la comunicación de
datos entre un circuito de interfaz
bus sistema y unidades periféricas,
que comprenda una puerta de interfaz
sistema, una puerta de microprocesador
y una puerta de acceso directo a
memoria (DMA),
c) para el interfaz y el control de
secuencia de datos entre una máquina
automática para tratamiento de
información y una unidad de discos,
d) para datos de lectura-escritura entre
una unidad de memoria de cintas
audionuméricas y un microprocesador,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
a) 0391374
a) 68G0960
a) 68G1002
a) 82C611
a) AIC 560 L
a) DP 8466
a) M 5213
a) M 5215
a) OMTI 5080 (OMTI 2 0508)
a) OMTI 5090 (OMTI 2 0509)
a) QS 32383
a) QS 32384
a) QS 3383
a) QS 3384
a) WD 11 C 00-17
a) WD 14 C 00-17
a) WD 61 C 40
b) 1TU1-0301
b) 1TU2-0301
b) 1TV3-0301
b) 1TV3-0302
b) 1TV4-0301
b) 1TV4-0302
c) 32C260
c) AIC 6060
d) 1XK2-0301
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *40 Circuito de control y de interfaz, en
tecnología C-MOS, que permita la
recepción, el tratamiento y la transmisión
de datos de abonado en una red digital, y
que comprenda una unidad de interfaz de
línea, un multiplexor, un controlador de
enlace de datos, un circuito de interfaz
microprocesador y un oscilador, en forma
de circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
AM 79C30A AM 79C32A QMV 453
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *41 Circuito de control y de interfaz a base
de redes de puertas semiadaptadas (gate
arrays), en tecnología C-MOS, que permita
el control y la interfaz entre una
impresora de chorro de tinta, una memoria
dinámica de lectura-escritura de acceso
aleatorio (D-RAM) y microprocesadores, en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
1TY6-0001
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *43 Circuito de control y de interfaz para
unidad central de proceso (CPU), en
tecnología C-MOS, dotado de una unidad de
control para la restauración de memorias,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
FE 3010
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *46 Circuito de control y de interfaz, en
tecnología C-MOS, constituido por
circuitos de mando de 48 mA, registros,
un circuito de interfaz de acceso directo
a memoria (DMA) de 18 o 32 bits, un bus
microprocesador de 8 a 32 bits, un
circuito de generación y de verificación
de paridad, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
AM53C974 NCR 53C94 NCR 53C95 NCR 53C96
u
- otra sigla de identificación
relacionada con circuitos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *48 Circuito de interfaz y de control, en
tecnología C-MOS, constituido por 2
emisores-receptores asíncronos universales
(UART), un puerto de datos paralelos, un
circuito de interfaz para discos rígidos
y un circuito de control para discos
flexibles, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
37C665 37C666 82C711 TACT 88511
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *55 Emisor-receptor asíncrono universal de 2
u 8 canales (Dual u octal UART), en forma
circuito integrado monolítico encerrado en
una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas o alfanuméricas
siguientes:
1TQ1-0202 2681 PC 87310 SCC 2698
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *65 Circuito para la transmisión de datos
entre un microprocesador y una carta
memoria de una altura igual o superior a
3 mm, en tecnología C-MOS, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado en
una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
MB 86301
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *67 Circuito programable para la transmisión
y la recepción de datos en forma
asíncrona (Asynchronous Communication
Element), constituido por una memoria de
lectura-escritura FIFO (First In/First
Out) y al menos un canal de entrada/
salida en serie y un canal en paralelo
bidireccional, en tecnología C-MOS, en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
16C551 16C552
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *68 Temporisador/contador de intervalos
programables, en tecnología C-MOS, en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
82C54
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *69 Elemento de cálculo sin control secuencial
interno del programa para la
multiplicación o tratamiento de números
fijos o de coma flotante, en tecnología
C-MOS, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
ADSP 3210 ADSP 3220
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *71 Multiplificador o multiplicador-acumulador
(MAC), en tecnología C-MOS, con una
capacidad de 8 x 8 bits o 16 x 16 bits,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
ADSP 1008-A CY7C510 CY7C516 CY7C517
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *73 Circuito de proceso de mensajes a base de
redes de puertas semiadaptadas (gate
arrays), en tecnología C-MOS, que permite
la comunicación a canales multiplos con
un bus bidireccional, que contenga un
circuito interfaz de un microprocesador,
un receptor y un emisor de palabra/datos,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
QMV 253
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *82 Circuito de interfaz y de control a base
de células estándar (standard cells), en
tecnología C-MOS, que permita la
organización de los datos y su
transferencia a la cabeza de impresora de
chorro de tinta, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
1MK9-0201
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *84 Sintetizador de señales numéricas a base
de células estándar (standard cells), en
tecnología C-MOS, que contenga 32 canales
programables independientes, un generador
de reloj, un decodificador de entrada
-salida, un microprocesador con una
capacidad de proceso de 8 bits, 2
temporizadores, una unidad de control de
interrupciones, 2 convertidores digital
-analógicos y un convertidor analógico
-digital, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
VY 06243
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *87 Circuito de control audio, en tecnología
C-MOS, que permita el control de tono, que
contenga un circuito de supresión de voz,
un circuito de regulación de silenciador
(mute), un circuito de control de efectos
especiales (surround) y un circuito de
interfaz en serie de microprocesador, en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
M62423FP
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *88 Circuito de tratamiento de señales audio,
en tecnologías C-MOS, que permita la
generación de efectos sonoros, que
contenga una o algunas memorias de
lectura-escritura de acceso aleatorio
(RAMs), un circuito de adición y un
circuito de interfaz microprocesador, en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CS 8905 CS 9203
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *89 Multiplexor/demultiplexor, en tecnología
C-MOS, que contenga un circuito de
interfaz bus de a microprocesador y una
memoria de lectura-escritura de acceso
aleatorio (RAM), en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
TXC 03301
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 56 *90 Circuito tampón de datos o de datos/
direcciones, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
82C592 82C602 FB 2020 HT 102
82C601 90G9465 GC 102 VL 82 C 332
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 57 *01 Circuito de retardo, en tecnología C-MOS,
que contenga una memoria estática de
lectura-escritura de acceso aleatorio
(S-RAM) con una capacidad de
almacenamiento de 8 Kbits, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
M50198P
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 57 *04 Circuito de control, en tecnología C-MOS,
para el mando de la activación de las
plumas de una cabeza de impresión, en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
1TY5-0001
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 57 *08 Circuito de interfaz para caudalímetro,
en tecnología BiMOS, constituido por 16
amplificadores, 3 convertidores digitales
-analógicos, un convertidor analógico
-digital, filtros, un circuito de
muestreo-bloqueo, un oscilador, un
circuito bucle enganchado en fase (Phase
Locked Loop/PLL) y un circuito interfaz
de serie para un microprocesador, en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
AD75027
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 57 *12 Circuito de interfaz, en tecnología C-MOS,
para un teclado con una matriz capacitiva,
que permita el barrido y la detección
matricial, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
numérica siguiente:
22-00958-000
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 57 *15 Codificador-decodificador con filtro, en
tecnología C-MOS, para señales de
frecuencia igual o superior a 600 Hz pero
inferior o igual a 4 000 Hz, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado en
una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
QMV 112
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 57 *20 Codificador-decodificador cuádruple con
filtros de modulación por impulso
codificada, en tecnología C-MOS, que
contenga amplificadores para regular la
simetría de señales, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
QMV 365
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 57 *25 Convertidor digital-analógico y analógico
-digital, en tecnología BiMOS, que
contenga circuitos de muestreo-bloqueo,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
numérica siguiente:
21-26500
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 57 *27 Circuito para la grabación y la
reproducción de datos, en tecnología
BiMOS, que funcione con una velocidad no
superior a 112 Mbits/segundo, que contenga
un codificador, un decodificador, un
convertidor analógico-digital, un filtro
de ecualización digital y una memoria de
lectura-escritura de acceso aleatorio
(RAM), en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
64G0166 (8189294)
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 57 *31 Sincronizador combinado con un explorador
y distribuidor de señales, en tecnología
C-MOS, que contenga una unidad de control,
un circuito de eliminación del rebote de
contactos, un registro de desplazamiento
de 17 bits y una unidad de formateo de
los datos de salida, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
QMV 222
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 57 *44 Circuito de compresión-descompresión de
ex 8542 11 69 *66 datos o imagen, en tecnología C-MOS, en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
1XH4-0301 1XY9-0001 CL 450 Cl 950
1XK6-0301 74 ACT 6340 CL 550
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 57 *52 Circuito, en tecnología C-MOS, que permita
la sincronización y la separación de
señales de lectura y la generación de
señales de escritura, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
HG 22SS013601
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 58 *05 Red de puertas metálicas semiadaptadas
(gate arrays), en tecnología C-MOS,
operando con una tensión de alimentación
de 12 V, con un mínimo de 637 funciones
de 2 entradas, cuya red contenga un código
digital producido por un haz de
electrones, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
FB 215
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 7
ex 8542 11 60 *10 Circuito de tratamiento de señales audio
a base de células estándar, en tecnología
C-MOS, que contenga una memoria
exclusivamente de lectura, no programable
(ROM), una memoria de lectura-escritura
de acceso aleatorio (RAM), 4 convertidores
analógico-digital, un circuito de interfaz
en serie, un circuito de decimación de
frecuencias y un circuito de protección de
sobrecarga para altavoces, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
VY 27051
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 60 *20 Filtro digital audio a base de células
estándar (standard cells), en tecnología
C-MOS, con 16 canales, cada uno de ellos
programable en tiempo real con 20
paramétros o más, que contenga un
multiplicador y acumulador (MAC), un
temporizador y 2 memorias de lectura
-escritura de acceso aleatorio (RAMs)
para el almacenamiento de paramétros y de
datos provisionales de procesamiento, en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
VC 5396
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
8542 11 61 Dispositivo de lógica programable 0
ex 8542 11 63 *04 Circuito comparador de identidad de 8
bits, en tecnología C-MOS, con tiempo de
propagación no superior a 7,2 ns, que
permita la comparación bit a bit de 2
palagras de no más de 8 bits cada una, en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
74FCT521
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 63 *07 Circuito comparador de direcciones, en
tecnologías C-MOS, constituido por una o
más memorias estáticas de lectura
-escritura de acceso aleatorio (S-RAM),
un generador de paridad, un controlador
de paridad y uno a más comparadores, en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
SN 74 ACT 2151 SN 74 ACT 2157
SN 74 ACT 2152 SN 74 ACT 2158
SN 74 ACT 2153 SN 74 ACT 2159
SN 74 ACT 2154 SN 74 ACT 2160
SN 74 ACT 2156
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 63 *14 Flip-Flop del tipo D, en tecnología
C-MOS, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
74 AC 16821 74 AC 74 74 ACT 16374
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 63 *17 Cerrojo (Latch), en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
74ACT11373 74FCT533
74FCT162373 74FCT573
74FCT162841 74FCT841
74FCT16373 74FCT843
74FCT16841 74FCT844
74FCT373 74FCT845
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 63 *19 Circuito lógico, en tecnología C-MOS, que
contenga una sola de las funciones
siguientes:
- Y, simple o doble,
- INVERSOR, simple o triple,
- NO Y, simple o doble,
- NO O, simple o doble,
- O exclusivo, simple o doble,
- conmutador bilateral, simple o doble
- trigger de Schmitt,
- multiplexor de 2 canales,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
TC 4S01F TC 4SU11F TC 7S32F
TC 4S11F TC 4SU69F TC 7SU04F
TC 4S30F TC 4W53F TC 7W00F
TC 4S66F TC 4W66F TC 7W02F
TC 4S69F TC 7S00F TC 7W04F
TC 4S71F TC 7S02F TC 7W08F
TC 4S81F TC 7S04F TC 7W32F
TC 4S584F TC 7S08F TC 7WU04F
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 63 *20 Circuito lógico, en tecnología C-MOS, que
asegura funciones de Y, O, INVERSOR y
NO y, que contenga un cerrojo (Latch) de
18 bits y un generador de reloj, en forma
de circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
74G7350 PD65622
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 63 *21 Emisor, en tecnología C-MOS, que funcione
con una alimentación única de + 5 V, que
permite la transferencia de datos con una
velocidad de 120 Kbits por segundo o más
con una tensión de salida de 5 V, que
contenga un máximo de 5 emisores, en forma
de circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas o alfanuméricas
siguientes:
MAX 200 MAX 204
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 63 *22 Receptor de línea diferencial, en
tecnología C-MOS, con un tiempo de
propagación no superior a 10 ns, en forma
de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
DS34C86 DS34C87
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 63 *27 Emisor-receptor, en tecnología C-MOS, que
tenga al menos una de las características
siguientes:
a) bidireccional de 8, 16 ó 18 bits,
b) que funcione con una alimentación única
de + 5 V y una corriente de alimentación
inferior o igual a 2 mA, que contenga 2
emisores y 2 receptores,
c) que funcione con una alimentación única
de + 5 V, que contenga un mínimo de 6
emisores y un mínimo de 8 receptores,
d) que funcione con una alimentación
única de + 5 V o de + 9 V o más pero
inferior o igual a + 13,2 V, que
permite la transferencia de datos con
una velocidad de 120 Kbits por segundo
o más con una tensión de salida de 5 V,
que contenga 2 emisores y 2 receptores,
e) que funcione con una corriente de
alimentación inferior o igual a 3 mA,
que contenga 2 circuitos de mando y 3
circuitos de recepción,
f) con un tiempo de propagación no
superior a 22 ns,
g) que permite la transferencia de datos
con una velocidad de 256 Kbits por
segundo, con una corriente típica de
120 uA y un tiempo de propagación no
superior a 30 ns,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas o alfanuméricas
siguientes:
a) 29 C 833 A a) 74 FCT 16952
a) 29 C 853 A a) 74 FCT 245
a) 74 AC 16472 a) 74 FCT 645
a) 74 AC 16646 b) MAX 220
a) 74 AC 16657 c) MAX 244
a) 74 ACT 11245 c) MAX 245
a) 74 ACT 16245 c) MAX 246
a) 74 ACT 16470 c) MAX 247
a) 74 ACT 16863 c) MAX 248
a) 74 FCT 1 62500 c) MAX 249
a) 74 FCT 1 62501 d) MAX 201
a) 74 FCT 1 62543 e) LTC 902
a) 74 FCT 162646 f) 29 FCT 52
a) 74 FCT 162652 f) 82503
a) 74 FCT 162952 f) DS7517BT
a) 74 FCT 16500 g) MAX 483
a) 74 FCT 16501 g) MAX 487
a) 74 FCT 16543 g) MAX 488
a) 74 FCT 16646 g) MAX 489
a) 74 FCT 16652
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 63 *41 Circuito tampón y de mando de línea, en
tecnología C-MOS, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
54 ACT 16244 74 FCT 240
74 AC 16240 74 FCT 241
74 AC 16825 74 FCT 244
74 AC 16827 74 FCT 540
74 ACT 16244 74 FCT 541
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 63 *51 Traductor, en tecnología BiMOS, para la
conversión a niveles de lógica de
acoplamiento de emisores (ECL) o a niveles
de lógica transistor-transistor (TTL), que
permita el mando de bus y la transmisión
simultánea de datos en dos direcciones
(full duplex), en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CY10E383 CY101E383
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 65 *04 Circuito de control remoto, en tecnología
C-MOS, que permita la generación de 2 048
órdenes diferentes y el control de 32
sistemas, que contenga un codificador de
teclado, un decodificador de teclado, un
convertidor paralelo-serie, un divisor, un
generador de reposición y un oscilador, en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
SAA 3010
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 65 *06 Circuito de control de 8 canales, en
tecnología C-MOS, capaz de mantener una
tracción constante de los electroimanes,
con diodos incorporados y memoria de 8
bits, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
UCN 5801
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 65 *09 Circuito integrado monolítico, con un
mínimo de 16 elementos análogos de
conmutación, en tecnología C-MOS, para
señales de baja frecuencia y con una banda
de frecuencias igual o superior a 20 Hz
pero inferior o igual a 20 000 Hz, capaz
de recibir señales de hasta 3 V con una
distorsión no superior al 0,05 % a 1 V en
toda la banda de frecuencias, encerrado en
una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
TC 9164 N TC 9177 P TC 9184 P
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 65 *13 Circuito de control de motores de
corriente continua, que tenga al menos
una de las características siguientes:
a) para motores sin escobillas de 3 fases,
en tecnología BiMOS, que funcione con
una alimentación única de 5 V, con
salidas con una impedancia de 2,3 ohm
a una corriente de 1 A,
b) en tecnología C-MOS, constituido por
un circuito controlador de la tensión
de alimentación, un circuito para el
almacenamiento y la decodificación de
direcciones y el multiplexado de datos,
un convertidor digital-analógico de 8
bits y 5 amplificadores,
c) en tecnología N-MOS (incluida la
tecnología H-MOS), que contenga un
filtro digital de 16 bits,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
a) PRD 1029 b) GC 45
b) GC 27 c) LM 629
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 65 *15 Circuito de control, en tecnología C-MOS,
que permita el tratamiento de señales de
lectura y el control del motor de un
lector de discos compactos, constituido
por un circuito de interfaz de una unidad
central de proceso (CPU), un circuito de
detección y de corrección de los errores,
un desmodulador de señal de lectura, un
circuito bucle enganchado en fase (Phase
Locked Loop/PLL) y un circuito de control
de velocidad lineal constante (CLV), en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CXD 1125 CXD 1167
CXD 1130 MN 66271
CXD 1135
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 65 *19 Circuito de control de servomecanismo, en
tecnología C-MOS, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
KM 3702
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 65 *21 Circuito de control, en tecnología C-MOS,
que permita el control de señales vídeo
de un detector de imagen de transferencia
de carga, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CXD 2103 CXD 2133
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 65 *22 Circuito de control audio, en tecnología
C-MOS, que permite el control de la
intensidad de sonido con 2 canales
(stereo), que contenga un multiplexador,
2 amplificadores, un registro de control
y un registro serie/paralelo, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumerica siguiente:
CS 3310
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 65 *25 Circuito de control para microprograma,
en tecnología C-MOS, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CY 2910 CY 7C 910
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 65 *28 Circuito de control, en tecnología C-MOS,
para el control de la tensión de las
memorias de lectura-escritura de acceso
aleatorio (RAMs), en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
BQ 2201 BQ 2502
BQ 2202 BQ 2503
BQ 2204 DS 1210
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 65 *31 Circuito de decodificación/mando de línea,
en tecnología C-MOS, con una tensión de
salida de 30, 35 o 60 V a 500 mA, en forma
de circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
MC 34142 UCN 5816 UCN 5817
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 65 *35 Circuito de control, en tecnología C-MOS,
para la gestión de la disminución del
consumo energético de un microprocesador
u otras unidades periféricas, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado en
una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
1028 CP
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 66 *05 Circuito de interfaz de línea de
modulación por impulsos codificados, en
tecnología C-MOS, que contenga un emisor
de línea, un receptor de línea, un
codificador/decodificador, un atenuador
de variaciones cíclicas y un circuito de
recuperación para las señales de reloj y
datos, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CS 61574 CS 61575
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 66 *11 Circuito de interfaz por la menos un
codificador, en tecnología C-MOS, que
permita la identificación y medición de
dirección y de desplazamiento a través
de señales de sensores externos, que
contenga como mínimo 3 contadores, como
mínimo un cerrojo (Latch) de 16 ó 24 bits,
un multiplexor o más y uno o más circuitos
tampón de datos paralelos de 8 bits, en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
THCT 2 000 THCT 12024
THCT 12016 THCT 12316
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 66 *13 Circuito de interfaz de un decodificador
de datos textuales, en tecnología C-MOS,
que permita segmentar datos, regenerar
el reloj y separar la sincronización, en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CF 72303 CF 72306
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 66 *16 Circuito de interfaz y de control, en
tecnología C-MOS, programable para la
interfaz de señales entre circuitos de
control de red video gráfica (VGA) y
pantallas con tubo catódico (CRT),
dispositivos de visualización de cristales
líquidos (LCD), dispositivos de
visualización de diodos emisores de luz
(LED) o dispositivos de visualización
de plasma, que permita el control
simultáneo de una pantalla con tubo
catódico (CRT) y un dispositivo de
visualización de cristales líquidos
(LCD), constituido por un convertidor
video digital-analógico con una memoria
de lectura-escritura de acceso aleatorio
(RAMDAC), en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
CL-GD6340
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 66 *21 Circuito de interfaz y de control
repetidor, en tecnología C-MOS,
constituido por 7,8 ó 12 puertos de
interfaz de emisión-recepción, un puerto
de interfaz de unidad de conexión (AUI)
y un decodificador de bucle inganchado
en fase (Phase Locked Loop/PLL), en forma
de circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
Am 79C980 Am 79C981 DP 83950 DP 83955
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *02 Circuito de sincronización de datos de 8
bits, en tecnología C-MOS, que permita la
transmisión y la recepción de datos en
serie o en paralelo con una velocidad de
155,52 Mbits por segundo o 19,44
megaoctetos por segundos, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado en
una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
TXC 02301 TXC 02302
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *05 Emisor-receptor síncrono universal, en
tecnología C-MOS, que permita la
transferencia numérica simultánea en dos
direcciones (full duplex), de voz y/o de
datos con una velocidad de 80 Kbits/s o
más a una distancia de 2 km o una
velocidad de 160 Kbits/s o menos a una
distancia de 1 km, que contenga un
modulador y memorias tampón de datos, en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
MC 145421 MC 145425 TP 3401 TP 3403
MC 145422 MC 145426 TP 3402
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *06 Emisor-receptor, en tecnología C-MOS, que
tenga al menos una de las características
siguientes:
a) que permita el enlace de velocidades de
línea de 8 448 ó 34 368 Kbits por
segundo,
b) para señales entre un codificador
-decodificador que utilice el código
Manchester (MED) o una unidad de
interfaz y un cable de par trenzado
o un cable coaxial en una red local,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas o alfanuméricas
siguientes:
a) TXC 02 050 b) 83C94 b) MC 145572
b) 83C92 b) Am 79C98 b) TMS 380C60
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *07 Receptor multifrecuencia de doble tono
(DTMF), en tecnología C-MOS, que permita
la decodificación de señales DTMF en datos
binarios de 4 bits, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
M-957
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *09 Convertidor de señales en sere a señales
en paralelo, en tecnología C-MOS, que
permite el mando de un dispositivo de
visualización, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado con una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
HV 5122 HV 5306 HV 5406 HV 7708
HV 5222 HV 5308 HV 5408
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *11 Convertidor digital-analógico y analógico
-digital, en tecnología C-MOS, que
contenga un modulador analógico que
permite el sobremuestro de señales a una
frecuencia de 1 024 MHz y un filtro que
permite el muestro de señales de un
modulador digital a una frecuencia de
512 kHz, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
MSP 58C20
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *13 Circuito integrado monolítico que permita
la conversión de señales analógicas en
señales digitales, conteniendo
amplificadores, convertidores digitales
-analógicos y analógicos-digitales con
una tensión de 12 V (±10 %), así como una
interfaz digital en serie con un emisor
-receptor asíncrono, encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
AD 75002
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *16 Convertidor de velocidad de muestro, en
tecnología C-MOS, que permite la
conversión de una señal de reloj de una
frecuencia igual o superior a 13,5 MHz
pero inferior o igual a 18 MHz en una
señal de una frecuencia de 18 MHz, en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
CXD 2032
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *19 Circuito separador de datos de unidades
ex 8542 11 99 *69 de memoria de discos, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
DP 8460-2 VM 5351
DP 8460-3 VM 5352
DP 8460-4 VM 5353
DP 8465 WD 10 C 20
HDC 9226 WD 10 C 21
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *24 Circuito de proceso de señales, en
tecnología C-MOS, que permita un retraso
de la secuenciación del barrido de líneas
horizontales de un detector de imagen de
transferencia de carga, que contenga un
generador de señales de reloj, un clamp
-circuito y un circuito de muestreo
-bloqueo, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CXL 1517 MN 3860SA MSM 6819MS-K
CXL 5504 MN 3861SA MSM 6834MS-K
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *25 Sintetizador de señales numéricas, en
tecnología C-MOS, que tenga al menos una
de las características siguientes:
a) con memorias de lectura-escritura de
acceso aleatorio (RAMs) con una
capacidad de almacenamiento total
de 16 Kbits, con una velocidad de
muestreo de 22,57 kHz y 44,1 kHz y con
2 canales de salida,
b) que contenga 32 ó 48 generadores de
frecuencia, un generador de reloj y
un generador de direcciones,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
a) 344 S 0053 b) VC 2375 b) VC 5395
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *26 Sintetizador, en tecnología BiMOS, que
permita la sincronización y división de
frecuencia, que contenga 1 ó 2 circuitos
bucle enganchado en fase (Phase Locked
Loop/PLL) y 1 ó 2 contadores predivisores
de una frecuencia de trabajo igual o
superior a 10 MHz pero inferior o igual a
2,5 GHz, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
MB 1501 MB 1511
MB 1502 MB 1518
MB 1509
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *27 Generador de señales, en tecnología
C-MOS, que permita la generación de
impulsos síncronos de un detector de
transferencia de carga, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CXD 1030 LZ 93N43
CXC 1217 LZ 95G52
LZ 93B53
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *28 Circuito de señales, en tecnología C-MOS,
que permita el proceso de señales vídeo
de un detector de imagen de transferencia
de carga, en foram de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CXA 1810 CXD 2100 CXD 2150
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *30 Sintetizador vocal, en tecnología C-MOS
(C-MOS-Phoneme Speech Synthesizer), con
una alimentación de intensidad inferior
a 10 mA, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
78 A 263 CD 54123 N2L CM 54145 N2L
CD 54121 N2L CD 54147 N2L CM 54146 N2L
CD 54122 N2L CM 54104
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *32 Circuito de proceso vídeo, en tecnología
C-MOS, que permita la conversión de la
relación altura/anchura, y la conversión
de relación de entrelazado para señales
de luminancia/crominancia, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
CXD 2035
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *33 Codificador-decodificador, en tecnología
C-MOS, que permita la codificación, la
decodificación y la interfaz de señales
en serie con una velocidad de 13 Kbits
por segundo y de señales audio con una
velocidad de 104 Kbits por segundo, que
contenga un convertidor analógico/digital,
un convertidor digital/analógico, filtros
digital de modulación por impulsos
codificados y un circuito de supresión de
eco, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
VP 22020
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *34 Codificador-descodificador, en tecnología
BiMOS, que permita la conversión, la
separación y la transmisión de datos con
una velocidad de 50 Mbits por segundo,
que contenga un detector de impulsos de
lectura y un sintetizador-sincronizador
de frecuencias, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
HD 153031 RF
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *35 Decodificador, en tecnología C-MOS, para
la demodulación y la demultiplexación de
señales stereo, que contenga un circuito
de interfaz del convertidor digital
-analógico con una señal de salida de reloj
de 8,192 u 16,384 MHz, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CF 70088 CF 70091
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *37 Codificador-decodificador, en tecnología
C-MOS, para la conversión de datos en
formato NRZ (Non-Return-to Zero) o en
formato RLL (Run-Length-Limited), en forma
de circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas o alfanuméricas
siguientes:
61158 CL-SH110
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *38 Decodificador audio, en tecnología C-MOS,
que permita la descodificación y la
demultiplexación de señales audio y de
datos digitales, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CS 8411 CS 8412
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *39 Circuito de modulación por impulsos
codificada adaptables diferenciados
(ADPCM), en la tecnología C-MOS, para la
codificación-decodificación de voz y de
datos, que permita la transmisión
simultánea de datos en dos direcciones
(full duplex) y en una sola dirección
(half duplex), en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
BBSP4CH Bt 8110 SC 11360 SC 11362
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *41 Codificador audio, en tecnología C-MOS,
que permita la codificación y la
multiplexación de señales audio y de datos
digitales, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla se identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CS 8401 CS 8402
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *45 Codificador-decodificador para la
conversión de datos en señales en paralelo
o en serie, en tecnología N-MOS (incluida
la tecnología H-MOS), consistente en una
unidad aritmética y lógica (ALU) y en una
memoria exclusivamente de lectura, no
programable (ROM), en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
TMS 38020 TMS 38021
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *46 Circuito de reloj bucle enganchado en
fase (Phase Locked Loop/PLL), en
tecnología C-MOS, con funciones de
sincronizador o de multiplicador de
frecuencias inferiores o iguales a 160
MHz, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
74 FCT 3888915 MC 88915 MC 88920
74 FCT 88915 MC 88916 MC 88PL117
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *47 Circuito de recuperación, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
DP 83231
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *48 Circuito reloj-calendario, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas o alfanuméricas
siguientes:
58274 MC 146818 MM 58174 A V 3023
M 3002 MCCS 146818 V 3021
M 3003 MM 58167 V 3022
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *50 Generador de direcciones, en tecnología
C-MOS, para la generación de direcciones
de una imagen fuente y de una imagen
resultante durante la manipulación de
imágenes, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
TMC 2302
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *53 Circuito de desalineación, en tecnología
C-MOS, que permita la extracción e
introducción de células con modalidad de
transferencia asíncrona de y a una señal
de interfaz de línea, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
TXC 05150
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *57 Modulador-demodulador, en tecnología C-MOS
(llamado Modem C-MOS), exclusivamente
para transmisión de datos en una sola
dirección (half duplex) de imágenes
estáticas (facsimile telegraphy) con una
velocidad de 300, 2 400, 4 800, 7 200 ó
9 600 bits por segundo, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
TC 35128
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *58 Modulador-demodulador, en tecnología C-MOS
(llamado Modem C-MOS), para transmisión de
datos simultáneamente en dos direcciones
(full duplex), con una velocidad inferior
o igual a 2 400 bits por segundo y para
transmisión en una sola dirección (half
duplex) de imágenes estáticas (facsimile
telegraphy) con una velocidad inferior o
igual a 9 600 bits por segundo, en forma
de circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
SC 11044 SC 11046 SC 11054 SC 11055
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *60 Circuito de canal de lectura, que asegure
la función de lectura-escritura y de
servodemodulador, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
32P4730 91C020
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *63 Generador de un cursor, definible por el
usuario, en tecnología C-MOS, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
Bt431
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *65 Detector de humo, operativo para una gama
ex 8542 11 99 *65 de temperatura de -20ºC o más, sin exceder
de +60ºC, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
MC 14467 MC 14471 CS 235
MC 14468 MC 145010 V 24216
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *68 Filtro en peine de línea de vídeo, en
tecnología C-MOS, que permita la
separación digital de señales de
luminancia y de crominancia, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CXD 2024 CXD 2030
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *70 Filtro digital, en tecnología C-MOS, que
asegure el sobremuestreo cuádruple u
óctuple por 2 canales, constituido por
una memoria exclusivamente de lectura, no
programable (ROM) y una memoria de lectura
-escritura de acceso aleatorio (RAM), en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
TMS 57021
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *74 Módulo de eco y de reverberación,
constituido por un multiplicador
-acumulador, 2 memorias de lectura
-escritura de acceso aleatorio (RAMs) y
una memoria exclusivamente de lectura,
no programable (ROM), en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
VC5344 VC5909
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *75 Potenciómetro con control digital, en
tecnología C-MOS o N-MOS (incluida la
tecnología H-MOS), en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
SC 76013 X 9104 X 9313 X 9C103
X 9102 X 9311 X 9503 X 9C104
X 9103 X 9312 X 9C102 X 9C503
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *77 Sensor de efecto Hall, en tecnología
BiMOS, que permita la comunicación sobre
un bus de 2 hilos, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
UGN 3055U UGS 3055U
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 69 *79 Conmutador diferencial de punto de cruce
de 8 x 16 bits, en tecnología C-MOS, que
permite la conmutación con una frecuencia
de 20 MHz, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
MT 8816
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 70 *01 Disco (oblea) sin cortar todavía en
microplaquitas, de un material semi
-conductor de arseniuro de galio (AsGa),
exclusivamente constituido por circuitos
de recuperación para las señales de reloj
y datos, destinado a la fabricación de
productos de la subpartida 8542 11 99
encerrados en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
GD 16042 GD 16043
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción
(a) 0
ex 8542 11 70 *40 Disco (oblea) sin cortar todavía en
microplaquitas, de un material semi
-conductor de arseniuro de galio (AsGa),
exclusivamente constituido por
multiplexores que asegure la multiplexión
de 4 flujos de datos en 1 flujo de datos
simple, que contenga un circuito bucle
enganchado en fase (Phase Locked Loop/PLL)
y circuitos de mando para diodos láser,
destinado a la fabricación de productos
de la subpartida 8542 11 99 encerrados en
una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
GD 16054
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción
(a) 0
ex 8542 11 70 *07 Disco (oblea) sin cortar todavía en
microplaquitas, de un material semi
-conductor de arseniuro de galio (AsGa),
exclusivamente constituido por emisores
-receptores que permita la transferencia
de datos en serie con una velocidad de 622
Mbits por segundo, destinado a la
fabricación de productos de la subpartida
8542 11 99 encerrados en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
GD 16064
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción
(a) 0
ex 8542 11 70 *11 Disco (oblea) sin cortar todavía en
microplaquitas, de un material semi
-conductor de arseniuro de galio (AsGa),
exclusivamente constituido por circuitos
tampón doble para señales de nivel
ECL/TTL, destinado a la fabricación de
productos de la subpartida 8542 11 99
encerrados en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
GD 10225
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción
(a) 0
ex 8542 11 70 *15 Disco (oblea) sin cortar todavía en
microplaquitas, de un material semi
-conductor de arseniuro de galio (AsGa),
exclusivamente constituido por
multiplexores o demultiplexores que
permita la entrada-salida de datos de
nivel diferencial ECL a una velocidad de
622 Mbits por segundo y de señales de
nivel TTL a una velocidad de 78 Mbits por
segundo, destinado a la fabricación de
productos de la subpartida 8542 11 99
encerrados en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
GD 16131 GC 16132
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción
(a) 0
ex 8542 11 71 *01 Circuito de medir, de un material semi
-conductor de arseniuro de galio (AsGa),
que permite medir los tiempos de
propagación de las señales en líneas de
transmisión, que contenga 2 contadores
asíncronos, 4 circuitos comparadores, un
generador de señales de reloj y un
oscilador, en forma de circuito integrado
monolítico sin encapsular (microplaquita),
destinado a la fabricación de productos de
la subpartida 8542 11 99 encerrados en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
GIGA TDR
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción
(a) 0
ex 8542 11 71 *04 Circuito de recuperación para las señales
de reloj y datos, de un material semi
-conductor de arseniuro de galio (AsGa),
en forma de circuito integrado monolítico
sin encapsular (microplaquita), destinado
a la fabricación de productos de la
subpartida 8542 11 99 encerrados en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
GD 16042 GD 16043
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción
(a) 0
ex 8542 11 71 *11 Emisor o receptor, de un material semi
-conductor de arseniuro de galio (AsGa),
que permita la comunicación síncrona
-asíncrona de datos con una velocidad
igual o superior a 622 Mbits pero inferior
o igual a 2,5 Gbits por segundo, en forma
de circuito integrado monolítico sin
encapsular (microplaquita), destinado a la
fabricación de productos de la subpartida
8542 11 99 encerrados en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
GIGA BOA GIGA MATCH
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción
(a) 0
ex 8542 11 71 *15 Multiplexor, de un material semi-conductor
de arseniuro de galio (AsGa), que asegure
la multiplexión de 4 flujos de datos en 1
flujo de datos, que contenga un circuito
bucle enganchado en fase (Phase Locked
Loop/PLL) y circuitos de mando para diodos
laser, en forma de circuito integrado
monolítico sin encapsular (microplaquita),
destinado a la fabricación de productos de
la subpartida 8542 11 99 encerrados en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
GD 16054
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción
(a) 0
ex 8542 11 71 *21 Circuito divisor-detector, de un material
semi-conductor de arseniuro de galio
(AsGa), que asegure la sintetización de
frecuencias en una gama de 50 MHz a 1 700
MHz, que contenga un predivisor, un
divisor de frecuencia y un detector de
frecuencia/fase, en forma de circuito
integrado monolítico sin encapsular
(microplaquita), destinado a la
fabricación de productos de la subpartida
8542 11 99 encerrados en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
GIGA FSS
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción
(a) 0
ex 8542 11 73 *10 Memoria estática de lectura-escritura
de acceso aleatorio (S-RAM), de un
material semi-conductor de arseniuro
de galio (AsGa), con una capacidad de
almacenamiento no superior a 4 Kbits,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
12G014 12G044
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 73 *21 Memoria estática de lectura-escritura de
acceso aleatorio (S-RAM), realizada en
tecnología bipolar, con una capacidad de
almacenamiento inferior o igual a 1 Kbit,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas o alfanuméricas
siguientes:
82 S 09 93422 93425 MBM 93419
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 76 *31 Memoria exclusivamente de lectura,
programable, no borrable (PROM), en
tecnología bipolar, con una capacidad de
almacenamiento no superior a 64 Kbits, en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas o alfanuméricas
siguientes:
18 S 030 38510 7053
24 S 10 5305 7058
24 S 41 5306 74 S 570
24 S 81 5308 74 S 571
28 L 42 5309 76 LS 03
28 S 166 53 S 240 7620
28 S 42 53 S 241 7621
28 S 86 54 S 570 82 S 114
27 PS 191 54 S 571 82 S 130
27 PS 291 5604 82 S 131
27 S 12 5624 93436
27 S 13 6305 93446
27 S 191 6306 Am 27S43
27 S 191 6308 MB 7115
28 L 22 6309 MB 7116
28 LA 22 6335 MB 7117
28 L2XMFC 6336 MB 7118
29613 63 S 240 MB 7141
29770 63 S 241 MB 7142
29771 63 S 3281
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 76 *35 Memoria exclusivamente de lectura,
programable, no borrable (PROM), de un
material semi-conductor de arseniuro de
galio (AsGa), con una capacidad de
almacenamiento de 4 Kbits, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
14GD048 14GM048
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 83 *04 Circuito de control para detectar y
corregir errores (ECDU), en tecnología
bipolar, en forma de circuito monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas o alfanuméricas
siguientes:
2960 74 AS 634 74 LS 630
54 AS 632 74 AS 6364 74 LS 631
54 AS 634 74 F 630 DP 8400
74 AS 632 74 F 631
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 83 *05 Circuito de control y/o de gestión de
memoria (incluida memoria tampón), en
tecnología bipolar, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
AM 2965 DP 8409 DP 8429
AM 2966 DP 8419 MB 1422
DP 8408 DP 8428 SN 74 S 409
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 83 *09 Circuito de control de unidades de memoria
de disco, en tecnología bipolar, en forma
de circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica:
AmMPA 1850
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 83 *14 Circuito de control, en tecnología
bipolar, para el control de señales de
escritura-lectura de cabezas magnéticas
que forman parte de unidades de memoria
de discos, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
32 R 2020 R 32 R 510 A 32 R 522
32 R 2021 R 32 R 5121
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 83 *18 Circuito de interfaz bus, en tecnología
bipolar, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
82 A 203 82 A 305 AM 29823 AM 29844
82 A 204 82 A 436 AM 29824 AM 29845
82 A 205 82 A 442 AM 29825 RYT 121
82 A 203 AM 29821 AM 29826
82 A 304 AM 29822 AM 29843
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 83 *24 Circuito integrado monolítico analógico
-digital, en tecnología bipolar, para
señales de interfaz entre la unidad de
memoria de discos rígidos y la unidad
central de proceso (CPU), encerrado en
una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
AD 581 C
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 85 *05 Circuito de control, en tecnología TTL,
para control de la activación de martillos
magnéticos de impresión, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas siguientes:
801379-002 810751-001
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 93 *10 Dispositivo programable, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
16L4 82 S 100 FP 74 AS 840
16L6 82 S 101 SN 54 LS 333
16L8 93458 SN 54 LS 334
16R4 93459 SN 54 LS 335
16R6 CY10E301 SN 54 LS 336
16R8 CY10E302 SN 74 LS 333
20L8 CY100E301 SN 74 LS 334
20R4 CY100E302 SN 74 LS 335
20R6 FP 54 AS 839 SN 74 LS 336
20R8 FP 54 AS 840
22V10 FP 74 AS 839
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 94 *05 Flip-Flop del tipo D, en tecnología
bipolar, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
F100131 F100151
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 94 *10 Cerrojo (Latch) del tipo D, en tecnología
bipolar, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
F100150
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 94 *11 Cerrojo (Latch)/registro, en tecnología
bipolar, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
TD62C948
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 94 *15 Contador/registro de desplazamiento, en
tecnología bipolar, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
F100136
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 94 *20 Registro de desplazamiento de 8 bits, en
tecnología bipolar, con entradas/salidas
en lógica ECL, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
F100141
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 94 *25 Traductor, en tecnología bipolar, para la
conversión a niveles de lógica de
acoplamiento de emisores (ECL) o a niveles
de lógica transistor-transistor (TTL), en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas o alfanuméricas
siguientes:
57-240245 F100124 F100125 MB 768
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 94 *26 Emisor-receptor, en tecnología bipolar,
que funcione con una alimentación única
de +5 V, que permite la transferencia de
datos con una velocidad igual o superior
a 120 Kbits por segundo a una tensión de
salida de 5 V, que contenga no máximo de
5 emisores y no máximo de 5 receptores,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
LT 1130 LT 1180A LT 1237 LT 1381
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 96 *05 Circuito de control de un diodo láser o
de otros diodos emisores de luz, en
tecnología bipolar, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
IDA 07318
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 96 *10 Circuito de mando, de un material semi
-conductor de arseniuro de galio (AsGa),
que permita el control de diodos láser o
de otros diodos emisores de luz, en forma
de circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
16G075 16G076
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 96 *15 Circuito de control, en tecnología
bipolar, que permita el control de 2
dispositivos discretos de transistores de
efecto de campo (FET) de potencia, en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
numérica siguiente:
27473
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 96 *20 Circuito de control de señales de
escritura para unidades de memoria de
cinta magnéticas, en tecnología bipolar,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
VT 211
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 96 *30 Circuito de control, en tecnología
bipolar, que permita el mando de un
transistor de potencia PNP, con una
regulación de potencia en modo de reposo
de 5 V y una referencia de potencia de
salida de 2,5 V, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
7015 FB
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 96 *35 Circuito de control, en tecnología
bipolar, que permite el mando de 2 líneas
a modulación por código de impulsos (PCM)
con una velocidad de transferencia no
superior a 10 Mbits/s, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado en
una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
XRT5675
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 97 *05 Circuito de interfaz y de control, en
tecnología bipolar, que permita la
interfaz de señales entre máquinas de
tratamiento de información y el cable
coaxial en una red local, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
AM 7996 DP 8392
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 97 *10 Circuito de interfaz para sincronización
del flujo de datos procedentes de una
unidad de memoria de discos, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
DP 8462
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8242 11 99 *03 Emisor, en tecnología bipolar, que asegure
la codificación/conversión de datos/
instrucciones paralelos en formato de
serie, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
AM 79168 AM 7968 AM 79865
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 99 *04 Receptor, en tecnología bipolar, que
asegure la decodificación/conversión de
datos/instrucciones en serie en formato
paralelo, en forma de circuito integrado
monolítico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
AM 79169 AM 7969 AM 79866
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 99 *05 Emisor o receptor, en tecnología bipolar,
que permite la comunicación de datos en
serie con una velocidad igual o superior
a 110 Mbits pero inferior o igual a 1,4
Gbits por segundo, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
HDMP 1002 HDMP 1004
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 99 *07 Emisor o receptor, de un material semi
-conductor de arseniuro de galio (AsGa),
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
GA 9011 GA 9012
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 99 *10 Emisor-receptor para datos modulados en
código Manchester, en tecnología Schottky,
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
TMS 38051 TMS 38053 TMS 38054
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 99 *14 Emisor-receptor de modulación por código
de impulsos (PCM), en tecnología bipolar,
que permita el enlace de velocidades de
línea de 2 0'48 o 8 448 Mbits/s, en forma
de circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
XRT 5683 XRT 56L85
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 99 *21 Convertidor digital-analógico audio, en
tecnología bipolar, con una gama dinámica
igual o superior a 96 dB y una tensión de
referencia interna, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
PCM 63P
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 99 *23 Convertidor analógico-digital de 12 bits,
en tecnología bipolar, que contenga una
tensión de referencia y un reloj, en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
AD 574 A
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 99 *25 Convertidor analógico-digital de 9 bits,
en tecnología bipolar, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
TDC 1049
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 99 *27 Convertidor analógico-digital de 12 bits,
en tecnología bipolar, en forma de
circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
TDC 1012
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 99 *29 Convertidor digital-analógico, de un
material semi-conductor de arseniuro de
galio (AsGa), en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
TQ 6122
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 99 *33 Convertidor digital-analógico de 16 bits,
en tecnología bipolar, que contenga una
tensión de referencia interna, en forma
de circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
DAC 712
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 99 *41 Circuito de amplificación programable de
las señales de un bus de comunicación
numérico, en tecnología bipolar, en forma
de circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
HS 3182
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 99 *43 Circuito integrado monolítico, capaz de
amplificar y convertir las señales de
lectura y de convertir las señáles de
escritura para unidades de discos rígidos,
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas o alfanuméricas
siguientes:
32 P 3000 32 P 541
32 P 3013 61347-002
32 P 540
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 99 *46 Circuito para la decodificación de
frecuencias, en tecnología bipolar, en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
XR 2211
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 99 *49 Circuito integrado monolítico de 2, 4, 6
u 8 canales, capaz de generar señales de
escritura y lectura, para unidades
magnéticas de discos rígidos, encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
32 R 117 32 R 501
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 99 *51 Circuito para la producción de ondas
variables, en tecnología bipolar, en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
XR 2206 XR 8038
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descrpción 0
ex 8542 11 99 *54 Circuito de sincronización de datos para
unidades de lectura de cintas, en forma
de circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanuméricas siguiente:
VT 210
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 99 *56 Sincronizador y codificador-decodificador
de datos, en tecnología bipolark, en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
32 D 532 32 D 535 32 D 5393
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 99 *61 Circuito de recuperación para las señales
de reloj y datos, de un material semi
-conductor de arseniuro de galio (AsGa),
en forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
16G040
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 99 *63 Generador/tampón de señales de reloj, de
un material semi-conductor de arseniuro
de galio (AsGa), que permite la
sincronización o multiplicación de
frecuencias, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
GA 1 000 GA 1086 GA 1088 GA 1110
GA 1085 GA 1087 GA 1089 GA 1210
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 99 *66 Circuito comparador, de un material semi
-conductor de arseniuro de galio (AsGa),
para diferencias de fase y de frecuencia
para frecuencias de 1 GHz como máximo, en
forma de circuito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
16G044
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 99 *68 Circuito de digitalización y separación
de datos, en tecnología bipolar, que
contenga un circuito bucle enganchado en
fase (Phase Locked Loop/PLL), en forma de
circuito integrado monolítico encerrado en
una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
SN 28962
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 99 *73 Conmutador diferencial de punto de cruce,
en tecnología bipolar, que permite la
conmutación con una velocidad de datos
de 800 Mbits/s, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
S 2024
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 99 *74 Circuito para la decodificación de señales
de crominancia, en tecnología bipolar, en
forma de circito integrado monolítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
M52725FP
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 11 99 *75 Circuito de distribución de reloj, en
tecnología bipolar, con entradas para
señales de lógica transistor-transistor
(TTL) o de señales de lógica de
acoplamiento de emisores (ECL) y salidas
para señales de lógica transistor
-transistor (TTL), en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas o alfanuméricas
siguientes:
63G9269 MC 100H641 MC 10H641
64G0112 MC 100H644 MC 10H644
MC 100H640 MC 10H640
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 10 *10 Disco (oblea) sin cortar todavía en
microplaquitas, de un material semi
-conductor de arseniuro de galio (AsGa),
exclusivamente constituido por
amplificadores de transimpedancia
operativo con una anchura de banda de
900 MHz y con una resistencia inferior
o igual a 4 kohm, destinado a la
fabricación de productos de la
subpartida 8542 19 30 encerrados en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 10 *20 Disco (oblea) sin cortar todavía en
microplaquitas, de un material semi
-conductor de arseniuro de galio (AsGa),
exclusivamente constituido por circuitos
de control para diodos láser, que asegure
una gama de corriente de salida entre
10 mA y 70 mA a una tensión de
alimentación de -5 V (±1 %), destinado a
la fabricación de productos de la
subpartida de 8542 19 70 encerrados en
una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
GD 16077
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción
(a) 0
ex 8542 19 10 *30 Disco (oblea) sin cortar todavía en
microplaquitas, de un material semi
-conductor de arseniuro de galio (AsGa),
exclusivamente constituido por
amplificadores con una potencia de
salida típica de 25 dBm a una gama de
frecuencia entre 1 850 MHz y 1 950 MHz,
que contenga conmutadores de
radiofrecuencias (RF), destinado a la
fabricación de productos de la subpartida
8542 19 30 encerrados en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
GD 12033
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción
(a) 0
ex 8542 19 10 *40 Disco (oblea) sin cortar todavía en
microplaquitas, de un material semi
-conductor de arseniuro de galio (AsGa),
exclusivamente constituido por
amplificadores dobles con una ganancia
típica de 19 dB a una frecuencia de
1,5 GHz, destinado a la fabricación de
productos de la subpartida 8542 19 30
encerrados en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
GD 10012
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción
(a) 0
ex 8542 19 10 *60 Disco (oblea) sin cortar todavía en
microplaquitas, exclusivamente constituido
por amplificadores con una corriente de
entrada inferior o igual a 80 nA,
destinado a la fabricación de productos de
la subpartida 8542 19 30 encerrados en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
INA 101 OPA 111 OPA 121 OPA 2111
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción
(a) 0
ex 8542 19 10 *70 Disco (oblea) sin cortar todavía en
microplaquitas, exclusivamente constituido
por amplificadores con una ganancia
programable, destinado a la fabricación
de productos de la subpartida 8542 19 30
encerrados en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
3606G
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción
(a) 0
ex 8542 19 20 *10 Amplificador, en forma de circuito
intetrado monolítico analógico sin
encapsular (microplaquita), destinado a
la fabricación de productos de la
subpartida 9021 40 00 (a)
ex 8542 19 20 *15 Amplificador, en tecnología bipolar,
para la amplificación de señales de
lectura-escritura de cabezas magnéticas
de capa delgada, en forma de circuito
integrado monolítico analógico sin
encapsular (microplaquita), destinado a
la fabricación de unidades de memoria de
discos (a) 0
ex 8542 19 20 *20 Unidad para la recepción y amplificación
de la banda FM, en tecnología bipolar, en
forma de circuito integrado monolítico
sin encapsular (microplaquita),
destinada a la fabricación de productos de
la subpartida 9021 40 00 (a) 0
ex 8542 19 20 *25 Circuito para la grabación y la
reproducción audio, en tecnología C-MOS,
que permita el almacenamiento directo
analógico de datos audio, que contenga una
memoria exclusivamente de lectura,
programable, que se pueda borrar
electricamente (E2PROM), 3 amplificadores,
un circuito automático de control de
ganancia y 2 filtros, en forma de circuito
integrado monolítico analógico sin
encapsular (microplaquita), destinado a
la fabricación de productos de relojería
(a) 0
ex 8542 19 20 *30 Circuito de control, en tecnología BiMOS,
para el mando de cargas inductivas y
resistivas, con 4 salidas de una corriente
igual o superior a 2 A pero inferior o
igual a 7,2 A, en forma de circuito
integrado monolítico analógico sin
encapsular (microplaquita), destinado a
la fabricación de sistemas de control
de motor (a) 0
ex 8542 19 20 *40 Amplificador de transimpedancia, de un
material semi-conductor de arseniuro de
galio (AsGa), operativo con una anchura
de banda inferior o igual a 2,7 GHz, en
forma de circuito integrado monolítico
analógico sin encapsular (microplaquita),
destinado a la fabricación de productos
de la subpartida 8527 11 99 (a) 0
ex 8542 19 20 *50 Amplificador diferencial, en tecnología
bipolar, con una ganancia de tensión
inferior o igual a 375 y una tensión de
entrada nominal de 1 mVpp, en forma de
circuito integrado monolítico analógico
sin encapsular (microplaquita), destinado
a la fabricación de productos de la
partida nº 8471 (a) 0
ex 8542 19 30 *02 Amplificador de microondas, en tecnología
bipolar, que presente una ganancia nominal
de 18 dB a 0,5 GHz o de 32 dB a 0,9 GHz o
de 11 dB a 1 GHz o de 22,5 dB a 1 GHz y de
32,5 a 0,1 GHz o de 26 dB a 1,5 GHz, en
forma de circuito integrado monolítico
analógico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes
A-06 HPMX 3002 N10
A-08 MSA 0311 PC 1652G
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 30 *03 Amplificador cuádruple, en tecnología
C-MOS, con una corriente de entrada que
no exceda de 20 pA, en forma de circuito
integrado monolítico analógico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
LMC 660
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 30 *05 Amplificador, en tecnología bipolar, con
una corriente de alimentación típica
inferior o igual a 1 mA con una tensión
de 12 V y una temperatura de 25ºC, en
forma de circuito integrado monolítico
analógico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
LM 1964
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 30 *06 Amplificador, en tecnología bipolar, con
una frecuencia de operación típica de
1,3 GHz, 2,3 GHz o 3 GHz y una tensión
de alimentación única de 5 V, en forma de
circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes
C1D C1E C1F C1G C1H C1J
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 30 *07 Amplificador con una tensión de
desplazamiento (Offset voltage) inferior
o igual a 10 mV a 25ºC, en forma de
circuito integrado monolítico análogico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
LT 1006 MC 33272 OPA 275 TLC2022
LT 1028 MC 33274 OPA 628 TLC27M2
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descrpción 0
ex 8542 19 30 *10 Amplificador, en forma de circuito
integrado monolítico analógico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
C 05 V 35
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción
Este circuito debe ser destinado a la
fabricación de la subpartida 9021 40 00
(a) 0
ex 8542 19 30 *11 Amplificador de transimpedandia, en
tecnología bipolar, con una ganancia
típica de 72,5 dB a una frecuencia de
750 MHz, en forma de circuito integrado
monolítico analógico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
ITA 12318
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 30 *12 Amplificador, de un material semi
-conductor de arseniuro de galio (AsGa),
operando en una banda de frecuencias de
824 MHz a 928 MHz y una potencia de salida
igual o superior a 0,794 W (29 dBm) pero
inferior o igual a 3,162 W (35 dBm), en
forma de circuito integrado monolítico
analógico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
AWT 0900
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 30 *13 Amplificador, con una ganancia típica de
10,5 dB a una frecuencia de 2 GHz y una
potencia de salida de 10 dBm (10 mW), en
forma de circuito integrado monolítico
analógico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
MAR 3SM
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 30 *14 Amplificador video, en tecnología bipolar,
con una anchura de banda de 200 MHz, que
contenga un circuito de control de
contrarste, un comparador y un circuito
de referencia de tensión, en forma de
circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
LM 1201
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 30 *15 Amplificador con una corriente de entrada
inferior o igual a 80 nA, en forma de
circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
INA 101 OPA 27 OPA 37 OPA 111 OPA 121
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 30 *16 Amplificador video, en tecnología bipolar,
que permita una amplificación separada de
señales de cloro rojo, verde y azul (RGB)
y que contenga por lo menos un circuito
de control de contraste y un comparador,
en forma de circuito integrado monolítico
analógico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
HA 11533NT LM 1202 LM 1203 LM 1205
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 30 *25 Amplificador regulable para una gama de
frecuencias igual o superior a 10 Hz pero
inferior o igual a 30 kHz, con un gagno
de amplificación superior o igual a 85 dB,
en forma de circuito integrado monolítico
analógico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
M 5218
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 30 *40 Amplificador de par termoeléctrico con
sistema de alarma para el control de
instrumentos, operativo en una gama de
temperatura de 0 a 50ºC, en forma de
circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
AD 594 AD 595
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 30 *80 Amplificador con factor de amplificación
programable, en forma de circuito
integrado monolítico analógico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
PGA 102 PGA 202 PGA 203
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 50 *10 Regulador de tensión con una corriente de
reposo de 75 uA y una tensión de
aflojamiento de 380 mV a 100 mA, en forma
de circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
LP 2950 LP 2951 MIC 2951
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 50 *15 Regulador de corriente y de tensión, que
funciona a una tensión de entrada de
batería igual o superior a 0,85 V pero
inferior o igual a 5,5 V o una tensión de
entrada no regulada igual o superior a 7 V
pero inferior o igual a 20 V, que asegure
una tensión de salida seleccionabla de
3,3 V (±0,13 V) o 5 V (±0,20 V), en forma
de circuito integrado monolítico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
MAX 717 MAX 719 MAX 721 MAX 723
MAX 718 MAX 720 MAX 722
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 50 *25 Regulador de tensión que asegure la
protección de inversión de batería, para
una tensión de entrada inferior o igual
a 60 V y una corriente de reposo inferior
o igual a 70 uA con carga cero o una
corriente de reposo inferior o igual a
30 mA con carga de corriente de 1A, en
forma de circuito integrado monolítico
analógico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
LM 2940 LT 1129
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 50 *30 Regulador de tensión con una derivación
(Shunt) ajustable, constituido por una
tensión de referencia interna y
resistencias divisoras con una corriente
de colector (Sink) superior o igual a
1 mA y una tolerancia de tensión de
referencia inicial de 0,4 %, en forma de
circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provistas de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
LT 1431
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción
ex 8542 19 50 *35 Regulador de tensión, con una corriente
de reposo inferior o igual a 75 mA y una
tensión mínima de regulación inferior o
igual a 0,6 V a una corriente de salida de
750 mA, en forma de circuito integrado
monolítico analógico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
TL750M TL751M
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 50 *40 Regulador de tensión variable, con una
corriente de alimentación no superior a
120 uA a una corriente de salida inferior
o igual a 100 uA y una tensión de fallo
de señal inferior o igual a 0,85 V a una
corriente de salida de 125 mA, en forma
de circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
LT 1020 LT 1120
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 50 *45 Regulador de tensión, con una tensión de
salida de 12 V (±3 %), una corriente de
reposo inferior o igual a 10 mA y una
tensión mínima de regulación inferior o
igual a 22 V a una corriente de salida de
50 mA, en forma de circuito integrado
monolítico analógico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
CS 8109 (7032FB)
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 50 *50 Regulador de tensión que funciona con
una tensión de salida de 2,1 V (±2,5 %) o
de 3 V (±2,5 %) a una corriente nominal de
salida de 40 mA, en forma de circuito
integrado monolítico analógico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
0 C (RH5 RA 30 AA) 1 B (RH5 RA 21 AA)
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 50 *60 Regulador de tensión para una gama de
tensión de entrada igual o superior a
4,75 V pero inferior o igual a 60 V y
una corriente de reposo inferior o igual
a 10 mA, que contenga un circuito
conmutador de 1 A y un oscilador con
frecuencia fija de 52 kHz, en forma de
circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
LM 1575 LM 2575
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 50 *65 Regulador de tensión, con una tensión
de salida igual o superior a 1 V pero
inferior o igual a 8 V, una corriente de
reposo típica de 400 o 500 uA y una
tensión típica re regulación de 170 mV a
una corriente de salida de 60 mA, en
forma de circuito integrado monolítico
analógico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
TK 114 (R3) TK 115 TK 116
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 50 *70 Regulador de tensión y de corriente, en
tecnología bipolar, que permita la
generación de 3 corrientes de salida
respectivamente de 7,5 mA, 50 mA y 750 mA
con una tensión de salida de 5 V (±5 %),
en forma de circuito integrado monolítico
analógico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
numérica siguiente:
34 992
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 50 *75 Regulador de tensión, con una tensión
de salida de 3,9 V (±3 %), una corriente
de salida típica de 40 mA a una tensión
de entrada de 6 V y una corriente de
funcionamiento típica de 2,2 uA, en
forma de circuito integrado monolítico
analógico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
SCI 7710Y-KA
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 50 *80 Regulador de tensión, con una tensión
mínima de regulación inferior o igual a
1,5 V a una corriente de salida de 3 A
o más, pero inferior o igual a 9,5 A, en
forma de circuito integrado monolítico
analógico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
LT 1083 LT 1084 LT 1085 LT 1585
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 50 *85 Regulador de tensión, con una corriente
de salida de 50 mA a una tensión
diferencial típica de entrada a salida de
0,35 V o una corriente de salida de 30 mA
a una tensión diferencial típica de
entrada a salida de 0,15 V, en forma de
circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
S 8420 S 8850
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 61 *10 Circuito de potencia inteligente
(smartpower) de mando cúadruple de
inyectores de carburante, en tecnología
BiMOS, que contenga un regulador de
tensión, un circuito detectores de
sobretensión y un circuito de control de
estado de salida, en forma de circuito
integrado monolítico analógico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
71 00050FSE
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 61 *20 Circuito de potencia inteligente
(smartpower), que permita el control de
motores de corriente continua, en forma
de circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
MPC 17A50VM
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 61 *40 Circuito de potencia inteligente
(smartpower), que permita la conmutación
de tensión de alimentación de cartas
memoria, en forma de circuito integrado
monolítico analógico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
MAX 780 MIC 2557 MIC 2558
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 65 *10 Circuito de control de taquímetro o de
taquímetro y de indicación de velocidad,
en tecnología BiMOS o bipolar, que
contenga una función de regulación de
tensión, en forma de circuito integrado
monolítico mixto analógico/numérico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CS 8190 TB 9228N
T 8557G TB 9233N
TB 9226N
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 65 *15 Circuito de control video, en tecnología
bipolar, para la conmutación de señales
YUV/RGB y el control de contraste, brillo
y color, en forma de circuito integrado
monolítico mixto analógico/numérico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
CXA 1839
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 65 *20 Circuito de control y de mando de
indicador de velocidad y de distancia,
con o sin funciones amplificador, que
contenga 4 divisores de frecuencia, en
forma de circuito integrado monolítico
mixto analógico/numérico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
TA 8906 TB 9212
TB 9207 TB 9230
TB 9208
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 65 *25 Circuito de control video, en tecnología
bipolar, para la generación de impulsos
de control para la grabación de imágenes,
que contenga un amplificador de señales
de escritura y un amplificador de señales
de lectura, en forma de circuito integrado
monolítico mixto analógico/numérico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
TA 8823
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 65 *35 Circuito de control para unidades de
memoria de disco, en tecnología C-MOS o
BiMOS, en forma de circuito integrado
monolítico mixto analógico/numérico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
1323453 M52896FP (53G7897)
1SP9-0003 PD 16828
53G8800
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 65 *45 Circuito de control, en tecnología BiMOS,
que asegure la conmutación de señales
video, con 3 entradas video, 3 salidas de
control, una memoria tampón de salida y un
circuito de bloqueo (clamp), en forma de
circuito integrado monolítico mixto
analógico/numérico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
BA 7021
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 65 *50 Circuito de recuperación para las señales
de reloj, en tecnología bipolar, en forma
de circuito integrado monolítico mixto
analógico/numérico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
AD 800 AD 802
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 65 *55 Circuito de control, en tecnología BiMOS,
que asegure la conmutación de señales
audio, con 5 entradas audio, 5 salidas de
control y 3 memorias tampón, en forma de
circuito integrado monolítico mixto
analógico/numérico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
BA 7632
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 65 *60 Circuito de control y de mando para un
indicador de velocidad, taquímetro o
indicador de distancia, en tecnología
bipolar, que contenga al menos un
convertidor digital-analógico y un
multiplexador, en forma de circuito
integrado monolítico mixto analógico/
numérico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
SA 5775 SA 5777
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 65 *70 Circuito de control de temperatura, que
contega un sensor de temperatura y una
tensión de referencia interna, en forma
de circuito integrado monolítico mixto
analógico/numérico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
TMP 01
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 65 *80 Circuito de control video, en tecnología
BiMOS, para el control de un tubo
catódico, permitiendo la deflexión
horizontal y vertidal y el proceso de
señales de color, en forma de circuito
integrado monolítico mixto analógico/
numérico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
CXA 1840
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 69 *11 Circuito de control, que permita el
mando de cargas inductivas o resistivas,
con una corriente de salida inferior a
1,3 A a una tensión de alimentación
inferior o igual a 28 V, en forma de
circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
71004 SB
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 69 *13 Circuito de control, en tecnología BiMOS,
que permita el mando de cargas inductivas
y resistivas, con 4 salidas de una
corriente igual o superior a 2 A pero
inferior o igual a 7,2 A, en forma de
circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas o alfanuméricas
siguientes:
100904 HIP 0082
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 69 *21 Circuito de control, en tecnología
bipolar, para el mando de motores con
escobillas de corriente continua, en
forma de circuito integrado monolítico
analógico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
BA 6109 BA 6209
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 69 *23 Circuito de control de un motor de
corriente continua, en tecnología
bipolar, que asegura una corriente de
salida de 2 A a una tensión de salida de
saturación de 3,2 V, que contenga 3
entradas TTL, 4 transistores en una
configuración de puente completa y un
circuito de cierre por sobrecarga, en
forma de circuito integrado monolítico
analógico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
71004 MB
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 69 *25 Circuito de control de un motor de
corriente contínua de 3 fases, en
tecnología BiMOS, que contenga un
circuito de detección de umbral de
efecto Hall, en forma de circuito
integrado monolítico analógico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
numérica siguiente:
1323454
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 69 *29 Circuito para el mando de la corriente
de motores lineales o con brazos
rotativos, en tecnología bipolar, que
funcione con una tensión de alimentación
inferior o igual a 24 V y operativo en
una gama de temperatura de -40ºC a +125ºC,
que contenga un circuito de cierre de
sobretensión y un circuito de cierre
térmico, en forma de circuito integrado
monolítico analógico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
34993
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 69 *31 Circuito para el mando de la corriente de
motores lineales o con brazos rotativos,
en tecnología bipolar, que funcione con
una tensión de salida de 45 V a una
corriente de salida de 1,75 A, en forma
de circuto integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
UDN 2917
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 69 *33 Circuito para el mando de un motor de
corriente continua sin escobillas de 3
fases, en tecnología bipolar, que
funcione con una corriente de entrada
de 1 uA y una corriente de desplazamiento
(Offset current) de entrada de 0,1 uA con
una tensión de desplazamiento (Offset
voltage) de entrada de 5 mV, que contenga
un circuito de cierre térmico, en forma
de circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
HA 13490
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 69 *39 Circuito de control, en tecnología
bipolar, que permita el mando de
solenoides, con una corriente de
alimentación inferior o igual a 50 mA a
una tensión de alimentación inferior
o igual a 7 V y una capacidad de
disipación inferior o igual a 19 W, en
forma de circuito integrado monolítico
analógico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
71008SB 71013SB
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 69 *41 Circuito de control para en control de
la tensión de los microprocesadores,
microcontroladores o microordenadores,
en tecnología C-MOS, en forma de circuito
integrado monolítico analógico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
DS 1231 H 6060 MN 13802 MN 13821C
DS 1232 H 6061 MN 1381 MN 13822C
H 6006 MN 1380 MN 13811 MN 1382C
H 6052 MN 13801 MN 13812 V 7039
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 69 *43 Circuito de control de reguladores de
tensión, operativo con una tensión de
entrada igual o superior a 6 V pero
inferior o igual a 30 V, con una tensión
de salida de 5 V (±0,1 V) a una corriente
de salida de 220 uA, en forma de circuito
integrado monolítico analógico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
LT 1432
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 69 *54 Circuito de control, en tecnología C-MOS,
que permite la amplificación-inversión de
voltajes para dirigir líneas verticales
de un detector de imagen de transferencia
de carga, en forma de circuito integrado
monolítico analógico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
CXD 1267
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 69 *57 Circuito de control, en tecnología
bipolar, que asegure la conmutación de
funciones audio y vídeo, que contenga
amplificadores y un mezclador de señales
de luminancia y de crominancia, en forma
de circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CX 1545 CXA1845 CXA 1855
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 70 *10 Circuito de interfaz, en tecnología de
aislamiento dieléctrica, para aparatos
telefónicos con tensión de línea o igual
a 265 V, en forma de circuito integrado
monolítico analógico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
LH 1497
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 70 *20 Circuito de control y de interfaz, en
tecnología C-MOS, para la generación de
símbolos gráficos en un tubo catódico, en
forma de circuito integrado monolítico
analógico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
MN 1297
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 70 *50 Circuito de interfaz, en tecnología
bipolar, que permita la conversión de una
señal de entrada diferencial en una señal
de salida de onda rectangular de la misma
frecuencia, que contenga 4 canales de
detección de señales y un temporizador, en
forma de circuito integrado monolítico
analógico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
71001AB
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 70 *60 Circuito de interfaz o de interfaz y de
control, para una red local, en forma de
circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
SMC 83C805
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 70 *70 Circuito de interfaz de señales video,
en tecnología bipolar, que permite el
interfaz con un circuito señales de
color rojo, verde y azul (RGB), que
contenga 3 circuitos para la corrección
automática del nivel de blanco, en forma
de circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identidicación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
CXA 1 024S
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 95 *05 Circuito para la grabación y la
reproducción audio, en tecnología C-MOS,
que permita el almacenamiento directo
analógico de datos audio, que contenga
una memoria exclusivamente de lectura,
programable, que se pueda borrar
eléctricamente (E2PROM), 3 amplificadores,
un circuito automático de control de
ganancia y 2 filtros, en forma de
circuito integrado monolítico mixto
analógico/numérico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
ISD 1012A ISD 1210 ISD 2575
ISD 1016A ISD 1400 ISD 2590
ISD 1020A ISD 2545
ISD 1 200 ISD 2560
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 95 *08 Generador multifrecuencia de doble tono
(DTMF), en tecnología C-MOS, que permita
la decodificación de datos binarios de
4 bits y la generación de 16 pares de
tono, en forma de circuito integrado
monolítico mixto analógico/numérico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
TP 5088
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 95 *17 Circuito de proceso de señales, en
tecnología C-MOS, que permita el filtro
de senales analógicas y el control de la
amplificación, que contenga un emisor
multifrecuencia de doble tono (DTMF),
un receptor multifrecuencia de doble tono
(DTMF) y un modulador-demodulador (Modem),
en forma de circuito integrado monolítico
mixto analógico/numérico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
SC 11370
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 95 *20 Circuito de proceso de señales audio,
en tecnología bipolar, que permita la
selección de modalidad de entrada/salida,
que contenga 2 osciladores controlados
en tensión, 2 circuitos bucle enganchado
en fase (Phase Locked Loop/PLL), un
circuito de control de ganancia
automática, un circuito para atenuación
de ruidos audio, un circuito de
regulación de silenciador (mute) y
amplificadores, en forma de circuito
integrado monolítico mixto analógico/
numérico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
LA 7481W
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 95 *24 Circuito de red telefónica local, en
tecnología C-MOS, que permita la
generación de tonalidad y conmutación,
amplificación y decodificación de señales
audio de 2 líneas telefónicas externas
como máximo y de 12 líneas telefónicas
internas como máximo, en forma de circuito
integrado monolítico mixto analógico/
numérico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
SC 11390
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 95 *27 Circuito de comunicación analógico, que
permita la conversión de datos y la
tranferencia de señales, que contenga una
puerta de entrada-salida en serie para un
procesador de señales digitales, un
convertidor analógico-digital de 16 bits,
un convertidor digital-analógico de 16
bits y un generador de señales de reloj,
en forma de circuito integrado monolítico
mixto analógico/numérico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
AD 28MSP01
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 95 *31 Codificador-decodificador, en tecnología
C-MOS, para frecuencias de banda de base
y vocales, que permite la conversión de
datos, que contenga un modulador de señales
digitales, convertidores analógico
-digital, convertidores digital-analógico,
amplificadores y filtros, en forma de
circuito integrado monolítico mixto
analógico/numérico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
AD 7015
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 95 *33 Codificador-decodificador estéreo de 16
bits, en tecnología C-MOS, con frecuencias
de muestreo igual o superior a 4 kHz pero
inferior o igual a 48 kHz, que contenga un
multiplexor, un convertidor digital
-analógico, un convertidor analógico
-digital, un circuito de regulación de
silenciador (mute), un circuito de tensión
de referencia, una entrada de micrófonos,
una salida de altavoces y una salida de
auriculares, en forma de circuito integrado
monolítico mixto analótico/numérico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
AD 1849 CS 4215
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 95 *37 Codificador-decodificador con filtro de
modulación por impulso codificación, en
tecnología C-MOS, que opere con una
alimentación única de + 5 V, constituido
por un convertidor analógico-digital y
un convertidor digital-analógico, en forma
de circuito integrado monolítico mixto
analógico/numérico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
MC 145480
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 95 *39 Codificador-decodificador con filtro
de modulación por impulsos codificados,
en tecnología C-MOS, con 2 fuentes de
alimentación y una capacidad de disipación
típica de 50 mW, constituido por un
convertidor analógico-digital y un
convertidor digital-analógico, en forma
de circuito integrado monolítico mixto
analógico/numérico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
MC 145503
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 95 *42 Circuito de modulación por impulsos
codificados adaptables diferenciados
(ADPCM), en tecnología C-MOS, para la
codificación-decodificación de datos a
una velocidad de transferencia de datos
de 8, 16, 24, 32 ó 64 Kbits por segundo,
en forma de circuito integrado monolítico
mixto analógico/numérico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
T 7 280
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 95 *43 Codificador-decodificador con filtros de
modulación por impulsión codificada, en
tecnología C-MOS, que permita la
numeración y la reconstrucción de voz con
una velocidad igual o superior a 64
Kbits/s, con una alimentación única de
5 V, una capacidad de disipación inferior
o igual a 37 mW en modo activo e inferior
o igual a 3 mW en modo de espera, en forma
de circuito integrado monolítico mixto
analógico/numérico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
7508 B 7509 B
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 95 *61 Receptor de banda FM, en tecnología, que
funciona a una gama de frecuencia de
entrada de 200 MHz, con función de
demodulación de señales FM, que contenga
al menos 2 mezcladores, un oscilador, un
diodo y un circuito RSSI (Receive Signal
Strength Indicator), en forma de circuito
integrado monolítico mixto analógico/
numérico encerrado en una cápsula provista
de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
MC 13135 MC 13136
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 95 *67 Receptor de banda FM, en tecnología BiMOS,
que contenga un circuito de compresión,
un circuito de descompresión, 2
mezcladores, 2 circuito bucle enganchado
en fase (Phase Locked Loop/PLL), un
amplficador de frecuencia intermedia (IF),
un circuito RSSI (Receive Signal Strength
Indicator), un circuito de interfaz en
serie y un circuito de detección de
tensión de alimentación, en forma de
circuito integrado monolítico mixto
analógico/numérico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
MC 13108
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 95 *69 Circuito comparador, en tecnología C-MOS,
que permita la comparación de tensión,
con tiempo de propagación no superior a 12
us, en forma de circuito integrado
monolítico misco analógico/numérico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
MAX 921 MAX 923 MAX 931 MAX 933
MAX 922 MAX 924 MAX 932 MAX 934
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 95 *70 Unidad que permita la conexión y
desconexión de bus, en forma de circuito
integrado monolítico mixto analógico/
numérico encerrado en una cápsula provista
de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
89F6248 89F7000 TL2218
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 95 *71 Circuito de proceso de señales audio y
vídeo, en tecnología bipolar, que contenga
un circuito bucle enganchado en fase
(Phase Locked Loop/PLL), un detector de
señales FM, un amplificador de frecuencia
intermedia (IF), un preamplificador, un
amplificador de control de ganancia
automática de señales de frecuencias
radio (RF) y un amplificador de señales
video, en forma de circuito integrado
monolítico mixto analógico/numérico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
LA 7577
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 95 *72 Circuito para la medida de la velocidad
y posición angular, en tecnología C-MOS,
que comprende 4 amplificadores, un
demodulador, un contador, un inversor
de tensión, un circuito de bloqueo (latch)
y un oscilador de tensión controlada
(VCO), en forma de circuito integrado
monolítico mixto analógico/numérico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
RDC 19220
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 95 *73 Emisor-receptor, en tecnología C-MOS,
que permita la ecualización de distorsión
lineal y la conversión de datos, en
forma de circuito integrado monolítico
mixto analógico/numérico encerrado en
una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
TXC 07225
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 95 *74 Demodulador, en tecnología BiMOS, que
permita el proceso de datos codificados
de un lector de cintas magnéticas, en
forma de circuito integrado monolítico
mixto analógico/numérico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
M 56710FP
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 95 *75 Modulador, en tecnología C-MOS, con una
gama dinámica de 123 dB en una anchura
de banda de 375 Hz o una gama dinámica
de 124 dB en una anchura de banda de
500 Hz, en forma de circuito integrado
monolítico mixto analógico/numérico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CS 5321 CS 5323
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *01 Filtro, en tecnología C-MOS, con una
frecuencia de bloqueo programable igual o
superior a 4,5 MHz pero inferior o igual
a 25,2 MHz y un amplificador de
frecuencias programable inferior o igual
a 9 dB, en forma de circuito integrado
monolítico analógico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
AD 896
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *02 Filtro programable, en tecnología
bipolar, con una frecuencia de corte
programable superior o igual a 5 MHz
pero inferior o igual a 15 MHz y una
frecuencia de punta y ancho de banda
programable, que contenga un filtro de 7
polos y un diferenciador en forma de
circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
32F8011 32F8012
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *03 Microprocesador de señales analógicas,
en tecnología bipolar, que permita el
control de ganancia automático, el
tratamiento de señales de lectura y la
generación de señales de posicionamiento
de la cabeza para cabezas magnéticas para
unidades de memoria de discos, en forma
de circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
SN 28961
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *08 Modulador, en tecnología bipolar, que
funcione en la banda UHF, para la
conversión de señales audio y vídeo en
una gama de frecuencias igual o superior
a 470 MHz pero inferior o igual a 630 MHz,
en forma de circuito integrado monolítico
analógico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
ALP 101 CXA 1333
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *11 Unidad para la recepción de bandas AM y
FM, en tecnología bipolar, en forma de
circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CXA 1030 P CXA 1240 P
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 7
ex 8542 19 99 *13 Emisor de banda AM o FM, en tecnología
bipolar, con función de modulación de
señales AM o FM, que contenga 3
amplificadores, un predivisor y 2
osciladores, en forma de circuito
integrado monolítico analógico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
MC 13175 MC 13176
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *14 Receptor de banda AM, en tecnología
bipolar, que permite la conversión de
frecuencias, radio (RF) en dobles
frecuencias intermedias (IF) y la
detección de frecuencia audio, en forma
de circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
numérica siguiente:
3848
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *15 Receptor-demodulador de banda FM, en
tecnología bipolar, que contenga 2
mezcladores de conversión, un segmentador
de datos y 6 amplificadores, en forma de
circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
1QX6
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *16 Emisor-receptor de banda FM, en
tecnología bipolar, que contenga 2
mezcladores de conversión, un predivisor
y 4 amplificadores, en forma de circuito
integrado monolítico analógico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
1QX5
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *17 Dispositivo de conmutación, en tecnología
bipolar, en el campo de señales audio,
con una distorsión inferior o igual a
0,005%, comprendiendo 2 circuitos de
control y 2 conmutadores-inversores, en
forma de circuito integrado monolítico
analógico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
TK 15022 Z
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *18 Dispositivo de conmutación, de un material
semi-conductor de arseniuro de galio
(AsGa), con una pérdida de inserción no
superior a 1,6 dB a una frecuencia de
2 GHz, en forma de circuito integrado
monolítico analógtico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
SW 239 SW 259 SW 419
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *21 Circuito para la atenuación de ruidos en
audio, en tecnología bipolar, con una
tensión de entrada inferior o igual a
18 V, en forma de circuito integrado
monolítico analógico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
LM 1894 TK 10654
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *23 Circuito integrado monolítico analógico,
en tecnología bipolar, para protección
contra sobretensión, encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas o alfanuméricas
siguientes:
1515 P2 P6 TISP 2180
P0 P3 TISP 1072F3 TISP 2290
P1 P4 TISP 1082
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *26 Convertidor de frecuencia, de un material
semi-conductor de arseniuro de galio
(AsGa), para la conversión de frecuencias
superiores o iguales a 10,25 GHz para
inferiores o iguales a 12,75 GHz en
frecuencias superiores o iguales a 950
MHz pero inferiores o iguales a 2 050 MHz,
en forma de circuito integrado monolítico
analógico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
20070C AKD 12575
AKD 1 2 000 AKD 2 400
AKD 12010 AND 2001T4C
AKD 12011 RMM 5103
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *27 Convirtidor de tensión a frecuencia, que
comprenda un amplificador, en forma de
circuito integrado monolítico analítico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
VFC32 VFC100 VFC101
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *28 Convertidor de frecuencia, en tecnología
bipolar, con una ganancia de conversión
de 7 dB, para la conversión de una
frecuencia de entrada de 65,8 MHz en una
frecuencia de salida de 800 kHz, en forma
de circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
numérica siguiente:
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *29 Convertidor de corriente a tensión, con
una corriente de entrada inferior o igual
a 100 uA y una tensión de salida inferior
o igual a -10 V, en forma de circuito
integrado monolítico analógico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
ACF 2101
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *31 Convertidor-amplificador, en tecnología
bipolar, con un nivel de salida de 22 dBm
a una frecuencia de 900 MHz y a un nivel
de entrada de -6 dBm, en forma de circuito
integrado monolítico analógico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
HP 3001
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *34 Convertidor medio cuadrático para el
cálculo del valor medio cuadrático (RMS)
de formas de ondas y la conversión de
este valor de corriente directa
equivalente o tensión directa equivalente,
en forma de circuito integrado monolítico
analógico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
AD 536 A AD 636 AD 637
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *37 Regulador de temperatura, en forma de
circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
AD 590 AD 592
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *38 Sensor de presión de aire, operativo en
una gama de presión de 20 kPa a 105 kPa,
en forma de circuito integrado monolítico
analógico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
MPX 4100A
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *41 Captador de imagen constituido por una
línea de 5 000 células fotosensibles como
máximo, por una matriz asociada a
registros de desplazamiento, en forma de
circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
LZ 2019 TCD 103 TCD 133
PD 3573 TCD 105 TCD 141
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *42 Captador de imagen de transferencia de
carga de interlínea, en forma de circuito
integrado monolítico analógico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
ICX 018 ICX 022 ICX 038 PD 3732
ICX 021 ICX 024 ICX 039
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *44 Circuito de proceso vídeo, en tecnología
bipolar, para señales de un detector de
imagen de transferencia de carga, en
forma de circuito integrado monolítico
analógico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciiones alfanuméricas siguientes:
AN 2014S CXA 1390 IR 3P69 IR 3P97
AN 2145FHP CXA 1391 IR 3P81A IR 3Y17
CXA 1310AQ CXA 1392 IR 3P92
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *47 Circuito de proceso de señales, en
tecnología C-MOS, que permita un retraso
de la secuenciación del barrido de líneas
horizontales de un detector de imagen de
transferencia de carga, que contenga un
generador de señales de reloj, un clamp
-circuito y un circuito de muestreo
-bloqueo, en forma de circuito integrado
monolítico analógico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CXL 1 506 MSM 6965 RS MSM 7401 RS
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *50 Detector para picos de amplitud en señales
de lectura-escritura de las unidades de
memoria de discos, constituido por un
amplificador diferencial con amplificación
controlada automáticamente y por un
rectificador de precisión de doble
alternancia, en forma de circuito
integrado monolítico analógico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
32P3041 ML 8464
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *53 Circuito comparador de tensión de 5
canales, para el control de los circuitos
de lámparas, en forma de circuito
integrado monolítico analógico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
AD 22001
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *55 Circuito de tensión de referencia, que
asegure una tensión de salida típica
inferior o igual a 10 V y un coeficiente
de temperatura de la tensión de salida
inferior o igual a 25 ppm/ºC, en forma de
circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
AD 580 AD 680 LT 1021 REF 102
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *56 Circuito de tensión de referencia, con
una tensión inversa de reptura de 1,235 V
(±4 mV) ó 2,5 V (±20 mV), en forma de
circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
LT 1004
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *58 Convertidor y regulador de tensión, en
tecnología bipolar, con una pérdida de
tensión inferior o igual a 1,6 V a una
corriente de salida de 100 mA, que opere
a una gama de tensión de alimentación
igual o superior a 3,5 V pero inferior o
igual a 15 V, en forma de circuito
integrado monolítico analógico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
LT 1054
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *59 Convertidor de tensión, en tecnología
C-MOS, que asegure la inversión, la
duplicación, la división o la
multiplicación de tensión de entrada,
operativo en una gama de tensión de
alimentación de 1,5 V a 10 V, en forma
de circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
ICL 7660 MAX 1044
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *60 Convertidor de tensión en corriente, en
tecnología bipolar, con una gama de
tensiones de entrada variables y una
tensión de alimentación de 13,5 V a 40 V,
que contenga un emisor de corriente y un
crcuito de tensión de referencia, en
forma de circuito integrado monolítico
analógico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
XTR 110
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *61 Convertidor de tensión, en tecnología
C-MOS, que permita la transformación de
una tensión de entrada inferior o igual a
5 V a una corriente de entrada inferior o
igual o 0,1 uA en una tensión de salida
inferior o igual a 15 V a una corriente de
salida inferior o igual a 1 mA, en forma
circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
LR 36683N
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *63 Emisor de corriente, en tecnología
bipolar, con una corriente de salida
igual o superior a 4 mA pero inferior o
igual a 20 mA, en forma de circuito
integrado monolítico analógico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones siguientes:
XTR 103 XTR 104
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *68 Convertidor de frecuencia, de un material
semi-conductor de arseniuro de galio
(AsGa), con una ganancia de conversión
típica de 20,26 o 50 dB, para la
conversión de una frecuencia de entrada
superior o igual a 500 mHz pero inferior
o igual a 2,5 GHz en una frecuencia de
salida superior o igual a 30 MHz pero
inferior o igual a 500 MHz, en forma de
circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
TQ 9201 TQ 9202 TQ 9203
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *69 Convertidor de frecuencias, de un material
semi-conductor de arseniuro de galio
(AsGa), con una ganancia de conversión de
6 dB, para la conversión de una frecuencia
de entrada inferior o superior a 950 MHz
pero inferior o igual a 2 050 MHz en una
frecuencia de salida de 480 MHz, que
contenga un oscilador, en forma de
circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
ADC 20013
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *70 Convertidor de frecuencia, en tecnología
bipolar, operativo en una gama de
frecuencias entre 800 MHz y 900 MHz, y
con un nivel de entrada inferior o igual
a -6 dBm, en forma de circuito integrado
monolítico analógico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
CXA 1851N
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *73 Convertidor de corriente continua a
corriente continua de 6 canales, en
tecnología BiMOS, en forma de circuito
integrado monolítico analógico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
MB 3799
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *75 Amplificador-comparador, en tecnología
bipolar, para la amplificación y
comparación de señales fase-frecuencia de
señales de entrada de sensores, en forma
de circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
CXA 1418 N
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *76 Circuito de detección de tensión, que
permita la reinicialización de circuitos
externos, en forma de circuito integrado
monolítico analógico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
M 51957 M 51958
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *78 Puente semi-rectificador, constituido por
2 transistores de efecto de campo, en
tecnología MOS (MOSFETs), que permita el
mando de las cargas inductivas o
capacitivas de tensión nominal de 50 V y
corriente nominal de 2 A, en forma de
circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
Si9950DY
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *82 Red de diodos programable, constituida
por 14 diodos individuales y un
rectificador, de un material semi
-conductor de arseniuro de galio (AsGa),
en forma de circuito integrado monolítico
analógico encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
16G010 16G011
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *84 Demodulador bucle enganchado en fase
(Phase Locked Loop/PLL), con una
frecuencia de operación típica de 480 MHz,
que contenga un oscilador y un detector de
frecuencias portadores, en forma de
circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
TDA 8012M
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *88 Circuito de medida de aceleración, que
contenga un sensor capacitivo, en forma de
circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
ADXL50
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *89 Fotodetector que opera a una longitud de
onda de 780 nm, en forma de circuito
integrado monolítico analógico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
CXA 1753 M 52104 PHD 003 PN 7611
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *90 Mezclador/oscilador, con una banda de
frecuencia de 48 MHz a 860 MHz, que
contenga un conmutador de gama de
frecuencia y un amplificador de frecuencia
intermedia (IF), en forma de circuito
integrado monolítico analógico encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
TDA 5330
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *91 Red de filtro, exclusivamente constituida
por 16 resistencias, 16 condensadores y 16
diodos, en forma de circuito integrado
monolítico analógico encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
USRC 1002
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 19 99 *92 Circuito de separación para señales de
error, que contenga un modulador de
amplitud y un amplificador, en forma de
circuito integrado monolítico analógico
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
UC 1901 UC 2901 UC 3901
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 20 10 *10 Microprocesador con una capacidad de
proceso de 32 bits, en tecnología C-MOS,
consistente en un sustrato sobre el que
se montan 2 microplaquitas, uno compuesto
por una unidad central de proceso (CPU)
y el otro por una unidad de memoria, en
forma de circuito integrado híbrido
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones numéricas siguientes:
57-00000 57-19400
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 20 30 *30 Convertidor digital-analógico de 4
canales, cada uno con una capacidad de
12 bits, en forma de circuito integrado
híbrido encerrado en una cápsula provista
de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
AD 390
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 20 30 *40 Convertidor digital-analógico de 16 bits,
en forma de circuito integrado híbrido
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
DAC 705 DAC 707 DAC 709
DAC 706 DAC 708
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 20 30 *50 Convertidor analógico-digital de 12 bits,
en tecnología C-MOS, que contenga un
amplificador de muestreo-bloqueo con un
rendimiento dinámico superior o igual a
1 MHz/s, en forma de circuito integrado
híbrido encerrado en una cápsula provista
de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
ADS 112 ADS 117
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 20 50 *10 Amplificador, en forma de circuito
integrado híbrido, para la banda de
frecuencias de 20 Hz a 20 000 Hz encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
STK 4041 STK 4151 STK 4201
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 20 50 *15 Amplificador, de un material semi
-conductor de arseniuro de galio (AsGa),
operativo en una gama de frecuencias de
872 MHz a 905 MHz, con una potencia de
salida que no exceda de 1,259 W (31 dBm)
y una potencia de entrada que no exceda
de 0,01 W (10 dBm), en forma de circuito
integrado híbrido encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
5PG612301 FMC 080901-60
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 20 50 *20 Amplificador para una gama nominal de
señales igual o superior a 0 pero
inferior o igual a 70 kHz con una tensión
de aislamiento superior o igual a 750 V y
una corriente de pérdida inferior o igual
a 1 uA, en forma de circuito integrado
híbrido encerrado en una cápsula provista
de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
ISO 100 ISO 106 ISO 121
ISO 102 ISO 120
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 20 50 *30 Amplificador con factor de amplificación
programable, en forma de circuito
integrado híbrido encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
3606 G
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 20 50 *50 Amplificador que funciona a una tensión
de alimentación de 28 V, para frecuencias
iguales o superiores a 1 625 MHz pero
inferiores o iguales a 1 645 MHz, en forma
de circuito integrado híbrido encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
STM 1 645-30
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 20 50 *70 Amplificador, en tecnología bipolar,
operativo en una gama de frecuencias de
800 MHz a 950 MHz, que tenga al menos una
de las características siguientes:
a) una potencia de salida de 12,5 W a una
potencia de entrada de 100 mW,
b) una potencia de salida de 20 W a una
potencia de entrada de 200 mW,
en forma de circuito integrado híbrido
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
a) PHW 5113 b) MHW 820-1 b) MHW 820-2
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 20 50 *80 Amplificador, operativo en una gama de
frecuencias de 68 MHz a 470 MHz, con una
potencia de salida no superior a 40 W y
una potencia de entrada no inferior a
150 mW, en forma de circuito integrado
híbrido encerrado en una cápsula provista
de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
BGY 135 BGY 145 BGY 45
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 20 80 *15 Filtro cerámico doble, operativo en una
gama de frecuencias de 872 MHz a 950
MHz, en forma de circuito integrado
híbrido encerrado en una cápsula provista
de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
7FG6314B
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 20 80 *25 Detector de corriente, con una resistencia
de entrada no superior a 9 Ohmios,
resistente a una tensión alterna de
aislamiento de 3,75 o 4 kV durante 1
minuto, en forma de circuito integrado
híbrido encerrado en una cápsula provista
de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
HFS 113F001A1 MA 91 000018
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 20 80 *30 Regulador de tensión con una tensión de
entrada inferior o igual a 1 kV y una
tensión de salida fija de 41,8 V (±0,5 V),
102,6 V (±1 V) o 124,3 V (±1 V), en forma
de circuito integrado híbrido encerrado
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
STR 51402 STR 51424 STR 54041
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 20 80 *80 Regulador de tensión y de corriente, con
una tensión de salida inferior o igual a
850 V a una corriente de mando inferior o
igual a 0,7 A, que contenga un transistor
de potencia y un circuito de control con
un oscilador, en forma de circuito
integrado híbrido encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
S 5706 S 6708
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 20 80 *60 Regulador de tensión con una tensión de
funcionamiento nominal de entrada de
276 V, una corriente de entrada inferior
o igual a 8 A y una frecuencia de
operación inferior o igual a 200 kHz, en
forma de circuito integrado híbrido
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
MA 2810 MA 2820 MA 2830
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 20 80 *70 Regulador de tensión y de corriente, con
una tensión de entrada inferior o igual a
35 V y una corriente de reposo inferior o
igual a 100 uA, que contenga un transistor
de efecto de campo (FET) con una corriente
de drenaje inferior o igual a 32 A, en
forma de circuito integrado híbrido
encerrado en una cápsula provisto de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
STR M6523
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 80 00 *03 Puente rectificador de potencia de
silicio, con una tensión inferior o igual
a 800 V y una corriente directa media de
1 A, en forma de microestructura encerrada
en una cápsula 0
ex 8542 80 00 *04 Diodo Zener doble de silicio, con una
tensión Zener igual o superior a 11 V pero
inferior o igual a 13 V y una capacidad de
disipación inferior o igual a 200 mW, en
forma de microestructura encerrada en una
cápsula 0
ex 8542 80 00 *05 Transistor de efecto de campo (FET)
quíntuple, con una tensión de ruptura
drenaje-fuente superior o igual a 100 V,
que funcione con una corriente de drenaje
continua inferior o igual a 5 A y una
capacidad de disipación no superior a
35 W, en forma de microestructura
encerrado en una cápsula provisto de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
SLA 5021
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8542 80 00 *07 Conjunto de diodos de silidio, que
contenga un diodo con un tiempo de
restablecimiento inverso no superior a
1,5 us, una tensión inversa repetitiva de
punta no superior a 1 500 V y una corrente
directa media no superior a 5 A, en forma
de microestructura encerrada en una
cápsula 0
ex 8543 80 95 *21 Amplificador, en tecnología bipolar,
operativo en una gama de frecuencias de
68 MHz a 88 MHz, con una potencia de
salida de 5 W a una potencia de entrada
de 1 mW, constituido con elementos activos
y pasivos fijados sobre un circuito
impreso, encerrado en una cápsula provista
de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
MHW 105 XHW 105
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8543 80 95 *25 Amplificador, de un material semi
-conductor de arseniuro de galio (AsGa),
operativo en una gama de frecuencias de
1 710 MHz a 1 785 MHz, con una potencia de
salida de 3 W a una potencia de entrada
de 1 mW o con un nivel de entrada máximo
de 5 dBm y un nivel de salida mínimo de
30,8 dBm, constituido con elementos
activos y pasivos un nivel de salida
mínimo de 30,8 dBm, constituido con
elementos activos y pasivos fijados sobre
un circuito impreso, encerrado en una
cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
FAO 1314 FMC 1717 PHW 9012
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8543 80 95 *27 Amplificador, en tecnología bipolar,
operativo en una gama de frecuencias de
136 MHz a 174 MHz, con una potencia de
salida de 7 W a una potencia de entrada de
1 mW, constituido con elementos activos y
pasivos fijados sobre un circuito impreso,
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
MHW 607
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8543 80 95 *28 Amplificador, en tecnología bipolar,
operativo en una gama de frecuencias de
400 MHz a 470 MHz, que tenga una de las
características siguientes:
a) una potencia de salida de 3 W a una
potencia de entrada de 1 mW,
b) una potencia de salida de 7 W a una
potencia de entrada de 1 mW,
c) una potencia de salida de 20 W a una
potencia de entrada de 150 mW,
constituido con elementos activos y
pasivos fijados sobre un circuito
impreso, encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
a) MHW 704 b) MHW 707 c) MHW 720
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8543 80 95 *29 Amplificador con una tensión de
aislamiento igual o superior a 1 500 V
y una corriente de fuga no superior a
0,5 uA, constituido por 2 condensadores
y 2 circuitos integrados monolíticos
sobre un circuito impreso montado sobre
un soporte plástico, todo ello encerrado
en una cápsula cuyas dimensiones
exteriores no superen 8 x 21 mm, provisto
de un máximo de 8 conexiones y de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
ISO 122
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8543 80 95 *31 Sistema de visualización electromágnetica,
constituido por 7 bobinas
electromágneticas que permiten que la
última indicación quede disponible (set
state) mediante el magnetismo remanente
de los núcleos de las bobinas, y por 7
segmentos giratorios que reflejan la luz,
montado cada uno de ellos en una barra
magnética, encerrado en una cápsula
cuyas dimensiones exteriores no superen
28 x 36 x 50 mm 0
ex 8543 80 95 *61 Módulo de reproducción vocal, constituido
por un circuito impreso sobre el que se
encuentran montados:
- un sintetizador, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado en una
cápsula,
- un altavoz piezoeléctrico o magnético,
- 2 ó 3 pilas de alimentación, un
conmutador, tres condensadores,
y que comprenda o no:
- una memoria exclusivamente de lectura,
no programable (ROM) con una capacidad
de almacenamiento de 1 Mbit o una
memoria exclusivamente de lectura,
programable, que se puede borrar
mediante rayos ultravioleta (EPROM)
con una capacidad de almacenamiento
de 128 Kbits, en forma de circuito
integrado monolítico encerrado
en una cápsula,
todo ello encerrado en una cápsula cuyas
dimensiones exteriores no superen
4 x 60 x 95 mm, provista de un máximo
de 24 conexiones y de,
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
SPMS
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8543 80 95 *71 Unidad para el tratamiento digital de
imágenes con una velocidad de 1 a 50
imágenes por segundo, una resolución
espacial superior o igual a 512 x 512
pixeles y una resolución radiométrica de
16 bits, provista de unidades de
alimentación y 11 circuitos impresos sobre
el que están montados circuitos integrados
y otros elementos activos o pasivos, todo
ello montado sobre una estructura,
destnada a la fabricación de aparatos de
cardiodiagnóstico (a) 0
ex 8543 80 95 *72 Modulador de frecuencias radio (RF),
operativo en una gama de frecuencias de
43 MHz a 870 MHz, que permita la
conmutación de señales VHF y UHF,
constituido con elementos activos y
pasivos fijados sobre un circuito impreso,
encerrado en una cápsula 0
ex 8543 80 95 *73 Amplificador, operativo en una gama de
frecuencias de 925 MHz a 960 MHz, con una
potencia de salida de 16 W a una potencia
de entrada de 0,035 W (15,5 dBm),
constituido con elementos activos y
pasivos fijados sobre un circuito impreso,
encerrado en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
MHW 916
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8543 80 95 *74 Oscilador controlado por tensión (VCO),
con una frecuencia igual o superior a
373 MHz pero inferior o igual a 1 038 MHz
y que funcione con una tensión de
alimentación de 4,2 V (±0,4 V), que
contenga un resonador de cuarzo montado
sobre un circuito impreso, encerrado en
una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
MQC403 MQC404 MQE001 MQE201 URAB8
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8543 80 95 *75 Oscilador de frecuencias de compensación
de temperaturas, con una frecuencia de
12,8 o 15,15 MHz y que funcione con una
tensión de alimentación de 5 V (±0,3 V),
que contenga un circuito impreso sobre el
cual esté montado al menos un cristal de
cuarzo piezoeléctrico y un condensador
ajustable, encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
TCO 903 TCO 937 TXS 1144
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8543 80 95 *76 Oscilador de frecuencias controlado por
tensión (VCO), con una frecuencia no
superior a 2 038 MHz a una tensión de
control de 1 V y una frecuencia no
inferior a 2 126 MHz a una tensión de
control de 4 V, constituido con elementos
activos y pasivos fijados sobre un
circuito impreso, encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
siguiente:
URAE8X956A
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8543 80 95 *77 Oscilador de frecuencias controlando por
tensión (VCO), con una frecuencia no
superior a 1 181 MHz a una tensión
controlada de 1 V y una frecuencia no
inferior a 1 243 MHz a una tensión
controlada de 4 V, constituido con
elementos activos y pasivos fijados
sobre un circuito impreso, encerrado en
una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
URAE8X960A
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8544 60 10 *10 Cable eléctrico, aislado con materia
plástica, con una tensión igual o superior
a 28 kV pero inferior o igual a 32 kV,
unido por un extremo a un ánodo en una
cápsula de caucho, y por el otro a un
conector metálico 0
ex 8545 90 90 *01 Carbón para pilas y baterías de pilas, en
forma de barritas cilíndricas, con una
longitud igual o superior a 34 mm pero
inferior o igual a 160 mm y un diámetro
inferior o igual a 12 mm 0
ex 8548 00 00 *92 Detector de imágenes por contacto 0
ex 8548 00 00 *94 Unidad óptica, constituida por un diodo
láser y un fotodiodo, que opera a una
longitud de onda de 635 o 670 nm 0
ex 8548 00 00 *95 Unidad de recepción de señales
infrarrojas, constituida por un
fotodiodo y al menos un amplificador
en forma de circuito integrado monolítico,
encerrada en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
GP1U58XB SBX 1610
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 8548 00 00 *96 Unidad de transferencia sobre un cable
de fibras ópticas, constituida por un
diodo emisor de luz (LED) que opera a una
longitud de onda de 660 nm (±30 nm) y por
un circuito de control en forma de
circuito integrado monolítico, encerrada
en una cápsula provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, la combinación
alfanumérica siguiente:
GP1F32T
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 9001 10 10 *10 Invertidor de imágenes constituido por
una conjunto fibras ópticas
ex 9001 10 90 *10 0
ex 9001 20 00 *10 Producto consistente en una película
polarizante reforzada en una o en ambas
de sus caras con un material transparente 0
ex 9001 20 00 *20 Película plástica polarizante, constituida
por una película protectora transparente
y una membrana polarizante 0
ex 9001 20 00 *30 Placa de materia plástica, lenticular,
polarizante, con una separación entre
lentículas de 0,78 mm, un espesor inferior
o igual a 0,99 mm y cuyas dimensiones
exteriores no superen 740 x 974 mm 0
ex 9001 90 90 *40 Placa de fibras ópticas, destinada a la
fabricación de pantallas y de fotocátodos
para dispositivos de intensificación de
imagen (a) 0
ex 9001 90 90 *60 Prisma para la decomposición de los rayos
de luz, no montado, destinado a la
fabricación de cámaras de captadoras de
imagen por transferencia de carga (CCD)
(a) 0
ex 9002 11 00 *10 Objetivo regulable de longitud focal igual
o superior a 90 mm pero no superior a
180 mm, constituido por 4 a 8 lentes de
vidrio o de metacrilato, con un diámetro
igual o superior a 120 mm pero no superior
a 180 mm, recubiertas al menos por una
cara de una capa de fluoruro de magnesio,
destinado a la fabricación de aparatos de
proyección de vídeo (a) 0
ex 9002 11 00 *50 Objetivo de longitud focal igual o
superior a 75 mm pero no superior a 94 mm,
constituido por lentes de vidrio o de
plástico, con un diámetro igual o superior
a 60 mm pero no superior a 180 mm 0
ex 9002 19 00 *10 Objetivo de longitud focal de 24,96 mm
(±0,1 mm), un diámetro de 16 mm y una
longitud de 16 mm, destinado a la
fabricación de productos de la subpartida
8517 82 10 (a) 0
ex 9002 90 91 *10 Elemento óptico, equipado con una lente de
Fresnel octogonal, para utilización en el
montaje de retroproyectores (a) 0
ex 9002 90 91 *20 Lente, montada, con una longitud focal fija
de 3,8 mm (±0,9 mm) o 8 mm (±0,4 mm), con
una apertura relativa de F2.0 y un
diámetro inferior o igual a 33 mm,
destinada a la fabricación de cámaras de
transferencia de carga (a) 0
ex 9013 80 90 *10 Aislador de fibras ópticas, insensible a
la polarización, que opera en una
longitud de onda de 1 300, 1 480 o 1 550
nm, encerrado en una cápsula cilíndrca
con 2 cables de fibras ópticas 0
ex 9017 90 00 *10 Cabeza de impresión térmica, que contenga
como mínimo 7 168 elementos calentadores,
montados sobre como mínimo 2 sustratos
cerámicos, todo ello encerrado en una
cápsula cuyas dimensiones exteriores no
superen 21 x 39 x 639 mm 0
ex 9021 30 90 *21 Prótesis vasculares, ni tejidas, ni de
punto, cuyo orificio más amplio tenga un
diámetro interior inferior o igual a 6 mm 2,5
ex 9021 30 90 *29 Prótesis vasculares, ni tejidas, ni de
punto, cuyo orificio más amplio tenga un
diámetro interior superior a 6 mm pero
inferior o igual a 8 mm 0
ex 9021 30 90 *30 Válvulas cardiacas y sus partes 0
ex 9110 12 00 *91 Conjunto constituido por un circuito
impreso sobre el que están montados como
mínimo un resonador de cuarzo, un circuito
de reloj y un condensador integrado o no,
cuyo espesor no exceda de 5 mm, destinado
a la fabricación de productos del capítulo
91 (a) 0
ex 9110 90 00 *92 Conjunto formado por un circuito impreso
ex 9114 90 00 *91 sobre el que está montado un circuito de
reloj y un resonador de cuarzo, cuyo
espesor no exceda de 5 mm, destinado a la
fabricación de productos del capítulo
91 (a) 0
ex 9110 90 00 *93 Conjunto formado por un circuito impreso
sobre el que están montados como mínimo
un circuito de reloj, un resonador de
cuarzo y un elemento sonoro piezo
-eléctrico, de un espesor superior a 5 mm,
destinado a la fabricación de productos
del capítulo 91 (a) 0
ex 9110 90 00 *94 Circuito reloj-calendario, constituido
por un circuito impreso sobre el cual
están montados al menos un resonador de
cuarzo y un circuito integrado monolítico,
todo ello encerrado en una cápsula
provista de:
- una sigla de identificación consistente
en, o que comprenda, una de las
combinaciones alfanuméricas siguientes:
DS 1287 MK 48T12
DS 12887A MK 48T18
DS 1387 RTC 63421
MK 48T02 RTC 65271
MK 48T08 RTC 72423
u
- otras siglas de identificación
relacionadas con productos que
concuerden con la presente descripción 0
ex 9608 91 00 *10 Puntas, no fibrosas, de materia plástica,
para rotuladores, con un canal interno 0
ex 9613 90 00 *20 Mecanismos de encendido piezoeléctrico 0
(a) El control de la utilización para este destino específico se lleva a cabo mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas a este respecto.