DOUE-L-1996-81008
Europeo
Comunidades Europeas
Reglamento
19960627
1255/1996

Reglamento (CE) núm. 1255/96 del Consejo, de 27 de junio de 1996, por el que se suspenden temporalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre algunos productos industriales y agrícolas.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
19960629
158
L
1
142
/doue/1996/158/L00001-00142.pdf
L
19960629
S
20120101
N
S
L
Arancel Aduanero Común
Derechos arancelarios
Nomenclatura
Productos agrícolas
Productos industriales
Aplicable desde el 1 de julio de 1996.
CITA
Reglamento 2913/92, de 12 de octubre
SE DEROGA
, por Reglamento 1344/2011, de 19 de diciembre
SE MODIFICA
el anexo, por Reglamento 631/2011, de 21 de junio
SE MODIFICA
el anexo, por Reglamento 1265/2010, de 20 de diciembre
SE MODIFICA
los anexos I y II, por Reglamento 566/2010, de 29 de junio
SE MODIFICA
los anexos I y II, por Reglamento 564/2009, de 25 de junio
SE MODIFICA
el anexo, por Reglamento 595/2008, de 16 de junio
SE MODIFICA
el anexo, por Reglamento 729/2007, de 25 de junio
SE MODIFICA
los anexos I y II, por Reglamento 963/2006, de 27 de junio
SE MODIFICA
el anexo, por Reglamento 989/2005, de 27 de junio
SE MODIFICA
el anexo, por Reglamento 2271/2004, de 22 de diciembre
SE MODIFICA
el anexo, por Reglamento 1241/2004 , de 5 de julio
SE MODIFICA
el anexo, por Reglamento 1048/2003, de 16 de junio
SE MODIFICA
el anexo, por Reglamento 1120/2002, de 26 de junio
SE MODIFICA
el anexo, por Reglamento 2499/2001, de 19 de diciembre
SE MODIFICA
, por Reglamento 2801/2000, de 14 de diciembre
SE MODIFICA
el anexo, por Reglamento 1297/2000, de 19 de junio
SE MODIFICA
el anexo, por Reglamento 1381/99, de 28 de junio
SE MODIFICA
el Anexo, por Reglamento 1255/97, de 27 de junio
SE MODIFICA
el Anexo, por Reglamento 2484/96, de 20 de diciembre
SE SUSTITUYE
el anexo, por Reglamento 12/2010, de 22 de diciembre
SE SUSTITUYE
el anexo, por Reglamento 1/2009, de 18 de diciembre
SE SUSTITUYE
el anexo, por Reglamento 1527/2007, de 17 de diciembre
SE SUSTITUYE
el anexo, por Reglamento 1897/2006, de 19 de diciembre
SE SUSTITUYE
el anexo, por Reglamento 300/2006, de 30 de enero
SE SUSTITUYE
el anexo, por Reglamento 2285/2003, de 22 de diciembre
SE SUSTITUYE
el anexo, por Reglamento 2264/2002, de 19 de diciembre
SE SUSTITUYE
el anexo, por Reglamento 20/2000, de 17 de diciembre de 1999
SE SUSTITUYE
el anexo, por Reglamento 2797/98, de 17 de diciembre
SE SUSTITUYE
el Anexo, por Reglamento 2590/97, de 16 de diciembre
EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 28,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando que, para los productos contemplados en el presente Reglamento, la producción es actualmente insuficiente o nula en la Comunidad y que por lo tanto los productores no pueden responder a las necesidades de las industrias usuarias de la Comunidad;
Considerando que a la Comunidad le interesa suspender parcial o totalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común para estos productos;
Considerando que es competencia de la Comunidad decidir la suspensión de estos derechos autónomos;
Considerando que los Reglamentos por los que se suspenden temporalmente los derechos autónomos para algunos productos industriales y agrícolas prorrogaron, en gran parte, las medidas anteriores; que, por lo tanto, con el fin de racionalizar la ejecución de las medidas aludidas, es conveniente no limitar el período de validez de este Reglamento, una adaptación de su alcance y, especialmente, la adición o la supresión de algunos productos que puede realizarse por medio del Reglamento del Consejo en caso de necesidad;
Considerando que las modificaciones de la nomenclatura combinada y de los códigos TARIC no implican ninguna modificación de importancia; que, con el fin de simplificar, es procedente establecer que la Comisión pueda, una vez recibido el dictamen del Comité del código aduanero, introducir las adaptaciones técnicas necesarias en el Anexo del presente Reglamento, incluida la publicación de una versión consolidada,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Los derechos autónomos del arancel aduanero común relativos a los productos enumerados en el Anexo quedan suspendidos al tipo de derechos de aduana indicado respecto a cada uno de ellos.
Artículo 2
La Comisión aprobará, conforme al procedimiento establecido en el artículo 3, las adaptaciones técnicas, incluida la publicación de una versión consolidada, que resulten necesarias a consecuencia de las modificaciones de la nomenclatura combinada o de los códigos TARIC.
Artículo 3
1. La Comisión estará asistida por el Comité del código aduanero creado por el artículo 247 del Reglamento (CEE) nº 2913/92.
2. El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de las medidas que deban tomarse. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá determinar en función de la urgencia de la cuestión de que se trate. El dictamen se emitirá según la
mayoría prevista en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado para adoptar aquellas decisiones que el Consejo deba tomar a propuesta de la Comisión. Con motivo de la votación en el Comité, los votos de los representantes de los Estados miembros se ponderarán de la manera definida en el artículo anteriormente citado. El presidente no tomará parte en la votación.
3. La Comisión adoptará medidas que serán inmediatamente aplicables.
No obstante, cuando no sean conformes al dictamen emitido por el Comité, la Comisión comunicará inmediatamente dichas medidas al Consejo. En este caso, la Comisión aplazará la aplicación de las medidas que haya decidido durante tres meses a partir de la fecha de dicha comunicación.
El Consejo, por mayoría cualificada, podrá tomar una decisión diferente dentro del plazo previsto en el párrafo precedente.
Artículo 4
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de julio de 1996.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Luxemburgo, el 27 de junio de 1996.
- Por el Consejo
El Presidente
A. MACCANICO
ANEXO
--------------------------------------------------------------------
|Código de la |Taric |Designación de la mercancía |Derechos |
|nomenclatura | | | autónomos|
|combinada | | | (% ) |
-------------------------------------------------------------------- | | | | | --------------------------------------------------------------------
|ex 0710 21 00 |10 |Guisantes en vaina de la |0 |
| | | especie Pisum sativum de la | |
| | | variedad Hortense axiphium, | |
| | | congelados, de espesor total | |
| | | inferior o igual a 6 mm, | |
| | | destinados a ser utilizados con |
| | | su vaina en la fabricación de | |
| | | platos preparados (a)(b) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 0711 90 60 |11 |Setas, con exclusión de las |0 |
| | 91 | setas de las especies Agaricus| |
| | | spp., conservadas | |
| | | provisionalmente con agua | |
| | | salada, sulfurada o adicionada| |
| | | de otras sustancias para dicha| |
| | | conservación, pero todavía | |
| | | impropias para la alimentación| |
| | | en ese estado, destinadas a la| |
| | | industria de conservas | |
| | | alimenticias (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 0712 30 00 |17 |Setas, con exclusión de las |0 |
| | 24 | setas de las especies Agarirus| |
| | | spp., desecadas, presentadas | |
| | | enteras, en rodajas o en trozo| |
| | | identificables, destinadas a | |
| | | ser sometidas a un tratamiento| |
| | | que no sea el simple | |
| | | reacondicionamiento para la | |
| | | venta al por menor (a)(b) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 0713 33 90 |20 |Alubias blancas, secas, de la |0 |
| | | especie Phaseolus vulgaris, de| |
| | | las que no más del 2 °/0 en | |
| | | peso hayan sido retenidas por | |
| | | una criba con aberturas de un | |
| | | diámetro de 8 mm, destinadas a| |
| | | la industria de conservas | |
| | | alimenticias (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 0804 10 00 |11 |Dátiles frescos o secos, |0 |
| | 21 | destinados a la industria de | |
| | | transformación, con exclusión | |
| | | de la obtención de alcohol (a)| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 0804 10 00 |12 |Dátiles frescos o secos, que |0 |
| | 22 | se destinen a ser | |
| | | acondicionados para la venta a| |
| | | por menor en envases inmediato| |
| | | con un contenido neto inferior| |
| | | o igual a 11 kg (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 0810 40 50 |10 |Frutos del Vaccinium |0 |
| | | macrocarpon, frescos | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 0810 90 85 |10 |Frutos del escaramujo, frescos |0 |
--------------------------------------------------------------------
|0811 90 50 |66 |Frutos del género Vaccinium, |0 |
|0811 90 70 | 67 | sin cocer o cocidos con agua o| |
|ex 0811 90 95 | | vapor, congelados, sin adición| |
| | | de azúcar u otros edulcorantes| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 0811 90 95 |40 |Frutos del escaramujo, sin |0 |
| | | cocer o cocidos con agua o | |
| | | vapor, congelados, sin adición| |
| | | de azúcar u otros edulcorantes| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2707 99 11 |10 |Aceites ligeros brutos con un |0 |
| | | contenido, en peso, de: | |
| | | - viniltoluenos superior o | |
| | | igual al 10%, | |
| | | - indeno superior o igual al | |
| | | 10%, y | |
| | | - naftaleno superior o igual a| |
| | | 1% pero inferior o igual a 5% | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2805 30 10 |10 |Aleaciones de cerio y otros |0 |
| | | metales de las tierras raras, | |
| | | con un contenido de cerio | |
| | | superior o igual al 47% en pes| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2805 30 10 |20 |Aleaciones de lantano y otros |0 |
| | | metales de las tierras raras, | |
| | | con un contenido de lantano | |
| | | superior o igual al 43% en pes| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2811 19 90 |10 |Acido sulfamídico |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2811 29 90 |10 |Dióxido de teluro |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2818 30 00 |10 |Hidróxido óxido de aluminio en |4 |
| | | forma de pseudo-boemita | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2819 90 00 |20 |Trióxido de dicromo: |0 |
| | | con una superficie específica | |
| | | superior o igual al 37 m2/g | |
| | | (según la norma BET), | |
| | | - con una pureza superior o | |
| | | igual al 99,5% en peso valorad| |
| | | sobre producto seco, | |
| | | - con una gravedad específica | |
| | | inferior o igual a 1,2 gcm3, | |
| | | destinado a la fabricación de | |
| | | cintas magnéticas (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2823 00 00 |10 |Dióxido de titanio, con una |0 |
| | | pureza superior o igual al | |
| | | 99,9% en peso, con un tamaño | |
| | | medio de grano superior o igua| |
| | | a 1,2 micrómetros pero inferio| |
| | | o igual a 1,8 micrómetros, | |
| | | destinado a la fabricación de | |
| | | productos de las partidas n° | |
| | | 8532 u 8533 (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2825 50 00 |10 |Oxido de cobre (II) con un |0 |
| | | contenido, en peso, de cobre | |
| | | superior o igual al 78% y | |
| | | cloruro inferior o igual al | |
| | | 0,03% | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2826 90 90 |10 |Hexafluarofosfato de potasio |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2827 39 90 |10 |Monocloruro de cobre con una |0 |
| | | pureza superior o igual al 96%| |
| | | en peso pero inferior o igual | |
| | | al 99% | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2827 60 00 |10 |Tetrayoduro de titanio |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2836 91 00 |20 |Carbonato de litio, que |0 |
| | | contenga una o más de las | |
| | | impurezas siguientes en las | |
| | | concentraciones indicadas: | |
| | | - arsénico superior o igual a | |
| | | mg/kg | |
| | | - calcio superior o igual a 20| |
| | | mg/kg | |
| | | - cloruros superior o igual a | |
| | | 200 mg/kg | |
| | | - hierro superior o igual a 20| |
| | | mg/kg | |
| | | - magnesio superior o igual a | |
| | | 150 mg/kg | |
| | | - metales pesados superior o | |
| | | igual a 20 mg/kg | |
| | | - potasio superior o igual a | |
| | | 300 mg/kg | |
| | | - sodio superior o igual a 300| |
| | | mg/kg | |
| | | - sulfatos superior o igual a | |
| | | 200 mg/kg, | |
| | | medidas según los métodos | |
| | | especificados en la Farmacopea| |
| | | Europea | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2839 90 00 |10 |Silicato de plomo hidrato, con |0 |
| | | un contenido, en peso, de | |
| | | plomo, expresado en monóxido d| |
| | | plomo, del 84,5% (+/- 1,5%), e| |
| | | forma de polvo | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2843 90 90 |20 |Monóxido de paladio |0 |
--------------------------------------------------------------------
|2845 10 00 | |Agua pesada (óxido de |0 |
| | | deuterio) (Euratom) | |
--------------------------------------------------------------------
|2845 90 10 | |Deuterio y compuestos de |0 |
| | | deuterio; hidrógeno y sus | |
| | | compuestos, enriquecidos en | |
| | | deuterio; mezclas y | |
| | | disoluciones que contengan | |
| | | estos productos (Euratom) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2902 90 90 |15 |1,2-Di(3,4-xilil)etano |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2902 90 90 |40 |p-Cimeno |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2902 90 90 |45 |2-Metilnaftaleno |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2902 90 90 |70 |1,2,4,5-Tetrametilbenceno |0 |
| | | (dureno) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2903 30 10 |10 |Tetrafluoruro de carbono |0 |
| | | (tetrafluorometano) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2903 30 10 |20 |1,1,1,2,3,3,3- |0 |
| | | Heptafluoropropano | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2903 59 90 |10 |1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-|0 |
| | | Dodecacloropentaciclo[12.2.1.1| |
| | | 6,9).0(2,13).0(5,10]octadeca- | |
| | | 7,15-dieno, destinado a la | |
| | | fabricación de poliamida, de | |
| | | polietileno, de caucho | |
| | | sintético o de poliestireno(a)| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2903 59 90 |20 |Hexaclorociclopentadieno |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2903 69 90 |10 |Mezcla de isómeros de di- ó |0 |
| | | tetraclorotriciclo[8.2.2.2(4,7| |
| | | ]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15- | |
| | | hexaeno | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2904 10 00 |30 |p-Estirenosulfonato de sodio |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2904 20 90 |10 |Nitrometano |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2904 20 90 |20 |Nitroetano |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2904 20 90 |30 |1-Nitropropano |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2904 20 90 |40 |2-Nitropropano |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2904 90 20 |10 |Cloraro de tosilo |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2904 90 80 |10 |Tricloronitrometano, destinado |0 |
| | | a la fabricación de productos | |
| | | de la subpartida 3808 20 (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2905 19 10 |10 |terc-Butilato de potasio |0 |
--------------------------------------------------------------------
|2905 29 10 | |Alcohol alílico |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2905 39 90 |30 |2-Metilpropano-1,3-diol |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2905 49 10 |10 |Etilidintrimetanol |0 |
--------------------------------------------------------------------
|2906 11 00 | |Mentol |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2906 29 90 |10 |2,2'-(m-Fenileno)dipropano-2- |0 |
| | | ol | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2907 21 00 |10 |Resorcinol |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2907 29 90 |50 |1,4-Dihidroantraceno-9,10- |0 |
| | | dioiato de disodio, en forma d| |
| | | solución acuosa | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2907 29 90 |60 |4,4'-(3,3,5- |0 |
| | | Trimetilciclohexiliden)difenol| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2907 29 90 |70 |4,4',4"-Etilidinotrifenol |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2907 29 90 |80 |Mezcla de isómeros de |0 |
| | | metilendifenol | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2908 90 00 |10 |4-Nitroso-o-cresol |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2909 19 00 |10 |1,2-Bis(2-cloroetoxi)etano |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2909 30 90 |10 |4-(p-Toliloxi)bifenilo |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2909 44 00 |10 |2-Hexiloxietanol |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2909 50 90 |10 |4-(2-Metoxietil)fenol |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2910 90 00 |30 |2,3-Epoxipropan-1-ol |0 |
| | | (glicidol) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2910 90 00 |40 |Perfluoroepoxipropano |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2912 49 00 |10 |3-Fenoxibenzaldehído |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2914 50 00 |30 |2'-Hidroxiacetofenona |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2914 50 00 |40 |4'-Hldroxlacetofenona |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2914 70 90 |20 |21-Cloro-9beta,11beta-epoxi-17-|0 |
| | | hidroxi-16alpha-metilpregna-1,|- |
| | | dieno-3,20-diona | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2915 29 00 |10 |Triacetato de antimonio |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2915 39 90 |20 |Acetato de 5alpha-bromo-6beta- |0 |
| | | hidroxi-17-oxo-androstan-3beta| |
| | | ilo | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2915 90 80 |20 |Ortoacetato de trimetilo |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2916 12 90 |10 |Acrilato de 2-terc-butil-6-(3- |0 |
| | | terc-butil-2-hidroxi-5- | |
| | | metilbencil)-4-metilfenilo | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2916 14 90 |10 |Metacrilato de 2,3- |0 |
| | | epoxipropilo | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2916 20 00 |10 |3-(2,2-Diclorovinil)-2,2- |0 |
| | | dimetilciclopropanocarboxilato| |
| | | de metilo | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2916 20 00 |30 |Empenthrin (ISO) |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2916 39 00 |10 |3-Clorobenzoato de metilo |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2916 39 00 |20 |Cloruro de 3,5-diclorobenzoilo |3,6 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2917 19 90 |20 |l,2- |0 |
| | | Bis(ciclohexiloxicarbonil)etan| |
| | | sulfonato de sodio | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2917 20 00 |30 |Anhídrido l,4,5,6,7,7- |0 |
| | | hexacloro-8,9,10-trinorborn-5-| |
| | | eno-2,3-dicarboxilico | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2917 39 90 |35 |Naftaleno-2,6-dicarboxilato de |0 |
| | | dimetilo | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2917 39 90 |75 |Acido benceno-1,2,4,5- |0 |
| | | tetracarboxílico (ácido | |
| | | piromelítico) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2918 13 00 |10 |Acido L-(-)-di-p- |0 |
| | | toluoiltartárico | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2918 17 00 |10 |Acido fenilglicólico (ácido |0 |
| | | mandélico) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2918 19 10 |10 |Acido málico |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2918 29 10 |10 |Acido 2-hidroxi-1-naftoico |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2918 29 50 |10 |Acido gálico, con una pureza |0 |
| | | superior o igual al 99,7% en | |
| | | peso valorado sobre producto | |
| | | seco (medida por acidimetría),| |
| | | con una tasa de humedad | |
| | | inferior al 10% en peso, con u| |
| | | contenido en cenizas sulfatada| |
| | | inferior al 0,06% en peso, con| |
| | | un contenido en hierro inferio| |
| | | a 8 mg/kg y una coloración no | |
| | | superior al índice 3 de la | |
| | | escala de coloración con yodo | |
| | | de la norma DIN 6162 | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2918 29 90 |10 |Bis[3-(3,5-di-terc-butil-4- |0 |
| | | hidroxifenil)propionato] de | |
| | | hexametileno | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2919 00 90 |10 |Sal de monosodio de fosfato de |0 |
| | | 2,2'-metilenobis(4,6-di-terc- | |
| | | butilfenilo) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2920 10 00 |10 |Fenitrotión (ISO) |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2920 10 00 |20 |Tolclofos-metil (ISO) |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2920 90 10 |10 |Sulfato de dietilo |0 |
--------------------------------------------------------------------
|2920 90 30 | |Fosfito de trimetilo |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2920 90 80 |10 |O,O'-Dioctadecilbis(fosfito) |0 |
| | | de pentaeritritol | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2920 90 80 |30 |O,O'-Bis(2,4-di-terc- |0 |
| | | butilfenil)bis(fosfito) de | |
| | | pentaeritritol | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2920 90 80 |60 |Ortosilicato de tetraetilo, |0 |
| | | con una pureza superior o igua| |
| | | al 99,99% en peso y un | |
| | | contenido de: | |
| | | - calcio inferior o igual a 1,| |
| | | microgramo/kg, | |
| | | - cromo inferior o igual a 1,0| |
| | | microgramo/kg, | |
| | | - hierro inferior o igual a 2,| |
| | | microgramos/kg, y | |
| | | - sodio inferior o igual a 2,0| |
| | | microgramos/kg, | |
| | | destinado a utilizarse en la | |
| | | fabricación de productos de la| |
| | | partida n° 8542 (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2921 19 90 |30 |Trialilamina |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2921 29 00 |10 |N,N,N',N'- |0 |
| | | Tetrabutilhexametilendiamina | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2921 29 00 |20 |Tris[3- |0 |
| | | (dimetilamino)propil]amina | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2921 29 00 |30 |Bis[3- |0 |
| | | (dimetilamino)propil]metilamin| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2921 30 90 |20 |Diciclohexil(metil)amina |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2921 42 10 |10 |2,6-Dicloro-4-nitroanilina |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2921 42 10 |20 |2-Bromo-4,6-dinitroanilina |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2921 42 10 |30 |Acido 4-aminobenceno-1,3- |0 |
| | | disulfónico y sus sales | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2921 43 90 |10 |Acido 5-amin-2-clorotolueno-4- |0 |
| | | sulfónico | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2921 45 00 |10 |Acido 3-aminonaftaleno-1,5- |0 |
| | | disulfónico, sal monosódica | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2921 49 10 |20 |Pendimetalina (ISO) |3,5 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2921 59 00 |60 |Mezcla de isómeros de 3,5- |0 |
| | | dietiltoluenodiamina | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2922 19 00 |55 |4,4-Dimetoxibutilamina |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2922 19 00 |60 |2-[2- |0 |
| | | (Dimetilamino)etil(metil)amino| |
| | | etanol | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2922 19 00 |70 |N,N,N',N'-Tetrametil-2,2 |0 |
| | | 'oxibis(etilamina) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2922 21 00 |10 |Acido 2-amino-5- |0 |
| | | hidroxinaftaleno-1,7- | |
| | | disulfónico y sus sales, con | |
| | | una pureza superior o igual al| |
| | | 60% en peso | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2922 29 00 |10 |2-Metil-N-fenil-p-anisidina |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2922 29 00 |20 |3-Aminofenol |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2922 29 00 |30 |Acido 4-amino-5-metoxi-2- |0 |
| | | metilbencenosulfónico | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2922 29 00 |40 |2-Amino-4-terc-pentil-6- |0 |
| | | nitrofenol | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2922 30 00 |10 |Acido 1-amino-4-bromo-9,10- |0 |
| | | dioxoantraceno-2-sulfónicoy su| |
| | | sales | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2922 50 00 |50 |Acido 2-(4- |0 |
| | | dibutilaminosaliciloil)benzoic| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2923 90 00 |10 |Hidróxido de tetrametilamonio, |0 |
| | | en forma de solución acuosa co| |
| | | un contenido de: | |
| | | - hidróxido de tetrametilamoni| |
| | | del 25% (+/- 0,1%) en peso, | |
| | | - halogenuro inferior o igual | |
| | | 5 mg/kg, | |
| | | - sodio inferior o igual a 10 | |
| | | microgramos/kg, | |
| | | - calcio inferior o igual a 10| |
| | | microgramos/kg, | |
| | | - hierro inferior o igual a 10| |
| | | microgramos/kg, y | |
| | | - cinc inferior o igual a 10 | |
| | | microgramos/kg | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2924 10 00 |20 |Acido 2-acrilamido-2- |0 |
| | | metilpropanosulfónico y sus | |
| | | sales de sodio o amonio | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2924 10 00 |30 |N-(1,1-Dimetil-3- |0 |
| | | oxobutil)acrilamida | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2924 29 90 |40 |Diethofencarb (ISO) |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2924 29 90 |50 |3'-Dietilamino-4'- |0 |
| | | metoxiacetanilida | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2924 29 90 |60 |5-[N-(2- |0 |
| | | Acetoxietil)acetoxiacetamido]-| |
| | | N, N'-bis(2,3-diacetoxipropil)| |
| | | 2,4,6-triiodoisoftalamida | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2925 11 00 |20 |Sacarina y su sal sódica |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2925 19 80 |10 |N-Fenilmaleimida |O |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2925 20 00 |10 |Diciclohexilcarbodiimida |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2926 90 90 |15 |Metacrilonitrilo |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2926 90 90 |25 |1-Cianociclohexilacetato de |0 |
| | | etilo | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2926 90 90 |65 |2-Amino-5-nitrobenzonitrilo |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2926 90 90 |75 |Clorotalonil (ISO) |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2926 90 90 |80 |2-Cianoacetamida |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2926 90 90 |85 |Esteres alquilo o |0 |
| | | alcoxialquilo de ácido | |
| | | cianoacético | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2927 00 00 |10 |Diclorhidrato de 2,2'-dimetil- |0 |
| | | 2,2'-azodipropionamidina | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2927 00 00 |20 |Hidrogenosulfato de 4-anilino- |0 |
| | | 2-metoxibencenodiazonio | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2928 00 00 |50 |3,3'-Bis(3,5-di-terc-butil-4- |0 |
| | | hidroxifenil)-N,N'- | |
| | | bipropionamida | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2928 00 00 |60 |2,4,6-Triclorofenilhidracina |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2929 10 90 |10 |Mezcla de isómeros de |0 |
| | | diisocianato de | |
| | | metilendiciclohexilo | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2929 10 90 |30 |Diisocianato de 3,3'- |0 |
| | | dimetilbifenil-4,4'-diilo | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2929 10 90 |40 |Isocianato de m-isopropenil- |0 |
| | | alpha,alpha-dimetilbencilo | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2929 10 90 |50 |Diisocianato de m- |0 |
| | | fenilendiisopropilideno | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2930 90 95 |04 |Tiofenol |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2930 90 95 |06 |Etoprofos (ISO) |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2930 90 95 |09 |3,3-Dimetil-1- |0 |
| | | metiltiobutanonaoxima | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2930 90 95 |11 |Tiofanato-metil (ISO) |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2930 90 95 |15 |4-(4- |0 |
| | | Isopropoxifenilsulfonil)fenol | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2930 90 95 |17 |Acido 3,3'-tiodipropiónico |0 |
--------------------------------------------------------------------
|2931 00 10 | |Metilfosfonato de dimetilo |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2931 00 80 |10 |Acido 2-difenilfosfinobenzoico |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2931 00 80 |20 |Clorodifenilfosfina |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2931 00 80 |30 |2-Cloroetilfosfonato de bis(2- |0 |
| | | cloroetilo) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2931 00 80 |40 |Fenilfosfinato de sodio |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2931 00 80 |50 |Vinilfosfonato de bis(2- |0 |
| | | cloroetilo) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2931 00 80 |60 |Tetrafenilborato de sodio |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2931 00 80 |70 |Acido N- |0 |
| | | (fosfonometil)iminodiacético | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2932 11 00 |10 |Tetrahidrofurano, que no (a) |0 |
| | | contenga más de un total de 40| |
| | | mg por litro de tetrahidro-2- | |
| | | metilfurano y tetrahidro-3- | |
| | | metilfurano, destinado a la | |
| | | fabricación de alpha-4- | |
| | | hidroxibutil-omega- | |
| | | hidroxipoli(oxitetrametileno) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2932 13 00 |10 |Alcohol tetrahidrofurfurílico |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2932 19 00 |40 |Furano con una pureza superior |0 |
| | | o igual al 99% en peso | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2932 19 00 |50 |2,3-Dihidrofurano |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2932 29 90 |15 |2 '-Anilino-6'- |0 |
| | | [etil(isopentil)amino]-3'- | |
| | | metilespiro[isobenzofurano- | |
| | | 1(3H),9'-xanteno]-3-ona | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2932 29 90 |30 |13,14,15,16-Tetranorlabdano- |0 |
| | | 12,8alpha-lactona | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2932 29 90 |55 |2'-(2-Cloroanilino)-6'- |0 |
| | | dibutilaminoespiro[isobenzofur| |
| | | no-1(3H),9'-xanteno]-3-ona | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2932 29 90 |61 |2'-Anilino-3'-metil-6'- |0 |
| | | metil(propil)aminoespiro[isobe| |
| | | zofurano-1(3H),9'-xanteno]-3- | |
| | | ona | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2932 29 90 |62 |6'-Dietilamino-3'-metil-2'- |0 |
| | | (2,4- | |
| | | xilidino)espiro[isobenzofurano| |
| | | 1(3H),9'-xanteno]-3-ona | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2932 29 90 |70 |2'-Anilino-6'-(N-etil-p- |0 |
| | | toluidino )-3'- | |
| | | metilespiro[isobenzofurano- | |
| | | 1(3H),9'-xanteno]-3-ona | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2932 29 90 |75 |2'-Anilino-6'- |0 |
| | | etil(isobutil)amino-3'- | |
| | | metilespiro[isohenzofurano- | |
| | | 1(3H),9'-xanteno]-3-ona | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2932 29 90 |76 |2'-Anilino- |0 |
| | | 6'ciclohexil(metil)amino-3'- | |
| | | metilespiro[isobenzofurano- | |
| | | 1(3H),9'-xanteno]-3-ona | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2932 29 90 |77 |6-Dimetilamino-3,3-bis(4- |0 |
| | | dimetilaminofenil)ftalida | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2932 99 70 |10 |Bendiocarb (ISO) |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2933 21 00 |10 |Hidantoína |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2933 21 00 |20 |2-(3-Bencil-2,5- |0 |
| | | dioxoimidazolidin-1-il)-2'- | |
| | | cloro-5'-(3-dodecilsulfonil-2-| |
| | | metilpropionamido )-4,4-dimeti|- |
| | | 3-oxovaleranilida | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2933 21 00 |30 |3'-[4,4-Dimetil-2-(4,4-dimetil-|0 |
| | | 2,5-dioxoimidazolin-1-il)-3- | |
| | | oxovalerilamino]-4'- | |
| | | metoxiestearanilida | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2933 29 90 |20 |Producto de reacción |4 |
| | | constituido por los ésteres | |
| | | metílicos del ácido (+/-)-6-(4| |
| | | isopropil-4-metil-5-oxo-2- | |
| | | imidazolin-2-il)-m-toluico y | |
| | | del ácido (+/-)-2-(4-isopropil| |
| | | 4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2- | |
| | | il)-p-toluico | |
| | | (Imazametabenz-metil) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2933 29 90 |40 |Triflumizol (ISO) |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2933 39 80 |14 |Fendizoato de cloperastina |0 |
| | | (DCIM) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2933 39 80 |18 |Acido piridina-2,3- |0 |
| | | dicarboxílico | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2933 39 80 |23 |5-Metil-2-piridilamina |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2933 39 80 |28 |Imazethapyr (ISO) |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2933 39 80 |29 |4,4'-Trimetilenodipiperidina |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2933 40 90 |20 |5,7-Dicloro-4-4-(4- |0 |
| | | fluorofenoxi)quinolina | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2933 59 80 |10 |Acido 1-etil-6-fluoro-1,4- |0 |
| | | dihidro-4-oxo-7-piperazín-1-il| |
| | | 1,8-naftiridina-3-carboxílico,| |
| | | sus sales y sus ésteres | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2933 69 90 |20 |1,3,5-Tris(4-terc-butil-3- |0 |
| | | hidroxi-2,6-dimetilbencil)- | |
| | | 1,3,5-triazina-2,4,6(1H,3H,5H)| |
| | | triona | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2933 69 90 |30 |1,3,5-Tris[(3,5-di-terc-butil- |0 |
| | | 4-hidroxifenil)metil]-1,3,5- | |
| | | triazina-2,4,6(1H,3H,5H)-trion| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2933 69 90 |35 |Tris(2,3-epoxipropil)-1,3,5- |0 |
| | | triazinantriona | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2933 69 90 |40 |Cianazina (ISO) |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2933 90 80 |23 |2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6- |0 |
| | | di-terc-butilfenol | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2933 90 80 |24 |2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6- |0 |
| | | di-terc-pentilfenol | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2933 90 80 |27 |2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6- |0 |
| | | bis(1-metil-1-feniletil)fenol | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2933 90 80 |28 |6,6'-Di-2H-benzotriazol-2-il- |0 |
| | | 4,4'-bis(1,1,3,3- | |
| | | tetrametilbutil)-2,2'- | |
| | | metilendifenol | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2933 90 80 |30 |Quizalofop-P-etilo (ISO) |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2933 90 80 |31 |Indolina |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2934 10 00 |10 |Hexitiazox (ISO) |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2934 10 00 |20 |2-(4-Metiltiazol-5-il)etanol |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2934 90 99 |35 |7-Cloro-5-metil-2H-1,4- |0 |
| | | benzotiazino-3-(4H)-ona | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2934 90 99 |37 |Carboxina (ISO) |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2934 90 99 |38 |1,1-Dióxido de 4-[4- |0 |
| | | (tridecil[ramificado]oxi)fenil|- |
| | | 1,4-tiazinano | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2935 00 00 |30 |Sales de sulfatiazol (DCI) |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2935 00 00 |40 |Toluenosulfonamida |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 2935 00 00 |45 |Mezcla de isómeros constituida |0 |
| | | por N-etiltolueno-2-sulfonamid| |
| | | y N-etiltolueno-4-sulfonamida | |
--------------------------------------------------------------------
|3201 20 00 | |Extractos curtientes de |0 |
| | | mimosa | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------
|ex 3201 90 90 |10 |Extractos curtientes de |3,2 |
| | | encaliptus | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3201 90 90 |20 |Extractos curtientes obtenidos |0 |
| | | de frutos de gambir y de | |
| | | mirobálano | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3204 15 00 |10 |Colorante C.I. Vat Orange 7 |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3204 15 00 |20 |Colorante C.I. Vat Red 15 |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3204 15 00 |30 |Colorante C.I. Vat Red 14 |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3204 15 00 |40 |Colorante C.I. Vat Brown 57 |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3204 17 00 |10 |Colorante C.I. Pigment Yellow |0 |
| | | 81 | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3206 49 90 |10 |Preparación líquida de color |0 |
| | | negro de pigmentos de óxido de| |
| | | hierro, en la que el conjunto | |
| | | de las partículas tiene un | |
| | | grosor inferior o igual a 20 | |
| | | nanómetros, con un contenido d| |
| | | hierro, expresado en Fe2O3, | |
| | | superior o igual al 25% en | |
| | | peso, destinada a la | |
| | | fabricación de productos de la| |
| | | partidas n° 3304 o 9608 (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3208 20 10 |10 |Copolímero de N- |0 |
| | | vinilcaprolactama, N-vinil-2- | |
| | | pirrolidona y metacrilato de | |
| | | dimetilaminoetilo, en forma de| |
| | | solución en etanol con un | |
| | | contenido, en peso, de | |
| | | copolímero superior o igual al| |
| | | 34% pero inferior o igual a 40| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3215 90 80 |10 |Fórmula de tinta, destinada a |0 |
| | | utilizarse en la fabricación d| |
| | | cartuchos para impresión por | |
| | | chorro de tinta (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|3301 12 10 | |Aceites esenciales de naranja, |0 |
| | | sin desterpenar | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3402 90 10 |20 |Mezcla de docusato sódico |0 |
| | | (DCI) y benzoato de sodio | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3402 90 90 |10 |Polvo cristalino obtenido por |0 |
| | | la reacción de fosfato de | |
| | | trisodio con una mezcla de | |
| | | hipoclorito sódico y cloruro d| |
| | | sodio («fosfato trisódico de | |
| | | cloro»), con un contenido de: | |
| | | - cloro disponible superior o | |
| | | igual al 3,5% en peso, | |
| | | calculado yodométricamente y, | |
| | | - fósforo, expresado en P2O5, | |
| | | superior o igual al 17,0% en | |
| | | peso | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3504 00 00 |10 |Antígenos purificados, (a) |0 |
| | | obtenidos a partir de células | |
| | | de levadura manipuladas | |
| | | genéticamente, destinados a la| |
| | | fabricación de pruebas de | |
| | | diagnóstico de la hepatitis-C | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3504 00 00 |20 |Glicoproteína 160 obtenida a |0 |
| | | partir del «Human | |
| | | Immunodeficiency Virus», cepa | |
| | | HIV-1 | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3505 10 50 |20 |Derivado O-(2-hidroxietílico) |0 |
| | | de almidón de maíz céreo | |
| | | hidrolizado | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3506 91 00 |10 |Adhesivo basado en una |0 |
| | | dispersión acuosa de una mezcl| |
| | | de colofonia dimerizada y de | |
| | | copolímero de etileno y de | |
| | | acetato de vinilo (EVA) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3507 90 00 |65 |Asparraguinasa |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3507 90 00 |70 |Preparación enzimática a base |0 |
| | | de termolisina | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3701 30 00 |10 |Planchas para tipografía, |0 |
| | | constituidas por un soporte | |
| | | metálico revestido de una cara| |
| | | de fotopolímero con un | |
| | | contenido en peso de | |
| | | metacrilato de 2-hidroxietilo | |
| | | superior o igual al 15% pero | |
| | | inferior o igual al 40%, de | |
| | | espesor total superior o igual| |
| | | a 0,67 mm pero inferior o igua| |
| | | a 0,77 mm | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3701 99 00 |10 |Placa de cuarzo o de vidrio, |0 |
| | | revestida de una película de | |
| | | cromo y cubierta de una capa d| |
| | | resina fotosensible o | |
| | | electronsensible, destinada a | |
| | | la fabricación de máscaras par| |
| | | los productos de las partidas | |
| | | n° 8541 y 8542 (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|3805 20 00 | |Aceite de pino |1,7 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3808 20 80 |10 |Fungicida en forma de polvo, |0 |
| | | con un contenido, en peso, de | |
| | | himexazol (ISO) superior o | |
| | | igual al 65% pero inferior o | |
| | | igual al 75%, sin acondicionar| |
| | | para la venta al por menor, | |
| | | destinada al recubrimiento de | |
| | | semillas (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3808 40 90 |10 |Clorhidrato de 1- |0 |
| | | dodecilguanidina, em forma de | |
| | | una disolución en isopropanol | |
| | | agua, con un contenido, en | |
| | | peso, de clorhidrato de 1- | |
| | | dodecilguanidina inferior o | |
| | | igual al 40% | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3809 91 00 |10 |Mezcla de metilfosfonato de |0 |
| | | metilo y de 5-etil-2-metil-2- | |
| | | oxo-1,3,2lambda(5)- | |
| | | dioxafosforán-5-ilmetilo y de | |
| | | metilfosfonato de bis(5-etil-2| |
| | | metil-2-oxo-1,3,2lambda(5)- | |
| | | dioxafosforán-5-ilmetilo) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3809 92 00 |10 |Producto antidifuminación para |0 |
| | | papel, compuesto de una mezcla| |
| | | de trisilicato de magnesio y d| |
| | | sal de monosodio de fosfato de| |
| | | 2,2'-metilenobis(4,6-di-terc- | |
| | | butilfenilo) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3811 21 00 |10 |Sales del ácido |0 |
| | | dinoniluaftalenosulfónico, en | |
| | | forma de solución en aceites | |
| | | minerales | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3812 30 80 |10 |Hexacosahidróxidodicarbonato |0 |
| | | de tetraluminio y nonamagnesio| |
| | | heptahidrato, recubierto con un| |
| | | agente tensioactivo | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3812 30 80 |20 |Mezcla que contenga |0 |
| | | esencialmente sebacato de | |
| | | bis(2,2,6,6-tetrametil-1- | |
| | | octiloxi-4-piperidilo) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3812 30 80 |30 |Estabilizantes compuestos con |0 |
| | | un contenido, en peso, de | |
| | | perclorato de sodio superior o| |
| | | igual al 15% pero inferior o | |
| | | igual al 40% y de 2-(2- | |
| | | metoxietoxi)etanol inferior o | |
| | | igual al 70% | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3815 12 00 |10 |Catalizador, en forma de |0 |
| | | gránulos o de anillos de | |
| | | diámetro superior o igual a 3 | |
| | | mm pero inferior o igual a 10 | |
| | | mm, compuesto de plata sobre un| |
| | | soporte de óxido de aluminio, | |
| | | con un contenido de plata | |
| | | superior o igual al 8% en peso| |
| | | pero inferior o igual al 20% | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3815 12 00 |20 |Catalizador, compuesto de (a) |0 |
| | | paladio y renio, fijados sobre| |
| | | un soporte de carbono activado| |
| | | en forma de polvo, con un | |
| | | contenido de: | |
| | | - paladio superior o igual al | |
| | | 0,5% pero inferior o igual al | |
| | | 1,5% en peso, | |
| | | - renio superior o igual al 3%| |
| | | pero inferior o igual al 5% en| |
| | | peso, y | |
| | | - metales alcalinos superior o| |
| | | igual a 0,1 moles % pero | |
| | | inferior o igual a 1 moles % | |
| | | destinado a utilizarse en la | |
| | | fabricación de tetrahidrofuran| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3815 19 00 |03 |Catalizador, compuesto de |0 |
| | | trióxido de cromo o de trióxid| |
| | | de dicromo fijado sobre un | |
| | | soporte de dióxido de silicio,| |
| | | con un volumen de poro, según | |
| | | la norma de absorción de | |
| | | nitrógeno, superior o igual a | |
| | | cm3/g | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3815 19 00 |11 |Catalizador, compuesto de |0 |
| | | óxidos de cromo y dióxido de | |
| | | titanio fijados sobre un | |
| | | soporte de dióxido de silicio,| |
| | | óxido de aluminio o fosfato de| |
| | | aluminio | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3815 19 00 |13 |Catalizador compuesto por |0 |
| | | tetracloruro de titanio sobre | |
| | | un soporte de dicloruro de | |
| | | magnesio, en forma de | |
| | | suspensión en aceites minerales| |
| | | o en hexano, destinado a | |
| | | utilizarse en la fabricación de| |
| | | polipropileno (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3815 19 00 |14 |Catalizador, en forma de (a) |0 |
| | | esferas de diámetro superior o| |
| | | igual a 4,2 mm pero inferior o| |
| | | igual a 9 mm, compuesto de una| |
| | | mezcla de óxidos de molibdeno,| |
| | | volframio, vanadio, cobre y | |
| | | estroncio, fijado sobre un | |
| | | soporte de dióxido de silicio | |
| | | y/o óxido de aluminio, | |
| | | destinado a utilizarse en la | |
| | | fabricación de ácido acrílico | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3815 19 00 |15 |Catalizador constituido por |0 |
| | | compuestos organo-metálicos de| |
| | | titanio, de magnesio y de | |
| | | aluminio sobre un soporte de | |
| | |dióxido de silicio, en forma de| |
| | | suspensión en tetrahidrofurano| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3815 19 00 |16 |Catalizador compuesto de |0 |
| | | trióxido de dicromo, fijado | |
| | | sobre un soporte de óxido de | |
| | | aluminio | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3815 90 00 |15 |Catalizador, en forma de |0 |
| | | barritas cilíndricas de | |
| | | diámetro superior o igual a 4 | |
| | | mm pero inferior o igual a 6 | |
| | | mm, compuesto de una mezcla de| |
| | | óxidos con un contenido de | |
| | | óxidos de molibdeno, vanadio, | |
| | | níquel y antimonio superior al| |
| | | 96% en peso, destinado a | |
| | |utilizarse en la fabricación de| |
| | | ácido acrílico (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3815 90 00 |20 |Catalizador, en forma de |0 |
| | | polvo, compuesto de una mezcla| |
| | | de tricloruro de titanio y | |
| | | cloruro de aluminio, con un | |
| | | contenido, en peso, de: | |
| | | - titanio superior o igual al | |
| | | 20% pero inferior o igual al | |
| | | 30% y, | |
| | | - cloro superior o igual al 55| |
| | | pero inferior o igual al 72% | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3815 90 00 |25 |Catalizador, en forma de (a) |0 |
| | | barritas cilíndricas de | |
| | | diámetro superior o igual a 4 | |
| | | mm pero inferior o igual a 6 | |
| | | mm, compuesto de una mezcla de| |
| | | óxidos con un contenido de | |
| | | óxidos de molibdeno, bismuto, | |
| | | níquel, hierro y silicio | |
| | | superior al 96% en peso, | |
| | | destinado a utilizarse en la | |
| | | fabricación de acrilaldehído | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3815 90 00 |35 |Catalizador, en forma de |0 |
| | | suspensión en aceite, compuest| |
| | | de tricloruro de titanio y | |
| | | tricloruro de aluminio, con un| |
| | | contenido, en peso, calculado | |
| | | sobre producto libre de aceite| |
| | | de: | |
| | | - titanio superior oigual al | |
| | | 15% pero inferior o igual al | |
| | | 30%, y | |
| | | - cloro superior o igual al 40| |
| | | pero inferior o igual al 72% | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3815 90 00 |55 |Catalizador, en forma de |0 |
| | | barritas cilíndricas de | |
| | | longitud superior o igual a 5 | |
| | | mm pero inferior o igual a 8 | |
| | | mm, compuesto de una mezcla de| |
| | | óxidos de hierro, molibdeno y | |
| | | bismuto, destinado a utilizars| |
| | | en la fabricación de ácido | |
| | | acrílico (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3815 90 00 |70 |Catalizador conteniendo |0 |
| | | tricloruro de titanio en forma| |
| | | de suspensión en hexano o | |
| | | heptano, con un contenido de | |
| | | titanio superior o igual al 9%| |
| | | en peso pero inferior o igual | |
| | | al 30% calculado sobre product| |
| | | libre de hexano o heptano | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3815 90 00 |75 |Iniciador de reacción, |0 |
| | | compuesto de una mezcla de | |
| | | N,N,N',N'-tetrametil-2,2'- | |
| | | oxibis(etilamina) y | |
| | | dipropilenglicoles | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3815 90 00 |80 |Catalizador, en forma de |0 |
| | | barritas cilíndricas, compuest| |
| | | de silicato de aluminio ácido | |
| | | (zeolita) con: | |
| | | - una relación molecular | |
| | | dióxido de silicio: trióxido d| |
| | | dialuminio al menos de 500: 1 | |
| | | y, | |
| | | - un contenido de platino | |
| | | superior o igual al 0,2% en | |
| | | peso pero inferior o igual al | |
| | | 0,8% | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3815 90 00 |86 |Catalizador a base de zeolita |0 |
| | | mordenita, en forma de (a) | |
| | | granalla, destinado a | |
| | | utilizarse en la fabricación d| |
| | | mezclas de metilaminas con un | |
| | | contenido de dimetilamina, | |
| | | superior o igual al 50% en pes| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3815 90 00 |87 |Catalizador, compuesto de una |0 |
| | | mezcla de formiato de (2- | |
| | | hidroxipropil)trimetilamonio y| |
| | | dipropilenglicoles | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3818 00 10 |10 |Discos de silicio, con |0 |
| | | difusión de fósforo en una de | |
| | | las caras, de espesor inferior| |
| | | o igual a 310 micrómetros, | |
| | | destinados a utilizarse en la | |
| | | fabricación de elementos | |
| | | semiconductores de la partida | |
| | | n° 8541 (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3818 00 10 |20 |Disco (oblea) de silicio |0 |
| | | monocristalino, con una capa d| |
| | | óxido de silicio recubierta po| |
| | | una capa de silicio depositado| |
| | | con un diámetro superior a 98 | |
| | | mm pero inferior o igual a 202| |
| | | mm | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3822 00 00 |10 |Extracto liofilizado de |0 |
| | | células hamáticas del Limulus | |
| | | polyphemus («Lisado de | |
| | | amebocitos de Limulus») | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3822 00 00 |20 |Cinta de politereftalato de |0 |
| | | etileno, recubierta de varias | |
| | | capas de reactivos diferentes | |
| | | con una capa superficial de | |
| | | dióxido de titanio o de sulfat| |
| | | de bario, destinada a la | |
| | | fabricación de placas | |
| | | analíticas para la realización| |
| | | de ensayos bioquímicos (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3823 19 10 |91 |Mezcla de ácidos grasos con un |0 |
| | | contenido, en peso, de: | |
| | | - ácido hexanoico superior o | |
| | | igual al 2% pero inferior o | |
| | | igual a 6%, | |
| | | - ácido octanoico superior o | |
| | | igual al 53% pero inferior o | |
| | | igual al 60%, | |
| | | - ácido decanoico superior o | |
| | | igual al 34% pero inferior o | |
| | | igual al 42%, y | |
| | | - ácido dodecanoico inferior o| |
| | | igual al 2% | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 15 |10 |Silicato de aluminio ácido |0 |
| | | (zeolita artificial del tipo Y| |
| | | en forma de sodio, con un | |
| | | contenido de sodio, expresado | |
| | | en óxido de sodio, en peso, | |
| | | inferior o igual al 11%, en | |
| | | forma de barritas cilíndricas | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 60 |02 |Productos intermedios del |0 |
| | | proceso de fabricación de | |
| | | antibióticos, obtenidos por | |
| | | fermentación de Micromortospor| |
| | | purpúrea, secados o no | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 60 |03 |Acido cólico y ácido |0 |
| | | 3alpha,12alpha-dihidroxi-5beta| |
| | | colan-24-oico (ácido | |
| | | deoxicólico), en bruto | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 60 |04 |Productos obtenidos por N- |0 |
| | | etilación de la sisomicina | |
| | | (DCI) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 60 |06 |Productos intermedios del |0 |
| | | proceso de fabricación de | |
| | | antibióticos, obtenidos por | |
| | | fermentación de Micromonospora| |
| | | inyoensis, secados o no | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 60 |07 |Residuos de fabricación, con |0 |
| | | un contenido de 21-acetato de | |
| | | 11beta,17,20,21-tetrahidroxi-6| |
| | | metilpregna-l,4-dieno-3-ona | |
| | | superior oigual al 40% en peso| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 |01 |Pentaóxido de diantimonio |0 |
| | | coloidal | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 |02 |Mezcla de nitrometano y 1,2- |0 |
| | | epoxibutano | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 |03 |Gránulos compuestos de una |5,2 |
| | | mezcla de trióxido de | |
| | | dialuminio y dióxido de | |
| | | zirconio, con un contenido, en| |
| | | peso, de: | |
| | | - trióxido de dialuminio | |
| | | superior o igual al 70% pero | |
| | | inferior o igual al 78%, y | |
| | | - dióxido de zirconio superior| |
| | | o igual al 19% pero inferior o| |
| | | igual al 26% | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 |04 |Hipoclorito de litio bruto |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 |05 |Mezcla de óxidos de bario, (a) |0 |
| | | titanio y otros metales, en | |
| | | forma de polvo, con un | |
| | | contenido, en peso, de: | |
| | | - bario superior o igual al 5%| |
| | | y, | |
| | | - titanio superior o igual al | |
| | | 15%, | |
| | | destinada a utilizarse como | |
| | | material dieléctrico durante l| |
| | | fabricación de condensadores | |
| | | cerámicos de capas múltiples | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 |07 |Preparación en forma de polvo, |0 |
| | | con un contenido de bis[3,5- | |
| | | bis(1-feniletil)salicilato] de| |
| | | cinc superior o igual al 75% e| |
| | | peso | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 |08 |Película compuesta de óxidos |0 |
| | | de bario, calcio y titanio o | |
| | | zirconio, mezclados con | |
| | | materiales ligantes | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 |11 |Preparación constituida |0 |
| | | esencialmente por sulfonato | |
| | | alcalino de asfalto, de: | |
| | | - densidad superior o igual a | |
| | | 0,9 pero inferior o igual a | |
| | | 1,5, y | |
| | | - solubilidad en agua superior| |
| | | o igual al 70% en peso | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 |12 |Preparaciones anticorrosión, |0 |
| | | constituidas por sales del | |
| | | ácido | |
| | | dinonilnaftalenosulfónico: | |
| | | - sobre un soporte de cera | |
| | | mineral, modificada | |
| | | químicamente o no, o | |
| | | - en forma de solución en | |
| | | disolventes orgánicos | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 |13 |Bauxita calcinada |0 |
| | | (refractaria) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 |14 |Oxido de hierro magnetizable, |0 |
| | | en forma de polvo, con un | |
| | | contenido, en peso, de: | |
| | | - hierro bivalente superior o | |
| | | igual al 30% pero inferior o | |
| | | igual al 38% del hierro total,| |
| | | y | |
| | | - cobalto superior o igual al | |
| | | 1% pero inferior o igual al 4%| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 |15 |Catalizador agotado, en forma |0 |
| | | de barritas cilíndricas de | |
| | | diámetro superior o igual a 1 | |
| | | mm pero inferior o igual a 3 | |
| | | mm, conteniendo una mezcla de | |
| | | sulfuros de wolframio y de | |
| | | níquel fijada sobre un soporte| |
| | | de zeolita, con un contenido d| |
| | | wolframio o de níquel inferior| |
| | | o igual al 10% en peso cada un| |
| | | de ellos, destinado a | |
| | | regenerarse como catalizador | |
| | | para el craqueo de | |
| | | hidrocarburos (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 |16 |Mezcla con un contenido, en |0 |
| | | peso, de: | |
| | | - diisocianato de 2-metil-1,3-| |
| | | fenileno superior o igual al 7| |
| | | pero inferior o igual al 9%, | |
| | | - diisocianato de 4-metil-1,3-| |
| | | fenileno superior o igual al | |
| | | 31% pero inferior o igual al | |
| | | 34%, | |
| | | - diisocianato de 2,4'- | |
| | | metilendifenilo superior o | |
| | | igual al 10% pero inferior o | |
| | | igual al 13%, | |
| | | - diisocianato de 4,4'- | |
| | | metilendifenilo superior o | |
| | | igual al 46% pero inferior o | |
| | | igual al 49% | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 |18 |Mezcla de bromuro de magnesio |0 |
| | | 2-oxoperhidroazepin-1-ida y | |
| | | epsilon-caprolactama | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 |19 |Mezcla de sal disódica del |0 |
| | | ácido N-benciloxicarbonil-L- | |
| | | aspártico y cloruro de sodio, | |
| | | en forma de solución en agua | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 |21 |9,10-Dihidro-9,10- |0 |
| | | dioxoantraceno-2,7-disulfonato| |
| | | de disodio, con un contenido d| |
| | | sulfato de sodio superior o | |
| | | igual al 10% en peso pero | |
| | | inferior o igual al 20% | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 |22 |Aleación eutéctica |0 |
| | | íntegramente de potasio y | |
| | | sodio, con un contenido de | |
| | | potasio superior o igual al 77| |
| | | en peso pero inferior o igual | |
| | | al 79% | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 |23 |Mezcla de dicloruro de |0 |
| | | tereftaloilo y de dicloruro de| |
| | | isoftaloilo | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 |26 |Preparación compuesta por 90% |0 |
| | | o más de 3a,4,7,7a-tetrahidro-| |
| | | 4,7-metanoindeno | |
| | | (diciclopentadieno), caucho | |
| | | sintético y: | |
| | | - bien un compuesto de alumini|- |
| | | alquilo | |
| | | - o bien un complejo orgánico | |
| | | de volframio | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 |27 |Mezcla de fosfato de tris[2- |0 |
| | | cloro-1-(clorometil)etilo] y | |
| | | oligómeros de ácido | |
| | | metilfosfónico y ácido | |
| | | fosfórico y etano-1,2-diol | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 |28 |Mezcla de fosfato de tris[2- |0 |
| | | cloro-1-(clorometil)etilo] y | |
| | | oligómeros de fosfato de 2- | |
| | | cloroetilo y etano-1,2-diol | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 |29 |Mezcla de ésteres de sacarosa, |0 |
| | | obtenida por esterificación de| |
| | | sacarosa por el ácido esteáric| |
| | | industrial | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 |31 |Preparaciones constituidas |0 |
| | | esencialmente por | |
| | | fosfabiciclononanes y derivado| |
| | | P-alkil, en forma de solución | |
| | | en 4-terc-butiltolueno | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 |32 |Placas de tantalato de litio, |0 |
| | | no impurificadas | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 |35 |Preparación constituida |0 |
| | | esencialmente por etilenglicol| |
| | | y N,N-dimetilformamida o | |
| | | etilenglicol y gamma- | |
| | | butirolactona, destinada a la | |
| | | fabricación de condensadores | |
| | | electrolíticos (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 |36 |Preparación constituida |0 |
| | | esencialmente por gamma- | |
| | | butirolactona y sales de amoni| |
| | | cuaternario, destinada a la | |
| | | fabricación de condensadores | |
| | | electrolíticos (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 |37 |2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-|0 |
| | | diol, hidroxietilada | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 |38 |Ferrita de cobre y de cinc, en |0 |
| | | forma de gránulos de | |
| | | dimensiones inferior o igual a| |
| | | 120 micrómetros, envuelta en | |
| | | una resina de silicona | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 |39 |Oligómero de estireno |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 |41 |Preparación compuesta por |0 |
| | | alpha-(4- | |
| | | aliloxicarbonilbenzoil)-omega-| |
| | | aliloxipoli[oxi(2- | |
| | | metiletileno)oxitereftaloil] y| |
| | | bien dicarbonato de dialil-2,2|- |
| | | oxidietilo o bien isoftalato d| |
| | | dialilo | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 |47 |Mezcla con un contenido, en |0 |
| | | peso, de metacrilato de 2- | |
| | | hidroxietilo superior o igual | |
| | | al 40% pero inferior o igual a| |
| | | 50% y éster de glicerol de | |
| | | ácido bórico superior o igual | |
| | | al 40% pero inferior o igual a| |
| | | 50% | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 |48 |Acido azelaico con una pureza |0 |
| | | superior o igual al 75% en pes| |
| | | pero inferior o igual al 85% | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3901 20 00 |10 |Polietileno, en una de las |0 |
| | | formas señaladas en la nota 6 | |
| | | b) del capítulo 39, de densida| |
| | | superior o igual a 0,945 pero | |
| | | inferior o igual a 0,985, | |
| | | destinado a la fabricación de | |
| | | películas para cintas | |
| | | entintadas de máquinas de | |
| | | escribir o cintas entintadas | |
| | | similares (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3901 20 00 |20 |Polietileno con un contenido |0 |
| | | de mica superior o igual al 35| |
| | | en peso pero inferior o igual | |
| | | al 45% | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3901 90 00 |92 |Resina de ionómero compuesta |4 |
| | | por la sal de un copolímero de| |
| | | etileno y de ácido metacrílico| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3901 90 00 |97 |Copolímero de etileno, acetato |0 |
| | | de vinilo y monóxido de | |
| | | carbono, destinado a utilizars| |
| | | como plastificante en la | |
| | | fabricación de láminas de | |
| | | impermeabilización | |
| | | autoprotegidas (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3902 90 00 |92 |Polímero de 4-metilpent-1-eno |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3902 90 00 |97 |Copolímero en bloque del tipo |0 |
|ex 3903 90 00 | 60 | A-B de poliestireno y de un | |
| | | copolímero de etileno y | |
| | | propileno, con un contenido de| |
| | | estireno inferior o igual al | |
| | | 40%, en una de las formas | |
| | | señaladas en la nota 6 b) del | |
| | | capítulo 39 | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3903 19 00 |20 |Poliestireno con un peso |0 |
| | | molecular inferior o igual a 5| |
| | | 000 | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3903 90 00 |20 |Copolímero, compuesto en su |0 |
| | | totalidad por estireno y | |
| | | anhídrido maleico, o compuesto| |
| | | en su totalidad por estireno, | |
| | | anhídrido maleico y un monómer| |
| | | acrílico, que contenga o no un| |
| | | copolímero en bloque de | |
| | | estireno-butadieno, en una de | |
| | | las formas señaladas en la not| |
| | | 6 b) del capítulo 39, destinad| |
| | | a la fabricación de láminas | |
| | | para los forros del techo de | |
| | | los automóviles (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3903 90 00 |25 |Copolímero, compuesto en su |0 |
| | | totalidad por estireno y | |
| | | anhídrido maleico, o compuesto| |
| | | en su totalidad por estireno, | |
| | | anhídrido maleico y un monómer| |
| | | acrílico, incluso parcialmente| |
| | | esterificado, con un peso | |
| | | molecular medio inferior o | |
| | | igual a 3 000, en una de las | |
| | | formas señaladas en la nota 6 | |
| | | b) del capítulo 39 | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3903 90 00 |40 |Copolímero de estireno con |0 |
| | | acrilato de 2-etilhexilo, o co| |
| | | acrilato de n-butilo, con un | |
| | | contenido de: | |
| | | - acrilato superior o igual al| |
| | | 10 moles % pero inferior o | |
| | | igual al 16 moles %, | |
| | | - sodio inferior o igual a 0,2| |
| | | mg/kg, y | |
| | | - calcio inferior o igual a 0,| |
| | | mg/kg | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3903 90 00 |70 |Copolímero de estireno, de |0 |
| | | acrilato de butilo y de ácido | |
| | | acrílico, con un contenido, en| |
| | | peso, de estireno de 92 (+/- 1| |
| | | %, acrilato de butilo de 7 (+/| |
| | | 1) % y ácido acrílico de 1 (+/| |
| | | 0,5) % | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3903 90 00 |80 |Copolímero de alpha- |0 |
|ex 3911 90 90 | 89 | metilestireno y estireno, con | |
| | | un punto de ablandamiento | |
| | | superior a 113 °C | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3904 40 00 |91 |Copolímero de cloruro de |0 |
| | | vinilo con acetato de vinilo y| |
| | | alcohol vinílico, con un | |
| | | contenido, en peso, de: | |
| | | - cloruro de vinilo superior o| |
| | | igual al 87% pero inferior o | |
| | | igual al 92%, | |
| | | - acetato de vinilo superior o| |
| | | igual al 2% pero inferior o | |
| | | igual al 9% y, | |
| | | - alcohol vinílico superior o | |
| | | igual al 1% pero inferior o | |
| | | igual al 8%, | |
| | | en una de las formas señaladas| |
| | | en las notas 6 a) o 6 b) del | |
| | | capítulo 39 | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3904 40 00 |92 |Copolímero de cloruro de |0 |
| | | vinilo, acetato de vinilo, | |
| | | acrilato de hidroxipropilo y | |
| | | ácido maleico, con un | |
| | | contenido, en peso, de cloruro| |
| | | de vinilo superior o igual al | |
| | | 80% pero inferior o igual al | |
| | | 83%, de grupos hidroxi superio| |
| | | o igual al 1,6% pero inferior | |
| | | igual al 2% y de grupos | |
| | | carboxilo superior o igual al | |
| | | 0,25% pero inferior o igual al| |
| | | 0,38% | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3904 50 00 |92 |Copolímero de cloruro de |0 |
| | | vinilideno con cloruro de | |
| | | vinilo, con un contenido de | |
| | | cloruro de vinilideno superior| |
| | | o igual al 79,5% en peso, en | |
| | | una de las formas señaladas en| |
| | | las notas 6 a) o 6 b) del | |
| | | capítulo 39, destinado a la | |
| | | fabricación de fibras, | |
| | | monofilamentos o láminas (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3904 61 90 |10 |Mezcla de |0 |
| | | politetrafluoroctileno y mica,| |
| | | en una de las formas señaladas| |
| | | en la nota 6 b) del capítulo 3| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3904 69 00 |92 |Copolímero de |0 |
| | | tetrafluoroetileno y | |
| | | trifluoro(trifluorometoxi)etil| |
| | | no | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3904 69 00 |95 |Copolímero de etileno con |0 |
| | | clorotrifluoroctileno, en una | |
| | | de las formas señaladas en la | |
| | | nota 6 b) del capítulo 39 | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3904 69 00 |96 |Copolímero de etileno y |0 |
| | | tetrafluoroetileno | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3905 91 00 |91 |Copolímero de N- |0 |
| | | vinilcaprolactama, N-vinil-2- | |
| | | pirrolidona y metacrilato de | |
| | | dimetilaminoetilo | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3905 91 |92 |Copolímero de vinilpirrolidona |0 |
|00/ex 3208 20 | 20 | y metacrilato de | |
|10 | | dimetilaminoetilo, parcialment| |
| | | cuaternarizado con sulfato de | |
| | | dietilo, en forma de solución | |
| | | en etanol | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3905 99 00 |94 |Acetato ftalato de polivinilo |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3905 99 00 |95 |Polímero de vinilpirrolidona y |0 |
| | | metacrilato de | |
| | | dimetilaminoetilo, con un | |
| | | contenido, en peso, de | |
| | | vinilpirrolidona superior o | |
| | | igual al 97% pero inferior o | |
| | | igual al 99%, en forma de | |
| | | solución en agua | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3905 99 00 |96 |Polívinilpirrolidona |0 |
| | | hexadecilada o eicosilada | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3906 10 00 |10 |Polimetacrilato de metilo, en |0 |
| | | forma de gránulos expandibles | |
| | | que contengan 2-metilpentano | |
| | | como gas de expansión | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3906 90 00 |70 |Producto de polimerización del |0 |
| | | ácido acrílico con pequeñas | |
| | | cantidades de un monómero | |
| | | poliinsaturado, destinado a la| |
| | | fabricación de medicamentos de| |
| | | las partidas n° 3003 o 3004(a)| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3906 90 00 |80 |Producto de polimerización del |6 |
| | | ácido acrílico con pequeñas | |
| | | cantidades de un monómero | |
| | | poliinsaturado, destinado a | |
| | | utilizarse como agente | |
| | | estabilizador en emulsiones o | |
| | | dispersiones con un pH superio| |
| | | a 13 (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3907 20 19 |10 |Poli(óxido de etileno) |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3907 20 29 |10 |Polímero de dextrosa, de |0 |
| | | sorbitol y de ácido cítrico, | |
| | | con un contenido, en peso, de | |
| | | dextrosa superior o igual al | |
| | | 90% | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3907 20 90 |15 |Hidroximetilfosfonato de bis(2-|0 |
| | | [omega-hidroxi- | |
| | | poli(etilenooxi)]etilo} | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3907 20 90 |20 |Poli(oxipropileno) con grupos |0 |
| | | alcoxisililo terminales | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3907 20 90 |40 |Poli[oxi-1,4- |0 |
| | | fenilenisopropiliden-1,4- | |
| | | fenilenoxi-(2- | |
| | | hidroxitrimetileno)] con un | |
| | | peso molecular medio superior | |
| | | 26 000, en una de las formas | |
| | | señaladas en la nota 6 b) del | |
| | | capítulo 39 | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3907 20 90 |60 |alpha-4-Hidroxibutil-omega- |0 |
| | | hidroxipoli(oxitetrametileno),| |
| | | con un contenido de halógenos | |
| | | inferior a 1 mg/kg y de metale| |
| | | inferior a 1 mg/kg, y con un | |
| | | color inferior o igual a 20 | |
| | | unidades de la escala de Hazen| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3907 20 90 |70 |Homopolímero de 1-cloro-2,3- |0 |
| | | epoxipropano (epiclorhidrina) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3907 30 00 |20 |Resina epoxi en forma de |0 |
| | | polvo, con un contenido, en | |
| | | peso, de cuarzo superior o | |
| | | igual al 44% pero inferior o | |
| | | igual al 55% y de trióxido de | |
| | | diantimonio superior o igual a| |
| | | 0,5% pero inferior o igual al | |
| | | 1%, destinada al revestimiento| |
| | | de condensadores de hojas (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3907 91 90 |10 |Prepolímero de ftalato de |0 |
| | | dialilo, en forma de polvo | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3907 99 10 |10 |Poli(oxi-1,4- |0 |
|ex 3907 99 90 | 10 | fenilencarbonilo), en forma de| |
| | | polvo | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3907 99 10 |30 |Copoliéster de cristal líquido |0 |
| | | con un punto de fusión no | |
| | | inferior a 270 °C, con o sin | |
| | | materias de relleno | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3908 90 00 |10 |Poli(iminometilen-1,3- |0 |
| | | fenilenmetileniminoadipoil), e| |
| | | una de las formas señaladas en| |
| | | la nota 6 b) del capítulo 39 | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3909 40 00 |10 |Producto de policondensación |0 |
| | | de fenol y formaldehído, en | |
| | | forma de esferas huecas de | |
| | | diámetro inferior a 150 | |
| | | micrómetros | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3910 00 00 |10 |3-[(2- |0 |
| | | Aminoetil)amino]propil(metil)c| |
| | | closiloxano | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3911 90 10 |20 |Poli(oxi-1,4-fenilenosulfonil- |0 |
| | | 1,4-fenilenooxi-4,4'- | |
| | | bifenileno) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3911 90 90 |85 |Copolímero de maleato de |0 |
| | | dibutilo y N-vinil-2- | |
| | | pirrolidona, en una de las | |
| | | formas señaladas en la nota 6 | |
| | | a) del capítulo 39 | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3911 90 90 |87 |Copolímero de viniltolueno y |0 |
| | | alpha-metilestireno | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3911 90 90 |91 |Copolímero de ácido maleico y |0 |
|ex 3208 90 10 | 30 | metil vinil éter, | |
| | | monoesterificado con grupos | |
| | | etil y/o isopropil y/o butil, | |
| | | en forma de solución en etanol| |
| | | etanol y butanol, isopropanol | |
| | | isopropanol y butanol | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3911 90 90 |92 |Sal mixta de calcio y sodio de |0 |
| | | un copolímero de ácido maleico| |
| | | y metil vinil éter, con un | |
| | | contenido en calcio superior o| |
| | | igual al 9% pero inferior o | |
| | | igual al 16% en peso | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3911 90 90 |93 |Copolímero de ácido maleico y |0 |
| | | metil vinil éter | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3912 11 00 |10 |Triacetato de celulosa sin |0 |
| | | plastificar, en forma de copos| |
| | | destinado a la fabricación de | |
| | | filamentos de triacetato (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3912 39 10 |10 |Etilcelulosa sin plastificar |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3912 39 90 |10 |Celulosa, hidroxietilada y |0 |
| | | etilada, insoluble en agua | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3912 39 90 |40 |Celulosa, hidroxietilada y |0 |
| | | alquilada con una longitud de | |
| | | la cadena alquilo superior o | |
| | | igual a 3 átomos de carbono | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3913 90 80 |30 |Acido condroitinosulfúrico, |0 |
| | | sal sódica | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3917 32 39 |20 |Tubo compuesto por un |0 |
| | | copolímero en bloque de | |
| | | politetrafluoroetileno y | |
| | | poliperfluoroalcoxitrifluoroet| |
| | | leno, de longitud inferior o | |
| | | igual a 570 mm, de diámetro | |
| | | inferior o igual a 50 mm y de | |
| | | espesor de pared es superior o| |
| | | igual a 30 micrómetros pero | |
| | | inferior o igual a 110 | |
| | | micrómetros | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3919 90 10 |10 |Hoja de materia plástica |0 |
| | | cortada, recubierta de una cap| |
| | | adhesiva que contenga | |
| | | poliisobutileno y pectina, | |
| | | destinada a la fabricación de | |
| | | bolsas de colostomía | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3919 90 31 |10 |Hoja laminada reflectante |0 |
|ex 3920 69 00 | 80 | metalizada, sin microesferas d| |
| | | vidrio ni impresiones en forma| |
| | | de pirámides, compuesta por un| |
| | | hoja de poliéster y al menos | |
| | | otra película de poliéster u | |
| | | otro material plástico, y | |
| | | revestida por una cara con un | |
| | | adhesivo, protegida o no con | |
| | | una película arrancable, en | |
| | | rollos, cada rollo de anchura | |
| | | superior o igual a 150 cm y de| |
| | | peso bruto superior o igual a | |
| | | 75 kg | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3919 90 31 |40 |Película reflectante de (a) |0 |
|ex 3920 62 10 | 40 | poliéster con impresiones en | |
|ex 3920 62 90 | 20 | forma de pirámides, destinada | |
|ex 3920 63 00 | 30 | la fabricación de autoadhesivo| |
|ex 3920 69 00 | 30 | y brazaletes de seguridad, de | |
| | | vestidos de seguridad y sus | |
| | | accesorios, o de carteras, | |
| | | bolsas o continentes similares| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3919 90 61 |92 |Hojas de policloruro de |0 |
|ex 3919 90 69 | 92 | vinilo, de espesor inferior a | |
| | | mm, recubiertas por un adhesiv| |
| | | en el que van incluidas esfera| |
| | | de vidrio de diámetro inferior| |
| | | o igual a 100 micrómetros | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3919 90 61 |93 |Película adhesiva compuesta |0 |
|ex 3919 90 69 | 93 | por una base de un copolímero | |
| | | de etileno y acetato de vinilo| |
| | | (EVA) de espesor superior o | |
| | | igual a 120 micrómetros y una | |
| | | parte adhesiva de tipo acrílic| |
| | | de espesor superior o igual a | |
| | | 10 micrómetros, destinada a la| |
| | | protección de la superficie de| |
| | | discos de silicio (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 10 22 |95 |Hoja de polietileno, de |0 |
| | | espesor superior o igual a 20 | |
| | | micrómetros pero inferior o | |
| | | igual a 45 micrómetros, con | |
| | | carbonato de calcio en masa, | |
| | | destinada a la fabricación de | |
| | | pañales o de compresas | |
| | | higiénicas o de tampones | |
| | | higiénicos o de batas de | |
| | | cirujano desechables (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 10 22 |96 |Hoja de espesor inferior o |0 |
|ex 3920 10 80 | 95 | igual a 0,20 mm, de una mezcla| |
| | | de polietileno y de un | |
| | | copolímero de etileno y octeno| |
| | | 1, con impresiones en forma de| |
| | | romboides, destinada a recubri| |
| | | ambos lados de una película de| |
| | | caucho sin vulcanizar (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 10 40 |91 |Pasta de papel sintética, en |0 |
| | | forma de hojas húmedas | |
| | | fabricadas con fibras de | |
| | | polietileno inconexas y | |
| | | finamente ramificadas, | |
| | | mezcladas o no con fibras de | |
| | | celulosa en cantidad que no | |
| | | exceda el 15%, conteniendo | |
| | | alcohol polivinílico disuelto | |
| | | en agua como agente humectante| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 10 40 |92 |Hoja o banda estratificada |0 |
| | | compuesta por una película de | |
| | | una mezcla de un copolímero de| |
| | | etileno y acetato de vinilo y | |
| | | de un elastómero etileno- | |
| | | propilen-modificado (EPM) o de| |
| | | un elastómero etileno-propilen|- |
| | | dieno-modificado (EPDM), | |
| | | recubierta por ambos lados de | |
| | | una película de un copolímero | |
| | | de etileno y acetato de vinilo| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 20 90 |91 |Pasta de papel sintética en |0 |
| | | forma de hojas húmedas | |
| | | compuestas por fibrillas de | |
| | | polipropileno inconexas y | |
| | | finamente ramificadas, | |
| | | mezcladas o no con fibras de | |
| | | celulosa en cantidad no | |
| | | superior al 15%, conteniendo | |
| | | alcohol polivinílico disuelto | |
| | | en agua como agente humectante| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 30 00 |20 |Tiras o bandas laminadas, |0 |
| | | compuestas de una película de | |
| | | espesor superior o igual a 100| |
| | | micrómetros pero inferior o | |
| | | igual a 200 micrómetros, de un| |
| | | mezcla de elastómero | |
| | | termoplástico (TPE) de estiren|- |
| | | butadieno-estireno (SBS) con | |
| | | polietileno o polipropileno, | |
| | | cubierta por ambas caras de un| |
| | | película de polipropileno de | |
| | | espesor inferior o igual a 20 | |
| | | micrómetros | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 42 11 |92 |Hojas reflectantes, |0 |
|ex 3920 42 91 | 92 | constituidas exclusivamente de| |
| | | una hoja de policloruro de | |
| | | vinilo, con una de las caras | |
| | | completamente cubierta de | |
| | | impresiones en forma de | |
| | | pirámide | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 42 91 |93 |Hojas de policloruro de |0 |
| | | vinilo, estabilizadas contra | |
| | | los rayos ultravioletas, sin | |
| | | agujeros, incluso | |
| | | microscópicos, de espesor | |
| | | superior o igual a 60 | |
| | | micrómetros pero inferior o | |
| | | igual a 80 micrómetros, con un| |
| | | contenido de plastificante | |
| | | superior o igual a 30 partes | |
| | | pero inferior o igual a 40 | |
| | | partes por 100 partes de | |
| | | policloturo de vinilo | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 42 91 |94 |Hojas de policloruro de |0 |
| | | vinilo, cubiertas de | |
| | | impresiones en relieve, | |
| | | destinadas a la fabricación de| |
| | | plantillas para impresión sobr| |
| | | tejidos (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 51 00 |10 |Placa de polimetacrilato de |0 |
| | | metilo, con revestimiento | |
| | | antiestático, de dimensiones | |
| | | 738 x 972 mm (+/- 1,5 mm) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 61 00 |10 |Hojas de policarbonato de |0 |
| | | espesor inferior o igual a 15 | |
| | | micrómetros, destinadas a la | |
| | | fabricación de condensador de | |
| | | hojas (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 62 10 |10 |Hoja de politereftalato de |0 |
| | | etileno, de espesor inferior a| |
| | | 11 micrómetros, destinada a la| |
| | | fabricación de cintas | |
| | | audionuméricas para casetes(a)| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 62 10 |20 |Película de politereftalato de |0 |
| | | etileno, no revestida con un | |
| | | adhesivo, de espesor inferior | |
| | | igual a 25 micrómetros: | |
| | | - bien únicamente coloreada en| |
| | | la masa, | |
| | | - o bien coloreada en la masa | |
| | | metalizada por una cara | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 62 10 |45 |Hoja de politereftalato de |0 |
| | | etileno únicamente, de espesor| |
| | | total inferior o igual a 120 | |
| | | micrómetros, compuesta por una| |
| | | o dos capas que contengan cada| |
| | | una en la masa un colorante y/| |
| | | un material absorbente de UV, | |
| | | no revestida con adhesivo u | |
| | | otros materiales | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 62 10 |50 |Hoja de politereftalato de |5,6 |
| | | etileno, de espesor superior o| |
| | | igual a 20 micrómetros pero | |
| | | inferior o igual a 30 | |
| | | micrómetros, recubierta por un| |
| | | cara de silicona, destinada a | |
| | | utilizarse en la fabricación d| |
| | | películas para ventanas (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 62 10 |55 |Hoja estratificada de |0 |
| | | politereftalato de etileno | |
| | | únicamente, de espesor total | |
| | | inferior o igual a 120 | |
| | | micrómetros, compuesta por una| |
| | | capa únicamente metalizada y | |
| | | una.o dos capas que contengan | |
| | | cada una en la masa un | |
| | | colorante y/o un material | |
| | | absorbente de UV, no revestida| |
| | | con adhesivo u otros materiale| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 62 10 |60 |Hoja de politereftalato de |0 |
| | | etileno, recubierta por una | |
| | | cara o por ambas caras con una| |
| | | capa de poliéster modificado, | |
| | | de espesor total superior o | |
| | | igual a 7 micrómetros pero | |
| | | inferior o igual a 11 | |
| | | micrómetros, destinada a la | |
| | | fabricación de videocintas con| |
| | | una capa magnética de pigmento| |
| | | metálicos y con una anchura de| |
| | | 8 mm o de 12,7 mm (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 62 10 |65 |Hoja compuesta por una capa de |0 |
| | | politereftalato de etileno | |
| | | únicamente, de espesor inferio| |
| | | o igual a 120 micrómetros, que| |
| | | únicamente: | |
| | | - contenga en la masa un | |
| | | colorante y/o un material | |
| | | absorbente de UV, y | |
| | | - esté metalizada por una cara| |
| | | recubierta o sin recubrir por | |
| | | una o por ambas caras con un | |
| | | polímero de acrilato de vinilo| |
| | | pero sin otro recubrimiento o | |
| | | adhesivo | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 62 10 |70 |Hoja de politereftalato de |0 |
| | | etileno, de espesor total | |
| | | inferior o igual a 120 | |
| | | micrómetros, de anchura | |
| | | superior o igual a 100 mm pero| |
| | | inferior o igual a 115 mm, | |
| | | recubierta por ambas caras con| |
| | | una o más capas conteniendo | |
| | | diferentes sustancias químicas| |
| | | destinada a la fabricación de | |
| | | productos de la subpartida 370| |
| | | 20 00 (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 62 10 |75 |Hoja de politereftalato de |0 |
| | | etileno, por una cara | |
| | | metalizada y recubierta con | |
| | | tinta blanca y una capa de | |
| | | protección y por la otra cara | |
| | | recubierta con una capa de | |
| | | sellado termosensible, de | |
| | | anchura superior o igual a 100| |
| | | mm pero inferior o igual a 150| |
| | | mm, destinada a la fabricación| |
| | | de productos de la subpartida | |
| | | 3701 20 00 (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 62 10 |80 |Hoja de politereftalato de |0 |
| | | etileno, recubierta por una | |
| | | cara con una capa de poliéster| |
| | | modificado, de espesor de 20 | |
| | | micrómetros (+/- 0,7 | |
| | | micrómetro) o de 30 micrómetro| |
| | | (+/- 0,9 micrómetro), destinad| |
| | | a la fabricación de cintas | |
| | | magnéticas audio de espesor | |
| | | total superior o igual a 33 | |
| | | micrómetros (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 69 00 |40 |Película iridiscente de |0 |
| | | poliéster y de polimetacrilato| |
| | | de metilo | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 69 00 |50 |Producto de policondensación |0 |
| | | del ácido tereftálico con una | |
| | | mezcla de ciclohex-1,4-ilen- | |
| | | dimetanol y etano-1,2-diol, en| |
| | | forma de película | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 69 00 |60 |Hoja de un copolímero de |0 |
| | | tereftalato de etileno e | |
| | | isoftalato de etileno, de | |
| | | espesor inferior o igual a 2 | |
| | | micrómetros | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 91 00 |91 |Película de polivinilbutiral |6 |
| | | con una banda gradualmente | |
| | | coloreada | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 91 00 |92 |Película plastificada de |0 |
| | | polivinilbutiral, con un | |
| | | contenido en peso de: | |
| | | - bien de adipato de dihexilo | |
| | | superior o igual al 14,5% pero| |
| | | inferior o igual al 17 5% | |
| | | - o bien de sebacato de | |
| | | dibutilo superior o igual al | |
| | | 14,5% pero inferior o igual al| |
| | | 28 5% | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 99 50 |24 |Hojas completamente de alcohol |0 |
| | | polivinílico, de espesor | |
| | | inferior o igual a 1 mm y con | |
| | | un contenido de: | |
| | | - grupos acetatos no | |
| | | hidrolizados, expresados en | |
| | | acetato de vinilo, inferior o | |
| | | igual al 2% en peso y, | |
| | | - glicerol, utilizado como | |
| | | plastificante, superior o igua| |
| | | al 5% en peso pero inferior o | |
| | | igual al 25%, | |
| | | destinado a la fabricación de | |
| | | claraboyas (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 99 50 |26 |Película de poli(1- |0 |
| | | clorotrifluoroetileno) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 99 50 |28 |Hojas de un copolímero de |0 |
| | | etileno y | |
| | | clorotrifluoroctileno, de | |
| | | espesor superior o igual a 12 | |
| | | micrómetros pero inferior o | |
| | | igual a 400 micrómetros | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 99 50 |36 |Hoja completamente de alcohol |0 |
| | | polivinílico, de espesor | |
| | | inferior o igual a 1 mm y de | |
| | | anchura superior o igual a 2,2| |
| | | m, con una elongación de rotur| |
| | | superior o igual al 350% en | |
| | | dirección transversal | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 99 50 |37 |-Hoja de alcohol polivinílico, |0 |
| | | de orientación biaxial, | |
| | | recubierta por ambas caras, de| |
| | | espesor total inferior a 1 mm | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 99 50 |38 |Película iridiscente de |0 |
| | | poliéster, de polietileno y de| |
| | | un copolímero de etileno y | |
| | | acetato de vinilo | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3920 99 50 |39 |Película de |0 |
| | | politetrafluoroetileno, no | |
| | | microporosa, en rollos, de | |
| | | espesor superior o igual a | |
| | | 0,019 mm pero inferior o igual| |
| | | a 0,14 mm, impermeable al vapo| |
| | | de agua | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3921 19 90 |91 |Película de polipropileno |0 |
| | | microporosa de espesor inferio| |
| | | o igual a 30 micrómetros | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3921 19 90 |92 |Película microporosa compuesta |0 |
| | | de mezclas de acetato de | |
| | | celulosa y de nitrato de | |
| | | celulosa, de espesor inferior | |
| | | igual a 200 micrómetros | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3921 90 19 |35 |Placa compuesta de |0 |
| | | policarbonato y politereftalat| |
| | | de butileno, armada con fibras| |
| | | de vidrio | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3921 90 19 |45 |Placa compuesta de |0 |
| | | politereftalato de etileno o d| |
| | | politereftalato de butileno, | |
| | | armada con fibras de vidrio | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3921 90 19 |50 |Hoja estratificada de espesor |0 |
| | | inferior o igual a 150 | |
| | | micrómetros, compuesta por una| |
| | | hoja de poliéster recubierta | |
| | | por una cara con resina de | |
| | | policarbonato, metalizada por | |
| | | la otra cara con titanio | |
| | | recubierta con resina de | |
| | | policarbonato y otras capas qu| |
| | | contienen N,N'-difenil-N,N'-di| |
| | | m-tolilbifenil-4,4'-ilendiamin| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 3926 90 91 |20 |Películas u hojas reflectantes |0 |
| | | compuestas por una cara | |
| | | superior de policloruro de | |
| | | vinilo que presente impresione| |
| | | regulares en forma de | |
| | | pirámides, termoselladas en | |
| | | líneas paralelas o en forma de| |
| | | rejilla con una cara dorsal de| |
| | | material plástico o de materia| |
| | | tricotado cubierto por un lado| |
| | | con material plástico | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 4008 11 00 |10 |Bloques u hoja de caucho |0 |
| | | vulcanizado celular de etileno| |
| | | propileno-dieno-modificado | |
| | | (EPDM) mezclado con cloropreno| |
| | | que satisfagan el «Underwriter| |
| | | Laboratories Flammability | |
| | | Standard UL94HF-1» | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 4016 99 88 |10 |Tapón de estanqueidad de |0 |
| | | caucho flexible destinado a la| |
| | | fabricación de condensadores | |
| | | electrolíticos (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|4105 11 91 | |Pieles depiladas de ovino, |0 |
|4105 11 99 | | preparadas, curtidas o | |
|4105 12 10 | | recurridas pero sin preparació| |
|4105 12 90 | | posterior, incluso divididas, | |
|4105 19 10 | | excepto las de las partidas n°| |
|4105 19 90 | | 4108 o 4109 | |
--------------------------------------------------------------------
|4106 11 90 | |Pieles depiladas de caprino, |0 |
|4106 12 00 | | preparadas, curtidas o | |
|4106 19 00 | | recurridas pero sin preparació| |
| | | posterior, incluso divididas, | |
| | | excepto las de las partidas n°| |
| | | 4108 o 4109 | |
--------------------------------------------------------------------
|4107 10 10 | |Pieles depiladas de los demás |0 |
|4107 29 10 | | animales y pieles de animales | |
|4107 90 10 | | sin pelo, preparadas, solament| |
| | | curtidas, excepto las de las | |
| | | partidas n° 4108 o 4109 | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 4416 00 90 |10 |Barriles y cubas de roble, |0 |
| | | usados, ensamblados o no, sus | |
| | | duelas y sus fondos | |
--------------------------------------------------------------------
|4501 10 00 | |Corcho natural en bruto o |0 |
| | | simplemente preparado | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 4805 60 90 |10 |Papel «overlay», de altura |0 |
| | | superior a 205 cm y con un | |
| | | contenido de corindón superior| |
| | | al 5% en peso | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 4805 60 90 |20 |Papel, en rollos en espiral (a)|0 |
| | | rebobinados en cruz, de gramaj| |
| | | inferior a 150 g/m2 y de | |
| | | espesor inferior o igual a 0,0| |
| | | mm, destinado a la fabricación| |
| | | de condensadores electrolítico| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 4811 21 00 |10 |Papel impregnado con una capa |0 |
| | | autoadhesiva sensible a la | |
| | | presión: | |
| | | - con una resistencia a la | |
| | | rotura por tracción superior o| |
| | | igual a 2 700 N/III pero | |
| | | inferior o igual a 3 700 N/III| |
| | | en la dirección longitudinal | |
| | | (según la norma DIN 53112), | |
| | | - con un alargamiento superior| |
| | | o igual al 1,5% pero inferior | |
| | | igual al 3,0% en la dirección | |
| | | longitudinal (según la norma | |
| | | DIN 53112) y, | |
| | | - con un índice de adhesión en| |
| | | acero inoxidable (según la | |
| | | norma DIN 30646) superior o | |
| | | igual a 50 N/III pero inferior| |
| | | o igual a 225 N/III para una | |
| | | humedad relativa del 50% (+/- | |
| | | 5%) y una temperatura de 23 °C| |
| | | (+/- 3 °C) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 4811 39 00 |10 |«Papel kraft» impregnado de |0 |
| | | polímero acrílico con un peso | |
| | | nominal de 85 g/m2 | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 4823 90 90 |12 |Cintas de papel parcialmente |0 |
| | | pegadas una con otra en forma | |
| | | de panal, de altura inferior o| |
| | | igual a 13 cm, destinadas al | |
| | | uso agrícola (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 4911 99 00 |10 |Película de poliéster |0 |
| | | parcialmente recubierta de una| |
| | | capa magnética de metal sobre | |
| | | la que figura un logotipo o | |
| | | motivo repetido de manera | |
| | | regular, destinada a la | |
| | | fabricación de hilos de | |
| | | seguridad (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|5002 00 00 | |Seda cruda sin torcer |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5004 00 10 |10 |Hilados totalmente de seda, |2,5 |
|ex 5004 00 90 | 10 | sin acondicionar para la venta| |
| | | al por menor | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5005 00 10 |10 |Hilados totalmente de |0 |
|ex 5005 00 90 | 10 | desperdicios de seda (schappe)| |
| | | sin acondicionar para la venta| |
| | | al por menor | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5402 33 10 |10 |Hilado texturado de poliéster, |0 |
|ex 5402 33 90 | 10 | de capa simple o doble, de | |
| | | título de 120 decitex por hilo| |
| | | sencillo y constituido por 36 | |
| | | filamentos o de título de 167 | |
| | | decitex por hilo sencillo y | |
| | | constituido por 48 filamentos,| |
| | | el diámetro de cada uno de los| |
| | | cuales varía aleatoriamente en| |
| | | su longitud | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5402 33 90 |20 |Hilado texturado de poliéster, |0 |
| | | de título de 167 decitex por | |
| | | hilo sencillo y constituido po| |
| | | 60 filamentos o de título de | |
| | | 334 decitex por hilo sencillo | |
| | | constituido por 78 filamentos,| |
| | | que tenga filamentos a la vez | |
| | | de politereftalato de etileno | |
| | | de un politereftalato de | |
| | | etileno químicamente modificad| |
| | | para permitir su teñido | |
| | | mediante colorantes catiónicos| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5402 39 10 |10 |Hilados texturados de |0 |
| | | polipropileno, impregnados con| |
| | | un hidrófugo a base de silicon| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5402 41 10 |10 |Hilos de poliamida, no |0 |
| | | texturados, sin torsión o con | |
| | | una torsión inferior o igual a| |
| | | 22 vueltas por metro, de | |
| | | filamentos contraibles de 2 | |
| | | componentes, compuestos por | |
| | | polihexametilenadipamida y una| |
| | | copoliamida, destinados a la | |
| | | fabricación de: | |
| | | - medias hasta la rodilla de | |
| | | las subpartidas 6115 20 11 y | |
| | | 6115 93 30, | |
| | | - medias de mujer de las | |
| | | subpartidas 6115 20 19 y 6115 | |
| | | 93 91 o, | |
| | | - pantys de la subpartida 6115| |
| | | 11 00 | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5402 41 30 |10 |Hilos exclusivamente de |0 |
|ex 5402 41 90 | 10 | poliamidas aromáticas obtenida| |
| | | por policondensación de m- | |
| | | fenilendiamina con ácido | |
| | | isoftálico | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5402 43 10 |10 |Hilado sencillo de poliéster, |0 |
| | | de título de 55 decitex y | |
| | | constituido por 36 filamentos | |
| | | de título de 83 decitex y | |
| | | constituido por 48 filamentos,| |
| | | teniendo los filamentos | |
| | | diferentes factores de | |
| | | contracción térmica | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5402 49 99 |10 |Hilos de |0 |
|ex 5402 69 90 | 20 | politetrafluoroetileno | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5402 49 99 |30 |Hilos de un copolímero de |0 |
| | | ácido glicólico y ácido | |
| | | láctico, destinados a la | |
| | | fabricación de suturas | |
| | | quirúrgicas (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5402 49 99 |50 |Hilos de alcohol polivinílico, |0 |
|ex 5402 59 90 | 20 | no tejidos | |
|ex 5402 69 90 | 40 | | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5402 49 99 |60 |Hilos compuestos |0 |
|ex 5402 69 90 | 10 | exclusivamente de ácido | |
| | | poliglicólico | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5402 49 99 |70 |Hilados de filamentos |0 |
| | | sintéticos, no retorcidos, con| |
| | | un contenido de acrilonitrilo | |
| | | superior o igual al 85% en | |
| | | peso, en forma de mecha con 1 | |
| | | 000 filamentos continuos o más| |
| | | pero no más de 25 000 | |
| | | filamentos continuos, de peso | |
| | | por metro superior o igual a | |
| | | 0,12 g pero inferior o igual a| |
| | | 3,75 g y de longitud superior | |
| | | igual a 100 m, destinados a la| |
| | | fabricación de hilos de fibras| |
| | | de carbono (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5402 49 99 |80 |Hilados de filamentos de (a) |0 |
| | | polietileno, sin torsión, de | |
| | | 55, 110, 165 o 1 760 decitex, | |
| | | destinado a la fabricación de | |
| | | productos de la partida n°5607| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5402 49 99 |85 |Hilo de filamentos sintéticos, |0 |
| | | sencillos, sin torsión, | |
| | | íntegramente constituidos por | |
| | | poli(tio-1,4-fenileno) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5404 10 90 |10 |Monofilamentos de |0 |
| | | politetrafluoroetileno | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5404 10 90 |20 |Monofilamentos de poli(1,4- |0 |
| | | dioxanona) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5404 10 90 |30 |Monofilamentos de un |0 |
| | | copolímero de 1,3-dioxan-2-ona| |
| | | y de 1,4-dioxan-2,5-diona, | |
| | | destinados a la fabricación de| |
| | | suturas quirúrgicas (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5404 90 90 |10 |Láminas de |0 |
| | | politetrafluoroetileno, con un| |
| | | elongación de rotura inferior | |
| | | igual al 25% | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5407 71 00 |10 |Tejidos de fibras de alcohol |0 |
| | | polivinílico para bordados | |
| | | mecánicos | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5407 71 00 |20 |Tejidos de |0 |
|ex 5903 90 99 | 10 | politetrafluoroctileno, | |
| | | recubiertos por una cara de un| |
| | | copolímero de | |
| | | tetrafluoroetileno y de | |
| | | trifluoroctileno con cadenas | |
| | | laterales alkoxiperfluoradas | |
| | | acabadas en grupos ácido | |
| | | carboxílico o ácido sulfónico | |
| | | en forma de sal de potasio o d| |
| | | sodio, incluso recubiertos por| |
| | | la misma cara de un compuesto | |
| | | metálico inorgánico | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5503 90 10 |10 |Fibras textiles complejas, |0 |
|ex 5503 90 90 | 30 | acatalizadas, que contengan un| |
| | | matriz de estructura fibrilar,| |
| | | constituidas por policloruro d| |
| | | vinilo y alcohol polivinílico | |
| | | polimerizados por emulsión | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5503 90 90 |10 |Fibras textiles de |0 |
| | | politetrafluoroetileno | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5503 90 90 |20 |Fibras de alcohol |0 |
|ex 5601 30 00 | 10 | polivinílico, incluso | |
| | | acetiladas | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5503 90 90 |40 |Fibras íntegramente |0 |
| | | constituidas de poli(tio-1,4- | |
| | | fenileno) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5504 90 00 |10 |Fibra de celulosa obtenida por |3,4 |
| | | un proceso de hilado en | |
| | | disolvente orgánico (Lyocell) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5603 11 10 |10 |Telas sin tejer, en piezas o |0 |
|ex 5603 11 90 | 10 | simplemente cortadas en forma | |
|ex 5603 12 10 | 10 | cuadrada o rectangular, de | |
|ex 5603 12 90 | 10 | fibras de alcohol polivinílico| |
|ex 5603 91 10 | 10 | - de espesor superior o igual | |
|ex 5603 91 90 | 10 | 200 micrómetros pero inferior | |
|ex 5603 92 10 | 10 | igual a 280 micrómetros y, | |
|ex 5603 92 90 | 10 | - de gramaje superior o igual | |
| | | 20 g/m2 pero inferior o igual | |
| | | 50 g/m2 | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5603 12 90 |30 |Telas sin tejer, en piezas o |0 |
|ex 5603 13 90 | 30 | simplemente cortadas en forma | |
|ex 5603 14 90 | 10 | cuadrada o rectangular, de | |
| | | poliamida aromática obtenida | |
| | | mediante policondensación de m| |
| | | fenilendiamina y ácido | |
| | | isoftalico | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5603 92 90 |20 |Telas sin tejer constituidas |0 |
|ex 5603 93 90 | 20 | por una capa central, obtenida| |
| | | por pulverización de un | |
| | | elastómero termoplástico | |
| | | fundido y terrmosellada en cad| |
| | | cara a una capa de fibra de | |
| | | polipropileno | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5603 92 90 |40 |Telas sin tejer, en piezas o |0 |
|ex 5603 93 90 | 10 | simplemente cortadas en forma | |
| | | cuadrada o rectangular, | |
| | | constituidas por una capa de | |
| | | fibras de polipropileno | |
| | | obtenidas mediante la | |
| | | pulverización de polímero | |
| | | fundido, termosellada en cada | |
| | | cara a una capa de fibras de | |
| | | polipropileno obtenido por | |
| | | hiladora directa, de espesor | |
| | | inferior o igual a 550 | |
| | | micrómetros y de gramaje | |
| | | inferior o igual a 80 g/m2, no| |
| | | impregnadas | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5603 94 90 |20 |Varitas de fibras acrílicas, |0 |
| | | de longitud inferior o igual a| |
| | | 50 cm, destinadas a la | |
| | | fabricación de puntas de | |
| | | rotuladores (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5903 10 90 |10 |Tejidos o telas de punto, |0 |
|ex 5903 20 90 | 10 | bañados o recubiertos por una | |
|ex 5903 90 99 | 20 | cara de una capa de materias | |
| | | plásticas artificiales en la | |
| | | que están incorporadas | |
| | | microesferas | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5907 00 90 |10 |Tejidos bañados con una |0 |
| | | materia adhesiva en la que | |
| | | están incorporadas microesfera| |
| | | de diámetro inferior o igual a| |
| | | 75 micrómetros, de gramaje | |
| | | inferior o igual a 550 g/m2 | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5911 10 00 |10 |Fieltros de aguja, de fibras |0 |
| | | sintéticas sobre una base de | |
| | | fibras sintéticas tejidas que | |
| | | no contengan poliéster, | |
| | | revestidos o recubiertos por u| |
| | | lado con película de | |
| | | politetrafluoroetileno, | |
| | | destinados a la fabricación de| |
| | | productos de filtración (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 5911 90 90 |10 |Hilos o láminas de |0 |
| | | politetrafluoroetileno, | |
| | | impregnados, incluso aceitados| |
| | | o con grafito | |
--------------------------------------------------------------------
|6305 10 10 | |Sacos y talegas, para envasar, |0 |
| | | usados, de yute o de otras | |
| | | fibras textiles del líber de l| |
| | | partida n° 5303 | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 6305 90 00 |10 |Sacos y talegas, para envasar, |0 |
|ex 6305 90 00 | 91 | usados, de lino o sisal | |
|ex 6305 90 00 | 93 | | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 6815 99 90 |10 |Microesferas: |0 |
| | | - de diámetro inferior a 100 | |
| | | micrómetros, | |
| | | - con un índice de refracción | |
| | | superior o igual a 2,1 pero | |
| | | inferior o igual a 2,4 y, | |
| | | - con un contenido de bario y | |
| | | de titanio superior al 90% en | |
| | | peso, expresado en óxido de | |
| | | bario y dióxido de titanio | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 6903 20 90 |10 |Hilados, constituidos de |0 |
| | | filamentos cerámicos continuos| |
| | | con un contenido, en peso, de:| |
| | | - trióxido de diboro superior | |
| | | igual al 12%, | |
| | | - dióxido de silicio inferior | |
| | | igual al 26% y, | |
| | | - trióxido de dialuminio | |
| | | superior o igual al 60% | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 6903 90 80 |10 |Oxido de berilio, con una |0 |
|ex 6909 19 00 | 40 | pureza superior al 99% en peso| |
| | | presentado en forma de | |
| | | desbastes, barras, bloques o | |
| | | placas | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 6909 12 00 |20 |Placas constituidas de una |0 |
| | | mezcla de trióxido de | |
| | | dialuminio y de carburo de | |
| | | titanio, de dimensiones | |
| | | inferior o igual a 48 x 48 mm | |
| | | de diámetro inferior o igual a| |
| | | 125 mm, destinadas a la | |
| | | fabricación de cabezas | |
| | | magnéticas (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 6909 19 00 |30 |Soportes para catalizadores |0 |
| | | consistentes en elementos | |
| | | cerámicos porosos de cordierit| |
| | | o de mullita, con un volumen | |
| | | global inferior o igual a 65 l| |
| | | provistos al menos de un canal| |
| | | continuo, con ambos extremos | |
| | | abiertos o bien uno de ellos | |
| | | cerrado, por cm2 de la | |
| | | superficie de la sección del | |
| | | elemento | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 7006 00 90 |10 |Placa de vidrio, recubierta |0 |
| | | por una cara de cromo y/o de | |
| | | una mezcla de trióxido de | |
| | | diindio y dióxido de estaño, d| |
| | | dimensiones superior o igual a| |
| | | 320 x 352 mm pero inferior o | |
| | | igual a 320 x 400 mm, de | |
| | | espesor de 1,1 mm (+/- 0,1 mm)| |
| | | y con una desigualdad de | |
| | | superficie inferior o igual a | |
| | | 25 micrómetros, destinada a la| |
| | | fabricación de dispositivos de| |
| | | visualización de cristales | |
| | | líquidos (LCD) con matriz | |
| | | activa (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 7006 00 90 |20 |Filtro de colores, constituido |0 |
| | | por una placa de vidrio con | |
| | | elementos de imágenes rojos, | |
| | | azules y verdes, con un espeso| |
| | | total de 1,1 mm (+/- 0,1 mm) y| |
| | | dimensiones exteriores superio| |
| | | o igual a 320 x 352 mm pero | |
| | | inferior o igual a 320 x 400 | |
| | | mm, destinado a la fabricación| |
| | | de dispositivos de | |
| | | visualización de cristales | |
| | | líquidos (LCD) con matriz | |
| | | activa (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 7006 00 90 |30 |Placa de vidrio, no |0 |
| | | recubierta, de dimensiones | |
| | | superior o igual a 320 x 352 m| |
| | | pero inferior o igual a 320 x | |
| | | 400 mm, de espesor de 1,1 mm | |
| | | (+/-0,1 mm) y con una | |
| | | desigualdad de superficie | |
| | | inferior o igual a 25 | |
| | | micrómetros, destinada a la | |
| | | fabricación de dispositivos de| |
| | | visualización de cristales | |
| | | líquidos (LCD) con matriz | |
| | | activa | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 7011 10 90 |10 |Lentes de vidrio con puntos |0 |
| | | refringentes o elementos | |
| | | prismáticos, con un diámetro | |
| | | exterior superior a 121 mm per| |
| | | inferior o igual a 125 mm | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 7011 10 90 |20 |Reflectores parabólicos de |0 |
| | | vidrio, con un diámetro | |
| | | exterior superior a 121 mm per| |
| | | inferior o igual a 125 mm | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 7011 20 00 |10 |Ampollas de vidrio, para tubos |0 |
| | | de rayos catódicos | |
| | | monocromáticos: | |
| | | - con diagonal de pantalla | |
| | | superior o igual a 3,8 cm pero| |
| | | inferior o igual a 51 cm y, | |
| | | - con diámetro nominal del | |
| | | cuello de 13 mm, 20 mm, 29 mm | |
| | | 37 mm | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 7011 20 00 |40 |Pantalla de vidrio: |0 |
| | | - con una diagonal de 366,4 mm| |
| | | (+/- 1,5mm)y de dimensiones | |
| | | 246,4 x 315,4 mm (+/- 1,5 mm),| |
| | | - con una diagonal de 391 mm | |
| | | (+/- 1,5 mm) y de dimensiones | |
| | | 261,4 x 326,8 mm (+/- 1,5 mm),| |
| | | - con una diagonal de 442 mm | |
| | | (+/- 1,5 mm) y de dimensiones | |
| | | 293,4 x 369,2 mm (+/-1,5 mm), | |
| | | - con una diagonal de 513,5 mm| |
| | | (+/- 1,6 mm) y de dimensiones | |
| | | 341,8 x 440,5 mm (+/- 1,6 mm),| |
| | | -con una diagonal de 544,5 mm | |
| | | (+/- 1,6 mm) y de dimensiones | |
| | | 358 x 454 mm (+/-1,6 mm), | |
| | | - con una diagonal de 629,8 mm| |
| | | (+/-3 mm) y de dimensiones | |
| | | 406,5 x 519 mm (+/- 2 mm), | |
| | | - con una diagonal de 639,3 mm| |
| | | (+/- 3 mm) y de dimensiones | |
| | | 413,6 x 527 mm (+/- 2 mm) o, | |
| | | - con una diagonal de 838,2 mm| |
| | | (+/- 1,5 mm) y de dimensiones | |
| | | 549,9 x 695,6 mm (+/- 1,5 mm),| |
| | | y provista de un reborde, | |
| | | destinada a la fabricación de | |
| | | tubos catódicos en color (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 7011 20 00 |50 |Pantalla de vidrio, con una |0 |
| | | diagonal de 704,1 mm (+/- 1,5 | |
| | | mm) y de dimensiones 387,1 x | |
| | | 628,8 mm (+/- 1,5 mm) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 7011 20 00 |80 |Cono de vidrio: |0 |
| | | - con una diagonal de 365,0 mm| |
| | | (+/- 1,5mm)y de dimensiones | |
| | | 243,2 x 312,8 mm (+/- 1,5 mm),| |
| | | - con una diagonal de 389,6 mm| |
| | | (+/- 1,5 mm) y de dimensiones | |
| | | 258,5 x 324,5 mm (+/- 1,5 mm) | |
| | | o, | |
| | | - con una diagonal de 439,9 mm| |
| | | (+/-1,5 mm) y de dimensiones | |
| | | 290 x 366,6 mm (+/- 1,5 mm) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 7019 19 10 |10 |Hilos de 33 tex o de un |0 |
| | | múltiplo de 33 +/- 7,5%, | |
| | | obtenidos a partir de fibras d| |
| | | vidrio continuas hilables de | |
| | | diámetro nominal de 3,5 | |
| | | micrómetros o de 4,5 | |
| | | micrómetros, en las que la | |
| | | mayoría presentan un diámetro | |
| | | superior o igual a 3 | |
| | | micrómetros pero inferior o | |
| | | igual a 5,2 micrómetros, | |
| | | distintos de los hilos tratado| |
| | | para la fijación de elastómero| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 7019 19 10 |30 |Hilos de 22 tex +/- 7,5%, |0 |
| | | obtenidos a partir de fibras d| |
| | | vidrio continuas hilables de | |
| | | diámetro nominal de 5 | |
| | | micrómetros, en las que la | |
| | | mayoría presentan un diámetro | |
| | | superior o igual a 4,2 | |
| | | micrómetros pero inferior o | |
| | | igual a 5,8 micrómetros | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 7019 19 10 |40 |Hilos de 33, 34 o 51 tex +/- |0 |
| | | 7,5% o uno de sus múltiplos, | |
| | | obtenidos a partir de fibras d| |
| | | vidrio continuas hilables de | |
| | | diámetro nominal de 6 | |
| | | micrómetros, en las que la | |
| | | mayoría presentan un diámetro | |
| | | superior o igual a 5,1 | |
| | | micrómetros pero inferior o | |
| | | igual a 6,9 micrómetros | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 7019 32 00 |10 |Telas sin tejer de fibras de |0 |
|ex 7019 39 10 | 10 | vidrio no textiles, destinadas| |
|ex 7019 39 90 | 10 | a la fabricación de filtros de| |
| | | aire o de productos para | |
| | | filtración de aire (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 7019 90 10 |11 |Fibras de vidrio no textiles |0 |
| | | en las que la mayoría presenta| |
| | | un diámetro inferior a 3,5 | |
| | | micrómetros | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 7104 10 00 |10 |Cuarzo piezoeléctrico, sin |0 |
| | | engarzar ni montar, en forma d| |
| | | discos no impurificados | |
| | | procedentes de monocristal de | |
| | | alpha-cuarzo sintético | |
--------------------------------------------------------------------
|7106 10 00 |10 |Plata, en forma de polvo |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 7116 20 90 |10 |Disco de silicio sobre zafiro |0 |
--------------------------------------------------------------------
|7202 50 00 | |Ferrosilicocromo |0 |
--------------------------------------------------------------------
|7202 93 00 | |Ferroniobio |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 7202 99 19 |20 |Ferrofósforos, que contengan |0 |
| | | en peso 15% o más de fósforo, | |
| | | destinados a la fabricación de| |
| | | fundiciones fosforosas o de | |
| | | aceros (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 7205 10 00 |10 |Aleación de hierro |0 |
| | | magnetizable, en forma de | |
| | | gránulos, con un contenido, en| |
| | | peso, de: | |
| | | - hierro superior o igual al | |
| | | 88% pero inferior o igual al | |
| | | 91% y, | |
| | | - cobalto inferior o igual al | |
| | | 4% | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 7306 30 29 |91 |Tubo de precisión de acero no |0 |
| | | aleado, soldado y acabado en | |
| | | frío, de diámetro exterior | |
| | | superior a 160 mm y cuyo | |
| | | espesor de pared sea superior | |
| | | 2 mm | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 7410 21 00 |10 |Planchas o placas de |0 |
| | | politetrafluoroetileno que | |
| | | contengan óxido de aluminio o | |
| | | dióxido de titanio o armadas | |
| | | con un tejido de fibras de | |
| | | vidrio, recubiertas por las do| |
| | | caras de una película de cobre| |
| | | u hoja de poliimida, recubiert| |
| | | por una cara o por las dos | |
| | | caras de una película de cobre| |
--------------------------------------------------------------------
|7602 00 19 | |Los demás desperdicios de |0 |
| | | aluminio (incluidos los | |
| | | rechazos de fabricación) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 7616 99 90 |40 |Discos de aleación de |0 |
| | | aluminio, provistos por ambas | |
| | | caras de un revestimiento de | |
| | | níquel-fósforo, de espesor | |
| | | total inferior o igual a 3,02 | |
| | | mm | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 7905 00 00 |10 |Placa de aleaciones de cinc, |0 |
| | | esmerilada y pulida en una car| |
| | | y revestida en la otra cara de| |
| | | resina epoxi, en forma | |
| | | rectangular o cuadrada, de | |
| | | longitud superior o igual a 30| |
| | | mm pero inferior o igual a 2 | |
| | | 000 mm y anchura superior o | |
| | | igual a 300 mm pero inferior o| |
| | | igual a 1 000 mm, y con un | |
| | | contenido de: | |
| | | - hierro inferior o igual a 10| |
| | | mg/kg, | |
| | | - plomo inferior o igual a 10 | |
| | | mg/kg, | |
| | | - aluminio superior o igual a | |
| | | 700 mg/kg pero inferior o igua| |
| | | a 900 mg/kg y, | |
| | | - magnesio superior o igual a | |
| | | 500 mg/kg pero inferior o igua| |
| | | a 900 mg/kg, | |
| | | destinada a la fabricación de | |
| | | placas sensibilizadas para | |
| | | impresión (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 8101 99 00 |10 |Disco con materiales de |0 |
| | | deposición, constituido por | |
| | | volframio o por aleaciones con| |
| | | un contenido en peso de 90% de| |
| | | volframio y 10% de titanio, | |
| | | - con un contenido de sodio | |
| | | inferior o igual a 100 | |
| | | microgramos/kg y, | |
| | | - montado sobre un soporte de | |
| | | cobre, | |
| | | destinado a utilizarse en la | |
| | | fabricación de productos de la| |
| | | partida n° 8542 por | |
| | | pulverización catódica (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 8103 90 90 |10 |Tubo soldado, exclusivamente |0 |
| | | de tántalo, o exclusivamente d| |
| | | aleaciones de tántalo y | |
| | | volframio con un contenido de | |
| | | volframio inferior o igual al | |
| | | 2,5% en peso | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 8104 11 00 |30 |Magnesio en bruto, con una |0 |
| | | pureza en peso superior o igua| |
| | | al 99,95%, en forma de lingote| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 8104 90 00 |10 |Chapas de magnesio esmeriladas |0 |
| | | y pulidas, de dimensiones | |
| | | inferiores o iguales a 1 500 x| |
| | | 2 000 mm, revestidas en una | |
| | | cara de resina epoxi insensibl| |
| | | a la luz | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 8108 10 10 |10 |Titanio esponjoso |0 |
--------------------------------------------------------------------
|8108 10 90 | | Desperdicios y desechos de |0 |
| | | titanio | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 8108 90 90 |92 |Disco con materiales de |0 |
| | | deposición, constituido por | |
| | | titanio, | |
| | | - con un contenido de sodio | |
| | | inferior o igual a 50 | |
| | | microgramos/kg y, | |
| | | - montado sobre un soporte de | |
| | | cobre, | |
| | | destinado a utilizarse en la | |
| | | fabricación de productos de la| |
| | | partida n° 8542 por | |
| | | pulverización catódica (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 8110 00 11 |10 |Antimonio en forma de lingotes |0 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 8111 00 11 |10 |Manganeso electrolítico con |0 |
| | | una pureza superior o igual al| |
| | | 99,7% en peso | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 8112 11 10 |10 |Berilio, con una pureza |0 |
|ex 8112 19 00 | 10 | superior o igual al 94% en | |
| | | peso, en forma de bloques o | |
| | | barras, chapas o placas y hoja| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 8112 99 30 |10 |Aleaciones de niobio |0 |
| | | (colombio) y titanio, en forma| |
| | | de barras | |
--------------------------------------------------------------------
|8202 40 00 | |Cadenas cortantes |1,7 |
--------------------------------------------------------------------
|ex 8418 99 90 |91 |Microelementos de |0 |
| | | refrigeración soldados, de | |
| | | aleaciones de aluminio, | |
| | | destinados a la fabricación de| |
| | | condensadores (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 8419 89 95 |10 |Haces de inmersión formados |0 |
| | | por un conjunto de tubos de | |
| | | materia plástica reunidos en | |
| | | cada extremo por una estructur| |
| | | en forma de panel encerrada en| |
| | | un empalme | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 8421 99 00 |91 |Piezas de equipos para la |0 |
| | | depuración de agua por ósmosis| |
| | | inversa, consistentes en un | |
| | | grupo de fibras huecas de | |
| | | materia plástica artificial de| |
| | | paredes permeables, sumergidas| |
| | | por un extremo en un bloque de| |
| | | materia plástica artificial y | |
| | | que atraviesan un bloque de | |
| | | materia plástica artificial po| |
| | | el otro extremo, incluso | |
| | | presentado el conjunto | |
| | | encerrado en un cilindro | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 8421 99 00 |92 |Partes de aparatos de |0 |
|ex 5911 90 90 | 30 | filtración o purificación del | |
| | | agua mediante ósmosis inversa,| |
| | | constituidos esencialmente por| |
| | | membranas de materia plástica | |
| | | reforzadas internamente por | |
| | | telas tejidas o no, enrolladas| |
| | | alrededor de un tubo perforado| |
| | | y encerrado en un cilindro de | |
| | | materia plástica, cuyo espesor| |
| | | de pared no sea superior a 5 | |
| | | mm, encerrado o no en un | |
| | | cilindro cuyo espesor de pared| |
| | | no sea inferior a 5 mm | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 8421 99 00 |93 |Elementos de aparatos para la |0 |
| | | separación o purificación de | |
| | | gases a partir de mezclas | |
| | | gaseosas, constituidos por un | |
| | | haz de fibras huecas y | |
| | | permeables que, en un extremo,| |
| | | atraviesan un elemento de | |
| | | materia plástica; sellados en | |
| | | el otro extremo, estando el | |
| | | conjunto integrado en un | |
| | | contenedor, incluso perforado,| |
| | | de longitud total superior o | |
| | | igual a 300 mm pero inferior o| |
| | | igual a 3 700 mm y de diámetro| |
| | | inferior o igual a 500 mm | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 8421 99 00 |95 |Partes de aparatos para la |0 |
| | | filtración de dispersiones | |
| | | magnéticas, constituidos | |
| | | esencialmente de fibras de | |
| | | nylon-6 dentro de una envoltur| |
| | | de material plástico de | |
| | | diámetro igual a 70 mm (+/- 2 | |
| | | mm) y de longitud igual a 520 | |
| | | mm (+/- 5 mm) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 8439 99 10 |10 |Rodillos aspirantes de acero |0 |
|ex 8439 99 90 | 10 | aleado, sin perforar, de | |
| | | longitud superior o igual a 5 | |
| | | 207 mm y de diámetro exterior | |
| | | superior o igual a 754 mm, | |
| | | destinados a utilizarse en las| |
| | | máquinas para la fabricación | |
| | | del papel y cartón (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 8455 90 00 |10 |Dispositivo de giro helicoidal |0 |
| | | para laminadores en frío | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 8471 60 90 |10 |Unidad de entrada (denominada |0 |
| | | «touchpad»), cuyas dimensiones| |
| | | exteriores no superen 50 x 62 | |
| | | mm, que permita la exploración| |
| | | y detección matriciales, | |
| | | constituida por 2 capas de | |
| | | electrodos de medida, un | |
| | | circuito impreso, una matriz | |
| | | capacitiva, 2 circuitos | |
| | | impresos, componentes discreto| |
| | | y un conector, destinada a la | |
| | | fabricación de productos de la| |
| | | partida nº 8471 (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 8471 60 90 |20 |Dispositivo de puntero |0 |
| | | (denominado «trackball»), | |
| | | constituido por un circuito | |
| | | impreso sobre el que estén | |
| | | montados un codificador óptico| |
| | | en forma de circuito integrado| |
| | | monolítico y una cápsula que | |
| | | contenga una bola y un anillo | |
| | | de retención, destinado a la | |
| | | fabricación de productos de la| |
| | | subpartida 8471 30 00 (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 8471 70 51 |10 |Unidad de mando para discos |0 |
| | | ópticos que puedan ser | |
| | | reescritos por cambio de fase | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 8471 70 51 |20 |Unidad de mando para discos |0 |
| | | magnetoópticos | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 8471 70 51 |30 |Unidad de mando, con un |0 |
|ex 8521 90 00 | 91 | circuito impreso sobre el que | |
| | | estén montados circuitos | |
| | | integrados para el mando y el | |
| | | proceso de señales para la | |
| | | lectura de discos ópticos CD- | |
| | | ROM, que no permita la | |
| | | grabación | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 8471 70 53 |10 |Unidad de memoria de discos(a) |0 |
| | | duros, que permita la | |
| | | transferencia paralela de dato| |
| | | por 1, 4, 5 o 6 canales a una | |
| | | velocidad de 3,014 megaoctetos| |
| | | 12,05 megaoctetos, 15,07 | |
| | | megaoctetos o 18,08 megaocteto| |
| | | por segundo respectivamente, | |
| | | compuesta por 8 discos | |
| | | magnéticos del tipo 8 pulgadas| |
| | | y con una capacidad de | |
| | | almacenamiento total, no | |
| | | formateada, inferior o igual a| |
| | | 1 000,2 megaoctetos y un | |
| | | circuito de interfaz de un | |
| | | mando de módulo de memoria, | |
| | | destinada a la fabricación de | |
| | | aparatos de cardiodiagnóstico | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 8471 70 53 |20 |Unidad de memoria de discos |0 |
| | | duros del tipo 8 pulgadas, que| |
| | | permita la transferencia | |
| | | paralela de datos por 1 canal | |
| | | una velocidad de 3,041 | |
| | | megaoctetos por segundo, que | |
| | | contenga un circuito de | |
| | | interfaz de un mando de módulo| |
| | | de memoria y 11 discos | |
| | | magnéticos y con una capacidad| |
| | | de almacenamiento total, no | |
| | | formateada, inferior o igual a| |
| | | 2,5 gigaoctetos, destinada a l| |
| | | fabricación de productos de la| |
| | | subpartida 8471 49 90 o 8471 5| |
| | | 90 (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 8471 70 53 |30 |Unidad de memoria de discos |0 |
| | | duros del tipo 5,25 pulgadas, | |
| | | que permita la transferencia | |
| | | externa de datos a una | |
| | | velocidad de 7,5 megaoctetos | |
| | | por segundo y con canales | |
| | | dobles de lectura y escritura | |
| | | simultánea con 2 cabezas | |
| | | magnéticas, que contenga un | |
| | | circuito de interfaz de puerta| |
| | | doble y 11 discos magnéticos y| |
| | | con una capacidad de | |
| | | almacenamiento total, no | |
| | | formateada, de 1 986 | |
| | | megaoctetos, destinada a la | |
| | | fabricación de productos de la| |
| | | subpartida 9022 14 00 (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 8471 70 53 |50 |Unidad de memoria de discos |0 |
| | | duros del tipo 5,25 pulgadas, | |
| | | que permita la transferencia | |
| | | externa de datos a una | |
| | | velocidad superior oigual a 10| |
| | | megaoctetos pero inferior o | |
| | | igual a 40 megaoctetos por | |
| | | segundo, que contenga 14 disco| |
| | | magnéticos con una capacidad d| |
| | | almacenamiento total, | |
| | | formateada, superior o igual a| |
| | | 21 gigaoctetos pero inferior o| |
| | | igual a 26 gigaoctetos, | |
| | | destinada a la fabricación de | |
| | | sistemas de memoria de masa(a)| |
--------------------------------------------------------------------
|ex 8471 70 59 |10 |Unidad de memoria de discos |0 |
| | | flexibles | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 8471 70 60 |10 |Unidad de mando de doble (a) |0 |
| | | bobina, del tipo para casetes | |
| | | de 8 mm, destinada a la | |
| | | fabricación de unidades de | |
| | | memoria de cintas magnéticas | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 8471 70 60 |20 |Unidad de mando, provista de |0 |
| | | un rollo de grabación, | |
| | | destinada a la fabricación de | |
| | | unidades de memorias de cintas| |
| | | audionuméricas (a) | |
--------------------------------------------------------------------
|ex 8471 70 60 |30 |Unidad de memoria de cinta |0 |
| | | magnética para casetes | |
-------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
|Código de la |Taric |Designación de la mercancía |Derechos |
|nomenclatura | | | autónomos|
|combinada | | | (%) |
------------------------------------------------------------------
|ex 8471 90 00 |10 |Lector óptico para la |0 |
| | | lectura de los caracteres | |
| | | alfanuméricos impresos por | |
| | | puntos y su conversión en | |
| | | señales eléctricas, | |
| | | incluyendo una cabeza lector| |
| | | que contenga un detector | |
| | | óptico, un amplificador, una| |
| | | lente de enfoque y dos | |
| | | lámparas, unida por uno o do| |
| | | cables planos a un módulo de| |
| | | control cuyas dimensiones no| |
| | | superen 200 x 220 mm, | |
| | | consistente en un circuito | |
| | | impreso sobre el que vayan | |
| | | montados como mínimo, un | |
| | | microprocesador, un circuito| |
| | | de reconocimiento de imagen | |
| | | un convertidor analógico- | |
| | | digital | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8473 30 10 |15 |Procesador, que consista en: |0 |
| | | - 15 circuitos integrados | |
| | | monolíticos, que contenga un| |
| | | unidad aritmética y lógica | |
| | | (ALU) de 32 bits, una unidad| |
| | | aritmética y lógica (ALU) de| |
| | | media palabra, un | |
| | | multiplicador de media | |
| | | palabra, una unidad que | |
| | | trabaje con coma flotante, | |
| | | una unidad que trabaje con | |
| | | coma fija, una unidad de | |
| | | control de memoria, un | |
| | | circuito de interfaz de | |
| | | memoria y 10 memorias | |
| | | estáticas de lectura- | |
| | | escritura de acceso aleatori| |
| | | (5-RAMs) con una capacidad d| |
| | | almacenamiento total de 5 76| |
| | | Kbits, | |
| | | - condensadores de | |
| | | desacoplamiento y placas de | |
| | | refrigeración, | |
| | | todo ello montado sobre un | |
| | | sustrato cerámico multicapas| |
| | | cuyas dimensiones exteriores| |
| | | no superen 65 x 65 mm, | |
| | | provisto de un máximo de 624| |
| | | conexiones y de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 16G7559, 16G7620 u, | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8473 30 10 |16 |Procesador, que consista en: |0 |
| | | - 4 u 8 circuitos integrados| |
| | | monolíticos, que contenga 1 | |
| | | 2 unidades central de proces| |
| | | (CPUs) cada una con una | |
| | | memoria cache estática de | |
| | | lectura-escritura de acceso | |
| | | aleatorio (5-Cache-RAM) con | |
| | | una capacidad de | |
| | | almacenamiento de 128 Kbits,| |
| | | 1 o 2 unidades que trabajan | |
| | | con coma flotante/fija, 2 o | |
| | | memorias cache estáticas de | |
| | | lectura-escritura de acceso | |
| | | aleatorio (5-Cache-RAMs) con| |
| | | una capacidad de | |
| | | almacenamiento total de 1,5 | |
| | | 3 Mbits, | |
| | | - condensadores de | |
| | | desacoplamiento, | |
| | | todo ello montado sobre un | |
| | | sustrato cerámico multicapas| |
| | | cuyas dimensiones exteriores| |
| | | no superen 65 x 65 mm, | |
| | | provisto de un máximo de 736| |
| | | conexiones y de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 40H9500, 40H9502 u, | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8473 30 10 |17 |Módulo de memoria |0 |
| | | constituido por un circuito | |
| | | impreso sobre el que estén | |
| | | montados condensadores de | |
| | | desacoplamiento y memorias | |
| | | exclusivamente de los tipos | |
| | | siguientes: | |
| | | - memoria estática de lectur|- |
| | | escritura de acceso aleatori| |
| | | (5-RAM) | |
| | | - memoria exclusivamente de | |
| | | lectura, no programable (ROM| |
------------------------------------------------------------------
|ex 8473 30 10 |20 |Procesador, en tecnología |0 |
| | | ECL, constituido por un | |
| | | máximo de 336 circuitos | |
| | | integrados monolíticos, cada| |
| | | uno provisto de 15 000 redes| |
| | | lógicas programables, montad| |
| | | sobre una o las dos caras de| |
| | | un circuito impreso múltiple| |
| | | encerrado en una cápsula y | |
| | | situado sobre una placa de | |
| | | refrigeración o entre dos | |
| | | placas de refrigeración, | |
| | | cuyas dimensiones exteriores| |
| | | totales no superen 148 x 560| |
| | | x 594 mm y provisto de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 001B-3035-H002, 52-203619, 5|- |
| | | 203621 u, | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8473 30 10 |30 |Unidad aritmética y lógica |0 |
| | | de una unidad central de | |
| | | proceso (CPU) constituida po| |
| | | un máximo de 9 circuitos | |
| | | impresos cuyas dimensiones | |
| | | exteriores no superen 290 x | |
| | | 310 mm, sobre cada uno de lo| |
| | | cuales se montan un máximo d| |
| | | 121 redes de puertas | |
| | | semiadaptadas («gate arrays»| |
| | | o 121 memorias de lectura- | |
| | | escritura de acceso aleatori| |
| | | (RAM) o una combinación de | |
| | | estos dos tipos de circuitos| |
| | | en tecnología ECL, estando | |
| | | encerrado el conjunto en un | |
| | | cuadro cuyas dimensiones | |
| | | exteriores no superen 501 x | |
| | | 596 x 611 mm, con función de| |
| | | cápsula que asegure las | |
| | | conexiones entre los | |
| | | circuitos impresos y provist| |
| | | de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones ) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CO1B 26775 E 500, CO1B 2675 | |
| | | 501, CO1B 2675 H 503, CO1B | |
| | | 2675 H 500, CO1B 2675 H 502,| |
| | | CO1B 2675 H 504, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8473 30 10 |35 |Sistema de proceso, que |0 |
| | | consista en: | |
| | | - un máximo de 121 circuitos| |
| | | integrados monolíticos sin | |
| | | encapsular (microplaquitas),| |
| | | - un sustrato cerámico, | |
| | | todo ello fijado entre una | |
| | | placa metálica de base y una| |
| | | placa metálica con un máximo| |
| | | de 121 pistones de | |
| | | refrigeración hidráulica | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8473 30 10 |50 |Conjunto para unidades de |0 |
| | | memoria de discos en | |
| | | tecnología Winchester, que | |
| | | contenga un circuito | |
| | | integrado monolítico para la| |
| | | lectura-escritura de 2 o 4 | |
| | | canales de las señales de | |
| | | cabezas magnéticas montado | |
| | | sobre componentes discretos | |
| | | sobre un circuito impreso | |
| | | flexible | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8473 30 10 |55 |Memoria «flash» |0 |
| | | exclusivamente de lectura, | |
| | | programable, que se pueda | |
| | | borrar eléctricamente | |
| | | («Flash» E2PROM), constituid| |
| | | por 2 circuitos integrados | |
| | | monolíticos encerrados en un| |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 28 F 032SA, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8473 30 10 |65 |Microprocesador encerrado en |0 |
| | | una cápsula que contenga al | |
| | | menos uno de los siguientes | |
| | | componentes: | |
| | | - condensadores de | |
| | | desacoplamiento, | |
| | | - un ventilador con un | |
| | | elemento de refrigeración, | |
| | | - un circuito de control, en| |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8473 30 10 |70 |Microprocesador con una |0 |
| | | capacidad de proceso de 32 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | combinado con un circuito de| |
| | | control bus y un circuito de| |
| | | control de memoria, en forma| |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico, encerrado en una| |
| | | cápsula cuyas dimensiones | |
| | | exteriores no superen los 48| |
| | | x 48 mm, y con condensadores| |
| | | de desacoplamiento, provisto| |
| | | de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 390 Z 50, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8473 30 10 |75 |Módulo de microprocesador |0 |
| | | compuesto exclusivamente de | |
| | | circuitos integrados | |
| | | monolíticos constituidos por| |
| | | - una unidad de | |
| | | microprocesador asociada a | |
| | | una unidad de memoria-cache | |
| | | de una capacidad de | |
| | | almacenamiento de 64 Kbits, | |
| | | - una unidad que trabaje con| |
| | | coma flotante, | |
| | | - una unidad de interfaz | |
| | | microprocesador, | |
| | | - 4 unidades de control de | |
| | | memoria asociadas a 4 | |
| | | unidades de memoria cache co| |
| | | una capacidad total de | |
| | | almacenamiento de 2 Mbits, | |
| | | todo ello encerrado en una | |
| | | cápsula que contenga | |
| | | condensadores de | |
| | | desacoplamiento | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8473 30 10 |80 |Microprocesador con una |0 |
| | | capacidad de proceso de 32 | |
| | | bits, constituido iinicament| |
| | | por 2 circuitos integrados | |
| | | monolíticos encerrados en un| |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 80521EX, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8473 30 10 |85 |Módulo de microprocesador |0 |
| | | compuesto de 8 circuitos | |
| | | integrados monolíticos, | |
| | | constituidos por: | |
| | | - una unidad que trabaje con| |
| | | coma fija, | |
| | | - una unidad que trabaje con| |
| | | coma flotante, | |
| | | - una unidad de memoria cach| |
| | | de instrucción, | |
| | | - una unidad de control de | |
| | | memoria, | |
| | | - 4 unidades de memoria cach| |
| | | de datos, | |
| | | todo ello encerrado en una | |
| | | cápsula que contenga | |
| | | condensadores de | |
| | | desacoplamiento | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8473 30 90 |03 |Partes y accesorios, con |0 |
| | | exclusión de: | |
| | | - conjuntos de almacenamient| |
| | | de datos | |
| | | («Head/Disc/Assemblies»), | |
| | | - cabezas magnéticas en | |
| | | tecnología de capa delgada | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8473 30 90 |55 |Conjunto de almacenamiento |0 |
| | | de datos | |
| | | (Head/Disc/Assembly») para | |
| | | unidades de memoria de disco| |
| | | duros, que permita la | |
| | | transferencia de datos a una| |
| | | velocidad de 3,9 o 4,2 | |
| | | megaoctetos por segundo, que| |
| | | contenga cabezas de lectura-| |
| | | escritura y 9 u 11 discos | |
| | | magnéticos de un diámetro | |
| | | exterior inferior o igual a | |
| | | 24,2 cm (9,5 pulgadas) y con| |
| | | una capacidad de | |
| | | almacenamiento total, | |
| | | formateada, de 2 838 u 8 514| |
| | | megaoctetos, todo ello en un| |
| | | caja sellada herméticamente | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8473 30 90 |70 |Conjunto de almacenamiento |0 |
| | | de datos | |
| | | («Head/Disc/Assembly») para | |
| | | unidades de memoria de disco| |
| | | duros del tipo 10,8 pulgadas| |
| | | que permita la transferencia| |
| | | de datos a una velocidad de | |
| | | 3,9 megaoctetos por segundo,| |
| | | que contenga 16 cabezas de | |
| | | lectura-escritura y 9 discos| |
| | | magnéticos con una capacidad| |
| | | de almacenamiento total, | |
| | | formateada, de 17 | |
| | | gigaoctetos, todo ello en un| |
| | | caja sellada herméticamente | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8473 30 90 |75 |Conjunto de almacenamiento |0 |
| | | de datos | |
| | | («Head/Disc/Assembly») para | |
| | | unidades de memoria de disco| |
| | | duros del tipo 3,5 pulgadas,| |
| | | que permita la transferencia| |
| | | de datos con una velocidad | |
| | | igual o superior a 4,7 pero | |
| | | inferior o igual a 6,9 | |
| | | megaoctetos por segundo, que| |
| | | contenga cabezas de lectura-| |
| | | escritura y 15 discos | |
| | | magnéticos con una capacidad| |
| | | de almacenamiento total, | |
| | | formateada, de 3 070 o 4 361| |
| | | megaoctetos, todo ello en un| |
| | | caja sellada herméticamente | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8473 30 90 |76 |Conjunto de almacenamiento |0 |
| | | de datos («Head/Disc/ | |
| | | Assembly») para unidades de | |
| | | memoria de discos duros del | |
| | | tipo 3,5 pulgadas, que | |
| | | permita la transferencia de | |
| | | datos con una velocidad igua| |
| | | o superior a 7,3 pero | |
| | | inferior oigual a 10,3 | |
| | | megaoctetos por segundo, que| |
| | | contenga cabezas de lectura-| |
| | | escritura y 8 o 15 discos | |
| | | magnéticos con una capacidad| |
| | | de almacenamiento total, | |
| | | formateada, de 3 977 o 9 232| |
| | | megaoctetos, todo ello en un| |
| | | caja sellada herméticamente | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8473 40 90 |85 |Cabeza de impresión térmica, |0 |
| | | en tecnología de capa | |
| | | delgada, cuyas dimensiones | |
| | | exteriores no superen 18 x 9| |
| | | x 275 mm, constituida por: | |
| | | - un circuito impreso sobre | |
| | | un sustrato cerámico provist| |
| | | de circuitos integrados | |
| | | monolíticos y 2 880 elemento| |
| | | termógenos, | |
| | | - un circuito impreso | |
| | | provisto de circuitos | |
| | | integrados monolíticos, | |
| | | condensadores, resistencias | |
| | | conectores | |
| | | - un termistor, y | |
| | | - 1 o 2 placas de | |
| | | refrigeración | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8483 10 90 |10 |Arboles para generadores y |0 |
| | | turbinas, fundidos en una | |
| | | pieza, forjados y | |
| | | desbastados, con un peso | |
| | | unitario superior a 215 t | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8501 10 99 |54 |Motor de corriente continua, |0 |
| | | con escobillas, con un | |
| | | diámetro exterior inferior o| |
| | | igual a 25,4 mm, con una | |
| | | velocidad nominal de 2 260 | |
| | | (+/- 15%) o 5 420 (+15%) | |
| | | revoluciones/minuto, tensión| |
| | | de alimentación de 1,5 o 3 V| |
------------------------------------------------------------------
|ex 8501 10 99 |59 |Motor paso a paso de |0 |
| | | corriente continua, con un | |
| | | ángulo de paso de 1,8° (+/- | |
| | | 0,09°), con un par de | |
| | | rotación de blocación no | |
| | | inferior a 0,156 Nm, provist| |
| | | de una brida de fijación | |
| | | cuyas dimensiones exteriores| |
| | | no superen 43 x 43 mm, un | |
| | | mandril de 4 mm (+/-0,1 mm) | |
| | | de diámetro, un bobinado de | |
| | | dos fases y una potencia no | |
| | | superior a 5 W | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8501 10 99 |73 |Motor de corriente continua, |0 |
| | | incluso con una placa de | |
| | | base, destinado a la | |
| | | fabricación de productos de | |
| | | la subpartida 8471 70 53 (a)| |
------------------------------------------------------------------
|ex 8501 10 99 |77 |Motor de corriente continua, |0 |
| | | con escobillas, con par de | |
| | | rotación típica de 0,004 Nm | |
| | | (+/- 0,001 Nm), provisto de | |
| | | una brida de fijación de 32 | |
| | | mm (+/- 0,5 mm) de diámetro,| |
| | | un mandril de 2 mm (+/- 0,00| |
| | | mm) de diámetro, con rotor | |
| | | interno, un bobinado de tres| |
| | | fases, una velocidad nominal| |
| | | de 2 800 (+/- 10%) | |
| | | revoluciones/minuto y una | |
| | | tensión de alimentación de 1| |
| | | V (+/- 15%) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8501 10 99 |78 |Motor de corriente continua, |0 |
| | | incluso con una placa de | |
| | | base, destinado a la | |
| | | fabricación de productos de | |
| | | la subpartida 8527 90 91 (a)| |
------------------------------------------------------------------
|ex 8502 40 90 |10 |Convertidor rotático con un |0 |
| | | núcleo de ferrita, con | |
| | | bobinas de 2 o 6 revolucione| |
| | | de 0,1 mm de diámetro, sobre| |
| | | un circuito impreso flexible| |
------------------------------------------------------------------
|ex 8503 00 99 |31 |Colector estampado de un |0 |
| | | motor eléctrico, con un | |
| | | diámetro exterior inferior o| |
| | | igual a 16 mm | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8504 40 99 |10 |Convertidor de corriente |0 |
| | | continua en corriente | |
| | | continua, con una tensión de| |
| | | entrada superior o igual a | |
| | | 100 V pero inferior o igual | |
| | | 390 V, encerrado en una | |
| | | cápsula | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8504 50 90 |10 |Bobina de reactancia |0 |
| | | monolítica con una inducción| |
| | | variable no superior a 62 mH| |
------------------------------------------------------------------
|ex 8504 50 90 |20 |Bobina multiplaca de |0 |
| | | reactancia monolítica, | |
| | | encerrada en una cápsula del| |
| | | tipo SMD («Surface Mounted | |
| | | Device») cuyas dimensiones | |
| | | exteriores no superen 1,8 x | |
| | | 3,4 mm, destinada a la | |
| | | fabricación de productos de | |
| | | las subpartidas 851711 00, | |
| | | 8525 20 91 o 8527 90 91 (a) | |
------------------------------------------------------------------
|8504 90 11 | |Núcleos de ferrita |0 |
------------------------------------------------------------------
|ex 8505 11 00 |31 |Imán de ferrita con una |0 |
| | | remanencia de 455 mT (+/- 15| |
| | | mT) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8505 90 10 |91 |Solenoide con émbolo, |0 |
| | | operativo a una tensión de | |
| | | alimentación nominal de 24 V| |
| | | a una corriente continua | |
| | | nominal de 0,08 A, destinado| |
| | | a la fabricación de producto| |
| | | de la partida 8517 (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8506 50 90 |10 |Pila de litio-yodo cuyas |0 |
| | | dimensiones no superen 9 x 2| |
| | | x 45 mm, de una tensión | |
| | | inferior o igual a 2,8 V | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8506 50 90 |20 |Unidad constituida por un |0 |
| | | máximo de 2 baterías de liti| |
| | | encerrada en un soporte para| |
| | | circuitos impresos, provisto| |
| | | de un máximo de 32 conexione| |
| | | y que incorpore un circuito | |
| | | de control | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8507 30 91 |20 |Acumulador rectangular, con |0 |
|ex 8507 80 91 | 10 | una longitud no superior a | |
|ex 8507 80 99 | 10 | 67,1 mm, una anchura no | |
| | | superior a 18 mm y un espeso| |
| | | no superior a 10,5 mm, | |
| | | destinado a la fabricación d| |
| | | baterías recargables (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8507 80 91 |20 |Acumulador cilíndrico de |0 |
| | | níquel-hidruro, con una | |
| | | longitud de 44 mm (+/- 0,5 | |
| | | mm) y un diámetro de 10 mm | |
| | | (+/- 0,5 mm), con una | |
| | | capacidad nominal de 450 mAh| |
| | | o más, destinado a la | |
| | | fabricación de baterías | |
| | | recargables (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8507 80 91 |30 |Acumulador cilíndrico de |0 |
| | | níquel-hidruro, con una | |
| | | longitud de 42,5 mm (+/- 0,5| |
| | | mm) y un diámetro de 14 mm | |
| | | (+/- 0,5 mm), con una | |
| | | capacidad nominal de 855 mAh| |
| | | o más, destinado a la | |
| | | fabricación de baterías | |
| | | recargables (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8507 80 99 |20 |Acumulador cilíndrico de |0 |
| | | liti-yon, con una longitud d| |
| | | 64,9 mm (+/- 0,3 mm) y un | |
| | | diámetro de 18,4 mm (+/- 0,3| |
| | | mm), con una capacidad | |
| | | nominal de 1 200 mAh, | |
| | | destinado a la fabricación d| |
| | | baterías recargables (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8516 90 00 |31 |Doble diodo, formado por un |0 |
| | | diodo rectificador de | |
| | | potencia conectado mediante | |
| | | un cable a un diodo de | |
| | | protección del transformador| |
| | | con una capacidad de | |
| | | disipación de punta inversa | |
| | | de 2 J o más, destinado a la| |
| | | fabricación de productos de | |
| | | la subpartida 8516 50 00 (a)| |
------------------------------------------------------------------
|ex 8517 50 90 |10 |Unidad de emisión, que |0 |
|ex 8517 80 90 | 30 | permita la conversión de | |
| | | señales eléctricas en | |
| | | impulsos de luz, que emita | |
| | | una luz de longitud de onda | |
| | | nominal de 820 nm, que | |
| | | contenga un diodo emisor de | |
| | | luz (LED), encerrada en una | |
| | | cápsula plástica provista de| |
| | | 8 conexiones y de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | HFBR 1412, HFBR 1414, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8517 50 90 |20 |Unidad de recepción, que |0 |
|ex 8517 80 90 | 40 | permita la conversión de | |
| | | impulsos de luz en señales | |
| | | eléctricas, que emita una lu| |
| | | de longitud de onda nominal | |
| | | de 820 nm, que contenga un | |
| | | fotodiodo y un amplificador,| |
| | | encerrada en una cápsula | |
| | | plástica provista de 8 | |
| | | conexiones y de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | HFBR 2412, HFBR 2414, HFBR | |
| | | 2416, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8517 50 90 |30 |Unidad de emisión, que |0 |
|ex 8517 80 90 | 10 | permita la conversión de | |
| | | señales eléctricas en | |
| | | impulsos de luz, que emita | |
| | | una luz de longitud de onda | |
| | | nominal de 850 nm, que | |
| | | contenga un diodo emisor de | |
| | | luz (LED), un conmutador de | |
| | | corriente, un amortiguador d| |
| | | entrada y un circuito de | |
| | | deformación/compensación, | |
| | | encerrada en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | DM-231-TA, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8517 50 90 |40 |Unidad de recepción, que |0 |
|ex 8517 80 90 | 20 | permite la conversión de | |
| | | impulsos de luz en señales | |
| | | eléctricas, que emite una lu| |
| | | de longitud de onda nominal | |
| | | de 850 nm, que contenga un | |
| | | fotodiodo, 2 circuitos de | |
| | | decisión, un amplificador y | |
| | | un integrador, encerrada en | |
| | | una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | DM-23 1-RA u, | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8517 90 11 |01 |Modulador-demodulador |0 |
| | | (Modem), en tecnología C-MOS| |
| | | para la transmisión de datos| |
| | | simultáneamente en dos | |
| | | direcciones («full duplex») | |
| | | con una velocidad de 28 800 | |
| | | bits por segundo y para la | |
| | | transmisión en una sola | |
| | | dirección («half duplex») de| |
| | | imágenes estáticas | |
| | | («facsimile telegraphy») a | |
| | | una velocidad de 14 400 bits| |
| | | por segundo, constituido por| |
| | | 2 o más circuitos integrados| |
| | | monolíticos, uno o más para | |
| | | el proceso de las señales | |
| | | digitales (DSP) y otro para | |
| | | funciones analógicas, | |
| | | montados sobre un circuito | |
| | | impreso, encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | RC 192DP, RC 240DP, RC 288DP| |
| | | RC 192DPL, RC 240DPL, RC | |
| | | 288DPL, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8517 90 11 |02 |Modulador-demodulador |0 |
| | | (Modem), en tecnología C-MOS| |
| | | exclusivamente para | |
| | | transmisión en una sola | |
| | | dirección («half duplex») de| |
| | | imágenes estáticas | |
| | | («facsimile telegraphy») o d| |
| | | datos a una velocidad | |
| | | inferior o igual a 2 400 bit| |
| | | por segundo, constituido | |
| | | exclusivamente por 2 | |
| | | circuitos integrados | |
| | | monolíticos, uno para el | |
| | | proceso de las señales | |
| | | digitales (DSP) y el otro | |
| | | para funciones analógicas, | |
| | | montados sobre un circuito | |
| | | impreso, encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | RC 24BKJ, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8517 90 11 |03 |Modulador-demodulador |0 |
| | | (Modem), en tecnología C-MOS| |
| | | para transmisión simultánea | |
| | | en dos direcciones («full | |
| | | duplex») de datos a una | |
| | | velocidad inferior o igual a| |
| | | 9 600 bits por segundo, | |
| | | constituido exclusivamente | |
| | | por 2 o 3 circuitos | |
| | | integrados monolíticos, uno | |
| | | dos para el proceso de las | |
| | | señales digitales (DSP) y un| |
| | | para funciones analógicas, | |
| | | montados sobre un circuito | |
| | | impreso, encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | RC 2324DPL, RC 96DPi-D, RC | |
| | | 96DPL-D, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8517 90 11 |04 |Modulador-demodulador |0 |
| | | (Modem), en tecnología C-MOS| |
| | | exclusivamente para | |
| | | transmisión en una sola | |
| | | dirección («half duplex») de| |
| | | imágenes estáticas | |
| | | («facsimile telegraphy») a | |
| | | una velocidad inferior o | |
| | | igual a 9 600 bits por | |
| | | segundo, constituido | |
| | | exclusivamente por 2 | |
| | | circuitos integrados | |
| | | monolíticos, uno para el | |
| | | proceso de las señales | |
| | | digitales (DSP) y el otro | |
| | | para funciones analógicas, | |
| | | montados sobre un circuito | |
| | | impreso, encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | R 96DFX, R 96EFX, R 96MFX, | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8517 90 11 |05 |Modulador-demodulador |0 |
| | | (Modem), en tecnología C-MOS| |
| | | para la transmisión de datos| |
| | | simultáneamente en dos | |
| | | direcciones («full duplex») | |
| | | una velocidad inferior o | |
| | | igual a 14 400 bits por | |
| | | segundo y para la transmisió| |
| | | en una sola dirección («half| |
| | | duplex») de imágenes | |
| | | estáticas («facsimile | |
| | | telegraphy») a una velocidad| |
| | | inferior o igual a 14 400 | |
| | | bits por segundo, constituid| |
| | | exclusivamente por 2 o 3 | |
| | | circuitos integrados | |
| | | monolíticos, uno o dos para | |
| | | el proceso de las señales | |
| | | digitales (DSP) y uno para | |
| | | funciones analógicas, | |
| | | montados sobre un circuito | |
| | | impreso, encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | RC 144ACF, RC 144DPI, RC | |
| | | 9624, RC 96V24, RC 144AFT, R| |
| | | 9323, RC 96DPL, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8517 90 11 |06 |Modulador-demodulador |0 |
| | | (Modem), en tecnología C-MOS| |
| | | para transmisión en una sola| |
| | | dirección («half duplex») de| |
| | | imágenes estáticas | |
| | | («facsimile telegraphy») con| |
| | | una velocidad inferior o | |
| | | igual a 9 600 bits por | |
| | | segundo, que contenga un | |
| | | circuito de | |
| | | codificación/descodificación| |
| | | de señales vocales, | |
| | | constituido exclusivamente | |
| | | por 2 circuitos integrados | |
| | | monolíticos, uno para el | |
| | | proceso de las señales | |
| | | digitales (DSP) y el otro | |
| | | para funciones analógicas, | |
| | | montados sobre un circuito | |
| | | impreso, encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) siguiente| |
| | | (s): | |
| | | RFX 96V12, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8517 90 82 |10 |Conjunto para aparatos |0 |
| | | telefónicos, constituido por| |
| | | un micrófono, un circuito de| |
| | | protección y un enchufe de | |
| | | conexión de 4 ramas, montado| |
| | | en un circuito impreso cuyas| |
| | | dimensiones no superen 22 x | |
| | | 40 mm | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8517 90 82 |20 |Conmutador diferencial de |0 |
| | | punto de cruce de 16 x 16 o | |
| | | 32 x 32 bits, de un material| |
| | | semiconductor de arseniuro d| |
| | | galio (AsGa ), que permita l| |
| | | conmutación a una velocidad | |
| | | de datos superior o igual a | |
| | | 800 Mbits/s, en forma de | |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula en | |
| | | combinación con condensadore| |
| | | de desacoplamiento, todo ell| |
| | | montado sobre un soporte | |
| | | cuyas dimensiones exteriores| |
| | | no superen 35 x 35 mm, | |
| | | provista de un máximo de 196| |
| | | conexiones y de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | TQ 8016, TQ 8032, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8517 90 82 |30 |Conjunto constituido por un |0 |
| | | diodo láser que emita una lu| |
| | | de longitud de onda nominal | |
| | | de 780 nm, un fotodiodo y un| |
| | | lente, encerrado en una | |
| | | cápsula cuyo diámetro | |
| | | exterior no supere 9 mm y | |
| | | cuya altura no supere 20 mm,| |
| | | provisto de un máximo de 3 | |
| | | conexiones y de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | FU-011SLD-N2, LM-7115, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8517 90 82 |50 |Conjunto que contenga diodos |0 |
| | | emisores de luz (LED) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8517 90 88 |10 |Conjunto constituido por un |0 |
| | | diodo láser que emita una lu| |
| | | de longitud de onda nominal | |
| | | de 980 nm, un fotodiodo, un | |
| | | termistor y una placa de | |
| | | refrigeración, encerrado en | |
| | | una cápsula con una conexión| |
| | | para un cable de fibras | |
| | | ópticas y provisto de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | QLM9S470, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8517 90 88 |20 |Partes destinadas a la |0 |
| | | fabricación de productos de | |
| | | la subpartida 8517 21 00 (a)| |
------------------------------------------------------------------
|ex 8518 29 90 |10 |Altavoz de 5 W de potencia y |0 |
| | | 4 ohmios de impedancia, de | |
| | | diámetro inferior o igual a | |
| | | 50 mm, destinado a la | |
| | | fabricación de teléfonos | |
| | | portátiles (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8518 30 90 |10 |Auricular para aparatos |0 |
| | | auditivos encerrado en un | |
| | | cápsula cuyas dimensiones | |
| | | exteriores, sin contar los | |
| | | empalmes, no superen 5 x 6 x| |
| | | 8 mm | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8518 90 00 |91 |Placa macho de una sola |0 |
| | | pieza, de acero recalcado en| |
| | | frío, en forma de disco | |
| | | provisto por un lado de un | |
| | | cilindro, destinada a la | |
| | | fabricación de altavoces (a)| |
------------------------------------------------------------------
|ex 8522 90 91 |91 |Unidad óptica constituida |0 |
| | | por un diodo láser provisto | |
| | | de un fotodiodo, que emita | |
| | | una luz de longitud de onda | |
| | | nominal de 780 nm, encerrado| |
| | | en una cápsula cuyo diámetro| |
| | | exterior no supere 10 mm y | |
| | | cuya altura no supere 9 mm, | |
| | | provisto de un máximo de 10 | |
| | | conexiones y de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | LDGU, LT 022, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8522 90 91 |92 |Conjunto electrónico para |0 |
| | | una cabeza de lectura láser | |
| | | para discos compactos, | |
| | | constituido por: | |
| | | - un circuito impreso | |
| | | flexible, | |
| | | - un fotodetector, en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico, encerrado en una| |
| | | cápsula, | |
| | | - 2 conectores como máximo, | |
| | | - un transistor como máximo,| |
| | | - 3 resistencias variables y| |
| | | 4 resistencias fijas, como | |
| | | máximo | |
| | | 5 condensadores como máximo,| |
| | | todo ello montado sobre un | |
| | | soporte | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8522 90 98 |31 |Dispositivo de grabación- (a)|0 |
| | | reproducción de capa delgada| |
| | | con al menos 9 canales | |
| | | paralelos para señales | |
| | | digitales y al menos 2 | |
| | | canales para señales | |
| | | analógicas, al que está | |
| | | fijado un sustrato cerámico | |
| | | no magnético, el conjunto | |
| | | está redondeado por una cara| |
| | | destinado a la fabricación d| |
| | | cabezas magnéticas para | |
| | | dispositivos de grabación | |
| | | digital y de reproducción | |
| | | digital-analógica de casetes| |
------------------------------------------------------------------
|ex 8522 90 98 |32 |Conjunto de reproducción de |0 |
| | | sonido, constituido por un | |
| | | mecanismo para discos | |
| | | compactos, con un sistema de| |
| | | lectura óptica y 3 motores d| |
| | | corriente continua, destinad| |
| | | a la fabricación de producto| |
| | | de la subpartida 8527 21 20 | |
| | | 8527 21 70 (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8522 90 98 |33 |Conjunto constituido por un |0 |
| | | circuito de control, un | |
| | | sensor tacométrico y un moto| |
| | | de corriente continua, con | |
| | | escobillas, con un par de | |
| | | rotación típica de 0,0044 Nm| |
| | | (+/- 0,001 Nm), provisto de | |
| | | un mandril de 3,523 mm (+/- | |
| | | 0,002 mm) de diámetro, con u| |
| | | rotor externo de 69 mm (+/- | |
| | | 0,3 mm) de diámetro, un | |
| | | bobinado de tres fases, una | |
| | | velocidad nominal de 2 600 | |
| | | (+/- 16%) revoluciones/minut| |
| | | y una tensión de alimentació| |
| | | de 14 V (+/- 10%) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8522 90 98 |34 |Mecanismo de accionamiento |0 |
| | | para un dispositivo de | |
| | | grabación y de reproducción | |
| | | de sonido sobre cinta | |
| | | magnética de casete, | |
| | | destinado a la fabricación d| |
| | | contestadores telefónicos(a)| |
------------------------------------------------------------------
|ex 8522 90 98 |35 |Conjunto de reproducción de |0 |
| | | sonido, constituido por una | |
| | | pletina para casetes, con un| |
| | | motor de corriente continua,| |
| | | destinado a la fabricación d| |
| | | productos de la partida 8519| |
------------------------------------------------------------------
|ex 8522 90 98 |36 |Conjunto de grabación y de |0 |
| | | reproducción video, | |
| | | constituido por una pletina | |
| | | para casetes, destinado a la| |
| | | fabricación de productos de | |
| | | la partida 8521 o 8522 (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8522 90 98 |37 |Cabeza magnética para el |0 |
| | | borrado de cintas de video, | |
| | | destinada a la fabricación d| |
| | | productos de la partida 8521| |
| | | o 8522 (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8522 90 98 |38 |Conjunto para una cabeza de |0 |
| | | lectura constituido por una | |
| | | cabeza de lectura láser, 2 | |
| | | motores, un circuito impreso| |
| | | flexible, todo ello montado | |
| | | en un soporte de plástico, | |
| | | destinado a la fabricación d| |
| | | productos de la subpartida | |
| | | 8519 99 12 o 8519 99 18 (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8523 12 00 |10 |Cinta magnética de espesor |0 |
| | | no superior a 16 um y anchur| |
| | | de 6,274 mm (+/- 0,013 mm), | |
| | | en bobinas, sin montar en | |
| | | casetes | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8523 20 19 |40 |Discos magnéticos duros |0 |
| | | prelubrificados, tratados al| |
| | | óxido, con una coercitividad| |
| | | superior o igual a 300 | |
| | | oersted, sin montar en | |
| | | casetes | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8528 22 00 |10 |Videomonitor constituido |0 |
| | | por: | |
| | | - un tubo catódico monocromo| |
| | | de pantalla plana, con una | |
| | | diagonal de la pantalla igua| |
| | | o inferior a 110 mm y | |
| | | provisto de una bobina de | |
| | | desviación, y por | |
| | | - un circuito impreso sobre | |
| | | el que estén montados una | |
| | | unidad de desviación, un | |
| | | amplificador video y un | |
| | | transformador, | |
| | | todo ello montado sobre un | |
| | | chasis, destinado a la | |
| | | fabricación de | |
| | | vídeointerfonos, | |
| | | videoteléfonos o aparatos de| |
| | | vigilancia (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8529 10 70 |10 |Conjunto de filtrado |0 |
| | | cerámico, compuesto por 2 | |
| | | filtros cerámicos y un | |
| | | resonador cerámico para una | |
| | | frecuencia de 10,7 MHz (+/- | |
| | | 30 kHz), encerrado en una | |
| | | cápsula | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8529 10 70 |15 |Filtro cerámico para una |0 |
| | | frecuencia central de 10,7 | |
| | | MHz, con una anchura de band| |
| | | inferior o igual a 330 kHz a| |
| | | 3 dB y inferior o igual a 95| |
| | | kHz a 20 dB, encerrado en un| |
| | | cápsula | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8529 10 70 |20 |Filtro cerámico para |0 |
| | | frecuencias superior o igual| |
| | | a 4,5 MHz pero inferior o | |
| | | igual a 6,6 MHz, encerrado e| |
| | | una cápsula | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8529 10 70 |25 |Filtro cerámico para |0 |
| | | frecuencias centrales de 450| |
| | | kHz o más pero inferior o | |
| | | igual a 470 kHz, con una | |
| | | anchura de banda inferior o | |
| | | igual a 13 kHz a 3 dB, | |
| | | encerrado en una cápsula | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8529 10 70 |30 |Filtro cerámico para |0 |
| | | frecuencias de 450 kHz, con | |
| | | una anchura de banda inferio| |
| | | o igual a 18 kHz a 10 dB, | |
| | | encerrado en una cápsula | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8529 10 70 |40 |Aislador de señales de |0 |
| | | frecuencias radio (RF) para | |
| | | una frecuencia igual o | |
| | | superior a 940 MHz pero | |
| | | inferior o igual a 1 453 MHz| |
| | | con una pérdida de inserción| |
| | | inferior o igual a 0,7 dB, | |
| | | encerrado en una cápsula | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8529 10 70 |75 |«Passband» filtro, excepto |0 |
| | | los filtros de ondas | |
| | | acústicas de superficie, par| |
| | | una frecuencia central de 48| |
| | | o 1 212 MHz, con una pérdida| |
| | | de inserción inferior o igua| |
| | | a 3 dB, encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 916571, 919046 u, | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8529 90 81 |31 |Bobinas de desmagnetización, |0 |
| | | con un máximo de 96 vueltas,| |
| | | con cables y conectores | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8529 90 81 |34 |Conjunto constituido por un |0 |
| | | objetivo de longitud focal | |
| | | regulable igual o superior a| |
| | | 5 mm pero no superior a 69 | |
| | | mm, un codificador zoom, una| |
| | | unidad de motor de paso a | |
| | | paso, una unidad de motor | |
| | | zoom, una unidad de motor | |
| | | iris y un interruptor foto | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8529 90 81 |35 |Conjunto de grabación y de |0 |
| | | reproducción video, | |
| | | constituido por una pletina | |
| | | para casetes, con un motor d| |
| | | corriente continua, destinad| |
| | | a la fabricación de producto| |
| | | de la partida 8525 (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8529 90 81 |36 |Conjunto constituido por un |0 |
| | | tubo catódico monocromo con | |
| | | una diagonal de la pantalla | |
| | | igual o superior a 165 mm | |
| | | pero sin exceder de 230 mm y| |
| | | una lente focal cóncava, | |
| | | montada sobre una armadura d| |
| | | enfriamiento llena de | |
| | | líquido, destinado a la | |
| | | fabricación de | |
| | | videoproyectores (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8529 90 81 |37 |Filtro, constituido por 2 |0 |
|ex 8529 90 89 | 31 | cristales de cuarzo | |
| | | piezoeléctrico, cada uno con| |
| | | una frecuencia igual o | |
| | | superior a 21 MHz pero | |
| | | inferior o igual a 30 MHz, | |
| | | montado sobre un soporte, | |
| | | provisto de un máximo de 7 | |
| | | conexiones | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8531 20 30 |10 |Dispositivo de visualización |0 |
| | | por matriz de puntos | |
| | | constituido por una fila de | |
| | | caracteres, cada carácter | |
| | | compuesto de 35 diodos | |
| | | emisores de luz (LEDs), que | |
| | | contenga componentes | |
| | | electrónicos para las | |
| | | funciones de interfaz y de | |
| | | mando, encerrado en una | |
| | | cápsula cuyas dimensiones | |
| | | exteriores no superen 20 x 4| |
| | | mm, provisto de un máximo de| |
| | | 28 conexiones y de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | HDSP 2107, HDSP 2112, PDSP | |
| | | 2110, PDSP 2112, HDSP 2111, | |
| | | HDSP 2113, PDSP 2111, PDSP | |
| | | 2113, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8531 20 30 |20 |Indicador digital |0 |
| | | consistente en un cuadro de | |
| | | circuito impreso, cuyas | |
| | | dimensiones no superen 35 x | |
| | | 90 mm y en una única fila de| |
| | | caracteres que no sean | |
| | | inferiores a 3, compuesto po| |
| | | diodos de cuerpos sólidos | |
| | | luminosos fabricados a base | |
| | | de galio semiconductor y | |
| | | montados sobre el cuadro. | |
| | | Cada carácter comprende un | |
| | | máximo de 8 segmentos con | |
| | | punto decimal o sin él. La | |
| | | fila de caracteres está | |
| | | recubierta de una película d| |
| | | protección de plástico | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8531 20 51 |10 |Dispositivo en color de |0 |
| | | visualización de cristales | |
| | | líquidos (LCD) de matriz | |
| | | activa con 480 x 640 o 600 x| |
| | | 800 pixels, constituido por | |
| | | una capa de cristales | |
| | | líquidos encerrada entre 2 | |
| | | placas u hojas de vidrio, | |
| | | provisto de componentes | |
| | | electrónicos con función de | |
| | | mando y/o de control, | |
| | | destinado a la fabricación d| |
| | | productos de la subpartida | |
| | | 8471 30 00 (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8531 20 51 |20 |Dispositivo en color de |0 |
| | | visualización de cristales | |
| | | líquidos (LCD) de matriz | |
| | | activa con 768 x 1 024 o 900| |
| | | x 1 152 pixels, constituido | |
| | | por una capa de cristales | |
| | | líquidos encerrada entre 2 | |
| | | placas u hojas de vidrio, | |
| | | provisto de un componente | |
| | | electrónico con función de | |
| | | mando y/o de control | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8531 20 51 |30 |Dispositivo en color de |0 |
| | | visualización de cristales | |
| | | líquidos (LCD) de matriz | |
| | | activa con 1 024 x 1 280 | |
| | | pixels, constituido por una | |
| | | capa de cristales líquidos | |
| | | encerrada entre 2 placas u | |
| | | hojas de vidrio, montado en | |
| | | un circuito impreso provisto| |
| | | de un componente electrónico| |
| | | con función de mando y/o de | |
| | | control | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8531 20 59 |20 |Dispositivo monocromo de |0 |
| | | visualización de cristales | |
| | | líquidos (LCD) de matriz | |
| | | activa con 900 x 1 152 | |
| | | pixels, constituido por una | |
| | | capa de cristales líquidos | |
| | | encerrada entre 2 placas u | |
| | | hojas de vidrio, provisto de| |
| | | un componente electrónico co| |
| | | función de mando y/o de | |
| | | control | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8531 20 80 |10 |Dispositivo de visualización |0 |
| | | de cristales líquidos (LCD) | |
| | | de matriz pasiva, provisto d| |
| | | componentes electrónicos con| |
| | | función de mando y/o de | |
| | | control | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8531 80 90 |10 |Dispositivo de visualización |0 |
| | | por plasma de corriente | |
| | | continua | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8531 80 90 |20 |Transductor con capacidad de |0 |
| | | nivel sonoro de 85 o 87 dB a| |
| | | una frecuencia de 2 700 o 3 | |
| | | 200 Hz | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8531 80 90 |30 |Dispositivo de visualización |0 |
| | | fluorescente de vacío, | |
| | | constituido por un circuito | |
| | | de refresco de memoria, un | |
| | | generador de caracteres, un | |
| | | convertidor de corriente | |
| | | continua/corriente continua | |
| | | componentes electrónicos con| |
| | | función de mando y/o de | |
| | | control | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8531 80 90 |40 |Lámpara de indicación, |0 |
| | | constituida por 2 diodos | |
| | | emisores de luz compuesta po| |
| | | un semiconductor a base de | |
| | | aluminio-galio-arsénico | |
| | | (ALGAAs) o de galio-fósforo | |
| | | (GaP), provista de una base | |
| | | rectangular, encerrada en un| |
| | | cápsula del tipo SMD | |
| | | («Surface Mounted Device») | |
| | | con lente | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8531 80 90 |50 |Lámpara de indicación, |0 |
|ex 8542 50 00 | 06 | constituida por 4 diodos | |
| | | emisores de luz compuesto po| |
| | | un semiconductor a base de | |
| | | silicio-carbono (SiC) y | |
| | | operativo a una longitud de | |
| | | onda nominal de 481, 560 o | |
| | | 630 nm, encerrada en una | |
| | | cápsula | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8531 90 10 |91 |Unidad de iluminación |0 |
| | | «backside», que comprenda un| |
| | | portador de lámpara con un | |
| | | tubo de cátodo, una hoja | |
| | | reflejante y un sustrato | |
| | | difuso, cuyas dimensiones | |
| | | exteriores no superen 7 x 25| |
| | | x 300 mm, destinada a la | |
| | | fabricación de dispositivos | |
| | | de visualización de cristale| |
| | | líquidos (LCD) (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8532 22 00 |95 |Condensador electrolítico de |0 |
| | | aluminio, con una capacidad | |
| | | nominal fija no superior a | |
| | | 470 uF y una tensión de | |
| | | operación no superior a 50 V| |
| | | operativo en una gama de | |
| | | temperatura entre -40°C y +8| |
| | | °C, con un diámetro inferior| |
| | | o igual a 8 mm y una altura | |
| | | inferior o igual a 6 mm | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8532 22 00 |96 |Condensador electrolítico de |0 |
| | | aluminio, con una capacidad | |
| | | nominal fija de 2,2 uy una | |
| | | tensión de funcionamento de | |
| | | 385 V, operativo en una gama| |
| | | de temperatura entre -40 °C | |
| | | +85 °C | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8532 22 00 |97 |Condensador electrolítico de |0 |
| | | aluminio, con una capacidad | |
| | | nominal fija inferior o igua| |
| | | a 3,3 F y una tensión de | |
| | | funcionamiento nominal de 2,| |
| | | o 5,5 V, operativo en una | |
| | | gama de temperatura entre - | |
| | | 25° C y +85° C | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8532 22 00 |98 |Condensador electrolítico de |0 |
| | | aluminio, con una capacidad | |
| | | nominal de 0,1 uF o más pero| |
| | | no superior a 1 000 uF y una| |
| | | tensión de operación de 4 V | |
| | | más pero no superior a 50 V,| |
| | | operativo en una gama de | |
| | | temperatura entre -0°C y | |
| | | +105°C, encerrado en una | |
| | | cápsula del tipo SMD | |
| | | («Surface Mounted Device») | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8532 23 00 |91 |Condensador dieléctrico de |0 |
| | | cerámica de una sola capa, | |
| | | con una capacidad nominal | |
| | | fija igual o superior a 1 pF| |
| | | pero inferior o igual a 1 uF| |
| | | y una tensión de | |
| | | funcionamiento nominal | |
| | | inferior o igual a 50 V, | |
| | | operativo en una gama de | |
| | | temperatura entre -25 °C y +| |
| | | 85 °C | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8532 24 90 |31 |Condensador dieléctrico de |0 |
| | | cerámica multicapas, | |
| | | encerrado en una cápsula del| |
| | | tipo SMD («Surface Mounted | |
| | | Device») cuyas dimensiones | |
| | | exteriores no excedan 0,55 x| |
| | | 0,55 x 1,05 mm | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8532 29 00 |31 |Condensador de 2 materiales |0 |
| | | dieléctricos, uno de ceramic| |
| | | y el otro de resina | |
| | | epoxídica, con una capacidad| |
| | | inicial de 500 pF (+/- 30%) | |
| | | un factor de disipación no | |
| | | superior al 2,5% | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8532 90 00 |32 |Anodo o cátodo, destinado a |0 |
| | | la fabricación de | |
| | | condensadores electrolíticos| |
| | | de aluminio (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8533 10 00 |92 |Resistencia fija de carbono |0 |
| | | aglomerada, con una tensión | |
| | | de funcionamiento no superio| |
| | | a 350 V y una capacidad de | |
| | | disipación no superior a 0,5| |
| | | W | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8533 21 00 |31 |Resistencia fija de capa |0 |
| | | gruesa, con una resistencia | |
| | | de 10 ohmios o más, pero no | |
| | | superior a 2,2 Mohmios, una | |
| | | capacidad de disipación no | |
| | | superior a 0,063 W, encerrad| |
| | | en una cápsula del tipo SMD | |
| | | («Surface Mounted Device») | |
| | | cuyas dimensiones exteriores| |
| | | no superen 0,4 x 0,55 x 1,05| |
| | | mm | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8534 00 11 |91 |Circuito impreso por una (a) |0 |
|ex 8534 00 19 | 91 | sola cara cuyas dimensiones | |
| | | no superen 30 x 30 mm, | |
| | | destinado a la fabricación d| |
| | | productos del capítulo 91 | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8534 00 11 |92 |Circuito impreso múltiple, |0 |
| | | constituido por 24 capas, | |
| | | incluidas 5 capas dotadas de| |
| | | pistas insertadas, de | |
| | | triazina de bismaleimida, | |
| | | cuyas dimensiones exteriores| |
| | | no superen 64 x 65 cm | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8534 00 11 |93 |Circuitos impresos múltiple, |0 |
| | | con conectores y en un marco| |
| | | de aluminio | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8534 00 19 |92 |Circuito impreso por una |0 |
| | | sola cara, cada uno con no | |
| | | más de 268 pistas | |
| | | conductoras, sobre una cinta| |
| | | plástica provista de | |
| | | perforaciones de arrastre en| |
| | | los 2 bordes y que tenga una| |
| | | anchura inferior o igual a 4| |
| | | mm y un espesor inferior o | |
| | | igual a 0,26 mm | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8534 00 19 |94 |Circuito impreso, |0 |
| | | constituido por 29 o 31 | |
| | | elementos condutores fijos | |
| | | sobre una hoja en materia | |
| | | plástica, destinado a la | |
| | | fabricación de cabezas | |
| | | magnéticas para dispositivos| |
| | | de grabación digital y | |
| | | reproducción digital- | |
| | | analógica para casetes (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8534 00 19 |96 |Circuito impreso sobre un (a)|0 |
| | | soporte de óxido de aluminio| |
| | | exclusivamente con elementos| |
| | | conductores en tecnología de| |
| | | capa gruesa recubiertos de | |
| | | una capa de oro, destinado a| |
| | | la fabricación de productos | |
| | | de la subpartida 8542 40 50 | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8534 00 90 |93 |Circuito impreso sobre una o |0 |
| | | las dos caras de un soporte | |
| | | cerámico, constituido por | |
| | | elementos conductores, | |
| | | contactos y resistencias, qu| |
| | | incorporen conexiones | |
| | | aisladas por capas | |
| | | vitrificadas, cuyas | |
| | | dimensiones no superen 45 x | |
| | | 45 mm, provisto de un máximo| |
| | | de 550 conexiones | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8536 41 10 |91 |Relé térmico contenido en |0 |
|ex 8536 41 90 | 91 | una bombilla de vidrio (a) | |
|ex 8536 49 00 | 91 | herméticamente cerrada cuya | |
| | | altura no supere 35 mm, con | |
| | | exclusión de los hilos, y | |
| | | cuyo coeficiente de pérdida | |
| | | no supere 10(-6) cm3 de heli| |
| | | por segundo bajo 1 bar a una| |
| | | temperatura comprendida entr| |
| | | o y 160 °C, destinado a ser | |
| | | montado sobre compresores | |
| | | para equipos frigoríficos | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8536 50 11 |31 |Conmutador del tipo que se |0 |
| | | monta en circuitos impresos,| |
| | | que opere con una fuerza de | |
| | | 4,9 N (+/- 0,9 N), encerrado| |
| | | en una cápsula | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8536 50 90 |93 |Unidad de conmutadores para |0 |
| | | cable coaxial, que contenga | |
| | | conmutadores electro- | |
| | | magnéticos, con un tiempo de| |
| | | conmutación no superior a 50| |
| | | ms y una corriente de | |
| | | accionamiento no superior a | |
| | | 500 mA a una tensión de 12 V| |
------------------------------------------------------------------
|ex 8536 50 90 |94 |Captador de choque para |0 |
| | | colchones de aire «airbag», | |
| | | que permita una corriente de| |
| | | conmutación de 20 A tras 3 | |
| | | accionamientos a una tensión| |
| | | de 26 V, con una resistencia| |
| | | de aislamiento igual o | |
| | | superior a 100 Mohm a una | |
| | | tensión continua de 500 V y | |
| | | una resistencia igual o | |
| | | inferior a 150 Mohm con los | |
| | | contactos cerrados a una | |
| | | corriente de 2 A (+/- 0,5 A)| |
| | | con un tiempo de conmutación| |
| | | de 2 ms (+/- 1 ms), encerrad| |
| | | en una cápsula cuyas | |
| | | dimensiones exteriores no | |
| | | superen 17 x 22 x 32 mm (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8536 90 85 |91 |Conectores elastoméricos, |0 |
| | | constituidos por elementos | |
| | | conductores bañados en oro y| |
| | | fijados en un soporte de gom| |
------------------------------------------------------------------
|ex 8536 90 85 |92 |Cinta metálica embutida, con |0 |
| | | conexiones | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8538 90 90 |91 |Parte de un fusible |0 |
| | | electrotérmico, consistente | |
| | | en un hilo de cobre revestid| |
| | | de estaño e incorporado a un| |
| | | cápsula cilíndrica cuyas | |
| | | dimensiones exteriores no | |
| | | superen 5 x 48mm | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8540 11 11 |91 |Tubo catódico de color, |0 |
| | | provisto de una máscara de | |
| | | rendija («slot-mask»), con | |
| | | cañones electrónicos | |
| | | colocados uno al lado del | |
| | | otro (tecnología en línea) y| |
| | | una diagonal de la pantalla | |
| | | no inferior a 12 cm y no | |
| | | superior a 26 cm | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8540 11 13 |91 |Tubo catódico en color, (a) |0 |
| | | provisto de una máscara de | |
| | | rendija («slit-mask»), con | |
| | | una distancia entre bandas | |
| | | del mismo color inferior a | |
| | | 0,42 mm y una diagonal de la| |
| | | pantalla de 49 cm, destinado| |
| | | a la fabricación de | |
| | | videomonitores para uso | |
| | | profesional incluidas las | |
| | | aplicaciones de monitores de| |
| | | seguridad o para uso médico | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8540 11 91 |31 |Tubo catódico en color, con |0 |
| | | una relación anchora/altura | |
| | | de pantalla de 16/9 y una | |
| | | diagonal de la pantalla de | |
| | | 39,8 cm (+/- 0,3 cm) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8540 12 00 |81 |Tubo catódico monocromo de |0 |
| | | pantalla plana, con una | |
| | | diagonal de la pantalla igua| |
| | | o superior a 100 mm pero sin| |
| | | exceder de 155 mm, una | |
| | | tensión anódica igual o | |
| | | superior a 5 kV pero no | |
| | | superior a 32 kV | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8540 12 00 |82 |Tubo catódico monocromo, con |0 |
| | | una diagonal de la pantalla | |
| | | igual o superior a 250 mm | |
| | | pero no superior a 320 mm y | |
| | | una tensión anódica igual o | |
| | | superior a 18 kV pero no | |
| | | superior a 22 kV | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8540 12 00 |83 |Tubo catódico monocromo, con |0 |
| | | una diagonal de la pantalla | |
| | | igual o superior a 150 mm | |
| | | pero no superior a 182 mm, u| |
| | | diámetro de cuello inferior | |
| | | 30 mm y una tensión anódica | |
| | | igual o superior a 25 kV per| |
| | | no superior a 32 kV | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8540 20 90 |91 |Fotomultiplicador |0 |
| | | constituido por un tubo | |
| | | fotocatódico con 9 diodos, | |
| | | sensible a la luz de longitu| |
| | | de onda superior o igual a | |
| | | 160 nm pero inferior o igual| |
| | | a 930 nm, con un diámetro | |
| | | inferior o igual a 14 mm y | |
| | | una altura inferior o igual | |
| | | 94 mm | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8540 40 00 |31 |Tubo catódico de color |0 |
|ex 8540 60 00 | 31 | provisto de una máscara | |
| | | perforada con orificios | |
| | | circulares («dot mask»), con| |
| | | 3 cañones de electrones | |
| | | dispuestos los unos junto a | |
| | | los otros (tecnología «in- | |
| | | line») o 1 cañón con 3 rayos| |
| | | con una diagonal de la | |
| | | pantalla superior a 72 cm y | |
| | | una distancia entre los | |
| | | puntos del mismo color | |
| | | inferior a 0,5 mm | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8540 40 00 |32 |Tubo catódico de color |0 |
|ex 8540 60 00 | 32 | provisto de una máscara | |
| | | perforada con orificios | |
| | | circulares («dot mask»), con| |
| | | 3 cañones de electrones | |
| | | dispuestos los unos junto a | |
| | | los otros (tecnología «in- | |
| | | line») o 1 cañón con 3 rayos| |
| | | y con una diagonal de la | |
| | | pantalla inferioro igual a 7| |
| | | cm | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8540 40 00 |33 |Tubo catódico en color, |0 |
| | | provisto de una máscara de | |
| | | rendija («slit-mask»), con | |
| | | una distancia entre bandas | |
| | | del mismo color inferior a | |
| | | 0,35 mm y una diagonal de la| |
| | | pantalla no superior a 53 cm| |
------------------------------------------------------------------
|ex 8540 40 00 |34 |Tubo catódico en color, |0 |
| | | provisto de una máscara de | |
| | | rendija («slit-mask»), con | |
| | | una distancia entre bandas | |
| | | del mismo color inferior a | |
| | | 0,39 mm y una diagonal de la| |
| | | pantalla igual o superior a | |
| | | 33 cm pero inferior o igual | |
| | | 38 cm | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8540 50 00 |31 |Tubo catódico monocromo de |0 |
|ex 8540 60 00 | 33 | pantalla plana, con una | |
| | | diagonal de la pantalla no | |
| | | inferior a 142 mm y no | |
| | | superior a 190 mm, una | |
| | | luminiscencia de 300 lúmenes| |
| | | o más, pero no superior a 0,| |
| | | mm, fósforos del tipo P1 o | |
| | | P22 o P53 o P55 o P56, una | |
| | | tensión anódica superior a 3| |
| | | kV, una tensión de | |
| | | focalización superior a 7 kV| |
| | | y una corriente catódica de | |
| | | mA como mínimo | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8540 50 00 |32 |Tubo catódico monocromo, con |0 |
|ex 8540 60 00 | 34 | una diagonal de la pantalla | |
| | | no inferior a 176 mm y no | |
| | | superior a 520 mm y un | |
| | | diámetro de cuello no | |
| | | superior a 21 mm | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8540 89 11 |91 |Indicador, en forma de un |0 |
| | | tubo que consiste en una | |
| | | cápsula de vidrio montada | |
| | | sobre un cuadro cuyas | |
| | | dimensiones, con exclusión | |
| | | del cable, no superen 300 x | |
| | | 350 mm. El tubo contiene una| |
| | | o algunas filas de caractere| |
| | | o líneas dispuestas en filas| |
| | | Cada uno de los caracteres o| |
| | | líneas se compone de | |
| | | elementos fluorescentes o | |
| | | fosforescentes. Estos | |
| | | elementos están montados | |
| | | sobre un soporte metalizado | |
| | | recubierto de sustancias | |
| | | fluorescentes o de sales | |
| | | fosforescentes que se | |
| | | iluminan cuando están | |
| | | sometidas a un bombardeo de | |
| | | electrones | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8540 91 00 |91 |Bobina de desviación para |0 |
| | | tubos catódicos con una | |
| | | frecuencia de operación | |
| | | superior o igual a 31 250 Hz| |
| | | pero inferior o igual a 64 | |
| | | 000 Hz, provista de un imán | |
| | | de 4 polos | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8540 91 00 |92 |Máscara de rendija («slit |0 |
| | | mask»), constituida por | |
| | | rendijas verticales con una | |
| | | distancia entre cintas de | |
| | | 0,74 mm (+/- 0,12 mm) y una | |
| | | diagonal de 61,5 cm (+/- 0,5| |
| | | cm) o 71 cm (+/- 0,5 cm) o | |
| | | 79,5 cm (+/- 0,5 cm) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8540 91 00 |93 |Cañón de electrones, |0 |
| | | destinado a la fabricación d| |
| | | tubos catódicos monocromos | |
| | | con una diagonal de la | |
| | | pantalla superior o igual a | |
| | | 7,6 cm pero inferior o igual| |
| | | a 30,5 cm (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8540 91 00 |94 |Bobina de desviación para |0 |
| | | tubos catódicos de color, co| |
| | | una frecuencia de operación | |
| | | de 15 625 o 31 250 Hz, | |
| | | provista de 2 imanes de 2 | |
| | | polos, 2 imanes de 4 polos y| |
| | | 2 imanes de 6 polos | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8540 91 00 |96 |Conjunto para un tubo |0 |
| | | catódico, que permite el | |
| | | ajuste del contraste y/o de | |
| | | la convergencia de la imagen| |
| | | con un mínimo de 2 pero un | |
| | | máximo de 6 bobinas, un | |
| | | soporte en materia plástica | |
| | | un anillo de fijación | |
| | | metálico | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8540 91 00 |98 |Cuadro de acero aliado con |0 |
| | | cromomolibdeno, destinado a | |
| | | la fabricación de tubos | |
| | | catódicos (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8540 99 00 |91 |Anodo, cátodo o dispositivo |0 |
| | | de salida, o un conjunto de | |
| | | estos elementos (Magnetron | |
| | | core tube), destinado a la | |
| | | fabricación de magnetrones d| |
| | | la subpartida 8540 71 00 (a)| |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 10 91 |10 |Diodo de silicio |0 |
| | | rectificador de potencia, en| |
| | | tecnología planar, con un | |
| | | tiempo de restablecimiento | |
| | | inferior a 100 ns, una | |
| | | tensión de bloqueo inferior | |
| | | igual a 200 V y una corrient| |
| | | directa media superior o | |
| | | igual a 2,5 A, encerrado en | |
| | | una cápsula | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 10 91 |20 |Diodo de silicio |0 |
| | | rectificador de potencia, co| |
| | | una tensión de punta inversa| |
| | | no superior a 1 500 V y | |
| | | corriente de salida media de| |
| | | 5 A o más pero no superior a| |
| | | 8 A, encerrado en una cápsul| |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | PG151S15, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 10 91 |30 |Diodo Zener para supresión |0 |
| | | de sobretensión transitorias| |
| | | con una tensión igual o | |
| | | superior a 24 V pero inferio| |
| | | o igual a 30 V y una | |
| | | capacidad de disipación de 5| |
| | | W, encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 2101DE, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 10 91 |40 |Diodo rectificador de |0 |
| | | potencia, con una tensión de| |
| | | punta inversa de 6, 8, 10, 1| |
| | | o 14 kV, una corriente | |
| | | continua media de 5 mA y una| |
| | | corriente inversa de 2 pA, | |
| | | encerrado en una cápsula | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 10 91 |50 |Diodo de silicio |0 |
| | | rectificador de potencia, co| |
| | | una tensión de punta inversa| |
| | | no superior a 66 V y una | |
| | | corriente directa no superio| |
| | | a 3,2 A, encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 21DQ06, EC20QS06, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 10 99 |30 |Diodo regulador de |0 |
| | | corriente, que permite un | |
| | | nivel de corriente | |
| | | estabilizada no superior a 1| |
| | | mA a una tensión de 10 V | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 10 99 |40 |Diodo, con una corriente |0 |
| | | directa no superior a 1A, un| |
| | | resistencia no superior a 1,| |
| | | ohmios, una capacidad total | |
| | | no superior a 0,3 pF y una | |
| | | tensión de ruptura no | |
| | | inferior a 200 V | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 21 90 |10 |Transistor de electrones de |0 |
| | | alta movilidad (HEMT), para | |
| | | frecuencias de 2 GHz o más | |
| | | pero sin exceder de 20 GHz, | |
| | | con una capacidad de | |
| | | disipación no superior a 180| |
| | | mW, encerrado en una cápsula| |
| | | cuyo diámetro no supere 3 mm| |
| | | provisto de un máximo de 4 | |
| | | conexiones | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 21 90 |20 |Transistor de efecto de |0 |
| | | campo (FET), para frecuencia| |
| | | de 2 GHz o más pero no | |
| | | superior a 16 GHz, con una | |
| | | capacidad de disipación no | |
| | | superior a 225 mW, encerrado| |
| | | en una cápsula cuyo diámetro| |
| | | no supere 3 mm, provisto de | |
| | | un máximo de 4 conexiones | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 21 90 |30 |Transistor de efecto de |0 |
|ex 8541 29 80 | 50 | campo (FET), de un material | |
| | | semiconductor de arseniuro d| |
| | | galio (AsGa), con una | |
| | | frecuencia igual o superior | |
| | | 2 GHz pero inferior o igual | |
| | | 18 GHz, encerrado en una | |
| | | cápsula provisto de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | NE76084, EN8004, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 29 10 |10 |Disco (oblea) sin cortar |0 |
| | | todavía en microplaquitas, | |
| | | formado por transistores de | |
| | | efecto de campo (FET) de tip| |
| | | canal P, con una tensión de | |
| | | ruptura drenaje-fuente de -3| |
| | | V o más, una corriente de | |
| | | drenaje constante no superio| |
| | | a 10 A, una resistencia | |
| | | drenaje-fuente no superior a| |
| | | 0,2 ohm y una capacidad de | |
| | | disipación no superior a 60 | |
| | | W, destinado a la fabricació| |
| | | de productos de la subpartid| |
| | | 8542 40 90 (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 29 20 |10 |Transistor de efecto de |0 |
| | | campo (FET), para frecuencia| |
| | | de 2 GHz o más pero no | |
| | | superior a 10 GHz, con una | |
| | | capacidad de disipación no | |
| | | superior a 6,5 W, encerrado | |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | ATF 44101, ATF 46101, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 29 20 |15 |Transistor de efecto de |0 |
| | | campo (FET) de tipo canal N,| |
| | | con una tensión de ruptura | |
| | | drenaje-fuente no inferior a| |
| | | 450 V, una corriente de | |
| | | drenaje continua no superior| |
| | | a 18 A, una resistencia | |
| | | drenaje-fuente no superior a| |
| | | 0,4 ohm y una capacidad de | |
| | | disipación no superior a 80 | |
| | | W, encerrado en una cápsula | |
| | | provisto de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 2SK1916, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 29 20 |20 |Transistor de efecto de |0 |
| | | campo (FET) de tipo canal P,| |
| | | con una tensión de ruptura | |
| | | drenaje-fuente de -200 V, un| |
| | | corriente de drenaje | |
| | | constante no superior a -1,8| |
| | | A, una resistencia drenaje- | |
| | | fuente no superior a 3 ohm y| |
| | | una capacidad de disipación | |
| | | no superior a 20 W, encerrad| |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | IRF 9610, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 29 20 |25 |Transistor de efecto de |0 |
| | | campo (FET) de tipo canal N,| |
| | | con una tensión de ruptura | |
| | | drenaje-fuente no inferior a| |
| | | 500 V, una corriente de | |
| | | drenaje continua inferior o | |
| | | igual a 1 A, una resistencia| |
| | | drenaje-fuente no superior a| |
| | | 5 ohm y una capacidad de | |
| | | disipación no superior a 40 | |
| | | W, encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MTD1N50E, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 29 20 |30 |Transistor de efecto de |0 |
| | | campo (FET) de tipo canal N,| |
| | | con una tensión de ruptura | |
| | | drenaje-fuente no inferior a| |
| | | 600 V, una corriente de | |
| | | drenaje constante no superio| |
| | | a 6,2 A, una resistencia | |
| | | drenaje-fuente no superior a| |
| | | 1,2 ohm y una capacidad de | |
| | | disipación no superior a 125| |
| | | W, encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | IRFBC40, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 29 20 |35 |Transistor de efecto de |0 |
| | | campo (FET) de tipo canal N,| |
| | | con una tensión de ruptura | |
| | | drenaje-fuente no inferior a| |
| | | 55 Vi una corriente de | |
| | | drenaje-fuente igual o | |
| | | superior a 0,9 A pero | |
| | | inferior o igual a 3 A, una | |
| | | resistencia drenaje-fuente n| |
| | | superior a 1,5 ohm y una | |
| | | capacidad de disipación no | |
| | | superior a 38 W, encerrado e| |
| | | una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 1003SEDA, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 29 20 |40 |Transistor de efecto de |0 |
| | | campo (FET) de tipo canal P,| |
| | | con una tensión de ruptura | |
| | | drenaje-fuente de -20, -30, | |
| | | 60 o -100 V, una corriente d| |
| | | drenaje constante de -9,6 A | |
| | | más pero no superior a 5,3 A| |
| | | una resistencia drenaje- | |
| | | fuente no superior a 0,28 oh| |
| | | y una capacidad de disipació| |
| | | no superior a 125 W, | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiénte(s): | |
| | | IRF 9540, IRFU 9024, | |
| | | MMSF3P03HD, NDS 9430, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 29 20 |50 |Transistor de efecto de |0 |
| | | campo (FET) de tipo canal N,| |
| | | con una tensión de ruptura | |
| | | drenaje-fuente no inferior a| |
| | | 30 V, una corriente de | |
| | | drenaje constante no superio| |
| | | a 25 A, una resistencia | |
| | | drenaje-fuente no superior a| |
| | | 0,05 ohm y una capacidad de | |
| | | disipación no superior a 50 | |
| | | W, encerrado en una capsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MMSF5N03HD, NDP 603AL, | |
| | | SMU30N03, NDB 603AL, | |
| | | SMD30N03, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 29 20 |60 |Transistor de efecto de |0 |
| | | campo (FET) de tipo canal N,| |
| | | con una tensión de ruptura | |
| | | drenaje-fuente no inferior a| |
| | | 60 V, una corriente de | |
| | | drenaje constante no superio| |
| | | a 8,5 A, una resistencia | |
| | | drenaje-fuente no superior a| |
| | | 0,3 ohm y una capacidad de | |
| | | disipación no superior a 30 | |
| | | W, encerrado en una cápsula | |
| | | provisto de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | IRFD 014, IRFR 014, IRLR 014| |
| | | IRFR 010, IRFU 014, IRLU 014| |
| | | u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 29 20 |70 |Transistor de efecto de |0 |
| | | campo (FET) de tipo canal N,| |
| | | con una tensión de ruptura | |
| | | drenaje-fuente no inferior a| |
| | | 60 V, una corriente de | |
| | | drenaje continua inferior o | |
| | | igual a 35 A, una resistenci| |
| | | drenaje-fuente no superior a| |
| | | 0,1 ohm y una capacidad de | |
| | | disipación no superior a 125| |
| | | W, encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 5101FK (IRCZ24), 5101GK, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 29 20 |75 |Transistor de efecto de |0 |
| | | campo (FET) de tipo canal P,| |
| | | con una tensión de ruptura | |
| | | drenaje-fuente de -250 V, un| |
| | | corriente de drenaje | |
| | | constante no superior a -6 A| |
| | | una resistencia drenaje- | |
| | | fuente no superior a 1 ohm y| |
| | | una capacidad de disipación | |
| | | no superior a 30 W, encerrad| |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 25J307, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 29 20 |80 |Transistor de efecto de |0 |
| | | campo (FET) de tipo canal P,| |
| | | con una tensión de ruptura | |
| | | drenaje-fuente de -30 V o | |
| | | más, una corriente de drenaj| |
| | | constante no superior a 10 A| |
| | | una resistencia drenaje- | |
| | | fuente no superior a 0,2 ohm| |
| | | y una capacidad de disipació| |
| | | no superior a 60 W, encerrad| |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | RFD 10P03L, RFD 10P03LSM, RF| |
| | | 10P03L, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 29 30 |10 |Transistor bipolar de |0 |
| | | rejilla aislada (IGBT), con | |
| | | una corriente colector-emiso| |
| | | igual o inferior a 20 A, una| |
| | | tensión de ruptura de | |
| | | colector-emisor igual o | |
| | | superior a 320 V, una | |
| | | alimentación única de +5 V y| |
| | | una capacidad de disipación | |
| | | no superior a 150 W, | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | com binación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 5401 GM, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 29 80 |10 |Transistor con una potencia |0 |
| | | superior o igual a 150 W par| |
| | | una tensión superior o igual| |
| | | a 160 V y con una frecuencia| |
| | | de corte superior o igual a | |
| | | 20 MHz, encerrado en una | |
| | | cápsula cuyas dimensiones | |
| | | exteriores no superen 22 x 3| |
| | | mm, provisto de un máximo de| |
| | | 3 conexiones y de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 2 SA 1170, 2 SA 1494, 2 SC | |
| | | 2921, 2 SA 1215, 2 SC 2774, | |
| | | SC 3858, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 29 80 |20 |Transistor con protección de |0 |
| | | sobrecarga térmica, con una | |
| | | tensión de funcionamiento | |
| | | colector-emisor inferior o | |
| | | igual a 42 V, encerrado en | |
| | | una cápsula provisto de un | |
| | | máximo de 4 conexiones | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 29 80 |30 |Transistor con una potencia |0 |
| | | de salida inferior o igual a| |
| | | 30 W a una tensión de 12,5 V| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provisto de un máximo de 8 | |
| | | conexiones | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 29 80 |40 |Transistor, con una |0 |
| | | capacidad de disipación no | |
| | | superior a 250 W, una tensió| |
| | | de ruptura de colector emiso| |
| | | no inferior a 80 V y una | |
| | | corriente de colector de | |
| | | punta no superior a 40 A, | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 25C3675, 25C3886A, 25C4152, | |
| | | C3852A, 2SC3781, 2SC3997, | |
| | | 2SC4288, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 30 90 |10 |Diac, operando a una tensión |0 |
| | | simétrica de entre 77 V y 27| |
| | | V y una corriente en estado | |
| | | conducción igual o superior | |
| | | 1 A, encerrado en una cápsul| |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 30 90 |20 |Diac, operando a una tensión |0 |
| | | simétrica igual o superior a| |
| | | 65 V, con una capacidad igua| |
| | | o inferior a 200 pF, | |
| | | encerrado en una cápsula | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 40 19 |10 |Diodo emisor de luz que |0 |
| | | opera a una longitud de onda| |
| | | de 567 nm o más, pero no | |
| | | superior a 710 nm, en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico sin encapsular | |
| | | (microplaquita), destinado a| |
| | | la fabricación de | |
| | | optoacopladores o de | |
| | | productos de la subpartida | |
| | | 8517 11 00 u 8525 20 91 (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 40 19 |20 |Diodo emisor de luz, |0 |
| | | provisto de una base cuadrad| |
| | | cuyo lado no exceda de 8,2 m| |
| | | de longitud, con lente | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 40 19 |30 |Diodo emisor de luz, en |0 |
| | | tecnología de sustrato | |
| | | transparente (TS), compuesto| |
| | | por un semi-conductor a base| |
| | | de aluminio-galio-arsénico | |
| | | (ALGAAs), con una intensidad| |
| | | luminosa no inferior a 1,4 | |
| | | candelas a 20 mA | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 40 19 |40 |Diodo emisor de luz, |0 |
| | | encerrado en una cápsula del| |
| | | tipo SMD («Surface Mounted | |
| | | Device») | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 40 19 |50 |Diodo emisor de luz que |0 |
| | | opera a una longitud de onda| |
| | | nominal de 481 nm, compuesto| |
| | | por un semi-conductor a base| |
| | | de silicio-carbono (SiC) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 40 93 |91 |Par fotoélectrico, que |0 |
| | | contenga un fototransistor | |
| | | con una corriente colector n| |
| | | superior a 20 mA y una | |
| | | tensión de ruptura de | |
| | | colector-emisor no inferior | |
| | | 30 V y un diodo emisor de lu| |
| | | con una corriente inversa no| |
| | | superior a 100 uA a una | |
| | | tensión inversa de 5 V, | |
| | | encerrado en una cápsula | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 60 00 |91 |Cristal piezoeléctrico que |0 |
| | | oscile a una frecuencia de 3| |
| | | 768 Hz, que tenga al menos | |
| | | una de las características | |
| | | siguientes: | |
| | | - encerrada en una cápsula | |
| | | del tipo SMD («Surface | |
| | | Mounted Device»), | |
| | | - encerrada en una cápsula | |
| | | cilíndrica cuya longitud no | |
| | | supere 8,2 mm y cuyo diámetr| |
| | | no supere 3,2 mm | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 60 00 |92 |Cristal cerámico |0 |
| | | piezoeléctrico polarizado, | |
| | | que oscile con una frecuenci| |
| | | superior o igual a 500 kHz | |
| | | pero inferior o igual. a 12 | |
| | | 500 kHz, encerrado en una | |
| | | cápsula cuyas dimensiones | |
| | | exteriores no superen 14 x 1| |
| | | mm, provisto de un marineo d| |
| | | 3 conexiones | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 60 00 |94 |Cristal piezoeléctrico, |0 |
| | | excepto los filtros de ondas| |
| | | acústicas de superficie, que| |
| | | oscile a una frecuencia | |
| | | central igual o superior a | |
| | | 450 kHz pero inferior o igua| |
| | | a 1 843 MHz | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 60 00 |95 |Elementos cerámicos de |0 |
| | | filtros y resonadores para | |
| | | frecuencias inferior o igual| |
| | | a 35 Mhz, de piezocerámica, | |
| | | solamente con electrodos u | |
| | | hojas de contacto | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8541 90 00 |10 |Cápsula o soporte cerámico, |0 |
|ex 8542 90 00 | 20 | con conexiones | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 01 |01 |Disco (oblea) sin cortar |0 |
| | | todavía en microplaquitas, | |
| | | exclusivamente constituido | |
| | | por microcontroladores o | |
| | | microordenadores con una | |
| | | capacidad de proceso de 8 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | que asegure las funciones de| |
| | | control servo, que contenga | |
| | | una memoria exclusivamente d| |
| | | lectura, no programable | |
| | | (ROM), con una capacidad de | |
| | | almacenamiento de 128 Kbits,| |
| | | memorias de lectura-escritur| |
| | | de acceso aleatorio (RAMs) | |
| | | con una capacidad de | |
| | | almacenamiento total de 3 | |
| | | Kbits y una unidad de tiempo| |
| | | (Timer unit), destinado a la| |
| | | fabricación de productos de | |
| | | la subpartida 8542 13 63 | |
| | | encerrados en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | PD 78134, u | |
| | | - otras siglas de (a) | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 01 |02 |Disco (oblea) sin cortar |0 |
| | | todavía en microplaquitas, | |
| | | exclusivamente constituido | |
| | | por microcontroladores o | |
| | | microordenadores, en | |
| | | tecnología C-MOS, con una | |
| | | capacidad de proceso de 16 | |
| | | bits, que contengan una | |
| | | memoria exclusivamente de | |
| | | lectura, no programable | |
| | | (ROM), con una capacidad de | |
| | | almacenamiento de 48 Kbits, | |
| | | una memoria exclusivamente d| |
| | | lectura, no programable | |
| | | (ROM), con una capacidad de | |
| | | almacenamiento de 16 Kbits y| |
| | | una memoria de lectura- | |
| | | escritura de acceso aleatori| |
| | | (RAM) con una capacidad de | |
| | | almacenamiento de 4 Kbits, | |
| | | destinado a la fabricación d| |
| | | productos de las subpartidas| |
| | | 8542 13 65 encerrados en una| |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 77C25, u | |
| | | - otras siglas de (a) | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 01 |03 |Disco (oblea) sin cortar |0 |
| | | todavía en microplaquitas, | |
| | | exclusivamente constituido | |
| | | por microcontroladores o | |
| | | microordenadores, en | |
| | | tecnología C-MOS o N-MOS | |
| | | (incluida la tecnología H- | |
| | | MOS), con una capacidad de | |
| | | proceso de 16 bits, que | |
| | | contengan una memoria | |
| | | exclusivamente de lectura, n| |
| | | programable (ROM), con una | |
| | | capacidad de almacenamiento | |
| | | de 510 x 13 bits, una memori| |
| | | exclusivamente de lectura, n| |
| | | programable (ROM), con una | |
| | | capacidad de almacenamiento | |
| | | de 512 x 23 bits y una | |
| | | memoria de lectura-escritura| |
| | | de acceso aleatorio (RAM) co| |
| | | una capacidad de | |
| | | almacenamiento de 2 Kbits, | |
| | | destinado a la fabricación d| |
| | | productos de las subpartidas| |
| | | 8542 13 65 encerrados en una| |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 7720, 77C20, u | |
| | | - otras siglas de (a) | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 01 |04 |Disco (oblea) sin cortar |0 |
| | | todavía en microplaquitas, | |
| | | exclusivamente destinado a l| |
| | | fabricación de productos de | |
| | | las subpartidas 8542 13 22 a| |
| | | 8542 13 61, 8542 13 70, 8542| |
| | | 13 82 u 8542 13 84 (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 01 |06 |Disco (oblea) sin cortar |0 |
| | | todavía en microplaquitas, | |
| | | exclusivamente constituido | |
| | | por microcontroladores o | |
| | | microordenadores con una | |
| | | capacidad de proceso de 16 | |
| | | bits, que contengan una | |
| | | memoria exclusivamente de | |
| | | lectura, no programable (ROM| |
| | | o una memoria exclusivamente| |
| | | de lectura, programable, no | |
| | | borrable (PROM) o una memori| |
| | | exclusivamente de lectura, | |
| | | programable, que se pueda | |
| | | borrar mediante rayos | |
| | | ultravioleta (EPROM), con un| |
| | | capacidad de almacenamiento | |
| | | no superior a 256 Kbits y un| |
| | | o algunas memorias de lectur|- |
| | | escritura de acceso aleatori| |
| | | (RAMs) con una capacidad de | |
| | | almacenamiento total no | |
| | | superior a 12 Kbits, | |
| | | destinado a la fabricación d| |
| | | productos de la subpartida | |
| | | 8542 13 65 encerrados en una| |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 78C11, 78C14, 78CP14, 78C12,| |
| | | 78C18, 8XC196KT, u | |
| | | - otras siglas de (a) | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 01 |09 |Disco (oblea) sin cortar |0 |
| | | todavía en microplaquitas, | |
| | | exclusivamente constituido | |
| | | por microcontroladores o | |
| | | microordenadores con una | |
| | | capacidad de proceso de 8 | |
| | | bits, realizado en tecnologí| |
| | | C-MOS, con una capacidad de | |
| | | memoria de datos igual o | |
| | | superior a 4 Kbits pero | |
| | | inferior o igual a 8 Kbits, | |
| | | una capacidad de memoria de | |
| | | programa igual o superior a | |
| | | 64 Kbits pero inferior o | |
| | | igual a 480 Kbits y, o bien | |
| | | una memoria intermedia, o un| |
| | | memoria de presentación de | |
| | | lectura-escritura de acceso | |
| | | aleatorio («display RAM») | |
| | | igual o superior a 512 bits,| |
| | | destinado a la fabricación d| |
| | | productos de la subpartida | |
| | | 8542 13 63 encerrados en una| |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 78011, 78014, 78044, 78053, | |
| | | 78056, 78063, 78012, 78042, | |
| | | 78045, 78054, 78058, 78064, | |
| | | 78013, 78043, 78052, 78055, | |
| | | 78062, u | |
| | | - otras siglas de (a) | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 01 |12 |Disco (oblea) sin cortar (a) |0 |
| | | todavía en microplaquitas, | |
| | | exclusivamente constituido | |
| | | por circuitos de control o d| |
| | | mando, destinado a la | |
| | | fabricación de dispositivos | |
| | | de cristales líquidos (LCD) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 05 |02 |Circuito de mando para |0 |
| | | dispositivos de visualizació| |
| | | de cristales líquidos (LCD),| |
| | | en tecnología C-MOS, en form| |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico sin encapsular | |
| | | (microplaquitas), destinado | |
| | | la fabricación de | |
| | | dispositivos de visualizació| |
| | | de cristales líquidos (LCD) | |
| | | conjuntos de éstos (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 05 |06 |Convertidor video triple |0 |
| | | numérico-analógico con 3 | |
| | | memorias de lectura-escritur| |
| | | de acceso aleatorio (RAMDAC)| |
| | | en tecnología C-MOS, en form| |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico sin encapsular | |
| | | (microplaquita), destinado a| |
| | | la fabricación de productos | |
| | | de la subpartida 8542 13 99 | |
| | | encerrados en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | RGB525, RGB530 (8187135), | |
| | | RGB528, RGB561 (8186987), u | |
| | | - otras siglas de (a) | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 05 |08 |Circuito tampón de |0 |
| | | datos/direcciones, en | |
| | | tecnología C-MOS, en forma d| |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | sin encapsular | |
| | | (microplaquita), destinado a| |
| | | la fabricación de productos | |
| | | de la subpartida 8542 13 99 | |
| | | encerrados en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 2782653, 8190694, u | |
| | | - otras siglas de (a) | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 05 |12 |Circuito de compresión y/o |0 |
| | | descompresión de datos o | |
| | | imágenes, en tecnología C- | |
| | | MOS, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico sin | |
| | | encapsular (microplaquita), | |
| | | destinado a la fabricación d| |
| | | productos de las subpartidas| |
| | | 8542 13 72 u 8542 13 99 | |
| | | encerrados en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 26H3898, 3H6414, MPEGCD1, | |
| | | MPEGSD1, MPEGSE1, u | |
| | | - otras siglas de (a) | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 05 |15 |Circuito integrado |0 |
| | | monolítico sin encapsular | |
| | | (microplaquita), | |
| | | exclusivamente destinado a l| |
| | | fabricación de productos de | |
| | | las subpartidas 8542 13 22 a| |
| | | 8542 13 61, 8542 13 70, 8542| |
| | | 13 82 u 8542.13 84 (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 11 |01 |Memoria dinámica de lectura- |0 |
| | | escritura de acceso aleatori| |
| | | (D-RAM), en tecnología N-MOS| |
| | | (incluida la tecnología H- | |
| | | MOS), con una capacidad de | |
| | | almacenamiento de 64 Kbits, | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | KM 4164, MN 4264, TMS 4164, | |
| | | TMS 4416, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 11 |02 |Memoria dinámica de lectura- |0 |
| | | escritura de acceso aleatori| |
| | | (D-RAM), en tecnología N-MOS| |
| | | (incluida la tecnología H- | |
| | | MOS), con una capacidad de | |
| | | almacenamiento de 256 Kbits | |
| | | un tiempo de acceso no | |
| | | superior a 150 ns, en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | HB 50562, KM 41257, MB 81464| |
| | | PD 41256, TMS 4256, HM 50256| |
| | | MSM 4256, MSM 4256, PD 41464| |
| | | TMS 4464, HM 50464, MSM 4464| |
| | | MSM 4464, TMM 41256, KM | |
| | | 41256, MB 81256, PD 41254, | |
| | | TMM 41464, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 11 |03 |Memoria dinámica de lectura- |0 |
| | | escritura de acceso aleatori| |
| | | (D-RAM), en tecnología C-MOS| |
| | | con una capacidad de | |
| | | almacenamiento de 256 Kbits,| |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 53 C 256, 53 C 466, MB 81 C | |
| | | 466, TC 51832, 53 C 258, HM | |
| | | 65256. P 51 C 256, 53 C 464,| |
| | | MB 81 C 258, P 51 C 259, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 11 |04 |Memoria dinámica de lectura- |0 |
| | | escritura de acceso aleatori| |
| | | (D-RAM), de doble puerta, co| |
| | | registro de datos y un | |
| | | control de salida de lectura| |
| | | secuencial, con una capacida| |
| | | de almacenamiento de 256 | |
| | | Kbits, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MSM 4 C 264, MB 81461, PD | |
| | | 41264, TMS 4461, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 11 |05 |Memoria dinámica de lectura- |0 |
| | | escritura de acceso aleatori| |
| | | (D-RAM), de doble o triple | |
| | | puerta, con registro de dato| |
| | | y control de lectura de | |
| | | salida secuencial, con una | |
| | | capacidad de almacenamiento | |
| | | superior a 256 Kbits pero | |
| | | inferior o igual a 1 Mbit, e| |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MSM 442256, MT 42 C 4256, MT| |
| | | 43 C 8128, TC 528126, MB 81 | |
| | | 4251, MT 43 C 4257, TC | |
| | | 524256, TC 528128, MSM | |
| | | 54C864, MT 43 C 4258, TC | |
| | | 524257, TMS 44 C 251, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 11 |06 |Memoria dinámica de lectura- |0 |
| | | escritura de acceso aleatori| |
| | | (D-RAM), en tecnología C-MOS| |
| | | con una capacidad de | |
| | | almacenamiento de 64 K x 16 | |
| | | bit y un tiempo de acceso no| |
| | | superior a 100 ns, en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | Eic611160A, TC511664BFT, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 11 |07 |Memoria pseudoestática de |0 |
| | | lectura-escritura de acceso | |
| | | aleatorio (PS-RAM), en | |
| | | tecnología C-MOS, con | |
| | | capacidad de almacenamiento | |
| | | de 4 Mbits, constituida por | |
| | | un generador de impulsos de | |
| | | reloj y un circuito de | |
| | | control de refresco, en form| |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | HM 658512, HM 65V8512, | |
| | | LHPV127N, TC 51V8512, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
| | | Este PS-RAM debe ser | |
| | | destinado a la fabricación d| |
| | | ordenadores portátiles, que | |
| | | puedan funcionar sin fuente | |
| | | de energía externa (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 11 |08 |Memoria dinámica de lectura- |0 |
| | | escritura de acceso aleatori| |
| | | (D-RAM), en tecnología C-MOS| |
| | | con una capacidad de | |
| | | almacenamiento superior a 1 | |
| | | Mbit pero inferior o igual a| |
| | | 4 Mbits y un tiempo de acces| |
| | | no superior a 35 ns, que | |
| | | contenga una o varias | |
| | | memorias cache estáticas de | |
| | | lectura-escritura de acceso | |
| | | aleatorio (5-cache-RAM), en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | DM 2200, DM 2202, DM 2203, D| |
| | | 2212, DM 2213, DM 2233, u- | |
| | | otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 11 |09 |Memoria dinámica de lectura- |0 |
| | | escritura de acceso aleatori| |
| | | (D-RAM), en tecnología C-MOS| |
| | | con una capacidad de | |
| | | almacenamiento de 2 Mbits y | |
| | | un tiempo de acceso no | |
| | | superior a 60 ns, en forma d| |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | VS3C8256, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 11 |10 |Memoria dinámica de lectura- |0 |
| | | escritura de acceso aleatori| |
| | | (D-RAM), en tecnología C-MOS| |
| | | que opere con una | |
| | | alimentación de 3,3 V (+/- | |
| | | 0,3 V), con una capacidad de| |
| | | almacenamiento de 512 K x 8 | |
| | | bits y un tiempo de acceso n| |
| | | superior a 100 ns, en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | HM51W4 800, (74G1307), | |
| | | (70G6821), u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 11 |12 |Memoria dinámica de lectura- |0 |
| | | escritura de acceso aleatori| |
| | | (D-RAM), síncrona, en | |
| | | tecnología C-MOS, que opere | |
| | | con una alimentación de 3,3 | |
| | | (+/- 0,3 V), con una | |
| | | capacidad de almacenamiento | |
| | | de 4Mbits, en forma de | |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MB 81141620, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 13 |03 |Memoria dinámica de lectura- |0 |
| | | escritura de acceso aleatori| |
| | | (D-RAM), síncrona, en | |
| | | tecnología C-MOS, que opere | |
| | | con una alimentación de 3,3 | |
| | | (+/- 0,3 V), con una | |
| | | capacidad de almacenamiento | |
| | | de 8 Mbits, en forma de | |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MB 81183220, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 13 |04 |Memoria dinámica de lectura- |0 |
| | | escritura de acceso aleatori| |
| | | (D-RAM), síncrona, en | |
| | | tecnología C-MOS, que opere | |
| | | con una tension de | |
| | | alimentación de 3,3 V (+/- | |
| | | 0,3 V), con una capacidad de| |
| | | almacenamiento de 16 Mbits y| |
| | | un tiempo de acceso no | |
| | | superior a 38 ns, en forma d| |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de | |
| | | las)combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | TMS 626402, TMS 626802, TMS | |
| | | 636402, TMS 636802, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 15 |02 |Memoria dinámica de lectura- |0 |
| | | escritura de acceso aleatori| |
| | | (D-RAM), síncrona, en | |
| | | tecnología C-MOS, que opere | |
| | | con una alimentación de 3,3 | |
| | | (+/- 0,3 V), con una | |
| | | capacidad de almacenamiento | |
| | | de 64 Mbits, en forma de | |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MB 81164840, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|8542 13 53 | |Las demás memorias |0 |
|8542 14 25 | | | |
|8542 19 49 | | | |
------------------------------------------------------------------
|8542 13 61 | |Microcontrolador o |0 |
|8542 14 42 | | microordenador con una | |
|8542 19 62 | | capacidad de proceso no | |
| | | superior a 4 bits | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 63 |01 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 8 | |
| | | bits con funciones de | |
| | | interfaz periférico, en | |
| | | tecnología N-MOS (incluida l| |
| | | tecnología H-MOS), provisto | |
| | | de una memoria de lectura- | |
| | | escritura de acceso aleatori| |
| | | (RAM) con una capacidad de | |
| | | almacenamiento no superior a| |
| | | 2 Kbits, una memoria | |
| | | exclusivamente de lectura, n| |
| | | programable (ROM) o de una | |
| | | memoria exclusivamente de | |
| | | lectura, programable, no | |
| | | borrable (PROM) o de una | |
| | | memoria exclusivamente de | |
| | | lectura, programable, que se| |
| | | pueda borrar mediante rayos | |
| | | ultravioleta (EPROM), con un| |
| | | capacidad de almacenamiento | |
| | | de 16 Kbits, en forma de | |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 8042, 8742, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 63 |02 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 8 | |
| | | bits, en tecnología N-MOS | |
| | | (incluyendo H-MOS), que | |
| | | contenga una memoria de dato| |
| | | en forma de una memoria | |
| | | estática de lectura-escritur| |
| | | de acceso aleatorio (5-RAM) | |
| | | una memoria de programa, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MC 68705, MC 6805, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas:| |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 63 |03 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 8 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | dotado de arquitectura de | |
| | | registro a registro, que | |
| | | contenga una memoria estátic| |
| | | de lectura-escritura de | |
| | | acceso aleatorio (5-RAM) con| |
| | | una capacidad de | |
| | | almacenamiento no superior a| |
| | | 12 Kbits y al menos una | |
| | | memoria exclusivamente de | |
| | | lectura, no programable (ROM| |
| | | o una memoria exclusivamente| |
| | | de lectura, programable, no | |
| | | borrable (PROM) o una memori| |
| | | exclusivamente de lectura, | |
| | | programable, borrable con | |
| | | rayos ultravioleta (EPROM) o| |
| | | una memoria exclusivamente d| |
| | | lectura, programable, | |
| | | borrable eléctricamente | |
| | | (E2PROM), con una capacidad | |
| | | de almacenamiento no superio| |
| | | a 256 Kbits, en forma de | |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 370C010, 370C250, 370C732, | |
| | | 73C85, 370C032, 370C256, | |
| | | 370C756, 73C88, 370C050, | |
| | | 370C310, 370C758, 73C95, | |
| | | 370C052, 370C332, 370C810, | |
| | | 73C161, 370C056, 370C350, | |
| | | 370C850, MC 68HC051, 370C058| |
| | | 370C352, 374C036, MC | |
| | | 68HC05P8, 370C150, 370C356, | |
| | | 73C41, 370C156, 370C358, | |
| | | 73C42, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 63 |04 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 8 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | para descodificar y | |
| | | visualizar textos, que | |
| | | contenga una memoria | |
| | | exclusivamente de lectura, n| |
| | | programable (ROM), con una | |
| | | capacidad de almacenamiento | |
| | | de 8 Kbits, una memoria | |
| | | exclusivamente de lectura, n| |
| | | programable (ROM), con un | |
| | | juego de 120 caracteres y un| |
| | | memoria de lectura-escritura| |
| | | de acceso aleatorio (RAM) co| |
| | | una capacidad de | |
| | | almacenamiento no superior d| |
| | | 2 304 bits, en forma de | |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CF 72307, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 63 |05 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 8 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | que asegure las funciones de| |
| | | deflexión vertical para un | |
| | | tubo catódico, que contenga | |
| | | unidades de aritmética y | |
| | | lógica (ALUs), 4 memorias | |
| | | exclusivamente de lectura, n| |
| | | programable (ROMs) con una | |
| | | capacidad total de | |
| | | almacenamiento de 11,7 Kbits| |
| | | 2 memorias de lectura- | |
| | | escritura de acceso aleatori| |
| | | (RAMs) con una capacidad | |
| | | total de almacenamiento de 1| |
| | | Kbit, un convertidor | |
| | | analógico-digital y 2 | |
| | | convertidores digital- | |
| | | analógicos, en forma de | |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CXD 2018, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 63 |06 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 8 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | que asegure las funciones de| |
| | | control de un teclado, que | |
| | | contenga una memoria | |
| | | exclusivamente de lectura, n| |
| | | programable (ROM), con una | |
| | | capacidad de almacenamiento | |
| | | de 2 Kbits, memorias de | |
| | | lectura-escritura de acceso | |
| | | aleatorio (RAMs) con una | |
| | | capacidad total de | |
| | | almacenamiento de 2 Kbits, u| |
| | | reloj de tiempo real, | |
| | | registros de direcciones y | |
| | | tampones de memoria de | |
| | | entrada-salida, en forma de | |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 82C113, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 63 |07 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 8 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | que asegure funciones de | |
| | | control remoto, que contenga| |
| | | una memoria exclusivamente d| |
| | | lectura, no programable | |
| | | (ROM), con una capacidad de | |
| | | almacenamiento inferior o | |
| | | igual a 128 Kbits, una | |
| | | memoria de lectura-escritura| |
| | | de acceso aleatorio (RAM) co| |
| | | una capacidad de | |
| | | almacenamiento inferior o | |
| | | igual a 4 Kbits y un | |
| | | modulador, en forma de | |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MN 187164, PCA 84C222. PCA | |
| | | 84C822, PCA 84C122, PCA | |
| | | 84C422, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 63 |08 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 8 | |
| | | bits, en memoria | |
| | | exclusivamente de lectura, n| |
| | | programable (ROM), con una | |
| | | capacidad de almacenamiento | |
| | | de 128 Kbits, un circuito de| |
| | | interfaz de una memoria | |
| | | exclusivamente de lectura, | |
| | | programable, borrable con | |
| | | rayos ultravioleta (EPROM), | |
| | | un circuito de interfaz de | |
| | | comunicación, en forma de | |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | D6305, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 63 |09 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 8 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | que asegure las funciones de| |
| | | comunicación y de control en| |
| | | redes locales (LON), | |
| | | costituido por 3 unidades | |
| | | centrales de proceso (CPU) d| |
| | | 8 bits, una memoria estática| |
| | | de lectura-escritura de | |
| | | acceso aleatorio (5-RAM) con| |
| | | una capacidad de | |
| | | almacenamiento inferior o | |
| | | igual a 16 Kbits y una | |
| | | memoria exclusivamente de | |
| | | lectura, programable, | |
| | | borrable eléctricamente | |
| | | (E2PROM) con capacidaddd de | |
| | | almacenamiento de 4 Kbits, e| |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MC 143120, MC 143150, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 63 |11 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 8 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | constituido por una memoria | |
| | | de lectura-escritura de | |
| | | acceso aleatorio (RAM) con | |
| | | una capacidad de | |
| | | almacenamiento de 2 u 8 | |
| | | Kbits, una memoria | |
| | | exclusivamente de lectura, | |
| | | programable, que se pueda | |
| | | borrar eléctricamente | |
| | | (E2PROM), con una capacidad | |
| | | de almacenamiento de 4 Kbits| |
| | | y un convertidor analógico- | |
| | | digital de 8 canales, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MC 68HC11A1, SC 415111FU, SC| |
| | | 415016FU, TMP 68HC11A1, MC | |
| | | 68HC11F, SC 415112FU, SC | |
| | | 805666FN, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 63 |12 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 8 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | que contenga un procesador d| |
| | | señales digitales de 16 bits| |
| | | una memoria de lectura- | |
| | | escritura de acceso aleatori| |
| | | (RAM) con una capacidad de | |
| | | almacenamiento de 4 Kbits o | |
| | | más, pero inferior o igual a| |
| | | 16 Kbits y con función de | |
| | | memoria de programa, 2 | |
| | | memorias de lectura-escritur| |
| | | de acceso aleatorio (RAM) co| |
| | | una capacidad de | |
| | | almacenamiento total de 2- | |
| | | Kbits o más, pero inferior o| |
| | | igual a 8 Kbits y 256 | |
| | | registros, en forma de | |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | Z 86294, Z 86295, Z 86C95, u| |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 63 |13 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 8 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | que asegure funciones de | |
| | | control de una unidad de | |
| | | memoria de discos flexibles | |
| | | de un teclado, que contenga | |
| | | un registro de configuración| |
| | | de 8 bits, una memoria de | |
| | | lectura-escritura de acceso | |
| | | aleatorio (RAM) con una | |
| | | capacidad de almacenamiento | |
| | | de 16 Kbits y con función de| |
| | | memoria de programa, una | |
| | | memoria de 2 Kbits y un relo| |
| | | de tiempo real, en forma de | |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | PC 87323 VF, PC 87911, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 63 |14 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 8 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | que comprenda 5 memorias de | |
| | | datos de una capacidad de | |
| | | almacenamiento total igual o| |
| | | superior a 160 512 bits, una| |
| | | memoria de programa con una | |
| | | capacidad de almacenamiento | |
| | | de 21 Kbit, un circuito de | |
| | | control de teclado, un | |
| | | circuito de sincronización d| |
| | | señales de video, 1 o 2 | |
| | | emisores/receptores | |
| | | asíncronos universales | |
| | | (UART), en forma de circuito| |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | VY 27085, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 63 |15 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 8 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | que contenga una memoria de | |
| | | datos, una memoria de | |
| | | programa y un circuito de | |
| | | control o de mando para un | |
| | | dispositivo de visualización| |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 83C751, CXP 85228, M 3817, P| |
| | | 75316, 83C752, CXP 85232, M | |
| | | 38203E4, TMP 87CC20F, 87C750| |
| | | CXP 85340, M 38203M2, TMP | |
| | | 87CH20F, 87C751, CXP 85452, | |
| | | 38207E8, TMP 87CK70AF, | |
| | | 87C752, CXP 85460, M 38207M8| |
| | | CXP 82316, M 37500M5, M 3825| |
| | | CXP 82320, M 37500M8, MB | |
| | | 89098, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 63 |16 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 8 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | que contenga una memoria de | |
| | | datos con una capacidad de | |
| | | almacenamiento no superior a| |
| | | 9 Kbits, una memoria de | |
| | | programa con una capacidad d| |
| | | almacenamiento no superior a| |
| | | 256 Kbit, un circuito de | |
| | | interfaz de comunicación en | |
| | | serie en serie, una salida d| |
| | | datos en serie y un reloj de| |
| | | desplazamiento en serie, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | COP 820, COP 881C, COP 888CG| |
| | | MB 89152, COP 840, COP 884CF| |
| | | COP 888EG, MB 89P657A, COP | |
| | | 880C, COP 888CF, MB 89145, M| |
| | | 89W147, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 63 |17 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 8 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | constituido por una memoria | |
| | | exclusivamente de lectura, n| |
| | | programable (ROM), con una | |
| | | capacidad de almacenamiento | |
| | | de 16,5 Kbits, una memoria d| |
| | | lectura-escritura de acceso | |
| | | aleatorio (RAM) con una | |
| | | capacidad de almacenamiento | |
| | | de 1 Kbit, en forma de | |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 76032KC, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 63 |18 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 8 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS o |- |
| | | MOS (incluida la tecnología |- |
| | | MOS), que contenga una o | |
| | | varias memorias de datos con| |
| | | una capacidad de | |
| | | almacenamiento total no | |
| | | superior a 12 Kbits y una | |
| | | memoria de programa con una | |
| | | capacidad de almacenamiento | |
| | | igual o superior a 32 Kbits | |
| | | pero inferior o igual a 480 | |
| | | Kbits, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 5A41, 87CO55, CXD 80724, | |
| | | MC68HC05i8, 5B11, 87C504, CX| |
| | | 80524, MC68HC11A8, 76C75T, | |
| | | 87C51, L 39, MC68HC705i8, | |
| | | 7742, 87C52, M 37450E8, MN | |
| | | 1871215, 77C82, 87C54, M | |
| | | 37450M8, PCA 84C640, 80C152,| |
| | | 87C58, M 38063M6, PCA 84C840| |
| | | 80C51, 87L51, M 38063E8, PCA| |
| | | 84C841, 80C52, Am 79C412, M | |
| | | 38067M8, PD 78014, 83C055, A| |
| | | 89C51, M 3812, PD 78058, | |
| | | 83C504, C 1900, M 50743, PD | |
| | | 78064, 83C51, C 2900, M50747| |
| | | PD 78134, 83L51, C 3900, | |
| | | M50958, TMP 87PM70, 8751, C | |
| | | 40, M50959, TMP 91P642, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 63 |20 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 8 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | que contenga una memoria | |
| | | exclusivamente de lectura, n| |
| | | programable (ROM), con una | |
| | | capacidad de almacenamiento | |
| | | de 256, 320 o 384 Kbits, y | |
| | | una memoria de lectura- | |
| | | escritura de acceso aleatori| |
| | | (RAM) con una capacidad de | |
| | | almacenamiento de 10496, 11 | |
| | | 008, 20 736 o 21 760 bits, e| |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CXP 87132, CXP 87240, MN | |
| | | 1883220, CXP 87140, CXP | |
| | | 87248, MN 1884820, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 63 |21 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 8 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | que contenga una memoria de | |
| | | lectura-escritura de acceso | |
| | | aleatorio (RAM) con una | |
| | | capacidad de almacenamiento | |
| | | inferior o igual a 16 Kbits,| |
| | | una memoria exclusivamente d| |
| | | lectura, no programable (ROM| |
| | | o una memoria exclusivamente| |
| | | de lectura, programable, no | |
| | | borrable (PROM) o una memori| |
| | | exclusivamente de lectura, | |
| | | programable, que se pueda | |
| | | borrar mediante rayos | |
| | | ultravioletas (EPROM), con | |
| | | una capacidad de | |
| | | almacenamiento inferior o | |
| | | igual a 384 Kbits, una | |
| | | memoria exclusivamente de | |
| | | lectura, programable, que se| |
| | | pueda borrar eléctricamente | |
| | | (E2PROM), con una capacidad | |
| | | de almacenamiento inferior o| |
| | | igual a 6 Kbits y un | |
| | | convertidor analógico-digita| |
| | | de 8 canales, en forma de | |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MC 68HC11, MC 68HC711, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 65 |01 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 16 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | que permita el proceso de | |
| | | señales de | |
| | | moduladores/desmoduladores | |
| | | (módems), que contenga una | |
| | | memoria de datos con una | |
| | | capacidad de almacenamiento | |
| | | de 4Kbits y una memoria de | |
| | | programa con una capacidad d| |
| | | almacenamiento de 256 Kbits,| |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | SC 11066, SC 11077, SC 11088| |
| | | u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 65 |02 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 16 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | provisto de una memoria de | |
| | | datos de una capacidad de | |
| | | almacenamiento de 32 Kbits, | |
| | | una o varias memorias de | |
| | | programa con una capacidad d| |
| | | almacenamiento total inferio| |
| | | o igual a 240 Kbits, con un | |
| | | bus externo de 14 bits, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | ADSP 2171, ADSP 2178, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 65 |03 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 16 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | una unidad de desplazamiento| |
| | | aritmético y lógico | |
| | | («Shifter»), una memoria de | |
| | | datos con una capacidad de | |
| | | almacenamiento de 8 Kbits y | |
| | | una memoria de programa con | |
| | | una capacidad de | |
| | | almacenamiento de 96 Kbits, | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | ADSP 2164, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 65 |04 |Microcontrolador o | |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 16 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | constituido por una memoria | |
| | | de lectura-escritura de | |
| | | acceso aleatorio (RAM) con l| |
| | | función de memoria de | |
| | | programa y de datos y con un| |
| | | capacidad de almacenamiento | |
| | | de 8 Kbits, un circuito de | |
| | | interfaz audio, un circuito | |
| | | de interfaz video y un | |
| | | circuito de | |
| | | desaleatorización, en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------
|Código de la |Taric |Designación de la mercancía |Derechos |
|nomenclatura | | | autónomos|
|combinada | | | (%) |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 65 | |- una sigla de |0 |
|(continuación) | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CL 9110, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 65 |05 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 16 | |
| | | bits, en tecnología N-MOS | |
| | | (incluida la tecnología H- | |
| | | MOS), que contenga al menos | |
| | | una memoria exclusivamente d| |
| | | lectura, no programable | |
| | | (ROM), con una capacidad de | |
| | | almacenamiento de 510 x 13 | |
| | | bits, o una memoria | |
| | | exclusivamente de lectura, | |
| | | programable, que se pueda | |
| | | borrar mediante rayos | |
| | | ultravioleta (EPROM), con un| |
| | | capacidad de almacenamiento | |
| | | de 512 x 13 bits, y una | |
| | | memoria de lectura-escritura| |
| | | de acceso aleatorio (RAM) co| |
| | | una capacidad de | |
| | | almacenamiento de 2 Kbits, e| |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | PD 7720, PD 77 P 20, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 65 |07 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 16 | |
| | | bits y un bus de direcciones| |
| | | de 16 bits y un bus de datos| |
| | | de 8 bits, en tecnología C- | |
| | | MOS, compuesto por una | |
| | | memoria de lectura-escritura| |
| | | de acceso aleatorio (RAM) co| |
| | | una capacidad de | |
| | | almacenamiento no inferior a| |
| | | 4 Kbits y por una memoria | |
| | | exclusivamente de lectura, n| |
| | | programable (ROM), o por una| |
| | | memoria exclusivamente de | |
| | | lectura, programable, no | |
| | | borrable (PROM), o por una | |
| | | memoria exclusivamente de | |
| | | lectura, programable, que se| |
| | | pueda borrar mediante rayos | |
| | | ultravioleta (EPROM), con un| |
| | | capacidad de almacenamiento | |
| | | no inferior a 128 Kbits, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MB 89715, MB 89P715, MB | |
| | | 89W715, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 65 |13 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 16 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | que contenga una memoria | |
| | | exclusivamente de lectura, n| |
| | | programable (ROM), con una | |
| | | capacidad de almacenamiento | |
| | | de 64 Kbits, una memoria de | |
| | | lectura-escritura de acceso | |
| | | aleatorio (RAM) con una | |
| | | capacidad de almacenamiento | |
| | | de 32 Kbits y una memoria | |
| | | cache estática de lectura- | |
| | | escritura de acceso aleatori| |
| | | (5-Cache-RAM) con una | |
| | | capacidad de almacenamiento | |
| | | de 15 x 16 bits, en forma de| |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | DSP16A, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 65 |21 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 16 | |
| | | bits, que contenga una | |
| | | memoria de datos, una memori| |
| | | de programa y con un | |
| | | convertidor analógico-digita| |
| | | y/o un convertidor digital- | |
| | | analógico, en forma de | |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 21mspS2BS-52, 83C198, HD | |
| | | 6473308CP, M 37702 M4, 78C11| |
| | | 8796, ICS 1700, M 37702 M6L,| |
| | | 78C12, 87C196, M 37702 E2, M| |
| | | 37702 MDB, 78C14, ADSP | |
| | | 21msp58, M 37702 E4, M 37710| |
| | | EFL, 78CP14G, ADSP 21msp59, | |
| | | 37702 E8, M 37751E6, 8396, | |
| | | H8/532, M 37702 M2, MC | |
| | | 68HC16, 8397, HD 6435368, M | |
| | | 37702 M8, 83C196, HD 6475368| |
| | | M 37702 M3B, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 65 |22 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 16 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | para el control de redes | |
| | | locales, que contenga una | |
| | | memoria de datos y una | |
| | | memoria de programa, en form| |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación (iones) siguient| |
| | | (s): | |
| | | SMC 83C825, TMS 8370C03, TMS| |
| | | 8370C73, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 65 |23 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 16 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | que contenga una memoria de | |
| | | datos con una capacidad de | |
| | | almacenamiento no superior a| |
| | | 16 Kbits y una memoria de | |
| | | programa con una capacidad d| |
| | | almacenamiento no superior a| |
| | | 48 Kbits, en forma de | |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | ADSP 2101, ADSP 2105, DSP | |
| | | 56116, ADSP 2102BS-50, ADSP | |
| | | 2111, PD 77P25, ADSP 2103, | |
| | | ADSP 2115, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 67 |01 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 19 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | que permita funciones audio | |
| | | funciones de | |
| | | recepción/transmisión de un | |
| | | sistema de telecomunicación | |
| | | digital inalámbrico, en form| |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AM 79C420, SC 14400, SC | |
| | | 14401, SC 14420, SC 14460, u| |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 67 |02 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 32 | |
| | | bits, en tecnología N-MOS | |
| | | (incluida la tecnología H- | |
| | | MOS), constituido por 24 | |
| | | registros de 32 bits y una | |
| | | memoria de lectura-escritura| |
| | | de acceso aleatorio (RAM) co| |
| | | una capacidad de | |
| | | almacenamiento de 2 Kbits, e| |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | HGC 6127, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 67 |04 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 32 | |
| | | bits y un bus de datos de 16| |
| | | bits, constituido por | |
| | | memorias de lectura-escritur| |
| | | de acceso aleatorio (RAMs) | |
| | | con una capacidad total de | |
| | | almacenamiento inferior o | |
| | | igual a 450 Kbits, de una o | |
| | | más memorias exclusivamente | |
| | | de lectura, no programable | |
| | | (ROMs) o de una o más | |
| | | memorias exclusivamente de | |
| | | lectura, programables, que s| |
| | | puedan borrar mediante rayos| |
| | | ultravioleta (EPROMs), con | |
| | | una capacidad total de | |
| | | almacenamiento inferior o | |
| | | igual a 768 Kbits, en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones ) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 320 10, 320 C 15, 320 C 50, | |
| | | 320 E 15, 320 11, 320 C 17, | |
| | | 320 C 51, 320 E 17, 320 C 10| |
| | | 320 C 25, 320 C 53, TMS | |
| | | 320C59, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 67 |05 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 32 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | que contenga una memoria | |
| | | exclusivamente de lectura, n| |
| | | programable (ROM), con una | |
| | | capacidad de almacenamiento | |
| | | de 4 Mbits, una memoria de | |
| | | lectura-escritura de accesso| |
| | | aleatorio (RAM) con una | |
| | | capacidad de almacenamiento | |
| | | de control de interrupciones| |
| | | un circuito de control de | |
| | | teclado, un circuito de | |
| | | control para direcciones de | |
| | | memoria (Memory mapper) y un| |
| | | generador de reloj, en forma| |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | SC 414181FG16, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 67 |06 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 32 | |
| | | bits, constituido por una o | |
| | | más memorias de lectura- | |
| | | escritura de acceso aleatori| |
| | | (RAMs) con una capacidad de | |
| | | almacenamiento total no | |
| | | superior a 48 Kbits, una | |
| | | memoria exclusivamente de | |
| | | lectura, no programable | |
| | | (ROM), con una capacidad de | |
| | | almacenamiento no superior a| |
| | | 128 Kbits, de una unidad | |
| | | aritmética de 32 bits con | |
| | | coma flotante, en forma de | |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | DSP 32, MB 86232, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 67 |07 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 32 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | provisto de una o algunas | |
| | | memorias de lectura-escritur| |
| | | de acceso aleatorio (RAMs) | |
| | | con una capacidad de | |
| | | almacenamiento total de 64 | |
| | | Kbits, y de una memoria | |
| | | exclusivamente de lectura, n| |
| | | programable (ROM), con una | |
| | | capacidad de almacenamiento | |
| | | igual o superior a 128 Kbits| |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 320 C 30, 320 C 40, DSP 3207| |
| | | u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 854213 67 |08 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 32 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | que contenga un módulo de | |
| | | integración de sistemas | |
| | | (SIM), una memoria de lectur|- |
| | | escritura de acceso aleatori| |
| | | (RAM), una unidad de proceso| |
| | | de tiempos (TPU) y 2 | |
| | | circuitos de interfaz en | |
| | | serie, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MC 68332, MC 68336, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 67 |09 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 32 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | con función de tratamiento d| |
| | | datos audio, constituido por| |
| | | un multiplicador y acumulado| |
| | | (MAC) de 52 bits, 2 memorias| |
| | | dinámicas de lectura- | |
| | | escritura de acceso aleatori| |
| | | (D-RAM) con una capacidad de| |
| | | almacenamiento total de 12 | |
| | | Kbits y 2 memorias estáticas| |
| | | de lectura-escritura de | |
| | | acceso aleatorio (5-RAM) con| |
| | | una capacidad de | |
| | | almacenamiento total de 14 | |
| | | Kbits, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | TMC 57000, TMC 57001, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 67 |10 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso de 28 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, e| |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | VY 27015, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 69 |01 |Microcontrolador o |0 |
| | | microordenador con una | |
| | | capacidad de proceso superio| |
| | | a 32 bits, en tecnología C- | |
| | | MOS, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | ADSP 21060, CS 4920, DSP | |
| | | 56001, DSP 9 6002, ADSP | |
| | | 21061, DSP 1616, DSP 56002, | |
| | | TMS 320C500, ADSP 21062, DSP| |
| | | 56 000, DSP 56166, TMS | |
| | | 320C548, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|8542 13 70 | |Microperiféricos |0 |
|8542 14 50 | | | |
|8542 19 71 | | | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 72 |01 |Circuito de retardo, en |0 |
| | | tecnología C-MOS, que | |
| | | contenga una memoria estátic| |
| | | de lectura-escritura de | |
| | | acceso aleatorio (5-RAM) con| |
| | | una capacidad de | |
| | | almacenamiento de 8 Kbits, e| |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | M50198P, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 72 |02 |Circuito de control, en |0 |
| | | tecnología C-MOS, para el | |
| | | mando de la activación de la| |
| | | plumas de una cabeza de | |
| | | impresión, en forma de | |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 1TYS-0001, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 72 |03 |Circuito de interfaz, en |0 |
| | | tecnología C-MOS, para un | |
| | | teclado con una matriz | |
| | | capacitiva, que permita el | |
| | | barrido y la detección | |
| | | matricial, en forma de | |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 22-00958-000, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 72 |04 |Codificador-descodificador |0 |
| | | con filtro, en tecnología C-| |
| | | MOS, para señales de | |
| | | frecuencia inferior o igual | |
| | | 4 kHz, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | QMV 112, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 72 |05 |Codificador-descodificador |0 |
| | | cuádruple con filtros de | |
| | | modulación por impulsos | |
| | | codificados, en tecnología C| |
| | | MOS, que contenga | |
| | | amplificadores para regular | |
| | | la simetría de señales, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | QMV 365, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 72 |06 |Sincronizador combinado con |0 |
| | | un explorador y distribuidor| |
| | | de señales, en tecnología C-| |
| | | MOS, que contenga una unidad| |
| | | de control, un circuito de | |
| | | eliminación del rebote de | |
| | | contactos, un registro de | |
| | | desplazamiento de 17 bits y | |
| | | una unidad de formateo de lo| |
| | | datos de salida, en forma de| |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) siguiente| |
| | | (s): | |
| | | QMV 222, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 72 |07 |Circuito de compresión- |0 |
|ex 8542 13 99 | 01 | descompresión de datos o | |
| | | imagen, en tecnología C-MOS,| |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 1XH4-0301, 1XY9-0001, CL 450| |
| | | CL 950, 1XK6-0301, 74 ACT | |
| | | 6340, CL 550, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 72 |08 |Circuito, en tecnología C- |0 |
| | | MOS, que permita la | |
| | | sincronización y la | |
| | | separación de señales de | |
| | | lectura y la generación de | |
| | | señales de escritura, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | HG 22SS013601, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 76 |01 |Circuito de tratamiento de |0 |
| | | señales audio a base de | |
| | | células estándar, en | |
| | | tecnología C-MOS, que | |
| | | contenga una memoria | |
| | | exclusivamente de lectura, n| |
| | | programable (ROM), una | |
| | | memoria de lectura-escritura| |
| | | de acceso aleatorio (RAM), 4| |
| | | convertidores analógico- | |
| | | digital, un circuito de | |
| | | interfaz en serie, un | |
| | | circuito de decimación de | |
| | | frecuencias y un circuito de| |
| | | protección de sobrecarga par| |
| | | altavoces, en forma de | |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | VY 27051, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 76 |02 |Filtro digital audio a base |0 |
| | | de células estándar | |
| | | («standard cells»), en | |
| | | tecnología C-MOS, con 16 | |
| | | canales, cada uno de ellos | |
| | | programable en tiempo real | |
| | | con 20 parámetros o más, que| |
| | | contenga un multiplicador y | |
| | | acumulador (MAC), un | |
| | | temporizados y 2 memorias de| |
| | | lectura-escritura de acceso | |
| | | aleatorio (RAMs) para el | |
| | | almacenamiento de parámetros| |
| | | y de datos provisionales de | |
| | | procesamiento, en forma de | |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | VC 5396, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|8542 13 82 | |Dispositivo de lógica |0 |
|8542 14 75 | | programable | |
|8542 19 82 | | | |
------------------------------------------------------------------
|8542 13 84 | |Circuitos de lógica estándar |0 |
|8542 14 80 | | | |
|8542 19 84 | | | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 91 |01 |Circuito de control remoto, |0 |
| | | en tecnología C-MOS, que | |
| | | permita la generación de 2 | |
| | | 048 órdenes diferentes y el | |
| | | control de 32 sistemas, que | |
| | | contenga un codificador de | |
| | | teclado, un descodificador d| |
| | | teclado, un convertidor | |
| | | paralelo-serie, un divisor, | |
| | | un generador de reposición y| |
| | | un oscilador, en forma de | |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | SAA 3010, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 91 |02 |Circuito de control de 8 |0 |
| | | canales, en tecnología C-MOS| |
| | | capaz de mantener una | |
| | | tracción constante de los | |
| | | electroimanes, con diodos | |
| | | incorporados y memoria de 8 | |
| | | bits, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | UCN 5801, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 91 |03 |Circuito de control para |0 |
| | | señales de baja frecuencia n| |
| | | superior a 20 kHz, con un | |
| | | mínimo de 16 elementos | |
| | | análogos de conmutación, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | TC 9164 N, TC 9177 P, TC 918| |
| | | P, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 91 |04 |Circuito de control de |0 |
| | | motores de corriente | |
| | | continua, que tenga al menos| |
| | | una de las características | |
| | | siguientes: | |
| | | a) en tecnología C-MOS, | |
| | | constituido por un circuito | |
| | | controlador de la tensión de| |
| | | alimentación, un circuito | |
| | | para el almacenamiento y la | |
| | | decodificación de direccione| |
| | | y el multiplexado de datos, | |
| | | un convertidor digital- | |
| | | analógico de 8 bits y 5 | |
| | | amplificadores, | |
| | | b) en tecnología N-MOS | |
| | | (incluida la tecnología H- | |
| | | MOS), que contenga un filtro| |
| | | digital de 16 bits, | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | a) GC 27, a) GC 45, b) LM | |
| | | 629, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 91 |05 |Circuito de control, en |0 |
| | | tecnología C-MOS, que permit| |
| | | el tratamiento de señales de| |
| | | lectura y el control del | |
| | | motor de un lector de discos| |
| | | compactos, constituido por u| |
| | | circuito de interfaz de una | |
| | | unidad central de proceso | |
| | | (CPU), un circuito de | |
| | | detección y de corrección de| |
| | | los errores, un desmodulador| |
| | | de señal de lectura, un | |
| | | circuito bucle enganchado en| |
| | | fase («Phase Locked | |
| | | Loop/PLL») y un circuito de | |
| | | control de velocidad lineal | |
| | | constante (CLV), en forma de| |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CXD 1125, CXD 1130, CXD 1135| |
| | | CXD 1167, MN 66271, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 91 |06 |Circuito de control de |0 |
| | | servomecanismos, en | |
| | | tecnología C-MOS, en forma d| |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | KM 3702, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 91 |07 |Circuito de control, en |0 |
| | | tecnología C-MOS, que permit| |
| | | el control de señales video | |
| | | de un detector de imagen de | |
| | | transferencia de carga, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | com binación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CXD 2103, CXD 2133, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 91 |08 |Circuito de control audio, |0 |
| | | en tecnología C-MOS, que | |
| | | permite el control de la | |
| | | intensidad de sonido con 2 | |
| | | canales (estéreo), que | |
| | | contenga un multiplexador, 2| |
| | | amplificadores, un registro | |
| | | de control y un registro | |
| | | serie/paralelo, en forma de | |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CS 3310, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 91 |09 |Circuito de control para |0 |
| | | microprograma, en tecnología| |
| | | C-MOS, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CY 2910, CY 7C 910, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 91 |10 |Circuito de control, en |0 |
| | | tecnología C-MOS, para el | |
| | | control de la tensión de las| |
| | | memorias de lectura-escritur| |
| | | de acceso aleatorio (RAMs), | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | BQ 2201, BQ 2202, BQ 2204, B| |
| | | 2502, BQ 2503, DS 1210, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 91 |11 |Circuito de |0 |
| | | descodificación/mando de | |
| | | línea, en tecnología C-MOS, | |
| | | con una tensión de salida de| |
| | | 30, 35 o 60 V a 500 mA, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MC-34142, UCN 5816, UCN 5817| |
| | | u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 91 |12 |Circuito de control, en |0 |
| | | tecnología C-MOS, para la | |
| | | gestión de la disminución de| |
| | | consumo energético de un | |
| | | microprocesador u otras | |
| | | unidades periféricas, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en,- o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 1028 CP, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 91 |13 |Circuito de interfaz de |0 |
| | | línea de modulación por | |
| | | impulsos codificados, en | |
| | | tecnología C-MOS, en forma d| |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | BT 8953A, CS 61575, XR-T5791| |
| | | CS 61574, DS 2153, XR-T5793,| |
| | | u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 91 |14 |Circuito de interfaz por al |0 |
| | | menos un codificador, en | |
| | | tecnología C-MOS, que permit| |
| | | la identificación y medición| |
| | | de dirección y de | |
| | | desplazamiento a través de | |
| | | señales de sensores externos| |
| | | que contenga como mínimo 3 | |
| | | contadores, como mínimo un | |
| | | cerrojo («Latch») de 16 o 24| |
| | | bits, un multiplexor o más y| |
| | | uno o más circuitos tampón d| |
| | | datos paralelos de 8 bits, e| |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | THCT 2 000, THCT 12016, THCT| |
| | | 12024, THCT 12316, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 91 |15 |Circuito de interfaz de un |0 |
| | | descodificador de datos | |
| | | textuales, en tecnología C- | |
| | | MOS, que permita segmentar | |
| | | datos, regenerar el reloj y | |
| | | separar la sincronización, e| |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CF 72303, CE 72306, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 91 |16 |Circuito de interfaz y de |0 |
| | | control, en tecnología C-MOS| |
| | | programable para la interfaz| |
| | | de señales entre circuitos d| |
| | | control de red video gráfica| |
| | | (VGA) y pantallas con tubo | |
| | | catódico (CRT), dispositivos| |
| | | de visualización de cristale| |
| | | líquidos (LCD), dispositivos| |
| | | de visualización de diodos | |
| | | emisores de luz (LED) o | |
| | | dispositivos de visualizació| |
| | | de plasma, que permita el | |
| | | control simultáneo de una | |
| | | pantalla con tubo catódico (| |
| | | CRT) y un dispositivo de | |
| | | visualización de cristales | |
| | | líquidos (LCD), constituido | |
| | | por un convertidor de video | |
| | | digital-analógico con una | |
| | | memoria de lectura-escritura| |
| | | de acceso aleatorio (RAMDAC)| |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CL-GD6340, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 91 |17 |Circuito de interfaz y de |0 |
| | | control repetidor, en | |
| | | tecnología C-MOS, constituid| |
| | | por 7, 8 o 12 puertos de | |
| | | interfaz de emisión- | |
| | | recepción, un puerto de | |
| | | interfaz de unidad de | |
| | | conexión (AUI) y un | |
| | | descodificador de bucle | |
| | | enganchado en fase («Phase | |
| | | Locked Loop/PLL»), en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | DP 83950, DP 83955, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 91 |18 |Circuito de interfaz de |0 |
| | | lineal en tecnología C-MOS | |
| | | que permita la transmisión y| |
| | | la recepción de datos con un| |
| | | velocidad de 25,6 Mbits/s, | |
| | | que comprenda una memoria de| |
| | | lectura-escritura FIFO | |
| | | («First in/First out»), un | |
| | | codificador de 415 bit y un | |
| | | descodificador de 514 bit, e| |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | TXC 07125, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 91 |19 |Circuito de interfaz serie, |0 |
| | | en tecnología C-MOS, que | |
| | | contenga 2 puertos en serie | |
| | | que permita la transmisión | |
| | | con una velocidad de 20 | |
| | | megaoctetos/s y 2 «bus» | |
| | | paralelos, en forma de | |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 3H5114, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |03 |Emisor-receptor síncrono |0 |
| | | universal, en tecnología C- | |
| | | MOS, que permita la | |
| | | transferencia numérica | |
| | | simultánea en dos direccione| |
| | | («full duplex»), de voz y/o | |
| | | de datos con una velocidad d| |
| | | 80 Kbits/s o más a una | |
| | | distancia de 2 km o una | |
| | | velocidad de 160 Kbits/s o | |
| | | menos a una distancia de 1 | |
| | | km. que contenga un modulado| |
| | | y memorias tampón de datos, | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MC 145421, MC 145425, TP | |
| | | 3401, TP 3403, MC 145422, MC| |
| | | 145426, TP 3402, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |04 |Emisor-receptor, en |0 |
| | | tecnología C-MOS, que tenga | |
| | | al menos una de las | |
| | | características siguientes: | |
| | | a) que permita el enlace de | |
| | | velocidades de línea de 1 | |
| | | 168, 8 448, 34 368, 53 084 o| |
| | | 159 252 Kbits por segundo, | |
| | | b) para señales entre un | |
| | | codificador-descodificador | |
| | | que utilice el código | |
| | | Manchester (MED) o una unida| |
| | | de interfaz y un cable de pa| |
| | | trenzado o un cable coaxial | |
| | | en una red local, | |
| | | c) que permita la | |
| | | transferencia de datos a una| |
| | | frecuencia de 1,544 o 2,048 | |
| | | MHz, que comprenda un | |
| | | ecualizador y un generador d| |
| | | señales de reloj, | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | a) Bt 8952, b) 83C92, b) MC | |
| | | 145572, c) LXT 311, a) TXC 0| |
| | | 050, b) 83C94, b) TMS 380C60| |
| | | a) PM 5343, b) Am 79C98, c) | |
| | | LXT 304, a) PM 5344, b) | |
| | | CY7C971, c) LXT 310, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |05 |Receptor multifrecuencia de |0 |
| | | doble tono (DTMF), en | |
| | | tecnología C-MOS, que permit| |
| | | la descodificación de señale| |
| | | DTMF en datos binarios de 4 | |
| | | bits, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | M-957, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |06 |Convertidor de señales en |0 |
| | | serie a señales en paralelo,| |
| | | en tecnología C-MOS, que | |
| | | permite el mando de un | |
| | | dispositivo de visualización| |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | HV 5122, HV 5306, HV 5406, H| |
| | | 7708, HV 5222, HV 5308, HV | |
| | | 5408, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |07 |Convertidor digital- |0 |
| | | analógico y analógico- | |
| | | digital, en tecnología C-MOS| |
| | | que contenga un modulador | |
| | | analógico que permite el | |
| | | sobremuestreo de señales a | |
| | | una frecuencia de 1 024 MHz | |
| | | un fitro que permite el | |
| | | muestreo de señales de un | |
| | | modulador digital a una | |
| | | frecuencia de 512 kHz, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MSP 58C20, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |09 |Convertidor de velocidad de |0 |
| | | muestreo, en tecnología C- | |
| | | MOS, que permite la | |
| | | conversión de una señal de | |
| | | reloj de una frecuencia igua| |
| | | o superior a 13,5 MHz pero | |
| | | inferior o igual a 18 MHz en| |
| | | un señal de una frecuencia d| |
| | | 18 MHz, en forma de circuito| |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CXD 7032, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |10 |Circuito separador de datos |0 |
|ex 8542 14 99 | 01 | de unidades de memoria de | |
| | | discos, en forma de circuito| |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | DP 8465, VM 5352, WD 10 C 20| |
| | | VM 5351, VM 5353, DAD 10 C | |
| | | 21, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |11 |Circuito de proceso de |0 |
| | | señales, en tecnología C-MOS| |
| | | que permita un retraso de la| |
| | | secuenciación del barrido de| |
| | | líneas horizontales de un | |
| | | detector de imagen de | |
| | | transferencia de carga, que | |
| | | contenga un generador de | |
| | | señales de reloj, un «clamp»| |
| | | circuito y un circuito de | |
| | | muestreo-bloqueo, en forma d| |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CXL 1517, MN 3860SA, MSM | |
| | | 6819MS-K, CXL 5504, MN | |
| | | 3861SA, MSM 6834MS-K, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |12 |Sintetizador de señales |0 |
| | | numéricas, en tecnología C- | |
| | | MOS, que tenga al menos una | |
| | | de las características | |
| | | siguientes: | |
| | | a) con memorias de lectura- | |
| | | escritura de acceso aleatori| |
| | | (RAMs) con una capacidad de | |
| | | almacenamiento total de 16 | |
| | | Kbits, con una velocidad de | |
| | | muestreo de 22,257 kHz y 44,| |
| | | kHz y con 2 canales de | |
| | | salida, | |
| | | b) que contenga 32 o 48 | |
| | | generadores de frecuencia, u| |
| | | generador de reloj y un | |
| | | generador de direcciones, | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | a) 344 5 0053, b) VC 2375, b| |
| | | VC 5395, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |13 |Generador de señales, en |0 |
| | | tecnología C-MOS, que permit| |
| | | la generación de impulsos | |
| | | síncronos de un detector de | |
| | | transferencia de carga, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CXD 1030, CXD 1217, LZ 93B53| |
| | | LZ 93N43, LZ 95G52, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |14 |Circuito de proceso de |0 |
| | | señales, en tecnología C-MOS| |
| | | que permita el proceso de | |
| | | señales video de un detector| |
| | | de imagen de transferencia d| |
| | | carga, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CXA 1810, CXD 2100, CXD 2150| |
| | | u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |16 |Circuito de proceso de |0 |
| | | video, en tecnología C-MOS, | |
| | | que permita la conversión de| |
| | | la relación altura/anchura, | |
| | | la conversión de relación de| |
| | | entrelazado para señales de | |
| | | luminancia/crominancia, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CXD 2035, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |17 |Codificador-descodificador, |0 |
| | | en tecnología C-MOS, que | |
| | | permita la codificación, la | |
| | | descodificación y la interfa| |
| | | de señales en serie con una | |
| | | velocidad de 13 Kbits por | |
| | | segundo y de señales audio | |
| | | con una velocidad de 104 | |
| | | Kbits por segundo, que | |
| | | contenga un convertidor | |
| | | analógico/digital, un | |
| | | convertidor | |
| | | digital/analógico, filtros | |
| | | digitales de modulación por | |
| | | impulsos codificados y un | |
| | | circuito de supresión de eco| |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | VE 22020, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |18 |Descodificador, en |0 |
| | | tecnología C-MOS, para la | |
| | | demodulación y la | |
| | | demultiplexación de señales | |
| | | estéreo, que contenga un | |
| | | circuito de interfaz del | |
| | | convertidor digital-analógic| |
| | | con una señal de salida de | |
| | | reloj de 8,192 o 16,384 MHz,| |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CF 70088, CF 70091, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |19 |Codificador-descodificador, |0 |
| | | en tecnología C-MOS, para la| |
| | | conversión de datos en | |
| | | formato NRZ («Non-Return-to | |
| | | Zero») o en formato RLL («Ru|- |
| | | Length-Limited»), en forma d| |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 61158, CL-SH110, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |20 |Descodificador audio, en |0 |
| | | tecnología C-MOS, que permit| |
| | | la descodificación y la | |
| | | demultiplexación de señales | |
| | | audio y de datos digitales, | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CS 8411, CS 8412, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |21 |Circuito de modulación por |0 |
| | | impulsos codificados | |
| | | adaptables diferenciados | |
| | | (ADPCM), en tecnología C-MOS| |
| | | para la codificación- | |
| | | descodificación de voz y de | |
| | | datos, que permita la | |
| | | transmisión simultánea de | |
| | | datos en dos direcciones | |
| | | («full duplex») o en una sol| |
| | | dirección («half duplex»), e| |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | BBSP4CH, MT 9125, SC 11360, | |
| | | Bt 8110, MT 9126, SC 11362, | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |22 |Codificador audio, en |0 |
| | | tecnología C-MOS, que permit| |
| | | la codificación y la | |
| | | multiplexación de señales | |
| | | audio y de datos digitales, | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CS 8401, CS 8402, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |23 |Codificador-descodificador |0 |
| | | para la conversión de datos | |
| | | en señales en paralelo o en | |
| | | serie, en tecnología N-MOS | |
| | | (incluida la tecnología H- | |
| | | MOS), consistente. en una | |
| | | unidad aritmética y lógica | |
| | | (ALU) y en una memoria | |
| | | exclusivamente de lectura, n| |
| | | programable (ROM), en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | TMS 38020, TMS 38021, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |24 |Circuito de reloj bucle |0 |
| | | enganchado en fase («Phase | |
| | | Locked Loop/PLL»), en | |
| | | tecnología C-MOS, con | |
| | | funciones de sincronizador o| |
| | | de multiplicador de | |
| | | frecuencias inferiores o | |
| | | iguales a 160 MHz, en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 74 FCT 3888915, MC 88915, MC| |
| | | 88920, 74 FCT 88915, MC | |
| | | 88916, MC 88PL117, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |26 |Circuito reloj-calendario, |0 |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones ) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 58274, MC 146818, MM 58174 A| |
| | | V 3023, M 3002, MCCS 146818,| |
| | | V 3021, M 3003, MM 58167, V | |
| | | 3022, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |27 |Generador de direcciones, en |0 |
| | | tecnología C-MOS, para la | |
| | | generación de direcciones de| |
| | | una imagen fuente y de una | |
| | | imagen resultante durante la| |
| | | manipulación de imágenes, en| |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | TMC 2302, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |28 |Circuito de desalineación, |0 |
| | | en tecnología C-MOS, que | |
| | | permita la extracción e | |
| | | introducción de células con | |
| | | modalidad de transferencia | |
| | | asíncrona de y a una señal d| |
| | | interfaz de línea, en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | TXC 05150, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |29 |Modulador-demodulador, en |0 |
| | | tecnología C-MOS (llamado | |
| | | «Modem» C-MOS), | |
| | | exclusivamente para | |
| | | transmisión de datos en una | |
| | | sola dirección («half | |
| | | duplex») de imágenes | |
| | | estáticas («facsimile | |
| | | telegraphy») con una | |
| | | velocidad de 300, 2 400, 4 | |
| | | 800, 7 200 o 9 600 bits por | |
| | | segundo, en forma de circuit| |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | TC 35128, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |30 |Modulador-demodulador, en |0 |
| | | tecnología C-MOS (llamado | |
| | | «Modem» C-MOS), para | |
| | | transmisión de datos | |
| | | simultáneamente en dos | |
| | | direcciones («full duplex»),| |
| | | con una velocidad inferior o| |
| | | igual a 2 400 bits por | |
| | | segundo y para transmisión e| |
| | | una sola dirección («half | |
| | | duplex») de imágenes | |
| | | estáticas («facsimile | |
| | | telegraphy») con una | |
| | | velocidad inferior o igual a| |
| | | 9 600 bits por segundo, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | SC 11044, SC 11046, SC 11054| |
| | | SC 11055, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |31 |Circuito de canal de |0 |
|ex 8542 19 98 | 07 | lectura, que asegure la | |
| | | función de lectura-escritura| |
| | | y de servodemodulador, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, oque | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 32P4730, 91C020, CL-SH 3305,| |
| | | u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |32 |Generador de un cursor, |0 |
| | | definible por el usuario, en| |
| | | tecnología C-MOS, en forma d| |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | Bt431, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |33 |Detector de humo, operativo |0 |
|ex 8542 14 99 | 02 | para una gama de temperatura| |
|ex 8542 19 98 | 08 | de -20 °C o más, sin exceder| |
| | | de +60 °C, en forma de | |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MC 14467, MC 14471, CS 235, | |
| | | MC 14468, MC 145010, V 24216| |
| | | u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |34 |Filtro en peine de línea de |0 |
| | | video, en tecnología C-MOS, | |
| | | que permita la separación | |
| | | digital de señales de | |
| | | luminancia y de crominancia,| |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CXD 2024, CXD 2030, MC | |
| | | 141626, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |36 |Módulo de eco y de |0 |
| | | reverberación, constituido | |
| | | por un multiplicador- | |
| | | acumulador, 2 memorias de | |
| | | lectura-escritura de acceso | |
| | | aleatorio (RAMs) y una | |
| | | memoria exclusivamente de | |
| | | lectura, no programable | |
| | | (ROM), en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | VC5344, VC5909, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |37 |Potenciómetro con control |0 |
| | | digital, en tecnología C-MOS| |
| | | o N-MOS (incluida la | |
| | | tecnología H-MOS), en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | SC 76013, X 9104, X 9313, X | |
| | | 9C103, X 9102, X 9311, X | |
| | | 9503, X 9C104, X 9103, X | |
| | | 9312, X 9C102, X 9C503, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |38 |Conmutador diferencial de |0 |
| | | punto de cruce de 8 x 16 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | que permite la conmutación | |
| | | con una frecuencia de 20 MHz| |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MT 8816, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |40 |Emisor-receptor que permita |0 |
| | | la recepción y la transmisió| |
| | | de datos a una velocidad de | |
| | | 51,84 o 44,736 Mbits/s, | |
| | | compuesto por un codificador| |
| | | de datos en formato NRZ («no|- |
| | | return-to-zero»), un | |
| | | descodificador, un circuito | |
| | | compensador adaptable | |
| | | asociado a un circuito de | |
| | | control de ganancia | |
| | | automático, un circuito de | |
| | | control de la recepción, un | |
| | | circuito de control de | |
| | | emisión y un circuito de | |
| | | recuperación del reloj, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | TXC 02020, TXC 02021, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |41 |Circuito de atenuación de |0 |
| | | ruidos de vídeo, en | |
| | | tecnología C-MOS, que | |
| | | comprenda entradas para | |
| | | señales de luminancia y | |
| | | crominancia de 8 bits, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CXD 2036, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |42 |Circuito generador de sonido |0 |
| | | FM estereofónico, compuesto | |
| | | por un generador de fase, un| |
| | | temporizador, una red de | |
| | | registros, un circuito de | |
| | | control de «bus» y al menos | |
| | | un acumulador, en forma de | |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones ) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | YMF 262, YMF 289, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |43 |Descodificador, en |0 |
| | | tecnología C-MOS, que permit| |
| | | la corrección de errores, | |
| | | compuesto por un «bus serial| |
| | | y un circuito de | |
| | | desaleatorización, en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | VES 5453, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |44 |Desmodulador, en tecnología |0 |
| | | C-MOS, con filtros de | |
| | | recepción, filtros de | |
| | | polifase, circuito de contro| |
| | | de la sincronización de | |
| | | señales de reloj y un | |
| | | circuito automático de | |
| | | ganancia, en forma de | |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | VES 4133, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |45 |Emisor-receptor infrarrojo, |0 |
| | | en tecnología C-MOS, en form| |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CS 8130, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |47 |Convertidor digital- |0 |
| | | analógico, en tecnología C- | |
| | | MOS, que tenga al menos una | |
| | | de las características | |
| | | siguientes: | |
| | | a) una capacidad de 8 bits, | |
| | | que contenga un amplificador| |
| | | con tampón de salida, un | |
| | | circuito de interfaz en seri| |
| | | y no menos de 12 canales, | |
| | | b) una capacidad de 8 bits, | |
| | | que permita la compensación | |
| | | doble de palabras de 8 bits,| |
| | | c) una capacidad de 8 bits, | |
| | | que permita la conversión de| |
| | | datos de entrada en serie en| |
| | | 36 canales de salida, | |
| | | d) convertidor simple o | |
| | | triple de vídeo, con al meno| |
| | | una memoria de lectura- | |
| | | escritura de acceso aleatori| |
| | | (RAMDAC), con al menos un | |
| | | registro de paleta de | |
| | | colores, | |
| | | e) una gama dinámica audio | |
| | | igual o superior a 90 dB, | |
| | | f) convertidor de vídeo de 8| |
| | | 9 o 10 bits, con 3 canales o| |
| | | más para la conversión | |
| | | discriminada de señales en | |
| | | color, | |
| | | g) una capacidad de 16 bits,| |
| | | que permita la conversión de| |
| | | datos con coma flotante, que| |
| | | contenga un convertidor | |
| | | digital-analógico de 10 bits| |
| | | y un registro de | |
| | | desplazamiento, | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | a) M 62352P, d) Bt459, d) SC| |
| | | 15026, b) DAC 0830, d) Bt460| |
| | | d)TR 9C1710, b) DAC 0831, d)| |
| | | Bt461, d) TVP 3020, b) DAC | |
| | | 0832, d) Bt462, d) TVP 3030,| |
| | | c) MB 88344B, d)Bt463, e) CS| |
| | | 4328, d) 357S0010, d) Bt467,| |
| | | e) CXD 2564, d) 357S0011, d)| |
| | | Bt473, e) PD 6376, d) | |
| | | 357S0012, d) Bt475, e) TMS | |
| | | 57010, d) ATT 20C490, d) MU | |
| | | 9C9760, f) Bt 857, d) ATT | |
| | | 20C491, d) SC 11482, f) CXD | |
| | | 1178, d) ATT 20C492, d) SC | |
| | | 11483, f) CXD 2307R, d)ATT | |
| | | 20C493, d) SC 11484, f) CXD | |
| | | 2309, d) ATT 20C497, d) SC | |
| | | 11485, g) YAC 512, d) Bt445,| |
| | | d) SC 11487, g) YAC 513, d) | |
| | | Bt451, d) SC 11489, d) Bt458| |
| | | d) SC 15025, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |48 |Convertidor analógico- |0 |
| | | digital, que tenga al menos | |
| | | una de las caracteristicas | |
| | | siguientes: | |
| | | a) convertidor paralelo de 8| |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | b) una capacidad de 16 o 20 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | que contenga un circuito de | |
| | | sincronización, 2 | |
| | | moduladores, 2 filtros | |
| | | digitales, un convertidor | |
| | | digital-analógico de 4 bits | |
| | | un amplificador, | |
| | | c) convertidor audio estéreo| |
| | | de 16, 18 o 20 bits, en | |
| | | tecnología C-MOS, | |
| | | d) una capacidad de 16 bits,| |
| | | que contenga un filtro | |
| | | digital con «passband» a 3 d| |
| | | de 45,5 mz, | |
| | | e) que permita el mando de u| |
| | | dispositivo de visualización| |
| | | de cristal líquido (LCD) o d| |
| | | diodos emisores de luz (LED)| |
| | | con 4cifras como máximo, | |
| | | f) convertidor de vídeo de 8| |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | que contenga un «clamp»- | |
| | | circuito de sincronización, | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | a) IDT 75C48, c) CS 5339, e)| |
| | | ICL 7137, a) IDT 75C58, c) C| |
| | | 5349, e) MAX 130, a) MP 7683| |
| | | d) DSP 56ADC16, e) MAX 131, | |
| | | a) MP 7684, e) HI 7131, e) | |
| | | MAX 133, b) CS 5516, e) HI | |
| | | 7133, e) MAX 138, b) CS 5520| |
| | | e) ICL 7106, e) MAX 139, c) | |
| | | CS 5326, e) ICL 7107, e) MAX| |
| | | 140, c) CS 5327, e) ICL 7116| |
| | | e) MAX 136, c) CS 5328, e) | |
| | | ICL 7117, f) CXD 1176, c) CS| |
| | | 5329, e) ICL 7126, f) CXD | |
| | | 2300, c) CS 5336, e) ICL | |
| | | 7136, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |49 |Circuito de segmentación o |0 |
| | | de reensamblaje de datos, en| |
| | | recnologia C-MOS, que permit| |
| | | la segmentación de 16 382 | |
| | | paquetes de palabras de 8 o | |
| | | 16 bits en celdas o el | |
| | | reensamblaje de celdas | |
| | | multiplexadas en 16 382 | |
| | | paquetes de palabras de 8 o | |
| | | 16 bits, en forma de circuit| |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | TXC 05501, TXC 05601, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |50 |Circuito de tratamiento.de |0 |
| | | señales sonoras de la línea | |
| | | del abonado, en tecnología C| |
| | | MOS, que contenga 2 | |
| | | procesadores de señales | |
| | | digitales, al menos un | |
| | | convertidor analógico-digita| |
| | | y al menos un convertidor | |
| | | digital-analógico, en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | Am 7901, Am 7905, Am 79C02, | |
| | | Am 79C03, Am 79C04, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |51 |Sintetizador de señales, en |0 |
| | | tecnología N-MOS (incluida l| |
| | | tecnología H-MOS), | |
| | | consistente en un generador | |
| | | de frecuencia, una memoria d| |
| | | 15 tonos instrumentales, un | |
| | | convertidor digital-analógic| |
| | | y un oscilador de cuarzo, en| |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | YM 2413, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |52 |Circuito de proceso de |0 |
| | | video, en tecnología C-MOS, | |
| | | que permita funciones de | |
| | | incrustación de imagen dentr| |
| | | de otra imagen, en forma de | |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CXD 2031R, CXD 2033, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |53 |Descodificador audio, en |0 |
| | | tecnología C-MOS, que permit| |
| | | la descodificación y la | |
| | | descompresión de señales | |
| | | audio con una velocidad | |
| | | inferior o igual a 15 | |
| | | Mbits/s, en forma de circuit| |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 74 ACT 6350, TMS 320AV120, u| |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |54 |Generador de señales de |0 |
|ex 8542 19 98 | 21 | reloj, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | D4661CL, CY 2257, ICD 2028, | |
| | | MK 1448, 82 C 402, CY 2291, | |
| | | ICS 1394, MK 1450, AV 9129, | |
| | | CY7B991, ICS 2494, MSM 5547,| |
| | | Bt 438, CY7B992, ICS 90C64, | |
| | | PCLK 1, Bt 439. CY7B993, ICS| |
| | | 9161, PCLK 2, CXD 1035, DP | |
| | | 8531, LZ 93F31, SC 11410, CX| |
| | | 1252, DP 8532, LZ 93F33, SC | |
| | | 11411, CXD 1255, DP 83241, L| |
| | | 93N61, SC 11412, CY 2254, IC| |
| | | 2023, MK 1418, TCK 9002, CY | |
| | | 2255, ICD 2027, MK 1442, WD | |
| | | 90 C 61, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |55 |Circuito para la grabación y |0 |
| | | la reproducción de la | |
| | | palabra, en tecnología C-MOS| |
| | | que funcione con una | |
| | | velocidad igual o superior a| |
| | | 8 Kbits/s, que tenga al meno| |
| | | una de las características | |
| | | siguientes: | |
| | | a) que contenga un | |
| | | amplificador y un convertido| |
| | | digital-analógico de 10 bits| |
| | | b) que contenga un circuito | |
| | | de interfaz de memoria, un | |
| | | circuito de interfaz | |
| | | codificador/descodificador y| |
| | | un circuito de interfaz de | |
| | | una unidad central de proces| |
| | | (CPU), | |
| | | c) que contenga un | |
| | | convertidor digital-analógic| |
| | | de 12 bits, | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | a) T 6668, a) TC 8830, b) TC| |
| | | 88401, c) M5M6388, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |56 |Convertidor doble analógico- |0 |
| | | digital y receptor digital, | |
| | | en tecnología C-MOS, que | |
| | | contenga un circuito de | |
| | | corrección de errores y de | |
| | | descodificación de señales, | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AD 6462, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 |57 |Desmodulador, en tecnología |0 |
| | | C-MOS, que permita la | |
| | | recepción y la desmodulación| |
| | | de un flujo de datos con una| |
| | | velocidad de transferencia d| |
| | | 30 Mbits por segundo, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | NDV 9000, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 01 |01 |Disco (oblea) sin cortar |0 |
| | | todavía en microplaquitas, | |
| | | exclusivamente destinado a l| |
| | | fabricación de productos de | |
| | | las subpartidas 8542 14 15 a| |
| | | 8542 14 42, 8542 14 50, 8542| |
| | | 14 75 o 8542 14 80 (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 05 |01 |Circuito integrado |0 |
| | | monolítico sin encapsular | |
| | | (microplaquita), | |
| | | exclusivamente destinado a l| |
| | | fabricación de productos de | |
| | | las subpartidas 8542 14 15 a| |
| | | 8542 14 42,8542 14 50, 8542 | |
| | | 14 75 o 8542 14 80 (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 60 |01 |Circuito de control, en |0 |
| | | tecnología TTL, para control| |
| | | de la activación de martillo| |
| | | magnéticos de impresión, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 801379-002, 810751-001, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 854214 91 |01 |Circuito de control de un |0 |
| | | diodo láser o de otros diodo| |
| | | emisores de luz, en | |
| | | tecnología bipolar, en forma| |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | IDA 07318, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 91 |03 |Circuito de control, en |0 |
| | | tecnología bipolar, que | |
| | | permita el control de 2 | |
| | | dispositivos discretos de | |
| | | transistores de efecto de | |
| | | campo (FET) de potencia, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 27473, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 91 |05 |Circuito de control, en |0 |
| | | tecnología bipolar, que | |
| | | permita el mando de un | |
| | | transistor de potencia PNP, | |
| | | con una regulación de | |
| | | potencia en modo de reposo d| |
| | | 5 V y una referencia de | |
| | | potencia de salida de 2,5 V,| |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 7015 FB, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 91 |06 |Circuito de control, en |0 |
| | | tecnología bipolar, que | |
| | | permita el mando de 2 líneas| |
| | | a modulación por código de | |
| | | impulsos (PCM) con una | |
| | | velocidad de transferencia n| |
| | | superior a 10 Mbits/s, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | XRT5675, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 91 |07 |Circuito de interfaz y de |0 |
| | | control, en tecnología | |
| | | bipolar, que permita la | |
| | | interfaz de señales entre | |
| | | máquinas de tratamiento de | |
| | | información y el cable | |
| | | coaxial en una red local, en| |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una. de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AM 7996, DP 8392, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 91 |08 |Circuito de interfaz para |0 |
| | | sincronización del flujo de | |
| | | datos procedentes de una | |
| | | unidad de memoria de discos,| |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | DP 8462, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 99 |03 |Emisor, en tecnología |0 |
| | | bipolar, que asegure la | |
| | | codificación/conversión de | |
| | | datos/instrucciones paralelo| |
| | | en formato serie, en forma d| |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AM 79168, AM 7968, AM 79865,| |
| | | u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 99 |04 |Receptor, en tecnología |0 |
| | | bipolar, que asegure la | |
| | | descodificación/conversión d| |
| | | datos/instrucciones en serie| |
| | | en formato paralelo, en form| |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AM 79169, AM 7969, AM 79866,| |
| | | u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 99 |05 |Emisor o receptor, en |0 |
| | | tecnología bipolar, que | |
| | | permita la comunicación de | |
| | | datos en serie con una | |
| | | velocidad igual o superior a| |
| | | 110 Mbits pero inferior o | |
| | | igual a 1,4 Gbits por | |
| | | segundo, en forma de circuit| |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | HDMP 1002, HDMP 1004, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 99 |07 |Emisor-receptor de |0 |
| | | modulación por código de | |
| | | impulsos (PCM), en tecnologí| |
| | | bipolar, que permita el | |
| | | enlace de velocidades de | |
| | | línea de 2 048 o 8 448 | |
| | | Mbits/s, en forma de circuit| |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | XRT 5683, XRT 56L85, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 99 |08 |Convertidor digital- |0 |
| | | analógico audio, en | |
| | | tecnología bipolar, con una | |
| | | gama dinámica igual o | |
| | | superior a 96 dB y una | |
| | | tensión de referencia | |
| | | interna, en forma de circuit| |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | PCM 63P, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 99 |09 |Convertidor analógico- |0 |
| | | digital de 12 bits, en | |
| | | tecnología bipolar, que | |
| | | contenga una tensión de | |
| | | referencia y un reloj, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AD 574 A, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 99 |11 |Convertidor analógico- |0 |
| | | digital de 12 bits, en | |
| | | tecnología bipolar, en forma| |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | TDC 1012, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 99 |13 |Convertidor digital- |0 |
| | | analógico de 16 bits, en | |
| | | tecnología bipolar, que | |
| | | contenga una tensión de | |
| | | referencia interna, en forma| |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | DAC 712, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 99 |14 |Circuito de amplificación |0 |
| | | programable de las señales d| |
| | | un bus de comunicación | |
| | | numérico, en tecnología | |
| | | bipolar, en forma de circuit| |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | HS 3182, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 99 |15 |Circuito integrado |0 |
| | | monolítico, capaz de | |
| | | amplificar y convertir las | |
| | | señales de lectura y de | |
| | | convertir las señales de | |
| | | escritura para unidades de | |
| | | memoria de discos, encerrado| |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 32 P 3000, 32 P 540, 61347- | |
| | | 002, 32 P 3013, 32 P 541, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 99 |16 |Circuito para la |0 |
| | | decodificación de | |
| | | frecuencias, en tecnología | |
| | | bipolar, en forma de circuit| |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | XR 2211, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 99 |17 |Circuito integrado |0 |
| | | monolítico de 2, 4, 6 u 8 | |
| | | canales, capaz de generar | |
| | | señales de escritura y | |
| | | lectura, para unidades de | |
| | | memoria de discos, encerrado| |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 32 R 117, 32 R 501, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 99 |18 |Circuito para la producción |0 |
| | | de ondas variables, en | |
| | | tecnología bipolar, en forma| |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | XR 2206, XR 8038, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 99 |19 |Circuito de sincronización |0 |
| | | de datos para unidades de | |
| | | lectura de cintas, en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | VT 210, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 99 |20 |Sincronizador y codificador- |0 |
| | | descodificador de datos, en | |
| | | tecnología bipolar, en forma| |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 32 D 532, 32 D 535, 32 D | |
| | | 5393, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 99 |23 |Circuito de digitalización y |0 |
| | | separación de datos, en | |
| | | tecnología bipolar, que | |
| | | contenga un circuito bucle | |
| | | enganchado en fase («Phase | |
| | | Locked Loop/PLL»), en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | SN 28962, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 99 |24 |Conmutador diferencial de |0 |
| | | punto de cruce, en tecnologí| |
| | | bipolar, que permita la | |
| | | conmutación con una velocida| |
| | | de datos de 800 Mbits/s, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprendas la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 5 2024, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 99 |25 |Circuito para la |0 |
| | | decodificación de señales de| |
| | | crominancia, en tecnología | |
| | | bipolar, en forma de circuit| |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | M52725FP, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 99 |26 |Circuito de distribución de |0 |
| | | reloj, en tecnología bipolar| |
| | | con entradas para señales de| |
| | | lógica transistor-transistor| |
| | | (TTL) o de señales de lógica| |
| | | de acoplamiento de emisores | |
| | | (ECL) y salidas para señales| |
| | | de lógica transistor- | |
| | | transistor (TTL), en forma d| |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 63G9269, MC 100H640, MC | |
| | | 100H644, MC 10H641, 64G0112,| |
| | | MC 100H641, MC 10H640, MC | |
| | | 10H644, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 99 |27 |Emisor-receptor, en |0 |
| | | tecnología bipolar, para bus| |
| | | direccionales diferenciales,| |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | DS 36277, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 99 |28 |Emisor-receptor, en |0 |
| | | tecnología bipolar, que | |
| | | permita la conversión de | |
| | | datos en formato secuencial | |
| | | paralelo y la transferencia | |
| | | de datos en serie con una | |
| | | velocidad inferior o igual a| |
| | | 200 megaoctetos por segundo,| |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MC 100SX1451, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 99 |29 |Emisor-receptor, en |0 |
| | | tecnología bipolar, que | |
| | | permita la transmisión de | |
| | | datos con un cable de par | |
| | | trenzado, en forma de | |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | Am 26LS38, DP 83220, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 99 |30 |Predivisor, en tecnología |0 |
| | | bipolar, con una frecuencia | |
| | | de entrada inferior o igual | |
| | | 2,8 GHz y un coeficiente de | |
| | | división seleccionable de | |
| | | 32/33, 64/65, 64/128 u | |
| | | 128/129, en forma de circuit| |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MC 12022, MC 12034, MC 12053| |
| | | SC 12022, MC 12032, MC 12052| |
| | | MC 12089, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 99 |31 |Emisor-receptor para datos |0 |
| | | modulados en código | |
| | | Manchester, en tecnología | |
| | | Schottky, en forma de | |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | TMS 38051, TMS 38053, TMS | |
| | | 38054, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 99 |32 |Emisor-receptor de señales |0 |
| | | de frecuencias radio (RF), | |
| | | que contenga 2 sintetizadore| |
| | | cada uno con un oscilador | |
| | | controlado por tensión (VCO)| |
| | | 2 mezcladores y un circuito | |
| | | de interfaz en serie, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AD 6431, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 19 01 |01 |Disco (oblea) sin cortar |0 |
| | | todavía en microplaquitas, d| |
| | | un material semiconductor de| |
| | | arseniuro de galio (AsGa), | |
| | | exclusivamente constituido | |
| | | por circuitos de recuperació| |
| | | para las señales de reloj y | |
| | | datos, destinado a la | |
| | | fabricación de productos de | |
| | | la subpartida 8542 19 98 | |
| | | encerrados en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | GD 16042, GD 16043, u | |
| | | - otras siglas de (a) | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 19 01 |02 |Disco (oblea) sin cortar |0 |
| | | todavía en microplaquitas, d| |
| | | un material semiconductor de| |
| | | arseniuro de galio (AsGa), | |
| | | exclusivamente constituido | |
| | | por multiplexores que asegur| |
| | | la multiplexión de 4 flujos | |
| | | de datos en 1 flujo de datos| |
| | | simple, que contenga un | |
| | | circuito bucle enganchado en| |
| | | fase (Phase Locked Loop/PLL)| |
| | | y circuitos de mando para | |
| | | diodos láser, destinado a la| |
| | | fabricación de productos de | |
| | | las subpartidas 8542 19 98 | |
| | | encerrados en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | GD 16054, u | |
| | | - otras siglas de (a) | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 19 01 |03 |Disco (oblea) sin cortar |0 |
| | | todavía en microplaquitas, d| |
| | | un material semiconductor de| |
| | | arseniuro de galio (AsGa), | |
| | | exclusivamente constituido | |
| | | por emisores-receptores que | |
| | | permita la transferencia de | |
| | | datos en serie con una | |
| | | velocidad de 622 Mbits por | |
| | | segundo, destinado a la | |
| | | fabricación de productos de | |
| | | la su partida 8542 19 98 | |
| | | encerrados en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | GD 16064, u | |
| | | - otras siglas de (a) | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 19 01 |04 |Disco (oblea) sin cortar |0 |
| | | todavía en microplaquitas, d| |
| | | un material semiconductor de| |
| | | arseniuro de galio (AsGa), | |
| | | exclusivamente constituido | |
| | | por circuitos tampón doble | |
| | | para señales de nivel | |
| | | ECL/TTL, destinado a la | |
| | | fabricación de productos de | |
| | | la subpartida 8542 19 98 | |
| | | encerrados en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | GD 10225, u | |
| | | - otras siglas de (a) | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 19 01 |05 |Disco (oblea) sin cortar |0 |
| | | todavía en microplaquitas, d| |
| | | un material semiconductor de| |
| | | arseniuro de galio (AsGa), | |
| | | exclusivamente constituido | |
| | | por multiplexores o | |
| | | demultiplexores que permita | |
| | | la entrada-salida de datos d| |
| | | nivel diferencial ECL a una | |
| | | velocidad de 622 Mbits por | |
| | | segundo y de señales de nive| |
| | | TTL a una velocidad de 78 | |
| | | Mbits por segundo, destinado| |
| | | a la fabricación de producto| |
| | | de la subpartida 8542 19 98 | |
| | | encerrados en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | GD 16131, GD 16132, u | |
| | | - otras siglas de (a) | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 19 01 |12 |Disco (oblea) sin cortar |0 |
| | | todavía en microplaquitas, | |
| | | exclusivamente destinado a l| |
| | | fabricación de productos de | |
| | | las subpartidas 8542 19 22 a| |
| | | 8542 19 62, 8542 19 71, 8542| |
| | | 19 82 o 8542 19 84 (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 19 05 |03 |Circuito de control de |0 |
| | | memoria, en tecnología BiMOS| |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico sin | |
| | | encapsular (microplaquita), | |
| | | destinado a la fabricación d| |
| | | productos de la subpartida | |
| | | 8542 40 90 encerrados en una| |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 16G7428, 16G7463, u | |
| | | - otras siglas de (a) | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 19 05 |08 |Circuito divisor-detector, |0 |
| | | de un material semiconductor| |
| | | de arseniuro de galio (AsGa)| |
| | | que asegure la sinterización| |
| | | de frecuencias en una gama d| |
| | | 50 MHz a 1 700 MHz, que | |
| | | contenga un predivisor, un | |
| | | divisor de frecuencia y un | |
| | | detector de frecuencia/fase,| |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico sin | |
| | | encapsular (microplaquita), | |
| | | destinado a la fabricación d| |
| | | productos de las subpartidas| |
| | | 8542 19 98 encerrados en una| |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | GIGA FSS, u (a) | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 19 05 |10 |Circuito integrado |0 |
| | | monolítico sin encapsular | |
| | | (microplaquita), | |
| | | exclusivamente destinado a l| |
| | | fabricación de productos de | |
| | | las subpartidas 8542 19 22 a| |
| | | 8542 19 62, 8542 19 71, 8542| |
| | | 19 82 o 8542 19 84 (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 19 72 |01 |Circuito de interfaz para |0 |
| | | caudalímetro, en tecnología | |
| | | BiMOS, constituido por 16 | |
| | | amplificadores, 3 | |
| | | convertidores digitales- | |
| | | analógicos, un convertidor | |
| | | analógico-digital, filtros, | |
| | | un circuito de muestreo- | |
| | | bloqueo, un oscilador, un | |
| | | circuito bucle enganchado en| |
| | | fase («Phase Locked | |
| | | Loop/PLL») y un circuito | |
| | | interfaz de serie para un | |
| | | microprocesador, en forma de| |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AD75027, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 19 72 |02 |Convertidor digital- |0 |
| | | analógico y analógico- | |
| | | digital, en tecnología BiMOS| |
| | | que contenga circuitos de | |
| | | muestreo-bloqueo, en forma d| |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 21-26500, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 19 72 |03 |Circuito para la grabación y |0 |
| | | la reproducción de datos, en| |
| | | tecnología BiMOS, que | |
| | | funcione con una velocidad n| |
| | | superior a 112 Mbits/segundo| |
| | | que contenga un codificador,| |
| | | un descodificador, un | |
| | | convertidor analógico- | |
| | | digital, un filtro de | |
| | | ecualización digital y una | |
| | | memoria de lectura-escritura| |
| | | de acceso aleatorio (RAM), e| |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 64G0166 (8189294), u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 19 92 |02 |Circuito de mando, de un |0 |
| | | material semiconductor de | |
| | | arseniuro de galio (AsGa), | |
| | | que permita el control de | |
| | | diodos láser o de otros | |
| | | diodos emisores de luz, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 1 6G075, 1 6G076, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 19 92 |04 |Circuito de interfaz de |0 |
| | | líneas de abonados (SLIC), e| |
| | | tecnología de aislamiento | |
| | | dieléctrico, con una | |
| | | corriente de línea interna | |
| | | constante programada, | |
| | | constituido por una red de | |
| | | resistencias y un | |
| | | amplificador operacional, en| |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | HC 5502, HC 5504, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 19 98 |01 |Circuito integrado |0 |
| | | monolítico que permita la | |
| | | conversión de señales | |
| | | analógicas en señales | |
| | | digitales, conteniendo | |
| | | amplificadores, convertidore| |
| | | digitales-analógicos y | |
| | | analógicos-digitales con una| |
| | | tensión de 12 V (+/- 10%), | |
| | | así como una interfaz digita| |
| | | en serie con un emisor- | |
| | | receptor asíncrono, encerrad| |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AD 75002, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 19 98 |03 |Sintetizador, en tecnología |0 |
| | | BiMOS, que permita la | |
| | | sincronización y división de| |
| | | frecuencias, que contenga 1 | |
| | | 2 circuitos bucle enganchado| |
| | | en fase («Phase Locked | |
| | | Loop/PLL») y 1 o 2 contadore| |
| | | predivisores de una | |
| | | frecuencia de trabajo igual | |
| | | superior a 10 MHz pero | |
| | | inferior o igual a 2,5 GHz, | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MB 1501, MB 1502, MB 1509, M| |
| | | 1511, MB 1518, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 19 98 |04 |Codificador-descodificador, |0 |
| | | en tecnología BiMOS, que | |
| | | permita la conversión, la | |
| | | separación y la transmisión | |
| | | de datos con una velocidad d| |
| | | 50 Mbits por segundo, que | |
| | | contenga un detector de | |
| | | impulsos de lectura y un | |
| | | sintetizador-sincronizador d| |
| | | frecuencias, en forma de | |
| | | circuito integrado monolític| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | HD 153031 RF, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8542 19 98 |05 |Circuito de recuperación, en |0 |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificació| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | DP 83231, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------
|Código de la |Taric |Designación de la mercancía |Derechos |
|nomenclatura | | | autónomos|
|combinada | | | (%) |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 19 98 |10 |Sensor de efecto Hall, en |0 |
| | | tecnología BiMOS, que permita| |
| | | la comunicación sobre un bus | |
| | | de 2 hilos, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | UGN 3055U, UGS 3055U, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 19 98 |11 |Emisor o receptor, de un |0 |
| | | material semiconductor de | |
| | | arseniuro de galio (AsGa), en| |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | GA 9011, GA 9012, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 19 98 |13 |Convertidor digital- |0 |
| | | analógico de un material | |
| | | semiconductor de arseniuro de| |
| | | galio (AsGa), en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | TQ 6122, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 19 98 |16 |Circuito de recuperación |0 |
| | | para las señales de reloj y | |
| | | datos, de un material | |
| | | semiconductor de arseniuro de| |
| | | galio (AsGa), en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 1 6G040, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 19 98 |17 |Circuito comparador, de un |0 |
| | | material semiconductor de | |
| | | arseniuro de galio (AsGa), | |
| | | para diferencias de fase y de| |
| | | frecuencia para frecuencias | |
| | | de 1 GHz como máximo, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 16G044, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 19 98 |19 |Emisor-receptor, en |0 |
| | | tecnología BiMOS, en forma de| |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 74ABT543, CY7B956, SN 74 BCT | |
| | | 2423, CY7B8392, DS 36950, SN | |
| | | 74 BCT 2424, CY7B923, DS | |
| | | 3884, SN 74 BCT 2425, | |
| | | CY7B933, DS 3886, SN 75 LBC | |
| | | 976, CY7B955, SN 74 BCT 2420,| |
| | | u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 19 98 |20 |Convertidor digital- |0 |
| | | analógico cuádruple con una | |
| | | capacidad de 12 bits, en | |
| | | tecnología BiMOS, en forma de| |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AD 664, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 19 98 |22 |Generador/tampón de señales |0 |
| | | de reloj, de un material | |
| | | semiconductor de arseniuro de| |
| | | galio (AsGa), que permite la | |
| | | sincronización o la | |
| | | multiplicación de | |
| | | frecuencias, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | GA 1000, GA 1086, GA 1088, GA| |
| | | 1110, GA 1085, GA 1087, GA | |
| | | 1089, GA 1210, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 10 |01 |Disco (oblea) sin cortar |0 |
| | | todavía en microplaquitas, de| |
| | | un material semiconductor de | |
| | | arseniuro de galio (AsGa), | |
| | | exclusivamente constituido | |
| | | por amplificadores de | |
| | | transimpedancia operativo con| |
| | | una anchura de banda de 900 | |
| | | MHz y con una resistencia | |
| | | inferior o igual a 4 kohm, | |
| | | destinado a la fabricación de| |
| | | productos de la subpartida | |
| | | 8542 30 30 encerrados en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | GD 16085, u | |
| | | - otras siglas de (a) | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 10 |02 |Disco (oblea) sin cortar |0 |
| | | todavía en microplaquitas, de| |
| | | un material semiconductor de | |
| | | arseniuro de galio (AsGa), | |
| | | exclusivamente constituido | |
| | | por circuitos de control para| |
| | | diodos láser, que asegure una| |
| | | gama de corriente de salida | |
| | | entre 10 mA y 70 mA a una | |
| | | tensión de alimentación de -5| |
| | | V (+/-1%), destinado a la | |
| | | fabricación de productos de | |
| | | la subpartida 8542 30 70 | |
| | | encerrados en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | GD 16077, u | |
| | | - otras siglas de (a) | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 10 |03 |Disco (oblea) sin cortar |0 |
| | | todavía en microplaquitas, de| |
| | | un material semiconductor de | |
| | | arseniuro de galio (AsGa), | |
| | | exclusivamente constituido | |
| | | por amplificadores con una | |
| | | potencia de salida típica de | |
| | | 25 dBm a una gama de | |
| | | frecuencia entre 1 850 MHz y | |
| | | 1 950 MHz, que contenga | |
| | | conmutadores de | |
| | | radiofrecuencias (RF), | |
| | | destinado a la fabricación de| |
| | | productos de las subpartidas | |
| | | 8542 30 30 encerrados en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | GD 12033, u | |
| | | - otras siglas de (a) | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 10 |04 |Disco (oblea) sin cortar |0 |
| | | todavía en microplaquitas, de| |
| | | un material semiconductor de | |
| | | arseniuro de galio (AsGa), | |
| | | exclusivamente constituido | |
| | | por amplificadores dobles con| |
| | | una ganancia típica de 18 dB | |
| | | a una frecuencia de 1,5 GHz, | |
| | | destinado a la fabricación de| |
| | | productos de las subpartidas | |
| | | 8542 30 30 encerrados en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | GD 10012, u | |
| | | - otras siglas de (a) | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 10 |05 |Disco (oblea) sin cortar |0 |
| | | todavía en microplaquitas, | |
| | | exclusivamente constituido | |
| | | por amplificadores con una | |
| | | corriente de entrada inferior| |
| | | o igual a 80 nA, destinado a | |
| | | la fabricación de productos | |
| | | de la subpartida 8542 30 30 | |
| | | encerrados en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | INA 101, OPA 111, OPA 121, | |
| | | OPA 2111, u | |
| | | - otras siglas de (a) | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 10 |06 |Disco (oblea) sin cortar |0 |
| | | todavía en microplaquitas, | |
| | | exclusivamente constituido | |
| | | por amplificadores con una | |
| | | ganancia programable, | |
| | | destinado a la fabricación de| |
| | | productos de la subpartida | |
| | | 8542 30 30 encerrados en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 3606G, u | |
| | | - otras siglas de (a) | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 10 |07 |Disco (oblea) sin cortar |0 |
| | | todavía en microplaquitas, | |
| | | constituido por circuitos de | |
| | | transmisión de voz, en | |
| | | tecnología C-MOS, destinado a| |
| | | la fabricación de productos | |
| | | de la subpartida 8542 30 95 | |
| | | encerrados en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AS-2520, AS 2531, u | |
| | | - otras siglas de (a) | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 20 |01 |Amplificador, en forma de (a)|0 |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | analógico sin encapsular | |
| | | (microplaquita), destinado a | |
| | | la fabricación de productos | |
| | | de la subpartida 9021 40 00 | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 20 |02 |Amplificador, en tecnología |0 |
| | | bipolar, para la | |
| | | amplificación de señales de | |
| | | lectura-escritura de cabezas | |
| | | magnéticas de capa delgada, | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico sin encapsular | |
| | | (microplaquita), destinado a | |
| | | la fabricación de unidades de| |
| | | memoria de discos (a) | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 20 |03 |Unidad para la recepción y |0 |
| | | la amplificación de la banda | |
| | | FM, en tecnología bipolar, en| |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico sin | |
| | | encapsular (microplaquita), | |
| | | destinada a la fabricación de| |
| | | productos de la subpartida | |
| | | 9021 40 00 (a) | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 20 |04 |Circuito para la grabación y |0 |
| | | la reproducción audio, en | |
| | | tecnología C-MOS, que permita| |
| | | el almacenamiento directo | |
| | | analógico de datos andio, que| |
| | | contenga una memoria | |
| | | exclusivamente de lectura, | |
| | | programable, que se pueda | |
| | | borrar eléctricamente | |
| | | (E2PROM), 3 amplificadores, | |
| | | un circuito automático de | |
| | | control de ganancia y 2 | |
| | | filtros, en forma de circuito| |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico sin encapsular | |
| | | (microplaquita), destinado a | |
| | | la fabricación de productos | |
| | | de relojería (a) | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 20 |05 |Circuito de control, en |0 |
| | | tecnología BiMOS, para el | |
| | | mando de cargas inductivas y | |
| | | resistivas, con 4 salidas de | |
| | | una corriente igual o | |
| | | superior a 2 A pero inferior | |
| | | o igual a 7,2 A, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | analógico sin encapsular | |
| | | (microplaquita), destinado a | |
| | | la fabricación de sistemas de| |
| | | control de motor (a) | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 20 |07 |Amplificador diferencial, en |0 |
| | | tecnología bipolar, con una | |
| | | ganancia de tensión inferior | |
| | | o igual a 375 y una tensión | |
| | | de entrada nominal de 1 mVpp,| |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico sin encapsular | |
| | | (microplaquita), destinado a | |
| | | la fabricación de productos | |
| | | de la partida nº 8471 (a) | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 30 |01 |Amplificador de microondas, |0 |
| | | en tecnología bipolar, que | |
| | | presente una ganancia nominal| |
| | | de 18 dB a 0,5 GHz o de 32 dB| |
| | | a 0,9 GHz o de 11 dB a 1 GHz | |
| | | o de 22,5 dB a 1 GHz y de | |
| | | 32,5 dB a 0,1 GHz o de 26 dB | |
| | | a 1,5 GHz, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(ones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | A-06, UPMX 3002, N10, A-08, | |
| | | MSA 0311, PC 1652G, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 30 |02 |Amplificador cuádruple, en |0 |
| | | tecnología C-MOS, con una | |
| | | corriente de entrada que no | |
| | | exceda de 20 pA, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | LMC 660, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 30 |03 |Amplificador, en tecnología |0 |
| | | bipolar, con una corriente de| |
| | | alimentación típica inferior | |
| | | o igual a 1 mA con una | |
| | | tensión de 12 V y una | |
| | | temperatura de 25 °C, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | LM 1964, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 30 |04 |Amplificador, en tecnología |0 |
| | | bipolar, con una frecuencia | |
| | | de operación típica de 1,3 | |
| | | Ghz, 2,3 GHz o 3 GHz y una | |
| | | tensión de alimentación única| |
| | | de 5 V, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una- de las) | |
| | | combinación(iones ) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | C1D, C1E, C1F, C1G, C1H, C1J,| |
| | | u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 30 |05 |Amplificador con una tensión |0 |
| | | de desplazamiento (Offset | |
| | | voltage) inferior o igual a | |
| | | 10 mV a 25 °C, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | LT 1006, MC 33272, OPA 275, | |
| | | TLC2022, LT 1028, MC 33274, | |
| | | OPA 628, TLC27M2, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 30 |06 |Amplificador, en forma de |0 |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | C 05, V 35, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
| | | Este circuito debe ser | |
| | | destinado a la fabricación de| |
| | | productos de la subpartida | |
| | | 9021 40 00 (a) | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 30 |07 |Amplificador de |0 |
| | | transimpedancia, con una | |
| | | ganancia típica de 72,5 dB a | |
| | | una frecuencia de 750 MHz, en| |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | ITA 12318, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 30 |08 |Amplificador, de un material |0 |
| | | semiconductor de arseniuro de| |
| | | galio (AsGa), operando en una| |
| | | banda de frecuencias de 820 | |
| | | MHz a 2,5 GHz, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AWT 0900, AWT 1900, | |
| | | SRFIC40K02, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 30 |09 |Amplificador, con una |0 |
| | | ganancia típica de 10,5 dB a | |
| | | una frecuencia de 2 GHz y una| |
| | | potencia de salida de 10 dBm | |
| | | (10 mW), en forma de circuito| |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MAR 3SM, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 30 |10 |Amplificador video, en |0 |
| | | tecnología bipolar, con una | |
| | | anchura de banda de 200 MHz, | |
| | | que contenga un circuito de | |
| | | control de contraste, un | |
| | | comparador y un circuito de | |
| | | referencia de tensión, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | LM 1201, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 30 |11 |Amplificador con una |0 |
| | | corriente de entrada inferior| |
| | | o igual a 80 nA, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | INA 101, OPA 27, OPA 37, OPA | |
| | | 111, OPA 121, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 30 |12 |Amplificador video, en |0 |
| | | tecnología bipolar, que | |
| | | permita una amplificación | |
| | | separada de señales de color | |
| | | rojo, verde y azul (RGB) y | |
| | | que contenga por lo menos un | |
| | | circuito de control de | |
| | | contraste y un comparador, en| |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | HA 11533NT, LM 1203, LM 1208,| |
| | | LM 1202, LM 1205, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 30 |14 |Amplificador de par |0 |
| | | termoeléctrico con sistema de| |
| | | alarma para el control de | |
| | | instrumentos, operativo en | |
| | | una gama de temperatura de o | |
| | | a 50 °C, en forma de circuito| |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, oque | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AD 594, AD 595, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 30 |15 |Amplificador con factor de |0 |
| | | amplificación programable, en| |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | PGA 102, PGA 202, PGA 203, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 30 |16 |Amplificador logarítmico, en |0 |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AD 606, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 30 |17 |Amplificador audio, con una |0 |
| | | densidad de ruido de tensión | |
| | | igual o inferior a 108 nV/Hz | |
| | | a una frecuencia de 1 KHz, en| |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | SSM 2017, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 30 |18 |Amplificador de ganancia |0 |
| | | variable, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AD 600, AD 602, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 30 |19 |Amplificador que permita el |0 |
| | | tratamiento de señales de | |
| | | lectura de una unidad de | |
| | | memoria, en forma de circuito| |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 111 0004-01, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 30 |21 |Amplificador de frecuencia |0 |
| | | intermedia (IF) o FM, en | |
| | | tecnología bipolar, que | |
| | | contenga un mezclador, un | |
| | | circuito RSSI («Receive | |
| | | signal strength indicator»), | |
| | | un detector y un oscilador, | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CXA 1343, CXA 1744R, SA 607D,| |
| | | SA 617D, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 30 |22 |Amplificador, de un material |0 |
| | | semiconductor de arseniuro de| |
| | | galio (AsGa), con un factor | |
| | | de amplificación nominal | |
| | | igual o superior a 15,4 dB | |
| | | pero sin exceder de 30 dB y | |
| | | una gama de frecuencias no | |
| | | superior a 8 GHz, en forma de| |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 16G071, 16G072, 16G074, 865, | |
| | | MGF 7131, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 30 |23 |Amplificador audio, en |0 |
| | | tecnología bipolar, con una | |
| | | ganancia típica igual o | |
| | | superior a 26 dB pero sin | |
| | | exceder de 47 dB y una banda | |
| | | de frecuencias de 20 Hz a 20 | |
| | | kHz, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | LM 3875, TA 201S, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 30 |24 |Amplificador simple, doble o |0 |
| | | cuádruple con una corriente | |
| | | de alimentación inferior o | |
| | | igual a 8 mA por | |
| | | amplificador, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 014B, LM 224, LT 1078, MC | |
| | | 14573, MC 3403, SW01, LM | |
| | | 2902, LT 1079, MC 14574, MC | |
| | | 3503, AD 826, LM 324, LT | |
| | | 1178, MC 14575, OP 292, LM | |
| | | 124, LS 404, LT 1179, MC | |
| | | 3303, OP 492, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 30 |25 |Amplificador de línea |0 |
| | | diferencial, con una | |
| | | corriente de salida típica de| |
| | | 400 mA y una tensión de | |
| | | salida diferencial de punta a| |
| | | punta de 40 V, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AD 815, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 30 |26 |Amplificador, de un material |0 |
| | | semiconductor de arseniuro de| |
| | | galio (AsGa), con una gama de| |
| | | frecuencias de 1,8 GHz o más | |
| | | pero no superior a 2 GHz y | |
| | | una potencia de salida de 126| |
| | | mW (21 dBm) o 398 mW (26 dBm)| |
| | | a una potencia de entrada de | |
| | | 1 mW (0 dBm), en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | RFIC 1806, RFIC 1807, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 30 |27 |Amplificador, de un material |0 |
| | | semiconductor de arseniuro de| |
| | | galio (AsGa), con una gama de| |
| | | frecuencias de 0,8 GHz o más | |
| | | pero no superior a 16 GHz y | |
| | | una potencia de salida de 355| |
| | | mW (25,5 dBm) a una potencia | |
| | | de entrada de 1,12 mW (0,5 | |
| | | dBm) o una potencia de salida| |
| | | de 1,48 W (31,7 dBm) a una | |
| | | potencia de entrada de 10 mW | |
| | | (10 dBm), en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | RFIC 0904, RFIC 0913, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 30 |28 |Amplificador de |0 |
| | | transimpedancia, con una gama| |
| | | dinámica de 3,981 W (36 dBm),| |
| | | operativo en una anchura de | |
| | | banda de 180 MHz o más y con | |
| | | salidas diferenciales con una| |
| | | tensión de desplazamiento | |
| | | (Offset voltage) no superior | |
| | | a 20 mV, en forma de circuito| |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AD 8015, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 50 |01 |Regulador de tensión con una |0 |
| | | corriente de reposo de 75 uA | |
| | | y una tensión de aflojamiento| |
| | | de 380 mV a 100 mA, en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | LP 2950, LP 2951, MIC 2951, u| |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 50 |02 |Regulador de corriente y de |0 |
| | | tensión, que funciona a una | |
| | | tensión de entrada de batería| |
| | | igual o superior a 0,85 V | |
| | | pero inferior o igual a 5,5 V| |
| | | o una tensión de entrada no | |
| | | regulada igual o superior a 7| |
| | | V pero inferior o igual a 20 | |
| | | V, que asegure una tensión de| |
| | | salida seleccionable de 3,3 V| |
| | | (+/- 0,13 V) o 5 V (+/- 0,20 | |
| | | V), en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MAX 717, MAX 719, MAX 721, | |
| | | MAX 723, MAX 718, MAX 720, | |
| | | MAX 722, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 50 |03 |Regulador de tensión que |0 |
| | | asegure la protección de | |
| | | inversión de batería, para | |
| | | una tensión de entrada | |
| | | inferior oigual a 60 V y una | |
| | | corriente de reposo inferior | |
| | | o igual a 70 uA con carga | |
| | | cero o una corriente de | |
| | | reposo inferior o igual a 30 | |
| | | mA con carga de corriente de | |
| | | 1 A, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | LM 2940, LT 1129, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 50 |04 |Regulador de tensión con una |0 |
| | | derivación (Shunt) ajustable,| |
| | | constituido por una tensión | |
| | | de referencia interna y | |
| | | resistencias divisoras con | |
| | | una corriente de colector | |
| | | (Sink) superior o igual a 1 | |
| | | mA pero inferior o igual a | |
| | | 100 mA y una tolerancia de | |
| | | tensión de referencia inicial| |
| | | de 0,4%, en forma de circuito| |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | LT 1431, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 50 |05 |Regulador de tensión, con |0 |
| | | una corriente de reposo | |
| | | inferior o igual a 75 mA y | |
| | | una tensión mínima de | |
| | | regulación inferior o igual a| |
| | | 0,6 V a una corriente de | |
| | | salida de 500 o 750 mA, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | PQ05RH1, PQ12RH1, TL750M, | |
| | | TL751M, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 50 |06 |Regulador de tensión |0 |
| | | variable, con una corriente | |
| | | de alimentación no superior a| |
| | | 120 uA a una corriente de | |
| | | salida inferior o igual a 100| |
| | | uA y una tensión de fallo de | |
| | | señal inferior o igual a 0,85| |
| | | V a una corriente de salida | |
| | | de 125 mA, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | LT 1020, LT 1120, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 50 |07 |Regulador de tensión, con |0 |
| | | una tensión de salida de 12 V| |
| | | (+/- 3%), una corriente de | |
| | | reposo inferior oigual a 10 | |
| | | mA y una tensión mínima de | |
| | | regulación inferior oigual a | |
| | | 22 V a una corriente de | |
| | | salida de 50 mA, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CS 8109 (7032FB), u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 50 |08 |Regulador de tensión que |0 |
| | | funcione con una tensión de | |
| | | salida de 2,1 V (+/- 2,5%) o | |
| | | de 3 V (+/- 2,5%) a una | |
| | | corriente nominal de salida | |
| | | de 40 mA, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 0 C (RH5 RA 30 AA), 1 B (RH5 | |
| | | RA 21 AA), u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 50 |09 |Regulador de tensión para |0 |
| | | una gama de tensión de | |
| | | entrada igual o superior a | |
| | | 4,75 V pero inferior o igual | |
| | | a 60 V y una corriente de | |
| | | reposo inferior o igual a 10 | |
| | | mA, que contenga un circuito | |
| | | conmutador de 1 A y un | |
| | | oscilador con frecuencia fija| |
| | | de 52 kHz, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | LM 1575, LM 2575, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 50 |10 |Regulador de tensión, con |0 |
| | | una tensión de salida igual o| |
| | | superior a 1 V pero inferior | |
| | | o igual a 8 V, una corriente | |
| | | de reposo típica de 400 o 500| |
| | | uA y una tensión típica de | |
| | | regulación de 170 mV a una | |
| | | corriente de salida de 60 mA,| |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | TK 114 (R3), TK 115, TK 116, | |
| | | u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 50 |11 |Regulador de tensión y de |0 |
| | | corriente, en tecnología | |
| | | bipolar, que permita la | |
| | | generación de 3 corrientes de| |
| | | salida respectivamente de 7,5| |
| | | mA, 50 mA y 750 mA con una | |
| | | tensión de salida de 5 V (+/-| |
| | | 5%), en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 34 992, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 50 |12 |Regulador de tensión, con |0 |
| | | una tensión de salida de 3,9 | |
| | | V (+/- 3%), una corriente de | |
| | | salida típica de 40 mA a una | |
| | | tensión de entrada de 6 V y | |
| | | una corriente de | |
| | | funcionamiento típica de 2,2 | |
| | | uA, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | SCI 7710Y-KA, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 50 |13 |Regulador de tensión, con |0 |
| | | una tensión mínima de | |
| | | regulación inferior o igual a| |
| | | 1,5 V a una corriente de | |
| | | salida de 3 A o más, pero | |
| | | inferior o igual a 9,5 A, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | LT 1083, LT 1084, LT 108-5, | |
| | | LT 1585, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 50 |14 |Regulador de tensión, con |0 |
| | | una corriente de salida de 50| |
| | | mA a una tensión diferencial | |
| | | típica de entrada a salida de| |
| | | 0,35 V o una corriente de | |
| | | salida de 30 mA a una tensión| |
| | | diferencial típica de entrada| |
| | | a salida de 0,15 V, en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | S 8420, S 8850, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 50 |15 |Regulador de tensión, para |0 |
| | | una gama de tensión de | |
| | | entrada igual o inferior a 6 | |
| | | V, con una tensión de salida | |
| | | típica de 3,3 V, una | |
| | | corriente en estado de reposo| |
| | | igual o inferior a 16 mA y | |
| | | una tensión mínima de | |
| | | regulación igual o inferior a| |
| | | 1,3 V, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | EZ 1083, EZ 1084, EZ 1085, EZ| |
| | | 1086, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 50 |16 |Regulador de tensión, para |0 |
| | | una gama de tensión de | |
| | | entrada igual o superior a 4 | |
| | | V pero inferior oigual a 11 V| |
| | | y una tensión de salida | |
| | | típica igual osuperior a 12 V| |
| | | pero inferior o igual a 15 V,| |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MAX 732, MAX 733, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 50 |17 |Regulador de tensión con una |0 |
| | | gama de tensión de entrada | |
| | | igual o superior a 3 V pero | |
| | | inferior o igual a 64 V una | |
| | | corriente de reposo igual o | |
| | | superior a 6 mA pero inferior| |
| | | o igual a 8,5 mA, constituido| |
| | | por un circuito conmutador de| |
| | | 1,25 A, 2,5 A, 4 A o 5 A, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | LT 1070, LT 1074, LT 1170, LT| |
| | | 1172, LT 1071, LT 1076, LT | |
| | | 1171, LT 1271, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 50 |18 |Regulador de tensión, para |0 |
| | | una gama de tensión de | |
| | | entrada igual o superior a - | |
| | | 0,5 V pero inferior o igual a| |
| | | 26 V, una tensión de salida | |
| | | típica de 5 V, una corriente | |
| | | de reposo inferior o igual a | |
| | | 15 mA y una tensión mínima de| |
| | | regulación inferior oigual a | |
| | | 1,5 V a una corriente de | |
| | | salida de 500 mA, en forma de| |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CS 8140, CS 8141, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 50 |19 |Regulador de tensión, para |0 |
| | | una gama de tensión de | |
| | | entrada igual o superior a | |
| | | 2,1 V pero inferior oigual a | |
| | | 16 V, una tensión de salida | |
| | | típica de 3 V, 3,3 V o 5 V a | |
| | | una corriente de salida | |
| | | nominal de 50 mA y una | |
| | | tensión mínima de regulación | |
| | | inferior o igual a 225 mV, en| |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | LP 2980, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 50 |20 |Regulador de tensión para |0 |
| | | una conmutación, para una | |
| | | gama de tensión de entrada | |
| | | igual o superior a -15 V pero| |
| | | inferior o igual a 60 V, una | |
| | | tensión de salida igual o | |
| | | superior a 3,2 V pero | |
| | | inferior o igual a 5,2 V, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | LT 1142, LT 1149, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 61 |01 |Circuito de potencia |0 |
| | | inteligente (smartpower) de | |
| | | mando cuádruple de inyectores| |
| | | de carburante, en tecnología | |
| | | BiMOS, que contenga un | |
| | | regulador de tensión, un | |
| | | circuito detector de | |
| | | sobretensión y un circuito de| |
| | | control de estado de salida, | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 71 00050FSE, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 61 |02 |Circuito de potencia |0 |
| | | inteligente («smartpower»), | |
| | | que permita el control de | |
| | | motores de corriente | |
| | | continua, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MPC 17A50VM, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 61 |03 |Circuito de potencia |0 |
| | | inteligente («smartpower»), | |
| | | que permita la conmutación de| |
| | | tensión de alimentación de | |
| | | cartas memoria, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MAX 780, MIC 2557, MIC 2558, | |
| | | u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 61 |04 |Circuito de potencia |0 |
| | | inteligente («smartpower»), | |
| | | que permita el control de la | |
| | | carga de tensión de baterías,| |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MPC 1825VM, TOP 201, TOP 203,| |
| | | TOP 214, TOP 200, TOP 202, | |
| | | TOP 204, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 65 |01 |Circuito de control de |0 |
| | | taquímetro o de taquímetro y | |
| | | de indicación de velocidad, | |
| | | en tecnología BiMOS o | |
| | | bipolar, que contenga una | |
| | | función de regulación de | |
| | | tensión, en forma de circuito| |
| | | integrado monolítico mixto | |
| | | analógico-numérico encerrado | |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CS 8190, T 8557G, TB 9226N, | |
| | | TB 9228N TB 9233N, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 65 |02 |Circuito de control de |0 |
| | | video, en tecnología bipolar,| |
| | | para la conmutación de | |
| | | señales YUV/RGB y el control | |
| | | de contraste, brillo y color,| |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico mixto | |
| | | analógico-numérico encerrado | |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CXA 1839, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 65 |03 |Circuito de control y de |0 |
| | | mando de indicador de | |
| | | velocidad y de distancia, con| |
| | | o sin funciones amplificador,| |
| | | que contenga 4 divisores de | |
| | | frecuencia, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | mixto analógico-numérico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | TA 8906, TB 9207, TB 9208, TB| |
| | | 9212, TB 9230, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 65 |04 |Circuito de control de |0 |
| | | video, en tecnología bipolar,| |
| | | para la generación de | |
| | | impulsos de control para la | |
| | | grabación de imágenes, que | |
| | | contenga un amplificador de | |
| | | señales de escritura y un | |
| | | amplificador de señales de | |
| | | lectura, en forma de circuito| |
| | | integrado monolítico mixto | |
| | | analógico-numérico encerrado | |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | TA 8823, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 65 |05 |Circuito de control para |0 |
| | | unidades de memoria de disco,| |
| | | en tecnología C-MOS o BiMOS, | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico mixto | |
| | | analógico-numérico encerrado | |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 1323453, M52896FP (53G7897), | |
| | | 1SP9-0003, PD 16828, 53G8800,| |
| | | u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 65 |06 |Circuito de control, en |0 |
| | | tecnología BiMOS, que asegure| |
| | | la conmutación de señales | |
| | | vídeo, con 3 entradas vídeo, | |
| | | 3 salidas de control, una | |
| | | memoria tampón de salida y un| |
| | | circuito de bloqueo (clamp), | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico mixto | |
| | | analógico-numérico encerrado | |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | BA 7021, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 65 |07 |Circuito de recuperación |0 |
| | | para las señales de reloj, en| |
| | | tecnología bipolar, en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico mixto analógico- | |
| | | numérico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AD 800, AD 802, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 65 |08 |Circuito de control, en |0 |
| | | tecnología BiMOS, que asegure| |
| | | la conmutación de señales | |
| | | audio, con 5 entradas audio, | |
| | | 5 salidas de control y 3 | |
| | | memorias tampón, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | mixto analógico-numérico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | BA 7632, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 65 |09 |Circuito de control y de |0 |
| | | mando para un indicador de | |
| | | velocidad, taquímetro o | |
| | | indicador de distancia, en | |
| | | tecnología bipolar, que | |
| | | contenga al menos un | |
| | | convertidor digital-analógico| |
| | | y un multiplexador, en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico mixto analógico- | |
| | | numérico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | SA 5775, SA 5777, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 65 |10 |Circuito de control de |0 |
| | | temperatura, que contenga un | |
| | | sensor de temperatura y una | |
| | | tensión de referencia | |
| | | interna, en forma de circuito| |
| | | integrado monolítico mixto | |
| | | analógico-numérico encerrado | |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la ( una de las ) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | TMP 01, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 65 |11 |Circuito de control de |0 |
| | | vídeo, en tecnología BiMOS, | |
| | | para el control de un tubo | |
| | | catódico, permitiendo la | |
| | | deflexión horizontal y | |
| | | vertical y el proceso de | |
| | | señales de color, en forma de| |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | mixto analógico-numérico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CXA 1840, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 65 |12 |Circuito de control de un |0 |
| | | motor de 3 fases, con un | |
| | | convertidor digital-analógico| |
| | | de 9 bits, un puerto serial | |
| | | de 11 bits, operando con una | |
| | | corriente axial («spindle | |
| | | motor») igual o inferior a 1 | |
| | | A y con una corriente de | |
| | | motor actuador igual o | |
| | | inferior a 400 mA, en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico mixto analógico- | |
| | | numérico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | HA 13544, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 65 |13 |Circuito de control |0 |
| | | bidireccional de un motor de | |
| | | corriente continua, en | |
| | | tecnología bipolar, con un | |
| | | circuito de conmutación de | |
| | | corriente de excitación, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico mixto analógico- | |
| | | digital encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | TA 8050P, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 65 |14 |Circuito de control de |0 |
| | | transistores de efecto de | |
| | | campo (FET), en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | mixto analógico-digital | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | HAA9P-51123R, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 65 |15 |Circuito de control de un |0 |
| | | motor de corriente continua | |
| | | de 3 fases, en tecnología | |
| | | bipolar, que contenga un | |
| | | oscilador, un circuito de | |
| | | permutación de fase y de | |
| | | alimentación y un contador en| |
| | | anillo, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico mixto | |
| | | analógico-numérico encerrado | |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AN 8225, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 65 |16 |Circuito de control para el |0 |
| | | mando de la corriente de | |
| | | motores lineales o con brazos| |
| | | rotativos, en tecnología C- | |
| | | MOS, que contenga un circuito| |
| | | conmutador de control de la | |
| | | corriente y un circuito | |
| | | detector de fallos de | |
| | | alimentación, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | mixto analógico-numérico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 32H6810, 50G2996, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 65 |17 |Circuito de control de |0 |
| | | vídeo, en tecnología bipolar,| |
| | | para la conmutación y el | |
| | | bloqueo de señales vídeo, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico mixto analógico- | |
| | | numérico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CXA 1860, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 65 |18 |Circuito de control de |0 |
| | | ganancia, que permita el | |
| | | control y la amplificación de| |
| | | las señales de lectura de la | |
| | | unidad de memoria, en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico mixto analógico- | |
| | | numérico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 111 0005-04, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 65 |19 |Circuito de control de |0 |
| | | motores sin escobillas de 3 | |
| | | fases de corriente continua, | |
| | | en tecnología BiMOS, que | |
| | | funcione con una alimentación| |
| | | de 3 V o más, pero no | |
| | | superior a 5,5 V, en forma de| |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | mixto analógico-numérico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | A 8983, PRD 1029, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 69 |01 |Circuito de control, que |0 |
| | | permita el mando de cargas | |
| | | inductivas o resistidas, con | |
| | | una corriente de salida | |
| | | inferior o igual a 1,3 A a | |
| | | una tensión de alimentación | |
| | | inferior o igual a 28 V, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 71004 SB, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 69 |02 |Circuito de control, que |0 |
| | | permita el mando de cargas | |
| | | inductivas y resistivas, con | |
| | | 4 salidas de una corriente | |
| | | igual o superior a 2 A pero | |
| | | inferior o igual a 7,2 A, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 100904, HIP 0082, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 69 |03 |Circuito de control, en |0 |
| | | tecnología bipolar, para el | |
| | | mando de motores con | |
| | | escobillas de corriente | |
| | | continua, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | BA 6109, BA 6209, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 69 |04 |Circuito de control de un |0 |
| | | motor de corriente continua, | |
| | | en tecnología bipolar, que | |
| | | asegure una corriente de | |
| | | salida de 2 A a una tensión | |
| | | de salida de saturación de | |
| | | 3,2 V, que contenga 3 | |
| | | entradas TTL, 4 transistores | |
| | | en una configuración de | |
| | | puente completa y un circuito| |
| | | de cierre por sobrecarga, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 71004 MB, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 69 |05 |Circuito de control de un |0 |
| | | motor de corriente continua | |
| | | de 3 fases, en tecnología | |
| | | BiMOS, que contenga un | |
| | | circuito de detección de | |
| | | umbral de efecto Hall, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 1323454, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 69 |06 |Circuito para el mando de la |0 |
| | | corriente de motores lineales| |
| | | o con brazos rotativos, en | |
| | | tecnología bipolar, que | |
| | | funcione con una tensión de | |
| | | alimentación inferior o igual| |
| | | a 24 V y operativo en una | |
| | | gama de temperatura de -40 °C| |
| | | a +125 °C, que contenga un | |
| | | circuito de cierre de | |
| | | sobretensión y un circuito de| |
| | | cierre térmico, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 34993, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 69 |07 |Circuito para el mando de la |0 |
| | | corriente de motores lineales| |
| | | o con brazos rotativos, en | |
| | | tecnología bipolar, que | |
| | | funcione con una tensión de | |
| | | salida de 45 V a una | |
| | | corriente de salida de 1,75 | |
| | | A, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | UDN 2917, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 69 |08 |Circuito para el mando de un |0 |
| | | motor de corriente continua | |
| | | sin escobillas de 3 fases, en| |
| | | tecnología bipolar, que | |
| | | funcione con una corriente de| |
| | | entrada de 1 uA y una | |
| | | corriente de desplazamiento | |
| | | (Offset current) de entrada | |
| | | de 0,1 uA con una tensión de | |
| | | desplazamiento (Offset | |
| | | voltage) de entrada de 5 mV, | |
| | | que contenga un circuito de | |
| | | cierre térmico, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | HA 13490, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 69 |09 |Circuito de control, en |0 |
| | | tecnología bipolar, que | |
| | | permita el mando de | |
| | | solenoides, con una corriente| |
| | | de alimentación inferior o | |
| | | igual a 50 mA a una tensión | |
| | | de alimentación inferior o | |
| | | igual a 7 V y una capacidad | |
| | | de disipación inferior o | |
| | | igual a 19 W, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 71008SB, 71013SB, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 69 |10 |Circuito de control para el |0 |
| | | control de la tensión de los | |
| | | microprocesadores, | |
| | | microcontroladores o | |
| | | microordenadores, en | |
| | | tecnología C-MOS, en forma de| |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | DS 1231, H 6060, MN 13802, MN| |
| | | 13821C, DS 1232, H 6061, MN | |
| | | 1381, MN 13822C, H 6006, MN | |
| | | 1380, MN 13811, MN 1382C, H | |
| | | 6052, MN 13801, MN 13812, V | |
| | | 7039, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 69 |12 |Circuito de control, en |0 |
| | | tecnología C-MOS, que permite| |
| | | la amplificación-inversión de| |
| | | voltajes para dirigir líneas | |
| | | verticales de un detector de | |
| | | imagen de transferencia de | |
| | | carga, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, oque | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CXD 1267, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 69 |13 |Circuito de control, en |0 |
| | | tecnología bipolar, que | |
| | | asegure la conmutación de | |
| | | funciones audio y vídeo, que | |
| | | contenga amplificadores y un | |
| | | mezclador de señales de | |
| | | luminancia y de crominancia, | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CX 1545, CXA 1845, CXA 1855, | |
| | | u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 69 |14 |Circuito de control, que |0 |
| | | permita el registro y la | |
| | | reproducción de señales en un| |
| | | sistema de control de vídeo, | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | TA 8823N, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 69 |16 |Circuito de excitación de |0 |
| | | cabezas de una unidad de | |
| | | memoria, en forma de circuito| |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 111 0007-01, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 69 |17 |Circuito de control, en |0 |
| | | tecnología bipolar, que | |
| | | permita el control del | |
| | | volumen, en forma de circuito| |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | BA 3574, CXA 1646, CXA 1946, | |
| | | u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 69 |18 |Circuito de control, que |0 |
| | | permita el control de | |
| | | transistores de efecto de | |
| | | campo (FET) de potencia, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 71009SB, LTC 1155, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 70 |01 |Circuito de interfaz, en |0 |
| | | tecnología de aislamiento | |
| | | dieléctrica, para aparatos | |
| | | telefónicos con tensión de | |
| | | línea inferior o igual a 265 | |
| | | V, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | LH 1497, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 70 |02 |Circuito de control y de |0 |
| | | interfaz, en tecnología C- | |
| | | MOS, para la generación de | |
| | | símbolos gráficos en un tubo | |
| | | catódico, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MN 1297, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 70 |03 |Circuito de interfaz, en |0 |
| | | tecnología bipolar, que | |
| | | permita la conversión de una | |
| | | señal de entrada diferencial | |
| | | en una señal de salida de | |
| | | onda rectangular de la misma | |
| | | frecuencia, que contenga 4 | |
| | | canales de detección de | |
| | | señales y un temporizador, en| |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 71001AB, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 70 |04 |Circuito de interfaz o de |0 |
| | | interfaz y de control, para | |
| | | una red local, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | SMC 83C805, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 70 |05 |Circuito de interfaz de |0 |
| | | señales vídeo, en tecnología | |
| | | bipolar, que permita el | |
| | | interfaz con un circuito con | |
| | | señales de color rojo, verde | |
| | | y azul (RGB), que contenga 3 | |
| | | circuitos para la corrección | |
| | | automática del nivel de | |
| | | blanco, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CXA 1 024S, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 70 |06 |Circuito de interfaz de |0 |
| | | líneas de abonados (SLIC), en| |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | Am 79M535, Am 79M574, Am | |
| | | 79M576, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |01 |Circuito para la grabación y |0 |
| | | la reproducción audio, en | |
| | | tecnología C-MOS, que permita| |
| | | el almacenamiento directo | |
| | | analógico de datos audio, que| |
| | | contenga una memoria | |
| | | exclusivamente de lectura, | |
| | | programable, que se pueda | |
| | | borrar eléctricamente | |
| | | (E2PROM), 3 amplificadores, | |
| | | un circuito automático de | |
| | | control de ganancia y 2 | |
| | | filtros, en forma de circuito| |
| | | integrado monolítico mixto | |
| | | analógico-numérico encerrado | |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | ISD 1012A, ISD 1020A, ISD | |
| | | 1210, ISD 2545, ISD 2575, ISD| |
| | | 1016A, ISD 1200, ISD 1400, | |
| | | ISD 2560. ISD 2590, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |02 |Generador multifrecuencia de |0 |
| | | doble tono (DTMF), en | |
| | | tecnología C-MOS, que permita| |
| | | la decodificación de datos | |
| | | binarios de 4 bits y la | |
| | | generación de 16 pares de | |
| | | tono, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico mixto | |
| | | analógico-numérico encerrado | |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | TP 5088, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |03 |Circuito de proceso de |0 |
| | | señales, en tecnología C-MOS,| |
| | | que permita el filtro de | |
| | | señales analógicas y el | |
| | | control de la amplificación, | |
| | | que contenga un emisor | |
| | | multifrecuencia de doble tono| |
| | | (DTMF), un receptor | |
| | | multifrecuencia de doble tono| |
| | | (DTMF) y un modulador- | |
| | | demodulador (Modem), en forma| |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico mixto analógico- | |
| | | numérico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | SC 11370, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |05 |Circuito de red telefónica |0 |
| | | local, en tecnología C-MOS, | |
| | | que permita la generación de | |
| | | tonalidad y conmutación, | |
| | | amplificación y | |
| | | descodificación de señales | |
| | | audio de 2 líneas telefónicas| |
| | | externas como máximo y de 12 | |
| | | líneas telefónicas internas | |
| | | como máximo, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | mixto analógico-numérico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | SC 11390, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |06 |Circuito de comunicación |0 |
| | | analógico, que permita la | |
| | | conversión de datos y la | |
| | | tranferencia de señales, que | |
| | | contenga una puerta de | |
| | | entrada-salida en serie para | |
| | | un procesador de señales | |
| | | digitales, un convertidor | |
| | | analógico-digital de 16 bits,| |
| | | un convertidor digital- | |
| | | analógico de 16 bits y un | |
| | | generador de señales de | |
| | | reloj, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico mixto | |
| | | analógico-numérico encerrado | |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AD 28MSP01, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |07 |Codificador-descodificador, |0 |
| | | en tecnología C-MOS, para | |
| | | frecuencias de banda de base | |
| | | y vocales, que permite la | |
| | | conversión de datos, que | |
| | | contenga un modulador de | |
| | | señales digitales, | |
| | | convertidores analógico- | |
| | | digitales, convertidores | |
| | | digital-analógicos, | |
| | | amplificadores y filtros, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico mixto analógico- | |
| | | numérico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AD 7015, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |08 |Codificador-descodificador |0 |
| | | estéreo de 16 bits, en | |
| | | tecnología C-MOS, con | |
| | | frecuencias de muestreo igual| |
| | | o superior a 4 kHz pero | |
| | | inferior o igual a 48 kHz, | |
| | | que contenga un multiplexor, | |
| | | un convertidor digital- | |
| | | analógico, un convertidor | |
| | | analógico-digital, un | |
| | | circuito de regulación de | |
| | | silenciador («mute»), un | |
| | | circuito de tensión de | |
| | | referencia, una entrada de | |
| | | micrófonos, una salida de | |
| | | altavoces y una salida de | |
| | | auriculares, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | mixto analógico-numérico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AD 1849, CS 4215, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |09 |Codificador-descodificador |0 |
| | | con filtro de modulación por | |
| | | impulso codificado, en | |
| | | tecnología C-MOS, que opere | |
| | | con una alimentación única de| |
| | | +5 V, constituido por un | |
| | | convertidor analógico-digital| |
| | | y un convertidor digital- | |
| | | analógico, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | mixto analógico-numérico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MC 145480, TMC 129C18, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |10 |Codificador-descodificador |0 |
| | | con filtro de modulación por | |
| | | impulsos codificados, en | |
| | | tecnología C-MOS, con 2 | |
| | | fuentes de alimentación y una| |
| | | capacidad de disipación | |
| | | típica de 50mW, constituido | |
| | | por un convertidor analógico-| |
| | | digital y un convertidor | |
| | | digital-analógico, en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico mixto analógico- | |
| | | numérico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MC 145503, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |11 |Circuito de modulación por |0 |
| | | impulsos codificados | |
| | | adaptables diferenciados | |
| | | (ADPCM), en tecnología C-MOS,| |
| | | para la codificación- | |
| | | decodificación de datos a una| |
| | | velocidad de transferencia de| |
| | | datos de 8, 16, 24, 32 o 64 | |
| | | Kbits por segundo, en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico mixto analógico- | |
| | | numérico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | T 7 280, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |12 |Codificador-descodificador |0 |
| | | con filtros de modulación por| |
| | | impulsión codificada, en | |
| | | tecnología C-MOS, que permita| |
| | | la numeración y la | |
| | | reconstrucción de voz con una| |
| | | velocidad igual osuperior a | |
| | | 64 Kbits/s pero inferior o | |
| | | igual a 2 048 Kbits/s, con | |
| | | una alimentación única de 5 | |
| | | V, una capacidad de | |
| | | disipación inferior o igual a| |
| | | 37 mW en modo activo e | |
| | | inferior o igual a 3 mW en | |
| | | modo de espera, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | mixto analógico-numérico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 7508 B, 7509 B, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |13 |Receptorde banda FM, en |0 |
| | | tecnología bipolar, que | |
| | | funciona a una gama de | |
| | | frecuencia de entrada de 200 | |
| | | MHz, con función de | |
| | | demodulación de señales FM, | |
| | | que contenga al menos 2 | |
| | | mezcladores, un oscilador, un| |
| | | diodo y un circuito RSSI | |
| | | (Receive Signal Strength | |
| | | Indicator), en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | mixto analógico-numérico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MC 13135, MC 13136, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |14 |Receptor de banda FM, en |0 |
| | | tecnología BiMOS, que | |
| | | contenga un circuito de | |
| | | compresión, un circuito de | |
| | | descompresión, 2 mezcladores,| |
| | | 2 circuitos bucle enganchado | |
| | | en fase (Phase Locked | |
| | | Loop/PLL), un amplificador de| |
| | | frecuencia intermedia (IF), | |
| | | un circuito RSSI (Receive | |
| | | Signal Strength Indicator), | |
| | | un circuito de interfaz en | |
| | | serie y un circuito de | |
| | | detección de tensión de | |
| | | alimentación, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | mixto analógico-numérico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MC 13108, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |15 |Circuito comparador, en |0 |
| | | tecnología C-MOS, que permita| |
| | | la comparación de tensión, | |
| | | con tiempo de propagación no | |
| | | superior a 12 us, en forma de| |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | mixto analógico-numérico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MAX 921, MAX 923, MAX 931, | |
| | | MAX 933, MAX 922, MAX 924, | |
| | | MAX 932, MAX 934, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |16 |Unidad que permita la |0 |
| | | conexión y desconexión de | |
| | | bus, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico mixto | |
| | | analógico-numérico encerrado | |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 89F6248, 89F7000, TL2218, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |17 |Circuito de proceso de |0 |
| | | señales audio y vídeo, en | |
| | | tecnología bipolar, que | |
| | | contenga un circuito bucle | |
| | | enganchado en fase («Phase | |
| | | Locked Loop/PLL»), un | |
| | | detector de señales FM, un | |
| | | amplificador de frecuencia | |
| | | intermedia (IF), un | |
| | | preamplificador, un | |
| | | amplificador de control de | |
| | | ganancia automática de | |
| | | señales de frecuencias radio | |
| | | (RF) y un amplificador de | |
| | | señales vídeo, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | mixto analógico-numérico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | LA 7577, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |18 |Circuito para la medida de |0 |
| | | la velocidad y posición | |
| | | angular, en tecnología C-MOS,| |
| | | que comprende 4 | |
| | | amplificadores, un | |
| | | demodulador, un contador, un | |
| | | inversor de tensión, un | |
| | | circuito de bloqueo (latch) y| |
| | | un oscilador de tensión | |
| | | controlada (VCO), en forma de| |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | mixto analógico-numérico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | RDC 19220, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |19 |Emisor-receptor, en |0 |
| | | tecnología C-MOS, que permita| |
| | | la ecualización de distorsión| |
| | | lineal y la conversión de | |
| | | datos, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico mixto | |
| | | analógico-numérico encerrado | |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | TXC 07225, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |20 |Demodulador, en tecnología |0 |
| | | BiMOS, que permita el proceso| |
| | | de datos codificados de un | |
| | | lector de cintas magnéticas, | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico mixto | |
| | | analógico-numérico encerrado | |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | M 56710FP, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |21 |Modulador, en tecnología C- |0 |
| | | MOS, con una gama dinámica de| |
| | | 123 de en una anchura de | |
| | | banda de 375 Hz o una gama | |
| | | dinámica de 124 dB en una | |
| | | anchura de banda de 500 Hz, | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico mixto | |
| | | analógico-numérico encerrado | |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CS 5321, CS 5323, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |22 |Convertidor digital- |0 |
| | | analógico de 16 bits, que | |
| | | comprenda una función «manos | |
| | | libres», en forma de circuito| |
| | | integrado monolítico mixto | |
| | | analógico-numérico encerrado | |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 10485, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |23 |Doble convertidor analógico- |0 |
| | | digital de 6 bits,en | |
| | | tecnología BiMOS, con un | |
| | | circuito de tensión de | |
| | | referencia, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | mixto analógico-numérico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AD 9066, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |24 |Generador de modulación de |0 |
| | | anchura por impulsos de 12 | |
| | | bits a 4 canales, en forma de| |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | mixto analógico-numérico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | M 66242, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |25 |Circuito de detección del |0 |
| | | encendido prematuro de un | |
| | | motor automóvil, que | |
| | | comprenda al menos un | |
| | | amplificador y un filtro | |
| | | «passband» que opere a una | |
| | | frecuencia de entre 1 kHz y | |
| | | 20 kHz, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico mixto | |
| | | analógico-numérico encerrado | |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | HIP 9010, HIP 9011, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |26 |Captor de efecto Hall con |0 |
| | | salidas de señales digitales,| |
| | | que comprenda un | |
| | | diferenciados y un detector | |
| | | de picos, en forma de | |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | mixto analógico-numérico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AD 22402, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |27 |Circuito de proceso de |0 |
| | | señales audio, en tecnología | |
| | | C-MOS, que funcione con una | |
| | | tensión de alimentación | |
| | | típica de 3 V, que contenga | |
| | | un generador multifrecuencia | |
| | | de doble tono (DTMF), | |
| | | circuitos de conmutación de | |
| | | regulación de silenciador | |
| | | («mute»), atenuadores de | |
| | | señales con control digital y| |
| | | filtros «passband» en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico mixto analógico- | |
| | | digital encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | SA 5753, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |28 |Emisor-receptor, en |0 |
| | | tecnología bipolar, que | |
| | | contenga un oscilador de | |
| | | frecuencias UHF, un oscilador| |
| | | que funcione a una frecuencia| |
| | | de 117 MHz y un oscilador que| |
| | | funcione a una frecuencia de | |
| | | 284 MHz, en forma de circuito| |
| | | integrado monolítico mixto | |
| | | analógico-numérico encerrado | |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | W 2020, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
-------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |29 |Convertidor serie/paralelo o |0 |
| | | paralelo/serie por una red de| |
| | | cables de fibra óptica o | |
| | | cables coaxiales, en forma de| |
| | | circuito integrado monolítico| |
| | | mixto analógico-numérico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación| |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 64G0175, 64G0176, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden | |
| | | con la presente descripción | |
------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
|Código de la |Taric |Designación de la mercancía |Derechos |
|nomenclatura | | | autónomos|
|combinada | | | (%) |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |32 |Circuito audio, en |0 |
| | | tecnología C-MOS, con una | |
| | | gama dinámica igual o | |
| | | superior a 70 dB, que | |
| | | contenga 2 convertidores | |
| | | digital-analógicos y 2 | |
| | | convertidores analógico- | |
| | | digitales, en forma de | |
| | | circuito integrado | |
| | | monolítico mixto analógico- | |
| | | numérico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AD 1845, AD 1847, AD 1848, | |
| | | CS 4231, CS 4248, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |33 |Circuito de proceso de |0 |
| | | señales vocales, en | |
| | | tecnología C-MOS, que | |
| | | contenga un circuito de | |
| | | codificación, un circuito de| |
| | | descodificación, un circuito| |
| | | de compresión y un circuito | |
| | | de descompresión, en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico mixto analógico- | |
| | | numérico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AK 2342, AK 2353, TC 35492, | |
| | | TC 35493, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |34 |Sintetizador de |0 |
| | | frecuencias, operativo a una| |
| | | frecuencia de entrada | |
| | | inferior o igual a 2 GHz y | |
| | | una tensión de alimentación | |
| | | inferior o igual a 10 V, que| |
| | | contenga un circuito bucle | |
| | | enganchado en fase (Phase | |
| | | Locked Loop/PLL) y un | |
| | | contador programable de 14 | |
| | | bits o 20 bits, en forma de | |
| | | circuito integrado | |
| | | monolítico mixto analógico- | |
| | | numérico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | LC 7216, LMX 2320, MC | |
| | | 145158, MC 145162, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |35 |Decodificador pasivo, en |0 |
| | | tecnología BiMOS, | |
| | | constituido por una matriz | |
| | | fija, un filtro de 7 kHz, un| |
| | | circuito de atenuación del | |
| | | ruido y un circuito digital | |
| | | de retardo, en forma de | |
| | | circuito integrado | |
| | | monolítico mixto analógico- | |
| | | numérico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | LV1000, LV1011, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |36 |Decodificador de matriz, |0 |
| | | constituido por un circuito | |
| | | de matriz adaptable, un | |
| | | generador de ruido y un | |
| | | circuito de control de | |
| | | balance automático, en forma| |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico mixto analógico- | |
| | | numérico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | LA 2785, M 69032P, NJM 2177,| |
| | | SSM 2125, SSM 2126, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |37 |Circuito de proceso de |0 |
| | | vídeo, en tecnología | |
| | | bipolar, que permita la | |
| | | discriminación de señales de| |
| | | sincronización, en forma de | |
| | | circuito integrado | |
| | | monolítico mixto analógico- | |
| | | numérico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CXA 1616, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |38 |Circuito de proceso de |0 |
|ex 8542 30 99 | 62 | vídeo, para señales de color| |
| | | o de luminancia, en forma de| |
| | | circuito integrado | |
| | | monolítico mixto | |
| | | analógico/numérico o | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AD 722, CXA 1208, CXA 1587, | |
| | | CXA 2 000, CXA 1207, CXA | |
| | | 1213BS, CXA 177P, LC 8997, u| |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |40 |Sintetizador de |0 |
| | | frecuencias, en tecnología | |
| | | BiMOS, que contenga 1 o | |
| | | algunos circuitos bucle | |
| | | enganchado en fase (Phase | |
| | | Locked Loop/PLL) y 1 o | |
| | | algunos divisores de | |
| | | frecuencias programables, | |
| | | con una frecuencia de | |
| | | trabajo igual o superior a | |
| | | 20 MHz pero inferior o igual| |
| | | a 2 GHz, en forma de | |
| | | circuito integrado | |
| | | monolítico mixto analógico- | |
| | | digital encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | UMA 1015M, UMA 1018M, LMX | |
| | | 2332, LMX 2335, LMX 2336, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |41 |Circuito de conmutación de |0 |
| | | señales vídeo, que contenga | |
| | | un amplificador y un | |
| | | mezclador para señales de | |
| | | luminancia y crominancia, en| |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico mixto analógico- | |
| | | numérico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | A 2040Q, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |42 |Convertidor cuádruple |0 |
| | | digital/analógico de 8 bits | |
| | | con entrada en serie, en | |
| | | tecnología C-MOS, en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico mixto analógico- | |
| | | numérico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MAX 509, MAX 510, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |43 |Convertidor |0 |
| | | analógico/digital o | |
| | | digital/analógico de 20 | |
| | | bits, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico mixto | |
| | | analógico-numérico encerrado| |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AD 75078, AD 75079, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |44 |Emisor/receptor, que |0 |
| | | permita la | |
| | | modulación/demodulación de | |
| | | señales de frecuencias radio| |
| | | (RF), que contenga 5 | |
| | | mezcladores y 2 filtros | |
| | | programables, en forma de | |
| | | circuito integrado | |
| | | monolítico mixto analógico- | |
| | | numérico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AD 6432, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |45 |Demodulador, que permita la |0 |
| | | recepción y la demodulación | |
| | | de flujo de datos con una | |
| | | velocidad de transferencia | |
| | | entre 10 y 85 Mbits por | |
| | | segundo, en forma de | |
| | | circuito integrado | |
| | | monolítico mixto analógico- | |
| | | numérico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AD 6461, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 |46 |Filtro activo, que permita |0 |
|ex 8542 30 99 | 65 | la selección del tipo de | |
| | | filtro y la frecuencia de | |
| | | operación, en forma de | |
| | | circuito integrado | |
| | | monolítico mixto | |
| | | analógico/numérico o | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MAX 274, MAX 275, MAX 280, u| |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |01 |Filtro, en tecnología C- |0 |
| | | MOS, con una frecuencia de | |
| | | bloqueo programable igual o | |
| | | superior a 4,5 MHz pero | |
| | | inferior o igual a 25,2 MHz | |
| | | y un amplificador de | |
| | | frecuencias programable | |
| | | inferior o igual a 9 dB, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AD 896, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |02 |Filtro programable, en |0 |
| | | tecnología bipolar, con una | |
| | | frecuencia de corte | |
| | | programable superior o igual| |
| | | a 5 MHz pero inferior o | |
| | | igual a 15 MHz y una | |
| | | frecuencia de punta y ancho | |
| | | de banda programable, que | |
| | | contenga un filtro de 7 | |
| | | polos y un diferenciados, en| |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 32F8011, 32F8012, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |03 |Microprocesador de señales |0 |
| | | analógicas, en tecnología | |
| | | bipolar, que permita el | |
| | | control de ganancia | |
| | | automático, el tratamiento | |
| | | de señales de lectura y la | |
| | | generación de señales de | |
| | | posicionamiento de la cabeza| |
| | | para cabezas magnéticas para| |
| | | unidades de memoria de | |
| | | discos, en forma de circuito| |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | SN 28961, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |04 |Modulador, en tecnología |0 |
| | | bipolar, que funcione en la | |
| | | banda UHF, para la | |
| | | conversión de señales audio | |
| | | y vídeo en una gama de | |
| | | frecuencias igual o superior| |
| | | a 470 MHz pero inferior o | |
| | | igual a 630 MHz, en forma de| |
| | | circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | ALP 101, CXA 1333. u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |07 |Receptor de banda AM, en |0 |
| | | tecnología bipolar, que | |
| | | permita la conversión de | |
| | | frecuencias radio (RF) en | |
| | | dobles frecuencias | |
| | | intermedias (IF) y la | |
| | | detección de frecuencias | |
| | | audio, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 3848, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |08 |Receptor-demodulador de |0 |
| | | banda FM, en tecnología | |
| | | bipolar, que contenga 2 | |
| | | mezcladores de conversión, | |
| | | un segmentados de datos y 6 | |
| | | amplificadores, en forma de | |
| | | circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 1QX6, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |10 |Dispositivo de conmutación, |0 |
| | | en tecnología bipolar, en el| |
| | | campo de señales audio, con | |
| | | una distorsión inferior o | |
| | | igual a 0,005%, | |
| | | comprendiendo 2 circuitos de| |
| | | control y 2 conmutadores- | |
| | | inversores, en forma de | |
| | | circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | una sigla de identificación | |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | TK 15022 Z, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |11 |Dispositivo de conmutación, |0 |
| | | de un material semiconductor| |
| | | de arseniuro de galio | |
| | | (AsGa), con una pérdida de | |
| | | inserción no superior a 1,6 | |
| | | dB a una frecuencia de 2 | |
| | | GHz, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | SW 239, SW 259, SW 419, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |12 |Circuito para la atenuación |0 |
| | | de ruidos en audio, en | |
| | | tecnología bipolar, con una | |
| | | tensión de entrada inferior | |
| | | o igual a 18 V, en forma de | |
| | | circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | LM 1894, TK 10654, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |13 |Circuito integrado |0 |
| | | monolítico analógico, en | |
| | | tecnología bipolar, para | |
| | | protección contra | |
| | | sobretensión, encerrado en | |
| | | una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 1515, P2, P6, TISP 2180, P0,| |
| | | P3, TISP 1072F3, TISP 2290, | |
| | | P1, P4, TISP 1082, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |14 |Convertidor de frecuencia, |0 |
| | | de un material semiconductor| |
| | | de arseniuro de galio | |
| | | (AsGa), para la conversión | |
| | | de frecuencias superiores o | |
| | | iguales a 10,25 GHz pero | |
| | | inferiores o iguales a 12,75| |
| | | GHz en frecuencias | |
| | | superiores o iguales a 950 | |
| | | MHz pero inferiores o | |
| | | iguales a 2 050 MHz, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 20070C, AKD 12010, AKD | |
| | | 12575, AND 2001T4C, AKD 12 | |
| | | 000, AKD 12011, AKD 2400, | |
| | | FMM 5103, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |15 |Convertidor de tensión a |0 |
| | | frecuencia, que comprenda un| |
| | | amplificador, en forma de | |
| | | circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | VFC32, VFC 100, VFC101, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |16 |Convertidor de frecuencia, |0 |
| | | en tecnología bipolar, con | |
| | | una ganancia de conversión | |
| | | de 7 dB, para la conversión | |
| | | de una frecuencia de entrada| |
| | | de 65,8 MHz en una | |
| | | frecuencia de salida de 800 | |
| | | kHz, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 806-0227, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |17 |Convertidor de corriente a |0 |
| | | tensión, con una corriente | |
| | | de entrada inferior o igual | |
| | | a 100 uA y una tensión de | |
| | | salida inferior o igual a - | |
| | | 10 V, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | ACF 2101, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |19 |Convertidor medio |0 |
| | | cuadrático para el cálculo | |
| | | del valor medio cuadrático | |
| | | (RMS) de formas de ondas y | |
| | | la conversión de este valor | |
| | | en corriente directa | |
| | | equivalente o tensión | |
| | | directa equivalente, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AD 536 A, AD 636, AD 637, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |20 |Regulador de temperatura, |0 |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AD 590, AD 592, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |21 |Sensor de presión de aire, |0 |
| | | operativo en una gama de | |
| | | presión de 20 kPa a 105 kPa,| |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MPX 4100A, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |22 |Captador de imagen |0 |
| | | constituido por una línea de| |
| | | células fotosensibles, por | |
| | | una matriz asociada a | |
| | | registros de desplazamiento,| |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | ILX 508, PD 3573, TCD 105, | |
| | | TCD 141, LZ 2019, TCD 103, | |
| | | TCD 133, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |23 |Captador de imagen de |0 |
| | | transferencia de carga de | |
| | | interlínea, en forma de | |
| | | circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | ICX 018, ICX 022, ICX 038, | |
| | | PD 3732, ICX 021, ICX 024, | |
| | | ICX 039, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |24 |Circuito de proceso de |0 |
| | | vídeo, en tecnología | |
| | | bipolar, para señales de un | |
| | | detector de imagen de | |
| | | transferencia de carga, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AN 2014S, CXA 1390, IR 3P69,| |
| | | IR 3P97, AN 2145FHP, CXA | |
| | | 1391, IR 3P81A, IR 3Y17, CXA| |
| | | 1310AQ, CXA 1392, IR 3P92, u| |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |25 |Circuito de proceso de |0 |
| | | señales, en tecnología C- | |
| | | MOS, que permita un retraso | |
| | | de la secuenciación del | |
| | | barrido de líneas | |
| | | horizontales de un detector | |
| | | de imagen de transferencia | |
| | | de carga, que contenga un | |
| | | generador de señales de | |
| | | reloj, un clamp-circuito y | |
| | | un circuito de muestreo- | |
| | | bloqueo, en forma de | |
| | | circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CXL 1 506, M7403A, MSM 7401 | |
| | | RS, LC 89960, MSM 6965 RS, u| |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |26 |Detector para picos de |0 |
| | | amplitud en señales de | |
| | | lectura-escritura de las | |
| | | unidades de memoria de | |
| | | discos, constituido por un | |
| | | amplificador diferencial con| |
| | | amplificación controlada | |
| | | automáticamente y por un | |
| | | rectificador-de precisión de| |
| | | doble alternancia, en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 32P3041, ML 8464, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |27 |Circuito comparador de |0 |
| | | tensión de 5 canales, para | |
| | | el control de los circuitos | |
| | | de lámparas, en forma de | |
| | | circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AD 22001, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |28 |Circuito de tensión de |0 |
| | | referencia, que asegure una | |
| | | tensión de salida típica | |
| | | inferior o igual a 10V y un | |
| | | coeficiente de temperatura | |
| | | de la tensión de salida | |
| | | inferior oigual a 25 ppm/°C,| |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AD 580, AD 680, LT 1021, REF| |
| | | 102, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |29 |Circuito de tensión de |0 |
| | | referencia, con una tensión | |
| | | inversa de ruptura de 1,235 | |
| | | V (+/- 4 mV) o 2,5 V (+/- 20| |
| | | mV), en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | LT 1004, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |30 |Convertidor y regulador de |0 |
| | | tensión, en tecnología | |
| | | bipolar, con una pérdida de | |
| | | tensión inferior o igual a | |
| | | 1,6 V a una corriente de | |
| | | salida de 100 mA, que opere | |
| | | a una gama de tensión de | |
| | | alimentación igual o | |
| | | superior a 3,5 V pero | |
| | | inferior o igual a 15 V, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | LT 1054, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |31 |Convertidor de tensión, en |0 |
| | | tecnología C-MOS, que | |
| | | asegure la inversión, la | |
| | | duplicación, la división o | |
| | | la multiplicación de tensión| |
| | | de entrada, operativo en una| |
| | | gama de tensión de | |
| | | alimentación de 1,5 V a 10 | |
| | | V, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | una sigla de identificación | |
| | | consistente en, o que | |
| | | comprenda, la (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | ICL 7660, MAX 1044, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |32 |Convertidor de tensión en |0 |
| | | corriente, en tecnología | |
| | | bipolar, con una gama de | |
| | | tensiones de entrada | |
| | | variables y una tensión de | |
| | | alimentación de 13,5 V a 40 | |
| | | V, que contenga un emisor de| |
| | | corriente y un circuito de | |
| | | tensión de referencia, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | XTR 110, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |33 |Convertidor de tensión, en |0 |
| | | tecnología C-MOS, que | |
| | | permita la transformación de| |
| | | una tensión de entrada | |
| | | inferior o igual a 5 V a una| |
| | | corriente de entrada | |
| | | inferior o igual a 0,1 uA en| |
| | | una tensión de salida | |
| | | inferior o igual a 15 V a | |
| | | una corriente de salida | |
| | | inferior o igual a 1 mA, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones ) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | LR 36683N, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |34 |Emisor de corriente, en |0 |
| | | tecnología bipolar, con una | |
| | | corriente de salida igual o | |
| | | superior a 4 mA pero | |
| | | inferior o igual a 20 mA, en| |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | XTR 103, XTR 104, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |37 |Convertidor de frecuencia, |0 |
| | | en tecnología bipolar, | |
| | | operativo en una gama de | |
| | | frecuencias entre 800 MHz y | |
| | | 900 MHz, y con un nivel de | |
| | | entrada inferior o igual a -| |
| | | 6 dBm, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CXA 1851N, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |38 |Convertidor de corriente |0 |
| | | continua a corriente | |
| | | continua de 6 canales, en | |
| | | tecnología BiMOS, en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MB 3799, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |39 |Amplificador-comparador, en |0 |
| | | tecnología bipolar, para la | |
| | | amplificación y la | |
| | | comparación de señales fase-| |
| | | frecuencia de señales de | |
| | | entrada de sensores, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CXA 1418 N, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |40 |Circuito de detección de |0 |
| | | tensión, que permita la | |
| | | réinicialización de | |
| | | circuitos externos, en forma| |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, oque comprenda, la (una | |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | M 51957, M 51958, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |41 |Puente semi-rectificador, |0 |
| | | constituido por 2 | |
| | | transistores de efecto de | |
| | | campo, en tecnología MOS | |
| | | (MOSFETs), que permita el | |
| | | mando de las cargas | |
| | | inductivas o capacitivas de | |
| | | tensión nominal de 50 V y | |
| | | corriente nominal de 2 A, en| |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | Si9950DY, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |42 |Red de diodos programable, |0 |
| | | constituida por 14 diodos | |
| | | individuales y un | |
| | | rectificador, de un material| |
| | | semiconductor de arseniuro | |
| | | de galio (AsGa), en forma de| |
| | | circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 16G010, 16G011, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |44 |Circuito de medida de |0 |
| | | aceleración, que contenga un| |
| | | sensor capacitivo, en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | ADXL50, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |45 |Fotodetector que opera a |0 |
| | | una longitud de onda de 780 | |
| | | nm, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | CXA 1753, M 52104, PHD 003, | |
| | | PN 7611, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |46 |Mezclador/oscilador, con |0 |
| | | una banda de frecuencia de | |
| | | 48 Mhz a 860 Mhz, que | |
| | | contenga un conmutador de | |
| | | gama de frecuencia y un | |
| | | amplificador de frecuencia | |
| | | intermedia (IF), en forma de| |
| | | circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | TDA 5330, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |47 |Red de filtro, |0 |
| | | exclusivamente constituida | |
| | | por 16 resistencias, 16 | |
| | | condensadores y 16 diodos, | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, oque comprenda, la (una | |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | USRC 1002, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |48 |Circuito de separación para |0 |
| | | señales de error, que | |
| | | contenga un modulador de | |
| | | amplitud y un amplificador, | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | UC 1901, UC 2901, UC 3901, u| |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |49 |Circuito de indicador de |0 |
| | | nivel, que permita la | |
| | | interfaz entre un captor | |
| | | térmico y un dispositivo de | |
| | | presentación, en forma de | |
| | | circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | TL 527, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |50 |Temporizador, en forma de |0 |
| | | circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | NE 555, TS 555, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |51 |Circuito de compresión- |0 |
| | | descompresión audio, que | |
| | | funcione con una tensión de | |
| | | alimentación de 3 V pero | |
| | | inferior o igual a 18 V, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | SA 5752, SA 578, u | |
| | | otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |52 |Receptor de banda FM, que |0 |
| | | permita la desmodulación de | |
| | | señales FM, que contenga al | |
| | | menos un mezclador, un | |
| | | amplificador de frequencia | |
| | | intermedia (FI), un | |
| | | amplificador limitador, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en o que comprenda, la (una | |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | SA 605, SA 607, SA 617, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |54 |Receptor de banda RF, en |0 |
| | | tecnología bipolar, que | |
| | | contenga un mezclador, un | |
| | | indicador de longitud de | |
| | | señal recibida (RSSI) y un | |
| | | amplificador | |
| | | limitador/logarítmico, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AD 608, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |56 |Circuito de discriminación |0 |
| | | de señales de vídeo, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | LA 7311, LA 7356, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |57 |Circuito interruptor de la |0 |
| | | corriente, que comprenda 8 | |
| | | transistores de efecto de | |
| | | campo (FET) en red, del tipo| |
| | | de canal N o P, con una | |
| | | tensión de ruptura sumidero-| |
| | | fuente típica de +380 V o - | |
| | | 380 V, en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | ANO132NAR, APO130NA, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |58 |Convertidor de frecuencia |0 |
| | | en tensión, que comprenda un| |
| | | regulador de tensión y una | |
| | | salida protegida contra | |
| | | cortocircuitos, en forma de | |
| | | circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | SN29736P1, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |59 |Circuito de transmisión de |0 |
| | | voz, en tecnología bipolar, | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MC 34118, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |60 |Receptor de banda FM, en |0 |
| | | tecnología bipolar, que | |
| | | permita la desmodulación de | |
| | | señales FM, que contenga al | |
| | | menos un mezclador, un | |
| | | amplificador de frequencia | |
| | | intermedia (IF) y un | |
| | | amplificador limitados, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MC 13156, MC 13158, TA | |
| | | 2027E, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |63 |Comparador de tensión, |0 |
| | | operativo para una gama de | |
| | | tensiones común de -12 V o | |
| | | más pero sin exceder de +16 | |
| | | V y una gama de tensiones | |
| | | diferencial de -24 V o más | |
| | | pero sin exceder de +24 V y | |
| | | un tiempo de respuesta no | |
| | | superior a 2,2 us, en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | EL-2019, LM 119, LM 219, CM | |
| | | 319, LT 1016, TS 3702, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |64 |Circuito bucle enganchado |0 |
| | | en fase («Phase Locked | |
| | | Loop/PLL»), en tecnología | |
| | | bipolar, que contenga un | |
| | | oscilador y un detector de | |
| | | frecuencia y/o de fase, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | M52319SP, SN 28967, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |66 |Circuito que permita la |0 |
| | | conmutación de cargas | |
| | | inductivas y resistivas, que| |
| | | contenga como máximo 4 | |
| | | diodos, 2 resistencias y un | |
| | | transistor bipolar de | |
| | | rejilla aislada (IGBT) del | |
| | | tipo canal N con una tensión| |
| | | de ruptura de colector- | |
| | | emisor igual o superior a | |
| | | 319 V, una corriente | |
| | | continua de colector | |
| | | inferior o igual a 19 A y | |
| | | una capacidad de disipación | |
| | | inferior o igual a 100 W, en| |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 14N36GVL, 14N40FVL, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |67 |Circuito de proceso de |0 |
| | | señales audio, que permita | |
| | | la conmutación de señales | |
| | | audio, que contenga | |
| | | circuitos de control de | |
| | | nivel automático, | |
| | | amplificadores y circuitos | |
| | | de regulación de silenciador| |
| | | («mute»), en forma de | |
| | | circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | LA 7282, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |68 |Circuito de proceso para |0 |
| | | señales de grabación y de | |
| | | reproducción vídeo, en forma| |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | LA 7437, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |69 |Receptor de frequencia |0 |
| | | intermedia (IF), operativo | |
| | | en una gama de frecuencias | |
| | | de entrada entre 400 kHz y | |
| | | 500 MHz, que contenga un | |
| | | mezclador, amplificadores, | |
| | | demoduladores y un detector | |
| | | de control de ganancia | |
| | | automática y un oscilador, | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la ( | |
| | | una de las ) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AD 607, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |70 |Convertidor de frecuencia, |0 |
| | | de un material semiconductor| |
| | | de arseniuro de galio | |
| | | (AsGa), para la conversión | |
| | | de frecuencias de entrada | |
| | | superiores o iguales a 70 | |
| | | MHz pero inferiores o | |
| | | iguales a 350 MHz en | |
| | | frecuencias de salida | |
| | | superiores o iguales a 1,7 | |
| | | Ghz pero inferiores o | |
| | | iguales a 2,5 GHz, en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | RFIC 1813, RFIC 1814, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |71 |Conmutador, de un material |0 |
| | | semiconductor de arseniuro | |
| | | de galio (AsGa), operativo | |
| | | en una gama de frecuencias | |
| | | entre 500 MHz y 1 200 MHz, | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico | |
| | | analógico encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | RFIC 0903, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |72 |Circuito de visualización |0 |
| | | para ecualización gráfica, | |
| | | que contenga 7 filtros | |
| | | passband, en forma de | |
| | | circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | XR 1090, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 |73 |Circuito de proceso de |0 |
| | | señales audio, que permita | |
| | | la optimalización de señales| |
| | | sonores no codificados y la | |
| | | compensación de la | |
| | | deformación de | |
| | | fase/amplitud, en forma de | |
| | | circuito integrado | |
| | | monolítico analógico | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las)·combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | XR 1071, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 40 10 |01 |Microprocesador con una |0 |
| | | capacidad de proceso de 32 | |
| | | bits, en tecnología C-MOS, | |
| | | consistente en un sustrato | |
| | | sobre el que se montan 2 | |
| | | microplaquitas, uno | |
| | | compuesto por una unidad | |
| | | central de proceso (CPU) y | |
| | | el otro por una unidad de | |
| | | memoria, en forma de | |
| | | circuito integrado híbrido | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 57-00000, 57-19400, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 40 30 |01 |Convertidor digital- |0 |
| | | analógico de 4 canales, cada| |
| | | uno con una capacidad de 12 | |
| | | bits, en forma de circuito | |
| | | integrado híbrido encerrado | |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AD 390, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 40 30 |02 |Convertidor digital- |0 |
| | | analógico de 16 bits, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | híbrido encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | DAC 705, DAC 706, DAC 707, | |
| | | DAC 708, DAC 709, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 40 30 |03 |Convertidor analógico- |0 |
| | | digital de 12 bits, en | |
| | | tecnología C-MOS, que | |
| | | contenga un amplificador de | |
| | | muestreo-bloqueo con un | |
| | | rendimiento dinámico | |
| | | superior o igual a 1 MHz/s, | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado híbrido encerrado | |
| | | en una cápsula provista de. | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | ADS 112, ADS 117, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 40 30 |04 |Convertidor analógico- |0 |
| | | digital de 12 bits, en | |
| | | tecnología bipolar, que | |
| | | contenga un circuito de | |
| | | tensión de referencia, que | |
| | | permita una velocidad de | |
| | | muestreo superior oigual a | |
| | | 10 MHz, en forma de circuito| |
| | | integrado híbrido encerrado | |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AD 9042, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 40 50 |01 |Amplificador, en forma de |0 |
| | | circuito integrado híbrido, | |
| | | para la banda de frecuencias| |
| | | de 20 Hz a 20 000 Hz | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que c omprenda, la | |
| | | (una de las) | |
| | | combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | STK 4041, STK 4151, STK | |
| | | 4201, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 40 50 |02 |Amplificador, de un |0 |
| | | material semiconductor de | |
| | | arseniuro de galio (AsGa), | |
| | | operativo en una gama de | |
| | | frecuencias de 872 MHz a 905| |
| | | MHz, con una potencia de | |
| | | salida que no exceda de | |
| | | 1,259 W (31 dBm) y una | |
| | | potencia de entrada que no | |
| | | exceda de 0,01 W (10 dBm), | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado híbrido encerrado | |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | SPG612301, FMC 080901-70, | |
| | | FMC 080901-60, MC 5952, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 40 50 |03 |Amplificador para una gama |0 |
| | | nominal de señales igual o | |
| | | superior a o pero inferior o| |
| | | igual a 70 kHz con una | |
| | | tensión de aislamiento | |
| | | superior o igual a 750 V y | |
| | | una corriente de pérdida | |
| | | inferior o igual a 1 uA, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | híbrido encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | ISO 100, ISO 102, ISO 106, | |
| | | ISO 120, ISO 121, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 40 50 |04 |Amplificador con factor de |0 |
| | | amplificación programable, | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado híbrido encerrado | |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 3606 G, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 40 50 |05 |Amplificador que funciona a |0 |
| | | una tensión de alimentación | |
| | | de 28 V, para frecuencias | |
| | | iguales o superiores a 1 625| |
| | | MHz pero inferiores o | |
| | | iguales a 1 645 MHz, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | híbrido encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | STM 1 645-30, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 40 50 |06 |Amplificador, en tecnología |0 |
| | | bipolar, operativo en una | |
| | | gama de frecuencias de 800 | |
| | | Mhz a 950 MHz, que tenga al | |
| | | menos una de las | |
| | | características siguientes: | |
| | | a) una potencia de salida de| |
| | | 12,5 W y una potencia de | |
| | | entrada de 100 mW, | |
| | | b) una potencia de salida de| |
| | | 20 W y una potencia de | |
| | | entrada de 200 mW, | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado híbrido encerrado | |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | a) PHW 5113, b) MHW 820-1, | |
| | | b) MHW 820-2, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 40 50 |07 |Amplificador, operativo en |0 |
| | | una gama de frecuencias de | |
| | | 68 MHz a 470 MHz, con una | |
| | | potencia de salida no | |
| | | superior a 40 W y una | |
| | | potencia de entrada no | |
| | | inferior a 150 mW, en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | híbrido encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | BGY 135, BGY 145, BGY 45, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 40 50 |08 |Amplificador, operativo en |0 |
| | | una gama de frecuencias de | |
| | | 400 MHz a 470 MHz, con una | |
| | | potencia de salida de 2 W a | |
| | | 6 V y una potencia de | |
| | | entrada igual o inferior a | |
| | | 30 mW, en forma de circuito | |
| | | integrado híbrido, encerrado| |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | SM 68710, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 40 50 |09 |Amplificador con una |0 |
| | | potencia de entrada de 1 mW | |
| | | y una potencia de salida | |
| | | inferior o igual a 3,5 W a | |
| | | una gama de frecuencia igual| |
| | | o superior a 880 MHz pero | |
| | | inferior o igual a 915 MHz o| |
| | | a una gama de frecuencia | |
| | | igual o superior a 1 710 MHz| |
| | | pero inferior o igual a 1 | |
| | | 785 MHz, en forma de | |
| | | circuito integrado híbrido | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | FA 01314, QCPM 9401, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 40 90 |01 |Filtro cerámico doble, |0 |
| | | operativo en una gama de | |
| | | frecuencias de 872 MHz a 950| |
| | | Mhz, en forma de circuito | |
| | | integrado híbrido encerrado | |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 7FG6314B, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 40 90 |02 |Detector de corriente, con |0 |
| | | una resistencia de entrada | |
| | | no superior a 9 ohmios, | |
| | | resistente a una tensión | |
| | | alterna de aislamiento de | |
| | | 3,75 o 4 kV durante 1 | |
| | | minuto, en forma de circuito| |
| | | integrado híbrido encerrado | |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | HFS 113F001A1, MA 91 000018,| |
| | | u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 40 90 |03 |Regulador de tensión con |0 |
| | | una tensión de entrada | |
| | | inferior o igual a 1 kV y | |
| | | una tensión de salida fija | |
| | | de 41,8 V (+/- 0,5 V), 102,6| |
| | | V (+/- 1 V) o 124,3 V (+/- 1| |
| | | V), en forma de circuito | |
| | | integrado híbrido encerrado | |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | STR 51402, STR 51424, STR | |
| | | 54041, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 40 90 |04 |Regulador de tensión y de |0 |
| | | corriente,con una tensión de| |
| | | salida inferior o igual a 1 | |
| | | kV a una corriente de mando | |
| | | inferior o igual a 0,7 A, | |
| | | que contenga un transistor | |
| | | de potencia y un circuito de| |
| | | control con un oscilador, en| |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | híbrido encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 5 5706, 5 6708, 5 6709A, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 40 90 |05 |Regulador de tensión con |0 |
| | | una tensión de funcionamento| |
| | | nominal de entrada de 276 V,| |
| | | una corriente de entrada | |
| | | inferior o igual a 8 A y una| |
| | | frecuencia de operación | |
| | | inferior o igual a 200 kHz, | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado híbrido encerrado | |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MA 2810, MA 2820, MA 2830, u| |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 40 90 |06 |Regulador de tensión y de |0 |
| | | corriente, con una tensión | |
| | | de entrada inferior o igual | |
| | | a 35 V y una corriente de | |
| | | reposo inferior o igual a | |
| | | 100 uA, que contenga un | |
| | | transistor de efecto de | |
| | | campo (FET) con una | |
| | | corriente de drenaje | |
| | | inferior o igual a 32 A, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | híbrido encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | STR M6523, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 40 90 |07 |Generador de señales de |0 |
| | | reloj, en forma de circuito | |
| | | integrado híbrido encerrado | |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 64G0211, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 40 90 |08 |Circuito regulador de |0 |
| | | tensión y de relé mediante | |
| | | un sistema de cierre | |
| | | centralizado y de alarma, | |
| | | compuesto por un circuito de| |
| | | tensión constante y un | |
| | | circuito de muestreo, en | |
| | | forma de circuito integrado | |
| | | híbrido encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | BX 6531, BX 6563, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 40 90 |09 |Emisor, de un material |0 |
| | | semiconductor de arseniuro | |
| | | de galio (AsGa), operando | |
| | | con frecuencias de 21 GHz o | |
| | | más pero inferior o igual a | |
| | | 40 GHz, en forma de circuito| |
| | | integrado híbrido encerrado | |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 371-230, 371-380, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 40 90 |10 |Circuito de control de |0 |
| | | amplificador, que contenga | |
| | | convertidores digital- | |
| | | analógico y convertidores | |
| | | analógico-digital, en forma | |
| | | de circuito integrado | |
| | | híbrido encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | AD 55 000, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 50 00 |01 |Puente rectificador de |0 |
| | | potencia de silicio, con una| |
| | | tensión inversa inferior o | |
| | | igual a 800 V y una | |
| | | corriente directa media de 1| |
| | | A o más pero no superior a 4| |
| | | A, en forma de | |
| | | microestructura encerrada en| |
| | | una cápsula | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 50 00 |02 |Diodo Zener doble de |0 |
| | | silicio, con una tensión | |
| | | Zener igual o superior a 11 | |
| | | V pero inferior o igual a 13| |
| | | V y una capacidad de | |
| | | disipación inferior o igual | |
| | | a 200 mW, en forma de | |
| | | microestructura encerrada en| |
| | | una cápsula | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 50 00 |03 |Transistor de efecto de |0 |
| | | campo (FET) quíntuple, con | |
| | | una tensión de ruptura | |
| | | drenaje-fuente superior o | |
| | | igual a 100 V, que funcione | |
| | | con una corriente de drenaje| |
| | | continua inferior o igual a | |
| | | 5 A y una capacidad de | |
| | | disipación no superior a 35 | |
| | | W, en forma de | |
| | | microestructura encerrado en| |
| | | una cápsula provisto de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | SLA 5021, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 50 00 |04 |Conjunto de diodos de |0 |
| | | silicio, que contenga un | |
| | | diodo con un tiempo de | |
| | | restablecimiento inverso no | |
| | | superior a 1,5 us, una | |
| | | tensión inversa repetitiva | |
| | | de punta no superior a 1 500| |
| | | V y una corriente directa | |
| | | media no superior a 5 A, en | |
| | | forma de microestructura | |
| | | encerrada en una cápsula | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 50 00 |05 |Conjunto para la protección |0 |
| | | contra la sobretensión, | |
| | | formado por 4 diodos | |
| | | dispuestos en red, operando | |
| | | con una tensión de ruptura | |
| | | igual o superior a 6 V, con | |
| | | una potencia de pico de 300 | |
| | | W para 8 sobretensiones de | |
| | | 20 us cada una, en forma de | |
| | | microestructura encerrada en| |
| | | una cápsula del tipo CMS | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8542 50 00 |07 |Circuito para supresión de |0 |
| | | sobretensión, que contenga 2| |
| | | diodos, con una tensión | |
| | | stand-off inversa no | |
| | | superior a 4,5 V, una | |
| | | corriente de pérdida inversa| |
| | | no superior a 10 uA, una | |
| | | corriente de pico no | |
| | | superior a 30 A y una | |
| | | capacidad nominal de 50 pF, | |
| | | en forma de microestructura | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | V2.8, V3.3, V4.5, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8543 89 90 |31 |Amplificador, en tecnología |0 |
| | | bipolar, operativo en una | |
| | | gama de frecuencias de 68 | |
| | | MHz a 88 MHz, con una | |
| | | potencia de salida de 5 W y | |
| | | una potencia de entrada de 1| |
| | | mW, constituido con | |
| | | elementos activos y pasivos | |
| | | fijados sobre un circuito | |
| | | impreso, encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MHW 105, XHW 105, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8543 89 90 |32 |Amplificador, de un |0 |
| | | material semiconductor de | |
| | | arseniuro de galio (AsGa), | |
| | | operativo en una gama de | |
| | | frecuencias de 1 710 MHz a 1| |
| | | 785 MHz, con una potencia de| |
| | | salida de 3 W y una potencia| |
| | | de entrada de 1 mW o con un | |
| | | nivel de entrada máximo de 5| |
| | | dBm y un nivel de salida | |
| | | mínimo de 30,8 dBm, | |
| | | constituido con elementos | |
| | | activos y pasivos fijados | |
| | | sobre un circuito impreso, | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | FMC 1717, PHW 9012, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8543 89 90 |33 |Amplificador, en tecnología |0 |
| | | bipolar, operativo en una | |
| | | gama de frecuencias de 136 | |
| | | Mhz a 174 MHz, con una | |
| | | potencia de salida de 7 W y | |
| | | una potencia de entrada de 1| |
| | | mW, constituido con | |
| | | elementos activos y pasivos | |
| | | fijados sobre un circuito | |
| | | impreso, encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MHW 607, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8543 89 90 |34 |Amplificador, en tecnología |0 |
| | | bipolar, operativo en una | |
| | | gama de frecuencias de 400 | |
| | | Mhz a 470 MHz, que tenga al | |
| | | menos una de las | |
| | | características siguientes: | |
| | | a) una potencia de salida de| |
| | | 3 W y una potencia de | |
| | | entrada de 1 mW, | |
| | | b) una potencia de salida de| |
| | | 7 W y una potencia de | |
| | | entrada de 1 mW, | |
| | | c) una potencia de salida de| |
| | | 20 W y una potencia de | |
| | | entrada de 150 mW, | |
| | | constituido con elementos | |
| | | activos y pasivos fijados | |
| | | sobre un circuito impreso, | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | a) MHW 704, b) MHW 707, c) | |
| | | MHW 720, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8543 89 90 |35 |Amplificador con una |0 |
| | | tensión de aislamiento igual| |
| | | o superior a 1 500 V y una | |
| | | corriente de fuga no | |
| | | superior a 0,5 uA, | |
| | | constituido por 2 | |
| | | condensadores y 2 circuitos | |
| | | integrados monolíticos sobre| |
| | | un circuito impreso montado | |
| | | sobre un soporte plástico, | |
| | | todo ello encerrado en una | |
| | | cápsula cuyas dimensiones | |
| | | exteriores no superen 8 x 21| |
| | | mm, provisto de un máximo de| |
| | | 8 conexiones y de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | ISO 122, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8543 89 90 |36 |Sistema de visualización |0 |
| | | electromagnética, | |
| | | constituido por 7 bobinas | |
| | | electromagnéticas que | |
| | | permiten que la última | |
| | | indicación quede disponible | |
| | | (set state) mediante el | |
| | | magnetismo remanente de los | |
| | | núcleos de las bobinas, y | |
| | | por 7 segmentos giratorios | |
| | | que reflejan la luz, montado| |
| | | cada uno de ellos en una | |
| | | barra magnética, encerrado | |
| | | en un cápsula cuyas | |
| | | dimensiones exteriores no | |
| | | superen 28 x 36 x 50 mm | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8543 89 90 |38 |Modulador de frecuencias |0 |
| | | radio (RF), operativo en una| |
| | | gama de frecuencias de 43 | |
| | | Mhz a 870 MHz, que permita | |
| | | la conmutación de señales | |
| | | VHF y UHF, constituido con | |
| | | elementos activos y pasivos | |
| | | fijados sobre un circuito | |
| | | impreso, encerrado en una | |
| | | cápsula | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8543 89 90 |39 |Amplificador, operativo en |0 |
| | | una gama de frecuencias de | |
| | | 925 MHz a 960 MHz, con una | |
| | | potencia de salida de 16 W y| |
| | | una potencia de entrada de | |
| | | 0,035 W (15,5 dBm), | |
| | | constituido con elementos | |
| | | activos y pasivos fijados | |
| | | sobre un circuito impreso, | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | MHW 916, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8543 89 90 |44 |Conjunto rectificador a |0 |
| | | base de diodos de potencia, | |
| | | compuesto de dos diodos con | |
| | | una corriente continua media| |
| | | igual o inferior a 600 A y | |
| | | una tensión inversa | |
| | | repetitiva de pico igual o | |
| | | inferior a 40 V, cada uno de| |
| | | ellos encerrado en una | |
| | | cápsula y conectados a un | |
| | | cátodo común | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8543 89 90 |46 |Oscilador de cristal |0 |
| | | piezoeléctrico de frecuencia| |
| | | fija para excitación de | |
| | | reloj, en una banda de | |
| | | frecuencia de 1,8 MHz a 67 | |
| | | MHz, encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | R4 000.8, R4 000.9, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8543 89 90 |47 |Emisor/receptor activado |0 |
| | | por señales en recepción de | |
| | | 134,2 kHz, que permita la | |
| | | transmisión de un mensaje de| |
| | | identificación con códigos | |
| | | de corrección de errores, | |
| | | formado por un solenoide, un| |
| | | condensador y un circuito | |
| | | integrado, todo ello | |
| | | encerrado en una. ampolla de| |
| | | vidrio cerrada | |
| | | herméticamente | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8543 89 90 |48 |Giroscopio vibrador |0 |
| | | mecánico pilotado por un | |
| | | oscilador de 25 o 26 kHz, | |
| | | compuesto por un | |
| | | amplificador diferencial y | |
| | | un circuito de detección | |
| | | encerrado en una cápsula y | |
| | | provisto de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | ENC05D, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8543 89 90 |49 |- Amplificador, operativo |0 |
| | | en una gama de frecuencias | |
| | | de 800 MHz a 960 MHz, que | |
| | | tenga al menos una de las | |
| | | características siguientes: | |
| | | a) una potencia de salida de| |
| | | 1,41 W y una potencia de | |
| | | entrada de 5 mW, | |
| | | b) una potencia de salida de| |
| | | 2 W y una potencia de | |
| | | entrada de 1 mW, | |
| | | c) una potencia de salida de| |
| | | 1,8 o 3,2 W y una potencia | |
| | | de entrada no superior a 2 | |
| | | mW, | |
| | | d) una potencia de salida de| |
| | | 3,5 W y una potencia de | |
| | | entrada de 1 o 100 mW, | |
| | | e) una potencia de salida de| |
| | | 6 W y una potencia de | |
| | | entrada de 100 mW, | |
| | | f) una potencia de salida de| |
| | | 14 W y una potencia de | |
| | | entrada de 1 o 100 mW, | |
| | | g) una potencia de salida de| |
| | | 7 W y una potencia de | |
| | | entrada de 20 mW, | |
| | | h) una potencia de salida de| |
| | | 2,4 i 3,2 W y una potencia | |
| | | de entrada no superior a 5 | |
| | | mW, | |
| | | i) una potencia de salida no| |
| | | superior a 10 W y una | |
| | | potencia de entrada no | |
| | | superior a 200 mW, | |
| | | j) una potencia de salida no| |
| | | superior a 25 W y una | |
| | | potencia de entrada no | |
| | | superior a 159 mW, | |
| | | constituido por elementos | |
| | | activos y pasivos fijados | |
| | | sobre un circuito impreso, | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | a) MHW 9002, d) XHW 903, g) | |
| | | PF 0146, j) MHW 927, b) MHW | |
| | | 803, e) SHW 5115, h)PF 0148,| |
| | | j)PHW 2905, c) PF 0144, e) | |
| | | XHW 5115, i) MHW 910, i) PHW| |
| | | 925, c) PHW 902, f) MHW 914,| |
| | | j) MHW 916, i) XHW 2902, d) | |
| | | MHW 953, f) MHW 915, j ) MHW| |
| | | 926, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8543 89 90 |50 |Circuito optoelectrónico |0 |
| | | compuesto de uno o varios | |
| | | diodos emisores de luz y de | |
| | | un fotodiodo con circuito de| |
| | | amplificación y circuito | |
| | | integrado de puertas lógicas| |
| | | o de uno o varios diodos | |
| | | emisores de luz y de uno o | |
| | | varios fotodiodos con | |
| | | circuito de amplificación, | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | plástica provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | HC PL 2 400, HC PL 2730, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8543 89 90 |51 |Oscilador de frecuencias de |0 |
| | | compensación de | |
| | | temperaturas, con una | |
| | | frecuencia nominal de 12,8 o| |
| | | 13 MHz y que funcione con | |
| | | una tensión de alimentación | |
| | | de 3 V (+/- 0,3 V), que | |
| | | contenga un circuito impreso| |
| | | sobre el cual estén montados| |
| | | al menos un cristal de | |
| | | cuarzo piezoeléctrico y un | |
| | | condensador ajustable, | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de un máximo de 5 | |
| | | conexiones y de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | TCXO-111, TXO 2603, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8543 89 90 |52 |Oscilador, con una |0 |
| | | frecuencia central de 20 GHz| |
| | | o más pero inferior o igual | |
| | | a 42 Ghz, constituido con | |
| | | elementos activos y pasivos | |
| | | no montados sobre un | |
| | | soporte, encerrado en una | |
| | | cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 372-02 372-03, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8543 89 90 |55 |Regulador de tensión con |0 |
| | | una tensión de salida de 5 V| |
| | | o más pero inferior o igual | |
| | | a 12 V y una tensión mínima | |
| | | de regulación inferior o | |
| | | igual a 1 V a una corriente | |
| | | de salida de 155 A, | |
| | | constituido de un transistor| |
| | | de potencia y un circuito | |
| | | integrado sobre una placa | |
| | | metálica de base, encerrado | |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | 3050C, 3090C, 3120C, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8543 89 90 |56 |Conjunto para supresión de |0 |
| | | sobretensión, que contenga 8| |
| | | diodos, con una tensión | |
| | | stand-off inversa no | |
| | | superior a 4,5 V, una | |
| | | corriente de pérdida inversa| |
| | | no superior a 10 uA, una | |
| | | corriente de pico no | |
| | | superior a 30 A y una | |
| | | capacidad nominal de 50 pF, | |
| | | encerrado en una cápsula | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8543 89 90 |57 |Amplificador, operativo en |0 |
| | | una gama de frecuencias de 1| |
| | | 805 MHz a 1 970 MHz, que | |
| | | tenga al menos una de las | |
| | | características siguientes: | |
| | | a) una potencia de salida no| |
| | | superior a 15 W y una | |
| | | potencia de entrada no | |
| | | superior a 50 mW (17 dBm); | |
| | | b) una potencia de salida de| |
| | | 1 W o más a una potencia de | |
| | | entrada de 2mW (3 dBm), | |
| | | constituido por elementos | |
| | | activos y pasivos fijados | |
| | | sobre un circuito impreso, | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | a) MHW 1815, b) FMC 1819, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8543 90 90 |10 |Transistor de efecto de |0 |
| | | campo (FET) doble, que tenga| |
| | | al menos una de las | |
| | | características siguientes: | |
| | | a) de tipo canal P, con una | |
| | | tensión de ruptura drenaje- | |
| | | fuente de -20 V, que | |
| | | funciona a una corriente de | |
| | | drenaje inferior o igual a | |
| | | 9,2 A y una capacidad de | |
| | | disipación no superior a 2 | |
| | | W; | |
| | | b) de tipo canal N, con una | |
| | | tensión de ruptura drenaje- | |
| | | fuente igual o superior a 20| |
| | | V, que funciona a una | |
| | | corriente de drenaje | |
| | | inferior o igual a 3,5 A y | |
| | | una capacidad de disipación | |
| | | no superior a 2 W, | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | a) 9947, a) MMDF2C02E, b) | |
| | | 9956, b) MMDF1N50E, a) 9953,| |
| | | a) MMDF2P02HD, b) 9959, b) | |
| | | MMDF2C02E, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8543 90 90 |58 |Cátodo de acero inoxidable |0 |
| | | en forma de una placa con | |
| | | asa y bandas laterales en | |
| | | materia plástica | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8545 90 90 |01 |Carbón para pilas y |0 |
| | | baterías de pilas, en forma | |
| | | de barritas cilíndricas, con| |
| | | una longitud igual o | |
| | | superior a 34 mm pero | |
| | | inferior o igual a 160 mm y | |
| | | un diámetro inferior o igual| |
| | | a 12 mm | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8548 90 00 |31 |Detector de imágenes por |0 |
| | | contacto | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8548 90 00 |32 |Unidad óptica, constituida |0 |
| | | por un diodo láser y un | |
| | | fotodiodo, que opera a una | |
| | | longitud de onda de 635 o | |
| | | 670 nm | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8548 90 00 |33 |Unidad de recepción de |0 |
| | | señales infrarrojas, | |
| | | constituida por un fotodiodo| |
| | | y al menos un amplificador | |
| | | en forma de circuito | |
| | | integrado monolítico, | |
| | | encerrada en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | GP1U58XB, SBX 1610, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8548 90 00 |35 |Unidad óptica constituida |0 |
| | | por un diodo láser, un | |
| | | fotodiodo y una lente, | |
| | | operando a una longitud de | |
| | | onda típica de 1 310 o 1 550| |
| | | nm, encerrado en una cápsula| |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8548 90 00 |37 |Unidad, constituida por un |0 |
| | | resonador con una gama de | |
| | | frecuencias entre 1,8 MHz y | |
| | | 40 MHz y un condensador, | |
| | | encerrada en una cápsula | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8548 90 00 |38 |Conjunto electrónico para |0 |
| | | una cabeza de impresión | |
| | | térmica, constituido | |
| | | exclusivamente por pistas | |
| | | conductoras, circuitos | |
| | | integrados y 9 984 elementos| |
| | | termógenos o más, todo ello | |
| | | montado sobre un sustrato | |
| | | cerámico cuyas dimensiones | |
| | | exteriores no superen 2 x 51| |
| | | x 271 mm | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 8548 90 00 |39 |Circuito reloj-calendario, |0 |
|ex 9110 90 00 | 94 | constituido por un circuito | |
| | | impreso sobre el cual estén | |
| | | montados al menos un | |
| | | resonador de cuarzo y un | |
| | | circuito integrado | |
| | | monolítico, todo ello | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de | |
| | | identificación consistente | |
| | | en, o que comprenda, la (una| |
| | | de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | DS 1287, DS 1387, MK 48T08, | |
| | | MK 48T18, RTC 65271, DS | |
| | | 12887A, MK 48T02, MK 48T12, | |
| | | RTC 63421, RTC 72423, u | |
| | | - otras siglas de | |
| | | identificación relacionadas | |
| | | con productos que concuerden| |
| | | con la presente descripción | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 9001 10 10 |10 |Invertidor de imágenes |0 |
|ex 9001 10 90 | 10 | constituido por un conjunto | |
| | | de fibras ópticas | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 9001 20 00 |10 |Producto consistente en una |0 |
| | | película polarizante | |
| | | reforzada en una o en ambas | |
| | | de sus caras con un material| |
| | | transparente | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 9001 90 90 |10 |Lente de Fresnel en materia |0 |
| | | plástica, sin montar, con | |
| | | una diagonal superior a 100 | |
| | | cm, destinada a ser (a) | |
| | | utilizada en el montaje de | |
| | | productos de la partida 8528| |
-----------------------------------------------------------------
|ex 9001 90 90 |20 |Pantalla de retroproyección |0 |
| | | que contenga una lente de | |
| | | Fresnel de materia plástica | |
| | | y una hoja polarizante de | |
| | | materia plástica, destinada | |
| | | a la fabricación de | |
| | | productos de la subpartida | |
| | | 8528 (a) | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 9001 90 90 |30 |Lente en materia plástica, |0 |
| | | sin montar, con una longitud| |
| | | focal de 3,86 mm (+/- 0,1 | |
| | | mm) y un diámetro inferior o| |
| | | igual a 8 mm, destinada a la| |
| | | fabricación de lectores de | |
| | | discos compactos (a) | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 9001 90 90 |40 |Placa de fibras ópticas, (a) |0 |
| | | destinada a la fabricación | |
| | | de pantallas y de | |
| | | fotocátodos para | |
| | | dispositivos de | |
| | | intensificación de imagen | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 9001 90 90 |60 |Prisma para la |0 |
| | | descomposición de los rayos | |
| | | de luz, no montado, | |
| | | destinado a la fabricación | |
| | | de cámaras de captadoras de | |
| | | imagen por transferencia de | |
| | | carga (CCD) (a) | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 9002 11 00 |10 |Objetivo regulable de |0 |
| | | longitud focal igual o | |
| | | superior a 90 mm pero no | |
| | | superior a 180 mm, | |
| | | constituido por 4 a 8 lentes| |
| | | de vidrio o de metacrilato, | |
| | | con un diámetro igual o | |
| | | superior a 120 mm pero no | |
| | | superior a 180 mm, | |
| | | recubiertas al menos por una| |
| | | cara de una capa de fluoruro| |
| | | de magnesio, destinado a la | |
| | | fabricación de aparatos de | |
| | | proyección de vídeo (a) | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 9002 11 00 |50 |Objetivo de longitud focal |0 |
| | | igual o superior a 75 mm | |
| | | pero no superior a 94 mm, | |
| | | constituido por lentes de | |
| | | vidrio o de plástico, con un| |
| | | diámetro igual o superior a | |
| | | 60 mm pero no superior a 180| |
| | | mm | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 9002 19 00 |10 |Objetivo de longitud focal |0 |
| | | de 24,96 mm (+/- 0,1 mm), un| |
| | | diámetro de 16 mm y una | |
| | | longitud de 16 mm, destinado| |
| | | a la fabricación de | |
| | | productos de la subpartidada| |
| | | 8517 21 00 (a) | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 9002 90 91 |10 |Elemento óptico, equipado |0 |
| | | con una lente de Fresnel | |
| | | octogonal, para utilización | |
| | | en el montaje de | |
| | | retroproyectores (a) | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 9002 90 91 |20 |Lente, montada, con una |0 |
| | | longitud focal fija de 3,8 | |
| | | mm (+/- 19 mm) o 8 mm (+/- | |
| | | 0,4 mm), con una apertura | |
| | | relativa de F2.o y un | |
| | | diámetro inferior o igual a | |
| | | 33 mm, destinada a la | |
| | | fabricación de cámaras de | |
| | | transferencia de carga (a) | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 9002 90 99 |10 |Unidad óptica, que |0 |
| | | comprenda 1 o 2 filas de | |
| | | fibras ópticas de vidrio en | |
| | | forma de lentillas con un | |
| | | diámetro de 0,85 mm o más | |
| | | pero no superior a 1,15 mm, | |
| | | encerrado entre 2 placas de | |
| | | materia plástica | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 9010 90 00 |10 |Parte de aparato para la |0 |
| | | proyección o el trazado de | |
| | | circuitos en un material | |
| | | semiconductor sensibilizado,| |
| | | compuesto exclusivamente de | |
| | | una membrana de materia | |
| | | plástica de un espesor igual| |
| | | o inferior a 3 um y un marco| |
| | | metálico | |
-----------------------------------------------------------------
|9013 80 30 | |Dispositivos de cristales |0 |
| | | líquidos, excepto los | |
| | | dispositivos de cristales | |
| | | líquidos de matriz activa | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 9013 80 90 |10 |Aislador de fibras ópticas, |0 |
| | | insensible a la | |
| | | polarización, que opera en | |
| | | una longitud de onda de 1 | |
| | | 300, 1 480 o 1 550 nm, | |
| | | encerrado en una cápsula | |
| | | cilíndrica | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 9017 90 00 |10 |Cabeza de impresión |0 |
| | | térmica, que contenga como | |
| | | mínimo 7 168 elementos | |
| | | calentadores, montados | |
| | | sobre, como mínimo, 2 | |
| | | sustratos cerámicos, todo | |
| | | ello encerrado en una | |
| | | cápsula cuyas dimensiones | |
| | | exteriores no superen 21 x | |
| | | 39 x 639 mm | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 9021 30 90 |29 |Prótesis vasculares, ni |0 |
| | | tejidas, ni de punto, cuyo | |
| | | orificio más amplio tenga un| |
| | | diámetro interior inferior o| |
| | | igual a 8 mm | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 9021 30 90 |30 |Válvulas cardiacas y sus |0 |
| | | partes | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 9031 80 39 |10 |Dispositivo de medida de |0 |
| | | aceleración para balones de | |
| | | protección (airbags) de | |
| | | automóviles, que contenga | |
| | | elementos activos y pasivos | |
| | | fijados sobre un circuito | |
| | | impreso y un captador, todo | |
| | | ello encerrado en una | |
| | | cápsula | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 9031 90 90 |10 |Conjunto para captador de |0 |
| | | alineación de haz láser, en | |
| | | forma de un circuito impreso| |
| | | compuesto por filtros | |
| | | ópticos, un captor de imagen| |
| | | por dispositivo de | |
| | | acoplamento de cargas (CCD),| |
| | | todo ello encerrado en una | |
| | | cápsula | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 9032 89 90 |10 |Captador de choque para |0 |
| | | balones de protección | |
| | | (airbag) de automóviles, que| |
| | | contenga un contacto que | |
| | | permita la conmutación de un| |
| | | corriente de 12 A a una | |
| | | tensión de 30 V, con una | |
| | | resistencia de contacto | |
| | | típica de 80 mohmios | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 9110 12 00 |91 |Conjunto constituido por un |0 |
| | | circuito impreso sobre el | |
| | | que estén montados como | |
| | | mínimo un resonador de | |
| | | cuarzo, un circuito de reloj| |
| | | y un condensador integrado o| |
| | | no, cuyo espesor no exceda | |
| | | de 5 mm, destinado a la | |
| | | fabricación de productos del| |
| | | capítulo 91(a) | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 9110 90 00 |92 |Conjunto formado por un |0 |
|ex 9114 90 00 | 91 | circuito impreso sobre el | |
| | | que está montado un circuito| |
| | | de reloj o un circuito de | |
| | | reloj y un resonador de | |
| | | cuarzo, cuyo espesor no | |
| | | exceda de 5 mm, destinado a | |
| | | la fabricación de productos | |
| | | del capítulo 91(a) | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 9110 90 00 |93 |Conjunto formado por un |0 |
| | | circuito impreso sobre el | |
| | | que estén montados como | |
| | | mínimo un circuito de reloj,| |
| | | un resonador de cuarzo y un | |
| | | elemento sonoro | |
| | | piezoeléctrico, de un | |
| | | espesor superior a 5 mm, | |
| | | destinado a la fabricación | |
| | | de productos del capítulo 91| |
| | | (a) | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 9608 91 00 |10 |Puntas, no fibrosas, de |0 |
| | | materia plástica, para | |
| | | rotuladores, con un canal | |
| | | interno | |
-----------------------------------------------------------------
|ex 9613 90 00 |20 |Mecanismo de encendido |0 |
| | | piezoeléctrico | |
-----------------------------------------------------------------
|(a) El control de la utilización para este destino específico |
| se lleva a cabo mediante la aplicación de las disposiciones |
| comunitarias dictadas a este respecto. |
|(b) No obstante, no se admite la suspensión cuando el tratamien|
| -to sea realizado por empresas de venta al por menor o de res-|
| tauración. |
-----------------------------------------------------------------