DOUE-L-1996-82273
Europeo
Comunidades Europeas
Reglamento
19961220
2484/1996

Reglamento (CE) nº 2484/96 del Consejo de 20 de diciembre de 1996 que modifica el Anexo del Reglamento (CE) nº 1255/96 por el que se suspenden temporalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre algunos productos industriales y agrícolas.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
19961230
341
L
1
34
/doue/1996/341/L00001-00034.pdf
L
19970101
S
20120101
N
S
L
Derechos arancelarios
Industrias
Nomenclatura
Productos agrícolas
Esta norma se entiende implícitamente derogada por el Reglamento 1344/2011, de 19 de diciembre DOUE-L-2011-82769.
MODIFICA
el Anexo del Reglamento 1255/96, de 27 de junio
EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 28,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el Reglamento (CE) n° 1255/96,
Considerando que a la Comunidad le interesa suspender total o parcialmente los derechos autónomos del arancel aduanero común aplicables a una serie de productos nuevos que no figuran en el Anexo del mencionado Reglamento;
Considerando que los productos contemplados en dicho Reglamento, para los cuales a la Comunidad no le interesa ya mantener una suspensión de derechos autónomos del arancel aduanero común o que, habida cuenta de la evolución técnica, requieren una modificación de su descripción, deben retirarse de la lista de su Anexo;
Considerando que, en aras de la claridad, parece conveniente considerar productos nuevos aquellos que requieren una modificación de su descripción,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Se añadirán al Anexo del Reglamento (CE) n° 1255/96 los productos enumerados en el Anexo I del presente Reglamento. Los derechos autónomos del arancel aduanero común aplicables a estos productos quedan suspendidos al tipo correspondiente indicado frente a cada uno de ellos.
Artículo 2
Se suprimirán del Reglamento (CE) n° 1255/96 los productos cuyos códigos se enumeran en el Anexo II del presente Reglamento.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 1997.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 20 de diciembre de 1996.
Por el Consejo
El Presidente
S. BARRETT
ANEXO I
-------------------------------------------------------------------------
|Código de la | Taric| Designación de la mercancía |
|nomenclatura | | |
|combinada | | |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2819 90 90 | 10 | Trióxido de dicromo: |
| | | - con una superficie específica superior o igual|
| | | a 37 m2/g (según la norma BET), |
| | | - con una pureza superior o igual al 99,5% en |
| | | peso valorado sobre producto seco, |
| | | - con una gravedad específica inferior o igual |
| | | a 1,2 g/cm3, |
| | | destinado a la fabricación de dióxido de cromo |
| | | magnético (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2825 10 00 | 10 | Solución acuosa con un contenido, en peso, de |
| | | hidroxilamina libre estabilizada superior o |
| | | igual al 49% |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2830 20 00 | 10 | Sulfuro de cinc con un contenido de: |
| | | - cloruro inferior o igual a 20,o mg/kg, |
| | | - cobre inferior o igual a 0,2 mg/kg, |
| | | - hierro inferior o igual a 0,5 mg/kg |
| | | y |
| | | - plomo inferior o igual a 1,o mg/kg |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2902 90 80 | 10 | p-Cimeno |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2902 90 80 | 15 | 2-Metilnaftaleno |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2902 90 80 | 25 | 1,2-Di(3,4-xilil)etano |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2902 90 80 | 30 | 1,2,4,5-Tetrametilbenceno (dureno) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2903 69 90 | 40 | 2,6-Diclorotolueno, con una pureza superior o |
| | | igual al 99% en peso y un contenido de: |
| | | - tetraclorodibenzodioxina inferior o igual a |
| | | 0,001 mg/kg, |
| | | - tetraclorodibenzofurano inferior o igual a |
| | | 0,001 mg/kg, |
| | | - tetraclorobifenilo inferior o igual a 0,2 |
| | | mg/kg |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2904 90 80 | 20 | Quintoceno (ISO) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2905 39 80 | 10 | 2-Metilpropano-1,3-diol |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2915 60 19 | 10 | Monoisobutirato de 2,2,4-trimetilpentano-1,3 |
| | | dial |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2917 39 80 | 10 | Naftaleno-2,6-dicarboxilato de dimetilo |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2917 39 80 | 20 | Acido benceno 1,2,4,5-tetracarboxílico(ácido |
| | | piromelítico) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2921 19 80 | 10 | Trialilamina |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2921 19 80 | 20 | Etil(2-metilalil)amina |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2921 30 99 | 10 | Diciclohexil(metil)amina |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2921 42 10 | 40 | 2-Bromo-6-cloro-4-nitroanilina |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2921 43 90 | 20 | Acido 4-amino-6-clorotolueno-3-sulfónico |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2921 49 90 | 10 | Acido 8-anilinonaftaleno-1-sulfónico |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2921 59 90 | 10 | Mezcla de isómeros de 3,5 dietiltoluenodiamina |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2924 29 90 | 10 | Alacloro (ISO) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2924 29 90 | 20 | 3'-Amino-4'-metoxiacetanilida |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2924 29 90 | 30 | 5-Amino-N,N'-bis(2,3 |
| | | dihidroxipropil)-2,4,6-triiodoisoftalamida |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2924 29 90 | 70 | 4'-Amino-N-metilacatanilida |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2926 90 80 | 10 | Metacrilonitrilo |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2926 90 80 | 20 | 1-Cianociclohexilacetato de etilo |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2926 90 80 | 30 | 2-Amino-5-nitrobenzonitrilo |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2926 90 80 | 40 | Clorotalonil (ISO) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2926 90 80 | 45 | 2-Cianoacatamida |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2926 90 80 | 50 | Esteres alquilo o alcoxialquilo de ácido |
| | | cianoacético |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2928 00 90 | 10 | 3,3'-Bis(3,5-di-terc-butil-4- |
| | | hidroxifenil)-N,N'-bipropionamida |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2928 00 90 | 20 | 2,4,6-Triclorofenilhidracina |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2930 90 70 | 10 | Tiofenol |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2930 90 70 | 15 | Etoprofos (ISO) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2930 90 70 | 20 | 3,3-Dimetil-1-metiltiobutanona oxima |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2930 90 70 | 25 | Tiofanato-metil(ISO) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2930 90 70 | 30 | 4-(4-Isopropoxifenilsulfonil)fenol |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2930 90 70 | 40 | Acido 3,3'-tiodipropiónico |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2930 90 70 | 45 | Hidrogenosulfato de |
| | | 2-[(p-aminofenil)sulfonil]etilo |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2932 29 80 | 10 | 2'-Anilino-6'- |
| | | [etil(isopentil)amino]-3'-metilespiro[isobenzof |
| | | urano-1(3H),9'-xanteno]-3-ona |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2932 29 80 | 15 | 13,14,15,16-Tetranorlabdano 12,8alpha-lactona |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2932 29 80 | 25 | 2'-(2-Cloroanilino)-6'- |
| | | dibutilaminoespiro[isobenzofurano-1(3H),9'-xant |
| | | eno]-3-ona |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2932 29 80 | 30 | 2'-Anilino-3'-metil-6'-metil(propil)aminoespiro |
| | | [isobenzofurano-1(3H),9'-xanteno]-3-ona |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2932 29 80 | 35 | 6'-Dietilamino-3'-metil-2'-(2,4-xilidino)espiro |
| | | [isobenzofurano-1(3H),9'-xanteno]-3-ona |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2932 29 80 | 40 | 2'-Anilino-6'-(N-etil-p-toluidino)-3'-metilespi |
| | | ro[isobenzofurano-1(3H),9'-xanteno]-3-ona |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2932 29 80 | 45 | 2'-Anilino-6'-etil(isobutil)amino-3'-metilespir |
| | | o[isobenzofurano-1(3H),9'-xanteno]-3-ona |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2932 29 80 | 50 | 2'-Anilino- |
| | | 6'ciclohexil(metil)amino-3'-metilespiro[isobenz |
| | | ofurano-1(3H),9'-xanteno]-3-ona |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2932 29 80 | 55 | 6-Dimetilamino-3,3-bis(4- |
| | | dimetilaminofenil)ftalida |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2933 39 95 | 10 | Fendizoato de cloperastina (DCIM) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2933 39 95 | 15 | Acido piridina-2,3-dicarboxílico |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2933 39 95 | 20 | 5-Metil-2-piridilamina |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2933 39 95 | 25 | Imazethapyr (ISO) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2933 39 95 | 30 | 4,4'-Trimetilenodipiperidina |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2933 59 70 | 10 | Acido 1-etil-6-fluoro-1,4-dihidro- |
| | | 4-oxo-7-piperazin-1-il-1,8-naftiridina-3- |
| | | carboxílico, sus sales y sus ésteres |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2933 69 80 | 10 | 1,3,5-Tris(4-terc-butil-3-hidroxi-2,6- |
| | | dimetilbencil)-1,3,5-triazina-2,4,6(1H,3H,5H)-t |
| | | riona |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 9933 69 80 | 20 | 1,3,5-Tris[(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)me |
| | | til]-1,3,5-triazina-2,4,6(1H,3H,5H)-triona |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2933 69 80 | 30 | Tris(2,3-epoxipropill-1,3,5-triazinantriona |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2933 69 80 | 40 | Cianazina (ISO) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2933 90 95 | 10 | 2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-terc-butilfenol |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2933 90 95 | 15 | 2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6- |
| | | di-terc-pentilfenol |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2933 90 95 | 20 | 2-(2H- |
| | | Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletil) |
| | | fenol |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2933 90 95 | 25 | 6,6'-Di-2H-benzotriazol-2-il- |
| | | 4,4'-bis(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,2'-metilend |
| | | ifenol |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2933 90 95 | 30 | Quizalofop-P-etilo (ISO) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2933 90 95 | 35 | Indolina |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2933 90 95 | 45 | Hidrazida maleica (ISO) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2933 90 95 | 50 | Metconazol (ISO) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2934 90 98 | 10 | 7-Cloro-5-metil-2H-1,4-benzotiazino-3-(4H)-ona |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2934 90 98 | 20 | Carboxina (ISO) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2934 90 98 | 30 | 1,1-Dióxido de |
| | | 4-[4(tridecil[ramificado]oxi)fenil]-1,4-tiazina |
| | | no |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2934 90 98 | 40 | Oxicarboxin (ISO) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2934 90 98 | 50 | Etridiazol (ISO) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2935 00 90 | 10 | Sales de sulfatiazol (DCI) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2935 00 90 | 20 | Toluenosulfonamida |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 2935 00 90 | 30 | Mezcla de isómeros constituida por |
| | | N-etiltolueno-2-sulfonamida y N-etiltolueno-4- |
| | | sulfonamida |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3208 90 19 | 10 | Copolímero de ácido maleico y metil vinil éter, |
|ex 3911 90 99 | 35 | monoesterificado con grupos etil y/o isopropil |
| | | y/o butil, en forma de solución en etanol, |
| | | etanol y butanol, isopropanol o isopropanol y |
| | | butanol |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3405 90 90 | 10 | Polvo abrasivo constituido por partículas con |
| | | un contenido, en peso, de trióxido de |
| | | dialuminio superior o igual al 50% pero |
| | | inferior o igual al 55% y dióxido de circonio |
| | | superior o igual al 26% pero inferior o igual |
| | | al 30%, destinado al trabajo de los discos |
| | | (obleas) semiconductores (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3507 90 90 | 10 | Asparraguinasa |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3507 90 90 | 20 | Preparación enzimática a base de termolisina |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3701 30 00 | 10 | Planchas para tipografía, constituidas por un |
| | | soporte metálico revestido de una cara de |
| | | fotopolímero, de espesor total superior o igual |
| | | a 0,5 mm pero inferior o igual a 0,8 mm |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3707 10 00 | 10 | Emulsiones fotosensibles destinadas a la |
| | | sensibilización de discos de silicio (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3815 19 90 | 10 | Catalizador, compuesto de trióxido de cromo o |
| | | de trióxido de dicromo fijado sobre un soporte |
| | | de dióxido de silicio, con un volumen de poro, |
| | | según la norma de absorción de nitrógeno, |
| | | superior o igual a 2 cm3/g |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3815 19 90 | 20 | Catalizador, compuesto de óxidos de cromo y |
| | | dióxido de titanio fijados sobre un soporte de |
| | | dióxido de silicio, óxido de aluminio o fosfato |
| | | de aluminio |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3815 19 90 | 30 | Catalizador compuesto por tetracloruro de |
| | | titanio sobre un soporte de dicloruro de |
| | | magnesio, en forma de suspensión en aceites |
| | | minerales o en hexano, destinado a utilizarse |
| | | en la fabricación de polipropileno (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3815 19 90 | 40 | Catalizador, en forma de esferas de diámetro |
| | | superior o igual a 4,2 mm pero inferior o igual |
| | | a 9 mm, compuesto de una mezcla de óxidos de |
| | | molibdeno, volframio, vanadio, cobre y |
| | | estroncio, fijado sobre un soporte de dióxido |
| | | de silicio y/o óxido de aluminio, destinado a |
| | | utilizarse en la fabricación de ácido acrílico |
| | | (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3815 19 90 | 50 | Catalizador constituido por compuestos |
| | | organo-metálicos de titanio, de maguesio y de |
| | | aluminio sobre un soporte de dióxido de |
| | | silicio, en forma de suspensión en |
| | | tetrahidrofurano |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3815 19 90 | 60 | Catalizador compuesto de trióxido de dicromo, |
| | | fijado sobre un soporte de óxido de aluminio |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3815 19 90 | 70 | Catalizador constituido por compuestos |
| | | organo-metálicos de aluminio y de circonio, |
| | | fijado sobre un soporte de dióxido de silicio |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3815 90 90 | 15 | Catalizador, en forma de barritas cilíndricas |
| | | de diámetro superior o igual a 4 mm pero |
| | | inferior o igual a 6 mm, compuesto de una |
| | | mezcla de óxidos con un contenido de óxidos de |
| | | molibdeno, vanadio, níquel y antimonio superior |
| | | al 96% en peso, destinado a utilizarse en la |
| | | fabricación de ácido acrílico (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3815 90 90 | 20 | Catalizador, en forma de polvo, compuesto de |
| | | una mezcla de tricloruro de titanio y cloruro |
| | | de aluminio, con un contenido, en peso, de: |
| | | - titanio superior o igual al 20% pero inferior |
| | | o igual al 30% |
| | | y |
| | | - cloro superior o igual al 55% pero inferior o |
| | | igual al 72% |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3815 90 90 | 25 | Catalizador, en forma de barritas cilíndricas |
| | | de diámetro superior o igual a 4 mm pero |
| | | inferior o igual a 6 mm, compuesto de una |
| | | mezcla de óxidos con un contenido de óxidos de |
| | | molibdeno, bismuto, níquel, hierro y silicio |
| | | superior al 96% en peso, destinado a utilizarse |
| | | en la fabricación de acrilaldehído (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3815 90 90 | 35 | Catalizador, en forma de suspensión en aceite, |
| | | compuesto de tricloruro de titanio y tricloruro |
| | | de aluminio, con un contenido, en peso, |
| | | calculado sobre producto libre de aceite, de: |
| | | - titanio superior o igual al 15% pero inferior |
| | | o igual al 30% |
| | | y |
| | | - cloro superior o igual al 40% pero inferior o |
| | | igual al 72% |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3815 90 90 | 40 | Catalizador, en forma de barritas cilíndricas |
| | | de longitud superior o igual a 5 mm pero |
| | | inferior o igual a 8 mm, compuesto de una |
| | | mezcla de óxidos de hierro, molibdeno y |
| | | bismuto, destinado a utilizarse en la |
| | | fabricación de ácido acrílico (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3815 90 90 | 50 | Catalizador conteniendo tricloruro de titanio |
| | | en forma de suspensión en hexano o heptano, con |
| | | un contenido de titanio superior o igual al 9% |
| | | en peso pero inferior o igual al 30%, calculado |
| | | sobre producto libre de hexano o heptano |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3815 90 90 | 55 | Iniciador de reacción, compuesto de una mezcla |
| | | de N,N,N',N'-tetrametil-2,2'-oxibis(etilamina) |
| | | y dipropilenglicoles |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3815 90 90 | 60 | Catalizador, en forma de barritas cilíndricas, |
| | | compuesto de silicato de aluminio ácido |
| | | (zeolita) con: |
| | | - una relación molecular dióxido de silicio: |
| | | trióxido de dialuminio al menos de 500: 1 |
| | | y |
| | | - un contenido de platino superior o igual al |
| | | 0,2% en peso pero inferior o igual al 0,8% |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3815 90 90 | 65 | Catalizador a base de zeolita mordenita, en |
| | | forma de granalla, destinado a utilizarse en la |
| | | fabricación de mezclas de metilaminas con un |
| | | contenido de dimetilamina, superior o igual al |
| | | 50% en peso (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3815 90 90 | 70 | Catalizador, compuesto de una mezcla de |
| | | formiato de (2-hidroxipropil)trimetilamonio y |
| | | dipropilenglicoles |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3815 90 90 | 80 | Catalizador constituido esencialmente por ácido |
| | | dinonilnaftalenodisulfónico en forma de |
| | | solución en isobutanol |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3818 00 90 | 10 | Disco (oblea) de fosfuro de galio, con capas |
| | | epitaxiales de arseniuro fosfuro de galio, |
| | | impurificado, destinado a la fabricación de |
| | | productos de la subpartida 8541 40 19 (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 64 | 01 | Productos intermedios del proceso de |
| | | fabricación de antibióticos, obtenidos por |
| | | fermentación de Micromonospora purpurea, |
| | | secados o no |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 64 | 02 | Acido cólico y ácido |
| | | 3alpha,12alpha-dihidroxi-5beta-colan-24-oico |
| | | (ácido deoxicólico), en bruto |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 64 | 03 | Productos obtenidos por N-etilación de la |
| | | sisomicina (DCI) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 64 | 04 | Productos intermedios del proceso de |
| | | fabricación de antibióticos, obtenidos por |
| | | fermentación de Micromonospora inyoensis, |
| | | secados o no |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 64 | 05 | Residuos de fabricación, con un contenido de |
| | | 21-acetato de 11beta,17,20,21- |
| | | tetrahidroxi-6-metilpregna-1,4-dieno-3-ona |
| | | superior o igual al 40% en peso |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 01 | Pentaóxido de diantimonio coloidal |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 02 | Mezcla de nitrometano y 1,2-epoxibutano |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 03 | Gránulos compuestos de una mezcla de trióxido |
| | | de dialuminio y dióxido de zirconio, con un |
| | | contenido, en peso, de: |
| | | - trióxido de dialuminio superior o igual al 70%|
| | | pero inferior o igual al 78% |
| | | y |
| | | - dióxido de zirconio superior o igual al 19% |
| | | pero inferior o igual al 26% |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 04 | Hipoclorito de litio bruto |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 05 | Mezcla de óxidos de bario, titanio y otros |
| | | metales, en forma de polvo, con un contenido, |
| | | en peso, de: |
| | | - bario superior o igual al 5% |
| | | y |
| | | - titanio superior o igual al 15%, |
| | | destinada a utilizarse como material |
| | | dieléctrico durante la fabricación de |
| | | condensadores cerámicos de capas múltiples (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 06 | Preparación en forma de polvo, con un contenido |
| | | de bis[3,5-bis(1-feniletil)salicilato] de cinc |
| | | superior o igual al 75% en peso |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 07 | Película compuesta de óxidos de bario, calcio y |
| | | titanio o zirconio, mezclados con materiales |
| | | ligantes |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 08 | Preparación constituida esencialmente por |
| | | sulfonato alcalino de asfalto, de: |
| | | - densidad superior o igual a 0,9 pero inferior |
| | | o igual a 1,5 |
| | | y |
| | | - solubilidad en agua superior o igual al 70% |
| | | en peso |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 09 | Preparaciones anticorrosión, constituidas por |
| | | sales del ácido dinoniluaftalenosulfónico: |
| | | - sobre un soporte de cera mineral, modificada |
| | | químicamente o no, |
| | | o |
| | | - en forma de solución en disolventes orgánicos |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 10 | Bauxita calcinada (refractaria) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 11 | Oxido de hierro magnetizable, en forma de |
| | | polvo, con un contenido, en peso, de: |
| | | - hierro bivalente superior o igual al 30% pero |
| | | inferior o igual al 38% del hierro total |
| | | y |
| | | - cobalto superior o igual al 1% pero inferior |
| | | o igual al 4% |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 12 | Catalizador agotado, en forma de barritas |
| | | cilíndricas de diámetro superior o igual a 1 mm |
| | | pero inferior o igual a 3 mm, conteniendo una |
| | | mezcla de sulfuros de volframio y de níquel |
| | | fijada sobre un soporte de zeolita, con un |
| | | contenido de volframio o de níquel inferior o |
| | | igual al 10% en peso cada uno de ellos, |
| | | destinado a regenerarse como catalizador para |
| | | el craqueo de hidrocarburos (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 13 | Mezcla con un contenido, en peso, de: |
| | | - diisocianato de 2-metil-1,3-fenileno superior |
| | | o igual al 7% pero inferior o igual al 9%, |
| | | - diisocianato de 4-metil-1,3-fenileno superior |
| | | o igual al 31% pero inferior o igual al 34%, |
| | | diisocianato de 2,4'-metilendifenilo superior o |
| | | igual al 10% pero inferior o igual al 13%, |
| | | - diisocianato de 4,4'-metilendifenilo superior |
| | | o igual al 46% pero inferior o igual al 49% |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 14 | Mezcla de bromuro de magnesio |
| | | 2-oxoperhidroazepin-1-ida y -epsilon- |
| | | caprolactama |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 15 | Mezcla de sal disódica del ácido |
| | | N-benciloxicarbonil-L-aspártico y cloruro de |
| | | sodio, en forma de solución en agua |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 16 | 9,10-Dihidro-9,10-dioxoantraceno-2,7- |
| | | disulfonato de disodio, con un contenido de |
| | | sulfato de sodio superior o igual al 10% en |
| | | peso pero inferior o igual al 20% |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 17 | Aleación eutéctica íntegramente de potasio y |
| | | sodio, con un contenido de potasio superior o |
| | | igual al 77% en peso pero inferior o igual al |
| | | 79% |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 18 | Mezcla de dicloruro de terefraloilo y de |
| | | dicloruro de isofraloilo |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 20 | Preparación compuesta por 90% o más de |
| | | 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindeno |
| | | (diciclopentadieno), caucho sintético y: |
| | | - bien un compuesto de aluminio-alquilo |
| | | - o bien un complejo orgánico de volframio |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 21 | Mezcla de fosfato de tris[2-cloro- |
| | | 1-(clorometil)etilo] y oligómeros de ácido |
| | | metilfosfónico y ácido fosfórico y etano-1,2 |
| | | diol |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 22 | Mezcla de fosfato de |
| | | tris[2-cloro-1-(clorometil)etilo] y oligómeros |
| | | de fosfato de 2-cloro-etilo y etano-1,2-diol |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 23 | Mezcla de ésteres de sacarosa, obtenida por |
| | | esterificación de sacarosa por el ácido |
| | | esteárico industrial |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 24 | Preparaciones constituidas esencialmente por |
| | | fosfabiciclononanes y derivados P-alkil, en |
| | | forma de solución en 4-terc-butiltolueno |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 25 | Placas de tantalato de litio, no impurificadas |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 28 | Preparación constituida esencialmente por |
| | | etilenglicol y N,N-dimetilformamida o |
| | | etilenglicol y gamma-butirolactona, destinada a |
| | | la fabricación de condensadores electrolíticos |
| | | (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 29 | Preparación constituida esencialmente por |
| | | gamma-butirolactona y sales de amonio |
| | | cuaternario, destinada a la fabricación de |
| | | condensadores electrolíticos (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 30 | 2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diol, |
| | | hidroxietilada |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 31 | Ferrita de cobre y de cinc, en forma de |
| | | gránulos de dimensión inferior o igual a 120 |
| | | micrómetros, envuelta en una resina de silicona |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 32 | Oligómero de estireno |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 33 | Preparación compuesta por |
| | | alpha-(4-aliloxicarbonilbenzoil)- |
| | | omega-aliloxipoli[oxi(2-metiletileno)oxiterefta |
| | | loil] o bien dicarbonato de |
| | | dialil-2,2'-oxidietilo o bien isoftalato de |
| | | dialilo |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 39 | Mezcla con un contenido, en peso, de |
| | | metacrilato de 2-hidroxietilo superior o igual |
| | | al 40% pero inferior o igual al 50% y éster de |
| | | glicerol de ácido bórico superior o igual al |
| | | 40% pero inferior o igual al 50% |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 40 | Acido azelaico con una pureza superior o igual |
| | | al 75% en peso pero inferior o igual al 85% |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 41 | Acido |
| | | 7-nitronaft[1,2-d][1,2,3]oxadiazol-5-sulfónico |
| | | con una pureza superior o igual al 60% en peso |
| | | pero inferior o igual al 85% |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 42 | Mezcla de óxidos de metales, en forma de polvo, |
| | | con un contenido, en peso, de: |
| | | - bien bario, neodimio o magnesio superior o |
| | | igual al 5% y titanio superior o igual al 15%, |
| | | - o bien plomo superior o igual al 30% y niobio |
| | | superior o igual al 5%, |
| | | destinada a utilizarse en la fabricación de |
| | | películas dieléctricas (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 43 | Acido 7-aminonaftaleno-1,3,6-trisulfónico y sus |
| | | sales, con una pureza superior o igual al 65% |
| | | en peso |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 44 | Mezcla con un contenido, en peso, de: |
| | | - acetato de 2-[N-(2-cianoetil)anilino]etilo |
| | | superior o igual al 60% |
| | | y |
| | | - ácido acético superior o igual al 20% |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 45 | Preparación constituida esencialmente por |
| | | etilenglicol y |
| | | - bien dietilenglicol, ácido dodecandioico y |
| | | amoníaco |
| | | - o bien óxido de silicio |
| | | - o bien hidrogenoazelato de amonio |
| | | - o bien hidrogenoazelato de amonio y óxido de |
| | | silicio |
| | | - o bien ácido dodecandioico, amoniaco y óxido |
| | | de silicio, |
| | | destinada a la fabricación de condensadores |
| | | electrolíticos (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3824 90 95 | 46 | Endurecedor para resina epoxi a base de |
| | | anhídrido de ácido carboxílico, en forma |
| | | líquida, de peso específico a 25 °C superior o |
| | | igual a 1,15 g/cm3 pero inferior o igual a |
| | | 1,18g/cm3 |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3901 10 90 | 10 | Polietileno destinado a la fabricación de |
| | | películas fotorresistentes para la producción |
| | | de semiconductores o de circuitos impresos (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3901 20 90 | 10 | Polietileno, en una de las formas señaladas en |
| | | la nota 6 b) del capítulo 39, de densidad |
| | | superior o igual a 0,945 pero inferior o igual |
| | | a 0,985, destinado a la fabricación de |
| | | películas para cintas entintadas de máquinas de |
| | | escribir o cintas entintadas similares (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3901 20 90 | 20 | Polietileno con un contenido de mica superior o |
| | | igual al 35% en peso pero inferior o igual al |
| | | 45% |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3901 90 90 | 91 | Resina de ionómero compuesta por la sal de un |
| | | copolímero de etileno y de ácido metacrílico |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3901 90 90 | 93 | Copolímero de etileno, acetato de vinilo y |
| | | monóxido de carbono, destinado a utilizarse |
| | | como plastificante en la fabricación de láminas |
| | | de impermeabilización autoprotegidas (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3901 90 90 | 94 | Mezcla de copolímero en bloque del tipo A-B, de |
| | | poliestireno y de un copolímero de |
| | | etileno-butileno, y de copolímero en bloque del |
| | | tipo A-B-A, de poliestireno, de un copolímero |
| | | etileno-butileno y de poliestireno, con un |
| | | contenido de estireno inferior o igual al 35% |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3901 90 90 | 95 | Copolímero de etileno y de butileno, con grupos |
|ex 3902 90 90 | 95 | terminales hidroxi o acrilato, con un |
| | | contenido, en peso, de butileno superior o |
| | | igual al 40% pero inferior o igual al 60% |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3901 90 90 | 96 | Copolímero lineal en bloque del tipo A-B de |
|ex 3902 90 90 | 96 | poliisopreno, epoxidado o no, y bien de un |
|ex 3903 90 90 | 50 | copolímero de etileno-butileno o bien de un |
| | | copolímero de estireno-etileno-butileno, con |
| | | grupos terminales hidroxi |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3902 30 00 | 91 | Copolímero en bloque del tipo A-B de |
|ex 3903 90 90 | 25 | poliestireno y de un copolímero de etileno y |
| | | propileno, con un contenido de estireno |
| | | inferior o igual al 40%, en una de las formas |
| | | señaladas en la nota 6 b) del capítulo 39 |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3992 90 90 | 92 | Polímero de 4-metilpent-1-eno |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3903 90 90 | 10 | Copolímero, compuesto en su totalidad por |
| | | estireno y anhídrido maleico, o compuesto en su |
| | | totalidad por estireno, anhídrido maleico y un |
| | | monómero acrílico, que contenga o no un |
| | | copolímero en bloque de estireno-butadieno, en |
| | | una de las formas señaladas en la nota 6 b) del |
| | | capítulo 39, destinado a la fabricación de |
| | | láminas para los forros del techo de los |
| | | automóviles (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3903 90 90 | 15 | Copolímero, compuesto en su totalidad por |
| | | estireno y anhídrido maleico, o compuesto en su |
| | | totalidad por estireno, anhídrido maleico y un |
| | | monómero acrílico, incluso parcialmente |
| | | esterificado, con un peso molecular medio |
| | | inferior o igual a 3 000, en una de las formas |
| | | señaladas en la nota 6 b) del capítulo 39 |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3903 90 90 | 20 | Copolímero estireno con acrilato de |
| | | 2-etilhexilo, o con acrilato de n-butilo, con |
| | | un contenido de: |
| | | - acrilato superior o igual a 10 moles % pero |
| | | inferior o igual a 16 moles %, |
| | | - sodio inferior o igual a 0,2 mg/kg |
| | | y |
| | | - calcio inferior o igual a 0,1 mg/kg |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3903 90 90 | 30 | Copolímerode estireno, de acrilato de butilo y |
| | | de ácido acrílico, con un contenido, en peso, |
| | | de estireno del 92 (+/-1) %, acrilato de butilo |
| | | del 7 (+/-1) % y ácido acrílico del 1(+/-0,5)% |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3903 90 90 | 35 | Copolímero de alpha-metilestireno y estireno, |
|ex 3911 90 99 | 30 | con un punto de ablandamiento superior a 113 °C |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3903 90 90 | 40 | Copolímero de estireno, de alpha-metilestireno |
|ex 3906 90 90 | 40 | y de ácido acrílico, con un peso molecular |
|ex 3911 90 99 | 50 | superior o igual a 500 pero inferior o igual a |
| | | 6 000 |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3903 90 90 | 45 | Copolímero bimodal de estireno con acrilato de |
| | | hutilo |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3903 90 90 | 55 | Copolímero de estireno, metacrilato de metilo, |
|ex 3906 90 90 | 45 | acrilato de butilo y bien ácido acrílico o bien |
| | | metacrilato de hidroxietilo, con un peso |
| | | molecular superior o igual a 500 pero inferior |
| | | o igual a 6 000 |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3904 50 90 | 91 | Copolímero de cloruro de vinilideno con cloruro |
| | | de vinilo, con un contenido de cloruro de |
| | | vinilideno superior o igual al 79,5% en peso, |
| | | en una de las formas señaladas en las notas 6 |
| | | a) o 6 b) del capítulo 39, destinado a la |
| | | fabricación de fibras, monofilamentos o láminas |
| | | (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3904 69 90 | 92 | Copolímero de tetrafluoroetileno y |
| | | trifluoro(trifluorometoxi)etileno |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3904 69 90 | 93 | Copolímero de etileno con |
| | | clorotrifluoroetileno, en una de las formas |
| | | señaladas en la nota 6 b) del capítulo 39 |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3904 69 90 | 94 | Copolímero de etileno y tetrafluoroetileno |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3905 99 90 | 93 | Acetato ftalato de polivinilo |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3905 99 90 | 94 | Polímero de vinilpirrolidona y metacrilato de |
| | | dimetilaminoetilo, con un contenido, en peso, |
| | | de vinilpirrolidona superior o igual al 97% |
| | | pero inferior o igual al 99%, en forma de |
| | | solución en agua |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3905 99 90 | 95 | Polivinilpirrolidona hexadecilada o eicosilada |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3906 90 90 | 10 | Producto de polimerización del ácido acrílico |
| | | con pequeñas cantidades de un monómero |
| | | poliinsaturado, destinado a la fabricación de |
| | | medicamentos de las partidas n° 3003 o 3004 (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3906 90 90 | 20 | Producto de polimerización del ácido acrílico |
| | | con pequeñas cantidades de un monómero |
| | | poliinsaturado, destinado a utilizarse como |
| | | agente estabilizador en emulsiones o |
| | | dispersiones con un pH superior a 13 (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3906 90 90 | 30 | Copolímero de estireno, metacrilato de |
| | | hidroxietilo y acrilato de 2-etilhexilo, con un |
| | | peso molecular superior o igual a 500 pero |
| | | inferior o igual a 6 000 |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3907 2029 | 10 | Polímero de dextrosa, de sorbitol y de ácido |
| | | cítrico, con un contenido, en peso, de unidades |
| | | monoméricas de dextrosa superior o igual al 90% |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3907 20 99 | 10 | Hidroximetilfosfonato de |
| | | bis{2-[omega-hidroxi-poli(etilenooxi)]etilo} |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3907 20 99 | 15 | Poli(oxipropileno) con grupos alcoxisililo |
| | | terminales |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3907 20 99 | 20 | Poliloxi-1,4-fenilenisapropiliden-1,4-fenilenox |
| | | i-(2-hidroxitrimetileno)] con un peso molecular |
| | | medio superior a 26 000, en una de las formas |
| | | señaladas en la nota 6 b) del capítulo 39 |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3907 20 99 | 25 | alpha-4-Hidroxibutil- |
| | | omega-hidroxipoli(oxitetrametileno), con un |
| | | contenido de halógenos inferior a 1 mg/kg y de |
| | | metales inferior a 1 mg/kg, y con un color |
| | | inferior o igual a 20 unidades de la escala de |
| | | Hazen |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3907 20 99 | 30 | Homopolímero de 1- |
| | | cloro-2,3-epoxipropano(epiclorhidrina) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3907 30 00 | 30 | Resina epoxi, sin disolventes, que contengan |
| | | materias de relleno minerales (sílice), sin |
| | | fibra de vidrio, de peso específico a 25 °C |
| | | superior o igual a 1755 g/cm3 pero inferior o |
| | | igual a 1,60 g/cm3 |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3907 99 19 | 10 | Poli(oxi-1,4-fenilencarbonilo), en forma de |
|ex 3907 99 99 | 10 | polvo |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3907 99 19 | 20 | Copoliéster de cristal líquido con un punto de |
| | | fusión no inferior a 270 °C, con o sin materias |
| | | de relleno |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3911 90 19 | 10 | Poli(oxi-1,4- |
| | | fenilenosulfonil-1,4-fenilenooxi-4,4'-bifenilen |
| | | o) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3911 90 99 | 20 | Copolímero de maleato de dibutilo y |
| | | N-vinil-2-pirrolidona, en una de las formas |
| | | señaladas en la nota 6 a) del capítulo 39 |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3911 90 99 | 25 | Copolímero de viniltolueno y |
| | | alpha-metilestireno |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3911 90 99 | 40 | Sal mixta de calcio y sodio de un copolímero de |
| | | ácido maleico y metil vinil éter, con un |
| | | contenido en calcio superior o igual al 9%, |
| | | pero inferior o igual al 16% en peso |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3911 90 99 | 45 | Copolímero de ácido maleico y metil vinil éter |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3912 39 80 | 10 | Celulosa, hidroxietilada y etilada, insoluble |
| | | en agua |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3912 39 80 | 20 | Celulosa, hidroxietilada y alquilada con una |
| | | longitud de la cadena alquilo superior o igual |
| | | a 3 átomos de carbono |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3919 10 39 | 10 | Cinta autoadhesiva de poliuretano metalizado |
| | | que contenga microesferas de vidrio, destinada |
| | | a utilizarse en la fabricación de equipos de |
| | | salvamento en el mar (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3919 90 31 | 40 | Película reflectante de poliéster con |
|ex 3920 62 19 | 20 | impresiones en forma de pirámides, destinada a |
|ex 3920 62 90 | 20 | la fabricación de autoadhesivos y brazaletes de |
|ex 3920 63 | 30 | seguridad, de vestidos de seguridad y sus |
|ex 3920 69 00 | 30 | accesorios, o de carteras, bolsas o continentes |
| | | similares (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3920 10 25 | 20 | Hoja de polietileno, de espesor superior o |
| | | igual a 20 micrómetros pero inferior o igual a |
| | | 45 micrómetros, con carbonato de calcio en |
| | | masa, destinada a la fabricación de pañales o |
| | | de compresas higiénicas o de tampones |
| | | higiénicos o de batas de cirujano desechables ( |
| | | a ) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3920 10 25 | 30 | Hoja de espesor inferior o igual a 0,20 mm, de |
|ex 3920 10 89 | 20 | una mezcla de polietileno y de un copolímero de |
| | | etileno y octeno-1, con impresiones en forma de |
| | | romboides, destinada a recubrir ambos lados de |
| | | una película de caucho sin vulcanizar (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3920 62 19 | 10 | Hoja de politereftalato de etileno, de espesor |
| | | inferior a 11 micrómetros, destinada a la |
| | | fabricación de cintas audionuméricas para |
| | | casetes (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3920 62 19 | 15 | Película de politereftalato de etileno, no |
| | | revestida con un adhesivo, de espesor inferior |
| | | o igual a 25 micrómetros: |
| | | - bien únicamente coloreada en la masa, |
| | | - o bien coloreada en la masa y metalizada por |
| | | una cara |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3920 62 19 | 25 | Hoja de politereftalato de etileno únicamente, |
| | | de espesor total inferior o igual a 120 |
| | | micrómetros, compuesta por una o dos capas que |
| | | contengan cada una en la masa un colorante y/o |
| | | un material absorbente de W, no revestida con |
| | | adhesivo u otros materiales |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3920 62 19 | 30 | Hoja de politereftalato de etileno, de espesor |
| | | superior o igual a 20 micrómetros pero inferior |
| | | o igual a 30 micrómetros, recubierta por una |
| | | cara de silicona, destinada a utilizarse en la |
| | | fabricación de películas para ventanas (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3920 62 19 | 35 | Hoja estratificada de politereftalato de |
| | | etileno únicamente, de espesor total inferior o |
| | | igual a 120 micrómetros, compuesta por una capa |
| | | únicamente metalizada y una o dos capas que |
| | | contengan cada una en la masa un colorante y/o |
| | | un material absorbente de UV, no revestida con |
| | | adhesivo u otros materiales |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3920 62 19 | 40 | Hoja de politereftalato de etileno, recubierta |
| | | por una cara o por ambas caras con una capa de |
| | | poliéster modificado, de espesor total superior |
| | | o igual a 7 micrómetros pero inferior o igual a |
| | | 11 micrómetros, destinada a la fabricación de |
| | | videocintas con una capa magnética de pigmentos |
| | | metálicos y con una anchura de 8 mm o de 12,7 |
| | | mm (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3920 62 19 | 45 | Hoja compuesta por una capa de politereftalato |
| | | de etileno únicamente, de espesor inferior o |
| | | igual a 120 micrómetros, que únicamente: |
| | | - contenga en la masa un colorante y/o un |
| | | material absorbente de UV |
| | | y |
| | | esté metalizada por una cara, |
| | | recubierta o sin recubrir por una o por ambas |
| | | caras con un polímero de acrilato de vinilo |
| | | pero sin otro recubrimiento o adhesivo |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3920 62 19 | 50 | Hoja de politereftalato de etileno, de espesor |
| | | total inferior o igual a 120 micrómetros, de |
| | | anchura superior o igual a 100 mm pero inferior |
| | | o igual a 115mm, recubierta por ambas caras con |
| | | una o más capas conteniendo diferentes |
| | | sustancias químicas, destinada a la fabricación |
| | | de productos de la subpartida 3701 20 00 (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3920 62 19 | 55 | Hoja de politereftalato de etileno, por una |
| | | cara metalizada y recubierta con tinta blanca y |
| | | una capa de protección y por la otra cara |
| | | recubierta con una capa de sellado |
| | | termosensible, de anchura superior o igual a |
| | | 100 mm pero inferior o igual a 150 mm, |
| | | destinada a la fabricación de productos de la |
| | | subpartida 3701 20 00 (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3920 62 19 | 60 | Hoja de politereftalato de etileno, recubierta |
| | | por una cara con una capa de poliéster |
| | | modificado, de espesor de 20 micrómetros (+/- |
| | | 0,7 micrómetro) o de 30 micrómetros (+/-o,9 |
| | | micrómetro), destinada a la fabricación de |
| | | cintas magnéticas audio de espesor total |
| | | superior o igual a 33 micrómetros (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3920 99 59 | 20 | Hojas completamente de alcohol polivinílico, de |
| | | espesor inferior o igual a 1 mm y con un |
| | | contenido de: |
| | | - grupos acetatos no hidrolizados, expresados |
| | | en acetato de vinilo, inferior o igual al 2% en |
| | | peso |
| | | y |
| | | - glicerol, utilizado como plastificante, |
| | | superior o igual al 5 % en peso pero inferior o |
| | | igual al 25%, |
| | | destinado a la fabricación de claraboyas (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3920 99 59 | 25 | Película de poli(1-clorotrifluoroetileno) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3920 99 59 | 30 | Hojas de un copolímero de etileno y |
| | | clorotrifluoroetileno, de espesor superior o |
| | | igual a 12 micrómetros pero inferior o igual a |
| | | 400 micrómetros |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3920 99 59 | 35 | Hoja completamente de alcohol polivinílico, de |
| | | espesor inferior o igual a 1 mm y de anchura |
| | | superior o igual a 2,20 m, con una elongación |
| | | de rotura superior o igual al 350% en dirección |
| | | transversal |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3920 99 59 | 40 | Hoja de alcohol polivinílico, de orientación |
| | | biaxial, recubierta por ambas caras, de espesor |
| | | total inferior a 1 mm |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3920 99 59 | 45 | Película iridiscente de poliéster, de |
| | | polietileno y de un copolímero de etileno y |
| | | acetato de vinilo |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 3920 99 59 | 50 | Película de politetrafluoroetileno, no |
| | | microporosa, en rollos, de espesor superior o |
| | | igual a 0,019 mm pero inferior o igual a 0,14 |
| | | mm, impermeable al vapor de agua |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 4805 60 90 | 10 | Papel «overlay», de altura superior a 110 cm y |
| | | con un contenido de corindón superior al 5% en |
| | | peso |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 4810 99 10 | 10 | Papel blanqueado estucado con caolín, destinado |
| | | a utilizarse en la fabricación de aplicadores |
| | | de tampones higiénicos (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 5603 11 10 | 10 | Telas sin tejer de alcohol polivinílico, en |
|ex 5603 11 90 | 10 | piezas o simplemente cortadas en forma cuadrada |
|ex 5603 12 10 | 10 | o rectangular: |
|ex 5603 12 90 | 10 | - de espesor superior o igual a 200 micrómetros |
|ex 5603 91 10 | 10 | pero inferior o igual a 280 micrómetros |
|ex 5603 91 90 | 10 | y |
|ex 5603 92 10 | 10 | - de gramaje superior o igual a 20 g/m2 pero |
|ex 5603 92 90 | 10 | inferior o igual a 50 g/m2 |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 5603 11 10 | 20 | Telas sin tejer, que contengan fibras de |
|ex 5603 11 90 | 20 | poiipropileno obtenidas por hilado directo, |
|ex 5603 12 10 | 20 | destinadas a la fabricación de panales y |
|ex 5603 12 90 | 50 | artículos higiénicos similares (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 5603 13 90 | 40 | Telas sin tejer constituidas por una capa |
|ex 5603 14 90 | 20 | central de fibras de policarbonato, recubierta |
| | | en cada cara por una capa de filamentos de |
| | | poliéster obtenidos por hilado directo, de peso |
| | | superior a 130 g/m2 pero inferior o igual a 200 |
| | | g/m2 |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 5903 20 90 | 20 | Cinta de tejidos de poliéster recubierta por |
| | | una hoja de poliurerano metalizado que |
| | | contengan microesferas de vidrio, destinada a |
| | | utilizarse en la fabricación de equipos de |
| | | salvamento en el mar (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 7011 20 00 | 40 | Pantalla de vidrio: |
| | | - con una diagonal de 366,4 mm (+/-1,5 mm) y de |
| | | dimensiones 246,4 x 315,4 mm (+/-1,5 mm), |
| | | - con una diagonal de 391 mm (+1/-,5 mm) y de |
| | | dimensiones 261,4 x 326,8 mm (+/- 1,5 mm), |
| | | - con una diagonal de 442 mm (+/-1,5 mm) y de |
| | | dimensiones 293,4 x 369,2 mm (+/-1,5 mm), |
| | | - con una diagonal de 544,5 mm (+/-1,6 mm) y de |
| | | dimensiones 358 x454 mm (+/-1,6 mm), con una |
| | | curvatura cilíndrica, |
| | | - con una diagonal de 629,8 mm (+/-3 mm) y de |
| | | dimensiones 406,5 x 519 mm (+/-2 mm), con una |
| | | curvatura cilíndrica, |
| | | o |
| | | - con una diagonal de 639,3 mm (+/-3 mm) y de |
| | | dimensiones 413,6 x 527 mm (+/-2 mm), |
| | | y provista de un reborde, destinada a la |
| | | fabricación de tubos catódicos en color (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 7019 90 10 | 20 | Fibras de vidrio E no textiles, de longitud |
| | | inferior o igual a 3 mm y de diámetro de 5 |
| | | micrómetros, destinada a la fabricación de |
| | | catalizadores para la depuración de humos (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 7212 50 91 | 10 | Cinta de acero perforado y niquelado, de |
| | | anchura superior o igual a 140 mm pero inferior |
| | | o igual a 400 mm y de espesor superior o igual |
| | | a 60 micrómetros pero inferior o igual a 90 |
| | | micrómetros |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8471 60 90 | 10 | Unidad de entrada (denominada «touchpad»), |
| | | cuyas dimensiones exteriores no superen 50 x 62 |
| | | mm, que permita la exploración y detección |
| | | matriciales, constituida por 2 capas de |
| | | electrodos de medida, un circuito impreso, una |
| | | matriz capacitiva, 2 circuitos impresos, |
| | | componentes discretos y un conector |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8471 60 90 | 20 | Dispositivo de puntero (denominado |
| | | «trackball»), constituido por un circuito |
| | | impreso sobre el que estén montados un |
| | | codificador óptico en forma de circuito |
| | | integrado monolítico y una cápsula que contenga |
| | | una bola y un anillo de retención |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8473 30 10 | 18 | Procesador, que contenga: |
| | | - 8 unidades centrales de proceso (CPU), |
| | | - 2 unidades procesadores de entrada-salida, |
| | | - 20 memorias de lectura-escritura de acceso |
| | | aleatorio (RAMs), |
| | | - no superior a 80 circuitos impresos sobre los |
| | | cuales estén montados memorias, |
| | | todo ello montado sobre un circuito impreso |
| | | múltiple cerámico cuyas dimensiones exteriores |
| | | superen 470 x 545 mm, con elementos de |
| | | refrigeración |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8473 30 10 | 35 | Sistema de proceso, que consista en: |
| | | - 30 o más pero no superior a 121 circuitos |
| | | integrados monolíticos sin encapsular |
| | | (microplaquitas), |
| | | - un sustrato cerámico, |
| | | todo ello fijado entre una placa metálica de |
| | | base y una placa metálica con un disipador de |
| | | calor |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8483 10 80 | 10 | Arboles para generadores y turbinas, fundidos |
| | | en una pieza, forjados y desbastados, con un |
| | | peso unitario superior a 215 t |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8501 10 99 | 78 | Motor de corriente continua, incluso con una |
| | | placa de base, destinado a la fabricación de |
| | | productos de la subpartida 8525 20 91 o 8527 90 |
| | | 91 (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8503 00 91 | 31 | Rotor, que tenga interiormente 1 o 2 anillos |
|ex 8503 00 99 | 32 | magnéticos incluidos o no en un anillo de acero |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8504 90 11 | 31 | Núcleo cilíndrico de ferrita, provisto de |
| | | surcos circulares |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8504 90 19 | 31 | Parte de transformador rotativo, que contenga |
| | | un núcleo de ferrita provisto de surcos |
| | | circulares con bobinas de hilos de cobre |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8517 90 11 | 07 | Modulador-demodulador (Modem), constituido por |
| | | 2 o más circuitos integrados monolíticos |
| | | montados sobre un soporte, encerrado en una |
| | | cápsula cuyas dimensiones exteriores no superen |
| | | 32 x 82 mm |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8517 90 82 | 30 | Conjunto constituido por un diodo láser que |
| | | emita una luz de longitud de onda nominal de |
| | | 780 nm, un fotodiodo y una lente, encerrado en |
| | | una cápsula cuyo diámetro exterior no supere 9 |
| | | mm y cuya altura no supere 20 mm, provisto de |
| | | un máximo de 3 conexiones |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8522 90 98 | 39 | Conjunto constituido por un circuito de |
| | | control, un sensor tacométrico y un motor de |
| | | corriente continua, sin escobillas |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8529 10 70 | 35 | Filtro cerámico para frecuencias centrales de |
| | | 455 kHz (+/-1,5 kHz), con una anchura de banda |
| | | inferior o igual a 25 kHz a 6 dB e inferior o |
| | | igual a 60 kHz a 40 dB, encerrado en una |
| | | cápsula |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8529 10 70 | 45 | Filtro cerámico para frecuencias centrales de |
| | | 450 kHz (+/-1,5 kHz) o 455 kHz (+/-1,5 kHz), |
| | | con una anchura de banda inferior o igual a 30 |
| | | kHz a 6dB e inferior o igual a 70 kHz a 40 dB, |
| | | encerrado en una cápsula |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8529 90 81 | 31 | Bobinas de desmagnetización, con cables y |
| | | conectores |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8529 90 81 | 32 | Unidad óptica para la proyección de video, |
| | | compuesta por un sistema de separación de |
| | | colores, un mecanismo de alineación y lentes, |
| | | destinado a la fabricación de productos de la |
| | | partida nº 8528 (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8529 90 81 | 34 | Conjunto constituido por un objetivo de |
| | | longitud focal regulable igual o superior a 4 |
| | | mm pero no superior a 69 mm, un codificador |
| | | zoom, una unidad de motor de paso a paso, una |
| | | unidad de motor zoom, una unidad de motor iris |
| | | y un interruptor foto |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8531 20 30 | 10 | Dispositivo de visualización por matriz de |
| | | puntos constituido por una fila de 8 |
| | | caracteres, cada carácter compuesto de 35 |
| | | diodos emisores de luz (LEDs), que contenga |
| | | componentes electrónicos para las funciones de |
| | | interfaz y de mando, encerrado en una cápsula |
| | | cuyas dimensiones exteriores no superen 26 x 90 |
| | | mm, provisto de un máximo de 28 conexiones y |
| | | de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | HDSP 2107, HDSP 2111, HDSP 2112, HDSP 2113, |
| | | PDSP 2110, PDSP 2111, PDSP 2112, PDSP 2113, SDA |
| | | 5708-24 |
| | | u |
| | | -o tras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8531 80 90 | 10 | Dispositivo de visualización por plasma |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8531 80 90 | 20 | Transductor con capacidad de nivel sonoro |
| | | superioro igual a 85 dB pero inferior o igual a |
| | | 96 dB a una frecuencia superior o igual a 2 670 |
| | | Hz pero inferior o igual a 3 200 Hz |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8531 80 90 | 30 | Dispositivo de visualización fluorescente de |
| | | vacío, que contenga componentes electrónicos |
| | | con función de mando y/o de control |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8531 80 90 | 60 | Dispositivo monocromo de visualización |
| | | electroluminiscente con una diagonal de la |
| | | pantalla inferior o igual a 36 cm, montado |
| | | sobre un circuito impreso, provisto de un |
| | | componente electrónico con función de mando y/o |
| | | de control |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8532 25 00 | 31 | Condensador con dieléctrico de plástico, con |
| | | una capacidad nominal fija de 0,0015 o 0,003 uF |
| | | y una tensión de funcionamiento nominal de 30 |
| | | kV |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8533 21 00 | 32 | Termistor de coeficiente de temperatura |
| | | positivo, que tenga al menos una de las |
| | | características siguientes: |
| | | - con espesor inferior a 1 mm, |
| | | - con una corriente de mantenimiento superior a |
| | | 0,75 A, encerrado en una capsula del tipo SMD |
| | | («Surface Mounted Device»), |
| | | - con una corriente de mantenimiento superior a |
| | | 3 A |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8536 50 15 | 31 | Interruptor rotativo, destinado a la |
| | | fabricación de dispositivos de control a |
| | | distancia (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8536 69 30 | 31 | Conector macho o hembra, que permita la |
| | | interconexión de circuitos impresos, compuesto |
| | | por 6 hileras de conexiones de fósforo-bronce o |
| | | berilio-cobre, metalizadas con oro sobre |
| | | níquel, encerrado en una cápsula en materia |
| | | plástica |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8540 12 00 | 84 | Tubo catódico monocromo de pantalla plana, con |
| | | una diagonal de la pantalla igual o superior a |
| | | 98 mm pero sin exceder de 102 mm, una tensión |
| | | anódica igual o superior a 5 kV pero no |
| | | superior a 32 kV |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8540 89 11 | 92 | Tubo de visualización fluorescente de vacío |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8540 91 00 | 95 | Máscara plana |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8541 10 91 | 20 | Diodo de silicio rectificador de potencia, con |
| | | una tensión de punta inversa no superior a 1 |
| | | 500 V y corriente de salida media de 3 A o más |
| | | pero no superior a 8 A, encerrado en una |
| | | cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | PG15lS15, U 34 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8541 29 80 | 60 | Transistor de tipo PNP, con una tensión de |
| | | ruptura de colector-base no inferior a -200 V, |
| | | una corriente de colector no superior a -100 mA |
| | | y una capacidad de disipación no superior a 7 |
| | | W, encerrado en una cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | A 1406 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8541 30 90 | 30 | Tiristor bloqueable por puerta, con una tensión |
| | | de cresta en estado de bloqueo de 4 500 V y una |
| | | corriente máxima bloqueable de 3 000 o 4 000 A, |
| | | encerrado en una cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | FG 4 000GX, SG 4 000GX |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8541 4019 | 20 | Diodo emisor de luz, provisto de una base |
| | | cuadrada cuyo lado no exceda de 8,2 mm de |
| | | longitud o encerrada en una cápsula cuyo |
| | | diámetro no supere 6 mm, con lente |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 01 | 13 | Disco (oblea) sin cortar todavía en |
| | | microplaquitas, exclusivamente constituido por |
| | | microcontroladores o microordenadores con una |
| | | capacidad de proceso de 16 bits, que contenga |
| | | una memoria de datos, una memoria de programa y |
| | | con un convertidor analógico-digital y/o un |
| | | convertidor digital-analógico, destinado a la |
| | | fabricación de productos de la subpartida 8542 |
| | | 13 65 encerrados en una cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | 784025, 784026 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción (a) |
-------------------------------------------------------------------------
|8542 13 53 | | Las demás memorias |
|8542 14 29 | | |
|8542 19 49 | | |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 63 | 02 | Microcontrolador o microordenador con una |
| | | capacidad de proceso de 8 bits, en tecnología |
| | | N-MOS (incluyendo H-MOS), que contenga una |
| | | memoria de datos y una memoria de programa, en |
| | | forma de circuito integrado monolítico |
| | | encerrado en una cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | 8042, 8742, MC 68705, MC 6805 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 63 | 08 | Microcontrolador o microordenador con una |
| | | capacidad de proceso de 8 bits, en tecnología |
| | | C-MOS, que permita la memorización de mensajes |
| | | de voz, que contenga una memoria de programa, |
| | | en forma de circuito integrado monolítico |
| | | encerrado en una cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | D6305, D6351, D6455, D6471 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 63 | 18 | Microcontrolador o microordenador con una |
| | | capacidad de proceso de 8 bits, que contenga |
| | | una o varias memorias de datos con una |
| | | capacidad de almacenamiento total no superior a |
| | | 12 Kbits y una memoria de programa con una |
| | | capacidad de almacenamiento igual o superior a |
| | | 32 Kbits pero inferior o igual a 480 Kbits, en |
| | | forma de circuito integrado monolítico |
| | | encerrado en una cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | 5A41, 5B11, 76C75T, 7742, 77C82, 80C152, 80C51, |
| | | 80C52, 83CO55, 83C504, 83C51, 83L51, 8751, |
| | | 87CO55, 87C504, 87C51, 87C52, 87C54, 87C58, |
| | | 87L51, Am 79C412, AT 89C51, C 1900, C 2900, C |
| | | 3900, C 40, CXD 80724, CXP 80524, L 39, M |
| | | 37450E8, M 37450M8, M 38063M6, M 38063E8, M |
| | | 38067M8, M 3812, M50743, M50747, M50958, |
| | | M50959, MC68HC05i8, MC68HC11A8, MC68HC705i8, MN |
| | | 1871215, PCA 84C640, PCA 84C840, PCA 84C841, PD |
| | | 78014, PD 78058, PD 78064, PD 78134, TMP |
| | | 87PM70, TMP 91P642 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 854213 65 | 06 | Microcontrolador o microordenador con una |
| | | capacidad de proceso de 16 bits, en tecnología |
| | | C-MOS, que contenga una o varias memorias de |
| | | dutos con una capacidad de almacenamiento total |
| | | de 10 Kbits o más y una o varias memorias de |
| | | programa con una capacidad de almacenamiento |
| | | total de 384 Kbits o más, en forma de circuito |
| | | integrado monolítico encerrado en una cápsula |
| | | provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | TMS 370C16A, TMS 370E16A, TMS 370P16A |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 67 | 01 | Microcontrolador o microordenador con una |
| | | capacidad de proceso superior o igual a 17bits |
| | | pero inferior o igual a 31 bits, en forma de |
| | | circuito integrado monolítico encerrado en una |
| | | cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | AM 79C420, SC 14400, SC 14401, SC 14402, SC |
| | | 14420, SC 14421, SC 14460, TMS 57070, VY 27015 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 | 04 | Emisor-receptor, en tecnología C-MOS, que tenga |
| | | al menos una de las características siguientes: |
| | | a) que permita el enlace de velocidades de |
| | | línea de 1 168, 8 448, 34 368, 53 084 o 159 252 |
| | | Kbits por segundo, |
| | | b) para señales entre un |
| | | codificador-descodificador que utilice el |
| | | código Manchester (MED) o una unidad de |
| | | interfaz y un cable de par trenzado o un cable |
| | | coaxial, |
| | | c) que permita la transferencia de datos a una |
| | | frecuencia de 1,544 o 2,048 MHz, que comprenda |
| | | un ecualizador y un generador de señales de |
| | | reloj, |
| | | en forma de circuito integrado monolítico |
| | | encerrado en una cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | a) Bt 8952, a) TXC 02 050, a) PM 5343, a) PM |
| | | 5344, b) 83C92, b) 83C94, b) Am 79C98, b) |
| | | CY7C971, b) MC 145572, b) TMS 380C60, c) LXT |
| | | 304, c) LXT 310, c) LXT 311 |
| | | u |
| | | otras siglas de identificación relacionadas con |
| | | productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 | 05 | Receptormultifrecuencia de doble tono (DTMF), |
| | | en tecnología C-MOS, en forma de circuito |
| | | integrado monolítico encerrado en una cápsula |
| | | provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | M-957, MT 8862, MT 8863, TC 35219F |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 | 08 | Circuito de proceso para señales de luminancia |
| | | o crominancia de videocámaras, en forma de |
| | | circuito integrado monolítico encerrado en una |
| | | cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | CXD 2178, HG 51CS260, MB 87B108 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 | 15 | Sintetizador-vocal, en tecnología C-MOS |
| | | (C-MOS-Phoneme Speech Synthesizer), con una |
| | | corriente de alimentación inferior a 10 mA, en |
| | | forma de circuito integrado monolítico |
| | | encerrado en una cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | 78 A 263, CD 54121 N2L, CD 54122 N2L, CD 54123 |
| | | N2L, CD 54147 N2L, CM 54104, CM 54145 N2L, CM |
| | | 54146 N2L, CM 54166 N2L |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 | 25 | Circuito de proceso de vídeo, en tecnología |
| | | C-MOS, que permita la detección, la |
| | | descodificación y la separación de señales para |
| | | receptores de televisión que presenta una |
| | | relación anchura/altura de 16/9, en forma de |
| | | circuito integrado monolítico encerrado en una |
| | | cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | CXD 2053 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 | 35 | Convertidor digital-analógico y |
| | | analógico-digital, en tecnología C-MOS, con una |
| | | resolución de 14 bits, en forma de circuito |
| | | integrado monolítico encerrado en una cápsula |
| | | provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | TLC 320V320 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 | 38 | Conmutador diferencial de punto de cruce, en |
| | | tecnología C-MOS, en forma de circuito |
| | | integrado monolítico encerrado en una cápsula |
| | | provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la ( una de las ) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | MT 8804, MT 8816 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 | 39 | Convertidor de vídeo, en tecnología C-MOS, que |
| | | permita la generaclon de señales de control, |
| | | cálculo de la interpolación lineal y la |
| | | conversión de la relación anchura/altura de |
| | | pantalla, en forma de circuito integrado |
| | | monolítico encerrado en una cápsula provista |
| | | de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | CXD 2428Q |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 | 47 | Convertidor digital-analógico, en tecnología |
| | | C-MOS, que tenga al menos una de las |
| | | características siguientes: |
| | | a) una capacidad de 8 bits, que contenga un |
| | | amplificador con tampón de salida, un circuito |
| | | de interfaz en serie y no menos de 12 canales, |
| | | b) una capacidad de 8 bits, que permita la |
| | | compensación doble de palabras de 8 bits, |
| | | c) una capacidad de 8 bits, que permita la |
| | | conversión de datos de entrada en serie en 6 o |
| | | 36 canales de salida, |
| | | d) convertidor simple o triple de vídeo, con al |
| | | menos una memoria de lectura-escritura de |
| | | acceso aleatorio (RAMDAC), con al menos un |
| | | registro de paleta de colores, |
| | | e) una gama dinámica audio igual o superior a |
| | | 90 dB, |
| | | f) convertidor de vídeo de 8, 9 o 10 bits, con |
| | | 3 canales o más para la conversión discriminada |
| | | de señales en color, |
| | | g) una capacidad de 16 bits, que permita la |
| | | conversión de datos con coma flotante, que |
| | | contenga un convertidor digital-analógico de 10 |
| | | bits y un registro de desplazamiento, en forma |
| | | de circuito integrado monolítico encerrado en |
| | | una cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | a) M 62352P, b) DAC 0830, b) DAC 0831, b) DAC |
| | | 0832, c) M 62354FP, c) MB 88344B, d) 357S0010, |
| | | d) 357S0011, d) 357S0012, d) ATT 20C490, d) ATT |
| | | 20C491, d) ATT 20C492, d) ATT 20C493, d) ATT |
| | | 20C497, d) Bt445, d) Bt451, d) Bt458, d) Bt459, |
| | | d) Bt460, d)Bt461, d) Bt462, d) Bt463, d) |
| | | Bt467, d) Bt473, d) Bt475, d) MU 9C9760, d) SC |
| | | 11482, d) SC 11483, d) SC 11484, d) SC 11485, |
| | | d) SC 11487, d) SC 11489, d) SC 15025, d) SC |
| | | 15026, d) TR 9C1710, d)TVP 3020, d) TVP 3030, |
| | | e) CS 4328, e) CXD 2564, e) PD 6376, e) TMS |
| | | 57010, f) Bt 857, f) CXD 1178, f) CXD 2307R, f) |
| | | CXD 2309, g) YAC 512, g) YAC 513 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 | 57 | Desmodulador, en tecnología C-MOS, que permita |
| | | la recepción y la desmodulación de un flujo de |
| | | datos a una velocidad de transferencia igual o |
| | | superior a 30 Mbits por segundo, en forma de |
| | | circuito integrado monolítico encerrado en una |
| | | cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | NDV 9000, NDV 9002, NDV 9050 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 60 | 02 | Circuito de control, en tecnología bipolar, que |
| | | permita el mando de 4 cargas inductivas o |
| | | resistivas, cada una con una corriente de |
| | | salida inferior o igual a 1,7 A a una tensión |
| | | de alimentación inferior o igual a 45 V, en |
| | | forma de circuito integrado monolítico |
| | | encerrado en una cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | 45980, 84368 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 99 | 06 | Emisor de línea doble, en tecnología bipolar, |
| | | con una tensión de salida no superior a 12 V, |
| | | que contenga amplificadores, en forma de |
| | | circuito integrado monolítico encerrado en una |
| | | cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | DS 3691, DS 75110A, SN 75110 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 99 | 10 | Circuito de digitalización, en tecnología |
| | | bipolar, que permita la desmodulación y la |
| | | conversión analógica-digital, que contenga un |
| | | mezclador, filtros analógicos, osciladores |
| | | locales y un oscilador controlado por tensión |
| | | (VCO), en forma de circuito integrado |
| | | monolítico encerrado en una cápsula provista |
| | | de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | MAX 2101 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 14 99 | 12 | Receptorde línea doble o cuádruple, en |
| | | tecnología bipolar, con una sensibilidad de |
| | | potencia de entrada de 25 mV, que contenga |
| | | amplificadores, en forma de circuito integrado |
| | | monolítico encerrado en una cápsula provista |
| | | de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | DS 3650, DS 75107, MC 3450, SN 7510B |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 19 98 | 02 | Circuito de proceso de señales, en tecnología |
| | | BiMOS, que permita la amplificación y la |
| | | conversión de señales de lectura y la |
| | | conversión de señales de escritura para |
| | | unidades de memoria de discos, en forma de |
| | | circuito integrado monolítico encerrado en una |
| | | cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | 32 R 117, 32 R 501 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 19 98 | 04 | Codificador-descodificador, en tecnología |
| | | BiMOS, que permita la conversión, la separación |
| | | y la transmisión de datos a una velocidad igual |
| | | o superior a 50 Mbits por segundo, que contenga |
| | | un detector de impulsos de lectura y un |
| | | sintetizador-sincronizador de frecuencias, en |
| | | forma de circuito integrado monolítico |
| | | encerrado en una cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | 3036 TF, HD 153031 RF |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 30 | 13 | Amplificador audio, con una potencia de salida |
| | | continua nominal de 500 mW a 8 OMEGA y una |
| | | distorsión armónica total inferior o igual a 1% |
| | | en forma de circuito integrado monolítico |
| | | analógico encerrado en una cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | LM 4861 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 30 | 20 | Amplificador de transimpedancia, de un material |
| | | semiconductor de arseniuro de galio (AsGa), con |
| | | una resistencia de entrada típica de 1500 OMEGA |
| | | y una resistencia de salida típica de 50 OMEGA, |
| | | que contenga un circuito automático de control |
| | | de ganancia, en forma de circuito integrado |
| | | monolítico analógico encerrado en una cápsula |
| | | provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | ATA 00501, ATA 0150, ATA 01201, ATA 0621, ATA |
| | | 30012 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 50 | 10 | Regulador de tensión, con una tensión de salida |
| | | igual o superior a 1 V pero inferior o igual a |
| | | 8 V, una corriente de reposo típica inferior o |
| | | igual a 500 uA y una tensión típica de |
| | | regulación inferior o igual a 250 mV a una |
| | | corriente de salida inferior o igual a 240 mA, |
| | | en forma de circuito integrado monolítico |
| | | analógico encerrado en una cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | TK 112, TK 113, TK 114 (R3), TK 115, TK 116 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 50 | 21 | Regulador de corriente y de tensión para la |
| | | conmutación de modulación de anchura de |
| | | impulsos, operativo a una frecuencia de 200 o |
| | | 500 kHz, que contenga al menos una resistencia, |
| | | en forma de circuito integrado monolítico |
| | | analógico encerrado en una cápsula provista de: |
| | | una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | LT 1510, LT 1511, LT 1512 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 50 | 22 | Regulador de tensión, con una tensión de |
| | | entrada igual o superior a 6 V pero inferior o |
| | | igual a 25 V, una tensión de salida típica de 5 |
| | | V (+/-o,1 V) y una corriente de salida inferior |
| | | o igual a 75 mA, en forma de circuito integrado |
| | | monolítico analógico encerrado en una cápsula |
| | | provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | 16227090 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 50 | 23 | Regulador de tensión, para una tensión de |
| | | entrada inferior o igual a 14 V, una tensión de |
| | | salida típica de 3, 4 o 5 V a una corriente de |
| | | salida inferior o igual a 180 mA y una tensión |
| | | mínima de regulación típica de 120 mV, en forma |
| | | de circuito integrado monolítico analógico |
| | | encerrado en una cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | TK 11430M, TK 11440M, TK 71350 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 50 | 24 | Regulador de tensión, para una tensión de |
| | | entrada inferior o igual a 26 V, una tensión de |
| | | salida de 2,9 V o más, pero inferior o igual a |
| | | 5,1 V a una corriente de salida inferior o |
| | | igual a 200 mA, una corriente de reposo |
| | | inferior o igual a 0,01 uA y una tensión mínima |
| | | de regulación inferior o igual a 400 mV, en |
| | | forma de circuito integrado monolítico |
| | | analógico encerrado en una cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | MIC 5201 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 61 | 05 | Circuito de potencia inteligente |
| | | («smartpower»), que permita el mando de cargas |
| | | inductivas y resistidas, con 4 salidas de una |
| | | corriente inferior o igual a 8 A, en forma de |
| | | circuito integrado monolítico analógico |
| | | encerrado en una cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | HIP 0080, HIP 0081, HIP 0082 (100904) |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 61 | 06 | Circuito de potencia inteligente |
| | | («smartpower»), que permita la conmutación de |
| | | tensión de alimentación en una sistema para |
| | | balones de protección («airbags»), con una |
| | | corriente de salida inferior o igual a 60 mA a |
| | | una tensión de salida de 5 V (+/-o,2 V), en |
| | | forma de circuito integrado monolítico |
| | | analógico encerrado en una cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | 16155199, 16191489 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 91 | 01 | Circuito de potencia inteligente |
| | | («smartpower»), que asegura funciones de |
| | | diagnóstico en una sistema para balones de |
| | | protección («airbags») de automóviles, que |
| | | contenga un emisor/receptor en serie, en forma |
| | | de circuito integrado monolítico analógico |
| | | encerrado en una cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | 16199667 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 | 03 | Circuito de proceso de señales, en tecnología |
| | | C-MOS, que permita el filtro de señales |
| | | analógicas y el control de la amplificación, |
| | | que contenga un modulador-demodulador (Modem), |
| | | en forma de circuito integrado monolítico mixto |
| | | analógico-numérico encerrado en una cápsula |
| | | provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de |
| | | las)combinación(iones) siguiente(s): |
| | | SC 11370, SC 11372 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 | 04 | Sintetizador de frecuencias, operativo a una |
| | | frecuencia de entrada inferior o igual a 130 |
| | | MHz, en forma de circuito integrado monolítico |
| | | mixto analógico-numérico encerrado en una |
| | | cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | BU 2622, LM 7001 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 | 10 | Codificador-descodificador con filtro de |
| | | modulación por impulsos codificados, en |
| | | tecnología C-MOS, con 2 fuentes de |
| | | alimentación, constituido por un convertidor |
| | | analógico-digital y un convertidor |
| | | digital-analógico, en forma de circuito |
| | | integrado monolítico mixto analógico-numérico |
| | | encerrado en una cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | MC 145503, MT 896 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 | 25 | Circuito de detección del encendido prematuro |
| | | de un motor automóvil, que comprenda al menos |
| | | un amplificador y un filtro passband, en forma |
| | | de circuito integrado monolítico mixto |
| | | analógico-numérico encerrado en una cápsula |
| | | provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | 16205799, HIP 9010, HIP 9011 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 | 30 | Circuito de señales de lectura y escritura para |
| | | unidades de memoria de disco, en forma de |
| | | circuito integrado monolítico mixto |
| | | analógico-numérico encerrado en una cápsula |
| | | provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | 32R1 500, 32R1 501, 32R2200, 32R2201, 32R2202, |
| | | 32R2203 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 | 31 | Circuito de proceso de señales audio, que |
| | | permite variar las frecuencias altas y bajas y |
| | | generar efectos sonoros, que contenga un |
| | | convertidor analógico-digital, en forma de |
| | | circuito integrado monolítico mixto |
| | | analógico-numérico encerrado en una cápsula |
| | | provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | PM 0006A |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 | 32 | Circuito audio, en tecnología C-MOS, con una |
| | | gama dinámica igual o superior a 70 dB, que |
| | | contenga uno o varios convertidores |
| | | digital-analógicos y uno o varios convertidores |
| | | analógico-digitales, en forma de circuito |
| | | integrado monolítico mixto analógico-numérico |
| | | encerrado en una cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | AD 1845, AD 1847, AD 1848, CS 4225, CS 4231, CS |
| | | 4248 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 | 05 | Transistor de efecto de campo (FET) de tipo |
| | | canal P, con una tensión de ruptura |
| | | drenaje-fuente de -200 o -250 V, una corriente |
| | | de drenaje constante no superior a -3,5 A, una |
| | | resistencia drenaje-fuente no superior a 2,4 |
| | | OMEGA y una capacidad de disipación no superior |
| | | a 40 W, que contenga un diodo, en forma de |
| | | circuito integrado monolítico analógico |
| | | encerrado en una cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | 9620, 9622, J306 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 | 06 | Circuito inversor, que contenga 2 resistencias |
| | | de polarización y 1 transistor de tipo NPN, con |
| | | una tensión de ruptura de colector-base no |
| | | inferior a 50 V, una tensión de futura de |
| | | emisor-base no inferior de 5 V, una corriente |
| | | colector no superior a 100 mA y una capacidad |
| | | de disipación no superior a 100 mW, en forma de |
| | | circuito integrado monolítico analógico |
| | | encerrado en una cápsula |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 | 09 | Circuito de señales de frecuencia intermedia |
| | | (IF), que contenga 2 mezcladores, 2 |
| | | amplificadores y 2 indicadores de longitud de |
| | | señal recibida RSSI (Receive Signal Strength |
| | | Indicator), en forma de circuito integrado |
| | | monolítico analógico encerrado en una cápsula |
| | | provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la ( una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | TA 31138 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 | 18 | Detector FM, que contenga un mezclador, un |
| | | amplificador de frecuencia intermedia (IF) y un |
| | | indicador de longitud de señal recibida (RSSI), |
| | | en forma de circuito integrado monolítico |
| | | analógico encerrado en una cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | TA 31136 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 | 35 | Detector de luz, que contenga 2 fotodiodos, un |
| | | regulador de tensión y un amplificador, en |
| | | forma de circuito integrado monolítico |
| | | analógico encerrado en una cápsula provista de |
| | | un filtro de infrarrojo y de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | 474 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 | 36 | Convertidor de frecuencias, de un material |
| | | semiconductor de arseniuro de galio (AsGa), con |
| | | una ganancia de conversión de 6 dB7 para la |
| | | conversión de una frecuencia de entrada igual o |
| | | superior a 950 MHz pero inferior o igual a 2 |
| | | 050 MHz en una frecuencia de salida de 480 MHz, |
| | | que contenga un oscilador, en forma de circuito |
| | | integrado monolítico analógico encerrado en una |
| | | cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | ADC 20013 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 | 38 | Convertidor de corriente continua a corriente |
| | | continua, en forma de circuito integrado |
| | | monolítico analógico encerrado en una cápsula |
| | | provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | LT 1302, LTC 1174, AB 3799 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 | 43 | Circuito de proceso de señales audio que |
| | | permita una sobreamplificación de bajas |
| | | frecuencias y la corrección de fase y de |
| | | amplificación, en forma de circuito integrado |
| | | monolítico analógico encerrado en una cápsula |
| | | provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | BA 3880 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 | 52 | Receptorde banda FM, que permita la |
| | | desmodulación de señales FM, que contenga al |
| | | menos un mezclador, un amplificador de |
| | | frequencia intermedia (FI), un amplificador |
| | | limitadot, en forma de circuito integrado |
| | | monolítico analógico encerrado en una cápsula |
| | | provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | MC 13156, MC 13158, SA 605, SA 607, SA 617, TA |
| | | 2027F, TA 31136FN-1, TA 31137FN-1 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 | 53 | Unidad de recepción, que permite la conversión |
| | | de impulsos de luz en señales eléctricas, que |
| | | opera a una longitud de onda nominal de 650 nm, |
| | | que contenga al menos un fotodiodo y un |
| | | amplificador con una anchura de banda inferior |
| | | o igual a 1 MHz, en forma de circuito integrado |
| | | monolítico analógico encerrado en una cápsula |
| | | provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | OPT 101, OPT 201, OPT 301 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 | 55 | Circuito audio para la eliminación de señales |
| | | vocales, en forma de circuito integrado |
| | | monolítico analógico encerrado en una cápsula |
| | | provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | BA 3836, BA 3837 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 | 61 | Receptor de frecuencia intermedia (IF) de banda |
| | | AM y FM, que permita la desmodulación de |
| | | señales FM, operativo a una corriente de |
| | | alimentación típica de 1,1 o 1,8 mA a una |
| | | tensión de 1,5 V, que contenga un conmutador |
| | | AM/FM, un amplificador AM y un amplificador FM, |
| | | en forma de circuito integrado monolítico |
| | | analógico encerrado en una cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | TA 7765 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 40 10 | 02 | Microcontrolador o microordenador con una |
| | | capacidad de proceso de 32 bits, que contenga 1 |
| | | o 2 microcontroladores o microordenadores y 4 o |
| | | 8 memorias estáticas de lectura-escritura de |
| | | acceso aleatorio (5-RAMs), en forma de circuito |
| | | integrado híbrido encerrado en una cápsula |
| | | provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | SMJ320MCM41, SMJ320MCM42 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 40 50 | 01 | Amplificador, operativo en una gama de |
| | | frecuencias de 20 Hz a 50 000 Hz, en forma de |
| | | circuito integrado híbrido encerrado en una |
| | | cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | STK 401, STK 4041, STK 4151, STK 4201 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 4050 | 09 | Amplificador con una potencia de entrada de 1 |
| | | mW y una potencia de salida inferior o igual a |
| | | 3,5 W a una gama de frecuencia igual o superior |
| | | a 880 MHz pero inferior o igual a 915 MHz, en |
| | | forma de circuito integrado híbrido encerrado |
| | | en una cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | QCPM 9401 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 40 50 | 10 | Amplificador que permita el mando de un tubo |
| | | catódico de color, en forma de circuito |
| | | integrado híbrido encerrado en una cápsula |
| | | provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | CVA 2415, CVA 4401, VPS 12 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 40 50 | 11 | Amplificador, operativo en una gama de |
| | | frecuencias de 824 MHz a 905 MHz, con una |
| | | potencia de salida de 1,4 W y una potencia de |
| | | entrada de 1 mW, en forma de circuito integrado |
| | | híbrido encerrado en una cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | PF 0067 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8542 50 00 | 04 | Conjunto de diodos de silicio, que contenga un |
| | | diodo con un tiempo de restablecimiento inverso |
| | | no superior a 1,5 us y una corriente directa |
| | | media no superior a 5 A, en forma de |
| | | microestructura encerrada en una cápsula |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8543 89 90 | 32 | Amplificador, de un material semiconductor de |
| | | arseniuro de galio (AsGa), operativo en una |
| | | gama de frecuencias de 1 710 MHz a 1 785 MHz, |
| | | con una potencia de salida máximo de 3 W y una |
| | | potencia de entrada de 1 mW o con un nivel de |
| | | entrada máximo de 5 dBm y un nivel de salida |
| | | mínimo de 30,8 dBm, constituido con elementos |
| | | activos y pasivos fijados sobre un circuito |
| | | impreso, encerrado en una cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | FA 01314, FMC 1717, PHW 9012 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
-------------------------------------------------------------------------
|ex 8543 89 90 | 34 | Amplificador, operativo en una gama de |
| | | frecuencias de 380 MHz a 470 MHz, que tenga al |
| | | menos una de las características siguientes: |
| | | a) una potencia de salida de 3 W y una potencia |
| | | de entrada de 1 mW, |
| | | b) Una potencia de salida de 7 W y una potencia |
| | | de entrada de 1 mW, |
| | | c) una potencia de salida de 20 W y una |
| | | potencia de entrada de 150 mW, |
| | | d) una potencia de salida no superior a 4,5 W y |
| | | una potencia de entrada de 2,2 mW, |
| | | constituido con elementos activos y pasivos |
| | | fijados sobre un circuito impreso, encerrado en |
| | | una cápsula provista de: |
| | | - una sigla de identificación consistente en, o |
| | | que comprenda, la (una de las) |
| | | combinación(iones) siguiente(s): |
| | | a) MHW 704, b) MHW 2707, b) MHW 707, c) MHW |
| | | 720, d) MHW 2701 |
| | | u |
| | | - otras siglas de identificación relacionadas |
| | | con productos que concuerden con la presente |
| | | descripción |
------------------------------------------------------------------------- ------------
|Derechos |
|autónomos |
|( % ) | ------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|3,2 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|5,2 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|4 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|6 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|5,6 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------
|0 |
------------ ------------------------------------------------------------------
|ex 8543 89 90 | 49 | Amplificador, operativo en una gama |0 |
| | | de frecuencias de 800 MHz a 960 MHz,| |
| | | que tenga al menos una de las | |
| | | características siguientes: | |
| | | a) una potencia de salida de 1,41 W | |
| | | una potencia de entrada de 5 mW, | |
| | | b) una potencia de salida de 2 W y | |
| | | una potencia de entrada de 1 mW, | |
| | | c) una potencia de salida de 1,8 o | |
| | | 3,2 W y una potencia de entrada no | |
| | | superior a 2 mW, | |
| | | d) una potencia de salida de 3,5 W y| |
| | | una potencia de entrada de 1 o 100 | |
| | | mW, | |
| | | e) una potencia de salida de 6 W y | |
| | | una potencia de entrada de 100 mW, | |
| | | f) una potencia de salida de 14 W y | |
| | | una potencia de entrada de 1 o 100 | |
| | | mW, | |
| | | g) una potencia de salida de 7 W y | |
| | | una potencia de entrada de 20 mW, | |
| | | h) una potencia de salida de 2,4 o | |
| | | 3,2 W y una potencia de entrada no | |
| | | superior a 5 mW, | |
| | | i)una potencia de salida no superior| |
| | | a 10 W y una potencia de entrada no | |
| | | superior a 200 mW, | |
| | | j)una potencia de salida no superior| |
| | | a 25 W y una potencia de entrada no | |
| | | superior a 159 mW, | |
| | | k) una potencia de salida de 20 W y | |
| | | una potencia de entrada de 200 mW, | |
| | | constituido por elementos activos y | |
| | | pasivos fijados sobre un circuito | |
| | | impreso, encerrado en una cápsula | |
| | | provista de: | |
| | | - una sigla de identificación | |
| | | consistente en, o que comprenda, la | |
| | | (una de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | a)MHW 9002, b) MHW 803, c) PF 0144, | |
| | | c) PHW 902, d) MHW 953, d) XHW 903, | |
| | | e) SHW 5115, e) XHW 5115, f) MHW 914| |
| | | f) MHW 915, g) PF 0146, h) PF 0148, | |
| | | i) FA 01321, i) MHW 910, i) PHW 2907| |
| | | i) XHW 2803, j) MHW 916, j) MHW 926,| |
| | | j) MHW 927, j) PHW 2905, j) PHW 5113| |
| | | j) PHW 925, j) XHW 2902, k) MHW | |
| | | 820-1, k) MHW 820-2 | |
| | | u | |
| | | - otras siglas de identificación | |
| | | relacionadas con productos que | |
| | | concuerden con la presente | |
| | | descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8543 89 90 | 60 | Amplificador, de un material |0 |
| | | semiconductor de arseniuro de galio | |
| | | (AsGa), operativo en una gama de | |
| | | frecuencias de 1 429 MHz a 1 453 MHz| |
| | | con una potencia de salida que no | |
| | | exceda de 1,1 W (30,5 dBm) con una | |
| | | potencia de entrada que no exceda de| |
| | | 1 mW (0 dBm), constituido por | |
| | | elementos activos y pasivos fijados | |
| | | sobre un circuito impreso, encerrado| |
| | | en una cápsula provista de: | |
| | | - una sigla de identificación | |
| | | consistente en, o que comprenda, la | |
| | | (una de las) combinación(iones) | |
| | | siguiente(s): | |
| | | FA 01317 | |
| | | u | |
| | | - otras siglas de identificación | |
| | | relacionadas con productos que | |
| | | concuerden con la presente | |
| | | descripción | |
------------------------------------------------------------------
|ex 8543 90 90 | 01 |Transistor doble con una capacidad de|0 |
| | | disipación no superior a 300 mW, que| |
| | | tenga al menos un transistor de tipo| |
| | | NPN que funciona a una tensión | |
| | | colector-emisor inferior o igual a 5| |
| | | V a una corriente colector inferior | |
| | | igual a 150 mA, encerrado en una | |
| | | cápsula | |
------------------------------------------------------------------
|ex 9002 20 00 | 10 | Filtro, compuesto por una membrana |0 |
| | | polarizadora de material plástico, | |
| | | una lámina de vidrio y una película | |
| | | de protección transparente montado | |
| | | sobre un marco metálico, destinado a| |
| | | la fabricación de productos de la | |
| | | partida nº 8528 (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 9002 90 90 | 10 | Elemento óptico, equipado con una |0 |
| | | lente de Fresnel octogonal, para | |
| | | utilización en el montaje de | |
| | | retroproyectores (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 9002 90 90 | 20 | Lente, montada, con una longitud |0 |
| | | focal fija de 3,8 mm (+/-0,19 mm) o | |
| | | mm (+/-0,4 mm), con una apertura | |
| | | relativa de F2.0 y un diámetro | |
| | | inferior o igual a 33 mm, destinada | |
| | | la fabricación de cámaras de | |
| | | transferencia de carga (a) | |
------------------------------------------------------------------
|ex 9002 90 90 | 30 | Unidad óptica, que comprenda 1 o 2 |0 |
| | | filas de fibras ópticas de vidrio en| |
| | |forma de lentillas con un diámetro de| |
| | | 0,85 mm o más pero no superior a 1,1| |
| | | mm, encerrado entre 2 placas de | |
| | | materia plástica | |
------------------------------------------------------------------
|ex 9013 80 19 | 10 | Dispositivo monocromo de |0 |
| | | visualización de cristales líquidos | |
| | | (LCD) de matriz activa y con una | |
| | | diagonal de la pantalla inferior o | |
| | | igual a 3,4 cm, constituido por una | |
| | | capa de cristales líquidos encerrada| |
| | | entre 2 placas u hojas de vidrio | |
------------------------------------------------------------------
(a) El control de la utilización para este destino específico se lleva a cabo mediante la aplicación de las disposiciones comunitarias dictadas a este respecto.
ANEXO II
---------------------------------------------------
|Código de la nomenclatura combinada | Taric|
---------------------------------------------------
|ex 2819 90 00 | 20 |
---------------------------------------------------
|ex 2902 90 90 | 15 |
---------------------------------------------------
|ex 2902 90 90 | 40 |
---------------------------------------------------
|ex 2902 90 90 | 45 |
---------------------------------------------------
|ex 2902 90 90 | 70 |
---------------------------------------------------
|ex 2905 39 90 | 30 |
---------------------------------------------------
|ex 2917 39 90 | 35 |
---------------------------------------------------
|ex 2917 39 90 | 75 |
---------------------------------------------------
|ex 2921 19 90 | 30 |
---------------------------------------------------
|ex 2921 30 90 | 20 |
---------------------------------------------------
|ex 2921 59 00 | 60 |
---------------------------------------------------
|ex 2926 90 90 | 15 |
---------------------------------------------------
|ex 2926 90 90 | 25 |
---------------------------------------------------
|ex 2926 90 90 | 65 |
---------------------------------------------------
|ex 2926 90 90 | 75 |
---------------------------------------------------
|ex 2926 90 90 | 80 |
---------------------------------------------------
|ex 2926 90 90 | 85 |
---------------------------------------------------
|ex 2928 00 00 | 50 |
---------------------------------------------------
|ex 2928 00 00 | 60 |
---------------------------------------------------
|ex 2930 90 95 | 04 |
---------------------------------------------------
|ex 2930 90 95 | 06 |
---------------------------------------------------
|ex 2930 90 95 | 09 |
---------------------------------------------------
|ex 2930 90 95 | 11 |
---------------------------------------------------
|ex 2930 90 95 | 15 |
---------------------------------------------------
|ex 2930 90 95 | 17 |
---------------------------------------------------
|ex 2932 29 90 | 15 |
---------------------------------------------------
|ex 2932-29 90 | 30 |
---------------------------------------------------
|ex 2932 29 90 | 55 |
---------------------------------------------------
|ex 2932 29 90 | 61 |
---------------------------------------------------
|ex 2932 29 90 | 62 |
---------------------------------------------------
|ex 2932 29 90 | 70 |
---------------------------------------------------
|ex 2932 29 90 | 75 |
---------------------------------------------------
|ex 2932 29 90 | 76 |
---------------------------------------------------
|ex 2932 29 90 | 77 |
---------------------------------------------------
|ex 2933 39 80 | 14 |
---------------------------------------------------
|ex 2933 39 80 | 18 |
---------------------------------------------------
|ex 2933 39 80 | 23 |
---------------------------------------------------
|ex 2933 39 80 | 28 |
---------------------------------------------------
|ex 2933 39 80 | 29 |
---------------------------------------------------
|ex 2933 59 80 | 10 |
---------------------------------------------------
|ex 2933 69 90 | 20 |
---------------------------------------------------
|ex 2933 69 90 | 30 |
---------------------------------------------------
|ex 2933 69 90 | 35 |
---------------------------------------------------
|ex 2933 69 90 | 40 |
---------------------------------------------------
|ex 2933 90 80 | 23 |
---------------------------------------------------
|ex-2933 90 80 | 24 |
---------------------------------------------------
|ex 2933 90 80 | 27 |
---------------------------------------------------
|ex 2933 90 80 | 28 |
---------------------------------------------------
|ex 2933 90 80 | 30 |
---------------------------------------------------
|ex 2933 90 80 | 31 |
---------------------------------------------------
|ex 2934 90 99 | 35 |
---------------------------------------------------
|ex 2934 90 99 | 37 |
---------------------------------------------------
|ex 2934 90 99 | 38 |
---------------------------------------------------
|ex 2935 00 00 | 30 |
---------------------------------------------------
|ex 2935 00 00 | 40 |
---------------------------------------------------
|ex 2935 00 00 | 45 |
---------------------------------------------------
|ex 3208 90 10 | 30 |
---------------------------------------------------
|ex 3507 90 00 | 65 |
---------------------------------------------------
|ex 3507 90 00 | 70 |
---------------------------------------------------
|ex 3701 30 00 | 10 |
---------------------------------------------------
|ex 3815 19 00 | 03 |
---------------------------------------------------
|ex 3815 19 00 | 11 |
---------------------------------------------------
|ex 3815 19 00 | 13 |
---------------------------------------------------
|ex 3815 19 00 | 14 |
---------------------------------------------------
|ex 3815 19 00 | 15 |
---------------------------------------------------
|ex 3815 19 00 | 16 |
---------------------------------------------------
|ex 3815 90 00 | 15 |
---------------------------------------------------
|ex 3815 90 00 | 20 |
---------------------------------------------------
|ex 3815 90 00 | 25 |
---------------------------------------------------
|ex 3815 90 00 | 35 |
---------------------------------------------------
|ex 3815 90 00 | 55 |
---------------------------------------------------
|ex 3815 90 00 | 70 |
---------------------------------------------------
|ex 3815 90 00 | 75 |
---------------------------------------------------
|ex 3815 90 00 | 80 |
---------------------------------------------------
|ex 3815 90 00 | 86 |
---------------------------------------------------
|ex 3815 90 00 | 87 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 60 | 02 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 60 | 03 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 60 | 04 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 60 | 06 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 60 | 07 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 | 01 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 | 02 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 | 03 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 | 04 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 | 05 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 | 07 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 | 08 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 | 11 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 | 12 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 | 13 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 | 14 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 | 15 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 | 16 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 | 18 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 | 19 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 | 21 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 | 22 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 | 23 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 | 26 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 | 27 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 | 28 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 | 29 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 | 31 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 | 32 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 | 35 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 | 36 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 | 37 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 | 38 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 | 39 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 | 41 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 | 47 |
---------------------------------------------------
|ex 3824 90 90 | 48 |
---------------------------------------------------
|ex 3901 20 00 | 10 |
---------------------------------------------------
|ex 3901 20 00 | 20 |
---------------------------------------------------
|ex 3901 90 00 | 92 |
---------------------------------------------------
|ex 3901 90 00 | 97 |
---------------------------------------------------
|ex 3902 90 00 | 92 |
---------------------------------------------------
|ex 3902 90 00 | 97 |
---------------------------------------------------
|ex 3903 90 00 | 20 |
---------------------------------------------------
|ex 3903 90 00 | 25 |
---------------------------------------------------
|ex 3903 90 00 | 40 |
---------------------------------------------------
|ex 3903 90 00 | 60 |
---------------------------------------------------
|ex 3903 90 00 | 70 |
---------------------------------------------------
|ex 3903 90 00 | 80 |
---------------------------------------------------
|ex 3904 50 00 | 92 |
---------------------------------------------------
|ex 3904 69 00 | 92 |
---------------------------------------------------
|ex 3904 69 00 | 95 |
---------------------------------------------------
|ex 3904 69 00 | 96 |
---------------------------------------------------
|ex 3905 99 00 | 94 |
---------------------------------------------------
|ex 3905 99 00 | 95 |
---------------------------------------------------
|ex 3905 99 00 | 96 |
---------------------------------------------------
|ex 3906 90 00 | 70 |
---------------------------------------------------
|ex 3906 90 00 | 80 |
---------------------------------------------------
|ex 3907 20 29 | 10 |
---------------------------------------------------
|ex 3907 20 90 | 15 |
---------------------------------------------------
|ex 3907 20 90 | 20 |
---------------------------------------------------
|ex 3907 20 90 | 40 |
---------------------------------------------------
|ex 3907 20 90 | 60 |
---------------------------------------------------
|ex 3907 20 90 | 70 |
---------------------------------------------------
|ex 3907 99 10 | 10 |
---------------------------------------------------
|ex 3907 99 10 | 30 |
---------------------------------------------------
|ex 3907 99 90 | 10 |
---------------------------------------------------
|ex 3911 90 10 | 20 |
---------------------------------------------------
|ex 3911 90 90 | 85 |
---------------------------------------------------
|ex 3911 90 90 | 87 |
---------------------------------------------------
|ex 3911 90 90 | 89 |
---------------------------------------------------
|ex 3911 90 90 | 91 |
---------------------------------------------------
|ex 3911 90 90 | 92 |
---------------------------------------------------
|ex 3911 90 90 | 93 |
---------------------------------------------------
|ex 3912 39 90 | 10 |
---------------------------------------------------
|ex 3912 39 90 | 40 |
---------------------------------------------------
|ex 3919 90 31 | 40 |
---------------------------------------------------
|ex 3920 10 22 | 95 |
---------------------------------------------------
|ex 3920 10 22 | 96 |
---------------------------------------------------
|ex 3920 10 80 | 95 |
---------------------------------------------------
|ex 3920 62 10 | 10 |
---------------------------------------------------
|ex 3920 62 10 | 20 |
---------------------------------------------------
|ex 3920 62 10 | 40 |
---------------------------------------------------
|ex 3920 62 10 | 45 |
---------------------------------------------------
|ex 3920 62 10 | 50 |
---------------------------------------------------
|ex 3920 62 10 | 55 |
---------------------------------------------------
|ex 3920 62 10 | 60 |
---------------------------------------------------
|ex 3920 62 10 | 65 |
---------------------------------------------------
|ex 3920 62 10 | 70 |
---------------------------------------------------
|ex 3920 62 10 | 75 |
---------------------------------------------------
|ex 3920 62 10 | 80 |
---------------------------------------------------
|ex 3920 62 90 | 20 |
---------------------------------------------------
|ex 3920 63 00 | 30 |
---------------------------------------------------
|ex 3920 69 00 | 30 |
---------------------------------------------------
|ex 3920 99 50 | 24 |
---------------------------------------------------
|ex 3920 99 50 | 26 |
---------------------------------------------------
|ex 3920 99 50 | 28 |
---------------------------------------------------
|ex 3920 99 50 | 36 |
---------------------------------------------------
|ex 3920 99 50 | 37 |
---------------------------------------------------
|ex 3920 99 50 | 38 |
---------------------------------------------------
|ex 3920 99 50 | 39 |
---------------------------------------------------
|ex 4805 60 90 | 10 |
---------------------------------------------------
|ex 5603 11 10 | 10 |
---------------------------------------------------
|ex 5603 11 90 | 10 |
---------------------------------------------------
|ex 5603 12 10 | 10 |
---------------------------------------------------
|ex 5603 12 90 | 10 |
---------------------------------------------------
|ex 5603 91 10 | 10 |
---------------------------------------------------
|ex 5603 91 90 | 10 |
---------------------------------------------------
|ex 5603 92 10 | 10 |
---------------------------------------------------
|ex 5603 92 90 | 10 |
---------------------------------------------------
|ex 7011 20 00 | 40 |
---------------------------------------------------
|ex 7011 20 00 | 80 |
---------------------------------------------------
|8202 40 00 | |
---------------------------------------------------
|ex 8471 60 90 | 10 |
---------------------------------------------------
|ex 8471 60 90 | 20 |
---------------------------------------------------
|ex 8471 90 00 | 10 |
---------------------------------------------------
|ex 8473 30 10 | 35 |
---------------------------------------------------
|ex 8483 10 90 | 10 |
---------------------------------------------------
|ex 8501 10 99 | 78 |
---------------------------------------------------
|8504 90 11 | |
---------------------------------------------------
|ex 8517 90 11 | 01 |
---------------------------------------------------
|ex 8517 90 11 | 02 |
---------------------------------------------------
|ex 8517 90 11 | 03 |
---------------------------------------------------
|ex 8517 90 11 | 04 |
---------------------------------------------------
|ex 8517 90 11 | 05 |
---------------------------------------------------
|ex 8517 90 11 | 06 |
---------------------------------------------------
|ex 8517 90 82 | 30 |
---------------------------------------------------
|ex 8522 90 98 | 33 |
---------------------------------------------------
|ex 8529 90 81 | 31 |
---------------------------------------------------
|ex 8529 90 81 | 34 |
---------------------------------------------------
|ex 8531 20 30 | 10 |
---------------------------------------------------
|ex 8531 20 80 | 10 |
---------------------------------------------------
|ex 8531 86 90 | 10 |
---------------------------------------------------
|ex 8531 80 90 | 20 |
---------------------------------------------------
|ex 8531 80 90 | 30 |
---------------------------------------------------
|ex 8534 00 19 | 92 |
---------------------------------------------------
|ex 8540 12 00 | 81 |
---------------------------------------------------
|ex 8540 12 00 | 83 |
---------------------------------------------------
|ex 8540 91 00 | 92 |
---------------------------------------------------
|ex 8541 10 91 | 20 |
---------------------------------------------------
|ex 8541 40 19 | 20 |
---------------------------------------------------
|ex 8542 13 11 | 03 |
---------------------------------------------------
|8542 13 53 | |
---------------------------------------------------
|8542 14 25 | |
---------------------------------------------------
|8542 19 49 | |
---------------------------------------------------
|ex 8542 13 63 | 01 |
---------------------------------------------------
|ex 8542 13 63 | 02 |
---------------------------------------------------
|ex 8542 13 63 | 08 |
---------------------------------------------------
|ex 8542 13 63 | 18 |
---------------------------------------------------
|ex 8542 13 67 | 01 |
---------------------------------------------------
|ex 8542 13 67 | 10 |
---------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 | 04 |
---------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 | 05 |
---------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 | 38 |
---------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 | 47 |
---------------------------------------------------
|ex 8542 13 99 | 57 |
---------------------------------------------------
|ex 8542 14 99 | 13 |
---------------------------------------------------
|ex 8542 19 98 | 04 |
---------------------------------------------------
|ex 8542 30 30 | 22 |
---------------------------------------------------
|ex 8542 30 30 | 26 |
---------------------------------------------------
|ex 8542 30 30 | 27 |
---------------------------------------------------
|ex 8542 30 50 | 10 |
---------------------------------------------------
|ex 8542 30 69 | 02 |
---------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 | 03 |
---------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 | 10 |
---------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 | 25 |
---------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 | 32 |
---------------------------------------------------
|ex 8542 30 95 | 42 |
---------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 | 38 |
---------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 | 52 |
---------------------------------------------------
|ex 8542 30 99 | 60 |
---------------------------------------------------
|ex 8542 40 50 | 01 |
---------------------------------------------------
|ex 8542 40 50 | 06 |
---------------------------------------------------
|ex 85.42 40 50 | 09 |
---------------------------------------------------
|ex 8542 40 90 | 10 |
---------------------------------------------------
|ex 8542 50 00 | 04 |
---------------------------------------------------
|ex 8543 89 90 | 32 |
---------------------------------------------------
|ex 8543 89 90 | 34 |
---------------------------------------------------
|ex 8543 89 90 | 47 |
---------------------------------------------------
|ex 8543 89 90 | 49 |
---------------------------------------------------
|ex 8543 89 90 | 51 |
---------------------------------------------------
|ex 9002 90 91 | 10 |
---------------------------------------------------
|ex 9002 90 91 | 20 |
---------------------------------------------------
|ex 9002 90 99 | 10 |
---------------------------------------------------
|9013 80 30 | |
---------------------------------------------------