DOUE-L-2010-80010
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20091222
12/2010

Reglamento (UE) nº 12/2010 del Consejo, de 22 de diciembre de 2009, que modifica el Reglamento (CE) nº 1255/96, por el que se suspenden temporalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre algunos productos industriales, agrícolas y de la pesca.
Diario Oficial de la Unión Europea
20100108
4
L
1
84
/doue/2010/004/L00001-00084.pdf
L
20100108
S
20120101
N
S
L
Arancel Aduanero Común
Derechos arancelarios
Exenciones
Nomenclatura
Pescado
Productos agrícolas
Productos industriales
Productos pesqueros
Productos químicos
Aplicable desde el 1 de enero de 2010.
Esta norma se entiende implícitamente derogada por el Reglamento 1344/2011, de 19 de diciembre DOUE-L-2011-82769.
SUSTITUYE
el anexo del Reglamento 1255/96, de 27 de junio
Agricultura
Comercio
Industria
Pesca
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 31,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1) El Reglamento (CE) no 1255/96 del Consejo [1] suspende parcial o totalmente por determinados períodos los derechos autónomos del arancel aduanero común correspondientes a una serie de productos. Redunda en interés de la Unión incluir ochenta y siete nuevos productos en la lista de suspensiones que figura en el anexo del mencionado Reglamento.
(2) Resulta oportuno retirar de la lista un número limitado de productos que figuran actualmente en el anexo del Reglamento (CE) no 1255/96, puesto que ya no resulta beneficioso para la Unión mantener con relación a los mismos la suspensión de los derechos autónomos del arancel aduanero común.
(3) Es preciso modificar la designación de varios productos que figuran en la lista del anexo a fin de tener en cuenta la evolución técnica que han experimentado así como las tendencias económicas del mercado. Deben adaptarse los códigos NC y TARIC correspondientes a otros ciento diez productos, debido a los cambios introducidos en la nomenclatura combinada y aplicables desde el 1 de enero de 2010. Es conveniente considerar que dichos productos se han retirado de la lista y hay que volverlos a incluir en ella como productos nuevos.
(4) Dado el gran número de modificaciones que entran en vigor el 1 de enero de 2010, procede, para facilitar la comprensión, sustituir el anexo del Reglamento (CE) no 1255/96 por una versión completamente nueva con efecto a partir de esa fecha. En aras de la claridad, las entradas nuevas y modificadas deben marcarse con un asterisco en la primera columna del anexo.
(5) La experiencia adquirida ha puesto de manifiesto la necesidad de prever una fecha de expiración de las suspensiones enumeradas en el Reglamento (CE) no 1255/96 a fin de garantizar que se tengan en cuenta los cambios tecnológicos y económicos. Ello no debe excluir la revocación anticipada de algunas medidas o su mantenimiento una vez finalizado el período de suspensión, si se alegan razones económicas, de acuerdo con los principios definidos en la Comunicación de la Comisión de 25 de abril de 1998, relativa a las suspensiones y contingentes arancelarios autónomos.
(6) Procede, por tanto, modificar en consecuencia el Reglamento (CE) no 1255/96.
(7) Dado que las suspensiones establecidas por el presente Reglamento han de surtir efecto a partir del 1 de enero de 2010, este debe aplicarse a partir de esa misma fecha y entrar en vigor inmediatamente.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El anexo del Reglamento (CE) no 1255/96 se sustituye por el texto que figura en el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
Las suspensiones temporales de los derechos autónomos del arancel aduanero común para los productos enumerados en el anexo del Reglamento (CE) no 1255/96 modificado por el presente Reglamento se aplicarán a partir del 1 de enero de 2010. Dichas suspensiones expirarán en las fechas indicadas en dicho anexo.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2010.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 2009.
Por el Consejo
El Presidente
A. Carlgren
________________________
(1) DO L 158 de 29.6.1996, p. 1.
ANEXO
"
"ANEXO
Códico NC | TARIC | Designación de la mercancía | Derechos autónomos | Periodo de valídez |
ex03026999 | 30 | Lutiánidos (Lutjanus purpureus), frescos, refrigerados, destinados a la transformación [1] [2] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex03027000 | 95 | Huevas de pescados, frescas, refrigeradas o congeladas | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex03038090 | 81 |
ex03052000 | 11 | Huevas de pescado saladas o en salmuera | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex03052000 | 30 |
ex07102100 | 10 | Guisantes en vaina de la especie Pisum sativum de la variedad Hortense axiphium, congelados, de espesor total inferior o igual a 6 mm, destinados a ser utilizados con su vaina en la fabricación de platos preparados [1] [2] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex07108095 | 50 | Brotes de bambú, congelados, sin acondicionar para la venta al por menor | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex07115900 | 11 | Setas, con exclusión de las setas de los géneros Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum y Tricholoma, conservadas provisionalmente con agua salada, sulfurada o adicionada de otras sustancias para dicha conservación, pero todavía impropias para la alimentación en ese estado, destinadas a la industria de conservas alimenticias [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex07123200 | 10 | Setas, con exclusión de las setas del género Agaricus, desecadas, presentadas enteras, en rodajas o en trozos identificables, destinadas a ser sometidas a un tratamiento que no sea el simple reacondicionamiento para la venta al por menor [1] [2] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex07123300 | 10 |
ex07123900 | 31 |
ex08041000 | 10 | Dátiles frescos o secos, sin acondicionar para la venta al por menor | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex08104050 | 10 | Frutos del Vaccinium macrocarpon, frescos | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
08119050 | | Frutos del género Vaccinium, sin cocer o cocidos con agua o vapor, congelados, sin adición de azúcar u otros edulcorantes | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
08119070 | |
ex08119095 | 69 |
ex08119095 | 20 | "Boysenberries", congeladas, sin adición de azúcar, sin acondicionar para la venta al por menor | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex08119095 | 30 | Piñas (ananás) (Ananas comosus), en trozos, congeladas | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex08119095 | 40 | Frutos del escaramujo, sin cocer o cocidos con agua o vapor, congelados, sin adición de azúcar u otros edulcorantes | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex15119019 | 10 | Aceite de palma, aceite de coco (copra), aceite de palmiste, destinados a la fabricación de: | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex15119091 | 10 | —ácidos grasos monocarboxílicos industriales de la subpartida 38231910, |
ex15131110 | 10 | —ésteres metílicos de ácidos grasos de la partida no2915 o 2916, |
ex15131930 | 10 | —alcoholes grasos de las subpartidas 290517, 290519 y 382370 destinados a la fabricación de cosméticos, productos de lavado o productos farmacéuticos, |
ex15132110 | 10 | —alcoholes grasos de la subpartida 290516, en estado puro o mezclados, destinados a la fabricación de cosméticos, productos de lavado o productos farmacéuticos, |
ex15132930 | 10 | ácido esteárico de la subpartida 38231100 oproductos de la partida no3401 [1] |
ex15159099 | 92 | Aceite vegetal, refinado, con un contenido, en peso, de ácido araquidonico superior o igual al 35 % pero inferior o igual a 50 % o de ácido docosahexaenoico superior o igual al 35 % pero inferior o igual a 50 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex15179099 | 10 | Aceite vegetal, refinado, con un contenido en peso de ácido araquidónico superior o igual al 35 % pero inferior o igual al 50 %, o de ácido docosahexaenoico superior o igual al 35 % pero inferior o igual al 50 %, y normalizado con aceite de girasol de elevado contenido en oleico (HOSO, High Oleic Sunflower Oil) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex15180099 | 10 | Aceite de jojoba hidrogenado y texturizado | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex16041100 | 20 | Salmones del Pacífico (Oncorhynchus spp.), destinados a la industria de transformación para la fabricación de "pâté" o de pasta para untar [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex16043090 | 10 | Huevas de pescado, lavadas, limpiadas de las partículas de vísceras adheridas y simplemente saladas o en salmuera, destinadas a la transformación [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex16051000 | 11 | Cangrejos de mar de las especies "King" (Paralithodes camchaticus), "Hanasaki" (Paralithodes brevipes), "Kegani" (Erimacrus isenbecki), "Queen" y "Snow" (Chionoecetes spp.), "Red" (Geryon quinquedens), "Rough stone" (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, "Mud" (Scylla serrata), "Blue" (Portunus spp.), simplemente cocidos en agua y pelados, incluso congelados, en envases inmediatos con un contenido neto de 2 kg o más | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex16051000 | 19 |
ex19023010 | 10 | Tallarines transparentes, cortados en trozos, a base de judías (Vigna radiata (L.) Wilczek), sin acondicionar para la venta al por menor | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex19030000 | 20 |
ex20059100 | 10 | Brotes de bambú, preparados o conservados, en envases inmediatos con un contenido neto inferior o igual a 5 kg | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex20086019 | 30 | Cerezas dulces con alcohol añadido, incluidas aquéllas con un contenido de azúcar del 9 % en peso, con un diámetro no superior a 19,9 mm, con hueso, para la fabricación de productos de chocolate [1] | 10 % [3] | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex20086039 | 30 |
[4]ex20094930 | 91 | Jugo de piña, que no sea en polvo: de valor Brix superior a 20 pero igual o inferior a 67,de valor superior a 30 EUR por 100 kg de peso neto,con azúcar añadido | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex20098079 | 82 | Zumo de arándano concentrado con un valor Brix igual o superior a 40 aunque no superior a 66 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex20098079 | 87 | Jugo de boysenberry concentrado y congelado, de valor Brix superior o igual a 61, pero no superior a 65 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex20098099 | 93 | Agua de coco sin tratar, congelada, no acondicionada para la venta al por menor | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex21061020 | 10 | Isolato de proteínas de soja, con un contenido, en peso, de fosfato de calcio superior o igual al 6,6 % pero inferior o igual a 8,6 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex27101125 | 10 | Mezcla de los isómeros 2,4,4-trimetilpent-1-eno y 2,4,4-trimetilpent-2-eno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex28045090 | 10 | Teluro con una pureza en peso igual o superior al 99,99 %, pero no superior al 99,999 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex28053010 | 10 | Aleaciones de cerio y otros metales de las tierras raras, con un contenido, en peso, de cerio superior o igual al 47 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex28053090 | 10 | Lantano con una pureza en peso superior o igual al 99 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex28111980 | 10 | Ácido sulfamídico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex28112200 | 10 | Dióxido de silicio en forma de polvo, destinado a utilizarse en la fabricación de columnas de cromatografía de líquidos de alta resolución (CLAR, HPLC) y de cartuchos de preparación de muestras [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex28112200 | 20 | Microesferas de silicona amorfa de un tamaño de partícula igual a 5 μm (± 1 μm), destinadas a la fabricación de productos cosméticos [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex28112200 | 30 | Bolas de sílice blanca porosa de un tamaño de partícula superior a 1 μm, destinadas a la fabricación de productos cosméticos [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex28129000 | 10 | Trifluoruro de nitrogeno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex28129000 | 20 | Tetrafluoruro de silicio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex28182000 | 10 | Alúmina activada con una superficie específica de 350 m2/g, como mínimo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex28183000 | 10 | Hidróxido óxido de aluminio en forma de pseudo-boemita | 4 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
28191000 | | Trióxido de cromo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex28230000 | 10 | Dióxido de titanio, con una pureza superior o igual al 99,9 % en peso, con un tamaño medio de grano superior o igual a 1,2 μm pero inferior o igual a 1,8 μm, destinado a la fabricación de productos de las partidas nos8532 o 8533 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex28255000 | 10 | Òxido de cobre (I o II) con un contenido, en peso, de cobre superior o igual al 78 % y cloruro inferior o igual al 0,03 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex28273985 | 10 | Monocloruro de cobre con una pureza superior o igual al 96 % en peso pero inferior o igual al 99 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex28273985 | 20 | Pentacloruro de antimonio con una pureza en peso superior o igual al 99 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex28273985 | 30 | Dicloruro de manganeso | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex28274990 | 10 | Oxidicloruro de circonio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex28301000 | 10 | Tetrasulfuro de disodio, con un contenido, en peso, de sodio inferior o igual a 38 %, valorado sobre producto seco | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex28332980 | 10 | Manganeso sulfato monohidrato | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex28351000 | 10 | Hipofosfito de sodio, monohidrato | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex28369100 | 20 | Carbonato de litio, que contenga una o más de las impurezas siguientes en las concentraciones indicadas: arsénico superior o igual a 2 mg/kg,calcio superior o igual a 200 mg/kg,cloruros superior o igual a 200 mg/kg,hierro superior o igual a 20 mg/kg,magnesio superior o igual a 150 mg/kg,metales pesados superior o igual a 20 mg/kg,potasio superior o igual a 300 mg/kg,sodio superior o igual a 300 mg/kg,sulfatos superior o igual a 200 mg/kg,medidas según los métodos especificados en la Farmacopea Europea | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex28369917 | 10 | Carbonato básico de circonio (IV) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex28371900 | 20 | Cianuro de cobre | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex28372000 | 10 | Hexacianoferrato (II) de tetrasodio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex28391900 | 10 | Disilicato de disodio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex28399090 | 10 | Silicato de plomo hidrato, con un contenido, en peso, de plomo, expresado en monóxido de plomo, de (84,5 ± 1,5)%, en forma de polvo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex28399090 | 20 | Silicato de calcio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
28413000 | | Dicromato de sodio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex28418000 | 10 | Volframato de diamonio (paratungstato de amonio) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex28419085 | 10 | Óxido de litio-cobalto (III) con un contenido en cobalto del 59 % como mínimo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex28421000 | 10 | Polvo de zeolita beta sintetizada | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex28421000 | 20 | Polvo de zeolita chabazita sintética | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex28429010 | 10 | Selenato de sodio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex28432900 | 10 | Óxido de plata, sin carbonatos ni nitratos, con un contenido de plata del 99,99 % como mínimo en peso del contenido de metal, para la fabricación de pilas de óxido de plata [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
28451000 | | Agua pesada (óxido de deuterio) (Euratom) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
28459010 | | Deuterio y compuestos de deuterio; hidrógeno y sus compuestos, enriquecidos en deuterio; mezclas y disoluciones que contengan estos productos (Euratom) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex28459090 | 10 | Helio-3 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex28459090 | 20 | Agua enriquecida hasta el 95 % o más con oxígeno-18 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex28459090 | 30 | Monóxido de carbono 13C | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex28459090 | 40 | Boruro de hierro enriquecido en una magnitud superior al 95 % en peso con boro -10 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex28461000 | 10 | Concentrado de tierras raras con un contenido en peso de óxidos de tierras raras superior o igual al 60 % pero inferior o igual al 95 % y de óxido de circonio, óxido de aluminio o óxido de hierro inferior o igual a 1 % respectivamente, y con una pérdida al fuego superior o igual al 5 % en peso | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 48 |
ex28461000 | 20 | Tricarbonato de dicerio, hidratado o no | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex28461000 | 30 | Carbonato de cerio y lantano, hidratado o no | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex28461000 | 40 | Carbonato de cerio, lantano, neodimio y praseodimio, hidratado o no | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
28469000 | | Compuesto inorgánicos u orgánicos, de los metales de las tierras raras, del itrio, del escandio o de las mezclas de estos metales, excepto los de la subpartida 28461000 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex28480000 | 10 | Fosfina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex28500020 | 10 | Silano | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex28500020 | 20 | Arsina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex28500020 | 30 | Nitruro de titanio de granulometría no superior a 250 nm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex28500060 | 10 | Azida de sodio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29033990 | 10 | Tetrafluoruro de carbono (tetrafluorometano) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29033990 | 30 | Perfluoroetano | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29033990 | 40 | 1,1-Difluoroetano | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29033990 | 50 | 1,1,1,3,3-Pentafluoropropano | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29033990 | 70 | 1,1,1,2-Tetrafluoretano, certificado sin olor, con un contenido máximo de: 600 ppm en peso de 1,1,2,2-Tetrafluoretano2 ppm en peso de pentafluoretano2 ppm en peso de clorodifluorometano2 ppm en peso de cloropentafluoretano2 ppm en peso de diclorodifluorometanodestinados a la fabricación de propulsores de calidad farmacéutica para inhaladores dosificadores de uso médico [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex29033990 | 75 | Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-eno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29033990 | 80 | Hexafluoropropeno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex29034300 | 10 | 1,1,1-Triclorotrifluoroetano | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29035980 | 10 | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecacloropentaciclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-dieno, destinado a la fabricación de poliamida, de polietileno, de caucho sintético o de poliestireno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29035980 | 30 | Octafluorociclopenteno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex29036990 | 10 | Mezcla de isómeros de di- ó tetraclorotriciclo[8.2.2.24,7]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaeno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29036990 | 20 | 1,2-Bis(pentabromofenil)etano | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29036990 | 40 | 2,6-Diclorotolueno, con una pureza superior o igual al 99 % en peso y un contenido de: tetraclorodibenzodioxina inferior o igual a 0,001 mg/kg,tetraclorodibenzofurano inferior o igual a 0,001 mg/kg,tetraclorobifenilo inferior o igual a 0,2 mg/kg | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29036990 | 50 | Fluorobenceno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29036990 | 60 | α-Cloro(etil)toluenos | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29041000 | 40 | Tolueno-4-sulfonato de sodio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex29042000 | 40 | 2-Nitropropano | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29049040 | 10 | Tricloronitrometano, destinado a la fabricación de productos de la subpartida 380892 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29049095 | 20 | 1-Cloro-2,4-dinitrobenceno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29049095 | 30 | Cloruro de tosilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex29051900 | 11 | terc-Butanolato de potasio (terc-butilato de potasio), en forma de solución en tetrahidrofurano o no | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 56 |
ex29051900 | 30 | 2,6-Dimetilheptan-4-ol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29052990 | 10 | 3,5-Dimetilhex-1-in-3-ol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex29054900 | 10 | Etilidintrimetanol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex29055998 | 20 | 2,2,2-Trifluoroetanol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
29061100 | | Mentol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29061900 | 10 | Ciclohex-1,4-ilendimetanol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29061900 | 20 | 4,4′-Isopropilidendiciclohexanol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29062900 | 10 | 2,2′-(m-Fenileno)dipropan-2-ol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex29062900 | 20 | 1-Hidroximetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorobenceno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29071990 | 10 | 2,3,5-Trimetilfenol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29071990 | 20 | Bifenil-4-ol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29072100 | 10 | Resorcinol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29072900 | 20 | 4,4′-(3,3,5-Trimetilciclohexiliden)difenol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29072900 | 30 | 4,4′,4″-Etilidinotrifenol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29072900 | 50 | 6,6′,6″-Triciclohexil-4,4′,4″-butano-1,1,3-triiltri(m-cresol) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29072900 | 70 | 2,2′,2″,6,6′,6″-Hexa-terc-butil-α,α′,α″-(mesitileno-2,4,6-triil)tri-p-cresol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29072900 | 85 | Floroglucinol, hidratado o no | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29089990 | 30 | 4-Nitrofenol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29091990 | 20 | Bis(2-cloroetil) éter | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29091990 | 30 | Mezcla de isómeros de nonafluorobutil metil éter o de nonafluorobutil etil éter, con una pureza en peso superior o igual al 99 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29091990 | 50 | 3-Etoxi-perfluoro-2-metilhexano | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex29091990 | 60 | 1-Metoxiheptafluoropropano | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29093038 | 10 | Bis(pentabromofenil) éter | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29095000 | 10 | 4-(2-Metoxietil)fenol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29096000 | 10 | Bis(α,α-dimetilbencil)peróxido | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29109000 | 30 | 2,3-Epoxipropan-1-ol (glicidol) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29109000 | 60 | 1,2-Epoxioctadecano, con una pureza en peso superior o igual al 82 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29122900 | 30 | α,α,3-Trimetilbenzenpropanal | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29124900 | 10 | 3-Fenoxibenzaldehído | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29124900 | 20 | 4-Hidroxibenzaldehído | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex29141990 | 20 | Heptan-2-ona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex29141990 | 30 | 3-Metilbutanona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex29141990 | 40 | Pentan-2-ona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
29142100 | | Alcanfor | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29142900 | 20 | Ciclohexadec-8-enona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29143900 | 20 | Estearoil-benzoil-metano | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex29143900 | 30 | Benzofenona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex29143900 | 40 | 1,3-Difenilpropano-1,3-diona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex29143900 | 50 | 4-fenilbenzofenona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29143900 | 60 | 4-Metilbenzofenona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29145000 | 30 | 2'-Hidroxiacetofenona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29145000 | 60 | 2-Fenil-2,2-dimetoxiacetofenona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex29145000 | 70 | 16α,17α-Epoxι-3β-hidroxipregn-5-en-20-ona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex29145000 | 80 | 2′,6′-dihidroxiacetofenona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29146990 | 10 | 2-Etilantraquinona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29146990 | 20 | 2-Pentilantraquinona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29146990 | 30 | 1,4-Dihidroxiantraquinona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29147000 | 10 | 1-Cloro-3,3-dimetilbutan-2-ona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29147000 | 40 | Perfluoro(2-metilpentan-3-ona) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29147000 | 50 | 3′-Cloropropiofenona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29152900 | 10 | Triacetato de antimonio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29153900 | 40 | Acetato de terc-butilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29153900 | 50 | Acetato de 3-acetilfenilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29159000 | 40 | Ácido nonanoico (acido pelargonico) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29161200 | 10 | Acrilato de 2-terc-butil-6-(3-terc-butil-2-hidroxi-5-metilbencil)-4-metilfenilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29161200 | 20 | Acrilato de 2-etoxietilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29161200 | 30 | Acrilato de isobutilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29161200 | 40 | Acrilato de 2,4-di-terc-pentil-6-[1-(3,5-di-terc-pentil-2-hidroxifenil)etil]fenilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29161300 | 10 | Polvo de metacrilato de hidroxicinc | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex29161300 | 20 | Dimetacrilato de cinc, en forma de polvo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29161400 | 10 | Metacrilato de 2,3-epoxipropilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29161995 | 20 | 3,3-Dimetilpent-4-enoato de metilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29162000 | 50 | 2,2-Dimetil-3-(2-metilpropenil)ciclopropanocarboxilato de etilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29163900 | 20 | Cloruro de 3,5-diclorobenzoilo | 3,6 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29163900 | 40 | 4-terc-Butilbenzoato de vinilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29163900 | 45 | Ácido 2-clorobenzoico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex29163900 | 50 | Cloruro de 3,5-dimetilbenzoilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29163900 | 55 | Ácido 4-terc-butilbenzoico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex29163900 | 60 | Cloruro de 4-etilbenzoilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29163900 | 65 | Ácido 2-(4-nitrofenil)butírico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29163900 | 70 | Ibuprofeno (DCI) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29163900 | 80 | 2-(4-Nitrofenil)butirato de etilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29171100 | 20 | Oxalato de bis(p-metilbencilo) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29171990 | 20 | 1,2-Bis(ciclohexiloxicarbonil)etanosulfonato de sodio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29171990 | 70 | Ácido itaconico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29172000 | 30 | Anhídrido 1,4,5,6,7,7-hexacloro-8,9,10-trinorborn-5-eno-2,3-dicarboxilico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29172000 | 40 | Anhídrido 3-metil-1,2,3,6-tetrahidroftalico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29173490 | 10 | Ftalato de dialilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29173995 | 10 | 1,4-Bencenodicarboxilato de bis(2-etilhexilo) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex29181998 | 20 | Ácido L-málico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29182900 | 10 | Ácidos monohidroxinaftoicos | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29182900 | 30 | 3-(3,5-Di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato d′octadecilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex29182900 | 50 | Bis[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato] de hexametileno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29183000 | 30 | 2-benzoilbenzoato de metilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29183000 | 40 | Ácido ftalaldehidico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29189990 | 10 | 3,4-Epoxiciclohexanocarboxilato de 3,4-epoxiciclohexilmetilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29189990 | 30 | 2-(4-Hidroxifenoxi)propionato de metilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29189990 | 40 | Ácido trans-4-hidroxi-3-metoxicinámico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29189990 | 50 | 3,4,5-Trimetoxibenzoato de metilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29189990 | 60 | Ácido 3,4,5-trimetoxibenzoico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29199000 | 10 | Sal de monosodio de fosfato de 2,2′-metilenobis(4,6-di-terc-butilfenilo) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29199000 | 30 | Hidroxibis[2,2′-metilenbis(4,6-di-terc-butilfenil)fosfato] de aluminio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29199000 | 40 | Tri-n-hexilfosfato | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29201900 | 10 | Fenitrotion (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29201900 | 20 | Tolclofos-metil (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29209010 | 10 | Sulfato de dietilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29209010 | 20 | Dicarbonato de dialilo y 2,2′-oxidietilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29209010 | 40 | Dimetil-carbonato | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29209010 | 50 | Dicarbonato de di-terc-butilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
29209030 | | Fosfito de trimetilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
29209040 | | Fosfito de trietilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex29209085 | 10 | O,O′-Dioctadecilbis(fosfito) de pentaeritritol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29211999 | 20 | Etil(2-metilalil)amina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29211999 | 30 | Alilamina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29211999 | 40 | Tris(dietilamido)-terc-butilimido-tántalo (V) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29211999 | 50 | Tetrakis(etilmetilamino)-hafnio (IV) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29211999 | 60 | Tetrakis(etilmetilamino)-circonio (IV) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29212900 | 10 | N,N,N′,N′-Tetrabutilhexametilendiamina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29212900 | 20 | Tris[3-(dimetilamino)propil]amina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29212900 | 30 | Bis[3-(dimetilamino)propil]metilamina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29213099 | 10 | Diciclohexil(metil)amina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29213099 | 20 | Ciclohex-1,3-ilenbis(metilamina), destinada a la fabricación de productos para lavar la vajilla [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29214200 | 10 | 2,6-Dicloro-4-nitroanilina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29214200 | 15 | Ácido 4-amino-3-nitrobencenosulfónico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29214200 | 25 | Hidrogeno-2-aminobenceno-1,4-disulfonato de sodio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29214200 | 35 | 2-Nitroanilina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29214200 | 45 | 2,4,5-Tricloroanilina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29214200 | 50 | Ácido 3-aminobencenosulfónico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29214200 | 70 | Ácido 2-aminobenceno-1,4-disulfónico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29214200 | 80 | 4-Cloro-2-nitroanilina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29214200 | 85 | 3,5-Dicloroanilina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29214300 | 10 | Ácido 5-amino-2-clorotolueno-4-sulfónico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29214300 | 20 | Ácido 4-amino-6-clorotolueno-3-sulfónico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29214300 | 30 | 3-Nitro-p-toluidina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29214300 | 40 | Ácido 4-aminotolueno-3-sulfónico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29214400 | 20 | Difenilamina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29214500 | 10 | Hidrogeno-3-aminonaftaleno-1,5-disulfonato de sodio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29214500 | 20 | Ácido 2-aminonaftaleno-1,5-disulfónico y sus sales de sodio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29214500 | 40 | 1-Naftilamina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29214900 | 20 | Pendimetalina (ISO) | 3,5 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29214900 | 40 | N-1-Naftilanilina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29214900 | 60 | N-Bencil-N-etilanilina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex29215119 | 20 | Toluenodiamina (TDA), con un contenido, en peso, igual o superior al 78 % pero no superior al 82 % de 4-metil-m-fenilenodiamina e igual o superior al 18 % pero no superior al 22 % de 2-metil-m-fenilenodiamina, y con un contenido residual de alquitrán, en peso, no superior a 0,23 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29215119 | 30 | Sulfato de 2-metil-p-fenilenodiamina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29215119 | 40 | p-Fenilendiamina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex29215119 | 50 | Derivados mono y diclorados de p-fenilenodiamina y de p-diaminotolueno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29215990 | 10 | Mezcla de isómeros de 3,5-dietiltoluenodiamina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29215990 | 30 | Diclorhidrato de 3,3′-diclorobencidina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex29215990 | 40 | Ácido 4,4′-diaminoestilbeno-2,2′-disulfónico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29215990 | 50 | N-Etil-N′,N′-dimetil-N-fenil-etileno-1,2-diamina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex29221985 | 30 | N,N,N′,N′-Tetrametil-2,2′-oxibis(etilamina) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29221985 | 50 | 2-(2-Metoxifenoxi)etilamina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29221985 | 60 | N,N,N′-Trimetil-N′-(2-hidroxi-etil)-2,2′-oxibis(etilamina) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29221985 | 70 | D-(-)-treo-2-amino-1-(p-nitrofenil)propano-1,3-diol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
[4]ex29221985 | 80 | N-[2-[2-(Dimetilamino)etoxi]etil]-N-metil-1,3-propanodiamina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex29222100 | 10 | Ácido 2-amino-5-hidroxinaftaleno-1,7-disulfónico y sus sales, con una pureza superior o igual al 60 % en peso | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29222100 | 30 | Ácido 6-amino-4-hidroxinaftaleno-2-sulfónico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29222100 | 40 | Ácido 7-amino-4-hidroxinaftaleno-2-sulfónico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29222100 | 50 | Hidrogeno-4-amino-5-hidroxinaftaleno-2,7-disulfonato de sodio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29222900 | 10 | 2-Metil-N-fenil-p-anisidina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29222900 | 20 | 3-Aminofenol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29222900 | 25 | 5-Amino-o-cresol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29222900 | 35 | 2-Amino-4,6-dinitrofenolato de sodio, con al menos un 20 % de agua | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex29222900 | 45 | Anisidinas | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29222900 | 46 | Ácido p-anisidina-3-sulfónico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29222900 | 50 | 6-Metoxi-m-toluidina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29222900 | 55 | Ácido 3-amino-4-hidroxibencenosulfónico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex29222900 | 65 | 4-Trifluorometoxianilina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex29222900 | 70 | 4-Nitro-o-anísidina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29222900 | 80 | 3-Dietilaminofenol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29223900 | 10 | Ácido 1-amino-4-bromo-9,10-dioxoantraceno-2-sulfónico y sus sales | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29223900 | 70 | p-[(2-Cloroetil)etilamino]benzaldehído | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex29224300 | 10 | Ácido antranílico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29224985 | 10 | Aspartato de ornitina (DCIM) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29224985 | 40 | Norvalina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29224985 | 50 | D-(-)-Dihidrofenilglicina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29224985 | 60 | 4-Dimetilaminobenzoato de etilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex29224985 | 70 | 4-dimetilaminobenzoato de 2-etilhexilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29225000 | 40 | 4,4-Dimetoxibutilamina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29225000 | 70 | Acetato de 2-(1-hidroxiciclohexil)-2-(4-metoxifenil)etilamonio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29239000 | 10 | Hidróxido de tetrametilamonio, en forma de solución acuosa con un contenido de: hidróxido de tetrametilamonio de (25 ± 0,5)% en peso,carbonato inferior o igual a 500 mg/kg,cloruro inferior o igual a 200 mg/kg ypotasio inferior o igual a 5 mg/kg | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29239000 | 25 | Molibdato de tetraquis(dimetilditetradecilamonio) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29239000 | 35 | Tetrabutilamonio fluoruro trihidrato | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
[4]ex29239000 | 45 | Hidróxido de tetrabutilamonio en forma de solución acuosa con un contenido en peso de hidróxido de tetrabutilamonio del 55 % (± 1 %) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex29239000 | 70 | Hidróxido de tetrapropilamonio, en forma de solución acuosa con un contenido de: hidróxido de tetrapropilamonio de (40 ± 2)% en peso,carbonato inferior o igual a 0,3 % en peso,tripropilamina inferior o igual a 0,1 % en peso,bromuro inferior o igual a 500 mg/kg ypotasio y sodio juntos inferior o igual a 25 mg/kg | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29239000 | 80 | Cloruro de dialildimetilamonio, en forma de solución acuosa con un contenido, en peso, de cloruro de dialildimetilamonio superior o igual al 63 % pero inferior o igual a 67 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29241900 | 10 | Ácido 2-acrilamido-2-metilpropanosulfónico y sus sales de sodio o amonio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29241900 | 30 | 2-Acetamido-3-cloropropionato de metilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29241900 | 40 | N-(1,1-Dimetil-3-oxobutil)acrilamida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29241900 | 50 | Acrilamida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29241900 | 60 | N,N-Dimetilacrilamida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex29241900 | 70 | Carbamato de metilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29242100 | 10 | Ácido 4,4′-dihidroxi-7,7′-ureilendi(naftaleno-2-sulfónico) y sus sales de sodio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29242998 | 10 | Alacloro (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29242998 | 15 | Acetocloro (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29242998 | 25 | 3′-Dietilaminoacetanilida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29242998 | 30 | Propacloro (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29242998 | 65 | 2-(4-Hidroxifenil)acetamida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29242998 | 75 | 3-Amino-p-anísanilida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29242998 | 80 | 5′-Cloro-3-hidroxi-2′,4′-dimetoxi-2-naftanilida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29242998 | 85 | p-Aminobenzamida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29242998 | 86 | Antranilamida con una pureza superior o igual al 99,5 % en peso | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex29242998 | 87 | Paracetamol (INN) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29242998 | 88 | 5′-Cloro-3-hidroxi-2′-metil-2-naftanilida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29242998 | 89 | Flutolanil (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29242998 | 91 | 3-Hidroxi-2′-metoxi-2-naftanilida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29242998 | 92 | 3-Hidroxi-2-naftanilida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29242998 | 93 | 3-Hidroxi-2′-metil-2-naftanilida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29242998 | 94 | 2′-Etoxi-3-hidroxi-2-naftanilida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29242998 | 96 | 4′-Cloro-3-hidroxi-2′,5′-dimetoxi-2-naftanilida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29242998 | 97 | 1,1-Ciclohexanodiacético ácido monoamida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29251100 | 20 | Sacarina y su sal sódica | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29251995 | 10 | N-Fenilmaleimida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29252900 | 10 | Diciclohexilcarbodiimida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29269095 | 20 | 2-(m-Benzoilfenil)propiononitrilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29269095 | 35 | 2-Bromo-2(bromometil)pentanodinitrilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29269095 | 45 | 2-Cianoacetamida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29269095 | 50 | Ésters alquilo o alcoxialquilo de ácido cianoacético | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29269095 | 55 | Metil-2-ciano-2-fenilbutirato | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex29269095 | 60 | Ácido cianoacético en forma cristalina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29269095 | 61 | Ácido m-(1-cianoetil)benzoico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
[4]ex29269095 | 63 | 1-(Cianoacetil)-3-etilurea | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex29269095 | 64 | Esfenvalerato con una pureza igual o superior al 83 % en peso, en una mezcla de sus isómeros | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex29269095 | 65 | Malononitrilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29269095 | 74 | Clorotalonil (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex29269095 | 80 | 2-Ciano-2-fenilbutirato de etilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29269095 | 81 | 4-aminobenzonitrilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29269095 | 86 | Etilendiaminotetraacetonitrilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29269095 | 87 | Nitrilotriacetonitrilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29269095 | 88 | 1,3-Propilendiaminotetraacetonitrilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29269095 | 89 | Butironitrilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29270000 | 10 | Diclorhidrato de 2,2′-dimetil-2,2′-azodipropionamidina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29270000 | 20 | Hidrogenosulfato de 4-anilino-2-metoxibencenodiazonio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29270000 | 30 | Ácido 4′-aminoazobenceno-4-sulfónico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29270000 | 40 | 2-Hidroxinaftaleno-1-diazonio-4-sulfonato | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29270000 | 50 | 2-Hidroxi-6-nitronaftaleno-1-diazonio-4-sulfonato, con una pureza superior o igual al 60 % en peso | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29270000 | 60 | Ácido 4,4′-diciano-4,4′-azodivalerico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29270000 | 70 | 3,3′-[Azoxibis[(2-metoxi-4,1-fenilen)azo]]bis[4,5-dihidroxinaftaleno-2,7-disulfonato] de tetrasodio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex29280090 | 10 | 3,3′-Bis(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)-N,N′-bipropionamida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29280090 | 15 | 1,1′-(Hidroxiimino)bis-(2-propanol) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex29280090 | 20 | 2,4,6-Triclorofenilhidracina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29280090 | 40 | O-Etilhidroxilamina, en forma de solución acuosa | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29280090 | 60 | Adipohidrazida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29280090 | 70 | Butanona-oxima | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29280090 | 80 | Cyflufenamid (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29291000 | 10 | Diisocianatos de metilenodiciclohexilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29291000 | 40 | Isocianato de m-isopropenil-α,α-dimetilbencilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29291000 | 50 | Diisocianato de m-fenilendiisopropilideno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29291000 | 60 | Mezcla de isómeros de diisocianato de trimetilhexametileno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29291000 | 80 | 1,3-Bis(isocianatometil)benceno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex29302000 | 10 | Prosulfocarb (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
[4]ex29309099 | 15 | Etoprofos (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29309099 | 25 | Tiofanato-metil (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29309099 | 30 | 4-(4-Isopropoxifenilsulfonil)fenol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29309099 | 35 | Glutación | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
[4]ex29309099 | 40 | Ácido 3,3′-tiodipropiónico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29309099 | 45 | Hidrógenosulfato de 2-[(p-aminofenil)sulfonil]etilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29309099 | 60 | Sulfuro de fenilo y metilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29309099 | 62 | Bis(bencenosulfinato) de cinc | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex29309099 | 64 | Sulfuro de 3-cloro-2-metilfenilo y metilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex29309099 | 66 | Sulfuro de difenilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
[4]ex29309099 | 67 | Ácido 3-bromometil-2-cloro-4-(metilsulfonil)-benzoico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
[4]ex29309099 | 68 | Clethodim (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
[4]ex29309099 | 69 | 2-Amino-4-metilsulfonil-N-metilanilina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
[4]ex29309099 | 71 | Cloruro de trifenilsulfonio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
[4]ex29309099 | 76 | Ácido 2,2′-ditiodibenzoico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29309099 | 77 | 4-[4-(2-Propeniloxi)fenilsulfonil]fenol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29309099 | 78 | 4-Mercaptometil-3,6-ditia-1,8-octanoditiol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
[4]ex29309099 | 80 | Captan (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29309099 | 82 | Tolueno-4-sulfinato de sodio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
[4]ex29309099 | 83 | Metil-p-tolil-sulfona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
[4]ex29309099 | 86 | 4-Hidroxibencenotiol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29309099 | 87 | Ácido 3-sulfinobenzoico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29309099 | 89 | Sal potásica o sódica de O-etil-, O-isopropil-, O-butil-, O-isobutil- u O-pentil-ditiocarbonatos | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
29310010 | | Metilfosfonato de dimetilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29310099 | 05 | Butiletilmagnesio, en forma de solución en heptano | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29310099 | 20 | Metilciclopentadienil-tricarbonil-manganeso con un contenido de ciclopentadienil-tricarbonil-manganeso no superior al 4,9 % en peso | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29310099 | 24 | Metil-tris (2-pentanonaoxima)-silano | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex29310099 | 40 | Ácido N-(fosfonometil)iminodiacético | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29310099 | 50 | Ácido bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfínico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29310099 | 55 | Dimetil[dimetilsilildiindenil]hafnio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex29310099 | 70 | Tetrakis(pentafluorofenil)borato de N,N-dimetilanilinio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex29310099 | 85 | Cloruro de tributil(tetradecil)fosfonio, incluso en forma de solución acuosa | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29310099 | 86 | Mezcla de los isómeros 9-icosil-9-fosfabiciclo[3.3.1]nonano y 9-icosil-9-fosfabiciclo[4.2.1]nonano | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29310099 | 87 | Tris(4-metilpentan-2-oximino)metilsilano | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29310099 | 89 | Acetato de tetrabutilfosfonio, en forma de solución acuosa | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex29310099 | 91 | Trimetilsilano | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
[4]ex29310099 | 96 | Ácido 3-(hidroxifenilfosfinoil)propiónico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29310099 | 97 | 4-Tolilfosfinato de potasio, en forma de solución acuosa | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29321300 | 10 | Alcohol tetrahidrofurfurílico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29321900 | 40 | Furano con una pureza superior o igual al 99 % en peso | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29321900 | 41 | 2,2 di(tetrahidrofuril)propano | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29321900 | 45 | 1,6-Dicloro-1,6-didesoxi-β-D-fructofuranosil-4-cloro-4 desoxi-α-D-galactopiranósido | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex29321900 | 70 | Furfurilamina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29321900 | 75 | Tetrahidro-2-metilfurano | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29322985 | 10 | 2′-Anilino-6′-[etil(isopentil)amino]-3′-metilespiro[isobenzofurano-1(3H),9′-xanteno]-3-ona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29322985 | 35 | 6′-Dietilamino-3′-metil-2′-(2,4-xilidino)espiro[isobenzofurano-1(3H),9′-xanteno]-3-ona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29322985 | 55 | 6-Dimetilamino-3,3-bis(4-dimetilaminofenil)ftalida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29322985 | 60 | 6′-(Dibutilamino)-3′-metil-2′-(fenilamino)espiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanten]-3-ona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex29322985 | 70 | 3′,6′-Bis(etilamino)-2′,7′-dimetilespiro[isobenzofurano-1(3H),9′-[9H]-xanteno]-3-ona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29322985 | 71 | 6′-(Dietilamino)-3′-metil-2′-(fenilamino)espiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanten]-3-ona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex29322985 | 72 | 2′-[Bis(fenilmetil)amino]6′-(dietilamino)espiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanten]-3-ona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex29322985 | 80 | Ácido giberélico con una pureza mínima en peso del 88 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29322985 | 84 | Decahidro-3a,6,6,9a-tetrametilnafto [2,1-b] furan-2 (1H)-ona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29322985 | 85 | Hexan-4-ólido | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29329900 | 10 | Bendiocarb (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29329900 | 30 | Carbofuran (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29329900 | 35 | 1,2,3-Tridesoxi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metilen]-nonitol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29329900 | 40 | 1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenciliden)-D-glucitol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29329900 | 70 | 1,3:2,4-bis-O-Benciliden-D-glucitol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex29329900 | 75 | 3-(3,4-Metilendioxifenil)-2-metilpropanal | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex29329900 | 80 | 1,3:2,4-bis-O-(4-Metilbenciliden)-D-glucitol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex29331990 | 30 | 3-Metil-1-p-tolil-5-pirazolona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29331990 | 40 | Edaravona (INN) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29331990 | 50 | Fenpiroximato (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29331990 | 60 | Piraflufen-etilo (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29331990 | 70 | Sulfato de 4,5-diamino-1-(2-hidroxietil)-pirazol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29332100 | 10 | Hidantoína | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29332100 | 50 | 1-Bromo-3-cloro-5,5-dimetilhidantoína | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex29332100 | 60 | DL-p-Hidroxifenilhidantoína | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex29332100 | 70 | α-(4-metoxybenzoil)-α-(1-bencil-5-etoxi-3-hidantoinil)-2-cloro-5-dodeciloxicarboniloacetanilida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex29332990 | 40 | Triflumizol (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29332990 | 50 | 1,3-Dimetilimidazolidin-2-ona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29333999 | 15 | Ácido piridina-2,3-dicarboxílico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29333999 | 24 | Clorhidrato de 2-clorometil-4-metoxi-3,5-dimetilpiridina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex29333999 | 25 | Imazethapyr (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29333999 | 35 | Aminopiralid (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29333999 | 40 | 2-Cloropiridina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29333999 | 50 | Tetrafluoroborato de N-fluor-2,6-dicloropiridinio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
[4]ex29333999 | 55 | Piriproxifeno (ISO) con una pureza igual o superior al 97 % en peso | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex29333999 | 60 | 2-Fluoro-6-(trifluorometil)piridina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29333999 | 65 | Acetamiprid (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29333999 | 75 | Picolinafen (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29334910 | 10 | Quinmerac (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29334910 | 20 | Ácido 3-hidroxi-2-metilquinolina-4-carboxílico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29334990 | 50 | 2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-Cloro-2-quinolil)vinil]fenil}-3-hidroxipropil] benzoato de metilo monohidrato | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29334990 | 60 | 5,6,7,8-Tetrahidroquinolina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29334990 | 70 | Quinolin-8-ol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29335200 | 10 | Malonilurea (ácido barbitúrico) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex29335995 | 15 | Fosfato de (2R)-4-oxo-4-[3-(trifluorometilo)-5,6-dihidro[1,2,4]triazolo[4,3-a] pirazina-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorofenill)butil-2-amonio, monohidrato | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29335995 | 20 | 2,4-Diamino-6-cloropirimidina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29335995 | 25 | Monoclorhidrato de 2,5-diamino-4,6-dihidroxipirimidina, monohidrato | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29335995 | 30 | Mepanipyrim (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29335995 | 35 | 4-Amino-2,6-dicloropirimidina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex29335995 | 40 | Guanina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29335995 | 60 | 2,6-Dicloro-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-d]pirimidina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29335995 | 70 | N-(4-Etil-2,3-dioxopiperazin-1-ilcarbonil)-D-2-fenilglicina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29336980 | 20 | 1,3,5-Tris[(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)metil]-1,3,5-triazina-2,4,6(1H,3H,5H)-triona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29336980 | 30 | 1,3,5-Tris[3-(dimetilamino)propil]hexahidro-1,3,5-triazina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex29336980 | 50 | 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropil)-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29336980 | 80 | Tris(2-hidroxietil)-1,3,5-triazinatriona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29337900 | 10 | Ezetimiba (DCI) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29337900 | 30 | 5-Vinil-2-pirrolidona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex29337900 | 40 | 3,3-Pentametileno-4-butirolactama | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29337900 | 50 | 6-Bromo-3-metil-3H-dibenz(f,ij)isoquinolina-2,7-diona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29339980 | 10 | 2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-terc-butilfenol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29339980 | 15 | 2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-terc-pentilfenol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29339980 | 20 | 2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletil)fenol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29339980 | 25 | 6,6′-Di-2H-benzotriazol-2-il-4,4′-bis(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,2′-metilendifenol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29339980 | 30 | Quizalofop-P-etilo (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29339980 | 35 | 1,3,3-Trimetil-2-metilenindolina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex29339980 | 40 | trans-4-Hidroxi-L-prolina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29339980 | 45 | Hidrazida maleica (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29339980 | 50 | Metconazol (ISO) | 3,2 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29339980 | 55 | Piridabén (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex29339980 | 60 | 1,3-Bis(3-isocianatometilfenil)-1,3-diazetidina-2,4-diona (diisocianato de 2,4-tolueno dimérico) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29339980 | 65 | Candesartán cilexetilo (DCIM) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29339980 | 69 | Ácido [(3R)-4-(4-clorobencil)-7-fluoro-5-(metilsulfonil)-1,2,3,4-tetrahidrociclopenta[b]indol-3-il]-acético | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex29339980 | 70 | 6,7-Dihidro-5H-ciclopenta[b]piridina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29339980 | 71 | 10-metoxiiminoestilbeno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29339980 | 72 | 1,4,7-trimetil-1,4,7-triazaciclononano | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29339980 | 73 | 5-(acetoacetilamino)bencimidazolona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29339980 | 74 | Clorhidrato de imidazo [1,2-b] piridazina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29339980 | 76 | Acetato (1:2) de bis(octahidro-1,4,7-trimetil-1H-1,4,7-triazonina-N1,N4,N7) tri-μ-oxodi-manganeso (2+) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29339980 | 77 | Sulfato (1:1), bis(octahidro-1,4,7-trimetil-1H-1,4,7-triazonina-N1,N4,N7) tri-μ-oxodimanganeso (2+) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29339980 | 78 | Clorhidrato de 3-amino-3-azabiciclo (3.3.0) octano | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29339980 | 81 | 1,2,3-Benzotriazol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex29339980 | 82 | Toliltriazol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29339980 | 88 | 2,6-Dicloroquinoxalina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29339980 | 89 | Carbendazina (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29341000 | 10 | Hexitiazox (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29341000 | 20 | 2-(4-Metiltiazol-5-il)etanol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29341000 | 40 | Ácido (Z)-2-(2-terc-butoxicarbonilaminotiazol-4-il)-2-pentenoico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29341000 | 50 | Ácido 2-(2-formilaminotiazol-4-il)acético | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29342080 | 10 | 4-Cloro-1,3-benzotiazol-2(3H)-ona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29342080 | 40 | 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona (Benziothiazolinon (BIT)) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex29342080 | 50 | (Z)-2-(2-Aminotiazol-4-il)-2-(acetiloxiimino)tioacetato de S-(1,3-benzotiazol-2-ilo) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29349990 | 15 | Carboxina (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29349990 | 35 | Dimetenamida (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29349990 | 45 | Tris(2,3-epoxipropil)-1,3,5-triazinantriona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29349990 | 55 | Olmesartán medoxomilo (DCI) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29349990 | 60 | Clorhidrato de DL-homocisteína-tiolactona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29349990 | 65 | 3-Aminotiofeno-2-carboxilato de metilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29349990 | 66 | 1,1-Dióxido de tetrahidrotiofeno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29349990 | 72 | 1-[3-(5-Nitro-2-furil)alilidenamino]imidazolidina-2,4-diona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29349990 | 74 | 2-Isopropil-tioxantona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex29349990 | 75 | (4R-cis)-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorofenil)-5-(1-isopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino)carbonil]-1H-pirrol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioxano-4-acetato | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex29349990 | 76 | 2,5-Tiofenodiilbis(5-terc-butil-1,3-benzoxazol) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex32042000 | 10 |
ex29349990 | 77 | Potasio-5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-carboxilato | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex29349990 | 78 | Éster 5-[(etoxicarbonil)amino]-metílico del ácido 1,2,4-tiadiazol-3-acético | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex29349990 | 79 | Tiofen-2-etanol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29349990 | 81 | Ácido 2-(5-amino-1,2,4-tidiazol-3-il)-(Z)-2-metoxiiminoacético | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29349990 | 82 | 2-metil-1-[4-(metiltio)fenil]-2-morfolinopropano-1-ona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29349990 | 83 | Flumioxazina (ISO) con una pureza igual o superior al 96 % en peso | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex29349990 | 84 | Etoxazol (ISO) con una pureza igual o superior al 94,8 % en peso | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex29350090 | 15 | Flupyrsulfuron-metil-sodio (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29350090 | 20 | Toluenosulfonamida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29350090 | 25 | Triflusulfuron-metil (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29350090 | 30 | Mezcla de isómeros constituída por N-etiltolueno-2-sulfonamida y N-etiltolueno-4-sulfonamida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex29350090 | 35 | Chlorsulfuron (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29350090 | 45 | Rimsulfuron (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29350090 | 50 | 4,4′-Oxidi(bencenosulfonohidrazida) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29350090 | 53 | Ácido 2,4-dicloro-5-sulfamoilbenzoico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex29350090 | 55 | Thifensulfuron-metil (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex29350090 | 63 | Nicosulfurón (ISO), con una pureza igual o superior al 91 % en peso | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex29350090 | 65 | Tribenuron-metil (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29350090 | 75 | Metsulfuron-metil (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29350090 | 76 | 4-Tolueno-sulfonil-urea | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex29350090 | 81 | 4-Amino-N-(4-aminofenil)bencenosulfonamida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29350090 | 82 | N-(5,7-dimetoxi[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-2-metoxi-4-(trifluorometil)piridina-3-sulfonamida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29350090 | 83 | 3-amino-N,N-dietil-4-metoxibencenosulfonamida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29350090 | 85 | Clorhidrato de N-[4-(isopropilaminoacetil)fenil]metanosulfonamida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29350090 | 86 | 4-(m-Tolilamino)piridina-3-sulfonamida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29350090 | 88 | N-(2-(4-Amino-N-etil-m-toluidino)etil)metanosulfonamida sesquisulfato monohidrato | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex29350090 | 89 | 3-(3-Bromo-6-fluoro-2-metilindol-1-ilsulfonil)-N,N-dimetil-1,2,4-triazol-1-sulfonamida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex29389090 | 10 | Hesperidina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
32012000 | | Extracto de mimosa | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex32019090 | 20 | Extractos curtientes obtenidos de frutos de gambir y de mirobálano | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex32041300 | 10 | Colorante C.I. Basic Red 1 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex32041500 | 10 | Colorante C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex32041500 | 60 | Colorante C.I. Vat Blue 4 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex32041700 | 10 | Colorante C.I. Pigment Yellow 81 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex32041700 | 30 | Colorante C.I. Pigment Yellow 97 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
[4]ex32041700 | 40 | Colorante C.I. Pigment Yellow 120 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex32041700 | 50 | Colorante C.I. Pigment Yellow 180 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex32041900 | 11 | Colorante fotocrómico, 3-(4-butoxifenil-6,7-dimetoxi-3-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2, 1-f]cromeno-11-carbonitrilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex32041900 | 15 | 4-{4-[3-(4-Metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromen-3-il]fenil}morfolina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex32041900 | 21 | Colorante fotocrómico, 4-(3-(4-butoxifenil)-6-metoxi-3-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-11-(trifluorometil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromen-7-il)morfolina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex32041900 | 25 | 8-Metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromeno-5-carboxilato de ciclohexilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex32041900 | 31 | Colorante fotocrómico, N-hexil-6,7-dimetoxi-3,3-bis(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromeno-11-carboxamida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex32041900 | 41 | Colorante fotocrómico,4,4′-(13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromeno-3,3-diil)difenol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex32041900 | 51 | Colorante fotocrómico, 4-(4-(6,11-difluoro-13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromen-3-il)fenil)morfolina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex32041900 | 61 | Colorante fotocrómico,3-(4-butoxifenil)-6,7-dimetoxi-3-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-11-(trifluorometil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromeno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex32041900 | 65 | 6-Metoxi-7-morfolino-13-etil-13-metoxi-3,3-bis-(4 metoxifenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno-[2,1-f]cromeno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex32041900 | 70 | Colorante C.I. Solvent Red 49 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex32041900 | 75 | 6,7-Dimetoxi-13-etil-13-metoxi-3,3-bis-(4-metoxifenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromeno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex32041900 | 80 | (Isómeros (R) y (S) de 6,7-dimetoxi-13-etil-13-[2-(2-metoxietoxi)-etoxi]-3-(4-metoxifenil)-3-(4-fluorofenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromeno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex32041900 | 81 | 6,11-Difluoro-3,3-di-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromeno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex32041900 | 82 | 3-(4-Fluorofenil)-3-(4-piperidinafenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromeno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex32041900 | 83 | 6,7-Dimetoxi-11-ciano-3,3-di-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromeno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex32050000 | 10 | Lacas alumínicas preparadas a partir de colorantes, destinadas a la fabricación de pigmentos para la industria farmacéutica [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex32061100 | 10 | Dióxido de titanio cubierto con triisostearato de isopropoxititanio, con un contenido, en peso, de triisostearato de isopropoxititanio superior o igual al 1,5 % pero inferior o igual al 2,5 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex32064200 | 10 | Litopon | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
32065000 | | Productos inorgánicos de los tipos utilizados como luminóforos | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex32073000 | 10 | Preparado con: no más del 85 % en peso de plata,no menos del 2 % en peso de paladio,titanato de bario,terpineol, yetilcelulosa,utilizado para serigrafía en la fabricación de condensadores cerámicos de capas múltiples [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex32074085 | 20 | Copos o escamillas de vidrio cubiertos de plata, de diámetro medio de 40 (± 10) μm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex32074085 | 30 | Frita de vidrio, destinada a utilizarse en la fabricación de tubos catódicos [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex32081090 | 10 | Revestimiento antirreflectante, compuesto por un un polímero a base de éster, modificado por un grupo cromóforo, en forma de solución, bien de 2-metoxi-1-propanol, acetato de 2-metoxi-1-metiletilo, o bien 2-hidroxiisobutirato de metilo, con un contenido de polímero, en peso, igual o inferior al 10 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex37079090 | 60 |
ex32082010 | 10 | Copolímero de N-vinilcaprolactama, N-vinil-2-pirrolidona y metacrilato de dimetilaminoetilo, en forma de solución en etanol con un contenido, en peso, de copolímero superior o igual al 34 % pero inferior o igual al 40 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex32082010 | 20 | Solución para capa de acabado por inmersión con un contenido en peso igual o superior al 2 %, pero no superior al 15 %, de copolímeros de acrilato-metacrilato-alquenosulfonato con cadenas laterales fluoradas, en una solución de n-butanol y/o 4-metil-2-pentanol y/o diisoamil-éter | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex32082010 | 40 | Poli(metacrilato de 1H,1H-heptafluorobutilo) disuelto en una mezcla de metil-perfluorobutil-éter y metil-perfluoroisobutil-éter | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex32089019 | 10 | Copolímero de ácido maleico y metil vinil éter, monoesterificado con grupos etil y/o isopropil y/o butil, en forma de solución en etanol, etanol y butanol, isopropanol o isopropanol y butanol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex32089019 | 15 | Poliolefinas cloradas modificadas, tanto en estado de disolución o dispersión, como en otros | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39029090 | 94 |
ex32089019 | 40 | Polímero de metilsiloxano, en forma de solución en una mezcla de acetona, butanol, etanol e isopropanol, con un contenido, en peso, de polímero de metilsiloxano superior o igual al 5 % pero inferior o igual a 11 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex32089019 | 50 | Solución con un contenido, en peso, de: γ-butirolactona de (65 ± 10)%,resina poliamida de (30 ± 10)%,derivado éster de naftoquinona de (3,5 ± 1,5)% yácido arilsilícico de (1,5 ± 0,5)% | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex32089019 | 60 | Copolímero de hidroxiestireno y o bien estireno o bien alcoxiestireno o bien ambos, disuelto en lactato de etilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex32089019 | 75 | Copolímero de acenaftaleno disuelto en lactato de etilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex32089019 | 85 | Mezclas con un contenido de: resina poliamida del 30~45 % en peso;diazonaftoquinona del 2~10 % en peso;γ-butirolactona del 50~65 % en peso | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex32089091 | 10 | Preparado a base de polihidroxiamida que contiene al menos tosilato o un derivado estérico de naftoquinona disuelto en γ-butirolactona y/o acetato de 2-metoxi-1-metiletilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex32089099 | 10 | Solución a base de polímeros naturales químicamente modificados, que contengan dos o más de los siguientes colorantes: 8′-acetoxi-1,3,3,5,6-pentametil-2,3-dihidroespiro[1H-indol-2,3′-nafto[2,1-b][1,4]oxazina]-9′-carboxilato de metilo,6-(isobutiriloxi)-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromeno-5-carboxilato de metilo,13-isopropil-3,3-bis(4-metoxifenil)-6,11-dimetil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromen-13-ol,8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromeno-5-carboxilato de etoxicarbonilmetilo,13-etil-3-[4-(morfolino)fenil]-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromen-13-ol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex32089099 | 20 | Solución a base de polímeros naturales químicamente modificados, que contengan dos o más de los siguientes colorantes: 4-[4-(13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromen-3-il)fenil]morfolina,4-{4-[3-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromen-3-il]fenil}morfolina,8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromeno-5-carboxilato de ciclohexilo,6-acetoxi-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromeno-5-carboxilato de etoxicarbonilmetilo,2-pentil-7,7-difenilbenzo[h]cromeno[6,5-d]-1,3-dioxin-4(7H)-ona,13-butil-13-etoxi-6,11-dimetoxi-3,3-bis(4-metoxifenil)-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromeno,3-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromeno,6,7-dimetoxi-3,3-bis(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromeno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex32151100 | 10 | Tinta de imprenta, líquida, constituida por una dispersión de un copolímero de acrilato de vinilo y de pigmentos colorantes en isoparafinas, con un contenido, en peso, de copolímero de acrilato de vinilo y de pigmentos colorantes inferior o igual al 13 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex32151900 | 10 |
[4]ex32159000 | 10 | Fórmula de tinta, destinada a utilizarse en la fabricación de cartuchos para impresión por chorro de tinta [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex32159000 | 20 | Tinta termosensible fijada sobre una hoja de plástico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex32159000 | 30 | Tinta, con un contenido en peso de dióxido de silicio amorfo igual o superior al 5 %, pero no superior al 10 %, presentada en cartuchos no rellenables, destinada a marcar circuitos integrados [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
33011210 | | Aceites esenciales de naranja, sin desterpenar | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex34021300 | 10 | Agente tensoactivo de copolímero de vinilo a base de polipropilenglicol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex34021300 | 20 | Agente tensoactivo que contiene éter 1,4-dimetil-1,4-bis(2-metilpropil)-2-butino-1,4-diílico, polimerizado con oxirano, con grupos metilo terminales | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex34029010 | 20 | Mezcla de docusato sódico (DCI) y benzoato de sodio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex34029010 | 40 | Tensioactivo anfótero fluorado en una mezcla de agua y etanol, con un contenido de tensioactivo, en peso, igual o superior al 25 % pero inferior al 30 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex34029010 | 60 | Preparado tensoactivo que contenga 2-etilhexiloximetiloxirano | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex34029010 | 70 | Preparado tensoactivo que contenga 2,4,7,9-tetrametil-5-decino-4,7-diol etoxilado | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex34039900 | 10 | Fluido de corte a base de una solución acuosa de polipéptidos sintéticos | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex35040090 | 10 | Avidina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex35051050 | 20 | Derivado O-(2-hidroxietílico) de almidón de maíz hidrolizado | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex35069100 | 10 | Adhesivo basado en una dispersión acuosa de una mezcla de colofonia dimerizada y de copolímero de etileno y de acetato de vinilo (EVA) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex35069100 | 30 | Adhesivo epoxi microencapsulado, de dos componentes, disperso en un disolvente | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex35069100 | 40 | Adhesivo acrílico sensible a la presión, de un espesor superior o igual a 0,076 mm pero inferior o igual a 0,127 mm, en rollos de una anchura superior o igual a 45,7cm pero inferior o igual a 132 cm, presentado en soporte antiadherente con una fuerza de pelado de un valor inicial no inferior a 15N/25 mm (medido con arreglo a la norma ASTM D3330) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex37013000 | 10 | Plancha para tipografía en relieve, del tipo de los utilizado para la impresion sobre papel prensa, constituida por un soporte metálico revestido de una cara de fotopolímero de espesor superior o igual a 0,2 mm pero inferior o igual a 0,8 mm, no cubierta de una película de protección que puede retirarse, de espesor inferior o igual a 1 mm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex37019900 | 10 | Placa de cuarzo o de vidrio, revestida de una película de cromo y cubierta de una capa de resina fotosensible o electronsensible, destinada a la fabricación de máscaras para los productos de las partidas nos8541 y 8542 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex37059090 | 10 | Fotomáscaras para la transferencia fotográfica de trazados de diagramas de circuito a obleas semiconductoras | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex37071000 | 10 | Emulsiones fotosensible destinada a la sensibilización de discos de silicio [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex37071000 | 15 | Emulsión de sensibilización, compuesta por éster del ácido diazooxonaftalenosulfónico y resinas fenólicas, con un contenido de éster del ácido diazooxonaftalenosulfónico en peso igual o inferior al 12 %, en acetato de 2-metoxi-1-metiletilo o en lactato de etilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex37071000 | 25 | Emulsión de sensibilización compuesta por: resinas fenólicas o acrílicasuna cantidad de precursor de un ácido sensible a la luz del 2 % en peso, como máximo,en una solución que contenga acetato de 2-metoxi-1-metiletilo, o lactato de etilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex37071000 | 30 | Preparado a base de polímero acrílico fotosensible, con pigmentos, acetato de 2-metoxi-1-metiletilo y ciclohexanona, tanto con 3-etoxipropionato de etilo como sin esta sustancia | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex37071000 | 35 | Emulsión de sensibilización, compuesta por polímeros de acrilato o metacrilato, con un contenido en peso no superior al 7 % de precursores de ácidos fotosensibles disueltos en un disolvente orgánico con al menos acetato de 2-metoxi-1-metiletilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex37071000 | 40 | Emulsión sensibilizante, compuesta de no más del 10 % en peso de ésteres de naftoquinonadiazida,2 % o más, pero nunca más del 20 %, en peso de copolímeros de hidroxiestirenono más del 7 % en peso de derivados epoxídicos.disueltos en acetato de1-etoxi-2-propil y/o lactato de etilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
[4]ex37071000 | 45 | Emulsión fotosensible compuesta de poliisopropeno ciclado con: un contenido de xileno igual o superior al 55 % pero no superior al 75 % en peso, yun contenido de etilbenceno igual o superior al 12 % pero no superior al 18 % en peso | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex37071000 | 50 | Emulsión fotosensible con un contenido en peso: igual o superior al 20 % pero no superior al 45 % de copolímeros de acrilatos y/o metacrilatos y derivados de hidroxiestirenoigual o superior al 25 % pero no superior al 50 % de disolvente orgánico que contenga, como mínimo, lactato de etilo y/o éter metílico de propilenglicoligual o superior al 5 % pero no superior al 30 % de acrilatosigual o inferior al 12 % de un fotoiniciador | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex37079020 | 10 | Virador (tóner), en forma de polvo, constituído por un copolímero de estireno y acrilato de butilo y bien magnetita o bien negro de humo, destinado a utilizarse como reveladores en la fabricación de cartuchos para transmisores de facsímiles o impresoras de ordenador [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex37079020 | 20 | Virador (tóner), a base de una resina poliólica, en forma de polvo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex37079020 | 40 | Tóner compuesto de resina de poliéster, fabricado mediante un proceso de polimerización, para su empleo como revelador en la fabricación de cartuchos para impresoras y fotocopiadoras [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex37079090 | 10 | Revestimiento anti-reflectante, compuesto de un polímero metacrílico modificado, con un contenido, en peso, de polímero inferior o igual a 10 %, en forma de solución en acetato de 1-metil-2-metoxietilo y 1-metoxipropan-2-ol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex37079090 | 30 | Revestimiento anti-reflectante, en forma de solución acuosa, con un contenido, en peso, de: | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 91 | derivados perhalogenados de ácido sulfonico inferior o igual a 2 %,polímero vinílico inferior o igual a 1 % |
ex38012090 | 10 | Grafito coloidal en suspensión en agua, destinado a utilizarse como revestimiento interior de tubos catódicos en color [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
38059010 | | Aceite de pino | 1,7 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38089190 | 10 | Indoxacarb (ISO) y su isómero (R), fijados sobre un soporte de dióxido de silicio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex38089190 | 30 | Preparación que contiene endosporas y cristales de proteínas derivadas de: Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai and kurstaki o,Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki o,Bacillus thuringiensis subsp. israelensis o,Bacillus thuringiensis subsp. aizawai o,Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex38089190 | 40 | Spinosad (ISO) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38089190 | 50 | Virus de la polihedrosis nuclear de Spodoptera exigua (SeNPV) en suspensión acuosa de glicerol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38089290 | 10 | Fungicida en forma de polvo, con un contenido, en peso, de himexazol (ISO) superior o igual al 65 % pero inferior o igual al 75 %, sin acondicionar para la venta al por menor | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38089290 | 30 | Preparación compuesta de una suspensión de piritiona cíncica (DCI) en agua, con un contenido, en peso, de piritiona cíncica (DCI) superior o igual al 24 % pero inferior o igual a 26 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38089315 | 10 | Preparado a base de un concentrado con un contenido en peso igual o superior al 45 % pero no superior al 55 % del principio activo herbicida Penoxsulam en suspensión acuosa | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex38089327 | 20 | Solución orgánica de cletodim (ISO), con un contenido en peso de cletodim del 37 % (± 2 %) o del 70 % (± 2 %) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex38099100 | 10 | Mezcla de metilfosfonato de metilo y de 5-etil-2-metil-2-oxo-1,3,2λ5-dioxafosforán-5-ilmetilo y de metilfosfonato de bis(5-etil-2-metil-2-oxo-1,3,2λ5-dioxafosforán-5-ilmetilo) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38099200 | 10 | Producto antidifuminación para papel, compuesto de una mezcla de trisilicato de magnesio y de sal de monosodio de fosfato de 2,2′-metilenobis(4,6-di-terc-butilfenilo) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex38099200 | 20 | Antiespumante compuesto de una mezcla de oxidipropanol y de 2,5,8,11-tetrametildodec-6-ino-5,8-diol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex38101000 | 10 | Pasta de soldadura compuesta por una mezcla de metales y resina con un contenido, en peso: igual o superior al 70 %, pero no superior al 90 % de estañono superior al 10 % de uno de más de los siguientes metales: plata, cobre, bismuto, cinc o indiopara su utilización en la industria electrotécnica [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38111900 | 10 | Solución con un contenido superior al 61 % pero no superior al 63 % en peso de metilciclopentadienil-tricarbonil-manganeso en un disolvente de hidrocarburos aromáticos, con un contenido en peso no superior al: 4,9 % de 1,2,4-trimetil-benceno,4,9 % de naftaleno, y0,5 % de 1,3,5-trimetil-benceno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38112100 | 10 | Sales del ácido dinonilnaftalenosulfónico, en forma de solución en aceites minerales | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38112100 | 20 | Aditivos para aceites lubricantes, a base de compuestos orgánicos complejos de molibdeno, en forma de solución en aceite mineral | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38119000 | 10 | Sales de ácido dinonilnaftilsulfónico, en forma de solución en aceite mineral | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38119000 | 20 | Producto anticorrosivo, que contiene productos de reacción de los ácidos grasos y de resina de lejías celulósicas (tall oil) con formaldehído y (Z)-N-9-octadecenil-1,3-propanodiamina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex38123080 | 20 | Mezcla que contenga esencialmente sebacato de bis(2,2,6,6-tetrametil-1-octiloxi-4-piperidilo) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38123080 | 30 | Estabilizantes compuestos con un contenido, en peso, de perclorato de sodio superior o igual al 15 % pero inferior o igual al 40 % y de 2-(2-metoxietoxi)etanol inferior o igual al 70 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38140090 | 20 | Mezcla con un contenido, en peso, de: 1-metoxipropan-2-ol superior o igual al 69 % pero inferior o igual a 71 %,acetato de 1-metil-2-metoxietilo superior o igual al 29 % pero inferior o igual a 31 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38140090 | 40 | Mezclas azeotrópicas que contengan isómeros de éter de nonafluorobutilo y metilo y/o de éter de nonafluorobutilo y etilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38151200 | 10 | Catalizador, en forma de gránulos o de anillos de diámetro superior o igual a 3 mm pero inferior o igual a 10 mm, compuesto de plata sobre un soporte de óxido de aluminio, con un contenido de plata superior o igual al 8 % en peso pero inferior o igual al 40 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38151990 | 10 | Catalizador, compuesto de trióxido de cromo o de trióxido de dicromo fijado sobre un soporte de dióxido de silicio, con un volumen de poro, según la norma de absorción de nitrógeno, superior o igual a 2 cm3/g | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38151990 | 15 | Catalizador, en forma de polvo, compuesto de un mezcla de óxidos de metales fijados sobre un soporte de dióxido de silicio, con un contenido en peso de molibdeno, bismuto y hierro expresado juntos superior o igual a 20 % pero inferior o igual a 40 %, destinado a utilizarse en la fabricación de acrilonitrilo [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38151990 | 30 | Catalizador con un contenido de tetracloruro de titanio sobre un soporte de dicloruro de magnesio, destinado a utilizarse en la fabricación de polipropileno [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38151990 | 40 | Catalizador, en forma de esferas de diámetro superior o igual a 4,2 mm pero inferior o igual a 9 mm, compuesto de una mezcla de óxidos de metales conteniendo esencialmente óxidos de molibdeno, vanadio y cobre, fijado sobre un soporte de dióxido de silicio y/o óxido de aluminio, destinado a utilizarse en la fabricación de ácido acrílico [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38151990 | 41 | Catalizadores en comprimidos, compuestos en un 60 % (± 2 %) en peso de óxido de cobre, sobre un soporte de óxido de alumnio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex38151990 | 50 | Catalizador constituido por compuestos organo-metálicos de titanio, de magnesio y de aluminio sobre un soporte de dióxido de silicio, en forma de suspensión en tetrahidrofurano | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38151990 | 60 | Catalizador compuesto de trióxido de dicromo, fijado sobre un soporte de óxido de aluminio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38151990 | 65 | Catalizador compuesto de ácido fosfórico fijado químicamente a un soporte de dióxido de silicio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38151990 | 70 | Catalizador constituido por compuestos organo-metálicos de aluminio y de circonio, fijados sobre un soporte de dióxido de silicio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38151990 | 75 | Catalizador constituido por compuestos organo-metálicos de aluminio y de cromo, fijados sobre un soporte de dióxido de silicio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38151990 | 80 | Catalizador constituido por compuestos organo-metálicos de magnesio y de titanio, fijados sobre un soporte de dióxido de silicio, en forma de suspensión en aceites minerales | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38151990 | 85 | Catalizador constituido por compuestos organo-metálicos de aluminio, magnesio y titanio, fijados sobre un soporte de dióxido de silicio, en forma de polvo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38151990 | 86 | Catalizador compuesto de tetracloruro de titanio sobre un soporte de dicloruro de magnesio, destinado a la fabricación de poliolefinas [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38159090 | 16 | Iniciador a base de dimetilaminopropil-urea | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex38159090 | 20 | Catalizador, en forma de polvo, compuesto de una mezcla de tricloruro de titanio y cloruro de aluminio, con un contenido, en peso, de: titanio superior o igual al 20 % pero inferior o igual al 30 % ycloro superior o igual al 55 % pero inferior o igual al 72 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38159090 | 50 | Catalizador conteniendo tricloruro de titanio en forma de suspensión en hexano o heptano, con un contenido de titanio superior o igual al 9 % en peso pero inferior o igual al 30 %, calculado sobre producto libre de hexano o heptano | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38159090 | 70 | Catalizador, compuesto de una mezcla de formiato de (2-hidroxipropil)trimetilamonio y dipropilenglicoles | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38159090 | 71 | Catalizador, compuesto de hexanoato de N-(2-hidroxipropilamonio)diazabiciclo (2,2,2) octano-2-etilo, disuelto en etano-1,2-diol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex38159090 | 77 | Polvo catalizador en suspensión acuosa con un contenido, en peso: igual o superior al 1 % pero no superior al 3 %, de paladio,igual o superior al 0,25 % pero no superior al 3 %, de plomo,igual o superior al 0,25 % pero no superior al 0,5 %, de hidróxido de plomo,igual o superior al 5,5 % pero no superior al 10 %, de aluminio,igual o superior al 4 % pero no superior al 10 %, de magnesio,igual o superior al 30 % pero no superior al 50 %, de dióxido de silicio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38159090 | 80 | Catalizador constituido esencialmente por ácido dinonilnaftalenodisulfónico en forma de solución en isobutanol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38159090 | 81 | Catalizador, con un contenido, en peso, de 2-etilhexanoato de (2-hidroxi-1-metiletil)trimetilamonio superior o igual al 69 % pero inferior o igual a 79 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38159090 | 84 | Catalizador en polvo con un contenido de óxidos de cobre, cromo y hierro no inferior al 96 % en peso | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38159090 | 85 | Catalizador a base de aluminosilicato (zeolita), destinado a la alquilación de hidrocarburos aromáticos, a la transalquilación de hidrocarburos alquilaromáticos o a la oligomerización de olefinas [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex38159090 | 86 | Catalizador, en forma de barritas cilíndricas, compuesto de silicato de aluminio (zeolita), con un contenido, en peso, de óxidos de metales de las tierras raras superior o igual al 2 % pero inferior o igual al 3 % y de óxido de disodio inferior al 1 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38159090 | 87 | Iniciador de reacción, compuesto de peroxidicarbonato de diisopropilo, en forma de solución en dicarbonato de dialilo y 2,2′-oxidietilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38159090 | 88 | Catalizadores compuestos de tetracloruro de titanio y de cloruro de magnesio, con un contenido, en producto exento de aceite y hexano, de: titanio superior o igual al 4 % pero inferior o igual al 10 % en pesomagnesio superior o igual al 10 % pero inferior o igual al 20 % en peso | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38159090 | 89 | Bacterias Rhodococcus rhodocrous J1 que contengan enzimas, suspendidas en un gel de poliacrilamida o en agua, destinadas a su utilización como catalizadores en la producción de acrilamida por hidratación de acrilonitrilo [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex38170050 | 10 | Mezcla de alquilbencenos (C14-26) con un contenido, en peso: igual o superior al 35 % pero no superior al 60 % de eicosilbenceno,igual o superior al 25 % pero no superior al 50 % de docosilbencenoigual o superor al 5 % pero no superior al 25 % de tetracosilbenceno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38170080 | 10 | Mezcla de alquilnaftalenos con un contenido en peso superior o igual al: 88 % pero inferior al 98 % de hexadecilnaftalenosuperior o igual al 2 % pero inferior al 12 % de dihexadecilnaftaleno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38170080 | 20 | Mezcla de alquilbencenos ramificados, formada sobre todo por dodecilbencenos | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38190000 | 20 | Fluido hidráulico resistente al fuego a base de éster fosfórico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249015 | 10 | Silicato de aluminio ácido (zeolita artificial del tipo Y) en forma de sodio, con un contenido de sodio, expresado en óxido de sodio, en peso, inferior o igual al 11 %, en forma de barritas cilíndricas | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex38249097 | 07 | Película compuesta de óxidos de bario o de calcio combinados con óxidos de titanio o de circonio, en un aglutinante acrílico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex38249097 | 09 | Preparaciones anticorrosión, constituidas por sales del ácido dinonilnaftalenosulfónico: sobre un soporte de cera mineral, modificada químicamente o no, oen forma de solución en disolventes orgánicos | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 10 | Bauxita calcinada (refractaria) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 12 | Oligómero de tetrafluoretileno, con un grupo final de yodoetilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 13 | Preparados con un mínimo del 92 % y un máximo del 96,5 % en peso de 1,3:2,4-bis-O-(4-metilbenciliden)-D-glucitol y también con derivados de ácidos carboxílicos y un sulfato de alquilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex38249097 | 14 | Fosfonato-fenato de calcio, disuelto en aceite mineral | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex38249097 | 15 | Silicoaluminofosfato estructurado | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 16 | Mezcla de bis{4-(3-(3-fenoxicarbonilamino)tolil)ureido}fenilsulfona, difeniltolueno-2,4-dicarbamato y 1-[4-(4-aminobencenosulfonil)-fenil]-3-(3-fenoxicarbonilamino-tolil)-urea | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 17 | Mezcla de acetatos de 3-butilen-1,2-diol con un contenido en peso igual o superior al 65 % pero no superior al 90 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 18 | Ácido 4-metilmandélico, bruto | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex38249097 | 20 | Preparación compuesta por 83 % o más, en peso, de 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindeno (diciclopentadieno), caucho sintético, con un contenido, en peso, o no de triciclopentadieno superior o igual al 7 %, y: bien un compuesto de aluminio-alquilo,o bien un complejo orgánico de volframioo bien un complejo orgánico de molibdeno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 22 | Preparados con un mínimo del 47 % en peso de 1,3:2,4-bis-O-benciliden-D-glucitol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex38249097 | 25 | Placas de tantalato de litio, no impurificadas | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 29 | Preparación constituída esencialmente por γ-butirolactona y sales de amonio cuaternario, destinada a la fabricación de condensadores electrolíticos [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 30 | 2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diol, hidroxietilada | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 34 | Mezcla de fitosteroles, en forma de polvo cristalino céreo, con un contenido, en peso, de 36 % o más, pero no más de 79 % de sitosterol,15 % o más, pero no más de 34 % de sitostanol,4 % o más, pero no más de 25 % de campesterol y0 % o más, pero no más de 14 % de campestanol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 36 | Preparado a base de etoxilato de 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecin-5,8-diol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex38249097 | 37 | Mezcla de cristales líquidos destinada a la fabricación de pantallas [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex38249097 | 38 | Preparado a base de carbonatos de alquilo que contiene asimismo un absorbente de rayos ultravioletas, utilizado en la fabricación de lentes de gafas [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex38249097 | 39 | Mezcla con un contenido, en peso, de metacrilato de 2-hidroxietilo superior o igual al 40 % pero inferior o igual al 50 % y éster de glicerol de ácido bórico superior o igual al 40 % pero inferior o igual al 50 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 40 | Ácido azelaico con una pureza superior o igual al 75 % en peso pero inferior o igual al 85 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 42 | Mezcla de óxidos de metales, en forma de polvo, con un contenido, en peso, de: bien bario, neodimio o magnesio superior o igual al 5 % y titanio superior o igual al 15 %,o bien plomo superior o igual al 30 % y niobio superior o igual al 5 %,destinada a utilizarse en la fabricación de películas dieléctricas o destinada a utilizarse como material dieléctrico en la fabricación de condensadores cerámicos de capas múltiples [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 44 | Mezcla de fitosteroles, salvo en forma de polvo, con un contenido en peso: igual o superior al 75 % de esteroles,igual o inferior al 25 % de estanoles,para su utilización en la fabricación de ésteres de estanol/esterol [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex38249097 | 45 | Preparación constituída esencialmente por etilenglicol y: bien dietilenglicol, ácido dodecandioico y amoníaco,o bien N,N-dimetilformamida,o bien γ-butirolactona,o bien óxido de silicio,o bien hidrogenoazelato de amonio,o bien hidrogenoazelato de amonio y óxido de silicio,o bien ácido dodecandioico, amoníaco y óxido de silicio,destinada a la fabricación de condensadores electrolíticos [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 46 | Endurecedor para resina epoxi a base de anhídrido de ácido carboxílico, en forma liquida, de peso específico a 25 °C superior o igual a 1,15 g/cm3 pero inferior o igual a 1,18 g/cm3 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 47 | 4-metoxisalicilaldehído, disuelto en N-metilpirrolidona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex38249097 | 52 | Bis[(2-benzoilfenoxi)acetato] de poli(tetrametilenglicol) con una cadena de polímeros de longitud media inferior a 5 unidades monoméricas | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 53 | Bis(p-dimetil)aminobenzoato de poli(etileno glicol) con una cadena de polímeros de longitud media inferior a 5 unidades monoméricas | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 54 | 2-Hidroxibenzonitrilo, em forma de una disolución en N,N-dimetilformamida, con un contenido, en peso, de 2-hidroxibenzonitrilo superior o igual al 45 % pero inferior o igual al 55 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 60 | α-Fenoxicarbonil-ω-fenoxipoli[oxi(2,6-dibromo-1,4-fenileno) isopropilideno(3,5-dibromo-1,4-fenileno)oxicarbonil] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 63 | Trietilborano, en forma de solución en tetrahidrofurano | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 64 | Silicato de aluminio y sodio, en forma de esferas de diámetro: bien superior o igual a 1,6 mm pero inferior o igual a 3,4 mm,o bien superior o igual a 4 mm pero inferior o igual a 6 mm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 70 | Pasta con un contenido de cobre en peso igual o superior al 75 % pero no superior al 85 %, y que contenga asimismo óxidos inorgánicos, etil-celulosa y un disolvente | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex38249097 | 72 | Solución con un contenido, en peso, de 2,4,6-trimetilbenzaldehído superior o igual al 80 % en acetona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 73 | Partículas de dióxido de silicio sobre los que hay enlazados covalentemente compuestos orgánicos, destinadas a utilizarse en la fabricación de columnas de cromatografía de líquidos de alta resolución (CLAR, HPLC) y de cartuchos de preparación de muestras [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 75 | Bis[(9-oxo-9H-tioxanten-1-iloxi)acetato] de poli(tetrametilenglicol) con una cadena de polímeros de longitud media inferior a 5 unidades monoméricas | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 77 | Dietilmetoxiborano, en forma de solución en tetrahidrofurano | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 78 | Mezcla de fitosteroles obtenidos a partir de madera y de aceites a base de madera ("tall oil"), en forma de polvo de granulometría no superior a 300 μm y con un contenido en peso: igual o superior al 60 % pero no superior al 80 % de sitosteroles;no superior al 15 % de campesteroles;no superior al 5 % de estigmasteroles; yno superior al 15 % de betasitostanoles | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex38249097 | 79 | Mezcla de 80 % (± 10 %) de 1-[2-(2-aminobutoxi)etoxi]but-2-ilamina y de 20 % (± 10 %) de 1-({[2-(2-aminobutoxi)etoxi]metil} propoxi)but-2-ilamina | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 82 | α-(2,4,6-Tribromofenil)-ω-(2,4,6-tribromofenoxi)poli[oxi(2,6-dibromo-1,4-fenileno)isopropilideno(3,5-dibromo-1,4-fenileno)oxicarbonilo] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 84 | Producto de reacción, con un contenido, en peso, de: óxido de molibdeno superior o igual al 1 % pero inferior o igual a 40 %,óxido de níquel superior o igual al 10 % pero inferior o igual a 50 %,óxido de volframio superior o igual al 30 % pero inferior o igual a 70 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 89 | Oligómero de tetrafluoroetileno, con grupos terminales tetrafluoroiodoetil | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex38249097 | 90 | Esferas huecas de aluminosilicato fundido, con 65 - 80 % de aluminosilicato amorfo y con las características siguientes: punto de fusión de entre 1600 °C y 1800 °C,densidad de 0,6–0,8 g/cm3,destinadas a utilizarse en la fabricación de filtros de partículas para vehículos de motor [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex38249097 | 92 | Preparado compuesto de 2,4,7,9-tetrametildec-5-ino-4,7-diol y de dióxido de silicio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex38249097 | 95 | Mezcla de fitoesteroles, en forma de copos y bolitas, con un contenido de esteroles igual o superior al 80 % en peso y de estanoles igual o inferior al 4 % en peso | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex38249097 | 97 | Preparaciones con un contenido de fluorofosfato de litio superior o igual al 10 % pero inferior o igual al 20 % en peso o de perclorato de litio superior o igual al 5 % pero inferior o igual al 10 % en peso, en mezclas de disolventes orgánicos | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39011090 | 20 | Polietileno, en forma de granalla, de densidad de 0,925 (± 0,0015), de índice de flujo de fusión (melt flow index) de 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), destinado a la fabricación de hojas sopladas con un valor Haze inferior o igual a 6 % y una elongación de ruptura (MD/TD) de 210/340 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39012090 | 10 | Polietileno, en una de las formas señaladas en la nota 6 b) del capítulo 39, de densidad superior o igual a 0,945 pero inferior o igual a 0,985, destinado a la fabricación de películas para cintas entintadas de máquinas de escribir o cintas entintadas similares [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39012090 | 20 | Polietileno con un contenido de mica superior o igual al 35 % en peso pero inferior o igual al 45 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39019090 | 91 | Resina de ionómero compuesta por la sal de un copolímero de etileno y de ácido metacrílico | 4 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39019090 | 92 | Polietileno clorosulfonado | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39019090 | 93 | Copolímero de etileno, acetato de vinilo y monóxido de carbono, destinado a utilizarse como plastificante en la fabricación de láminas de impermeabilización autoprotegidas [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39019090 | 94 | Mezcla de copolímero en bloque del tipo A-B, de poliestireno y de un copolímero de etileno-butileno, y de copolímero en bloque del tipo A-B-A, de poliestireno, de un copolímero etileno-butileno y de poliestireno, con un contenido de estireno inferior o igual al 35 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39019090 | 97 | Polietileno clorado, en forma de polvo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39021000 | 10 | Polipropileno sin plastificante y con un contenido de: aluminio inferior o igual a 7 mg/kg,hierro inferior o igual a 2 mg/kg,magnesio inferior o igual a 1 mg/kg,cloruro inferior o igual a 8 mg/kg | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39021000 | 20 | Polipropileno, sin plastificante, con un punto de fusión superior a 150 °C (según la norma ASTM D 3417),con una calor de fusión superior o igual a 15 J/g pero inferior o igual a 70 J/g,con una elongación de ruptura superior o igual a 1000 % (según la norma ASTM D 638),con un módulo de tracción (tensile modulus) superior o igual a 69 MPa pero inferior o igual a 379 MPa (según la norma ASTM D 638) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39021000 | 30 | Polipropileno, con un contenido inferior o igual al 1 mg/kg de aluminio, 0,05 mg/kg de hierro, 1 mg/kg de magnesio y 1 mg/kg de cloruro, destinado a utilizarse en la fabricación de envases para lentillas de contacto desechables [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex39021000 | 40 | Polipropileno sin plastificante: con una resistencia a la tracción de 32-44 MPa (determinada mediante el método ASTM D638);con una resistencia a la flexión de 50-66 MPa (determinada mediante el método ASTM D790);con un índice de fluidez en caliente a 230 °C/2,16 kg de 5-15 g/10 min (determinado mediante el método ASTM D1238);con un contenido en peso de polipropileno igual o superior al 40 % pero no superior al 80 %;con un contenido en peso de fibra de vidrio igual o superior al 10 % pero no superior al 30 %;con un contenido en peso de mica igual o superior al 10 % pero no superior al 30 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex39022000 | 10 | Poliisobutileno, con un peso molecular medio en número (Mn) superior o igual a 700 pero inferior o igual a 800 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39022000 | 20 | Poliisobuteno hidrogenado, en forma líquida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39023000 | 91 | Copolímero en bloque del tipo A-B de poliestireno y de un copolímero de etileno y propileno, con un contenido de estireno inferior o igual al 40 %, en una de las formas señaladas en la nota 6 b) del capítulo 39 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39029090 | 52 | Mezcla amorfa de copolímero de polialfaolefina de poli(propileno-co-1-buteno) y resina hidrocarbonada de petróleo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39029090 | 55 | Elastómero termoplástico, con una estructura de copolímero en bloque del tipo A-B-A de poliestireno, poliisobutileno y poliestireno con un contenido en peso de poliestireno igual o superior al 10 % pero no superior al 35 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39029090 | 92 | Polímero de 4-metilpent-1-eno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39029090 | 93 | Poli-alfa-olefina de viscosidad cinemática no inferior a 38 × 10-6m2s-1 (38 centistokes) a 100 °C, según el método ASTM D 445 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex39029090 | 98 | Poli-alfa-olefina sintética con una viscosidad a 100 ° Celsius (medida según el método ASTM D 445) entre 3 centistokes y 9 centistokes, y obtenida por polimerización de una mezcla de dodeceno y tetradeceno, con un contenido máximo de tetradeceno del 40 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex39031100 | 10 | Gránulos de poliestireno expandible blanco con una conductividad térmica no superior a 0,034 W/mK para una densidad de 14,0 kg/m3 (± 1,5 kg/m3), que contengan un 50 % de material reciclado | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex39031900 | 30 | Poliestireno cristalino con un punto de fusión igual o superior a 268 °C, pero no superior a 272 °C, y un punto de solidificación igual o superior a 232 °C, pero no superior a 242 °C, ya contenga o no aditivos y material de relleno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex39039090 | 35 | Copolímero de α-metilestireno y estireno, con un punto de ablandamiento superior a 113 °C | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39039090 | 40 | Copolímero de estireno, de α-metilestireno y de ácido acrílico, con un peso molecular medio en número (Mn) superior o igual a 500 pero inferior o igual a 6000 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39119099 | 50 |
ex39039090 | 65 | Copolímero de estireno, acrilato de butilo, metacrilato de butilo, metacrilato de metilo y ácido acrílico, en forma de polvo, con un contenido, en peso, de estireno de (81 ± 1)%, acrilato de butilo de (6 ± 1)%, metacrilato de butilo de (5 ± 1)%, metacrilato de metilo de (7 ± 1)% y ácido acrílico de (1 ± 0,5)% | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39039090 | 75 | Copolímero de estireno y de pirrolidona de vinilo, con un contenido, en peso, de sulfato de sodio y dodecilo inferior o igual al 1 %, en forma de emulsión acuosa, destinado a la fabricación de productos de la subpartida 33052000 o de tinte para el pelo de la subpartida 33059090 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39039090 | 80 | Copolímero de estireno y divinilbenceno en gránulos con un diámetro de 150 μm, como mínimo, y 800 μm, como máximo y un contenido, en peso, del 65 % de estireno, como mínimo, ydel 25 % de divinilbenceno, como máximo,destinado a la fabricación de resinas de intercambio iónico [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39039090 | 86 | Mezcla con un contenido, en peso: igual o superior al 45 % pero no superior al 65 % de polímeros de estirenode poli(fenilenéter), igual o superior al 35 % pero no superior al 45 %de otros aditivos, no superior al 10 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex39041000 | 20 | Polvo de poli(cloruro de vinilo) sin mezclar con otras sustancias y sin monómeros de acetato de vinilo y con: un grado de polimerización de 1000 (± 300) unidades de monómero,un coeficente de transmisión del calor (valor K) igual o superior a 60 pero no superior a 70,un contenido de materias volátiles inferior al 2,00 % en peso,una fracción retenida en tamiz de una abertura de malla de 120 μm no superior al 1 % en peso,para la fabricación de separadores de baterías [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex39043000 | 20 | Copolímero de cloruro de vinilo con acetato de vinilo y ácido maleico, con un contenido, en peso, igual o superior al 80,5 % pero igual o inferior al 81,5 % de cloruro de vinilo,igual o superior al 16,5 % pero igual o inferior al 17,5 % de acetato de vinilo eigual o superior al 1,5 % pero igual o inferior al 2,5 % de ácido maleicodestinado al termosellado de plásticos sobre sustrato de acero para usos industriales [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex39044000 | 91 | Copolímero de cloruro de vinilo con acetato de vinilo y alcohol vinílico, con un contenido, en peso, de: cloruro de vinilo superior o igual al 87 % pero inferior o igual al 92 %,acetato de vinilo superior o igual al 2 % pero inferior o igual al 9 % yalcohol vinílico superior o igual al 1 % pero inferior o igual al 8 %,en una de las formas señaladas en las notas 6 a) o 6 b) del capítulo 39, destinado a la fabricación de productos de las partidas nos3215 o 8523 o a utilizarse en la fabricación de revestimientos de recipientes y sistemas de cierre utilizados en los productos alimenticios y las bebidas [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39044000 | 93 | Copolímero de cloruro de vinilo y de acrilato de metilo, con un contenido, en peso, de cloruro de vinilo de (80 ± 1)% y de acrilato de metilo de (20 ± 1)%, en forma de emulsión acuosa | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex39045090 | 92 | Copolímero de metracrilato y cloruro de vinilideno destinado la fabricación de monofilamentos [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex39046100 | 10 | Mezcla de politetrafluoroetileno y mica, en una de las formas señaladas en la nota 6 b) del capítulo 39 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39046100 | 20 | Copolímero de tetrafluoroetileno y trifluoro(heptafluoropropoxi)etileno, con un contenido de trifluoro(heptafluoropropoxi)etileno superior o igual al 3,2 % pero inferior o igual al 4,6 % en peso y de iones fluoruro extraibles inferior a 1 mg/kg | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39046100 | 30 | Politetrafluoroetileno, en forma de polvo, con una superficie específica superior o igual a 8 m2/g pero inferior o igual a 12 m2/g, una distribución de dimensión de partícula de 10 % inferior a 10 μm y de 90 % inferior a 35 μm y una dimensión de partícula media de 20 μm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39046990 | 81 | Fluoruro de poli(vinilideno) en polvo o en suspensión acuosa | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39046990 | 93 | Copolímero de etileno con clorotrifluoroetileno, en una de las formas señaladas en la nota 6 b) del capítulo 39 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39046990 | 94 | Copolímero de etileno y tetrafluoroetileno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39046990 | 96 | Policlorotrifluoroetileno, en una de las formas señaladas en las notas 6 a) o 6 b) del capítulo 39 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39046990 | 97 | Copolímeros de clorotrifluoroetileno y difluoruro de vinilideno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39059990 | 94 | Polímero de vinilpirrolidona y metacrilato de dimetilaminoetilo, con un contenido, en peso, de vinilpirrolidona superior o igual al 97 % pero inferior o igual al 99 %, en forma de solución en agua | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39059990 | 95 | Polívinilpirrolidona hexadecilada o eicosilada | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39059990 | 96 | Polímero de formal de vinilo, en una de las formas señaladas en la nota 6 b) del capítulo 39, con un peso molecular medio en peso (Mw) superior o igual a 25000 pero inferior o igual a 150000, y con un contenido, en peso, de: grupos acetilo, expresados en acetato de vinilo, superior o igual al 9,5 % pero inferior o igual al 13 % ygrupos hidroxi, expresados en alcohol vinílico, superior o igual al 5 % pero inferior o igual al 6,5 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39059990 | 97 | Povidone (DCI)-iodo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39059990 | 98 | Poli(pirrolidona de vinilo), sustituido parcialmente por grupos triacontilo, con un contenido, en peso, de grupos triacontilo superior o igual al 78 % pero inferior o igual al 82 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
39069060 | | Copolímero de acrilato de metilo, etileno y un monómero que contenga un grupo carboxilo no terminal como sustituyente, que contenga el 50 % o más en peso de acrilato de metilo, mezclado o no con dióxido de silicio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39069090 | 10 | Producto de polimerización del ácido acrílico con pequeñas cantidades de un monómero poliinsaturado, destinado a la fabricación de medicamentos de las partidas nos3003 o 3004 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39069090 | 15 | Resina fotosensible compuesta de acrilato modificado, monómero acrílico, catalizador (fotoiniciador) y estabilizante | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39069090 | 20 | Producto de polimerización de ácido acrílico con pequeñas cantidades de un monómero poliinsaturado, destinado a utilizarse como agente estabilizador en emulsiones o dispersiones con un pH superior a 13 [1] | 6 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39069090 | 25 | Líquido transparente, inmiscible en agua, con un contenido en peso de: igual o superior al 50 % pero no superior al 51 % de copolímero de polimetacrilato de metiloigual o superior al 37 % pero no superior al 39 % de xilenoigual o superior al 11 % pero no superior al 13 % de acetato de n-butilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39069090 | 30 | Copolímero de estireno, metacrilato de hidroxietilo y acrilato de 2-etilhexilo, con un peso molecular medio en numero (Mn) superior o igual a 500 pero inferior o igual a 6000 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39069090 | 35 | Polvo blanco de copolímero de metacrilato de metilo y de dimetacrilato de 1,2 -etanodiol con un tamaño de partícula no superior a 18 μm, insoluble en agua | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex39069090 | 41 | Poli(acrilato de alquilo) con una cadena de éster alquílico de C10-C30 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex39069090 | 50 | Polímeros de ésteres del ácido acrílico con uno o varios de los mónomeros siguientes en la cadena: clorometil vinil éter,cloroetil vinil éter,clorometilestireno,cloroacetato de vinilo,ácido metacrílico,ácido butenodioico-monobutil ester,con un contenido, en peso, de cada una de las unidades monoméricas inferior o igual al 5 %, en una de las formas señaladas en la nota 6 b) del capítulo 39 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39069090 | 65 | Acrilato de polialquilo, modificado químicamente con cobalto, con una temperatura de fusión (Tm) de 65 °C (± 5 °C), medida por calorimetría diferencial de barrido (DSC) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39069090 | 80 | Polidimetilsiloxano-graft-(poliacrilatos; polimetacrilatos) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39069090 | 85 | Polímeros, del tipo de dispersión no acuosa, de ésteres de ácido acrílico con un grupo sililo hidrolizable en uno o en los dos extremos del polímero | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39072011 | 10 | Poli(óxido de etileno) con un peso molecular medio en número (Mn) superior o igual a 100000 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39072011 | 20 | Bis-[metoxipoli(etilenglicol)]-maleimidopropionamida, químicamente modificada con lisina, con un peso molecular medio en número (Mn) de 40000 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39072011 | 30 | Bis-[metoxipoli(etilenglicol)] químicamente modificado con lisina, con un grupo terminal bismaleimida, con un peso molecular medio en número (Mn) de 40000 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex39072020 | 11 | Mezcla, con un contenido superior o igual al 70 % pero inferior al 80 % en peso de un polímero de glicerol y de 1,2-epoxipropano superior o igual al 20 % pero inferior al 30 % de un copolímero de maleato de dibutilo y de N-vinil-2-pirrolidona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex39072020 | 12 | Copolímero de tetrahidrofurano y tetrahidro-3-metilfurano con un peso molecular medio en número (Mn) de 3500 (± 100) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex39072020 | 91 | Productos que contienen copolímeros de dextrosa, sorbitol y ácido cítrico o fosfórico, con un contenido mínimo del 90 % en peso de copolímeros, calculado en sustancia anhidra libre de cenizas | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex39072099 | 15 | Poli(oxipropileno) con grupos alcoxisililo terminales | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39072099 | 30 | Homopolímero de 1-cloro-2,3-epoxipropano (epiclorhidrina) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39072099 | 35 | Polietilenglicol químicamente modificado con un grupo isocianato que contiene un grupo carbodiimida, en forma de solución en acetato de 1-metil-2-metoxietilo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39072099 | 45 | Copolímero de óxido de etileno y óxido de propileno, con grupos terminales aminopropil y metoxi | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39072099 | 50 | Polímero de perfluoropoliéter con grupos terminales de vinil-sililo o mezcla de dos componentes cuyo principal ingrediente es el mismo tipo de polímero de perfluoropoliéter con extremos de vinil-sililo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39072099 | 55 | Éster succinimidílico del ácido metoxi-poli(etilen-glicol)propiónico, con un peso molecular medio en número (Mn) de 5000 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39073000 | 40 | Resina epoxi, con un contenido, en peso, de dióxido de silicio superior o igual al 70 %, destinada al encapsulación de productos de las partidas nos8533, 8535, 8536, 8541, 8542 o 8548 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39269097 | 70 |
ex39073000 | 50 | Resina epoxi líquida de copolímero de 2-propenonitrilo y epóxido de 1,3-butadieno, sin disolventes, con: un contenido de borato de cinc hidratado no superior al 40 % en peso,un contenido de trióxido de diantimonio no superior al 5 % en peso | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39076080 | 10 | Copolímero de ácido tereftálico y de ácido isoftálico con etilenglicol, butano-1,4-diol y hexano-1,6-diol | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39076080 | 30 | Concentrado fijador de oxígeno compuesto por una mezcla de: un copolímero obtenido a partir de politereftalato de etileno, dianhídrido piromelítico (PMDA) y de polibutadieno sustituido por hidróxiloun copolímero-barrera (determinado mediante el método ASTM F1115-95 (2001)) obtenido a partir de de xililenodiaminas y ácido adípico, ycolorantes orgánicos y/o pigmentos orgánicos e incorgánicosen los que predomina el primer copolímero | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
39077000 | | Poli(ácido lactico) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex39079990 | 10 | Poli(oxi-1,4-fenilencarbonilo), en forma de polvo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex39079990 | 20 | Copoliéster de cristal líquido con un punto de fusión no inferior a 270 °C, con o sin materias de relleno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex39079990 | 50 | Resina polimérica semicristalina de politereftalato de ciclohexilendimetileno, con un contenido en peso como mínimo del 10 % y como máximo del 40 % de fibra de vidrio, en forma de gránulos o aglomerados | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
[4]ex39079990 | 60 | Copolímero de ácido tereftálico y ácido isoftálico con bisfenol A | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex39089000 | 10 | Poli(iminometilen-1,3-fenilenmetileniminoadipoil), en una de las formas señaladas en la nota 6 b) del capítulo 39 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39089000 | 20 | Copolímero compuesto por hexametilendiamina, ácido isoftalico y ácido tereftálico, en una de las formas señaladas en la nota 6b) del capítulo 39 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39089000 | 30 | Producto de reacción de mezclas de ácidos octadecan-carboxílicos polimerizados con una poliéter-diamina alifática | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39089000 | 50 | Concentrado fijador de oxígeno compuesto por una mezcla de: un copolímero obtenido a partir de politereftalato de etileno, dianhídrido piromelítico (PMDA) y de polibutadieno sustituido por hidróxiloun copolímero-barrera (determinado mediante el método ASTM F1115-95 (2001)) obtenido a partir de de xililenodiaminas y ácido adípico, ycolorantes orgánicos y/o pigmentos orgánicos e incorgánicosen los que predomina el segundo copolímero | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39094000 | 10 | Producto de policondensación de fenol y formaldehído, en forma de esferas huecas de diámetro inferior a 150 μm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex39095090 | 10 | Fotopolímero líquido endurecible con UV consistente en una mezcla con un contenido de poliuretanos igual o superior al 60 % en peso y un contenido de acrilatos del 30 % (± 8 %) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex39100000 | 20 | Copolímero en bloque de poli(metil-3,3,3-trifluoropropilsiloxano) y de poli[metil(vinil)siloxano] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39100000 | 40 | Siliconas biocompatibles para la fabricación de implantes quirúrgicos a largo plazo [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex39100000 | 50 | Adhesivo sensible a la presión a base de silicona, con disolventes y goma de copoli(dimetilsiloxano/difenilsiloxano) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex39111000 | 81 | Resina hidrocarbonada no hidrogenada, obtenida mediante polimerización de alcanos C-5 a C-10, ciclopentadieno y diciclopentadieno con un color Gardner (determinado mediante el método ASTM D6166) superior a 10 para el producto puro o superior a 8 para la solución del 50 % en volumen en tolueno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39119019 | 10 | Poli(oxi-1,4-fenilenosulfonil-1,4-fenilenooxi-4,4′-bifenileno) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39119019 | 30 | Copolímero de etilenimina y ditiocarbamato de etilenimina, en solución acuosa de hidróxido sódico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex39119099 | 25 | Copolímero de viniltolueno y α-metilestireno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex39119099 | 31 | Copolímeros de butadieno y ácido maleico, incluso con sus sales de amonio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex39119099 | 40 | Sal mixta de calcio y sodio de uno copolímero de ácido maleico y metil vinil éter, con un contenido en calcio superior o igual al 9 % pero inferior o igual al 16 % en peso | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39119099 | 45 | Copolímero de ácido maleico y metil vinil éter | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39119099 | 65 | Sal de calcio y cinc de un copolímero de ácido maleico y de metil vinil éter | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39119099 | 86 | Copolímero de metil-vinil-éter y anhídrido del ácido maleico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
[4]ex39123985 | 10 | Etilcelulosa sin plastificar | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex39123985 | 20 | Etilcelulosa, en forma de dispersión acuosa que contengan hexadecan-1-ol y sulfato de sodio y dodecilo, con un contenido, en peso, de etilcelulosa de (27 ± 3) % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex39123985 | 30 | Celulosa, hidroxietilada y alquilada con una longitud de la cadena alquilo superior o igual a 3 átomos de carbono | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39129010 | 10 | Acetato propionato de celulosa, sin plastificar, en forma de polvo: con un contenido de propionilo superior o igual al 25 % en peso (según la norma ASTM D 817-72) ycon una viscosidad inferior o igual a 120 poise (según la norma ASTM D 817-72),destinado a la fabricación de tintas de impresión, pinturas, barnices y otros revestimientos, y revestimientos utilizados en reprografía [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39129010 | 20 | Ftalato de hidroxipropil-metil-celulosa | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39139000 | 81 | Mezcla de cianoetil-pululano y cianoetil-poli(alcohol vinílico) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39139000 | 85 | Hialuronato de sodio estéril | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39139000 | 92 | Proteína modificada químicamente mediante carboxilación y/o adición de ácido ftálico, con un peso molecular medio en peso (Mw) de 100000 a 300000 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39139000 | 94 | Gránulos que contienen en peso: como mínimo un 35 % pero menos del 75 % de un biopolímero extruido de alto contenido en amilosa obtenido de almidón de maíz,como mínimo un 5 % pero menos del 16 % de alcohol polivinílico,como mínimo un 10 % pero menos del 46 % de plastificantes poliólicos,como mínimo un 0,25 % pero menos del 3 % de ácido esteárico,posiblemente, aunque no obligatoriamente, un 30 % (± 10 %) de resina de poliéster biodegradable, pero sin llegar a un nivel que supere la cantidad del biopolímero de alto contenido en amilosa | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex39139000 | 95 | Ácido condroitinosulfúrico, sal sódica | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39139000 | 96 | Polvo compuesto en un 90 % (± 5 %) en peso por un biopolímero extruido de alto contenido en amilosa obtenido de almidón de maíz, en un 10 % (± 5 %) en peso por un polímero sintético y en un 0,5 % (± 0,25 %) por ácido esteárico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
[4]ex39173200 | 91 | Tubo compuesto por un copolímero en bloque de politetrafluoroetileno y poliperfluoroalcoxitrifluoroetileno, de longitud inferior o igual a 600 mm, de diámetro inferior o igual a 85 mm y de espesor de pared superior o igual a 30 μm pero inferior o igual a 110 μm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex39174000 | 91 | Conectores de plástico formados por juntas tóricas, una lengüeta de sujeción y un sistema de liberación para su inserción en las mangueras de combustible para automóviles | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex39191019 | 10 | Hoja reflectora constituida por una capa de poliuretano que presenta, sobre una cara, marcas de seguridad y bolitas de vidrio empotradas y, sobre la otra cara, una capa adhesiva, recubierta por una cara o por las dos caras de una película de protección que puede retirarse | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39191080 | 25 |
ex39199000 | 31 |
ex39191019 | 20 | Rollos de cinta adhesiva por ambas caras: recubierta de goma sintética o natural no vulcanizadade anchura igual o superior a 20 mm pero no superior a 40 mmcompuesta de silicio, hidróxido de aluminio, acrilo y uretano | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex39191080 | 21 | Hoja estratificada reflectante, constituida por una hoja de policarbonato totalmente realzada por una cara de manera regular, recubierta por ambas caras de una o varias capas de material plástico y por una cara de una capa adhesiva y una película de protección que puede retirarse | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39199000 | 21 |
ex39206100 | 20 |
[4]ex39191080 | 30 | Película de resina epoxi modificada, autoadhesiva, de dos caras, en rollos de 10-20 cm de anchura y 10-210 m de longitud, y con un grosor total de 10-50 μm, no destinada a la venta al pormenor | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
[4]ex39191080 | 35 | Hoja reflectante, constituida por una capa de poli(cloruro de vinilo), una capa de poliéster alcídico, que presenta, en una cara, marcas de seguridad contra la falsificación, la alteración o la sustitución de datos o la duplicación, o una marca oficial para un uso determinado, únicamente visible mediante iluminación retrorreflectante e incrustada de esferas de vidrio y, en la otra cara, una capa adhesiva, con una o ambas caras recubiertas por una hoja de protección amovible | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex39191080 | 40 | Película de cloruro de polivinilo negro con un brillo elevado de más de 90 grados, determinado por el método ASTM D 2457, recubierta por un lado con una película protectora de politereftalato de etileno y por el otro lado un adhesivo sensible a la presión con canales y un soporte de politereftalato de etileno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex39199000 | 43 |
[4]ex39191080 | 45 | Cinta de espuma de polietileno reforzada, recubierta en ambas caras de adhesivo acrílico microacanalado sensible a la presión y, en una cara, de una capa, con un espesor de aplicación superior o igual a 0,38 mm pero inferior o igual a 1,53 mm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex39199000 | 45 |
[4]ex39191080 | 50 | Película adhesiva compuesta por una base de un copolímero de etileno y acetato de vinilo (EVA) de espesor superior o igual a 70 μm y una parte adhesiva de tipo acrílico de espesor superior o igual a 5 μm, destinada a la protección de la surperficie de discos de silicio [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39199000 | 41 |
ex39201089 | 25 |
[4]ex39191080 | 55 | Cinta de espuma acrílica, con un lado revestido con un adhesivo activable por calor o un adhesivo acrílico sensible a la presión y el otro lado con un adhesivo acrílico sensible a la presión y una película de protección desprendible de una adherencia a un ángulo de 90 ° superior a 25 N/cm (según la norma ASTM D 3330) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex39199000 | 53 |
[4]ex39191080 | 60 | Hojas estratificadas reflectantes, con un motivo de forma regular, compuestas sucesivamente por una película de poli(metacrilato de metilo), una capa de polímero acrílico que contenga microprismas, otra película de poli(metacrilato de metilo), una capa adhesiva y una película de protección extraíble | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex39191080 | 65 | Láminas estratificadas, reflectantes, autoadhesivas, con un patrón regular, formadas por una película de polímero acrílico seguida por una capa de poli(metacrilato de metilo) con microprismas, incluso con una capa adicional de poliéster y adhesiva, con una película de protección final | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39199000 | 57 |
[4]ex39199000 | 19 | Película autoadhesiva transparte de poli(tereftalato de etileno) libre de impurezas o defectos, recubierta por una de sus superficies con un adhesivo acrílico sensible a la presión y una capa protectora, y por la otra con una capa antiestática del compuesto orgánico iónico colina, y una capa contra el polvo imprimible de un compuesto orgánico de alquilo de cadena larga modificado de un grosor total igual o superior a 54 μm pero no superior a 64 μm y con una anchura igual o superior 1295 mm pero no superior a 1305 mm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex39199000 | 23 | Hoja formada por 1 a 3 capas laminadas de poli(tereftalato de etileno) y un copolímero de ácido tereftálico, ácido sebácico y etilenglicol, que en una cara lleva un revestimiento acrílico resistente a la abrasión y en la otra cara un adhesivo acrílico sensible a la presión, un revestimiento de metilcelulosa soluble en agua y un forro protector de poli(tereftalato de etileno) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex39199000 | 25 | Película multicapa de poli(tereftalato de etileno) y copolímero de acrilato de butilo y metacrilato de metilo, recubierto, en una cara, de un revestimiento acrílico resistente a la abrasión con nanopartículas de óxido de estaño y antimonio y negro de carbón, y, en la otra cara, de un adhesivo acrílico sensible a la presión y una capa protectora de poli(tereftalato de etileno) recubierta de silicona | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
[4]ex39199000 | 27 | Película de poli(tereftalato de etileno), con una fuerza adhesiva inferior o igual a 0,147N/25 mm y una descarga electroestática inferior o igual a 500 V | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex39199000 | 29 | Película de poliester recubierta en ambas caras por un adhesivo acrílico y/o de goma sensible a la presión, en rollos de una anchura superior o igual a 45,7cm pero inferior o igual a 132 cm (presentado en soporte antiadherente) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex39199000 | 33 | Película autoadhesiva transpartente de polietileno, libre de impurezas o defectos recubierta por una de sus superficies con un adhesivo acrílico sensible a la presión de un grosor igual o superior a 60 μm pero no superior a 70 μm, y con una anchura igual o superior a 1245 mm pero no superior a 1255 mm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex39199000 | 35 | Hoja reflectante en rollos de anchura superior a 20 cm, con un motivo regular grabado, constituida por una película de policloruro de vinilo recubierta por una de sus superficies con una capa a base de polímeros acrílicos y por la otra con: una capa de poliuretano con microesferas de vidrio,una capa adhesiva, yuna película despegable | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex39199000 | 37 | Película de poli(cloruro de vinilo) sensible a los rayos UV: con un espesor igual o superior a 78 μm,recubierta por un lado con una capa adhesiva de tipo acrílico de un espesor igual o superior a 8 μm y con una película de protección,con una fuerza de adherencia igual o superior a 1764 mN/25 mm,destinadas al corte de silicio [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex39199000 | 39 | Hojas de poli(cloruro de vinilo), de espesor inferior a 1 mm, recubiertas por un adhesivo en el que van incluidas esferas de vidrio de diámetro inferior o igual a 100 μm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex39199000 | 47 | Película polarizada, en rollos, compuesta de una película de varias capas de alcohol de polivinilo, sustentada, en cada cara, por una película de triacetil celulosa, y dotada, en una de las caras, de una película de protección adhesiva mediante presión | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex90012000 | 40 |
[4]ex39199000 | 49 | Hoja reflectante estratificada compuesta por una película de poli(metacrilato de metilo) grabada en una de sus superficies con un motivo regular, una película que contiene microesferas de vidrio, una capa adhesiva y una hoja despegable | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex39199000 | 51 | Hoja biaxialmente orientada de poli(metacrilato de metilo), de espesor superior o igual a 50 μm pero inferior o igual a 90 μm, recubierta o no por una cara de una capa adhesiva y una película de protección que puede retirarse | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39205100 | 30 |
[4]ex39199000 | 55 | Rollos de película de polipropileno de orientación biaxial con: revestimiento autoadhesivouna anchura igual o superior a 363 mm pero no superior a 507 mm;un grosor total de película igual o superior a 10 μm pero inferior a 100 μmpara la protección de pantallas de LCD durante la fabricación de módulos de LCD [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
[4]ex39201025 | 10 | Hoja de espesor inferior o igual a 0,20 mm, de una mezcla de polietileno y de un copolímero de etileno y octeno-1, con impresiones en forma de romboides, destinada a recubrir ambos lados de una película de caucho sin vulcanizar [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39201089 | 20 |
[4]ex39201025 | 20 | Hoja de polietileno, del tipo de los utilizado para cintas entintadas de máquinas de escribir | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39201028 | 91 | Película de polietileno de un grosor de 19 μm (± 1), con un diseño impreso compuesto por ocho colores diferentes en una superficie y un color en la superficie contraria. El diseño reúne las siguientes características: es repetitivo y está espaciado de forma regular a lo largo de toda la películaobservado tanto desde la parte anterior como posterior está idénticamente alineado | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39201089 | 40 | Hojas de material compuesto, que presenten un revestimiento acrílico, estratificadas con una capa de polietileno de alta densidad, de espesor total superior o igual a 0,8 mm pero inferior o igual a 1,2 mm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex39202021 | 30 | Películas de polipropileno de orientación biaxial, con una capa coextruida de polietileno en una cara y de espesor total superior o igual a 11,5 μm pero inferior o igual a 13,5 μm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39202029 | 92 | Película de orientación mono-axial, de un grosor no superior a 75 μm, compuesta por tres capas, cada una de las cuales contiene una mezcla de polipropileno y polietileno, con una capa interior compuesta o no por dióxido de titanio, con: una resistencia a la rotura por tracción en la dirección longitudinal igual o superior a 175 MPa pero no superior a 270 MPa, yuna resistencia a la rotura por tracción en la dirección transversal igual o superior a 20 MPa pero no superior a 40 MPadeterminadas mediante el método ASTM D882/ISO 527-3 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex39202029 | 93 | Hoja orientada monoaxialmente, constituida por tres capas, cada una de las cuales está constituida por una mezcla de polipropileno y de un copolímero de etileno y de acetato de vinilo, con: un espesor superior o igual a 55 μm pero inferior o igual a 97 μm,un módulo de elasticidad en el sentido de la máquina superior o igual a 0,75 GPa pero inferior o igual a 1,45 GPa yun módulo de elasticidad en el sentido transversal superior o igual a 0,20 GPa pero inferior o igual a 0,55 GPa | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex39202080 | 92 | Hoja o cinta estratificada, compuesta por una hoja de espesor superior o igual a 181 μm pero inferior o igual a 223 μm de una mezcla de un copolímero de propileno y etileno y de un copolímero de estireno-etileno-butileno-estireno (SEBS) recubierta por una cara de una capa de un copolímero de estireno-etileno-butileno-estireno (SEBS) y de una capa de poliéster | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39204310 | 92 | Hojas de poli(cloruro de vinilo), estabilizadas contra los rayos ultravioletas, sin agujeros, incluso microscópicos, de espesor superior o igual a 60 μm pero inferior o igual a 80 μm, con un contenido de plastificante superior o igual a 30 partes pero inferior o igual a 40 partes por 100 partes de poli(cloruro de vinilo) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39204310 | 94 | Hoja de reflexión especular superior o igual a 70, medida con un ángulo de 60 ° utilizando un brillómetro (según la norma ISO 2813:2000), constituida por una o dos capas de poli(cloruro de vinilo) revestidas en ambos lados por una capa de plástico, de espesor superior o igual a 0,26 mm pero inferior o igual a 1,0 mm, cubierta en su lado brillante por una hoja protectora de polietileno, en rollos de anchura superior o igual a 1000 mm pero inferior o igual a 1450 mm, destinada a utilizarse en la fabricación de productos de la partida no9403 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39204910 | 93 |
ex39204310 | 95 | Hoja estratificada reflectante, constituida por una hoja de poli(cloruro de vinilo) y de una hoja de otro plástico totalmente embutida de manera regular piramidal, recubierta por una cara de una película de protección que puede retirarse | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39204310 | 96 | Hoja, de reflexión especular superior o igual a 70 medida con un ángulo de 60 ° utilizando un brillómetro (según la norma ISO 2813:2000), constituida por una capa de poli(tereftalato de etileno) y una capa de poli(cloruro de vinilo) coloreado, destinada a cubrir paneles y puertas del tipo de los utilizado en la fabricación de electrodomésticos [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39204310 | 97 | Hoja estampada con una profundidad inferior o igual a 12 μm, de reflexión especular superior o igual a 7 pero inferior o igual a 17, medida con un ángulo de 60 ° utilizando un brillómetro (según la norma ISO 2813:2000), constituida por al menos dos capas de poli(cloruro de vinilo), de espesor total inferior o igual a 0,5 mm, cubierta en la cara estampada por una hoja protectora, en rollos de anchura superior o igual a 1400 mm pero inferior o igual a 1420 mm, destinada a utilizarse en la fabricación de productos de la partida no9403 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39205100 | 10 | Placa de poli(metacrilato de metilo), con revestimiento antiestático, de dimensiones de 738 × 972 mm (± 1,5 mm) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39205100 | 20 | Placa de poli(metacrilato de metilo) que contengan trihidróxido de aluminio, de espesor superior o igual a 3,5 mm pero inferior o igual a 19 mm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39205100 | 40 | Hojas de polimetacrilato de metilo conformes con las normas EN 4364 (MIL-P-5425E), EN 4365 (MIL-P-8184) y EN 4366 (MIL-PRF-25690) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39205990 | 10 | Hojas no celulares y no laminadas de copolímero modificado de acrilonitrilo-acrilato de metilo de un grosor igual o superior a 1,0 mm, pero no superior a 1,3 mm, presentadas en bobinas | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex39206219 | 01 | Hoja opaca coextruida de poli(tereftalato de etileno), de espesor superior o igual a 50 μm pero inferior o igual a 350 μm, constituida particularmente por una capa que contenga negro de humo de gas natural | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39206219 | 03 |
ex39206219 | 07 | Película de poli(tereftalato de etileno), no revestida con un adhesivo, de espesor inferior o igual a 25 μm: | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39206219 | 09 | bien únicamente coloreada en la masa,o bien coloreada en la masa y metalizada por una cara |
ex39206219 | 11 | Hoja de poli(tereftalato de etileno) únicamente, de espesor total inferior o igual a 120 μm, compuesta por una o dos capas contengan cada en la masa un colorante y/o un material absorvente de UV, no revestida con adhesivo o otros materiales | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39206219 | 13 |
ex39206219 | 14 | Hoja de poli(tereftalato de etileno), de espesor superior o igual a 20 μm pero inferior o igual a 150 μm, recubierta por una cara de silicona, destinada a utilizarse en la fabricación de películas para ventanas [1] | 3 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex39206219 | 16 |
ex39206219 | 17 | Hoja estratificada de poli(tereftalato de etileno) únicamente, de espesor total inferior o igual a 120 μm, compuesta por una capa únicamente metalizada y una o dos capas contengan cada en la masa un colorante y/o un material absorvente de UV, no revestida con adhesivo o otros materiales | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39206219 | 19 |
ex39206219 | 20 | Película reflectante de poliéster con impresiones en forma de pirámides, destinada a la fabricación de autoadhesivos y brazaletes de seguridad, de vestidos de seguridad y sus accesorios, o de carteras, bolsas o continentes similares [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39206219 | 21 | Hoja de poli(tereftalato de etileno), recubierta por una cara o por ambas caras con una capa de poliéster modificado, de espesor total superior o igual a 7 μm pero inferior o igual a 11 μm, destinada a la fabricación de videocintas con una capa magnética de pigmentos metálicos y con una anchura de 8 mm o de 12,7 mm [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39206219 | 23 |
ex39206219 | 37 | Hoja de poli(tereftalato de etileno), de espesor inferior o igual a 12 μm, recubiero por una cara con una capa de óxido de aluminio de espesor inferior o igual a 35 nm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39206219 | 39 |
ex39206219 | 41 | Hoja de poli(tereftalato de etileno), de espesor superior o igual a 18 μm pero inferior o igual a 25 μm, con: | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39206219 | 43 | una retracción de (3,4 ± 0,1) % en el sentido de la máquina (según la norma ASTM D 1204) yuna retracción de (0,3 ± 0,2) % en sentido transversal (según la norma ASTM D 1204) |
ex39206219 | 51 | Hoja de poli(tereftalato de etileno), poli(naftalato de etileno) u otro poliéster similar, recubierta por una cara con metales y/o óxidos de metales, con un contenido, en peso, de aluminio inferior al 0,1 %, de espesor inferior o igual a 300 μm y de resistividad de superficie inferior o igual a 10000 ohm (por cuadrado) (según la norma ASTM D 257-99) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39206219 | 53 |
ex39206219 | 54 | Hoja mate de poli(tereftalato de etileno), de reflexión especular de 15 medida con un ángulo de 45 ° y de 18 medida con un ángulo de 60 ° utilizando un brillómetro (según la norma ISO 2813:2000) y de anchura superior o igual a 1600 mm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39206219 | 56 |
ex39206219 | 57 | Hoja de poli(tereftalato de etileno) blanco, coloreada en la masa, de espesor superior o igual a 185 μm pero inferior o igual a 253 μm, recubierta por ambas caras con una capa antiestática | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39206219 | 59 |
ex39206219 | 73 | Película iridiscente de poliéster y de poli(metacrilato de metilo) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39206900 | 40 |
ex39206219 | 75 | Hoja transparente de tereftalato de polietileno, recubierta por ambos lados de capas finas de sustancias orgánicas de base acrílica de un grosor de 7-80 nm, que le confieren una buena capacidad de adherencia, con una tensión superficial de 37 Dyne/cm, una transmisión lumínica superior al 93 %, un valor de turbidez inferior al 1,3 %, un grosor total de 125 μm o 188 μm y una anchura comprendida entre 850 mm y 1600 mm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39206219 | 77 |
ex39206219 | 80 | Película de tereftatalo de polietileno de un grosor no superior a 20 μm, recubierta por ambos lados de una capa estanca al gas consistente en una matriz de polímeros en la que se dispersa sílice de un grosor no superior a 2 μm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex39206219 | 82 |
ex39206219 | 88 | Hoja estratificada, compuesta por una película orientada biaxialmente de poli(tereftalato de etileno), revestida por un lado o por los dos de una capa de poli(tereftalato de etileno), destinada a utilizarse en la fabricación de documentos de identidad, tarjetas de crédito y artículos similares (incluidas las "tarjetas inteligentes") [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39206900 | 20 | Hoja de poli(naftaleno-2,6-dicarboxilato de etileno) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39207990 | 10 | Película de acetatobutirato de celulosa, combinada o no con una capa de policarbonato, de un espesor inferior o igual a 0,81 mm, que contiene una microcelosía con un ángulo de visión típico de 30 grados medido a cada lado de la normal a la superficie | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex39209100 | 91 | Película de poli(butiral de vinilo) con una banda gradualmente coloreada | 3 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39209100 | 92 | Película plastificada de polivinilbutiral, con un contenido en peso de: bien de adipato de dihexilo superior o igual al 14,5 % pero inferior o igual al 17,5 %,o bien de sebacato de dibutilo superior o igual al 14,5 % pero inferior o igual al 28,5 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39209100 | 93 | Películas de tereftalato de polietileno, incluso metalizadas en una o en las dos caras, o películas estratificadas de películas de tereftalato de polietileno, metalizadas únicamente en la cara exterior, con las características siguientes: factor de transmisión de luz visible superior o igual al 50 %,revestimiento de una o de las dos caras con una capa de poli(vinilbutiral), pero no con un adhesivo ni con ningún otro material salvo el poli(vinilbutiral),espesor total inferior o igual a 0,2 mm, sin incluir la capa de poli(vinilbutiral),destinadas a la fabricación de vidrio estratificado termorreflectante o decorativo [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39209100 | 95 | Películas de poli(butiral de vinilo) coextruidas con una banda coloreada graduada y un contenido en peso igual o superior al 29 %, pero no superior al 31 %, de 2,2′-etilendioxidietil-bis(2-etilhexanoato) como plastificante | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39209200 | 30 | Película de poliamida de un grosor no superior a 20 μm, recubierta por ambos lados de una capa estanca al gas consistente en una matriz de polímeros en la que se ha dispersado sílice, y con un grosor no superior a 2 μm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex39209928 | 40 | Película de polímero, con el siguiente contenido de monómeros: poli (tetrametilén-éter-glicol),bis (4-isocianatociclohexil) metano,1,4-butanodiol o 1,3-butanodiol,con un grosor de 0,25 mm, como mínimo, y de 5,0 mm, como máximograbada con un motivo regular en una de sus superficies,y recubierta de una película de protección que puede retirarse | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39209928 | 50 | Película termoplástica de poliuretano, de un grosor igual o superior a 250 μm, pero no superior a 350 μm, cubierta en una de sus caras con una película protectora separable | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex39209959 | 25 | Película de poli(1-clorotrifluoroetileno) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39209959 | 50 | Película de politetrafluoroetileno, no microporosa, en rollos, de espesor superior o igual a 0,019 mm pero inferior o igual a 0,14 mm, impermeable al vapor de agua | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39209959 | 55 | Membranas intercambiadoras de iones en material plástico fluorado | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39209959 | 60 | Películas de copolímeros de alcohol vinílico, solubles en agua fría, de espesor superior o igual a 34 micrómetros pero inferior o igual a 90 micrómetros, con una resistencia a la tracción superior o igual a 20 MPa pero inferior o igual a 45 MPa y un alargamiento de rotura superior o igual al 250 % pero inferior o igual al 900 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39209990 | 20 | Película conductora anisotrópica, en rollos, con una anchura mínima de 1,5 mm y máxima de 3,15 mm, y una longitud máxima de 300 m, utilizada para unir componentes electrónicos en la producción de pantallas LCD o de plasma | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39211310 | 10 | Hoja de espuma de poliuretano, con un espesor de 3 mm (± 15 %) y una densidad superior o igual a 0,09435 pero inferior a 0,10092 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39211900 | 91 | Película de polipropileno microporosa de espesor inferior o igual a 100 μm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39211900 | 93 | Banda de politetrafluoretileno microporoso sobre un soporte de tela sin tejer, destinada a utilizarse en la fabricación de filtros para equipos de diálisis renal [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39211900 | 95 | Hoja de polietersulfona, de espesor inferior o igual a 200 μm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39211900 | 96 | Hoja celular, formada por una capa de polietileno de espesor superior o igual a 90 μm pero inferior o igual a 140 μm y una capa de celulosa regenerada de espesor superior o igual a 10 μm pero inferior o igual a 40 μm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex39219010 | 10 | Placa compuesta de poli(tereftalato de etileno) o de poli(tereftalato de butileno), armada con fibras de vidrio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex39219010 | 20 | Película de politereftalato de etileno reforzada por una o ambas superficies con una capa de fibras unidireccionales de politereftalato de etileno e impregnada de poliuretano o resina epoxídica | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39219055 | 20 | Fibra de vidrio reforzada preimpregnada compuesta por resina de éster de cianato o resina de bismaleimida (B) triacina (T) mezclada con resina epoxídica de las siguientes dimensiones: 469,9 mm (±2 mm) × 622,3 mm (±2 mm), o469,9 mm (±2 mm) × 414,2 mm (±2mm), o546,1 mm (±2 mm) × 622,3 mm (±2mm) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39219060 | 91 | Tejidos de politetrafluoroetileno, bañados o recubiertos de un copolímero de tetrafluoroetileno y de trifluoroetileno con cadenas laterales alkoxiperfluoradas acabadas en grupos ácido carboxílico o ácido sulfónico, incluso en forma de sal de potasio o de sodio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex54077100 | 20 |
ex59039099 | 10 |
ex39219060 | 93 | Hoja, de reflexión especular superior o igual a 30 pero inferior o igual a 60 medida con un ángulo de 60 ° utilizando un brillómetro (según la norma ISO 2813:2000), constituida por una capa de poli(tereftalato de etileno) y una capa de poli(cloruro de vinilo) coloreado, unidas por un revestimiento adhesivo metalizado, destinada a cubrir paneles y puertas del tipo de los utilizado en la fabricación de electrodomésticos [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39233090 | 10 | Recipiente de polietileno para hidrógeno comprimido: con remates de aluminio en ambos extremos,totalmente enfundado en una cubierta de fibras de carbono impregnadas de resina epoxi,de diámetro igual o superior a 213 mm, pero no superior a 368 mm,de longitud igual o superior a 860 mm, pero no superior a 1260 mm ycon una capacidad igual o superior a 18 litros pero no superior a 50 litros | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39269092 | 20 | Películas u hojas reflejantes compuestas por una cara superior de poli(cloruro de vinilo) que presente impresiones regulares en forma de pirámides, termoselladas en líneas paralelas o en forma de rejilla con una cara dorsal de material plástico o de material tricotado cubierto por un lado con material plástico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39269097 | 10 | Microesferas de polímero de divinilbenceno, de diámetro superior o igual a 4,5 μm pero inferior o igual a 80 μm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39269097 | 15 | Ballestas transversales, de plástico reforzado con fibra de vidrio, destinadas a la fabricación de sistemas de suspensión para vehículos de motor [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39269097 | 25 | Microesferas no expansibles de un copolímero de acrilonitrilo, metacrilonitrilo y metacrilato de isobornilo, de diámetro superior o igual a 3 μm pero inferior o igual a 4,6 μm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex39269097 | 55 | Producto plano de polietileno perforado en direcciones opuestas, de espesor superior o igual a 600 μm pero inferior o igual a 1200 μm y de peso superior o igual a 21 g/m2 pero inferior o igual a 42 g/m2 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex40070000 | 10 | Hilos y cuerdas, de caucho vulcanizado siliconado | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex40169997 | 20 | Tapón de estanqueidad de caucho flexible destinada a la fabricación de condensadores electrolíticos [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
41051010 | | Pieles depiladas de ovino, preparadas, curtidas o recurtidas pero sin preparación posterior, incluso divididas, excepto las de la partida no4114 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
41051090 |
41053091 |
41053099 |
41062110 | | Pieles depiladas de caprino, preparadas, curtidas o recurtidas pero sin preparación posterior, incluso divididas, excepto las de la partida no4114 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
41062290 |
41063110 | | Pieles depiladas de los demás animales y pieles de animales sin pelo, preparadas, solamente curtidas, excepto las de la partida no4114 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
41063290 |
41064090 |
41069200 |
ex50040010 | 10 | Hilados de seda (salvo los hilados de desperdicios de seda) sin acondicionar para la venta al por menor, crudos, descrudados o blanqueados, íntegramente de seda | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex50040090 | 10 | Hilados totalmente de seda, sin acondicionar para la venta al por menor | 2,5 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex50050010 | 10 | Hilados totalmente de desperdicios de seda (schappe) sin acondicionar para la venta al por menor | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex50050090 | 10 |
ex52053100 | 10 | Hilado retorcido de algodón blanqueado de seis hilos, de título igual o superior a 925 decitex, pero igual o inferior a 989 decitex por hilo, para la fabricación de tampones [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
52081110 | | Gasas para compresas | 5,2 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex54024500 | 20 | Hilos exclusivamente de poliamidas aromáticas obtenidas por policondensación de m-fenilendiamina con ácido isoftálico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex54024700 | 10 | Hilado de filamentos sintéticos bicompuestos, no texturados, sin retorcer, con un título mínimo de 1650 dtex y máximo de 1800 dtex, constituido por un mínimo de 110 y un máximo de 120 filamentos, cada filamento con un alma de poli(tereftalato de etileno) y un envoltorio de poliamida-6, con un contenido en peso mínimo del 75 % y máximo del 77 % de poli(tereftalato de etileno), destinado a la fabricación de artículos de revestimientos de tejados (roofings) [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex54024900 | 30 | Hilos de un copolímero de ácido glicólico y ácido láctico, destinados a la fabricación de suturas quirúrgicas [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex54024900 | 50 | Hilos de poli(alcohol vinílico), no tejidos | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex54024900 | 70 | Hilados de filamentos sintéticos, no retorcidos, con un contenido de acrilonitrilo superior o igual al 85 % en peso, en forma de mecha con 1000 filamentos continuos o más pero no más de 25000 filamentos contínuos, de peso por metro superior o igual a 0,12 g pero inferior o igual a 3,75 g y de longitud superior o igual a 100 m, destinados a la fabricación de hilos de fibras de carbono [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex54041900 | 20 | Monofilamentos de poli(1,4-dioxanona) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex54041900 | 30 | Monofilamentos no estériles de un copolímero de 1,3-dioxan-2-ona y de 1,4-dioxan-2,5-diona, destinados a la fabricación de suturas quirúrgicas [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex54041900 | 50 | Monofilamentos de poliéster o poli(tereftalato de butileno), de cuya mayor dimensión de la sección transversal igual o superior a 0,5mm sin exceder de 1 mm destinado a la fabricación de cierres de cremallera [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex54049090 | 20 | Láminas de poliimida | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex54071000 | 10 | Tejido constituido por hilos de urdimbre de poliamida-6,6 y por hilos de trama de poliamida-6,6, de poliuretano y de un copolímero de ácido tereftálico, de p-fenilendiamina y de 3,4′-oxibis(fenilenamina) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex55031100 | 10 | Fibras sintéticas discontinuas de un copolímero de ácido tereftálico, de p-fenilendiamina y de 3,4′-oxibis(fenilenamina), de longitud inferior o igual a 7 mm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex56013000 | 40 |
ex55039000 | 20 | Fibras de poli(alcohol vinílico), incluso acetiladas | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex55069000 | 10 |
ex56013000 | 10 |
ex56031110 | 10 | Telas sin tejer de poli(alcohol vinílico), en piezas o simplemente cortadas en forma cuadrada o rectangular: | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex56031190 | 10 | —de espesor superior o igual a 200 μm pero inferior o igual a 280 μm y |
ex56031210 | 10 | —de peso superior o igual a 20 g/m2 pero inferior o igual a 50 g/m2 |
ex56031290 | 10 | |
ex56039110 | 10 |
ex56039190 | 10 |
ex56039210 | 10 |
ex56039290 | 10 |
ex56031110 | 20 | Tela sin tejer, de peso no superior a 20 g/m2, con filamentos obtenidos por hilado directo y pulverización superpuestos en tres capas, de manera que las dos capas exteriores se componen de filamentos continuos finos (con un diámetro superior a 10 μm pero no superior a 20 μm) y la capa interior de filamentos continuos extrafinos (con un diámetro superior a 1 μm pero no superior a 5 μm), para la fabricación de pañales para bebés y artículos higiénicos similares [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex56031190 | 20 |
ex56031290 | 30 | Telas sin tejer, en piezas o simplemente cortadas en forma cuadrada o rectangular, de poliamida aromática obtenida mediante policondensación de m-fenilendiamina y ácido isoftálico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex56031390 | 30 |
ex56031490 | 10 |
ex56039290 | 60 |
ex56039390 | 40 |
ex56039490 | 30 |
ex56031290 | 50 | Tela sin tejer: de un peso igual o superior a 30 g/m2, aunque no superior a 60 g/m2,con fibras de polipropileno o de polipropileno y polietileno,incluso estampada, en la que:por un lado, el 65 % de la superficie total lleva motas circulares de 4 mm de diámetro, que consisten en fibras rizadas, fijadas, realzadas, no unidas, aptas para la fijación de corchetes extrudidos, y el 35 % restante de la superficie se compone de fibras unidas,y, por el otro lado, la superficie es lisa, sin texturar,destinada a la fabricación de pañales para bebés y artículos higiénicos similares [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex56031290 | 60 | Telas sin tejer de fibras de polietileno obtenidas por hilado directo, de peso superior a 60 g/m2 pero inferior o igual a 80 g/m2 y de resistencia al aire (Gurley) superior o igual a 8 s pero inferior o igual a 36 s (según la norma ISO 5636/5) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex56031390 | 60 |
ex56031290 | 70 | Telas sin tejer de polipropileno, constituidas por una capa de fibras obtenidas mediante la pulverización de polímero fundido, termosellada en cada cara a una capa de filamentos de polipropileno obtenida por hiladura directa, de espesor inferior o igual a 550 μm y de peso inferior o igual a 80 g/m2, en piezas o simplemente cortadas en forma cuadrada o rectangular, no impregnadas | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex56031390 | 70 |
ex56039290 | 40 |
ex56039390 | 10 |
ex56031310 | 10 | Tela sin tejer no conductora de la electricidad, compuesta por una hoja central de tereftalato de polietileno laminada por cada lado con fibras alineadas en una dirección de tereftalato de polietileno, recubierta por ambos lados con resina no conductora de la electricidad y resistente a las altas temperaturas, de peso igual o superior a 147 g/m2 pero no superior a 265 g/m2, con resistencia no isótropa a la tracción en ambas direcciones, destinada a la fabricación de material aislante de la electricidad | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex56031410 | 10 |
ex56031490 | 30 | Tela sin tejer, constituida por una hoja elastomérica central recubierta en cada cara por una capa de filamentos de polipropileno obtenidos mediante hilado directo, con un peso superior o igual a 200 g/m2 pero inferior a 300 g/m2 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex56039290 | 20 | Telas sin tejer constituidas por una capa central, obtenida por pulverización de un elastómero termoplástico fundido y termosellada en cada cara a una capa de filamentos de polipropileno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex56039390 | 20 |
ex56039290 | 70 | Telas sin tejer, formadas por capas múltiples de una mezcla de fibras obtenidas por pulverización de un polímero fundido y de fibras discontinuas de polipropileno y de poliéster, laminadas o no en una o ambas caras con filamentos obtenidos por hilado directo de polipropileno, de espesor total no superior a 50 mm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex56039490 | 40 |
ex56039490 | 20 | Varitas de fibras acrílicas, de longitud inferior o igual a 50 cm, destinadas a la fabricación de puntas de rotuladores [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex56075090 | 10 | Cordeles, no estériles, de poli(ácido glicólico) o de poli(ácido glicólico) y sus copolímeros con ácido láctico, trenzados, enfundados, destinados a la fabricación de suturas quirúrgicas [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex58030010 | 91 | Tejido de gasa de vuelta de algodón, de anchura inferior a 1500 mm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex59031090 | 10 | Tejidos o telas de punto, bañados o recubiertos por una cara de una capa de materias plásticas artificiales en la que están incorporadas microesferas | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex59032090 | 10 |
ex59039099 | 20 |
ex59069990 | 10 | Tejido cauchutado, constituido por hilos de urdimbre de poliamida-6,6 y por hilos de trama de poliamida-6,6, de poliuretano y de un copolímero de ácido tereftálico, de p-fenilendiamina y de 3,4′-oxibis(fenilenamina) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex59070000 | 10 | Tejidos bañados con una materia adhesiva en la que están incorporadas microesferas de diámetro inferior o igual a 150 μm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex59111000 | 10 | Fieltros de aguja de fibras sintéticas, que no contengan poliéster, incluso que contengan partículas catalíticas atrapadas en las fibras sintéticas, revestidos o recubiertos por un lado con película de politetrafluoroetileno, destinados a la fabricación de productos de filtración [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex59119090 | 30 | Partes de aparatos de filtración o purificación del agua mediante ósmosis inversa, constituidos esencialmente por membranas de materia plástica y reforzadas internamente por telas tejidas o no, enrolladas alrededor de un tubo perforado y encerrado en un cilindro de materia plástica, cuyo espesor de pared no sea superior a 4 mm, encerrado o no en un cilindro cuyo espesor de pared no sea inferior a 5 mm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex84219900 | 92 |
[4]ex59119090 | 40 | Almohadillas de poliéster para pulido, de varias capas, sin tejer, impregnadas de poliuretano | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex68051000 | 10 | Abrasivo en forma de partículas de forma idéntica sobre un soporte | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex68052000 | 10 |
ex68053080 | 10 |
ex68138900 | 10 | Guarniciones de fricción, de espesor inferior a 20 mm, sin montar, destinadas a la fabricación de componentes de fricción del tipo de los utilizados en las transmisiones y embragues automáticos [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex69039090 | 20 | Tubos y soportes de reactores de carburo de silicio, del tipo de los utilizados para equipar hornos de difusión y de oxidación para la producción de materiales semiconductores | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex69091900 | 30 | Soportes para catalizadores consistentes en elementos cerámicos porosos de cordierita o de mullita, con un volumen global inferior o igual a 65 l, provistos al menos de un canal continuo, con ambos extremos abiertos o bien uno de ellos cerrado, por cm2 de la superficie de la sección del elemento | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex69091900 | 50 | Manufacturas de cerámica hechas de filamentos continuos de óxidos cerámicos, con un contenido, en peso, de: | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex69149090 | 20 | trióxido de diboro superior o igual al 2 %,dióxido de silicio inferior o igual al 28 % ytrióxido de dialuminio superior o igual al 60 % |
ex69091900 | 60 | Soportes para catalizadores, compuestos de piezas de cerámica porosa de una mezcla de carburo de silicio y silicio, con una dureza inferior a 9 en la escala de Mohs, un volumen total inferior o igual a 65 litros y, por cada centímetro cuadrado de la superficie de la sección transversal, uno o varios canales cerrados en el extremo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex69149090 | 30 | Microesferas de cerámica, transparentes, obtenidas a partir de dióxido de silicio y de dióxido de zirconio, de diámetro superior a 125 μm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex70021000 | 10 | Esferas de vidrio E, con un diámetro superior o igual a 18,5 mm pero inferior a 26 mm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex70051025 | 10 | Vidrio flotado: de un espesor igual o superior a 2,0 mm, pero no superior a 2,4 mm,revestido en una de sus superficies con una capa reflectante de dióxido de estaño dopado con fluor | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex70051030 | 10 | Vidrio flotado: de un espesor igual o superior a 4,0 mm, pero no superior a 4,2 mm,con una transmisión de la luz del 91 % o más, medida por una fuente de luz de tipo D,revestido en una de sus supeficies con una capa reflectante de dióxido de estaño dopado con fluor | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex70060090 | 50 | Placa de vidrio cuya diagonal mide al menos 81 cm pero no más de 186 cm, provista de una película de malla o una capa conductora pulverizada para blindaje CEM y de una película absorbente del infrarrojo cercano, y que puede tener también capas adicionales de refuerzo del color o de efecto antirreflejos en uno o en ambos lados | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex70060090 | 60 | Placas de vidrio sódico-cálcico con: | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex85299092 | 46 | un límite de temple superior a 570 °Cun espesor igual o superior a 1,7 mm, pero no superior a 2,9 mmunas dimensiones de 1144 mm (± 0,5 mm) x 670 mm (± 0,5 mm) ó 1164 mm (± 0,5 mm) × 649 mm (± 0,5 mm)yya contenga o no:una película de óxido de estaño e indio, ouna red de electrodos compuesta de pasta de plata recubierta de material dieléctrico |
ex70071920 | 10 | Placas de vidrio con una diagonal superior o igual a 81,28 cm (± 1,5 cm) pero inferior o igual a 185,42 cm (± 1,5 cm), compuestas de vidrio templado; provistas de una película de malla y una película absorbente de infrarrojos cercanos o de una capa conductora bombardeada, así como de una capa opcional antirreflectante en una o en las dos caras, destinadas a la fabricación de productos clasificados en el código 8528 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex70071920 | 20 | Placa de vidrio templado o semitemplado de diagonal igual o superior a 81 cm, pero no superior a 186 cm, con una o más capas de polímero, pintadas o no o con cerámica negra o coloreada en torno a sus bordes, para utilización en la fabricación de productos correspondientes a la partida 8528 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex70072900 | 10 | Placas de vidrio con una diagonal superior o igual a 81,28 cm (± 1,5 cm) pero inferior o igual a 185,42 cm (± 1,5 cm), compuestas de dos placas sandwich estratificadas juntas; provistas de una película de malla y una película absorbente de infrarrojos cercanos o de una capa conductora bombardeada, así como de una capa opcional antirreflectante en una o en las dos caras | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex70111000 | 10 | Lentes de vidrio con puntos refringentes o elementos prismáticos, con un diámetro exterior superior a 121 mm pero inferior o igual a 125 mm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
70112000 | | Ampollas y envolturas tubulares, abiertas, y sus partes, de vidrio, sin guarniciones, para tubos catódicos | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex70140000 | 10 | Elementos de óptica de vidrio (excepto los de la partida no7015), sin trabajar ópticamente, excepto vidrio para señalización | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex70191200 | 10 | "Rovings", de título superior o igual a 2600 tex pero inferior o igual a 3300 tex y de pérdida por combustión superior o igual a 4 % pero inferior o igual a 8 % en peso (según la norma ASTM D 2584-94) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex70191200 | 15 | "Rovings", de título igual o superior a 650 tex pero inferior o igual a 2500 tex, recubiertos de una capa de poliuretano, mezclado con otras materias o no | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex70191200 | 50 | "Rovings", de título igual o superior a 392 tex pero inferior o igual a 2884 tex, recubiertos de una capa de un copolímero acrílico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex70191200 | 70 | "Rovings", de título igual o superior a 417 tex pero inferior o igual a 3180 tex, recubiertos de una capa de poli(acrilato de sodio) y de poli(ácido acrílico) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex70191910 | 10 | Hilos de 33 tex o de un múltiplo de 33 tex (± 7,5 %), obtenidos a partir de fibras de vidrio continuas hilables de diámetro nominal de 3,5 μm o de 4,5 μm, en las que la mayoría presentan un diámetro superior o igual a 3 μm pero inferior o igual a 5,2 μm, distintos de los hilos tratados para la fijación de elastómeros | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex70191910 | 30 | Hilos de 22 tex (± 1,6 tex), obtenidos a partir de fibras de vidrio continuas hilables de diámetro nominal de 7 μm, en las que la mayoría presentan un diámetro superior o igual a 6,35 μm pero inferior o igual a 7,61 μm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex70191910 | 60 | Cuerda de vidrio de módulo alto (de tipo K), impregnada de caucho, obtenida a partir de hilos de filamento de vidrio retorcido de módulo alto, recubierta con un látex compuesto de una resina de resorcinol-formaldehído, con o sin vinilpiridina y/o caucho de acrilonitrilo-butadieno hidrogenado (HNBR) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex70199099 | 30 |
ex70191910 | 70 | Trama de vidrio impregnada en caucho o materia plástica, obtenida a partir de hilos de filamento de vidrio retorcido, cubierta con un látex compuesto al menos de una resina resorcinol-formaldehído-vinilpiridina y un caucho acrilonitrilo-butadieno (NBR) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex70199099 | 20 |
ex70191910 | 80 | Trama de vidrio impregnada en caucho o materia plástica, obtenida a partir de hilos de filamento de vidrio retorcido, cubierta con un látex compuesto al menos de una resina resorcinol-formaldehído y de polietileno clorosulfonado | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex70199099 | 10 |
ex70193900 | 50 | Producto no tejido de fibra de vidrio no textil, para la fabricación de filtros de aire [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex70194000 | 10 | Tejido de mechas impregnado de resina epoxi, con un coeficiente de expansión térmica entre 30 °C y 120 °C (según el método IPC-TM-650) igual o superior a 10 ppm por °C, pero no superior a 12 ppm por °C en longitud y en anchura, igual o superior a20 ppm por °C, pero no superior a 30 ppm por °C en espesor, y una temperatura de transición vítrea igual o superior a 152 °C, pero no superior a 153 °C (según el método IPC-TM-650) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex70199010 | 10 | Fibras de vidrio no textiles en las que la mayoría presentan un diámetro inferior a 4,6 μm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex72011011 | 10 | Lingotes de fundición en bruto con una longitud no superior a 350 mm, una anchura no superior a 150 mm y una altura no superior a 150 mm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex72011030 | 10 | Lingotes de fundición en bruto con una longitud no superior a 350 mm, una anchura no superior a 150 mm, y una altura no superior a 150 mm, con un contenido de silicio no superior al 1 % en peso | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
72025000 | | Ferrosilicocromo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex73209010 | 91 | Resortes espirales planos de acero templado, con: un espesor igual o superior a 2,67 mm, pero no superior a 4,11 mm,una anchura igual o superior a 12,57 mm, pero no superior a 16,01 mm,un par igual o superior a 18,05 Nm, pero no superior a 73,5 Nm,un ángulo entre la posición libre y la posición nominal en ejercicio igual o superior a 76 °, pero no superior a 218 °,destinados a utilizarse en la fabricación de tensores de correas de transmisión, para motores de combustión interna [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex73262080 | 20 | Fieltro metálico que consiste en una masa de alambres de acero inoxidable cuyo diámetro oscila entre 0,022 mm y 0,070 mm, compactado mediante sinterización y laminado | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex74101100 | 10 | Hojas de cobre de un espesor igual o inferior a 0,15 mm, recubiertas de resina, sin halógeno, con: | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex74102100 | 60 | una temperatura de descomposición igual o superior a 350 °C (según el método ASTM D 3850) yuna resistencia a la delaminación a 260 °C superior a 40 minutos y a 288 °C superior a 5 minutos (según el método IPC-TM-650) |
ex74102100 | 10 | Planchas o placas de politetrafluoroetileno, que contengan óxido de aluminio o dióxido de titanio como materias de relleno o armadas con un tejido de fibras de vidrio, recubiertas por las dos caras de una película de cobre | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex74102100 | 30 | Hoja de poliimida, que no contenga resina epoxídica y/o fibras de vidrio, recubierta por una o ambas superficies de una película de cobre | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex74102100 | 40 | Hojas o planchas compuestas, como mínimo, de una lámina central de papel o de una hoja central de cualquier tipo de fibra sin tejer, recubierta a cada lado de un tejido de fibra de vidrio e impregnada de resina epóxido, ocompuestas de múltiples láminas de papel impregnadas de resina fenólica,recubiertas por uno o ambos lados de una película de cobre de un grosor máximo de 0,15 mm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex74102100 | 50 | Placas compuestas por al menos una capa de tejido de fibra de vidrio impregnada de resina epoxi,recubiertas por uno o ambos lados con una película de cobre de un espesor no superior a 0,15 mm y,con una constante dieléctrica (DK) inferior a 3,9 y un factor de pérdida (Df) inferior a 0,015 a una frecuencia de medición de 10 GHz, según el método IPC-TM-650 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex74199990 | 91 | Disco con materiales de deposición, constituido por siliciuro de molibdeno: | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex76169990 | 60 | con un contenido de sodio inferior o igual a 1 mg/kg ymontado sobre un soporte de cobre o de aluminio |
ex76012099 | 10 | Hojas y tochos de aleación secundaria de aluminio que contenga litio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex76042100 | 10 | Perfiles de aleación de aluminio EN AW-6063 T5 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex76042990 | 30 | anodizadoslaqueados o nocon un espesor de pared igual o superior a 0,5 mm (±1,2 %), pero no superior a 0,8mm (±1,2 %),para su empleo en la fabricación de mercancías de la subpartida 8302 [1] |
ex76051900 | 10 | Alambre de aluminio sin alear, de diámetro superior o igual a 2 mm pero inferior o igual a 6 mm, cubierto de una capa de cobre de espesor superior o igual a 0,032 mm pero inferior o igual a 0,117 mm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex76061210 | 10 | Tira de una aleación de aluminio y magnesio, con un contenido en peso de | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex76071190 | 20 | aluminio igual o superior al 93,3 %,magnesio igual o superior al 2,2 % pero no superior al 5 %, yotros elementos no superior al 1,8 %,en rollos, de un grosor igual o superior a 0,14 mmm, una anchura igual o superior a 12,5 mm, pero no superior a 89 mm, una resistencia a la tracción igual o superior a 285 N/mm2 y un alargamiento de rotura igual o superior al 1,0 % |
ex76071190 | 10 | Hojas y tiras de aluminio sencillas con los siguientes parámetros: un contenido de aluminio superior o igual al 99,98 %un espesor superior o igual a 0,070 mm, aunque no superior a 0,115 mmuna textura cúbicadel tipo usado para el grabado de alta tensión [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex76072099 | 10 | Hoja estratificada de aluminio con un grosor total no superior a 0,123 mm, que comprende una capa de aluminio de un grosor no superior a 0,040 mm, películas de base de poliamida y polipropileno, y una capa protectora de ácido fluorhídrico contra la corrosión, destinada a la fabricación de pilas de polímero de litio [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex76130000 | 20 | Recipiente de aluminio, sin soldadura, para gas natural comprimido o hidrógeno comprimido, enfundado completamente en una cobertura de compuesto epoxi-fibras de carbono, de capacidad de 172 l (± 10 %) y de tara no superior a 64 kg | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex76169990 | 15 | Bloques de aluminio de forma alveolar del tipo utilizado en la fabricación de piezas de aeronaves | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
81041100 | | Magnesio en bruto, con un contenido de magnesio superior o igual al 99,8 % en peso | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex81049000 | 10 | Chapas de magnesio esmeriladas y pulidas, de dimensiones inferiores o iguales a 1500 × 2000 mm, revestidas en una cara de resina epoxi insensible a la luz | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex81082000 | 10 | Titanio esponjoso | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex81082000 | 20 | Lingotes de aleación de titanio | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex81082000 | 30 | Titanio en polvo con una fracción no retenida en tamiz de una abertura de malla de 0,224 mm superior o igual al 90 % en peso | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex81083000 | 10 | Desperdicios y desechos de titanio y de aleaciones de titanio, excepto los que contienen en peso de aluminio superior o igual al 1 % pero inferior al 2 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex81089030 | 10 | Barras de aleación de titanio conformes a las normas EN 2002-1, EN 4267 o DIN 65040 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex81089030 | 20 | Barras, perfiles y alambre de una aleación de titanio y aluminio, con un contenido en peso de aluminio igual o superior a 1 %, pero no superior a 2 %, para utilización en la fabricación de silenciadores y tubos (caños) de escape de las subpartidas 870892 ó 871419 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex81089050 | 10 | Aleación de titanio y aluminio, con un contenido superior o igual al 1 % pero inferior al 2 % en peso de aluminio, en hojas o en rollos, con un espesor superior o igual a 0,49mm pero inferior a 3,1 mm, un ancho superior o igual a 1000mm pero inferior a 1254 mm, destinada a la fabricación de productos de la subpartida 87141900 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex81089050 | 20 | Aleación de titanio, aluminio y vanadio, con un contenido superior o igual al 2,5 % en peso pero inferior al 3,5 % de aluminio e superior o igual al 2,0 % pero inferior al 3,0 % de vanadio, en hojas o en rollos, con un espesor superior o igual a 0,6mm pero inferior a 0,9 mm, con un ancho inferior a 1000 mm, destinada a la fabricación de productos de la subpartida 87141900 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex81089050 | 30 | Aleación de titanio y silicio, con un contenido de silicio, en peso, igual o superior al 0,15 % pero no superior al 0,60 %, en hojas o en rollos, destinada a la fabricación de: dispositivos de escape para motores de combustión interna, otubos y tuberías de la subpartida 81089060 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex81089050 | 40 | Hojas de aleación de titanio para la fabricación de piezas estructurales de aeronaves [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex81089050 | 50 | Chapas, hojas y tiras de una aleación de titanio, cobre y niobio, con un contenido en peso de cobre igual o superior al 0,8 %, pero no superior al 1,2 %, y un contenido de niobio igual o superior al 0,4 %, pero no superior al 0,6 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex81089050 | 60 | Chapas, hojas, tiras y láminas de una aleación de titanio, aluminio, silicio y niobio, con un contenido en peso: de aluminio igual o superior al 0,4 % pero no superior al 0,6 %;de silicio igual o superior al 0,35 % pero no superior al 0,55 %, yde niobio igual o superior al 0,1 % pero no superior al 0,3 % | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex81092000 | 10 | Circonio no aleado, en forma de lingotes, con un contenido en peso de hafnio superior al 0,01 %, destinado a utilizarse en la fabricación de tubos para la industria química [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex81101000 | 10 | Antimonio en forma de lingotes | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex81129930 | 10 | Aleaciones de niobio (colombio) y titanio, en forma de barras | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex81130090 | 10 | Placa portadora de carburo de silicio y aluminio (AlSiC-9) para circuitos electrónicos | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex83052000 | 10 | Grapas de una anchura de 12 mm (± 1 mm) y una profundidad de 8 mm (± 1 mm) destinadas a utilizarse en copiadoras e impresoras [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex83099090 | 10 | Tapas para latas de aluminio con sistema de apertura total por tirada de anilla con un diámetro de 136,5 mm (± 1 mm) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex84013000 | 20 | Cartucho combustible hexagonal sin irradiar utilizado en los reactores nucleares [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex84059000 | 10 | Carcasa de metal para los generadores de gas destinados a los pretensores de los cinturones de seguridad para automóviles | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex87082110 | 10 |
ex87082190 | 10 |
ex84073100 | 10 | Motor de dos tiempos de combustión interna, de cilindrada igual o inferior a 30 cm3, destinados a la fabricación de patinetes de motor portátiles, clasificados en la subpartida 87111000 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
[4]ex84073300 | 10 | Motores de émbolo alternativo o rotativo, de encendido por chispa (motores de explosión), de cilindrada no inferior a 300 cm3 y potencia no inferior a 6 kW, pero no superior a 20,0 kW, para la fabricación: | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex84079080 | 10 | —de cortadoras de césped autopropulsadas con asiento (tractocortadoras) de la subpartida 84331151 |
ex84079090 | 10 | de tractores de la subpartida 87019011 cuya función principal es el corte de césped ode cortadoras con un motor de cuatro tiempos de una cilindrada no inferior a 300 cm3 de la subpartida 84332010 oquitanieves de la subpartida 843020 [1] |
ex84079010 | 10 | Motores de gasolina de cuatro tiempos, de cilindrada no superior a 250 cm3, destinados a la fabricación de cortadoras de césped de la subpartida 843311, motoguadañadoras de la subpartida 84332010, motobinadoras de la subpartida 84322950, trituradoras de jardín de la subpartida 84368090 o escarificadores de la subpartida 84322910 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex84079010 | 20 | Motores de combustión interna de dos tiempos, de cilindrada igual o inferior a 125 cm3, para la fabricación de cortadoras a césped de la subpartida 843311 o quitanieves de la subpartida 843020 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex84089041 | 20 | Motores diesel de potencia no superior a 15 kW, con 2 o 3 cilindros, destinados a utilizarse en la fabricación de sistemas de regulación de la temperatura instalados en vehículos [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex84089043 | 20 | Motores diesel de potencia no superior a 30 kW, de 4 cilindros, destinados a utilizarse en la fabricación de sistemas de regulación de la temperatura instalados en vehículos [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex84139100 | 20 | Platos distribuidores de manganeso-silicona-bronce con un contenido en cobre del 58 % o más, pero no superior al 63 % en peso, para su incorporación a bombas de fluido para dispositivos de aire acondicionado de vehículos automóviles | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex84143089 | 20 | Pieza del sistema de aire acondicionado para vehículos, que consiste en un compresor alternativo de árbol abierto, de potencia superior a 0,4 kW, pero que no exceda los 10 kW | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex84145920 | 30 | Ventilador axial: con motor eléctrico,de potencia no superior a 125 Wutilizado en la fabricación de ordenadores [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex84149000 | 20 | Pistones de aluminio, destinados a incorporarse en compresores de acondicionadores de aire de vehículos automóviles [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex84149000 | 30 | Sistema de regulación de presión, destinada a incorporarse en compresores de acondicionadores de aire de vehículos automóviles [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex84149000 | 40 | Elemento de transmisión destinado a formar parte de compresores de máquinas para acondicionamiento de aire en los vehículos automóviles [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex84149000 | 50 | Ventilador de flujo cruzado de 97,4 mm (±0,2 mm) de diámetro y 645 mm (± 1 mm) u 873 mm (+0,5/-1 mm) de altura, de plástico antiestático, antibacteriano y termorresistente reforzado con fibra de vidrio, con una resistencia mínima a la temperatura de 70 °C, destinado a la fabricación de aparatos de acondicionamiento de aire ubicados en el interior [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex84159000 | 20 | Evaporador de aluminio destinado a la fabricación de aparatos de acondicionamiento de aire para automóviles [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex84198998 | 30 | Aplicador para recubrir de parileno (polímero) los materiales que se emplean en la fabricación de endoprótesis liberadoras de fármacos [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex84198998 | 40 | Aparato para la preparación de soluciones para el tratamiento de materiales mediante procesos que impliquen un cambio de temperatura para su utilización en la fabricación de endoprótesis liberadoras de fármacos [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex84219900 | 91 | Piezas de equipos para la depuración de agua por ósmosis inversa, consistentes en un grupo de fibras huecas de materia plástica artifical de paredes permeables, sumergidas por un extremo en un bloque de materia plástica artificial y que atraviesan un bloque de materia plástica artificial por el otro extremo, incluso presentado el conjunto encerrado en un cilindro | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex84219900 | 93 | Elementos de aparatos para la separación o purificación de gases a partir de mezclas gaseosas, constituidos por un haz de fibras huecas y permeables que, en un extremo, atraviesan un elemento de materia plástica; sellados en el otro extremo, estando el conjunto integrado en un contenedor, incluso perforado, de longitud total superior o igual a 300 mm pero inferior o igual a 3700 mm y de diámetro inferior o igual a 500 mm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex84223000 | 10 | Máquinas y aparatos, con exclusión de los estampadores a inyección, destinados a la fabricación de cartuchos de impresora de chorro de tinta [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex84798997 | 30 |
ex84399910 | 10 | Rodillos aspirantes producidos mediante moldeo por centrifugación, sin perforar, en forma de tubos de acero aleado, con una longitud igual o superior a 3000 mm y un diámetro exterior igual o superior a 550 mm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex84399990 | 10 |
ex84622180 | 10 | Aparato con control numérico para la fijación de endoprótesis compuesto de una base, una cabeza neumática para la fijación y un dispositivo motorizado (V-block) para la colocación del producto, empleado para fijar la endoprótesis al globo del cateter ejerciendo una presión radial, en el proceso de fabricación de endoprótesis liberadoras de fármacos [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
[4]ex84679900 | 10 | Interruptores mecánicos para la conexión de circuitos eléctricos con: | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex85365011 | 35 | una tensión igual o superior a 14,4 V pero no superior a 42 V,una intensidad eléctrica igual o superior a 10 A pero no superior a 42 A,para la fabricación de máquinas comprendidas en la partida 8467 [1] |
ex84775980 | 10 | Maquinaria para trabajar el caucho o las materias plásticas destinadas a la fabricación de endoprótesis liberadoras de fármacos [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex84778099 | 10 | Máquinas para colar o para modificar la superficie de las membranas de plástico de la partida no3921 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex84798997 | 40 | Intercambiador de presión isobárico con un caudal de flujo no superior a 50 m3/h, con o sin bomba elevadora de presión | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex84813091 | 91 | Válvulas antirretorno de acero con: una presión de apertura máxima de 800 kPaun diámetro exterior máximo de 37 mm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex84818059 | 10 | Válvula de regulación de aire, constituida por un motor paso a paso y una pinza de válvula, para el ajuste del ralentí para motores de inyección de carburante | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex84818079 | 20 | Aparato de válvula solenoide capaz de soportar una presión de 875 bar | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex84818099 | 50 | Válvula de servicio formada por la combinación de una válvula de dos vías para el conducto de líquidos y una válvula de tres vías para el conducto de gas, con una presión circundante mínima de 30 kgf/cm2,y una presión de resistencia mínima de 45 kgf/cm2,destinada a la fabricación de aparatos de acondicionamiento de aire ubicados en el exterior [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex84818099 | 60 | Válvula de cuatro vías formada por: un émbolo principal,un émbolo de estanqueidad,una bobina de solenoide de 220V-240V CA 50/60 Hz,una presión de trabajo de hasta 4,3 Mpa,una carcasa,para orientar el flujo de refrigerante, destinada a la fabricación de aparatos de acondicionamiento de aire ubicados en el exterior [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex84834051 | 20 | Cajas de cambios, con diferencial con eje de ruedas, destinadas a utilizarse en la fabricación de cortadoras de césped autopropulsadas, con asiento, de la subpartida 84331151 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex84834059 | 20 | Variador de velocidad hidrostático, con una bomba hidráulica y un diferencial con eje de ruedas, destinado a utilizarse en la fabricación de cortadoras de césped autopropulsadas, con asiento, de la subpartida 84331151 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85011093 | 20 | Motor monofásico de corriente alterna de 50 Hz, accionado por un único condensador permanente, con una potencia de salida inferior a 37 W, destinado a la fabricación de aparatos de acondicionamiento de aire "split" ubicados en el interior [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex85011099 | 54 | Motor de corriente continua, sin escobillas, con diámetro exterior inferior o igual a 25,4 mm, con velocidad nominal de 2260 (±15 %) o 5420 (±15 %) revoluciones/minuto, tensión de alimentación de 1,5 V o 3 V | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85011099 | 79 | Motor de corriente continua con escobillas y rotor interno con bobinado trifásico, con una temperatura de servicio especificada que cubra como mínimo desde - 20 °C hasta + 70 °C | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85011099 | 80 | Motor paso a paso de corriente continua, con: un ángulo de paso de 7,5 ° (± 0,5 °),un par de desenganche a 25 °C igual o superior a 25 mNm,una frecuencia de impulsos de enganche superior o igual a 1960 impulsos por segundo,bobinado de dos fases yuna tensión nominal de 10,5 V o más, pero no superior a 16,0 V | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85011099 | 81 | Motores a pasos de corriente continua, con un ángulo de paso de 18 ° o más, un torque de 0,5 mNm o más, un soporte de acoplamiento cuyas dimensiones exteriores no superen los 22 × 68 mm, una bobina de dos fases y una potencia que no supere los 5 W | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85011099 | 82 | Motores de corriente continua sin cepillo, con un diámetro exterior que no supere los 29 mm, una velocidad nominal de 1500 (±15 %) ó 6800 (±15 %) rpm y una tensión de alimentación de 2 V u 8 V | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85013100 | 30 | Motor de corriente continua, sin escobillas, con bobinado trifásico, con un diámetro exterior de 85 mm o más, pero que no supere los 115 mm, con un par nominal de 2,23 Nm (± 1,0 Nm), una potencia de más de 120 W, pero que no supere los 520 W, calculada a 1550 rpm (± 350 rpm), con una tensión de alimentación de 12 V, equipado con un circuito electrónico dotado de sensores de efecto Hall, destinado a módulos eléctricos de dirección asistida (motor para servodirección) [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex85030091 | 31 | Rotor, que tenga interiormente 1 o 2 anillos magnéticos incluidos o no en un anillo de acero | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85030099 | 32 |
ex85030099 | 31 | Colector estampado de un motor eléctrico, con un diámetro exterior inferior o igual a 16 mm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex85030099 | 33 | Estator para motor sin escobillas de dirección asistida eléctrica con una tolerancia de ovalización de 50 μm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
[4]ex85030099 | 34 | Rotor para motor sin escobillas de dirección asistida eléctrica con una tolerancia de ovalización de 50 μm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
[4]ex85030099 | 35 | Transformador rotativo ("resolver") para motores sin escobillas de dirección asistida eléctrica | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex85043180 | 20 | Transformadores utilizados en la fabricación de inversores para módulos LCD [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex85043180 | 30 | Transformadores de conmutación con una capacidad de aceptar potencias igual o inferior a 1 kVA para la fabricación de convertidores estáticos [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85044090 | 20 | Convertidor de corriente continua en corriente continua | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85044090 | 30 | Convertidores estáticos con un circuito incorporado de conmutación de corriente con transistores bipolares de rejilla aislada (IGBT) encerrado en una cápsula, destinados a la fabricación de hornos de microondas de la subpartida 85165000 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85044090 | 40 | Convertidores estáticos para la fabricación de controles de motores eléctricos monofásicos de una potencia inferior a 3 kW [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85045095 | 20 | Bobina de reactancia con una inductancia no superior a 62 mH | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85045095 | 30 | Bobina multiplaca de reactancia monolítica, encerrada en una cápsula del tipo SMD (Surface Mounted Device) cuyas dimensiones exteriores no superen 1,8 × 3,4 mm, destinada a la fabricación de productos de la subpartida 85171100, 85171200 u 85176931 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85049011 | 10 | Núcleos de ferrita, excepto para horquillas de desviación | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85049018 | 40 | Bobina de transformador para aumentar la tensión continua y aislar la tensión alta y baja, destinada a la fabricación de los productos de la subpartida 85043180 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex85051100 | 31 | Imán de ferrita con una remanencia de 455 mT (±15 mT) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85051100 | 33 | Imanes consistentes en una aleación de neodimio, hierro y boro, en forma de rectángulo redondeado con medidas inferiores o iguales a 15 × 10 × 2 mm, o en forma de disco de diámetro igual o inferior a 90 mm, incluso los que tienen un agujero en el centro | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85051990 | 31 | Anillo de ferroneodimio, con un diámetro exterior que no exceda de 13 mm, de un diámetro interior que no exceda de 9 mm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85052000 | 30 | Embrague electromagnético destinado a la fabricación de compresores de máquinas para acondicionamiento de aire en los vehículos automóviles [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85059010 | 91 | Solenoide con émbolo, operativo a una tensión de alimentación nominal de 24 V a una corriente continua nominal de 0,08 A, destinado a la fabricación de productos de la partida 8517 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85065090 | 10 | Pila de litio-yodo cuyas dimensiones no superen 9 × 23 × 45 mm, de una tensión inferior o igual a 2,8 V | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85065090 | 20 | Unidad constituida por un máximo de 2 baterías de litio encerrada en un soporte para circuitos impresos, provisto de un máximo de 32 conexiones y que incorpore un circuito de control | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85065090 | 30 | Pila de litio-yodo cuyas dimensiones no superen 28 × 45 × 15 mm, con una capacidad igual o superior a 1,05 Ah | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85073020 | 30 | Acumulador cilíndrico de níquel-cadmio, con una longitud de 65,3 mm (±1,5 mm) y un diámetro de 14,5 mm (±1 mm), con una capacidad nominal de 1000 mAh o más, destinado a la fabricación de baterías recargables [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85078020 | 20 | Acumulador rectangular, con una longitud no superior a 69 mm, una anchura no superior a 36 mm y un espesor no superior a 12 mm, destinado a la fabricación de baterías recargables [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85078030 | 20 |
ex85078020 | 30 | Acumulador cilíndrico de níquel-hidruro, de diámetro inferior o igual a 14,5 mm, destinado a la fabricación de baterías recargables [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex85078030 | 30 | Acumulador cilíndrico de litio-yon, con una longitud no inferior a 63 mm y un diámetro no inferior a 17,2 mm, con una capacidad nominal no inferior a 1200 mAh, destinado a la fabricación de baterías recargables [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex85078030 | 40 | Acumuladores de litio-ion de forma rectangular, con una longitud de 80 mm o más, pero que no superen los 1000 mm,una anchura de 25 mm o más, pero que no superen los 150 mm,una altura de 100 mm o más, pero que no superen los 500 mm,un peso de 0,5 kg o más, pero que no superen los 30 kg,una capacidad de 20 Ah o más, pero que no superen los 1000 Ah,para su empleo en la fabricación de unidades de alimentación eléctrica recargables integrables en los productos de la partida 8903 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex85078030 | 50 | Acumulador por iones de litio con una distancia entre los polos igual o superior a 55 mm, para su utilización en la fabricación de unidades recargables de suministro eléctrico destinadas a ser incorporadas en motocicletas eléctricas de la subpartida 871190 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex85183095 | 20 | Auricular para aparatos auditivos encerrado en un cápsula cuyas dimensiones exteriores, sin contar los empalmes, no superen 5 × 6 × 8 mm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex85184089 | 91 | Subconjunto de placa de circuito que permite la descodificación de señales audio digitales y su tratamiento y amplificación con una funcionalidad de dos o varios canales | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex85189000 | 91 | Placa macho de una sola pieza, de acero recalcado en frío, en forma de disco provisto por un lado de un cilindro, destinada a la fabricación de altavoces [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85198135 | 10 | Conjunto sin montar o incompleto que incluya, como mínimo, una unidad óptica, motores de corriente continua y un circuito de control operativo, con un convertidor analógico-digital, destinado a la fabricación de lectores de CD, receptores de radiodifusión del tipo utilizado en los vehículos automóviles o aparatos de radionavegación [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85229049 | 50 | Conjunto electrónico para una cabeza de lectura láser para discos compactos, constituido por: un circuito impreso,un fotodetector, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula,3 conectores como máximo,un transistor como máximo,3 resistencias variables y 4 resistencias fijas, como máximo,5 condensadores como máximo,todo ello montado sobre un soporte | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85229049 | 70 | Conjunto compuesto como mínimo por un circuito impreso flexible, un circuito integrado para guiar un láser y un circuito integrado convertidor de señales | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85229080 | 65 | Conjuntos para discos ópticos, que contengan al menos una unidad óptica y motores de corriente continua, incluso los que permiten la grabación en doble capa | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85229080 | 70 | Conjunto para grabación o reproducción de imagen y sonido, que incluya como mínimo un motor y una placa de circuito impreso que contenga circuitos integrados con funciones de mando, con un transformador incorporado o no, destinado a utilizarse en la fabricación de productos de la partida no8521 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85229080 | 75 | Cabezal óptico para lector de CD, formado por un diodo láser, un circuito integrado fotodetector y un divisor de haz | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85229080 | 80 | Conjunto de unidades guiadas por láser óptico ("mecha units") para la grabación y/o reproducción de señales de vídeo digital y/o de señales de audio, que comprenda, al menos, una unidad de lectura y/o escritura por medio de láser óptico, uno o varios motores de corriente continua y sin tarjeta de circuito impresso o con tarjeta de circuito impreso siempre que no sea capaz de procesor sonidos e imágenes, destinado a utilizarse en la fabricación de productos de las partidas nos8519, 8521, 8526, 8527, 8528 o 8543 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85229080 | 81 | Unidad de lectura óptica por láser para la reproducción de señales ópticas de CD o DVD y la grabación de señales ópticas en DVD, que incluya como mínimo un diodo láser,un circuito integrado para guiar un láser,un circuito integrado fotodetector,un circuito integrado de monitor delantero y un actuador,destinado a la fabricación de los productos de la partida 8521 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
[4]ex85229080 | 83 | Unidad de lectura Blu-ray para lectura óptica, con o sin función de grabación, para su utilización con discos Blu-ray, DVD y CD que comprende, como mínimo: diodos láser de tres longitudes de onda distintas,un circuito integrado fotodectector,un circuito integrado de monitor (detector) yun actuador,para la fabricación de productos comprendidos en la partida 8521 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex85229080 | 84 | Mecanismo de unidad Blu-ray, con o sin función de grabación, para ser utilizado con discos Blu-ray, DVD y CD, que comprende, como mínimo: una unidad de lectura óptica con diodos láser de tres longitudes de onda distintas,un motor de eje,un motor paso a paso,para la fabricación de productos comprendidos en la partida 8521 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85229080 | 85 | Tambor de cabeza de vídeo, con cabezas de vídeo o con cabezas de vídeo y audio y un motor eléctrico, destinado a ser utilizado en la fabricación de productos del código 8521 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85229080 | 95 | Unidad de tracción para el registro de señales magnetoscópticas y para la reprodución de señales ópticas, que disponga por lo menos de una unidad óptica, de motores de corriente continua y un circuito impreso sobre el que están montados circuitos integrados para el mando y el proceso de señales para la lectura de discos ópticos, con un diámetro exterior que no exceda de 70 mm, y sin disponer de un circuito con función de amplificación o con función de control de tensión de alimentación | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85229080 | 96 | Unidad de disco duro para su incorporación a productos de la partida 8521 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex85229080 | 97 | Sintonizador que transforma las señales de alta frecuencia en señales de frecuencia media, destinado a utilizarse en la fabricación de productos de las partidas 8521 y 8528 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex85299065 | 50 |
ex85258019 | 20 | Conjunto para cámaras de televisión de dimensiones inferior o igual a 10 × 15 × 18 mm, que comprendan un sensor de imágenes, un objetivo y un procesador de colores, con una resolución de imagen inferior o igual a 1024 × 1280 pixel, con cable y/o caja o no, destinado a la fabricación de productos de la subpartida 85171200 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85258019 | 30 | Cámara de televisión en circuito cerrado (CCTV) compacta, de peso inferior o igual a 250 g, alojada o no en una carcasa de dimensiones inferiores o iguales a 50 mm × 60 mm × 89,5 mm, con un único dispositivo de transferencia de carga (CCD), con un máximo de 440000 píxeles efectivos, destinada a utilizarse en sistemas de vigilancia por CCTV [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85258019 | 40 | Conjunto para cámaras utilizadas en los ordenadores portátiles (notebooks) de dimensiones inferiores o iguales a 15 × 25 × 25 mm, formado por un sensor de imágenes, un objetivo y un procesador de colores, con una resolución de imagen inferior o igual a 1600 × 1200 píxeles, con cable y/o caja o no, incluso montado en un soporte y con un chip de diodo emisor de luz (LED) [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
[4]ex85279199 | 10 | Conjunto compuesto, como mínimo, de: | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex85299065 | 35 | una unidad de amplificación de audiofrecuencias que incluya al menos un amplificador de audiofrecuencias y un generador de sonido,un transformador, yun receptor de radiodifusión |
ex85284910 | 10 | Videomonitor compuesto de: un tubo catódico monocromo de pantalla plana con una diagonal de pantalla igual o inferior a 110 mm, equipado con una bobina de desviación yun circuito impreso en el que se ha instalado una unidad de desviación, un amplificador de vídeo y un transformador,el conjunto montado o no en un bastidor, para la fabricación de videointerfonos, videoteléfonos o aparatos de vigilancia [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85285990 | 20 | Videomonitores en colores con una dipositivo de cristal líquido (LCD) de tensión en corriente continua igual o superior a 7 V pero igual o inferior a 30 V, con una diagonal de pantalla igual o inferior a 33,2 cm, integrables en los productos de los capítulos 84 a 90 y 94 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85291080 | 20 | Conjunto de filtrado cerámico, compuesto por 2 filtros cerámicos y un resonador cerámico para una frecuencia de 10,7 MHz (±30 kHz), encerrado en una cápsula | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85291080 | 35 | Filtro cerámico para frecuencias centrales de 450 kHz o más pero inferior o igual a 470 kHz, con una anchura de banda inferior o igual a 13 kHz a 3 dB, encerrado en una cápsula | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85291080 | 50 | Filtro cerámico para frecuencias centrales de 450 kHz (±1,5 kHz) o 455 kHz (±1,5 kHz), con una anchura de banda inferior o igual a 30 kHz a 6 dB e inferior o igual a 70 kHz a 40 dB, encerrado en una cápsula | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85291080 | 60 | Filtro, excepto los filtros de ondas acústicas de superficie, para una frecuencia central de 485 MHz o más pero no superior a 1990 MHz, con una pérdida de inserción inferior o igual a 3,5 dB, encerrado en una cápsula | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85299065 | 30 | Partes de aparatos de televisión, con funciones de microprocesador y videoprocesador, que contengan como mínimo una microunidad de mando y un videoprocesador, instalados en un conductor soporte y contenidos en una caja de plástico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85489090 | 44 |
[4]ex85299065 | 45 | Módulo receptor de radio por satélite que transforma las señales de satélite de alta frecuencia en señales audio digitales codificadas, para la fabricación de productos comprendidos en la partida 8527 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex85299065 | 60 | Sintonizador que transforma señales de alta frecuencia en señales de media frecuencia para uso en la fabricación de aparatos de televisión receptores de señales terrestres o de satélite para descodificadores [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex85299065 | 70 | Circuito (driver) de unidad consistente en un circuito integrado electrónico y un circuito impreso flexible, destinado a la fabricación de módulos LCD [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex85299065 | 75 | Módulos para controlar pixels de direccionamiento que comprenden, al menos, chips semiconductores | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex85299065 | 80 | Placas de controlador de escáner (scan driver boards) para la generación de impulsos eléctricos para escanear a determinados electrodos en un panel de vidrio, que incluya, como mínimo, chips semiconductores | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex85299092 | 32 | Unidad óptica para la proyección vídeo, compuesta por un sistema de separación de colores, un mecanismo de alineación y lentes, destinado a la fabricación de productos de la partida 8528 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85299092 | 40 | Conjunto consistente en prismas, circuitos con componentes digitales de microespejos (DMD) y circuitos electrónicos de control, destinado a la fabricación de teleproyectores o videoproyectores [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85299092 | 41 | Componentes digitales de microespejos (DMD – "digital micromirror device"), destinados a la fabricación de videoproyectores [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85299092 | 42 | Radiadores y aletas refrigeradoras de aluminio, destinados a mantener la temperatura de servicio en transistores y circuitos integrados utilizados en televisores [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85299092 | 43 | Módulo de plasma monitor equipado únicamente con electrodos de dirección y visualización, con o sin excitador y/o electrónica de control sólo para dirección de píxeles y con fuente de alimentación o sin ella | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85299092 | 44 | Módulo LCD consistente únicamente en una o más láminas de TFT o plásticos, no combinados con la posibilidad de pantalla táctil, con o sin unidad de iluminación posterior, con o sin rectificadores, y una o más placas de circuito impreso con control electrónico para el manejo de pixels | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85299092 | 45 | Módulo constituido por circuitos integrados con funcionalidad de recepción de TV que contenga un chip descodificador de canales, un chip sintonizador, un chip para gestión de la energía, filtros GSM y elementos de circuito pasivos discretos e incorporados para la recepción de señales de vídeo digitales emitidas en formatos DVB-T y DVB-H | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex85299092 | 47 | Sensor de imagen (sensor CCD de transferencia interlínea y barrido progresivo) para cámaras de vídeo digitales, en forma de circuito integrado monolítico analógico dotado de píxeles con una superficie inferior a 10 μm X 10 μm, una ventanilla, polícroma o monocroma, y un conjunto de microlentes, cada una de ellas montada sobre un píxel individual | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex85299092 | 48 | Disipador térmico moldeado en aluminio destinado al mantenimiento de la temperatura de funcionamiento de los transistores y circuitos integrados, para la fabricación de productos comprendidos en la partida 8527 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex85299092 | 49 | Toma de corriente alterna con un filtro antiparásitos, compuesta por: | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex85366990 | 83 | toma de corriente alterna (para cable de alimentación) de 230 V,filtro antiparásitos integrado compuesto por condensadores e inductores,cable para conectar una toma de corriente alterna a la fuente de alimentación de un televisor de pantalla de plasma (PDP),incluso con soporte metálico que una la toma de corriente al televisor de pantalla de plasma |
ex85299097 | 60 | Bastidor destinado a la fabricación de sintonizadores de alta frecuencia [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85318095 | 40 | Transductor electroacústico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85359000 | 20 | Tarjeta de circuito impreso en forma de placa consistente en material aislante con conexiones eléctricas y puntos de soldadura, destinada a la fabricación de unidades de retroiluminación para módulos LCD [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85363030 | 11 | Interruptor termoeléctrico con una corriente mínima de regulación superior o igual a 50 A, que comprenda un interruptor electromecánico de acción rápida, para montaje directamente en la bobina de un motor eléctrico, encerrado en una cápsula herméticamente cerrada | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85364900 | 91 | Relé térmico contenido en una bombilla de vidrio herméticamente cerrada cuya altura no supere 35 mm, con exclusión de los hilos, y cuyo coeficiente de pérdida no supere 10-6 cm3 de helio por segundo bajo 1 bar a una temperatura comprendida entre 0 y 160 °C, destinado a ser montado sobre compresores para equipos frigoríficos [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85365011 | 31 | Conmutador del tipo que se monta en circuitos impresos, que opere con una fuerza de 4,9 N (±0,9 N), encerrado en una cápsula | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85365011 | 32 | Interruptor mecánico tactil para conectar circuitos electrónicos, que funciona a una tensión inferior o igual a 60 V y a una intensidad inferior o igual a 50 mA, destinado a utilizarse en la fabricación de televisores [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85365019 | 91 | Conmutador de efecto Hall, que contenga un imán, un sensor de efecto Hall y dos condensadores, encerrado en una cápsula provista de 3 conexiones | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85365019 | 93 | Dispositivos, con funciones graduables de mando y de interrupción, que incluyan uno o más circuitos integrados monolíticos combinados o no con elementos semiconductores, montados conjuntamente en un conductor soporte y contenidos en una caja de plástico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85365080 | 97 |
[4]ex85365080 | 81 | Interruptor mecánico con regulador de velocidad para la conexión de circuitos eléctricos, con: una tensión igual o superior a 240 V pero no superior a 250 V,una intensidad de corriente eléctrica igual o superior a 4 A pero no superior a 6 A,para la fabricación de máquinas comprendidas en la partida 8467 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
[4]ex85365080 | 82 | Interruptores mecánicos para la conexión de circuitos eléctricos con: una tensión igual o superior a 240 V pero no superior a 300 V,una intensidad de corriente eléctrica igual o superior a 3 A pero no superior a 15 A,para la fabricación de máquinas comprendidas en la partida 8467 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex85365080 | 93 | Unidad de conmutadores para cable coaxial, que contenga 3 conmutadores electro-magnéticos, con un tiempo de conmutación no superior a 50 ms y una corriente de accionamiento no superior a 500 mA a una tensión de 12 V | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85365080 | 95 | Interruptor de láminas, con una potencia de interrupción igual o superior a 20 W en un intervalo de 17 a 43 A.revolución, en forma de una cápsula de vidrio sin mercurio, cuyas dimensiones no superen 3 × 21 mm, destinado a la fabricación de captadores de choque para colchones de protección (airbags) de automóviles [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85365080 | 98 | Interruptor mecánico de botón o pulsador para conectar circuitos electrónicos, que funciona a una tensión superior o igual a 220 V pero inferior o igual a 250 V y a una intensidad inferior o igual a 5 A, destinado a utilizarse en la fabricación de televisores [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex85366990 | 81 | Conector de paso para utilización en la fabricación de aparatos LCD de recepción de señales televisivas [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
[4]ex85366990 | 82 | Conector modular para redes de área local compuesto, como mínimo por: un transformador de impulsos, con un núcleo de ferrita de banda ancha,una bobina de modo común,una resistencia,un condensador,para la fabricación de productos comprendidos en las partidas 8521 y 8528 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex85369085 | 92 | Cinta metálica embutida, con conexiones | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85369085 | 94 | Elementos de conexión de elastómeros, de caucho o silicona, con uno o varios elementos conductores | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85444993 | 10 |
ex85371099 | 92 | Pantalla táctil constituida por una parrilla conductora entre dos placas u hojas de plástico o de vidrio, provista de conductores y elementos de contacto eléctricos | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85371099 | 93 | Unidad de control electrónico para una tensión de 12 V, destinada a utilizarse en la fabricación de sistemas de regulación de la temperatura instalados en vehículos [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85371099 | 94 | Unidad formada por dos transistores de efecto de campo de empalme metidos en una cápsula con un marco de conexión dual | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85437090 | 20 |
ex85371099 | 95 | Unidad formada por dos transistores de efecto de campo con semiconductores de óxido metálico metidos en una cápsula con un marco de conexión dual | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85437090 | 25 |
ex85389099 | 92 | Parte de un fusible electrotérmico, consistente en un hilo de cobre revestido de estaño e incorporado a una cápsula cilíndrica cuyas dimensiones exteriores no superen 5 × 48 mm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85393900 | 20 | Lámparas fluorescentes de cátodo frío (CCFL) o de electrodo externo (EEFL), con un diámetro no superior a 5 mm y una longitud superior a 120 mm pero sin superar los 1570 mm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex85401111 | 95 | Tubo de rayos catódicos en color con máscara de rendija, equipado con un cañón de electrones y una bobina deflectora, teniendo la pantalla una relación anchura/altura de 4/3 y una diagonal no superior a 42 cm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex85401115 | 20 | Tubo catódico en color de pantalla curva cuadrada, equipado con un cañón de electrones y una bobina deflectora, teniendo la pantalla una relación anchura/altura de 4/3 y una diagonal de 68 cm (± 2 mm) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex85401119 | 91 | Tubo catódico de color, con cañones de electrones dispuestos los unos junto a los otros (tecnología en línea), con una diagonal de la pantalla de 79 cm o más | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex85401119 | 93 | Tubo catódico en color equipado con un cañón de electrones y un sistema de bobinas deflectoras, cuya pantalla tiene una relación anchura/altura de 4/3 y una diagonal superior a 72 cm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85401191 | 31 | Tubo catódico en color, con una relación anchura/altura de pantalla de 16/9 y una diagonal de pantalla de 39,8 cm (± 0,3 cm) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85402080 | 91 | Fotomultiplicador constituido por un tubo fotocatódico con 9 o 10 diodos, sensible a la luz de longitud de onda superior o igual a 160 nm pero inferior o igual a 930 nm, con un diámetro inferior o igual a 14 mm y una altura inferior o igual a 94 mm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex85407100 | 20 | Magnetrón de onda continua y frecuencia fija de 2460 MHz, imán integrado, salida de sonda, para la fabricación de las mercancías clasificadas en la subpartida 85165000 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85408900 | 91 | Indicador, en forma de un tubo que consiste en una cápsula de vidrio montada sobre un cuadro cuyas dimensiones, con exclusión del cable, no superen 300 mm × 350 mm. El tubo contiene una o algunas filas de caracteres o líneas dispuestas en filas. Cada uno de los caracteres o líneas se compone de elementos fluorescentes o fosforescentes. Estos elementos están montados sobre un soporte metalizado recubierto de sustancias fluorescentes o de sales fosforescentes que se iluminan cuando están sometidas a un bombardeo de electrones | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85408900 | 92 | Tubo de visualización fluorescente de vacío | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85409100 | 32 | Cañon de electrones de tubos catódicos en color con una tensión anódica de 27,5 kV o más pero no superior a 36 kV | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85409100 | 40 | Bobina deflectora de tubos catódicos | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85409100 | 50 | Botón de ánodo metálico destinado a permitir el contacto eléctrico con el ánodo situado dentro del tubo de imagen en color | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85409100 | 92 | Máscara de rendija (slit o slot-mask), excepto máscaras con rendijas verticales continuas, con una diagonal en longitud inferior o igual a 69 cm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex85409100 | 95 | Máscaras de rendija ("shadow mask"), excepto máscaras con rendijas verticales continuas, con una diagonal en longitud igual o superior a 697,5 mm, pero no superior a 782,9 mm. | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex85409100 | 96 | Conjunto para un tubo catódico, que permite el ajuste del contraste y/o de la convergencia de la imagen, con un mínimo de 2 pero un máximo de 6 bobinas, un soporte en materia plástica y un anillo de fijación metálico | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85437090 | 30 | Amplificador, constituido por elementos activos y pasivos fijados sobre un circuito impreso, encerrado en una cápsula | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85437090 | 35 | Modulador de frecuencias radio (RF), operativo en una gama de frecuencias de 43 MHz a 870 MHz, que permita la conmutación de señales VHF y UHF, constituido con elementos activos y pasivos fijados sobre un circuito impreso, encerrado en una cápsula | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85437090 | 45 | Oscilador de cristal piezoeléctrico de frecuencia fija, en una banda de frecuencia de 1,8 MHz a 67 MHz, encerrado en una cápsula | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85437090 | 55 | Circuito optoelectrónico compuesto de uno o varios diodos emisores de luz, incluso equipados con un circuito integrado de control, y de un fotodiodo con circuito amplificador, incluso con circuito integrado de puertas lógicas o uno o varios diodos emisores de luz y al menos dos fotodiodos con circuito amplificador, incluso con circuito integrado de puertas lógicas u otros circuitos integrados, encerrado en una cápsula | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85437090 | 60 | Oscilador, con una frecuencia central de 20 GHz o más pero inferior o igual a 42 GHz, constituido con elementos activos y pasivos no montados sobre un soporte, encerrado en una cápsula | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85437090 | 65 | Circuito para la grabación y la reproducción audio, que permita el almacenamiento de datos audio etéreo, para grabación y reproducción simultáneas, constituido por 2 o 3 circuitos integrados monolíticos fijados sobre un circuito impreso o sobre un marco de conexión (lead frame), encerrado en una cápsula | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85437090 | 80 | Osciladores de compensación térmica, que comprendan un circuito impreso sobre el cual estén montados al menos un cristal piezoeléctrico y un condensador regulable, encerrados en una cápsula | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85437090 | 85 | Osciladores controlados por tensión (VCO), a excepción de los osciladores por compensación térmica, constituidos con elementos activos y pasivos montados sobre un circuito impreso, encerrados en una cápsula | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85437090 | 90 | Módulo de pilas de combustible compuesto, como mínimo, de pilas de combustible de membrana electrolítica de polímero, en una carcasa con un sistema de refrigeración integrado, para la fabricación de sistemas de propulsión para automóviles [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85439000 | 20 | Cátodo de acero inoxidable en forma de una placa con asa, con bandas laterales en materia plástica o no | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85439000 | 30 | Conjunto de productos de la partida 8541 u 8542 montados sobre un circuito impreso, encerrado en una cápsula | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85439000 | 40 | Parte de un dispositivo de electrolisis compuesto por un panel de níquel, dotado de una rejilla de níquel, fijada con varillas de níquel, y un panel de titanio dotado de una rejilla de titanio fijada con varillas de titanio, ensamblados dorso con dorso | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex85444290 | 10 | Cable de transmisión de datos capaz de alcanzar una velocidad de transmisión de de 600 Mbit/s o superior: con una tensión de 1,25 V (± 0,25 V)provisto de conectores a ambos extremos, uno de los cuales, como mínimo, con patillas dispuestas a una distancia de 0,5 mm,con blindaje (apantallamiento) exterior,compuesto por cables de par trenzado de cobre con una impedancia de 100 Ω y un paso de trenzado no superior a 8 mmutilizado exclusivamente para la comunicación entre una pantalla LCD y circuitos electrónicos de tratamiento de vídeo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85444993 | 20 | Cable flexible aislado con PET/PVC, con una tensión inferior o igual a 60 V,una intensidad inferior o igual a 1 A,una resistencia térmica inferior o igual a 105 °C,hilos de un espesor de 0,05 mm (± 0,01 mm) y un ancho inferior o igual a 0,65 mm (± 0,03 mm)una distancia entre conductores inferior o igual a 0,5 mm yy una separación (distancia entre ejes de los conductores) inferior o igual a 1,08 mm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85451990 | 20 | Electrodos de carbono para la fabricación de pilas de zinc-carbono [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85471010 | 10 | Pieza aislante de cerámica, con un contenido, en peso, de óxido de aluminio superior o igual al 90 %, metalizada, en forma de cilindro hueco de diámetro exterior superior o igual a 20 mm pero inferior o igual a 250 mm, destinada a la fabricación de interruptores de vacío [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85489090 | 41 | Unidad constituida por un resonador con una gama de frecuencias entre 1,8 MHz y 40 MHz y un condensador, encerrada en una cápsula | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85489090 | 43 | Detector de imágenes por contacto | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85489090 | 47 | Unidad formada por dos o más plaquitas (chips) de diodos electroluminiscentes que funcionan a una longitud de onda de 440 nm o más, pero sin exceder de 660 nm, metidas en una cápsula provista de un marco de conexión cuyas dimensiones exteriores sin accesorios no exceden de 12 × 12 mm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85489090 | 48 | Unidad óptica, formada al menos por un diodo láser y un fotodiodo, que opera a una longitud de onda de 635 nm o más, pero sin exceder de 815 nm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex85489090 | 49 | Módulo LCD consistente únicamente en una o más láminas de TFT o plásticos, combinados con la posibilidad de pantalla táctil, con o sin unidad de iluminación posterior, con o sin rectificadores, y una o más placas de circuito impreso con control electrónico para el manejo de pixels | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex87042391 | 20 | Chasis de motor con una capacidad de autoignición de 8500 cm3, como mínimo, instalado en una cabina sobre 3, 4 o 5 ruedas, con una distancia entre ejes de, al menos, 480 cm, que no contenga engranajes, para instalar en los vehículos de motor utilizados en labores de abonado de un anchura de 300 cm, como mínimo [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex87089997 | 20 | Envolturas metálicas montadas en balancines o rodamientos esféricos utilizados en el sistema de suspensión de las ruedas delanteras de los vehículos automóviles [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex90011090 | 10 | Invertidor de imágenes constituido por un conjunto de fibras ópticas | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex90012000 | 10 | Producto consistente en una película polarizante, incluso en rollos, reforzada en una o en ambas de sus caras con un material transparente | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex90012000 | 20 | Láminas ópticas, difusoras, reflectantes o prismáticas, placas difusoras no impresas, ya posean o no propiedades polarizantes, específicamente cortadas | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex90019000 | 55 |
[4]ex90019000 | 21 | Película de trayecto óptico múltiple, en rollos, fabricada con un material de politereftalato de etileno: de un espesor total superior o igual a 100 μm, pero inferior o igual a 240 μm,con un factor de transmisión superior al 55 % pero inferior o igual al 65 %, calculado mediante el método normalizado JIS K7105 en relación con ASTM D1003 yvelo superior al 70 % pero inferior o igual al 80 %, calculado mediante el método normalizado JIS K7105 en relación con ASTM D1003 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex90019000 | 35 | Pantalla de retroproyección que contenga una placa de materia plástica, lenticular | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex90019000 | 45 | Barra de granate de itrio-aluminio (YAG) dopada con neodimio, pulida por los dos extremos | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex90019000 | 60 | Hojas reflectoras o difusoras en rollos | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex90019000 | 65 | Película óptica para la fabricación de pantallas de proyección frontal compuesta, como mínimo, de 5 estructuras multicapa, incluido un reflector trasero, un revestimiento delantero y un filtro de contraste con un paso no superior a 0,65 μm [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex90019000 | 70 | Película de tereftalato de polietileno, de un grosor inferior a 300 μm con arreglo a la ASTM D2103, dotada en una de sus caras de prismas de resina acrílica, con un ángulo de prisma de 90 ° y un intervalo entre prismas de 50 μm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex90019000 | 75 | Filtro frontal compuesto de paneles de vidrio con una impresión especial y recubiertos de una película, para utilizar en la fabricación de módulos de pantalla de plasma [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex90019000 | 76 | Filtro para pantalla de plasma | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex90021100 | 10 | Objetivo regulable de longitud focal igual o superior a 90 mm pero no superior a 180 mm, constituido por 4 a 8 lentes de vidrio o de metacrilato, con un diámetro igual o superior a 120 mm pero no superior a 180 mm, recubiertas al menos por una cara de una capa de fluoruro de magnesio, destinado a la fabricación de aparatos de proyección de vídeo [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex90021100 | 50 | Objetivo de longitud focal igual o superior a 25 mm pero no superior a 150 mm, constituido por lentes de vidrio o de plástico, con un diámetro igual o superior a 60 mm pero no superior a 190 mm | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex90022000 | 10 | Filtro, compuesto por una membrana polarizadora de material plástico, una lámina de vidrio y una película de protección transparente montado sobre un marco metálico, destinado a la fabricación de productos de la partida 8528 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex90029000 | 20 | Lente, montada, con una longitud focal fija de 3,8 mm (±0,19 mm) u 8 mm (±0,4 mm), con una apertura relativa de F2.0 y un diámetro inferior o igual a 33 mm, destinada a la fabricación de cámaras de transferencia de carga [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex90029000 | 30 | Unidad óptica, que comprende 1 ó 2 filas de fibras ópticas de vidrio en forma de lentillas con un diámetro de 0,85 mm o más pero no superior a 1,15 mm, encerrado entre 2 placas de materia plástica | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex90132000 | 10 | Láseres de dióxido de carbono, estimulados por alta frecuencia, con una potencia de salida igual o superior a 12 W, pero no superior a 200 W | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex90132000 | 20 | Montajes de cabeza de láser destinados a la fabricación de aparatos para la medida o control de discos obleas o dispositivos semiconductores [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex90132000 | 30 | Láseres destinados a la fabricación de aparatos para la medida o control de discos obleas o dispositivos semiconductores [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex90223000 | 10 | Tubo de rayos X,con una tensión de objetivo de 4 kV o más, pero sin exceder de 30 kV, con una potencia que no exceda de 9 W y con una intensidad de corriente objetivo que no exceda de 2 mA | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex90229090 | 10 | Pantallas para equipos de rayos × (sensores de pantallas planas de rayos x/sensores de rayos x) formadas por una placa de vidrio con una matriz de transistores de película fina, cubierta con una película de silicio amorfo y recubierta con una capa centelleadora de yoduro de cesio y una capa metalizada protectora, con una superficie activa de 409,6 mm2 × 409,6 mm2 y píxeles de 200 μm2 × 200 μm2 | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex90271090 | 10 | Elemento de sensor para los análisis de gas o de humos en los vehículos automóviles, consistente esencialmente en un elemento de cerámica-circonio, encerrado en una cápsula metálica | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex90318034 | 30 | Aparato para medir el ángulo y el sentido de rotación de los automóviles, constituido por al menos un sensor de velocidad de guiñada que se presenta en forma de cuarzo monocristalino, incluso combinado con uno o más sensores, el conjunto encerrado en una cápsula | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex90318038 | 10 | Dispositivo de medida de aceleración para utilizaciones en automóviles, que contenga uno o más elementos activos y/o pasivos y un o más captadores todo ello encerrado en una cápsula | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex90319085 | 20 | Conjunto para captador de alineación de haz láser, en forma de un circuito impreso compuesto por filtros ópticos, un captor de imagen por dispositivo de acoplamiento de cargas (CCD), todo ello encerrado en una cápsula | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
[4]ex90319085 | 30 | Sensor de ángulo de giro que incluye: una pieza mecánica que transfiere la rotación del volante al sensor, yun circuito electrónico con microcontrolador que detecta la posición del volante | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2014 |
ex90321089 | 20 | Termostato, de capilar o bimetálico, de las siguienes características: una temperatura de apertura de +7 °C (± 1,5 °C) y una temperatura de cierre de -4 °C(± 1.5 °C) en el caso del termostato de capilar,una temperatura de apertura de +8 °C (± 3 °C) en el caso del termostato bimetálico;para la fabricación de refrigeradores de tecnología no frost [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex90328900 | 20 | Captador de choque para colchones de protección (airbags) de automóviles, que contenga un contacto que permita la conmutación de una corriente de 12 A a una tensión de 30 V, con una resistencia de contacto típica de 80 mohmios | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex90328900 | 30 | Mando electrónico de servodirección eléctrica (EPS controller) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex90328900 | 40 | Controlador digital de válvulas para controlar líquidos y gases | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2012 |
ex91070000 | 20 | Temporizador mecánico utilizado en la fabricación de frigoríficos no frost (sin escarcha) [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2011 |
ex94054035 | 10 | Aparato de iluminación eléctrico de material sintético, formado por 3 tubos fluorescentes, con un diámetro de 3,0 mm (±0,2 mm), una longitud de 420 mm (±1 mm) o más, pero sin exceder de 600 mm (±1 mm), para la fabricación de productos de la partida 85 [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex94054039 | 10 | Módulo de luz ambiental con una longitud igual o superior a 300 mm, pero sin superar los 600 mm, basado en un dispositivo de luz constituido por una serie de 3 o más, aunque sin superar los 9, diodos específicos emisores de luz roja, verde y azul, integrados en un único chip y fijados en una tarjeta de circuitos impresos, acoplándose la luz a la parte frontal y/o trasera del televisor de pantalla plana [1] | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex94054039 | 20 | Accesorios de aparatos de alumbrado eléctrico hechos de silicio blanco, constituidos fundamentalmente de: un módulo matriz de diodos fotoemisores LED de unas dimensiones de 38,6 mm × 20,6 mm (± 0,1 mm), provisto de 128 chips de LED rojos y verdes, yun circuito impreso flexible, provisto de un termistor de coeficiente de temperatura negativo | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex96089100 | 10 | Puntas, no fibrosas, de materia plástica, para rotuladores, con un canal interno | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex96089100 | 20 | Puntas de fieltro u otras puntas porosas para rotuladores | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
ex96121010 | 10 | Cintas entintadas, de plástico, con segmentos de distintos colores, en las que las sustancias colorantes penetran por calor en un soporte (proceso denominado sublimación de las sustancias colorantes) | 0 % | 1.1.2010- 31.12.2013 |
" ____________________________
(1) La exención o la reducción de los derechos de aduana estará sometida a las condiciones establecidas en las disposiciones comunitarias pertinentes con vistas al control aduanero del empleo de dichos productos [véanse los artículos 291 a 300 del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión (DO L 253 de 11.10.1993, p. 1)].
(2) No obstante, no se admite la medida cuando el tratamiento sea realizado por empresas de venta al por menor o de restauración.
(3) Se aplica el derecho específico adicional.
(****) Partida nueva, cuyo título se ha modificado o cuyo período de validez se ha prorrogado."