DOUE-L-2010-81142
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20100629
566/2010

Reglamento (UE) nº 566/2010 del Consejo, de 29 de junio de 2010, que modifica el Reglamento (CE) nº 1255/96 por el que se suspenden temporalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre algunos productos industriales, agrícolas y de la pesca.
Diario Oficial de la Unión Europea
20100630
163
L
4
14
/doue/2010/163/L00004-00014.pdf
L
20100630
S
20120101
N
S
L
Arancel Aduanero Común
Derechos arancelarios
Nomenclatura
Productos agrícolas
Productos industriales
Aplicable desde el 1 de julio de 2010.
Esta norma se entiende implícitamente derogada por el Reglamento 1344/2011, de 19 de diciembre DOUE-L-2011-82769.
MODIFICA
los anexos I y II del Reglamento 1255/1996, de 27 de junio
Agricultura
Comercio
Industria
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 31,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Considerando lo siguiente:
(1) En interés de la Unión, procede suspender totalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre una serie de nuevos productos que no figuran en el anexo del Reglamento (CE) no 1255/96 [1].
(2) Resulta oportuno eliminar los códigos NC y TARIC 1518009910, 3907202091, 7410110010, 7410210060 y 9031908530 correspondientes a cuatro productos que figuran actualmente en el anexo del Reglamento (CE) no 1255/96, puesto que el mantenimiento de la suspensión de los derechos autónomos del arancel aduanero común en relación con dichos productos ya no redunda en interés de la Unión.
(3) Es preciso modificar la designación de doce suspensiones en el anexo del Reglamento (CE) no 1255/96 a fin de tener en cuenta la evolución técnica que han experimentado los productos así como las tendencias económicas del mercado. Dichas suspensiones deben suprimirse de la lista del anexo y reinsertarse, como nuevas suspensiones, mediante el recurso a descripciones nuevas. Por razones de claridad, dichas suspensiones deben marcarse con un asterisco en la primera columna del anexo I y del anexo II del presente Reglamento.
(4) La experiencia adquirida ha puesto de manifiesto la necesidad de prever una fecha de expiración de las suspensiones enumeradas en el Reglamento (CE) no 1255/96 a fin de garantizar que se tengan en cuenta los cambios tecnológicos y económicos. Ello no debe excluir la revocación anticipada de algunas medidas o su mantenimiento una vez finalizado ese período, si se alegan razones económicas, de acuerdo con los principios definidos en la Comunicación de la Comisión de 1998 relativa a las suspensiones y contingentes arancelarios autónomos [2].
(5) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 1255/96 en consecuencia.
(6) Dado que las suspensiones establecidas por el presente Reglamento deben surtir efecto a partir del 1 de julio de 2010, el presente Reglamento debe aplicarse a partir de esa misma fecha y entrar en vigor inmediatamente.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El anexo del Reglamento (CE) no 1255/96 queda modificado como sigue:
1) Se insertan las líneas correspondientes a los productos enumerados en el anexo I del presente Reglamento.
2) Se suprimen las líneas correspondientes a los productos cuyos códigos NC y TARIC figuran en el anexo II del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será aplicable a partir del 1 de julio de 2010.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Luxemburgo, el 29 de junio de 2010.
Por el Consejo
La Presidenta
E. Espinosa
_______________________
(1) DO L 158 de 29.6.1996, p. 1.
(2) DO C 128 de 25.4.1998, p. 2.
ANEXO I
Productos a los que se refiere el artículo 1, punto 1
Código NC | TARIC | Designación de la mercancía | Derechos autónomos | Periodo de validez |
ex15151910 | 10 | Aceite de linaza cuyo índice de yodo, medido con arreglo a la norma ISO 150-2006, sea igual o superior a 190 | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2010 |
ex15162096 | 10 | Aceite de soja refinado, blanqueado e hidrogenado en forma de copos del tipo utilizado en la fabricación de cosméticos | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2010 |
ex15162096 | 20 | Aceite de jojoba, hidrogenado e interesterificado, que no haya sido sometido a ninguna otra modificación química ni a ningún proceso de texturización | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex20089949 | 20 | Arándanos rojos secos, azucarados | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex20089949 | 30 | Puré de boysenberry sin semillas, sin alcohol añadido, con o sin azúcar añadido | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex20089999 | 40 | | | |
ex28053090 | 20 | Samario de una pureza en peso del 99,90 % o superior | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29041000 | 30 | p-Estirenosulfonato de sodio | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29041000 | 50 | 2-Metilprop-2-eno-1-sulfonato de sodio | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29051900 | 40 | 2,6-Dimetilheptan-2-ol | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29052990 | 20 | Dec-9-en-1-ol | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29093090 | 10 | 2-(Fenilmetoxil)naftaleno | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29093090 | 20 | 1,2-Bis(3-metil-fenoxi)etano | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29159000 | 50 | Heptanoato de alilo | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29171100 | 30 | Oxalato de cobalto | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29171910 | 10 | Malonato de dimetilo | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29171990 | 30 | Brasilato de etileno | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29189990 | 20 | 3-Metoxiacrilato de metilo | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29189990 | 70 | (3-Metilbutoxi)acetato de alilo | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29211950 | 10 | Dietilamino-trietoxisilano | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29299000 | 20 | | | |
ex29221985 | 40 | Benzoato de 2-(dimetilamino)etilo | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29224985 | 15 | Ácido DL-Aspártico destinado a la fabricación de complementos alimenticios (1) | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29225000 | 20 | Clorhidrato de 1-[2-Amino-1-(4-metoxifenil)-etil]-ciclohexanol | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29242998 | 20 | 2-Cloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(propan-2-iloximetil)acetamida | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29269095 | 70 | Metacrilonitrilo | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29269095 | 75 | 2-Ciano-2-etil-3-metilhexanoato de etilo | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29291000 | 15 | Diisocianato de 3,3’-dimetilbifenilo-4,4’-diilo | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29309099 | 81 | Hexametilen-1,6-bistiosulfato disódico, dihidratado | 3 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29309099 | 84 | Ácido 2-cloro-4-(metilsulfonil)-benzoico | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29310099 | 92 | Trimetilborano | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29333999 | 20 | Polvo de piritiona de cobre | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29333999 | 30 | Fluazinam (ISO) | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29333999 | 45 | 5-Difluorometoxi-2-[[(3,4-dimetoxi-2-piridil)metil]tio]-1H-benzimidazol | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29333999 | 47 | (-)-trans-4-(4’-Fluorofenil)-3-hidroximetil-N-metilpiperidina | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29333999 | 48 | Flonicamida (ISO) | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29335995 | 45 | 1-[3-(Hidroximetil)piridin-2-il]-4-metil-2-fenilpiperacina | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29335995 | 50 | 2-(2-Piperazin-1-iletoxi)etanol | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29335995 | 55 | Tiopental (INNM) | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29335995 | 65 | Bis(tetrafluoroborato) de 1-clorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabiciclo[2.2.2]octano | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29335995 | 75 | (2R,3S/2S,3R)-3-(6-Cloro-5-fluoropirimidin-4-il)-2-(2,4-difluorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol hidrocloruro | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29337900 | 60 | 3,3-Pentametilen-4-butirolactama | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29339980 | 32 | 5-[4’-(Bromometil)bifenil-2-il]-2-tritil-2H-tetrazol | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29339980 | 37 | 8-Cloro-5,10-dihidro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-ona | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29341000 | 60 | Fostiazato (ISO) | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29349990 | 20 | Tiofeno | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29349990 | 30 | Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-ona | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex29350090 | 77 | Éster etílico del ácido [[4-[2-[[(3-etil-2,5-dihidro-4-metil-2-oxo-1H-pirrol-1-il)carbonil]amino] etil]fenil]sulfonil]-carbámico | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex37013000 | 20 | Placa fotosensible compuesta por una capa de fotopolímero colocada sobre una hoja de poliéster de un espesor total superior a 0,43 mm pero no superior a 3,18 mm | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
(1)ex37071000 | 35 | Emulsión o preparado de sensibilización, constituido por polímeros de acrilato y/o metacrilato, con un contenido en peso no superior al 7 % de precursores de ácidos fotosensibles disueltos en un disolvente orgánico con al menos acetato de 2-metoxi-1-metiletilo | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2011 |
ex37079090 | 70 | | | |
ex37071000 | 55 | Rollos de película de tereftalato de polietileno: cubiertos por una cara con una capa seca de resina de fotopolímero acrílico,recubiertos con una hoja de protección de polietileno | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex37079090 | 40 | Revestimiento antireflectante en forma de solución acuosa, con un contenido en peso no superior a: un 2 % de ácido alquilsuflónico sin halógeno, yun 5 % de un polímero fluorado | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
(1)ex38089290 | 30 | Preparación consistente en una suspensión en agua de piritiona cíncica (DCI), con un contenido en peso: igual o superior al 24 % pero no superior al 26 % de piritiona cíncica (DCI), oigual o superior al 39 % pero no superior al 41 % de piritiona cíncica (DCI) | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2013 |
ex38089290 | 50 | Preparaciones a base de piritiona de cobre | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex38089323 | 10 | Herbicida que contiene flazasulfurón (ISO) como sustancia activa | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex38089390 | 10 | Preparación en gránulos con un contenido en peso: igual o superior al 38,8 % pero no superior al 41,2 % de giberelina A3, oigual o superior al 9,5 % pero no superior al 10,5 % de giberelina A4 y A7 | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex38249097 | 05 | Mezcla de monómero de acrilato de metilo y de monómero de acrilato de butilo en una solución de xileno y acetato de butilo, con un contenido en peso de solventes superior al 54 % pero inferior o igual al 56 % | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex38249097 | 06 | Parafina con un nivel de cloración igual o superior al 70 % | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex38249097 | 08 | Mezcla de isómeros de divinilbenceno y de isómeros de etilvinilbenceno, con un contenido en peso de divinilbenceno igual o superior al 56 % pero no superior al 80 % | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex38249097 | 11 | Mezcla de fitosteroles, no en polvo, con un contenido en peso: Igual o superior al 40 %, pero igual o inferior al 58 % de beta-sitosterolesIgual o superior al 20 % pero igual o inferior al 28 % de campesterolesIgual o superior al 14 %, pero igual o inferior a 23 % de estigmasteroles0 % o superior, pero igual o inferior al 15 % de otros esteroles | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex38249097 | 21 | Mezcla de (1-metiletiliden)bis(4,1-fenilenoxi-2,1-etanodiiloxi-2,1-etanodiil)éster del ácido 2-propenoico, con (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazina-1,3,5(2H,4H,6H)-triil)tri-2,1-etanodiil éster del ácido 2-propenoico, y 1-hidroxi-ciclohexil-fenil- cetona en solución de metil-etil-cetona y tolueno | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex38249097 | 23 | Mezcla de acrilatos de uretano, glicoldiacrilato de tripropileno, acrilato de bisfenol A etoxilado y diacrilato poli(etilenglicol) 400 | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
(1)ex38249097 | 44 | Mezcla de fitoesteroles, salvo en forma de polvo, con un contenido en peso: igual o superior al 75 % de esteroles,igual o inferior al 25 % de estanoles,para su utilización en la fabricación de estanoles/esteroles o ésteres de estanol/esterol (1) | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2012 |
ex38249097 | 66 | Mezcla de terc-alquilaminas primarias | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex38249097 | 88 | Producto de reacción oligomérica, compuesto de bis(4-hidroxifenil) sulfona y 1,1’-oxibis(2-cloroetano) | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
(1)ex39011090 | 20 | Polietileno, en forma de gránulos, de densidad de 0,925 (± 0,0015), de índice de flujo de fusión (melt flow index) de 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), destinado a la fabricación de hojas sopladas con un valor de turbidez inferior o igual al 6 % y una elongación de ruptura (MD/TD) de 210/340(1) | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2013 |
ex39029090 | 60 | Resina 100 % alifática no hidrogenada (polímero), con las siguientes características: líquida a temperatura ambienteobtenida mediante pollimerización catiónica de monómeros de alqueno C-5con un peso molecular promedio, en número (Mn), de 370 (± 50)con un peso molecular promedio, en peso (Mw), de 500 (± 100) | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
(1)ex39069090 | 35 | Polvo blanco de copolímero de metacrilato de metilo y de dimetacrilato de 1,2 -etanodiol con un tamaño de partícula no superior a 18 μm, insoluble en agua | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2013 |
ex39079190 | 10 | Prepolímero de ftalato de dialilo, en forma de polvo | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex39079990 | 70 | Copolímero de poli(tereftalato de etileno) y ciclohexano-dimetanol, con un contenido en peso de ciclohexano-dimetanol superior al 10 % | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex39100000 | 60 | Polidimetilsiloxano, sustituido o sin sustituir por grupos polietileno glicol y trifluoropropilo, con grupos terminales metacrilato | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex39162000 | 91 | Perfiles de cloruro de polivinilo del tipo utilizado en la fabricación de tablestacas y revestimientos, que incluyen en su composición las siguientes aditivos: dióxido de titaniopoli(metacrilato de metilo)carbonato cálcicoaglutinantes | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex39191080 | 23 | Película reflectante constituida de varias capas, en concreto: una capa de poli(cloruro de vinilo);una capa de poliuretano que presenta, sobre una cara, marcas contra la falsificación, la alteración o la sustitución de datos o la duplicación y, sobre la otra, un estrato de microesferas de vidrio;una capa que lleva incorporada una marca de seguridad y/u oficial que cambia de apariencia dependiendo del ángulo de visión;aluminio metalizado; yun adhesivo, cubierto por un lado con un soporte antiadherente | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex39191080 | 27 | Película de poliéster: | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex39199000 | 20 | recubierta, por una cara, con un adhesivo acrílico de liberación térmica con una temperatura de desencolado igual o superior a 90 °C pero no superior a 200 °C y una capa de protección de poliéster, y,por la otra, no recubierta o recubierta con un adhesivo acrílico sensible a la presión o un adhesivo acrílico de liberación térmica con una temperatura de desencolado igual o superior a 90 °C pero no superior a 200 °C, y una capa de protección de poliéster | | |
ex39191080 | 32 | Película de politetrafluoroetileno: de espesor igual o superior a 110 μm,con una resistencia de superficie de entre 102-1014 ohmios determinada por el método ASTM D 257,recubierta, por una cara, con un adhesivo acrílico sensible a la presión | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex39191080 | 37 | Película de politetrafluoroetileno: de espesor igual o superior a 100 μm,una elongación de ruptura no superior al 100 %,recubierta, por una cara, con un adhesivo de silicona sensible a la presión | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
(1)ex39191080 | 40 | Película de poli(cloruro de vinilo) negro: | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2011 |
(1)ex39199000 | 43 | con un brillo superior a 30 grados determinado por el método ASTM D2457,recubierta o sin recubrir de una película protectora de tereftalato de polietileno, por una cara, y de un adhesivo sensible a la presión con canales y un soporte antiadherente, por la otra | | |
(1)ex39199000 | 19 | Película autoadhesiva transparente de poli(tereftalato de etileno): libre de impurezas o defectos,recubierta por una de sus superficies con un adhesivo acrílico sensible a la presión y una capa de protección, y, por la otra, con una capa antiestática del compuesto orgánico iónico colina,con o sin una capa antipolvo imprimible de un compuesto orgánico de alquilo de cadena larga modificado,de un grosor total igual o superior a 54 μm pero no superior a 64 μm, yuna anchura igual o superior 1295 mm pero no superior a 1305 mm | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2013 |
ex39199000 | 22 | Película de polipropileno negro: con un brillo de más de 20 grados determinado por el método ASTM D2457,sin recubrir o recubierta, por una cara, con una película protectora de tereftalato de polietileno y, por la otra, con un adhesivo sensible a la presión con canales y un soporte antiadherente | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex39199000 | 24 | Hoja estratificada reflectante: compuesta por una capa de epoxiacrilato gofrada por una cara con un motivo regular,recubierta, por ambas caras, con una o varias capas de materiales plásticos yrecubierta, por una cara, con una película adhesiva y una hoja antiadherente | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex39199000 | 26 | Película de etileno y acetato de vinilo: de un espesor igual o superior a 100 μm,recubierta por una cara con un adhesivo acrílico sensible a la presión o sensible a los rayos UV y una capa protectora de poliéster | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex39199000 | 28 | Película de poli(cloruro de vinilo) o polietileno o de cualquier otra poliolefina: de un espesor igual o superior a 65 μm,revestida por una cara con un adhesivo acrílico sensible a los rayos UV y un soporte antiadherente de poliéster | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
(1)ex39199000 | 37 | Película de poli(cloruro de vinilo) sensible a los rayos UV: con un espesor igual o superior a 78 μm,recubierta por una cara con una capa adhesiva y una película de protección desprendible,con una fuerza de adherencia igual o superior a 1764 mN/25 mm | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex39205990 | 20 | Hoja laminada reflectante consistente en una capa de epoxi-acrilato grabada por uno de los lados con un motivo regular y cubierta, por ambos lados, de una o varias capas de material plástico | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex39206219 | 24 | Película de polietileno tereftalato de espesor igual o superior a 186 μm pero igual o inferior a 191 μm, recubierta por una cara con una capa acrílica en un modelo de matriz | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex39206219 | 26 | | | |
(1)ex39206219 | 75 | Película transparente de tereftalato de polietileno: | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2013 |
(1)ex39206219 | 77 | recubierta por ambas caras con capas de sustancias orgánicas con una base de acrilo, de grosor igual o superior a 7 nm pero no superior a 80 nm,con una tensión superficial de 36 Dyne/cm o superior pero no superior a 39 Dyne/cm,con un factor de transmisión lumínica superior al 93 %,con un valor de turbidez no superior al 1,3 %,con un grosor total igual o superior a 10 μm pero no superior a 350 μm,con una anchura igual o superior a 800 mm pero no superior a 1600 mm | | |
ex39209100 | 51 | Película de polivinilbutiral con un contenido en peso igual o superior al 25 % pero no superior 28 % de fosfato de triisobutilo utilizado como plastificante | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex39209100 | 52 | Película de poli(butiral de vinilo): con un contenido en peso igual o superior al 26 % pero no superior al 30 % de bis(2-etil-hexanoato) de trietilenglicol como plastificante,con un espesor igual o superior a 0,73 mm pero no superior a 1,50 mm | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex39219055 | 25 | Hojas o rollos preimpregnados compuestos de resina de poliamida | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex70194000 | 10 | | | |
ex39219055 | 30 | Hojas o rollos de material preimpregnado compuestos por resina epoxi bromada reforzados con fibra de vidrio y: un flujo no superior a 3,6 mm (determinado mediante IPC-TM 650.2.3.17.2), yuna temperatura de transición vítrea (Tg) superior a 170 °C (determinada mediante IPC-TM 650.2.4.25)utilizados para la fabricación de placas de circuitos impresos (1) | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex69091900 | 20 | Bolas de nitruro de silicio (Si3N4) | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex70191910 | 55 | Trama de vidrio impregnada en caucho o materia plástica, obtenida a partir de filamentos de vidrio K o U, compuesta: de óxido de magnesio en un porcentaje equivalente o superior al 9 % pero no superior al 16 %,de óxido de aluminio en un porcentaje igual o superior al 19 % pero no superior al 25 %,de óxido de boro en un porcentaje no superior al 2 %,sin óxido de calcio,cubierta con un látex compuesto, al menos, de resina resorcinol-formaldehído y de polietileno clorosulfonado | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex73259910 | 20 | Cabeza de anclaje de hierro de fundición maleable galvanizado por inmersión en caliente, del tipo utilizado en la fabricación de anclajes de tierra | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
(1)ex74102100 | 30 | Hoja de poliimida, con o sin resina epoxídica y/o fibras de vidrio, recubierta por una o ambas superficies de una película de cobre | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2013 |
(1)ex81082000 | 20 | Lingotes en bruto de fusión de titanio y de aleaciones de titanio, de diámetro igual o inferior a 380 mm | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2013 |
ex84143081 | 50 | Compresor de espiral eléctrico de velocidad variable, hermético o semihermético, con una potencia nominal igual o superior a 0,5 kW pero no superior a 5 kW, y una cilindrada no superior a 35 cm3, del tipo utilizado en los equipos de refrigeración | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex84189910 | 50 | Evaporador compuesto de aletas de aluminio y de una bobina de cobre, del tipo utilizado en los equipos de refrigeración | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex84189910 | 60 | Condensador compuesto de dos tubos concéntricos de cobre, del tipo utilizado en los equipos de refrigeración | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex85013100 | 40 | Motor de corriente continua de excitación permanente con bobinado multifásico,un diámetro externo igual o superior a 30 mm pero no superior a 75 mm,una velocidad de giro nominal no superior a 15000 rpm,una potencia igual o superior a 45 W pero no superior a 300 W, yuna tensión de alimentación igual o superior a 9 V pero no superior a 25 V | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
(1)ex85044090 | 40 | Módulos de alimentación semiconductores que incluyen: transistores de potencia,circuitos integrados,con o sin diodos y con o sin termistores,una tensión de servicio no superior a 600 V,tres salidas eléctricas, como máximo, cada una de las cuales incluye dos interruptores eléctricos MOSFET (Transistor de efecto de campo de óxido de metal semiconductor - Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor) o IGBT (Transistor bipolar de puerta aislada - Insulated Gate Bi-polar Transistors)) y controles (drives) internos, yuna intensidad de valor cuadrático medio no superior a 15,7 A | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2013 |
ex85169000 | 60 | Subconjunto de ventilación de freidora eléctrica equipado de un motor con una potencia de 8 W a 4600 revoluciones por minuto,regulado mediante un circuito electrónico,que funciona a una temperatura ambiente de 110 °C o superior,equipado de termostato | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex85219000 | 20 | Grabador de vídeo digital: sin unidad de disco duro,con o sin DVD-RW,con detección del movimiento,con un puerto serie USB,destinado a la fabricación de sistemas de vigilancia por CCTV (1) | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex85229049 | 60 | Conjunto de placa de circuito impreso que consta de: | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex85279900 | 10 | —un sintonizador de radio (capaz de captar y descodificar señales de radio y transmitirlas dentro del conjunto) sin capacidad de tratamiento de señales, | | |
ex85299065 | 25 | un microprocesador capaz de recibir mensajes por control remoto y controlar el juego de chips del sintonizadorpara su utilización en la fabricación de sistemas de entretenimiento en el hogar (1) | | |
ex85229049 | 65 | Subconjunto de placa de circuito impreso que consta de: | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex85279900 | 20 | —un sintonizador de radio, capaz de captar y descodificar señales de radio y de transmitirlas dentro del conjunto, con un descodificador de señal, | | |
ex85299065 | 40 | un receptor de radiofrecuencias por control remoto,un transmisor de señal de infrarrojos por control remotoun generador de señales SCARTun sensor del estado de la televisiónpara su utilización en la fabricación de sistemas de entretenimiento en el hogar (1) | | |
ex85258019 | 25 | Cámara de infrarrojos por control remoto (según la norma ISO/TS 16949), con: una sensibilidad en la zona de longitud de onda igual o superior a 8 μm pero no superior a 14 μm,una resolución de 324 × 256 píxeles,un peso no superior a 400 g,unas dimensiones no superiores a 70 mm × 67 mm × 75 mm,una carcasa resistente al agua y un enchufe adaptado a vehículos, yuna desviación de la señal de salida en la gama completa de temperaturas de funcionamiento no superior al 20 % | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
ex85258019 | 35 | Cámaras para escaneado de imágenes, mediante: un sistema de "superposición dinámica de líneas" (Dynamic overlay lines)una señal de salida de vídeo NTSCuna tensión de 6,5 Vuna iluminancia de 0,5 lux o superior | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2014 |
(1)ex87042391 | 20 | Chasis de motor con una capacidad de autoignición de 8000 cm3, como mínimo, instalado en una cabina sobre 3, 4 o 5 ruedas, con una distancia entre ejes de, al menos, 480 cm, que no contenga engranajes (1) | 0 % | 1.7.2010- 31.12.2012 |
(*) Código NC o TARIC, o descripción de producto modificado de acuerdo con el considerando 3 de este reglamento
--------------------------------------------------
ANEXO II
Productos a los que se refiere el artículo 1, punto 2.
Código NC | TARIC |
ex15180099 | 10 |
(1)ex37071000 | 35 |
(1)ex38089290 | 30 |
(1)ex38249097 | 44 |
(1)ex39011090 | 20 |
(1)ex39069090 | 35 |
ex39072020 | 91 |
(1)ex39191080 | 40 |
(1)ex39199000 | 19 |
(1)ex39199000 | 37 |
(1)ex39199000 | 43 |
(1)ex39206219 | 75 |
(1)ex39206219 | 77 |
ex74101100 | 10 |
(1)ex74102100 | 30 |
ex74102100 | 60 |
(1)ex81082000 | 20 |
(1)ex85044090 | 40 |
(1)ex87042391 | 20 |
ex90319085 | 30 |
(*) Suspensión relativa a un producto del anexo del Reglamento (CE) no 1255/96 para el cual se modifican, mediante el presente Reglamento, los códigos CN o TARIC o la designación.