DOUE-L-2010-82431
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20101220
1265/2010

Reglamento (UE) nº 1265/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, que modifica el Reglamento (CE) nº 1255/96, por el que se suspenden temporalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre algunos productos industriales, agrícolas y de la pesca.
Diario Oficial de la Unión Europea
20101231
347
L
9
26
/doue/2010/347/L00009-00026.pdf
L
20101231
S
20120101
N
S
L
Arancel Aduanero Común
Derechos arancelarios
Productos industriales
Aplicable desde el 1 de enero de 2011.
Esta norma se entiende implícitamente derogada por el Reglamento 1344/2011, de 19 de diciembre DOUE-L-2011-82769.
MODIFICA
el anexo del Reglamento 1255/96, de 27 de junio
Comercio
Industria
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 31,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Considerando lo siguiente:
(1) En interés de la Unión, procede suspender totalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre una serie de nuevos productos que no figuran actualmente en el anexo del Reglamento (CE) no 1255/96 del Consejo [1].
(2) Resulta oportuno eliminar del actual anexo del Reglamento (CE) no 1255/96 siete productos con los códigos NC y TARIC: 2805309010, 2805309020, 2825500010, 2933790040, 3908900020, 3920621988 y 8525801930 puesto que ya no resulta beneficioso para la Comunidad mantener la suspensión de los derechos autónomos del arancel aduanero común que les son aplicables.
(3) Es preciso modificar la descripción de 18 suspensiones en el anexo del Reglamento (CE) no 1255/96 teniendo en cuenta la evolución técnica que han experimentado los productos así como las tendencias económicas del mercado. Dichas suspensiones deben suprimirse de la lista de ese anexo y reinsertarse, como nuevas suspensiones, mediante el recurso a descripciones nuevas. Por otro lado, es preciso modificar los códigos NC correspondientes a 20 productos y los códigos TARIC correspondientes a 11 productos.
(4) Resulta oportuno que las suspensiones en relación con las cuales es preciso introducir esas modificaciones técnicas se supriman de la lista de suspensiones del anexo del Reglamento (CE) no 1255/96 y vuelvan a insertarse en la lista utilizando las nuevas designaciones de los productos, los nuevos códigos NC o los nuevos códigos TARIC.
(5) En aras de la claridad, conviene marcar con un asterisco las entradas modificadas que se incluyan en la lista de suspensiones insertadas y suprimidas establecida en los anexos I y II del presente Reglamento.
(6) La experiencia adquirida ha puesto de manifiesto la necesidad de prever una fecha de expiración de las suspensiones enumeradas en el Reglamento (CE) no 1255/96 a fin de garantizar que se tienen en cuenta los cambios tecnológicos y económicos. Ello no debe excluir la revocación anticipada de algunas medidas o su mantenimiento una vez alcanzada la fecha de expiración, si se alegan razones económicas, de acuerdo con los principios definidos en la Comunicación de la Comisión de 1998 relativa a las suspensiones y contingentes arancelarios autónomos [2].
(7) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 1255/96 en consecuencia.
(8) Dado que las suspensiones establecidas por el presente Reglamento han de surtir efecto a partir del 1 de enero de 2011, este debe aplicarse a partir de esa misma fecha y entrar en vigor inmediatamente.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El anexo del Reglamento (CE) no 1255/96 se modifica del siguiente modo:
1) Se insertan las líneas correspondientes a los productos enumerados en el anexo I del presente Reglamento.
2) Se suprimen las líneas correspondientes a los productos cuyos códigos NC y TARIC figuran en el anexo II del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2011.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 20 de diciembre de 2010.
Por el Consejo
La Presidenta
J. Schauvliege
____________________________
[1] DO L 158 de 29.6.1996, p. 1.
[2] DO C 128 de 25.4.1998, p. 2.
ANEXO I
Productos a que se refiere el artículo 1, apartado 1
Código NC | TARIC | Designación de la mercancía | Derechos autónomos | Periodo de validez |
ex28053090 | 30 | Metales de las tierras raras, escandio e itrio de una pureza en peso del 98,5 % o más | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex28255000 | 11 | Óxido de cobre (I o II) con un contenido, en peso, de cobre superior o igual al 78 % y cloruro inferior o igual al 0,03 % | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
ex28255000 | 19 | | | |
ex29042000 | 10 | Nitrometano | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29042000 | 20 | Nitroetano | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29042000 | 30 | 1-Nitropropano | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29053995 | 10 | Propano-1,3-diol | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29095000 | 20 | Ubiquinol | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
29124100 | | Vainillina (aldehído metilprotocatéquico) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29142900 | 30 | (R)-p-Menta-1(6),8-dien-2-ona | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29145000 | 20 | 3’-Hidroxiacetofenona | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29147000 | 60 | 4’-terc-Butil-2’,6’-dimetil-3’,5’-dinitroacetofenona | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29159000 | 60 | 6,8-Diclorooctanoato de etilo | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29162000 | 60 | Ácido 3-ciclohexilpropiónico | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29163900 | 25 | Cloruro de 2-metil-3-(4-fluorofenil)-propionilo | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29163900 | 30 | Cloruro de 2,4,6-trimetilbenzoílo | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29171990 | 50 | Ácido tetradecanodioico | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29173995 | 20 | 1,4-Bencenodicarboxilato de dibutilo | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29173995 | 30 | Dianhidrido benceno-1,2:4,5-tetracarboxilico | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29183000 | 50 | (3-Oxo-2-pentilciclopentil)acetato de metilo | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29212900 | 40 | Decametilendiamina | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29213099 | 30 | 1,3-Ciclohexanodimetanamina | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29214900 | 70 | 2-Clorobencilamina | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29222900 | 75 | 4-(2-Aminoetil)fenol | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29223900 | 20 | 2-Amino-5-clorobenzofenona | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29280090 | 25 | Acetaldehído oxima en solución acuosa | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29309099 | 50 | [S-(R [1], R [1])]-2-Amino-1-[4-(metiltio)-fenil]-1,3-propanodiol | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29310099 | 10 | Dietilmetoxiborano | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29310099 | 15 | Trietilborano | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29321900 | 50 | 2-Metilfurano | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29329900 | 50 | 7-Metil-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepin-3-ona | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29329900 | 60 | (3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-Tetrametil-2,4,5,5a,7,8,9,9b-octahidro-1H-benzo[e][1]benzofurano | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29333999 | 49 | 2-[[[3-Metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)-2-piridinil]metil]tio]-1H-benzimidazol | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29333999 | 70 | Clorhidrato de 2-Clorometil-3,5-dimetil-4-metoxipiridina | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29333999 | 80 | 5-Difluorometoxi-2-[[(3,4-dimetoxi-2-piridil)metil]tio]-1H-benzimidazol | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29334990 | 30 | Quinolina | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29334990 | 40 | Isoquinolina | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29336980 | 60 | Ácido cianúrico | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29337900 | 70 | (S)-N-[(Dietilamino)metil]-alpha-etil-2-oxo-1-pirrolidinacetamida L-(+)-tartrato | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29342080 | 60 | (Z)-2-Tritiloxiimino-2-(2-aminotiazol-4-il)-tioacetatode benzotiazol-2-ilo | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29342080 | 70 | N,N-Bis(1,3-benzotiazol-2-ilsulfanil)-2-metilpropan-2-amina | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29349990 | 25 | 2,4-Dietil-9H-tioxanten-9-ona | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29349990 | 40 | 2-Tiofeno-etilamina | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29349990 | 50 | Hexafluorofosfato de 10-[1,1’-bifenil]-4-il-2-(1-metiletil)-9-oxo-9H-tioxantenio | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex29389030 | 10 | Glicirrizato de amonio | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
[1]ex32089019 | 60 | Copolímero de hidroxiestireno con una o varias de las siguientes sustancias: estirenoalcoxiestirenoalquilacrilatosdisuelto en lactato de etilo | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2011 |
ex34021190 | 10 | Laurilmetilisetionato de sodio | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex34029010 | 30 | Preparado tensoactivo compuesto de una mezcla de docusato sódico y 2,4,7,9-tetrametildec-5-ino-4,7-diol etoxilado | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex34029010 | 50 | Preparación tensioactiva compuesta de una mezcla de polisiloxano y poli(etilenglicol) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex37013000 | 30 | Plancha de aluminio para tipografía offset sin agua: | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex84425080 | 10 | —con revestimiento de material plástico, |
—sin imagen gráfica |
[1]ex37071000 | 15 | Emulsión de sensibilización compuesta por: una cantidad no superior al 12 % en peso de éster de ácido diazooxonaftalenosulfónicoresinas fenólicasen una solución que contenga, como mínimo, acetato de 2-metoxi-1-metiletilo o lactato de etilo o 3-metoxipropionato de metilo o 2-heptanona | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
[1]ex37071000 | 35 | Emulsión o preparado de sensibilización compuesto por uno o varios de los siguientes elementos: | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2011 |
[1]ex37079090 | 70 | —polímeros de acrilato, |
—polímeros de metacrilato, |
—derivados de polímeros de estireno, |
con un contenido en peso inferior o igual al 7 % de precursores de ácidos fotosensibles disueltos en un disolvente orgánico que contenga al menos acetato de 1-metil-2-metoxietilo |
ex37079090 | 80 | Revestimiento antirreflectante compuesto por un polímero de siloxano o un polímero orgánico con un grupo hidroxifenólico modificado por un grupo cromóforo, en forma de solución de un disolvente orgánico que contenga acetato de 1-etoxi-2-propanol o de 1-metil-2-metoxietilo con un contenido de polímero en peso inferior o igual al 10 % | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex38089990 | 10 | Oxamil (ISO) en una solución de ciclohexanona y agua | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex38123080 | 40 | Mezcla de: un 80 % (± 5 %) en peso de 10-etil-4,4-dimetil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-estannatetradecanoato de 2-etilhexilo, y deun 20 % (± 5 %) en peso de 10-etil-4-[[2-[(2-etilhexil)oxi]-2-oxoetil]tio]-4-metil-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-estannatetradecanoato de 2-etilhexilo | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex38249097 | 24 | Solución de (clorometil)bis-(4-fluorofenil)metilsilano con una concentración nominal del 65 % en tolueno | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex38249097 | 27 | Preparación consistente en una mezcla de 2,4,7,9-tetrametildec-5-ina-4,7-diol y propan-2-ol | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex38249097 | 28 | Preparación con un contenido en peso: igual o superior al 85 % pero no superior al 95 % de α-4-(2-ciano-2-butoxicarbonil)vinil-2-metoxi-fenil-ω-hidroxihexa(oxietileno), eigual o superior al 5 % pero no superior al 15 % de monopalmitato de polioxietileno (20) sorbitán | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex39021000 | 50 | Polipropileno muy isotáctico (HIPP), coloreado o sin colorear, destinado a la fabricación de componentes de plástico para ambientadores y dotado de las siguientes propiedades: una densidad igual o superior a 0,880 g/cm3 pero no superior a 0,913 g/cm3(determinada mediante el método de ensayo ASTM D1505),una resistencia a la tracción igual o superior a 350 kg/cm2 pero no superior a 390 kg/cm2(determinada mediante el método de ensayo ASTM D638)una temperatura de distorsión por calor igual o superior a 135 °C bajo una presión de 0,45 MPa (determinada mediante el método de ensayo ASTM 648)(1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex39039090 | 50 | Copolímero cristalino de estireno y p-metilestireno: con un punto de fusión igual o superior a 240 °C pero inferior a 260 °C,con un contenido en peso de p-metilestireno igual o superior al 5 % pero no superior al 15 % | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
[1]ex39039090 | 86 | Mezcla con un contenido en peso: igual o superior al 45 %, pero no superior al 65 %, de polímeros de estirenoigual o superior al 35 %, pero no superior al 45 %, de poli(fenilenéter)no superior al 10 % de otros aditivosy con uno o varios de los siguientes efectos especiales de color: metálico o nacarado con un metamerismo visual angular causado por al menos un 0,3 % de pigmento floculadofluorescente, caracterizado por la emisión de luz durante la absorción de radiación ultravioletablanco brillante, caracterizado por ser L [1] superior o igual a 92 y b [1] inferior o igual a 2 y estar a [1] comprendido entre -5 y 7 en la escala de color CIELab | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
ex39046980 | 81 | Fluoruro de poli(vinilideno) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
[1]ex39046980 | 93 | Copolímero de etileno con clorotrifluoroetileno, en una de las formas señaladas en la nota 6 b) del capítulo 39 | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
[1]ex39046980 | 94 | Copolímero de etileno y tetrafluoroetileno | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
[1]ex39046980 | 96 | Policlorotrifluoroetileno, en una de las formas señaladas en las notas 6 a) o 6 b) del capítulo 39 | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
[1]ex39046980 | 97 | Copolímeros de clorotrifluoroetileno y difluoruro de vinilideno | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
[1]ex39059990 | 92 | Polímero de vinilpirrolidona y metacrilato de dimetilaminoetilo, con un contenido, en peso, de vinilpirrolidona superior o igual al 97 % pero inferior o igual al 99 %, en forma de solución en agua | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
ex39069090 | 40 | Polímero acrílico transparente, en paquetes de peso inferior o igual a 1 kg y no destinados a la venta al por menor, con: una viscosidad inferior o igual a 50000 Pa.s a 120 °C según el método de prueba ASTM D 3835un peso molecular medio en peso (Mw) superior a 500000, pero inferior o igual a 1200000, según la prueba de cromatografía de permeabilidad en gel (GPC)un contenido de monómero residual inferior al 1 % | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex39072011 | 40 | Polietilenglicol con una cadena de óxido de etileno de longitud no superior a 30, con grupos finales de 2-ciano-3-(4-hidroxifenil)-acrilato de butilo, para usar como barrera contra los rayos UV en mezclas principales líquidas (1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex39079990 | 30 | Poli(hidroxialcanoato), consistente fundamentalmente en poli(3-hidroxibutirato) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex39121100 | 30 | Triacetato de celulosa | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex39121100 | 40 | Diacetato de celulosa en polvo | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
[1]ex39191080 | 21 | Hoja reflectante | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
[1]ex39199000 | 21 | —compuesta por una película de un polímero acrílico o de policarbonato totalmente grabada por una cara con un motivo de forma regular, |
[1]ex39206100 | 20 | —recubierta por ambas caras con una o varias capas de material plástico, |
—recubierta o no por una cara con una capa autoadhesiva y una hoja de protección amovible |
[1]ex39191080 | 50 | Película adhesiva compuesta por una base de un copolímero de etileno y acetato de vinilo (EVA) de espesor superior o igual a 70 μm y una parte adhesiva de tipo acrílico de espesor superior o igual a 5 μm, destinada al proceso de pulido y/o corte de discos de silicio (1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
[1]ex39199000 | 41 |
[1]ex39201089 | 25 |
[1]ex39191080 | 65 | Hoja reflectante autoadhesiva, incluso segmentada: | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
[1]ex39199000 | 57 | —con un patrón regular, |
—con o sin una capa de cinta de aplicación, |
—formada por una película de polímero acrílico seguida por una capa de poli(metacrilato de metilo) con microprismas, |
—incluso con una capa adicional de poliéster y |
—un adhesivo con una película de protección final |
[1]ex39199000 | 35 | Hoja reflectante en rollos de anchura superior a 20 cm, con un motivo regular grabado, constituida por una película de cloruro de polivinilo recubierta por una de sus superficies con: una capa de poliuretano con microesferas de vidrio,una capa de poli(acetato de vinilo y etileno),una capa adhesiva, yun soporte despegable | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
[1]ex39199000 | 37 | Película de poli(cloruro de vinilo) absorbente de UV: con un espesor igual o superior a 78 μm,recubierta por una cara con una capa adhesiva y una película de protección desprendible,con una fuerza de adherencia igual o superior a 1764 mN/25 mm | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2014 |
ex39199000 | 60 | Película reflectante compuesta por: un estrato de cloruro de polivinilo,un estrato de poliuretano,un estrato de microesferas de vidrio,un estrato con o sin una marca oficial y/o de seguridad que cambie de apariencia en función del ángulo de visión,un estrato de aluminio metalizado, yun adhesivo, cubierto por un lado con un papel protector | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex39199000 | 65 | Película autoadhesiva de grosor igual o superior a 40μm, pero no superior a 400μm, compuesta por una o varias capas de tereftalato de polietileno transparente, metalizado o teñido, cubierta, por un lado, con un revestimiento resistente al rayado y, por el otro, con un adhesivo sensible a la presión y un soporte antiadherente de silicona | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex39199000 | 70 | Discos de pulido autoadhesivos de poliuretano microporoso, recubiertos o no con una almohadilla | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
[1]ex39202029 | 92 | Película de orientación mono-axial, de un grosor no superior a 75μm, compuesta por tres capas, cada una de las cuales contiene una mezcla de polipropileno y polietileno, con una capa interior compuesta o no por dióxido de titanio, con: una resistencia a la rotura por tracción en la dirección longitudinal igual o superior a 140MPa pero no superior a 270MPa, yuna resistencia a la rotura por tracción en la dirección transversal igual o superior a 20MPa pero no superior a 40MPadeterminadas mediante el método ASTM D882/ISO 527-3 | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
ex39206219 | 47 | Hojas o rollos de poli(tereftalato de etileno): | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex39206219 | 49 | —recubiertos por ambos lados con una capa de resina epoxi acrílica, |
—de un grosor total de 37 μm (± 3 μm) |
[1]41063100 [1]41063200 41064090 41069200 | | Pieles depiladas de los demás animales y pieles de animales sin pelo, preparadas, solamente curtidas, excepto las de la partida no4114 | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
ex54024700 | 20 | Hilos de monofilamento de dos componentes de 30 decitex, como máximo, con: un núcleo de tereftalato de polietileno, yuna capa exterior de un copolímero de tereftalato de etileno e isoftalato de etileno,destinado a la fabricación de tejidos para filtración (1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
[1]ex56031290 | 70 | Telas sin tejer de polipropileno: | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
[1]ex56031390 | 70 | —constituidas por una capa de fibras obtenidas mediante la pulverización de polímero fundido, termosellada en cada cara a una capa de filamentos de polipropileno obtenida por hiladura directa, |
[1]ex56039290 | 40 | —de espesor inferior o igual a 550 μm, |
[1]ex56039390 | 10 | —de peso inferior o igual a 150 g/m2, |
—en piezas o simplemente cortadas en forma cuadrada o rectangular, y |
—no impregnadas |
ex68051000 | 10 | Abrasivo en forma de partículas de forma idéntica sobre un soporte | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
ex68052000 | 10 |
[1]ex68053000 | 10 |
[1]ex69091900 | 20 | Bolas o rodillos de nitruro de silicio (Si3N4) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex69091900 | 50 | Manufacturas de cerámica hechas de filamentos continuos de óxidos cerámicos, con un contenido, en peso, de: | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
[1]ex69149000 | 20 | —trióxido de diboro superior o igual al 2 %, |
—dióxido de silicio inferior o igual al 28 % y |
—trióxido de dialuminio superior o igual al 60 % |
[1]ex69149000 | 30 | Microesferas de cerámica, transparentes, obtenidas a partir de dióxido de silicio y de dióxido de zirconio, de diámetro superior a 125 μm | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
[1]ex70191200 | 01 | "Rovings", de título superior o igual a 2600 tex pero inferior o igual a 3300 tex y de pérdida por combustión superior o igual a 4 % pero inferior o igual a 8 % en peso (según la norma ASTM D 2584-94) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
[1]ex70191200 | 21 |
[1]ex70191200 | 02 | "Rovings", de título igual o superior a 650 tex pero inferior o igual a 2500 tex, recubiertos de una capa de poliuretano, mezclado con otras materias o no | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
[1]ex70191200 | 22 |
[1]ex70191200 | 03 | "Rovings", de título igual o superior a 392 tex pero inferior o igual a 2884 tex, recubiertos de una capa de un copolímero acrílico | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
[1]ex70191200 | 23 |
[1]ex70191200 | 04 | "Rovings", de título igual o superior a 417 tex pero inferior o igual a 3180 tex, recubiertos de una capa de poli(acrilato de sodio) y de poli(ácido acrílico) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
[1]ex70191200 | 24 |
[1]ex70191910 | 41 | Hilos de 33 tex o de un múltiplo de 33 tex (± 7,5 %), obtenidos a partir de fibras de vidrio continuas hilables de diámetro nominal de 3,5 μm o de 4,5 μm, en las que la mayoría presentan un diámetro superior o igual a 3 μm pero inferior o igual a 5,2 μm, distintos de los hilos tratados para la fijación de elastómeros | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
[1]ex70191910 | 61 |
[1]ex70191910 | 42 | Hilos de 22 tex (± 1,6 tex), obtenidos a partir de fibras de vidrio continuas hilables de diámetro nominal de 7 μm, en las que la mayoría presentan un diámetro superior o igual a 6,35 μm pero inferior o igual a 7,61 μm | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
[1]ex70191910 | 62 |
[1]ex70191910 | 43 | Cuerda de vidrio de módulo alto (de tipo K), impregnada de caucho, obtenida a partir de hilos de filamento de vidrio retorcido de módulo alto, recubierta con un látex compuesto de una resina de resorcinol-formaldehído, con o sin vinilpiridina y/o caucho de acrilonitrilo-butadieno hidrogenado (HNBR) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
[1]ex70191910 | 63 |
ex70199099 | 30 |
[1]ex70191910 | 44 | Trama de vidrio impregnada en caucho o materia plástica, obtenida a partir de hilos de filamento de vidrio retorcido, cubierta con un látex compuesto al menos de una resina resorcinol-formaldehído-vinilpiridina y un caucho acrilonitrilo-butadieno (NBR) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
[1]ex70191910 | 64 |
ex70199099 | 20 |
[1]ex70191910 | 45 | Trama de vidrio impregnada en caucho o materia plástica, obtenida a partir de hilos de filamento de vidrio retorcido, cubierta con un látex compuesto al menos de una resina resorcinol-formaldehído y de polietileno clorosulfonado | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
[1]ex70191910 | 65 |
ex70199099 | 10 |
[1]ex70191910 | 46 | Trama de vidrio impregnada en caucho o materia plástica, obtenida a partir de filamentos de vidrio K o U, compuesta: | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2014 |
[1]ex70191910 | 66 | —de óxido de magnesio en un porcentaje equivalente o superior al 9 % pero no superior al 16 %, |
—de óxido de aluminio en un porcentaje igual o superior al 19 % pero no superior al 25 %, |
—de óxido de boro en un porcentaje no superior al 2 %, |
—sin óxido de calcio, |
cubierta con un látex compuesto, al menos, de resina resorcinol-formaldehído y de polietileno clorosulfonado |
ex72029980 | 10 | Ferrodisprosio, con un contenido en peso del: 78 % o más de disprosio, y18 % o más, pero no más del 22 %, de hierro | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
[1]ex76061292 | 20 | Tira de una aleación de aluminio y magnesio, con un contenido en peso de | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2012 |
ex76071190 | 20 | —aluminio igual o superior al 93,3 %, |
—magnesio igual o superior al 2,2 % pero no superior al 5 %, y |
—otros elementos no superior al 1,8 %, |
en rollos, de un grosor igual o superior a 0,14 mm, una anchura igual o superior a 12,5 mm, pero no superior a 89 mm, una resistencia a la tracción igual o superior a 285 N/mm2 y un alargamiento de rotura igual o superior al 1,0 % |
[1]ex76072090 | 10 | Hoja estratificada de aluminio con un grosor total no superior a 0,123 mm, que comprende una capa de aluminio de un grosor no superior a 0,040 mm, películas de base de poliamida y polipropileno, y una capa protectora de ácido fluorhídrico contra la corrosión, destinada a la fabricación de pilas de polímero de litio (1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2012 |
ex81089030 | 30 | Alambre de aleación de titanio-aluminio-vanadio (TiA16V4), que cumple las normas AMS 4928 y 4967 | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex84137035 | 20 | Bomba centrífuga monofásica con: una capacidad de descarga mínima de 400 cm3 de fluido por minutoun nivel de ruido limitado a 6 dBA,un diámetro interno de las tuberías de aspiración y descarga igual o inferior a 15 mm, yuna capacidad de funcionamiento a temperatura ambiente de hasta -10 °C | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex84145920 | 40 | Ventilador axial con motor eléctrico, de una potencia igual o inferior a 2 W, destinado a la fabricación de productos de la partida 8528 (1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex85013300 | 30 | Transmisión eléctrica para vehículos de motor, de una potencia máxima de 100 kW, con: un motor de corriente continua con transmisión,electrónica de potencia conectada por cable | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex85045095 | 40 | Bobina de choque con: una inductancia igual a 4,7 μΗ (± 20 %),una resistencia de corriente continua máxima de 0,1 Ohms,una resistencia de aislamiento igual o superior a 100 MOhms a 500 V (DC)destinada a la fabricación de tarjetas de alimentación para módulos LCD y LED (1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
[1]ex85059020 | 91 | Solenoide con émbolo, operativo a una tensión de alimentación nominal de 24 V a una corriente continua nominal de 0,08 A, destinado a la fabricación de productos de la partida 8517 (1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
ex85078030 | 60 | Baterías recargables de litio iónico: de una longitud de 1213 mm,de un ancho de 245 mm,de una altura de 755 mm,de un peso de 265 kg,con capacidad nominal de 66,6 A/h,presentadas en paquetes de 48 módulos | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex85078030 | 70 | Módulos rectangulares para incorporación en baterías recargables de litio iónico: de una longitud de 350 mm o 312 mm,de un ancho de 79,8 mm o 225 mm,de una altura de 168 mm o 35 mm,de un peso de 6,2 kg o 3,95 kg,con una capacidad de 129 A/h o 66,6 A/h | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex85078030 | 80 | Acumulador de iones de litio rectangular provisto de una carcasa de metal de 171 mm de longitud (± 3 mm),de 45,5 mm de anchura (± 1 mm),de 115 mm de altura (± 1 mm);con una tensión nominal de 3,75 V ycon una capacidad nominal de 50 Ah;destinado a la fabricación de baterías recargables para vehículos de motor (1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
[1]ex85184080 | 91 | Subconjunto de placa de circuito que permite la descodificación de señales audio digitales y su tratamiento y amplificación con una funcionalidad de dos o varios canales | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2014 |
ex85184080 | 92 | Subconjunto de placa de circuito, dotado de circuitos de alimentación eléctrica, ecualizador activo y amplificación de potencia | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
[1]ex85219000 | 20 | Grabador de vídeo digital: sin unidad de disco duro,con o sin DVD-RW,con detección de movimiento o capacidad de detección de movimiento mediante conexión IP a través de un conector LANcon o sin puerto serie USB,destinado a la fabricación de sistemas de vigilancia por circuito cerrado de televisión (CCTV) (1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2014 |
[1]ex85229080 | 84 | Mecanismo de unidad Blu-ray, con o sin función de grabación, para ser utilizado con discos Blu-ray, DVD y CD, que comprende, como mínimo: una unidad de lectura óptica con diodos láser de tres longitudes de onda distintas,un motor de eje,un motor paso a paso | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
ex85258019 | 31 | Cámaras de televisión en circuito cerrado (CCTV), alojadas o no en una carcasa, con: un peso máximo de 960 g,un único dispositivo de transferencia de carga (CCD) o un sensor de semiconductores de óxido metálico complementario (CMOS),un máximo de 440000 píxeles efectivos | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
[1]ex85285940 | 20 | Videomonitores en colores con un dispositivo de cristal líquido (LCD) de tensión en corriente continua igual o superior a 7 V pero igual o inferior a 30 V, con una diagonal de pantalla igual o inferior a 33,2 cm, integrables en los productos de los capítulos 84 a 90 y 94 | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
ex85299065 | 55 | Cuadro LED de luz ambiental para su incorporación a artículos de la partida 8528 (1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex85299065 | 65 | Placa de circuito impreso para la distribución de tensión de alimentación y señales de control directamente a un circuito de control en una pantalla de vidrio TFT de un módulo LCD | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
[1]ex85299065 | 75 | Módulos que comprenden, al menos, chips semiconductores para: la generación de señales de dirección para el manejo de píxeles, oel control de píxeles de direccionamiento | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2012 |
ex85299092 | 25 | Módulos LCD, sin posibilidad de pantalla táctil, consistentes únicamente en: una o más láminas TFT de vidrio o plástico,un disipador térmico moldeado,una unidad de iluminación posterior,una tarjeta de circuito impreso con microcontrolador, einterfaz de señal diferencial de bajo voltaje (LVDS),destinados a la fabricación de radios para vehículos de motor (1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex85359000 | 30 | Interruptor para módulo semiconductor alojado en una carcasa: | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex85365080 | 83 | —consistente en un chip de transistor IGBT y un chip de diodo sobre una o varias rejillas de conexión, |
—para una tensión de 600V o 1200 v |
[1]ex85401100 | 91 | Tubo de rayos catódicos en color con máscara de rendija, equipado con un cañón de electrones y una bobina deflectora, teniendo la pantalla una relación anchura/altura de 4/3 y una diagonal no superior a 42 cm | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2011 |
[1]ex85401100 | 92 | Tubo catódico en color de pantalla curva cuadrada, equipado con un cañón de electrones y una bobina deflectora, teniendo la pantalla una relación anchura/altura de 4/3 y una diagonal de 68 cm (± 2 mm) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2011 |
[1]ex85401100 | 93 | Tubo catódico de color, con cañones de electrones dispuestos los unos junto a los otros (tecnología en línea), con una diagonal de la pantalla de 79 cm o más | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2011 |
[1]ex85401100 | 94 | Tubo catódico en color equipado con un cañón de electrones y un sistema de bobinas deflectoras, cuya pantalla tiene una relación anchura/altura de 4/3 y una diagonal superior a 72 cm | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
[1]ex85401100 | 95 | Tubo catódico en color, con una relación anchura/altura de pantalla de 16/9 y una diagonal de pantalla de 39,8 cm (± 0,3 cm) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
ex85437090 | 40 | Amplificador de alta frecuencia consistente en uno o varios circuitos integrados y chips condensadores discretos sobre una brida metálica alojados en una carcasa | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
[1]ex85444290 | 10 | Cable de transmisión de datos con una velocidad de transmisión igual o superior a 600 Mbit/s y: una tensión de 1,25 V (± 0,25V)conectores a un extremo o ambos, uno de los cuales, como mínimo, con patillas dispuestas a una distancia de 0,5 mm,blindaje (apantallamiento) exterior,utilizado exclusivamente para la comunicación entre una pantalla LCD o PDP y circuitos electrónicos de tratamiento de vídeo | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
[1]ex85451900 | 20 | Electrodos de carbono para la fabricación de pilas de zinc-carbono (1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
[1]ex85471000 | 10 | Pieza aislante de cerámica, con un contenido, en peso, de óxido de aluminio superior o igual al 90 %, metalizada, en forma de cilindro hueco de diámetro exterior superior o igual a 20 mm pero inferior o igual a 250 mm, destinada a la fabricación de interruptores de vacío (1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
ex90019000 | 85 | Placa con guía luminosa en poli(metilmetacrilato), incluso cortada,incluso impresa,destinada a la fabricación de unidades de iluminación posterior para pantallas planas de TV (1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
[1]ex90229000 | 10 | Pantallas para equipos de rayos x (sensores de pantallas planas de rayos x/sensores de rayos x) formadas por una placa de vidrio con una matriz de transistores de película fina, cubierta con una película de silicio amorfo y recubierta con una capa centelleadora de yoduro de cesio y una capa metalizada protectora, con una superficie activa de 409,6 mm2 × 409,6 mm2 y píxeles de 200 μm2 × 200 μm2 | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2013 |
ex94054039 | 30 | Dispositivo de iluminación eléctrico, formado por: circuitos impresos ydiodos emisores de luz (LED)destinado a la fabricación de unidades de iluminación posterior para pantallas planas de TV (1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex95030075 | 10 | Modelos a escala de teleféricos de material plástico, incluso con motor, para impresión (1) | 0 % | 1.1.2011- 31.12.2015 |
ex95030095 | 10 |
____________________________
[*] Suspensión relativa a productos que figuran en el anexo del Reglamento (CE) no 1255/96 respecto a los que los códigos NC o TARIC, o la descripción del producto, se modifica por el presente Reglamento.
ANEXO II
Productos a que se refiere el artículo 1, apartado 2
Código NC | TARIC |
ex28053090 | 10 |
ex28053090 | 20 |
ex28255000 | 10 |
ex29337900 | 40 |
[1]ex32089019 | 60 |
[1]ex37071000 | 15 |
[1]ex37071000 | 35 |
[1]ex37079090 | 70 |
[1]ex39039090 | 86 |
[1]ex39046990 | 81 |
[1]ex39046990 | 93 |
[1]ex39046990 | 94 |
[1]ex39046990 | 96 |
[1]ex39046990 | 97 |
[1]ex39059990 | 94 |
ex39089000 | 20 |
[1]ex39191080 | 21 |
[1]ex39191080 | 50 |
[1]ex39191080 | 65 |
[1]ex39199000 | 21 |
[1]ex39199000 | 35 |
[1]ex39199000 | 37 |
[1]ex39199000 | 41 |
[1]ex39199000 | 57 |
[1]ex39201089 | 25 |
[1]ex39202029 | 92 |
[1]ex39206100 | 20 |
ex39206219 | 88 |
[1]41063110 | |
[1]41063290 | |
[1]41064090 | |
[1]41069200 | |
[1]ex56031290 | 70 |
[1]ex56031390 | 70 |
[1]ex56039290 | 40 |
[1]ex56039390 | 10 |
[1]ex68051000 | 10 |
[1]ex68052000 | 10 |
[1]ex68053080 | 10 |
[1]ex69091900 | 20 |
[1]ex69091900 | 50 |
[1]ex69149090 | 20 |
[1]ex69149090 | 30 |
[1]ex70191200 | 10 |
[1]ex70191200 | 15 |
[1]ex70191200 | 50 |
[1]ex70191200 | 70 |
[1]ex70191910 | 10 |
[1]ex70191910 | 30 |
[1]ex70191910 | 55 |
[1]ex70191910 | 60 |
[1]ex70191910 | 70 |
[1]ex70191910 | 80 |
[1]ex70199099 | 10 |
[1]ex70199099 | 20 |
[1]ex70199099 | 30 |
[1]ex76061210 | 10 |
[1]ex76071190 | 20 |
[1]ex76072099 | 10 |
[1]ex85059010 | 91 |
[1]ex85184089 | 91 |
[1]ex85219000 | 20 |
[1]ex85229080 | 84 |
ex85258019 | 30 |
[1]ex85285990 | 20 |
[1]ex85299065 | 75 |
[1]ex85401111 | 95 |
[1]ex85401115 | 20 |
[1]ex85401119 | 91 |
[1]ex85401119 | 93 |
[1]ex85401191 | 31 |
[1]ex85444290 | 10 |
[1]ex85451990 | 20 |
[1]ex85471010 | 10 |
[1]ex90229090 | 10 |
__________________________
[*] Suspensión relativa a productos que figuran en el anexo del Reglamento (CE) no 1255/96 respecto a los que los códigos NC o TARIC, o la descripción del producto, se modifica por el presente Reglamento.