DOUE-L-2011-80237
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20110204
102/2011

Reglamento (UE) nº 102/2011 de la Comisión, de 4 de febrero de 2011, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1089/2010 por el que se aplica la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la interoperabilidad de los conjuntos y los servicios de datos espaciales.
Diario Oficial de la Unión Europea
20110205
31
L
13
34
/doue/2011/031/L00013-00034.pdf
L
N
N
N
L
Acceso a la información
Bases de datos
Normalización
Ordenación del territorio
Redes de telecomunicación
MODIFICA
los arts. 4 y 6 y los anexos I y II del Reglamento 1089/2010, de 23 de noviembre
Tecnología e investigación
Telecomunicaciones
Vivienda y urbanismo
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Vista la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE) ( 1 ), y, en particular, su artículo 7, apartado 1,
Considerando lo siguiente:
(1) El Reglamento (UE) n o 1089/2010 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2010, por el que se aplica la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la interoperabilidad de los conjuntos y los servicios de datos espaciales ( 2 ), establece las disposiciones técnicas relativas a la interoperabilidad de los conjuntos de datos espaciales, incluida la definición de las listas controladas que deben utilizarse en atributos y roles de asociación de tipos de objetos espaciales y tipos de datos.
(2) El Reglamento (UE) n o 1089/2010 exige que los atributos y roles de asociaciones de tipos de objetos espaciales y tipos de datos que tengan un tipo de lista controlada tomen valores que sean válidos para la lista controlada respectiva.
(3) Estos valores permitidos para las listas controladas definidas en el Reglamento (UE) n o 1089/2010 son necesarios para la aplicación de los requisitos expuestos en dicho Reglamento y, por tanto, han de establecerse igualmente en él.
(4) El desarrollo de los valores de las listas controladas incluidos en el presente Reglamento se atuvo a los mismos principios en cuanto a requisitos de los usuarios, material de referencia, políticas o actividades pertinentes de la Unión, viabilidad y proporcionalidad en términos de costes y beneficios probables, intervención y consulta de las partes interesadas y normas internacionales que se aplicaron al desarrollo de las demás disposiciones técnicas establecidas en el Reglamento (UE) n o 1089/2010 de la Comisión.
(5) Por tanto, el Reglamento (UE) n o 1089/2010 debe modificarse en consecuencia.
(6) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité creado por el artículo 22 de la Directiva 2007/2/CE.
______________
( 1 ) DO L 108 de 25.4.2007, p. 1.
( 2 ) DO L 323 de 8.12.2010, p. 11.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El Reglamento (UE) n o 1089/2010 se modifica como sigue:
1. El artículo 4 se modifica como sigue:
a) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
«3. Las enumeraciones y listas controladas usadas en atributos o roles de asociación de tipos de objetos espaciales o tipos de datos se ajustarán a las definiciones e incluirán los valores establecidos en el anexo II. Los valores de las enumeraciones y listas controladas son códigos mnemónicos para ordenadores, lingüísticamente neutros.»
b) Se suprime el apartado 4.
2. El artículo 6 se modifica como sigue:
a) el apartado 1, letra a), se sustituye por el texto siguiente:
«a) listas controladas que no deben ser ampliadas por los Estados miembros;»
b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
«3. Los atributos o roles de asociación de tipos de objetos espaciales o tipos de datos cuyo tipo sea una lista controlada conforme a lo definido en el artículo 6, apartado 1, letra a), solo podrán tomar valores de las listas especificadas para la lista controlada.
Los atributos o roles de asociación de tipos de objetos espaciales o tipos de datos cuyo tipo sea una lista controlada conforme a lo definido en el artículo 6, apartado 1, letra b), solo podrán tomar valores que sean válidos con arreglo al registro en que se gestiona la lista controlada.».
3. El anexo I se modifica conforme a lo establecido en el anexo I del presente Reglamento.
4. El anexo II se modifica conforme a lo establecido en el anexo II del presente Reglamento.
Artículo 2
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 4 de febrero de 2011.
Por la Comisión
El Presidente
José Manuel BARROSO
ANEXO I
El anexo I del Reglamento (UE) n o 1089/2010 se modifica como sigue:
1. En todos los casos en que aparezca el texto «Esta lista controlada deberá gestionarse en un registro común de listas controladas.», este se sustituye por «Esta lista controlada no deberá ser ampliada por los Estados miembros.»
2. En el punto 4.1, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
ConditionOfFacilityValue
Valor
Definición
disused
La instalación no se utiliza.
functional
La instalación se encuentra en condiciones de funcionamiento.
projected
La instalación se encuentra en fase de diseño. Su construcción no ha comenzado aún.
underConstruction
La instalación se encuentra en fase de construcción y aún no puede entrar en funcionamiento. Únicamente se aplica a la construcción inicial de la instalación y no a los trabajos de mantenimiento.
3. En el punto 4.2, se añaden los párrafos que siguen:
«Esta lista controlada no deberá ser ampliada por los Estados miembros.
Los valores permitidos para esta lista controlada son los códigos de país de dos letras consignados en el Libro de Estilo Interinstitucional publicado por la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.»
4. En el punto 5.3.1, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
ConnectionTypeValue
Valor
Definición
crossBorderConnected
Conexión entre dos elementos de red de diferentes redes del mismo tipo, pero situados en áreas adyacentes. Los elementos de red referenciados representan fenómenos del mundo real diferentes, pero conectados espacialmente.
crossBorderIdentical
Conexión entre dos elementos de red de diferentes redes del mismo tipo, pero situados en áreas adyacentes. Los elementos de red referenciados representan los mismos fenómenos del mundo real.
intermodal
Conexión entre dos elementos de red de redes de transporte diferentes que utilizan un modo de transporte diferente. La conexión ofrece a los medios transportados (personas, mercancías, etc.) la opción de cambiar de un modo de transporte a otro.
5. En el punto 5.3.2, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
LinkDirectionValue
Valor
Definición
bothDirections
En ambas direcciones.
inDirection
En la dirección del enlace.
inOppositeDirection
En la dirección opuesta a la del enlace.
ANEXO II
El anexo II del Reglamento (UE) n o 1089/2010 se modifica como sigue:
1. En todos los casos en que aparezca el texto «Esta lista controlada deberá gestionarse en un registro común de listas controladas.», este se sustituye por «Esta lista controlada no deberá ser ampliada por los Estados miembros.»
2. En el punto 3.3.1, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
GrammaticalGenderValue
Valor
Definición
common
Género gramatical «común» (a la vez «masculino» y «femenino»).
feminine
Género gramatical femenino.
masculine
Género gramatical masculino.
neuter
Género gramatical neutro.
3. En el punto 3.3.2, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
GrammaticalNumberValue
Valor
Definición
dual
Número gramatical dual.
plural
Número gramatical plural.
singular
Número gramatical singular.
4. En el punto 3.3.3, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
NameStatusValue
Valor
Definición
historical
Nombre histórico actualmente fuera de uso.
official
Nombre actualmente en uso y aprobado oficialmente o establecido en la legislación.
other
Nombre actualmente en uso, pero ni oficial ni aprobado.
standardised
Nombre actualmente en uso y aceptado o recomendado por un órgano al que se le haya asignado una función asesora o tenga facultad de decisión en materia de toponimia.
5. En el punto 3.3.4, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
NamedPlaceTypeValue
Valor
Definición
administrativeUnit
Unidad administrativa que divide áreas en las que los Estados miembros tienen o ejercen derechos jurisdiccionales en materia de gobernanza local, regional o nacional, separadas por fronteras administrativas.
building
Ubicación geográfica de edificios.
hydrography
Elementos hidrográficos, incluidas zonas marinas y cualesquiera otras masas de agua y elementos relacionadas con ellas, entre los que figuran cuencas y subcuencas hidrográficas.
landcover
Cubierta física y biológica de la superficie de la Tierra, incluidas las superficies artificiales, áreas agrícolas, bosques, zonas (semi)naturales y humedales.
landform
Característica geomorfológica del terreno.
Valor
Definición
other
Objeto espacial no incluido en los demás tipos de la lista controlada.
populatedPlace
Lugar habitado por personas.
protectedSite
Lugar designado o gestionado en el marco de la legislación internacional, comunitaria o de los Estados miembros para alcanzar determinados objetivos en materia de conservación.
transportNetwork
Red de transporte por carretera, ferroviario, aéreo, por vías navegables y por cable, e infraestructura asociada. Se incluyen los enlaces entre distintas redes.
6. En el punto 3.3.5, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
NativenessValue
Valor
Definición
endonym
Nombre de un objeto geográfico en una lengua oficial o sólidamente establecida existente en el área en el que se encuentra situado tal objeto.
exonym
Nombre utilizado en una lengua específica para designar un objeto geográfico situado fuera del área en la que dicha lengua se habla mayoritariamente y que difiere en cuanto a forma del endónimo respectivo en el área en el que se ubica el objeto geográfico.
7. En el punto 4.4.1, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
AdministrativeHierarchyLevel
Valor
Definición
1stOrder
Nivel más alto en la jerarquía administrativa nacional (nivel nacional).
2ndOrder
2 a nivel en la jerarquía administrativa nacional.
3rdOrder
3 a nivel en la jerarquía administrativa nacional.
4thOrder
4 a nivel en la jerarquía administrativa nacional.
5thOrder
5 a nivel en la jerarquía administrativa nacional.
6thOrder
6 a nivel en la jerarquía administrativa nacional.
8. En el punto 5.4.1, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
GeometryMethodValue
Valor
Definición
byAdministrator
Decidido y registrado manualmente por el órgano oficial encargado de la asignación de direcciones o por el custodio del conjunto de datos.
byOtherParty
Decidido y registrado manualmente por otra parte.
fromFeature
Derivado automáticamente de otro objeto espacial INSPIRE relacionado con la dirección o con un componente de ella.
9. En el punto 5.4.2, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
GeometrySpecificationValue
Valor
Definición
addressArea
Posición derivada del área de direcciones asociada.
adminUnit1stOrder
Posición derivada de la unidad administrativa asociada de 1er orden.
adminUnit2ndOrder
Posición derivada de la unidad administrativa asociada de 2 o orden.
Valor
Definición
adminUnit3rdOrder
Posición derivada de la unidad administrativa asociada de 3er orden.
adminUnit4thOrder
Posición derivada de la unidad administrativa asociada de 4 o orden.
adminUnit5thOrder
Posición derivada de la unidad administrativa asociada de 5 o orden.
adminUnit6thOrder
Posición derivada de la unidad administrativa asociada de 6 o orden.
building
Posición encaminada a la identificación del edificio correspondiente.
entrance
Posición encaminada a la identificación de la puerta o entrada.
parcel
Posición encaminada a la identificación de la parcela de terreno correspondiente.
postalDelivery
Posición encaminada a la identificación de un punto de entrega postal.
postalDescriptor
Posición derivada del código postal correspondiente.
segment
Posición derivada del segmento correspondiente de una vía.
thoroughfareAccess
Posición encaminada a la identificación del punto de acceso desde la vía.
utilityService
Posición encaminada a la identificación de un punto de servicios de utilidad pública.
10. En el punto 5.4.3, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
LocatorDesignatorTypeValue
Valor
Definición
addressIdentifierGeneral
Identificador de dirección compuesto por números y/o caracteres.
addressNumber
Identificador de dirección compuesto únicamente por números.
addressNumber2ndExtension
Segunda extensión del número de la dirección.
addressNumberExtension
Extensión del número de la dirección.
buildingIdentifier
Identificador de edificio compuesto por números y/o caracteres.
buildingIdentifierPrefix
Prefijo del número del edificio.
cornerAddress1stIdentifier
Identificador de dirección relacionado con el nombre de la vía principal en una dirección que hace esquina.
cornerAddress2ndIdentifier
Identificador de dirección relacionado con el nombre de la vía secundaria en una dirección que hace esquina.
entranceDoorIdentifier
Identificador de una puerta de entrada, portal de entrada o vía de entrada cubierta.
floorIdentifier
Identificador de una planta o altura dentro de un edificio.
kilometrePoint
Marca en una carretera cuyo número identifica la distancia existente entre el punto de origen de la carretera y la marca, medida a lo largo de la carretera.
postalDeliveryIdentifier
Identificador de un punto de entrega postal.
staircaseIdentifier
Identificador de una escalera, normalmente en el interior de un edificio.
unitIdentifier
Identificador de una puerta, vivienda, suite o habitación dentro de un edificio.
11. En el punto 5.4.4, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada LocatorLevelValue Valor Definición
accessLevel
Localizador que identifica un acceso específico a una parcela de terreno, edificio u otra unidad similar mediante el uso de un número de entrada u otro identificador equivalente.
postalDeliveryPoint
Localizador que identifica un punto de entrega postal.
siteLevel
Localizador que identifica una parcela de terreno, edificio o inmueble similar específico mediante el uso de un número de dirección, un número de edificio o el nombre de un edificio o un inmueble.
unitLevel
Localizador que identifica una parte específica de un edificio.
12. En el punto 5.4.5, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
LocatorNameTypeValue
Valor
Definición
buildingName
Nombre de un edificio o de parte de él.
descriptiveLocator
Descripción narrativa textual del lugar o de un objeto al que se le puede asignar una dirección.
roomName
Identificador de una vivienda, suite o habitación dentro de un edificio.
siteName
Nombre de un inmueble, un complejo de edificios o un solar.
13. En el punto 5.4.6, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
PartTypeValue
Valor
Definición
name
Parte del nombre que constituye la parte fundamental o raíz del nombre de la vía.
namePrefix
Parte del nombre utilizada para separar términos de enlace sin restar significado a la parte fundamental del nombre de la vía.
qualifier
Parte del nombre que califica el nombre de la vía.
type
Parte del nombre que indica la categoría o tipo de la vía.
14. En el punto 5.4.7, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
StatusValue
Valor
Definición
alternative
Dirección o componente de una dirección, usada comúnmente, pero diferente de la dirección o componente de la dirección, maestra determinada por el órgano oficial encargado de la asignación de direcciones o por el custodio del conjunto de datos.
current
Dirección o componente de una dirección, vigente y válida de acuerdo con el órgano oficial encargado de la asignación de direcciones, o considerada por el custodio del conjunto de datos como la dirección utilizada comúnmente más apropiada.
Valor
Definición
proposed
Dirección o componente de una dirección, pendiente de aprobación por el custodio del conjunto de datos o por el órgano oficial encargado de la asignación de direcciones.
reserved
Dirección o componente de una dirección, aprobada por el órgano oficial encargado de la asignación de direcciones o por el custodio del conjunto de datos, pero pendiente aún de aplicación.
retired
Dirección o componente de una dirección, que ha dejado de utilizarse ordinariamente o ha sido suprimida por el órgano oficial encargado de la asignación de direcciones o por el custodio del conjunto de datos.
15. En el punto 6.2.1, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
CadastralZoningLevelValue
Valor
Definición
1stOrder
Nivel superior (zona de mayor extensión) en la jerarquía de zonificaciones catastrales, idéntico o equivalente al del municipio.
2ndOrder
Segundo nivel en la jerarquía de zonificaciones catastrales.
3rdOrder
Tercer nivel en la jerarquía de zonificaciones catastrales.
16. En el punto 7.1, se añaden los párrafos que siguen:
«— “navegación de zona (RNAV)”, método de navegación que permite la operación de aeronaves en cualquier trayectoria de vuelo deseada ya sea dentro de la cobertura de las ayudas a la navegación referenciadas a una estación, dentro de los límites de las prestaciones de sistemas autónomos, o de una combinación de ambas posibilidades;
— “navegación TACAN”, método de navegación que permite la operación de aeronaves en cualquier trayectoria de vuelo deseada dentro de la cobertura de las ayudas a la navegación aérea táctica (TACAN, Tactical Air Navigation Beacon).»
17. En el punto 7.3.3.1, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
AccessRestrictionValue
Valor
Definición
forbiddenLegally
El acceso al elemento de transporte está prohibido por ley.
physicallyImpossible
El acceso al elemento de transporte resulta físicamente imposible debido a la presencia de barreras u otros obstáculos físicos.
private
El acceso al elemento de transporte se encuentra restringido porque es de propiedad privada.
publicAccess
El elemento de transporte se encuentra abierto al acceso público.
seasonal
El acceso al elemento de transporte depende de la estación del año.
toll
El acceso al elemento de transporte está sujeto a peaje.
18. En el punto 7.3.3.2, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
RestrictionTypeValue
Valor
Definición
maximumDoubleAxleWeight
Peso máximo por eje doble de un vehículo permitido en un elemento de transporte.
maximumDraught
Calado máximo de un vehículo permitido en un elemento de transporte.
maximumFlightLevel
Nivel de vuelo máximo permitido para un vehículo en un elemento de transporte.
maximumHeight
Altura máxima de un vehículo que puede pasar bajo otro objeto.
maximumLength
Longitud máxima de un vehículo permitida en un elemento de transporte.
Valor
Definición
maximumSingleAxleWeight
Peso máximo por eje simple de un vehículo permitido en un elemento de transporte.
maximumTotalWeight
Peso total máximo de un vehículo permitido en un elemento de transporte.
maximumTripleAxleWeight
Peso máximo por eje triple de un vehículo permitido en un elemento de transporte.
maximumWidth
Anchura máxima de un vehículo permitida en un elemento de transporte.
minimumFlightLevel
Nivel de vuelo mínimo permitido para un vehículo en un elemento de transporte.
19. En el punto 7.4.2.1, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
AerodromeCategoryValue
Valor
Definición
domesticNational
Aeródromo que presta servicios de tráfico aéreo nacional en un país.
domesticRegional
Aeródromo que presta servicios de tráfico aéreo regional en un país.
international
Aeródromo que presta servicios de tráfico aéreo internacional.
20. En el punto 7.4.2.2, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
AerodromeTypeValue
Valor
Definición
aerodromeHeliport
Aeródromo con helipuerto.
aerodromeOnly
Únicamente aeródromo.
heliportOnly
Únicamente helipuerto.
landingSite
Zona de aterrizaje.
21. En el punto 7.4.2.3, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
AirRouteLinkClassValue
Valor
Definición
conventional
Ruta de navegación convencional: ruta aérea que no utiliza navegación aérea ni TACAN para los servicios de tránsito aéreo.
RNAV
Ruta de navegación aérea: ruta aérea que utiliza navegación aérea (RNAV) para los servicios de tránsito aéreo.
TACAN
Ruta TACAN: ruta aérea que utiliza navegación TACAN para los servicios de tránsito aéreo.
22. En el punto 7.4.2.4, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
AirRouteTypeValue
Valor
Definición
ATS
Ruta ATS conforme a lo descrito en el anexo 11 de la OACI.
NAT
North Atlantic Track (parte del sistema de rutas organizadas).
23. En el punto 7.4.2.5, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
AirUseRestrictionValue
Valor
Definición
reservedForMilitary
Objeto de una red aérea de uso exclusivamente militar.
temporalRestrictions
Restricciones temporales aplicables al uso del objeto de una red aérea.
24. En el punto 7.4.2.6, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
AirspaceAreaTypeValue
Valor
Definición
ATZ
Zona de tráfico aeroportuario. Espacio aéreo de dimensiones definidas establecido en torno a un aeropuerto para la protección del tráfico aéreo.
CTA
Área de control. Espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde un límite especificado por encima del suelo.
CTR
Zona de control. Espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde la superficie de la tierra hasta un límite superior especificado.
D
Área de peligro. Espacio aéreo de dimensiones definidas en el que pueden existir actividades peligrosas para el vuelo de aeronaves a determinadas horas.
FIR
Región de información de vuelo. Espacio aéreo de dimensiones definidas en el que se prestan servicios de información de vuelos y de alerta. Puede utilizarse, por ejemplo, si se presta servicio por más de una unidad.
P
Área prohibida. Espacio aéreo de dimensiones definidas, por encima del territorio o las aguas territoriales de un Estado, en el que está prohibido el vuelo de aeronaves.
R
Área restringida. Espacio aéreo de dimensiones definidas, por encima del territorio o las aguas territoriales de un Estado, en el que se restringe el vuelo de aeronaves con arreglo a ciertas condiciones especificadas.
TMA
Área de control terminal. Área de control establecida normalmente en la confluencia de rutas ATS en la proximidad de uno o varios grandes aeródromos. Utilizada principalmente en Europa conforme al concepto del uso flexible del espacio aéreo.
UIR
Región superior de información de vuelo. Espacio aéreo superior de dimensiones definidas en el que se prestan servicios de información de vuelos y de alerta. Cada Estado determina su definición de espacio aéreo superior.
25. En el punto 7.4.2.7, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
NavaidTypeValue
Valor
Definición
DME
Equipo de telemetría.
ILS
Sistema de aterrizaje con instrumentos.
ILS-DME
ILS con DME instalado.
LOC
Localizador.
LOC-DME
LOC y DME instalados.
MKR
Radiofaro marcador.
MLS
Sistema de aterrizaje por microondas.
MLS-DME
MLS con DME instalado.
NDB
Radiofaro no direccional.
NDB-DME
NDB y DME instalados.
Valor
Definición
NDB-MKR
Radiofaro no direccional y radiofaro marcador.
TACAN
Radiofaro de navegación aérea táctica.
TLS
Sistema de aterrizaje por transpondedor.
VOR
Radiofaro omnidireccional VHF.
VOR-DME
VOR y DME instalados.
VORTAC
VOR y TACAN instalados.
26. En el punto 7.4.2.8, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
PointRoleValue
Valor
Definición
end
Terminación física de una dirección de la pista.
mid
Punto medio de la pista.
start
Comienzo físico de una dirección de la pista.
threshold
Inicio de la parte de la pista utilizable para aterrizajes.
27. En el punto 7.4.2.9, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
RunwayTypeValue
Valor
Definición
FATO
Área final de aproximación y despegue para helicópteros.
runway
Pista para aeroplanos.
28. En el punto 7.4.2.10, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
SurfaceCompositionValue
Valor
Definición
asphalt
Superficie formada por una capa de asfalto.
concrete
Superficie formada por una capa de hormigón.
grass
Superficie formada por una capa de hierba.
29. En el punto 7.5.2.1, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
CablewayTypeValue
Valor
Definición
cabinCableCar
Transporte por cable en el que se utilizan como vehículos cabinas suspendidas para trasladar en su interior a grupos de personas o mercancías de un lugar a otro.
chairLift
Transporte por cable en el que se utilizan como vehículos sillas suspendidas para trasladar a personas, individualmente o en grupo, de un lugar a otro mediante un cable de acero que enlaza en bucle dos puntos.
skiTow
Transporte por cable para trasladar a esquiadores y practicantes de snowboard montaña arriba.
30. En el punto 7.6.3.1, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
FormOfRailwayNodeValue
Valor
Definición
junction
Nodo ferroviario en el que la red ferroviaria dispone de un mecanismo que consiste en una vía férrea con dos carriles móviles y las conexiones necesarias, que permite a los vehículos pasar de una vía a otra.
levelCrossing
Nodo ferroviario en el que una carretera cruza la red ferroviaria al mismo nivel.
pseudoNode
Nodo ferroviario que representa un punto en el que uno o varios atributos de los enlaces ferroviarios conectados cambian de valor, o punto necesario para describir la geometría de la red.
railwayEnd
Solo un enlace ferroviario se conecta al nodo ferroviario. Significa el final de una línea ferroviaria.
railwayStop
Lugar de la red ferroviaria en el que los trenes se detienen a cargar y descargar mercancías, o para permitir la subida y bajada de viajeros.
31. En el punto 7.6.3.2, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
RailwayTypeValue
Valor
Definición
cogRailway
Transporte ferroviario que permite a los vehículos operar en gradientes escarpadas y que consiste en una vía dotada de un rail de cremallera (normalmente, entre los railes de deslizamiento), disponiendo los vehículos de una o varias ruedas dentadas o piñones que se engranan en ese carril de cremallera.
funicular
Transporte ferroviario consistente en un cable unido a un vehículo sobre railes que se desplaza arriba y abajo en pendientes muy acusadas. Siempre que resulta posible, los vehículos que ascienden y descienden se contrapesan entre sí.
magneticLevitation
Transporte ferroviario basado en una única vía que actúa como pista de guiado de un vehículo y sostiene a este mediante un mecanismo de levitación magnética.
metro
Sistema de transporte ferroviario urbano usado en grandes áreas urbanas, que utiliza una vía separada de otros sistemas de transporte, suele alimentarse mediante energía eléctrica y, en algunos casos, funciona bajo tierra.
monorail
Transporte ferroviario basado en un solo carril que actúa simultáneamente como único apoyo y como pista de guiado.
suspendedRail
Transporte ferroviario basado en un solo carril que actúa simultáneamente como apoyo y como pista de guiado, del que se suspende un vehículo para su desplazamiento por la vía férrea.
train
Transporte ferroviario que suele consistir en dos railes paralelos sobre los que un vehículo de motor o una locomotora tira de un conjunto conectado de vehículos para desplazarlos a lo largo de la vía férrea, con el fin de transportar mercancías o pasajeros de un lugar a otro.
tramway
Sistema de transporte ferroviario utilizado en áreas urbanas, a menudo a nivel de la calle, y que comparte el espacio viario con el tráfico rodado y los peatones. Los tranvías suelen alimentarse de energía eléctrica.
32. En el punto 7.6.3.3, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
RailwayUseValue
Valor
Definición
cargo
El uso del ferrocarril se limita exclusivamente al transporte de mercancías.
carShuttle
El uso del ferrocarril se limita exclusivamente al transporte de automóviles en lanzadera.
Valor
Definición
mixed
El uso del ferrocarril es combinado. Se emplea para el transporte de pasajeros y de mercancías.
passengers
El uso del ferrocarril se limita exclusivamente al transporte de pasajeros.
33. En el punto 7.7.3.1, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
AreaConditionValue
Valor
Definición
inNationalPark
Restricción relativa al límite de velocidad dentro de un parque nacional.
insideCities
Restricción relativa al límite de velocidad dentro de una ciudad.
nearRailroadCrossing
Restricción relativa al límite de velocidad cerca de un cruce ferroviario.
nearSchool
Restricción relativa al límite de velocidad cerca de un centro escolar.
outsideCities
Restricción relativa al límite de velocidad fuera de una ciudad
trafficCalmingArea
Restricción relativa al límite de velocidad en zonas de atenuación del tráfico.
34. En el punto 7.7.3.2, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
FormOfRoadNodeValue
Valor
Definición
enclosedTrafficArea
Nodo de carretera que se sitúa dentro de un área de tráfico delimitada, o representa a esta. Esta área de tráfico es una zona sin una estructura interna de direcciones de conducción legalmente definidas. A ella se conectan al menos dos carreteras.
junction
Nodo de carretera al que se conectan tres o más enlaces.
levelCrossing
Nodo de carretera en el que una vía férrea cruza la red viaria al mismo nivel.
pseudoNode
Exactamente dos enlaces de carretera se conectan al nodo.
roadEnd
Solo un enlace de carretera se conecta al nodo de carretera. Significa el final de una vía rodada.
roadServiceArea
Superficie situada junto a una carretera y dedicada a la oferta de determinados servicios asociados a ella.
roundabout
El nodo de carretera representa, o constituye, una parte de una rotonda. Una rotonda es una vía que forma un anillo en el que solo se permite el desplazamiento del tráfico en una determinada dirección.
trafficSquare
El nodo de carretera se sitúa dentro de una intersección, o representa a esta. Una intersección es un área delimitada (en parte) por carreteras, utilizada con fines no relacionados con el tráfico y que no es una rotonda.
35. En el punto 7.7.3.3, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
FormOfWayValue
Valor
Definición
bicycleRoad
Carretera en la que únicamente se permite la circulación de bicicletas.
dualCarriageway
Carretera con calzadas separadas físicamente, cualquiera que sea el número de carriles, que no es ni una autopista, ni una autovía.
enclosedTrafficArea
Área sin una estructura interna de direcciones de conducción legalmente definidas. A ella se conectan al menos dos carreteras.
entranceOrExitCarPark
Carretera diseñada especialmente para entrar o salir de una zona de aparcamiento.
entranceOrExitService
Carretera utilizada únicamente para entrar o salir de un área de servicio.
freeway
Carretera que carece de cruces a nivel con otras carreteras.
motorway
Carretera a la que suelen aplicársele determinadas disposiciones en materia de acceso y utilización. Consta de dos o más calzadas separadas físicamente en su mayor parte y carece de cruces a nivel.
Valor
Definición
pedestrianZone
Área con una red de carreteras especialmente diseñada para su uso por peatones.
roundabout
Carretera que forma un anillo en el que solo se permite el desplazamiento del tráfico en una determinada dirección.
serviceRoad
Carretera que corre paralela a otra y está diseñada para enlazar esa otra carretera, que tiene una función de conectividad relativamente elevada, con otras carreteras con una función de conectividad más baja.
singleCarriageway
Carretera en la que el tráfico no está separado por ningún objeto físico.
slipRoad
Carretera diseñada especialmente para entrar o salir de otra carretera.
tractorRoad
Carretera especialmente dispuesta y utilizable únicamente por tractores (vehículos agrícolas o silvícolas) o vehículos todoterreno (aquéllos con una altura libre superior sobre el suelo, ruedas de grandes dimensiones y tracción a las cuatro ruedas).
trafficSquare
Área delimitada (en parte) por carreteras, utilizada con fines no relacionados con el tráfico y que no es una rotonda.
walkway
Carretera reservada para uso peatonal y cerrada al uso ordinario de vehículos por una barrera física.
36. En el punto 7.7.3.4, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
RoadPartValue
Valor
Definición
carriageway
Parte de una carretera reservada al tráfico.
pavedSurface
Parte de la carretera que se encuentra pavimentada.
37. En el punto 7.7.3.5, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
RoadServiceTypeValue
Valor
Definición
busStation
El área de servicio de carretera es una parada de autobuses.
parking
El área de servicio de carretera es un aparcamiento.
restArea
El área de servicio de carretera es una zona de descanso.
toll
Área en la que se prestan servicios de peaje, por ejemplo mediante dispensadores de tique, o servicios de pago de peaje.
38. En el punto 7.7.3.6, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
RoadSurfaceCategoryValue
Valor
Definición
paved
Carretera con una superficie pavimentada dura.
unpaved
Carretera no pavimentada.
39. En el punto 7.7.3.7, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
ServiceFacilityValue
Valor
Definición
drinks
Se venden bebidas.
food
Se vende comida.
Valor
Definición
fuel
Se vende combustible.
picnicArea
Existe un área para comer al aire libre.
playground
Existe un área para actividades de recreo.
shop
Existe una tienda.
toilets
Existen aseos.
40. En el punto 7.7.3.8, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
SpeedLimitSourceValue
Valor
Definición
fixedTrafficSign
La fuente es una señal de tráfico fija (orden administrativa específica de emplazamiento, límite de velocidad explícito).
regulation
La fuente es una reglamentación (reglamento nacional, norma o «límite de velocidad implícito»).
variableTrafficSign
La fuente es una señal de tráfico variable.
41. En el punto 7.7.3.9, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
VehicleTypeValue
Valor
Definición
allVehicle
Cualquier vehículo, con exclusión de los peatones.
bicycle
Vehículo de dos ruedas a pedales.
carWithTrailer
Vehículo de turismo con remolque.
deliveryTruck
Vehículo de transporte de tamaño relativamente pequeño, cuyo uso principal es el reparto de artículos y materiales.
emergencyVehicle
Vehículo dedicado a la prestación de servicios de emergencia, incluidos, pero no exclusivamente, los de policía, ambulancias y bomberos.
employeeVehicle
Vehículo utilizado por un empleado de una organización con arreglo a los procedimientos de esta.
facilityVehicle
Vehículo dedicado a un área localizada dentro de una finca privada o restringida.
farmVehicle
Vehículo asociado comúnmente a actividades agrícolas.
highOccupancyVehicle
Vehículo ocupado por un número de pasajeros igual (o superior) al mínimo especificado al respecto.
lightRail
Vehículo de transporte similar a un tren, limitado a una red ferroviaria en una zona restringida.
mailVehicle
Vehículo dedicado a la recogida, el transporte y la entrega de correo.
militaryVehicle
Vehículo autorizado por una autoridad militar.
moped
Vehículo de dos o tres ruedas equipado con un motor de combustión interna, con una cilindrada inferior a 50 cc y una velocidad máxima que no excede de 45 km/h (28 mph).
Valor
Definición
motorcycle
Vehículo de dos o tres ruedas equipado con un motor de combustión interna, con una cilindrada superior a 50 cc y una velocidad máxima que sí excede de 45 km/h (28 mph).
passengerCar
Vehículo de pequeño tamaño diseñado para el transporte privado de pasajeros.
pedestrian
Peatón.
privateBus
Vehículo diseñado para el transporte de grandes grupos de personas, de propiedad privada o fletado.
publicBus
Vehículo diseñado para el transporte de grandes grupos de personas, caracterizado generalmente por rutas y horarios publicados.
residentialVehicle
Vehículo cuyo propietario es residente (o huésped) en una determinada calle o área de la ciudad.
schoolBus
Vehículo operado en nombre de un centro escolar para el transporte de alumnos.
snowChainEquippedVehicle
Todo vehículo equipado con cadenas para la nieve.
tanker
Camión de más de dos ejes utilizado para el transporte de cargas de líquido o gas a granel.
taxi
Vehículo con licencia para ser alquilado, normalmente equipado con un taxímetro.
transportTruck
Vehículo para el transporte de mercancías a larga distancia.
trolleyBus
Vehículo de transporte colectivo similar a un autobús conectado a una red eléctrica para el suministro de energía.
vehicleForDisabledPerson
Vehículo con identificación acreditativa que le designa para el transporte de personas con discapacidad.
vehicleWithExplosiveLoad
Vehículo que transporta mercancías explosivas.
vehicleWithOtherDangerousLoad
Vehículo que transporta mercancías peligrosas distintas de las explosivas o de cargas que pueden contaminar el agua.
vehicleWithWaterPollutingLoad
Vehículo que transporta una carga que puede contaminar el agua.
42. En el punto 7.7.3.10, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
WeatherConditionValue
Valor
Definición
fog
Se aplica el límite de velocidad en caso de niebla.
ice
Se aplica el límite de velocidad en caso de hielo.
rain
Se aplica el límite de velocidad en caso de lluvia.
smog
Se aplica el límite de velocidad en caso de superarse determinado límite de smog.
snow
Se aplica el límite de velocidad en caso de nieve.
43. En el punto 7.8.3.1, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
FerryUseValue
Valor
Definición
cars
El transbordador transporta automóviles.
other
El transbordador no transporta pasajeros, automóviles, camiones ni trenes.
passengers
El transbordador transporta pasajeros.
train
El transbordador transporta trenes.
trucks
El transbordador transporta camiones.
44. En el punto 7.8.3.2, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
FormOfWaterwayNodeValue
Valor
Definición
junctionFork
Elemento de infraestructura en el que un flujo de tráfico de embarcaciones se cruza con otro, o punto en el que los flujos de tráfico de embarcaciones se dividen o unen.
lockComplex
Esclusa o grupo de esclusas concebidas para elevar o descender embarcaciones entre tramos de agua de diferente nivel en ríos y vías navegables de canales.
movableBridge
Puente que puede elevarse o girarse para permitir el paso de embarcaciones.
shipLift
Máquina para el transporte de embarcaciones entre masas de agua a dos diferentes alturas, utilizada como alternativa a las esclusas de canales.
waterTerminal
Lugar en el que se transbordan mercancías.
turningBasin
Lugar en el que un canal o una vía navegable estrecha se ensancha para que las embarcaciones puedan dar la vuelta.
45. En el punto 8.4.2.1, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
HydroNodeCategoryValue
Valor
Definición
boundary
Nodo utilizado para conectar redes diferentes.
flowConstriction
Nodo de red no relacionado con la topología de red per se, pero asociado a un punto de interés o instalación hidrográfica, o a un objeto artificial, que afecta al flujo de la red.
flowRegulation
Nodo de red no relacionado con la topología de red per se, pero asociado a un punto de interés o instalación hidrográfica, o a un objeto artificial, que regula el flujo de la red.
junction
Nodo al que se conectan tres o más enlaces.
outlet
Nodo de terminación de una serie de enlaces interconectados.
source
Nodo inicial de una serie de enlaces interconectados.
46. En el punto 8.5.4.1, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
CrossingTypeValue
Valor
Definición
aqueduct
Conducto o canal artificial diseñado para transportar agua desde una fuente remota, normalmente por gravedad, para el suministro de agua potable o para el uso agrícola o industrial.
bridge
Estructura que conecta dos lugares y permite el paso de una ruta de transporte por encima de un obstáculo del terreno.
culvert
Canal cerrado para el paso de un curso de agua debajo de una ruta.
siphon
Conducto utilizado para el transporte de líquido de un determinado nivel a otro nivel inferior, utilizando el diferencial de presión del líquido para forzar que una columna de este ascienda a un nivel superior antes de que caiga al desagüe.
47. En el punto 8.5.4.2, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
HydrologicalPersistenceValue
Valor
Definición
dry
Que se llena o fluye con poca frecuencia; en general, solo durante una fuerte precipitación o inmediatamente después de esta.
ephemeral
Que se llena o fluye durante una precipitación e inmediatamente después de esta.
Valor
Definición
intermittent
Que se llena o fluye durante una determinada parte del año.
perennial
Que se llena o fluye de manera continua a lo largo del año.
48. En el punto 8.5.4.3, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada InundationValue Valor Definición
controlled
Extensión inundada periódicamente al regularse el nivel de agua retenida por una presa.
natural
Extensión cubierta periódicamente por crecidas, excluyendo las debidas a mareas.
49. En el punto 8.5.4.4, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada ShoreTypeValue Valor Definición
boulders
Piedras de gran tamaño desgastadas por el agua o los agentes meteorológicos.
clay
Tipo de suelo de grano fino, firme y duro, consistente fundamentalmente en aluminosilicatos hidratados, que gana en plasticidad cuando se le añade agua y que puede ser moldeado y secado.
gravel
Piedras de pequeño tamaño desgastadas por el agua o machacadas.
mud
Tierra húmeda y blanda, arena, polvo y otros materiales terrosos.
rock
Piedras de cualquier tamaño.
sand
Material granular formado por pequeños fragmentos erosionados de rocas (principalmente silíceas), más fino que la grava y más grueso que el grano de lodo ordinario.
shingle
Guijarros pequeños, sueltos, redondeados y desgastados por el agua, especialmente los que se acumulan a la orilla del mar.
stone
Trozos de roca o sustancia mineral (distinta del metal) de forma y tamaño definidos, habitualmente conformados de manera artificial, y empleados con algún fin especial.
50. En el punto 8.5.4.5, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada
WaterLevelValue
Valor
Definición
equinoctialSpringLowWater
Nivel de la bajamar de sizigia cerca del equinoccio.
higherHighWater
Nivel más alto de las pleamares (o de una sola pleamar) de cualquier día de mareas debido a los efectos de la declinación A1 de la Luna y el Sol.
higherHighWaterLargeTide
Promedio de las pleamares más altas, tomando una de cada 19 años de observaciones.
highestAstronomicalTide
Nivel de marea más elevado que puede predecirse con arreglo a las condiciones meteorológicas medias y con cualquier combinación de condiciones astronómicas.
highestHighWater
Nivel del agua más elevado observado en un lugar.
highWater
Nivel más alto alcanzado en un lugar por la superficie del agua en un ciclo de mareas.
Valor
Definición
highWaterSprings
Nivel arbitrario, cercano al de pleamar media de sizigia.
indianSpringHighWater
Nivel de referencia de la superficie de la marea cercano al nivel del promedio de la pleamar más alta en mareas vivas.
indianSpringLowWater
Nivel de referencia de la superficie de la marea cercano al nivel del promedio de la bajamar más baja en mareas vivas.
localDatum
Nivel de referencia arbitrario definido por una autoridad de un puerto local, sobre cuya base dicha autoridad mide los niveles y alturas de las mareas.
lowerLowWater
Nivel más bajo de las bajamares (o de una sola bajamar) de cualquier día de mareas debido a los efectos de la declinación A1de la Luna y el Sol.
lowerLowWaterLargeTide
Promedio de las bajamares más bajas, tomando una de cada 19 años de observaciones.
lowestAstronomicalTide
Nivel de marea más bajo que puede predecirse con arreglo a las condiciones meteorológicas medias y con cualquier combinación de condiciones astronómicas.
lowestLowWater
Nivel arbitrario acorde con la marea más baja observada en un lugar, o algo inferior.
lowestLowWaterSprings
Nivel arbitrario acorde con el nivel del agua más bajo observado en un lugar en mareas vivas en un período inferior a 19 años.
lowWater
Aproximación a la bajamar media adoptada como nivel de referencia para una región limitada, independientemente de las determinaciones mejores posteriores.
lowWaterDatum
Aproximación a la bajamar media adoptada como referencia estándar para una zona determinada.
lowWaterSprings
Nivel aproximado al de la bajamar media de sizigia.
meanHigherHighWater
Altura media de las pleamares más altas en un lugar en un período de 19 años.
meanHigherHighWaterSprings
Altura media de las pleamares más altas en mareas vivas en un lugar.
meanHigherLowWater
Promedio de la altura de las bajamares más altas de cada día de mareas observado a lo largo de una época nacional de niveles de referencia de mareas (National Tidal Datum Epoch).
meanHighWater
Altura media de todas las pleamares en un lugar en un período de 19 años.
meanHighWaterNeaps
Altura media de las pleamares de mareas muertas.
meanHighWaterSprings
Altura media de las pleamares de mareas vivas.
meanLowerHighWater
Promedio de la altura de las pleamares más bajas de cada día de mareas observado a lo largo de una época nacional de niveles de referencia de mareas (National Tidal Datum Epoch).
meanLowerLowWater
Altura media de las bajamares más bajas en un lugar en un período de 19 años.
meanLowerLowWaterSprings
Altura media de las bajamares más bajas en mareas vivas en un lugar.
meanLowWater
Altura media de todas las bajamares en un lugar en un período de 19 años.
meanLowWaterNeaps
Altura media de las bajamares de mareas muertas.
meanLowWaterSprings
Altura media de las bajamares de mareas vivas.
meanSeaLevel
Altura media del mar en una estación de mareas, medida a partir de un nivel de referencia predeterminado fijo.
meanTideLevel
Media aritmética de la pleamar media y la bajamar media.
meanWaterLevel
Promedio de todos los niveles del agua cada hora a lo largo del período de registro disponible.
nearlyHighestHighWater
Nivel arbitrario aproximado al nivel de agua más alto observado en un lugar, normalmente equivalente a la pleamar de sizigia.
nearlyLowestLowWater
Nivel aproximado al nivel de agua más bajo observado en un lugar, normalmente equivalente al nivel de la bajamar viva.
Valor
Definición
tropicHigherHighWater
Nivel más alto de las pleamares (o de una única pleamar) de las mareas que se producen quincenalmente, cuando el efecto de la declinación máxima de la luna es el mayor.
tropicLowerLowWater
Nivel más bajo de las bajamares (o de una única bajamar) de las mareas que se producen quincenalmente, cuando el efecto de la declinación máxima de la luna es el mayor.
51. En el punto 9.4.1, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada DesignationSchemeValue Valor Definición
emeraldNetwork
El lugar protegido es objeto de designación en la Red Esmeralda.
IUCN
El lugar protegido es objeto de clasificación en el sistema de clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
nationalMonumentsRecord
El lugar protegido es objeto de clasificación en el sistema de clasificación del National Monuments Record (Registro de Monumentos Nacionales).
natura2000
El lugar protegido es objeto de designación con arreglo a la Directiva (92/43/CEE) de hábitats, o la Directiva (79/409/CEE) de aves.
ramsar
El lugar protegido es objeto de designación con arreglo a la Convención de Ramsar.
UNESCOManAndBiosphereProgramme
El lugar protegido es objeto de designación según el Programa del Hombre y la Biosfera de la UNESCO.
UNESCOWorldHeritage
El lugar protegido es objeto de designación con arreglo a la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO.
52. En el punto 9.4.3, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada IUCNDesignationValue Valor Definición
habitatSpeciesManagementArea
El lugar protegido está clasificado como área de gestión de hábitat y especies según el sistema de clasificación de la UICN.
managedResourceProtectedArea
El lugar protegido está clasificado como área protegida de recursos gestionados según el sistema de clasificación de la UICN.
nationalPark
El lugar protegido está clasificado como parque nacional según el sistema de clasificación de la UICN.
naturalMonument
El lugar protegido está clasificado como monumento natural según el sistema de clasificación de la UICN.
ProtectedLandscapeOrSeascape
El lugar protegido está clasificado como paisaje terrestre o marino protegido según el sistema de clasificación de la UICN.
strictNatureReserve
El lugar protegido está clasificado como reserva natural estricta según el sistema de clasificación de la UICN.
wildernessArea
El lugar protegido está clasificado como área de vida silvestre según el sistema de clasificación de la UICN.
53. En el punto 9.4.4, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada NationalMonumentsRecordDesignationValue Valor Definición
agricultureAndSubsistence
El lugar protegido se clasifica como monumento agrario o de subsistencia según el sistema de clasificación del National Monuments Record.
civil
El lugar protegido se clasifica como monumento civil según el sistema de clasificación del National Monuments Record.
commemorative
El lugar protegido se clasifica como monumento conmemorativo según el sistema de clasificación del National Monuments Record.
commercial
El lugar protegido se clasifica como monumento comercial según el sistema de clasificación del National Monuments Record.
communications
El lugar protegido se clasifica como monumento de comunicaciones según el sistema de clasificación del National Monuments Record.
defence
El lugar protegido se clasifica como monumento de defensa según el sistema de clasificación del National Monuments Record.
domestic
El lugar protegido se clasifica como monumento doméstico según el sistema de clasificación del National Monuments Record.
education
El lugar protegido se clasifica como monumento educativo según el sistema de clasificación del National Monuments Record.
gardensParksAndUrbanSpaces
El lugar protegido se clasifica como monumento de jardines, parques o espacios urbanos según el sistema de clasificación del National Monuments Record.
healthAndWelfare
El lugar protegido se clasifica como monumento de salud y bienestar según el sistema de clasificación del National Monuments Record.
industrial
El lugar protegido se clasifica como monumento industrial según el sistema de clasificación del National Monuments Record.
maritime
El lugar protegido se clasifica como monumento marítimo según el sistema de clasificación del National Monuments Record.
monument
El lugar protegido se clasifica como monumento de índole no clasificada según el sistema de clasificación del National Monuments Record.
recreational
El lugar protegido se clasifica como monumento recreativo según el sistema de clasificación del National Monuments Record.
religiousRitualAndFunerary
El lugar protegido se clasifica como monumento religioso, ritual o funerario según el sistema de clasificación del National Monuments Record.
settlement
El lugar protegido se clasifica como asentamiento según el sistema de clasificación del National Monuments Record.
transport
El lugar protegido se clasifica como monumento de transporte según el sistema de clasificación del National Monuments Record.
waterSupplyAndDrainage
El lugar protegido se clasifica como monumento de abastecimiento de agua y alcantarillado según el sistema de clasificación del National Monuments Record.
54. En el punto 9.4.5, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada Natura2000DesignationValue Valor Definición
proposedSiteOfCommunityImportance
El lugar protegido está propuesto como lugar de importancia comunitaria (LIC) conforme a Natura2000.
proposedSpecialProtectionArea
El lugar protegido está propuesto como zona de protección especial (ZPE) conforme a Natura2000.
siteOfCommunityImportance
El lugar protegido ha sido designado lugar de importancia comunitaria (LIC) conforme a Natura2000.
specialAreaOfConservation
El lugar protegido ha sido designado zona especial de conservación (ZEC) conforme a Natura2000.
specialProtectionArea
El lugar protegido ha sido designado zona de protección especial (ZPE) conforme a Natura2000.
55. En el punto 9.4.6, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada RamsarDesignationValue Valor Definición
ramsar
El lugar protegido es objeto de designación con arreglo a la Convención de Ramsar.
56. En el punto 9.4.7, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue Valor Definición
biosphereReserve
El lugar protegido se ha designado como reserva de la biosfera según el Programa del Hombre y la Biosfera.
57. En el punto 9.4.8, se añade el cuadro que sigue:
Valores permitidos para la lista controlada UNESCOWorldHeritageDesignationValue Valor Definición
cultural
El lugar protegido se ha designado como sitio cultural incluido en el Patrimonio Mundial.
mixed
El lugar protegido se ha designado como sitio mixto incluido en el Patrimonio Mundial.
natural