DOUE-L-2011-81215
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20110621
631/2011

Reglamento (UE) nº 631/2011 del Consejo, de 21 de junio de 2011, que modifica el Reglamento (CE) nº 1255/96 por el que se suspenden temporalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre algunos productos industriales, agrícolas y de la pesca.
Diario Oficial de la Unión Europea
20110630
170
L
4
17
/doue/2011/170/L00004-00017.pdf
L
20110630
S
20120101
N
S
L
Arancel Aduanero Común
Derechos arancelarios
Nomenclatura
Productos agrícolas
Productos industriales
Aplicable desde el 1 de julio de 2011.
Esta norma se entiende implícitamente derogada por el Reglamento 1344/2011, de 19 de diciembre DOUE-L-2011-82769.
MODIFICA
el anexo del Reglamento 1255/96, de 27 de junio
Comercio
Industria
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 31,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Considerando lo siguiente:
(1) Redunda en interés de la Unión suspender totalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre una serie de nuevos productos que no figuran actualmente en el anexo del Reglamento (CE) no 1255/96 del Consejo [1].
(2) Deben suprimirse los cuatro productos de los códigos NC y TARIC 2933399970, 2933399980, 8507803040 y 8507803050, que figuran actualmente en el anexo del Reglamento (CE) no 1255/96, puesto que el mantenimiento de la suspensión de los derechos autónomos del arancel aduanero común en relación con dichos productos ya no redunda en interés de la Unión.
(3) Es preciso modificar la designación de los productos correspondientes a 15 suspensiones en el anexo del Reglamento (CE) no 1255/96 a fin de tener en cuenta la evolución técnica que han experimentado los productos, así como las tendencias económicas del mercado. Dichas suspensiones deben suprimirse de la lista que figura en dicho anexo y reinsertarse, como nuevas suspensiones, utilizando nuevas designaciones. Por otra parte, los códigos TARIC de 12 productos deben modificarse.
(4) Resulta oportuno que las suspensiones en relación con las cuales es preciso introducir esas modificaciones técnicas se supriman de la lista de suspensiones establecida en el anexo del Reglamento (CE) no 1255/96 y vuelvan a insertarse en la lista utilizando las nuevas designaciones de los productos o los nuevos códigos TARIC.
(5) En aras de la claridad, conviene marcar con un asterisco las entradas modificadas que se incluyan en las listas de suspensiones insertadas y suprimidas establecidas en los anexos I y II del presente Reglamento.
(6) La experiencia adquirida ha puesto de manifiesto la necesidad de prever una fecha de expiración para las suspensiones establecidas en el anexo del Reglamento (CE) no 1255/96, a fin de garantizar que se tienen en cuenta los cambios tecnológicos y económicos. Ello no debe excluir la revocación anticipada de algunas medidas o su mantenimiento después de la fecha de expiración, si se alegan razones económicas, de acuerdo con los principios definidos en la Comunicación de la Comisión de 1998 relativa a las suspensiones y contingentes arancelarios autónomos [2].
(7) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 1255/96 en consecuencia.
(8) Dado que las suspensiones establecidas en virtud del presente Reglamento han de surtir efecto a partir del 1 de julio de 2011, este debe aplicarse a partir de esa fecha y entrar en vigor inmediatamente.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El anexo del Reglamento (CE) no 1255/96 se modifica del siguiente modo:
1) Se insertan las líneas correspondientes a los productos enumerados en el anexo I del presente Reglamento.
2) Se suprimen las líneas correspondientes a los productos cuyos códigos NC y TARIC figuran en el anexo II del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de julio de 2011.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Luxemburgo, el 21 de junio de 2011.
Por el Consejo
El Presidente
Fazekas S.
_______________________
[1] DO L 158 de 29.6.1996, p. 1.
[2] DO C 128 de 25.4.1998, p. 2.
ANEXO I
Productos a que se refiere el artículo 1, apartado 1
Código NC | TARIC | Designación de la mercancía | Derechos autónomos | Período de validez |
08119050 08119070 [1]ex08119095 | 70 | Frutos del género Vaccinium, sin cocer o cocidos con agua o vapor, congelados, sin adición de azúcar u otros edulcorantes | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
[1]ex15179099 | 10 | Aceite vegetal, refinado, con un contenido en peso de ácido araquidónico superior o igual al 25 % pero inferior o igual al 50 %, o de ácido docosahexaenoico superior o igual al 12 % pero inferior o igual al 50 %, y normalizado con aceite de girasol de elevado contenido en oleico (HOSO, High Oleic Sunflower Oil) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2011 |
ex20079950 ex20089948 | 40 93 | Concentrado de puré de mango: del género Mangifera,de valor Brix igual o superior a 28 pero no superior a 30,para su utilización en la fabricación de jugos de frutas (1) | 6 %(3) | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex20079950 ex20089949 | 50 50 | Concentrado de puré de cereza tropical: del género Malpighia,de valor Brix igual a 20,para su utilización en la fabricación de jugos de frutas (1) | 9 %(3) | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex20079950 ex20089948 | 60 20 | Concentrado de puré de guayaba: del género Psidium,de valor Brix igual a 20,para su utilización en la fabricación de jugos de frutas (1) | 6 %(3) | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex20089948 | 94 | Puré de mango: no fabricado con concentrado,del género Mangifera,de valor Brix igual a 16,para su utilización en la fabricación de jugos de frutas (1) | 6 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex20094110 ex20094199 | 70 70 | Jugo de piña: no elaborado a partir de concentrados,del género Ananas,de valor Brix igual o superior a 11 pero no superior a 16,para su utilización en la fabricación de jugos de frutas (1) | 8 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex28181091 | 10 | Corindón sinterizado, de estructura microcristalina, con un contenido en peso: igual o superior al 94 % pero no superior al 98,5 % de α-Al2O3,2 % (± 1,5 %) de espinela de magnesio,1 % (± 0,6 %) de óxido de itrio y2 % (± 1,2 %) tanto de de óxido de lantano como de óxido de neodimioteniendo como máximo el 50 % del peso total un tamaño de partícula superior a 10 mm | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
[1]ex28255000 | 20 | Óxido de cobre (I o II) con un contenido, en peso, de cobre superior o igual al 78 % y cloruro inferior o igual al 0,03 % | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
ex28261990 | 10 | Hexafluoruro de wolframio con una pureza superior o igual al 99,9 % en peso | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
[1]ex28332980 | 20 | Manganeso sulfato monohidrato | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
ex28332980 | 30 | Sulfato de circonio | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
[1]ex28369917 | 20 | Carbonato básico de circonio (IV) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
ex29036990 | 70 | α,α,α’,α’-Tetracloro-o-xileno | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29052990 | 30 | Dodeca-8,10-dien-1-ol | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29093090 | 30 | 3,4,5-Trimetoxitolueno | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29124900 | 30 | Salicilaldehído | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29153900 | 60 | Acetato de dodec-8-enilo | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29153900 | 65 | Acetato de dodeca-7,9-dienilo | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29153900 | 70 | Acetato de dodec-9-enilo | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29171200 | 20 | Adipato de dimetilo | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29173995 | 40 | 1,2-Anhídrido del ácido benceno-1,2,4-tricarboxílico | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29209085 | 20 | Fosfito de tris(metilfenilo) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29209085 | 30 | 2,2’-[[3,3’,5,5’-Tetrakis(1,1-dimetiletil)[1,1’-bifenil]-2,2’-diil]bis(oxi)]bis[bifenil-1,3,2-dioxafosfepina] | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29209085 | 40 | Difosfito de bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritol | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29214200 | 82 | 2-Cloro-4-nitroanilina | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29214300 | 50 | 4-Aminobenzotrifluoruro | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29214300 | 60 | 3-Trifluorometilanilina | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29214900 | 80 | 4-Heptafluoroisopropil-2-metilanilina | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29224985 | 45 | Glicina | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
[1]ex29239000 | 10 | Hidróxido de tetrametilamonio, en forma de solución acuosa con un 25 % (± 0,5 %) en peso de hidróxido de tetrametilamonio | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
ex29239000 | 75 | Hidróxido de tetraetilamonio, en forma de solución acuosa con un contenido de: hidróxido de tetraetilamonio del 35 % (± 0,5 %) en peso,cloruro inferior o igual a 1000 mg/kg,hierro inferior o igual a 2 mg/kg ypotasio inferior o igual a 10 mg/kg | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29242998 | 35 | 2’-Metoxiacetoacetanilida | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29242998 | 40 | N,N’-1,4-Fenilenobis[3-oxobutiramida] | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29242998 | 45 | Propoxur (ISO) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29242998 | 50 | N,N’-(2,5-Dicloro-1,4-fenileno)bis[3-oxobutiramida] | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29242998 | 55 | N,N’-(2,5-Dimetil-1,4-fenileno)bis[3-oxobutiramida] | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29242998 | 60 | N,N’-(2-Cloro-5-metil-1,4-fenileno)bis[3-oxobutiramida] | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29269095 | 30 | 2-Amino-3-(3,4-dimetoxifenil)-2-metilpropanonitrilo clorhidrato | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29291000 | 55 | 2,5 (y 2,6)-Bis(isocianatometil)biciclo[2.2.1]heptano | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29309099 | 10 | 2,3-Bis((2-mercaptoetil)tio)-1-propanotiol | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29309099 | 20 | 2-Metoxi-N-[2-nitro-5-(feniltio)fenil]acetamida | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29309099 | 55 | Tiourea | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29309099 | 65 | Tetrakis(3-mercaptopropionato) de pentaeritritol | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29310099 | 30 | Isopropóxido de dietilborano | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29332100 | 80 | 5,5-Dimetilhidantoína | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29333999 | 85 | 2-Cloro-5-clorometilpiridina | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29336980 | 55 | Terbutrina (ISO) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29339980 | 64 | Clorhidrato de ((3R)-1-{(1R,2R)-2-[2-(3,4-dimetoxifenil)etoxi]ciclohexil}pirrolidin-3-ol | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29349990 | 85 | N2-[1-(S)-Etoxicarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoroacetil-L-lisil-N2-carboxi anhidrido | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29349990 | 86 | Ditianona (ISO) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29349990 | 87 | 2,2’-(1,4-Fenileno) bis(4H-3,1-benzoxazin-4-ona) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29350090 | 40 | Imazosulfurón (ISO), de una pureza en peso del 98 % o más | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex29350090 | 42 | Penoxsulam (ISO) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex32041100 | 10 | Pigmento C.I. Disperse Yellow 54 también conocido como C.I. Solvent Yellow 114 | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex32041100 | 20 | Colorante C.I. Disperse Yellow 241 | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex32041100 | 30 | Preparación de pigmentos de dispersión con: C.I. Disperse Orange 61,C.I. Disperse Blue 291:1,C.I. Disperse Violet 93:1,C.I. Disperse Red 54 | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex32041900 | 71 | Colorante C.I. Solvent Brown 53 | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex32041900 | 72 | Colorante C.I. Solvent Yellow 93 | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex32041900 | 73 | Colorante C.I. Solvent Blue 104 | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
[1]ex32082010 | 20 | Solución para capa de acabado por inmersión con un contenido en peso igual o superior al 0,5 %, pero no superior al 15 %, de copolímeros de acrilato-metacrilato-alquenosulfonato con cadenas laterales fluoradas, en una solución de n-butanol y/o 4-metil-2-pentanol y/o diisoamil-éter | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
ex32159000 | 40 | Tinta seca en polvo a base de resina híbrida (compuesta de resina acrílica de poliestireno y resina de poliéster) mezclada con: cera,un polímero vinílico, yun colorantedestinada a la fabricación de botellas de tóner para fotocopiadoras, faxes, impresoras y equipos multifuncionales (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
[1]ex37079090 | 85 | Rollos compuestos de: una capa seca de resina acrílica fotosensible conuna hoja de protección de poli[tereftalato de etileno], por una cara, yuna hoja de protección de polietileno, por la otra | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2014 |
ex38089390 | 20 | Preparación compuesta de bencil(purin-6-il)amina en solución de glicol con un contenido en peso: igual o superior al 1,88 % pero no superior al 2,00 % de bencil(purin-6-il)aminadel tipo utilizado en los reguladores del crecimiento de las plantas | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex38089390 | 30 | Solución acuosa con un contenido en peso: del 1,8 % de para-nitrofenolato de sodio,1,2 % de orto-nitrofenolato de sodio,0,6 % de 5-nitroguayacolato de sodiopara su uso en la fabricación de un regulador del crecimiento de las plantas (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex38089390 | 40 | Mezcla en forma de polvo blanco con un contenido en peso: igual o superior al 3 % pero no superior al 3,6 % de 1-metilciclopropeno con una pureza superior al 96 %, ycon un contenido inferior al 0,05 % de cada una de las impurezas de 1-cloro-2-metilpropeno y de 3-cloro-2-metilpropenodestinada utilizarse con un generador específico en la fabricación de un regulador del crecimiento de frutas, hortalizas y plantas ornamentales tras la recolección (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex38089390 | 50 | Preparación en polvo con un contenido en peso: igual o superior al 55 % de giberelina A4,igual o superior al 1 % pero no superior al 35 % de giberelina A7,igual o superior al 90 % de giberelina A4 y giberelina A7 combinadas,no superior al 10 % de una combinación de agua y otras giberelinas presentes de forma naturaldel tipo utilizado en los reguladores del crecimiento de las plantas | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex38151200 | 20 | Polvo catalizador de platino sobre soporte de carbono, con un contenido en peso igual o superior al 9,5 % pero no superior al 10,5 % de platino, para su uso como catalizador de celdas de combustible (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex38151200 | 30 | Catalizadores de aleación de platino sobre soporte de carbono, con un contenido en peso igual o superior al 11 % pero no superior al 12,6 % de platino, para su uso como catalizador de celdas de combustible (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex38159090 | 30 | Catalizador constituido por una suspensión en aceites minerales: de complejos de tetrahidrofurano de cloruro de magnesio y cloruro de titanio(III); yde dióxido de siliciocon un contenido del 6,6 % (± 0,6 %) en peso de magnesio, ydel 2,3 % (± 0,2 %) en peso de titanio | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
[1]ex38249097 | 46 | Endurecedor para resina epoxi a base de anhídrido de ácido carboxílico, en forma liquida, de peso específico a 25 °C superior o igual a 1,15 g/cm3 pero inferior o igual a 1,20 g/cm3 | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
ex38249097 | 58 | N2-[1-(S)-Etoxicarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoroacetil-L-lisil-N2-carboxi anhidrido en solución de diclorometano al 37 % | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex38249097 | 59 | 3’,4’,5’-Trifluorobifenil-2-amina, en forma de solución en tolueno, con un contenido en peso igual o superior al 80 % pero no superior al 90 % de 3’,4’,5’-trifluorobifenil-2-amina | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex39013000 | 80 | Copolímero de etileno y acetato de vinilo con un contenido en peso de acetato de vinilo igual o superior al 27,8 % pero no superior al 29,3 %,con un índice de flujo de fusión ("melt flow index") igual o superior a 22 g/10 min pero no superior a 28 g/10 min,con un contenido de monómero de acetato de vinilo no superior a 15 mg/kg | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex39013000 | 82 | Copolímero de etileno y acetato de vinilo con un contenido en peso de acetato de vinilo igual o superior al 9,8 % pero no superior al 10,8 %,con un índice de flujo de fusión (melt flow index) igual o superior a 2,5 g/10 min pero no superior a 3,5 g/10 min,con un contenido de monómero de acetato de vinilo no superior a 15 mg/kg | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex39019090 | 80 | Copolímero en bloque de etileno con octeno en forma de granulados: con una densidad relativa de 0,862, como mínimo, y 0,865, como máximo,con capacidad de estirarse hasta como mínimo el 200 % de su longitud original,con una histéresis del 50 (± 10) %,con una deformación permanente inferior o igual al 20 %,para su utilización en la fabricación de cubiertas de pañales para bebés (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex39019090 | 82 | Copolímero de etileno y ácido metacrílico | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
[1]ex39021000 | 40 | Polipropileno sin plastificante: con una resistencia a la tracción de 32-60 MPa (determinada mediante el método ASTM D638),con una resistencia a la flexión de 50-90 MPa (determinada mediante el método ASTM D790),con un índice de fluidez en caliente a 230 °C/2,16 kg de 5-15 g/10 min (determinado mediante el método ASTM D1238),con un contenido en peso de polipropileno igual o superior al 40 % pero no superior al 80 %,con un contenido en peso de fibra de vidrio igual o superior al 10 % pero no superior al 30 %,con un contenido en peso de mica igual o superior al 10 % pero no superior al 30 % | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2014 |
ex39029090 | 84 | Mezcla de copolímero en bloque estirénico hidrogenado, cera de polietileno y resina pegajosa, en forma de granulados, con un contenido en peso de: 70 (± 5) % de copolímero en bloque estirénico,15 (± 5) % de cera de polietileno, y15 (± 5) % de resina pegajosa,con las siguientes propiedades físicas: capacidad de estirarse hasta como mínimo el 200 % de su longitud original,histéresis del 50 (± 10) %,deformación permanente no superior al 20 %,para su utilización en la fabricación de pañales y de cubiertas de pañales para bebés (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
[1]ex39039090 | 86 | Mezcla con un contenido en peso: igual o superior al 45 %, pero no superior al 65 %, de polímeros de estireno,igual o superior al 35 %, pero no superior al 45 %, de poli(fenilenéter),no superior al 10 % de otros aditivos,y con uno o varios de los siguientes efectos especiales de color: metálico o nacarado con un metamerismo visual angular causado por al menos un 0,3 % de pigmento floculado,fluorescente, caracterizado por la emisión de luz durante la absorción de radiación ultravioleta,blanco brillante, caracterizado por ser L [1] superior o igual a 92 y b [1] inferior o igual a 2 y estar a comprendido [1] entre –5 y 7 en la escala de color CIELab | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
ex39079990 | 80 | Copolímero, con un contenido en peso igual o superior al 72 % de ácido tereftálico y/o de sus derivados y de ciclohexanodimetanol, completado con dioles lineales y/o cíclicos | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex39094000 | 20 | Polvo de partículas de resina termoendurecible donde se han distribuido uniformemente partículas magnéticas, destinado a la fabricación de botellas de virador (toner) para fotocopiadoras, máquinas de fax, impresoras y equipos multifuncionales (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex39119099 | 30 | 1,4:5,8- Dimetanonaftaleno, 2-etilideno-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahidro-, polímero con 3a,4,7,7a- tetrahidro- 4,7-metano-1H-indeno, hidrogenado | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex39119099 | 35 | Copolímero alternado de etileno y anhídrido maleico (EMA) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex39199000 | 63 | Película de tres capas coextruida, cada una de las cuales contiene una mezcla de polipropileno y polietileno,Con un contenido en peso de otros polímeros inferior o igual al 3 %,con una capa interior compuesta o no por dióxido de titanio,recubierta con un adhesivo acrílico sensible a la presión, ycon un soporte antiadherente,de espesor total inferior o igual a 110 μm | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex39219055 [1]ex70194000 [1]ex70194000 | 25 21 29 | Hojas o rollos preimpregnados compuestos de resina de poliamida | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2014 |
ex56031310 | 20 | Telas sin tejer de fibras de polietileno, con un revestimiento, de peso superior a 80 g/m2 pero inferior o igual a 105 g/m2, yy de resistencia al aire (Gurley) de 8s como mínimo y 75s como máximo (según la norma ISO 5636/5) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex70099100 | 10 | Espejo de vidrio no enmarcado con: una longitud de 1516 mm (± 1 mm),una anchura de 553 mm (± 1 mm),un grosor de 3 mm (± 0,1 mm),su parte posterior recubierta por una hoja protectora de polietileno (PE), con un grosor de 0,11 mm como mínimo y 0,13 mm como máximo,un contenido de plomo no superior a 90 mg/kg, yuna resistencia a la corrosión de 72 horas como mínimo con arreglo a la norma ISO 9227, relativa a la prueba de corrosión con niebla salina | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
[1]ex70191910 | 10 | Hilos de 33 tex o de un múltiplo de 33 tex (± 7,5 %), obtenidos a partir de fibras de vidrio continuas hilables de diámetro nominal de 3,5 μm o de 4,5 μm, en las que la mayoría presentan un diámetro superior o igual a 3 μm pero inferior o igual a 5,2 μm, distintos de los hilos tratados para la fijación de elastómeros | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
ex70191910 | 20 | Hilos de 10,3 tex o más, pero sin superar 11,9 tex, obtenidos de filamentos de vidrio continuos en los que predominan los de un diámetro de 4,83 μm o más, pero sin superar los 5,83 μm | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex70191910 | 25 | Hilos de 5,1 tex o más, pero sin superar 6,0 tex, obtenidos de filamentos de vidrio continuos en los que predominan los de un diámetro de 4,83 μm o más, pero sin superar los 5,83 μm | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
[1]ex70191910 | 30 | Hilos de 22 tex (± 1,6 tex), obtenidos a partir de fibras de vidrio continuas hilables de diámetro nominal de 7 μm, en las que la mayoría presentan un diámetro superior o igual a 6,35 μm pero inferior o igual a 7,61 μm | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
[1]ex70191910 | 55 | Trama de vidrio impregnada en caucho o materia plástica, obtenida a partir de filamentos de vidrio K o U, compuesta: de óxido de magnesio en un porcentaje equivalente o superior al 9 % pero no superior al 16 %,de óxido de aluminio en un porcentaje igual o superior al 19 % pero no superior al 25 %,de óxido de boro en un porcentaje no superior al 2 %,sin óxido de calcio,cubierta con un látex compuesto, al menos, de resina resorcinol-formaldehído y de polietileno clorosulfonado | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2014 |
[1]ex70191910 [1]ex70199099 | 60 30 | Cuerda de vidrio de módulo alto (de tipo K), impregnada de caucho, obtenida a partir de hilos de filamento de vidrio retorcido de módulo alto, recubierta con un látex compuesto de una resina de resorcinol-formaldehído, con o sin vinilpiridina y/o caucho de acrilonitrilo-butadieno hidrogenado (HNBR) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
[1]ex70191910 [1]ex70199099 | 70 20 | Trama de vidrio impregnada en caucho o materia plástica, obtenida a partir de hilos de filamento de vidrio retorcido, cubierta con un látex compuesto al menos de una resina resorcinol-formaldehído-vinilpiridina y un caucho acrilonitrilo-butadieno (NBR) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
[1]ex70191910 [1]ex70199099 | 80 10 | Trama de vidrio impregnada en caucho o materia plástica, obtenida a partir de hilos de filamento de vidrio retorcido, cubierta con un látex compuesto al menos de una resina resorcinol-formaldehído y de polietileno clorosulfonado | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
[1]ex70194000 [1]ex70194000 | 11 19 | Tejido de mechas impregnado de resina epoxi, con un coeficiente de expansión térmica entre 30 °C y 120 °C (según el método IPC-TM-650) igual o superior a 10 ppm por °C, pero no superior a 12 ppm por °C en longitud y en anchura, igual o superior a20 ppm por °C, pero no superior a 30 ppm por °C en espesor, y una temperatura de transición vítrea igual o superior a 152 °C, pero no superior a 153 °C (según el método IPC-TM-650) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
ex76042910 ex76061299 | 10 20 | Hojas y barras de aleaciones de aluminio y litio | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex76072090 | 20 | Hoja lubricante para perforaciones de un grosor total no superior a 350 μm, compuesta por: una lámina de aluminio de un grosor de 70 μm como mínimo y 150 μm como máximo,un lubricante hidrosoluble de un grosor de 20 μm como mínimo y 200 μm como máximo y sólido a temperatura ambiente,utilizada para la fabricación de placas de circuitos impresos (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex81043000 | 10 | Polvo de magnesio: con una pureza en peso igual o superior al 98 %,con un tamaño de partícula de 0,2 mm como mínimo y 0,8 mm como máximo | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
[1]ex81089050 | 60 | Chapas, hojas, tiras y láminas de una aleación de titanio, aluminio, silicio y niobio, con un contenido en peso: de aluminio igual o superior al 0,4 % pero no superior al 0,6 %,de silicio igual o superior al 0,35 % pero no superior al 0,55 %, yde niobio igual o superior al 0,1 % pero no superior al 0,3 % | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
ex83024200 ex94019080 | 80 10 | Ruedas de trinquete del tipo utilizado en la fabricación de asientos reclinables para automóvil | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex84079090 | 20 | Motor compacto para gases licuados del petróleo con: seis cilindros,una potencia mínima de 75 kW y una potencia máxima de 80 kW, yválvulas de admisión y de escape modificadas para funcionar continuamente en aplicaciones que requieren alta resistencia,destinado a utilizarse en la fabricación de vehículos de la partida 8427(1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
[1]ex84143081 | 50 | Compresor de espiral eléctrico de velocidad variable, hermético o semihermético, con una potencia nominal igual o superior a 0,5 kW pero no superior a 5 kW, y una cilindrada no superior a 35 cm3, del tipo utilizado en los equipos de refrigeración | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2014 |
ex84798997 ex84799080 | 50 80 | Máquinas componentes de una cadena de producción de baterias de iones de litio destinadas a equipar turismos eléctricos, utilizadas para la realización de esta cadena de producción (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex84834090 | 80 | Caja de cambios con: tres velocidades como máximo,un sistema de deceleración automática, yun sistema de marcha atrás,destinada a la fabricación de vehículos de la partida 8427 (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
[1]ex85011099 | 79 | Motor de corriente continua con escobillas y rotor interno con bobinado trifásico, equipado o no con un tornillo sin fin, con una temperatura de servicio especificada que cubra como mínimo desde–20 °C hasta + 70 °C | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
[1]ex85013100 | 40 | Motor de corriente continua de excitación permanente con bobinado multifásico, un diámetro externo igual o superior a 30 mm pero no superior a 80 mm,una velocidad de giro nominal no superior a 15000 rpm,una potencia igual o superior a 45 W pero no superior a 300 W, yuna tensión de alimentación igual o superior a 9 V pero no superior a 25 V | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2014 |
ex85071020 | 80 | Batería de arranque de plomo, con: una capacidad de carga equivalente como mínimo al 200 % de la de una batería de plomo convencional equivalente durante los cinco primeros segundos de carga,un electrólito líquido,destinada a la fabricación de turismos, y vehículos industriales ligeros que empleen reguladores de alternador de alta recuperación o sistemas de arranque/parada con reguladores de alternador de alta recuperación (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
[1]ex85078030 | 60 | Baterias recargables de iones de litio, con: una longitud mínima de 1213 mm y una longitud máxima de 1575 mm,una anchura mínima de 245 mm y una anchura máxima de 1200 mm,una altura mínima de 265 mm y una altura máxima 755 mm,un peso mínimo de 265 kg y un peso máximo de 294 kg,una capacidad nominal de 66,6 Ah,presentadas en paquetes de 48 módulos | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex85087000 ex85371099 | 10 96 | Tarjeta de circuito electrónico sin carcasas separadas para accionar y controlar cepillos de aspiradores de una potencia máxima de 300 W | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex85087000 ex85371099 | 20 98 | Tarjetas de circuito electrónico que: están conectadas entre sí y con la tarjeta de control de motor por cable o por radiofrecuencia, yregulan el funcionamiento (apagado/encendido y capacidad de aspiración) de los aspiradores conforme a un programa grabado,están o no equipadas de indicadores del funcionamiento del aspirador (capacidad de aspiración y/o indicador de bolsa llena y/o de filtro saturado) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
[1]ex85229080 | 83 | Unidad de lectura Blu-ray para lectura óptica, con o sin función de grabación, para su utilización con discos Blu-ray, DVD y CD que comprende, como mínimo: diodos láser de tres longitudes de onda distintas,un circuito integrado fotodectector, yun actuador,para la fabricación de productos comprendidos en la partida 8521 (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
[1]ex85258019 | 31 | Cámara de televisión en circuito cerrado (TVCC): con un peso máximo de 5,9 kg,alojada o no en una carcasa,de dimensiones inferiores o iguales a 400 mm × 250 mm,con un único dispositivo de transferencia de carga (CCD) o un sensor de semiconductores de óxido metálico complementario (CMOS),con un número de megapíxeles efectivos inferior o igual a cinco,destinada a utilizarse en sistemas de vigilancia por CCTV (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
ex85269120 ex85285980 | 80 10 | Módulo de audio integrado con una salida de vídeo digital para conexión a un monitor de pantalla táctil de cristal líquido intercomunicado con la red MOST ("Media Oriented Systems Transport") y transferido conforme al protocolo de alto nivel MOST, con: una tarjeta de circuito impreso compuesta de un receptor del sistema de posicionamiento global (GPS), un giroscopio, y un sintonizador de canales para mensajes de tráfico ("Traffic Message Channel", TMC),una unidad de disco duro con capacidad para múltiples mapas,una radio HD,un sistema de reconocimiento vocal,una conexión a una unidad externa de CD y de DVD,posibilidad de conexión a dispositivos Bluetooth, MP3 y "Universal Serial Bus" (USB),una tensión mínima de 10 V y una tensión máxima de 16 V,para su utilización en la fabricación de vehículos del capítulo 87 (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex85299092 | 50 | Pantalla de cristal líquido en color (LCD) para monitores LCD de la partida 8528: con una diagonal de pantalla comprendida entre 14,48 cm y 31,24 cm,con retroiluminación, microcontrolador,con un sistema de control CAN ("Controller area network", red de zona del controlador) dotado de interfaz LVDS (señal diferencial de bajo voltaje) y de conector CAN/red eléctrica, o con controlador APIX ("Automotive Pixel Link") dotado de interfaz APIX,en una carcasa equipada de un disipador térmico de aluminio en su parte posterior,sin módulo de tratamiento de la señal,destinada a utilizarse en la fabricación de vehículos de la partida 8703 (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex85366990 | 84 | Conector hembra USB ("Universal Serial Bus") simple o múltiple para la conexión con otros dispositivos USB, destinado a la fabricación de mercancías de las partidas 8521y 8528 (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex85369085 ex85389099 ex85439000 | 96 94 50 | Teclados, compuestos íntegramente de silicona o policarbonato, con teclas impresas y elementos de contacto eléctrico | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex85371099 | 97 | Tarjeta de control electrónico para accionar y controlar motores monofásicos de corriente alterna de colector con una potencia de salida mínima de 750 W y una potencia de entrada superior a 1600 W e inferior o igual a 2700 W | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex85437090 | 95 | Módulo de visualización y de control de teléfono móvil, con: conector red eléctrica/CAN ("Controller area network"),un puerto USB ("Universal Serial Bus") y puertos de entrada/salida de audio,yun dispositivo de selección de vídeo para la interfaz entre los sistemas de explotación de teléfonos inteligentes y la red MOST ("Media Orientated Systems Transport"), destinado a utilizarse en la fabricación de vehículos del capítulo 87 (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex85459090 | 20 | Papel de fibra de carbono del tipo de los utilizados en las capas de difusión de gas en los electrodos de pilas de combustible | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
ex87083091 | 10 | Freno de estacionamiento de tambor: integrado en el disco del freno de servicio,de un diámetro de 170 mm como mínimo y 175 mm como máximo,utilizado en la fabricación de vehículos de motor (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
[1]ex90012000 | 10 | Producto consistente en una película polarizante, incluso en rollos, reforzada en una de sus caras o en ambas con un material transparente, con o sin película adhesiva, cubierta por una cara o por ambas caras con una película de protección amovible | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2012 |
__________________________
[*] Suspensión relativa a productos que figuran en el anexo del Reglamento (CE) no 1255/96 respecto a los que los códigos NC o TARIC, o la descripción del producto, se modifica por el presente Reglamento.
ANEXO II
Productos a que se refiere el artículo 1, apartado 2
Código NC | TARIC |
[1]08119050 | |
[1]08119070 | |
[1]ex08119095 | 69 |
[1]ex15179099 | 10 |
[1]ex28255000 | 11 |
[1]ex28255000 | 19 |
[1]ex28332980 | 10 |
[1]ex28369917 | 10 |
[1]ex29239000 | 10 |
ex29333999 | 70 |
ex29333999 | 80 |
[1]ex32082010 | 20 |
[1]ex37071000 | 55 |
[1]ex38249097 | 46 |
[1]ex39021000 | 40 |
[1]ex39039090 | 86 |
[1]ex39219055 | 25 |
[1]ex70191910 | 41 |
[1]ex70191910 | 42 |
[1]ex70191910 | 43 |
[1]ex70191910 | 44 |
[1]ex70191910 | 45 |
[1]ex70191910 | 46 |
[1]ex70191910 | 61 |
[1]ex70191910 | 62 |
[1]ex70191910 | 63 |
[1]ex70191910 | 64 |
[1]ex70191910 | 65 |
[1]ex70191910 | 66 |
[1]ex70194000 | 10 |
[1]ex70194000 | 20 |
[1]ex70199099 | 10 |
[1]ex70199099 | 20 |
[1]ex70199099 | 30 |
[1]ex81089050 | 60 |
[1]ex84143081 | 50 |
[1]ex85011099 | 79 |
[1]ex85013100 | 40 |
ex85078030 | 40 |
ex85078030 | 50 |
[1]ex85078030 | 60 |
[1]ex85229080 | 83 |
[1]ex85258019 | 31 |
[1]ex90012000 | 10 |
____________________________
[*] Suspensión relativa a productos que figuran en el anexo del Reglamento (CE) no1255/96 respecto a los que los códigos NC o TARIC, o la descripción del producto, se modifica por el presente Reglamento.