DOUE-L-2011-82769
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20111219
1344/2011

Reglamento (UE) nº 1344/2011 del Consejo, de 19 de diciembre de 2011, por el que se suspenden los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre algunos productos industriales, agrícolas y de la pesca y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1255/96.
Diario Oficial de la Unión Europea
20111231
349
L
1
89
/doue/2011/349/L00001-00089.pdf
L
20111231
S
20131230
N
S
L
Arancel Aduanero Común
Derechos arancelarios
Nomenclatura
Productos agrícolas
Productos industriales
Productos pesqueros
Aplicable desde el 1 de enero de 2012.
DEROGA
el Reglamento 1255/96, de 27 de junio
SE DEROGA
, por Reglamento 1387/2013, de 17 de diciembre
SE MODIFICA
el anexo, por Reglamento 626/2013, de 27 de junio
SE MODIFICA
el anexo, por Reglamento 1232/2012, de 17 de diciembre
SE MODIFICA
el anexo, por Reglamento 1220/2012, de 3 de diciembre
SE MODIFICA
el anexo, por Reglamento 552/2012, de 21 de junio
CORRECCIÓN de errores
en DOUE L 318, de 5 de noviembre de 2014.
Agricultura
Comercio
Industria
Pesca
Unión Europea
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 31,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Considerando lo siguiente:
(1) En la actualidad, la producción en la Unión de determinados productos industriales, agrícolas y de la pesca contemplados en el presente Reglamento es nula o insuficiente y, por tanto, no permite responder a las necesidades de los usuarios de los distintos sectores industriales de la Unión.
(2) Por consiguiente, redunda en interés de la Unión suspender parcial o totalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común para tales productos.
(3) El Reglamento (CE) no 1255/96 del Consejo, de 27 de junio de 1996, por el que se suspenden temporalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre algunos productos industriales, agrícolas y de la pesca [1], ha sido modificado en numerosas ocasiones. En aras de la transparencia, resulta pues oportuno sustituirlo en su integridad.
(4) Los Reglamentos por los que se suspenden los derechos autónomos del arancel aduanero común para algunos productos industriales, agrícolas y de la pesca han renovado, en gran parte, las medidas anteriores; así pues, con el fin de racionalizar la ejecución de las medidas aludidas, conviene no limitar el período de validez del presente Reglamento, dado que puede procederse a la adaptación de su ámbito de aplicación o a la adición o supresión de productos de su anexo mediante un Reglamento del Consejo.
(5) Habida cuenta de su carácter temporal, las suspensiones enumeradas en el anexo del presente Reglamento deben ser revisadas sistemáticamente, a más tardar, al cabo de cinco años de su aplicación o renovación. Por otro lado, resulta oportuno garantizar que pueda procederse en todo momento a la supresión de determinadas suspensiones, a raíz de una propuesta de la Comisión basada en una revisión llevada a cabo a iniciativa de esta o previa solicitud de uno o varios Estados miembros, en caso de que su mantenimiento ya no redunde en interés de la Unión, o debido a los avances técnicos en relación con el producto, a la evolución de las circunstancias o a las tendencias del mercado.
(6) De conformidad con el principio de proporcionalidad es necesario y adecuado para el logro de los objetivos básicos del presente Reglamento (mejorar la capacidad competitiva de la industria de la UE, permitir a esta última el mantenimiento o la creación de empleo, la modernización de sus estructuras, etc.) establecer normas sobre la suspensión de los derechos del arancel aduanero común para determinados productos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea, el presente Reglamento no va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Los derechos arancelarios autónomos del arancel aduanero común para determinados productos industriales, agrícolas o de la pesca enumerados en el anexo quedan suspendidos tal como se establece en el mismo.
Artículo 2
1. La Comisión podrá revisar en todo momento las suspensiones correspondientes a los productos enumerados en el anexo en los casos siguientes:
a) a iniciativa propia;
b) a petición de uno o varios Estados miembros.
2. La Comisión llevará a cabo una revisión obligatoria de las suspensiones en la fecha establecida en el anexo.
3. A los fines de la revisión mencionada, la Comisión estará asistida por un grupo de expertos de los Estados miembros.
Artículo 3
Cuando, a raíz de la revisión mencionada en el artículo 2, la Comisión considere oportuno modificar o poner fin a la suspensión relacionada con un determinado producto, remitirá al Consejo una propuesta de modificación de la lista que figura en el anexo.
Artículo 4
Queda derogado el Reglamento (CE) no 1255/96.
Artículo 5
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2012.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de diciembre de 2011.
Por el Consejo
El Presidente
M. Korolec
_________________________
[1] DO L 158 de 29.6.1996, p. 1.
ANEXO
Código NC | TARIC | Designación de la mercancía | Derechos autónomos | Fecha de revisión obligatoria prevista |
ex03028990 | 30 | Lutiánidos (Lutjanus purpureus), frescos, refrigerados, destinados a la transformación [1] [2] | 0 % | 31.12.2013 |
ex03029000 | 95 | Huevas de pescados, frescas, refrigeradas o congeladas | 0 % | 31.12.2013 |
ex03039090 | 91 |
ex03052000 | 11 | Huevas de pescado saladas o en salmuera | 0 % | 31.12.2013 |
ex03052000 | 30 |
ex07102100 | 10 | Guisantes en vaina de la especie Pisum sativum de la variedad Hortense axiphium, congelados, de espesor total inferior o igual a 6 mm, destinados a ser utilizados con su vaina en la fabricación de platos preparados [1] [2] | 0 % | 31.12.2013 |
ex07108095 | 50 | Brotes de bambú, congelados, sin acondicionar para la venta al por menor | 0 % | 31.12.2013 |
ex07115900 | 11 | Setas, con exclusión de las setas de los géneros Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum y Tricholoma, conservadas provisionalmente con agua salada, sulfurada o adicionada de otras sustancias para dicha conservación, pero todavía impropias para la alimentación en ese estado, destinadas a la industria de conservas alimenticias [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex07123200 | 10 | Setas, con exclusión de las setas del género Agaricus, desecadas, presentadas enteras, en rodajas o en trozos identificables, destinadas a ser sometidas a un tratamiento que no sea el simple reacondicionamiento para la venta al por menor [1] [2] | 0 % | 31.12.2013 |
ex07123300 | 10 |
ex07123900 | 31 |
ex08041000 | 30 | Dátiles, frescos o secos, destinados a la elaboración (excluido el envasado) de productos de las industrias alimentarias y de bebidas [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex08104050 | 10 | Frutos del Vaccinium macrocarpon, frescos, destinados a la elaboración (excluido el envasado) de productos de las industrias alimentarias y de bebidas [1] | 0 % | 31.12.2013 |
08119050 | | Frutos del género Vaccinium, sin cocer o cocidos con agua o vapor, congelados, sin adición de azúcar u otros edulcorantes | 0 % | 31.12.2013 |
08119070 |
ex08119095 | 70 |
ex08119095 | 20 | "Boysenberries", congeladas, sin adición de azúcar, sin acondicionar para la venta al por menor | 0 % | 31.12.2013 |
ex08119095 | 30 | Piñas (ananás) (Ananas comosus), en trozos, congeladas | 0 % | 31.12.2013 |
ex08119095 | 40 | Frutos del escaramujo, sin cocer o cocidos con agua o vapor, congelados, sin adición de azúcar u otros edulcorantes | 0 % | 31.12.2013 |
ex15119019 | 10 | Aceite de palma, aceite de coco (copra), aceite de palmiste, destinados a la fabricación de: ácidos grasos monocarboxílicos industriales de la subpartida 38231910,ésteres metílicos de ácidos grasos de la partida no2915 o 2916,alcoholes grasos de las subpartidas 290517, 290519 y 382370 destinados a la fabricación de cosméticos, productos de lavado o productos farmacéuticos,alcoholes grasos de la subpartida 290516, en estado puro o mezclados, destinados a la fabricación de cosméticos, productos de lavado o productos farmacéuticos,ácido esteárico de la subpartida 38231100 oproductos de la partida 3401 [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex15119091 | 10 |
ex15131110 | 10 |
ex15131930 | 10 |
ex15132110 | 10 |
ex15132930 | 10 |
ex15159099 | 92 | Aceite vegetal, refinado, con un contenido, en peso, de ácido araquidonico superior o igual al 35 % pero inferior o igual a 50 % o de ácido docosahexaenoico superior o igual al 35 % pero inferior o igual a 50 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex15162096 | 20 | Aceite de jojoba, hidrogenado e interesterificado, que no haya sido sometido a ninguna otra modificación química ni a ningún proceso de texturización | 0 % | 31.12.2014 |
ex15179099 | 10 | Aceite vegetal, refinado, con un contenido en peso de ácido araquidónico superior o igual al 25 % pero inferior o igual al 50 %, o de ácido docosahexaenoico superior o igual al 12 % pero inferior o igual al 50 %, y normalizado con aceite de girasol de elevado contenido en oleico (HOSO, High Oleic Sunflower Oil) | 0 % | 31.12.2016 |
ex16041100 | 20 | Salmones del Pacífico (Oncorhynchus spp.), destinados a la industria de transformación para la fabricación de "pâté" o de pasta para untar [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex16043200 | 10 | Huevas de pescado, lavadas, limpiadas de las partículas de vísceras adheridas y simplemente saladas o en salmuera, destinadas a la transformación [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex16051000 | 11 | Cangrejos de mar de las especies "King" (Paralithodes camchaticus), "Hanasaki" (Paralithodes brevipes), "Kegani" (Erimacrus isenbecki), "Queen" y "Snow" (Chionoecetes spp.), "Red" (Geryon quinquedens), "Rough stone" (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, "Mud" (Scylla serrata), "Blue" (Portunus spp.), simplemente cocidos en agua y pelados, incluso congelados, en envases inmediatos con un contenido neto de 2 kg o más | 0 % | 31.12.2013 |
ex16051000 | 19 |
ex19023010 | 10 | Tallarines transparentes, cortados en trozos, a base de judías (Vigna radiata (L.) Wilczek), sin acondicionar para la venta al por menor | 0 % | 31.12.2013 |
ex19030000 | 20 |
ex20059100 | 10 | Brotes de bambú, preparados o conservados, en envases inmediatos con un contenido neto inferior o igual a 5 kg | 0 % | 31.12.2013 |
ex20079950 | 40 | Concentrado de puré de mango: del género Mangifera,de valor Brix igual o superior a 27 pero no superior a 31,usado en la elaboración de productos de las industrias de bebidas [1] | 6 % [3] | 31.12.2015 |
ex20089948 | 93 |
ex20079950 | 50 | Concentrado de puré de acerola: del género Malpighia,de valor Brix igual o superior a 19 pero no superior a 31,destinado a la elaboración de productos de las industrias de bebidas [1] | 9 % [3] | 31.12.2015 |
ex20089949 | 50 |
ex20079950 | 60 | Concentrado de puré de guayaba: del género Psidium,de valor Brix igual o superior a 19 pero no superior a 31,destinado a la elaboración de productos de de las industrias de bebidas [1] | 6 % [3] | 31.12.2015 |
ex20089948 | 20 |
ex20086019 | 30 | Cerezas dulces con alcohol añadido, incluidas aquéllas con un contenido de azúcar del 9 % en peso, con un diámetro no superior a 19,9mm, con hueso, para la fabricación de productos de chocolate [1] | 10 % [3] | 31.12.2012 |
ex20086039 | 30 |
ex20089391 | 20 | Arándanos rojos secos azucarados, cuyo envasado únicamente queda excluido de la transformación, destinados a la elaboración de productos del sector de la transformación de alimentos [4] | 0 % | 31.12.2012 |
ex20089948 | 94 | Puré de mango: no elaborado a partir de concentrados,del género Mangifera,de valor Brix igual o superior a 14 pero no superior a 20,utilizado en la elaboración de productos de las industrias de bebidas [1] | 6 % | 31.12.2015 |
ex20089949 | 30 | Puré de boysenberry sin semillas, sin alcohol añadido, con o sin azúcar añadido | 0 % | 31.12.2014 |
ex20089999 | 40 |
ex20094192 | 70 | Jugo de piña: no elaborado a partir de concentrados,del género Ananas,de valor Brix igual o superior a 11 pero no superior a 16,utilizado en la elaboración de productos de las industrias de bebidas [1] | 8 % | 31.12.2015 |
ex20094199 | 70 |
ex20094930 | 91 | Jugo de piña, que no sea en polvo: de valor Brix superior a 20 pero igual o inferior a 67,de valor superior a 30 euros por 100 kg de peso neto,con azúcar añadidoutilizado en la elaboración de productos de la industria de las bebidas [1] | 0 % | 31.12.2014 |
ex20098131 | 10 | Jugo de arándano concentrado: de valor Brix igual o superior a 40 pero no superior a 66,en envases inmediatos de un contenido igual o superior a 50 litros | 0 % | 31.12.2014 |
ex20098979 | 85 | Concentrado de jugo de baya de azaí: de la especie Euterpe oleracea,congelado,no edulcorado,no en polvo,de valor Brix superior o igual a 23 pero inferior o igual a 32,en envases inmediatos de un contenido igual o superior a 10 kg | 0 % | 31.12.2016 |
ex20098979 | 92 | Jugo de boysenberry concentrado y congelado, de valor Brix superior o igual a 61, pero inferior o igual a 67, en envases inmediatos de un contenido superior o igual a 50 litros | 0 % | 31.12.2016 |
ex20098999 | 93 | Agua de coco sin tratar, congelada, en envases inmediatos de un contenido de 50 litros o más | 0 % | 31.12.2016 |
ex21061020 | 10 | Isolato de proteínas de soja, con un contenido, en peso, de fosfato de calcio superior o igual al 6,6 % pero inferior o igual a 8,6 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex21069092 | 45 | Preparación con un contenido en peso: superior al 30 % pero no superior al 35 % de extracto de regaliz,superior al 65 % pero no superior al 70 % de tricaprilina,normalizado a un contenido en peso de glabridina igual o superior al 3 % pero no superior al 4 % | 0 % | 31.12.2016 |
ex25199010 | 10 | Magnesia electrofundida con una pureza en peso igual o superior al 97 % | 0 % | 31.12.2016 |
ex27101225 | 10 | Mezcla de los isómeros 2,4,4-trimetilpent-1-eno y 2,4,4-trimetilpent-2-eno | 0 % | 31.12.2013 |
ex28045090 | 10 | Teluro con una pureza en peso igual o superior al 99,99 %, pero no superior al 99,999 % (CAS RN 13494-80-9) | 0 % | 31.12.2013 |
ex28053010 | 10 | Aleaciones de cerio y otros metales de las tierras raras, con un contenido, en peso, de cerio superior o igual al 47 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex28053090 | 30 | Metales de las tierras raras, escandio e itrio de una pureza en peso del 98,5 % o más | 0 % | 31.12.2015 |
ex28111980 | 10 | Ácido sulfamídico (CAS RN 5329-14-6) | 0 % | 31.12.2013 |
ex28112200 | 10 | Dióxido de silicio en forma de polvo, destinado a utilizarse en la fabricación de columnas de cromatografía de líquidos de alta resolución (CLAR, HPLC) y de cartuchos de preparación de muestras [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex28112200 | 30 | Bolas de sílice blanca porosa de un tamaño de partícula superior a 1 μm, destinadas a la fabricación de productos cosméticos [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex28129000 | 10 | Trifluoruro de nitrogeno (CAS RN 7783-54-2) | 0 % | 31.12.2013 |
ex28129000 | 20 | Tetrafluoruro de silicio (CAS RN 7783-61-1) | 0 % | 31.12.2013 |
ex28181091 | 10 | Corindón sinterizado, de estructura microcristalina, con un contenido en peso: igual o superior al 94 % pero no superior al 98,5 % de α-Al2O3,2 % (± 1,5 %) de espinela de magnesio,1 % (± 0,6 %) de óxido de itrio y2 % (± 1,2 %) tanto de de óxido de lantano como de óxido de neodimioteniendo como máximo el 50 % del peso total un tamaño de partícula superior a 10 mm | 0 % | 31.12.2015 |
ex28182000 | 10 | Alúmina activada con una superficie específica de 350 m2/g, como mínimo | 0 % | 31.12.2014 |
ex28183000 | 10 | Hidróxido óxido de aluminio en forma de pseudo-boemita | 4 % | 31.12.2013 |
28191000 | | Trióxido de cromo | 0 % | 31.12.2016 |
ex28230000 | 10 | Dióxido de titanio, de una pureza en peso igual o superior al 99 % (CAS RN 13463-67-7) | 0 % | 31.12.2013 |
ex28255000 | 20 | Óxido de cobre (I o II) con un contenido, en peso, de cobre superior o igual al 78 % y cloruro inferior o igual al 0,03 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex28261990 | 10 | Hexafluoruro de wolframio con una pureza superior o igual al 99,9 % en peso (CAS RN 7783-82-6) | 0 % | 31.12.2015 |
ex28273985 | 10 | Monocloruro de cobre con una pureza superior o igual al 96 % en peso pero inferior o igual al 99 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex28273985 | 20 | Pentacloruro de antimonio con una pureza en peso superior o igual al 99 % (CAS RN 7647-18-9) | 0 % | 31.12.2016 |
ex28273985 | 30 | Dicloruro de manganeso (CAS RN 7773-01-5) | 0 % | 31.12.2013 |
ex28274990 | 10 | Oxidicloruro de circonio | 0 % | 31.12.2013 |
ex28301000 | 10 | Tetrasulfuro de disodio, con un contenido, en peso, de sodio inferior o igual a 38 %, valorado sobre producto seco | 0 % | 31.12.2013 |
ex28332980 | 20 | Manganeso sulfato monohidrato | 0 % | 31.12.2013 |
ex28332980 | 30 | Sulfato de circonio (CAS RN 14644-61-2) | 0 % | 31.12.2015 |
ex28351000 | 10 | Hipofosfito de sodio, monohidrato (CAS RN 10039-56-2) | 0 % | 31.12.2012 |
ex28369100 | 20 | Carbonato de litio, que contenga una o más de las impurezas siguientes en las concentraciones indicadas: arsénico superior o igual a 2 mg/kg,calcio superior o igual a 200 mg/kg,cloruros superior o igual a 200 mg/kg,hierro superior o igual a 20 mg/kg,magnesio superior o igual a 150 mg/kg,metales pesados superior o igual a 20 mg/kg,potasio superior o igual a 300 mg/kg,sodio superior o igual a 300 mg/kg,sulfatos superior o igual a 200 mg/kg, medidas según los métodos especificados en la Farmacopea Europea | 0 % | 31.12.2013 |
ex28369917 | 20 | Carbonato básico de circonio (IV) | 0 % | 31.12.2013 |
ex28371900 | 20 | Cianuro de cobre (CAS RN 544-92-3) | 0 % | 31.12.2013 |
ex28372000 | 10 | Hexacianoferrato (II) de tetrasodio (CAS RN 13601-19-9) | 0 % | 31.12.2016 |
ex28391900 | 10 | Disilicato de disodio (CAS RN 13870-28-5) | 0 % | 31.12.2012 |
ex28399000 | 10 | Silicato de plomo hidrato, con un contenido, en peso, de plomo, expresado en monóxido de plomo, de 84,5 % (± 1,5 %), en forma de polvo | 0 % | 31.12.2013 |
ex28399000 | 20 | Silicato de calcio (CAS RN 1344-95-2) | 0 % | 31.12.2013 |
28413000 | | Dicromato de sodio (CAS RN 10588-01-9) | 0 % | 31.12.2013 |
ex28418000 | 10 | Volframato de diamonio (paratungstato de amonio) (CAS RN 11120-25-5) | 0 % | 31.12.2012 |
ex28419085 | 10 | Óxido de litio-cobalto (III) con un contenido en cobalto del 59 % como mínimo (CAS RN 12190-79-3) | 0 % | 31.12.2012 |
ex28421000 | 10 | Polvo de zeolita beta sintetizada | 0 % | 31.12.2013 |
ex28421000 | 20 | Polvo de zeolita chabazita sintética | 0 % | 31.12.2014 |
ex28429010 | 10 | Selenato de sodio (CAS RN 13410-01-0) | 0 % | 31.12.2014 |
ex28432900 | 10 | Óxido de plata, sin carbonatos ni nitratos, con un contenido de plata del 99,99 % como mínimo en peso del contenido de metal, para la fabricación de pilas de óxido de plata [1] | 0 % | 31.12.2016 |
28451000 | | Agua pesada (óxido de deuterio) (Euratom) | 0 % | 31.12.2013 |
28459010 | | Deuterio y compuestos de deuterio; hidrógeno y sus compuestos, enriquecidos en deuterio; mezclas y disoluciones que contengan estos productos (Euratom) | 0 % | 31.12.2013 |
ex28459090 | 10 | Helio-3 | 0 % | 31.12.2016 |
ex28459090 | 20 | Agua enriquecida hasta el 95 % o más con oxígeno-18 | 0 % | 31.12.2013 |
ex28459090 | 30 | (13C)Monóxido de carbono | 0 % | 31.12.2016 |
ex28459090 | 40 | Boruro de hierro enriquecido en una magnitud superior al 95 % en peso con boro -10 | 0 % | 31.12.2013 |
ex28461000 | 10 | Concentrado de tierras raras con un contenido en peso de óxidos de tierras raras superior o igual al 60 % pero inferior o igual al 95 % y de óxido de circonio, óxido de aluminio o óxido de hierro inferior o igual a 1 % respectivamente, y con una pérdida al fuego superior o igual al 5 % en peso | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 48 |
ex28461000 | 20 | Tricarbonato de dicerio, hidratado o no (CAS RN 537-01-9) | 0 % | 31.12.2013 |
ex28461000 | 30 | Carbonato de cerio y lantano, hidratado o no | 0 % | 31.12.2013 |
ex28461000 | 40 | Carbonato de cerio, lantano, neodimio y praseodimio, hidratado o no | 0 % | 31.12.2013 |
28469000 | | Compuesto inorgánicos u orgánicos, de los metales de las tierras raras, del itrio, del escandio o de las mezclas de estos metales, excepto los de la subpartida 28461000 | 0 % | 31.12.2013 |
ex28480000 | 10 | Fosfina (CAS RN 7803-51-2) | 0 % | 31.12.2013 |
ex28500020 | 10 | Silano (CAS RN 7803-62-5) | 0 % | 31.12.2013 |
ex28500020 | 20 | Arsina (CAS RN 7784-42-1) | 0 % | 31.12.2013 |
ex28500020 | 30 | Nitruro de titanio de granulometría no superior a 250 nm (CAS RN 25583-20-4) | 0 % | 31.12.2012 |
ex28500060 | 10 | Azida de sodio (CAS RN 26628-22-8) | 0 % | 31.12.2013 |
ex28530090 | 10 | Isocianato de clorosulfonilo (CAS RN 1189-71-5) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29033990 | 10 | Tetrafluoruro de carbono (tetrafluorometano) (CAS RN 75-73-0) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29033990 | 30 | Perfluoroetano (CAS RN 76-16-4) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29033990 | 40 | 1,1-Difluoroetano (CAS RN 75-37-6) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29033990 | 50 | 1,1,1,3,3-Pentafluoropropano (CAS RN 460-73-1) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29033990 | 70 | 1,1,1,2-Tetrafluoretano, certificado sin olor, con un contenido máximo de: 600 ppm en peso de 1,1,2,2-tetrafluoretano2 ppm en peso de pentafluoretano2 ppm en peso de clorodifluorometano2 ppm en peso de cloropentafluoretano2 ppm en peso de diclorodifluorometanodestinados a la fabricación de propulsores de calidad farmacéutica para inhaladores dosificadores de uso médico (CAS RN 811-97-2) [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex29033990 | 75 | Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-eno (CAS RN 1645-83-6) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29033990 | 80 | Hexafluoropropeno (CAS RN 116-15-4) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29037730 | 10 | 1,1,1-Triclorotrifluoroetano (CAS RN 354-58-5) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29037790 | 10 | Clorotrifluoroetileno (CAS RN 79-38-9) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29038990 | 10 | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecacloropentaciclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-dieno, destinado a la fabricación de poliamida, de polietileno, de caucho sintético o de poliestireno (CAS RN 13560-89-9) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29038990 | 30 | Octafluorociclopenteno (CAS RN 559-40-0) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29039990 | 10 | Mezcla de isómeros de di- ó tetraclorotriciclo[8.2.2.24,7]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaeno | 0 % | 31.12.2013 |
ex29039990 | 20 | 1,2-Bis(pentabromofenil)etano (CAS RN 84852-53-9) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29039990 | 40 | 2,6-Diclorotolueno, con una pureza superior o igual al 99 % en peso y un contenido de: tetraclorodibenzodioxina inferior o igual a 0,001 mg/kg,tetraclorodibenzofurano inferior o igual a 0,001 mg/kg,tetraclorobifenilo inferior o igual a 0,2 mg/kg | 0 % | 31.12.2013 |
ex29039990 | 50 | Fluorobenceno (CAS RN 462-06-6) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29039990 | 60 | α-Cloro(etil)toluenos | 0 % | 31.12.2013 |
ex29039990 | 70 | α,α,α′,α′-Tetracloro- o-xileno (CAS RN 25641-99-0) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29041000 | 30 | p-Estirenosulfonato de sodio (CAS RN 2695-37-6) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29041000 | 40 | Tolueno-4-sulfonato de sodio (CAS RN 657-84-1) | 0 % | 31.12.2012 |
ex29041000 | 50 | 2-Metilprop-2-eno-1-sulfonato de sodio (CAS RN 1561-92-8) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29042000 | 10 | Nitrometano (CAS RN 75-52-5) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29042000 | 20 | Nitroetano (CAS RN 79-24-3)v | 0 % | 31.12.2015 |
ex29042000 | 30 | 1-Nitropropano (CAS RN 108-03-2) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29042000 | 40 | 2-Nitropropano (CAS RN 79-46-9) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29049040 | 10 | Tricloronitrometano, destinado a la fabricación de productos de la subpartida 380892 (CAS RN 76-06-2) [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex29049095 | 20 | 1-Cloro-2,4-dinitrobenceno (CAS RN 97-00-7) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29049095 | 30 | Cloruro de tosilo (CAS RN 98-59-9) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29051900 | 11 | terc-Butanolato de potasio (terc-butilato de potasio), en forma de solución en tetrahidrofurano o no | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 56 |
ex29051900 | 30 | 2,6-Dimetilheptan-4-ol (CAS RN 108-82-7) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29051900 | 40 | 2,6-Dimetilheptan-2-ol (CAS RN 13254-34-7) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29052200 | 20 | Linalol (CAS RN 78-70-6) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29052990 | 10 | 3,5-Dimetilhex-1-in-3-ol (CAS RN 107-54-0) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29052990 | 20 | Dec-9-en-1-ol (CAS RN 13019-22-2) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29052990 | 30 | Dodeca-8,10-dien-1-ol (CAS RN 33956-49-9) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29053995 | 10 | Propano-1,3-diol (CAS RN 504-63-2) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29053995 | 20 | Butano-1,2-diol (CAS RN 584-03-2) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29053995 | 30 | 2,4,7,9-Tetrametil-4,7-decanodiol (CAS RN 17913-76-7) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29054900 | 10 | Etilidintrimetanol (CAS RN 77-85-0) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29055998 | 20 | 2,2,2-Trifluoroetanol (CAS RN 75-89-8) | 0 % | 31.12.2014 |
29061100 | | Mentol | 0 % | 31.12.2013 |
ex29061900 | 10 | Ciclohex-1,4-ilendimetanol (CAS RN 105-08-8) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29061900 | 20 | 4,4′-Isopropilidendiciclohexanol | 0 % | 31.12.2013 |
ex29062900 | 10 | 2,2′-(m-Fenileno)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29062900 | 20 | 1-Hidroximetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorobenceno (CAS RN 79538-03-7) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29071590 | 10 | 2-Naftol (CAS RN 135-19-3) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29071990 | 10 | 2,3,5-Trimetilfenol (CAS RN 697-82-5) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29071990 | 20 | Bifenil-4-ol (CAS RN 92-69-3) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29072100 | 10 | Resorcinol (CAS RN 108-46-3) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29072900 | 20 | 4,4′-(3,3,5-Trimetilciclohexiliden)difenol | 0 % | 31.12.2013 |
ex29072900 | 30 | 4,4′,4″-Etilidinotrifenol | 0 % | 31.12.2013 |
ex29072900 | 35 | 4-[2-(4-Hidroxi-3-prop-2-enilfenil)propan-2-il]-2-prop-2-enilfenol (CAS RN 1745-89-7) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29072900 | 50 | 6,6′,6″-Triciclohexil-4,4′,4″-butano-1,1,3-triiltri(m-cresol) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29072900 | 70 | 2,2′,2″,6,6′,6″-Hexa-terc-butil-α,α′,α″-(mesitileno-2,4,6-triil)tri-p-cresol (CAS RN 1709-70-2) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29072900 | 85 | Floroglucinol, hidratado o no | 0 % | 31.12.2013 |
ex29089900 | 30 | 4-Nitrofenol (CAS RN 100-02-7) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29091990 | 20 | Bis(2-cloroetil) éter | 0 % | 31.12.2013 |
ex29091990 | 30 | Mezcla de isómeros de nonafluorobutil metil éter o de nonafluorobutil etil éter, con una pureza en peso superior o igual al 99 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex29091990 | 50 | 3-Etoxi-perfluoro-2-metilhexano (CAS RN 297730-93-9) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29091990 | 60 | 1-Metoxiheptafluoropropano (CAS RN 375-03-1) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29093038 | 10 | Bis(pentabromofenil) éter | 0 % | 31.12.2013 |
ex29093090 | 10 | 2-(Fenilmetoxil)naftaleno (CAS RN 613-62-7) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29093090 | 20 | 1,2-Bis(3-metil-fenoxi)etano (CAS RN 54914-85-1) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29093090 | 30 | 3,4,5-Trimetoxitolueno (CAS RN 6443-69-2) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29095000 | 10 | 4-(2-Metoxietil)fenol (CAS RN 56718-71-9) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29095000 | 20 | Ubiquinol (CAS RN 992-78-9) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29096000 | 10 | Bis(α,α-dimetilbencil)peróxido (CAS RN 80-43-3) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29096000 | 20 | 1,4-Di(2-terc-butilperoxiisopropil)benceno (CAS RN 25155-25-3) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29109000 | 30 | 2,3-Epoxipropan-1-ol (glicidol) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29109000 | 60 | 1,2-Epoxioctadecano, con una pureza en peso superior o igual al 82 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex29122900 | 30 | α,α,3-Trimetilbenzenpropanal (CAS RN 107737-97-3) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29122900 | 40 | (2E,4E,6E,8E,10E,12E)-2,7,11-Trimetil-13-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-2,4,6,8,10,12-tridecahexaenal(CAS RN 1638-05-7) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29124900 | 10 | 3-Fenoxibenzaldehído (CAS RN 39515-51-0) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29124900 | 30 | Salicilaldehído (CAS RN 90-02-8) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29141990 | 20 | Heptan-2-ona (CAS RN 110-43-0) | 0 % | 31.12.2012 |
ex29141990 | 30 | 3-Metilbutanona (CAS RN 563-80-4) | 0 % | 31.12.2012 |
ex29141990 | 40 | Pentan-2-ona (CAS RN 108-10-1) | 0 % | 31.12.2012 |
ex29142900 | 20 | Ciclohexadec-8-enona (CAS RN 3100-36–5) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29142900 | 30 | (R)-p-Menta-1(6),8-dien-2-ona (CAS RN 6485-40-1) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29142900 | 40 | Alcanfor | 0 % | 31.12.2013 |
ex29143900 | 20 | Estearoil-benzoil-metano (CAS RN 58446-52-9) | 0 % | 31.12.2012 |
ex29143900 | 30 | Benzofenona (CAS RN 119-61-9) | 0 % | 31.12.2012 |
ex29143900 | 40 | 1,3-Difenilpropano-1,3-diona (CAS RN 120-46-7) | 0 % | 31.12.2012 |
ex29143900 | 50 | 4-Fenilbenzofenona (CAS RN 2128-93-0) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29143900 | 60 | 4-Metilbenzofenona (CAS RN 134-84-9) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29145000 | 20 | 3′-Hidroxiacetofenona (CAS RN 121-71-1) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29145000 | 30 | 2'-Hidroxiacetofenona | 0 % | 31.12.2013 |
ex29145000 | 60 | 2-Fenil-2,2-dimetoxiacetofenona (CAS RN 24650-42-8) | 0 % | 31.12.2012 |
ex29145000 | 70 | 16α,17α-Epoxι-3β-hidroxipregn-5-en-20-ona (CAS RN 974-23-2) | 0 % | 31.12.2012 |
ex29145000 | 80 | 2′,6′-Dihidroxiacetofenona (CAS RN 699-83-2) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29146990 | 10 | 2-Etilantraquinona (CAS RN 84-51-5) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29146990 | 20 | 2-Pentilantraquinona (CAS RN 13936-21-5) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29146990 | 30 | 1,4-Dihidroxiantraquinona (CAS RN 81-64-1) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29147000 | 10 | 1-Cloro-3,3-dimetilbutan-2-ona (CAS RN 13547-70-1) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29147000 | 40 | Perfluoro(2-metilpentan-3-ona) (CAS RN 756-13-8) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29147000 | 50 | 3′-Cloropropiofenona (CAS RN 6285-05-8) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29147000 | 60 | 4′-terc-Butil-2′,6′-dimetil-3′,5′-dinitroacetofenona (CAS RN 81-14-1) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29147000 | 70 | 4-Cloro-4′-hidroxibenzofenona (CAS RN 42019-78-3) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29152900 | 10 | Triacetato de antimonio (CAS RN 6923-52-0) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29153900 | 40 | Acetato de terc-butilo (CAS RN 540-88-5) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29153900 | 50 | Acetato de 3-acetilfenilo (CAS RN 2454-35-5) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29153900 | 60 | Acetato de dodec-8-enilo (CAS RN 28079-04-1) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29153900 | 65 | Acetato de dodeca-7,9-dienilo (CAS RN 54364-62-4) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29153900 | 70 | Acetato de dodec-9-enilo (CAS RN 16974-11-1) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29153900 | 75 | Acetato de isobornilo (CAS RN 125-12-2) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29153900 | 80 | Acetato de 1-feniletilo (CAS RN 93-92-5) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29159070 | 40 | Ácido nonanoico (acido pelargonico) (CAS RN 112-05-0) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29159070 | 50 | Heptanoato de alilo (CAS RN 142-19-8) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29159070 | 60 | 6,8-Diclorooctanoato de etilo (CAS RN 1070-64-0) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29159070 | 70 | Complejos de boro-neodecanoato de cobalto, de una pureza en peso igual o superior al 92 % (CAS RN 68457-13-6) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29159070 | 80 | Difluoroacetato de etilo (CAS RN 454-31-9) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29161200 | 10 | Acrilato de 2-terc-butil-6-(3-terc-butil-2-hidroxi-5-metilbencil)-4-metilfenilo | 0 % | 31.12.2013 |
ex29161200 | 20 | Acrilato de 2-etoxietilo (CAS RN 106-74-1) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29161200 | 30 | Acrilato de isobutilo (CAS RN 106-63-8) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29161200 | 40 | Acrilato de 2,4-di-terc-pentil-6-[1-(3,5-di-terc-pentil-2-hidroxifenil)etil]fenilo (CAS RN 123968-25-2) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29161300 | 10 | Polvo de metacrilato de hidroxicinc (CAS RN 63451-47-8) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29161300 | 20 | Dimetacrilato de cinc, en forma de polvo | 0 % | 31.12.2013 |
ex29161400 | 10 | Metacrilato de 2,3-epoxipropilo (CAS RN 106-91-2) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29161995 | 20 | 3,3-Dimetilpent-4-enoato de metilo (CAS RN 63721-05-1) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29161995 | 30 | (E,E)-Hexa-2,4-dienoato de potasio (CAS RN 24634-61-5) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29162000 | 50 | 2,2-Dimetil-3-(2-metilpropenil)ciclopropanocarboxilato de etilo (CAS RN 97-41-6) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29162000 | 60 | Ácido 3-ciclohexilpropiónico (CAS RN 701-97-3) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29163990 | 10 | Ácido 2,3,4,5-tetrafluorobenzoico (CAS RN 1201-31-6) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29163990 | 15 | Ácido 2-cloro-5-nitrobenzoico (CAS RN 2516-96-3) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29163990 | 20 | Cloruro de 3,5-diclorobenzoilo (CAS RN 2905-62-6) | 3,6 % | 31.12.2013 |
ex29163990 | 25 | Cloruro de 2-metil-3-(4-fluorofenil)-propionilo | 0 % | 31.12.2015 |
ex29163990 | 30 | Cloruro de 2,4,6-trimetilbenzoílo (CAS RN 938-18-1) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29163990 | 40 | 4-terc-Butilbenzoato de vinilo (CAS RN 15484-80-7) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29163990 | 45 | Ácido 2-clorobenzoico (CAS RN 118-91-2) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29163990 | 50 | Cloruro de 3,5-dimetilbenzoilo (CAS RN 6613-44-1) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29163990 | 55 | Ácido 4-terc-butilbenzoico (CAS RN 98-73-7) | 0 % | 31.12.2012 |
ex29163990 | 60 | Cloruro de 4-etilbenzoilo (CAS RN 16331-45-6) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29163990 | 65 | Ácido 2-(4-nitrofenil)butírico (CAS RN 7463-53-8) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29163990 | 70 | Ibuprofeno (DCI) (CAS RN 15687-27-1) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29163990 | 80 | 2-(4-Nitrofenil)butirato de etilo | 0 % | 31.12.2013 |
ex29171100 | 20 | Oxalato de bis(p-metilbencilo) (CAS RN 18241-31-1) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29171100 | 30 | Oxalato de cobalto (CAS RN 814-89-1) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29171200 | 20 | Adipato de dimetilo (CAS RN 627-93-0) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29171910 | 10 | Malonato de dimetilo (CAS RN 108-59-8) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29171990 | 20 | 1,2-Bis(ciclohexiloxicarbonil)etanosulfonato de sodio | 0 % | 31.12.2013 |
ex29171990 | 30 | Brasilato de etileno (CAS RN 105-95-3) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29171990 | 50 | Ácido tetradecanodioico (CAS RN 821-38-5) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29171990 | 70 | Ácido itaconico (CAS RN 97-65-4) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29172000 | 30 | Anhídrido 1,4,5,6,7,7-hexacloro-8,9,10-trinorborn-5-eno-2,3-dicarboxilico | 0 % | 31.12.2013 |
ex29172000 | 40 | Anhídrido 3-metil-1,2,3,6-tetrahidroftalico (CAS RN 5333-84-6) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29173400 | 10 | Ftalato de dialilo (CAS RN 131-17-9) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29173995 | 10 | 1,4-Bencenodicarboxilato de bis(2-etilhexilo) (CAS RN 6422-86-2) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29173995 | 20 | 1,4-Bencenodicarboxilato de dibutilo (CAS RN 1962-75-0) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29173995 | 30 | Dianhidrido benceno-1,2:4,5-tetracarboxilico (CAS RN 89-32-7) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29173995 | 40 | 1,2-Anhídrido del ácido benceno-1,2,4-tricarboxílico (CAS RN 552-30-7) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29181998 | 20 | Ácido L-málico (CAS RN 97-67-6) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29182300 | 10 | Salicilato de bencilo (CAS RN 118-58-1) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29182900 | 10 | Ácidos monohidroxinaftoicos | 0 % | 31.12.2013 |
ex29182900 | 30 | 3-(3,5-Di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato d′octadecilo (CAS RN 2082-79-3) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29182900 | 50 | Bis[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato] de hexametileno (CAS RN 35074-77-2) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29182900 | 60 | Metil-, etil-, propil- o butil ésteres de ácido 4-hidroxibenzoico o sus sales de sodio (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 o 4247-02-3) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29183000 | 30 | 2-benzoilbenzoato de metilo (CAS RN 606-28-0) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29183000 | 40 | Ácido ftalaldehidico (CAS RN 119-67-5) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29183000 | 50 | (3-Oxo-2-pentilciclopentil)acetato de metilo (CAS RN 24851-98-7) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29189990 | 10 | 3,4-Epoxiciclohexanocarboxilato de 3,4-epoxiciclohexilmetilo (CAS RN 2386-87-0) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29189990 | 20 | 3-Metoxiacrilato de metilo (CAS RN 5788-17-0) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29189990 | 30 | 2-(4-Hidroxifenoxi)propionato de metilo (CAS RN 96562-58-2) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29189990 | 40 | Ácido trans-4-hidroxi-3-metoxicinámico (CAS RN 1135-24-6) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29189990 | 50 | 3,4,5-Trimetoxibenzoato de metilo (CAS RN 1916-07-0) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29189990 | 60 | Ácido 3,4,5-trimetoxibenzoico (CAS RN 118-41-2) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29189990 | 70 | (3-Metilbutoxi)acetato de alilo (CAS RN 67634-00-8) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29199000 | 10 | Sal de monosodio de fosfato de 2,2′-metilenobis(4,6-di-terc-butilfenilo) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29199000 | 30 | Hidroxibis[2,2′-metilenbis(4,6-di-tert-butilfenil)fosfato] de aluminio (CAS RN 151841-65-5) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29199000 | 40 | Tri-n-hexilfosfato (CAS RN 2528-39-4) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29201900 | 10 | Fenitrotion (ISO) (CAS RN 122-14-5) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29201900 | 20 | Tolclofos-metil (ISO) (CAS RN 57018-04-9) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29209010 | 10 | Sulfato de dietilo | 0 % | 31.12.2013 |
ex29209010 | 20 | Dicarbonato de dialilo y 2,2′-oxidietilo (CAS RN 142-22-3) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29209010 | 40 | Dimetil-carbonato (CAS RN 616-38-6) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29209010 | 50 | Dicarbonato de di-terc-butilo (CAS RN 24424-99-5) | 0 % | 31.12.2013 |
29209030 | | Fosfito de trimetilo (CAS RN 121-45-9) | 0 % | 31.12.2013 |
29209040 | | Fosfito de trietilo (CAS RN 122-52-1) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29209085 | 10 | O,O'-Dioctadecilbis(fosfito) de pentaeritritol | 0 % | 31.12.2013 |
ex29209085 | 20 | Fosfito de tris(metilfenilo) (CAS RN 25586-42-9) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29209085 | 30 | 2,2′-[[3,3′,5,5′-Tetrakis(1,1-dimetiletil)[1,1′-bifenil]-2,2′-diil]bis(oxi)]bis[bifenil-1,3,2-dioxafosfepina] (CAS RN 138776-88-2) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29209085 | 40 | Difosfito de bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritol (CAS RN 154862-43-8) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29211950 | 10 | Dietilamino-trietoxisilano | 0 % | 31.12.2014 |
ex29299000 | 20 |
ex29211999 | 20 | Etil(2-metilalil)amina | 0 % | 31.12.2013 |
ex29211999 | 30 | Alilamina (CAS RN 107-11-9) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29211999 | 40 | Tris(dietilamido)-terc-butilimido-tántalo (V) (CAS RN 169896-41-7) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29211999 | 50 | Tetrakis(etilmetilamino)-hafnio (IV) (CAS RN 352535-01-4) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29211999 | 60 | Tetrakis(etilmetilamino)-circonio (IV) (CAS RN 175923-04-3) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29212900 | 10 | N,N,N',N'-Tetrabutilhexametilendiamina | 0 % | 31.12.2013 |
ex29212900 | 20 | Tris[3-(dimetilamino)propil]amina | 0 % | 31.12.2013 |
ex29212900 | 30 | Bis[3-(dimetilamino)propil]metilamina | 0 % | 31.12.2013 |
ex29212900 | 40 | Decametilendiamina (CAS RN 646-25-3) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29212900 | 50 | N′-[3-(Dimetilamino)propil]-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina (CAS RN 6711-48-4) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29213099 | 10 | Diciclohexil(metil)amina | 0 % | 31.12.2013 |
ex29213099 | 20 | Ciclohex-1,3-ilenbis(metilamina), destinada a la fabricación de productos para lavar la vajilla (CAS RN 2579-20-6) [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex29213099 | 30 | 1,3-Ciclohexanodimetanamina (CAS RN 1477-55-0) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29214200 | 10 | 2,6-Dicloro-4-nitroanilina (CAS RN 99-30-9) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29214200 | 15 | Ácido 4-amino-3-nitrobencenosulfónico (CAS RN 616-84-2) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29214200 | 25 | Hidrogeno-2-aminobenceno-1,4-disulfonato de sodio | 0 % | 31.12.2013 |
ex29214200 | 35 | 2-Nitroanilina (CAS RN 88-74-4) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29214200 | 45 | 2,4,5-Tricloroanilina (CAS RN 636-30-6) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29214200 | 50 | Ácido 3-aminobencenosulfónico (CAS RN 121-47-1) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29214200 | 70 | Ácido 2-aminobenceno-1,4-disulfónico (CAS RN 98-44-2) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29214200 | 80 | 4-Cloro-2-nitroanilina (CAS RN 89-63-4) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29214200 | 82 | 2-Cloro-4-nitroanilina (CAS RN 121-87-9) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29214200 | 85 | 3,5-Dicloroanilina (CAS RN 626-43-7) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29214300 | 10 | Ácido 5-amino-2-clorotolueno-4-sulfónico (CAS RN 88-53-9) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29214300 | 20 | Ácido 4-amino-6-clorotolueno-3-sulfónico | 0 % | 31.12.2013 |
ex29214300 | 30 | 3-Nitro-p-toluidina (CAS RN 119-32-4) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29214300 | 40 | Ácido 4-aminotolueno-3-sulfónico (CAS RN 88-44-8) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29214300 | 50 | 4-Aminobenzotrifluoruro (CAS RN 455-14-1) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29214300 | 60 | 3-Trifluorometilanilina (CAS RN 98-16-8) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29214300 | 70 | N-Etil-m-toluidina (CAS RN 102-27-2) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29214400 | 20 | Difenilamina (CAS RN 122-39-4) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29214500 | 10 | Hidrogeno-3-aminonaftaleno-1,5-disulfonato de sodio | 0 % | 31.12.2013 |
ex29214500 | 20 | Ácido 2-aminonaftaleno-1,5-disulfónico y sus sales de sodio | 0 % | 31.12.2013 |
ex29214500 | 40 | 1-Naftilamina (CAS RN 134-32-7) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29214900 | 20 | Pendimetalina (ISO) (CAS RN 40487-42-1) | 3,5 % | 31.12.2013 |
ex29214900 | 40 | N-1-Naftilanilina (CAS RN 90-30-2) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29214900 | 60 | N-Bencil-N-etilanilina (CAS RN 92-59-1) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29214900 | 70 | 2-Clorobencilamina (CAS RN 89-97-4) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29214900 | 80 | 4-Heptafluoroisopropil-2-metilanilina (CAS RN 238098-26-5) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29215119 | 20 | Toluenodiamina (TDA), con un contenido, en peso, igual o superior al 78 % pero no superior al 82 % de 4-metil-m-fenilenodiamina e igual o superior al 18 % pero no superior al 22 % de 2-metil-m-fenilenodiamina, y con un contenido residual de alquitrán, en peso, no superior a 0,23 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex29215119 | 30 | Sulfato de 2-metil-p-fenilenodiamina (CAS RN 615-50-9) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29215119 | 40 | p-Fenilendiamina (CAS RN 106-50-3) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29215119 | 50 | Derivados mono y diclorados de p-fenilenodiamina y de p-diaminotolueno | 0 % | 31.12.2013 |
ex29215990 | 10 | Mezcla de isómeros de 3,5-dietiltoluenodiamina | 0 % | 31.12.2013 |
ex29215990 | 30 | Diclorhidrato de 3,3′-diclorobencidina (CAS RN 612-83-9) | 0 % | 31.12.2012 |
ex29215990 | 40 | Ácido 4,4′-diaminoestilbeno-2,2′-disulfónico (CAS RN 81-11-8) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29215990 | 50 | N-Etil-N′,N′-dimetil-N-fenil-etileno-1,2-diamina (CAS RN 27692-91-7) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29221985 | 30 | N,N,N′,N′-Tetrametil-2,2′-oxibis(etilamina) (CAS RN 3033-62-3) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29221985 | 40 | Benzoato de 2-(dimetilamino)etilo (CAS RN 2208-05-1) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29221985 | 45 | 2-[2-Hidroxietil(octadecil)amino]etanol (CAS RN 10213-78-2) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29221985 | 50 | 2-(2-Metoxifenoxi)etilamina (CAS RN 1836-62-0) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29221985 | 55 | 2-[N-(2-Hidroxietil)-4-metilanilino]etanol (CAS RN 3077-12-1) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29221985 | 60 | N,N,N′-Trimetil-N′-(2-hidroxi-etil)-2,2′-oxibis(etilamina) (CAS RN 83016-70-0) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29221985 | 70 | D-(-)-treo-2-amino-1-(p-nitrofenil)propano-1,3-diol (CAS RN 716-61-0) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29221985 | 80 | N-[2-[2-(Dimetilamino)etoxi]etil]-N-metil-1,3-propanodiamina (CAS RN 189253-72-3) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29222100 | 10 | Ácido 2-amino-5-hidroxinaftaleno-1,7-disulfónico y sus sales, con una pureza superior o igual al 60 % en peso | 0 % | 31.12.2013 |
ex29222100 | 30 | Ácido 6-amino-4-hidroxinaftaleno-2-sulfónico (CAS RN 90-51-7) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29222100 | 40 | Ácido 7-amino-4-hidroxinaftaleno-2-sulfónico (CAS RN 87-02-5) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29222100 | 50 | Hidrogeno-4-amino-5-hidroxinaftaleno-2,7-disulfonato de sodio (CAS RN 5460-09-3) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29222900 | 10 | 2-Metil-N-fenil-p-anisidina | 0 % | 31.12.2013 |
ex29222900 | 20 | 3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29222900 | 25 | 5-Amino-o-cresol (CAS RN 2835-95-2) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29222900 | 45 | Anisidinas | 0 % | 31.12.2013 |
ex29222900 | 46 | Ácido p-anisidina-3-sulfónico (CAS RN 13244-33-2) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29222900 | 50 | 6-Metoxi-m-toluidina | 0 % | 31.12.2013 |
ex29222900 | 55 | Ácido 3-amino-4-hidroxibencenosulfónico (CAS RN 98-37-3) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29222900 | 65 | 4-Trifluorometoxianilina (CAS RN 461-82-5) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29222900 | 70 | 4-Nitro-o-anísidina (CAS RN 97-52-9) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29222900 | 75 | 4-(2-Aminoetil)fenol (CAS RN 51-67-2) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29222900 | 80 | 3-Dietilaminofenol (CAS RN 91-68-9) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29223900 | 10 | Ácido 1-amino-4-bromo-9,10-dioxoantraceno-2-sulfónico y sus sales | 0 % | 31.12.2013 |
ex29223900 | 20 | 2-Amino-5-clorobenzofenona (CAS RN 719-59-5) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29223900 | 70 | p-[(2-Cloroetil)etilamino]benzaldehído (CAS RN 2643-07-4) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29224300 | 10 | Ácido antranílico (CAS RN 118-92-3) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29224985 | 10 | Aspartato de ornitina (DCIM) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29224985 | 15 | Ácido DL-Aspártico destinado a la fabricación de complementos alimenticios (CAS RN 617-45-8) [1] | 0 % | 31.12.2014 |
ex29224985 | 40 | Norvalina | 0 % | 31.12.2013 |
ex29224985 | 45 | Glicina (CAS RN 56-40-6) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29224985 | 50 | D-(-)-Dihidrofenilglicina (CAS RN 26774-88-9) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29224985 | 60 | 4-Dimetilaminobenzoato de etilo (CAS RN 10287-53-3) | 0 % | 31.12.2012 |
ex29224985 | 70 | 4-Dimetilaminobenzoato de 2-etilhexilo (CAS RN 21245-02-3) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29225000 | 20 | Clorhidrato de 1-[2-Amino-1-(4-metoxifenil)-etil]-ciclohexanol (CAS RN 130198-05-9) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29225000 | 40 | 4,4-Dimetoxibutilamina (CAS RN 19060-15-2) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29225000 | 70 | Acetato de 2-(1-hidroxiciclohexil)-2-(4-metoxifenil)etilamonio | 0 % | 31.12.2013 |
ex29239000 | 10 | Hidróxido de tetrametilamonio, en forma de solución acuosa con un 25 % (± 0,5 %) en peso de hidróxido de tetrametilamonio | 0 % | 31.12.2013 |
ex29239000 | 25 | Molibdato de tetraquis(dimetilditetradecilamonio) (CAS RN 117342-25-3) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29239000 | 45 | Hidróxido de tetrabutilamonio en forma de solución acuosa con un contenido en peso de hidróxido de tetrabutilamonio del 55 % (± 1 %) (CAS RN 2052-49-5) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29239000 | 70 | Hidróxido de tetrapropilamonio, en forma de solución acuosa con un contenido de: hidróxido de tetrapropilamonio de 40 % (± 2 %) en peso,carbonato inferior o igual a 0,3 % en peso,tripropilamina inferior o igual a 0,1 % en peso,bromuro inferior o igual a 500 mg/kg ypotasio y sodio juntos inferior o igual a 25 mg/kg | 0 % | 31.12.2013 |
ex29239000 | 75 | Hidróxido de tetraetilamonio, en forma de solución acuosa con un contenido de: hidróxido de tetraetilamonio del 35 % (± 0,5 %) en peso,cloruro inferior o igual a 1000 mg/kg,hierro inferior o igual a 2 mg/kg ypotasio inferior o igual a 10 mg/kg | 0 % | 31.12.2015 |
ex29239000 | 80 | Cloruro de dialildimetilamonio, en forma de solución acuosa con un contenido, en peso, de cloruro de dialildimetilamonio superior o igual al 63 % pero inferior o igual a 67 % (CAS RN 7398-69-8) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29241900 | 10 | Ácido 2-acrilamido-2-metilpropanosulfónico y sus sales de sodio o amonio | 0 % | 31.12.2013 |
ex29241900 | 30 | 2-Acetamido-3-cloropropionato de metilo (CAS RN 87333-22-0) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29241900 | 40 | N-(1,1-Dimetil-3-oxobutil)acrilamida (CAS RN 2873-97-4) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29241900 | 50 | Acrilamida (CAS RN 79-06-1) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29241900 | 60 | N,N-Dimetilacrilamida (CAS RN 2680-03-7) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29241900 | 70 | Carbamato de metilo (CAS RN 598-55-0) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29242100 | 10 | Ácido 4,4′-dihidroxi-7,7′-ureilendi(naftaleno-2-sulfónico) y sus sales de sodio | 0 % | 31.12.2013 |
ex29242998 | 10 | Alacloro (ISO) (CAS RN 15972-60-8) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29242998 | 15 | Acetocloro (ISO) (CAS RN 34256-82-1) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29242998 | 20 | 2-Cloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(propan-2-iloximetil)acetamida (CAS RN 86763-47-5) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29242998 | 22 | 3,3′-Bis(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)-N,N′-hexametilenodipropionamida (CAS RN 23128-74-7) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29242998 | 25 | 3′-Dietilaminoacetanilida | 0 % | 31.12.2013 |
ex29242998 | 27 | 2-Bromo-4-fluoroacetanilida (CAS RN 1009-22-9) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29242998 | 30 | Propacloro (ISO) (CAS RN 1918-16-7) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29242998 | 35 | 2′-Metoxiacetoacetanilida (CAS RN 92-15-9) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29242998 | 40 | N,N′-1,4-Fenilenobis[3-oxobutiramida] (CAS RN 24731-73-5) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29242998 | 45 | Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29242998 | 50 | N,N′-(2,5-Dicloro-1,4-fenileno)bis[3-oxobutiramida] (CAS RN 42487-09-2) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29242998 | 55 | N,N′-(2,5-Dimetil-1,4-fenileno)bis[3-oxobutiramida] (CAS RN 24304-50-5) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29242998 | 60 | N,N′-(2-Cloro-5-metil-1,4-fenileno)bis[3-oxobutiramida] (CAS RN 41131-65-1) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29242998 | 65 | 2-(4-Hidroxifenil)acetamida (CAS RN 17194-82-0) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29242998 | 75 | 3-Amino-p-anísanilida (CAS RN 120-35-4) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29242998 | 80 | 5′-Cloro-3-hidroxi-2′,4′-dimetoxi-2-naftanilida | 0 % | 31.12.2013 |
ex29242998 | 85 | p-Aminobenzamida (CAS RN 2835-68-9) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29242998 | 86 | Antranilamida con una pureza superior o igual al 99,5 % en peso (CAS RN 88-68-6) | 0 % | 31.12.2012 |
ex29242998 | 87 | Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29242998 | 88 | 5′-Cloro-3-hidroxi-2′-metil-2-naftanilida (CAS RN 135-63-7) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29242998 | 89 | Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29242998 | 91 | 3-Hidroxi-2′-metoxi-2-naftanilida (CAS RN 135-62-6) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29242998 | 92 | 3-Hidroxi-2-naftanilida (CAS RN 92-77-3) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29242998 | 93 | 3-Hidroxi-2′-metil-2-naftanilida | 0 % | 31.12.2013 |
ex29242998 | 94 | 2′-Etoxi-3-hidroxi-2-naftanilida (CAS RN 92-74-0) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29242998 | 96 | 4′-Cloro-3-hidroxi-2′,5′-dimetoxi-2-naftanilida (CAS RN 4273-92-1) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29242998 | 97 | 1,1-Ciclohexanodiacético ácido monoamida (CAS RN 99189-60-3) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29251100 | 20 | Sacarina y su sal sódica | 0 % | 31.12.2013 |
ex29251995 | 10 | N-Fenilmaleimida (CAS RN 941-69-5) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29252900 | 10 | Diciclohexilcarbodiimida (CAS RN 538-75-0) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29269095 | 20 | 2-(m-Benzoilfenil)propiononitrilo | 0 % | 31.12.2013 |
ex29269095 | 25 | 2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamida (CAS RN 10222-01-2) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29269095 | 30 | 2-Amino-3-(3,4-dimetoxifenil)-2-metilpropanonitrilo clorhidrato (CAS RN 2544-13-0) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29269095 | 35 | 2-Bromo-2(bromometil)pentanodinitrilo | 0 % | 31.12.2013 |
ex29269095 | 45 | 2-Cianoacetamida (CAS RN 107-91-5) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29269095 | 50 | Ésters alquilo o alcoxialquilo de ácido cianoacético | 0 % | 31.12.2013 |
ex29269095 | 55 | Metil-2-ciano-2-fenilbutirato (CAS RN 24131-07-5) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29269095 | 60 | Ácido cianoacético en forma cristalina | 0 % | 31.12.2013 |
ex29269095 | 61 | Ácido m-(1-cianoetil)benzoico (CAS RN 5537-71-3) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29269095 | 63 | 1-(Cianoacetil)-3-etilurea (CAS RN 41078-06-2) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29269095 | 64 | Esfenvalerato con una pureza igual o superior al 83 % en peso, en una mezcla de sus isómeros (CAS RN 66230-04-4) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29269095 | 65 | Malononitrilo | 0 % | 31.12.2013 |
ex29269095 | 70 | Metacrilonitrilo (CAS RN 126-98-7) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29269095 | 74 | Clorotalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29269095 | 75 | 2-Ciano-2-etil-3-metilhexanoato de etilo (CAS RN 100453-11-0) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29269095 | 80 | 2-Ciano-2-fenilbutirato de etilo (CAS RN 718-71-8) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29269095 | 81 | 4-Aminobenzonitrilo (CAS RN 873-74-5) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29269095 | 86 | Etilendiaminotetraacetonitrilo (CAS RN 5766-67-6) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29269095 | 87 | Nitrilotriacetonitrilo (CAS RN 7327-60-8) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29269095 | 88 | 1,3-Propilendiaminotetraacetonitrilo | 0 % | 31.12.2013 |
ex29269095 | 89 | Butironitrilo | 0 % | 31.12.2013 |
ex29270000 | 10 | Diclorhidrato de 2,2′-dimetil-2,2′-azodipropionamidina | 0 % | 31.12.2013 |
ex29270000 | 20 | Hidrogenosulfato de 4-anilino-2-metoxibencenodiazonio | 0 % | 31.12.2013 |
ex29270000 | 30 | Ácido 4′-aminoazobenceno-4-sulfónico (CAS RN 104-23-4) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29270000 | 40 | 2-Hidroxinaftaleno-1-diazonio-4-sulfonato | 0 % | 31.12.2013 |
ex29270000 | 50 | 2-Hidroxi-6-nitronaftaleno-1-diazonio-4-sulfonato, con una pureza superior o igual al 60 % en peso | 0 % | 31.12.2013 |
ex29270000 | 60 | Ácido 4,4′-diciano-4,4′-azodivalerico (CAS RN 2638-94-0) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29270000 | 70 | 3,3′-[Azoxibis[(2-metoxi-4,1-fenilen)azo]]bis[4,5-dihidroxinaftaleno-2,7-disulfonato] de tetrasodio (CAS RN 83968-64-3) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29280090 | 10 | 3,3'-Bis(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)-N,N'-bipropionamida | 0 % | 31.12.2013 |
ex29280090 | 20 | 2,4,6-Triclorofenilhidracina | 0 % | 31.12.2013 |
ex29280090 | 25 | Acetaldehído oxima en solución acuosa (CAS RN 107-29-9) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29280090 | 40 | O-Etilhidroxilamina, en forma de solución acuosa | 0 % | 31.12.2013 |
ex29280090 | 60 | Adipohidrazida | 0 % | 31.12.2013 |
ex29280090 | 70 | Butanona-oxima (CAS RN 96-29-7) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29280090 | 75 | Metaflumizona (ISO) (CAS RN 139968-49-3) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29280090 | 80 | Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29280090 | 85 | Daminozida (ISO), de una pureza en peso igual o superior al 99 % (CAS RN 1596-84-5) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29291000 | 10 | Diisocianatos de metilenodiciclohexilo | 0 % | 31.12.2013 |
ex29291000 | 15 | Diisocianato de 3,3′-dimetilbifenilo-4,4′-diilo (CAS RN 91-97-4) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29291000 | 40 | Isocianato de m-isopropenil-α,α-dimetilbencilo | 0 % | 31.12.2013 |
ex29291000 | 50 | Diisocianato de m-fenilendiisopropilideno | 0 % | 31.12.2013 |
ex29291000 | 55 | 2,5 (y 2,6)-Bis(isocianatometil)biciclo[2.2.1]heptano (CAS RN 74091-64-8) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29291000 | 60 | Mezcla de isómeros de diisocianato de trimetilhexametileno | 0 % | 31.12.2013 |
ex29291000 | 80 | 1,3-Bis(isocianatometil)benceno (CAS RN 3634-83-1) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29302000 | 10 | Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9) | 0 % | 31.12.2012 |
ex29302000 | 20 | 2-Isopropiletiltiocarbamato (CAS RN 141-98-0) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29309099 | 10 | 2,3-Bis((2-mercaptoetil)tio)-1-propanotiol (CAS RN 131538-00-6) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29309099 | 15 | Etoprofos (ISO) (CAS RN 13194-48-4) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29309099 | 20 | 2-Metoxi-N-[2-nitro-5-(feniltio)fenil]acetamida (CAS RN 63470-85-9) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29309099 | 25 | Tiofanato-metil (ISO) (CAS RN 23564-05-8) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29309099 | 30 | 4-(4-Isopropoxifenilsulfonil)fenol | 0 % | 31.12.2013 |
ex29309099 | 35 | Glutación (CAS RN 70-18-8) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29309099 | 40 | Ácido 3,3'-tiodipropiónico (CAS RN 111-17-1) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29309099 | 45 | Hidrógenosulfato de 2-[(p-aminofenil)sulfonil]etilo | 0 % | 31.12.2013 |
ex29309099 | 50 | [S-(R*,R*)]-2-Amino-1-[4-(metiltio)-fenil]-1,3-propanodiol (CAS RN 23150-35-8) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29309099 | 55 | Tiourea (CAS RN 62-56-6) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29309099 | 60 | Sulfuro de fenilo y metilo | 0 % | 31.12.2013 |
ex29309099 | 62 | Bis(bencenosulfinato) de cinc (CAS RN 24308-84-7) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29309099 | 64 | Sulfuro de 3-cloro-2-metilfenilo y metilo (CAS RN 82961-52-2) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29309099 | 65 | Tetrakis(3-mercaptopropionato) de pentaeritritol (CAS RN 7575-23-7) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29309099 | 66 | Sulfuro de difenilo (CAS RN 139-66-2) | 0 % | 31.12.2012 |
ex29309099 | 67 | Ácido 3-bromometil-2-cloro-4-(metilsulfonil)-benzoico | 0 % | 31.12.2012 |
ex29309099 | 68 | Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2) | 0 % | 31.12.2012 |
ex29309099 | 69 | 2-Amino-4-metilsulfonil-N-metilanilina (CAS RN 73097-51-5) | 0 % | 31.12.2012 |
ex29309099 | 71 | Cloruro de trifenilsulfonio (CAS RN 4270-70-6) | 0 % | 31.12.2012 |
ex29309099 | 76 | Ácido 2,2′-ditiodibenzoico (CAS RN 119-80-2) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29309099 | 77 | 4-[4-(2-Propeniloxi)fenilsulfonil]fenol (CAS RN 97042-18-7) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29309099 | 78 | 4-Mercaptometil-3,6-ditia-1,8-octanoditiol (CAS RN 131538-00-6) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29309099 | 80 | Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29309099 | 81 | Hexametilen-1,6-bistiosulfato disódico, dihidratado (CAS RN 5719-73-3) | 3 % | 31.12.2014 |
ex29309099 | 82 | Tolueno-4-sulfinato de sodio (CAS RN 824-79-3) | 0 % | 31.12.2012 |
ex29309099 | 83 | Metil-p-tolil-sulfona (CAS RN 3185-99-7) | 0 % | 31.12.2012 |
ex29309099 | 84 | Ácido 2-cloro-4-(metilsulfonil)-benzoico (CAS RN 53250-83-2) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29309099 | 86 | 4-Hidroxibencenotiol (CAS RN 637-89-8) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29309099 | 87 | Ácido 3-sulfinobenzoico | 0 % | 31.12.2013 |
ex29309099 | 89 | Sal potásica o sódica de O-etil-, O-isopropil-, O-butil-, O-isobutil- u O-pentil-ditiocarbonatos | 0 % | 31.12.2016 |
29319010 | | Metilfosfonato de dimetilo (CAS RN 756-79-6) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29319090 | 05 | Butiletilmagnesio, en forma de solución en heptano | 0 % | 31.12.2013 |
ex29319090 | 10 | Dietilmetoxiborano (CAS RN 7397-46-8) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29319090 | 15 | Trietilborano (CAS RN 97-94-9) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29319090 | 20 | Metilciclopentadienil-tricarbonil-manganeso con un contenido de ciclopentadienil-tricarbonil-manganeso no superior al 4,9 % en peso (CAS RN 12108-13-3) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29319090 | 24 | Metil-tris (2-pentanonaoxima)-silano | 0 % | 31.12.2014 |
ex29319090 | 30 | Isopropóxido de dietilborano (CAS RN 74953-03-0) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29319090 | 40 | Ácido N-(fosfonometil)iminodiacético | 0 % | 31.12.2013 |
ex29319090 | 50 | Ácido bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfínico (CAS RN 83411-71-6) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29319090 | 55 | Dimetil[dimetilsilildiindenil]hafnio | 0 % | 31.12.2014 |
ex29319090 | 70 | Tetrakis(pentafluorofenil)borato de N,N-dimetilanilinio | 0 % | 31.12.2014 |
ex29319090 | 72 | Dicloruro fenilfosfónico (CAS RN 824-72-6) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29319090 | 75 | Cloruro de tetrakis(hidroximetil)fosfonio (CAS RN 124-64-1) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29319090 | 85 | Cloruro de tributil(tetradecil)fosfonio, incluso en forma de solución acuosa | 0 % | 31.12.2013 |
ex29319090 | 86 | Mezcla de los isómeros 9-icosil-9-fosfabiciclo[3.3.1]nonano y 9-icosil-9-fosfabiciclo[4.2.1]nonano | 0 % | 31.12.2013 |
ex29319090 | 87 | Tris(4-metilpentan-2-oximino)metilsilano | 0 % | 31.12.2013 |
ex29319090 | 89 | Acetato de tetrabutilfosfonio, en forma de solución acuosa (CAS RN 30345-49-4) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29319090 | 91 | Trimetilsilano | 0 % | 31.12.2016 |
ex29319090 | 92 | Trimetilborano (CAS RN 593-90-8) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29319090 | 96 | Ácido 3-(hidroxifenilfosfinoil)propiónico (CAS RN 14657-64-8) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29319090 | 97 | 4-Tolilfosfinato de potasio, en forma de solución acuosa (CAS RN 208534-39-8) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29321300 | 10 | Alcohol tetrahidrofurfurílico (CAS RN 97-99-4) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29321900 | 40 | Furano con una pureza superior o igual al 99 % en peso | 0 % | 31.12.2013 |
ex29321900 | 41 | 2,2 di(tetrahidrofuril)propano (CAS RN 89686-69-1) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29321900 | 45 | 1,6-Dicloro-1,6-didesoxi-β-D-fructofuranosil-4-cloro-4 desoxi-α-D-galactopiranósido (CAS RN 56038-13-2) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29321900 | 50 | 2-Metilfurano (CAS RN 534-22-5) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29321900 | 70 | Furfurilamina (CAS RN 617-89-0) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29321900 | 75 | Tetrahidro-2-metilfurano (CAS RN 96-47-9) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29321900 | 80 | Di(acetato) de 5-nitrofurfurilideno (CAS RN 92-55-7) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29322090 | 10 | 2′-Anilino-6′-[etil(isopentil)amino]-3′-metilespiro[isobenzofurano-1(3H),9′-xanteno]-3-ona | 0 % | 31.12.2013 |
ex29322090 | 15 | Cumarina (CAS RN 91-64-5) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29322090 | 35 | 6′-Dietilamino-3′-metil-2′-(2,4-xilidino)espiro[isobenzofurano-1(3H),9′-xanteno]-3-ona | 0 % | 31.12.2013 |
ex29322090 | 55 | 6-Dimetilamino-3,3-bis(4-dimetilaminofenil)ftalida | 0 % | 31.12.2013 |
ex29322090 | 60 | 6′-(Dietilamino)-3′-metil-2′-(fenilamino)espiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanten]-3-ona | 0 % | 31.12.2016 |
ex29322090 | 70 | 3′,6′-Bis(etilamino)-2′,7′-dimetilespiro[isobenzofurano-1(3H),9′-[9H]-xanteno]-3-ona (CAS RN 41382-37-0) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29322090 | 71 | 6′-(Dibutilamino)-3′-metil-2′-(fenilamino)espiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanten]-3-ona | 0 % | 31.12.2016 |
ex29322090 | 72 | 2′-[Bis(fenilmetil)amino]6′-(dietilamino)espiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanten]-3-ona | 0 % | 31.12.2016 |
ex29322090 | 80 | Ácido giberélico con una pureza mínima en peso del 88 % (CAS RN 77-06-5) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29322090 | 84 | Decahidro-3a,6,6,9a-tetrametilnafto [2,1-b] furan-2 (1H)-ona (CAS RN 564-20-5) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29322090 | 85 | Hexan-4-ólido (CAS RN 695-06-7) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29329900 | 10 | Bendiocarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29329900 | 15 | 1,3,4,6,7,8-Hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]pirano (CAS RN 1222-05-5) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29329900 | 30 | Carbofuran (ISO) (CAS RN 1563-66-2) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29329900 | 35 | 1,2,3-Tridesoxi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metilen]-nonitol (CAS RN 882073-43-0) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29329900 | 40 | 1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenciliden)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29329900 | 50 | 7-Metil-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepin-3-ona (CAS RN 28940-11-6) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29329900 | 60 | (3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-Tetrametil-2,4,5,5a,7,8,9,9b-octahidro-1H-benzo[e][1]benzofurano (CAS RN 6790-58-5) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29329900 | 70 | 1,3:2,4-bis-O-Benciliden-D-glucitol (CAS RN 32647-67-9) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29329900 | 75 | 3-(3,4-Metilendioxifenil)-2-metilpropanal (CAS RN 1205-17-0) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29329900 | 80 | 1,3:2,4-bis-O-(4-Metilbenciliden)-D-glucitol (CAS RN 32647-67-9) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29331990 | 30 | 3-Metil-1-p-tolil-5-pirazolona (CAS RN 86-92-0) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29331990 | 40 | Edaravona (INN) (CAS RN 89-25-8) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29331990 | 50 | Fenpiroximato (ISO) (CAS RN 134098-61-6) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29331990 | 60 | Piraflufen-etilo (ISO) (CAS RN 129630-19-9) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29331990 | 70 | Sulfato de 4,5-diamino-1-(2-hidroxietil)-pirazol (CAS RN 155601-30-2) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29332100 | 10 | Hidantoína (CAS RN 461-72-3) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29332100 | 50 | 1-Bromo-3-cloro-5,5-dimetilhidantoína (CAS RN 16079-88-2) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29332100 | 60 | DL-p-Hidroxifenilhidantoína (CAS RN 2420-17-9) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29332100 | 70 | α-(4-metoxybenzoil)-α-(1-bencil-5-etoxi-3-hidantoinil)-2-cloro-5-dodeciloxicarboniloacetanilida (CAS RN 70950-45-7) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29332100 | 80 | 5,5-Dimetilhidantoína | 0 % | 31.12.2015 |
ex29332990 | 40 | Triflumizol (ISO) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29332990 | 50 | 1,3-Dimetilimidazolidin-2-ona (CAS RN 80-73-9) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29332990 | 60 | 1-Ciano-2-metil-1-[2-(5-metilimidazol-4-ilmetiltio)etil]isotiourea (CAS RN 52378-40-2) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29333999 | 15 | Ácido piridina-2,3-dicarboxílico (CAS RN 89-00-9) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29333999 | 20 | Polvo de piritiona de cobre (CAS RN 14915-37-8) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29333999 | 24 | Clorhidrato de 2-clorometil-4-metoxi-3,5-dimetilpiridina (CAS RN 86604-75-3) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29333999 | 25 | Imazethapyr (ISO) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29333999 | 30 | Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29333999 | 32 | Clorhidrato de 2-clorometil-3,4-dimetoxipiridina (CAS RN 72830-09-2) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29333999 | 35 | Aminopiralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29333999 | 37 | Solución acuosa de 1-óxido de piridina-2-tiol, sal de sodio (CAS RN 3811-73-2) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29333999 | 40 | 2-Cloropiridina (CAS RN 109-09-1) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29333999 | 42 | 2,2,6,6-Tetrametilpiperidina (CAS RN 768-66-1) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29333999 | 45 | 5-Difluorometoxi-2-[[(3,4-dimetoxi-2-piridil)metil]tio]-1H-benzimidazol (CAS RN 102625-64-9) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29333999 | 47 | (-)-trans-4-(4′-Fluorofenil)-3-hidroximetil-N-metilpiperidina (CAS RN 105812-81-5) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29333999 | 48 | Flonicamida (ISO) (CAS RN 158062-67-0) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29333999 | 49 | 2-[[[3-Metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)-2-piridinil]metil]tio]-1H-benzimidazol (CAS RN 103577-40-8) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29333999 | 50 | Tetrafluoroborato de N-fluor-2,6-dicloropiridinio (CAS RN 140623-89-8) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29333999 | 55 | Piriproxifeno (ISO) con una pureza igual o superior al 97 % en peso (CAS RN 95737-68-1) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29333999 | 60 | 2-Fluoro-6-(trifluorometil)piridina (CAS RN 94239-04-0) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29333999 | 65 | Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29333999 | 75 | Picolinafen (ISO) (CAS RN 137641-05-5) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29333999 | 85 | 2-Cloro-5-clorometilpiridina (CAS RN 70258-18-3) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29334910 | 10 | Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29334910 | 20 | Ácido 3-hidroxi-2-metilquinolina-4-carboxílico (CAS RN 117-57-7) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29334990 | 30 | Quinolina (CAS RN 91-22-5) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29334990 | 40 | Isoquinolina (CAS RN 119-65-3) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29334990 | 50 | 2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-Cloro-2-quinolil)vinil]fenil}-3-hidroxipropil] benzoato de metilo monohidrato | 0 % | 31.12.2013 |
ex29334990 | 60 | 5,6,7,8-Tetrahidroquinolina (CAS RN 10500-57-9) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29334990 | 70 | Quinolin-8-ol (CAS RN 148-24-3) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29335200 | 10 | Malonilurea (ácido barbitúrico) (CAS RN 67-52-7) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29335995 | 15 | Fosfato de (2R)-4-oxo-4-[3-(trifluorometilo)-5,6-dihidro[1,2,4]triazolo[4,3-a] pirazina-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorofenill)butil-2-amonio, monohidrato | 0 % | 31.12.2013 |
ex29335995 | 20 | 2,4-Diamino-6-cloropirimidina | 0 % | 31.12.2013 |
ex29335995 | 25 | Monoclorhidrato de 2,5-diamino-4,6-dihidroxipirimidina, monohidrato | 0 % | 31.12.2013 |
ex29335995 | 30 | Mepanipyrim (ISO) (CAS RN 110235-47-7) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29335995 | 40 | Guanina (CAS RN 73-40-5) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29335995 | 45 | 1-[3-(Hidroximetil)piridin-2-il]-4-metil-2-fenilpiperacina (CAS RN 61337-89-1) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29335995 | 50 | 2-(2-Piperazin-1-iletoxi)etanol (CAS RN 13349-82-1) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29335995 | 55 | Tiopental (INNM) (CAS RN 76-75-5) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29335995 | 60 | 2,6-Dicloro-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-d]pirimidina (CAS RN 7139-02-8) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29335995 | 65 | Bis(tetrafluoroborato) de 1-clorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabiciclo[2.2.2]octano (CAS RN 140681-55-6) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29335995 | 70 | N-(4-Etil-2,3-dioxopiperazin-1-ilcarbonil)-D-2-fenilglicina (CAS RN 63422-71-9) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29335995 | 75 | (2R,3S/2S,3R)-3-(6-Cloro-5-fluoropirimidin-4-il)-2-(2,4-difluorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol hidrocloruro (CAS RN 188416-20-8) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29336980 | 20 | 1,3,5-Tris[(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)metil]-1,3,5-triazina-2,4,6(1H,3H,5H)-triona | 0 % | 31.12.2013 |
ex29336980 | 25 | Monofosfato de 1,3,5-triazina-2,4,6-triamina (CAS RN 20208-95-1) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29336980 | 30 | 1,3,5-Tris[3-(dimetilamino)propil]hexahidro-1,3,5-triazina (CAS RN 15875-13-5) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29336980 | 35 | 1,3,5-Triacina-2,4,6(1H,3H,5H)-triona, compuesto con 1,3,5-triacina-2,4,6-triamina (1:1) (CAS RN 37640-57-6) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29336980 | 40 | Trocloseno sódico (INNM) (CAS RN 2893-78-9) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29336980 | 50 | 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropil)-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona (CAS RN 52434-90-9) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29336980 | 55 | Terbutrina (ISO) (CAS RN 886-50-0) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29336980 | 60 | Ácido cianúrico (CAS RN 108-80-5) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29336980 | 65 | 2-(4,6-Difenil-1,3,5-triazin-2-il)-5-[(hexil)oxi]-fenol (CAS RN 147315-50-2) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29336980 | 80 | Tris(2-hidroxietil)-1,3,5-triazinatriona (CAS RN 839-90-7) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29337900 | 10 | Ezetimiba (DCI) (CAS RN 163222-33-1) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29337900 | 30 | 5-Vinil-2-pirrolidona (CAS RN 7529-16-0) | 0 % | 31.12.2012 |
ex29337900 | 50 | 6-Bromo-3-metil-3H-dibenz(f,ij)isoquinolina-2,7-diona (CAS RN 81-85-6) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29337900 | 60 | 3,3-Pentametilen-4-butirolactama (CAS RN 64744-50-9) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29337900 | 70 | (S)-N-[(Dietilamino)metil]-alpha-etil-2-oxo-1-pirrolidinacetamida L-(+)-tartrato (CAS RN 754186-36-2) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29339980 | 10 | 2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-terc-butilfenol (CAS RN 3846-71-7) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29339980 | 13 | 5-Difluorometoxi-2-mercapto-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29339980 | 15 | 2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-terc-pentilfenol (CAS RN 25973-55-1) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29339980 | 20 | 2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletil)fenol | 0 % | 31.12.2013 |
ex29339980 | 25 | 6,6′-Di-2H-benzotriazol-2-il-4,4′-bis(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,2′-metilendifenol | 0 % | 31.12.2013 |
ex29339980 | 30 | Quizalofop-P-etilo (ISO) (CAS RN 100646-51-3) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29339980 | 32 | 5-[4′-(Bromometil)bifenil-2-il]-2-tritil-2H-tetrazol (CAS RN 133051-88-4) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29339980 | 35 | 1,3,3-Trimetil-2-metilenindolina (CAS RN 118-12-7) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29339980 | 37 | 8-Cloro-5,10-dihidro-11H-dibenzo[ b,e][1,4]diazepin-11-ona (CAS RN 50892-62-1) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29339980 | 40 | trans-4-Hidroxi-L-prolina (CAS RN 51-35-4) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29339980 | 45 | Hidrazida maleica (ISO) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29339980 | 50 | Metconazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6) | 3,2 % | 31.12.2013 |
ex29339980 | 55 | Piridabén (ISO) (CAS RN 96489-71-3) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29339980 | 60 | 1,3-Bis(3-isocianatometilfenil)-1,3-diazetidina-2,4-diona (diisocianato de 2,4-tolueno dimérico) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29339980 | 64 | Clorhidrato de ((3R)-1-{(1R,2R)-2-[2-(3,4-dimetoxifenil)etoxi]ciclohexil}pirrolidin-3-ol (CAS RN 748810-28-8) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29339980 | 65 | Candesartán cilexetilo (DCIM) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29339980 | 70 | 6,7-Dihidro-5H-ciclopenta[b]piridina (CAS RN 533-37-9) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29339980 | 71 | 10-metoxiiminoestilbeno (CAS RN 4698-11-7) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29339980 | 72 | 1,4,7-trimetil-1,4,7-triazaciclononano | 0 % | 31.12.2013 |
ex29339980 | 73 | 5-(acetoacetilamino)bencimidazolona (CAS RN 26576-46-5) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29339980 | 74 | Clorhidrato de imidazo [1,2-b] piridazina (CAS RN 18087-70-2) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29339980 | 76 | Acetato (1:2) de bis(octahidro-1,4,7-trimetil-1H-1,4,7-triazonina-N1,N4,N7) tri-μ-oxodi-manganeso (2+) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29339980 | 77 | Sulfato (1:1), bis(octahidro-1,4,7-trimetil-1H-1,4,7-triazonina-N1,N4,N7) tri-μ-oxodimanganeso (2+) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29339980 | 78 | Clorhidrato de 3-amino-3-azabiciclo (3.3.0) octano (CAS RN 58108-05-7) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29339980 | 81 | 1,2,3-Benzotriazol (CAS RN 95-14-7) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29339980 | 82 | Toliltriazol (CAS RN 29385-43-1) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29339980 | 88 | 2,6-Dicloroquinoxalina (CAS RN 18671-97-1) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29339980 | 89 | Carbendazina (ISO) (CAS RN 10605-21-7) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29341000 | 10 | Hexitiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29341000 | 20 | 2-(4-Metiltiazol-5-il)etanol | 0 % | 31.12.2013 |
ex29341000 | 40 | Ácido (Z)-2-(2-terc-butoxicarbonilaminotiazol-4-il)-2-pentenoico (CAS RN 86978-24-7) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29341000 | 50 | Ácido 2-(2-formilaminotiazol-4-il)acético (CAS RN 75890-68-5) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29341000 | 60 | Fostiazato (ISO) (CAS RN 98886-44-3) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29341000 | 70 | Cloruro de 2-(formilamino)-4-tiazoleacetil, hidrocloruro (CAS RN 372092-18-7) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29341000 | 80 | 3,4-Dicloro-5-carboxiisotiazol (CAS RN 18480-53-0) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29342080 | 10 | 4-Cloro-1,3-benzotiazol-2(3H)-ona | 0 % | 31.12.2013 |
ex29342080 | 20 | S-1,3-Benzotiazol-2-il (2Z)-(5-amino-1,2,4-tiadiazol-3-il) (metoximino) etanetioato (CAS RN 89604-91-1) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29342080 | 30 | 2-[[(Z)-[1-(2-Amino-4-tiazolil)-2-(2-benzotiazoliltio)-2-oxoetilideno]amino]oxi]-ácido acético, éster metílico (CAS RN 246035-38-1) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29342080 | 40 | 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona (Benziothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5) | 0 % | 31.12.2012 |
ex29342080 | 50 | (Z)-2-(2-Aminotiazol-4-il)-2-(acetiloxiimino)tioacetato de S-(1,3-benzotiazol-2-ilo) (CAS RN 104797-47-9) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29342080 | 60 | (Z)-2-Tritiloxiimino-2-(2-aminotiazol-4-il)-tioacetato de benzotiazol-2-ilo (CAS RN 143183-03-3) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29342080 | 70 | N,N-Bis(1,3-benzotiazol-2-ilsulfanil)-2-metilpropan-2-amina (CAS RN 3741-80-8) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29349990 | 15 | Carboxina (ISO) (CAS RN 5234-68-4) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29349990 | 17 | Acetato de metilo(1,8-dietil-1,3,4,9-tetrahidropirano[3,4-b]indol-1-il) (CAS RN 122188-02-7) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29349990 | 20 | Tiofeno (CAS RN 110-02-1) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29349990 | 23 | Bromuconazol (ISO), de una pureza en peso igual o superior al 96 % (CAS RN 116255-48-2) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29349990 | 25 | 2,4-Dietil-9H-tioxanten-9-ona (CAS RN 82799-44-8) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29349990 | 28 | 11-(Piperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]diclorhidrato de tiazepina (CAS RN 111974-74-4) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29349990 | 30 | Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-ona (CAS RN 3159-07-7) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29349990 | 33 | [2,2′-Tio-bis(4-terc-octilfenolato)]-n-butilamina níquel (CAS RN 14516-71-3) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29349990 | 35 | Dimetenamida (ISO) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29349990 | 40 | 2-Tiofeno-etilamina (CAS RN 30433-91-1) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29349990 | 45 | Tris(2,3-epoxipropil)-1,3,5-triazinantriona | 0 % | 31.12.2013 |
ex29349990 | 50 | Hexafluorofosfato de 10-[1,1′-bifenil]-4-il-2-(1-metiletil)-9-oxo-9H-tioxantenio (CAS RN 591773-92-1) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29349990 | 55 | Olmesartán medoxomilo (DCI) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29349990 | 60 | Clorhidrato de DL-homocisteína-tiolactona (CAS RN 6038-19-3) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29349990 | 65 | 3-Aminotiofeno-2-carboxilato de metilo (CAS RN 22288-78-4) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29349990 | 66 | 1,1-Dióxido de tetrahidrotiofeno (CAS RN 126-33-0) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29349990 | 72 | 1-[3-(5-Nitro-2-furil)alilidenamino]imidazolidina-2,4-diona (CAS RN 1672-88-4) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29349990 | 74 | 2-Isopropil-tioxantona (CAS RN 5495-84-1) | 0 % | 31.12.2012 |
ex29349990 | 75 | (4R-cis)-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorofenil)-5-(1-isopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino)carbonil]-1H-pirrol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioxano-4-acetato (CAS RN 125971-95-1) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29349990 | 76 | 2,5-Tiofenodiilbis(5-terc-butil-1,3-benzoxazol) (CAS RN 7128-64-5) | 0 % | 31.12.2016 |
ex32042000 | 10 |
ex29349990 | 77 | Potasio-5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-carboxilato | 0 % | 31.12.2016 |
ex29349990 | 78 | Éster 5-[(etoxicarbonil)amino]-metílico del ácido 1,2,4-tiadiazol-3-acético (CAS RN 150215-07-9) | 0 % | 31.12.2012 |
ex29349990 | 79 | Tiofen-2-etanol (CAS RN 5402-55-1) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29349990 | 81 | Ácido 2-(5-amino-1,2,4-tidiazol-3-il)-(Z)-2-metoxiiminoacético (CAS RN 72217-12-0) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29349990 | 82 | 2-Metil-1-[4-(metiltio)fenil]-2-morfolinopropano-1-ona (CAS RN 71868-10-5) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29349990 | 83 | Flumioxazina (ISO) con una pureza igual o superior al 96 % en peso (CAS RN 103361-09-7) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29349990 | 84 | Etoxazol (ISO) con una pureza igual o superior al 94,8 % en peso (CAS RN 153233-91-1) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29349990 | 85 | N2-[1-(S)-Etoxicarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoroacetil-L-lisil-N2-carboxi anhidrido (CAS RN 126586-91-2) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29349990 | 86 | Ditianona (ISO) (CAS RN 3347-22-6) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29349990 | 87 | 2,2′-(1,4-Fenileno) bis(4H-3,1-benzoxazin-4-ona) (CAS RN 18600-59-4) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29350090 | 15 | Flupyrsulfuron-metil-sodio (ISO) (CAS RN 144740-54-5) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29350090 | 20 | Toluenosulfonamida | 0 % | 31.12.2013 |
ex29350090 | 23 | N-[4-(2-Cloroacetil)fenil]metanosulfonamida (CAS RN 64488-52-4) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29350090 | 25 | Triflusulfuron-metil (ISO) (CAS RN 126535-15-7) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29350090 | 27 | Metil (3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-[metil(metilsulfonil)amino]pirimidin-5-il}-3,5-dihidroxihepto-6-enoato (CAS RN 147118-40-9) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29350090 | 30 | Mezcla de isómeros constituída por N-etiltolueno-2-sulfonamida y N-etiltolueno-4-sulfonamida | 0 % | 31.12.2014 |
ex29350090 | 35 | Chlorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29350090 | 40 | Imazosulfurón (ISO), de una pureza en peso del 98 % o más (CAS RN 122548-33-8) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29350090 | 42 | Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29350090 | 45 | Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29350090 | 50 | 4,4′-Oxidi(bencenosulfonohidrazida) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29350090 | 53 | Ácido 2,4-dicloro-5-sulfamoilbenzoico (CAS RN 2736-23-4) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29350090 | 55 | Thifensulfuron-metil (ISO) (CAS RN 79277-27-3) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29350090 | 63 | Nicosulfurón (ISO), con una pureza igual o superior al 91 % en peso (CAS RN 111991-09-4) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29350090 | 65 | Tribenuron-metil (ISO) (CAS RN 101200-48-0) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29350090 | 75 | Metsulfuron-metil (ISO) (CAS RN 74223-64-6) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29350090 | 77 | Éster etílico del ácido [[4-[2-[[(3-etil-2,5-dihidro-4-metil-2-oxo-1H-pirrol-1-il)carbonil]amino] etil]fenil]sulfonil]-carbámico (CAS RN 318515-70-7) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29350090 | 81 | 4-Amino-N-(4-aminofenil)bencenosulfonamida (CAS RN 16803-97-7) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29350090 | 82 | N-(5,7-dimetoxi[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-2-metoxi-4-(trifluorometil)'piridina-3-sulfonamida (CAS RN 422556-08-9) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29350090 | 83 | 3-Amino-N,N-dietil-4-metoxibencenosulfonamida (CAS RN 97-35-8) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29350090 | 85 | Clorhidrato de N-[4-(isopropilaminoacetil)fenil] metanosulfonamida | 0 % | 31.12.2013 |
ex29350090 | 86 | 4-(m-Tolilamino)piridina-3-sulfonamida | 0 % | 31.12.2013 |
ex29350090 | 88 | N-(2-(4-Amino-N-etil-m-toluidino)etil)metanosulfonamida sesquisulfato monohidrato (CAS RN 25646-71-3) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29350090 | 89 | 3-(3-Bromo-6-fluoro-2-metilindol-1-ilsulfonil)-N,N-dimetil-1,2,4-triazol-1-sulfonamida (CAS RN 348635-87-0) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29389030 | 10 | Glicirrizato de amonio (CAS RN 53956-04-0) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29389090 | 10 | Hesperidina (CAS RN 520-26-3) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29412030 | 10 | Sulfato de dihidroestreptomicina (CAS RN 5490-27-7) | 0 % | 31.12.2016 |
32012000 | | Extracto de mimosa | 0 % | 31.12.2013 |
ex32019090 | 20 | Extractos curtientes obtenidos de frutos de gambir y de mirobálano | 0 % | 31.12.2013 |
ex32041100 | 10 | Pigmento C.I. Disperse Yellow 54 también conocido como C.I. Solvent Yellow 114 | 0 % | 31.12.2015 |
ex32041100 | 20 | Colorante C.I. Disperse Yellow 241 | 0 % | 31.12.2015 |
ex32041100 | 30 | Preparación de pigmentos de dispersión con: C.I. Disperse Orange 61,C.I. Disperse Blue 291:1,C.I. Disperse Violet 93:1,C.I. Disperse Red 54 | 0 % | 31.12.2015 |
ex32041100 | 40 | Colorante C.I. Disperse Red 60 | 0 % | 31.12.2016 |
ex32041100 | 50 | Colorante C.I. Disperse Blue 72 | 0 % | 31.12.2016 |
ex32041100 | 60 | Colorante C.I. Disperse Blue 359 | 0 % | 31.12.2016 |
ex32041300 | 10 | Colorante C.I. Basic Red 1 | 0 % | 31.12.2016 |
ex32041500 | 10 | Colorante C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43) | 0 % | 31.12.2012 |
ex32041500 | 60 | Colorante C.I. Vat Blue 4 | 0 % | 31.12.2013 |
ex32041700 | 10 | Colorante C.I. Pigment Yellow 81 | 0 % | 31.12.2013 |
ex32041700 | 30 | Colorante C.I. Pigment Yellow 97 | 0 % | 31.12.2012 |
ex32041700 | 40 | Colorante C.I. Pigment Yellow 120 | 0 % | 31.12.2014 |
ex32041700 | 50 | Colorante C.I. Pigment Yellow 180 | 0 % | 31.12.2014 |
ex32041700 | 55 | Colorante C.I. Pigment Red 169 | 0 % | 31.12.2016 |
ex32041700 | 60 | Colorante C.I. Pigment Red 53:1 | 0 % | 31.12.2016 |
ex32041700 | 65 | Colorante C.I. Pigment Red 53 | 0 % | 31.12.2016 |
ex32041700 | 70 | Colorante C.I. Pigment Yellow 13 | 0 % | 31.12.2016 |
ex32041700 | 75 | Colorante C.I. Pigment Red 2 | 0 % | 31.12.2016 |
ex32041900 | 11 | Colorante fotocrómico, 3-(4-butoxifenil-6,7-dimetoxi-3-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2, 1-f]cromeno-11-carbonitrilo | 0 % | 31.12.2014 |
ex32041900 | 15 | 4-{4-[3-(4-Metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromen-3-il]fenil}morfolina | 0 % | 31.12.2013 |
ex32041900 | 21 | Colorante fotocrómico, 4-(3-(4-butoxifenil)-6-metoxi-3-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-11-(trifluorometil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromen-7-il)morfolina | 0 % | 31.12.2014 |
ex32041900 | 25 | 8-Metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromeno-5-carboxilato de ciclohexilo | 0 % | 31.12.2013 |
ex32041900 | 31 | Colorante fotocrómico, N-hexil-6,7-dimetoxi-3,3-bis(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromeno-11-carboxamida | 0 % | 31.12.2014 |
ex32041900 | 41 | Colorante fotocrómico,4,4′-(13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromeno-3,3-diil)difenol | 0 % | 31.12.2014 |
ex32041900 | 51 | Colorante fotocrómico, 4-(4-(6,11-difluoro-13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromen-3-il)fenil) morfolina | 0 % | 31.12.2014 |
ex32041900 | 61 | Colorante fotocrómico,3-(4-butoxifenil)-6,7-dimetoxi-3-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-11-(trifluorometil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromeno | 0 % | 31.12.2014 |
ex32041900 | 65 | 6-Metoxi-7-morfolino-13-etil-13-metoxi-3,3-bis-(4metoxifenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno-[2,1-f]cromeno | 0 % | 31.12.2013 |
ex32041900 | 70 | Colorante C.I. Solvent Red 49 | 0 % | 31.12.2013 |
ex32041900 | 71 | Colorante C.I. Solvent Brown 53 | 0 % | 31.12.2015 |
ex32041900 | 72 | Colorante C.I. Solvent Yellow 93 | 0 % | 31.12.2015 |
ex32041900 | 73 | Colorante C.I. Solvent Blue 104 | 0 % | 31.12.2015 |
ex32041900 | 75 | 6,7-Dimetoxi-13-etil-13-metoxi-3,3-bis-(4-metoxifenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromeno | 0 % | 31.12.2013 |
ex32041900 | 77 | Colorante C.I. Solvent Yellow 98 | 0 % | 31.12.2016 |
ex32041900 | 80 | (Isómeros (R) y (S) de 6,7-dimetoxi-13-etil-13-[2-(2-metoxietoxi)-etoxi]-3-(4-metoxifenil)-3-(4-fluorofenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromeno | 0 % | 31.12.2013 |
ex32041900 | 81 | 6,11-Difluoro-3,3-di-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromeno | 0 % | 31.12.2013 |
ex32041900 | 82 | 3-(4-Fluorofenil)-3-(4-piperidinafenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromeno | 0 % | 31.12.2013 |
ex32041900 | 83 | 6,7-Dimetoxi-11-ciano-3,3-di-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromeno | 0 % | 31.12.2013 |
ex32050000 | 10 | Lacas alumínicas preparadas a partir de colorantes, destinadas a la fabricación de pigmentos para la industria farmacéutica [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex32061100 | 10 | Dióxido de titanio cubierto con triisostearato de isopropoxititanio, con un contenido, en peso, de triisostearato de isopropoxititanio superior o igual al 1,5 % pero inferior o igual al 2,5 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex32061100 | 20 | Dióxido de titanio rutilo, que contenga, en peso: un 90 % como mínimo de dióxido de titanio,un 4 % como máximo de hidróxido de aluminio,un 6 % como máximo de dióxido de silicio | 0 % | 31.12.2016 |
ex32064200 | 10 | Litopon | 0 % | 31.12.2013 |
32065000 | | Productos inorgánicos de los tipos utilizados como luminóforos | 0 % | 31.12.2013 |
ex32073000 | 10 | Preparado con: no más del 85 % en peso de plata,no menos del 2 % en peso de paladio,titanato de bario,terpineol, yetilcelulosa,utilizado para serigrafía en la fabricación de condensadores cerámicos de capas múltiples [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex32074085 | 20 | Copos o escamillas de vidrio cubiertos de plata, de diámetro medio de 40 (± 10) μm | 0 % | 31.12.2013 |
ex32074085 | 30 | Frita de vidrio, destinada a utilizarse en la fabricación de tubos catódicos [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex32081090 | 10 | Revestimiento antirreflectante, compuesto por un un polímero a base de éster, modificado por un grupo cromóforo, en forma de solución, bien de 2-metoxi-1-propanol, acetato de 2-metoxi-1-metiletilo, o bien 2-hidroxiisobutirato de metilo, con un contenido de polímero, en peso, igual o inferior al 10 %. | 0 % | 31.12.2013 |
ex37079090 | 60 |
ex32082010 | 10 | Copolímero de N-vinilcaprolactama, N-vinil-2-pirrolidona y metacrilato de dimetilaminoetilo, en forma de solución en etanol con un contenido, en peso, de copolímero superior o igual al 34 % pero inferior o igual al 40 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex32082010 | 20 | Solución para capa de acabado por inmersión con un contenido en peso igual o superior al 0,5 %, pero no superior al 15 %, de copolímeros de acrilato-metacrilato-alquenosulfonato con cadenas laterales fluoradas, en una solución de n-butanol y/o 4-metil-2-pentanol y/o diisoamil-éter | 0 % | 31.12.2013 |
ex32089019 | 10 | Copolímero de ácido maleico y metil vinil éter, monoesterificado con grupos etil y/o isopropil y/o butil, en forma de solución en etanol, etanol y butanol, isopropanol o isopropanol y butanol | 0 % | 31.12.2013 |
ex32089019 | 15 | Poliolefinas cloradas modificadas, tanto en estado de disolución o dispersión, como en otros | 0 % | 31.12.2013 |
ex39029090 | 94 |
ex32089019 | 40 | Polímero de metilsiloxano, en forma de solución en una mezcla de acetona, butanol, etanol e isopropanol, con un contenido, en peso, de polímero de metilsiloxano superior o igual al 5 % pero inferior o igual a 11 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex32089019 | 50 | Solución con un contenido, en peso, de: γ-butirolactona de (65 ± 10) %,resina poliamida de (30 ± 10) %,derivado éster de naftoquinona de (3,5 ± 1,5) % yácido arilsilícico de (1,5 ± 0,5) % | 0 % | 31.12.2013 |
ex32089019 | 60 | Copolímero de hidroxiestireno con una o varias de las siguientes sustancias: estireno,alcoxiestireno,alquilacrilatos,disuelto en lactato de etilo | 0 % | 31.12.2016 |
ex32089019 | 75 | Copolímero de acenaftaleno disuelto en lactato de etilo | 0 % | 31.12.2012 |
ex32089019 | 85 | Mezclas con un contenido de: resina poliamida del 30-45 % en peso,diazonaftoquinona del 2-10 % en peso,γ-butirolactona del 50-65 % en peso | 0 % | 31.12.2013 |
ex32089091 | 10 | Preparado a base de polihidroxiamida que contiene al menos tosilato o un derivado estérico de naftoquinona disuelto en γ-butirolactona y/o acetato de 2-metoxi-1-metiletilo | 0 % | 31.12.2012 |
ex32089099 | 10 | Solución a base de polímeros naturales químicamente modificados, que contengan dos o más de los siguientes colorantes: 8′-acetoxi-1,3,3,5,6-pentametil-2,3-dihidroespiro[1H-indol-2,3′-nafto[2,1-b][1,4]oxazina]-9′-carboxilato de metilo,6-(isobutiriloxi)-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromeno-5-carboxilato de metilo,13-isopropil-3,3-bis(4-metoxifenil)-6,11-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromen-13-ol,8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromeno-5-carboxilato de etoxicarbonilmetilo,13-etil-3-[4-(morfolino)fenil]-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromen-13-ol | 0 % | 31.12.2013 |
ex32089099 | 20 | Solución a base de polímeros naturales químicamente modificados, que contengan dos o más de los siguientes colorantes: 4-[4-(13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromen-3-il)fenil]morfolina,4-{4-[3-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromen-3-il]fenil}morfolina,8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromeno-5-carboxilato de ciclohexilo,6-acetoxi-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromeno-5-carboxilato de etoxicarbonilmetilo,2-pentil-7,7-difenilbenzo[h]cromeno[6,5-d]-1,3-dioxin-4(7H)-ona,13-butil-13-etoxi-6,11-dimetoxi-3,3-bis(4-metoxifenil)-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromeno,3-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromeno,6,7-dimetoxi-3,3-bis(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromeno | 0 % | 31.12.2013 |
ex32151100 | 10 | Tinta de imprenta, líquida, constituida por una dispersión de un copolímero de acrilato de vinilo y de pigmentos colorantes en isoparafinas, con un contenido, en peso, de copolímero de acrilato de vinilo y de pigmentos colorantes inferior o igual al 13 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex32151900 | 10 |
ex32159000 | 10 | Fórmula de tinta, destinada a utilizarse en la fabricación de cartuchos para impresión por chorro de tinta [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex32159000 | 20 | Tinta termosensible fijada sobre una hoja de plástico | 0 % | 31.12.2013 |
ex32159000 | 30 | Tinta para cartuchos desechables que contenga, en peso: entre un 5 % y un 10 % de dióxido de silicio amorfo, oun 3,8 % o más de colorante C.I. Solvent Black 7 en disolventes orgánicos,para su uso en el marcado de circuitos integrados [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex32159000 | 40 | Tinta seca en polvo a base de resina híbrida (compuesta de resina acrílica de poliestireno y resina de poliéster) mezclada con: cera,un polímero vinílico yun colorantedestinada a la fabricación de botellas de tóner para fotocopiadoras, faxes, impresoras y equipos multifuncionales [1] | 0 % | 31.12.2015 |
33011210 | | Aceites esenciales de naranja, sin desterpenar | 0 % | 31.12.2013 |
ex34021190 | 10 | Laurilmetilisetionato de sodio | 0 % | 31.12.2015 |
ex34021300 | 10 | Agente tensoactivo de copolímero de vinilo a base de polipropilenglicol | 0 % | 31.12.2013 |
ex34021300 | 20 | Agente tensoactivo que contiene éter 1,4-dimetil-1,4-bis(2-metilpropil)-2-butino-1,4-diílico, polimerizado con oxirano, con grupos metilo terminales | 0 % | 31.12.2012 |
ex34029010 | 20 | Mezcla de docusato sódico (DCI) y benzoato de sodio | 0 % | 31.12.2013 |
ex34029010 | 30 | Preparado tensoactivo compuesto de una mezcla de docusato sódico y 2,4,7,9-tetrametildec-5-ino-4,7-diol etoxilado | 0 % | 31.12.2015 |
ex34029010 | 40 | Tensioactivo anfótero fluorado en una mezcla de agua y etanol, con un contenido de tensioactivo, en peso, igual o superior al 25 % pero inferior al 30 %. | 0 % | 31.12.2013 |
ex34029010 | 50 | Preparación tensioactiva compuesta de una mezcla de polisiloxano y poli(etilenglicol) | 0 % | 31.12.2015 |
ex34029010 | 60 | Preparado tensoactivo que contenga 2-etilhexiloximetiloxirano | 0 % | 31.12.2014 |
ex34029010 | 70 | Preparado tensoactivo que contenga 2,4,7,9-tetrametil-5-decino-4,7-diol etoxilado | 0 % | 31.12.2014 |
ex34039900 | 10 | Fluido de corte a base de una solución acuosa de polipéptidos sintéticos | 0 % | 31.12.2013 |
ex35040090 | 10 | Avidina (CAS RN 1405-69-2) | 0 % | 31.12.2014 |
ex35051050 | 20 | Derivado O-(2-hidroxietílico) de almidón de maíz hidrolizado | 0 % | 31.12.2013 |
ex35069100 | 10 | Adhesivo basado en una dispersión acuosa de una mezcla de colofonia dimerizada y de copolímero de etileno y de acetato de vinilo (EVA) | 0 % | 31.12.2013 |
ex35069100 | 30 | Adhesivo epoxi microencapsulado, de dos componentes, disperso en un disolvente | 0 % | 31.12.2013 |
ex35069100 | 40 | Adhesivo acrílico sensible a la presión, de un espesor superior o igual a 0,076 mm pero inferior o igual a 0,127 mm, en rollos de una anchura superior o igual a 45,7 cm pero inferior o igual a 132 cm, presentado en soporte antiadherente con una fuerza de pelado de un valor inicial no inferior a 15N/25 mm (medido con arreglo a la norma ASTM D3330) | 0 % | 31.12.2014 |
ex36010000 | 10 | Polvo pirotécnico en gránulos de forma cilíndrica, compuesto de nitrato de estroncio o nitrato de cobre en una solución de nitroguanidina, aglutinante y aditivos, utilizado como componente en los dispositivos de inflado de bolsa de aire (airbag) [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex37013000 | 10 | Plancha para tipografía en relieve, del tipo de los utilizado para la impresion sobre papel prensa, constituida por un soporte metálico revestido de una cara de fotopolímero de espesor superior o igual a 0,2 mm pero inferior o igual a 0,8 mm, no cubierta de una película de protección que puede retirarse, de espesor inferior o igual a 1 mm | 0 % | 31.12.2013 |
ex37013000 | 20 | Placa fotosensible compuesta por una capa de fotopolímero colocada sobre una hoja de poliéster de un espesor total superior a 0,43 mm pero no superior a 3,18 mm | 0 % | 31.12.2014 |
ex37019900 | 10 | Placa de cuarzo o de vidrio, revestida de una película de cromo y cubierta de una capa de resina fotosensible o electronsensible, destinada a la fabricación de máscaras para los productos de las partidas 8541 y 8542 [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex37059090 | 10 | Fotomáscaras para la transferencia fotográfica de trazados de diagramas de circuito a obleas semiconductoras | 0 % | 31.12.2014 |
ex37071000 | 10 | Emulsiones fotosensible destinada a la sensibilización de discos de silicio [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex37071000 | 15 | Emulsión de sensibilización compuesta por: una cantidad no superior al 12 % en peso de éster de ácido diazooxonaftalenosulfónicoresinas fenólicasen una solución que contenga, como mínimo, acetato de 2-metoxi-1-metiletilo o lactato de etilo o 3-metoxipropionato de metilo o 2-heptanona | 0 % | 31.12.2013 |
ex37071000 | 25 | Emulsión de sensibilización compuesta por: resinas fenólicas o acrílicasuna cantidad de precursor de un ácido sensible a la luz del 2 % en peso, como máximo,en una solución que contenga acetato de 2-metoxi-1-metiletilo, o lactato de etilo | 0 % | 31.12.2013 |
ex37071000 | 30 | Preparado a base de polímero acrílico fotosensible, con pigmentos, acetato de 2-metoxi-1-metiletilo y ciclohexanona, tanto con 3-etoxipropionato de etilo como sin esta sustancia | 0 % | 31.12.2013 |
ex37071000 | 35 | Emulsión o preparado de sensibilización compuesto por uno o varios de los siguientes elementos: polímeros de acrilato,polímeros de metacrilato,derivados de polímeros de estireno,con un contenido en peso inferior o igual al 7 % de precursores de ácidos fotosensibles disueltos en un disolvente orgánico que contenga al menos acetato de 1-metil-2-metoxietilo | 0 % | 31.12.2016 |
ex37079090 | 70 |
ex37071000 | 40 | Emulsión sensibilizante, compuesta de no más del 10 % en peso de ésteres de naftoquinonadiazida,2 % o más, pero nunca más del 20 %, en peso de copolímeros de hidroxiestirenono más del 7 % en peso de derivados epoxídicosdisueltos en acetato de1-etoxi-2-propil y/o lactato de etilo | 0 % | 31.12.2016 |
ex37071000 | 45 | Emulsión fotosensible compuesta de poliisopropeno ciclado con: un contenido de xileno igual o superior al 55 % pero no superior al 75 % en peso, yun contenido de etilbenceno igual o superior al 12 % pero no superior al 18 % en peso | 0 % | 31.12.2014 |
ex37071000 | 50 | Emulsión fotosensible con un contenido en peso: igual o superior al 20 % pero no superior al 45 % de copolímeros de acrilatos y/o metacrilatos y derivados de hidroxiestirenoigual o superior al 25 % pero ino superior al 50 % de disolvente orgánico que contenga, como mínimo, lactato de etilo y/o éter metílico de propilenglicoligual o superior al 5 % pero no superior al 30 % de acrilatosigual o inferior al 12 % de un fotoiniciador | 0 % | 31.12.2014 |
ex37079020 | 10 | Tinta seca en polvo o virador (tóner), constituido por un copolímero de estireno y acrilato de butilo y bien magnetita o bien negro de humo, para su empleo como revelador en la fabricación de cartuchos para transmisores de facsímiles, impresoras de ordenador o fotocopiadoras [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex37079020 | 20 | Tinta seca en polvo o virador (tóner), a base de resina poliólica, para su empleo como revelador en la fabricación de cartuchos para transmisores de facsímiles, impresoras de ordenador o fotocopiadoras [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex37079020 | 40 | Tinta seca en polvo o virador (tóner), a base de resina de poliéster, fabricada mediante un proceso de polimerización, para su empleo como revelador en la fabricación de cartuchos para transmisores de facsímiles, impresoras de ordenador o fotocopiadoras [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex37079090 | 10 | Revestimiento anti-reflectante, compuesto de un polímero metacrílico modificado, con un contenido, en peso, de polímero inferior o igual a 10 %, en forma de solución en acetato de 1-metil-2-metoxietilo y 1-metoxipropan-2-ol | 0 % | 31.12.2013 |
ex37079090 | 30 | Revestimiento anti-reflectante, en forma de solución acuosa, con un contenido, en peso, de: derivados perhalogenados de ácido sulfonico inferior o igual a 2 %,polímero vinílico inferior o igual a 1 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 91 |
ex37079090 | 40 | Revestimiento antireflectante en forma de solución acuosa, con un contenido en peso no superior a: un 2 % de ácido alquilsuflónico sin halógeno, yun 5 % de un polímero fluorado | 0 % | 31.12.2014 |
ex37079090 | 80 | Revestimiento antirreflectante compuesto por un polímero de siloxano o un polímero orgánico con un grupo hidroxifenólico modificado por un grupo cromóforo, en forma de solución de un disolvente orgánico que contenga acetato de 1-etoxi-2-propanol o de 1-metil-2-metoxietilo con un contenido de polímero en peso inferior o igual al 10 % | 0 % | 31.12.2015 |
ex37079090 | 85 | Rollos compuestos de: una capa seca de resina acrílica fotosensible conuna hoja de protección de poli(tereftalato de etileno), por una cara, yuna hoja de protección de polietileno, por la otra | 0 % | 31.12.2014 |
ex38012090 | 10 | Grafito coloidal en suspensión en agua, destinado a utilizarse como revestimiento interior de tubos catódicos en color [1] | 0 % | 31.12.2013 |
38059010 | | Aceite de pino | 1,7 % | 31.12.2013 |
ex38061000 | 20 | Resina fenólica modificada con colofonia, con un contenido de colofonia superior o igual al 60 % pero inferior o igual al 75 %,con un índice de acidez no superior a 25,del tipo utilizado en la impresión en offset | 0 % | 31.12.2016 |
ex38089190 | 10 | Indoxacarb (ISO) y su isómero (R), fijados sobre un soporte de dióxido de silicio | 0 % | 31.12.2013 |
ex38089190 | 30 | Preparación que contiene endosporas y cristales de proteínas derivadas de: Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai y kurstaki o,Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki o,Bacillus thuringiensis subsp. israelensis o,Bacillus thuringiensis subsp. aizawai o,Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis | 0 % | 31.12.2014 |
ex38089190 | 40 | Spinosad (ISO) | 0 % | 31.12.2013 |
ex38089190 | 50 | Virus de la polihedrosis nuclear de Spodoptera exigua (SeNPV) en suspensión acuosa de glicerol | 0 % | 31.12.2013 |
ex38089290 | 10 | Fungicida en forma de polvo, con un contenido, en peso, de himexazol (ISO) superior o igual al 65 % pero inferior o igual al 75 %, sin acondicionar para la venta al por menor | 0 % | 31.12.2013 |
ex38089290 | 30 | Preparación consistente en una suspensión en agua de piritiona cíncica (DCI), con un contenido en peso: igual o superior al 24 % pero no superior al 26 % de piritiona cíncica (DCI), oigual o superior al 39 % pero no superior al 41 % de piritiona cíncica (DCI) | 0 % | 31.12.2013 |
ex38089290 | 50 | Preparaciones a base de piritiona de cobre | 0 % | 31.12.2014 |
ex38089315 | 10 | Preparado a base de un concentrado con un contenido en peso igual o superior al 45 % pero no superior al 55 % del principio activo herbicida Penoxsulam en suspensión acuosa | 0 % | 31.12.2012 |
ex38089323 | 10 | Herbicida que contiene flazasulfurón (ISO) como sustancia activa | 0 % | 31.12.2014 |
ex38089327 | 20 | Solución orgánica de cletodim (ISO), con un contenido en peso de cletodim del 37 % (± 2 %) o del 70 % (± 2 %) | 0 % | 31.12.2012 |
ex38089327 | 40 | Preparación consistente en una suspensión de tepraloxidim (ISO), con: un contenido de tepraloxidim (ISO) igual o superior al 30 % en peso,y una fracción de petróleo compuesta de hidrocarburos aromáticos inferior o igual al 70 % en peso | 0 % | 31.12.2016 |
ex38089390 | 10 | Preparación en gránulos con un contenido en peso: igual o superior al 38,8 % pero no superior al 41,2 % de giberelina A3, oigual o superior al 9,5 % pero no superior al 10,5 % de giberelina A4 y A7 | 0 % | 31.12.2014 |
ex38089390 | 20 | Preparación compuesta de bencil(purin-6-il)amina en solución de glicol con un contenido en peso: igual o superior al 1,88 % pero no superior al 2,00 % de bencil(purin-6-il)aminadel tipo utilizado en los reguladores del crecimiento de las plantas | 0 % | 31.12.2015 |
ex38089390 | 30 | Solución acuosa con un contenido en peso: del 1,8 % de para-nitrofenolato de sodio,1,2 % de orto-nitrofenolato de sodio,0,6 % de 5-nitroguayacolato de sodiopara su uso en la fabricación de un regulador del crecimiento de las plantas [1] | 0 % | 31.12.2015 |
ex38089390 | 40 | Mezcla en forma de polvo blanco con un contenido en peso: igual o superior al 3 % pero no superior al 3,6 % de 1-metilciclopropeno con una pureza superior al 96 % ycon un contenido inferior al 0,05 % de cada una de las impurezas de 1-cloro-2-metilpropeno y de 3-cloro-2-metilpropenodestinada utilizarse con un generador específico en la fabricación de un regulador del crecimiento de frutas, hortalizas y plantas ornamentales tras la recolección [1] | 0 % | 31.12.2015 |
ex38089390 | 50 | Preparación en polvo con un contenido en peso: igual o superior al 55 % de giberelina A4,igual o superior al 1 % pero no superior al 35 % de giberelina A7,igual o superior al 90 % de giberelina A4 y giberelina A7 combinadas,no superior al 10 % de una combinación de agua y otras giberelinas presentes de forma naturaldel tipo utilizado en los reguladores del crecimiento de las plantas | 0 % | 31.12.2015 |
ex38089990 | 10 | Oxamil (ISO) en una solución de ciclohexanona y agua | 0 % | 31.12.2015 |
ex38099100 | 10 | Mezcla de metilfosfonato de metilo y de 5-etil-2-metil-2-oxo-1,3,2 λ5-dioxafosforán-5-ilmetilo y de metilfosfonato de bis(5-etil-2-metil-2-oxo-1,3,2 λ5-dioxafosforán-5-ilmetilo) | 0 % | 31.12.2013 |
ex38099200 | 10 | Producto antidifuminación para papel, compuesto de una mezcla de trisilicato de magnesio y de sal de monosodio de fosfato de 2,2′-metilenobis(4,6-di-terc-butilfenilo) | 0 % | 31.12.2013 |
ex38099200 | 20 | Antiespumante compuesto de una mezcla de oxidipropanol y de 2,5,8,11-tetrametildodec-6-ino-5,8-diol | 0 % | 31.12.2014 |
ex38101000 | 10 | Pasta de soldadura compuesta por una mezcla de metales y resina con un contenido, en peso: igual o superior al 70 %, pero no superior al 90 % de estañono superior al 10 % de uno de más de los siguientes metales: plata, cobre, bismuto, cinc o indiopara su utilización en la industria electrotécnica [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex38111900 | 10 | Solución con un contenido superior al 61 % pero no superior al 63 % en peso de metilciclopentadienil-tricarbonil-manganeso en un disolvente de hidrocarburos aromáticos, con un contenido en peso no superior al: 4,9 % de 1,2,4-trimetil-benceno,4,9 % de naftaleno, y0,5 % de 1,3,5-trimetil-benceno | 0 % | 31.12.2013 |
ex38112100 | 10 | Sales del ácido dinonilnaftalenosulfónico, en forma de solución en aceites minerales | 0 % | 31.12.2013 |
ex38112100 | 20 | Aditivos para aceites lubricantes, a base de compuestos orgánicos complejos de molibdeno, en forma de solución en aceite mineral | 0 % | 31.12.2013 |
ex38119000 | 10 | Sales de ácido dinonilnaftilsulfónico, en forma de solución en aceite mineral | 0 % | 31.12.2013 |
ex38121000 | 10 | Acelerador de la vulcanización a base de gránulos de difenilguanidina | 0 % | 31.12.2016 |
ex38123080 | 20 | Mezcla que contenga esencialmente sebacato de bis(2,2,6,6-tetrametil-1-octiloxi-4-piperidilo) | 0 % | 31.12.2013 |
ex38123080 | 30 | Estabilizantes compuestos con un contenido, en peso, de perclorato de sodio superior o igual al 15 % pero inferior o igual al 40 % y de 2-(2-metoxietoxi)etanol inferior o igual al 70 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex38123080 | 40 | Mezcla de: un 80 % (± 10 %) en peso de 10-etil-4,4-dimetil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-estannatetradecanoato de 2-etilhexilo, y deun 20 % (± 10 %) en peso de 10-etil-4-[[2-[(2-etilhexil)oxi]-2-oxoetil]tio]-4-metil-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-estannatetradecanoato de 2-etilhexilo | 0 % | 31.12.2013 |
ex38123080 | 50 | Preparación compuesta de poli-{[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)-imino]-1,3,5-triazina-2,4-diil][2-(2,2,6,6-tetrametilpiperidil)-amino]-hexametilen-[4-(2,2,6,6-tetrametilpiperidil)-imino]} (CAS RN 71878-19-8),con una longitud de cadena media de menos de cinco unidades monoméricas, y succinato de poli-(N-hidroxietil-2,2,6,6-tetrametil-4-hidroxi-piperidilo) (CAS RN 65447-77-0) | 0 % | 31.12.2016 |
ex38140090 | 20 | Mezcla con un contenido, en peso, de: 1-metoxipropan-2-ol superior o igual al 69 % pero inferior o igual a 71 %,acetato de 1-metil-2-metoxietilo superior o igual al 29 % pero inferior o igual a 31 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex38140090 | 40 | Mezclas azeotrópicas que contengan isómeros de éter de nonafluorobutilo y metilo y/o de éter de nonafluorobutilo y etilo | 0 % | 31.12.2013 |
ex38151200 | 10 | Catalizador, en forma de gránulos o de anillos de diámetro superior o igual a 3 mm pero inferior o igual a 10 mm, compuesto de plata sobre un soporte de óxido de aluminio, con un contenido de plata superior o igual al 8 % en peso pero inferior o igual al 40 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex38151200 | 20 | Polvo catalizador de platino sobre soporte de carbono, con un contenido en peso igual o superior al 9,5 % pero no superior al 10,5 % de platino, para su uso como catalizador de celdas de combustible [1] | 0 % | 31.12.2015 |
ex38151200 | 30 | Catalizadores de aleación de platino sobre soporte de carbono, con un contenido en peso igual o superior al 11 % pero no superior al 12,6 % de platino, para su uso como catalizador de celdas de combustible [1] | 0 % | 31.12.2015 |
ex38151990 | 10 | Catalizador, compuesto de trióxido de cromo o de trióxido de dicromo fijado sobre un soporte de dióxido de silicio, con un volumen de poro, según la norma de absorción de nitrógeno, superior o igual a 2 cm3/g | 0 % | 31.12.2013 |
ex38151990 | 15 | Catalizador, en forma de polvo, compuesto de un mezcla de óxidos de metales fijados sobre un soporte de dióxido de silicio, con un contenido en peso de molibdeno, bismuto y hierro expresado juntos superior o igual a 20 % pero inferior o igual a 40 %, destinado a utilizarse en la fabricación de acrilonitrilo [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex38151990 | 30 | Catalizador con un contenido de tetracloruro de titanio sobre un soporte de dicloruro de magnesio, destinado a utilizarse en la fabricación de polipropileno [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex38151990 | 40 | Catalizador, en forma de esferas de diámetro superior o igual a 4,2 mm pero inferior o igual a 9 mm, compuesto de una mezcla de óxidos de metales conteniendo esencialmente óxidos de molibdeno, vanadio y cobre, fijado sobre un soporte de dióxido de silicio y/o óxido de aluminio, destinado a utilizarse en la fabricación de ácido acrílico [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex38151990 | 41 | Catalizadores en comprimidos, compuestos en un 60 % (± 2 %) en peso de óxido de cobre, sobre un soporte de óxido de alumnio | 0 % | 31.12.2012 |
ex38151990 | 50 | Catalizador constituido por compuestos organo-metálicos de titanio, de magnesio y de aluminio sobre un soporte de dióxido de silicio, en forma de suspensión en tetrahidrofurano | 0 % | 31.12.2013 |
ex38151990 | 60 | Catalizador compuesto de trióxido de dicromo, fijado sobre un soporte de óxido de aluminio | 0 % | 31.12.2013 |
ex38151990 | 65 | Catalizador compuesto de ácido fosfórico fijado químicamente a un soporte de dióxido de silicio | 0 % | 31.12.2013 |
ex38151990 | 70 | Catalizador constituido por compuestos organo-metálicos de aluminio y de circonio, fijados sobre un soporte de dióxido de silicio | 0 % | 31.12.2013 |
ex38151990 | 75 | Catalizador constituido por compuestos organo-metálicos de aluminio y de cromo, fijados sobre un soporte de dióxido de silicio | 0 % | 31.12.2013 |
ex38151990 | 80 | Catalizador constituido por compuestos organo-metálicos de magnesio y de titanio, fijados sobre un soporte de dióxido de silicio, en forma de suspensión en aceites minerales | 0 % | 31.12.2013 |
ex38151990 | 85 | Catalizador constituido por compuestos organo-metálicos de aluminio, magnesio y titanio, fijados sobre un soporte de dióxido de silicio, en forma de polvo | 0 % | 31.12.2013 |
ex38151990 | 86 | Catalizador compuesto de tetracloruro de titanio sobre un soporte de dicloruro de magnesio, destinado a la fabricación de poliolefinas [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex38159090 | 16 | Iniciador a base de dimetilaminopropil-urea | 0 % | 31.12.2012 |
ex38159090 | 20 | Catalizador, en forma de polvo, compuesto de una mezcla de tricloruro de titanio y cloruro de aluminio, con un contenido, en peso, de: titanio superior o igual al 20 % pero inferior o igual al 30 % ycloro superior o igual al 55 % pero inferior o igual al 72 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex38159090 | 30 | Catalizador constituido por una suspensión en aceites minerales: de complejos de tetrahidrofurano de cloruro de magnesio y cloruro de titanio(III); yde dióxido de siliciocon un contenido del 6,6 % (± 0,6 %) en peso de magnesio, ydel 2,3 % (± 0,2 %) en peso de titanio | 0 % | 31.12.2015 |
ex38159090 | 50 | Catalizador conteniendo tricloruro de titanio en forma de suspensión en hexano o heptano, con un contenido de titanio superior o igual al 9 % en peso pero inferior o igual al 30 %, calculado sobre producto libre de hexano o heptano | 0 % | 31.12.2013 |
ex38159090 | 70 | Catalizador, compuesto de una mezcla de formiato de (2-hidroxipropil)trimetilamonio y dipropilenglicoles | 0 % | 31.12.2013 |
ex38159090 | 71 | Catalizador, compuesto de hexanoato de N-(2-hidroxipropilamonio)diazabiciclo (2,2,2) octano-2-etilo, disuelto en etano-1,2-diol | 0 % | 31.12.2016 |
ex38159090 | 77 | Polvo catalizador en suspensión acuosa con un contenido, en peso: igual o superior al 1 % pero no superior al 3 %, de paladio,igual o superior al 0,25 % pero no superior al 3 %, de plomo,igual o superior al 0,25 % pero no superior al 0,5 %, de hidróxido de plomo,igual o superior al 5,5 % pero no superior al 10 %, de aluminio,igual o superior al 4 % pero no superior al 10 %, de magnesio,igual o superior al 30 % pero no superior al 50 %, de dióxido de silicio | 0 % | 31.12.2013 |
ex38159090 | 80 | Catalizador constituido esencialmente por ácido dinonilnaftalenodisulfónico en forma de solución en isobutanol | 0 % | 31.12.2013 |
ex38159090 | 81 | Catalizador, con un contenido, en peso, de 2-etilhexanoato de (2-hidroxi-1-metiletil)trimetilamonio superior o igual al 69 % pero inferior o igual a 79 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex38159090 | 84 | Catalizador en polvo con un contenido de óxidos de cobre, cromo y hierro no inferior al 96 % en peso | 0 % | 31.12.2013 |
ex38159090 | 85 | Catalizador a base de aluminosilicato (zeolita), destinado a la alquilación de hidrocarburos aromáticos, a la transalquilación de hidrocarburos alquilaromáticos o a la oligomerización de olefinas [1] | 0 % | 31.12.2012 |
ex38159090 | 86 | Catalizador, en forma de barritas cilíndricas, compuesto de silicato de aluminio (zeolita), con un contenido, en peso, de óxidos de metales de las tierras raras superior o igual al 2 % pero inferior o igual al 3 % y de óxido de disodio inferior al 1 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex38159090 | 87 | Iniciador de reacción, compuesto de peroxidicarbonato de diisopropilo, en forma de solución en dicarbonato de dialilo y 2,2′-oxidietilo | 0 % | 31.12.2013 |
ex38159090 | 88 | Catalizadores compuestos de tetracloruro de titanio y de cloruro de magnesio, con un contenido, en producto exento de aceite y hexano, de: titanio superior o igual al 4 % pero inferior o igual al 10 % en pesomagnesio superior o igual al 10 % pero inferior o igual al 20 % en peso | 0 % | 31.12.2013 |
ex38159090 | 89 | Bacterias Rhodococcus rhodocrous J1 que contengan enzimas, suspendidas en un gel de poliacrilamida o en agua, destinadas a su utilización como catalizadores en la producción de acrilamida por hidratación de acrilonitrilo [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex38170050 | 10 | Mezcla de alquilbencenos (C14-26) con un contenido, en peso: igual o superior al 35 % pero no superior al 60 % de eicosilbenceno,igual o superior al 25 % pero no superior al 50 % de docosilbencenoigual o superor al 5 % pero no superior al 25 % de tetracosilbenceno | 0 % | 31.12.2013 |
ex38170080 | 10 | Mezcla de alquilnaftalenos con un contenido en peso superior o igual al: 88 % pero inferior al 98 % de hexadecilnaftalenosuperior o igual al 2 % pero inferior al 12 % de dihexadecilnaftaleno | 0 % | 31.12.2013 |
ex38170080 | 20 | Mezcla de alquilbencenos ramificados, formada sobre todo por dodecilbencenos | 0 % | 31.12.2013 |
ex38190000 | 20 | Fluido hidráulico resistente al fuego a base de éster fosfórico | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249015 | 10 | Silicato de aluminio ácido (zeolita artificial del tipo Y) en forma de sodio, con un contenido de sodio, expresado en óxido de sodio, en peso, inferior o igual al 11 %, en forma de barritas cilíndricas | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 05 | Mezcla de monómero de acrilato de metilo y de monómero de acrilato de butilo en una solución de xileno y acetato de butilo, con un contenido en peso de solventes superior al 54 % pero inferior o igual al 56 % | 0 % | 31.12.2014 |
ex38249097 | 06 | Parafina con un nivel de cloración igual o superior al 70 % | 0 % | 31.12.2014 |
ex38249097 | 07 | Película compuesta de óxidos de bario o de calcio combinados con óxidos de titanio o de circonio, en un aglutinante acrílico | 0 % | 31.12.2014 |
ex38249097 | 08 | Mezcla de isómeros de divinilbenceno y de isómeros de etilvinilbenceno, con un contenido en peso de divinilbenceno igual o superior al 56 % pero no superior al 80 % | 0 % | 31.12.2014 |
ex38249097 | 09 | Preparaciones anticorrosión, constituidas por sales del ácido dinonilnaftalenosulfónico: sobre un soporte de cera mineral, modificada químicamente o no, oen forma de solución en disolventes orgánicos | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 10 | Bauxita calcinada (refractaria) | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 11 | Mezcla de fitosteroles, no en polvo, con un contenido en peso: Igual o superior al 40 %, pero igual o inferior al 58 % de beta-sitosterolesIgual o superior al 20 % pero igual o inferior al 28 % de campesterolesIgual o superior al 14 %, pero igual o inferior a 23 % de estigmasteroles0 % o superior, pero igual o inferior al 15 % de otros esteroles | 0 % | 31.12.2014 |
ex38249097 | 12 | Oligómero de tetrafluoretileno, con un grupo final de yodoetilo | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 13 | Preparados con un mínimo del 92 % y un máximo del 96,5 % en peso de 1,3:2,4-bis-O-(4-metilbenciliden)-D-glucitol y también con derivados de ácidos carboxílicos y un sulfato de alquilo | 0 % | 31.12.2016 |
ex38249097 | 14 | Fosfonato-fenato de calcio, disuelto en aceite mineral | 0 % | 31.12.2016 |
ex38249097 | 15 | Silicoaluminofosfato estructurado | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 16 | Mezcla de bis{4-(3-(3-fenoxicarbonilamino)tolil)ureido}fenilsulfona, difeniltolueno-2,4-dicarbamato y 1-[4-(4-aminobencenosulfonil)-fenil]-3-(3-fenoxicarbonilamino-tolil)-urea | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 17 | Mezcla de acetatos de 3-butilen-1,2-diol con un contenido en peso igual o superior al 65 % pero no superior al 90 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 20 | Preparación compuesta por 83 % o más, en peso, de 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindeno (diciclopentadieno), caucho sintético, con un contenido, en peso, o no de triciclopentadieno superior o igual al 7 %, y: bien un compuesto de aluminio-alquilo,o bien un complejo orgánico de volframioo bien un complejo orgánico de molibdeno | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 21 | Mezcla de (1-metiletiliden)bis(4,1-fenilenoxi-2,1-etanodiiloxi-2,1-etanodiil)éster del ácido 2-propenoico, con (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazina-1,3,5(2H,4H,6H)-triil)tri-2,1-etanodiil éster del ácido 2-propenoico, y 1-hidroxi-ciclohexil-fenil- cetona en solución de metil-etil-cetona y tolueno | 0 % | 31.12.2014 |
ex38249097 | 22 | Preparados con un mínimo del 47 % en peso de 1,3:2,4-bis-O-benciliden-D-glucitol | 0 % | 31.12.2016 |
ex38249097 | 23 | Mezcla de acrilatos de uretano, glicoldiacrilato de tripropileno, acrilato de bisfenol A etoxilado y diacrilato poli(etilenglicol) 400 | 0 % | 31.12.2014 |
ex38249097 | 24 | Solución de (clorometil)bis-(4-fluorofenil)metilsilano con una concentración nominal del 65 % en tolueno | 0 % | 31.12.2015 |
ex38249097 | 25 | Placas de tantalato de litio, no impurificadas | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 27 | Preparación consistente en una mezcla de 2,4,7,9-tetrametildec-5-ina-4,7-diol y propan-2-ol | 0 % | 31.12.2015 |
ex38249097 | 28 | Preparación con un contenido en peso: igual o superior al 85 % pero no superior al 95 % de α-4-(2-ciano-2-butoxicarbonil)vinil-2-metoxi-fenil-ω-hidroxihexa(oxietileno), eigual o superior al 5 % pero no superior al 15 % de monopalmitato de polioxietileno (20) sorbitán | 0 % | 31.12.2015 |
ex38249097 | 29 | Preparación constituída esencialmente por γ-butirolactona y sales de amonio cuaternario, destinada a la fabricación de condensadores electrolíticos [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 30 | 2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diol, hidroxietilada | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 34 | Mezcla de fitosteroles, en forma de polvo cristalino céreo, con un contenido, en peso, de 36 % o más, pero no más de 79 % de sitosterol,15 % o más, pero no más de 34 % de sitostanol,4 % o más, pero no más de 25 % de campesterol y0 % o más, pero no más de 14 % de campestanol | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 36 | Preparado a base de etoxilato de 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecin-5,8-diol | 0 % | 31.12.2012 |
ex38249097 | 37 | Mezcla de cristales líquidos destinada a la fabricación de pantallas [1] | 0 % | 31.12.2012 |
ex38249097 | 38 | Preparado a base de carbonatos de alquilo que contiene asimismo un absorbente de rayos ultravioletas, utilizado en la fabricación de lentes de gafas [1] | 0 % | 31.12.2012 |
ex38249097 | 39 | Mezcla con un contenido, en peso, de metacrilato de 2-hidroxietilo superior o igual al 40 % pero inferior o igual al 50 % y éster de glicerol de ácido bórico superior o igual al 40 % pero inferior o igual al 50 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 40 | Ácido azelaico con una pureza superior o igual al 75 % en peso pero inferior o igual al 85 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 42 | Mezcla de óxidos de metales, en forma de polvo, con un contenido, en peso, de: bien bario, neodimio o magnesio superior o igual al 5 % y titanio superior o igual al 15 %,o bien plomo superior o igual al 30 % y niobio superior o igual al 5 %,destinada a utilizarse en la fabricación de películas dieléctricas o destinada a utilizarse como material dieléctrico en la fabricación de condensadores cerámicos de capas múltiples [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 44 | Mezcla de fitoesteroles, salvo en forma de polvo, con un contenido en peso: igual o superior al 75 % de esteroles,igual o inferior al 25 % de estanoles,para su utilización en la fabricación de estanoles/esteroles o ésteres de estanol/esterol [1] | 0 % | 31.12.2012 |
ex38249097 | 45 | Preparación constituída esencialmente por etilenglicol y: bien dietilenglicol, ácido dodecandioico y amoníaco,o bien N,N-dimetilformamida,o bien γ-butirolactona,o bien óxido de silicio,o bien hidrogenoazelato de amonio,o bien hidrogenoazelato de amonio y óxido de silicio,o bien ácido dodecandioico, amoníaco y óxido de silicio,destinada a la fabricación de condensadores electrolíticos [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 46 | Endurecedor para resina epoxi a base de anhídrido de ácido carboxílico, en forma liquida, de peso específico a 25 °C superior o igual a 1,15 g/cm3 pero inferior o igual a 1,20 g/cm3 | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 47 | 4-metoxisalicilaldehído, disuelto en N-metilpirrolidona | 0 % | 31.12.2012 |
ex38249097 | 52 | Bis[(2-benzoilfenoxi)acetato] de poli(tetrametilenglicol) con una cadena de polímeros de longitud media inferior a 5 unidades monoméricas | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 53 | Bis(p-dimetil)aminobenzoato de poli(etileno glicol) con una cadena de polímeros de longitud media inferior a 5 unidades monoméricas | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 54 | 2-Hidroxibenzonitrilo, em forma de una disolución en N,N-dimetilformamida, con un contenido, en peso, de 2-hidroxibenzonitrilo superior o igual al 45 % pero inferior o igual al 55 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 58 | N2-[1-(S)-Etoxicarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoroacetil-L-lisil-N2-carboxi anhidrido en solución de diclorometano al 37 % | 0 % | 31.12.2015 |
ex38249097 | 59 | 3′,4′,5′-Trifluorobifenil-2-amina, en forma de solución en tolueno, con un contenido en peso igual o superior al 80 % pero no superior al 90 % de 3′,4′,5′-trifluorobifenil-2-amina | 0 % | 31.12.2015 |
ex38249097 | 60 | α-Fenoxicarbonil-ω-fenoxipoli[oxi(2,6-dibromo-1,4-fenileno) isopropilideno(3,5-dibromo-1,4-fenileno)oxicarbonil] | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 62 | Magnesia electrofundida con un contenido superior o igual al 15 % de trióxido de dicromo | 0 % | 31.12.2016 |
ex38249097 | 63 | Trietilborano, en forma de solución en tetrahidrofurano | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 64 | Silicato de aluminio y sodio, en forma de esferas de diámetro: bien superior o igual a 1,6 mm pero inferior o igual a 3,4mm,o bien superior o igual a 4 mm pero inferior o igual a 6mm | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 65 | Preparación con un contenido: de 1,2,3-tridesoxi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metilen]-nonitol superior o igual al 89 % pero inferior o igual al 98,9 % en peso,de colorantes superior o igual al 0,1 % pero inferior o igual al 1 % en peso,de fluoropolímeros superior o igual al 1 % pero inferior o igual al 10 % en peso | 0 % | 31.12.2016 |
ex38249097 | 66 | Mezcla de terc-alquilaminas primarias | 0 % | 31.12.2014 |
ex38249097 | 70 | Pasta con un contenido de cobre en peso igual o superior al 75 % pero no superior al 85 %, y que contenga asimismo óxidos inorgánicos, etil-celulosa y un disolvente | 0 % | 31.12.2012 |
ex38249097 | 72 | Solución con un contenido, en peso, de 2,4,6-trimetilbenzaldehído superior o igual al 80 % en acetona | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 73 | Partículas de dióxido de silicio sobre los que hay enlazados covalentemente compuestos orgánicos, destinadas a utilizarse en la fabricación de columnas de cromatografía de líquidos de alta resolución (CLAR, HPLC) y de cartuchos de preparación de muestras [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 75 | Bis[(9-oxo-9H-tioxanten-1-iloxi)acetato] de poli(tetrametilenglicol) con una cadena de polímeros de longitud media inferior a 5 unidades monoméricas | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 77 | Dietilmetoxiborano, en forma de solución en tetrahidrofurano | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 78 | Mezcla de fitosteroles obtenidos a partir de madera y de aceites a base de madera ("tall oil"), en forma de polvo de granulometría no superior a 300 μm y con un contenido en peso: igual o superior al 60 % pero no superior al 80 % de sitosteroles;no superior al 15 % de campesteroles;no superior al 5 % de estigmasteroles; yno superior al 15 % de betasitostanoles | 0 % | 31.12.2012 |
ex38249097 | 79 | Mezcla de 80 % (± 10 %) de 1-[2-(2-aminobutoxi)etoxi]but-2-ilamina y de 20 % (± 10 %) de 1-({[2-(2-aminobutoxi)etoxi]metil} propoxi)but-2-ilamina | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 82 | α-(2,4,6-Tribromofenil)-ω-(2,4,6-tribromofenoxi)poli[oxi(2,6-dibromo-1,4-fenileno)isopropilideno(3,5-dibromo-1,4-fenileno)oxicarbonilo] | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 84 | Producto de reacción, con un contenido, en peso, de: óxido de molibdeno superior o igual al 1 % pero inferior o igual a 40 %,óxido de níquel superior o igual al 10 % pero inferior o igual a 50 %,óxido de volframio superior o igual al 30 % pero inferior o igual a 70 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 88 | Producto de reacción oligomérica, compuesto de bis(4-hidroxifenil) sulfona y 1,1′-oxibis(2-cloroetano) | 0 % | 31.12.2014 |
ex38249097 | 89 | Oligómero de tetrafluoroetileno, con grupos terminales tetrafluoroiodoetil | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 90 | Esferas huecas de aluminosilicato fundido, con 65 - 80 % de aluminosilicato amorfo y con las características siguientes: punto de fusión de entre 1600 °C y 1800 °C,densidad de 0,6 – 0,8 g/cm3,destinadas a utilizarse en la fabricación de filtros de partículas para vehículos de motor [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 92 | Preparado compuesto de 2,4,7,9-tetrametildec-5-ino-4,7-diol y de dióxido de silicio | 0 % | 31.12.2014 |
ex38249097 | 95 | Mezcla de fitoesteroles, en forma de copos y bolitas, con un contenido de esteroles igual o superior al 80 % en peso y de estanoles igual o inferior al 4 % en peso | 0 % | 31.12.2014 |
ex38249097 | 97 | Preparaciones con un contenido de fluorofosfato de litio superior o igual al 10 % pero inferior o igual al 20 % en peso o de perclorato de litio superior o igual al 5 % pero inferior o igual al 10 % en peso, en mezclas de disolventes orgánicos | 0 % | 31.12.2013 |
ex39011010 | 10 | Polietileno lineal de baja densidad, con una densidad relativa superior o igual a 0,90 pero inferior o igual a 0,95, y con un contenido: de etileno del 96 % (± 1 %) en peso, yde hexeno inferior o igual al 4 % en peso | 0 % | 31.12.2016 |
ex39012090 | 30 |
ex39011090 | 20 | Polietileno, en forma de gránulos, de densidad de 0,925 (± 0,0015), de índice de flujo de fusión (melt flow index) de 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), destinado a la fabricación de hojas sopladas con un valor de turbidez inferior o igual al 6 % y una elongación de ruptura (MD/TD) de 210/340 [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex39011090 | 30 | Gránulos de polietileno, con un contenido de cobre superior o igual al 15 % pero inferior o igual al 25 % en peso | 0 % | 31.12.2016 |
ex39012090 | 10 | Polietileno, en una de las formas señaladas en la nota 6 b) del capítulo 39, de densidad superior o igual a 0,945 pero inferior o igual a 0,985, destinado a la fabricación de películas para cintas entintadas de máquinas de escribir o cintas entintadas similares [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex39012090 | 20 | Polietileno con un contenido de mica superior o igual al 35 % en peso pero inferior o igual al 45 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex39013000 | 80 | Copolímero de etileno y acetato de vinilo con un contenido en peso de acetato de vinilo igual o superior al 27,8 % pero no superior al 29,3 %,con un índice de flujo de fusión ("melt flow index") igual o superior a 22 g/10 min pero no superior a 28 g/10 min,con un contenido de monómero de acetato de vinilo no superior a 15 mg/kg | 0 % | 31.12.2015 |
ex39013000 | 82 | Copolímero de etileno y acetato de vinilo con un contenido en peso de acetato de vinilo igual o superior al 9,8 % pero no superior al 10,8 %,con un índice de flujo de fusión ("melt flow index") igual o superior a 2,5 g/10 min pero no superior a 3,5 g/10 min,con un contenido de monómero de acetato de vinilo no superior a 15 mg/kg | 0 % | 31.12.2015 |
ex39019090 | 80 | Copolímero en bloque de etileno con octeno en forma de granulados: con una densidad relativa de 0,862, como mínimo, y 0,865, como máximo,con capacidad de estirarse hasta como mínimo el 200 % de su longitud original,con una histéresis del 50 (± 10) %.con una deformación permanente inferior o igual al 20 %,para su utilización en la fabricación de cubiertas de pañales para bebés [1] | 0 % | 31.12.2015 |
ex39019090 | 82 | Copolímero de etileno y ácido metacrílico | 0 % | 31.12.2015 |
ex39019090 | 91 | Resina de ionómero compuesta por la sal de un copolímero de etileno y de ácido metacrílico | 4 % | 31.12.2013 |
ex39019090 | 92 | Polietileno clorosulfonado | 0 % | 31.12.2013 |
ex39019090 | 93 | Copolímero de etileno, acetato de vinilo y monóxido de carbono, destinado a utilizarse como plastificante en la fabricación de láminas de impermeabilización autoprotegidas [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex39019090 | 94 | Mezcla de copolímero en bloque del tipo A-B, de poliestireno y de un copolímero de etileno-butileno, y de copolímero en bloque del tipo A-B-A, de poliestireno, de un copolímero etileno-butileno y de poliestireno, con un contenido de estireno inferior o igual al 35 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex39019090 | 97 | Polietileno clorado, en forma de polvo | 0 % | 31.12.2013 |
ex39021000 | 10 | Polipropileno sin plastificante y con un contenido de: aluminio inferior o igual a 7 mg/kg,hierro inferior o igual a 2 mg/kg,magnesio inferior o igual a 1 mg/kg,cloruro inferior o igual a 8 mg/kg | 0 % | 31.12.2013 |
ex39021000 | 20 | Polipropileno, sin plastificante, con un punto de fusión superior a 150 °C (según la norma ASTM D 3417),con una calor de fusión superior o igual a 15 J/g pero inferior o igual a 70 J/g,con una elongación de ruptura superior o igual a 1000 % (según la norma ASTM D 638),con un módulo de tracción (tensile modulus) superior o igual a 69 MPa pero inferior o igual a 379 MPa (según la norma ASTM D 638) | 0 % | 31.12.2013 |
ex39021000 | 30 | Polipropileno, con un contenido inferior o igual al 1 mg/kg de aluminio, 0,05 mg/kg de hierro, 1 mg/kg de magnesio y 1 mg/kg de cloruro, destinado a utilizarse en la fabricación de envases para lentillas de contacto desechables [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex39021000 | 40 | Polipropileno sin plastificante: con una resistencia a la tracción de 32-60MPa (determinada mediante el método ASTM D638);con una resistencia a la flexión de 50-90MPa (determinada mediante el método ASTM D790);con un índice de fluidez en caliente a 230 °C/ 2,16 kg de 5-15 g/10 min (determinado mediante el método ASTM D1238);con un contenido en peso de polipropileno igual o superior al 40 % pero no superior al 80 %;con un contenido en peso de fibra de vidrio igual o superior al 10 % pero no superior al 30 %;con un contenido en peso de mica igual o superior al 10 % pero no superior al 30 % | 0 % | 31.12.2014 |
ex39021000 | 50 | Polipropileno muy isotáctico (HIPP), coloreado o sin colorear, destinado a la fabricación de componentes de plástico para ambientadores y dotado de las siguientes propiedades: una densidad igual o superior a 0,880 g/cm3 pero no superior a 0,913 g/cm3 (determinada mediante el método de ensayo ASTM D1505),una resistencia a la tracción igual o superior a 350 kg/cm2 pero no superior a 390 kg/cm2 (determinada mediante el método de ensayo ASTM D638)una temperatura de distorsión por calor igual o superior a 135 °C bajo una presión de 0,45 MPa (determinada mediante el método de ensayo ASTM 648) [1] | 0 % | 31.12.2015 |
ex39022000 | 10 | Poliisobutileno, con un peso molecular medio en número (Mn) superior o igual a 700 pero inferior o igual a 800 | 0 % | 31.12.2013 |
ex39022000 | 20 | Poliisobuteno hidrogenado, en forma líquida | 0 % | 31.12.2013 |
ex39023000 | 91 | Copolímero en bloque del tipo A-B de poliestireno y de un copolímero de etileno y propileno, con un contenido de estireno inferior o igual al 40 %, en una de las formas señaladas en la nota 6 b) del capítulo 39 | 0 % | 31.12.2013 |
ex39023000 | 95 | Copolímero en bloque del tipo A-B-A compuesto de: un copolímero de propileno y etileno, yun 21 % (± 3 %) en peso de poliestireno | 0 % | 31.12.2016 |
ex39023000 | 97 | Copolímero de etileno y propileno líquido con: una temperatura de inflamación igual o superior a 250 °C,un índice de viscosidad igual o superior a 150,un peso molecular medio en número (Mn) superior o igual a 650 | 0 % | 31.12.2016 |
ex39029090 | 52 | Mezcla amorfa de copolímero de polialfaolefina de poli(propileno-co-1-buteno) y resina hidrocarbonada de petróleo | 0 % | 31.12.2013 |
ex39029090 | 55 | Elastómero termoplástico, con una estructura de copolímero en bloque del tipo A-B-A de poliestireno, poliisobutileno y poliestireno con un contenido en peso de poliestireno igual o superior al 10 % pero no superior al 35 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex39029090 | 60 | Resina 100 % alifática no hidrogenada (polímero), con las siguientes características: líquida a temperatura ambienteobtenida mediante pollimerización catiónica de monómeros de alqueno C-5con un peso molecular promedio, en número (Mn), de 370 (± 50)con un peso molecular promedio, en peso (Mw), de 500 (± 100) | 0 % | 31.12.2014 |
ex39029090 | 84 | Mezcla de copolímero en bloque estirénico hidrogenado, cera de polietileno y resina pegajosa, en forma de granulados, con un contenido en peso de: 70 (± 5) % de copolímero en bloque estirénico,15 (± 5) % de cera de polietileno, y15 (± 5) % de resina pegajosa,con las siguientes propiedades físicas:capacidad de estirarse hasta como mínimo el 200 % de su longitud original,histéresis del 50 (± 10) %.deformación permanente no superior al 20 %,para su utilización en la fabricación de pañales y de cubiertas de pañales para bebés [1] | 0 % | 31.12.2015 |
ex39029090 | 92 | Polímero de 4-metilpent-1-eno | 0 % | 31.12.2013 |
ex39029090 | 93 | Poli-alfa-olefina de viscosidad cinemática no inferior a 38 × 10-6m2s-1 (38 centistokes) a 100 °C, según el método ASTM D 445 | 0 % | 31.12.2016 |
ex39029090 | 98 | Poli-alfa-olefina sintética con una viscosidad a 100 ° Celsius (medida según el método ASTM D 445) entre 3 centistokes y 9 centistokes, y obtenida por polimerización de una mezcla de dodeceno y tetradeceno, con un contenido máximo de tetradeceno del 40 % | 0 % | 31.12.2016 |
ex39031100 | 10 | Gránulos de poliestireno expandible blanco con una conductividad térmica no superior a 0,034 W/mK para una densidad de 14,0 kg/m3 (± 1,5 kg/m3), que contengan un 50 % de material reciclado | 0 % | 31.12.2013 |
ex39031900 | 30 | Poliestireno cristalino con un punto de fusión igual o superior a 268 °C, pero no superior a 272 °C, y un punto de solidificación igual o superior a 232 °C, pero no superior a 242 °C, ya contenga o no aditivos y material de relleno | 0 % | 31.12.2016 |
ex39039090 | 10 | Pellets o gránulos de un copolímero de butadieno y estireno con: una densidad relativa de 1,05 (± 0,02),un índice del flujo de fusión de 200 °C/5 kg de 13 g/10 min (± 1 g/10 min) | 0 % | 31.12.2016 |
ex39039090 | 15 | Tinta seca en polvo o virador (tóner), constituida por un copolímero de estireno, acrilato de n-butilo, metacrilato de n-butilo, ácido metacrílico y cera de poliolefina, para su empleo como revelador en la fabricación de cartuchos para transmisores de facsímiles, impresoras de ordenador o fotocopiadoras [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex39039090 | 20 | Tinta seca en polvo o virador (tóner), constituida por un copolímero de estireno, acrilato de n-butilo, metacrilato de n-butilo y cera de poliolefina, para su empleo como revelador en la fabricación de cartuchos para transmisores de facsímiles, impresoras de ordenador o fotocopiadoras [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex39039090 | 25 | Tinta seca en polvo o virador (tóner), constituida por un copolímero de estireno y acrilato de n-butilo, ácido metacrílico y cera de poliolefina, para su empleo como revelador en la fabricación de cartuchos para transmisores de facsímiles, impresoras de ordenador o fotocopiadoras [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex39039090 | 30 | Pellets de un copolímero de butadieno y estireno con un punto de fusión de 85 °C (± 5 °C), con un contenido: de tris(tribromofenil)-triazina superior o igual al 2 % pero inferior o igual al 4 % en peso,de etano-1,2-bis(pentabromofenilo) superior o igual al 5 % pero inferior o igual al 10 % en peso,de trióxido de antimonio superior o igual al 3 % pero inferior o igual al 5 % en peso | 0 % | 31.12.2016 |
ex39039090 | 35 | Copolímero de α-metilestireno y estireno, con un punto de ablandamiento superior a 113 °C | 0 % | 31.12.2013 |
ex39039090 | 40 | Copolímero de estireno, de α-metilestireno y de ácido acrílico, con un peso molecular medio en número (Mn) superior o igual a 500 pero inferior o igual a 6000 | 0 % | 31.12.2013 |
ex39119099 | 50 |
ex39039090 | 45 | Copolímero de gránulos de estireno en formas primarias, con un contenido: de estireno del 91 % (± 0,5 %) en peso,de butadieno del 8 % (± 0,8 %) en peso,de aditivos (colorante) del 1 % (± 0,04 %) en peso | 0 % | 31.12.2016 |
ex39039090 | 50 | Copolímero cristalino de estireno y p-metilestireno: con un punto de fusión igual o superior a 240 °C pero inferior a 260 °C,con un contenido en peso de p-metilestireno igual o superior al 5 % pero no superior al 15 % | 0 % | 31.12.2015 |
ex39039090 | 65 | Copolímero de estireno, acrilato de butilo, metacrilato de butilo, metacrilato de metilo y ácido acrílico, en forma de polvo, con un contenido, en peso, de estireno de 81 % (± 1 %), acrilato de butilo de 6 % (± 1 %), metacrilato de butilo de 5 % (± 1 %), metacrilato de metilo de 7 % (± 1 %) y ácido acrílico de 1 % (± 0,5 %) | 0 % | 31.12.2013 |
ex39039090 | 75 | Copolímero de estireno y de pirrolidona de vinilo, con un contenido, en peso, de sulfato de sodio y dodecilo inferior o igual al 1 %, en forma de emulsión acuosa, destinado a la fabricación de productos de la subpartida 33052000 o de tinte para el pelo de la subpartida 330590 [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex39039090 | 80 | Copolímero de estireno y divinilbenceno en gránulos con un diámetro de 150 μm, como mínimo, y 800 μm, como máximo y un contenido, en peso, del 65 % de estireno, como mínimo, ydel 25 % de divinilbenceno, como máximo,destinado a la fabricación de resinas de intercambio iónico [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex39039090 | 86 | Mezcla con un contenido en peso: igual o superior al 45 %, pero no superior al 65 %, de polímeros de estirenoigual o superior al 35 %, pero no superior al 45 %, de poli(fenilenéter)no superior al 10 % de otros aditivosy con uno o varios de los siguientes efectos especiales de color:metálico o nacarado con un metamerismo visual angular causado por al menos un 0,3 % de pigmento floculadofluorescente, caracterizado por la emisión de luz durante la absorción de radiación ultravioletablanco brillante, caracterizado por ser L* superior o igual a 92 y b* inferior o igual a 2 y estar a* comprendido entre -5 y 7 en la escala de color CIELab | 0 % | 31.12.2013 |
ex39041000 | 20 | Polvo de poli(cloruro de vinilo) sin mezclar con otras sustancias y sin monómeros de acetato de vinilo y con: un grado de polimerización de 1000 (± 300) unidades de monómero,un coeficente de transmisión del calor (valor K) igual o superior a 60 pero no superior a 70,un contenido de materias volátiles inferior al 2,00 % en peso,una fracción retenida en tamiz de una abertura de malla de 120 μm no superior al 1 % en peso,para la fabricación de separadores de baterías [1] | 0 % | 31.12.2014 |
ex39043000 | 20 | Copolímero de cloruro de vinilo con acetato de vinilo y ácido maleico, con un contenido, en peso, igual o superior al 80,5 % pero igual o inferior al 81,5 % de cloruro de vinilo,igual o superior al 16,5 % pero igual o inferior al 17,5 % de acetato de vinilo eigual o superior al 1,5 % pero igual o inferior al 2,5 % de ácido maleicodestinado al termosellado de plásticos sobre sustrato de acero para usos industriales [1] | 0 % | 31.12.2014 |
ex39044000 | 91 | Copolímero de cloruro de vinilo con acetato de vinilo y alcohol vinílico, con un contenido, en peso, de: cloruro de vinilo superior o igual al 87 % pero inferior o igual al 92 %,acetato de vinilo superior o igual al 2 % pero inferior o igual al 9 % yalcohol vinílico superior o igual al 1 % pero inferior o igual al 8 %,en una de las formas señaladas en las notas 6 a) o 6 b) del capítulo 39, destinado a la fabricación de productos de las partidas 3215 o 8523 o a utilizarse en la fabricación de revestimientos de recipientes y sistemas de cierre utilizados en los productos alimenticios y las bebidas [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex39044000 | 93 | Copolímero de cloruro de vinilo y de acrilato de metilo, con un contenido, en peso, de cloruro de vinilo de 80 % (± 1 %) y de acrilato de metilo de 20 % (± 1 %), en forma de emulsión acuosa | 0 % | 31.12.2013 |
ex39045090 | 92 | Copolímero de metracrilato y cloruro de vinilideno destinado la fabricación de monofilamentos [1] | 0 % | 31.12.2014 |
ex39046100 | 10 | Mezcla de politetrafluoroetileno y mica, en una de las formas señaladas en la nota 6 b) del capítulo 39 | 0 % | 31.12.2013 |
ex39046100 | 20 | Copolímero de tetrafluoroetileno y trifluoro(heptafluoropropoxi)etileno, con un contenido de trifluoro(heptafluoropropoxi)etileno superior o igual al 3,2 % pero inferior o igual al 4,6 % en peso y de iones fluoruro extraibles inferior a 1 mg/kg | 0 % | 31.12.2013 |
ex39046100 | 30 | Politetrafluoroetileno, en forma de polvo, con una superficie específica superior o igual a 8 m2/g pero inferior o igual a 12 m2/g, una distribución de dimensión de partícula de 10 % inferior a 10 μm y de 90 % inferior a 35 μm y una dimensión de partícula media de 20 μm | 0 % | 31.12.2013 |
ex39046980 | 81 | Fluoruro de poli(vinilideno) | 0 % | 31.12.2015 |
ex39046980 | 93 | Copolímero de etileno con clorotrifluoroetileno, en una de las formas señaladas en la nota 6 b) del capítulo 39 | 0 % | 31.12.2013 |
ex39046980 | 94 | Copolímero de etileno y tetrafluoroetileno | 0 % | 31.12.2013 |
ex39046980 | 96 | Policlorotrifluoroetileno, en una de las formas señaladas en las notas 6 a) o 6 b) del capítulo 39 | 0 % | 31.12.2013 |
ex39046980 | 97 | Copolímeros de clorotrifluoroetileno y difluoruro de vinilideno | 0 % | 31.12.2013 |
ex39059990 | 92 | Polímero de vinilpirrolidona y metacrilato de dimetilaminoetilo, con un contenido, en peso, de vinilpirrolidona superior o igual al 97 % pero inferior o igual al 99 %, en forma de solución en agua | 0 % | 31.12.2013 |
ex39059990 | 95 | Polívinilpirrolidona hexadecilada o eicosilada | 0 % | 31.12.2013 |
ex39059990 | 96 | Polímero de formal de vinilo, en una de las formas señaladas en la nota 6 b) del capítulo 39, con un peso molecular medio en peso (Mw) superior o igual a 25000 pero inferior o igual a 150000, y con un contenido, en peso, de: grupos acetilo, expresados en acetato de vinilo, superior o igual al 9,5 % pero inferior o igual al 13 % ygrupos hidroxi, expresados en alcohol vinílico, superior o igual al 5 % pero inferior o igual al 6,5 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex39059990 | 97 | Povidone (DCI)-iodo | 0 % | 31.12.2013 |
ex39059990 | 98 | Poli(pirrolidona de vinilo), sustituido parcialmente por grupos triacontilo, con un contenido, en peso, de grupos triacontilo superior o igual al 78 % pero inferior o igual al 82 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex39061000 | 10 | Pellets o gránulos de poli(metacrilato de metilo) con una densidad relativa de 1,19 (± 0,03) y con un contenido de antioxidante superior o igual al 0,02 % pero inferior o igual al 1,2 % en peso | 0 % | 31.12.2016 |
39069060 | | Copolímero de acrilato de metilo, etileno y un monómero que contenga un grupo carboxilo no terminal como sustituyente, que contenga el 50 % o más en peso de acrilato de metilo, mezclado o no con dióxido de silicio | 0 % | 31.12.2013 |
ex39069090 | 10 | Producto de polimerización del ácido acrílico con pequeñas cantidades de un monómero poliinsaturado, destinado a la fabricación de medicamentos de las partidas 3003 o 3004 [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex39069090 | 15 | Resina fotosensible compuesta de acrilato modificado, monómero acrílico, catalizador (fotoiniciador) y estabilizante | 0 % | 31.12.2013 |
ex39069090 | 20 | Producto de polimerización de ácido acrílico con pequeñas cantidades de un monómero poliinsaturado, destinado a utilizarse como agente estabilizador en emulsiones o dispersiones con un pH superior a 13 [1] | 6 % | 31.12.2013 |
ex39069090 | 25 | Líquido transparente, inmiscible en agua, con un contenido en peso de: igual o superior al 50 % pero no superior al 51 % de copolímero de polimetacrilato de metiloigual o superior al 37 % pero no superior al 39 % de xilenoigual o superior al 11 % pero no superior al 13 % de acetato de n-butilo | 0 % | 31.12.2013 |
ex39069090 | 30 | Copolímero de estireno, metacrilato de hidroxietilo y acrilato de 2-etilhexilo, con un peso molecular medio en numero (Mn) superior o igual a 500 pero inferior o igual a 6000 | 0 % | 31.12.2013 |
ex39069090 | 35 | Polvo blanco de copolímero de metacrilato de metilo y de dimetacrilato de 1,2 -etanodiol con un tamaño de partícula no superior a 18 μm, insoluble en agua | 0 % | 31.12.2013 |
ex39069090 | 40 | Polímero acrílico transparente, en paquetes de peso inferior o igual a 1 kg y no destinados a la venta al por menor, con: una viscosidad inferior o igual a 50000 Pa·s a 120 °C según el método de prueba ASTM D 3835un peso molecular medio en peso (Mw) superior a 500000, pero inferior o igual a 1200000, según la prueba de cromatografía de permeabilidad en gel (GPC)un contenido de monómero residual inferior al 1 % | 0 % | 31.12.2015 |
ex39069090 | 41 | Poli(acrilato de alquilo) con una cadena de éster alquílico de C10-C30 | 0 % | 31.12.2014 |
ex39069090 | 45 | Gránulos de un copolímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno-metilmetacrilato con: un punto de fusión de 96 °C (± 3 °C),una densidad relativa superior o igual a 1,03 pero inferior o igual a 1,07,y con un contenido:de acrilonitrilo-butadieno-estireno superior o igual al 25 % pero inferior o igual al 50 % en peso, yde metilmetacrilato superior o igual al 50 % pero inferior o igual al 75 % en peso | 0 % | 31.12.2016 |
ex39069090 | 50 | Polímeros de ésteres del ácido acrílico con uno o varios de los mónomeros siguientes en la cadena: clorometil vinil éter,cloroetil vinil éter,clorometilestireno,cloroacetato de vinilo,ácido metacrílico,ácido butenodioico-monobutil ester,con un contenido, en peso, de cada una de las unidades monoméricas inferior o igual al 5 %, en una de las formas señaladas en la nota 6 b) del capítulo 39 | 0 % | 31.12.2013 |
ex39069090 | 65 | Acrilato de polialquilo, modificado químicamente con cobalto, con una temperatura de fusión (Tm) de 65 °C (± 5 °C), medida por calorimetría diferencial de barrido (DSC) | 0 % | 31.12.2013 |
ex39069090 | 80 | Polidimetilsiloxano-graft-(poliacrilatos; polimetacrilatos) | 0 % | 31.12.2013 |
ex39069090 | 85 | Polímeros, del tipo de dispersión no acuosa, de ésteres de ácido acrílico con un grupo sililo hidrolizable en uno o en los dos extremos del polímero | 0 % | 31.12.2013 |
ex39072011 | 10 | Poli(óxido de etileno) con un peso molecular medio en número (Mn) superior o igual a 100000 | 0 % | 31.12.2013 |
ex39072011 | 20 | Bis-[metoxipoli(etilenglicol)]-maleimidopropionamida, químicamente modificada con lisina, con un peso molecular medio en número (Mn) de 40000 | 0 % | 31.12.2013 |
ex39072011 | 30 | Bis-[metoxipoli(etilenglicol)] químicamente modificado con lisina, con un grupo terminal bismaleimida, con un peso molecular medio en número (Mn) de 40000 | 0 % | 31.12.2013 |
ex39072011 | 40 | Polietilenglicol con una cadena deóxido de etileno de longitud no superior a 30, con grupos finales de 2-ciano-3-(4-hidroxifenil)-acrilato de butilo, para usar como barrera contra los rayos UV en mezclas principales líquidas [1] | 0 % | 31.12.2015 |
ex39072020 | 11 | Mezcla, con un contenido superior o igual al 70 % pero inferior al 80 % en peso de un polímero de glicerol y de 1,2-epoxipropano superior o igual al 20 % pero inferior al 30 % de un copolímero de maleato de dibutilo y de N-vinil-2-pirrolidona | 0 % | 31.12.2013 |
ex39072020 | 12 | Copolímero de tetrahidrofurano y tetrahidro-3-metilfurano con un peso molecular medio en número (Mn) de 3500 (± 100) | 0 % | 31.12.2013 |
ex39072099 | 15 | Poli(oxipropileno) con grupos alcoxisililo terminales | 0 % | 31.12.2013 |
ex39072099 | 30 | Homopolímero de 1-cloro-2,3-epoxipropano (epiclorhidrina) | 0 % | 31.12.2013 |
ex39072099 | 35 | Polietilenglicol químicamente modificado con un grupo isocianato que contiene un grupo carbodiimida, en forma de solución en acetato de 1-metil-2-metoxietilo | 0 % | 31.12.2013 |
ex39072099 | 45 | Copolímero de óxido de etileno y óxido de propileno, con grupos terminales aminopropil y metoxi | 0 % | 31.12.2013 |
ex39072099 | 50 | Polímero de perfluoropoliéter con grupos terminales de vinil-sililo o mezcla de dos componentes cuyo principal ingrediente es el mismo tipo de polímero de perfluoropoliéter con extremos de vinil-sililo | 0 % | 31.12.2013 |
ex39072099 | 55 | Éster succinimidílico del ácido metoxi-poli(etilen-glicol)propiónico, con un peso molecular medio en número (Mn) de 5000 | 0 % | 31.12.2013 |
ex39072099 | 60 | Di-p-aminobenzoato de óxido de politetrametilen | 0 % | 31.12.2016 |
ex39073000 | 40 | Resina epoxi, con un contenido, en peso, de dióxido de silicio superior o igual al 70 %, destinada al encapsulación de productos de las partidas 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 o 8548 [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex39269097 | 70 |
ex39073000 | 50 | Resina epoxi líquida de copolímero de 2-propenonitrilo y epóxido de 1,3-butadieno, sin disolventes, con: un contenido de borato de cinc hidratado no superior al 40 % en peso,un contenido de trióxido de diantimonio no superior al 5 % en peso | 0 % | 31.12.2013 |
ex39074000 | 10 | Pellets de policarbonato: con un contenido de producto ignífugo no halógeno inferior o igual al 15 % en peso, yuna densidad relativa de 1,20 (± 0,01) | 0 % | 31.12.2016 |
ex39074000 | 20 | Pellets de policarbonato con una densidad relativa de 1,32 (± 0,03), con un contenido de fibra de vidrio del 20 % (± 5 %) | 0 % | 31.12.2016 |
ex39074000 | 30 | Pellets de policarbonato con una densidad relativa superior o igual a 1,18 pero inferior o igual a 1,25, con un contenido: de policarbonato superior o igual al 77 % pero inferior o igual al 90 % en peso,de éster de ácido fosfórico superior o igual al 8 % pero inferior o igual al 20 % en peso,de antioxidante superior o igual al 0,1 % pero inferior o igual al 1 % en peso, eincluso con un contenido de producto ignífugo superior o igual al 1 % pero inferior o igual al 5 % | 0 % | 31.12.2016 |
ex39074000 | 40 | Gránulos de policarbonato con: un índice de flujo de fusión de 18 g/10 min a 300 °C/1,2 kg (de conformidad con la norma ASTM D 1238)una resistencia a la tracción de 69 MPa de conformidad con la norma ASTM D 638 yuna resistencia a la flexión de 112 MPa de conformidad con la norma ASTM D 790 | 0 % | 31.12.2016 |
ex39074000 | 50 | Resina de policarbonato con: una densidad relativa de 1,20 (± 0,05),una temperatura de distorsión al calor de 146 °C (± 3 °C) a 4,6 kgf/cm2, yun índice de flujo de fusión de 20 (± 10) g/10 min a 300 °C/1,2 kg | 0 % | 31.12.2016 |
ex39074000 | 60 | Pellets de policarbonato y acrilonitrilo-butadieno-estireno con una densidad relativa de 1,20 (± 0,05) y un contenido: de policarbonato superior o igual al 65 % pero inferior o igual al 90 % en peso,de acrilonitrilo-butadieno-estireno superior o igual al 5 % pero inferior o igual al 15 % en peso,de éster de ácido fosfórico superior o igual al 5 % pero inferior o igual al 20 % en peso, ye antioxidante superior o igual al 0,1 % pero inferior o igual al 5 % en peso | 0 % | 31.12.2016 |
ex39076080 | 10 | Copolímero de ácido tereftálico y de ácido isoftálico con etilenglicol, butano-1,4-diol y hexano-1,6-diol | 0 % | 31.12.2013 |
ex39076080 | 30 | Concentrado fijador de oxígeno compuesto por una mezcla de: un copolímero obtenido a partir de politereftalato de etileno, dianhídrido piromelítico (PMDA) y de polibutadieno sustituido por hidróxiloun copolímero-barrera (determinado mediante el método ASTM F1115-95 (2001)) obtenido a partir de de xililenodiaminas y ácido adípico, ycolorantes orgánicos y/o pigmentos orgánicos e incorgánicosen los que predomina el primer copolímero | 0 % | 31.12.2013 |
ex39076080 | 40 | Pellets de tereftalato de polietileno: con una densidad relativa a 23 °C superior o igual a 1,23 pero inferior o igual a 1,27, ycon un contenido de otros modificadores o aditivos inferior o igual al 10 % en peso | 0 % | 31.12.2016 |
39077000 | | Poli(ácido lactico) | 0 % | 31.12.2013 |
ex39079190 | 10 | Prepolímero de ftalato de dialilo, en forma de polvo | 0 % | 31.12.2014 |
ex39079990 | 10 | Poli(oxi-1,4-fenilencarbonilo), en forma de polvo | 0 % | 31.12.2013 |
ex39079990 | 15 | Poli[1-(2′-hidroxietil)-2,2,6,6-tetrametil-4-hidroxi-piperidilsuccinato] | 0 % | 31.12.2016 |
ex39079990 | 20 | Copoliéster de cristal líquido con un punto de fusión no inferior a 270 °C, con o sin materias de relleno | 0 % | 31.12.2013 |
ex39079990 | 30 | Poli(hidroxialcanoato), consistente fundamentalmente en poli(3-hidroxibutirato) | 0 % | 31.12.2015 |
ex39079990 | 60 | Copolímero de ácido tereftálico y ácido isoftálico con bisfenol A | 0 % | 31.12.2012 |
ex39079990 | 70 | Copolímero de poli(tereftalato de etileno) y ciclohexano-dimetanol, con un contenido en peso de ciclohexano-dimetanol superior al 10 % | 0 % | 31.12.2014 |
ex39079990 | 80 | Copolímero, con un contenido en peso igual o superior al 72 % de ácido tereftálico y/o de sus derivados y de ciclohexanodimetanol, completado con dioles lineales y/o cíclicos | 0 % | 31.12.2015 |
ex39089000 | 10 | Poli(iminometilen-1,3-fenilenmetileniminoadipoil), en una de las formas señaladas en la nota 6 b) del capítulo 39 | 0 % | 31.12.2013 |
ex39089000 | 30 | Producto de reacción de mezclas de ácidos octadecan-carboxílicos polimerizados con una poliéter-diamina alifática | 0 % | 31.12.2013 |
ex39089000 | 50 | Concentrado fijador de oxígeno compuesto por una mezcla de: un copolímero obtenido a partir de politereftalato de etileno, dianhídrido piromelítico (PMDA) y de polibutadieno sustituido por hidróxiloun copolímero-barrera (determinado mediante el método ASTM F1115-95 (2001)) obtenido a partir de de xililenodiaminas y ácido adípico, ycolorantes orgánicos y/o pigmentos orgánicos e incorgánicosen los que predomina el segundo copolímero | 0 % | 31.12.2013 |
ex39094000 | 10 | Producto de policondensación de fenol y formaldehído, en forma de esferas huecas de diámetro inferior a 150 μm | 0 % | 31.12.2013 |
ex39094000 | 20 | Polvo de partículas de resina termoendurecible donde se han distribuido uniformemente partículas magnéticas, destinado a la fabricación de botellas de virador ("toner") para fotocopiadoras, máquinas de fax, impresoras y equipos multifuncionales [1] | 0 % | 31.12.2015 |
ex39095090 | 10 | Fotopolímero líquido endurecible con UV consistente en una mezcla con un contenido de poliuretanos igual o superior al 60 % en peso y un contenido de acrilatos del 30 % (± 8 %) | 0 % | 31.12.2014 |
ex39100000 | 20 | Copolímero en bloque de poli(metil-3,3,3-trifluoropropilsiloxano) y de poli[metil(vinil)siloxano] | 0 % | 31.12.2013 |
ex39100000 | 40 | Siliconas biocompatibles para la fabricación de implantes quirúrgicos a largo plazo [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex39100000 | 50 | Adhesivo sensible a la presión a base de silicona, con disolventes y goma de copoli(dimetilsiloxano/difenilsiloxano) | 0 % | 31.12.2012 |
ex39100000 | 60 | Polidimetilsiloxano, sustituido o sin sustituir por grupos polietileno glicol y trifluoropropilo, con grupos terminales metacrilato | 0 % | 31.12.2014 |
ex39111000 | 81 | Resina hidrocarbonada no hidrogenada, obtenida mediante polimerización de alcanos C-5 a C-10, ciclopentadieno y diciclopentadieno con un color Gardner (determinado mediante el método ASTM D6166) superior a 10 para el producto puro o superior a 8 para la solución del 50 % en volumen en tolueno | 0 % | 31.12.2013 |
ex39119019 | 10 | Poli(oxi-1,4-fenilenosulfonil-1,4-fenilenooxi-4,4′-bifenileno) | 0 % | 31.12.2013 |
ex39119019 | 30 | Copolímero de etilenimina y ditiocarbamato de etilenimina, en solución acuosa de hidróxido sódico | 0 % | 31.12.2012 |
ex39119019 | 40 | Resina de formaldehído de m-xileno | 0 % | 31.12.2016 |
ex39119099 | 25 | Copolímero de viniltolueno y α-metilestireno | 0 % | 31.12.2013 |
ex39119099 | 30 | 1,4:5,8- Dimetanonaftaleno, 2-etilideno-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahidro-, polímero con 3a,4,7,7a- tetrahidro- 4,7-metano-1H-indeno, hidrogenado | 0 % | 31.12.2015 |
ex39119099 | 31 | Copolímeros de butadieno y ácido maleico, incluso con sus sales de amonio | 0 % | 31.12.2014 |
ex39119099 | 35 | Copolímero alternado de etileno y anhídrido maleico (EMA) | 0 % | 31.12.2015 |
ex39119099 | 40 | Sal mixta de calcio y sodio de uno copolímero de ácido maleico y metil vinil éter, con un contenido en calcio superior o igual al 9 % pero inferior o igual al 16 % en peso | 0 % | 31.12.2013 |
ex39119099 | 45 | Copolímero de ácido maleico y metil vinil éter | 0 % | 31.12.2013 |
ex39119099 | 65 | Sal de calcio y cinc de un copolímero de ácido maleico y de metil vinil éter | 0 % | 31.12.2013 |
ex39119099 | 70 | Solución acuosa con un contenido: de N-óxido de poli-4-vinilpiridina superior o igual al 30 % pero inferior o igual al 40 % en pesode N-óxido de ácido isonicotínico superior o igual al 0,1 % pero inferior o igual al 4 % en pesode sulfato de sodio superior o igual al 0,1 % pero inferior o igual al 3,5 % en pesode N-óxido de 4-acetilpiridina superior o igual al 0,1 % pero inferior o igual al 2 % en peso | 0 % | 31.12.2016 |
ex39119099 | 75 | Poli(etilenimina) | 0 % | 31.12.2016 |
ex39119099 | 86 | Copolímero de metil-vinil-éter y anhídrido del ácido maleico | 0 % | 31.12.2016 |
ex39121100 | 30 | Triacetato de celulosa | 0 % | 31.12.2016 |
ex39121100 | 40 | Diacetato de celulosa en polvo | 0 % | 31.12.2015 |
ex39123985 | 10 | Etilcelulosa sin plastificar | 0 % | 31.12.2013 |
ex39123985 | 20 | Etilcelulosa, en forma de dispersión acuosa que contengan hexadecan-1-ol y sulfato de sodio y dodecilo, con un contenido, en peso, de etilcelulosa de (27 ± 3) % | 0 % | 31.12.2013 |
ex39123985 | 30 | Celulosa, hidroxietilada y alquilada con una longitud de la cadena alquilo superior o igual a 3 átomos de carbono | 0 % | 31.12.2013 |
ex39123985 | 40 | Hipromelosa (DCI) | 0 % | 31.12.2016 |
ex39129010 | 10 | Acetato propionato de celulosa, sin plastificar, en forma de polvo: con un contenido de propionilo superior o igual al 25 % en peso (según la norma ASTM D 817-72) ycon una viscosidad inferior o igual a 120 poise (según la norma ASTM D 817-72),destinado a la fabricación de tintas de impresión, pinturas, barnices y otros revestimientos, y revestimientos utilizados en reprografía [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex39129010 | 20 | Ftalato de hidroxipropil-metil-celulosa | 0 % | 31.12.2013 |
ex39139000 | 81 | Mezcla de cianoetil-pululano y cianoetil-poli(alcohol vinílico) | 0 % | 31.12.2013 |
ex39139000 | 85 | Hialuronato de sodio estéril | 0 % | 31.12.2013 |
ex39139000 | 92 | Proteína modificada químicamente mediante carboxilación y/o adición de ácido ftálico, con un peso molecular medio en peso (Mw) de 100000 a 300000 | 0 % | 31.12.2013 |
ex39139000 | 94 | Gránulos que contienen en peso: como mínimo un 35 % pero menos del 75 % de un biopolímero extruido de alto contenido en amilosa obtenido de almidón de maíz,como mínimo un 5 % pero menos del 16 % de alcohol polivinílico,como mínimo un 10 % pero menos del 46 % de plastificantes poliólicos,como mínimo un 0,25 % pero menos del 3 % de ácido esteárico,posiblemente, aunque no obligatoriamente, un 30 % (± 10 %) de resina de poliéster biodegradable, pero sin llegar a un nivel que supere la cantidad del biopolímero de alto contenido en amilosa | 0 % | 31.12.2016 |
ex39139000 | 95 | Ácido condroitinosulfúrico, sal sódica | 0 % | 31.12.2013 |
ex39139000 | 96 | Polvo compuesto en un 90 % (± 5 %) en peso por un biopolímero extruido de alto contenido en amilosa obtenido de almidón de maíz, en un 10 % (± 5 %) en peso por un polímero sintético y en un 0,5 % (± 0,25 %) por ácido esteárico | 0 % | 31.12.2016 |
ex39162000 | 91 | Perfiles de cloruro de polivinilo del tipo utilizado en la fabricación de tablestacas y revestimientos, que incluyen en su composición las siguientes aditivos: dióxido de titaniopoli(metacrilato de metilo)carbonato cálcicoaglutinantes | 0 % | 31.12.2014 |
ex39173200 | 91 | Tubo compuesto por un copolímero en bloque de politetrafluoroetileno y poliperfluoroalcoxitrifluoroetileno, de longitud inferior o igual a 600 mm, de diámetro inferior o igual a 85 mm y de espesor de pared superior o igual a 30 μm pero inferior o igual a 110 μm | 0 % | 31.12.2013 |
ex39174000 | 91 | Conectores de plástico formados por juntas tóricas, una lengüeta de sujeción y un sistema de liberación para su inserción en las mangueras de combustible para automóviles | 0 % | 31.12.2014 |
ex39191019 | 10 | Hoja reflectora constituida por una capa de poliuretano que presenta, sobre una cara, marcas de seguridad y bolitas de vidrio empotradas y, sobre la otra cara, una capa adhesiva, recubierta por una cara o por las dos caras de una película de protección que puede retirarse | 0 % | 31.12.2013 |
ex39191080 | 25 |
ex39199000 | 31 |
ex39191019 | 20 | Rollos de cinta adhesiva por ambas caras: recubierta de goma sintética o natural no vulcanizadade anchura igual o superior a 20 mm pero no superior a 40 mmcompuesta de silicio, hidróxido de aluminio, acrilo y uretano | 0 % | 31.12.2013 |
ex39191080 | 21 | Hoja reflectante compuesta por una película de un polímero acrílico o de policarbonato totalmente grabada por una cara con un motivo de forma regular,recubierta por ambas caras con una o varias capas de material plástico,recubierta o no por una cara con una capa autoadhesiva y una hoja de protección amovible | 0 % | 31.12.2013 |
ex39199000 | 21 |
ex39206100 | 20 |
ex39191080 | 23 | Película reflectante constituida de varias capas, en concreto: una capa de poli(cloruro de vinilo);una capa de poliuretano que presenta, sobre una cara, marcas contra la falsificación, la alteración o la sustitución de datos o la duplicación y, sobre la otra, un estrato de microesferas de vidrio;una capa que lleva incorporada una marca de seguridad y/u oficial que cambia de apariencia dependiendo del ángulo de visión;aluminio metalizado; yun adhesivo, cubierto por un lado con un soporte antiadherente | 0 % | 31.12.2014 |
ex39191080 | 27 | Película de poliéster: recubierta, por una cara, con un adhesivo acrílico de liberación térmica con una temperatura de desencolado igual o superior a 90 °C pero no superior a 200 °C y una capa de protección de poliéster, y,por la otra, no recubierta o recubierta con un adhesivo acrílico sensible a la presión o un adhesivo acrílico de liberación térmica con una temperatura de desencolado igual o superior a 90 °C pero no superior a 200 °C, y una capa de protección de poliéster | 0 % | 31.12.2014 |
ex39199000 | 20 |
ex39191080 | 30 | Película de resina epoxi modificada, autoadhesiva, de dos caras, en rollos de 10-20 cm de anchura y 10-210 m de longitud, y con un grosor total de 10-50 μm, no destinada a la venta al pormenor | 0 % | 31.12.2016 |
ex39191080 | 32 | Película de politetrafluoroetileno: de espesor igual o superior a 110 μm,con una resistencia de superficie de entre 102-1014 ohmios determinada por el método ASTM D 257,recubierta, por una cara, con un adhesivo acrílico sensible a la presión | 0 % | 31.12.2014 |
ex39191080 | 35 | Hoja reflectante, constituida por una capa de poli(cloruro de vinilo), una capa de poliéster alcídico, que presenta, en una cara, marcas de seguridad contra la falsificación, la alteración o la sustitución de datos o la duplicación, o una marca oficial para un uso determinado, únicamente visible mediante iluminación retrorreflectante e incrustada de esferas de vidrio y, en la otra cara, una capa adhesiva, con una o ambas caras recubiertas por una hoja de protección amovible | 0 % | 31.12.2013 |
ex39191080 | 37 | Película de politetrafluoroetileno: de espesor igual o superior a 100 μm,una elongación de ruptura no superior al 100 %,recubierta, por una cara, con un adhesivo de silicona sensible a la presión | 0 % | 31.12.2014 |
ex39191080 | 40 | Película de poli(cloruro de vinilo) negro: con un brillo superior a 30 grados determinado por el método ASTM D2457,recubierta o sin recubrir de una película protectora de tereftalato de polietileno, por una cara, y de un adhesivo sensible a la presión con canales y un soporte antiadherente, por la otra | 0 % | 31.12.2016 |
ex39199000 | 43 |
ex39191080 | 45 | Cinta de espuma de polietileno reforzada, recubierta en ambas caras de adhesivo acrílico microacanalado sensible a la presión y, en una cara, de una capa, con un espesor de aplicación superior o igual a 0,38 mm pero inferior o igual a 1,53 mm | 0 % | 31.12.2012 |
ex39199000 | 45 |
ex39191080 | 50 | Película adhesiva compuesta por una base de un copolímero de etileno y acetato de vinilo (EVA) de espesor superior o igual a 70 μm y una parte adhesiva de tipo acrílico de espesor superior o igual a 5 μm, destinada al proceso de pulido y/o corte de discos de silicio [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex39199000 | 41 |
ex39201089 | 25 |
ex39191080 | 55 | Cinta de espuma acrílica, con un lado revestido con un adhesivo activable por calor o un adhesivo acrílico sensible a la presión y el otro lado con un adhesivo acrílico sensible a la presión y una película de protección desprendible de una adherencia a un ángulo de 90 ° superior a 25 N/cm (según la norma ASTM D 3330) | 0 % | 31.12.2012 |
ex39199000 | 53 |
ex39191080 | 60 | Hojas estratificadas reflectantes, con un motivo de forma regular, compuestas sucesivamente por una película de poli(metacrilato de metilo), una capa de polímero acrílico que contenga microprismas, otra película de poli(metacrilato de metilo), una capa adhesiva y una película de protección extraíble | 0 % | 31.12.2013 |
ex39191080 | 65 | Hoja reflectante autoadhesiva, incluso segmentada: con un patrón regular,con o sin una capa de cinta de aplicación,formada por una película de polímero acrílico seguida por una capa de poli(metacrilato de metilo) con microprismas,incluso con una capa adicional de poliéster yun adhesivo con una película de protección final | 0 % | 31.12.2013 |
ex39199000 | 57 |
ex39191080 | 70 | Rollos de lámina de polietileno: dotada de una cara autoadhesiva,de un espesor total superior o igual a 0,025 mm pero inferior o igual a 0,09 mm,de una anchura total superior o igual a 60 mm pero inferior o igual a 910 mm,del tipo utilizado para la protección de la superficie de los productos de las partidas 8521 y 8528 | 0 % | 31.12.2016 |
ex39199000 | 75 |
ex39191080 | 75 | Hoja autoadhesiva reflectante compuesta de las capas siguientes: un copolímero de resina acrílica,poliuretano,una capa metalizada que, en uno de sus lados, lleva impresiones en láser, contra la falsificación, alteración, sustitución de datos o duplicación, o una marca oficial para un uso específico,microesferas de vidrio,y una capa adhesiva, con un soporte antiadherente en una o ambas caras | 0 % | 31.12.2016 |
ex39199000 | 80 |
ex39199000 | 19 | Película autoadhesiva transparente de poli(tereftalato de etileno): libre de impurezas o defectos,recubierta por una de sus superficies con un adhesivo acrílico sensible a la presión y una capa de protección, y, por la otra, con una capa antiestática del compuesto orgánico iónico colina,con o sin una capa antipolvo imprimible de un compuesto orgánico de alquilo de cadena larga modificado,de un grosor total igual o superior a 54 μm pero no superior a 64 μm, yuna anchura igual o superior 1295 mm pero no superior a 1305 mm | 0 % | 31.12.2013 |
ex39199000 | 22 | Película de polipropileno negro: con un brillo de más de 20 grados determinado por el método ASTM D2457,sin recubrir o recubierta, por una cara, con una película protectora de tereftalato de polietileno y, por la otra, con un adhesivo sensible a la presión con canales y un soporte antiadherente | 0 % | 31.12.2014 |
ex39199000 | 23 | Hoja formada por 1 a 3 capas laminadas de poli(tereftalato de etileno) y un copolímero de ácido tereftálico, ácido sebácico y etilenglicol, que en una cara lleva un revestimiento acrílico resistente a la abrasión y en la otra cara un adhesivo acrílico sensible a la presión, un revestimiento de metilcelulosa soluble en agua y un forro protector de poli(tereftalato de etileno) | 0 % | 31.12.2013 |
ex39199000 | 24 | Hoja estratificada reflectante: compuesta por una capa de epoxiacrilato gofrada por una cara con un motivo regular,recubierta, por ambas caras, con una o varias capas de materiales plásticos yrecubierta, por una cara, con una película adhesiva y una hoja antiadherente | 0 % | 31.12.2014 |
ex39199000 | 25 | Película multicapa de poli(tereftalato de etileno) y copolímero de acrilato de butilo y metacrilato de metilo, recubierto, en una cara, de un revestimiento acrílico resistente a la abrasión con nanopartículas de óxido de estaño y antimonio y negro de carbón, y, en la otra cara, de un adhesivo acrílico sensible a la presión y una capa protectora de poli(tereftalato de etileno) recubierta de silicona | 0 % | 31.12.2012 |
ex39199000 | 26 | Película de etileno y acetato de vinilo: de un espesor igual o superior a 100 μm,recubierta por una cara con un adhesivo acrílico sensible a la presión o sensible a los rayos UV y una capa protectora de poliéster | 0 % | 31.12.2014 |
ex39199000 | 27 | Película de poli(tereftalato de etileno), con una fuerza adhesiva inferior o igual a 0,147 N/25 mm y una descarga electroestática inferior o igual a 500 V | 0 % | 31.12.2013 |
ex39199000 | 28 | Película de poli(cloruro de vinilo) o polietileno o de cualquier otra poliolefina: de un espesor igual o superior a 65 μm,revestida por una cara con un adhesivo acrílico sensible a los rayos UV y un soporte antiadherente de poliéster | 0 % | 31.12.2014 |
ex39199000 | 29 | Película de poliester recubierta en ambas caras por un adhesivo acrílico y/o de goma sensible a la presión, en rollos de una anchura superior o igual a 45,7 cm pero inferior o igual a 132 cm (presentado en soporte antiadherente) | 0 % | 31.12.2014 |
ex39199000 | 33 | Película autoadhesiva transpartente de polietileno, libre de impurezas o defectos recubierta por una de sus superficies con un adhesivo acrílico sensible a la presión de un grosor igual o superior a 60 μm pero no superior a 70 μm, y con una anchura igual o superior a 1245 mm pero no superior a 1255 mm | 0 % | 31.12.2013 |
ex39199000 | 35 | Hoja reflectante en rollos de anchura superior a 20 cm, con un motivo regular grabado, constituida por una película de cloruro de polivinilo recubierta por una de sus superficies con: una capa de poliuretano con microesferas de vídrio,una capa de poli(acetato de vinilo y etileno),una capa adhesiva, yun soporte despegable | 0 % | 31.12.2013 |
ex39199000 | 37 | Película de poli(cloruro de vinilo) absorbente de UV: con un espesor igual o superior a 78 μm,recubierta por una cara con una capa adhesiva y una película de protección desprendible,con una fuerza de adherencia igual o superior a 1764 mN/25 mm | 0 % | 31.12.2014 |
ex39199000 | 39 | Hojas de poli(cloruro de vinilo), de espesor inferior a 1 mm, recubiertas por un adhesivo en el que van incluidas esferas de vidrio de diámetro inferior o igual a 100 μm | 0 % | 31.12.2013 |
ex39199000 | 47 | Película polarizada, en rollos, compuesta de una película de varias capas de alcohol de polivinilo, sustentada, en cada cara, por una película de triacetil celulosa, y dotada, en una de las caras, de una película de protección adhesiva mediante presión | 0 % | 31.12.2012 |
ex90012000 | 40 |
ex39199000 | 49 | Hoja reflectante estratificada compuesta por una película de poli(metacrilato de metilo) grabada en una de sus superficies con un motivo regular, una película que contiene microesferas de vidrio, una capa adhesiva y una hoja despegable | 0 % | 31.12.2013 |
ex39199000 | 51 | Hoja biaxialmente orientada de poli(metacrilato de metilo), de espesor superior o igual a 50 μm pero inferior o igual a 90 μm, recubierta o no por una cara de una capa adhesiva y una película de protección que puede retirarse | 0 % | 31.12.2013 |
ex39205100 | 30 |
ex39199000 | 55 | Rollos de película de polipropileno de orientación biaxial con: revestimiento autoadhesivouna anchura igual o superior a 363 mm pero no superior a 507 mm;un grosor total de película igual o superior a 10 μm pero inferior a 100 μmpara la protección de pantallas de LCD durante la fabricación de módulos de LCD [1] | 0 % | 31.12.2012 |
ex39199000 | 60 | Película reflectante compuesta por: un estrato de cloruro de polivinilo,un estrato de poliuretano,un estrato de microesferas de vídrio,un estrato con o sin una marca oficial y/o de seguridad que cambie de apariencia en función del ángulo de visión,un estrato de alumino metalizado, yun adhesivo, cubierto por un lado con un papel protector | 0 % | 31.12.2015 |
ex39199000 | 63 | Película de tres capas coextruida, cada una de las cuales contiene una mezcla de polipropileno y polietileno,Con un contenido en peso de otros polímeros inferior o igual al 3 %,con una capa interior compuesta o no por dióxido de titanio,recubierta con un adhesivo acrílico sensible a la presión, ycon un soporte antiadherente,de espesor total inferior o igual a 110 μm | 0 % | 31.12.2015 |
ex39199000 | 65 | Película autoadhesiva de grosor igual o superior a 40 μm, pero no superior a 400 μm, compuesta por una o varias capas de tereftalato de polietileno transparente, metalizado o teñido, cubierta, por un lado, con un revestimiento resistente al rayado y, por el otro, con un adhesivo sensible a la presión y un soporte antiadherente | 0 % | 31.12.2015 |
ex39199000 | 70 | Discos de pulido autoadhesivos de poliuretano microporoso, recubiertos o no con una almohadilla | 0 % | 31.12.2015 |
ex39201025 | 10 | Hoja de espesor inferior o igual a 0,20 mm, de una mezcla de polietileno y de un copolímero de etileno y octeno-1, con impresiones en forma de romboides, destinada a recubrir ambos lados de una película de caucho sin vulcanizar [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex39201089 | 20 |
ex39201025 | 20 | Hoja de polietileno, del tipo de los utilizado para cintas entintadas de máquinas de escribir | 0 % | 31.12.2013 |
ex39201028 | 91 | Película de polietileno de un grosor de 19 μm (± 1), con un diseño impreso compuesto por ocho colores diferentes en una superficie y un color en la superficie contraria. El diseño reúne las siguientes características: es repetitivo y está espaciado de forma regular a lo largo de toda la películaobservado tanto desde la parte anterior como posterior está idénticamente alineado | 0 % | 31.12.2013 |
ex39201089 | 30 | Hoja de etileno y acetato de vinilo (EVA) con: una superficie en relieve con ondulaciones gofradas, yun espesor superior a 0,125 mm | 0 % | 31.12.2016 |
ex39201089 | 40 | Hojas de material compuesto, que presenten un revestimiento acrílico, estratificadas con una capa de polietileno de alta densidad, de espesor total superior o igual a 0,8 mm pero inferior o igual a 1,2 mm | 0 % | 31.12.2016 |
ex39202021 | 30 | Películas de polipropileno de orientación biaxial, con una capa coextruida de polietileno en una cara y de espesor total superior o igual a 11,5 μm pero inferior o igual a 13,5 μm | 0 % | 31.12.2013 |
ex39202029 | 92 | Película de orientación mono-axial, de un grosor no superior a 75 μm, compuesta por tres capas, cada una de las cuales contiene una mezcla de polipropileno y polietileno, con una capa interior compuesta o no por dióxido de titanio, con: una resistencia a la rotura por tracción en la dirección longitudinal igual o superior a 140 MPa pero no superior a 270 MPa, yuna resistencia a la rotura por tracción en la dirección transversal igual o superior a 20 MPa pero no superior a 40 MPadeterminadas mediante el método ASTM D882/ISO 527-3 | 0 % | 31.12.2013 |
ex39202029 | 93 | Hoja orientada monoaxialmente, constituida por tres capas, cada una de las cuales está constituida por una mezcla de polipropileno y de un copolímero de etileno y de acetato de vinilo, con: un espesor superior o igual a 55 μm pero inferior o igual a 97 μm,un módulo de elasticidad en el sentido de la máquina superior o igual a 0,75 GPa pero inferior o igual a 1,45 GPa yun módulo de elasticidad en el sentido transversal superior o igual a 0,20 GPa pero inferior o igual a 0,55 GPa | 0 % | 31.12.2014 |
ex39202029 | 94 | Hoja coextruida de tres capas, cada una de las cuales contiene una mezcla de polipropileno y polietileno,con un contenido de otros polímeros inferior o igual al 3 % en peso,incluso con dióxido de titanio en su capa central,de un espesor total inferior o igual a 70 μm | 0 % | 31.12.2016 |
ex39202080 | 92 | Hoja o cinta estratificada, compuesta por una hoja de espesor superior o igual a 181 μm pero inferior o igual a 223 μm de una mezcla de un copolímero de propileno y etileno y de un copolímero de estireno-etileno-butileno-estireno (SEBS) recubierta por una cara de una capa de un copolímero de estireno-etileno-butileno-estireno (SEBS) y de una capa de poliéster | 0 % | 31.12.2013 |
ex39204310 | 92 | Hojas de poli(cloruro de vinilo), estabilizadas contra los rayos ultravioletas, sin agujeros, incluso microscópicos, de espesor superior o igual a 60 μm pero inferior o igual a 80 μm, con un contenido de plastificante superior o igual a 30 partes pero inferior o igual a 40 partes por 100 partes de poli(cloruro de vinilo) | 0 % | 31.12.2013 |
ex39204310 | 94 | Hoja de reflexión especular superior o igual a 70, medida con un ángulo de 60° utilizando un brillómetro (según la norma ISO 2813:2000), constituida por una o dos capas de poli(cloruro de vinilo) revestidas en ambos lados por una capa de plástico, de espesor superior o igual a 0,26 mm pero inferior o igual a 1,0 mm, cubierta en su lado brillante por una hoja protectora de polietileno, en rollos de anchura superior o igual a 1000 mm pero inferior o igual a 1450 mm, destinada a utilizarse en la fabricación de productos de la partida 9403 [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex39204910 | 93 |
ex39204310 | 95 | Hoja estratificada reflectante, constituida por una hoja de poli(cloruro de vinilo) y de una hoja de otro plástico totalmente embutida de manera regular piramidal, recubierta por una cara de una película de protección que puede retirarse | 0 % | 31.12.2013 |
ex39204310 | 96 | Hoja, de reflexión especular superior o igual a 70 medida con un ángulo de 60 ° utilizando un brillómetro (según la norma ISO 2813:2000), constituida por una capa de poli(tereftalato de etileno) y una capa de poli(cloruro de vinilo) coloreado, destinada a cubrir paneles y puertas del tipo de los utilizado en la fabricación de electrodomésticos [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex39204310 | 97 | Hoja estampada con una profundidad inferior o igual a 12 μm, de reflexión especular superior o igual a 7 pero inferior o igual a 17, medida con un ángulo de 60 ° utilizando un brillómetro (según la norma ISO 2813:2000), constituida por al menos dos capas de poli(cloruro de vinilo), de espesor total inferior o igual a 0,5 mm, cubierta en la cara estampada por una hoja protectora, en rollos de anchura superior o igual a 1400 mm pero inferior o igual a 1420 mm, destinada a utilizarse en la fabricación de productos de la partida 9403 [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex39205100 | 10 | Placa de poli(metacrilato de metilo), con revestimiento antiestático, de dimensiones de 738 mm × 972 mm (± 1,5 mm) | 0 % | 31.12.2013 |
ex39205100 | 20 | Placa de poli(metacrilato de metilo) que contengan trihidróxido de aluminio, de espesor superior o igual a 3,5 mm pero inferior o igual a 19 mm | 0 % | 31.12.2013 |
ex39205100 | 40 | Hojas de polimetacrilato de metilo conformes con las normas EN 4364 (MIL-P-5425E), EN 4365 (MIL-P-8184) y EN 4366 (MIL-PRF-25690) | 0 % | 31.12.2013 |
ex39205990 | 10 | Hojas no celulares y no laminadas de copolímero modificado de acrilonitrilo-acrilato de metilo de un grosor igual o superior a 1,0 mm, pero no superior a 1,3 mm, presentadas en bobinas | 0 % | 31.12.2016 |
ex39205990 | 20 | Hoja laminada reflectante consistente en una capa de epoxi-acrilato grabada por uno de los lados con un motivo regular y cubierta, por ambos lados, de una o varias capas de material plástico | 0 % | 31.12.2014 |
ex39205990 | 30 | Hoja no autoadhesiva reflectante compuesta de las capas siguientes: un copolímero de resina acrílica,poliuretano,una capa metalizada que, en uno de sus lados, lleva impresiones en láser, contra la falsificación, alteración, sustitución de datos o duplicación, o una marca oficial para un uso específico,microesferas de vidrio,y un revestimiento permanente de tereftalato de polietileno | 0 % | 31.12.2016 |
ex39206219 | 01 | Hoja opaca coextruida de poli(tereftalato de etileno), de espesor superior o igual a 50 μm pero inferior o igual a 350 μm, constituida particularmente por una capa que contenga negro de humo de gas natural | 0 % | 31.12.2013 |
ex39206219 | 03 |
ex39206219 | 07 | Película de poli(tereftalato de etileno), no revestida con un adhesivo, de espesor inferior o igual a 25 μm: bien únicamente coloreada en la masa,o bien coloreada en la masa y metalizada por una cara | 0 % | 31.12.2013 |
ex39206219 | 09 |
ex39206219 | 11 | Hoja de poli(tereftalato de etileno) únicamente, de espesor total inferior o igual a 120 μm, compuesta por una o dos capas contengan cada en la masa un colorante y/o un material absorvente de UV, no revestida con adhesivo o otros materiales | 0 % | 31.12.2013 |
ex39206219 | 13 |
ex39206219 | 17 | Hoja estratificada de poli(tereftalato de etileno) únicamente, de espesor total inferior o igual a 120 μm, compuesta por una capa únicamente metalizada y una o dos capas contengan cada en la masa un colorante y/o un material absorvente de UV, no revestida con adhesivo o otros materiales | 0 % | 31.12.2013 |
ex39206219 | 19 |
ex39206219 | 20 | Película reflectante de poliéster con impresiones en forma de pirámides, destinada a la fabricación de autoadhesivos y brazaletes de seguridad, de vestidos de seguridad y sus accesorios, o de carteras, bolsas o continentes similares [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex39206219 | 21 | Hoja de poli(tereftalato de etileno), recubierta por una cara o por ambas caras con una capa de poliéster modificado, de espesor total superior o igual a 7 μm pero inferior o igual a 11 μm, destinada a la fabricación de videocintas con una capa magnética de pigmentos metálicos y con una anchura de 8 mm o de 12,7 mm [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex39206219 | 23 |
ex39206219 | 24 | Película de poli(etileno tereftalato) de espesor igual o superior a 186 μm pero igual o inferior a 191 μm, recubierta por una cara con una capa acrílica en un modelo de matriz | 0 % | 31.12.2014 |
ex39206219 | 26 |
ex39206219 | 37 | Hoja de poli(tereftalato de etileno), de espesor inferior o igual a 12 μm, recubiero por una cara con una capa de óxido de aluminio de espesor inferior o igual a 35 nm | 0 % | 31.12.2013 |
ex39206219 | 39 |
ex39206219 | 41 | Hoja de poli(tereftalato de etileno), de espesor superior o igual a 18 μm pero inferior o igual a 25 μm, con: un retraccion de (3,4 ± 0,1) % en el sentido de la máquina (según la norma ASTM D 1204) yun retraccion de (0,3 ± 0,2) % en sentido transversal (según la norma ASTM D 1204) | 0 % | 31.12.2013 |
ex39206219 | 43 |
ex39206219 | 47 | Hojas o rollos de poli(tereftalato de etileno): recubiertos por ambos lados con una capa de resina epoxi acrílica,de un grosor total de 37 μm (± 3 μm) | 0 % | 31.12.2015 |
ex39206219 | 49 |
ex39206219 | 51 | Hoja de poli(tereftalato de etileno), poli(naftalato de etileno) u otro poliéster similar, recubierta por una cara con metales y/o óxidos de metales, con un contenido, en peso, de aluminio inferior al 0,1 %, de espesor inferior o igual a 300 μm y de resistividad de superficie inferior o igual a 10000 ohm (por cuadrado) (según la norma ASTM D 257-99) | 0 % | 31.12.2013 |
ex39206219 | 53 |
ex39206219 | 54 | Hoja mate de poli(tereftalato de etileno), de reflexión especular de 15 medida con un ángulo de 45 ° y de 18 medida con un ángulo de 60 ° utilizando un brillómetro (según la norma ISO 2813:2000) y de anchura superior o igual a 1600 mm | 0 % | 31.12.2013 |
ex39206219 | 56 |
ex39206219 | 57 | Hoja de poli(tereftalato de etileno) blanco, coloreada en la masa, de espesor superior o igual a 185 μm pero inferior o igual a 253 μm, recubierta por ambas caras con una capa antiestática | 0 % | 31.12.2013 |
ex39206219 | 59 |
ex39206219 | 73 | Película iridiscente de poliéster y de poli(metacrilato de metilo) | 0 % | 31.12.2013 |
ex39206900 | 40 |
ex39206219 | 75 | Película transparente de tereftalato de polietileno: recubierta por ambas caras con capas de sustancias orgánicas con una base de acrilo, de grosor igual o superior a 7 nm pero no superior a 80 nm,con una tensión superficial de 36 Dyne/cm o superior pero no superior a 39 Dyne/cm,con un factor de transmisión lumínica superior al 93 %,con un valor de turbidez no superior al 1,3 %,con un grosor total igual o superior a 10 μm pero no superior a 350 μm,con una anchura igual o superior a 800 mm pero no superior a 1600 mm | 0 % | 31.12.2013 |
ex39206219 | 77 |
ex39206219 | 80 | Película de tereftatalo de polietileno de un grosor no superior a 20 μm, recubierta por ambos lados de una capa estanca al gas consistente en una matriz de polímeros en la que se dispersa sílice de un grosor no superior a 2 μm | 0 % | 31.12.2012 |
ex39206219 | 82 |
ex39206900 | 20 | Hoja de poli(naftaleno-2,6-dicarboxilato de etileno) | 0 % | 31.12.2013 |
ex39207990 | 10 | Película de acetatobutirato de celulosa, combinada o no con una capa de policarbonato, de un espesor inferior o igual a 0,81 mm, que contiene una microcelosía con un ángulo de visión típico de 30 grados medido a cada lado de la normal a la superficie | 0 % | 31.12.2012 |
ex39209100 | 51 | Película de polivinilbutiral con un contenido en peso igual o superior al 25 % pero no superior 28 % de fosfato de triisobutilo utilizado como plastificante | 0 % | 31.12.2014 |
ex39209100 | 52 | Película de poli(butiral de vinilo): con un contenido en peso igual o superior al 26 % pero no superior al 30 % de bis(2-etil-hexanoato) de trietilenglicol como plastificante,con un espesor igual o superior a 0,73 mm pero no superior a 1,50 mm | 0 % | 31.12.2014 |
ex39209100 | 91 | Película de poli(butiral de vinilo) con una banda gradualmente coloreada | 3 % | 31.12.2013 |
ex39209100 | 92 | Película plastificada de polivinilbutiral, con un contenido en peso de: bien de adipato de dihexilo superior o igual al 14,5 % pero inferior o igual al 17,5 %,o bien de sebacato de dibutilo superior o igual al 14,5 % pero inferior o igual al 28,5 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex39209100 | 93 | Películas de tereftalato de polietileno, incluso metalizadas en una o en las dos caras, o películas estratificadas de películas de tereftalato de polietileno, metalizadas únicamente en la cara exterior, con las características siguientes: factor de transmisión de luz visible superior o igual al 50 %,revestimiento de una o de las dos caras con una capa de poli(vinilbutiral), pero no con un adhesivo ni con ningún otro material salvo el poli(vinilbutiral),espesor total inferior o igual a 0,2 mm, sin incluir la capa de poli(vinilbutiral),destinadas a la fabricación de vidrio estratificado termorreflectante o decorativo [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex39209100 | 95 | Películas de poli(butiral de vinilo) coextruidas con una banda coloreada graduada y un contenido en peso igual o superior al 29 %, pero no superior al 31 %, de 2,2′-etilendioxidietil-bis(2-etilhexanoato) como plastificante | 0 % | 31.12.2013 |
ex39209200 | 30 | Película de poliamida de un grosor no superior a 20 μm, recubierta por ambos lados de una capa estanca al gas consistente en una matriz de polímeros en la que se ha dispersado sílice, y con un grosor no superior a 2 μm | 0 % | 31.12.2012 |
ex39209928 | 40 | Película de polímero, con el siguiente contenido de monómeros: poli (tetrametilén-éter-glicol),bis (4-isocianatociclohexil) metano,1,4-butanodiol o 1,3-butanodiol,con un grosor de 0,25 mm, como mínimo, y de 5,0 mm, como máximograbada con un motivo regular en una de sus superficies,y recubierta de una película de protección que puede retirarse | 0 % | 31.12.2013 |
ex39209928 | 50 | Película termoplástica de poliuretano, de un grosor igual o superior a 250 μm, pero no superior a 350 μm, cubierta en una de sus caras con una película protectora separable | 0 % | 31.12.2016 |
ex39209928 | 60 | Cintas, placas o tiras de silicona: con un espesor total superior o igual a 2,5 mm pero inferior o igual a 8,8 mm,con una anchura total superior o igual a 12 mm pero inferior o igual a 65 mm,para su utilización en la fabricación de productos de las partidas 8521 y 8528 [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex39209928 | 70 | Hojas en rollos de resina epoxi, con propiedades conductoras, compuestas de: microesferas revestidas de metal, incluidas las aleadas con oro,una capa adhesiva,una capa protectora de silicona o de tereftalato de polietileno, por un lado,una capa protectora de tereftalato de polietileno, por la otra, yde anchura superior o igual a 5 cm pero inferior o igual a 100 cm, yde longitud inferior o igual a 2000 m | 0 % | 31.12.2016 |
ex39209959 | 25 | Película de poli(1-clorotrifluoroetileno) | 0 % | 31.12.2013 |
ex39209959 | 50 | Película de politetrafluoroetileno, no microporosa, en rollos, de espesor superior o igual a 0,019 mm pero inferior o igual a 0,14 mm, impermeable al vapor de agua | 0 % | 31.12.2013 |
ex39209959 | 55 | Membranas intercambiadoras de iones en material plástico fluorado | 0 % | 31.12.2013 |
ex39209959 | 60 | Películas de copolímeros de alcohol vinílico, solubles en agua fría, de espesor superior o igual a 34 micrómetros pero inferior o igual a 90 micrómetros, con una resistencia a la tracción superior o igual a 20 MPa pero inferior o igual a 45 MPa y un alargamiento de rotura superior o igual al 250 % pero inferior o igual al 900 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex39209990 | 20 | Película conductora anisotrópica, en rollos, con una anchura mínima de 1,5 mm y máxima de 3,15 mm, y una longitud máxima de 300 m, utilizada para unir componentes electrónicos en la producción de pantallas LCD o de plasma | 0 % | 31.12.2013 |
ex39211310 | 10 | Hoja de espuma de poliuretano, con un espesor de 3 mm (± 15 %) y una densidad superior o igual a 0,09435 pero inferior a 0,10092 | 0 % | 31.12.2013 |
ex39211900 | 91 | Película de polipropileno microporosa de espesor inferior o igual a 100 μm | 0 % | 31.12.2013 |
ex39211900 | 93 | Banda de politetrafluoretileno microporoso sobre un soporte de tela sin tejer, destinada a utilizarse en la fabricación de filtros para equipos de diálisis renal [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex39211900 | 95 | Hoja de polietersulfona, de espesor inferior o igual a 200 μm | 0 % | 31.12.2013 |
ex39211900 | 96 | Hoja celular, formada por una capa de polietileno de espesor superior o igual a 90 μm pero inferior o igual a 140 μm y una capa de celulosa regenerada de espesor superior o igual a 10 μm pero inferior o igual a 40 μm | 0 % | 31.12.2013 |
ex39219010 | 10 | Placa compuesta de poli(tereftalato de etileno) o de poli(tereftalato de butileno), armada con fibras de vidrio | 0 % | 31.12.2013 |
ex39219010 | 20 | Película de politereftalato de etileno reforzada por una o ambas superficies con una capa de fibras unidireccionales de politereftalato de etileno e impregnada de poliuretano o resina epoxídica | 0 % | 31.12.2013 |
ex39219055 | 20 | Fibra de vidrio reforzada preimpregnada compuesta por resina de éster de cianato o resina de bismaleimida (B) triacina (T) mezclada con resina epoxídica de las siguientes dimensiones: 469,9 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm), o469,9 mm (± 2 mm) × 414,2 mm (± 2mm), o546,1 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2mm) | 0 % | 31.12.2013 |
ex39219055 | 25 | Hojas o rollos preimpregnados compuestos de resina de poliamida | 0 % | 31.12.2014 |
ex70194000 | 20 |
ex39219055 | 30 | Hojas o rollos de material preimpregnado compuestos por resina epoxi bromada reforzados con fibra de vidrio y: un flujo no superior a 3,6 mm (determinado mediante IPC-TM 650.2.3.17.2), yuna temperatura de transición vítrea (Tg) superior a 170 °C (determinada mediante IPC-TM 650.2.4.25)utilizados para la fabricación de placas de circuitos impresos [1] | 0 % | 31.12.2014 |
ex39219060 | 91 | Tejidos de politetrafluoroetileno, bañados o recubiertos de un copolímero de tetrafluoroetileno y de trifluoroetileno con cadenas laterales alkoxiperfluoradas acabadas en grupos ácido carboxílico o ácido sulfónico, incluso en forma de sal de potasio o de sodio | 0 % | 31.12.2013 |
ex54077100 | 20 |
ex59039099 | 10 |
ex39219060 | 93 | Hoja, de reflexión especular superior o igual a 30 pero inferior o igual a 60 medida con un ángulo de 60 ° utilizando un brillómetro (según la norma ISO 2813:2000), constituida por una capa de poli(tereftalato de etileno) y una capa de poli(cloruro de vinilo) coloreado, unidas por un revestimiento adhesivo metalizado, destinada a cubrir paneles y puertas del tipo de los utilizado en la fabricación de electrodomésticos [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex39233090 | 10 | Recipiente de polietileno para hidrógeno comprimido: con remates de aluminio en ambos extremos,totalmente enfundado en una cubierta de fibras de carbono impregnadas de resina epoxi,de diámetro igual o superior a 213 mm, pero no superior a 368 mm,de longitud igual o superior a 860 mm, pero no superior a 1260 mm ycon una capacidad igual o superior a 18 litros pero no superior a 50 litros | 0 % | 31.12.2013 |
ex39269092 | 20 | Películas u hojas reflejantes compuestas por una cara superior de poli(cloruro de vinilo) que presente impresiones regulares en forma de pirámides, termoselladas en líneas paralelas o en forma de rejilla con una cara dorsal de material plástico o de material tricotado cubierto por un lado con material plástico | 0 % | 31.12.2013 |
ex39269097 | 10 | Microesferas de polímero de divinilbenceno, de diámetro superior o igual a 4,5 μm pero inferior o igual a 80 μm | 0 % | 31.12.2013 |
ex39269097 | 15 | Ballestas transversales, de plástico reforzado con fibra de vidrio, destinadas a la fabricación de sistemas de suspensión para vehículos de motor [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex39269097 | 25 | Microesferas no expansibles de un copolímero de acrilonitrilo, metacrilonitrilo y metacrilato de isobornilo, de diámetro superior o igual a 3 μm pero inferior o igual a 4,6 μm | 0 % | 31.12.2013 |
ex39269097 | 55 | Producto plano de polietileno perforado en direcciones opuestas, de espesor superior o igual a 600 μm pero inferior o igual a 1200 μm y de peso superior o igual a 21 g/m2 pero inferior o igual a 42 g/m2 | 0 % | 31.12.2013 |
ex40070000 | 10 | Hilos y cuerdas, de caucho vulcanizado siliconado | 0 % | 31.12.2013 |
ex40169997 | 20 | Tapón de estanqueidad de caucho flexible destinada a la fabricación de condensadores electrolíticos [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex40169997 | 30 | Cámara de aire para el moldeado de neumáticos | 0 % | 31.12.2016 |
41051000 | | Pieles depiladas de ovino, preparadas, curtidas o recurtidas pero sin preparación posterior, incluso divididas, excepto las de la partida 4114 | 0 % | 31.12.2013 |
41053090 |
41062100 | | Pieles depiladas de caprino, preparadas, curtidas o recurtidas pero sin preparación posterior, incluso divididas, excepto las de la partida 4114 | 0 % | 31.12.2013 |
41062290 |
41063100 | | Pieles depiladas de los demás animales y pieles de animales sin pelo, preparadas, solamente curtidas, excepto las de la partida 4114 | 0 % | 31.12.2013 |
41063200 |
41064090 |
41069200 |
ex50040010 | 10 | Hilados de seda (salvo los hilados de desperdicios de seda) sin acondicionar para la venta al por menor, crudos, descrudados o blanqueados, íntegramente de seda | 0 % | 31.12.2016 |
ex50050010 | 10 | Hilados totalmente de desperdicios de seda (schappe) sin acondicionar para la venta al por menor | 0 % | 31.12.2013 |
ex50050090 | 10 |
ex52053100 | 10 | Hilado retorcido de algodón blanqueado de seis hilos, de título igual o superior a 925 decitex, pero igual o inferior a 989 decitex por hilo, para la fabricación de tampones [1] | 0 % | 31.12.2013 |
52081110 | | Gasas para compresas | 5,2 % | 31.12.2013 |
ex54024500 | 20 | Hilos exclusivamente de poliamidas aromáticas obtenidas por policondensación de m-fenilendiamina con ácido isoftálico | 0 % | 31.12.2013 |
ex54024700 | 10 | Hilado de filamentos sintéticos bicompuestos, no texturados, sin retorcer, con un título mínimo de 1650 dtex y máximo de 1800 dtex, constituido por un mínimo de 110 y un máximo de 120 filamentos, cada filamento con un alma de poli(tereftalato de etileno) y un envoltorio de poliamida-6, con un contenido en peso mínimo del 75 % y máximo del 77 % de poli(tereftalato de etileno), destinado a la fabricación de artículos de revestimientos de tejados (roofings) [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex54024700 | 20 | Hilos de monofilamento de dos componentes de 30 decitex, como máximo, con: un núcleo de tereftalato de polietileno, yuna capa exterior de un copolímero de tereftalato de etileno e isoftalato de etileno,destinado a la fabricación de tejidos para filtración [1] | 0 % | 31.12.2015 |
ex54024900 | 30 | Hilos de un copolímero de ácido glicólico y ácido láctico, destinados a la fabricación de suturas quirúrgicas [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex54024900 | 50 | Hilos de poli(alcohol vinílico), no tejidos | 0 % | 31.12.2013 |
ex54024900 | 70 | Hilados de filamentos sintéticos, no retorcidos, con un contenido de acrilonitrilo superior o igual al 85 % en peso, en forma de mecha con 1000 filamentos continuos o más pero no más de 25000 filamentos contínuos, de peso por metro superior o igual a 0,12 g pero inferior o igual a 3,75 g y de longitud superior o igual a 100 m, destinados a la fabricación de hilos de fibras de carbono [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex54041900 | 20 | Monofilamentos de poli(1,4-dioxanona) | 0 % | 31.12.2013 |
ex54041900 | 30 | Monofilamentos no estériles de un copolímero de 1,3-dioxan-2-ona y de 1,4-dioxan-2,5-diona, destinados a la fabricación de suturas quirúrgicas [1] | 0 % | 31.12.2014 |
ex54041900 | 50 | Monofilamentos de poliéster o poli(tereftalato de butileno), de cuya mayor dimensión de la sección transversal igual o superior a 0,5 mm sin exceder de 1 mm destinado a la fabricación de cierres de cremallera [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex54049090 | 20 | Láminas de poliimida | 0 % | 31.12.2013 |
ex54071000 | 10 | Tejido constituido por hilos de urdimbre de poliamida-6,6 y por hilos de trama de poliamida-6,6, de poliuretano y de un copolímero de ácido tereftálico, de p-fenilendiamina y de 3,4′-oxibis(fenilenamina) | 0 % | 31.12.2012 |
ex55031100 | 10 | Fibras sintéticas discontinuas de un copolímero de ácido tereftálico, de p-fenilendiamina y de 3,4′-oxibis(fenilenamina), de longitud inferior o igual a 7 mm | 0 % | 31.12.2013 |
ex56013000 | 40 |
ex55034000 | 10 | Fibras discontinuas huecas de polipropileno: de peso superior o igual a 6 decitex pero inferior o igual a 10 decitex,con una resistencia superior o igual a 3,5 cN/dtexcon un diámetro superior o igual a 30 μmpara su utilización en la fabricación de pañales para bebés y otros productos higiénico [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex55039000 | 20 | Fibras de poli(alcohol vinílico), incluso acetiladas | 0 % | 31.12.2013 |
ex55069000 | 10 |
ex56013000 | 10 |
ex56031110 | 10 | Telas sin tejer de poli(alcohol vinílico), en piezas o simplemente cortadas en forma cuadrada o rectangular: de espesor superior o igual a 200 μm pero inferior o igual a 280 μm yde peso superior o igual a 20 g/m2 pero inferior o igual a 50 g/m2 | 0 % | 31.12.2013 |
ex56031190 | 10 |
ex56031210 | 10 |
ex56031290 | 10 |
ex56039110 | 10 |
ex56039190 | 10 |
ex56039210 | 10 |
ex56039290 | 10 |
ex56031110 | 20 | Tela sin tejer, de peso no superior a 20 g/m2, con filamentos obtenidos por hilado directo y pulverización superpuestos en tres capas, de manera que las dos capas exteriores se componen de filamentos continuos finos (con un diámetro superior a 10 μm pero no superior a 20 μm) y la capa interior de filamentos continuos extrafinos (con un diámetro superior a 1 μm pero no superior a 5 μm), para la fabricación de pañales para bebés y artículos higiénicos similares [1] | 0 % | 31.12.2012 |
ex56031190 | 20 |
ex56031290 | 30 | Telas sin tejer, en piezas o simplemente cortadas en forma cuadrada o rectangular, de poliamida aromática obtenida mediante policondensación de m-fenilendiamina y ácido isoftálico | 0 % | 31.12.2013 |
ex56031390 | 30 |
ex56031490 | 10 |
ex56039290 | 60 |
ex56039390 | 40 |
ex56039490 | 30 |
ex56031290 | 50 | Tela sin tejer: de un peso igual o superior a 30 g/m2, aunque no superior a 60 g/m2,con fibras de polipropileno o de polipropileno y polietileno,incluso estampada, en la que:por un lado, el 65 % de la superficie total lleva motas circulares de 4 mm de diámetro, que consisten en fibras rizadas, fijadas, realzadas, no unidas, aptas para la fijación de corchetes extrudidos, y el 35 % restante de la superficie se compone de fibras unidas,y, por el otro lado, la superficie es lisa, sin texturar,destinada a la fabricación de pañales para bebés y artículos higiénicos similares [1] | 0 % | 31.12.2012 |
ex56031290 | 60 | Telas sin tejer de fibras de polietileno obtenidas por hilado directo, de peso superior a 60 g/m2 pero inferior o igual a 80 g/m2 y de resistencia al aire (Gurley) superior o igual a 8 s pero inferior o igual a 36 s (según la norma ISO 5636/5) | 0 % | 31.12.2013 |
ex56031390 | 60 |
ex56031290 | 70 | Telas sin tejer de polipropileno: constituidas por una capa de fibras obtenidas mediante la pulverización de polímero fundido, termosellada en cada cara a una capa de filamentos de polipropileno obtenida por hiladura directa,de espesor inferior o igual a 550 μm,de peso inferior o igual a 150 g/m2,en piezas o simplemente cortadas en forma cuadrada o rectangular, yno impregnadas | 0 % | 31.12.2013 |
ex56031390 | 70 |
ex56039290 | 40 |
ex56039390 | 10 |
ex56031310 | 10 | Tela sin tejer no conductora de la electricidad, compuesta por una hoja central de tereftalato de polietileno laminada por cada lado con fibras alineadas en una dirección de tereftalato de polietileno, recubierta por ambos lados con resina no conductora de la electricidad y resistente a las altas temperaturas, de peso igual o superior a 147 g/m2 pero no superior a 265 g/m2, con resistencia no isótropa a la tracción en ambas direcciones, destinada a la fabricación de material aislante de la electricidad | 0 % | 31.12.2013 |
ex56031410 | 10 |
ex56031310 | 20 | Telas sin tejer de fibras de polietileno, con un revestimiento, de peso superior a 80 g/m2 pero inferior o igual a 105 g/m2 yy de resistencia al aire (Gurley) de 8s como mínimo y 75 s como máximo (según la norma ISO 5636/5) | 0 % | 31.12.2015 |
ex56031490 | 30 | Tela sin tejer, constituida por una hoja elastomérica central recubierta en cada cara por una capa de filamentos de polipropileno obtenidos mediante hilado directo, con un peso superior o igual a 200 g/m2 pero inferior a 300 g/m2 | 0 % | 31.12.2013 |
ex56039290 | 20 | Telas sin tejer constituidas por una capa central, obtenida por pulverización de un elastómero termoplástico fundido y termosellada en cada cara a una capa de filamentos de polipropileno | 0 % | 31.12.2013 |
ex56039390 | 20 |
ex56039290 | 70 | Telas sin tejer, formadas por capas múltiples de una mezcla de fibras obtenidas por pulverización de un polímero fundido y de fibras discontinuas de polipropileno y de poliéster, laminadas o no en una o ambas caras con filamentos obtenidos por hilado directo de polipropileno, de espesor total no superior a 50 mm | 0 % | 31.12.2013 |
ex56039490 | 40 |
ex56039290 | 80 | Tela no tejida de poliolefina, compuesta por una capa elastomérica, laminada a cada lado con filamentos de poliolefina: con un espesor inferior o igual a 550 μm,con un peso superior o igual a 25 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2,en pieza o simplemente recortada en forma de cuadrados o rectángulos,no impregnada,con propiedades de elasticidad en dirección longitudinal y en dirección transversal,para su utilización en la fabricación de productos para el cuidado de bebés o niños [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex56039390 | 50 |
ex56039490 | 20 | Varitas de fibras acrílicas, de longitud inferior o igual a 50 cm, destinadas a la fabricación de puntas de rotuladores [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex56075090 | 10 | Cordeles, no estériles, de poli(ácido glicólico) o de poli(ácido glicólico) y sus copolímeros con ácido láctico, trenzados, enfundados, destinados a la fabricación de suturas quirúrgicas [1] | 0 % | 31.12.2014 |
ex58030010 | 91 | Tejido de gasa de vuelta de algodón, de anchura inferior a 1500 mm | 0 % | 31.12.2013 |
ex59031090 | 10 | Tejidos o telas de punto, bañados o recubiertos por una cara de una capa de materias plásticas artificiales en la que están incorporadas microesferas | 0 % | 31.12.2013 |
ex59032090 | 10 |
ex59039099 | 20 |
ex59069990 | 10 | Tejido cauchutado, constituido por hilos de urdimbre de poliamida-6,6 y por hilos de trama de poliamida-6,6, de poliuretano y de un copolímero de ácido tereftálico, de p-fenilendiamina y de 3,4′-oxibis(fenilenamina) | 0 % | 31.12.2013 |
ex59070000 | 10 | Tejidos bañados con una materia adhesiva en la que están incorporadas microesferas de diámetro inferior o igual a 150 μm | 0 % | 31.12.2016 |
ex59111000 | 10 | Fieltros de aguja de fibras sintéticas, que no contengan poliéster, incluso que contengan partículas catalíticas atrapadas en las fibras sintéticas, revestidos o recubiertos por un lado con película de politetrafluoroetileno, destinados a la fabricación de productos de filtración [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex59119090 | 30 | Partes de aparatos de filtración o purificación del agua mediante ósmosis inversa, constituidos esencialmente por membranas de materia plástica y reforzadas internamente por telas tejidas o no, enrolladas alrededor de un tubo perforado y encerrado en un cilindro de materia plástica, cuyo espesor de pared no sea superior a 4 mm, encerrado o no en un cilindro cuyo espesor de pared no sea inferior a 5 mm | 0 % | 31.12.2013 |
ex84219900 | 92 |
ex59119090 | 40 | Almohadillas de poliéster para pulido, de varias capas, sin tejer, impregnadas de poliuretano | 0 % | 31.12.2014 |
ex68051000 | 10 | Abrasivo en forma de partículas de forma idéntica sobre un soporte | 0 % | 31.12.2013 |
ex68052000 | 10 |
ex68053000 | 10 |
ex68138900 | 10 | Guarniciones de fricción, de espesor inferior a 20 mm, sin montar, destinadas a la fabricación de componentes de fricción del tipo de los utilizados en las transmisiones y embragues automáticos [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex69039090 | 20 | Tubos y soportes de reactores de carburo de silicio, del tipo de los utilizados para equipar hornos de difusión y de oxidación para la producción de materiales semiconductores | 0 % | 31.12.2013 |
ex69091900 | 20 | Bolas o rodillos de nitruro de silicio (Si3N4) | 0 % | 31.12.2015 |
ex69091900 | 30 | Soportes para catalizadores consistentes en elementos cerámicos porosos de cordierita o de mullita, con un volumen global inferior o igual a 65 l, provistos al menos de un canal continuo, con ambos extremos abiertos o bien uno de ellos cerrado, por cm2 de la superficie de la sección del elemento | 0 % | 31.12.2013 |
ex69091900 | 50 | Manufacturas de cerámica hechas de filamentos continuos de óxidos cerámicos, con un contenido, en peso, de: trióxido de diboro superior o igual al 2 %,dióxido de silicio inferior o igual al 28 % ytrióxido de dialuminio superior o igual al 60 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex69149000 | 20 |
ex69091900 | 60 | Soportes para catalizadores, compuestos de piezas de cerámica porosa de una mezcla de carburo de silicio y silicio, con una dureza inferior a 9 en la escala de Mohs, un volumen total inferior o igual a 65 litros y, por cada centímetro cuadrado de la superficie de la sección transversal, uno o varios canales cerrados en el extremo | 0 % | 31.12.2013 |
ex69091900 | 70 | Soportes para catalizadores o filtros, de cerámica porosa compuesta principalmente de óxidos de aluminio y de titanio, con un volumen total no superior a 65 litros y dotados, como mínimo, de un poro (abierto por uno o ambos extremos) por cm2 de sección transversal | 0 % | 31.12.2013 |
ex69091900 | 80 | Disipadores de calor de cerámica, con un contenido: de carburo de silicio superior o igual al 66 % en peso,de óxido de aluminio superior o igual al 15 % en peso,para el mantenimiento de la temperatura de funcionamiento de los transistores, diodos o circuitos integrados de los productos de las partidas 8521 y 8528 [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex69149000 | 30 | Microesferas de cerámica, transparentes, obtenidas a partir de dióxido de silicio y de dióxido de zirconio, de diámetro superior a 125 μm | 0 % | 31.12.2013 |
ex70021000 | 10 | Esferas de vidrio E, con un diámetro superior o igual a 18,5 mm pero inferior a 26 mm | 0 % | 31.12.2013 |
ex70051025 | 10 | Vidrio flotado: de un espesor igual o superior a 2,0 mm, pero no superior a 2,4 mm,revestido en una de sus superficies con una capa reflectante de dióxido de estaño dopado con fluor | 0 % | 31.12.2012 |
ex70051030 | 10 | Vidrio flotado: de un espesor igual o superior a 4,0 mm, pero no superior a 4,2 mm,con una transmisión de la luz del 91 % o más, medida por una fuente de luz de tipo D,revestido en una de sus supeficies con una capa reflectante de dióxido de estaño dopado con fluor | 0 % | 31.12.2012 |
ex70060090 | 50 | Placa de vidrio cuya diagonal mide al menos 81 cm pero no más de 186 cm, provista de una película de malla o una capa conductora pulverizada para blindaje CEM y de una película absorbente del infrarrojo cercano, y que puede tener también capas adicionales de refuerzo del color o de efecto antirreflejos en uno o en ambos lados | 0 % | 31.12.2013 |
ex70060090 | 60 | Placas de vidrio sódico-cálcico con: un límite de temple superior a 570 °Cun espesor igual o superior a 1,7 mm, pero no superior a 2,9 mmunas dimensiones de 1144 mm (± 0,5 mm) × 670 mm (± 0,5 mm) ó 1164 mm (± 0,5 mm) × 649 mm (± 0,5 mm) yya contenga o no:una película de óxido de estaño e indio, ouna red de electrodos compuesta de pasta de plata recubierta de material dieléctrico | 0 % | 31.12.2012 |
ex85299092 | 46 |
ex70060090 | 70 | Vidrio flotado: con un espesor superior o igual a 1,7 mm pero inferior o igual a 1,9 mm,con un índice de transmisión de la luz igual o superior al 91 %, medido con una fuente de luz de tipo D,revestido en una de sus superficies con una capa reflectante de dióxido de estaño dopado con flúor,con bordes biselados | 0 % | 31.12.2016 |
ex70071920 | 10 | Placas de vidrio con una diagonal superior o igual a 81,28 cm (± 1,5 cm) pero inferior o igual a 185,42 cm (± 1,5 cm), compuestas de vidrio templado; provistas de una película de malla y una película absorbente de infrarrojos cercanos o de una capa conductora bombardeada, así como de una capa opcional antirreflectante en una o en las dos caras, destinadas a la fabricación de productos clasificados en el código 8528 [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex70071920 | 20 | Placa de vidrio templado o semitemplado de diagonal igual o superior a 81 cm, pero no superior a 186 cm, con una o más capas de polímero, pintadas o no o con cerámica negra o coloreada en torno a sus bordes, para utilización en la fabricación de productos correspondientes a la partida 8528 [1] | 0 % | 31.12.2012 |
ex70072900 | 10 | Placas de vidrio con una diagonal superior o igual a 81,28 cm (± 1,5 cm) pero inferior o igual a 185,42 cm (± 1,5 cm), compuestas de dos placas sandwich estratificadas juntas; provistas de una película de malla y una película absorbente de infrarrojos cercanos o de una capa conductora bombardeada, así como de una capa opcional antirreflectante en una o en las dos caras | 0 % | 31.12.2013 |
ex70099100 | 10 | Espejo de vidrio no enmarcado con: una longitud de 1516 mm (± 1 mm),una anchura de 553 mm (± 1 mm),un grosor de 3 mm (± 0,1 mm),su parte posterior recubierta por una hoja protectora de polietileno (PE), con un grosor de 0,11 mm como mínimo y 0,13 mm como máximo,un contenido de plomo no superior a 90 mg/kg, yuna resistencia a la corrosión de 72 horas como mínimo con arreglo a la norma ISO 9227, relativa a la prueba de corrosión con niebla salina | 0 % | 31.12.2015 |
ex70111000 | 10 | Lentes de vidrio con puntos refringentes o elementos prismáticos, con un diámetro exterior superior a 121 mm pero inferior o igual a 125 mm | 0 % | 31.12.2013 |
70112000 | | Ampollas y envolturas tubulares, abiertas, y sus partes, de vidrio, sin guarniciones, para tubos catódicos | 0 % | 31.12.2013 |
ex70140000 | 10 | Elementos de óptica de vidrio (excepto los de la partida 7015), sin trabajar ópticamente, excepto vidrio para señalización | 0 % | 31.12.2013 |
ex70191200 | 01 | "Rovings", de título superior o igual a 2600 tex pero inferior o igual a 3300 tex y de pérdida por combustión superior o igual a 4 % pero inferior o igual a 8 % en peso (según la norma ASTM D 2584-94) | 0 % | 31.12.2013 |
ex70191200 | 21 |
ex70191200 | 02 | "Rovings", de título igual o superior a 650 tex pero inferior o igual a 2500 tex, recubiertos de una capa de poliuretano, mezclado con otras materias o no | 0 % | 31.12.2013 |
ex70191200 | 22 |
ex70191200 | 03 | "Rovings", de título igual o superior a 392 tex pero inferior o igual a 2884 tex, recubiertos de una capa de un copolímero acrílico | 0 % | 31.12.2013 |
ex70191200 | 23 |
ex70191200 | 04 | "Rovings", de título igual o superior a 417 tex pero inferior o igual a 3180 tex, recubiertos de una capa de poli(acrilato de sodio) y de poli(ácido acrílico) | 0 % | 31.12.2013 |
ex70191200 | 24 |
ex70191910 | 10 | Hilos de 33 tex o de un múltiplo de 33 tex (± 7,5 %), obtenidos a partir de fibras de vidrio continuas hilables de diámetro nominal de 3,5 μm o de 4,5 μm, en las que la mayoría presentan un diámetro superior o igual a 3 μm pero inferior o igual a 5,2 μm, distintos de los hilos tratados para la fijación de elastómeros | 0 % | 31.12.2013 |
ex70191910 | 20 | Hilos de 10,3 tex o más, pero sin superar 11,9 tex, obtenidos de filamentos de vidrio continuos en los que predominan los de un diámetro de 4,83 μm o más, pero sin superar los 5,83 μm | 0 % | 31.12.2015 |
ex70191910 | 25 | Hilos de 5,1 tex o más, pero sin superar 6,0 tex, obtenidos de filamentos de vidrio continuos en los que predominan los de un diámetro de 4,83 μm o más, pero sin superar los 5,83 μm | 0 % | 31.12.2015 |
ex70191910 | 30 | Hilos de 22 tex (± 1,6 tex), obtenidos a partir de fibras de vidrio continuas hilables de diámetro nominal de 7 μm, en las que la mayoría presentan un diámetro superior o igual a 6,35 μm pero inferior o igual a 7,61 μm | 0 % | 31.12.2013 |
ex70191910 | 50 | Hilo de 11 tex o de un múltiplo de 11 tex (± 7,5 %) obtenido a partir de fibras de vidrio continuas hilables, con un contenido de dióxido de silicio superior o igual al 93 % en peso, y un diámetro nominal de 6 μm o 9 μm, distinto de los hilos tratados | 0 % | 31.12.2016 |
ex70191910 | 55 | Trama de vidrio impregnada en caucho o materia plástica, obtenida a partir de filamentos de vidrio K o U, compuesta: de óxido de magnesio en un porcentaje equivalente o superior al 9 % pero no superior al 16 %,de óxido de aluminio en un porcentaje igual o superior al 19 % pero no superior al 25 %,de óxido de boro en un porcentaje no superior al 2 %,sin óxido de calcio,cubierta con un látex compuesto, al menos, de resina resorcinol-formaldehído y de polietileno clorosulfonado | 0 % | 31.12.2014 |
ex70191910 | 60 | Cuerda de vidrio de módulo alto (de tipo K), impregnada de caucho, obtenida a partir de hilos de filamento de vidrio retorcido de módulo alto, recubierta con un látex compuesto de una resina de resorcinol-formaldehído, con o sin vinilpiridina y/o caucho de acrilonitrilo-butadieno hidrogenado (HNBR) | 0 % | 31.12.2013 |
ex70199000 | 30 |
ex70191910 | 70 | Trama de vidrio impregnada en caucho o materia plástica, obtenida a partir de hilos de filamento de vidrio retorcido, cubierta con un látex compuesto al menos de una resina resorcinol-formaldehído-vinilpiridina y un caucho acrilonitrilo-butadieno (NBR) | 0 % | 31.12.2013 |
ex70199000 | 20 |
ex70191910 | 80 | Trama de vidrio impregnada en caucho o materia plástica, obtenida a partir de hilos de filamento de vidrio retorcido, cubierta con un látex compuesto al menos de una resina resorcinol-formaldehído y de polietileno clorosulfonado | 0 % | 31.12.2013 |
ex70199000 | 40 |
ex70193900 | 50 | Producto no tejido de fibra de vidrio no textil, para la fabricación de filtros de aire o catalizadores [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex70194000 | 10 | Tejido de mechas impregnado de resina epoxi, con un coeficiente de expansión térmica entre 30 °C y 120 °C (según el método IPC-TM-650) igual o superior a: 10 ppm por °C, pero no superior a 12 ppm por °C en longitud y en anchura, igual o superior a20 ppm por °C, pero no superior a 30 ppm por °C en espesor, y una temperatura de transición vítrea igual o superior a 152 °C, pero no superior a 153 °C (según el método IPC-TM-650) | 0 % | 31.12.2013 |
ex70199000 | 10 | Fibras de vidrio no textiles en las que la mayoría presentan un diámetro inferior a 4,6 μm | 0 % | 31.12.2013 |
ex72011011 | 10 | Lingotes de fundición en bruto con una longitud no superior a 350 mm, una anchura no superior a 150 mm y una altura no superior a 150 mm | 0 % | 31.12.2016 |
ex72011030 | 10 | Lingotes de fundición en bruto con una longitud no superior a 350 mm, una anchura no superior a 150 mm, y una altura no superior a 150 mm, con un contenido de silicio no superior al 1 % en peso | 0 % | 31.12.2016 |
72025000 | | Ferrosilicocromo | 0 % | 31.12.2013 |
ex72029980 | 10 | Ferrodisprosio, con un contenido en peso del: 78 % o más de disprosio, y18 % o más, pero no más del 22 %, de hierro | 0 % | 31.12.2015 |
ex73209010 | 91 | Resortes espirales planos de acero templado, con: un espesor igual o superior a 2,67 mm, pero no superior a 4,11 mm,una anchura igual o superior a 12,57 mm, pero no superior a 16,01 mm,un par igual o superior a 18,05 Nm, pero no superior a 73,5 Nm,un ángulo entre la posición libre y la posición nominal en ejercicio igual o superior a 76 °, pero no superior a 218 °,destinados a utilizarse en la fabricación de tensores de correas de transmisión, para motores de combustión interna [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex73259910 | 20 | Cabeza de anclaje de hierro de fundición maleable galvanizado por inmersión en caliente, del tipo utilizado en la fabricación de anclajes de tierra | 0 % | 31.12.2014 |
ex73262000 | 20 | Fieltro metálico que consiste en una masa de alambres de acero inoxidable cuyo diámetro oscila entre 0,017 mm y 0,070 mm, compactado mediante sinterización y laminado | 0 % | 31.12.2016 |
ex74102100 | 10 | Planchas o placas de politetrafluoroetileno, que contengan óxido de aluminio o dióxido de titanio como materias de relleno o armadas con un tejido de fibras de vidrio, recubiertas por las dos caras de una película de cobre | 0 % | 31.12.2013 |
ex74102100 | 30 | Hoja de poliimida, con o sin resina epoxídica y/o fibras de vidrio, recubierta por una o ambas superficies de una película de cobre | 0 % | 31.12.2013 |
ex74102100 | 40 | Hojas o planchas compuestas, como mínimo, de una lámina central de papel o de una hoja central de cualquier tipo de fibra sin tejer, recubierta a cada lado de un tejido de fibra de vidrio e impregnada de resina epóxido, ocompuestas de múltiples láminas de papel impregnadas de resina fenólica,recubiertas por uno o ambos lados de una película de cobre de un grosor máximo de 0,15 mm | 0 % | 31.12.2013 |
ex74102100 | 50 | Placas compuestas por al menos una capa de tejido de fibra de vidrio impregnada de resina epoxi,recubiertas por uno o ambos lados con una película de cobre de un espesor no superior a 0,15 mm, ycon una constante dieléctrica (DK) inferior a 3,9 y un factor de pérdida (Df) inferior a 0,015 a una frecuencia de medición de 10 GHz, según el método IPC-TM-650 | 0 % | 31.12.2013 |
ex74199990 | 91 | Disco con materiales de deposición, constituido por siliciuro de molibdeno: con un contenido de sodio inferior o igual a 1 mg/kg ymontado sobre un soporte de cobre o de aluminio | 0 % | 31.12.2013 |
ex76169990 | 60 |
ex76012099 | 10 | Hojas y tochos de aleación secundaria de aluminio que contenga litio | 0 % | 31.12.2012 |
ex76042100 | 10 | Perfiles de aleación de aluminio EN AW-6063 T5 anodizadoslaqueados o nocon un espesor de pared igual o superior a 0,5 mm (± 1,2 %), pero no superior a 0,8 mm (± 1,2 %),para su empleo en la fabricación de mercancías de la partida 8302 [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex76042990 | 30 |
ex76042910 | 10 | Hojas y barras de aleaciones de aluminio y litio | 0 % | 31.12.2015 |
ex76061299 | 20 |
ex76051900 | 10 | Alambre de aluminio sin alear, de diámetro superior o igual a 2 mm pero inferior o igual a 6 mm, cubierto de una capa de cobre de espesor superior o igual a 0,032 mm pero inferior o igual a 0,117 mm | 0 % | 31.12.2013 |
ex76061292 | 20 | Tira de una aleación de aluminio y magnesio: en rollos,de espesor superior o igual a 0,14 mm pero inferior o igual a 0,40 mm,de anchura superior o igual a 12,5 mm pero inferior o igual a 359 mm,con una resistencia a la tracción superior o igual a 285 N/mm2, yuna elongación de ruptura superior o igual al 1 %, ycon un contenido:de aluminio superior o igual al 93,3 % en peso,de magnesio superior o igual al 2,2 % pero inferior o igual al 5 % en peso, yde otros elementos inferior o igual al 1,8 % en peso | 0 % | 31.12.2012 |
ex76071190 | 20 |
ex76071190 | 10 | Hojas y tiras de aluminio sencillas con los siguientes parámetros: un contenido de aluminio superior o igual al 99,98 %un espesor superior o igual a 0,070 mm, aunque no superior a 0,125 mmuna textura cúbicadel tipo usado para el grabado de alta tensión [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex76071190 | 30 | Hoja laminada de aluminio con: un contenido de aluminio superior o igual al 99 %,un revestimiento hidrofílico desprovisto de sílice y vidrio soluble,un espesor total inferior o igual a 0,120 mm,una resistencia a la tracción superior o igual a 100 N/mm2 (determinada mediente el método de ensayo ASTM E8), yuna elongación de ruptura superior o igual al 1 % | 0 % | 31.12.2016 |
ex76072090 | 10 | Hoja estratificada de aluminio con un grosor total no superior a 0,123 mm, que comprende una capa de aluminio de un grosor no superior a 0,040 mm, películas de base de poliamida y polipropileno, y una capa protectora de ácido fluorhídrico contra la corrosión, destinada a la fabricación de pilas de polímero de litio [1] | 0 % | 31.12.2012 |
ex76072090 | 20 | Hoja lubricante para perforaciones de un grosor total no superior a 350 μm, compuesta por: una lámina de aluminio de un grosor de 70 μm como mínimo y 150 μm como máximo,un lubricante hidrosoluble de un grosor de 20 μm como mínimo y 200 μm como máximo y sólido a temperatura ambiente,utilizada para la fabricación de placas de circuitos impresos [1] | 0 % | 31.12.2015 |
ex76130000 | 20 | Recipiente de aluminio, sin soldadura, para gas natural comprimido o hidrógeno comprimido, enfundado completamente en una cobertura de compuesto epoxi-fibras de carbono, de capacidad de 172 l (± 10 %) y de tara no superior a 64 kg | 0 % | 31.12.2013 |
ex76169990 | 15 | Bloques de aluminio de forma alveolar del tipo utilizado en la fabricación de piezas de aeronaves | 0 % | 31.12.2013 |
81041100 | | Magnesio en bruto, con un contenido de magnesio superior o igual al 99,8 % en peso | 0 % | 31.12.2013 |
ex81043000 | 10 | Polvo de magnesio: con una pureza en peso igual o superior al 98 %con un tamaño de partícula de 0,2 mm como mínimo y 0,8 mm como máximo | 0 % | 31.12.2015 |
ex81049000 | 10 | Chapas de magnesio esmeriladas y pulidas, de dimensiones inferiores o iguales a 1500 mm × 2000 mm, revestidas en una cara de resina epoxi insensible a la luz | 0 % | 31.12.2013 |
ex81082000 | 10 | Titanio esponjoso | 0 % | 31.12.2013 |
ex81082000 | 20 | Lingotes en bruto de fusión de titanio y de aleaciones de titanio, de diámetro igual o inferior a 380 mm | 0 % | 31.12.2013 |
ex81082000 | 30 | Titanio en polvo con una fracción no retenida en tamiz de una abertura de malla de 0,224 mm superior o igual al 90 % en peso | 0 % | 31.12.2013 |
ex81083000 | 10 | Desperdicios y desechos de titanio y de aleaciones de titanio, excepto los que contienen en peso de aluminio superior o igual al 1 % pero inferior al 2 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex81089030 | 10 | Barras de aleación de titanio conformes a las normas EN 2002-1, EN 4267 o DIN 65040 | 0 % | 31.12.2014 |
ex81089030 | 20 | Barras, perfiles y alambre de una aleación de titanio y aluminio, con un contenido en peso de aluminio igual o superior a 1 %, pero no superior a 2 %, para utilización en la fabricación de silenciadores y tubos (caños) de escape de las subpartidas 870892 ó 87141000 [1] | 0 % | 31.12.2012 |
ex81089030 | 30 | Alambre de aleación de titanio-aluminio-vanadio (TiA16V4), que cumple las normas AMS 4928 y 4967 | 0 % | 31.12.2015 |
ex81089050 | 10 | Aleación de titanio y aluminio, con un contenido superior o igual al 1 % pero inferior al 2 % en peso de aluminio, en hojas o en rollos, con un espesor superior o igual a 0,49 mm pero inferior a 3,1 mm, un ancho superior o igual a 1000 mm pero inferior a 1254 mm, destinada a la fabricación de productos de la subpartida 87141000 [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex81089050 | 20 | Aleación de titanio, aluminio y vanadio, con un contenido superior o igual al 2,5 % en peso pero inferior al 3,5 % de aluminio e superior o igual al 2,0 % pero inferior al 3,0 % de vanadio, en hojas o en rollos, con un espesor superior o igual a 0,6mm pero inferior a 0,9 mm, con un ancho inferior a 1000 mm, destinada a la fabricación de productos de la subpartida 87141000 [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex81089050 | 30 | Aleación de titanio y silicio, con un contenido de silicio, en peso, igual o superior al 0,15 % pero no superior al 0,60 %, en hojas o en rollos, destinada a la fabricación de: dispositivos de escape para motores de combustión interna, otubos y tuberías de la subpartida 81089060 [1] | 0 % | 31.12.2012 |
ex81089050 | 40 | Hojas de aleación de titanio para la fabricación de piezas estructurales de aeronaves [1] | 0 % | 31.12.2012 |
ex81089050 | 50 | Chapas, hojas y tiras de una aleación de titanio, cobre y niobio, con un contenido en peso de cobre igual o superior al 0,8 %, pero no superior al 1,2 %, y un contenido de niobio igual o superior al 0,4 %, pero no superior al 0,6 % | 0 % | 31.12.2012 |
ex81089050 | 60 | Chapas, hojas, tiras y láminas de una aleación de titanio, aluminio, silicio y niobio, con un contenido en peso: de aluminio igual o superior al 0,4 % pero no superior al 0,6 %;de silicio igual o superior al 0,35 % pero no superior al 0,55 %, yde niobio igual o superior al 0,1 % pero no superior al 0,3 % | 0 % | 31.12.2013 |
ex81092000 | 10 | Circonio no aleado, en forma de lingotes, con un contenido en peso de hafnio superior al 0,01 %, destinado a utilizarse en la fabricación de tubos para la industria química [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex81101000 | 10 | Antimonio en forma de lingotes | 0 % | 31.12.2013 |
ex81129930 | 10 | Aleaciones de niobio (colombio) y titanio, en forma de barras | 0 % | 31.12.2013 |
ex81130090 | 10 | Placa portadora de carburo de silicio y aluminio (AlSiC-9) para circuitos electrónicos | 0 % | 31.12.2012 |
ex83024200 | 80 | Ruedas de trinquete del tipo utilizado en la fabricación de asientos reclinables para automóvil | 0 % | 31.12.2015 |
ex94019080 | 10 |
ex83052000 | 10 | Grapas de una anchura de 12 mm (± 1 mm) y una profundidad de 8 mm (± 1 mm) destinadas a utilizarse en copiadoras e impresoras [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex83099090 | 10 | Tapas para latas de aluminio con sistema de apertura total por tirada de anilla con un diámetro de 136,5 mm (± 1 mm) | 0 % | 31.12.2013 |
ex84013000 | 20 | Cartucho combustible hexagonal sin irradiar utilizado en los reactores nucleares [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex84059000 | 10 | Carcasa de metal para los generadores de gas destinados a los pretensores de los cinturones de seguridad para automóviles | 0 % | 31.12.2014 |
ex87082110 | 10 |
ex87082190 | 10 |
ex84073100 | 10 | Motor de dos tiempos de combustión interna, de cilindrada igual o inferior a 30 cm3, destinados a la fabricación de patinetes de motor portátiles, clasificados en la subpartida 87111000 [1] | 0 % | 31.12.2012 |
ex84073300 | 10 | Motores de émbolo alternativo o rotativo, de encendido por chispa (motores de explosión), de cilindrada no inferior a 300 cm3 y potencia no inferior a 6 kW, pero no superior a 20,0 kW, para la fabricación: de cortadoras de césped autopropulsadas con asiento (tractocortadoras) de la subpartida 84331151de tractores de la subpartida 87019011 cuya función principal es el corte de césped ode cortadoras con un motor de cuatro tiempos de una cilindrada no inferior a 300 cm3 de la subpartida 84332010 oquitanieves de la subpartida 843020 [1] | 0 % | 31.12.2012 |
ex84079080 | 10 |
ex84079090 | 10 |
ex84079010 | 10 | Motores de gasolina de cuatro tiempos, de cilindrada no superior a 250 cm3, destinados a la fabricación de cortadoras de césped de la subpartida 843311, motoguadañadoras de la subpartida 84332010, motobinadoras de la subpartida 84322950, trituradoras de jardín de la subpartida 84368090 o escarificadores de la subpartida 84322910 [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex84079010 | 20 | Motores de combustión interna de dos tiempos, de cilindrada igual o inferior a 125 cm3, para la fabricación de cortadoras a césped de la subpartida 843311 o quitanieves de la subpartida 843020 [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex84079090 | 20 | Motor compacto para gases licuados del petróleo con: seis cilindros,una potencia mínima de 75 kW y una potencia máxima de 80 kW, yválvulas de admisión y de escape modificadas para funcionar continuamente en aplicaciones que requieren alta resistencia,destinado a utilizarse en la fabricación de vehículos de la partida 8427 [1] | 0 % | 31.12.2015 |
ex84089041 | 20 | Motores diesel de potencia no superior a 15 kW, con 2 o 3 cilindros, destinados a utilizarse en la fabricación de sistemas de regulación de la temperatura instalados en vehículos [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex84089043 | 20 | Motores diesel de potencia no superior a 30 kW, de 4 cilindros, destinados a utilizarse en la fabricación de sistemas de regulación de la temperatura instalados en vehículos [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex84099900 | 10 | Inyectores de válvula electromagnética para una atomización optimizada en la cámara de combusión del motor | 0 % | 31.12.2016 |
ex84799080 | 85 |
ex84122180 | 50 | Cilindro hidráulico del tipo utilizado en la fabricación de palas cargadoras sobre ruedas | 0 % | 31.12.2016 |
ex84137035 | 20 | Bomba centrífuga monofásica con: una capacidad de descarga mínima de 400 cm3 de fluido por minuto,un nivel de ruido limitado a 6 dBA,un díametro interno de las tuberías de aspiración y descarga igual o inferior a 15 mm, yuna capacidad de funcionamiento a temperatura ambiente de hasta – 10 °C | 0 % | 31.12.2015 |
ex84143081 | 50 | Compresor de espiral eléctrico de velocidad variable, hermético o semihermético, con una potencia nominal igual o superior a 0,5 kW pero no superior a 5 kW, y una cilindrada no superior a 35 cm3, del tipo utilizado en los equipos de refrigeración | 0 % | 31.12.2014 |
ex84143089 | 20 | Pieza del sistema de aire acondicionado para vehículos, que consiste en un compresor alternativo de árbol abierto, de potencia superior a 0,4 kW, pero que no exceda los 10 kW | 0 % | 31.12.2013 |
ex84145920 | 30 | Ventilador axial: con motor eléctrico,de potencia no superior a 125 Wutilizado en la fabricación de ordenadores [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex84145920 | 40 | Ventilador axial con motor eléctrico, de una potencia igual o inferior a 2 W, destinado a la fabricación de productos de la partida 8528 [1] | 0 % | 31.12.2015 |
ex84149000 | 20 | Pistones de aluminio, destinados a incorporarse en compresores de acondicionadores de aire de vehículos automóviles [1] | 0 % | 31.12.2014 |
ex84149000 | 30 | Sistema de regulación de presión, destinada a incorporarse en compresores de acondicionadores de aire de vehículos automóviles [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex84149000 | 40 | Elemento de transmisión destinado a formar parte de compresores de máquinas para acondicionamiento de aire en los vehículos automóviles [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex84159000 | 20 | Evaporador de aluminio destinado a la fabricación de aparatos de acondicionamiento de aire para automóviles [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex84189910 | 50 | Evaporador compuesto de aletas de aluminio y de una bobina de cobre, del tipo utilizado en los equipos de refrigeración | 0 % | 31.12.2014 |
ex84189910 | 60 | Condensador compuesto de dos tubos concéntricos de cobre, del tipo utilizado en los equipos de refrigeración | 0 % | 31.12.2014 |
ex84198998 | 30 | Aplicador para recubrir de parileno (polímero) los materiales que se emplean en la fabricación de endoprótesis liberadoras de fármacos [1] | 0 % | 31.12.2012 |
ex84198998 | 40 | Aparato para la preparación de soluciones para el tratamiento de materiales mediante procesos que impliquen un cambio de temperatura para su utilización en la fabricación de endoprótesis liberadoras de fármacos [1] | 0 % | 31.12.2012 |
ex84219900 | 91 | Piezas de equipos para la depuración de agua por ósmosis inversa, consistentes en un grupo de fibras huecas de materia plástica artifical de paredes permeables, sumergidas por un extremo en un bloque de materia plástica artificial y que atraviesan un bloque de materia plástica artificial por el otro extremo, incluso presentado el conjunto encerrado en un cilindro | 0 % | 31.12.2013 |
ex84219900 | 93 | Elementos de aparatos para la separación o purificación de gases a partir de mezclas gaseosas, constituidos por un haz de fibras huecas y permeables que, en un extremo, atraviesan un elemento de materia plástica; sellados en el otro extremo, estando el conjunto integrado en un contenedor, incluso perforado, de longitud total superior o igual a 300 mm pero inferior o igual a 3700 mm y de diámetro inferior o igual a 500 mm | 0 % | 31.12.2013 |
ex84223000 ex84798997 | 10 30 | Máquinas y aparatos, con exclusión de los estampadores a inyección, destinados a la fabricación de cartuchos de impresora de chorro de tinta [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex84399900 | 10 | Rodillos aspirantes producidos mediante moldeo por centrifugación, sin perforar, en forma de tubos de acero aleado, con una longitud igual o superior a 3000 mm y un diámetro exterior igual o superior a 550 mm | 0 % | 31.12.2013 |
ex84622180 | 10 | Aparato con control numérico para la fijación de endoprótesis compuesto de una base, una cabeza neumática para la fijación y un dispositivo motorizado (V-block) para la colocación del producto, empleado para fijar la endoprótesis al globo del cateter ejerciendo una presión radial, en el proceso de fabricación de endoprótesis liberadoras de fármacos [1] | 0 % | 31.12.2012 |
ex84679900 | 10 | Interruptores mecánicos para la conexión de circuitos eléctricos con: una tensión igual o superior a 14,4 V pero no superior a 42 V,una intensidad eléctrica igual o superior a 10 A pero no superior a 42 A,para la fabricación de máquinas comprendidas en la partida 8467 [1] | 0 % | 31.12.2014 |
ex85365011 | 35 |
ex84775980 | 10 | Maquinaria para trabajar el caucho o las materias plásticas destinadas a la fabricación de endoprótesis liberadoras de fármacos [1] | 0 % | 31.12.2012 |
ex84778099 | 10 | Máquinas para colar o para modificar la superficie de las membranas de plástico de la partida 3921 | 0 % | 31.12.2013 |
ex84798997 | 40 | Intercambiador de presión isobárico con un caudal de flujo no superior a 50 m3/h, con o sin bomba elevadora de presión | 0 % | 31.12.2014 |
ex84798997 | 50 | Máquinas componentes de una cadena de producción de baterias de iones de litio destinadas a equipar turismos eléctricos, utilizadas para la realización de esta cadena de producción [1] | 0 % | 31.12.2015 |
ex84799080 | 80 |
ex84813091 | 91 | Válvulas antirretorno de acero con: una presión de apertura máxima de 800 kPaun diámetro exterior máximo de 37 mm | 0 % | 31.12.2014 |
ex84818059 | 10 | Válvula de regulación de aire, constituida por un motor paso a paso y una pinza de válvula, para el ajuste del ralentí para motores de inyección de carburante | 0 % | 31.12.2013 |
ex84818079 | 20 | Aparato de válvula solenoide capaz de soportar una presión de 875 bar | 0 % | 31.12.2013 |
ex84818099 | 50 | Válvula de servicio formada por la combinación de una válvula de dos vías para el conducto de líquidos y una válvula de tres vías para el conducto de gas, con una presión circundante mínima de 30 kgf/cm2,y una presión de resistencia mínima de 45 kgf/cm2,destinada a la fabricación de aparatos de acondicionamiento de aire ubicados en el exterior [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex84818099 | 60 | Válvula de cuatro vías formada por: un émbolo principal,un émbolo de estanqueidad,una bobina de solenoide de 220V-240V CA 50/60 Hz,una presión de trabajo de hasta 4,3 MPa,una carcasa,para orientar el flujo de refrigerante, destinada a la fabricación de aparatos de acondicionamiento de aire ubicados en el exterior [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex84834029 | 50 | Juego de engranajes cicloides con: un par nominal superior o igual a 50 Nm pero inferior o igual a 7000 Nm,una relación nominal superior o igual a 1:50 pero inferior o igual a 1:270,un huelgo inferior o igual a un minuto de arco,una eficiencia igual o superior al 80 %,del tipo utilizado en los brazos de robots | 0 % | 31.12.2016 |
ex84834051 | 20 | Cajas de cambios, con diferencial con eje de ruedas, destinadas a utilizarse en la fabricación de cortadoras de césped autopropulsadas, con asiento, de la subpartida 84331151 [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex84834059 | 20 | Variador de velocidad hidrostático, con una bomba hidráulica y un diferencial con eje de ruedas, destinado a utilizarse en la fabricación de cortadoras de césped autopropulsadas, con asiento, de la subpartida 84331151 [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex84834090 | 80 | Caja de cambios con: tres velocidades como máximo,un sistema de deceleración automática, yun sistema de marcha atrás,destinada a la fabricación de vehículos de la partida 8427 [1] | 0 % | 31.12.2015 |
ex85011099 | 54 | Motor de corriente continua, sin escobillas, con diámetro exterior inferior o igual a 25,4 mm, con velocidad nominal de 2260 (± 15 %) o 5420 (± 15 %) revoluciones/minuto, tensión de alimentación de 1,5 V o 3 V | 0 % | 31.12.2013 |
ex85011099 | 79 | Motor de corriente continua con escobillas y rotor interno con bobinado trifásico, equipado o no con un tornillo sin fin, con una temperatura de servicio especificada que cubra como mínimo desde - 20 °C hasta + 70 °C | 0 % | 31.12.2013 |
ex85011099 | 80 | Motor paso a paso de corriente continua, con: un ángulo de paso de 7,5 ° (± 0,5 °),un par de desenganche a 25 °C igual o superior a 25 mNm,una frecuencia de impulsos de enganche superior o igual a 1960 impulsos por segundo,bobinado de dos fases yuna tensión nominal de 10,5 V o más, pero no superior a 16,0 V | 0 % | 31.12.2013 |
ex85011099 | 81 | Motores a pasos de corriente continua, con un ángulo de paso de 18 ° o más, un torque de 0,5 mNm o más, un soporte de acoplamiento cuyas dimensiones exteriores no superen los 22 mm × 68 mm, una bobina de dos fases y una potencia que no supere los 5 W | 0 % | 31.12.2013 |
ex85011099 | 82 | Motores de corriente continua sin cepillo, con un diámetro exterior que no supere los 29 mm, una velocidad nominal de 1500 (± 15 %) ó 6800 (± 15 %) rpm y una tensión de alimentación de 2 V u 8 V | 0 % | 31.12.2013 |
ex85013100 | 30 | Motor de corriente continua, sin escobillas, con bobinado trifásico, con un diámetro exterior de 85 mm o más, pero que no supere los 115 mm, con un par nominal de 2,23 Nm (± 1,0 Nm), una potencia de más de 120 W, pero que no supere los 520 W, calculada a 1550 rpm (± 350 rpm), con una tensión de alimentación de 12 V, equipado con un circuito electrónico dotado de sensores de efecto Hall, destinado a módulos eléctricos de dirección asistida (motor para servodirección) [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex85013100 | 40 | Motor de corriente continua de excitación permanente con bobinado multifásico, un diámetro externo igual o superior a 30 mm pero no superior a 80 mm,una velocidad de giro nominal no superior a 15000 rpm,una potencia igual o superior a 45 W pero no superior a 300 W, yuna tensión de alimentación igual o superior a 9 V pero no superior a 25 V | 0 % | 31.12.2014 |
ex85013300 | 30 | Transmisión eléctrica para vehículos de motor, de una potencia máxima de 315 kW, con: un motor de corriente alterna o de corriente continua con transmisión,electrónica de potencia conectada por cable | 0 % | 31.12.2016 |
ex85014080 | 50 |
ex85015350 | 10 |
ex85015100 | 30 | Servomotor sincrónico de corriente alterna con un sensor y freno para una velocidad máxima inferior o igual a 6000 rpm, con: una potencia superior o igual a 340 W pero inferior o igual a 7,4 kW,una brida de dimensión inferior o igual a 180 mm × 180 mm, yuna longitud desde la brida al extremo del sensor inferior o igual a 271 mm | 0 % | 31.12.2016 |
ex85015220 | 50 |
ex85030091 | 31 | Rotor, que tenga interiormente 1 o 2 anillos magnéticos incluidos o no en un anillo de acero | 0 % | 31.12.2013 |
ex85030099 | 32 |
ex85030099 | 31 | Colector estampado de un motor eléctrico, con un diámetro exterior inferior o igual a 16 mm | 0 % | 31.12.2013 |
ex85030099 | 33 | Estator para motor sin escobillas de dirección asistida eléctrica con una tolerancia de ovalización de 50 μm | 0 % | 31.12.2016 |
ex85030099 | 34 | Rotor para motor sin escobillas de dirección asistida eléctrica con una tolerancia de ovalización de 50 μm | 0 % | 31.12.2016 |
ex85030099 | 35 | Transformador rotativo ("resolver") para motores sin escobillas de dirección asistida eléctrica | 0 % | 31.12.2014 |
ex85043180 | 20 | Transformadores utilizados en la fabricación de inversores para módulos LCD [1] | 0 % | 31.12.2012 |
ex85043180 | 30 | Transformadores de conmutación con una capacidad de aceptar potencias igual o inferior a 1 kVA para la fabricación de convertidores estáticos [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex85044090 | 20 | Convertidor de corriente continua en corriente continua | 0 % | 31.12.2013 |
ex85044090 | 30 | Convertidores estáticos con un circuito incorporado de conmutación de corriente con transistores bipolares de rejilla aislada (IGBT) encerrado en una cápsula, destinados a la fabricación de hornos de microondas de la subpartida 85165000 [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex85044090 | 40 | Módulos de alimentación semiconductores que incluyen: transistores de potencia,circuitos integrados,con o sin diodos y con o sin termistores,una tensión de servicio no superior a 600 V,tres salidas eléctricas, como máximo, cada una de las cuales incluye dos interruptores eléctricos MOSFET (Transistor de efecto de campo de óxido de metal semiconductor - Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor) o IGBT (Transistor bipolar de puerta aislada - Insulated Gate Bi-polar Transistors)) y controles (drives) internos, yuna intensidad de valor cuadrático medio no superior a 15,7 A | 0 % | 31.12.2013 |
ex85045095 | 20 | Bobina de reactancia con una inductancia no superior a 62 mH | 0 % | 31.12.2013 |
ex85045095 | 30 | Bobina multiplaca de reactancia monolítica, encerrada en una cápsula del tipo SMD (Surface Mounted Device) cuyas dimensiones exteriores no superen 1,8 mm × 3,4 mm, destinada a la fabricación de productos de la subpartida 85171100, 85171200 u 85176931 [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex85045095 | 40 | Bobina de choque con: una inductancia igual a 4,7 μH (± 20 %),una resistencia de corriente continua máxima de 0,1 Ohms,una resistencia de aislamiento igual o superior a 100 MOhms a 500 V (DC)destinada a la fabricación de tarjetas de alimentación para módulos LCD y LED [1] | 0 % | 31.12.2015 |
ex85049011 | 10 | Núcleos de ferrita, excepto para horquillas de desviación | 0 % | 31.12.2013 |
ex85051100 | 31 | Imán de ferrita con una remanencia de 455 mT (± 15 mT) | 0 % | 31.12.2013 |
ex85051100 | 33 | Imanes consistentes en una aleación de neodimio, hierro y boro, en forma de rectángulo redondeado con medidas inferiores o iguales a 15 mm × 10 mm × 2 mm, o en forma de disco de diámetro igual o inferior a 90 mm, incluso los que tienen un agujero en el centro | 0 % | 31.12.2013 |
ex85051990 | 31 | Anillo de ferroneodimio, con un diámetro exterior que no exceda de 13 mm, de un diámetro interior que no exceda de 9 mm | 0 % | 31.12.2013 |
ex85052000 | 30 | Embrague electromagnético destinado a la fabricación de compresores de máquinas para acondicionamiento de aire en los vehículos automóviles [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex85059020 | 91 | Solenoide con émbolo, operativo a una tensión de alimentación nominal de 24 V a una corriente continua nominal de 0,08 A, destinado a la fabricación de productos de la partida 8517 [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex85065090 | 10 | Pila de litio-yodo cuyas dimensiones no superen 9 mm × 23 mm × 45 mm, de una tensión inferior o igual a 2,8 V | 0 % | 31.12.2013 |
ex85065090 | 20 | Unidad constituida por un máximo de 2 baterías de litio encerrada en un soporte para circuitos impresos, provisto de un máximo de 32 conexiones y que incorpore un circuito de control | 0 % | 31.12.2013 |
ex85065090 | 30 | Pila de litio-yodo cuyas dimensiones no superen 28 mm × 45 mm × 15 mm, con una capacidad igual o superior a 1,05 Ah | 0 % | 31.12.2013 |
ex85071020 | 80 | Batería de arranque de plomo, con: una capacidad de carga equivalente como mínimo al 200 % de la de una batería de plomo convencional equivalente durante los cinco primeros segundos de carga,un electrólito líquido,destinada a la fabricación de turismos, y vehículos industriales ligeros que empleen reguladores de alternador de alta recuperación o sistemas de arranque/parada con reguladores de alternador de alta recuperación [1] | 0 % | 31.12.2015 |
ex85073020 | 30 | Acumulador cilíndrico de níquel-cadmio, con una longitud de 65,3 mm (± 1,5 mm) y un diámetro de 14,5 mm (± 1 mm), con una capacidad nominal de 1000 mAh o más, destinado a la fabricación de baterías recargables [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex85075000 | 20 | Acumulador rectangular, con una longitud no superior a 69 mm, una anchura no superior a 36 mm y un espesor no superior a 12 mm, destinado a la fabricación de baterías recargables [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex85076000 | 20 |
ex85075000 | 30 | Acumulador cilíndrico de níquel-hidruro, de diámetro inferior o igual a 14,5 mm, destinado a la fabricación de baterías recargables [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex85076000 | 30 | Acumulador cilíndrico de litio-yon, con una longitud no inferior a 63 mm y un diámetro no inferior a 17,2 mm, con una capacidad nominal no inferior a 1200 mAh, destinado a la fabricación de baterías recargables [1] | 0 % | 31.12.2014 |
ex85076000 | 60 | Baterias recargables de iones de litio, con: una longitud mínima de 1213 mm y una longitud máxima de 1575 mm,una anchura mínima de 245 mm y una anchura máxima de 1200 mm,una altura mínima de 265 mm y una altura máxima 755 mm,un peso mínimo de 265 kg y un peso máximo de 294 kg,una capacidad nominal de 66,6 Ah,presentadas en paquetes de 48 módulos | 0 % | 31.12.2015 |
ex85076000 | 70 | Módulos rectangulares para incorporación en baterias recargables de litio iónico: de una longitud de 350 mm o 312 mm,de un ancho de 79,8 mm o 225 mm,de una altura de 168 mm o 35 mm,de un peso de 6,2 kg o 3,95 kg,con una capacidad de 129 A/h o 66,6 A/h | 0 % | 31.12.2015 |
ex85076000 | 80 | Acumulador de iones de litio rectangular provisto de una carcasa de metal de 171 mm de longitud (± 3 mm),de 45,5 mm de anchura (± 1 mm),de 115 mm de altura (± 1 mm),con una tensión nominal de 3,75 V ycon una capacidad nominal de 50 Ah;destinado a la fabricación de baterías recargables para vehículos de motor [1] | 0 % | 31.12.2015 |
ex85087000 | 10 | Tarjeta de circuito electrónico sin carcasas separadas para accionar y controlar cepillos de aspiradores de una potencia máxima de 300 W | 0 % | 31.12.2015 |
ex85371099 | 96 |
ex85087000 | 20 | Tarjetas de circuito electrónico que: están conectadas entre sí y con la tarjeta de control de motor por cable o por radiofrecuencia, yregulan el funcionamiento (apagado/encendido y capacidad de aspiración) de los aspiradores conforme a un programa grabado,están o no equipadas de indicadores del funcionamiento del aspirador (capacidad de aspiración y/o indicador de bolsa llena y/o de filtro saturado) | 0 % | 31.12.2015 |
ex85371099 | 98 |
ex85169000 | 60 | Subconjunto de ventilación de freidora eléctrica equipado de un motor con una potencia de 8 W a 4600 rpm,regulado mediante un circuito electrónico,que funciona a una temperatura ambiente de 110 °C o superior,equipado de termostato | 0 % | 31.12.2014 |
ex85183095 | 20 | Auricular para aparatos auditivos encerrado en un cápsula cuyas dimensiones exteriores, sin contar los empalmes, no superen 5 mm × 6 mm × 8 mm | 0 % | 31.12.2013 |
ex85184080 | 91 | Subconjunto de placa de circuito que permite la descodificación de señales audio digitales y su tratamiento y amplificación con una funcionalidad de dos o varios canales | 0 % | 31.12.2014 |
ex85184080 | 92 | Subconjunto de placa de circuito, dotado de circuitos de alimentación eléctrica, ecualizador activo y amplificación de potencia | 0 % | 31.12.2015 |
ex85189000 | 91 | Placa macho de una sola pieza, de acero recalcado en frío, en forma de disco provisto por un lado de un cilindro, destinada a la fabricación de altavoces [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex85198135 | 10 | Conjunto sin montar o incompleto que incluya, como mínimo, una unidad óptica, motores de corriente continua y un circuito de control operativo, con un convertidor analógico-digital, destinado a la fabricación de lectores de CD, receptores de radiodifusión del tipo utilizado en los vehículos automóviles o aparatos de radionavegación [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex85219000 | 20 | Grabador de vídeo digital: sin unidad de disco duro,con o sin DVD-RW,con detección de movimiento o capacidad de detección de movimiento mediante conexión IP a través de un conector LANcon o sin puerto serie USB,destinado a la fabricación de sistemas de vigilancia por circuito cerrado de televisión (CCTV) [1] | 0 % | 31.12.2014 |
ex85229049 | 50 | Conjunto electrónico para una cabeza de lectura láser para discos compactos, constituido por: un circuito impreso,un fotodetector, en forma de circuito integrado monolítico, encerrado en una cápsula,3 conectores como máximo,un transistor como máximo,3 resistencias variables y 4 resistencias fijas, como máximo,5 condensadores como máximo,todo ello montado sobre un soporte | 0 % | 31.12.2013 |
ex85229049 | 60 | Conjunto de placa de circuito impreso que consta de: un sintonizador de radio (capaz de captar y descodificar señales de radio y transmitirlas dentro del conjunto) sin capacidad de tratamiento de señales,un microprocesador capaz de recibir mensajes por control remoto y controlar el juego de chips del sintonizadorpara su utilización en la fabricación de sistemas de entretenimiento en el hogar [1] | 0 % | 31.12.2014 |
ex85279900 | 10 |
ex85299065 | 25 |
ex85229049 | 65 | Subconjunto de placa de circuito impreso que consta de: un sintonizador de radio, capaz de captar y descodificar señales de radio y de transmitirlas dentro del conjunto, con un descodificador de señal,un receptor de radiofrecuencias por control remoto,un transmisor de señal de infrarrojos por control remotoun generador de señales SCARTun sensor del estado de la televisiónpara su utilización en la fabricación de sistemas de entretenimiento en el hogar [1] | 0 % | 31.12.2014 |
ex85279900 | 20 |
ex85299065 | 40 |
ex85229049 | 70 | Conjunto compuesto como mínimo por un circuito impreso flexible, un circuito integrado para guiar un láser y un circuito integrado convertidor de señales | 0 % | 31.12.2013 |
ex85229080 | 30 | Soporte, elemento de fijación o refuerzo interno de metal para su utilización en la fabricación de televisiones, monitores o reproductores de vídeo [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex85299092 | 30 |
ex85229080 | 65 | Conjuntos para discos ópticos, que contengan al menos una unidad óptica y motores de corriente continua, incluso los que permiten la grabación en doble capa | 0 % | 31.12.2013 |
ex85229080 | 70 | Conjunto para grabación o reproducción de imagen y sonido, que incluya como mínimo un motor y una placa de circuito impreso que contenga circuitos integrados con funciones de mando, con un transformador incorporado o no, destinado a utilizarse en la fabricación de productos de la partida 8521 [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex85229080 | 75 | Cabezal óptico para lector de CD, formado por un diodo láser, un circuito integrado fotodetector y un divisor de haz | 0 % | 31.12.2013 |
ex85229080 | 80 | Conjunto de unidades guiadas por láser óptico ("mecha units") para la grabación y/o reproducción de señales de vídeo digital y/o de señales de audio, que comprenda, al menos, una unidad de lectura y/o escritura por medio de láser óptico, uno o varios motores de corriente continua y sin tarjeta de circuito impresso o con tarjeta de circuito impreso siempre que no sea capaz de procesor sonidos e imágenes, destinado a utilizarse en la fabricación de productos de las partidas 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 o 8543 [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex85229080 | 81 | Unidad de lectura óptica por láser para la reproducción de señales ópticas de CD o DVD y la grabación de señales ópticas en DVD, que incluya como mínimo un diodo láser,un circuito integrado para guiar un láser,un circuito integrado fotodetector,un circuito integrado de monitor delantero y un actuador,destinado a la fabricación de los productos de la partida 8521 [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex85229080 | 83 | Unidad de lectura Blu-ray para lectura óptica, con o sin función de grabación, para su utilización con discos Blu-ray, DVD y CD que comprende, como mínimo: diodos láser de tres longitudes de onda distintas,un circuito integrado fotodectector, yun actuador,para la fabricación de productos comprendidos en la partida 8521 [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex85229080 | 84 | Mecanismo de unidad Blu-ray, con o sin función de grabación, para ser utilizado con discos Blu-ray, DVD y CD, que comprende, como mínimo: una unidad de lectura óptica con diodos láser de tres longitudes de onda distintas,un motor de eje,un motor paso a paso | 0 % | 31.12.2013 |
ex85229080 | 85 | Tambor de cabeza de vídeo, con cabezas de vídeo o con cabezas de vídeo y audio y un motor eléctrico, destinado a ser utilizado en la fabricación de productos del código 8521 [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex85229080 | 95 | Unidad de tracción para el registro de señales magnetoscópticas y para la reprodución de señales ópticas, que disponga por lo menos de una unidad óptica, de motores de corriente continua y un circuito impreso sobre el que están montados circuitos integrados para el mando y el proceso de señales para la lectura de discos ópticos, con un diámetro exterior que no exceda de 70 mm, y sin disponer de un circuito con función de amplificación o con función de control de tensión de alimentación | 0 % | 31.12.2013 |
ex85229080 | 96 | Unidad de disco duro para su incorporación a productos de la partida 8521 [1] | 0 % | 31.12.2012 |
ex85229080 | 97 | Sintonizador que transforma las señales de alta frecuencia en señales de frecuencia media, destinado a utilizarse en la fabricación de productos de las partidas 8521 y 8528 [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex85299065 | 50 |
ex85258019 | 20 | Conjunto para cámaras de televisión de dimensiones inferior o igual a 10 mm × 15 mm × 18 mm, que comprendan un sensor de imágenes, un objetivo y un procesador de colores, con una resolución de imagen inferior o igual a 1024 × 1280 pixel, con cable y/o caja o no, destinado a la fabricación de productos de la subpartida 85171200 [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex85258019 | 25 | Cámara de infrarrojos de gran longitud de onda (cámara LWIR) (según la norma ISO/TS 16949), con: una sensibilidad en la zona de longitud de onda igual o superior a 8 μm pero no superior a 14 μm,una resolución de 324 × 256 píxeles,un peso no superior a 400 g,unas dimensiones no superiores a 70 mm × 67 mm × 75 mm,una carcasa resistente al agua y un enchufe adaptado a vehículos, yuna desviación de la señal de salida en la gama completa de temperaturas de funcionamiento no superior al 20 % | 0 % | 31.12.2014 |
ex85258019 | 31 | Cámara de televisión en circuito cerrado (TVCC): con un peso máximo de 5,9 kg,alojada o no en una carcasa,de dimensiones inferiores o iguales a 405 mm × 315 mm,con un único dispositivo de transferencia de carga (CCD) o un sensor de semiconductores de óxido metálico complementario (CMOS),con un número de megapíxeles efectivos inferior o igual a cinco,destinada a utilizarse en sistemas de vigilancia por CCTV [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex85258091 | 10 |
ex85258019 | 35 | Cámaras para escaneado de imágenes, mediante: un sistema de "superposición dinámica de líneas" (Dynamic overlay lines),una señal de salida de vídeo NTSC,una tensión de 6,5 V,una iluminancia de 0,5 lux o superior | 0 % | 31.12.2014 |
ex85258019 | 40 | Conjunto para cámaras utilizadas en los ordenadores portátiles (notebooks) de dimensiones inferiores o iguales a 15 mm × 25 mm × 25 mm, formado por un sensor de imágenes, un objetivo y un procesador de colores, con una resolución de imagen inferior o igual a 1600 × 1200 píxeles, con cable y/o caja o no, incluso montado en un soporte y con un chip de diodo emisor de luz (LED) [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex85269120 | 80 | Módulo de audio integrado con una salida de vídeo digital para conexión a un monitor de pantalla táctil de cristal líquido intercomunicado con la red MOST ("Media Oriented Systems Transport") y transferido conforme al protocolo de alto nivel MOST, con: una tarjeta de circuito impreso compuesta de un receptor del sistema de posicionamiento global (GPS), un giroscopio, y un sintonizador de canales para mensajes de tráfico ("Traffic Message Channel", TMC),una unidad de disco duro con capacidad para múltiples mapas,una radio HD,un sistema de reconocimiento vocal,una conexión a una unidad externa de CD y de DVD,posibilidad de conexión a dispositivos Bluetooth, MP3 y "Universal Serial Bus" (USB),una tensión mínima de 10 V y una tensión máxima de 16 V,para su utilización en la fabricación de vehículos del capítulo 87 [1] | 0 % | 31.12.2015 |
ex85285980 | 10 |
ex85279199 | 10 | Conjunto compuesto, como mínimo, de: una unidad de amplificación de audiofrecuencias que incluya al menos un amplificador de audiofrecuencias y un generador de sonido,un transformador, yun receptor de radiodifusión | 0 % | 31.12.2014 |
ex85299065 | 35 |
ex85284910 | 10 | Videomonitor compuesto de: un tubo catódico monocromo de pantalla plana con una diagonal de pantalla igual o inferior a 110 mm, equipado con una bobina de desviación yun circuito impreso en el que se ha instalado una unidad de desviación, un amplificador de vídeo y un transformador,el conjunto montado o no en un bastidor, para la fabricación de videointerfonos, videoteléfonos o aparatos de vigilancia [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex85285940 | 20 | Videomonitores en colores con una dipositivo de cristal líquido (LCD) de tensión en corriente continua igual o superior a 7 V pero igual o inferior a 30 V, con una diagonal de pantalla igual o inferior a 33,2 cm, integrables en los productos de los capítulos 84 a 90 y 94 | 0 % | 31.12.2013 |
ex85291080 | 20 | Conjunto de filtrado cerámico, compuesto por 2 filtros cerámicos y un resonador cerámico para una frecuencia de 10,7 MHz (± 30 kHz), encerrado en una cápsula | 0 % | 31.12.2013 |
ex85291080 | 35 | Filtro cerámico para frecuencias centrales de 450 kHz o más pero inferior o igual a 470 kHz, con una anchura de banda inferior o igual a 13 kHz a 3 dB, encerrado en una cápsula | 0 % | 31.12.2013 |
ex85291080 | 50 | Filtro cerámico para frecuencias centrales de 450 kHz (± 1,5 kHz) o 455 kHz (± 1,5 kHz), con una anchura de banda inferior o igual a 30 kHz a 6 dB e inferior o igual a 70 kHz a 40 dB, encerrado en una cápsula | 0 % | 31.12.2013 |
ex85291080 | 60 | Filtro, excepto los filtros de ondas acústicas de superficie, para una frecuencia central de 485 MHz o más pero no superior a 1990 MHz, con una pérdida de inserción inferior o igual a 3,5 dB, encerrado en una cápsula | 0 % | 31.12.2013 |
ex85299065 | 30 | Partes de aparatos de televisión, con funciones de microprocesador y videoprocesador, que contengan como mínimo una microunidad de mando y un videoprocesador, instalados en un conductor soporte y contenidos en una caja de plástico | 0 % | 31.12.2013 |
ex85489090 | 44 |
ex85299065 | 45 | Módulo receptor de radio por satélite que transforma las señales de satélite de alta frecuencia en señales audio digitales codificadas, para la fabricación de productos comprendidos en la partida 8527 [1] | 0 % | 31.12.2014 |
ex85299065 | 55 | Cuadro LED de luz ambiental para su incorporación a artículos de la partida 8528 [1] | 0 % | 31.12.2015 |
ex85299065 | 60 | Sintonizador que transforma señales de alta frecuencia en señales de media frecuencia para uso en la fabricación de aparatos de televisión receptores de señales terrestres o de satélite para descodificadores [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex85299065 | 65 | Placa de circuito impreso para la distribución de tensión de alimentación y señales de control directamente a un circuito de control en una pantalla de vidrio TFT de un módulo LCD | 0 % | 31.12.2015 |
ex85299065 | 70 | Circuito (driver) de unidad consistente en un circuito integrado electrónico y un circuito impreso flexible, destinado a la fabricación de módulos LCD [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex85299065 | 75 | Módulos que comprenden, al menos, chips semiconductores para: la generación de señales de dirección para el manejo de píxeles, oel control de píxeles de direccionamiento | 0 % | 31.12.2012 |
ex85299065 | 80 | Placas de controlador de escáner (scan driver boards) para la generación de impulsos eléctricos para escanear a determinados electrodos en un panel de vidrio, que incluya, como mínimo, chips semiconductores | 0 % | 31.12.2012 |
ex85299092 | 25 | Módulos LCD, sin posibilidad de pantalla táctil, consistentes únicamente en: una o más láminas TFT de vidrio o plástico,un disipador térmico moldeado,una unidad de iluminación posterior,una tarjeta de circuito impreso con microcontrolador, einterfaz de señal diferencial de bajo voltaje (LVDS),destinados a la fabricación de radios para vehículos de motor [1] | 0 % | 31.12.2015 |
ex85299092 | 32 | Unidad óptica para la proyección vídeo, compuesta por un sistema de separación de colores, un mecanismo de alineación y lentes, destinado a la fabricación de productos de la partida 8528 [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex85299092 | 40 | Conjunto consistente en prismas, circuitos con componentes digitales de microespejos (DMD) y circuitos electrónicos de control, destinado a la fabricación de teleproyectores o videoproyectores [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex85299092 | 41 | Componentes digitales de microespejos (DMD - "digital micromirror device"), destinados a la fabricación de videoproyectores [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex85299092 | 42 | Radiadores y aletas refrigeradoras de aluminio, destinados a mantener la temperatura de servicio en transistores y circuitos integrados utilizados en televisores [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex85299092 | 43 | Módulo de plasma monitor equipado únicamente con electrodos de dirección y visualización, con o sin excitador y/o electrónica de control sólo para dirección de píxeles y con fuente de alimentación o sin ella | 0 % | 31.12.2013 |
ex85299092 | 44 | Módulo LCD consistente únicamente en una o más láminas de TFT o plásticos, no combinados con la posibilidad de pantalla táctil, con o sin unidad de iluminación posterior, con o sin rectificadores, y una o más placas de circuito impreso con control electrónico para el manejo de pixels | 0 % | 31.12.2013 |
ex85299092 | 45 | Módulo constituido por circuitos integrados con funcionalidad de recepción de TV que contenga un chip descodificador de canales, un chip sintonizador, un chip para gestión de la energía, filtros GSM y elementos de circuito pasivos discretos e incorporados para la recepción de señales de vídeo digitales emitidas en formatos DVB-T y DVB-H | 0 % | 31.12.2013 |
ex85299092 | 47 | Sensor de imagen (sensor CCD de transferencia interlínea y barrido progresivo) para cámaras de vídeo digitales, en forma de circuito integrado monolítico analógico dotado de píxeles con una superficie inferior a 10 μm × 10 μm, una ventanilla, polícroma o monocroma, y un conjunto de microlentes, cada una de ellas montada sobre un píxel individual | 0 % | 31.12.2014 |
ex85299092 | 48 | Disipador térmico moldeado en aluminio destinado al mantenimiento de la temperatura de funcionamiento de los transistores y circuitos integrados, para la fabricación de productos comprendidos en la partida 8527 [1] | 0 % | 31.12.2014 |
ex85299092 | 49 | Toma de corriente alterna con un filtro antiparásitos, compuesta por: toma de corriente alterna (para cable de alimentación) de 230 V,filtro antiparásitos integrado compuesto por condensadores e inductores,cable para conectar una toma de corriente alterna a la fuente de alimentación de un televisor de pantalla de plasma (PDP),incluso con soporte metálico que una la toma de corriente al televisor de pantalla de plasma. | 0 % | 31.12.2014 |
ex85366990 | 83 |
ex85299092 | 50 | Pantalla de cristal líquido en color (LCD) para monitores LCD de la partida 8528: con una diagonal de pantalla comprendida entre 14,48 cm y 31,24 cm,con retroiluminación, microcontrolador,con un sistema de control CAN ("Controller area network", red de zona del controlador) dotado de interfaz LVDS (señal diferencial de bajo voltaje) y de conector CAN/red eléctrica, o con controlador APIX ("Automotive Pixel Link") dotado de interfaz APIX.en una carcasa equipada de un disipador térmico de aluminio en su parte posterior,sin módulo de tratamiento de la señal,destinada a utilizarse en la fabricación de vehículos de la partida 8703 [1] | 0 % | 31.12.2015 |
ex85299097 | 60 | Bastidor destinado a la fabricación de sintonizadores de alta frecuencia [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex85318095 | 40 | Transductor electroacústico | 0 % | 31.12.2013 |
ex85359000 | 20 | Tarjeta de circuito impreso en forma de placa consistente en material aislante con conexiones eléctricas y puntos de soldadura, destinada a la fabricación de unidades de retroiluminación para módulos LCD [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex85359000 | 30 | Interruptor para módulo semiconductor alojado en una carcasa: consistente en un chip de transistor IGBT y un chip de diodo sobre una o varias rejillas de conexión,para una tensión de 600V o 1200V | 0 % | 31.12.2015 |
ex85365080 | 83 |
ex85363030 | 11 | Interruptor termoeléctrico con una corriente mínima de regulación superior o igual a 50 A, que comprenda un interruptor electromecánico de acción rápida, para montaje directamente en la bobina de un motor eléctrico, encerrado en una cápsula herméticamente cerrada | 0 % | 31.12.2013 |
ex85364900 | 91 | Relé térmico contenido en una bombilla de vidrio herméticamente cerrada cuya altura no supere 35 mm, con exclusión de los hilos, y cuyo coeficiente de pérdida no supere 10-6 cm3 de helio por segundo bajo 1 bar a una temperatura comprendida entre 0 °C y 160 °C, destinado a ser montado sobre compresores para equipos frigoríficos [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex85365011 | 31 | Conmutador del tipo que se monta en circuitos impresos, que opere con una fuerza de 4,9 N (± 0,9 N), encerrado en una cápsula | 0 % | 31.12.2013 |
ex85365011 | 32 | Interruptor mecánico tactil para conectar circuitos electrónicos, que funciona a una tensión inferior o igual a 60 V y a una intensidad inferior o igual a 50 mA, destinado a utilizarse en la fabricación de televisores [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex85365019 | 91 | Conmutador de efecto Hall, que contenga un imán, un sensor de efecto Hall y dos condensadores, encerrado en una cápsula provista de 3 conexiones | 0 % | 31.12.2013 |
ex85365019 | 93 | Dispositivos, con funciones graduables de mando y de interrupción, que incluyan uno o más circuitos integrados monolíticos combinados o no con elementos semiconductores, montados conjuntamente en un conductor soporte y contenidos en una caja de plástico | 0 % | 31.12.2013 |
ex85365080 | 97 |
ex85365080 | 81 | Interruptor mecánico con regulador de velocidad para la conexión de circuitos eléctricos, con: una tensión igual o superior a 240 V pero no superior a 250 V,una intensidad de corriente eléctrica igual o superior a 4 A pero no superior a 6 A,para la fabricación de máquinas comprendidas en la partida 8467 [1] | 0 % | 31.12.2014 |
ex85365080 | 82 | Interruptores mecánicos para la conexión de circuitos eléctricos con: una tensión igual o superior a 240 V pero no superior a 300 V,una intensidad de corriente eléctrica igual o superior a 3 A pero no superior a 15 A,para la fabricación de máquinas comprendidas en la partida 8467 [1] | 0 % | 31.12.2014 |
ex85365080 | 93 | Unidad de conmutadores para cable coaxial, que contenga 3 conmutadores electro-magnéticos, con un tiempo de conmutación no superior a 50 ms y una corriente de accionamiento no superior a 500 mA a una tensión de 12 V | 0 % | 31.12.2013 |
ex85365080 | 95 | Interruptor de láminas, con una potencia de interrupción igual o superior a 20 W en un intervalo de 17 a 43 Ampere-turn, en forma de una cápsula de vidrio sin mercurio, cuyas dimensiones no superen 3 mm × 21 mm, destinado a la fabricación de captadores de choque para colchones de protección (airbags) de automóviles [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex85365080 | 98 | Interruptor mecánico de botón o pulsador para conectar circuitos electrónicos, que funciona a una tensión superior o igual a 220 V pero inferior o igual a 250 V y a una intensidad inferior o igual a 5 A, destinado a utilizarse en la fabricación de televisores [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex85366990 | 81 | Conector de paso para utilización en la fabricación de aparatos LCD de recepción de señales televisivas [1] | 0 % | 31.12.2012 |
ex85366990 | 82 | Conector modular para redes de área local compuesto, como mínimo por: un transformador de impulsos, con un núcleo de ferrita de banda ancha,una bobina de modo común,una resistencia,un condensador,para la fabricación de productos comprendidos en las partidas 8521 y 8528 [1] | 0 % | 31.12.2014 |
ex85366990 | 84 | Conector hembra USB ("Universal Serial Bus") simple o múltiple para la conexión con otros dispositivos USB, destinado a la fabricación de mercancías de las partidas 8521 y 8528 [1] | 0 % | 31.12.2015 |
ex85366990 | 85 | Conectores alojados en una carcasa de plástico o metal, con 8 pines como máximo, para su utilización en la fabricación de productos clasificados en las partidas 8521 y 8528 [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex85366990 | 86 | Conector de tipo Interfaz Multimedios de Alta Definición (HDMI), insertado en una carcasa de plástico o metal, con 19 o 20 pines en 2 filas, para su utilización en la fabricación de productos clasificados en las partidas 8521 y 8528 [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex85366990 | 87 | Ranura para tarjeta de memoria de formato Secure Digital (SD), de tipo empuje-empuje, o empuje-tire, para su utilización en la fabricación de las mercancías correspondientes a las partidas 8521 y 8528 [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex85367000 | 10 | Conector hembra óptico para su utilización en la fabricación de mercancías correspondientes a las partidas 8521 y 8528 [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex85367000 | 20 | Clavijas, tomas y conectores metálicos alojados en una carcasa de plástico o de metal para la alineación óptica y mecánica de los cables de fibra óptica: con una temperatura de funcionamiento superior o igual a - 20 °C pero inferior o igual a 70 °C,con una velocidad de transmisión de señales inferior o igual a 25 Mbps,una tensión de alimentación superior o igual a – 0,5 V pero inferior o igual a 7 V,con una tensión de entrada superior o igual a - 0,5 V pero inferior o igual a 7,5 V,sin un circuito integrado,para su utilización en la fabricación de los productos de las partidas 8521 y 8528 [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex85369085 | 92 | Cinta metálica embutida, con conexiones | 0 % | 31.12.2013 |
ex85369085 | 94 | Elementos de conexión de elastómeros, de caucho o silicona, con uno o varios elementos conductores | 0 % | 31.12.2013 |
ex85444993 | 10 |
ex85369085 | 96 | Teclados, compuestos íntegramente de silicona o policarbonato, con teclas impresas y elementos de contacto eléctrico | 0 % | 31.12.2015 |
ex85389099 | 94 |
ex85439000 | 50 |
ex85369085 | 97 | Ranura para tarjeta de memoria de formato Secure Digital (SD), de tipo empuje-empuje, o empuje-tire, para su utilización en la fabricación de las mercancías correspondientes a las partidas 8521 y 8528 [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex85371099 | 92 | Pantalla táctil constituida por una parrilla conductora entre dos placas u hojas de plástico o de vidrio, provista de conductores y elementos de contacto eléctricos | 0 % | 31.12.2013 |
ex85371099 | 93 | Unidad de control electrónico para una tensión de 12 V, destinada a utilizarse en la fabricación de sistemas de regulación de la temperatura instalados en vehículos [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex85371099 | 94 | Unidad formada por dos transistores de efecto de campo de empalme metidos en una cápsula con un marco de conexión dual | 0 % | 31.12.2013 |
ex85437090 | 20 |
ex85371099 | 95 | Unidad formada por dos transistores de efecto de campo con semiconductores de óxido metálico metidos en una cápsula con un marco de conexión dual | 0 % | 31.12.2013 |
ex85437090 | 25 |
ex85371099 | 97 | Tarjeta de control electrónico para accionar y controlar motores monofásicos de corriente alterna de colector con una potencia de salida mínima de 750 W y una potencia de entrada superior a 1600 W e inferior o igual a 2700 W | 0 % | 31.12.2015 |
ex85389099 | 92 | Parte de un fusible electrotérmico, consistente en un hilo de cobre revestido de estaño e incorporado a una cápsula cilíndrica cuyas dimensiones exteriores no superen 5 mm × 48 mm | 0 % | 31.12.2013 |
ex85393900 | 20 | Lámparas fluorescentes de cátodo frío (CCFL) o de electrodo externo (EEFL), con un diámetro no superior a 5 mm y una longitud superior a 120 mm pero sin superar los 1570 mm | 0 % | 31.12.2016 |
ex85401100 | 93 | Tubo catódico de color, con cañones de electrones dispuestos los unos junto a los otros (tecnología en línea), con una diagonal de la pantalla de 79 cm o más | 0 % | 31.12.2016 |
ex85401100 | 94 | Tubo catódico en color equipado con un cañón de electrones y un sistema de bobinas deflectoras, cuya pantalla tiene una relación anchura/altura de 4/3 y una diagonal superior a 72 cm | 0 % | 31.12.2013 |
ex85401100 | 95 | Tubo catódico en color, con una relación anchura/altura de pantalla de 16/9 y una diagonal de pantalla de 39,8 cm (± 0,3 cm) | 0 % | 31.12.2013 |
ex85402080 | 91 | Fotomultiplicador constituido por un tubo fotocatódico con 9 diodos o 10 diodos, sensible a la luz de longitud de onda superior o igual a 160 nm pero inferior o igual a 930 nm, con un diámetro inferior o igual a 14 mm y una altura inferior o igual a 94 mm | 0 % | 31.12.2016 |
ex85407100 | 20 | Magnetrón de onda continua y frecuencia fija de 2460 MHz, imán integrado, salida de sonda, para la fabricación de las mercancías clasificadas en la subpartida 85165000 [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex85408900 | 91 | Indicador, en forma de un tubo que consiste en una cápsula de vidrio montada sobre un cuadro cuyas dimensiones, con exclusión del cable, no superen 300 mm × 350 mm. El tubo contiene una o algunas filas de caracteres o líneas dispuestas en filas. Cada uno de los caracteres o líneas se compone de elementos fluorescentes o fosforescentes. Estos elementos están montados sobre un soporte metalizado recubierto de sustancias fluorescentes o de sales fosforescentes que se iluminan cuando están sometidas a un bombardeo de electrones | 0 % | 31.12.2013 |
ex85408900 | 92 | Tubo de visualización fluorescente de vacío | 0 % | 31.12.2013 |
ex85409100 | 32 | Cañón de electrones de tubos catódicos en color con una tensión anódica de 27,5 kV o más pero no superior a 36 kV | 0 % | 31.12.2013 |
ex85409100 | 40 | Bobina deflectora de tubos catódicos | 0 % | 31.12.2013 |
ex85409100 | 50 | Botón de ánodo metálico destinado a permitir el contacto eléctrico con el ánodo situado dentro del tubo de imagen en color | 0 % | 31.12.2013 |
ex85409100 | 95 | Máscaras de rendija ("shadow mask"), excepto máscaras con rendijas verticales continuas, con una diagonal en longitud igual o superior a 697,5 mm, pero no superior a 782,9 mm | 0 % | 31.12.2012 |
ex85409100 | 96 | Conjunto para un tubo catódico, que permite el ajuste del contraste y/o de la convergencia de la imagen, con un mínimo de 2 pero un máximo de 6 bobinas, un soporte en materia plástica y un anillo de fijación metálico | 0 % | 31.12.2013 |
ex85437090 | 30 | Amplificador, constituido por elementos activos y pasivos fijados sobre un circuito impreso, encerrado en una cápsula | 0 % | 31.12.2013 |
ex85437090 | 35 | Modulador de frecuencias radio (RF), operativo en una gama de frecuencias de 43 MHz a 870 MHz, que permita la conmutación de señales VHF y UHF, constituido con elementos activos y pasivos fijados sobre un circuito impreso, encerrado en una cápsula | 0 % | 31.12.2013 |
ex85437090 | 40 | Amplificador de alta frecuencia consistente en uno o varios circuitos integrados y chips condensadores discretos sobre una brida metálica alojados en una carcasa | 0 % | 31.12.2015 |
ex85437090 | 45 | Oscilador de cristal piezoeléctrico de frecuencia fija, en una banda de frecuencia de 1,8 MHz a 67 MHz, encerrado en una cápsula | 0 % | 31.12.2013 |
ex85437090 | 55 | Circuito optoelectrónico compuesto de uno o varios diodos emisores de luz, incluso equipados con un circuito integrado de control, y de un fotodiodo con circuito amplificador, incluso con circuito integrado de puertas lógicas o uno o varios diodos emisores de luz y al menos dos fotodiodos con circuito amplificador, incluso con circuito integrado de puertas lógicas u otros circuitos integrados, encerrado en una cápsula | 0 % | 31.12.2013 |
ex85437090 | 60 | Oscilador, con una frecuencia central de 20 GHz o más pero inferior o igual a 42 GHz, constituido con elementos activos y pasivos no montados sobre un soporte, encerrado en una cápsula | 0 % | 31.12.2013 |
ex85437090 | 65 | Circuito para la grabación y la reproducción audio, que permita el almacenamiento de datos audio etéreo, para grabación y reproducción simultáneas, constituido por 2 o 3 circuitos integrados monolíticos fijados sobre un circuito impreso o sobre un marco de conexión (lead frame), encerrado en una cápsula | 0 % | 31.12.2013 |
ex85437090 | 80 | Osciladores de compensación térmica, que comprendan un circuito impreso sobre el cual estén montados al menos un cristal piezoeléctrico y un condensador regulable, encerrados en una cápsula | 0 % | 31.12.2013 |
ex85437090 | 85 | Osciladores controlados por tensión (VCO), a excepción de los osciladores por compensación térmica, constituidos con elementos activos y pasivos montados sobre un circuito impreso, encerrados en una cápsula | 0 % | 31.12.2013 |
ex85437090 | 90 | Módulo de pilas de combustible compuesto, como mínimo, de pilas de combustible de membrana electrolítica de polímero, en una carcasa con un sistema de refrigeración integrado, para la fabricación de sistemas de propulsión para automóviles [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex85437090 | 95 | Módulo de visualización y de control de teléfono móvil, con: conector red eléctrica/CAN ("Controller area network"),un puerto USB ("Universal Serial Bus") y puertos de entrada/salida de audio, yun dispositivo de selección de vídeo para la interfaz entre los sistemas de explotación de teléfonos inteligentes y la red MOST ("Media Orientated Systems Transport"),destinado a utilizarse en la fabricación de vehículos del capítulo 87 [1] | 0 % | 31.12.2015 |
ex85439000 | 20 | Cátodo de acero inoxidable en forma de una placa con asa, con bandas laterales en materia plástica o no | 0 % | 31.12.2013 |
ex85439000 | 30 | Conjunto de productos de la partida 8541 u 8542 montados sobre un circuito impreso, encerrado en una cápsula | 0 % | 31.12.2013 |
ex85439000 | 40 | Parte de un dispositivo de electrolisis compuesto por un panel de níquel, dotado de una rejilla de níquel, fijada con varillas de níquel, y un panel de titanio dotado de una rejilla de titanio fijada con varillas de titanio, ensamblados dorso con dorso. | 0 % | 31.12.2012 |
ex85444290 | 10 | Cable de transmisión de datos con una velocidad de transmisión igual o superior a 600 Mbit/s y: una tensión de 1,25 V (± 0,25V)conectores a un extremo o ambos, uno de los cuales, como mínimo, con patillas dispuestas a una distancia de 0,5 mm,blindaje (apantallamiento) exterior,utilizado exclusivamente para la comunicación entre una pantalla LCD o PDP y circuitos electrónicos de tratamiento de vídeo | 0 % | 31.12.2013 |
ex85444993 | 20 | Cable flexible aislado con PET/PVC, con una tensión inferior o igual a 60 V,una intensidad inferior o igual a 1 A,una resistencia térmica inferior o igual a 105 °C,hilos de un espesor de 0,05 mm (± 0,01 mm) y un ancho inferior o igual a 0,65 mm (± 0,03 mm)una distancia entre conductores inferior o igual a 0,5 mm yy una separación (distancia entre ejes de los conductores) inferior o igual a 1,08 mm | 0 % | 31.12.2013 |
ex85451900 | 20 | Electrodos de carbono para la fabricación de pilas de zinc-carbono [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex85459090 | 20 | Papel de fibra de carbono del tipo de los utilizados en las capas de difusión de gas en los electrodos de pilas de combustible | 0 % | 31.12.2015 |
ex85471000 | 10 | Pieza aislante de cerámica, con un contenido, en peso, de óxido de aluminio superior o igual al 90 %, metalizada, en forma de cilindro hueco de diámetro exterior superior o igual a 20 mm pero inferior o igual a 250 mm, destinada a la fabricación de interruptores de vacío [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex85481029 | 10 | Acumuladores eléctricos de níquel e hidruro metálico o de iones de litio usados | 0 % | 31.12.2016 |
ex85489090 | 41 | Unidad constituida por un resonador con una gama de frecuencias entre 1,8 MHz y 40 MHz y un condensador, encerrada en una cápsula | 0 % | 31.12.2013 |
ex85489090 | 43 | Detector de imágenes por contacto | 0 % | 31.12.2013 |
ex85489090 | 47 | Unidad formada por dos o más plaquitas (chips) de diodos electroluminiscentes que funcionan a una longitud de onda de 440 nm o más, pero sin exceder de 660 nm, metidas en una cápsula provista de un marco de conexión cuyas dimensiones exteriores sin accesorios no exceden de 12 mm × 12 mm | 0 % | 31.12.2013 |
ex85489090 | 48 | Unidad óptica, formada al menos por un diodo láser y un fotodiodo, que opera a una longitud de onda de 635 nm o más, pero sin exceder de 815 nm | 0 % | 31.12.2013 |
ex85489090 | 49 | Módulo LCD consistente únicamente en una o más láminas de TFT o plásticos, combinados con la posibilidad de pantalla táctil, con o sin unidad de iluminación posterior, con o sin rectificadores, y una o más placas de circuito impreso con control electrónico para el manejo de pixels | 0 % | 31.12.2013 |
ex87042391 | 20 | Chasis de motor con una capacidad de autoignición de 8000 cm3, como mínimo, instalado en una cabina sobre 3, 4 o 5 ruedas, con una distancia entre ejes de, al menos, 480 cm, que no contenga engranajes, para instalar en los vehículos de motor para fines especiales, de un anchura de 300 cm, como mínimo [1] | 0 % | 31.12.2012 |
ex87083091 | 10 | Freno de estacionamiento de tambor: integrado en el disco del freno de servicio,de un diámetro de 170 mm como mínimo y 175 mm como máximo,utilizado en la fabricación de vehículos de motor [1] | 0 % | 31.12.2015 |
ex87089997 | 20 | Envolturas metálicas montadas en balancines o rodamientos esféricos utilizados en el sistema de suspensión de las ruedas delanteras de los vehículos automóviles [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex90011090 | 10 | Invertidor de imágenes constituido por un conjunto de fibras ópticas | 0 % | 31.12.2013 |
ex90012000 | 10 | Producto consistente en una película polarizante, incluso en rollos, reforzada en una de sus caras o en ambas con un material transparente, con o sin película adhesiva, cubierta por una cara o por ambas caras con una película de protección amovible | 0 % | 31.12.2012 |
ex90012000 | 20 | Láminas ópticas, difusoras, reflectantes o prismáticas, placas difusoras no impresas, ya posean o no propiedades polarizantes, específicamente cortadas | 0 % | 31.12.2013 |
ex90019000 | 55 |
ex90019000 | 21 | Película de trayecto óptico múltiple, en rollos, fabricada con un material de politereftalato de etileno: de un espesor total superior o igual a 100 μm, pero inferior o igual a 240 μm,con un factor de transmisión superior al 55 % pero inferior o igual al 65 %, calculado mediante el método normalizado JIS K7105 en relación con ASTM D1003 yvelo superior al 70 % pero inferior o igual al 80 %, calculado mediante el método normalizado JIS K7105 en relación con ASTM D1003 | 0 % | 31.12.2014 |
ex90019000 | 35 | Pantalla de retroproyección que contenga una placa de materia plástica, lenticular | 0 % | 31.12.2013 |
ex90019000 | 45 | Barra de granate de itrio-aluminio (YAG) dopada con neodimio, pulida por los dos extremos | 0 % | 31.12.2013 |
ex90019000 | 60 | Hojas reflectoras o difusoras en rollos | 0 % | 31.12.2013 |
ex90019000 | 65 | Película óptica para la fabricación de pantallas de proyección frontal compuesta, como mínimo, de 5 estructuras multicapa, incluido un reflector trasero, un revestimiento delantero y un filtro de contraste con un paso no superior a 0,65 μm [1] | 0 % | 31.12.2014 |
ex90019000 | 70 | Película de tereftalato de polietileno, de un grosor inferior a 300 μm con arreglo a la ASTM D2103, dotada en una de sus caras de prismas de resina acrílica, con un ángulo de prisma de 90 ° y un intervalo entre prismas de 50 μm | 0 % | 31.12.2016 |
ex90019000 | 75 | Filtro frontal compuesto de paneles de vidrio con una impresión especial y recubiertos de una película, para utilizar en la fabricación de módulos de pantalla de plasma [1] | 0 % | 31.12.2012 |
ex90019000 | 76 | Filtro para pantalla de plasma | 0 % | 31.12.2013 |
ex90019000 | 85 | Placa con guía luminosa en poli(metilmetacrilato), incluso cortada,incluso impresa,destinada a la fabricación de unidades de iluminación posterior para pantallas planas de TV [1] | 0 % | 31.12.2015 |
ex90021100 | 10 | Objetivo regulable de longitud focal igual o superior a 90 mm pero no superior a 180 mm, constituido por 4 a 8 lentes de vidrio o de metacrilato, con un diámetro igual o superior a 120 mm pero no superior a 180 mm, recubiertas al menos por una cara de una capa de fluoruro de magnesio, destinado a la fabricación de aparatos de proyección de vídeo [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex90021100 | 50 | Objetivo de longitud focal igual o superior a 25 mm pero no superior a 150 mm, constituido por lentes de vidrio o de plástico, con un diámetro igual o superior a 60 mm pero no superior a 190 mm | 0 % | 31.12.2013 |
ex90022000 | 10 | Filtro, compuesto por una membrana polarizadora de material plástico, una lámina de vidrio y una película de protección transparente montado sobre un marco metálico, destinado a la fabricación de productos de la partida 8528 [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex90029000 | 20 | Lente, montada, con una longitud focal fija de 3,8 mm (± 0,19 mm) u 8 mm (± 0,4 mm), con una apertura relativa de F2.0 y un diámetro inferior o igual a 33 mm, destinada a la fabricación de cámaras de transferencia de carga [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex90029000 | 30 | Unidad óptica, que comprende 1 ó 2 filas de fibras ópticas de vidrio en forma de lentillas con un diámetro de 0,85 mm o más pero no superior a 1,15 mm, encerrado entre 2 placas de materia plástica | 0 % | 31.12.2013 |
ex90129090 | 10 | Filtros de energía para su instalación en la columna de los microscopios electrónicos | 0 % | 31.12.2016 |
ex90132000 | 10 | Láseres de dióxido de carbono, estimulados por alta frecuencia, con una potencia de salida igual o superior a 12 W, pero no superior a 200 W | 0 % | 31.12.2013 |
ex90132000 | 20 | Montajes de cabeza de láser destinados a la fabricación de aparatos para la medida o control de discos obleas o dispositivos semiconductores [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex90132000 | 30 | Láseres destinados a la fabricación de aparatos para la medida o control de discos obleas o dispositivos semiconductores [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex90223000 | 10 | Tubo de rayos X, con una tensión de objetivo de 4 kV o más, pero sin exceder de 30 kV, con una potencia que no exceda de 9 W y con una intensidad de corriente objetivo que no exceda de 2 mA | 0 % | 31.12.2013 |
ex90229000 | 10 | Pantallas para equipos de rayos x (sensores de pantallas planas de rayos x/sensores de rayos x) formadas por una placa de vidrio con una matriz de transistores de película fina, cubierta con una película de silicio amorfo y recubierta con una capa centelleadora de yoduro de cesio y una capa metalizada protectora, con una superficie activa de 409,6 mm2 × 409,6 mm2 y píxeles de 200 μm2 × 200 μm2 | 0 % | 31.12.2013 |
ex90271090 | 10 | Elemento de sensor para los análisis de gas o de humos en los vehículos automóviles, consistente esencialmente en un elemento de cerámica-circonio, encerrado en una cápsula metálica | 0 % | 31.12.2013 |
ex90318034 | 30 | Aparato para medir el ángulo y el sentido de rotación de los automóviles, constituido por al menos un sensor de velocidad de guiñada que se presenta en forma de cuarzo monocristalino, incluso combinado con uno o más sensores, el conjunto encerrado en una cápsula | 0 % | 31.12.2013 |
ex90318038 | 10 | Dispositivo de medida de aceleración para utilizaciones en automóviles, que contenga uno o más elementos activos y/o pasivos y un o más captadores todo ello encerrado en una cápsula | 0 % | 31.12.2013 |
ex90319085 | 20 | Conjunto para captador de alineación de haz láser, en forma de un circuito impreso compuesto por filtros ópticos, un captor de imagen por dispositivo de acoplamiento de cargas (CCD), todo ello encerrado en una cápsula | 0 % | 31.12.2013 |
ex90321089 | 20 | Termostato, de capilar o bimetálico, de las siguienes características: una temperatura de apertura de + 7 °C (± 1,5 °C) y una temperatura de cierre de -4 °C(± 1,5 °C) en el caso del termostato de capilar,una temperatura de apertura de + 8 °C (± 3 °C) en el caso del termostato bimetálico;para la fabricación de refrigeradores de tecnología no frost [1] | 0 % | 31.12.2012 |
ex90328900 | 20 | Captador de choque para colchones de protección (airbags) de automóviles, que contenga un contacto que permita la conmutación de una corriente de 12 A a una tensión de 30 V, con una resistencia de contacto típica de 80 mOhm | 0 % | 31.12.2013 |
ex90328900 | 30 | Mando electrónico de servodirección eléctrica (EPS controller) | 0 % | 31.12.2013 |
ex90328900 | 40 | Controlador digital de válvulas para controlar líquidos y gases | 0 % | 31.12.2012 |
ex94054035 | 10 | Aparato de iluminación eléctrico de material sintético, formado por 3 tubos fluorescentes, con un diámetro de 3,0 mm (± 0,2 mm), una longitud de 420 mm (± 1 mm) o más, pero sin exceder de 600 mm (± 1 mm), para la fabricación de productos de la partida 85 [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex94054039 | 10 | Módulo de luz ambiental con una longitud igual o superior a 300 mm, pero sin superar los 600 mm, basado en un dispositivo de luz constituido por una serie de 3 o más, aunque sin superar los 9, diodos específicos emisores de luz roja, verde y azul, integrados en un único chip y fijados en una tarjeta de circuitos impresos, acoplándose la luz a la parte frontal y/o trasera del televisor de pantalla plana [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex94054039 | 20 | Accesorios de aparatos de alumbrado eléctrico hechos de silicio blanco, constituidos fundamentalmente de: un módulo matriz de diodos fotoemisores LED de unas dimensiones de 38,6 mm × 20,6 mm (± 0,1 mm), provisto de 128 chips de LED rojos y verdes, yun circuito impreso flexible, provisto de un termistor de coeficiente de temperatura negativo | 0 % | 31.12.2013 |
ex94054039 | 30 | Dispositivo de iluminación eléctrico, formado por: circuitos impresos ydiodos emisores de luz (LED)destinado a la fabricación de unidades de iluminación posterior para pantallas planas de TV [1] | 0 % | 31.12.2015 |
ex95030075 | 10 | Modelos a escala de teleféricos de material plástico, incluso con motor, para impresión [1] | 0 % | 31.12.2015 |
ex95030095 | 10 |
ex96089100 | 10 | Puntas, no fibrosas, de materia plástica, para rotuladores, con un canal interno | 0 % | 31.12.2013 |
ex96089100 | 20 | Puntas de fieltro u otras puntas porosas para rotuladores | 0 % | 31.12.2013 |
ex96121010 | 10 | Cintas entintadas, de plástico, con segmentos de distintos colores, en las que las sustancias colorantes penetran por calor en un soporte (proceso denominado sublimación de las sustancias colorantes) | 0 % | 31.12.2013 |
________________________________
[1] La suspensión de derechos está sujeta a lo dispuesto en los artículos 291 a 300 del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión (DO L 253 de 11.10.1993, p. 1).
[2] No obstante, no se aplicará suspensión alguna cuando el tratamiento sea realizado por empresas de venta al por menor o de restauración.
[3] Se aplica el derecho específico adicional.
[4] Se establecerá una vigilancia de las importaciones de mercancías acogidas a las presentes suspensiones arancelarias de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 308 quinquies del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión.