DOUE-L-2012-81139
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20120621
552/2012

Reglamento (UE) nº 552/2012 del Consejo, de 21 de junio de 2012, que modifica el Reglamento (UE) nº 1344/2011 por el que se suspenden los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre algunos productos industriales, agrícolas y de la pesca.
Diario Oficial de la Unión Europea
20120627
166
L
7
17
/doue/2012/166/L00007-00017.pdf
L
20120627
S
20140101
N
S
L
Contingentes arancelarios
Derechos arancelarios
Importaciones
Productos industriales
Productos químicos
Aplicable desde el 1 de julio de 2012.
Esta norma se entiende implícitamente derogada por Reglamento 1387/2013, de 17 de diciembre (DOUE-L-2013-82986)
MODIFICA
el anexo del Reglamento 1344/2011, de 19 de diciembre
Comercio
Industria
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 31,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Considerando lo siguiente:
(1) En interés de la Unión procede suspender totalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre una serie de productos que no figuran actualmente en el anexo del Reglamento (UE) no 1344/2011 del Consejo [1].
(2) Deben suprimirse seis productos con los códigos TARIC 2914390020, 2918300050, 3206110020, 3815120020, 3815120030 y 8302420080, que figuran actualmente en el anexo del Reglamento (UE) no 1344/2011, puesto que ya no resulta beneficioso para la Unión mantener la suspensión de los derechos autónomos del arancel aduanero común que les son aplicables.
(3) Es preciso modificar la designación del producto con el código NC 28191000 y de los productos con los códigos TARIC 2914199040, 2914700050, 2922498510, 3815199010, 3919900051, 3920102891, 3920510030, 3920910093, 8529909250 y 9401908010 en el anexo del Reglamento (UE) no 1344/2011, a fin de tener en cuenta la evolución técnica que han experimentado los productos, así como las tendencias económicas del mercado. Por otra parte, deben modificarse los actuales códigos TARIC 2009419270, 2009897992 y 8505199031. Además, para el producto con el código TARIC 3904400091 se considera necesaria una doble clasificación.
(4) Resulta oportuno que las mencionadas suspensiones, en relación con las cuales es preciso introducir modificaciones técnicas, se supriman de la lista de suspensiones del anexo del Reglamento (UE) no 1344/2011 y vuelvan a insertarse en la lista con nuevas designaciones de los productos o nuevos códigos TARIC.
(5) Habida cuenta de su carácter temporal, las suspensiones enumeradas en el anexo I deben ser revisadas sistemáticamente, a más tardar, al cabo de cinco años de su aplicación o renovación. Por otro lado, resulta oportuno garantizar que pueda procederse en todo momento a la supresión de determinadas suspensiones, a raíz de una propuesta de la Comisión basada en una revisión llevada a cabo a iniciativa de esta o previa solicitud de uno o varios Estados miembros, en caso de que su mantenimiento ya no redunde en interés de la Unión, o debido a los avances técnicos en relación con el producto, a la evolución de las circunstancias o a las tendencias económicas del mercado.
(6) Dado que las suspensiones establecidas en virtud del presente Reglamento deben surtir efecto a partir del 1 de julio de 2012, este debe aplicarse a partir de esa misma fecha y debe entrar en vigor inmediatamente tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(7) Por consiguiente, el Reglamento (UE) no 1344/2011 debe modificarse en consecuencia.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El anexo del Reglamento (UE) no 1344/2011 queda modificado como sigue:
1) Se insertan las líneas correspondientes a los productos enumerados en el anexo I del presente Reglamento.
2) Se suprimen las líneas correspondientes a los productos cuyos códigos NC y TARIC figuran en el anexo II del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de julio de 2012.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Luxemburgo, el 21 de junio de 2012.
Por el Consejo
La Presidenta
M. Frederiksen
_______________________
[1] DO L 349 de 31.12.2011, p. 1.
--------------------------------------------------
ANEXO I
Productos a que se refiere el artículo 1, punto 1
Código NC | TARIC | Designación de la mercancía | Derechos autónomos | Fecha de revisión obligatoria prevista |
ex20094192 | 20 | Jugo de piña: | 8 % | 31.12.2015 |
ex20094199 | 70 | no elaborado a partir de concentrados,del género Ananas,de valor Brix igual o superior a 11 pero no superior a 16,utilizado en la elaboración de productos de las industrias de bebidas [1] |
ex20098979 | 20 | Jugo de boysenberry concentrado y congelado, de valor Brix superior o igual a 61, pero inferior o igual a 67, en envases inmediatos de un contenido superior o igual a 50 litros | 0 % | 31.12.2016 |
ex28111980 | 20 | Ioduro de hidrógeno (CAS RN 10034-85-2) | 0 % | 31.12.2016 |
28191000 | | Trióxido de cromo (CAS RN 1333-82-0) | 0 % | 31.12.2016 |
ex28199090 | 10 | Trióxido de dicromo destinado a la metalurgia (CAS RN 1308-38-9) [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex28269080 | 15 | Hexafluorofosfato de litio (CAS RN 21324-40-3) | 0 % | 31.12.2016 |
ex28500020 | 40 | Tetrahidruro de germanio (CAS RN 7782-65-2) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29033990 | 15 | Perfluoro(4-metil-2-penteno) (CAS RN 84650-68-0) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29038990 | 40 | Hexabromociclododecano | 0 % | 31.12.2016 |
ex29072900 | 40 | 2,3,5-Trimetilhidroquinona (CAS RN 700-13-0) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29072900 | 45 | 2-Metilhidroquinona (CAS RN 95-71-6) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29092000 | 10 | 8-Metoxicedrano (CAS RN 19870-74-7) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29093038 | 20 | 1,1’-Propano-2,2-diil-bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxi)benceno], (CAS RN 21850-44-2) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29109000 | 80 | Alil glicidil eter (CAS RN 106-92-3) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29141990 | 40 | Pentan-2-ona (CAS RN 107-87-9) | 0 % | 31.12.2012 |
ex29142900 | 50 | trans-β-Damascona (CAS RN 23726-91-2) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29145000 | 40 | 4-(4-Hidroxifenil)butan-2-ona (CAS RN 5471-51-2) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29146990 | 40 | p-Benzoquinona (CAS RN 106-51-4) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29147000 | 50 | 3’-Cloropropiofenona (CAS RN 34841-35-5) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29161200 | 50 | Acrilato de 2-hidroxietilo con una pureza en peso igual o superior al 97 % (CAS RN 818-61-1) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29163100 | 10 | Benzoato de bencilo (CAS RN 120-51-4) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29189990 | 80 | 5-[2-Cloro-4-(trifluorometil)fenoxi]-2-nitrobenzoato de sodio, (CAS RN 62476-59-9) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29199000 | 50 | Fosfato de trietilo (CAS RN 78-40-0) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29224985 | 10 | Aspartato de ornitina (DCIM), (CAS RN 3230-94-2) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29242998 | 63 | N-Etil-2-(isopropil)-5-metilciclohexanocarboxamida (CAS RN 39711-79-0) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29280090 | 30 | N-Isopropilhidroxilamina (CAS RN 5080-22-8) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29309099 | 13 | Mercaptamina, clorhidrato (CAS RN 156-57-0) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29309099 | 18 | 1-Metil-5-[3-metil-4-[4-[(trifluorometil)tio]fenoxi]fenil]biuret, (CAS RN 106310-17-2) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29319090 | 18 | Óxido de trioctilfosfina (CAS RN 78-50-2) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29329900 | 20 | 2-Metil-1,3-dioxolano-2-acetato de etilo (CAS RN 6413-10-1) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29332990 | 70 | Ciazofamida (ISO), (CAS RN 120116-88-3) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29333999 | 70 | 2,3-Dicloro-5-trifluorometilpiridina, (CAS RN 69045-84-7) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29333999 | 72 | 5,6-Dimetoxi-2-[(4-piperidinil)metil]indan-1-ona, (CAS RN 120014-30-4) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29335995 | 72 | Triacetil-ganciclovir (CAS RN 86357-14-4) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29336980 | 72 | Dietilhexil butamido triazona (INCI), (CAS RN 154702-15-5) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29339980 | 67 | Éster etílico del candesartán (DCIM), (CAS RN 139481-58-6) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29349990 | 43 | Clopidogrel ácido, clorhidrato (CAS RN 144750-42-5) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29349990 | 48 | Propan-2-ol – 2-metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepina (1:2), dihidrato, (CAS RN 864743-41-9) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29350090 | 48 | Ácido (3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorofenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il]-3,5-dihidroxihept-6-enoico – 1-[(R)-(4-clorofenil)(fenil)metil]piperazina (1:1), (CAS RN 1235588-99-4) | 0 % | 31.12.2016 |
ex32041200 | 10 | Colorante C.I. Acid Blue 9 | 0 % | 31.12.2016 |
ex32041700 | 15 | Colorante C.I. Pigment Green 7 | 0 % | 31.12.2016 |
ex32041700 | 20 | Colorante C.I. Pigment Blue 15:3 | 0 % | 31.12.2016 |
ex32041700 | 25 | Colorante C.I. Pigment Yellow 14 | 0 % | 31.12.2016 |
ex32041700 | 35 | Colorante C.I. Pigment Red 202 | 0 % | 31.12.2016 |
ex32041700 | 45 | Colorante C.I. Pigment Violet 27 | 0 % | 31.12.2016 |
ex32042000 | 20 | Colorante C.I. Fluorescent Brightener 71 | 0 % | 31.12.2016 |
ex32042000 | 30 | Colorante C.I. Fluorescent Brightener 351 | 0 % | 31.12.2016 |
ex32050000 | 20 | Colorante C.I. Carbon Black 7 Lake | 0 % | 31.12.2016 |
ex32061900 | 10 | Preparación con un contenido en peso: del 72 % (± 2 %) de mica, ydel 28 % (± 2 %) de dióxido de titanio | 0 % | 31.12.2016 |
ex38019000 | 10 | Grafito expansible (CAS RN 90387-90-9 y CAS RN 12777-87-6) | 0 % | 31.12.2016 |
ex38123080 | 55 | Estabilizador UV con la siguiente composición: 2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(octiloxi)-fenol (CAS RN 2725-22-6), yun polímero de N,N’-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-hexanodiamina y de 2,4- dicloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazina (CAS RN 193098-40-7), o bienun polímero de N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-1,6-hexanodiamina y de 2,4- dicloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazina (CAS RN 82451-48-7) | 0 % | 31.12.2016 |
ex38123080 | 60 | Fotoestabilizador, compuesto de ésteres de alquilos lineares y ramificados de ácido 3-(2H-Benzotriazolil)-5-(1,1-di-metiletil)-4-hidroxi-bencenopropanoico (CAS RN 127519-17-9) | 0 % | 31.12.2016 |
ex38123080 | 65 | Estabilizador para material plástico con la siguiente composición: 10-etil-4,4-dimetil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-estannatotradecanoato de 2-etilhexilo (CAS RN 57583-35-4),10-etil-4-[[2-[(2-etilhexil)oxi]-2-oxoetill]tio]-4-metil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-estannatetradocanoato de 2-etilhexilo (CAS RN 57583-34-3), ymercaptoacetato de 2-etilhexilo (CAS RN 7659-86-1) | 0 % | 31.12.2016 |
ex38123080 | 70 | Fotoestabilizador con la siguiente composición: ésteres de alquilo lineares y ramificados de ácido 3-(2H-benzotriazolil)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroxibencenopropanoico (CAS RN 127519-17-9), yde acetato 1-metoxi-2-propilo (CAS RN 108-65-6) | 0 % | 31.12.2016 |
ex38151990 | 10 | Catalizador, compuesto de trióxido de cromo, de trióxido de dicromo o de compuestos organometálicos de cromo, fijado sobre un soporte de dióxido de silicio, con un volumen de poro, según la norma de absorción de nitrógeno, superior o igual a 2 cm3/g | 0 % | 31.12.2016 |
ex38151990 | 87 | Cátodo, en rollos, para pilas de botón de cinc-aire (pilas para audífonos) [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex85069000 | 10 |
ex38170080 | 30 | Mezcla de alquilnaftalenos, modificados con cadenas alifáticas cuya longitud oscila entre 12 y 56 átomos de carbono | 0 % | 31.12.2016 |
ex38249097 | 26 | Dispersión acuosa, con un contenido en peso del: 76 % (± 0,5 %) de carburo de silicio (CAS RN 409-21-2),4,6 % (± 0,05 %) de óxido de aluminio (CAS RN 1344-28-1) y2,4 % (± 0,05 %) de óxido de itrio (CAS RN 1314-36-9) | 0 % | 31.12.2016 |
ex38249097 | 31 | Mezcla con un contenido en peso: superior o igual al 70 % pero inferior o igual al 80 % de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacato (CAS RN 41556-26-7) ysuperior o igual al 20 % pero inferior o igual al 30 % de sebacato de metilo y 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo (CAS RN 82919-37-7) | 0 % | 31.12.2016 |
ex38249097 | 32 | Mezcla de: carbonato básico de circonio (CAS RN 57219-64-4) ycarbonato de cerio (CAS RN 537-01-9) | 0 % | 31.12.2016 |
ex38249097 | 33 | Preparación con la siguiente composición: óxido de trioctilfosfina (CAS RN 78-50-2),óxido de dioctilhexilfosfina (CAS RN 31160-66-4),óxido de octildihexilfosfina (CAS RN 31160-64-2) yóxido de trihexilfosfina (CAS RN 597-50-2) | 0 % | 31.12.2016 |
ex39039090 | 60 | Copolímero de estireno y de anhídrido maleico, en forma de copos o en polvo, parcialmente esterificado o totalmente modificado químicamente, con un peso molecular medio (Mn) no superior a 4500 | 0 % | 31.12.2016 |
ex39119099 | 60 |
ex39043000 | 30 | Copolímero de cloruro de vinilo con acetato de vinilo y alcohol vinílico, con un contenido, en peso, de: | 0 % | 31.12.2013 |
ex39044000 | 91 | cloruro de vinilo superior o igual al 87 % pero inferior o igual al 92 %,acetato de vinilo superior o igual al 2 % pero inferior o igual al 9 % yalcohol vinílico superior o igual al 1 % pero inferior o igual al 8 %,en una de las formas señaladas en las notas 6 a) o 6 b) del capítulo 39, destinado a la fabricación de productos de las partidas 3215 o 8523 o a utilizarse en la fabricación de revestimientos de recipientes y sistemas de cierre utilizados en los productos alimenticios y las bebidas [1] |
ex39072011 | 50 | [3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroxifenil]-1-oxopropil]-hidroxipoli(oxo-1,2-etanodiilo) (CAS RN 104810-48-2) | 0 % | 31.12.2016 |
ex39072011 | 60 | Preparación compuesta de: α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroxifenil]-1-oxopropil]-ω-hidroxipoli(oxi-1,2-etanodiilo) (CAS RN 104810-48-2), yα-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroxifenil]-1-oxopropil]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroxifenil]-1-oxopropoxi]poli(oxi-1,2-etanodiilo) (CAS RN 104810-47-1) | 0 % | 31.12.2016 |
ex39122011 | 10 | Nitrocelulosa | 0 % | 31.12.2016 |
ex39191080 | 80 | Cinta acrílica en rollos: | 0 % | 31.12.2016 |
ex39199000 | 83 | autoadhesiva por ambos lados,con un grosor total superior o igual a 0,04 mm, pero no superior a 1,25 mm,con una anchura total superior o igual a 5 mm, pero no superior a 1205 mmpara su utilización en la fabricación de productos de las partidas 8521 y 8528 [1] |
ex39199000 | 51 | Hoja biaxialmente orientada de poli(metacrilato de metilo), de espesor superior o igual a 50 μm pero inferior o igual a 90 μm, recubierta por una cara de una capa adhesiva y una película de protección que puede retirarse | 0 % | 31.12.2013 |
ex39199000 | 85 | Película de varias capas de poli(metacrilato de metilo) y capas metalizadas de plata y cobre: con una reflectancia mínima del 93,5 %, según la norma ASTM G173-03,cubierta, por una cara, con una capa de polietileno que se puede retirar,y, por la otra cara, con un adhesivo acrílico sensible a la presión y una película de protección de poliéster silanizado | 0 % | 31.12.2016 |
ex39199000 | 87 | Película autoadhesiva transparente, con una transmitancia superior al 90 % y una turbidez inferior al 3 % (conforme a la norma ASTM D1003), compuesta de varias capas, entre las que cabe citar: una capa acrílica adhesiva con un espesor superior o igual a 20 μm pero no superior a 70 μm,una capa a base de poliuretano con un espesor superior o igual a 100 μm pero no superior a 300 μm | 0 % | 31.12.2016 |
ex39201028 | 91 | Película de polietileno con un diseño gráfico obtenido a partir de cuatro colores básicos en tinta y varios colores especializados a fin de lograr varios colores en tinta en una cara y un solo color en la cara contraria. El diseño gráfico reúne también las siguientes características: es repetitivo y está espaciado de forma regular a lo largo de toda la películaobservado tanto por una cara como por la otra, está idénticamente alineado | 0 % | 31.12.2013 |
ex39202021 | 40 | Hojas de película de polipropileno orientada biaxialmente: con un espesor no superior a 0,1 mm,impresa por ambas caras con revestimientos especiales que permitan una impresión segura de los billetes de banco | 0 % | 31.12.2016 |
ex39202029 | 50 | Hoja de polipropileno en forma de rollo: | 0 % | 31.12.2016 |
ex85079030 | 95 | de un grosor igual o inferior a 30 μm,de una anchura igual o inferior a 210 mm,conforme a la norma ASTM D882,destinada a la fabricación de separadores para baterías de vehículos eléctricos de litio-ion [1] |
ex39205100 | 30 | Hoja biaxialmente orientada de poli(metacrilato de metilo), de espesor superior o igual a 50 μm pero inferior o igual a 90 μm | 0 % | 31.12.2013 |
ex39209100 | 93 | Película de tereftalato de polietileno, incluso metalizada en una o en ambas caras, o película estratificada de hojas de tereftalato de polietileno, metalizada únicamente en la cara exterior, con las características siguientes: factor de transmisión de luz visible superior o igual al 50 %,recubierta por una o ambas caras con una capa de poli(vinilbutiral), pero no recubierta con un adhesivo ni con ningún otro material salvo el poli(vinilbutiral),espesor total inferior o igual a 0,2 mm, sin incluir la capa de poli(vinilbutiral), y un espesor de poli(vinilbutiral) superior a 0,2 mmdestinada a la fabricación de vidrio estratificado termorreflectante o decorativo [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex39219090 | 10 | Rollo de laminado polímero-metal compuesto por: | 0 % | 31.12.2016 |
ex85079080 | 50 | una capa de poli(tereftalato de etileno),una capa de aluminio,una capa de polipropileno,de una anchura igual o inferior a 275 mm,de un grosor total igual o inferior a 165 μm, yconforme a las normas ASTM D1701-91 y ASTM D882-95Adestinado a la fabricación de baterías de vehículos eléctricos de litio-ion [1] |
ex39231000 | 10 | Cajas de fotomáscaras: compuestas de materiales antiestáticos o de mezclas de termoplásticos dotados de propiedades específicas de descarga electrostática y de desgasificación,dotadas de propiedades de superficie no porosas, resistentes a la abrasión o a los impactos,equipadas con un sistema de retención especialmente concebido para proteger la fotomáscara de daños superficiales o estéticos, yequipadas o no con una junta de estanqueidad,del tipo utilizado en la producción fotolitográfica para albergar las fotomáscaras | 0 % | 31.12.2016 |
ex39269097 | 80 | Piezas de panel frontal de radio para vehículos de acrilonitrilo-butadieno-estireno con o sin policarbonato,revestidas con capas de cobre, níquel y cromo,con un revestimiento cuyo espesor total es superior o igual a 5,54 μm pero no superior a 22,3 μm | 0 % | 31.12.2016 |
ex73181499 | 20 | Perno de anclaje: | 0 % | 31.12.2016 |
ex73181499 | 29 | consistente en un tornillo de rosca cortantes,con una longitud superior a 300 mm,del tipo utilizado para sustentar las minas |
ex73269098 | 40 | Soporte de pie para televisor, con parte superior metálica para la fijación y estabilización del aparato | 0 % | 31.12.2016 |
ex85299049 | 10 |
ex85299092 | 60 |
ex74101100 | 10 | Rollo de hoja laminada de grafito y cobre, de: | 0 % | 31.12.2016 |
ex85079080 | 60 | —una anchura igual o superior a 610 mm, pero no superior a 620 mm, y |
ex85459090 | 30 | —un diámetro igual o superior a 690 mm, pero no superior a 710 mm,destinado a la fabricación de baterías de vehículos eléctricos de litio-ion [1] |
ex74102200 | 10 | Chapa cortada de una lámina de cobre niquelada, de: | 0 % | 31.12.2016 |
ex85079080 | 70 | una anchura de 70 mm (± 5 mm),un grosor de 0,4 mm (± 0,2 mm),una longitud igual o inferior a 55 mm,destinada a la fabricación de baterías de vehículos eléctricos de litio-ion [1] |
ex76071190 | 40 | Hoja de aluminio en rollos: con una pureza del 99,99 % en peso,un espesor superior o igual a 0,021 mm pero no superior a 0,2 mm,una anchura de 500 mm,con una capa de óxido en superficie de 3 a 4 nm de espesor,con una textura cúbica superior al 95 % | 0 % | 31.12.2016 |
ex76071990 | 10 | Hoja en forma de rollo consistente en un laminado de litio y manganeso unido a aluminio, de: | 0 % | 31.12.2016 |
ex85079080 | 80 | una anchura igual o superior a 595 mm, pero no superior a 605 mm, yun diámetro igual o superior a 690 mm, pero no superior a 710 mm,destinada a la fabricación de cátodos para baterías de vehículos eléctricos de litio-ion [1] |
ex76169990 | 70 | Elementos de conexión destinados a la producción de árboles de rotor trasero de helicópteros [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex84828000 | 10 |
ex88033000 | 40 |
ex81089030 | 40 | Alambre de aleación de titanio, con un contenido en peso: del 22 % (± 3 %) de vanadio, ydel 4 % (± 0,5 %) de aluminio | 0 % | 31.12.2016 |
ex81089050 | 70 | Tiras de aleación de titanio, con un contenido en peso del: 15 % (± 1 %) de vanadio,3 % (± 0,5 %) de cromo,3 % (± 0,5 %) de estaño, y3 % (± 0,5 %) de aluminio | 0 % | 31.12.2016 |
ex81089050 | 75 | Chapas, hojas y tiras de aleación de titanio, con un contenido en peso: superior o igual al 0,3 % pero inferior o igual al 0,7 % de aluminio, ysuperior o igual al 0,25 % pero inferior o igual al 0,6 % de silicio | 0 % | 31.12.2016 |
ex81089050 | 80 | Chapas, hojas y tiras de aleación de titanio, laminadas en frío, con un contenido en peso inferior o igual al: 0,25 % de hierro,0,20 % de oxígeno,0,08 % de carbono,0,03 % de nitrógeno, y0,013 % de hidrógeno | 0 % | 31.12.2016 |
ex81089090 | 20 | Partes de monturas o armazones de gafas, incluidos los tornillos del tipo utilizado en monturas o armazones de gafas, de aleación de titanio | 0 % | 31.12.2016 |
ex90039000 | 10 |
ex81130020 | 10 | Bloques de cermet con un contenido en peso superior o igual al 60 % de aluminio y superior o igual al 5 % de carburo de boro | 0 % | 31.12.2016 |
ex84099100 | 10 | Colectores de escape que cumplen la norma DIN EN 13835, incluso con caja de turbina, con cuatro conductos de admisión, destinados a utilizarse en la fabricación de colectores de escape que se tornean, fresan, taladran o transforman de cualquier otra forma [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex84099900 | 20 | | | |
ex84145980 | 40 | Ventilador de flujo cruzado | 0 % | 31.12.2016 |
ex84149000 | 60 | de 575 mm (± 1,0 mm) de altura o más, pero no más de 850 mm (± 1,0 mm),de 95 mm (± 0,6 mm) o 102 mm (± 0,6 mm) de diámetro,de plástico antiestático, antibacteriano y termorresistente reforzado con un 30 % de fibra de vidrio, con una resistencia mínima a la temperatura de 70 °C (± 5 °C),destinado a la fabricación de unidades interiores para acondicionadores de aire de tipo separado [1] |
ex85013100 | 60 | Motor de corriente continua, sin escobillas, con rotación en sentido inverso a las agujas del reloj con: una tensión de entrada igual o superior a 264 V, pero no superior a 391 V,un diámetro externo igual o superior a 81 mm (± 2,5 mm), pero no superior a 150 mm (± 0,8 mm),una potencia de salida no superior a 125 W,un aislamiento del bobinado de clase B o E,destinado a la fabricación de unidades, utilizadas en espacios interiores o exteriores, de acondicionadores de aire de tipo separado [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex85044082 | 40 | Tarjeta de circuito impreso equipada con un circuito rectificador en puente y otros componentes activos y pasivos con dos conectores de salida,con dos conectores de entrada disponibles y utilizables en paralelo,capaz de conmutar entre los modos de funcionamiento brillante y atenuado,con una tensión de entrada de 40 V (+ 25 % – 15 %) o 42 V (+ 25 % – 15 %) en el modo brillante, con una tensión de entrada de 30 V (± 4 V) en el modo atenuado, ocon una tensión de entrada de 230 V (+ 20 % – 15 %) en el modo brillante, con una tensión de entrada de 160 V (± 15 %) en el modo atenuado, ocon una tensión de entrada de 120 V (15 % – 35 %) en el modo brillante, con una tensión de entrada de 60 V (± 20 %) en el modo atenuado,con una corriente de entrada que alcanza el 80 % de su valor nominal como máximo en 20 ms,con una frecuencia de entrada de 45 Hz o superior, pero no superior a 65 Hz para 42 V y 230 V y a 45-70 Hz para 120 V,con una sobrecorriente de conexión máxima no superior al 250 % de la corriente de entrada,con un período de sobrecorriente de conexión no superior a 100 ms,con una infracorriente de entrada no inferior al 50 % de la corriente de entrada,con un período de infracorriente de conexión no superior a 20 ms,con una corriente de salida predeterminable,con una corriente de salida que alcanza el 90 % de su valor nominal predeterminado como máximo en 50 ms,con una corriente de salida que cae a cero como máximo 30 ms después de suprimida la tensión de entrada,con un estado de error definido en caso de ausencia de carga o de carga excesiva (función fin de vida útil) | 0 % | 31.12.2012 |
ex85051100 | 31 | Imán permanente con una remanencia de 455 mT (± 15 mT) | 0 % | 31.12.2013 |
ex85051100 | 40 | Anillo de ferroneodimio, con un diámetro exterior que no exceda de 13 mm, de un diámetro interior que no exceda de 9 mm | 0 % | 31.12.2013 |
ex85076000 | 65 | Batería de ión de litio cilíndrica, con una tensión de 3,5 VDC a 3,8 VDC,una capacidad de 300 mAh a 900 mAh yun diámetro de 10 mm a 14,5 mm | 0 % | 31.12.2016 |
ex85076000 | 75 | Acumulador de ión de litio rectangular, con una carcasa metálica,173 mm (± 0,15 mm) de longitud,21 mm (± 0,1 mm) de anchura,91 mm (± 0,15 mm) de altura,una tensión nominal de 3,3 V, yuna capacidad nominal igual o superior a 21 Ah | 0 % | 31.12.2016 |
ex85299092 | 50 | Pantalla de cristal líquido en color (LCD) para monitores LCD de la partida 8528: con una diagonal de pantalla comprendida entre 14,48 cm y 31,24 cm, ambos inclusive,con retroiluminación, microcontrolador,con un sistema de control CAN ("Controller area network", red de zona del controlador) dotado de interfaz LVDS (señal diferencial de bajo voltaje) y de conector CAN/red eléctrica, o con controlador APIX ("Automotive Pixel Link") dotado de interfaz APIX,en una carcasa equipada o sin equipar de un disipador térmico en su parte posterior,sin módulo de tratamiento de la señal,destinada a utilizarse en la fabricación de vehículos del capítulo 87 [1] | 0 % | 31.12.2015 |
ex87088099 | 10 | Biela para amortiguadores destinados a sistemas de suspensión de vehículos, con: un diámetro en su punto más ancho igual o superior a 12,4 mm, pero no superior a 28 mm,una longitud igual o superior a 236,5 mm, pero no superior a 563,5 mm | 0 % | 31.12.2016 |
ex88033000 | 50 | Árboles de rotor de helicópteros preformados de sección circular,con una longitud igual o superior a 1249,68 mm, pero no superior a 1496,06 mm,con un diámetro exterior igual o superior a 81,356 mm, pero no superior a 82,2198 mm,embutidos en ambos extremos hasta un diámetro exterior igual o superior a 63,8683 mm, pero no superior a 66,802 mm,tratados térmicamente según las normas MIL-H-6088, AMS 2770 o AMS 2772 | 0 % | 31.12.2016 |
ex90011090 | 30 | Fibra óptica de polímero con: un núcleo de polimetilmetacrilato,un revestimiento de polímero fluorado,un diámetro no superior a 3,0 mm, yuna longitud superior a 150 mde un tipo utilizado en la fabricación de cables de fibra de polímero | 0 % | 31.12.2016 |
ex94019080 | 10 | Ruedas de trinquete del tipo utilizado en la fabricación de asientos reclinables para automóvil | 0 % | 31.12.2015 |
_________________
[1] La suspensión de derechos está sujeta a lo dispuesto en los artículos 291 a 300 del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión (DO L 253 de 11.10.1993, p. 1).
--------------------------------------------------
ANEXO II
Productos a que se refiere el artículo 1, punto 2
Código NC | TARIC |
20094192 | 70 |
20094199 | 70 |
20098979 | 92 |
28191000 | |
29141990 | 40 |
29143900 | 20 |
29147000 | 50 |
29183000 | 50 |
29224985 | 10 |
32061100 | 20 |
38151990 | 10 |
38151200 | 20 |
38151200 | 30 |
39044000 | 91 |
39199000 | 51 |
39201028 | 91 |
39205100 | 30 |
39209100 | 93 |
83024200 | 80 |
85051990 | 31 |
85299092 | 50 |
94019080 | 10 |