DOUE-L-2012-81814
Europeo
Unión Europea
Decisión
20120615
106/2012

Decisión del Comité Mixto del EEE nº 106/2012, de 15 de junio 2012, por la que se modifican el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) y el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE.
Diario Oficial de la Unión Europea
20121004
270
L
6
28
/doue/2012/270/L00006-00028.pdf
L
N
N
N
L
Acuerdos internacionales
Espacio Económico Europeo
Etiquetas
Políticas de medio ambiente
Productos químicos
Entrada en vigor: 16 de junio de 2012, si se cumple lo indicado.
MODIFICA
los anexos II y XX del Acuerdo EEE aprobado por Decisión 1/94, de 13 de diciembre de 1993
CORRECCIÓN de errores
en DOUE L 211, de 17 de julio de 2014.
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,
Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo ( 1 ), modificado por el Protocolo por el que se adapta el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo denominado «el Acuerdo EEE»), y, en particular, su artículo 98,
Considerando lo siguiente:
(1) Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n o 1907/2006 ( 2 ).
(2) Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento (CE) n o 1336/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, que modifica el Reglamento (CE) n o 648/2004 para adaptarlo al Reglamento (CE) n o 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas ( 3 ).
(3) Debe incorporarse al Acuerdo EEE la Directiva 2008/112/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, que modifica las Directivas 76/768/CEE, 88/378/CEE y 1999/13/CE del Consejo y las Directivas 2000/53/CE, 2002/96/CE y 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo para adaptarlas al Reglamento (CE) n o 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas ( 4 ).
(4) Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento (CE) n o 453/2010 de la Comisión, de 20 de mayo de 2010, por el que se modifica el Reglamento (CE) n o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) ( 5 ).
(5) Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento (UE) n o 440/2010 de la Comisión, de 21 de mayo de 2010, relativo a las tasas que deben abonarse a la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos con arreglo al Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas ( 6 ).
(6) El Reglamento (CE) n o 1272/2008 deroga la Directiva 67/548/CEE ( 7 ) y la Directiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 8 ), con efecto a partir del 1 de junio de 2015. Las Directivas, que se han incorporado al Acuerdo EEE, deben suprimirse en consecuencia del mismo con efectos desde el 1 de junio de 2015.
(7) Los anexos II y XX del Acuerdo EEE deben modificarse en consecuencia.
DECIDE:
Artículo 1
El anexo II del Acuerdo EEE queda modificado tal como se especifica en los anexos I a III de la presente Decisión.
Artículo 2
En los puntos 21ab (Directiva 1999/13/CE del Consejo), 32e (Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) y 32fa (Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) del anexo XX del Acuerdo EEE, se añade el siguiente guión:
«— 32008 L 0112: Directiva 2008/112/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 345 de 23.12.2008, p. 68).».
Artículo 3
Los textos de los Reglamentos (CE) n o 1272/2008 y n o 1336/2008, de los Reglamentos (UE) n o 440/2010 y n o 453/2010, y de la Directiva 2008/112/CE en lenguas islandesa y noruega, que se publicarán en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea, son auténticos.
Artículo 4
La presente Decisión entrará en vigor el 16 de junio de 2012, siempre que se hayan transmitido al Comité Mixto del EEE (*) todas las notificaciones contempladas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE.
Artículo 5
La presente Decisión se publicará en la Sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.
Hecho en Bruselas, el 15 de junio de 2012.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente en funciones
Gianluca GRIPPA
____________________
( 1 ) DO L 1 de 3.1.1994, p. 3.
( 2 ) DO L 353 de 31.12.2008, p. 1.
( 3 ) DO L 354 de 31.12.2008, p. 60.
( 4 ) DO L 345 de 23.12.2008, p. 68.
( 5 ) DO L 133 de 31.5.2010, p. 1.
( 6 ) DO L 126 de 22.5.2010, p. 1.
( 7 ) Directiva 67/548/CEE, de 27 de junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas (DO 196 de 16.8.1967, p. 1).
( 8 ) Directiva 1999/45/CEE, de 31 de mayo de 1999, sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativa as la clasificación, el envasado y el etiquetado de preparados peligrosos (DO L 200 de 30.7.1999, p. 1).
(*) Se han indicado preceptos constitucionales.
ANEXO I
de la Decisión del Comité Mixto del EEE n o 106/2012
El anexo II del Acuerdo EEE queda modificado como sigue:
1. En el punto 1 (Directiva 67/548/CEE) y en el punto 12r (Directiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) del capítulo XV se añade el siguiente guión:
«— 32008 R 1272: Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 (DO L 353 de 31.12.2008, p. 1).».
2. El texto de la adaptación c) del punto 1 (Directiva 67/548/CEE del Consejo) del capítulo XV se sustituye por el siguiente:
«Las siguientes disposiciones no serán aplicables a Noruega:
i) El artículo 30, conjuntamente con los artículos 4 y 5, en lo que se refiere a las normas de clasificación y/o los límites específicos de concentración de las sustancias o grupos de sustancias que figuran en la parte 3 del anexo VI del Reglamento (CE) n o 1272/2008 y que aparecen en la siguiente lista. Noruega podrá exigir la utilización de una clasificación o unos límites de concentración específicos diferentes de esta sustancia.
Nombre
N o CAS
N o de índice
EINECS
acrilamida
79-06-1
616-003-00-0
201-173-7
ii) El artículo 30, conjuntamente con los artículos 4 y 6, en lo que se refiere a las normas de clasificación y/o los límites específicos de concentración de las sustancias o grupos de sustancias que no figuran en la parte 3 del anexo VI del Reglamento (CE) n o 1272/2008 y que aparecen en la siguiente lista. Noruega podrá exigir la utilización de una clasificación, un etiquetado o unos límites de concentración específicos diferentes de esta sustancia. Nombre N o CAS
N o de índice
ELINCS
acrilamidoglicolato de metilo (con un contenido ≤ 0,01 % de acrilamida < 0,1 %) 77402-05-2
[NOR-UNN-02-91]
403-230-3
metil acrilamidometoxiacetato (con un contenido ≤ 0,01 % de acrilamida < 0,1 %) 77402-03-0
[NOR-UNN-03-01]
401-890-7
iii) Estas excepciones no serán aplicables a partir del 1 de junio de 2012 si para dicha fecha Noruega no prosigue, conforme a lo dispuesto en el artículo 37, apartado 1, del Reglamento (CE) n o 1272/2008, con las propuestas de clasificación y etiquetado armonizados que se presentaron a la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos el 1 de junio de 2009 para apoyar una clasificación y un etiquetado más estrictos.
Si el procedimiento de armonización de la clasificación y el etiquetado previsto en el artículo 37 del Reglamento (CE) n o 1272/2008 prosigue, tendrá lugar una revisión de las excepciones antes del 31 de diciembre de 2013. Si las excepciones son respaldadas por el resultado de este procedimiento, dichas excepciones podrán mantenerse mediante una Decisión del Comité Mixto del EEE. A falta de dicha Decisión antes del 1 de julio de 2014, las excepciones dejarán de ser aplicables en esa fecha.».
3. Se suprime el texto de la adaptación d), inciso ii), del punto 12r (Directiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) del capítulo XV.
4. En el punto 12u [Reglamento (CE) n o 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo] del capítulo XV se añade el siguiente guión:
«— 32008 R 1336: Reglamento (CE) n o 1336/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 (DO L 354 de 31.12.2008, p. 60).».
5. En el punto 12zc (Reglamento (CE) n o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo) del capítulo XV se añaden los siguientes guiones:
«— 32008 R 1272: Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 (DO L 353 de 31.12.2008, p. 1).
— 32010 R 0453: Reglamento (UE) n o 453/2010 de la Comisión, de 20 de mayo de 2010 (DO L 133 de 31.5.2010, p. 1).».ES L 270/8 Diario Oficial de la Unión Europea 4.10.2012 6. Después del punto 12zd (Reglamento (UE) n o 1103/2010 de la Comisión) del capítulo XV se inserta el siguiente punto:
«12ze. 32008 R 1272: Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n o 1907/2006 (DO L 353 de 31.12.2008, p. 1).
A efectos del presente Acuerdo, las disposiciones del Reglamento (CE) n o 1272/2008 se entenderán con las siguientes adaptaciones:
a) No se obligará a Liechtenstein a establecer un servicio nacional de asistencia en el sentido del artículo 44 del Reglamento (CE) n o 1272/2008. No obstante, Liechtenstein publicará un enlace al servicio de asistencia del Instituto Federal Alemán para la Seguridad y la Salud en el Lugar de Trabajo en la página de la autoridad competente de Liechtenstein en materia de sustancias químicas: la Oficina para la Protección del Medio Ambiente.
b) Las siguientes disposiciones no serán aplicables a Noruega:
i) El artículo 51, conjuntamente con el artículo 4 y el artículo 46, apartado 1, en lo referente a las normas de clasificación, etiquetado y/o los límites específicos de concentración de las sustancias o grupos de sustancias que aparecen en la parte 3 del anexo VI del Reglamento (CE) n o 1272/2008 y que figuran en la siguiente lista. Noruega podrá exigir la utilización de una clasificación, un etiquetado o unos límites de concentración específicos diferentes de esta sustancia. Nombre N o CAS
N o de índice
EINECS
acrilamida
79-06-1
616-003-00-0
201-173-7
ii) El artículo 51, conjuntamente con el artículo 4 y el artículo 46, apartado 1, en lo referente a las normas de clasificación, etiquetado y/o los límites específicos de concentración de las sustancias o grupos de sustancias que no aparecen en la parte 3 del anexo VI del Reglamento (CE) n o 1272/2008 que figuran en la siguiente lista. Noruega podrá exigir la utilización de una clasificación, un etiquetado o unos límites de concentración específicos diferentes de estas sustancias. Nombre N o CAS
N o de índice
ELINCS
acrilamidoglicolato de metilo (con un contenido ≤ 0,01 % de acrilamida < 0,1 %) 77402-05-2
[NOR-UNN-02-91]
403-230-3
metil acrilamidometoxiacetato (con un contenido ≤ 0,01 % de acrilamida < 0,1 %) 77402-03-0
[NOR-UNN-03-01]
401-890-7
iii) El artículo 51, conjuntamente con los artículos 4, 9 y 46, apartado 1, con respecto a las mezclas que contienen sustancias definidas en el texto de la adaptación i) y ii) anterior.
iv) Estas excepciones no serán aplicables a partir del 1 de junio de 2012 si para dicha fecha Noruega no prosigue, conforme a lo dispuesto en el artículo 37, apartado 1, del Reglamento (CE) n o 1272/2008, con las propuestas de clasificación y etiquetado armonizados que se presentaron a la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos el 1 de junio de 2009 para apoyar una clasificación y un etiquetado más estrictos.
Si el procedimiento de armonización de la clasificación y el etiquetado previsto en el artículo 37 del Reglamento (CE) n o 1272/2008 prosigue, tendrá lugar una revisión de las excepciones antes del 31 de diciembre de 2013. Si las excepciones son respaldadas por el resultado de este procedimiento, dichas excepciones podrán mantenerse mediante una Decisión del Comité Mixto del EEE. A falta de dicha Decisión antes del 1 de julio de 2014, las excepciones dejarán de ser aplicables en esa fecha.
c) Las versiones en islandés y noruego de las declaraciones a que se refieren los artículos 21 y 22 figuran en los apéndices 5 y 6, respectivamente.
12zf. 32010 R 0440: Reglamento (UE) n o 440/2010 de la Comisión, de 21 de mayo de 2010, relativo a las tasas que deben abonarse a la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos con arreglo al Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (DO L 126 de 22.5.2010, p. 1).».ES 4.10.2012 Diario Oficial de la Unión Europea L 270/9 7. Con efecto a partir del 1 de junio de 2015, se suprime el texto de los puntos 1 (Directiva 67/548/CE del Consejo) y 12r (Directiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) del capítulo XV.
8. Se suprimen con efecto desde el 1 de junio de 2015 los Apéndices 3 (LISTA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DEL ANEXO I DE LA DIRECTIVA 67/548/CEE DEL CONSEJO) y 4 (LISTA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DEL ANEXO I DE LA DIRECTIVA 67/548/CEE DEL CONSEJO).
9. Se insertan los apéndices 5 (Indicaciones de peligro y prudencia en islandés) y 6 (Indicaciones de peligro y prudencia en noruego), según lo establecido en los anexos II y III de la presente Decisión, respectivamente.
10. Se añade el siguiente guión en el punto 1 (Directiva 76/768/CEE del Consejo) del capítulo XVI y en el punto 1 (Directiva 88/378/CEE del Consejo) del capítulo XXIII:
«— 32008 L 0112: Directiva 2008/112/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 (DO L 345 de 23.12.2008, p. 68).».
11. En el punto 9 (Directiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) del capítulo XVII, se añade el siguiente guión:
«— 32008 L 0112: Directiva 2008/112/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 (DO L 345 de 23.12.2008, p. 68)».ES L 270/10 Diario Oficial de la Unión Europea 4.10.2012 ANEXO II
de la Decisión del Comité Mixto del EEE n o 106/2012 Apéndice 5
Indicaciones de peligro y prudencia en islandés En el anexo III del Reglamento (CE) n o 1272/2008 se añade el siguiente texto: N o Islandés
H200
Óstöðugt, sprengifimt efni.
H201
Sprengifimt efni, hætta á alsprengingu.
H202
Sprengifimt efni, mikil hætta á sprengibroti.
H203
Sprengifimt efni, hætta á bruna, höggbylgju eða sprengibrotum.
H204
Hætta á bruna eða sprengibrotum.
H205
Hætta á alsprengingu í bruna.
H220
Afar eldfim lofttegund.
H221
Eldfim lofttegund.
H222
Úðabrúsi með afar eldfimum efnum.
H223
Úðabrúsi með eldfimum efnum.
H224
Afar eldfimur vökvi og gufa.
H225
Mjög eldfimur vökvi og gufa.
H226
Eldfimur vökvi og gufa.
H228
Eldfimt, fast efni.
H240
Sprengifimt við hitun.
H241
Eldfimt eða sprengifimt við hitun.
H242
Eldfimt við hitun.
H250
Kviknar í sjálfkrafa við snertingu við loft.
H251
Sjálfhitandi, hætta á sjálfsíkviknun.
H252
Sjálfhitandi í miklu efnismagni, hætta á sjálfsíkviknun.
H260
Í snertingu við vatn myndast eldfimar lofttegundir sem er hætt við sjálfsíkviknun.
H261
Eldfimar lofttegundir myndast við snertingu við vatn H270
Getur valdið eða aukið bruna, eldmyndandi (oxandi).
H271
Getur valdið bruna eða sprengingu, mjög eldmyndandi (oxandi).
H272
Getur aukið bruna, eldmyndandi (oxandi).
H280
Inniheldur lofttegund undir þrýstingi, getur sprungið við hitun.
H281
Inniheldur kælda lofttegund, getur valdið kalsárum.
Islandés
H290
Getur verið ætandi fyrir málma.
H300
Banvænt við inntöku.
H301
Eitrað við inntöku.
H302
Hættulegt við inntöku.
H304
Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg.
H310
Banvænt í snertingu við húð.
H311
Eitrað í snertingu við húð.
H312
Hættulegt í snertingu við húð.
H314
Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.
H315
Veldur húðertingu.
H317
Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.
H318
Veldur alvarlegum augnskaða.
H319
Veldur alvarlegri augnertingu.
H330
Banvænt við innöndun.
H331
Eitrað við innöndun.
H332
Hættulegt við innöndun.
H334
Getur valdið ofnæmis- eða asmaeinkennum eða öndunarerfiðleikum við innöndun.
H335
Getur valdið ertingu í öndunarfærum.
H336
Getur valdið sljóleika eða svima.
H340
Getur valdið erfðagöllum (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).
H341
Grunað um að valda erfðagöllum (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).
H350
Getur valdið krabbameini (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).
H351
Grunað um að valda krabbameini (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).
H360
Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi eða börn í móðurkviði (tilgreinið sérstök áhrif ef þau eru kunn) (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).
H361
Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi eða börn í móðurkviði (tilgreinið sérstök áhrif ef þau eru kunn) (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).
H362
Getur skaðað börn á brjósti.
Islandés
H370
Skaðar líffæri (eða tilgreinið öll líffæri sem verða fyrir áhrifum, ef þau eru kunn) (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).
H371
Getur skaðað líffæri (eða tilgreinið öll líffæri sem verða fyrir áhrifum, ef þau eru kunn) (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).
H372
Skaðar líffæri (tilgreinið öll líffæri sem verða fyrir áhrifum, ef þau eru kunn) við langvinn eða endurtekin váhrif (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).
H373
Getur skaðað líffæri (tilgreinið öll líffæri sem verða fyrir áhrifum, ef þau eru kunn) við langvinn eða endurtekin váhrif (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).
H400
Mjög eitrað lífi í vatni.
H410
Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.
H411
Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.
H412
Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.
H413
Getur valdið langvinnum, skaðlegum áhrifum á líf í vatni.
H350i
Getur valdið krabbameini við innöndun.
H360F
Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi.
H360D
Getur haft skaðleg áhrif á börn í móðurkviði.
H361f
Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi.
H361d
Grunað um að hafa skaðleg áhrif á börn í móðurkviði.
H360FD
Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi. Getur haft skaðleg áhrif á börn í móðurkviði.
H361fd
Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi. Grunað um að hafa skaðleg áhrif á börn í móðurkviði.
H360Fd
Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi. Grunað um að hafa skaðleg áhrif á börn í móðurkviði.
H360Df
Getur haft skaðleg áhrif á börn í móðurkviði. Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi.
EUH 001
Sprengifimt sem þurrefni.
EUH 006
Sprengifimt með og án andrúmslofts.
EUH 014
Hvarfast kröftuglega við vatn
EUH 018
Getur myndað eldfimar eða sprengifimar blöndur af efnagufu og andrúmslofti við notkun.
EUH 019
Getur myndað sprengifim efnasambönd (peroxíð).
EUH 044
Sprengifimt við hitun í lokuðu rými.
EUH 029
Myndar eitraða lofttegund í snertingu við vatn.
EUH 031
Myndar eitraða lofttegund í snertingu við sýru.
Islandés
EUH 032
Myndar mjög eitraða lofttegund í snertingu við sýru.
EUH 066
Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.
EUH 070
Eitrað í snertingu við augu.
EUH 071
Ætandi fyrir öndunarfærin.
EUH 059
Hættulegt ósonlaginu.
EUH 201/201A
Inniheldur blý. Notist ekki á yfirborð hluta sem ætla má að börn tyggi eða sjúgi. Varúð! Inniheldur blý.
EUH 202
Sýanóakrýlat. Hætta. Límist við húð og augu á nokkrum sekúndum. Geymist þar sem börn ná ekki til.
EUH 203
Inniheldur sexgilt króm. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.
EUH 204
Inniheldur ísósýanöt. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.
EUH 205
Inniheldur epoxýefnisþætti. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.
EUH 206
Varúð! Notist ekki með öðrum vörum. Getur gefið frá sér hættulegar lofttegundir (klór).
EUH 207
Varúð! Inniheldur kadmíum. Hættulegar gufur myndast við notkun. Sjá upplýsingar frá framleiðanda. Farið eftir öryggisleiðbeiningunum.
EUH 208
Inniheldur (heiti næmandi efnis). Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.
EUH 209/209A
Getur orðið mjög eldfimt við notkun. Getur orðið eldfimt við notkun EUH 210
Öryggisblað er fáanlegt sé um það beðið.
EUH 401
Fylgið notkunarleiðbeiningum til að varast hættu fyrir heilbrigði manna og umhverfið.
En la parte 2 del anexo IV del Reglamento (CE) n o 1272/2008 se añade el siguiente texto:
N o
Islandés
P101
Ef leita þarf læknis skal hafa ílát eða merkimiða tiltæk.
P102
Geymist þar sem börn ná ekki til.
P103
Lesið merkimiðann fyrir notkun.
P201
Aflið sérstakra leiðbeininga fyrir notkun.
P202
Nauðsynlegt er að lesa og skilja allar viðvaranir áður en efnið er notað.
P210
Haldið frá hitagjöfum, neistagjöfum, opnum eldi og heitum flötum. — Reykingar bannaðar.
P211
Má ekki úða á opinn eld eða annan íkveikjuvald.
P220
Má ekki nota eða geyma í námunda við fatnað/…/brennanleg efni.
P221
Gætið þess að blanda efninu ekki saman við brennanleg efni/… P222
Má ekki komast í snertingu við andrúmsloft.
P223
Má alls ekki komast í snertingu við vatn vegna hættu á kröftugu hvarfi og leiftureldi.
P230
Haldið röku með …
P231
Meðhöndlið undir óhvarfgjarnri lofttegund.
Islandés
P232
Verjið gegn raka.
P233
Ílát skal vera vel lukt.
P234
Má aðeins geyma í upprunalegu íláti.
P235
Geymist á köldum stað.
P240
Jarðtengið/spennujafnið ílát og viðtökubúnað.
P241
Notið sprengiheld rafföng/loftræstibúnað/lýsingu/…
P242
Notið ekki verkfæri sem mynda neista.
P243
Gerið varúðarráðstafanir gegn stöðurafmagni
P244
Gætið þess að ekki sé feiti og olía á þrýstingslokum.
P250
Má ekki verða fyrir hnjaski/höggi/…/núningi
P251
Þrýstihylki: Ekki má gata eða brenna hylki jafnvel þótt þau séu tóm.
P260
Andið ekki að ykkur ryki/reyk/lofttegund/úða/gufu/ýringi.
P261
Gætið þess að anda ekki inn ryki/reyk/lofttegund/úða/gufu/ýringi.
P262
Má ekki koma í augu eða á húð eða föt.
P263
Forðist alla snertingu við efnið meðan á meðgöngu og brjóstagjöf stendur.
P264
Þvoið … vandlega eftir meðhöndlun.
P270
Neytið ekki matar, drykkjar eða tóbaks við notkun þessarar vöru.
P271
Notið eingöngu utandyra eða í vel loftræstu rými.
P272
Ekki skal farið með vinnuföt af vinnustað hafi þau óhreinkast af efninu.
P273
Forðist losun út í umhverfið.
P280
Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar.
P281
Notið tilskildar persónuhlífar.
P282
Klæðist kuldaeinangrandi hönskum/andlitshlífum/augnhlífum.
P283
Klæðist brunaþolnum/eldþolnum/eldtefjandi fatnaði.
P284
Notið öndunarhlífar.
P285
Notið öndunarhlífar ef loftræsting er ófullnægjandi.
P231 + P232
Meðhöndlið undir óhvarfgjarnri lofttegund. Verjið gegn raka.
P235 + P410
Geymist á köldum stað. Hlífið við sólarljósi.
Islandés
P301
EFTIR INNTÖKU:
P302
BERIST EFNIÐ Á HÚÐ:
P303
BERIST EFNIÐ Á HÚÐ (eða í hár):
P304
EFTIR INNÖNDUN:
P305
BERIST EFNIÐ Í AUGU:
P306
EF EFNIÐ FER Á FÖT:
P307
EF um váhrif er að ræða:
P308
EF um váhrif eða hugsanleg váhrif er að ræða:
P309
EF um váhrif er að ræða eða ef lasleika verður vart:
P310
Hringið umsvifalaust í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.
P311
Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.
P312
Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart.
P313
Leitið læknis.
P314
Leitið læknis ef lasleika verður vart.
P315
Leitið umsvifalaust læknis.
P320
Brýnt er að fá sérstaka meðferð (sjá … á þessum merkimiða).
P321
Sérstök meðferð (sjá … á þessum merkimiða).
P322
Sérstakar ráðstafanir (sjá … á þessum merkimiða).
P330
Skolið munninn.
P331
EKKI framkalla uppköst.
P332
Ef efnið ertir húð:
P333
Ef efnið ertir húð eða útbrot koma fram:
P334
Sökkvið í kalt vatn/vefjið með blautu sárabindi.
P335
Dustið lausar agnir af húðinni.
P336
Vermið kalna líkamshluta með volgu vatni. Ekki nudda skaddaða svæðið.
P337
Ef augnerting er viðvarandi:
P338
Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.
P340
Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hann hvílast í stellingu sem léttir öndun.
P341
Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu sem léttir öndun.
P342
Ef vart verður einkenna frá öndunarvegi:
Islandés
P350
Þvoið varlega með mikilli sápu og vatni.
P351
Þvoið varlega með mikilli sápu og vatni.
P352
Þvoið með mikilli sápu og vatni.
P353
Skolið húðina með vatni/Farið í sturtu.
P360
Föt og húð, sem óhreinkast af efninu, skal skola strax með miklu vatni áður en farið er úr fötunum.
P361
Farið strax úr fötum sem óhreinkast af efninu.
P362
Farið úr fötum, sem óhreinkast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun.
P363
Þvoið föt, sem óhreinkast af efninu, fyrir næstu notkun.
P370
Ef eldur kemur upp:
P371
Þegar um mikinn eld og mikið efnismagn er að ræða:
P372
Sprengihætta ef eldur kemur upp.
P373
EKKI reyna að slökkva eld ef hann kemst að sprengifimum efnum.
P374
Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum.
P375
Verið í fjarlægð frá eldinum við slökkvistörf vegna sprengihættu.
P376
Stöðvið leka ef það er óhætt.
P377
Eldur í lekandi gasi: Reynið ekki að slökkva eldinn nema hægt sé að stöðva lekann á öruggan máta.
P378
Notið … til að slökkva eldinn.
P380
Rýmið svæðið.
P381
Fjarlægið alla íkveikjuvalda ef það er óhætt.
P390
Sogið upp allt sem hellist niður til að afstýra eignatjóni.
P391
Safnið upp því sem hellist niður.
P301 + P310
EFTIR INNTÖKU: Hringið umsvifalaust í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.
P301 + P312
EFTIR INNTÖKU: Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart.
P301 + P330 + P331
EFTIR INNTÖKU: Skolið munninn. EKKI framkalla uppköst.
P302 + P334
BERIST EFNIÐ Á HÚÐ: Sökkvið í kalt vatn/vefjið með blautu sárabindi.
P302 + P350
BERIST EFNIÐ Á HÚÐ: Þvoið varlega með mikilli sápu og vatni.
P302 + P352
BERIST EFNIÐ Á HÚÐ: Þvoið með mikilli sápu og vatni
P303 + P361 + P353
BERIST EFNIÐ Á HÚÐ (eða í hár): Farið strax úr fötum sem óhreinkast af efninu. Skolið húðina með vatni/Farið í sturtu.
P304 + P340
EFTIR INNÖNDUN: Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hann hvílast í stellingu sem léttir öndun.
Islandés
P304 + P341
EFTIR INNÖNDUN: Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu sem léttir öndun.
P305 + P351 + P338
BERIST EFNIÐ Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.
P306 + P360
EF EFNIÐ FER Á FÖT: Föt og húð, sem óhreinkast af efninu, skal skola strax með miklu vatni áður en farið er úr fötunum.
P307 + P311
EFum váhrif er að ræða: Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.
P308 + P313
EF um váhrif eða hugsanleg váhrif er að ræða: Leitið læknis.
P309 + P311
EF um váhrif er að ræða eða ef lasleika verður vart: Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.
P332 + P313
Ef efnið ertir húð: Leitið læknis.
P333 + P313
Ef efnið ertir húð eða útbrot koma fram: Leitið læknis.
P335 + P334
Dustið lausar agnir af húðinni. Sökkvið í kalt vatn/vefjið með blautu sárabindi.
P337 + P313
Ef augnerting er viðvarandi: Leitið læknis.
P342 + P311
Ef vart verður einkenna frá öndunarvegi: Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.
P370 + P376
Ef eldur kemur upp: Stöðvið leka ef það er óhætt.
P370 + P378
Ef eldur kemur upp: Notið … til að slökkva eldinn.
P370 + P380
Ef eldur kemur upp: Rýmið svæðið.
P370 + P380 + P375
Ef eldur kemur upp: Rýmið svæðið. Verið í fjarlægð frá eldinum við slökkvistörf vegna sprengihættu.
P371 + P380 + P375
Þegar um mikinn eld og mikið efnismagn er að ræða: Rýmið svæðið. Verið í fjarlægð frá eldinum við slökkvistörf vegna sprengihættu.
P401
Geymist …
P402
Geymist á þurrum stað.
P403
Geymist á vel loftræstum stað.
P404
Geymist í lokuðu íláti.
P405
Geymist á læstum stað.
P406
Geymist í tæringarþolnu/… íláti með tæringarþolnu innra lagi.
P407
Hafið loftbil á milli stafla/vörubretta.
P410
Hlífið við sólarljósi.
P411
Geymist við hitastig sem er ekki hærra en … °C/… °F.
P412
Setjið ekki í hærri hita en 50 °C/122 °F.
P413
Ef búlkavara vegur meira en … kg/… pund skal ekki geyma hana í hærri hita en … °C/… °F.
P420
Má ekki geyma hjá öðru efni.
Islandés
P422
Geymið innihald undir …
P402 + P404
Geymist á þurrum stað. Geymist í lokuðu íláti.
P403 + P233
Geymist á vel loftræstum stað. Ílát vera vel lukt.
P403 + P235
Geymist á vel-loftræstum stað. Geymist á köldum stað.
P410 + P403
Hlífið við sólarljósi. Geymist á vel loftræstum stað.
P410 + P412
Hlífið við sólarljósi. Hlífið við hærri hita en 50 °C/122 °F.
P411 + P235
Geymist á köldum stað við hitastig sem er ekki hærra en … °C/… °F.
P501
Fargið innihaldi/íláti hjá …
ANEXO III
de la Decisión del Comité Mixto del EEE n o 106/2012
Apéndice 6
Indicaciones de peligro y prudencia en noruego En el anexo III del Reglamento (CE) n o 1272/2008 se añade el siguiente texto:
N o
Noruego
H200
Ustabile eksplosive varer.
H201
Eksplosjonsfarlig; fare for masseeksplosjon.
H202
Eksplosjonsfarlig; stor fare for utkast av fragmenter.
H203
Eksplosjonsfarlig; fare for brann, trykkbølge eller utkast av fragmenter.
H204
Fare for brann eller utkast av fragmenter.
H205
Fare for masseeksplosjon ved brann.
H220
Ekstremt brannfarlig gass.
H221
Brannfarlig gass.
H222
Ekstremt brannfarlig aerosol.
H223
Brannfarlig aerosol.
H224
Ekstremt brannfarlig væske og damp.
H225
Meget brannfarlig væske og damp.
H226
Brannfarlig væske og damp.
H228
Brannfarlig fast stoff.
H240
Eksplosjonsfarlig ved oppvarming.
H241
Brann- eller eksplosjonsfarlig ved oppvarming.
H242
Brannfarlig ved oppvarming.
H250
Selvantenner ved kontakt med luft.
H251
Selvopphetende; kan selvantenne.
H252
Selvopphetende i store mengder; kan selvantenne.
H260
Ved kontakt med vann utvikles brannfarlige gasser som kan selvantenne.
H261
Ved kontakt med vann utvikles brannfarlige gasser.
H270
Kan forårsake eller forsterke brann; oksiderende.
H271
Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende.
H272
Kan forsterke brann; oksiderende.
H280
Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
H281
Inneholder nedkjølt gass; kan forårsake alvorlige forfrysninger.
H290
Kan være etsende for metaller.
H300
Dødelig ved svelging.
Noruego
H301
Giftig ved svelging.
H302
Farlig ved svelging.
H304
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H310
Dødelig ved hudkontakt.
H311
Giftig ved hudkontakt.
H312
Farlig ved hudkontakt.
H314
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315
Irriterer huden.
H317
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318
Gir alvorlig øyeskade.
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.
H330
Dødelig ved innånding.
H331
Giftig ved innånding.
H332
Farlig ved innånding.
H334
Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H335
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H340
Kan gi genetiske skader <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H341
Mistenkes å kunne gi genetiske skader <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H350
Kan forårsake kreft <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H351
Mistenkes for å kunne forårsake kreft <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H360
Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader <Angi særlige virkninger dersom disse er kjent.> <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H361
Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader <Angi særlige virkninger dersom disse er kjent.> <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren> H362
Kan skade barn som ammes.
H370
Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
Noruego
H371
Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H372
Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H373
Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H400
Meget giftig for liv i vann.
H410
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H413
Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.
H350i
Kan forårsake kreft ved innånding.
H360F
Kan skade forplantningsevnen.
H360D
Kan gi fosterskader.
H361f
Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.
H361d
Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H360FD
Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.
H361fd
Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H360Fd
Kan skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H360Df
Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.
EUH 001
Eksplosjonsfarlig i tørr tilstand.
EUH 006
Eksplosjonsfarlig ved og uten kontakt med luft.
EUH 014
Reagerer voldsomt med vann.
EUH 018
Ved bruk kan brennbar damp/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.
EUH 019
Kan danne eksplosive peroksider.
EUH 044
Eksplosjonsfarlig ved oppvarming i lukket rom.
EUH 029
Ved kontakt med vann utvikles giftig gass.
Noruego
EUH 031
Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.
EUH 032
Ved kontakt med syrer utvikles meget giftig gass.
EUH 066
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
EUH 070
Giftig ved øyekontakt.
EUH 071
Etsende for luftveiene.
EUH 059
Farlig for ozonlaget.
EUH 201/201A
Inneholder bly. Må ikke brukes på gjenstander som barn vil kunne tygge eller suge på. Advarsel! Inneholder bly.
EUH 202
Cyanoakrylat. Fare. Klistrer sammen hud og øyne på sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn.
EUH 203
Inneholder krom (VI). Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH 204
Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH 205
Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH 206
Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor).
EUH 207
Advarsel! Inneholder kadmium. Det utvikles farlige gasser under bruk. Se informasjon fra produsenten. Følg sikkerhetsinstruksjonene.
EUH 208
Inneholder <navn på sensibiliserende stoff>. Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH 209/209A
Kan bli meget brannfarlig ved bruk. Kan bli brannfarlig ved bruk.
EUH 210
Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
EUH 401
Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.
En la parte 2 del anexo IV del Reglamento (CE) n o 1272/2008 se añade el siguiente texto:
N o
Noruego
P101
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103
Les etiketten før bruk.
P201
Innhent særskilt instruks før bruk.
P202
Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.
P210
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211
Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P220
Må ikke brukes/oppbevares i nærheten av tøy/…/brennbare materialer.
P221
Må ikke blandes med brennbare stoffer.
P222
Unngå kontakt med luft.
P223
Unngå all kontakt med vann, på grunn av fare for voldsom reaksjon og eksplosjonsaktig brann.
Noruego
P230
Holdes fuktet med …
P231
Håndteres under inertgass.
P232
Beskyttes mot fuktighet.
P233
Hold beholderen tett lukket.
P234
Oppbevares bare i originalbeholder.
P235
Oppbevares kjølig.
P240
Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.
P241
Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert.
P242
Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister.
P243
Treff tiltak mot statisk elektrisitet.
P244
Reduksjonsventiler skal holdes fri for fett og olje.
P250
Må ikke utsettes for sliping/støt/…/friksjon.
P251
Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P260
Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P261
Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P262
Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P263
Unngå kontakt under graviditet/amming.
P264
Vask … grundig etter bruk.
P270
Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P271
Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P272
Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.
P273
Unngå utslipp til miljøet.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P281
Bruk påkrevd personlig verneutstyr.
P282
Bruk kuldeisolerende hansker/visir/øyevern.
P283
Benytt brannbestandige/flammehemmende klær.
P284
Bruk åndedrettsvern.
P285
Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.
Noruego
P231 + P232
Håndteres under inertgass. Beskyttes mot fuktighet.
P235 + P410
Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.
P301
VED SVELGING:
P302
VED HUDKONTAKT:
P303
VED HUDKONTAKT (eller håret):
P304
VED INNÅNDING:
P305
VED KONTAKT MED ØYNENE
P306
VED KONTAKT MED KLÆR:
P307
Ved eksponering:
P308
Ved eksponering eller mistanke om eksponering:
P309
Ved eksponering eller ubehag:
P310
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P311
Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P312
Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P313
Søk legehjelp.
P314
Søk legehjelp ved ubehag.
P315
Søk legehjelp umiddelbart.
P320
Særlig behandling kreves umiddelbart (se … på etiketten).
P321
Særlig behandling (se … på etiketten).
P322
Særlige tiltak (se … på etiketten).
P330
Skyll munnen.
P331
IKKE framkall brekning.
P332
Ved hudirritasjon:
P333
Ved hudirritasjon eller utslett:
P334
Skyll i kaldt vann/anvend våt kompress.
P335
Børst bort løse partikler fra huden.
P336
Varm opp frostskadede legemsdeler med lunkent vann. Ikke gni på det skadede området.
P337
Ved vedvarende øyeirritasjon:
P338
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Noruego
P340
Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P341
Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P342
Ved symptomer i luftveiene:
P350
Vask forsiktig med mye såpe og vann.
P351
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P352
Vask med mye såpe og vann.
P353
Skyll/dusj huden med vann.
P360
Skyll umiddelbart tilsølte klær og hud med mye vann før klærne fjernes.
P361
Tilsølte klær må fjernes straks.
P362
Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
P363
Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.
P370
Ved brann:
P371
Ved større brann og store mengder:
P372
Eksplosjonsfare ved brann.
P373
IKKE bekjemp brannen når den når eksplosive varer.
P374
Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand.
P375
Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare.
P376
Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.
P377
Brann ved gasslekkasje: Ikke slukk med mindre lekkasjen kan stanses på en sikker måte.
P378
Slukk med:….
P380
Evakuer området.
P381
Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte.
P390
Absorber spill for å hindre materiell skade.
P391
Samle opp spill.
P301 + P310
VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P301 + P312
VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
Noruego
P301 + P330 + P331
VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P302 + P334
VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann/anvend våt kompress.
P302 + P350
VED HUDKONTAKT: Vask forsiktig med mye såpe og vann.
P302 + P352
VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P303 + P361 + P353
VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P304 + P340
VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P304 + P341
VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P305 + P351 + P338
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P306 + P360
VED KONTAKT MED KLÆR: Skyll umiddelbart tilsølte klær og hud med mye vann før klærne fjernes.
P307 + P311
Ved eksponering: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P308 + P313
Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.
P309 + P311
Ved eksponering eller ubehag: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P332 + P313
Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
P333 + P313
Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P335 + P334
Børst bort løse partikler fra huden. Skyll i kaldt vann/anvend våt kompress.
P337 + P313
Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P342 + P311
Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P370 + P376
Ved brann: Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.
P370 + P378
Ved brann: Slukk med …
P370 + P380
Ved brann: Evakuer området.
P370 + P380 + P375
Ved brann: Evakuer området. Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare.
P371 + P380 + P375
Ved større brann og store mengder: Evakuer området. Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare.
Noruego
P401
Oppbevares …
P402
Oppbevares tørt.
P403
Oppbevares på et godt ventilert sted.
P404
Oppbevares i lukket beholder.
P405
Oppbevares innelåst.
P406
Oppbevares i korrosjonsbestandig/… beholder med korrosjonsbestandig indre belegg.
P407
Se til at det er luft mellom stabler/paller.
P410
Beskyttes mot sollys.
P411
Oppbevares ved en temperatur som ikke er høyere enn … °C/… °F.
P412
Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.
P413
Bulkmengder på over … kg/… lbs oppbevares ved en temperatur som ikke er høyere enn … °C/… °F.
P420
Må oppbevares adskilt fra andre materialer.
P422
Oppbevar innholdet under …
P402 + P404
Oppbevares tørt. Oppbevares i lukket beholder.
P403 + P233
Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P403 + P235
Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
P410 + P403
Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.
P410 + P412
Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.
P411 + P235
Oppbevares ved en temperatur som ikke er høyere enn … °C/… °F. Oppbevares kjølig.
P501
Innhold/beholder leveres til …