DOUE-L-2012-82586
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20121217
1232/2012

Reglamento (UE) nº 1232/2012 del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, que modifica el Reglamento (UE) nº 1344/2011, por el que se suspenden los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre algunos productos industriales, agrícolas y de la pesca.
Diario Oficial de la Unión Europea
20121220
350
L
8
35
/doue/2012/350/L00008-00035.pdf
L
20121220
S
20140101
N
S
L
Arancel Aduanero Común
Derechos arancelarios
Nomenclatura
Productos agrícolas
Productos industriales
Aplicable desde el 1 de enero de 2013.
Esta norma se entiende implícitamente derogada por Reglamento 1387/2013, de 17 de diciembre (DOUE-L-2013-82986)
MODIFICA
el anexo del Reglamento 1344/2011, de 19 de diciembre
Alimentación
Comercio
Industria
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 31,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Considerando lo siguiente:
(1) En interés de la Unión, procede suspender totalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común en relación con algunos productos nuevos que no figuran actualmente en el anexo del Reglamento (UE) no 1344/2011 del Consejo [1].
(2) Dado que ya no redunda en interés de la Unión mantener la suspensión de los derechos autónomos del arancel aduanero común en relación con 39 de los productos que figuran en la actualidad en el anexo del Reglamento (UE) no 1344/2011, resulta oportuno suprimir dichos productos.
(3) Es preciso modificar la designación de los productos correspondientes a 56 suspensiones en el anexo del Reglamento (UE) no 1344/2011, a fin de tener en cuenta la evolución técnica que han experimentado los productos y las tendencias económicas del mercado, así como ciertas adaptaciones lingüísticas. Por otra parte, procede modificar los códigos TARIC de cuatro productos. Además, se considera necesaria la doble clasificación de tres productos y, por el contrario, la clasificación múltiple de dos productos determinados ya no se estima oportuna.
(4) Resulta adecuado que las mencionadas suspensiones, en relación con las cuales es preciso introducir modificaciones técnicas, se supriman de la lista de suspensiones del anexo del Reglamento (UE) no 1344/2011 y vuelvan a insertarse en la lista con nuevas designaciones de los productos o con nuevos códigos NC o TARIC.
(5) La Comisión procedió a la revisión de una serie de productos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) no 1344/2011. Redunda en interés de la Unión establecer una nueva revisión obligatoria en relación con dichos productos. Así pues, conviene suprimir de la lista de suspensiones establecida en el anexo del Reglamento (UE) no 1344/2011 las suspensiones ya revisadas y volverlas a insertar en esa misma lista acompañadas de los nuevos plazos para proceder a la revisión obligatoria.
(6) Habida cuenta de su carácter temporal, las suspensiones enumeradas en el anexo I del presente Reglamento deben ser revisadas sistemáticamente al cabo de cinco años de su aplicación o renovación. Por otro lado, resulta oportuno garantizar que pueda procederse en todo momento a la supresión de determinadas suspensiones, tras una propuesta de la Comisión basada en una revisión llevada a cabo por su propia iniciativa o previa solicitud de uno o varios Estados miembros, en caso de que su mantenimiento ya no redunde en interés de la Unión, o debido a los avances técnicos en relación con el producto, a la evolución de las circunstancias o a las tendencias económicas del mercado.
(7) Dado que es necesario que las suspensiones establecidas en virtud del presente Reglamento surtan efecto el 1 de enero de 2013, este debe aplicarse a partir de esa misma fecha y entrar en vigor inmediatamente tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El anexo del Reglamento (UE) no 1344/2011 se modifica como sigue:
1) Se insertan las líneas correspondientes a los productos enumerados en el anexo I del presente Reglamento.
2) Se suprimen las líneas correspondientes a los productos cuyos códigos NC y TARIC se enumeran en el anexo II del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2013.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 17 de diciembre de 2012.
Por el Consejo
El Presidente
S. Aletraris
________________
[1] DO L 349 de 31.12.2011, p. 1.
--------------------------------------------------
ANEXO I
Código NC | TARIC | Designación de la mercancía | Derechos autónomos | Fecha de revisión obligatoria prevista |
ex20086019 ex20086039 | 30 30 | Cerezas dulces con alcohol añadido, incluidas aquellas con un contenido de azúcar del 9 % en peso, con un diámetro no superior a 19,9 mm, con hueso, para la fabricación de productos de chocolate [1] | 10 % [2] | 30.6.2013 |
ex20089391 | 20 | Arándanos rojos secos azucarados, cuyo envasado únicamente queda excluido de la transformación, destinados a la elaboración de productos del sector de la transformación de alimentos [3] | 0 % | 31.12.2017 |
ex20089949 ex20089999 | 70 11 | Hojas blanqueadas de vid del género Karakishmish, en salmuera, con un contenido: igual o superior al 14 %, pero no superior al 16 % (± 2 %), de sal,igual o superior al 0,2 %, pero no superior al 0,3 % (± 0,1 %), de ácido cítrico, eigual o superior al 0,03 %, pero no superior al 0,05 % (± 0,01 %), de benzoato de sodiodestinadas a la fabricación de hojas de vid rellenas de arroz [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex20094930 | 91 | Jugo de piña, que no sea en polvo: de valor Brix superior a 20 pero igual o inferior a 67,de valor superior a 30 euros por 100 kg de peso neto,con azúcar añadidoutilizado en la elaboración de productos de las industrias alimentarias o de bebidas [1] | 0 % | 31.12.2014 |
ex28051990 | 10 | Metal de litio de una pureza igual o superior al 99,7 % en peso (CAS RN 7439-93-2) | 0 % | 31.12.2017 |
ex28053090 ex28053090 ex28053090 | 40 50 60 | Metales de las tierras raras, escandio e itrio de una pureza en peso del 98,5 % o más | 0 % | 31.12.2015 |
ex28164000 | 10 | Hidróxido de bario (CAS RN 17194-00-2) | 0 % | 31.12.2017 |
ex28230000 | 10 | Dióxido de titanio (CAS RN 13463-67-7): de una pureza igual o superior al 99,9 % en peso,con un tamaño medio de grano igual o superior a 1,2 μm, pero no superior a 1,8 μm,con una superficie específica igual o superior a 5,0 m2/g, pero no superior a 7,5 m2/g | 0 % | 31.12.2017 |
ex28230000 | 20 | Dióxido de titanio (CAS RN 13463-67-7) de una pureza mínima del 99,7 % y con un contenido en peso: inferior al 0,005 % de potasio y sodio combinados (expresados como sodio y potasio elemental),inferior al 0,01 % de fósforo (expresado como fósforo elemental),destinado a ser utilizado en la metalurgia [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex28251000 | 10 | Cloruro de hidroxilamonio (CAS RN 5470-11-1) | 0 % | 31.12.2017 |
ex28256000 | 10 | Dióxido de circonio (CAS RN 1314-23-4) | 0 % | 31.12.2017 |
ex28351000 | 10 | Hipofosfito de sodio, monohidrato (CAS RN 10039-56-2) | 0 % | 31.12.2017 |
ex28372000 | 20 | Hexacianoferrato (II) de amonio y hierro (III) (CAS RN 25869-00-5) | 0 % | 31.12.2017 |
ex28391900 | 10 | Disilicato de disodio (CAS RN 13870-28-5) | 0 % | 31.12.2017 |
ex28418000 | 10 | Volframato de diamonio (paratungstato de amonio) (CAS RN 11120-25-5) | 0 % | 31.12.2017 |
ex28419085 | 10 | Óxido de litio-cobalto (III) con un contenido en cobalto del 59 % como mínimo (CAS RN 12190-79-3) | 0 % | 31.12.2017 |
ex28500020 | 30 | Nitruro de titanio de granulometría no superior a 250 nm (CAS RN 25583-20-4) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29049095 | 40 | Cloruro de 4-clorobencenosulfonilo (CAS RN 98-60-2) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29051900 | 70 | Tetrabutanolato de titanio (CAS RN 5593-70-4) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29051900 | 80 | Tetraisopropóxido de titanio (CAS RN 546-68-9) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29089900 | 40 | Ácido 4,5-dihidroxinaftaleno-2,7-disulfónico (CAS RN 148-25-4) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29124900 | 20 | 4-Hidroxibenzaldehído (CAS RN 123-08-0) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29141990 | 20 | Heptan-2-ona (CAS RN 110-43-0) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29141990 | 30 | 3-Metilbutanona (CAS RN 563-80-4) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29141990 | 40 | Pentan-2-ona (CAS RN 107-87-9) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29143900 | 30 | Benzofenona (CAS RN 119-61-9) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29143900 | 70 | Bencilo (CAS RN 134-81-6) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29143900 | 80 | 4’-Metilacetofenona (CAS RN 122-00-9) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29145000 | 60 | 2-Fenil-2,2-dimetoxiacetofenona (CAS RN 24650-42-8) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29145000 | 70 | 16α,17α-Epoxι-3β-hidroxipregn-5-en-20-ona (CAS RN 974-23-2) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29159070 | 75 | Cloruro de 2,2-dimetilbutirilo (CAS RN 5856-77-9) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29161200 | 60 | Acrilato de octadecilo (CAS RN 4813-57-4) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29163990 | 55 | Ácido 4-terc-butilbenzoico (CAS RN 98-73-7) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29163990 | 75 | Ácido m-toluico (CAS RN 99-04-7) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29163990 | 85 | Ácido (2,4,5-trifluorofenil)acético (CAS RN 209995-38-0) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29171910 | 20 | Malonato de dietilo (CAS RN 105-53-3) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29182900 | 70 | Tetrakis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato) de pentaeritritol (CAS RN 6683-19-8) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29182900 | 80 | 3,5-bis(1,1-Dimetiletileno)-4-hidroxibencenopropanoato de butilo (CAS RN 52449-44-2) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29201900 | 10 | Fenitrotion (ISO) (CAS RN 122-14-5) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29211960 | 10 | Clorhidrato de 2-cloro-N,N-dietiletilamina (CAS RN 869-24-9) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29213099 | 30 | 1,3-Ciclohexanodimetanamina (CAS RN 2579-20-6) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29214200 | 86 | 2,5-Dicloroanilina con una pureza superior o igual al 99,5 % en peso (CAS RN 95-82-9) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29214200 | 87 | N-Metilanilina (CAS RN 100-61-8) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29214200 | 88 | Ácido 3,4-dicloroanilina-6-sulfónico (CAS RN 6331-96-0) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29214300 | 80 | 6-Cloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidina (CAS RN 121-50-6) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29214900 | 85 | 4-Isopropilanilina (CAS RN 99-88-7) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29215990 | 30 | Diclorhidrato de 3,3’-diclorobencidina (CAS RN 612-83-9) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29215990 | 60 | Diclorhidrato de (2R,5R)-1,6-difenilhexano-2,5-diamina (CAS RN 1247119-31-8) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29224985 | 20 | Ácido 3-amino-4-clorobenzoico (CAS RN 2840-28-0) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29224985 | 60 | 4-Dimetilaminobenzoato de etilo (CAS RN 10287-53-3) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29241900 | 80 | Tetrabutilurea (CAS RN 4559-86-8) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29242998 | 51 | 2-Amino-4-[[(2,5-diclorofenil)amino]carbonil]benzoato de metilo (CAS RN 59673-82-4) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29242998 | 53 | 4-Amino-N-[4-(aminocarbonil)fenil]benzamida (CAS RN 74441-06-8) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29242998 | 86 | Antranilamida con una pureza superior o igual al 99,5 % en peso (CAS RN 88-68-6) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29251995 | 20 | 4,5,6,7-Tetrahidroisoindol-1,3-diona (CAS RN 4720-86-9) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29251995 | 30 | N,N’-(m-Fenileno)dimaleimida (CAS RN 3006-93-7) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29269095 | 18 | Cianoacetato de metilo (CAS RN 105-34-0) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29270000 | 80 | Ácido 4-[(2,5-diclorofenil)azo]-3-hidroxi-2-naftoico (CAS RN 51867-77-7) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29280090 | 75 | Metaflumizona (ISO) (CAS RN 139968-49-3) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29280090 | 80 | Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29280090 | 85 | Daminozida (ISO), de una pureza en peso igual o superior al 99 % (CAS RN 1596-84-5) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29302000 | 10 | Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29309099 | 66 | Sulfuro de difenilo (CAS RN 139-66-2) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29309099 | 67 | Ácido 3-bromometil-2-cloro-4-(metilsulfonil)-benzoico (CAS RN 120100-05-2) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29309099 | 68 | Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29309099 | 71 | Cloruro de trifenilsulfonio (CAS RN 4270-70-6) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29309099 | 83 | Metil-p-tolil-sulfona (CAS RN 3185-99-7) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29319090 | 14 | Di-isobutil-ditiofosfinato de sodio (CAS RN 13360-78-6) en solución acuosa | 0 % | 31.12.2017 |
ex29322090 | 20 | 6’-(Dietilamino)-3-oxo-3H-espiro[2-benzofurano-1,9’-xanteno]-2’-carboxilato de etilo (CAS RN 154306-60-2) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29322090 | 40 | Bromhidrato de (S)-(-)-α-amino-γ-butirolactona (CAS RN 15295-77-9) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29331990 | 40 | Edaravona (INN) (CAS RN 89-25-8) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29331990 | 80 | Ácido 3-(4,5-dihidro-3-metil-5-oxo-1H-pirazol-1-il)bencenosulfónico (CAS RN 119-17-5) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29332990 | 40 | Triflumizol (ISO) (CAS RN 68694-11-1) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29333999 | 12 | 2,3-Dicloropiridina (CAS RN 2402-77-9) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29333999 | 18 | 6-Cloro-3-nitropiridin-2-ilamina (CAS RN 27048-04-0) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29333999 | 55 | Piriproxifeno (ISO) con una pureza igual o superior al 97 % en peso (CAS RN 95737-68-1) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29335995 | 77 | Clorhidrato de 3-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazina (1:1) (CAS RN 762240-92-6) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29336980 | 55 | Terbutrina (ISO) (CAS RN 886-50-0) | 0 % | 31.12.2015 |
ex29337900 | 30 | 5-Vinil-2-pirrolidona (CAS RN 7529-16-0) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29339980 | 18 | 4,4’-[(9-Butil-9H-carbazol-3-il)metileno]bis[N-metil-N-fenilanilina] (CAS RN 67707-04-4) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29339980 | 22 | (2S)-2-Bencil-N,N-dimetilaziridina-1-sulfonamida (CAS RN 902146-43-4) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29339980 | 24 | 1,3-Dihidro-5,6-diamino-2H-bencimidazol-2-ona (CAS RN 55621-49-3) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29339980 | 28 | N-(2,3-Dihidro-2-oxo-1H-bencimidazol-5-il)-3-hidroxinaftaleno-2-carboxamida (CAS RN 26848-40-8) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29339980 | 50 | Metconazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6) | 3,2 % | 31.12.2013 |
ex29339980 | 89 | Carbendazina (ISO) (CAS RN 10605-21-7) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29341000 | 15 | Tiazol-5-ilmetil carbonato de 4-nitrofenilo (CAS RN 144163-97-3) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29341000 | 25 | Oxalato de (S)-2-(3-((2-isopropiltiazol-4-il)metil)-3-metilureido)-4-morfolinobutanoato de etilo (CAS RN 1247119-36-3) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29341000 | 35 | Diclorhidrato de (2-isopropiltiazol-4-il)-N-metilmetanamina (CAS RN 1185167-55-8) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29342080 | 40 | 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona (Benziothiazolinon (bit)) (CAS RN 2634-33-5) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29343090 | 10 | 2-Metiltiofenotiazina (CAS RN 7643-08-5) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29349990 | 12 | Oligómeros de morfolino fosforodiamidato (oligonucleótidos de morfolino) destinados a la investigación genética [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex29349990 | 14 | N-{[1-Metil-2-({[4-(5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]amino}metil)-1H-benzimidazol-5-il]carbonil}-N-piridin-2-il-ß-alaninato de etilo (CAS RN 872728-84-2) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29349990 | 15 | Carboxina (ISO) (CAS RN 5234-68-4) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29349990 | 18 | 3,3-Bis(2-Metil-1-octil-1H-indol-3-il)ftalida (CAS RN 50292-95-0) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29349990 | 22 | 7-[4-(Dietilamino)-2-etoxifenil]-7-(2-metil-1-octil-1H-indol-3-il) furo[3,4-b]piridin-5(7H)-ona (CAS RN 87563-89-1) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29349990 | 23 | Bromuconazol (ISO), de una pureza en peso igual o superior al 96 % (CAS RN 116255-48-2) | 0 % | 31.12.2016 |
ex29349990 | 74 | 2-Isopropil-tioxantona (CAS RN 5495-84-1) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29349990 | 83 | Flumioxazina (ISO) con una pureza igual o superior al 96 % en peso (CAS RN 103361-09-7) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29349990 | 84 | Etoxazol (ISO) con una pureza igual o superior al 94,8 % en peso (CAS RN 153233-91-1) | 0 % | 31.12.2014 |
ex29420000 | 10 | N,N-Dimetiloctilamina – Tricloruro de boro (1:1) (CAS RN 34762-90-8) | 0 % | 31.12.2017 |
ex31025090 | 10 | Nitrato de sodio natural (CAS RN 7631-99-4) | 0 % | 31.12.2017 |
ex32041100 | 70 | Colorante C.I. Disperse Red 343 | 0 % | 31.12.2017 |
ex32041300 | 20 | Acetato y lactato de (2,2’-(3,3’-dioxidobifenil-4,4’-diildiazo)bis(6-(4-(3-(dietilamino)propilamino)-6-(3-(dietilamonio)propilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-3-sulfonato-1-naftolato))dicobre(II) (CAS RN 159604-94-1) | 0 % | 31.12.2017 |
ex32041500 | 10 | Colorante C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43) | 0 % | 31.12.2017 |
ex32041700 | 30 | Colorante C.I. Pigment Yellow 97 | 0 % | 31.12.2017 |
ex32041700 | 80 | Colorante C.I. Pigment Red 207 | 0 % | 31.12.2017 |
ex32041700 | 85 | Colorante C.I. Pigment Blue 61 | 0 % | 31.12.2017 |
ex32041700 | 88 | Colorante C.I. Pigment Violet 3 | 0 % | 31.12.2017 |
ex32041900 | 84 | Colorante C.I. Solvent Blue 67 | 0 % | 31.12.2017 |
ex32041900 | 85 | Colorante C.I. Solvent Red HPR | 0 % | 31.12.2017 |
ex32089019 ex32089091 | 25 20 | Copolímero de tetrafluoroetileno en solución de acetato de butilo con un contenido de disolvente del 50 % (± 2 %) en peso | 0 % | 31.12.2017 |
ex32089019 | 75 | Copolímero de acenaftaleno disuelto en lactato de etilo | 0 % | 31.12.2017 |
ex34021300 | 20 | Agente tensoactivo que contiene éter 1,4-dimetil-1,4-bis(2-metilpropil)-2-butino-1,4-diílico, polimerizado con oxirano, con grupos metilo terminales | 0 % | 31.12.2017 |
ex38029000 | 11 | Tierra de diatomeas calcinada con fundente de carbonato sódico, lavada con ácido, destinada a ser utilizada como coadyuvante de filtración en la fabricación de productos farmacéuticos y/o bioquímicos | 0 % | 31.12.2017 |
ex38089190 | 10 | Indoxacarb (ISO) y su isómero (R), fijados sobre un soporte de dióxido de silicio | 0 % | 31.12.2013 |
ex38089190 | 50 | Virus de la polihedrosis nuclear de Spodoptera exigua (SeNPV) en suspensión acuosa de glicerol | 0 % | 31.12.2013 |
ex38089190 | 60 | Espinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), preparado de dos componentes de espinosina (3’-etoxi-5,6-dihidro espinosina J) y (3’-etoxi- espinosina L) | 0 % | 31.12.2017 |
ex38089290 | 10 | Fungicida en forma de polvo, con un contenido, en peso, de himexazol (ISO) superior o igual al 65 % pero inferior o igual al 75 %, sin acondicionar para la venta al por menor | 0 % | 31.12.2013 |
ex38089315 | 10 | Preparado a base de un concentrado con un contenido en peso igual o superior al 45 % pero no superior al 55 % del principio activo herbicida Penoxsulam en suspensión acuosa | 0 % | 31.12.2017 |
ex38112100 | 30 | Aditivos para aceites lubricantes, que contengan aceites minerales, consistentes en sales cálcicas de los productos de la reacción de fenol (sustituido con poliisobutileno) con ácido salicílico y formaldehido, utilizados como aditivo concentrado para la fabricación de aceites de motor a través de un proceso de mezcla | 0 % | 31.12.2017 |
ex38112100 | 40 | Aditivos para aceites lubricantes, que contengan aceites minerales, a base de una mezcla de sales cálcicas de sulfuro de dodecilfenol (CAS RN 68784-26-9), utilizados como aditivo concentrado para la fabricación de aceites de motor a través de un proceso de mezcla | 0 % | 31.12.2017 |
ex38112100 | 50 | Aditivos para aceites lubricantes, a base de sulfonatos de alquilbenceno C16-24 de calcio (CAS RN 70024-69-0),que contengan aceites minerales,utilizados como aditivo concentrado para la fabricación de aceites de motor a través de un proceso de mezcla | 0 % | 31.12.2017 |
ex38112100 | 60 | Aditivos para aceites lubricantes, que contengan aceites minerales, a base de sulfonatos de benceno sustituido con polipropilenilo de calcio (CAS RN 75975-85-8) con un contenido igual o superior al 25 %, pero no superior al 35 % en peso,con un número base total (TBN) igual o superior a 280 pero no superior a 320,utilizados como aditivo concentrado para la fabricación de aceites de motor a través de un proceso de mezcla | 0 % | 31.12.2017 |
ex38112100 | 70 | Aditivos para aceites lubricantes, que contengan succinimida de poliisobutileno derivado de productos de la reacción de polietilenopoliaminas con anhídrido poliisobutenil-succínico (CAS RN 84605-20-9),que contengan aceites minerales,con un contenido de cloro igual o superior al 0,05 %, pero no superior al 0,25 % en peso,con un número base total (TBN) superior a 20,utilizados como aditivo concentrado para la fabricación de aceites de motor a través de un proceso de mezcla | 0 % | 31.12.2017 |
ex38112900 | 10 | Aditivos para aceites lubricantes, consistentes en productos de la reacción de difenilamina con noneno ramificado (CAS RN 36878-20-3 y CAS RN 27177-41-9), utilizados como aditivo concentrado para la fabricación de aceites de motor a través de un proceso de mezcla | 0 % | 31.12.2017 |
ex38112900 | 20 | Aditivos para aceites lubricantes, consistentes en productos de la reacción de ácido bis(2-metilpentan-2-il)ditiofosfórico con óxido de propileno, óxido de fósforo, y aminas de cadenas alquílicas C12-14, utilizados como aditivo concentrado para la fabricación de aceites de motor a través de un proceso de mezcla | 0 % | 31.12.2017 |
ex38112900 | 30 | Aditivos para aceites lubricantes, consistentes en productos de la reacción de carboxilato de butil-ciclohex-3-eno, azufre y fosfito de trifenilo (CAS RN 93925-37-2), utilizados como aditivo concentrado para la fabricación de aceites de motor a través de un proceso de mezcla | 0 % | 31.12.2017 |
ex38112900 | 40 | Aditivos para aceites lubricantes, consistentes en productos de la reacción de 2-metil-prop-1-eno con monocloruro de azufre y sulfuro de sodio (CAS RN 68511-50-2), con un contenido de cloro igual o superior al 0,05 %, pero no superior al 0,5 % en peso, utilizados como aditivo concentrado para la fabricación de aceites de motor a través de un proceso de mezcla | 0 % | 31.12.2017 |
ex38112900 | 50 | Aditivos para aceites lubricantes, consistentes en una mezcla de N,N-dialquil -2-hidroxiacetamidas con cadenas alquílicas de longitud comprendida entre 12 y 18 átomos de carbono (CAS RN 866259-61-2), utilizados como aditivo concentrado para la fabricación de aceites de motor a través de un proceso de mezcla | 0 % | 31.12.2017 |
ex38119000 | 30 | Solución de un derivado (dimetilamino)metilado de poliisobutileno-fenol, con un contenido de nafta de petróleo igual o superior al 10 %, pero no superior al 19,9 % en peso | 0 % | 31.12.2017 |
ex38119000 | 40 | Solución de una sal de amonio cuaternario a base de poliisobutenil-succinimida, con un contenido de 2-etilhexanol igual o superior al 20 %, pero no superior al 29,9 % en peso | 0 % | 31.12.2017 |
ex38159090 | 16 | Iniciador a base de dimetilaminopropil-urea | 0 % | 31.12.2017 |
ex38159090 | 18 | Catalizador de oxidación con un ingrediente activo de di[manganeso (1+)], 1,2-bis(octahidro-4,7-dimetil-1H-1,4,7-triazonin-1-il-kN1, kN4, kN7)etano-di-μ-oxo-μ-(etanoato-kO, kO’)-, di[cloruro(1-)], utilizado para acelerar la oxidación química o el blanqueo (CAS RN 1217890-37-3) | 0 % | 31.12.2017 |
ex38159090 | 85 | Catalizador a base de aluminosilicato (zeolita), destinado a la alquilación de hidrocarburos aromáticos, a la transalquilación de hidrocarburos alquilaromáticos o a la oligomerización de olefinas [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex38159090 | 89 | Bacterias Rhodococcus rhodocrous J1 que contengan enzimas, suspendidas en un gel de poliacrilamida o en agua, destinadas a su utilización como catalizadores en la producción de acrilamida por hidratación de acrilonitrilo [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex38249097 | 33 | Preparación con la siguiente composición: óxido de trioctilfosfina (CAS RN 78-50-2),óxido de dioctilhexilfosfina (CAS RN 31160-66-4),óxido de octildihexilfosfina (CAS RN 31160-64-2), yóxido de trihexilfosfina (CAS RN 9084-48-8) | 0 % | 31.12.2016 |
ex38249097 | 35 | Mezcla de: 3,3-bis(2-metil-1-octil-1H-indol-3-il)ftalida (CAS RN 50292-95-0), yetil-6’-(dietilamino)-3-oxo-espiro-[isobenzofuran-1(3H),9’-[9H]xanteno]-2’-carboxilato (CAS RN 154306-60-2) | 0 % | 31.12.2017 |
ex38249097 | 36 | Preparado a base de etoxilato de 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecin-5,8-diol (CAS RN 169117-72-0) | 0 % | 31.12.2017 |
ex38249097 | 37 | Mezcla de cristales líquidos destinada a la fabricación de pantallas [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex38249097 | 38 | Preparado a base de carbonatos de alquilo que contiene asimismo un absorbente de rayos ultravioletas, utilizado en la fabricación de lentes de gafas [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex38249097 | 41 | Preparado, consistente en: dipropilenglicol,tripropilenglicol,tetrapropilenglicol, ypentapropilenglicol | 0 % | 31.12.2017 |
ex38249097 | 43 | Hidróxido de níquel dopado con un 12 % o más, pero no más del 18 % en peso de hidróxido de cinc e hidróxido de cobalto, del tipo utilizado para producir electrodos positivos para acumuladores | 0 % | 31.12.2017 |
ex38249097 | 44 | Mezcla de fitoesteroles, salvo en forma de polvo, con un contenido en peso: igual o superior al 75 % de esteroles,igual o inferior al 25 % de estanoles,para su utilización en la fabricación de estanoles/esteroles o ésteres de estanol/esterol [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex38249097 | 70 | Pasta con un contenido de cobre en peso igual o superior al 75 % pero no superior al 85 %, y que contenga asimismo óxidos inorgánicos, etil-celulosa y un disolvente | 0 % | 31.12.2017 |
ex38249097 | 78 | Mezcla de fitosteroles obtenidos a partir de madera y de aceites a base de madera ("tall oil"), en forma de polvo de granulometría no superior a 300 μm y con un contenido en peso: igual o superior al 60 % pero no superior al 80 % de sitosteroles;no superior al 15 % de campesteroles,no superior al 5 % de estigmasteroles, yno superior al 15 % de betasitostanoles | 0 % | 31.12.2017 |
ex39039090 ex39119099 | 35 43 | Copolímero de α-metilestireno y estireno, con un punto de ablandamiento superior a 113 °C | 0 % | 31.12.2013 |
ex39039090 | 86 | Mezcla con un contenido en peso: igual o superior al 45 %, pero no superior al 65 %, de polímeros de estireno,igual o superior al 35 %, pero no superior al 45 %, de poli(fenilenéter),no superior al 10 % de otros aditivos,y con uno o varios de los siguientes efectos especiales de color: metálico o nacarado con un metamerismo visual angular causado por al menos un 0,3 % de pigmento floculado,fluorescente, caracterizado por la emisión de luz durante la absorción de radiación ultravioleta,blanco brillante, caracterizado por ser L* superior o igual a 92 y b* inferior o igual a 2 y estar a* comprendido entre – 5 y 7 en la escala de color CIELab | 0 % | 31.12.2013 |
ex39046980 | 85 | Copolímero de etileno con clorotrifluoretileno, incluso modificado con hexafluoroisobutileno, en polvo, incluso con carga | 0 % | 31.12.2017 |
ex39073000 | 60 | Resina de éter de poliglicidilo y poliglicerol (CAS RN 105521-63-9) | 0 % | 31.12.2017 |
ex39076080 | 50 | Envases flexibles (para polímeros sensibles al oxígeno) fabricados a partir de una lámina de: un máximo de 75 μm de polietileno,un máximo de 50 μm de poliamida,un máximo de 15 μm de tereftalato de polietileno, yun máximo de 9 μm de aluminio,con una resistencia a la tracción superior a 70 N/15 mm y una tasa de transmisión de oxígeno inferior a 0,1 cm3/m2/24 h a 0,1 MPa | 0 % | 31.12.2017 |
ex39079990 | 25 | Copolímero, con un contenido igual o superior al 72 % en peso de ácido tereftálico y/o sus isómeros y de ciclohexanodimetanol | 0 % | 31.12.2017 |
ex39079990 | 60 | Copolímero de ácido tereftálico y ácido isoftálico con bisfenol A | 0 % | 31.12.2017 |
ex39089000 | 60 | Copolímero consistente en: ácido hexanodioico,ácido 12-aminododecanoico,hexahidro-2H-azepin-2-ona, y1,6-hexanodiamina | 0 % | 31.12.2017 |
ex39094000 | 20 | Polvo de resina termoendurecible donde se han distribuido uniformemente partículas magnéticas, destinado a la fabricación de tinta para fotocopiadoras, aparatos de fax, impresoras y equipos multifuncionales [1] | 0 % | 31.12.2015 |
ex39094000 | 30 | Mezcla de: resina de alquilfenol-formaldehido, incluso bromada, yóxido de cinc | 0 % | 31.12.2017 |
ex39100000 | 50 | Adhesivo sensible a la presión a base de silicona, con disolventes y goma de copoli(dimetilsiloxano/difenilsiloxano) | 0 % | 31.12.2017 |
ex39119019 | 30 | Copolímero de etilenimina y ditiocarbamato de etilenimina, en solución acuosa de hidróxido sódico | 0 % | 31.12.2017 |
ex39119099 | 53 | Polímero hidrogenado de 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahidro-1,4:5,8-dimetanonaftaleno con 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metano-1H-indeno y 4,4a,9,9a-tetrahidro-1,4-metano-1H-fluoreno (CAS RN 503442-46-4) | 0 % | 31.12.2017 |
ex39119099 | 57 | Polímero hidrogenado de 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahidro-1,4:5,8-dimetanonaftaleno con 4,4a,9,9a-tetrahidro-1,4-metano-1H-fluoreno (CAS RN 503298-02-0) | 0 % | 31.12.2017 |
ex39191080 ex39199000 | 43 26 | Película de etileno y acetato de vinilo: de un espesor igual o superior a 100 μm,recubierta por una cara con un adhesivo acrílico sensible a la presión o sensible a los rayos UV y una capa protectora de poliéster | 0 % | 31.12.2014 |
ex39191080 ex39199000 | 45 45 | Cinta de espuma de polietileno reforzada, recubierta en ambas caras de adhesivo acrílico microacanalado sensible a la presión y, en una cara, de una capa, con un espesor de aplicación superior o igual a 0,38 mm pero inferior o igual a 1,53 mm | 0 % | 31.12.2017 |
ex39191080 ex39199000 | 55 53 | Cinta de espuma acrílica, con un lado revestido con un adhesivo activable por calor o un adhesivo acrílico sensible a la presión y el otro lado con un adhesivo acrílico sensible a la presión y una película de protección desprendible de una adherencia a un ángulo de 90o superior a 25 N/cm (según la norma ASTM D 3330) | 0 % | 31.12.2017 |
ex39191080 ex39199000 | 85 28 | Película de poli(cloruro de vinilo) o polietileno o de cualquier otra poliolefina: de un espesor igual o superior a 65 μm,revestida por una cara con un adhesivo acrílico sensible a los rayos UV y un soporte antiadherente de poliéster | 0 % | 31.12.2014 |
ex39199000 | 25 | Película multicapa de poli(tereftalato de etileno) y copolímero de acrilato de butilo y metacrilato de metilo, recubierto, en una cara, de un revestimiento acrílico resistente a la abrasión con nanopartículas de óxido de estaño y antimonio y negro de carbón, y, en la otra cara, de un adhesivo acrílico sensible a la presión y una capa protectora de poli(tereftalato de etileno) recubierta de silicona | 0 % | 31.12.2017 |
ex39199000 ex90012000 | 47 40 | Película polarizada, en rollos, compuesta de una película de varias capas de alcohol de polivinilo, sustentada, en cada cara, por una película de triacetil celulosa, y dotada, en una de las caras, de una película de protección adhesiva mediante presión | 0 % | 31.12.2017 |
ex39201040 | 30 | Película coextruida de entre siete y nueve capas, principalmente de copolímeros de etileno o polímeros funcionalizados de etileno, consistente en: una barrera de tres capas con una capa central principalmente de alcohol etilen-vinílico, cubierta por ambas caras por una capa principalmente de polímeros de olefina cíclica,cubierta por ambas caras por dos o más capas de material polimérico,y de un grosor global total no superior a 110 μm | 0 % | 31.12.2017 |
ex39202029 ex39202080 | 55 93 | Película coextruida de entre siete y nueve capas, principalmente de copolímeros de propileno, consistente en: una barrera de tres capas con una capa central principalmente de alcohol etilen-vinílico, cubierta por ambas caras por una capa principalmente de polímeros de olefina cíclica,cubierta por ambas caras por dos o más capas de material polimérico,y de un grosor global total no superior a 110 μm | 0 % | 31.12.2017 |
ex39202029 | 94 | Hoja coextruida de tres capas, cada una de las cuales contiene una mezcla de polipropileno y polietileno,con un contenido de otros polímeros inferior o igual al 3 % en peso,incluso con dióxido de titanio en su capa central,de un espesor total inferior o igual a 70 μm | 0 % | 31.12.2016 |
ex39205100 | 40 | Hojas de polimetacrilato de metilo conformes con la norma EN 4366 (MIL-PRF-25690) | 0 % | 31.12.2013 |
ex39206219 | 42 | Película de poli(tereftalato de etileno), de grosor igual o superior a 18 μm, pero no superior a 25 μm, con: una retracción del 3,4 (± 0,1) % en dirección longitudinal (determinada según la norma ASTM D 1204 a 190 °C durante 20 min), yuna retracción del 0,3 (± 0,2) % en dirección transversal (determinada según la norma ASTM D 1204 a 190 °C durante 20 min) | 0 % | 31.12.2013 |
ex39206219 | 81 | Película de tereftatalo de polietileno de un grosor no superior a 20 μm, recubierta por ambos lados de una capa estanca al gas consistente en una matriz de polímeros en la que se dispersa sílice de un grosor no superior a 2 μm | 0 % | 31.12.2017 |
ex39207990 | 10 | Película de acetatobutirato de celulosa, combinada o no con una capa de policarbonato, de un espesor inferior o igual a 0,81 mm, que contiene una microcelosía con un ángulo de visión típico de 30 grados medido a cada lado de la normal a la superficie | 0 % | 31.12.2013 |
ex39209200 | 30 | Película de poliamida de un grosor no superior a 20 μm, recubierta por ambos lados de una capa estanca al gas consistente en una matriz de polímeros en la que se ha dispersado sílice, y con un grosor no superior a 2 μm | 0 % | 31.12.2013 |
ex54071000 | 10 | Tejido constituido por hilos de urdimbre de poliamida-6,6 y por hilos de trama de poliamida-6,6, de poliuretano y de un copolímero de ácido tereftálico, de p-fenilendiamina y de 3,4’-oxibis(fenilenamina) | 0 % | 31.12.2017 |
ex56031110 ex56031190 | 20 20 | Tela sin tejer, de peso no superior a 20 g/m2, con filamentos obtenidos por hilado directo y pulverización superpuestos en tres capas, de manera que las dos capas exteriores se componen de filamentos continuos finos (con un diámetro superior a 10 μm pero no superior a 20 μm) y la capa interior de filamentos continuos extrafinos (con un diámetro superior a 1 μm pero no superior a 5 μm), para la fabricación de pañales para bebés y artículos higiénicos similares [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex56031290 | 50 | Tela sin tejer: de un peso igual o superior a 30 g/m2, aunque no superior a 60 g/m2,con fibras de polipropileno o de polipropileno y polietileno,incluso estampada, en la que:por un lado, el 65 % de la superficie total lleva motas circulares de 4 mm de diámetro, que consisten en fibras rizadas, fijadas, realzadas, no unidas, aptas para la fijación de corchetes extrudidos, y el 35 % restante de la superficie se compone de fibras unidas,y, por el otro lado, la superficie es lisa, sin texturar,destinada a la fabricación de pañales para bebés y artículos higiénicos similares [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex56031290 ex56031390 ex56039290 ex56039390 | 70 70 40 10 | Telas sin tejer de polipropileno, constituidas por una capa de fibras obtenidas mediante la pulverización de polímero fundido, estratificada en cada cara con una capa de filamentos de polipropileno no tejidos hilados,de un peso máximo de 150 g/m2,en piezas o simplemente cortadas en forma cuadrada o rectangular, yno impregnadas | 0 % | 31.12.2013 |
ex56039290 ex56039490 | 70 40 | Telas sin tejer, formadas por capas múltiples de una mezcla de fibras obtenidas por pulverización del polímero fundido y de fibras discontinuas de polipropileno y de poliéster, estratificadas o no, en una o ambas caras, con filamentos de polipropileno no tejidos hilados | 0 % | 31.12.2013 |
ex56039290 ex56039390 | 80 50 | Tela no tejida de poliolefina, compuesta por una capa elastomérica, estratificada a cada lado con filamentos de poliolefina: de un peso igual o superior a 25 g/m2 pero no superior a 150 g/m2,en piezas o simplemente cortada en forma cuadrada o rectangular,no impregnada,con propiedades de elasticidad en dirección longitudinal o en dirección transversal,destinada a ser utilizada en la fabricación de productos para el cuidado de bebés o niños [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex69091900 | 15 | Anillo de cerámica de sección transversal rectangular con un diámetro externo igual o superior a 19 mm (+ 0,00 mm/– 0,10 mm) pero no superior a 29 mm (+ 0,00 mm/– 0,20 mm), un diámetro interno igual o superior a 10 mm (+ 0,00 mm/– 0,20 mm) pero no superior a 19 mm (+ 0,00 mm/– 0,30 mm), un grosor variable entre 2 mm (± 0,10 mm) y 3,70 mm (± 0,20 mm) y resistente a una temperatura igual o superior a 240 °C, y con un contenido en peso: del 90 % (± 1,5 %) de óxido de aluminiodel 7 % (± 1 %) de óxido de titanio | 0 % | 31.12.2017 |
ex70051030 | 10 | Vidrio flotado: de un espesor igual o superior a 4,0 mm, pero no superior a 4,2 mm,con una transmisión de la luz del 91 % o más, medida por una fuente de luz de tipo D,revestido en una de sus superficies con una capa reflectante de dióxido de estaño dopado con fluor | 0 % | 31.12.2017 |
ex70191200 ex70191200 | 05 25 | Rovings de entre 1980 y 2033 tex, compuestos por filamentos de vidrio continuos de 9 μm (± 0,5 μm) | 0 % | 31.12.2013 |
ex70191910 | 15 | Hilado de vidrio S de 33 tex o un múltiplo de 33 tex (± 13 %) constituido por filamentos de vidrio continuos hilables con fibras de un diámetro de 9 μm (– 1 μm/+ 1,5 μm) | 0 % | 31.12.2017 |
ex73269098 | 40 | Soporte de pie para televisor, con parte superior metálica para la fijación y estabilización del aparato | 0 % | 31.12.2016 |
ex76012020 ex76012080 | 10 10 | Hojas y tochos de aleación secundaria de aluminio que contenga litio | 0 % | 31.12.2017 |
ex76042910 ex76061299 | 10 20 | Hojas y barras de aleaciones de aluminio y litio | 0 % | 31.12.2015 |
ex76061292 ex76071190 | 20 20 | Tira de una aleación de aluminio y magnesio: en rollos,de espesor superior o igual a 0,14 mm pero inferior o igual a 0,40 mm,de anchura superior o igual a 12,5 mm pero inferior o igual a 359 mm,con una resistencia a la tracción superior o igual a 285 N/mm2, yuna elongación de ruptura superior o igual al 1 %, ycon un contenido: de aluminio superior o igual al 93,3 % en peso,de magnesio superior o igual al 2,2 % pero inferior o igual al 5 % en peso, yde otros elementos inferior o igual al 1,8 % en peso | 0 % | 31.12.2017 |
ex76071190 | 30 | Hoja laminada de aluminio con: un contenido de aluminio superior o igual al 99 %,un revestimiento hidrofílico desprovisto de sílice y vidrio soluble,un espesor total inferior o igual a 0,120 mm,una resistencia a la tracción superior o igual a 100 N/mm2 (determinada mediante el método de ensayo ASTM E8), yuna elongación de ruptura superior o igual al 1 % | 0 % | 30.6.2013 |
ex76072090 | 10 | Hoja estratificada de aluminio con un grosor total no superior a 0,123 mm, que comprende una capa de aluminio de un grosor no superior a 0,040 mm, películas de base de poliamida y polipropileno, y una capa protectora de ácido fluorhídrico contra la corrosión, destinada a la fabricación de pilas de polímero de litio [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex81021000 | 10 | Molibdeno en polvo con una pureza en peso igual o superior al 99 %, ycon una granulometría igual o superior a 1,0 μm pero no superior a 5,0 μm | 0 % | 31.12.2017 |
ex81089030 | 20 | Barras, perfiles y alambre de una aleación de titanio y aluminio, con un contenido en peso de aluminio igual o superior a 1 %, pero no superior a 2 %, para utilización en la fabricación de silenciadores y tubos (caños) de escape de las subpartidas 870892 ó 87141000 [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex81089050 | 30 | Aleación de titanio y silicio, con un contenido de silicio, en peso, igual o superior al 0,15 % pero no superior al 0,60 %, en hojas o en rollos, destinada a la fabricación de: dispositivos de escape para motores de combustión interna, otubos y tuberías de la subpartida 81089060 [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex81089050 | 40 | Hojas de aleación de titanio para la fabricación de piezas estructurales de aeronaves [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex81089050 | 50 | Chapas, hojas y tiras de una aleación de titanio, cobre y niobio, con un contenido en peso de cobre igual o superior al 0,8 %, pero no superior al 1,2 %, y un contenido de niobio igual o superior al 0,4 %, pero no superior al 0,6 % | 0 % | 31.12.2017 |
ex81089050 | 85 | Chapas, hojas y tiras de titanio sin alear | 0 % | 31.12.2017 |
ex81130090 | 10 | Placa portadora de carburo de silicio y aluminio (AlSiC-9) para circuitos electrónicos | 0 % | 31.12.2017 |
ex82073010 | 10 | Conjunto de herramientas de prensa de transferencia y/o en tándem para conformar en frío, embutir, estampar, cortar, punzonar, curvar, calibrar, rebordear y terrajar hojas de metal, para utilización en la fabricación de partes de bastidores de automóviles [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex84073300 ex84079080 ex84079090 | 10 10 10 | Motores de émbolo alternativo o rotativo, de encendido por chispa (motores de explosión), de cilindrada no inferior a 300 cm3 y potencia no inferior a 6 kW, pero no superior a 20,0 kW, para la fabricación: de cortadoras de césped autopropulsadas con asiento (tractocortadoras) de la subpartida 84331151 y de cortadoras de césped manuales de la partida 84331190,de tractores de la subpartida 87019011 cuya función principal es el corte de césped, ode cortadoras con un motor de cuatro tiempos de una cilindrada no inferior a 300 cm3 de la subpartida 84332010, oquitanieves de la subpartida 843020 [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex84089043 ex84089045 ex84089047 | 30 20 30 | Motor de cuatro cilindros, cuatro ciclos, encendido por comprensión y refrigeración por líquido, con: una cilindrada máxima de 3850 cm3, yuna potencia nominal igual o superior a 15 kW pero no superior a 55 kW,destinado a la fabricación de los vehículos de la partida 8427 [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex84119900 | 30 | Componente de turbina de gas en forma de rueda, con álabes, del tipo utilizado en los turbocompresores: compuesto por una aleación a base de níquel de fundición de precisión conforme a la norma DIN G- NiCr13Al16MoNb o DIN NiCo10W10Cr9AlTi o AMS AISI:686,con una resistencia al calor no superior a los 1100 °C,con un diámetro igual o superior a 30 mm, pero no superior a 80 mm,con una altura igual o superior a 30 mm, pero no superior a 50 mm | 0 % | 31.12.2017 |
ex84818069 | 60 | Válvula de inversión de cuatro vías para refrigerantes compuesta por: una electroválvula piloto de solenoide,un cuerpo de válvula de latón con corredera y conectores de cobrecon una presión de servicio de hasta 4,5 MPa | 0 % | 31.12.2017 |
ex84833038 | 30 | Alojamiento de cojinetes cilíndricos: de fundición gris de precisión conforme a la norma DIN EN 1561,provisto de cámaras de aceite,sin cojinetes,con un diámetro igual o superior a 60 mm, pero no superior a 180 mm,con una altura igual o superior a 60 mm, pero no superior a 120 mm,provisto o no de cámaras de agua y conectores | 0 % | 31.12.2017 |
ex85013100 | 70 | Motores de corriente continua, sin escobillas, con: un diámetro exterior igual o superior a 80 mm, pero no superior a 100 mm,una tensión de alimentación de 12 V,una potencia a 20 °C igual o superior a 300 W, pero no superior a 550 W,un par a 20 °C igual o superior a 2,90 Nm, pero no superior a 5,30 Nm,una velocidad nominal a 20 °C igual o superior a 600 rpm, pero no superior a 1200 rpm,un sensor del ángulo de la posición del rotor de tipo transformador de coordenadas (resolver) o de tipo efecto "Hall",del tipo utilizado en sistemas de dirección asistida para vehículos automóviles | 0 % | 31.12.2017 |
ex85013300 ex85014080 ex85015350 | 30 50 10 | Transmisión eléctrica para vehículos de motor, de una potencia máxima de 315 kW, con: un motor de corriente alterna o de corriente continua con o sin transmisión,electrónica de potencia | 0 % | 31.12.2016 |
ex85016200 | 30 | Sistema de pilas de combustible que comprende al menos pilas de combustible de ácido fosfórico,en una carcasa con un sistema integrado de gestión del agua y tratamiento de gases,el suministro permanente y fijo de energía | 0 % | 31.12.2017 |
ex85043180 | 20 | Transformadores utilizados en la fabricación de inversores para módulos LCD [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex85043180 | 40 | Transformadores eléctricos: de capacidad inferior o igual a 1 kVA,sin enchufes ni cables,para uso interno en la fabricación de descodificadores y aparatos de televisión [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex85044082 | 40 | Tarjeta de circuito impreso equipada con un circuito rectificador en puente y otros componentes activos y pasivos con dos conectores de salida,con dos conectores de entrada disponibles y utilizables en paralelo,capaz de conmutar entre los modos de funcionamiento brillante y atenuadocon una tensión de entrada de 40 V (+ 25 % – 15 %) o 42 V (+ 25 % – 15 %) en el modo brillante, con una tensión de entrada de 30 V (± 4 V) en el modo atenuado, ocon una tensión de entrada de 230 V (+ 20 % – 15 %) en el modo brillante, con una tensión de entrada de 160 V (± 15 %) en el modo atenuado, ocon una tensión de entrada de 120 V (15 % – 35 %) en el modo brillante, con una tensión de entrada de 60 V (± 20 %) en el modo atenuado,con una corriente de entrada que alcanza el 80 % de su valor nominal como máximo en 20 ms,con una frecuencia de entrada de 45 Hz o superior, pero no superior a 65 Hz para 42 V y 230 V y a 45-70 Hz para 120 V,con una sobrecorriente de conexión máxima no superior al 250 % de la corriente de entrada,con un período de sobrecorriente de conexión no superior a 100 ms,con una infracorriente de entrada no inferior al 50 % de la corriente de entrada,con un período de infracorriente de conexión no superior a 20 ms,con una corriente de salida predeterminable,con una corriente de salida que alcanza el 90 % de su valor nominal, predeterminado como máximo en 50 ms,con una corriente de salida que cae a cero como máximo 30 ms después de suprimida la tensión de entrada,con un estado de error definido en caso de ausencia de carga o de carga excesiva (función fin de vida útil) | 0 % | 30.6.2013 |
ex85044082 | 50 | Transformador integrado en una carcasa con: una potencia nominal no superior a 30 W,una tensión de entrada igual o superior a 90 V, pero no superior a 305 V,una frecuencia de entrada igual o superior a 47 Hz, pero no superior a 63 Hz,una corriente continua de salida igual o superior a 350 mA, pero no superior a 1050 mA,una corriente de irrupción no superior a 10 A, yunas temperaturas de funcionamiento comprendidas entre – 20 °C y 65 °C, ambas incluidas,destinado al encendido de diodos LED | 0 % | 31.12.2017 |
ex85045095 | 50 | Bobina de solenoide caracterizada por: un consumo de energía máximo de 6 W,una resistencia de aislamiento superior a 100 M ohms, yun orificio de inserción igual o superior a 11,4 mm, pero no superior a 11,8 mm | 0 % | 31.12.2017 |
ex85051100 | 33 | Imanes permanentes consistentes en una aleación de neodimio, hierro y boro, en forma de rectángulo redondeado con medidas inferiores o iguales a 15 mm × 10 mm × 2 mm, o en forma de disco de diámetro igual o inferior a 90 mm, incluso los que tienen un agujero en el centro | 0 % | 31.12.2013 |
ex85051100 | 50 | Barras especialmente conformadas, destinadas a ser imantadas permanentemente, que contengan neodimio, hierro y boro y de las siguientes dimensiones: una longitud igual o superior a 15 mm pero no superior a 52 mm,una anchura igual o superior a 5 mm pero no superior a 42 mm,del tipo utilizado en la fabricación de servomotores eléctricos para automatización industrial | 0 % | 31.12.2017 |
ex85051100 | 60 | Anillos, tubos, casquillos o manguitos fabricados con una aleación de neodimio, hierro y boro, con un diámetro máximo de 45 mm,una altura máxima de 45 mm,del tipo utilizado en la fabricación de imanes permanentes | 0 % | 31.12.2017 |
ex85076000 | 40 | Baterías de acumuladores eléctricos de iones de litio recargables con: una longitud igual o superior a 1203 mm, pero no superior a 1297 mm,una anchura igual o superior a 282 mm, pero no superior a 772 mm,una altura igual o superior a 792 mm, pero no superior a 839 mm,un peso igual o superior a 260 kg, pero no superior a 293 kg,una potencia de 22 kWh o 26 kWh, ycompuestas por 24 o 48 módulos | 0 % | 31.12.2017 |
ex85076000 | 50 | Módulos para el ensamblaje de baterías de acumuladores eléctricos de iones de litio con: una longitud igual o superior a 298 mm, pero no superior a 408 mm,una anchura igual o superior a 33,5 mm, pero no superior a 209 mm,una altura igual o superior a 138 mm, pero no superior a 228 mm,un peso igual o superior a 3,6 kg, pero no superior a 17 kg, yuna potencia igual o superior a 485 kWh, pero no superior a 2158 kWh | 0 % | 31.12.2017 |
ex85076000 | 55 | Acumulador de iones de litio, de forma cilíndrica, con: una base similar a una elipse aplanada en el centro,una longitud mínima de 49 mm (sin incluir los terminales),una anchura mínima de 33,5 mm,un espesor mínimo de 9,9 mm,una capacidad nominal mínima de 1,75 Ah yun voltaje nominal de 3,7 V,para la fabricación de baterías recargables [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex85076000 | 57 | Acumulador de iones de litio, de forma cúbica, con: algunas esquinas redondeadas,una longitud mínima de 76 mm (sin incluir los terminales),una anchura mínima de 54,5 mm,un espesor mínimo de 5,2 mm,una capacidad nominal mínima de 3100 mAh, yun voltaje nominal de 3,7 V,para la fabricación de baterías recargables [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex85079080 | 70 | Chapa cortada de una lámina de cobre niquelada, de: una anchura de 70 mm (± 5 mm),un grosor de 0,4 mm (± 0,2 mm),una longitud igual o inferior a 55 mm,destinada a la fabricación de baterías de vehículos eléctricos de litio-ion [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex85182995 | 30 | Altavoces: con una impedancia igual o superior a 4 Ohmios, pero no superior a 16 Ohmios,con una potencia nominal igual o superior a 2 W, pero no superior a 20 W,provistos o no de soporte de plástico, yprovistos o no de cable eléctrico dotado de conectores,del tipo utilizado en la fabricación de televisores y monitores de vídeo | 0 % | 31.12.2017 |
ex85229080 | 96 | Unidad de disco duro para su incorporación a productos de la partida 8521 [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex85285940 | 20 | Videomonitores en colores con un dispositivo de pantalla de cristal líquido (LCD) de tensión en corriente continua igual o superior a 7 V pero no superior a 30 V, con una diagonal de pantalla igual o inferior a 33,2 cm, bien sin carcasa, con cubierta posterior y armazón de soporte,o bien con una carcasa específicamente diseñada para el montaje,integrables en los productos de los capítulos 84 a 90 y 94 | 0 % | 31.12.2013 |
ex85299065 | 75 | Módulos que comprenden, al menos, chips semiconductores para: la generación de señales de dirección para el manejo de píxeles, oel control de píxeles de direccionamiento | 0 % | 31.12.2017 |
ex85299092 | 47 | Sensores de imagen (sensor CCD de transferencia interlínea y barrido progresivo o sensor CMOS) para cámaras de vídeo digitales, en forma de circuito integrado monolítico, analógico o digital, dotado de píxeles con una superficie máxima de 12 μm × 12 μm, en versión monocroma con un conjunto de microlentes, cada una de ellas montada sobre un píxel individual, o en versión polícroma con un filtro de color y también un conjunto de microlentes, cada una de ellas montada sobre un píxel individual | 0 % | 31.12.2014 |
ex85299092 | 50 | Pantalla de cristal líquido en color (LCD) para monitores LCD de la partida 8528: con una diagonal de pantalla comprendida entre 14,48 cm y 31,24 cm, ambos inclusive,con retroiluminación, microcontrolador,con un sistema de control CAN ("Controller area network", red de zona del controlador) dotado de interfaz LVDS (señal diferencial de bajo voltaje) y de conector CAN/red eléctrica, o con controlador APIX ("Automotive Pixel Link") dotado de interfaz APIX.en una carcasa equipada o sin equipar de un disipador térmico en su parte posterior,sin módulo de tratamiento de la señal,destinada a utilizarse en la fabricación de vehículos del capítulo 87 [1] | 0 % | 31.12.2015 |
ex85366990 | 81 | Conector de paso para utilización en la fabricación de aparatos LCD de recepción de señales televisivas [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex85366990 | 87 | Ranura para tarjeta de memoria de formato Secure Digital (SD), de tipo empuje-empuje, o empuje-tire, para su utilización en la fabricación de las mercancías correspondientes a las partidas 8521 y 8528 [1] | 0 % | 31.12.2016 |
ex85366990 | 88 | Conectores hembra de tarjetas Secure Digital (SD), CompactFlash, Smart Card y tarjetas PC de 64 clavijas, del tipo utilizado para soldadura en placas de circuitos impresos, conexión de aparatos y circuitos eléctricos y conmutación o protección de circuitos eléctricos de una tensión máxima de 1000 V | 0 % | 31.12.2017 |
ex85371091 | 30 | Módulo de control del salpicadero de vehículos para tratamiento y evaluación de datos, que funcione a través del protocolo bus CAN y comprenda como mínimo: relés de microprocesadores,un motor de velocidad gradual,memoria exclusivamente de lectura, programable y que se pueda borrar eléctricamente (EEPROM), yotros componentes pasivos (como conectores, diodos, estabilizador de tensión, resistencias, condensadores, transistores),de una tensión de 13,5 V | 0 % | 31.12.2017 |
ex85439000 | 40 | Parte de un dispositivo de electrolisis compuesto por un panel de níquel, dotado de una rejilla de níquel, fijada con varillas de níquel, y un panel de titanio dotado de una rejilla de titanio fijada con varillas de titanio, ensamblados dorso con dorso. | 0 % | 31.12.2017 |
ex85442000 ex85444290 ex85444993 ex85444995 | 10 20 20 10 | Cable flexible aislado con PET/PVC, con: una tensión inferior o igual a 60 V,una intensidad inferior o igual a 1 A,una resistencia térmica inferior o igual a 105 °C,hilos de un espesor inferior o igual a 0,1 mm (± 0,01 mm) y de una anchura inferior o igual a 0,8 mm (± 0,03 mm),una distancia entre conductores inferior o igual a 0,5 mm, yuna separación (distancia entre ejes de los conductores) inferior o igual a 1,25 mm | 0 % | 31.12.2013 |
ex85444290 | 10 | Cable de transmisión de datos con una velocidad de transmisión igual o superior a 600 Mbit/s y: una tensión de 1,25 V (± 0,25 V),conectores a un extremo o ambos, uno de los cuales, como mínimo, con patillas dispuestas a una distancia de 1 mm,blindaje (apantallamiento) exterior,utilizado exclusivamente para la comunicación entre una pantalla LCD, PDP u OLED y circuitos electrónicos de tratamiento de vídeo | 0 % | 31.12.2013 |
ex85489090 | 50 | Filtros con núcleo ferromagnético, utilizados para eliminar el ruido de alta frecuencia en los circuitos electrónicos, destinados a la fabricación de aparatos de televisión y monitores de la partida 8528 [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex87042391 | 20 | Chasis de motor con una capacidad de autoignición de 8000 cm3, como mínimo, instalado en una cabina sobre 3, 4 o 5 ruedas, con una distancia entre ejes de, al menos, 480 cm, que no contenga engranajes, para instalar en los vehículos de motor para fines especiales, de un anchura de 300 cm, como mínimo [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex90012000 | 10 | Producto consistente en una película polarizante, incluso en rollos, reforzada en una de sus caras o en ambas con un material transparente, con o sin película adhesiva, cubierta por una cara o por ambas caras con una película de protección amovible | 0 % | 31.12.2017 |
ex90019000 | 75 | Filtro frontal compuesto de paneles de vidrio con una impresión especial y recubiertos de una película, para utilizar en la fabricación de módulos de pantalla de plasma [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex90021100 | 20 | Objetivos de unas dimensiones máximas de 80 mm × 55 mm × 50 mm,con una resolución de 160 líneas/mm o más yun factor de zoom de 18,del tipo utilizado para la producción de visualizadores o de cámaras para la transmisión de imágenes en directo | 0 % | 31.12.2017 |
ex90021100 | 30 | Objetivos de unas dimensiones máximas de 180 mm × 100 mm × 100 mm y una longitud focal máxima de más de 200 mm,con una resolución de 130 líneas/mm o más yun factor de zoom de 18del tipo utilizado para la producción de visualizadores o de cámaras para la transmisión de imágenes en directo | 0 % | 31.12.2017 |
ex90021100 | 40 | Objetivos de unas dimensiones máximas de 125 mm × 65 mm × 65 mm,con una resolución de 125 líneas/mm o más yun factor de zoom de 16,del tipo utilizado para la producción de visualizadores o de cámaras para la transmisión de imágenes en directo | 0 % | 31.12.2017 |
ex90021100 | 70 | Objetivos de unas dimensiones máximas de 180 mm × 100 mm × 100 mm y una longitud focal máxima de más de 200 mmcon un área de 7 estereorradianes mm2 o más yun factor de zoom de 16,del tipo utilizado para la producción de visualizadores o de cámaras para la transmisión de imágenes en directo | 0 % | 31.12.2017 |
ex90328900 | 40 | Controlador digital de válvulas para controlar líquidos y gases | 0 % | 31.12.2017 |
ex94054039 | 30 | Dispositivo de iluminación eléctrico, formado por: circuitos impresos ydiodos emisores de luz (LED)destinado a la fabricación de unidades de iluminación posterior para pantallas planas de TV [1] | 0 % | 30.6.2013 |
[1] La suspensión de derechos está sujeta a lo dispuesto en los artículos 291 a 300 del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión (DO L 253 de 11.10.1993, p. 1).
[2] Se aplica el derecho específico adicional.
[3] Se establecerá una vigilancia de las importaciones de mercancías acogidas a las presentes suspensiones arancelarias de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 308 quinquies del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión.
--------------------------------------------------
ANEXO II
Código NC | TARIC |
ex20086019 | 30 |
ex20086039 | 30 |
ex20089391 | 20 |
ex20094930 | 91 |
ex27101225 | 10 |
ex28053090 | 30 |
ex28230000 | 10 |
ex28351000 | 10 |
ex28391900 | 10 |
ex28418000 | 10 |
ex28419085 | 10 |
ex28500020 | 30 |
ex29041000 | 40 |
ex29141990 | 20 |
ex29141990 | 30 |
ex29141990 | 40 |
ex29143900 | 30 |
ex29143900 | 40 |
ex29145000 | 60 |
ex29145000 | 70 |
ex29163990 | 55 |
ex29173995 | 40 |
ex29182300 | 10 |
ex29201900 | 10 |
ex29213099 | 20 |
ex29213099 | 30 |
ex29215990 | 30 |
ex29224985 | 60 |
ex29242998 | 35 |
ex29242998 | 86 |
ex29280090 | 75 |
ex29280090 | 80 |
ex29280090 | 85 |
ex29302000 | 10 |
ex29309099 | 66 |
ex29309099 | 67 |
ex29309099 | 68 |
ex29309099 | 69 |
ex29309099 | 71 |
ex29309099 | 82 |
ex29309099 | 83 |
ex29329900 | 60 |
ex29331990 | 40 |
ex29332990 | 40 |
ex29333999 | 55 |
ex29336980 | 35 |
ex29336980 | 55 |
ex29337900 | 30 |
ex29339980 | 50 |
ex29339980 | 73 |
ex29339980 | 89 |
ex29342080 | 40 |
ex29349990 | 15 |
ex29349990 | 23 |
ex29349990 | 74 |
ex29349990 | 78 |
ex29349990 | 83 |
ex29349990 | 84 |
ex32041500 | 10 |
ex32041700 | 30 |
ex32041700 | 75 |
ex32089019 | 75 |
ex32089091 | 10 |
ex34021300 | 20 |
ex38089190 | 10 |
ex38089190 | 50 |
ex38089290 | 10 |
ex38089315 | 10 |
ex38089327 | 20 |
ex38151990 | 41 |
ex38159090 | 16 |
ex38159090 | 85 |
ex38159090 | 89 |
ex38249097 | 33 |
ex38249097 | 36 |
ex38249097 | 37 |
ex38249097 | 38 |
ex38249097 | 44 |
ex38249097 | 47 |
ex38249097 | 70 |
ex38249097 | 78 |
ex39011010 | 10 |
ex39012090 | 30 |
ex39039090 | 35 |
ex39039090 | 86 |
ex39061000 | 10 |
ex39079990 | 60 |
ex39094000 | 20 |
ex39100000 | 50 |
ex39119019 | 30 |
ex39191080 | 45 |
ex39191080 | 55 |
ex39199000 | 25 |
ex39199000 | 26 |
ex39199000 | 28 |
ex39199000 | 45 |
ex39199000 | 47 |
ex39199000 | 53 |
ex39199000 | 55 |
ex39202029 | 94 |
ex39205100 | 10 |
ex39205100 | 40 |
ex39206219 | 41 |
ex39206219 | 43 |
ex39206219 | 80 |
ex39206219 | 82 |
ex39207990 | 10 |
ex39209200 | 30 |
ex54071000 | 10 |
ex56031110 | 20 |
ex56031190 | 20 |
ex56031290 | 50 |
ex56031290 | 70 |
ex56031390 | 70 |
ex56039290 | 40 |
ex56039290 | 70 |
ex56039290 | 80 |
ex56039390 | 10 |
ex56039390 | 50 |
ex56039490 | 40 |
ex70051025 | 10 |
ex70051030 | 10 |
ex70060090 | 60 |
ex70071920 | 20 |
ex73269098 | 40 |
ex74102200 | 10 |
ex76012099 | 10 |
ex76042910 | 10 |
ex76061292 | 20 |
ex76061299 | 20 |
ex76071190 | 20 |
ex76071190 | 30 |
ex76072090 | 10 |
ex81089030 | 20 |
ex81089050 | 30 |
ex81089050 | 40 |
ex81089050 | 50 |
ex81130090 | 10 |
ex84073100 | 10 |
ex84073300 | 10 |
ex84079080 | 10 |
ex84079090 | 10 |
ex84122180 | 50 |
ex84198998 | 30 |
ex84198998 | 40 |
ex84622180 | 10 |
ex84775980 | 10 |
ex85013300 | 30 |
ex85014080 | 50 |
ex85015350 | 10 |
ex85043180 | 20 |
ex85044082 | 40 |
ex85051100 | 33 |
ex85079080 | 70 |
ex85229080 | 96 |
ex85285940 | 20 |
ex85299049 | 10 |
ex85299065 | 75 |
ex85299065 | 80 |
ex85299092 | 46 |
ex85299092 | 47 |
ex85299092 | 50 |
ex85299092 | 60 |
ex85366990 | 81 |
ex85366990 | 87 |
ex85409100 | 95 |
ex85439000 | 40 |
ex85444290 | 10 |
ex85444993 | 20 |
ex87042391 | 20 |
ex90012000 | 10 |
ex90012000 | 40 |
ex90019000 | 75 |
ex90321089 | 20 |
ex90328900 | 40 |
ex94054039 | 30 |