DOUE-L-2013-81277
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20130627
626/2013

Reglamento (UE) nº 626/2013 del Consejo, de 27 de junio de 2013, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1344/2011, por el que se suspenden los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre algunos productos industriales, agrícolas y de la pesca.
Diario Oficial de la Unión Europea
20130629
179
L
22
42
/doue/2013/179/L00022-00042.pdf
L
20130629
S
20140101
N
S
L
Contingentes arancelarios
Derechos arancelarios
Importaciones
Productos agrícolas
Productos alimenticios
Productos industriales
Aplicable desde el 1 de julio de 2013.
Esta norma se entiende implícitamente derogada por Reglamento 1387/2013, de 17 de diciembre (DOUE-L-2013-82986)
MODIFICA
el anexo del Reglamento 1344/2011, de 19 de diciembre
Agricultura
Alimentación
Comercio
Industria
Pesca
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 31,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Considerando lo siguiente:
(1) En interés de la Unión, procede suspender totalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre 80 nuevos productos que no figuran actualmente en el anexo del Reglamento (UE) no 1344/2011 del Consejo [1]. Así pues, resulta oportuno incluirlos en dicho anexo.
(2) Dado que ya no redunda en interés de la Unión mantener la suspensión de los derechos autónomos del arancel aduanero común en relación con 15 productos que actualmente figuran en el anexo del Reglamento (UE) no 1344/2011, resulta oportuno suprimirlos del anexo.
(3) Es preciso modificar las correspondientes designaciones de mercancía de las 22 suspensiones en el anexo del Reglamento (UE) no 1344/2011, a fin de tener en cuenta la evolución técnica que han experimentado los productos y las tendencias económicas del mercado, así como ciertas adaptaciones lingüísticas. Por otra parte, deben modificarse los códigos TARIC de ocho productos. Además, en tanto que la múltiple clasificación de tres productos se considera necesaria, la clasificación doble de otros doce ya no se estima oportuna.
(4) Resulta adecuado que las suspensiones en relación con las cuales es preciso introducir modificaciones técnicas se supriman de la lista de suspensiones del anexo del Reglamento (UE) no 1344/2011 y vuelvan a insertarse en la lista con nuevas designaciones de las mercancías o con nuevos códigos NC o TARIC.
(5) En relación con tres productos, resulta en interés de la Unión modificar la fecha de revisión obligatoria de acuerdo con el artículo 2, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) no 1344/2011. Así pues, conviene suprimir de la lista de suspensiones del anexo del Reglamento (UE) no 1344/2011 las suspensiones ya revisadas y volverlas a insertar en esa misma lista acompañadas de los nuevos plazos para proceder a la revisión obligatoria.
(6) En aras de la claridad, conviene marcar con un asterisco las entradas modificadas que se incluyan en las listas de suspensiones insertadas y suprimidas establecidas en los anexos I y II del presente Reglamento.
(7) Habida cuenta de su carácter temporal, las suspensiones enumeradas en el anexo I deben ser revisadas sistemáticamente, a más tardar, al cabo de cinco años de su aplicación o renovación. Por otro lado, resulta oportuno garantizar que pueda procederse en todo momento a la supresión de determinadas suspensiones, a raíz de una propuesta de la Comisión basada en una revisión llevada a cabo a iniciativa de esta o previa solicitud de uno o varios Estados miembros, en caso de que su mantenimiento ya no redunde en interés de la Unión, o debido a los avances técnicos en relación con el producto, a la evolución de las circunstancias o a las tendencias económicas del mercado.
(8) Dado que las suspensiones establecidas en virtud del presente Reglamento deben surtir efecto desde el 1 de julio de 2013, este debe aplicarse a partir de esa misma fecha y debe entrar en vigor inmediatamente tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(9) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) no 1344/2011 en consecuencia.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El anexo del Reglamento (UE) no 1344/2011 se modifica como sigue:
1) Se insertan las líneas correspondientes a los productos enumerados en el anexo I del presente Reglamento.
2) Se suprimen las líneas correspondientes a los productos cuyos códigos NC y TARIC se enumeran en el anexo II del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de julio de 2013.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 27 de junio de 2013.
Por el Consejo
El Presidente
E. Gilmore
_______________________
[1] DO L 349 de 31.12.2011, p. 1.
ANEXO I
Productos a los que se refiere el artículo 1, punto 1
Código NC | TARIC | Designación de la mercancía | Derechos autónomos | Fecha de revisión obligatoria prevista |
[3]ex20079950 | 81 | Concentrado de puré de acerola: de frutos del género Malpighia spp.,con un contenido de azúcar igual o superior al 13 %, pero no superior al 30 % en peso,destinado a la elaboración de productos de la industria alimentaria y de bebidas [1] | 9 % [2] | 31.12.2017 |
[3]ex20079950 | 91 |
ex20079950 | 82 | Concentrado acidificado de puré de plátano, obtenido mediante la cocción: de frutos del género Musa cavendish,con un contenido de azúcar igual o superior al 13 %, pero no superior al 30 % en peso,destinado a la elaboración de productos de la industria alimentaria y de bebidas [1] | 11,5 % [2] | 31.12.2017 |
ex20079950 | 92 |
[3]ex20079950 | 83 | Concentrado de puré de mango, obtenido mediante la cocción: de frutos del género Mangifera spp.,con un contenido de azúcar igual o inferior al 30 % en peso,destinado a la elaboración de productos de la industria alimentaria y de bebidas [1] | 6 % [2] | 31.12.2017 |
[3]ex20079950 | 93 |
[3]ex20079993 | 10 |
[3]ex20079950 | 84 | Concentrado de puré de papaya, obtenido mediante la cocción: de frutos del género Carica spp.,con un contenido de azúcar igual o superior al 13 %, pero no superior al 30 % en peso,destinado a la elaboración de productos de la industria alimentaria y de bebidas [1] | 7,8 % [2] | 31.12.2017 |
[3]ex20079950 | 94 |
ex20079950 | 85 | Concentrado de puré de guayaba, obtenido mediante la cocción: de frutos del género Psidium spp.,con un contenido de azúcar igual o superior al 13 %, pero no superior al 30 % en peso,destinado a la elaboración de productos de la industria alimentaria y de bebidas [1] | 6 % [2] | 31.12.2017 |
ex20079950 | 95 |
[3]ex28053090 | 40 | Metales de las tierras raras, escandio e itrio de una pureza en peso del 95 % o más | 0 % | 31.12.2015 |
[3]ex28053090 | 50 |
[3]ex28053090 | 60 |
[3]ex28053090 | 70 |
[3]ex28053090 | 75 |
[3]ex28053090 | 79 |
ex28111980 | 30 | Ácido fosforoso (CAS RN 10294–56–1)/ácido fosfórico (CAS RN 13598–36–2) utilizado como ingrediente en la producción de aditivos utilizados en la industria del policloruro de vinilo [1] | 0 % | 31.12.2017 |
[3]ex28181091 | 10 | Corindón sinterizado, de estructura microcristalina, con un contenido en peso: igual o superior al 94 % pero no superior al 98,5 % de α–Al2O3,2 % (± 1,5 %) de espinela de magnesio,1 % (± 0,6 %) de óxido de itrio y2 % (± 1,2 % de óxido de lantano y de óxido de neodimioteniendo como máximo el 50 % del peso total un tamaño de partícula superior a 10 mm | 0 % | 31.12.2015 |
ex29033990 | 25 | 2,3,3,3–Tetrafluoroprop–1–eno (CAS RN 754–12–1) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29038990 | 50 | Clorociclopentano (CAS RN 930–28–9) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29053995 | 40 | Decano–1,10–diol (CAS RN 112–47–0) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29062900 | 30 | 2–Feniletanol (CAS RN 60–12–8) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29072300 | 10 | 4,4’–Isopropilidendifenol (CAS RN 80–05–7) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29072900 | 55 | Bifenilo–2,2’–diol (CAS RN 1806–29–7) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29122900 | 50 | 4–Isobutilbenzaldehído (CAS RN 40150–98–9) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29145000 | 45 | 3,4– Dihidroxibenzofenona (CAS RN 10425–11–3) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29147000 | 20 | 2,4’–Difluorobenzofenona (CAS RN 342–25–6) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29153900 | 20 | Acetato de isopentilo (CAS RN 123–92–2) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29156019 | 10 | Butirato de etilo (CAS RN 105–54–4) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29159070 | 30 | Cloruro de 3,3–dimetilbutirilo (CAS RN 7065–46–5) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29161200 | 70 | Acrilato de 2– (2–viniloxietoxi)etilo (CAS RN 86273–46–3) | 0 % | 31.12.2017 |
[3]ex29171390 | 10 | Sebacato de dimetilo (CAS RN 106–79–6) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29182900 | 35 | 3,4,5–Trihidroxibenzoato de propilo (CAS RN 121–79–9) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29183000 | 50 | Acetoacetato de etilo (CAS RN 141–97–9) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29189990 | 15 | 2,3–Epoxi–3–fenilbutirato de etilo (CAS RN 77–83–8) | 0 % | 31.12.2017 |
[3]ex29189990 | 40 | Ácido trans–4–hidroxi–3–metoxicinámico (CAS RN 537–98–4) | 0 % | 31.12.2013 |
ex29209010 | 60 | Carbonato de 2,4–di–tert–butil–5–nitrofenilo y metilo (CAS RN 873055–55–1) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29213099 | 40 | Ciclopropilamina (CAS RN 765–30–0) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29221985 | 20 | Clorhidrato de 2– (2–metoxifenoxi)etilamina (CAS RN 64464–07–9) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29221985 | 25 | Bis (trietanolamina)diisopropóxido de titanio (CAS RN 36673–16–2) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29291000 | 20 | Isocianato de butilo (CAS RN 111–36–4) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29319090 | 35 | Ácido (Z)–prop–1–en–1–ilfosfónico (CAS RN 25383–06–6) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29329900 | 25 | Ácido 1– (2,2–difluorobenzo[d][1,3]dioxol–5–il)ciclopropanocarboxílico (CAS RN 862574–88–7) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29331990 | 85 | 5–Amino–4– (2–metilfenil)–3–oxo–2,3–dihidro–1H–1–pirazolcarbotioato de alilo (CAS RN 473799–16–5) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29332990 | 80 | Imazalilo (ISO) (CAS RN 35554–44–0) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29333999 | 57 | Benzoato de tert–butil 3– (6–amino–3–metilpiridin–2–il) (CAS RN 1083057–14–0) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29334910 | 30 | 4–Oxo–1,4–dihidroquinolin–3–carboxilato de etilo (CAS RN 52980–28–6) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29339980 | 43 | 2,3–Dihidro–1H–pirrolo[3,2,1–ij]quinolina (CAS RN 5840–01–7) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29339980 | 47 | Paclobutrazol (ISO) (CAS RN 76738–62–0) | 0 % | 31.12.2017 |
ex29349990 | 37 | 4–Propan–2–ilmorfolina (CAS RN 1004–14–4) | 0 % | 31.12.2017 |
[3]ex32041100 | 20 | Colorante C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249–52–9), con una pureza igual o superior al 97 %, determinada mediante cromatografía de líquidos de alta presión | 0 % | 31.12.2015 |
ex32041100 | 80 | Preparado de colorante, no ionógeno, que contiene: N–[5– (acetilamino)–4–[ (2–cloro–4,6–dinitrofenil)azo]–2–metoxifenil]– 2–oxo–2– (fenilmetoxi)etil–β–alanina (CAS RN 159010–67–0)N–[4–[ (2–ciano–4–nitrofenil)azo]fenil]–N–metil–2– (1,3–dihidro–1,3–dioxo–2H–isoindol–2–il)etil–β–alanina (CAS RN RN 170222–39–6) yN–[2–cloro–4–[ (4–nitrofenil)azo]fenil]–2–[2– (1,3–dihidro–1,3–dioxo–2H–isoindol–2–il)etoxi]–2–oxoetil–β–alanina (CAS RN 371921–34–5) | 0 % | 31.12.2017 |
ex32041200 | 20 | Preparado de colorante, aniónico, con un contenido en peso igual o superior al 75 % de 7– ( (4–cloro–6– (dodecilamino) –1,3,5–triazin–2–il)amino)–4–hidroxi–3– ( (4– ( (4–sulfofenil)azo)fenil)azo)–2–naftalenosulfonato de disodio (CAS RN 145703–76–0) | 0 % | 31.12.2017 |
ex32041200 | 30 | Preparado de colorante ácido, aniónico, que contiene: amino–4– (4–terc–butilanilino)antraquinona–2–sulfonato de litio (CAS RN 125328–86–1),C.I. Acid Green 25 (CAS RN 4403–90–1) yC.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474–24–2) | 0 % | 31.12.2017 |
ex32041300 | 30 | Colorante C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390–60–5) | 0 % | 31.12.2017 |
ex32041300 | 40 | Colorante C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603–47–4)/ (CAS RN 8004–87–3) | 0 % | 31.12.2017 |
[3]ex32041700 | 25 | Colorante C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468–75–7) | 0 % | 31.12.2016 |
[3]ex32041700 | 60 | Colorante C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160–02–1) | 0 % | 31.12.2016 |
[3]ex32041700 | 70 | Colorante C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102–83–0) | 0 % | 31.12.2016 |
ex32041700 | 75 | Colorante C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468–63–1) | 0 % | 31.12.2017 |
[3]ex32041900 | 73 | Colorante C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116–75–6), con una pureza igual o superior al 97 % determinada mediante cromatografía de líquidos de alta presión | 0 % | 31.12.2015 |
ex32074085 | 40 | Copos o escamillas de vidrio (CAS RN 65997–17–3): de un espesor igual o superior a 0,3 μm, pero no superior a 10 μm, yrecubierto de dióxido de titanio (CAS RN 13463–67–7) u óxido de hierro (CAS RN 18282–10–5) | 0 % | 31.12.2017 |
ex32151900 | 20 | Tinta: compuesta de un polímero de poliéster y una dispersión de plata (CAS RN 7440–22–4) y cloruro de plata (CAS RN 7783–90–6) en metilpropilcetona (CAS RN 107–87–9),con un contenido total de sólidos en peso igual o superior al 55 %, pero no superior al 57 %, ycon una densidad igual o superior a 1,40g/cm3, pero no superior a 1,60 g/cm3,usada para imprimir electrodos [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex37079020 | 50 | Tinta seca en polvo o virador (tóner) compuesto de: un copolímero de acrilato de estireno y butadieno,negro de carbón o un pigmento orgánico,con o sin poliolefina o sílice amorfa,para su empleo como revelador en la fabricación de botellas o cartuchos cargados de tinta/tóner para transmisores de facsímiles, impresoras de ordenador y fotocopiadoras [1] | 0 % | 31.12.2017 |
[3]ex38029000 | 11 | Tierra de diatomeas calcinada con fundente de sosa, lavada con ácido, destinada a ser utilizada como coadyuvante de filtración en la fabricación de productos farmacéuticos y/o bioquímicos [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex38123080 | 75 | N,N’–Bis (1,2,2,6,6–pentametil–4–piperidinil)–1,6–hexanediamina, polímero con 2,4–dicloro–6– (4–morfolinil)–1,3,5–triazina (CAS RN 193098–40–7) | 0 % | 31.12.2017 |
ex38123080 | 80 | Estabilizador UV, compuesto de: una amina bloqueada: N,N’–bis (1,2,2,6,6–pentametil–4–piperidinil)–1,6–hexanodiamina, polímero con 2,4– dicloro–6– (4–morfolinil)–1,3,5–triazina (CAS RN 193098–40–7) y,bien un absorbedor de luz UV de o–hidroxifenil–triazina,bien un compuesto fenólico modificado químicamente | 0 % | 31.12.2017 |
[3]ex38123080 | 85 | Mezcla con un contenido en peso: superior o igual al 70 % pero inferior o igual al 80 % de bis (1,2,2,6,6–pentametil–4–piperidil)sebacato (CAS RN 41556–26–7) ysuperior o igual al 20 % pero inferior o igual al 30 % de sebacato de metilo y 1,2,2,6,6–pentametil–4–piperidilo (CAS RN 82919–37–7) | 0 % | 31.12.2016 |
[3]ex38249097 | 08 | Mezcla de isómeros de divinilbenceno y de isómeros de etilvinilbenceno, con un contenido en peso de divinilbenceno igual o superior al 56 % pero no superior al 85 % (CAS RN 1321–74–0) | 0 % | 31.12.2014 |
[3]ex38249097 | 18 | Bis[ (9–oxo–9H–tioxanten–1–iloxi)acetato] de poli (tetrametilenglicol) con una cadena de polímeros de longitud media inferior a 5 unidades monoméricas (CAS RN 515136–48–8) | 0 % | 31.12.2013 |
ex38249097 | 47 | Óxido de platino (CAS RN 12035–82–4) fijado sobre un soporte poroso de óxido de aluminio (CAS RN 1344–28–1), con un contenido en peso de: platino igual o superior al 0,1 %, pero no superior al 1 % ydicloruro de etilaluminio igual o superior al 0,5 %, pero no superior al 5 % (CAS RN 563–43–9) | 0 % | 31.12.2017 |
ex38249097 | 49 | Preparado que contiene: C,C’–azodi (formamida) (CAS RN 123–77–3),óxido de magnesio (CAS RN 1309–48–4), ybis (p–tolueno sulfinato) de zinc (CAS RN 24345–02–6)en el cual la formación de gas de C,C’–azodi (formamida) se produce a 135 °C | 0 % | 31.12.2017 |
ex38249097 | 51 | Complejos de titanato de dietilenglicol–propilenglicol–trietanolamina (CAS RN 68784–48–5) disueltos en dietilenglicol (CAS RN 111–46–6) | 0 % | 31.12.2017 |
[3]ex38249097 | 87 | Pasta con un contenido en peso de: cobre igual o superior al 75 %, pero no superior al 85 %,óxidos inorgánicos,etilcelulosa yun disolvente | 0 % | 31.12.2017 |
[3]ex38249097 | 93 | Solución con un contenido, en peso, de 2,4,6–trimetilbenzaldehído (CAS RN 487–68–3) superior o igual al 80 % en acetona | 0 % | 31.12.2013 |
[3]ex38249097 | 94 | Partículas de dióxido de silicio sobre los que hay enlazados covalentemente compuestos orgánicos, destinadas a utilizarse en la fabricación de columnas de cromatografía de líquidos de alta resolución (CLAR, HPLC) y de cartuchos de preparación de muestras [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex39053000 | 10 | Preparado viscoso, compuesto esencialmente de alcohol polivinílico (CAS RN 9002–89–5), un disolvente orgánico y agua usado como revestimiento de protección de obleas en la fabricación de semiconductores [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex39059100 | 20 | Copolímero hidrosoluble de etileno y alcohol vinílico, con un contenido inferior o igual al 13 % en peso de etileno (CAS RN 026221–27–2) | 0 % | 31.12.2017 |
ex39069090 | 27 | Copolímero de metacrilato de estearilo, de acrilato de isooctilo y de ácido acrílico, disuelto en palmitato de isopropilo | 0 % | 31.12.2017 |
ex39072020 | 20 | Politetrametileno éter glicol con un peso molecular medio en peso (Mw) igual o superior a 2700, pero no superior a 3100 (CAS RN 25190–06–1) | 0 % | 31.12.2017 |
[3]ex39072020 | 30 | Mezcla, con un contenido superior o igual al 70 % pero inferior al 80 % en peso de un polímero de glicerol y de 1,2–epoxipropano superior o igual al 20 % pero inferior al 30 % de un copolímero de maleato de dibutilo y de N–vinil–2–pirrolidona | 0 % | 31.12.2013 |
[3]ex39072020 | 40 | Copolímero de tetrahidrofurano y tetrahidro–3–metilfurano con un peso molecular medio en número (Mn) de 3500 (± 100) | 0 % | 31.12.2013 |
[3]ex39074000 | 10 | Pellets de policarbonato: con un contenido de producto ignífugo no halógeno igual o superior al 7 % pero no superior al15 % en peso, yuna densidad relativa de 1,20 (± 0,01) | 0 % | 31.12.2016 |
[3]ex39079990 | 30 | Poli (hidroxialcanoato), consistente fundamentalmente en poli (3–hidroxibutirato) | 0 % | 31.12.2015 |
[3]ex39139000 | 20 |
[3]ex39095090 | 10 | Fotopolímero líquido hidrosoluble endurecible con UV consistente en una mezcla con un contenido en peso igual o superior al 60 % de oligómeros de poliuretano acrilados bifuncionales, ydel 30 % (± 8 %) de (meta)acrilatos mono y trifuncionales, ydel 10 % (± 3 %) de meta (acrilatos) monofuncionales con función hidroxilo | 0 % | 31.12.2014 |
ex39191080 | 47 | Lámina de poliéster, poliuretano o policarbonato: con adhesivo de polímero de silicona sensible a la presiónde un espesor total inferior o igual a 0,7 mm,de una anchura total igual o superior a 1 cm, pero inferior o igual a 1 m,incluso en rollosdel tipo utilizado para la protección de las superficies de productos de las partidas 8521 y 8528 | 0 % | 31.12.2017 |
ex39199000 | 32 |
ex39191080 | 53 | Lámina de polietileno, con las siguientes características: adhesivo no fabricado con caucho, sensible a la presión, que se adhiere únicamente a superficies limpias y lisas,espesor total superior o igual a 0,025 mm, pero no superior a 0,7 mm, yanchura total superior o igual a 6 cm, pero no superior a 1 m,incluso en rollos,del tipo utilizado para la protección de la superficie de productos de las partidas 8521 y 8528 | 0 % | 31.12.2017 |
ex39199000 | 34 |
ex39201028 | 93 |
ex39201089 | 50 |
ex39199000 | 36 | Hoja laminada impresa con una capa central de poli (cloruro de vinilo), recubierto por ambos lados con una capa de poli (fluoruro de vinilo), incluso con una capa adhesiva sensible a la presión o al calor,incluso con una película de protección que puede retirarse,con una toxidad (determinada por el método de ensayo ABD 0031) no superior a 70 ppm el fluoruro de hidrógeno, no superior a 120 ppm el cloruro de hidrógeno, no superior a 10 ppm el cianuro de hidrógeno, no superior a 10 ppm los óxidos de nitrógeno, no superior a 300 ppm el monóxido de carbono y no superior a 10 ppm el sulfuro de dihidrógeno y el dióxido de azufre tomados en conjunto,con una inflamabilidad en 60 segundos no superior a 130 mm (según lo determinado por el método de ensayo FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83),de un peso (sin la película que puede retirarse) de 240 g/m2 (± 30 g/m2) sin la capa adhesiva, de 340 g/m2 (± 40 g/m2) con la capa adhesiva sensible al calor o de 330 g/m2 (± 40 gm2) con la capa sensible a la presión. | 0 % | 31.12.2017 |
ex39204910 | 95 |
ex39199000 | 38 | Película autoadhesiva compuesta por: una capa superior predominantemente de poliuretano mezclado con emulsiones de polímero acrílico y dióxido de titanio,incluso con una segunda capa de una mezcla de copolímero de etileno y acetato de vinilo y que pueda establecer enlaces cruzados emulsiones de polímero de acetato de vinilo,un porcentaje no superior al 6 % en peso de otros aditivos,un adhesivo sensible a la presión,ycubierta por un lado con un papel soporte,incluso con una película protectora autoadhesiva separada sobre material laminado,de un espesor inferior o igual a 400 μm | 0 % | 31.12.2017 |
ex39199000 | 40 | Película de un espesor total de 40 μm o superior, compuesta por una o varias capas de película de poliéster transparente: que contenga al menos una capa reflectante infrarroja con una reflectancia normal total según la norma EN 12898 igual o superior al 80 %,que tenga por un lado una capa con una emisividad normal según la norma EN 12898 inferior o igual a 0,2,recubierta por el otro lado con un adhesivo sensible a la presión y un papel soporte | 0 % | 31.12.2017 |
ex39199000 | 42 | Película autoadhesiva compuesta por: una primera capa que contiene una mezcla de poliuretano termoplástico y agente separador,una segunda capa que contiene un copolímero de anhídrido maleico,una tercera capa que contiene una mezcla de polietileno de baja densidad, dióxido de titanio y aditivos,una cuarta capa que contiene una mezcla de polietileno de baja densidad, dióxido de titanio, aditivos y pigmento colorante,un adhesivo sensible a la presión,ycubierta por un lado con un papel soporte,incluso con una película protectora autoadhesiva separada sobre material laminado,de un espesor total inferior o igual a 400 μm | 0 % | 31.12.2017 |
ex39199000 | 44 | Hoja laminada impresa con una capa central de tejido de fibra de vidrio, recubierta por ambos lados con una capa de policloruro de vinilo,recubierta por un lado con una capa de poli (fluoruro de vinilo),incluso con una capa adhesiva sensible a la presión y una película de protección que puede retirarse por el otro lado,con una toxicidad (determinada por el método de ensayo ABD 0031) no superior a 50 ppm el fluoruro de hidrógeno, no superior a 85 ppm el cloruro de hidrógeno, no superior a 10 ppm el cianuro de hidrógeno, no superior a 10 ppm los óxidos de nitrógeno, no superior a 300 ppm el monóxido de carbono y no superior a 10 ppm el sulfuro de dihidrógeno y el dióxido de azufre tomados en conjunto,con una inflamabilidad en 60 segundos no superior a 110 mm (según lo determinado por el método de ensayo FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83), yde un peso (sin la película que puede retirarse) de 490 g/m2 (± 45 g/m2) sin la capa adhesiva, o de 580 g/m2 (± 50 g/m2) con la capa sensible a la presión | 0 % | 31.12.2017 |
ex39219060 | 95 |
ex39202080 | 95 | Hoja de polipropileno, en rollos, con las siguientes características: nivel de material ignífugo de UL 94 V–0 para un espesor material superior a 0,25 mm y nivel UL 94 VTM–0 para un espesor material superior a 0,05 mm pero inferior a 0,25 mm (según lo determinado por la Flammability Standard UL–94),ruptura dieléctrica superior o igual a 13,1 kV pero no superior a 60,0 kV (según lo determinado por la norma ASTM D149),elongación a la ruptura en dirección de la máquina superior o igual a 30 MPa pero no superior a 33 MPa (según lo determinado por la norma ASTM D882),elongación a la ruptura en dirección transversal superior o igual a 22 MPa pero no superior a 25 MPa (según lo determinado por la norma ASTM D882),intervalo de densidad superior o igual a 0,988 gm/cm3 pero no superior a 1,035 gm/cm3 (según lo determinado por la norma ASTM D792),absorción de humedad superior o igual a 0,01 % pero no superior a 0,06 % (según lo determinado por la norma ASTM D570),para su uso en la fabricación de aislantes utilizados en las industrias eléctrica y electrónica [1] | 0 % | 31.12.2017 |
[3]ex39206219 | 02 | Hoja opaca coextruida de poli (tereftalato de etileno), de espesor superior o igual a 50 μm pero inferior o igual a 350 μm, constituida particularmente por una capa que contenga negro de humo de gas natural | 0 % | 31.12.2013 |
[3]ex39206219 | 08 | Película de poli (tereftalato de etileno), no revestida con un adhesivo, de espesor inferior o igual a 25 μm: bien únicamente coloreada en la masa,o bien coloreada en la masa y metalizada por una cara | 0 % | 31.12.2013 |
[3]ex39206219 | 12 | Hoja de poli (tereftalato de etileno) únicamente, de espesor total inferior o igual a 120 μm, compuesta por una o dos capas que contengan cada una en la masa un colorante y/o un material absorbente de UV, no revestida con adhesivo ouotros materiales | 0 % | 31.12.2013 |
[3]ex39206219 | 18 | Hoja estratificada de poli (tereftalato de etileno) únicamente, de espesor total inferior o igual a 120 μm, compuesta por una capa únicamente metalizada y una o dos capas que contengan cada una en la masa un colorante y/o un material absorbentede UV, no revestida con adhesivo uotros materiales | 0 % | 31.12.2013 |
[3]ex39206219 | 22 | Hoja de poli (tereftalato de etileno), recubierta por una cara o por ambas caras con una capa de poliéster modificado, de espesor total superior o igual a 7 μm pero inferior o igual a 11 μm, destinada a la fabricación de videocintas con una capa magnética de pigmentos metálicos y con una anchura de 8 mm o de 12,7 mm [1] | 0 % | 31.12.2013 |
[3]ex39206219 | 25 | Película de poli (etileno tereftalato) de espesor igual o superior a 186 μm pero igual o inferior a 191 μm, recubierta por una cara con una capa acrílica en un modelo de matriz | 0 % | 31.12.2014 |
[3]ex39206219 | 38 | Hoja de poli (tereftalato de etileno), de espesor inferior o igual a 12 μm, recubiero por una cara con una capa de óxido de aluminio de espesor inferior o igual a 35 nm | 0 % | 31.12.2013 |
[3]ex39206219 | 48 | Hojas o rollos de poli (tereftalato de etileno): recubiertos por ambos lados con una capa de resina epoxi acrílica,de un grosor total de 37 μm (± 3 μm) | 0 % | 31.12.2015 |
[3]ex39206219 | 52 | Hoja de poli (tereftalato de etileno), poli (naftalato de etileno) u otro poliéster similar, recubierta por una cara con metales y/o óxidos de metales, con un contenido, en peso, de aluminio inferior al 0,1 %, de espesor inferior o igual a 300 μm y de resistividad de superficie inferior o igual a 10000 ohm (por cuadrado) (según la norma ASTM D 257–99) | 0 % | 31.12.2013 |
[3]ex39206219 | 55 | Hoja mate de poli (tereftalato de etileno), de reflexión especular de 15 medida con un ángulo de 45 ° y de 18 medida con un ángulo de 60 ° utilizando un brillómetro (según la norma ISO 2813:2000) y de anchura superior o igual a 1600 mm | 0 % | 31.12.2013 |
[3]ex39206219 | 58 | Hoja de poli (tereftalato de etileno) blanco, coloreada en la masa, de espesor superior o igual a 185 μm pero inferior o igual a 253 μm, recubierta por ambas caras con una capa antiestática | 0 % | 31.12.2013 |
[3]ex39206219 | 76 | Película transparente de tereftalato de polietileno: recubierta por ambas caras con capas de sustancias orgánicas con una base de acrilo, de grosor igual o superior a 7 nm pero no superior a 80 nm,con una tensión superficial de 36 Dyne/cm o superior pero no superior a 39 Dyne/cm,con un factor de transmisión lumínica superior al 93 %,con un valor de turbidez no superior al 1,3 %,con un grosor total igual o superior a 10 μm pero no superior a 350 μm,con una anchura igual o superior a 800 mm pero no superior a 1600 mm | 0 % | 31.12.2013 |
[3]ex39206219 | 81 | Película de tereftatalo de polietileno de un grosor no superior a 20 μm,recubierta por ambos lados de una capa estanca al gas consistente en una matriz de polímeros en la que se dispersa sílice de un grosor no superior a 2 μm | 0 % | 31.12.2017 |
[3]ex39209200 | 30 | Película de poliamida de un grosor no superior a 20 μm,recubierta por ambos lados de una capa estanca al gas consistente en una matriz de polímeros en la que se ha dispersado sílice, y con un grosor no superior a 2 μm | 0 % | 31.12.2013 |
ex39209928 | 55 | Película termoplástica de poliuretano extrusionada, con las siguientes características: no autoadhesiva,índice de amarillo superior a 1,0 pero inferior o igual a 2,5 para 10 mm de películas apiladas (según lo determinado por el método de ensayo ASTM E 313–10),transmisión de la luz superior al 87 % para 10 mm de películas apiladas (según lo determinado por el método de ensayo ASTM E 1003–11),espesor total superior o igual a 0,38 mm, pero no superior a 7,6 mm,anchura superior o igual a 99 cm, pero no superior a 305 cm,del tipo utilizado en la fabricación de vidrio formado por hojas encoladas | 0 % | 31.12.2017 |
ex39211310 | 20 | Rollos de espuma de poliuretano de estructura celular abierta: de un espesor de 2,29 mm (± 0,25 mm),tratados en superficie con un agente de adhesividad foraminoso, ylaminados con una película de poliéster y una capa de material textil | 0 % | 31.12.2017 |
[3]ex39219055 | 20 | Fibra de vidrio reforzada preimpregnada compuesta por resina de éster de cianato o resina de bismaleimida (B) triacina (T) mezclada con resina epoxídica de las siguientes dimensiones: 469,9 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm), o469,9 mm (± 2 mm) × 414,2 mm (± 2mm), o546,1 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2mm)para su utilización en la fabricación de placas de circuitos impresos [1] | 0 % | 31.12.2013 |
[3]ex39269097 | 21 | Soporte de pie para televisor, con o sin dispositivo de sujeción, para la fijación y estabilización del aparato | 0 % | 31.12.2016 |
[3]ex70200010 | 10 |
[3]ex73269098 | 40 |
[3]ex76169990 | 77 |
ex41044119 | 10 | Cuero de búfalos, dividido, curtido al cromo, recurtido sintético (crust), seco | 0 % | 31.12.2017 |
ex70091000 | 10 | Espejo de cristal de los espejos retrovisores: equipada con placa de soporte de plástico,que tiene la capacidad de reflejar intensidades variables de luz ambiente,estén o no equipados con un elemento de calentamiento, yincluso equipados con el módulo de punto ciego (BSM) de visualización | 0 % | 31.12.2017 |
[3]ex70191200 | 05 | Rovings de entre 1980 y 2033 tex, compuestos por filamentos de vidrio continuos de 9 μm (± 0,5 μm) | 0 % | 31.12.2017 |
[3]ex70191200 | 25 |
[3]ex76071190 | 30 | Hoja laminada de aluminio con: un contenido de aluminio superior o igual al 99 %,un revestimiento hidrofílico desprovisto de sílice y vidrio soluble,un espesor total inferior o igual a 0,120mm,una resistencia a la tracción superior o igual a 100N/mm2 (determinada mediente el método de ensayo ASTM E8), yuna elongación de ruptura superior o igual al 1 % | 0 % | 31.12.2013 |
[3]ex76072090 | 20 | Hoja lubricante para perforaciones de un grosor total no superior a 350 μm, compuesta por: una lámina de aluminio de un grosor de 70 μm como mínimo y 150 μm como máximo,un lubricante hidrosoluble de un grosor de 20 μm como mínimo y 200 μm como máximo y sólido a temperatura ambiente | 0 % | 31.12.2015 |
ex76169990 | 75 | Partes en forma de bastidor rectangular: de aluminio pintado,de longitud igual o superior a 1011 mm, pero no superior a 1500 mm,de anchura igual o superior a 622 mm, pero no superior a 900 mm,con un espesor de 0,6 mm (± 0,1 mm),del tipo utilizado en la fabricación de televisores | 0 % | 31.12.2017 |
ex81059000 | 10 | Barras o cables de aleación de cobalto con un contenido, en peso, de cobalto, del 35 % (± 2 %),de níquel, del 25 % (± 1 %),de cromo, del 19 % (± 1 %), yde hierro, del 7 % (± 2 %)conformes con las especificiones para materiales AMS 5842, del tipo utilizado en la industria aeroespacial | 0 % | 31.12.2017 |
[3]ex83016000 | 10 | Teclados, compuestos íntegramente de silicona o policarbonato, con teclas impresas y elementos de contacto eléctrico | 0 % | 31.12.2015 |
[3]ex84139100 | 20 |
[3]ex84199085 | 20 |
[3]ex84389000 | 10 |
[3]ex84689000 | 10 |
[3]ex84769000 | 10 |
[3]ex84799080 | 87 |
[3]ex84819000 | 20 |
[3]ex85030099 | 45 |
[3]ex85159000 | 20 |
[3]ex85319085 | 20 |
[3]ex85369085 | 96 |
[3]ex85439000 | 50 |
[3]ex87089199 | 10 |
[3]ex87089997 | 30 |
[3]ex90319085 | 30 |
[3]ex83052000 | 10 | Grapas: con una longitud de 28 mm,sin doblar,empaquetadas en un cartucho de plástico para su utilización en fotocopiadoras e impresoras, dando lugar a grapas de una anchura de 12 mm (± 1 mm) y una profundidad de 8 mm (± 1 mm) [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex84312000 | 30 | Ensamblaje de eje motor provisto de diferencial, engranajes reductores, rueda de corona, árboles de transmisión, cubos de ruedas, frenos y brazos de montaje sobre poste, para su utilización en la fabricación de vehículos de la partida 8427 [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex85011099 | 60 | Motor de corriente continua: con una velocidad del rotor igual o superior a 3500 rpm, pero no superior a 5000 rpm con carga y no superior a 6500 rpm sin carga,con una tensión de alimentación igual o superior a 100 V, pero no superior a 240 V,para utilización en la fabricación de freidoras eléctricas [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex85030099 | 40 | Membranas para pilas de combustible, en rollos o en hojas, de anchura igual o inferior a 150 cm, del tipo utilizado exclusivamente para pilas de combustible de la partida 8501 | 0 % | 31.12.2017 |
[3]ex85044082 | 40 | Tarjeta de circuito impreso equipada con un circuito rectificador en puente y otros componentes activos y pasivos con dos conectores de salida,con dos conectores de entrada disponibles y uilizables en paralelo,capaz de conmutar entre los modos de funcionamiento brillante y atenuado,con una tensión de entrada de 40 V (+ 25 % –15 %) o 42 V (+ 25 % –15 %) en el modo brillante, con una tensión de entrada de 30 V (± 4 V) en el modo atenuado, ocon una tensión de entrada de 230 V (+ 20 % –15 %) en el modo brillante, con una tensión de entrada de 160 V (± 15 %) en el modo atenuado, ocon una tensión de entrada de 120 V (15 % –35 %) en el modo brillante, con una tensión de entrada de 60 V (± 20 %) en el modo atenuado,con una corriente de entrada que alcanza el 80 % de su valor nominal como máximo en 20 ms,con una frecuencia de entrada de 45 Hz o superior, pero no superior a 65 Hz para 42 V y 230 V y a 45–70 Hz para 120 V,con una sobrecorriente de conexión máxima no superior al 250 % de la corriente de entrada,con un período de sobrecorriente de conexión no superior a 100 ms,con una infracorriente de entrada no inferior al 50 % de la corriente de entrada,con un período de infracorriente de conexión no superior a 20 ms,con una corriente de salida predeterminable,con una corriente de salida que alcanza el 90 % de su valor nominal predeterminado como máximo en 50 ms,con una corriente de salida que cae a cero como máximo 30 ms después de suprimida la tensión de entrada,con un estado de error definido en caso de ausencia de carga o de carga excesiva (función fin de vida útil) | 0 % | 31.12.2017 |
[3]ex85044082 | 50 | Rectificador integrado en una carcasa con: una potencia nominal no superior a 250 W,una tensión de entrada igual o superior a 90 V, pero no superior a 305 V,una frecuencia de entrada certificada igual o superior a 47 Hz, pero no superior a 440 Hz,una corriente continua de salida igual o superior a 350 mA, pero no superior a 15 A,una corriente de irrupción no superior a 10 A, yunas temperaturas de funcionamiento comprendidas entre –40 °C y 85 °C, ambas incluidas,destinado al encendido de fuentes de iluminación LED | 0 % | 31.12.2017 |
ex85051100 | 35 | Imanes permanentes de una aleación bien de neodimio, hierro y boro, o bien de samario y cobalto, recubiertos, tras ser sometidos a pasivación inorgánica (revestimiento inorgánico) con fosfato de zinc, para la fabricación industrial de productos para aplicaciones motrices o sensoriales [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex85076000 | 25 | Módulos rectangulares para incorporación a baterías recargables de iones de litio: con una anchura de: 352,5 mm (± 1 mm) o 367,1 mm (± 1 mm),con una profundidad de: 300 mm (± 2 mm) o 272,6 mm (± 1 mm),con una altura de: 268,9 mm (± 1,4 mm) o 229,5 mm (± 1mm),con un peso de: 45,9 kg o 46,3 kg,con una capacidad nominal de: 75 Ah, ycon una tensión nominal de: 60 V | 0 % | 31.12.2017 |
ex85076000 | 35 | Baterías recargables de iones de litio, con: una longitud igual o superior a 1475 mm, pero no superior a 1515 mm,una anchura igual o superior a 1365 mm, pero no superior a 1375 mm,una altura igual o superior a 260 mm, pero no superior a 270 mm,un peso igual o superior a 320 kg, pero no superior a 330 kg,una capacidad nominal igual o superior a 18,4 Ah, pero no superior a 130 Ah,presentadas en paquetes de 12 o 16 módulos | 0 % | 31.12.2017 |
[3]ex85076000 | 50 | Módulos para el ensamblaje de baterías de acumuladores eléctricos de iones de litio con: una longitud igual o superior a 298 mm, pero no superior a 408 mm,una anchura igual o superior a 33,5 mm, pero no superior a 209 mm,una altura igual o superior a 138 mm, pero no superior a 228 mm,un peso igual o superior a 3,6 kg, pero no superior a 17 kg, yuna potencia igual o superior a 458 kWh, pero no superior a 2158 kWh | 0 % | 31.12.2017 |
ex85169000 | 70 | Recipiente interior: con aberturas laterales y centrales,de aluminio recocido,con revestimiento cerámico, resistente a una temperatura superior a 200 ° centígrados,para utilización en la fabricación de freidoras eléctricas [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex85229080 | 15 | Radiadores y aletas refrigeradoras de aluminio, destinados a mantener la temperatura de servicio en transistores y circuitos integrados utilizados en productos de la partida 8521 | 0 % | 31.12.2017 |
ex85258019 | 45 | Módulo de cámara con una resolución de 1280 * 720 P HD, con dos micrófonos, para utilización en la fabricación de productos de la partida 8528 [1] | 0 % | 31.12.2017 |
[3]ex85269120 | 80 | Módulo de audio integrado con una salida de vídeo digital para conexión a un monitor de pantalla táctil de cristal líquido intercomunicado con la red MOST ("MEDIA Oriented Systems Transport") y transferido conforme al protocolo de alto nivel MOST, con: una tarjeta de circuito impreso compuesta de un receptor del sistema de posicionamiento global (GPS), un giroscopio, y un sintonizador de canales para mensajes de tráfico ("Traffic Message Channel", TMC),una unidad de disco duro con capacidad para múltiples mapas,una radio HD,un sistema de reconocimiento vocal,una unidad de CD y de DVD,posibilidad de conexión a dispositivos Bluetooth, MP3 y "Universal Serial Bus" (USB),una tensión mínima de 10 V y una tensión máxima de 16 V,para su utilización en la fabricación de vehículos del capítulo 87 [1] | 0 % | 31.12.2015 |
[3]ex85272900 | 10 |
ex85299092 | 70 | Bastidor rectangular de cobertura y sujeción de una aleación de aluminio compuesta por silicio y magnesio,de longitud igual o superior a 900 mm, pero no superior a 1500mm,de anchura igual o superior a 600 mm, pero no superior a 950mm,del tipo utilizado en la fabricación de televisores | 0 % | 31.12.2017 |
ex85299092 | 80 | Circuito impreso para iluminación posterior: con diodos emisores de luz (LED) equipados con prismas,incluso con conectores a un extremo o a ambos,para su incorporación a artículos de la partida 8528 [1] | 0 % | 31.12.2013 |
ex94054039 | 40 |
ex85366990 | 51 | Conectores de tipo SCART, alojados en una carcasa de plástico o metal, con 21 pines en dos filas, para su utilización en la fabricación de productos clasificados en las partidas 8521 y 8528 [1] | 0 % | 31.12.2017 |
[3]ex85402080 | 91 | Fotomultiplicador | 0 % | 31.12.2016 |
ex85444290 | 30 | Conductor eléctrico con aislante de tereftalato de polietileno (PET): con 10 u 80 cables individuales,de longitud igual o superior a 50 mm, pero no superior a 800 mm,provisto de conectores y/o clavijas situados a uno o ambos extremos,destinado a la fabricación de productos comprendidos en las partidas 8521 y 8528 [1] | 0 % | 31.12.2017 |
ex90019000 | 25 | Elementos de óptica sin montar fabricados a partir de vidrio de calcogenuro moldeado transmisor de rayos infrarrojos, o de una combinación de vidrio de calcogenuro transmisor de rayos infrarrojos y otros materiales para la fabricación de lentes | 0 % | 31.12.2017 |
ex90029000 | 40 | Lentes montadas fabricadas a partir de vidrio de calcogenuro transmisor de rayos infrarrojos o de una combinación de vidrio de calcogenuro transmisor de rayos infrarrojos y de otros materiales para la fabricación de lentes | 0 % | 31.12.2017 |
_________________________________
[1] La suspensión de derechos está sujeta a lo dispuesto en los artículos 291 a 300 del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión (DO L 253 de 11.10.1993, p. 1).
[2] Se aplica el derecho específico
[***] Suspensión relativa a un producto del anexo del Reglamento (UE) no 1344/2011 cuyo código NC o TARIC o cuya designación se modifica mediante el presente Reglamento.
ANEXO II
Productos a los que se refiere al artículo 1, punto 2
Código NC | TARIC |
[1]ex20079950 | 40 |
[1]ex20079950 | 50 |
[1]ex20079950 | 60 |
ex20086019 | 30 |
ex20086039 | 30 |
[1]ex20089948 | 20 |
[1]ex20089948 | 93 |
[1]ex20089949 | 50 |
[1]ex28053090 | 40 |
[1]ex28053090 | 50 |
[1]ex28053090 | 60 |
[1]ex28181091 | 10 |
ex29161995 | 30 |
ex29173995 | 10 |
[1]ex29189990 | 40 |
ex29349990 | 12 |
ex32041100 | 10 |
[1]ex32041100 | 20 |
[1]ex32041700 | 25 |
ex32041700 | 45 |
ex32041700 | 55 |
[1]ex32041700 | 60 |
[1]ex32041700 | 70 |
ex32041900 | 72 |
[1]ex32041900 | 73 |
[1]ex38029000 | 11 |
[1]ex38249097 | 08 |
[1]ex38249097 | 31 |
[1]ex38249097 | 70 |
[1]ex38249097 | 72 |
[1]ex38249097 | 73 |
[1]ex38249097 | 75 |
[1]ex39072020 | 11 |
[1]ex39072020 | 12 |
[1]ex39074000 | 10 |
[1]ex39079990 | 30 |
[1]ex39095090 | 10 |
ex39119099 | 75 |
[1]ex39206219 | 01 |
[1]ex39206219 | 03 |
[1]ex39206219 | 07 |
[1]ex39206219 | 09 |
[1]ex39206219 | 11 |
[1]ex39206219 | 13 |
[1]ex39206219 | 17 |
[1]ex39206219 | 19 |
[1]ex39206219 | 21 |
[1]ex39206219 | 23 |
[1]ex39206219 | 24 |
[1]ex39206219 | 26 |
[1]ex39206219 | 37 |
[1]ex39206219 | 39 |
[1]ex39206219 | 47 |
[1]ex39206219 | 49 |
[1]ex39206219 | 51 |
[1]ex39206219 | 53 |
[1]ex39206219 | 54 |
[1]ex39206219 | 56 |
[1]ex39206219 | 57 |
[1]ex39206219 | 59 |
[1]ex39206219 | 75 |
[1]ex39206219 | 77 |
[1]ex39206219 | 81 |
[1]ex39209200 | 30 |
[1]ex39219055 | 20 |
[1]ex70191200 | 05 |
[1]ex70191200 | 25 |
[1]ex73269098 | 40 |
[1]ex76071190 | 30 |
[1]ex76072090 | 20 |
ex81082000 | 20 |
ex81089050 | 40 |
ex81089050 | 80 |
[1]ex83052000 | 10 |
[1]ex85044082 | 40 |
[1]ex85044082 | 50 |
[1]ex85076000 | 50 |
[1]ex85269120 | 80 |
[1]ex85285980 | 10 |
[1]ex85369085 | 96 |
[1]ex85389099 | 94 |
[1]ex85402080 | 91 |
[1]ex85439000 | 50 |
ex87088099 | 10 |
ex94054039 | 30 |
__________________________________
[*] Suspensión relativa a un producto del anexo del Reglamento (UE) no 1344/2011 cuyo código NC o TARIC o cuya designación se modifica mediante el presente Reglamento.