DOUE-L-2013-82553
Europeo
Unión Europea
Decisión
20131107
675/2013

Decisión nº 2/2013 de la Comisión Mixta UE-AELC "Tránsito Común", de 7 de noviembre de 2013, por la que se modifica el Convenio de 20 de mayo de 1987 relativo a un régimen común de tránsito.
Diario Oficial de la Unión Europea
20131126
315
L
106
118
/doue/2013/315/L00106-00118.pdf
L
N
N
N
L
Aduanas
Asociación Europea de Libre Cambio
Embajadas
Envases
Formalidades aduaneras
Libre circulación de bienes y servicios
Transporte de mercancías
Aplicable desde el 1 de enero de 2012 o 1 de enero de 2013, según lo indicado.
MODIFICA
los anexos I, A1 y A2 del Convenio de 20 de mayo de 1987
Comercio
Relaciones internacionales
Transportes y tráfico
LA COMISIÓN MIXTA UE-AELC,
Visto el Convenio de 20 de mayo de 1987 relativo a un régimen común de tránsito ( 1 ), y en particular su artículo 15, apartado 3, letra a),
Considerando lo siguiente:
(1) La Recomendación de 26 de junio de 2009 del Consejo de Cooperación Aduanera modificó la nomenclatura del Sistema Armonizado. A raíz de ello, el 1 de enero de 2012, entró en vigor el Reglamento de Ejecución (UE) n o 1006/2011 de la Comisión ( 2 ), el cual sustituyó el código SA 1701 11 por dos nuevos códigos SA 1701 13 y 1701 14, y el código SA 2403 10 por los dos nuevos códigos SA 2403 11 y 2403 19.
(2) Procede, por lo tanto, modificar en consecuencia los códigos SA correspondientes especificados en la lista de mercancías que presentan mayores riesgos de fraude que figura en el anexo I del apéndice I del Convenio de 20 de mayo de 1987 relativo a un régimen común de tránsito (el «Convenio»).
(3) Habida cuenta de la nueva revisión -la revisión 8.1- de la Recomendación n o 21 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, relativa, entre otros, a los códigos de los embalajes, resulta oportuno adaptar en consecuencia el anexo A2 del apéndice III del Convenio.
(4) Dado que el formato de los códigos de los embalajes se ha modificado, pasando de alfabético2 (a2) al alfanumérico2 (an2), hay que modificar en consecuencia el tipo/ longitud de la clase de bultos (casilla 31) del anexo A1 del apéndice III del Convenio.
(5) El objeto de las modificaciones propuestas es adaptar las disposiciones sobre tránsito común a las disposiciones sobre tránsito de la UE.
(6) Procede, por tanto, modificar el Convenio en consecuencia.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El Convenio de 20 de mayo de 1987 relativo al régimen común de tránsito queda modificado según lo establecido en el apéndice de la presente Decisión.
Artículo 2
Las modificaciones establecidas en el punto 1 del apéndice de la presente Decisión serán de aplicación desde el 1 de enero de 2012.
Las modificaciones establecidas en los puntos 2 y 3 del apéndice de la presente Decisión serán de aplicación desde el 1 de enero de 2013.
Hecho en Reikiavik, el 7 de noviembre de 2013.
Por la Comisión Mixta UE-AELC «Tránsito Común» El Presidente
Karl F. GARÐARSSON
________________________
( 1 ) DO L 226 de 13.8.1987, p. 2.
( 2 ) Reglamento de Ejecución (UE) n o 1006/2011 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2011, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n o 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 282 de 28.10.2011, p. 1).
Apéndice
1. El anexo I del apéndice I del Convenio queda modificado como sigue:
i) La línea correspondiente a los códigos SA «1701 11, 1701 12, 1701 91, 1701 99» se sustituye por el texto siguiente:
«1701 12 1701 13 1701 14 1701 91 1701 99
Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido
7 000 kg
— — — —».
ii) La línea correspondiente al código SA «2403 10» se sustituye por el texto siguiente:
«2403 11 2403 19
Tabaco para fumar, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier proporción
35 kg
—».
2. En el anexo A1 del apéndice III del Convenio, el enunciado «Clase de bultos (casilla 31) Tipo/longitud: a2 Se utilizarán los códigos de embalajes previstos en el anexo A2.»
se sustituye por el texto siguiente:
«Clase de bultos (casilla 31)
Tipo/longitud: an2
Se utilizarán los códigos de los embalajes previstos en el anexo A2.».
3. En el anexo A2 del apéndice III del Convenio, el punto 5 se sustituye por el texto siguiente:
«CÓDIGO DE LOS EMBALAJES»
(Recomendación UNECE n o 21/rev. 8.1, de 12 de julio de 2010)
Aerosol AE
Ampolla protegida
AP
Ampolla sin proteger
AM
Anillo
RG
Arcón
CH
Arcón marino
SE
Armario ropero, móvil
RJ
Atado
BH
Ataúd
CJ
Bala, comprimida
BL
Bala, sin comprimir
BN
Balde
BJ
Balón, protegido
BP
Balón, sin proteger
BF
Bandeja
PU
Bandeja (pan)
P2
Bandeja contenedora con artículos planos apilados
GU
Bandeja rígida, con tapa, apilable (CEN TS 14482:2002)
IL
Bandeja, de cartón, de dos niveles, sin tapa
DY
Bandeja, de cartón, de un nivel, sin tapa
DV
Bandeja, de madera, de dos niveles, sin tapa
DX
Bandeja, de madera, de un nivel, sin tapa DT
Bandeja, de plástico, de dos niveles, sin tapa
DW
Bandeja, de plástico, de un nivel, sin tapa
DS
Bandeja, de poliestireno, de un nivel, sin tapa
DU
Barra
BR
Barras, en haz/atado/fajo
BZ
Barreño
BM
Barrica
BU
Barrilete
KG
Barrilito
FI
Baúl
TR
Bidón, de acero
1A
Bidón, de acero, parte superior amovible
QB
Bidón, de acero, parte superior fija
QA
Bidón, de aluminio
1B
Bidón, de aluminio, parte superior amovible
QD
Bidón, de aluminio, parte superior fija
QC
Bidón, de contrachapado
1D
Bidón, de fibra
1G
Bidón, de hierro
DI
Bidón, de madera
1W
Bidón, de plástico
IH
Bidón, de plástico, parte superior amovible
QG
Bidón, de plástico, parte superior fija
QF
Bidón, tambor
DR
Blíster doble
AI
Bloque
OK
Bobina
BB
Bobina (coil)
CL
Bola
AL
Bolsa de paredes múltiples
MS
Bolsa flexible para contenedor (flexibag)
FB
Bolsa rectangular (sack)
SA
Bolsita (sachet)
SH
Bombona de gas
GB
Bote
CI
Bote de hojalata
TN
Botella enfundada
WB
Botella, protegida, bulbosa
BV
Botella, protegida, cilíndrica
BQ
Botella, sin proteger, bulbosa
BS
Botella, sin proteger, cilíndrica
BO
Caja (box)
BX
Caja (case)
CS
Caja (case), de madera
7B
Caja CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool), Eurobox
DH
Caja de acero
4A
Caja de aluminio
4B
Caja de contrachapado
4D
Caja de fósforos
MX
Caja de madera (lug)
LU
Caja de madera natural
4C
Caja de madera natural, de paneles estancos al polvo
QQ
Caja de madera natural, ordinaria
QP
Caja de madera reconstituida
4F
Caja de paneles de fibras
4G
Caja de plástico
4H
Caja de plástico expandido
QR
Caja de plástico rígido
QS
Caja isotérmica
EI
Caja para automóvil (case car)
7A
Caja, con base de paleta
ED
Caja, con base de paleta, de cartón
EF
Caja, con base de paleta, de madera
EE
Caja, con base de paleta, de metal
EH
Caja, con base de paleta, de plástico
EG
Caja, para líquidos
BW
Caja-nido
NS
Cajetilla
PA
Cajón
CR
Cajón de botellas, botellero
BC
Cajón de cartón, para graneles
DK
Cajón de cerveza
CB
Cajón de fruta
FC
Cajón de leche
MC
Cajón de madera
8B
Cajón de metal
MA
Cajón de té
TC
Cajón plano
SC
Cajón reforzado
FD
Cajón, de acero
SS
Cajón, de cartón, multicapa
DC
Cajón, de madera, multicapa
DB
Cajón, de madera, para graneles
DM
Cajón, de plástico, multicapa
DA
Cajón, de plástico, para graneles
DL
Canasta
HR
Canastilla
PJ
Canilla (spool)
SO
Cántara
CE
Cántaro
PH
Cápsula
AV
Carreta, de plataforma
FW
Carretel
RL
Cartón
CT
Cartucho
CQ
Celda sin techo para transporte de animales (pen)
PF
Cesto
BK
Cesto, con asa, de cartón
HC
Cesto, con asa, de madera
HB
Cesto, con asa, de plástico
HA
Cilindro
CY
Cofre (coffer)
CF
Cofre pequeño (footlocker)
FO
Combinación de caja abierta con paleta (pallet box)
PB
Comprimido (tablet)
T1
Cono
AJ
Contenedor de metal
ME
Contenedor de tipo vanpack
VK
Contenedor de un galón
GL
Contenedor exterior
OU
Contenedor flexible
1F
Contenedor no mencionado en otra parte como equipo de transporte
CN
Contenedor para mudanzas (liftvan)
LV
Contenedor plegable para graneles (bag super bulk)
43
Correa
B4
Cuba (Cask)
CK
Cuba/tina (tub)
TB
Cuba/tonel grande (hogshead)
HG
Cuba mediana
TI
Cuba, con tapa
TL
Cubeta
PL
Cubo (bin)
BI
Chapa
PG
Chapas, en haz/atado/fajo
PY
Chatarra a granel
VS
Damajuana, protegida
DP
Damajuana, sin proteger
DJ
Definición común
ZZ
Dosificador de aerosol
DN
Embalaje
PK
Embalaje compuesto, recipiente de plástico
6H
Embalaje compuesto, recipiente de plástico, con bidón exterior de aluminio
YC
Embalaje compuesto, recipiente de plástico, con bidón exterior de cartón
YJ
Embalaje compuesto, recipiente de plástico, con bidón exterior de plástico
YL
Embalaje compuesto, recipiente de plástico, con bidón exterior de contrachapado
YG
Embalaje compuesto, recipiente de plástico, con bidón exterior de acero
YA
Embalaje compuesto, recipiente de plástico, con caja exterior de cartón
YK
Embalaje compuesto, recipiente de plástico, con caja exterior de contrachapado
YH
Embalaje compuesto, recipiente de plástico, con caja exterior de plástico rígido
YM
Embalaje compuesto, recipiente de plástico, con caja exterior de acero
YB
Embalaje compuesto, recipiente de plástico, con caja exterior de madera
YF
Embalaje compuesto, recipiente de plástico, con jaula exterior de aluminio
YD
Embalaje compuesto, recipiente de vidrio, con bidón exterior de aluminio
YQ
Embalaje compuesto, recipiente de vidrio, con bidón exterior de acero
YN
Embalaje compuesto, recipiente de vidrio, con bidón exterior de cartón
YW
Embalaje compuesto, recipiente de vidrio, con bidón exterior de contrachapado
YT
Embalaje compuesto, recipiente de vidrio, con caja exterior de acero
YP
Embalaje compuesto, recipiente de vidrio, con caja exterior de cartón
YX
Embalaje compuesto, recipiente de vidrio, con caja exterior de madera
YS
Embalaje compuesto, recipiente de vidrio, con cesto exterior de mimbre
YV
Embalaje compuesto, recipiente de vidrio, con embalaje exterior de plástico expandido
YY
Embalaje compuesto, recipiente de vidrio, con embalaje exterior de plástico rígido
YZ
Embalaje compuesto, recipiente de vidrio, con jaula exterior de aluminio
YR
Embalaje, con ventana
IE
Embalaje, de cartón, con orificios de prensión, para botellas
IK
Embalaje, expositor, de cartón
IB
Embalaje, expositor, de madera
IA
Embalaje, expositor, de metal
ID
Embalaje, expositor, de plástico
IC
Embalaje, forrado de papel
IG
Embalaje, tubular
IF
Envasado al vacío
VP
Envase compuesto, recipiente de vidrio
6P
Envase para alimentos (foodtainer)
FT
Equipaje
LE
Estante
RK
Estera
MT
Fajo
TS
Frasco
FL
Funda
CV
Funda, de acero
SV
Gancho (hanger)
HN
Garrafa protegida
CP
Garrafa, sin proteger
CO
Gas licuado a granel (a temperatura/presión anormales)
VQ
Gas, a granel (a 1 031 mbar a 15 °C)
VG
Gran contenedor de cartón octogonal (Octabin)
OT
Haz
BE
Haz de leña
8C
Hoja
ST
Hoja, revestimiento de plástico
SP
Hojas, en haz/atado/fajo
SZ
Huso o eje (spindle)
SD
Jarra
JG
Jaula
CG
Jaula abierta
SK
Jaula CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)
DG
Jaula deslizante
CW
Jerricán/bidón, cilíndrico
JY
Jerricán de acero
3A
Jerricán de plástico
3H
Jerricán de plástico, parte superior amovible
QN
Jerricán, de acero, parte superior amovible
QL
Jerricán, de acero, parte superior fija
QK
Jerricán, de plástico, parte superior fija
QM
Jerricán, rectangular
JC
Juego (kit)
KI
Lámina calandrada (slab)
SB
Lámina deslizadora, protección interfolias
SL
Lámina metálica
SM
Lata, cilíndrica
CX
Lata, con asa y pico
CD
Lata, rectangular
CA
Lingote
IN
Lingotes, en haz/atado/fajo
IZ
Líquido, a granel
VL
Lona
CZ
Lote
LT
Maleta (suitcase)
SU
Manga
SY
Mantequera
CC
Marco
FR
Neumático
TE
No disponible
NA
No embalado ni acondicionado
NE
No embalado ni acondicionado, unidad única
NF
No embalado ni acondicionado, varias unidades
NG
No enjaulado (animal)
UC
Paleta
PX
Paleta de cartón ondulado
TW
Paleta de madera
8A
Paleta, 100 cm × 110 cm
AH
Paleta, AS 4068-1993
OD
Paleta, CHEP 100 cm × 120 cm
OC
Paleta, CHEP 40 cm × 60 cm
OA
Paleta, CHEP 80 cm × 120 cm
OB
Paleta, funda termorretráctil
AG
Paleta, ISO T11
OE
Paleta, modular, bandas de 80 cm × 100 cm
PD
Paleta, modular, bandas de 80 cm × 120 cm
PE
Paleta, modular, bandas de 80 cm × 60 cm
AF
Paquete
PC
Película plástica
FP
Película termorretráctil
SW
Pieza suelta
PP
Plataforma de peso o dimensión indeterminados
OF
Rampa (skid)
SI
Recipiente de papel
AC
Recipiente intermedio para graneles
WA
Recipiente intermedio para graneles líquidos, de acero
WK
Recipiente intermedio para graneles líquidos, de aluminio
WL
Recipiente intermedio para graneles líquidos, de material compuesto, de plástico flexible
ZR
Recipiente intermedio para graneles líquidos, de material compuesto, de plástico rígido
ZQ
Recipiente intermedio para graneles líquidos, de plástico rígido, exento
ZK
Recipiente intermedio para graneles líquidos, de plástico rígido, con elementos estructurales
ZJ
Recipiente intermedio para graneles líquidos, metálico
WM
Recipiente intermedio para graneles sólidos, de material compuesto, de plástico flexible
ZM
Recipiente intermedio para graneles sólidos, de material compuesto, de plástico rígido
PLN
Recipiente intermedio para graneles sólidos, de plástico rígido, exento
ZF
Recipiente intermedio para graneles sólidos, de plástico rígido, con elementos estructurales
ZD
Recipiente intermedio para graneles, de acero
WC
Recipiente intermedio para graneles, de acero, a presión > 10 kPa
WG
Recipiente intermedio para graneles, de aluminio
WD
Recipiente intermedio para graneles, de aluminio, a presión > 10 kPa
WH
Recipiente intermedio para graneles, de cartón
ZT
Recipiente intermedio para graneles, de contrachapado
ZX
Recipiente intermedio para graneles, de contrachapado, con forro
WY
Recipiente intermedio para graneles, de madera natural
ZW
Recipiente intermedio para graneles, de madera natural, con forro
WU
Recipiente intermedio para graneles, de madera reconstituida
ZY
Recipiente intermedio para graneles, de madera reconstituida, con forro
WZ
Recipiente intermedio para graneles, de material compuesto
ZS
Recipiente intermedio para graneles, de material compuesto, de plástico flexible, a presión
ZP
Recipiente intermedio para graneles, de material compuesto, de plástico rígido, a presión
ZN
Recipiente intermedio para graneles, de metal distinto del acero
ZV
Recipiente intermedio para graneles, de papel, multicapa
ZA
Recipiente intermedio para graneles, de papel, multicapa, hidrófugo
ZC
Recipiente intermedio para graneles, de película plástica
WS
Recipiente intermedio para graneles, de plástico rígido
AA
Recipiente intermedio para graneles, de plástico rígido, con elementos estructurales, a presión ZG
Recipiente intermedio para graneles, de plástico rígido, exento, a presión
ZH
Recipiente intermedio para graneles, de tejido de plástico, con forro
WQ
Recipiente intermedio para graneles, de tejido de plástico, con revestimiento
WP
Recipiente intermedio para graneles, de tejido de plástico, con revestimiento y forro
WR
Recipiente intermedio para graneles, de tejido de plástico, sin revestimiento ni forro
WN
Recipiente intermedio para graneles, de tela, con forro
WW
Recipiente intermedio para graneles, de tela, con revestimiento
WV
Recipiente intermedio para graneles, de tela, con revestimiento y forro
WX
Recipiente intermedio para graneles, de tela, sin revestimiento ni forro
WT
Recipiente intermedio para graneles, flexible
ZU
Recipiente intermedio para graneles, metálico
WF
Recipiente intermedio para graneles, metálico, a presión > 10 kPa
WJ
Recipiente, de fibra
AB
Recipiente, de madera
AD
Recipiente, de metal
MR
Recipiente, de plástico
PR
Recipiente, de vidrio
GR
Recipiente, forrado de plástico
MW
Red
NT
Red, tubular, de plástico
un
Red, tubular, de tela
NV
Rollo (roll)
RO
Rollo, láminas enrolladas (bolt)
BT
Saco
BG
Saco cúbico de polipropileno (jumbo bag)
JB
Saco de hojas superpuestas
MB
Saco de papel
5M
Saco de papel, multicapa
XJ
Saco de papel, multicapa, hidrófugo
XK
Saco de película de plástico
XD
Saco de plástico
EC
Saco de plástico (polibag)
44
Saco de red (rednet)
RT
Saco de tejido plástico
5H
Saco de tela
5L
Saco de tela, estanco al polvo
XG
Saco de tela, hidrófugo
XH
Saco de tela, sin revestimiento ni forro
XF
Saco de yute
JT
Saco de yute o arpillera
GY
Saco flexible
FX
Saco o cesta (bag tote)
TT
Saco, de gran tamaño
ZB
Saco, de tejido de plástico, estanco al polvo
XB
Saco, de tejido de plástico, hidrófugo
XC
Saco, de tejido de plástico, sin revestimiento interior ni forro
XA
Saquito (pouch)
PO
Sobre
EN
Sólido a granel, partículas finas (polvos)
VY
Sólido a granel, partículas grandes (nódulos)
VO
Sólido a granel, partículas granulares (granos)
VR
Surtido
SX
Tablas
BD
Tablas, en haz/atado/fajo
BY
Tablilla (Card)
CM
Tablón
PN
Tablones, en haz/atado/fajo
PZ
Tanque
VA
Tanque contenedor genérico
TG
Tanque flexible para contenedor (flexitank)
FE
Tanque, cilíndrico
TY
Tanque, rectangular
TK
Tarro
JR
Taza
CU
Tinaja (tun)
TO
Tonel
BA
Tonel de madera
2C
Tonel de madera, con bitoque
QH
Tonel de madera, parte superior fija
QJ
Tronco
LG
Troncos, en haz/atado/fajo
LZ
Tubo (tube)
TU
Tubo, canalización (pipe)
PI
Tubo, con boquilla
TV
Tubo, flexible
TD
Tubos (tubes), en haz/atado/fajo
TZ
Tubos, en haz/atado/fajo
PV
Unidad
UN
Vaporizador
AT
Varilla
RD
Varillas, en haz/atado/fajo
RZ
Vasija, pote
PT
Vehículo
VN
Vial
VI
Viga
GI
Vigas, en haz/atado/fajo
GZ».