DOUE-L-2014-81392
Europeo
Unión Europea
Decisión
20140623
391/2014

Decisión de la Comisión, de 23 de junio de 2014, por la que se establecen los criterios para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a los colchones.
Diario Oficial de la Unión Europea
20140625
184
L
18
48
/doue/2014/184/L00018-00048.pdf
L
N
N
N
L
Ajuar
Etiquetas
Medio ambiente
Productos textiles
DEROGA
Decisión 2009/598, de 9 de julio
DE CONFORMIDAD con
el Reglamento 66/2010, de 25 de noviembre de 2009
SE SUSTITUYE
el art. 4, por Decisión 2026/66, de 23 de diciembre
SE SUSTITUYE
el art. 4, por Decisión 2022/1229, de 11 de julio
SE SUSTITUYE
el art. 4, por Decisión 2018/1590, de 19 de octubre
Comercio
Industria
Medio ambiente
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la UE (1), y, en particular, su artículo 8, apartado 2,
Previa consulta al Comité de Etiqueta Ecológica de la Unión Europea,
Considerando lo siguiente:
(1)
En virtud del Reglamento (CE) no 66/2010, puede concederse la etiqueta ecológica de la UE a productos con un impacto medioambiental reducido durante todo su ciclo de vida.
(2)
El Reglamento (CE) no 66/2010 dispone que deben establecerse criterios específicos de la etiqueta ecológica de la UE por categorías de productos.
(3)
La Decisión 2009/598/CE de la Comisión (2) establece los criterios ecológicos aplicables a los colchones, así como los requisitos de evaluación y verificación correspondientes, que son válidos hasta el 30 de junio de 2014.
(4)
A fin de ofrecer una imagen más clara acerca del estado del mercado para esta categoría de productos y tener en cuenta la innovación de los últimos años, se considera conveniente modificar el alcance de la categoría de productos y definir un nuevo conjunto de criterios ecológicos.
(5)
Los nuevos criterios, así como los requisitos de evaluación y verificación correspondientes, deben ser válidos durante un período de cuatro años a partir de la fecha de adopción de la presente Decisión, teniendo en cuenta el ciclo de innovación de esta categoría de productos. Estos criterios pretenden que los materiales fabricados se utilicen de forma más sostenible (adoptando un enfoque de análisis centrado en el ciclo de vida), que se limite la utilización de compuestos peligrosos, los niveles de residuos peligrosos y la contribución de los colchones a la contaminación en lugares cerrados, y que se promueva un producto duradero y de alta calidad que resulte fácil de reparar y desmontar.
(6)
Por lo tanto, procede sustituir la Decisión 2009/598/CE por la presente Decisión.
(7)
Conviene prever un período transitorio para que los fabricantes cuyos productos hayan obtenido la etiqueta ecológica de la UE para colchones sobre la base de los criterios previstos en la Decisión 2009/598/CE dispongan de tiempo suficiente para adaptar sus productos de forma que cumplan los criterios y requisitos revisados.
(8)
Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité establecido por el artículo 16 del Reglamento (CE) no 66/2010.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
1. La categoría de productos «colchones» comprenderá productos compuestos de una funda de tejido rellena de algún material y que pueden ponerse sobre la armadura de una cama o diseñados para utilizarse de forma independiente a fin de proporcionar una superficie para dormir o descansar en espacios cerrados.
2. Se excluyen de esta categoría las bases de cama de madera y tapizadas, los colchones inflables y los colchones de agua, así como los colchones clasificados según la Directiva 93/42/CEE del Consejo (3).
Artículo 2
A los efectos de la presente Decisión, se entenderá por:
1)
«colchón para cuna», un colchón cuya longitud sea inferior a 1 400 mm;
2)
«sustancia eliminable», una sustancia que presenta el 80 % de degradación del carbono orgánico disuelto en un plazo de 28 días con la utilización de alguno de los siguientes métodos de prueba: OCDE 303A/B o ISO 11733;
3)
«sustancia biodegradable intrínsecamente», una sustancia que presenta un 70 % de degradación del carbono orgánico disuelto en un plazo de 28 días o un 60 % de agotamiento de oxígeno máximo teórico o de generación de dióxido de carbono en el plazo de 28 días mediante la utilización de alguno de los siguientes métodos de prueba: ISO 14593, OCDE 302 A, ISO 9887, OCDE 302 B, ISO 9888 y OCDE 302 C;
4)
«sustancia fácilmente biodegradable», una sustancia que presenta un 70 % de degradación del carbono orgánico disuelto en un plazo de 28 días o un 60 % de agotamiento de oxígeno máximo teórico o de generación de dióxido de carbono en el plazo de 28 días mediante la utilización de alguno de los siguientes métodos de prueba: OCDE 301 A, ISO 7827, OCDE 301 B, ISO 9439, OCDE 301 C, OCDE 301 D, ISO 10708, OCDE 301 E, OCDE 301 F e ISO 9408;
5)
«compuesto orgánico semivolátil (COSV)», cualquier compuesto orgánico eluido en una columna de cromatografía de gases entre n-hexadecano (excluido) y n-docosano (incluido) y con un punto de ebullición aproximadamente superior a 287 °C, donde la medición se lleva a cabo con una columna capilar recubierta con el 5 % de fenilo/95 % de metilpolisiloxano;
6)
«compuesto orgánico muy volátil (COMV)», cualquier compuesto orgánico eluido en una columna de cromatografía de gases entre n-hexano y con un punto de ebullición aproximadamente inferior a 68 °C, donde la medición se lleva a cabo con una columna capilar recubierta con el 5 % de fenilo/95 % de metilpolisiloxano;
7)
«compuesto orgánico volátil (COV)», cualquier compuesto orgánico eluido en una columna de cromatografía de gases entre n-hexano y n-hexadecano con un punto de ebullición dentro del rango aproximado de entre 68 °C y 287 °C, donde la medición se lleva a cabo con una columna capilar recubierta con el 5 % de fenilo/95 % de metilpolisiloxano.
Artículo 3
Para obtener la etiqueta ecológica de la UE en virtud del Reglamento (CE) no 66/2010, el producto deberá pertenecer a la categoría de productos «colchones», definida en el artículo 1 de la presente Decisión, y cumplir los criterios y los requisitos de evaluación y verificación correspondientes que figuran en el anexo.
Artículo 4
Los criterios aplicables a la categoría de productos «colchones», así como los correspondientes requisitos de evaluación y comprobación, serán válidos durante un plazo de cuatro años a contar desde la fecha de adopción de la presente Decisión.
Artículo 5
A efectos administrativos, el número de código asignado a la categoría de productos «colchones» será el «014».
Artículo 6
Queda derogada la Decisión 2009/598/CE.
Artículo 7
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 6, las solicitudes de etiqueta ecológica de la UE para productos pertenecientes a la categoría de productos «colchones», presentadas antes de la fecha de adopción de la presente Decisión, se evaluarán de conformidad con las condiciones establecidas en la Decisión 2009/598/CE.
2. Las solicitudes de etiqueta ecológica de la UE para los productos incluidos en la categoría de «colchones» presentadas en un plazo de dos meses a partir de la fecha de adopción de la presente Decisión podrán basarse en los criterios de la Decisión 2009/598/CE o bien en los criterios de la presente Decisión.
Dichas solicitudes se evaluarán de conformidad con los criterios en los que se basen.
3. Las licencias para la etiqueta ecológica de la UE concedidas en virtud de los criterios establecidos en la Decisión 2009/598/CE podrán utilizarse durante doce meses a partir de la fecha de adopción de la presente Decisión.
Artículo 8
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 23 de junio de 2014.
Por la Comisión
Janez POTOČNIK
Miembro de la Comisión
--------------------------------------------------------------------------------
(1) DO L 27 de 30.1.2010, p. 1.
(2) Decisión 2009/598/CE de la Comisión, de 9 de julio de 2009, por la que se establecen los criterios para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los colchones (DO L 203 de 5.8.2009, p. 65).
(3) Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios (DO L 169 de 12.7.1993, p. 1).
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXO
MARCO GENERAL
Requisitos de evaluación y verificación
Los requisitos específicos de evaluación y verificación se indican en relación con cada criterio.
Cuando se exija al solicitante que facilite declaraciones, documentación, análisis, informes de ensayos u otras pruebas que pongan de manifiesto el cumplimiento de los criterios, dichas pruebas podrán ser suministradas por el o los solicitantes o por sus proveedores, entre otros, según proceda.
Los organismos competentes reconocerán preferentemente las pruebas acreditadas de conformidad con la ISO 17025 y las verificaciones realizadas por organismos acreditados con arreglo a la norma EN 45011 o a una norma internacional equivalente.
Cuando así proceda, se podrán utilizar métodos de ensayo distintos de los indicados para cada criterio, siempre que su equivalencia haya sido aceptada por el organismo competente que evalúe la solicitud.
En su caso, los organismos competentes podrán solicitar documentación justificativa y proceder a verificaciones independientes.
Como requisito previo, el producto tiene que cumplir todas las condiciones legales correspondientes del país o países en los que vaya a comercializarse. El solicitante declarará que el producto cumple este requisito.
CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UE
Criterios para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a colchones:
1.
Espuma de látex
2.
Espuma de poliuretano
3.
Alambres y muelles
4.
Fibra de coco
5.
Productos textiles (telas y fibras utilizados como revestimiento o material de relleno de los colchones)
6.
Colas y adhesivos
7.
Productos ignífugos
8.
Biocidas
9.
Plastificantes
10.
Sustancias y mezclas prohibidas o restringidas
11.
Emisión de compuestos orgánicos volátiles específicos (COVE, COV y COMV) de los colchones
12.
Características técnicas
13.
Diseño para desmontaje y recuperación de materiales
14.
Información que deberá figurar en la etiqueta ecológica de la UE
15.
Información adicional para los consumidores
Los criterios de la etiqueta ecológica garantizan que se trata de los productos con el mejor comportamiento medioambiental existentes en el mercado de los colchones.
Si bien la utilización de productos químicos y la liberación de contaminantes forman parte del proceso de fabricación, el uso de sustancias peligrosas se excluye en la medida de lo posible o se limita al mínimo necesario, a fin de ofrecer una función adecuada y, al mismo tiempo, unas normas estrictas de calidad y seguridad para los colchones. A tal efecto, se aplican excepciones para sustancias o grupos de sustancias específicos en circunstancias excepcionales, con objeto de no traspasar la carga medioambiental a otros impactos o fases del ciclo de vida, y solo cuando no exista ninguna alternativa viable en el mercado.
Criterio 1. Espuma de látex
Nota: Los siguientes requisitos solo serán obligatorios cuando la espuma de látex represente más del 5 % del peso total del colchón.
1.1. Sustancias sujetas a restricción
En la espuma de látex, las concentraciones de las sustancias que se indican a continuación no deberán superar los valores especificados:
Grupo de sustancias
Sustancia
Valor límite (ppm)
Condiciones de evaluación y verificación
Clorofenoles
Fenoles mono y diclorados (sales y ésteres)
1
A
Otros clorofenoles
0,1
A
Metales pesados
As (Arsénico)
0,5
B
Cd (Cadmio)
0,1
B
Co (Cobalto)
0,5
B
Cr (Cromo), total
1
B
Cu (Cobre)
2
B
Hg (Mercurio)
0,02
B
Ni (Níquel)
1
B
Pb (Plomo)
0,5
B
Sb (Antimonio)
0,5
B
Plaguicidas (1)
Aldrina
0,04
C
o,p-DDE
0,04
C
p,p-DDE
0,04
C
o,p-DDD
0,04
C
p,p-DDD
0,04
C
o,p-DDT
0,04
C
p,p-DDT
0,04
C
Diazinón
0,04
C
Diclofentión
0,04
C
Diclorvós
0,04
C
Dieldrina
0,04
C
Endrina
0,04
C
Heptacloro
0,04
C
Heptacloroepóxido
0,04
C
Hexaclorobenceno
0,04
C
Hexaclorociclohexano
0,04
C
α-Hexaclorociclohexano
0,04
C
β-Hexaclorociclohexano
0,04
C
γ-Hexaclorociclohexano (Lindano)
0,04
C
δ-Hexaclorociclohexano
0,04
C
Malatión
0,04
C
Metoxicloro
0,04
C
Mírex
0,04
C
Paratión-etilo
0,04
C
Paratión-metilo
0,04
C
Otras sustancias específicas restringidas
Butadieno
1
D
Evaluación y verificación:
A.
En el caso de los clorofenoles, el solicitante presentará un informe con los resultados obtenidos del siguiente procedimiento de ensayo. Se molturarán 5 g de la muestra y se extraerán los clorofenoles en forma de fenol (PCP), sal sódica (SPP) o ésteres. Los extractos se analizarán mediante cromatografía de gases (CG). La detección se realizará con espectrómetro de masa o detector de captura de electrones (ECD).
B.
En el caso de los metales pesados, el solicitante presentará un informe con los resultados obtenidos del siguiente procedimiento de ensayo. El material molturado de la muestra se eluye de conformidad con la norma DIN 38414-S4 o equivalente con una relación 1:10. El filtrado resultante deberá pasarse por un filtro de membrana de 0,45 μm (si fuera necesario, mediante filtración a presión). La solución se analizará en busca de metales pesados mediante espectroscopia de emisión óptica con plasma acoplado inductivamente (ICP-OES), método conocido también como espectrometría de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente (ICP-AES), o bien mediante espectrometría de absorción atómica con la utilización de un procedimiento híbrido o de vapor frío.
C.
En el caso de los plaguicidas, el solicitante presentará un informe con los resultados obtenidos del siguiente procedimiento de ensayo. Se extrae una muestra de 2 g en un baño ultrasónico con una mezcla de hexano/diclorometano (85/15). El extracto se limpia con agitación de acetonitrilo o mediante cromatografía de absorción sobre florisil. La medida y la cuantificación se determinan mediante cromatografía de gases con detección mediante detector de captura de electrones o mediante cromatografía de gases acoplados o espectrometría de masa. Se exige realizar ensayos con los pesticidas para las espumas de látex que contengan al menos el 20 % de látex natural.
D.
En el caso del butadieno, el solicitante presentará un informe con los resultados obtenidos del siguiente procedimiento de ensayo. Después de molturar y pesar la espuma de látex, se realizarán ensayos con espacio de cabeza. El contenido de butadieno se determinará mediante cromatografía de gases con detección por ionización de llama.
1.2. Emisión de compuestos orgánicos volátiles específicos (COVE, COV y COMV)
Las concentraciones en el aire interior de las sustancias que se indican a continuación, calculadas mediante el método de cámara de prueba, no excederán los siguientes valores después de un período de 24 horas.
Sustancia
Valor límite (mg/m3)
1,1,1-Tricloroetano
0,2
4-Fenilciclohexeno
0,02
Disulfuro de carbono
0,02
Formaldehído
0,005
Nitrosaminas (2)
0,0005
Estireno
0,01
Tetracloroetileno
0,15
Tolueno
0,1
Tricloroetileno
0,05
Cloruro de vinilo
0,0001
Vinilciclohexeno
0,002
Hidrocarburos aromáticos (total)
0,3
COV (total)
0,5
Evaluación y verificación:
el solicitante presentará un informe con los resultados obtenidos del siguiente procedimiento de ensayo. Deberá realizarse un análisis de cámara de prueba de conformidad con la norma ISO 16000-9. La muestra se almacenará en su envoltorio a temperatura ambiente durante 24 horas como mínimo, tras el cual se desenvolverá y se trasladará inmediatamente a la cámara de prueba. La muestra se colocará en un soporte, de tal modo que esté en contacto con el aire por todos los lados. Los factores climáticos se ajustarán de conformidad con la norma ISO 16000-9. A efectos de comparar los resultados de los ensayos, el índice de ventilación específica de la superficie (q = n/l) será 1. El índice de ventilación se situará entre 0,5 y 1. El muestreo del aire se iniciará 24 ± 1 horas después de cargar la cámara durante 1 hora en los cartuchos DNPH para el análisis de formaldehído y de otros aldehídos y en Tenax TA para analizar otros compuestos orgánicos volátiles. El muestreo de los demás compuestos podrá durar más, pero en todo caso se completará antes de 30 horas.
El análisis de formaldehído y de otros aldehídos cumplirá con la norma ISO 16000-3. A menos que se especifique lo contrario, el análisis de otros compuestos orgánicos volátiles cumplirá con la norma ISO 16000-6.
Las pruebas en virtud de la norma CEN/TS 16516 se considerarán equivalentes a las que se realizan de conformidad con la serie de normas ISO 16000.
El análisis de nitrosaminas se realizará mediante cromatografía de gases en combinación con un detector de análisis de energía térmica (GC-TEA), con arreglo al método BGI 505-23 (anteriormente denominada: ZH 1/120.23) o equivalente.
1.3. Colorantes
Si se usan colorantes, se respetará el criterio 5.5.
Evaluación y verificación:
el solicitante ofrecerá una declaración de no utilización de estos colorantes del fabricante de la espuma o, en caso de que sí se utilicen, una declaración de conformidad con este criterio, junto con la documentación justificativa.
Criterio 2. Espuma de poliuretano
Nota: Los siguientes requisitos solo serán obligatorios cuando la espuma de poliuretano represente más del 5 % del peso total del colchón.
2.1. Sustancias sujetas a restricción
En la espuma de poliuretano, las concentraciones de las sustancias que se indican a continuación no deberán superar los valores especificados:
Grupo de sustancias
Sustancia (acrónimo, número CAS y símbolo del elemento)
Valor límite
Condiciones de evaluación y verificación
Biocidas
Sustancias restringidas en virtud del criterio 8.1
No añadido intencionalmente
A
Metales pesados
As (Arsénico)
0,2 ppm
B
Cd (Cadmio)
0,1 ppm
B
Co (Cobalto)
0,5 ppm
B
Cr (Cromo), total
1,0 ppm
B
Cr VI (Cromo VI)
0,01 ppm
B
Cu (Cobre)
2,0 ppm
B
Hg (Mercurio)
0,02 ppm
B
Ni (Níquel)
1,0 ppm
B
Pb (Plomo)
0,2 ppm
B
Sb (Antimonio)
0,5 ppm
B
Se (Selenio)
0,5 ppm
B
Plastificantes
Ftalato de di-isononilo(DINP, 28553-12-0)
0,01 % p/p (suma)
C
Ftalato de di-n-octilo (DNOP, 117-84-0)
Ftalato de di(2-etilhexilo) (DEHP, 117-81-7)
Ftalato de di-isodecilo (DIDP, 26761-40-0)
Ftalato de bencilbutilo (BBP, 85-68-7)
Ftalato de dibutilo (DBP, 84-74-2)
Ftalatos
No añadido intencionalmente
A
TDA y MDA
2,4-Toluenodiamina (2,4-TDA, 95-80-7)
5,0 ppm
D
4,4'-Diaminodifenilmetano
5,0 ppm
D
(4,4'-MDA, 101-77-9)
Compuestos orgánicos de estaño
Tributilestaño (TBT)
0,05 ppm
E
Dibutilestaño (DBT)
0,1 ppm
E
Monobutilestaño (MBT)
0,1 ppm
E
Tetrabutilestaño (TeBT)
— —
Monooctilestaño (MOT)
— —
Dioctilestaño (DOT)
— —
Triciclohexilestaño (TcyT)
— —
Trifenilestaño (TPhT)
— —
Total
0,5 ppm
E
Otras sustancias específicas restringidas
Dioxinas o furanos clorados o bromados
No añadido intencionalmente
A
Hidrocarburos clorados (1,1,2,2-tetracloroetano, pentacloroetano, 1,1,2-tricloroetano, 1,1-dicloroetileno)
No añadido intencionalmente
A
Fenoles clorados (PCP, TeCP, 87-86-5)
No añadido intencionalmente
A
Hexaclorociclohexano (58-89-9)
No añadido intencionalmente
A
Monometildibromo–difenilmetano (99688-47-8)
No añadido intencionalmente
A
Monometildicloro-difenilmetano (81161-70-8)
No añadido intencionalmente
A
Nitritos
No añadido intencionalmente
A
Bifenilos polibromados (PBB, 59536-65-1)
No añadido intencionalmente
A
Éter de pentabromodifenilo (PeBDE, 32534-81-9)
No añadido intencionalmente
A
Éter de octabromodifenilo (OBDE, 32536-52-0)
No añadido intencionalmente
A
Bifenilos policlorados (PCB, 1336-36-3)
No añadido intencionalmente
A
Terfenilos policlorados (PCT, 61788-33-8)
No añadido intencionalmente
A
Tris-(2,3-dibromopropil)-fosfato (TRIS, 126-72-7)
No añadido intencionalmente
A
Trimetilfosfato (512-56-1)
No añadido intencionalmente
A
Óxido de tris-aziridinilfosfina (TEPA, 545-55-1)
No añadido intencionalmente
A
Fosfato de tris-(2-cloroetilo) (TCEP, 115-96-8)
No añadido intencionalmente
A
Metilfosfonato de dimetilo (DMMP, 756-79-6)
No añadido intencionalmente
A
Evaluación y verificación:
A.
En el caso de los biocidas, los ftalatos y otras sustancias específicas restringidas, el solicitante ofrecerá una declaración respaldada por declaraciones de los fabricantes de la espuma en las que se confirme que las sustancias indicadas no se han añadido intencionalmente a la formulación de la espuma.
B.
En el caso de los metales pesados, el solicitante presentará un informe con los resultados obtenidos del siguiente procedimiento de ensayo. El material molturado de la muestra se eluye de conformidad con la norma DIN 38414-S4 o equivalente con una relación 1:10. El filtrado resultante deberá pasarse por un filtro de membrana de 0,45 μm (si fuera necesario, mediante filtración a presión). La solución se analizará en busca de metales pesados mediante espectroscopia de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente (ICP-AES o ICP-OES), o bien mediante espectrometría de absorción atómica con la utilización de un procedimiento de hidruro o de vapor frío.
C.
Para la cantidad total de plastificantes, el solicitante presentará un informe con los resultados obtenidos del siguiente procedimiento de ensayo. La muestra será un compuesto de 6 piezas que se extraerán de debajo de cada cara de las muestras (hasta un máximo de 2 cm de la superficie). La extracción se realizará con diclorometano usando un método validado e irá seguida de un análisis por cromatografía de gases o espectrometría de masa (GC/MS) o por cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC/UV).
D.
En el caso de TDA y MDA, el solicitante presentará un informe con los resultados obtenidos del siguiente procedimiento de ensayo. La muestra será un compuesto de 6 piezas que se extraerán de debajo de cada cara de las muestras (hasta un máximo de 2 cm de la superficie). La extracción se realizará con una solución de ácido acético acuoso del 1 %. Se realizarán cuatro extracciones repetidas de la misma muestra de espuma manteniendo en cada caso una relación de 1:5 entre el peso de la muestra y el volumen. Los extractos se combinarán, se llevarán a un volumen conocido, se filtrarán y se analizarán mediante cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC-UV) o HPLC-MS. Si se aplica el método HPLC-UV y se sospecha que haya interferencias, se volverá a hacer un análisis por cromatografía de líquidos de alto rendimiento-espectrometría de masa (HPLC-MS).
E.
En el caso de los compuestos orgánicos de estaño, el solicitante presentará un informe con los resultados obtenidos del siguiente procedimiento de ensayo. La muestra será un compuesto de 6 piezas que se extraerán de la parte inferior de cada cara de la muestra (hasta un máximo de 2 cm de la superficie). La extracción se realizará durante 1 hora en un baño ultrasónico a temperatura ambiente. El agente extractor será una mezcla con la siguiente composición: 1 750 ml de metanol + 300 ml de ácido acético + 250 ml de disolución amortiguadora (pH 4,5). La disolución amortiguadora será una solución de 164 g de acetato de sodio en 1 200 ml de agua y 165 ml de ácido acético, que se diluirá con agua hasta un volumen de 2 000 ml. Tras la extracción, se obtendrán derivados de las especies de alquilo de estaño añadiendo una solución de tetraetilborato de sodio en tetrahidrofurano (THF). El derivado se extraerá con n-hexano, y la muestra se someterá a un segundo procedimiento de extracción. Ambos extractos hexánicos se combinarán y se utilizarán además para determinar los compuestos orgánicos de estaño mediante cromatografía de gases con detección selectiva de masas en modo SIM.
2.2. Emisión de compuestos orgánicos volátiles específicos (COVE, COV y COMV)
Las concentraciones en el aire interior de las sustancias que se indican a continuación, calculadas mediante el método de cámara de prueba, no excederán de los siguientes valores después de un período de 72 horas.
Sustancia (número CAS)
Valor límite (mg/m3)
Formaldehído (50-00-0)
0,005
Tolueno (108-88-3)
0,1
Estireno (100-42-5)
0,005
Cada compuesto detectable clasificado en las categorías C1A o C1B en virtud del Reglamento (CE) no 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (3)
0,005
Total de todos los compuestos detectables clasificados en las categorías C1A o C1B en virtud del Reglamento (CE) no 1272/2008
0,04
Hidrocarburos aromáticos
0,5
COV (total)
0,5
Evaluación y verificación:
el solicitante presentará un informe con los resultados obtenidos del siguiente procedimiento de ensayo. La muestra de espuma se colocará en la parte inferior de una cámara de prueba de emisiones y se acondicionará durante 3 días a 23 °C y con el 50 % de humedad relativa, aplicando una tasa de renovación del aire n de 0,5 por hora y una carga de cámara L de 0,4 m2/m3 (= superficie total expuesta de la muestra en relación con las dimensiones de la cámara sin contar la parte trasera y los bordes de sellado) de conformidad con las normas ISO 16000-9 e ISO 16000-11. El muestreo se hará 72 ± 2 horas después de cargar la cámara durante 1 hora en cartuchos de Tenax TA y de DNPH para el análisis de COV y de formaldehído, respectivamente. Las emisiones de COV se recogen en tubos de sorción de Tenax TA y, posteriormente, se analizan por GC-MS de desorción térmica de conformidad con la norma ISO 16000-6. Los resultados se expresan de forma semicuantitativa como equivalentes de tolueno. Todos los componentes individuales especificados se indican a partir de un límite de concentración ≥ 1 μg/m3. El valor de COV (total) es la suma de todos los componentes con una concentración ≥ 1 μg/m3 que se eluyen en la ventana de tiempos de retención entre el del n-hexano (C6) y el del n-hexadecano (C16), ambos incluidos. La suma de todos los compuestos detectablesclasificados en las categorías C1A o C1B según el Reglamento (CE) no 1272/2008 es la suma de todas estas sustancias con una concentración ≥ 1 μg/m3. En caso de que los resultados de las pruebas superen los límites de la norma, deberá realizarse la cuantificación específica de las distintas sustancias. El formaldehído puede determinarse mediante la recogida del aire de muestra en cartuchos de DNPH y su análisis posterior con HPLC/UV en virtud de la norma ISO 16000-3.
Las pruebas en virtud de la norma CEN/TS 16516 se considerarán equivalentes a las que se realizan de conformidad con la serie de normas ISO 16000.
Nota:
—
El volumen de la cámara será de 0,5 o 1 m3.
—
Una muestra (25 cm × 20 cm × 15 cm) se utilizará en una cámara de prueba de 0,5 m3 en posición vertical sobre un lado de 20 cm × 15 cm.
—
Dos muestras (25 cm × 20 cm × 15 cm) se utilizarán en una cámara de prueba de 1 m3 en posición vertical sobre un lado de 20 cm × 15 cm; en este caso ambas muestras se colocarán en la cámara de prueba con 15 cm de distancia entre ellas.
2.3. Colorantes
Si se usan colorantes, se respetará el criterio 5.5.
Evaluación y verificación:
el solicitante ofrecerá una declaración del fabricante de la espuma de que no utiliza estos colorantes o, en caso de que sí se utilicen, una declaración de conformidad con este criterio, junto con la documentación justificativa.
2.4. Contenido total de cloro de los isocianatos
En caso de que deban utilizarse isómeros combinados de diisocianato de tolueno (TDI) en la producción de espuma de poliuretano, el contenido total de cloro de estos isocianatos no superará el 0,07 % en peso.
Evaluación y verificación:
el solicitante ofrecerá una declaración del fabricante de la espuma en el sentido de que no utiliza estas sustancias, o los resultados de los métodos de prueba realizados con arreglo a la norma ASTM D4661-93 o a una norma equivalente.
2.5. Agentes espumantes
No se utilizarán compuestos orgánicos halogenados como agentes espumantes o agentes espumantes auxiliares.
Evaluación y verificación:
el solicitante ofrecerá una declaración del fabricante de la espuma en el sentido de que no utiliza estos compuestos.
Criterio 3. Alambres y muelles
Nota: Los siguientes requisitos solo serán obligatorios cuando los alambres y los muelles representen más del 5 % del peso total del colchón.
3.1. Desengrasado
En caso de utilización de disolventes orgánicos en las tareas de desengrasado o limpieza de los alambres y muelles, se deberá recurrir a sistemas cerrados de limpieza/desengrasado.
Evaluación y verificación:
el solicitante ofrecerá una declaración correspondiente del fabricante de los alambres y muelles.
3.2. Galvanización
La superficie de los muelles no podrá estar recubierta de una capa metálica galvánica.
Evaluación y verificación:
el solicitante ofrecerá una declaración correspondiente del fabricante de los alambres y muelles.
Criterio 4. Fibra de coco
Nota: Los siguientes requisitos solo serán obligatorios cuando la fibra de coco represente más del 5 % del peso total del colchón.
Se tendrán en cuenta los criterios de la espuma de látex si el material de fibra de coco se engoma con látex.
Evaluación y verificación:
el solicitante ofrecerá una declaración de no utilización de fibras de coco engomadas o los informes de prueba requeridos en el criterio 1 para la espuma de látex.
Criterio 5. Productos textiles (telas y fibras utilizadas como revestimiento o material de relleno de los colchones)
Notas:
1)
Todos los requisitos (5.1 a 5.11) deberán respetarse en los revestimientos de los colchones (es decir, el cutí).
2)
Los materiales de relleno (es decir, el acolchado) deberán respetar el requisito 5.1. Cuando se utilice la lana como material de relleno, deberán respetarse los requisitos 5.1, 5.2 y 5.8.
3)
Se considerará que todos los productos textiles que hayan obtenido la etiqueta ecológica de la UE, como se establece en la Decisión 2014/350/UE de la Comisión (4), están en consonancia automáticamente con los requisitos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10 y 5.11. No obstante, para que los colchones puedan obtener la etiqueta ecológica de la UE, habrá que demostrar que el revestimiento del colchón cumple también el criterio 5.9.
5.1. Requisitos generales de las sustancias peligrosas (entre otras, materiales ignífugos, biocidas y plastificantes) (aplicabilidad: todos los productos textiles)
Todos los productos textiles deberán respetar los criterios 7 (productos ignífugos), 8 (biocidas), 9 (plastificantes) y 10 (sustancias peligrosas).
Evaluación y verificación:
el solicitante ofrecerá una declaración de conformidad con este criterio, junto con la documentación justificativa requerida en el criterio correspondiente (7, 8, 9 y 10).
5.2. Auxiliares utilizados en preparaciones y formulaciones (aplicabilidad: revestimientos hechos de cualquier fibra y material de relleno hecho de lana)
Todos los revestimientos: las siguientes sustancias no podrán utilizarse en ninguna preparación ni formulación utilizada para la fabricación de cualquier revestimiento de colchones. Habrá que respetar los valores límite relativos a la presencia de alquilfenoles y APEO en los revestimientos.
Materiales de relleno hechos de lana: los alquilfenoles y APEO no podrán utilizarse en ninguna preparación ni formulación utilizada para la fabricación de materiales de relleno de lana, y habrá que respetar los valores límite en cuanto a la presencia de estos en el material de relleno.
Sustancia (número CAS/acrónimo)
Valor límite (mg/kg)
Condiciones de evaluación y verificación
Alquilfenoles:
25 (total)
A
—
Nonilfenol, isómeros combinados (25154-52-3)
—
4-Nonilfenol (104-40-5)
—
4-Nonilfenol, ramificado (84852-15-3)
—
Octilfenol (27193-28-8)
—
4-Octilfenol (1806-26-4)
—
4-terc-Octilfenol (140-66-9)
Alquilfenoletoxilatos (APEO) y sus derivados
—
Octilfenol polioxietilado (9002-93-1)
—
Nonilfenol polioxietilado (9016-45-9)
—
p-Nonilfenol polioxietilado (26027-38-3)
Cloruro de bis(alquilo de sebo hidrogenado)-dimetil-amonio (DTDMAC)
No utilizados
B
Cloruro de dimetil-diestearil-amonio (DSDMAC)
Cloruro de di(sebo endurecido)-dimetil-amonio (DHTDMAC)
Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA)
Ácido dietilentriaminopentaacético (DTPA)
4-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenol
1-Metil-2-pirrolidona
Ácido nitrilotriacético (NTA)
Evaluación y verificación:
A.
El solicitante ofrecerá un informe con los resultados de las pruebas del producto final, que se realizarán mediante extracción con disolvente seguida de una cromatografía de líquidos-espectrometría de masa (LC-MS).
B.
El solicitante ofrecerá una declaración de no utilización del proveedor respaldada por fichas de datos de seguridad correspondientes a todas las fases de fabricación.
5.3. Tensioactivos, suavizantes de telas y agentes complejantes en los procesos húmedos (Aplicabilidad: revestimientos hechos de cualquier fibra)
Todos los tensioactivos, suavizantes y agentes complejantes: al menos el 95 % del peso de los tensioactivos, suavizantes y agentes complejantes deberá cumplir con una de las siguientes condiciones:
a)
deberán ser fácilmente biodegradables en condiciones aeróbicas;
b)
deberán ser biodegradables intrínsecamente o eliminables en las depuradoras de aguas residuales.
Tensioactivos no iónicos y catiónicos: Todos los tensioactivos no iónicos y catiónicos deben ser también fácilmente biodegradables en condiciones anaerobias.
La última revisión de la base de datos de ingredientes de detergentes debe utilizarse como punto de referencia para la biodegradabilidad:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_es.pdf
Evaluación y verificación:
el solicitante ofrecerá documentación apropiada mediante fichas de datos de seguridad y declaraciones de los proveedores.
Para todos los tensioactivos, suavizantes y agentes complejantes, esto deberá respaldarse con los resultados de las pruebas OCDE o ISO apropiadas:
—
Biodegradabilidad fácil (OCDE 301 A, ISO 7827, OCDE 301 B, ISO 9439, OCDE 301 C, OCDE 301 D, ISO 10708, OCDE 301 E, OCDE 301 F, ISO 9408)
—
Biodegradabilidad intrínseca (ISO 14593, OCDE 302 A, ISO 9887, OCDE 302 B, ISO 9888, OCDE 302 C)
—
Eliminabilidad (OCDE 303A/B, ISO 11733)
Para los tensioactivos no iónicos y catiónicos, esto deberá respaldarse con los resultados de las pruebas OCED o ISO apropiadas (ISO 11734, ECETOC no 28 (junio de 1988), OCDE 311).
5.4. Blanqueado de pasta, hilados, telas y productos finales (Aplicabilidad: revestimientos hechos de cualquier fibra)
No se podrán utilizar agentes clorados para el blanqueado de hilados, telas ni productos finales, con la excepción de las fibras de celulosa artificiales.
La pasta utilizada para fabricar fibras de celulosa artificiales (por ejemplo, de viscosa) se blanqueará sin utilizar cloro elemental. La cantidad total resultante de cloro y de cloro ligado orgánicamente en las fibras terminadas (OX) no excederá de 150 ppm o, en las aguas residuales de la fabricación de pasta (AOX), no excederá 0,170 kg/ADt de pasta.
Evaluación y verificación:
el solicitante ofrecerá una declaración de no utilización de agentes de blanqueado clorados del proveedor.
En el caso de las fibras de celulosa artificiales, el solicitante ofrecerá un informe de prueba donde se reflejará la conformidad con el requisito de OX o de AOX, usando el método de prueba adecuado:
—
OX: ISO 11480 (combustión controlada y microculombimetría)
—
AOX: ISO 9562
5.5. Colorantes (aplicabilidad: revestimientos hechos de cualquier fibra)
Se aplica la siguiente restricción a los colorantes.
La utilización de colorantes en los productos textiles deberá estar en consonancia con el criterio 10 sobre sustancias peligrosas y, por tanto, se aplicarán las condiciones de excepción relacionadas. Las condiciones de excepción están relacionadas con el tratamiento de colorantes en la planta de teñido, en el proceso de tintado y en la eliminación del color de las aguas residuales procedentes de las plantas de teñido.
Grupo de sustancias
Criterio
Evaluación y verificación
i)
Vehículos halogenados
Cuando se utilicen colorantes dispersos, los aceleradores halogenados de coloración (vehículos) no se podrán utilizar para teñir fibras de poliéster, acrílicas ni de poliamida ni las telas hechas de estas fibras o de mezclas con lana. Los siguientes son ejemplos de vehículos: 1,2-diclorobenceno, 1,2,4-triclorobenceno, clorofenoxietanol.
A
ii)
Colorantes azoicos
Con las fibras acrílicas, de algodón, de poliamida y de lana y con las telas hechas de estas fibras no se utilizarán colorantes azoicos que puedan descomponerse en alguna de las aminas aromáticas cancerígenas. El valor límite del contenido de cada arilamina del producto final será de 30 mg/kg.
B
Arilamina
Número CAS
4-Aminodifenilo
92-67-1
Bencidina
92-87-5
4-Cloro-o-toluidina
95-69-2
2-Naftilamina
91-59-8
o-Amino-azotolueno
97-56-3
2-Amino-4-nitrotolueno
99-55-8
p-Cloroanilina
106-47-8
2,4-Diaminoanisol
615-05-4
4,4′-Diaminodifenilmetano
101-77-9
3,3′-Diclorobencidina
91-94-1
3,3′-Dimetoxibencidina
119-90-4
3,3′-Dimetilbencidina
119-93-7
3,3′-Dimetil-4,4′-diaminodifenilmetano
838-88-0
p-Cresidina
120-71-8
4,4′-Metilen-bis-(2-cloranilina)
101-14-4
4,4′-Oxidianilina
101-80-4
4,4′-Tiodianilina
139-65-1
o-Toluidina
95-53-4
2,4-Diaminotolueno
95-80-7
2,4,5-Trimetilanilina
137-17-7
o-Anisidina (2-metoxianilina)
90-04-0
2,4-Xilidina
95-68-1
2,6-Xilidina
87-62-7
4-Aminoazobenceno
60-09-3
A continuación se ofrece una lista indicativa de colorantes azoicos que pueden descomponerse en arilaminas.
Colorantes dispersos que pueden descomponerse en aminas aromáticas
Disperse Orange 60
Disperse Yellow 7
Disperse Orange 149
Disperse Yellow 23
Disperse Red 151
Disperse Yellow 56
Disperse Red 221
Disperse Yellow 218
Colorantes básicos que pueden descomponerse en aminas aromáticas
Basic Brown 4
Basic Red 114
Basic Red 42
Basic Yellow 82
Basic Red 76
Basic Yellow 103
Basic Red 111
Colorantes ácidos que pueden descomponerse en aminas aromáticas
CI Acid Black 29
CI Acid Red 24
CI Acid Red 128
CI Acid Black 94
CI Acid Red 26
CI Acid Red 115
CI Acid Black 131
CI Acid Red 26:1
CI Acid Red 128
CI Acid Black 132
CI Acid Red 26:2
CI Acid Red 135
CI Acid Black 209
CI Acid Red 35
CI Acid Red 148
CI Acid Black 232
CI Acid Red 48
CI Acid Red 150
CI Acid Brown 415
CI Acid Red 73
CI Acid Red 158
CI Acid Orange 17
CI Acid Red 85
CI Acid Red 167
CI Acid Orange 24
CI Acid Red 104
CI Acid Red 170
CI Acid Orange 45
CI Acid Red 114
CI Acid Red 264
CI Acid Red 4
CI Acid Red 115
CI Acid Red 265
CI Acid Red 5
CI Acid Red 116
CI Acid Red 420
CI Acid Red 8
CI Acid Red 119:1
CI Acid Violet 12
Colorantes directos que pueden descomponerse en aminas aromáticas
Direct Black 4
Basic Brown 4
Direct Red 13
Direct Black 29
Direct Brown 6
Direct Red 17
Direct Black 38
Direct Brown 25
Direct Red 21
Direct Black 154
Direct Brown 27
Direct Red 24
Direct Blue 1
Direct Brown 31
Direct Red 26
Direct Blue 2
Direct Brown 33
Direct Red 22
Direct Blue 3
Direct Brown 51
Direct Red 28
Direct Blue 6
Direct Brown 59
Direct Red 37
Direct Blue 8
Direct Brown 74
Direct Red 39
Direct Blue 9
Direct Brown 79
Direct Red 44
Direct Blue 10
Direct Brown 95
Direct Red 46
Direct Blue 14
Direct Brown 101
Direct Red 62
Direct Blue 15
Direct Brown 154
Direct Red 67
Direct Blue 21
Direct Brown 222
Direct Red 72
Direct Blue 22
Direct Brown 223
Direct Red 126
Direct Blue 25
Direct Green 1
Direct Red 168
Direct Blue 35
Direct Green 6
Direct Red 216
Direct Blue 76
Direct Green 8
Direct Red 264
Direct Blue 116
Direct Green 8,1
Direct Violet 1
Direct Blue 151
Direct Green 85
Direct Violet 4
Direct Blue 160
Direct Orange 1
Direct Violet 12
Direct Blue 173
Direct Orange 6
Direct Violet 13
Direct Blue 192
Direct Orange 7
Direct Violet 14
Direct Blue 201
Direct Orange 8
Direct Violet 21
Direct Blue 215
Direct Orange 10
Direct Violet 22
Direct Blue 295
Direct Orange 108
Direct Yellow 1
Direct Blue 306
Direct Red 1
Direct Yellow 24
Direct Brown 1
Direct Red 2
Direct Yellow 48
Direct Brown 1:2
Direct Red 7
Direct Brown 2
Direct Red 10
iii)
Colorantes CMR
No se podrán utilizar en las fibras y telas los colorantes que sean carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción.
A
Colorantes carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción
Número CAS
C.I. Acid Red 26
3761-53-3
C.I. Basic Red 9
569-61-9
C.I. Basic Violet 14
632-99-5
C.I. Direct Black 38
1937-37-7
C.I. Direct Blue 6
2602-46-2
C.I. Direct Red 28
573-58-0
C.I. Disperse Blue 1
2475-45-8
C.I. Disperse Orange 11
82-28-0
C.I. Disperse Yellow 3
2832-40-8
iv)
Colorantes potencialmente sensibilizadores
No se utilizarán colorantes potencialmente sensibilizadores en las fibras acrílicas, de poliamida ni de poliéster, ni en las telas hechas de tales fibras.
A
Colorantes dispersos potencialmente sensibilizadores
Número CAS
C.I. Disperse Blue 1
2475-45-8
C.I. Disperse Blue 3
2475-46-9
C.I. Disperse Blue 7
3179-90-6
C.I. Disperse Blue 26
3860-63-7
C.I. Disperse Blue 35
12222-75-2
C.I. Disperse Blue 102
12222-97-8
C.I. Disperse Blue 106
12223-01-7
C.I. Disperse Blue 124
61951-51-7
C.I. Disperse Brown 1
23355-64-8
C.I. Disperse Orange 1
2581-69-3
C.I. Disperse Orange 3
730-40-5
C.I. Disperse Orange 37
12223-33-5
C.I. Disperse Orange 76
13301-61-6
C.I. Disperse Red 1
2872-52-8
C.I. Disperse Red 11
2872-48-2
C.I. Disperse Red 17
3179-89-3
C.I. Disperse Yellow 1
119-15-3
C.I. Disperse Yellow 3
2832-40-8
C.I. Disperse Yellow 9
6373-73-5
C.I. Disperse Yellow 39
12236-29-2
C.I. Disperse Yellow 49
54824-37-2
v)
Colorantes con mordiente de cromo
No se utilizarán colorantes con mordiente de cromo en fibras de poliamida ni lana ni en las telas hechas de estas fibras.
A
vi)
Colorantes de complejos metálicos
Solo podrán utilizarse los colorantes de complejos metálicos a base de cobre, cromo y níquel para teñir lana, poliamida o mezclas de estas fibras con fibras de celulosa artificiales (por ejemplo, de viscosa).
A
Evaluación y verificación:
A.
El solicitante ofrecerá una declaración de no utilización del proveedor respaldada por fichas de datos de seguridad.
B.
El solicitante presentará un informe con los resultados obtenidos de las pruebas del producto final. El contenido de colorantes azoicos en el producto final se probará según las normas EN 14362-1 y 14362-3. El valor límite es de 30 mg/kg para cada arilamina. (Nota: Debe tenerse en cuenta que es posible encontrar falsos positivos en lo que atañe a la presencia de 4-aminoazobenceno, por lo que se recomienda confirmación).
5.6. Metales extraíbles (aplicabilidad: revestimientos hechos de cualquier fibra)
Deberán aplicarse los valores límite siguientes:
Metal
Valor límite (mg/kg)
Revestimientos de colchones para cuna
Todos los demás productos
Antimonio (Sb)
30,0
30,0
Arsénico (As)
0,2
1,0
Cadmio (Cd)
0,1
0,1
Cromo (Cr):
—
Productos textiles teñidos con colorantes de complejos metálicos
1,0
2,0
—
Todos los demás productos textiles
0,5
1,0
Cobalto (Co)
—
Productos textiles teñidos con colorantes de complejos metálicos
1,0
4,0
—
Todos los demás productos textiles
1,0
1,0
Cobre (Cu)
25,0
50,0
Plomo (Pb)
0,2
1,0
Níquel (Ni):
—
Productos textiles teñidos con colorantes de complejos metálicos
1,0
1,0
—
Todos los demás productos textiles
0,5
1,0
Mercurio (Hg)
0,02
0,02
Evaluación y verificación:
el solicitante ofrecerá un informe con los resultados de las pruebas del producto final como verificación de los valores límite. Las pruebas consistirán en la extracción con arreglo a la norma ISO 105-E04 (solución de transpiración ácida) y detección mediante espectrometría de masa con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) o espectroscopia de emisión óptica con plasma acoplado inductivamente (ICP-OES), conocida también como ICP-AES.
5.7. Repelentes de agua, manchas y aceite (aplicabilidad: revestimientos hechos de cualquier fibra)
No se deberán utilizar tratamientos repelentes de agua, manchas y aceite fluorados. Ello incluirá los tratamientos de carburos polifluorados y perfluorados.
Los tratamientos no fluorados deberán ser fácilmente biodegradables y no bioacumulativos en el entorno acuático, incluidos los sedimentos acuáticos, y deberán cumplir, de forma adicional, el criterio 10 sobre sustancias peligrosas.
Evaluación y verificación:
el solicitante deberá presentar una declaración de no utilización por parte del proveedor respaldada por las fichas de datos de seguridad y se demostrará de forma adecuada el cumplimiento con el criterio 10.
5.8. Vertidos de aguas residuales del proceso húmedo (aplicabilidad: revestimientos hechos de cualquier fibra y material de relleno hecho de lana)
Los vertidos de aguas residuales al medio ambiente no excederán de 20 g DQO/kg de producto textil elaborado. Este requisito se aplicará a los procesos de tejido, teñido, impresión y acabado que se utilizan para fabricar los productos. El requisito en cuestión se medirá aguas abajo de una depuradora de aguas residuales in situ o de una depuradora de aguas residuales ubicada fuera de la fábrica que recibe aguas residuales de los puntos donde tiene lugar la elaboración.
Si el efluente se depura in situ y se vierte directamente a las aguas superficiales, también deberá cumplir los siguientes requisitos:
i)
pH entre 6 y 9 (a menos que el pH del agua receptora esté fuera de este rango)
ii)
Temperatura inferior a 35 °C (salvo que la temperatura del agua receptora sea superior a este valor)
Si es necesario eliminar el color por una condición de excepción del criterio 10.a), deberán cumplirse los siguientes coeficientes de absorción espectral:
i)
7 m–1 a 436 nm (sector amarillo)
ii)
5 m–1 a 525 nm (sector rojo)
iii)
3 m–1 a 620 nm (sector azul).
Evaluación y verificación:
el solicitante ofrecerá documentación pormenorizada e informes de pruebas, de acuerdo con la norma ISO 6060 para la determinación de la DQO y con la norma ISO 7887 para la determinación del color, donde se reflejará la conformidad con estos criterios según promedios mensuales durante los seis meses anteriores a la solicitud, junto con una declaración de conformidad. Los datos demostrarán la conformidad del sitio de fabricación o, si el efluente se depura fuera de la fábrica, del operador de la depuración de aguas residuales.
5.9. Resistencia mecánica (aplicabilidad: revestimientos hechos de cualquier fibra)
Los revestimientos de los colchones deberán conseguir propiedades mecánicas satisfactorias, que se definirán conforme a las siguientes normas:
Propiedad
Requisito
Método de ensayo
Resistencia al desgarro
Tejidos ≥ 15 N
Telas no tejidas ≥ 20 N
Telas de punto: no aplicable
ISO 13937-2 (tejidos)
ISO 9073-4 (telas no tejidas)
Deslizamiento de costuras
Tejidos ≥ 16 hilos de trama: 6 mm como máximo
Tejidos < 16 hilos de trama: 10 mm como máximo
Telas de punto y telas no tejidas: no aplicable
ISO 13936-2 (con una carga de 60 N para todos los tejidos)
Resistencia a la tracción
Tejidos ≥ 350 N
Telas de punto y telas no tejidas: no aplicable
ISO 13934-1
Evaluación y verificación:
el solicitante presentará informes con la descripción de los resultados de las pruebas realizadas según las normas ISO 13937-2 o ISO 9073-4 para la resistencia al desgarro, la norma ISO 13936-2 (con una carga de 60 N) para el deslizamiento de costuras y la norma ISO 13934-1 para la resistencia a la tracción.
5.10. Durabilidad de la función ignífuga (aplicabilidad: revestimientos hechos de cualquier fibra)
Los revestimientos extraíbles y lavables preservarán su funcionalidad después de 50 ciclos de lavadora y secadora a una temperatura mínima de 75 °C. Los revestimientos que no se puedan quitar y lavar mantendrán su funcionalidad tras una prueba de empapado.
Evaluación y verificación:
el solicitante presentará informes de las pruebas realizadas en virtud de las siguientes normas, según proceda:
—
ISO 6330 en combinación con ISO 12138 para ciclos de lavado domésticos e ISO 10528 para ciclos de lavandería industrial en caso de que se trate de revestimientos extraíbles y lavables.
—
BS 5651 o equivalente en caso de que el revestimiento no pueda extraerse ni lavarse.
5.11. Cambio de dimensiones (aplicabilidad: revestimientos extraíbles hechos de cualquier fibra)
En el caso de los revestimientos de colchones extraíbles y lavables, no deberán excederse los cambios de dimensiones después del lavado y el secado doméstico o industrial, con las temperaturas y condiciones correspondientes, para lo que se aplicarán los siguientes valores:
—
Tejidos: ± 3 %
—
Telas no tejidas: ± 5 %
Este criterio no se aplica a las telas que no se presentan como «lavables».
Evaluación y verificación:
el solicitante presentará informes de pruebas con referencia a las normas apropiadas. Como método de prueba se utilizará la norma ISO 6330 en combinación con EN 25077. A menos que en el revestimiento se indique lo contrario, las condiciones predeterminadas serán de lavado 3A (60 °C), secado C (secado plano) y planchado según la composición de la tela.
Criterio 6. Colas y adhesivos
No se utilizarán colas que contengan disolventes orgánicos. Las colas y adhesivos utilizados para montar el producto también deberán cumplir el criterio 10 sobre sustancias peligrosas.
Evaluación y verificación:
el solicitante ofrecerá una declaración de no utilización o una declaración de los proveedores junto con documentación justificativa, y habrá que demostrar de forma adecuada el cumplimiento del criterio 10.
Criterio 7. Productos ignífugos
Los siguientes productos ignífugos no se añadirán intencionalmente al producto, a ninguno de sus artículos ni a ninguna de sus partes homogéneas:
Nombre
Número CAS
Acrónimo
Decabromodifeniléter
1163-19-5
decaBDE
Hexabromociclododecano
25637-99-4
HBCD/HBCDD
Octabromodifeniléter
32536-52-0
octaBDE
Pentabromodifeniléter
32534-81-9
pentaBDE
Bifenilos polibromados
59536-65-1
PBB
Parafinas cloradas de cadena corta (C10-C13)
85535-84-8
SCCP
Fosfato de tris(2,3-dibromopropilo)
126-72-7
TRIS
Fosfato de tris(2-cloroetilo)
115-96-8
TCEP
Óxido de tris-aziridinil-fosfina
545-55-1
TEPA
La utilización de cualquier material ignífugo deberá estar en consonancia con el criterio 10 sobre sustancias peligrosas.
Evaluación y verificación:
el solicitante ofrecerá, y hará que los proveedores también lo hagan, una declaración de no utilización en la que se confirme que los materiales ignífugos indicados no se han incluido en el producto, en ninguno de sus elementos ni en ninguna de sus partes homogéneas. También se facilitará una lista de sustancias añadidas para mejorar las propiedades ignífugas, incluidas las concentraciones y las indicaciones H/frases R relacionadas, y se demostrará adecuadamente la conformidad con el criterio 10.
Criterio 8. Biocidas
8.1. Producción
El uso de sustancias activas biocidas en el producto tendrá que estar autorizado en virtud del Reglamento (UE) no 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) (lista disponible en: http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm) y deberá estar en consonancia con el criterio 10 sobre sustancias peligrosas.
Evaluación y verificación:
el solicitante ofrecerá declaraciones de no utilización o pruebas de que la utilización de biocidas está autorizada en virtud del Reglamento (CE) no 528/2012. También se facilitará una lista de los biocidas añadidos al producto, incluidas las concentraciones y las indicaciones H/frases R relacionadas, y deberá demostrarse adecuadamente la conformidad con el criterio 10.
8.2. Transporte
No podrán utilizarse clorofenoles (sus sales y ésteres), policlorobifenilos (PCB), compuestos orgánicos de estaño (incluidos TBT, TPhT, DBT y DOT) ni dimetilfumarato (DMFu) durante el transporte o el almacenamiento del producto, de cualquiera de sus elementos y de sus partes homogéneas.
Evaluación y verificación:
el solicitante y sus proveedores ofrecerán una declaración de no utilización, según proceda, en la que se confirme que las sustancias indicadas no se han utilizado durante el transporte o el almacenamiento del producto, de ninguno de sus elementos ni de ninguna de sus partes homogéneas. También se facilitará una lista de productos biocidas añadidos, incluidas las concentraciones y las indicaciones H/frases R relacionadas, y se demostrará también la conformidad con el criterio 10.
Criterio 9. Plastificantes
Los siguientes plastificantes no se añadirán intencionalmente al producto, a ninguno de sus elementos ni a ninguna de sus partes homogéneas:
Nombre
Número CAS
Acrónimo
Ftalato de di-isononilo (6)
28553-12-0; 68515-48-0
DINP
Ftalato de di-n-octilo
117-84-0
DNOP
Ftalato de di-(2-etilhexilo)
117-81-7
DEHP
Ftalato de di-isodecilo (6)
26761-40-0; 68515-49-1
DIDP
Ftalato de butilbencilo
85-68-7
BBP
Ftalato de dibutilo
84-74-2
DBP
Ftalato de di-isobutilo
84-69-5
DIBP
Ftalatos de di-C6-8-alquilos ramificados
71888-89-6
DIHP
Ftalatos de di-C7-11-alquilos ramificados
68515-42-4
DHNUP
Ftalato de di-n-hexilo
84-75-3
DHP
Ftalato de di-(2-metoxietilo)
117-82-8
DMEP
El total de plastificantes prohibidos será inferior al 0,10 % del peso. La utilización de cualquier plastificante deberá estar en consonancia con el criterio 10 sobre sustancias peligrosas.
Evaluación y verificación:
el solicitante y sus proveedores ofrecerán una declaración de no utilización en la que se confirme que las sustancias indicadas no se han usado en el producto, en ninguno de sus elementos ni en ninguna de sus partes homogéneas. Podrán solicitarse las fichas de datos de seguridad sobre la formulación de polímeros a efectos de confirmar que las sustancias indicadas no se han incluido en el producto. También se facilitará una lista plastificantes, incluidas las concentraciones y las indicaciones H/frases R relacionadas, y se demostrará adecuadamente la conformidad con el criterio 10. También podrá exigirse una verificación adicional del contenido total de ftalatos de conformidad con la norma ISO 14389 cuando la calidad de la información se considere insuficiente.
Criterio 10. Sustancias y mezclas prohibidas o restringidas
a) Sustancias peligrosas y mezclas
La etiqueta ecológica de la UE no se otorgará si el producto o cualquiera de sus artículos, tal como se define en el artículo 3, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), o cualquiera de sus partes homogéneas contienen una sustancia o una mezcla que cumplan los criterios de clasificación con las indicaciones de peligro o las frases de riesgo especificadas en la tabla siguiente, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1272/2008 o la Directiva 67/548/CEE del Consejo (8), o si contienen una sustancia o mezcla contemplada en el artículo 57 del Reglamento (CE) no 1907/2006, a menos que se haya concedido una excepción específica.
Las normas de clasificación más recientes aprobadas por la Unión prevalecerán sobre las frases de riesgo y las clasificaciones de peligro indicadas. Por tanto, los solicitantes deberán garantizar que las clasificaciones se basan en las normas de clasificación más recientes.
Las indicaciones de peligro y las frases de riesgo del cuadro siguiente suelen referirse a sustancias. No obstante, si no puede obtenerse información sobre las sustancias, se aplicarán las normas de clasificación de las mezclas.
Este requisito no se aplica al uso de sustancias o mezclas cuyas propiedades cambian con la elaboración (por ejemplo, dejan de ser biodisponibles o experimentan una modificación química), de tal manera que ya no puedan atribuírseles los peligros identificados. Esto se aplicará, por ejemplo, a polímeros y monómeros modificados o a aditivos que se enlazan covalentemente dentro de revestimientos de plástico.
Indicación de peligro (9)
Frase de riesgo (10)
H300 Mortal en caso de ingestión
R28
H301 Tóxico en caso de ingestión
R25
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias
R65
H310 Mortal en contacto con la piel
R27
H311 Tóxico en contacto con la piel
R24
H330 Mortal en caso de inhalación
R23/26
H331 Tóxico en caso de inhalación
R23
H340 Puede provocar defectos genéticos
R46
H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos
R68
H350 Puede provocar cáncer
R45
H350i Puede provocar cáncer por inhalación
R49
H351 Se sospecha que provoca cáncer
R40
H360F Puede perjudicar a la fertilidad
R60
H360D Puede dañar al feto
R61
H360FD Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
R60/61/60-61
H360Fd Puede perjudicar a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
R60/63
H360Df Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
R61/62
H361f Se sospecha que perjudica a la fertilidad
R62
H361d Se sospecha que daña al feto
R63
H361fd Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
R62-63
H362 Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna
R64
H370 Provoca daños en los órganos
R39/23/24/25/26/27/28
H371 Puede provocar daños en los órganos
R68/20/21/22
H372 Provoca daños en los órganos
R48/25/24/23
H373 Puede provocar daños en los órganos
R48/20/21/22
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos
R50
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
R50-53
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
R51-53
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
R52-53
H413 Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
R53
EUH059 Peligroso para la capa de ozono
R59
EUH029 En contacto con agua libera gases tóxicos
R29
EUH031 En contacto con ácidos libera gases tóxicos
R31
EUH032 En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos
R32
EUH070 Tóxico en contacto con los ojos
R39-41
H317 (Subcategoría 1A): Puede provocar una reacción alérgica en la piel (concentración desencadenante ≥ 0,1 % p/p) (11)
R43
H317 (Subcategoría 1B): Puede provocar una reacción alérgica en la piel (concentración desencadenante ≥ 1,0 % p/p) (11)
H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación
R42
De conformidad con el artículo 6, apartado 7, del Reglamento (CE) no 66/2010, las siguientes sustancias se excluyen específicamente de los requisitos establecidos en el criterio 10.a) y de conformidad con las condiciones de excepción especificadas a continuación. Para cada sustancia, habrán de cumplirse todas las condiciones de excepción de las clasificaciones de peligro especificadas.
Sustancias/grupos de sustancias
Clasificación objeto de la excepción
Condiciones de la excepción
Trióxido de antimonio (ATO)
H351
El ATO se utilizará como catalizador en el poliéster o como un sinergista ignífugo en productos textiles para revestimientos.
Las emisiones liberadas al aire en el lugar de trabajo donde se aplica el ATO se atendrán a un límite de exposición profesional durante ocho horas de 0,5 mg/m3.
Níquel
H317, H351, H372
El níquel estará contenido en el acero inoxidable.
Colorante para teñido e impresión sin pigmentos en productos textiles
H301, H311, H331, H317, H334
Las plantas de teñido e impresoras utilizarán formulaciones de colorante libres de polvo, o la dosificación y dispensación automáticas de colorantes a fin de minimizar la exposición del trabajador.
H411, H412, H413
La utilización de colorantes reactivos, directos, tina y de azufre con estas clasificaciones deberá atenerse al menos a una de las siguientes condiciones:
—
utilización de colorantes con alta afinidad,
—
utilización de instrumentos para reproducir colores,
—
utilización de procedimientos operativos estándar para el proceso de teñido,
—
utilización de la eliminación del color en la depuración del agua residual (véase el criterio 5.8),
—
utilización de procesos de teñido de soluciones,
—
utilización de procesos de impresión digital de inyección de tinta.
La utilización del teñido de soluciones o de la impresión digital queda excluida de estas condiciones.
Materiales ignífugos utilizados en productos textiles
H317 (1B), H373, H411, H412, H413
El producto se diseñará para satisfacer las disposiciones de protección frente a incendios establecidas en las normas ISO, EN y en la normativa de contratación del sector público o de los Estados miembros.
El producto deberá satisfacer los requisitos de durabilidad de la función (véase el criterio 5.10)
Blanqueadores ópticos
H411, H412, H413
Los blanqueadores ópticos solo se aplicarán como aditivos durante la fabricación de fibras acrílicas, de poliamida y de poliéster.
Repelentes de agua, suciedad y manchas
H413
El repelente y sus productos de degradación deberán ser fácilmente biodegradables y no bioacumulativos en el medio acuático, incluido el sedimento acuático.
Auxiliares utilizados en productos textiles (entre otros: portadores, niveladores, dispersantes, tensioactivos, espesantes y aglomerantes)
H301, H371, H373, H334, H411, H412, H413, EUH070
Las fórmulas deberán realizarse con sistemas de dosificación automática y los procesos deberán atenerse a los procedimientos operativos estándar.
H311, H331, H317 (1B)
Los auxiliares residuales clasificados en consecuencia no presentarán concentraciones superiores al 1,0 % p/p en el producto final.
Colas y adhesivos
H304, H341, H362, H371, H373, H400, H410, H411, H412, H413, EUH059, EUH029, EUH031, EUH032, EUH070, H317, H334
Las colas y los adhesivos respetarán las condiciones establecidas en el criterio 6.
Evaluación y verificación:
el solicitante presentará la factura de los materiales del producto, incluida una lista de todos los artículos y partes homogéneas que lo componen.
El solicitante deberá analizar la presencia de sustancias y mezclas que puedan clasificarse conforme a las indicaciones de peligro o las frases de riesgo citadas anteriormente en el criterio. El solicitante ofrecerá una declaración en la que confirmará que el producto, sus artículos o sus partes homogéneas están en consonancia con el criterio 10.a).
Los solicitantes seleccionarán las formas apropiadas de verificación. Las principales formas de verificación previstas son las siguientes:
—
Artículos fabricados según una formulación química específica (por ejemplo, espumas de látex y de poliuretano): se facilitarán fichas de datos de seguridad del artículo final o de las sustancias y mezclas que componen el artículo final por encima del límite de corte de 0,10 % p/p.
—
Partes homogéneas y tratamientos o impurezas asociados (por ejemplo, partes de plástico y metal): se facilitarán fichas de datos de seguridad de los materiales que componen esa parte del producto y de las sustancias y mezclas utilizadas en la formulación y en el tratamiento de los materiales que queden en la parte final por encima del límite de corte de 0,10 % p/p.
—
Las formulaciones químicas utilizadas para desempeñar una función específica en el producto o en los componentes textiles del producto (por ejemplo, colas y adhesivos, materiales ignífugos, biocidas, plastificantes y colorantes): se facilitarán fichas de datos de seguridad de las sustancias y mezclas utilizadas en el montaje del producto final o de las sustancias y mezclas aplicadas a los componentes textiles durante la fabricación, el teñido, la impresión y el acabado y que queden presentes en los componentes textiles.
La declaración deberá incluir la documentación relacionada, como declaraciones de conformidad firmadas por los proveedores, sobre la no clasificación de las sustancias, mezclas o materiales en ninguna de las clases asociadas con las indicaciones de peligro o las frases de riesgo a que se hace referencia en la lista anterior de conformidad con el Reglamento (CE) no 1272/2008, en la medida en que esto pueda determinarse, como mínimo, a partir de la información que cumple los requisitos enumerados en el anexo VII del Reglamento (CE) no 1907/2006.
La información suministrada se referirá a las formas o a los estados físicos de las sustancias o de las mezclas tal como se utilicen en el producto final.
Se facilitará la siguiente información técnica para respaldar la declaración de clasificación o no clasificación de cada sustancia y mezcla:
i)
Para las sustancias que no se han registrado en virtud del Reglamento (CE) no 1907/2006 o que aún no tienen una clasificación CLP armonizada: información relativa al cumplimiento de los requisitos enumerados en el anexo VII de dicho Reglamento.
ii)
Para las sustancias que se han registrado en virtud del Reglamento (CE) no 1907/2006 y que no cumplen los requisitos para la clasificación CLP: información basada en el expediente de registro REACH que confirme el estado no clasificado de la sustancia.
iii)
Para las sustancias que tienen una clasificación armonizada o que tienen una clasificación propia: fichas de datos de seguridad cuando estén disponibles. Si no están disponibles o la sustancia tiene una clasificación propia, se facilitará información relativa a la clasificación según el peligro de la sustancia de conformidad con el anexo II del Reglamento (CE) no 1907/2006.
iv)
En el caso de mezclas: fichas de datos de seguridad cuando estén disponibles. Si no están disponibles, se facilitará el cálculo de la clasificación de la mezcla según las normas contempladas en el Reglamento (CE) no 1272/2008, junto con información relativa a la clasificación según el peligro de las mezcla de conformidad con el anexo II del Reglamento (CE) no 1907/2006.
Se completarán las fichas de datos de seguridad de conformidad con las directrices de la secciones 10, 11 y 12 del anexo II del Reglamento (CE) no 1907/2006 (requisitos para la elaboración de las fichas de datos de seguridad). Las fichas de datos incompletas deberán complementarse con información de las declaraciones emitidas por los proveedores de los productos químicos.
La información sobre las propiedades intrínsecas de las sustancias se podrá obtener por medios distintos de los ensayos, por ejemplo con métodos alternativos in vitro, o modelos cuantitativos de relación estructura-actividad, o recurriendo a la agrupación o extrapolación de conformidad con el anexo XI del Reglamento (CE) no 1907/2006. Se recomienda encarecidamente el intercambio de los datos pertinentes en toda la cadena de suministro.
Cuando las sustancias utilizadas estén acogidas a una excepción, la declaración deberá identificar específicamente tales sustancias y ofrecer pruebas justificativas que demuestren que se satisfacen las condiciones de excepción.
b) Sustancias incluidas en la lista establecida de conformidad con el artículo 59, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1907/2006
No se concederá ninguna excepción a la exclusión establecida en el artículo 6, apartado 6, del Reglamento (CE) no 66/2010 a sustancias clasificadas como altamente preocupantes e incluidas en la lista prevista en el artículo 59, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1907/2006, cuando estén presentes en mezclas, artículos o en cualquier pieza homogénea del producto en concentraciones superiores al 0,10 % del peso.
Evaluación y verificación:
deberá hacerse referencia a la lista actualizada de sustancias altamente preocupantes en la fecha en que se presente la solicitud. El solicitante ofrecerá una declaración de conformidad con el requisito 10.b), junto con documentación relacionada, incluidas declaraciones de conformidad firmadas por los proveedores de materiales y copias de las fichas de datos de seguridad correspondientes de las sustancias o mezclas de conformidad con el anexo II del Reglamento (CE) no 1907/2006. En las fichas de datos de seguridad se especificarán los límites de concentración con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento (CE) no 1907/2006 para sustancias y mezclas.
Criterio 11. Emisión de compuestos orgánicos volátiles específicos (COVE, COV y COMV) de los colchones
La contribución de los colchones al contenido de COV del aire interior no excederá los valores finales registrados a continuación, durante un período de 7 días o, de forma alternativa, durante 28 días.
Los valores se calculan con el método de la cámara de pruebas de emisiones y con referencia a la sala de referencia europea, por analogía con el procedimiento especificado en el informe «Health-related Evaluation Procedure for Volatile Organic Compounds Emissions from Building Products» elaborado por AgBB (versión de 2012 disponible en http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/dokumente/agbb_evaluation_scheme_2012.pdf).
Sustancia
Valor final
7o día
Valor final
28o día
Formaldehído
< 0,06 mg/m3
< 0,06 mg/m3
Otros aldehídos
< 0,06 mg/m3
< 0,06 mg/m3
COV (total)
< 0,5 mg/m3
< 0,2 mg/m3
COVE (total)
< 0,1 mg/m3
< 0,04 mg/m3
Cada compuesto detectable clasificado en las categorías C1A o C1B en virtud del Reglamento (CE) no 1272/2008
< 0,001 mg/m3
< 0,001 mg/m3
Evaluación y verificación:
el solicitante realizará un análisis en la cámara de prueba de conformidad con la norma EN ISO 16000-9. El análisis de formaldehído y de otros aldehídos se atendrá a la norma ISO 16000-3, y el análisis de los COV y COSV se atendrá a la norma ISO 16000-6. Las pruebas realizadas de conformidad con la norma CEN/TS 16516 se considerarán equivalentes a las que se realizan con arreglo a la serie de normas ISO 16000.
Los resultados se calcularán para un índice de ventilación específica de la superficie «q» = 0,5 m3/m2h, correspondiente a un factor de carga «L» de 1 m2/m3 y un índice de renovación del aire «n» de 0,5 por hora. En todos estos casos, la suma total de todas las superficies (superior, inferior y bordes) del colchón determina la superficie utilizada para calcular el factor de carga. La prueba se realizará con un colchón completo. Si esto no fuera posible por algún motivo, se podrán aplicar los siguientes procedimientos alternativos:
1.
Realizar una prueba con una muestra representativa del colchón (es decir, una mitad, un cuarto o un octavo); los bordes de corte deberán cerrarse herméticamente con los medios adecuados. A fin de proporcionar una estimación conservadora de los valores de concentración previstos para todo el colchón, las concentraciones registradas con la muestra se aumentarán de escala según el volumen (es decir, las emisiones se multiplicarán por un factor de 2, 4 u 8);
2.
Ejecución de la prueba de cada elemento independiente que forme parte del colchón. A fin de ofrecer una estimación conservadora de los valores de concentración previstos para todo el colchón, las contribuciones registradas con componentes individuales se combinarán con esta fórmula CM = Σ ωi·Ci; donde:
—
«CM» (μg·m–3) es la contribución general de todo el colchón;
—
«Ci» (μg·m–3·kgi–1) es la contribución por unidad de masa que aporta cada elemento «i» que forma parte del colchón;
—
«ωi» (kgi) es el peso del elemento «i» de todo el colchón.
Las emisiones de todos los elementos del colchón se sumarán sin tener en cuenta los posibles efectos de absorción ni de barrera (enfoque del caso menos favorable).
Criterio 12. Características técnicas
12.1. Calidad
El colchón se diseñará con el fin de comercializar un producto de calidad que satisfaga las necesidades del consumidor.
Evaluación y verificación:
el solicitante ofrecerá un informe con la descripción del enfoque adoptado y las acciones realizadas para garantizar la calidad del producto, el cumplimiento de las características funcionales específicas y el respeto de las condiciones de bienestar termohigrométrico. También habrán de tenerse en cuenta los aspectos siguientes: investigación y desarrollo, selección de materiales, pruebas internas y procedimientos de verificación para demostrar que se cumplen las características funcionales y que se respetan las condiciones de bienestar termohigrométrico.
12.2. Durabilidad
Los colchones presentarán las siguientes características funcionales:
—
Pérdida de altura: < 15 %
—
Pérdida de firmeza: < 20 %
Evaluación y verificación:
el solicitante ofrecerá un informe de pruebas en el que describirá los resultados obtenidos tras aplicar el método de prueba EN 1957. Las pérdidas de altura y firmeza se refieren a la diferencia entre las medidas tomadas inicialmente (a 100 ciclos) y después de completar (30 000 ciclos) la prueba de durabilidad.
12.3. Garantía
En la documentación relativa a la garantía también deberá constar una lista de recomendaciones sobre la utilización, el mantenimiento y la eliminación del colchón. La garantía del colchón será válida por un período mínimo de 10 años. No se exigirá esta prescripción en el caso de los colchones para cunas.
Evaluación y verificación:
el solicitante ofrecerá documentación acreditativa de la aplicación del programa de la garantía.
Criterio 13. Diseño para desmontaje y recuperación de materiales
El fabricante deberá demostrar que el colchón puede desmontarse para los fines siguientes:
—
reparar o reponer componentes desgastados,
—
modernizar los componentes más viejos u obsoletos,
—
separar piezas y materiales para su posible reciclado.
Evaluación y verificación:
se presentará con la solicitud un informe en el que se detallará cómo desmontar el colchón y cómo se puede eliminar cada parte del mismo. Por ejemplo, las siguientes acciones podrían facilitar el desmontaje del colchón: utilizar la costura en vez de la cola; utilizar revestimientos extraíbles; utilizar materiales simples y reciclables para cada parte homogénea.
Criterio 14. Información que deberá figurar en la etiqueta ecológica de la UE
La etiqueta ecológica de la UE podrá aplicarse al embalaje y al producto. Si se utiliza la etiqueta optativa con área de texto, ahí figurará el texto siguiente:
—
«Producto duradero de alta calidad»
—
«Utilización limitada de sustancias peligrosas»
—
«Reducción de la contaminación del aire interior»
También deberá aparecer el texto siguiente:
«Para obtener más información sobre por qué este producto ha obtenido la etiqueta ecológica de la UE, visite http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/»
Evaluación y verificación:
el solicitante presentará una declaración de conformidad y pruebas visuales.
Criterio 15. Información adicional para los consumidores
El solicitante ofrecerá a los consumidores, por escrito o en formato audiovisual, una lista de recomendaciones sobre cómo utilizar, mantener y eliminar el colchón.
Evaluación y verificación:
el solicitante presentará una declaración de conformidad y pruebas visuales.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Solo para espumas compuestas de al menos el 20 % de látex natural del peso total.
(2) N-Nitroso-dimetilamina (NDMA), N-nitroso-dietilamina (NDEA), N-nitroso-metiletilamina (NMEA), N-nitroso-diisopropilamina (NDIPA), N-nitroso-di-n-propilamina (NDPA), N-nitroso-di-n-butilamina (NDBA), N-nitroso-pirrolidinona (NPYR), N-nitroso-piperidina (NPIP), N-nitroso-morfolina (NMOR).
(3) Reglamento (CE) no 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 (DO L 353 de 31.12.2008, p. 1).
(4) Decisión 2014/350/UE de la Comisión, de 5 de junio de 2014, por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a los productos textiles (DO L 174 de 13.6.2014, p. 45).
(5) Reglamento (UE) no 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas (DO L 167 de 27.6.2012, p. 1).
(6) Solo para colchones para cuna
(7) Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1).
(8) Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas (DO 196 de 16.8.1967, p. 1).
(9) En virtud del Reglamento (CE) no 1272/2008.
(10) En virtud de la Directiva 67/548/CEE y las Directivas 2006/121/CE y 1999/45/CE.
(11) En virtud del Reglamento (UE) no 286/2011 de la Comisión, de 10 de marzo de 2011, que modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) no 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (DO L 83 de 30.3.2011, p. 1).