DOUE-L-2014-81690
Europeo
Unión Europea
Directiva
20140718
93/2014

Directiva 2014/93/UE de la Comisión, de 18 de julio de 2014, por la que se modifica la Directiva 96/98/CE del Consejo sobre equipos marinos.
Diario Oficial de la Unión Europea
20140725
220
L
1
78
/doue/2014/220/L00001-00078.pdf
L
20140814
S
20160918
N
S
L
http://data.europa.eu/eli/dir/2014/93/spa
Buques
Contaminación de las aguas
Equipos de protección individual
Navegación marítima
Normalización
Seguridad de la vida humana en el mar
Telecomunicaciones
Aplicable desde el 14 de agosto de 2015.
Cumplimiento a más tardar el 14 de agosto de 2015.
Esta norma se entiende implícitamente derogada por la Directiva 2014/90, de 23 de julio. DOUE-L-2014-81826
SUSTITUYE
el anexo A de la Directiva 96/98, de 20 de diciembre
SE TRANSPONE
, por Orden FOM/882/2015, de 21 de abril
Medio ambiente
Tecnología e investigación
Telecomunicaciones
Transportes y tráfico
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 96/98/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre equipos marinos (1), y, en particular, su artículo 17,
Considerando lo siguiente:
(1)
A los efectos de la Directiva 96/98/CE, los convenios internacionales y normas de ensayo deben aplicarse en sus versiones actualizadas.
(2)
Desde la adopción del último acto modificativo de la Directiva 96/98/CE, han entrado en vigor nuevas enmiendas a los convenios internacionales y normas de ensayo aplicables. Dichas enmiendas deben incorporarse a la citada Directiva.
(3)
Durante el mismo período, la Organización Marítima Internacional y las organizaciones europeas de normalización también han aprobado normas, incluidas normas de ensayo detalladas, para una serie de elementos de equipo que se enumeran en el anexo A.2 de la Directiva 96/98/CE o que, sin figurar en este, se consideran pertinentes a los efectos de dicha Directiva. En consecuencia, tales equipos deben incluirse en el anexo A.1 o transferirse del anexo A.2 al anexo A.1, según proceda.
(4)
Procede, por tanto, modificar la Directiva 96/98/CE en consecuencia.
(5)
Es razonable autorizar durante un período transitorio la comercialización e instalación a bordo de buques comunitarios de los equipos recientemente sujetos a prescripciones armonizadas en virtud de la presente Directiva y fabricados antes de la expiración del plazo fijado para su aplicación.
(6)
Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité de seguridad marítima y prevención de la contaminación por los buques (COSS).
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
El anexo A de la Directiva 96/98/CE se sustituye por el texto que figura en el anexo de la presente Directiva.
Artículo 2
Un equipo designado en la columna 1 del anexo A.1 como transferido desde el anexo A.2 que haya sido fabricado antes del 14 de agosto de 2015, de conformidad con los procedimientos de homologación que estaban vigentes antes de dicha fecha en el territorio de un Estado miembro, podrá seguir comercializándose e instalándose a bordo de buques comunitarios hasta el 14 de agosto de 2017.
Artículo 3
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 14 de agosto de 2015, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
Los Estados miembros aplicarán dichas disposiciones a partir del 14 de agosto de 2015.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 4
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 5
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 18 de julio de 2014.
Por la Comisión
El Presidente
José Manuel BARROSO
--------------------------------------------------------------------------------
(1) DO L 46 de 17.2.1996, p. 25.
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXO
«
ANEXO A
Nota general para el anexo A: Las reglas SOLAS se refieren a la versión consolidada del Convenio SOLAS de 2009.
Nota general para el anexo A: En algunas denominaciones de equipos, la columna 5 muestra posibles variantes de productos dentro de la misma denominación. Las variantes de productos se consignan de forma independiente y van separadas por una línea de puntos. Con fines de certificación, solo se elegirá el producto pertinente, según proceda (Por ejemplo: A.1/3.3).
Lista de acrónimos utilizados
A.1: Enmienda 1 relativa a documentos con normas que no son de la OMI.
A.2: Enmienda 2 relativa a documentos con normas que no son de la OMI.
AC (Amending Corrigendum): Corrigendum modificativo relativo a documentos con normas que no son de la OMI.
CAT: Categoría de equipos de radar con arreglo a la definición de la sección 1.3 de la IEC 62388 (2007).
Circ.: Circular.
COLREG: Convenio sobre el Reglamento internacional para prevenir los abordajes.
COMSAR Subcomité de Radiocomunicaciones, Búsqueda y Salvamento de la OMI.
EN: norma europea.
ETSI: Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones.
FSS: Código Internacional de Sistemas de Seguridad contra Incendios.
PEF: Código internacional para la aplicación de procedimientos de ensayo de exposición al fuego (código PEF).
NGV: Código de naves de gran velocidad
CIQ: Código Internacional de Quimiqueros.
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional.
IEC: Comisión Electrotécnica Internacional.
CIG: Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten gases licuados a granel.
OMI: Organización Marítima Internacional.
ISO: Organización Internacional de Normalización.
UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones.
LSA: Dispositivos de salvamento.
MARPOL: Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques.
MEPC: Comité de Protección del Medio Marino.
MSC: Comité de Seguridad Marítima.
NOx: óxidos de nitrógeno.
Sistemas O2/HC: Sistemas de oxígeno e hidrocarburos.
SOLAS: Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar.
SOx: óxidos de azufre.
Reg.: Regla.
Res.: Resolución.
ANEXO A.1
EQUIPO PARA EL QUE EXISTEN NORMAS DETALLADAS DE ENSAYO EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
Notas aplicables a la totalidad del anexo A.1
a)
Aspectos generales: Además de las normas de ensayo mencionadas específicamente, diversas disposiciones que deben comprobarse durante el examen de tipo (homologación), conforme a los módulos de evaluación de la conformidad del anexo B, figuran en las prescripciones aplicables de los convenios internacionales y las resoluciones y circulares pertinentes de la OMI.
b)
Columna 1: Puede aplicarse el artículo 2 de la Directiva 2012/32/UE de la Comisión (1) (8a modificación del anexo A de la Directiva sobre equipos marinos).
c)
Columna 1: Puede aplicarse el artículo 2 de la Directiva 2013/52/UE de la Comisión (2) (9a modificación del anexo A de la Directiva sobre equipos marinos).
d)
Columna 5: Cuando se citan resoluciones de la OMI, solo son aplicables las normas de ensayo que figuran en las correspondientes partes de los anexos, pero no las disposiciones de las propias resoluciones.
e)
Columna 5: Los convenios internacionales y normas de ensayo se aplicarán en sus versiones actualizadas. A efectos de la correcta identificación de las normas pertinentes, en los informes de ensayo, certificados y declaraciones de conformidad se especificarán la norma de ensayo aplicada y la versión correspondiente.
f)
Columna 5: Cuando dos conjuntos de normas de ensayo están separados por “o”, cada conjunto cumple todas las prescripciones de ensayo para ajustarse a las normas de rendimiento de la OMI. Así pues, el ensayo de uno de estos conjuntos basta para demostrar el cumplimiento de las prescripciones de los instrumentos internacionales pertinentes. A la inversa, cuando se utilizan otros separadores (coma), se aplican todas las referencias enumeradas.
g)
Las prescripciones del presente anexo se entenderán sin perjuicio de las fijadas en los convenios internacionales.
1. Dispositivos de salvamento
Columna 4: Debe aplicarse la OMI MSC/Circular 980 excepto cuando se sustituya por los instrumentos específicos mencionados en la columna 4.
No
Denominación del equipo
Regla SOLAS 74, en su versión enmendada, en la que se prescribe la “homologación”
Reglas del SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, según proceda
Normas de ensayo
Módulos de evaluación de la conformidad
1
2
3
4
5
6
A.1/1.1
Aros salvavidas
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3.
—
Reg. III/7,
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, II,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8.
—
Res. OMI MSC.81(70).
B + D
B + E
B + F
A.1/1.2
Luces indicadoras de posición de dispositivos de salvamento:
a)
para embarcaciones de supervivencia y botes de rescate,
b)
para aros salvavidas,
c)
para chalecos salvavidas.
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3.
—
Reg. III/7,
—
Reg. III/22,
—
Reg. III/26,
—
Reg. III/32,
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) II, IV,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8.
—
Res. OMI MSC.81(70).
B + D
B + E
B + F
A.1/1.3
Señales fumígenas de funcionamiento automático de aros salvavidas
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3.
—
Reg. III/7,
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, II,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8.
—
Res. OMI MSC.81(70).
B + D
B + E
B + F
A.1/1.4
Chalecos salvavidas
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3.
—
Reg. III/7,
—
Reg. III/22,
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, II,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8,
—
OMI MSC/Circ.922,
—
OMI MSC.1/Circ.1304.
—
Res. OMI MSC.81(70).
B + D
B + E
B + F
A.1/1.5
Trajes de inmersión y trajes de protección contra la intemperie diseñados para usarse en combinación
CON un chaleco salvavidas
a)
traje de inmersión sin aislamiento inherente
b)
traje de inmersión con aislamiento inherente
c)
trajes de protección contra la intemperie
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3.
—
Reg. III/7,
—
Reg. III/22,
—
Reg. III/32,
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, II,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8,
—
OMI MSC/Circ.1046.
—
Res. OMI MSC.81(70).
B + D
B + E
B + F
A.1/1.6
Trajes de inmersión y trajes de protección contra la intemperie diseñados para usarse SIN un chaleco salvavidas
a)
traje de inmersión sin aislamiento inherente
b)
traje de inmersión con aislamiento inherente
c)
trajes de protección contra la intemperie
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3.
—
Reg. III/7,
—
Reg. III/22,
—
Reg. III/32,
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, II,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8,
—
OMI MSC/Circ.1046.
—
Res. OMI MSC.81(70).
B + D
B + E
B + F
A.1/1.7
Ayudas térmicas protectoras
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3
—
Reg. III/22,
—
Reg. III/32,
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, II,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8,
—
OMI MSC/Circ.1046.
—
Res. OMI MSC.81(70).
B + D
B + E
B + F
A.1/1.8
Cohetes lanzabengalas con paracaídas (pirotécnica)
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3.
—
Reg. III/6,
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, III,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8.
—
Res. OMI MSC.81(70).
B + D
B + E
B + F
A.1/1.9
Bengalas de mano (pirotécnica)
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3.
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, III,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8.
—
Res. OMI MSC.81(70).
B + D
B + E
B + F
A.1/1.10
Señales fumígenas flotantes (pirotécnica)
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3.
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, III.
—
Res. OMI MSC.81(70).
B + D
B + E
B + F
A.1/1.11
Aparatos lanzacabos
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3.
—
Reg. III/18,
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, VII,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8.
—
Res. OMI MSC.81(70).
B + D
B + E
B + F
A.1/1.12
Balsas salvavidas inflables
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3.
—
Reg. III/13,
—
Reg. III/21,
—
Reg. III/26,
—
Reg. III/31,
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, IV,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8,
—
OMI MSC/Circ.811.
—
Res. OMI MSC.81(70).
B + D
B + E
B + F
A.1/1.13
Balsas salvavidas rígidas
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3.
—
Reg. III/21,
—
Reg. III/26,
—
Reg. III/31,
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, IV,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8,
—
OMI MSC/Circ.811.
—
Res. OMI MSC.81(70),
—
OMI MSC/Circ.1006.
B + D
B + E
B + F
A.1/1.14
Balsas salvavidas de autoadrizamiento automático
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3.
—
Reg. III/26,
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8,
—
Res. OMI MSC 48(66)-(Código IDS) I, IV,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8,
—
OMI MSC/Circ.809,
—
OMI MSC/Circ.811.
—
Res. OMI MSC.81(70).
B + D
B + E
B + F
A.1/1.15
Balsas salvavidas reversibles con capota abatible
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3.
—
Reg. III/26,
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, IV,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8,
—
OMI MSC/Circ. 809,
—
OMI MSC/Circ. 811.
—
Res. OMI MSC.81(70).
B + D
B + E
B + F
A.1/1.16
Medios de zafa para balsas salvavidas (unidades de destrinca hidrostática)
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3.
—
Reg. III/13,
—
Reg. III/26,
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, IV,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8,
—
OMI MSC/Circ. 811.
—
Res. OMI MSC.81(70).
B + D
B + E
B + F
A.1/1.17
Botes salvavidas:
a)
Botes salvavidas de pescante:
—
parcialmente cerrados,
—
totalmente cerrados.
b)
Botes salvavidas de caída libre:
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3.
—
Reg. III/21,
—
Reg. III/31,
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, IV,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8,
—
OMI MSC.1/Circ. 1423.
—
Res. OMI MSC.81(70),
—
OMI MSC/Circ. 1006.
B + D
B + F
G
A.1/1.18
Botes de rescate rígidos
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3.
—
Reg. III/21,
—
Reg. III/31,
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, V,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8.
—
Res. OMI MSC.81(70),
—
OMI MSC/Circ. 1006.
B + D
B + F
G
A.1/1.19
Botes de rescate inflados
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3.
—
Reg. III/21,
—
Reg. III/31,
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, V,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8.
—
Res. OMI MSC.81(70),
—
ISO 15372 (2000).
B + D
B + F
G
A.1/1.20
Botes de rescate rápidos:
a)
inflados
b)
rígidos
c)
rígidos-inflados
—
Reg. III/4.
—
Reg. III/26,
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, V,
—
OMI MSC/Circ. 1016,
—
OMI MSC/Circ. 1094.
—
Res. OMI MSC.81(70),
—
OMI MSC/Circ. 1006,
—
ISO 15372 (2000).
B + D
B + F
G
A.1/1.21
Dispositivos de puesta a flote con tiras (pescantes)
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3.
—
Reg. III/23,
—
Reg. III/33,
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, VI,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8.
—
Res. OMI MSC.81(70).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/1.22
Dispositivos de puesta a flote por zafa hidrostática para embarcaciones de supervivencia
Trasladado a A.2/1.3
A.1/1.23
Dispositivos de puesta a flote por caída libre para botes salvavidas
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3.
—
Reg. III/16,
—
Reg. III/23,
—
Reg. III/33,
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, VI,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8.
—
Res. OMI MSC.81(70).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/1.24
Dispositivos de puesta a flote de balsas salvavidas
(Pescantes)
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3.
—
Reg. III/12,
—
Reg. III/16,
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, VI,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8.
—
Res. OMI MSC.81(70).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/1.25
Dispositivos de puesta a flote de botes de rescate rápidos
(Pescantes)
—
Reg. III/4.
—
Reg. III/26,
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, VI.
—
Res. OMI MSC.81(70).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/1.26
Medios de zafa para
a)
botes salvavidas y botes de rescate (que se ponen a flote con una o varias tiras);
b)
balsas salvavidas (que se ponen a flote con una o varias tiras).
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3.
—
Reg. III/16,
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, IV, VI,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8,
—
OMI MSC.1/Circ. 1419.
—
Res. OMI MSC.81(70).
B + D
B + E
B + F
A.1/1.27
Sistemas de evacuación marinos
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3.
—
Reg. III/15,
—
Reg. III/26,
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, VI,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8.
—
Res. OMI MSC.81(70).
B + D
B + F
G
A.1/1.28
Medios de rescate
—
Reg. III/4.
—
Reg. III/26,
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, VI.
—
Res. OMI MSC.81(70),
—
OMI MSC/Circ. 810.
B + D
B + F
A.1/1.29
Escalas de embarco
—
Reg. III/4,
—
Reg. III/11,
—
Reg. X/3.
—
Reg. III/11,
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994),
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS),
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000),
—
OMI MSC.1/Circ. 1285.
—
Res. OMI MSC.81(70),
—
ISO 5489 (2008).
B + D
B + F
A.1/1.30
Materiales retro-reflectantes
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3.
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8.
—
Res. OMI A.658(16).
B + D
B + E
B + F
A.1/1.31
Aparato bidireccional de ondas métricas para embarcación de supervivencia
Trasladado a A.1/5.17 y A.1/5.18
A.1/1.32
Respondedor de búsqueda y salvamento (RESAR) de 9 GHz
Trasladado a A.1/4.18
A.1/1.33
Reflector de radar para botes salvavidas y botes de rescate
(pasivo)
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3.
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI A.384(X),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, IV, V,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8,
—
Res. OMI MSC.164(78).
—
EN ISO 8729 (1998),
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).
o,
—
EN ISO 8729 (1998),
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).
o,
—
ISO 8729-1 (2010),
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).
o,
—
ISO 8729-1 (2010),
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).
B + D
B + E
B + F
A.1/1.34
Compás para botes salvavidas y botes de rescate
Trasladado a A.1/4.23
A.1/1.35
Equipo portátil de extinción de incendios para botes salvavidas y botes de rescate
Trasladado a A.1/3.38
A.1/1.36
Máquina de propulsión de bote salvavidas o de rescate
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3.
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) IV, V.
—
Res. OMI MSC.81(70).
B + D
B + E
B + F
A.1/1.37
Máquina de propulsión o motor fuera borda de bote de rescate
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3.
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) V.
—
Res. OMI MSC.81(70).
B + D
B + E
B + F
A.1/1.38
Proyector para uso en botes salvavidas y botes de rescate
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3.
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, IV, V,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8.
—
Res. OMI MSC.81(70).
B + D
B + E
B + F
A.1/1.39
Balsas salvavidas reversibles con capota abatible
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3.
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8, anexo 10,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8, anexo 11.
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) anexo 10,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) anexo 11.
B + D
B + F
A.1/1.40
Escala mecánica de práctico
Trasladado a A.1/4.48
A.1/1.41
Chigres de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate
a)
botes salvavidas de pescante,
b)
botes salvavidas de caída libre,
c)
balsas salvavidas,
d)
botes de rescate,
e)
botes de rescate rápidos.
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3.
—
Reg. III/16,
—
Reg. III/17,
—
Reg. III/23,
—
Reg. III/24,
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, VI,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8.
—
Res. OMI MSC.81(70).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/1.42
Escala de práctico
Trasladado a A.1/4.49
A.1/1.43
Botes de rescate rígidos/inflados
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3.
—
Reg. III/21,
—
Reg. III/31,
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, V,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8.
—
Res. OMI MSC.81(70),
—
OMI MSC/Circ. 1006,
—
ISO 15372 (2000).
B + D
B + F
G
2. Prevención de la contaminación marina
No
Denominación del equipo
Regla MARPOL 73/78, en su versión enmendada, en la que se prescribe la “homologación”
Reglas del MARPOL 73/78, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, según proceda
Normas de ensayo
Módulos de evaluación de la conformidad
1
2
3
4
5
6
A.1/2.1
Equipo de filtración de hidrocarburos (para un contenido de hidrocarburos en el efluente que no exceda de 15 ppm)
—
Anexo I, Reg. 14.
Anexo I, Reg. 14,
—
OMI MEPC.1/Circ. 643.
—
Res. OMI MEPC.107(49),
—
OMI MEPC.1/Circ. 643.
B + D
B + E
B + F
A.1/2.2
Detectores de la interfaz hidrocarburos-agua
—
Anexo I, Reg. 32.
—
Anexo I, Reg. 32.
—
Res. OMI MEPC.5(XIII).
B + D
B + E
B + F
A.1/2.3
Oleómetros
—
Anexo I, Reg. 14. -Anexo I, Reg. 14.
Anexo I, Reg. 14,
—
OMI MEPC.1/Circ. 643.
—
Res. OMI MEPC.107(49),
—
OMI MEPC.1/Circ. 643.
B + D
B + E
B + F
A.1/2.4
Unidades de proceso destinadas a ser acopladas a equipos existentes de separación de aguas e hidrocarburos (para un contenido de combustible en el efluente que no exceda de 15 ppm)
Se ha dejado en blanco intencionadamente
A.1/2.5
Dispositivos de vigilancia y control de descargas de hidrocarburos para petroleros
—
Anexo I, Reg. 31.
—
OMI MEPC.1/Circ. 761 Rev. 1.
—
Anexo I, Reg. 31.
—
Res. OMI MEPC.108(49).
B + D
B + E
B + F
A.1/2.6
Sistemas de tratamiento de aguas sucias
—
Anexo IV, Reg. 9.
—
Anexo IV, Reg. 9.
Hasta el 31 de diciembre de 2015:
—
Res. OMI MEPC.159(55).
A partir del 1 de enero de 2016:
—
Res. OMI MEPC.227(64).
B + D
B + E
B + F
A.1/2.7
Incineradores de a bordo
—
Anexo VI, Reg. 16.
—
Anexo VI, Reg. 16,
—
OMI MEPC.1/Circ. 793.
—
Res. OMI MEPC.76(40).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/2.8
Analizador de NOx del tipo de detector quimioluminiscente (CLD) o de detector quimioluminiscente caldeado (HCLD) para su uso en mediciones directas a bordo
—
Res. OMI MEPC.176(58)-(Anexo VI revisado del Convenio MARPOL, Reg. 13)
—
Res. OMI MEPC.176(58)-(Anexo VI revisado del Convenio MARPOL, Reg. 13);
—
Res. OMI MEPC.177(58)-(Código técnico sobre los NOx 2008)
—
Res. OMI MEPC.198(62),
—
OMI MEPC.1/Circ. 638.
—
Res. OMI MEPC.177(58)-(Código técnico sobre los NOx)
—
IEC 60092-504:2001 incl. IEC 60092-504 Corr.1: 2011.
B + D
B + E
B + F
G
A.1/2.9
Equipos que utilizan otros métodos tecnológicos para limitar las emisiones de SOx
Trasladado a A.2/2.4
A.1/2.10
Sistemas embarcados de depuración de gases de escape
—
Res. OMI MEPC.176 (58)-(Anexo VI revisado del Convenio MARPOL, Reg. 4),
—
Res. OMI MEPC.184(59).
—
Res. OMI MEPC.176(58)-(Anexo VI revisado del Convenio MARPOL, Reg. 4).
—
Res. OMI MEPC.184(59).
B + D
B + E
B + F
G
3. Equipo de protección contra incendios
No
Denominación del equipo
Regla SOLAS 74, en su versión enmendada, en la que se prescribe la “homologación”
Reglas del SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, según proceda
Normas de ensayo
Módulos de evaluación de la conformidad
1
2
3
4
5
6
A.1/3.1
Revestimientos primarios de cubierta
—
Reg. II-2/4,
—
Reg. II-2/6,
—
Reg. X/3.
—
Reg. II-2/4,
—
Reg. II-2/6,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7.
—
Res. OMI MSC.307(88)-(Código PEF 2010).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.2
Extintores portátiles de incendios
—
Reg. II-2/10,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 4.
—
Reg. II-2/4,
—
Reg. II-2/10,
—
Reg. II-2/18,
—
Reg. II-2/19,
—
Reg. II-2/20,
—
Res. OMI A.951(23),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 4,
—
OMI MSC/Circ. 1239,
—
OMI MSC/Circ. 1275.
—
EN 3-7 (2004) incl. A1 (2007),
—
EN 3-8 (2006) incl. AC (2007),
—
EN 3-9 (2006) incl. AC (2007),
—
EN 3-10 (2009).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.3
Equipo de bombero: indumentaria protectora (proximidad inmediata)
—
Reg. II-2/10,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3.
—
Reg. II-2/10,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3.
Indumentaria protectora de lucha contra incendios:
—
EN 469 (2005) incl. A1 (2006) y AC (2006).
B + D
B + E
B + F
Indumentaria protectora de lucha contra incendios — Ropas reflectantes para trabajos especiales de lucha contra incendios:
—
EN 1486 (2007).
Indumentaria protectora de lucha contra incendios — Ropas de protección con superficie externa reflectante:
—
ISO 15538 (2001) Nivel 2.
A.1/3.4
Equipo de bombero: botas
—
Reg. II-2/10,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3.
—
Reg. II-2/10,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3.
—
EN 15090 (2012).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.5
Equipo de bombero: guantes
—
Reg. II-2/10,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3.
—
Reg. II-2/10,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3.
—
EN 659 (2003) incl. A1 (2008) y AC (2009).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.6
Equipo de bombero: casco
—
Reg. II-2/10,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3.
—
Reg. II-2/10,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3.
—
EN 443 (2008).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.7
Aparato respiratorio autónomo accionado por aire comprimido
Nota: En accidentes en los que intervengan productos peligrosos se requiere una máscara del tipo presión positiva.
—
Reg. II-2/10,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3.
—
Reg. II-2/10,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3.
—
Y, si el aparato se utiliza en caso de accidentes con carga:
—
Res. OMI MSC.4(48)-(Código CIQ) 14,
—
Res. OMI MSC.5(48)-(Código CIG) 14.
—
EN 136 (1998) incl. AC (2003),
—
EN 137 (2006).
Y, si el aparato se utiliza en caso de accidentes con carga:
—
ISO 23269-3 (2011).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.8
Equipos respiratorios con línea de aire comprimido
—
Reg. X/3.
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7.
—
Nota: Equipo destinado exclusivamente a naves de gran velocidad construidas con arreglo a las disposiciones del Código NGV 1994.
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7.
—
EN 14593-1 (2005),
—
EN 14593-2 (2005) incl. AC (2005),
—
EN 14594 (2005) incl. AC (2005).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.9
Componentes de sistemas rociadores para espacios de alojamiento, servicios y puestos de control, equivalentes a los mencionados en SOLAS 74 Regla II-2/12 (solo boquillas aspersoras y su rendimiento).
(Se incluyen en este equipo las boquillas aspersoras de sistemas de rociadores fijos para naves de gran velocidad (NGV))
—
Reg. II-2/7,
—
Reg. II-2/10,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 8.
—
Reg. II-2/7,
—
Reg. II-2/9,
—
Reg. II-2/10,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.44(65),
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 8.
—
OMI MSC/Circ. 912.
—
Res. OMI A.800 (19).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.10
Boquillas aspersoras para sistemas fijos de extinción de incendios para espacios de máquinas y cuartos de bombas de la carga
—
Reg. II-2/10,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 7.
—
Reg. II-2/10,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 7,
—
OMI MSC.1/Circ. 1313.
—
OMI MSC/Circ. 1165, apéndice A.
B + D
B + E
B + F
A.1/3.11
Integridad al fuego de las divisiones de clase “A” y “B”
a)
divisiones de clase “A”,
b)
divisiones de clase “B”.
Clase “A”:
—
Reg. II-2/3.2.
Clase “B”:
—
Reg. II-2/3.4.
—
Reg. II-2/9, y,
Clase “A”:
—
Reg. II-2/3.2.
—
OMI MSC/Circ. 1120.
—
OMI MSC.1/Circ. 1434.
Clase “B”:
—
Reg. II-2/3.4.
—
Res. OMI MSC.307(88)-(Código PEF 2010).
—
OMI MSC.1/Circ. 1435
B + D
B + E
B + F
A.1/3.12
Dispositivos que impiden el paso de las llamas a los tanques de carga en petroleros
—
Reg. II-2/4,
—
Reg. II-2/16.
—
Reg. II-2/4,
—
Reg II-2/16
—
EN ISO 16852 (2010),
—
ISO 15364 (2007),
—
OMI MSC/Circ. 677.
Para equipos distintos de las válvulas:
B + D
B + E
B + F
Para válvulas:
B + F
A.1/3.13
Materiales incombustibles
—
Reg. II-2/3,
—
Reg. X/3.
—
Reg. II-2/3,
—
Reg. II-2/5,
—
Reg. II-2/9,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7.
—
Res. OMI MSC.307(88)-(Código PEF 2010).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.14
Materiales distintos del acero para tuberías que atraviesan divisiones de clase “A” o “B”
Elemento incluido en A.1/3.26 y A.1/3.27
A.1/3.15
Materiales distintos del acero para tuberías de conducción de hidrocarburos y líquidos combustibles:
a)
tuberías y accesorios de plástico,
b)
válvulas,
c)
montajes de tubos flexibles y compensadores,
d)
componentes de tuberías metálicas con sellos elastoméricos flexibles.
—
Reg. II-2/4,
—
Reg. X/3.
—
Reg. II-2/4,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7, 10,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7, 10.
—
OMI MSC/Circ. 1120.
Tuberías y accesorios:
—
Res. OMI A.753(18).
B + D
B + E
B + F
Válvulas:
—
EN ISO 10497 (2010).
Montajes de tubos flexibles:
—
EN ISO 15540 (2001)
—
EN ISO 15541 (2001).
Componentes de tuberías metálicas con sellos elastoméricos flexibles.
—
ISO 19921 (2005),
—
ISO 19922 (2005).
A.1/3.16
Puertas contraincendios
—
Reg. II-2/9.
—
Reg. II-2/9.
—
Res. OMI MSC.307(88)-(Código PEF 2010).
—
OMI MSC.1/Circ. 1319.
B + D
B + E
B + F
A.1/3.17
Componentes de sistemas de mando de las puertas contraincendios
Nota: Cuando la expresión “componentes de sistemas” se utiliza en la columna 2 puede implicar que un solo componente, un grupo de componentes o el sistema en su conjunto necesiten ser sometidos a ensayos que garanticen el cumplimiento de las prescripciones internacionales.
—
Reg. II-2/9,
—
Reg. X/3.
—
Reg. II-2/9,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7.
—
Res. OMI MSC.307(88)-(Código PEF 2010).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.18
Superficies y revestimientos de pisos con características de débil propagación de la llama
a)
barnices decorativos,
b)
pinturas,
c)
revestimientos de suelos,
d)
aislantes de tuberías,
e)
adhesivos utilizados en la fabricación de divisiones de clase “A”, “B” y “C”,
f)
membrana conductos combustibles.
—
Reg. II-2/3,
—
Reg. II-2/5,
—
Reg. II-2/6, para a), b), c)
—
Reg. II-2/9, para e), f)
—
Reg. X/3.
—
Reg. II-2/3,
—
Reg. II-2/5,
—
Reg. II-2/6,
—
Reg. II-2/9,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7.
—
OMI MSC/Circ. 1120.
—
Res. OMI MSC.307(88)-(Código PEF 2010).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.19
Tapizados, cortinas y demás materiales textiles colgados
—
Reg. II-2/3,
—
Reg. II-2/9,
—
Reg. X/3.
—
Reg. II-2/3,
—
Reg. II-2/9,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7.
—
Res. OMI MSC.307(88)-(Código PEF 2010).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.20
Muebles tapizados
—
Reg. II-2/3,
—
Reg. II-2/5,
—
Reg. II-2/9,
—
Reg. X/3.
—
Reg. II-2/3,
—
Reg. II-2/5,
—
Reg. II-2/9,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7.
—
Res. OMI MSC.307(88)-(Código PEF 2010).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.21
Artículos de cama
—
Reg. II-2/3,
—
Reg. II-2/9,
—
Reg. X/3.
—
Reg. II-2/3,
—
Reg. II-2/9,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7.
—
Res. OMI MSC.307(88)-(Código PEF 2010).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.22
Válvulas de mariposa contraincendios
—
Reg. II-2/9.
—
Reg. II-2/9.
—
Res. OMI MSC.307(88)-(Código PEF 2010).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.23
Conductos incombustibles que atraviesan divisiones de clase “A”
Trasladado a A.1/3.26
A.1/3.24
Pasos de cables eléctricos a través de divisiones de clase “A”
Trasladado a A.1/3.26 a)
A.1/3.25
Ventanas y portillos ignífugos de clase “A” y “B”
—
Reg. II-2/9.
—
Reg. II-2/9,
—
OMI MSC/Circ. 1120.
—
Res. OMI MSC.307(88)-(Código PEF 2010).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.26
Penetraciones en divisiones de clase “A”:
a)
paso de cables eléctricos,
b)
penetraciones de tuberías, troncos, conductos, etc.
—
Reg. II-2/9.
—
Reg. II-2/9,
—
OMI MSC.1/Circ. 1276. (Únicamente aplicable a b))
—
Res. OMI MSC.307(88)-(Código PEF 2010).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.27
Penetraciones en divisiones de clase “B”:
a)
paso de cables eléctricos,
b)
penetraciones de tuberías, troncos, conductos, etc.
—
Reg. II-2/9.
—
Reg. II-2/9.
—
Res. OMI MSC.307(88)-(Código PEF 2010).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.28
Sistemas de rociadores (únicamente cabezas de rociadores).
(Se incluyen en este equipo las boquillas aspersoras de sistemas de rociadores fijos para naves de gran velocidad (NGV))
—
Reg. II-2/7,
—
Reg. II-2/10,
—
Reg. X/3.
—
Reg. II-2/7,
—
Reg. II-2/10,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.44(65),
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 8,
—
OMI MSC/Circ. 912.
—
ISO 6182-1 (2004).
o,
— EN 12259-1 (1999) incl. A1 (2001), A2 (2004) y A3 (2006).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.29
Mangueras contraincendios
—
Reg. II-2/10,
—
Reg. X/3.
—
Reg. II-2/10,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7.
—
EN 14540 (2004) incl. A1 (2007).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.30
Aparatos portátiles de análisis de oxígeno y detección de gas
—
Reg. II-2/4,
—
Reg. VI/3.
—
Reg. II-2/4,
—
Reg. VI/3,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 15.
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008) o IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
IEC 60092-504 (2001) incl. IEC 60092-504 Corrigendum 1 (2011),
—
IEC 60533 (1999),
y, según proceda:
a)
Categoría 1: (zona segura):
—
EN 50104 (2010),
—
EN 60079-29-1 (2007).
b)
Categoría 2: (atmósferas gaseosas explosivas):
—
EN 50104 (2010),
—
EN 60079-29-1 (2007),
—
EN 60079-0 (2012),
—
EN 60079-1 (2007) incl. IEC 60079-1 Corrigendum 1 (2008),
—
EN 60079-10-1 (2009),
—
EN 60079-11 (2012),
—
EN 60079-15 (2010),
—
EN 60079-26 (2007).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.31
Boquillas aspersoras de sistemas de rociadores fijos para naves de gran velocidad (NGV)
Eliminado al estar incluido en A.1/3.9 y A.1/3.28
A.1/3.32
Materiales ignífugos (excepto mobiliario) para naves de gran velocidad
—
Reg. X/3.
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7.
—
Res. OMI MSC.307(88)-(Código PEF 2010).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.33
Materiales ignífugos para mobiliario de naves de gran velocidad
—
Reg. X/3.
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7.
—
Res. OMI MSC.307(88)-(Código PEF 2010).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.34
Divisiones pirorresistentes para naves de gran velocidad
—
Reg. X/3.
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7.
—
Res. OMI MSC.307(88)-(Código PEF 2010).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.35
Puertas contraincendios de naves de gran velocidad
—
Reg. X/3.
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7.
—
Res. OMI MSC.307(88)-(Código PEF 2010).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.36
Válvulas de mariposa contraincendios de naves de gran velocidad
—
Reg. X/3.
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7.
—
Res. OMI MSC.307(88)-(Código PEF 2010).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.37
Penetraciones en divisiones pirorresistentes de naves de gran velocidad
a)
paso de cables eléctricos,
b)
penetraciones de tuberías, troncos, conductos, etc.
—
Reg. X/3.
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7.
—
Res. OMI MSC.307(88)-(Código PEF 2010).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.38
Equipo portátil de extinción de incendios para botes salvavidas y botes de rescate
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3.
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI A.951(23),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, IV, V,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8.
—
EN 3-7 (2004) incl. A1 (2007),
—
EN 3-8 (2006) incl. AC (2007),
—
EN 3-9 (2006) incl. AC (2007),
—
EN 3-10 (2009).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.39
Boquillas aspersoras para sistemas fijos de extinción de incendios por nebulización para espacios de máquinas y cuartos de bombas de la carga
—
Reg. II-2/10,
—
Reg. X/3.
—
Reg. II-2/10,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 7,
—
OMI MSC.1/Circ. 1313.
—
OMI MSC/Circ. 1165.
B + D
B + E
B + F
A.1/3.40
Sistemas de alumbrado de baja altura (solo componentes)
—
Reg. II-2/13,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 11.
—
Reg. II-2/13,
—
Res. OMI A.752 (18),
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 11.
—
Res. OMI A.752 (18).
o,
—
ISO 15370 (2010).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.41
Aparato respiratorio de evacuación de emergencia (AREE)
—
Reg. II-2/13.
—
Reg. II-2/13,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3,
—
OMI MSC/Circ. 849.
—
ISO 23269-1 (2008), o si no:
B + D
B + E
B + F
Para aparatos respiratorios autónomos de circuito abierto, de aire comprimido, provistos de máscara completa o boquilla para evacuación:
—
EN 402 (2003).
Para aparatos respiratorios autónomos de circuito abierto, de aire comprimido, provistos de capuz para evacuación:
—
EN 1146 (2005).
Para aparatos respiratorios autónomos de circuito cerrado, de aire comprimido:
—
EN 13794 (2002).
A.1/3.42
Componentes de sistemas de gas inerte
—
Reg. II-2/4.
—
Reg. II-2/4,
—
Res. OMI A.567 (14),
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 15,
—
OMI MSC/Circ. 353,
—
OMI MSC/Circ. 485,
—
OMI MSC/Circ. 731,
—
OMI MSC/Circ. 1120.
—
OMI MSC/Circ. 353.
B + D
B + E
B + F
G
A.1/3.43
Boquillas aspersoras para sistemas de extinción (automáticos o manuales) de freidoras
—
Reg. II-2/1,
—
Reg. II-2/10,
—
Reg. X/3.
—
Reg. II-2/1,
—
Reg. II-2/10,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7,
—
OMI MSC.1/Circ. 1433.
—
ISO 15371 (2009).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.44
Equipo de bombero: cable de seguridad
—
Reg. II-2/10,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3.
—
Reg. II-2/10,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3.
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3,
—
Res. OMI MSC.307(88)-(Código PEF 2010).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.45
Componentes de sistemas fijos equivalentes de extinción de incendios por gas (agente extintor, válvulas de impulsión y boquillas aspersoras) para espacios de máquinas y cuartos de bombas de la carga
—
Reg. II-2/10,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 5.
—
Reg. II-2/10,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 5,
—
OMI MSC/Circ. 848,
—
OMI MSC.1/Circ. 1313,
—
OMI MSC.1/Circ. 1316.
—
OMI MSC/Circ. 848,
—
OMI MSC.1/Circ. 1316.
B + D
B + E
B + F
A.1/3.46
Sistemas fijos equivalentes de extinción de incendios por gas para espacios de máquinas (sistemas de nebulización)
—
Reg. II-2/10,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 5.
—
Reg. II-2/10,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 5,
—
OMI MSC.1/Circ. 1270 incl. Corrigendum 1,
—
OMI MSC.1/Circ. 1313.
—
OMI MSC.1/Circ. 1270 incl. Corrigendum 1.
B + D
B + E
B + F
A.1/3.47
Concentrado para sistemas fijos de extinción de incendios a base de espuma de alta expansión para espacios de máquinas y cámaras de bombas de carga
Nota: Los sistemas fijos de extinción de incendios a base de espuma de alta expansión (incluidos los sistemas que utilizan aire interior de los espacios de trabajo para las prestaciones previstas) para espacios de máquinas y cámaras de bombas de carga tienen todavía que someterse a ensayos con el concentrado adecuado de manera que la Administración juzgue satisfactoria.
—
Reg. II-2/10.
—
Reg. II-2/10,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 6.
—
OMI MSC/Circ. 670.
B + D
B + E
B + F
A.1/3.48
Sistemas fijos de lucha contra incendios de aplicación local a base de agua, para uso en espacios de máquinas de la categoría “A”
(Ensayos de boquillas aspersoras y rendimiento)
—
Reg. II-2/10,
—
Reg. X/3.
—
Reg. II-2/10,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7.
—
OMI MSC.1/Circ. 1387.
B + D
B + E
B + F
A.1/3.49
Sistemas fijos de lucha contra incendios a base de agua, destinados a espacios de transbordo rodado, a espacios para vehículos y a espacios de categoría especial
—
Reg. II-2/19,
—
Reg. II-2/20,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 7.
—
Reg. II-2/19,
—
Reg. II-2/20,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7.
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 7.
—
OMI MSC.1/Circ. 1430.
Y los requisitos de diseño adicionales para:
—
los sistemas basados en las prescripciones, tal como se prevé en la Circ. 1430, cláusula 4:
—
los sistemas basados en los resultados, tal como se prevé en la Circ. 1430, cláusula 5.
B + D
B + E
B + F
A.1/3.50
Indumentaria protectora resistente a los productos químicos
Trasladado a A.2/3.9
A.1/3.51
Sistemas fijos de detección y alarma de incendios para puestos de control, espacios de servicio, espacios de alojamiento, balcones de los camarotes, espacios de máquinas y espacios de máquinas sin dotación permanente
a)
Equipo de control e indicador
b)
Equipo de suministro de energía
c)
Detectores de calor — Detectores puntuales
d)
Detectores de humo: Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización
e)
Detectores de llama: Detectores puntuales
f)
Avisadores de accionamiento manual
g)
Seccionadores de cortocircuito
h)
Dispositivos de entrada/salida
i)
Cables
—
Reg. II-2/7,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9.
—
Reg. II-2/7,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9,
—
OMI MSC.1/Circ. 1242.
Equipo de control e indicador. Instalaciones eléctricas en buques:
—
EN 54-2 (1997) incl. AC(1999) y A1(2006).
B + D
B + E
B + F
Equipo de suministro de energía:
—
EN 54-4 (1997) incl. AC(1999), A1(2002) y A2(2006).
Detectores de calor – Detectores puntuales:
—
EN 54-5 (2000) incl. A1 (2002).
Detectores de humo-Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización:
—
EN 54-7 (2000) incl. A1(2002) y A2(2006).
Detectores de llama – Detectores puntuales:
—
EN 54-10 (2002) incl. A1 (2005).
Avisadores de accionamiento manual:
—
EN 54-11 (2001) incl. A1 (2005).
Seccionadores de cortocircuito:
—
EN 54-17 (2007) incl. AC (2007).
Dispositivos de entrada/salida:
—
EN 54-18 (2005) incl. AC (2007).
Cables:
—
EN 60332-1-2 (2004).
—
IEC 60092-376 (2003).
Y, según proceda, las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques:
—
IEC 60092-504 (2001) incl. IEC 60092-504 Corrigendum 1 (2011),
—
IEC 60533 (1999).
A.1/3.52
Extintores portátiles y fijos
—
Reg. II-2/10,
—
Reg. X/3.
—
Reg. II-2/4,
—
Reg. II-2/10,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7.
—
EN 1866-1 (2007).
—
EN 1866-3 (2013).
o,
—
ISO 11601 (2008).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.53
Dispositivos de alarma de incendios-Dispositivos acústicos
—
Reg. II-2/7,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9.
—
Reg. II-2/7,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 9,
—
OMI MSC.1/Circ. 1313.
Dispositivos acústicos
—
EN 54-3 (2001) incl. A1(2002) y A2(2006),
—
IEC 60092-504 (2001) incl. IEC 60092-504 Corrigendum 1 (2011),
—
IEC 60533 (1999).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.54
Aparatos fijos de análisis de oxígeno y detección de gas
—
Reg. II-2/4,
—
Reg. VI/3.
—
Reg. II-2/4,
—
Reg. VI/3,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 15.
Para sistemas O2/HC combinados, además:
—
OMI MSC.1/Circ. 1370.
—
IEC 60092-504 (2001) incl. IEC 60092-504 Corrigendum 1 (2011),
—
IEC 60533 (1999),
y, según proceda:
a)
Categoría 4: (zona segura)
—
EN 50104 (2010).
b)
Categoría 3: (atmósferas gaseosas explosivas):
—
EN 50104 (2010),
—
EN 60079-0 (2012),
—
EN 60079-29-1 (2007).
Para sistemas O2/HC combinados, además:
—
OMI MSC.1/Circ. 1370.
B + D
B + E
B + F
A.1/3.55
Lanzas de doble efecto
(aspersión/chorro)
—
Reg. II-2/10,
—
Reg. X/3.
—
Reg. II-2/10,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7.
Lanzas de mangueras de mano destinadas a los servicios contra incendios-Combinación de lanzas de manguera PN 16:
—
EN 15182-1 (2007) incl. A1 (2009),
—
EN 15182-2 (2007) incl. A1 (2009).
B + D
B + E
B + F
Lanzas de mangueras de mano destinadas a los servicios contra incendios-Lanzas de manguera de chorro pleno y/o de difusión en ángulo fijo PN 16:
—
EN 15182-1 (2007) incl. A1 (2009).
A.1/3.56
Mangueras contraincendios (tipo carrete)
—
Reg. II-2/10,
—
Reg. X/3.
—
Reg. II-2/10,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7.
—
EN 671-1 (2012)
B + D
B + E
B + F
A.1/3.57
Componentes de sistemas de extinción de incendios con espuma de media expansión-Instalaciones de espuma fijas en las cubiertas de buques tanque
—
Reg. II-2/10.
—
Reg. II-2/10.8.1,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 14,
—
OMI MSC.1/Circ. 1239,
—
OMI MSC.1/Circ. 1276.
—
OMI MSC/Circ. 798.
B + D
B + E
B + F
A.1/3.58
Componentes de sistemas fijos de extinción de incendios con espuma de baja expansión para espacios de máquinas y cubiertas de buques tanque
—
Reg. II-2/10.
—
Reg. II-2/10,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 6, 14,
—
OMI MSC.1/Circ. 1239,
—
OMI MSC.1/Circ. 1276,
—
OMI MSC.1/Circ. 1312.
—
OMI MSC.1/Circ. 1312/Corr.1.
B + D
B + E
B + F
A.1/3.59
Espumas de expansión para sistemas fijos de extinción de incendios de quimiqueros
—
Reg. II-2/1,
—
Res. OMI MSC.4(48)-(Código CIQ) 11
—
Res. OMI MSC.4(48)-(Código CIQ) 11,
—
OMI MSC/Circ. 553.
—
OMI MSC.1/Circ. 1312.
—
OMI MSC.1/Circ. 1312/Corr.1.
B + D
B + E
B + F
A.1/3.60
Boquillas aspersoras para sistemas fijos de extinción de incendios por aspersión de agua a presión para balcones de camarotes
—
Reg. II-2/10.
—
Reg. II-2/10,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 7,
—
OMI MSC.1/Circ. 1313.
—
OMI MSC.1/Circ. 1268.
B + D
B + E
B + F
A.1/3.61
a)
Sistemas a base de espuma de alta expansión generada por aire interior para la protección de espacios de máquinas y cámaras de bombas de carga.
b)
Sistemas a base de espuma de alta expansión generada por aire exterior para la protección de espacios de máquinas y cámaras de bombas de carga.
Nota: Los sistemas a base de espuma de alta expansión generada por aire interior/exterior para la protección de espacios de máquinas y cámaras de bombas de carga se someterán a ensayos con el concentrado adecuado de manera que la administración juzgue satisfactoria
—
Reg. II-2/10.
—
Reg. II-2/10,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 6.
—
OMI MSC.1/Circ. 1384.
B + D
B + E
B + F
A.1/3.62
Sistemas de extinción por polvo químico seco
—
Reg. II-2/1.
—
Reg. II-2/1,
—
Res. OMI MSC.5(48)-(Código CIG) 11.
—
OMI MSC.1/Circ. 1315.
B + D
B + E
B + F
A.1/3.63
Véase la nota b) del presente anexo A.1
Componentes de sistemas de detección de humos por extracción de muestras
—
Reg. II-2/7,
—
Reg. II-2/19,
—
Reg. II-2/20.
—
Reg. II-2/7,
—
Reg. II-2/19,
—
Reg. II-2/20,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 10.
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 10,
y para:
B + D
B + E
B + F
Equipo de control e indicador. Instalaciones eléctricas en buques:
—
EN 54-2 (1997) incl. AC(1999) y A1(2006).
Equipo de suministro de energía:
—
EN 54-4 (1997) incl. AC(1999), A1(2002) y A2(2006).
Detectores de aspiración de humos:
—
EN 54-20 (2006) incl. AC (2008).
Y, según proceda, las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques:
—
IEC 60092-504 (2001) incl. IEC 60092-504 Corrigendum 1 (2011),
—
IEC 60533 (1999).
Y, según proceda, para atmósferas explosivas:
—
EN 60079-0 (2012).
A.1/3.64
Véase la nota b) del presente anexo A.1
Divisiones de clase “C”
—
Reg. II-2/3.
—
Reg. II-2/3,
—
Reg. II-2/9.
—
Res. OMI MSC.307(88)-(Código PEF 2010).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.65
Véase la nota b) del presente anexo A.1
Sistema fijo de detección de gases hidrocarbonados
—
Reg. II-2/4.
—
Reg. II-2/4,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 16,
—
OMI MSC.1/Circ. 1370.
—
OMI MSC.1/Circ. 1370,
—
EN 60079-0 (2012).
—
EN 60079-29-1 (2007),
—
IEC 60092-504 (2001) incl. IEC 60092-504 Corrigendum 1 (2011),
—
IEC 60533 (1999).
B + D
B + E
B + F
A.1/3.66
Véase la nota b) del presente anexo A.1
Sistemas de orientación para la evacuación, como alternativa a los sistemas de alumbrado de baja altura
—
Reg. II-2/13.
—
Reg. II-2/13,
—
OMI MSC.1/Circ. 1168.
—
OMI MSC.1/Circ. 1168.
B + D
B + E
B + F
A.1/3.67
Véase la nota c) del presente anexo A.1
Medios de extinción de incendios con espuma en las plataformas para helicópteros
—
Reg. II-2/18.
—
Reg. II-2/18.
—
OMI MSC.1/Circ. 1431.
—
EN 13565-1 (2003) incl. A1 (2007).
B + D
B + E
B + F
4. Equipos de navegación
Notas aplicables a la sección 4: Equipos de navegación.
Columna 5: La serie IEC 61162 se refiere a las siguientes normas de referencia para Materiales y sistemas de navegación y radiocomunicación marítimos – Interfaces digitales:
IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)-Parte 1: Emisor único y receptores múltiples
IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)-Parte 2: Emisor único y receptores múltiples, transmisión de alta velocidad
IEC 61162-3 ed1.1 Consol. with am1 (2010-11)-Parte 3: Redes de datos de la serie de instrumentos
IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05)-Parte 3: Redes de datos de la serie de instrumentos
—
IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Enmienda 1-Parte 3: Redes de datos de la serie de instrumentos
IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06)-Parte 450: Emisores múltiples y receptores múltiples-Interconexión Ethernet
La serie EN 61162 se refiere a las siguientes normas de referencia para Materiales y sistemas de navegación y radiocomunicación marítimos – Interfaces digitales:
EN 61162-1 (2011)-Parte 1: Emisor único y receptores múltiples
EN 61162-2 (1998)-Parte 2: Emisor único y receptores múltiples, transmisión de alta velocidad
EN 61162-3 (2008)-Parte 3: Redes de datos de la serie de instrumentos
—
EN 61162-3-am1 (2010) Enmienda 1-Parte 3: Redes de datos de la serie de instrumentos
EN 61162-450 (2011)-Parte 450: Emisores múltiples y receptores múltiples-Interconexión Ethernet
No
Denominación del equipo
Regla SOLAS 74, en su versión enmendada, en la que se prescribe la “homologación”
Reglas del SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, según proceda
Normas de ensayo
Módulos de evaluación de la conformidad
1
2
3
4
5
6
A.1/4.1
Compás magnético
Clase A, para buques
—
Reg. V/18,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI A.382(X),
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
ISO 1069 (1973),
—
ISO 25862 (2009),
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).
o,
—
ISO 1069 (1973),
—
ISO 25862 (2009),
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.2
Dispositivo de transmisión del rumbo THD (método magnético)
—
Reg. V/18,
—
Reg. V/19,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13,
—
Res. OMI MSC.116(73),
—
Res. OMI MSC.191(79).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162;
—
ISO 22090-2 (2004), incl. Corrigendum 2005,
—
EN 62288 (2008).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie IEC 61162.
—
ISO 22090-2 (2004), incl. Corrigendum 2005,
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.3
Girocompás
—
Reg. V/18.
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI A.424(XI),
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.191(79).
—
EN ISO 8728 (1998),
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
EN 62288 (2008). .
o,
—
ISO 8728 (1997),
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.4
Equipo de radar
Trasladado a A.1/4.34. A.1/4.35 y A.1/4.36
A.1/4.5
Ayuda de puntero de radar automática (ARPA)
Trasladado a A.1/4.34
A.1/4.6
Sonda acústica
—
Reg. V/18,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI A.224(VII),
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.74(69) Anexo 4,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13,
—
Res. OMI MSC.191(79).
—
EN ISO 9875 (2001) incl. Corrigendum Técnico ISO 1: 2006,
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
EN 62288 (2008).
o,
—
ISO 9875 (2000) incl. Corrigendum Técnico ISO 1: 2006,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.7
Dispositivo de medición de la velocidad y la distancia (SDME)
—
Reg. V/18,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI A.824(19),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.96(72),
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13,
—
Res. OMI MSC.191(79).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
EN 61023 (2007),
—
Serie EN 61162,
—
EN 62288 (2008).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
IEC 61023 (2007),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.8
Indicador del ángulo del timón, velocidad rotacional y paso de las hélices
Trasladado a A.1/4.20. A.1/4.21 y A.1/4.22
A.1/4.9
Indicador de la velocidad angular de evolución
—
Reg. V/18,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI A.526(13),
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13,
—
Res. OMI MSC.191(79).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
ISO 20672 (2007),
—
EN 62288 (2008).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie IEC 61162,
—
ISO 20672 (2007),
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.10
Radiogoniómetro
Se ha dejado en blanco intencionadamente
A.1/4.11
Equipo de radionavegación Loran-C
—
Reg. V/18,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI A.818(19),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13,
—
Res. OMI MSC.191(79).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
EN 61075 (1993),
—
Serie EN 61162,
—
EN 62288 (2008).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
IEC 61075 (1991),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.12
Equipo Chayka
—
Reg. V/18,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI A.694 (17),
—
Res. OMI A.818 (19),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13,
—
Res. OMI MSC.191(79).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
EN 61075 (1993),
—
Serie EN 61162,
—
EN 62288 (2008).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
IEC 61075 (1991),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.13
Equipo de radionavegación Decca
Se ha dejado en blanco intencionadamente
A.1/4.14
Equipo GPS
—
Reg. V/18,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994),
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000),
—
Res. OMI MSC.112(73),
—
Res. OMI MSC.191(79).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
EN 61108-1 (2003),
—
Serie EN 61162,
—
EN 62288 (2008).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
IEC 61108-1 (2003),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.15
Equipo GLONASS
—
Reg. V/18,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13,
—
Res. OMI MSC.113(73),
—
Res. OMI MSC.191(79).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
EN 61108-2 (1998),
—
Serie EN 61162,
—
EN 62288 (2008).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
IEC 61108-2 (1998),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.16
Sistema de control del rumbo (HCS)
—
Reg. V/18.
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI A.342(IX),
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.64(67) Anexo 3,
—
Res. OMI MSC.191(79).
—
ISO 11674 (2006),
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
EN 62288 (2008).
o,
—
ISO 11674 (2006),
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.17
Escala mecánica de práctico
Trasladado a A.1/1.40
A.1/4.18
Respondedor de búsqueda y salvamento (RESAR) de 9 GHz
—
Reg. III/4,
—
Reg. IV/14,
—
Reg. V/18,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Reg. III/6,
—
Reg. IV/7,
—
Res. OMI A.530(13),
—
Res. OMI A.802(19),
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8, 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8, 14,
—
UIT-R M.628-3(11/93).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
EN 61097-1 (2007).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
IEC 61097-1 (2007).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.19
Equipos de radar para naves de gran velocidad
Trasladado a A.1/4.37
A.1/4.20
Indicador de la posición angular del timón
—
Reg. V/18,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13,
—
Res. OMI MSC.191(79).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
ISO 20673 (2007),
—
EN 62288 (2008).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie IEC 61162,
—
ISO 20673 (2007),
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.21
Indicador de revoluciones de la hélice
—
Reg. V/18,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13,
—
Res. OMI MSC.191(79).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
ISO 22554 (2007),
—
EN 62288 (2008).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie IEC 61162,
—
ISO 22554 (2007),
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.22
Indicador del paso de la hélice
—
Reg. V/18,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13,
—
Res. OMI MSC.191(79).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
ISO 22555 (2007),
—
EN 62288 (2008).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie IEC 61162,
—
ISO 22555 (2007),
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.23
Compás para botes salvavidas y botes de rescate
—
Reg. III/4,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) IV, V,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8, 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8, 13.
—
ISO 1069 (1973),
—
ISO 25862 (2009),
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.24
Ayuda de puntero de radar automática (ARPA) para naves de gran velocidad
Trasladado a A.1/4.37
A.1/4.25
Ayuda automática de derrota (ATA)
Trasladado a A.1/4.35
A.1/4.26
Ayuda automática de derrota (ATA) para naves de gran velocidad
Trasladado a A.1/4.38
A.1/4.27
Ayuda de puntero electrónica (EPA)
Trasladado a A.1/4.36
A.1/4.28
Sistema integrado del puente
Trasladado a A.2/4.30
A.1/4.29
Registrador de datos de la travesía (RDT)
—
Reg. V/18,
—
Reg. V/20,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Reg. V/20,
—
Res. OMI A.694 (17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13,
—
Res. OMI MSC.191(79),
—
Res. OMI MSC.333(90).
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 61996-1 (2013-05).
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.30
Sistema de Información y Visualización de Cartas Electrónicas (SIVCE), con medios auxiliares, y Sistema de Visualización de Cartas por Punto (SVCP)
—
Reg. V/18,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13,
—
Res. OMI MSC.191(79),
—
Res. OMI MSC.232(82),
—
OMI SN.1/Circ. 266.
[La copia de seguridad de SIVCE y SVCP será aplicable solamente cuando dicha funcionalidad esté incluida en el SIVCE. El certificado del módulo B indicará si estas opciones fueron ensayadas].
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
EN 61174 (2008),
—
EN 62288 (2008).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 61174 (2008),
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.31
Girocompás para naves de gran velocidad
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI A.821(19),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13,
—
Res. OMI MSC.191(79).
—
ISO 16328 (2001),
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
EN 62288 (2008).
o,
—
ISO 16328 (2001),
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.32
Sistema de identificación automática universal (AIS)
—
Reg. V/18,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI A.694 (17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.74(69),
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13,
—
Res. OMI MSC.191(79),
—
UIT-R M. 1371-4(2010).
Nota: UIT-RM. 1371-4(2010) será aplicable solo de conformidad con las prescripciones de la Res. OMI MSC.74(69).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
EN 61993-2 (2013),
—
EN 62288 (2008).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 61993-2 (2012),
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.33
Sistema de control de derrota
(funcionando a la velocidad del buque desde la velocidad mínima de maniobra hasta 30 nudos)
—
Reg. V/18.
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.74(69),
—
Res. OMI MSC.191(79).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
EN 62065 (2002),
—
EN 62288 (2008).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 62065 (2002),
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.34
Equipo de radar CAT 1
—
Reg. V/18.
—
Reg. V/19.
—
Res. OMI A.278(VIII),
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI A.823(19),
—
Res. OMI MSC.191(79),
—
Res. OMI MSC.192(79),
—
UIT-R M. 1177-4(04/11).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
EN 62288 (2008),
—
EN 62388 (2008).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
—
IEC 62388 Ed.1.0(2007).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.35
Equipo de radar CAT 2
—
Reg. V/18.
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI A.278(VIII),
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.191(79),
—
Res. OMI MSC.192(79),
—
UIT-R M. 1177-4(04/11).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
EN 62288 (2008),
—
EN 62388 (2008).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
—
IEC 62388 Ed.1.0(2007).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.36
Equipo de radar CAT 3
—
Reg. V/18.
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI A.278(VIII),
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.191(79),
—
Res. OMI MSC.192(79),
—
UIT-R M. 1177-4(04/11).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
EN 62288 (2008),
—
EN 62388 (2008).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
—
IEC 62388 Ed.1.0(2007).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.37
Equipo de radar para aplicaciones de naves de gran velocidad (CAT 1H y CAT 2H)
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Res. OMI A.278(VIII),
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13,
—
Res. OMI MSC.191(79),
—
Res. OMI MSC.192(79),
—
UIT-R M. 1177-4(04/11).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
EN 62288 (2008),
—
EN 62388 (2008).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
—
IEC 62388 Ed.1.0(2007).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.38
Equipo de radar aprobado con medios cartográficos, a saber:
a)
CAT 1C
b)
CAT 2C,
c)
CAT 1HC para NGV
d)
CAT 2HC para NGV
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Res. OMI A.278(VIII),
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13,
—
Res. OMI MSC.191(79),
—
Res. OMI MSC.192(79),
—
UIT-R M. 1177-4(04/11).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
EN 62288 (2008),
—
EN 62388 (2008).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008),
—
IEC 62388 Ed.1.0(2007).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.39
Reflector de radar – tipo pasivo
—
Reg. V/18,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13,
—
Res. OMI MSC.164(78).
—
ISO 8729-1 (2010),
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
o,
—
ISO 8729-1 (2010),
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.40
Sistema de control del rumbo para naves de gran velocidad
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI A.822(19),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13,
—
Res. OMI MSC.191(79).
—
ISO 16329 (2003),
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
EN 62288 (2008).
o,
—
ISO 16329 (2003),
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.41
Dispositivo de transmisión del rumbo THD (método GNSS)
—
Reg. V/18,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13,
—
Res. OMI MSC.116(73),
—
Res. OMI MSC.191(79).
—
ISO 22090-3 (2004) incl. Corrigendum ISO 1 (2005),
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
EN 62288 (2008).
o,
—
ISO 22090-3 (2004) incl. Corrigendum ISO 1 (2005),
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.42
Proyector para naves de gran velocidad
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
ISO 17884 (2004),
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).
o,
—
ISO 17884 (2004),
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.43
Aparatos de visión nocturna para naves de gran velocidad
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Res. OMI A.694 (17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.94(72),
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13,
—
Res. OMI MSC.191(79).
—
ISO 16273 (2003),
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
EN 62288 (2008).
o,
—
ISO 16273 (2003),
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.44
Receptor de baliza diferencial para equipos DGPS y DGLONASS
—
Reg. V/18,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI A.694 (17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13,
—
Res. OMI MSC.114(73).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
IEC 61108-4 (2004),
—
Serie EN 61162.
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
IEC 61108-4 (2004),
—
Serie IEC 61162.
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.45
Medios cartográficos para radares embarcados
Eliminado al estar incluido en A.1/4.38
A.1/4.46
Dispositivo de transmisión del rumbo THD (método giroscópico)
—
Reg. V/18.
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI A.694 (17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13,
—
Res. OMI MSC.116(73),
—
Res. OMI MSC.191(79).
—
ISO 22090-1 (2002) incl. Corrig. 1 (2005),
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
EN 62288 (2008).
o,
—
ISO 22090-1 (2002) incl. Corrig. 1 (2005),
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
B + D
B + E
B + F
G
A.1./4.47
Registrador de datos de la travesía simplificado (RDT-S)
—
Reg. V/20.
—
Reg. V/20,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.163(78),
—
Res. OMI MSC.191(79).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
EN 61996-2 (2008),
—
EN 62288 (2008).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 61996-2 (2007),
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.48
Escala mecánica de práctico
Se ha dejado en blanco intencionadamente (ya que de conformidad con la Res. OMI MSC.308(88), en vigor desde el 1 de julio de 2012: “No se utilizarán escalas mecánicas de práctico”)
A.1/4.49
Escala de práctico
—
Reg. V/23,
—
Reg. X/3.
—
Reg. V/23,
—
Res. OMI A.1045(27),
—
OMI MSC/Circ. 773.
—
OMI A.1045 (27), Res.
—
ISO 799 (2004).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.50
Equipo DGPS
—
Reg. V/18,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI A.694 (17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13,
—
Res. OMI MSC.112(73),
—
Res. OMI MSC.114(73),
—
Res. OMI MSC.191(79).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
EN 61108-1 (2003),
—
EN 61108-4 (2004),
—
Serie EN 61162,
—
EN 62288 (2008).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
IEC 61108-1 (2003),
—
IEC 61108-4 (2004),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.51
Equipo DGLONASS
—
Reg. V/18,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI A.694 (17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13,
—
Res. OMI MSC.113(73),
—
Res. OMI MSC.114(73),
—
Res. OMI MSC.191(79).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
EN 61108-2 (1998),
—
EN 61108-4 (2004),
—
Serie EN 61162,
—
EN 62288 (2008).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
IEC 61108-2 (1998),
—
IEC 61108-4 (2004),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.52
Lámpara de señales diurna
—
Reg. V/18,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994),
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000).
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994),
—
Res. OMI MSC.95(72),
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
ISO 25861 (2007).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
ISO 25861 (2007).
B + D
B + E
B + F
A.1/4.53
Amplificador de blanco radárico
—
Reg. V/18,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13,
—
Res. OMI MSC.164(78),
—
UIT-R M. 1176-1(02/13).
—
ISO 8729-2 (2009),
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
o,
—
ISO 8729-2 (2009),
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.54
Dispositivo de marcación
—
Reg. V/18.
—
Reg. V/19.
—
ISO 25862 (2009),
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
o,
—
ISO 25862 (2009),
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.55
Equipo AIS SART
—
Reg. III/4,
—
Reg. IV/14.
—
Reg. III/6,
—
Reg. IV/7,
—
Res. OMI MSC.246(83),
—
Res. OMI MSC.247(83),
—
Res. OMI MSC.256(84),
—
UIT-R M. 1371-4(2010).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
EN 61097-14 (2010).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
IEC 61097-14 (2010).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.56
Receptor Galileo
—
Reg. V/18,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI A.813(19),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13,
—
Res. OMI MSC.191(79),
—
Res. OMI MSC.233(82).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
EN 61108-3 (2010),
—
Serie EN 61162,
—
EN 62288 (2008).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
IEC 61108-3 (2010),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.57
Sistema de alarma para las guardias de navegación en el puente
—
Reg. V/18.
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.128(75),
—
Res. OMI MSC.191(79).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
EN 62288 (2008),
—
IEC 62616 (2010) including IEC 62616 Corrigendum 1 (2012).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008),
—
IEC 62616 (2010) including IEC 62616 Corrigendum 1 (2012).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.58
Véase la nota c) del presente anexo A.1
Sistema de recepción de señales sonoras
—
Reg. V/18,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994),
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000).
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994),
—
Res. OMI MSC.86(70),
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000),
—
Res. OMI MSC.191(79).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
EN 62288 (2008),
—
ISO 14859 (2012).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008),
—
ISO 14859 (2012).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.59
Ex A.2/4.15
Sistema integrado de navegación
—
Reg. V/18,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13,
—
Res. OMI MSC.191(79),
—
Res. OMI MSC.252(83),
—
Res. OMI MSC.302(83)-(Gestión de alertas en el puente, (BAM)).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
EN 62288 (2008),
—
IEC 61924-2 (2012).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 62288 Ed. 1.0 (2008),
—
IEC 61924-2 (2012).
B + D
B + E
B + F
G
5. Equipo de radiocomunicación
Notas aplicables a la sección 5: Equipo de radiocomunicación.
Columna 5: En caso de conflicto entre las prescripciones de la MSC/Circ. 862 de la OMI y las normas de ensayo de los productos, prevalecerán las primeras.
Columna 5:
La serie IEC 61162 se refiere a las siguientes normas de referencia para Materiales y sistemas de navegación y radiocomunicación marítimos – Interfaces digitales:
—
IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)-Parte 1: Emisor único y receptores múltiples
—
IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)-Parte 2: Emisor único y receptores múltiples, transmisión de alta velocidad
—
IEC 61162-3 ed1.1 Consol. with am1 (2010-11)-Parte 3: Redes de datos de la serie de instrumentos
—
IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05)-Parte 3: Redes de datos de la serie de instrumentos
—
IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Enmienda 1-Parte 3: Redes de datos de la serie de instrumentos
—
IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06)-Parte 450: Emisores múltiples y receptores múltiples-Interconexión Ethernet
La serie EN 61162 se refiere a las siguientes normas de referencia para Materiales y sistemas de navegación y radiocomunicación marítimos – Interfaces digitales:
—
EN 61162-1 (2011)-Parte 1: Emisor único y receptores múltiples
—
EN 61162-2 (1998)-Parte 2: Emisor único y receptores múltiples, transmisión de alta velocidad
—
EN 61162-3 (2008)-Parte 3: Redes de datos de la serie de instrumentos
—
EN 61162-3-am1 (2010) Enmienda 1-Parte 3: Redes de datos de la serie de instrumentos
—
EN 61162-450 (2011)-Parte 450: Emisores múltiples y receptores múltiples-Interconexión Ethernet
No
Denominación del equipo
Regla SOLAS 74, en su versión enmendada, en la que se prescribe la “homologación”
Reglas del SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, según proceda
Normas de ensayo
Módulos de evaluación de la conformidad
1
2
3
4
5
6
A.1/5.1
Instalación radioeléctrica de ondas métricas capaz de transmitir y recibir LSD y radiotelefonía
—
Reg. IV/14,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 14.
—
Reg. IV/7,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI A.385(X),
—
Res. OMI A.524(13),
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI A.803(19),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 14,
—
OMI MSC/Circ. 862,
—
OMI COMSAR Circ. 32,
—
UIT-R M.489-2 (10/95),
—
UIT-R M.493-13 (10/09),
—
UIT-R M.541-9 (05/04),
—
UIT-R M.689-2(09/94).
—
OMI MSC/Circ. 862,
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),
—
ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),
—
ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06),
—
ETSI EN 301925 V1.3.1 (2010-09).
o,
—
OMI MSC/Circ. 862,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
IEC 61097-3 (1994),
—
IEC 61097-7 (1996),
—
Serie IEC 61162.
B + D
B + E
B + F
A.1/5.2
Receptor de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas métricas
—
Reg. IV/14,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 14.
—
Reg. IV/7,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI A.803(19),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 14,
—
OMI COMSAR Circ. 32,
—
UIT-R M.489-2 (10/95),
—
UIT-R M.493-13 (10/09),
—
UIT-R M.541-9(05/04).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),
—
ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),
—
ETSI EN 301033 V1.3.1 (2010-09),
—
ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06),
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
IEC 61097-3 (1994),
—
IEC 61097-8 (1998),
—
Serie IEC 61162.
B + D
B + E
B + F
A.1/5.3
Receptor NAVTEX
—
Reg. IV/14,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 14.
—
Reg. IV/7,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 14,
—
Res. OMI MSC.148(77),
—
OMI COMSAR Circ. 32,
—
UIT-R M.540-2 (06/90),
—
UIT-R M.625-3(10/95).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01),
—
ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06),
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
IEC 61097-6 (2005-12).
B + D
B + E
B + F
A.1/5.4
Receptor EGC
—
Reg. IV/14,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 14.
—
Reg. IV/7,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI A.570(14),
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 14,
—
Res. OMI MSC.306(87),
—
OMI COMSAR Circ. 32.
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
ETSI ETS 300460 Ed.1 (1996-05),
—
ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11),
—
ETSI EN 300829 V1.1.1 (1998-03),
—
ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08),
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
IEC 61097-4 (2007).
B + D
B + E
B + F
A.1/5.5
Sistema de ondas decamétricas para la recepción de información sobre seguridad marítima (MSI) (receptor de ondas decamétricas de impresión directa de banda estrecha)
—
Reg. IV/14,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 14
—
Reg. IV/7,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI A.694 (17),
—
Res. OMI A.699 (17),
—
Res. OMI A.700 (17),
—
Res. OMI A.806 (19),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 14,
—
OMI COMSAR Circ. 32,
—
UIT-R M.491-1 (07/86),
—
UIT-R M.492-6 (10/95),
—
UIT-R M.540-2 (06/90),
—
UIT-R M.625-3 (10/95),
—
UIT-R M.688 (06/90).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
ETSI ETS 300067 Ed.1 (1990-11),
—
ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie IEC 61162,
—
ETSI ETS 300067 Ed.1 (1990-11),
—
ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10).
B + D
B + E
B + F
A.1/5.6
Radiobaliza de localización de siniestros de 406 MHz (COSPAS-SARSAT)
—
Reg. IV/14,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 14.
—
Reg. IV/7,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI A.662 (16),
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI A. 696 (17),
—
Res. OMI A.810 (19),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 14,
—
OMI MSC/Circ. 862,
—
OMI COMSAR Circ. 32,
—
UIT-R M.633-3 (05/04),
—
UIT-R M.690-1(10/95).
—
OMI MSC/Circ. 862,
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
ETSI EN 300066 V 1.3.1 (2001-01).
o,
—
OMI MSC/Circ. 862,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
IEC 61097-2 (2008),
Nota: La circular 862 MSC de la OMI se aplicará únicamente al dispositivo opcional de activación remota y no a la radiobaliza de localización de siniestros propiamente dicha.
B + D
B + E
B + F
A.1/5.7
Radiobaliza de localización de siniestros de baja frecuencia (INMARSAT)
Se ha dejado en blanco intencionadamente
A.1/5.8
Receptor de señal radiotelefónica de socorro de 2182 kHz
Se ha dejado en blanco intencionadamente
A.1/5.9
Generador de señal de alarma de dos tonos
Se ha dejado en blanco intencionadamente
A.1/5.10
Equipo radioeléctrico de ondas hectométricas capaz de transmitir y recibir LSD y radiotelefonía
Nota: De conformidad con las decisiones de la OMI y de la UIT, las prescripciones relativas al generador de señales bitonales de alarma y a la transmisión en H3E han dejado de ser aplicables en las normas de ensayo.
—
Reg. IV/14,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 14.
—
Reg. IV/9,
—
Reg. IV/10,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI A.804 (19),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 14,
—
OMI COMSAR Circ. 32,
—
UIT-R M.493-13 (10/09),
—
UIT-R M.541-9 (05/04).
—
OMI MSC/Circ. 862,
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),
—
ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),
—
ETSI EN 300 373-1 V1.3.1 (2011-01),
—
ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06),
o,
—
OMI MSC/Circ. 862,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
IEC 61097-3 (1994),
—
IEC 61097-9 (1997),
—
Serie IEC 61162.
B + D
B + E
B + F
A.1/5.11
Receptor de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas hectométricas
—
Reg. IV/14,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 14.
—
Reg. IV/9,
—
Reg. IV/10,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI A.804 (19),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 14,
—
OMI COMSAR Circ. 32,
—
UIT-R M.493-13 (10/09),
—
UIT-R M.541-9 (05/04),
—
UIT-R M.1173 (10/95).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),
—
ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),
—
ETSI EN 301033 V1.2.1 (2010-09),
—
ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06),
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
IEC 61097-3 (1994),
—
IEC 61097-8 (1998),
—
Serie IEC 61162.
B + D
B + E
B + F
A.1/5.12
Estación terrena de buque Inmarsat-B
Nota: El servicio se interrumpirá a partir del 31 de diciembre de 2014, inclusive.
—
Reg. IV/14,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 14.
—
Reg. IV/10,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI A.570(14),
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI A.808 (19),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 14,
—
OMI MSC/Circ. 862,
—
OMI COMSAR Circ. 32.
—
OMI MSC/Circ. 862,
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).
o,
—
OMI MSC/Circ. 862,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).
B + D
B + E
B + F
A.1/5.13
Estación terrena de buque Inmarsat -C
—
Reg. IV/14,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 14.
—
Reg. IV/10,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI A.570(14),
—
Res. OMI A.664 (16), (aplicable solo si la estación terrena Inmarsat C comprende funciones EGC),
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI A.807 (19),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 14,
—
OMI MSC/Circ. 862,
—
OMI COMSAR Circ. 32.
—
OMI MSC/Circ. 862,
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
ETSI ETS 300460 Ed.1 (1996-05),
—
ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11),
—
ETSI EN 300829 V1.1.1 (1998-03),
—
ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08),
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
IEC 61097-4 (2007),
—
Serie IEC 61162.
B + D
B + E
B + F
A.1/5.14
Radio de ondas hectométricas/decamétricas capaz de transmitir y recibir LSD, impresión directa de banda estrecha y radiotelefonía
Nota: De conformidad con las decisiones de la OMI y de la UIT, las prescripciones relativas al generador de señales bitonales de alarma y a la transmisión en A3H han dejado de ser aplicables en las normas de ensayo.
—
Reg. IV/14,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 14.
—
Reg. IV/10,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI A.806 (19),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 14,
—
OMI MSC/Circ. 862,
—
OMI COMSAR Circ. 32,
—
UIT-R M.476-5 (10/95),
—
UIT-R M.491-1 (07/86),
—
UIT-R M.492-6 (10/95),
—
UIT-R M.493-13 (10/09),
—
UIT-R M.541-9 (05/04),
—
UIT-R M.625-3 (10/95),
—
UIT-R M.1173 (10/95).
—
OMI MSC/Circ. 862,
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
ETSI ETS 300067 Ed.1 (1990-11),
—
ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10),
—
ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),
—
ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),
—
ETSI ETS 300 373-1 V1.3.1 (2011-01),
—
ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06),
o,
—
OMI MSC/Circ. 862,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
IEC 61097-3 (1994),
—
IEC 61097-9 (1997),
—
Serie IEC 61162.
B + D
B + E
B + F
A.1/5.15
Receptor de exploración de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas hectométricas/decamétricas
—
Reg. IV/14,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 14.
—
Reg. IV/10,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI A.806 (19),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 14,
—
OMI COMSAR Circ. 32,
—
UIT-R M.493-13 (10/09),
—
UIT-R M. 541-9 (05/04).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),
—
ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),
—
ETSI EN 301033 V1.3.1 (2010-09),
—
ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
IEC 61097-3 (1994),
—
IEC 61097-8 (1998),
—
Serie IEC 61162.
B + D
B + E
B + F
A.1/5.16
Aparato radiotelefónico bidireccional aeronáutico de ondas métricas
Trasladado a A.2/5.8
A.1/5.17
Aparato bidireccional de ondas métricas portátil para embarcación de supervivencia
—
Reg. IV/14,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 14.
—
Reg. III/6,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI A.809 (19),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8, 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8, 14,
—
Res. OMI MSC.149(77),
—
UIT-R M.489-2(10/95).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
ETSI EN 300225 V1.4.1 (2004-12),
—
ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
IEC 61097-12 (1996).
B + D
B + E
B + F
A.1/5.18
Aparato bidireccional de ondas métricas fijo para embarcación de supervivencia
—
Reg. IV/14,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 14.
—
Reg. III/6,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI A.809 (19),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8, 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8, 14,
—
UIT-R M.489-2(10/95).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
ETSI EN 301466 V1.1.1 (2000-10),
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
IEC 61097-12 (1996).
B + D
B + E
B + F
A1/5.19
Inmarsat-F77
—
Reg. IV/14,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 14.
—
Reg. IV/10,
—
Res. OMI A.570 (14),
—
Res. OMI A.808 (19),
—
Res. OMI A.694 (17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 14,
—
OMI MSC/Circ. 862,
—
OMI COMSAR Circ. 32.
—
OMI MSC/Circ. 862,
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
IEC 61097-13 (2003).
o,
—
OMI MSC/Circ. 862,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
IEC 61097-13 (2003).
B + D
B + E
B + F
6. Equipo prescrito por el COLREG 72
No
Denominación del equipo
Regla COLREG 72 en la que se prescribe la “homologación”
Reglas del COLREG y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, según proceda
Normas de ensayo
Módulos de evaluación de la conformidad
1
2
3
4
5
6
A.1/6.1
Luces de navegación
—
COLREG Anexo I/14.
—
COLREG Anexo I/14,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.253(83)
—
EN 14744 (2005) incl. AC (2006),
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).
o,
—
EN 14744 (2005) incl. AC (2006),
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).
B + D
B + E
B + F
G
7. Equipo de seguridad para graneleros
Ningún elemento en el anexo A.1.
8. Equipo conforme al capítulo II-1 del SOLAS. Construcción –estructura, compartimentado y estabilidad, maquinaria e instalaciones eléctricas
No
Denominación del equipo
Regla SOLAS 74, en su versión enmendada, en la que se prescribe la “homologación”
Reglas del SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, según proceda
Normas de ensayo
Módulos de evaluación de la conformidad
1
2
3
4
5
6
A.1/8.1
Detectores de nivel de agua
—
Reg. II-1/22-1,
—
Reg. II-1/25,
—
Reg. XII/12.
—
Reg. II-1/25,
—
Reg. XII/12,
—
Res. OMI A.1021 (26),
—
Res. OMI MSC.188(79).
—
IEC 60092-504 (2001) incl. IEC 60092-504 Corrigendum 1 (2011),
—
IEC 60529 (2001), incluidos:
Corrigendum 1 (2003), Corrigendum 2 (2007), Corrigendum 3 (2009),
—
Res. OMI MSC.188(79),
—
OMI MSC.1/Circ. 1291.
B + D
B + E
B + F
ANEXO A.2
EQUIPO PARA EL QUE TODAVÍA NO EXISTEN NORMAS DETALLADAS DE ENSAYO EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
1. Dispositivos de salvamento
Columna 4
:
Debería aplicarse la OMI MSC/Circular 980 excepto cuando se sustituya por los instrumentos específicos mencionados en la columna 4.
No
Denominación del equipo
Regla SOLAS 74, en su versión enmendada, en la que se prescribe la “homologación”
Reglas del SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, según proceda
Normas de ensayo
Módulos de evaluación de la conformidad
1
2
3
4
5
6
A.2/1.1
Reflector de radar para balsas salvavidas
—
Reg. III/4,
—
Reg. III/34,
—
Reg. X/3.
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS).
A.2/1.2
Materiales para trajes de inmersión
Se ha dejado en blanco intencionadamente
A.2/1.3
Dispositivos de puesta a flote por zafa hidrostática para embarcaciones de supervivencia
—
Reg. III/4,
—
Reg. III/34.
—
Reg. III/13,
—
Reg. III/16,
—
Reg. III/26,
—
Reg. III/34,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 8,
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS) I, IV, VI,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 8.
A.2/1.4
Escalas de embarco
Trasladado a A.1/1.29
A.2/1.5
Equipo del sistema megafónico de emergencia y alarma general
(cuando se utilice como dispositivo de alarma de incendios, se aplicará A.1/3.53)
—
Reg. III/6.
—
Res. OMI A.1021 (26),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994),
—
Res. OMI MSC.48(66)-(Código IDS),
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000),
—
OMI MSC/Circ. 808.
2. Prevención de la contaminación marina
No
Denominación del equipo
Regla MARPOL 73/78, en su versión enmendada, en la que se prescribe la “homologación”
Reglas del MARPOL 73/78, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, según proceda
Normas de ensayo
Módulos de evaluación de la conformidad
1
2
3
4
5
6
A.2/2.1
Analizador de Nox del tipo de detector quimioluminiscente (CLD) o de detector quimioluminiscente caldeado (HCLD) para su uso en mediciones directas a bordo Trasladado a:
Trasladado a A.1/2.8
A.2/2.2
Sistemas embarcados de depuración de gases de escape
Trasladado a A.1/2.10
A.2/2.3
Equipos que utilizan otros métodos equivalentes de reducción de las emisiones de NOx a bordo
—
Anexo VI, Reg. 4.
—
Anexo VI, Reg. 4
A.2/2.4
Equipos que utilizan otros métodos tecnológicos para limitar las emisiones de SOx
—
Res. OMI MEPC.176 (58)-(Anexo VI revisado del Convenio MARPOL, Reg. 4)
—
Res. OMI MEPC.184(59).
—
Res. OMI MEPC.176(58)-(Anexo VI revisado del Convenio MARPOL, Reg. 4).
A.2/2.5
(nuevo)
Analizadores de NOx embarcados
que utilizan un método de medición distinto del método directo de medición y vigilancia del Código Técnico sobre los NOx
—
Res. OMI MEPC.176(58)-(Anexo VI revisado del Convenio MARPOL, Reg. 4)
—
Res. OMI MEPC.176(58)-(Anexo VI revisado del Convenio MARPOL, Reg. 4)
3. Equipo de protección contra incendios
No
Denominación del equipo
Regla SOLAS 74, en su versión enmendada, en la que se prescribe la “homologación”
Reglas del SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, según proceda
Normas de ensayo
Módulos de evaluación de la conformidad
1
2
3
4
5
6
A.2/3.1
Extintores portátiles y fijos
Trasladado a A.1/3.52
A.2/3.2
Boquillas aspersoras para sistemas fijos de extinción de incendios por aspersión de agua a presión para espacios de categoría especial, espacios de carga rodada, espacios de transbordo rodado y espacios para vehículos
Trasladado a A.1/3.49
A.2/3.3
Dispositivos de arranque en frío para grupos electrógenos
Trasladado a A.2/8.1
A.2/3.4
Lanzas de doble efecto
(aspersión/chorro)
Trasladado a A.1/3.55
A.2/3.5
Sistemas fijos de detección y alarma de incendios para puestos de control, espacios de servicio, espacios de alojamiento, espacios de máquinas y espacios de máquinas sin dotación permanente
Trasladado a A.1/3.51
A.2/3.6
Detectores de humo
Trasladado a A.1/3.51
A.2/3.7
Detectores de calor
Trasladado a A.1/3.51
A.2/3.8
Lámpara eléctrica de seguridad
—
Reg. II-2/10,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3.
—
Reg. II-2/10,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 3.
—
Serie IEC 60079.
A.2/3.9
Indumentaria protectora resistente a los productos químicos
—
Reg. II-2/19.
—
Reg. II-2/19,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7.
—
EN 943-1 (2002) incl. AC (2005),
—
EN 943-2 (2002),
—
EN ISO 6529 (2001),
—
EN ISO 6530 (2005),
—
EN 14605 (2005) incl. A1 (2009),
—
OMI MSC/Circ. 1120.
A.2/3.10
Sistemas de alumbrado de baja altura
Trasladado a A.1/3.40
A.2/3.11
Boquillas aspersoras de sistemas fijos de extinción de incendios para espacios de máquinas
Trasladado a A.1/3.10
A.2/3.12
Sistemas fijos equivalentes de extinción de incendios por gas para espacios de máquinas y cuartos de bombas de la carga
Trasladado a A.1/3.45
A.2/3.13
Aparato respiratorio con circuito cerrado de aire comprimido
(Naves de gran velocidad)
Eliminado
A.2/3.14
Mangueras contraincendios (tipo carrete)
Trasladado a A.1/3.56
A.2/3.15
Componentes de sistemas de detección de humos por extracción de muestras
Trasladado a A.1/3.63
A.2/3.16
Detectores de llama
Trasladado a A.1/3.51
A.2/3.17
Avisadores de accionamiento manual:
Trasladado a A.1/3.51
A.2/3.18
Dispositivos de alarma
Trasladado a A.1/3.53
A.2/3.19
Sistemas fijos de lucha contra incendios de aplicación local a base de agua, para uso en espacios de máquinas de la categoría “A”
Trasladado a A.1/3.48
A.2/3.20
Muebles tapizados
Trasladado a A.1/3.20
A.2/3.21
Componentes de sistemas para extinción de incendios en pañoles de pintura y pañoles de líquidos inflamables
—
Reg. II-2/10.
—
Reg. II-2/10,
—
OMI MSC.1/Circ. 1239.
A.2/3.22
Componentes de sistemas fijos de extinción de incendios en los conductos de extracción de los fogones de las cocinas
—
Reg. II-2/9.
—
Reg. II-2/9.
A.2/3.23
Componentes de sistemas de extinción de incendios en la helicubierta
Trasladado a A.1/3.67
A.2/3.24
Unidades portátiles de aplicación de espuma
—
Reg. II-2/10,
—
Reg. II-2/20,
—
Reg. X/3.
—
Reg. II-2/10,
—
Reg. II-2/20,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 4,
—
OMI MSC.1/Circ. 1239,
—
OMI MSC.1/Circ. 1313.
A.2/3.25
Divisiones de clase “C”
Trasladado a A.1/3.64
A.2/3.26
Sistemas de combustibles gaseosos para usos domésticos (componentes)
—
Reg. II-2/4.
—
Reg. II-2/4,
—
OMI MSC.1/Circ. 1276.
A.2/3.27
Componentes de sistemas fijos de extinción de incendios por gas (CO2)
—
Reg. II-2/10,
—
Reg. X/3.
—
Reg. II-2/10,
—
Reg. II-2/20,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7,
—
Res. OMI MSC.98(73)-(Código SSCI) 5,
—
OMI MSC.1/Circ. 1313,
—
OMI MSC.1/Circ. 1318.
Dispositivos automáticos eléctricos de control y retardo:
—
EN 12094-1 (2003).
Dispositivos automáticos no eléctricos de control y retardo:
—
EN 12094-2 (2003).
Dispositivos manuales de disparo y de paro:
—
EN 12094-3 (2003).
Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores:
—
EN 12094-4 (2004).
Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores:
—
EN 12094-5 (2006).
Dispositivos no eléctricos de aborto:
—
EN 12094-6 (2006).
Difusores para sistemas de CO2:
—
EN 12094-7 (2000) incl. A1 (2005).
Conectores:
—
EN 12094-8 (2006).
Presostatos y manómetros:
—
EN 12094-10 (2003).
Dispositivos mecánicos de pesaje:
—
EN 12094-11 (2003).
Válvulas de retención y válvulas antirretorno:
—
EN 12094-13 (2001) incl. AC (2002).
Dispositivos odorizantes para sistemas de CO2 a baja presión:
—
EN 12094-16 (2003).
A.2/3.28
Componentes de sistemas de extinción de incendios con espuma de media expansión-Instalaciones de espuma fijas en las cubiertas de buques tanque
Trasladado a A.1/3.57
A.2/3.29
Componentes de sistemas fijos de extinción de incendios con espuma de baja expansión para espacios de máquinas y cubiertas de buques tanque
Trasladado a A.1/3.58
A.2/3.30
Espumas de expansión para sistemas fijos de extinción de incendios de quimiqueros
Trasladado a A.1/3.59
A.2/3.31
Sistema manual de aspersión de agua
—
Reg. II-2/10,
—
Reg. II-2/19.
—
Reg. II-2/10,
—
Reg. II-2/19.
A.2/3.32
Sistemas de extinción por polvo químico seco
Trasladado a A.1/3.62
A.2/3.33
Nuevo
Mangueras contraincendios con un diámetro > 52 mm
—
Reg. II-2/10,
—
Reg. X/3.
—
Reg. II-2/10,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 7,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 7.
4. Equipos de navegación
Notas aplicables a la sección 4: Equipos de navegación
Columnas 3 y 4
:
Las referencias al capítulo V de SOLAS se entienden al SOLAS 1974, en su versión enmendada por la MSC 73, que entró en vigor el 1 de julio de 2002.
Columna 5
:
La serie IEC 61162 se refiere a las siguientes normas de referencia para Materiales y sistemas de navegación y radiocomunicación marítimos – Interfaces digitales:
—
IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)-Parte 1: Emisor único y receptores múltiples
—
IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)-Parte 2: Emisor único y receptores múltiples, transmisión de alta velocidad
—
IEC 61162-3 ed1.1 Consol. with am1 (2010-11)-Parte 3: Redes de datos de la serie de instrumentos
—
IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05)-Parte 3: Redes de datos de la serie de instrumentos
—
IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Enmienda 1-Parte 3: Redes de datos de la serie de instrumentos
—
IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06)-Parte 450: Emisores múltiples y receptores múltiples-Interconexión Ethernet
La serie EN 61162 se refiere a las siguientes normas de referencia para Materiales y sistemas de navegación y radiocomunicación marítimos – Interfaces digitales:
—
EN 61162-1 (2011)-Parte 1: Emisor único y receptores múltiples
—
EN 61162-2 (1998)-Parte 2: Emisor único y receptores múltiples, transmisión de alta velocidad
—
EN 61162-3 (2008)-Parte 3: Redes de datos de la serie de instrumentos
—
EN 61162-3-am1 (2010) Enmienda 1-Parte 3: Redes de datos de la serie de instrumentos
—
EN 61162-450 (2011)-Parte 450: Emisores múltiples y receptores múltiples-Interconexión Ethernet
No
Denominación del equipo
Regla SOLAS 74, en su versión enmendada, en la que se prescribe la “homologación”
Reglas del SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, según proceda
Normas de ensayo
Módulos de evaluación de la conformidad
1
2
3
4
5
6
A.2/4.1
Girocompás para naves de gran velocidad
Trasladado a A.1/4.31
A.2/4.2
Sistema de control del rumbo para naves de gran velocidad (anteriormente, piloto automático)
Trasladado a A.1/4.40
A.2/4.3
Dispositivo de transmisión del rumbo THD (método GNSS)
Trasladado a A.1/4.41
A.2/4.4
Lámpara de señales diurna
Trasladado a A.1/4.52
A.2/4.5
Proyector para naves de gran velocidad
Trasladado a A.1/4.42
A.2/4.6
Aparatos de visión nocturna para naves de gran velocidad
Trasladado a A.1/4.43
A.2/4.7
Sistema de control de derrota
Trasladado a A.1/4.33
A.2/4.8
Sistema de Información y Visualización de las Cartas Electrónicas (SIVCE)
Trasladado a A.1/4.30
A.2/4.9
Sistema de Información y Visualización de las Cartas Electrónicas (SIVCE) auxiliar
Trasladado a A.1/4.30
A.2/4.10
Sistema de Visualización de Cartas por Punto (SVCP)
Trasladado a A.1/4.30
A.2/4.11
Equipo combinado GPS/GLONASS
—
Reg. V/18,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994),
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000).
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994),
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000),
—
Res. OMI MSC.115(73),
—
Res. OMI MSC.191(79).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
EN 61108-1 (2003),
—
EN 61108-2 (1998),
—
Serie EN 61162,
—
EN 62288 (2008).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
IEC 61108-1 (2003),
—
IEC 61108-2 (1998),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
A.2/4.12
Equipo DGPS, DGLONASS
Trasladado a A.1/4.44. A.1/4.50 y A.1/4.51
A.2/4.13
Girocompás para naves de gran velocidad
Trasladado a A.1/4.31
A.2/4.14
Registrador de datos de la travesía (RDT)
Trasladado a A.1/4.29
A.2/4.15
Sistema integrado de navegación
Trasladado a A.1/4.59
A.2/4.16
Sistema de equipos del puente
Se ha dejado en blanco intencionadamente
A.2/4.17
Amplificador de blanco radárico
Trasladado a A.1/4.53
A.2/4.18
Sistema de recepción de señales sonoras
Trasladado a A.1/4.58
A.2/4.19
Compás magnético para naves de gran velocidad
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994),
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000).
—
Res. OMI A.382(X),
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994),
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000).
—
ISO 1069 (1973),
—
ISO 25862 (2009),
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).
o,
—
ISO 1069 (1973),
—
ISO 25862 (2009),
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).
A.2/4.20
Sistema de control de derrota para
—
naves de gran velocidad
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994),
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000).
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994),
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000),
—
Res. OMI MSC.191(79).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
EN 62288 (2008).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
A.2/4.21
Medios cartográficos para radares embarcados
Trasladado a A.1/4.45
A.2/4.22
Dispositivo de transmisión del rumbo THD (método giroscópico)
Trasladado a A.1/4.46
A.2/4.23
Dispositivo de transmisión del rumbo THD (método magnético)
Trasladado a A.1/4.2
A.2/4.24
Indicador del empuje de la hélice
—
Reg. V/18,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994),
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000).
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994),
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000),
—
Res. OMI MSC.191(79).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
EN 62288 (2008).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
A.2/4.25
Indicadores del empuje lateral, del paso y del modo de las hélices
—
Reg. V/18,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994),
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000).
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994),
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000),
—
Res. OMI MSC.191(79).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
EN 62288 (2008).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
A.2/4.26
Indicador de la velocidad angular de evolución
Trasladado a A.1/4.9
A.2/4.27
Indicador de la posición angular del timón
Trasladado a A.1/4.20
A.2/4.28
Indicador de revoluciones de la hélice
Trasladado a A.1/4.21
A.2/4.29
Indicador del paso de la hélice
Trasladado a A.1/4.22
A.2/4.30
Sistema de equipos del puente
—
Reg. V/18,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 13,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 13.
—
Reg. V/19,
—
Res. OMI A.694 (17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 15,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 15,
—
Res. OMI MSC.191(79),
—
OMI SN.1/Circ. 288.
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162,
—
EN 62288 (2008).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie IEC 61162,
—
IEC 62288 Ed.1.0(2008).
A.2/4.31
Dispositivo de marcación
Trasladado a A.1/4.54
A.2/4.32
Sistema de alarma para las guardias de navegación en el puente
Trasladado a A.1/4.57
A.2/4.33
Sistema de control de derrota
(funcionando a la velocidad del buque a partir de 30 nudos)
Se ha dejado en blanco intencionadamente
A.2/4.34
Equipo con capacidad de identificación y seguimiento a larga distancia (LRIT)
—
Reg. V/19-1.
—
Reg. V/19-1,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI A.813(19),
—
Res. OMI MSC.202(81),
—
Res. OMI MSC.211(81),
—
Res. OMI MSC.263(84),
—
OMI MSC.1/Circ. 1307.
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162.
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie IEC 61162.
A.2/4.35
Receptor Galileo
Trasladado a A.1/4.56
A.2/4.36
Equipo AIS SART
Trasladado a A.1/4.55
5. Equipo de radiocomunicación
Notas aplicables a la sección 5: Equipo de radiocomunicación.
Columna 5
: —
La serie IEC 61162 se refiere a las siguientes normas de referencia para Materiales y sistemas de navegación y radiocomunicación marítimos – Interfaces digitales:
—
IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)-Parte 1: Emisor único y receptores múltiples
—
IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)-Parte 2: Emisor único y receptores múltiples, transmisión de alta velocidad
—
IEC 61162-3 ed1.1 Consol. with am1 (2010-11)-Parte 3: Redes de datos de la serie de instrumentos
—
IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05)-Parte 3: Redes de datos de la serie de instrumentos
—
IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Enmienda 1-Parte 3: Redes de datos de la serie de instrumentos
—
IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06)-Parte 450: Emisores múltiples y receptores múltiples-Interconexión Ethernet
La serie EN 61162 se refiere a las siguientes normas de referencia para Materiales y sistemas de navegación y radiocomunicación marítimos – Interfaces digitales:
—
EN 61162-1 (2011)-Parte 1: Emisor único y receptores múltiples
—
EN 61162-2 (1998)-Parte 2: Emisor único y receptores múltiples, transmisión de alta velocidad
—
EN 61162-3 (2008)-Parte 3: Redes de datos de la serie de instrumentos
—
EN 61162-3-am1 (2010) Enmienda 1-Parte 3: Redes de datos de la serie de instrumentos
—
EN 61162-450 (2011)-Parte 450: Emisores múltiples y receptores múltiples-Interconexión Ethernet
No
Denominación del equipo
Regla SOLAS 74, en su versión enmendada, en la que se prescribe la “homologación”
Reglas del SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, según proceda
Normas de ensayo
Módulos de evaluación de la conformidad
1
2
3
4
5
6
A.2/5.1
Radiobaliza de localización de siniestros de ondas métricas
—
Reg. IV/14,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994),
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000).
—
Reg. IV/8,
—
Res. OMI A. 662 (16),
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI A.805 (19),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994),
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000),
—
UIT-R M.489-2 (10/95),
—
UIT-R M.693 (06/90).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).
A.2/5.2
Fuente de energía de reserva para instalaciones radioeléctricas
—
Reg. IV/14,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994),
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000).
—
Reg. IV/13,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994),
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000),
—
OMI COMSAR Circ. 16,
—
OMI COMSAR Circ. 32.
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).
A.2/5.3
Estación terrena de buque Inmarsat -F
Trasladado a A.1/5.19
A.2/5.4
Cuadro de instrumentos para comunicaciones de socorro
—
Reg. IV/14,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994),
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000).
—
Reg. IV/6,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994),
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000),
—
OMI MSC/Circ. 862,
—
OMI COMSAR Circ. 32.
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).
A.2/5.5
Cuadro de instrumentos para comunicaciones de socorro o alerta
—
Reg. IV/14,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994),
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000).
—
Reg. IV/6,
—
Res. OMI A.694 (17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994),
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000),
—
OMI MSC/Circ. 862,
—
OMI COMSAR Circ. 32.
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).
A.2/5.6
Radiobaliza de localización de siniestros de baja frecuencia (INMARSAT)
Se ha dejado en blanco intencionadamente
A.2/5.7
Sistema de alerta de protección del buque
—
Reg. XI-2/6,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.147(77),
—
OMI MSC/Circ. 1072.
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie EN 61162.
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Serie IEC 61162.
A.2/5.8
Ex A.1/5.16
Aparato radiotelefónico bidireccional aeronáutico de ondas métricas
—
Reg. IV/14,
—
Reg. X/3,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 14.
—
Reg. IV/7,
—
Res. OMI A.694(17),
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 14,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 14,
—
Res. OMI MSC.80(70),
—
OMI COMSAR Circ. 32,
—
Convención OACI, anexo 10, Reglas Radio.
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).
—
ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).
—
ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07).
6. Equipo prescrito por el COLREG 72
No
Denominación del equipo
Regla COLREG 72 en la que se prescribe la “homologación”
Reglas del COLREG y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, según proceda
Normas de ensayo
Módulos de evaluación de la conformidad
1
2
3
4
5
6
A.2/6.1
Luces de navegación
Trasladado a A.1/6.1
A.2/6.2
Equipo para señal acústica
—
COLREG 72 Anexo III/3.
—
COLREG 72 Anexo III/3,
—
Res. OMI A.694 (17).
—
EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Silbatos-COLREG 72 Anexo III/1 (Rendimiento),
—
Campanas o gongs-COLREG 72 Anexo III/2 (Rendimiento).
o,
—
IEC 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
—
Silbatos-COLREG 72 Anexo III/1 (Rendimiento),
—
Campanas o gongs-COLREG 72 Anexo III/2 (Rendimiento).
7. Equipo de seguridad para graneleros
No
Denominación del equipo
Regla SOLAS 74, en su versión enmendada, en la que se prescribe la “homologación”
Reglas del SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, según proceda
Normas de ensayo
Módulos de evaluación de la conformidad
1
2
3
4
5
6
A.2/7.1
Instrumento de carga
—
Reg. XII/11,
—
Conferencia SOLAS -1997, Res. 5.
—
Reg. XII/11,
—
Conferencia SOLAS -1997, Res. 5.
—
OMI MSC.1/Circ. 1229.
A.2/7.2
Detectores de nivel de agua para graneleros
Eliminado
8. Equipo conforme al capítulo II-1 del SOLAS
No
Denominación del equipo
Regla SOLAS 74, en su versión enmendada, en la que se prescribe la “homologación”
Reglas del SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, según proceda
Normas de ensayo
Módulos de evaluación de la conformidad
1
2
3
4
5
6
A.2/8.1
Dispositivos de arranque en frío para grupos electrógenos
—
Reg. II-1/44,
—
Reg. X/3.
—
Reg. II-1/44,
—
Res. OMI MSC.36(63)-(Código NGV 1994) 12,
—
Res. OMI MSC.97(73)-(Código NGV 2000) 12.
» --------------------------------------------------------------------------------
(1) DO L 312 de 10.11.2012, p. 1.
(2) DO L 304 de 14.11.2013, p. 1.