DOUE-L-2018-80774
Europeo
Unión Europea
Decisión
20180504
684/2018

Decisión de Ejecución (UE) 2018/684 de la Comisión, de 4 de mayo de 2018, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2323 para actualizar la lista europea de instalaciones de reciclado de buques con arreglo al Reglamento (UE) nº 1257/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Diario Oficial de la Unión Europea
20180507
116
L
47
58
/doue/2018/116/L00047-00058.pdf
L
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/dec/2018/684/spa
Acuerdos internacionales
Autorizaciones
Buques
Certificaciones
Eliminación de residuos
Gestión de residuos
SUSTITUYE
el anexo de la Decisión 2016/2323, de 19 de diciembre
Industria
Medio ambiente
Transportes y tráfico
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 1257/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativo al reciclado de buques y por el que se modifican el Reglamento (CE) n.o 1013/2006 y la Directiva 2009/16/CE (1), y en particular su artículo 16,
Considerando lo siguiente:
(1)
La lista europea de instalaciones de reciclado de buques fue establecida por la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2323 de la Comisión (2) con arreglo al Reglamento (UE) n.o 1257/2013.
(2)
Varios Estados miembros han facilitado a la Comisión listas de las instalaciones a las que han autorizado de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) n.o 1257/2013 para que sean incluidas en la lista europea de instalaciones de reciclado de buques. Los Estados miembros también han facilitado a la Comunicación los datos actualizados relativos a las instalaciones que ya se encuentran en la lista.
(3)
Por ello, es adecuado modificar la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2323.
(4)
En cuanto a las instalaciones de reciclado de buques situadas en un tercer país que ha presentado una solicitud de inclusión en la lista europea a la Comisión de acuerdo con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.o 1257/2013, la evaluación de la información y los justificantes pertinentes proporcionados o recabados está aún en curso. La Comisión debe adoptar actos de ejecución en relación con tales instalaciones de reciclado de buques situadas fuera de la Unión una vez finalice la evaluación.
(5)
Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité establecido por el artículo 25 del Reglamento (UE) n.o 1257/2013.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2323 se sustituye por el texto del anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Hecho en Bruselas, el 4 de mayo de 2018.
Por la Comisión
El Presidente
Jean–Claude JUNCKER
(1) DO L 330 de 10.12.2013, p. 1.
(2) Decisión de Ejecución (UE) 2016/2323 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2016, por la que se establece la lista europea de instalaciones de reciclado de buques con arreglo al Reglamento (UE) n.o 1257/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al reciclado de buques (DO L 345 de 20.12.2016, p. 119).
ANEXO
LISTA EUROPEA DE INSTALACIONES DE RECICLADO DE BUQUES CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO 1, DEL REGLAMENTO (UE) N.o 1257/2013
Instalaciones de reciclado de buques situadas en un Estado miembro de la Unión
Nombre de la instalación
Método de reciclado
Tipo y tamaño de los buques que pueden reciclarse
Limitaciones y condiciones que rigen el funcionamiento de la instalación, incluida la gestión de residuos peligrosos
Información sobre el procedimiento, expreso o tácito, de aprobación del plan de reciclado por las autoridades competentes (1)
Capacidad máxima anual de reciclado, calculada como la suma del peso de los buques, expresado en LDT, que se ha reciclado en la instalación un año determinado (2)
Fecha de expiración de la inclusión en la lista europea (3)
BÉLGICA
NV Galloo Recycling Ghent
Scheepszatestraat 9
9000 Gent
Bélgica
Teléfono: +32 92512521
Correo electrónico: peter.wyntin@galloo.com
Atraque en muelle (amarre húmedo), rampa
Buques, tal como se definen en el artículo 3, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 1257/2013.
Dimensiones máximas del buque:
Eslora: 265 metros
Manga: 36 metros
Calado: 12,5 metros
Aprobación tácita, con un período máximo de revisión de 30 días
34 000 (4)
31 de marzo de 2020
DINAMARCA
Fornæs ApS
Rolshøjvej 12-16
8500 Grenå
Dinamarca
www.fornaes.dk
Desmantelamiento en muelle y subsiguiente desguace en suelos impermeables con sistemas de drenaje eficaces
Buques, tal como se definen en el artículo 3, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 1257/2013.
Dimensiones máximas del buque:
Eslora: 150 metros
Manga: 25 metros
Calado: 6 metros
GT: 10 000
El municipio de Norddjurs tiene derecho a asignar los residuos peligrosos a instalaciones receptoras autorizadas desde el punto de vista medioambiental.
Aprobación tácita, período máximo de revisión de 14 días
30 000 (5)
30 de junio de 2021
Smedegaarden A/S
Vikingkaj 5
6700 Esbjerg
Dinamarca
www.smedegaarden.net
Desmantelamiento en muelle y subsiguiente desguace en suelos impermeables con sistemas de drenaje eficaces
Buques, tal como se definen en el artículo 3, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 1257/2013.
Dimensiones máximas del buque:
Eslora: 170 metros
Manga: 40 metros
Calado: 7,5 metros
Aprobación tácita, período máximo de revisión de 14 días
20 000 (6)
15 de septiembre de 2021
ESTONIA
OÜ BLRT Refonda Baltic
A flote en el muelle y en el dique flotante
Buques, tal como se definen en el artículo 3, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 1257/2013.
Dimensiones máximas del buque:
Eslora: 197 metros
Manga: 32 metros
Calado: 9,6 metros
GT: 28 000
Permiso de residuos n.o L.JÄ/327249. Licencia de tratamiento de residuos peligrosos n.o 0222. Normas del Puerto Vene-Balti, Manual de reciclado de buques MSR-Refonda. Sistema de gestión medioambiental, tratamiento de residuos EP 4.4.6-1-13.
La instalación puede reciclar únicamente los materiales peligrosos para los que tiene licencia.
Aprobación tácita, con un período máximo de revisión de 30 días
21 852 (7)
15 de febrero de 2021
ESPAÑA
DDR VESSELS XXI, SL.
Puerto de «El Musel»
Gijón
España
Teléfono: +34 630144416
Correo electrónico: abarredo@ddr-vessels.com
Rampa de desmantelamiento
Buques, tal como se definen en el artículo 3, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 1257/2013, excepto buques nucleares.
Dimensiones máximas del buque:
Eslora: 84,95 metros
(pueden aceptarse buques con una eslora de hasta 169,9 metros que puedan efectuar un movimiento de vuelco nulo o negativo, dependiendo de los resultados de un estudio de viabilidad detallado).
Las limitaciones se precisan en la autorización medioambiental integrada.
Procedimiento expreso aún por determinar.
0 (8)
28 de julio de 2020
FRANCIA
Démonaval Recycling
ZI du Malaquis
Rue François Arago
76580 LE TRAIT
Teléfono: + 337 69 79 12 80
Correo electrónico: patrick@demonaval-recycling.fr
Atraque en muelle, dique seco
Buques, tal como se definen en el artículo 3, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 1257/2013.
Dimensiones máximas del buque (dique seco):
Eslora: 140 metros
Manga: 25 metros
Puntal: 5 metros
Las obligaciones medioambientales se determinan en la autorización municipal.
Aprobación expresa; la autoridad competente para la decisión de aprobación es el ministro de Medio Ambiente.
0 (9)
11 de diciembre de 2022
616, Boulevard Jules Durand
76600 Le Havre
Francia
Teléfono: +33 2 35 95 16 34
Correo electrónico: infos@gardet-bezenac.com
Flotante y grada
Buques, tal como se definen en el artículo 3, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 1257/2013.
Dimensiones máximas del buque:
Eslora: 150 metros
Manga: 18 metros
LDT: 7 000
Las obligaciones medioambientales se determinan en la autorización municipal.
Aprobación expresa; la autoridad competente para la decisión de aprobación es el ministro de Medio Ambiente.
16 000 (10)
30 de diciembre de 2021
Grand Port Maritime de Bordeaux
152, Quai de Bacalan-CS 41320-33082 Bordeaux Cedex
Francia
Teléfono: +33 556905800
Correo electrónico: maintenance@bordeaux-port.fr
Atraque en muelle, dique seco
Buques, tal como se definen en el artículo 3, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 1257/2013.
Dimensiones máximas del buque (dique seco):
Eslora: 240 metros
Manga: 37 metros
Puntal: 17 metros
Las obligaciones medioambientales se determinan en la autorización municipal.
Aprobación expresa; la autoridad competente para la decisión de aprobación es el ministro de Medio Ambiente.
18 000 (11)
21 de octubre de 2021
Les Recycleurs bretons
Zone Industrielle de Kerbriant-29 610 Plouigneau
Francia
Teléfono: +33 2 98 01 11 06
Correo electrónico: navaleo@navaleo.fr
Atraque en muelle, dique seco
Buques, tal como se definen en el artículo 3, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 1257/2013.
Dimensiones máximas del buque (dique seco):
Eslora: 225 metros
Manga: 34 metros
Puntal: 27 metros
Las obligaciones medioambientales se determinan en la autorización municipal.
Aprobación expresa; la autoridad competente para la decisión de aprobación es el ministro de Medio Ambiente.
5 500 (12)
24 de mayo de 2021
LETONIA
A/S «Tosmares kuģubūvētava»
Ģenerāļa Baloža street 42/44, Liepaja, LV-3402
Letonia
Teléfono: +371 63401919
Correo electrónico: shipyard@tosmare.lv
Desmantelamiento de buques (amarre húmedo y dique seco)
Buques, tal como se definen en el artículo 3, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 1257/2013.
Dimensiones máximas del buque:
Eslora: 165 metros
Manga: 22 metros
Puntal: 7 metros
TPM: 14 000
GT: 200-12 000
Peso: 100 — 5 000 toneladas
LDT: 100 -5 000
Véase autorización nacional LI10IB0024
Aprobación expresa; notificación por escrito en 30 días laborables.
0 (13)
11 de junio de 2020
LITUANIA
UAB APK
Minijos 180 (amarre 133A), LT 93269, Klaipėda
Lituania
Teléfono: +370 46365776
Fax +370 46365776
Correo electrónico: uab.apk@gmail.com
Atraque en muelle (amarre húmedo)
Buques, tal como se definen en el artículo 3, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 1257/2013.
Dimensiones máximas del buque:
Eslora: 130 metros
Manga: 35 metros
Puntal: 10 metros
GT: 3 500
Véase autorización nacional TL-KL.1-15/2015
Aprobación expresa; notificación por escrito en 30 días laborables.
1 500 (14)
17 de marzo de 2020
UAB Armar
Minijos 180 (amarres 127A, 131A), LT 93269, Klaipėda
Lituania
Teléfono: +370 68532607
Correo electrónico: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com
Atraque en muelle (amarre húmedo)
Buques, tal como se definen en el artículo 3, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 1257/2013.
Dimensiones máximas del buque (amarre 127A):
Eslora: 80 metros
Manga: 16 metros
Puntal: 6 metros
GT: 1 500
Dimensiones máximas del buque (amarre 131A):
Eslora: 80 metros
Manga: 16 metros
Puntal: 5 metros
GT: 1 500
Véase autorización nacional n.o TL-KL.1-16/2015 (amarre 127A)
Aprobación expresa; notificación por escrito en 30 días laborables.
3 910 (15)
17 de marzo de 2020
(amarre 127A)
Véase autorización nacional n.o TL-KL.1-51/2017 (amarre 131A)
19 de abril de 2022
(amarre 131A)
UAB Vakaru refonda
Minijos 180 (amarres 129, 130, 131A, 131, 132, 133A), LT 93269, Klaipėda
Lituania
Teléfono: +370 46483940/483891
Fax +370 46483891
Correo electrónico: refonda@wsy.lt
Atraque en muelle (amarre húmedo)
Buques, tal como se definen en el artículo 3, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 1257/2013.
Dimensiones máximas del buque:
Eslora: 230 metros
Manga: 55 metros
Puntal: 14 metros
GT: 70 000
Véase autorización nacional (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015
Aprobación expresa; notificación por escrito en 30 días laborables.
20 140 (16)
21 de mayo de 2020
PAÍSES BAJOS
Keppel-Verolme
Prof. Gerbrandyweg 25
3197 KK Rotterdam-Botlek
Países Bajos
Teléfono: +31 181234353
Correo electrónico: mzoethout@keppelverolme.nl
Desguace
Dimensiones máximas del buque:
Eslora: 405 metros
Manga: 90 metros
Puntal: 11,6 metros
La instalación cuenta con autorización para operar; dicha autorización contiene limitaciones y condiciones de carácter medioambiental.
Aprobación expresa
52 000 (17)
21 de julio de 2021
Scheepssloperij Nederland B.V.
Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel
Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel
Países Bajos
Teléfono: +31 786736055
Correo electrónico: info@sloperij-nederland.nl
Desguace
Dimensiones máximas del buque:
Eslora: 200 metros
Manga: 33 metros
Puntal: 6 metros
Altura: 45 metros (puente Botlek)
Las operaciones comienzan en el mar con el fin de aligerar el casco; el cabrestante para remolcar los buques hacia la rampa puede arrastrar 2 000 toneladas.
La instalación cuenta con autorización para operar; dicha autorización contiene limitaciones y condiciones de carácter medioambiental.
Aprobación expresa
9 300 (18)
27 de septiembre de 2021
POLONIA
ALMEX Sp. Z o.o.
ul. Ks. Stanislawa Kujota 1
70-605 Szczecin
Polonia
Teléfono: +48 914624862
Correo electrónico: biuro@almex-recycling.pl
almex-recycling.pl
Espigones y áreas de reciclaje en la interfaz tierra-mar
Buques, tal como se definen en el artículo 3, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 1257/2013.
Dimensiones máximas del buque:
Eslora: 120 metros
Manga: 20 metros
Puntal: 6 metros
TPM: 6 000
GT: 2 500
LDT: 2 500
Véase autorización WOŚ.II.7243.7.4.2014.IB
Aprobación expresa
4 000 (19)
28 de abril de 2018
Stocznia Marynarki Wojennej SA.
ul. Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
Polonia
Teléfono: +48 586258318
Correo electrónico: mrybka@navship.pl
www.navship.pl
Amarre húmedo, dique seco, espigones y áreas de reciclaje en la interfaz tierra-mar
Buques, tal como se definen en el artículo 3, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 1257/2013.
Dimensiones máximas del buque:
Eslora: 100 metros
Peso: 2 500 toneladas
(los buques de mayor peso deberán ser parcialmente desmantelados; las operaciones de desmantelamiento comienzan en el mar con el fin de aligerar el casco).
Véase autorización DROŚ S.7243.24.2016.EB
Aprobación expresa
5 000 (20)
28 de abril de 2018
PORTUGAL
Navalria-Docas, Construções e Reparações Navais
Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro
Portugal
Teléfono: +351 234 378 970, +351 232 767 700
Correo electrónico: info@navalria.pt
Desmantelamiento en dique seco,
descontaminación y desmantelamiento en plano horizontal o inclinado, según el tamaño del buque
Capacidad nominal del plano horizontal: 700 toneladas
Capacidad nominal del plano inclinado: 900 toneladas
Las condiciones aplicables a la actividad se determinan en las especificaciones adjuntas al título (AL n.o 5/2015/CCDRC, de 26.1.2016).
1 900 toneladas (21)
26 de enero de 2020
REINO UNIDO
Able UK Limited
Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre
Graythorp Dock
Tees Road
Hartlepool
Cleveland
TS25 2DB
Reino Unido
Teléfono: +44 1642806080
Correo electrónico: info@ableuk.com
Desmantelamiento de buques y tratamientos asociados autorizados en dique seco y amarre húmedo
Cualquier buque cuyas dimensiones correspondan a las de la autorización.
Dimensiones máximas del buque:
Eslora. 337,5 metros
Manga: 120 metros
Calado: 6,65 metros
La instalación cuenta con un plan de reciclado de buques que se ajusta a los requisitos del Reglamento (UE) n.o 1257/2013.
La instalación dispone de una autorización (Referencia EPR/VP3296ZM) que determina los límites de las operaciones y las condiciones a las que ha de atenerse el operador.
Aprobación expresa
66 340 (22)
6 de octubre de 2020
Harland and Wolff Heavy Industries Limited
Queen's Island
Belfast
BT3 9DU
Reino Unido
Teléfono: +44 2890458456
Correo electrónico: trevor.hutchinson@harland-wolff.com
Desmantelamiento de buques y tratamientos asociados autorizados en dique seco y amarre húmedo
Cualquier buque de dimensiones que correspondan a lo acordado en el plan de trabajo.
Dimensiones máximas del buque:
El muelle principal (el más grande) alcanza 556m × 93 m × 1,2m TPM, y puede acoger buques de hasta ese tamaño. Este dique seco tiene una capacidad de 1,2 millones de TPM.
La instalación cuenta con un plan de reciclado de buques que se ajusta a los requisitos del Reglamento (UE) n.o 1257/2013.
La instalación dispone de una licencia de tratamiento de residuos (número de autorización LN/07/21/V2) que determina los límites de las operaciones y las condiciones a las que ha de atenerse el operador.
Aprobación expresa
13 200 (23)
3 de agosto de 2020
Swansea Drydock Ltd
Prince of Wales Dry Dock
Swansea
Wales
SA1 1LY
Reino Unido
Teléfono: +44 1792654592
Correo electrónico: info@swanseadrydocks.com
Desmantelamiento de buques y tratamientos asociados autorizados en dique seco y amarre húmedo
Cualquier buque cuyas dimensiones correspondan a las de la autorización.
Dimensiones máximas del buque:
Eslora: 200 metros
Manga: 27 metros
Calado: 7 metros
La instalación cuenta con un plan de reciclado de buques que se ajusta a los requisitos del Reglamento (UE) n.o 1257/2013.
La instalación dispone de una autorización (Referencia EPR/UP3298VL) que determina los límites de las operaciones y las condiciones a las que ha de atenerse el operador.
Aprobación expresa
7 275 (24)
2 de julio de 2020
___________
(1) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1257/2013 relativo al reciclado de buques.
(2) De acuerdo con el artículo 32, apartado 1, letra a), tercera frase, del Reglamento (UE) n.o 1257/2013.
(3) La fecha de expiración de la inclusión en la lista europea corresponde a la fecha de expiración del permiso o autorización concedido a la instalación en el Estado miembro.
(4) De acuerdo con la información presentada, la capacidad máxima teórica anual de reciclado de la instalación es de 50 000 LDT.
(5) De acuerdo con la información presentada, la capacidad máxima teórica anual de reciclado de la instalación es de 50 000 LDT.
(6) De acuerdo con la información presentada, la capacidad máxima teórica anual de reciclado de la instalación es de 50 000 LDT.
(7) De acuerdo con la información presentada, la capacidad máxima teórica anual de reciclado de la instalación es de 15 000 LDT.
(8) De acuerdo con la información presentada, la capacidad máxima teórica anual de reciclado de la instalación es de 60 000 LDT.
(9) De acuerdo con la información presentada, la capacidad máxima teórica anual de reciclado de la instalación es de 15 000 LDT.
(10) De acuerdo con la información presentada, la capacidad máxima teórica anual de reciclado de la instalación es de 18 000 LDT.
(11) De acuerdo con la información presentada, la capacidad máxima teórica anual de reciclado de la instalación es de 23 000 LDT al año.
(12) De acuerdo con la información presentada, la capacidad máxima teórica anual de reciclado de la instalación es de 10 000 LDT.
(13) De acuerdo con la información presentada, la capacidad máxima teórica anual de reciclado de la instalación es de 15 000 LDT.
(14) Según su autorización, la instalación puede reciclar un máximo de 30 000 LDT al año.
(15) Según su autorización, la instalación puede reciclar un máximo de 12 000 LDT al año (6 000 LTD por amarre).
(16) Según su autorización, la instalación puede reciclar un máximo de 45 000 LDT al año.
(17) De acuerdo con su autorización, la capacidad máxima teórica anual de reciclado de la instalación es de 100 000 toneladas.
(18) De acuerdo con la información presentada, la capacidad máxima teórica anual de reciclado de la instalación es de 45 000 LDT.
(19) De acuerdo con la información presentada, la capacidad máxima teórica anual de reciclado de la instalación es de 10 000 LDT.
(20) De acuerdo con la información presentada, la capacidad máxima teórica anual de reciclado de la instalación es de 10 000 LDT.
(21) No se ha facilitado información sobre la capacidad máxima teórica anual de reciclado de la instalación.
(22) De acuerdo con su autorización, la instalación puede reciclar un máximo de 230 000 LDT.
(23) De acuerdo con su autorización, la instalación puede reciclar un máximo de 300 000 toneladas al año.
(24) De acuerdo con su autorización, la instalación puede reciclar un máximo de 74 999 toneladas al año.