DOUE-L-2021-81436
Europeo
Unión Europea
Corrección (errores o erratas)

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2020/740 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, relativo al etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros parámetros, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1369 y se deroga el Reglamento (CE) nº 1222/2009.
Diario Oficial de la Unión Europea
20211028
382
L
52
54
/doue/2021/382/L00052-00054.pdf
L
N
N
N
L
Componentes de vehículos
Consumidores y usuarios
Consumo de energía
Etiquetas
Homologación
Políticas de medio ambiente
Reglamentaciones técnicas
Vehículos de motor
CORRECCIÓN de errores
del Reglamento 2020/740, de 25 de mayo
Consumidores y usuarios
Energía
Medio ambiente
Tecnología e investigación
Transportes y tráfico
En la página 20, anexo II, punto 2.2, letra e):
1) Sexto guion:
donde dice:
«[…] en Verdana negrita 7 puntos;»,
debe decir:
«[…] en Verdana negrita 8 puntos;».
2) Séptimo guion:
donde dice:
«[…] en Verdana regular 7 puntos;»,
debe decir:
«[…] en Verdana regular 8 puntos;».
3) Noveno guion:
donde dice:
«[…] en Verdana regular 7 puntos, […]»,
debe decir:
«[…] en Verdana regular 8 puntos, […]».
4) | Décimo guion:
donde dice:
«— | letras de la escala de eficiencia en términos de consumo de carburante y de la escala de adherencia en superficie mojada: 100 % blanco y en Calibri negrita 19 puntos; las letras estarán centradas en un eje de 4,5 mm desde la izquierda de las flechas:»
debe decir:
«— | letras de la escala de eficiencia en términos de consumo de carburante y de la escala de adherencia en superficie mojada: 100 % blanco y en Calibri negrita 15 puntos; con un ribete negro de 0,15 puntos; las letras estarán centradas en un eje de 3 mm desde la izquierda de las flechas:».
5) | Undécimo guion:
donde dice:
«— | códigos de color CMYK de las flechas para la escala de eficiencia en términos de consumo de carburante de la A a la E:»,
debe decir:
«— | códigos de color CMYK de las flechas para la escala de eficiencia en términos de consumo de carburante de la A a la E, con un ribete negro de 0,15 puntos:».
En la página 21, anexo II, punto 2.2, letra e):
1) | Decimoséptimo guion:
donde dice:
«— | códigos de color CMYK de las flechas para la escala de adherencia en superficie mojada de la A a la E:»,
debe decir:
«— | códigos de color CMYK de las flechas para la escala de adherencia en superficie mojada de la A a la E, con un ribete negro de 0,15 puntos:».
2) | Vigesimocuarto guion:
donde dice:
«— | letra de la clase de eficiencia en términos de consumo de carburante: 100 % blanco y en Calibri negrita 33 puntos. […]»,
debe decir:
«— | letra de la clase de eficiencia en términos de consumo de carburante y en términos de adherencia en superficie mojada: 100 % blanco y en Calibri negrita 20 puntos. […]».
3) | Vigesimoquinto guion:
donde dice:
«— | pictograma de la eficiencia en términos de consumo de carburante: ancho 16 mm, alto 14 mm, grosor 1 punto, color: 100 % negro;»,
debe decir:
«— | pictograma de la eficiencia en términos de consumo de carburante: ancho 16 mm, alto 13 mm, grosor 0,8 puntos, color: 100 % negro».
4) | Vigesimosexto guion:
donde dice:
«— | pictograma de adherencia en superficie mojada: ancho 20 mm, alto 14 mm, grosor 1 punto, color: 100 % negro;»,
debe decir:
«— | pictograma de adherencia en superficie mojada: ancho 20 mm, alto 13 mm, grosor 0,8 puntos, color: 100 % negro;».
5) | Vigesimoséptimo guion:
donde dice:
«— | pictograma del ruido de rodadura exterior: ancho 24 mm, alto 18 mm, grosor 1 punto, color: 100 % negro. Número de decibelios en el altavoz en Verdana negrita 12 puntos, la unidad «dB» en regular 9 puntos; la gama de ruido de rodadura exterior (A a C) centrada debajo del pictograma, con la letra de la clase de ruido de rodadura exterior aplicable en Verdana negrita 16 puntos y las otras letras de clases de ruido de rodadura exterior en Verdana regular 10 puntos;»,
debe decir:
«— | pictograma del ruido de rodadura exterior: ancho 24 mm, alto 18 mm, grosor 0,8 puntos, color: 100 % negro. Número de decibelios en el altavoz en Verdana negrita 10 puntos, la unidad «dB» en Verdana regular 8 puntos; la gama de ruido de rodadura exterior (A a C) centrada debajo del pictograma, con la letra de la clase de ruido de rodadura exterior aplicable en Verdana negrita 12 puntos y las otras letras de clases de ruido de rodadura exterior en Verdana regular 8 puntos;».
6) | Vigesimoctavo guion:
donde dice:
«[…], grosor 1 punto, […]»,
debe decir:
«[…], grosor 0,8 puntos, […]».
7) | Vigesimonoveno guion:
donde dice:
«— | pictograma de adherencia en hielo: ancho 15 mm, alto 13 mm, grosor 1 punto, groso de las líneas oblicuas 0,5 puntos, color: 100 % negro;»,
debe decir:
«— | pictograma de adherencia en hielo: ancho 15 mm, alto 13 mm, grosor 0,8 puntos, grosor de las líneas oblicuas 0,2 puntos, color: 100 % negro;».
8) | Trigésimo guion:
donde dice:
«[…], en Verdana regular 6 puntos.»,
debe decir:
«[…], en Verdana regular 5 puntos.».