DOUE-L-2022-80956
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20220617
1008/2022

Reglamento (UE) 2022/1008 del Consejo de 17 de junio de 2022 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/2278 por el que se suspenden los derechos del arancel aduanero común contemplados en el artículo 56, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) nº 952/2013 sobre algunos productos agrícolas e industriales.
Diario Oficial de la Unión Europea
20220628
170
L
1
14
/doue/2022/170/L00001-00014.pdf
L
20220629
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/reg/2022/1008/spa
Acumulador eléctrico
Arancel Aduanero Común
Código Aduanero
Derechos arancelarios
Importaciones
Nomenclatura
Productos industriales
Productos químicos
Aplicable desde el 1 de julio de 2022.
MODIFICA
el anexo del Reglamento 2021/2278, de 20 de diciembre
Comercio
Industria
Unión Europea
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 31,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Considerando lo siguiente:
(1) | A fin de garantizar un abastecimiento suficiente e ininterrumpido de determinados productos agrícolas e industriales que no se producen en la Unión y, en consecuencia, evitar perturbaciones en el mercado de esos productos, se han suspendido los derechos del arancel aduanero común del tipo contemplado en el artículo 56, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) sobre esos productos (en lo sucesivo, «derechos del arancel aduanero común»), en virtud del Reglamento (UE) 2021/2278 del Consejo (2). Como consecuencia de ello, los productos que figuran en el anexo del Reglamento (UE) 2021/2278 pueden importarse en la Unión exentos de derechos o a un tipo de derecho reducido.
(2) | La producción en la Unión de determinados productos que no figuran en el anexo del Reglamento (UE) 2021/2278 es insuficiente para cumplir los requisitos específicos de las industrias usuarias de la Unión. Dado que garantizar un suministro suficiente de determinados productos redunda en interés de la Unión, y teniendo en cuenta que dentro de ella no se producen productos idénticos, equivalentes o de sustitución en cantidades suficientes, es necesario conceder una suspensión completa de los derechos del arancel aduanero común que se les aplican.
(3) | Con el fin de promover una producción integrada de baterías en la Unión y de conformidad con la Comunicación de la Comisión de 17 de mayo de 2018 titulada «Europa en movimiento – Una movilidad sostenible para Europa: segura, conectada y limpia», procede conceder una suspensión parcial de los derechos del arancel aduanero común respecto a determinados productos relacionados con la fabricación de baterías que no figuran en el anexo del Reglamento (UE) 2021/2278. La fecha para la revisión obligatoria de estas suspensiones debe fijarse a 31 de diciembre de 2022, a fin de que el examen de las mismas tenga en cuenta la evolución a corto plazo del sector de las baterías en la Unión.
(4) | Es preciso modificar la designación de los productos y la clasificación de determinadas suspensiones de derechos del arancel aduanero común que figuran en el anexo del Reglamento (UE) 2021/2278 a fin de tener en cuenta la evolución técnica de los productos y las tendencias económicas del mercado.
(5) (6) | Ya no redunda en interés de la Unión mantener las suspensiones de los derechos del arancel aduanero común respecto a determinados productos que figuran en el anexo del Reglamento (UE) 2021/2278. Por lo tanto, deben suprimirse las suspensiones correspondientes a tales productos con efectos a partir del 1 de julio de 2022. Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE) 2021/2278 en consecuencia.
(7) | Con el fin de evitar interrupciones en la aplicación del régimen de suspensión de los derechos arancelarios autónomos y cumplir las directrices establecidas en la Comunicación de la Comisión de 13 de diciembre de 2011 relativa a las suspensiones y contingentes arancelarios autónomos, las modificaciones previstas en el presente Reglamento en relación con las suspensiones de los derechos arancelarios respecto a los productos en cuestión deberán aplicarse a partir del 1 de julio de 2022. En consecuencia, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El anexo del Reglamento (UE) 2021/2278 se modifica de conformidad con el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de julio de 2022.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Luxemburgo, el 17 de junio de 2022.
Por el Consejo
El Presidente
B. LE MAIRE
(1) Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).
(2) Reglamento (UE) 2021/2278 del Consejo, de 20 de diciembre de 2021, por el que se suspenden los derechos del arancel aduanero común contemplados en el artículo 56, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.o 952/2013 sobre algunos productos agrícolas e industriales, y se deroga el Reglamento (UE) n.o 1387/2013 (DO L 466 de 29.12.2021, p. 1).
ANEXO
El anexo del Reglamento (UE) 2021/2278 se modifica como sigue:
1) Se suprimen las filas con los siguientes números de serie: 0.3965, 0.4050, 0.4890, 0.4934, 0.5487, 0.7369, 0.8088 y 0.8210.
2) Las siguientes filas sustituyen a las filas que tienen los mismos números de serie:
Número de serie | Código NC | TARIC | Designación de la mercancía | Derechos autónomos | Unidad suplementaria | Fecha de revisión obligatoria prevista
«0.7284 | ex 2106 90 92 ex 3504 00 90 | 50 10 | Hidrolizado de proteína de caseína compuesto por: — | un contenido en peso superior o igual al 20 % pero inferior al 70 % de aminoácidos libres, y — | peptonas, de las que de más del 90 % en peso presenta una masa molecular inferior a 2 000 Da | 0 % | — | 31.12.2022
0.2542 | ex 2903 47 00 | 20 | 1,1,1,3,3-Pentafluoropropano (HFC-245fa) (CAS RN 460-73-1) | 0 % | — | 31.12.2023
0.3616 | ex 2922 19 00 | 53 | 2-(2-Metoxifenoxi)etanamina (CAS RN 1836-62-0) con una pureza en peso igual o superior al 98 % | 0 % | — | 31.12.2024
0.8137 | ex 3208 90 19 ex 3911 90 99 | 13 63 | Mezcla con un contenido en peso: — | igual o superior al 20 %, pero inferior o igual al 40 % de un copolímero de éter de metilo y vinilo y maleato de monobutilo (CAS RN 25119-68-0), — | igual o superior al 7 %, pero inferior o igual al 20 % de un copolímero de éter de metilo y vinilo y maleato de monoetilo (CAS RN 25087-06-3), — | igual o superior al 40 %, pero inferior o igual al 65 % de etanol (CAS RN 64-17-5), — | igual o superior al 1 %, pero inferior o igual al 7 % de butan-1-ol (CAS RN 71-36-3) | 0 % | — | 31.12.2025
0.5560 | ex 3904 69 80 | 85 | Copolímero de etileno y clorotrifluoretileno, incluso modificado con hexafluoroisobutileno, incluso con carga | 0 % | — | 31.12.2022
0.2759 | ex 3907 30 00 | 40 | Resina epoxi, con un contenido, en peso, de dióxido de silicio superior o igual al 70 %, destinada a la encapsulación de productos de las partidas 8504 , 8533 , 8535 , 8536 , 8541 , 8542 o 8548 (1) | 0 % | — | 31.12.2023
0.5172 | ex 3912 39 85 | 40 | Hipromelosa (DCI) (CAS RN 9004-65-3) | 0 % | — | 31.12.2022
0.4844 | ex 3921 90 55 | 25 | Hojas o rollos preimpregnados compuestos de resina de poliamida | 0 % | — | 31.12.2024
0.8024 | ex 5603 14 10 | 30 | Telas sin tejer, compuestas por filamentos unidos por hilatura (spunbonded) de politereftalato de polietileno: — | de un peso igual o superior a 160 g/m2 pero inferior o igual a 300 g/m2, — | con una eficacia de filtración de clase M o superior (según la norma DIN 60335-2-69), — | plisables, con al menos uno de los tratamientos siguientes: — | un revestimiento o recubrimiento con politetrafluoretileno (PTFE), — | un revestimiento con partículas de aluminio, — | un revestimiento de productos retardantes de la llama a base de fósforo, — | un revestimiento de nanofibras de una poliamida, un poliuretano o un polímero que contenga flúor | 0 % | m2 | 31.12.2023
0.5987 | ex 5603 14 90 | 60 | Telas sin tejer, compuestas por filamentos unidos por hilatura (spunbonded) de politereftalato de polietileno: — | de un peso igual o superior a 160 g/m2 pero inferior o igual a 300 g/m2, — | con una eficacia de filtración de clase M o superior (según la norma DIN 60335-2-69), — | plisables, — | con o sin membrana de politetrafluoretileno expandido (ePTFE) | 0 % | m2 | 31.12.2023
0.4476 | ex 7019 61 00 ex 7019 61 00 ex 7019 65 00 ex 7019 65 00 ex 7019 65 00 ex 7019 65 00 ex 7019 65 00 ex 7019 65 00 ex 7019 65 00 ex 7019 66 00 ex 7019 66 00 ex 7019 66 00 ex 7019 66 00 ex 7019 66 00 ex 7019 66 00 ex 7019 66 00 ex 7019 90 00 ex 7019 90 00 | 11 19 11 12 13 14 15 18 19 11 12 13 14 15 18 19 11 19 | Tejido de mechas impregnado de resina epoxi, con un coeficiente de expansión térmica entre 30 °C y 120 °C (según el método IPC-TM-650) superior o igual a: — | 10 ppm por °C, pero no superior a 12 ppm por °C en longitud y en anchura, — | 20 ppm por °C, pero no superior a 30 ppm por °C en espesor, y una temperatura de transición vítrea igual o superior a 152 °C, pero no superior a 153 °C (según el método IPC-TM-650) | 0 % | — | 31.12.2023
0.7996 | ex 8418 99 90 | 20 | Bloque de conexión de aluminio para conectar con un distribuidor del condensador en un proceso de soldadura explosiva: — | templado a un revenido T6 o T5, — | con un peso inferior a 150 g, — | con una longitud igual o superior a 20 mm, pero inferior a 150 mm, — | con un riel de fijación de una sola pieza | 0 % | p/st | 31.12.2025
0.8004 | ex 8418 99 90 | 30 | Perfil secador receptor para la conexión con un distribuidor del condensador en un proceso de soldadura explosiva con: — | una planicidad de la soldadura inferior a 0,2 mm, — | un peso igual o superior a 100 g, pero inferior a 600 g, — | un riel de fijación de una sola pieza | 0 % | p/st | 31.12.2025
0.7375 | ex 8481 10 19 ex 8481 10 99 | 30 20 | Válvula electromagnética reductora de presión con: — | un pistón, — | con una presión de funcionamiento igual o inferior a 325 MPa, — | con un conector de plástico con 2 clavijas plateadas o estañadas, o plateadas, o estañadas, o plateadas y estañadas | 0 % | — | 31.12.2022
0.7029 | ex 8505 11 00 | 47 | Artículos en forma de triángulo, cuadrado, rectángulo o trapecio, incluso arqueados, con ángulos redondeados o lados oblicuos, destinados a convertirse en imanes permanentes después de la imantación, que contengan neodimio, hierro y boro, con las siguientes dimensiones: — | una longitud igual o superior a 9 mm, pero inferior o igual a 105 mm, — | una anchura igual o superior a 5 mm, pero inferior o igual a 105 mm, y — | una altura igual o superior a 2 mm, pero inferior o igual a 55 mm | 0 % | — | 31.12.2026
0.5548 | ex 8507 60 00 | 50 | Módulos para el ensamblaje de baterías de acumuladores eléctricos de iones de litio con: — | una longitud superior o igual a 298 mm, pero inferior a 500 mm, — | una anchura superior o igual a 33,5 mm, pero inferior o igual a 209 mm, — | una altura superior o igual a 75 mm, pero inferior o igual a 228 mm, — | un peso superior o igual a 3,6 kg, pero inferior o igual a 17 kg, y — | una potencia igual o superior a 458 Wh, pero inferior o igual a 2 900 Wh | 1,3 % | — | 31.12.2022
0.7489 | ex 8529 90 92 | 78 | Módulos OLED, consistentes en una o más láminas TFT de vidrio o de plástico: — | una diagonal de pantalla igual o superior a 121 cm, pero inferior o igual a 224 cm, — | de espesor inferior o igual a 55 mm, — | que contengan material orgánico, — | con componentes electrónicos de control para el direccionamiento de píxeles solamente, — | con una interfaz V-by-One con o sin clavija de alimentación eléctrica, — | con tapa trasera, del tipo utilizado en la fabricación de televisores y monitores | 0 % | — | 31.12.2023
0.3959 | ex 8540 71 00 | 20 | Magnetrón de onda continua con: — | una frecuencia fija de 2 460 MHz, — | un imán envasado, — | una salida de sonda, — | una potencia de salida superior o igual a 960 W pero inferior o igual a 1 500 W | 0 % | — | 31.12.2023
0.6687 | ex 8708 95 10 ex 8708 95 99 | 30 40 | Almohada de seguridad inflable cosida de fibra de poliamida de alta resistencia: — | plegada en forma de embalaje tridimensional, fijada por conformación térmica, costuras de fijación específica, cubierta de tela o grapas plásticas, o — | cojín de seguridad plano, con o sin plegado térmico | 0 % | p/st | 31.12.2025
3) Se insertan las siguientes filas según el orden numérico de los códigos NC y TARIC de las columnas segunda y tercera:
Número de serie | Código NC | TARIC | Designación de la mercancía | Derechos autónomos | Unidad suplementaria | Fecha de revisión obligatoria prevista
«0.8296 | ex 2826 90 80 | 30 | Hexafluorofosfato de litio (CAS RN 21324-40-3) con una pureza en peso igual o superior al 99 % | 2,7 % | — | 31.12.2022
0.8237 | ex 2845 90 10 | 10 | 4-(terc-butil)-2-(2-(metil-d3)propan-2-il-1,1,1,3,3,3-d6)fenol (CAS RN 2342594-40-3) con una pureza en peso igual o superior al 98 % | 0 % | — | 31.12.2026
0.8282 | ex 2903 19 00 | 20 | 1,3-dicloropropano (CAS RN 142-28-9) con una pureza en peso igual o superior al 99 % | 0 % | — | 31.12.2026
0.8241 | ex 2909 49 80 | 30 | Alcohol 3,4-dimetoxibencílico (CAS RN 93-03-8) con una pureza en peso igual o superior al 98 % | 0 % | — | 31.12.2026
0.8288 | ex 2914 40 90 | 10 | Benjuí (CAS RN 119-53-9) con una pureza en peso igual o superior al 99 % | 0 % | — | 31.12.2026
0.8311 | ex 2915 90 70 | 38 | Ácido pelargónico (CAS RN 112-05-0) con una pureza en peso igual o superior al 95 % | 0 % | — | 31.12.2026
0.8302 | ex 2917 19 80 | 55 | Ácido maleico (CAS RN 110-16-7) con una pureza en peso igual o superior al 99 % | 3,2 % | — | 31.12.2022
0.8255 | ex 2917 39 95 | 45 | Ácido 3-(4-clorofenil)glutárico (CAS RN 35271-74-0) con una pureza en peso igual o superior al 98 % | 0 % | — | 31.12.2026
0.8256 | ex 2918 30 00 | 55 | 3-oxo-pentanoato de metilo (CAS RN 30414-53-0) con una pureza en peso igual o superior al 98 % | 0 % | — | 31.12.2026
0.8297 | ex 2920 90 10 | 45 | Carbonato de etileno (CAS RN 96-49-1) con una pureza en peso igual o superior al 99 % | 3,2 % | — | 31.12.2022
0.8298 | ex 2920 90 10 | 55 | Carbonato de vinileno (CAS RN 872-36-6) con una pureza en peso igual o superior al 99,9 % | 3,2 % | — | 31.12.2022
0.8299 | ex 2920 90 10 | 65 | Carbonato de vinilo y etileno (CAS RN 4427-96-7) con una pureza en peso igual o superior al 99 % | 3,2 % | — | 31.12.2022
0.8234 | ex 2922 49 85 | 33 | Ácido 4-amino-2-clorobenzoico (CAS RN 2457-76-3) con una pureza en peso igual o superior al 98 % | 0 % | — | 31.12.2026
0.8236 | ex 2922 49 85 | 43 | Maleato de 4-(dimetilamino)but-2-enoato de etilo (CAS RN 1690340-79-4) con una pureza en peso igual o superior al 98 % | 0 % | — | 31.12.2026
0.8283 | ex 2924 19 00 | 48 | Cloruro de N,N-dimetilcarbamoil (CAS RN 79-44-7) con una pureza en peso igual o superior al 99 % | 0 % | — | 31.12.2026
0.8235 | ex 2924 29 70 | 32 | N-(4-Amino-2-etoxifenil)acetamida (CAS RN 848655-78-7) con una pureza en peso igual o superior al 98 % | 0 % | — | 31.12.2026
0.8258 | ex 2924 29 70 | 36 | N,N’-(2-cloro-5-metil-1,4-fenileno)bis[3-oxobutiramida] (CAS RN 41131-65-1) con una pureza en peso igual o superior al 97 % | 0 % | — | 31.12.2026
0.8272 | ex 2931 90 00 | 30 | Terc-butilclorodimetilsilano (CAS RN 18162-48-6) con una pureza en peso igual o superior al 99 % | 0 % | — | 31.12.2026
0.8252 | ex 2932 19 00 | 55 | (3S)-3-[4-[(5-bromo-2-clorofenil)metil]fenoxi]tetrahidrofurano (CAS RN 915095-89-5) con una pureza en peso igual o superior al 97 % | 0 % | — | 31.12.2026
0.8257 | ex 2932 99 00 | 28 | 1,4,7,10,13-Pentaoxaciclopentadecano (CAS RN 33100-27-5) con una pureza en peso igual o superior al 90 %, estando el resto constituido principalmente por precursores lineales | 0 % | — | 31.12.2026
0.8240 | ex 2933 19 90 | 53 | Ácido 3-[2-(Dispiro[2.0.24.13]heptano-7-il)etoxi]-1H-pirazol-4-carboxílico (CAS RN 2608048-67-3) con una pureza en peso igual o superior al 98 % | 0 % | — | 31.12.2026
0.8312 | ex 2933 21 00 | 45 | (5S,8S)-8-metoxi-2,4-dioxo-1,3-diazaspiro[4.5]decan-3-ide de sodio (CAS RN 1400584-86-2) con una pureza en peso igual o superior al 90 % | 0 % | — | 31.12.2026
0.8238 | ex 2933 39 99 | 15 | (S)-6-Bromo-2-(4-(3-(1,3-dioxoisoindolin-2-il)propil)-2,2-dimetilpirrolidin-1-il)nicotinamida (CAS RN 2606972-45-4) con una pureza en peso igual o superior al 98 % | 0 % | — | 31.12.2026
0.8239 | ex 2933 39 99 | 18 | 6-fluoropiridina-2-sulfonato de perfluorofenilo (CAS RN 2608048-81-1) con una pureza en peso igual o superior al 98 % | 0 % | — | 31.12.2026
0.8266 | ex 2933 39 99 | 42 | Maleato de glasdegib (INN) (CAS RN 2030410-25-2) con una pureza en peso igual o superior al 98 % | 0 % | — | 31.12.2026
0.8248 | ex 2933 59 95 | 38 | 5-(5-clorosulfonil-2-etoxifenil)-1-metil-3-propil-1,6-dihidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona (número CAS 139756-22-2) con una pureza en peso igual o superior al 98 % | 0 % | — | 31.12.2026
0.8243 | ex 2933 59 95 | 41 | 2-(4-fenoxifenil)-7-(piperidin-4-il)-4,5,6,7-tetrahidropirazolo[1,5-a]pirimidina-3-carbonitrilo (CAS RN 2190506-57-9) con una pureza en peso igual o superior al 98 % | 0 % | — | 31.12.2026
0.8290 | ex 2933 99 80 | 18 | 2-(2-Etoxifenil)-5-metil-7-propilimidazolo[5,1-f][1,2,4]-triazin-4(3H)-ona (CAS RN 224789-21-3) con una pureza en peso igual o superior al 95 % | 0 % | — | 31.12.2026
0.8249 | ex 2933 99 80 | 22 | Cloruro de dibenz[b,f]azepina-5-carbonilo (CAS RN 33948-22-0) con una pureza en peso igual o superior al 98 % | 0 % | — | 31.12.2026
0.8284 | ex 2933 99 80 | 32 | 1H-1,2,3-Triazol (CAS RN 288-36-8) o 2H-1,2,3-triazol (CAS RN 288-35-7) con una pureza en peso igual o superior al 99 % | 0 % | — | 31.12.2026
0.8250 | ex 2934 99 90 | 18 | (1R,3R)-1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(2-cloroacetil)-1,3,4,9-tetrahidropirido[5,4-b]indol-3-carboxilato de metilo (CAS RN 171489-59-1) con una pureza en peso igual o superior al 99 % | 0 % | — | 31.12.2026
0.8253 | ex 2934 99 90 | 22 | 4-(Oxiran-2-ilmetoxi)-9H-carbazol (CAS RN 51997-51-4) con una pureza en peso igual o superior al 97 % | 0 % | — | 31.12.2026
0.8267 | ex 2934 99 90 | 35 | Nusinersen sódico (INNM) (CAS RN 1258984-36-9) con una pureza en peso igual o superior al 95 % | 0 % | — | 31.12.2026
0.8289 | ex 2934 99 90 | 71 | 3,4-dicloro-1,2,5-tiadiazol (CAS RN 5728-20-1) con una pureza en peso igual o superior al 99 % | 0 % | — | 31.12.2026
0.8276 | ex 2935 90 90 | 22 | 2-(clorosulfonil)-4-(metilsulfonamidometil)benzoato de metilo (CAS RN 393509-79-0) con una pureza en peso igual o superior al 90 % | 0 % | — | 31.12.2026
0.8277 | ex 2935 90 90 | 24 | 3-({([(4-metilfenil)sulfonil]carbamoil}amino)fenil 4-metilbencenosulfonato (CAS RN 232938-43-1) con una pureza en peso igual o superior al 99 % | 0 % | — | 31.12.2026
0.8273 | ex 3812 39 90 | 45 | Productos de reacción de 2-aminoetanol con ciclohexano y productos de reacción de N-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinamina-2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina (CAS RN 191743-75-6) con una pureza en peso igual o superior al 99 % | 0 % | — | 31.12.2026
0.8278 | ex 3824 99 92 | 94 | ({[2-(trifluorometil)fenil]carbonil}amino)acetato de metilo (CAS RN 895525-72-1) con un contenido de al menos el 45 % en peso disuelto en N,N-dimetilacetamida (CAS RN 127-19-5) | 0 % | — | 31.12.2026
0.8287 | ex 3824 99 92 | 95 | Solución de cis-1-[(2,5-dimetilfenil)acetil]amino-4-metoxiciclohexanocarboxilato de metilo (CAS RN 203313-47-7) en N,N-dimetilacetamida (CAS RN 127-19-5), con un contenido en peso igual o superior al 25 %, pero inferior o igual al 45 % del carboxilato | 0 % | — | 31.12.2026
0.8268 | ex 3917 32 00 | 30 | Tubo termorretráctil: — | con un contenido de polímero superior o igual al 80 % en peso, — | con una resistencia de aislamiento igual o superior a 90 MW, — | con una resistencia dieléctrica igual o superior a 35 kV/mm, — | con un espesor de pared igual o superior a 0,04 mm, pero inferior o igual a 0,9 mm, — | una anchura plana superior o igual a 18 mm, pero inferior o igual a 156 mm, para la fabricación de condensadores electrolíticos de aluminio (2) | 0 % | — | 31.12.2022
0.8274 | ex 3920 61 00 | 50 | Película coextruida de capa principal de policarbonato y capa superior de polimetilmetacrilato con: — | un espesor total superior a 230 μm, pero no superior a 270 μm, — | un espesor de la capa superior mayor de 40 μm, pero inferior o igual a 55 μm, — | una rugosidad superficial definida de la capa superior igual o inferior a 0,5 μm (según ISO 4287), — | una capa superior estabilizada a los rayos UV | 0 % | — | 31.12.2026
0.8291 | ex 3921 90 55 | 60 | Membrana compuesta por una capa de poliamida y una capa de polisulfona sobre una capa de soporte de celulosa con: — | un espesor total superior o igual a 0,25 mm, pero inferior o igual a 0,40 mm, — | de un peso total igual o superior a 109 g/m2 pero inferior o igual a 114 g/m2 | 0 % | — | 31.12.2026
0.8265 | ex 7007 11 10 | 10 | Vidrio de seguridad específicamente moldeado y templado: — | con una anchura igual o superior a 200 mm, pero inferior o igual a 600 mm, — | una altura igual o superior a 150 mm, pero inferior o igual a 500 mm, para su uso en la fabricación de conjuntos de ventanas de vehículos de motor (2) | 0 % | — | 31.12.2026
0.8247 | ex 8302 10 00 | 20 | Bisagra de reposabrazos de magnesio con: — | una longitud igual o superior a 255 mm, pero inferior o igual a 265 mm, — | una anchura superior o igual a 155 mm, pero inferior o igual a 165 mm, — | una altura igual o superior a 115 mm, pero inferior o igual a 125 mm, — | orificios de montaje para un mecanismo de bloqueo | 0 % | — | 31.12.2026
0.8304 | ex 8302 30 00 | 20 | Dos soportes de acero conformados en frío: — | con una longitud igual o superior a 160 mm, pero inferior o igual a 180 mm, — | con una anchura igual o superior a 60 mm, pero inferior o igual a 80 mm, — | con una altura igual o superior a 60 mm, pero inferior o igual a 80 mm, — | con una conexión remachada móvil, — | con o sin parachoques elastomérico, — | conformando un mecanismo para el movimiento indirecto del mecanismo del posicionador longitudinal de los asientos del coche, interactuando con el pestillo de seguridad, — | fijado al mecanismo del posicionador longitudinal mediante una unión atornillada desmontable, remachada, soldada o por puntos | 0 % | — | 31.12.2026
0.8260 | ex 8407 34 10 | 10 | Motores de émbolo (pistón) alternativo o motores rotativos, de encendido por chispa (motores de explosión) con: — | una capacidad por cilindro igual o superior a 1 200 cm3, pero no superior a 2 000 cm3, — | una potencia igual a 95 kW, pero inferior o igual a 135 kW, — | un peso máximo de 120 kg, utilizado en la fabricación de vehículos de motor de 8703 (2) | 0 % | — | 31.12.2026
0.8300 | ex 8408 90 65 ex 8408 90 67 ex 8408 90 81 | 20 20 20 | Motores de pistón de encendido por compresión: — | del tipo en línea, — | una capacidad por cilindro igual o superior a 7 100 cm3, pero no superior a 18 000 cm3, — | con una potencia igual o superior a 205 kW, pero inferior o igual a 597 kW, — | con un módulo de postratamiento de gases de escape, — | con unas dimensiones exteriores de anchura/altura/profundidad no superiores a 1 310 /1 300 /1 040 mm o 2 005 /1 505 /1 300 mm o 2 005 /1 505 /1 800 mm, para la fabricación de máquinas de trituración, cribado o separación (2) | 0 % | — | 31.12.2026
0.8244 | ex 8409 91 00 | 85 | Culata en bruto para un motor de cuatro cilindros con 10 núcleos, de aleación de aluminio EN AC-45500, con: — | ningún otro componente, — | una dureza igual o superior a 52 HRB, — | defectos de fundición de tamaño no superior a 0,4 mm y no más de 10 defectos por cm2, — | un espacio de brazo dendrítico en la cámara de combustión de no más de 25 μm, — | un diseño de camisa de agua de doble piso, — | un peso igual o superior a 18 kg, pero inferior o igual a 19 kg, — | una longitud superior o igual a 506 mm, pero inferior o igual a 510 mm, — | una altura igual o superior a 282 mm, pero inferior o igual a 286 mm, — | una anchura igual o superior a 143,7 mm, pero inferior o igual a 144,3 mm, en un solo envío de 1 000 piezas o más | 0 % | — | 31.12.2026
0.8303 | ex 8483 40 25 | 20 | Caja de engranajes de tornillo sin fin: — | en una carcasa de aleación de aluminio, — | con un tornillo sin fin de plástico o de acero, — | con orificios de montaje, — | con una dirección reversible de 90 grados, — | con una relación de transmisión de 4:19, — | equipada con un tornillo de plomo de 333 mm de longitud y una tuerca guía incorporada al soporte de montaje, con o sin soporte de tornillo de plomo, para la conexión indirecta con el motor de conducción de un sistema de guía de asientos para automóviles (2) | 0 % | — | 31.12.2026
0.8285 | ex 8501 53 50 | 40 | Motor de tracción magnético permanente de corriente alterna, con: — | una potencia nominal superior o igual a 110 kW, pero inferior o igual a 150 kW, — | un sistema de refrigeración por líquido, — | de longitud superior o igual a 460 mm, pero inferior o igual a 590 mm, — | de una anchura total superior o igual a 450 mm, pero inferior o igual a 580 mm, — | una altura total superior o igual a 490 mm, pero inferior o igual a 590 mm, — | un peso máximo de 310 kg, — | 4 puntos de montaje | 0 % | — | 31.12.2026
0.8259 | ex 8507 60 00 | 73 | Acumuladores eléctricos de iones de litio compuestos por 3 módulos que contienen 102 células en total, con: — | una capacidad nominal de 51 Ah por celda, — | una tensión nominal superior o igual a 285 V, pero inferior o igual a 426 V, — | un peso igual o superior a 33 kg, pero inferior o igual a 36 kg por módulo, — | una longitud igual o superior a 1 400 mm, pero inferior o igual a 1 600 mm, — | una altura igual o superior a 340 mm, pero inferior o igual a 395 mm, — | una anchura igual o superior a 220 mm pero inferior o igual 420 mm, para la fabricación de vehículos de las subpartidas 8703 60 y 8703 80 (2) | 1,3 % | — | 31.12.2022
0.8275 | ex 8507 60 00 | 83 | Módulos para el ensamblaje de acumuladores eléctricos de iones de litio con: — | una longitud de 570 mm o más, pero inferior o igual a 610 mm, — | una anchura de 210 mm o más, pero inferior o igual a 240 mm, — | una altura de 100 mm o más, pero inferior o igual a 120 mm, — | un peso superior o igual a 28 kg, pero inferior o igual a 35 kg, y — | una capacidad no superior a 2 500 Ah y una energía nominal inferior a 7,5 kW, para la fabricación de vehículos de las subpartidas 8703 60 , 8703 70 , 8703 80 y 8704 60 (2) | 1,3 % | — | 31.12.2022
0.8286 | ex 8507 60 00 | 88 | Una batería de iones de litio recargable, con: — | un fusible, — | un diseño de célula a célula, — | una longitud igual o superior a 1 050 mm, pero inferior a 1 070 mm, — | una anchura igual o superior a 624 mm pero inferior o igual 636 mm, — | una altura igual o superior a 235 mm, pero inferior a 245 mm, — | una masa de 214,4 kg o más, pero inferior o igual a 227,6 kg, — | una capacidad de 228 Ah, — | una carcasa superior exterior de un material compuesto, — | una calificación de protección IP68, — | una densidad de energía igual o superior a 220 Wh/l, — | una energía específica igual o superior a 159 Wh/kg, — | sin contactores, para la fabricación de baterías para autobuses eléctricos (2) | 1,3 % | — | 31.12.2022
0.8279 | ex 8708 40 20 | 80 | Caja de cambios de transmisión sin convertidor de par, con: — | embrague doble, — | siete o más marchas hacia delante, — | una marcha atrás, — | con un par máximo de 390 Nm, — | incluso con motor eléctrico integrado, — | una altura igual o superior a 480 mm, pero inferior a 600 mm, — | una anchura igual o superior a 350 mm, pero inferior o igual a 450 mm, y — | un peso superior o igual a 80 kg, pero inferior o igual a 110 kg, para la fabricación de vehículos automóviles de la partida 8703 (2) | 0 % | — | 31.12.2026
0.8292 | ex 8708 95 99 | 50 | Inflador de airbag que contiene tanto pirotecnia como gas frío como propulsor para airbags de seguridad de vehículos, en cada partida individual de 1 000 piezas o más | 0 % | — | 31.12.2026
(1) La suspensión de derechos está sujeta al control aduanero del destino final de conformidad con el artículo 254 del Reglamento (UE) n.o 952/2013.».
(2) La suspensión de derechos está sujeta al control aduanero del destino final de conformidad con el artículo 254 del Reglamento (UE) n.o 952/2013.».