DOUE-L-2020-81200
Europeo
Unión Europea
Corrección (errores o erratas)

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2019/1832 de la Comisión, de 24 de octubre de 2019, por la que se modifican los anexos I, II y III de la Directiva 89/656/CEE del Consejo en lo que respecta a las adaptaciones de carácter estrictamente técnico.
Diario Oficial de la Unión Europea
20200730
245
L
31
46
/doue/2020/245/L00031-00046.pdf
L
N
N
N
L
Equipos de protección individual
Seguridad e higiene en el trabajo
Trabajadores
CORRECCIÓN de errores
de la Directiva 2019/1832, de 24 de octubre
CORRIGE errores
en los anexos I,II y III de la Directiva 89/656, de 30 de noviembre
Trabajo y empleo
El anexo queda redactado del siguiente modo:
«ANEXO
1) El anexo I de la Directiva 89/656/CEE se sustituye por el texto siguiente:
«“ANEXO I
RIESGOS EN RELACIÓN CON LAS PARTES DEL CUERPO QUE SE DEBEN PROTEGER CON LOS EPI (*)
(*) | No se puede esperar que esta lista de riesgos/partes del cuerpo sea exhaustiva.
La evaluación de riesgos determinará la necesidad de suministrar un EPI y sus características de acuerdo con las disposiciones de la presente Directiva.
RIESGOS
”
2) El anexo II de la Directiva 89/656/CEE se sustituye por el texto siguiente:
«“ANEXO II
LISTA NO EXHAUSTIVA DE TIPOS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EN RELACIÓN CON LOS RIESGOS CONTRA LOS QUE PROTEGEN
Equipos de PROTECCIÓN PARA LA CABEZA
— | cascos o gorras/pasamontañas/protectores para la cabeza para proteger contra: — | golpes resultantes de caídas o proyecciones de objetos — | choques contra un obstáculo — | riesgos mecánicos (perforaciones, abrasiones) — | compresión estática (aplastamiento lateral) — | riesgos térmicos (llamas, calor, frío, sólidos calientes, incluidos metales fundidos) — | descargas eléctricas y trabajos en tensión — | riesgos químicos — | radiación no ionizante (radiación UV, IR, solar o de soldadura)
— | redecillas para el pelo contra el riesgo de enredos
Equipos de PROTECCIÓN AUDITIVA
— | orejeras (por ejemplo, orejeras acopladas a un casco, con reducción activa del ruido y con entrada eléctrica de audio)
— | tapones para los oídos (por ejemplo, tapones dependientes de nivel y tapones adaptados al usuario)
Equipos de PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y LA CARA
— | gafas de montura universal, gafas de montura integral y pantallas faciales (lentes graduadas, si procede) para proteger contra: — | riesgos mecánicos — | riesgos térmicos — | radiación no ionizante (radiación UV, IR, solar o de soldadura) — | radiación ionizante — | aerosoles sólidos y líquidos de agentes químicos y biológicos
Equipos de PROTECCIÓN RESPIRATORIA
— | equipos filtrantes para proteger contra: — | partículas — | gases — | partículas y gases — | aerosoles sólidos o líquidos
— | equipos aislantes, incluyendo aquellos con suministro de aire
— | dispositivos de autorrescate
— | equipo de buceo
Equipos de PROTECCIÓN PARA MANOS Y BRAZOS
— | guantes (incluyendo manoplas y protectores de brazos) para proteger contra: — | riesgos mecánicos — | riesgos térmicos (calor, llamas y frío) — | descargas eléctricas y trabajos en tensión (antiestáticos, conductores y aislantes) — | riesgos químicos — | agentes biológicos — | radiación ionizante y contaminación radiactiva — | radiación no ionizante (radiación UV, IR, solar o de soldadura) — | riesgos de vibración
— | dediles
Equipos de PROTECCIÓN PARA PIES Y PIERNAS y protección antideslizante
— | calzado (por ejemplo, zapatos, incluyendo en determinadas circunstancias zuecos, botas que podrían tener puntera de acero) para proteger contra: — | riesgos mecánicos — | riesgo de resbalones — | riesgos térmicos (calor, llamas y frío) — | descargas eléctricas y trabajos en tensión (antiestático, conductor y aislante) — | riesgos químicos — | riesgos de vibración — | riesgos biológicos
— | protectores de empeine extraíbles contra los riesgos mecánicos
— | rodilleras para proteger contra los riesgos mecánicos
— | polainas para proteger contra los riesgos mecánicos, térmicos y químicos, así como contra agentes biológicos
— | accesorios (por ejemplo, clavos y crampones)
PROTECCIÓN PARA LA PIEL: CREMAS BARRERA (1)
— | podría haber cremas barrera para proteger contra: — | radiación no ionizante (radiación UV, IR, solar o de soldadura) — | radiación ionizante — | productos químicos — | agentes biológicos — | riesgos térmicos (calor, llamas y frío)
Equipos de PROTECCIÓN PARA EL CUERPO/OTRA PROTECCIÓN PARA LA PIEL
— | equipos de protección individual para protegerse de las caídas de altura, por ejemplo, dispositivos anticaídas retráctiles, arneses anticaídas, arneses de asiento, cinturones para posicionamiento de trabajo y retención y equipos de amarre para posicionamiento de trabajo, absorbedores de energía, dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje, dispositivos de regulación de cuerda, dispositivos de anclaje que no están diseñados para fijarse de manera permanente y que no requieren operaciones de sujeción antes de su uso, conectores, equipos de amarre, arneses de salvamento
— | ropa de protección, incluyendo protección total del cuerpo (por ejemplo, trajes y monos) y parcial (por ejemplo, polainas, pantalones, chaquetas, chalecos, delantales, rodilleras, capuchas y pasamontañas) contra: — | riesgos mecánicos — | riesgos térmicos (calor, llamas y frío) — | productos químicos — | agentes biológicos — | radiación ionizante y contaminación radiactiva — | radiación no ionizante (radiación UV, IR, solar o de soldadura) — | descargas eléctricas y trabajos en tensión (antiestática, conductora y aislante) — | enredos y atrapamientos
— | chalecos salvavidas para evitar ahogamientos y ayudas a la flotabilidad
— | EPI para señalar visualmente la presencia del usuario
”.
3) El anexo III de la Directiva 89/656/CEE se sustituye por el texto siguiente:
«“ANEXO III
LISTA NO EXHAUSTIVA DE ACTIVIDADES Y SECTORES DE ACTIVIDADES QUE PUEDEN REQUERIR LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (*)
(*) | La evaluación de riesgos determinará la necesidad de suministrar un EPI y sus características de acuerdo con las disposiciones de la presente Directiva.
I. RIESGOS FÍSICOS
Riesgos | Parte del cuerpo afectada Tipo de EPI | Ejemplos de actividades en las que podría ser necesario utilizar el tipo correspondiente de EPI (*) | Industrias y sectores
FÍSICOS: MECÁNICOS
Golpes resultantes de caídas o proyecciones de objetos, choques contra un obstáculo y chorros a alta presión | Cráneo Casco de protección | — | Trabajos en andamios y superficies de trabajo elevadas, debajo o cerca de ellos — | Obras gruesas y obras viales — | Trabajos de encofrado y desencofrado — | Montaje e instalación de andamios — | Obras de montaje e instalación — | Demoliciones — | Trabajos con explosivos — | Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías — | Trabajos cerca de ascensores, equipos de elevación, grúas y transportadores — | Trabajos en explotaciones de interior, canteras y explotaciones mineras a cielo abierto — | Trabajos con hornos industriales, contenedores, maquinaria, silos, tolvas y canalizaciones — | Líneas de sacrificio y faenado en los mataderos — | Manipulación de cargas o transporte y almacenamiento — | Trabajos forestales — | Trabajos en puentes metálicos, construcciones de estructuras metálicas, infraestructuras hidráulicas metálicas, altos hornos, acerías y trenes de laminación, grandes contenedores, canalizaciones de gran diámetro, instalaciones de calderas y centrales eléctricas — | Movimientos de tierra — | Manipulación de pistolas grapadoras — | Trabajos en altos hornos, plantas de reducción directa, acerías, trenes de laminación, industrias metalúrgicas, forjado, forja con estampa y fundiciones — | Trabajos que conlleven desplazamientos en bicicleta y bicicletas motorizadas | — | Construcción de edificios — | Obras de ingeniería civil — | Fabricación, instalación y mantenimiento de maquinaria — | Construcción naval — | Minería — | Producción energética — | Construcción y mantenimiento de infraestructuras — | Industria siderúrgica — | Mataderos — | Maniobras de trenes — | Puertos, transporte y logística — | Sector forestal
Ojos y cara Gafas de montura universal, gafas de montura integral y pantallas faciales | — | Trabajos de soldadura, pulido y corte — | Martillado manual — | Calafateo y cincelado — | Trabajo y procesado de la piedra — | Manipulación de pistolas grapadoras — | Utilización de máquinas de mecanizado por arranque de virutas — | Forja con estampa — | Recogida y fragmentación de materiales rotos — | Pulverización de sustancias abrasivas — | Uso de desbrozadoras o motosierras — | Intervenciones dentales y quirúrgicas | — | Construcción de edificios — | Obras de ingeniería civil — | Fabricación, instalación y mantenimiento de maquinaria — | Construcción naval — | Minería — | Producción energética — | Construcción y mantenimiento de infraestructuras — | Industria siderúrgica — | Industria metalúrgica y de la madera — | Tallado de piedra — | Jardinería — | Asistencia sanitaria — | Silvicultura
Pie y pierna (partes) Calzado (zapatos, botas, etc.) con puntera protectora o de seguridad Calzado con protección del metatarso | — | Obras gruesas y obras viales — | Trabajos de encofrado y desencofrado — | Montaje e instalación de andamios — | Demoliciones — | Trabajos con explosivos — | Trabajo y procesado de la piedra — | Trabajos en la línea de sacrificio y faenado — | Transporte y almacenamiento — | Manipulación de moldes en la industria cerámica — | Manipulación de bloques de carne congelada y de envases de conservas — | Fabricación, manipulación y tratamiento de vidrio plano y vidrio hueco — | Trabajos de reformas y mantenimiento — | Trabajos forestales — | Trabajos con hormigón y piezas prefabricadas que incluyan encofrado y desencofrado — | Trabajos en áreas exteriores de obras de construcción o en áreas de almacenamiento — | Trabajos en cubiertas — | Trabajos en puentes metálicos, construcciones de estructuras metálicas, postes, torres, ascensores, infraestructuras hidráulicas metálicas, instalaciones de altos hornos, acerías y trenes de laminación, grandes contenedores, canalizaciones de gran diámetro, grúas, instalaciones de calderas y centrales eléctricas — | Construcción de hornos, montaje de instalaciones de calefacción, ventilación y estructuras metálicas — | Trabajos en altos hornos, plantas de reducción directa, acerías, trenes de laminación, industrias metalúrgicas, forjado, forja con estampa, prensas en caliente y trefilerías — | Trabajos en canteras y explotaciones mineras a cielo abierto, y desplazamiento a escombreras — | Manipulación de moldes en la industria cerámica — | Revestimiento de hornos en la industria cerámica — | Maniobras de trenes | — | Construcción de edificios — | Obras de ingeniería civil — | Fabricación, instalación y mantenimiento de maquinaria — | Construcción naval — | Minería — | Producción energética — | Construcción y mantenimiento de infraestructuras — | Industria siderúrgica — | Mataderos — | Empresas de logística — | Industria manufacturera — | Industria del vidrio — | Sector forestal
Caídas debidas a resbalones | Pies Calzado antideslizante | — | Trabajos en superficies resbaladizas — | Trabajos en ambientes húmedos | — | Construcción de edificios — | Obras de ingeniería civil — | Construcción naval — | Mataderos — | Limpieza — | Industrias alimentarias — | Jardinería — | Industria pesquera
Caídas de altura | Cuerpo entero EPI diseñado para evitar o detener las caídas de altura | — | Trabajos en andamios — | Montaje de piezas prefabricadas — | Trabajos en postes — | Trabajos en cubiertas — | Trabajos en superficies verticales o inclinadas — | Trabajos en cabinas de grúas en altura — | Trabajos en plataformas de equipos de elevación para almacenes — | Trabajos en emplazamientos elevados de torres de perforación — | Trabajos en pozos y canalizaciones | — | Construcción de edificios — | Obras de ingeniería civil — | Construcción naval — | Mantenimiento de infraestructuras
Vibración | Manos Guantes de protección | — | Trabajos con herramientas guiadas a mano | — | Industrias manufactureras — | Obras de construcción — | Obras de ingeniería civil
Compresión estática de partes del cuerpo | Rodilla (partes de la pierna) Rodilleras | — | Colocación de ladrillos, baldosas y losas en el piso | — | Construcción de edificios — | Obras de ingeniería civil
Pies Calzado con punteras | — | Demoliciones — | Manipulación de cargas | — | Construcción de edificios — | Obras de ingeniería civil — | Transporte y almacenamiento — | Mantenimiento
Lesiones mecánicas (abrasiones, perforaciones, cortes, mordeduras, heridas o pinchazos) | Ojos y cara Gafas de montura universal, gafas de montura integral, pantallas faciales | — | Trabajos con herramientas guiadas a mano — | Soldadura y forjado — | Trabajos de pulido y corte — | Cincelado — | Trabajo y procesado de la piedra — | Utilización de máquinas de mecanizado por arranque de virutas — | Forja con estampa — | Recogida y fragmentación de materiales rotos — | Pulverización de sustancias abrasivas — | Uso de desbrozadoras o motosierras | — | Construcción de edificios — | Obras de ingeniería civil — | Construcción naval — | Minería — | Producción energética — | Mantenimiento de infraestructuras — | Industria siderúrgica — | Industria metalúrgica y de la madera — | Tallado de piedra — | Jardinería — | Silvicultura
Manos Guantes de protección mecánica | — | Trabajos con estructuras metálicas — | Manipulación de objetos con aristas cortantes, salvo que se utilicen máquinas con riesgo de que el guante quede atrapado — | Utilización regular de cuchillos de mano en la producción y el sacrificio — | Sustitución de cuchillas en máquinas de corte — | Trabajos forestales — | Trabajos de jardinería | — | Construcción de edificios — | Obras de ingeniería civil — | Construcción naval — | Mantenimiento de infraestructuras — | Industrias manufactureras — | Industria alimentaria — | Mataderos — | Sector forestal
Antebrazos Protección para brazos | — | Deshuesado y troceado | — | Industria alimentaria — | Mataderos
Tronco/abdomen/pierna Delantal protector, polainas Pantalones resistentes a las perforaciones (pantalones resistentes a los cortes) | — | Utilización regular de cuchillos de mano en la producción y el sacrificio — | Trabajos forestales | — | Industria alimentaria — | Mataderos — | Sector forestal
Pies Calzado resistente a las perforaciones | — | Obras gruesas y obras viales — | Demolición — | Trabajos de encofrado y desencofrado — | Trabajos forestales | — | Construcción de edificios — | Obras de ingeniería civil — | Construcción naval — | Minería — | Sector forestal
Enredos y atrapamientos | Cuerpo entero Ropa protectora para su uso en lugares donde exista un riesgo de enredo con piezas móviles | — | Enredarse con piezas de las máquinas — | Quedar atrapado por piezas de las máquinas — | Engancharse con la ropa en piezas de las máquinas — | Ser arrastrado | — | Fabricación de maquinaria — | Fabricación de maquinaria pesada — | Ingeniería — | Construcción — | Agricultura
FÍSICOS: RUIDO
Ruido | Oídos Protectores auditivos contra el ruido | — | Utilización de prensas para metales — | Trabajos con equipos neumáticos — | Actividades del personal de tierra en los aeropuertos — | Trabajos con herramientas eléctricas — | Trabajos con explosivos — | Trabajos con martinete — | Trabajos de los sectores de la madera y textil | — | Industria metalúrgica — | Industria manufacturera — | Construcción de edificios — | Obras de ingeniería civil — | Sector aeronáutico — | Minería
FÍSICOS: TÉRMICOS
Calor o llamas | Cara/cabeza entera Máscaras de soldadura, cascos/gorras para proteger contra el calor o las llamas, capuchas de protección contra el calor o las llamas | — | Trabajos a altas temperaturas, con calor radiante o con llamas — | Trabajos con sustancias fundidas o cerca de ellas — | Trabajos con equipos de soldadura para plásticos | — | Industria siderúrgica — | Industria metalúrgica — | Servicios de mantenimiento — | Industria manufacturera
Tronco/abdomen/piernas Delantal protector, polainas | — | Soldadura y forjado — | Fundición | — | Industria siderúrgica — | Industria metalúrgica — | Servicios de mantenimiento — | Industria manufacturera
Mano Guantes de protección contra el calor o las llamas | — | Soldadura y forjado — | Trabajos a altas temperaturas, con calor radiante o con llamas — | Trabajos con sustancias fundidas o cerca de ellas | — | Industria siderúrgica — | Industria metalúrgica — | Servicios de mantenimiento — | Industria manufacturera
Antebrazos Manguitos | — | Soldadura y forjado — | Trabajos con sustancias fundidas o cerca de ellas | — | Industria siderúrgica — | Industria metalúrgica — | Servicios de mantenimiento — | Industria manufacturera
Pies Calzado protector contra el calor o las llamas | — | Trabajos con sustancias fundidas o cerca de ellas | — | Industria siderúrgica — | Industria metalúrgica — | Servicios de mantenimiento — | Industria manufacturera
Cuerpo entero/parcial Ropa protectora contra el calor o las llamas | — | Trabajos a altas temperaturas, con calor radiante o con llamas | — | Industria siderúrgica — | Industria metalúrgica — | Sector forestal
Frío | Mano Guantes de protección contra el frío Pies Calzado protector contra el frío | — | Trabajo al aire libre en condiciones de frío extremo — | Trabajos en cámaras de ultracongelación — | Trabajos con líquidos criogénicos | — | Construcción de edificios — | Obras de ingeniería civil — | Construcción naval — | Minería — | Industria alimentaria — | Agricultura y pesca
Cuerpo entero/parcial, incluida la cabeza Ropa de protección contra el frío | — | Trabajo al aire libre a bajas temperaturas — | Trabajos en cámaras de ultracongelación | — | Construcción de edificios — | Obras de ingeniería civil — | Construcción naval — | Minería — | Industria alimentaria — | Agricultura y pesca — | Transporte y almacenamiento
FÍSICOS: ELÉCTRICOS
Descargas eléctricas (contacto directo o indirecto) | Cabeza entera Cascos eléctricamente aislantes Manos Guantes aislantes de la electricidad Pies Calzado aislante de la electricidad Cuerpo entero/manos/pies EPI conductor para ser usado por personas cualificadas en trabajos en tensión, con un voltaje nominal del sistema eléctrico de hasta 800 kV CA y 600 kV CC | — | Trabajos en tensión o cerca de partes activas en tensión eléctrica — | Trabajos en instalaciones eléctricas | — | Producción energética — | Transporte y distribución de energía eléctrica — | Mantenimiento de instalaciones industriales — | Construcción de edificios — | Obras de ingeniería civil
Electricidad estática | Manos Guantes antiestáticos Pies Calzado antiestático/conductor Cuerpo entero Ropa antiestática | — | Manipulación de plástico y caucho — | Vertido, recabado o carga en un contenedor — | Trabajo cerca de elementos muy cargados electrostáticamente, por ejemplo, cintas transportadoras — | Manipulación de explosivos | — | Industria manufacturera — | Industria de los piensos — | Plantas de empaquetado y embalaje — | Producción, almacenamiento o transporte de explosivos
FÍSICOS: RADIACIÓN
Radiación no ionizante, incluida la luz solar (aparte de la observación directa) | Cabeza Gorras y cascos | — | Trabajos al aire libre | — | Pesca y agricultura — | Construcción de edificios — | Obras de ingeniería civil
Ojos Gafas de montura universal, gafas de montura integral y pantallas faciales | — | Trabajos con calor radiante — | Operaciones con hornos — | Trabajos con láser — | Trabajos al aire libre — | Soldadura y corte oxiacetilénico — | Soplado de vidrio — | Lámparas germicidas | — | Industria siderúrgica — | Industria manufacturera — | Pesca y agricultura
Cuerpo entero (piel) EPI contra la radiación UV natural y artificial | — | Trabajos al aire libre — | Soldadura eléctrica — | Lámparas germicidas — | Lámparas de xenón | — | Construcción de edificios — | Obras de ingeniería civil — | Construcción naval — | Minería — | Producción energética — | Mantenimiento de infraestructuras — | Pesca y agricultura — | Sector forestal — | Jardinería — | Industria alimentaria — | Industria del plástico — | Artes gráficas
Radiación ionizante | Ojos Gafas de montura universal y gafas de montura integral de protección contra la radiación ionizante Manos Guantes de protección contra la radiación ionizante | — | Trabajos en instalaciones de rayos X — | Trabajos en el ámbito del radiodiagnóstico médico — | Trabajos con productos radiactivos | — | Asistencia sanitaria — | Asistencia veterinaria — | Planta de tratamiento de residuos radiactivos — | Producción energética
Tronco/abdomen/cuerpo (parcial) Delantal de protección contra los rayos X, chaquetón/chaleco/falda de protección contra los rayos X | — | Trabajos en instalaciones de rayos X — | Trabajos en el ámbito del radiodiagnóstico médico | — | Asistencia sanitaria — | Asistencia veterinaria — | Asistencia odontológica — | Urología — | Cirugía — | Radiología intervencionista — | Laboratorios
Cabeza Gorros y elementos de protección de la cabeza EPI contra, por ejemplo, el desarrollo de tumores cerebrales | — | Lugares de trabajo e instalaciones con rayos X para uso médico | — | Asistencia sanitaria — | Asistencia veterinaria — | Asistencia odontológica — | Urología — | Cirugía — | Radiología intervencionista
Cuerpo (parcial) EPI para proteger la tiroides EPI para proteger las gónadas | — | Trabajos en instalaciones de rayos X — | Trabajos en el ámbito del radiodiagnóstico médico | — | Asistencia sanitaria — | Asistencia veterinaria
Cuerpo entero Ropa de protección contra la radiación ionizante | — | Trabajos en el ámbito del radiodiagnóstico médico — | Trabajos con productos radiactivos | — | Producción energética — | Planta de tratamiento de residuos radiactivos
II: RIESGOS QUÍMICOS (incluidos los nanomateriales)
Riesgos | Parte del cuerpo afectada Tipo de EPI | Ejemplos de actividades en las que podría ser necesario utilizar el tipo correspondiente de EPI (*) | Industrias y sectores
QUÍMICOS: AEROSOLES
Sólidos (polvos, emanaciones, humos, fibras y nanomateriales) | Sistema respiratorio Equipos de protección respiratoria contra partículas | — | Demolición — | Trabajos con explosivos — | Lijado y pulido de superficies — | Trabajo en presencia de amianto — | Uso de materiales que se compongan de nanopartículas o que las contengan — | Soldadura — | Deshollinado de chimeneas — | Trabajos de revestimiento de hornos y cucharas de colada, cuando pueda desprenderse polvo — | Trabajos cerca de la colada de altos hornos cuando puedan desprenderse emanaciones de metales pesados — | Trabajos cerca de la boca de carga de altos hornos | — | Construcción de edificios — | Obras de ingeniería civil — | Construcción naval — | Minería — | Industria siderúrgica — | Industria metalúrgica y de la madera — | Industria automovilística — | Tallado de piedra — | Industria farmacéutica — | Servicios sanitarios — | Preparación de citostáticos
Manos Guantes de protección química y crema barrera como protección adicional o accesoria | — | Trabajo en presencia de amianto — | Uso de materiales que se compongan de nanopartículas o que las contengan | — | Construcción de edificios — | Obras de ingeniería civil — | Construcción naval — | Mantenimiento de instalaciones industriales
Cuerpo entero Ropa de protección contra las partículas sólidas | — | Demolición — | Trabajo en presencia de amianto — | Uso de materiales que se compongan de nanopartículas o que las contengan — | Deshollinado de chimeneas — | Preparación de productos fitosanitarios | — | Construcción de edificios — | Obras de ingeniería civil — | Construcción naval — | Mantenimiento de instalaciones industriales — | Agricultura
Ojos Gafas de montura universal, gafas de montura integral y pantallas faciales | — | Trabajos con madera — | Obras viales | — | Industria minera — | Industria metalúrgica y de la madera — | Obras de ingeniería civil
Líquido (nieblas y neblinas) | Sistema espiratorio Equipos de protección respiratoria contra partículas | — | Tratamiento de superficies (por ejemplo, barnizado, pintura y limpieza con abrasivos) — | Limpieza de superficies | — | Industria metalúrgica — | Industria manufacturera — | Sector de la automoción
Manos Guantes de protección química | — | Tratamiento de superficies — | Limpieza de superficies — | Manipulación de aerosoles líquidos — | Manipulación de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos | — | Industria metalúrgica — | Industria manufacturera — | Sector de la automoción
Cuerpo entero Ropa de protección química | — | Tratamiento de superficies — | Limpieza de superficies | — | Industria metalúrgica — | Industria manufacturera — | Sector de la automoción
QUÍMICOS: LÍQUIDOS
Inmersión Salpicaduras, pulverizaciones y chorros | Manos Guantes de protección química | — | Manipulación de aerosoles líquidos — | Manipulación de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos — | Manipulación de materiales de revestimientos — | Curtido — | Trabajos en peluquerías y centros de estética | — | Industria textil y de la confección — | Sector de la limpieza — | Industria del automóvil — | Sectores de la estética y la peluquería
Antebrazos Manguitos de protección química | — | Manipulación de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos | — | Limpieza — | Industria química — | Sector de la limpieza — | Industria del automóvil
Pies Botas de protección química | — | Manipulación de aerosoles líquidos — | Manipulación de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos | — | Industria textil y de la confección — | Sector de la limpieza — | Industria del automóvil
Cuerpo entero Ropa de protección química | — | Manipulación de aerosoles líquidos — | Manipulación de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos | — | Limpieza — | Industria química — | Sector de la limpieza — | Industria del automóvil — | Agricultura
QUÍMICOS: GASES Y VAPORES
Gases y vapores | Sistema respiratorio Equipos de protección respiratoria contra gases | — | Tratamiento de superficies (por ejemplo, barnizado, pintura y limpieza con abrasivos) — | Limpieza de superficies — | Trabajo en salas de fermentación y destilación — | Trabajos dentro de tanques y digestores — | Trabajos en contenedores, espacios reducidos y hornos industriales alimentados con gas cuando puedan existir riesgos de intoxicación por gas o de insuficiencia de oxígeno — | Deshollinado de chimeneas — | Desinfectantes y sustancias de limpieza corrosivas — | Trabajos cerca de convertidores y conducciones de gas de altos hornos | — | Industria metalúrgica — | Sector de la automoción — | Industria manufacturera — | Sector de la limpieza — | Producción de bebidas alcohólicas — | Depuradoras de aguas residuales — | Plantas de tratamiento de residuos — | Industria química — | Industria petroquímica
Manos Guantes de protección química | — | Tratamiento de superficies — | Limpieza de superficies — | Trabajo en salas de fermentación y destilación — | Trabajos dentro de tanques y digestores — | Trabajos en contenedores, espacios reducidos y hornos industriales alimentados con gas cuando puedan existir riesgos de intoxicación por gas o de insuficiencia de oxígeno | — | Industria metalúrgica — | Sector de la automoción — | Industria manufacturera — | Producción de bebidas alcohólicas — | Depuradoras de aguas residuales — | Plantas de tratamiento de residuos — | Industria química — | Industria petroquímica
Cuerpo entero Ropa de protección química | — | Tratamiento de superficies — | Limpieza de superficies — | Trabajo en salas de fermentación y destilación — | Trabajos dentro de tanques y digestores — | Trabajos en contenedores, espacios reducidos y hornos industriales alimentados con gas cuando puedan existir riesgos de intoxicación por gas o de insuficiencia de oxígeno | — | Industria metalúrgica — | Sector de la automoción — | Industria manufacturera — | Producción de bebidas alcohólicas — | Depuradoras de aguas residuales — | Plantas de tratamiento de residuos — | Industria química — | Industria petroquímica
Ojos Gafas de montura universal, gafas de montura integral y pantallas faciales | — | Pintura con pistola — | Trabajos con madera — | Operaciones mineras | — | Sector de la automoción — | Industria manufacturera — | Industria minera — | Industria química — | Industria petroquímica
III. AGENTES BIOLÓGICOS
Riesgos | Parte del cuerpo afectada Tipo de EPI | Ejemplos de actividades en las que podría ser necesario utilizar el tipo correspondiente de EPI (*) | Industrias y sectores
AGENTES BIOLÓGICOS (contenidos en): AEROSOLES
Sólidos y líquidos | Sistema respiratorio Equipos de protección respiratoria contra partículas | — | Trabajo que conlleve el contacto con fluidos y tejidos humanos y animales — | Trabajos en presencia de agentes biológicos | — | Asistencia sanitaria — | Clínicas veterinarias — | Laboratorios de análisis clínicos — | Laboratorios de investigación — | Residencias para ancianos — | Asistencia doméstica — | Depuradoras de aguas residuales — | Plantas de tratamiento de residuos — | Industria alimentaria — | Producción bioquímica
Manos Guantes de protección contra los microorganismos Cuerpo entero/parcial Ropa de protección contra los microorganismos Ojos y cara Gafas de montura universal, gafas de montura integral y pantallas faciales | — | Trabajo que conlleve el contacto con fluidos y tejidos humanos y animales — | Trabajos en presencia de agentes biológicos | — | Asistencia sanitaria — | Clínicas veterinarias — | Laboratorios de análisis clínicos — | Laboratorios de investigación — | Residencias para ancianos — | Asistencia doméstica — | Depuradoras de aguas residuales — | Plantas de tratamiento de residuos — | Industria alimentaria
AGENTES BIOLÓGICOS (contenidos en): LÍQUIDOS
Contacto directo e indirecto | Manos Guantes de protección contra los microorganismos Cuerpo entero/parcial Ropa de protección contra los microorganismos Ojos y cara Gafas de montura integral y pantallas faciales | — | Trabajos que conlleven el contacto con fluidos y tejidos humanos y animales (mordeduras, picaduras, etc.) — | Trabajos en presencia de agentes biológicos | — | Asistencia sanitaria — | Clínicas veterinarias — | Laboratorios de análisis clínicos — | Laboratorios de investigación — | Residencias para ancianos — | Asistencia doméstica — | Depuradoras de aguas residuales — | Plantas de tratamiento de residuos — | Industria alimentaria — | Sector forestal
Salpicaduras, pulverizaciones y chorros | Manos Guantes de protección contra los microorganismos | — | Trabajo que conlleve el contacto con fluidos y tejidos humanos y animales — | Trabajos en presencia de agentes biológicos | — | Asistencia sanitaria — | Clínicas veterinarias — | Laboratorios de análisis clínicos — | Laboratorios de investigación — | Residencias para ancianos — | Asistencia doméstica — | Depuradoras de aguas residuales — | Plantas de tratamiento de residuos — | Industria alimentaria
Antebrazos Manguitos de protección contra los microorganismos | — | Trabajo que conlleve el contacto con fluidos y tejidos humanos y animales — | Trabajos en presencia de agentes biológicos | — | Asistencia sanitaria — | Clínicas veterinarias — | Laboratorios de análisis clínicos — | Laboratorios de investigación — | Residencias para ancianos — | Asistencia doméstica — | Depuradoras de aguas residuales — | Plantas de tratamiento de residuos — | Industria alimentaria
Pies/piernas Cubrebotas y polainas protectoras | — | Trabajo que conlleve el contacto con fluidos y tejidos humanos y animales — | Trabajos en presencia de agentes biológicos | — | Asistencia sanitaria — | Clínicas veterinarias — | Laboratorios de análisis clínicos — | Laboratorios de investigación — | Residencias para ancianos — | Asistencia doméstica — | Depuradoras de aguas residuales — | Plantas de tratamiento de residuos — | Industria alimentaria
Cuerpo entero Ropa de protección contra los microorganismos | — | Trabajo que conlleve el contacto con fluidos y tejidos humanos y animales — | Trabajos en presencia de agentes biológicos | — | Asistencia sanitaria — | Clínicas veterinarias — | Laboratorios de análisis clínicos — | Laboratorios de investigación — | Residencias para ancianos — | Asistencia doméstica — | Depuradoras de aguas residuales — | Plantas de tratamiento de residuos — | Industria alimentaria
AGENTES BIOLÓGICOS (contenidos en): MATERIALES, PERSONAS, ANIMALES, ETC.
Contacto directo e indirecto | Manos Guantes de protección contra los microorganismos Cuerpo entero/parcial Ropa de protección contra los microorganismos Ojos y cara Gafas de montura integral y pantallas faciales | — | Trabajos que conlleven el contacto con fluidos y tejidos humanos y animales (mordeduras, picaduras, etc.) — | Trabajos en presencia de agentes biológicos | — | Asistencia sanitaria — | Clínicas veterinarias — | Laboratorios de análisis clínicos — | Laboratorios de investigación — | Residencias para ancianos — | Asistencia doméstica — | Depuradoras de aguas residuales — | Plantas de tratamiento de residuos — | Industria alimentaria — | Sector forestal
IV. OTROS RIESGOS
Riesgos | Parte del cuerpo afectada Tipo de EPI | Ejemplos de actividades en las que podría ser necesario utilizar el tipo correspondiente de EPI (*) | Industrias y sectores
Falta de visibilidad | Cuerpo entero EPI para señalar visualmentela presencia del usuario | — | Trabajos cerca de vehículos en movimiento — | Trabajos de asfaltado y señalización de carreteras — | Obras en vías férreas — | Conducción de medios de transporte — | Actividades del personal de tierra en los aeropuertos | — | Construcción de edificios — | Obras de ingeniería civil — | Construcción naval — | Minería — | Servicios de transporte y transporte de pasajeros
Deficiencia de oxígeno | Sistema respiratorio Equipos de protección respiratoria aislantes | — | Trabajos en espacios reducidos — | Trabajo en salas de fermentación y destilación — | Trabajos dentro de tanques y digestores — | Trabajos en contenedores, espacios reducidos y hornos industriales alimentados con gas cuando puedan existir riesgos de intoxicación por gas o de insuficiencia de oxígeno — | Trabajos en pozos, canalizaciones y otras obras subterráneas de la red de alcantarillado | — | Producción de bebidas alcohólicas — | Obras de ingeniería civil — | Industria química — | Industria petroquímica
Sistema respiratorio Equipos de buceo | — | Trabajos subacuáticos | — | Obras de ingeniería civil
Ahogamiento | Cuerpo entero Chaleco salvavidas | — | Trabajos en el agua o cerca del agua — | Trabajos en el mar — | Trabajos en aviones | — | Industria pesquera — | Sector aeronáutico — | Construcción de edificios — | Obras de ingeniería civil — | Construcción naval — | Dársenas y puertos
”.
».
(1) En determinadas circunstancias, como resultado de la evaluación de riesgos, se podrían utilizar las cremas barrera junto con otros EPI a fin de proteger la piel de los trabajadores frente a los riesgos correspondientes. Tales cremas constituyen EPI en el marco de la Directiva 89/656/CEE, puesto que este tipo de equipos puede considerarse, en determinadas circunstancias, ‘complemento o accesorio’ conforme a los términos del artículo 2 de la Directiva 89/656/CEE. Sin embargo, las cremas barrera no se consideran EPI según lo previsto en el artículo 3, punto 1, del Reglamento (UE) 2016/425.